	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	一
	音响系统
	
	

	1
	功放
	额定输出功率：400W×2/8Ω，600W×2/4Ω
模拟音频处理电路,智能失真限幅电路设计
3路话筒4路音频输入，USB接口，无线蓝牙。
1路纯音乐MUSIC+1路音乐话筒混合输出 PREAMP
频率响应范围：20Hz-20KHz,信噪比：>80 dB
保护功能：短路，过载，过温，限幅，开机延时
LED显示屏，发光旋钮设计，美观时尚，外观专利设
尺寸(高x宽x深mm)：148x475x400净重(kg)：21
	1 
	台
	一楼影音报告厅

	2
	壁挂音响
	阻抗：8Ω
频率响应：65Hz-18KHz（-10dB）75Hz-18KHz（±4dB）
输入灵敏度：97dB/w/m
★扩散角度：100°H×100°V                                                                                                                                                                                                                                  ★同磁体同轴单元 构成：52芯160磁+44芯Horn
平均功率：200W
锋值功率：800W
尺寸：320*240*240
净重：8.9kg
	4 
	台
	一楼影音报告厅

	3
	话筒
	频率范围：612-850MHz (默认出厂使用频率为612-698MHz)
振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）
调节方式：FM
最大频偏：±50KHz
灵敏度：18dBuV（可调）
信噪比：≥89dB
音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)
音频输出：0-300mV/600Ω
平衡输出：0-300mV/600Ω
动态范围：≥105dB
工作电压：DC 14V
工作电流 800mA
工作温度：0℃至+40℃
发射机技术参数：
频率范围：612-850MHz  (默认出厂使用频率为612-698MHz) 
发射功率：10mW 
频率稳定度：≤ ±0.005% 
调制方式：FM 
最大频偏：±50KHz 
频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率
智能静音+智能关机功能 
工作电源：2节5号电池 
工作电流：≤100mA 
工作温度：-10℃至+40℃
（可选配头戴，领夹）
	1 
	套
	一楼影音报告厅

	4
	音频线材
	金银线300支无氧铜
	4 
	卷
	分组4区独立音源          支持超远距离音源

	5
	支架
	专业音箱支架
	4 
	个
	

	6
	投影仪
	投影技术 3LCD
亮度 3700流明
对比度 16000:1
标准分辨率 WUXGA（1920*1200）
光源类型 UHE灯泡
光源寿命 正常模式：10000小时，经济模式：17000小时
聚焦方式 手动聚焦
变焦比 1.2X
投影距离 0.87-9.02m
投影尺寸 30-300英寸
屏幕比例 16:10
投影方式 正投，背投，桌上，吊顶
扬声器 5W
产品尺寸 364×248×95mm
产品重量 3.1kg含幕布
	1 
	台
	

	二
	电脑设备
	
	

	1
	办公电脑
	I5处理器/16G内存/256G固态硬盘/24寸IPS显示器
	8 
	台
	办公区办公电脑

	2
	直播运营电脑
	I7/16G内存/512G固态硬盘 /24寸IPS 75hz显示器
	4 
	台
	一楼二楼直播间直播区运营电脑

	3
	打印复印机
	激光（打印/复印/扫描）一体机
	1 
	台
	办公区使用

	三
	直播设备
	
	
	
	

	1
	直播主机
	CPU：I5 10500，2*8G内存，128GB+1TB硬盘，21.5英寸屏，
1*HDMI IN,1*HDMI OUT,4*USB3.0,1*COM内置无线模块，无线键鼠*1
	4 
	台
	

	2
	32 寸直播屏
	主播弹幕自检屏
	4 
	台
	

	3
	直播屏支架
	线路集成支架
	4 
	个
	

	4
	高清摄像机
	72.5°广角镜+16x 数字变焦
	8
	台
	

	5
	麦克风
	一拖 2 领夹麦
	4 
	套
	

	6
	摄像头支架
	摄像头支架
	8 
	个
	

	7
	绿幕
	虚拟背景合成
	4 
	个
	

	8
	鼠标配件
	快速便捷切换
	4 
	套
	

	9
	高清线
	画面传输
	4 
	根
	

	10
	包装耗材
	耗材及包装
	4 
	套
	

	11
	机柜排插
	集成电源排插
	4
	套
	

	12
	灯光
	LED150W 轮廓灯
[bookmark: _GoBack]配球形柔光罩
配灯光支架
	8
	套
	

	四
	大屏设备*1
	
	
	
	

	1
	室内全彩模组
	1、像素点间距≤1.54mm
2、像素密度≥422500 点/m²
3、像素结构：SMD三合一LED
4、箱体结构：镁铝合金箱体
5、灯珠封装形式：铜线封装
6、刷新频率≥3840HZ
7、亮度≥600Nits
8、亮度均匀性≥98%
9、可视角度，水平≥170°，垂直≥170°
10、对比度≥5000:1
11、灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在3%以内
12、模组表面防护等级：IP6X
13、灰度等级：16bit，支持10~16bit调节
★14、屏体色温：2000~9300K无极可调
15、色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。
16、模组反光率＜5%
★17、平均工作无障碍时间：≥120000小时
18、摩尔纹消除：正常工作时支持消除摩尔纹功能
19、支持消除开路十字架功能
★20、校正曲线：支持γ校正曲线≥20条
21、图像增强: 采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果。
22、图像处理功能：具体视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能
23、智能节电：具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上
★24、消影功能：正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能
25、阻燃试验：PCB 板、单元塑料面板料及单元整体采用特殊材质，满足V-0级
26、防火试验：箱体单元防火等级符合BS476标准CLASS 2等级，其中1.5分钟火焰传播距离≤80mm，10分钟火焰传播距离≤450mm
	176
	张
	一楼大厅

	2
	接收卡
	1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据；
2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。
3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。
4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
5.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
6.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
7.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
	28
	张
	

	3
	电源
	配套 LED 显示屏供电的高效率、高可靠性开关电源。具有输出超负载保护、超电流保护、短路保护功能；
	28
	台
	

	4
	专业主控
	★要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。（提供公安部检测报告）
支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。
设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。
★支持ISCSI、IPSAN等存储方式；（提供公安部检测报告）
★支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。（提供公安部检测报告）
通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 ；
★支持标清/高清/模拟/数字等多种视频混合显示。
支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。
★同一输入通道的视频图像在拼接屏组各物理单元之间显示时差小于1ms
不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。
电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。
★支持在单屏/拼接屏上显示文字。文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节；
支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。
★支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。（提供公安部检测报告）
设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）
★通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 ；（提供公安部检测报告）
支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码。
支持分辨率为1920*1080，帧率25帧，15Mbps的SVAC视频码流图像解码
	1 
	台
	

	5
	发送卡
	支持多种音视频输入（HDMI/DVI/AUDIO3.5MM）
支持高位阶视频输入
可级联多台进行统一控制；
视频采样格式：RBG 4:4;4
支持逐点亮色度校正，使显示屏亮度和色度到达均匀一致，提升画质。
	2 
	张
	

	6
	长排线
	16P
	40
	根
	

	7
	网线
	国产1米
	26
	条
	

	8
	电源三芯线
	国标2.5*3*60cm
	31
	条
	

	9
	接卡线
	国标5V
	26
	条
	

	10
	屏体框架
	镀锌钢材，根据现场实际情况定制结构
	9.57 
	㎡
	

	11
	控制主机（含软件
	含超高分数据采集可视化软件
支持屏幕、网页、窗口、自定义矩形区域等多种任务抓图
最高支持4K分辨率桌面采集编码
最大8路任务。
★支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏,不需外接物理线缆,即可实现画面投屏显示。（提供第三方检测报告证明）
支持多画面投屏,多屏显示画面间隔时延≤10 us。
支持电脑桌面映像实时预览,并可反向控制桌面,实现远程控制,支持触摸屏控制。（提供第三方检测报告证明）
★无需显示接口即可将单台电脑扩展出16个不同画面同时显示（提供第三方检测报告证明）
支持采集多种桌面屏幕,包括单屏、扩展屏(≥2)等。（提供第三方检测报告证明）
支持音频采集,支持音视频分离。
★支持控制所有画面的启用与暂停。（提供第三方检测报告证明）
★支持用户截取画面任意区域显示输出。（提供第三方检测报告证明）
视音频同步误差应小于300ms。
支持Winserver2000、WinXP、Win7(32位、64位)、Win8(32位、64位)、Win10(32位、64位)等windows操作系统。
支持修改通道名称。
支持一键操作将信号投放到屏幕上显示。
	1 
	台
	

	12
	信号线
	超六类网线
	150
	米
	

	13
	电缆线
	3*6㎡辅导线
	70
	米
	

	五
	投影设备*1
	
	
	
	

	1
	工程投影机
	1.DLP技术,芯片尺寸0.67"；
★2.亮度：≥8000流明；
3.对比度：100000:1（全开、全关）；
4.分辨率：1920×1200；
5.光源寿命20000小时；
6.投影镜头电动位移：垂直位移-33至64％，水平位移-14%至24％；梯形校正：垂直±40％、水平±60％；
7.可换九种原厂电动镜头，适合复杂环境;
★8.支持画面比例2.35：1、5:4、1.88：1支持画中画、双画面功能；
9.信号接口：HDMI×2,HDBaseT*1,VGA*1,DVI*1,5BNC*1,复合视频*1,PC音频*1，AV*1组，3D SYNC in*1；
10.控制端口：LAN(RJ45)×1,RS232×1,USB×2,12V控制口*1，红外无线接收器，有线遥控器接口in*1、out*1
11.镜头设计：镜头记忆功能，激光安锁定功能；
12 内置HDBaseT 接收器，可通过双绞线传输高清信号，最远100M传输距离；
13.可通过遥控器校正投射弧形幕布的影像，支持水平垂直矫正、四角矫正；
14. 具有主动式3D功能，支持蓝光3D，具备3D SYNC输入和输出接口，实现3D同步；
15.支持720°自由旋转安装；
★16..多模激光光源，即使有一个激光二极管出现故障，对整体亮度无明显影响，无黑屏风险，设备更加稳定；
17、 开机无需等待，秒开秒关，开机即可体验高清高亮画面，关机后可直接拔电，方便安全；
18、 整机功率：850W；
19、 重量：28Kg；
★20.投影产品通过国家CCC认证（委托人（申请人）、制造商为同一企业）、环保认证、节能认证,投影机生产企业具有中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室（CNAS）认可证书,投影机生产企业具有实用新型专利证书。
	1 
	台
	一楼农业展示厅

	2
	辅材
	电源线、高清线、支架等
	1 
	批
	

	六
	大屏设备*2
	
	
	
	

	1
	室内全彩模组
	1、像素点间距≤1.54mm
2、像素密度≥422500 点/m²
3、像素结构：SMD三合一LED
4、箱体结构：镁铝合金箱体
5、灯珠封装形式：铜线封装
6、刷新频率≥3840HZ
7、亮度≥600Nits
8、亮度均匀性≥98%
9、可视角度，水平≥170°，垂直≥170°
10、对比度≥5000:1
11、灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在3%以内
12、模组表面防护等级：IP6X
13、灰度等级：16bit，支持10~16bit调节
14、屏体色温：2000~9300K无极可调
15、色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。
16、模组反光率＜5%
17、平均工作无障碍时间：≥120000小时
18、摩尔纹消除：正常工作时支持消除摩尔纹功能
19、支持消除开路十字架功能
20、校正曲线：支持γ校正曲线≥20条
21、图像增强: 采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果。
22、图像处理功能：具体视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能
23、智能节电：具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上
24、消影功能：正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能
25、阻燃试验：PCB 板、单元塑料面板料及单元整体采用特殊材质，满足V-0级
26、防火试验：箱体单元防火等级符合BS476标准CLASS 2等级，其中1.5分钟火焰传播距离≤80mm，10分钟火焰传播距离≤450mm
	17
	张
	一楼展厅直播间*2套（两块屏）

	2
	接收卡
	1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据；
2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。
3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。
4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
5.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
6.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
7.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
	4 
	张
	

	3
	电源
	配套 LED 显示屏供电的高效率、高可靠性开关电源。具有输出超负载保护、超电流保护、短路保护功能；
	4 
	台
	

	4
	发送卡
	支持多种音视频输入（HDMI/DVI/AUDIO3.5MM）
支持高位阶视频输入
可级联多台进行统一控制；
视频采样格式：RBG 4:4;4
支持逐点亮色度校正，使显示屏亮度和色度到达均匀一致，提升画质。
	1 
	张
	

	5
	长排线
	16P
	10
	根
	

	6
	网线
	国产1米
	5 
	条
	

	7
	电源三芯线
	国标2.5*3*60cm
	4
	条
	

	8
	接卡线
	国标5V
	5
	条
	

	9
	屏体框架
	镀锌钢材，根据现场实际情况定制结构
	1.02 
	㎡
	

	10
	控制主机（含软件）
	含超高分数据采集可视化软件
支持屏幕、网页、窗口、自定义矩形区域等多种任务抓图
最高支持4K分辨率桌面采集编码
最大8路任务。
支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏,不需外接物理线缆,即可实现画面投屏显示。（提供第三方检测报告证明）
支持多画面投屏,多屏显示画面间隔时延≤10 us。
支持电脑桌面映像实时预览,并可反向控制桌面,实现远程控制,支持触摸屏控制。（提供第三方检测报告证明）
无需显示接口即可将单台电脑扩展出16个不同画面同时显示（提供第三方检测报告证明）
支持采集多种桌面屏幕,包括单屏、扩展屏(≥2)等。（提供第三方检测报告证明）
支持音频采集,支持音视频分离。
支持控制所有画面的启用与暂停。（提供第三方检测报告证明）
支持用户截取画面任意区域显示输出。（提供第三方检测报告证明）
视音频同步误差应小于300ms。
支持Winserver2000、WinXP、Win7(32位、64位)、Win8(32位、64位)、Win10(32位、64位)等windows操作系统。
支持修改通道名称。
支持一键操作将信号投放到屏幕上显示。
	1 
	台
	

	11
	信号线
	超六类网线
	30
	米
	

	12
	电缆线
	3*6㎡辅导线
	30
	米
	

	七
	大屏设备*1
	
	
	
	

	1
	室内全彩模组
	1、像素点间距≤1.54mm
2、像素密度≥422500 点/m²
3、像素结构：SMD三合一LED
4、箱体结构：镁铝合金箱体
5、灯珠封装形式：铜线封装
6、刷新频率≥3840HZ
7、亮度≥600Nits
8、亮度均匀性≥98%
9、可视角度，水平≥170°，垂直≥170°
10、对比度≥5000:1
11、灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在3%以内
12、模组表面防护等级：IP6X
13、灰度等级：16bit，支持10~16bit调节
14、屏体色温：2000~9300K无极可调
15、色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。
16、模组反光率＜5%
17、平均工作无障碍时间：≥120000小时
18、摩尔纹消除：正常工作时支持消除摩尔纹功能
19、支持消除开路十字架功能
20、校正曲线：支持γ校正曲线≥20条
21、图像增强: 采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果。
22、图像处理功能：具体视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能
23、智能节电：具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上
24、消影功能：正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能
25、阻燃试验：PCB 板、单元塑料面板料及单元整体采用特殊材质，满足V-0级
26、防火试验：箱体单元防火等级符合BS476标准CLASS 2等级，其中1.5分钟火焰传播距离≤80mm，10分钟火焰传播距离≤450mm
	226
	张
	二楼展示屏

	2
	接收卡
	1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据；
2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。
3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。
4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
5.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
6.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
7.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
	42 
	张
	

	3
	电源
	配套 LED 显示屏供电的高效率、高可靠性开关电源。具有输出超负载保护、超电流保护、短路保护功能；
	42
	台
	

	4
	专业主控
	要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。（提供公安部检测报告）
支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。
设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。
支持ISCSI、IPSAN等存储方式；（提供公安部检测报告）
支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。（提供公安部检测报告）
通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 ；
支持标清/高清/模拟/数字等多种视频混合显示。
支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。
同一输入通道的视频图像在拼接屏组各物理单元之间显示时差小于1ms
不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。
电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。
支持在单屏/拼接屏上显示文字。文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节；
支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。
支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。（提供公安部检测报告）
设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）
通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 ；（提供公安部检测报告）
支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码。
支持分辨率为1920*1080，帧率25帧，15Mbps的SVAC视频码流图像解码
	1
	台
	

	5
	发送卡
	支持多种音视频输入（HDMI/DVI/AUDIO3.5MM）
支持高位阶视频输入
可级联多台进行统一控制；
视频采样格式：RBG 4:4;4
支持逐点亮色度校正，使显示屏亮度和色度到达均匀一致，提升画质。
	4
	张
	

	6
	长排线
	16P
	65
	根
	

	7
	网线
	国产1米
	30
	条
	

	8
	电源三芯线
	国标2.5*3*60cm
	40
	条
	

	9
	接卡线
	国标5V
	30
	条
	

	10
	屏体框架
	镀锌钢材，根据现场实际情况定制结构
	12.18 
	㎡
	

	11
	控制主机（含软件）
	含超高分数据采集可视化软件
支持屏幕、网页、窗口、自定义矩形区域等多种任务抓图
最高支持4K分辨率桌面采集编码
最大8路任务。
支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏,不需外接物理线缆,即可实现画面投屏显示。（提供第三方检测报告证明）
支持多画面投屏,多屏显示画面间隔时延≤10 us。
支持电脑桌面映像实时预览,并可反向控制桌面,实现远程控制,支持触摸屏控制。（提供第三方检测报告证明）
无需显示接口即可将单台电脑扩展出16个不同画面同时显示（提供第三方检测报告证明）
支持采集多种桌面屏幕,包括单屏、扩展屏(≥2)等。（提供第三方检测报告证明）
支持音频采集,支持音视频分离。
支持控制所有画面的启用与暂停。（提供第三方检测报告证明）
支持用户截取画面任意区域显示输出。（提供第三方检测报告证明）
视音频同步误差应小于300ms。
支持Winserver2000、WinXP、Win7(32位、64位)、Win8(32位、64位)、Win10(32位、64位)等windows操作系统。
支持修改通道名称。
支持一键操作将信号投放到屏幕上显示。
	1 
	台
	

	12
	信号线
	超六类网线
	210
	米
	

	13
	电缆线
	3*6㎡辅导线
	60
	米
	

	八
	大屏设备*2
	
	
	
	

	1
	室内全彩模组
	1、像素点间距≤1.54mm
2、像素密度≥422500 点/m²
3、像素结构：SMD三合一LED
4、箱体结构：镁铝合金箱体
5、灯珠封装形式：铜线封装
6、刷新频率≥3840HZ
7、亮度≥600Nits
8、亮度均匀性≥98%
9、可视角度，水平≥170°，垂直≥170°
10、对比度≥5000:1
11、灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在3%以内
12、模组表面防护等级：IP6X
13、灰度等级：16bit，支持10~16bit调节
14、屏体色温：2000~9300K无极可调
15、色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。
16、模组反光率＜5%
17、平均工作无障碍时间：≥120000小时
18、摩尔纹消除：正常工作时支持消除摩尔纹功能
19、支持消除开路十字架功能
20、校正曲线：支持γ校正曲线≥20条
21、图像增强: 采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果。
22、图像处理功能：具体视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能
23、智能节电：具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上
24、消影功能：正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能
25、阻燃试验：PCB 板、单元塑料面板料及单元整体采用特殊材质，满足V-0级
26、防火试验：箱体单元防火等级符合BS476标准CLASS 2等级，其中1.5分钟火焰传播距离≤80mm，10分钟火焰传播距离≤450mm
	206
	张
	二楼直播间背景大屏*2套（两块屏）

	2
	接收卡
	1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据；
2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。
3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。
4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
5.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
6.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
7.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
	36
	张
	

	3
	电源
	配套 LED 显示屏供电的高效率、高可靠性开关电源。具有输出超负载保护、超电流保护、短路保护功能；
	36
	台
	

	4
	专业主控
	要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。（提供公安部检测报告）
支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。
设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。
支持ISCSI、IPSAN等存储方式；（提供公安部检测报告）
支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。（提供公安部检测报告）
通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 ；
支持标清/高清/模拟/数字等多种视频混合显示。
支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。
同一输入通道的视频图像在拼接屏组各物理单元之间显示时差小于1ms
不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。
电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。
支持在单屏/拼接屏上显示文字。文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节；
支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。
支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。（提供公安部检测报告）
设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）
通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 ；（提供公安部检测报告）
支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码。
支持分辨率为1920*1080，帧率25帧，15Mbps的SVAC视频码流图像解码
	1 
	台
	

	5
	发送卡
	支持多种音视频输入（HDMI/DVI/AUDIO3.5MM）
支持高位阶视频输入
可级联多台进行统一控制；
视频采样格式：RBG 4:4;4
支持逐点亮色度校正，使显示屏亮度和色度到达均匀一致，提升画质。
	4
	张
	

	6
	长排线
	16P
	78
	根
	

	7
	网线
	国产1米
	26
	条
	

	8
	电源三芯线
	国标2.5*3*60cm
	36
	条
	

	9
	接卡线
	国标5V
	26
	条
	

	10
	屏体框架
	镀锌钢材，根据现场实际情况定制结构
	11.11 
	㎡
	

	11
	控制主机（含软件）
	含超高分数据采集可视化软件
支持屏幕、网页、窗口、自定义矩形区域等多种任务抓图
最高支持4K分辨率桌面采集编码
最大8路任务。
支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏,不需外接物理线缆,即可实现画面投屏显示。（提供第三方检测报告证明）
支持多画面投屏,多屏显示画面间隔时延≤10 us。
支持电脑桌面映像实时预览,并可反向控制桌面,实现远程控制,支持触摸屏控制。（提供第三方检测报告证明）
无需显示接口即可将单台电脑扩展出16个不同画面同时显示（提供第三方检测报告证明）
支持采集多种桌面屏幕,包括单屏、扩展屏(≥2)等。（提供第三方检测报告证明）
支持音频采集,支持音视频分离。
支持控制所有画面的启用与暂停。（提供第三方检测报告证明）
支持用户截取画面任意区域显示输出。（提供第三方检测报告证明）
视音频同步误差应小于300ms。
支持Winserver2000、WinXP、Win7(32位、64位)、Win8(32位、64位)、Win10(32位、64位)等windows操作系统。
支持修改通道名称。
支持一键操作将信号投放到屏幕上显示。
	1 
	台
	

	12
	信号线
	超六类网线
	70
	米
	

	13
	电缆线
	3*4㎡辅导线
	30
	米
	

	九
	安装调试维护
	
	
	
	

	1
	安装调试及维护
	安装调试及维护
	1 
	项
	

	一
	游客中心一层导游接待休息室、音控制室、一层剧场

	1
	沙发
	2400*980*700/榉木框架+科技布/卡其灰
	2 
	张
	

	2
	茶几
	1200*580*400/岩板+铁艺脚/深灰色
	2 
	张
	

	3
	洽谈桌
	φ800*400/E1环保保密度板材+胡桃木实木饰面+环保漆+磨砂铁艺金属脚/胡桃木
	5 
	张
	

	4
	洽谈椅
	700*780*760/超纤皮+定型海绵+黑碳钢框架+羽绒填充物/米色超纤皮
	2 
	张
	

	二
	游客中心二层共享办公区二

	1
	四人工位座
	1600*800*750/岩板+碳素钢脚/灰色
	4 
	张
	

	2
	休闲椅
	590*560*790/超纤皮+钢脚/米色超纤皮
	16
	张
	

	3
	八人工桌
	2400*1100*750/岩板+不锈钢灰钢+碳素钢/黑色
	3
	张
	

	4
	休闲椅
	590*560*790/超纤皮+钢脚/米色超纤皮
	24 
	张
	

	5
	四人圆桌
	φ1200*750/12mm钢化玻璃+不锈钢电镀镜面框架/灰玻
	1
	张
	

	6
	休闲椅
	590*560*790/超纤皮+钢脚/米色超纤皮
	4
	张
	

	7
	吧台椅子
	超纤皮+不锈钢金属脚/米色
	3
	张
	

	三
	二楼餐厅及一楼办公区

	1
	落地灯
	整体400*1650
	5
	张
	

	2
	吊灯
	整体1200
	12
	张
	

	3
	直饮水机
	直饮水机
	3
	台
	


1.2软件部分
	模块名称
	功能参数
	数量
	单位
	备注

	分销营销系统
	基础云服务
	平台管理，含有七大平台管理模块，分别是：
①订单管理（八项订单内容：包含订单查询、退票审核、异常和对接订单管理）
②产品管理
③客户管理（多级分销资金自动清分结算功能）
④商城管理
⑤应用管理
⑥财务管理
⑦数据管理
	1套
	套
	

	
	
	员工管理：
①对整体业务场景所需岗位的岗位职责做划分；
②设置员工账号并绑定对应权限；
③支持设置不少于20个员工账号。
	
	
	

	
	
	系统通知：支持发布通知，让直接下级分销商接收到通知
	
	
	

	
	
	帮助中心：帮助用户解决常见FAQ的问题，如平台常见问题、微平台、资源中心、终端常见问题及新人学习地图
	
	
	

	
	
	应用中心管理：
① 对比套餐区别及实现在线续费/升级；
② 票付通功能等在线下单入口；
	
	
	

	
	自有资源整合
	产品管理：
可发布5大类型产品（景区门票、套票、酒店住宿、特产、旅游线路），含产品发布（门票、线路、套票）等、时间管理、库存管理、票类参数配置；解决多景点打包预定且多景点各验证一次、特殊票种管理等
	
	
	

	
	业务互联
	同业分销：
支持行业内第三方同业对接
对接数量不低于1800家
	
	
	

	
	
	OTA分销：
①实现淘宝网、飞猪、去哪儿网等直销平台对接
②实现美团网、携程网、驴妈妈、同程网、途牛、马蜂窝、有赞、等电商平台对接
	
	
	

	
	
	异业分销：
实现抖音团购、小红书、快手等新媒体对接
实现京东、今日头条、微盟、有赞等其他分销对接
	
	
	

	
	
	线下票务系统：
实现与线下票务系统无缝对接，实现线下订单汇总、验证、同步员工操作日志
对接数量不少于200家
	
	
	

	
	分销系统
	多级分销系统：
①PC端配置产品和价格，每一级分销商都可以进行产品和价格的配置
②支持多级分销，利于快速自主发展分销链且多级分销资金自动清分结算，层级分润灵活；
③支持添加分销商不少于3000个。
	
	
	

	
	
	外部导码
实现不同平台票码在票付通售卖，支持对接OTA，用户下单后自动发码，提升效率，将商户利益最大化
	
	
	

	
	采购系统
	采购管理：支持与已合作供应商及分销商进行采购款项的预存还款
	
	
	

	
	返利系统
	返利管理：支持自定义周期结束后与分销商进行返利活动的结算
	
	
	

	
	官方游客商城打造
	官方商城：区别于官方游客的小程序渠道，单独的H5渠道
	
	
	

	
	
	游客营销：
公众号的基础管理功能（消息、粉丝、菜单）
活动订单进度的相关模板通知
可设置给活跃的粉丝推送公众号消息
可按照人群画像给粉丝发送营销短信
设置产品海报用于产品推广
设置产品海报扫码后引导先关注公众号
	
	
	

	
	全链路营销解决方案
	公域转私域：
官方微信小程序
官方百度小程序
官方支付宝小程序
官方抖音小程序
官方快手小程序
	
	
	

	
	
	私域促活转化工具：
优惠券：直接抵扣指定商品零售价格，适合单品促销引流
限时抢购：设置商品限时折扣让利促销
砍价：引导客户邀请朋友一起砍价购买
多人拼团：引导客户邀请朋友一起拼团购买
	
	
	

	
	
	会员留存复购：
会员等级：设置会员等级和升级条件
全渠道锁粉：将下单渠道获取到的游客信息进行统一运营管理
积分商城：通过设置规则进行积分兑换，激活游客
购买产品：可设置购买指定产品或金额成为会员
活跃行为：根据活跃行为进行升级
	
	
	

	
	推广裂变解决方案
	产品推广销售：
产品海报：可设置营销员用于推广产品的海报素材
单品海报：可设置营销员用于推广产品中某个票种的海报素材
组合海报：可设置多个产品组合起来一起推广的组合海报素材
商家下载海报：商家为营销设置专属的推广海报直接发给营销员推广
	
	
	

	
	
	发展营销员：
人人营销：无门槛进店成为营销员
设置门槛招募：自定义成为营销员条件
导入手机号成为营销员
设置线上线下的营销员投放海报
设置营销员发展下级的海报
设置购买产品直接成为营销员下级
	
	
	

	
	
	激活营销员：
可手动进行营销员等级调整设置
设置销售者利润最高的分润模式
设置各级固定利润的分润模式
	
	
	

	
	软终端
	软终端验证：支持PC端、微信端，购买对应软件可支持APP验证
	
	
	

	
	硬件终端
	硬件验证：购买对应硬件可支持各类硬件验证
	
	
	

	
	端口
	端口数不少于10个，匹配端口类型：APP端口、手持机/自助机等各类端口
	
	
	

	
	市场支撑
	运营指导，用户可免费参加票付通组织的专属行业线上营销活动及培训，可以更好，更快，更有效的使用营销工具，实现快速增量引流和裂变营收
	
	
	

	
	
	运营服务，不定期免费邀请用户参与运营活动，包含不限于渠道广告投放、品牌曝光、引流获客等增值服务类型
	
	
	

	
	产研支撑
	更新迭代，在套餐有效期内，所购买的功能模块均可免费升级更新迭代
	
	
	

	
	客服支撑
	星级服务：
在线/远程培训、运营支撑、售后客服支撑/7*12小时、节假日值班制
建立1对1VIP精准教学群，及时解决反馈问题
实时培训新上线功能
	
	
	

	
	CSM支撑
	推广类：
提供针对性的新品功能场景使用推荐
不间断为旅游企业引荐优质新资源、新产品
各种节假日温馨提示，如提醒景区、旅行社关注即将过期产品
	
	
	

	
	
	咨询类：提供日常业务咨询渠道，疑难解惑
	
	
	

	
	
	工具类：
提供产品操作手册/视频等工具,可自行查看学习
提供客户成功服务，分享最佳实践经验，助力客户商业成功
	
	
	

	
	数据支撑
	数据平台对接：
实现景区分时预约数据与省/市等地方文旅官方接口打通
	
	
	

	
	
	数据中心：
提供各维度的订单、产品、渠道、供销关系的基础数据，以及商城等自由渠道做流量、产品转化分析，形成综合性报告，帮助商户应用自有数据与行业态势数据，解决日常经营支撑和数据指导策略问题。
	
	
	

	
	
	数据报表：使用系统中产生所有报表查询和下载
	
	
	

	
	品牌支撑
	短信抬头：自定义短信抬头，对外统一品牌传播调性和属性，打造企业品牌影响，树立规范、专业的企业形象
	
	
	

	
	
	短信模板：自定义短信内容，根据实际使用需求可修改对客短信模板，针对不同票类均可设置
	
	
	

	
	
	定制专属界面：
①为用户搭建专属独立域名平台登录系统（域名需要用户自行申请）
②拥有界面显示专属logo及名称，打造用户专属品牌，加深团队和下级分销商对公司品牌的印象和认知
	
	
	

	
	管理支撑
	app移动管理：
①定位票付通移动端的大入口，侧重业务管理，实现覆盖票付通平台的全部功能
②商家的供采销行为都可以在移动端完成
③主要客户群体为供应商，提供资产管理、订单核验、数据查询等业务管理相关服务
	
	
	

	
	
	微平台移动管理：
①定位基于微信生态开发的商城操作平台，侧重分销营销
②微平台相比APP功能更加轻量化，可快速满足分销商进行产品预订，海报分享，发展下级等适合在微信社交网络内传播的功能诉求
	
	
	

	电子发票系统
	电子发票系统软件
	电子发票：支持管理票类的开票方；支持配置自供自销的票类的开票方，开票渠道，税收分类编码，开票金额，税率；支持查看开票记录
	1
	套
	

	
	
	实施费
	
	
	

	
	
	税控盘组：每个税号支持20个开票终端
	
	
	

	
	
	报税盘：
每个核心板需要配备一个；
报税、发票领购及网络故障时备用；
	
	
	

	
	
	税控钥匙：每个纸质发票开票点需配备一个
	
	
	

	
	
	纸质发票开票客户端软件许可：税控盘组管理系统许可授权
	
	
	

	
	
	纸质开票点税控系统服务费：按年/开票点收取纸质开票点税控系统的维护服务费
	
	
	

	
	
	电子发票服务平台：按实际开票量收取
	
	
	

	
	
	电子签章：
电子版发票专用章，由第三方公司制做，现免费，
后续按照第三方公司收费标准收费
	
	
	

	玩聚小程序
	玩聚小程序
	智慧小程序平台：
提供智慧景区小程序平台：微信小程序 /抖音小程序 /支付宝小程序/百度小程序（开发中）/快手小程序。
提供小程序C端页面的基础配置，可以对小程序端界面的功能模块做基本的调整，实现对小程序呈现的界面做个性化配置
	1
	套
	

	
	
	景区管理：
针对不同景区可能包含多个小型景点的情况提供不同景点门票的不同价格，库存等管理项；
线下核销，可对接票务系统，实现票务系统的闸机、手持机核销；
为游客展示景区整个项目的人文、历史、背景等官方信息；
景区可配置景区内和不同景区的游玩攻略信息，攻略信息包含文字、图片等方式，方便游客查看攻略信息，加强对景区游玩方法的了解；
为游客展示景区相关的百科信息，包括动植物知识、自然风光介绍等，丰富景区的内容展示，增加游客对于景区的了解。
	
	
	

	
	
	内容管理：
景区可以将演出表演信息、景区通知等直达游客，支持图文编辑等；
景区可配置景区内和不同景区的活动信息，活动信息包含文字、图片等方式。
	
	
	

	
	
	会员管理：游客信息统一管理，可针对部分游客进行短信营销，查看单个游客的账户信息，购买信息，基本信息等
	
	
	

	
	
	客服管理：支持游客进行意见反馈，支持主动联系游客，避免舆情恶化外流造成形象影响
	
	
	

	
	
	管理平台：支持查看小程序访问数据、分享数据、收藏数据、留存数据、页面访问数据等
	
	
	

	统一收银
	统一收银系统
	二消商户管理：
支持商户管理：直营模式管理，所有收入统一收款至景区账号，默认景区可以关联10个商户店铺，超过数量可以增购（按照商户店铺数量收费：基础包+增购包收费）；
支持景商合作关系管理；
支持商户店铺管理：线下门店管理，微商城/小程序管理（选配，需额外收费）；
支持员工管理。
	1
	套
	支持自营收款，统一收款到一个账号(包含30个点位）

	
	
	商户收银签约管理：
支持景商统一收银，资金归口到景区收款账号；
支持在支付中心配置微信、支付宝；
支持收银软件管理，支持对小程序、微商城（选配，需额外收费），等支付应用管理；
	
	
	

	
	
	财务管理：
景区收银报表：收银统计、交易明细；
商户收银报表：收银统计、交易明细；
店铺收银报表：收银统计、交易明细；
	
	
	

	商户数据中心
	旅企数智化管理软件
	全业务实时监控，BOSS看板：
今日实时数据，监控产品、渠道、分销的预约、验证订单情况和游客的画像
	1
	套
	

	
	
	经营基础数据：提供订单、产品、渠道、供销基础数据，数据附带自定义时段筛选、按天周月年展示和环比、同比、自定义时间段对比功能
1、订单：预约订单、验证订单、取消订单、失效订单、等指标和趋势数据
2、商品：各个商品的趋势、销量占比、商品类型排行
3、渠道：各个OTA渠道的销量趋势、占比
4、供销：供应商和分销商的关系数据，商品销量的趋势、占比、商户维度的排行
	
	
	

	
	
	经营分析数据，提供商城、产品、营销、渠道业务分布等分析型数据：
1、微商城流量：商城访问、支付人数，得出访问-购买比率，流量与订单、GMV的关系
2、产品转化：用户对各个商品的点选、提交订单到支付完成的完整链路转化过程数据，提炼优化每一个产品在用户购买路径上的表现
3、营销策略：提供营销表现数据，根据每一个营销动作的触达量、点击量、营销转化订单、转化金额，得出每一次营销效果，通过同类型动作对比和趋势对比优化营销策略
4、渠道质量：提供渠道产出数据，可自定义渠道投入，得出渠道投入产出比数据，对比各个渠道的质量
	
	
	

	
	
	行业数据，提供行业数据，呈现行业基本态势，用来洞察行业中的产品、渠道等趋势：
1、行业数据：与行业内在地域、业态维度进行业务表现比对，掌握行业的产品热点、异动、各渠道的各类型业务分布的方向
2、行业概览：我的业务量、我的行业排名； 行业均值业务量、行业均值排名
3、产品态势：预订单产品热点TOP10、产品异动（环比增长率）TOP10； 验证订单产品热点TOP10、产品异动（环比增长率）TOP10。
4、渠道态势：行业渠道态势，我的渠道态势
	
	
	

	
	
	小飘报告：
1、预置日报、月报、年报（针对经营数据）
2、自定义时段数据报告（针对经营数据）
	
	
	

	
	
	移动端，同商户数据中心的看板、经营数据、分析数据、行业数据
1、预置日报、月报、年报
2、自定义时段数据报告
	
	
	

	资源中心平台
	供应商模块
	供应商入驻资源市场
	1
	套
	

	
	
	上架各类资源产品
	
	
	

	
	
	制定资源市场的供货价
	
	
	

	
	
	制定商品折扣价格策略
	
	
	

	
	
	限制商品销售渠道，因为运营需要，需要对某些OTA分销渠道作出禁售限制的时候，可利用此能力对资源市场已经对接的OTA渠道进行限制操作
	
	
	

	
	
	向采购商提供专享资源供应
	
	
	

	
	
	管理合作采购商场景，对已合作采购商行查看信息、解除合作、移入黑名单、产品管理、黑名单管理操作
	
	
	

	
	采购商模块
	入驻资源市场
	
	
	

	
	
	采购资源市场商品
	
	
	

	
	
	自动采购资源市场商品
	
	
	

	
	
	分销已采购来的商品
	
	
	

	
	
	管理合作供应商场景，管理已合作供货商，对已合作供货商行查看信息与产品、解除合作操作
	
	
	

	
	
	店铺运营情况分析，实时汇总商户各类时间维度的经营数据，一张图掌握旅游资源商品的供销情况及明细报表，为商户经营决策支撑提供有力依据
	
	
	

	
	平台方模块
	市场资源运作
	
	
	

	
	
	监管市场商品交易行为
	
	
	

	
	
	资源市场商品运营
	
	
	

	
	
	市场拓展推广
	
	
	

	
	
	经营数据分析，提供运营端数据统计能力，能够根据不同的地区、时间范围，对商户开通、入驻、活跃情况进行跟踪，对运营商品订单、商品交易量进行统计。
	
	
	

	数据驾驶舱
	大数据统计分析系统软件
	1、数据大屏展示功能：以大数据面板汇总展示天气预报、分销渠道、产品排行、平台运营数据、销售趋势、实时游客、游客画像、在线预定占比、客源地分析等数据；
2、天气预报模块：支持自定义地级市城市天气预报，展示一周的天气预报，实现直观的天气展示；
3、分销渠道模块：支持依据该管理模块对OTA电商和直销渠道销售数据的统计，使景区决策者能实时直观的了解产品在线上线下的销售情况，为景区的业务发展做更好的数据支撑。该模块依据平台收集的数据信息，汇总分销总量和分销排名，为景区产品的分销策略提供支持；
4、产品排行模块：支持景区营销人员实时查看各个产品销售排行情况，避免了一些冷门产品长期无人问津和一些热门产品因游客爆满而造成资源匮乏等现象。根据产品的销售情况来及时调整营销策略，可为景区创造最大的经济效益；
5、平台运营数据模块：支持每隔2分钟系统自动刷新数据，根据订单的客源地、游玩目的地的动态分析，在地图上直观展示客源地轨迹。模块集成了平台预定人数、检票人数、景区数量、产品数量、分销商数量、接待游客数量等信息；
6、销售趋势分析模块：支持销售趋势分析，依据去年当日销售数据和今年当日销售数据进行对比，根据曲线图的走势分析运营的状况；
7、实时游客数据模块：支持对景区当日或指定日期的订票数量及检票数量做统计，分析在园人数信息及门票销售情况，实现景区实时游客数的估算；
8、游客画像模块：支持针对游客同行人数、游客年龄段统计、游客性别统计等三大模块进行分析。其中通过游客同行人数统计模块，可以很直观的了解到同行人数的占比情况。再者通过游客年龄段统计模块，可以识别出到景区游玩的年龄段占比。最后通过游客性别统计模块，可以分析出到景区游玩的男女比例基数。基于以上收集到数据信息，可以制定出符合景区的运营政策；
9、在线预定占比模块：支持通过景区分析游客订票的喜好特点，例如游客趋向于通过OTA电商、微商城、分销商等渠道下单的数量。统计当日、提前1天、提前3天、提前7天等订票人数。数据信息的收集有利于景区在节假日做应急预案的支撑；
10、客源地分析模块：支持据省份/城市游客数和订单数分别进行排名，依据相应的排名信息和游客数量可助力于景区制定营销策略。
	1
	套
	

	直录播软件
	视频采集模块
	1、视频源支持DVI/VGA/HDMI/YPbPr、SDI、IP串流、NDI画面。
2、输入输出质量：采集4K，抠像4K，投屏输出4K，录像Full HD，直播Full HD，虚拟摄像机Full HD；
3、视频拼接与叠加：支持抠像拼接画面拼接成一个新的通道，支持视频与视频等任意源拼接与叠加，生成单流多画面视频流，采用软件实现无需硬件支持，代替硬件拼接与切换台；
4、分辨率：支持1080i/60fps 1080i/50fps 1080P/30fps、720P/60fps(50fps、30fps)、720×576/25fps 自适应；
5、最大通道数：竖屏模式3路（9:16）；
6、支持RTMP串流远程连线。
	1
	套
	

	
	虚拟直播
	1、运用高精度的抠像技术，在任意视频通道窗口使主持人的图像在虚拟场景的任意位置实时动作与讲解，也可以无限制循环播放。
2、前景和背景可以是通道视频源、MP4媒体文件、图片、通道拼接画面等；
3、支持红、绿、兰（RGB）和RGB混合色抠像，支持鼠标一键抠像；
4、具有蓝、红、绿3色调节，透明度，阀值，对比度，亮度，降噪，混合色取值调节；
5、系统支持专业云台及广播级摄像机。
	
	
	

	
	直播与推送
	1、流媒体协议：采用标准RTMP协议、HLS视频流、RTSP流，同时支持WINDOWS、android、IOS，跨OS平台WEB无插件直播；
2、内建服务：录播软件内建WEB服务器与流媒体服务器；
	
	
	

	
	音频模块
	1、支持1音轨调音(每通道一个音轨)、一个主输出调音。
2、支持任意通道声音混音，支持混音源调整混音比例。
3、支持视频叠加、拼接通道智能混音。
4、支持通道音源静音。
5、支持自动增益、降噪功能
6、支持可用音源自动识别，支持随动声音切换，即通道切换，声音随通道自动切换。
	
	
	

	
	录播导播模块
	1、支持网络中控导播：用户通过IP网络进行控制录播系统，具备录像与直播开始、暂停、继续、停止，通道切换等功能。
2、视频编码：支持H.264和MPEG2；
3、音频编码：AAC；
4、录像格式：MP4、ASF、FLV、TS、WMV、AVI格式可选；
5、录像质量分辨率：支持480*272至1920*1080的六种分辨率可选，支持25、30、50、60fps帧率可选，支持录制码率256KBps至32MBps的12种方式可选；
6、支持最高3资源和一导播同时录像。
7、录像控制：支持一键启动、暂停、停止节目录制；暂停后重新恢复录制时，不产生新文件.
8、音视频录制修复，当录制过程中发生断电等事件时，正在录制的视频不会丢失且可用系统自带修复工具修复播放。
9、录像时间：支持录像时长显示，支持分段录制。
字幕：导播视频字幕叠加，具有静态、左滚动、上滚动、倒计时、时间等字幕模式，同时字幕支持图片背景，支持足球、篮球比赛计分
	
	
	



