工程量清单编制说明
工程名称：平阳县万全镇赖岙村建筑用石料（凝灰岩）矿矿山地质环境保护与土地复垦项目

	​​​​​工程概况：
本项目为平阳县万全镇赖岙村建筑用石料（凝灰岩）矿矿山地质环境保护与恢复治理方案和土地复垦工程。建设地点：温州市平阳县万全镇赖岙村南侧，距离万全镇约5km，场地东南侧3.5km为104国道。

编制依据：

平阳县万全镇赖岙村建筑用石料（凝灰岩）矿《矿山地质环境保护与恢复治理方案和土地复垦方案》项目施工设计图（2020年5月版）。
交公路发（2009）221号文发布的《公路工程标准施工招标文件范本》。

交公路发（2018）86号文发布施行的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830－2018）及《公路工程概算定额》（JTG/T 3831－2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832－2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833－2018）

浙江省交通厅工程造价管理站《关于进一步规范交通建设工程量清单预算第100章总则部分费用计列内容和标准的指导意见》

浙交{2019}116号转发交通运输部2018第86号公告的通知。

材料价格参照《温州市造价信息（平阳县）》（2021年4期）、《浙江省造价信息》（2021年4期），若材料信息价上无相关材料，则以市场价计入。
业主提供的相关资料、计算要求等说明资料、与设计的往来函件（电子版）等。
编制范围：

本清单编制范围为：矿区的危岩体和坡面清理、坡面加固、绿化、排水、复垦、养护等内容。

工程质量、工期、材料、施工等要求：（详见招标文件）
其他说明的事项：

1、取费标准

（1）其它直接费、现场经费和间接费：根据“编办”规定，结合本工程所在地区的实际情况，以部办费率标准计取费率。其它工程费计列冬季施工增加费（准二区）、雨季施工增加费（二区7个月）、施工辅助费、行车干扰费不计、工地转移（50km）；间接费计列基本费用；其他包括财务、税金、利润等。
2、清单编制说明：

（1）分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑；

（2）本工程量清单报价均应充分考虑交叉施工的影响，并计入报价；

（3）本工程量清单报价应包含施工用水用电的全部费用，并计入报价；

（4）投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价；

（5）本工程中所有技术措施费和组织措施费投标单位应结合踏勘现场在投标报价时综合考虑计入报价；

（6）清单中涉及到有关标准图集的项目，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工程内容；

（7）工程施工时，中标人对周边建筑物、城市道路、树木、构筑物、电力设施、地下管线及各类成品等自行采取保护措施，并做好安全围护措施；

（8）工程施工时，招标人不一定能保证24小时连续供电，由此有可能增加的有关费用（如自备发电机等），由投标人自行考虑；

（9）投标人应充分考虑施工过程中可能发生的水平运输、垂直运输、临时安防消防、临时设施租用、赶工措施及分项工程修改造成的小范围窝工、工程用电紧张、材料采购困难等因素，其相关费用列入措施项目费用中，招标人不另行支付；

（10）投标人认为如需采取加快施工进度措施的，则将加快施工进度措施费用计入措施项目费，中标后不作调整；

（11）承包人的施工组织设计中应充分考虑施工期间的安全问题、施工干扰问题、确定施工组织方案等，制定详细的保证措施并在施工中进行实施，由此发生的一切费用均计入投标报价中，招标人不另行支付；

（12）投标单位在投标报价时应结合图纸综合考虑投标报价，清单项目特征未能对各节点详图进行完全性描述的必须按施工图或施工图注明图集进行报价，并在综合单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；

（13）所有材料及设备必须符合设计及招标人要求，对有特殊要求的在报价中充分考虑；

（14）清单以项为单位的项目（除暂定价），均为包干价，竣工结算一律不调整；

（15）所有工程内容应满足设计和规范要求；

（16）投标单位认为需要填报的其他技术措施施工费，投标单位可根据工程及施工组织设计情况自行补充填报相应费用，技术措施费一次性包干，竣工结算不调整。
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