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招标编号：CG2607290001 
        

采 购 人：平阳县兴阳控股集团有限公司
联 系 人：黄先生   
联 系电 话：0577-63168033　
                             


代理机构：新征程(杭州)招标代理有限公司
联 系 人：上官
联系电话：18072056367


    
二零二六年七月



新征程(杭州)招标代理有限公司关于平阳县乡镇基层消防车辆采购项目公开招标的公告
（线上电子招投标）
公告日期：2026年7月29日
 项目概况 
   平阳县乡镇基层消防车辆采购项目的潜在投标人应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取招标文件，并于2026年8月21日09:30（北京时间）前递交投标文件。 
项目基本情况                                 
项目编号：CG2607290001
项目名称：平阳县乡镇基层消防车辆采购项目
预算金额（元）：17700000
最高限价（元）：17700000 
采购需求：
标项名称: 平阳县乡镇基层消防车辆采购项目 
    数量: 1批   
    预算金额（元）: 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：平阳县乡镇基层消防车辆采购项目 
    备注： 
[bookmark: OLE_LINK5]合同履约期限：标项 1，至合同结束
本项目（否）接受联合体投标
二、申请人的资格要求：
1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 
3.本项目的特定资格要求：无。 
三、获取招标文件 
时间：至2026年8月21日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com） 
方式：供应商登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
售价（元）：500（报名时收取） 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年8月21日09:30（北京时间）
投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com） 
开标时间：2026年8月21日09:30 
评审地点：平阳县公共资源交易中心 
五、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1）本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），投标客户端也要使用乐采云投标客户端2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云平台（www.lecaiyun.com）电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江省政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）质疑投诉：质疑期：公告发布之日起7个工作日内。质疑资格：乐采云平台（www.lecaiyun.com）中本项目通过报名的供应商。对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 7）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。 
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：平阳县兴阳控股集团有限公司 
地    址：平阳县昆阳镇公园路5号
传    真：/  
项目联系人：黄先生　  
联 系电 话：0577-63168033
2.采购代理机构信息            
名    称：新征程(杭州)招标代理有限公司             
地    址：温州市平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元902室             
传    真：/             
项目联系人：上官              
项目联系方式：18072056367
3.同级采购监管管理部门名称：平阳县兴阳集团控股有限公司监察室
联系人：缪先生
监督投诉电话：0577-63168022
地址：平阳县昆阳镇公园路5号

  若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。































投 标 通 知 (邀 请) 书
新征程(杭州)招标代理有限公司对平阳县乡镇基层消防车辆采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
	序号
	内容
	说明与要求

	1) 
	项目名称
	平阳县乡镇基层消防车辆采购项目

	2) 
	项目编号
	CG2607290001

	3) 
	资金来源
	其他资金

	4) 
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	5) 
	采购方式
	公开招标

	6) 
	采购人
	采 购 人：平阳县兴阳控股集团有限公司
联 系 人：黄先生    
联 系电 话：0577-63168033 

	7) 
	采购代理机构
	名称：新征程(杭州)招标代理有限公司
地址：温州市平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元902室
项目负责人：上官
手机：18072056367

	8) 
	评标办法
	综合评分法

	9) 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10) 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11) 
	是否接受联合体投标
	不接受
□接受

	12) 
	踏勘现场
	不组织
□组织

	13) 
	是否允许递交备选投标方案
	不允许
□ 允许

	14) 
	投标货币
	人民币

	15) 
	投标语言
	中文

	16) 
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	17) 
	投标文件的编制
	供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	18) 
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	19) 
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；
（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	20) 
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：温州市平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元902室 上官 收18072056367））。

	21) 
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：
a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；
b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；
c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。

	22) 
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。
（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

	23) 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	24) 
	投标样品
	不需要
需要

	25) 
	履约担保
	□不需要
需要  

	26) 
	投标保证金
	不需要
□需要  

	27) 
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：新征程(杭州)招标代理有限公司
机构地点：温州市平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元902室
联系人：上官
联系电话：18072056367

	28) 
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法(试行)》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	29) 
	投诉受理联系方式
	平阳县兴阳集团控股有限公司监察室
联系人：缪先生
监督投诉电话：0577-63168022
地址：平阳县昆阳镇公园路5号

	30) 
	投标截止时间
	2026年8月21日09:30  截止(北京时间)。

	31) 
	开标时间
评审地点
	开标时间：2026年8月21日09:30   正 (北京时间)
评审地点：平阳县公共资源交易中心

	32) 
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	33) 
	政府采购
扶持政策
	国企采购，不适宜。

	34) 
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	35) 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给新征程(杭州)招标代理有限公司：邮箱： 309705385@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江企业采购信息服务网予以公告。

	36) 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级监督部门报告验收过程中遇到的问题。

	37) 
	免责声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	38) 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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第一部分     项目简介
1. [bookmark: _Toc444066171]项目简介
新征程(杭州)招标代理有限公司受平阳县兴阳控股集团有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县乡镇基层消防车辆采购项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。
[bookmark: _Toc142902564]第二部分     招标内容及技术要求
一、总则
1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。
2、技术要求及标准的执行
供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。
3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。
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二、 采购要求（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）
1、采购清单
	片区
	车辆情况
	数量
	单位

	环南雁荡山片区
	灭火消防车
	总重41吨水罐消防车
	1
	辆

	
	
	总重18吨压缩空气泡沫消防车
	1
	辆

	
	举高消防车
	总重41吨举高喷射消防车（≥52米多节臂）
	1
	辆

	南麂片区
	四驱皮卡消防车
	1
	辆

	
	总重18吨水罐消防车
	1
	辆

	
	总重12吨以下（含12吨）压缩空气泡沫消防车
	1
	辆


2、详细技术要求
2.1总重41吨水罐消防车
总重41吨水罐消防车
	名称
	性能及规格

	标准
	总体性能符合GB 7956.1-2014《消防车 第一部分：通用技术条件》、GB7956.2-2014《水罐消防车》，以及GB6245-2006《消防泵》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》、GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB8108-2014《车用电子警报器》、XF39-2016《消防车消防要求和试验方法》等相关标准

	底盘
	▲选用进口知名品牌41吨商用车底盘；

	
	8×4驱动方式；

	
	★发动机功率≥395KW；

	
	尾气排放须达到国六标准,符合办理应急救援专用号牌相关要求。满足消防车辆无尿素情况下发动机功率不下降的要求；

	
	优先选用全自动、智能半自动或手自一体变速箱；

	
	仪表盘须有中文显示；

	
	底盘原装配置前轮盘式制动器、ABS防抱死制动系统和EBS（电控制动系统）、ESP车身稳定系统、排气制动或发动机缸内制动，加装液力缓速器，上坡驻车辅助系统，底盘刹车总泵质保5年以上；

	
	整车外廓尺寸≤12000mm×2550mm×3900mm；

	
	前金属保险杠，本色或深色（禁止在外层喷涂白漆或灰、黑漆）；

	
	提供轮胎品牌、尺寸和最小离地间隙参数。轮胎为子午线真空胎，加装胎压监测系统，前轮轮胎安装爆胎应急安全装置，轮胎出厂日期应与底盘出厂日期相符，且底盘生产日期应与合同签订日期相符，不能早于合同签订日期18个月；

	
	设置专用金属牌照架底座，车辆前部居中设置。

	驾驶室
	单排标准驾驶室，1+1布置形式，并配有三点式自动收缩的安全带，驾驶室配备1部车载台；

	
	独立乘员室，独立冷暖空调，由上装改装厂负责安装调试；前后排均配有三点式自动收缩的安全带，可挂战斗服；

	
	除原车设备外，加装200W警报器（音量可调）与长排红色高亮度LED警灯开关、预留经双电瓶变压12V的电源（功率≥300W）并预留12V和24V各两组外用接电口。

	取力器
	★类    型：全功率取力器； 

	
	冷却方式：强制风冷或油冷；

	
	★底盘自带原厂取力器，离合器总泵预留后置取力器控制端口，泵房与驾驶室控制面板加装取力器开关，实现水泵结合和脱离功能； 

	
	控制方式：驾驶室设有控制开关及工作指示灯，水泵控制面板设有开关及指示灯。

	罐体
	总载液量≥18000L；

	
	罐体材质为不锈钢（标号304以上）或优于该材质制作而成，罐体所有板材厚度≥4mm，罐体使用保质期为10年以上；  

	
	人孔数量≥2，并带有快速锁紧或开启装置，内设纵、横防荡板；

	
	水液罐设有带弯头的溢水管及带弯管的防溢水补水管，补水管道应从罐顶向下注水；

	
	水液罐设有排污口及不锈钢球阀；

	
	注水口设计在车箱的中后部，罐体进水口与出水口保持合理距离，带闷盖，带过滤网，带手动阀；加注口带单向阀和手动球阀；

	
	应设有水液罐液位指示器；

	
	水液罐顶部应采用防滑板或进行防滑处理；

	
	罐底水泵滤网成圆锥形，防止水泵堵死；

	
	所有接口需以反光标识区分：出水口为红色，进水口为绿色；

	
	正负压真空表1只（正压值≥2MPa,负压值≤0.1MPa，表针居中）和液位传感器1个。

	消防泵房及管路系统
	★选用国际知名品牌水泵、真空泵；

	
	低压车载消防泵,水泵流量≥166L/s（1.0Mpa）；水泵叶轮为锡青铜或更优材质，泵出口为中心顶出形式，平衡水泵出口的反作用力，保证水泵运行平稳；机械密封，优先选用带冷热交换功能的水泵，避免发动机过热或水泵冻结；确保水泵持续工作48小时以上；原厂配套真空泵，满足吸真空国家标准要求；选配的水泵需提供国家消防装备质量监督检验中心的产品检测报告；

	
	电控（同时满足无线和有线两种方式）消防炮，炮流量≥150L/s，水射程≥100m；需提供国家级检测报告；

	
	水泵吸水管：进水口加装蝶阀，尾部≥3个DN150卡式接口，配有滤网及闷盖，进水管道带有泄压装置，静水压超过0.5Mpa时，可以实现自动泄压功能；

	
	全车采用后置水泵系统，真空泵排水口朝下；

	
	优先选择采用免维护的水泵传动轴，质保10年以上；

	
	取力器后端的水泵传动轴质保期10年以上；

	
	全车配备自保喷淋系统，配备车头前置炮；

	
	电磁阀及气动管路总线盒集中设在仪表操作面板旁边，并带有故障警示灯；电路和气路加装套管避免使用过程中损伤，总气路加装应急开启功能；

	
	出水口截止阀整体防腐处理，耐压值不低于1.0Mpa，手轮控制启闭，ф80mm出水口接口和注水口接口左右各4个，ф150mm出水口左右各1个，使用铝镁合金或锡青铜等更优材质，内扣或卡式（中标后由使用单位决定）；

	
	整车改装合格后水泵及管路系统应能通过国家检测部门水力测试。

	器材箱
	材质：器材箱骨架为铝合金型材，或优于该型材的特殊材质搭建，底板为铝合金板，且所有铝合金板厚度≥4mm；

	
	卷帘门：采用铝合金拉杆式（横拉杆手把，底部锁）卷帘门，且卷帘门铝合金材质厚度≥1mm；卷帘门首页整体厚度≥20mm，卷帘门拉带厚度≥2.5mm，轨道使用一次成型的铝合金型材；

	
	布局：合理分布在车辆两侧，并设计有箱门开启时照明感应开关与行车时箱门开启灯光报警装置；

	
	设置2—3具空气呼吸器固定支架，预留4只空气呼吸器备瓶位置；

	
	设计必须达到足够的载重承受能力， 铝板粘接技术须达到圆滑、平整、美观，加装器材铺垫；

	
	车顶部加装15米金属拉梯起落架；

	
	整车中下部分两侧，（根据最终用户需求预留机动消防泵、消防炮等大件装备放置空间，底部左右两边设置不少于2块抽板，且满足抽出量达到抽板的4/5），且每块抽板载重≥200kg；

	
	整车轴荷分布合理，签合同时，提供器材箱设置分布图，所有随车器材应采用专用夹具科学合理固定在器材箱内，取用简单快速；

	
	器材的布置、固定均需按客户的要求。利用抽屉，输转箱，移动推车，滑道，翻门，旋转托架等，逐一分类，按大小放置。排放有序，固定牢靠，一目了然；

	
	车辆所有踏板应采用铝合金一次成型，表面阳极氧化处理；

	
	车辆泵房采用拉拽式车门并增加照明，加强防水设计；

	
	脚踏板：框架为高强度型钢，蒙皮为铝合金材质。内藏可翻转式气动弹簧脚踏板，采用弹簧和锁双重固定，安全可靠，坚固耐用，密封性强，站立取用器材方便，且能防止泥尘进入器材箱。最大承重力≥150kg。

	电气系统
	驾驶室顶部前端分别装配有红色长排高亮度LED频闪消防车用标志灯具，驾驶室前距地面1.2-1.7米间的进气格栅上适当位置装高亮度LED频闪；

	
	车顶后部边角装配两套红色高亮度LED频闪标志灯具；

	
	车辆两侧上方配有高亮度照明灯（LED），下方安装安全标志灯；

	
	设置独立上装气路总阀,保障行车安全的前提下给予上装供气,保障2套以上操作功能，电磁阀总线盒在车辆尾部并标注序号，手动应急操作开关在总线盒下端，便于应急操作；

	
	警报器、警灯、电台、器材箱照明等上装部分电气应为独立电路；

	
	水罐设置低液位传感装置，实现水泵自保功能（从水泵高速运转进入怠速自保状态）；

	
	市电充电自脱落装置安装在驾驶室外靠近驾驶员一侧；电瓶组原装位，确实因布局需要调整，应尽可能安装在左侧临近驾驶员操作区；

	
	加装前置行车记录仪（内存≥32G）、360°3D全景（显示屏≥7寸）、倒车雷达、倒车影像引导功能；

	
	中文语音播倒车报转向系统。

	随车器材
	4支多功能水枪；

	
	底盘原厂备胎1条；

	
	正负压真空表1只（正压值≥2MPa,负压值≤0.1MPa，表针居中）和液位传感器1个；

	
	2支大流量水枪；

	
	1门便携式移动炮；1门水力自摆炮(流量≥30L/s)；1门遥控炮（流量≥80L/S带泡沫发泡管）；

	
	16盘ф65mm 16型以上锻造接口水带；

	
	24盘ф80mm 16型以上锻造接口水带；

	
	水泵相匹配的轻质及橡胶卡式接口吸水管各24m；（签订合同时吸水管根数与最终用户确认）；

	
	附带4个卡式与内扣式接口的转换接头；

	
	后挂水带推车2个；

	
	4只65/80异径接口；

	
	3件带自动泄压功能集水器 ；      
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	150转80分水器2个；

	
	4个止水器；

	
	高压锻造闸阀式三路分水器（带压力表）；

	
	高压锻造横拉杆式三路分水器（带压力表）；

	
	4只吸水管扳手； 

	
	2件橡胶水带护桥；

	
	4只消火栓扳手；  

	
	1把15米金属拉梯；加装15米金属拉梯起落架；

	
	不少于1个汽油桶（20L）；

	
	ABC消防粉剂灭火剂≥5Kg 2具；

	
	1把单杠梯；

	
	1把挠钩；

	
	1套随车工具等。

	随车资料
	底盘使用、维护中文说明书三套（底盘厂家提供）；

	
	底盘质量保修卡、合格证；

	
	底盘随车配件清单、发动机号、车架号拓印件各2份以上； 

	
	消防车整车合格证、消防车一致性认证证书复印件、车辆技术参数表各1份；

	
	上装使用操作说明书（中文三套），附操作演示示范光盘；

	
	上装电路布置图、电器原理图、维修线路图各1份（提供电子和纸质）；

	
	上装维护保养说明书（中文三套、附电子版）；

	
	标准随车附件、器材清单；

	
	具有法定资质的检验机构出具的型式试验报告；

	
	具有法定资质的认证检验机构出具的整车自愿性认证证书；

	
	提供中华人民共和国工业和信息化部批准，列入有效期内的机动车公告目录。

	总体要求
	首保免费（包括发动机、底盘、水泵、炮、工时以及所有油品等）；

	
	底盘刹车总泵质保5年以上；

	
	车辆外观整体涂装和所有制式标识应符合国家消防救援局最新要求；

	
	器材箱分割不能影响加油口、电瓶、油滤等底盘附件的维护保养；

	
	所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识标注；

	
	整车性能符合GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定；比功率符合国家法规要求；

	
	所有粘接保证一定的强度，符合国家相关标准；

	
	消防车外表面不应有尖锐突出物和锐利的边缘，消防装置操作区域周围不应有可能对操作人员造成伤害的物品、热源，超过60℃的热表面及高速回转物应设置防护装置，大于65 mm 的水带接口和压力大于1.8 MPa 的管路应远离操作人员或采取防护措施，检査压力容器生产资质，压力容器的安装与硬物接触处应衬上柔软、耐腐和减震的衬物；

	
	保养、维修时需拆卸的零、部件不得采用焊接或铆接方式联接；

	
	厂家提供整车售后服务以及承诺质保的项目和内容制成永久性铭牌贴在驾驶室显著位置；

	
	车上所有玻璃都要求使用有品牌有3C的安全玻璃，有效防止爆炸事故现场对消防员造成伤害；

	
	所有焊接牢固、光洁、平整、无锈迹，符合国家相关标准。


2.2总重18吨压缩空气泡沫消防车
总重18吨压缩空气泡沫消防车
	名称
	性能及规格

	标准
	总体性能符合GB 7956.1-2014《消防车 第一部分：通用技术条件》、GB7956.6-2015《压缩空气泡沫消防车》，以及GB6245-2006《消防泵》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》、GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB8108-2014《车用电子警报器》、XF39-2016《消防车消防要求和试验方法》等相关标准

	底盘
	▲选用进口知名品牌18吨商用车底盘；

	
	4×2驱动方式；

	
	★发动机功率≥210KW；

	
	尾气排放须达到国六标准；符合办理应急救援专用号牌相关要求。满足消防车辆无尿素情况下发动机功率不下降的要求； 

	
	优先选用全自动、智能半自动或手自一体变速箱；

	
	仪表盘须有中文显示；

	
	底盘原装配置前轮盘式制动器、ABS防抱死制动系统和EBS（电控制动系统）、ESP车身稳定系统、排气制动或发动机缸内制动，上坡驻车辅助系统，底盘刹车总泵质保5年以上；

	
	整车外廓尺寸≤8800mm×2550mm×3800mm；

	
	前金属保险杠，本色或深色（禁止在外层喷涂白漆或灰、黑漆）；

	
	提供轮胎品牌、尺寸和最小离地间隙参数。轮胎为子午线真空胎，加装胎压监测系统，前轮轮胎安装爆胎应急安全装置，轮胎出厂日期应与底盘出厂日期相符，且底盘生产日期应与合同签订日期相符，不能早于合同签订日期18个月；

	
	设置专用金属牌照架底座，车辆前部居中设置。

	驾驶室
	底盘原装四门双排驾驶室，总乘员人数（含驾驶员）≥6人，按最终用户布置座椅形式，前后排均需设置三点式自动收缩的安全带；

	
	乘员室，座位设置≥4人，中间设置4个对讲机充电接口，驾驶室配备1部车载台；

	
	后排带4具6.8L-9L空气呼吸器的固定支架（尺寸大小可调）；

	
	冷暖空调，电动车窗，中控门锁，电动后视镜，驾驶室座椅可自动调节；

	
	除原车设备外，加装200W警报器（音量可调）与长排红色高亮度LED警灯开关、预留经双电瓶变压12V的电源（功率≥300W）并预留12V和24V各两组外用接电口。

	取力器
	★类    型：底盘原厂取力器； 

	
	冷却方式：强制风冷或油冷；

	
	★底盘自带原厂取力器，离合器总泵预留后置取力器控制端口，泵房与驾驶室控制面板加装取力器开关，实现水泵结合和脱离功能； 

	
	控制方式：驾驶室设有控制开关及工作指示灯，水泵控制面板设有开关及指示灯。

	罐体
	总载液量≥4000L（液罐分割以最终用户与厂家确定后定制）；

	
	罐体材质为不锈钢（标号304以上）或优于该材质制作而成，罐体所有板材厚度≥4mm，罐体使用保质期为10年以上； 

	
	水液罐上方设置人孔，并带有快速锁紧或开启装置，内设纵、横防荡板；

	
	水液罐设有带弯头的溢水管及带弯管的防溢水补水管，补水管道应从罐顶向下注水；

	
	水液罐设有排污口及不锈钢球阀；

	
	注水口设计在车箱的中后部，罐体进水口与出水口保持合理距离，带闷盖，带过滤网，带手动阀；泡沫液加注口带单向阀和手动球阀；

	
	应设有水液罐液位指示器；

	
	水液罐顶部应采用防滑板或进行防滑处理；

	
	罐底水泵滤网成圆锥形，防止水泵堵死；

	
	ф80mm出水口和注水口左右各2个，压缩空气泡沫出口: ф40mm出口左右各1个,ф65mm出口各1个；泡沫液加注口左右各1个，使用铝镁合金或锡青铜等更优材质，内扣或卡式（中标后由使用单位决定）；

	
	所有管路需以不同颜色区分，出水口管路为红色，进水口管路为绿色；泡沫出液出口管路为黄色，加装80mm泡沫液加注口；

	
	正负压真空表1只（正压值≥2MPa,负压值≤0.1MPa，表针居中）和液位传感器1个。

	消防泵房及管路系统
	★由投标人提供国际知名品牌水泵、真空泵、比例混合器、压缩空气泡沫系统，管路系统和消防炮。参考以下技术规格：

	
	低压车载消防泵,水泵流量≥60L/s （1.0Mpa）；水泵叶轮为锡青铜或更优材质，泵出口为中心顶出形式，平衡水泵出口的反作用力，保证水泵运行平稳；机械密封，选用带冷热交换功能的水泵，避免发动机过热或水泵冻结；确保水泵持续工作48小时以上；原厂配套真空泵，满足吸真空国家标准要求；泡沫泵流量≥9.0L／min（1.0Mpa），空压机额定流量≥5.0m³／min ，额定压力≥0.8Mpa，左枪和右枪同时可以出不同种类的 干、湿泡沫，选配的水泵及其配套压缩空气泡沫系统总成需提供国家级产品检测报告，空压机与水泵动力系统必须完全组合成为一个系统整体；

	
	泡沫比例：自动控制泡沫混合比例；
泡沫 干、湿：自动控制，程序预先设置，可无级调节；
压力平衡：水和空气的压力自动保持平衡，压力差不超过10%；

	
	电控（同时满足无线和有线两种方式）消防炮，炮头为射水和射泡沫两用炮，电控水炮，消防炮水流量≥50L/s，（1.0Mpa）水射程≥70m，泡沫射程≥50m；需提供国家级检测报告；

	
	全自动泡沫比例混合系统，全自动控制系统；

	
	水泵吸水管：进水口加装蝶阀，2个125内扣式（或者卡式）接口或1个DN150内扣式（或者卡式）接口（中标后与使用单位协商），配有滤网及闷盖，进水管道带有泄压装置，静水压超过0.5Mpa时，可以实现自动泄压功能；建议使用1个DN150内扣式或者（卡式）接口，便于增大器材箱空间的利用；

	
	全车采用后置水泵系统，真空泵排水口朝下；

	
	优先选择采用免维护的水泵传动轴，质保10年以上；

	
	取力器水泵传动轴质保期不得少于10年；

	
	电磁阀及气动管路总线盒集中设在仪表操作面板旁边，并带有故障警示灯；电路和气路加装套管避免使用过程中损伤，总气路加装应急开启功能；

	
	全车出水口球阀（整体硬质氧化），使用铝镁合金或锡青铜等更优材质，内扣或卡式；

	
	整车改装合格后水泵及管路系统应能通过国家检测部门水力测试。

	器材箱
	材质：器材箱骨架为铝合金型材，或优于该型材的特殊材质搭建，底板为铝合金板，且所有铝合金板厚度≥4mm；

	
	卷帘门：采用铝合金拉杆式（横拉杆手把，底部锁）卷帘门，且卷帘门铝合金材质厚度≥1mm；卷帘门首页整体厚度≥20mm，卷帘门拉带厚度≥2.5mm，轨道使用一次成型的铝合金型材；

	
	布局：合理分布在车辆两侧，并设计有箱门开启时照明感应开关与行车时箱门开启灯光报警装置；

	
	设置2—3具空气呼吸器固定支架，预留4只空气呼吸器备瓶位置；

	
	设计必须达到足够的载重承受能力，铝板粘接技术须达到圆滑、平整、美观，加装器材铺垫；

	
	整车中下部分两侧，（根据最终用户需求预留机动消防泵、消防炮等大件装备放置空间，底部左右两边设置不少于2块抽板，且满足抽出量达到抽板的4/5），且每块抽板载重≥200kg；

	
	整车轴荷分布合理，签合同时，提供器材箱设置分布图，所有随车器材应采用专用夹具科学合理固定在器材箱内，取用简单快速；

	
	器材的布置、固定均需按客户的要求。利用抽屉，输转箱，移动推车，滑道，翻门，旋转托架等，逐一分类，按大小放置。排放有序，固定牢靠，一目了然；

	
	车辆所有踏板应采用铝合金一次成型，表面阳极氧化处理；

	
	车辆泵房采用拉拽式车门并增加照明，加强防水设计；

	
	脚踏板：框架为高强度型钢，蒙皮为铝合金材质。内藏可翻转式气动弹簧脚踏板，采用弹簧和锁双重固定，安全可靠，坚固耐用，密封性强，站立取用器材方便，且能防止泥尘进入器材箱。最大承重力≥150kg。

	电气系统
	驾驶室顶部前端分别装配有红色长排高亮度LED频闪消防车用标志灯具，驾驶室前距地面1.2-1.7米间的进气格栅上适当位置装高亮度LED频闪；

	
	车顶后部边角装配两套红色高亮度LED频闪标志灯具；

	
	车辆两侧上方配有高亮度照明灯（LED），下方安装安全标志灯；

	
	设置独立上装气路总阀,保障行车安全的前提下给予上装供气,保障2套以上操作功能，电磁阀总线盒在车辆尾部并标注序号，手动应急操作开关在总线盒下端，便于应急操作；

	
	警报器、警灯、电台、器材箱照明等上装部分电气应为独立电路；

	
	市电充电自脱落装置安装在驾驶室外靠近驾驶员一侧；电瓶组原装位，确实因布局需要调整，应尽可能安装在左侧临近驾驶员操作区；

	
	水罐设置低液位传感装置，实现水泵自保功能（从水泵高速运转进入怠速自保状态）；

	
	加装前置行车记录仪（内存≥32G）、360°3D全景（显示屏≥7寸）、倒车雷达、倒车影像引导功能；

	
	加装中文语音播报倒车、转向系统。

	随车器材
	4支多功能水枪；

	
	后挂水带推车2个；

	
	底盘原厂备胎1条；

	
	正负压真空表1只（正压值≥2MPa,负压值≤0.1MPa，表针居中）和液位传感器1个；

	
	2支ф40mm压缩空气泡沫枪；1ф65mm锻造接口压缩空气泡沫枪；与原装系统配套；

	
	1组网格中倍数泡沫发生器（≥6L/s），与原装系统配套；

	
	1门便携式移动炮；1门水力自摆炮(流量≥30L/s)；

	
	10盘ф40mm 16型以上含锻造接口水带；

	
	12盘ф65mm 16型以上含锻造接口水带；

	
	18盘ф80mm 16型以上锻造接口水带；

	
	水泵相匹配的轻质及橡胶卡式接口吸水管各12m；（签订合同时吸水管根数与最终用户确认）；

	
	附带4个卡口与内扣式接口的转换接头；

	
	4只65/80异径接口；

	
	3件带自动泄压功能集水器 ；      

	
	4个止水器；

	
	高压锻造闸阀式三路分水器（带压力表）；

	
	高压锻造横拉杆式三路分水器（带压力表）；

	
	4只吸水管扳手； 

	
	2件橡胶水带护桥；

	
	4只消火栓扳手；  

	
	1把9米拉梯；

	
	不少于1个汽油桶（20L）；

	
	ABC消防粉剂灭火剂≥5Kg 2具；

	
	1把单杠梯；

	
	1把挠钩；

	
	1套随车工具等。

	随车资料
	底盘使用、维护中文说明书三套（底盘厂家提供）；

	
	底盘质量保修卡、合格证；

	
	底盘随车配件清单、发动机号、车架号拓印件各2份以上； 

	
	消防车整车合格证、消防车一致性认证证书复印件、车辆技术参数表各1份；

	
	上装使用操作说明书（中文三套），附操作演示示范光盘；

	
	上装电路布置图、电器原理图、维修线路图各1份（提供电子和纸质）；

	
	上装维护保养说明书（中文三套、附电子版）；

	
	标准随车附件、器材清单；

	
	具有法定资质的检验机构出具的型式试验报告；

	
	具有法定资质的认证检验机构出具的整车自愿性认证证书；

	
	提供中华人民共和国工业和信息化部批准，列入有效期内的机动车公告目录。

	总体要求
	首保免费（包括发动机、底盘、水泵、炮、工时以及所有油品等）；

	
	底盘刹车总泵质保5年以上；

	
	车辆外观整体涂装和所有制式标识应符合国家消防救援局最新要求；

	
	器材箱分割不能影响加油口、电瓶、油滤等底盘附件的维护保养；

	
	所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识标注；

	
	整车性能符合GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定；比功率符合国家法规要求；

	
	所有粘接保证一定的强度，符合国家相关标准；

	
	消防车外表面不应有尖锐突出物和锐利的边缘，消防装置操作区域周围不应有可能对操作人员造成伤害的物品、热源，超过60℃的热表面及高速回转物应设置防护装置，大于65 mm 的水带接口和压力大于1.8 MPa 的管路应远离操作人员或采取防护措施，检査压力容器生产资质，压力容器的安装与硬物接触处应衬上柔软、耐腐和减震的衬物；

	
	保养、维修时需拆卸的零、部件不得采用焊接或铆接方式联接；

	
	厂家提供整车售后服务以及承诺质保的项目和内容制成永久性铭牌贴在驾驶室显著位置；

	
	车上所有玻璃都要求使用有品牌有3C的安全玻璃，有效防止爆炸事故现场对消防员造成伤害；

	
	所有焊接牢固、光洁、平整、无锈迹，符合国家相关标准。


2.3总重41吨举高喷射消防车（≥52米多节臂）
总重41吨举高喷射消防车（≥52米多节臂）
	名称
	性能及规格

	标准
	总体性能符合GB 7956.1-2014《消防车 第一部分：通用技术条件》、GB7956.12-2015《举高消防车》，以及GB6245-2006《消防泵》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》、GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB8108-2014《车用电子警报器》、XF39-2016《消防车消防要求和试验方法》等相关标准

	底盘
	▲选用进口知名品牌的商用车底盘；

	
	整车外廓尺寸≤12000 mm×2550 mm×4000mm；

	
	8×4驱动方式；

	
	发动机功率≥360KW；

	
	尾气排放须达到国六标准,符合办理应急救援专用号牌相关要求。满足消防车辆无尿素情况下发动机功率不下降的要求；

	
	优先选用全自动变速箱、智能半自动变速箱或手自一体变速箱；

	
	底盘原装配置前轮盘式制动器、ABS防抱死制动系统和EBS（电控制动系统）、ESP车身稳定系统、排气制动或发动机缸内制动，加装液力缓速器；

	
	前后金属保险杠，本色或深色（禁止在外层喷涂白漆或灰、黑漆）；

	
	设置专用金属牌照架底座，车辆前部居中设置；

	
	提供轮胎品牌、尺寸和最小离地间隙参数。轮胎为子午线真空胎，加装胎压监测系统，前轮轮胎安装爆胎应急安全装置，轮胎出厂日期应与底盘出厂日期相符，且底盘生产日期应与合同签订日期相符，不能早于合同签订日期18个月；

	
	提供底盘涉水高度的数据；

	
	上坡驻车辅助系统，底盘刹车总泵质保5年以上；

	
	底盘自带原厂取力器。

	驾驶室
	双门单排驾驶室，1+1+简易卧铺布置形式，前排配有三点式自动收缩的安全带；

	
	冷暖空调，电动车窗，电动后视镜，驾驶室座椅可自动调节，预留经双电瓶变压12V的电源（功率≥300W）；

	
	驾驶室中间设置2个对讲机充电器接口（型号签订合同时明确），驾驶室配备1部车载台；

	
	除原车设备外，加装200W警报器（音量可调）与长排或圆形红色高亮度LED警灯开关、预留经双电瓶变压12V的电源（功率≥300W）并预留12V和24V各两组外用接电口；

	
	驾驶室内仪表盘必须有中文显示。

	多节臂
	▲最大工作高度≥52m，水平作业跨距≥40m；

	
	旋转角度：360°无级；

	
	液压控制系统关键液压、控制元件、液压接口采用国际知名品牌，投标时提供品牌型号；

	
	支腿跨度≤9.9m，无级调节；

	
	支腿可独立控制，并有方位指示灯；

	
	举升部分具有防误触高压线报警和限制动作功能；

	
	带臂架喷淋自保系统；

	
	装有自动回收系统和故障自动报警保护系统；

	
	配有备用液压系统，由随车发电机驱动的液压泵或由机动液压泵直接驱动，可以在主发动机故障时提供独立的驱动；

	
	有手动和自动调平功能；

	
	具备臂架自动回收功能；

	
	最大抗风强度≥12m/s；

	
	臂架配备伸缩管路系统或折叠管路系统，管路压力≥2.5Mpa，可用于高层供水。带臂架喷淋保护系统；

	
	臂架末端设有吊钩，负载≥150kg。

	消防泵房及管路系统
	★由投标人提供国际知名品牌水泵、真空泵、比例混合器和消防炮。参考以下技术规格；

	
	★低压车载消防泵,水泵流量≥150L／s （1.0Mpa）；泵出口为中心顶出形式，平衡水泵出口的反作用力，保证水泵运行平稳；机械密封，优先选用带冷热交换功能的水泵，避免发动机过热或水泵冻结；确保水泵持续工作48小时以上；原厂配套真空泵，满足吸真空国家标准要求；原厂配套全自动泡沫比例混合器；选配的水泵及其泡沫系统总成需提供国家级产品检测报告；

	
	★水炮流量：≥80L／s （1.0Mpa）；需提供国家级检测报告；

	
	≥2个150mm吸水口；

	
	水泵吸水管进水口加装蝶阀，进水管道带有泄压装置，超过0.5Mpa时，可以实现自动泄压功能；高喷车泵出水管路设置安全阀；出水管路与臂架管路间设置单向阀，不得通过出水口对臂架管路进行加压；

	
	优先选择采用免维护的水泵传动轴，质保10年以上；

	
	ф80mm出水口接口和注水口接口左右各2个，使用铝镁合金或锡青铜等更优材质，内扣或卡式（中标后由使用单位决定）；留有不少于4个直供口和2个泡沫注入口；

	
	电磁阀及气动管路总线盒集中设在仪表操作面板旁边或车身一侧，并带有故障警示灯；电路和气路加装套管避免使用过程中损伤，总气路加装应急开启功能；

	
	泵房设置一个用于检修、保养的照明灯；

	
	进水口预留≥3个150mm接口

	
	整车改装合格后水泵及管路系统应能通过国家检测部门水力测试并带有自动泄压功能。

	水液罐
	★总载液量≥4000L（液罐分割以最终用户与厂家确定后定制）；

	
	罐体材质为不锈钢（标号304以上）或优于该材质制作而成，罐体所有板材厚度≥4mm，罐体使用保质期为10年以上；

	
	水罐上方设有人孔≥ф450mm，并带有快速锁紧或开启装置，内设纵、横防荡板；

	
	水液罐设有带弯头的溢水管及带弯管的防溢水补水管，补水管道应从罐顶向下注水；

	
	水罐设有排污口及不锈钢球阀；

	
	注水口设计在车箱的后部或车身两侧，罐体进水口与出水口保持50cm以上距离，带闷盖，带过滤网；

	
	应设有水罐液位指示器；

	
	水罐顶部应采用防滑板或进行防滑处理；

	
	罐底水泵滤网成圆锥形，防止水泵堵死；

	
	所有管路需以不同颜色区分，出水口管路为红色，进水口管路为绿色；泡沫出液口管路为黄色，加装65mm泡沫液加注口；

	
	进水口和出水要预留125或150mm接口，与远程供水相应水带接口匹配；

	
	正负压真空表1只（正压值≥2MPa,负压值≤0.1MPa，表针居中）和液位传感器1个。

	消防炮
	★遥控水炮，水和泡沫两用，(带泡沫炮头)；

	
	★水炮流量≥80L/s；

	
	最大射程:≥70m；

	
	固定位置：液压臂前端；

	
	操控方式：线控及遥控，对炮的仰俯、左右角度及出水方式进行调整。

	器材箱
	材质：器材箱骨架为铝合金型材，或优于该型材的特殊材质搭建，底板为铝合金板材，且所有铝合金板厚度≥4mm；

	
	卷帘门：采用铝合金拉杆式（横拉杆手把，底部锁）卷帘门，且卷帘门铝合金材质厚度≥1mm；卷帘门首页整体厚度≥20mm，卷帘门拉带厚度≥2.5mm，轨道使用一次成型的铝合金型材；

	
	合理分布在车辆两侧，并设计有箱门开启时照明感应开关；

	
	设计必须达到足够的载重承受能力，铝板粘接技术须达到圆滑、平整、美观；

	
	整车轴荷分布合理，签合同时，提供器材箱设置分布图，所有随车器材应采用专用夹具科学合理固定在器材箱内，取用简单快速；

	
	器材的布置、固定均需按客户的要求。利用抽屉，输转箱，移动推车，滑道，翻门，旋转托架等，逐一分类，按大小放置。排放有序，固定牢靠，一目了然。

	
	车辆所有踏板应采用铝合金一次成型，表面阳极氧化处理；

	电气系统
	臂端配置有线视频摄像头，移动显示器（需有照明系统）放置于操作台内；

	
	臂端合适位置设置防水雾的红外监视摄像头，可监测火场和射流情况，炮头设置火点追踪功能，监视器设置图像接口；

	
	水炮出水口压力要求显示在操作面板上；

	
	驾驶室顶部前端配有长排（长度≥1.5m）或者圆形（直径≥15cm）LED频闪警灯，驾驶室前距地面1.2-1.7米间的进气格栅上适当位置装LED频闪；

	
	全车配备≥3KW知名品牌发电机1部，输出电压220V，可直接向备用液压应急回收系统供电，或采用机动液压泵直接驱动应急回收系统；

	
	车顶后部边角装配两套红色LED频闪警灯,长宽不小于20cm；

	
	警报器、警灯、电台、器材箱照明等上装部分电气应为独立电路；

	
	水罐设置低液位传感装置，实现水泵自保功能（从水泵高速运转进入怠速自保状态）；

	
	市电充电自脱落装置安装在驾驶室外靠近驾驶员一侧；电瓶组原装位，确实因布局需要调整，应尽可能安装在左侧临近驾驶员操作区；

	
	加装前置行车记录仪（内存≥32G）、360°3D全景（显示屏≥7寸）、倒车雷达、倒车影像引导功能；

	
	加装中文语音播报倒车、转向系统；

	
	设置独立上装气路总阀，保障行车安全的前提下给予上装供气,保障2套以上操作功能，电磁阀总线盒在车辆尾部并标注序号，手动应急操作开关在总线盒下端，便于应急操作。

	操控系统
	包括一个显示器和相应的控制按钮和控制杆；

	
	具备自检、监控、故障诊断等功能，提供中文操作语言系统，以及良好的人机交互系统。

	支腿系统
	支腿系统应有自动的“一键式”操控系统，系统应包括≥四个液压驱动支腿；

	
	支腿控制的储物箱应装有一个自动操作门开关和照明灯，以便夜间操作。

	取力器
	取力器为双取力，满足上装臂架和消防泵动力要求，并且臂架和消防泵能实现同时工作，采用强制水冷或风冷方式，符合国家标准，能保持一套较为稳定的冷却系统，满足长久工作温控需要；预留后置取力器控制端口。

	安全控制系统
	工作幅度限制：在变幅任一角度，主臂都有一个确定幅度限制。在到达幅度限制前一米时，变幅落和伸臂自动减速，屏幕上也有相应文字提示，直到到达极限值时自动停止。
软腿控制：在操作上车过程中，如某个支腿不受力通过电控开关控制产生报警信号，支腿灯闪烁并发出声音报警，说明支腿不受力（软腿）操作者应予检查、调整，以防止整车失稳。
上、下车互锁装置：当下车支腿没有牢牢支撑地面，并调平车身前，上车停止一切动作；当臂架没有收到支撑架内时，下车停止一切动作。
臂架中位回落装置：当臂架侧面或上面接近罐体或驾驶室时，会停止向不安全方向的全部动作；当臂架全部归位，取中位后，方可自动回落臂架。
风速报警系统：装有风速仪，在风力达到12m/s时系统报警。
保护驾驶室车身控制：臂架在小变幅角度回转时，为了防止臂架碰撞驾驶室车身，系统会自动停止危险方向动作，此时应反方向操作避开驾驶室车身。屏幕会有图标及文字提示。
主臂落回托架控制：只有在折臂完全收回，主臂对准托架，工作平台对中以后，才可以将臂架落到托架上。
支腿未缩提示：如支腿未缩到位，灯光自动报警，防止行车发生事故。

	随车器材
	2支多功能水枪；

	
	2把泡沫枪；

	
	1门便携式移动炮（流量≥30L/s）；

	
	16盘ф65mm 16型以上含锻造接口水带；

	
	24盘ф80mm 16型以上含锻造接口水带；

	
	24m与水泵相匹配的轻质接口吸水管；

	
	1件滤水器；

	
	2件带自动泄压功能集水器；

	
	4个止水器；

	
	8套空气呼吸器；

	
	不少于1个汽油桶（20L）；

	
	ABC消防粉剂灭火剂≥5Kg 2具；

	
	1件中压锻造闸阀式三路分水器（带压力表）；

	
	2件中压锻造横拉杆式三路分水器（带压力表）；

	
	4只吸水管扳手；

	
	2件橡胶水带护桥；

	
	2只消火栓扳手；

	
	1只底盘原厂备胎；

	
	1只正负压真空表（正压值≥2MPa,负压值≤0.1MPa，表针居中）；

	
	1个液位传感器；

	
	1套随车工具。

	随车资料
	底盘使用、维护中文说明书三套（底盘厂家提供）；

	
	底盘质量保修卡、合格证；

	
	底盘随车配件清单、发动机号、车架号拓印件各2份以上；

	
	消防车整车合格证、消防车一致性认证证书复印件、车辆技术参数表各1份；

	
	上装使用操作说明书（中文三套），附操作演示示范光盘；

	
	上装电路布置图、电器原理图、维修线路图各1份（提供电子和纸质）；

	
	上装维护保养说明书（中文三套、附电子版）；

	
	标准随车附件、器材清单；

	
	具有法定资质的检验机构出具的型式试验报告；

	
	具有法定资质的认证检验机构出具的整车自愿性认证证书；

	
	提供中华人民共和国工业和信息化部批准，列入有效期内的机动车公告目录。

	总体要求
	整车性能符合GB7956.12-2015举高消防车的总体要求；

	
	首保免费（包括发动机、底盘、水泵、炮以及所有油品）；

	
	提供10年内每次维护保养项目清单(含价格明细）；

	
	底盘刹车总泵质保5年以上；

	
	车辆外观整体涂装和所有制式标识应符合国家消防救援局最新要求；

	
	器材箱分割不能影响加油口、电瓶、油滤等底盘附件的维护保养；

	
	所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识标注；

	
	整车性能符合GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定；比功率符合国家法规要求；

	
	所有粘接保证一定的强度，符合国家相关标准；

	
	消防车外表面不应有尖锐突出物和锐利的边缘，消防装置操作区域周围不应有可能对操作人员造成伤害的物品、热源，超过60℃的热表面及高速回转物应设置防护装置，大于65 mm 的水带接口和压力大于1.8 MPa 的管路应远离操作人员或采取防护措施，检査压力容器生产资质，压力容器的安装与硬物接触处应衬上柔软、耐腐和减震的衬物；

	
	保养、维修时需拆卸的零、部件不得采用焊接或铆接方式联接；

	
	厂家提供整车售后服务以及承诺质保的项目和内容制成永久性铭牌贴在驾驶室显著位置；

	
	车上所有玻璃都要求使用有品牌有3C的安全玻璃，有效防止爆炸事故现场对消防员造成伤害；

	
	所有焊接牢固、光洁、平整、无锈迹，符合国家相关标准。


2.4四驱皮卡消防车
四驱皮卡消防车
	名称
	性能及规格

	标准
	总体性能符合GB 7956.1-2014《消防车 第一部分：通用技术条件》，以及GB6245-2006《消防泵》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》、GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB8108-2014《车用电子警报器》、XF39-2016《消防车消防要求和试验方法》等相关标准

	底盘
	▲选用进口知名品牌商用车底盘；

	
	长×宽×高（mm）≤5900×2000×2100mm

	
	4×4驱动方式；

	
	★柴油发动机功率≥120KW；

	
	尾气排放须达到国六标准,符合办理应急救援专用号牌相关要求。

	
	优先选用全自动、智能半自动变速箱；

	
	仪表盘须有中文显示；

	
	底盘原装配置前轮盘式制动器、ABS+EBD、ESP车身稳定系统、上坡辅助、刹车辅助、TCS牵引力控制；

	
	轮胎为防爆胎，加装胎压监测系统，轮胎出厂日期应与底盘出厂日期相符，且底盘生产日期应与合同签订日期相符，不能早于合同签订日期18个月；

	车载细水雾装置
	水箱容量≥200L；

	
	细水雾枪灭火等级符合初期火灾灭火要求；

	
	额定工作压力 ≥8.5MPa；

	
	额定流量 ≥20L/min；

	
	雾化射程≥ 6.5m；

	
	直喷射程 ≥15m；

	
	驱动形式：锂电池电动。

	
	投标文件中需提供细水雾枪国家消防装备质量监督检验中心检验报告；提供整机功能使用教学视频、技术性能参数使用说明、注意事项等文件资料

	车载便携高效消防泵及泡沫比例混合系统泵
	结构要求：泵组由三级离心水泵与四冲程风冷汽油发动机组成，发动机功率不小于4 KW，内置油箱≥4.5L；

	
	运转关闭性能：水泵在出水口关闭情况下，能高速运转5分钟以上；

	
	结构要求：变速箱为无油免维护变速，手动真空隔膜片式引水；引水最大真空度≥80kPa； 

	
	水泵单机重量应≤25kg；

	
	吸程≥6M；

	
	泵组可实现串联、并联、串并联架设；

	
	零流量时压力≥1.65MPa；零压力时流量≥380L/min；当时压力为1.1MPa时、流量≥80L/min；当时压力为1.2MPa时、流量≥45L/min；

	
	结构要求：配有3/8"、1/4"、扇形三孔一体喷枪；

	
	水泵配置要求：三孔一体直流喷枪1把、水雾喷枪1把、手持式灭火水枪1把、单向阀1个、三通阀1个、底阀1个、止水钳1把、水带扳手2把、接力转换接头1个、可背负的附包1个、油箱24升1个、油管1条、吸水管1条、专用工具包1套，铝合金高级包装箱1个；

	
	投标文件中需提供有第三方质量监督检测机构出具所投产品消防水泵的检测（验）报告原件扫描件，签订合同时提供检测（验）报告原件核查。

	泡沫比例系统
	针对小型手抬泵的泡沫系统;

	
	安装在泵的出口和入水中间; 

	
	无需借助任何五金工具快速拆卸，做到即装即用；

	
	具有4个调节档位以及关闭功能，可手动调整泡沫比例:OFF，0.2%，0.5%，0.7%，1.0%。

	随车器材
	泡沫比例调节器*1；

	
	泡沫引流管(红色)*1；

	
	泡沫输送管(透明)*1；

	
	DN65进水口接头*1；

	
	DN40出水口接头*1。


2.5总重18吨水罐消防车
总重18吨水罐消防车
	名称
	性能及规格

	标准
	总体性能符合GB 7956.1-2014《消防车 第一部分：通用技术条件》、GB7956.2-2014《水罐消防车》，以及GB6245-2006《消防泵》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》、GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB8108-2014《车用电子警报器》、XF39-2016《消防车消防要求和试验方法》等相关标准

	底盘
	▲选用进口知名品牌18吨商用车底盘；

	
	4×2驱动方式；

	
	★发动机功率≥210KW；

	
	尾气排放须达到国六标准,符合办理应急救援专用号牌相关要求。满足消防车辆无尿素情况下发动机功率不下降的要求；

	
	优先选用全自动、智能半自动或手自一体变速箱；

	
	仪表盘须有中文显示；

	
	底盘原装配置前轮盘式制动器、ABS防抱死制动系统和EBS（电控制动系统）、ESP车身稳定系统、排气制动或发动机缸内制动，上坡驻车辅助系统，底盘刹车总泵质保5年以上；

	
	整车外廓尺寸≤8800mm×2550mm×3800mm；

	
	前金属保险杠，本色或深色（禁止在外层喷涂白漆或灰、黑漆）；

	
	提供轮胎品牌、尺寸和最小离地间隙参数。轮胎为子午线真空胎，加装胎压监测系统，前轮轮胎安装爆胎应急安全装置，轮胎出厂日期应与底盘出厂日期相符，且底盘生产日期应与合同签订日期相符，不能早于合同签订日期18个月；

	
	设置专用金属牌照架底座，车辆前部居中设置。

	驾驶室
	双门单排驾驶室，1+1+简易卧铺布置形式，前排配有三点式自动收缩的安全带；

	
	冷暖空调，电动车窗，电动后视镜，驾驶室座椅可自动调节，预留经双电瓶变压12V的电源（功率≥300W）；

	
	驾驶室中间设置2个对讲机充电器接口（型号签订合同时明确），驾驶室配备1部车载台；

	
	除原车设备外，加装200W警报器（音量可调）与长排或圆形红色高亮度LED警灯开关、预留经双电瓶变压12V的电源（功率≥300W）并预留12V和24V各两组外用接电口；

	
	驾驶室内仪表盘必须有中文显示。

	取力器
	★类    型：底盘原厂取力器； 

	
	冷却方式：强制风冷或油冷；

	
	★底盘自带原厂取力器，离合器总泵预留后置取力器控制端口，泵房与驾驶室控制面板加装取力器开关，实现水泵结合和脱离功能； 

	
	控制方式：驾驶室设有控制开关及工作指示灯，水泵控制面板设有开关及指示灯。

	水液罐
	总载液量≥5000L；

	
	罐体材质为不锈钢（标号304以上）或优于该材质制作而成，罐体所有板材厚度≥4mm，罐体使用保质期为10年以上； 

	
	水液罐上方设有人孔，并带有快速锁紧或开启装置，内设纵、横防荡板；

	
	水液罐设有带弯头的溢水管及带弯管的防溢水补水管，补水管道应从罐顶向下注水；

	
	水液罐设有排污口及不锈钢球阀；

	
	注水口设计在车箱的中后部，罐体进水口与出水口保持合理距离，带闷盖，带过滤网，带手动阀；

	
	应设有水液罐液位指示器；

	
	水液罐顶部应采用防滑板或进行防滑处理；

	
	罐底水泵滤网成圆锥形，防止水泵堵死；

	
	所有管路需以不同颜色区分，出水口管路为红色，进水口管路为绿色；

	
	正负压真空表1只（正压值≥2MPa,负压值≤0.1MPa，表针居中）和液位传感器1个。

	消防泵房及管路系统
	★选用国际知名品牌水泵、真空泵和消防炮。参考以下技术规格：

	
	低压车载消防泵,水泵流量≥60L/s（1.0Mpa）；水泵叶轮为锡青铜或更优材质，泵出口为中心顶出形式，平衡水泵出口的反作用力，保证水泵运行平稳；机械密封，优先选用带冷热交换功能的水泵，避免发动机过热或水泵冻结；确保水泵持续工作48小时以上；原厂配套真空泵，满足吸真空国家标准要求；选配的水泵及其配套总成需提供国家消防装备质量监督检验中心的产品检测报告；

	
	电控（同时满足无线和有线两种方式）水炮，水炮流量≥50L/s，射程≥70m；需提供国家级检测报告；

	
	水泵吸水管进水口加装蝶阀，2个DN125内扣式（卡式）接口或1个DN150内扣式（卡式）接口，中标后与使用单位确认，配有滤网及闷盖；进水管道带有泄压装置，静水压超过0.5Mpa时，可以实现自动泄压功能；建议使用1个DN150内扣式或者（卡式）接口，便于增大器材箱空间的利用；

	
	全车采用后置水泵系统，真空泵排水口朝下；

	
	优先选择采用免维护的水泵传动轴，质保10年以上；

	
	取力器水泵传动轴质保期不得少于10年；

	
	电磁阀及气动管路总线盒集中设在仪表操作面板旁边，并带有故障警示灯；电路和气路加装套管避免使用过程中损伤，总气路加装应急开启功能，保障行车安全的前提下给予上装供气；

	
	全车出水口球阀（整体硬质氧化），材质为不锈钢，ф80mm出水口接口和注水口接口左右各2个，使用锡青铜或更优材质，内扣或卡式（中标后由使用单位决定）；

	
	整车改装合格后水泵及管路系统应能通过国家检测部门水力测试。

	器材箱
	材质：器材箱骨架为铝合金型材，或优于该型材的特殊材质搭建，底板为铝合金板，且所有铝合金板厚度≥4mm；

	
	卷帘门：采用铝合金拉杆式（横拉杆手把，底部锁）卷帘门，且卷帘门铝合金材质厚度≥1mm；卷帘门首页整体厚度≥20mm，卷帘门拉带厚度≥2.5mm，轨道使用一次成型的铝合金型材；

	
	布局：合理分布在车辆两侧，并设计有箱门开启时照明感应开关与行车时箱门开启灯光报警装置；

	
	设置2—3具空气呼吸器固定支架，预留4只空气呼吸器备瓶位置；

	
	设计必须达到足够的载重承受能力，铝板粘接技术须达到圆滑、平整、美观，加装器材铺垫；

	
	整车中下部分两侧，（根据最终用户需求预留机动消防泵、消防炮等大件装备放置空间，底部左右两边设置不少于2块抽板，且满足抽出量达到抽板的4/5），且每块抽板载重≥200kg；

	
	整车轴荷分布合理，签合同时，提供器材箱设置分布图，所有随车器材应采用专用夹具科学合理固定在器材箱内，取用简单快速；

	
	器材的布置、固定均需按客户的要求。利用抽屉，输转箱，移动推车，滑道，翻门，旋转托架等，逐一分类，按大小放置。排放有序，固定牢靠，一目了然；

	
	车辆所有踏板应采用铝合金一次成型，表面阳极氧化处理；

	
	车辆泵房采用拉拽式车门并增加照明，加强防水设计；

	
	脚踏板：框架为高强度型钢，蒙皮为铝合金材质。内藏可翻转式气动弹簧脚踏板，采用弹簧和锁双重固定，安全可靠，坚固耐用，密封性强，站立取用器材方便，且能防止泥尘进入器材箱。最大承重力≥150kg。

	电气系统
	驾驶室顶部前端分别装配有红色长排高亮度LED频闪消防车用标志灯具，驾驶室前距地面1.2-1.7米间的进气格栅上适当位置装高亮度LED频闪；

	
	车顶后部边角装配两套红色高亮度LED频闪标志灯具；

	
	车辆两侧上方配有高亮度照明灯（LED），下方安装安全标志灯；

	
	设置独立上装气路总阀,保障2套以上操作功能，电磁阀总线盒在车辆尾部并标注序号，手动应急操作开关在总线盒下端，便于应急操作；

	
	警报器、警灯、电台、器材箱照明等上装部分电气应为独立电路；

	
	市电充电自脱落装置安装在驾驶室外靠近驾驶员一侧；电瓶组原装位，确实因布局需要调整，应尽可能安装在左侧临近驾驶员操作区；

	
	水罐设置低液位传感装置，实现水泵自保功能（从水泵高速运转进入怠速自保状态）；

	
	加装前置行车记录仪（内存≥32G）、360°3D全景（显示屏≥7寸）、倒车雷达、倒车影像引导功能；

	
	加装中文语音播报倒车、转向系统。

	随车器材
	4支多功能水枪；

	
	后挂水带推车2个；

	
	底盘原厂备胎1条；

	
	正负压真空表1只（正压值≥2MPa,负压值≤0.1MPa，表针居中）和液位传感器1个；

	
	1门便携式移动炮；1门水力自摆炮(流量≥30L/s)；

	
	16盘ф65mm 16型以上含锻造接口水带；

	
	24盘ф80mm 16型以上锻造接口水带；

	
	水泵相匹配的轻质及橡胶卡式接口吸水管各12m；（签订合同时吸水管根数与最终用户确认）；

	
	附带4个卡口与内扣式接口的转换接头；

	
	4只65/80异径接口；

	
	3件带自动泄压功能集水器 ；     

	
	1个卡式150转100螺纹接口；

	
	4个止水器；

	
	高压锻造闸阀式三路分水器（带压力表）；

	
	高压锻造横拉杆式三路分水器（带压力表）；

	
	4只吸水管扳手； 

	
	2件橡胶水带护桥；

	
	4只消火栓扳手；  

	
	1把6米拉梯；

	
	不少于1个汽油桶（20L）；

	
	ABC消防粉剂灭火剂≥5Kg 2具；

	
	1把单杠梯；

	
	1把挠钩；

	
	1套随车工具等。

	随车资料
	底盘使用、维护中文说明书三套（底盘厂家提供）；

	
	底盘质量保修卡、合格证；

	
	底盘随车配件清单、发动机号、车架号拓印件各2份以上； 

	
	消防车整车合格证、消防车一致性认证证书复印件、车辆技术参数表各1份；

	
	上装使用操作说明书（中文三套），附操作演示示范光盘；

	
	上装电路布置图、电器原理图、维修线路图各1份（提供电子和纸质）；

	
	上装维护保养说明书（中文三套、附电子版）；

	
	标准随车附件、器材清单；

	
	具有法定资质的检验机构出具的型式试验报告；

	
	具有法定资质的认证检验机构出具的整车自愿性认证证书；

	
	提供中华人民共和国工业和信息化部批准，列入有效期内的机动车公告目录。

	总体要求
	首保免费（包括发动机、底盘、水泵、炮、工时以及所有油品等）；

	
	底盘刹车总泵质保5年以上；

	
	车辆外观整体涂装和所有制式标识应符合国家消防救援局最新要求；

	
	器材箱分割不能影响加油口、电瓶、油滤等底盘附件的维护保养；

	
	所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识标注；

	
	整车性能符合GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定；比功率符合国家法规要求；

	
	所有粘接保证一定的强度，符合国家相关标准；

	
	消防车外表面不应有尖锐突出物和锐利的边缘，消防装置操作区域周围不应有可能对操作人员造成伤害的物品、热源，超过60℃的热表面及高速回转物应设置防护装置，大于65 mm 的水带接口和压力大于1.8 MPa 的管路应远离操作人员或采取防护措施，检査压力容器生产资质，压力容器的安装与硬物接触处应衬上柔软、耐腐和减震的衬物；

	
	保养、维修时需拆卸的零、部件不得采用焊接或铆接方式联接；

	
	厂家提供整车售后服务以及承诺质保的项目和内容制成永久性铭牌贴在驾驶室显著位置；

	
	车上所有玻璃都要求使用有品牌有3C的安全玻璃，有效防止爆炸事故现场对消防员造成伤害；

	
	所有焊接牢固、光洁、平整、无锈迹，符合国家相关标准。


2.6总重12吨以下（含12吨）压缩空气泡沫消防车
总重12吨以下（含12吨）压缩空气泡沫消防车
	名称
	性能及规格

	标准
	总体性能符合GB 7956.1-2014《消防车 第一部分：通用技术条件》、GB7956.6-2015《压缩空气泡沫消防车》，以及GB6245-2006《消防泵》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》、GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB8108-2014《车用电子警报器》、XF39-2016《消防车消防要求和试验方法》等相关标准

	底盘
	▲选用进口知名品牌12吨以下（含12吨）商用车底盘；

	
	4×2驱动方式；

	
	★发动机功率≥160KW；

	
	尾气排放须达到国六标准；符合办理应急救援专用号牌相关要求。满足消防车辆无尿素情况下发动机功率不下降的要求； 

	
	优先选用全自动、智能半自动或手自一体变速箱；

	
	仪表盘须有中文显示；

	
	底盘原装配置前轮盘式制动器、ABS防抱死制动系统和EBS（电控制动系统）、ESP车身稳定系统、排气制动或发动机缸内制动，上坡驻车辅助系统，底盘刹车总泵质保5年以上；

	
	整车外廓尺寸≤6500mm×2200mm×3000mm；

	
	前金属保险杠，本色或深色（禁止在外层喷涂白漆或灰、黑漆）；

	
	提供轮胎品牌、尺寸和最小离地间隙参数。轮胎为子午线真空胎，加装胎压监测系统，前轮轮胎安装爆胎应急安全装置，轮胎出厂日期应与底盘出厂日期相符，且底盘生产日期应与合同签订日期相符，不能早于合同签订日期18个月；

	
	设置专用金属牌照架底座，车辆前部居中设置。

	驾驶室
	底盘原装四门双排驾驶室，总乘员人数（含驾驶员）≥6人，按最终用户布置座椅形式，前后排均需设置三点式自动收缩的安全带；

	
	乘员室，座位设置≥4人，中间设置2个对讲机充电接口，驾驶室配备1部车载台；

	
	后排带4具6.8L-9L空气呼吸器的固定支架（尺寸大小可调）；

	
	冷暖空调，电动车窗，中控门锁，电动后视镜，驾驶室座椅可自动调节；

	
	除原车设备外，加装200W警报器（音量可调）与长排红色高亮度LED警灯开关、预留经双电瓶变压12V的电源（功率≥300W）并预留12V和24V各两组外用接电口。

	取力器
	★类    型：底盘原厂取力器； 

	
	冷却方式：强制风冷或油冷；

	
	★底盘自带原厂取力器，离合器总泵预留后置取力器控制端口，泵房与驾驶室控制面板加装取力器开关，实现水泵结合和脱离功能； 

	
	控制方式：驾驶室设有控制开关及工作指示灯，水泵控制面板设有开关及指示灯。

	罐体
	总载液量≥1200L（其中泡沫液罐不少于200L）；

	
	罐体材质为不锈钢（标号304以上）或优于该材质制作而成，罐体所有板材厚度≥4mm，罐体使用保质期为10年以上； 

	
	水液罐上方设置人孔，并带有快速锁紧或开启装置，内设纵、横防荡板；

	
	水液罐设有带弯头的溢水管及带弯管的防溢水补水管，补水管道应从罐顶向下注水；

	
	水液罐设有排污口及不锈钢球阀；

	
	注水口设计在车箱的中后部，罐体进水口与出水口保持合理距离，带闷盖，带过滤网，带手动阀；泡沫液加注口带单向阀和手动球阀；

	
	应设有水液罐液位指示器；

	
	水液罐顶部应采用防滑板或进行防滑处理；

	
	罐底水泵滤网成圆锥形，防止水泵堵死；

	
	ф80mm出水口和注水口左右各2个，使用铝镁合金或锡青铜等更优材质；ф65mm压缩空气泡沫出口左右各1个，ф40mm压缩空气泡沫出口左右各1个，泡沫液加注口左右各1个，内扣或卡式（中标后由使用单位决定）；

	
	所有管路需以不同颜色区分，出水口管路为红色，进水口管路为绿色，泡沫液出口管路为黄色，加装65mm泡沫液加注口；

	
	正负压真空表1只（正压值≥2MPa,负压值≤0.1MPa，表针居中）和液位传感器1个。

	消防泵房及管路系统
	★由投标人提供国际知名品牌水泵、真空泵、比例混合器、压缩空气泡沫系统，管路系统和消防炮。参考以下技术规格：

	
	低压车载消防泵,水泵流量≥50L/s （1.0Mpa）；水泵叶轮为锡青铜或更优材质，泵出口为中心顶出形式，平衡水泵出口的反作用力，保证水泵运行平稳；机械密封，优先选用带冷热交换功能的水泵，避免发动机过热或水泵冻结；确保水泵持续工作48小时以上；原厂配套真空泵，满足吸真空国家标准要求；泡沫液流量≥9.0L／min，空压机额定流量≥5.0m³／min ，额定压力≥0.8Mpa，左枪和右枪同时可以出不同种类的干、湿泡沫，选配的水泵及其配套压缩空气泡沫系统总成需提供国家级产品检测报告；

	
	电控（同时满足无线和有线两种方式）消防炮，炮头为射水和射泡沫两用炮，电控水炮，消防炮水流量≥45L/s，（1.0Mpa），射程＞60m，需提供国家级检测报告；

	
	全自动泡沫比例混合系统；

	
	水泵吸水管：进水口加装蝶阀，2个DN125内扣式（卡式）接口或1个DN150内扣式（卡式）接口（中标后合同签订前与使用方协商确认），配有滤网及闷盖，进水管道带有泄压装置，静水压超过0.5Mpa时，可以实现自动泄压功能；

	
	全车采用后置水泵系统，真空泵排水口朝下；

	
	优先选择采用免维护的水泵传动轴，质保10年以上；

	
	取力器后端的水泵传动轴质保期10年以上；

	
	电磁阀及气动管路总线盒集中设在仪表操作面板旁边，并带有故障警示灯；电路和气路加装套管避免使用过程中损伤，总气路加装应急开启功能并在保障行车安全的前提下给予上装供气；

	
	出水口截止阀整体防腐处理，耐压值不低于1.0兆帕，手轮控制启闭，使用铝镁合金或锡青铜等更优材质，内扣或卡式；

	
	整车改装合格后水泵及管路系统应能通过国家检测部门水力测试。

	器材箱
	材质：器材箱骨架为铝合金型材，或优于该型材的特殊材质搭建，底板为铝合金板，且所有铝合金板厚度≥4mm；

	
	卷帘门：采用铝合金拉杆式（横拉杆手把，底部锁）卷帘门，且卷帘门铝合金材质厚度≥1mm；卷帘门首页整体厚度≥20mm，卷帘门拉带厚度≥2.5mm，轨道使用一次成型的铝合金型材；

	
	布局：合理分布在车辆两侧，并设计有箱门开启时照明感应开关与行车时箱门开启灯光报警装置；

	
	设置2—3具空气呼吸器固定支架，预留4只空气呼吸器备瓶位置；

	
	设计必须达到足够的载重承受能力，铝板粘接技术须达到圆滑、平整、美观，加装器材铺垫；

	
	整车中下部两侧，（根据最终用户需求预留机动消防泵、消防炮等大件装备放置空间，底部左右两边设置不少于2块抽板，且满足抽出量达到抽板的4/5），且每块抽板载重≥200kg；

	
	整车轴荷分布合理，签合同时，提供器材箱设置分布图，所有随车器材应采用专用夹具科学合理固定在器材箱内，取用简单快速；

	
	器材的布置、固定均需按客户的要求。利用抽屉，输转箱，移动推车，滑道，翻门，旋转托架等，逐一分类，按大小放置。排放有序，固定牢靠，一目了然；

	
	车辆所有踏板应采用铝合金一次成型，表面阳极氧化处理；

	
	车辆泵房采用拉拽式车门并增加照明，加强防水设计；

	
	脚踏板：框架为高强度型钢，蒙皮为铝合金材质。内藏可翻转式气动弹簧脚踏板，采用弹簧和锁双重固定，安全可靠，坚固耐用，密封性强，站立取用器材方便，且能防止泥尘进入器材箱。最大承重力≥150kg。

	电气系统
	驾驶室顶部前端分别装配有红色长排高亮度LED频闪消防车用标志灯具，驾驶室前距地面1.2-1.7米间的进气格栅上适当位置装高亮度LED频闪；

	
	车顶后部边角装配两套红色高亮度LED频闪标志灯具；

	
	车辆两侧上方配有高亮度照明灯（LED），下方安装安全标志灯；

	
	设置独立上装气路总阀,保障行车安全的前提下给予上装供气,保障2套以上操作功能，电磁阀总线盒在车辆尾部并标注序号，手动应急操作开关在总线盒下端，便于应急操作；

	
	警报器、警灯、电台、器材箱照明等上装部分电气应为独立电路；

	
	市电充电自脱落装置安装在驾驶室外靠近驾驶员一侧；电瓶组原装位，确实因布局需要调整，应尽可能安装在左侧临近驾驶员操作区；

	
	水罐设置低液位传感装置，实现水泵自保功能（从水泵高速运转进入怠速自保状态）；

	
	加装前置行车记录仪（内存≥32G）、360°3D全景（显示屏≥7寸）、倒车雷达、倒车影像引导功能；

	
	加装中文语音播报倒车、转向系统。

	随车器材
	4支多功能水枪；
底盘原厂备胎1条；

	
	2支ф40mm原装压缩空气泡沫枪，接口为内扣式（与原装系统配套）；

	
	1支ф65mm原装压缩空气泡沫枪，接口为内扣式（与原装系统配套）；
正负压真空表1只（正压值≥2MPa,负压值≤0.1MPa，表针居中）和液位传感器1个；

	
	1支原装中倍数泡沫发生枪（≥6L/s）（与原装系统配套）；

	
	1门便携式移动炮：1门水力自摆炮(流量≥30L/s)；

	
	12盘ф65mm 16型以上含锻造接口水带；

	
	18盘ф80mm 16型以上锻造接口水带；

	
	10盘ф40mm 16型以上含锻造接口水带；

	
	水泵相匹配的轻质及橡胶卡式接口吸水管各12m；（签订合同时吸水管根数与最终用户确认）；

	
	附带4个卡式与内扣式接口的转换接头；

	
	4只65/80异径接口；

	
	3件带自动泄压功能集水器 ；      

	
	1个卡式150转100螺纹接口；

	
	4个止水器；

	
	高压锻造闸阀式三路分水器（带压力表）；

	
	高压锻造横拉杆式三路分水器（带压力表）；

	
	4只吸水管扳手； 

	
	2件橡胶水带护桥；

	
	4只消火栓扳手；  

	
	1把6米拉梯；

	
	不少于1个汽油桶（20L）；

	
	ABC消防粉剂灭火剂≥5Kg 2具；

	
	1把单杠梯；

	
	1把挠钩；

	
	1套随车工具等。

	随车资料
	底盘使用、维护中文说明书三套（底盘厂家提供）；

	
	底盘质量保修卡、合格证；

	
	底盘随车配件清单、发动机号、车架号拓印件各2份以上； 

	
	消防车整车合格证、消防车一致性认证证书复印件、车辆技术参数表各1份；

	
	上装使用操作说明书（中文三套），附操作演示示范光盘；

	
	上装电路布置图、电器原理图、维修线路图各1份（提供电子和纸质）；

	
	上装维护保养说明书（中文三套、附电子版）；

	
	标准随车附件、器材清单；

	
	具有法定资质的检验机构出具的型式试验报告；

	
	具有法定资质的认证检验机构出具的整车自愿性认证证书；

	
	提供中华人民共和国工业和信息化部批准，列入有效期内的机动车公告目录。

	总体要求
	首保免费（包括发动机、底盘、水泵、炮、工时以及所有油品等）；

	
	底盘刹车总泵质保5年以上；

	
	车辆外观整体涂装和所有制式标识应符合国家消防救援局最新要求；

	
	器材箱分割不能影响加油口、电瓶、油滤等底盘附件的维护保养；

	
	所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识标注；

	
	整车性能符合GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定；比功率符合国家法规要求；

	
	所有粘接保证一定的强度，符合国家相关标准；

	
	消防车外表面不应有尖锐突出物和锐利的边缘，消防装置操作区域周围不应有可能对操作人员造成伤害的物品、热源，超过60℃的热表面及高速回转物应设置防护装置，大于65 mm 的水带接口和压力大于1.8 MPa 的管路应远离操作人员或采取防护措施，检査压力容器生产资质，压力容器的安装与硬物接触处应衬上柔软、耐腐和减震的衬物；

	
	保养、维修时需拆卸的零、部件不得采用焊接或铆接方式联接；

	
	厂家提供整车售后服务以及承诺质保的项目和内容制成永久性铭牌贴在驾驶室显著位置；

	
	车上所有玻璃都要求使用有品牌有3C的安全玻璃，有效防止爆炸事故现场对消防员造成伤害；

	
	所有焊接牢固、光洁、平整、无锈迹，符合国家相关标准。





其他说明：
1、本项目总价包干（包含车身价、税费、车辆购置税（如有）、车辆改装费、车载设备费、第一年保险费用及运输费等）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。
2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。
3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
4、供应商投标文件中需提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。证明资料须提供列有相应技术参数的厂家产品彩页或厂家官方网站公布的截图或厂家产品说明书或技术方案说明及其他能够证明其所投产品能满足或达到招标要求，不能提供的将视为不满足（例如仅通过文字描述进行响应的情形），并按照规定扣分。
5、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证、节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。
▲6、中标后签合同之前,采购人有权要求中标供应商在中标结果公告发布后7天内提供产品测试或相关检测报告原件（或签合同之前接到采购人产品测试通知后7个工作日内提供相关产品进行测试或相关检测报告原件），如测试的产品参数或功能与投标文件中技术响应文件不符合的或相关检测报告原件不符的（或不能按时提供产品测试的或不能提供相关检测报告原件的），视为虚假响应并且上报相关主管部门处理，由此产生的一切后果及法律责任由中标供应商承担。
三、商务条款
1、质保期：按采购文件技术要求提供质保期（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）。中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的免费维护期；时间从项目验收合格之日起计算。免费维护期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。
2、售后服务
2.1、按采购文件技术要求提供质保期（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；质量保修期内提供至少1名工程师跟踪服务支持，确保设备系统稳定运行。 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。
2.2、在设备（或系统）整个使用期内，中标供应商应确保正常使用，在接到采购单位维修要求后在1小时内响应并提出解决方案，2小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达采购单位。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标供应商应提供相应承诺书。
2.3、质保期内免收包括材料费在内的各种费用及相关服务费用（人为因素损坏和易损件除外）。质保期满后，供应商提供跟踪服务，若需更换零配件，采购方只承担更换零配件的成本费，其余费用均由中标人承担。
2.4、对提供的设备，供应商产品更新换代，不再批量生产该产品，也必须随时有备品零配件供应，并提供终身技术服务。
2.5、如供应商未达到以上要求，视为违约，采购方有权要求无条件退货，一切费用将由供应商承担。
3、交货要求及内容、地点及方式
3.1、交付期限：供应商中标签订合同后90日历天内送达并安装调试完成，如在规定的时间内（供应商中标签订合同后90日历天内）由于中标供应商的原因不能送达货物并安装调试完成通过验收的，采购人有权直接免费单方面取消合同，并追究中标供应商的法律责任。
3.2、中标人在供货过程中要严格落实各项安全措施，确保产品在使用过程中不出现安全事故。在供货过程中出现的一切安全事故均由中标单位全面负责。
3.3、交付使用时必须向采购单位提供产品使用说明书、维护保养及维修手册、保修卡、告知用户明白书、合格证，并详细讲述车辆使用、安全等注意事项，确保工作人员完全了解产品的操作方法和注意事项，按要求对相关人员进行培训，确保能正常操作。
3.4、交付地点：按采购人指点地点。
3.5、交付方式：中标方提供中标货物的安装、培训和技术指导。
4、验收方式及标准
4.1、本项目验收工作由采购人组织实施，验收工作在中标供应商项目实施完毕，经自验合格，提交验收申请后5个工作日内启动。 
4.2、货物交货时，采购人严格按产品验收制度验收，检查报验手续，查验产品出厂合格证、产品质量检测报告和装箱单等。
4.3、上牌验收：涉及到的，中标供应商须完成车辆上牌、一次性验收合格。
4.4、专用核心产品验收标准按照国家标准及招标文件规定的要求执行。验收时双方对供应货物的质量有争议时，可委托第三方权威机构对该批次货物进行随机抽检，根据抽检结果判断是否合格。
4.5、中标人提供的货物在使用到后期出现货物效期接近等情况，中标人需无条件更换效期较好的货物以供采购。
4.6、当货物使用过程遇到突发问题，中标人应当第一时间安排售后工程师提供技术咨询。
5、质量要求：合格（符合投标承诺以及国家、行业有关技术规范和标准）。
6、付款方式（按实际合同为准）：
6.1中标供应商提供本年度合同价的2.5%金额作为履约保证金，采用转账或保函方式。项目验收后给予退还。
6.2、在合同签订且具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总额的40%作为预付款，若支付预付款的，则供应商必须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）。预付款担保应满足以下几个条件：1）出具保函的机构：需经采购人确认。2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。3）预付款担保的期限：成交供应商应在采购人支付预付款前向采购人提供预付款担保，在服务结算款达到预付款金额时止，待达到预付款金额之日起7个工作日内予以及时退还。4）如因成交供应商未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响成交供应商履行合同义务，成交供应商不得以此拖延或不履行合同义务。
6.3、采购人的全部货物全部到货安装就位完毕并通过采购人的验收合格后，支付合同总额的40%。（中标供应商必须开具对应金额100%的正式税务发票）； 
6.4、质保金:安装调试后并经最终验收完成后:满1年支付合同总金额的10%，满2年支付合同总价的10%，至此付清。（供应商若出具见索即付保函，则最终验收完成后直接支付到合同总额的100%）
6.5、上述合同款项支付节点均按照收到中标供应商根据规定开具发票之日起7个工作日内。
6.6、在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款的规定。
7、验收
中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
四、工作范围：
根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：
1.提供完整成套的货物或服务
2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收； 
3.完成各项施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。
4.保期内系统的维保及维修；
5.售后服务的措施及承诺。
以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知
一、说明
1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。
2、供应商必须对所有内容进行投标报价，否则按无效投标处理。
3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。
4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。
6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。
10、▲如果仅仅某个（些）供应商的报价超出该采购预算（最高限价）的，则拒绝接受其报价，该供应商按无效报价处理。
11、▲本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
12、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：
1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
13、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江企业采购信息服务网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。
二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件发放
供应商在浙江企业采购信息服务网站直接下载本项目招标文件。
1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可平阳县兴阳控股集团有限公司推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）。
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。
3）供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函，格式见附件
上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面
2）开标一览表
3）详细分项报价表
4）随机备品备件及专用工具清单
5）产品零件、易损件、备品备件报价表
2.3、商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函
4) 投标函；
5）法定代表人授权书；
6）投标供应商情况声明
7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；
8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；
9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；
10） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；
11）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书；（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）
12）投标人自2020年1月1日以来项目业绩证明（按评标细则要求提供）；
13）节能环保产品声明函（如有）、节能（环保）产品清单（如有）；
14）针对本项目拟派人员名单
15）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
16）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
17）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。
3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。
3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
[bookmark: _Toc132122115][bookmark: _Toc132122412]4.投标报价
4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
[bookmark: _Toc132122414][bookmark: _Toc132122117][bookmark: _Toc132122118][bookmark: _Toc132122415]5、投标文件的有效期
5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备
2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
[bookmark: _Toc33194393][bookmark: _Toc24550037]4、投标供应商资格审查
4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。
4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；
4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
1）投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。
   （1）资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
   （2）符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：
　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江企业采购信息服务网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以采用邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商收到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
  5、招标代理服务费
[bookmark: OLE_LINK4]5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费，代理服务费根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类计费标准，招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账号：
账户名称:新征程（杭州）招标代理有限公司
账户号码:1202020709800581989
开户银行: 中国工商银行杭州市解放路支行
注明：括号“（）”为全角

第四部分     合同格式（仅供参考）

项目名称：     　　　                 项目编号：
甲方（采购人）：平阳县兴阳控股集团有限公司         乙方（中标供应商）：
甲、乙双方根据           招标的结果，签署本合同。
一、采购内容（可附清单）
1.项目名称： 
2.型号规格（技术参数）：
3.数量（单位）：
二、合同金额（可附清单）
 本合同金额为：大写人民币_________元（￥________元）。
三、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
五、保密
双方签订保密协议。参与采购活动的各方应对采购文件和投标响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。
乙方不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
六、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、履约保证金
1、中标供应商提供本年度合同价的2.5%金额作为履约保证金，采用转账或保函方式。以保证乙方遵守本台同的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方的规定存续期间不计息。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]2、项目验收后给予退还。
八、转包或分包
1.本合同范围的服务、货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
九、质保期
1、按采购文件技术要求提供质保期（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）。
2、中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的免费维护期；时间从整体验收合格之日起计算。免费维护期内乙方须免费运维和系统升级服务，负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。
3、投标供应商在投标文件中说明维护期内提供的服务计划。
十、交货期、交货方式及交货地点
1. 交货期：签订合同后，最长不得超出90日历天（供应商提供最短完工期）。
2. 交货方式：现场交付。
3. 交货地点：平阳，采购人指定地点。
十一、货款支付
1. 付款方式：
1.1、在合同签订且具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总额的40%作为预付款，若支付预付款的，则供应商必须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）。预付款担保应满足以下几个条件：1）出具保函的机构：需经采购人确认。2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。3）预付款担保的期限：成交供应商应在采购人支付预付款前向采购人提供预付款担保，在服务结算款达到预付款金额时止，待达到预付款金额之日起7个工作日内予以及时退还。4）如因成交供应商未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响成交供应商履行合同义务，成交供应商不得以此拖延或不履行合同义务。
1.2、采购人的全部货物全部到货安装就位完毕并通过采购人的验收合格后，支付合同总额的40%。（中标供应商必须开具对应金额100%的正式税务发票）；
1.3、质保金:安装调试后并经最终验收完成后:满1年支付合同总金额的10%，满2年支付合同总价的10%，至此付清。（供应商若出具见索即付保函，则最终验收完成后直接支付到合同总额的100%）
1.4、上述合同款项支付节点均按照收到中标供应商根据规定开具发票之日起7个工作日内。
1.5、在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款的规定。
十二、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十三、质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（按招标文件或优于招标文件的承诺执行）时间内到达甲方现场。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的免费保修期为（按招标文件或优于招标文件的承诺执行）年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。
十四、验收
1. 甲方对乙方提交的内容依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收，验收不合格的不予签收。
2. 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。
3. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
十五、违约责任
1. 甲方无故逾期验收（以乙方交付为准）和办理支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
2. 乙方逾期交付的（以甲方到场验收为准），甲方有权直接免费单方面取消合同，并追究中标供应商的法律责任。 
3. 乙方所交付的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权要求乙方整改，乙方愿意重新供货但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝重新供货的，甲方有权要求解除合同。由于乙方错误造成的损失,乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的服务费，并赔偿由此给甲方造成的实际经济损失。
十六、不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执应通过双方友好协商解决，如不能解决，双方均可将争议提交项目所在地人民法院裁决。
十八、合同构成
下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。
（1）本合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）招标文件及附件；
（4）投标文件及附件；
（5）经双方协商一致达成的补充协议。
上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列时间在后者为准。
十九、合同生效及其它
1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
3. 本合同壹式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；代理机构一份。
甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：        
法定代表人：                              法定代表人：                   
或受委托人（签字）：                      或受委托人（签字）：                  
联系人：                                  联系人：
地址：                                    地址： 
电话：                                    电话：
传真：                                    传真：
开户银行：                                开户银行： 
帐号：                                    帐号：
                                          签约日期：   年   月    日
注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

第五部分    附件—投标文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；
[bookmark: _Toc24550049][bookmark: _Toc30408914]一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面

平阳县乡镇基层消防车辆采购项目


投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________



1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。




1.3供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函：
声明函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：
1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；
4. 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）
我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（盖章） ： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：  年  月  日 






二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面

平阳县乡镇基层消防车辆采购项目

投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封




2.2开标一览表    
开标一览表


供应商名称：                           采购编号：          
	项目名称
	投标报价（元）

	平阳县乡镇基层消防车辆采购项目
	大写：
小写：


▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。
▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。



供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：










2.3详细分项报价表
详细分项报价表

项目名称：                                              项目编号：
	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价：
	





注：1. 表内合计价应与附件二“报价一览表”中的报价相一致。
2. 各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。       
3.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。表格可以延续。

供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：


2.4随机备品备件、专用工具清单
随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商全称（盖章）：           

2.5产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商盖章：           
本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。



[bookmark: _Toc424164168][bookmark: _Toc8008423][bookmark: _Toc7988468][bookmark: _Toc30408915][bookmark: _Toc7988414][bookmark: _Toc440162800][bookmark: _Toc24550050]三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面

平阳县乡镇基层消防车辆采购项目

投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	




3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	












3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函
	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。
3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。
4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：






3.4投标函
                         投  标  函
平阳县兴阳控股集团有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   
1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 

供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。






3.5法定代表人授权书
法定代表人授权书

平阳县兴阳控股集团有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）


授权委托日期：     年     月     日

	

（授权代表身份证复印件或影印件）




3.6投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 





3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：



技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               

3.9投标人自2020年1月1日以来类似项目业绩证明
投标人自2020年1月1日以来类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。



供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：












3.10节能（环保）产品清单        
节能环保产品声明函
(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：
1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。
2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：        
日期：                  










节能（环保）产品清单
(如有则提供)
投标产品中节能产品明细清单
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单
	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、表格可以延续。


供应商盖章：   
日 期：         
 


3.11针对本项目拟派人员名单
针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业
年限
	职务
和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。
3、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            
日期：



3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：平阳县乡镇基层消防车辆采购项目
项目编号：      
	


供应商名称（盖章）：____________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日

质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。




地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：











诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               






第七部分   评标办法
根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一．总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、确定中标供应商办法
评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则
一、报价评分  30分  	
1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；
2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。
二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分
	项目 
	评分标准

	商务技术得分70分
	1、技术要求响应情况（16分）：由评委根据招标文件“技术要求”对投标人所投产品响应情况进行评议。完全响应的得16分，标注“★”的技术要求每有一条未响应或负偏离的扣2分，未标注“★”的技术要求每有一条未响应或负偏离的扣1分，标注“▲”的技术要求每有一条未响应或负偏离的作无效标处理，扣完为止，满分16分。

	
	2、投标人或投标产品生产企业拥有生产、检测设施的情况和现状（6分）：投标人或投标产品生产企业拥有车辆倾翻稳定性试验台（2分）、车辆密封性淋雨试验台（2分）、车辆消防泵及传动轴性能测试试验台（2分）
（投标人需提供上述试验台图片及试验台对应的资产发票证明做在投标文件中，未提供上述试验台图片及对应的资产发票证明材料或提供（图片及发票）不全的不得分）；
注：合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。

	
	3、项目业绩（3分）：自2020年1月1日至今，投标人或投标产品制造商具有同类消防车业绩的，每具有1个得1分，满分3分。未提供或提供无效的不得分。注：1、时间以合同签订时间为准；2、投标文件中提供销售合同复印件并加盖公章。

	
	4、管理体系认证证书（3分）：投标人或投标产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康管理体系认证证书的，每有1项认证证书的得1分，满分3分。未提供或提供无效的不得分。
注：投标文件中提供上述证书复印件并加盖公章。

	
	5、总重41吨举高喷射消防车（≥52米多节臂）救援能力（6分）：
（1）由评委对投标人所投产品的最大工作高度阐述进行评议，最大工作高度在满足招标要求“最大工作高度≥52m”的基础上，最大工作工作高度每增加1m得1.5分，最高得3分。
（2）由评委对投标人所投产品的水平作业跨距（最大工作幅度）阐述进行评议，水平作业跨距（最大工作幅度）在满足招标要求“最大工作幅度（水平作业跨距）≥40m”的基础上，水平作业跨距（最大工作幅度）每增加2.5m得1分，最高得3分。
注：以上均需提供与投标车型型号一致的具有CNAS或CMA认证的国家消防装备质量检验检测中心（整车）检验报告进行证明，否则不得分。

	
	6、 总重41吨举高喷射消防车（≥52米多节臂）罐体载液能力及消防系统（8分）：
（1）由评委对投标人所投产品的罐体总载液能力阐述进行评议，总载液量在满足招标要求“总载液量≥4000L”的基础上，总载液量每增加500L（kg）加1分，最高得3分。
（2）由评委对投标人所投产品的车载消防泵连续运转试验流量阐述进行评议，车载消防泵连续运转试验流量最大的得（3.0）分，车载消防泵连续运转试验流量良的得（2.0-1.0）分，车载消防泵连续运转试验流量一般的得（1.0-0）分，缺项不得分。
（3）由评委对投标人所投产品的整车消防炮喷射流量（装车后的流量）阐述进行评议，消防炮喷射流量在满足“≥80L/s”的基础上，喷射流量每增加10L/s加1分，最高得2分。
注：以上均需提供与投标车型型号一致的具有CNAS或CMA认证的国家消防装备质量检验检测中心（整车）检验报告进行证明，否则不得分。

	
	7、 总重41吨举高喷射消防车（≥52米多节臂）现场救援效率（9分）：
1）（1）由评委对投标人所投产品支腿伸展支撑并调平的时间快慢等进行评议，展开时间用时最少的得（2.0）分，展开时间用时一般的得（1.0）分，展开时间用时慢的得（0）分，缺项不得分。（2）由评委对投标人所投产品臂架举升时间的快慢等进行评议，展开时间用时最少的得（2.0）分，展开时间用时一般的得（1.0）分，展开时间用时慢的得（0）分，缺项不得分。（3）两项合计用时最少的得（3.0）分，其他1-2分，未提供相关资料的不得分。
2）由评委对投标人所投产品消防炮（装车后）的喷射射程进行评议，在满足“最大射程:≥70m”的基础上，射程每增加10m加1分，最高得2分。
注：以上均需提供与投标车型型号一致的具有CNAS或CMA认证的国家消防装备质量检验检测中心（整车）检验报告进行证明，否则不得分。

	
	8、 总重41吨举高喷射消防车（≥52米多节臂）认证证书/技术证书（2分）：
（1）由评委对投标人提供所投产品的消防产品认证证书进行评议，具有所投产品型号一致的消防产品认证证书的得2分，未提供或提供无效的不得分。
注：投标文件中提供上述证书复印件并加盖公章。

	
	9、售后服务（5分）：由评委对投标人的售后服务（售后服务承诺、售后服务人员水平等）进行评议。评分范围：5、4、3、2、1、0。

	
	10、培训方案（4分）：由评委对投标人的培训方案进行评议。评分范围：4、3、2、1、0。

	
	[bookmark: _GoBack]11、实施方案（4分）：由评委对投标人提供的具体供货方案（方案至少包含具体供货时间安排、车辆和技术人员配置、安全保证措施等）进行评议。评分范围：4、3、2、1、0。

	
	12、获得荣誉（4分）：投标人有获得中华人民共和国应急管理部或获得国家消防救援局所颁发的《荣誉证书》的，每获得一次得2分，最高得4分。
注：投标单位须附《荣誉证书》扫描件在投标文件中，未提供的不得分。


三、说明
1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。
2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    









质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。






政府采购活动现场确认声明书
新征程(杭州)招标代理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况。
3、 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
4、 我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：309705385@qq.com。
若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。
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