平阳县政府采购招标文件

	平  阳  县

政府采购招标文件

（线上电子招投标）
项目名称：光山、赖岙矿基础数字化建设
招标编号：PYCG230901088
采 购 人：平阳县交通投资集团矿业有限公司

联 系 人：林先生   

联 系电 话：0577-63885978  
代理机构：杭州华旗招标代理有限公司

联 系 人：官先生

联系电话：15088585331

二零二三年九月


杭州华旗招标代理有限公司关于光山、赖岙矿基础数字化建设公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2023年9月25日
 项目概况 

   光山、赖岙矿基础数字化建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2023年10月19日 09:30（北京时间）前递交投标文件。 

一、项目基本情况                                            
    项目编号：PYCG230901088
    项目名称：光山、赖岙矿基础数字化建设

    预算金额（元）：4544566
    最高限价（元）：4444566 
    采购需求：

    标项名称:光山、赖岙矿基础数字化建设 
    数量: 1批   
    预算金额（元）: 4544566
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：光山、赖岙矿基础数字化建设 
    备注： 

    合同履约期限：标项 1，至合同结束

    本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：
    1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

    3.本项目的特定资格要求：无。 

三、获取招标文件 
    时间：至2023年10月19日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
    地点：政采云平台（www.zcygov.cn） 

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

    售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2023年10月19日09:30（北京时间）
    投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

    开标时间：2023年10月19日09:30 

    开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）  

五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）质疑投诉：质疑期：公告发布之日起7个工作日内。质疑资格：政采云中本项目通过报名的供应商。对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。7）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。 
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息

    名    称：平阳县交通投资集团矿业有限公司 

    地    址：浙江省温州市平阳县昆阳镇 

    传    真：/  

    项目联系人：林先生  
    项目联系方式：0577-63885978  
    2.采购代理机构信息            

    名    称：杭州华旗招标代理有限公司             

    地    址：温州市平阳县鳌江镇柳南路50号             

    传    真：/             

    项目联系人：官先生              

    项目联系方式：15088585331 

   

     

   若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

杭州华旗招标代理有限公司对光山、赖岙矿基础数字化建设进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	1) 
	项目名称
	光山、赖岙矿基础数字化建设

	2) 
	项目编号
	PYCG230901088

	3) 
	资金来源
	企业资金

	4) 
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	5) 
	采购方式
	公开招标

	6) 
	采购人
	采 购 人：平阳县交通投资集团矿业有限公司

联 系 人：林先生  
项目联系方式：0577-63885978   

	7) 
	采购代理机构
	名称：杭州华旗招标代理有限公司
地址：温州市平阳县柳南路50号
项目负责人：官先生
手机：15088585331

	8) 
	评标办法
	综合评分法

	9) 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10) 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11) 
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□接受

	12) 
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	13) 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	14) 
	投标货币
	人民币

	15) 
	投标语言
	中文

	16) 
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	17) 
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	18) 
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	19) 
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	20) 
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇柳南路50号 官先生收15088585331））。

	21) 
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	22) 
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	23) 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	24) 
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
 eq \o\ac(□)需要

	25) 
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要  

	26) 
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要  

	27) 
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

机构地点：温州市平阳县柳南路50号
联系人：官先生

联系电话：15088585331               

联系传真：0577-88113837

	28) 
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人投诉。

	29) 
	投诉受理联系方式
	平阳县交通投资集团矿业有限公司
联 系 人：林先生 
监督投诉电话：0577-63885978 
地    址：平阳县昆阳镇

	30) 
	投标截止时间
	2023年10月19日09:30  截止(北京时间)。

	31) 
	开标时间
评审地点
	开标时间：2023年10月19日09:30  正 (北京时间)
评审地点：平阳县公共资源交易中心评标室（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）

	32) 
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	33) 
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	34) 
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	35) 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱： 309705385@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	36) 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	37) 
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	38) 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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第一部分     项目简介

一、项目简介

杭州华旗招标代理有限公司受平阳县交通投资集团矿业有限公司委托，以公开招标方式采购光山、赖岙矿基础数字化建设项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。
二、 采购要求（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

1、采购清单及详细技术要求
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	倾斜摄影
	8cm，osgb 格式；包含矿区及周边道路环境，地图测算（精度需符合相关矿山测绘行业标准）
预估 3 平方公里
	次
	36
	无人机倾斜摄影，每季度1次

	2
	三维地质模型初始境界地质模型
	根据矿山地质地形图建立的矿山初始状态地质地貌还原模型
	个
	2
	

	3
	三维地质模型现状境界地质模型
	根据矿山动态储量地形图建立的矿山现状模型
	次
	18
	光山矿6年建模，赖岙矿3年建模，每六个月更新1次

	4
	三维地质矿山最终境界模型
	根据开发利用方案建立的矿山终了境界模型
	个
	2
	

	5
	上侏罗统高坞组和第四系建模地层模型
	上侏罗统高坞组和第四系地层建模
	个
	2
	

	6
	矿山测距测面积工具箱
	测量两点之间距离，4点之间面积，用于储量计算
	个
	1
	

	7
	地质模型贴合入无人机模型
	地质模型基底制作
	个
	1
	

	8
	地磅数据对接至企业端平台
	用于矿山储量计算
	个
	2
	

	9
	地磅数据对接资规局
	储量数据对接开发
	个
	1
	

	10
	资源储量管理软件
	展示未开采储量，已开采储量，与地磅系统联动
	个
	1
	

	11
	水平方向越界开采监测软件
	绘制矿界电子围栏，当钻机挖机越界，则报警
	个
	1
	

	12
	边坡靠帮方向越界开采监测软件
	台阶方向边坡越界电子围栏绘制，并与钻机位置联动
	个
	2
	

	13
	人员实时定位软件
	在地质模型中展示人员实时位置
	个
	1
	

	14
	人员72小时轨迹展示软件
	展示人员在实景模型中的72小时轨迹
	个
	1
	

	15
	人员定位对接资规
	人员实时位置对接资规部门政府接口开发
	个
	1
	

	16
	人员定位对接应急
	人员实时位置对接应急部门政府接口开发
	个
	1
	

	17
	车辆实时定位
	在地质模型中展示车辆实时位置
	个
	1
	

	18
	车辆72小时轨迹
	展示车辆在实景模型中的72小时轨迹
	个
	1
	

	19
	车辆定位数据对接应急
	车辆实时位置对接应急政府接口开发
	个
	1
	

	20
	车辆定位数据对接资规
	车辆实时位置对接资规政府接口开发
	个
	1
	

	21
	视频ai分析GIS展示
	视频点位在实景模型中打点，链接视频码流
	个
	1
	

	22
	未带安全帽和社会车辆预警展示
	智能化分析未带安全帽，车辆入侵
	个
	1
	

	23
	粉尘GIS展示
	在三维实景中展示粉尘点位用于判断布点的合理性
	个
	1
	

	24
	粉尘历史数据保存与展示
	粉尘噪声历史数据存储展示
	个
	1
	

	25
	粉尘数据对接资规
	粉尘对接接口
	个
	1
	

	26
	粉尘联动系统
	粉尘联动雾炮，洒水车
	个
	1
	

	27
	边坡设备GIS展示
	展示边坡设备实时位置及实时位移
	个
	1
	

	28
	边坡位移数据库
	存储及展示边坡位移历史数据
	个
	1
	

	29
	边坡数据对接应急平台
	位移数据对接接口
	个
	1
	

	30
	视频对接应急平台
	视频对接接口及码流更改
	个
	1
	

	31
	数据集成平台
	数据集成平台集成开采—铲装—运输—加工—销售等全流程全环节的生产数据以及安全生产、 生态环保等多领域信息，可实现对历史数据的随时抽取。包括生产数据集成、安环数据集成等相关数据的集成。
	个
	1
	

	32
	场景应用平台
	以地质模型为基底的5大场景集合，报警列表展示
	个
	1
	

	33
	预警闭环管理平台
	依据省自然资源厅要求，虽有的报警信息均需要闭环，一般矿山预警信息，包括未带安全帽，边坡异常，越界开采，人员入侵，车辆入侵等类别，闭环管理平台是展示各类预警信息并及时分级管控处理的平台，处理完成后会推送给直管领导“xx预警处置结束闭环完成”的短信。
	个
	1
	

	34
	软件业务管理后台
	人员增减，车辆增减，模型增减，模型移动，更改报警阈值等配置后台
	个
	1
	

	35
	应急双预防平台
	具有安全风险辨识评估、记录、告知、管控、分析统计等信息化管理功能，按照企业→安全风险分析对象→安全风险单元→安全风险事件→安全风险管控措施的结构进行梳理，实现安全风险分级管控清单；矿山企业可以根据管控措施制定隐患排查任务，按期开展隐患排查，隐患排查应涵盖原有日常巡检的工作，按照分级管控原则确定排查责任人、排查周期、方式等，确保管控措施落实，形成安全风险管控措施有效性排查的隐患排查记录。具备隐患上报、整改、验收等信息化管理功能，并包含企业隐患排查治理过程中产生的隐患治理清单。
	个
	1
	

	36
	应急安全生产调度平台
	展示应急领域预警信息，远程控制开关应急预警喇叭
	个
	1
	

	37
	开拓系统图
	精细化开采等高线控制
	个
	1
	

	38
	动态四色图
	安全风险动态四色图
	个
	1
	

	39
	实时四色图
	安全风险实时四色图
	个
	1
	

	硬件部分

	40
	400万智能球机
	1、400万全彩智能网络高清球机
2、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测
3、传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS
4、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检测报告予以证明）
5、宽动态：120dB超宽动态 
6、焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍  
7、红外照射距离：最远可达150m，白光照射距离：最远可达30m 
8、内置加热玻璃，有效除雾
9、水平范围：360°，垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
10、水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s
11、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 
12、主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720)；60Hz: 30fps(2560 × 1440，1920×1080，1280×960，1280×720)  
13、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 
14、SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB
15、供电方式：DC12V
16、防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 
	台
	11
	

	41
	太阳能组件
	1、电池500AH，6000WH，太阳能板600W，胶体太阳能供电系统
2、太阳能组件类型/效率:单晶硅/18.4%以上
3、太阳能组件功率/电压/电流:300Wp/32.96V/9.11A
4、太阳能板尺寸/壁厚/重量:每套配置2块。

5、电池类型:胶体蓄电池
6、工作电压范围:12V、24V稳压输出
7、蓄电池循环使用次数:100%DOD条件下可达400次循环。
8、保护功能:过充电、过放电、外部短路、过流保护
9、插口类型:端子连接
	套
	4
	

	42
	1600万像素鹰眼摄像机
	1、1600万180度全景摄像机
2、全景通道采用4个靶面尺寸为 1/1.8＂的镜头，分辨率为均为2560×1440，细节通道采用1个靶面尺寸为1/1.8＂镜头，分辨率为2560×1440。可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。
3、主码流帧率分辨率：全景：50Hz: 25fps (5520×2400, 3840×1680, 2784×1200) 60Hz: 30fps (5520×2400, 3840×1680,2784×1200) 细节：50Hz:25fps (2560x1440,1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720)
4、视场角：水平180°，垂直85°
5、焦距：全景：2.8 mm；细节：6~240 mm
6、40倍光学变倍，16倍数字变倍
7、水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）
8、最低照度：0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；0 Lux with IR
9、激光照射距离：500m
10、水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）
11、水平速度：  水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
12、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 
13、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 
14、★设备镜头需具备良好的防刮性能，应采用蓝宝石单晶透光片，在使用淬硬的钢针以不小于10牛的作用力，不小于20毫米每秒的速度划痕，钢针移动距离不小于15厘米的情况下，设备透光片无明显划痕且不被刺透（以公安部检测报告予以证明）
15、具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持全景通道添加最多1000个标签，细节通道添加最多500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等（以公安部检测报告予以证明）
16、★支持标签跟踪和同步功能，可对全景通道、细节通道监控画面中移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设置。在跟踪过程中，移动标签应始终位于画面中心位置。在细节通道上添加或删除指定标签时，全景通道的相同位置应自动添加或删除该标签（以公安部检测报告予以证明）
17、设备内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物（以公安部检测报告予以证明）
18、支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正（以公安部检测报告予以证明）
19、GPS：支持
20、电子罗盘：支持 
21、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据
22、光纤接口：FC接口;内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离;单模单纤;1000M网络数据
23、供电方式：DC36V
24、防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 
	台
	1
	

	43
	AR实景地图标准版应用
	1、支持对高点视频画面中对标签信息进行添加、删除、修改，可基于点位在视频中的位置手动管理各类标签
2、★支持通过物联资源点位的经纬度信息自动生成和展示为各类物联资源标签，可基于地理数据（POI）信息自动进行空间算法计算形成POI标签（以公安部检测报告予以证明）
3、支持在标签中关联文字、图片、平面图、超链接、视频点位、人脸抓拍机、卡口抓拍机、电警抓拍机、客流量相机、门禁设备、热成像设备、所属单位等信息或资源信息组合（以公安部检测报告予以证明）
4、支持在对已添加的标签通过手动拖动调整标签的准确位置，对标签显示位置进行重新定位
5、支持按照标签类型选择（全选、全不选、是否关注、是否本级标签、标签类型等）在视频画面中屏蔽或显示相应类型标签，能够按照过滤条件实现一键上图与下图，可过滤的标签类型均为当前高点视频中已添加类型
6、支持展示当前场景中已添加的各类标签的统计数据，并可按标签数量降序排序，支持隐藏统计信息（以公安部检测报告予以证明）
7、支持精准与模糊搜索标签信息，搜索结果以列表形式展示，选中其中一个标签标，球机可自动定位到标签位置同时居中显示，标签图标处于选中状态，并展示标签详情（以公安部检测报告予以证明）
8、支持对标签的图标形状进行配置，默认支持菱形，圆形，六边形，矩形
9、支持对标签的图标颜色进行配置，默认支持蓝色，绿色，橙色，紫色，红色，黄色
10、支持高空全景特写摄像机，在全景画面添加的标签自动同步至特写球机画面，在特写球机画面中添加的标签自动同步到全景画面，减少标签添加工作量（以公安部检测报告予以证明）
11、支持在高点视频中同一范围内标签数量较多时，多个标签自动聚合成列表，可通过列表选择目标操作标签，焦距放大时标签自动取消聚合，恢复单点展示的状态（以公安部检测报告予以证明）
12、支持自定义调整标签显示比例，可自定义调整标签大小
13、支持一键显示或关闭所有标签的信息，隐藏标签信息时只保留标签图标显示
14、支持在高点视频中管理视频标签，标签包含名称和关联视频定位，可预览关联视频，双击视频可以放大视频窗口，支持拖动视频窗口标题移动窗口位置，支持在视频边框位置控制云台
15、支持通过GB28181协议、开放型网络视频接口协议以及主流厂家私有协议接入不带AR能力的普通前端设备进行预览、控制和打标签
16、支持对标签进行分类显示管理，AR应用中可仅显示勾选的标签类型，支持根据同一项目不同用户群体对标签类型进行分类管理
	套
	1
	

	44
	AR高空点位场景数
	高空全景AR点位的授权
	个
	1
	

	45
	150W报警喇叭
	1、一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱；
2、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒；
3、支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件；
4、具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态；
5、音箱不进行广播时，自动关闭扬声器电源，节能环保；
6、广播采样率：8KHz～48KHz
7、量化位数：16bit
8、信噪比：≥90dB
9、灵敏度：90dB
10、频率响应：100Hz-16KHz
11、音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3
12、音频压缩码率：64 Kbps
13、音频文件格式：.mp3/.wav
14、物理接口：网口*1；报警输入*1；复位按钮*1；音频输入（线路输入接口*1）
15、功耗：≤120W
16、电源：220V供电
17、防水等级：IP65
	台
	6
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	IP寻呼话筒
	1、采用10.1英寸IPS触摸显示屏，安卓操作系统，支持扩展第三方app（提供具有ilac-MRA、CNAS的权威检测报告予以证明）
2、支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件。
3、支持对讲功能，支持与网络音箱、网络音柱进行对讲（提供具有ilac-MRA、CNAS的权威检测报告予以证明）
4、支持将外接（3.5mm音频孔）的模拟音源播放到指定的广播终端或分区。
5、寻呼话筒之间支持多方对讲，最大支持16台设备。
6、设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等。
7、音频输入：内置全指向mic（双mic）&外置听筒mic&外置鹅颈mic&3.5mm咪头
8、音频输出：内置spk&外置听筒spk&3.5mm咪头&外接功放
9、物理接口：RJ45*2，USB2.0接口(鼠标、键盘、U盘)*3，485*1，音频输入*1，音频输出*1，报警输入*2，报警输出（继电器）*2，HDMI*1
10、供电：12VDC/标准POE
	台
	2
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	智能安全帽
	定位方式
GPS&北斗
定位精度
GPS&北斗定位误差：≤5m
定位频率
1s–1min可调
超长续航  定位持续工作≥12h(1min/次)
充电保护功能全
过充，过放，过流/短路保护
防护等级
IP67
	个
	38
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	车载定位仪器
	模拟视音频输入：4路HD-TVI（含2路智能：ADAS、DBA）
数字视音频输入：1路
视音频输出：1路CVBS输出（4pin航空头），分辨率：NTSC制式720*480
语音对讲/通话：1路
标配含512G SSD硬盘
内置打印机
视频压缩标准：H.264
视频编码分辨率：720P/WD1/4CIF/CIF
ADAS：支持 FCW,LDW,HMW,PCW
DBA ：支持分神，疲劳，打电话，抽烟，不系安全带，红外阻断墨镜检测及预警
存储：支持1个块硬盘，1张SD卡
网络通信：Cat1模块，支持TD-LTE、FDD-LTE
卫星定位：GPS&北斗双模定位
操作方式：手机APP设置和标定
	台
	12
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	车载定位仪器（钻机挖机）
	工作电压：DC12~36V
动态定位精度：<5m
静态定位精度：<5m
通信网络：4G 网络
通讯方式：TCP
工作温度范围：-20℃~+75℃
贮存温度范围：-40℃~+85℃
支持对接第三方平台。
	台
	12
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	行车传感器
	传感器类型 Progressive Scan CMOS
最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR
快门 1/25秒至1/50,000秒
镜头 2.1mm(视场角：水平98°，垂直81°，对角线125°)
2.8mm(视场角：水平96°，垂直51°，对角线115°)
3.6mm(视场角：水平75°，垂直44°，对角线90°)
镜头接口类型 M12
功能  左右镜像
调整角度 垂直: 0°~90°
日夜转换模式 电子彩转黑
帧率 720p@25fps
同步方式 内同步
信噪比 42dB
视频输出 1Vp-p Composite Output(航空头)
工作温度和湿度 -40℃~75℃，90%
电源供应 DC9~16V
功耗 2.5W MAX
红外照射距离 15米
防护等级 IP68
	台
	12
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	粉尘监测系统仪器改造
	原有粉尘改造
	台
	6
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	4g流量卡
	定制（3年）
	套
	6
	赖岙矿3年

	53
	4g流量卡
	定制（6年）
	套
	6
	光山矿6年

	54
	爆破震动补点
	测量维度：X、Y、Z 三向
量程:30cm/s；精度0.1cm/s；具有2cm/s，5cm/s,7cm/s三级阈值报警推送功能
	个
	4
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	采动应力钻孔
	200米高边坡，台阶上钻孔，深度9米，直径90mm
	个
	10
	

	56
	采动应力监测仪器
	每个孔三个采动应力传感器，三通道振弦采集器，4GRTU，100W太阳能板，60AH锂电池
	台
	10
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	3*14米无人值守地磅
	台秤参数：
1.额定称量：           100吨 
2.★秤体有百万次疲劳测试报告
3.安全过载能力：        150%FS
4.允许通过的汽车单轴载：40吨
5.检定分度值：        分段式：20千克（0~60吨）、50千克（60~120吨）
台面尺寸：           3 m×14；
6.台面厚度：           ≥12m
结构：              3节秤台,钢构,秤台刚性：1/1000; 安全系数>2.5
7.基础形式：           有基坑
8.精度：               III级
9.电源：               220VAC(－15％～＋10％),50Hz±2％
称重显示仪表主要技术指标
1.TFT彩色液晶显示屏：最大字高 41 mm，同时可显示 4 个通道的重量值
具有统一的METTLER TOLEDO图形菜单风格的设置界面
2.键盘：有触感的轻触隔膜按键，可以输入字母和英文字符。主要功能键: 清零, 去皮, 清除, 打印, 秤台切换等30个按键
3.外壳：不锈钢304
4.防护等级: IP69K，可用高温高压水冲洗
5.可连接4个秤台，每台仪表可接24只POWERCELL PDX传感器（外部电源供电）A/D转换速率及相关参数速率： 
6.内部: 模拟式: 366 Hz
7.数字传感器:预置点比较: 
8.灵敏度：0.1微伏
9.精度等级：OIML10000e
最大显示分辨率：1,000,000d
10.支持单位：主单位: kg, lb, g, 吨, 公吨, 第二单位: lb, kg, g, ton, 公吨, oz, ozt,  dwt, 自定义单位
工作电压：100 - 240 VAC，49 - 61 Hz，
电流：0.4A
11.使用温度： -10°C∼40°C，相对湿度为10％∼95％，不冷凝
12.存贮温度： -40°C∼60°C，相对湿度为10％∼95％，不冷凝
	台
	1
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	采动应力配套软件
	定制
	个
	1
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	综合安防管理平台
	1、支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等（以公安部检测报告予以证明）
2、支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览；
3、本次需配置不少于200路视频接入管理；
4、支持安全防护，支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式，支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置；
5、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计（以公安部检测报告予以证明）
6、支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、紧急录像和录像下载时叠加（以公安部检测报告予以证明）
7、支持巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、巡检时间、巡检周期，并以列表形式展现计划列表；
8、支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等；
9、支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分；
10、支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段（以公安部检测报告予以证明）
11、在地图上展示各类资源点的地理位置，支持在线GIS地图/离线GIS地图、电子地图等接入，支持在地图上随意增加、删除、标注设备的标示，实现在地图上点击相应的摄像头应打开相应的视频信息；
12、支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景（以公安部检测报告予以证明）
13、iPad大屏客户端支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作（以公安部检测报告予以证明）
14、通过客户端支持通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流
15、支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变
16、支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况
17、支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含通用视频事件、入侵报警事件、行车监控事件；可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、短信、语音播报等（以公安部检测报告予以证明）
18、实时广播通过接入网络寻呼话筒、网络功放、网络音箱\音柱设备实现公共广播能力，提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。
19、定时广播通过定时任务编排管理，可制定某个时间点在某些广播点位播放特定内容的广播任务。
20、提供动环设备统一接入管理能力，支持环境量实时监测能力，支持环境量报警检测能力，支持环境量统计查询及报表展示能力。
	套
	1
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	鹰眼服务器
	1、2U双路标准机架式服务器
2、CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
3、内存：配置64G DDR4，16根内存插槽
4、硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘；最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘
5、阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 
6、网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
7、接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
8、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
	台
	1
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	存储服务器（含硬盘）
	1、3U机架式，服务器架构
2、64位多核处理器，16GB缓存（可扩展至32GB)，冗余电源
3、接口：2个千兆网口，1个千兆管理口
4、已内置企业级硬盘，实际可用存储空间不少于326TB
5、应能可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；
6、应能接入并存储800Mbps视频图像，同时转发800Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像；
7、提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、iRAID模式
8、★可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果（以公安部检测报告予以证明）
9、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除（以公安部检测报告予以证明）
10、根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问；
11、应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入
12、可通过浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设（以公安部检测报告予以证明）
13、在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息（以公安部检测报告予以证明）
	台
	3
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	光山室内全彩LED屏
	1）显示屏体显示尺寸为：4.8m*2.24m=10.75㎡（定制尺寸）
2）LED屏像素点间距≤1.86mm，像素密度：≥288906点/㎡
3）单元模组尺寸采用320*160mm，采用磁悬浮安装方式，模组可前后调节，不容易受结构影响，平整度有保障
4）★模组表面采用黑色哑光处理，反光率≤1%，可有效防止反光和静电，使人眼观看舒适度通过中国国家标准委要求的VICO≤1.0检测，满足视觉基本无疲劳感要求，通过168H老化稳定测试
5）PCB板采用多层盲孔设计及沉金工艺设计，同时具备抗消隐、无毛毛虫、鬼影、十字架、首行偏暗，正常画面无重影、拖影现象  
6）色彩标准：灯珠色域满足16bit，281万亿色，支持多种色域转换。
7）像素点中心距偏差：≤3%；亮度均匀性：≥98%；色度均匀性：±0.002Cx,Cy之内
8）★为减少显示屏播放画面的卡顿感，使得画面更连贯、更流畅、更清晰，要求产品支持120HZ高帧率以及3D显示技术，画面延时≤500ns，故障平均修复时间20分钟，像素失控率≤1/100000，显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调等情况。
9）显示屏亮度≥650cd/㎡,亮度调节自动/手动/程控，0-100%可调
10）对比度：≥5000：1，防尘等级：IP5X，PCB阻燃等级V-0级
11）为保证观看和播放效果，要求观看水平视角≥160°、垂直视角≥160°，驱动芯片采用高刷技术，刷新率支持3840Hz，具有消隐、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善等功能
12）支持单点亮色度校正，校正后亮度损失＜10%，支持HDR高动态光照渲染技术以及自动gamma校正技术，LED显示效果符合4K超高清显示、色温、亮度均匀性好，对比度高等要求，LED显示屏图像均匀性、清晰度、大面积色彩还原、伪轮廓现象、回扫线或频闪现场等主观质量评价等级均为优
13）整屏平整度：≤0.1mm；
14）模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为                                                                        15）★为了解决相关技术中获取到的LED屏幕的拼接误差的精度较低的技术问题，要求所投LED显示屏厂家具有LED显示屏拼接误差的检测方法和装置证书（提供证书复印件并加盖公章，签订合同前原件备查）
16）电源采用带PFC功能，功率因数≥0.98，转换效率达到86%及以上
17）显示屏具有智能节电设计，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式下功率密度≤76W/㎡，达到能效一级标准
18）产品满足基于GB 4943.1-2011标准下的温升测试，最大亮度连续工作4小时后，表面温升＜18K   
19）显示屏支持电源冗余备份，具有掉电不丢失数据功能，支持信号加密传输，防止网络恶意入侵。连续工作时间：≥7*24hrs,未发生故障                                                                20）LED显示屏具有坏点检测，自动警告，方便维护人员准确定位故障迅速修复，具有多点温度测量系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移；软件具备数据传输安全技术、防信号远程窃密技术，支持加密授信（提供相关证书复印件并加盖公章，签订合同前原件备查）       
21）支持多种输入信号，包含VGA、DVI、HDMI、CVBS、DP、HDBASE、光纤、网络、复合视频信号、USB等不同标准的信号接口以及不同分辨率和格式
	平方
	10.752
	长宽4.8*2.24
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	赖岙室内全彩LED屏
	1）显示屏体显示尺寸为：4.16m*2.24m=9.32㎡（定制尺寸）
2）LED屏像素点间距≤1.86mm，像素密度：≥288906点/㎡
3）单元模组尺寸采用320*160mm，采用磁悬浮安装方式，模组可前后调节，不容易受结构影响，平整度有保障
4）模组表面采用黑色哑光处理，反光率≤1%，可有效防止反光和静电，使人眼观看舒适度通过中国国家标准委要求的VICO≤1.0检测，满足视觉基本无疲劳感要求，通过168H老化稳定测试
5）PCB板采用多层盲孔设计及沉金工艺设计，同时具备抗消隐、无毛毛虫、鬼影、十字架、首行偏暗，正常画面无重影、拖影现象  
6）色彩标准：灯珠色域满足16bit，281万亿色，支持多种色域转换。
7）像素点中心距偏差：≤3%；亮度均匀性：≥98%；色度均匀性：±0.002Cx,Cy之内
8）为减少显示屏播放画面的卡顿感，使得画面更连贯、更流畅、更清晰，要求产品支持120HZ高帧率以及3D显示技术，画面延时≤500ns，故障平均修复时间20分钟，像素失控率≤1/100000，显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调等情况。
9）显示屏亮度≥650cd/㎡,亮度调节自动/手动/程控，0-100%可调
10）对比度：≥5000：1，防尘等级：IP5X，PCB阻燃等级V-0级
11）为保证观看和播放效果，要求观看水平视角≥160°、垂直视角≥160°，驱动芯片采用高刷技术，刷新率支持3840Hz，具有消隐、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善等功能
12）支持单点亮色度校正，校正后亮度损失＜10%，支持HDR高动态光照渲染技术以及自动gamma校正技术，LED显示效果符合4K超高清显示、色温、亮度均匀性好，对比度高等要求，LED显示屏图像均匀性、清晰度、大面积色彩还原、伪轮廓现象、回扫线或频闪现场等主观质量评价等级均为优
13）整屏平整度：≤0.1mm；
14）模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为                                                                        15）为了解决相关技术中获取到的LED屏幕的拼接误差的精度较低的技术问题，要求所投LED显示屏厂家具有LED显示屏拼接误差的检测方法和装置证书（提供证书复印件并加盖公章，签订合同前原件备查）
16）电源采用带PFC功能，功率因数≥0.98，转换效率达到86%及以上
17）显示屏具有智能节电设计，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式下功率密度≤76W/㎡，达到能效一级标准
18）产品满足基于GB 4943.1-2011标准下的温升测试，最大亮度连续工作4小时后，表面温升＜18K   
	平方
	9.3184
	长宽4.16*2.24
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	控制系统
	1、单卡最大带载 512×384像素，最多支持24组RGB 并行数据；
2、支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。
3、支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。
4、采用12个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
5、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
6、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
7、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
8、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可
9、支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
10、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，
11、支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地
12、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
13、通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数
	套
	2
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	视频处理器
	1、采用2U金属机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中的IP20
2、板卡接入功能：单台最大支持同时接入 4 个输入卡和 2 个输出卡，单路光纤最大支持 8路网口数据,可同时支持网口传输和光口传输，板卡支持光口和网口之间的复制/热备份
3、自检功能：支持自检功能，包括运行情况、CPU、内存、EMMC、交叉点通信、电压、温度等状态检测；
4、二合一网口输出卡分辨率：单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为10240*1016或1016*10240，整卡带载最高可达1040万像素点；单机最多可同时接入2个二合一网口输出卡，输出可直接连接LED显示屏显示，无需其他设备
5、输入/输出子卡：DVI 输入板卡可实现单链路（SL）和双链路（DL）两种输入模式的实时切换，既支持 4 路 2560*972@60Hz 或 2 路 3840×1080@60Hz 同时接入，也支持 10bit视频源输入；DVI 和 HDMI 输出卡 2K 视频输出接口输出视频宽度或高度最大支持 2560 像素，单张 DVI 和 HDMI 输出卡支持最大分辨率为 10240*972@60Hz 或 884*1024@60Hz
6、屏幕拼接功能：DVI和HDMI输出卡最大支持创建4个屏幕，单台样机最大支持创建8个屏幕；支持非规则建屏，可单卡单接口建屏
7、★图层设置：单个输出板卡最大支持16个图层，每个图层可放大到4K显示；支持图层在输出接口漫游，可进行图层参数设置，包括：无极缩放、图层画面截取、水平和垂直镜像翻转、冻结、叠加、图层优先级；可对图层无极缩放、图层全屏和自适应接口全屏(提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告复印件并加盖公章，签订合同前原件备查）
8、场景功能：支持设置2000个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，场景调取响应速度不大于60ms；支持多场景分组和场景一键轮巡
9、预监回显功能：支持对所有输入源同时预监，支持对所有输出进行回显（包含IP流回显）
10、4K输入/输出：4K输入卡DP接口和HDMI接口支持4096*2160@60Hz，RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4、YCbCr4:2:2格式视频图像，DP接口支持10bit视频接入
11、热插拔功能：支持板卡热插拔功能，设备无需重启和设置，更换板卡后自动恢复之前的图层数据，图像显示正常；
12、用户权限管理功能：支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限
13、多用户操作功能：支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作
14、多操作系统访问功能：支持在Windows、麒麟（Kylin）、 iOS、 Android、 Linux操作系统访问设备及交互操作
15、图像延迟：视频输入源为60Hz时，从视频源输入到LED屏显示的图像延迟时间不大于16ms
16、输入源截取功能：支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源，不影响输入源的使用
17、3D显示功能：搭配二合一网口输出卡，配合使用3D眼镜和外置发射器（内置3D片源），可在外接普通LED显示屏上显示3D效果                                                                                                                                 
	台
	2
	2张输入高清板块4*HDMI
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	解码器
	1、超高清解码器，采用嵌入式架构，专用Linux系统。
2、接口：2个 RJ45 100M/1000Mbps自适应以太网接口，2个光口 100base-FX/1000base-X，2路HDMI 1.4输入接口，12路HDMI 1.4输出接口
3、支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（以公安部检测报告予以证明）
4、★支持PC软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理（以公安部检测报告予以证明）
5、支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。
6、支持设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。
7、★支持客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)（以公安部检测报告予以证明）
8、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能
9、支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、1*11、1*12、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、2*6、3*1、3*2、3*3、3*4、4*1、4*2、4*3、5*1、5*2、6*1、6*2、7*1、8*1、9*1、10*1、11*1、12*1的拼接显示
10、可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景（以公安部检测报告予以证明）
11、支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色
12、支持客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小
13、支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划
14、音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC
15、支持6路3200W，或12路1600W，或15路1200W，或24路800W，或30路600W，或48路400W，或96路200W及以下分辨率同时实时解码
	台
	2
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	配电箱
	1、20KW LED显示屏PLC智能配电柜
2、输入电压：380V，三相五线
3、输出电压：220V
4、额定功率：20KW
5、输出回路：6个单相回路（AC220V） 
6、回路状态监测：双回路
7、远程控制：有
8、分步逐级上电：有
9、温度检测：有，
	台
	2
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	边框
	定制全彩LED显示屏支架
	台
	10.752
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	边框
	定制全彩LED显示屏支架
	台
	9.3184
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	机柜
	42U
	台
	1
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	路由器
	企业级路由器，专业的双核64位网络处理器，内存DDRⅢ256M；2GE+3GE;（最多4WAN口/或4LAN）；支持无线AC管理功能，默认可管理mini AP≥300个；支持商业营销平台管理，免费支持微信/一键认证；支持16个VLAN；支持30条IPSec/L2TP；支持网关：PPP、CHAP、PAP、MS-CHAP、PPPoE、DHCP 客户端、DHCP服务器、NAPT、NTP，DDNS ( www.3322.org / www.comexe.cn )；支持上网行为管理：组策略管理（支持基于IP/MAC/时间段的组策略配置），HTTP下载文件类型过滤，URL过滤(黑白名单)，MAC地址过滤，QQ访问控制，金融软件控制，大智慧/分析家/同花顺/广发至强/光大证券/国元证券；支持防火墙/网络安全（出入：源IP/目的IP/协议/端口/时间段）；支持QoS，支持带宽负载均衡；支持静态路由50条/策略路由100条，基于Web的用户管理接口(远程管理/本地管理)HTTPS远程管理,命令行CLI，SNMP V1/V2C/V3，通过HTTP 升级系统软件；440mm X 173mm X 44mm
	台
	1
	

	72
	云服务器
	4核16G内存 存储:1000G、10兆公网带宽、云堡垒机1个资产、云日志审计1个资产、安全管理模块EDR1个资产、25M防护流量云下一代防火墙
	年
	6
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	视频Aibox
	1、边缘智能分析盒子  
2、2个HDMI，2个VGA，双异源输出
3、已内置1TB（3.5寸）硬盘
4、内置2颗GPU（物理引擎）
5、接口：2个10M/100M/1000Mbps网口
6、支持16路H.264、H.265格式高清码流接入
7、支持手动对不同的模型进行切换（以公安部检测报告予以证明）
8、1.实时视频分析人脸识别：人脸抓拍+人脸比对（16个名单库+10万张库容）；2.实时视频分析人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计（64人以内）；
9、★安全帽检测功能：接入普通IPC，支持对设定的检测区域内，人员是否佩戴安全帽进行自动侦测，同时检测出佩戴安全帽的颜色（红色、蓝色、黄色、橙色、白色）并根据设定条件触发报警联动。可设置最多16个多边形检测区域，通过客户端可以接受报警消息，查看报警图片，并回放关联录像（以公安部检测报告予以证明）
10、1.实时视频分析机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型）；2.非机动车识别：电瓶车+自行车
11、1.街面行为分析：人员倒地+人员聚集+快速移动+剧烈运动；2.岗位行为分析：在离岗+睡岗+玩手机+人数异常+人员滞留；3.实时视频分析周界防范：区域入侵+越界侦测+进入区域侦测+离开区域侦测；4.抽烟打电话：抽烟+打电话识别
12、1.街道事件：垃圾管理（垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾）+摊位管理（占道经营、店外经营、游摊小贩）+街面管理（乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒）+车辆管理（机动车/非机动车乱停乱放）；2.消防通道占用检测
13、支持烟雾、火焰功能：支持接入普通IPC，支持对设置的检测区域内的烟雾、火焰进行自动侦测，并触发报警联动（以公安部检测报告予以证明）
14、支持检测、分类、检测+分类、语义分割、实例分割、图像比对、算法编排等AI模型加载运行
15、算法加载功能：可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行（以公安部检测报告予以证明）
16、支持实时视频、视频轮巡、定时抓图三种分析模式（以公安部检测报告予以证明）
17、实时视频分析模式：单GPU最大4路；轮巡视频模式：单GPU最大16路，间隔10-3600秒，可被1-4个虚拟引擎分摊；定时抓图模式：单GPU最大16路，间隔3-3600秒，可被1-4个虚拟引擎分摊。
	台
	4
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	工作站兼应急通讯服务器
	酷睿十一代i7 16G 1T+256G GTX1660-6G 23英寸显示器
	台
	6
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	8口交换机
	1、8口千兆交换机
2、提供8个10/100/1000M自适应RJ45电口
3、1个千兆SFP光口
4、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
5、坚固式高强度金属外壳
6、无风扇设计，可靠性高
	台
	8
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	48口光口千兆交换机
	1、全网管三层交换机，机架式1U高度，19英寸宽，
2、48个千兆光口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位
3、配置1个交流电源和2个风扇
4、交换容量：756Gbps/7.56Tbps
5、包转发率：252Mpps/432Mpps
6、支持4094个VLAN功能
7、支持SNMP V1/V2c/V3网管
8、支持链路聚合功能及聚合零丢包功能
9、支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv4/IPv6策略路由
10、支持DHCP snooping、DHCPv6 snooping、DHCP Relay、DHCPv6 Relay、DHCP server、DHCPv6 server、SAVI功能
11、支持STP/RSTP/MSTP/PVST，支持ERPS/RRPP/smartlink并且收敛时间均在50ms之内
12、支持在平台上实现对接入的交换机和终端设备进行系统拓扑展示及管理，支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接（提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS的权威检测报告予以证明）
13、★支持通过网管平台对接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警（提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS的权威检测报告予以证明）
14、支持通过网管平台在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息（提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS的权威检测报告予以证明）
15、提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书
16、★为保证整体系统稳定性，产品须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌。
	台
	1
	

	77
	24口交换机
	1、千兆24口POE交换机
2、端口：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP光口
3、交换容量：336Gbps；
4、包转发率：92Mpps
5、PoE标准：支持802.3at/POE+供电标准
6、整机最大供电功率：370W；端口最大供电功率：30W
7、支持静态聚合
8、支持端口镜像和流镜像功能
9、支持虚拟化技术
10、支持ARP入侵检测功能
11、支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK
12、支持 IPv4/IPv6 静态路由
13、提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书
14、★为保证整体系统稳定性，产品须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌
	台
	8
	

	78
	光模块
	1、千兆20公里单模双纤模块
2、TX1310nm/1.25G，RX1310nm/1.25G
3、LC，20km，SFP
4、发射光功率:-6～-1dBm
5、接收灵敏度（低值）:-21dBm
	台
	18
	

	79
	无线网桥
	1、5公里5GHz室外通用拨码无线网桥，802.11ac制式
2、网络接口类型：2个RJ45 ,10/100/1000 Mbps自适应
3、无线传输距离：5km
4、组网方式：点对点，点对多点
5、点对点带机量：1公里支持60路2MP IPC或32路4MP IPC或22路6MP IPC；3公里支持50路2MP IPC或25路4MP IPC或16路6MP IPC；5公里支持36路2MP IPC或18路4MP IPC或12路6MP IPC；
6、水平天线角度：35° ± 5°；垂直天线角度：15° ± 5°
7、安全：智能识别终端，终端准入管控
8、可靠：智能频谱管理，无线抗干扰，故障可自愈
9、智简：APP、客户端统一管理，拓扑可视化、智能运维
	对
	4
	

	80
	室外防水箱
	室外防水箱
	套
	12
	

	81
	防雷器
	防雷器
	套
	12
	

	82
	立杆（含基础）
	4米杆件
	根
	12
	

	83
	光纤接续盒
	定制
	个
	12
	

	84
	光缆
	8芯光缆
	米
	1200
	

	85
	硅管φ40
	硅管φ40
	米
	1200
	

	86
	电源线
	RVV3*4
	米
	1200
	

	87
	光纤配线架
	24口
	台
	1
	

	88
	2孔管道混凝土固定
	定制
	米
	1200
	

	89
	辅材
	定制
	项
	1
	

	90
	施工费
	施工费
	项
	1
	

	91
	光山矿专线
	专线
	年
	6
	

	92
	赖岙矿专线
	专线
	年
	3
	

	93
	指挥中心建设及装修
	集成吊顶，科技灯带墙，led灯，金属饰面板铺设全屋
	套
	1
	装修光山矿

	94
	扩声音箱
	音箱类型 5.25寸两分频全频同轴表面音箱 /8OHM/70V-100V
操作范围 65 Hz - 22 kHz
频率响应¹ 80 Hz - 20 kHz (±5.2 dB)
最大输出等级（8欧） 100W连续/250W节目/35V RMS，77V瞬间峰值
灵敏度¹（1W/1m）： 93dB SPL (125 Hz 至 12.5 kHz 1/3倍频带)94dB SPL (250 Hz 至 4 kHz声音范围)
输出最大值 110 dB SPL/115dB SPL（峰值 8欧）
标称阻抗：4.5欧姆
最小阻抗 4.5 欧姆 @ 220 Hz
标称覆盖 115 º锥形（+46º/-46 º,500Hz至6kHz）
轴向Q值/DI 5.7/ 7.6, 500 Hz 至 6 kHz
分频频率 1.3 kHz
建议的信号处理 60Hz,24dB 高通滤波器
驱动单元 低频1*5.25英寸/高频1*34芯开口压缩驱动
驱动保护 自复位断路器
输入接口 4螺丝Euroblock接口用于两对双线导线（无论音箱是否接上 都不受影响），隐藏在安装支架的底部；以及音箱箱体上的一个2针Euroblock端子
控制装置 表面功率/低阻抗连接器开关,隐藏在可旋转标志后
箱体材料 ABS塑料，哑光涂层，可涂装
涂层 黑色或白色
安装/装备规定： 安装系统带内部装线
网罩 双层粉末涂层钢铁，黑或白色涂层安全特点：内置安全电缆连接环
环境标准 IP55级别的音箱，IP56级别的接口盖

	台
	1
	

	95
	音箱支架
	定制
	个
	2
	

	96
	功放
	1.宽电压高频节能开关电源
2.2U轻薄环保机箱
3.高效D类功率因数校正设计的输出级，损耗低
4.26dB/32dB 增益可选设计
5.轻质化，适合巡演用户
6.音色温暖，甜美
7.设有高通滤波，可滤除低频哼声
8.拥有全功能保护电路，防热和欠压保护的自动防故障装置
9.元器件选材环保，无铅锡波峰技术
10.立体声输出功率8Ω:250Wx2
   立体声输出功率4Ω:350Wx2
   桥接8Ω:1000W
11.频率响应:10Hz-40KHz±0.5dB
12.总谐波失真:≤0.1%
13.信噪比:≥95dB(20Hz-20kHz)
14.阻尼系数:>300
15.输入阻抗:20KΩ(Balance)/10KΩ(Unbalance)
16.输入灵敏度:26dB/32dB
 ★为保证产品静电抗干扰能力，需提供具有"CNAS"标识的第三方检测机构的“静电抗干扰”检测报告。
	台
	2
	

	97
	调音台
	机架式调音台
12个线路输入（4个单声道+4个立体声）
幻象电源供电
带有倒向晶体管电路
USB音频功能
内部全局供电
轻巧耐用的金属机身设计
高级效果器：SPX，含24组预置效果器
	台
	1
	

	98
	音频处理器
	2进6出专业音频处理器，采用32-bit fixed/floating-point DSP ，音频系统延迟< 1ms，数模转换24-bit，输入阻抗10kΩ，最大输入电平18dBu，输入通道延时0 ～1000ms 每通道，滤波器HPF、LPF、7PEQs。频率响应 20~20k Hz ±0.3dB。 总谐波失真＜0.003% THD+N @1kHz 。动态范围120 dB。本底噪声＜-93dB，通道串音＜-100dB @1kHz。
1.采用DSP技术的高性能专业音频处理器
2.分频、EQ、压限、延时、信号发生器、矩阵混音等功能
3.输入输出每通道提供7段PEQ和高低通
4.输入输出每通道提供长达1000ms的延时设置
5.提供网口、RS-485、RS-232和GPIO端口实现完善的连接管理功能
6设备提供信号发生器：正弦、粉噪、白噪
7.输出阻抗100Ω                                                                                                                                                                                                                                                
	台
	1
	

	99
	一拖四鹅颈话筒
	接收机参数 
频率范围：612-850Hz (默认出厂使用频率为612-698MHz)
调节方式：FM 
最大频偏：±50KHz 
灵敏度：18dBuV( 可调） 
信噪比：≥89dB 
音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 
音频/平衡输出：0-300mV/600Ω 
动态范围：≥105dB 
工作电压：DC 12V 
工作电流：  1000mA 
工作温度 ：-10℃至+40℃ 
发射机参数 
频率范围：612-850MHz (默认出厂使用频率为612-698MHz)
发射功率：10mW 
频率稳定度：≤ ±0.005% 
调制方式：FM 
最大频偏：±50KHz 
频率选择：红外对频确定发射器工作频率 
工作电源：DC3V（1.5V AA*2） 
工作电流：≤100mA 
工作温度 ：-10℃至+40℃
	个
	1
	

	100
	无线手持话筒
	接收机技术参数：
频率范围：612-850MHz (默认出厂使用频率为612-698MHz)
振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）
调节方式：FM
最大频偏：±50KHz
灵敏度：18dBuV（可调）
信噪比：≥89dB
音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)
音频输出：0-300mV/600Ω
平衡输出：0-300mV/600Ω
动态范围：≥105dB
工作电压：DC 14V
工作电流 800mA
工作温度：0℃至+40℃
发射机技术参数：
频率范围：612-850MHz  (默认出厂使用频率为612-698MHz) 
发射功率：10mW 
频率稳定度：≤ ±0.005% 
调制方式：FM 
最大频偏：±50KHz 
频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率
智能静音+智能关机功能 
工作电源：2节5号电池 
工作电流：≤100mA 
工作温度：-10℃至+40℃
（可选配头戴，领夹）
	个
	1
	

	101
	电源时序器
	1、电源管理器，采用具有超强处理能力的MCU，可对可控电源进行管理。
2、★12路电源插座接口，8路可控电源接口座采用3C国标接口座（需提供实物截图佐证）。
3、所有输入/输出接口都采用完善的RF及静电防护电路，保证设备的可靠运行。
4、★前面板：一键飞梭手动旋钮、通道全开启关闭手动操作按钮、2寸全彩TFT液晶屏、配4路直通220V电源接口、2路USB DC-5V插座（1A直流供电接口），用于照明或手机/平板充电（需提供实物截图佐证）。
5、每通道可以通过一键飞梭旋钮独立开关（需提供实物截图佐证）。
6、后背板: 4平方可靠大电流输入电缆、8路可控多功能电源插座及232、485、RJ45网络等控制接口。
7、控制软件: 随本设备配备的PC控制软件,可运行Windows操作系统。利用该软件通过RJ45网络接口,可灵活配置设备。多达九种模式配置，满足场景中的切换需求。
8、2英寸TFT彩色液晶屏，实时显示当前日期时间、彩色TFT液晶屏显示当前电压，各通道开关状态以及各种功能的显示和设置（需提供实物截图佐证）。
9、8路可控电源输出，各路延时开启和关闭时间可设置为立即启动，1~240秒，永不停止。
10、面板锁功能防止误操作，保障设备安全可靠。
11、内置实时时钟，可以以周为单位设定每天8个启停任务，也可取消本日的一些任务适应特殊要求。
12、RS485端口支持多达254台设备控制，便于较大应用系统统一控制。
13、网络、RJ45端口、RS232端口支持外部中控设备控制。
14、八组设备开关模式，方便灵活存储和调用，完善的过压、欠压保护机制，且可灵活设置。
15、PC软件可以在界面上面通过操作每个动作获取中控代码，代码会在界面显示框内直接显示出来，复制写入中控设备即可控制本设备。
16、电压值自动调校，无需要手动调节。
17、交流电压最高限制或最低限制报警，自定义报警电压值。
18、PC软件一键联机功能，无需手动设置即可连接。
19、欠压、超压检测和报警。
20、每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。                                                                                                                                                                                                                    
	台
	1
	

	102
	音频线
	定制
	米
	600
	

	103
	金银线
	定制
	米
	600
	

	104
	操作台6人位（含座椅）
	定制
	套
	2
	

	105
	光山矿旧监控6年整改维护
	光山矿旧监控6年整改维护
	项
	1
	


其他说明：

1、本项目包含本项目的供货、运输、安装施工、维保等所有内容。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。
2、投标供应商需保证投标资料（含中标后验收提供的资料）的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

5、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。
6、产权说明

6.1中标人保证对委托项目所投入使用的技术及信息相关知识产权享有完整的、无争议的合法权属。中标人向招标人提供的合同项下全部软件及配套服务不得侵犯第三方知识产权及其他民事权利（包括但不限于商标、计算机软件著作权、商业秘密、作品著作权、字体、肖像权）。若所涉内容被第三方投诉或起诉侵权并要求招标人承担赔偿责任或其他责任的，中标人应当承担招标人因此承受的全部损失，包括对第三方作出的经济赔偿及应诉费用(含诉讼费、律师费)等。如中标人不履行此项义务，则招标人有权自行直接与该第三方进行协商、诉讼或仲裁等，因此与该第三方达成和解协议或取得调解、判决、裁决等争议结果后，招标人所遭受的损失，包括和解协议、调解书、判决书、裁决书争议解决结果所确认的招标人的赔偿额、补偿额、及其它款项，以及诉讼或仲裁费用、律师费等，中标人应当全部赔偿给招标人。
6.2中标人同意将从招标人接受的任何数据、技术文件及与合同有关的数据视为招标人的商业机密，并严守机密，不提供技术资料或与合同有关的数据给无关人员或第三方。如中标人违反，使得招标人遭受损失，中标人应负相应的责任，并赔偿招标人因此所遭受的损失。
6.3在本知识产权项下的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本知识产权项下的权利义务随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。如果双方在知识产权项下的各项权利和义务由后成立的单位分别享有的，则招标人、中标人双方与后成立的公司分别享有相关权利和义务。
6.4在本项目中产生的数据资源、数据资产及定制软件的知识产权归招标人所有。
6.5在合同履行过程中发生争议，双方应当协商决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，提交招标人所在地法院诉讼解决。
7、驻点人员（食宿供应商自理）：软件开发团队驻点施工；项目最终验收通过后1个矿点1人（办公时间须按照采购人考勤要求），驻点时间至少1年。驻点服务费用包含在投标总价中。
三、商务条款

1、质保期

1.1▲质量保证期至少6年（维修不好的（3个工作日维修不好）及时更换设备），自最终验收（资规与应急出具验收报告日期起）通过后起算。
1.2因供应商提供的设备的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障应由中标供应商免费技术服务和维护，由此造成采购人的损失由供应商承担。

1.3投标供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。
2、付款方式： 

▲合同签订前，中标供应商应向采购人提供合同总金额2%的履约保证金（可以以非现金形式提交（银行转账、保函或担保））。签订合同后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同价的30%款项，初步验收后支付至合同价的70%，经最终验收后7个工作日内支付至合同价的85%，最终验收后每年支付合同价2.5%，质量保证期结束后退还履约保证金。
3、交货安装地点

3.1.交货地点：按采购人要求。

3.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.送货过程中发生的费用由中标供应商负责。

4．完工期

完工期：合同签之日后45日历天内完成（30天内完成浙自然资函[2022] 104 号文件要求的建设部分）。（供应商提供最短完工期）
5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
四、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.本项目的深化设计、货物的提供、运输、装卸、辅材、就位、安装、调试、检验、通过验收；培训、质保期维护等。

3.在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标报价，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。
10、▲本次最高限价为444.4566万元人民币；如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购最高限价的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

11、演示：供应商自带相关演示设备及资料，原则上演示时间不得超20分钟（每家供应商进入评标室人员不得超过2人）。

地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室1（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）
12、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件第十二条规定，本项目招标文件明确采购的标的所属行业为工业，投标供应商选用的产品制造商均为工业行业所对应的标准为小微企业的享受价格优惠折扣。
13▲本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
14、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
15、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
16、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
17、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
18、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
19、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可平阳县交通投资集团矿业有限公司推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面
2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

3）供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函，格式见附件
上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）详细分项报价表

4）随机备品备件及专用工具清单

5）产品零件、易损件、备品备件报价表
6）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函
4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

10） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

11）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书；（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）

12）2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；
13）节能环保产品声明函（如有）、节能（环保）产品清单（如有）；

14）针对本项目拟派人员名单

15）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

16）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
17）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以采用邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

  5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（《温州市招标代理费取费指引》(温协[2020]20号）文件货物类计取），招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：
开户名称：杭州华旗招标代理有限公司温州分公司
账户号码:1203206009200167874
开户银行:中国工商银行股份有限公司温州马鞍池支行

第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                             　　　　　
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分     合同格式（仅供参考）
说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
甲方：采购人

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

	采购产品名称
	品牌型号规格和主要配置
	数量
	成交价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限
自收到采购方通知之日起   日以内送货至指定地点。安装施工：完工期按采购文件要求。

第六条：供货方式
在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内负责派人送货至采购人指定地点。
第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足，采购人应在验收时提出；对质量问题有异议的应在供货后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术或表面瑕疵等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

 中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：货款的支付
详见招标文件。
第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

    中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且要承担合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价相应的违约金。

 第十四条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

    中标供应商不得转让或分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心及杭州华旗招标代理有限公司各执壹份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书。
4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
光山、赖岙矿基础数字化建设
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.3供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函：
声明函
（采购人）：
我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：
1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；
4. 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）
我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章） ： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：  年  月  日 

二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
光山、赖岙矿基础数字化建设
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表    

开标一览表
供应商名称：                           采购编号：          报价单位：人民币元

	项目名称
	投标报价

	光山、赖岙矿基础数字化建设
	大写：

小写：


▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3详细分项报价表
详细分项报价表
项目名称：                                              项目编号：

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价：
	


注：1. 表内合计价应与附件二“报价一览表”中的报价相一致。

2. 各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。       

3.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。表格可以延续。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：           

2.5产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：           

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
2.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。             
填写说明：

1）投标产品为中型、小型、微型企业生产制造的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
光山、赖岙矿基础数字化建设
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县交通投资集团矿业有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县交通投资集团矿业有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.9 2020年1月1日以来的类似项目业绩证明

2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10节能（环保）产品清单        
节能环保产品声明函
(如有则提供)
本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：
1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。
2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
投标供应商（盖章）：        
日期：                  
节能（环保）产品清单

(如有则提供)
（1）投标产品中节能产品明细清单
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单
	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、表格可以延续。
供应商盖章：   
日 期：         

3.11针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。
2、项目负责人及技术负责人最终验收前不得更换。
3、列入本表其他人员（除项目负责人及技术负责人外）如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

4、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            

日期：

3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：光山、赖岙矿基础数字化建设

项目编号：      

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；
二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、报价评分  30分  

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分
	序号
	评分内容
	分值
	评审标准

	1. 
	投标供应商情况
	9分
	1、供应商具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分。
2、供应商具有有效的ISO20000信息技术服各管理体系证书，得1分。
3、供应商具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分。
4、供应商具有CMMI5软件成熟度认证证书的得1分。
5、供应商具有ITSS信息技术服务标准符合性证书，得1分。
6、供应商具备电子与智能化工程专业承包壹级得2分，贰级得0.5分。
7、供应商具有通信网络安全服务能力评定一级证书的得1分。
8、供应商具有音视频集成工程企业能力等级一级证书的得1分。

注：提供以上证书扫描件并加盖公章，否则不得分。

	2. 
	项目业绩
	2分
	供应商2020年1月1日来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩(建设内容需含三维建模)的每个得1分，本项最高得2分。
注：提供合同复印件和验收证明复印件、中标通知书或政采网中标公告截图，三项缺一不可。

	3. 
	施工组织
	5分
	包括施工计划（0-1分）、安全保证措施（0-1分）、质量保证措施（0-1分）、进度保证措施（0-1分）、环境保证措施（0-1分），由专家进行打分。

	4. 
	技术方案
	6分
	1、针对投标人所提供的技术方案，包含需求分析、框架设计、建设方案，叙述的准确性，结构图、流程图.系统图等的完整性、准确性、规范性，方案的内容对实际需求的符合性给予打分。完全满足要求的2.1-3分，基本满足要求的1.1-2分，部分满足要求0-1分。

2、安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。完全满足要求的2.1-3分，基本满足要求的1.1-2分，部分满足要求0-1分。

	5. 
	产品符合性
	15分
	1、根据采购清单中的技术参数响应情况进行评分，完全满足（或优于）招标技术参数要求的得15分，非实质性条款带★项负偏离的每1项扣1分，直至扣完。注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，技术指标偏离表不体现，按0分处理。如果不按招标要求提供截图、证书等证明文件，视为负偏离。

	6. 
	售后服务
	4分
	根据投标人所提供的售后服务承诺（0-1分）、应急响应时间（0-1）分、服务网点（0-1分），售后服务及培训方案（0-1分）情况进行打分。

	7. 
	项目技术人员组成
	14分
	1、供应商拟派项目负责人 (唯一)具有一级注册建造师 (机电工程)、信息系统项目管理师、信息安全保障人员认证证书（CISAW-安全集成）的，得4分，缺项不得分。
2、供应商拟派技术责任人 (唯一)具有（信息技术）高级工程师、高级系统分析师证书的，得3分，缺项不得分。
3、供应商拟派安全负责人 (唯一) 具有信息安全保障人员认证证书（CISAW-集成）、国家信息安全测评注册信息安全专业人员证书（CISP）、网络安全管理（2级）证书的得3分，缺项不得分。
4、供应商拟派项目组成员 (不含项目负责人、技术负责人及安全负责人)具备高级工程师（系统集成）、管理工程师认证(CCAH)、CCIE人员证书、 信息安全等级测评师的一项得 0.5 分，最高得2分。 (同一人员不重复计分)

5、项目组成员中施工员、质量员、安全员、资料员、材料员五大员人员证书齐备的得2分，缺一不得分
注：①提供以上项目人员需提供完整有效的证书扫描件并加盖公章；②提供以上人员在投标截止时间前三个月任一月内由社会保险基金管理部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。

	8. 
	软件演示
	15分
	现场演示：只接受根据现场程序演示，非程序演示如PPT演示、demo和视频演示等均不得分。
1.演示地质模型功能，包括初始地形、现状地表、最终境界、原生矿、风化矿、残破层、数据标注、比例尺动态切换、模型三维旋转功能；得1分。
2.演示越界开采管理功能，包括矿界红线、矿界黄线、车辆总数统计、车辆在线统计、关闭车辆展示按钮、车辆分类展示、车辆在线离线状态、车辆轨迹回放、越界预警列表、超边坡开采越界红线及电子围栏、车辆三维模型功能；得1分。
3.演示人员定位功能，包括人员定位展示在开拓系统图和倾斜摄影复合图中，人员总数统计、在线人数统计、关闭人员展示按钮、人员职位、人员名称、手机号、人员在线离线状态、轨迹回放、人员三维模型功能；得0.5分。
4.演示车辆定位功能，包括车辆定位展示在开拓系统图和倾斜摄影复合图中，车辆总数统计，在线车辆统计，界内车辆统计，界外车辆统计，车辆列表，门禁进入车辆统计，车辆超速预警展示；得0.5分。
5.演示粉尘监测功能，包括粉尘名称、粉尘点位地址、粉尘实时数据、粉尘历史数据列表、粉尘曲线、粉尘历史数据导出、粉尘展示背景为三维实景地图功能;得0.5分。
6.演示边坡监测功能，包括内部位移、质点速度、gnss、内部应力数据展示、历史数据展示、历史曲线展示、历史报警展示、展示背景为三维实景地图功能；得0.5分。
7.矿山基本信息库软件平台可以展示功能包括企业名称，上级企业，企业地址，企业负责人名称电话，安全生产负责人名称电话，矿山全称，矿山开拓方式，矿山资源量，矿山风险等级，安全标准化等级，设计开采最大高度，现状高度，安全生产许可证，采矿许可证，工商营业执照，基建工程及总平面布置图，采矿方法示意图，地表防洪工程平面图，矿山地质地形图，矿山地质破面图，供电系统示意图，终了境界平面图；得0.5分。
8.双预防平台基本功能展示、新增、搜索包括企业资质，矿山图纸，持证人员信息，风险点清单，风险告知卡，安全风险分级清单，管控措施清单，风险管控排查表，安全检查与隐患排查清单及详情，应急救援，安全生产会议，安全生产培训，安全资料库建设（法律法规政策文件、设备检测报告、设备说明书，边坡稳定性评价报告，工艺物料说明书、企业规章制度）；得1分。
9.动态四色图展示，包括静态四色图对比列表，四色风险图例列表，开拓系统图和倾斜摄影复合图内安全风险四色动态展示，关闭动态四色图，关闭开拓系统图；得2分。
10.演示数据集成平台功能，包括企业基本信息、人员车辆统计、环境监测数据、预警总数、闭环预警总数、预警待处理总数、视频列表、雨量实时曲线、边坡位移各监测点位移曲线功能；得0.5分。
11.演示预警闭环管理功能，包括地磅预警、人员闯入预警、车辆闯入预警、未带安全帽预警、粉尘预警、边坡预警、预警内容、预警时间、处理人、处理时间、处理描述、是否闭环、闭环处置、闭环描述、闭环日期、闭环图片导入、预警信息搜索、预警信息导出；得1分。
12.功能演示实时资源管理工具，包括三维地图测距、测面积工具功能、80坐标系转2000坐标系七参数计算；得2分。
13.演示设备管理功能，包括安全帽与人员绑定管理、车辆GPS与车辆绑定管理、摄像头与经纬度绑定管理、声光报警与摄像头绑定管理功能；得1分。
14.演示系统配置功能，包括矿界拐点导入与删除、电子围栏新增、绘制、编辑、删除，倾斜摄影新增、排序、是否启用、是否展示、编辑、删除、倾斜摄影按类型、名称搜索等功能；得1分。
15.演示销量管理功能，包括客户名称、车辆名称、车次编号、地磅名称、净重、毛重、皮重、毛重时间、皮重时间等功能。得2分。
备注：以上演示每家供应商演示时间最长不超过20分钟。


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
政府采购活动现场确认声明书

杭州华旗招标代理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况。
3、 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

4、 我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：3878238@qq.com 。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。

1
3
杭州华旗招标代理有限公司

