平阳县政府采购招标文件

	平  阳  县

政府采购招标文件

（线上电子招投标）
项目名称：鳌江镇宣教设施及配套工程

          项目编号：PYCG220727036  

采 购 人：平阳县鳌江镇人民政府

联 系 人：谢先生 

联系电话：0577-63627070 
代理机构：平阳县公共资源交易中心
联 系 人：张女士
联系电话：0577-63193038
二零二二年七月


平阳县公共资源交易中心关于鳌江镇宣教设施及配套工程项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2022年7月28日
 项目概况   

    鳌江镇宣教设施及配套工程招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2022年08月30日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况                                            
    项目编号：PYCG220727036 
    项目名称：鳌江镇宣教设施及配套工程

    预算金额（元）：2000000  

    最高限价（元）：/ 

    采购需求：

    标项名称: 鳌江镇宣教设施及配套工程 
    数量: 不限  
    预算金额（元）: 2000000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：鳌江镇宣教设施及配套工程 
    备注： 

    合同履约期限：标项 1，至合同结束

    本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

    3.本项目的特定资格要求：无 

三、获取招标文件 
    时间：/至2022年08月30日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
    地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn） 

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

    售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2022年08月30日 09:30（北京时间）
    投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

    开标时间：2022年08月30日 09:30 

    开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）  

五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。
3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。   
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
    1.采购人信息
    名    称：平阳县鳌江镇人民政府 

    地    址：鳌江镇塘古南路99号 

    传    真：/  

    项目联系人（询问）：谢先生  

    项目联系方式（询问）：0577-63627070 

    质疑联系人：魏先生    

    质疑联系方式：13958923788 

    2.采购代理机构信息            

    名    称：平阳县招标投标中心             

    地    址：平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园             

    传    真：/             

    项目联系人（询问）：张女士              

    项目联系方式（询问）：0577-63193038 

    质疑联系人：史先生             

    质疑联系方式：0577-63193038 　　　　　　     

    3.同级政府采购监督管理部门            

    名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科             

    地    址：平阳县昆阳镇人民路373号             

    传    真：/             

    联系人 ：吴先生             

    监督投诉电话：0577-63888115            

         

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。       

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

平阳县公共资源交易中心对鳌江镇宣教设施及配套工程项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	1) 
	项目名称
	鳌江镇宣教设施及配套工程

	2) 
	项目编号
	PYCG220727036

	3) 
	资金来源
	财政资金

	4) 
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	5) 
	采购方式
	公开招标

	6) 
	采购人
	名称：平阳县鳌江镇人民政府
地址：温州市平阳县鳌江镇

联系人：谢先生 

联系电话：0577-63627070

	7) 
	采购代理机构
	名称：平阳县公共资源交易中心
地址：平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园 

项目联系人：张女士 

项目联系方式：0577-63193038

	8) 
	评标办法
	综合评分法

	9) 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10) 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11) 
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□接受，应满足下列要求：


	12) 
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	13) 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	14) 
	投标货币
	人民币

	15) 
	投标语言
	中文

	16) 
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	17) 
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	18) 
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	19) 
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	20) 
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园三楼平阳县公共资源交易中心政府采购科 史先生收0577-63193038））。

	21) 
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	22) 
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	23) 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	24) 
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
 eq \o\ac(□)需要

	25) 
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要  

	26) 
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要  

	27) 
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：平阳县公共资源交易中心

机构地点：平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园

联系人：史先生              

联系方式：0577-63193038

	28) 
	投诉
	根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	29) 
	投诉受理联系方式
	平阳县财政局政府采购监督管理科

联系人：吴先生

监督投诉电话：0577-63889763

传真：0577-63889959

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

	30) 
	投标截止时间
	2022年 8月30日 　上午09：30截止(北京时间)。

	31) 
	开标时间
评审地点
	开标时间：2022年8月30日 　上午09：30正 (北京时间)
开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室2（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）

	32) 
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	33) 
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	34) 
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	35) 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，采购人按要求给予合同备案。
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	36) 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	37) 
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	38) 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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第一部分     项目简介

一、项目简介

平阳县公共资源交易中心受平阳县鳌江镇人民政府委托，以公开招标方式采购鳌江镇宣教设施及配套工程项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。
二、 采购总内容（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

1、采购清单及详细技术要求

	序号
	名称
	技术规格
	数量
	单位
	备注

	1
	P5大屏
	一：基本要求
（1）点间距 ：≤5mm
（2）屏幕尺寸：宽≥6.08米，高≥3.2米，面积≥19.46平方米
（3）采用简易箱体，单元箱体结构标准化。采用高强度钣金工艺，承重强度高，可实现连接片快速安装，在高低温环境工作时均不会产生模组间相互挤压、变形等现象，防护等级达到IP65。
二．技术参数
（1）显示屏亮度：≥6000cd/m2；
（2）水平视角≥170°，≥170°；
（3）对比度：≥9000:1；色温：2500K-12000K可调；亮度均匀性：≥98%；刷新率：支持720Hz~4620Hz（配套软件可调）
（4）色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。
（5）★供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V及电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V，红灯与蓝绿灯采用分组电源、分压电压供电；依据GB 21520-2015标准，显示屏能效达到一级≥2.4cd/w；
（6）PCB电路板设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计；防火保护外壳内的元器件和其他零部件的阻燃等级达到V-0（HP-PLL）
（7）★箱体抗拉强度≥200MPA；箱体屈服强度≥150MPA；箱体硬度强度≥60HBS；表面硬度≥15H。依据GB/T35777-2017测试模组抗拉力≤4601N，抗压力≤4409N（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（8）动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上。
（9）平均失效间隔工作时间：≥100000h，平均无故障时间：≥100000h，平进故障恢复时间（MTTR）：≤5min
（10）灯珠结构：支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持PCB平面结构，molding封装、切割、出光方式为五面发光；（HP-PLL）（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（11）亮度鉴别等级：按SJ/T 11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20。
（12）显示屏生产工厂为工信部认证的绿色工厂（需提供证明材料复印件）
（13）抗腐蚀防辐射等级：通过GB/T2423.17-2008标准盐雾测试等级10级；防蓝光危害检测不造成视网膜蓝光危害、热危害及红外辐射危害。无线电骚扰辐射发射值符合GB9254-2008,30MHz-1000MHz Class A级
（14）满足工频磁场抗扰度测试等级10A/m；
（15）爬电距离：符合GB 4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验的要求，加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm，通过热循环试验，仅适用于海拔5000米及以下（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（16）对地漏电流测试：不大于1.9mA（AC峰值）；
（17）大屏生产厂家需通过GB/T 23001-2017信息化和工业化融合管理体系认证。（需提供相关证书并加盖公章）
（18）显示屏特性：视觉舒适度满足CSA035.2-2017标准，达到VICO指数范围0-1级；系统具备掉电储存功能；支持不关电热拔枪修功能；支持抑制摩尔纹功能减轻摩尔纹视觉主效果80%；显示屏支持均流并联，1+1智能热备份；信号支持系统环路备份功能及双接收卡备份。支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮巡，永不黑屏；支持HDR高动态光照渲染技术
（19）稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作168H，不应出现电、机械或操作系统的故障。
（20）★抗UV试验：产品应符合5级测试标准；（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
	19.46
	㎡
	备板5张，含电源
显示屏尺寸：长 6.08m*高3.20m

	2
	全彩屏箱体
	定制户外简易显示屏箱体，尺寸960mm*960mm
	19.46
	㎡
	

	3
	屏体辅材
	显示屏简易箱体内部网线、长排线、红黑5V线、电源护套线等，含屏体到取电点配电箱综合布线施工
	19.46
	㎡
	

	4
	全彩屏接收卡
	1、集成16个标准HUB75接口，支持32扫、支持固件程序版本回读。
2、采用千兆网口,带载128x1024；可以连接PC 端。
3、支持接收卡预存画面设置。
	1
	套
	

	5
	大屏处理器 
	所投设备与屏体为同一厂家
（1）支持在任一输出通道打开多个窗口，显示图像内容。
（2）支持任意输入信号重复开窗功能。
（3）支持虚拟底图（全屏刷新时间小于2S）及多屏机接入（实时刷新），支持点对点全屏
（4）对于输入信号源进行单点采集，采用数字化方式进行传输和调度，使得各个显示单元间信号窗口内容显示一致。
（5）支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿。无线、有线客户端均可实现信号预览、预览内容与输出图像内容同步。
（6）支持VGA信号输入,信号最大支持1920*1080@60Hz输入 
（7）支持CVBS信号输入,支持NTSC、PAL格式 
（8）支持HDMI1.3信号输入,支持HDCP协议，支持1920*1080@60hz信号输入，支持EDID编辑，支持自定义更高分辨率接入 
（9）支持多种输出信号格式,支持包括DVI、VGA、HDMI、HDBaseT、光纤、Dual Link DVI、H264等格式输出 
（10）输出信号分辨率,支持4096*2160，3840*2400、3840*2160、2560*1600、1920*1200、1920*1080、1600*1200、1400*1050、1024*768、800*600、640*480及任意定义分辨率 
（11）风扇热插拔功能,支持风扇热插拔 
（12）输入输出支持热插拔,输入输出板卡支持热插拔更换，系统无需停机，更换后自动恢复 
（13）软件在线升级维护,支持软件远程在线升级维护。 
（14）业务智能恢复功能,支持板卡更换后自动恢复更换前工作状态。 
（15）支持级联时钟同步功能,支持级联设备间时钟同步 
（16）低噪音设计,系统前后左右处1m处噪声小于45db 。
（17）抗高温低温设计,工作温度-25摄氏度-50摄氏度环保低功耗,最大功耗小于300W
（18）平均无故障时间>100000小时 
（19）最快修复时间（MTBF）<5分钟

	1
	台
	

	6
	控制软件
	所投软件与屏体为同一厂家，提供控制软件著作权证书复印件加盖公章
一、大屏生产厂家须具备CMMI5级（含）成熟度认证。（提供复印件并加盖公章）
二、技术参数：
（1）要求软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、大屏播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行统一监测管理的功能。
（2）场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功能，支持场景循环分组功能。
（3）拼接控制器设置功能：支持添加、修改、删除拼接控制器及拼接控制器信息查看功能。
（4）登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认认布局登录。
（5）要求软件具备可视化管理功能，能对显示屏系统、拼接控制器、大屏播放控制器、PLC配电箱等设备进行管理操作。
（6）要求软件原生，具备对显示屏、拼接控制器、大屏播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行远程检测的能力。
（7）软件为B/S架构设计，可通过网络远程登录对显示屏系统进行运维管理、监控检测设备状态等管理操作，同时支持通过移动端设备对大屏显示系统设备硬件参数进行查看。
（8）要求软件具备远程检索功能，用户能一键对显示屏项目硬件设备进行自动检测。
（9）要求一套软件可管理、监测多套不同分辨率、不同类型的显示屏系统。
（10）要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的不同的管理、操作权限。
（11）软件需具备项目管理功能，支持用户能够根据自己的权限对相应项目的信息进行查看等管理操作。
（12）配电系统管理功能：支持单台、多台PLC配电箱级联控制、支持显示屏选择指定的线路、支持配电箱线路的单独开关、支持大屏系统一键开关机及定时开关机。
（13）软件支持对多种分辨率的显示屏系统进行日常监测，同时支持网络检测、本地检测。可根据用户需求，选择检测方式，保障日常工作开展。
（14）软件需具备自动检测功能，可将诊断结果实时展示。
（15）软件支持多平台使用，兼容Windows OS电脑、Mac OS电脑、IOS手机以及Android手机。
（16）软件支持运维记录同步、运维记录上传等功能，用户及运维人员可随时根据需求更新运维记录，保障屏体显示系统的正常运行。
（17）具有完整的二次开发接口，提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕显示系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势，全面提升用户体验。
	1
	套
	

	7
	光电转换器
	单模双芯、LC光纤接口、传输15km、1*网口
	1
	对
	

	8
	接入
	提供固定IP接入
	1
	条
	

	 10
	广播系统
	2台120W室外防水音柱+1台500W功放
	1
	套
	

	11
	制冷空调
	显示屏配套散热1.5P空调，带来电自启功能
	2
	台
	

	12
	防雷器
	40kA/385V/4P
	1
	套
	

	13
	配电柜 
	定制30KW配电柜，具备分步延时起动和分步延时断电的功能。
	1
	台
	

	14
	多功能卡
	8×触点通断端子；4x外设接口；输出：1xAudio，音频传输、电源管理、亮度智能调节
	1
	张
	


	15
	大屏钢结构
	定制焊接钢结构，含屏体结构、双立柱支撑、维修通道定制等，符合屏体使用需求，用材符合国家标准
	25
	㎡
	实际以勘测为准

	16
	大屏防包边
	定制整体显示屏防水包边，需防水耐用，美观大方
	25
	㎡
	实际以勘测为准

	17
	大屏基础
	定制水泥基础（含预埋件），满足屏体承重和防风使用要求，用材符合国家标准
	1
	项
	实际以勘测为准

	18
	大屏大理石底座
	定制干挂大理石（高1米，长7米，宽1米）
	1
	项
	实际以勘测为准

	19
	大屏安装
	专业显示屏设备安装及调试服务
	25
	㎡
	实际以勘测为准

	20
	由承建单位负责项目电缆线路布设协调
	1
	项
	

	1
	P5大屏
	一：基本要求
（1）点间距 ：≤5mm
（2）屏幕尺寸：宽≥8.64米，高≥4.8米，面积≥41.5平方米
（3）采用简易箱体，单元箱体结构标准化。采用高强度钣金工艺，承重强度高，可实现连接片快速安装，在高低温环境工作时均不会产生模组间相互挤压、变形等现象，防护等级达到IP65。
二．技术参数
（1）显示屏亮度：≥6000cd/m2；
（2）水平视角≥170°，≥170°；
（3）对比度：≥9000:1；色温：2500K-12000K可调；亮度均匀性：≥98%；刷新率：支持720Hz~4620Hz（配套软件可调）
（4）色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。
（5）供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V及电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V，红灯与蓝绿灯采用分组电源、分压电压供电；依据GB 21520-2015标准，显示屏能效达到一级≥2.4cd/w；
（6）PCB电路板设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计；防火保护外壳内的元器件和其他零部件的阻燃等级达到V-0（HP-PLL）
（7）箱体抗拉强度≥200MPA；箱体屈服强度≥150MPA；箱体硬度强度≥60HBS；表面硬度≥15H。依据GB/T35777-2017测试模组抗拉力≤4601N，抗压力≤4409N（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（8）动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上。
（9）平均失效间隔工作时间：≥100000h，平均无故障时间：≥100000h，平进故障恢复时间（MTTR）：≤5min
（10）灯珠结构：支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持PCB平面结构，molding封装、切割、出光方式为五面发光；（HP-PLL）（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（11）亮度鉴别等级：按SJ/T 11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20。
（12）显示屏生产工厂为工信部认证的绿色工厂（需提供证明材料复印件）
（13）抗腐蚀防辐射等级：通过GB/T2423.17-2008标准盐雾测试等级10级；防蓝光危害检测不造成视网膜蓝光危害、热危害及红外辐射危害。无线电骚扰辐射发射值符合GB9254-2008,30MHz-1000MHz Class A级
（14）满足工频磁场抗扰度测试等级10A/m；
（15）爬电距离：符合GB 4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验的要求，加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm，通过热循环试验，仅适用于海拔5000米及以下（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（16）对地漏电流测试：不大于1.9mA（AC峰值）；
（17）★大屏生产厂家需通过GB/T 23001-2017信息化和工业化融合管理体系认证。（需提供相关证书并加盖公章）
（18）显示屏特性：视觉舒适度满足CSA035.2-2017标准，达到VICO指数范围0-1级；系统具备掉电储存功能；支持不关电热拔枪修功能；支持抑制摩尔纹功能减轻摩尔纹视觉主效果80%；显示屏支持均流并联，1+1智能热备份；信号支持系统环路备份功能及双接收卡备份。支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮巡，永不黑屏；支持HDR高动态光照渲染技术
（19）稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作168H，不应出现电、机械或操作系统的故障。
（20）抗UV试验：产品应符合5级测试标准；（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
	41.5
	㎡
	8.64m*高4.80m=41.5平方米,备板8张，含电源

	2
	全彩屏箱体
	定制户外简易显示屏箱体，尺寸960mm*960mm
	41.5
	㎡
	

	3
	屏体辅材
	显示屏简易箱体内部网线、长排线、红黑5V线、电源护套线等，含屏体到取电点配电箱综合布线施工
	41.5
	㎡
	

	4
	全彩屏接收卡
	1、集成16个标准HUB75接口，支持32扫、支持固件程序版本回读。
2、采用千兆网口,带载128x1024；可以连接PC 端。
3、支持接收卡预存画面设置。
	1
	套
	

	5
	大屏处理器 
	所投设备与屏体为同一厂家
（1）支持在任一输出通道打开多个窗口，显示图像内容。
（2）支持任意输入信号重复开窗功能。
（3）支持虚拟底图（全屏刷新时间小于2S）及多屏机接入（实时刷新），支持点对点全屏
（4）对于输入信号源进行单点采集，采用数字化方式进行传输和调度，使得各个显示单元间信号窗口内容显示一致。
（5）支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿。无线、有线客户端均可实现信号预览、预览内容与输出图像内容同步。
（6）支持VGA信号输入,信号最大支持1920*1080@60Hz输入 
（7）支持CVBS信号输入,支持NTSC、PAL格式 
（8）支持HDMI1.3信号输入,支持HDCP协议，支持1920*1080@60hz信号输入，支持EDID编辑，支持自定义更高分辨率接入 （提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（9）支持多种输出信号格式,支持包括DVI、VGA、HDMI、HDBaseT、光纤、Dual Link DVI、H264等格式输出 
（10）输出信号分辨率,支持4096*2160，3840*2400、3840*2160、2560*1600、1920*1200、1920*1080、1600*1200、1400*1050、1024*768、800*600、640*480及任意定义分辨率 
（11）风扇热插拔功能,支持风扇热插拔 
（12）输入输出支持热插拔,输入输出板卡支持热插拔更换，系统无需停机，更换后自动恢复 （提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（13）软件在线升级维护,支持软件远程在线升级维护。 
（14）业务智能恢复功能,支持板卡更换后自动恢复更换前工作状态。 
（15）支持级联时钟同步功能,支持级联设备间时钟同步 
（16）低噪音设计,系统前后左右处1m处噪声小于45db 。
（17）抗高温低温设计,工作温度-25摄氏度-50摄氏度环保低功耗,最大功耗小于300W
（18）平均无故障时间>100000小时 
（19）最快修复时间（MTBF）<5分钟
	1
	台
	放置于监控中心，需集成商解决信号传输问题

	6
	控制软件
	所投软件与屏体为同一厂家，提供控制软件著作权证书复印件加盖公章
一、大屏生产厂家须具备CMMI5级（含）成熟度认证。（提供复印件并加盖公章）
二、技术参数：
（1）要求软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、大屏播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行统一监测管理的功能。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（2）场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功能，支持场景循环分组功能。
（3）拼接控制器设置功能：支持添加、修改、删除拼接控制器及拼接控制器信息查看功能。
（4）登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认认布局登录。
（5）要求软件具备可视化管理功能，能对显示屏系统、拼接控制器、大屏播放控制器、PLC配电箱等设备进行管理操作。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（6）要求软件原生，具备对显示屏、拼接控制器、大屏播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行远程检测的能力。
（7）软件为B/S架构设计，可通过网络远程登录对显示屏系统进行运维管理、监控检测设备状态等管理操作，同时支持通过移动端设备对大屏显示系统设备硬件参数进行查看。
（8）要求软件具备远程检索功能，用户能一键对大屏显示屏项目硬件设备进行自动检测。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（9）要求一套软件可管理、监测多套不同分辨率、不同类型的大屏显示屏系统。
（10）要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的不同的管理、操作权限。
（11）软件需具备项目管理功能，支持用户能够根据自己的权限对相应项目的信息进行查看等管理操作。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（12）配电系统管理功能：支持单台、多台PLC配电箱级联控制、支持显示屏选择指定的线路、支持配电箱线路的单独开关、支持大屏系统一键开关机及定时开关机。
（13）软件支持对多种分辨率的大屏显示屏系统进行日常监测，同时支持网络检测、本地检测。可根据用户需求，选择检测方式，保障日常工作开展。
（14）软件需具备自动检测功能，可将诊断结果实时展示。
（15）软件支持多平台使用，兼容Windows OS电脑、Mac OS电脑、IOS手机以及Android手机。
（16）软件支持运维记录同步、运维记录上传等功能，用户及运维人员可随时根据需求更新运维记录，保障屏体显示系统的正常运行。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（17）具有完整的二次开发接口，提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕显示系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势，全面提升用户体验。
	1
	套
	

	7
	光电转换器
	单模双芯、LC光纤接口、传输15km、1*网口
	1
	对
	

	
	接入
	提供固定IP接入
	1
	条
	

	8
	广播系统
	2台120W室外防水音柱+1台500W功放
	1
	套
	

	9
	制冷空调
	显示屏配套散热1.5P空调，带来电自启功能
	3
	台
	

	10
	防雷器
	60kA/385V/4P
	1
	套
	

	11
	配电柜 
	定制50KW配电柜，具备分步延时起动和分步延时断电的功能。
	1
	台
	

	12
	多功能卡
	8×触点通断端子；4x外设接口；输出：1xAudio，音频传输、电源管理、亮度智能调
节
	1
	张
	

	13
	大屏钢结构
	定制焊接钢结构，含屏体结构、双立柱支撑、维修通道定制等，符合屏体使用需求，用材符合国家标准
	47
	㎡
	实际以勘测为准

	14
	大屏防包边
	定制整体显示屏防水包边，需防水耐用，美观大方
	47
	㎡
	实际以勘测为准

	15
	大屏基础
	定制水泥基础（含预埋件），满足屏体承重和防风使用要求，用材符合国家标准
	1
	项
	实际以勘测为准

	16
	大屏大理石底座
	定制干挂湿贴大理石（高1米，长10米，宽1米）
	1
	项
	实际以勘测为准

	17
	大屏安装
	专业大屏显示屏设备安装及调试服务
	47
	㎡
	实际以勘测为准

	18
	由承建单位负责项目电缆线路布设协调
	1
	项
	

	1
	P5大屏
	一：基本要求
（1）点间距 ：≤5mm
（2）屏幕尺寸：宽≥6.72米，高≥3.84米，面积≥25.8平方米
（3）采用简易箱体，单元箱体结构标准化。采用高强度钣金工艺，承重强度高，可实现连接片快速安装，在高低温环境工作时均不会产生模组间相互挤压、变形等现象，防护等级达到IP65。
二．技术参数
（1）显示屏亮度：≥6000cd/m2；
（2）水平视角≥170°，≥170°；
（3）对比度：≥9000:1；色温：2500K-12000K可调；亮度均匀性：≥98%；刷新率：支持720Hz~4620Hz（配套软件可调）
（4）色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。
（5）供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V及电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V，红灯与蓝绿灯采用分组电源、分压电压供电；依据GB 21520-2015标准，显示屏能效达到一级≥2.4cd/w；
（6）PCB电路板设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计；防火保护外壳内的元器件和其他零部件的阻燃等级达到V-0（HP-PLL）
（7）箱体抗拉强度≥200MPA；箱体屈服强度≥150MPA；箱体硬度强度≥60HBS；表面硬度≥15H。依据GB/T35777-2017测试模组抗拉力≤4601N，抗压力≤4409N（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（8）★动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上。
（9）平均失效间隔工作时间：≥100000h，平均无故障时间：≥100000h，平进故障恢复时间（MTTR）：≤5min
（10）灯珠结构：支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持PCB平面结构，molding封装、切割、出光方式为五面发光；（HP-PLL）（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（11）亮度鉴别等级：按SJ/T 11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20。
（12）显示屏生产工厂为工信部认证的绿色工厂（需提供证明材料复印件）
（13）抗腐蚀防辐射等级：通过GB/T2423.17-2008标准盐雾测试等级10级；防蓝光危害检测不造成视网膜蓝光危害、热危害及红外辐射危害。无线电骚扰辐射发射值符合GB9254-2008,30MHz-1000MHz Class A级
（14）满足工频磁场抗扰度测试等级10A/m；
（15）★爬电距离：符合GB 4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验的要求，加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm，通过热循环试验，仅适用于海拔5000米及以下（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（16）对地漏电流测试：不大于1.9mA（AC峰值）；
（17）大屏生产厂家需通过GB/T 23001-2017信息化和工业化融合管理体系认证。（需提供相关证书并加盖公章）
（18）显示屏特性：视觉舒适度满足CSA035.2-2017标准，达到VICO指数范围0-1级；系统具备掉电储存功能；支持不关电热拔枪修功能；支持抑制摩尔纹功能减轻摩尔纹视觉主效果80%；显示屏支持均流并联，1+1智能热备份；信号支持系统环路备份功能及双接收卡备份。支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮巡，永不黑屏；支持HDR高动态光照渲染技术
（19）稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作168H，不应出现电、机械或操作系统的故障。
（20）抗UV试验：产品应符合5级测试标准；（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
	25.8
	㎡
	长 6.72m*高3.84m=25.8平方米,备板5张，含电源

	2
	全彩屏箱体
	定制户外简易显示屏箱体，尺寸960mm*960mm
	25.8
	㎡
	

	3
	屏体辅材
	显示屏简易箱体内部网线、长排线、红黑5V线、电源护套线等，含屏体到取电点配电箱综合布线施工
	25.8
	㎡
	

	4
	全彩屏接收卡
	1、集成16个标准HUB75接口，支持32扫、支持固件程序版本回读。
2、采用千兆网口,带载128x1024；可以连接PC 端。
3、支持接收卡预存画面设置。
	1
	套
	

	5
	大屏处理器 
	所投设备与屏体为同一厂家。
（1）支持在任一输出通道打开多个窗口，显示图像内容。
（2）支持任意输入信号重复开窗功能。
（3）支持虚拟底图（全屏刷新时间小于2S）及多屏机接入（实时刷新），支持点对点全屏
（4）对于输入信号源进行单点采集，采用数字化方式进行传输和调度，使得各个显示单元间信号窗口内容显示一致。
（5）支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿。无线、有线客户端均可实现信号预览、预览内容与输出图像内容同步。
（6）支持VGA信号输入,信号最大支持1920*1080@60Hz输入 
（7）支持CVBS信号输入,支持NTSC、PAL格式 
（8）支持HDMI1.3信号输入,支持HDCP协议，支持1920*1080@60hz信号输入，支持EDID编辑，支持自定义更高分辨率接入 （提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（9）支持多种输出信号格式,支持包括DVI、VGA、HDMI、HDBaseT、光纤、Dual Link DVI、H264等格式输出 
（10）输出信号分辨率,支持4096*2160，3840*2400、3840*2160、2560*1600、1920*1200、1920*1080、1600*1200、1400*1050、1024*768、800*600、640*480及任意定义分辨率 
（11）风扇热插拔功能,支持风扇热插拔 
（12）输入输出支持热插拔,输入输出板卡支持热插拔更换，系统无需停机，更换后自动恢复 （提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（13）软件在线升级维护,支持软件远程在线升级维护。 
（14）业务智能恢复功能,支持板卡更换后自动恢复更换前工作状态。 
（15）支持级联时钟同步功能,支持级联设备间时钟同步 
（16）低噪音设计,系统前后左右处1m处噪声小于45db 。
（17）抗高温低温设计,工作温度-25摄氏度-50摄氏度环保低功耗,最大功耗小于300W
（18）平均无故障时间>100000小时 
（19）最快修复时间（MTBF）<5分钟

	1
	台
	放置于监控中心，需集成商解决信号传输问题

	6
	控制软件
	所投软件与屏体为同一厂家，提供控制软件著作权证书复印件加盖公章
一、大屏生产厂家须具备CMMI5级（含）成熟度认证。（提供复印件并加盖公章）
二、技术参数：
（1）要求软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、大屏播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行统一监测管理的功能。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（2）场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功能，支持场景循环分组功能。
（3）拼接控制器设置功能：支持添加、修改、删除拼接控制器及拼接控制器信息查看功能。
（4）登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认认布局登录。
（5）要求软件具备可视化管理功能，能对显示屏系统、拼接控制器、大屏播放控制器、PLC配电箱等设备进行管理操作。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（6）要求软件原生，具备对显示屏、拼接控制器、大屏播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行远程检测的能力。
（7）软件为B/S架构设计，可通过网络远程登录对显示屏系统进行运维管理、监控检测设备状态等管理操作，同时支持通过移动端设备对大屏显示系统设备硬件参数进行查看。
（8）要求软件具备远程检索功能，用户能一键对大屏显示屏项目硬件设备进行自动检测。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（9）要求一套软件可管理、监测多套不同分辨率、不同类型的大屏显示屏系统。
（10）要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的不同的管理、操作权限。
（11）软件需具备项目管理功能，支持用户能够根据自己的权限对相应项目的信息进行查看等管理操作。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（12）配电系统管理功能：支持单台、多台PLC配电箱级联控制、支持显示屏选择指定的线路、支持配电箱线路的单独开关、支持大屏系统一键开关机及定时开关机。
（13）软件支持对多种分辨率的大屏显示屏系统进行日常监测，同时支持网络检测、本地检测。可根据用户需求，选择检测方式，保障日常工作开展。
（14）软件需具备自动检测功能，可将诊断结果实时展示。
（15）软件支持多平台使用，兼容Windows OS电脑、Mac OS电脑、IOS手机以及Android手机。
（16）软件支持运维记录同步、运维记录上传等功能，用户及运维人员可随时根据需求更新运维记录，保障大屏屏体显示系统的正常运行。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（17）具有完整的二次开发接口，提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕显示系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势，全面提升用户体验。
	1
	套
	

	7
	光电转换器
	单模双芯、LC光纤接口、传输15km、1*网口
	1
	对
	

	
	接入
	提供固定IP接入
	1
	条
	

	8
	广播系统
	2台120W室外防水音柱+1台500W功放
	1
	套
	

	9
	制冷空调
	显示屏配套散热1.5P空调，带来电自启功能
	2
	台
	

	10
	防雷器
	40kA/385V/4P
	1
	套
	

	11
	配电柜 
	定制30KW配电柜，具备分步延时起动和分步延时断电的功能。
	1
	台
	

	12
	多功能卡
	8×触点通断端子；4x外设接口；输出：1xAudio，音频传输、电源管理、亮度智能调
节
	1
	张
	

	13
	大屏钢结构
	定制焊接钢结构，含屏体结构、双立柱支撑、维修通道定制等，符合屏体使用需求，用材符合国家标准
	30.2
	㎡
	实际以勘测为准

	14
	大屏防包边
	定制整体显示屏防水包边，需防水耐用，美观大方
	30.2
	㎡
	实际以勘测为准

	15
	大屏基础
	定制水泥基础（含预埋件），满足屏体承重和防风使用要求，用材符合国家标准
	1
	项
	实际以勘测为准

	16
	大屏大理石底座
	定制干挂湿贴大理石（高1米，长8米，宽1米）
	1
	项
	实际以勘测为准

	17
	大屏安装
	专业显示屏设备安装及调试服务
	30.2
	㎡
	实际以勘测为准

	18
	由承建单位负责项目电缆线路布设协调
	1
	项
	

	1
	P5大屏
	一：基本要求
（1）点间距 ：≤5mm
（2）屏幕尺寸：宽≥5.12米，高≥2.88米，面积≥14.75平方米
（3）采用简易箱体，单元箱体结构标准化。采用高强度钣金工艺，承重强度高，可实现连接片快速安装，在高低温环境工作时均不会产生模组间相互挤压、变形等现象，防护等级达到IP65。
二．技术参数
（1）显示屏亮度：≥6000cd/m2；
（2）水平视角≥170°，≥170°；
（3）对比度：≥9000:1；色温：2500K-12000K可调；亮度均匀性：≥98%；刷新率：支持720Hz~4620Hz（配套软件可调）
（4）色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。
（5）供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V及电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V，红灯与蓝绿灯采用分组电源、分压电压供电；依据GB 21520-2015标准，显示屏能效达到一级≥2.4cd/w；
（6）PCB电路板设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计；防火保护外壳内的元器件和其他零部件的阻燃等级达到V-0（HP-PLL）
（7）箱体抗拉强度≥200MPA；箱体屈服强度≥150MPA；箱体硬度强度≥60HBS；表面硬度≥15H。依据GB/T35777-2017测试模组抗拉力≤4601N，抗压力≤4409N（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（8）动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上。
（9）平均失效间隔工作时间：≥100000h，平均无故障时间：≥100000h，平进故障恢复时间（MTTR）：≤5min
（10）★灯珠结构：支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持PCB平面结构，molding封装、切割、出光方式为五面发光；（HP-PLL）（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（11）亮度鉴别等级：按SJ/T 11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20。
（12）★显示屏生产工厂为工信部认证的绿色工厂（需提供证明材料复印件）
（13）抗腐蚀防辐射等级：通过GB/T2423.17-2008标准盐雾测试等级10级；防蓝光危害检测不造成视网膜蓝光危害、热危害及红外辐射危害。无线电骚扰辐射发射值符合GB9254-2008,30MHz-1000MHz Class A级
（14）满足工频磁场抗扰度测试等级10A/m；
（15）爬电距离：符合GB 4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验的要求，加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm，通过热循环试验，仅适用于海拔5000米及以下（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（16）对地漏电流测试：不大于1.9mA（AC峰值）；
（17）大屏生产厂家需通过GB/T 23001-2017信息化和工业化融合管理体系认证。（需提供相关证书并加盖公章）
（18）显示屏特性：视觉舒适度满足CSA035.2-2017标准，达到VICO指数范围0-1级；系统具备掉电储存功能；支持不关电热拔枪修功能；支持抑制摩尔纹功能减轻摩尔纹视觉主效果80%；显示屏支持均流并联，1+1智能热备份；信号支持系统环路备份功能及双接收卡备份。支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮巡，永不黑屏；支持HDR高动态光照渲染技术
（19）稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作168H，不应出现电、机械或操作系统的故障。
（20）抗UV试验：产品应符合5级测试标准；（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
	14.75
	㎡
	长5.12m*高2.88m=14.75平方米,备板5张，含电源

	2
	全彩屏箱体
	定制户外简易显示屏箱体，尺寸960mm*960mm
	14.75
	㎡
	

	3
	屏体辅材
	显示屏简易箱体内部网线、长排线、红黑5V线、电源护套线等，含屏体到取电点配电箱综合布线施工
	14.75
	㎡
	

	4
	全彩屏接收卡
	1、集成16个标准HUB75接口，支持32扫、支持固件程序版本回读。
2、采用千兆网口,带载128x1024；可以连接PC 端。
3、支持接收卡预存画面设置。
	1
	套
	

	5
	大屏处理器 
	所投设备与屏体为同一厂家。
（1）支持在任一输出通道打开多个窗口，显示图像内容。
（2）支持任意输入信号重复开窗功能。
（3）支持虚拟底图（全屏刷新时间小于2S）及多屏机接入（实时刷新），支持点对点全屏
（4）对于输入信号源进行单点采集，采用数字化方式进行传输和调度，使得各个显示单元间信号窗口内容显示一致。
（5）支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿。无线、有线客户端均可实现信号预览、预览内容与输出图像内容同步。
（6）支持VGA信号输入,信号最大支持1920*1080@60Hz输入 
（7）支持CVBS信号输入,支持NTSC、PAL格式 
（8）支持HDMI1.3信号输入,支持HDCP协议，支持1920*1080@60hz信号输入，支持EDID编辑，支持自定义更高分辨率接入 （提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（9）支持多种输出信号格式,支持包括DVI、VGA、HDMI、HDBaseT、光纤、Dual Link DVI、H264等格式输出 
（10）输出信号分辨率,支持4096*2160，3840*2400、3840*2160、2560*1600、1920*1200、1920*1080、1600*1200、1400*1050、1024*768、800*600、640*480及任意定义分辨率 
（11）风扇热插拔功能,支持风扇热插拔 
（12）输入输出支持热插拔,输入输出板卡支持热插拔更换，系统无需停机，更换后自动恢复 （提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（13）软件在线升级维护,支持软件远程在线升级维护。 
（14）业务智能恢复功能,支持板卡更换后自动恢复更换前工作状态。 
（15）支持级联时钟同步功能,支持级联设备间时钟同步 
（16）低噪音设计,系统前后左右处1m处噪声小于45db 。
（17）抗高温低温设计,工作温度-25摄氏度-50摄氏度环保低功耗,最大功耗小于300W
（18）平均无故障时间>100000小时 
（19）最快修复时间（MTBF）<5分钟

	1
	台
	放置于监控中心，需集成商解决信号传输问题

	6
	控制软件
	所投软件与屏体为同一厂家，提供控制软件著作权证书复印件加盖公章
一、生产厂家须具备CMMI5级（含）成熟度认证。（提供复印件并加盖公章）
二、技术参数：
（1）要求软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、大屏播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行统一监测管理的功能。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（2）场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功能，支持场景循环分组功能。
（3）拼接控制器设置功能：支持添加、修改、删除拼接控制器及拼接控制器信息查看功能。
（4）登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认认布局登录。
（5）要求软件具备可视化管理功能，能对显示屏系统、拼接控制器、大屏播放控制器、PLC配电箱等设备进行管理操作。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（6）要求软件原生，具备对显示屏、拼接控制器、大屏播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行远程检测的能力。
（7）软件为B/S架构设计，可通过网络远程登录对显示屏系统进行运维管理、监控检测设备状态等管理操作，同时支持通过移动端设备对显示系统设备硬件参数进行查看。
（8）要求软件具备远程检索功能，用户能一键对显示屏项目硬件设备进行自动检测。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（9）要求一套软件可管理、监测多套不同分辨率、不同类型的显示屏系统。
（10）要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的不同的管理、操作权限。
（11）软件需具备项目管理功能，支持用户能够根据自己的权限对相应项目的信息进行查看等管理操作。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（12）配电系统管理功能：支持单台、多台PLC配电箱级联控制、支持显示屏选择指定的线路、支持配电箱线路的单独开关、支持大屏系统一键开关机及定时开关机。
（13）软件支持对多种分辨率的显示屏系统进行日常监测，同时支持网络检测、本地检测。可根据用户需求，选择检测方式，保障日常工作开展。
（14）软件需具备自动检测功能，可将诊断结果实时展示。
（15）软件支持多平台使用，兼容Windows OS电脑、Mac OS电脑、IOS手机以及Android手机。
（16）软件支持运维记录同步、运维记录上传等功能，用户及运维人员可随时根据需求更新运维记录，保障屏体显示系统的正常运行。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（17）具有完整的二次开发接口，提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕显示系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势，全面提升用户体验。
	1
	套
	

	7
	光电转换器
	单模双芯、LC光纤接口、传输15km、1*网口
	1
	对
	

	
	接入
	提供固定IP接入
	1
	条
	

	8
	广播系统
	2台120W室外防水音柱+1台500W功放
	1
	套
	

	9
	制冷空调
	显示屏配套散热1.5P空调，带来电自启功能
	1
	台
	

	10
	防雷器
	40kA/385V/4P
	1
	套
	

	11
	配电柜 
	定制30KW配电柜，具备分步延时起动和分步延时断电的功能。
	1
	台
	

	12
	多功能卡
	8×触点通断端子；4x外设接口；输出：1xAudio，音频传输、电源管理、亮度智能调
节
	1
	张
	

	13
	大屏钢结构
	定制焊接钢结构，含屏体结构、双立柱支撑、维修通道定制等，符合屏体使用需求，用材符合国家标准
	21.1
	㎡
	实际以勘测为准

	14
	大屏防包边
	定制整体显示屏防水包边，需防水耐用，美观大方
	21.1
	㎡
	实际以勘测为准

	15
	大屏基础
	定制水泥基础（含预埋件），满足屏体承重和防风使用要求，用材符合国家标准
	1
	项
	实际以勘测为准

	16
	大屏大理石底座
	定制干挂大理石（高1米，长6米，宽1米）
	1
	项
	实际以勘测为准

	17
	大屏安装
	专业显示屏设备安装及调试服务
	21.1
	㎡
	实际以勘测为准

	18
	由承建单位负责项目电缆线路布设协调
	1
	项
	

	1
	全彩球型高清摄像机
	1、摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"。内置1颗GPU芯片，具有1个RJ45网络接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡插槽。（提供第三方检测报告证明）
2、400万像素；最大补光距离：150m（红外）；光学变倍：23倍
3、补光灯关闭情况下：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx（提供第三方检测报告证明）
4、补光灯数量：1颗（红外灯）
5、旋转范围：水平：0°~360°连续旋转；垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视
6、设备具有快速连续聚焦功能，跟踪行人或者机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1针画面均清晰可见（提供第三方检测报告证明）
7、周界防范：支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警
8、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（提供第三方检测报告证明）
9、人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略
10、报警事件：视频动态/遮挡检测;网络断开检测;IP冲突检测;存储卡状态检测;存储空间检测
11、报警联动：抓图；预置点；巡航；巡迹；SD卡录像；触发开关量输出；发送邮件
12、OSD信息叠加：通道；时间；预置点；温度；云台坐标；变倍；正北方向；巡迹；地理位置；图片
13、工作温度：-40℃~+60℃；工作湿度：≤95%
14、供电方式：AC24V/1.5A±10%；防护等级：IP67
15，含30天，3M码流中心存储
	4
	台
	

	2
	立杆
	立杆（4M）+横臂（0.3-1M）根据现场定制
	4
	根
	

	3
	防护箱
	定制
	4
	只
	

	4
	时控开关
	工作电源：交流220V ±20%；工作温度：-10℃～+60℃
	4
	只
	

	5
	防浪涌保护器
	定制
	4
	只
	

	6
	稳压电源
	TND-1.5KVA，根据路口实际负荷配置，单相高精度全自动交流电源稳压器等。有延时、过压、欠压等保护功能，3C认证/输出电压 220/110（V），频率范围 50-60（HZ）  工作温度 -5+-40（℃） ，产品认证 JB/T10089-2001
	4
	只
	

	7
	视频监控平台
	提供视频综合汇聚接入，支持多终端运行使用；
支持配置列表显示字段，可根据列表字段对列表记录进行筛选、排序
支持添加业务子系统并进行管理
支持查看新增子系统的帮助说明文档，添加子系统后，说明文档自动合并到现有的帮助中心
支持自定义应用菜单布局，支持新增子系统新手向导（提供第三方检测报告证明）
支持加密导入、导出平台业务数据
支持批量添加人员，可导入、导出人员的基本信息、生物特征（指纹、人脸）信息和人员头像图片
支持查看平台运行数据，包括：人数统计、车辆统计、访客统计、人脸识别信息、机动车识别信息、非机动车识别信息、保安人数、昨日消费信息、园区考勤统计、设备报警、设备运维等信息
支持标定地图，将地图距离和真实距离做匹配，确保雷达测输出的距离真实
支持设备管理，可按设备名称、通道进行模糊搜索（提供第三方检测报告证明）
支持安装子系统时内存阈值设置
支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用（提供第三方检测报告证明）
支持对报警主机上的子系统进行布防，撤防，消警和旁路
支持接入报警主机，并且能够展示报警主机上报警子系统和防区的状态
支持自定义新增报警类型，包括：报警类型名称、报警等级、报警归属设备等信息（提供第三方检测报告证明）
支持烟雾报警、测温规则报警、热成像着火点报警、火情报警、热点异常报警、冷点异常报警、测温温差报警、吸烟检测报警、离岗火情报警
支持离岗检测、吸烟检测、非机动车进入电梯、消防占道检测、徘徊检测、非机动车未戴安全帽、高空抛物检测、垃圾暴露检测、垃圾桶满溢检测、陌生人报警
支持动态管理新增子系统的报警类型，可自动将新增子系统报警类型合并到原有报警类型中进行统一管理（提供第三方检测报告证明）
支持通过安装向导引导用户完成系统的首次安装部署，包括：授权导入、导出，模块安装，网卡配置
支持服务器信息管理，可对服务器进行恢复出厂设置、固件升级
支持为组织树上的组织配置地图，可在地图上添加设备点位，可根据设备点位切换地图（提供第三方检测报告证明），
	1
	项
	

	9
	交换机
	可用千兆电接口数量≥8,非复用千兆光口数量≥1 具有CCC证书 
交换容量≥18Gbps MAC地址表≥4K 转发模式:存储转发 网络标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 整机电源功耗≤5W
	1
	台
	

	10
	显示器
	50寸液晶显示器
	1
	台
	

	11
	辅材
	定制
	4
	批
	

	12
	接入
	提供固定IP接入
	4
	条
	

	13
	控制终端
	I5/8G内存/1T硬盘/2G独显/含系统软件/含显示器、键盘鼠标等
	1
	台
	

	1
	P2.5大屏
	一：基本要求
（1）点间距 ：≤2.5mm
（2）屏幕尺寸：宽≥5.76米，高≥2.4米，面积≥13.824平方米
二．技术参数
（1）显示屏亮度：≥800cd/m2； （提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（2）水平视角（ °）≥170，垂直视角（ °）≥170（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（3）对比度：≥9000:1；色温：2500K-12000K可调；亮度均匀性：≥98%；刷新率≥3840HZ；
（4）色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（5）供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V及电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V，红灯与蓝绿灯采用分组电源、分压电压供电；依据GB 21520-2015标准 显示屏能效达到一级≥2.4cd/w；（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（6）PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计（HP-PLL）（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（7）模组拉伸强度≥120MPA；模组弯曲强度≥140MPA。依据GB/T35777-2017测试模组抗拉力≤4409N，抗压力≤4601N（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（8）动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上。
（9）平均失效间隔工作时间：≥100000h，平均无故障时间：≥100000h，平进故障恢复时间（MTTR）：≤5min（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（10）低亮度高灰度：支持EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置。（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（11）亮度鉴别等级：按SJ/T 11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20。
（12）显示屏生产工厂为工信部认证的绿色工厂（需提供证明材料复印件）
（13）抗腐蚀防辐射等级：通过GB/T2423.17-2008标准盐雾测试等级10级；防蓝光危害检测不造成视网膜蓝光危害、热危害及红外辐射危害。无线电骚扰辐射发射值符合GB9254-2008,30MHz-1000MHz Class A级（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（14）满足工频磁场抗扰度测试等级10A/m（并提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识第三方检测报告复印件并加盖公章）
（15）单元产品最大功耗≤25W/块,≤350W/ m²,平均功耗≤120W/m²；（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（16）对地漏电流测试：不大于1.9mA（AC峰值）
	13.824
	㎡
	长5.76m*高2.4m,备板3张，含电源

	2
	全彩屏接收卡
	1、集成16个标准HUB75接口，支持32扫、支持固件程序版本回读。
2、采用千兆网口,带载128x1024；可以连接PC 端。
3、支持接收卡预存画面设置。
	1
	套
	

	3
	大屏处理器 
	所投设备与屏体为同一厂家，提供CCC证书复印件加盖公章
一、技术参数：
（1）支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。
（2）无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体
（3）支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。
（4）无需电脑，可通过旋转按钮一件调节屏体亮度调节。
（5）无需电脑支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（6）支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。
（7）支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（8）支持拓展子卡，可支持AP+WIFI无线模式，可实现手机、电脑的无线投屏。面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作
（9）发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升。
（10）液晶面板可实时显示，型号，IP地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（11）主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认
（12）无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。
（13）自定义菜单键，短按启动已设定的功能
（14）支持1路DVI监视，可设置为预监编辑画面或预监显示屏画面
（15）支持通过中控设备进行统一控制
（16）支持逐点亮度校正，可以对每个灯的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一直，提高显示屏的画质（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（17）配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单
	1
	台
	二合一控制器

	4
	控制软件
	所投软件与屏体为同一厂家，提供控制软件著作权证书复印件加盖公章
一、生产厂家须具备CMMI5级（含）成熟度认证。（提供复印件并加盖公章）
二、技术参数：
（1）要求软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行统一监测管理的功能。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（2）场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功能，支持场景循环分组功能。
（3）拼接控制器设置功能：支持添加、修改、删除拼接控制器及拼接控制器信息查看功能。
（4）登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认认布局登录。
（5）要求软件具备可视化管理功能，能对显示屏系统、拼接控制器、播放控制器、PLC配电箱等设备进行管理操作。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（6）要求软件原生，具备对显示屏、拼接控制器、播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行远程检测的能力。
（7）软件为B/S架构设计，可通过网络远程登录对显示屏系统进行运维管理、监控检测设备状态等管理操作，同时支持通过移动端设备对显示系统设备硬件参数进行查看。
（8）要求软件具备远程检索功能，用户能一键对显示屏项目硬件设备进行自动检测。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（9）要求一套软件可管理、监测多套不同分辨率、不同类型的显示屏系统。
（10）要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的不同的管理、操作权限。
（11）软件需具备项目管理功能，支持用户能够根据自己的权限对相应项目的信息进行查看等管理操作。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（12）配电系统管理功能：支持单台、多台PLC配电箱级联控制、支持显示屏选择指定的线路、支持配电箱线路的单独开关、支持大屏系统一键开关机及定时开关机。
（13）软件支持对多种分辨率的显示屏系统进行日常监测，同时支持网络检测、本地检测。可根据用户需求，选择检测方式，保障日常工作开展。
（14）软件需具备自动检测功能，可将诊断结果实时展示。
（15）软件支持多平台使用，兼容Windows OS电脑、Mac OS电脑、IOS手机以及Android手机。
（16）软件支持运维记录同步、运维记录上传等功能，用户及运维人员可随时根据需求更新运维记录，保障屏体显示系统的正常运行。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（17）具有完整的二次开发接口，提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕显示系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势，全面提升用户体验。
	1
	套
	

	5
	3.75单基色
	叫号系统联动展示窗口单基色显示屏
	42.9
	㎡
	

	6
	P5.0大屏
	一：基本要求
（1）点间距 ：≤5mm
（2）屏幕尺寸：宽≥11.84米，高≥0.64米，面积≥7.58平方米
（3）采用简易箱体，单元箱体结构标准化。采用高强度钣金工艺，承重强度高，可实现连接片快速安装，在高低温环境工作时均不会产生模组间相互挤压、变形等现象，防护等级达到IP65。
二．技术参数
（1）显示屏亮度：≥6000cd/m2；
（2）水平视角≥170°，≥170°；
（3）对比度：≥9000:1；色温：2500K-12000K可调；亮度均匀性：≥98%；刷新率：支持720Hz~4620Hz（配套软件可调）
（4）色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。
（5）供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V及电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V，红灯与蓝绿灯采用分组电源、分压电压供电；依据GB 21520-2015标准，显示屏能效达到一级≥2.4cd/w；
（6）PCB电路板设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计；防火保护外壳内的元器件和其他零部件的阻燃等级达到V-0（HP-PLL）
（7）箱体抗拉强度≥200MPA；箱体屈服强度≥150MPA；箱体硬度强度≥60HBS；表面硬度≥15H。依据GB/T35777-2017测试模组抗拉力≤4601N，抗压力≤4409N（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（8）动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上。
（9）平均失效间隔工作时间：≥100000h，平均无故障时间：≥100000h，平进故障恢复时间（MTTR）：≤5min
（10）灯珠结构：支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持PCB平面结构，molding封装、切割、出光方式为五面发光；（HP-PLL）（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（11）亮度鉴别等级：按SJ/T 11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20。
（12）显示屏生产工厂为工信部认证的绿色工厂（需提供证明材料复印件）
（13）抗腐蚀防辐射等级：通过GB/T2423.17-2008标准盐雾测试等级10级；防蓝光危害检测不造成视网膜蓝光危害、热危害及红外辐射危害。无线电骚扰辐射发射值符合GB9254-2008,30MHz-1000MHz Class A级
（14）满足工频磁场抗扰度测试等级10A/m；
（15）爬电距离：符合GB 4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验的要求，加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm，通过热循环试验，仅适用于海拔5000米及以下（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（16）对地漏电流测试：不大于1.9mA（AC峰值）；
（17）大屏生产厂家需通过GB/T 23001-2017信息化和工业化融合管理体系认证。（需提供相关证书并加盖公章）
（18）显示屏特性：视觉舒适度满足CSA035.2-2017标准，达到VICO指数范围0-1级；系统具备掉电储存功能；支持不关电热拔枪修功能；支持抑制摩尔纹功能减轻摩尔纹视觉主效果80%；显示屏支持均流并联，1+1智能热备份；信号支持系统环路备份功能及双接收卡备份。支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮巡，永不黑屏；支持HDR高动态光照渲染技术
（19）稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作168H，不应出现电、机械或操作系统的故障。
（20）抗UV试验：产品应符合5级测试标准；（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
	7.58
	㎡
	显示尺寸为11.84m*0.64m,备板2张，含电源

	7
	全彩屏接收卡
	1、集成16个标准HUB75接口，支持32扫、支持固件程序版本回读。
2、采用千兆网口,带载128x1024；可以连接PC 端。
3、支持接收卡预存画面设置。
	1
	套
	

	8
	大屏处理器 
	所投设备与屏体为同一厂家，提供CCC证书复印件加盖公章
一、技术参数：
（1）支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。
（2）无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体
（3）支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。
（4）无需电脑，可通过旋转按钮一件调节屏体亮度调节。
（5）无需电脑支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（6）支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。
（7）支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（8）支持拓展子卡，可支持AP+WIFI无线模式，可实现手机、电脑的无线投屏。面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作
（9）发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升。
（10）液晶面板可实时显示，型号，IP地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（11）主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认
（12）无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。
（13）自定义菜单键，短按启动已设定的功能
（14）支持1路DVI监视，可设置为预监编辑画面或预监显示屏画面
（15）支持通过中控设备进行统一控制
（16）支持逐点亮度校正，可以对每个灯的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一直，提高显示屏的画质（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（17）配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单
	1
	台
	二合一控制器

	9
	控制软件
	所投软件与屏体为同一厂家，提供控制软件著作权证书复印件加盖公章
一、生产厂家须具备CMMI5级（含）成熟度认证。（提供复印件并加盖公章）
二、技术参数：
（1）要求软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行统一监测管理的功能。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（2）场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功能，支持场景循环分组功能。
（3）拼接控制器设置功能：支持添加、修改、删除拼接控制器及拼接控制器信息查看功能。
（4）登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认认布局登录。
（5）要求软件具备可视化管理功能，能对显示屏系统、拼接控制器、播放控制器、PLC配电箱等设备进行管理操作。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（6）要求软件原生，具备对显示屏、拼接控制器、播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行远程检测的能力。
（7）软件为B/S架构设计，可通过网络远程登录对显示屏系统进行运维管理、监控检测设备状态等管理操作，同时支持通过移动端设备对显示系统设备硬件参数进行查看。
（8）要求软件具备远程检索功能，用户能一键对显示屏项目硬件设备进行自动检测。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（9）要求一套软件可管理、监测多套不同分辨率、不同类型的显示屏系统。
（10）要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的不同的管理、操作权限。
（11）软件需具备项目管理功能，支持用户能够根据自己的权限对相应项目的信息进行查看等管理操作。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（12）配电系统管理功能：支持单台、多台PLC配电箱级联控制、支持显示屏选择指定的线路、支持配电箱线路的单独开关、支持大屏系统一键开关机及定时开关机。
（13）软件支持对多种分辨率的显示屏系统进行日常监测，同时支持网络检测、本地检测。可根据用户需求，选择检测方式，保障日常工作开展。
（14）软件需具备自动检测功能，可将诊断结果实时展示。
（15）软件支持多平台使用，兼容Windows OS电脑、Mac OS电脑、IOS手机以及Android手机。
（16）软件支持运维记录同步、运维记录上传等功能，用户及运维人员可随时根据需求更新运维记录，保障屏体显示系统的正常运行。（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（17）具有完整的二次开发接口，提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕显示系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势，全面提升用户体验。
	1
	套
	

	10
	配电柜 
	定制20KW配电柜，具备分步延时起动和分步延时断电的功能。
	1
	台
	

	11
	屏体辅材
	屏体内部网线、长排线、红黑5V线、电源护套线等
	21.4
	㎡
	

	12
	大屏结构
	定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准；
	21.4
	㎡
	

	13
	大屏施工
	专业显示屏设备安装及调试服务
	21.4
	㎡
	

	14
	综合布线
	（电源线、网线）布线至屏体（需满足带载要求）
	1
	项
	

	1
	P5.0大屏
	一：基本要求
（1）点间距 ：≤5mm
（2）屏幕尺寸：宽≥3.2米，高≥1.76米，面积≥5.63平方米
（3）采用简易箱体，单元箱体结构标准化。采用高强度钣金工艺，承重强度高，可实现连接片快速安装，在高低温环境工作时均不会产生模组间相互挤压、变形等现象，防护等级达到IP65。
二．技术参数
（1）显示屏亮度：≥6000cd/m2；
（2）水平视角≥170°，≥170°；
（3）对比度：≥9000:1；色温：2500K-12000K可调；亮度均匀性：≥98%；刷新率：支持720Hz~4620Hz（配套软件可调）
（4）色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。
（5）供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V及电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V，红灯与蓝绿灯采用分组电源、分压电压供电；依据GB 21520-2015标准，显示屏能效达到一级≥2.4cd/w；
（6）PCB电路板设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计；防火保护外壳内的元器件和其他零部件的阻燃等级达到V-0（HP-PLL）
（7）箱体抗拉强度≥200MPA；箱体屈服强度≥150MPA；箱体硬度强度≥60HBS；表面硬度≥15H。依据GB/T35777-2017测试模组抗拉力≤4601N，抗压力≤4409N（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（8）动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上。
（9）平均失效间隔工作时间：≥100000h，平均无故障时间：≥100000h，平进故障恢复时间（MTTR）：≤5min
（10）灯珠结构：支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持PCB平面结构，molding封装、切割、出光方式为五面发光；（HP-PLL）（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（11）亮度鉴别等级：按SJ/T 11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20。
（12）显示屏生产工厂为工信部认证的绿色工厂（需提供证明材料复印件）
（13）抗腐蚀防辐射等级：通过GB/T2423.17-2008标准盐雾测试等级10级；防蓝光危害检测不造成视网膜蓝光危害、热危害及红外辐射危害。无线电骚扰辐射发射值符合GB9254-2008,30MHz-1000MHz Class A级
（14）满足工频磁场抗扰度测试等级10A/m；
（15）爬电距离：符合GB 4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验的要求，加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm，通过热循环试验，仅适用于海拔5000米及以下（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（16）对地漏电流测试：不大于1.9mA（AC峰值）；
（17）大屏生产厂家需通过GB/T 23001-2017信息化和工业化融合管理体系认证。（需提供相关证书并加盖公章）
（18）显示屏特性：视觉舒适度满足CSA035.2-2017标准，达到VICO指数范围0-1级；系统具备掉电储存功能；支持不关电热拔枪修功能；支持抑制摩尔纹功能减轻摩尔纹视觉主效果80%；显示屏支持均流并联，1+1智能热备份；信号支持系统环路备份功能及双接收卡备份。支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮巡，永不黑屏；支持HDR高动态光照渲染技术
（19）稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作168H，不应出现电、机械或操作系统的故障。
（20）抗UV试验：产品应符合5级测试标准；（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
	5.63
	㎡
	长3.2m*高1.76m=5.63平方米,备板2张，含电源

	2
	全彩屏接收卡
	1、集成16个标准HUB75接口，支持32扫、支持固件程序版本回读。
2、采用千兆网口,带载128x1024；可以连接PC 端。
3、支持接收卡预存画面设置。
	1
	套
	

	3
	大屏处理器 
	所投设备与屏体为同一厂家，提供CCC证书复印件加盖公章
一、技术参数：
（1）支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。
（2）无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体
（3）支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。
（4）无需电脑，可通过旋转按钮一件调节屏体亮度调节。
（5）无需电脑支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（6）支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。
（7）支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（8）支持拓展子卡，可支持AP+WIFI无线模式，可实现手机、电脑的无线投屏。面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作
（9）发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升。
（10）液晶面板可实时显示，型号，IP地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（11）主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认
（12）无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。
（13）自定义菜单键，短按启动已设定的功能
（14）支持1路DVI监视，可设置为预监编辑画面或预监显示屏画面
（15）支持通过中控设备进行统一控制
（16）支持逐点亮度校正，可以对每个灯的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一直，提高显示屏的画质（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（17）配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单
	1
	台
	二合一控制器

	4
	控制软件
	所投软件与屏体为同一厂家，提供控制软件著作权证书复印件加盖公章
★一、生产厂家须具备CMMI5级（含）成熟度认证。（提供复印件并加盖公章）
二、技术参数：
（1）要求软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行统一监测管理的功能。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（2）场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功能，支持场景循环分组功能。
（3）拼接控制器设置功能：支持添加、修改、删除拼接控制器及拼接控制器信息查看功能。
（4）登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认认布局登录。
（5）要求软件具备可视化管理功能，能对显示屏系统、拼接控制器、大屏播放控制器、PLC配电箱等设备进行管理操作。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（6）要求软件原生，具备对显示屏、拼接控制器、大屏播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行远程检测的能力。
（7）软件为B/S架构设计，可通过网络远程登录对显示屏系统进行运维管理、监控检测设备状态等管理操作，同时支持通过移动端设备对显示系统设备硬件参数进行查看。
（8）要求软件具备远程检索功能，用户能一键对显示屏项目硬件设备进行自动检测。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（9）要求一套软件可管理、监测多套不同分辨率、不同类型的显示屏系统。
（10）要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的不同的管理、操作权限。
（11）软件需具备项目管理功能，支持用户能够根据自己的权限对相应项目的信息进行查看等管理操作。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（12）配电系统管理功能：支持单台、多台PLC配电箱级联控制、支持显示屏选择指定的线路、支持配电箱线路的单独开关、支持大屏系统一键开关机及定时开关机。
（13）软件支持对多种分辨率的显示屏系统进行日常监测，同时支持网络检测、本地检测。可根据用户需求，选择检测方式，保障日常工作开展。
（14）软件需具备自动检测功能，可将诊断结果实时展示。
（15）软件支持多平台使用，兼容Windows OS电脑、Mac OS电脑、IOS手机以及Android手机。
（16）★软件支持运维记录同步、运维记录上传等功能，用户及运维人员可随时根据需求更新运维记录，保障屏体显示系统的正常运行。(（提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（17）具有完整的二次开发接口，提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕显示系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势，全面提升用户体验。
	1
	套
	

	5
	配电柜 
	定制20KW配电柜，具备分步延时起动和分步延时断电的功能。
	1
	台
	

	6
	屏体辅材
	屏体内部网线、长排线、红黑5V线、电源护套线等
	5.63
	㎡
	

	7
	大屏结构
	定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准；
	5.63
	㎡
	

	8
	大屏基础
	定制水泥基础（含预埋件），满足屏体承重和防风使用要求，用材符合国家标准
	2
	个
	

	9
	大屏施工
	专业显示屏设备安装及调试服务
	5.63
	㎡
	

	10
	综合布线
	（电源线、网线）布线至屏体（需满足带载要求）
	1
	项
	

	1
	大屏维护
	鳌江镇印务城电商广场大屏维护、鳌江镇政府门口大屏维护、鳌江镇火车站大道与园林东路交叉口大屏维护
	2
	年
	

	2
	云发布
	★1、架构设计上支持纯虚拟化技术，全云架构，管理端无需配置单独台式机电脑，在任意手机、平板、PC等可联网设备上均可以对屏精灵云端系统进行管理；为了业务系统安全运行需要，云端系统要具有容灾能力，云端系统故障不影响终端大屏内容播放；云端系统需支持集群式部署，易于横向扩展；
2、媒体管理，支持主流的图片、视频、音频、流媒体、RSS、HTML等诸多媒体格式；系统需支持云媒体库管理，满足任何支持浏览器设备随时访问并管理媒体库，同时支持多种过滤条件筛选(类型、工作组、类别、有效日期、批准状态)；媒体支持在线预览；
3、用户管理，系统内需支持多级用户管理；用户支持分配到不同工作组进行分组管理，不同的工作组之间数据隔离；用户支持分配多种角色，拥有其对应角色权限；系统可针对不同用户设定改用户所使用系统语言；
★4、角色管理，系统支持多权分立功能，每个功能或功能组均可分配到给不同角色权限，不具备权限的角色不能操作（提供功能截图并加盖公章）；
5、工作组管理，系统可进行多级工作组树形结构管理；上级工作组可查看所有工作组内容，同级工作组间数据隔离；系统内工作组间支持文件共享。
★6、媒体审批，用户上传媒体后，必须由拥有批准权限的用户审批后方可正常使用媒体（提供功能截图并加盖公章）；
7、节目管理，可以在云端通过浏览器直接进行节目编辑和制作；排期内可以添加多个播放清单，支持以多种周期进行播放排期；播放清单支持嵌套播放；节目清单和排期均在屏精灵云端系统内进行管理，可随时在任意手机、平板、PC等可联网设备上进行节目的制作和管理；排期制作完成后，当内容变更时，系统会自动更新节目并同步到播放器；系统需支持紧急插播和周期插播两种方式。
8、播放器管理，媒体播放到不同终端自适应分辨率；云端系统可以随时监控播放器状态；系统支持节目智能更新，播放器可绑定排期，绑定后排期内任何媒体更新、媒体版本更新、清单、时间段等等节目相关的更新后，系统自动生成最新计划并下发到播放终端；系统需支持媒体、天气、时钟、文本、温度等多种复杂媒体组合；
9、播放日志管理，系统支持从浏览器中查看媒体播放日志，并支持以日期范围、类型、播放器等条件进行查询；系统支持自动统计媒体播放次数、时长（精确到毫秒），并定期生成报表；
10、多屏播放，系统支持多窗口自定义布局播放，可任意设定播放窗口分辨率，同时支持多种标准分辨率选择，可根据X、Y偏移和宽高任意设定窗口布局方式，窗口数量不限。
★11、支持5G播放终端无线通讯接入平台，（提供功能截图并加盖公章）。
12、远程控制计划，系统支持控制计划，包括重启、远程电源管理、远程音量调节、远程显示屏亮度调节、远程升级，可设置计划命令类型和执行周期，执行周期支持一次、每日、每周、每月多种执行方式。
13、远程对时，支持远程对时，对时需支持NTP和射频设备两种对时方式。
14、云终端支持，播放终端同时支持X86、ARM架构终端一体化设备，支持现有X86同步终端的利旧使用，并支持以上终端设备的混合使用。以上功能在实施交付验收时须对应功能进行验证。 
15、OEM定制，系统支持自定义深度OEM定制，可任意自定义系统图标、企业名称、登陆域名、网站链接、系统名称、版权信息等品牌信息；
	1
	台
	

	3
	防火墙
	1、 网络层吞吐量≥3Gbps，并发连接数≥80万，每秒新建连接数≥1.8万。支持不低于6个千兆电口。
2、 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。（需提供产品功能截图证明）3、具备基于国家/地区的流量管理功能，提供第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。
4、具备勒索软件通信防护功能，提供第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”产品功能检测报告。
★5、支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；（提供产品功能界面演示）
★6、为保证发生紧急安全事件时，我单位能及时快速的响应解决问题，需要通过微信的方式，实时通告给安全管理人员，安全人员可以在微信上一键下发策略或一键断网至本地防火墙设备进行处置。（提供产品功能界面演示）
	2
	台
	

	4
	检测响应平台（控制中心）
	1、最大支持管控EDR客户端数量，安全策略模板一体化设置，全网资产盘点与风险可视，自动化日志可视化报表一键导出，管理账号分权分域，总分平台级联控制。2管理平台需搭配客户端软件一齐使用，Windows-PC客户端-智防模块包括：多维度漏斗型检测框架（包含文件信誉检测引擎，基因特征检测引擎，人工智能检测引擎，行为分析检测引擎，安全云脑检
测引擎）威胁自动隔离，安全基线核查，文件实时监控，漏洞补丁，勒索诱饵等；

★文件实时监控的驱动技术需通过微软WHQL徽标认证，以保证系统稳定性及兼容性；
★支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议等（需提供产品功能截图证明）
	1
	个
	


其他说明：
1、本项目包干（包含本项目的供货、运输、安装等所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。本项目包干，所需辅材均需包干计入投标价。
2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。
3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。
5、供应商投标文件中须提供采购内容中带“▲”内容的相关承诺或证明资料。
6、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

三、商务条款
1、▲免费维护期

1.1、▲免费维护期：不少于三年；（采购内容中有明确的除外）。

1.2、中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的免费维护期（采购文件技术要求另有规定的除外）；时间从整体工程验收合格之日起计算。免费维护期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

1.3、投标供应商在投标文件中说明免费维护期提供的服务计划。

2、付款方式（或按财政支付方式）：
▲合同签订后，中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可以以非现金形式提交）。预付款条款：中小企业要不低于40%，一般的企业要不低于30%。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）；（采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）；项目完成验收通过后支付剩余款项。具体付款根据浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)相关规定。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）

（2）合同履约期满后，采购人一次性无息退还履约保证金。
3、培训
3.1（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；
   （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。
3.2.旨在提供更好的其他方式培训。
4、送货地点：
本次采购涉及平阳县所属多所学校，要求供应商送货到各个学校。各个送货地点路途较远、较为分散，供应商投标应充分考虑送货与安装风险。
供应商必须在投标文件中列出详细的送货安装计划。要求投标文件中提供送货安装时间计划表。计划中必须包括人员配置、车辆安排等详尽的计划。供应商须写明如果达不到送货安装承诺后采购人对自己的惩罚措施。
5、安装调试与安装标准：提供现场的安装调试直至合格。提供的货物与安装应符合招标文件与我国国家有关技术规范要求和技术标准。
供应商应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。
6．完工期

完工期：供应商提供最短完工期（不得超过30日历天）。

7、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

8、本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。
（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；
2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。
3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。
（2）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。
（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。
（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。
（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；
（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。
（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。
四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物或服务

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收； 

3.完成各项施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.保期内系统的维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
附件：《鳌江镇宣教设施及配套工程项目实时动态考核评分细则》（采购人可根据项目实际进行调整）
	被考核单位：

	项目名称：

	考核人：

	考核内容
	分值
	扣分原因
	得分

	1、是否在规定的时限内完成监控系统项目工作、紧急项目未按采购指令要求时间完成
	20
	
	

	2、是否有固定人员承担本项目联系人
	10
	
	

	4、项目实施过程中发现重大问题是否及时进行沟通
	10
	
	

	5、投标文件中承诺的相关内容是否到位
	15
	
	

	6、投标产品及安装是否完全符合投标文件及相关要求
	15
	
	

	7、安装工程的质量及满意度
	15
	
	

	8、维护期内维护是否及时，技术服务是否到位
	15
	
	

	总得分
	100
	

	考核实施办法：

1.每季度考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。

2.若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。

3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任，成交供应商违规罚款可达合同总金额的20%。


第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对所有内容进行投标。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。
10、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。
▲11、供应商报价为投标总价。如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购预算（最高限价）的，则拒绝接受其报价，该供应商按无效报价处理。
12、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
13、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
15、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
17、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。
3）供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函，格式见附件。
上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。）
1）报价文件封面
2）开标一览表
3）投标设备数量、价格表
4）随机备品备件、专用工具清单(如有) 

5）产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）
6）6.1投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中）：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章）。

6.2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6.3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6.4、属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。

7）其他须说明的资料（如有则提供）
2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函

4) 投标函；
5）法定代表人授权书；
6）投标供应商情况声明
7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；
8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；
9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；
10） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；
11）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书；（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）
12）2019年6月1日以来供应商类似业绩证明（按评标细则要求提供）；
13）节能环保产品声明函（如有）、节能（环保）产品清单（如有）；
14）针对本项目拟派人员名单
15）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
16）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
17）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以采用邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
（7）浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知(浙财采监〔2022〕8号)

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                      　　　　　
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分     合同格式（仅供参考）
        年    月    日，平阳县鳌江镇人民政府以    招标方式对 鳌江镇宣教设施及配套工程项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
第一条：采购清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：       

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总计（人民币）
	小写：                          大写:               


第二条：质量标准和要求

（一）为保证质量，投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时采购人及第三方单位（如有）将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并保留追究责任的权利；
（二）为保证工质量，本项目采购人及第三方单位（如有）将对到货设备进行严格验收，如实际安装设备达不到招标文件技术要求或安装型号参数与投标文件不一致的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并不予退还履约保证金；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担；
第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物或服务享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物或服务上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

 4、如采购人使用该货物或服务构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

签订合同后，接到通知后最长不得超出30日历天。
第六条：安装施工：需供应商提供技术人员安装调试

安装施工地点：按采购单位要求。

安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

第七条：验收

1）政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。
2）采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。
第八条：服务期
1)免费质保期为三年（除投标文件另外规定的），质保期从验收合格交付使用之日起算。

2)提供质保期内巡视保养措施、时间。

3)质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

4)投标供应商在投标响应文件中说明质保期内提供的服务计划及培训计划。
第九条：履约保证金

合同签订后7个工作日内，中标供应商提供合同价的1%金额作为履约保证金（以保函或转账汇款的形式提供）。在合同履约到期且无异议情况下30日内无息退还。
第十条：付款方式： 

（1）▲合同签订后，中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可以以非现金形式提交）。预付款条款：中小企业要不低于40%，一般的企业要不低于30%。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）；（采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）；项目完成验收通过后支付剩余款项。具体付款根据浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)相关规定。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）

（2）合同履约期满后，采购人一次性无息退还履约保证金。
第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物或服务的技术文件，包括相应的每一套中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）现场安装、施工、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价3%的违约金：

（1） 中标供应商返工并将施工款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低项目价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1000元处理，如果超出合同规定期限10天，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价3%的违约金。

 第十四条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，向平阳县人民法院进行诉讼。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。第十六条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未完成服务类似的服务，中标供应商应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

    允许大型企业分包给中小企业。
第十八条：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。
（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；
2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。
3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。
（2）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。
（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。
（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。
（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；
（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。
（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

附件：《鳌江镇宣教设施及配套工程项目实时动态考核评分细则》（采购人可根据项目实际进行调整）
	被考核单位：

	项目名称：

	考核人：

	考核内容
	分值
	扣分原因
	得分

	1、是否在规定的时限内完成监控系统项目工作、紧急项目未按采购指令要求时间完成
	20
	
	

	2、是否有固定人员承担本项目联系人
	10
	
	

	4、项目实施过程中发现重大问题是否及时进行沟通
	10
	
	

	5、投标文件中承诺的相关内容是否到位
	15
	
	

	6、投标产品及安装是否完全符合投标文件及相关要求
	15
	
	

	7、安装工程的质量及满意度
	15
	
	

	8、维护期内维护是否及时，技术服务是否到位
	15
	
	

	总得分
	100
	

	考核实施办法：

1.每季度考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。

2.若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。

3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任，成交供应商违规罚款可达合同总金额的20%。


第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。

3、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理公司壹份。

4、合同的解释：本合同的解释权在平阳县鳌江镇人民政府。
第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书；（如有）

4、中标通知书。

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                        签约地点：
注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。
第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
鳌江镇宣教设施及配套工程项目
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.3供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：
承诺函
（采购人）：
我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：
1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；
4. 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）
我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章） ： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：  年  月  日    
二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
鳌江镇宣教设施及配套工程项目
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表    

开标一览表
供应商名称：                      采购编号：          报价单位：人民币元

	项目名称
	报价

	鳌江镇宣教设施及配套工程
	大写：

小写：


▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3详细分项报价表
详细分项报价表
项目名称：                                              项目编号：
	序 号
	名称
	产地/规格/品牌/型号
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价：
	


注：1. 表内合计价应与附件二“报价一览表”中的报价相一致。
2. 各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。       
3.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。表格可以延续。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：           

2.5产品零件、易损件、备品备件报价表

（参考格式）

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单位
	单价
	备 注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）：            
2.4中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。    
填写说明：

1）投标人所提供的所有产品均为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知(浙财采监〔2022〕8号)，对小型或微型企业的投标报价给予20%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
鳌江镇宣教设施及配套工程项目
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县鳌江镇人民政府：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县鳌江镇人民政府：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：            招标编号：    

项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：
技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.9 2019年6月1日以来供应商类似业绩证明
2019年6月1日以来供应商类似业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：
3.10节能（环保）产品清单        
节能环保产品声明函
(如有则提供)
本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：
1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。
2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
投标供应商（盖章）：        
日期：                  
节能（环保）产品清单
(如有则提供)
（1）投标产品中节能产品明细清单
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单
	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、表格可以延续。
供应商盖章：   
日 期：         
3.11针对本项目拟派人员名单
针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            

日期：
3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：鳌江镇宣教设施及配套工程项目
项目编号：  
	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对  鳌江镇宣教设施及配套工程项目（项目编号：   ）做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为鳌江镇宣教设施及配套工程项目（项目编号：    ）的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；
二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。
地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的鳌江镇宣教设施及配套工程项目（项目编号：  ） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。
供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               
第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、报价评分  60分  

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分60分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×60%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 40分
	序号
	评审内容
	分值
范围
	评审标准

	1
	产品技术参数、配置、性能
	0-18分
	技术要求的符合性，即对提供货物的硬件技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价（提供证明材料）。
技术要求中带★的项目，如有负偏离则每项扣1分。（0-18分）。必须按参数要求提供相应的①产品检测报告或②官网截图、链接、软件截图、认证证书等对应的证明材料复印件并加盖公章，否则视为负偏离做扣分处理，①、②提供任意一点即可。
3、技术要求中带★的项目，如负偏离数量≥6条则认定为重大负偏离，其响应文件作无效标处理；

	2
	项目实施方案
	0-3分
	项目实施方案（包括施工组织计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施），由评标委员会根据实施方案的可行性、合理性，满足采购需求程度进行打分。
（1）可行性（0-1分）；（2）满足采购需求程度（0-1分）；（3）合理性（0-1分）。

	3
	服务于本项目的工程技术人员情况
	0-9分
	1、 拟派项目班子中项目负责人具有高级工程师，得2分，具有中级工程师得0.5分，不提供不得分（提供证书复印件）；
2、拟派技术负责人具有高级工程师，得2分，具有中级工程师得0.5分，不提供不得分（提供证书复印件）；

3、项目组成员中具有一级建造师（机电工程）得2分，具有二级建造师（机电工程）得0.5分；不提供不得分（提供证书复印件）；
4、项目组成员中施工员、质量员、安全员、资料员、材料员、标准员、机械员、劳务员八大员人员证书齐备的得3分，缺一不得分。

（以上人员需提供近六个月内任一个月公司社保缴纳证明）

	4
	供应商质保服务响应时间及质保维护承诺
	0-4.5分
	1、对供应商质保服务响应时间及质保维护承诺，根据项目需求满足程度进行打分，0-2分。
2、对各供应商服务网点、服务方案的可行性等多方面，根据项目需求满足程度进行打分，0-2.5分。

	5
	投标供应商体系认证
	0-2.5分
	具备ISO质量管理体系认证证书；得0.5分
具备IS0信息安全管理体系认证证书；得0.5分
具备ISO环境管理体系认证证书；得0.5分
具备ISO信息技术服务管理体系认证证书；得0.5分
具备ISO职业健康安全管理体系认证证书；得0.5分

	6
	项目业绩
	0-3分
	投标人自2019年6月1日至今同类业绩，每个得1分，最高得3分。有效证明材料为业绩合同和中标通知书复印件加盖公章，其中合同关键页至少包括首页、合同金额、服务内容、签字盖章页。


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
政府采购活动现场确认声明书

平阳县公共资源交易中心：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况。
3、 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

4、 我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：340445119@qq.com 。
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