平阳县政府采购竞争性磋商文件


	平阳县政府采购

竞争性磋商采购文件
（线上电子招投标）
项目名称：平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目
采购编号：PYCG230817079  

采购单位：平阳县公安局交通警察大队
联 系 人：王先生
联系电话：13587993555
代理机构：平阳县公共资源交易中心

联 系 人：张女士
联系电话：0577-63193038

二零二三年八月


平阳县公共资源交易中心关于平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目竞争性磋商采购公告
（线上电子招投标）
公告日期：2023年8月18日

                                            

项目概况                                                    
    平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2023年8月31日 09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。                            
一、项目基本情况
    项目编号：PYCG230817079 

    项目名称：平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目 

    采购方式：竞争性磋商 

    预算金额（元）：500000  

    最高限价（元）：500000  

    采购需求：         
    数量：不限       
    预算金额（元）：500000 

    单位：项 

    简要规格描述：详见采购文件 

    备注： 

    合同履约期限：标项 1，详见采购文件  

    本项目（否）接受联合体投标。  

二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无
    3.本项目的特定资格要求：无 
三、获取（下载）采购文件
    时间：/至2023年8月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
    地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn） 
    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
    售价（元）：0 
四、响应文件提交（上传） 
    截止时间：2023年8月31日 09:30（北京时间）
    地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场 
五、响应文件开启 
    开启时间：2023年8月31日 09:30 （北京时间）
    地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场 
六、公告期限
    自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜 
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。
3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
    1.采购人信息

    名    称：平阳县公安局交通警察大队

    地    址：温州市平阳县火车站大道1号

    传    真：/ 

    项目联系人（询问）：王先生 

    项目联系方式（询问）：13587993555 
    质疑联系人：王先生 

    质疑联系方式：13587993555 
    
    2.采购代理机构信息
    名    称：平阳县公共资源交易中心 
    地    址：平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园 
    传    真：  
    项目联系人（询问）：张女士 
    项目联系方式（询问）：0577-63193038 
    质疑联系人：史先生 
    质疑联系方式：0577-63193038 
    
    3.同级政府采购监督管理部门
    名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科 
    地    址：平阳县昆阳镇人民路373号 
    传    真：/ 
    联系人 ：吴先生 
    监督投诉电话：0577-63888115

 
 
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。        
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
 

 

 
磋 商 通 知（邀 请）书

平阳县公共资源交易中心对平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目进行竞争性磋商采购，我们现通知贵单位（公司）参加，并请按竞争性磋商文件的要求认真准备好响应文件，按时前来参与磋商采购。

	采购编号
	PYCG230817079

	采购内容
	平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目

	资金来源
	财政性资金

	采购方式
	竞争性磋商采购

	供应商资格
	按采购公告要求

	报价有效期
	90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算）

	投标文件的签章
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	响应文件的组成
	完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。

	响应文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

	响应文件的签章
	电子签章，按《供应商须知》和《响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。

	响应文件的形式
	电子响应文件（即“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]）；

注：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

	磋商响应文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园   史先生收0577-63193038 ））。

	质疑受理联系方式
	代理机构名称：平阳县公共资源交易中心

机构地点：平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园 
联系人：张女士
联系电话：0577-63193038                

联系传真：0577-63112589

	投诉
	根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	投诉受理联系方式
	平阳县昆阳镇政府采购监督管理科

联系人：吴先生
监督投诉电话：0577-63888115
传真：0577-63889959

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县

	扶持中小企业政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	响应文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	电子加密响应文件的

解密和异常情况处理
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理：
（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	递交磋商响应文件截止时间及开标解密开始时间
	2023年8月31日上午09:30

	磋商地点（评审地点）
	平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园 

	备注
	如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。

2、涉及本项目的相关文件要求，供应商自行收集


竞争性磋商文件目录

第一部分、项目简介

   第二部分、采购内容及技术要求

   第三部分、供应商须知

   第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式          

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、确定成交供应商办法

★注：竞争性磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号*、▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。
第一部 项目简介

一、项目简介

平阳县公共资源交易中心受平阳县公安局交通警察大队委托，以竞争性磋商方式采购平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目，本项目资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行报价。

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、 采购内容及规格参数（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

采购清单及技术要求
	序号
	房间
	产品
	图片
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	L1大厅
	公共椅
	[image: image1.png]



	1750*650*865
	张
	4
	1、椅面：采用2公分优质PU聚氨酯靠背，内置钢架,背板与座板正面采用2.0mm冷板冲压成型，冷板上压有加强筋工艺，背板与座板核心受力处采用了加厚冷板焊接成型；座椅面为一体式设计全PU包裹，表面平整光滑。
2、承重横梁：采用端面直径60mm、厚度2.5mm六角形钢管，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，承载力好，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰的现像发生。
3、承重支架：采用5.0mm优质冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。
4、扶手脚：采用优质冷轧钢板，厚度达1.2mm，经开料剪压焊接成型，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。扶手位呈倒三角密封形状，线条感强。调节脚垫为优质PP脚垫，与地面接触无响声，具有保护地面用途
5、座板、靠背：采用优质冷轧钢板，厚度达2.0mm，经开料剪压焊接成型，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。产品具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐磨性，环保等性能优点。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适。
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	L1大厅
	三人沙发
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	2150*880*780
	张
	1
	1、面料：面材：采用优质头层牛皮，厚度≥1.3mm。撕裂力≥30N（GB/T 16799-2018）；应符合HJ 507-2009的要求。 
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。
3、喷胶：选用环保胶水黏合加固定型，不含游离甲醛和苯系物，总挥发性有机物≤11g/L。
4、框架：松木实木框架，木材含水量在16-17.5%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。
5、外露脚架：不锈钢脚架，美观大方，坚固耐用。
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	L1大厅
	单人沙发
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	1150*880*780
	张
	2
	1、面料：面材：采用优质头层牛皮，厚度≥1.3mm。撕裂力≥30N（GB/T 16799-2018）；应符合HJ 507-2009的要求。 
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。
3、喷胶：选用环保胶水黏合加固定型，不含游离甲醛和苯系物，总挥发性有机物≤11g/L。
4、框架：松木实木框架，木材含水量在16-17.5%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。
5、外露脚架：不锈钢脚架，美观大方，坚固耐用。
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	L1大厅
	茶几
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	1400*720*380
	张
	1
	1、台面为大理石，辅以造型别致的不锈钢和磨砂黑等底架；                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、对水油污渍细菌有很强的抵抗力，易清洁；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3、绝对环保无毒无辐射，可与食物直接接触；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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	L1大厅
	茶几
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	450*360*520
	张
	2
	1、台面为岩板，辅以造型别致的不锈钢和磨砂黑等底架；                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、对水油污渍细菌有很强的抵抗力，易清洁；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3、绝对环保无毒无辐射，可与食物直接接触；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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	L1车管违法处理中心
	电脑椅
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	560*630*1065
	张
	4
	1、面材：双层3D网布结构（GB/T 19817-2005）。
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4、曲木板：12mm座板，E1级优质曲木板。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6、五星脚：尼龙脚，原位底盘带锁，55mm尼龙轮
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	L1车管违法处理中心
	吧台椅
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	550*500*730
	张
	4
	1、面料：采用优质超纤皮饰面，厚度≥1.0mm。
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。
3、椅座板：椅座板采用实木多层胶合板热压成型，胶合强度≥1.5Mpa。
4、喷胶：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。
5、脚架：固定钢制喇叭型脚盘，360度旋转,自动回位功能。
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	L1车管违法处理中心
	三人公共椅
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	1750*650*865
	张
	4
	1、椅面：采用2公分优质PU聚氨酯靠背，内置钢架,背板与座板正面采用2.0mm冷板冲压成型，冷板上压有加强筋工艺，背板与座板核心受力处采用了加厚冷板焊接成型；座椅面为一体式设计全PU包裹，表面平整光滑。
2、承重横梁：采用端面直径60mm、厚度2.5mm六角形钢管，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，承载力好，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰的现像发生。
3、承重支架：采用5.0mm优质冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。
4、扶手脚：采用优质冷轧钢板，厚度达1.2mm，经开料剪压焊接成型，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。扶手位呈倒三角密封形状，线条感强。调节脚垫为优质PP脚垫，与地面接触无响声，具有保护地面用途
5、座板、靠背：采用优质冷轧钢板，厚度达2.0mm，经开料剪压焊接成型，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。产品具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐磨性，环保等性能优点。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适。
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	L1车管违法处理中心
	定制小柜
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	800*450* 760
	组
	4
	1、面材：采用优质三聚氰胺装饰纸。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、基材：刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：锁具、轨道、拉手等五金配件全部采用标准五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。
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	L1更衣室
	二门更衣柜
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	900*450* 1800
	组
	5
	1、基材：材质为冷轧钢板，厚度≥0.7mm，符合GB/T 708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》的要求。
2、金属表面喷塑涂层，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光洁。
3、工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。
4、五金配件：选用优质铰链、锁具等五金配件。
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	L1更衣室
	更衣凳
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	1000*400*450
	组
	1
	1、面料：采用优质超纤皮饰面，厚度≥1.0mm。
2、靠背坐垫海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。
3、框架：硬杂木实木框架，木材含水量在8-18.3%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。
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	L1档案室
	密集架
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	2列7组
	立方米
	20
	1.轨道底座≥3.0mm（±2mm），宽度≥120mm（±2mm），轨道底座一次性挤压成型不再有二次加工，材料做喷砂氧化处理。轨道护坡一次性挤压成型不再有二次加工，中间轨芯采用25*25mm（±1mm），长300 mm（±2mm）                                                                                           2.底梁：采用嵌入式结构，用材厚度为≥3.0mm热轧钢板，压制成槽型，高度≥130mm（±1mm），并双弯边加强，弯边≥50mm，架体长期荷重存放资料不变形，底盘与立柱连接采用M10/30螺栓，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒，底架（梁）、嵌入式对接紧固原理，形成三点紧固和三点承重受力，提高底架的承载能力。                                                                                                       3.立柱≥1.5mm，冷轧钢板折弯成型45×35mm（±1mm），每根立柱两面均有调节孔可上、下调节，增加承重能力，立柱均匀冲孔，使层数和间距可按需要调整；立柱插入底梁中。                                                                                                                                 4.搁板≥1.0mm，每层搁板采用双面结构，用材均应采用优质冷轧板，并采用三道弯边工艺，增加承载能力。每层搁板能达到承重≥100kg，最大挠度为3mm，最大负荷载重24小时卸载后不得出现裂痕和钢性变形。                                                                                                5.挂板≥1.0mm，选用优质冷轧钢板冲压成型。挂板高度≥125mm，挂板与立柱之间的连接方式采用双勾挂板，挂板与搁板之间采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾，每个扣勾高度≥24mm（±2mm），扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差<2mm。，长285mmX125mm（±2mm）。                                                                                                  6.档棒≥1.0mm，折弯成三套边。                                                                                            7.门板≥1.0mm，门面板安装在密集架的前列和最后一列。                                                                           8.拐把式摇柄传动系统：采用拐把式摇柄，其结构为轴承式双钩及链条传动，其咬合力更强，停用后摇把可自行停于垂直位置，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。                                                                                                                          9.防尘板、防鼠板≥1.0mm，选用优质冷轧钢板。                                                                  10.冷轧钢板厚度大于等于0.8MM                                             
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	L1接待室
	休闲桌
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	φ800*φ720
	张
	2
	1、全实木制作采用优质白蜡木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                                                                                                                                                                                                                                                   3、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。
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	L1接待室
	休闲椅
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	630*600*750
	张
	4
	1、椅架：白蜡木实木椅架，实木座板，木材含水量在16-17.5%，连接处均采用榫卯结构，不翘曲，不变形，无结疤，无虫眼。立于地面平稳，款式稳重大方,根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。
2、面料：采用优质超纤皮饰面，厚度≥1.0mm。
3、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                           4、实木座板凹面，厚度20mm。
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	L1事故处理窗口
	电脑椅
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	560*630*1065
	张
	3
	1、面材：双层3D网布结构（GB/T 19817-2005）。
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4、曲木板：12mm座板，E1级优质曲木板。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6、五星脚：尼龙脚，原位底盘带锁，55mm尼龙轮
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	L1事故处理窗口
	吧台椅
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	550*500*730
	张
	3
	1、面料：采用优质超纤皮饰面，厚度≥1.0mm。
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。
3、椅座板：椅座板采用实木多层胶合板热压成型，胶合强度≥1.5Mpa。
4、喷胶：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。
5、脚架：固定钢制喇叭型脚盘，360度旋转,自动回位功能。
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	L1事故处理窗口
	定制小柜
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	800*450* 760
	组
	3
	1、面材：采用优质三聚氰胺装饰纸。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、基材：刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：锁具、轨道、拉手等五金配件全部采用标准五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。
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	L1纠纷调解室
	调解桌
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	2000*1000*750
	张
	1
	1、面材：采用弧形边型喷粉工艺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2、基材：E0级中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3、五金配件：锁具、轨道、拉手等五金配件全部采用标准五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条。                                                                     5、脚架：采用铝合金材质脚架，产品表面经除油、去锈、酸洗、化等九道工序处理，采用静电喷粉工艺《环保静电阿克苏粉末，粉末通过国际重金属含量标准，符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》要求，中性盐雾测试24小时)经恒温烘烤处理，高温塑化而成。                                   6、台面配有按弹式升降多功能电源，表面钢化玻璃材质(两个USB插孔，五个五孔电源插座]
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	L1纠纷调解室
	调解椅
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	 700*540*560
	张
	6
	1、全新进口PP+玻纤背板，附带透气弹力布+高弹力海绵腰靠，舒适美观耐用/                                                                       2、高弹力海绵座垫，舒适透气
3、Φ14*T1.5mm圆管，隐形防滑防刮脚垫，稳定性强
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	L1群众接待室
	三人沙发
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	1980*840*830
	张
	1
	1、面料：面材：采用优质头层牛皮，厚度≥1.3mm。撕裂力≥30N（GB/T 16799-2018）；应符合HJ 507-2009的要求。 
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。
3、喷胶：选用环保胶水黏合加固定型，不含游离甲醛和苯系物，总挥发性有机物≤11g/L。
4、框架：松木实木框架，木材含水量在16-17.5%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。
5、外露脚架：不锈钢脚架，美观大方，坚固耐用。
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	L1群众接待室
	二门更衣柜
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	900*450* 1800
	组
	4
	1、基材：材质为冷轧钢板，厚度≥0.7mm，符合GB/T 708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》的要求。
2、金属表面喷塑涂层，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光洁。
3、工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。
4、五金配件：选用优质铰链、锁具等五金配件。
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	L1群众接待室
	方茶几
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	450*360*520
	张
	2
	1、台面为岩板，辅以造型别致的不锈钢和磨砂黑等底架；                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、对水油污渍细菌有很强的抵抗力，易清洁；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3、绝对环保无毒无辐射，可与食物直接接触；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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	L1物证室/案管室
	职员位
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	1200*600*750
	张
	2
	1、面材：采用优质三聚氰胺装饰纸。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、基材：E0级中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：锁具、轨道、拉手等五金配件全部采用标准五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。
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	L1物证室/案管室
	电脑椅
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	560*630*1065
	张
	2
	1、面材：双层3D网布结构（GB/T 19817-2005）。
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4、曲木板：12mm座板，E1级优质曲木板。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6、五星脚：尼龙脚，原位底盘带锁，55mm尼龙轮
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	L1物证室/案管室
	会客椅
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	660*600*1020
	张
	2
	1、面材：双层3D网布结构（GB/T 19817-2005）。
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4、曲木板：12mm座板，E1级优质曲木板。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5、弓形脚：电镀脚，壁厚≥1.5mm钢管折弯而成，表面银色喷涂。
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	L1业务用房
	职员位
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	1200*600*750
	张
	8
	1、面材：采用优质三聚氰胺装饰纸。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、基材：E0级中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：锁具、轨道、拉手等五金配件全部采用标准五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。
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	L1业务用房
	电脑椅
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	560*630*1065
	张
	8
	1、面材：双层3D网布结构（GB/T 19817-2005）。
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4、曲木板：12mm座板，E1级优质曲木板。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6、五星脚：尼龙脚，原位底盘带锁，55mm尼龙轮
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	L1业务用房
	保密柜
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	1850*900*430
	组
	4
	1、材质：电子保密柜的材质采用优质冷轧钢板1.0mm厚；经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，喷塑前均经磷化处理。
2、结构：互扣式摺边结构，内藏式防撬门，分上下两个独立空间，上节内一块可调节隔板，隔板支座0.8mm，两个抽屉，轨道采用优质三节滑轨，高档平闪银扣手；下节内一块可调搁板，隔板加强加固。
3、电子密码锁：可设置达8位的超强密码，增加破解难度；在密码锁断电的情况下保留密码锁已设定的相关信息；在错误输入密码四次后，自动报警。
4、柜面：柜面采用（该企业通过ISO90001质量管理体系及ISO1400环境体系双认证）绿色环保型粉末，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味，颜色为灰白垂纹。
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	F2数字警务室
	三人沙发
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	1980*800*800 
	张
	1
	1、面料：面材：采用优质头层牛皮，厚度≥1.3mm。撕裂力≥30N（GB/T 16799-2018）；应符合HJ 507-2009的要求。 
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。
3、喷胶：选用环保胶水黏合加固定型，不含游离甲醛和苯系物，总挥发性有机物≤11g/L。
4、框架：松木实木框架，木材含水量在16-17.5%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动。
5、外露脚架：不锈钢脚架，美观大方，坚固耐用。
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	F2数字警务室
	茶几
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	大：790*420
小：590*500
	套
	1
	1、台面为大理石，辅以造型别致的不锈钢和磨砂黑等底架；                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、对水油污渍细菌有很强的抵抗力，易清洁；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3、绝对环保无毒无辐射，可与食物直接接触；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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	L2业务用房
	1.6米班台
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	1600*800*750主台/
800*400*650活动柜
	张
	3
	1、面材：面板可选双面贴A级优质木皮，厚度为0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、基材：E1级中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：锁具、轨道、拉手等五金配件全部采用标准五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4、封边：采用铝合金封边。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。
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	L2业务用房
	二门文件柜
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	800*400*1800
	张
	6
	1、面材：面板可选双面贴A级优质木皮，厚度为0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、基材：E1级中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：锁具、轨道、拉手等五金配件全部采用标准五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4、封边：采用铝合金封边。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。
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	L2业务用房
	办公椅
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	730*730*1190 
	张
	3
	面材：使用优质头层牛皮，厚度≥1.3mm。          2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。                                                                          3、座木板：12mm座板，E1级优质曲木板                                                         4、底盘：优质底盘，STG自负重同步倾仰机构                                                    6、气压棒：伸缩速度快抗拉强度好，可承受250kg压力，升降25万次无损                                        7、椅脚：电镀钢制五星脚                                                                                                      8、午休功能：可翻出脚踏并150°大角度后躺,做午休功能。
躺平后尺寸：730*1600*850
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	L2业务用房
	班前椅
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	560*600*1000
	张
	6
	1、面料：面材：采用优质头层牛皮，厚度≥1.3mm。撕裂力≥30N（GB/T 16799-2018）；应符合HJ 507-2009的要求。  
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。
3、喷胶：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。
4、框架：白蜡木实木框架，木材含水量在8-18.3%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，材质无节，木纹清晰，无开裂变形等现象，结合部位无松动。
5、涂饰：环保水性漆，采用五底三面工艺，涂料应符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定的要求。     
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	L2业务用房
	职员位
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	1200*600*750
	张
	8
	1、面材：采用优质三聚氰胺装饰纸。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、基材：E0级中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：锁具、轨道、拉手等五金配件全部采用标准五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。
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	L2业务用房
	电脑椅
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	560*630*1065
	张
	8
	1、面材：双层3D网布结构（GB/T 19817-2005）。
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4、曲木板：12mm座板，E1级优质曲木板。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6、五星脚：尼龙脚，原位底盘带锁，55mm尼龙轮
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	L2业务用房
	保密柜
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	1850*900*430
	组
	4
	1、材质：电子保密柜的材质采用优质冷轧钢板1.0mm厚；经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，喷塑前均经磷化处理。
2、结构：互扣式摺边结构，内藏式防撬门，分上下两个独立空间，上节内一块可调节隔板，隔板支座0.8mm，两个抽屉，轨道采用优质三节滑轨，高档平闪银扣手；下节内一块可调搁板，隔板加强加固。
3、电子密码锁：可设置达8位的超强密码，增加破解难度；在密码锁断电的情况下保留密码锁已设定的相关信息；在错误输入密码四次后，自动报警。
4、柜面：柜面采用（该企业通过ISO90001质量管理体系及ISO1400环境体系双认证）绿色环保型粉末，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味，颜色为灰白垂纹。
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	L2物证室/     案管室
	单人职员位
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	1200*600*750
	张
	2
	1、面材：采用优质三聚氰胺装饰纸。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、基材：E0级中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：锁具、轨道、拉手等五金配件全部采用标准五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。
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	L2物证室/     案管室
	电脑椅
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	标准
	张
	2
	1、面材：双层3D网布结构（GB/T 19817-2005）。
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4、曲木板：12mm座板，E1级优质曲木板。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6、五星脚：尼龙脚，原位底盘带锁，55mm尼龙轮
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	L2物证室/     案管室
	会客椅
	[image: image40.png]



	660*600*1020
	张
	2
	1、面材：双层3D网布结构（GB/T 19817-2005）。
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4、曲木板：12mm座板，E1级优质曲木板。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5、弓形脚：电镀脚，壁厚≥1.5mm钢管折弯而成，表面银色喷涂。
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	L2会议室
	会议桌
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	4200*1600*750
	张
	1
	1、面材：面板可选双面贴A级优质木皮，厚度为0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、基材：E1级中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：锁具、轨道、拉手等五金配件全部采用标准五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4、封边：采用铝合金封边。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。
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	L2会议室
	会议椅
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	630*560*970
	张
	16
	1、面材：采用优质头层牛皮，厚度≥1.3mm。撕裂力≥30N（GB/T 16799-2018）；应符合HJ 507-2009的要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3、曲木板：12mm座板，E1级优质曲木板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4、弓形脚：壁厚≥1.5mm钢管折弯而成，表面银色喷涂。
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	L3包厢
	休闲沙发
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	950*850*950
	张
	2
	1、面料：采用优质麻布饰面，不得含有有害物质游离甲醛
2、泡绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。
3、框架：采用优质白蜡木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                      
4、涂饰：2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                5、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。
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	L3包厢
	休闲茶几
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	500*500*550
	只
	1
	1、全实木制作采用优质白蜡木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                                                                                                                                                                                                                                                   3、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。
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	L3包厢
	备餐台
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	866*410*850
	张
	1
	1、全实木制作采用优质白蜡木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                                                                                                                                                                                                                                                   3、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。
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	L3休闲室
	休闲桌
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	φ800*φ720
	张
	2
	1、全实木制作采用优质白蜡木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                                                                                                                                                                                                                                                   3、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。
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	L3休闲室
	休闲椅
	[image: image47.png]



	630*600*750
	张
	8
	1、椅架：白蜡木实木椅架，实木座板，木材含水量在16-17.5%，连接处均采用榫卯结构，不翘曲，不变形，无结疤，无虫眼。立于地面平稳，款式稳重大方,根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。
2、面料：采用优质超纤皮饰面，厚度≥1.0mm。
3、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                           4、实木座板凹面，厚度20mm。
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	L3休闲室
	吧台桌
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	2000*400*1050
	张
	1
	1、全实木制作采用优质白蜡木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                                                                                                                                                                                                                                                   3、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。
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	L3休闲室
	吧台椅
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	560*480*920
	张
	4
	1、椅架：白蜡木实木椅架，木材含水量在8-18.3%，连接处均采用榫卯结构，不翘曲，不变形，无结疤，无虫眼。立于地面平稳，款式稳重大方,根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准
2、坐垫：采用PP材质，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出；
3、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。         
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	F4备勤室
	上下床
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	1000*2000
	张
	20
	1、全实木制作采用优质榉木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。
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	F4备勤室
	床垫
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	1000*2000*80
	个
	40
	1、面料：混纺透气针织面料，透气                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2、床垫的四周围边顺直平整，垫面包覆饱满匀称，采用整网加密精钢弹簧                                                                                                                                                                                                                                                
3、填充物：天然椰棕加海绵，海绵采用 PU 成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。
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	F4备勤室
	书桌
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	1000*600*750
	张
	13
	1、全实木制作采用优质榉木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。
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	F4备勤室
	休闲椅
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	630*600*750
	张
	13
	1、椅架：白蜡木实木椅架，实木座板，木材含水量在16-17.5%，连接处均采用榫卯结构，不翘曲，不变形，无结疤，无虫眼。立于地面平稳，款式稳重大方,根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。
2、面料：采用优质超纤皮饰面，厚度≥1.0mm。
3、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                           4、实木座板凹面，厚度20mm。
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	F4备勤室
	衣柜
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	1600*600*2000
	组
	13
	1、面材：采用优质三聚氰胺装饰纸。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、基材：E1级中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：锁具、轨道、拉手等五金配件全部采用标准五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。
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	F4备勤室
	单人床
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	1500*2000
	张
	3
	1、全实木制作采用优质榉木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。
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	F4备勤室
	单人床
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	1500*2000*8公分
	张
	3
	1、面料：混纺透气针织面料，透气                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2、床垫的四周围边顺直平整，垫面包覆饱满匀称，采用整网加密精钢弹簧                                                                                                                                                                                                                                                
3、填充物：天然椰棕加海绵，海绵采用 PU 成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。
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	F4备勤室
	床头柜
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	500*400*500
	只
	3
	1、全实木制作采用优质榉木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。
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	F4备勤室
	休闲桌
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	φ800*φ720
	张
	3
	1、全实木制作采用优质白蜡木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                                                                                                                                                                                                                                                   3、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。

	62
	F4备勤室
	休闲椅
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	630*600*750
	张
	6
	1、椅架：白蜡木实木椅架，实木座板，木材含水量在16-17.5%，连接处均采用榫卯结构，不翘曲，不变形，无结疤，无虫眼。立于地面平稳，款式稳重大方,根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。
2、面料：采用优质超纤皮饰面，厚度≥1.0mm。
3、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                           4、实木座板凹面，厚度20mm。
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	F5备勤室
	上下床
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	1000*2000
	张
	18
	1、全实木制作采用优质榉木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。

	64
	F5备勤室
	床垫
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	1000*2000*8公分
	个
	36
	1、面料：混纺透气针织面料，透气                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2、床垫的四周围边顺直平整，垫面包覆饱满匀称，采用整网加密精钢弹簧                                                                                                                                                                                                                                                
3、填充物：天然椰棕加海绵，海绵采用 PU 成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。
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	F5备勤室
	书桌
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	1000*550*750
	张
	14
	1、全实木制作采用优质榉木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。
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	F5备勤室
	休闲椅
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	630*600*750
	张
	14
	1、椅架：白蜡木实木椅架，实木座板，木材含水量在16-17.5%，连接处均采用榫卯结构，不翘曲，不变形，无结疤，无虫眼。立于地面平稳，款式稳重大方,根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。
2、面料：采用优质超纤皮饰面，厚度≥1.0mm。
3、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                           4、实木座板凹面，厚度20mm。
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	F5备勤室
	衣柜
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	1600*600*2000
	组
	11
	1、面材：采用优质三聚氰胺装饰纸。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、基材：E1级中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：锁具、轨道、拉手等五金配件全部采用标准五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。
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	F5备勤室
	单人床
	
	1500*2000
	张
	3
	1、全实木制作采用优质榉木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。

	69
	F5备勤室
	床垫
	
	1500*2000*20公分
	个
	3
	1、面料：混纺透气针织面料，透气                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2、床垫的四周围边顺直平整，垫面包覆饱满匀称，采用整网加密精钢弹簧                                                                                                                                                                                                                                                
3、填充物：天然椰棕加海绵，海绵采用 PU 成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。

	70
	F5备勤室
	床头柜
	
	500*400*500
	只
	3
	1、全实木制作采用优质榉木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。
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	F5备勤室
	衣柜
	
	800*600*2000
	组
	3
	1、面材：采用优质三聚氰胺装饰纸。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、基材：E1级中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：锁具、轨道、拉手等五金配件全部采用标准五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。

	72
	F5备勤室
	单人床
	
	1500*2000
	张
	2
	1、全实木制作采用优质榉木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。

	73
	F5备勤室
	单人床
	
	1500*2000*8公分
	张
	2
	1、面料：混纺透气针织面料，透气                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2、床垫的四周围边顺直平整，垫面包覆饱满匀称，采用整网加密精钢弹簧                                                                                                                                                                                                                                                
3、填充物：天然椰棕加海绵，海绵采用 PU 成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。

	74
	F5备勤室
	床头柜
	
	500*400*500
	只
	2
	1、全实木制作采用优质榉木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。

	75
	F4备勤室
	休闲桌
	
	φ800*φ720
	张
	3
	1、全实木制作采用优质白蜡木，质地坚硬，不易变形，经高温、高压、防蛀处理，含水率低于11.3%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                                                                                                                                                                                                                                                   3、五金配件：经防腐防锈处理，全部采用标准五金件。

	76
	F4备勤室
	休闲椅
	
	630*600*750
	张
	6
	1、椅架：白蜡木实木椅架，实木座板，木材含水量在16-17.5%，连接处均采用榫卯结构，不翘曲，不变形，无结疤，无虫眼。立于地面平稳，款式稳重大方,根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。
2、面料：采用优质超纤皮饰面，厚度≥1.0mm。
3、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                           4、实木座板凹面，厚度20mm。

	77
	F6培训室
	主席台
	
	2100*600*750
	张
	1
	1、面材：采用优质三聚氰胺装饰纸。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、基材：刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：锁具、轨道、拉手等五金配件全部采用标准五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。

	78
	F6培训室
	主席台
	
	1400*600*750
	张
	1
	1、面材：采用优质三聚氰胺装饰纸。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、基材：刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：锁具、轨道、拉手等五金配件全部采用标准五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。

	79
	F6培训室
	主席椅
	
	630*560*970
	张
	5
	1、面材：采用优质头层牛皮，厚度≥1.3mm。撕裂力≥30N（GB/T 16799-2018）；应符合HJ 507-2009的要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3、曲木板：12mm座板，E1级优质曲木板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4、弓形脚：壁厚≥1.5mm钢管折弯而成，表面银色喷涂。

	80
	F6培训室
	发言台
	
	700*550*1200
	张
	1
	1、面材：采用优质三聚氰胺装饰纸。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、基材：刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：锁具、轨道、拉手等五金配件全部采用标准五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条。
5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。

	81
	F6培训室
	1.2排桌
	
	1200*400*750
	张
	20
	1、面材：采用优质三聚氰胺装饰纸                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2、基材：E1级中纤板、E1级刨花板，甲醛释放量≤3mg/100g，密度≥680㎏/m3，吸水厚度膨胀率8.1%/24小时，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3、竖脚:主立管来用42*72*1.5mm蛋管，底脚采用进口拉伸造型脚;                                                     4、台面架:采用进口拉伸上托，中间拉杆采用25*25*1.2mm方，面架带侧翻功能;                                                                           5、横梁:两脚之间支撑横梁采用30*60*1.5mm扁圆，两头焊接冲压冷轧板，与钢脚B拆装;                                                            6、置物层: 采用16*1.0mm圆管经全自动弯管机弯管成型，配0.6冷轧钢板焊接组合成型;底部带活动优质刹车轮，360可旋转(可换调节脚》;通过国家家具产品质量监督检验中心QB/T 4765-2014《家具用脚轮》检测，静音。支持5E(参与、解释、探索、评估、拓展)学习模式，教学和小组讨论的快速切换，适应多种教学模式;                                                      7、工艺要求:采用国标一级冷轧钢《白管)，焊接部位均采用C02气体保护焊及激光焊工艺高频焊接，焊接吻合无裂缝;所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨，焊点无毛刺、无脱焊，且经打磨、平磨、平整处理，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，成品和所有原材料除达到以上约定标准外，其他技术指标和质量要求《如安全性能、环保性能等)均应符合相关国家标准或行业标准/                                                             8、表面处理:产品表面经除油、去锈、酸洗、化等九道工序处理，采用静电,喷粉工艺《环保静电,克苏粉末，粉末通过国际重金属含量标准，符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》要求，抗锈能力达到国际7级，中性盐雾测试24小时)经恒温烘烤处理，高温塑化而成，表面美观不生锈，无味无甲醛，环保性强、耐腐蚀、遇阳光不变色、防锈功能好、表面性能稳定长达多年。

	82
	F6培训室
	1.8排桌
	
	1800*400*750
	张
	10
	

	83
	F6培训室
	折叠椅
	
	椅子总宽（含扶手）：600mm                        椅子总深（坐垫到墙）：560mm                                    椅子总高：840mm                            椅子座高：450mm                                    坐垫尺寸：宽440*深450mm                                                  椅背宽度：420mm                                               底盘进深：590mm
	张
	70
	1.钢架：采用圆方管32.3*19.2*1.5厚冷拉钢管经除油烤漆处理，坚固防绣
2.靠背:采用回字型设计更加坚固，优质PP材质一体成型，特网抗拉力强，
3.扶手:铝合金连接件，美观坚固耐用，扶手面PU材质，软硬适中手感舒适，可上翻90度扩大座位空间，灵活多变
4.座包:使用优质PP材质，特网抗拉力强，全空网设计，无海绵，透气性强，经久耐用，带防尘底壳，美观大方，坐垫可折叠，可上翻座包，多张排列，节省空间
5.脚塞:采用独创三角形设计，增加地面接触，防滑耐磨                                         

	84
	智能系列
	审讯桌
	
	1800*800*760
	张
	2
	1、面材：双面贴A级优质木皮，厚度为0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、基材：E0级中纤板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3、五金配件：锁具、轨道、拉手等五金配件全部采用标准五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4、油漆：采用环保溶剂型木器漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）。                                                     5、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。  

	85
	智能系列
	审讯椅
	
	630*640*1010
	张
	4
	1、面料：面材：采用优质超纤皮，厚度≥1.3mm。撕裂力≥30N（GB/T 16799-2018）；应符合HJ 507-2009的要求。  
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。
3、喷胶：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。
4、框架：橡木实木框架，木材含水量在8-18.3%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，材质无节，木纹清晰，无开裂变形等现象，结合部位无松动。
5、涂饰：环保水性漆，采用五底三面工艺，涂料应符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定的要求。     

	86
	智能系列
	犯人椅
	
	680*640*970
	张
	2
	1、面料：面材：采用优质超纤皮，厚度≥1.3mm。撕裂力≥30N（GB/T 16799-2018）；应符合HJ 507-2009的要求。  
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。
3、喷胶：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。
4、框架：橡木实木框架，木材含水量在8-18.3%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，材质无节，木纹清晰，无开裂变形等现象，结合部位无松动。
5、涂饰：环保水性漆，采用五底三面工艺，涂料应符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定的要求。                                                      6、带手扣脚扣。

	87
	智能系列
	醒酒椅
	
	810*750*1100
	张
	1
	1、面料：面材：采用优质超纤皮，厚度≥1.3mm。撕裂力≥30N（GB/T 16799-2018）；应符合HJ 507-2009的要求。  
2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥30kg/m ³（QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。
3、喷胶：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。
4、框架：橡木实木框架，木材含水量在8-18.3%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，材质无节，木纹清晰，无开裂变形等现象，结合部位无松动。
5、涂饰：环保水性漆，采用五底三面工艺，涂料应符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定的要求。                                                      6、扶手两边,底脚下面都有皮带,有固定功能。               7、倾斜角度最大为130度

	88
	智能系列
	信息采集桌
	
	1800*800*800
	张
	1
	1、如图所示三面拼接结构，材质使用优质冷轧钢板1.5mm，表面静电喷粉沙白色。顶端采用皮质软包确保提审人安全考虑。
2、桌面采用高密度免漆板25mm厚，配圆形走线孔，人坐方向三聚氰胺子弹头软胶封边。
3、柜体采用无柜体结构，取而代之为固定一个抽抽屉，一个门板结构。侧面开了透气孔配黑色铝合金透气网，确保设备正常运行。

	89
	智能系列
	24门密码锁
	
	1700*460*1800
	组
	1
	1、材质:选用一级冷轧钢板，裸板厚度为1.0mm，平整度高，韧性强
2、粉末:选用优质粉末，各项性能优异，厚度>80umo
3、物理性能:光泽度:采用60度入射角，为50%--60%，表面硬度:H-2H，
符合GB6739-1996，耐冲击力:4N.M 符合GB/T1732，附着力测试:采用 
100%划格法，脱落部份小于等于2% ，符合GB9286标准。
4、化学性能:耐水性:将涂层试片浸泡于90摄氏度过热水中，8小时无变化，符合GB1733-79标准;耐酸雾性:将涂层试片放置于含盐水蒸汽中，
1800×900×400
250小时无变化，符合JISS400-7.8标准。 
5、功能:24个独立门每个门配备独立锁具
每把锁具两把钥匙
钥匙采用折叠式设计
锁具采用优质管理锁


1、供应商在投标文件中必须注明所投产品的品牌及型号、产地等。

2、供应商送货时，须按使用单位要求安装、摆放。
（二）样品：

1、开标提供样品清单：

	样品名称
	要求
	数量

	序号：83
	折叠椅
	具体详见采购清单
	1


2、投标现场提供的投标样品上应标明样品名称、供应商名称、供应商联系人及电话。
3、供应商必须在投标截止时间之前提供全部样品，样品提交地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室1。样品样式、材料须按招标文件要求制作，如有不符者，由评标委员会认定是否为重大偏离，属于非重大偏离的，评标委员会给予样品评分扣分；评标委员会一致认定为重大偏离的，做样品零分处理。

4、无论供应商提供的样品是否存在偏离，中标供应商必须按招标文件要求制作产品。评审结束后中标供应商的样品实物留采购人处封存，作为验收依据之一，其余供应商样品退还。

三、其他说明：

1、供应商应明确参投货物的品牌型号，如果该品牌型号中有分不同系列的，还应明确系列的型号，否则在供货验收时以该品牌型号的最高系列最高配置验收。

2、供应商须充分考虑到完成该项目的运输费，搬运费，质保期间人员的安装费和维修维护费，住宿餐饮费等均由中标供应商负责。考虑到货物在搬运过程中有可能有损坏现象，供应商需做货物的运输包装，损害严重的家具采购人有权拒绝收货。

3、此次供应商投标报价均需包含家具桌面、茶几面等贴保护膜的费用。

4、供应商须自行勘查现场，并按采购人要求进行供货、安装等，本项目涉及的辅材、装修材料（包括清单中可能遗漏或不足的材料）均采用包干方式进行发包，供应商自行承担报价风险。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

5、投标供应商需保证投标资料的真实性，签订合同前，采购人将进行如实核对，如查实投标资料有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

6、本项目采购人将对到货货物进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货货物达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同，并上报财政主管部门给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

7、招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，供应商需对整体货物负责，如货物在安装过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

8、投标供应商需保证投标产品参数的真实性，按招标文件要求，在中标后需要提供有关产品的质保证明。投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

9、招标内容所要求的指标参数是根据实际业务需要所提出，如供应商有不满足的指标，需如实说明，不允许参数作出模糊的应答，发现有虚假应标行为的将做无效投标处理。

四、综合要求：
1、如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供以上配置清单所需的所有配件并承担项目实施中产生的相关费用；

2、完工期

完工期：供应商提供最短完工期（最长不得超过30日历天）；交货地点：按采购人指定地点交货。

2、提供资料要求

1）在中标并签定合同后，供应商应根据采购人的要求，免费向采购人提交详细的相关技术资料。

2）在供货时，供应商须向采购人提供产品的检验标准和检测报告、合格证书等。

3、产品的检验

1）供应商须按采购人的要求提供必要的技术数据和检验、试验报告。采购人有权委托浙江省或温州市产品质量监督单位按投标承诺的材质核对鉴定。如有不符者给予退货，并对中标供应商处以合同总金额10%的罚款，相关检测费用由中标人承担。

2)供应商应派员在产品到交货地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，供应商应负责更换，并妥善处理直至采购人满意，由此发生的一切费用由供应商负责承担。

4、质量保证

1）本项目免费维保期为3年（36个月），原厂商若有更高的保修期以原厂商提供为准，并在投标文件中明确承诺。

2）提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内赶到现场，处理问题，提供不间断的服务直到结束。

3）在维保期内的工作应包括对所有产品常规检查、调整等。供货方须自行付费负责修理和更换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

4）免费维保期满后，须以低于市场价的价格长期提供维修及日常保养及维修零部件。

5、本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
1）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。
2）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
①本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；
②中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。
③按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。
（2）考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。
（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。
（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。
（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；
（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。
（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。
五、商务条款

1、付款方式： 

1.1履约保证金的收取：合同总价的1％；履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银形式 银行，保险公司履约保函。在签订合同后7个工作日内支付给采购人。

1.2履约保证金的退取：在合同履约到期且无异议情况下30日内无息退还。

1.3、预付款：合同签署后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总额的40%作为预付款。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）

1.4、货到安装验收合格后七个工作日内，采购人根据考核结果向供应商支付剩余应付合同款项（供应商必须开具合同金额100%的增值税发票；）
2、送货及安装

2.1.送货安装地点：按采购单位要求。

2.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

2.3. 本项目包括供货就位与安装。安装期间中标供应商须派技术人员提供安装及技术服务，送货、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

2.4.供应商应在投标文件中提出其送货安装过程中使用单位需配合的内容。

3、安装及验收

3.1所供设备在现场进行到货初步验收时,由中标供应商负责提交验收资料（包括合格证），采购人派员参加,如发现问题应及时处理直至使采购人满意,其中费用由中标供应商支付、设备的存放点由采购人提供、中标供应商负责保管。

3.2安装范围包括设备本身及配套设施的安装。安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。
3.3设备达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。  

4、人员培训
4.1投标供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

4.2投标供应商应对用户的操作人员提供操作培训，并使其能熟练应用系统。

4.3旨在提供更好的其他方式培训。

5、包装要求

   5.1中标供应商所提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
六、考核要求：

附件：《平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目实时动态考核评分细则》（采购人可根据项目实际进行调整）
	被考核单位：

	项目名称：

	考核人：

	考核内容
	分值
	扣分原因
	得分

	产品质量
	
	
	

	1、技术参数达到招标文件要求
	6
	
	

	2、产品材质达到招标文件要求
	6
	
	

	3、产品外观及表面工艺处理符合要求
	6
	
	

	4、安装质量符合工程建设要求
	12
	
	

	设备安装情况
	
	
	

	1、按计划完成设备安装工作
	10
	
	

	2、设备安装后，及时与相关部门反馈
	10
	
	

	档案台帐建立
	
	
	

	1、设备安装后，将验收单等有关档案按要求报送
	4
	
	

	2、有专人负责设备安装工作
	2
	
	

	3、完善设备服务档案
	2
	
	

	4、各类设备生产、安装等方面文件齐全
	2
	
	

	售后服务
	
	
	

	1、按照合同，认真做好设备质量服务工作
	8
	
	

	2、调研设备使用情况，定期维护设备
	6
	
	

	3、配合有关部门做好有关工作
	8
	
	

	4、及时解决设备安装或使用时出现的问题
	8
	
	

	5、接受社会监督，投诉如经查实，该项不得分
	10
	
	

	总得分
	100
	

	考核实施办法：

1.验收考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣3000元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。

2.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任，成交供应商违规罚款可达合同总金额的20%。


七、工作范围

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

提供完整成套的货物；

产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护；

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.维保期内设备的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标价中。
第三部分供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部内容进行投标。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5、本次预算金额为500000元人民币，最高限价500000元人民币，如果仅仅某个（些）供应商的报价超出最高限价的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不 非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

10、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

11、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

12、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

13、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

17、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）
二、供应商资格要求

按采购公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.2采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

2.1、供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。

2.2、供应商在收到采购代理机构书面形式的补充文件时须签收回执单，并传真至采购代理机构。

3、采购文件的修改

3.1在报价截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。

四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。（是否为重大偏离由磋商采购小组判定）

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关服务，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成
2.1 响应文件的组成

2.1.1完整的响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“响应文件”）。

2.1.2响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）：

	序号
	响应文件组成内容
	投标

格式

	一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负）

	1
	供应商声明函，格式见附件
	有

	2
	具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。
	无

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟
	有

	4
	参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟
	有

	5
	供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加磋商时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明；
如为授权代表提供授权书；（格式见附件）
	有

	▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。

	二、《商务技术文件》组成内容

	1
	《商务技术文件》封面
	有

	2
	《商务技术文件》目录（自拟）
	无

	3
	供应商自评分指引表（自拟）
	无

	4
	▲供应商参与政府采购活动投标资格声明
	有

	5
	▲磋商函
	有

	6
	磋商供应商情况声明（后附企业简介）
	有

	7
	商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟）
	有

	8
	项目组织实施方案(格式见附件也可自拟）
	有

	9
	供货详细清单(格式见附件也可自拟）
	有

	10
	供应商2020年以来类似业绩证明（按评审细则要求提供）(格式见附件也可自拟）
	有

	11
	投标产品的数量、配置及主要技术参数表
	有

	12
	磋商供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有）
	有

	三、《报价文件》组成内容【依序编制】

	1
	《报价文件》封面
	有

	2
	《报价文件》目录（格式自拟）
	无

	3
	▲开标一览表
	有

	4
	▲分项报价明细表
	有

	5
	磋商供应商符合采购文件规定的政府采购扶持政策的证明文件（如符合）
	有

	5.1
	价格扶持政策材料
	（1）中小企业声明函（如是，请提供）
	有

	
	
	（2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供）
	有

	
	
	（3）相关部门出具的监狱企业证明文件（如是，提供复印件加盖供应商公章）
	无

	备注说明

	（1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；

（2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

（3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）；

（4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。


 2.2 响应文件的编制

2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。
2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。
2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。
2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

2.3 响应文件的签章

2.3.1《响应文件》的签章：电子签章；

2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。

2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。

2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

2.4 响应文件的形式

2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；

2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

2.5 响应文件的份数

2.5.1响应文件的份数：一份。

3、磋商报价

3. 1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；
3. 2本项目磋商时，设有最终报价环节；

3. 3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准；投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的报价与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的报价不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的报价为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
3.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价，实行总价包干。
3.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供服务的费用、利润、税费、其它相关费用（包括评审验收费用）等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。
4、磋商响应文件的有效期

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

5、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。
磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。
6、响应文件的上传和递交

6. 1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀 请）书。

6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理

6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀 请）书

五、磋商
5.1 磋商时间、地点

5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀 请）书。

5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀 请）书。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

5.2 磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；

5.3 磋商流程（两阶段）
5.3.1磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；
（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。采购人或采购代理机构对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。
（7）第一阶段磋商结束。

5.3.2磋商会议第二阶段

商务技术评审结束后，根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；
（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。
（5）结果公布。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、磋商供应商资格审查

6.1采购人或采购代理机构依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。
6.2磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其响应文件提交磋商小组进行后续评审。

6.3有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审：

1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位盖章、签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

七、评审

7.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购法》及相关法律法规规定履行职责。

7.2 磋商小组的组建

7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

7.3 磋商小组的职责

7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4 评审原则

7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

7.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
7.6 评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

7.7 评审方法和标准

磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。

7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时如发现供应商的报价低于其他通过符合性审查供应商报价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

7.9本次采购，所有供应商最终报价均超出采购预算金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

7.10本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

7.11可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
八、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。
2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书（成交通知书可以邮寄）。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

4、签订合同

4.1、公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标通知书发出后30日历天内）未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并上报财政主管部门进行相应处罚。

第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知(浙财采监〔2022〕3号)
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                      　　　　　
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。
第五部分   合同格式（仅供参考）

平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目合同
        年    月    日，平阳县公安局交通警察大队以竞争性磋商方式对平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目合同进行了采购。经评标委员会评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经平阳县公安局交通警察大队 (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条：采购清单

采购货物名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额。

	序号
	产品名称
	单位
	最高限价/元
	数量
	具体尺寸
	材料厚度
	技术参数

	
	
	
	
	
	长（cm）
	宽（cm）
	高（cm）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供以上配置清单所需的所有配件并承担项目实施中产生的相关费用；
第二条:中标价

本项目采用总价包干方式，合同价         元人民币，本项目的合同价已包括货物的供货、运输、安装、人工费、履约验收费等所有内容。

第三条：完工期
完工期：供应商提供最短完工期（最长不得超过30日历天）；交货地点：按采购人指定地点交货。

第四条：产品的检验
1、供应商须按采购人的要求提供必要的技术数据和检验、试验报告。采购人有权委托浙江省或温州市产品质量监督单位按投标承诺的材质核对鉴定。如有不符者给予退货，并对中标供应商处以合同总金额10%的罚款，相关检测费用由中标人承担。

2、供应商应派员在产品到交货地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，供应商应负责更换，并妥善处理直至采购人满意，由此发生的一切费用由供应商负责承担。
第五条：质量保证

1、本项目免费维保期为    年（   个月），原厂商若有更高的保修期以原厂商提供为准，并在投标文件中明确承诺。

2、提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内赶到现场，处理问题，提供不间断的服务直到结束。

3、在维保期内的工作应包括对所有产品常规检查、调整等。供货方须自行付费负责修理和更换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

4、免费维保期满后，须以低于市场价的价格长期提供维修及日常保养及维修零部件。

第六条：履约保证金
1、履约保证金的收取：合同总价的1％；履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银形式 银行，保险公司履约保函。在签订合同后7个工作日内支付给采购人。

2、履约保证金的退取：在合同履约到期且无异议情况下30日内无息退还。

第七条：付款方式：
1、预付款：合同签署后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总额的40%作为预付款。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）

2、货到安装验收合格后七个工作日内，采购人根据考核结果向供应商支付剩余应付合同款项（供应商必须开具合同金额100%的增值税发票；）

第八条：送货、安装及验收
1、安装施工地点：按采购单位要求。

2、安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3、本项目包括供货就位与安装。安装期间中标供应商须派技术人员提供安装及技术服务，送货、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4、供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5、所供设备在现场进行到货初步验收时,由中标供应商负责提交验收资料（包括合格证），采购人派员参加,如发现问题应及时处理直至使采购人满意,其中费用由中标供应商支付、设备的存放点由采购人提供、中标供应商负责保管。

6、安装范围包括设备本身及配套设施的安装。安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。

7、设备达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。 验收办法如下：
1）政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

2）采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

第九条：人员培训

1、投标供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

2、投标供应商应对用户的操作人员提供操作培训。

3、旨在提供更好的其他方式培训。

第十条：包装要求

    1、中标供应商所提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
第十一条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物或服务享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物或服务上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

 4、如采购人使用该货物或服务构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。
第十二条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物或服务的技术文件，包括相应的每一套中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）现场安装、施工、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价3%的违约金：

（1） 中标供应商返工并将施工款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低项目价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1000元处理，如果超出合同规定期限10天，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价10%的违约金。

 第十五条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未完成服务类似的服务，中标供应商应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。
（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；
2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。
3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。
（2）考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。
（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。
（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。
（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；
（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。
（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

附件：《平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目实时动态考核评分细则》（采购人可根据项目实际进行调整）
	被考核单位：

	项目名称：

	考核人：

	考核内容
	分值
	扣分原因
	得分

	产品质量
	
	
	

	1、技术参数达到招标文件要求
	6
	
	

	2、产品材质达到招标文件要求
	6
	
	

	3、产品外观及表面工艺处理符合要求
	6
	
	

	4、安装质量符合工程建设要求
	12
	
	

	设备安装情况
	
	
	

	1、按计划完成设备安装工作
	10
	
	

	2、设备安装后，及时与相关部门反馈
	10
	
	

	档案台帐建立
	
	
	

	1、设备安装后，将验收单等有关档案按要求报送
	4
	
	

	2、有专人负责设备安装工作
	2
	
	

	3、完善设备服务档案
	2
	
	

	4、各类设备生产、安装等方面文件齐全
	2
	
	

	售后服务
	
	
	

	1、按照合同，认真做好设备质量服务工作
	8
	
	

	2、调研设备使用情况，定期维护设备
	6
	
	

	3、配合有关部门做好有关工作
	8
	
	

	4、及时解决设备安装或使用时出现的问题
	8
	
	

	5、接受社会监督，投诉如经查实，该项不得分
	10
	
	

	总得分
	100
	

	考核实施办法：

1.验收考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣3000元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。

2 .因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任，成交供应商违规罚款可达合同总金额的20%。


第十九条：争议的解决

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，向平阳县人民法院进行诉讼。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。
第二十条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。

3、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，平阳公共资源交易中心壹份。

4、合同的解释：本合同的解释权在平阳县公安局交通警察大队。
第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书；（如有）

4、中标通知书。

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                        签约地点：
注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。
第六部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目
响 应 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

	磋商供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2 磋商供应商资格审查声明函
磋商供应商资格审查声明函
平阳县公安局交通警察大队：
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业。
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目（项目编号： ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求，包括疫情期间采取的各项应急开标措施。
2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3.若中标，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。
4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
5.投标文件自开标日起有效期为90天。
6.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录；
7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。


1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函：
磋商供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
平阳县公安局交通警察大队：
我方郑重声明，我方具有履行平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目（项目编号：）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。
特此承诺
磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.5参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：
参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的
承诺函
平阳县公安局交通警察大队：
我方（磋商供应商名称）在参加平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目（项目编号： ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此声明
磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日
1.6法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县公安局交通警察大队：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的招标项目名称（括号中填写项目编号）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：    性别：   年龄：
身份证号码：           职务：
详细通讯地址：         邮政编码：
电话：                 传真：
供应商：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
授权委托日期：      年     月      日
	授权代表身份证复印件与影印件粘贴处




注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

二、“商务技术文件”格式
2.1 “商务技术文件”封面
平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目
响 应 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

	磋商供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


2.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


2.4供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


2.5磋商函
                               磋商函

平阳县公安局交通警察大队：

         （供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：              ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：    

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。
2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
9、响应文件自递交磋商响应文件截止时间之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
磋商供应商(签章):                        

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：               

日期：

注：若不提供此函，做无效处理。
2.6磋商供应商基本情况说明
磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）
1、名称及概况：

（1）磋商供应商名称：______________________________________________________
（2）单位组织形式：________________________________________________________________
（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________
（4）单位地址：___________________________________________________________________
（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________
（6）成立或工商注册日期：_________________________________________________
（7）实收资本：____________________________________________________________
（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

    1）固定资产：__________________________________________________________
    2）流动资产：__________________________________________________________
    3）长期负债：__________________________________________________________
    4）流动负债：__________________________________________________________
    5）净    值：__________________________________________________________
    6）主要负责人姓名：___________________________________________________
2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：_________________________
3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ____________
_____________________________________________________________________________
4、近三年的年营业总额：____________________________________
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照公开招标采购文件要求出示有关证明文件。
磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：
2.7商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

	序号
	内容
	采购文件规范要求
	磋商响应文件

对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表

	序号
	内容
	采购文件规范要求
	磋商响应文件

对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

2.8项目实施方案
      项目实施方案

（格式自拟）
2.9供货详细清单

	序号
	货物名称
	型号规格
	品牌

生产厂商
	单位
	数量
	质保期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、▲不提供货清单将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：
2.10业绩证明

2020年以来的类似业绩证明

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

2.11投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：               项目编号：            项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

2.11磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目
项目编号：      

	


磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

    二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

    三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

    四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

    五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

    六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

    七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

    本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

磋商供应商（盖章）：           

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

三、“报价文件”格式
3.1 “报价文件”封面
平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目
响 应 文 件
（报价文件）

	项目编号： 

	磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

	磋商供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


3.3开标一览表

开标一览表

供应商名称：                       招标编号：              
	项目名称
	投标报价（单位：元人民币）

	平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目
	大写：                     
小写：                     


1、▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括材料技术服务费、特殊工具费及随机易损件费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用）及其它需要的费用。
2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。
3、此表统一格式，不得自行增减内容。
磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

3.4分项报价明细表

分项报价明细表

（价格单位：元人民币）

	平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目
	序号
	名称
	品牌型号
	单价
	数量
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	合计报价
	


  说明：报价中须包含特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

       根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。                         

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

3.5中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.▲提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为提供虚假材料投标的，投标无效，供应商须对其提供的所有材料的真实性负责。如供应商对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

3.中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

4.声明函中所属行业应与采购文件中明确的所属行业一致，否则不予认可；声明函认定时若出现意见不一，则由评标委员会按少数服从多数原则进行认定；

5.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 

供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知(浙财采监〔2022〕3号)，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

第七部分   确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、响应文件递交截止

1.1、按竞争性磋商文件规定的时间递交响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在线通知所有参加磋商的供应商。

　供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.4、本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交的最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。   

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分最高的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

 4、响应文件的澄清

4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

四、评审细则

一、报价评分  30分  


1、以投标供应商的有效投标价中的最低价（最低折扣率）为评标基准价，得满分30分。报价评分计算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；
2、如果某些（个）供应商投标报价超出该最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

	序号
	评分内容
	评分标准说明
	分值
	分值类型

	1
	投标供应商综合实力
	投标供应商或产品制造商具备有效期内的质量管理体系认证证书的得1分，具备有效期内的环境管理体系认证证书的得1分，具备有效期内的健康管理体系认证证书的得1分,最高得3分（说明：提供相关证书扫描件及提供全国认证认可监督信息服务平台的证书查询截图加盖单位公章，否则不得分。）

2、投标供应商或产品制造商具备中国环境标志产品认证证书（十环）得3分；（说明：提供相关证书扫描件及提供全国认证认可监督信息服务平台的证书查询截图加盖单位公章，否则不得分。）

3、投标供应商或产品制造商具备绿色生态认证证书的得3分（说明：提供相关证书扫描件及提供全国认证认可监督信息服务平台的证书查询截图加盖单位公章，否则不得分。）

4、投标供应商或产品制造商具备家具产品环保卫士认证证书得3分；（说明：提供相关证书扫描件及提供全国认证认可监督信息服务平台的证书查询截图加盖单位公章，否则不得分。）

5、投标供应商或产品制造商获得绿色供应链评价证书的得3分（说明：提供相关证书扫描件及提供全国认证认可监督信息服务平台的证书查询截图加盖单位公章，否则不得分。）
	0-15
	客观分

	2
	业绩
	投标供应商2020年1月1日至今同类项目业绩的每个得1分，最高得分2分。注：提供中标通知书及合同的扫描件并加盖公章，否则不得分。
	0-2
	客观分

	3
	投标样品（样品未提供或提供不全或样品采用3D打印产品代替，本项不得分）。
	根据样品的制作工艺水平及装配水平进行打分。

基本合理的得3分；个别合理的得1.5分；不合理的不得分。
	0-3
	主观分

	
	
	根据样品的主要材料质量、五金配件质量进行打分。

全部合理的得4分；基本合理的得3分；个别合理的得1分；不合理的不得分。
	0-4
	主观分

	
	
	根据样品的实用性、功能性、安全性、舒适性进行打分。

全部合理的得4分；基本合理的得3分；个别合理的得1分；不合理的不得分。
	0-4
	主观分

	
	
	根据样品的外观及规格尺寸(允许偏差±2mm)情况进行打分。

全部合理的得4分；基本合理的得3分；个别合理的得1分；不合理的不得分。
	0-4
	主观分

	4
	主要产品的环保性、稳定性、安全性
	供应商提供2022年1月1日以来第三方具有相关检测资质的检验机构出具的合格抽样检测报告扫描件加盖公章：

1、供应商提供采购清单“上下床”的抽样检测报告，“上下床”的技术指标评分内容如下：（客观分）

（1）力学性能的稳定性、强度及耐久性全项符合的得1分，本小项最高可得1分。

（2）漆膜表面理化性能符合国家标准，全部符合要求的得0.5分，本小项最高可得0.5分。

（3）甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项），本小项最高可得1分：

A.按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m3 得1分，0.5（不含）～0.124mg/m3 得0.5分。

B.按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L 得1分,0.5（不含）～1.5mg/L 得0.5分。

（4）除甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得0.5分。

2、供应商提供采购清单“折叠椅”的抽样检测报告，“折叠椅”的技术指标评分内容如下：（客观分）

（1）力学性能的稳定性、强度及耐久性全项符合的得1分，本小项最高可得1分。

（2）表面理化性能符合国家标准，全部符合要求的得0.5分，本小项最高可得0.5分。

（3）甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项），本小项最高可得1分：

A.按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m3 得1.0分，0.05（不含）～0.124mg/m3 得0.5分。

B.按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L 得1.0分,0.5（不含）～1.5mg/L 得0.5分。

（4）除甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得0.5分，本小项最高可得0.5分。

3、提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料的检测报告。主要原材料种类包括：人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、涂料、胶水、ABS材料、封边条等。每提供一个种类的原材料检测报告，得0.5分，最高5.0分。其中人造板、海绵、面料原材料检测报告必须提供，其他种类原材料检测报告任意提供。原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供制造商购买对应原材料的发票复印件。

（需提供上述检测报告官网(全国认证认可信息公共服务平台)链接网址查询截图及检测报告扫描件。两者缺一不可，否则不得分。）
	0-11
	客观分

	5
	生产加工设备情况
	须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件，以下设备提供一项得0.5分，最高得2分。核心生产设备按品类，具体要求如下： 

1.人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、打磨房、涂装设备、加工中心等；

2.实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、加工中心、干燥房、涂装设备等；

3.钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等；

4.钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等；

5.软体类：核心专业生产设备不单列。
	0-2
	客观分

	6
	技术团队情况
	技术团队履历及能力说明，须提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和供应商之间的关系证明，包括但不限于职称证明等材料。全部合理的得5分；基本合理的得4；部分合理的得2分；少部分合理的得1分；不合理的不得分。
	0-5
	主观分

	7
	项目实施方案
	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。全部合理的得4分；基本合理的得3分；个别合理的得1分；不合理的不得分。
	0-4
	主观分

	8
	生产实施方案
	生产实施方案，制造商要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。全部合理的得4分；基本合理的得3分；个别合理的得1分；不合理的不得分。
	0-4
	主观分

	9
	品质管理
	品质管理管控过程，制造商有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。基本合理的得3分；个别合理的得1.5分；不合理的不得分。
	0-3
	主观分

	10
	安装服务实施方案
	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。基本合理的得3分；个别合理的得1.5分；不合理的不得分。
	0-3
	主观分

	11
	售后服务方案
	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。全部合理的得5分；基本合理的得4；部分合理的得2分；少部分合理的得1分；不合理的不得分。
	0-5
	主观分

	12
	质量保证期
	在满足招标文件质保期的要求下，承诺每多提供1年，得0.5分，本项最高可得1分。

注：提供承诺书加盖公章，不提供不得分（内容包含质保期内免费维修，不能维修免费更换等内容）。
	0-1
	客观分


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购活动现场确认声明书
平阳县公共资源交易中心（采购组织机构名称）：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县公安局交通警察大队六中队办公、会议室设备项目（采购编号：         ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30

分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：340445119@qq.com 。

16
                                                                                

