平阳县政府采购招标文件

	平  阳  县

政府采购招标文件

（线上电子招投标）
项目名称：平阳县万全镇采购环卫特种车辆
招标编号：PYCG230529051   

采 购 人：平阳县万全新农村建设投资有限公司
联 系 人：陈先生   

联 系电 话：13806675086
代理机构：杭州华旗招标代理有限公司

联 系 人：官先生

联系电话：15088585331

二零二三年五月


杭州华旗招标代理有限公司关于平阳县万全镇采购环卫特种车辆公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2023年6月1日
 项目概况 

   平阳县万全镇采购环卫特种车辆项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2023年6月26日 09:30（北京时间）前递交投标文件。 

一、项目基本情况                                            
    项目编号：PYCG230529051  

    项目名称：平阳县万全镇采购环卫特种车辆
    预算金额（元）：9548800  
    最高限价（元）：9548800  
    采购需求：

标项一 
数量：不限

   预算金额（元）：4792800  

   单位：批 

   简要规格描述：平阳县万全镇采购环卫特种车辆 

   备注： 

标项二
数量：不限

   预算金额（元）：4756000 
   单位：批 

   简要规格描述：平阳县万全镇采购环卫特种车辆 

   备注： 

    合同履约期限：标项 1、2，至合同结束（以实际签订的合同为准）  

    本项目（否）接受联合体投标。 
二、申请人的资格要求：
    1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

    3.本项目的特定资格要求：无。 

三、获取招标文件 
    时间：至2023年6月26日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
    地点：政采云平台（www.zcygov.cn） 

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

    售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2023年6月26日09:30（北京时间）
    投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

    开标时间：2023年6月26日09:30 

    开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县车站大道和谐家园三楼） 

五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）质疑投诉：质疑期：公告发布之日起7个工作日内。质疑资格：政采云中本项目通过报名的供应商。对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。7）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。 
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息

    名    称：平阳县万全新农村建设投资有限公司 

    地    址：浙江省温州市平阳县万全镇 

    传    真：/  

    项目联系人：陈先生  

联 系电 话：13806675086
    2.采购代理机构信息            

    名    称：杭州华旗招标代理有限公司             

    地    址：温州市平阳县鳌江镇柳南路50号             

    传    真：/             

    项目联系人：官先生              

    项目联系方式：15088585331 

   

     

    若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。       

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

杭州华旗招标代理有限公司对平阳县万全镇采购环卫特种车辆进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	1) 
	项目名称
	平阳县万全镇采购环卫特种车辆

	2) 
	项目编号
	PYCG230529051

	3) 
	资金来源
	其他资金

	4) 
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	5) 
	采购方式
	公开招标

	6) 
	采购人
	采 购 人：平阳县万全新农村建设投资有限公司
联 系 人：陈先生   

联 系电 话：13806675086

	7) 
	采购代理机构
	名称：杭州华旗招标代理有限公司
地址：温州市平阳县柳南路50号
项目负责人：官先生
手机：15088585331

	8) 
	评标办法
	综合评分法

	9) 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10) 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11) 
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□接受

	12) 
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	13) 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	14) 
	投标货币
	人民币

	15) 
	投标语言
	中文

	16) 
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	17) 
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	18) 
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	19) 
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	20) 
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇柳南路50号 官先生收15088585331））。

	21) 
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	22) 
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	23) 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	24) 
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
 eq \o\ac(□)需要

	25) 
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要  

	26) 
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要  

	27) 
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

机构地点：温州市平阳县柳南路50号
联系人：官先生

联系电话：15088585331               

联系传真：0577-88113837

	28) 
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人投诉。

	29) 
	投诉受理联系方式
	平阳县万全新农村建设投资有限公司
联 系 人：陈先生   

联 系电 话：13806675086

	30) 
	投标截止时间
	2022年6月26日09:30  截止(北京时间)。

	31) 
	开标时间
评审地点
	开标时间：2022年 6月26日09:30  正 (北京时间)
评审地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县车站大道和谐家园三楼）

	32) 
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	33) 
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	34) 
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	35) 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱： 309705385@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	36) 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	37) 
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	38) 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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第一部分     项目简介

一、项目简介

杭州华旗招标代理有限公司受平阳县万全新农村建设投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县万全镇采购环卫特种车辆项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。
二、 采购要求（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

1、采购清单

	序号
	标项
	车辆名称
	型号
	数量

	
	
	
	
	

	1
	一
	车厢可卸式垃圾车
	25T
	2

	2
	
	移动式垃圾压缩机
	18 m3
	4

	3
	
	多功能抑尘车
	25T
	1

	4
	
	洒水车
	15T
	1

	5
	
	洒水车
	8T
	1

	6
	
	洗扫车
	8T
	1

	7
	
	洗扫车
	5T
	1

	8
	二
	垃圾对接转运车
	8T
	3

	9
	
	易腐垃圾转运车
	5T
	1

	10
	
	路面清洗车
	1T
	4

	11
	
	垃圾清运车
	1T
	12

	12
	
	无滴漏压缩式垃圾车
	8T
	1

	13
	
	8桶桶装运输车
	
	1


2、详细技术要求
标项一
一、车厢可卸式垃圾车（柴油）
1.主要技术参数
	项目名称
	技术指标

	底盘要求
	东风天龙DFH1250D4（同档次或优于）

	发动机要求
	康明斯D6.7NS6B290（同档次或优于）

	★发动机排量          
	≥6700 ml

	最大输出功率       
	≥210 kW

	外形尺寸（长×宽×高）
	≤8500×2500×3200mm

	★前悬/后悬
	≤1500/1400mm

	轴距
	≥4350+1350mm

	轮距（前/后）
	≥2010/1860/1860mm

	最大允许总质量
	≥25000kg

	★整备质量
	≤11700kg

	★额定载质量
	≥13200kg

	最小离地间隙        
	≥240mm

	★接近角/离去角
	≥20/20°

	拉臂额定提升能力   
	≥20t

	钩心高度         
	1570（与箱体配套）mm

	外导入宽度       
	1070（与箱体配套）mm

	装厢作业时间     
	≤60s

	卸箱作业时间     
	≤60s

	卸料循环作业时间 
	≤110s

	上装液压系统压力
	≥28MPa

	其他必须配备的
	车辆配原厂冷暖空调、制动辅助装置、定位系统GPS、行车记录仪等。

	以上★参数提供第三方出具的检测报告或者汽车公告说明


2.主要配置及要求
(1) 选用国际先进拉臂上装系统，有多个安全互锁保护；
(2) 关键液压元器件采用知名品牌；
(3) 所有的控制驾驶员在驾驶室内操纵一个多路气动阀就可以轻松地完成；
(4) 关键部位采用高强度结构件，提高安全性和延长使用寿命；
(5) 车辆后部装有后支撑滚轮，确保拉箱时安全可靠；
(6) 设置箱体缓冲回落装置，使箱体能平缓坐落在卡车上，避免刚性的冲击；（提供图片及技术说明）
(7) 该车所配的垃圾转运容器均为全封闭式，杜绝了二次污染,具有很好的环保。
(8) 设备关键结构部位进行第三方专业机构的结构受力分析与测试，确保设备使用寿命。
(9) 箱体侧边板应为整板制作，同时设置一道外漏加强筋，进一度增大箱体抗击强度。
（10）箱体后门密封条采用Ω型密封条，双层密封结构，密封性能好。（提供密封条截面示意图说明）
二、移动式垃圾压缩机
1.主要技术参数
	项目名称
	技术要求

	处理形式
	直接压装式

	压缩方式
	水平压缩

	理论垃圾处理量
	18t/h

	压缩腔容积
	≥1.6m3

	★垃圾箱容积
	≥16m3

	推头最大压缩力
	≥340kN

	压缩油缸最大工作压力
	≥18MPa

	压实密度
	≥0.7t/m³

	空载压装循环时间
	≤42s

	上料机构循环时间
	≤32s

	上料机构最大举升力
	≥2t

	上料斗容积
	≥3.5m³

	★电动机额定功率
	≤5.5kW

	整机重量
	≥5700kg

	结构尺寸（长×宽×高）
	≥6400×2500×2640 mm

	以上★参数提供第三方出具的检测报告说明


2.主要配置及要求
(1) 压缩仓的两侧板、底板采用厚度8mm的高强度耐磨钢(布氏硬度450，屈服强度≥1200MPa)焊接而成（提供材质证明）。
(2) 压缩压头的两侧板、底板采用厚度4mm的高强钢焊接而成。
(3) 垃圾箱整体为大弧形结构，两侧板、底板采用4mm的Q355B优质钢材焊接而成。
(4) 设备控制、电器系统采用国内外知名及以上品牌。（提供材料）
(5) 设备关键零部件：液压阀块、油泵、电机、外接电源及拖迤式操控器均采用知名品牌。
(6) 所有旋转铰轴均采用特种自润滑轴承或关节轴承，油缸活塞杆表面采用镀镍铬合金处理，具有很强的耐磨性和耐腐性，保证其在高腐性垃圾环境中长寿命工作。   
(7) ★要求必须采用双泵驱动，系统需要高压时，采用单泵工作，系统需高速时，采用双泵工作，高效节能，系统发热量小。（提供说明材料）
(8) ★压缩机卸料门采用六点锁紧机构，技术性能先进，锁紧可靠，密封性好。设备箱体后门采用液压锁紧，从拉臂车液压系统取力，可在车厢可卸式垃圾车驾驶室内直接控制箱体后门的打开和锁紧。（提供说明材料）。
(9) 压缩仓两侧各设有一个排污口，同时设有清污口，便于清理排污口的垃圾并辅助排污。
(10) 控制面板上安装有液晶触摸显示屏或具备手柄操作功能，能实时显示箱体内垃圾压缩及操作的情况，如总工作时间，满箱指示，油温报警，液位报警，误操作等自诊断运行状态。控制系统能实现设备故障自动报警诊断功能，如：油温高温、相位错误、马达过载、油压过低、机械卡死、紧急停止等。 （提供证明）
(11) ★配备翻斗机构，最大举升力不小于2t。
三、多功能抑尘车
1、主要技术参数
	项    目
	参  数

	外形尺寸（长×宽×高）
	≥11480×2520×3870 mm

	底盘
	东风天龙DFH1250D4（同档次或优于）

	发动机
	康明斯D6.7NS6B290（同档次或优于）

	发动机功率
	≥213kW

	最大总质量
	≥25000 kg

	★整车整备质量
	≤14850kg

	★额定载质量
	≥10020kg

	副发动机
	康明斯B5.9CS4 220C（同档次或优于）

	副发动机功率
	≥154kW

	最小离地间隙
	≥240 mm

	接近角/离去角
	≥11/9 °

	★前悬/后悬                 
	≤1480/2795 mm

	★水罐最大容积
	≥14 m³

	喷雾系统
	★风炮射程
	≥130 m

	
	风炮射高 
	≥50 m

	
	喷雾流量 
	0～350 L/min 

	
	雾滴颗粒 
	50～150 μm

	
	水泵额定压力
	1.1 MPa

	
	风炮俯仰角度
	-10～60 °

	
	风炮回转角度
	-90～90 °

	清洗系统
	鸭嘴冲洗宽度
	≥16 m

	
	圆锥冲洗宽度
	≥24 m

	
	后洒水宽度
	≥14 m


	
	高压水枪射程
	≥50 m（可用于城市高楼及市政设施的清洗）

	
	最大清洗水流量
	≥800 L/min


2、主要技术要求
(1) 罐体材料厚度4mm，前后封头材料厚度5mm，包罐焊接成型；采用阿克苏油漆，防腐效果好。
(2) 通过底盘侧取力带动双级离心泵，可作为清洗车使用：配置有前鸭嘴冲洗、中置圆锥喷嘴对冲冲洗、后圆柱洒水嘴；后作业水炮功能，可用于辅助消防；可满足不同工况需求。（提供配置证明材料）
(3) 主要零部件使用国际或国内知名品牌，质量优良，可靠度高；液压油泵、马达和主油路胶管均使用知名进口品牌产品。
(4) 采用先进的“子弹头式翼型导流低噪多级叶轮风炮”，作业噪音低、效率高，喷雾最大距离超过130m，俯仰角度范围-10°～60°。
(5) 驾驶室内的集成控制盒可控制车辆全部作业功能，需要在驾驶室外进行部分作业控制时可切换到“无线遥控”或“总线面板”进行操作。
(6) ★风炮驱动方式新颖：采用副发动机—液压系统为风炮风扇提供动力，风炮风扇转速可无级调节以适应喷洒距离的需要，液压驱动安全可靠。
(7) ★ 喷雾机利用液压驱动涡轮、涡杆带动回转支承驱动左右旋转，并具有机械自锁功能;不能使用微电机等电机类驱动旋转，导致漏电等安全隐患的出现。
(8) ★液压系统需设有液压冷却装置，防止液压油高温产生故障。
(9) ★风炮偏摆回转采用大流量液压马达，动作可靠稳定。
(10) 雾炮风机柱塞泵流量≥126 L/min
四、15T洒水车
1、主要技术参数
	项目
	参  数

	外型尺寸(长/宽/高)
	≥9650×2500mm×2980mm

	底盘
	东风天锦DFH1250BX1（同档次或优于）

	发动机
	康明斯B6.2NS6B245（同档次或优于）

	发动机功率
	≥180kW

	最大总质量 
	≥25000kg

	★整备质量
	≤9800kg

	★额定载质量
	≥15000kg

	最小离地间隙
	≥240 mm

	轴距
	≥ 1995+4000mm

	★接近角/离去角
	≥10/13°

	★前悬/后悬
	≤1430 mm /2225mm

	★水罐（公告）有效容积             
	≥15m³

	低压水泵额定流量
	≥50m³/h

	低压水泵额定转速
	≥1480r/min

	低压水泵扬程
	≥110m

	冲洗宽度
	≥24m

	水炮射程
	≥38m


2、主要配置及要求
(1) ★水箱体需采用Q355B高强度锰钢，内部采用防波板缓冲结构设计，保证整体的结构强度、刚度。
(2) 罐体采用沥青油漆，管路经过镀锌处理，具有很强的防腐蚀性能；
(3) 需具有前鸭嘴冲洗装置，由气动切断阀控制，适用于冲洗路面及路沿，通过特殊结构可以任意调节鸭嘴型喷头的冲洗方位。
(4) 需具有对冲冲洗装置，左右各有一个圆锥喷嘴，双向冲洗，均由气动切断阀控制，可任意调节喷嘴角度，对冲可一次冲洗6条车道。
(5) 需具有后洒水装置，采用气动切断阀分别控制后洒水嘴的开启与关闭。
(6) 需具有水炮，为铝制远射程水枪, 安装于后工作台上，水枪可0°～ 360°旋转、枪体可上下俯仰操作。可调节水流的喷射形状（柱状或锥状）及关闭水枪。
(7) 电磁气阀需安装于专用的气阀箱内，防护可靠，故障率低。
(8) 配备音乐喇叭，能在作业时播放音乐以警示，提示周围行人注意避让。
(9) 配备箭头灯，能在作业起到警示作用，提示周围行人注意避让。
(10) 低压水路系统需配置滤网三通过滤器及排污阀，既能有效过滤杂质延长低压水泵寿命，又能通过操作排污阀及时排出杂质，减少滤网的清洗频率。
(11) 需设有压力出水口, 可外接消防接口, 用于辅助消防作业。
(12) 车辆需采用锁止杆封闭后平台侧面；避免采用链条等软物体封闭平台，存在较大安全隐患。
(13) 侧防护栏需采用铝合金型材制作而成，整体外型美观，而且可以实现全回收，杜绝资浪费和环境污染。
(14) 后防护栏的材质需采用不低于Q345A的钢材，提高车辆后部的防撞能力。
(15) 车辆需配备水位传感器和低水位报警器，通过水位传感器接收低水位的信号，然后低水位报警器发出警报，防止水罐无水造成水泵空转损坏，起到保护水泵的作用。

五、8T洒水车
1、主要技术参数
	项目
	技术参数

	外型尺寸(长/宽/高)
	≥8015×2510mm×2950mm

	底盘
	东风天锦DFH1180EX8（同档次或优于）

	发动机
	康明斯D6.2NS6B230（同档次或优于）

	发动机功率
	≥169kw

	最大总质量 
	≥18000kg

	★整备质量
	≤7200kg

	★额定载质量
	≥10600kg

	★接近角/离去角
	≥14°/11°

	★前悬/后悬
	≤1430 mm /2130mm

	驾驶室配置
	配备冷暖空调

	驾驶室前排乘客
	≥3人

	作业速度 
	7～14 km/h

	轴距
	≥4500 mm

	最高车速
	≥89 km/h

	冲洗宽度 （中置圆锥形喷嘴对冲）                
	≥24 m

	洒水宽度 （后置圆柱形喷嘴洒水）                
	≥14 m

	后作业平台配备全自动水泡（要求有上牌公告，提供公告图片说明）
	无需人工操作，可自动开启水泡作业，可调节水流为雾状或水柱状，可控制水流上、下、左、右方向，最大射程达40米。

	椭圆罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)
	≥2400×1420×4300 mm

	★水罐有效公告容积             
	≥10.6m³（提供公告说明）

	后防护装置断面尺寸
	≥240×65mm

	后防护装置离地高度
	≥480mm


2、主要配置及要求
(1) 水罐内部需具有防波板缓冲结构设计，保证在作业时水对罐体的惯性冲击最小；底架采用框架结构，保证了整体的结构强度、刚度。
(2) 水罐顶部需设置人孔盖，便于罐体日常人工维护、清洗及采用顶部加水作业，设计科学、人性化。
(3) 要求采用自吸式双级离心泵，额定工作压力不小于1.1MPa，额定流量不小于50m³,效率高，可靠性好。
(4) 需具有前鸭嘴冲洗装置，由气动切断阀控制，适用于冲洗路面及路沿，可调节鸭嘴型喷头的冲洗方位，冲洗宽度不小于8m。
(5) 需具有对冲冲洗装置，有圆锥喷嘴左右各一个，双向冲洗，均由气动切断阀控制，可任意调节对冲喷头的冲洗方位，对冲可一次冲洗6条车道。
(6) 需具有后洒水装置，采用气动切断阀分别控制后洒水嘴的开启与关闭，同时开启两个后洒水嘴时，洒水宽度不小于 14m。
(7) 需具有铝制远射程水炮, 安装于后工作台。水炮可0 ～ 360°旋转、炮体可上下俯仰操作。正反拧转枪体前部的调节套管，可调节水流的喷射形状（柱状或锥状）及关闭水枪。水枪由手动球阀控制，工作中可任意开闭水枪，水炮射程不小于38m。
(8) 前鸭嘴装置，后对冲装置，后洒水装置需均由电、气控制开和关，操作方便灵活，由驾驶室里的操作盒即可实现。
(9) 需配备智能音乐播放器。能在作业时播放音乐以警示，提示周围行人注意避让。
(10) 需配备箭头灯。能在作业起到警示作用，提示周围行人注意避让。
(11) 低压水路系统需配置滤网三通过滤器及排污阀，既能有效过滤杂质延长低压水泵寿命，又能通过操作排污阀及时排出杂质，减少滤网的清洗频率。
(12) 车辆需采用锁止杆封闭后平台侧面，避免采用链条等软材料封闭，存在较大安全隐患；
六、洗扫车（8T）
1、主要技术参数
	项目
	参数

	外形尺寸（长×宽×高）
	≥9700×2480×3100mm（配备前自动水泡时，需提供公告参数页）

	底盘
	东风天锦DFH1180EX8（同档次或优于）

	发动机
	康明斯D6.7NS6B230（同档次或优于）

	发动机额定功率、排量
	≥169kw、 6.7L

	最大总质量
	≥18000kg

	★额定载质量
	≥5400kg

	★整车整备质量
	≤12400kg

	★接近角/离去角
	≥10/12°

	清洗水最大压力
	≥9.5MPa

	清洗水最大流量
	≥142 L/min

	低压冲洗宽度
	≥24m

	清扫宽度
	≥3.5 m（需提供第三方检验报告）

	清扫效率
	≥95%（需提供第三方检验报告）

	最大清扫能力
	≥70000㎡/h（需提供第三方检验报告）

	★清水箱容积
	≥10m³（需提供第三方检验报告）

	垃圾箱容积
	≥7m³（需提供第三方检验报告）

	卸料角
	≥48°（需提供第三方检验报告）

	最高车速（满载）
	≥89km/h

	最大爬坡角
	30%

	轴距
	≥5300mm

	驾驶室准乘人数
	3

	副发动机功率
	≥118kW

	副发动机型号
	康明斯B5.9CS4 160C（同档次或优于）


2、主要配置及要求
(12) 需具备路面清扫、路面洗刷、高压清洗、低压冲洗、路缘石洗刷、垃圾收集、污水回收、喷雾和道路隔离墙清洗等多种作业功能。
(13) 需采用“中置两立扫＋中置超宽吸嘴+内置高压水喷杆＋左、右高压侧喷杆”的结构。两立扫结构可以减少了扫刷损耗，采用超宽吸嘴增大了吸污宽度，采用左、右侧喷杆增大了清洗宽度，提高了工作效率。内置高压水喷杆能减少水雾与垃圾的飞溅，减少飞溅造成的污染。
(14) ★采用超宽及双吸口结构吸嘴体,吸嘴总宽不小于2400mm，吸污宽度达2350mm，左右两边可同时清吸垃圾，提高了工作效率和作业清洁度。（提供吸嘴结构示意图及技术说明）
(15) 左右侧高压喷杆上设置需高压万向喷头，可对道路隔离墙、隔离墩进行冲洗。
(16) 左右侧高压喷杆需采用多边异形（非圆形）截面设计，在发生碰撞时，不会发生旋转，始终保持良好的高压水对地作业力及作用区域，性能更稳定，作业效果更好。
(17) ★在高压水泵前需采用气动齿式离合器，避免高压水泵空转磨损，降低油耗。高压水泵设计了水量可调机构，可根据作业路面状态适时调整作业水量，更节水、更环保。（提供技术说明）
(18) 清扫装置需具有三维立体防撞功能，可实现水平面与立平面全空间避障，更稳定，可靠性更高。吸嘴提升机构具备液压油缸提升与锁止功能。
(19) 洗扫车后部需装有摄相头，驾驶室内装有彩色显示屏。作业时，可以在驾驶室内检查监视清洁效果。倒车时可以导航，防止追尾。
(20) 为方便在夜间或亮度不够的环境下作业时，监视扫盘的工作情况，左、右扫盘需配备有照明灯。
(21) ★垃圾箱采用不锈钢瓦棱结构设计，外形美观，并能有效减轻自重，增强垃圾箱的强度和刚度。（提供图片等技术说明材料）
(22) 垃圾箱内需设有高压清洗装置，采用大平面斜置底板，卸料时可帮助缷出垃圾，并能清洗垃圾箱内壁。
(23) 需具有清水箱缺水、垃圾箱满水、防垃圾箱后门开启前倾翻卸料、防副发动机运转时气动齿式离合器接合分离打齿、防保护撑杆未放下收回已倾翻的垃圾箱报警装置等自动保护装置。
(24) 需配备高压前喷装置，可通过高压水流冲洗道路。
(25) 在洗扫车右侧后部需装有机械式自动卷绕冲洗卷盘，配20m高压软管，可用于清洗洗扫车本身和其它需要清洗的地方。
(26) 需采用“显示屏+控制器+CAN总线操作面板”的控制模式。作业起动和作业停止时，吸嘴升降、扫盘收放、左右喷杆收放等作业装置全由一键控制，操作方便，大大减少了误操作的可能性。
(27) 系统需设置全扫、左扫、右扫，全洗扫、左洗扫、右洗扫、全洗、左洗、右洗共9种作业模式。用户可根据作业需要，选择合适的作业模式进行作业。作业模式选定后，一键起动作业，需参与作业的所有机构，会按规定的顺序自动伸出并运转作业。需要停止作业时，一键停机，工作中的所有作业机构，会按规定的顺序自动停止运转并收回到原始状态。
(28) 需配有快速接头，能方便地与冲洗卷盘连接或脱开。利用手持喷枪，清洗效率高、效果好，操作更方便更安全。
(29) 车辆吸嘴、扫盘、喷杆、垃圾箱需均可下车操控，方便用户检修或调试时操作和观察。（提供操控盒图片）
(30) 扫盘需采用凸形结构设计，使垃圾不易堆积在扫盘上,提供图片证明。（提供图片说明）
(31) 需配备语音报警系统，能在作业和卸车时发出多种语音报警和提示信息，有“副发动机发电故障，请停机检查”、“水箱出水口阀门关闭，不能清洗作业”、“污水箱倾翻，请注意安全”等条语音提示信息，还有多条音乐提示信息和轰鸣报警信息等。
(32) ★车辆左右两侧除配有可充当侧防护的清扫装置外，还配有符合国家强制标准的实体防护栏，能有效保护燃油箱等重要部件，提高车辆的安全性。（提供公告及图片等证明材料。）
(33) 需具有后喷雾装置，遇干燥天气、路面粉尘多的路面，可利用后喷雾装置进行喷雾作业，稀湿空气，喷雾降尘。
(34) 需具有低压冲洗喷头，若路面需进行冲洗时，洗扫车具有低压洒水车的冲洗功能，可对路面进行左冲、右冲或左右同时冲洗。
(35) ★一车两用，驾驶室前部配备全自动水泡，射程≥40米，额定流量达到36.5m³/h，可在驾驶室内操控水量开关及流量大小，控制上、下、左、右方向，并调节水流形状（如水柱状、毛毛雨状）；提供全自动水泡技术参数说明及车辆公告，可带该装置上牌。
(36) ★配置超大风量离心风机，吸力强大，清扫效果佳。（说明其技术优势及获奖情况）
(37) 采用先进品牌油漆工艺，外观美丽，质量可靠。
(38) 车辆在国家发改委有上牌《公告》，在国家税务总局有免税《目录》。
七、洗扫车（5T）
1、主要技术参数
	项目
	参数

	外形尺寸（长×宽×高）
	≥7100×2250×2800mm（需提供公告参数页）

	底盘
	江淮HFC1101P71K1D1ZS（同档次或优于）

	发动机
	安徽康明斯B4.0NS6B170（同档次或优于）

	发动机额定功率、排量
	≥125kw、 4L

	最大总质量
	≥10495kg

	★额定载质量
	≥2260kg

	★整车整备质量
	≤8040kg

	★接近角/离去角
	≥26/16°

	★前悬/后悬
	≤1180 mm /1800mm

	清扫宽度
	≥3 m（需提供第三方检验报告）

	清扫效率
	≥95%（需提供第三方检验报告）

	最大清扫能力
	≥65000㎡/h（需提供第三方检验报告）

	清水箱容积
	≥6.2m³（需提供第三方检验报告）

	垃圾箱容积
	≥3.4m³（需提供第三方检验报告）

	卸料角
	≥45°（需提供第三方检验报告）

	最高车速（满载）
	≥100km/h

	轴距
	≥4200mm

	副发动机功率
	≥74kW

	副发动机型号
	江铃JX493ZG4（同档次或优于）


2、主要配置及要求
(1) 需采用“中置两立扫＋中置宽吸嘴内置高压水喷杆＋中置高压侧喷杆”结构，将左右侧喷杆与吸嘴整合在一起，具有作业装置集中，污水吸净率高，清洗宽度大，清洗效率高等特点。
(2) 副发动机需配有自动离合器，当副发转速达到设计值后风机和高压水泵将自动运行，可保证副发动机在启动和停机时与风机和高压水泵自动脱离。
(3) 副发转速需可根据路面情况进行数字化、可视化设置；选定作业模式并启动后，可自动记忆上一次作业转速并开启相应作业模式，省去重新设置副发转速的操作。转速需可调节，提高操作便捷性。
(4) 左右立扫盘需分别采用单根油缸控制升降与摆动，防撞性能好使用成本低，工作可靠，并具有防撞避让功能，可以清扫路面，洗刷路缘石立面。
(5) 需采用中置双吸口超宽吸嘴，内置长排高压水喷杆离地间隙小、水流冲击力大，能直接将污水送至吸口，作业飞溅少，污水吸净率高。需可根据路面污染情况，调整长排喷嘴对路面的冲洗角度，使清洗效果更佳。
(6) 左右高压侧喷杆与吸嘴需整合在一起，采用“V”型布置方式，气缸控制收放动作。需可调整“V”形角度及高压水喷嘴角度，喷嘴离地间距恒定，水流冲击力大，能高效汇集污水，并具有防撞和自动复位功能； 
(7) 吸嘴内部的高压喷杆需可快速装卸，方便调整和维修。 
(8) 左右侧高压喷杆上需设置高压万向喷头，可对道路隔离墙、隔离墩进行冲洗。
(9) 垃圾箱需装有防溢满报警装置。
(10) 箱体需采用油缸举升倾翻卸料方式，垃圾箱底板斜置以便卸料。垃圾箱内设置了高压喷淋清洗装置，倾倒垃圾后可对污水箱进行自动清洗，减轻作业人员的劳动强度。
(11) 垃圾箱体采用单层不锈钢瓦棱结构设计，造型新颖、美观，容积大，无骨架，内部表面光滑、倾倒垃圾方便，强度高、防锈防腐，且防水力冲击性能好。
(12) 车辆需装有机械式自动卷绕冲洗卷盘，配不低于20m高压软管，可用于清洗车本身和其它设备和设施, 自动卷绕使水管拉出容易，收回方便。
(13) 需配有手持高压喷枪，配快速接头，能方便地与冲洗卷盘连接或脱开。
(14) 车辆需设有清水箱缺水、垃圾箱满水等自动保护装置，保护洗扫车在遇缺水满水等特定工况或误操作时不受损害。
(15) 需配有语音报警系统，能在作业和卸车时发出多种语音报警和提示信息，有 “水箱水位低，不能清洗作业”、“污水箱倾翻，请注意安全”等条语音提示信息，还需有多条音乐提示信息和轰鸣报警信息等。
(16) 需配有紧急停水功能，作业时遇红绿灯或其他情况，可按下操作屏主界面的“作业暂停”键，可紧急停止喷水作业，需提供操作界面照片证明。
(17) 车辆需配备垃圾箱安全撑杆及撑杆安全插销，能在维护作业时提供可靠安全防护，需提供实物照片证明。
(18) 需配有防漏净、油位油温自动报警装置的油箱，避免发生大量液压油外漏和油温过高的情况，需提供实物照片证明。
(19) 需采用电、液集中控制，操作者可以在驾驶室内方便舒适地完成各类作业操纵。并可在车下完成垃圾箱的倾翻复位、垃圾箱门开启关闭等动作，需提供实物照片证明。
(20) 车辆需设置不低于10种作业模式，如全扫、左扫、右扫，全洗扫、左洗扫、右洗扫、全洗、左洗、右洗、纯吸。用户可根据作业需要，选择合适的作业模式进行作业。作业模式选定后，可一键起动作业。需要停止作业时，可一键停机。
(21) ★车辆需具有侧护栏，对底盘内部结构进行保护，安全性好，需提供实物照片证明。
(22) ★配置超大风量离心风机，吸力强大，清扫效果佳。（说明其技术优势及获奖情况）
(23) 采用先进品牌油漆工艺，外观美丽，质量可靠。
(24) 车辆在国家发改委有上牌《公告》，在国家税务总局有免税《目录》。
标项二
一、垃圾对接转运车（8T）
1、技术要求
	项目
	技术要求

	车辆名称
	压缩式对接垃圾车

	★外型尺寸
	长(mm)
	≥6700

	
	宽(mm)
	≥2500

	
	高(mm)
	≥3135


	底盘型号
	DFH1180EX8同等或更优

	发动机型号
	B6.2NS6B230同等或更优

	发动机功率（KW）
	≥169

	尾气排放
	国VI

	总质量（kg)
	18000

	★额定载质量（kg)
	≥10300

	★整备质量(kg)
	≥7450

	★接近角/离去角（°）
	≤17/17

	★前悬/后悬（mm)
	≥1400/1500

	最高车速（km/h)
	≥89

	垃圾快对接高度（mm)
	1310（±100）

	轴距
	3800（±50）    

	后门开启方式
	液压开启

	厢体容积（m³）
	≥14

	箱体内尺寸
	长(mm)
	≥4200

	
	宽(mm)
	≥2200

	
	高(mm)
	≥1600

	装载垃圾块数量
	两块

	厢体形式
	圆弧厢体

	污水箱容积（L）
	≥130


2、性能参数
（1） 车辆上装需采用表面喷砂处理+船舶用底漆+中涂+防腐面漆制作工艺。与垃圾直接接触的钢板均需进行酸洗、磷化、钝化等防腐处理。
（2） 厢体需全密封设计，需采用框架结构，设有加强筋，确保箱体牢固度。
（3） 可在驾驶室内完成垃圾装卸作业的操控，有效改善工人工作环境。
（4） 设备关键零部件：液压阀块、齿轮泵及油缸等液压元件均采用国内外知名品牌原件。
（5） 尾门需采用优质密封条实心密封，其密封可靠，使用寿命长。密封条安装采用独特的安装结构及工艺，其在使用过程中不易脱落、错位。
（6） 需举升机构采用双缸举升，系统运行稳定、可靠、能耗低。。
（7） 箱体内底板尾部需设计独特上翘结构，能够杜绝对接作业时的污水滴漏，并提升产品运行时的尾门密封性。
（8） 箱体举升卸料过程中需有声音报警功能，能够对周边行人起到提醒、警示作用，保证作业安全。
（9） 尾门开闭需采用尼龙块导向结构，开闭更加顺畅，作业过程中无金属撞击。导向尼龙块位于箱体侧面加强结构上（非箱体尾部框架上），结构更加可靠、耐用。尾门开启后，设计有独立的限位结构，能够起到限位支撑及保护油缸作用。
（10） 左、右两污水箱需为独立结构。污水不需要放水操作，箱体举升卸料时污水能够随之排出，污水排出顺畅，无残留。设计有清洗放水球阀，污水箱清洗时，无需举升箱体，可排出污水。该球阀易可用于特殊情况下污水排出。
（11） 产品需具备驾驶室及外部双位操作，操作人员可根据需要自由选择。
（12） 产品取力器等电气操作按钮需集成至底盘中控台，无外接按钮盒等电气元件。驾驶室内美观、简洁，整体性好。
二、易腐垃圾车（5T）
	项目
	技术要求

	车辆名称
	餐厨垃圾车

	底盘型号
	庆铃QL1110ANKACY同等或更优

	排放标准
	国Ⅵ

	尺寸参数
	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	≥6600×2190×2900

	
	★前悬/后悬 （mm）
	≥1110/1640

	
	轴距（mm）
	≥3815

	
	前轮距（mm）
	≤1680

	
	后轮距（mm）
	≤1650

	
	★接近角/离去角（°）
	≥17/15

	质量参数
	最大总质量（kg）
	≥10550

	
	★整备质量（kg）
	≥5700

	
	★额定载质量（kg）
	≥4500

	性能参数
	垃圾仓容积（m³）
	≥6

	
	清水箱容积（L）
	≥180

	
	污水箱容积 （L）
	≥460

	
	最高车速（km/h）
	≥110

	
	额定乘员（人）
	≥3

	发动
机
	型号
	4HK1-TCG61同等或更优

	
	额定功率/转速 (kW/（r/min）)
	≥139/2600

	
	排量（ml）
	≥5193

	车箱材质
	优质不锈钢材料


餐厨垃圾车车厢体需采用优质不锈钢材料，厢体的侧面需设有垃圾提升装置，装载餐厨垃圾时，将装有餐厨垃圾的垃圾桶(120L，240L标准垃圾桶)安装在提升架上，操纵手柄，实现餐厨垃圾的自装功能。本车采用液光电一体化技术成，实现装载的智能化。
厢体内安装压缩装置，在收集餐厨垃圾的过程中就可以对垃圾进行固体物与油、水的分离，并对垃圾进行压缩，实现装载的最大化。整个过程仅一个人操纵开关便可轻松完成，大大减小操作者的劳动强度，更好的改善工作环境。
1、厢体：厢体材质需采用优质不锈钢材料制造，入料口需采用密封盖密封，由液压缸控制启闭。
2、厢体需分上下两腔，上腔为固体垃圾箱，下腔是沉淀水箱，用来装水沉淀的油、水混合物。
3、后门：由二个油缸控制启闭，由两个油缸控制锁紧后门，后门采用特制密封条密封，采用机电液一体化控制，在使用和车辆行驶过程中不渗漏。
4、垃圾装载机构：可提升120L、240L的标准垃圾桶，具有自动安全锁止机构，装入过程中桶内垃圾不溢撒，不遗留。垃圾桶在提升倾倒中具有调速功能，以防止垃圾喷溅。
5、提升系统、上盖开闭系统具备按顺序联动功能：上盖没有打开，推板没有回位时，提升装置不工作，并发出警示，提升装置只有在确认上盖已打开，推板已回位情况下才能开始进行装载垃圾工作。
6、垃圾压缩，固液分离功能：本产品在收集的过程中就可以对餐厨垃圾进行固体物与油、水的分离，并对垃圾进行压缩，实现装载的最大化。垃圾厢内设有前后移动的推板，由四级伸缩油缸推动，推板四周装有密封条。操纵开关，推板便开始对厢内餐厨垃圾进行压缩，油、水等液体便通过厢体底下的过滤网进入厢体下的沉淀水箱，实现固、液分离。
7、卸料：当厢内的垃圾需要排出时，可操纵开关，打开后门，用推板将垃圾从前向后推出，彻底干净。打开厢体下面的放水阀，将沉淀水箱内的油、水等杂质放净。
8、操纵系统：车辆各功能的控制部分集中在垃圾提升架的右侧的电控箱内。
9、液压系统主要部件采用知名品牌产品。
10、刷车功能：车上装有不锈钢清水箱和一个高压水泵，用于清洗车辆。车辆作业后，要进行整车清洗，打开水泵开关，用高压喷枪对车辆进行清洗。
11、后门两侧具有安全防护装置。当打开门进行操作时，放下后门安全架，避免了操作人员的误操作而发生安全事故。
三、路面清洗车
1T

一）主要技术参数
	项目
	技术要求

	车辆名称
	路面养护车

	底盘型号（排放）
	SC1031XND64A（国VI）同等或更优

	发动机型号
	DAM16KR同等或更优

	燃料种类：
	汽油

	最大输出功率（kw）
	≥90

	最高车速（km/h）
	≥100

	前轮距/后轮距（mm）
	≥1372/1300

	★整车外形
尺寸
	长（mm）
	≥4895

	
	宽（mm）
	≥1570

	
	高（mm）
	≥1980

	总质量（kg）
	≤2840

	★整备质量（kg）
	≥1640

	★额定质量（kg）
	≥1000

	轴距（mm）
	≤2700

	★前悬/后悬（mm）
	≥700/1100

	★接近角/离去角（°）
	≥16/20

	水箱容积（m³）
	≥1.2m³

	水箱材质
	不锈钢

	副发汽油机功率
	≥14HP

	冲洗压力(Mpa)
	≥12

	前喷管冲洗宽度（m）
	≥1.5

	前喷架左右偏摆角度（° ）
	±18

	前喷架上下升降高度（mm ）
	≥100

	喷枪流量（L）
	≥40

	水扫把流量（L）
	≥15

	自动卷盘水管长度（m）
	≥15

	一次作业时间（min）
	≤50

	作业速度（km/h）
	5-10


二）技术参数
1. 采用高压力小流量高压泵，喷射水流强，连续作业时间长。

2. 多功能特点、可适应各种不同的步行道路作业。

3. 前清洗喷管在驾驶室内电动控制，可上、下、左、右全方向摆动。

4. 后置高压喷枪配置了15米长的胶管，作业范围大，胶管自动回收。为应对各种工况，喷枪配置了4种专业喷嘴，可以有效的清除路边小广告。
5. 采用双发动机配置，高压水泵由副发驱动，与整车行车不干涉，可以根据路况随意调节行驶速度和副发转速。
6. 副发汽油机起动和熄火均采用电控，在驾驶室内即可控制，操作方便。

7. 高压水动力系统采用齿轮传动系统，从根本上解决了V带传动过程中存在的安全隐患，同时提高了整套动力系统的传动效率。
8. 箱体分隔为储物舱、水舱、作业装置舱，副发汽油机后置，有效降低噪声、排放对驾驶操作人员的影响。

9. 驾驶室内设置彩色液晶显示屏，可随时监控作业路面。

10. 清水箱整体式设计，抗震性强，不变形，不锈蚀。水箱内设有低水位传感报警装置，防止高压水泵因缺水而损坏。

11. 作业装置集中布置，检查维护方便。

12. 前喷、角喷等功能可驾驶室内进行切换操作。操作简单，方便快捷。
13. 储物舱中置，整车轴荷分布更加合理，副发动机舱散人更快，运行更可靠。
四、垃圾清运车
1T
一）产品技术参数
	底盘型号
	BJ1035V5JV5-51、同等或以上

	发动机型号/燃料：
	DAM15KL、同等或以上/汽油

	底盘选型
	后双胎式底盘

	尾气排放：
	国Ⅵ

	功率（KW）：
	85

	百公里油耗（Ｌ）：
	8.6

	总质量（Kg）：
	≥3495

	★整备质量（Kg）：
	≥2300

	★额度载质量
	≥1000

	★外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	≥4880×1750×2160

	轴距（mm）：
	2600

	★接近角（°）/离去角（°）
	≤19/18

	最高车速（km／h）：
	100

	★前悬/后悬（mm）
	≥1090/1100

	最小转弯半径（mm）：
	14

	垃圾箱容积（m³）
	4.2

	提桶方式
	后提桶

	自卸方式
	举升自卸

	自卸角度（°）
	48+80

	液压取力型式：
	变速箱取力

	液压系统压力（MPa） 
	≥12 

	箱体有效容积（m³） 
	≥3.5 

	提升机构提料能力（kg） 
	≥25

	最大举升卸料角度（°） 
	≥80

	举升报警
	在进行举升试验时，驾驶室内的操作人员应能听见或看见车箱举升。


二）性能描述
1、底盘性能
底盘型号：北汽福田BJ1035V5JV5-51、同等或以上；  后双胎，发动机型号：DAM15KL 、同等或以上/发动机最大功率85kw，国Ⅵ排放。
使用汽油燃料，发动机升功率快，响应灵敏，更适y用于北方低温环境及高海拔空气稀薄环境。
2、★车厢结构：车厢为碳钢框架，船型结构，污水零渗漏，底板厚3mm，侧板厚2mm。
3、制作工艺：结构件表面喷砂处理+船舶用底漆+中涂+防腐面漆。与垃圾直接接触的钢板均进行了酸洗、磷化、钝化等防腐处理。（提供带CMA标志的省级以上第三方机构出具的防腐性能检测报告）
4、★提桶机构：提料机构动作分为3步，夹紧-提升-翻转倒料，属于高位举升上料机构，当垃圾桶含水量≥60%上料无洒落。
5、★刮板压缩机构：收集压缩机构采用箱体顶部设计，可一键压缩，分别满足刮板+滑板联动及分别点动设计，刮板运动时，使油缸力完全作用在垃圾上，将垃圾从尾部移至箱体前部，能有效提升垃圾装载量。
6、★顶部滑板外置式、双油缸结构，左右各一支油缸，油缸推出时压缩垃圾，压缩比例大，提高垃圾装载量。（提供公告照片及实物照片）
7、液压元器件：设备关键零部件：液压阀块、齿轮泵及油缸等液压元件均采用国内外知名品牌原件。
8、电气系统：采用手持移动控制模式，可在车辆后面操作，避免装料时垃圾飘散，散落在操作人员身上，同时车辆两侧均设有紧急停止开关，保证车辆安全。
9、箱体整体举升卸料，保证箱体举升卸料整车稳定性，车体后方配有滚轮式式后支撑（提供实物照片），地面接触面积大，安全性高，箱体举升前自动伸出，箱体回落后，支腿自动收回。
10、凸出优点：高位收集车采用特殊的船型车厢结构，污水零渗漏。同时该垃圾车属于微型垃圾车，车辆使用蓝牌，并且由于车辆结构紧凑，能深入其它大型垃圾车无法进入的小区、街道、景区等场所进行垃圾收集、运输。
11、有铝合金侧防护，提高整车安全性。（提供实物照片）
五、无滴漏压缩式垃圾车
8T

一）主要技术参数
	项目
	技术要求

	车辆名称
	压缩式垃圾车

	排放标准
	国六

	燃料种类
	柴油

	底盘
	东风天锦DFH1180EX8同等或更优

	发动机
	康明斯B6.2NS6B230同等或更优

	功率
	≥169KW

	排量
	≥6200ml

	★车辆长度 mm
	长
	≥7980

	
	宽
	≥2500

	
	高
	≥3500

	最大总质量kg
	18000

	★整备质量kg
	≥10000

	★额定载质量
	≥7300

	★接近角/离去角（°）：
	≤17/15

	★前悬/后悬
	≥1430/2000

	驾驶室前排乘客
	3人

	轴距
	≥4500mm

	最高车速
	≥89km/h


二）性能描述
1、车辆压缩专用装置工作时设置油门全自动控制系统，根据工况的不同自动匹配发动机所需功率。在其它工况下，自动处于怠速状态，可减少功率损耗和故障发生率，降低油耗，提高使用经济性。
2、采用船形箱体设计，垃圾箱尾部上翘。箱体用高强度锰钢焊接而成，车厢设计有污水箱，压缩垃圾过程中的污水及车厢内积水全部泄入污水箱，以免腐蚀箱体和汽车底盘，同时避免行驶过程向路边漏洒污水，有效的防止了二次污染。箱体侧面中下部有加强梁结构，箱体强度好，不易变形。
3、箱体顶部有可变位式挡桶机构及弹性缓冲结构，配合翻桶机构作业，能够对垃圾桶起到有效保护。
4、采用先进的CAN控制系统，填装及卸料作业过程只需司机一人操作，不仅减轻环卫工人的劳动强度，而且大大改善了工作环境；“机—电—液”一体化，使设备运行更稳定可靠，自动化程度更高，不但实现了自动操作，而且可以进行手动单步操作，有效的解决了设备的动作互锁，提高了设备的安全性。
5、液压系统和电气系统均采用国内外知名品牌，运行安全可靠，故障率低。液压与电气系统设有多重保护，保证作业安全。
6、上装采用专业的三维设计软件进行力学分析、优化设计。设备材料采用优质低合金高强度结构钢板进行制造，机架采用优质厚壁矩形钢管焊合成钢结构框架，使得设备刚性非常好。
7、车辆具有双保险系统，作业系统具有电脑控制和手动操纵双重功能，大大地保障和提高车辆的使用率。
8、车辆侧面设置有独立污水箱，大大提升产品污水储运能力。污水箱具有排水装置和双清洗门装置，清洗门朝向车辆侧面，清洗作业更加方便，清洗工具能够顺畅的进入污水箱内部。
9、污水收集系统设置有污渣沉淀装置，能够有效阻止污渣进入污水箱，减少管路堵塞及污水箱污渣沉淀。沉淀装置设置有清洗门装置，清洗门朝向车辆侧面，开闭方便，清渣、清洗方便。
六、8桶桶装运输车


1.1产品技术参数
	项目名称
	内容
	参数

	底盘
标准
配置
	底盘型号
	SC1031XDD65同等或更优

	
	发动机型号
	DAM16KR同等或更优

	
	燃料种类：
	汽油

	
	功率KW
	≥90

	
	排放标准
	国VI

	标准
配置
	基本
参数
	整车外形尺寸
★（长×宽×高）（mm）
	≥4990×1685×1940

	
	
	货箱内尺寸
（长×宽×高）（mm）
	≥2965×1500×360

	
	
	总质量（kg）
	≥3495

	
	
	★整备质量（kg）
	≥1480

	
	
	★额定质量（Kg）
	≥1865

	
	
	轴距（mm）
	2990

	
	
	★前悬/后悬（mm）
	≥725/1275

	
	
	★接近角/离去角(°)
	≥40/11

	
	
	箱体底板厚度（mm）
	3/花纹板

	
	
	装载标准240L垃圾桶数（个）
	≥8

	
	液压
尾板
参数
	尾板额定载重（Kg）
	≥300

	
	
	尾板平均升降速度（mm/s）
	60

	
	
	尾板控制方式
	固定式面板控制


注：具体参数以公告为准。
1.2.1、整车性能：整车箱体采用原厂长安货车车厢，经过防腐处理，坚固耐用，底板采用花纹铁板，厚度3毫米。桶装车有自动升降装卸平台，一次可以装10个桶以上，每只桶容积240升。
1.2.2、制作材料：整车箱体整车箱体采用原厂长安货车车厢，经过防腐处理，坚固耐用，底板采用花纹铁板，厚度3毫米。 
1.2.3、操作系统：货厢尾部两侧装有固定式尾板操作按钮，“上”控制尾板的上升动作，“下”控制尾板的下降动作，“上”+“旋转”控制尾板向上旋转，“下”+“旋转”控制尾板向下旋转。驾驶员侧额外装有液压尾板总电源闸刀，非工作状态时断开总电源，有效延长汽车底盘的供电系统。
1.2.4、液压尾板：选用国内最知名品牌液压尾板，尾板最大举升能力300Kg，工作平稳，安全可靠。
1.2.5、人性化设计：采用电控液压式尾板升降装置，一次能装卸多个垃圾桶，降低了人工劳动强度，工作效率高；装运灵活，运输范围广，扩大了桶装垃圾收集区域；无需额外防护，可在平整路面上停车进行装卸作业；电控操作面板设置了全车紧急停止按钮。
1.2.6、外观式样：整车布局合理、外形美观大方，达到很好的视觉效果。

其他说明：

1、本项目包含本项目的供货、运输、安装施工、维保等所有内容。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。
2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

5、供应商投标文件中须提供采购内容中带“▲”“★”内容的相关承诺或证明资料。

6、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。
7、车辆供应商均须给采购人完成上牌手续，购置税、上牌手续费（含第一年交强险）等均由中标供应商负责。所有车辆均须提供完整的车辆所具有的所有备品备件。

三、商务条款

1、质保期

1.1▲质量保证期至少1年，自验收通过后起算。
1.2因供应商提供的设备的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障应由中标供应商免费技术服务和维护，由此造成采购人的损失由供应商承担。

1.3投标供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。
2、付款方式： 

▲合同签订前，中标供应商应向采购人提供合同总金额2%的履约保证金（可以以非现金形式提交）。

签订合同后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同价的20%款项，经最终验收完成后采购人在7个工作日内支付至合同金额的97.5%，同时退还履约保证金，剩余款项质保期满后给予支付。
3、交货安装地点

3.1.交货地点：按采购人要求。

3.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.送货过程中发生的费用由中标供应商负责。

4．完工期

完工期：合同签之日后30日历天内完成。（供应商提供最短完工期）
5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
四、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.本项目的深化设计、货物的提供、运输、装卸、辅材、就位、安装、调试、检验、通过验收；培训、质保期维护等。

3.在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商可以选择标项进行投标。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。
10、▲如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购预算（最高限价）的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

11、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件第十二条规定，本项目招标文件明确采购的标的所属行业为工业，投标供应商选用的产品制造商均为工业行业所对应的标准为小微企业的享受价格优惠折扣。
12▲本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
13、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
14、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
15、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
16、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
17、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
18、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可平阳县万全新农村建设投资有限公司推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 （按标项提供） 

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面
2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

3）供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函，格式见附件
上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）详细分项报价表

4）随机备品备件及专用工具清单

5）产品零件、易损件、备品备件报价表
6）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函
4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

10） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

11）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书；（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）

12）2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；
13）节能环保产品声明函（如有）、节能（环保）产品清单（如有）；

14）针对本项目拟派人员名单

15）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

16）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
17）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以采用邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

  5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：
开户银行：中国工商银行股份有限公司平阳支行敖江分理处

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司平阳分公司

开户帐号：1203283109200053792

第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                             　　　　　
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分     合同格式（仅供参考）
说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
甲方：采购人

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

	采购产品名称
	品牌型号规格和主要配置
	数量
	成交价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限
自收到采购方通知之日起5日以内送货至指定地点。

第六条：供货方式
在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内负责派人送货至采购人指定地点。
第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足，采购人应在验收时提出；对质量问题有异议的应在供货后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术或表面瑕疵等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

 中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：货款的支付
详见招标文件。
第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

    中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且要承担合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价相应的违约金。

 第十四条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让或分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心及杭州华旗招标代理有限公司各执壹份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书。
4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县万全镇采购环卫特种车辆
投 标 文 件
（资格文件）

标项（）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.3供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函：
声明函
（采购人）：
我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：
1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；
4. 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）
我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章） ： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：  年  月  日 

二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县万全镇采购环卫特种车辆
投 标 文 件
（报价文件）

标项（）
	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表    

开标一览表
供应商名称：                           采购编号：          报价单位：人民币元

	项目名称
	标项
	投标报价

	平阳县万全镇采购环卫特种车辆
	一
	大写：

小写：

	
	二
	大写：

小写：


▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3详细分项报价表
详细分项报价表
项目名称：                                              项目编号：

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价：
	


注：1. 表内合计价应与附件二“报价一览表”中的报价相一致。

2. 各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。       

3.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。表格可以延续。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：           

2.5产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：           

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
2.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。             
填写说明：

1）投标产品为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳县万全镇采购环卫特种车辆
投 标 文 件
（商务技术文件）

标项（）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县万全新农村建设投资有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县万全新农村建设投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.9 2020年1月1日以来的类似项目业绩证明

2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10节能（环保）产品清单        
节能环保产品声明函
(如有则提供)
本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：
1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。
2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
投标供应商（盖章）：        
日期：                  
节能（环保）产品清单

(如有则提供)
（1）投标产品中节能产品明细清单
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单
	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、表格可以延续。
供应商盖章：   
日 期：         

3.11针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            

日期：

3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：平阳县万全镇采购环卫特种车辆
项目编号：      

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；
二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则（按标项评审）
一、报价评分  30分  

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

标项一
	商务技术分70分


	分类
	评分细则内容
	标准分数

	投标产品性能部分
	产品的质量、先进性、可靠性
	根据投标人提供的简介资料、产品样式、配置功能、技术性能、检测报告、汽车公告、主要零部件装置等材料，对投标产品的质量、先进性、可靠性、实用性进行评分。0-3分。
	3分

	
	产品的材料、材质、执行标准
	根据投标人所投产品的材料、材质、执行标准等情况进行进行评分。0-3分。
	3分

	
	注：本项目评分需要投标人提供包括但不限于：检验报告、配置功能表、整车四面外观造型及关键零部件装置和作业现场的照片等相关材料作为评审参考。

	技术部分
	产品详细技术参数符合情况
	标★项参数，每有一项不符合的扣3分,扣完为止。
其余参数，每有一项不符合的扣2分,扣完为止。
注：所有技术参数均应提供合格证、汽车公告、检测（实验）报告等第三方证明材料说明；主要配置及要求不能提供以上材料的，则提供图片或者技术说明。
	42分

	商务部分
	售后服务
	投标人或设备制造商
1）根据提供的数字化售后服务体系建设、质量保证措施、培训计划，由评标委员会综合评分；0-3分。
2）在温州市设立服务网点、服务车及备件库，需提供相关证明材料。（服务网点要求提供房屋产权证或不动产登记证，以及租赁合同复印件，提供温州网点专职售后人员的社保材料、现场服务照片、服务车辆及备件库的证明材料。）（视资料是否齐全得0-2分）
3）通过《商品售后服务评价体系GB/T27922-2011》五星级认证得1分；提供证书扫描件，不提供不得分。
4）获得GB/T36733-2018（客户满意度）5A级服务质量评价体系认证证书得1分；提供证书扫描件，不提供不得分。
	7分

	
	企业综合实力
	1、投标人或设备制造商具有有效的质量体系认证ISO 9001、环境管理体系认证ISO 14001、能源管理体系认证证书ISO 50001，每一项得1分，共3分；提供证书扫描件，不提供不得分。
2、投标人或设备制造商获工业和信息化部制造业单项冠军培育企业称号得4分，获得省级工业和信息化部门单项冠军培育企业称号得2分；（以上提供证书和查询路径等扫描件，不提供不得分）
3、投标人或设备制造商为贯彻落实《中国制造2025》战略部署中，获得工信部评定为“绿色工厂”称号的得2分；（以上提供证书和查询路径等扫描件，不提供不得分）
4、投标人或设备制造商获得国家知识产权局颁发的中国专利金奖或中国专利银奖或中国专利优秀奖证书，得2分；提供证书扫描件，不提供不得分。
	11分

	
	业绩
	投标人或设备制造商提供自2020年1月1日至本次投标截止时间已完成的同类产品（同时包含投标产品两种以上，且单个合同业绩大于或等于400万元）的销售业绩：每提供一份业绩（同时提供合同及对应的中标通知书复印件）得1分，最多得4分；
	4分


标项二
	评标项目
	分值
	评分内容

	技
术
部
分
	技术参数
	35分
	根据招标文件要求的技术参数与投标人投标设备的技术参数偏离情况进行比较：投标设备全部技术参数指标符合招标文件要求得35分，标注★项有一项负偏离扣3分，非★项有一项负偏离扣2分，扣完为止。

	
	车辆防腐性
	6分
	车辆箱体采用钢材经过酸洗+磷化+电泳底漆防腐处理得6分，确保设备的防腐性能，投标人需提供本项目招标公告发布之日前由专业检测机构出具的带“CMA” 或“CNAS”的检验报告进行佐证，检验报告包含钢板的涂层厚度、划格试验、盐雾试验检测内容。

	
	投标产品配置情况
	6分
	根据投标产品配置先进性与合理性进行评分：
1）主要部件品牌好、配置好、性能优，得6-4分；
2）主要部件品牌较好、配置较好、性能良好，得4-2分；
3）主要部件品牌、配置、性能均较差，得2-0分。

	
	相关方案、措施及承诺
	3分
	根据投标人提供的以下方案、措施及承诺进行评分；

（1）具有确保供货的组织措施，提供的方案能符合招标文件关于供货、安装、调试要求的得0-1分；

（2）具有供货进度方案及计划表并符合招标文件关于交货期要求的得0-1分；

（3）具有验收方案，符合招标文件关于验收要求的得0-0.5分；

(4)提供总体培训计划和目标的得0-0.5分；

	商
务
部
分
	类似业绩
	5分
	1.提供投标人（2020年至今）投标产品同型项目业绩，每提供1份得1分，满分5分。
注：须提供投标人中标通知书及合同复印件，缺项或不提供不得分。

	
	综合实力和信誉
	 10分
	1、投标企业拥有省级及以上行政职能部门认定的“高新技术企业研究开发中心”的得3分。
2、鼓励技术创新提升技术质量水平，提高产品可靠性和稳定性，投标产品列入行政职能部门颁发的“制造精品”目录得3分。
3、投标企业同时获得质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、能源管理体系认证证书、设备维修保养服务认证证书得2分，所有证书可在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站查询（提供查询截图），缺少一个本项不得分。
4、投标产品制造商参与投标产品（压缩式垃圾车等）国家标准制定起草的2分。
以上资料均需提供证书原件扫描件，证书和牌匾上无单位名称的，须提供相关文件佐证。

	
	售后服务
	5分
	1.根据投标人提供的售后服务内容（售后服务措施、培训计划、服务方案等）和应急响应具体实施方案评分（0-2分）。
2．针对本项目提出完整的售后服务方案（包括服务标准及网点、人员配备、故障响应修复时间及响应方式，零配件和维修备品备件的供应保障措施）（0-3）。


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
政府采购活动现场确认声明书

杭州华旗招标代理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况。
3、 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

4、 我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：3878238@qq.com 。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。

1
2
杭州华旗招标代理有限公司

