	平  阳  县

国有企业采购招标文件

（线上电子招投标）
项目名称：平阳县供水管网综合管理平台采购项目
              招标编号：PYCG220729038
采 购 人：平阳县公用事业投资有限公司

联 系 人：王女士

联系电话：0577-63167707
采购机构：融华工程管理有限公司

联 系 人：姜先生
联系电话：13486723217
联系传真：0577-63670111

二○二二年八月




融华工程管理有限公司关于平阳县供水管网综合管理平台采购项目的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2022年8月2日

项目概况
平阳县供水管网综合管理平台采购项目招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2022年9月8日09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG220729038
项目名称：平阳县供水管网综合管理平台采购项目
预算金额（元）：5793700
最高限价（元）：5793700
采购需求：

标项名称: 平阳县供水管网综合管理平台采购项目 

数量: 不限   

预算金额（元）:5793700

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 

备注： 

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

   2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

三、获取招标文件

时间：2022年8月2日至2022年9月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
售价（元）：500元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年9月8日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

开标时间：2022年9月8日09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金：

保证金金额：50000元（大写：伍万元整）
交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2022年9月8日上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

    从以下三个帐户任选一个均可
1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部 

银行账号：201000090038285009845

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行

银行账号：381879724648

3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司平阳支行

银行账号：33001627127059988888-1199

七、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担采购文件审核和交易过程监管职责。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

 3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购方：平阳县公用事业投资有限公司

联 系 人：王女士

联系电话：0577-63167707
联系传真：0577-63167707
地    址：平阳县昆阳镇人民路158号5楼

2、采购代理机构名称：融华工程管理有限公司

机构地点：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室

联系人：姜先生

联系电话：13486723217

传真：0577-63670111

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县公用事业投资有限公司纪检监察室

联 系 人：杨主任

监督投诉电话：0577-63167709

传    真：0577-63167709

地    址：平阳县昆阳镇

投 标 通 知 (邀 请) 书

融华工程管理有限公司对平阳县供水管网综合管理平台采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县供水管网综合管理平台采购项目

	
	项目编号
	PYCG220729038

	
	资金来源
	自筹

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购方：平阳县公用事业投资有限公司

联 系 人：王女士

联系电话：0577-63167703

联系传真：0577-63167703

地    址：平阳县昆阳镇人民路158号5楼

	
	采购代理机构
	代理机构名称：融华工程管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室
联 系 人：姜先生
联系电话：13486723217

传真：0577-63670111

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”及视频演示内容：存入U盘，密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室 姜先生收 13486723217））；并且同时发送压缩文件（压缩文件需设置密码，在U盘内视频无法打开的情况下，由代理机构电话咨询投标单位索要压缩文件密码，对其压缩文件进行解压；如仍然无法正常播放，则采购人与代理机构概不负责）发送至邮箱：99729926@qq.com。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□)需要

 eq \o\ac(□,√)不需要

	
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)需要：合同签订之后7个工作日内中标人向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金（银行转账或保险或保函）。

	
	投标保证金
	☑需要，详见招标公告

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：融华工程管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室

联 系 人：姜先生

联系电话：13486723217

传真：0577-63670111

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县公用事业投资有限公司纪检监察室

联 系 人：杨主任

监督投诉电话：0577-63167709

传    真：0577-63167709

地    址：平阳县昆阳镇

	
	投标截止时间
	2022年9月8日上午09：30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2022年9月8日上午09：30 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给融华工程管理有限公司：邮箱：99729926@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料及设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权不签订合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严格处理，并追究其相应的民事赔偿责任。
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第一部分  项目简介

一、项目简介

融华工程管理有限公司受平阳县公用事业投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县供水管网综合管理平台采购项目，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、建设目标：

1、通过新建、扩建、升级改造软件系统和硬件设备，整合各水司已有的应用系统和信息资源，借助新一代物联网、GIS、大数据等技术，从水源的水量、水质情况、水厂水质、供水量、管网流量、压力等运行数据监控，建立起覆盖全县的现代化水务管控体系，最终以供水管网漏损得到有效控制，水源水质及供水水质稳定达标，应急供水能力显著提高，区域供水水量、水质、水压安全得到有效保障为总体目标；以提高企业的生产经营管理水平，提高企业的核心竞争力和经济效益为子目标；以计算机信息化和网络化为企业信息化的手段，以开发、利用信息资源为企业信息化的核心，实现平阳县供水运营管理的一体化、数字化、自动化、智能化；确立信息共享机制，实现平阳供水的集中化管理、移动化办公、自动化控制、科学化调度、智慧化决策。具体建设目标如下：

2、实现跨部门一体化管理

通过综合管理平台的建设，实现数据共享，通过整合各类业务系统的生产运行数据，实现水务生产、运营全过程监控和管理，将水厂生产、管网运行数据进行统一的展示和汇总，并对以上数据进行实时分析、预警，实现全公司水厂生产、管网、客服工作的综合展示和工作协调，实现“大调度”，提高公司供水综合调度保障水平。

3、实现辅助调度管理

通过综合调度管理系统的建设，建立计算机辅助调度功能，实现科学化调度帮助生产人员及时发现生产、运行问题，提高水厂生产和管网运行效率，减少由于管理不善和处理不及时导致的水损。实行科学水务调度，使用最低能耗满足水务需要，最大程度降低水务成本，提高运行效率。

4、实现数据赋能管理

通过企业数据中心的建设，实现生产及业务数据的集中采集、处理和存储， 构建统一的水务数据处理基础平台，依托水务数据治理体系，实现数据统一交换标准和模式构建，赋能水务企业高效稳定运行。

5、实现分析决策科学化

实现对生产运营数据的灵活分析，提供各类统计分析图表，为领导科学决策提供支持。结合统计分析与数据挖掘结果设计各类分析报表，发布到统一的前端展示平台，并在此基础之上建立水务行业分析体系，从而实现 KPI 指标分析和展示。通过信息支撑，以及决策依据、方法及过程的科学化，使其管理更具有针对性，让管理人员做到一目了然发现问题，从“数据海洋”中解脱出来， 并使得各相应领导的决策更加综合、合理、可行，提高管理人员的管理效率和管理水平。

二、建设内容：

	序号
	建设类型
	建设内容
	建设规模
	最高限价
	备注

	1
	企业门户系统
	系统提供统一的用户管理服务、身份认证服务，解决多个业务系统的用户统一认证问题，实现用户管理、单点登录（SSO）
	1套
	3487300元
	软件平台建设采用总价包干形式报价，超过最高限价的投标供应商做无效标处理。

	2
	管网 GIS 基础数据管理系统
	数据建库、地图操作、管网查询、管网统计、管网编辑、数据管理、出图打印等模块。
	1套
	
	

	3
	管网 GIS 综合应用系统
	地图操作、管网查询、管网统计、管网分析、专题展示分析、管网台账管理、图档管理、系统集成等模块
	1套
	
	

	4
	调度 SCADA 系统
	接入平阳县的各个水厂、泵站、管网等处安装的流量、压力、水质、液位计等在线监测数据以及各个设备的运行状态数据，实现整个区域供水系统运行监测和辅助调度，为管网漏损控制提供依据
	1套
	
	

	5
	DMA 分区漏损控制系统
	分区展示、流量监控、预警管理、水量分析、免费用水量管理、漏损率分析、元数据配置等功能
	1套
	
	

	6
	集抄管理分析系统
	整合水司内部不同来源、不同厂家、不同协议水表的异构数据，实现供水抄表管控业务的全面科学监控与统一管理，实现抄表业务的流程化、移动化、科学化与智能化。
	1套
	
	

	7
	管网测绘、物探
	DN100mm（含）以上供水管网探测、测绘成果入库
	1项
	2883元/公里
	管网物探与测绘采用单价形式报价，超过单价最高限价的投标供应商做无效标处理。项目数量按实结算，项目结算时精确至米。


建设周期：

1、软件平台建设工期为10个月（包含软件平台开发、调试、试运行以及完成预验收）。

2、管网物探与测绘预估总量约800公里，测绘、数据收据整理及入库计划自开始测绘到全部完成并满足运行条件工期共18个月。

3、项目总体完工并试运行6个月后组织初验，初验通过后再运行6个月组织终验。
四、总体设计方案：

4.1.1信息系统集成标准规范
《工业企业信息化集成系统规范》（GB/T 26335-2010）

《信息技术互联国际标准》（ISO/IEC11801-95）

《城市地理信息系统设计规范》（GB/T 18578-2008）

《基础地理信息城市数据库建训规范》（GB/T 21740-2008）

4.1.2软件工程标准规范

《软件工程术语》（GB/T 11457-2006）

《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）

《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）

《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）

《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）

《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）

《信息技术软件维护》（GB/T 20157-1999）

《软件工程产品质量》（GB/T 16260-2006）

《信息技术信息安全管理使用规则》（GB/T 19716-2005）

《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）

《信息技术 软件生成周期过程配置管理》（GB/T 20158-2006）

4.1.3安全保障类
《信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240—2008）

《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）

《信息安全管理体系要求》（ISO/IEC 27001）

《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）

《信息安全管理实施细则》（ISO/IEC 1779）

4.1.4地理信息类

GB/T 13923-2006 《基础地理信息要素分类与代码》 

GB/T 15967-2008《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量数字化测图规 范》 

GB/T 15968-2008《遥感影像平面图制作规范》 

GB/T 17797-1999《地形数据库与地名数据库接口技术规程》 

GB/T 18314-2009《全球定位系统（GPS）测量规范》 

GB/T 17278-2009《数字地形图产品基本要求》 

GB/T 18317-2009《专题地图信息分类与代码》 

GB/T 18578-2008《城市地理信息系统设计规范》 

GB/Z 24357-2009《地理信息 元数据 XML 模式实现》 

GB 50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 

GB 50141-2008《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 

GB/T 50106-2010《建筑给水排水制图标准》 

GB 50069-2002《给水排水工程构筑物结构设计规范》 

GB/T 22239-2008《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》 

GB/T 22240-2008《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》 

GB 21139-2007《基础地理信息标准数据基本规定》 

《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27 号） 

《住房城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》（建城 〔2014〕179 号） 

CJJ 61-2003《城市地下管线探测技术规程(附条文说明)》 

符合《国家地理信息标准体系框架》的其他要求

4.2设计目标：

4.2.1.数据服务工作规范一体化
全面构建一整套与平阳县供水管网综合管理平台业务受理、办理相适用的数据服务工作规范，提高平台系统的规范性、科学性和互动性。

4.2.2.业务流程协同科学集约化

全面推进平台服务事项、办事流程、数据交换等方面标准化建设，大力整合各类政务服务资源，协同共建，整体联动，不断提升建设集约化、管理规范化、服务便利化水平。

4.2.3.精简优化统一服务流程通用化

围绕民生服务行为、办事流程、管理和监督、改进和评价等重要环节, 建立通用基础标准, 提供通用民生诉求办理办结反馈体系，构建通用精简统一的服务流程。

4.2.4.业务数据交换多端同源化
横向贯通水务体系相关平台，数据归集整合建立统一数据库，做到面向多端业务数据同源统一。
4.3标准规范：

4.3.1标准规范是项目建设的基石，本项目将根据企业的实际情况，制定相关的标准规范，包括数据标准规范、接口标准规范、系统建设技术标准规范和系统管理办法标准规范等内容，以确保后续集中化部署的信息系统建设顺利进行，以及系统建成后的稳定、有效运行，并满足与其它系统进行信息交互和未来系统的扩展应用等多方面需求。

4.3.2数据标准规范

为确保系统建设的顺利进行、系统建成后的自身运行以及与其它系统的连接， 必须在系统的设计和建设过程中强调标准化、规范化和统一化。针对本项目，将制定数据标准规范，主要从数据编码、数据格式、数据结构等方面确保系统数据的规范化和一致性。

4.3.3接口标准规范

系统接口是实现系统内部、系统与系统间进行数据和信息交流的通道，是保障信息的交互共享与高效应用、系统的扩展性和持续发展的重要保障。本项目将在系统设计阶段制定接口标准规范，使得构建的系统能够使用统一和标准的方式进行通信。

4.3.4系统建设技术标准规范

系统建设技术标准主要包括代码编写规范、界面设计标准和数据库设计规范、系统测试规范、以及系统安全规范。在项目建设过程中先制定相关技术规范以约束项目实施过程的相关行为。

4.3.5系统管理办法标准规范

建立对信息系统的管理办法标准规范，以保障系统的安全、稳定运行。系统管理标准规范主要包括系统管理员制度、账号使用及安全管理规范、计算机使用及安全管理规范、移动终端使用及安全管理规范、系统使用及安全管理规范、监督和检查机制等。

4.4建设原则：

系统的建设按照技术先进、业务全面、灵活实用、突出亮点的要求进行开发，遵循以下原则：

4.4.1.标准化和资源共享的原则

在系统平台、技术等选型时，采用符合国际标准、工业标准、行业标准、特别是国家、行业发布的标准和规范。没有现行标准可供参考的，在系统建设过程中逐步形成行业内部的标准，为相关系统建设提供参考依据。同时，注重与同行各种业务系统之间的通信和信息交换，以资源的共享为基本原则。对于原有的设备、网络、软件、数据等现有资源充分加以利用，同时做到在实现系统全部功能基础上实现成本投入的最小化。

4.4.2.安全性原则

安全保密是信息系统建设的关键，因此，安全性需要放在重要位置进行考虑。系统具备严格的等级访问及授权机制；对于认定的关键及敏感数据，只有经过授权的合法用户才能使用访问及修改，并具有完备的日志及审核功能。系统需具备一套完整的安全机制，保证系统数据不被非法用户非法访问和破坏。同时要具备足够容错能力，以保证合法用户操作时不至于引起系统出错，充分保证系统数据的安全性。

4.4.3.先进性与实用性相结合的原则

本系统建设是一项完整的系统工程，在设计上需要有相当程度的先进性和完善性，选择国内外先进的技术，从而保证系统的正常运行，并对现有的投资进行保护。系统采用业界公认先进的和标准的软件技术，符合信息技术发展的趋势，保证系统在可预见的阶段内有相当强的生命力。同时系统界面友好、易于使用、响应性能高、便于管理维护、数据更新快捷，具有优化的系统结构和完善的数据库系统，具有与其他系统数据共享、协同工作的能力。

4.4.4.开放性和可扩展性原则

软件架构设计开放程度会直接影响到软件的生命周期，为保证系统具有优异的开放性，建设方需要采用优秀的框架结构来设计本系统。通过基于“平台+应用”的架构，采用“构件模式”来实现系统的各种功能模块。同时，为了应对在系统建设和运行过程中存在数据变动、业务流程变化、软硬件升级等一系列不确定因素，系统需要提供一定的可扩展性来满足实际业务需求的变化。

4.5与数字化改革总体框架集成

4.5.1基础设施是根据《温州市数字化改革总体方案》要求，基础设施应依托市政务云平台建设，提供虚拟主机，部署应用在政务云构成平阳县供水管网综合管理平台。利用云平台的高可靠和安全技术保障云主机系统的正常运行。

4.5.2应用系统平阳县供水管网综合管理平台移动端和互联网服务端均基于浙里办、浙政钉开发，网络采用政务外网和互联网进行部署。
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▲平阳县供水管网综合管理平台是涉及决策辅助的项目，需接入“浙政钉”提供服务，同时后期需免费完成对省级及相关供水管理平台的对接。

▲本项目涉及到的功能模块内容需符合属地各分公司有不同的个性化需求的（包含但不限于招标方案需求的内容）。

4.6总体架构

根据浙江省数字化改革要求，基于本项目的总体目标，项目总体架构设计采用“四横四纵二端”的架构设计，总体框架设计见下图“供水管网综合管理平台总体架构图”。“四横”自上而下业务应用体系、应用支撑体系、数据资源支撑体系、基础支持平台；“四纵”分别是政策制度体系、组织保障体系、标准规范体系、网络安全体系；二门户是“浙政钉”和“浙里办”。

（1）基础支撑体系，由GPS、数据采集、基础支持平台（互联网、政务云）构成，一是完成供水管网综合管理平台的物联、数据采集，是物联网的核心连接层。二是云平台资源的集成和整合，提供计算、存储、网络、安全组件等支撑服务工作，实现对物理资源和逻辑资源的组合管理。

（2）数据资源体系，由数据源和数据库构成。

数据源：通过IRS采集一体化智能公共服务平台（政府开放数据）、互联网、物联网等数据，形成数据库建设的数据来源。

（3）应用支撑体系，应用支撑体系采用中台技术实现。主要完成数据资源与业务应用分离作用，并进行数据归集、清洗和共享，应用数据模型，分析挖掘数据价值，为快速构建业务应用系统提供数据、业务、技术服务。

（4）业务应用体系。业务应用主要有管网GIS基础数据管理、管网GIS综合应用、调度SCADA体系建设、DMA分区漏损控制系统和集抄管理分析系统五大应用版块构成。

（5）平台交互和展示入口，浙政钉、浙里办和企业门户构成。浙政钉提供各级政府管理部门与供水管网综合管理平台的协同监管交互接口，浙里办提供公投、水务集团等与供水管网综合管理平台的服务交互接口。

详细架构设计如下:
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网络规划

平阳县供水管网综合管理平台将遵循“一体化、集约化、通用化、同源化”的建设原则，力求做到“一次开发、多端适用”。

本项目的网络拓扑结构如下图所示，考虑到服务的用户不用，连接的设备不同、连接的资源不同，采用多网互连的网络拓扑结构进行设计，本项目将网络设置设计成互联网区和政务网区两个区域。
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政务网区：政务网区主要为政府部门进行管理和协同监管接入、资源互连使用。政务网区部署应用系统、服务器系统，通过云安全连接政府网络上的政府监管和管理部门、上下级监管和管理部门的PC机、移动端的浙政钉，实现协同监管和管理；通过数据治理和数据加密脱敏等服务连接IRS平台，实现数据资源互联；通过云安全隔离与互联网区前置系统连接，实现与互联网区数据交换。

互联网区：互联网区主要为用户进行业务交割应用接入使用。通过前置系统和云安全隔离系统连接政务网区，实现与政务网区的数据交换；通过外网交互区域、服务区域通过云安全设施为互联网用户提供服务，如门户端、浙里办、开发云维及管理人员PC机等；外网交互区域通过云安全设施与物联网平台、测绘数据、物探数据连接，实现数据采集和交互。同时，开发运维人员可通过VPN、堡垒机连接互联网或政务网，实施容灾备份、运维监控、处理异常告警事件等业务。

五、供水管网综合管理平台

5.1企业门户系统

供水管网综合管理平台提供统一的用户管理服务、身份认证服务，解决多个业务系统的用户统一认证问题，实现用户管理、单点登录（SSO）。

5.2统一用户管理

5.2.1组织用户

对单个组织结构及用户进行维护管理，并支持分级管理。

用户支持多角色，当设置多角色时，权限为多个角色的权限合集；

与钉钉集成，支持将钉钉的组织架构、人员信息同步到统一平台，或者支持逆向同步，即将统一平台的

组织架构、人员信息同步到钉钉。保证水司一处维护即可实现统一用户、统一组织架构的需求。

5.3角色管理

对平台中的角色进行管理维护，并支持分级管理。由于在公司化多系统管理中涉及角色会非常多，所以在页面左侧为角色的分组管理，而应用权限则分为各个业务系统的WEB和APP功能。右侧的业务对象权限为通用的业务对象树权限管理。

5.4应用管理

应用管理指的是对某个租户接入的应用进行管理。左侧为应用列表，支持应用的增删改查操作，也支持对某个应用进行启用、禁用操作。维护的信息包括应用的IP（可同时支持内外网）、名称、图标、分类等。

中间和右侧是对该应用下的功能菜单进行维护，支持菜单导入导出。主要维护菜单的名称、功能地址等信息。

5.5登录日志

登录日志记录web、app、集成登录的日志，记录登录时间、IP、登录结果及失败原因等。同时针对多次登录失败导致的账号锁定情况，提供了账号解锁功能。 

5.6访问日志

访问日志包括了web的访问记录和APP的访问记录，具体记录了账号、访问时间、访问结果、路径、功能名称等。

5.7安全日志

对密码重置、修改、异地登录等安全性操作进行日志记录。

5.8消息发送

消息发送功能支持在平台上给所有人员发送短信、APP推送等消息，并支持收信人模板、发送内容模板的管理维护。

5.9身份验证和单点登录

5.9.1单点登录

统一用户管理服务还提供单点登录功能，即用户在某个 Web 应用系统登录后，可以不需要第二次登录就可以直接访问另外一个 Web 应用系统。

5.9.2平台框架

5.9.2.1管理平台登录

为管理员提供后台登录页面。

5.9.2.2管理平台框架

管理员登录后进入后台管理平台框架，为基础配置工作提供操作平台。

5.10综合集成管理

5.10.1集成框架

提供集成各个业务应用系统的集成web框架。

5.10.2统一门户

统一平台提供水司内部门户页，主要包括通知、新闻、统一消息及集成的工单。

5.10.3事件服务

为各个子系统提供通用的事件接入服务，比如报警通知、养护通知等；并支持短信、微信、邮件通知。

5.11平台分析

5.11.1登录统计

登录统计功能统计各部门的平台使用情况，可以根据各部门的平台登录情况进行统计，并在右侧列出部门人员的登录详情。

5.11.2访问统计

访问统计根据部门（默认是所有部门）统计各个系统的访问次数和使用率点击访问次数可以展示该系统的功能访问排名和访问明细信息。

5.12管网 GIS 基础数据管理系统：

5.12.1供水管网 GIS 基础数据管理系统旨在通过可靠的数据存储手段、高效的数据管理方式、以及科学化的数据维护流程，降低管网基础数据的维护成本，提高数据入库的效率与数据的整体质量。

5.12.2该平台的设计从方便实用、人性化的角度出发，最大限度地将繁琐而又复杂的管网数据建库与更新流程简单化、直观化。该系统不仅彻底改变了以往靠人工记忆和图纸管理地下管线的方式，而且通过规范化的数据建库与更新流程以及丰富多样的数据维护工具，帮助用户高效、方便的对管网数据进行入库、编辑、纠错、输出与分析，为管网设施管理、资产统计、规划设计、工程建设等方面提供详细而又准确的数据服务。

5.13地图操作

平移:对地图进行连续的移动，可实现地图任意拖动。

放大/缩小:鼠标拖动画框进行地图缩放，画框越大，放大倍数越大，画框越小，放大倍数越小。

全幅显示:地图按全幅比例展示。

清除:取消选择当前所在图层中选择的要素。

地图量算:距离量算：计算地图上任意两点或者多点之间的距离和；

面积量算：计算地图上由多个点构成的多边形面积。

地图定位: 进行坐标查询、地点查询（POI兴趣点）、道路查询，跳转到所在定位。

移动提示:鼠标单击地图上的设施，显示该设施的属性信息。

选择:选择、调整和移动放置到地图上的文本、图形和其他要素。

手动输入比例尺:输入正确的比例尺，地图放大或缩小。

前视图/后视图:在前后浏览的地图视图中切换。

地图书签:新增、编辑、删除书签，系统记录书签位置，可用于快速定位和访问。

图例:显示图示符号代表的各类设备，以要素分层显示。

地图打印:将当前地图进行打印，可添加指北针、图例、比例尺、图名等自定义元素。

设置过滤:过滤地图上设施展示。

5.14管网视图

横断面分析:对管线的横断面进行分析。

纵断面分析:对管网数据的纵断面进行分析.

三维视图：用三维立体的方式显示管线/设备。

连通性分析:对管网数据的连通性进行分析。

爆管分析:对爆管点进行数据分析，能够快速展示关阀分析结果。同时能够打印关阀示意图和开关阀申请表。

5.15查询\统计

5.15.1查询功能

按网格查询:可在选定的设施图层中，按网格和自定义条件筛选出对应管网设施。
按道路查询:在选定的设施图层中，按所在道路筛选出对应管网设施。
按年代查询:在选定的设施图层中，按敷设年代筛选出对应的管网设施。
按材质/口径查询:在选定的设施图层中，按材质/口径筛选出对应管网设施。
阀门查询:按选定的阀门类型、开关状态，查询筛选出阀门。
消火栓查询:按消火栓类型进行查询筛选。
缓冲区查询:在选定的图层中，按照一定的缓冲范围查询设施。
门牌号查询:按照用户姓名和地址进行查询。
水表查询:按照水表户号、用户姓名、表身号、地址查询。
地图查询:查询地图上设施或基础数据。
自定义查询:在选定图层中，按自定义的多个条件值进行查询筛选，条件之间可进行与或关系设置。
5.15.2统计功能：

按口径统计管长:选择管网图层、口径等条件进行统计，分别统计各类口径下的管长之和、数量、占比等，支持柱状图和饼状图展示。
按材质统计管长:选择管网图层、管网材质等条件进行统计，分别统计各类材质下的管网的管长之和、数量、占比等，支持柱状图和饼状图展示。
按年代统计管长:选择管线图层、竣工日期等条件进行统计，分别统计按年代统计的数量、占比等，支持柱状图和饼状图展示。
按口径统计阀门:选择阀门图层、阀门口径等条件进行统计，分别统计各类口径下的阀门数量、占比等，支持柱状图和饼状图展示。
自定义统计:通过自定义设置统计条件，统计出正确的数据。
全设备统计:通过自定义条件，可对各类管网设施进行统计和图表展示。
多图层自定义统计:支持多图层统计，可以勾选多个图层，选择多个统计字段进行统计设施。

5.16数据维护/任务管理

任务管理：管理设计任务，使用户的操作能在不同的工作模式下进行。

包括：新建任务，离线任务到本地，编辑管网数据，提交任务，等待平台审核，审核通过，提交入库。

撤销重做：撤销功能是在编辑状态下，进行一次管网编辑操作，可撤销最近一次的编辑操作。恢复功能是使用过撤销功能后，还原上一步的管网编辑操作。

数据处理：将对点表、线表、水表的数据源文件进行数据处理。

数据导入：将管网数据（csv 文件）导入至系统。

管点编辑：根据选择的任务的横纵坐标绘制可编辑图层（图层范围为所有图层），开始进行管网数据编辑。

保存编辑：保存已经编辑的管网数据。

结束编辑：结束本次管网数据编辑任务。
孤立点检查：检查与校验孤立点的管点数据。

重叠点检查：对重叠点数据的进行检查。
重叠线检查：对重叠线进行数据检查。
空值检查：对设施属性值是空的数据检查。
唯一检查：对设施属性值唯一检查。

连通检查：输入相应的检查级数，选择管点，可标注出以所选管点为中心，各个方向上管段的拓扑连接状况。根据水源或加压泵站的分布情况，分析管线点设备与水源是否连通，或两个设备之间是否连通，便于检查管线点是否有来水。

5.17数据维护/辅助设计

管线打断：选择管线，并点击要打断的位置，该管线将被打断为两段管线，并保持拓扑关系。

管线合并：将选中的两段管线进行合并，可选择保留其中某一管线的属性。

管线延长：将目标管线延长至目标设备。

直线段、直角、端点弧度：管网编辑时，可选择编辑绘制直线段、直角、端点弧度。

捕捉设置：编辑过程中，为方便找准设备对接点，系统可进行端点、折点、边线的捕捉，提高编辑精度。

 废弃管网：将对废弃的管线进行分析，将管线状态更改为废弃状态，并不计入查询和统计中。

5.18数据维护/综合编辑

选择工具：在要素模板中选择需要绘制的设施要素，拖放到地图相应位置，并录入该设施的属性信息。

缩放工具：根据比例尺对地图进行缩放。

旋转设备：在地图上选择管网设施，点击“旋转设备”按钮，可编辑管网设施的角度，系统会自动捕捉接头。

删除功能：

1、文件删除：通过数据入库的文件名称添加至删除列表，选择需要进行删除的文件即可删除已经通过导入数据。

2、单个删除：在工作区中选择待删除的管网对象，即可删除此管线或设备。若同一位置附近存在两个及以上图层，可在提示窗口中选择待删除对象即可。

3、区域删除：绘制选择的删除区域后，根据提示即可删除绘制区域内的图层。

属性编辑功能：

1、属性查看：选择设施，点击属性，可查看该设施属性信息。

2、属性编辑：支持修改已选管网对象的属性值。

3、属性刷：选择一个被复制属性的管网对象，根据相关提示操作可将已选图层的勾选字段值复制给其他所有目标图层。

4、批量属性替换：支持批量属性替换，可选择一个设备，再选择批量属性替换范围，然后再选择替换条件和替换值，即可按照制定条件下对某一图层内的批量对象进行属性修改。

5.19地图输出

支持 CAD 格式的地图输出功能，此功能采用了三维立体的方式显示管线/ 设备视图，能够以某种特定比例尺打印和固定范围比例尺方式进行打印出图， 也可自定义设置打印图幅时纸张的大小及方向。

导入/导出CAD 

导出：将选定的要素图层导出为CAD文件。

导入：导入CAD文件。

导入/导出Shape

导出：将选定的要素图层导出为SHP文件。

导入：导入SHP文件。

导入/导出mdb、gdb

导出：将选定的要素图层导出为mdb文件。

导入：导入mdb、gdb文件。

数据裁剪：支持导出 CAD 格式的地图，采用三维立体的方式显示管线/设备视图。

比例尺打印：提供多种固定比例尺的地图打印方式，可输出为图片文件， 也可直接使用打印机打印出图。

固定范围比例尺打印：固定范围比例尺打印方式，在工作区域中选择显示范围，确定自定义比例尺数据后，即进行地图输出。并根据选用的比例尺， 缩放相应字体，以保证打印出来的图纸，相应字体清晰可见。

打印设置：支持设置打印图幅时纸张的大小及方向。

5.20系统配置

5.20.1属性域管理

配置设施属性选择，选择图层，选择需要配置的属性，增加属性配置。

5.20.2元数据管理

配置图层属性值是否必填，是否编辑、是否显示、是否可查询。

5.20.3日志记录

记录系统操作日志。

5.20.4查询字段设置

设置图层字段是否显示、是否可查询。

5.20.5图层设置

设置图层是否在左侧内容列表中显示。

六、管网 GIS 综合应用系统

6.1地图浏览 

提供综合搜索功能菜单和快速工具栏基本工具辅助地图浏览查看、图层展示等。主要包括综合搜索、图层控制、地图平移、放大、缩小、量算、全图、点选查询、框选查询、图例、图层控制、书签管理、清除工具等功能。

6.2图层控制

通过图层控制页面，可勾选掉对应图层，对应图层将在系统页面中展示或关闭。

6.3矢量图与影像图切换

点击切换不同的底图。

6.4缩小

点击缩小：将地图的比例尺缩小；滚轮缩小：向下滑动滚轮，将地图的比例尺缩小。

6.5放大

点击放大按钮：将地图的比例尺放大；滚轮放大：向上滑动滚轮，将地图的比例尺放大。

6.6平移

对地图进行连续的移动，可实实现地图任意拖动。

6.7图例

图例功能用于展示系统所有管线及设备对应的图形符号。

6.8定位

点击定位，将地图定位到当前位置。如果人员位置不在水务公司管辖范围内，则提示定位不在地图范围内。

6.9图幅定位

通过输入图幅编号信息，查询多个地图图幅，点击某个地图图幅，地图定位到该图幅所在区域。

6.10量算

距离量算：在地图中单击起点和终点，系统会显示两点之间的距离；此操作可连续多次进行。

面积量算：在地图中绘制多边形，系统会显示多边形面积。

6.10标注

绘制点线面符号标记地图，可选取简单符号，也可选取指定设施图标。

6.11地图卷帘

有两种底图时，使用地图卷帘功能在地图视图中将地图分成左右两部分，左侧仍为地形图显示方式，右侧地图的显示方式变为影像图。

6.12清除

将地图页面所选择使用的功能，进行清除。

6.12全图

按初始化比例尺，在地图正中完整显示水司所管辖的区域管线。

6.13管网查询

根据用户的操作，可需实现管网的快速统计、区域统计、自定义统计，并支持统计图表、列表，展示和统计结果导出。

6.13.1区域导航

通过区域导航功能页面，可将当前查询出来的区域，设置为默认区域，查询分区分布情况 ，也可按行政区查询展示行政区分布情况。

6.13.2选择区域

通过点缓冲、线缓冲、矩形、多边形、当前视距等多种方式查看相应区域系统数据。点缓冲默认查询出以选择的点位为中心点缓冲半径为50米的设施管线信息。也可设置其它缓冲区半径。可根据设备分类进行过滤筛选，查询需要选择的设备管线信息。查询结果在地图中有浮标展示，可点击查看详细信息。

6.13.3数据查询

数据查询:通过设备、分区、道路、材质、口径、开始日期、结束日期、行政区等多个字段进行查询值。查询结果可按照设备分类进行筛选，也可将查询结果导出为表格。


高级查询:可通过设置设备类型、分区、行政区、方案进行查询。可查看设备的详细属性信息，同时可查看管网设施附近的管网设施。设置的自定义查询条件可以保存为查询方案,后续可以直接使用该查询方案，进行查询。

6.13.4关键字搜索

输入关键字进行搜索，可进一步筛选查询结果。可以查看管网设施的详细属性信息。

6.13.5点选

通过点选查看管网及设备信息。

6.13.6给水管段

根据设备类型、区域、材质、口径、管龄字段统计管网管段信息。在统计结果中，可进一步查看管线的详细信息，同时可在地图中定位显示管网属性信息。给水管段统计信息也具有可视化图标的展示方式。能够将统计结果导出为表格。

6.13.7消火栓

根据消火栓种类、类型、区域进行表格式统计，也能够以柱状图、折线图、饼状图形式查看统计结果，能够将统计结果导出为表格。

6.13.8阀门

根据阀门种类、状态、区域进行表格式统计，也能够以柱状图、折线图、饼状图形式查看统计结果，能够将统计结果导出为表格。

6.13.9自定义

通过自主设定要查询的字段以及查询条件，可以进行自定义查询。同时自定义条件保存为统计方案，便于后期使用。可以选择历史自定义统计方案进行查询。

6.14资产统计

6.14.1管网设施台账

记录管网设施的编号、口径、材质、埋深、高程、生产厂家等信息，能够查看设施的详细基础信息、巡检信息、历史上报工单信息。

6.14.2全生命周期台账

对管网设施、类型、道路、采购台账、巡检台账、关联事件、开关阀台账、养护台账、废弃台账进行统一的登记、填写信息、修改信息、删除信息等操作。能够查设备设施的属性信息，普查、巡检信息及上报工单信息。

6.15专题图

专题图以“地图+数据+业务”为理念，构建整个水务系统的“电子沙盘”，通过“专题图”实现基于空间的可视化展现；它实现了水务业务、数据的统一平台化管理，使业务操作更加方便快捷；可展现业务对象设施的空间位置和运行数据及状态，并利用丰富的图表分析工具对各类数据分析；专题图构建目标，是从空间维度对不同业务数据进行联结碰撞，从而得到在单业务场景下无法获得的数据与信息，从而让业务人员获取现广阔的视角，对分析与决策提供有力保障。

6.15.1管网KPI

用可视化图表的形式展示供水管网总长度、供水管网总数量、阀门总数量、消防栓总数量、供水管网材质长度、供水管网材质数量、DN150以上管网总长度、DN400以上管网总长度、供水管网口径长度、供水管网口径数量等信息。

6.15.2用户分布

按照用户分类型以图表和表格的形式展示用户信息，支持折线、柱状、扇形等多种展示方式。不同用户根据用不同的颜色在地图中进行绘制。同时可将用户分布图以热力图的形式进行查看。

6.15.3大口径阀门专题图

按照阀门口径进行查询，同时可以组合区域、开关状态、口径等筛选条件进行查询，查询结果以专题形式进行显示。

6.15.4消防栓专题图

按照消防栓类型查询，同时可以组合消防栓类型、区域筛选条件进行查询,查询结果以专题形式进行显示。

按照智能消防栓预警查询，可以在GIS地图上显示消防栓开启、故障等预警功能。

6.15.5管径专题图

按照管网0-100、100-200、200-500、500-1000、1000-2400、2400-4800口径管线进行统计，可只展示部分区间管段数据。支持按照管径折线、柱状、扇形图显示统计结果。最终地图效果以专题形式进行显示。

6.15.6管材专题图

按照管网不同管材类型进行统计，统计结果支持以折线、柱状、扇形图的形式进行展示，最终地图展示内容以专题图形式进行展示。

6.15.7阀门统计报表

按照年份、月份统计各分公司各种类型阀门数量及阀门总数，能够将统计结果导出为Excel表。

6.15.8消防栓统计报表

按照年份、月份统计各分公司不同类型的消防栓的数量及总数，能够将统计结果导出为Excel表。

6.15.9管长统计报表

按照年份、月份统计各分公司DN75以下、DN75到DN200之间、DN200、DN300、DN400、DN500、DN600、DN800以及DN800以上管网长度，能够将统计结果导出为Excel表。

6.15.10管材统计报表

按照年份、月份统计各分公司钢管、球墨、塑钢、镀锌、UPVC、砼管、PE、白铁、不锈钢、铸铁、玻璃钢管、塑料、其他等管材DN75以下、DN75到DN200之间、DN200、大于DN200管网的长度及相应总长度。能够将统计结果导出为Excel表。

6.15.11数据质量统计报表

按年份、月份统计各分公司阀门类型、口径使用性质、竣工日期等，管网口径、材质、竣工日期等，消防栓口径、类型、所在道路等信息的完整性及总的完整性，可将统计结果导出为Excel表。

6.15.12资产月报统计报表

按年份、月份统计各分公司供水管线、源水管线、小区管线的管线长度及总长度，消防栓的数量及总数量，能够将统计结果导出为Excel表。

6.16空间分析

管网分析功能包括关阀分析、横断面分析、纵断面分析、连通性分析，实现了对管网的有效管理，关阀可分析出爆管影响管线条数、阀门个数、用户，同时生成事故点专题图。横、纵断面可提供地面标高、管中心高程、埋深、规格、间距等数据信息。连通性是以列表形式展示出来所相同的设备信息。

6.16.1关阀分析

点击关阀分析按钮，选择爆管点位置，系统会分析出上游和下游需要关闭的管道阀门，并高亮显示。同时列出受影响的若干管线、阀门、用户；支持导出Excel。若部分必关阀门无法关闭，则可以点击二次关阀，系统将会进行二次的关阀分析，展示出需要进行关闭的阀门。

6.16.2连通性分析

点击连通性分析按钮，选择两个管网设施，根据拓扑关系判定两者是否连通。列表显示连通拓扑所经过的设施，并在地图上高亮显示。

6.16.3横断面分析

根据地图中选择两点形成横切线，可以看到横断面分析结果,能够查看高程、管线编号、口径、埋深、管线距离等信息。可以浏览该管线的详细属性信息，点击对应的管线信息可以在地图中定位显示管线位置。可以将管线属性信息导出为Excel表格。

6.16.4纵断面分析

根据地图中选择需要分析的起点与终点，系统将自动分析改起点与终点上的设备信息包含:埋深，设备编号，设施类型，高程等信息，可以查看设施的详细信息，可在地图中定位显示管线属性信息，可对管线信息属性导出为表格。

工程管理

7.1在工程管理功能中提供了工程台账管理、工程图档管理、工程统计功能。工程台账管理可对当前管理的管线数据进行整合、补录工程台账信息，支持增加、修改、删除台账等功能；工程图档功能支持对所有已录入台账的工程建立相关图档文件；工程统计功能主要对每个工程的工程量进行基本统计。

7.1.1工程台账：管理所有工程台账列表，在新增台账时可选取一定区域范围内的管线、设备对象，填报工程编号、工程名称、施工单位、施工时间、竣工时间等关键信息。支持修改、删除，以及定位查看工程分布情况。支持导出工程统计列表功能。当 GIS 库内管线的工程相关字段记录有效数据时，将自动在工程台账中产生工程信息。

7.1.2工程统计：统计每个工程的工程量总长度、阀门总数，以及展现工程的编号、名称、竣工时间与施工单位信息。支持导出工程统计列表功能。

7.1.3工程图档：管理工程相关的图档文件信息，包括新增、修改、删除功能。上传的文件类型可支持 *.dwg、*.doc、*.xls、*.png、*.bmp 等多种格式的图档资料。

7.2表务管理

▲表务管理系统的功能项开发，需支持不少于60万只智能水表、流量计等终端设备的接入，系统建设需要支持各种型号流量计、智能水表等两点直连，保证接口的免费开放，各信息数据实时传输，同时接口协议采用业主认可的（技术上可以解决的）通用接口协议”

7.2.1水表

通过水表普查，GIS系统中具有水表的基本属性信息，通过与营收系统对接水表用水量数据，即可同时获得水边基本信息和用水信息，通过水表查询管理模块，可以查询任意区域内的水表用户的售水量数据，同时能够管理水表与小区楼栋之间的逻辑关系。

7.2.2水量查询

通过在地图中绘制选择区域，并且设置统计的月份区间后，能够查询该区域的总售水量及相应用水户的详细用水量。

7.2.3水表关系管理

管理水表与小区、楼栋的逻辑关系。

7.3其他功能

7.3.1数据修正

填写与实际类型不符设施信息。可修改、删除部分施属性信息。

7.3.2打印输出

地图打印分为：布局打印、仅地图打印。布局打印选择标准纸张大小和方向，进地图可调整打印像素。高级选项可设置比例尺、作者、版权所有、DPI参数。仅地图打印则只打印地图图片。

7.4调度 SCADA 系统

建立调度 SCADA 系统，实时掌握供水管网的运行状态。包括：实现水厂生产工艺过程的优化控制，提高和保障水质。整合接入平阳县的各个水厂、泵站、管网等处安装的流量、压力、水质、液位等在线监测数据以及各个设备的运行状态数据，实现对远程电动阀门的开闭远程调控功能，实现整个区域供水系统的运行监测和辅助调度，同时为管网漏损控制提供依据。

7.4.1调度总览

总览界面为水司整体的生产监测数据进行汇总展示，包括供水数据、水质数据等。

供水瞬时分析：所有水厂供水量的实时合计曲线和单个水厂的供水量流量曲线，曲线分为不同时间段的数据对比，以及历年和今年两条的对比；

供水压力分析：所有水厂的出厂供水压力曲线，曲线分为昨日和今日两条对比，单选一个；

供水量统计：统计所有水厂的昨日供水量、本月供水量、本年供水量数值。并增加同比，同比周期均是与去年相同周期对比；

区域分布图：水司供水区域分布图，显示各分公司区域以及实时供水流量；

供水指标：显示水司的供水面积、服务人口、管网总长、供水规模、用户数、在职员工；上述数据可分别从GIS系统、营业收费系统、人力资源管理系统中获取对应的统计值；

水质统计：统计上月原水、出厂水、管网水计算水质合格率；

管网压力：管网调度监测点的实时压力数值、昨日统计对比、以及二者的差值比例；比例=（今日压力-昨日压力）/昨日压力*100%；

管网余氯：管网水质监测点实时数值，水质参数包括余氯、浊度、pH、电导；

分公司供水量：各分公司本月的供水量，以柱状显示。

7.4.2实时监控

7.4.2.1水厂监测

水厂监测总览界面显示所有水厂运行状态的综合监控画面。监测列表项：水厂名称、进水量、浊度、余氯、pH、供水量、供水压力、水位、开机台号、浊度、余氯、pH、总能耗、取水泵站泵组效率、取水泵站实时电耗、供水泵站泵组效率、供水泵站实时电耗等不少于现有水厂的各项数据。

1）单水厂统计

为具体某个水厂提供该水厂的运行统计分析数据，为水厂管理人员提供水厂运行分析功能。通过该功能，可实现各水厂工艺图、报警、历史数据以及指标的统计分析。

各水厂的运行工艺图、水厂的出厂指标数据:压力、流量、水质、供水量；与水厂运行相关的报警以及报警处置消除情况；与生产能耗相关的电耗曲线（需电量）、药耗曲线（需药剂使用数据）。

2）水厂实时数据

查看所有水厂的实时监测数值；

单击数值时可显示该数值的实时曲线；

单击某个泵时可查看该泵站的运行工艺图。

3）供水量统计

按照分公司或者水厂统计供水量；

各单位的水量按与去年同期对比。

7.4.2.2加压站监测

1）实时数据

泵站总览监测监控所有加压泵站的实时数据，各加压站的进水压力、进水流量、出水压力、出水流量以及泵机状态，可结合清水池计算剩余水量，可供时长等。

2）单泵站分析

工艺图

通过工艺图展示加压泵站的实时运行状态，模拟现场运行工况。

实时数据

查看泵站内部各个传感器的实时数据和运行曲线。

泵站信息

查看泵站的基本信息、现场图片。

报警方案

查看当前泵站所启用的报警方案。

日报分析

综合分析各个传感器的日统计数据，按照时间间隔统计时刻采样值。

月报分析

查询加压泵站单个或者多个传感器的月统计报表。月统计表报表是统计各传感器每天的数值。在统计时如果为模拟量则统计当日的最大值、最小值、平均值，如果为累计流量则会统计当天起始读数、截止读数以及当天的流量。

年报分析

查询加压泵站单个或者多个传感器的年统计报表。

原始数据

查询加压泵站的原始数据。

报警记录

查看该泵站的历史报警记录，并可进行确认、任务单的派发。

7.4.2.3管网监测

管网监测用卡片的形式展示现有管网监测点的实时数据。管网监测点数量较多，界面支持用户自定义选择关注的站点建立不同模板方案，支持站点名称模糊查询功能。界面上支持站点的拖动实现排序。

7.4.2.4视频监测

调用流媒体平台实现视频的集中展示。视频通过流的形式播放，用户可以在视频库的基础上额外建立自己关注视频的模板。

7.4.3系统报警

7.4.3.1实时报警

实时报警显示当前正在报警。显示报警的等级、报警站点、报警传感器、报警的时间以及报警的内容。

7.4.3.2历史报警

按照周期、类型等多种条件查询历史报警记录。

7.4.3.3通知方案设置

设定监测报警的通知方案，为编制报警方案时的通知方式作为选择项。

7.4.3.4报警方案设置

报警规则的定义，报警规则分为限值报警、变化报警、关联报警、离线报警；

限值报警：当采集的数值高于上限或者低于下限报警；

变化报警：周期内最大值与最小值的差值或者比例高于或者低于设定的限值；

离线报警：当数值超出设定的时间未接收到数据则产生报警。

7.4.4报表管理

系统采用报表设计平台，用户可以自定义和发布报表模板。报表的数据来源用户可以自定义，报表可以导出为常用的文件方式（Excel、PDF 等格式）。报表数据可以进行补充和编辑。报表可以分目录管理， 可按权限约束不同人员浏览、修改报表数据范围。

根据各水司的生产要求开发，采用类 Excel 方式，可以定制数据报表，设备运行报表、统计报表等。

用户可根据自己的需求自由定义报表类型、数据来源、取值类型。可以设定报表类型，包括日报、月报、季报、年报、运行记录；

可以设定数据的取值类型，包括整点值、半点值、最大值、最小值、平均值、小计、总计、次数等。

可以设定数据的采样时间范围，包括小时、天、月、季、年。可以输入各种查询条件，查询满足的报表结果。

报表结果可以打印、预览、保存。

报表数据及模板全部保存在服务器中，有问题的数据或者不具备条件的数据可以手工调整或者录入；数据修改操作可由相关日志进行追溯。

7.4.5常用报表展示

7.4.5.1压力报表

管网压力报表用于查询和统计管网监测点的统计报表。

1）压力日况

压力实时数据是管网运行状态的反应数值之一，数据监控对上发的各管网监测点的压力进行实时分析，在实时数据的基础上生成对应的统计数据，并支持监测点之间的排序，能够快速发现高压、低压、压力波动的测点。

2）压力日报

压力统计各压力监测点指定间隔内的实时数据，间隔支持1分钟、5分钟、15分钟、1小时等设置。报表支持横向每小时、纵向每天内数据的统计。可通过选择站点保存模板便于后续使用。

3）压力月报

压力统计各压力监测点每日压力平均值、最大值、最小值。报表支持横向每小时、纵向每天内数据的统计。可通过选择站点保存模板便于后续使用。

4）压力年报

压力统计各压力监测点每月压力平均值、最大值、最小值。报表支持横向每小时、纵向每天内数据的统计。可通过选择站点保存模板便于后续使用。

5）压力月明细

压力月明细统计一个（多个计算均值）压力一个月内每小时的压力值。可通过选择站点保存模板便于后续使用。

7.4.5.2流量报表

管网上对流量计的流量按时段进行统计，了解各管网监测点的流量数据。

1）流量日况

流量实时数据是管网运行状态的反应数值之一，数据监控对上发的各管网流量计的实时流量进行实时分析，在实时数据的基础上生成对应的统计数据，并支持监测点之间的排序，能够快速发现大流量或者小流量等异常的测点。

2）流量日报

流量统计各指定间隔内的各流量计的瞬时流量实时数据，间隔支持1分钟、5分钟、15分钟、1小时等设置。报表支持横向每小时、纵向每天内数据的统计。可通过选择站点保存模板便于后续使用。

3）水量日报

流量统计各压力监测点指定间隔内的各流量计的用水量，间隔支持1分钟、5分钟、15分钟、1小时等设置。报表支持横向每小时、纵向每天内数据的统计。可通过选择站点保存模板便于后续使用。

4）水量月报

流量统计各各流量计每日的用水量。可通过选择站点保存模板便于后续使用。

5）水量年报

流量统计各流量计每月的用水量。可通过选择站点保存模板便于后续使用。

7.4.5.3水质报表

查看管网在线水质监测点的数据统计。

1）余氯数据

余氯实时数据是管网水质运行状态的反应数值之一，数据监控对上发的各管网水质仪表的实时余氯数值进行实时分析，在实时数据的基础上生成对应的统计数据，并支持监测点之间的排序，能够快速发现余氯异常的测点。

2）浊度数据

浊度实时数据是管网水质运行状态的反应数值之一，数据监控对上发的各管网水质仪表的实时浊度数值进行实时分析，在实时数据的基础上生成对应的统计数据，并支持监测点之间的排序，能够快速发现浊度异常的测点。

3）pH数据

pH实时数据是管网水质运行状态的反应数值之一，数据监控对上发的各管网水质仪表的实时pH数值进行实时分析，在实时数据的基础上生成对应的统计数据，并支持监测点之间的排序，能够快速发现pH异常的测点。

4）水质日报

统计各水质数据（余氯、浊度、pH）每小时的实时数值。

5）水质月报

统计各水质数据（余氯、浊度、pH）每日的平均值、最大值、最小值。

6）水质年报

统计各水质数据（余氯、浊度、pH）每月的平均值、最大值、最小值。

7.4.5.4综合报表

查询和统计从取水泵房、水厂、加压泵站、管网的所有监测传感器日报、月报、年报以及曲线，用于不同生产环节、不同数据之间的数据对比。

7.4.6报表查询

7.4.6.1压力报表

查询和统计从取水泵房、水厂、加压泵站、管网监测的所有压力日报、月报、年报以及曲线，用于不同生产环节之间的数据对比。

计算1天内指定间隔的压力数值，间隔分为1分钟、5分钟、15分钟、1小时、2小时等。

计算每天的压力最小值、最大值、平均值。

计算每个月的压力最小值、最大值、平均值。

7.4.6.2流量报表

查询和统计从取水泵房、水厂、加压泵站、管网监测的所有流量日报、月报、年报以及曲线，用于不同生产环节之间的数据对比。

7.4.6.3电量报表

查询和统计从取水泵房、水厂、加压泵站的所有电量日报、月报、年报以及曲线，用于不同生产环节之间的数据对比。

7.4.6.4水质报表

查询和统计从取水泵房、水厂、加压泵站、管网监测的所有水质日报、月报、年报以及曲线，用于不同生产环节之间的数据对比。

7.4.6.5液位报表

查询和统计从取水泵房、水厂、加压泵站的所有液位日报、月报、年报以及曲线，用于不同生产环节之间的数据对比。

7.4.6.6泵机运行

查询和统计从取水泵房、水厂、加压泵站中各个泵机的开停统计。

7.4.6.7数据导出、打印

查询出的报表可以导出成 Excel 格式，并支持在线打印。

7.4.7数据填报

定义各个厂站需要填报数据的数据内容及来源。

7.4.8修改记录查询

记录每一条用户修改及操作的记录，供管理查询。
7.4.9自定义报表平台

软件系统除了提供日常报表样式定制，还提供报表工具，支持自定义报表， 易学易用，功能强大，简单拖拽操作便可制作中国式复杂报表，轻松实现报表的多样展示、交互分析、数据录入、权限管理、定时调度、打印输出、门户管理和移动应用等。

7.4.10统计分析

查询取水泵站单个或者多个传感器的日、月、年统计报表。日统计表报表是按照时间间隔来进行数据的统一。在统计时如果为模拟量则统计时间间隔的时刻值，如果为累计流量则会统计该时段内的流量。

7.4.11调度业务管理

7.4.11.1调度员值班

为调度人员提供统一的调度管理界面，满足调度人员交接班、调度日志、调度指令的下发和监控各项值班工作的使用。

7.4.11.2调度排班管理

支持值班长预先定义确定的值班排班人员。

7.4.11.3值班方案管理

为了满足多个不同的值班单位，例如原水公司、中控调度、各水厂调度不同的调度业务，实现统一化的管理。

7.4.11.4值班控制点管理

控制点管理用于定义调度时需要控制的压力点、液位点运行范围，用于管理调度人员调度绩效。

7.4.11.5超限记录表

各值班人员在值班时，均已经设定了绩效考核压力点的运行范围，系统自动将绩效点超范围的记录形成台账。

7.4.11.6值班考核表

分别按照班组、人员统计值班时效、控制点绩效、指令绩效。

7.4.11.7调度指令通知方案

定义调度指令在下发、完成以及超时过程中的通知方案。

7.4.11.8调度指令模板

将调度过程中常用的调度命令定义成为模板，提高调度人员下达调度指令的规范化和效率。

7.4.11.9调度管理界面

调度管理界面旨在以天为单位将调度室的值班人员、调度日志以及发出的调度指令进行汇聚，统筹管理整体调度工作。

7.4.11.10标准化指令智能调度台

根据调度指令的发出结果，根据业务模型简单评价当班调度的总体情况，将交班时的信息自动生成交班报告。除自动根据调度指令和其他数据生成的部分外，还需提供录入界面，把领导临时交办的任务、部门内需要调度值班人员知悉的事情录入进去，在生成交班报告时一并纳入。

1）支持指令列表查看；

2）支持文本指令下发；

3）支持设备操作指令下发；

4）支持泵机操作指令下发；

支持单击泵机时显示泵机的设备运维信息，用于调度人员辅助判断设备的状态；

5）支持指令处理；

6）指令列表

指令列表显示当前调度人员发出的指令和需要处理的指令列表，指令按照指令单的处置状态分开。指令状态分为待处理、已处理、已完成。

7）指令处理

指令处理人员完成指令后填写指令完成情况。

8）阀门开关管理

作为调度指令的一部分，需要提供阀门调整的信息录入。因此该部分需要连接到公司 GIS 系统，获取所调整的阀门的基本信息，然后通过补充人工录入信息来生成调整记录。这些记录可查询并生成报表。

7.4.11.11调度数据填报管理

1）数据填报管理

调度数据涉及到平阳县各个水厂、加压站等，各个单位所报送的不尽相同，为各个不同的单位设计独立的填报界面。

2）数据填报记录台账

将各个生产单位报送的相同数据形成记录台账。

7.4.11分析决策

7.4.11.1泵机带图

查询各个水泵的运行图，统计各个水泵在一段时间开停情况。

7.4.11.2泵机能耗统计分析

统计一组水泵的运行能耗,通过方案管理将参与计算的水泵、压力、流量、电量、功率等参数计算其能耗曲线。

7.4.11.3合格率

按照定义的方案统计各监测值的合格率，合格率的定义按照方案统计，不同的方案可以设定不同的监测点范围、合格限值范围。

7.4.11.4控制点分析

统计控制点的合格率情况，统计各个控制点方案每小时内的合格次数，合格率。

7.5 DMA 分区漏损控制系统

7.5.1分区总览

应能够通过一个总览页面直观地呈现出漏损控制的整体情况，提供全县县供水概览和分区供水概览，其中公司高层及管理科室能看到全县供水（管辖范围内）和分区供水（通过树状列表查询不同级别、不同分区），各营业所只能看到自己营业所所在的分区及各营业所下属的子分区数据，全县供水（各营业所）和分区供水（营业所下属子分区）。

1)
提供全县供水情况总览，可查看今日供水、昨日供水、本周供水、本月日均供水、本月供水、本季度供水、本年度供水、本年日均供水情况。

2)
监测平台提供日供水变化趋势，本年累计进、出水情况。

3)
监测平台对上月各水厂的生产情况、水质情况(出厂水、管网)及漏损情况进行展示。

4)
提供全县水量平衡表对各类全县供水情况进行展示。（分级、流量计、对比表各级别的平衡）

5)
通过图表形式展示年度总体漏损趋势变化情况，使综合漏损率更直观的展示在监测平台上。

6)
平台提供近三年漏损率及本年漏损情况对比分析。

7)
通过地图可以直观的查看到各压力点的分布情况。

8)
平台可以在分区总览中选择对应分区在地图上进行展示，对当前选择分区的管网公里数、注册用户数、进出口计量表数、本期和上期供水情况进行展示；同时支持按时间段查询该分区本年各月漏损变化趋势；支持查询分区供水情况、用水情况以及漏损情况。

7.5.2预警控漏

1）实时监控

展示出各个监测点、监测区域的实时监测值，结合监测点的预警限值进行预警提醒，可以分类型、分区域进行数据浏览，帮助调度员快速及时地发现异常点，及时进行处理决策与调度管理。

2）大用户监控

监测各区域内大用户的用水情况。

7.5.3分区控漏

对于基础资料较完善、拓扑关系明确的管网，系统基于管网图，依据行政区域、管网拓扑关系等因素，提供分区建议，并支持提供统计进出水所需流量监测点的相关建议，为分区管理提供基础支撑。

对于已建的流量、压力等监测点，结合管网拓扑关系、划定区域，分析已建监测设备的总分关系，系统分析结果为分区提供基础建议。

根据分区方案在本系统中进行配置，通过地图绘制的方式增加分区（三级及以上），并可以挂接相关的流量计、注册用户计量表以及建立子父级关系。提供分区查询、新建、编辑和删除的功能。

查询：根据分区编号/名称搜索查询及条件查询（分区级别、启用状态）；

新增：通过地图绘制新增新的分区；

编辑：编辑选择的分区，包括基本信息及分区边界；

7.5.3.1删除：删除选择的分区信息。漏损分析

根据分区对该区域用水水量情况进行分析，包括本月的漏损水量概览、水量平衡分析、供水情况分析、用水情况分析、漏损情况分析及漏损率趋势分析。

漏损水量概览：根据月份统计各分区的水量数据，包括供水总量、用水总量、漏水量、未知水量等，默认统计本月。

水量平衡分析：根据当月水量情况，自动生成该分区的水量平衡表。

供水情况分析：系统支持对接MIS系统，统计并分析当年供水量趋势及各月供水量对比。

用水情况分析：按月进行注册用户用水量统计。

漏损情况分析：漏水水量占比及漏水量趋势分析。

7.5.3.2漏损率趋势分析：分析当年每月漏损率趋势分析。运行分析

（1）DMA夜间实时监控分析

根据各DMA分区查询夜间（如02:00-05:00）供水量数据，显示最低值和最高值。提供条件组合查询，包括：编号/名称搜索、分区。查询结果列表展示，并支持导出。

（2）DMA夜间三日流量监控分析

根据各DMA分区、各仪表监测情况，查询夜间（02:00-05:00）水量实时数据，查询结果以趋势图形式展示，帮助用户通过流量突变值推测漏损的区域，漏损情况。

（3）DMA夜间实时监控分析

7.5.3.3对各DMA分区进行夜间小流量汇总分析，汇总分析近一段时间的夜间累计流量趋势以及最大、最小流量的对比分析，查看是否存在异常情况。报表统计

根据建设单位管理需要，对分区供水量、分区漏损情况等数据以报表形式进行统计管理，并支持个性化的报表设计。

7.5.4计量控漏

7.5.4.1设备台账

支持设备台账管理，对不同的设备厂家，不同类型的流量计、压力计及大表设备进行登记，并记录每一次的维修养护情况，并及时提醒更换超期设备，形成完善的设备管理体系。

7.5.4.2水表效率分析

对各类远传水表设定计量精度，依照远传数据判断水表是否存在大表小流量，小表大流量的情况。

7.5.5报警中心

系统提供多样化的报警方式，包括弹出框报警、RTX报警及短信报警等，让相关管理人员随时随地接收到管网报警信息，做到报警零遗漏。

预警的处理结合工单的形式，将发生故障点的情况详细的记录在系统里，便于对档案进行管理，为将来发生类似事件时提供处理经验和指导依据。

7.5.5.1通用报警

系统可设定设备离线报警、数据长时间无变化报警、数据突变报警、压力曲线报警等报警方案，对供水区域进行全方位监测管理。

7.5.5.2经验曲线报警

可根据一定时间段内的历史数据，计算经验供水曲线，在此基础上，设定数据变化幅度，生成随时间变化的报警区段。

7.5.5.3报警分类统计

对不同类型的报警信息进行分类统计，便于管理人员针对不同的报警情况进行快速的分析处置。

7.5.5.4历史报警统计

针对历史报警信息，可进行统计查询，以此判断问题点位问题出现频率及管理人员问题处置情况。

7.5.6系统设置

（1）元数据配置

对系统所用到的数据字典进行配置，提升系统的灵活性及操作性。提供了查询、新增、编辑、删除及排序的功能，

（2）其他配置

支持分区级别、分区类型及预警配置等数据的配置，提供了新增、编辑、删除的功能。

（3）系统图解

通过系统流程图方式帮助用户理解系统中各类计算的逻辑和公式。

7.6集抄管理分析系统

本系统以数据标准化、集成服务化、管理科学化、决策智能化为总体建设目标，以水务企业内部抄表数据管控与分析为核心，整合各水司内部不同来源、不同厂家、不同协议水表的异构数据，实现供水抄表管控业务的全面科学监控与统一管理，实现抄表业务的流程化、移动化、科学化与智能化。

本系统需遵循规范的数据建模规则，统一数据模型和接口调用关系。
定义模型，并配上相应的菜单，模块就具备了可访问的改模型对应的列表页、新增也、修改液、删除记录和导入导出记录。

数据交互方式

采用前置中间库的方式，营收系统与集抄系统数据交互时源系统先将数据推送到独立中间数据库，然后待同步数据的系统从中间库取数据后更新本系统数据。

集成开放平台

为了提升对接效率和数据准确性，集抄系统在建设之初需遵循一定的数据建模规则，建立统一的集成平台和开放平台，实现对内的多应用系统集成、对外共享开放，可视化配置接口协议和标准，并提供日志管理功能，监控接口调用的全流程。

统一规划集成门户对API定义，安全、控制、记录等做全方位管理，为系统提供集成门户，包括请求外部接口使用的“集成接口”和对外开放被其他系统请求调用的“开放接口”。在请求外部接口时，需支持多个接口调用、分页控制、增量控制的功能。
7.6.1总体构架

总体设计上，采用面向服务的架构进行建设，以“标准化、平台化、智能化”为发展理念，通过物联感知网络全面采集计量数据，并将大数据软件同业务管理机制有机结合，打造集计量设备、管理体系、应用技术于一体的集抄管理分析系统。

系统对现场采集设备传递的海量数据进行存储、分析。数据的时间跨度可以长达数年，常用数据和事件包括抄表情况、报警等。计量数据经过验证、净化和处理，可用于营业计费、漏损分析和计量分析等。

感知层

位于物联网的最底层，其功能为“感知”，即通过传感网络获取环境信息，是信息采集的关键部分。感知层设备包括各类远传水表、传感器网关等。

网络层

网络层（2G/4G/NB-IOT）是信息传递和处理。它包括通信与互联网的融合网络、网络管理中心、信息中心和远传处理中心等。网络层将感知层获取的信息进行传递和处理。

数据层

数据层是数据与业务信息的集中，通过将数据与业务整合创建不同维度的数据库组建数据中心。充分融合供水企业的数据资产，进行统一管理，打破与消除“信息孤岛”。

应用层

对平台层进行的信息处理。应用层可以对感知层采集数据进行计算、处理和知识挖掘，从而实现对物理世界的实时控制、精确管理和科学决策。

展示层

系统面向用户的操作界面，用户可基于局域网和互联网通过PC、远传移动终端、通知平台（短信、邮件）、浏览器的形式进行展现。

平台层

主要是构建公司各职能处室的综合业务应用系统和服务平台，在该层次中各类业务应用系统主要体现整体运营的业务内容，他们将是业务逻辑的接口，实现业务流程的控制及运营监控中心各项管理与服务功能的工具平台和统一使用的窗口。

7.6.2通讯架构

系统可采用光纤专网/局域网、无线公网（GPRS/CDMA）、NB-Iot，协助供水企业建立自有的远传水表上行协议，能兼容在用表计，建立供水企业的远传水表准入标准，最终实现科学用表、科学选表。并支持移动、电信、联通 Iot 平台对接能力。

数据采集是系统的核心部分，是开展数据分析和应用的基础。系统的数据采集功能满足应用对数据正确性、实时性、扩展性等要求。

数据采集支持 GPRS、CDMA 、NB-IOT等公共无线数据通信方式，同时支持网络通信、短信、GSM 、NB-IOT相合的通信方式。

平台支持多采集服务器负载均衡、多线程并发的通信调度管理机制。

平台可定时和随时抄录远方数据，根据应用需要可灵活制定抄表策略。

对因主站故障未能抄录的数据，在系统恢复正常时，能自动补抄（硬件设备支持）。

表计异常、终端异常或故障等事件，主站支持及时主动上报。

数据安全：为了防止在无线公网传输的数据被非法需方窃取、破坏、甚至顶替更改，系统提供通讯加密与压缩算法，使得通讯变得更安全。

7.6.3用户智能水表接入

7.6.3.1存量远传水表的数据接入

抄表方式保留不变，系统与原抄表平台进行数据对接，原抄表平台将抄表结果发送至系统，实现方式有接口、视图等，在请求外部接口时，需支持多个接口调用、分页控制、增量控制等功能。

7.6.3.2新增小表统一数据接入规划

协助供水企业建立统一《集中器采集协议》、《物联网水表采集协议》，实现供水企业远传水数据采集协议统一，建立供水企业远传水表采购的准入机制，实现远传水表的互联、互通和互换，防止供水企业被硬件厂家绑架的现象，降低供水企业使用远传水表的风险。

7.6.4计量管控

7.6.4.1计量总览

计量设备统计：统计小表、大表的数量；

异常总览：展示异常报警，包括报警总数、大表报警、小表报警、漏损超限；

工单总览：展示工单总数趋势；

运行总览：展示小表抄表见率、大表的在线率的总体趋势展示。

7.6.4.地图展示

利用百度或高德等作为底图，将小区、大用户、考核表、消防表实时数据叠加在上面，将静态信息与动态信息在地图上进行有机的整合。

7.6.4.异常报警

对远传小表、大表的运行状态进行监测，当表具损坏、电池电量不足、抄表设备异常、无线信号中断等故障发生时系统能进行实时汇总统计，便于管理人员总体掌握远传小表、大表的异常情况。

7.6.4.资产统计

统计小表、大表各自的设备资产，包括远传设备、水表、流量计、压力传感器、SIM卡。

7.6.5智能水表维护管理

7.6.5.1水表及用户信息管理

登记完善的水表及用户信息，为后续数据分析提供基础数据。

支持批量开户，批量开户使用EXCEL批量导入方式。

7.6.5.2设备资料库

1）远传品牌

管理远传设备的厂家、型号。

2）水表品牌

管理水表、流量计的厂家。

3）水表型号

管理各厂家水表的型号。

4）流量计型号

管理各厂家流量计的型号。

7.6.5.3设备管理

1）水表管理

统一管理小表、大表、区域结构。

2）SIM管理

管理SIM卡的基本信息、资费情况、关联设备。

7.6.6远传户表集抄

7.6.6.1监控管理

1）小表总览

集中展示整个公司所有供水小区总体情况，包含抄见数据、用水情况及水表使用情况统计等内容；利用此功能可对整套系统的运行情况进行总体把控，还可以通过各厂家水表使用情况的汇总，了解水表质量。

2）地图展示

利用百度或高德等作为底图，将远传小区的运行情况等叠加在上面，将静态信息与动态信息在地图上进行有机的整合，以提供更加富有洞察力的信息展示能力，并对远传小表的管理更加清晰。

3）实时列表

通过远传方式采集远传小表的表头值，系统对各类远传小表数据进行统一管理，以区域为分级导航，按表格形式展示各个小区最新抄见率，单击抄见率展示抄见失败用户清单，以便相关人员及时处理。

4）抄见分析

以区域为分级导航，系统对各类远传小表的抄表数据以厂家维度进行统计分析，按表格形式展示各个厂家水表的数据采集质量情况，为水司管理者对水表的采购和小区远传小表的升级改造提供辅助决策依据。

7.6.6.2异常报警

1）实时异常统计

对远传小表的运行状态进行监测，当表具损坏、抄表设备异常、无线信号中断、户内漏水等故障发生时，系统按小区维度以表格形式进行汇总展示，为了便于用户的统计分析，点击报表数值可跳转查看报警详情清单。

用水量增减异常

月用水异常增量：(用户本月用水量-用户上月用水量)/用户上月用水量≥指定值（例如50%-异常增量一级；70%-异常增量二级；100%-异常增量三级）。

月用水异常减量：(用户上月用水量-用户本月用水量)/用户上月用水量≥指定值。

大流量超限

大流量告警连续次数≥指定值。

倒流异常

零水量异常

上月零用水且还未标注为零吨用户（连续3月零用水）的用户。

零用水：用户上月用水量≤指定值（例如2m³）。

户内漏失

用户的日用水量≥指定值（例如3吨）。 

电池欠压

电池电压<指定值（例如2.7V） 时进行电池欠压报警。

智能小表离线

当前时间-最新抄表时间≥指定值（例如72小时）。

集中器离线

当前时间-集中器最后连接时间≥指定值（例如24小时）。

注：NB表没有集中器。

抄见故障率超限

连续N天表抄见率<指定值，例如连续5天抄见率低于60%。

2）历史异常明细

历史异常明细报表用于查询异常报警历史明细数据。

3）报警设置

设置小表的业务报警规则，支持的报警类型有：零水量、集中器离线、水表离线、水倒流、水表抄见率低、户内漏失、日用水量限值等，报警可以设置到每个水表。

7.6.6.3用水分析

1）小区用水

用于查询小区月用水量。

2）用户用水

用于查询用户用水明细，异常用水，阶梯用水，零吨用水，用户漏水（户内漏失）、流量异常。

3）用户详情

查询单个用户的用水情况。

4）水量报表

统计用户的日、月、年用水情况。

5）分时数据

数据主要显示NB-IOT表每天上传的48个分时数据，显示一天中该户用水详情，通过此数据图查看可判断户内漏失情况。

7.6.6.4抄表管理

1）抄见统计

统计小区、集中器、用户的抄见率。

2）数据明细

查看抄表原始数据。

3）集中器管理

对集中器进行管理，可监控集中器状态（在线/离线），可进行指令下发管理，功能包含：设备参数管理、命令下发、下发状态及历史查询等。

7.6.7远传大表监控

7.6.7.1实时数据

1）大表首页

系统首页上可查看目前平台接入的水表数量、用水量的变化趋势、主要报警类别的汇报展示等信息。

1、用水量分析，可以按月和年的维度展示用水量的变化趋势；

2、水表数量，按水表类型、水表状态和安装日期等按多种维度展示水表数量；

3、用水排名，展示前10名的用水单位。

2）地图展示

利用百度或高德等作为底图，将远传大表的实时数据等叠加在上面，将静态信息与动态信息在地图上进行有机的整合，以提供更加富有洞察力的信息展示能力，并对远传大表的管理更加清晰。

3）列表水表

通过远传方式采集远传大表的用水信息，系统对各类远传大表数据进行统一管理，以区域为分级导航， 按日、周和月的维度对大表的流量数据以列表形式进行实时展示，且监测数据每分钟刷新，可详细展示大表的动态用水情况等信息，并可数据钻取至大表的单点分析。

4）问题水表

对远传大表的运行状态进行监测，当表具损坏、电池电量不足、抄表设备异常、无线信号中断、用水异常等故障发生时系统以报警的形式进行提示。

5）按户列表

展示按客户编号汇总每个用户的实时监测数据，数据每分钟刷新。

7.6.7.2历史数据

1）水量列表

统计选择日期段内水量的日、月、年统计，支持表格、图形的多种展现形式。

2）综合报表

可自定义查询报表展示的数据类型、站点类型、设备型号、数据间隔，支持表格、图形的多种展现形式。

3）原始数据

按传感器的类型，查看抄表原始数据。

7.6.7.3运行指标

1）换表分析

统计换表前后的水量变化情况。

2）运行分析

根据所选择的用户水表历史运行信息（间段内的流量、日平均流量、最大、最小瞬时流量，每15分钟用水量）和水表信息（口径、等级:Q1、Q2、Q3、Q4 ）等参数判断水表口径大小是否合适，为水表的合理配置提供科学依据。

3）同环比分析

按照比例范围，对水流量满足特定同比递增、环比递增、同比递减、环比递减比例的远传水表数量进行统计。

4）疑表列表

对水流量波动超过一定比例或水流量持续同向变化的大表进行统计分析，提醒管理人员水流量状态发生异常，从水量的周期性变化来找出异常水表。

5）最小流量

根据大表夜间流量数据，绘制最小夜间流量随时间变化的动态曲线，通过最小夜间流量的变化分析，实现对用户表后管道漏损状态的评估，展示内容为统计日期段内所选大表每天的最小流量、最大流量、KL值（最小流量/平均流量）。

6）变化系统

查询水表用水量的波动情况。

7.6.7.4统计报表

1）汇总分析

统计远传设备和水表的数量。

2）业务统计

报警分类实时汇总，并统计报警的处理情况。

7.6.8抄表档案管理

7.6.8.1客户代表（抄表员）维护

通过抄表员维护模块可对客户代表(抄表员)进行信息维护，如新增、删减以及基本信息编辑。

7.6.8.2抄表线路管理

可对抄表线路进行增、删、改操作。包括抄表员、线路名、册簿数量，可对册簿调整线路，通过线路管理设置此册簿对应的抄表员。

7.6.8.3表册管理

表册是抄表工作的基础，对每一本抄表表册按片区统一编号，实现对每个表卡内包含的抄表日期、抄表行度、抄表员编号、水表位置、表册号等信息的新增、修改、删除。

表册管理分为表册内抄表顺序调整、表册间调整以及对未分配抄表表册的用水档案进行分配。

7.6.8.4抄表计划管理

抄表计划管理用于对抄表工作进行规划，月初生成抄表计划，客户管家(抄表员)按照抄表计划进行抄表，抄表过程随时可查当前水表抄见情况，月底进行计划结转，关闭抄表录入窗口结束当期抄表录入工作。

抄表计划生成后，因实际情况变化需要临时调整，可随时通过追加或者删除个别水表抄表计划。

7.6.9集抄水量查询

A、移动端抄表水量查询

查询出所有通过移动抄表机上传回来的抄表数据，包括用户档案信息、本期抄表水量信息、历史抄表水量信息。

B、MIS端抄表水量查询

查询出所有通过MIS系统录入的抄表数据。

C、远传抄表（智能表）水量查询

查询出所有远传表的水量数据，包括查看每日、每月数据和曲线数据等。

D、外部导入（excel格式）水量数据查询

查询出所有通过系统导入方式进去的数据。

E、全部来源格式的水量数据查询

不区分上述四种来源格式，从抄表平台进行统一查询抄表数据情况。

备注：查询条件支持按照来源、日期、时间段、区块、户号、户名等进行查询。

7.6.10集抄水量统计

A、按照水量抄见来源统计水量

按照抄见水量的来源，根据日期、月度、年度或自定义范围等条件，统计不同来源的水量占比情况。

B、按照时间统计水量

根据月度、年度、或自定义时间范围等条件，统计不同时间段的水量的变化情况，生成曲线图。

7.6.11集抄数据分析

A、异常水量分析

根据本期抄见水量，分析当前水量与上期抄表日、去年同期等进行环比、同比分析，并给出可能出现异常的用水的数据。对于远传水表数据，可以通过每日抄表数据进行更为详细和精确的分析。

B、整体抄见率分析

根据抄表总量，已抄数据、未抄数据进行整体分析，分析整体水表用户的抄见率。

C、抄表人员及时率分析

根据抄表人员的任务执行情况，分析抄表人员在规定的抄表周期内的及时性。

D、抄表人员到位率分析

根据抄表人员的抄表点位轨迹数据，分析抄表人员实际的到位率。

7.6.12与（现有）抄表收费营业账务系统的对接

保证集抄管理分析系统（简称“集抄系统”）与现有抄表收费营业账务系统（简称“营收系统”）的数据互联互通，业主在两个系统均可查询相应数据，营收系统的抄表数据进入集抄系统后，能进行产销差分析，为漏损控制人员提供全面的产销差分析支持，同时集抄系统内的用户表的数据能进入营收系统内自动进行结算。另外所有的智能表需要根据本平台的接口协议的集抄功能（在智能水表基础功能下，再具备智能水表的智能预警功能、智能水表的电池剩余电量预警功能等包含但不限于智能）、端口开放；需要与老的营收系统数据打通，完成对接。

集抄系统与营收系统约定接口程序。

1、远传水表

用户基础资料数据流向为营收系统(集抄系统。每天由营收系统向集抄系统进行远传水表的用户推送，集抄系统根据用户号，以营收系统的档案为基础，更新集抄系统的用户与远传水表档案资料。

用户远传水表的数据流向为集抄系统(营收系统。在每月抄表结束后，由集抄系统向营收系统中推送远传水表的当月累计读数。

每月远传表结算数据流向为营收系统(集抄系统。在每月营收结算后，由营收系统向集抄系统推送远传水表结算数据。

2、普通水表（移动端抄表）

用户基础资料与水表档案资料数据流向为营收系统(集抄系统。每月人工移动端抄表前由营收系统向集抄系统进行普通水表的用户推送，集抄系统根据用户号，以营收系统的档案为基础，更新集抄系统的用户与普通水表档案资料，用于抄表档案管理（抄表线路、表册管理、抄表计划管理等）。

人工移动端抄表的数据流向为营收系统(集抄系统。在每月人工抄表（移动端）结束后，由营收系统向集抄系统中推送普通水表的当月累计读数。

每月移动端抄表结算数据流向为营收系统(集抄系统。在每月营收结算后，由营收系统向集抄系统推送普通水表（移动端抄表）结算数据。

3、普通水表（MIS端录入）

MIS端录入抄表数据流向为营收系统(集抄系统。在每月MIS端抄表数据录入后，由营收系统向集抄系统中推送普通水表的当月累计读数。

每月MIS端录入结算数据流向为营收系统(集抄系统。在每月营收结算后，由营收系统向集抄系统推送普通水表（MIS端录入）结算数据。

4、外部导入水量

外部导入水量数据与结算流向为营收系统(集抄系统。在每月营收系统外部导入水量数据后，由营收系统向集抄系统中推送外部导入水量数据。

外部导入水量结算数据流向为营收系统(集抄系统。在每月营收结算后，由营收系统向集抄系统推送外部导入水量结算数据。

7.7管线物探与测绘

7.7.1主要工作内容

现有管线资料的收集：对平阳现有管线设计图纸、施工图纸、竣工图纸等工程资料进行收集。

地下供水管线探查:具体应探测查明平阳地下供水管线的埋深、管径、高程、坐标、附属物属性、材质、用途、地址等等，对阀门位置有详细注明。

地下管线测量:测量管线特征点的平面坐标和地面高程。

普查和核对测区内所有水表数据:具体应探测查明测区内具有表身号的水表的坐标、表身号、用户号、用户名称、地址等信息。

数据建库及入库:按平阳管网 GIS 信息系统数据要求建立地下供水管线属性数据库，并将探测所采集的管线数据导入供水管网 GIS 信息系统中。

根据先期提供的有关测区管线的工程竣工资料，录入管线和管点的口径、材质、竣工日期、埋设方式、工程名称、生产厂家等信息。

质量检查：根据管网探测质量监督管理办法，对探测和入库成果进行抽样检查。

地下供水管线探测成果表的编制及管线图的编绘。

管线探测工程工作总结报告。

提交项目全部成果。

7.7.2一般技术要求

供水管线探查应在现场查明管线的敷设状况及在地面上的投影位置和埋深，同时查明管线性质、规格、材质、附属设施等，绘制探测草图并在地面上设置管线点标志，作为连测的管线点。

供水管线探查必须在充分搜集和分析已有资料的基础上，采用实地调查与仪器探查相结合的方法进行。

供水管线探查应积极采用经试验证明行之有效并达到《规程》所规定的精度要求的方法、技术，积极推广使用新技术、新方法。

管线点标志一般设置在特征点上，在无特征点的直线上也应设置管线点，其设置间距不大于 75m。供水管线立体交叉时，应在避开交叉电磁场干扰的条件下，尽量靠近交叉点（10 米范围内）设置管线点。

当管线弯曲时，至少在圆弧起讫点和中点上设置管线点。当圆弧较大时， 应适当增设管线点，以保证能准确表述其弯曲特征，对进墙、进室和自由边处均应设置管线点。

对于有两个以上入口（多盖）或阀门的供水管线检修井，要实测出检修井地下空间的外轮廓实际范围，井内的特征点和附属物均要按实际位置探测， 点性和属性要据实填写。

管线三通从主管向上垂直引出的支管要做两个点处理，坐标相同，标高不同。

展绘管线应根据管线特征点的有关坐标数据展绘，如无坐标数据，可根据管线与邻近的建（构）筑物、明显地物点、现有路边线、道路中心线等的相互关系展绘。

管线点的外业编号采用探测组号、管线代码和顺序号组成，其中管线代码按《规程》执行，管线顺序号用阿拉伯数字标记，例：1 JS20，表示第 1 组给水第 20 号管线点。

原则上全县区域内管径>=100mm 的管线纳入本次管线物探和测绘范围。
7.7.3数据处理要求

基础资料应进行适应的检查的种类、检查方法如下表：

	外业资料种类
	检查内容

	物探
	明显管线点调查表
	表格上下端有关工程的描述是否填写完整、如实填写；表格中的记录是否存在缺项、多项、代码错误

	
	隐蔽管线点探查手簿
	

	测量
	控制点成果数据
	是否有重复点

	
	管线点观测数据
	数据记录数与外业记录数是否一致；提交给内业人员的数据是否包含不需要的数据


库结构应按如下要求制作，制作内业相关数据的目的是规范内业数据的内容和格式、便于进行质量控制，制作内业相关数据的依据是国标、行业规范和平阳公投规程。

	序号
	数据种类
	数据格式
	数据内容及用途

	1
	物探数据原型库
	SQL Server 软件的MDB数据库
	用于记录外业物探获取的管线属性数据，结构上包含项目外业管线探查获取的所有内容。

	2
	测量数据原型库
	
	用于记录外业测量获取的管线空间数据，结构上包含项目外业管线测量获取的所有内容。

	3
	控制数据库
	
	记录外业测量获取的控制点数据。

	4
	分幅信息数据库
	
	记录项目管线所涉及的图幅名称、角点坐标等信息。

	5
	代码对应数据库
	
	记录管线属性数据中各项代码与汉字名称的对应关系。

	6
	管线图图例
	AutoCAD 2006及以上软件的DWG图形文件
	用于生成管线图形文件


7.7.3.1数据录入要求

数据内业处理人员将外业探查获取的管线属性数据(相关人员已做好手簿的书写工作)手工录入到物探数据库中，利用软件相关功能对其进行常规检查，无误后形成管线探查属性数据库。

将外业测量采集的管线空间属性数据导入到测量数据库中，并进行常规检查，无误后利用控制数据库计算形成管线空间属性数据库；
7.7.3.2数据检查要求

对管线探查属性数据库和管线空间属性数据库进行以下检查: 

(1)重点检查：外业点号重复；

(2)重线检查：外业线记录重复； 

(3)不可识别的特征代码；

(4)探查属性库规范性检查；

(5)探查属性库方向错误检查：管线点特征代码与管线探查属性库中实际连接的方向数是否对应；

(6)探查属性库中孤立点检查；

7.7.3.3数据格式转换

利用数据库软件的数据导出功能，将最终管线探查属性数据库和管线空间属性数据库处理成 Microsoft Excel CSV 格式的点表、线表。

7.7.3.4地形图处理

根据要求，对 1：500 地形图进行分幅、拼接处理。

（1）地形图分幅、拼接

将平阳的 1：500 电子版 CAD 地形图，按照某种坐标系统进行处理，根据文件大小适当进行分幅、拼接。

（2）质量检查

对道路中心线、河流等线状地物进行拼接检查，看是否存在对象断开的现象。

7.7.3.5管线图编绘与成果

供水管线图的编绘采用外业测量采集的数据数字化机助成图，以数字化地形图作为管线图的背景图，并对管线要素进行编辑。

数字化地形图的要素分类与代码应按现行国家标准《1:500、1:1000、1:2000 地形图要素分类与代码》GB14804 的要求实施。

管线图视情况而定，以图面上清楚表示供水管线间及地上、地下建（构） 筑物间的相互关系为原则。

管线图以彩色绘制，供水管线按管线点的投影中心及相应图例连线表示，附属设施按实际中心位置用相应符号表示，各种文字、数据注记不得压盖供水管线及其附属设施的符号。

编辑管线图时，应删去地形底图中与实测供水管线重合或矛盾的管线建（构）筑物。

管线点成果表编制内容应包括：管线点号、规格、材质、埋深及管线点的坐标、高程等，其格式应按《规程》有关规定执行。

管线点成果表以 1:500 图幅为单位，装订成册，成果表装订成册后在封面标注图幅号并编写制表说明。

（8）管网测绘、物探成果数据有效性及准确性需通过建设单位组织的验收，验收形式主要为聘请第三方专业机构进行复测验证（复测比例不小于本项目总量的3%）及成果文件核查。

7.7.4主要技术指标

（1）隐蔽管线点的探查精度

城市地下管线探测以中误差作为衡量探测精度的标准，限差值按二倍中误差计取。隐蔽管线点的平面位置探查中误差和埋深探查中误差分别不应大于 0.05h 和 0.75h，其中 h 为管线中心埋深，单位为毫米。当 h 小于 1000mm 时，以 1000mm代入计算；地下管线详查，平位置和埋深探查精度可另行约定。

（2）地下管线点的测量精度

平面位置测量中误差不得大于±50mm（相对于邻近解析控制点），高程测量中误差不得大于±30mm(相对于邻近高程控制点)。地下管线测绘基准：供水管线测绘成果应采用国家 2000 坐标系，高程采用 1985 国家高程基准。

8、工期及技术服务要求

8.1项目建设工期

项目总体建设工期为18个月，试运行期为12个月。

8.2项目实施要求

（1）中标人应在项目实施前进场实地调研，编制详细的实施方案，并提交采购人认可。

（2）实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。

（3）中标单位应根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。

（4）中标人需组建数据生产组、软件开发组、系统集成组进行分系统项目实施，确保项目工期。
8.3正版化要求

投标人须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人和采购机构不承担责任。所提供软件都必须取得授权，授权单位为平阳县公用事业投资有限公司。

8.4售后服务

项目验收合格后，供应商提供本地化的服务，制订详细的售后技术支持与服务方案。

（1）中标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

（2）应用软件验收合格后，提供不少于3年的免费维护期，在免费维护期内必须保证不少于1名技术人员现场服务。

（3）维护期内应用系统的任何更新（包括升级和调整）都需提供最新的需求说明、业务流程图、数据流程图，并在原有基础上及时更新。

（4）在系统维护服务期间，供应商应在本项目招标内容和要求范围内及不涉及架构调整的情况下，根据采购人需求对系统进行必需的调整、修改以及版本免费升级服务，以满足系统之最优化，包括但不限于功能模块的新增、修改和完善。
8.5文档要求

（1）系统的体系架构及描述；

（2）提供的其它技术手册，包括：

①准备阶段：《项目开发计划》、《软件配置方案》；

②需求分析阶段：需求分析报告（含软件功能需求与数据要求）；

③设计阶段：《系统概要设计说明书》、《系统详细设计方案》、《数据库设计说明书》、《系统编码规范》、《数据接口设计规范》；

④测试阶段：《测试计划》、《测试方案》、《测试用例》、《测试记录》、《测试报告》。测试报告包括：单元测试、接口测试、功能测试、性能测试、压力测试、上线测试等。

⑤上线阶段：《系统实施方案》、《试运行报告》。

⑥过程文档：《培训计划》、《培训记录》、《例会记录》（含系统演示光盘）；

⑦交付使用：《业务操作手册》、《系统安装维护手册》、《数据字典》、《系统功能说明书》、《程序维护手册》。

⑧程序安装包（含初始化数据包、服务器端安装包、数据库端安装包）、安装步骤说明手册。

⑨与工程相关的其他文档。

提供的技术文件应该真实、全面、完整、详细，应以中文书写；能满足系统运行安装调试、操作使用及维护管理等所需的详细技术资料。

8.6其他要求

8.6.1本项目的“项目技术规范”是采购人的一个初步需求，投标人在中标后应进行进一步调研，根据《平阳县城市综合管理服务平台建设方案》和需求深化分析，提供更佳建设内容和实施方案。用户需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标人须承诺在采购需求和政策法规范围内，随着用户需求的变动随时做出响应，修改应用软件。

8.6.2在本项目验收前投标人应配合做好软件评测工作，并对未通过的内容做好整改，若软件评测未能一次通过，后续评测费用由供应商承担。

8.6.3正式验收通过后，若有需求变动，在免费维护期内，仍应免费按用户需求对整个系统做出相应修改，以满足用户的需求。

8.6.4本项目建设过程中，供应商应充分考虑所提供解决方案的可行性和合理性，并保证项目落地实施，供应商负责承担实现功能所需的全部费用。

8.7实施要求

8.7.1项目组织及实施要求

▲（1）投标供应商中标后需要在10个工作日内在平阳县公用事业投资有限公司成立工作团队，并指定项目负责人1名，负责项目协调和调度工作。除项目负责人外，项目组须配备专职的技术负责人，技术负责人应具备计算机与应用相关专业高级证书，并按照项目实施的要求，配置相应的人员。平台系统不少于20000只智能水表接入后方可进行分项验收。

（2）投标供应商应列出详细实施方案，包括但不限于实施管理方案、项目测试方案、质量保障方案、项目验收方案等。

（3）本招标文件提出的对项目的主要需求，是投标供应商编制投标文件和报价的主要依据，但不应作为编制正式实施方案的完整的详细要求。在编制正式的项目建设实施方案和详细设计时，投标供应商应深入分析和充分考虑采购人对本项目现在及未来发展的需求，设计出完整的优质方案。

（4）中标后投标供应商所作的详细设计应完全满足用户的需求，同时不得与投标方案有实质性改变，除非采购人和初步设计单位认可。

（5）总体项目初验前软件平台需完成信息安全等级保护二级的认证（等保二级），相关费用供应商投标报价时综合考虑。
8.8培训要求

（1）中标供应商必须为采购人提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；投标供应商必须列明相应的培训课程。

（2）投标供应商应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、日程、授课教师、资料等详细内容。

（3）技术培训的内容必须包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。中标供应商培训教师必须是公司的资深工程师。

（4）所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

（5）实际培训时间、人数和地点按中标供应商与采购人商定的为准。

8.9合同支付条款

8.9.1、合同签订之后7个工作日内中标人向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金（银行转账或保险或保函）；软件平台的履约保证金金额为：该项投标报价的5%，管网测绘、物探的履约保证金金额为：该项投标单价报价*800*5%金额。

8.9.2、预付款：合同签订之后15个工作日内，采购人向中标人支付软件平台投标报价30%的金额和管网测绘、物探投标单价报价*800*30%的金额做为预付款。

8.9.3、项目整体初验通过后的15个工作日内，采购人向中标人支付软件平台投标报价30%的金额，以及管网测绘、物探款项支付至实际工程量*中标单价报价的60%。

8.9.4、项目整体终验通过后的15个工作日内，采购人向中标人支付软件平台投标报价35%的金额，以及管网测绘、物探款项支付至实际工程量*中标单价报价的95%；并同时无息退还履约保证金。

8.9.5、剩余的软件平台投标报价5%的金额，以及管网测绘、物探实际工程量*中标单价报价的5%在维护期结束后的15个工作日内支付。
8.10知识产权

（1）供应商应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权； 

（2）本项目所有成果知识产权归采购人所有，采购人有权在其他项目上运用该项目成果。未经采购人书面同意，成果不得擅自扩散或提供给第三方使用。 

（3）供应商应保证采购人在软件使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任并负责解决。

8.11数据保密要求

中标供应商到现场进行实施、维护的工程师须按照采购人的规定签署保密协议。合同双方都履行保密承诺，中标供应商须对开发过程中涉及的相关数据资料进行严格的保密。

8.12其他要求

（1）采购单位需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标人须承诺在采购需求或政策法规范围内，随着采购单位需求的变动随时做出响应，修改应用软件。 

（2）签订相关保密协议，承诺对本次安全服务项目实施过程产生的数据严格保密，未经授权，不得以任何方式将相关系统数据信息披露、发表或传播。
第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。
4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5、本项目采用包干方式，项目实施过程中各项单价不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲8、本项目采购预算5793700元。某些（个）供应商投标报价超出预算或单价最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

9、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金在递交截止时间前到达保证金账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
12、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

13、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 

2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章）

5）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。；

7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动承诺函；

9）投标供应商没有失信记录承诺函；

上述资格条件审查材料2-9项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2)  开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

8） 供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）；

9）供应商自2017年01月01日以来类似业绩证明（按评标细则要求提供）；

项目实施人员一览表；

11）具体的项目方案（格式自拟）；

12）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

13）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

   5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费28000元整，由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。
第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1. （标的名称），属于软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。     

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

甲方（采购人）：                                  （以下简称甲方）

乙方（中标供应商）：                              （以下简称乙方）
一、合同标的

1. 标的清单：

二、合同金额

 本合同金额暂定为（大写）：        （￥      元）人民币。其中，包括软件平台建设     元，管网测绘、物探暂定      元 （    元/公里按实结算，结算时精确到米）。
三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用标的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的标的或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保
乙方保证所交付的标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

合同签订之后7个工作日内中标人向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金（银行转账或保险或保函）；软件平台的履约保证金金额为：该项投标报价的5%，管网测绘、物探的履约保证金金额为：该项投标单价报价*800*5%金额。

七、转包或分包

1.本合同范围的标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的标的全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、建设工期

建设工期：项目总体建设工期为18个月，试运行期为12个月。
九、合同款支付：

1、预付款：合同签订之后15个工作日内，采购人向中标人支付软件平台投标报价30%的金额和管网测绘、物探投标单价报价*800*30%的金额做为预付款。

2、项目整体初验通过后的15个工作日内，采购人向中标人支付软件平台投标报价30%的金额，以及管网测绘、物探款项支付至实际工程量*中标单价报价的60%。

3、项目整体终验通过后的15个工作日内，采购人向中标人支付软件平台投标报价35%的金额，以及管网测绘、物探款项支付至实际工程量*中标单价报价的95%；并同时无息退还履约保证金。

4、剩余的软件平台投标报价5%的金额，以及管网测绘、物探实际工程量*中标单价报价的5%在维护期结束后的15个工作日内支付。
十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的标的免费维护期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的标的依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随标的交甲方。

3. 甲方对乙方提供的标的在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的标的，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、包装、发运及运输

1. 乙方应在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于标的内。

3. 乙方在发运手续办理完毕后24小时内或到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

4. 标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方标的已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的5%违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4. 乙方所交的标的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地提起仲裁或法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；财政局及代理机构各执一份。

  甲方：                                   乙方： 

  地址：                                   地址： 

  法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

一、“资格文件”格式

1.1 “资格文件”封面

平阳县供水管网综合管理平台采购项目
投 标 文 件

（资格文件）

	项目编号：PYCG220729038

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函
平阳县公用事业投资有限公司 ：
我公司郑重声明，我公司参加平阳县供水管网综合管理平台采购项目（项目编号：PYCG220729038   ）的国企采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！
供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人或授权代表（签字或签章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

最近一年度财务报告

	资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）
（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）



1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函： 

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

平阳县公用事业投资有限公司 ：
我方郑重声明，我方具有履行平阳县供水管网综合管理平台采购项目（项目编号：PYCG220729038）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料

缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

（提供复印件加盖供应商公章）

1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：

供应商参加本次采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

平阳县公用事业投资有限公司 ：

我方        （供应商名称）             在参加平阳县供水管网综合管理平台采购项目（项目编号：PYCG220729038）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件而被限制参加采购，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：__________________________
日期：________年____月____日

1.8与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

平阳县公用事业投资有限公司 ： 

我方郑重承诺，我方此次参加平阳县供水管网综合管理平台采购项目（项目编号：PYCG220729038）的投标，与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.9没有失信行为的承诺函

供应商没有失信记录承诺函

平阳县公用事业投资有限公司 ：
我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
二、“报价文件”格式

2.1 “报价文件”封面
平阳县供水管网综合管理平台采购项目
投 标 文 件

（报价文件）

	项目编号： PYCG220729038

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表   

开标一览表

项目名称：                                      招标编号： 

	项目名称
	内容
	投标报价
	备注

	平阳县供水管网综合管理平台采购项目
	软件平台建设
	元
	本项为总价报价，最高限价为3487300元

	
	管网测绘、物探
	元 /公里
	本项为单价报价，最高限价为2883元 /公里


▲投标报价是指合同期内在承包区域提供的服务全部费用，包括：人员工资、奖金、交通、运输，各种加班费、培训费，办公设备、办公费用，各种消耗材料、物品、器材，经营管理费、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费及所有等全部费用，实行费用总包干（管网测绘、物探部分实行按实结算），供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价（及管网测绘、物探部分单价）。

▲此表不得自行增减内容。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1. （标的名称），属于软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料； 

5）注：小型、微型企业参加采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式

3.1 “商务技术文件”封面

平阳县供水管网综合管理平台采购项目
投 标 文 件

（商务技术文件）

	项目编号：PYCG220729038

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	PYCG220729038

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。

4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县公用事业投资有限公司 ：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县公用事业投资有限公司 ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7.1 商务响应表

商 务 响 应 表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件

对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：                    

注：不填写此表，视全部响应招标文件

3.7.2 技术响应表

技 术 响 应 表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件

对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件

3.8 供应商自2017年01月1日以来类似业绩证明

3.9 项目实施人员一览表

项目名称：  

	在本项目担任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	从事类似工作服务的经历、年限、介绍（或另附简历）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目组织机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。             


注：1、列入本表人员的更换需经采购人同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

2、相应证件等复印件附后。 

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

3.10具体的项目方案

具体的项目方案

（由供应商根据招标文件项目概况及采购内容要求自行编写，详尽、完整、易于理解，格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：平阳县城市综合管理服务平台项目编号：                              

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
3.12质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

    如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　

供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　

供应商名称（公章）：　　　　　　

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               

第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分20分

1.1、软件平台建设部分：

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分14分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×14%×100。

1.2、管网测绘、物探部分：

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分6分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×6%×100。

2▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。

技术、服务、资信业绩综合评分80分

	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	1
	技术方案
（10分）
	根据招标需求，编制项目背景和需求、建设原则和目标、总体架构设计、软件功能技术内容等方面详细描述方案，由专家打分，完全

满足要求的 7.1-10分，基本满足要求的3.1-7分，部分满足要求0-3分。
	0-10分

	2
	信息系统方案
（6分）
	投标人提供的企业门户系统、管网GIS基础数据管理系统、管网GIS综合应用系统、调度SCADA系统、分区漏损控制系统、集抄管理分析系统、数据集成接口能力与可视化配置等技术方案，由专家打分，

完全满足要求的 4.1-6分，基本满足要求的2.1-4分，部分满足要求0-2分。
	0-6分

	3
	供水管网普查探测方案（6分）
	投标人提供的供水管网普查探测方案中对供水管网物探、测量、数据处理、质量控制、安全措施、文明施工、保密承诺等考虑全面性、

合理性，由专家打分，完全满足要求的 4.1-6分，基本满足要求的2.1-4分，部分满足要求0-2分。
	0-6分

	4
	实施方案
（5分）
	针对项目实施的时间进度安排（含计划横道图和文档产出清单）、安全管理措施、质量保证措施、进度保障措施、项目测试方案和项

目验收方案等方面详细描述方案，由专家打分，完全满足要求的 3.4-5分，基本满足要求的1.7-3.3分，部分满足要求0-1.6分。
	0-5分

	5
	售后方案
（4分）
	针对售后服务的质保期限、响应时间、响应时间保证措施、服务团

队、服务内容等方面详细描述方案，由专家打分，完全满足要求的 2.7-4分，基本满足要求的1.4-2.6分，部分满足要求0-1.3分。
	0-4分

	6
	培训方案
（5分）
	针对培训服务的培训课程、培训方式、培训内容、培训跟踪、培训教材等方面详细描述方案，由专家打分，完全满足要求的 3.5-5分，基本满足要求的1.7-3.4分，部分满足要求0-1.6分。
	0-5分

	7
	现场演示（18分）
	演示时间不得超过 15分钟，超出时间的内容不作为评分依据。使用的演示不限，根据演示情况进行评审：
演示内容一：本项目涉及到数据安全和数据交换，要求具备数据集成接口能力与可视化配置，技术平台需支持数据模型和接口调用关系可视化操作，演示内容需包含应用数据模型可视化配置、数据接口自动生成（含读数据接口和写数据接口），数据权限可视化配置，数据报表可视化配置等功能。每一项根据演示效果得 0～2分，最高得8分，演示时间不得超过5分钟；
演示内容二：平台内容必须含智慧水务门户、供水调度系统、管网GIS系统、分区计量系统、集抄系统、数据集成接口能力与可视化配置等，每一项根据演示效果得 0～2分，最高得 10分，演示时间不得超过10分钟。具体演示如下：
智慧水务门户：须包含单点登录、集成总览、后台权限配置等功能。
供水调度系统：须包含调度总览、厂站监控、调度指令、在线分析、报警管理、调度预案、报表统计等功能。
管网GIS系统：须包含管网查询、统计分析、专题展示、关阀分析、消火栓分析、工程管理、表务管理、地图俯视等功能。
分区计量系统：须包含地图监控、供水监控、夜间小流量监控、漏损水量分析、分区管理、台账管理、报警管理、统计报表等功能。
集抄系统：须包含抄表总览、档案管理、远传抄表、数据导出、异常分析、统计报表等功能。
	0-18分

	8
	供应商综合能力
（12分）
	1、为保障本项目涉及到的软件代码质量、投标人具备软件能力成熟度认证资质证明，CMMI5级得4分，4级得2分，3级得0.5分，没有不得分；
2、投标人具有个人数据隐私保护管理体系认证证书的，得3分；

3、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书,需覆盖范围需包含信息系统集成及服务，每具备一本证书得1分，最高不超过3分；

4、投标人具有信息安全管理体系认证证书的得2分，没有不得分。
	0-12分

	9
	业绩
（3分）
	投标人或供货商自2017年1月1日（以合同签订日期为准）至今承担过的类项目业绩，每提供一个得0.5分，最多得3分。
注：须提供中标通知书、合同复印件加盖公章，否则不得分。（以上业绩同一合同只算一次；分公司或子公司业绩不得分,）
	0-3分

	10
	人员资质
（11分）
	1、投标人拟派的项目负责人具备系统集成项目管理证书、PMP项目管理证书的，每具备一本证书得1分，最高的2分。
2、投标人提供的项目团队其他主要成员具备：

1）本项目的项目技术负责人，在具备信息安全工程师的基础上，具备大数据分析师、物联网技术应用工程师、软件（或高级）工程师证书的，每具备一本证书得1分，最高得3分；
2）本项目的软件技术人员，具备网络应用工程师、云计算技术开发工程师、数据库管理师证书的，每具备一本证书得1分，最高得3分；
3）本项目的其他工程技术人员，具备大数据应用工程师、软件开发工程师、网络工程管理师证书的，每具备一本证书得1分，最高得3分。
注：提供相关人员的相关证书或证明文件复印件和近3个月在投标单位连续缴纳的社保证明并加盖公章，否则不得分。
	0-11分


注：以上所有内容，中标之后，业主有权进行核实。如发现与标书不符，将不签订（或撤销）合同，并追究相应法律责任。

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。
    2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书

融华工程管理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县供水管网综合管理平台采购项目（采购编号：PYCG220729038）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：99729926@qq.com。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    
质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。










