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浙江华诚建设工程咨询有限公司关于鳌江镇部分道路路口交通安全隐患整治项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2020年11月17日
 项目概况                 

    鳌江镇部分道路路口交通安全隐患整治项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台获取（下载）招标文件，并于 2020年 12月10日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。                             

一、项目基本情况                                            

    项目编号：PYCG201112141 

    项目名称：鳌江镇部分道路路口交通安全隐患整治项目

    预算金额（元）：7108809.17  

    最高限价（元）：7108809.17 

    采购需求：

    标项名称: 鳌江镇部分道路路口交通安全隐患整治项目 
    数量: 不限  
    预算金额（元）: 7108809.17 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：鳌江镇部分道路路口交通安全隐患整治项目 
    备注： 

    合同履约期限：至合同结束（以采购人发出的书面进场通知时间为准）

    本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

    3.本项目的特定资格要求：无 

三、获取招标文件 

    时间：至2020年12月10日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

    地点（网址）：政府采购云平台 

    方式：网上下载 

    售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2020年12月10日 09:30（北京时间）

    投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场 

    开标时间：2020年12月10日 09:30 

    开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场  

五、公告期限 

    自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
    1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。2.其他事项：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6、本项目属分散采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。7、温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，如有需要请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm  

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
    1.采购人信息

    名    称：平阳县鳌江镇人民政府 

    地    址：平阳县鳌江镇古鳌路 

    传    真：/  

    项目联系人（询问）：高先生  

    项目联系方式（询问）：13695759602 

    质疑联系人：高先生    

    质疑联系方式：13695759602 

    2.采购代理机构信息            

    名    称：浙江华诚建设工程咨询有限公司             

    地  址：平阳县鳌江镇火车站大道剑桥华府B幢1单元1101室             

    传    真：             

    项目联系人（询问）：李先生              

    项目联系方式（询问）：15905875001 

    质疑联系人：李先生             

    质疑联系方式：0577-63068188 　　　　　　     

    3.同级政府采购监督管理部门            

    名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科             

    地    址：平阳县昆阳镇人民路373号             

    传    真：/             

    联系人 ：陈先生             

    监督投诉电话：0577-63889763           
         

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。       

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江华诚建设工程咨询有限公司对鳌江镇部分道路路口交通安全隐患整治项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	鳌江镇部分道路路口交通安全隐患整治项目

	
	项目编号
	PYCG201112141

	
	资金来源
	财政性资金

	
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	名称：平阳县鳌江镇人民政府

地址：平阳县鳌江镇古鳌路

联系人：高先生

项目联系方式（询问）：13695759602

	
	采购代理机构
	名称：浙江华诚建设工程咨询有限公司

地址：平阳县鳌江镇火车站大道剑桥华府B幢1单元1101室

项目负责人：李先生

手机：15905875001

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受，应满足下列要求：

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇火车站大道剑桥华府B幢1单元1101室 李先生收15905875001））。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要

	
	履约担保
	□不需要

 eq \o\ac(□,√)需要  

	
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要  

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江华诚建设工程咨询有限公司

机构地点：平阳县鳌江镇火车站大道剑桥华府B幢1单元1101室

联系人：李先生

联系电话：15905875001               

联系传真：0577-63068188

	
	投诉
	根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	
	投诉受理联系方式
	平阳县财政局政府采购监督管理科

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-63889763

传真：0577-63889959

地址：平阳县昆阳镇人民路373号

	
	投标截止时间
	2020年12月10日上午09：30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2020年12月10日上午09：30正 (北京时间)

评审地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼） 

	
	评审委员会的

组建
	评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江华诚建设工程咨询有限公司：邮箱：522893988@qq.com；

3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	其他说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
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第一部分  项目简介

一、项目简介

浙江华诚建设工程咨询有限公司受平阳县鳌江镇人民政府的委托，以公开招标方式采购鳌江镇部分道路路口交通安全隐患整治项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

采购内容及技术要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由询价采购小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在报价文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对本项目采购内容及具体要求作出实质性回应。

二、采购内容及具体要求

1.采购清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	数量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	标杆
	
	
	
	
	
	

	2
	标杆
	单柱式钢管立柱
1、钢管立柱：Φ89*3.5*3500
2、包除锈防腐、法兰、加劲肋、柱帽、螺栓等一切相关构配件
3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管600g/m2，紧固件350g/m2，及喷塑。
具体做法详见图纸
	根
	2
	
	
	

	3
	标杆
	单柱式钢管立柱
1、钢管立柱：Φ140*4.5*4500
2、包除锈防腐、法兰、加劲肋、柱帽、螺栓等一切相关构配件
3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管600g/m2，紧固件350g/m2，及喷塑。
具体做法详见图纸。
	根
	18
	
	
	

	4
	标杆
	Φ273F型单悬臂钢管立柱
1、钢管立柱：Φ273*10*8200
2、钢管横梁：Φ180*10*6900+Φ180*10*647
2、包除锈防腐、法兰、加劲肋、柱帽、螺栓等一切相关构配件
3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管600g/m2，紧固件350g/m2，及喷塑。
具体做法详见图纸
	套
	14
	
	
	

	5
	标杆
	Φ320-350F型八角单悬臂钢管立柱
1、钢管立柱：八角Φ320-380*10*6900
2、钢管横梁：八角Φ120-280*6*6000
2、包除锈防腐、法兰、加劲肋、柱帽、螺栓等一切相关构配件
3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管600g/m2，紧固件350g/m2，及喷塑。
具体做法详见图纸
	套
	14
	
	
	

	6
	标杆
	信号灯灯杆：Φ320-380F型八角单悬臂钢管立柱
1、钢管立柱：八角Φ320-380*10*6900
2、钢管横梁：八角Φ120-280*6*6000
2、包除锈防腐、法兰、加劲肋、柱帽、螺栓等一切相关构配件
3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管600g/m2，紧固件350g/m2，及喷塑。
具体做法详见图纸
	套
	20
	
	
	

	7
	标杆
	电子警察系统(L型单悬臂八角锥形，悬臂杆长7m)
1、钢管柱梁：定制(参考：L型杆高6300*220~280*8，挑臂长7000*110~220*6)
2、包除锈防腐、法兰、加劲肋、柱帽、螺栓、预埋管等一切相关构配件
3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管600g/m2，紧固件350g/m2，及喷塑。
具体做法详见图纸
	套
	10
	
	
	

	8
	标杆
	电子警察系统(L型单悬臂八角锥形，悬臂杆长9m)
1、钢管柱梁：定制(参考：L型杆高6300*340~280*8，挑臂长9000*110~240*6)
2、包除锈防腐、法兰、加劲肋、柱帽、螺栓、预埋管等一切相关构配件
3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管600g/m2，紧固件350g/m2，及喷塑。
具体做法详见图纸
	套
	10
	
	
	

	9
	标杆
	视频监控球机子(Φ219L型杆)
1、钢管柱梁：定制(参考：L型杆高8000*219*10，挑臂长6000*102*6)
2、包除锈防腐、法兰、加劲肋、柱帽、螺栓、预埋管等一切相关构配件
3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管600g/m2，紧固件350g/m2，及喷塑。
具体做法详见图纸
	套
	8
	
	
	

	10
	标牌
	
	
	
	
	
	

	11
	标志板
	铝合金标志牌
1、规格：Φ1000*2
2、包除锈防腐、螺栓、槽钢、抱箍、螺母、垫圈等一切相关构配件
3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管600g/m2，紧固件350g/m2
具体做法详见图纸
	块
	1
	
	
	

	12
	标志板
	铝合金标志牌
1、规格：600*600
2、包除锈防腐、螺栓、槽钢、抱箍、螺母、垫圈等一切相关构配件
3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管600g/m2，紧固件350g/m2
具体做法详见图纸
	块
	1
	
	
	

	13
	标志板
	铝合金标志牌
1、规格：1280*1600*2
2、包除锈防腐、螺栓、滑块、槽钢、抱箍、螺母、垫圈等一切相关构配件
3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管600g/m2，紧固件350g/m2
具体做法详见图纸
	块
	33
	
	
	

	14
	标志板
	铝合金标志牌
1、规格：4000*2400，背面喷黑
2、包除锈防腐、螺栓、滑块、槽钢、抱箍、螺母、垫圈等一切相关构配件
3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管600g/m2，紧固件350g/m2
具体做法详见图纸
	块
	14
	
	
	

	二
	标杆基础
	
	
	
	
	
	

	15
	挖基坑土石方
	挖坑槽综合土石方
	m3
	1085.06
	
	
	

	16
	余方弃置
	弃方外运、弃置及消纳(运距包干)
	m3
	497.87
	
	
	

	17
	回填方
	利用原有土石方回填
	m3
	587.19
	
	
	

	18
	混凝土基础
	C25商品混凝土基础
	m3
	374.76
	
	
	

	19
	垫层
	200mm厚片石夯实，表层灌砂
	m3
	55.12
	
	
	

	20
	混凝土垫层
	100mm厚C10细石混凝土垫层
	m3
	27.56
	
	
	

	21
	现浇构件钢筋
	基础钢筋制安
	t
	6.592
	
	
	

	22
	接地母线
	接地母线，做法详见图纸
	m
	198.00
	
	
	

	23
	接地装置调试
	供电系统、接地装置调试 独立接地装置6根接地极内
	系统
	13
	
	
	

	三
	热熔标志
	
	
	
	
	
	

	24
	标线
	1、热熔标线
2、位置：白色实线 15cm宽 厚2mm
做法详见图纸
	m2
	126.00
	
	
	

	25
	标线
	1、热熔标线
2、位置：白色实线 20cm宽 厚2mm
做法详见图纸
	m2
	304.00
	
	
	

	26
	标线
	1、实划热熔标线
2、位置：白色虚线（已扣除中间未涂处）15cm宽 厚2mm
做法详见图纸
	m2
	59.40
	
	
	

	27
	标线
	1、实划热熔标线
2、位置：白色实线（停止线）40cm宽 厚2mm
做法详见图纸
	m2
	61.20
	
	
	

	28
	标线
	1、热熔标线
2、位置：黄色实线 15cm宽 厚2mm
做法详见图纸
	m2
	126.00
	
	
	

	29
	标线
	1、震荡标线
2、位置：进口车道分界线等长实线
3、其他做法详见图纸
	m2
	748.00
	
	
	

	30
	标线
	1、热熔标线
2、位置：人行横道线
做法详见图纸
	m2
	828.00
	
	
	

	31
	标记
	1、热熔标线
2、型号：4.5米右(左)转箭头
3、其他做法详见图纸
	个
	34
	
	
	

	32
	标记
	1、热熔标线
2、型号：4.5米长长直行+右(左)转箭头
3、其他做法详见图纸
	个
	30
	
	
	

	33
	标记
	1、热熔标线
2、型号：4.5米长直行箭头
3、其他做法详见图纸
	个
	43
	
	
	

	34
	标记
	1、热熔标线
2、型号：1.2米长直行箭头
3、其他做法详见图纸
	个
	12
	
	
	

	35
	清除标线
	清除标线
	m2
	200.00
	
	
	

	四
	其他项目
	
	
	
	
	
	

	36
	警示柱
	橡胶警示桩
1、规格：Φ80~210mm，高度750mm
2、材料：弹性体PU材料，包含反光膜采用GB/T1833中V类反光膜
3、安装：打孔后灌注环氧树脂，再打入钢钉，包含各种预埋及构配件
做法详见图纸
	根
	64
	
	
	

	37
	机非隔离护栏
	机非隔离护栏
1、机非隔离护栏制作、运输、安装。
做法详见图纸
	m
	600.00
	
	
	

	38
	自行车等候棚
	自行车等候棚
1、自行车等候棚制作、运输、安装，单个尺寸为10m*5m。
2、镀锌钢管骨架，张拉膜顶棚。
3、含基础、预埋件等。
4、工程量暂定。
做法详见图纸
	m2
	2700
	
	
	

	39
	拆除钢立柱
	拆除现状单柱标杆，包括杆件拆除后外运至业主指定地点堆放，拆除标识牌，各投标单位自行考虑。
	套
	5
	
	
	

	40
	拆除路面
	绿化带开挖及修复，做法详见图纸。
	m2
	175.00
	
	
	

	41
	拆除路面
	人行道开挖及修复（含垫层），做法详见图纸。
	m2
	680.00
	
	
	

	42
	拆除路面
	车行道破除及修复（含垫层），做法详见图纸。
	m2
	632.00
	
	
	

	43
	挖沟槽土方
	管道埋设土方开挖
	m3
	373.43
	
	
	

	44
	回填方
	管道埋设土方回填
	m3
	373.43
	
	
	

	45
	塑料管
	过街铺设PE管 3根75PE管（壁厚3.5mm）。（清单工程量按1根，组价请按3根计入）
	m
	880.00
	
	
	

	46
	顶管
	顶管：
1、钢管顶管敷设3*Φ80（壁厚4.0mm）（直线长度，弧形增加自行考虑）
2、泥浆外运及消纳
	m
	345.00
	
	
	

	47
	钢管
	过街铺设钢管，3根80镀锌钢管（壁厚4.0mm）（清单工程量按1根，组价请按3根计入）
	m
	132.00
	
	
	

	48
	人(手)孔井
	1、350*250mm手井；
2、基础：100mm厚C20混凝土底座；
3、井墙用MU10水泥砂浆砌MU10页岩烧结砖，墙厚120mm；
4、井内、外墙及井底用1：2.5水泥砂浆抹面，10mm厚；
5、井圈、井盖：C25混凝土井圈，350*250mm防盗复合井盖；
6、含挖土、回填及弃置；
7、具体详见图纸；
	座
	20
	
	
	

	49
	人(手)孔井
	
	座
	83
	
	
	

	50
	垫层模板
	垫层模板
	m2
	76.61
	
	
	

	51
	基础模板
	基础模板
	m2
	1029.60
	
	
	

	52
	大型机械设备进出场及安拆
	大型机械设备进出场及安拆，一次性包干
	项
	1
	
	
	

	五
	路口信号器控制系统
	
	
	
	
	
	

	53
	信号处理设备
	交通信号控制机箱：机柜采用双开门设计，将强电和弱电分开接线，保证人员安全；整体机柜采用喷塑工艺，保证外壳的美观和耐腐蚀性；机柜采用标准19英寸设计，可以容纳符合国际标准尺寸的外添设备，含其他一切必需的软件及辅助工作。
	套
	5
	
	
	

	54
	信号处理设备
	1. 最大支持16组车行相位， 16组跟随相位，并支持主相位重复运行，满足周期内交通流重复放行及参数独立设置

2. 最大支持112个日计划方案设置；最大支持48个时段定时控制；最大支持20个周计划方案；最大支持16个日常调度和16个特殊调度

3. 最大支持16路环形线圈检测器输入；最大支持64路视频检测器输入；支持单车道双检测器配置

4. 支持手动控制、时间表控制、无电缆线协调控制、感应控制、自适应控制、路段行人过街协调控制

5. 支持默认灯色设置（全红、黄闪、关灯、红闪），方案中相位未启用及未配置通道均运行默认灯色

6. 特殊状态：支持方案放行灯色特殊控制，如时段式禁行功能（特殊状态：全红、黄闪、关灯、红闪）

7. 1个总电源开关；1个控制器开关；1个外接信号灯控制开关；1个黄闪器开关；1个插座开关，1个三芯插座，1个2芯插座；1个照明开关，1个主电源输入；1个应急电源输入；3个10/100M电口和1个10/100M光口；主控板1个电口，通讯板2个电口、1个光口；6个RS-232接口；4个RS-485接口；1个USB接口；1个TF卡接口

8. 支持PC客户端及远端服务器设置控制参数，支持与上位机通讯交互，支持临时方案及特勤任务

9. 工作温度：-40～+80︒C，防护等级：IP54

10.具有流量采集功能，可接入车辆检测器，实现交通流量数据采集功能，并支持通过平台导出流量数据，生成流量统计报表。（公安部检测报告证明）

11.要求具备符合GB 25280-2016、GB/T 20999-2007

12.需与平阳交警大队现有的信号机系统无缝对接（提供无缝对接方案）
	套
	5
	
	
	 

	55
	
	线定灯控制；
通过与信号控制系统平台软件相结合，对任意流向实现图形化自定义定灯，具备全程或半程倒计时触发功能；
含其他一切必需的软件及辅助工作
	
	
	
	
	

	56
	信号处理设备
	电源防雷器
工作电压：（12V,24V,220V可选），标称通流容量：7.5KA,最大通流容量：15KA;保护水平Up:≤1000KV;响应时间：≤25ns;接口形式：2P端子；

网络部分：

工作电压：5V，持续工作电压：6V；标称通流容量：3KA;最大通流容量：5KA：传输速率：≤1000M；插入损耗：≤0.2；接口形式：RJ45；

工作温度：-40℃～85℃,相对湿度：﹤95%；

等电位二合一避雷器采用等电位+弱接地防雷新技术，防雷与接地电阻无关，具有自动诊断，修复内部故障功能，免于人工维护；防雷器尽忠保护功能，确保设备不会被雷击损坏；

三路电源输出三路网络输出；

具有第三方检测机构出具的型式试验报告；
	台
	5
	
	
	

	57
	信号处理设备
	信号防雷器
防雷器采用等电位+弱接地技术，对接地电阻要求放宽，甚至不接地也不影响避雷效果，避雷效果稳定；

具有自动诊断、修复内部故障功能免于人工维护；带防雷指示，劣化指示；

工作电压：220V；持续运行电压：255V；

一级标称通流容量：40KA:一级最大通流容量：80KA

二级标称通流容量：15KA;二级最大通流容量30KA

保护水平：≤900V 响应时间：≤25ns

工作环境：-20°C～+85°C;相对湿度：＜90%
	台
	5
	
	
	

	58
	交换机
	工业级交换机 100M
	台
	5
	
	
	

	59
	系统联调联试
	交通信号控制系统联合联试：实现信号机特征参数配置、信号机运行状态监视、信号机干预控制、检测器信息采集等功能。
	系统
	5
	
	
	

	60
	摄像设备
	1.采用星光级1/1.8英寸CMOS图像传感器，支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取

2. 具有1个100M/1000M 以太网口，1 个BNC接口，1个RS232 接口，2 个RS485 接口，1个TF卡槽，1 路DC 12V电源输出接口，1路音频输入接口，1 路音频输出接口，4 路报警输入接口，2 路报警输出接口，1 个外同步输入接口，2个闪光灯/LED 频闪灯同步接口，1路USB 接口，1 个reset 接口。

3. 有单快门、双快门（半帧率/全帧率）、三快门共三种快门方式；具有抓拍快门、视频快门、识别快门共三种快门方；支持快门自适应，支持快门1/1s~1/100000s 可调。

4. 支持8块感兴趣区域（ROI）增强编码功能，ROI区域压缩比0~100可设置。（公安部检测报告证明）

5. 图片OSD 叠加内容：叠加在每幅图片上的信息应至少包括违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、图像取证设备编号、防伪信息等内容； 

6. 支持车辆捕获功能，白天准确率≥99.9%，晚上捕获率≥99.9%，支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9%

7.提供信号机系统所需的车流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等数据

8. 工作温度：-45℃~+90℃，外壳防护等级IP67。
	台
	20
	
	
	

	61
	转换器
	协议转换器：支持4个车道的视频流量检测，支持车道流量等开关量数据接入交通信号机
	台
	5
	
	
	

	62
	配线
	RVV-4*1.5
	m
	250.00
	
	
	

	63
	配线
	RVVP-2*1.0
	m
	225.00
	
	
	

	64
	配线
	RVV-3*1.5
	m
	225.00
	
	
	

	65
	控制电缆
	KVV22-6*1.0
	m
	250.00
	
	
	

	66
	控制电缆
	KVV22-16*1.5
	m
	2250.00
	
	
	

	67
	控制电缆头
	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）24
	个
	40
	
	
	

	68
	控制电缆头
	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6
	个
	80
	
	
	

	69
	光缆
	4芯单模光缆
	m
	2500.00
	
	
	

	70
	双绞线缆
	六类阻水网线
	m
	1500.00
	
	
	

	71
	光纤连接
	光纤连接熔接法单模
	端口
	10
	
	
	

	72
	光纤测试
	测试 光纤
	链路
	5
	
	
	

	73
	双绞线缆测试
	测试 4对双绞线缆
	链路
	5
	
	
	

	六
	路口信号灯
	
	
	
	
	
	

	74
	线路及信号标志
	箭头信号灯及满屏信号灯Φ400安装、调试
面罩规格 400mm（带倒计时功能）LED
面罩材质 PC
中心光强/亮度 无图案：400cd<红<1000cd；400cd<黄<1000cd；400cd<绿<1000cd；有图案：红>5000 cd/m2；黄>5000 cd/m2 ；绿>5000 cd/m2
寿命≥70000小时
可视距离  >450米 
可视角度 >30°
工作温度 -40 ~ +85 ℃ 
外壳材质 压铸铝   黑色 信号灯外壳颜色全部采用黑色；
防护等级 IP53
含其他一切必需的软件及辅助工作
	组
	44
	
	
	

	75
	线路及信号标志
	人行道信号灯
面罩规格 300mm LED
面罩材质 PC
中心光强/亮度 无图案：400cd<红<1000cd；400cd<黄<1000cd；400cd<绿<1000cd；有图案：红>5000 cd/m2；黄>5000 cd/m2 ；绿>5000 cd/m2
寿命≥70000小时
可视距离  >450米 
可视角度 >30°
工作温度 -40 ~ +85 ℃ 
外壳材质 压铸铝   黑色 信号灯外壳颜色全部采用黑色；
防护等级 IP53
含其他一切必需的软件及辅助工作
	组
	40
	
	
	

	76
	线路及信号标志
	一体化人行信号灯，含其他一切必需的软件及辅助工作
	组
	40
	
	
	

	77
	线路及信号标志
	非机动车信号灯，含其他一切必需的软件及辅助工作
	组
	16
	
	
	

	78
	线路及信号标志
	待行区动态诱导屏（2600mm*520mm，含控制板卡）含其他一切必需的软件及辅助工作
	套
	20
	
	
	

	七
	路口高清电子警察系统
	
	
	
	
	
	

	79
	摄像设备
	1. 900万像素，采用行业专用GS-CMOS图像传感器，高感光度，高信噪比，高宽动态，全天候呈现逼真场景图像,支持多样性混合场景应用，集卡口电警全线业务、流量采集、事件检测于一体，全方位适配道路交通场景

2. 在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征

3.支持8块感兴趣区域（ROI）增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设置。。（公安部检测报告证明）

4. 支持RJ-45 10M/lOOM/lO00M自适应，以太网接口,独立MAC的以太网口数量不少于2个,2个网口具有独立的MAC地址,可以独立设置IP地址信息（公安部检测报告证明）

5. 具有抓拍快门、视频快门、识别快门等三种模式，支持快门自适应，1/1s~1/100000s可调；（公安部检测报告证明）

6. 在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264或H.265视频编码方式，当开启智能编码功能后，码流可降低至未开启时的1/30以下

7. 支持扩展不同类型补光灯的功能，支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪、红外频闪等

8. 支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、UpnP、IPV6、DHCP、802.1x等网络协议

9. 支持OSD叠加功能，3种字体可选，图片上可叠加OSD黑边，OSD像素0~2048pixel可调

10. 支持时段车辆信息的热度图功能，并支持热度图导出

11. 支持350种车标识别，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%

12. 支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%

13. 支持年检标志识别，白天准确率≥90%，晚上准确率≥90%

14. 支持识别22种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、大型普通客车、专用客车、大型专项作业车、面包车，白天准确率≥97%，晚上准确率≥97%

15. 支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9%，

16. 支持驾驶室人脸抠图，抓拍图片可以看清人脸，并可保存小图上传，主驾驶人脸抠图概率99%，副驾驶人脸抠图概率95%

17 工作温度：-45℃~90℃，防护等级：IP67，支持在30V~315V供电的条件下正常工作
	台
	60
	
	
	

	80
	摄像设备
	百万像素镜头
	台
	60
	
	
	

	81
	摄像设备
	18寸室外防护罩
	台
	60
	
	
	

	82
	摄像设备
	摄像机支架
	台
	60
	
	
	

	83
	摄像设备
	1. 集成数字式照度传感器，具备自动光感功能；

2. 平均功耗≤23W；

3. 频闪亮度等级30级可调；

4. 在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx；

5. 支持通过摄像机远程控制补光亮度等级；

6. 支持远程显示补光灯状态功能；

7. 频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us；

8. 频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可选；

9. 可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阀值10档可调（公安部检测报告证明）

10. 色温范围6000k~6700k；

11. 工作温度-40℃~80℃；

12. 在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，基准轴上光照度的变化幅度应小于等于额定电压下的15%；

13. 外壳防护等级IP67
	台
	140
	
	
	

	84
	视频控制设备
	抱杆箱
	台
	15
	
	
	

	85
	设备控制机箱
	智能交通供电箱
	台
	5
	
	
	

	86
	视频控制设备
	智能交通设备机箱
	台
	5
	
	
	

	87
	信号处理设备
	1. RS485 接口:1个；网络接口:1 个RJ45 100M 网口；电源接口：DC12V，1A；AC220V 输入接口：20个。（公安部检测报告证明）

2. 红绿灯信号输入异常判断时长设置:支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒（公安部检测报告证明）

3. 支持通过配置工具使用IP 地址、端口号、用户名和密码登陆设备，进行检测器参数配置。

4. 支持通过配置工具进行网络升级；支持通过CRT 软件进行串口升级。

5. 支持通过配置工具设置关联相机登陆IP、端口号、用户名和密码；最大支持关联20 路相机，并可进行设备参数的配置；支持通过配置工具设置检测参数，配置关联通道信息，最大支持20 路检测参数的配置。

6. 支持通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、Ping 成功/失败日志、20路输入信号异常及异常恢复等日志。

7. 支持通过配置工具查看已配置的相机状态及其关联通道的红绿灯状态。

8. 正常工作功耗小于3W；工作温度：-40℃-80℃
	套
	5
	
	
	

	88
	中央控制设备
	1. 8个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口;

2. 支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘;

3. 1个DC12V输出接口、1个一键复位按钮，1个HDMI接口、1个VGA接口、1个eSATA接口，2个RS232接口、4个RS485接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB接口;

4. 可接入12路高清网络摄像机和4个BNC接口模拟摄像机;

5. 支持12路图片、16路录像实时预览及存储;

6. 支持各违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择;

7. 支持视频中叠加通道信息、日期时间信息，支持在图片上叠加车牌、车道、违章类型等信息;

8. 支持前端故障检测功能，并在日志中记录（公安部检测报告证明）

9. 工作温度-40℃~80℃;
	套
	5
	
	
	

	89
	视频传输设备
	含1个10/100/1000BaseT（X）自适应RJ45接口，1个1000BaseFX以太网光纤接口

单模单纤，传输距离20公里

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x网络标准

存储转发交换方式

平均无故障时间MTBF ≥ 10万小时

MAC地址表：8 K

交换容量：7.6 Gbps

包转发率：2.9 Mpps

内部缓存：1 Mbits

工作温度：-30~70℃

相对湿度：5～95%（无凝露）
	台
	5
	
	
	

	90
	交换机
	工业级交换机 100M
	台
	5
	
	
	

	91
	视频传输设备
	复用光端机发射端
	台
	5
	
	
	

	92
	视频控制设备
	复用光端机接收端
	台
	5
	
	
	

	93
	电缆
	YJV22-5*16
	m
	2500.00
	
	
	

	94
	电缆
	YJV22-3*4
	m
	1000.00
	
	
	

	95
	电缆
	YJV22-3*6
	m
	150.00
	
	
	

	96
	电缆终端头
	干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安
	个
	60
	
	
	

	97
	电缆终端头
	干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安
	个
	20
	
	
	

	98
	控制电缆
	KVV22-16*1.5
	m
	2250.00
	
	
	

	99
	控制电缆头
	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）24
	个
	10
	
	
	

	100
	配线
	RVVP-2*1.0
	m
	1000.00
	
	
	

	101
	配线
	RVV-3*1.5
	m
	300.00
	
	
	

	102
	射频同轴电缆
	SYV-75-5
	m
	300.00
	
	
	

	103
	光缆
	4芯单模光缆
	m
	6000.00
	
	
	

	104
	双绞线缆
	六类阻水网线
	m
	5100.00
	
	
	

	105
	光纤连接
	光纤连接熔接法单模
	端口
	10
	
	
	

	106
	光纤测试
	测试 光纤
	链路
	30
	
	
	

	107
	双绞线缆测试
	测试 4对双绞线缆
	链路
	70
	
	
	

	八
	视频监控球机
	
	
	
	
	
	

	108
	摄像设备
	1. 内置GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成，摄像机靶面尺寸均为1/1.8英寸，像素均为400W，具有 1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、 1个硬件恢复默认按键、2路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽。设备可同时输出全景和细节两路视频图像。设备同时支持AC220V转AC24V/AC220V转DC36V/POE供电。

2. 全景和细节摄像机：彩色：0.0002Lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块），黑白：0.0001Lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的圆形轮廓），动态范围 不小于106dB

3. 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MPEG4、MJPEG设置选项，可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile

4. 在IE浏览器下，设备可在同一个界面上同时显示全景摄像机视频图像、细节摄像机自动跟踪视频图像,并抓拍图片

5. 在IE浏览器AI预览界面下，可实时的同时显示全景摄像机和细节摄像机监控画面中对应的监控画面，并能实时上传、显示抓图和属性，属性包括：人脸属性、人体属性、非机动车属性、和机动车属性并可显示人脸、人体、非机动车、机动车的统计数量。

6. 当设置报警目标为人、非机动车、机动车中一个或多个目标类型时，支持该类型目标触发规则（绊线入侵、区域入侵 、进入/离开区域、越界入侵、穿越围栏、快速移动、物品搬移、物品遗留、停车检测、人员聚集）之后报警，并联动上报对应类型报警信息，支持违停抓拍功能。

7. 设备可对智能行为分析目标类型进行设置，可对设置为人、非机动车或机动车中的一种或者一种以上类型进行检测 ，监测目标支持自行配置；设备可通过不同颜色的检测框对检测目标区分显示，并将机动车信息在右侧显示，非机动车与行人信息在底端显示（公安部检测报告证明）

8. 设备支持全景摄像机与细节摄像机互为180º夹角监控（检测报告证明）

9. 在IE浏览器下，可通过1个RJ45网络接口同时访问全景摄像机和细节摄像机的视频图像（公安部检测报告证明）

10. 支持手动/自动调节全景摄像机和细节摄像机分别变倍和聚焦，并可以抓拍上传不同位置，不同倍率下的目标（公安部检测报告证明）

11. 温度范围：-50℃-80℃，外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中的IP67等级的要求"
	台
	28
	
	
	

	109
	视频控制设备
	机箱
	台
	28
	
	
	

	110
	光缆
	室外4芯光纤敷设 含熔接
	m
	1200.00
	
	
	

	111
	配线
	电源线 RVV-4*1.5
	m
	1200.00
	
	
	

	112
	控制电缆
	控制线 RVVP-2*1.0
	m
	1200.00
	
	
	

	113
	设备线（缆）
	网线 HSYV-5E4*2*0.5(灰）
	m
	1200.00
	
	
	

	九
	链路
	
	
	
	
	
	

	114
	网络通讯
	网络通讯1年（含本次招标所有设备联网）
	项
	1
	
	
	


2、主要设备技术参数
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	信号处理设备
	交通信号控制机箱：机柜采用双开门设计，将强电和弱电分开接线，保证人员安全；整体机柜采用喷塑工艺，保证外壳的美观和耐腐蚀性；机柜采用标准50cm±5cm设计，可以容纳符合国际标准尺寸的外添设备，含其他一切必需的软件及辅助工作。

	2
	信号处理设备
	1. 最大支持16组车行相位， 16组跟随相位，并支持主相位重复运行，满足周期内交通流重复放行及参数独立设置
2. 最大支持112个日计划方案设置；最大支持48个时段定时控制；最大支持20个周计划方案；最大支持16个日常调度和16个特殊调度
3. 最大支持16路环形线圈检测器输入；最大支持64路视频检测器输入；支持单车道双检测器配置
4. 支持手动控制、时间表控制、无电缆线协调控制、感应控制、自适应控制、路段行人过街协调控制
5. 支持默认灯色设置（全红、黄闪、关灯、红闪），方案中相位未启用及未配置通道均运行默认灯色
6. 特殊状态：支持方案放行灯色特殊控制，如时段式禁行功能（特殊状态：全红、黄闪、关灯、红闪）
7. 1个总电源开关；1个控制器开关；1个外接信号灯控制开关；1个黄闪器开关；1个插座开关，1个三芯插座，1个2芯插座；1个照明开关，1个主电源输入；1个应急电源输入；3个10/100M电口和1个10/100M光口；主控板1个电口，通讯板2个电口、1个光口；6个RS-232接口；4个RS-485接口；1个USB接口；1个TF卡接口
8. 支持PC客户端及远端服务器设置控制参数，支持与上位机通讯交互，支持临时方案及特勤任务
9. 工作温度：-40～+80︒C，防护等级：IP54
10.具有流量采集功能，可接入车辆检测器，实现交通流量数据采集功能，并支持通过平台导出流量数据，生成流量统计报表。（公安部检测报告证明）
11.要求具备符合GB 25280-2016、GB/T 20999-2007
12.需与平阳交警大队现有的信号机系统无缝对接

	3
	信号处理设备
	电源防雷器
工作电压：（12V,24V,220V可选），标称通流容量：7.5KA,最大通流容量：15KA;保护水平Up:≤1000KV;响应时间：≤25ns;接口形式：2P端子；
网络部分：
工作电压：5V，持续工作电压：6V；标称通流容量：3KA;最大通流容量：5KA：传输速率：≤1000M；插入损耗：≤0.2；接口形式：RJ45；
工作温度：-40℃～85℃,相对湿度：﹤95%；
等电位二合一避雷器采用等电位+弱接地防雷新技术，防雷与接地电阻无关，具有自动诊断，修复内部故障功能，免于人工维护；防雷器尽忠保护功能，确保设备不会被雷击损坏；
三路电源输出三路网络输出；

	4
	信号处理设备
	信号防雷器
防雷器采用等电位+弱接地技术，对接地电阻要求放宽，甚至不接地也不影响避雷效果，避雷效果稳定；
具有自动诊断、修复内部故障功能免于人工维护；带防雷指示，劣化指示；
工作电压：220V；持续运行电压：255V；
一级标称通流容量：40KA:一级最大通流容量：80KA
二级标称通流容量：15KA;二级最大通流容量30KA
保护水平：≤900V 响应时间：≤25ns
工作环境：-20°C～+85°C;相对湿度：＜90%

	5
	交换机
	工业级交换机 100M

	6
	系统联调联试
	交通信号控制系统联合联试：实现信号机特征参数配置、信号机运行状态监视、信号机干预控制、检测器信息采集等功能。

	7
	摄像设备
	1.采用星光级1/1.8英寸CMOS图像传感器，支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取

2. 具有1个100M/1000M 以太网口，1 个BNC接口，1个RS232 接口，2 个RS485 接口，1个TF卡槽，1 路DC 12V电源输出接口，1路音频输入接口，1 路音频输出接口，4 路报警输入接口，2 路报警输出接口，1 个外同步输入接口，2个闪光灯/LED 频闪灯同步接口，1路USB 接口，1 个reset 接口。

3. 有单快门、双快门（半帧率/全帧率）、三快门共三种快门方式；具有抓拍快门、视频快门、识别快门共三种快门方；支持快门自适应，支持快门1/1s~1/100000s 可调。

4. 支持8块感兴趣区域（ROI）增强编码功能，ROI区域压缩比0~100可设置。（公安部检测报告证明）

5. 图片OSD 叠加内容：叠加在每幅图片上的信息应至少包括违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、图像取证设备编号、防伪信息等内容； 

6. 支持车辆捕获功能，白天准确率≥99.9%，晚上捕获率≥99.9%，支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9%

7.提供信号机系统所需的车流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等数据

8. 工作温度：-45℃~+90℃，外壳防护等级IP67。

	8
	转换器
	协议转换器：支持4个车道的视频流量检测，支持车道流量等开关量数据接入交通信号机

	9
	线路及信号标志
	面罩：Φ400mm±10mm 
外壳材质：铸铝
LED数量：信号灯：红90，黄170，绿90；倒计时：红98，绿98
可视距离：>450m，可视角度>30°
防护等级：IP53
工作电压：AC176～264V，功率≤20W
重量：≤20KG
工作温度：-40 ~ +85℃，相对湿度≤93%
尺寸：1380×455×130 mm；±10mm （灯体部分）
计时方式：学习/触发/RS485通信
LED使用寿命：≥100000小时

	10
	线路及信号标志
	人行道信号灯
1. 面罩规格：信号灯300mm±30mm   LED点阵屏160cm×32cm ±30mm 
2. 面罩材质：耐力板 玻璃

3. 信号灯：302双8动态人行灯

4. 电压： AC220±20% V 功率 100W

5. 中心光强：150cd<红<400cd； 150cd<绿<400cd；

6. LED 直径：Φ5±1  单管电流 < 18mA

7. LED寿命：70000小时 

8. 波长   红：625 nm绿：505 nm

9. 数量   红人：70；绿人：65；倒计时:140

10. 可视距离：>400米 可视角度 >30°

11. 语音提示：红灯：“现在是红灯行人请止步”；绿灯：“现在是绿灯行人请走斑马线+嘟嘟嘟”

12. 播报时间：微电脑时段可调；

13. 播放音量： 90dB Max

14. 语音功率：≤10W

15. LED屏：P10间距，像素160×32dot

16. 内容切换：自动定时切换、远程联网更新、现场笔记本更新、现场U盘更新

17. LED屏接口：10/100M以太网（RJ45网口）

18. LED屏颜色：红绿双色，自动跟随信号灯颜色；

19. 红LED： 420mcd <红<614mcd；波长620-625nm；

20. 绿LED ：500mcd<绿<3296mcd；波长520-530nm；

21. 像素构成：1R1G；模组分辨率 16*32=512Dots；

22. 驱动方式：1/4恒流驱动；

23. 控制方式：10/100M以太网、自动定时控制；

24. 屏幕水平视角：80±15度

25. 亮度： >2000cd/㎡

26. 最佳视距： >10m

27. 可视距离：>400m

28. 亮度均匀性：>0.8

29. 屏幕垂直视角：45±10度

30. 盲点率：小于万分之三

31. 工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93%

32. 外壳材质：不锈钢黑色喷塑  防护等级 IP53

33. 外形尺寸： 3000mm×400mm×200 mm ±30mm 重量 ≤80KG

34. 参考标准：信号灯GB14887-2011 倒计时GAT508-2014

35. 安装模式：落地竖装

	11
	线路及信号标志
	1. 材质：外壳不锈钢，表面喷塑哑光处理； 
2. 显示内容：可直接显示8个32×32汉字或者图片内容，支持动态显示；发布内容和节目时长可由软件设置；
3. 像素：（宽高）256×48±10mm ；间距10mm；
4. 外形尺寸：260×52×15cm±3cm （本体宽高厚）
5. 重量：约50KG
6. 输入电源：220±20% V AC;
7. LED屏功率（最高亮度状态）：全屏点亮<950W；全屏点亮绿灯<250W；全屏点亮红灯<700W；
8. 带RJ45口
9. 输入信号：220V交通信号
10. 待行信号触发方式： 220V交通信号输入；
11. LED屏显示内容设定：远程设定或内置存储；
12. 模组参数：
a) 红LED：420mcd <红<614mcd；波长620-625nm；
b) 绿LED：1500mcd<绿<3296mcd；波长520-530nm；
c) 像素密度 10000Dots；
d) 像素构成 1R1G；
e) 模组分辨率 32*16=512Dots；
f) 最大电流3.2A±0.1A；
g) 驱动方式  1/4恒流驱动；
h) 模组功率<16W；
i) 套件材料 聚碳酸脂PC；
j) 模组尺寸（长*宽*厚） 320*160*26mm±5mm ；
k) 重量 0.95±0.05kg；输入电压 4.8-5.5V；
13. 控制方式：10/100M以太网或3G无线网远程控制
14. 屏幕水平视角：80±15度。
15. 亮度：>3000cd/㎡。
16. 最佳视距：>10m。
17. 可视距离：>400m
18. 亮度均匀性：>0.8。
19. 屏幕垂直视角：45±10度。
20. 盲点率：小于万分之三。
21. 使用环境：户外-20 ~ +85 ℃；湿度≤93%
22. 安装模式：横放。

	12
	摄像设备
	1. 900万像素，采用行业专用GS-CMOS图像传感器，高感光度，高信噪比，高宽动态，全天候呈现逼真场景图像,支持多样性混合场景应用，集卡口电警全线业务、流量采集、事件检测于一体，全方位适配道路交通场景

2. 在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征

3.支持8块感兴趣区域（ROI）增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设置。（公安部检测报告证明）

4. 支持RJ-45 10M/lOOM/lO00M自适应，以太网接口,独立MAC的以太网口数量不少于2个,2个网口具有独立的MAC地址,可以独立设置IP地址信息（公安部检测报告证明）

5. 具有抓拍快门、视频快门、识别快门等三种模式，支持快门自适应，1/1s~1/100000s可调；（公安部检测报告证明）

6. 在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264或H.265视频编码方式，当开启智能编码功能后，码流可降低至未开启时的1/30以下

7. 支持扩展不同类型补光灯的功能，支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪、红外频闪等

8. 支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、UpnP、IPV6、DHCP、802.1x等网络协议

9. 支持OSD叠加功能，3种字体可选，图片上可叠加OSD黑边，OSD像素0~2048pixel可调

10. 支持时段车辆信息的热度图功能，并支持热度图导出

11. 支持350种车标识别，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%

12. 支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%

13. 支持年检标志识别，白天准确率≥90%，晚上准确率≥90%

14. 支持识别22种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、大型普通客车、专用客车、大型专项作业车、面包车，白天准确率≥97%，晚上准确率≥97%

15. 支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9%，

16. 支持驾驶室人脸抠图，抓拍图片可以看清人脸，并可保存小图上传，主驾驶人脸抠图概率99%，副驾驶人脸抠图概率95%

17 工作温度：-45℃~90℃，防护等级：IP67，支持在30V~315V供电的条件下正常工作

	13
	摄像设备
	百万像素镜头

	14
	摄像设备
	1. 集成数字式照度传感器，具备自动光感功能；
2. 平均功耗≤23W；
3. 频闪亮度等级30级可调；
4. 在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx；
5. 支持通过摄像机远程控制补光亮度等级；
6. 支持远程显示补光灯状态功能；
7. 频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us；
8. 频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可选；
9. 可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阀值10档可调（公安部检测报告证明）
10. 色温范围6000k~6700k；
11. 工作温度-40℃~80℃；
12. 在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，基准轴上光照度的变化幅度应小于等于额定电压下的15%；
13. 外壳防护等级IP67

	15
	信号处理设备
	1. RS485 接口:1个；网络接口:1 个RJ45 100M 网口；电源接口：DC12V，1A；AC220V 输入接口：20个。（公安部检测报告证明）
2. 红绿灯信号输入异常判断时长设置:支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒（公安部检测报告证明）
3. 支持通过配置工具使用IP 地址、端口号、用户名和密码登陆设备，进行检测器参数配置。
4. 支持通过配置工具进行网络升级；支持通过CRT 软件进行串口升级。
5. 支持通过配置工具设置关联相机登陆IP、端口号、用户名和密码；最大支持关联20 路相机，并可进行设备参数的配置；支持通过配置工具设置检测参数，配置关联通道信息，最大支持20 路检测参数的配置。
6. 支持通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、Ping 成功/失败日志、20路输入信号异常及异常恢复等日志。
7. 支持通过配置工具查看已配置的相机状态及其关联通道的红绿灯状态。
8. 正常工作功耗小于3W；工作温度：-40℃-80℃

	16
	中央控制设备
	1. 8个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口;
2. 支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘;
3. 1个DC12V输出接口、1个一键复位按钮，1个HDMI接口、1个VGA接口、1个eSATA接口，2个RS232接口、4个RS485接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB接口;
4. 可接入12路高清网络摄像机和4个BNC接口模拟摄像机;
5. 支持12路图片、16路录像实时预览及存储;
6. 支持各违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择;
7. 支持视频中叠加通道信息、日期时间信息，支持在图片上叠加车牌、车道、违章类型等信息;
8.支持前端故障检测功能，并在日志中记录（公安部检测报告证明）
9. 工作温度-40℃~80℃;

	17
	视频传输设备
	千兆单纤单模光纤收发器
接口类型：RJ-45，SC
传输速率：10/100/1000Mbps
最大传输距离：20000米
电源电压：AC 90-265V/DC5V，1.0A
电源功率：3W
工作温度：0-50℃
工作湿度：5%-90%

	18
	摄像设备
	1. 内置GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成，摄像机靶面尺寸均为1/1.8英寸±0.1英寸 ，像素均为400W，具有 1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、 1个硬件恢复默认按键、2路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽。设备可同时输出全景和细节两路视频图像。设备同时支持AC220V转AC24V/AC220V转DC36V/POE供电。

2. 全景和细节摄像机：彩色：0.0002Lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块），黑白：0.0001Lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的圆形轮廓），动态范围 不小于106dB

3. 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MPEG4、MJPEG设置选项，可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile

4. 在IE浏览器下，设备可在同一个界面上同时显示全景摄像机视频图像、细节摄像机自动跟踪视频图像,并抓拍图片

5. 在IE浏览器AI预览界面下，可实时的同时显示全景摄像机和细节摄像机监控画面中对应的监控画面，并能实时上传、显示抓图和属性，属性包括：人脸属性、人体属性、非机动车属性、和机动车属性并可显示人脸、人体、非机动车、机动车的统计数量。

6. 当设置报警目标为人、非机动车、机动车中一个或多个目标类型时，支持该类型目标触发规则（绊线入侵、区域入侵 、进入/离开区域、越界入侵、穿越围栏、快速移动、物品搬移、物品遗留、停车检测、人员聚集）之后报警，并联动上报对应类型报警信息，支持违停抓拍功能。

7. 设备可对智能行为分析目标类型进行设置，可对设置为人、非机动车或机动车中的一种或者一种以上类型进行检测 ，监测目标支持自行配置；设备可通过不同颜色的检测框对检测目标区分显示，并将机动车信息在右侧显示，非机动车与行人信息在底端显示（公安部检测报告证明）

8. 设备支持全景摄像机与细节摄像机互为180º夹角监控（检测报告证明）

9. 在IE浏览器下，可通过1个RJ45网络接口同时访问全景摄像机和细节摄像机的视频图像（公安部检测报告证明）

10. 支持手动/自动调节全景摄像机和细节摄像机分别变倍和聚焦，并可以抓拍上传不同位置，不同倍率下的目标（公安部检测报告证明）

11. 温度范围：-50℃-80℃，外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中的IP67等级的要求"


注：采购清单内主要设备所列规格参数如与上述表格不一致，均以以上表为准。

三、商务条款：

1、服务期

a)免费质保期为两年（除投标文件另外规定的），质保期从验收合格交付使用之日起算。

b)提供质保期内巡视保养措施、时间。

C)质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

d)投标供应商在投标响应文件中说明质保期内提供的服务计划及培训计划。

2、付款方式： 

合同签订后7个工作日内供应商须提交合同总价2%的履约保证金（非现金形式或银行、保险公司的保函）
。合同签订后15个工作日内采购人向供应商提供合同总价15%作为预付款，进度款按月支付至月报工程量价款的85%（同时按比例扣回预付款），项目竣工验收合格后采购人向供应商支付至合同价款的90%，工程结算审核后采购方向供应商支付至结算价款的97.5%（供应商必须开具合同金额100%的正式税务发票）；剩余的2.5%作为质量保证金。12个月后无质量问题，采购人于七个工作日内付1.5%（无息）,24个月后无质量问题，采购人于七个工作日付清余款（无息）。

3. 安装施工：需供应商提供技术人员安装调试

安装施工地点：按采购单位要求。

安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、完工期

▲完工期：合同签订后60个日历天内完成供货、安装，调试及项目涉及货物的全部验收工作。
四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.质保期内维保及维修及质保期后终身维修；

5.售后服务的措施及承诺。
第三部分  供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部内容进行投标。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社保、节假日、高温补贴出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予以调整该部分费用，各供应商在报价时须综合考虑风险。

采购人对中标供应商服务质量进行检查并提出整改意见时，中标供应商应立即整改。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8、本项目投标报价采用固定总价承包。承包总价必须包括在承包区域内提供服务所需的人工费、材料费、机械费、企业应缴税金和应得利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标人认为完成本招标文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

9、本次招标文件中，带有“▲、★”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲、★”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。
10、本次采购预算（最高限价）为7108809.17元人民币，如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购预算的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。
11、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

12、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

13、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10号）等相关规定。

15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江省政府采购网（http:// www.pyztb.com /或http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件； 

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章）

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

9）投标供应商没有失信记录承诺函；

10）标供应商不属于公益一类事业单位承诺函。

上述资格条件审查材料3-10项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）报价分析明细表
4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函

4）投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

8）施工组织方案设计

9）维护设备配备：投入本项目的设备设施配置情况等

10）监管、质量控制方案：各项目质检、考核管理方案

11）项目班组人员配置

12）供应商2017年1月1日以来具有的类似项目业绩证明
13)企业资信证明文件

14）根据资信技术评分细则及供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

15）诚信投标承诺书；

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和温州市公共资源交易网平阳县分网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1招标代理服务费：（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)收费），本项目招标代理服务费按48000元收取，包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：
开户银行：中国农业银行股份有限公司平阳海西支行

开户名称：浙江华诚建设工程咨询有限公司平阳分公司

开户帐号：192515 010400 00146

5.2中标人在领取中标通知书时须携带法人代表证明原件或法定代表人授权书原件。
第四部分  政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加              单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

	温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点（不超过120字）
	经办人
	联系方式

	中国工商银行股份有限公司温州分行
	一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	王经理
	0577-88186626



	中国建设银行股份有限公司温州分行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	0577-88093286

	中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	郑经理
	0577-88193910

	中国民生银行股份有限公司温州分行
	民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。
	项经理
	18057779630

	宁波银行股份有限公司温州分行
	宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。
	陈经理
	0577－88007377



	杭州银行股份有限公司温州分行
	门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请

手续简：线上申请+线上签约，足不出户

利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行

额度高：最高为合同金额的80%
	叶经理
	0577-88008933

	招商银行股份有限公司温州分行
	政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。
	陈经理
	0577-88056876



	兴业银行股份有限公司温州分行
	融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	张经理

陈经理
	0577-88369368/13857713118

0577-56969696-526506

	温州银行股份有限公司
	政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。
	陈经理

戴经理
	13736355866

13605772302

	交通银行股份有限公司温州分行
	手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。
	缪经理
	0577-88248454

	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行
	政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款。所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件
	叶经理
	0577-55570829



	中国银行股份有限公司温州市分行
	中标通知，即可申贷；合同签订，快速获贷；最高可贷采购金额的90%；全面享受普惠贷款优惠利率；信用贷款，免抵押免担保。
	金经理

陈经理
	0577-88802225-8243

0577-88802225-8241

	中国农业银行股份有限公司温州分行
	借款额度不超过政府采购合同实有金额的80%，借款到期日不得晚于合同约定付款日后90天，担保方式原则上可以采用信用、保证、抵押方式用信，借款利率原则上可以享受优惠利率。
	陈经理
	0577-88021093

13858780486

	中信银行股份有限公司温州分行
	标准政采贷贷款金额不超过政府采购合同金额（扣除相应的预付款、质保金、其他已付款等）的90%，最高不超过1000万元。期限最长不超过一年，利率优惠，审批快，资料齐全最快当日审批。
	陈经理
	13968701618

	浙商银行股份有限公司温州分行
	浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。
	瞿经理
	0577-88673097




温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

	企业名称
	

	企业注册地
	
	是否有融资意向
	

	融资联系人
	
	联系方式
	

	温州市政府采购信用融资合作银行
	选择作为意向融资银行（可多选）

	温州银行股份有限公司温州分行
	

	温州银行股份有限公司鹿城分行
	

	中国工商银行股份有限公司温州分行
	

	中国建设银行股份有限公司温州分行
	

	中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行
	

	中国民生银行股份有限公司温州分行
	

	宁波银行股份有限公司温州分行
	

	杭州银行股份有限公司温州分行
	

	招商银行股份有限公司温州分行
	

	兴业银行股份有限公司温州分行
	

	交通银行股份有限公司温州分行
	

	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行
	


注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分  合同格式
说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。

采购人：                  

中标供应商：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

	采购产品名称
	品牌型号规格和主要配置
	数量
	成交价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物或服务享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物或服务上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物或服务构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

详见招标文件。
第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

采购人组织对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

 中标供应商承诺售后服务按照谈判文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

     详见招标文件

第十条：货款的支付

详见招标文件。
第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物或服务的技术文件，包括相应的每一套中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）现场安装、施工、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

    中标供应商应保证完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证在其使用寿命期内应具有满意的性能。在验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果质量或规格与合同不符，或证实是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价3%的违约金：

（1） 中标供应商返工并将施工款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低项目价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1000元处理，如果超出合同规定期限10天，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价3%的违约金。

 第十五条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未完成服务类似的服务，中标供应商应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，平阳县公共资源交易中心采购科壹份，浙江华诚建设工程咨询有限公司壹份。
第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商谈判文件；

 3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书
采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                           签约地点：
第六部分  附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

一、“资格文件”格式

1.1 “资格文件”封面

        项目
投 标 文 件

（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函
             ：
我公司郑重声明，我公司参加       项目（项目编号：     ）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！
供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

最近一年度财务报告

	资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）
（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）


1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函： 

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

                     ：
我方郑重声明，我方具有履行          项目（项目编号：    ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：______________________
日期：________年____月____日
1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料

缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

（提供复制件加盖供应商公章）

1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：

供应商参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

               ：

我方    （供应商名称）      在参加     项目（项目编号：    ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：______________________
日期：________年____月____日

1.8与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

         ：
我方郑重承诺，我方此次参加       项目（项目编号：   ）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.9没有失信行为的承诺函

供应商没有失信记录承诺函

          ：
我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
 1.10响应供应商不属于公益一类事业单位承诺函

承诺函

       ：
我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，不属于使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接            项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
二、“报价文件”格式

2.1 “报价文件”封面

       项目
投 标 文 件

（报价文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________

	日期：______________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表    

开标一览表

供应商名称：                           采购编号：          报价单位：人民币元
	项目名称
	投标报价

	鳌江镇部分道路路口交通安全隐患整治项目 
	大写：

小写：


▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价，含税费、招标代理服务费等其它需要的一切费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3报价分析明细表

报价分析明细表
项目名称：                                           项目编号：

	序号
	项目名称
	项目
特征
	计量
单位
	工程量


	单价（元）
	合  价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	  元


注：1. 表内投标总价应与2.2“开标一览表”中的报价相一致。

2.不提供本表将视为没有实质性响应磋商文件。

3.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制，表格可以延续。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.4中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动提供本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供服务（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料； 

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式

3.1 “商务技术文件”封面

         项目
投 标 文 件

（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

投  标  函

        ：

                  （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书

        ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）                     
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7商务偏离表、技术偏离表

商 务 偏 离 表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件

对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
技术偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件

对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.8项目负责人简历表
项目负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	学 历
	
	职 称
	
	职 务
	

	联系电话
	
	手 机
	

	近五年从事相关工作经历及业绩：


技术负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	学 历
	
	职 称
	
	职 务
	

	联系电话
	
	手 机
	

	近五年从事相关工作经历及业绩：


磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    

3.9业绩证明

2017年1月1日以来的类似业绩证明

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、提供合同或中标通知书复印件（加盖单位公章）须附在商务技术响应文件中。
磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：           

项目编号：           

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）          

日 期                               
第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格或中标供应商弄虚作假等原因被取消中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、报价评分  30分  


1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

	序号
	评分内容
	分值
	备注

	1
	供应商综合实力
	9分
	1.投标人具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级或公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级资质证书的得3分，投标人具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包贰级或公路交通工程（公路安全设施）专业承包贰级资质证书的得1.5分

其余情况不得分。

2.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书,投标文件中提供以上证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图（截图中证书编号需与证书上显示一致，否则不予认可），每提供1份得2分，共6分。
注：投标人须提供证书复印件加盖公章，否则不予计分。

	2
	安全管理保证措施
	12分
	根据供应商针对本项目的安全管理保证措施进行打分。完全满足本项目采购要求的得8.1-12分；基本满足要求本项目采购要求的得4.1-8分；一般满足要求本项目采购要求的得0-4分。

	3
	质量管理保证措施
	12分
	根据供应商针对本项目的质量管理保证措施进行打分。完全满足本项目采购要求的得8.1-12分；基本满足要求本项目采购要求的得4.1-8分；一般满足要求本项目采购要求的得0-4分。

	4
	项目进度安排方案
	12分
	根据整体进度安排是否科学、合理、高效进行打分。完全满足本项目采购要求的得8.1-12分；基本满足要求本项目采购要求的得4.1-8分；一般满足要求本项目采购要求的得0-4分。

	5
	特点和难点分析及解决措施
	12分
	根据投标供应商针对本项目特点和难点分析及解决措施等进行打分。完全满足本项目采购要求的得8.1-12分；基本满足要求本项目采购要求的得4.1-8分；一般满足要求本项目采购要求的得0-4分。

	6
	项目班组成员资历
	4分
	1.拟投入的项目负责人具有机电工程专业壹级注册建造师资格的得2分，具有机电工程专业贰级注册建造师资格的得1分，没有不得分。

2.拟投入的项目技术负责人具有公路或机电相关专业高级及以上职称的的得2分，具有公路或机电相关专业中级职称的得1分。

注：投标人须提供证书复印件加盖公章及在投标单位近3个月内的社保缴费证明，两者缺一不可，社保缴费证明须由社保部门出具并盖章或是社保部门网站查询打印件（有电子章），否则不得分。

	7
	投标人类似业绩
	4分
	供应商自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似项目业绩的；每个得1分，最多得4分；

注：投标人须提供项目合同或中标通知书复印件加盖公章，否则不得分；以上资料不能体现类似业绩内容的还须另行提供相关证明资料。

	8
	售后服务保障措施
	5分
	根据投标供应商为保障本项目的售后服务质量，缩短故障响应时间所做的各项措施及相关资料进行打分。完全满足本项目采购要求的得3.3-5分；基本满足要求本项目采购要求的得1.6-3.2分；一般满足要求本项目采购要求的得0-1.5分。


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                        邮编：                                                   

联系人：                      联系电话：                              

授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      

质疑项目的编号：               包号：                 

采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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