平阳县政府采购招标文件

	平  阳  县

政府采购招标文件

（线上电子招投标）
项目名称：平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设
招标编号：PYCG220721032 

采 购 人：平阳县横阳市政园林建设有限公司

联 系 人：卢先生

联 系电 话：0577-63882670
代理机构：杭州华旗招标代理有限公司

联 系 人：官先生

联系电话：15088585331

二零二二年七月


杭州华旗招标代理有限公司关于平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2022年7月21日
 项目概况 

   平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2022年8月12日 09:30（北京时间）前递交投标文件。 

一、项目基本情况                                            
    项目编号：PYCG220721032
    项目名称：平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设

    预算金额（元）：5300000
    最高限价（元）：/ 

    采购需求：

    标项名称: 平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设 
    数量: 1批   
    预算金额（元）: 5300000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设 
    备注： 

    合同履约期限：标项 1，至合同结束

    本项目（是）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：
    1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

    3.本项目的特定资格要求：无。允许联合体投标，联合体成员不得超过两家。 

三、获取招标文件 
    时间：2022年7月21日至2022年8月12日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
    地点：政采云平台（www.zcygov.cn） 

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

    售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2022年8月12日 09:30（北京时间）
    投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

    开标时间：2022年8月12日 09:30 

    开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）  

五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、投标保证金：

保证金金额：50000元（大写：伍万元整）
交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2022年 8 月12 日上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）
    从以下三个帐户任选一个均可
1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心
开户银行：中国银行平阳县支行
银行账号：403979731123 
2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心
开户银行：平阳县农商银行
银行账号：201000090038285009626  
3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心
开户银行：中国建设银行股份有限公司平阳支行
银行账号：33001627127059988888-0295 

七、其他补充事宜
   1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。7）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。 
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息

    名    称：平阳县横阳市政园林建设有限公司 

    地    址：浙江省温州市平阳县昆阳镇人民政府 

    传    真：/  

    项目联系人：卢先生
    项目联系方式：0577-63882670
    2.采购代理机构信息            

    名    称：杭州华旗招标代理有限公司             

    地    址：温州市平阳县鳌江镇柳南路50号             

    传    真：/             

    项目联系人：官先生              

    项目联系方式：15088585331 

    3.同级政府采购监督管理部门            

    同级政府采购监督管理部门名称：平阳县横阳市政园林建设有限公司
联系人：卢先生
    项目联系方式：0577-63882670
地址：平阳县昆阳镇         

    若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。       

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

杭州华旗招标代理有限公司对平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	1) 
	项目名称
	平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设项目

	2) 
	项目编号
	PYCG220721032

	3) 
	资金来源
	其他资金

	4) 
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	5) 
	采购方式
	公开招标

	6) 
	采购人
	采 购 人：平阳县横阳市政园林建设有限公司

联 系 人：卢先生
项目联系方式：0577-63882670

	7) 
	采购代理机构
	名称：杭州华旗招标代理有限公司
地址：温州市平阳县柳南路50号
项目负责人：官先生
手机：15088585331

	8) 
	评标办法
	综合评分法

	9) 
	招标内容
	具体内容见招标文件


	10) 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11) 
	是否接受联合体投标
	□不接受
 eq \o\ac(□,√)接受，应满足下列要求：

	12) 
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	13) 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	14) 
	投标货币
	人民币

	15) 
	投标语言
	中文

	16) 
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	17) 
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	18) 
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	19) 
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	20) 
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇柳南路50号 官先生收15088585331））。

	21) 
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	22) 
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	23) 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	24) 
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
 eq \o\ac(□)需要

	25) 
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要  

	26) 
	投标保证金
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要  

	27) 
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

机构地点：温州市平阳县柳南路50号
联系人：官先生

联系电话：15088585331               

联系传真：0577-88113837

	28) 
	投诉
	根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	29) 
	投诉受理联系方式
	平阳县横阳市政园林建设有限公司
联系人：卢先生
项目联系方式：0577-63882670
地址：平阳县昆阳镇 

	30) 
	投标截止时间
	2022年8月12日 09:30截止(北京时间)。

	31) 
	开标时间
评审地点
	开标时间：2022年8月12日 09:30 (北京时间)
评审地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）

	32) 
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	33) 
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	34) 
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	35) 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱： 309705385@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	36) 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	37) 
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	38) 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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第一部分     项目简介

一、项目简介

杭州华旗招标代理有限公司受平阳县横阳市政园林建设有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。
二、 采购总内容（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）
1、采购清单及详细技术要求

1）数字化平台

	应用软件定制开发整体采购清单

	序号
	应用软件名称
	描述

	一、一体化应用能力中心

	1
	用户中心
	统一登录
	三方免登：提供单点登录接口，实现应用之间的免登录跳转

	
	
	
	微信授权登录:前端通过微信开放接口获取UserId，后端进行微信端用户信息获取

	
	
	
	

	
	
	
	多账号融合：支持依赖手机号进行账号合并操作，多种入口注册的用户通过手机号进行二次验证后做合并

	
	
	
	账号停用：支持将账号状态设置为停用，停用后各种登录入口（包含授权的入口）都不允许登录

	
	
	
	账号启用：支持将账号状态从停用重置为启用，启用后各端又可以重新登录

	
	
	统一用户
	统一C端（居民）/B端（企业）/G端（政府）用户体系

	
	
	统一认证
	会员认证：通过手机号统一注册、认证

	
	
	
	实名认证：支持通过用户录入的姓名、身份证的信息进行实人认证。

	
	
	
	住户认证：支持通过姓名、手机号、证件信息、身份类型，与小区房屋进行绑定关联，完成住户身份的认证。

	2
	权限中心
	权限管理
	功能权限；管理平台框架、业务侧应用的菜单、页面、按钮权限

	
	
	
	数据权限：支持行政组织、部门、小区的数据权限

	
	
	角色管理
	支持自定义配置角色，设置角色权限。支持角色的创建、更新、删除、查询。

	3
	消息中心
	渠道推送
	微信消息模板推送：根据微信小程序消息模板ID、接收用户推送微信消息

	
	
	应用内推送
	根据接收会员，推送内容，推送消息至系统内应用消息

	
	
	配置服务
	短信模板配置：根据客户诉求配置短信模板，并提交审核，同时需授权可以访问的短信服务平台

	
	
	
	微信消息推送：在微信小程序侧进行消息模板配置及权限申请

	4
	日志中心
	提供登录/登出操作、平台基础数据操作、业务应用操作的日志信息。提供日志推送接口。

	5
	数据仓
	基于政府的大数据公共服务数据平台能力，我方提供统一人口主题库、房屋主题库、车辆主题库、事件主题库能力，构建凤湖社区数据中心。

	6
	平台B/C端门户
	移动端门户
	移动端门户，以微信小程序载体，支持接入、承载三方服务商的应用服务，统一会员体系，支持游客、手机会员、实名会员、业主4级会员体系，支持按社区维度自定义装修配置，呈现千社千面。

	7
	物业端
	物业管理端
	为社区内的物业管理公司提供统一的物业管理软件及业主提供配套的小程序，并与未来社区用户体系打通；实现业主快速缴费，报事报修，查看小区活动及最新公告，拨打客服热线，提交投诉建议等

	8
	系统扩展
	扩展性
	系统架构需要能统一全县未来社区，并为全县所有的未来社区提供统一用户体系、积分体系、服务体系，提供县级未来社区的统一入口，并为县级运营提供权限体系、社区管理、应用管理、应用积分设置、居民管理、积分管理等模块功能。

	9
	数据接口
	数据推送
	按省级监测平台要求实现凤湖未来社区智慧服务平台运行数据定期线上报送

	二、一体化平台应用中心

	1
	应用服务市场
	应用市场
	查看所有上架的应用服务信息，包括应用简介、使用说明、售后服务信息、应用服务商信息、应用使用量。

	
	
	应用使用统计
	按时间、按类型等维度统计应用被使用的情况。

	2
	应用管理
	创建应用
	配置应用的基础信息、开发参数信息、订阅信息、权限信息。

	
	
	应用上/下架
	维护管理应用上架资料，主要包括：应用简介、应用使用说明、售后服务信息、服务商信息。可对应用进行上/下架的操作管理。

	3
	应用配置
	自定义配置
	根据各小区实际情况、特色，自定义配置应用服务信息。

	三、一体化平台积分中心

	1
	积分中心
	积分接口
	提供积分变更、会员总积分、积分明细查询、积分规则的接口。

	2
	积分管理
	积分规则
	根据不同的服务配置积分规则，包括获取方式、积分分值、积分上限等内容设置

	
	
	积分类型
	管理维护积分类型，比如积分，声望等

	
	
	积分记录
	查看积分的消耗、获取明细信息

	
	
	积分设置
	配置积分的有效性、上/下限信息

	
	
	会员统计
	根据时间、类型、区域范围统计用户的积分消耗、获取信息。

	
	
	商品管理
	管理商品信息，主要包括：商品编号、商品名称、类型、积分值、已兑数据、库存信息，支持商品的增、删、改。

	3
	兑换商城
	兑换订单
	兑换订单记录，查看用户兑换的订单记录信息，包括：兑换商品、兑换人、申请时间、订单编号、兑换状态、发放状态信息。

	四、一体化物联感知平台

	1
	产品开发
	产品列表
	产品列表分页展示，包含产品名称、品类、节点类型、联网方式、交互协议、数据格式、认证方式、物模型信息。

	2
	
	新增产品
	新增产品，包含产品名称、所属品类、节点类型、联网方式、交互协议、数据格式、参数校验模式、登录安全校验、动态注册等信息。

	3
	
	产品概览
	展示产品详细基础信息、设备接入信息、应用接入信息。

	4
	
	物模型
	1.平台使用物模型对产品的属性和功能进行标准统一描述；

	5
	
	
	2.产品属性包括工作参数、参数类型（字符串、整数、浮点数）、参数校验范围（包含但不限于范围校验、布尔校验、枚举校验）、上下行指令格式（上报、下发）等信息；

	6
	
	
	3.该功能包括新增、修改、删除、导入、导出物模型。

	7
	
	Topic类
	展示产品Topic类（发布、订阅）

	8
	
	服务端订阅
	一种快捷的消息流转订阅模式，支持数据上报通知、数据变化通知、控制响应通知、设备上下线通知等订阅模式。

	9
	
	数据解析
	自定义数据格式类产品独有。平台内置标准统一数据格式，支持对透传自定义的设备提供编解码插件，将设备上报数据转化为标准平台数据格式，提供给北向应用开发。

	10
	
	在线调试
	在线调试设备上报、下发数据，可对设备进行远程控制。

	11
	
	应用模拟器
	构造连接参数，模拟实际设备连接云平台进行数据上报，接受平台下发数据。

	12
	
	数据跟踪
	展示设备与云平台之间的上下行数据详情。

	13
	
	远程配置
	针对允许远程配置的网关产品，平台支持远程更新网关设备的配置文件 (JSON格式)。

	14
	设备管理
	创建设备
	平台设备录入，功能包括单个设备创建、自动生成批量设备、导入批量设备。

	15
	
	设备列表
	设备列表web展示、包括删除设备、查看设备详情、设备状态展示等子功能。

	16
	
	批次管理
	管理设备批量生成批次，可录入合同编号号、项目名称等信息。

	17
	
	配额管理
	管理员限制用户产品下可注册设备数量，可申请增加设备数量。

	18
	
	设备信息
	展示设备详情，包括设备名称、节点类型、激活时间、上线时间、MCU版本、固件版本等

	19
	
	设备影子
	设备影子功能，用于缓存设备状态，设备影子中记录了设备最新上报给云端的状态。

	20
	
	上下行数据
	缓存了设备的所有上下行数据，方便用户查看设备跟云端通信的历史记录。可通过数据跟踪功能查看单次数据流转详情。

	21
	
	Topic列表
	MQTT类设备独有，展示设备发布、订阅topic。

	22
	
	子设备管理
	网关和中继类设备独有，展示子设备列表，可查看子设备详情、删除子设备

	23
	规则引擎
	规则引擎
	1.包含规则引擎创建、编辑、删除、停用/启用等功能。
2.规则引擎能够根据设备上报的数据（或者事件）进行规则触发，进而发送通知或者将数据转发到其他位置等功能，功能上采用类似 sql 的方式进行处理。
3. 数据可转发至HTTP(S)接口或Topic。

	24
	地理分析
	设备区域占比
	通过GIS可视化展示各区域设备数量分布。

	25
	系统监控
	系统监控
	监控系统指标，包括但不限于消息量大小，设备连接数、主机运行状态等，可自行配置监控信息。采用可视化图表（如折线图，仪表盘，柱状图等）展示实时统计数据。

	五、凤湖未来社区应用端建设

	1
	浙里办上架
	浙里办账号体系对接，场景应用按浙里办UI规范上架。

	2
	浙政钉
	浙政钉账号体系对接，基于浙政钉平台开发政府移动端应用（包一人一档、事件处理、事件统计）。

	3
	凤湖未来社区驾驶舱
	凤湖未来社区数智驾驶舱，实现驾驶舱的统一汇聚可视化呈现，一张图形式展示试点建设态势。

	六、未来邻里场景

	1
	邻里活动
	由物业、社区政府组织发起活动，居民可以在线查看、报名（支持免费/付费模式）、扫码签到。活动可与积分体系打通，用于鼓励居民积极参与或者用于活动支付时的抵扣。

	2
	邻里共享
	社区居民可在共享平台上发布闲置物品，提供物品共享赚取积分，其他居民可支付一定积分借用共享物品，到期归还并评价；

	3
	邻里互助
	社区居民根据自身需要发布求助信息，可设置悬赏积分，有能力帮助的居民用户可点击帮助响应求助，赚取积分。

	4
	邻里交友
	支持社区居民为自己设置个性交友名片，与感兴趣的朋友打招呼，进行线上在线沟通，交换联系方式

	5
	邻里论坛
	社区用户通过发布话题创建各类主题帖子，发起讨论，用户可跟帖、评论、盖楼、点赞等来参与话题；

	6
	邻里公约
	邻里公约是以展示各方协定的邻里公约内容，居民可以加入社区公约

	7
	场地预约
	物业、政府工作人员发布场地信息，配置预约模式，居民通过线上预约。可与积分体系打通，居民可用于场地预约支付时的抵扣

	七、未来教育场景

	1
	达人课堂
	社区居民可以申请成为达人，审核通过后成为达人，达人可以发布达人活动，社区居民可以报名参加活动。社区居民可以联系达人，达人可以服务于社区居民。

	八、未来创业场景

	1
	创客学院
	用户通过小程序查看创客学院活动信息、报名信息，可在线报名活动，进行活动签到

	2
	创业政策
	管理人员对创业政策信息进行统一管理，用户端通过小程序查看创业政策相关信息

	
	
	

	九、未来健康场景

	1
	养老安全芯
	社区居民申领智慧养老设备（如智能手环等），绑定后可实时监测个人健康数据，设置紧急联系人，接收设备告警信息，查看历史监看数据

	2
	智慧步道
	通过居民人脸绑定，可以在小程序内查看个人运动数据及历史数据，并且提供日榜、周榜、月榜等榜单数据，按名次奖励积分

	十、未来交通场景

	1
	智慧通行
	智能门禁：实现通行权限的管理、人脸的录入、二维码权限的下发；
车行记录：接入道闸设备获取车行记录，进行数据统计；
以上功能实现需依赖门禁设备、道闸设备，设备方需按照平台统一标准接入

	2
	地图
	社区居民的掌上出行助手，标注并展示社区周边的所有地标及地理信息，用户可快速查看查找所有健康、学习、交通、创业、养老等各类场馆场所，可进行场馆预约，位置导航；

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	十一、未来低碳场景

	1
	垃圾分类
	发布垃圾分类信息宣传信息，用户端可进行查看；

	十二、未来服务场景

	1
	服务公告
	物业、政府工作人员发布社区/小区的各类信息通知，居民通过应用端口来进行查看。

	2
	社区O2O
	显示周边的生活服务、便民购物、餐饮美食、教育培训、休闲娱乐、停车场等信息，，为所有居民的生活提供便捷的服务，满足日常生活、休闲娱乐的需要，提高居民在社区生活的舒适度。通过C端可以查看发布的信息，进行立即预约等。C端对服务进行评价。

	3
	物业服务
	社区居民通过线上物业平台实现快速缴费，报事报修，查看小区活动及最新公告，拨打客服热线，提交投诉建议等。

	十三、未来治理场景

	1
	党建引领
	党建引领立足于社区党组织和党员管理，通过党员工作成果分享、党员先锋岗、党员任务实现党建工作管理。

	2
	居民来信
	居民通过上传图文、视频等形式上报事件，根据事件类别流转到相应物业/政府工作人员进行处置，处理过程全记录便于追溯。事件处置完结后，居民可对其进行评价

	3
	应急安防
	接入社区智能安防设备，管理人员可通过移动管理端或PC管理端实时查看设备运行情况及告警信息，第一时间处理告警情况，查看处理结果

	4
	反诈宣传
	“请您耐心听我说”，进行常见反诈套路宣传；支持信息的发布、展示、评论、以及管理端的评论控制

	5
	社区议事厅
	物业、政府工作人员可灵活配置问卷的调查对象、调研内容，居民通过线上的方式来参与提交信息，形成数据统计分析报表，给物业/政府呈现直观的调研结果内容。发布问卷投票结果、会议活动情况等资讯信息，C端用户可进行查看

	十四、未来建筑场景

	1
	实景三维
	建设凤湖未来社区实景三维模型

	十五、政务云资源（一年服务）

	序号
	名称
	数量
	参数

	1
	政务云服务器
	3
	处理器：Intel CPU 8核 内存：32G 硬盘：500G   centos7.6.  MySql数据库

	2
	云存储
	1
	OSS云存储1T

	3
	公网带宽
	1
	20M独享带宽

	4
	二级等保安全套件
	1
	二级等保安全基础版：云堡垒机（10资产）、云WEB应用防火墙（25M防护流量）、日志审计（10个日志源）、防火墙（25M）、安全管理EDR（10个主机）

	十六、等级评价

	1
	二级等服务
	1
	二级等保测评服务一次性


2）智能设备
	功能
	设备名称
	设备参数
	数量
	单位

	托育点监控报警系统
	半球高清摄像头（备用）
	1、200万红外阵列半球型网络摄像机；
2、传感器尺寸不小于1/2.7"、光圈不小于F1.2、焦距不小于2mm、垂直视场角不小于60°，对角线视场角不小于132°；
3、补光灯类型: 红外光，最远不小于30m；
4、最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
5、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
6、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；
7、防护: 不低于IP67；
	4
	台

	
	NVR存储设备
	1、1U标准机架式网路硬盘录像机；
2、接入路数不小于8路；
3、不小于2盘位存储，可满配8T硬盘；
4、2个百兆网口；
5、输入带宽：80M；
6、最大支持6×1080P解码；
7、支持H.265、H.264解码
	3
	台

	
	硬盘4T
	ST4000VX001,4TB,5400,3.5"
	3
	台

	
	传输链路
	专线传输3个托育点
	3
	条

	智慧步道
	AI互动大屏
	大屏部分：65寸户外高清大屏，显示屏 分辩率3840x2160
显示尺寸1649x927mm   亮度:2500cd/㎡对比度 1400：1
可视角度 178°水平/178°垂直
处理器 IOT-40A全志A40i , 四核，主频最高1.2GHz  内存/存储 2GB/8G
安卓系统 Android 7.1 操作系统  接口 USB*4   RJ45*1
网络支持 4G（选配）、以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展
纳米触摸 10点触摸、免驱(选配)
内置其他智慧跑道设备
灯光设计、曲线设计
	1
	套

	
	AI智能识别杆
	1.识别柱结构
外壳1~2mm镀锌钢板，表面喷户外专用粉或漆；防护等级10年以上；具有室外高性能防护等级，为各类原件的防尘，防潮，抗老化提供防护。柱体尺寸约2250mm*320mm*190mm
无感识别设备
2.含AI人脸识别高速摄像机*摄像头，支持同时检测并且抓拍多张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍；内置led屏幕，p2.5显示面积约高度1.28m*0.16m寸安卓3399系统户外屏，内存2G,储存8G,配置风扇、喇叭继电器，网络支持 4G（选配）、以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展、时间、速度、名称展示。
APP软件融合，界面设计及展示。
设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳
动态: 超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控
视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG
通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
电源输出: DC12V 200mA
	3
	套

	
	智慧跑道管理系统
	1.软件部分
处理单元：快速识别用户人脸信息；高速人脸识别处理单元，超高性能图像压缩技术，通过无线通信技术与服务端交换数据，随时更新步道使用人群信息情况，呈现丰富多媒体展示效果；与同时支持多人识别。
2.运动数据展示系统部分：
（1）含注册与非注册用户个人运动数据管理系统（注册用户的数据管理信息处理数据建模、非注册用户的数据管理信息处理数据建模）
（2）热量消耗.当日里程.当日运动时长.运动速率.身高 .体重.性别.年龄.热量消耗对应图示.运动排行.注册用户持有的其他户外体侧设备的数据详情.注册用户持有的其他户外体侧设备的数据详情.瞬间抓拍照片展示.广告信息展示、根据平台配置的广告信息进行展示.环境数据展示 、展示步道所
（3）在地的当天的天气数据：温度、风速、风向、湿度等信息3.管理平台：
后端系统管理：包括权限管理、角色管理、菜单管理、系统参数管理、系统日志、系统胚子。
4.平台功能模块权限
（1）角色管理 设置系统的角色，包括了角色的权限、角色下的用户，以及角色的管理范
（2）菜单管理 配置系统的功能菜单，以及打开功能菜单所需的用户权
系统参数管理 系统初始化参数配置
（3）系统日志 系统运行日志
★（4）人体运动的肢体检查（提供相关监测报告）
★（5）人体运动的肢体分析（提供相关监测报告）
5.部署配置 云端部署配置
（1）系统管理员用户 分超级管理员与二级管理员，添加、修改、删除系统管理员的账号
（2）注册用户管理 管理注册用户的信息，包括登录名、昵称、头像、年龄、性别、注册来源等
6.所有分布打卡点系统显示个人数据，实现时时打卡
（1）系统支持屏幕及微信小程序展示个人运动瞬间照片 、设备运行情况远程查看、监控，  查看系统使用情况，查询当天人数、注册用户、总排行榜等数据
（2）汇总统计个人用户历史运动数据、汇总比对所有用户运动数据、形成运动数据排行榜。
后台系统管理方式：
系统采用分布式架构，支持高并发，具有高可用性。
部署方式：
支持云端部署、本地化部署
其他：
1..软件界面支持3维人物运动展示、系统后端跟换。
2.支持识别多起点、多终点、支持分布式管理
3.数据可以同个后端发布公园信息内容
	1
	套

	
	智慧跑道小程序
	含用户注册 性别、年龄、身高、体重，手机号码绑定等信息。
含登录用户个人运动数据展示
 当日运动数据 今日总运动里程、热量消耗、平均速度、运动时长等，并可以查运动数据随时间的走势
 本周运动数据 本周总运动里程、热量消耗、运动时长等，根据用户的运动情况，通过计算模型得出该用户的运动频率、运动习惯
 本月运动数据 本月总运动里程、热量消耗、运动时长等，用户的运动情况，通过计算模型得出该用户的运动频率、运动习惯
朋友圈分享 个人当天运动结果可分享到朋友圈(消耗热量、平均速度、今日时长、瞬间抓拍照片等)
	1
	套

	
	本地服务器
	1U机架式服务器主机 至强E-2224 4核 3.4GHz 32G内存丨1*2T SATA 桌面 技术支持及系统安装
	1
	套

	
	云平台及流量使用费、宽带费
	1.运营商流量和云服务2年（微信使用）使用权
2.云端服务器对接、本地服务器系统安装
	1
	项

	
	配套
	电源线、管道、人井等设备
	1
	卷

	健康一体机
	系统主机
	1.★系统主机显示方式为左右21.5英寸LCD液晶双屏，一屏用于远程视讯功能，一屏用于医院HIS端功能显示（提供产品实物图片证明）
2.屏幕参数要求：
 显示尺寸 21.5英寸
 显示面积 475.64*267.11mm
 分 辨 率 1920*1080      
 可视角度 89/89/89/89(左/右/上/下)
 亮    度 ≥350cd/m2
 背光类型 ELED
 响应时间 16.7M（8-bit）
 工作频率 60HZ
 像素排列 RGB垂直条装
 触控参数 触控方案 电容G+G
 驱动方式 HID免驱
 触控点数 10点触摸
 触控介质 手指或电容触摸笔
 触控精度 ≦2mm
 触控次数 理论上无限触控次数
 响应时间 <8ms
 触控校准 软件
 触控界面 钢化玻璃
3.系统参数要求如下：
系统方案 CPU I5 4代
 运行内存 8G
 存储内存 128G
 系统版本 Windows 10
 预装软件 支持第三方应用
 网络通信 以太网、Wifi    
 系统接口 VGA*1 USB*4 HDMI*1 RJ45*1 MIN*1
 定时开关 支持自定义开关机
 鼠标键盘 支持有线/无线鼠标键盘
4.工作环境参数要求如下：
工作环境 使用场景 室内
 输入电压 AC110-220V
 工作功率 ≦76W
 待机功率 ≦1W
 使用环境 温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH
 存储环境 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH
	1
	套

	
	血压计
	1.测量范围： 压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］
2.脉率数30次/分～200次/分
3.平均动脉压（MAP）值：有
4.测量准确度： 压力±2mmHg(±0.267kPa)以内
5.脉率数：±2%以内
6.存储容量：可存储100组测量数据
7.屏幕：LCD屏
8.自动休眠模式：可设置10秒，30秒，60秒无操作机器自动进入休眠模式。
9.传输模式：232串口/USB
10.电源： 电源适配器（输入a.c.100V~240V，50/60Hz，输出d.c.12V，3.5A）
11.使用温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH
12.运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH
13.运行大气压力： 80kPa～106kPa
14.运输和贮存大气压力：50kPa～106kPa
15.外形尺寸： 387.7mm（长）×244.1mm（宽）×340.2mm（高）
16.电击保护：II类设备，B型应用部分
17.主机重量：约6.0Kg 
18.袖带适用周长范围：17cm～42cm
	
	

	
	多功能读卡器
	1、电源电压 5V  取电方式 USB或串口 取电  通讯方式 USB或串口 通讯电流 250 mA
2、连接线 不大于1.5米
3、读卡器功能 支持卡片类型 符合ISO7816的CPU卡，储存卡，加密卡；磁卡
4、支持系统 Windows 200/NT/XP/Vista/Windows 7/Linux/Uinx
5、工作环境
工作温度 0℃ ~ 50℃
工作湿度 10% ~ 90%
6、技术支持
服务 提供开发包
7、规格
主板：100*85 mm
天线板：65*40 mm
IC卡座板：68*43 mm
磁头配件：92*23*25 mm
	
	

	
	室内监控摄像头
	1.400万彩色摄像机，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境
支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本，采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m，符合IP66防尘防水设计，可靠性高
	
	

	
	视频互动摄像头
	参数：800万CMOS
采用低畸变镜头
支持自动电子增益功能，亮度自适应
内置双麦克风，拾音清晰
支持USB Type-C接口（正反插设计），标准USB3.0协议，免驱设计，即插即用
支持自动聚焦
传感器类型: 8 MP CMOS
最高分辨率: 3840（水平）× 2160（垂直）
视频帧率: MJPG：3840 × 2160 @ 30 fps/25 fps
最低照度: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)
镜头: 3.6 mm
视场角: 水平83°，垂直53°，对角91°
宽动态范围: 数字宽动态
三轴或两轴调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~35°；旋转：0°
音频输入: 内置双麦克风
拾音距离: 5 m
视频输出: USB 3.0
线缆长度: 2 m
工作温度和湿度: 工作温度﹣10℃~45℃，湿度小于90%（无凝结）
供电方式: DC5V±5%（USB接口）
功耗: 4.5 W MAX
尺寸: 120 mm × 27.9 mm × 25.6 mm
重量 ≈150 g
★支持全向麦音箱
	
	

	
	打印机
	支持热敏打印
支持打印分辨率300dpi
支持电源插入14V/3A
外型:314*159.5*92mm
	
	

	
	一键按钮报警器
	尺寸：88mm x 88mm x 31mm，功能强大，集智能安防、音频对讲和广播功能于一体，性价比高。支持壁挂式安装，防护等级满足IP54标准，可以有效地防尘和防泼水，工作温度-20°C到50°C，适用于室内场景，可以为用户提供优质的通讯对讲服务。
内置接口：RJ45网口；
自动配置：可通过上层平台自动配置各终端参数；
一键呼叫：点击呼叫按键，一键呼出；
自动应答：一键呼入自动摘机应答；
自动挂机：挂机检测，自动挂机；
状态检测：面板当前处于通话、空闲、离线状态检测；
集中控制：可远程对不同面板终端进行按键呼叫改号；
黑白名单：自动应答可添加黑白名单，权限控制；
报警联动：能实现一键求助、一键报警自动联动。
	
	

	
	环境安全感知系统
	1、具有温湿亮度检测功能
温度：作为联动触发设备，范围 -20℃~+55℃，步幅：1℃
湿度：作为联动触发设备，范围0%100%，步幅：1%
照度：作为联动触发设备，范围0Lux~48000Lux，步幅：50Lux
照度测量范围：0〜128 klx，精度：0.1 lx
★具备人员判断实际出入功能
	
	

	智能药柜
	多功能读卡器
	1、处理器：32位CPU
指示灯 4个，从左到右：蓝黄绿红，指示电源或通讯状态
蜂鸣器 支持
2、通讯方式：支持USB接口通讯或RS232串口通讯，USB接口采用HID免驱动技术
3、接触IC卡 支持符合ISO 7816标准的 T=0、T=1的CPU卡的操作，卡座插拔卡寿命至少20万次
4、非接触卡 支持符合ISO 14443 Type A/B Mifare的非接触智能卡
5、最大读卡距离不小于5cm
6、SAM卡座 4个符合ISO/IEC 7816标准的SIM卡
7、读二代证 支持阅读中华人民共和国第二代身份证
8、电    源 串口或USB口供电，DC 5V，具有过压保护
9、操作系统 支持Windows XP、7、8、10，Linux，Android
10、工作环境 工作温度：-20ºC～50ºC；相对湿度：5%～93%（非冷凝）
11、存储环境 存储温度：-20ºC～60℃；相对湿度：5%～95%（非冷凝）
12、其他特性 提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台
13、提供设备端的二次开发平台，支持在线升级功能
14、支持国内外常用的一二维码扫码
	1
	套

	
	出药监控摄像头
	400万彩色摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境
支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本，采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m，符合IP66防尘防水设计，可靠性高
	
	

	
	室外监控摄像头
	400万彩色摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境
支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本，采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m，符合IP66防尘防水设计，可靠性高
	
	

	
	自助发药机终端设备
	功能说明 1、适用于医院，社区
 2.24 小时自助发药机，与医院 his 实现无缝对接，接收 his 传输的处方信息和操作指令进行发药，同时打印患者服药医嘱单
 3.凭处方自助发药：支持与 HIS 系统对接，患者通过刷就诊卡或扫描处方，系统自动识别，准确发出医嘱对应药品
设备规格 1980*960*900 mm （高宽深）
设备标准 符合GSP药品经营质量管理规范，GB 4706.72-2008标准
材质工艺 钣金喷涂，防护等级IP43 整机钣金具有耐腐蚀功能，可满足医院日常使用消毒液擦拭消毒
电器特性 220 V ± 10%，50Hz ，额定功率<650W
屏幕尺寸 43寸，分辨率：1920*1080 ，电熔触摸
货道配置 7 层药品专用货道
制冷方式 单制冷方式，R134a
操作系统 安卓系统
网络接入 4G/ WIFI / 以太网
取药模式 扫码支付取药、处方单识别取药，身份证医保卡刷卡取药
支付方式 微信/支付宝/京东支付（或至人工缴费窗口或者自助缴费机缴费）
取药流程 医生开具处方--至交费窗口缴费—自助发药机扫描处方-发药机发药-取药
药品类型 盒装、瓶装，非针剂药品
储药种类 175 SKU
储药数量 1000 个以上(常规的盒装厚度 15mm 计算，具体视药品大小)
出药方式 斜坡滑道式
补药方式 扫描药码、LED货道提示，补药亮灯指示：具有补药提示灯功能，通过扫码药品二维码，对应绑定的药道指示灯长亮进行提示放入药品操作，指引补药，确保补药准确性
取药方式 电动门自动开启，方便患者取药
防盗门控 机械锁，电动门
库存预警 优先发出批号接近药品，批号预警、库存不足提前预警
打印功能 小票可打印发药品种、数量、服用方法、医嘱等相关信息内容
药品管理 记录药品名称、品牌、数量、批号、效期等信息,方便溯源查询
报表管理 可自动生成发药数量、处方数量等各种逻辑报表
温湿度
功能 制冷10-20°C   湿度控制：35%~75%（温湿度可调节控制）
 支持在线监测控制发药机温湿度功能，前端支持实时温湿度显示，同时支持温湿度数据上报，确保符合 GSP 药品储存管理规范要求
故障报警 设备离线故障后台系统支持报警
24小时温湿度监控监控 可显示指定日期，当天 24 小时设备内的温度、湿度情况
自动照明系统 补药自动亮灯照明，取药自动亮灯照明，方便工作人员的使用
用药指导交代 支持打印取药凭证，用药交待指导说明
广告功能 支持远程广告投放
其他功能 可根据商品定制货道、购物车模式、软件分屏、前端支持实时温湿度显示，支持远程调控温度 、远程开关程序、定时开关机设备
运营支持 云端布署数智化运营平台（实时数据、远程管理、报表分析、智能营销）
双重检测系统 具有双重的药品检测功能，能精准检测出药品是否有发出，发出多少，发药是否成功，是否失败
药槽合并 可根据药品规格调整或合并药槽
扫码补药 支持通过手机小程序、扫码器扫描药品的二维码进行补药操作
药道状态检测 支持在出药前对药道实时状态进行检测判断，每个药道具有独立的状态实时检测功能，支持实时检测药道在线/离线状态，并上报 APP 和后台，后台可屏蔽异常药道
近效期先出 能够精准识别设备里的每盒药品当前的生产批次、效期，同种品规药品，离到期日最近的药品优先发出
到期药品自动停售停发 临到期药品，无需人工操作，系统自动提示并自动关闭货道，到期药品自动停发
断电保护 采用漏电保护开关，如遇故障，即断电保护设备
开机自检功能 具备开机自检功能，自检中发现异常的部件及时报警提示
功能项目  软件功能内容说明
 HIS系统对接 与医院 HIS 系统无缝对接能力，支持与 HIS 系统，通过扫码处方，系统自动识别，准确发出医嘱对应药品
缴费方式 支持微信、支付宝、医保刷卡等多种支付方式 
药品信息管理 具备手动导入（自动导入）药品档案，药品条码、名称、规格、批文号、成分、用法与用量、禁忌、储存条件、效期等基本信息的调整功能，保证药品信息的准确与药品存储的合理
多级管理功能 支持多层级、多用户管理；支持分级授权管理，支持权限自定义分配
取药码取药系统 用户可通过取药码直接到设备输入取药码取药
患者用药指服务 支持患者取药打印用药指导单
设备日志管理 具有完善的设备日志、操作日志、通讯日志、故障日志、出药日志等
药品效期管理功能 具备药品效期管理和报警功能，支持药品效期管理
药品临期提醒 支持设置药品临期提醒时间，到期时会收到预警通知
临期药品一键下架 支持临期药品一键下架功能，临期和到期药品不再发出
设备温湿度预警 温度或湿度超过预警值后，系统自动发送预警通知到管理员手机上
设备库存预警 支持实时库存监控及库存预警，并具有强大的统计功能。库存超过上限或下限预警后，系统自动发送预警通知到管理员手机上
药品条码补药 具备通过识别药品条形码确认补药品种与数量功能。无条码药品可以通过自制条码或屏幕直接选择药品的方式确认补药品种与数量 
故障应急处理 支持设备断电保护功能，具有开机硬件自检功能，支持故障信息实时上报功能，支持故障自我修复功能，支持严重故障自动停运保护功能
数据统计分析 药品数据、运营数据，库存数据分析，药品数据分析，设备数据分析，各种数据等统计分析功能
	
	

	其它配套
	POE交换机
	1、固定千兆端口 10个10/100/1000Mbps自适应电口 
2、端口缓存 1.5Mbit 
3、工作模式 半双工，全双工，自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应 
4、交换容量 20Gbps 
5、包转发率 14.88Mpps 
6、MAC地址 4K 
端口隔离开关 支持 
7、流控开关 支持 
8、电源 100-240V AC 
9、Surge（雷击），包括电源口和信号口 开关电源：共模±6KV ，差模±6KV；
10、适配器：共模±4KV ，差模±2KV
11、网口：非POE款±4KV, POE款±6KV 
12、开关档位 三档位：从左到右  “普通模式-流控关闭-端口隔离” 
13、颜色 锐捷黑 
14、最大功耗 120W 
15、PoE 支持PoE/PoE+，最大PoE功率110W 
16、风扇 无风扇 
17、尺寸 190*100*28mm 
18、温度 工作温度：0℃～45℃；存储温度：-40℃～70℃； 
19、湿度 工作湿度：10％-90％，无凝结；存储湿度：5%～90% RH 无凝结
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	接口费
	与县里健康驿站平台对接
	1
	套

	
	其它设施设备
	人脸测温、监控、综合布线等配套
	1
	套

	
	传输
	卫生专网、外网宽带
	1
	条

	
	智能手环
	128MB +128MB 
	20
	套

	AED紧急救援
	AED（大自然小区）
	（一）功能、性能、配置要求
★1.一般参数：重量：（机器+电池）≤3.5kg  工作温度范围： 0—40摄氏度； 存储温度：-20℃-60℃； 湿度：10-95%相对湿度，无冷凝；
2.防尘防水级别： 设备具有防尘防水设计，防护级别不低于IP55
★3.操作：带机盖，开盖自动开机。
4.操作提示：有音量适中的中文语音和清晰的图示等2种以上操作流程提示指导功能,符合公共领域使用要求。
★5.防止误触：主机面板上按键应不超过2个，且每个按键有明确文字/图片/灯光指示， 电源键与模式转换键必须具备防误触装置，防止施救过程中产生误触，延误最佳施救时机。
6.除颤方式：半自动，最终实施电击应由操作者操作，以避免误接触患者影响电击有效性和安全性。
7.心律分析及充电：正确粘贴电极片后，能自动进行心律分析，分析心律时间及充电时间均≤15秒。
★8.除颤能量：采用双相波除颤技术，为了达到最佳的除颤效果和减少心肌损伤，成人模式输出能量不高于200J，儿童模式输出额定能量为50J。充电结束后未及时除颤可内部自动放电，保证患者、施救者及周围人员的安全。
★9.具备成人/儿童模式一键切换功能，并具备防误触装置。
10.安全提示：设备建议除颤时，在除颤按钮有明显提示；在除颤完成或“不建议电击”语音提示后，有进一步操作的提示。
11.CPR辅助：设备提供专业的心肺复苏（CPR）辅助功能，有语音、节拍等2个及以上方式引导施救者进行CPR。
12.事件回溯：具有专业数据分析软件，对除颤事件做出完整的回顾和分析，数据信息（含救护、性能自检和心电数据）可传输或导出至电脑端，下载分析软件免费。
★13.自检： 可以通过设定选择以日、周、月特定时段进行一次系统自检,并有窗口显示自检结果；能够满足通过按键对设备开启实时自检功能 。
14. 开机后连续性数据记录时间≥1小时，数据导出另行存储后可清除，保证新数据的记录。
15. 录音功能：开机后具备现场录音功能，可保存至少60分钟抢救现场录音。
16.标准配置清单：半自动体外除颤器、一次性锂电池、一次性电极片、产品使用说明书、（选配）AED配套急救包。
★17.为安全考虑，AED应在判断为需要电击的心电图后再进行充电，不应提前向电容充电。
★18.提手：需要具有与机器相匹配的提手。
19.适合院前使用要求：注册证需允许非专业人士操作使用，具有较强抗震功能，从任何不低于1米高的位置意外跌落仍可正常使用。
(二)电池
1.类型：非充电、高性能一次性锂电池。
2.在本机支持的最高能量除颤模式下，机内电池放电总次数不少于200次。
3.电池低电量报警后，还能支持最大能量除颤次数不少于10次。
4.机内新电池在不进行电击的情况下连续待机时间不少于5年。
（三）电极片：
★1.类型：提供与机器配套的出自同一制造商的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片密封完整不可裸露，不得采取导联线与包装袋直接热压塑封的工艺，取用AED过程中不得散落，且电极片为成人/儿童模式通用电极片。
2.有效期：不低于2年。
★3.备用状态：备用状态时电极片已经提前与机器连接，但不影响电极片有效期。
★4.电极片与设备连接的导联线长度不短于1.9米。
★5.电极片与AED设备连接处有防脱落装置。
（四）数据储存和分析：
★1.可存储不少于 60 分钟（或相应的存储容量）数据信息（全事件记录及分析决策），信息可传输或导出至电脑端。
2.可储存不少于1000个心电图片段，每个心电图片段不少于5秒。
3.标配可进行心电图、事件浏览分析的数据管理软件。
★4.能通过蓝牙或者USB等方式将所有操作信息，患者心电图信息，环境录音等重要信息导出保存 
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	人脸门禁一体机
	1. 操作系统：嵌入式Linux操作系统；

2. 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；

3. 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；

4. 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；

5. 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；

6. 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；

7. 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；

8. 通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0；

9. 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；

10. 工作电压： DC12V~24V/2A；

11. ★应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话。（以公安部检测报告为准）

12. ★设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。（以公安部检测报告为准）

13. 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；

14. 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；

15. 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；

16. 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；

17. 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；

18. 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式

19. 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；

20. 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；

21. 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；

22. 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；

23. 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式

24. 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；

25. 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；

26. 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等；

27. 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；

28. 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；

29. WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。（公安部检验报告证明）
9、应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。（公安部检验报告证明）
10、★应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话。（公安部检验报告证明）
11、设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。（公安部检验报告证明）
12、硬件接口：★1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.micro SIM 卡槽╳1 个；12.机械防拆开关╳1 个；13.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；14.支持 micro SD 卡槽扩展；15.支持 MIC 音频输入采集。（公安部检验报告证明）
13、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足IP66防护等级；（公安部检验报告证明）
14、★产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。
	2
	套

	
	会议一体机
	1、65寸LCD会议平板；
2、物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz；
3、亮度：350 cd/m²；
4、触控：红外触控（20点），触控响应速度不大于10 ms，触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm，触摸工艺：零贴合；
5、CPU：4核，主频1.5 GHz，内置存储不小于32 GB，内存不小于3 GB，操作系统：Android 8.0以上；
6、投标内置2个16W音箱，支持双声道和音量自定义调节。（提供CNAS级别权威部门出具的检测报告）
7、产品具备有效监控、预繁、降温和断电保护功能的智能温控系统。 当设备温度超过用户设罚的警告或报警温度时会进行报警提示， 避免设备过热造成损坏。（提供CNAS级别权威部门出具的检测报告）
8、系统UI采用底边栏设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，且底边栏支持底部向下滑动1-2秒自动收起和底部向上滑动1-2秒自动展开，方便用户操作和全屏展示。（提供CNAS级别权威部门出具的检测报告）
9、支持白板内容锁定：白板支持图片或书写内容锁定，锁定后仍支持在锁定内容上书写或擦除，不影响锁定内容；支持长按1-2秒锁定内容解锁或点击解锁图标恢复锁定内容状态。（提供CNAS级别权威部门出具的检测报告）
10、投标产品应能长期稳定运行，其中MTBF不低于15万小时，MTTR控制在10min以内。（须提供第三方机构出具的检测报告）
11、内置软件：白板书写、无线投屏、文稿演示、迎宾词、语音助手等；
12、产品具备SRRC无线电发射设备型号核准证认证证书；
	1
	套

	
	移动支架
	1、LCD会议平板支架；
2、外壳材料：SPCC优质钢板；
3、表面处理：喷涂；
	1
	套

	
	人脸支架
	1、人脸门禁一体机落地式支架；
2、钣金喷漆材质；
3、内置电源线及信号延长线，
	2
	套

	
	磁力锁（单门）
	1、单门磁力锁；
2、最大静态直线拉力不小于280kg ± 15%；
3、断电开锁，满足消防要求；
4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
6、工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA；
7、使用环境：室内（不防水）；
8、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	4
	套

	
	出门开关
	1、开门按钮；
2、结构：塑料面板；
3、性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
4、输出：常开；
5、类型：适合埋入式电器盒使用；
	2
	套

	
	交换机
	1、★支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，交换容量≥190Gbps，包转发率≥12Mpps，提供官网截图;

2、支持PoE供电口≥8个，整机输出功率≥125W, 单口最大输出功率≥30W

3、★为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力。

4、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

5、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患

6、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN

7、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。

8、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送；

9、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦；

10、工作温度范围0ºC ~ 50ºC。
	2
	套

	
	无线AP
	1、★支持标准支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n，同时支持支持802.11ac Wave2协议，提供官网截图证明；

2、★整机最大接入速率≥833Mbps，提供官网截图；

3、实配2个10/100/1000Base-T以太网口；

4、支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）；

5、支持云AC管理，保留测试权力。

6、支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。

7、要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送；

8、★为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明；
可调功率粒度 1dBm
尺寸 直径（d）：220*高(h)：52.6 (不含挂架）
重量 ≤0.56kg (不含挂架)
业务端口 1个10/100/1000Base-T以太网口， LAN/ POE口支持PoE供电
管理端口 NA
状态指示灯 单盏指示灯（绿灯）
供电方式 支持本地供电，DC 12V/1.5A；（注：电源适配器为选配件）
支持802.3at(POE+) 以太网供电
整机功率 最大15.3W
环境 工作温度：0°C～40°C
  存储温度：-40°C～70°C
  工作湿度：5％～95％（无凝结）
  存储湿度：5％～95％（无凝结）
安装方式 吸顶
安全法规 GB4943、IEC 60950-1
EMC法规 GB9254、EN301 489，EN50155：EN50121
机械振动 IEC61373
射频法规 无线发射设备型号核准、EN300 328、EN301 893
MTBF >400000H
WLAN功能 最大接入用户数 256
最佳接入用户数 64
最大可划分8个SSID
支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性
支持基于SSID的用户数限制，支持基于射频卡的用户数限制
支持用户二层隔离
漫游功能 支持二层漫游
安全功能 支持PSK认证方式
支持静态黑名单、支持静态白名单
支持WPA（TKIP）、WPA2（AES）、WPA-PSK数据加密
路由地址获取 支持静态IP地址、DHCP动态获取、PPPoE拨号
管理维护 支持整网设备一体化统一组网；
 
支持通过APP本地或远程管理；
 
支持Web本地管理；
 
支持MACC诺客云平台远程管理；
平台管理功能 平台自动射频调整
平台统一配置
平台统一监控 
	4
	套

	
	POE交换机
	1、固定千兆端口 10个10/100/1000Mbps自适应电口 
2、端口缓存 1.5Mbit 
3、工作模式 半双工，全双工，自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应 
4、交换容量 20Gbps 
5、包转发率 14.88Mpps 
6、MAC地址 4K 
端口隔离开关 支持 
7、流控开关 支持 
8、电源 100-240V AC 
9、Surge（雷击），包括电源口和信号口 开关电源：共模±6KV ，差模±6KV；
10、适配器：共模±4KV ，差模±2KV
11、网口：非POE款±4KV, POE款±6KV 
12、开关档位 三档位：从左到右  “普通模式-流控关闭-端口隔离” 
13、颜色 锐捷黑 
14、最大功耗 120W 
15、PoE 支持PoE/PoE+，最大PoE功率110W 
16、风扇 无风扇 
17、尺寸 190*100*28mm 
18、温度 工作温度：0℃～45℃；存储温度：-40℃～70℃； 
19、湿度 工作湿度：10％-90％，无凝结；存储湿度：5%～90% RH 无凝结 
	1
	套

	
	核心交换机
	1、★设备性能:交换容量336Gbps，转发性能108Mpps；
2、★接口要求:24个GE端口，4个万兆SFP口
3.★电源要求:冗余电源；≥75W交流可插拔电源模块；
4、堆叠要求:支持创新的IRF（Intelligent ReEIlient Framework，智能弹性架构）技术，用户可以将最多9台交换机连接，形成一个逻辑上的独立实体，从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
5、5路由协议:支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng
6、IPV4\IPV6：支持IPv4/v6双协议栈，可以实现基于硬件的IPv4/v6的全线速转发，支持IPv4/v6的静态路由以及RIP功能。同时支持IPv6的ACL、QoS、组播和网管，充分满足网络从IPv4到IPv6的平滑升级
7、队列调度算法:提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
8、CPU防护:实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
9、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换；
102022/4/14绿色节能:符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；
10：资质认证:1.提供工信部入网证书和检测报告； 厂商均须具备良好的商业信誉，遵守国家法律、法规。要求提供国家工商总局的国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息官网截图
11、服务质量:提供原厂三年保修服务；厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍，健全的售后服务体制和质量监测体系。需通过服务体系完善程度认证，提供七星级《CTEAS售后服务体系完善程度认证证书》证书复印件和国家国家认证监委官网截图并提供盖章证明；
	1
	台

	
	路由器
	1、★支持固化千兆电口≥5个，标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，USB接口≥1个，提供官网参数截图；

2、★典型配置吞吐量≥500MB，用户规模≥200终端，提供官网参数截图；

3、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡；

4、为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口；

5、为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求

6、★内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理32个AP，提供官网截图；

7、支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能。

8、设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为。

9、能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等。

10、支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率。

11、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供10路免费SSL VPN接入授权； 

12、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。
	1
	台

	
	半球高清摄像头
	1、200万红外阵列半球型网络摄像机；
2、传感器尺寸不小于1/2.7"、光圈不小于F1.2、焦距不小于2mm、垂直视场角不小于60°，对角线视场角不小于132°；
3、补光灯类型: 红外光，最远不小于30m；
4、最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
5、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
6、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；
7、防护: 不低于IP67；
	4
	台

	
	NVR存储设备
	1、1U标准机架式网路硬盘录像机；
2、接入路数不小于8路；
3、不小于2盘位存储，可满配8T硬盘；
4、2个百兆网口；
5、输入带宽：80M；
6、最大支持6×1080P解码；
7、支持H.265、H.264解码
	1
	台

	
	硬盘4T
	ST4000VX001,4TB,5400,3.5"
	1
	个

	
	55寸显示器
	国产显示器
	1
	台

	
	POE交换机
	1、固定千兆端口 10个10/100/1000Mbps自适应电口 
2、端口缓存 1.5Mbit 
3、工作模式 半双工，全双工，自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应 
4、交换容量 20Gbps 
5、包转发率 14.88Mpps 
6、MAC地址 4K 
端口隔离开关 支持 
7、流控开关 支持 
8、电源 100-240V AC 
9、Surge（雷击），包括电源口和信号口 开关电源：共模±6KV ，差模±6KV；
10、适配器：共模±4KV ，差模±2KV
11、网口：非POE款±4KV, POE款±6KV 
12、开关档位 三档位：从左到右  “普通模式-流控关闭-端口隔离” 
13、颜色 锐捷黑 
14、最大功耗 120W 
15、PoE 支持PoE/PoE+，最大PoE功率110W 
16、风扇 无风扇 
17、尺寸 190*100*28mm 
18、温度 工作温度：0℃～45℃；存储温度：-40℃～70℃； 
19、湿度 工作湿度：10％-90％，无凝结；存储湿度：5%～90% RH 无凝结 
	1
	台

	
	超五类网线
	支持千兆以太网信号传输。
• 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。
• PVC护套，耐磨、抗拉强度高。
• 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。
• 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。
• 符合RoHS 2.0 和Reach认证。
• 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告
	4
	卷

	
	电源线
	导体类型：无氧铜
护套类型：PVC
线缆芯数：2芯
线缆类型（电源线）：RVV
屏蔽性能：非屏蔽
标称截面积：1.50mm2
	2
	卷

	
	配管20
	阻燃电线配管
	3
	卷

	
	辅材
	含;尾纤.终端盒.插板.插头.高清线.膨胀螺丝.扎带.标签纸.钉扣.水泥沙.桥架等
	1
	套

	
	机柜
	600*600*2000
	1
	台

	智能引导系统
	400万高清摄像头
	1、400万红外阵列筒型网络摄像机；
2、传感器尺寸不小于1/2.7"、光圈不小于F1.2、焦距不小于4mm、水平视场角不小于75.3°，垂直视场角不小于41.4°；
3、支持红外补光，有效补光距离达到50m。（公安部检验报告证明）
4、最低照度: 彩色不低于0.005 Lux ；
5、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口（公安部检验报告证明）
6、信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明）
7、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
8、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；
9、需支持IP66防尘防水。（公安部检验报告证明）
	12
	台

	
	POE交换机
	1、固定千兆端口 10个10/100/1000Mbps自适应电口 
2、端口缓存 1.5Mbit 
3、工作模式 半双工，全双工，自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应 
4、交换容量 20Gbps 
5、包转发率 14.88Mpps 
6、MAC地址 4K 
端口隔离开关 支持 
7、流控开关 支持 
8、电源 100-240V AC 
9、Surge（雷击），包括电源口和信号口 开关电源：共模±6KV ，差模±6KV；
10、适配器：共模±4KV ，差模±2KV
11、网口：非POE款±4KV, POE款±6KV 
12、开关档位 三档位：从左到右  “普通模式-流控关闭-端口隔离” 
13、颜色 锐捷黑 
14、最大功耗 120W 
15、PoE 支持PoE/PoE+，最大PoE功率110W 
16、风扇 无风扇 
17、尺寸 190*100*28mm 
18、温度 工作温度：0℃～45℃；存储温度：-40℃～70℃； 
19、湿度 工作湿度：10％-90％，无凝结；存储湿度：5%～90% RH 无凝结
	5
	套

	
	NVR存储设备
	1、1.5U标准机架式网路硬盘录像机；
2、接入路数不小于16路；
3、不小于4盘位存储，可满配6T硬盘；
4、2个千兆网口；
5、输入带宽：160M；
6、最大支持4×1080P解码；
7、支持H.265、H.264解码；
	2
	台

	
	硬盘4T
	ST6000VX001,6TB,5400,3.5"
	6
	台

	
	闸机（栅栏）
	1、5米栅栏型车辆出入口道闸；
2、道闸方向：左向；
3、运行速度：6秒；
4、机箱材质：冷轧钢；
5、含2个遥控器；
6、遥控距离：≥30m
7、应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能。（以公安部委托检验报告为准）
8、应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位。（以公安部委托检验报告为准）
9、应装有热过载保护装置。（以公安部委托检验报告为准）
	6
	套

	
	车辆抓拍机（带显示屏）
	1、车辆道闸抓拍显示一体机；
2、集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体；
3、摄像机像素不低于400万、传感器尺寸不小于1/3"、最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps、具备车牌识别功能；
4、无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍。（公安部检验报告证明）
5、机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间地动车捕获率≥99.9%。（公安部检验报告证明）
6、机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%。（公安部检验报告证明）
7、LED显示屏亮度不小于1200cd/m²、显示分辨率不小于32*64、支持两列行四字双色LED屏
8、LED显示屏支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息。（公安部检验报告证明）
9、内置9颗LED补光灯
10、补光灯可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调。（公安部检验报告证明）
11、★报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时。（公安部检验报告证明）
12、★黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。（公安部检验报告证明）
13、★异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。（公安部检验报告证明）
14、★机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向。（公安部检验报告证明）
15、★强光抑制设置检查：强光抑制设置选项。（公安部检验报告证明）
16、防护等级：不低于IP54
	7
	套

	
	防砸雷达
	1、出入口防砸雷达；
2、采用79GHz MMIC技术；
3、雷达检测距离可调，检测宽度可调；
4、备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。（公安部检验报告证明）
5、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。（公安部检验报告证明）
6、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。（公安部检验报告证明）
7、外壳防护等级不低于IP67。（公安部检验报告证明）
	6
	套

	
	停车终端机
	1、停车场出入口控制终端；
2、处理器：Intel Bay Trail平台处理器；
3、预装正版WIN10；
4、内存：4GB；
5、标配128G SSD；
6、显示器分辨率：1920×1080；
7、含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件；
8、存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 和 20万辆的过车通行图片 ；
9、自定义LED显示文字检验：在LED的配置界面中，支持配置该LED在空闲时显示的文字，如：“欢迎光临”、“XXX停车场欢迎您！”等。（公安部检验报告证明）
10、余位发布功能检验：设备根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应对应出入口下的LED显示屏上。（公安部检验报告证明）
11、白天夜晚语音播报音量自动调节：为防止夜间语音音量大扰民,可配置白天和夜晚的播报音量大小。（公安部检验报告证明）
	2
	套

	
	云平台
	1、停车云平台，提供车辆出入口设备云管理；

2、运营数据：查看全部停车场的收入、余位数等主要运营数据，还可以按日、按月统计查询指定停车场的运营数据；

3、车场控制：查看出入口的环境监控视频，与现场进行语音对讲，远程控制道闸开关、修改余位数；

4、停车记录：根据车牌号码查询最近7日内的停车记录及其订单详情；

5、在停车辆：查看当前在场内的所有在停记录，并支持手动作废指定的停车记录；

6、车辆管理：管理黑名单、白名单的车辆信息；

7、设备状态：查看环境监控相机、对讲设备的在离线状态；

8、远程值守：用于查看停车场待处理的报警记录列表，并进行报警处理。展示信息包含：报警类型、停车场名称、车道名称、报警时间、当前处理人（已被他人认领时展示）；
	6
	道

	
	入口信息引导屏
	1、双基色LED入口信息引导屏；

2、可以显示红色、绿色、黄色，像素组成1红1绿；

3、分辨率不小于128*64，支持最小16点阵显示；

4、显示亮度不小于8000cd/m2；

5、显示：4行8字；

6、用于路边、场库等的停车信息发布，配套停车场管理系统，发布停车场位置信息、余位信息等，也可发布一些自定义动态信息；

7、冷轧钢板机箱，防风雨型，正面防护等级不低于IP65；
	2
	套

	
	地感感应器
	1、NB地磁感应器；

2、双模检测：支持地磁和毫米波两种模式传感器，互为补充，能提高检测准取率。（检测报告复印件证明）

3、安装方式：采用地埋式（入地式）；

4、无线传输：NB-IoT网络，支持移动、电信、联通网络；

5、工作频段：NB-IOT 850MHz/900MHz/1800MHz；

6、自学习功能：免人工初始化、自主适应磁场变化；

7、车位状态监测：车位状态监测反应时间不超过3s；采样周期0.5s~30s，最大采样频率2Hz；实时检测并上报车位空闲（车辆不存在）或占用状态（车辆存在）或强磁干扰，对车辆驶入、驶出时间进行记录。（检测报告复印件证明）

8、车辆检测传感器检测区域为360°，不受环境的干扰，能防止误动作，支持设备自检自复位、异常状况汇报。（检测报告复印件证明）

9、地磁车辆检验准确率≥99.9（实际车辆停放和离开测试300次，收到地磁上报的停车信息600次）。（检测报告复印件证明）

10、距离基站1000米以上可以正常通讯。（检测报告复印件证明）

11、具备故障监控、电池监测、低电量自动报警等功能；

12、抗压能力：支持10T外力；

13、防护等级不低于IP68；
	60
	套

	
	停车终端器
	1、停车场出入口控制终端；

2、处理器：Intel Bay Trail平台处理器；

3、预装正版WIN10；

4、内存：4GB；

5、标配128G SSD；

6、显示器分辨率：1920×1080；

7、含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件；

8、存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 和 20万辆的过车通行图片 ；

9、自定义LED显示文字检验：在LED的配置界面中，支持配置该LED在空闲时显示的文字，如：“欢迎光临”、“XXX停车场欢迎您！”等。（公安部检验报告证明）

10、余位发布功能检验：设备根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应对应出入口下的LED显示屏上。（公安部检验报告证明）

11、白天夜晚语音播报音量自动调节：为防止夜间语音音量大扰民,可配置白天和夜晚的播报音量大小。（公安部检验报告证明）
	2
	套

	
	停车诱导服务器
	DS-VE22S-B(310803484)        4210×1/64G DDR4/600G 10K  SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM
2U双路标准机架式服务器
CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz
内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
设备重量：约26KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	1
	套

	
	停车诱导软件
	1、支持支持通过 NB 地磁、 室外车检双目矩机、视频桩等设备对露天停车场位进行管理 。（需提供公安部检验报告复印件）

2、支持将余位发布至入口引导屏和诱导屏；

3、支持车位类型管理，支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，支持车位占用和停车压线后报警；

4、支持泊位记录查询和导出；

5、支持微信小程序实现停车缴费和蓝牙定位寻车 。（需提供公安部检验报告复印件）

6、支持接入查询机，实现寻车、缴费和广告发布 。（需提供公安部检验报告复印件）
	1
	套

	
	停车场矢量地图
	
	1
	套

	
	外围栏杆
	
	60
	米

	
	路面标识
	
	30
	平方

	
	安全岛
	
	4
	个

	
	立杆地笼
	
	8
	根

	
	地面井道开挖回填
	
	1
	套

	
	信号线
	
	1
	套

	
	超五类网线
	支持千兆以太网信号传输。
• 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。
• PVC护套，耐磨、抗拉强度高。
• 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。
• 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。
• 符合RoHS 2.0 和Reach认证。
• 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告
	6
	箱

	
	电源线
	导体类型：无氧铜
护套类型：PVC
线缆芯数：2芯
线缆类型（电源线）：RVV
屏蔽性能：非屏蔽
标称截面积：1.50mm2
	7
	卷

	
	配管20
	阻燃电线配管
	12
	卷

	
	辅材
	含;尾纤.终端盒.插板.插头.高清线.膨胀螺丝.扎带.标签纸.钉扣.水泥沙.桥架等
	1
	套

	
	机柜
	600*600*1200
	2
	台

	
	传输
	专线传输2个停车场
	2
	条

	城北小区，
玉锦轩
	智能球形摄像机
	1、200万像素7寸智能网络高清球机；

2、传感器尺寸不小于1/2.8"、光圈不小于F1.6、焦距不小于4.8mm-110mm、视场角范围不小于57.6°~2.7°（广角~望远）；

3、采用可见光补光30m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m；

4、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。（以公安部检验报告为准）

5、★可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（以公安部检验报告为准）

6、★可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（以公安部检验报告为准）

7、★当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（以公安部检验报告为准）

8、★设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。（以公安部检验报告为准）

9、信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms。（以公安部检验报告为准）

10、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。（以公安部检验报告为准）

11、具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准）

12、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。（以公安部检验报告为准）

13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。（以公安部检验报告为准）

14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC。（以公安部检验报告为准）

15、网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据；

16、供电方式: AC24 V；

17、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准）

18、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。（以公安部检验报告为准）
	2
	台

	
	400万高清摄像头
	1、400万红外阵列筒型网络摄像机；
2、传感器尺寸不小于1/2.7"、光圈不小于F1.2、焦距不小于4mm、水平视场角不小于75.3°，垂直视场角不小于41.4°；
3、支持红外补光，有效补光距离达到50m。（公安部检验报告证明）
4、最低照度: 彩色不低于0.005 Lux ；
5、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口（公安部检验报告证明）
6、信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明）
7、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
8、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；
9、需支持IP66防尘防水。（公安部检验报告证明）
	26
	台

	
	200万智能警戒枪机
	1、200万智能全彩筒型网络摄像机；

2、传感器尺寸不小于1/1.8"、光圈不小于F1.0、焦距不小于 6mm、水平视场角不小于55.2°，垂直视场角不小于29.3°；

3、补光灯类型: 暖白光、补光距离最远不小于30m；

4、最低照度彩色不小于0.0002lx，黑白不小于0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明）

5、内置GPU芯片。（公安部检验报告证明）

6、采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测；

7、当产生入侵报警时，可联动声音报警和白光灯闪烁，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。（公安部检验报告证明）

8、设备需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。（公安部检验报告证明）

9、在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，设备可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明）

10、★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）

11、★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明）

12、★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（公安部检验报告证明）

13、★支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（公安部检验报告证明）

14、★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）

15、网络存储: 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传；

16、内置1个麦克风，支持双向语音对讲功能。（公安部检验报告证明）

17、供电方式: DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 2，Class 4；

18、供电在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明）

19、防护等级不低于IP67。（公安部检验报告证明）
	14
	台

	
	电梯专用摄像机（电瓶车禁止入）
（玉锦轩）
	1、200万防遮挡型电瓶车识别网络摄像机；
2、传感器尺寸不小于1/2.7"、光圈不小于F1.2、焦距不小于2mm、水平视场角不小于132.8°，垂直视场角不小于77.6°；
3、补光灯类型: 红外灯，补光距离最远不小于10m；
4、智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测；
5、支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。（公安部检验报告证明）
6、最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx。（公安部检验报告证明）
7、 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。（公安部检验报告证明）
8、当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警。（公安部检验报告证明）
9、★支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。（公安部检验报告证明）
10、★支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。（公安部检验报告证明）
11、支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用图像参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认操作。（公安部检验报告证明）
12、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传；
13、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
14、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3；
15、碰撞防护等级不小于IK08。（公安部检验报告证明）
	2
	台

	
	NVR存储设备
	1、3U标准机架式网路硬盘录像机；
2、接入路数不小于64路；
3、不小于16盘位存储，可满配10T硬盘；
4、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽320Mbps，最大回放带宽320Mbps（以公安部检测报告为准）
5、★可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。（以公安部检测报告为准）
6、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。（以公安部检测报告为准）
7、★具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。（以公安部检测报告为准）
8、支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口。（以公安部检测报告为准）
9、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行。（以公安部检测报告为准）
10、具有不少于2个千兆网口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口；
	1
	台

	
	硬盘
	1、3.5寸监控级硬盘；
2、硬盘容量4TB；
3、转速：5900RPM
4、硬盘缓存：64M
5、接口形式：SATA3；
	12
	块

	
	55寸显示器
	2+16G
	2
	台

	
	围墙加高立杆
	20*100
	14
	根

	
	球机支架
	1、球机壁装支架；
2、铝合金材质；
	2
	根

	
	摄像机支架
	1、通用壁装支架
2、钢材料
	26
	根

	
	光纤收发器
	即插即用，快速转发：光纤收发器只需要插入即可，无需任何配置，高速无损传输数据3 km；
超强防雷：6 kV防雷设计，品质保证；
波分复用，单纤数据转发，节约一半布线成本；
外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强。
	32
	台

	
	核心交换机
	1、★设备性能:交换容量336Gbps，转发性能108Mpps；
2、★接口要求:24个GE端口，4个万兆SFP口
3.★电源要求:冗余电源；≥75W交流可插拔电源模块；
4、堆叠要求:支持创新的IRF（Intelligent ReEIlient Framework，智能弹性架构）技术，用户可以将最多9台交换机连接，形成一个逻辑上的独立实体，从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
5、5路由协议:支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng
6、IPV4\IPV6：支持IPv4/v6双协议栈，可以实现基于硬件的IPv4/v6的全线速转发，支持IPv4/v6的静态路由以及RIP功能。同时支持IPv6的ACL、QoS、组播和网管，充分满足网络从IPv4到IPv6的平滑升级
7、队列调度算法:提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
8、CPU防护:实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
9、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换；
102022/4/14绿色节能:符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；
10：资质认证:1.提供工信部入网证书和检测报告； 厂商均须具备良好的商业信誉，遵守国家法律、法规。要求提供国家工商总局的国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息官网截图
11、服务质量:提供原厂三年保修服务；厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍，健全的售后服务体制和质量监测体系。需通过服务体系完善程度认证，提供七星级《CTEAS售后服务体系完善程度认证证书》证书复印件和国家国家认证监委官网截图并提供盖章证明；
	1
	台

	
	POE交换机
	1、固定千兆端口 10个10/100/1000Mbps自适应电口 
2、端口缓存 1.5Mbit 
3、工作模式 半双工，全双工，自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应 
4、交换容量 20Gbps 
5、包转发率 14.88Mpps 
6、MAC地址 4K 
端口隔离开关 支持 
7、流控开关 支持 
8、电源 100-240V AC 
9、Surge（雷击），包括电源口和信号口 开关电源：共模±6KV ，差模±6KV；
10、适配器：共模±4KV ，差模±2KV
11、网口：非POE款±4KV, POE款±6KV 
12、开关档位 三档位：从左到右  “普通模式-流控关闭-端口隔离” 
13、颜色 锐捷黑 
14、最大功耗 120W 
15、PoE 支持PoE/PoE+，最大PoE功率110W 
16、风扇 无风扇 
17、尺寸 190*100*28mm 
18、温度 工作温度：0℃～45℃；存储温度：-40℃～70℃； 
19、湿度 工作湿度：10％-90％，无凝结；存储湿度：5%～90% RH 无凝结
	14
	台

	
	网络机柜
	600*600*2000标准机柜
	1
	台

	
	PDU
	机柜PDU电源模块
	2
	支

	
	光纤配线架
	48口
	2
	台

	
	光纤收纳槽
	14口
	2
	台

	
	室外防水箱
	400*300*180定制不锈钢  
	16
	个

	
	独立式感烟火灾探测报警器
	1、独立式光电感烟火灾探测报警器；
2、通讯方式：NB-Iot通讯；
3、报警方式：声光报警；
4、报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警；
5、保护面积：30~60平方米，符合国标《GB 50116-2013》；
6、执行标准：GB20517-2006；
7、产品具有有效期内产品责任险，投保金额大于4000万人民币。（提供消防产品责任险（凭证）复印件）
8、失联报警：感烟探测器在发生注册失败、上报失败时，指示灯黄灯闪烁1次/100s。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件）
9、信号强度查询：通过烟感探测器，可以查询NB-IoT网络信号，信号强弱有不同颜色的指示灯提示。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件）
	10
	台

	
	智慧井盖
	1、井盖智能监测终端；
2、通讯方式：NB-Iot通讯；
3、倾斜告警：当井盖被打开（产生15°以上倾角）时，终端自动上报倾斜告警；
4、浸水告警：当井盖浸入水中时，终端自动上报浸水告警；
5、报警时间低于20秒，短信报警时间低于30秒；
6、终端主动发射信号，上报城市窨井盖状态，便于市政部门管理户外资产；
7、设备防尘、防水、防破坏，工业级大容量电池设计，使用寿命长；
8、直接安装，无需加装支架，更加方便；
9、耐高温抗压，可承受高压力，不易损坏；
	10
	台

	
	8芯光缆
	GYTS（金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆）光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还可挤包一层聚乙烯（PE）.松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水化合物。涂塑钢带纵包后挤塑聚乙烯护套。
衰减：≤0.4dB/km（1550nm），≤0.5dB/km(1310nm)；
贮存、运输、使用温度: -40℃～+70℃
	5000
	米

	
	电源线
	导体类型：无氧铜
护套类型：PVC
线缆芯数：2芯
线缆类型（电源线）：RVV
屏蔽性能：非屏蔽
标称截面积：1.50mm2
	25
	卷

	
	网线
	支持千兆以太网信号传输。
• 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。
• PVC护套，耐磨、抗拉强度高。
• 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。
• 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。
• 符合RoHS 2.0 和Reach认证。
• 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告
	16
	卷

	
	配管
	阻燃电线配管
	50
	卷

	
	辅材
	含;尾纤.终端盒.插板.插头.高清线.膨胀螺丝.扎带.标签纸.钉扣.水泥沙.桥架等
	1
	套

	大自然小区
	智能球形摄像机
	1、200万像素7寸智能网络高清球机；

2、传感器尺寸不小于1/2.8"、光圈不小于F1.6、焦距不小于4.8mm-110mm、视场角范围不小于57.6°~2.7°（广角~望远）；

3、采用可见光补光30m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m；

4、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。（以公安部检验报告为准）

5、★可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（以公安部检验报告为准）

6、★可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（以公安部检验报告为准）

7、★当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（以公安部检验报告为准）

8、★设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。（以公安部检验报告为准）

9、信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms。（以公安部检验报告为准）

10、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。（以公安部检验报告为准）

11、具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准）

12、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。（以公安部检验报告为准）

13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。（以公安部检验报告为准）

14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC。（以公安部检验报告为准）

15、网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据；

16、供电方式: AC24 V；

17、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准）

18、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。（以公安部检验报告为准）
	3
	台

	
	400万高清摄像头
	1、400万红外阵列筒型网络摄像机；
2、传感器尺寸不小于1/2.7"、光圈不小于F1.2、焦距不小于4mm、水平视场角不小于75.3°，垂直视场角不小于41.4°；
3、支持红外补光，有效补光距离达到50m。（公安部检验报告证明）
4、最低照度: 彩色不低于0.005 Lux ；
5、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口（公安部检验报告证明）
6、信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明）
7、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
8、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；
9、需支持IP66防尘防水。（公安部检验报告证明）
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	200万智能警戒枪机
	1、200万智能全彩筒型网络摄像机；

2、传感器尺寸不小于1/1.8"、光圈不小于F1.0、焦距不小于 6mm、水平视场角不小于55.2°，垂直视场角不小于29.3°；

3、补光灯类型: 暖白光、补光距离最远不小于30m；

4、最低照度彩色不小于0.0002lx，黑白不小于0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明）

5、内置GPU芯片。（公安部检验报告证明）

6、采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测；

7、当产生入侵报警时，可联动声音报警和白光灯闪烁，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。（公安部检验报告证明）

8、设备需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。（公安部检验报告证明）

9、在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，设备可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明）

10、★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）

11、★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明）

12、★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（公安部检验报告证明）

13、★支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（公安部检验报告证明）

14、★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）

15、网络存储: 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传；

16、内置1个麦克风，支持双向语音对讲功能。（公安部检验报告证明）

17、供电方式: DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 2，Class 4；

18、供电在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明）

19、防护等级不低于IP67。（公安部检验报告证明）
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	高空抛物摄像机
	1、400W高空抛物自清洁智能筒机；
2、传感器尺寸不小于1/1.8"、光圈不小于F1.0、焦距不小于4mm、水平视场角不小于89.7°，垂直视场角不小于47.8°；
3、最低照度彩色不大于0.0002 lx；
4、★支持雨水感知和蓄水功能，内置水量传感器、冷凝模块、蓄水箱和喷水模块。（公安部检验报告证明）
5、★支持镜头自清洁功能，可将蓄水箱中的水从4个喷水孔喷射在镜头玻璃上，并驱动雨刷清洁镜头玻璃上的覆盖物。（公安部检验报告证明）
6、★内置雨刷，支持手动、自动、定时、关闭4种控制模式，自动模式下，检测到雨水时，可自动开启雨刮刮擦镜头，并可根据雨水量的等级调整刮擦的速度。（公安部检验报告证明）
7、支持镜头前盖玻璃加热功能，内置温度传感器，当温度低于设定阈值时，可开启加热片，去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物，可根据环境温度自动调整加热功率。（公安部检验报告证明）
8、镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于97%，且支持镜头疏水功能。（公安部检验报告证明）
9、★支持自带遮阳罩，可屏蔽从镜头视场角范围之外入射的杂光。（公安部检验报告证明）
10、★支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。（公安部检验报告证明）
11、支持天气显示功能，可在视频画面中叠加天气、温度、湿度信息，可通过提示框提示用户关闭窗户。（公安部检验报告证明）
12、供电方式：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at；
13、防护等级：不低于IP67，密封设计支持仰角安装场景下的有效防水；
	16
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	电梯专用摄像机（电瓶车禁止入）
	1、200万防遮挡型电瓶车识别网络摄像机；
2、传感器尺寸不小于1/2.7"、光圈不小于F1.2、焦距不小于2mm、水平视场角不小于132.8°，垂直视场角不小于77.6°；
3、补光灯类型: 红外灯，补光距离最远不小于10m；
4、智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测；
5、支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。（公安部检验报告证明）
6、最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx。（公安部检验报告证明）
7、 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。（公安部检验报告证明）
8、当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警。（公安部检验报告证明）
9、★支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。（公安部检验报告证明）
10、★支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。（公安部检验报告证明）
11、支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用图像参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认操作。（公安部检验报告证明）
12、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传；
13、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
14、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3；
15、碰撞防护等级不小于IK08。（公安部检验报告证明）
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	NVR存储设备
	1、3U标准机架式网路硬盘录像机；
2、接入路数不小于64路；
3、不小于16盘位存储，可满配10T硬盘；
4、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽320Mbps，最大回放带宽320Mbps（以公安部检测报告为准）
5、★可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。（以公安部检测报告为准）
6、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。（以公安部检测报告为准）
7、★具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。（以公安部检测报告为准）
8、支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口。（以公安部检测报告为准）
9、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行。（以公安部检测报告为准）
10、具有不少于2个千兆网口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口；
	1
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	硬盘
	1、3.5寸监控级硬盘；
2、硬盘容量4TB；
3、转速：5900RPM
4、硬盘缓存：64M
5、接口形式：SATA3；
	16
	块

	
	16路NVR存储设备
	1、1.5U标准机架式网路硬盘录像机；
2、接入路数不小于16路；
3、不小于4盘位存储，可满配6T硬盘；
4、2个千兆网口；
5、输入带宽：160M；
6、最大支持4×1080P解码；
7、支持H.265、H.264解码；
	1
	台

	
	硬盘4T
	ST6000VX001,6TB,5400,3.5"
	4
	台

	
	55寸显示器
	2+16G
	2
	台

	
	球机支架
	1、球机壁装支架；
2、铝合金材质；
	3
	根

	
	枪机支架
	1、通用壁装支架
2、钢材料
	32
	根

	
	围墙加高立杆
	
	16
	根

	
	立杆地笼
	
	25
	套

	
	光纤收发器
	即插即用，快速转发：光纤收发器只需要插入即可，无需任何配置，高速无损传输数据3 km；
超强防雷：6 kV防雷设计，品质保证；
波分复用，单纤数据转发，节约一半布线成本；
外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强。
	32
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	核心交换机
	1、★设备性能:交换容量336Gbps，转发性能108Mpps；
2、★接口要求:24个GE端口，4个万兆SFP口
3.★电源要求:冗余电源；≥75W交流可插拔电源模块；
4、堆叠要求:支持创新的IRF（Intelligent ReEIlient Framework，智能弹性架构）技术，用户可以将最多9台交换机连接，形成一个逻辑上的独立实体，从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
5、5路由协议:支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng
6、IPV4\IPV6：支持IPv4/v6双协议栈，可以实现基于硬件的IPv4/v6的全线速转发，支持IPv4/v6的静态路由以及RIP功能。同时支持IPv6的ACL、QoS、组播和网管，充分满足网络从IPv4到IPv6的平滑升级
7、队列调度算法:提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
8、CPU防护:实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
9、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换；
102022/4/14绿色节能:符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；
10：资质认证:1.提供工信部入网证书和检测报告； 厂商均须具备良好的商业信誉，遵守国家法律、法规。要求提供国家工商总局的国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息官网截图
11、服务质量:提供原厂三年保修服务；厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍，健全的售后服务体制和质量监测体系。需通过服务体系完善程度认证，提供七星级《CTEAS售后服务体系完善程度认证证书》证书复印件和国家国家认证监委官网截图并提供盖章证明；
	1
	台

	
	POE交换机
	1、固定千兆端口 10个10/100/1000Mbps自适应电口 
2、端口缓存 1.5Mbit 
3、工作模式 半双工，全双工，自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应 
4、交换容量 20Gbps 
5、包转发率 14.88Mpps 
6、MAC地址 4K 
端口隔离开关 支持 
7、流控开关 支持 
8、电源 100-240V AC 
9、Surge（雷击），包括电源口和信号口 开关电源：共模±6KV ，差模±6KV；
10、适配器：共模±4KV ，差模±2KV
11、网口：非POE款±4KV, POE款±6KV 
12、开关档位 三档位：从左到右  “普通模式-流控关闭-端口隔离” 
13、颜色 锐捷黑 
14、最大功耗 120W 
15、PoE 支持PoE/PoE+，最大PoE功率110W 
16、风扇 无风扇 
17、尺寸 190*100*28mm 
18、温度 工作温度：0℃～45℃；存储温度：-40℃～70℃； 
19、湿度 工作湿度：10％-90％，无凝结；存储湿度：5%～90% RH 无凝结
	14
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	服务器机柜
	600*1000*2000标准机柜
	1
	台

	
	PDU
	机柜PDU电源模块
	1
	支

	
	光纤配线架
	48口
	2
	台

	
	光纤收纳槽
	14口
	2
	台

	
	室外防水箱
	400*300*180定制不锈钢  
	18
	个

	
	独立式感烟火灾探测报警器
	1、独立式光电感烟火灾探测报警器；
2、通讯方式：NB-Iot通讯；
3、报警方式：声光报警；
4、报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警；
5、保护面积：30~60平方米，符合国标《GB 50116-2013》；
6、执行标准：GB20517-2006；
7、产品具有有效期内产品责任险，投保金额大于4000万人民币。（提供消防产品责任险（凭证）复印件）
8、失联报警：感烟探测器在发生注册失败、上报失败时，指示灯黄灯闪烁1次/100s。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件）
9、信号强度查询：通过烟感探测器，可以查询NB-IoT网络信号，信号强弱有不同颜色的指示灯提示。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件）
	5
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	智慧井盖
	1、井盖智能监测终端；
2、通讯方式：NB-Iot通讯；
3、倾斜告警：当井盖被打开（产生15°以上倾角）时，终端自动上报倾斜告警；
4、浸水告警：当井盖浸入水中时，终端自动上报浸水告警；
5、报警时间低于20秒，短信报警时间低于30秒；
6、终端主动发射信号，上报城市窨井盖状态，便于市政部门管理户外资产；
7、设备防尘、防水、防破坏，工业级大容量电池设计，使用寿命长；
8、直接安装，无需加装支架，更加方便；
9、耐高温抗压，可承受高压力，不易损坏；
	5
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	8芯光缆
	GYTS（金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆）光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还可挤包一层聚乙烯（PE）.松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水化合物。涂塑钢带纵包后挤塑聚乙烯护套。
衰减：≤0.4dB/km（1550nm），≤0.5dB/km(1310nm)；
贮存、运输、使用温度: -40℃～+70℃
	5500
	米

	
	电源线
	导体类型：无氧铜
护套类型：PVC
线缆芯数：2芯
线缆类型（电源线）：RVV
屏蔽性能：非屏蔽
标称截面积：1.50mm2
	27
	卷

	
	网线
	支持千兆以太网信号传输。
• 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。
• PVC护套，耐磨、抗拉强度高。
• 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。
• 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。
• 符合RoHS 2.0 和Reach认证。
• 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告
	14
	卷

	
	配管
	阻燃电线配管
	26
	卷

	
	辅材
	含;尾纤.终端盒.插板.插头.高清线.膨胀螺丝.扎带.标签纸.钉扣.水泥沙.桥架等
	1
	项

	汇金名豪家园
	智能球形摄像机
	1、200万像素7寸智能网络高清球机；

2、传感器尺寸不小于1/2.8"、光圈不小于F1.6、焦距不小于4.8mm-110mm、视场角范围不小于57.6°~2.7°（广角~望远）；

3、采用可见光补光30m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m；

4、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。（以公安部检验报告为准）

5、★可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（以公安部检验报告为准）

6、★可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（以公安部检验报告为准）

7、★当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（以公安部检验报告为准）

8、★设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。（以公安部检验报告为准）

9、信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms。（以公安部检验报告为准）

10、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。（以公安部检验报告为准）

11、具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准）

12、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。（以公安部检验报告为准）

13、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。（以公安部检验报告为准）

14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC。（以公安部检验报告为准）

15、网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据；

16、供电方式: AC24 V；

17、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准）

18、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。（以公安部检验报告为准）
	2
	台

	
	400万高清摄像头
	1、400万红外阵列筒型网络摄像机；
2、传感器尺寸不小于1/2.7"、光圈不小于F1.2、焦距不小于4mm、水平视场角不小于75.3°，垂直视场角不小于41.4°；
3、支持红外补光，有效补光距离达到50m。（公安部检验报告证明）
4、最低照度: 彩色不低于0.005 Lux ；
5、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口（公安部检验报告证明）
6、信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明）
7、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
8、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；
9、需支持IP66防尘防水。（公安部检验报告证明）
	22
	台

	
	200万智能警戒枪机
	1、200万智能全彩筒型网络摄像机；

2、传感器尺寸不小于1/1.8"、光圈不小于F1.0、焦距不小于 6mm、水平视场角不小于55.2°，垂直视场角不小于29.3°；

3、补光灯类型: 暖白光、补光距离最远不小于30m；

4、最低照度彩色不小于0.0002lx，黑白不小于0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明）

5、内置GPU芯片。（公安部检验报告证明）

6、采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测；

7、当产生入侵报警时，可联动声音报警和白光灯闪烁，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。（公安部检验报告证明）

8、设备需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。（公安部检验报告证明）

9、在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，设备可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明）

10、★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）

11、★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明）

12、★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（公安部检验报告证明）

13、★支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（公安部检验报告证明）

14、★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）

15、网络存储: 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传；

16、内置1个麦克风，支持双向语音对讲功能。（公安部检验报告证明）

17、供电方式: DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 2，Class 4；

18、供电在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明）

19、防护等级不低于IP67。（公安部检验报告证明）
	20
	台

	
	高空抛物摄像机
	1、400W高空抛物自清洁智能筒机；
2、传感器尺寸不小于1/1.8"、光圈不小于F1.0、焦距不小于4mm、水平视场角不小于89.7°，垂直视场角不小于47.8°；
3、最低照度彩色不大于0.0002 lx；
4、★支持雨水感知和蓄水功能，内置水量传感器、冷凝模块、蓄水箱和喷水模块。（公安部检验报告证明）
5、★支持镜头自清洁功能，可将蓄水箱中的水从4个喷水孔喷射在镜头玻璃上，并驱动雨刷清洁镜头玻璃上的覆盖物。（公安部检验报告证明）
6、★内置雨刷，支持手动、自动、定时、关闭4种控制模式，自动模式下，检测到雨水时，可自动开启雨刮刮擦镜头，并可根据雨水量的等级调整刮擦的速度。（公安部检验报告证明）
7、支持镜头前盖玻璃加热功能，内置温度传感器，当温度低于设定阈值时，可开启加热片，去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物，可根据环境温度自动调整加热功率。（公安部检验报告证明）
8、镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于97%，且支持镜头疏水功能。（公安部检验报告证明）
9、★支持自带遮阳罩，可屏蔽从镜头视场角范围之外入射的杂光。（公安部检验报告证明）
10、★支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。（公安部检验报告证明）
11、支持天气显示功能，可在视频画面中叠加天气、温度、湿度信息，可通过提示框提示用户关闭窗户。（公安部检验报告证明）
12、供电方式：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at；
13、防护等级：不低于IP67，密封设计支持仰角安装场景下的有效防水；
	20
	台

	
	电梯专用摄像机（电瓶车禁止入）
	1、200万防遮挡型电瓶车识别网络摄像机；
2、传感器尺寸不小于1/2.7"、光圈不小于F1.2、焦距不小于2mm、水平视场角不小于132.8°，垂直视场角不小于77.6°；
3、补光灯类型: 红外灯，补光距离最远不小于10m；
4、智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测；
5、支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。（公安部检验报告证明）
6、最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx。（公安部检验报告证明）
7、 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。（公安部检验报告证明）
8、当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警。（公安部检验报告证明）
9、★支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。（公安部检验报告证明）
10、★支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。（公安部检验报告证明）
11、支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用图像参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认操作。（公安部检验报告证明）
12、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传；
13、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
14、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3；
15、碰撞防护等级不小于IK08。（公安部检验报告证明）
	5
	台

	
	NVR存储设备
	1、3U标准机架式网路硬盘录像机；
2、接入路数不小于64路；
3、不小于16盘位存储，可满配10T硬盘；
4、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽320Mbps，最大回放带宽320Mbps（以公安部检测报告为准）
5、★可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。（以公安部检测报告为准）
6、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。（以公安部检测报告为准）
7、★具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。（以公安部检测报告为准）
8、支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口。（以公安部检测报告为准）
9、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行。（以公安部检测报告为准）
10、具有不少于2个千兆网口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口；
	1
	台

	
	硬盘
	1、3.5寸监控级硬盘；
2、硬盘容量4TB；
3、转速：5900RPM
4、硬盘缓存：64M
5、接口形式：SATA3；
	16
	块

	
	55寸显示器
	2+16G
	1
	台

	
	球机支架
	1、球机壁装支架；
2、铝合金材质；
	2
	根

	
	抢机支架
	1、通用壁装支架
2、钢材料
	44
	根

	
	围墙加高立杆
	
	20
	根

	
	立杆地笼
	
	16
	套

	
	光纤收发器
	即插即用，快速转发：光纤收发器只需要插入即可，无需任何配置，高速无损传输数据3 km；
超强防雷：6 kV防雷设计，品质保证；
波分复用，单纤数据转发，节约一半布线成本；
外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强。
	32
	台

	
	核心交换机
	1、★设备性能:交换容量336Gbps，转发性能108Mpps；
2、★接口要求:24个GE端口，4个万兆SFP口
3.★电源要求:冗余电源；≥75W交流可插拔电源模块；
4、堆叠要求:支持创新的IRF（Intelligent ReEIlient Framework，智能弹性架构）技术，用户可以将最多9台交换机连接，形成一个逻辑上的独立实体，从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
5、5路由协议:支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng
6、IPV4\IPV6：支持IPv4/v6双协议栈，可以实现基于硬件的IPv4/v6的全线速转发，支持IPv4/v6的静态路由以及RIP功能。同时支持IPv6的ACL、QoS、组播和网管，充分满足网络从IPv4到IPv6的平滑升级
7、队列调度算法:提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
8、CPU防护:实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
9、SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换；
102022/4/14绿色节能:符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；
10：资质认证:1.提供工信部入网证书和检测报告； 厂商均须具备良好的商业信誉，遵守国家法律、法规。要求提供国家工商总局的国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息官网截图
11、服务质量:提供原厂三年保修服务；厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍，健全的售后服务体制和质量监测体系。需通过服务体系完善程度认证，提供七星级《CTEAS售后服务体系完善程度认证证书》证书复印件和国家国家认证监委官网截图并提供盖章证明；
	1
	台

	
	POE交换机
	1、固定千兆端口 10个10/100/1000Mbps自适应电口 
2、端口缓存 1.5Mbit 
3、工作模式 半双工，全双工，自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应 
4、交换容量 20Gbps 
5、包转发率 14.88Mpps 
6、MAC地址 4K 
端口隔离开关 支持 
7、流控开关 支持 
8、电源 100-240V AC 
9、Surge（雷击），包括电源口和信号口 开关电源：共模±6KV ，差模±6KV；
10、适配器：共模±4KV ，差模±2KV
11、网口：非POE款±4KV, POE款±6KV 
12、开关档位 三档位：从左到右  “普通模式-流控关闭-端口隔离” 
13、颜色 锐捷黑 
14、最大功耗 120W 
15、PoE 支持PoE/PoE+，最大PoE功率110W 
16、风扇 无风扇 
17、尺寸 190*100*28mm 
18、温度 工作温度：0℃～45℃；存储温度：-40℃～70℃； 
19、湿度 工作湿度：10％-90％，无凝结；存储湿度：5%～90% RH 无凝结
	16
	台

	
	机柜
	600*1000*2000标准机柜
	1
	台

	
	PDU
	机柜PDU电源模块
	1
	台

	
	光纤配线架
	48口
	1
	台

	
	光纤收纳槽
	14口
	2
	台

	
	室外防水箱
	400*300*180定制不锈钢  
	16
	个

	
	独立式感烟火灾探测报警器
	1、独立式光电感烟火灾探测报警器；
2、通讯方式：NB-Iot通讯；
3、报警方式：声光报警；
4、报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警；
5、保护面积：30~60平方米，符合国标《GB 50116-2013》；
6、执行标准：GB20517-2006；
7、产品具有有效期内产品责任险，投保金额大于4000万人民币。（提供消防产品责任险（凭证）复印件）
8、失联报警：感烟探测器在发生注册失败、上报失败时，指示灯黄灯闪烁1次/100s。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件）
9、信号强度查询：通过烟感探测器，可以查询NB-IoT网络信号，信号强弱有不同颜色的指示灯提示。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件）
	5
	台

	
	智慧井盖
	1、井盖智能监测终端；
2、通讯方式：NB-Iot通讯；
3、倾斜告警：当井盖被打开（产生15°以上倾角）时，终端自动上报倾斜告警；
4、浸水告警：当井盖浸入水中时，终端自动上报浸水告警；
5、报警时间低于20秒，短信报警时间低于30秒；
6、终端主动发射信号，上报城市窨井盖状态，便于市政部门管理户外资产；
7、设备防尘、防水、防破坏，工业级大容量电池设计，使用寿命长；
8、直接安装，无需加装支架，更加方便；
9、耐高温抗压，可承受高压力，不易损坏；
	5
	台

	
	8芯光缆
	GYTS（金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆）光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还可挤包一层聚乙烯（PE）.松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水化合物。涂塑钢带纵包后挤塑聚乙烯护套。
衰减：≤0.4dB/km（1550nm），≤0.5dB/km(1310nm)；
贮存、运输、使用温度: -40℃～+70℃
	4300
	米

	
	电源线
	导体类型：无氧铜
护套类型：PVC
线缆芯数：2芯
线缆类型（电源线）：RVV
屏蔽性能：非屏蔽
标称截面积：1.50mm2
	22
	卷

	
	网线
	支持千兆以太网信号传输。
• 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。
• PVC护套，耐磨、抗拉强度高。
• 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。
• 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。
• 符合RoHS 2.0 和Reach认证。
• 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告
	10
	卷

	
	配管
	阻燃电线配管
	30
	卷

	
	辅材
	含;尾纤.终端盒.插板.插头.高清线.膨胀螺丝.扎带.标签纸.钉扣.水泥沙.桥架等
	1
	套

	视频监控平台
	服务器
	1、2U双路标准机架式服务器
2、CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
3、内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
4、硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘
5、阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
6、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
7、电源：冗余电源
	1
	台

	
	平台软件
	视频监控模块

1、要求监控点最多管理容量为1000000路。（需提供公安部检验报告复印件）

2、要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。（需提供公安部检验报告复印件）

3、要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。（需提供公安部检验报告复印件）

4、要求支持图片实时监控及历史查询；

5、要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态；

6、要求客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。（需提供公安部检验报告复印件）

7、要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节；

8、要求预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等；

9、要求客户端支持主/子码流切换和预览码流自适应功能，可按4/9/16分屏进行主子码流切换，低于配置的数时主码流预览，高于配置的数时自动切换为子码流；

10、要求支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能；

11、★要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式。（需提供公安部检验报告复印件）

12、要求支持能按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载；回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等；应能支持回放录像的缩放显示；

门禁管理模块

1、要求支持管理门禁点100000个，门禁权限1亿条，门禁事件数量1亿条以上。（需提供公安部检验报告复印件）

2、要求支持门禁点管理，包括门和人员通道门禁点。（需提供公安部检验报告复印件）

3、要求支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式；

4、要求支持人脸建模的批量下发；支持全量下发和增量下发；

5、要求支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门。（需提供公安部检验报告复印件）

6、要求支持跨门禁主机的多门互锁。（需提供公安部检验报告复印件）

7、要求支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询；

8、要求支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面；

9、要求支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员；

停车场管理模块：

1、要求支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。（需提供公安部检验报告复印件）

2、要求支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒；

3、★要求支持在访客平台中登记过的访客车辆进入停车场时自动放行。（需提供公安部检验报告复印件）

4、要求支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式；

5、要求支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置；

6、要求支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义。（需提供公安部检验报告复印件）

火灾报警监测模块：

1、要求支持对设备、报警、隐患数据进行统计；

2、要求支持平台收到报警后，地图上进行报警信息弹框，并联动显示视频、回放、抓图、平面图；

3、要求支持查询消防子系统的报警历史信息；

4、要求支持以图形化方式展示环境量监测值的变化趋势，支持实时接收超出阈值的环境量的报警信息；

井盖智能监测应用模块:

1、要求支持井盖的分布、井盖报警状态、周边视频、施工区域、报警任务处置跟踪等功能。

2、要求支持对终端的状态监测、维护任务进行管理

3、要求支持对井盖的从安装、维修、报废的全生命周期的管理


	1
	套

	
	防火墙
	一、★基础要求
1.安全操作系统采用冗余设计，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项；
2.为保障产品运行的安全及稳定性，要求产品设计、开发、生产及售后服务符合TL9000-H-S-V相关标准要求；投标时提供第三方权威证明材料。
3. 标准1U设备,≥8个千兆电口，≥2个千兆光口,设备自带电源,防火墙吞吐≥6G，并发连接≥180万，每秒新建连接≥6万，IPSEC VPN吞吐≥160M；包含应用识别功能，含1年应用特征库升级许可；含IPSEC VPN模块；支持扩展IPS入侵防御、AV防病毒功能、WebFilter过滤及僵木蠕攻击防护，硬件三年质保。
二、工作模式
1.支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式；
三、路由交换
1.支持静态路由、ISP路由及动态路由协议，支持802.1q、QinQ模式；
2.支持根据入接口、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由；
3.★支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。（提供设备功能截图）。
四．地址转换
1.支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT等多种转换方式；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同；
2.支持MAP66功能，将从内部发往Internet的数据包的源IPv6地址修改为全球单播源IPv6地址，实现IPv6网络间的地址转换。
五、虚拟系统
1.★支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，实配不少于24个虚拟防火墙授权；支持路由、链路聚合、NAT策略、带宽管理、IPV6功能、URL过滤、病毒过滤等安全功能虚拟化；（提供设备功能截图）。
六、智能DNS
1.支持智能DNS及DNS Docting功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡。
七、一体化访问控制
1.支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理；
2.访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址。
八、双栈模式
1.为适应IPv6发展趋势，要求防火墙系统支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持NAT64,支持静态转换和前缀转换方式；支持 NAT66地址转换，支持源地址转换；
2.支持IPv6域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符。
九、认证方式
1.内置强大的用户身份管理系统，支持本地认证、证书认证及免认证等方式，同时支持RADIUS、LDAP、TACACS等多种第三方外部认证设置。
十、应用识别
1.内置P2P应用（提供P2P流量识别技术国家级权威机构证明材料）、网页应用、加密应用、数据库应用、工控物联网协议等应用特征库。
十一、硬件加速技术
1.支持防火墙芯片硬件加速技术，实现硬件资源充分利用，保障设备处理效率，提供国家级权威机构证明技术材料。
十二、DDOS防御
1.支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板
2.支持基于HTTP协议的检测清洗，包括但不限于：HTTP Flood、HTTP新建连接Flood、HTTP并发连接Flood、HTTP URI CC等攻击检测，同时支持对HTTP slow-header和HTTP slow-post设置最大传输时间以及异常会话数阈值，有效防御慢速攻击。
十三、病毒过滤
1.支持至少2种专业反病毒厂商的病毒特征库（提供至少2家专业防病毒厂商的合作文件复印件），病毒特征库规模超过400万（要求提供截图）。
十四、审计
1.支持独立配置审计策略，同时也可将指定的 IP 地址、 URL、 应用加入白名单，不进行数据审计；
2.支持配置文件本地备份和回滚，支持＞3个配置文件备份，支持对访问控制策略、NAT策略等关键配置进行单独及加密备份和恢复；支持对配置命令及配置文件的操作行为进行审计；
3.提供完善的审计数据查询功能，方便管理员对用户的上网行为进行审查和分析。支持对用户上网行为进行完整的审计数据查询，包括访问网站、邮件收发、论坛微博、 FTP、 网盘、 TELNET等。
十五、黑名单
1.★内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、源MAC、地址范围、应用、用户，实现对特定报文进行快速过滤；（提供设备功能截图）。
十六、日志
1.支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间；同时支持外发至SYSLOG服务器，可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，设定8位的加密密钥。
十七、升级维护
1.支持软件版本本地备份，可备份多个系统版本文件，支持对软件版本进行快速升级及回滚；（提供设备功能截图）；
十八、★质量保障
1.产品获得公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证书（增强级）；（需提供证书复印件）；
2.设备生产厂商属于国家互联网应急中心（CNCERT）国家级网络安全应急服务支撑单位；（需提供证书复印件）；
3.原厂具备中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设及服务能力评估资质CS4，（需提供证书复印件）；
4.设备厂商具备中国信息安全测评中心颁发的安全开发（二级）认证资质（需提供证书复印件）。
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	视频AI分析
	服务器
	一、服务器外型≥2U机架式
二、处理器≥2颗Intel 4216 CPU
三、内存功能  Advanced ECC、内存镜像、内存热备
四、内存实配规格 .≥2*16GB DDR4-3200内存
五、内存可扩展数量：最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB； 支持12根英特尔®傲腾™数据中心级持久内存（DCPMM）。
六、存储-实配硬盘 ≥1块2T 7.2k硬盘
七、存储-硬盘槽位  配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位
八、存储-阵列控制器  ≥1个SAS RAID阵列卡；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制；
九、PCI I/O插槽  最多提供≥10个PCIe 3.0可用插槽
十、网卡  配置≥4个千兆电口；
十一、★GPU   可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡，提供官网截图
十二、★接口：≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；标配1个串口。
十三、可用性-冗余电源：≥550w白金版热插拔冗余电源
十四、可用性-工作温度  支持最高5-50℃标准工作温度
十五、★可管理性-嵌入式管理
1.配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；
2.配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。
十六、可管理性-告警方式  支持SNMP、SMTP、短信、微信、语音告警
十七、安全性-管理安全  支持OTP(One Time Password一次性密码)方案的双因素认证方案，提高系统安全性
十八、安全性-自定义用户权限组：用户(本地、远程)统一配置到不同的角色组，用户的权限由角色组定义，提高系统安全性
十九、★其它安全选项：提供UEFI安全启动；支持中国标准TCM 1.0可信计算。（支持国际标准TPM模块）。支持机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能
二十、★安全智能模块：可支持PCIe防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能，提供官网截图
二十一、售后服务：提供三年原厂维保
	1
	台

	
	
	一、服务器外型：≥2U机架式
二、处理器：≥2颗Intel 6230N CPU
三、内存功能：Advanced ECC、内存镜像、内存热备
四、内存实配规格：≥2*32GB DDR4-3200内存
五、内存可扩展数量
1.最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB
2.支持12根英特尔®傲腾™数据中心级持久内存（DCPMM）
六、存储-实配硬盘：≥1块2T 7.2k硬盘
七、存储-硬盘槽位：配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位
八、存储-阵列控制器：≥1个SAS RAID阵列卡；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制；
九、PCI I/O插槽：最多提供≥10个PCIe 3.0可用插槽
十、网卡：配置≥4个千兆电口；
十一、★GPU：可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡，提供官网截图
十二、实配GPU：实配≥1块NVIDIA A2 16G GPU模块实配GPU
十三、★接口
1.≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；
2.标配1个串口。
十四、可用性-冗余电源：≥550w白金版热插拔冗余电源
十五、可用性-工作温度：支持最高5-50℃标准工作温度
十六、★可管理性-嵌入式管理
1.配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；
2.配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。
十七、可管理性-告警方式：支持SNMP、SMTP、短信、微信、语音告警
十八、安全性-管理安全：支持OTP(One Time Password一次性密码)方案的双因素认证方案，提高系统安全性
十九、安全性-自定义用户权限组：用户(本地、远程)统一配置到不同的角色组，用户的权限由角色组定义，提高系统安全性
二十、★其它安全选项：提供UEFI安全启动；支持中国标准TCM 1.0可信计算。（支持国际标准TPM模块）。支持机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能
二十一、★安全智能模块：可支持PCIe防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能，提供官网截图
二十二、售后服务：提供三年原厂维保
	1
	台

	
	视频分析算法
	支持GB28181协议接入或支持SDK协议接入，支持英伟达GPU加速卡，支持200W、400W、700W、900W摄像机 ，支持H264、H265编码格式，算法类型见“算法商城”
	150
	路

	设备机房
	设备机房托管费用
	标准运营商机房托管，托管内容为视频平台1台服务器、AI分析2台服务器
	3
	套

	通信链路
	三年通信费用
	
	6
	条

	
	外网宽带100M一条 三年
	
	1
	条

	流量卡
	烟感和井盖卡（20张)
	
	1
	套

	城北小区，出入口加装人行车行
	阑珊式闸机
	1、5米栅栏型车辆出入口道闸；
2、道闸方向：左向；
3、运行速度：6秒；
4、机箱材质：冷轧钢；
5、含2个遥控器；
6、遥控距离：≥30m
7、应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能。（以公安部委托检验报告为准）
8、应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位。（以公安部委托检验报告为准）
9、应装有热过载保护装置。（以公安部委托检验报告为准）
	2
	台

	
	车辆抓拍显示一体机
	1、车辆道闸抓拍显示一体机；

2、集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体；

3、摄像机像素不低于400万、传感器尺寸不小于1/3"、最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps、具备车牌识别功能；

4、无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍。（公安部检验报告证明）

5、机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间地动车捕获率≥99.9%。（公安部检验报告证明）

6、机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%。（公安部检验报告证明）

7、LED显示屏亮度不小于1200cd/m²、显示分辨率不小于32*64、支持两列行四字双色LED屏

8、LED显示屏支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息。（公安部检验报告证明）

9、内置9颗LED补光灯

10、补光灯可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调。（公安部检验报告证明）

11、★报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时。（公安部检验报告证明）

12、★黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。（公安部检验报告证明）

13、★异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。（公安部检验报告证明）

14、★机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向。（公安部检验报告证明）

15、★强光抑制设置检查：强光抑制设置选项。（公安部检验报告证明）

16、防护等级：不低于IP54；
	2
	台

	
	闸机上显示屏
	车辆抓拍显示一体机上含
	2
	台

	
	防砸雷达
	1、出入口防砸雷达；
2、采用79GHz MMIC技术；
3、雷达检测距离可调，检测宽度可调；
4、备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。（公安部检验报告证明）
5、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。（公安部检验报告证明）
6、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。（公安部检验报告证明）
7、外壳防护等级不低于IP67。（公安部检验报告证明）
	2
	台

	
	安全岛
	
	2
	套

	
	人脸识别门禁
	1. 操作系统：嵌入式Linux操作系统；

2. 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；

3. 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；

4. 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；

5. 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；

6. 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；

7. 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；

8. 通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0；

9. 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；

10. 工作电压： DC12V~24V/2A；

11. ★应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话。（以公安部检测报告为准）

12. ★设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。（以公安部检测报告为准）

13. 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；

14. 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；

15. 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；

16. 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；

17. 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；

18. 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式

19. 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；

20. 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；

21. 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；

22. 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；

23. 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式

24. 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；

25. 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；

26. 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等；

27. 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；

28. 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；

29. WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；
	1
	台

	
	地面开挖回填
	
	1
	套

	
	磁力锁
	1、单门磁力锁；
2、最大静态直线拉力不小于280kg ± 15%；
3、断电开锁，满足消防要求；
4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
6、工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA；
7、使用环境：室内（不防水）；
8、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	1
	台

	
	出门按钮
	1、开门按钮；
2、结构：塑料面板；
3、性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
4、输出：常开；
5、类型：适合埋入式电器盒使用；
	1
	个

	
	人脸立柱
	1、人脸门禁一体机落地式支架；
2、钣金喷漆材质；
3、内置电源线及信号延长线，
	1
	根

	
	网线
	支持千兆以太网信号传输。
• 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。
• PVC护套，耐磨、抗拉强度高。
• 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。
• 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。
• 符合RoHS 2.0 和Reach认证。
• 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告
	1
	卷

	
	电源线
	导体类型：无氧铜
护套类型：PVC
线缆芯数：2芯
线缆类型（电源线）：RVV
屏蔽性能：非屏蔽
标称截面积：1.50mm2
	1
	卷

	
	管材
	阻燃电线配管
	1
	卷

	大自然小区，人行车行抓拍
	出入口人脸抓拍摄像机
	1、400万 星光级1/1.8" CMOS AI轻智能双目筒形网络摄像机，支持3种智能资源模式切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件；

2、内置双镜头，GPU芯片。（公安部检验报告证明）

3、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明）

4、★内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。（公安部检验报告证明）

5、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明）

6、★内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明）

7、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（公安部检验报告证明）

8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（公安部检验报告证明）

9、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（公安部检验报告证明）

10、设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。（公安部检验报告证明）

11、支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（公安部检验报告证明

12、设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。（公安部检验报告证明）

13、★射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（公安部检验报告证明）

14、传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）

15、辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）

16、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）

17、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明）

18、★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）

19、不低于IP68、IK10防护等级。（公安部检验报告证明）
	4
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	大门车辆抓拍摄像机
	1、400万 星光级1/1.8" CMOS AI轻智能双目筒形网络摄像机，支持3种智能资源模式切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件；
2、内置双镜头，GPU芯片。（公安部检验报告证明）
3、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明）
4、★内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。（公安部检验报告证明）
5、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明）
6、★内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明）
7、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（公安部检验报告证明）
8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（公安部检验报告证明）
9、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（公安部检验报告证明）
10、设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。（公安部检验报告证明）
11、支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（公安部检验报告证明
12、设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。（公安部检验报告证明）
13、★射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（公安部检验报告证明）
14、传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）
15、辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）
16、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）
17、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明）
18、★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）
19、不低于IP68、IK10防护等级。（公安部检验报告证明）
	2
	台

	
	后门车辆抓拍摄像机
	1、400万 星光级1/1.8" CMOS AI轻智能双目筒形网络摄像机，支持3种智能资源模式切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件；
2、内置双镜头，GPU芯片。（公安部检验报告证明）
3、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明）
4、★内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。（公安部检验报告证明）
5、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明）
6、★内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明）
7、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（公安部检验报告证明）
8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（公安部检验报告证明）
9、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（公安部检验报告证明）
10、设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。（公安部检验报告证明）
11、支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（公安部检验报告证明
12、设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。（公安部检验报告证明）
13、★射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（公安部检验报告证明）
14、传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）
15、辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）
16、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）
17、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明）
18、★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）
19、不低于IP68、IK10防护等级。（公安部检验报告证明）
	2
	台

	
	POE交换机
	1、固定千兆端口 10个10/100/1000Mbps自适应电口 
2、端口缓存 1.5Mbit 
3、工作模式 半双工，全双工，自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应 
4、交换容量 20Gbps 
5、包转发率 14.88Mpps 
6、MAC地址 4K 
端口隔离开关 支持 
7、流控开关 支持 
8、电源 100-240V AC 
9、Surge（雷击），包括电源口和信号口 开关电源：共模±6KV ，差模±6KV；
10、适配器：共模±4KV ，差模±2KV
11、网口：非POE款±4KV, POE款±6KV 
12、开关档位 三档位：从左到右  “普通模式-流控关闭-端口隔离” 
13、颜色 锐捷黑 
14、最大功耗 120W 
15、PoE 支持PoE/PoE+，最大PoE功率110W 
16、风扇 无风扇 
17、尺寸 190*100*28mm 
18、温度 工作温度：0℃～45℃；存储温度：-40℃～70℃； 
19、湿度 工作湿度：10％-90％，无凝结；存储湿度：5%～90% RH 无凝结
	2
	台

	
	支架
	
	4
	根

	
	防水箱
	400*300*180定制不锈钢  
	2
	个

	
	电源线
	导体类型：无氧铜
护套类型：PVC
线缆芯数：2芯
线缆类型（电源线）：RVV
屏蔽性能：非屏蔽
标称截面积：1.50mm2
	1
	卷

	
	网线
	支持千兆以太网信号传输。
• 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。
• PVC护套，耐磨、抗拉强度高。
• 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。
• 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。
• 符合RoHS 2.0 和Reach认证。
• 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告
	1
	卷

	
	管材
	阻燃电线配管
	1
	卷

	
	地面开挖
	
	1
	项

	置信小区，人行车行抓拍
	出入口人脸抓拍摄像机
	1、400万 星光级1/1.8" CMOS AI轻智能双目筒形网络摄像机，支持3种智能资源模式切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件；

2、内置双镜头，GPU芯片。（公安部检验报告证明）

3、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明）

4、★内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。（公安部检验报告证明）

5、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明）

6、★内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明）

7、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（公安部检验报告证明）

8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（公安部检验报告证明）

9、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（公安部检验报告证明）

10、设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。（公安部检验报告证明）

11、支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（公安部检验报告证明

12、设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。（公安部检验报告证明）

13、★射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（公安部检验报告证明）

14、传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）

15、辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）

16、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）

17、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明）

18、★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）

19、不低于IP68、IK10防护等级。（公安部检验报告证明）
	3
	台

	
	大门辆抓拍摄像机
	1、400万 星光级1/1.8" CMOS AI轻智能双目筒形网络摄像机，支持3种智能资源模式切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件；
2、内置双镜头，GPU芯片。（公安部检验报告证明）
3、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明）
4、★内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。（公安部检验报告证明）
5、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明）
6、★内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明）
7、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（公安部检验报告证明）
8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（公安部检验报告证明）
9、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（公安部检验报告证明）
10、设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。（公安部检验报告证明）
11、支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（公安部检验报告证明
12、设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。（公安部检验报告证明）
13、★射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（公安部检验报告证明）
14、传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）
15、辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）
16、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）
17、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明）
18、★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）
19、不低于IP68、IK10防护等级。（公安部检验报告证明）
	2
	台

	
	公园路口门车辆抓拍摄像机
	1、400万 星光级1/1.8" CMOS AI轻智能双目筒形网络摄像机，支持3种智能资源模式切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件；
2、内置双镜头，GPU芯片。（公安部检验报告证明）
3、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明）
4、★内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。（公安部检验报告证明）
5、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明）
6、★内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明）
7、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（公安部检验报告证明）
8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（公安部检验报告证明）
9、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（公安部检验报告证明）
10、设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。（公安部检验报告证明）
11、支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（公安部检验报告证明
12、设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。（公安部检验报告证明）
13、★射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（公安部检验报告证明）
14、传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）
15、辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）
16、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）
17、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明）
18、★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）
19、不低于IP68、IK10防护等级。（公安部检验报告证明）
	2
	台

	
	POE交换机
	1、固定千兆端口 10个10/100/1000Mbps自适应电口 
2、端口缓存 1.5Mbit 
3、工作模式 半双工，全双工，自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应 
4、交换容量 20Gbps 
5、包转发率 14.88Mpps 
6、MAC地址 4K 
端口隔离开关 支持 
7、流控开关 支持 
8、电源 100-240V AC 
9、Surge（雷击），包括电源口和信号口 开关电源：共模±6KV ，差模±6KV；
10、适配器：共模±4KV ，差模±2KV
11、网口：非POE款±4KV, POE款±6KV 
12、开关档位 三档位：从左到右  “普通模式-流控关闭-端口隔离” 
13、颜色 锐捷黑 
14、最大功耗 120W 
15、PoE 支持PoE/PoE+，最大PoE功率110W 
16、风扇 无风扇 
17、尺寸 190*100*28mm 
18、温度 工作温度：0℃～45℃；存储温度：-40℃～70℃； 
19、湿度 工作湿度：10％-90％，无凝结；存储湿度：5%～90% RH 无凝结
	2
	台

	
	支架
	
	4
	根

	
	防水箱
	400*300*180定制不锈钢  
	3
	个

	
	电源线
	导体类型：无氧铜
护套类型：PVC
线缆芯数：2芯
线缆类型（电源线）：RVV
屏蔽性能：非屏蔽
标称截面积：1.50mm2
	1
	卷

	
	网线
	支持千兆以太网信号传输。
• 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。
• PVC护套，耐磨、抗拉强度高。
• 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。
• 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。
• 符合RoHS 2.0 和Reach认证。
• 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告
	1
	卷

	
	管材
	阻燃电线配管
	1
	卷

	
	地面开挖
	
	1
	项


3） AI导览屏

	AI导览屏

	序号
	名称
	分项名称
	参数
	计量单位
	项目数量

	1
	AI导览屏
	智慧大屏
	结构：
1.屏幕尺寸:65寸户外高清大屏，
2.外观尺寸：
 2.0V：1650mm*2040mm*220mm
3.外壳：2mm镀锌钢板
4.表面：喷户外专用粉或漆、防护等级7年以上
5.防护：具有室外高性能防护等级，为各类原件的防尘，防潮，防水、抗老化提供防护。
6.其他：曲线设计、工艺为钣金焊接、组装模块。
	台
	4

	
	
	
	配置：
1.时空开关：可按天、周、月设置定制开关机
2.继电器：交流85V-265V/直流8V-28V,4G网络信号传输、助燃ABS
3.触电器：优质220v触电器、有防漏电保护
4.开关电源：工业级户外专业电源、单相交流电
5.防水喇叭：防水高品质10W喇叭（播放语音介绍）                                                                                                                                                     
6.防雷器：三级防雷  
7.散热：智能防水设计风散热制冷风扇、智能控制主板                                                                                                                                                                               
	
	

	
	
	
	识别柱智能屏幕：
1.尺寸65寸、显示尺寸：1428mm*803mm、
2.分辨率：分辩率3840x2160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3.亮度： 2500cd/㎡ ,对比度 1400：1    
4.系统：安卓Android 3399系统、内存4G,储存32G,
5.配置：风扇、喇叭、网络支持 4G（选配）、以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展等
6.触摸：10点纳米触摸、灵敏度强、触控屏防水、防紫外线干扰
7.亮度感光：自动感光屏亮度
8.AI智能互动软件植入功能、本地前端算法处理展示等
	
	

	
	
	
	设备特色：
1.氛围灯设计
	
	

	
	
	AI智慧大屏APP软件
	算法处理：
1.智能导览UI设计
2.导览界面转换功能
3.导览触摸触发程序功能
4.导览界面逻辑呈现与介绍周边功能
	套
	

	
	
	系统导览
	1.导览系统内容收集
2.互动操控系统
3.导览系统底层逻辑开发与运用，支持二次跟换及系统嵌入式模式，支持远程协助功能（网络）；
4.软件总平面植入与分区域开发逻辑
5.软件交互设计；
6.语音辅助导览设计；
7.导览软件支持信息发布（需要后端系统备选）
8.导览分成板块、分层次、分区域介绍制作
9.路径引导系统
10.位置信息系统各区域、景点、功能区域位置坐标
11.园区图片、音频、视频、文字信息收集；
	套
	1

	
	
	*三维模型制作与U4处理
	1.场景三维模型制作
2.三维互动产品制作，带旋转制作、可以根据手滑动模型进行转动，满足模型细节场景介绍
3.三维模型动画路线演示，根据模型进行360度或180度自动选择加鸟瞰切换，路线根据制定位置运动，并且根据路线动画走动没到一处位置指明该区域的具体地面或其他，完成介绍后行360度或180度自动选择模型，且回到对应的角度，可以手动选择路线第二条互动路线。
4.部分区域的二维场景制作，配合三维动画局部介绍。
5.园区模型包括：建筑、设备、动画、地面、树木、广场、粒子等；
	套
	1

	
	2
	配套
	电源、管道、流量卡
	
	

	
	3
	其它
	开票、设备安装、三年维保费
	
	


5）AR太极舞蹈大屏
	序号
	名称
	分项名称
	参数
	计量单位
	项目数量

	1
	AR太极舞蹈+游戏大屏
	硬件部分
	结构：
1.屏幕尺寸:75寸户外高清大屏，
2.外观尺寸：2314mm(H)*1980mm(L)*400mm(D)
3.外壳：2mm镀锌钢板
4.表面：户外专用粉或漆、防护等级8年以上
5.防护：具有室外高性能防护等级，为各类原件的防尘，防潮，防水、抗老化提供防护。防护等级 整机防护等级达到IP55；高效多层过滤系统，隔离有害灰尘进入机器内。
6.高透玻璃:整机屏前保护玻璃采用6mm高透钢化玻璃防眩玻璃，透光率≥97%，高透光。
7.维护:整机采用后开门，气压支撑杆开门方式，可方便维护内部显示屏、政璃、
8.散热：组件和电子件;整机采用模块化设计，智能风扇控制扇热、方便安装维护。
9..防盗设计:底座/桂架采用内锁式设计，防止从外部可以拆卸螺丝移动机器设备，真正做到安全防盗。
10.其他：曲线设计、工艺为钣金焊接、组装模块。
	台
	1

	
	
	
	配置：
1.时空开关：可按天、周、月设置定制开关机
2.继电器：交流85V-265V/直流8V-28V,4G网络信号传输、助燃ABS
3.触电器：优质220v触电器、有防漏电保护
4.开关电源：工业级户外专业电源、单相交流电
5.防水喇叭：防水高品质10W喇叭（播放语音介绍）                                                                                                                                                     
6.防雷器：三级防雷  
7.散热：智能防水设计风散热制冷风扇、智能控制主板            
	
	

	
	
	
	人脸AI摄像头：
1.焦距：12mm
2.像素：≥800w广角
3.供电方式：USB接口
4.环境：户外识别摄像头
5.算法：JS自主户外算法植入
6.接口：USB接口3.0，配置3.0数据线
*7.其他：景佳角度 全视角 人工智能主板，体感设备，深度技术、骨骼计算
	
	

	
	
	
	智能屏幕主机：
1.尺寸75寸、显示尺寸：1649mm*927mm
2.分辨率：分辩率3840x2160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3.亮度： 2500cd/㎡ ,对比度 1400：1    
4.可视角度：178°水平/178°垂直
5.PC：主板 i5(10400)或I7主板(9800)，8G内存，256G固态硬盘，独立显卡1650、配置风扇、电源等；win10系统，支持有线/无线WiFi网络、支持VGA、HDMI 、支持4G。
6.触摸：10点纳米触摸、灵敏度强、触控屏防水、防紫外线干扰
7.亮度感光：自动感光屏亮度、可以根据环境变化，屏幕亮度进行变化
8.AI智能互动软件植入功能、本地前端算法处理展示等
	
	

	
	
	
	设备特色：
1.多处氛围灯设计、曲线设计
2.红外感应设备
	
	

	
	
	太极及武术软件
	软件部分：
1.AI系统平台应用，大屏显示系统。
2.互动体感模式开发。
3.AR视频制作与编辑。
4.AR投影程序开发。
5.AR肢体识别训练、动作捕捉系统开发。
6.肢体数据采集系统开发、户外骨骼计算。
7.太极内容不低于17套（陈氏太极基本功、陈氏太极陈15氏、太极拳八法五步........八段锦八小段）。
8.太极首页支持上下翻动选择。
9.AR太极支持全国类似运动展示。
*10.太极支持全国排名。
*11.太极支持运动强度。
*12.AR太极具备后端系统内容跟换及信息发布功能
13虚拟现实结合开发
14.Ai人体动作评分
*15游戏系统具有隔空交互的功能（提供相关AR互动软件及提供关于隔空交互报告）
*16.游戏软件具有自动识别骨骼识功能（提供相关AR互动软件及提供关于骨骼技术监测报告）
17.管理系统(远程重启、定时开关)
18.支持其他互动舞蹈融入及游戏植入（学习舞蹈或广场舞蹈）
	套
	1

	
	
	设备集成
	1.设备运输：物流运输周期约4-7天
2.设备指导安装：对设备安装进行指导
3.硬件集成：设备互通互联，完成设备现场物联网联通
4.联调测试：测试设备可用性
	套
	1

	/
	B
	配套
	电源、管道、流量卡
	项
	1

	/
	C
	其它
	开票、安装、三年维保费
	项
	1


4）   运维

	未来社区运营工作内容清单（交付式运营）

	分类
	场景
	序号
	内容描述及相关要求

	系统维护
	数字化平台
	1 
	凤湖未来社区智慧服务平台维护

	场景响应
	未来邻里
	2 
	明确文化空间运营主体、管理制度、资金分担机制；协助组织活动确保使用率不低于月均 15 次或月使用人次不低于常住居民数的 5%；

	
	
	3 
	每月组织文化性活动，常设 3 项以上体现社区特色文化主题的社区活动，并明确活动组织主体、活动场地、资金来源、组织频次等内容。

	
	
	4 
	协助社区明确特色历史文化或新文化要素，将其融入社区的建筑风貌、公约机制、活动组织等软硬件建设中

	
	
	5 
	确保数字社会“社区文化”多跨场景在社区落地并正常运行。

	
	
	6 
	引导举办 3 个以上由社区居民自主发起的邻里交往活动并收集相关材料

	
	
	7 
	依托智慧服务平台，建立线上线下联动的积分体系，明确积分规则、资金来源等内容；引导超过 20%常住居民注册积分账户，且注册账户中 60%以上，已有积分存储或消费记录；明确除政府补贴之外的积分奖励来源；

	
	
	8 
	制定居民共商共议的邻里公约并与居民完成公约签订或与积分联动等方式

	
	
	9 
	提供试运营阶段居民邻里互助、资源共享相关案例3个，每月1例。

	
	未来教育
	10 
	对接幸福学堂建立分时段课程制度；每周至少开展 2 次以上教育活动

	
	
	11 
	建立项目制跨龄互动机制，组织艺术创作、公益帮扶等活动。

	
	
	12 
	依托智慧服务平台，为居民提供学习报名、学习咨询、兴趣培训等相关服；设置社区达人资源库，达人人数超过 10 人；

	
	
	13 
	学习积分和授课积分纳入社区积分体系，构建共享学习机制；

	
	
	14 
	协助社区对接大型连锁书店、城市图书馆等资源，共建社区共享书房；

	
	
	15 
	依托社区智慧服务平台，整合社区周边博物馆、美术馆、科技馆、户外营地等设施信息，开拓信息查看、线上预约、位置导航等功能。

	
	
	16 
	提供场馆、球场在线预约等服务

	
	
	17
	协助社区监督托育点建立照护服务、安全保卫等监管体系，确保婴幼儿生活和活动区域全覆盖，监控报警系统确保 24 小时设防，监控录像资料保存期不少于 90 日。

	
	
	18 
	引导市场主体、企事业单位、社会组织或个人参与，提供普惠性定价或者普惠服务；

	
	未来健康
	19 
	将运动积分纳入社区积分体系，日常运动健身活动计入个人积分，并组织日常健身活动。

	
	
	20 
	协助社区整理相关AED医疗急救设备清单、现场照片及运营管理说明材料

	
	
	21 
	协助社区推广适老化智能家居和可穿戴设备，并依托智慧服务平台提供健康风险预警等

	
	
	22 
	依托邻里中心等载体，组织社交娱乐、老年大学、兴趣社团、志愿活动等多元化活动

	
	未来服务
	23 
	协助社区依托社区智慧服务平台，提供智慧物业管理服务

	
	
	24 
	协助社区明确管家配置数量和管理制度

	
	
	25 
	以保障可持续运营为前提，明确物业收支计划，其中旧改类应明确物业服务降本增效具体举措

	
	
	26
	协助社区引入优质生活服务供应商，明确社区商业服务供应商引入标准，建立遴选培育机制

	
	
	27 
	配置与居民日常生活密切相关的品质服务功能，包括但不限于零售购物、美食餐饮、休闲娱乐、生活服务、康体养生、文化教育等

	
	
	28 
	依托社区智慧服务平台，对接线上线下服务，发展社区商业 O2O 模式，实现家政服务、维修保养、美容美发等生活服务一键预约、线下体验、服务上门等

	
	
	29 
	积极创新生活服务供给，提供高性价比的生活服务案例

	
	
	30 
	依托客流统计、服务使用频率监测等技术手段，建立社区生活服务大数据统计分析和评价反馈机制

	
	
	31 
	协助社区明确消防、卫生防疫、安保等预警预防体系及应急机制，明确相应的人员配置；制定应急预案定期培训、宣贯及演练计划，已开展相关活动

	
	
	32 
	协助社区物业构建无盲区安全防护网，配置周界电子报警、高清智能等智慧安防设施设备的；公共区域应用物联网感知（烟雾、水浸、井盖、燃气泄漏传感器）等智能设备，设置报警阈值，动态监测预警情况，及时防范化解相关风险；社区智慧服务平台能够记录、识别设施设备运行数据，及时定位问题设备，实现智能派单，快速响应

	
	未来治理
	33 
	协助社区党组织充分发挥党建统领作用

	
	
	34 
	协助建立街道、社区、物业公司、业主委员会等多主体有效参与社区治理的组织机制，明确治理组织架构、参与各方的职责权利；提供 3 项以上多主体参与社区治理案例的

	
	
	35 
	协助出台社区居民自治章程，建立有效可行的社区居民自治机制，提供居民自治案例

	
	
	36 
	引入社区社会组织和志愿者队伍，开展实质性活动及服务

	
	未来低碳
	37 
	协助社区建立生活垃圾源头减量机制，建立奖惩机制引导居民开展生活垃圾分类、使用绿色包装、交易闲置物品等

	
	
	38 
	协助建立智能垃圾回收系统，实现对生活垃圾来源、清运量和运行状态的实时在线监管

	数字化落地
	数字化运营
	39 
	至少打造实施方案计划的 5 个高频社区应用，单个应用平均日活跃度应大于 50 人次，增加IP记录列表

	可持续运营
	明确运营主体
	40 
	协助社区明确运营统筹方，推进运营服务协议或履约监管协议的签订

	
	建立多主体有效合作模式
	41 
	建立运营主体牵头协调或多运营主体协商推进的合作机制，并提供社区运营有效合作具体事项案例3例

	
	
	42 
	协助昆阳镇、社区梳理多方主体合作机制及相关协议并梳理具体案例材料

	
	
	43 
	明确对各类运营主体的奖惩举措、更换机制，并提出场景响应相关的各类运营主体协议到期后的具体预案，并由相关主体盖章承诺

	
	
	44 
	梳理完成2个多部门协调，推动跨场景运营合作落地的相关案例材料

	
	探索多元化资金来源
	45 
	优化运营合作模式，明确政府与社会力量合理共担运营资金机制

	
	
	46
	提出科学合理的社区运营主体或运营统筹方的收支测算

	
	
	47 
	建立经费多元投入机制，提出具有示范推广性的运营收入增长的具体举措，旧改类建立政府补贴逐步退出机制

	
	形成场景空间运营阶段性成效
	48 
	协助社区统筹管理普惠服务、公共服务、商业服务的空间设施均开放情况、工作人员已入驻情况

	
	建立动态优化的场景系统
	49 
	定期开展社区运营成效复盘，明确居民全过程调或意见反馈收集的责任主体、频次

	
	
	50 
	根据居民需求建立场景优化的协商机制、资金分担机制并提供动态优化案例

	活动
	
	51 
	年度大活动1次；节日节庆活动1次；邻里活动（在基础物业服务中承办）3次；公益活动6次

	方案汇编
	自评报告
	52 
	未来社区验收阶段，自评报告中的数字化和运营的内容整理汇编工作


考核及支付细则：

运营服务费支付

1）、年度整体运营服务费用的支付：

（1）首付款：支付运营服务费20%作为运营服务启动费用。合同签订，收到乙方发票后7个工作日内支付。
（2）通过省考核，收到乙方发票后的7个工作日内支付运营服务费的60%。
（3）自乙方提供运营管理服务起的第12个月末，甲方针对乙方的运营管理服务进行考核，根据考核结果支付余款。具体的考核制度，详见“附表:凤湖未来社区运营服务考核表”。在完成运营考核后收到乙方发票后的7个工作日内，甲方根据如下方式支付运营服务费。

	考核最终得分
（满分100分）
	费用支付比例

	大于80分（含）
	支付运营服务费的20%*100%

	75分（含）至80分
	支付运营服务费的20%*90%

	70分（含）至75分
	支付运营服务费的20%*80%

	65分（含）至70分
	支付运营服务费的20%*70%

	60分（含）至65分
	支付运营服务费的20%*60%

	小于60分
	不支付运营服务费的20%*100%


3）、运营人员配备数量

	人员配置表

	岗位
	职责/落位
	人数

	项目负责人
	整体统筹
	1人

	活动策划
	活动统筹
	1人

	运营专员
	平台运营
	1人

	文案编辑
	文案编辑
	1人

	平面设计
	平面设计
	1人


4）、凤湖未来社区运营服务考核表
	序号
	考核维度
	考核指标
	满分分值
	考核等级

（A=100%   B=80%    C=60%    D=40%   E=20%  F=0）
	指标定义与考核标准
	考核结果
	最终得分

（满分分值×考核等级）

	
	
	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	
	
	

	1
	社区综合运营
	社区活动执行
	15分
	≥90%
	[80%-90%)
	[70%-80%)
	[60%-70%)
	[50%-60%)
	＜50%
	【主要考核指标】社区活动完成率

【统计项/口径】根据考核期内制定的活动计划，考核活动计划完成率，即当期已完成活动次数/当期应完成活动次数*100%
	
	

	
	
	数字化平台运营
	15分
	≥28%
	[28%-26%)
	[26%-24%)
	[24%-22%)
	[22%-20%)
	＜20%
	【主要考核指标】线上线下联动的积分体系，注册账户。

【统计项/口径】常住居民注册积分账户比例。
	
	

	
	
	
	10分
	≥68%
	[68%-66%)
	[66%-64%)
	[64%-62%)
	[62%-60%)
	＜60%
	【主要考核指标】线上线下联动的积分体系，注册账户。

【统计项/口径】常住居民注册账户积分存储或消费记录
	
	

	2
	社区运营保障
	高频应用打造
	15分
	≥90%
	[80%-90%)
	[70%-80%)
	[60%-70%)
	[50%-60%)
	＜50%
	【主要考核指标】高频应用打造率
【统计项/口径】考核期内制定的符合未来社区对高频应用标准的应用完成率，即符合未来社区标准的应用/考核期内计划数*100%
	
	

	
	
	微信公众号运营
	15分
	≥90%
	[80%-90%)
	[70%-80%)
	[60%-70%)
	[50%-60%)
	＜50%
	【主要考核指标】公众号文章发布完成率
【统计项/口径】根据考核期内制定的文章发布计划，考核文章发布计划完成率，即当期已发布文章数/当期应发布文章数*100%
	
	

	
	
	社区达人资源库
	15分
	≥90%
	[80%-90%)
	[70%-80%)
	[60%-70%)
	[50%-60%)
	＜50%
	【主要考核指标】达人数量达标率
【统计项/口径】根据未来社区对达人数的要求，考核达人数完成率，即当期已有达人数/10*100%
	
	

	3
	运营满意度
	满意度调查
	10分
	≥80
	[70-80)
	[60-70)
	[50-60)
	[40-50)
	＜50
	【主要考核指标】社区居民满意度调查

【统计项/口径】通过小程序或社区智慧化平台或纸质问卷调查，考核问卷的平均分数。
	
	

	
	
	外部公关维护
	5分
	非常满意
	满意
	较满意
	一般
	较不满意
	不满意
	【主要考核指标】衡量项目运营团队与甲方及各行政主管部门等外部单位的协调配合能力。

【统计项/口径】以甲方打分为准。
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	考核期：按合同约定


2、项目范围与服务内容
（1）本项目的服务内容与范围包括昆阳镇凤湖未来社区项目的软件开发、设备供应、应用集成与系统集成建设，具体包括软件开发、测试、部署、投入试运行、验收、维护、服务，与相关设备的供应、安装、调试、运行、维护、管理、服务等。
（2）投标人满足本文件中对本项目系统建设模式及技术路线的要求。
（3）投标人提供本项目全部系统应用集成部署服务，包括昆阳镇凤湖未来社区数字化的软件安装调试、硬件设施的供应、安装、部署及开通、集成测试，系统联调、数据装载、总装集成。
（4）投标人提供本项目技术培训服务。
（5）投标人对本项目的数字化平台及平台的配套云主机等提供一年服务，本项目的其它智能设备等服务维保3年。
（6）系统运行维护与保修期从项目整体验收之日算起。
2.3安全与保密
（1）投标人提供的软件系统均应该完全解决可能出现的相关安全问题，不允许通过设置“后门”实现服务。对可能出现的安全问题需提出详细的解决方案和具体的措施。
（2）系统开发过程中至中标人正式向招标方交付系统文档资料时止，中标人必须采取措施对本项目开发过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。完成开发后，双方均有责任对本系统的技术保密承担责任。（3）投标人无条件接受招标方的保密约定，包括在合同期结束后继续履行保密义务，并承担相应的泄密责任。
其他说明：

1、运营须在当地驻点，场所自行负责。

2、本项目包含本项目的供货、运输、安装施工、维保等所有内容。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。
3、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

4、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
5、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

6、供应商投标文件中须提供采购内容中带“▲”“★”内容的相关承诺或证明资料。

7、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。
三、商务条款

1、质保期

1.1▲质量保证期至少1年（软件及其相关项、运维为1年，智能设备、AI导览屏、AR太极舞蹈大屏为3年），自验收通过后起算。

1.2因供应商提供的设备的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障应由中标供应商免费技术服务和维护，由此造成采购人的损失由供应商承担。

1.3投标供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。
2、付款方式：（运营支付情况单列） 

▲合同签订后，中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可以以非现金形式提交）。

硬件：签订合同后，向中标供应商支付合同价（硬件部分）的20%款项，安装完毕后支付至80%，经最终验收完成后采购人在7个工作日内支付至合同金额（硬件部分）的97.5%，退还履约保证金；剩余款项验收合格之日起12个月后无质量与售后问题7个工作日内支付。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）。
平台软件：签订合同后，向中标供应商支付合同价（平台软件部分）的20%款项，运行三个月后支付至80%，经最终验收完成后采购人在7个工作日内支付至合同金额（平台软件部分）的100%，退还履约保证金。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）。
3、交货安装地点

3.1.交货地点：按采购人要求。

3.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.送货过程中发生的费用由中标供应商负责。

4．完工期

完工期：合同签之日后60日历天内完成。（供应商提供最短完工期）
5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
四、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.本项目的深化设计、货物的提供、运输、装卸、辅材、就位、安装、调试、检验、通过验收；培训、质保期维护等。

3.在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有货物进行投标报价，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。
10、▲本次采购预算（最高限价）为530万元人民币；如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购最高限价的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

11、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件第十二条规定，本项目招标文件明确采购的标的所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商选用的产品制造商均为行业（工业）所对应的标准为小微企业的享受价格优惠折扣。
12、演示：供应商自带相关演示设备及资料，原则上演示时间不得超25分钟（每家供应商进入评标室人员不得超过2人）。

演示地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）
13▲本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金在本项目开标前（投标截止时间前）到平阳县公共资源交易中心账户；投标保证金未按规定时间到账或现金存入的，其投标将按无效投标处理。
14、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
15、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
16、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
17、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
18、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
19、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可平阳县横阳市政园林建设有限公司推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件； （联合体投标的须提供联合体协议，联合体格式自拟。联合体主体须明确，联合体所有单位均须提供营业执照，其他签字盖章及电子标政采云账号等只需联合体主体即可）
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，资产负债表或现金流量表或利润表或财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章）

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

9）投标供应商没有失信记录承诺函；

10）若为联合体，明确联合体牵头方(若联合体投标，须提供联合体协议书)，联合体成员不得超过两家。

上述资格条件审查材料3-9项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）详细分项报价表

4）随机备品备件及专用工具清单

5）产品零件、易损件、备品备件报价表
6）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函
4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

10） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

11）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书；（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）

12）2019年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；
13）节能环保产品声明函（如有）、节能（环保）产品清单（如有）；

14）针对本项目拟派人员名单

15）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

16）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
17）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以采用邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

  5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：
开户银行：中国工商银行股份有限公司平阳支行敖江分理处

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司平阳分公司

开户帐号：1203283109200053792

第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                      　　　　　
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分     合同格式（仅供参考）
说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
甲方：采购人

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

	采购产品名称
	品牌型号规格和主要配置
	数量
	成交价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限
自收到采购方通知之日起5日以内送货至指定地点。

第六条：供货方式
在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内负责派人送货至采购人指定地点。
第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足，采购人应在验收时提出；对质量问题有异议的应在供货后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术或表面瑕疵等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

 中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：货款的支付
详见招标文件。
第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

    中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且要承担合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价相应的违约金。

 第十四条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让或分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心及杭州华旗招标代理有限公司各执壹份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书。
4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设项目
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函
平阳县横阳市政园林建设有限公司：
我公司郑重声明，我公司参加平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设项目（项目编号：     ）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！
供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
最近一年度财务报告

	资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表或现金流量表或利润表或财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）
（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）



1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函： 

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
平阳县横阳市政园林建设有限公司：
我方郑重声明，我方具有履行平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设项目（项目编号：    ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料
缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。
（提供复制件加盖供应商公章）

1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：
供应商参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

平阳县横阳市政园林建设有限公司：

我方        （供应商名称）             在参加平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设项目（项目编号：    ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________
日期：________年____月____日

1.8与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函
平阳县横阳市政园林建设有限公司： 

我方郑重承诺，我方此次参加平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设项目（项目编号：   ）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.9没有失信行为的承诺函
供应商没有失信记录承诺函
平阳县横阳市政园林建设有限公司：
我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设项目
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表    

开标一览表
供应商名称：                           采购编号：          报价单位：人民币元

	项目名称
	投标报价

	平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设项目 
	大写：

小写：


▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3详细分项报价表
详细分项报价表
项目名称：                                              项目编号：

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价：
	


注：1. 表内合计价应与附件二“报价一览表”中的报价相一致。

2. 各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。       

3.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。表格可以延续。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：           

2.5产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：           

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
2.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。    
填写说明：

1）投标产品为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设项目
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县横阳市政园林建设有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县横阳市政园林建设有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.9 2019年1月1日以来的类似项目业绩证明

2019年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10节能（环保）产品清单        
节能环保产品声明函
(如有则提供)
本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：
1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。
2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
投标供应商（盖章）：        
日期：                  
节能（环保）产品清单

(如有则提供)
（1）投标产品中节能产品明细清单
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单
	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、表格可以延续。
供应商盖章：   
日 期：         

3.11针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            

日期：

3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：平阳县昆阳镇凤湖未来社区数字化建设项目

项目编号：      

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；
二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、报价评分  30分  

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

	序号
	项目
	分值
	评分标准

	1
	供应商评价
	0-10分
	一：供应商具备：有效期内职业健康安全管理体系认证证书、有效期内环境管理体系认证证书、有效期内质量管理体系认证证书；得5分（证书覆盖范围：系统集成、宽带租赁、云计算服务），缺一项扣2分扣完为止。

二、具备有效期内售后服务认证五星级认证证书；得1分。

三、具备有效期内信息安全管理体系认证证书；得1分。

四、具备有效期内业务连续性管理体系论证证书；得1分

五、投标人提供的云平台具备有效期内三级等保资质得1分
六、具备有效期内电子与智能化专业承包壹级专业得1分

	2
	施工组织
	0-3分
	包括施工计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施，由专家进行打分。

其中：合理可行的2.1-3分；基本合理的1.1-2分；部分合理的0-1分。

	3
	技术力量和人力资源安排
	服务于本项目，有相关项目经验的工程技术人员不少于10人（人数不足不得分）（以下人员投标时须提供证书复印件及社保部门出具的供应商为其缴纳近六个月社保证明的复印件，并加盖供应商盖章，不提供不得分。）

	
	
	0-16分
	1、项目经理具有一级建造师（机电工程）、ITSS、网络应用工程师和信息系统项目管理师证书得5分，缺项不得分，不提供不得分。

	
	
	
	2、项目技术负责人具有网络工程师、CISW（安全集成）、副高级及以上得3分，缺项不得分、不提供不得分。

	
	
	
	3、项目现场负责人具有：智能建筑高级工程师、高级信息系统项目管理师、视频监控厂商相关高级工程师、中级智能楼宇管理员得4分，缺一项扣一分。

	
	
	
	4、项目团队成员中具有ITSS、信息系统项目管理师的，软件设计师、数据库系统工程师一项得1分，最高得4分。（同一人员不重复计分）

	4
	系统符合度
	0-21分
	技术要求的符合性，即对提供货物的硬件技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价（提供证明材料）。

1、 技术要求中带★的项目，如有负偏离则每项扣0.5分。（0-21分）。

必须按参数要求提供相应的产品检测报告或官网截图、链接、软件截图、认证证书、等对应的证明材料复印件并加盖公章；否则视为负偏离做扣分处理。

	5
	厂家情况
	0-11分
	1、 提供相关产品软件著作权报告（智慧跑道系统、智慧跑道小程序、AR太极或AR游戏互动、智慧导览），每一套加1分共4分

2、 为保证系统安全性，保证相关单位具有专业的信息安全研发及较强的事件分析能力，投标人所投的产品厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书的，提供相关证明复印件并加盖公章，一级得5分，二级得2分，三级得1分。不提供不得分。

3、 投标人所投的产品厂商荣获过中国十大创新软件企业或者十大创新软件产品的，提供相关证明复印件并加盖单位公章，得2分。不提供不得分。

	6
	现场演示
	0-7分
	1、 现场demoAR互动舞蹈的功能演示得2分不能满足不得分
2、 社区积分系统演示，管理人员可在管理后台设置应用的行为积分，居民通过居民服务端使用应用获得或者消费积分，得1分，否则不得分；

3、 具有统一的社区数字化应用用户体系，采用单点登录、账号同步、平台提供独立账户信息中心等，得1分，否则不得分

4、 物联引擎能力，能支撑人行、车行、监控、烟感、智能手表、防疫门磁等多种智能设备接入数据，得1分，否则不得分

5、 居民服务端设置站内消息模块，居民可收到应用的单独消息提醒，得1分，否则不得分

6、 社区数据仓，可存储社区人、车、房等信息，得1分，否则不得分
根据投标供应商投标现场演示情况（供应商需自行准备演示所需设备，演示时间不超过25分钟），由评委进行打分，2-6演示软件内容需为真实系统，软件采用视频，PPT等方式进行演示的不得分

	7
	服务能力
	0-2分
	根据投标供应商提供的2019年以来类似项目1个得1分，本项最高得2分。(提供合同加盖公章证明。）。


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
政府采购活动现场确认声明书

杭州华旗招标代理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况。
3、 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

4、 我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：3878238@qq.com 。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。
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杭州华旗招标代理有限公司

