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国有企业采购招标文件
（线上电子招投标）
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二○二四年二月



浙江必宸工程咨询有限公司关于鳌江镇古鳌头学校校园文化建设项目的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2024年2月19日

项目概况
鳌江镇古鳌头学校校园文化建设项目招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2024年3月12日09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG240219007 
项目名称：鳌江镇古鳌头学校校园文化建设项目
预算金额（元）：3000000
最高限价（元）：3000000
采购需求：

数量: 1   

预算金额（元）:3000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 

备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标；联合体家数不超过两家。

二、申请人的资格要求

  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.特定资格要求：无
三、获取招标文件

时间：2024年2月19日至2024年3月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年3月12日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

开标时间：2024年3月12日09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金：无需缴纳投标保证金。
七、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

 2、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人：平阳县新鳌城市建设有限公司
采购人地址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）

联 系 人：林先生
联系电话：0577-63675386
2、采购代理机构名称：浙江必宸工程咨询有限公司
机构地点：平阳县鳌江镇蓝田路昆仑公馆8幢商铺109号
联系人：李先生
联系电话：13968839900
传真：0577-63718111
3、同级采购监督管理部门名称：平阳县新鳌城市建设有限公司
联系人：陈先生
监督投诉电话：0577-63675552

传真：/

地址:平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）
投 标 通 知 (邀 请) 书
浙江必宸工程咨询有限公司对鳌江镇古鳌头学校校园文化建设项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
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	鳌江镇古鳌头学校校园文化建设项目

	
	项目编号
	PYCG240219007 

	
	资金来源
	其他资金

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：平阳县新鳌城市建设有限公司
采购人地址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）
联 系 人：林先生
联系电话：0577-63675386

	
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江必宸工程咨询有限公司
机构地址：平阳县鳌江镇蓝田路昆仑公馆8幢商铺109号
联 系 人：李先生
联系电话：13968839900
传真：0577-63718111

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	□不接受

 eq \o\ac(□,√)接受

以联合体形式参加投标的，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体家数不得大于2家。

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。投标响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如为联合体投标的，招标文件中需联合体所有成员分别填写的格式，联合体成员（除牵头人外）按招标文件格式分别进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签字（或盖章）后将扫描件提交给牵头人（联合体共同投标协议书和联合体牵头人授权书须签字或盖章的地方须由联合体双方均签字或盖章）。牵头人在完成投标文件编制后扫描上传加密电子投保文件，电子投标文件中所须加盖公章的地方均加盖牵头人的电子签章。

	
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇蓝田路昆仑公馆8幢商铺109号（浙江必宸工程咨询有限公司）李先生收 13968839900））。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□)需要

 eq \o\ac(□,√)不需要

	
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)需要：向采购人提供合同总价1％的履约保证金。

 eq \o\ac(□)不需要

	
	投标保证金
	 eq \o\ac(□)需要

 eq \o\ac(□,√)不需要，详见招标公告

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江必宸工程咨询有限公司
机构地址：平阳县鳌江镇蓝田路昆仑公馆8幢商铺109号
联 系 人：李先生
联系电话：13968839900
传真：0577-63718111

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县新鳌城市建设有限公司
联系人：陈先生
监督投诉电话：0577-63675552

传真：/

地址:平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）

	
	投标截止时间
	2024年3月12日上午09：30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2024年3月12日上午09：30整 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江必宸工程咨询有限公司：邮箱：522893988@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
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第一部分     项目简介

一、项目简介

    浙江必宸工程咨询有限公司受平阳县新鳌城市建设有限公司委托，以公开招标方式采购鳌江镇古鳌头学校校园文化建设项目，本次招标资金已经落实。

     我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、总述
1、现场勘察：各投标人于投标截止时间前自行进行现场踏勘等活动，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。
2、投标供应商必须根据自己的综合优势对此项目的全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容。
3、技术要求及标准的执行
供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
    4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、技术培训、检验、通过有关部门验收等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及投标供应商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供说明书。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。
二、采购内容及要求
1、采购清单

	序号
	区域
	项目名称
	设备名称
	参数说明
	数量
	单位
	图片
	单价（最高限价）
	合计

	1
	一楼走廊
	W1社会主义核心价值观
	墙面造型
	1、18mm阻燃板基层，18mm阻燃板基层，14.49平方，1.2厚白色烤漆镀锌板饰面20mm折边，合计14.49平方，

2、1.2厚白色烤漆镀锌板饰面20mm折边，合计14.49平方；

3、1.2厚红色烤漆不锈钢立体字20mm折边 H：200mm，合计24个。
	1
	项
	[image: image1.png]



	12723 
	12723 

	2
	一楼文化长廊
	W2鳌江文化长廊
	包柱
	3100*620mm；40*40*木龙骨18mm阻燃板打底9.5mm石膏板，两遍腻子基膜宣绒布UV，上下定制不锈钢收口。
	3
	套
	[image: image2.jpg]



	1980 
	5940 

	
	
	
	墙面造型
	1、18mm阻燃板基层+20mm水泥纤维饰面板阴阳雕刻造型水喷砂，合计62平方；

水喷沙表面金属铜板（暂估价/平面未定），合计1项；

3、波浪造型基础：40*40木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜/宣绒布UV，合计111.4平方；

4、18mm阻燃板基础9.5mm单层石膏板100mm宽度灯槽灯槽+20mm硅胶软灯带，合计88米；

5、金色烤漆不锈钢背发光立体字20mm折边 H：200mm“让每个生命蓬勃生长”，合计9个；

6、金色烤漆不锈钢背发光立体字20mm折边 H：200mm“对话世界 连接未来”，合计8个；

7、10mm高密度雪弗板烤漆 830*650mm*8个，合计4.42平方；

8、双层户外磁塑膜UV 830*650mm*8个，合计4.42平方；

9、蓝色水波纹造型：18mm阻燃版打底/定制造型20mm波浪板，合计18.62平方。

10、设备处墙体开门洞，背面做暗门检修口8.58平方。
	1
	项
	
	100290 
	100290 

	3
	
	
	顶面造型
	1、顶面不锈钢收口，合计36米；

2、射灯及吊杆配件，合计30个；

3、定制造型灯箱直径1800mm，合计6个；

4、切光灯，合计2个：

4.1.材质：优质烤漆铝材灯体

4.2.功率：30w

4.3.工艺：喷漆磨砂可360°旋转，可随意调节切换多种形状；

灯体尾部采用散热孔隙，强效空气对流设计，散热快；拨片采用不锈钢材质，抗腐蚀能力强，表面高温烤漆处理，防生锈不掉色。
	1
	项
	
	18326 
	18326 

	
	
	
	地贴
	进口可移黑胶UV覆斜纹膜  1800*1800*6个，合计19.44平方。
	19.44
	平方
	
	165 
	3207.6 

	
	
	
	世界未来窗学习互动装置
	世界未来窗学习互动装置：

一、功能要求：世界未来窗学习互动装置需具备的功能包含但不限于以下几点：一、数字人语音识别对答互动功能；二、虚拟互动解说功能；三、电子点读功能；四、可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类地图教学功能。
二、硬件要求：

1.屏幕尺寸：65寸

2.屏体材质：液晶屏幕支持触屏功能。

3.主机：cpu  i7 14700KF ，显卡 RTX4080  16G显存 、32G内存 ，1T SSD硬盘，千M网卡，支持Wifi与有线网络和外设5G网关，Win10系统.

4.麦克风采用阵列方式，具备远距离拾音，降噪，定向收声能力。

5.内置高清摄像头，人体经过时支持自动亮屏。

三、数字人定制：

语音识别能力:数字人可以识别和理解人类语言，并将其转化为可理解和处理的文本；2.自然语言理解能力: 数字人能够理解人类的自然语言，包括理解语义和上下文。它能够回答问题、参与对话和提供相关信息；3.多模态交互能力:数字人可以通过语音方式与用户进行交互，它能够理解各种输入模式并根据需要作出相应的回应。

四、标准大语言模型库

内置模型库，支持定时更新模型库内容，标准的大语言模型能够深入理解用户的问题，不仅仅是关键词匹配，而是真正理解问题的语义和上下文，并且支持维持多轮的对话，根据之前的对话内容生成新的回应，使得对话更加自然和连续。

五、支持基于领域进行专项训练，支持根据客户需求进行训练，定制的大语言模型针对标准的大语言模型，经过学校提供的训练领域定制化训练，该模型支持更加准确的为用户提供该领域的回答，并针对学校增加特殊的回复场景如学校简介、建校历史等。

六、定制软件需求：1.虚拟互动解说功能：装置内含虚拟数字教师，具备自然语言处理和语音合成技术，能够与人类进行自由流畅的语言交流，装置具备的标准大语言模型能够深入理解用户的问题，不仅仅是关键词匹配，而是真正理解问题的语义和上下文，并且它能够维持多轮的对话，根据之前的对话内容生成新的回应，使得对话更加自然和连续。装置还可根据需求方提供的训练领域定制化训练，以更加准确的为用户提供该领域的回答。

★2.互动内容包含但不限于；（1）学校简介，包含不限于学校地图动态导视、建校历史、核心理念、品牌定位、育人目标、学校愿景、校训、教育理念、管理理念等；（2）平阳县与鳌江镇当地人文历史介绍。（3）互动内容深化方案由中标方提供，投标文件应附互动内容深化方案。

七、世界语音立体地形图：

1.规格：立体模型水平比例尺不低于1：1680万；尺寸不小于：2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求；

2.要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版；

3.支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，支持版本：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版（设备运行只支持一种语言版本，标配为汉语版，其他语言版本在设备出厂前据使用方实际需求而定）。

4.电子点读功能：

1) 提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码；

2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容；

3）如同时配置2套及以上与本设备同品牌的语音立体地形图，使用1套无线点读教鞭及配套音箱即可实现点读播放，无需重复配置。

5. 地图内容：

1) 世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。世界部分主要城市的名称、位置。

2) 世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素。

3) 世界各国的国旗和面积。

4) 突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点。

5) 国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。

6. 分类教学：

地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。

★7.世界语音立体地形图质量要求投标时需要提供：

7.1.应通过国家具有地图测绘资格的相关部门审核，有唯一审图号。代理商投标应获得出版社授权。

7.2具有省级或者省级以上检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章。
	1
	项
	[image: image3.png]



	218000 
	218000 

	4
	一楼文化长廊
	W2故事陈列墙面
	墙面造型
	1、40*40木龙骨18mm阻燃板基层 5mm木纹纤维饰面板 金属线条收口（黑色），合计33.44平方；

2、40*40*4镀锌方管基层 1.2成品镀锌板喷塑白色洞洞板，合计42平方；

3、隐形门（带弹簧锁）18mm阻燃板5mm木纹纤维饰面板 门700*2000mm，合计1樘；

4、洞洞板造型装饰（暂估价，合计1项；

5、挂钩配件，合计1项。
	1
	项
	[image: image4.jpg]



	4205 
	4205 

	
	
	
	顶面造型
	1、60轻钢龙骨8mm吊杆18mm阻燃板基层，9.5mm石膏板，2遍腻子，白色乳胶漆2底2面。合计116米；

2、暗藏式磁吸轨道灯及射灯：磁吸轨道17.9m，5单元珠11个 ，射灯9个，合计1项；

3、定制不锈钢收口条，合计23.2米；

4、18mm阻燃板基础9.5mm单层石膏板100mm宽度灯槽+20mm线型灯，合计18米。
	1
	项
	
	2949 
	2949 

	
	
	
	包柱
	1、40*40木龙骨18mm阻燃板打底9.5mm石膏板2遍腻子，乳胶漆2底2面 底部内嵌踢脚线，合计22.62平方；

2、10mm高密度雪弗板烤漆立体字，合计1项。
	1
	项
	
	7124 
	7124 

	
	
	
	成品白色展柜
	1.尺寸：2070*2220mm；

18mm科技木免漆板成品定制+8mm钢化玻璃移动窗。
	2
	个
	
	8500 
	17000 

	5
	思政长廊
	W3校园信息

（入口电子屏）
	墙面造型
	1、40*40*4镀锌方管，18mm阻燃板基层，9.5mm石膏板，腻子两遍，蓝色乳胶漆2底2面，0.8不锈钢收边条，厚度：200mm，合计9.20平方；

2、20mm高密度雪弗板烤漆字“校园信息”，合计1项。
	1
	项
	[image: image5.jpg]=




	2904 
	2904 

	
	
	
	入口电子屏
	一、入口电子屏：

尺寸：2.24*1.28米

1.BTQ025，像素点间距：≤2.5mm，像素密度：≥160000点/㎡。

2.单元箱体成品尺寸：640mm*480mm*45mm。

3.单元箱体显示比例4:3。

4.箱体重量：6.2KG/箱体，每平方27.8KG。

5.箱体为一次性整体压铸成型的压铸铝合金材质，全金属自然散热结构，无风扇，防尘和静音设计。

6.显示屏专用支架或固定安装结构。

7.拼缝微调节机构：采用弹针设计，采用三轴（X、Y、Z）调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节。

8.散热方式：箱体内无风扇，产品正面LED灯接触空气，通过环境辐射等方式散热，通过优化的PCB设计将灯珠热量通过PCB传导至模组后面并通过箱体主体传导散热，电源直接贴紧箱体备板主体传导散热。

9.维护方式：同时兼容前、后维护，模组采用前维护磁吸式结构，支持用户级模组前维护，可正面拆卸，安装灯板，接收卡，电源。同时箱体结构满足模组，电源，转接板等全部用户级模组后维护。

10.接口连接：模组、接收卡与主板采用接口硬连接设计，排线支持带电直接插拔，更换维修便捷。

11.热拔插测试：模组等低压器件多次带电热拔插测试后都能正常工作。

12.模组防掉落保护措施：每个模组与箱体之间都有防掉落锁扣式保险绳，能防止维护人员在维护过程中误操作时模组从高处掉落。

★13.表面处理：可以支持喷墨工艺：显示屏产品可定制无面罩、采用喷墨工艺，且采用低反射率LED灯板；可以支持面罩：斜条纹卡扣式处理，与摄像机角度配合做不反光处理，有效去除摩尔纹现象 ；可以支持TOP-COB处理：对LED封装单元形成有效的保护 ,足以对抗极端恶劣的使用环境，实现真正的防水、防潮、防尘、防撞击、抗UV，有效避免掉灯的现象发生。 

★14.PCB板设计：共阳方案和共阴方案的兼容性设计，可匹配相应LED、IC来做出共阳产品或是共阴产品 ； PCB采用FR-4林质，灯驱合一，电路及表面处理采用4层盲孔设计及沉金工艺设计，OSP工艺，符合CQCT3-471301-2018标准，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路。

15.成像原理：LED主动式发光。

16.像素组成于排列方式：1R1G1B,SMD表贴三合一，竖向线性排列。

17.驱动与控制方式:一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描保护功能，同步控制，点点对应，具有非线性校正显示控制和自带驱动控制方面的先进技术。 

★18.刷新率:支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率760Hz-7680Hz。

19.防护等级 IP68。

20.平整度≤0.05 mm 。

21.相对错位值:箱体间/模组间的相对错位值≤0.1mm。

22.产品拼缝于间隙：箱体间/模组间的拼缝与间隙≤0.1mm。

23.亮度：0-2000cd/m'可调，支持256级无灰度等级调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节(手动、自动、软件调节)。

★24.水平视角≥178°，垂直视角≥178°。

★25.亮度与可视角度关系:中央法线上亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10% 。

★26.亮度均匀性(校正后)≥99.3% 。

27.亮度调节:支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节(手动/自动/软件任意调节)支持HDR高动态范围图像技术显示。

28.低亮高灰:支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bits任意灰度设置； 0-100%亮度时，8-16bit任意设置： 支持100%亮度时，16bits灰度；50%亮度时≥15bits灰度；10%亮度时≥14bits灰度；支持22Bits灰度(16bit+6bit)模式。

29.像素点失控(坏点或盲点)率：≤1/2000000无连续失控点，测试样品无失控点 。

30.对比度：环境照度10±5%≥20000:1。

31.发光点中心距偏≤0.9% 。

32.响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影 。

33.可视距离：最佳可视距离1m-50m 

★34.功耗：共阳产品：峰值：≤300W/㎡,平均：≤ 100W/㎡,带电黑屏的睡眠功率密度：≤5W/㎡ ；共阴产品：峰值：≤260W/㎡,平均：≤80W/㎡,带电黑屏的睡眠功率密度：≤3W/㎡。  

★35.节能措施:低功耗设计，同时具有动态节能处理；节能环保：符合CQC3158-2016TED显示单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求；带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上；节能待机：支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体。

★36.屏体自检：可以支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能；可以支持电源电压检测，当电源电压高于限制电压时启动报警装置，具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效；可以支持屏体多点测温：支持单个屏幕温度检测，针对大屏启动多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命 ；可以支持温度监控：实时检测显示屏温度值，具有高温故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；可以支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能；可以支持一键自检，支持灰度、网格线测试，并通过软件输出自检结果报告，精确定位X行X列箱体需要排查故障。 

37.模组智能存储：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb。

38.校正功能：逐点校正，可对单点或整屏的亮度、色度进行校正。

二、电源：

1、输入电压范围：176～264VAC，输入电流：230VAC/2.5A，输入频率范围：47～63HZ，输入漏电流：<3.5mA/240VAC，输入浪涌电流：冷启动 60A/230VAC；

2、输出直流电压：4.5V，输出额定电流：设备供点，支持过载保护、短路保护：输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出；

3.校正数据回读：校正数据存储在模组里，更换模组可自动回读校正数据。 

★4.色温、色域：1000K-30000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥120%NTSC, YIQ及覆盖率≥170%YUV,色温白平衡为8000K±5% 。

5.色度均匀性(校正后)：±0.0005 Cx,Cy之内 。

6.色彩标准：灯珠色域满足16bit,281万亿色，支特 BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换。  

7.色度坐标检测：符合SJ/T11141-20175.10.5规定，低灰度下的白色色坐标不可超出以下规定区域： x坐标为0.31,y 坐标为0.33。

★8.HDR：支持HDR高劫态光照渲染技术；支持高动态范围图像技术显示( HDR,High- Dynamic Range ),检测项目峰值亮度1000-1500、黑色亮度≤0.05cd/m2、EOTF 曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥95%(相对DCI-P3色空间)、色域重合度≥90%,达到HDR3标准。 

9.波长与亮度误差 ：按SJ/11141-20175,10.4规定；C级≤ 5nm,芯片的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%之内。   

10.防反光：屏体正面为黑色哑光处理，反光率小于1% 

11.灰度处理等级≥16bit。

12.画面延时≤300ns 。

13.电流增益调节级别≥8位。 

★14.显示屏拍照等级≥10bits 

15.显示效果：符合“SJ/T11141-2017 LED显示屏通用规范”、“SJ/T11281-2017发光二极管LED显示屏测试方法”,具备消除鬼影和拖尾功能。  

16.显示模式调节：具备一键模式切换功能。 

17.电源：产品使用无风扇静音设计并带PFC功能的开关电源，功率因素≥0.98,电源效率≥95%@25℃。  

18.工作电压：可以支持窄幅配置：180VAC-264VAC(50-60Hz)可正常工作；可以支持宽幅配置：90VAC-264VAC(50-60Hz)可正常工作。

19.配电系统：可以支持智能控制：产品支持分步时序开关机，减少显示屏上电瞬间对电网的冲击，同时可支持PC联网控制、远程定时开关机；可以支持PLC控制系统：可执行远程监控、远程开关机操作；可以支持采用通讯级大功率开关电源组合集中供电系统，强弱电分离，箱体内部无强电；箱体输入电压≤48V;支持N+1冗余备份、不关屏热插拔抢修功能；具备过流、短路、断路、过压、欠压及漏电保护措施；具备烟雾报警、温升报警、状态异常故障报警。

三、接收卡：

1.集成8个HUB75，无需再配转接板

2.单卡最大带载128×1024像素，最多支持16组并行数据

3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。

4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。

5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力

6.支持低亮高灰

7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果

8.支持箱体标定和快速标序

9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示

10.支持数据偏移，支持误码侦测

11.支持环路备份，支持固件备份

12.提供厂家售后服务承诺书和项目授权书；

13.★8bit 精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

14.★检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

15.★支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题 ，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

16.★通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

17.★为使画面显示效果更加完美，保持整屏一致性，控制系统具有修缝、十字修复功能，并提供供应商盖鲜章的LED显示屏十字线修复软件著作权证书及LED显示屏专业修缝软件著作证书两种证明文件。

四、视频处理器：

1.最大1920X1080@60Hz 输入分辨率

2.最大带载260万像素，4路千兆网口输出

3.最宽3840像素点或最高2000像素点

4.支持5路信号输入:2xHDMI1.4，1xDVI，1xVGA，1xCVBS，1路U盘输入

5.支持网口备份

6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出

7.支持HDMI、U-DISK音频解析输出

8.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移

9.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整

10.支持有限转完全功能，支持发送/回读校正系数，高级修缝

11.支持HDCP高带宽数字内容保护技术

12.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持

13.支持亮度和色温调节，支持精确色温

14.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示

15.支持16个场景保存和调用，支持U盘播放，支持OSD

16.确保产品质量可靠，提供厂家3C认证证书。

★17.支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★18.不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★19.支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★20.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命 ，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★21.视频控制设备可支持EUT的连接方法，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★22.为确保产品控制显示效果，需提供LED大屏幕播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件著作权证书
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	6
	思政长廊
	W4幸福教育理念文化墙
	墙面造型
	1、40*40木方，18mm阻燃板基层，9.5mm石膏板，腻子两遍，蓝色乳胶漆2底2面，厚度130mm，合计30.6平方；

2、18mm阻燃板基础9.5mm单层石膏板100mm宽度灯槽灯槽+20mm硅胶软灯带，合计23米；

3、10mm高密度雪弗板烤漆字 H:300  9个字“过幸福完整教育生活”，合计1项；

4、高密度雪弗板烤漆圆柱体  厚度130mm，合计5个；

5、1.2厚绿色烤漆镀锌板饰面20mm折边+3mm亚克力UV，合计3.94平方；

6、10mm高密度雪弗板烤漆造型（双层），合计5.88平方；

7、双层户外磁塑膜UV，合计5.88平方；

8、公告栏：2400*1200mm，10mm高密度雪弗板烤漆造型（双层），合计2.88平方；

9、双层亚克力展示卡槽，A4：10个，A3：4个，合计14个；

10、轨道射灯20个，轨道15m，合计1项。
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	图书馆外延阅读空间
	W5 楼梯墙
	趣味学习角
	1、60轻钢龙骨18mm阻燃板基层9.5mm石膏板隔墙，墙面2遍腻子，合计41.37平方；

2、墙绘，合计41.37平方；

3成品硬包，合计24平方；

4、柱子软包：成品软包，亚克力收口条 540*1200mm*8+600*1200mm*2个，合计10套；

5、60轻钢龙骨18mm阻燃板基层（木饰面+圆洞硬包），合计86平方；

6、地面实木复合地板，合计21.05平方；

7、10mm宽平板灯，合计9.4米；

8、地毯，合计2块；

8.1.工艺：机器织造

8.2.材质：PVC皮革

8.3.尺寸：直径2m

8.4.厚度：0.7cm

8.5.清洗类型：可手洗 吸尘不含甲醛，不掉色。
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	三叶凳
	1.尺寸：D450*W450*H360mm±10mm，壁厚3.5mm。

2.材质：高密度ＰＥ；

3.工艺：（1）滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。

（2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。

（3）底部须有四个加厚耐摩擦底座性。

4.功能：可自由组合成各种形状，激发学生们的动手能力和创造思维能力。

★PE粒子技术要求满足：GB28481-2012《料家具中有害物质限量》:邻苯二甲酸酯：DBP≤0.1%、BBP≤0.1%、DEHP≤0.1%、DNOP≤0.1%、DINP≤0.1%、DIDP≤0.1%；重金属：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60wg/kg；多环芳烃：苯并[α]芘≤0.1mg/kg、16种多环芳烃(PAH）总量10mg/kg；灰分（850℃）≥0.02%；邵氏硬度(D型)≥52；熔体质量流动速率(190℃，2.16kg)≥4；维卡软化温度(As法)≥53

★提供满足以上技术要求符合国家认可检测机构出具的PE粒子的检测报告复印件
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	六边凳
	1.尺寸：D450*W390*H360mm±10mm，壁厚3.5mm。

2.材质：高密度ＰＥ；

3.工艺：（1）滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。

（2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。

（3）底部须有四个加厚耐摩擦底座性。

4.功能：可自由组合成各种形状，激发学生们的动手能力和创造思维能力。

★PE粒子技术要求满足：GB28481-2012《料家具中有害物质限量》:邻苯二甲酸酯：DBP≤0.1%、BBP≤0.1%、DEHP≤0.1%、DNOP≤0.1%、DINP≤0.1%、DIDP≤0.1%；重金属：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60wg/kg；多环芳烃：苯并[α]芘≤0.1mg/kg、16种多环芳烃(PAH）总量10mg/kg；灰分（850℃）≥0.02%；邵氏硬度(D型)≥52；熔体质量流动速率(190℃，2.16kg)≥4；维卡软化温度(As法)≥53
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	方形凳
	1.尺寸：边长360mmx高360mm±10mm，厚度3.5mm。

2.材质：高密度ＰＥ防水抗摔材料。

3.工艺：（1）滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。

（2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。

（3）底部须有四个加厚耐摩擦底座性。

4.功能：可自由组合成各种形状，激发学生们的动手能力和创造思维能力

★PE粒子技术要求满足：GB28481-2012《料家具中有害物质限量》:邻苯二甲酸酯：DBP≤0.1%、BBP≤0.1%、DEHP≤0.1%、DNOP≤0.1%、DINP≤0.1%、DIDP≤0.1%；重金属：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60wg/kg；多环芳烃：苯并[α]芘≤0.1mg/kg、16种多环芳烃(PAH）总量10mg/kg；灰分（850℃）≥0.02%；邵氏硬度(D型)≥52；熔体质量流动速率(190℃，2.16kg)≥4；维卡软化温度(As法)≥53
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	数字化趣味阅读屋
	功能：需具备的功能包含但不限于以下几点：一、可支持微信登录、刷卡登录、刷卡登录此三中登录方式；二、具备搜索功能；三、素材管理功能；四、素材纠错功能；五、素材推荐；六、配乐朗读；七、视频录制；八、视频配音；九、绘本配音；十、快速朗读；十一、作品打分；十二、作品管理；十三、试听他人；十四、作品展示；十五、制作留声卡；十六、普通话测评；十七、英语测评；十八、故障申报；十九、文章背诵考核；二十、录课；二十一、心理评估量表、AI减压聊天、减压树洞、减压方法、音乐舒缓、朗读减压；二十二、AI朗读助手；二十三、预存有朗读资源。

二、整体硬件

1.整机组成：

1）设备主体：框体1 个(含通风系统，灯光、玻璃、钣金框体)；

2）钣金框架：主体框架需采用优质冷扎板折弯焊接成型，整体钢制结构，表面静电喷粉防锈处理。

3）钢化玻璃：不小于10mm厚度钢化玻璃，安全可靠，隔音性能好。

4）功能主件：触摸点播系统（屏）≥1 个；影像字幕显示屏≥1 个； 主控机≥1 个；

5）主控机：四核及以上高频处理器，运行内存≥4G，存储容量≥16G ,主要接口包括HDMI≥2个、USB2.0≥4个、RJ45≥1个、3.5mm接口≥2个、TF Card接口≥1个等，操作系统：Android9.0或以上。

6）设备附件：专业麦克风≥2 个；专业耳机≥2 个；可调节升降座椅≥2 个；

7）专业麦克风：高灵敏度动圈咪芯，频率响应：60Hz-18kHz，阻抗: 600Ω±30%，灵敏度：-50dB±3dB；

8）专业耳机：半开放式专业监听耳机，中频清晰，增强细节的调整，具备良好的中频分析性，灵敏度≥98dB/mW，阻抗≥32Ω，频率响应：10-30000Hz；

9）监控系统：高清摄像头，最高分辨率≥1920×1080，内存卡≥32G；

10）全仓紫外线杀菌，提供健康安全的朗读环境；

11）灯光：不小于2.5寸的灯盘，柔和暖色灯光，对人眼无刺激，保护读者视力健康。

12）时尚座椅：靠背采用人造皮革，透气性强；高回弹海绵坐垫，不易塌陷；气杆为高强合金，安全防护，稳固耐用，可升降范围≥20cm；电镀脚盘，承重强，胶圈防滑降低噪音。

13）定时器：支持软件以及后台管理设置时间，并且可多组定时设置，无需人工干预。断电记忆，断电无需重新设置。

14）窗帘：1套，加厚布料，遮光隔音效果好；

15）开门方式：物理门锁，手动开门；

2.规格尺寸

1）产品尺寸: 长（L）≥1.50[m] X 宽（W）≥1.50[m] X 高（H）≥2.60 [m] 

2）额定电源：AC220V  50HZ

3）额定功率：整机≥1200W；

4）显示部分：主显示器≥32英寸，分辨率≥1920*1080；触摸屏≥21.5英寸，分辨率≥1920*1080

5）网络：支持无线 和有线（二）朗读亭APP软件功能

1.支持3种及以上的登录方式：包括①微信扫码登录；②刷卡登录；③账号密码登录等。

2.搜索功能：支持按素材或作者名字的拼音首字母进行模糊搜索。

3.个人素材管理：支持用户手机扫码上传自定义素材；支持用户增加、删除上传的素材；支持用户使用个人上传素材进行录音。

4.素材纠错功能：用户可在朗读录制界面通过截图与标注方式将错误的素材圈出后提交上传。

5.素材推荐：系统基于素材朗读量、点赞量和时间范围多维度进行大数据分析运算，结合智能算法模型，计算得出最受用户喜爱的文章，并按照排序推送给用户。

6.配乐朗读：用户选择朗读的文章，选择适合的配乐进行配乐朗读，同时系统根据素材类型、风格，结合大数据算法智能化精准匹配推荐背景音乐。

7.视频录制：用户可选择录制视频作品，录制时视频画面与文本同屏显示，支持视频画面全屏显示，视频作品清晰度不低于720P，录制完成后视频作品自动同步到朗读亭个人中心与微信小程序作品中心，支持微信小程序端作品查看、评论、转发分享。（需配置摄像头）

8.视频配音：支持视频原声观看，支持试听他人进行配音模仿学习，开始配音后消除人声保留背景声音。影视、动漫画面支持放大模式，配音作品自动同步到小程序端，支持微信小程序端作品查看、评论、转发分享。

9.绘本配音：用户可根据绘本内容进行配音录制，支持试听他人进行配音模仿学习，绘本支持手动翻页，绘本图片全屏模式，显示当前页数及总页数，绘本文字经过提取加工处理，形成字幕方便配音。支持多人亲子绘本配音。绘本配音作品自动同步到小程序端，支持微信小程序端作品查看、评论、转发分享。

10.快速朗读，支持2种快速朗读方式：①随机一首，系统随机推荐一篇素材，用户可一键开始朗读；②自由录制，支持用户自带课本朗读、即兴朗读、上传素材朗读。

11.作品打分：读者朗读完成后显示作品分数，当作品低于某个分数时，会给与朗读者鼓励提示。

12.作品管理:支持读者对朗读完的作品进行以下操作：①作品回听②自动保存至草稿箱③发布作品 ④提交参赛⑤制作留声卡⑥扫描作品的二维码，进行分享；⑦发布作品经过审核后会同步到该素材试听列表、作品广场、小程序等模块。

13.试听他人：用户朗读前可试听该素材全国所有用户朗读的版本进行学习，该素材所有的朗读版本，包含置顶的名家示范音频，以及全国朗读爱好者朗读版本。试听他人模式下，可对他人朗读的作品进行点赞操作，同时支持该素材直接进入朗读界面进行录音。

14.作品广场：作品广场支持热门作品，最新作品两种展示维度，支持查看显示规则，支持查看机构作品排行，查看全国作品排行。作品详情支持播放、点赞、去朗读功能。

15.制作留声卡：①提供不少于10个主题分类的模板图片，模版图片不存在版权争议，可实时预览留声卡效果 ②支持用户扫码上传手机图片制作个性化留声卡 ③可直接打印留声卡

★16.个人中心：①我的作品（草稿箱、已发布、参赛作品）；②测评中心，记录用户测评历史及测评分数结果；③背诵记录，记录用户历史背诵文章及背诵分数；④支持2种方式编辑个人头像和昵称,随机更换和扫码上传手机本地图片作为头像，支持昵称随机生成和用户手机扫码更换昵称；

该条参数需提供对应功能截图证明。

17.积分商城：①积分商城积分获取方式：每日签到获取积分、视频录制录制作品、配音录制作品、点赞作品、参与活动、参与投票等；②商城支持兑换实体物品与虚拟物品；③积分兑换奖品自动定期补货与更新。

18.普通话测评：

①支持字词模式：字词模式测评前支持不少于4种难度选择：普通、正常、较难、困难等，选择难度后将按照用户难度随机挑选字词生成题库。支持隐藏拼音、收藏字词。测评完成自动生成分数，分数包括发音分、声调分、音素分、音节分等维度；支持生成练习报告。支持查看所有收藏的字词、错题、重练。

②支持篇章模式：测评前可逐句点击进行试听和隐藏拼音。测评完成后支持在原文中用不同颜色标注出准确、不准、读错的单词，显示单句得分，包括发音分、音素分、声调分等。全篇测评完成后支持查看测评报告，包括分析图谱，显示全篇所有读错、不准、漏读、回读的词汇统计情况。

③支持考试模式：支持单音节词、多音节词、文章朗读等不少于三个部分测评，测试完成后支持查看测评报告，包括分析图谱，显示全篇所有读错、不准、漏读、回读的词汇统计情况。

19.英语测评：支持单句测评、全篇测评等方式，单句测评完成后会标记错误部分，显示测评分数，得分维度包括准确度、流利度和完整度等。全篇测评，测评完成后将得到篇章测评报告，包括分析图谱，显示全篇所有读错、不准、漏读、回读的词汇统计情况。

20.音频设置：管理员可调整麦克风、耳机的输出音量单位值、最小值和最大值。

21.故障申报：用户选择故障类型上报后，系统可收到故障信息。

22.FAQ（常见问题及解答）：后台可编辑常见问题及对应的解答，支持实时更换展示内容。

23.活动模块：①支持活动信息轮播展示；②支持展示活动详情页，内容支持多段标题（如组织单位、参与方式、活动时间、活动规则、活动评奖等）；③支持展示活动作品排行榜，可分为全国排行和本机构排行；④支持活动作品试听、投票功能；⑤支持参与活动抽奖功能，抽奖内容支持虚拟奖品、实物奖品。活动抽奖次数支持自定义，抽奖获奖后信息通知；⑥活动结束后，支持活动评奖信息通知。

24.文章背诵考核功能：①文章内容：根据语文教学大纲要求，包含小学、初中、高中所需全部背诵文章（必背文章）；②背诵时上屏会自动屏蔽字幕，待学生背诵该句之后才会显示出来；③背诵文章报告：包含背诵得分、错字数、漏字数；④背诵排行榜：根据机构用户的背诵得分进行排名，在排行榜能试听其他用户的背诵音频；⑤在个人中心：在背诵记录，可查看所有的背诵记录，查看背诵报告，查看得分、再次背诵等功能。

25.离线功能：①离线配乐朗读：断网状态下，用户仍可选择素材和配乐朗读；②离线配音：断网状态下，用户仍可选择视频或绘本素材进行配音演绎；③离线口语测评（中文、英文）：断网状态下，用户仍可进行英语和普通话的口语测评，测评完成后输出测评报告；④离线作品U盘导出：断网状态下，用户朗读完成后，可通过外置数据接口，将朗读作品导出到个人U盘；⑤离线作品保存：断网状态下，用户朗读的作品可保存在作品中心；⑥离线作品批量管理：断网状态下，管理员可对作品尽量批量删除或批量导出操作；⑦离线资源本地保存：音频、视频、文本、图片素材可全部本机存储。

26.延时自动退出登录：用户超时未退出时，系统将自动进行退出操作，保证用户数据安全。

27.绑定手机号，朗读亭新用户登录时，完成手机号验证后，录制的作品可在小程序的个人中心同步管理，手机号信息同时用于完善用户信息。

★28.朗读亭录课功能：①使用后台课件中心提供的文件；②检测u盘的文件；③在线浏览ppt、word文件；④录屏功能；⑤录制麦克风声同时录制系统声音；⑥我的视频，可管理录制好的视频导出到u盘、删除、上传到云端；⑦录制时间达60分钟即自动保存到本地；★需提供对应功能截图证明。

29.心理健康：

支持心理评估量表、AI减压聊天、减压树洞、减压方法、音乐舒缓、朗读减压等模块。①心理评估量表：支持不少于100篇测评量表，包括心理筛查及压力评估等类别，测评完需提供评估结果与报告。②AI减压聊天（心理教练）：支持人机对话聊天，提供心理健康问题咨询，减压对话，机器人模拟真人聊天等。③减压树洞:用户可以倾诉心中的不痛快,将心理情绪在这里更好的进行诉说，形成音频。最后可进行销毁与私密保存。④减压方法：平台提供减压文章与资讯内容，供用户查阅学习。⑤音乐舒缓：提供多个减压音频，支持用户播放倾听。⑥朗读减压：提供多个心理、减压相关的文章内容，支持用户选择进行朗读；

30.AI朗读助手（智能朗读老师）：

需采用语音合成、语音识别、语义理解、图像处理、人机交互、live2d虚拟形象等多项人工智能技术打造，可进行语音交互与对话，并且支持以下能力：

①可执行任务指令，包括：推荐朗读素材、推荐朗读作品播放、界面交互跳转、调节音量等；

②可进行问答对话，包括：朗读相关的问题解答与教学、产品使用问题答疑、售后问题答疑等；

③可实现多技能聊天，包括：问候、天气、智能问答、笑话、智能写诗、闲聊、名词与成语解释、人物百科、动植物百科、星座、等多种问答。

④支持更换与设置AI朗读助手形象。（三）朗读亭管理后台

1、后台具备首页模块，需包含常用快捷功能屏保设置，登录管理等。支持显示常用数据，包括朗读作品量、朗读亭练习情况、资源朗读数、自由朗读数、登录访问情况等。

2、支持活动管理：

①可以显示活动列表，活动列表包含新增活动、启用/停用活动，导出活动数据，编辑活动、素材设置，活动海报，二维码，管理作品，报名信息，活动作品等功能。

②支持活动数据分析，可查询活动，一键生成活动报表pdf，包含活动概况：访问量，投票量，访问人数，报名人数；活动作品数量，作品播放量，作品点赞量，作品分享量，作品搜藏量，活动作品提交率。

3、支持朗读作品管理，需包含待审核作品列表，已审核作品列表，被举报作品列表，背诵记录，作品发布规则等。

4、支持用户管理：需包含微信用户管理、刷卡用户（学生管理）、班级管理等。

5、支持设备管理:需包括登录管理、首页界面展示、配音素材展示、背诵素材展示、屏保设置、轮播设置、用户登录记录等。

6、支持素材资源库管理：需包括分类管理、文本素材、视频素材、绘本素材、背景音乐、示范音频等资源的管理功能。

7、支持测评管理：需包括评测设置、字词标签库、普通话内容库、英语内容库、中文测评、英文测评等。

8、支持系统管理：

①角色管理：可根据机构内不同负责人设置对应菜单权限的角色，可新增/启用/停用角色。

②用户管理：可自定义创建机构后台的内部使用账号，通过该账号登录本机构的后台操作使用，可新增/启用/停用用户。（四）朗读资源

1.朗读文章类资源总数≥130000篇，需包含以下分类：诗词大汇、英语名篇、童话寓言、诗歌散文、经典文学选段、经典电影台词、中华诗文经典、红色经典、红色家书、党性教育、绕口令、习主席语录、歌颂祖国、毛泽东诗词、名家经典、读我原创、历史风貌、小语种专区、重温国学、节日素材、为你读诗绘本朗读、生态文化诗词、军事好书等；支持用户方在朗读亭上自定义展示素材分类；

2.党建阵地≥2400篇：需包含思想理论、时政热点、基层党建、党史人物、全面小康、三严三实、两学一做、党刊精选、有声智库（包含习近平总书记讲话原声）、党课随身听（包含原声）、优秀党员事迹实录、脱贫攻坚、两会原声、人民知心话、中国青年、最可爱的人（军事）、深化改革开放、从严治党、建军节选、四史教育等多个分类；

3.视频配音≥300个：需包含华语经典影视、高分外语影视、名人故事、演讲训练营、高分国漫、优秀记录片等多个分类；

4.朗读背景音乐储备≥8000首，分类需包括安静、轻快、史诗、感人、进取、浪漫、悲伤等多种类型，主题包括歌颂祖国、励志人生、恋爱心事、青春校园、思乡亲情、童真童趣、友谊情深、自然诗意。读者可根据不同主题的朗读内容选择不同的背景配乐，更能打造一个引人入胜的朗读情景；

5.名家朗读示范音频≥1800个，需包括中华古诗文经典诵读、名家读老舍、等专业音频；

6.测评模块资源需包含两大模块：

1）英语口语测评300篇以上：英语口语类为朗读亭特色资源。英语测评环节包含了系统批改、语音识别与分析等技术，可实现朗读口语自动评分、智能纠错等。

2）普通话测评≥30000个（字库）、≥29000个（词库）、≥100篇（篇章）：普通话水平测试练习包含字词句段模式，可通过流利度、准确度、声调、发音、完整度分析，且能够将读错词汇汇总供读者知晓，提供练习结果反馈。

7.中国地方方言朗读≥250篇，为更好的保护中国非物质文化的方言，朗读资源中需包含广东话、东北话、江南话、闽南话、湖南话、客家话、江西话、四川话等。

★产品行业合规性认证

★1.为保证软件产品的合法性，防止知识产权纠纷，产品制造商应具有版权保护能力。需提供朗读系统相关的：朗读云录播软件、朗读亭朗读播放软件、朗读作品分享传播软件、朗读大赛支撑系统等软件著作权； 

★2.要求投标的朗读亭产品通过FCC、RoHS、IP54、PSE认证，保证整个硬件的安全、稳定和防尘防水；需提供上述认证证书；★3.为保证设备使用的背景音乐无知识产权纠纷，要求产品制造商提供背景音乐的正版授权文件，且要求数量不得少于8000首，需在授权文件里面体现数量；★4.产品制造商需提供至少10首具有自主版权的背景音乐；需提供中国音乐著作权协会颁发的音乐版权注册证书，且版权所有人为产品制造商
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	玻璃贴
	3400*2900mm*2套。
	19.72
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	地贴
	进口可移黑胶UV覆斜纹膜。
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	走廊德育展厅

面向走廊外墙面
	W6走廊德育展厅
	墙面造型
	1、原墙面2遍腻子基膜，宣绒布UV，合计68.34平方；

2、镀锌板烤漆圆点 80*80*个*1372个，合计8.78平方；

3、户外磁塑膜UV，合计8.78平方。
	1
	项
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	W7走廊艺术装置
	包柱
	1、40*40木龙骨18mm阻燃板打底，木纹（科技木）饰面板，合计15.6平方；

2、墙绘，合计15.6平方；

3、方通拆除、切割及安装，合计1项。
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	幸福生长树屏
	1、亚克力软膜灯箱盒9mm厚度/画面可替换

2、绿/蓝/黄亚克力纯色盒子分布9mm厚度

3、绿/蓝/黄亚克力纯色盒子分布9mm厚度。
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	德育展厅
	W8爱祖国立面造型，

隔断文化造型
	墙面造型
	1、原建筑铁艺框架，户外可移黑胶覆哑膜，合计34.2平方；

2、原墙面2遍腻子基膜，宣绒布UV，合计36.67平方；

3、10mm高密度雪弗板UV立体造型，合计1套。
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	德育展厅
	W9爱家乡
	墙面造型
	1、原墙面2遍腻子基膜，宣绒布UV，合计37.78平方；

2、10mm高密度雪弗板UV立体造型，合计1套。
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	W9教学成果展
	墙面造型
	1、原墙面2遍腻子，深蓝色乳胶漆2底2面，合计14.63平方；

2、10mm高密度雪弗板UV立体造型，合计1套；

3、20mm仿木纹科技木免漆板柜体（含背板）  4000*1500mm，合计1套；

4、成品木饰面玻璃展柜，合计6个；

4.1.尺寸：500*400*1100mm

4.2.柜体材质：20mm科技木免漆板板

4.3.玻璃采用钢化玻璃，厚度为8mm

★颗粒板材质技术要求满足：颗粒板材质要求在内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、握螺丝钉力、甲醛释放量等六项指标达到 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准要求，GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量要求

★提供满足以上技术要求符合国家认可检测机构出具的颗粒板检测报告复印件。
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	入户背景正面
	墙面造型
	1、原墙面2遍腻子基膜，宣绒布UV，合计17.25平方；

2、10mm高密度雪弗板烤漆字“教学相长 共创未来+英文”，合计1套。
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	入户背景反面
	墙面造型
	1、原墙面2遍腻子基膜，宣绒布UV，合计17.25平方；

2、10mm高密度雪弗板烤漆字“桃李芬芳 幸福生长+英文”，合计1套；

3、侧边包边条，合计6.9米。
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	室外连廊
	W10垃圾分类主体互动墙
	垃圾分类主体互动墙
	1、40*40*4镀锌方管，18mm阻燃板，9.5mm水泥板，室外有色涂料，厚度：500mm，合计31.05平方；

2、10mm高密度雪弗板烤漆字“环境守护者”，合计*1套；

3、双层户外磁塑膜UV，合计4平方；

4、定制旋转立方：5500*1500m，镀锌板烤漆造型/双层户外，合计4平方；

5、磁塑膜UV/配套五金轴承/圆钢管立柱直角弯焊接打磨，合计1套；

6、隐形门（带弹簧锁）（含画面），合计1樘；

7、AR地球模型，合计1个

7.1.工艺:全彩手绘

7.2.产品材质:亚克力

7.3.尺寸：直径80cm半球

7.4.采用高分辨率3D打印技术，准确还原地球的每一角山脊、每一粒岛屿、每一寸起伏。
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	科学主题墙面
	W11改变世界的科学家
	墙面造型
	1、原墙面墙绘，合计122平方；

2、18mm阻燃板不锈钢UV相框  4000*6000mm*53个，合计12.72平方。
	1
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	改变世界的科学家互动墙
	一、功能：需以图文、影像多种表现形式相结合，对世界上56名世界重要科学家进行介绍。

二、相关规格：

1.尺寸：0.96*0.64m

2.BTQ025，像素点间距：≤2.5mm，像素密度：≥160000点/㎡。

3.单元箱体成品尺寸：640mm*480mm*45mm。

4.单元箱体显示比例4:3。

5.箱体重量：6.2KG/箱体，每平方27.8KG。

6.箱体为一次性整体压铸成型的压铸铝合金材质，全金属自然散热结构，无风扇，防尘和静音设计。

7.显示屏专用支架或固定安装结构。

8.拼缝微调节机构：采用弹针设计，采用三轴（X、Y、Z）调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节。

9.散热方式：箱体内无风扇，产品正面LED灯接触空气，通过环境辐射等方式散热，通过优化的PCB设计将灯珠热量通过PCB传导至模组后面并通过箱体主体传导散热，电源直接贴紧箱体备板主体传导散热。

10.维护方式：同时兼容前、后维护，模组采用前维护磁吸式结构，支持用户级模组前维护，可正面拆卸，安装灯板，接收卡，电源。同时箱体结构满足模组，电源，转接板等全部用户级模组后维护。

11.接口连接：模组、接收卡与主板采用接口硬连接设计，排线支持带电直接插拔，更换维修便捷。

12.热拔插测试：模组等低压器件多次带电热拔插测试后都能正常工作。

13.模组防掉落保护措施：每个模组与箱体之间都有防掉落锁扣式保险绳，能防止维护人员在维护过程中误操作时模组从高处掉落。

★14.表面处理：可以支持喷墨工艺：显示屏产品可定制无面罩、采用喷墨工艺，且采用低反射率LED灯板；可以支持面罩：斜条纹卡扣式处理，与摄像机角度配合做不反光处理，有效去除摩尔纹现象 ；可以支持TOP-COB处理：对LED封装单元形成有效的保护 ,足以对抗极端恶劣的使用环境，实现真正的防水、防潮、防尘、防撞击、抗UV，有效避免掉灯的现象发生。 

★15.PCB板设计：共阳方案和共阴方案的兼容性设计，可匹配相应LED、IC来做出共阳产品或是共阴产品 ； PCB采用FR-4林质，灯驱合一，电路及表面处理采用4层盲孔设计及沉金工艺设计，OSP工艺，符合CQCT3-471301-2018标准，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路。

16.成像原理：LED主动式发光。

17.像素组成于排列方式：1R1G1B,SMD表贴三合一，竖向线性排列。

18.驱动与控制方式:一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描保护功能，同步控制，点点对应，具有非线性校正显示控制和自带驱动控制方面的先进技术。 

★19.刷新率:支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率760Hz-7680Hz。

20.防护等级 IP68。

21.平整度≤0.05 mm 。

22.相对错位值:箱体间/模组间的相对错位值≤0.1mm。

23.产品拼缝于间隙：箱体间/模组间的拼缝与间隙≤0.1mm。

24.亮度：0-2000cd/m'可调，支持256级无灰度等级调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节(手动、自动、软件调节)。

★25.水平视角≥178°，垂直视角≥178°。

★26.亮度与可视角度关系:中央法线上亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10% 。

★27.亮度均匀性(校正后)≥99.3% 。

28.亮度调节:支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节(手动/自动/软件任意调节)支持HDR高动态范围图像技术显示。

29.低亮高灰:支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bits任意灰度设置； 0-100%亮度时，8-16bit任意设置： 支持100%亮度时，16bits灰度；50%亮度时≥15bits灰度；10%亮度时≥14bits灰度；支持22Bits灰度(16bit+6bit)模式。

30.像素点失控(坏点或盲点)率：≤1/2000000无连续失控点，测试样品无失控点 。

31.对比度：环境照度10±5%≥20000:1。

32.发光点中心距偏≤0.9% 。

33.响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影 。

34.可视距离：最佳可视距离1m-50m 

★35.功耗：共阳产品：峰值：≤300W/㎡,平均：≤ 100W/㎡,带电黑屏的睡眠功率密度：≤5W/㎡ ；共阴产品：峰值：≤260W/㎡,平均：≤80W/㎡,带电黑屏的睡眠功率密度：≤3W/㎡。  

★36.节能措施:低功耗设计，同时具有动态节能处理；节能环保：符合CQC3158-2016TED显示单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求；带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上；节能待机：支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体。

★37.屏体自检：可以支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能；可以支持电源电压检测，当电源电压高于限制电压时启动报警装置，具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效；可以支持屏体多点测温：支持单个屏幕温度检测，针对大屏启动多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命 ；可以支持温度监控：实时检测显示屏温度值，具有高温故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；可以支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能；可以支持一键自检，支持灰度、网格线测试，并通过软件输出自检结果报告，精确定位X行X列箱体需要排查故障。 

38.模组智能存储：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb。

39.校正功能：逐点校正，可对单点或整屏的亮度、色度进行校正。

三、电源：

1、输入电压范围：176～264VAC，输入电流：230VAC/2.5A，输入频率范围：47～63HZ，输入漏电流：<3.5mA/240VAC，输入浪涌电流：冷启动 60A/230VAC；

2、输出直流电压：4.5V，输出额定电流：设备供点，支持过载保护、短路保护：输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出；

3.校正数据回读：校正数据存储在模组里，更换模组可自动回读校正数据。 

★4.色温、色域：1000K-30000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥120%NTSC, YIQ及覆盖率≥170%YUV,色温白平衡为8000K±5% 。

5.色度均匀性(校正后)：±0.0005 Cx,Cy之内 。

6.色彩标准：灯珠色域满足16bit,281万亿色，支特 BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换。  

7.色度坐标检测：符合SJ/T11141-20175.10.5规定，低灰度下的白色色坐标不可超出以下规定区域： x坐标为0.31,y 坐标为0.33。

★8.HDR：支持HDR高劫态光照渲染技术；支持高动态范围图像技术显示( HDR,High- Dynamic Range ),检测项目峰值亮度1000-1500、黑色亮度≤0.05cd/m2、EOTF 曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥95%(相对DCI-P3色空间)、色域重合度≥90%,达到HDR3标准。 

9.波长与亮度误差 ：按SJ/11141-20175,10.4规定；C级≤ 5nm,芯片的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%之内。   

10.防反光：屏体正面为黑色哑光处理，反光率小于1% 

11.灰度处理等级≥16bit。

12.画面延时≤300ns 。

13.电流增益调节级别≥8位。 

★14.显示屏拍照等级≥10bits 

15.显示效果：符合“SJ/T11141-2017 LED显示屏通用规范”、“SJ/T11281-2017发光二极管LED显示屏测试方法”,具备消除鬼影和拖尾功能。  

16.显示模式调节：具备一键模式切换功能。 

17.电源：产品使用无风扇静音设计并带PFC功能的开关电源，功率因素≥0.98,电源效率≥95%@25℃。  

18.工作电压：可以支持窄幅配置：180VAC-264VAC(50-60Hz)可正常工作；可以支持宽幅配置：90VAC-264VAC(50-60Hz)可正常工作。

19.配电系统：可以支持智能控制：产品支持分步时序开关机，减少显示屏上电瞬间对电网的冲击，同时可支持PC联网控制、远程定时开关机；可以支持PLC控制系统：可执行远程监控、远程开关机操作；可以支持采用通讯级大功率开关电源组合集中供电系统，强弱电分离，箱体内部无强电；箱体输入电压≤48V;支持N+1冗余备份、不关屏热插拔抢修功能；具备过流、短路、断路、过压、欠压及漏电保护措施；具备烟雾报警、温升报警、状态异常故障报警。

四、接收卡：

1.集成8个HUB75，无需再配转接板

2.单卡最大带载128×1024像素，最多支持16组并行数据

3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。

4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。

5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力

6.支持低亮高灰

7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果

8.支持箱体标定和快速标序

9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示

10.支持数据偏移，支持误码侦测

11.支持环路备份，支持固件备份

12.提供厂家售后服务承诺书和项目授权书；

13.★8bit 精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

14.★检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

15.★支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题 ，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

16.★通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

17.★为使画面显示效果更加完美，保持整屏一致性，控制系统具有修缝、十字修复功能，并提供供应商盖鲜章的LED显示屏十字线修复软件著作权证书及LED显示屏专业修缝软件著作证书两种证明文件。

五、视频处理器：

1.最大1920X1080@60Hz 输入分辨率

2.最大带载260万像素，4路千兆网口输出

3.最宽3840像素点或最高2000像素点

4.支持5路信号输入:2xHDMI1.4，1xDVI，1xVGA，1xCVBS，1路U盘输入

5.支持网口备份

6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出

7.支持HDMI、U-DISK音频解析输出

8.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移

9.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整

10.支持有限转完全功能，支持发送/回读校正系数，高级修缝

11.支持HDCP高带宽数字内容保护技术

12.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持

13.支持亮度和色温调节，支持精确色温

14.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示

15.支持16个场景保存和调用，支持U盘播放，支持OSD

16.确保产品质量可靠，提供厂家3C认证证书。

★17.支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★18.不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★19.支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★20.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命 ，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★21.视频控制设备可支持EUT的连接方法，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★22.为确保产品控制显示效果，需提供LED大屏幕播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件著作权证书

★五、屏幕播放需具备以下内容，互动内容包含但不限于：改变世界的56名科学家的个人简介、科研成就等。互动内容深化方案由中标方提供，投标文件应附互动内容深化方案。
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	科学主题墙面
	W12改变世界的重大发明
	墙面造型
	1、原墙面墙绘，合计145平方；

2、18mm阻燃板不锈钢UV相8000*5600mm*40个，合计17.92平方；

3、18mm阻燃板不锈钢展板（背发光），合计5.20平方。
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	改变世界的重大发明互动墙
	功能：需以图文、影像多种表现形式相结合，对历史进程中的60项重大发明进行详尽介绍。

二、相关规格

1.尺寸：0.96*0.64m

2.BTQ025，像素点间距：≤2.5mm，像素密度：≥160000点/㎡。

3.单元箱体成品尺寸：640mm*480mm*45mm。

4.单元箱体显示比例4:3。

5.箱体重量：6.2KG/箱体，每平方27.8KG。

6.箱体为一次性整体压铸成型的压铸铝合金材质，全金属自然散热结构，无风扇，防尘和静音设计。

7.显示屏专用支架或固定安装结构。

8.拼缝微调节机构：采用弹针设计，采用三轴（X、Y、Z）调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节。

9.散热方式：箱体内无风扇，产品正面LED灯接触空气，通过环境辐射等方式散热，通过优化的PCB设计将灯珠热量通过PCB传导至模组后面并通过箱体主体传导散热，电源直接贴紧箱体备板主体传导散热。

10.维护方式：同时兼容前、后维护，模组采用前维护磁吸式结构，支持用户级模组前维护，可正面拆卸，安装灯板，接收卡，电源。同时箱体结构满足模组，电源，转接板等全部用户级模组后维护。

11.接口连接：模组、接收卡与主板采用接口硬连接设计，排线支持带电直接插拔，更换维修便捷。

12.热拔插测试：模组等低压器件多次带电热拔插测试后都能正常工作。

13.模组防掉落保护措施：每个模组与箱体之间都有防掉落锁扣式保险绳，能防止维护人员在维护过程中误操作时模组从高处掉落。

★14.表面处理：可以支持喷墨工艺：显示屏产品可定制无面罩、采用喷墨工艺，且采用低反射率LED灯板；可以支持面罩：斜条纹卡扣式处理，与摄像机角度配合做不反光处理，有效去除摩尔纹现象 ；可以支持TOP-COB处理：对LED封装单元形成有效的保护 ,足以对抗极端恶劣的使用环境，实现真正的防水、防潮、防尘、防撞击、抗UV，有效避免掉灯的现象发生。 

★15.PCB板设计：共阳方案和共阴方案的兼容性设计，可匹配相应LED、IC来做出共阳产品或是共阴产品 ； PCB采用FR-4林质，灯驱合一，电路及表面处理采用4层盲孔设计及沉金工艺设计，OSP工艺，符合CQCT3-471301-2018标准，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路。

16.成像原理：LED主动式发光。

17.像素组成于排列方式：1R1G1B,SMD表贴三合一，竖向线性排列。

18.驱动与控制方式:一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描保护功能，同步控制，点点对应，具有非线性校正显示控制和自带驱动控制方面的先进技术。 

★19.刷新率:支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率760Hz-7680Hz。

20.防护等级 IP68。

21.平整度≤0.05 mm 。

22.相对错位值:箱体间/模组间的相对错位值≤0.1mm。

23.产品拼缝于间隙：箱体间/模组间的拼缝与间隙≤0.1mm。

24.亮度：0-2000cd/m'可调，支持256级无灰度等级调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节(手动、自动、软件调节)。

★25.水平视角≥178°，垂直视角≥178°。

★26.亮度与可视角度关系:中央法线上亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10% 。

★27.亮度均匀性(校正后)≥99.3% 。

28.亮度调节:支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节(手动/自动/软件任意调节)支持HDR高动态范围图像技术显示。

29.低亮高灰:支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bits任意灰度设置； 0-100%亮度时，8-16bit任意设置： 支持100%亮度时，16bits灰度；50%亮度时≥15bits灰度；10%亮度时≥14bits灰度；支持22Bits灰度(16bit+6bit)模式。

30.像素点失控(坏点或盲点)率：≤1/2000000无连续失控点，测试样品无失控点 。

31.对比度：环境照度10±5%≥20000:1。

32.发光点中心距偏≤0.9% 。

33.响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影 。

34.可视距离：最佳可视距离1m-50m 

★35.功耗：共阳产品：峰值：≤300W/㎡,平均：≤ 100W/㎡,带电黑屏的睡眠功率密度：≤5W/㎡ ；共阴产品：峰值：≤260W/㎡,平均：≤80W/㎡,带电黑屏的睡眠功率密度：≤3W/㎡。  

★36.节能措施:低功耗设计，同时具有动态节能处理；节能环保：符合CQC3158-2016TED显示单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求；带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上；节能待机：支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体。

★37.屏体自检：可以支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能；可以支持电源电压检测，当电源电压高于限制电压时启动报警装置，具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效；可以支持屏体多点测温：支持单个屏幕温度检测，针对大屏启动多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命 ；可以支持温度监控：实时检测显示屏温度值，具有高温故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；可以支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能；可以支持一键自检，支持灰度、网格线测试，并通过软件输出自检结果报告，精确定位X行X列箱体需要排查故障。 

38.模组智能存储：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb。

39.校正功能：逐点校正，可对单点或整屏的亮度、色度进行校正。

四、电源：

1、输入电压范围：176～264VAC，输入电流：230VAC/2.5A，输入频率范围：47～63HZ，输入漏电流：<3.5mA/240VAC，输入浪涌电流：冷启动 60A/230VAC；

2、输出直流电压：4.5V，输出额定电流：设备供点，支持过载保护、短路保护：输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出；

3.校正数据回读：校正数据存储在模组里，更换模组可自动回读校正数据。 

★4.色温、色域：1000K-30000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥120%NTSC, YIQ及覆盖率≥170%YUV,色温白平衡为8000K±5% 。

5.色度均匀性(校正后)：±0.0005 Cx,Cy之内 。

6.色彩标准：灯珠色域满足16bit,281万亿色，支特 BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换。  

7.色度坐标检测：符合SJ/T11141-20175.10.5规定，低灰度下的白色色坐标不可超出以下规定区域： x坐标为0.31,y 坐标为0.33。

★8.HDR：支持HDR高劫态光照渲染技术；支持高动态范围图像技术显示( HDR,High- Dynamic Range ),检测项目峰值亮度1000-1500、黑色亮度≤0.05cd/m2、EOTF 曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥95%(相对DCI-P3色空间)、色域重合度≥90%,达到HDR3标准。 

9.波长与亮度误差 ：按SJ/11141-20175,10.4规定；C级≤ 5nm,芯片的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%之内。   

10.防反光：屏体正面为黑色哑光处理，反光率小于1% 

11.灰度处理等级≥16bit。

12.画面延时≤300ns 。

13.电流增益调节级别≥8位。 

★14.显示屏拍照等级≥10bits 

15.显示效果：符合“SJ/T11141-2017 LED显示屏通用规范”、“SJ/T11281-2017发光二极管LED显示屏测试方法”,具备消除鬼影和拖尾功能。  

16.显示模式调节：具备一键模式切换功能。 

17.电源：产品使用无风扇静音设计并带PFC功能的开关电源，功率因素≥0.98,电源效率≥95%@25℃。  

18.工作电压：可以支持窄幅配置：180VAC-264VAC(50-60Hz)可正常工作；可以支持宽幅配置：90VAC-264VAC(50-60Hz)可正常工作。

19.配电系统：可以支持智能控制：产品支持分步时序开关机，减少显示屏上电瞬间对电网的冲击，同时可支持PC联网控制、远程定时开关机；可以支持PLC控制系统：可执行远程监控、远程开关机操作；可以支持采用通讯级大功率开关电源组合集中供电系统，强弱电分离，箱体内部无强电；箱体输入电压≤48V;支持N+1冗余备份、不关屏热插拔抢修功能；具备过流、短路、断路、过压、欠压及漏电保护措施；具备烟雾报警、温升报警、状态异常故障报警。

三、接收卡：

1.集成8个HUB75，无需再配转接板

2.单卡最大带载128×1024像素，最多支持16组并行数据

3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。

4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。

5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力

6.支持低亮高灰

7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果

8.支持箱体标定和快速标序

9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示

10.支持数据偏移，支持误码侦测

11.支持环路备份，支持固件备份

12.提供厂家售后服务承诺书和项目授权书；

13.★8bit 精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

14.★检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

15.★支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题 ，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

16.★通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

17.★为使画面显示效果更加完美，保持整屏一致性，控制系统具有修缝、十字修复功能，并提供供应商盖鲜章的LED显示屏十字线修复软件著作权证书及LED显示屏专业修缝软件著作证书两种证明文件。

五、视频处理器：

1.最大1920X1080@60Hz 输入分辨率

2.最大带载260万像素，4路千兆网口输出

3.最宽3840像素点或最高2000像素点

4.支持5路信号输入:2xHDMI1.4，1xDVI，1xVGA，1xCVBS，1路U盘输入

5.支持网口备份

6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出

7.支持HDMI、U-DISK音频解析输出

8.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移

9.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整

10.支持有限转完全功能，支持发送/回读校正系数，高级修缝

11.支持HDCP高带宽数字内容保护技术

12.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持

13.支持亮度和色温调节，支持精确色温

14.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示

15.支持16个场景保存和调用，支持U盘播放，支持OSD

16.确保产品质量可靠，提供厂家3C认证证书。

★17.支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★18.不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★19.支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★20.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命 ，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★21.视频控制设备可支持EUT的连接方法，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；

★22.为确保产品控制显示效果，需提供LED大屏幕播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件著作权证书
★五、屏幕互动需具备以下内容，互动内容包含但不限于：改变世界的60项重大发明的简介、技术特点、发明意义等。互动内容深化方案由中标方提供，投标文件应附互动内容深化方案。
	1
	项
	[image: image25.png]
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	15
	气候主题空间
	W13气候主题空间展墙
	墙面造型
	1、60轻钢龙骨/9.5水泥板造型/室外有色涂料，厚300mm，合计28.98平方；

2、镀锌板底板+户外车贴写真画面，合计17.85平方；

3、镀锌板定制造型+户外车贴写真画面  厚4000mm，（4000*2000mm+1200*2000），合计10.4平方；

4、10mm高密度雪弗板烤漆字（双层）“气候的特征”，合计1套。
	1
	项
	[image: image26.jpg]
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	气候变迁学习互动装置
	一、功能：需以多媒体互动形式从各个角度实现气候相关知识的互动讲解与教学。

二、硬件要求：

1.屏幕尺寸：65寸

2.屏体材质：LCD，支持触屏功能。

3.主机：cpu  i7 14700KF ，显卡 RTX4080  16G显存 、32G内存 ，1T SSD硬盘，千M网卡，支持Wifi与有线网络和外设5G网关，Win10系统.

4.麦克风采用双方案，完美适配所有场景:麦克风一，远距离四麦克风阵列，具备远距离拾音，降噪，定向收声能力，适用于室内展厅使用;麦克风二，低灵敏度麦克风，用于大型展览展会，嘈杂场景。

5.内置4k高清摄像头，人体经过时支持自动亮屏。

三、数字人定制：

1.语音识别能力:数字人可以识别和理解人类语言，并将其转化为可理解和处理的文本。

2.自然语言理解能力: 数字人能够理解人类的自然语言，包括理解语义和上下文。它能够回答问题、参与对话和提供相关信息。

3.多模态交互能力:数字人可以通过语音方式与用户进行交互。它能够理解各种输入模式并根据需要作出相应的回应。

四、标准大语言模型库

内置模型库，支持定时更新模型库内容，标准的大语言模型能够深入理解用户的问题，不仅仅是关键词匹配，而是真正理解问题的语义和上下文，并且支持维持多轮的对话，根据之前的对话内容生成新的回应，使得对话更加自然和连续。

支持基于领域进行专项训练，支持根据客户需求进行训练，定制的大语言模型针对标准的大语言模型，经过学校提供的训练领域定制化训练，该模型支持更加准确的为用户提供该领域的回答，并针对学校增加特殊的回复场景如学校简介、建校历史等。

★五、互动内容包含但不限于：1、纪录片和教育视频解说；2、历史回顾；3、季节性变化；4、自然灾害影响；5、气候变化与社会；6、生态系统与生物多样性；7、气候变化的动植物影响；8、气候变迁与健康；9、气候数据可视化；10、应对措施案例；11、环境保护活动报道；12、新技术与创新；13、绿色能源解决方案；14、可持续生活方式。互动内容深化方案由中标方提供，投标文件应附互动内容深化方案。
	1
	套
	[image: image27.png]
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	16
	标本展墙
	W14生物标本展示墙
	墙面造型
	1、原墙面2遍腻子基膜宣绒布UV，合计31平方；

2、20mm高密度雪弗板UV，合计9.3平方；

3、道射灯8个，轨道15M，合计1项。
	1
	项
	[image: image28.jpg]
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	生物标本展示墙
	为学生提供一个近距离观察、接触各种植物的机会，可以加强学生对自然界和生命科学的认识，增强他们的自然观察力和探究能力，包括植物标本，AR植物标本系统等。

1、二维码扫描展示资源库

1.1标本上包含可扫描二维码，可使用手机或平板进行扫描，不同于传统二维码显示，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，操作灵活不卡顿，可受手指操作控制，（非静态照片或照片合成360格式）。支持互联网、手机、平板等网络使用，实现真实与虚拟相互补充，极大提高教学效果和趣味性。

1.2功能具有：可放大和缩小、平移、可全方位旋转，具有重置、图片查看、文字介绍、语音播放和静音、全屏等功能。

1.3资源库不少于50种二维码资源，可添加视频资源进行展示。

1.4含二维码，植物信息介绍，植物三维模型，数字植物标本25个，与展示实物标本配套；

2、AR扫码硬件：

1）10.4英寸显示屏2）网络类型：WIFI3）内存容量：4GB 

4）存储容量：128GB 5）分辨率：2000x12006）核心数：八核心7）CPU主频：4×Cortex A73 2.4GHz + 4×Cortex A53 1.9GHz8）处理器型号：高通骁龙6809）触摸屏类型：10点触控电容屏10）摄像头类型：前后双摄像头11）是否支持蓝牙：是

3、标本框大小：40*40CM，腊叶标本，数量25个；

4、32英寸智能电视
	1
	套
	[image: image29.png]
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	17
	一楼食堂对面
	W15气象信息播报墙
	墙面造型
	1、原墙面2遍腻子基膜，宣绒布UV，合计11.25平方；

2、10mm高密度雪弗板烤漆字（双层）“校园气象站”，合计1套；

3、40mm1.2厚不锈钢烤漆收口条，合计14.64平方。
	1
	项
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	一楼食堂对面
	W16活动通知栏
	墙面造型
	1、轨道射灯8个轨道6M，合计1项；

2、定制展板：宽4425*1950高 mm，18mm阻燃板/5mm钢化玻璃展示板/高感光白漆/镀锌钢板/亚克力标题栏卡槽，合计1套。
	1
	项
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	19
	二楼走廊
	W17报告厅入口
	墙面造型
	1、定制成品卷轴（含画面）1600*4500mm，铁艺定制/工艺壁布UV画面/石膏板造型/喷漆，合计8项；

2、40*10成品木线条清漆，合计83.6米；

3、原墙面2遍腻子基膜宣绒布UV，合计89平方。
	1
	项
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	20
	二楼走廊

过梁氛围包装
	W20航空航天特色
	墙面造型
	墙绘，合计122.8平方。
	122.8
	平方
	[image: image33.png]
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	长征二号F火箭模型
	1、吊装后尺寸: 长2.4米

2、参数要求：

长征2F火箭分级结构（助推器、芯二级、芯一级、整流罩、神舟飞船、逃逸塔）；主体为铝材 细小零件为ABS材质；重量：30KG左右（包含安装吊杆等安装配件）
	1
	套
	
	33000 
	33000 

	
	
	
	中国空间站模型
	1、模型尺寸:最大长度2.4m 。

2、参数要求：外形完全还原真实中国空间站(天宫空间站),包含载人空间站“天宫”、核心舱“天和”、实验舱I“问天”、实验舱Ⅱ“梦天”、货运飞船“天舟”。

主体为铝材质，细小零件为ABS材质 

重量 ：50KG左右（包含安装吊杆等安装配件）
	1
	套
	
	66000 
	66000 

	
	
	
	宇航服（舱外）
	1、总高度1.8m

2、面料+玻璃钢+PMMA+金属等（包含安装吊杆等安装配件）
	1
	套
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	二楼走廊

过梁氛围包装
	W21中国航天大事记
	墙面造型
	1、原墙面2遍腻子基膜，刀刮布UV，合计13.59平方；

2、40mm1.2厚不锈钢烤漆收口条，合计14.78米。
	1
	项
	[image: image34.png]
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	22
	二楼走廊

过梁氛围包装
	W22八大行星特色
	墙面造型
	墙绘，合计47平方。
	47
	平方
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	八大行星造型
	1.材质：亚克力

2.八大行星尺寸：太阳150cm、 木星120cm、 土星100cm、天王90cm 、海王80cm、地球70cm 、金星60cm 、火星40cm、水星20cm（包含安装吊杆等安装配件）
	1
	套
	
	33000 
	33000 

	23
	二楼走廊

过梁氛围包装
	W23 DNA特色垂吊
	DNA双螺旋造型
	1、40*40*4角钢吊顶固定焊接，60轻钢龙骨18mm阻燃板基层，1.2mm铝板饰面，合计9.2平方

2、方通拆除、切割及安装，合计1项

3、DNA双螺旋造型，合计1项：

3.1.尺寸：直径1500mm,高度5100mm;

3.2.圆管直径：150mm

3.3.顶部圆台：直径1800mm高度200mm

3.4.地台尺寸：4000X2000X100mm

3.5.护栏：高度1.1m,长度12m

3.6.灯管：直径100mm长度1200mm

3.7.直径150mm钢管，壁厚≥2mm

3.8.钣金件Q235壁厚≥1.5mm

3.9.护栏：主管直径63mm,副管直径32mm

3.10灯管：定制360度发光

3.11.展项旨在向观众展示DNA的结构，认识DNA的功能与作用，激发 观众探索生命奥秘的兴趣。

以LED灯光展示DNA的结构模型。
	1
	套
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	24
	二楼走廊

楼梯位置
	W24二层楼梯装饰
	墙面造型
	1、60轻钢龙骨8mm吊杆18mm阻燃板基层，9.5mm石膏板，2遍腻子，乳胶漆2底2面，合计53.6平方

2、高密度雪弗板立体字，合计1套

3、黑板，合计1块

31.工艺：采用先进多层复合工艺易擦除，三层烤漆图层，不刷漆

3.2.工艺：可吸附磁性物体

3.3.书写：黑，绿板粉笔书写；白板笔书写

3.4.所有工艺使用环保材质，甲醛释放量符合国家标准。
	1
	项
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	互动齿轮转动墙
	机械运动是通过不同运动传动机构来实现的，运动传动机构用来把原动机的运动传递到关节和动作部位。该展项使用了以下传动机构：齿轮、链条、发动机的机械连杆-曲轴、滑块、皮带、相机的快门机构、非圆齿轮等传动机构，不少于 12 项机构。

技术参数：

1、安装尺寸：长度最长约9.5米，宽度最宽约4米，组合式设计；

2、7齿轮母子结构，所有部件均为铝合金材质，转速可调；

3、金属外框，高强度钢化玻璃防护；

4、相机的快门机构直径400毫米，全铝合金材质；

5、牛头磕头装置规格：不小于0.65×0.4m；

6、360度柔性传动机构有8个柔性部件组成，单个单元直径85毫米，整体650毫米；

7、双活塞内燃机机构，活塞直径90毫米，数量2组，曲柄传动；

8、内啮合单元直径532毫米，4齿轮组合；

9、直径350毫米的4槽轮分配机构，演示自动化分配；

10、标配：齿轮传动、异形齿轮传动、曲柄连杆机构等。
	1
	项
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	互动益智墙


	1、尺寸：定制

2、名称：互动益智墙

材质：边框是镀锌钢，面板采用PE板，球是ABS注塑

产品规格：球直径为10公分，整体尺寸按图纸需求定制。
	1
	项
	[image: image39.png]



	52800 
	52800 

	25
	二楼走廊食堂附近
	活动通知栏
	墙面造型
	1、轨道射灯8个轨道6M，合计1项

2、定制展板：宽4425*1950高 mm，合计1套

18mm阻燃板/5mm钢化玻璃展示板/高感光白漆/镀锌钢板/亚克力标题栏卡槽。
	1
	项
	[image: image40.jpg]
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	其他空间
	其他空间
	行政会议室党建背景墙
	10mm高密度雪弗板烤漆（多层）。
	8.50
	㎡
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	会议室LOGO墙
	10mm高密度雪弗板烤漆。
	2.16
	㎡
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	会议室门口清廉展墙
	10mm高密度雪弗板烤漆（多层）。
	10.95
	㎡
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	消防栓
	70*180cm，写真贴。
	100
	套
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	宣传栏
	1、定制展板：宽4000*2000高 mm，合计10套；

18mm阻燃板/5mm钢化玻璃展示板/高感光白漆/镀锌钢板/亚克力标题栏卡槽；

2、墙绘：叶子部分  5.3*3.45m*10个，合计182.85平方。
	1
	套
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	落地立体字
	尺寸:长1.6米高0.8米厚0.5米，字体规格:35cm×35cm，每块重量约为1.6吨左右。
	8
	套
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	科学互动装置
	科学互动装置模块
	科学互动装置（同自己握手）
	本展品内装有凹面反光镜，凹球面镜同样遵从反 射定律。当观众的手放在光轴二倍焦距处时，会形成一个与手同样大小的倒立影像，其影像和手重合，似同自己握手，十分直观和形象。而另一侧凹面镜和模型都安装在展台内， 可是通过凹面镜，参与者却可以看到一个浮在外面的实像，但是这个看得见的东西却摸不着。 

技术参数：

1、外部尺寸：800mm*2000mm；40mm*40mm木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：底座700mm；背板100mm；

2、仪器规格尺寸：0.7×0.6×1.5m；

3、钣金台体，表面烤漆；

4、凹面镜直径400毫米。
	1
	套
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	科学互动装置（克拉尼图）
	德国物理学家恩斯特·克拉德尼做过一个实验，在一个小提琴上安放一块较宽的金属薄片，在上面均匀地撒上沙子。然后开始用琴弓拉小提琴，结果这些细沙自动排列成不同的美丽图案，并随着琴弦拉出的曲调不同和频率的不断增加，图案也不断变幻和越趋复杂——这就是著名的克拉尼图形。 

技术参数：

1、外部尺寸：800mm*2000mm；40mm*40mm木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：底座700mm；背板100mm；

2、细沙及细沙回收盒；

3、仪器规格尺寸：0.7×0.6×1.3m；

4、触摸屏功率信号源：0-10000Hz可调频率，0-40V可调电压,全彩液晶屏规格：4寸；

5、底座钢板厚度8毫米，亚克力收集结构；

6、扬声器功率：100瓦。
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	科学互动装置（旋转的银蛋）
	本展品主要由三个可旋转磁块、一只金属蛋、透明圆盘和手轮组成。三个磁块在圆盘的下方互成120度夹角放置，为方便观众观看，圆盘采用透明材料，金属蛋放置在圆盘上方，为防止观众触碰到展品，外部用有机玻璃罩罩住。 

观众转动手轮，在重力以及摩擦力的作用下蛋会竖立起来。观众转动手轮，磁块旋转产生旋转磁场。而金属蛋是闭合的导体，磁块所形成的旋转磁场会使金属蛋中产生感应电流，并形成磁场，两个磁场相互作用使银蛋旋起来。 由于银蛋的质量分布不均匀，是偏心的，因此当银蛋旋转时，在离心力、重力以及摩擦力的作用下它便竖立了起来。 

1、外部尺寸：800mm*2000mm；40mm*40mm木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：底座700mm；背板100mm；

2、仪器规格尺寸：0.7×0.6×1.5m；

3、钣金台体，表面烤漆；

4、金属蛋材质铝合金；

5、3组线圈。
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	科学互动装置（美丽的辉光）
	展项由辉光盘、辉光球和展台组成。参与者用手在盘（球）的表面轻轻触碰或移动，可吸引或引导盘（球）内辉光的运动，探索辉光放电现象。 

1、外部尺寸：800mm*2000mm；40mm*40mm木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：底座700mm；背板100mm；

2、辉光球：玻璃质，直径200mm；

3、辉光盘：玻璃质，直径200mm。
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	科学互动装置（太阳能飞机）
	展项由射灯及转向机构、配置太阳能电池板的飞机模型、防护罩等构成。观众按下启动按钮，启动射灯，射灯正对飞机上的太阳能电池板，太阳能电池板发电给飞机供电，可看到飞机上的螺旋桨转动起来，驱动飞机转动。

1、外部尺寸：800mm*2000mm；40mm*40mm木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：底座700mm；背板100mm；
2、定制太阳能飞机模型2个；

3、落地式一体化设计，钣金箱体，表面喷塑处理，镀锌骨架、围板1.2mm碳钢板，表面烤漆（或喷塑），底板1.5mm碳钢板，颜色定制；

4、聚焦射灯功率单只230瓦，数量1只；

5、实验台下部304不锈钢板制作，表面拉丝处理。

6、仪器规格尺寸：0.7×0.6×1.5m。
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	科学互动装置（龙卷风）
	展项由烟雾发生器、抽风机、展架等组成，再现龙卷风的状态。观众按下启动按钮，启动展项演示，观众可以看到烟雾在抽风机作用下，形成漏斗状，和龙卷风产生的漏斗状云柱一样。 

技术参数：

1、外部尺寸：800mm*2000mm；40mm*40mm木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：底座700mm；背板100mm；
2、仪器规格尺寸：0.7×0.6×1.5m；

3、功率450瓦，大功率黄铜雾化器；

4、钣金箱体，上部钣金折弯焊接，下部304不锈钢折弯焊接。
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	科学互动装置（鱼洗）
	展项由仿制的古代盥洗用具“鱼洗”构成，当两手搓双耳时，产生两个振源，振波在水中传播，互相干涉，使能量叠加起来，所以这些能量较大的水点，会跳出水面。这是符合物理学的共振原理的。 

技术参数：

1、外部尺寸：800mm*2000mm；40mm*40mm木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：底座700mm；背板100mm；
2、仪器规格尺寸：直径0.42米，青铜材质，配防滑垫。
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	科学互动装置（变换的风景）
	这件展品最里层有个灯箱,灯箱发出的白光,初始振动方向是杂乱的。第一层膜是固定安装的偏振片只让一个振动方向的光波透过,成为白色偏振光。第二层膜就是风景画,第三层膜就是转盘上的偏振片了,如果偏振片旋转角度合适的话,某种颜色的光就会透过这第三层膜,进入你的眼睛。所以当我们旋转转盘时,风景画的颜色会随之改变。

技术参数：

1、外部尺寸：800mm*2000mm；40mm*40mm木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：底座700mm；背板100mm；
2、仪器规格尺寸：0.5×0.4×0.6m；

3、偏振盘直径450毫米，360度旋转；

4、定制模型一套；

5、钣金箱体，表面烤漆。
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	科学互动装置（飞鸟入笼）
	展项由飞鸟飞翔剪影模型、栅格状鸟笼模型、手动转盘、防护罩和光源组成。 转动转盘，可以看到原本在笼外面的鸟飞到笼里面了，并处于飞翔状态。

技术参数：

1、外部尺寸：800mm*2000mm；40mm*40mm木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：底座700mm；背板100mm；
2、转盘直径0.3米，防护罩0.35米直径，金属小鸟及奔马模型均布在圆筒外圈；

3、转速可调、方向可调；

4、仪器规格：0.5×0.5×0.6米，完善的排线及安全防护系统。
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	科学互动装置（丁达尔现象）
	展项由激光和一管胶体构成。观众按下启动按钮，启动激光，可在胶体中看到激光的路径。

技术参数：

1、外部尺寸：800mm*2000mm；40mm*40mm木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：底座700mm；背板100mm；
2、UV印制亚克力背板，背板包含原理与操作说明等内容；

3、钣金制作箱体，表面烤漆；

4、仪器规格尺寸：0.6×0.4×0.2米；

5、钣金箱体，表面烤漆；

6、含光源、有机玻璃盒。
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	科学互动装置

（光压风车+声波看得见）


	展项功能：

光压风车：不同颜色的物体对于光的吸收程度有所不同，白色的物体对于光能的吸收程度小，黑色的物体对于光能的吸收程度大。基于这一原理，在光驱动风车接受太阳光照射时，越来越多的能量聚集在叶片呈黑色的背面上，导致黑、白叶片之间产生了光能差，并转换为机械能，从而推动叶轮旋转。

声波看得见：声音是由振动产生的，乐音是由琴弦或其他物体振动产生的。乐音的频率范围是60Hz-1200Hz之间。频率越高即每秒振动次数很多，由于人眼的视觉暂留作用，肉眼很难分辨出琴弦的运动轨迹。但你通过这个装置，可以清晰明了地观察到琴弦振动的波形曲线。原来它是巧妙地从另一个方向利用了人眼的视觉暂留作用。

技术参数：

1、外部尺寸：1800*3200mm；40*40木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：320mm；

2、UV印制亚克力背板，背板包含原理与操作说明等内容；

3、仪器规格尺寸：0.6×0.4×0.2米；0.6×0.4×0.2米；

4、光压风车：功率100W；

5、光压风车：克鲁克斯辐射计一个；
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	科学互动装置

（伯努利原理+锥体上滚）


	展项功能：

伯努利原理：此展项由风机、操作按钮、小球等构成，演示了伯努利原理。按下按钮，将小球置于风口，小球便悬浮于风口上。将悬浮于空中的气球从气流中心处沿水平方向向气流边缘推开一点，再松手，气球自动回到气流中心位置。

锥体上滚：展品由一个双锥体和倾斜轨道组成。将锥体放在轨道低端时，会惊奇的发现锥体竟然沿着轨道向上滚去。

技术参数：

外部尺寸：1800*3200mm；40*40木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：320mm；

2、UV印制亚克力背板，背板包含原理与操作说明等内容；

3、仪器规格尺寸：0.6×0.4×0.2米；0.6×0.4×0.2米；

4、伯努利原理：静音风机一台，功率250瓦，最大风压9.5KPa；

5、锥体上滚：锥体尼龙材质。
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	科学互动装置

（纳米磁液+窥视无穷）


	展项功能：

纳米磁液：此展项由磁力液、永久磁铁、手动操作装置等构成，展示的是磁性材料在磁场中的特性。观众通过手动的方式，控制永久磁铁接近或远离磁力液，观看磁力液形成的磁花的变化。按下按钮，观看的变化。

窥视无穷：前端是一面半透半反镜，后端是反射镜，灯光发出的光线被反射镜反射回来，一部分透过半透半反镜而被看到，另一部分被半透半反镜再次反射到后端反射镜，多次反射后形成诸多物体的像，无限重复的影像，一个比一个更远，就像一条无尽的隧道。

技术参数：

1、外部尺寸：1800*3200mm；40*40木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：320mm；

2、UV印制亚克力背板，背板包含原理与操作说明等内容；

3、仪器规格尺寸：0.6×0.4×0.2米；0.6×0.4×0.2米；

4、纳米磁液：磁液一组、线圈一组；

5、窥视无穷：仪器由一组镜面玻璃、一组镀膜玻璃、灯带等组成。
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	科学互动装置（五彩万花筒+偏光干涉）


	展项功能：

五彩万花筒：小小的万花筒内有三面同样大小的镜子，依照镜子的反射定律，构成了三组图像，每组图像有六个相同的影像，所以在万花筒内可以看到18个影像，如果把参加反射的实物做成了慢慢流动的形式，人们看到的图案就会呈现出动感的美。

偏光干涉：把具有双折射现象的材料放在这台光学仪器的起偏镜和检偏镜之间时，即会看到奇异的色彩出现，这就是偏振光干涉色的效果。

技术参数：

1、外部尺寸：1800*3200mm；40*40木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：320mm；

2、UV印制亚克力背板，背板包含原理与操作说明等内容；

3、仪器规格尺寸：0.6×0.4×0.2米；0.6×0.4×0.2米；

4、五彩万花筒：光学组件；

5、偏光干涉：钣金造型支架，四周圆弧造。
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	科学互动装置（虚实物体+锥体反射镜）


	展项功能：

虚实物体：凹面镜是反射成像，当物距小于焦距时成正立、放大的虚像，物体离镜面越近，像越小。当物距等于一倍焦距时不成像，当物距在一二倍焦距之间时成倒立放大的实像，物体离镜面越远，像越小。当物距等于二倍焦距时成等大倒立的实像。当物距大于2倍焦距时，成倒立、缩小的实像，物体离镜面越远，像越小。成的实像与物体在同侧，成的虚像与物体在异侧。

锥体反射镜：将物体放到锥体反射镜之中，观看成像效果。

技术参数：

1、外部尺寸：1800*3200mm；40*40木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：320mm；

2、UV印制亚克力背板，背板包含原理与操作说明等内容；

3、仪器规格尺寸：0.6×0.4×0.2米；0.6×0.4×0.2米；

4、钣金造型支架，四周圆弧造。
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	科学互动装置（磁与铁+尖端放电）


	展项功能：

磁与铁：由永久磁铁和一些活动的铁、镍等材料组成的互动用品构成。利用磁铁能吸引铁钴镍的原理，通过磁力来堆积铁块的活动。

尖端放电：导体上电荷的分布与其表面形状有关，导体表面尖锐的地方，电荷的分布比较密集，当电荷聚集达到一定密度时，产生很大的电场，击穿空气。展品中的两个电极，一个接高压，另一个接地。

技术参数：

1、外部尺寸：1800*3200mm；40*40木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：320mm；

2、UV印制亚克力背板，背板包含原理与操作说明等内容；

3、仪器规格尺寸：0.6×0.4×0.2米；0.6×0.4×0.2米；

4、钣金制作箱体，表面烤漆。
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	科学互动装置（静电乒乓+磁绷锁）


	展项功能：

静电乒乓：静电发生装置产生高压静电，由于静电感应，吊挂的金属球被感应上电荷，当电荷积累到一定量时，带有电荷的极板就与金属球发生作用，首先异性电荷相吸引。

磁绷锁：磁铁就会把铁链慢慢拉起，当拉到一定位置时，磁铁与铁链分开，这时铁链就悬在空中。

技术参数：

1、外部尺寸：1800*3200mm；40*40木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：320mm；

2、UV印制亚克力背板，背板包含原理与操作说明等内容；

3、仪器规格尺寸：0.6×0.4×0.2米；0.6×0.4×0.2米；

4、钣金制作箱体，表面烤漆。
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	科学互动装置（磁共振+磁阻尼）


	展项功能：

磁共振：当外围的线圈通电，会产生较强的电流磁场，而“蛋”里面也密封着一个永久磁铁，电流磁场与永久磁棒的相互作用，就产生了会跳舞的“蛋”！

磁阻尼：金属环在下落时切割磁力线，产生感应电流，并在周围生成磁场。由于感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化，所以金属环在两个磁场的综合作用下减速下落；而塑料环不会产生感应电流，所以没有阻尼，下降速度很快。

技术参数：

1、外部尺寸：1800*3200mm；40*40木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：320mm；

2、UV印制亚克力背板，背板包含原理与操作说明等内容；

3、仪器规格尺寸：0.6×0.4×0.2米；0.6×0.4×0.2米；

4、钣金制作箱体，表面烤漆；

5、磁共振：线圈一组及驱动组件一组。
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	科学互动装置（人体导电+离心力）


	展项功能：

人体导电：由两个电机、低压电源、灯泡等构成，观众双手分别接触电极，将自己接入电路，此时灯泡会因为线路接通而点亮。

离心力：物体做圆周运动时，存在着向心力和离心力，由于离心力与旋转物体的质量、角速度、半径有关，所以容器内的液面出现了中间低，两边高的变化。

技术参数：

1、外部尺寸：1800*3200mm；40*40木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：320mm；

2、UV印制亚克力背板，背板包含原理与操作说明等内容；

3、仪器规格尺寸：0.6×0.4×0.2米；0.6×0.4×0.2米；

4、钣金制作箱体，表面烤漆；

5、离心力：离心组件一套。
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	科学互动装置（最速降线+双曲狭缝）


	展项功能：

最速降线：两条轨道的起点和终点高度相同，其中一条为直线轨道，另一条为曲线轨道。把两个小球分别放到起点位置，同时放手，两个小球同时滚落，无论尝试多少次，曲线轨道上的小球总是最先到达终点。

双曲狭缝：当倾斜的直杆绕竖直轴旋转时，会在空间划出双曲面。由于有机玻璃板是过竖直轴的平面，弯曲的狭缝正是有机玻璃板与双曲面的交线，直杆旋转时正好穿过弯曲的狭缝。

技术参数：

1、外部尺寸：1800*3200mm；40*40木龙骨/18mm阻燃板基层/9.5mm石膏板/2遍腻子/基膜宣绒布UV；深度：320mm；

2、UV印制亚克力背板，背板包含原理与操作说明等内容；

3、仪器规格尺寸：0.6×0.4×0.2米；0.6×0.4×0.2米；

4、钣金制作箱体，表面烤漆；

5、最速降线：仪器由两组轨道、小球等组成。
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	广告标识画面
	标识标语
	市价
	党建/阅读室/厕所及其他区域提示语
	1
	项
	
	27500 
	27500 

	
	装修部分水电
	灯具部分
	/
	开槽/配管/配线/接线盒/开关
	1
	项
	
	20680 
	20680 

	
	设备部分水电
	设备类网络电线
	市价
	设备类装置布线、接电预留费用，最终按实际审计金额
	1 
	项
	
	11000 
	11000 

	
	脚手架
	/
	市价
	
	1 
	项
	
	3850 
	3850 

	
	高空作业费
	/
	市价

	
	1 
	项
	
	24200 
	24200 

	
	安全文明施工基本费
	/
	
	
	1 
	项
	
	17023
	17023 

	价格汇总
	
	3000000


（1）详细采购需求（采购预算3000000元，供应商报价为单价综合折扣率，按实际结算。结算单价=综合单价最高限价×折扣率，如投标报价下浮率为10%，则按90%折扣率进行报价)。
（2）供应商在投标文件中必须注明所投产品的品牌及型号、产地等。
（3）供应商送货时，如使用单位需要则须按使用单位要求安装、摆放、调试等。▲
（4）采购总数量以学校实际订购数量为准。但供应商投标报价统一按招标文件附件中的数量报价。
（5）采购人或最终使用单位均可以委托国家认可的产品质量监督机构按投标承诺进行鉴定；鉴定费用由供应商支付，并给予退货、中止合同,并处罚合同总价20%的违约金。

2.2说明：

（1） 投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标资料有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。
（2）本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。
（3）本项目涉及地面及墙面等需开挖、复原产生的费用均包含在本次报价之内，不再另行支付费用；▲
三、其他说明：

1、本项目包含本项目的供货、运输、安装等所有内容。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。本项目所需辅材均需计入投标价。

2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标资料有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

6、供应商投标文件中须提供采购内容中带“★”内容的相关承诺或证明资料。

四、商务条款

1、免费维护期

1.1、▲免费维护期：不少于3年；（采购内容中有明确的除外）。免费维护期内如因质量问题由供应商免费更换，从验收合格交付使用之日起算。
1.2、投标供应商在投标文件中说明免费维护期内提供的服务计划。

2、履约保证金：

合同签订后7个工作日内，中标供应商提供合同价的1%金额作为履约保证金（以保函或转账汇款的形式提供）。履约保证金待项目完成后通过有关部门质量验收后，采购人在7个工作日内无息退还履约保证金。

3、付款方式：

（1）预付款：在合同生效后15个工作日内，采购人向中标供应商支付合同价的30%作为预付款；

①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

②在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
（2）进度款：所有设备运至安装现场开箱验收合格后15个工作日内支付至合同总价的70%；
（3）项目完成并通过有关部门质量验收合格后15个工作日内支付至合同总价的90%；

（4）项目结算审计结束后15个工作日内支付至合同总价的98.5%；剩余的1.5%作为质量保证金，待工程质保期结束后予以支付。

4、培训

4.1货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

4.2在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

4.3旨在提供更好的其他方式培训。

5、送货地点：采购人指定地点。

6、安装调试与安装标准：提供现场的安装调试直至合格。提供的货物与安装应符合招标文件与我国国家有关技术规范要求和技术标准。

供应商应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。
7、完工期

完工期：合同签订后60日历天内完成供货、安装，调试工作。
8、其他
投标报价应包括承包完成本次采购需完成全部工作所发生的费用（包括货物费用、人员工资、食宿费、差旅费、办公费、保险费、综合管理费等）及利润、税金、项目验收费用等完成项目的一切费用，采购人不再另外支付其他费用。
9、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
10、本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。
（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；
2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。
3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。
（2）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。
（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。
（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。
（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；
（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。
（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

（8）中标供应商需按图施工，采购方要求增加（减少）的项目（设备）或设计变更增加（减少）项目的综合单价确定方式：

①采购文件中已有适用的综合单价的，按采购文件中已有项目的投标报价确定；

②采购文件中有类似工程项目单价的，可以参照采购文件中类似项目的投标单价确定；

③采购文件中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价并乘以中标结算率确定（中标结算率=投标报价/3000000元，保留至小数点后两位）：套用《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间温州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照温州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由采购人确认材料具体规格型号后，交审计组价后采购人签证确认。

附件：《考核评分细则》（采购人可根据项目实际进行调整）
	被考核单位：

	项目名称：

	考核人：

	考核内容
	分值
	扣分原因
	得分

	1、是否在约定的时间内完成采购人指派的任务
	20
	
	

	2、是否有固定人员承担安装任务
	10
	
	

	3、是否存在安全隐患
	10
	
	

	4、过程中发现重大问题是否及时进行沟通
	10
	
	

	5、验收成果是否准确
	10
	
	

	6、安装工程的质量及满意度
	15
	
	

	7、是否按国家有关规定执行
	10
	
	

	8、响应文件中承诺的相关内容是否到位
	15
	
	

	总得分
	100
	

	考核实施办法：

1.每批次考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。

2.若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。

3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任，成交供应商违规罚款可达合同总金额的20%。


五、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.货物的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；培训、质保期维护等。

3.在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标单价中。
              第三部分 供应商须知
一、说明
1、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

2、供应商必须投全部标的物，否则按无效投标处理。
3、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
4、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

5、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲6、供应商投标报价超出该采购预算（最高限价），该供应商按无效投标处理。
7、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
8、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
▲11、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的（如工业产品生产许可证，3C认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
15、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件的获取
供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。
1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）供应商资格审查声明函
3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； （联合体投标的需提供联合体协议，联合体所有成员都需提供营业执照，其他签字盖章及电子标及政采云账号等只需联合体主体即可。）

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；
4）联合体协议书（如有）

上述资格条件审查材料2-4项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）封面（参考采购文件格式）

2）目录（格式自拟）

3）开标一览表

4）报价明细表

5）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材

2.3、商务技术文件组成

1) “技术资信部分”封面

2)目录或评分索引

3)投标函；

4)法定代表人授权书；

5)投标产品配置表

6)商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

7)投标供应商情况声明；

8)联合体协议书

9)供应商营业执照、税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件加盖有效公章）；（复印件加盖有效公章，以联合体名义参加投标的双方均需提供）；

10)供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章，以联合体名义参加投标的双方均需提供）；

11)近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（以联合体名义参加投标的双方均需提供）

12)随机备品、备件、专用工具清单；

13)项目业绩一览表；

14)投标供应商针对本项目的方案

15)设备安装、调试、验收标准、方案，人员培训计划，售后服务保障承诺；

16)投标产品投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

17)各种优惠条件（如有）。

18)根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等编写及需要提供的其它文件和资料；

19)供应商认为需要提供的文件和资料。

3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。
3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
4.投标报价
4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
5、投标文件的有效期
5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
4、投标供应商资格审查
4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费30000元，招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。中标人在领取中标通知书时须携带法人代表证明原件或法定代表人授权书原件。招标代理服务费收取账户：

开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司
开户名称：浙江必宸工程咨询有限公司

开户帐号：201000321148982
第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的，联合体视同小微企业。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
附件：1
中小企业声明函
【不属于中小企业的无需填写、递交】
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于建筑业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                                              企业名称（盖章）： 
                                              日 期： 
注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件2
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
       单位名称（盖章）：
       日  期：
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

    合同格式（仅供参考）

        年    月    日，平阳县新鳌城市建设有限公司以公开招标方式对 鳌江镇古鳌头学校校园文化建设项目进行了采购招标。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
第一条：采购清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总计（人民币）
	小写：                          大写：               


第二条：质量标准和要求

（一）为保证质量，投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时采购人及第三方单位（如有）将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并保留追究责任的权利；
（二）为保证工质量，本项目采购人及第三方单位（如有）将对到货设备进行严格验收，如实际安装设备达不到招标文件技术要求或安装型号参数与投标文件不一致的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并不予退还履约保证金；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担；

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物或服务享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物或服务上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

 4、如采购人使用该货物或服务构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

合同签订后60日历天内完成供货、安装，调试工作。

第六条：安装施工：需供应商提供技术人员安装调试

安装施工地点：按采购单位要求。

安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

第七条：验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

第八条：质保期
1) ▲免费维护期：不少于3年；（采购内容中有明确的除外）。免费维护期内如因质量问题由供应商免费更换，从验收合格交付使用之日起算。

2)提供质保期内巡视保养措施、时间。

3)质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

4)投标供应商在投标响应文件中说明质保期内提供的服务计划及培训计划。
第九条：履约保证金

合同签订后7个工作日内，中标供应商提供合同价的1%金额作为履约保证金（以保函或转账汇款的形式提供）。履约保证金待项目完成后通过有关部门质量验收后，采购人在7个工作日内无息退还履约保证金。

第十条：付款方式： 

（1）预付款：在合同生效后15个工作日内，采购人向中标供应商支付合同价的30%作为预付款；

①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

②在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
（2）进度款：所有设备运至安装现场开箱验收合格后15个工作日内支付至合同总价的70%；

（3）项目完成并通过有关部门质量验收合格后15个工作日内支付至合同总价的90%；

（4）项目结算审计结束后15个工作日内支付至合同总价的98.5%；剩余的1.5%作为质量保证金，待工程质保期结束后予以支付。

（5）本项目中标供应商须在鳌江镇行政区域内开设专用银行账户，有关本项目所有款项均须在专用账户转存。
第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物或服务的技术文件，包括相应的每一套中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）现场安装、施工、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价3%的违约金：

（1） 中标供应商返工并将施工款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低项目价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1000元处理，如果超出合同规定期限10天，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价3%的违约金。

 第十四条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，向平阳县人民法院进行诉讼。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。第十六条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未完成服务类似的服务，中标供应商应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。
（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；
2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。
3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。
（2）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。
（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。
（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。
（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；
（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。
（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

（8）中标供应商需按图施工，采购方要求增加（减少）的项目（设备）或设计变更增加（减少）项目的综合单价确定方式：

①采购文件中已有适用的综合单价的，按采购文件中已有项目的投标报价确定；

②采购文件中有类似工程项目单价的，可以参照采购文件中类似项目的投标单价确定；

③采购文件中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价并乘以中标结算率确定（中标结算率=投标报价/3000000元，保留至小数点后两位）：套用《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间温州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照温州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由采购人确认材料具体规格型号后，交审计组价后采购人签证确认。

附件：《考核评分细则》（采购人可根据项目实际进行调整）
	被考核单位：

	项目名称：

	考核人：

	考核内容
	分值
	扣分原因
	得分

	1、是否在约定的时间内完成采购人指派的任务
	20
	
	

	2、是否有固定人员承担安装任务
	10
	
	

	3、是否存在安全隐患
	10
	
	

	4、过程中发现重大问题是否及时进行沟通
	10
	
	

	5、验收成果是否准确
	10
	
	

	6、安装工程的质量及满意度
	15
	
	

	7、是否按国家有关规定执行
	10
	
	

	8、响应文件中承诺的相关内容是否到位
	15
	
	

	总得分
	100
	

	考核实施办法：

1.每批次考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。

2.若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。

3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任，成交供应商违规罚款可达合同总金额的20%。


第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。

3、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理公司壹份。

4、合同的解释：本合同的解释权在平阳县新鳌城市建设有限公司。
第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书；（如有）
4、中标通知书。

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：
第六部分    附件—投标文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
鳌江镇古鳌头学校校园文化建设项目
投 标 文 件
（资格文件）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函
供应商资格审查声明函
平阳县新鳌城市建设有限公司 ：
我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

我方具有独立承担民事责任的能力；

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人或授权代表（签字或签章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）（联合体投标的需提供联合体协议，联合体所有成员都需提供营业执照，其他签字盖章及电子标及政采云账号等只需联合体主体即可）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.4联合体协议书 （如是）
二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
鳌江镇古鳌头学校校园文化建设项目
投 标 文 件
（报价文件）
	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2 开标一览表 

开标一览表

供应商名称：                                         招标编号：  

	项目名称
	投标总价（人民币元）
	备注

	鳌江镇古鳌头学校校园文化建设项目
	大写：
小写：
	1、本企业□是/□否小型、微型企业。（请打钩确认，并提供相关证明文件；）



▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标报价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、安装施工、调试费、人工费、验收费（含设备调试直至能够正常使用的所有费用）等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函
【不属于中小企业的无需填写、递交】
中小企业声明函
【不属于中小企业的无需填写、递交】
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于建筑业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                                              企业名称（盖章）： 
                                              日 期：
注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
       单位名称（盖章）：
       日  期：
扶持政策说明：
1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。
3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
鳌江镇古鳌头学校校园文化建设项目
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


 备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

3.4投标函

                         投  标  函

平阳县新鳌城市建设有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县新鳌城市建设有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7商务偏离表、技术偏离表（未提供此表视为默认）
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.8   类似项目业绩证明

类似项目业绩证明

（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.9投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

（不带价格放技术资信标中） 
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

3.10供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：        
项目编号：      

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
3.11质量服务承诺书
质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司                     （供应商）对                 （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为                 （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的服务均符合法律法规以及行业相关质量标准；
二、在招标文件要求的质保期内，无条件服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

3.12诚信投标承诺书
诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
3.13近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺
近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺
致：
我方 （投标供应商名称） 在参加（项目编号： ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚， 没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行 政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政 府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采 购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁 止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消 我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。 
特此声明 
投标供应商全称（盖章）：
日      期：

3.14联合体协议书
联合体协议书（如是则提供，格式供参考）
致：                              （招标人） 
（主办单位名称）                    （联合体单位名称）                     自愿组成联合体，参加                 项目投标。现就有关事宜订立协议如下：
1、（单位名称）                      为联合体主办人，（单位名称）                                 为联合体成员；
2．联合体内部有关事项规定如下：
（1）联合体由主办人负责与业主联系。
（2）投标工作由联合体主办人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体主办人代表联合体办理投标事宜，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。
（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）投标文件除联合体共同协议需联合体各方盖章外，其余投标文件内容：商务部分内容、技术资信标部分内容等只需联合体的主办人盖章，不需要联合体各方盖章。法定代表人证明或其授权委托人证明只需联合体的主办人提供；投标保证金以联合体主办人提交的为准。
（5）如中标，联合体内部将遵守以下规定：
a．联合体主办人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；
b．联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体主办人负责；

（6）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

（7）其他（分工需细化、各方合同份额等）：                                   
3．本协议书自签署之日起生效，在上述（5）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体主办人应将该协议书送交业主。
4．本协议书正本一式  份，联合体成员各  份；副本一式  份，联合体成员各执  份，投标文件中提供扫描件。

主办单位名称：（全称）（盖章）          联合体单位名称：（全称）（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）  法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年    月    日                                  年   月    日
第七部分   评标办法
根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评标程序
本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分30分

1、以投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标价)×30%×100。

2、如果供应商的报价均超出采购最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩等综合评分70分

	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	类似业绩
	投标供应商提供2021年1月1日至今有类似项目业绩：每提供一份得1分，最高得3分。

注：提供中标通知书复印件、合同复印件等证明材料复印件并加盖投标供应商公章。提供的证明材料缺少的或未按要求提供的，不得分。时间以合同签订时间为准。
	3分

	2
	综合实力
	投标供应商或所投产品制造商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个证书得2分，最高6分。
注：须提供证书扫描件及在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”的网页查询截图（须显示网址），且认证状态须为有效，加盖投标供应商公章，否则不得分。
	6分

	3
	设备性能指标
	技术指标响应情况：所有技术指标均响应招标文件要求的得30分；
标“★”项为重要参数，每负偏离一项扣0.4分，扣完为止。
	30分

	4
	实施方案
	为确保项目交货期，采购、制作、安装组织机构和分工安排、项目过程中各阶段划分和控制等方案合理、措施切实可行的得10-15分，采购、制作、安装组织机构和分工安排、项目过程中各阶段划分和控制等方案较合理、措施较可行的得5-10分，采购、制作、安装组织机构和分工安排、项目过程中各阶段划分和控制等方案不合理、措施不可行的得0-5分，未提供不得分。
	15分

	5
	售后服务
	根根据投标人提供的售后服务及质保方案进行评审，售后服务及质保方案内容包含售后服务体系、管理制度、专业服务团队、响应时间，售后服务及质保方案内容是否合理、完整由专家进行评审。

方案内容详细、完整得3-6分，方案内容一般得0-3分。
	6分

	6
	安装服务实施方案
	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求由专家进行评审。

满足采购需求得3-6分，部分满足采购需求得0-3分。
	6分

	7
	质保期

承诺
	在招标文件要求质保期的基础上，每增加1年得2分，最高得4分。
	4分


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
国企采购活动现场确认声明书
浙江必宸工程咨询有限公司（采购组织机构名称）：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加鳌江镇古鳌头学校校园文化建设项目（采购编号：）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：522893988@qq.com。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
