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联 系电 话：0577-63110391
代理机构：杭州华旗招标代理有限公司
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二零二三年十一月


杭州华旗招标代理有限公司关于104国道平阳超限运输检测站智慧平台建设公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2023年12月1日
 项目概况 

   104国道平阳超限运输检测站智慧平台建设项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2023年12月22日09:30（北京时间）前递交投标文件。 

一、项目基本情况                                            
    项目编号：PYCG231201116 

    项目名称：104国道平阳超限运输检测站智慧平台建设
    预算金额（元）：9950000
    最高限价（元）：/   
    采购需求：

    标项名称:104国道平阳超限运输检测站智慧平台建设 
    数量: 1批   
    预算金额（元）: 9950000   
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：104国道平阳超限运输检测站智慧平台建设 
    备注： 

    合同履约期限：标项 1，至合同结束（以实际合同为准）
    本项目（是）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：
    1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

    3.本项目的特定资格要求：无。 

三、获取招标文件 
    时间：至2023年12月22日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
    地点：政采云平台（www.zcygov.cn） 

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

    售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2023年 12月22日09:30（北京时间）
    投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

    开标时间：2023年12月22日09:30 

    开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）  

五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）质疑投诉：质疑期：公告发布之日起7个工作日内。质疑资格：政采云中本项目通过报名的供应商。对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。7）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。 
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息

    名    称：平阳县交通投资集团有限公司 

    地    址：浙江省温州市平阳县昆阳镇 

    传    真：/  

    项目联系人：邓先生   

联 系电 话：0577-63110391
    2.采购代理机构信息            

    名    称：杭州华旗招标代理有限公司             

    地    址：温州市平阳县鳌江镇柳南路50号             

    传    真：/             

    项目联系人：官先生              

    项目联系方式：15088585331 

   

     

    若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。       

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

杭州华旗招标代理有限公司对104国道平阳超限运输检测站智慧平台建设进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	1) 
	项目名称
	104国道平阳超限运输检测站智慧平台建设

	2) 
	项目编号
	PYCG231201116

	3) 
	资金来源
	其他资金

	4) 
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	5) 
	采购方式
	公开招标

	6) 
	采购人
	采 购 人：平阳县交通投资集团有限公司

联 系 人：邓先生   

联 系电 话：0577-63110391  

	7) 
	采购代理机构
	名称：杭州华旗招标代理有限公司
地址：温州市平阳县柳南路50号
项目负责人：官先生
手机：15088585331

	8) 
	评标办法
	综合评分法

	9) 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10) 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11) 
	是否接受联合体投标
	□不接受
 eq \o\ac(□,√)接受

	12) 
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	13) 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	14) 
	投标货币
	人民币

	15) 
	投标语言
	中文

	16) 
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	17) 
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	18) 
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	19) 
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	20) 
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇柳南路50号 官先生收15088585331））。

	21) 
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	22) 
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	23) 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	24) 
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
 eq \o\ac(□)需要

	25) 
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要  

	26) 
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要  

	27) 
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

机构地点：温州市平阳县柳南路50号
联系人：官先生

联系电话：15088585331               

联系传真：0577-88113837

	28) 
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人投诉。

	29) 
	投诉受理联系方式
	平阳县交通投资集团有限公司
联 系 人：邓先生   

联 系电 话：0577-63110391

	30) 
	投标截止时间
	2023年12月22日09:30 截止(北京时间)。

	31) 
	开标时间
评审地点
	开标时间：2023年12月22日09:30 正 (北京时间)
评审地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）

	32) 
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	33) 
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	34) 
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	35) 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱： 309705385@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	36) 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	37) 
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	38) 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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第一部分     项目简介

一、项目简介

杭州华旗招标代理有限公司受平阳县交通投资集团有限公司委托，以公开招标方式采购104国道平阳超限运输检测站智慧平台建设项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。

二、 采购要求（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

1、采购清单及详细技术要求
	序号
	产品名称
	产品主要技术指标
	数量
	单位

	一、智慧治超驾驶舱系统

	1
	交通治超智能快速协调响应指挥平台
	1、治超指挥接警中心系统：通过外部、内部接警信息将不同接警信息通过智能化快速响应体系进行快速分配处理。
2、执法工单智能筛选智能分配系统：将所有工单进行属性快速研判分析，充分并合理将工单智能自动分配给相关执法人员，应指导相关执法人员对该工单进行处理，跟踪显示所有工单状态，重点节点状态，突发事件等。
3、日常任务管理：系统根据每个中队辖区内超限数据时段，货车数量进行大数据分析，合理智能化预测下一时段工作量和工作属性。
4、对接基层四平台：对接基层四平台可有效与乡镇治超执法工作的对接反馈。
5、GIS大屏系统：平台多业务GIS多图层多功能智能化展示，大屏，指挥电脑多平台协同等。
6、无缝融合平阳县超限超载电子围栏系统建设内容，将超限超载电子围栏系统车辆预警和人员信息功能融合到指挥平台，超限超载电子围栏系统数据作为指挥平台处理治超业务的重要数据来源，配合指挥平台对超限超载电子围栏系统进行无缝封装融合，包括手机终端系统无缝融合指挥调度、快速响应等功能。
★供应商需提供平阳县超限超载电子围栏系统源代码无缝对接授权证明。
	1
	套

	2
	智能化治超站平台
	将超限检测站、非现场稽查布控执法预警、出站过磅管控、车辆管理系统、智慧道闸系统、站内监控等 5个子系统模块，将平阳二期非现稽查布控系统数据无缝对接到智能化治超站平台、稽查系统现场拦截、站内过磅、超限车辆站内管理、合规车辆出站进行数字化智能化管理，形成报警、拦截、进站、消除违法行为、出站数字化闭合管理，涵盖信息采集与管理,车辆异常事件报警、运营决策辅助。通过智能化治超站平台将站内进出口闸机进行数据识别和车辆管控，对车辆在站内所有进出、卸货、称重、处罚结果进行实时分析、研判和终端感应控制。
	1
	套

	3
	治超站应急处置系统
	等实现突发公共事件情况下的值守接报管理、应急资源和车辆调度、应急辅助决策、应急信息发布、统计分析和评估等功能。应急处置平台在实际使用过程中，如：站内漏水、火灾、供电、消防、危化品车辆停靠、驾驶员冲卡的业务需求，提供辅助决策种类和流程、应急指挥流程及通信方式等。
	1
	套

	4
	平阳县交通智慧智能治超站-综合智能智慧驾驶舱
	1、无缝融合交通治超智能快速协调响应指挥平台。
2、融合设备运行监测功能：终端设备状态监控，包括正常、故障等，对故障设备进行实时报警并显示负责维护人员信息，设备位置信息等。统计设备在线和故障率。服务器、存储空间进行数据显示，实时显示平台运行服务器、存储空间状态。
3、融合智能楼宇系统：通过驾驶舱可直接展示和操作整个治超站电能。
4、无缝融合智能化治超站平台：通过一个驾驶舱展示整个治超站内所有货运车辆实时状态。
5、无缝融合治超站内应急处置系统：突发事件显示，事件处置预案，事件指挥调度等功能。
	1
	套

	5
	光钎链路
	稽查系统卡口视频巡查专线链路，带宽≥10M
	30
	条


	6
	视频监控平台升级
	视频监控业务主要包括对用户辖区内的道路监控点进行实时视频预览、分组轮巡、语音对讲、云台控制、视频回放、视频抓录等视频控制操作。
	1
	项

	二、数字路政系统

	1
	数字路政
	1、路产路权：围绕数字路权的路产路权概况、红线管控概况、桥下空间概况、赔补偿概况、涉路许可概况等模块，进行数录入和日常管理。
2、路域环境：建立路域环境管理模块，实现对路域工作人员管理、路域巡查事件来源、事件审核指派、事件处置反馈、路域事件管理，对路域环境整治的历年相关法规、通知、行动方案、评价办法等类别的文件进行上传、删除、查询、下载等管理，对路域环境概况进行可视化分析管控，包括对安全情况、路域环境事件情况、各类车辆轨迹接入情况等进行全域分析。
3、路政巡查:构建数字路政移动终端应用，建立工作巡查统一应用端，内容包括工作台、日常巡检、路域环境巡查上报、任务派单、整改确认、通知信息接收等。
4、无人机集成组件：对集成组件做定制化适配，接入第三方无人机提供的拍摄数据。
5、系统手机终端应用采用浙政钉版本，平阳县部署数字路政系统后，需要完成浙政钉端应用集成、打通。提供浙政钉上架申请方案，明确浙政钉所需服务调用等内容，跟踪申请流程，配合补充申请资料，完成申请工作，同时对浙政钉应用用户体系，完成应用浙政钉上架，保证浙政钉应用正常运行等内容。
	1
	套

	2
	无人机（机场版）
	采用自动巡检系统机场、无人值守自动停机坪系统，整体系统具备IP55防护等级可暴雨天作业，核心部件具备IP67的防护等级，续航时间41min，抗风7级15m/s，最大飞行速度23m/s，六向视觉避障，机场具备强大的环境适应性，无论严寒酷暑皆可7X24小时无人值守作业，可以远程制定行计划、自动执行任务，解放繁复劳动，高度一体化设计，支持快速部署；
相机（不可更换）：1200万广角；4800万5-200倍变焦，1200米激光测距定位，热成像相机（640*512@30Hz）；
套装包含：飞行器（自带相机）、飞行电池（1组2块）、自动机场；
部署：机巢部署于客户规定位置的安装（含人工费、材料费，材料包含路由器、视频监控、电源防水盒、五金件等材料）；
机场保险：3年100W保额第三者责任险，3年盗抢险。
	2
	套

	三、指挥中心及会议室建设

	1
	指挥中心大屏
	LED箱体
	1．★整屏净显示尺寸：宽≥9.6米,高≥2.3625米，显示面积≥22.68㎡，点间距≦1.25（mm）, 整机箱体采用压铸铝箱体；
2．对比度≥10000:1,亮度≧800cd/m²，屏幕校正后亮度0-800（nits）,支持通过配套软件0-100%(手动/自动)，无级调节或256级调整；
3．LED灯珠:为了让LED灯珠稳定性更好，LED灯珠采用top型灯珠形式；
4．最大功耗小于480W/㎡，平均功耗小于180W/㎡，具有智能（黑屏）节电功能，黑屏状态可节电50%以上；
5．箱体材质:箱体为压铸铝合金材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计；
6．色度均匀性:△X、△Y值≤0.0008,色域覆盖率≥120% YIQ (NTSC)；≥170% YUV(PAL)；
7．色温（K）：1000—18000可调，调节步长100K，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±100K
8．刷新率≥3840Hz, 灰度等级≥16bit, LED像素失控率≤1/2000000
9．维护方式:采用前全维护、前安装设计，灯板与三合一板采用硬连方式（两块板卡连接无需排线、电源线），灯板支持热插拔，所有元器件皆可从正面拆装、维护，有效节约安装空间
10．平整度≦0.05mm,拼缝≦0.05mm, LED像素失效率≦0.5ppm,像素中心间距差（像素位置偏差）≤1.5%。
11．★视角：为了满足观看需求，设备具有超宽视角依据SJ/T11281测试，垂直≥178度，水平≥178度，提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告复印件，加盖公章；
12．无故障运行（MTBF) :平均无故障运行时间≧100000小时，连续12个月使用不经维修坏点率不高于15PPM；
13．画面处理:图像有降噪、运动补偿、增强、色坐标变化处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无毛毛虫鬼影跟随现象。
14．表面处理技术:屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%；采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%
15．调节软件设置项:支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能;
16．★电源、接收卡、转接板三合一:电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内接收卡、电源、转接板3个模块的线路及元器件都集成在同一块PCB板上（接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上），接收卡控制方案（FPGA）为国产芯片，功能包含但不限于交/直流电源、接收卡，配合不同点间距灯板即可正常工作;提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告复印件，加盖公章；
17．★PCB设计:采用多层PCB设计，一体化驱动控制，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无隐亮，全黑场信号下无灯管发光，显示画面无失真、变形、撕裂级不同步现象，画面流程无几何失真和非线性失真；
18．浮动式接插件设计，拼缝可调整:浮动式接插件：模组和驱动板之间、驱动板与箱体转接板之间采用浮动式接插件，箱内全部实现硬连接；屏体精度控制;提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告复印件，加盖公章；
19．★要求产品具有CCC认证，具有CQC节能证书，并提供加盖公章的证明资料；
	22.68
	㎡

	
	
	LED主发送盒
	1. ★为满足灵活的场景应用及可扩展性，控制系统内存容量≥4G，存储容量≥16G，USB≥2，HDMI IN≥2，HDMI OUT≥1, 3.5 音频输出口*≥1，千兆以太网口≥1，RJ45≥6，RS232 接口≥1;提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告复印件，加盖公章
2.带载能力：最大带载面积 230 万 像素点，最宽可达 3840 像素，最高可达 3840 像素;支持最大输入分辨率 1920*1200@60Hz，并可实现 1920*1200 以内标准分辨率图像缩放;
3.支持多台级联输出，实现超宽超高屏幕的拼接显示；
4.为满足网络编码信号播放，支持 H.265 4K高清视频硬解码播放，支持 1080P 的视频硬解码；
5.为方便日常的维护检修，设备通电后，通过机器上的实体键或遥控器一键待机、开机操作，且具有状态指示灯，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的状态；
6.为了满足不同用户对显示画面的需求，据有自定义 Gamma 表和自定义 Gamma 曲线功能；
7.根据连线关系，每个网口据有自动计算带载是否符合要求的功能； 
8.支持1路USB3.0接口，支持U盘节目导入播放；
9..系统内置图库和文件浏览器，支持遥控器或鼠标对图片进行旋转、放大/缩小等操作；支持浏览常用办公文档类型
10.支持直流电供电，直流12V电源供电；
11.支持电脑通过无线投屏，把屏幕传到 LED 显示 屏且不影响电脑上网功能(Windows, MacOS) ；支持手机/平板投屏(Android/iOS)， 传输平均延迟≤130ms，可通过连接局域网或连接 WIFI 热点投屏；
12.系统支持OSD菜单功能，可实现对其操控时的状态显示功能；
13.为了延长 LED 灯的使用寿命，可实现根据使用时间情况自动执行除湿功能；
14.支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控功能，可再任意地点查看屏幕实时状态；
15.支持 PC 端软件节目管理可实现编辑节目、预览、发布、查看发布进度、导 入导出节目、制作 U 盘播放节目的功能；
16.支持 PC 端软件控制可实现设备音量调节、删除节目、定时亮度、色温调节、外部源缩放功能、支持查看及配件运行概要（CPU\内存\光探头）、支持查看配置有线网络、WIFI 等参数，支持设备升级固件、播放软件、安装第三方 APK；
17.支持云端控制软件实时、定时控制可实现重启、电源控制、屏幕状态、亮度、音量、视频源切换的功能，；
18.为防止产品对其它设备的干扰，设备符合国家标准GB/T9254-2008电源端子骚扰电压限值（A值）要求，提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告复印件，加盖公章；
19.据有灯板参数和屏体连接关系的回读和加载功能；
20.★为保证兼容性和稳定性要求LED显示屏与LED发送盒为同一品牌；
	1
	台

	
	
	LED辅发送盒
	1.设备有效端口：USB*1，HDMI IN*2，RJ45*6； 
2.带载能力：支持 6 路输出网口，最大带载面积 230 万 像素点，最宽可达 3840 像素，最高可达 3840 像素； 
3.支持最大输入分辨率 1920*1200@60Hz，并可实现 1920*1200 以内标准分辨率图像缩放 ；  
4.支持HDMI输入模式及全屏自适应播放； 
5.全通道支持 2K 60HZ信号输入输出；
6.支持多台级联输出，实现超宽超高屏幕的拼接显示；
7.系统具有自我检测功能，当机器温度过高出现提示并自动关机； 
8.有灯板参数和屏体连接关系的回读功能；有灯板参数和屏体连接关系的加载功能； 
9.有监控每个 LED 箱体的温度、电压、屏体的连线关系、硬件版本等信息； 
10.对输入视频源显示比例 4：3、16：9、 Full 三种显示比例选择的功能； 
11.有暖色、标准、冷色三种色温选择和色温用户自定性的功能； 
13.据有标准屏体尺寸自动连线功能和用户自定义箱体数量和连线功能； 
14.据连线关系，每个网口据有自动计算带载是否符合要求的功能； 
15.为了兼容不同品牌的灯珠，据有把单灯LED灯珠红、绿、蓝颜色交换的功能； 
16.控制器支持亮度传感器接口，支持自动和定时亮度调节； 
17.具有状态指示灯，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的状态；
18.自动除湿功能：根据使用时间，自动执行除湿功能，延长LED灯的使用寿命；
19.支持更换备品灯板后，校正参数自动回读的功能；  
20.被测样品在 30MHz~1000MHz 频率范围 满足 GB/T9254-2008 辐射骚扰场强限值 （A 值）要求；
	7
	台

	
	
	配电柜
	30KW，支持手动和远程开关模式,PLC远程控制,具有过压、过流、短路、断路等保护功能
	1
	台

	
	
	钢结构以及金属包边
	定制服务
	22.68
	㎡

	2
	指挥中心扩声
	柱阵列会议扬声器
	1、额定阻抗：8Ω
2、额定功率：≥150W
3、最大功率：≥600W
4、特性灵敏度：95dB
5、连续声压级：≥116dB
6、最大声压级：≥122dB
7、额定频率范围：95～20000Hz
8、中低音扬声器：LF：4"×4
9、高音扬声器：HF：1"×8
10、覆盖角度（H×V）：100°×40°
11、输入接口：凤凰钳位电路接口
12、尺寸(mm)：560(H)×160(W)×200(D)
13、净重：10.2Kg
★14、为有效保障扬声器的使用安全，扬声器需具备相关电子保护装置（提供国家权威检测机构所颁发的相关技术证明文件）
	2
	只

	
	
	柱阵列会议扬声器低音
	1、 额定阻抗：8Ω
2、额定功率：≥400W
3、最大功率：≥1600W
4、特性灵敏度：≥93dB
5、连续声压级：≥119dB
6、最大声压级：≥125dB
7、额定频率范围：65～500Hz
8、中低音扬声器：LF：5"×4
9、输入接口：凤凰钳位电路接口
10、尺寸(mm)：700(H)×160(W)×200(D)
11、净重：10.2Kg
	2
	只

	
	
	专业功放
	1、 额定功率：≥2×600W/8Ω，≥2×1020W/4Ω，≥ 1×1200W/16Ω桥接,，≥1×2040W/8Ω桥接；
2、频率响应：≥20Hz～20kHz ±0.5dB；
3、具备≥四档灵敏度选择：例如29db、32db、35db、38dB
4、信噪比(A计权)：≥105dB；
5、总谐波失真(1kHz)：≤0.08%；
6、输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ；
7、串音(1kHz)：≥85dB；
8、电压适应范围：AC90V～260V，50/60Hz
	1
	台

	
	
	专业功放
	1、 额定功率：≥2×1000W/8Ω，≥2×1700W/4Ω，≥1×2000W/16Ω桥接，≥1×3400W/8Ω桥接；
2、频率响应：≥20Hz～20kHz ±0.5dB；
3、具备≥四档灵敏度选择：例如29db、32db、35db、38dB
4、信噪比(A计权)：≥105dB；
5、总谐波失真(1kHz)：≤0.08%；
6、输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ；
7、串音(1kHz)：≥85dB；
8、电压适应范围：AC90V～260V，50/60Hz
★9、安全性保护功能：为有效保障设备使用安全，设备需通过安全性抗电测试耐压试验高压1.5kV(10mA)下冲击60s无损坏,3kV(10mA)下冲击60s无飞弧或击穿。（提供国家权威电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供原件扫描件）
	1
	台

	
	
	数字调音台
	1、不少于24路输入，10路输出实时控制能力；本地输入不少于24路话放；具备独立增益及+48V幻象电源；
2、不少于10条母线，本地输出不少于2路主输出，8路编组输出、1路耳机输出；
3、不小于7"高清电容触摸显示屏，支持全中文显示；
4、不少于2个内置的数字效果器；不少于12个DCA编组；
5、DSP功能包含门限、压缩、参量均衡器、相位、延时等DSP功能；
6、支持Auto Mixer自动混音功能，自带RTA频谱分析；
7、不少于13组100mm电动记忆推子，推子速度可自定义；所有输入/输出通道均可自定义标题；
8、输出频响范围：20-20KHz
9、输出失真：0dBu 1KHz以下<0.01%
10、信噪比：128dB
11、最大输入输出电平：+20dBu
12、系统串扰：输入输出-88dBu;相邻通道-85dBu
13、ADC/DAC动态范围≥114dB
14、支持扩展多轨道录音模块、DANTE传输模块等；
	1
	台

	
	
	话筒处理器
	1、 采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB
2、超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制啸叫。
3、数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。
4、带液晶显示屏可直观显示当时音频的频谱与工作状态
5、十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关
6、前置麦克风输出总音量调节
7、每路麦克风独立增益调节
8、MUSIC输入RCA口
9、AUX输入RCA口
10、AUX输出RCA口
11、独具录播音频RCA输出口
12、输入灵敏度-32dB~-56dB
13、两路OUTPUT音频输出
14、OUTPUT输出音调前置调节
	1
	台

	
	
	数字音频处理器
	1、3进6出自由路由分配
2、DSP采样率：48KHz；量化深度：24bit;
3、静音调节；增益调节：-80dB至+12dB
4、延时调节：0ms-1200ms
5、噪声门：-120dB至0dB
6、输入输出最大电平：18.5dB
7、信噪比：≥105dB
8、高低通分频：19.7Hz-20.1KHz;
9、滤波器类型：Linkwitz-Riley;Bessel;Butterworth;
10、斜率：-12dB至-48dB（步进-6dB）
11、输入不少于9段，输出不少于15段EQ
12、频率范围：19.7Hz-20.1KHz
13、增益范围：-20dB至+15dB
14、Q值范围：0.404-28.852
15、高低架斜率范围：6dB、12dB
16、类型：PEQ、高架、低架、一阶全通、二阶全通
17、支持设置处理器工作环境实时温度
18、不少于30个用户组
19、设备具有参数锁且可设置密码
20、主界面液晶屏可实时显示两个通道的实时温度以及通道静音状态
	1
	台

	
	
	有线会议麦克风
	
1、双咪芯矩阵拾音技术，实现心型指向性，更好地抑制啸叫；
2、双软管鹅颈式话筒杆，可将拾音头灵活调到任意方向，以达到最佳拾音效果
3、鹅颈管体长度400mm，螺纹式卡侬接口，连接牢固可靠。
4、鹅颈管与台式座可分离，方便安装拆卸。
5、换能方式：电容式
6、频率响应：  40Hz-16KHz，灵敏度：-29dB±3 dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa）
7、指向性： 心形
8、最大声压级：≥ 114 dB ，输出阻抗：≤100Ω
9、供电：48V平衡幻象
	6
	只

	
	
	智能电源管理中心
	1、 工作电源范围：支持三相五线制 AC380V±10％，50Hz/60Hz； 
2、工作通道：≥12路工作通道模式，每路工作电压符合国内电器工作电压标准（AC220V±10%）；每路带载额定功率≥4KW,最大可带载48KW； 
3、短路保护：每路输出配有液压电磁式20A断路器；
4、支持一键开关功能：支持一键式顺序、逆序开关，自定义顺序开关，也可以手动每路独立开关；
5、支持设备并机管理：支持多台设备组网，对所有组网设备统一管理，支持开关状态场景保存，同时支持多个场景保存，支持开关状态一键恢复；
6、支持定时开关控制：可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次执行，也可以循环执行；
7、参数监测：每路输出通道都具有电流、电压、功率、温度、开关状态、运行时长、三相平衡监测；
8、报警管理：监控电源输入和每路输出通道异常情况告警，显示告警原因，自动上传报警日志至云端，支持在APP查看；
9、电气设置：可以设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源；
10、安全设置：设备可开启和关闭远程操作功能，防止因远端误操作造成的安全隐患； 
11、显示：2.8寸触摸屏，可以显示设备状态，日期时间，通道开启和关闭状态，每一路漏电，过压，过载等告警状态；
12、对接中控：设备设有凤凰端子，可以通过Rs485向设备发送通讯协议控制设备通道开关；
13、联网控制：设备具有RJ45接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，联网后，可由手机和平板APP控制，操作简便，设备支持网络升级服务；
14、手机和平板APP支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、并机运行、顺序开关、场景保存、定时控制、参数监测、报警管理、安全设置功能；
★15、提供国家权威电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供原件扫描件。
	1
	台

	
	
	专业壁架
	可旋转安装支架
	2
	副

	
	
	标准机柜
	600*600*1200（mm）
	1
	台

	
	
	多媒体插座
	含音频模块*1，HDMI模块*1，话筒卡侬模块*1，电源模块*1
	16
	套

	
	
	线材、辅材
	含音响线、信号线、PVC穿线管材及其他各类所需连接配件等
	1
	批

	3
	指挥中心分布式系统
	2K输出节点
	1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口 ；
★2、每个处理器支持不少于1路高清输入，不少于1路高清输出，不少于1路232控制口，不少于1路485控制口，不少于3路红外控制口兼容不少于3路IO控制口。 (提供实物接口图佐证)               
3、每个处理器支持不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，音频既可同步，也可异步。
4、输出支持1080P，并可向下兼容其他分辨率，无拼接处理器情况下支持LED、LCD、DLP 、DID拼接且能精准同步，单节点处理器不低于16路开窗画面。                                                                                                                                                                                                           5、无需外置拼接处理器情况下支持大屏的任意拼接、漫游、多画面叠加显示，可通过操作可视化界面虚拟大屏开窗组合方式来控制实际物理屏组合方式，所见即所得。                                                                                                                     
6、节点处理器音频输出接口支持不低于12路音频混音输出。
7、支持无信号源高清底图，高清地图功能。
8、支持无风扇静音设计。
9、支持POE供电和外部供电双供电模式。
10、接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统。                                             
11、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面。
12、多控制终端界面实时同步，支持多点触控，操作方便。
13、支持无流媒体服务器接入IPC，支持IPC预览及上屏。
14、支持一键调用模式功能、断电记忆保护功能。
15、扩容方便，增加节点处理器即可，系统可扩展KVM功能节点处理器。
	12
	台

	
	
	2K输入节点
	1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口 ；                                                                                           ★2、每个处理器支持不少于1路高清输入，不少于1路高清输出，不少于1路232控制口，不少于1路485控制口，不少于3路红外控制口兼容不少于3路IO控制口。(提供实物接口图佐证)                 
3、每个处理器支持不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，音频既可同步，也可异步。                                                                         4、支持1080P@60HZ高清输入，并可向下兼容其他分辨率。                                                                                                 5、支持264实时编码，支持视频码流无限分发。                                                                                                                      6、支持输入视频实时预览回显功能，预览数量无限制。                                                                                                  7、支持一键调用模式功能、断电记忆保护功能。                                                                                                                      8、支持无风扇静音设计。                                                                                                                                                 9、支持POE供电和外部供电双供电模式。                                                                                                                         10、接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统。                                            
11、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面。              
12、扩容方便，增加节点处理器即可。
	8
	台

	
	
	2K分布式KVM输出节点
	1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、VGA等接口 ；                                                                                           ★2、每个处理器支持不少于1路高清输入，不少于1路高清输出，不少于2路USB接口，不少于1路232控制口，不少于1路485控制口，不少于2路红外控制口兼容不少于2路IO控制口。 (提供实物接口图佐证)                                                                                                                                                                            3、每个处理器支持不少于1路音频输出，不少于2路MIC接口，音频既可同步，也可异步。                                                                         4、支持1080P@60HZ高清输出，并可向下兼容其他分辨率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5、支持一键调用模式功能、断电记忆保护功能。                                                                                                                                                                                                                                                                     6、支持POE供电和外部供电双供电模式。                                                                                                                         7、接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统。                                             8、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面。                                          9、支持 OSD 中英文菜单，菜单可显示接入节点状态（在线、输入、输出状态）；
10、支持跨平台（windows、Linux、Android、unix、MAC、国产 Kylin）；                                                                        11、支持鼠标跨屏，跨屏数量不限，可多排跨屏，授权后任意席位可设置跨屏参数，跨屏操作时，实时提示当前激活信号源；
12、支持 PUSH/PULL功能,接入系统后任意席位显示器可通过快捷键接管任意服务器画面，接管后可通过快捷键直接推送至大屏幕，并有红色框提示大屏推送位置，推送后可在控制终端界面同步反馈大屏画面；
13、支持信号接管、推送不黑屏、不闪屏 ，无缝切换。
14、可实现用户账号设置并为账号分配权限；权限分配可分级和分组设置，权限包括可观看但不可操作、完全禁止、完全拥有所有功能的权限。
15、系统无需额外装任何KVM软件或KVM服务器，稳定可靠，方便快捷。
	12
	台

	
	
	2K分布式KVM输入节点
	1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、VGA等接口 ；                                                                                           ★2、每个终端支持不少于1路高清输入，不少于2路USB接口，不少于1路232控制口，不少于1路485控制口，不少于3路红外控制口兼容不少于3路IO控制口，不少于3路弱继电器接口；(提供实物接口图佐证)                                                                                                                                                                             3、每个处理器支持不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，音频既可同步，也可异步。                                                                         4、支持1080P@60HZ高清输入，并可向下兼容其他分辨率。                                                                                                                                                                                                                      5、支持输入视频实时预览回显功能，预览数量无限制。                                                                                                           6、支持一键调用模式功能、断电记忆保护功能。                                                                                                                                                                                                                                                                     7、支持POE供电和外部供电双供电模式。                                                                                                                         8、接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统。                                             9、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面。               
10、支持 OSD 中英文菜单，菜单可显示接入节点状态（在线、输入、输出状态）；
11、支持跨平台（windows、Linux、Android、unix、MAC、国产 Kylin）；                                                                        12、支持鼠标跨屏，跨屏数量不限，可多排跨屏，授权后任意席位可设置跨屏参数，跨屏操作时，实时提示当前激活信号源；
13、支持 PUSH/PULL功能,接入系统后任意席位显示器可通过快捷键接管任意服务器画面，接管后可通过快捷键直接推送至大屏幕，并有红色框提示大屏推送位置，推送后可在控制终端界面同步反馈大屏画面；
14、支持信号接管、推送不黑屏、不闪屏 ，无缝切换。
15、可实现用户账号设置并为账号分配权限；权限分配可分级和分组设置，权限包括可观看但不可操作、完全禁止、完全拥有所有功能的权限。
	12
	台

	
	
	逻辑运算单元主机
	1、中心控制管理平台为标准机架的安装方式，采用开放式类 C 语言编程语言，具有强大的字串处理能力，可灵活编写各种通讯协议，解决了传统中控不能实现的许多功能，系统可靠性增强，出错概率降低；
2、设备具有可视化 HDMI 高清调试输出接口，可直接接上显示屏实时显示运行状态，简化调试过程；
3、中心控制管理平台采用嵌入式系统，64/32位ARM双核处理器，主处理器主频1GHz、运算能力2000DMIPS（2亿次每秒）处理器，协处理器32位ARM处理器，主频72MHz存储器；
★4、设备具有不少于 10 个可编程串口，具有不少于4个模拟量输入接口，具有不少于8路弱继电器，具有不少于2路NET接口，具有不少于8路IR红外；(提供实物接口图佐证)                                            
	1
	台

	
	
	分布式网络继电器
	1、前面板不少于8个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关。
2、支持IO控制: 在机器的内部有不少于8个IO接口；
3、协议兼容 : 兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议；
4、ID选择：旋转的 ID切换设置网络 ID身份代码；
5、每路继电器都有三连接点的接线柱 ,具有常开与常闭的功能；
	1
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	控制端软件
	电脑PC端（Windows）控制软件授权、Windows系统平板控制授权
	1
	台

	
	
	分布式机架
	一个机架装10个节点
	4
	台

	
	
	分布式调度指挥管理平台
	1、支持系统音频/视频调度、kvm交互/获取状态反馈/推送/跨屏、全局控制管理、全局会议管理共享一个服务网络；
2、支持内建多用户认证和授权机制，允许多用户同时对大屏幕进行操作，可设定权限分级，设置各 操作员具有不同的操作权限，并可为每个操作员 设定相应的信号源及显示墙范围；
3、信号同屏，指挥中心/会商室/会议室等在严格权限范围允许情况下可以同屏；
4、可通过操作软件对整个屏幕墙的显示内容进行布局的编排、存储、调用，除人工选择预案执行，还可以进行定时执行，在日常工作状态下，大屏幕墙将按照预定的 时间自行工作，自动开窗口切换画面，不需要人工干预；
5、标注功能，可以在WIN平板上面进行标注；
6、支持RTSP等标准流媒体协议，系统可支持 IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到 大屏，无需第三方提供转码服务器；
7、编码节点提供无压缩的音视频传输通道或AAC编码音频通道；
8、信号切换即时，切换过程无黑屏，无迟滞或者延迟，无需重新同步信号；
9、支持软件点名功能：当软件选中时，节点所有指示灯闪烁；
10、视频投屏包括1080P、2k、4k分辨率的视频源多路输出投屏至电脑显示器，LED显示大屏时，无延时，视频还原度高，不掉帧不卡顿；
	1
	项

	
	
	平板电脑
	屏幕≥10.1寸，麒麟处理器/8G/128G
	1
	台

	
	
	交换机
	1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口；
2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；
	1
	台

	
	
	指挥调度工作站
	国产自主品牌；
所投型号在《安可替代工程核心产品名录-1-2021》，符合国家名录要求；
CPU核数≥8核，线程≥16线程，主频≥2.8GHz，支持睿频技术，内存≥16GB,DDR4内存,≥4根内存插槽，至少具有256G固态硬盘，硬盘最大支持≥3个，独立显卡，显存≥2G，支持4k解码；
配置27英寸高清显示器。
	12
	台

	4
	指挥桌、椅
	直型、带柜体、E1级环保板材、采用烤漆工艺、灯带及灯光控制、内部走线系统，每位宽度≥1米，配置人体工学座椅。
	16
	位

	5
	会议室大屏
	LED箱体
	1． ★整屏净显示尺寸：宽≥4.8米,高≥2.025米，显示面积≥9.72㎡，点间距≦1.563（mm）, 整机箱体采用压铸铝箱体；
2．对比度≥10000:1,亮度≧800cd/m²，屏幕校正后亮度0-800（nits）,支持通过配套软件0-100%(手动/自动)，无级调节或256级调整；
3．LED灯珠:为了让LED灯珠稳定性更好，LED灯珠采用top型灯珠形式，提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告复印件，加盖公章；
4．最大功耗小于330W/㎡，平均功耗小于120W/㎡，具有智能（黑屏）节电功能，黑屏状态可节电50%以上
5．箱体材质:箱体为压铸铝合金材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计；
6．色度均匀性:△X、△Y值≤0.0008,色域覆盖率≥120% YIQ (NTSC)；≥170% YUV(PAL)；
7．色温（K）：1000—18000可调，调节步长100K，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±100K
8．刷新率≥3840Hz, 灰度等级≥16bit, LED像素失控率≤1/2000000
9．维护方式:采用前全维护、前安装设计，灯板与三合一板采用硬连方式（两块板卡连接无需排线、电源线），灯板支持热插拔，所有元器件皆可从正面拆装、维护，有效节约安装空间，提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告复印件，加盖公章；
10．平整度≦0.05mm,拼缝≦0.05mm, LED像素失效率≦0.5ppm,像素中心间距差（像素位置偏差）≤1.5%。
11．视角：为了满足观看需求，设备具有超宽视角依据SJ/T11281测试，垂直≥178度，水平≥178度；
12．无故障运行（MTBF) :平均无故障运行时间≧100000小时，连续12个月使用不经维修坏点率不高于15PPM；
13．画面处理:图像有降噪、运动补偿、增强、色坐标变化处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无毛毛虫鬼影跟随现象。
14．表面处理技术:屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%；采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%
15．调节软件设置项:支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能;
16．★电源、接收卡、转接板三合一:电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内接收卡、电源、转接板3个模块的线路及元器件都集成在同一块PCB板上（接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上），接收卡控制方案（FPGA）为国产芯片，功能包含但不限于交/直流电源、接收卡，配合不同点间距灯板即可正常工作;提供证明材料并加盖公章；
17．PCB设计:采用多层PCB设计，一体化驱动控制，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无隐亮，全黑场信号下无灯管发光，显示画面无失真、变形、撕裂级不同步现象，画面流程无几何失真和非线性失真；
18．浮动式接插件设计，拼缝可调整:浮动式接插件：模组和驱动板之间、驱动板与箱体转接板之间采用浮动式接插件，箱内全部实现硬连接；屏体精度控制;
19、★要求产品具有CCC认证，具有CQC节能证书，并提供加盖公章的证明资料；
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	LED发送盒
	1.为满足使用场景需要，设备输入接口需满足：USB2.0*2，USB3.0*1，输入视频源接口 HDMI2.0 IN*3 ， DP1.2  IN*1,输出视频源接口 HDMI2.0 OUT*2，DP1.2 OUT*1；
2.为了满足超大带载，超高分辨率需求，单台设备最大带载面积830万像素点，最宽可达7680，最高可达4320,18路千兆网口设计；
3.具有分辨率自适应功能：在3840*2160以内的分辨率输入，机器都能自动适应满屏显示，多通道环出，支持4K@60Hz；
4.设备内置Android 9.0操作系统，内存容量 ：≥4GB，存储容量：≥32GB；
5.支持无线传屏功能（手机，MAC系统或 Windows 系统）
6.移动端菜单功能:支持使用安卓移动端实现OSD菜单的控制功能;
7.设备支持多路输入功能，可以通过遥控器进行信号源的切换，可实现全屏、两分屏、三分屏或四分屏同时显示；
8.设为了满足不同用户对显示画面的需求，据有自定义 Gamma 表和自定义 Gamma 曲线功能；
9.支持小屏控大屏功能，支持移动端实现触摸板和遥控器功能；
10.APP 快捷打开功能:支持通过安卓移动端，快速打开指定应用；
11.触控板功能：支持通过安卓移动端实现整机的鼠标操作功能；
12.设备具有显示比例调节，对输入视频源显示比例4：3、16：9、Full三种显示比例选择的功能；
13.系统内置图库和文件浏览器，支持遥控器或鼠标对图片进行旋转、放大/缩小等操作；支持浏览常用办公文档类型；
14.从使用安全角度考虑，产品需支持自我检测功能，当机器温度过高出现提示并自动关机；
15.产品可以根据连线关系，每个网口据有自动计算带载是否符合要求的功能
16.设备支持当整机多画面显示时，可通过遥控器选择其中的某个画面的音频作为输出；
17.为了延长 LED 灯的使用寿命，可实现根据使用时间情况自动执行除湿功能；
18.据有灯板参数和屏体连接关系的回读和加载功能；
19.★产品支持LED屏菜单式调节方式，并且支持使用安卓移动端实现OSD菜单的控制功能，提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告复印件，加盖公章；
	1
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	钢结构以及金属包边
	定制服务
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	安装材料
	电源线、网线、视频线及控制电器等
	1
	批

	6
	会议室扩声
	柱阵列会议扬声器
	1、1×5"双磁路同轴驱动单元；
2、额定功率不小于160W/8Ω（AES）
3、特性灵敏度不小于92dB/W/m
4、输出声压级不小于114dB(Continues)；120dB(Peak)
5、低频截止频率不高于：100Hz；高频截止频率不低于：20KHz
6、单只水平覆盖范围：70°；单只垂直覆盖范围：70°
	4
	只

	
	
	专业功放
	1、额定功率：≥2×450W/8Ω，≥2×675W/4Ω，≥1×1350W/8Ω；
2、频率响应：20Hz～20kHz +1,-3dB；
3、输入灵敏度：0dBu（0.775V）；
4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ；
5、总谐波失真(1/10额定功率，1KHz)：≤0.1%；
6、信噪比(A计权)：≥100dB；
7、最大功率消耗：1600W；
8、电压适应范围：AC110-240V，50Hz/60Hz 
★9、安全性保护功能：为有效保障设备使用安全，功放需具备放大器过载保护装置功能并提供国家权威机构所颁发的证明文件；
	2
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	数字调音台
	1、不少于16路模拟输入（12路Mic，2组RCA）；
2、7寸电容触摸屏1024x600分辨率
3、不少于9个100mm电动推子
4、中英文界面随时切换无需重启
5、内置USB录音、放音功能
6、USB播放器可以识别中文歌曲名
7、内置不少于12个通道独立的反馈抑制器
8、集成音箱管理器
9、开放第三方控制协议 TCP/IP、RS-232控制指令
10、带2个DCA
11、iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步
12、支持多个终端同时控制
13、内置1个效果器模块
14、可通过网络或者USB电子盘升级固件
15、每个输入通道具有4段参量均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相
16、每个输出通道具有8段参量均衡、高低通、压缩、反相
17、输出通道L/R、6BUS和2AUX(AUX1和AUX2/REC)、HeadPhone(L/R)
18、6个BUS和2个AUX混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）
19、支持不少于100组场景预设功能，可从USB存储器或电脑导出、导入，便于数据备份
20、100个PEQ模式存储
21、内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声
22、通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据
23、接线方式：平衡式输入、输出卡侬
24、不少于8个推子编组、不少于4个静音编组
25、通道名称可自定义 
26、增益共享型自动混音功能
	1
	台

	
	
	数字音频处理器
	1、3进6出自由路由分配
2、DSP采样率：48KHz；量化深度：24bit;
3、静音调节；增益调节：-80dB至+12dB
4、延时调节：0ms-1200ms
5、噪声门：-120dB至0dB
6、输入输出最大电平：18.5dB
7、信噪比：≥105dB
8、高低通分频：19.7Hz-20.1KHz;
9、滤波器类型：Linkwitz-Riley;Bessel;Butterworth;
10、斜率：-12dB至-48dB（步进-6dB）
11、输入不少于9段，输出不少于15段EQ
12、频率范围：19.7Hz-20.1KHz
13、增益范围：-20dB至+15dB
14、Q值范围：0.404-28.852
15、高低架斜率范围：6dB、12dB
16、类型：PEQ、高架、低架、一阶全通、二阶全通
17、支持设置处理器工作环境实时温度（影响声速从而影响延时的距离）
18、不少于30个用户组
19、设备具有参数锁且可设置密码
20、★主界面液晶屏可实时显示两个通道的实时温度以及通道静音状态（提供界面显示功能截图盖章）
	1
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	数字会议系统主机
	1、 主控机与会议系统单体连接、控制及声音信号采用同一电缆传送；
2、可独立运作或是外接电脑结合软件同步联动操作，实现多种会务管理功能（会议模式或操作：限制发言、自由发言及先进先出发言等）
3、单机可实现下列几种会议功能：开放式会议、限制发言、先进先出
4、可选择同时发言之麦克风数1-9支或全开放式发言；
5、内置视像跟踪功能，可实现发言者定位跟踪之功能
6、面板具有ＬＣＤ液晶显示，122×32点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统设定及调节之用
★7、具有不少于一路音频信号输入接口，不少于二路音频信号输出接口可外接录音设备，不少于不少于一路话筒信号卡龙输出接口，一路音量增益调节功能，不少于一路输入一路输出效果器接口，不少于一路有线话筒输入接口，不少于二路视频输出接口，不少于二路232接口，不少于五路视像机控制口，不少于一路网络接口，不少于四路8芯手拉手话筒输入接线口，（提供产品实物接口图盖公章）
8、内建1.5V监听喇叭，并具音量调节
	1
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	主席单元
	1、 双备份系统设计，会议系统的故障不会影响到幻象麦克风的使用，从而保障系统具有更高的可靠性；
2、单元采用方管设计，金属底座、抗手机、电磁、高频干扰、超心型指向性、具防气爆音、内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风阵列技术；
3、“T型总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性；
4、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”；
5、具有160*32的LCD显示屏、具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭；
6、具有自动视像跟踪功能、具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作；
7、单元供电支持支持手拉手输入电压为DC24V、幻象48V供电；
8、系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置；
9、具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音；
10、具有主席专有模式：主席按PRIO键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风；
11、换能方式：电容式、频率响应：40Hz-15kHz；
12、供电电压：系统DC24V或幻象48V
	1
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	客席单元
	1、双备份系统设计，会议系统的故障不会影响到幻象麦克风的使用，从而保障系统具有更高的可靠性；
2、单元采用方管设计，金属底座、抗手机、电磁、高频干扰、超心型指向性、具防气爆音、内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风阵列技术；
3、“T型总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性；
4、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”；
5、具有160*32的LCD显示屏、具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭；
6、具有自动视像跟踪功能、具有发言功能按键；
7、单元供电支持支持手拉手输入电压为DC24V、幻象48V供电；
8、换能方式：电容式、频率响应：40Hz-15kHz；
9、供电电压：系统DC24V或幻象48V；
	15
	台

	
	
	一拖二无线麦克风
	1、 接收频道:双通道接收
2、面板显示:LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度；
3、接收方式:天线分集式接收
4、载波频段:UHF530-690.000MHZ（单机固定频段范围）
5、单机频带宽度:50MHz
6、单机频道数量：≥2000个
7、支持4个50欧姆TNC天线接口，其中2路支持环路输出，具备MIC/LINE信号切换输出开关，内置电源环出输出接口；
8、频率间隔：25KHz
9、音频灵敏度:-48±3dB
10、综合S/N比:>100dB(A)
11、综合T.H.D.:<0.5%@1kHz
12、综合频率响应:70Hz-15kHz
13、最大声压级：109dBA@1KHz，THD1%
	1
	套

	
	
	有源对数周期天线
	1、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz
2、步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB
3、步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB  ±2dB 步进量：±1dB 
4、天线阻抗 :50Ω
5、天线增益：3-5dB
6、驻波比：≤2.5:1
7、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）
8、连接插座 :TNC母座×1
9、电流消耗 :约60mA/DC 8V
10、电源 :TNC母座须提供偏压电源DC 6—10V
	2
	只

	
	
	话筒处理器
	1、采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB
2、超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制啸叫。
3、数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。
4、带液晶显示屏可直观显示当时音频的频谱与工作状态
5、十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关
6、前置麦克风输出总音量调节
7、每路麦克风独立增益调节
8、MUSIC输入RCA口
9、AUX输入RCA口
10、AUX输出RCA口
11、独具录播音频RCA输出口
12、输入灵敏度-32dB~-56dB
13、两路OUTPUT音频输出
14、OUTPUT输出音调前置调节
	1
	台

	
	
	电源时序器
	1、2寸彩色液晶屏，显示当前电压、时间、通道状态；2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可设定日期、时间，无需人工操作；
3、8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；
4、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；
5、配置RS232接口，支持外部中控设备控制；
6、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；
7、支持面板Lock锁定功能，防止误操作
8、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰
9、采用新国标电源插座，安全有保障
10、可控电源路数:不少于 8路（另有2路辅助通道）；
11、每路可控时间: 0～999秒；
12、通道额定输出电流：1-4路10A，5-8路16A
13、辅助通道输出电流：10A(不受时序控制）；
14、整机额定总输出电流: 30A；
	1
	台

	
	
	标准机柜
	600*600*1200（mm）
	1
	台

	
	
	线材、辅材
	含音响线、信号线、PVC穿线管材及其他各类所需连接配件等
	1
	批

	7
	会议室分布式系统
	2K输出节点
	1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口 ；
★2、每个处理器支持不少于1路高清输入，不少于1路高清输出，不少于1路232控制口，不少于1路485控制口，不少于3路红外控制口兼容不少于3路IO控制口。 (提供实物接口图佐证)               
3、每个处理器支持不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，音频既可同步，也可异步。
4、输出支持1080P，并可向下兼容其他分辨率，无拼接处理器情况下支持LED、LCD、DLP 、DID拼接且能精准同步，单节点处理器不低于16路开窗画面。                                                                                                                                                                                                           5、无需外置拼接处理器情况下支持大屏的任意拼接、漫游、多画面叠加显示，可通过操作可视化界面虚拟大屏开窗组合方式来控制实际物理屏组合方式，所见即所得。                                                                                                                     
6、节点处理器音频输出接口支持不低于12路音频混音输出。
7、支持无信号源高清底图，高清地图功能。
8、支持无风扇静音设计。
9、支持POE供电和外部供电双供电模式。
10、接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统。                                             
11、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面。
12、多控制终端界面实时同步，支持多点触控，操作方便。
13、支持无流媒体服务器接入IPC，支持IPC预览及上屏。
 14、支持一键调用模式功能、断电记忆保护功能。
15、扩容方便，增加节点处理器即可，系统可扩展KVM功能节点处理器。
	4
	台

	
	
	2K输入节点
	1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口 ；
★2、每个处理器支持不少于1路高清输入，不少于1路高清输出，不少于1路232控制口，不少于1路485控制口，不少于3路红外控制口兼容不少于3路IO控制口。(提供实物接口图佐证)                 
3、每个处理器支持不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，音频既可同步，也可异步。
4、支持1080P@60HZ高清输入，并可向下兼容其他分辨率。
5、支持264实时编码，支持视频码流无限分发。
6、支持输入视频实时预览回显功能，预览数量无限制。
7、支持一键调用模式功能、断电记忆保护功能。
8、支持无风扇静音设计。
9、支持POE供电和外部供电双供电模式。
10、接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统。                                            
11、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面。              
12、扩容方便，增加节点处理器即可。
	8
	台

	
	
	分布式录播主机
	1、可在可视化操作界面进行录播动作，如直接拖放视频进行录制，预览当前录像视频影像，进行录制开始、结束等操作 ;
2、通过DS分布式节点，可接入 HDMI、DVI、VGA、SDI、YpbPr等信号类型 ;
3、可预览的信号录制操作方式，所见所得；
4、录制文件为标准 MP4 文件，可跨平台播放，无需专用播放器 ;
5、可录入他方标准 RTSP 码流的 IPC 信号，或者其他 RTSP 信号 ;
6、可同时播放多个文件，并进行拼接组合后播出；
7、带有两路千兆网络接口，带有 不少于4 个高速 USB 接口 ;
8、带锁可拔插硬盘硬盘结构 , 防止误操作 ，最大支持两路8T超大内存扩展；
9、输入信号源可以扩展分布式输入单元进行扩展，最大可达 20 路。
	1
	台

	
	
	4K分布式输入节点
	★1、节点具有合理化结构设计、视频接口处具有接口金属卡扣，卡扣具备多级调节能力，
保障视频接口连接稳定、防止脱落;（提供国家权威机构出具的电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供原件扫描件。 ）
2、节点采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC.手机、平板电脑操作系统，无系统病
毒、崩溃等风险;
3、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控架构;
4、支持4K高清视频输入，并兼容1080P及以下分辨率;
5、节点具有不少于1路视频输入接口，具有不少于1路RJ45网络接口，不少于1路光口扩展口;
具有不少于1路232控制口，不少于1路485控制口，不少于3路红外控制口/不少于3路I0控制口、不少于RELAY*3接口;
6、节点支持双电源模式:POE网络供电与电源适配器供电，两种供电方式可以单独任选
一种，也可以同时接入进行电源备份;
7、支持快捷键调用批注功能，可以对任意系统包括windows、linux、麒麟、安卓、安防视频等信号源进行任意批注；
8、 可多人同时对同一个屏幕进行交互批注;批注具备最少四种快捷笔触选择,任意笔触粗细可在1到40像素调整，可选择不少于20个颜色;
★9、可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片;可画圆、椭圆、正方形、直线、箭头、文字批注;支持先批注，再发送显示；（提供国家权威机构出具的电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供原件扫描件。 ）
10、支持快照批注后以画面发送到终端显示;支持批注过程中任意放大缩小批注;支持一键清屏，支持橡皮擦功能；
11、输入信号源可通过信号预览窗口或信号列表进行选择，支持显示终端任意拼接、漫游、开窗、叠加显示，单路端口支持不少于16个实时活动视窗；
★12、具有软件点名功能:当软件选中某一 分布式节点，节点所有指示灯闪烁，方便快速查找。（提供国家权威机构出具的电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供原件扫描件。 ）
	5
	台

	
	
	摄像机
	1、1/2.5英寸，CMOS 图像传感器，800w像素以上，至少支持4K(3840x2160)、1080P(1920x1080)、720P(1280x720)等输出格式。
2、支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；
3、支持USB 3.0、HDMI高清原始输出, 网络编码、HDMI、USB三路可同时输出图像；
4、采用真4K解析度高品质变焦镜头，最大视角70°，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍；
5、支持预置位过程图像冻结功能；
6、支持音频LINE IN输入，摄像机可对音频进行编码；
7、传动结构为蜗杆传动；
8、支持4路码流同时输出，支持多种分辨率同时拉流，4K(3840x2160)、1080P(1920x1080)、720P(1280x720)、576P(1024x576)等；
9、支持DC 12V输入，功耗≤12W。
	1
	台

	
	
	分布式网络继电器
	1、前面板不少于8个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关。
2、支持IO控制: 在机器的内部有不少于8个IO接口；
3、协议兼容 : 兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议；
4、ID选择：旋转的 ID切换设置网络 ID身份代码；
5、每路继电器都有三连接点的接线柱 ,具有常开与常闭的功能；
	1
	台

	
	
	分布式机架
	一个机架装10个节点
	1
	台

	
	
	平板电脑
	屏幕≥10.1寸，麒麟处理器/8G/128G
	1
	台

	
	
	交换机
	1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口；
2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；
	1
	台

	四、站内车辆管控

	1
	车辆出入管控
	服务器
	2U双路标准机架式服务器
CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：配置≥32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘
阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10;
PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽
网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
	1
	台

	
	
	出入口系统定制对接
	1、要求系统需与原业务系统做好业务数据对接，允许指定违规货车驶入场内，未授权不允许驶入，待业务办理完成后方有权限驶离停车场。
2、要求运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证
3、要求支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复
4、系统要求支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用
5、★支持IPv6网络适配，支持IPv6网络环境下平台部署，并支持用户以IPv6的方式进行平台访问和业务应用实现；支持通过IPv6的方式添加视频设备、停车场出入口设备等（需提供公安部检验报告）
6、要求支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒
7、要求支持按次预约和按时段预约功能
8、★要求支持在访客平台中登记过的访客车辆进入停车场时自动放行（需提供公安部检验报告）
9、要求支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行
10、要求支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置
11、要求支持岗亭缴费客户端手动控制道闸，可自定义快捷键
12、要求支持岗亭客户端将白名单车辆下发到出入口抓拍机，在设备离线模式控制车辆通行
13、要求支持接入出入口车辆滞留事件，实时提醒岗亭操作员，中心管理员及时处理车辆滞留事情异常情况
14、要求支持违规车辆限制放行时岗亭客户端能展示违规记录
15、要求支持违规车辆在出入口实现放行限制
16、要求支持接入出入口车辆滞留事件，实时提醒岗亭操作员，中心管理员及时处理车辆滞留事情异常情况
17、要求支持接入车辆、人脸抓拍设备，实现车辆抓拍和人脸抓拍，可对人脸抓拍图片和车辆抓拍图片进行检索
	1
	套

	
	
	5米直杆
	采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高
侧贴式安装，安装方便、结构紧凑
齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长
直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制
支持遇阻反弹，开优先保护功能
直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳
事件日志记录、方便操作追踪
支持红外，地感，雷达等多种防砸
支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护
手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态
接口参数
开/关到位输出接口：各1组
开/关/停控制信号接口：各1组
红外/地感防砸信号接口：1组
485控制接口：1组
一般规范
杆子类型：直杆
工作温度和湿度：-30~70 °C 
防护等级：IP54
工作电压：AC220V
电机类型：直流无刷
运行噪声：60分贝
电机功率：250W
运行速度≤5s
机箱材质：冷轧钢
	2
	台

	
	
	车牌抓拍识别一体机
	1、 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，，有效节省施工布线成本；
2、调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广
3、接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等
4、识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等
5、智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别
6、黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行
7、多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上
8、防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题
9、双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求
10、摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机
11、可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息；
12、支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机
13、★外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；（以公安部委托检验报告为准）
14、可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码
15、防护等级：IP67
	2
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	防砸雷达
	采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
无需学习背景，适应更多复杂现场环境；
采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。
采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。
自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
具备检测车和人功能，支持单人过滤。
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	出入口LED显示屏
	双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色
分辨率64*64，支持最小16点阵显示
支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等
可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字
室外使用，防护等级IP54
内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报
显示屏参数
显示分辨率：64*64
显示亮度：1200cd/m2
屏幕类型：LED
显示：4行4字
	2
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	立柱
	立柱高度：1.3米
立柱直径：60mm
1.3米处可安装一体机
0.5米处可安装“四行LED显示屏”
	2
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	出入口管理终端
	【出入口控制终端】22寸显示屏幕，配套鼠标键盘
双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用
5个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备
2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备
标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强
支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘
3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备
HDMI显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入
网络功能
存储功能：128G
系统参数
操作系统：WIN10
输入输出参数
音频输出：3.5MM标准输出
报警输出：4路报警输出
报警输入：4路报警输入
音频输入：3.5MM标准输入
接口参数
RS232接口：2路
网络接口：千兆RJ45
RS485接口：1路
USB接口：4个USB接口
HDMI接口：1路
一般规范
通信方式：RJ45
	1
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	2
	高位车辆抓拍摄像机
	支持800万高清分辨率
支持输出H.265或H.264码流可配置，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码及Smart JPEG压缩，图片质量可设；
采用ROI、SVC等视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活， 超低延时，超低码率；
支持3D数字降噪功能；
支持车牌识别、车辆驶入、驶离停车位的抓拍、识别，并支持字符叠加（抓拍时间、车牌号码、状态、泊位号等）
具有IP65级防尘、防水滴、防浪涌等功能；
整机支持三颗柔光补光灯，支持时控，智能管光控
镜头：近枪:5.7~21mm
镜头接口类型：CS 接口
日夜转换模式：ICR红外滤片式
视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG
分辨率：3840*2160，彩色
最大图像尺寸：3840*2160
抓拍功能
智能识别：车牌识别，车辆驶入驶出车位状态，泊位状态检测，跨位停车，压线检测
图片格式：采用JPEG编码，图片质量可设
接口
通讯接口：1 个RJ45 10M /100M/ 1000M 自适应以太网口，1个RS-485接口，1个RS-232接口
外部接口：1路IO输入接口，2对IO输出接口(可以作为报警输出，补光灯控制接口)
音频输出：1路音频输出
补光灯：下挂3个内置LED灯
音频输入：1路音频输入
	6
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	3
	金属立杆
	安装距离4米以上，高度3米
	6
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	4
	车辆超限检测系统
	轮廓激光雷达（横向）
	满足《汽车外廓尺寸检测仪》（JT/T 1012-2015）的相关要求； 速度检测范围：0～80km/h； 扫描角度：270°； 扫描频率：50Hz； 抗光干扰：80000Lux； "车速≤40km/h 测量误差：长度≤±100mm，宽度≤±50mm， 高度≤±50mm； 车速80-40km/h 测量误差：长度≤±400mm，宽度≤±200mm， 高度≤±200mm" 结构稳定性：最大抗风能力 40m/s； 平均无故障时间：≥50000h； 激光等级： I级（人眼安全）； 防护等级 IP67。
	1
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	轮廓激光雷达（竖向）
	与横向相同
	1
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	轮廓检测控制器
	(1)对动态通过的车辆进行高速动态扫描，通过测得物体表面点的反射距离，换算成三维空间坐标,瞬间计算出车辆的尺寸数据：长度、宽度和高度，检测精度极高。
(2)利用激光高速扫描的特点，能够精确检测到跟车或并行状态，能检测车辆前进/后退的状态，保证检测数据与车辆的一一对应关系，保证车辆队列的正确性，不多车，不漏车。
(3)能形成完整的车辆轮廓信息，包括长度、宽度、高度、车道号等信息，并记录车辆通
	1
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	五、数据信息中心安全及存储

	1
	态势感知一体机
	硬件、性能指标
	硬件参数：规格：2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128GB SSD+4TB SATA，电源：单电源，接口：支持不低于6千兆电口+2万兆光口SFP+，吞吐性能≥1Gbps
	1
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	全网安全态势大屏可视
	1、简述系统基于审计的流量元数据，利用机器学习、人工智能、威胁情报、沙盒检测、特征分析等方法进行威胁检测的整个过程。同时，能以安全事件视角和服务器/终端视角直观的看清内网安全状况。
2、支持大屏展示全网安全事件风险状况，包括安全事件、事件等级分布、安全事件态势、安全事件TOP5、威胁面最大的事件TOP10、事件类型TOP5、风险业务/终端TOP5。
3、支持大屏展示业务脆弱性态势，包括漏洞风险态势、漏洞类型TOP5、高危漏洞TOP5、业务总览、脆弱性业务TOP5、实时脆弱性监测。
	
	

	
	
	监控中心
	1、支持展示CPU、内存、磁盘利用率进行实时监控，同时支持对核心的资源占用率进行实时分析。
2、支持对近期网络安全行业中发生的热点流行事件进行原理介绍及概览展示，通过该功能，快速感知当前网络是否感染热点安全事件。
	
	

	
	
	告警
中心
	1、具备失陷(业务和服务器)主机详细分析，包含攻击阶段分布、风险等级趋势、安全事件举证、开放端口等信息。攻击阶段包含存在漏洞、遭受攻击、C&C通信、黑产牟利、内网扫描、内网扩散、盗取数据支持对每个安全事件详细举证分析，包含风险危害、处置建议、专杀工具等；
2、支持终端维度展示终端IP、所属终端组、风险等级、安全事件标签、处理状态、联动状态，风险等级包含已失陷、高危、中危、低危等。
3、支持终端的详细分析，包含风险评估、攻击阶段分布、风险等级趋势、安全事件举证等信息。
	
	

	
	
	分析中心
	1、支持对勒索病毒的安全告警做专项性分析，比如中了勒索病毒的风险主机分布、威胁趋势分析，将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，攻击结果、事件类型等维度进行筛选展示，并结合攻击阶段、事件统计和事件趋势等进行统计和显示、可实时监控发生的安全事件。
2、支持文件威胁分析，可展示文件分析过程、文件检测趋势、恶意文件TOP5；支持恶意文件的详情分析，包括支持记录恶意文件感染的主机、所属IP、文件名、病毒名称、传输协议等；支持导出文件威胁分析结果。
	
	

	
	
	★所投产品厂商具备软件开发成熟度CMMI 5级认证，云安全成熟度成熟度模型CSA-CMMI 5认证，提供有效证书复印件；
★所投产品厂商应是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位，提供有效证书复印件。
	
	

	2
	超融合一体机
	★当前配置3台服务器，每台硬件参数：规格≥2U，CPU≥2颗Silver 4210R 2.4 GHZ（10C），内存≥8*32GB DDR4 2933，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥2*960GB，数据盘≥4*6T，标配盘位数≥12，电源：白金，冗余电源，接口：支持不低于6千兆电口+2万兆光口。
1、要求服务器虚拟化按照物理服务器CPU颗数进行授权，本次提供6颗正版CPU的计算虚拟化授权；
2、支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员；
3、支持部署Windows 2000、Windows 2003、Windows2008、Windows 2012、Windows 2016、中标麒麟、中标普华Linux桌面5.0系统、深度Linux15.10、SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5、Red Hat Enterprise Linux 8.0、CentOS 8.0、Ubuntu 16.10 Server、红旗Linux 7 sp3等操作系统；
4、支持UPS QoS（UPS联动），为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机；
5、要求服务器虚拟化按照物理服务器CPU颗数进行授权，本次提供6颗正版CPU的网络虚拟化授权；
支持管理网、业务网、数据通信网（VXLAN）和存储网复用相同物理网口，最多支持8个网口聚合。网口复用后，支持对不同网络平面进行流量控制和VLAN隔离，为网络中的每个虚拟机提供内置的网络故障切换和负载均衡能力，实现更高的硬件可用性和容错能力；
6、★支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响（需提供产品功能截图证明）；
7、★支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等信息，可以点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建，保证重要的业务优先恢复数据的安全性（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）；
8、可以进行一键部署数据库操作，可以选择数据库类型，包括MySQL、SQL Server和Oracle，可以选择部署架构，包括MySQL（单机，主从），SQL Server（单机，AlwaysOn），Oracle（单机，RAC）；
9、支持多种硬盘状态检测监控及告警，包括“健康”状态、“亚健康”状态、“故障”状态，不同状态的硬盘在UI上呈现不同的特征或告警，让用户能够区分处理；
10、云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络和安全虚拟化（虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等）功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性；
11、为方便运维管理员第一时间监控感知风险，提供智能运维管理平台，可通过本地部署的代理组件，对云平台的软硬件指标进行监控、检测和分析，并在智能运维平台输出相应告警信息，且可以及时同步到移动端应用小程序，用户可通过移动端小程序查看业务拨测情况以及用户资源（包括云主机、服务器、资源池）的监控指标信息。
★为保障云平台的领先性和成熟度，云平台厂商需入围Gartner《超融合基础设施软件魔力象限》提供证明材料。
★为保障企业云安全能力的成熟度与技术程度，云平台厂商需获得CS-CMMI5云安全能力成熟度集成认证
	1
	套

	3
	全网行为管理
	1、性能参数：网络层吞吐量（大包）≥3.6Gb，应用层吞吐量≥450Mb，支持用户数≥800，每秒新建连接数≥4000，最大并发连接数≥150000。规格：1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥128G SSD，电源：单电源，接口：支持不低于6千兆电口；
2、支持http业务系统审计；支持请求头，请求内容审计；支持返回头，返回内容审计；支持上传和下载的文件审计；
3、数据中心可以对日志进行大数据分析，并支持多个大数据分析模型，包括泄密分析、校园网贷、上网态势分析、带宽分析、工作效率分析。
4、★支持识别终端系统后台运行的进程信息，防止间谍软件的运行；（需提供自主知识产权证明）；
5、支持windows终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网；
6、无需安装客户端，通过流量状况检查主流杀毒软件的运行情况，对不满足检查要求的终端可重定向页面修复；
7、支持windows终端外联行为检查，包括：连接外网检查、PPPoE拨号检查、双网卡行为检查、无线网卡检查、链接非法WIFI检查（可设置合法WIFI白名单）、4G网卡检查、否使用非法网关（可设置合法网关白名单），对不满足检查要求的终端强制断网，支持向管理员告警，并弹窗提示用户；
8、支持存储设备、网络设备、蓝牙设备、摄像头、打印机的使用管控；支持对终端上U盘和移动硬盘接入设置可读写、拒绝、可读、告警；支持U盘和移动硬盘拷贝的文件内容以及插入和拔出行为的审计；
9、为建设安全体系化安全结构，要求能够与本次采购的安全态势感知产品、防火墙实现联动，实现用户同步，以基于用户身份进行威胁分析并支持浏览器推送用户提醒与冻结非法用户上网；
★要求所投产品具备IPv6 Ready Phase-2认证；
★为保障网络审计效果，保障产品技术实力，要求所投行为管理类产品的厂商为国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法》的主要起草单位。
	1
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	防火墙
	1、性能参数：网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥9G，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥9万，硬件参数：规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，电源：单电源，接口：支持不低于8千兆电口+2万兆光口SFP+；本次项目提供50点终端防护授权和3点服务器防护授权；
2、★产品采用自主知识产权的专用操作系统，应用多核并行处理技术保障产品处理性能，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“多核并行安全操作系统”的证书或检测报告。
支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求；
3、★具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具有CNAS、CMA等同级别任一官方认证的第三方测试机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告，或提供现场演示环境以证明此项功能满足业务需求；
4、支持产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护；
5、支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。
6、支持勒索病毒检测与防御功能；
7、产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过10000种特征规则，具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为；支持对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型，支持超过4000种Web服务器漏洞特征规则；
8、支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维；
★要求所投产品的生产厂商具有中国信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心、国家版权局、中国软件评测中心之中任意一家机构出具关于“未知威胁检测”的证书或测试报告，提供证书复印件或测试报告复印件。
	1
	台

	5
	视频存储
	1、服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇
2、标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个10Gb 光纤接口或≥6个HDMI接口或≥4个Mini SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口
3、具有36块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断
4、配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组
5、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常
6、支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出
7、支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；
8、★支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断（公安部检测报告证明）
9、可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载
10、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整；11、样机支持延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并支持延时摄影视频预览及下载
12、★设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复（公安部检测报告证明）
13、更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失
14、支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度
15、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设
	1
	台

	6
	磁盘阵列专用企业盘
	磁盘阵列专用企业盘，8T,7200RPM,3.5寸,SATA
	17
	块

	7
	机房搬迁及数据迁移
	将原公路管理局机房中关于治超的服务器存储等设备搬迁到现治超站机房中，重新梳理和按要求打通原服务器联通的网络，包括政务内外网、交通内外、局域网和互联网，做好机房数据服务器网络安全配置。
	1
	项

	七、智能能耗监测系统

	1
	三相电量仪
	三相电量仪，采用压盘固定的安装方式，适用于铜排（铜母线））1000A，使用电流互感器时，需要搭配互感器
	20
	台

	2
	数据采集网关
	1、支持LoRa和GSM低功率远距离无线协议
2、外置2根可拆卸高增益天线
3、支持对接第三方或者已有的传感器，包括温湿度传感器、液位计、土壤传感器、压力传感器、二氧化碳传感器等
4、支持对接多种传感器接口，包括：RS485/modbus，0-10V电压，4-20mA电流，开关量信号（干接点及湿接点）等
5、支持连接2个电流接口传感设备，电流信号为4-20mA
6、支持连接2个电压接口传感设备，电压信号为0-10V
7、支持连接1个干节点接口传感设备
8、支持连接1个湿节点接口传感设备，高电平5~27V，低电平≤1.0V
9、支持RS485连接通信，最大支持连接RS485传感设备≥5个
10、★为保障设备制造商具备较强的创新能力，设备厂商须具备创新管理体系认证证书；
	20
	台

	3
	物联网网关
	1、 支持LoRa低功率远距离无线协议，470-510MHz频段；支持433无线协议
2、支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式
3、满负荷工作功耗≤10W
4、工作温度：0~45℃工作湿度（非凝结）：5%~95%
5、整机最大接入传感器数量≥200个
6、支持125KHz/250KHz/500KHz，支持SF07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12等扩频因子调节
7、支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果
8、支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台
9、支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名
10、支持多种传感器接入，包括智能插座、温湿传感器、数据采集器、智能红外遥控器、智能门锁、智能开关等传感器；
11、★为保证后期服务，设备厂商需满足CTS/FTO1-2021售后服务完善度评价规范，服务能力达到八星级认证，提供证书扫描件
	20
	台

	4
	物联网控制器
	1、部署模式：支持硬件私有平台部署方式；
2、千兆以太网口数≥3个；RJ-45 Console管理口≥1个；USB接口≥1，用于外接硬件设备；
3、★支持接入LoRa物联网网关、数据采集器、Zigbee网关、智能插座、温湿度传感器、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器设备（需提供相关截图证明）；
4、★支持用电安全系统、空间节能系统、环境分析系统、智能门禁系统、智能视频监控对接系统，可同一平台直接添加所需子系统（提供截图证明）
5、支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理
6、支持多种传感器设备联动策略配置，比如温湿度传感器联动进行空调的开关，实现高效节能
7、支持根据数据状态改变进行策略控制，记录并存储设备原始数据报告，比如插座的功率、电压、电流等（需提供相关截图证明）
8、支持用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况
9、支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析
10、平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼
11、支持物联网告警系统巡检，可直观展示各场景告警监控状态、日历式展示告警内容及告警处理、告警效率分析；
12、支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息能个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发；13、支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过物联网平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析；
14、支持易部署上线，可以通过导入传感器设备的序列号和校验码，传感器联网后无需任何配置即可发现物联平台；
15、支持移动APP运维，通过手机APP即可进行空间查看、场景情景策略一键执行、设备远程管理与控制、数据分析查看、巡检任务、空间异常告警提醒与确认处理，简化运维工作量；；
16、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患（提供截图证明）
17、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理；
18、★大屏展示，直观向管理人员展示整体物联网设备运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，可直接编辑大屏自行选择最关注的数据，实现管理可视化（提供截图证明）
	1
	台

	5
	POE交换机
	1、端口类型：千兆POE电口≥8个， 千兆 SFP光口≥4个；
2、交换机性能：交换容量≥330Gbps；包转发率≥20Mpps；
3、支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥120W；
4、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能；
	3
	台

	6
	安装辅材
	接线管材及其他各类所需连接配件等
	1
	批

	 八、机房装修装饰

	1
	吊顶装璜
	天棚喷刷涂料
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黑色防尘乳胶漆：
1、防尘乳胶漆2度
2、板底基层处理
	52.34
	m2

	
	
	金属铝质吸音天花
	1、 天花板采用吊顶方式，要求选用的吊顶板具有良好的吸声性能，无有害气体释放。吊顶龙骨坚固持久，抗腐蚀不变形，空调风机、新风机运转时不出现明显振动。
2、 基材采用铝合金板,材质达到GB3880标准,主要规格 600×600mm,完成厚度为0.8mm；板折边高度为22mm；
	52.34
	m2

	
	
	吊顶轻钢主龙骨
	3000*50*1.0mm吊顶轻钢主龙骨
	52.34
	m2

	2
	地面工程
	防静电地板
	1、 面层：1.5mm厚防开裂防静电HPL贴面，45°倒角处理；
2、 电阻：1x106～1x1010Ω，大致在108Ω左右。表层三氧化二铝耐磨层，厚度30g/cm2,耐磨转数≥3000转；
3、 钢板： 上层钢板0.8mm，冷硬板钢号：SPCC-1D。下层钢板0.7mm，深冲拉伸板，钢号ST14。底部特有双十字加强筋，另加增加凸点，半球深度达到21mm。底部四周边款加宽处理，上有直条压筋以增加强度。表层防静电喷塑处理，塑粉厚度0.2u；
4、 水泥填充： 325#国标悬窑水吸。加发泡剂，保证水泥填充均匀。少许纤维，加强韧性；
5、 支架：镀锌支架：上托75x75x3.0mm，下托95x95x2.0mm，中25x1.2园管，上口缩管；
6、 横梁：21x32x1.0，长度570mm。规格：600x600x35mm；
7、 通过SJ/T10796-2001、SJ/T11236-2001、GB8624-2006的系统电阻、机械性能、燃烧性能及外观均符合国家有关标准及要求；通过GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系认证，以及通过GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系认证；
	52.34
	m2

	
	
	地板踏步
	地板踏步
	1
	项

	
	
	地面找平、防尘防水防静电处理
	1、地面清洁处理
2、地面防水处理
3、防静电油漆
	52.34
	m2

	3
	墙壁工程
	机房墙面乳胶漆
	墙面乳胶漆两篇腻子粉批灰两篇
	87.12
	m2

	
	
	墙面装饰机房彩钢板
	0.5mm钢板，内衬12mm石膏板，双面石膏板含防火石英棉，含镀锌轻钢龙骨框架
	87.12
	m2

	4
	门窗工程
	甲级钢质防火单开门
	甲级防火门，必须选用消防审批部门认可的产品；根据相关规范要求装闭门器、执手锁、合页等五金配件，防火板饰面
	1
	樘

	
	
	地板吸盘
	双爪
	1
	只

	5
	安装工程
	设备底座（机柜、UPS、电池柜等）
	50*50*6mm镀锌角铁根据设备尺寸制作
	11
	个

	
	
	精密空调防水围堰
	砖块砌筑80mm高，内刷防水涂料，贴20mm厚保温棉，贴铝膜
	2
	个

	
	
	空调排水管
	空调排水管
	3
	项

	
	
	落地式空调
	5匹
	1
	台

	
	
	金属线槽
	镀锌防火线槽200*100*1.0
	12
	米

	
	
	金属线槽
	镀锌防火线槽300*100*1.0
	12
	米

	6
	机房配电系统工程
	照明灯具
	LED防爆灯、600*600，中空型材灯盘，表面喷塑
	8
	套

	
	
	安全出口指示灯
	安全出口指示灯:1x3W(LED)，门框上0.2m安装
	4
	套

	
	
	单向疏散指示灯
	单向疏散指示灯:1x3W(LED)，H=0.3m(指距架空地板)
	4
	套

	
	
	配电管理
	
	
	

	
	
	市电动力柜
	落地式动力柜，采用知名元器件，含浪涌保护器
	1
	台

	
	
	照明及插座配电电缆
	ZRRVV3*2.5mm2套管制作安装
	150
	米

	
	
	市电到综合柜
	YJV4*25+1*16
	15
	米

	
	
	综合柜柜到各IT柜
	RVV3*4
	120
	米

	
	
	UPS输入输出电缆线
	YJV4*16+1*10
	10
	米

	
	
	插座
	单相二极加三极暗插座:~250V 10A，H=0.3m(指距架空地板)
	2
	套

	
	
	双联单控暗开关
	双联单控暗开关:~250V 10A，H=1.3m(指距架空地板)
	2
	个

	7
	机房静电释放、防雷接地
	机房等电位静电释放
	40*4mm铜排、地板下、隔墙内、天花内等电位连接网，含安装绝缘端子、ZRBVR6、10、16mm2等各种接地线
	52.34
	m2

	
	
	联合接地连接电缆
	BVR 50mm2、铜铁转换件等
	1
	项

	8
	机房气体消防
	火灾探测器
	（1）工作电压：总线24V
（2）监视电流≤0.8mA
（3）报警电流≤1.8mA
（4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮
（5）使用环境：
      温度：-10℃～+55℃
     相对湿度≤95%，不结露
（6）编码方式：十进制电子编码
（7）外壳防护等级：IP23
	2
	只

	
	
	火灾探测器
	（1）探测器类别：P（A1R和BS可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注）
（2）工作电压：总线24V
（3）监视电流≤0.8mA
（4）报警电流≤1.8mA
（5）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮
（6）使用环境：
温度：A1R类别：典型应用温度25℃；范围-10℃～50℃
BS类别：典型应用温度40℃；范围-10℃～65℃
相对湿度≤95%，不结露
（7）编码方式：十进制电子编码
（8）外壳防护等级：IP33
	3
	只

	
	
	通用底座
	DZ-02通用底座
	5
	只

	
	
	声光警报器
	（1）工作电压：
信号总线电压：总线24V   允许范围：16V～28V
电源电压：DC24V         允许范围：DC20V～DC28V
（2）工作电流：
总线监视电流≤0.25mA    电源监视电流≤1mA
总线启动电流≤1.5mA      电源动作电流≤10mA
（3）闪光频率：1.1Hz～1.7Hz
（4）火警声调声压级：  80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））
 嘀嘀声调声压级：  80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））
（5）变调周期：3.5s～4.8s（火警声）/0.6s～1.0s（嘀嘀声）
（6）编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定
（7）线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接
（8）使用环境：
   温    度：-10℃～+55℃
   相对湿度≤95%，不凝露
（9）仓储条件：
   温度：-20℃~60℃
   湿度：0~95%，不凝露
	2
	套

	
	
	火灾报警控制器
	1) 工作电压：交流AC220V  50/60Hz ，允许电压变化范围 AC176V～AC264V；
2) 功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤150W；
3) 备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅酸电池；
4) 气体喷洒输出：DC24V/3A，脉冲方式/持续方式，可调；
5) 辅助24V电源输出：最大0.6A；
6) 电池充电电流：0.6A~0.8A；
7) 液晶屏规格：128×64点，可同屏显示32个汉字信息；
	1
	台

	
	
	气体释放警报器
	电子编码，与气体灭火控制器配套使用。2线制。
	1
	只

	
	
	紧急启停按钮
	GST-LD-8318紧急启停按钮
	1
	只

	
	
	柜式七氟丙烷灭火装置
	GQQ70/2.5 70L柜式七氟丙烷灭火装置
	1
	套

	
	
	七氟丙烷灭火剂
	HFC-227ea七氟丙烷灭火剂，包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈 装置、连接软管、单喷嘴。
	120
	千克

	
	
	泄压阀
	泄压阀FXY-Ⅱ
	1
	只

	9
	微模块数据中心
	综合柜
	1.设备柜是用于安装UPS、配电、动环、精密空调的机柜柜，尺寸应为：600*1200*2000（mm）。
2.★机柜采用一体化集成设计；投标时提供第三方权威机构颁发的一体化集成机柜技术证书并针对该技术提供不低于1500字的详细技术说明文件，并加盖公章。
3.应采用标准的九折型材框架整体焊接制作，高强度稳定可靠，静态承重应不小于1800KG，提供第三方检测机构出具同系列机柜检测报告复印件，检验报告中的委托单位、制造商、生产单位要求一致，并加盖公章。
4.机柜须通过中国泰尔实验室依据YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》出具的8、9级烈度抗震检测报告，受检单位与生产单位要求一致，投标时提供同系列机柜检测报告原件的复印件，并加盖公章。
5.机柜应采用冷、热通道全封闭式设计，防尘降噪、高效节能。机柜前门应采用双层真空隔热玻璃门，防止凝露，美观实用；后门采用钣金实门设计（拒绝采用网孔设计）。
6.机柜前面除预留配电模块及UPS、精密空调安装位置之外，空余部位均采用1U免螺丝封板密封。
7.每个机柜支持上线进线，含50套螺丝螺母，脚轮支脚，并机组件，垂直理线板；标配PDU1条，门磁模块2套，30块1U盲板，层板2套, L型导轨1副，1套600宽顶部线槽，1套应急通风系统，2块机柜侧门。
8.设备柜标配1套动环系统，含1块10寸触控一体动环主机，2个温湿度传感器，1个烟感，1套漏水传感器等。
9.应标配应急通风系统，在空调失效情况下，能够开启自然通风散热，为用户备份提供时间；还应可以与消防系统进行联动，使灭火气体顺利进入机柜内。
10.机柜内PDU应垂直安装（0U），工作电压：220V，额定输入电流32A，不少于12位10A国标插孔，4位16A国标插孔；应标配输入32A工业连接器，应含防雷模块。
11.★本项目“微模块数据中心”生产厂家需符合GJB 9001C-2017质量管理体系，并需取得“武器装备质量管理体系认证证书”，证书范围至少应覆盖UPS、精密空调、机柜、蓄电池、配电柜，投标时需提供有效期内的证书复印件，并加盖公章。
	1
	台

	
	
	IT柜
	1.IT机柜是安装用户负载机柜，尺寸应为：600*1200*2000（mm）。
2.适用于全密封一体柜系列，含全封闭式冷热通道，不含侧门，前门为全玻门通道深度大于100mm，承重1500kg，支持上线进线，包含50套螺丝螺母，脚轮支脚，并机组件，垂直理线板，标配PDU1条，含30块1U盲板，含层板1套，L型导轨1副，1套600宽顶部线槽，1套应急通风系统，2套门磁模块。
3.机柜应采用冷、热通道全封闭式设计，防尘降噪、高效节能。机柜前门应采用双层真空隔热玻璃门，防止凝露，美观实用；后门采用钣金实门设计（拒绝采用网孔设计）。
4.机柜应支持上、下进线及走管，适应不同安装场景的需求。
5.本项目“单排一体化机柜”生产厂家应通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，且应为国家级高新技术企业，投标时须提供上述有效期内的证书复印件，并加盖公章；
	7
	台

	
	
	UPS主机
	1.三进三出纯在线式UPS，容量为30KVA/27KW;默认直流电压384VDC；
2.UPS具有RS232、Intelligent Slot （智能卡插槽）、USB等接口;
3.LCD+LED的显示方式,LCD 液晶显示面板不小于2英寸;
4.UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应>2MΩ;
5.整流输入电压范围：整流输入电压范围：190-520V（三相/线电压） 。输入功率因数：满载时≥0.99;
6.输出电压：380VAC;
7.110%<Load≤130%维持1 分钟后输出转为旁路并报警；130%<Load≤150%维持30S后输出转为旁路并过载报警；Load>150%时立即转为旁路模式并报警;
8.UPS主机应配置自动测试系统软件，投标时应提供第三方权威机构出具的证明文件佐证，并加盖公章。
9.外接电池组电压可调：若未来遭遇个别电池故障，需要维护、更换时，可现场灵活调节电池组的只数；在配置12V电池的情况下，可根据现场电池节数从32/34/36/38/40节调整，无须整组更换；投标时须提供满足上述要求的产品彩页截图，并加盖公章。
10.★UPS主机应采用科学、先进的MOS管驱动电路设计，投标时应提供第三方权威机构出具的证明文件佐证，同时应对此设计方案进行详细的技术说明，并加盖公章。
11.外壳保护要求：UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于0.1Ω;
12.要求UPS主机中的所有关键电子板件均采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能；投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的技术证明文件（不限于对工艺流程、检验标准等做详细描述），并加盖公章。
	1
	台

	
	
	蓄电池
	1.12V100AH免维护铅酸蓄电池，与UPS主机同品牌。单个电池净重≥28KG。
2.★正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；为防止电池漏液问题蓄电池需要有电池托盘设计，并提供第三方权威机构颁发的技术证明文件并进行详细技术说明;
3.蓄电池需通过7、8、9烈度抗震性能测试，投标时提供7、8、9烈度抗震性能合格证书以及抗震检测报告。
	64
	节

	
	
	电池柜
	可装32节12V100AH蓄电池，含电池连接线和直流空开
	2
	套

	
	
	直流空开箱
	电池组直流空开箱3P160A
	1
	套

	
	
	配电盘
	机架式配电模块，高度8U，UPS输入：80A/3P，UPS输出：80A/3P，维修旁路：80A/4P，空调及预留：3*63A/1P，PDU及预留：20*32A/1P，监控及应急通风：1*10A/1P，含C级防雷模块（带32A/4P开关），含主路电能检测，含RS485监控接口，含DC12V输出接口
	1
	台

	
	
	PDU`
	机柜PDU：IN32A+GB16A*4+GB10A*12，垂直（0U）；工作电压：220V；额定输入电流32A;12位10A国标插孔；4位16A国标插孔；含防雷模块
	8
	个

	
	
	机架式精密空调
	1.本项目要求采用风冷型恒温恒湿机型精密空调，三面送风后回风。
2.★本项目精密空调应采用机架式设计，投标时应提供第三方权威机构出具的证明文件佐证，同时应对此功能进行详细的方案说明，并加盖公章。
3.精密空调制冷量应≥7.5KW，显冷量≥7.5KW，标准风量应≥1650m³/h，能效比≥3.21，室内机高度应≤8U；投标时须提供由厂家出具的产品彩页佐证。
4.应采用PTC电加热和湿膜加湿，其中的电加热量不低于2KW，加湿量不低于1.5Kg/h；投标时须提供由厂家出具的产品彩页佐证。
5.送风方式应采用三侧送风（风机上送风、左送风、右送风），后回风方式。
6.应采用全EC风机设计、风量智能匹配，有效防止局部热点。
7.精密空调蒸发器应采用 “/”型设计。
8.过滤网应采用不低于G2级过滤网，应配置过滤网脏堵告警系统，能根据脏堵情况实时发出报警，提示过滤网清洗、更换。
9.应采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能,不接受热力膨胀阀等其他形式。
10.考虑所投精密空调环保性能，要求使用R410A环保制冷剂，拒绝R22制冷剂。
11.应具备群控组网功能，在线轮值，自动切换，群控网络可实现不少于32台机器组网运行。
12.精密空调控制系统应采用先进的加湿控制软件。
13.本项目核心产品：机柜、UPS主机、蓄电池、精密空调、配电模块、灭火器须为同一品牌。
	2
	套

	
	
	空调安装辅材
	精密空调安装铜管、制冷剂、保温棉、信号线
	16
	米

	
	
	短信报警模块
	一体化系统短信报警模块
	1
	套

	
	
	机架式灭火器
	1.本项目要求配置一台机架式灭火器，采用机架式安装方式，可满足安装在19英寸标准IT机柜内，高度不大于2U。
2.药剂采用洁净气体灭火，主要成分采用七氟丙烷，药剂量≥2.88kg。
3.环境温度在20℃时，储存压力应≥1.6Mpa。
4.采用集自动火灾探测与灭火功能于一体化设计，可设定不同报警温度。
具备灭火动作信号输出功能，可将信号实时反馈至动环监控或大楼消防系统。
5.本项目核心产品：机柜、UPS主机、蓄电池、精密空调、配电模块、灭火器须为同一品牌。
	2
	个

	
	
	氛围灯
	单蓝色。单排柜一个柜子内三条尺寸不同的氛围灯灯带，一个机柜配置一套。
	8
	个

	
	
	氛围灯系统
	1U冷通道蓝色氛围灯控制盒（和氛围灯搭配使用）
	1
	个

	
	
	层板
	层板 654*488.5*45.5
	8
	个

	九、公路治超安全教育

	1
	治超安全教育专用振动三缸平台座椅舱
	操纵设备
	VR赛车采用精确编程，达到模拟驾驶的效果。内置方向盘、脚刹、油门等，
电动缸主要参数：形式：折返式
内部结构：滚珠丝杆，防反转装置
驱动电机类型：伺服电机
行程(mm)：120，工作行程( mm)：0~120
中位长度( mm)：600；丝杆导程(mm)：5
额定功率（KW）：0.4；额定转矩（N.m) ：1.27；额定速度(rpm) ：3000；
最高速度(rpm) ：5000
瞬时最大转矩( N.m) ：3.81
轴向间隙( mm)：0.01
重复精度( mm)：0.01
耐腐蚀等级(g/m2*h)：V<0.0003；防护等级：IP66，环境温度(℃) ：-10℃ - 70℃
尺寸：2.1*1.34*1.66 m
工作电压：AC220,50-60HZ  
标称功耗：2500 w 
重量：300 kg
	1
	套

	
	
	控制显示屏
	19寸屏+键盘鼠标
	1
	台

	
	
	万能运动平台
	2.1*1.34*1.66 m
自带炫感灯、呼吸灯
分辨率：3840×2160
可视角度：178°
背光：直下式
广色域：DCI-P3 94%
刷新率：120Hz 支持VRR 48-120Hz
	1
	套

	
	
	显示器
	分辨率：3840×2160
可视角度：178°
背光：直下式
广色域：DCI-P3 94%
刷新率：120Hz 支持VRR 48-120Hz
	1
	台

	
	
	音箱
	内置音响
2.0声道音响
	1
	台

	
	
	VR头戴式显示设备
	屏幕分辨率：3840*2160
材质：LCD
光学设计视场角：110°/菲涅尔镜片/瞳距54-74mm自适应
接口：HDMI USB2.0
支持：传感器、陀螺仪：9轴 、 一体化头带、翻盖式面罩                                             麦克风：内置  
延迟率：小于等于20ms
	1
	台

	
	
	方向盘
	盘面直径： 11英寸；旋转角度： 900度
基本功能： 16个可编程按键加方向键
振动功能 ：支持双马达力反馈技术
固定方式： 三个部件（方向盘、踏板和变速档模块）均可通过螺栓固定
即插即用： 是；接口 ：USB
系统支持 Windows 8.1/Windows 8/Windows 7；产品颜色 ：黑色
产品特点：设定按键和转速，换挡提示灯，采用钢质滚珠轴承，配备不锈钢换挡拨片，无齿隙螺旋齿轮；踏板部分采用金属材质，底部采用防滑橡胶脚垫，离合、刹车、油门按照真实赛车位置设计，便于做跟趾动作；霍尔效应式转向传感器
	1
	个

	
	
	控制主机
	CPU ：8核、独显、8G内存、256G SSD硬盘、500W电源
	1
	套

	
	
	公路治超安全教育三维实景(VR)系统
	系统主要通过三维仿真技术对省道、国道和桥梁场景进行仿真模拟。在虚拟环境中，通过操作VR模拟器来模拟真实的货车超载情景，开展教育和培训工作。系统采用虚拟现实技术（VR）、三维动画及多媒体技术，交通场景与实时人机互动，实现货车超载在省道、国道、桥梁三个不同环境下造成的侧翻、爆炸、坍陷等交通事故的三维可视化模拟，第一视角与第三视角相结合，让体验者身临其境感受多环境的超载事故给国家公共财产和社会带来的重大危害，并提高驾驶员的危害意识。场景渲染采用独有的BSD优化技术，场景渲染进行优化同时加载300个以上模型，场景三角面数在1000万以上，支持4K的分辨率，帧频在90帧以上。制作内容模拟3种天气不同交通状况，自主创新的AI交通模拟系统，实现了公路交通车辆的AI模拟控制。自主研发多种特效成果，表现内容完成1:1还原，五大功能模块完善。绿色高植物不少于60种、灌木不少于20多种、各类小轿车不少于20种，大货车不少于4辆，建筑物多样，达到与以上VR头显眼镜、主机、显示器、方向盘硬件适配。
	1
	套

	十、处理大厅信息发布系统

	1
	业务大屏
	LED箱体
	1．★整屏净显示尺寸：宽≥4.8米,高≥2.025米，显示面积≥9.72㎡，点间距≦1.563（mm）, 整机箱体采用压铸铝箱体；
2．对比度≥10000:1,亮度≧800cd/m²，屏幕校正后亮度0-800（nits）,支持通过配套软件0-100%(手动/自动)，无级调节或256级调整；
3．★LED灯珠:为了让LED灯珠稳定性更好，LED灯珠采用top型灯珠形式，提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告复印件，加盖公章；
4．最大功耗小于330W/㎡，平均功耗小于120W/㎡，具有智能（黑屏）节电功能，黑屏状态可节电50%以上
5．箱体材质:箱体为压铸铝合金材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计；
6．色度均匀性:△X、△Y值≤0.0008,色域覆盖率≥120% YIQ (NTSC)；≥170% YUV(PAL)；
7．色温（K）：1000—18000可调，调节步长100K，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±100K
8．刷新率≥3840Hz, 灰度等级≥16bit, LED像素失控率≤1/2000000
9．维护方式:采用前全维护、前安装设计，灯板与三合一板采用硬连方式（两块板卡连接无需排线、电源线），灯板支持热插拔，所有元器件皆可从正面拆装、维护，有效节约安装空间；
10．平整度≦0.05mm,拼缝≦0.05mm, LED像素失效率≦0.5ppm,像素中心间距差（像素位置偏差）≤1.5%。
11．视角：为了满足观看需求，设备具有超宽视角依据SJ/T11281测试，垂直≥178度，水平≥178度；
12．无故障运行（MTBF) :平均无故障运行时间≧100000小时，连续12个月使用不经维修坏点率不高于15PPM；
13．画面处理:图像有降噪、运动补偿、增强、色坐标变化处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无毛毛虫鬼影跟随现象。
14．表面处理技术:屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%；采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%
15．调节软件设置项:支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能;
16．电源、接收卡、转接板三合一:电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内接收卡、电源、转接板3个模块的线路及元器件都集成在同一块PCB板上（接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上），接收卡控制方案（FPGA）为国产芯片，功能包含但不限于交/直流电源、接收卡，配合不同点间距灯板即可正常工作;
17．PCB设计:采用多层PCB设计，一体化驱动控制，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无隐亮，全黑场信号下无灯管发光，显示画面无失真、变形、撕裂级不同步现象，画面流程无几何失真和非线性失真；
18．浮动式接插件设计，拼缝可调整:浮动式接插件：模组和驱动板之间、驱动板与箱体转接板之间采用浮动式接插件，箱内全部实现硬连接；屏体精度控制;
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	LED发送盒
	1.为满足使用场景需要，设备输入接口需满足：USB2.0*2，USB3.0*1，输入视频源接口 HDMI2.0 IN*3 ， DP1.2  IN*1,输出视频源接口 HDMI2.0 OUT*2，DP1.2 OUT*1；
2.★为了满足超大带载，超高分辨率需求，单台设备最大带载面积830万像素点，最宽可达7680，最高可达4320,18路千兆网口设计，提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告复印件，加盖公章；
3.具有分辨率自适应功能：在3840*2160以内的分辨率输入，机器都能自动适应满屏显示，多通道环出，支持4K@60Hz；
4.设备内置Android 9.0操作系统，内存容量 ：≥4GB，存储容量：≥32GB；
5.支持无线传屏功能（手机，MAC系统或 Windows 系统）
6.移动端菜单功能:支持使用安卓移动端实现OSD菜单的控制功能;
7.设备支持多路输入功能，可以通过遥控器进行信号源的切换，可实现全屏、两分屏、三分屏或四分屏同时显示；
8.设为了满足不同用户对显示画面的需求，据有自定义 Gamma 表和自定义 Gamma 曲线功能；
9.支持小屏控大屏功能，支持移动端实现触摸板和遥控器功能；
10.APP 快捷打开功能:支持通过安卓移动端，快速打开指定应用；
11.触控板功能：支持通过安卓移动端实现整机的鼠标操作功能；
12.设备具有显示比例调节，对输入视频源显示比例4：3、16：9、Full三种显示比例选择的功能；
13.★系统内置图库和文件浏览器，支持遥控器或鼠标对图片进行旋转、放大/缩小等操作；支持浏览常用办公文档类型，提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告复印件，加盖公章；
14.从使用安全角度考虑，产品需支持自我检测功能，当机器温度过高出现提示并自动关机；
15.产品可以根据连线关系，每个网口据有自动计算带载是否符合要求的功能
16.设备支持当整机多画面显示时，可通过遥控器选择其中的某个画面的音频作为输出；
17.为了延长 LED 灯的使用寿命，可实现根据使用时间情况自动执行除湿功能；
18.据有灯板参数和屏体连接关系的回读和加载功能；
19.产品支持LED屏菜单式调节方式，并且支持使用安卓移动端实现OSD菜单的控制功能；
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	钢结构以及金属包边
	定制服务
	11.34
	㎡

	
	
	安装材料
	电源线、网线、视频线及控制电器等
	1
	批

	十一、系统集成与驻场运维
	1、根据采购人的治超业务需求为基础，供应商需要进行信息系统需求分析和系统设计，通过结构化综合分布系统、结合软件和硬件技术，将各种分离的设备、通信协议、功能和信息集成为相互联系、统一协调的系统，并为信息系统的正常运行提供支持的服务；包括信息系统设计、集成设施、运营和维护服务；
▲2、供应商提供驻场运维服务团队（驻场人员≥2人），要求驻场人员全提供全天候7*24小时提供运维服务，驻场人员需要具备一定的治超相关的业务流程知识及软硬件故障排除能力，要求对所有设备（含迁移的服务器等机房设备）的保养、性能检查和故障修复及设备损坏更换；网络系统管理服务，网络设备硬件状态检查、故障排查、安全运维、安全修复、网络稳定性维护、接入和接出网络安全管理等。驻场服务期限为伍年，投标时提供驻场人员名单材料并加盖单位公章；
3、项目中硬软件产品的质量保证期为三年。
	1
	项


其他说明：

1、本项目包含本项目的供货、运输、安装施工、维保等所有内容。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。
2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

5、供应商投标文件中须提供采购内容中带“▲”“★”内容的相关承诺或证明资料。

6、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。
7、知识产权要求
7.1中标供应商保证对委托项目所投入使用的技术及信息相关知识产权享有完整的、无争议的合法权属。中标供应商向采购人提供的合同项下全部软件及配套服务不得侵犯第三方知识产权及其他民事权利（包括但不限于商标、计算机软件著作权、商业秘密、作品著作权、字体、肖像权）。若所涉内容被第三方投诉或起诉侵权并要求采购人承担赔偿责任或其他责任的，中标供应商应当承担采购人因此承受的全部损失，包括对第三方作出的经济赔偿及应诉费用(含诉讼费、律师费)等。如中标供应商不履行此项义务，则采购人有权自行直接与该第三方进行协商、诉讼或仲裁等，因此与该第三方达成和解协议或取得调解、判决、裁决等争议结果后，采购人所遭受的损失，包括和解协议、调解书、判决书、裁决书争议解决结果所确认的招标人的赔偿额、补偿额、及其它款项，以及诉讼或仲裁费用、律师费等，中标供应商应当全部赔偿给采购人。
7.2本项目所使用或产生的所有数据为采购人专有，未经采购人书面许可，中标供应商不得对第三方泄露或使用该项目的数据进行任何形式的开发利用。
7.3中标供应商同意将从采购人接受的任何数据、技术文件及与合同有关的数据视为采购人的商业机密，并严守机密，不提供技术资料或与合同有关的数据给无关人员或第三方。如中标供应商违反，使得采购人遭受损失，中标供应商应负相应的责任，并赔偿采购人因此所遭受的损失。
7.4在本知识产权项下的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本知识产权项下的权利义务随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。如果双方在知识产权项下的各项权利和义务由后成立的单位分别享有的，则采购人、中标供应商双方与后成立的公司分别享有相关权利和义务。
7.5在本项目中产生的数据资源、数据资产及定制软件的知识产权归采购人所有。
7.6在合同履行过程中发生争议，双方应当协商决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，提交采购人所在地法院诉讼解决。
三、商务条款

1、质保期

1.1▲质量保证期至少3年，自验收通过后起算。5年免费维护。
1.2因供应商提供的设备的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障应由中标供应商免费技术服务和维护，由此造成采购人的损失由供应商承担。

1.3投标供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。
2、付款方式： 

▲合同签订前，中标供应商应向采购人提供合同总金额2%的履约保证金（可以以非现金形式提交）。

签订合同后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同价的20%款项，经最终验收完成后采购人在7个工作日内支付至合同金额的97.5%，同时退还履约保证金，剩余款项质保期满后给予支付。
3、交货安装地点

3.1.交货地点：按采购人要求。

3.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.送货过程中发生的费用由中标供应商负责。

4．完工期

完工期：合同签之日后60日历天内完成。（供应商提供最短完工期）
5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
四、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.本项目的深化设计、货物的提供、运输、装卸、辅材、就位、安装、调试、检验、通过验收；培训、质保期维护等。

3.在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标报价，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。
10、▲本次采购最高限价为995万元人民币；如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购最高限价的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

11、演示：供应商自带相关演示设备及资料，原则上演示时间不得超20分钟（每家供应商进入评标室人员不得超过2人）。

地点：平阳县公共资源交易中心三楼远程评标室（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）
12、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件第十二条规定，本项目招标文件明确采购的标的所属行业为工业，投标供应商选用的产品制造商均为工业行业所对应的标准为小微企业的享受价格优惠折扣。
13▲本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
14、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
15、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
16、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
17、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
18、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
19、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可平阳县交通投资集团有限公司推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面
2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

3）供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函，格式见附件
4）若为联合体，明确联合体牵头方(若联合体投标，须提供联合体协议书)，联合体成员不得超过两家。格式自拟。
上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）详细分项报价表

4）随机备品备件及专用工具清单

5）产品零件、易损件、备品备件报价表
6）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函
4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

10） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

11）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书；（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）

12）2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；
13）节能环保产品声明函（如有）、节能（环保）产品清单（如有）；

14）针对本项目拟派人员名单

15）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

16）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
17）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以采用邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

  5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：
开户名称：杭州华旗招标代理有限公司温州分公司

账户号码:1203206009200167874

开户银行:中国工商银行股份有限公司温州马鞍池支行
第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                             　　　　　
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分     合同格式（仅供参考）
说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
甲方：采购人

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

	采购产品名称
	品牌型号规格和主要配置
	数量
	成交价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限
自收到采购方通知之日起5日以内送货至指定地点。

第六条：供货方式
在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内负责派人送货至采购人指定地点。
第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足，采购人应在验收时提出；对质量问题有异议的应在供货后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术或表面瑕疵等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

 中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：货款的支付
详见招标文件。
第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

    中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且要承担合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价相应的违约金。

 第十四条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让或分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心及杭州华旗招标代理有限公司各执壹份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书。
4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
104国道平阳超限运输检测站智慧平台建设
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.3供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函：
声明函
（采购人）：
我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：
1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；
4. 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）
我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章） ： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：  年  月  日 

二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
104国道平阳超限运输检测站智慧平台建设
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表    

开标一览表
供应商名称：                           采购编号：          报价单位：人民币元

	项目名称
	投标报价

	104国道平阳超限运输检测站智慧平台建设
	大写：

小写：


▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3详细分项报价表
详细分项报价表
项目名称：                                              项目编号：

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价：
	


注：1. 表内合计价应与附件二“报价一览表”中的报价相一致。

2. 各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。       

3.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。表格可以延续。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：           

2.5产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：           

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
2.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。             
填写说明：

1）投标产品为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
104国道平阳超限运输检测站智慧平台建设
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县交通投资集团有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县交通投资集团有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.9 2020年1月1日以来的类似项目业绩证明

2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10节能（环保）产品清单        
节能环保产品声明函
(如有则提供)
本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：
1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。
2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
投标供应商（盖章）：        
日期：                  
节能（环保）产品清单

(如有则提供)
（1）投标产品中节能产品明细清单
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单
	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、表格可以延续。
供应商盖章：   
日 期：         

3.11针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            

日期：

3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：104国道平阳超限运输检测站智慧平台建设
项目编号：      

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；
二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、报价评分  30分  

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分
	序号
	评定项目
	分值范围
	备注

	1
	投标供应商综合实力
	0-5分
	1、 投标供应商具有安全技术防范行业资信等级证书的得1分；
2、 投标供应商具有信息系统建设和服务能力等级证书的得1分；
3、 投标供应商具有信息安全管理体系认证的得1分；
4、 投标供应商具有知识产权体系认证的得1分；
5、 投标供应商具有信息技术服务运营维护标准符合性证书（ITSS)的得1分；
 (以上响应文件内提供以上证书并复印件加盖公章，否则不得分。）

	2
	投标供应商同类业绩
	0-2分
	2020年至今同类项目业绩具有单个业绩得1分；本项最多可得2分。（响应文件内提供合同复印件并加盖投标供应商公章）

	3
	投标供应商所投各系统产品符合性
	0-30分
	根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家进行打分。
（若所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）及技术要求、商务条款有偏离的，打★每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。）
（注：所有提供的佐证材料所证明的指标项，必须在标书中作好页码引导提示，方便评委查阅。没有阅读引导提示，信息无法核查，核查不清不给分。）

	4
	技术力量保障
	0-6分
	供应商针对本项目提供的工程技术人员的职称、相关认证证书等由专家进行打分。
1、根据项目需求状况，项目负责人同时具备机电工程专业二级及以上注册建造师和信息化相关专业高级工程师职称得2分，缺项不得分，不提供不得分。
2、技术负责人同时具有机电工程专业二级及以上注册建造师、物联网工程师（高级）和信息技术专业高级工程师职称得2分；具有其中两项的得1分，其他不得分。
3、项目施工人员五大员证书（设备安装施工员、资料员、设备安装质量员、材料员、建安C证）全部具备得2分，缺少一项得1分，其他不得分。
（以上人员须同时提供所在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明文件及资质证书复印件并加盖公章，否则不予给分）。

	5
	项目实施方案及培训
	0-4分
	1、 根据本项目的供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；设计、安装、测试及验收标准应科学、合理，符合国家相关标准及规定）等由专家进行打分，0-2分。
2、培训方案及承诺情况由专家进行打分，0-2分。

	6
	售后服务
	0-3分
	供应商或产品原厂商售后服务点位置，服务能力，承诺的范围、完善程度等（包括保修、服务标准、人员配备、故障响应、服务网点覆盖等方面），由专家进行评分（满足项目需求的2-3分，基本满足项目需求的1-2分，部分满足项目需求的0-1分）。

	7
	系统现场演示讲解
	0-20分
	投标时需要对本次项目进行讲解，内容包含且不仅限于本次项目投标产品的特点，原理，相关软件功能等），讲解时讲解时间不超过20分钟，根据讲解情况给予打分，投标单位采用Demo、视频或真实系统方式讲解，不接受PPT、Word其他方式。
1、 交通治超智能快速协调响应指挥平台：（1）治超指挥接警中心系统通过外部、内部接警信息将不同接警信息通过智能化快速响应体系进行快速分配处理流程演示。（2）演示执法工单智能筛选智能分配系统：工单快速研判分析，智能自动分配给相关执法人员，执法人员对该工单进行处理，跟踪显示所有工单状态，重点节点状态，突发事件等。（3）演示日常任务管理：系统根据每个中队辖区内超限数据时段，货车数量进行大数据分析，合理智能化预测下一时段工作量和工作属性。演示内容完整清晰、功能无漏项得6分；内容不完整，功能有漏项的，每缺一项扣2分，扣完为止；
2、 演示智能化治超站平台：演示从缉查拦截、站内过磅、超限车辆站内停车管理、合规车辆出站，演示完整报警、拦截、进站、消除违法行为、出站数字化闭环，演示内容完整清晰、功能无漏项得2分；内容不完整，功能有漏项的，每缺一项扣1分，扣完为止；
3、 演示治超站应急处置系统：站内突发事件系统运行处理过程。演示内容完整清晰、功能无漏项得2分；内容不完整，功能有漏项的扣2分；
4、演示平阳县交通智慧智能治超站-综合智能智慧驾驶舱涵盖内容。（1）演示交通治超从超限超载电子围栏稽查预警到车辆到智能快速协调响应指挥。（2）演示终端设备状态监控功能。（3）演示智能楼宇系统功能。（4）演示智能化治超站系统功能。（5）演示站内应急处置系统展示。演示5个建设内容在综合智能驾驶舱中的场景显示、触发业务的联动效果展示。完整清晰、功能无漏项得10分；内容不完整，功能有漏项的，每缺一项扣2分，扣完为止。


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
政府采购活动现场确认声明书

杭州华旗招标代理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况。
3、 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

4、 我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：3878238@qq.com 。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。
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