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浙江亿邦建设咨询有限公司关于2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目公开招标的公告
公告日期：2020年12月22日
项目概况
  2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台下载获取（下载）招标文件，并于 2021年1月14日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。                             
一、项目基本情况
    项目编号：PYCG201222168 
    项目名称：2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目
    预算金额（元）：2005700  
    最高限价（元）：2005700 
[bookmark: _GoBack]    采购需求：
    标项名称: 2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目 
    数量: 1  
    预算金额（元）:2005700 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 
    备注： 
    合同履约期限：至合同结束（以采购人发出的书面进场通知时间为准）
    本项目（否）接受联合体投标。
    二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 
    3.本项目的特定资格要求：无
    三、获取招标文件 
    时间：/至2021年1月14日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
    地点（网址）：政府采购云平台下载 
    方式：政府采购云平台 
    售价（元）：0 
    四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2021年1月14日9:30   
    投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。 
    开标时间：2021年1月14日9:30   
    开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。  
    五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
    六、其他补充事宜
    1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。6、本项目属分散采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。 
    七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
   1.采购人信息
    名    称：平阳县水利局 
    地    址：昆阳镇兴工北路149-2
    传    真：/ 
    项目联系人（询问）：安先生 
    项目联系方式（询问）：0577-58102183
    质疑联系人：330326300901fp
    质疑联系方式：13868506058
   
    2.采购代理机构信息
    名    称：浙江亿邦建设咨询有限公司 
    地    址：温州市平阳县鳌江镇（兴鳌中路）家电城B区4幢三楼西三间 
    传    真：/  
    项目联系人（询问）：蔡俊 
    项目联系方式（询问）：0577-63112589、18058365298 
    质疑联系人：卢丽娜 
    质疑联系方式：0577-61511617 

    3.同级政府采购监督管理部门
    名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科 
    地    址：平阳县昆阳镇人民路373号 
    传    真：/ 
    联系人 ：陈先生 
    监督投诉电话：0577-63889763

    若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。       
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
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投 标 通 知 (邀 请) 书
浙江亿邦建设咨询有限公司对2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
	序号
	内容
	说明与要求

	1. 
	项目名称
	2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目

	2. 
	项目编号
	PYCG201222168

	3. 
	资金来源
	财政性资金

	4. 
	采购预算
（最高限价）
	具体见招标公告

	5. 
	采购方式
	公开招标

	6. 
	采购人
	名称：平阳县水利局 
地址：温州市平阳县昆阳镇兴工北路149-2号水利大楼
联 系 人：安先生  
联系电话：0577-58102183

	7. 
	采购代理机构
	名称：浙江亿邦建设咨询有限公司
地址：平阳县鳌江镇家电城B区4幢三楼西三间
联系人：蔡先生
联系电话：0577-63112589、18058365298 
联系传真：0577-63112589

	8. 
	评标办法
	综合评分法

	9. 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10. 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11. 
	是否接受联合体投标
	■不接受
□接受。

	12. 
	踏勘现场
	■不组织
□组织

	13. 
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许
□ 允许

	14. 
	投标货币
	人民币

	15. 
	投标语言
	中文

	16. 
	投标文件的组成
	1.投标文件包含一份电子投标文件（后缀格式为.jmbs）、一份备份电子投标文件（建议提供，后缀格式为.bfbs）。 
2.电子投标文件及备份电子投标文件应包括“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分内容。

	17. 
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	18. 
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；
（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	19. 
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。
（2）“备份投标文件”：密封包装后（（EMS邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇家电城B区4幢三楼西三间（浙江亿邦建设咨询有限公司） 蔡先生收 联系电话：0577-63112589、18058365298）（或电子邮件形式递交数据电文形式的“备份投标文件”。电子邮箱：214381086@qq.com））。

	20. 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	21. 
	签章要求
	电子签章

	22. 
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：
a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）（或电子邮件形式递交数据电文形式的“备份投标文件”。电子邮箱：214381086@qq.com）；
b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；
c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	23. 
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。
（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	24. 
	投标样品
	不需要
□需要  具体详见采购文件，中标供应商提供的样品将由采购人保管、封存并作为履约验收的参考

	25. 
	履约担保
	□不需要
需要  合同签订后七个工作日内需向采购人提供合同总价5％的履约保证金（可采用保函方式提交）。

	26. 
	投标保证金
	不需要           
□需要  

	27. 
	投标截止时间
	2021年1月14日上午9:30截止(北京时间)。

	28. 
	开标时间
开标地点
	开标时间：2021年1月14日上午9:30正(北京时间)
开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼） 

	29. 
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江亿邦建设咨询有限公司	
地址：平阳县鳌江镇家电城B区4幢三楼西三间
联系人：蔡先生
联系电话：0577-63112589、18058365298 
联系传真：0577-63112589

	30. 
	投诉
	根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	31. 
	投诉受理联系方式
	平阳县财政局政府采购监督管理科
联系人：陈先生
监督投诉电话：0577-63889763
传真：0577-63889959
地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

	32. 
	评审委员会的
组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	33. 
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	34. 
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	35. 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江亿邦建设咨询有限公司：邮箱：214381086@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网及温州市公共资源交易网平阳县分网（http://www.zjzfcg.gov.cn、http://www.pyztb.com/）予以公告。

	36. 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	37. 
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	38. 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	39. 
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
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第一部分     项目简介
[bookmark: _Toc300252050]一、概况
浙江亿邦建设咨询有限公司受平阳县水利局委托，以公开招标方式采购2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第2部分 [bookmark: _Toc142902564]招标内容及技术要求
一、总则
1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。
一、采购总说明
1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。
2、技术要求及标准的执行
供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。


二、采购内容及要求
本工程采购内容为平阳县11.314km海塘（镇区段3.684km、垂杨段2.11km、下埠段2.32km、宋埠段3.2km），2座中型水闸（梅浦水闸、墨城水闸），6座小型水库（草池水库、仙岩水库、杨文广坦水库、罗垟水库、岩庵水库、夹坑水库），1座山塘（梅里山塘）物业化管理采购。
二、技术要求
1.运行管理
为保障水利工程在设计标准内安全运行，充分发挥工程功能和效益，对已建成运行的水利工程实施检查观测、维修养护、调度运行等一系列的管理活动。
2.检查观测
指在工程外内部通过目视、耳听、手摸或使用工具、仪器设备进行检查和观测。对检查观测的数据进行整编、分析，以具体物理量的形式反映工程运行的实际情况。
3.巡查要求
为确保承包工程的安全运行，管理员有必要巡查水利工程管理范围及保护范围，确认无影响水利工程安全运行的异常情况存在。
4.维修养护
对工程及其管理范围内进行日常维修养护和保洁，维持、恢复或局部改善原工程面貌，保持工程的设计功能。主要工作为：开展常态化的保洁清扫、除草、整理；按要求对工程进行局部修复；警示标识、标牌、标语的修复；绿化带的养护、整理等。
5.具体工作要求
（1）水库、水闸、海塘、山塘管理中巡查、观测、维修养护等各项工作要求分别详见“工作要求与技术标准”、《山塘运行管理规程》、《大中型水闸运行管理规程》、《小型水库管理规程》、《海塘工程管理规程》。
（2）维修养护工作中承包人应按合同约定对所承包的工程及附属设施进行经常性保养和维修，及时处理局部、表面、轻微的缺陷和损坏，保持工程的完整和正常运行。受损部位维修，其标准不低于原结构设计标准，并使新老结构良好结合。维修发生的工程量按合同的约定，及时报发包人核准验收。维修养护要做好记录，并编制报表及时归档备查。
（3）遇特殊情况（台风、洪涝、暴风雨等），中标供应商应无偿协助、配合业主做好防洪防灾抢险工作（主要工作包括工程现场管理、水闸、水库、山塘及海塘应急抢险加固、排水等）；
（4）保洁要求，承包人应对水闸、水库、山塘及海塘的管理范围内的表层、周边环境、绿化区等进行除草、清扫、扶育等工作，做好巡回保洁，应时刻确保工程的整洁、完好。平常应加强临时垃圾处理，要保证工程表面无堆积物、垃圾、杂草等，工程附属设施、标志标牌、宣传标语等要保持完好，绿化区树木、花卉要成活率达85%以上（人力不可抗拒因素除外）。
做好苗树修剪，及时清除灌（乔）木场地内杂草及垃圾，保持清洁；及时治虫（特别是白蚁）、喷药剂、浓度用量合理，冬季做好苗木保暖工作，严格按操作规程进行（药剂、保暖材料等甲方不再单独提供）；
如遇省市创建考核、重大活动、节假日和突发公共事件等，作业单位应无条件服从业主单位和监管部门的统一安排和调度，配合做好水闸、水库、山塘及海塘突击性保洁工作。
保洁处罚标准：①工程区域内发现周边环境、绿化区等未进行除草、清扫、扶育等工作，发现一次扣2000元；②工程区域内发现未做好巡回保洁，工程表面发现有堆积物、垃圾、杂草等，发现一次扣2000元；③工程区域内附属设施、标志标牌、宣传标语等没有保持完好，发现一次扣2000元；④未做好苗树修剪，未及时清除灌（乔）木场地内杂草及垃圾、未及时治虫、喷药剂、未做好苗木保暖工作等情况，发现一次扣2000元；如出现以上四项情况，罚款额直接在进度款中扣除。
（5）水准基点高程应每年至少校测二次，起测基点高程应每半年校测一次。原则上沉降观测次数一年不少于2次，汛前、讯后各一次。如台风、暴雨等遇特殊情况，业主有权增加观测次数，供应商应无条件服从，并且增加次数的费用已包含本次投标中。
（6）办公地点及人员到位率
▲①中标后，供应商需在平阳县域内设立一个办公管理场所，办公管理场所内制度上墙完善、管理设施齐全、人员配置到位，并设有独立档案室（管理处地点设置需经采购人审核通过）。
②合同签定后，项目负责人每月驻办事处的月到岗率不少于18天。技术负责人的每月驻办事处的月到岗率不少于22天，并执行刷脸考勤，考勤记录附当月台账后。如发现项目负责人不到位的，每天扣2000元；技术负责人不到位的，每天扣1000元。罚款总额不超过合同总金额的2%。
（7）中标后，供应商应制定该项目物业管理的总体方案，并根据每个工程实际情况的不同，制定每个工程的物业管理方案。物业管理方案中要包括人员分工、工作的具体要求等方面内容，在合同签订后十五天内上报采购人审核，通过后才可实施。
（8）中标后，供应商在开展物业管理过程中要充分使用采购方开发的“平阳县水利工程运行管理平台”，采购方将以平台数据对供应商进行考核。
2.2其他
2.2.1本着年龄允许并自愿的原则，承包人应优先对现有60周岁以下的工程现有编外人员予以返聘，并与其签订劳务合同，保险等由承包人缴纳，且工资福利待遇不得低于原有工资待遇和平阳县最低工资标准（按照温州市人民政府2017年12月22日发布的 《关于调整全市最低工资标准的通知》温政发（2017）37号）及其他相关政策规定的福利待遇标准。承包人自行聘用的其他人员年龄不得高于60周岁。
2.2.2投标单位在报价中应适当考虑人员工资福利浮动的风险，今后不再调整。
2.2.3管理人员具体人员配备及工作要求。
（1）人员应具有一定文化水平程度，并能较为熟练的使用简单的电子设备，年龄大于18周岁、小于60周岁，身体健康，责任心强。人员宜常年居住和生活在工程所在地附近。其工作内容为：
a) 按规定做好巡视检查和记录。
b) 根据所有权人或上级部门要求，做好管理和记录工作。
c) 发现险情（异常情况）立即向所有权人、主管单位或上级报告。
d) 劝阻有危害工程安全的行为，按规定报告。
e) 遇台风、暴雨、地震等紧急情况，按上级要求做好有关工作。
2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目项目组人员配置表
	序号
	工程名称
	综合人员
	管理人员
（巡查人员）
	备注

	1
	草池水库
	①项目负责人1名；
②技术负责人1名。
③维修养护负责人1名。
④信息化管理负责人1名。
⑤工程安全管理负责人1名。
	1人
	[bookmark: OLE_LINK1]①▲项目负责人具有水利相关专业中级或中级以上职称；需提供投标截止前近6个月内任意连续三个月在投标单位缴纳的社保证明。
②▲技术负责人具有水利相关专业中级或中级以上职称；需提供投标截止前近6个月内任意连续三个月在投标单位缴纳的社保证明。
③▲维修养护负责人具有水利相关专业初级或初级以上职称；需提供投标截止前近6个月内任意连续三个月在投标单位缴纳的社保证明。
④▲项目负责人、技术负责人、信息化管理负责人需要大专及以上文凭；
⑤本着自愿的原则，承包人应优先对现有60周岁以下的工程编外人员予以返聘，与其签订劳务合同并支付工资福利等待遇。
⑥▲墨城水闸和梅浦水闸每个水闸至少需要2名持有闸门运行工证书的人员。
⑦▲信息化管理负责人、工程安全管理负责人需提供投标截止前近6个月内任意连续三个月在投标单位缴纳的社保证明。

	2
	仙岩水库
	
	1人
	

	3
	杨文广坦水库
	
	1人
	

	4
	罗垟水库
	
	1人
	

	5
	岩庵水库
	
	1人
	

	6
	夹坑水库
	
	1人
	

	7
	墨城水闸
	
	2人
	

	8
	梅浦水闸
	
	2人
	

	9
	11.314km海塘（镇区段3.684km、垂杨段2.11km、下埠段2.32km、宋埠段3.2km）
	
	4人
	

	10
	梅里山塘
	
	1人
	


注：①拟投入管理班组人员原则上不予调整，必须调整需经采购人批准，但所需人数不能少于上述要求且人员职称要求不得低于原要求，如持有闸门运行工证书的人员需要调整，调整后的人员必须需要持有闸门运行工证书。
②▲提供以上人员相关证书复印件，标后采购单位有权对中标供应商提供原件进行核查，如发现人员不符，采购单位有权取消其中标资格。
③以上所有人员岗位不得兼任。
④本项目人员配备数量不变；因项目所在地不同，标后需要根据实际情况进行调整。
⑤台风期根据防汛要求安排公司人员24小时驻扎并保持通讯畅通。
2.2.4现场条件
（1）、此次招标所涉及的人员住房和作业工具、保洁用品均由承包单位自行负责解决。
（2）、作业工具、保洁用品的摆放地由承包单位负责。
（3）、保洁及日常的水电费（包括工程管理房等附属设施及设备运行产生的水电费）由承包单位自行负责。
（4）、投标人应承诺中标后设办公管理场所。
（5）、报名投标供应商自行前往情况复杂的承包区域进行现场勘查，投标供应商应做好充分调查及风险控制。
2.2.5其他说明
（1）水库、水闸、海塘、山塘的工程概况
 1）、草池水库：
草池水库位于平阳县鳌江镇荆仙村，于1956年10月开始动工兴建，1957年5月竣工。竣工运行后曾在1974年、1985年和1987年分别对大坝上、下游坝坡和放水涵洞进行修理。该水库坝址以上集雨面积0.25km2，水库总库容为14.05万m3，水库枢纽由拦水坝、溢洪道和放水涵洞等建筑物组成。2007年6月对该水库进行了工程保安加固措施包括：坝顶整修、上下游坝坡整修、溢洪道导水墙加固、原放水涵洞封堵、虹吸管布置、坝基和坝体防渗加固处理、增设工程观测设施、增设管理费及上坝道路、进行白蚁防治以及对库区清淤。改水库属小（2）型Ⅴ等5 级工程，是一座以灌溉为主的小型水利工程，现有灌溉农田面积为 3000 亩。
2）、仙岩水库：
位于平阳县鳌江镇荆仙村荆溪山北麓，于1957年6 月动工兴建，竣工于 1964 年 5 月。水库总库容 50.29 万m3，坝址以上集雨面积 1.30km2。水库枢纽由拦水坝、溢洪道和输水涵洞等建筑物组成。拦水坝原为粘土心墙坝，根据钻孔取样土工试验资料分析认定，该坝型为均质土坝，最大坝高 28m，上游坝坡 1:2.15，下游坝坡分为三级，在高程 85.03m 处设置马道，马道以上坝坡坡比为1:1.90，马道以下至高程 74.56m 坝坡坡比为 1.255，高程 74.56m 至71.56m 坝坡为铅直面，上下游坝面为干砌块石护坡；输水涵洞位于坝体右岸，断面尺寸为 0.6m(宽) ×1.0m（高），洞长 88m，为浆砌条石结构；溢洪道形式为岸坡正槽开敞式溢洪道，它位于大坝左岸，由溢流堰、泄槽、陡坡三部分组成。该水库属小（2）型Ⅴ等 5 级工程，是一座以生活与工业用水为主结合灌溉的水库，现有灌溉农田面积为1800 余亩。
3）、杨文广坦水库：
位于平阳县鳌江镇西塘社区西塘村，水库控制集雨面积为 0.25km²，总库容为 11.50 万 m³，于 1957-1959 年开始建成，1985 年由于涵洞渗漏引起外坡沉陷，已于 1987 年修复加固。由于当时大坝建设缺乏必要的施工技术指导，建设后存在多处漏水，垮塌现象。其后水库经历历年来的大小维修后形成现有规模。2011 年 7 月对该水库进行了除险加固措施包括：1、整修坝顶，统一坝顶高程和宽度。2、对老涵洞进行封堵，另行设计一条输水隧洞。3、对溢洪道右侧山体方向进行拓宽，对护底、左侧导水墙进行加固处理，并清理溢洪道的渣草植物。4、整修上、下游护坡，增设上游山体与坝坡交界处的隔墙及下游坝坡与山体交界处的排水设施。5、在下坝脚处设置一贴坡排水体，在排水体内侧设反滤设施，分别为 300g/m²的土工布、碎石层厚 20cm和中砂层厚 20cm，达到排水反滤的要求。6、增设沉降、位移、水位等观测设施和新建管理房，加强对水库大坝的安全监测，以确保大坝安全运行。7、对大坝白蚁进一步进行检查与防治。8、明确工程管理范围，健全规章制度、档案管理等。9、增设水库上坝道路，其中通村公路 2500m，上坝道路 545m。该水库属小（2）型Ⅴ等 5 级工程，是一座以灌溉为主兼顾防洪的小型水利工程，现有灌溉农田面积为800余亩。
4）、罗垟水库：
位于平阳县鳌江镇罗垟村，于1957年11月开始动工兴建，1962 年正式交付使用。水库坝址以上集雨面积0.56km2，水库总库容为30.40万m3。水库枢纽由拦水坝、溢洪道和放水涵洞等建筑物组成。2007 年 8 月对该水库进行了保安工程设计包括：1、在满足防洪安全的前提下，对坝顶进行整修，统一坝顶高程，同时拆除副坝顶违章建筑物。2、对原坝下放水涵洞进行封堵，另行设计放水设施。3、对溢洪道内杂草进行清理，以改善溢洪道泄洪时水流流态。同时溢洪道的护底、两侧导水墙进行加固处理，并清理溢洪道的杂草植物。4、对上、下游护坡进行整修，在满足灌溉功能上同时考虑美观要求，同时增设下游坝体与坝坡的排水设施及下游坝坡与山体交界处的排水设施。5、对大坝坝体、坝基防渗进行加固处理。6、在水库大坝适当位置增设渗流量、沉降、位移、水位等观测设施和新建管理房，加强对水库大坝的安全监测，以确保大坝安全运行。7、对大坝白蚁进一步进行检查与防治。8、明确工程管理范围，健全规章制度、档案管理等。该水库属小（2）型Ⅴ等 5 级工程，是一座以灌溉为主的小型水利工程，现有灌溉农田面积为 3800 余亩。
5）、岩庵水库
位于平阳县鳌江镇钱仓社区白水村，水系属鳌江支流梅溪流域，水库控制集雨面积1.03km2，总库容为 61.1 万 m3。岩庵水库于1957年12月动工，1958年7月建成。在20世纪80年代，整修溢洪道，加固迎水坡、背水坡；涵洞进口段漏水封堵，维修启闭机。1990年10月至1991年4月，拆除启闭机房，更新启闭机。1994年12月至1995年4月，对溢洪道进行全面维修。1997年1月至3月，发现涵洞进口处漏水并作了开挖处理。2003年，对坝内涵洞进行了封堵，并在坝体右侧的山体开凿隧道，重建启闭机房。大坝上游坡为干砌块石护坡，下游坡为土坡；溢洪道位于大坝左侧，为正槽开敞式溢洪道，进口底高程 101.50m，宽度为 11m，溢洪道全长 168m；输水隧道位于大坝右侧山体内，为圆拱直墙式，洞长 82.5m，洞径 1.8×1.5m，进口处设置 1 扇插板式闸门和 1 台螺杆式启闭机。该水库属小（2）型Ⅴ等 5 级工程，是一座以生活用水供给为主要功能的水库。
6）、夹坑水库：位于平阳县鳌江镇梅溪社区溪头村，水系属鳌江中下游的梅溪小流域。该水库总库容 23 万 m3，坝址以上集雨面积2.23km2。水库枢纽水库枢纽由拦水坝、溢洪道和放水涵洞等建筑物组成。2010 年 2 月对该水库进行了除险加固设计包括：1、对坝顶进行整修，拆除原防浪墙并重新砌筑，同时对上下游坝坡按要求进行整修。2、在下游坝脚增设排水设施。3、对坝体及坝基进行防渗处理。3、对坝体及坝基进行防渗处理。4、对放水涵洞进行封堵，并另行设计放水设施。5、对溢洪道进行修整。6、增设渗流、沉降、位移、水位等观测设施。7、增设管理房，明确工程管理范围、健全规章制度、档案管理等。该水库属小（2）型Ⅴ等 5 级工程，是一座以灌溉为主的小型水利工程，现有灌溉农田面积为 560 余亩。
7）、墨城水闸
墨城水闸位于平阳县鳌江镇墨城社区海诚村，是平阳县中型出江水闸之一，为该片区的骨干排涝工程，其主要功能为挡潮、排涝、蓄水灌溉。2005年7月开工，2007年7月完工。墨城水闸共3孔，每孔4m,总净宽12m，内部排涝标准20年一遇，挡潮标准50年一遇，设计最大过闸流量185.6m3/s。
8）、梅浦水闸
[bookmark: _Toc22837]梅浦水闸位于鳌江镇钱仓社区梅浦村，为梅溪小流域出江水闸，共计6孔，过闸流量120m3/s，其功能是排涝和蓄水，受益面积6000亩。水闸分东、西二闸室，分二期建成，其中东闸建于1957年，西闸建于1963年，安装6台手摇式启闭机，1977年冬，改用手摇式为机动式，并建启闭机操作房，1982年和1983年水闸有过维修，1991年在水闸下游进行抛石防坍，1997年和1998年水闸有过维修，2001年对水闸下游海漫进行维修加固和启闭机操作房的改造，2007年对水闸进行维修加固并运行直今。
9）、宋埠海塘宋埠段
始建于1955年，南自西湾海滨村山脚（旧称派田），北至宋埠长桥村，全长3.2千米，经3次续建，于1964年建成土堤。建有排水闸3座4孔，总净宽11.50米，过闸流量52.0立方米每秒。1994年受17号台风大潮袭击，堤塘全线冲垮。1995-1996年，按20年一遇防潮标准进行重建。2000年9月，建造宋埠标准海塘，按III级堤塘50年一遇潮位设计，断面形式为土石混合重力式结构，设计堤顶高程6.42米（85高程下同），现状堤顶高程在5.77m-6.29m,设计防浪墙顶高程7.62米，现状防浪墙高程在6.91m-7.51m。工程于2001年11月全部建成，总投资为1033.5万元。保护3万多人口，2.5万亩农田，以及几十家企业的安全。
10）、鳌江标准堤镇区段
鳌江标准堤镇区段工程上游起于雁门水闸，下游至下埠水闸，总长约3.684km，防洪标准为50年一遇，工程始建于2001年，2011年11月由温州市水利局鉴定为“三类塘”，后于2015年9月25日进行除险加固工作。鳌江标准堤镇区段是保护鳌江镇区人民生命财产安全生命线的重要组成部分。
11）、鳌江标准堤垂杨段
鳌江标准堤垂杨段工程上游起于龙港大桥附件，下游至雁门水闸，总长约2.11km，工程始建于2000年7月份，于2001年1月竣工，当时防洪标准为20年一遇，2012年1月由温州市水利局鉴定为“三类塘”，后于2015年9月25日进行除险加固工作，防洪标准提升为50年一遇。工程沿线主要水闸有雁门水闸，工程沿线码头众多，涉及的旱闸共有8座。
12）、鳌江标准堤下埠段
鳌江标准堤下埠段工程上游起于下埠水闸，下游至红砖厂，全长：2.32km，该工程防洪标准化为50年一遇，工程具有防洪的任务，工程始建于1998年3月，于1998年12月份竣工，2011年11月由温州市水利局鉴定为“三类塘”，后于2015年9月25日进行除险加固工作。工程沿线主要水闸有下埠水闸及三座小涵闸。
13）、梅里山塘
平阳县鳌江镇梅里山塘位于平阳县鳌江镇梅溪社区梅里村所有权归属梅里村村民委员会，距离梅里村约1.0km。坝址以上集雨面积0.339k㎡，山塘主流长度0.644km，主流平均坡降为18.79%，山塘总库容为9.6万m³，根据《浙江省山塘综合整治技术导则（试行）》规定，工程规模为山（1）型，工程等别属VI等，主要建筑物为6级，次要建筑物为6级。
（2）水库、水闸、海塘、山塘的主要技术要求及相关考核表格
  a）本次采购执行标准：
       1、DB33/T 2083—2017《山塘运行管理规程》；
       2、DB33/T 2109—2018《大中型水闸运行管理规程》；
       3、DB33/ T 2214—2019《小型水库管理规程》；
       4、DB33/T 596—2019《海塘工程管理规程》；
       5、物业化管理工作要求与技术标准；
▲b）招标文件总体要求和本条款统一使用，如遇浙江省水利厅发布的最新有关物业化管理相关内容，按浙江省水利厅最新的规章制度进行物业化管理。
▲c）考核办法：以平阳县水利局最新水利工程物业管理办法为准。
▲d）采购人有权不定期的进行抽查考核。
三、商务条款：
1、服务承包期限：2年（采用1+1模式）。首次合同签订期限为1年，在1年合同期满后如乙方的物业化管理服务达到甲方的各项考核目标，甲方有权按年续签合同，如果乙方的物业化管理服务未达到甲方的要求，甲方可以不在续签合同且不承担任何责任，甲方对本条款具有决定权。
2、自2021年1月1日以来至合同签订时间止，该期间的物业化管理及保洁人员的工资由中标供应商支付，包括在投标总价中，投标供应商在报价时应综合考虑报价风险。
3、服务承包费的支付：
3.1合同签订后七个工作日内，中标供应商应提供合同总价5％的履约保证金（可采用保函方式提交），待服务承包期结束后十五个工作日内无息退还其履约保证金。
3.2合同签订后七个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额10%的预付款（中标供应商需要提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函）。
3.2.1在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。
3.2.2在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
3.3签订合同后，本期应支付进度款＝（应支付总价子目合计÷考核总期数）－考核结果应扣款项，并按比例扣回预付款。
四、其他要求
1、中标人应加强项目实施及后期维护过程中对员工的安全教育，工作人员需佩戴安全帽、穿救生服，在服务期内若出现安全事故，中标供应商应自行承担全部责任与采购人无关。
2、供应商应按照国家劳动保护法的规定，定期发给员工必须的劳动保护用品，给工作人员等购买人身安全保险。供应商应加强对危险作业的安全检查，做好安检工作。









第三部分   供应商须知
一、说明
1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。
2、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。
3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。
4、本次采购采用商务报价文件与资格文件、技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商资格文件、技术资信文件，资格文件、技术资信文件无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商的资格文件、商务技术文件中不得含商务报价，否则做无效投标处理。
5、本项目采用包干方式，项目实施过程中各项价格不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。承包总价必须包括在承包区域内提供服务所需的费用（包括工人工资、奖金、房补、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、机械台班费、水电费、工具材料费、垃圾清运费、安全文明生产装备费（包括工人冬、夏装工作服、反光衣等）、项目相关场地租赁等费用、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标供应商认为完成本招标文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。
6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲9、本项目采购最高限价为200.57万元人民币，供应商投标报价超出该采购预算，其投标做无效标处理。
10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
11、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：
1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
12、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录平阳县公共资源交易中心网站（http:// www.pyztb.com/）或浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。
13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
[bookmark: OLE_LINK8]14、本次招标活动中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。
二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件的获取
供应商在温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。
1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）供应商资格审查声明函
3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件； 
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；
4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章）
5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。
（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。；
7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；
9）投标供应商没有失信记录承诺函；
10）投标供应商不属于公益一类事业单位及使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织单位承诺函。
上述资格条件审查材料3-10项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面
2)  开标一览表
3）报价分析明细表
4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
2.3、商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函
4)  投标函；
5）法定代表人授权书；
6）投标供应商情况声明
7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；
8） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）；
9）供应商自2017年1月1日以来类似业绩证明（按评标细则要求提供）；
10）项目人员配置情况（包括拟派项目负责人履历表、项目主管人员、专业人员概况、岗位员工配置计划表）；
    11）进场机具、设备、耗材明细表；
12）项目实施方案；
13）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
14）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。
3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
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4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
[bookmark: _Toc132122117][bookmark: _Toc132122414][bookmark: _Toc132122118][bookmark: _Toc132122415]5、投标文件的有效期
5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备
2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
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4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。
4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；
4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：
　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第六部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江省政府采购网和温州市公共资源交易网平阳县分网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
   5、招标代理服务费
5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理咨询机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文件)服务类收费），招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：
开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司营业部
开户名称：浙江亿邦建设咨询有限公司平阳分公司
开户帐号：201000159824833
5.2中标供应商在领取中标通知书时须携带法人代表证明原件或法定代表人授权书原件。
第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）
（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）
（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)
（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)
（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：                             　　　　　
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
三、信贷政策
   为了进一步扶持中小企业优化平阳县营商环境，根据《平阳县财政局关于政府采购支持中小企业信用融资的通知》（平财采〔2020〕483号）要求，平阳县政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《平阳县政府采购信用融资意向银行选择表》。
	平阳县政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点
	经办人
	联系方式

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.05%优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	13566172980

	中国工商银行股份有限公司平阳支行
	融资方式采用线上线下两种模式，根据政府采购合同及供应商资金需求，综合企业经营情况确定贷款额度，无需抵押物，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%，贷款利率在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	郑经理
	13486725858

	平阳农商银行
	政采贷”是我行为政府采购中标中小微企业提供的特色融资业务，贷款额度不超过采购合同金额（扣除已支付部分）的80%，最高不超过500万元，贷款期限与政府采购合同约定付款期限相匹配。手续简便，利率优惠，审批快速，循环使用，用款方便。
	黄经理
	15168720297
0577-63670620

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	政采e贷-流水贷：以供应商政采云流水核定贷款额度，可信用、保证、抵押，额度最高可达1000万元，线上审批、随借随还、按日计息、循环使用、手续简便。
政采贷：向中标供应商发放，用于满足其采购货物、服务等资金需求，以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元，期限最长可至2年，信用方式，小微企业可享受普惠利率。
	林经理
	13106110022

	宁波银行
	1、准入要求低：供应商凭政府中标通知书和历史履约记录即可来我行融资；
2、担保要求低：授信担保方式为信用，无需其他抵押、质押。
3、融资金额高：单笔融资金额可达中标金额的70%，单户企业采购融资总额可至2000万元。
4、覆盖范围广：支持的采购融资包括采购范围包括商品、服务和小型工程，包括信息技术服务及小型园林/道路绿化项目等。
	
卢经理
	


15757115622
0577-63118853

	浙商银行温州平阳支行
	浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。
	杨经理
	15825661789

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款，包括货物类、工程类、服务类采购。贷款免抵押、免担保、手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	


钟经理
周经理
张经理
	


13958936978
13600673553
13676535697


	温州银行股份有限公司平阳支行
	门槛低，无需抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年
	
朱经理
陈经理
钟经理

	13706638670
15868005988
13868571615



平阳县政府采购信用融资意向银行选择表
（平阳县供应商填写）
	企业名称
	

	企业注册地
	
	是否有融资意向
	

	融资联系人
	
	联系方式
	

	平阳县政府采购信用融资合作银行
	选择作为意向融资银行（可多选）

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	

	中国工商银行股份有限公司平阳支行 
	

	平阳农商银行
	

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	

	宁波银行
	

	浙商银行温州平阳支行
	

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	

	温州银行股份有限公司平阳支行
	


注：1、本表填写对象为注册地在平阳县域内的供应商，填写完成后发送至邮箱：pyxzcrz@126.com。
2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。
  

















第五部分  合同条款（供参考）

平阳县水利局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目物业化管理工作，已接受          （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：
⑴ 中标通知书；
⑵ 采购文件、投标函及投标函附录；
⑷ 合同条款；
⑸ 物业化管理工作要求与技术标准;
⑹ 图纸；
⑺其他合同文件。
2.签约合同价：人民币（大写）            元（￥          元）。
3.承包方项目负责人：       ；技术负责人：       。
4.自2021年1月1日以来至合同签订时间止，该期间的物业化管理及保洁人员的工资由中标供应商支付，包括在投标总价中。
5.承包人承诺按合同约定承担工程的物业管理工作，并承担合同约定的全部义务和责任。
6.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款，并承担合同约定的全部义务和责任。
7.本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
8.本合同期限为 2 年，自     年  月  日起至     年   月   日止。
9.本协议书一式 拾贰 份，双方各执陆份。
10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：平阳县水利局                        承包人：（承包单位名称） 
（盖单位章）                           （盖单位章）
法定代表人：                                法定代表人：                   
或委托代理人：              （签字）        或委托代理人：                （签字）
201 年   月   日                             201  年   月   日
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1.1 合同工程及管理范围
1.1工程概况
一、草池水库：
草池水库位于平阳县鳌江镇荆仙村，于1956年10月开始动工兴建，1957年5月竣工。竣工运行后曾在1974年、1985年和1987年分别对大坝上、下游坝坡和放水涵洞进行修理。该水库坝址以上集雨面积0.25km2，水库总库容为14.05万m3，水库枢纽由拦水坝、溢洪道和放水涵洞等建筑物组成。2007年6月对该水库进行了工程保安加固措施包括：坝顶整修、上下游坝坡整修、溢洪道导水墙加固、原放水涵洞封堵、虹吸管布置、坝基和坝体防渗加固处理、增设工程观测设施、增设管理费及上坝道路、进行白蚁防治以及对库区清淤。改水库属小（2）型Ⅴ等5 级工程，是一座以灌溉为主的小型水利工程，现有灌溉农田面积为 3000 亩。
二、仙岩水库：
位于平阳县鳌江镇荆仙村荆溪山北麓，于1957年6 月动工兴建，竣工于 1964 年 5 月。水库总库容 50.29 万m3，坝址以上集雨面积 1.30km2。水库枢纽由拦水坝、溢洪道和输水涵洞等建筑物组成。拦水坝原为粘土心墙坝，根据钻孔取样土工试验资料分析认定，该坝型为均质土坝，最大坝高 28m，上游坝坡 1:2.15，下游坝坡分为三级，在高程 85.03m 处设置马道，马道以上坝坡坡比为1:1.90，马道以下至高程 74.56m 坝坡坡比为 1.255，高程 74.56m 至71.56m 坝坡为铅直面，上下游坝面为干砌块石护坡；输水涵洞位于坝体右岸，断面尺寸为 0.6m(宽) ×1.0m（高），洞长 88m，为浆砌条石结构；溢洪道形式为岸坡正槽开敞式溢洪道，它位于大坝左岸，由溢流堰、泄槽、陡坡三部分组成。该水库属小（2）型Ⅴ等 5 级工程，是一座以生活与工业用水为主结合灌溉的水库，现有灌溉农田面积为1800 余亩。
三、杨文广坦水库：
位于平阳县鳌江镇西塘社区西塘村，水库控制集雨面积为 0.25km²，总库容为 11.50 万 m³，于 1957-1959 年开始建成，1985 年由于涵洞渗漏引起外坡沉陷，已于 1987 年修复加固。由于当时大坝建设缺乏必要的施工技术指导，建设后存在多处漏水，垮塌现象。其后水库经历历年来的大小维修后形成现有规模。2011 年 7 月对该水库进行了除险加固措施包括：1、整修坝顶，统一坝顶高程和宽度。2、对老涵洞进行封堵，另行设计一条输水隧洞。3、对溢洪道右侧山体方向进行拓宽，对护底、左侧导水墙进行加固处理，并清理溢洪道的渣草植物。4、整修上、下游护坡，增设上游山体与坝坡交界处的隔墙及下游坝坡与山体交界处的排水设施。5、在下坝脚处设置一贴坡排水体，在排水体内侧设反滤设施，分别为 300g/m²的土工布、碎石层厚 20cm和中砂层厚 20cm，达到排水反滤的要求。6、增设沉降、位移、水位等观测设施和新建管理房，加强对水库大坝的安全监测，以确保大坝安全运行。7、对大坝白蚁进一步进行检查与防治。8、明确工程管理范围，健全规章制度、档案管理等。9、增设水库上坝道路，其中通村公路 2500m，上坝道路 545m。该水库属小（2）型Ⅴ等 5 级工程，是一座以灌溉为主兼顾防洪的小型水利工程，现有灌溉农田面积为800余亩。
四、罗垟水库：
位于平阳县鳌江镇罗垟村，于1957年11月开始动工兴建，1962 年正式交付使用。水库坝址以上集雨面积0.56km2，水库总库容为30.40万m3。水库枢纽由拦水坝、溢洪道和放水涵洞等建筑物组成。2007 年 8 月对该水库进行了保安工程设计包括：1、在满足防洪安全的前提下，对坝顶进行整修，统一坝顶高程，同时拆除副坝顶违章建筑物。2、对原坝下放水涵洞进行封堵，另行设计放水设施。3、对溢洪道内杂草进行清理，以改善溢洪道泄洪时水流流态。同时溢洪道的护底、两侧导水墙进行加固处理，并清理溢洪道的杂草植物。4、对上、下游护坡进行整修，在满足灌溉功能上同时考虑美观要求，同时增设下游坝体与坝坡的排水设施及下游坝坡与山体交界处的排水设施。5、对大坝坝体、坝基防渗进行加固处理。6、在水库大坝适当位置增设渗流量、沉降、位移、水位等观测设施和新建管理房，加强对水库大坝的安全监测，以确保大坝安全运行。7、对大坝白蚁进一步进行检查与防治。8、明确工程管理范围，健全规章制度、档案管理等。该水库属小（2）型Ⅴ等 5 级工程，是一座以灌溉为主的小型水利工程，现有灌溉农田面积为 3800 余亩。
五、岩庵水库
位于平阳县鳌江镇钱仓社区白水村，水系属鳌江支流梅溪流域，水库控制集雨面积1.03km2，总库容为 61.1 万 m3。岩庵水库于1957年12月动工，1958年7月建成。在20世纪80年代，整修溢洪道，加固迎水坡、背水坡；涵洞进口段漏水封堵，维修启闭机。1990年10月至1991年4月，拆除启闭机房，更新启闭机。1994年12月至1995年4月，对溢洪道进行全面维修。1997年1月至3月，发现涵洞进口处漏水并作了开挖处理。2003年，对坝内涵洞进行了封堵，并在坝体右侧的山体开凿隧道，重建启闭机房。大坝上游坡为干砌块石护坡，下游坡为土坡；溢洪道位于大坝左侧，为正槽开敞式溢洪道，进口底高程 101.50m，宽度为 11m，溢洪道全长 168m；输水隧道位于大坝右侧山体内，为圆拱直墙式，洞长 82.5m，洞径 1.8×1.5m，进口处设置 1 扇插板式闸门和 1 台螺杆式启闭机。该水库属小（2）型Ⅴ等 5 级工程，是一座以生活用水供给为主要功能的水库。
六、夹坑水库：位于平阳县鳌江镇梅溪社区溪头村，水系属鳌江中下游的梅溪小流域。该水库总库容 23 万 m3，坝址以上集雨面积2.23km2。水库枢纽水库枢纽由拦水坝、溢洪道和放水涵洞等建筑物组成。2010 年 2 月对该水库进行了除险加固设计包括：1、对坝顶进行整修，拆除原防浪墙并重新砌筑，同时对上下游坝坡按要求进行整修。2、在下游坝脚增设排水设施。3、对坝体及坝基进行防渗处理。3、对坝体及坝基进行防渗处理。4、对放水涵洞进行封堵，并另行设计放水设施。5、对溢洪道进行修整。6、增设渗流、沉降、位移、水位等观测设施。7、增设管理房，明确工程管理范围、健全规章制度、档案管理等。该水库属小（2）型Ⅴ等 5 级工程，是一座以灌溉为主的小型水利工程，现有灌溉农田面积为 560 余亩。
七、墨城水闸
墨城水闸位于平阳县鳌江镇墨城社区海城村，是平阳县中型出江水闸之一，为该片区的骨干排涝工程，其主要功能为挡潮、排涝、蓄水灌溉。2005年7月开工，2007年7月完工。墨城水闸共3孔，每孔4m,总净宽12m，内部排涝标准20年一遇，挡潮标准50年一遇，设计最大过闸流量185.6m3/s。
八、梅浦水闸
梅浦水闸位于鳌江镇钱仓社区梅浦村，为梅溪小流域出江水闸，共计6孔，过闸流量120m3/s，其功能是排涝和蓄水，受益面积6000亩。水闸分东、西二闸室，分二期建成，其中东闸建于1957年，西闸建于1963年，安装6台手摇式启闭机，1977年冬，改用手摇式为机动式，并建启闭机操作房，1982年和1983年水闸有过维修，1991年在水闸下游进行抛石防坍，1997年和1998年水闸有过维修，2001年对水闸下游海漫进行维修加固和启闭机操作房的改造，2007年对水闸进行维修加固并运行直今。
九、宋埠海塘宋埠段
始建于1955年，南自西湾海滨村山脚（旧称派田），北至宋埠长桥村，全长3.2千米，经3次续建，于1964年建成土堤。建有排水闸3座4孔，总净宽11.50米，过闸流量52.0立方米每秒。1994年受17号台风大潮袭击，堤塘全线冲垮。1995-1996年，按20年一遇防潮标准进行重建。2000年9月，建造宋埠标准海塘，按III级堤塘50年一遇潮位设计，断面形式为土石混合重力式结构，设计堤顶高程6.42米（85高程下同），现状堤顶高程在5.77m-6.29m,设计防浪墙顶高程7.62米，现状防浪墙高程在6.91m-7.51m。工程于2001年11月全部建成，总投资为1033.5万元。保护3万多人口，2.5万亩农田，以及几十家企业的安全。
十、鳌江标准堤镇区段
鳌江标准堤镇区段工程上游起于雁门水闸，下游至下埠水闸，总长约3.684km，防洪标准为50年一遇，工程始建于2001年，2011年11月由温州市水利局鉴定为“三类塘”，后于2015年9月25日进行除险加固工作。鳌江标准堤镇区段是保护鳌江镇区人民生命财产安全生命线的重要组成部分。
十一、鳌江标准堤垂杨段
鳌江标准堤垂杨段工程上游起于龙港大桥附件，下游至雁门水闸，总长约2.11km，工程始建于2000年7月份，于2001年1月竣工，当时防洪标准为20年一遇，2012年1月由温州市水利局鉴定为“三类塘”，后于2015年9月25日进行除险加固工作，防洪标准提升为50年一遇。工程沿线主要水闸有雁门水闸，工程沿线码头众多，涉及的旱闸共有8座。
十二、鳌江标准堤下埠段
鳌江标准堤下埠段工程上游起于下埠水闸，下游至红砖厂，全长：2.32km，该工程防洪标准化为50年一遇，工程具有防洪的任务，工程始建于1998年3月，于1998年12月份竣工，2011年11月由温州市水利局鉴定为“三类塘”，后于2015年9月25日进行除险加固工作。工程沿线主要水闸有下埠水闸及三座小涵闸。
十三、梅里山塘
平阳县鳌江镇梅里山塘位于平阳县鳌江镇梅溪社区梅里村所有权归属梅里村村民委员会，距离梅里村约1.0km。坝址以上集雨面积0.339k㎡，山塘主流长度0.644km，主流平均坡降为18.79%，山塘总库容为9.6万m³，根据《浙江省山塘综合整治技术导则（试行）》规定，工程规模为山（1）型，工程等别属VI等，主要建筑物为6级，次要建筑物为6级。
   1.1.2 管理范围：
（1）此次物业化的六座水库均为小型水库，根据《浙江省水利工程管理范围和保护范围标准划定》文件内容，小型水库大坝管理管理范围为大坝两端以外五十米的地带（或者以山头、岗地脊线为界），以及大坝背水坡以外五十米的地带；保护范围为管理范围以外二十米的地带。
（2）水闸、海塘管理范围：
	序号
	名称
	区域（米）
	备注

	
	
	上游
	下游
	左岸
	右岸
	

	1
	墨城水闸
	100
	100
	25
	25
	详参照工程定界图

	2
	梅浦水闸
	100
	100
	25
	25
	详参照工程定界图

	序号
	名称
	区域（米）
	备  注

	
	
	背水坡脚向外延伸
	迎水坡脚向外延伸
	

	1
	海塘
	30
	70
	


（3）山塘库区管理范围为设计洪水位，不设置保护范围，大坝两端管理范围为两端以外不少于10米的地带，背水坡脚外管理范围为：坝高≤10米的，为10米范围内地带，坝高＞10米的，为坝高值范围内地带。
1.1.3 巡查范围：
（1）根据《小型水库安全巡查制度》要求，巡查范围为：挡水建筑物（大坝）、泄水建筑物（溢洪道）、输水建筑物（隧道、涵管）及其保护范围、水库水面、集雨区内的山体等。
（2）水闸、海塘巡查范围：
	序号
	名称
	区域（米）
	备注

	
	
	上游
	下游
	左岸
	右岸
	

	1
	墨城水闸
	120
	120
	45
	45
	开闸前巡查

	序号
	名称
	区域（米）
	备  注

	
	
	背水坡脚向外延伸
	迎水坡脚向外延伸
	

	1
	海塘
	50
	90
	日常巡查


（3）根据《浙江省山塘巡查管理办法》要求，巡查范围为：包括坝体、坝址区、输（泄）水建筑物、近坝岸坡以及水体、水质等。
[bookmark: _Toc166549395]  2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 提交技术资料及交底
签订合同后7 天内，进行技术交底，同时向承包人提交与工程物业管理相关的技术资料，对技术资料准确性和完整性负责，办理移交手续。
2.3 审批计划
2.3.1 收到承包人按4.1 款约定编报的工程物业管理实施性组织计划和工程维修施工计划后，发包人 14 天内予以批准或提出修改意见，逾期不批的，可视为该实施计划已经批准。
2.3.2 根据工程运行情况可向承包人提出维修任务书。
[bookmark: _Toc166549396]3. 承包人义务
3.1 承包人一般义务
3.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律法规，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
3.1.2 完成各项承包工作
承包人应按合同约定完成全部工程物业管理工作，为合同工作提供所需的劳务、材料、设备和其他物料。除专业项目的技术维修工作经发包人同意可分包给第三人外，其他工作不得转包或分包。
3.1.3 保持工程的设计功能
在合同实施期间承包人应保持工程的设计功能，对工程设施等进行保护和管理，未经发包人同意，在合同管理范围内不得从事经营性活动。
3.1.4 执行调度指令
在合同履行期间，编制防汛安全应急预案，严格执行发包人的调度指令，保证工程安全运行。需要操控泄洪排涝和台风期间必须做到全天候有人值守，确保工程正常运行。
3.1.5 环境保护
防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。
3.1.6 异常情况报告
在合同实施期间如发生事故、发现水位超限、发生影响工程安全运行隐患、险情或第三者违章侵占合同管理范围的异常情况时，必须及时向发包人报告，如有必要必须自行及时采取应急处置措施。
3.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏时承担因损坏而发生的一切费用。
3.1.8 归还物业移交工程档案
合同终止时，归还发包人托管的全部物业，移交2.2 款发包人提交的技术资料和合同实施期间产生的技术档案。
3.2 履约担保
3.2.1 首次签订合同后，承包人应提供履约担保，保证金为年签约合同价（扣除备用金后）的 5% 。承包人应保证其履约担保在合同履行期内一直有效。发包人应在合同期满验收后28天内将履约担保退还给承包人。
3.2.2 续签合同前，承包人应参照3.2.1项要求提交履约担保。
3.3 承包人项目负责人
3.3.1 承包人应指定本合同的项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人。
1）若承包人事先未征得发包人同意擅自更换项目负责人，则承包人必须支付壹拾万元的违约金，且发包人有权终止合同。
2）承包人事先征得发包人同意后更换项目负责人，若原项目负责人职称为中级职称的，则承包人支付叁万元的违约金；若原项目负责人职称为高级职称的，则承包人支付伍万元的违约金。
3）若发包人认为项目负责人不能胜任本合同，发包人有权要求承包人更换符合要求的项目负责人，且承包人须支付叁万元的违约金。
4）项目负责人每月驻项目部的天数不少于18天，项目负责人每少一天罚款2000元；项目负责人连续2个月及以上每月驻项目部的天数少于15天，发包人有权解除合同。
上述违约金在当季度工程进度款中直接扣除，在项目部工作天数按发包人实际考勤记录为准。
3.3.2 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位印章，并由承包人项目负责人签名。
3.3.3 承包人保证派驻本工程值守岗位人员相对稳定，持有相应的上岗证书，并接受发包人的考勤。由物业管理公司结合劳动法合理安排上下班时间、值班时间，并做好防盗、防火等安全生产工作。
注：如遇暴雨天（按防汛办4级响应标准）、台风期间，项目负责人、技术负责人、水闸运行工、标准堤和堤防专职管理员必须在岗。
3.4 承包人项目部人员的管理
3.4.1 项目技术负责人每月在工地天数应不少于22天（特殊情况经发包人批准例外）。
1）若承包人事先未征得发包人同意擅自更换项目技术负责人，则承包人必须支付壹拾万元的违约金，且发包人有权终止合同。
2）承包人事先征得发包人同意后更换项目技术负责人，若原项目技术负责人职称为初级职称的，则承包人支付贰万元的违约金；若原项目技术负责人职称为中级职称的，则承包人支付叁万元的违约金；若原项目技术负责人职称为高级职称的，则承包人支付伍万元的违约金。
3）若发包人认为项目技术负责人不能胜任本合同，发包人有权要求承包人更换符合要求的项目技术负责人，且承包人须支付叁拾万元的违约金。
4）项目负责人每月驻办事处的月到岗率不少于18天。项目技术负责人的每月驻办事处的月到岗率不少于22天，并执行刷脸考勤，考勤记录附当月台账后。如发现项目负责人不到位的，每天扣2000元；项目技术负责人不到位的，每天扣1000元。罚款总额不超过合同总金额的2%。发包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc55455403]3.4.2 承包人的主要管理人员驻工地时间等考核
（1）项目负责人和项目技术负责人严禁同时缺勤，如果同时缺勤，每一天每人扣违约金3000元，特殊情况经发包人同意除外。
（2）特种工人员每月驻工地天数各不得少于22天，每少一天支付违约金1000元。
（3）项目负责人和项目技术负责人离开工地3天以上，必须报发包人同意。
   （4）违约金每季度算一次，从工程进度款中索扣（税后）。如工程进度款不足，则直接从承包人提供的履约保证金中扣除。
（5）考勤：承包人应接受发包人制定的考勤制度，服从发包人的考勤。考勤结果每月的25日整理上报发包人，在作为季度工程进度款申请单附件报发包人，并在工程进度款中索扣违约金。发包人管理人员可作不定时抽查，以掌握承包人主要管理人员到位情况。
3.5 保障承包人人员的合法权益
3.5.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，按时发放工资，并为其雇佣人员办理工伤保险和人身意外伤害保险。
3.5.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程物业管理工作的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
3.5.3 承包人应按第9.1款约定采取安全生产措施，确保有关人员的人身和财产安全，防止造成人身伤害和财产损失。
3.5.4 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
3.6 合同价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同工程物业管理。
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4.1 实施计划
4.1.1 承包人签订合同后 14 天内，按照物业化管理工作要求与技术标准的规定，编制实施性的工程运行操作、维修养护组织计划，报送发包人。发包人在2.3 款约定时间内予以批复。跨年度的合同，应在每年10月底编报下年度实施性的组织计划。
4.1.2 承包人收到发包人提出工程维修任务书后，应在 7 天内按维修任务书的具体内容和技术要求编制施工计划，报发包人批准后方可实施。
4.1.3 延误开工
发包人未能按合同约定时间向承包人提供开工条件的，承包人的合同期限应予以相应的延长。
4.2 暂停工作
4.2.1 发包人认为工程继续运行可能存在安全隐患时，可向承包人发出暂停全部或部分物业管理工作的通知，承包人应按发包人通知立即停止工作。无论由于何种原因引起的暂停工作期间，承包人均应妥善保护工程和提供安全保障。除暂停工作属承包人原因外，该期间的费用调整由承发包双方协商确定。
4.2.2 当物业管理工作具备复工条件时，发包人将发出复工通知。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
4.3 提前终止合同
若发生以下几种情况，发包人有权提前终止合同，承包人承担违约责任、无条件退出工程现场，承包人同时应支付违约金 20万元：
4.3.1 如承包人工作质量按5.3 款约定在合同年度内累计二个季度考核不合格或未按要求整改的。
4.3.2 如承包人工作质量按5.3 款约定月考核分率低于80%。
4.3.3 如承包人工作质量按5.3款约定水闸或水库或堤防合同年度平均考核得分率（指水库、水闸、海塘、堤防合计的4个季度考核得分的平均值）在85%以下的。
    4.3.4 因承包人责任，发生人员伤亡的安全责任事故的，承包人承担安全事故责任和经济赔偿。 
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5.1 质量要求
5.1.1 工程物业管理工作质量考核必须达到合格标准。
5.1.2 因承包人原因工程物业管理质量达不到约定的管理工作要求与技术标准的，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用由承包人承担。
5.1.4 非承包人原因达不到约定的管理工作要求与技术标准，发生的返工费用由发包人承担。
5.2 承包人质量管理
5.2.1 承包人应加强质量监控，严格按照物业化管理工作要求与技术标准的工作频率和发包人的调度指令开展工作。
5.2.2 工程运行操作、检查观测和维修养护的工作记录必须按物业化管理工作要求与技术标准的规定及时、真实、准确地完成，并整理归档。日常工作的各类工作报表和报告，非汛期每月28 日报送给发包人，汛期每月13日增加一次报告。
5.2.3 承包人必须确保工程维修工作质量达到物业化管理工作要求与技术标准。加强原材料质量控制，严禁使用不合格材料。
5.3 发包人质量管理
5.3.1 发包人按合同约定对物业管理工作质量进行检查和考核，主要是查阅运行操作、检查观测、维修养护等各类资料和查看工程状况。
物业工作实施每月不定期抽查和季度定期考核相结合的检查制度。每月不定期抽查由采购人择时进行，一般每月一次（季度考核月不进行不定期抽查），检查发现的问题，作为季度考核该项目赋分的百分之三十；季度定期考核由采购人随机确定，打分作为季度考核分的百分之七十。考核标准详见 “物业化管理工作要求与技术标准”及相关省级印发的水库、水闸、海塘、山塘的规程。
季度考核分在85%（含）以上为合格，85%以下为不合格。季度考核分在85分以下每扣除1分从当期应付合同金额中扣除1000元,以此类推。
保洁处罚标准：①工程区域内发现周边环境、绿化区等未进行除草、清扫、扶育等工作，发现一次扣2000元；②工程区域内发现未做好巡回保洁，工程表面发现有堆积物、垃圾、杂草等，发现一次扣2000元；③工程区域内附属设施、标志标牌、宣传标语等没有保持完好，发现一次扣2000元；④未做好苗树修剪，未及时清除灌（乔）木场地内杂草及垃圾、未及时治虫、喷药剂、未做好苗木保暖工作等情况，发现一次扣2000元；如出现以上四项情况，罚款额直接在进度款中扣除。
5.3.2 定期检查时发现承包人的工作质量不合格的，发包人应发出整改通知，针对问题及时跟踪，监督整改落实，承包人按要求立即采取整改措施，直至达到合同要求。发现承包人的工作质量不合格后，发包人将停止支付工程款，经承包人整改完成并通过发包人验收确认后才支付该付进度款。
5.3.3 工程运行操作、检查观测和养护工作质量季度考核达不到约定的合格的，承包人应向发包人支付违约金 2万 元/次。工程维修质量验收不合格的，承包人必须无条件返工。违约金每季结算一次，从工程进度款中索扣（税后）。如工程进度款不足，则直接从承包人提供的履约保证金中扣除；
[bookmark: _Toc166549399]6. 合同价款与支付
6.1 合同价格
本工程采用总价承包，价格中包括了为完成合同工作所需人工费、机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金等。
6.2 计量与支付
本工程运行操作、检查观测和工程维修养护均为总价承包项目，合同签订后七个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额10%的预付款（中标供应商需要提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函），总价子目以季度为周期结算的方式进行支付。即每季度最后一个月 10 日前，按5.3 款约定的考核周期和考核结果进行结算，扣除考核结果应扣款项，作本期合同进度款支付给承包人。并按比例扣回预付款
本期应支付进度款=（应支付总价子目合计÷考核总期数）－考核结果应扣款项
6.3 保证金
履约保证金为年合同价的5%，应以现金或保函的方式在合同签订后7日内提交给采购人。合同工程物业管理工期结束并通过8.2 项验收合格后，确认承包人没有工作缺陷的质量责任时，发包人在办理完合同价款结算后无息返还全部保证金。发包人有权扣留未完工作所需金额相应的保证金余额，直至完成剩余工作为止。
6.4 合同价款结算
合同工程物业管理工期结束并通过7.2 款的完工验收合格后14 天内，承包人应按有关规定向发包人提交完工结算报告。发包人收到报告应在14 天内办理结算。
6.5 合同价格调整
在合同执行期间（包括工期延长期间），一切费用均不予以调整。
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在承包人合同期满并完成合同全部工作内容后发包人应组织进行合同验收。
7.1 合同验收申请
当工程具备以下条件时，承包人即可向发包人报送合同验收申请报告。
7.1.1 历次检查、考核发现的问题已经整改到位；
7.1.2 承包人按合同物业化管理工作要求与技术标准自行组织验收考核且达到合格标准；
7.1.3 已按合同物业化管理工作要求与技术标准规定的内容和份数备齐了符合要求的验收资料。
7.2 验收
发包人在收到承包人提交的完工验收申请报告后10天内组织验收，验收合格由发包人签发验收报告。
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8.1 争议的解决
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审时，可采用仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。
8.2 违约
8.2.1 发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，承包人应及时向发包人提出书面通知，要求发包人在期限内履行合同，否则有权暂停物业管理工作，直至解除合同。发包人应承担违约责任，并支付违约导致承包人增加的费用和赔偿给承包人因此所造成的损失。
8.2.2 承包人不能按发包人批准的进度计划实施、物业管理质量标准达不到合同约定的要求，或发生不能履行合同约定的义务以及使合同无法履行的行为时，发包人可对承包人发出书面警告限期整改，暂停支付合同价款，直至解除合同。承包人应承担违约责任，并承担采取改正措施所增加的费用，按合同约定支付违约金，并赔偿给发包人因此所造成的损失。
8.2.3 除非双方协议将合同终止，因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；另一方欲终止合同，应提前14 天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
8.3 索赔
8.3.1 索赔事件发生后14 天内，发包人或承包人向对方当事人递交索赔通知书，说明发生索赔事件的事由和索赔理由以及追加的付款金额，并附相关索赔费用的计算依据和证据等材料。
8.3.2 发包人或承包人收到对方当事人的索赔通知后，应在14 天内答复索赔处理结果完成赔付。对方当事人不接受索赔处理结果的，按第8.1款的约定办理。
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9.1 安全生产
9.1.1 承包人应严格按照国家安全标准制定安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具，切实保护好雇佣人员的人身和财产安全。承包人按有关规定和合同约定，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
9.1.2 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.1.3 发包人应按合同约定履行安全职责，监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.2 不可抗力
9.2.1 不可抗力的确定
不可抗力是指承发包双方订立合同时不可预见，在合同实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害，指超过设计标准的地震、台风、水灾等情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，发生争议时，按8.1 款的约定办理。
9.2.2 不可抗力通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻的详细情况，并提供必要的证明。
9.2.3 不可抗力后果及其处理
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同双方按以下原则承担：
⑴ 工程本身的损害，以及因工程损害造成第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。
⑵ 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及相关费用。
9.3 合同的生效与终止
9.3.1本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代理人在合同书上签字并盖公章后生效。承包期满，物业管理工作终止。未完承包工作内容按合同约定的方式处理后，并且除此之外合同双方均未遗留按合同规定应履行的其他义务时，合同自然终止。

物业化管理工作要求与技术标准
1 物业管理工作要求
1.1工作内容
（1）工程日常运行管理的内容
主要有工程的检查（巡查）、观测、记录与报告、工程保护、卫生保洁、水闸启闭及控制运用、汛期值班、参与工程抢险及物资保管等工作。
（2）工程日常维修养护的内容
堤防、水库、水闸工程的主要内容包括土方养护、堤顶路面维修养护、堤坡维修养护、防浪墙维修养护、管理房维修养护、附属设施维修养护等。
水闸工程的主要内容包括水工建筑物维修养护、闸门维修养护、机电设备维修养护、自动控制设施维修养护、自备发电机组维修养护、闸室清淤、附属设施维修养护及物料动力消耗等。
负责工程管理范围内的绿化养护、保洁、观测、巡查、保卫、附属设施（运行观测设施、标志牌、宣传牌、警示牌、界桩、护栏等）的维修养护。
1.2工作要求
1.2.1 承包人应根据合同约定的要求，按年度或分阶段制定工程物业管理计划，报发包人批准后执行。
1.2.2管理机构及人员
（1） 承包人应根据要求组建相应的物业管理项目部，配备相应的人员和设备。
（2） 物业管理项目部要建立值班制度，向有关单位、社会公众公布联系电话，保证24小时值班人员的电话畅通，且特殊情况保证24小时有人值守。
（3） 物业管理项目部的主要人员应持有相应的岗位合格证书，应加强知识更新和培训，并保持人员的相对固定。
（4） 运行管理岗位人员的任职条件应按《浙江省水利工程管理单位定岗标准（试行）》规定，持有相应专业技术职称任职资格，并经相应岗位培训合格；岗位及定员应根据以下的规定和工程实际进行设置，报发包人审批后执行。
1.3 运行操作
1.3.1 承包人应根据本要求和技术标准，结合工程实际，制定工程运行操作管理规章制度和操作规程，报发包人审批，并贯彻执行。
1.3.2 运行管理应按照批准的运行操作计划和合同约定的有调度权的主管部门指令进行，不得接受其它任何单位和个人指令。
1.3.3 在水闸、涵闸等开启放（泄）水等运行期间和汛期，运行管理相应岗位的工作人员不得擅离岗位；操作人员完成当班操作任务后，应认真填写运行记录。运行记录应包括：设施（设备）运行情况，故障处理，运行相关技术指标。当班人员应逐人签字，以示负责。
1.3.4 承包人应按合同约定的要求，制订工程运行管理应急抢险预案，报发包人批准后执行。
1.4 检查、观（监）测
1.4.1 检查
（1） 检查分为日常检（巡）查、定期检查、特别检查。根据物业管理需要和工程类型或工况不同情况也可提出专项检查。
1）承包人应根据本工作要求与技术标准，确定检查频次、项目和内容；日常检（巡）查必须每天一次。
2）检查应由经验丰富、熟悉物业工程情况的专业人员执行，检查人员应相对固定。特殊专业经发包人批准可委托有资质的专业单位进行检查。
3）检查应逐项进行，并做好记录，对异常情况发生和损坏部位应有详细记录和说明，必要时进行图像记录。
4）检查结果和处理措施，均应做好书面记录，经审核后，归档保存。检查记录表格式参见附录A表（一）至表（四）。
1.4.2 观（监）测
（1） 观测主要包括工程的垂直、水平位移、水位（潮位）以及每年的基准点校测等观测。必要时可按合同约定增加观测项目，以及科研需要的其他观测项目。
1）观测应根据本工作要求与技术标准并经发包人批准的观测方案定期进行。
2）观测资料应保持完整性和延续性，并及时整理归档。观测记录表格式参见规程附件。
1.4.3 检查、观（监）测报告
（1） 检查、观测结果以报告的形式按以下规定向发包人报告。
1）日常检（巡）查：非汛期每月报告1次，台汛期每半月报告1次。
2）定期检查：定期检查结束后，编制定期检查报告，2天内报发包人；每年的年末和合同期满要提交年度和合同期满检查报告。
3）特别检查：遇台风暴潮等灾害性天气或突发性事件，应随时报告检查情况，1天内形成书面报告并报送。
4）观（监）测报告：非汛期每月报告1次，台汛期每半月报告1次，并进行初步分析；每年的年末和合同期满要提交年度和合同期满观测分析报告。
（2） 运行、 检查、观测中发现异常现象、违章和严重隐患，应立即向发包人报告，并作好记录，必要时在24小时内提交书面报告。发包人的有关通知和处理、执行情况等要做好记录归档备查。
1.5 维修养护
1.5.1 承包人要按合同的约定对所承包的工程及附属设施（设备）进行经常性保养和维护，及时处理局部、表面、轻微的缺陷和损坏，保持工程的完整和正常运行。受损部位维修，其标准不低于原结构设计标准，并使新老结构良好结合。
1.5.2 维修养护要做好记录，并编制定期报表，资料应完整详细，按照工程档案管理规定及时归档备查。维修养护报表格式参见规程附件。
1.5.3 保洁：承包人应根据发包人批准的工程物业管理计划对合同范围内的工程的表层、周边环境、绿化区等进行清洗、除草、清扫、扶育等工作，确保工程的整洁、完好。
（1）工程所在地人流量大和特殊地段的每周至少清扫2～3 次，人流量少每周至少清扫1 次；要保证防汛道路及管理区内道路、供排水、通讯及照明设施、迎水面（护面）、闸门等表面无堆积物、垃圾、杂草等，外表整洁美观；管理办公用房、生活用房应整洁、完好。
（2）工程标牌（包括界桩、界牌、安全警示牌、宣传牌）、观测、监控设施应保持完好、醒目、美观。
（3）承包管理范围内绿化区的树木、花卉应及时浇水、施肥、除害、修剪，如缺损或枯萎时应及时补植或灌水养护；发现有杂草或灌木等有害植物时及时清除；保证绿化区树木、花卉成活率达85%以上。花木修剪、造型每月1—2 次。
1.6 技术档案管理
1.6.1 建立健全技术档案管理制度，由熟悉或了解工程管理并掌握档案管理知识的人员管理档案，档案设施齐全、清洁、完好。
1.6.2 要妥善保管发包人移交的物业管理相关的技术档案资料，并对其安全、保密负责，在项目实施过程中要及时补充完善；在合同期满验收时，同测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据、图件、照片等一并归还，并对其准确性和完整性负责。
1.6.3 档案管理应根据《浙江省水利厅水利基本建设项目（工程）档案资料管理规定》的要求建立完整的技术档案，及时整理归档各类技术资料，内容包括：
（1）国家有关的方针政策，上级批示和有关的协议等。
（2）工程运行管理、维修养护等技术文件。
（3）检查观测，维修养护等系列技术文件、信件等资料和成果。
1.6.4 技术档案包括文字、图表等纸质件及音像、电子文档等形式存在的各类资料。努力实现档案的数字化计算机管理。
1.6.5 各类工程和设备均应建档立卡，技术档案、图表资料等应规范齐全，分类清楚，存放有序，按时归档。
1.7 质量管理
1.7.1 承包人应建立质量保证体系，选派有经验的运行管理和维修养护技术人员对运行操作、维修养护工作的各个环节的质量进行检查监督，按合同约定和要求及时向发包人报告检查结果。
1.7.2 发包人按合同的约定以本工作要求与技术标准、省级印发的工程相应规程对承包人的物业管理工作质量进行检查和考核。
（1）检查和考核的周期分为定期和不定期，定期的检查和考核周期由合同约定；不定期（抽查）检查和考核由发包人根据工作需要随机确定。
（2）在一个周期结束前5日，承包人应按本工作要求与技术标准、省级印发的工程相应规程向发包人提交有关资料并提请周期检查和考核。
（3）合同期满验收，由承包人在合同期满期20 日内向发包人提交有关合同期满验收资料，并提请期满验收。合同期满当月的周期验收与合同期满验收可同时进行。
1.7.3 检查和考核主要提交件
（1）周期检查考核资料，承包人应按合同条款约定的时间提供本周期检查和考核的有关资料，包括：
1）有关会议纪要，往来信件
2）运行管理记录
3）维修养护记录和验收合格证明
4）质量整改落实记录
5）检查、观测记录（登记）表
6）期间不定期检（抽）查考核证明材料
7）考核自评表
8）周期工作总结报告
9）申请周期考核验收报告
（2）合同期满验收资料，承包人应按约定的承包期满期20日内提供验收考核资料，包括：
1）承包期内的历次周期检查考核验收结论
2）检查、观测原始记录（登记）表及初步分析成果材料
3）本阶段检查考核材料
4）技术档案资料，
5）考核自评表
6）合同期工作总结报告
7）申请合同期满验收报告
1.7.4 考核方式，以承包人为考核对象，采取自评、抽查、检查和考核等方式进行。
（1）自评。由承包人负责对合同约定的工作内容进行自查，填写检查考核评分表，经汇总后计算自评得分，编写自评报告。
（2）抽查。不定期或随机抽查相结合，对承包人管理的工作（工程）质量随机进行抽查评分并填写评分表。
（3）检查和考核。结合自评、抽查、定期的全面检查和考核，确定检查和考核结果。
1.7.5 凡有下列情况之一的，检查考核直接定为不合格：
（1）未能按合同约定的时间提交有关资料申请验收的；
（2）被终止合同的；
（3）因管理问题发生工程、人员重大安全责任事故的；
（4）因管理问题发生较大经济损失和社会影响的；
（5）拖欠职工工资违反人事劳动法律法规，影响合同执行和发包人荣誉的；
（6）发现在考核中有弄虚作假等舞弊行为的。
1.7.6 检查考核内容：
（1）组织管理。包括管理机构设置、人员到位情况，管理制度制订、责任制落实情况，技术档案资料归档和分析及信息的管理等；
（2）运行操作。包括控制运用、检查观测以及检查报告等；
（3）维修养护。包括管理范围和保护范围内工程的日常养护、维修、保洁；
（4）安全管理。包括违章管理、防汛检查、防汛组织及安全生产等。
1.7.7 检查考核评分标准
（1）检查和考核采取百分率评分法，得分率85%以上者为合格。
（2）合同期满考核为历次周期检查和考核加权平均计算得分。
1.8安全管理
1.8.1 承包人必须执行国家和合同约定的有关规定履行其安全管理责任。承包人应在管理工作开工后7 天内编制一份工程物业管理安全措施文件（包括组建安全管理机构、配备专职人员，制定防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破和炸药管理等）报发包人审批，并遵照执行。
1.8.2 承包人的安全保护责任
（1）承包人应教育物业管理相关人员遵纪守法，维护管理范围内的社会治安，协助治安管理机构做好治安保卫工作。
（2）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，应立即如实通告发包人，并按有规定向发包人提交事故情况的书面报告。
（3）承包人应加强安全生产管理工作，加强劳动保护、照明安全、消防等安全防护工作，并制定安全防护规程，定期召开安全会议进行安全教育，避免发生重大责任事故；在工作范围内设置必要的标志和信号。
（4）加强管理范围内的违章管理，确保承包范围内无违章建筑，无危害工程安全活动，发现问题及时报告和妥善处理。
1.8.3 防汛检查和安全
（1）承包人应根据合同约定的职责，编制防汛应急预案，重要险工段有抢险和人材物的转移预案，报发包人批准并落实。
（2）要组建应急抢险队伍，加强抢险知识教育，配备必要通讯和交通设施。防汛期间要加强巡查和值守，做好报告和记录工作。
（3）加强防汛物料的准备和保管工作，对于防汛物料要有专人负责管理、建档立卡，确保防汛物料与设施等设备完好、运行可靠。
1.9 环境保护
1.9.1 承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法规、规章，禁止随意弃土、堆放材料，禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器，不得使有害物质（扬尘、废水、废油）污染土地、河流。若因违反环境的有关规定而受到处罚或要求赔偿，承包人应负全部责任。
1.9.2 承包人应保持物业管理合同范围内的环境卫生，设置足够的临时卫生设施，定期清理维修养护废弃物和垃圾，并将其运至指定地点进行处理。
[bookmark: _Toc166549413]1.9.3 在全部维修养护工作完成后，已征得发包人同意的除外，承包人必须拆除一切应该拆除的临时维修养护设施和临时生活设施。拆除后的场地应彻底清理。凡发包人决定保留的设施，由发包人与承包人协商解决处理的办法。
2 山塘工程
2.1运行操作
2.1.1 运行管理
为保障山塘在设计标准内安全运行，充分发挥山塘功能和效益，对已建成运行的山塘实施检查观测、维修养护、调度运行等一系列的管理活动。
4.1.2 每座山塘至少配备一名巡查员，其工作内容为：
（1）按规定做好山塘巡视检查和记录；
（2）发现险情（异常情况）立即向主管部门（业主）或上级报告；
（3）劝阻有危害工程安全的行为，并立即向主管部门（业主）或上级报告；
（4）遇台风、暴雨、地震等紧急情况，按上级要求做好有关工作。
4.2 工程检查
4.2.1一般规定：工程检查分为日常巡查、汛前检查、年度检查和特别检查。日常检查为汛期每天一次，非汛期三天一次，每周不少于3次；汛期检查需在每年4月15日前开展；年度检查需在每年10月15日后开展；不定期开展特别检查。
4.2.2检查范围：包括坝体、坝址区、输（泄）水建筑物、近坝岸坡以及水体、水质等。
4.3安全监测
4.3.1观测人员应及时整理监测成果并与前次监测成果进行对比，发现情况应及时分析，并开展复测工作。
4.4维修养护
4.4.1维修养护要求
（1）坝体、坝址区、输（泄）水建筑物等水工建筑物无明显的裂缝、滑坡、孔洞、破损、渗水、冲刷等现象。
（2）坝顶面整洁，无杂物、杂草等，排水沟畅通；廊道整洁，无积水、杂物等；
（3）溢洪道无堆积物等行水障碍物，过水通畅；
（4）边坡无危岩、大体积掉块及滑动迹象；
（5）钢闸门、拉杆表面无锈蚀及异常变形，启闭灵活，止水有效；
（6）启闭机外观整洁，保护装置可靠；电气设备、备用电源未超过使用年限，安全可靠，正常工作，有接地设施；
（7）管理房、启闭机房结构安全，室内整洁，照明设施工作正常，无漏水现象；
（8）水位尺完整，标识清晰；遥测设施工作正常，避雷装置有效；大坝观测基点及测点、仪器设备及其保护装置完好；
（9）标识标牌完整无缺失，字迹清晰；
（10）信息数据传输设施完好，监控无损坏现象，系统运行稳定；
4.5其余未尽事项须参照《山塘运行管理规程》。
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3.1 运行操作
3.1.1 运用控制
3.1.1.1 运用控制应按照批准的水闸控制运用计划和合同约定的发包人指令进行，不得接受其它任何单位和个人指令。
3.1.1.2 各类水闸运用控制要求
（1）挡潮排涝闸
1）排水应在潮位削落至与闸上水位相平后开闸，在潮位回涨至接近闸上水位时（前）关闸，防止海水倒灌；
2）应根据不同季节供水与排水要求，控制适宜内河水位；汛期有暴雨预报，应适时预降内河水位；
3）汛期应充分利用泄水冲淤；非汛期有冲淤水源，宜在大潮期退潮时冲淤。
4）合理开闸调度，防止引起局部淤积或冲刷。
（2）节制闸
1）根据区域降水、河道来水和工农业生产用水情况，适时调节上下游水位和下泄流量；
2）当出现洪水时，根据水闸过流能力及河道行洪能力，及时泄洪；汛末根据水情预报，在不影响后期防洪安全情况下，适时拦蓄尾水，抬高上游水位，合理利用洪水资源；
3）根据水环境和防污要求，协同做好调度工作。
（3）引水闸
1） 根据水源、需水要求，有计划地进行引水换水；
2）引水时密切关注水质状况，根据水质要求，根据水质要求，调整引水流量，防止污染事件的发生。
（4）分（蓄）洪闸
1）根据水情和蓄（滞）洪区控制运用条件，及时做好各项分洪准备工作；
2）根据发包方的调度指令，按要求做好分（蓄）洪预警和闸门控制；
3）分洪初期，应严格按照实施细则中有关规定进行操作，始流状态严禁大开度提升闸门，启闭过程中严密监视下游消能防冲设施安全状况；
（5）通航孔
1）开闸通航宜充分利用白天时间，通航时水位差，应以保证通航和建筑物安全为原则；
2）遇有大风、大雪、大雾、暴雨等不适宜通航情况，应及时停止通航。
3.1.1.3 闸门操作运用
（1）闸门操作运用基本要求：
1）过闸流量应与下游水位相适应，使水跃发生在消力池内；
2）过闸水流应平稳，避免发生集中水流、折冲水流、回流、漩涡等不良流态；
3）关闸或减少过闸流量，应避免下游河道水位降落过快；
4）应避免闸门开启高度在发生振动位置。
5）在不开闸时，应将闸门恢复到“正确的起始状态”位置，并切断总操作电源。
（2）闸门启闭前应作好下列准备工作：
1）承包人应当根据水闸放水预案和发包人的指令，在闸门启闭前做好相应准备工作；
2）检查并妥善处理上、下游管理范围和安全警戒区内船只、漂浮物或其它阻水障碍；位于通航河道上水闸应按规定设置助航标志；
3）检查闸门启、闭状态，有无卡阻；
4）检查机电等启闭设备是否符合安全运行要求；
5）观察上、下游水位、流态，查对流量。
（3）多孔水闸闸门操作运用应符合下列规定：
1）多孔闸闸门应按设计提供的启闭要求或可按成熟管理运用经验进行操作运行，一般应同时分级均匀启闭，不能同时启闭时，应由中间向两边依次对称开启，由两边向中间依次对称关闭；
2）多孔闸闸下河道淤积严重时，可开启单孔或少数孔闸门进行适度冲淤，但应加强监视，严防消能防冲设施遭受损坏；
3.1.1.4 闸门操作应遵守下列规定：
（1）每次操作运用工作人员应为2 人（中型水闸至少2），其中1 人操作，1 人监护和协助。宜由持证的闸门运行工进行操作、监护，固定岗位，明确职责，做到准确及时；
（2）电动、手摇两用启闭机人工操作前，必须先断开电源；闭门时严禁松开制动器使闸门自由下落；操作结束应立即取下摇柄；
（3）有锁定装置的闸门，闭门前应先打开锁定装置；闸门开启完毕后，待锁定可靠后，才能进行下一孔操作；
（4）两台启闭机控制一扇闸门，应严格保持同步；
（5）运行时如发现异常现象，如沉重、停滞、卡阻、杂声等，应立即停止运行，待检查处理后再运行；
（6）闸门正在启闭时，不得按反向按钮，如需反向运行，应先按停止按钮，然后才能反向运行；
（7）使用液压启闭机，当闸门开启到达预定位置，压力仍然升高时，应立即控制油压；
（8）当闸门开启接近最大开度或关闭接近底板门槛时，应加强观察并及时停止运行；遇有闸门关闭不严现象，应查明原因进行处理；使用螺杆启闭机的，禁止强行顶压;
3.2 工程检查
3.2.1 日常检查：建成初期宜每周二次；正常运行期不得少于每月一次，其中闸门、启闭机、机电设备每周一次；汛期增加检查次数，至少每天一次；当水闸达到设计水位运行时，每次放水后要仔细检查。
3.2.1.1 下列情况应加强检查：
（1）新建和加固工程在运行初期由于地基沉陷、机电设备、金属结构等多方面存在不稳定因素，应加强日常检查工作；
（2）涵闸已运行多年，安全隐患多，应加强日常检查工作；
（3）水闸开启放水期间应加强日常检查工作；
（4）主汛期，水闸应用频繁，水位较高且水位变化较快，流量较大，需加强检查；台风以及暴风雨或地震影响本区时，应增加检查次数；
（5）水闸关闭且上下游水位差较大期间要加强日常检查工作。
3.2.1.2 日常检查内容：
（1）土方工程包括水闸两岸堤顶、堤坡、翼墙后填土有无雨淋沟、坑口、裂缝；堤身有无挖坑、取土、缺口、耕种农作物等人为破坏现象；是否有害虫、害兽活动痕迹；排水、导渗、减压设施有无损坏、沙石淤积堵塞、失效；高水位期间，检查堤闸接头、背水坡、堤脚等处有无散浸、漏水、管涌、流土等现象；减压井、反滤设施等渗水是否有异常变化，是否浑浊或有别的颜色，如发现异常，要加强观察。
（2）石方工程包括块石护坡、护岸，检查有无块石翻起、松动、塌陷、缺失、垫层流失、底部掏空、风化等破坏现象；对上、下游翼墙或挡土墙等，主要检查墙体有无倾斜、滑动、勾缝脱落；排水管有无堵塞、损坏等现象；高水位时，注意墙体有无渗水，渗水是否浑浊。
（3）混凝土工程包括混凝土建筑物有无裂缝、腐蚀、磨损、剥蚀、露筋及钢筋锈蚀等情况；伸缩缝止水有无损坏、漏水及填充物流失等情况；公路桥桥面、栏杆等安全设施有无损毁。
（4）闸门表面有无附着水生物、杂草污物、涂层剥落，门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓、铆钉松动；支承行走机构是否运转灵活；止水装置是否完好等。
（5）启闭机是否运转灵活、制动准确可靠，有无腐蚀和异常声响；钢丝绳有无断丝、磨损、锈蚀、接头松动、变形；零部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形；油路是否通畅，油量、油质是否符合规定要求等。
（6）电力变压器的日常巡视与检查，每天不少于1 次，夜间巡视每周至少1 次，在特殊情况下应增加巡视次数； 机电设备、线路是否正常，接头是否牢固，安全保护装置是否可靠，指示仪表是否指示正确，接地是否可靠，绝缘电阻值是否符合规定，备用电源是否完好；自动监控系统是否正常、可靠，精度是否满足要求；启闭机房是否完好等。
（7）其它方面包括水流形态，应注意观察水流是否平顺，水跃是否发生在消力池内，有无折冲水流、回流、漩涡等不良流态；引河水质有无污染。远程控制、监控系统是否正常；预警系统是否正常；办公自动化系统是否正常；照明、通讯、安全防护设施及信号、标志是否完好。
3.2.2 定期检查：每年汛前、汛后对水闸各部位及各项设施进行全面、系统检查；对闸门、启闭机等，应做动水试运转观察，闸前无水时，也应做试运转检查观察。
3.2.2.1 定期检查内容：
定期检查内容包括日常检查所有内容外还要进行如下检查：工作闸门每年至少进行1 次全面检查；平面钢闸门要吊出门槽进行；弧形闸门及其它不能吊出闸门，要进行无水检查；检查中发现焊缝存在较多裂缝，要进行焊缝探伤检查；对运用频繁启闭机，每年至少1 次将启闭机减速箱进行解体检查，运用较少启闭机，则每2 年至少进行1 次；检查润滑油质量是否变质，放油沉淀，清除杂物和水分，清理油孔、油槽、油道；每年汛前对防雷设施接地电阻进行1 次全面检查；变压器应每年汛前进行1 次线圈绝缘电阻测量，定期检查有关变压器的油质、油位是否符合要求；一般每2 年进行1 次水下检查，重点检查水下工程损坏情况。
3. 2.3 特别检查：当水闸遭受特大洪水、风暴潮、强烈地震和发生重大工程事故时，承包人及时报告发包人，由发包人组织对工程进行特别检查，应对发现情况和问题进行分析，制定相应应急处置方案和修复计划。
（1） 特别检查内容及范围：闸门、启闭机必须进行一次安全检测并做试运行观察；土石方、混凝土工程、水下部分及上下游河道冲刷应进行1次全面检查。
3.3 工程观测
3.3.1 观测项目：
3.3.1.1 观测项目包括一般性观测项目和专门性观测项目，观测项目应根据设计和水闸实际情况确定。
3.3.1.2 观测测次和要求：
（1）沉降、水平位移观测：工程完工验收后两年内每季度观测一次，经资料分析已趋稳定后，可改为每年汛前、汛后各观测1 次，5 年后改为每年汛后观测1 次； 当发生地震或者超过设计最高水位、最大水位差时，应增加测次； 应同时观测内、外河水位及气温等；
（2）裂缝观测：裂缝发展初期每周观测1～2 次，裂缝发展缓慢后，可适当减少测次，但在出现最高（低）气温、发生强烈震动、超标准运用或者裂缝有显著发展时，均应增加测次；判明裂缝已不再发展，则恢复正常观测每月1 次；同时观测内外河水位、气温和水温及结构荷载情况。
（3）河床变形观测：观测范围包括水闸上下游引河段、水闸本身（包括上下游连接段）。上下游引河观测长度可根据具体情况确定；下游消能防冲应包括消力池、海漫、防冲槽等；河床变形观测每年进行1 次，当冲刷或淤积较严重、泄放大流量或者超标准运用、冲刷尚未处理而运用较多时，应增加测次；断面间距以能反映引河的冲刷、淤积变化为原则，一般情况为50 米。在两岸设置固定断面桩标明断面位置；断面测量宜选择中等潮位、风力较小、闸门关闭或者船舶较少，泄量较小时进行，并同步观测水位；断面测量后将观测结果绘制成河床断面图或地形图，并计算淤积量、冲刷量变化。
（4）扬压力、水位、流量观测：扬压力观测项目按水利部《水闸技术管理规程》（SL75-94）规定执行；水位、流量等项目的观测可参照现行水文观测规范的有关规定执行，也可直接采用同期水文观测资料。
3.4 维修养护
3.4.1 混凝土工程维修养护：
3.4.1.1 混凝土结构的局部破损（包括磨损、空蚀损坏、钢筋腐蚀等），应及时修补。
3.4.1.2 混凝土结构表面裂缝、碳化、氯离子或其它酸碱盐轻微侵蚀，应用涂料封闭保护；
3.4.1.3 栏杆、人行道板等混凝土构件破损、断裂、严重碳化（钢筋腐蚀）等，应及时更换。
3.4.1.4 混凝土永久缝充填物老化脱落，应及时充填封堵。
3.4.1.5 混凝土工程出现裂缝、渗透破坏、倾斜、滑动等严重受损，不能保证运行安全时，应及时向发包人报告，拆除并修复损坏部分。
3.4.2 砌石工程维修养护
3.4.2.1 浆砌石闸墩、底板、涵洞（管）、翼墙、消力池等出现塌陷、松动、隆起、底部淘空、垫层散失的应及时修补；
3.4.2.2 浆砌石挡土墙、地基等出现渗透、渗流迹象（冒沙冒水现象）时，应及时分析原因并处理。
3.4.2.3 浆砌石工程出现裂缝，勾缝脱落的，要及时修补处理。
3.4.2.4 干、浆砌石（混凝土预制块）或现浇混凝土护坡出现滑动、局部塌陷、隆起、破损以及砌块松动等，应将损坏部分拆除修复；
3.4.2.5 干、浆砌石（混凝土预制块）基础被淘空的迹象的要及时修补。
3.4.2.6 块石、石笼等抛石护底（护脚）塌陷、冲失，应及时补充抛石到原设计断面；
3.4.3 防渗、排水、永久缝及观测设施维修养护
3.4.3.1 混凝土铺盖、粘土铺盖局部冲蚀损坏，应及时修补。
3.4.3.2 消力池、护坦上的排水井（沟、孔）或翼墙、护坡上的排水管应保持畅通，如滤层淤塞或失效，应重新补设排水井（沟、孔、管）。
3.4.3.3 永久缝充填物老化脱落，应及时充填封堵。沥青井的井口（出流管、盖板等）应经常保养，并应按规定加热、补灌沥青。
3.4.3.4 永久缝充填物流失、干缩等，重新填塞（填塞深度按设计要求实施）。
3.4.3.5 金属或塑料片止水失效，宜采用嵌填弹性嵌缝材料、弹性聚氨酯灌浆、锚固橡胶或金属片材等修补方法处理。
3.4.3.6 沥青井止水的永久缝渗漏，应先加热处理；加热处理无效，再采用其它方法。
3.4.3.7 观测设施（包括人工观测及自动化观测）应保持完好，如有故障或损坏，应及时调整、更换零部件和修复。
3.4.4 水闸地基及两岸防护工程维修养护
3.4.4.1 岩基上水闸，防渗帷幕失效，应重建帷幕。
3.4.4.2 水闸基础与基岩接触面发生渗漏时，应及时修补。
3.4.4.3 土基上水闸，水平段和出口段渗流坡降超过允许值时，应查明原因及时进行处理。
3.4.4.4 水闸基础下有液化土层或有潜在液化危险的部位，应根据可能的条件及时处理。
3.4.4.5 水闸两岸山体岩石破碎、裂隙发育或岩溶渗漏，应及时处理。
3.4.4.6 水闸两端为土质堤岸的绕渗可能形成渗透破坏时，应及时处理。
3.4.4.7 水闸与土质堤岸接合部位渗漏可能形成接触冲刷时，应及时处理。
3.4.4.8 建筑物与堤（坝）结合部位出现集中渗漏（接触冲刷），应及时处理。
3.4.5 闸区堤岸工程和堤顶路面维修养护
3.4.5.1 参照本技术规定和要求水库（堤防）工程有关章节。
3.4.5.2 遇蚁穴、鼠洞等动物危害时，应参照有关标准处理。
3.4.6 闸门维修养护
3.4.6.1 闸门的养护包括清洁、紧固、润滑、调整、防腐蚀涂膜局部损坏的修复、闸门埋件二期混凝土局部破损的修补及闸门前后预防结冰的措施等。
3.4.6.2 闸门修理宜就地进行；凡经修理的闸门构件、部位，均应做好防腐蚀处理。修理后必须经过试运行，符合各项技术要求后方可验收，正式投入运行。
3.4.6.3 门叶的维修养护应包括如下内容：
（1）养护
1）经常清除面板、梁系及支臂上的淤泥、油污及附着水生物；门体上的落水孔应保持畅通，梁格间不得有积水。
2）构件连接螺栓松动或丢失，应及时紧固、配齐。
3）门叶位移和倾斜，应及时调整找正。
4）闸门运行中发生强烈振动，应针对引起振动原因，采取措施消除或减轻。
5）防腐蚀涂膜局部裂纹（较深裂纹面积10%以下）、生锈鼓包（锈点面积2%以下）、脱落（起皮剥落面积1%以下）、粉化（手指轻擦沾满颜料，但未露底）等，应及时处理（注意新、老涂层间的配套性能）。
6）牺牲阳极与闸门的固定及短路连接应保持良好，牺牲阳极的工作面不得沾有油漆、油污。
（2）钢闸门维修
1）闸门整体安全度不能满足设计要求时，应全面补强或更新。
2）闸门构件强度、刚度或蚀余厚度不足，应补强或更换同材质新件（重要工程按设计修复）。
3）闸门构件变形，宜矫正，也可更换同材质新件。
4）门叶的一、二类焊缝开裂，确定深度和范围后补焊、处理。
5）门叶连接螺栓孔腐蚀，可扩孔并配大一级螺栓。
3.4.6.4 闸门行走支撑装置的维修养护应包括如下内容：
（1）养护
1）定期清理行走支撑装置表面和内部的淤泥、漂浮物及附着物。
2）行走支撑装置的滚轮、支铰、门枢、胶木滑块等及其零部件均应完好，与门体连接牢固可靠。
3）各转动部位的注油设施完好，油路畅通，并定期注油；无注油装置的滚轮、销轴等，应定期拆卸、清洗、涂油。
4）水润滑或含油轴承，应密封良好；封水圈损坏及时更换。
（2）维修
1）各滚轮或支铰轴油孔、油槽堵塞，应拆卸、清洗、装复。
2）各轴销磨损、腐蚀量超过设计标准时，应及时修复或更新。
3）轮轴与轴套间隙超过设计标准一倍时，应更换新套。
4）滚轮踏面磨损可焊接修补；滚轮、滑块夹槽、支铰发生裂纹，应更新，确认不影响安全时，也可焊接修补。
5）各轴承磨损，应更换新件。
6）胶木滑块裂纹超标（缝宽大于0.2mm，缝深大于5 mm），应更换新件；尚未超标，可上刨、下垫处理。
7）人字门底枢蘑菇头及顶盖轴承磨损，使门轴柱中心位置偏差大于2mm、门柱下沉大于5mm 时，应更换轴套。
3.4.6.5 吊耳、吊杆及锁定等装置维修养护应包括如下内容：
（1）养护
1）吊耳、吊杆及锁定等装置应保持清洁，零部件完好；存放时应防止变形和腐蚀。
2）吊耳及锁定的座板与门体连接牢固可靠。
3）弧门和翻转门的吊耳轴销，定期清洗和涂油，保持转动灵活。
（2）维修
1）吊耳、吊杆及锁定的构件变形，可矫正，但不得出现裂纹、开焊。
2）吊耳、吊杆及锁定的轴销裂纹或磨损、腐蚀量超过原直径的10%，应更换新件。
3）吊耳及锁定的连接螺栓、螺栓孔腐蚀，应更换新件。
4）受力拉板或撑板腐蚀量超过原厚度的10%，应更换新件。
3.4.6.6 止水装置的维修养护应包括如下内容：
（1）维修
1）闸门止水应完好，设计水头下渗漏量不得大于0.2L/s.m，门后无水流散射现象。
2）止水橡皮应定期调整，保持适当的预压量。止水橡皮与座板间干燥时，开闸前应浇水润滑。如有专门水润滑管路应保持完好、畅通。
3）潜孔闸门顶止水，应采取措施防止翻卷或撕裂。
4）止水橡皮的非摩擦面，可涂防老化涂料。
3.4.6.7 闸门埋件的维修养护应包括如下内容：
（1）养护
1）定期清理门槽内的淤泥、漂浮物及附着物。
2）埋件防腐涂层局部脱落，应及时修补。
3）埋件的二期混凝土出现破损小孔洞，应及时处理。
（2）维修
1）埋件破损面积超过30%时，应全部更换。
2）埋件局部变形、脱落，应局部更换。
3）主轨工作面磨损、腐蚀，可补焊、喷镀、贴补。
4）止水座板出现蚀坑，可涂刷树脂基材料或喷镀不锈钢材料整平。
5）埋件的二期混凝土破损，应及时修复。
3.4.6.8 闸门防腐蚀的要求如下：
（1）闸门防腐蚀施工前应做出防腐蚀设计，采用新技术、新工艺、新材料必须经过充分论证。
（2）钢闸门表面预处理的方法、适用范围、处理等级标准、质量检查等均应按照SL105—95 并参照JTJ230—89 的有关规定执行；混凝土及其它材料的闸门表面应喷毛并清理干净。
（3）钢闸门可采用喷涂涂料、喷镀金属并涂层保护的防腐蚀措施，施工技术要求按SL105—95 及JTJ230—89 等有关规定执行；沿海地区的钢闸门，如采用涂膜—牺牲阳极联合保护的防腐蚀措施，应选好阳极材料、科学设计、严格施工。
（4）钢闸门采用喷涂涂料保护的涂膜老化，有下列情形之一的应重新防腐蚀：
1）防腐蚀涂层裂纹较深面积的10%以上或已出现深达金属基面的裂纹。
2）生锈鼓包的锈点面积超过2%。
3）脱落、起皮面积超过1%以上。
4）粉化，以手指轻擦涂膜，沾满颜料或手指轻擦即露底。
（5）钢闸门采用喷涂涂料保护的涂膜面层老化（裂纹、粉化），应重新涂装面层（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。
（6）钢闸门喷镀金属层的蚀余厚度不足原设计厚度的1/4 时，应重新防腐蚀；表面保护涂层老化，应重新涂装（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。
（7）采用涂膜—牺牲阳极联合保护的钢闸门，如保护电位不合格（静、动海水保护电流密度分别低于20 及30mA/m2）时，可重焊、更换或增补牺牲阳极。
（8）钢闸门防腐蚀的设计、施工的具体要求见本规程附录C。
（9）混凝土闸门，可采用喷涂涂料保护。
（10）混凝土闸门防腐蚀涂膜老化，应重新涂装（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。
4.4.6.9 混凝土闸门修理的项目及要求如下：
（1）不影响安全运行的局部破损，可采用树脂砂浆或聚合物砂浆修补。
（2）闸门预埋的起吊构件严重腐蚀、不能保证安全运行的，应另行补设；不能补设时，该闸门应报废。
（3）闸门局部露筋、轻微碳化或表面裂缝可采用表面喷涂防护涂料的方法处理；表面裂缝开度达于0.3mm 时，宜采用表面粘贴片材（或玻璃丝布）的方法处理。
（4）钢筋严重腐蚀或门体严重破损的闸门，应于更新。
3.4.7 启闭机维修养护
3.4.7.1 卷扬式启闭机养护应包括如下内容：
（1）防护罩、机体表面应保持清洁，除转动部位的工作面外，均应定期采用涂料保护；启闭机的联接件应保持坚固，不得有松动现象。
（2）传动件的传动部位应加强润滑，油量要充足、油质须合格、注油应及时。
（3）定期清理钢丝绳并涂脂保护；钢丝绳两端固定部件应紧固、可靠；双吊点启闭机钢丝绳两吊轴高差超标时，应及时调整。
（4）保持卷筒清洁，不得附着油垢；无机房的启闭机，卷筒内部应定期清扫。
（5）电磁制动器应保持清洁、动作灵活、制动可靠；油压电磁制动器应及时补油、定期清洗、换油。
（6）棘爪棘轮制动器应保持清洁；棘爪在棘轮上移动灵活；棘爪弹簧应保持弹力。
（7）滑轮组心轴应保持润滑；滑轮槽应保持清洁；钢丝绳通过滑轮组如出现卡阻、偏磨应及时调整。
（8）无机房的启闭机应固定牢靠；保持罩体完好，防腐涂膜局部脱落，应及时补漆。
（9）移动式启闭机行走机构的转动部件（含夹轨器），保持润滑、灵活；行走轨道不得松动、横向位移，接头偏差超标应及时调整；扫轨板、行程开关等安全装置须动作灵活、可靠。
（10）移动式启闭机的抓梁（挂脱自如式、钩环式、液压穿销式）的转动部分应保持润滑、灵活，防腐蚀涂膜局部脱落及时补漆，穿销式的信号反馈装置故障应及时排除。
（11） 移动式启闭机的电缆卷筒、架立式电缆应及时保养或更换零件，防止漏电；安全滑触线（导管、导轨及接头、集电器电刷及弹簧、集电器滚轮、悬吊器及悬吊夹等）应及时保养或更换零件，防止失电。
3.4.7.2 液压启闭机的养护维护应包括如下内容：
（1）油箱油位应保持在允许范围内；吸油管和回油管口必须保持在油面以下；按规定抽验、过滤、更换油液。
（2）定期清洗滤油器；结合油箱滤油、换油，清洗管路。
（3）发现油压系统有滴、冒、漏现象时，应及时调整或更换密封件。
（4）供、排油管路的色标，应保持清晰，并保持敷设牢固。
（5）油缸支架或活塞杆横架与机体连接应保持牢固；活塞杆外露部分应予防护。
（6）定期校验调控装置及监测仪表。
（7）水压式启闭机维护除参照上述各款外，应及时调整、更换高压水泵的盘根，及时更换叶轮（片）。
3.4.7.3 螺杆启闭机的养护包括如下内容：
（1）定期补充、更换润滑油。
（2）定期清洗螺杆并涂脂保护；条件允许可配防护罩。
（3）定期校验、调整闸门开度指示和限位装置。
3.4.7.4 卷扬式启闭机维修的项目如下：
（1）减速器轴承与箱体座孔配合间隙超过规定数值，箱体上各螺孔螺纹损伤，减速器齿轮磨损超过允许值，应修复或更换新件。
（2）弹性联轴器的销子与橡胶圈间隙或橡胶圈与联轴器间隙超过允许值，齿形联轴器的齿偏磨或断裂，应更换新件。
（3）制动器制动轮工作面磨损在允许值以内，可维修；制动轮出现裂纹、砂眼等缺陷，必须进行整修或更换；制动带磨损严重，应予更换；制动带的铆钉或螺钉断裂、脱落，应立即更换补齐；主弹簧变形，失去弹性时，应予更换。
（4）卷筒绳槽磨损在允许值以内，可维修；超过允许值或出现裂纹，应更换新件。
（5）钢丝绳断丝超过允许值，宜更换新绳；如钢丝绳与闸门连接端断丝超过允许值，但断丝范围不超过预绕圈长度的1/2 时，可调头使用；更换钢丝绳时，缠绕在卷筒上的预绕圈数，应符合设计要求；无规定时，应大于5 圈，如压板螺栓设在卷筒翼缘侧面又用鸡心铁挤压的，则应大于2.5 圈。
（6）滑轮组轮缘裂纹、破伤以及滑轮槽磨损超过允许值，应更换新件。
（7）滑动轴承的轴瓦、轴颈，出现划痕或拉毛时应修刮平滑。轴与轴瓦配合间隙超过规定时，应更换轴瓦。滚动轴承的滚子及其配件，出现损伤、变形或磨损严重时，应更换。
（8）机架（含门架、台车架）焊缝裂纹、脱焊、假焊，可补焊（消除内应力、补漆）。
（9）移动式启闭机行走机构的车轮磨损未超过允许值，可修复；车轮磨损超过允许值以及出现裂纹、变形时，应更换新件；行走台车架裂纹，可挖补修复。
（10）移动式启闭机的机架（门架）、无机房的启闭机护罩，应定期防腐蚀处理。
（11）移动式启闭机的抓梁（挂脱自如式、钩环式、液压穿销式）表面裂纹、损伤、变形，可修复或更新；穿销式信号反馈装置损坏应及时修复或更新。
（12）移动式启闭机的电缆卷筒、架立式电缆破损或老化，宜更换部件；安全滑触线（导管、导轨及接头、集电器电刷及弹簧、集电器滚轮、悬吊器及悬吊夹等）破损或磨损，宜更换部件。
3.4.7.5 液压启闭机维修的项目如下：
（1）液压零件（如阀杆、阀孔、活塞、液压缸等）裂纹及其工作面划伤，阀体、液压缸等铸钢件有气孔、沙眼，应更换新件。
（2）液压管路出现焊缝脱落、管壁裂纹，应及时维修或更换；维修前应先将管内油液排净后方可进行施焊。严禁在未拆卸管件的管路上补焊；管路需要更换时，应与原设计规格相一致。
（3）液压启闭机的活塞环、油封出现断裂，失去弹性、变形或磨损严重，应更换。
3.4.7.6 螺杆启闭机维修的项目如下：
（1）螺杆的不直度（直线度公差）超过允许值，应矫正调直并检修推力轴承；螺杆螺纹擦伤，可修复；螺杆螺纹厚度磨损超限，应更换新件。
（2）承重螺母螺纹破碎、裂纹及螺纹厚度磨损超过允许值，应更换新件。
（3）推力轴承的保持架变形、滚道磨损点蚀、滚体磨损等，应更换新件。
3.4.8 电气设备维修养护
3.4.8.1 电动机的养护应符合下列规定：
（1）电动机的养护每季不少于一次；
（2）电动机的外壳应清洁，保持无灰尘、无污垢、无锈蚀；
（3）电动机接线盒应防雨水溅入、防潮气侵入，接线螺栓应保持紧固；
（4）电动机外壳接地牢固可靠，接地电阻应符合规范技术要求；
（5）电动机运行中应无异常噪声与振动；
（6）电动机在运行中电流应在额定电流范围内，温升与轴承温度应符合要求；
（7）检测电动机定子绕组绝缘电阻，应符合产品规定。在潮湿天气应加强检测。
3.4.8.2 电动机的维修应符合下列规定：
（1）经常运行的电动机每年维修1 次，不经常运行的电动机3 年应维修1 次；
（2）清除电动机内部灰尘，检查绕组绑线应牢固，定子铁芯应无松动，风扇紧固良好；
（3）检查轴承并清洗换油，如有较大松动、磨损、破碎等现象应及时更换。轴承内的润滑脂应保持在填满空腔内 1 / 2 一 2 / 3 范围。润滑脂规格、质量应符合要求；
（4）经常测量绕组的绝缘电阻，如低于规定时，应进行烘燥处理。如处理后仍达不到要求，则应维修或更换；
（5）电动机解体维修后，装配中必须保证定、转子间隙均匀，转子转动灵活轻松；
（6）电动机解体维修后，应做电气试验及试运转，合格后方可投入运行。
3.4.8.3 配电设备维修养护，应符合下列规定：
（1）高低压开关设备的维修与养护每年不少于1 次
（2）油浸式电力变压器及变压器间清扫每季不少于1 次；
（3）油浸式电力变压器正式投入运行后5 年及以后的每10 年，必须进行定期维修；
（4）干式电力变压器及外罩与变压器间清扫每季不少于1 次；
3.4.8.4 操作设备的养护应符合下列规定：
（1）操作设备的检查与养护每月不少于1 次；
（2）配电柜、动力柜、照明柜、启闭机操作箱、检修电源箱等设备的外壳应经常做好清洁工作，保持箱内整洁；
（3）户外柜箱应做好防雨、防潮；
（4）各种柜箱内电气线路应无破损、受潮、老化等异常现象，绝缘电阻符合规定要求；
（5）各种柜箱外壳的接地必须牢固可靠，接地电阻符合规定要求；
（6）各种开关、继电保护装置应保持清洁，触点接触良好，接头连接牢靠。如有接触不良，应及时养护与维修或者更换。开关与继电器整定值应符合规定；
（7）检查与清扫交流接触器。及时修整烧毛的触头，清除灭弧罩内的铜粒子，清理与调整铁芯的接触面；
（8）闸门开度仪、主令控制器及限位开关装置应经常检查、养护和校核，确保限位准确可靠。上、下限位装置应分别与闸门最高、最低位置一致。上、下扉闸门的联动装置应动作灵活，必须确保可靠；
（9）熔断器的熔芯或熔丝规格必须符合被保护设备的要求。熔芯或熔丝熔断后应先检查原因，不得改用较大规格的熔芯或熔丝更换；
（10）各种指示信号应完好无缺。各种仪表应定期检验，保证表计指示正确，如有失灵，应及时检修或更换。
3.4.8.5 线缆的养护应符合下列规定：
（1）线缆的养护每月1 次；
（2）电气线路及电缆应防止发生短路、断路、漏电、联接松动等现象；
（3）架空线路接头联接应良好，经常清除架空线路下的树障，保持线路畅通。采取措施避免大风引起的架空线刮断及碰线引起的短路；
（4）户外照明灯具防潮应可靠，灯泡损坏后应及时调换；
（5）线缆维修后必须确保线路相序正确、接地可靠，接地电阻应，接地电阻应≤4Ω；
（6）定期测量导线的绝缘电阻，导线对地及导线间的绝缘电阻应≥0.5MΩ；
（7）电缆沟内积水应及时排除，电缆不得浸入水中；
（8）线路上的避雷器应每年做1 次预防性试验，并应在雷雨季节前完成。避雷器如试验不合格应及时更换。
3.4.8.6 防雷与接地装置的养护应符合下列规定：
（1）防雷与接地装置的养护每年1 次，应在雷雨季节前完成；
（2）避雷针（线、带）及引下线应无断裂、锈蚀，焊接应牢靠；
（3）检查接地装置各连接点的接触情况，焊接点或螺栓接头如有脱焊或松动，应补焊或紧固；
（4）防雷设施的接地装置的接地电阻应符合设计规定，如超过规定值20% 时，应增补接地极；
（5）防雷设施的构架上，严禁架设低压线、广播线及通讯线；
（6）电气设备的防雷设施，必须每年做1 次预防性试验，并应在每年雷雨季节前完成，如试验不合格应及时更换。
3.4.8.7 备用电源的柴（汽）油发电机组，应按有关规定定期养护检修。如需与电网联网必须征得电业部门同意后方可进行，严禁擅自联网。
3.4.8.8 测量仪表、广播通讯、专用设备的养护维修应按专门规定执行。
3.4.8.9 电气安全用具与消防器材的维修养护应按专门规定执行。
4 水库工程
4.1运行操作
4.1.1 运行管理
为保障小型水库在设计标准内安全运行，充分发挥水库功能和效益，对已建成运行的水库实施检查观测、维修养护、调度运行等一系列的管理活动。
4.1.2 每座水库至少配备一名巡查员，其工作内容为：
（1）按规定做好水库大坝巡视检查和记录；
（2）发现险情（异常情况）立即向主管部门（业主）或上级报告；
（3）劝阻有危害工程安全的行为，并立即向主管部门（业主）或上级报告；
（4）遇台风、暴雨、地震等紧急情况，按上级要求做好有关工作。
4.2 工程检查
4.2.1一般规定：工程检查分为日常巡查、汛前检查、年度检查和特别检查。日常检查为汛期每天一次，非汛期三天一次，每周不少于3次；汛期检查需在每年4月15日前开展；年度检查需在每年10月15日后开展；不定期开展特别检查。
4.2.2检查范围：包括坝体、坝址区、溢洪道、输（泄）水涵（管、洞）、管埋设施、运行资料、监测设施以及近坝岸坡和库区等。
4.2.3检查项目和内容：
1） 坝体：主要检查有无渗漏、裂缝、塌坑、凹陷、隆起、蚁害及动物洞穴；近坝水面有无冒泡、漩涡等异常现象等；
2） 坝址区：主要检查有无渗漏、裂缝、塌坑、凹陷、隆起等现象；
3） 溢洪道：主要检查有无堵塞、拦鱼网，岸坡及边墙是否稳定，溢洪时是否会冲刷坝体及下游坝脚等；
4） 输、泄水涵（洞、虹吸管）：主要检查进、出口有无渗漏，管（洞）身有无断裂、损坏及渗漏等情况；
5） 闸门及启闭设施：闸门启闭设施有无锈蚀、弯曲、操作是否灵活，电气设备及备用电源状况是否完好；
6） 近坝岸坡：主要检查有无崩塌及滑坡等迹象；
7） 管理设施：检查管理房屋顶是否漏水，墙体是否开裂；检查上坝道路路面是否完好，有无影响通车的障碍物；
8） 监测设施：检查大坝位移、渗流、水雨情监测设施、视频监控设施是否完好；
9） 运行资料：检查水库日常运行中的检查监测、维修养护的成果记录资料是否完整；
10） 库区：检查水库区是否存在占用水域和违法取土、软倒垃圾等现象；
11） 标识、标牌是否完整、清晰。
4.3安全监测
4.3.1监测项目
1） 库水位观测、溢流水深观测；
2） 渗流量及渗水浑浊度观测；
3） 下游河道水位直接影响大坝水库安全的，应设置下游河道水位监测设施。
4） 混凝土坝应设置气温观测设施。
5） 大坝位移沉降观测。
4.3.2观测人员应及时整理监测成果并与前次监测成果进行对比，发现情况应及时分析，并开展复测工作。
4.4维修养护
4.4.1维修养护要求
拦河坝、溢洪道、输（泄）水涵（管、洞）等水工建筑物无明显的裂缝、滑坡、孔洞、破损、渗水、冲刷等现象。
（2）坝顶面整洁，无杂物、杂草等，排水沟畅通；廊道整洁，无积水、杂物等；
（3）溢洪道无堆积物等行水障碍物，过水通畅；
（4）边坡无危岩、大体积掉块及滑动迹象；
（5）钢闸门、拉杆表面无锈蚀及异常变形，启闭灵活，止水有效；
（6）启闭机外观整洁，保护装置可靠；电气设备、备用电源未超过使用年限，安全可靠，正常工作，有接地设施；
（7）管理房、启闭机房结构安全，室内整洁，照明设施工作正常，无漏水现象；
（8）水位尺完整，标识清晰；遥测设施工作正常，避雷装置有效；大坝观测基点及测点、仪器设备及其保护装置完好；
（9）标识标牌完整无缺失，字迹清晰；
（10）信息数据传输设施完好，监控无损坏现象，系统运行稳定；
（11）库区应做到库岸稳定无明显滑坡迹象，库区管理范围内无侵占水域、乱挖乱倒行为，水面保持清洁。
4.5其余未尽事项须参照《小型水库管理规程》。

5 海塘工程
5.1 工程检查
5.1.1 检查分类和次数
5.1.1.1 检查分为日常检查、定期检查、特别检查。根据管理需要和海塘（堤防）及交叉建筑物工况变化情况也可提出专项检查。
（1）日常检查：非汛期每周至少全线检查2次，汛期每天至少检查1次，高潮位时加密检查。
（2）定期检查：每年汛前、汛中、汛后分别进行定期的综合性检查。
（3） 特别检查：遇台风暴潮等灾害性天气或突发性事件，均应及时进行特别检查。
5.1.2 检查内容和项目
5.1.2.1 检查内容：海塘（堤防）及交叉建筑物工程是否完好、外观是否整洁、海塘（堤防）工程管理及保护范围内有无发生违章违法行为等。
5.1.2.2 检查项目：塘身检查（塘身包括塘顶、防浪墙、迎水坡、背水坡、镇压层、消浪防冲设施等）、交叉建筑物检查、护塘地与护塘河检查、护塘路与排水沟检查、护塘设施与塘前滩地检查、管理设施检查、管理和保护范围检查等。
5.1.2.3 塘身检查包括：
（1）塘身外观是否整洁；
（2）塘身有无雨淋沟、塌陷、裂缝、洞穴、渗漏和滑坡等现象；
（3）塘身有无明显沉降变形，塘顶是否积水；
（4）塘身迎潮面、背水坡、塘顶面护面结构有无破损，砌体有无松动、缺失、塌陷等；
（5）挡浪墙结构是否完好；
（6）消浪平台等防冲设施是否完好；
（7）大方脚等结构是否完好，基础有无淘刷下沉；
（8）镇压层结构是否完整，有无明显沉陷和冲损；
（9）塘身与涉塘交叉建筑物结合部位是否完好；
5.1.2.4 交叉建筑物检查包括：
可参照《浙东海塘工程维修养护技术规定（试行）》的相关章节内容。
5.1.2.5 护塘地与护塘河检查包括：
（1）护塘地有无被侵占、漫水、破坏现象；
（2）护塘地高程和宽度是否满足要求；
（3）护塘地绿化是否完好；
（4）护塘河有否随意挖深拓宽，塘河水位是否经常漫灌骤降；
（5）护塘河驳坎是否完好和稳定。
5.1.2.6 护塘路与排水沟检查
（1）护塘路是否平整，排水沟是否完好。
5.1.2.7 护塘设施与塘前滩地检查
（1）塘前抛石、混凝土异型块体和丁坝等护塘设施是否完好，有无冲损、移位和填堵；
（2）塘前滩地一定范围内有无明显冲刷和淤积等变化。
5.1.2.8 管理设施检查包括：
（1）观测和监控设施是否完好；
（2）里程碑、界桩、宣传（告示）牌等是否完好；
（3）管理房是否完好和美观、整洁；
（4）通讯、供电和交通设施是否完好；
（5）防汛物资储备是否充足，抢险器材是否完好、正常。
5.1.2.9 管理范围检查
管理范围内有无发生爆破、打井挖塘、打桩、采石取土、挖坑开沟、随意抛锚、系船、违章停船修船、建房、翻挖、堆物、垦种等危害海塘（堤防）安全的活动。有无随意破塘开缺等，塘顶有无随意行驶机动车辆。
5.1.2.10 保护范围检查
保护范围内有无发生爆破、打井挖塘、采石取土、建房等危害海塘（堤防）安全的活动。
5. 2 工程观测
5.2.1 观测主要包括沉降变形、潮位、裂缝、渗流等观测。必要时可增加水平位移、滩地冲淤、固结观测，以及科研需要的其他观测项目。
5.2.1.1 沉降变形观测每200～500 米设一观测断面，新建海塘（堤防）每月观测1 次，老海塘（堤防）每年观测1～2 次。重要或变形异常地段适当加密并补充水平位移观测。
5.2.1.2 潮位观测。对特定点（水闸附近等）每月逢大潮汛日进行高低潮位观测。台风影响时每天观测。
5.2.1.3 裂缝观测。对主要裂缝宽度、长度进行观测，裂缝发展初期每天观测一次，以后每月观测1～2 次。
5.3 维修养护
5.3.1 维修养护包括：塘身、交叉建筑物、护塘地、护塘河及管理设施等维修养护。
5.3.1.1 塘身维修养护包括塘顶、迎水面、塘脚、背水面等的维修养护。
（1）塘顶维修养护主要包括：塘顶路面、防浪墙、路肩石等的维修养护，应做到：
1）塘顶路面积水应及时排除；
2）塘顶路面有裂缝、塌陷、沥青混凝土起砂等局部破损，应及时修复；
3）保持防浪墙完好，分缝完整，外观整洁，有破损应及时修复；
4）路肩石应保持完好，有破损及时修复。
（2）迎水面（护面）维修养护主要包括：混凝土（墙体、贴面、异型块、隔栅等）、块石砌体、灌（浆）砌石等护面结构等的维修养护，应做到：
1）护面结构完好，无松动、开裂、破损、鼓起、坍塌、露筋、缺失和磨损等局部破损；勾缝无起翘、剥落；混凝土、砌体护面分缝完整无破损；
2）排水孔无杂物阻塞现象，并保持排水有效；
3）护面结构损坏应及时修复；
4）隔栅、块体填堵后应定期清理。
（3）塘脚维修养护主要包括：镇压层、桩基、消浪平台、大方脚等的维修养护，应做到：
1）塘脚应保持结构完好，有裂缝、塌陷、冲损等情况，应及时修复；
2）消浪平台无损坏，有沉陷、冲损等情况，应及时修复；
3）塘脚基础稳定，镇压层、大方脚等发现松动和鼓出等情况，应及时采取措施予以加固；
4）发现塘脚滩地有冲沟时应及时分析原因，并加以处理。
5）护塘防冲设施应保持结构完好。丁坝、抛石、混凝土块体等出现局部塌陷、冲损、块体散失等影响护塘建筑物安全的，应及时修补。滩地发生严重冲刷的，应及时进行补抛块体等防护措施。
（4）背水坡维修养护主要包括：混凝土（块）、干砌体等护面的维修养护，应做到：
1）混凝土（块）、干砌体护面有坍塌、损破、鼓出等情况，应及时修复。
2）雨淋洞、雨淋沟等土方流失现象，应及时修复。
3）坡面或堤脚出现渗流时因寻找病因，及时处理。
5.3.1.2 交叉建筑物维修养护包括：道口、旱闸、涵洞、水闸、桥梁、码头、管道等跨塘、穿塘、临塘等设施等的维修养护。
（1）全面掌握跨塘、穿塘、临塘设施的分布和基本情况，及时更新，资料及时存档。
（2）水闸、旱闸、涵洞应保持整体完好，安全稳定，闸门能正常启闭。
（3）水闸、旱闸、涵洞结构部件应保持完好：闸门（板）无锈蚀、无扭变、无破损，止水有效，闸槽无淤塞、无锈蚀扭曲，轨道无松动，无卡闸门现象。
（4）水闸启闭设施、电气设备等应保持完好，发现老化时应及时更新。
（5）水闸与塘身结合部位发生破损、沉降、渗漏，应及时修复。
（6）桥梁、码头和穿塘管道等设施发生破损且影响海塘（堤防）工程正常运行的，应及时修复。
5.3.1.3 护塘地维修养护
（1）护塘地的高程和宽度不够时应及时加高加宽，有坍塌、鼓出等情况，应及时采取措施予以加固。结合交通的护塘地下沉严重或路面破损的，要及时进行维修。
（2）护塘地漫水要及时排干。
（3）护塘地绿化应保持完好，及时清除杂草，定期修剪和整形，浇水施肥，缺失应适时补植。
（4）护塘河驳坎下沉失稳、坍塌的要及时修复。
（5）排水沟渠有破损、堵塞要及时修复。



























第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）


重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
[bookmark: _Toc30408914][bookmark: _Toc24550049]（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供





一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面

2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目

投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________



1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函


平阳县水利局：

我公司郑重声明，我公司参加2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目（项目编号：     ）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！



供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人或授权代表（签字或签章）：__________________________
日期：________年____月____日


1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。




1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
最近一年度财务报告
	资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）
（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）





1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函： 

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

平阳县水利局：

我方郑重声明，我方具有履行2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目（项目编号：    ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺



供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日



1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料

缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。


（提供复印件加盖供应商公章）

1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：

供应商参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

平阳县水利局：

我方        （供应商名称）             在参加2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目（项目编号：    ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：__________________________
日期：________年____月____日

1.8与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

平阳县水利局： 

我方郑重承诺，我方此次参加2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目（项目编号：   ）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日






1.9没有失信行为的承诺函

供应商没有失信记录承诺函

平阳县水利局：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明


供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日

 1.10响应供应商不属于公益一类事业单位及使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织单位承诺函
承诺函

平阳县水利局：
我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，不属于使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日












二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封
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2.2开标一览表   
开标一览表


供应商名称：                  招标编号：          
	项目名称
	投标报价（元）
	备注

	2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目
	大写：
小写：
	 


▲投标报价是指投标供应商在承包区域内提供管理服务所需的人工费、设施维修费、福利、劳保用品、工作服装、保洁工具费及其维修、迎检加班和突发处置费用等作业成本以及适当的管理费用、利润、风险（有关工伤人身意外保险、第三者责任险、处理一切伤亡事故等费用）、招标代理服务费等其他一切费用。
▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：




2.3报价分析明细表
报价分项明细表
项目名称：                            项目编号：           【价格单位：元】
	序号
	项     目
	月支出
	小计支出
	说明

	一
	人员费用
	项目负责人
	
	
	(人数)

	
	
	技术负责人
	
	
	(人数)

	
	
	维修养护负责人
	
	
	(人数)

	
	
	信息化管理负责人
	
	
	(人数)

	
	
	工程安全管理负责人
	
	
	(人数)

	
	
	专业人员
	管理人员
	
	
	(人数)

	
	
	其他人员
	
	
	(人数)

	二
	观测
	水库、水闸、海塘、山塘
	
	
	

	三
	办公费用
	业务开支
	
	
	

	四
	维修养护
	                 合计：
	投标供应商须实地考察，充分考虑报价风险，本项为签订合同后服务期内的维修养护费用，采购人不再对此费用做出调整

	五
	不可预见费
	
	
	

	六
	经营管理费
	
	
	

	七
	利润
	
	
	

	八
	税金
	
	
	

	九
	其他（招标代理服务费等）
	
	
	

	总计价
	元


注：1. 总计价应与2.2“开标一览表”中投标报价相一致。
2. 以上各项费用如已包含在价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。       
3. 本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。                    
▲4. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。                                             
供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：
日 期：  年  月  日
2.4中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函
【不属于中小企业的无需填写、递交】
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动提供本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供货物（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：
日期：    年  月  日


填写说明：
1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；
2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；
3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；
4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料； 
5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。


监狱企业声明函
【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。
本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：
日期：    年  月  日










残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


       单位名称（盖章）：
       日  期：
扶持政策说明：
1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。
3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。













[bookmark: _Toc8008423][bookmark: _Toc424164168][bookmark: _Toc7988414][bookmark: _Toc440162800][bookmark: _Toc24550050][bookmark: _Toc30408915][bookmark: _Toc7988468]三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面

2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	




3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	













3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函
	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。
3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。
4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：






3.4投标函
                         投  标  函
平阳县水利局：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   
1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 

供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。







3.5法定代表人授权书
法定代表人授权书

平阳县水利局：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）


授权委托日期：     年     月     日

	

（授权代表身份证复印件或影印件）





3.6投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 






3.7.1 商务响应表
商 务 响 应 表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：
注：不填写此表，视全部响应招标文件



3.7.2 技术响应表
技 术 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商盖章：               

注：不填写此表，视全部响应招标文件



3.8 供应商自2017年1月1日以来类似业绩证明

供应商自2017年1月1日以来类似业绩证明
（按评标细则提供，表后须附相关证明材料，中标通知书及合同复印件加盖公章）；
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人及电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



投标供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日 期：      年     月    日  
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3.9 项目人员配置情况

拟派项目负责人履历表
	姓名
	
	类似项目业绩

	性别
	
	注：业绩证明可提供旁证材料
（合同等，若有）。

	年龄
	
	

	职称
	
	

	资格证书
	
	

	毕业时间
	
	

	学校专业
	
	

	联系电话
	
	

	拟在本项目中担任主要工作
	


附注：需在本表格后加附项目负责人相关证明材料复印件（如有，并加盖公章）。


供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：



项目主管人员、专业人员概况
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	资格/职称证书
	现任职务
	从事清扫保洁服务简历、年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附注：
1、本表人员有资格证书的应随表提交证书复印件（如有则提供，加盖公章）。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。





供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：











岗位员工配置计划表

	岗位
	人数
	现 场 承 担 工 作
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。



供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：




3.10 进场机具、设备、耗材明细表

进场机具、设备明细表
	序号
	设备名称
	规格型号
	品牌/产地
	已使用
年限
	重量
（kg）
	数量（台）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、本表所列为供应商拟投入的作业机具、设备清单。
2、本表所列设备价格不计入投标总价，但应在投标价格中考虑机具、设备的损耗、折旧及有关费用。
3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格编制。




供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：




耗材配备明细表
	序号
	耗材名称
	规格型号
	品牌/产地
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1、本表所列为投标供应商拟投入的消耗材料清单。
2、本表所列耗材价格应计入投标总价。
3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格编制。




供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：






3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目
项目编号：      
	


供应商名称（盖章）：____________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日



3.12质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标供应商，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或服务）都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；


本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。




地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：












诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               




第七部分   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评标程序
本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。


评标细则
一、商务报价评分30分
1、以有效供应商中有效投标价的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。
2、如果供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分   
	序号
	评分内容
	分值范围
	备注

	1
	对工程物业管理工作的现状调查与问题剖析
	0-12分
	根据投标供应商对项目范围内物业管理的现状、存在的问题等进行打分；
分析完全明确：2.1-4分；分析基本明确：1.1-2分；分析部分明确：0-1分。

	
	
	
	物业化管理的重点、难点等问题进行调查剖析；
分析完全明确：2.1-4分；分析基本明确：1.1-2分；分析部分明确：0-1分。

	
	
	
	针对问题的提出合理化的看法、设想和建议；
完全满足采购需求：2.1-4分；解决方案基本满足采购需求：1.1-2分；解决方案部分满足采购需求：0-1分。

	2
	物业化实施方案
	0-36分
	物业化实施计划：
1） 运行操作 2）检查观测 3）维修养护保洁等情况进行打分。
完全满足采购需求：6.1-9分；解决方案基本满足采购需求：3.1-6分；解决方案部分满足采购需求：0-3分。

	
	
	
	岗位人员：
1） 人员分工 2）岗位人员职责 3）人员考核制度及响应方案等情况进行打分。
完全满足采购需求：4.1-5分；解决方案基本满足采购需求：2.1-4分；解决方案部分满足采购需求：0-2分。

	
	
	
	配置的工具情况；清洁药剂情况；维修的材料情况；用途效果情况；
完全满足采购需求：4.1-5分；解决方案基本满足采购需求：2.1-4分；解决方案部分满足采购需求：0-2分。

	
	
	
	根据各项工作操作流程编制情况，要求工作流程符合工程管理实际，流程操作性强，环节清晰，各项工作能落实到人。
完全满足采购需求：6.1-8分；解决方案基本满足采购需求：3.1-6分；解决方案部分满足采购需求：0-3分。

	
	
	
	根据针对本项目的绿化养护保洁实施方案进行打分。
完全满足采购需求：2.1-4分；解决方案基本满足采购需求：1.1-2分；解决方案部分满足采购需求：0-1分。

	
	
	
	根据针对本项目水闸、水库、山塘及海塘的保洁技术措施的可行性、适用性以及合理性进行打分。
完全满足采购需求：4.1-5分；解决方案基本满足采购需求：2.1-4分；解决方案部分满足采购需求：0-2分。

	3
	防汛预案编制、应急突发事件方案
	0-10分
	对防汛预案的处理方案是否合理、可行、到位等情况进行打分；
完全满足采购需求：4.1-5分；解决方案基本满足采购需求：2.1-4分；解决方案部分满足采购需求：0-2分。

	
	
	
	对应急突发事件的响应及处理方案是否完整、得力、可行等情况进行打分；
完全满足采购需求：4.1-5分；解决方案基本满足采购需求：2.1-4分；解决方案部分满足采购需求：0-2分。

	4
	供应商的认证体系、投入项目成员
	0-7分
	1、有效期的质量管理体系认证证书的得1分；有效期的环境管理体系认证证书的得1分；有效期的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。（需提供证书复印件加盖供应商公章，否则不得分）
2、拟派管理人员具有电气相关专业工程师职称的得2分，本项最多得2分（需提供以上人员证书复印件并加盖供应商公章及投标截止前近6个月内任意连续三个月在投标单位缴纳的社保证明材料复印件加盖公章，否则不得分）。
3、在满足招标文件人员要求的基础上，增加一个管理人员且持有电工（一级）职业资格证书的得2分，本项最多得2分（需提供以上人员证书复印件并加盖供应商公章及投标截止前近6个月内任意连续三个月在投标单位缴纳的社保证明材料复印件加盖公章，否则不得分）。

	5
	类似业绩情况
	0-5分
	2017年1月1日以来供应商具有类似水利工程物业管理工作业绩的，每个得1分，最高得5分。（提供的合同复印件或中标通知书复印件，并加盖供应商公章，否则不得分。）



三、说明
1、每个供应商最终得分=商务技术文件分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价文件分值。
2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。
4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。














政府采购活动现场确认声明书
浙江亿邦建设咨询有限公司（采购组织机构名称）：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加2021年至2022年平阳县水利工程物业化管理采购项目（采购编号：         ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
3、 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
4、 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30
分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：214381086@qq.com 。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    





质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



