平阳县公共资源交易中心招标文件

	平  阳  县

国有企业采购招标文件

项目名称：平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目
              招标编号：PYCG20    

采 购 人：平阳县横阳市政园林建设有限公司

联 系 人：郑女士 

联系电话: 0577-63882595

联系传真：0577-63882595    

代理机构：浙江名进建设项目管理有限公司

联 系 人：周女士 

联系电话：0577-63639288 

              联系传真：0577-63639288
二零二零年九月


投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

浙江名进建设项目管理有限公司关于平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目公开招标的公告

公告日期：2020年  月  日  
根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江名进建设项目管理有限公司受平阳县横阳市政园林建设有限公司委托，现就平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。
一、招标编号: PYCG20

二、采购组织类型：国企采购

三、招标项目概况:

	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额(万元)
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价

（万元）
	备注

	1
	平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目
	1
	批
	920
	平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目，详见招标文件。
	910
	本项目包括施工、1年运营维护服务期及3年质保期


四、投标供应商的资格要求:

1、供应商须符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对投标主体的要求；
2、本项目拒绝联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元），按规定办理本项目投标保证金，并按规定并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/、http://www.zjzfcg.gov.cn） 。

六、投标截止时间：2020年   月  日  09：30

七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

八、开标时间：2020年  月   日  09：30

九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

十、投标保证金及交付方式（未按规定交纳将作无效投标处理）：
投标保证金90000元人民币（大写：人民币玖万元整）；

交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2020年   月   日上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

从以下三个帐户任选一个均可

1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行

银行账号： 

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：农行平阳县支行

银行账号：

3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行

银行账号：

十一、公告期限： 5个工作日

十二、其他事项

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

3、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

4、本项目招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构（收费标准详见招标文件）。

5、优化政府采购金融服务

5.1各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。
十三、本项目实施理由和现场防护措施：

采购组织机构制定的现场防护措施：加强采购活动场所防护，建立登记问询制度。采购人会同交易中心按照疫情防控三级响应的有关要求，做好采购活动现场人员健康码等信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒、隔空就坐等各项工作，并询问近14天内的旅行史特别是较重疫区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史现场所有人员做好个人防护；参加政府采购活动的评审专家、采购人、采购代理机构工作人员应当做好个人防护，场地将安排在平阳县公共资源交易中心评标室，评审之前，对该场地进行消毒；评审专家须佩戴口罩，持有浙江省健康码绿色码且体温不超过37.3度，否则将谢绝其参加评审；评标室内要求评审人员隔空就坐；评审结束后，现场人员分散离场，不要在平阳县公共资源交易中心逗留。

十四、联系方式：
1、代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

联系人： 周女士

联系电话：0577－63639288

联系传真：0577－63639288
代理机构地点：平阳县鳌江镇车站大道博鳌锦苑4幢702室

2、采购单位：平阳县横阳市政园林建设有限公司

联 系 人：郑女士
联系电话：0577-63882595
联系传真：0577-63882595
地址：平阳县昆阳镇人民路188号

3、同级政府采购监管管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577- 63886781 

联系传真：0577- 63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

注：温州市平阳县政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，如有需要请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm
投 标 通 知 (邀 请) 书

 浙江名进建设项目管理有限公司对平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目

	
	项目编号
	PYCG20

	
	资金来源
	财政性资金

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：平阳县横阳市政园林建设有限公司

联 系 人：郑女士

联系电话：0577-63882595

联系传真：0577-63882595
地 点：平阳县昆阳镇人民路188号

	
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

联系人： 周女士

联系电话：0577-63639288

联系传真：0577-63639288

代理机构地点：平阳县鳌江镇车站大道博鳌锦苑4幢702室

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受。

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件份数
	正本1份，副本4份。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	签字或盖章要求
	投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

	
	密封、装订要求
	投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要

	
	投标保证金
	详见投标保证金办理注意事项。

	
	履约担保
	□不需要

 eq \o\ac(□,√)需要 

	
	招标文件发售时间及获取方式
	按照采购公告规定的时间获取。

□现场报名后获取；

 eq \o\ac(□,√)直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）直接下载。

	
	投标截止时间
	2020年 月  日 上午09：30截止(北京时间)。

	
	投标文件递交时间及地点
	2020年  月 日 上午09：30截止(北京时间)。

投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼） 

	
	开标时间

开标地点

注意事项
	开标时间：2020年  月 日 上午09：30正 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼） 

	
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；

（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核情况及技术资信评审情况，再开启报价文件；

（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。

（7）宣布开标结束。

（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江名进建设项目管理有限公司：邮箱：490302676@qq.com；

3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇车站大道博鳌锦苑4幢702室

联 系 人：周女士

联系电话：0577－63639288
联系传真：0577－63639288

	
	投诉
	根据《平阳县国有企业采购供应商投诉处理办法》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向县国资部门提起投诉。

	
	投诉受理联系方式
	同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

联 系 人：投诉受理部门：平阳县国有资产管理办公室

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-63886781

传真：0577- 63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
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第七部分、评标办法

第一部分     项目简介

一、概况

浙江名进建设项目管理有限公司受平阳县横阳市政园林建设有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、基本要求
1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2投标人产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

投标人须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、运营维护服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标投标人及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标投标人须随产品提供使用说明书与维保卡。投标人提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。
二、项目概况

项目名称：平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目
项目地址：平阳县昆阳镇凤湖公园内

项目建设范围：图一
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图一

三、招标内容

本项目采购内容主要为改造部位原喷泉系统拆除，新喷泉系统采购、安装、调试及其伴随服务，为交钥匙工程，即中标人负责采购项目内所有工作内容完成交至采购人验收。采购内容包括单不限于喷泉系统、设备升降系统、投影系统、激光系统、电脑灯系统、音响系统、中控系统、演绎内容创作及内容制作、配电系统等设备采购、施工及1年运营维护服务（运营维护服务自安装完成并验收合格交付使用之日起）。 

采购施工部分：包含招标清单范围内设备采购、安装、综合管线、调试、验收及其他配套服务设施。

其中设备质保期自验收合格之日起3年。

运营维护服务部分：运营维护服务期为1年（自安装完成并验收合格交付使用之日起）。运营维护服务期服务内容包含项目相关的演绎内容创作更新、音乐喷泉表演曲目更新、设备维护、设备维修及保养、设备安全管理、人员驻点保障、以及能保证正常运营维护服务期间的一切费用等。其中演绎内容创作要求年末更新一次（时长不少于5分钟，专题定制不可套用素材）；年中音乐喷泉曲目内容更新一次，共10首。运营维护服务期间水电直接费用由发包人承担。

四、实施目的
本项目以打造昆阳城市文化新地标，展示平阳形象新窗口为建设目标，将利用凤湖公园优越水体和沿湖景观资源为载体，演绎一台独属平阳的精品水幕秀。该项目的建设必将提升凤湖公园品位、激活城市夜游经济，成为昆阳城市形象和城市文化的对外展示的亮丽窗口。 

五、项目定位

1. 打造昆阳城市文化新地标，展示平阳形象新窗口； 

2. 助推塘河凤湖段全域夜游的核心引爆点；

3. 搭建公益活动和企业品牌发布的大舞台。

六、水幕秀演绎内容要求 

1.深度挖掘昆阳自然地理、历史人文以及非物质文化遗产的丰富内容，运用水的表现和光的导引来诠释主题，讲述平阳故事、昆阳故事。 

2.用最能代表昆阳特色的素材、公认的符号与水舞元素相结合，运用声光电技术向世人呈现出昆阳的过去、现在和未来的无限美好。 

3.音乐喷泉格调自然唯美，符合周围景观气质，在湖光山色的韵味中体现文化内涵、传递诗情画意。

4. 提供故事演绎的剧本内容和分镜头脚本。

5.要求解说词引人入胜、委婉动听，内容丰富、表意准确，给人极强的艺术感染力。 

六、具体技术参数要求及采购内容
1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。 

2.供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3.技术要求及标准的执行 

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

以下部分标准（包含但不限于）：

工程质量验收标准为合格；

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 

4.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务等各项工作。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。 

5.▲采购内容：

（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

5.1采购清单

	序号
	设备材料名称
	规格
	单位
	数量

（最低要求）

	一、主喷水形（喷高≥25米）

	1
	特制高喷喷头
	规格：≥DN100，法兰连接                

2.材质：304不锈钢                 

3.喷头安装、紧固、调整
	只
	1

	2
	喷泉专用不锈钢深井泵
	1.Q=100m³，H=50m，N=11KW                    2.电机额定电压 380V±5% 50Hz
3.304不锈钢喷泉专用泵
	台
	2

	3
	水泵连接件
	规格：≥DN100，304不锈钢                      2.连接方式：丝口连接                    

3.满足设计及规范
	套
	2

	4
	不锈钢泵箱
	1.规格：≥250*250*1600，定制                     2.材质：304不锈钢冲孔板                    3.满足设计及规范
	只
	2

	5
	水泵接线盒
	1.UPVC工程塑料
2.防水接线头现场制作
3.环氧树脂灌封，IP68
	只
	2

	6
	高压稳压箱
	1.规格：≥DN300，定制，                      2.材质：304不锈钢                    

3.满足设计及规范
	套
	1

	7
	不锈钢喷泉专用高光灯
	1.规格：灯面直径≥215MM，RGB外控变色，72W，AC24V
2.材质：外壳304不锈钢，防水等级IP6                              3.安装形式 ：水下灯支架上安装
	只
	6

	8
	连接法兰
	1.规格：≥DN150法兰，304不锈钢                      2.连接方式：不锈钢螺栓连接                    3.满足设计及规范
	片
	4

	9
	喷泉供水主管
	规格：≥￠89，厚度≥3mm                2.材质：304不锈钢工业管，流量输送用无缝钢管                                

3.连接方式：焊接
	米
	1

	10
	水泵控制防水电缆
	规格：JHS 3*10+1*6                     2.材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	150

	11
	水下灯控制防水电缆
	规格：JHS 4×2.5                

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	100

	12
	低压调速变频器
	1.规格：≥11KW                      

2.额定输出电压：三相380V至460V
	台
	2

	13
	水下防水变压器（水下灯用）
	1.规格：≥500W ，防水型                     2.输入电压：380V，输出电压：24V
3.防护等级：IP67                 
	台
	3

	14
	水下灯支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	9

	15
	水泵固定支架
	1.40*40*4角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	27

	16
	管道固定支架
	1.5#槽钢，304不锈钢               

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	2

	17
	管道固定抱箍
	1.5#角码，螺栓，                  

2.材质：304不锈钢                 

3.管道固定抱箍的安装  
	套
	2

	二、副喷水形（喷高≥12米）

	1
	可调中心喷头
	规格：≥DN65                      

材质：304不锈钢                 

3.喷头安装、紧固、调整
	只
	2

	2
	喷泉专用不锈钢深井泵
	1.Q=40m³，H=25m，N=5.5KW                    2.电机额定电压 380V±5% 50Hz
3.304不锈钢喷泉专用泵
	台
	2

	3
	水泵连接件
	规格：≥DN100，304不锈钢                      2.连接方式：丝口连接                    

3.满足设计及规范
	套
	2

	4
	不锈钢泵箱
	1.规格：≥250*250*1200，定制，                      2.材质：304不锈钢冲孔板                    3.满足设计及规范
	只
	2

	5
	水泵接线盒
	1.UPVC工程塑料
2.防水接线头现场制作
3.环氧树脂灌封，IP68
	只
	2

	6
	不锈钢喷泉专用高光灯
	1.规格：灯面直径≥215MM，RGB外控变色，72W，AC24V
2.材质：外壳304不锈钢，防水等级IP6                           3.安装形式 ：水下灯支架上安装
	只
	6

	7
	水下灯支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	8

	8
	焊接弯头
	规格：≥DN80，304不锈钢                      2.连接方式：焊接                   

3.满足设计及规范
	只
	4

	9
	喷泉供水主管
	规格：≥￠89，厚度≥3mm                

2.材质：304不锈钢工业管，流量输送用无缝钢管                                

3.连接方式：焊接
	米
	2

	10
	水泵控制防水电缆
	规格：JHS 3*4+1*2.5                     2.材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	200

	11
	水下灯控制防水电缆
	规格：JHS 4×2.5                

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	100

	12
	低压调速变频器
	1.规格：≥5.5KW                      

2.额定输出电压：三相380V至460V
	台
	2

	13
	水泵固定支架
	1.40*40*4角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	23

	14
	管道固定支架
	1.5#槽钢，304不锈钢               

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	4

	15
	管道固定抱箍
	1.5#角码，螺栓，                  

2.材质：304不锈钢                 

3.管道固定抱箍的安装  
	套
	2

	三、二维摇摆水形（喷高≥10米）

	1
	二维数控喷头
	1.规格：≥DN50                      

2.材质：304不锈钢                 

3.喷头安装、紧固、调整
	只
	20

	2
	二维数控设备
	1.规格：≥DN50                      

2.材质：304不锈钢                 

3.带摇摆机构、每套数控设备不少于2个水下电机驱动器
	套
	20

	3
	喷泉专用不锈钢深井泵
	1.Q=30m³，H=15m，N=2.2KW                    2.电机额定电压 380V±5% 50Hz
3.304不锈钢喷泉专用泵
	台
	20

	4
	水泵连接件
	规格：≥DN80，304不锈钢                      2.连接方式：丝口连接                   

3.满足设计及规范
	套
	20

	5
	不锈钢泵箱
	1.规格：250*250*1200，定制，                      2.材质：304不锈钢冲孔板                    3.满足设计及规范
	只
	20

	6
	水泵接线盒
	1.UPVC工程塑料
2.防水接线头现场制作
3.环氧树脂灌封，IP68
	只
	20

	7
	不锈钢水下低压彩灯（DMX512）
	1.规格：灯面直径≥185MM，DMX512控制，54W，AC24V
2.材质：外壳304不锈钢，防水等级IP6                              3.安装形式 ：水下灯支架上安装
	只
	80

	8
	水下灯支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

支架的制作、安装                 

满足设计及规范
	kg
	172

	9
	二维数控设备连接件
	1.规格：DN50弯头，DN50单头丝，      

2.材质：304不锈钢                      

3.连接方式：丝口连接                   
	套
	20

	10
	二维设备固定支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	20

	11
	喷泉供水主管
	规格：￠57，厚度≥3mm                

2.材质：304不锈钢工业管，流量输送用无缝钢管                                

3.连接方式：焊接
	米
	20

	12
	水泵控制防水电缆
	规格：JHS 3*4+1*2.5                     2.材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	1800

	13
	水下灯控制防水电缆
	1.规格：JHS 2×4                   

2.材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	300

	14
	二维步进电机控制防水电缆
	规格：JHS 4×1.5                   

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	3600

	15
	二维数控设备定位屏蔽防水电缆
	规格：JHSP 3×1.5，                   

材质：高密度防水橡套屏蔽电缆           3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范    
	米
	3600

	16
	DMX512水下灯信号防水电缆
	规格：JHSP 3×1.5，                   

材质：高密度防水橡套屏蔽电缆           3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范    
	米
	350

	17
	水下防水变压器（水下灯用）
	1.规格：≥2000W ，防水型                     2.输入电压：380V，输出电压：24V
3.防护等级：IP67                 
	台
	2

	18
	低压调速变频器
	规格：≥2.2KW                      

2.额定输出电压：三相380V至460V
	台
	20

	19
	水泵固定支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	96

	20
	管道固定支架
	1.5#槽钢，304不锈钢               

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	22

	21
	管道固定抱箍
	1.5#角码，螺栓，                  

2.材质：304不锈钢                 

3.管道固定抱箍的安装  
	套
	20

	四、一维摇摆水形（喷高≥8米）

	1
	一维数控喷头
	规格：≥DN50                      

材质：304不锈钢                 

3.喷头安装、紧固、调整
	只
	32

	2
	一维数控设备
	规格：≥DN50                      

材质：304不锈钢                 

3.带摇摆机构、每套数控设备至少带有1套水下电机驱动器
	套
	32

	3
	喷泉专用不锈钢深井泵
	1.Q=20m³，H=15m，N=1.5KW                    2.电机额定电压 380V±5% 50Hz
3.304不锈钢喷泉专用泵
	台
	32

	4
	水泵连接件
	规格：DN80，304不锈钢                      2.连接方式：丝口连接                   

3.满足设计及规范
	套
	32

	5
	不锈钢泵箱
	1.规格：250*250*1200，定制，                      2.材质：304不锈钢冲孔板                    3.满足设计及规范
	只
	32

	6
	水泵接线盒
	1.UPVC工程塑料
2.防水接线头现场制作
3.环氧树脂灌封，IP68
	只
	32

	7
	不锈钢水下低压彩灯（DMX512）
	1.规格：灯面直径≥185MM，DMX512控制，54W，AC24V
2.材质：外壳304不锈钢，防水等级IP6                              3.安装形式 ：水下灯支架上安装
	套
	128

	8
	水下灯支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	55

	9
	一维数控设备连接件
	规格：≥DN50弯头，≥DN50单头丝，      

材质：304不锈钢                      

3.连接方式：丝口连接                   
	套
	32

	10
	一维设备固定支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	20

	11
	喷泉供水主管
	规格：≥￠57，厚度≥3mm                2.材质：304不锈钢工业管，流量输送用无缝钢管                                

3.连接方式：焊接
	米
	32

	12
	水泵控制防水电缆
	规格：JHS 3*2.5+1*1.5                    2.材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	2600

	13
	水下灯控制防水电缆
	1.规格：JHS 2×4                   

2.材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	600

	14
	一维步进电机控制防水电缆
	规格：JHS 4×1.5                   

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	2600

	15
	一维数控设备定位屏蔽防水电缆
	规格：JHSP 3×1.5，                   

材质：高密度防水橡套屏蔽电缆           3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范    
	米
	2800

	16
	DMX512水下灯信号防水电缆
	规格：JHSP 3×1.5，                   

材质：高密度防水橡套屏蔽电缆           3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范    
	米
	800

	17
	水下防水变压器（水下灯用）
	1.规格：≥3000W ，防水型                     2.输入电压：380V，输出电压：24V
3.防护等级：IP67                 
	台
	2

	18
	低压调速变频器
	规格：≥1.5KW                      

2.额定输出电压：三相380V至460V
	台
	32

	19
	水泵固定支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

支架的制作、安装                 

满足设计及规范
	kg
	154

	20
	管道固定支架
	1.5#槽钢，304不锈钢               

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	31

	21
	管道固定抱箍
	1.5#角码，螺栓，                  

2.材质：304不锈钢                 

3.管道固定抱箍的安装  
	套
	32

	五、一维摇摆水形（喷高≥8米）

	1
	一维数控喷头
	规格：≥DN50                      

材质：304不锈钢                 

3.喷头安装、紧固、调整
	只
	28

	2
	一维数控设备
	规格：≥DN50                      

材质：304不锈钢                 

3.带摇摆机构、每套数控设备至少带有1套水下电机驱动器
	套
	28

	3
	喷泉专用不锈钢深井泵
	1.Q=20m³，H=15m，N=1.5KW                    2.电机额定电压 380V±5% 50Hz
3.304不锈钢喷泉专用泵
	台
	28

	4
	水泵连接件
	规格：≥DN80，304不锈钢                      2.连接方式：丝口连接                   

3.满足设计及规范
	片
	28

	5
	不锈钢泵箱
	1.规格：250*250*1200，定制，                      2.材质：304不锈钢冲孔板                    3.满足设计及规范
	只
	28

	6
	水泵接线盒
	1.UPVC工程塑料
2.防水接线头现场制作
3.环氧树脂灌封，IP68
	只
	28

	7
	不锈钢水下低压彩灯（DMX512）
	1.规格：灯面直径≥185MM，DMX512控制，54W，AC24V
2.材质：外壳304不锈钢，防水等级IP6                              3.安装形式 ：水下灯支架上安装
	套
	112

	8
	水下灯支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	34

	9
	一维数控设备连接件
	规格：≥DN50弯头，≥DN50单头丝，      

材质：304不锈钢                      

3.连接方式：丝口连接                   
	套
	28

	10
	一维设备固定支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	27

	11
	喷泉供水主管
	规格：≥￠57，厚度≥3mm                2.材质：304不锈钢工业管，流量输送用无缝钢管                                

3.连接方式：焊接
	米
	28

	12
	水泵控制防水电缆
	规格：JHS 3*2.5+1*1.5                    2.材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	2200

	13
	水下灯控制防水电缆
	1.规格：JHS 2×4                   

2.材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	420

	14
	一维步进电机控制防水电缆
	规格：JHS 4×1.5                   

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	2200

	15
	一维数控设备定位屏蔽防水电缆
	规格：JHSP 3×1.5，                   

材质：高密度防水橡套屏蔽电缆           3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范    
	米
	2400

	16
	DMX512水下灯信号防水电缆
	规格：JHSP 3×1.5，                   

材质：高密度防水橡套屏蔽电缆           3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范    
	米
	450

	17
	水下防水变压器（水下灯用）
	1.规格：≥3000W ，防水型                     2.输入电压：380V，输出电压：24V
3.防护等级：IP67                 
	台
	2

	18
	低压调速变频器
	规格：≥1.5KW                      

2.额定输出电压：三相380V至460V
	台
	28

	19
	水泵固定支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	135

	20
	管道固定支架
	1.5#槽钢，304不锈钢               

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	74

	21
	管道固定抱箍
	1.5#角码，螺栓，                  

2.材质：304不锈钢                 

3.管道固定抱箍的安装  
	套
	28

	六、一维摇摆水形（喷高≥8米）

	1
	一维数控喷头
	1.规格：≥DN50                    

2.材质：304不锈钢                 

3.喷头安装、紧固、调整
	只
	16

	2
	一维数控设备
	规格：≥DN50                      

2.材质：304不锈钢                 

3.带摇摆机构、每套数控设备至少带有1套水下电机驱动器
	套
	16

	3
	喷泉专用不锈钢深井泵
	1.Q=20m³，H=15m，N=1.5KW                    2.电机额定电压 380V±5% 50Hz
3.304不锈钢喷泉专用泵
	台
	16

	4
	水泵连接件
	规格：≥DN80，304不锈钢                      2.连接方式：丝口连接                   

3.满足设计及规范
	片
	16

	5
	不锈钢泵箱
	1.规格：250*250*1200，定制，                      2.材质：304不锈钢冲孔板                    3.满足设计及规范
	只
	16

	6
	水泵接线盒
	1.UPVC工程塑料
2.防水接线头现场制作
3.环氧树脂灌封，IP68
	只
	16

	7
	不锈钢水下低压彩灯（DMX512）
	1.规格：灯面直径≥185MM，DMX512控制，54W，AC24V
2.材质：外壳304不锈钢，防水等级IP6                              3.安装形式 ：水下灯支架上安装
	套
	64

	8
	水下灯支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	28

	9
	一维数控设备连接件
	1.规格：DN50弯头，DN50单头丝，      

2.材质：304不锈钢                      

3.连接方式：丝口连接                   
	套
	16

	10
	一维设备固定支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	15.5

	11
	喷泉供水主管
	规格：￠57，厚度≥3mm                

2.材质：304不锈钢工业管，流量输送用无缝钢管                                

3.连接方式：焊接
	米
	16

	12
	水泵控制防水电缆
	规格：JHS 3*2.5+1*1.5                    2.材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	1100

	13
	水下灯控制防水电缆
	1.规格：JHS 2×4                   

2.材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	320

	14
	一维步进电机控制防水电缆
	规格：JHS 4×1.5                   

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	1100

	15
	一维数控设备定位屏蔽防水电缆
	规格：JHSP 3×1.5，                   

材质：高密度防水橡套屏蔽电缆           3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范    
	米
	1200

	16
	DMX512水下灯信号防水电缆
	规格：JHSP 3×1.5，                   

材质：高密度防水橡套屏蔽电缆           3.电缆穿线、敷设                     

4.满足设计及规范    
	米
	300

	17
	水下防水变压器（水下灯用）
	1.规格：≥3000W ，防水型                     2.输入电压：380V，输出电压：24V
3.防护等级：IP67                 
	台
	1

	18
	低压调速变频器
	规格：≥1.5KW                      

2.额定输出电压：三相380V至460V
	台
	16

	19
	水泵固定支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                

3.满足设计及规范
	kg
	77

	21
	管道固定支架
	1.5#槽钢，304不锈钢               

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	19

	22
	管道固定抱箍
	1.5#角码，螺栓，                  

2.材质：304不锈钢                 

3.管道固定抱箍的安装  
	套
	16

	七、特制气爆水形（喷高≥20米）

	1
	特制气爆设备
	1.特制，接口口径≥200mm，出口口径≥40mm，2.0MPa
2.材质：304不锈钢
3.喷高要求：15米
	套
	40

	2
	气爆固定装置
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	280

	3
	不锈钢水下低压彩灯（DMX512）
	1.规格：灯面直径≥185MM，DMX512控制，54W，AC24V
2.材质：外壳304不锈钢，防水等级IP6                              3.安装形式 ：水下灯支架上安装
	套
	160

	4
	水下灯支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3、满足设计及规范
	kg
	204

	5
	螺杆式空气压缩机
	1.额定功率：37KW，1.3MPa
2.静音、低噪、微油、风冷、螺杆式     
	台
	1

	6
	高压储气罐
	1.规格：3立方，耐压2MPa
2.压力容器，合金钢材质；配安全阀、压力表
	只
	2

	7
	高压快速空气阀
	1.规格：DN40，耐压≥2MPa
2.材质:阀体304不锈钢，                  3.响应时间0.01s，防护等级IP68 
	只
	40

	8
	气爆管路恒压管道
	规格：￠76，厚度≥3.75mm                2.材质：304不锈钢工业管，流量输送用无缝钢管                                

3.连接方式：焊接
	米
	120

	9
	气爆连接软管
	1.DN25,定制产品，用于气爆喷泉
2.橡胶，中间夹二层不锈钢丝
3.一端DN25不锈钢外丝，一端DN25不锈钢活套法兰
4.耐压3MPa
	根
	40

	10
	连接法兰
	1.规格：DN65法兰，304不锈钢                      2.连接方式：不锈钢螺栓连接                    3.满足设计及规范
	片
	4

	11
	放空阀门
	规格：≥DN40                      

2.材质：304不锈钢                        3.连接方式：丝口连接
	只
	4

	12
	连接螺栓组
	规格：M16*60，螺栓+平垫+弹垫+螺母                              2.材质：304不锈钢                     

3.连接方式：螺纹连接
	套
	480

	13
	空气压缩机控制电缆
	规格：JHS 3*25+1*10                   

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	20

	14
	水下灯控制防水电缆
	1.规格：JHS 2×6                   

2.材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	100

	15
	水下灯控制防水电缆
	1.规格：JHS 2×4                   

2.材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	500

	16
	DMX512水下灯信号防水电缆
	规格：JHSP 3×1.5，                   

材质：高密度防水橡套屏蔽电缆           3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范    
	米
	600

	17
	电磁阀控制电缆
	规格：JHS 37×1.5                   

材质：高密度防水橡套多芯电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	300

	18
	电磁阀分电缆
	规格：JHS 2×1.5                   

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	300

	19
	电磁阀接地电缆
	规格：JHS 4×2.5                   

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	100

	20
	水下防水变压器（水下灯用）
	1.规格：≥3000W ，防水型                     2.输入电压：380V，输出电压：24V
3.防护等级：IP67                 
	台
	2

	21
	电磁阀水下接线盒
	1.UPVC工程塑料
2.防水接线头现场制作
3.环氧树脂灌封，IP68
	只
	2

	22
	管道固定支架
	1.5#槽钢，304不锈钢               

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	46

	23
	管道固定抱箍
	1.5#角码，螺栓，                  

2.材质：304不锈钢                 

3.管道固定抱箍的安装  
	套
	40

	八、跑泉水形（喷高≥4米）

	1
	可调直流喷头
	规格：≥DN40                      

2.材质：304不锈钢                 

3.喷头安装、紧固、调整
	只
	138

	2
	喷泉专用不锈钢深井泵
	1.Q=125m³，H=15m，N=11KW                    2.电机额定电压 380V±5% 50Hz
3.304不锈钢喷泉专用泵
	台
	9

	3
	水泵连接件
	规格：≥DN100，304不锈钢                      2.连接方式：电弧焊                    

3.满足设计及规范
	套
	9

	4
	不锈钢泵箱
	1.规格：250*250*1600，定制，                      2.材质：304不锈钢冲孔板                    3.满足设计及规范
	只
	9

	5
	水泵接线盒
	1.UPVC工程塑料
2.防水接线头现场制作
3.环氧树脂灌封，IP68
	只
	9

	6
	不锈钢水下低压彩灯（DMX512）
	1.规格：灯面直径≥185MM，DMX512控制，54W，AC24V
2.材质：外壳304不锈钢，防水等级IP6                              3.安装形式 ：水下灯支架上安装
	套
	138

	7
	水下灯支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	104

	8
	数控电磁阀
	1.规格：DN40，耐压≥1.0MPa
2.材质:阀体全铜                  

3.响应时间0.01s，防护等级IP68 
	只
	138

	9
	止回阀
	1.规格：≥DN100 对夹式止回阀                  2.材质：304不锈钢                        3.连接方式：法兰连接
	只
	9

	10
	连接法兰
	1.规格：≥DN100法兰，304不锈钢                      2.连接方式：不锈钢螺栓连接                    3.满足设计及规范
	片
	18

	11
	焊接弯头
	1.规格：≥DN100，304不锈钢                      2.连接方式：焊接                   

3.满足设计及规范
	只
	9

	12
	喷泉供水支管
	规格：￠48*200mm，厚度≥3mm                2.材质：304不锈钢工业管，流量输送用无缝钢管                                

3.连接方式：焊接
	支
	138

	13
	喷泉供水主管
	规格：￠108，厚度≥3mm                

2.材质：304不锈钢工业管，流量输送用无缝钢管                                

3.连接方式：焊接
	米
	68

	14
	水泵控制防水电缆
	规格：JHS 3*6+1*4                  

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	900

	15
	水下灯控制防水电缆
	1.规格：JHS 2×6                  

2.材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	100

	16
	水下灯控制防水电缆
	1.规格：JHS 2×4                   

2.材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	450

	17
	DMX512水下灯信号防水电缆
	规格：JHSP 3×1.5，                   

材质：高密度防水橡套屏蔽电缆           3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范    
	米
	550

	18
	电磁阀控制电缆
	规格：JHS 37×1.5                   

材质：高密度防水橡套多芯电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	400

	19
	电磁阀分电缆
	规格：JHS 2×1.5                   

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	800

	20
	电磁阀接地电缆
	1.规格：JHS 4×2.5                   

2.材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	100

	21
	水下防水变压器（水下灯用）
	1.规格：3000W ，防水型                     2.输入电压：380V，输出电压：24V
3.防护等级：IP67                 
	台
	2

	22
	电磁阀水下接线盒
	1.UPVC工程塑料
2.防水接线头现场制作
3.环氧树脂灌封，IP68
	只
	4

	23
	水泵固定支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	50

	24
	管道固定支架
	1.5#槽钢，304不锈钢               

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	61

	25
	管道固定抱箍
	1.5#角码，螺栓，                  

2.材质：304不锈钢                 

3.管道固定抱箍的安装  
	套
	46

	九、水膜水形（单个覆盖面积≥1.5M2）

	1
	特制水膜喷头
	1.规格：≥DN50 特制水膜喷头                      2.材质：304不锈钢                 

3.喷头安装、紧固、调整
	只
	54

	2
	喷泉专用不锈钢深井泵
	1.Q=10m³，H=16m，N=0.75KW                    2.电机额定电压 380V±5% 50Hz
3.304不锈钢喷泉专用泵
	台
	54

	3
	水泵连接件
	规格：≥DN50，304不锈钢                      2.连接方式：丝口连接                    

3.满足设计及规范
	片
	54

	4
	不锈钢泵箱
	1.规格：250*250*1000，定制，                      2.材质：304不锈钢冲孔板                    3.满足设计及规范
	只
	54

	5
	水泵接线盒
	1.UPVC工程塑料
2.防水接线头现场制作
3.环氧树脂灌封，IP68
	只
	54

	6
	不锈钢水下低压彩灯（DMX512）
	1.规格：灯面直径≥170MM，DMX512控制，36W，AC24V
2.材质：外壳304不锈钢，防水等级IP6                              3.安装形式 ：水下灯支架上安装
	套
	162

	7
	水下灯支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	66

	8
	喷泉供水主管
	规格：￠57，厚度≥3mm                

2.材质：304不锈钢工业管，流量输送用无缝钢管                                

3.连接方式：焊接
	米
	54

	9
	水泵控制防水电缆
	规格：JHS 3*1.5+1*1                 

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	4000

	10
	水下灯控制防水电缆
	1.规格：JHS 2×4                   

2.材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	500

	11
	DMX512水下灯信号防水电缆
	规格：JHSP 3×1.5，                   

材质：高密度防水橡套屏蔽电缆           3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范    
	米
	620

	12
	水下防水变压器（水下灯用）
	1.规格：2000W ，防水型                     2.输入电压：380V，输出电压：24V
3.防护等级：IP67                 
	台
	2

	13
	低压调速变频器
	规格：≥0.75KW                      

2.额定输出电压：三相380V至460V
	台
	54

	14
	水泵固定支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	228

	15
	管道固定支架
	1.5#槽钢，304不锈钢               

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	34

	16
	管道固定抱箍
	1.5#角码，螺栓，                  

2.材质：304不锈钢                 

3.管道固定抱箍的安装  
	套
	54

	十、特制数控喷火（高度≥2.5米）

	1
	特制数控喷火设备
	1.特制数控喷火设备，600*300*750mm
2.材质：304不锈钢
3.喷高要求：≥2.5-4米
	套
	10

	2
	恒压点火装置
	1.特制恒压点火装置，耐压≥4.0MPa
2.材质：304不锈钢
	只
	10

	3
	喷火设备安装支架
	1.30*30*3角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	70

	4
	快速点火控制阀
	1.规格：DN25，耐压≥2MPa
2.材质:阀体304不锈钢，                  3.响应时间0.01s，防护等级IP68 
	只
	10

	5
	恒压加压泵
	1.恒压加压泵，耐压≥3-6MPa
2.材质：铸铁，配安全阀、压力表
	台
	1

	6
	恒压供油主管
	规格：￠15，厚度≥3.0mm                2.材质：304不锈钢工业管，流量输送用无缝钢管                                

3.连接方式：焊接
	米
	90

	7
	高压气管接头
	1.规格：DN20,定制产品，耐压≥1.6MPa
2.橡胶，中间夹二层不锈钢丝
3.一端DN20不锈钢外丝，一端DN20不锈钢活套法兰
	套
	10

	8
	喷火控制主机
	1.规格：800*800*300 室内壁挂柜；

2.柜(箱)体铁板厚度＆≥1.5mm，A3冷轧板，面板厚度＆≥2.0mm               

3.柜内集成安装喷火控制系统
	只
	1

	9
	储油罐
	1.规格：≥DN300，定制特殊容器，
2.材质；304不锈钢，配安全阀、压力表
	只
	1

	10
	点火系统控制防水电缆
	规格：JHS 2×1.5                   

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	800

	11
	连接法兰
	1.规格：DN25法兰，304不锈钢                      2.连接方式：不锈钢螺栓连接                    3.满足设计及规范
	片
	4

	12
	焊接弯头
	规格：≥DN25，304不锈钢                      2.连接方式：焊接                   

3.满足设计及规范
	只
	6

	13
	放空阀门
	规格：≥DN25                     

2.材质：304不锈钢                        3.连接方式：丝口连接
	只
	4

	14
	连接螺栓组
	规格：M10*40，螺栓+平垫+弹垫+螺母                              2.材质：304不锈钢                     

3.连接方式：螺纹连接
	套
	120

	15
	喷火装置专用燃料
	生物醇油燃料，特制             

2.150KG/桶
	桶
	3

	十一、扇形水幕（高≥10米，宽≥20米）

	1
	水幕发生器
	规格：≥DN150，法兰连接                

2.材质：304不锈钢                 

3.喷头安装、紧固、调整
	只
	1

	2
	水幕整流系统
	规格：≥DN150，定制                     2.材质：304不锈钢                 

3.满足设计及规范
	只
	1

	3
	导流装置
	规格：≥DN150，定制                     2.材质：304不锈钢                 

3.满足设计及规范
	只
	1

	4
	高压储水筒
	规格：≥DN300，定制                     2.材质：304不锈钢                 

3.满足设计及规范
	只
	1

	5
	水幕发生设备机架
	1.10#槽钢，304不锈钢             

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	58

	6
	喷泉专用不锈钢深井泵
	1.Q=100m³，H=100m，N=30KW                    2.电机额定电压 380V±5% 50Hz
3.304不锈钢喷泉专用泵
	台
	2

	7
	水泵连接件
	规格：≥DN150，304不锈钢                      2.连接方式：丝口连接                    

3.满足设计及规范
	套
	2

	8
	水泵导流罩
	1.规格：250*250*2000，定制                     2.材质：304不锈钢冲孔板                    3.满足设计及规范
	套
	2

	9
	水泵接线盒
	1.UPVC工程塑料
2.防水接线头现场制作
3.环氧树脂灌封，IP68
	只
	2

	11
	止回阀
	1.规格：≥DN150 对夹式止回阀                  2.材质：304不锈钢                        3.连接方式：法兰连接
	套
	2

	12
	连接法兰
	1.规格：≥DN150法兰，304不锈钢                      2.连接方式：不锈钢螺栓连接                    3.满足设计及规范
	片
	4

	13
	焊接弯头
	规格：≥DN150，304不锈钢                      2.连接方式：焊接                   

3.满足设计及规范
	只
	4

	14
	水泵控制防水电缆
	规格：JHS 3*25+1*10                     2.材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	200

	15
	软启动器
	规格：≥30KW                      

额定输出电压：三相380V至460V
	台
	2

	16
	水泵固定支架
	1.40*40*4角钢，304不锈钢           

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	68

	18
	管道固定支架
	1.10#槽钢，304不锈钢               

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	28

	19
	管道固定抱箍
	1.5#角码，螺栓，                  

2.材质：304不锈钢                 

3.管道固定抱箍的安装  
	套
	4

	十二、工程投影机

	1
	高清工程投影机
	1.亮度：≥20000流明
2.显示方式：DLP™芯片， DLP™投影系统
3.光源：激光
4.满足设计要求
	台
	1

	2
	投影机标准镜头
	焦段：1.5-2.0                      

2.原厂镜头
	套
	1

	3
	投影户外箱体
	1.定制户外箱体
2.降低投影机的环境湿度，确保投影机或其他设备的正常工作
3.有效防水
4.尺寸1.2m*1.5m*1.5m，1处开孔0.3m*0.3m（覆高透玻璃）
5.与支架焊接连接
	只
	1

	4
	空调
	恒温除湿空调                    

2.功率：≥1.5P
	台
	1

	5
	投影机箱底撑
	1.30方管，304不锈钢              

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	15

	6
	投影机箱架板
	1.800*600mm，304不锈钢冲孔板                2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	块
	1

	7
	视频输出软件
	1.支持2K、4K、8K片源。
2.支持播放MP4、AVI、MKV等所有的视频格式。
3.支持MPEG-1/2/4、VC-1、DivX、AC3、MP4等编码格式。
4.支持播放jpg、jpeg、png、bmp等格式的图片。
5.支持网络通信协议对多媒体播放器进行控制。
6.支持TCP/IP及UDP/IP通信技术。
7.支持单曲循环、列表播放、列表循环
	套
	1

	8
	播放服务器主机
	处理器：I7
2.显卡：RX580，8G显存，4路输出
3.内存16G-DDR4-2666MHz，         

4.硬盘256G SSD+1T 
5.金牌电源650W+
6.WIN10定制操作系统
	台
	1

	9
	显示器
	1.22吋显示器，                   

2.分辨率1080P，HDMI/DVI接口
	台
	1

	10
	投影电源线
	规格：JHS 3*4                   

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	150

	11
	信号传输光纤
	单模四芯                      

2.铠装室外
	米
	150

	12
	工业级光端机
	1.工业级数字无压缩光端机                      2.含一对信号发送器、接收器
	套
	1

	13
	航空箱
	1.精密设备运输专用航空箱                      2.防震、防压
	只
	1

	14
	附件及接插件
	1.HDMI线，VGA转换器                      2.光纤跳线连接附件
	批
	1

	十二、全彩激光

	1
	彩色工程激光机
	RGB全彩，20W                    

激光器类型：半导体激光器                          
3.工作电压：AC100~240V 50/60Hz   额定功率：<1200W                  

4.振镜：50K高速扫描振镜，光学角度±30°；
5.光束直径及发散角：5mm：<2mrad 
6.控制模式：DMX512(17CH)/ art-net/兼容ILDA 
	套
	2

	2
	激光控制软件
	激光软件平台  QuickShow4.0     

2.软件使用版权
	套
	1

	3
	投影机箱底撑
	1.30方管，304不锈钢              

2.支架的制作、安装                 

3.满足设计及规范
	kg
	6

	4
	播放服务器主机
	处理器：I5
2.内存:8G-DDR4-2666MHz，         

3.硬盘120G SSD+1T 
4.电源300W+
5.WIN10定制操作系统
	台
	1

	5
	显示器
	1.22吋显示器，                   

2.分辨率1080P，VGA接口
	台
	1

	6
	激光电源线
	规格：JHS 3*2.5                  

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	150

	7
	信号传输光纤
	单模四芯                      

2.铠装室外
	米
	150

	8
	工业级光端机
	1.工业级数字无压缩光端机                      2.含一对信号发送器、接收器
	套
	1

	9
	工业组交换机
	千兆有线8个端口                      

2.机柜式安装
	台
	1

	10
	512光信号转换器
	高压端输入：AC220±10%/50Hz-60Hz低压端（开关电源）输入：5V                       

2.接口：兼容DMX512标准
3.传输速率：>250Kbps
	套
	2

	11
	航空箱
	1.精密设备运输专用航空箱                      2.防震、防压
	只
	2

	12
	附件及接插件
	1.HDMI线，VGA转换器                      2.光纤跳线连接附件
	批
	1

	十三、炫彩电脑灯

	1
	数码摇头灯
	1 电脑摇头灯 功率：≥700W             

2.电压：AC 200-240V  50/60Hz
3.电子镇流器、开关电源,支持节能模式
4.通道：15个 DMX512通道
5.防护等级: IP67
	套
	12

	2
	专业控台
	MINI1000，DMX512 通道数              

2.满足设计要求
	套
	1

	3
	防水信号放大器
	1.一进二出，IP65
2.稳压信号传输电源：100-240V 50-60Hz
	套
	4

	4
	512光电信号转换器
	光纤类型：单模单芯 &多模光纤
2.光纤接口：SC接口                    

传输距离：单模光纤传输20公里，多模光纤传输500米。                          

4.传输波长：1310nm/1550nm。数据信号：DMX512数据。波 特 率：250Kbps 。负载能力：最多支持32个节点。数据接口：三芯卡侬座（1脚：GND；2脚：D-，3脚：D+）。接口保护：600W浪涌保护、1500V静电保护。防雷等级：三级防雷。 工作方式：点对点
电源：外置电源适配器（输入AC220V,输出DC5V 1.2A）
工作环境：温度：-30℃~45℃，湿度：0~90%（无冷凝结）
	套
	1

	5
	摇头灯电源线
	规格：JHS 3*4                  

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	450

	6
	信号线
	规格：JHS 2×1.5                  

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	150

	7
	信号传输光纤
	单模四芯                      

2.铠装室外
	米
	150

	8
	工业级光端机
	1.工业级数字无压缩光端机                      2.含一对信号发送器、接收器
	套
	1

	9
	电脑灯固定支架
	DN80*1500，镀锌钢管           

2、400*360，铁钣                  

3、支架的制作、安装
	个
	12

	10
	光纤组件
	光纤盒                        

2.光纤跳线连接附件
	批
	1

	十四、线阵音箱

	1
	防水全频线性阵列扬声器
	1.线阵列防雨音箱FS-210
2.系 统 ：2-way全频音箱
3.系统类型： 双10寸两分频无源线阵列音箱
4.额定功率：≥670W
5.灵敏度(1Watts@1m) 中高频：118dB/ 低频：99dB
	只
	8

	2
	专业音频功率放大器
	1.专业功放MA-1200
2.频率范围 ：≥20Hz～20KHz -3dB
3.输入灵敏度：≥1.0V（0 dB）
	台
	2

	3
	专业音频功率放大器
	1.专业功放MA-1600
2.频率范围 ：≥20Hz～20KHz -3dB
3.输入灵敏度：≥1.0V（0 dB）
	台
	3

	4
	防水低频线性阵列扬声器
	1.次低音防雨音箱FS-210B
2.系 统：1 X 18”SUBBASS”
3.系统类型 ：单18寸无源线阵列次低音音箱
4.额定功率 ：600W；
5.灵敏度(1Watts@1m) ：100dB
	台 
	2

	6
	滤波机柜电源
	1.电源: AC 220V/50Hz，单相3线
2.总容量: ≥63A
3.输出:≥ 1~8,共12个万能插座
	台
	1

	7
	电源时序器
	电源时序器ST-108               

2.单路功率:≥2000W
3.每路开关间隔时间:默认1秒
4.继电器触点电流:30A 277VAC
	台
	1

	8
	音频处理器
	数字音频处理器SP-226                 

2.通道数量：≥2 /3/4个模拟输入, 1 个立声体数字输入≥4/6/8个模拟输出
3.输入音源：数字或模拟
	台
	1

	9
	调音台
	1.124CX                              

2.最大输出电平：≥26dBm (1 KHz, THD=0.5%)
3.频率响应：≥20Hz~20 KHz (+1dB,-3dB)
	台
	1

	10
	监听音响
	多媒体有源音箱 声道:≥2.1           

2.箱体材质：塑料 
	套
	1

	11
	玻璃门机柜
	定制≥1.8米玻璃门机柜             

2.带隔板
	套
	1

	12
	专业音箱电缆
	规格：JHS 4*4                 

材质：高密度防水橡套软电缆             3.电缆穿线、敷设                      

4.满足设计及规范
	米
	530

	14
	线性阵列吊架
	1、900*500                       

材质：镀锌钢管                  

3、表面喷漆、支架的制作、安装
	套
	2

	15
	音箱支架
	1.DN150*5米                       

2.材质：镀锌钢管                  

3.表面喷漆、支架的制作、安装
	个
	2

	16
	连接线
	规格：专业音响连接线                

2.材质：无氧铜线芯                                   3.满足设计及规范
	套
	6

	十五、水幕秀集成控制系统

	1
	开关电源控制柜
	1.国标柜体，规格：800*600*2200 （含柜间连接铜排）；柜(箱)体铁板厚度＆≥1.5mm，A3冷轧板，面板厚度＆≥2.0mm。
3.柜内空开等设计要求拥有卓越的限流特性
	面
	2

	2
	喷泉控制集成动力柜
	1.国标柜体，规格：800*600*2200 （含柜间连接铜排）；柜(箱)体铁板厚度＆≥1.5mm，A3冷轧板，面板厚度＆≥2.0mm。
3.柜内空开等设计要求拥有卓越的限流特性
	面
	22

	3
	光影一体综合控制软件
	水秀主控软件，支持远程控制调用
2.网络结构：以太网+CAN总线。
3.整合各种喷泉表演所需的外围设备，如投影、激光、灯光等等，使之成为一套完整的表演系统。               

4.大型音乐喷泉综合控制专配
	套
	1

	4
	多通道音乐喷泉中央集中控制软件
	音乐频谱分析编辑软件           

对WAV音乐文件的数据分析、波形显示、波形编辑                      

3.须满足喷泉表演所需
	套
	1

	5
	水秀服务器主机
	处理器：I5
2.内存:8G-DDR4-2666MHz，         

3.硬盘120G SSD+1T 
4.电源300W+
5.WIN10定制操作系统
	台
	1

	6
	显示器
	1.22吋显示器，                   

2.分辨率1080P，VGA接口
	台
	1

	7
	数控步进电机驱动器
	细分数800PPS                   

输入电压：AC80V                 

电流：5.3A                     

4.材质：外壳铸铝
	台
	116

	8
	音乐喷泉集成中央控制系统
	中央控制系统：标准版、1条时间轴;实时控制                        

通用的TCP/IP网络协议控制      

工业总线扩展                   

4.须满足喷泉表演所需
	套
	1

	9
	数码摇摆设备控制系统
	柜内安装以太网步进电机驱动模块     

2.用于本系统所有数码电机、零点信号                 3.以太网控制模块的控制信号来自水秀服务器主机
	套
	15

	10
	电磁阀控制系统
	柜内安装以太网数字量输出模块     

2.用于本系统所有电磁阀           

3.以太网控制模块的控制信号来自水秀服务器主机
	套
	24

	11
	变频器控制系统
	柜内安装以太网模拟量输出模块     

2.用于本系统所有变频器           

3.以太网控制模块的控制信号来自水秀服务器主机
	套
	9

	12
	软启动控制系统
	柜内安装以太网模拟量输出模块     

2.用于本系统所有软启动           

3.以太网控制模块的控制信号来自水秀服务器主机
	套
	1

	13
	DMX512水下灯控制系统
	柜内安装DMX512信号输出模块     

用于本系统所有DMX512设备           

3.以太网控制模块的控制信号来自水秀服务器主机
	套
	2

	14
	水下灯变色计算机控制系统
	柜内安装以太网数字量输出模块     

2.用于本系统所有变色灯           

3.以太网控制模块的控制信号来自水秀服务器主机
	套
	1

	15
	512灯水下专用信号控制器
	1.一进5出，不锈钢304外壳
2.内部及接口灌胶防水处理
3.水下专用，防水IP68
	只
	11

	16
	数码电机隔离变压器
	BK-4000VA/380V-80V            

2.电气隔离
2.环形变压器，数控设备专用
	台
	10

	17
	工业级光端机
	1.工业级数字无压缩光端机                      2.含一对信号发送器、接收器
	套
	1

	18
	千兆网络交换机
	1.48口，千兆网络交换机            

2.机柜安装式
	台
	1

	19
	现场总线
	1.6类网线                            

2.含水晶头                      

3.长度满足设备运行要求
	米
	300

	20
	现场总线
	1.数据线、排线等                                    2.长度满足设备运行要求
	根
	48

	21
	配电柜底框支架
	1.14#槽钢                       

2.材质：镀锌                     

3.表面喷漆、支架的制作、安装
	kg
	88

	22
	操作台组件
	1.防静电操作台、椅子                       2.尺寸满足机房空间设计要求
	套
	3

	23
	控制柜接地系统
	1.40*4  镀锌扁钢                       

2.材质：镀锌                     

3.支架的制作、埋地安装
	kg
	220

	24
	电气配件及辅料
	1.电工胶、铜鼻子、石蜡、扎带                          2.现场制作、安装
	批
	1

	十六、升降浮筒（≥800平方米以上）
	　
	　

	1
	喷泉浮筒管道
	≥DN325*5.0                     

A3钢 螺旋管                   

3.水上作业：安装、拼接
	米
	320

	2
	连接法兰
	1≥.DN325  法兰                    

2.A3钢                          

3.水上作业：安装、拼接
	片
	40

	3
	封头
	≥DN325                       

A3钢                          

3.水上作业：安装、拼接
	只
	9

	4
	喷泉浮筒管道
	≥DN250*250*4.5                     2.A3钢 方管                     

3.水上作业：安装、拼接
	米
	66

	5
	连接法兰
	≥DN250 法兰                    

2.A3钢                          

3.水上作业：安装、拼接
	片
	66

	6
	封头
	≥DN250                       

A3钢                          

3.水上作业：安装、拼接
	只
	53

	7
	升降卷扬机组
	1.名称：浮筒升降卷扬机
2.规格材质：≥3KW，铸钢.
3.其它：满足设计要求
	套
	5

	8
	滑轮组
	1.名称.成品滑轮组，Q235A，≥φ130  
2.规格材质：不锈钢.
3.其它：满足设计要求
	套
	22

	9
	浮筒钢缆绳
	1.名称.成品钢丝绳，≥φ20  
2.规格材质：不锈钢.
3.其它：满足设计要求
	米
	154

	10
	浮筒钢缆绳
	1.名称.成品钢丝绳，≥φ12  
2.规格材质：不锈钢.
3.其它：满足设计要求
	米
	176

	11
	喷泉设备固定支架
	1、10#槽钢，304不锈钢               

2、支架的制作、安装                 

3、满足设计及规范
	米
	132

	12
	喷泉设备固定支架
	1、100*50*3.0，镀锌方管               

2、支架的制作、安装                 

3、满足设计及规范
	米
	132

	13
	浮排固定混凝土沉重块
	1、1200*1200*300  混凝土沉重块          

2、预埋￠22螺纹钢                 

3、满足设计及规范  
	个
	22

	14
	平衡调节阀
	规格：≥DN40                      

2.材质：304不锈钢                        3.连接方式：丝口连接
	只
	12

	15
	浮筒整体防腐漆
	煤沥青漆                      

2、二道防腐漆、二道面漆涂刷                3、满足设计及规范  
	公斤
	850

	16
	连接螺栓组
	规格：M16*60，螺栓+平垫+弹垫+螺母                              2.材质：304不锈钢                     

3.连接方式：螺纹连接
	套
	542

	十七、专题视频制作、艺术编排、现场调试
	　
	　

	1
	专题视频制作
	专题视频时长8分钟裸眼3D水幕秀高清视频制作                        

2.8分钟裸眼3D水幕秀的分镜脚本     

3.不少于6个主要节日的主题内容（每个时长不少于60秒）
	项
	1

	2
	导演创意及编排
	担任过省级大型歌舞类活动导演，从事大型水舞秀编排3年以上；                  

2.根据要求对水幕秀的创意设计及创意风格策划，创编剧本、分镜头脚本及编导水幕秀中的喷泉水型和多媒体的艺术结合效果与水幕秀整体效果把控
	项
	1

	3
	艺术编曲
	1.艺术总监指导，资深音乐师主持编辑
2.涵盖编配音乐需求分析、音乐淘选、版权洽购、适配乐段提取、音乐音频分析、电子编辑、编配表演元素姿态、音响灯光编配、音乐场景模拟还原、表演数据库建立和编撰、表演系统（喷泉、网屏、激光、投影）一体编配、现场精调等全流程。
3.脚本精度0.01秒，支持向喷泉表演模块发送外部设备控制请求，实现联动控制
	首
	15

	4
	激光素材制作合成
	根据音乐及舞美设计进行激光素材的制作
	项
	1

	5
	电脑灯素材设计制作合成
	根据音乐及舞美设计进行电脑灯摇摆动作组合方式的设计制作
	项
	1

	6
	音响系统调试
	设备器材线检查——电源线检查——音源信号传输情况——数字处理器中电子分频器调试——数字处理器中压限器调试——系统调试
	项
	1

	7
	激光系统调试
	1.对安装、供电线路、连接情况的检查；
2.仔细检查单机运行状况及整体运行状况                          
	项
	1

	8
	投影系统调试
	1.对安装、供电线路、连接情况的检查；
2.仔细检查单机运行状况及整体运行状况                              3.投影仪对焦调试，满足设计要求                      
	项
	1

	9
	电脑灯系统调试
	1.对安装、供电线路、连接情况的检查；
2.仔细检查单机运行状况及整体运行状况                              3.电脑灯对位对焦调试，满足设计要求                      
	项
	1

	十八、运维服务
	　
	　

	1
	运维服务
	1.主要工作内容主要包括：           

1）负责包工包料对运营维护范围内所有设备（从设备房至喷头及水下灯具等、激光投影仪至水幕、设备房至激光灯光）的的保洁、巡视、检查、测试、调试、值班、资产看管保管、设施设备运行操作、设备定期保养、故障维修、水电管理、设备更新等                   

2）保障标段内设施的正常运行，保障设施范围内的卫生清洁，按照采购人要求支持配合采购人各项活动保障任务，及时开启关闭抢修养护管理的设施，在满足日常开放运行条件的基础上节约用水用电 

3）操作音乐喷泉、水幕电影所有内容的日常播放

4）喷泉区域日常巡查、运行、维护、保洁、保养等工作；                

5）每月进行一次对水下设备的检查，灯具的清洁，每三个月对所有设备的大检修和维护保养工作；               

6）更新不低于5分钟主秀视频内容；                            7）更新10首音乐喷泉曲目编排                            8）主要节日主题内容的视频更新，不少于6个节日，每个时长不少于60秒      

9）有专业的、现场即可实时处置的保障人员至少1名，做好全年驻点实时服务（驻点场所要求能在15分钟内到达喷泉现场）

2.运营维护附加服务内容：

1）喷泉设施及附属设施的防盗工作； 

2）维护过程中造成对其他设施、设备的破损的修复； 

3）安全防护等采购人要求的其他工作； 

4）根据采购人要求开展应急处理、及配合采购人开展相关宣传工作播放水幕投影片的其他工作。

3.运营维护服务响应要求：

一年运营维护期内，要求指派现场驻点保障人员7*24小时电话响应技术咨询，接到播放或维修要求后15分钟内到达，维修要求技术人员必须2个自然日内到达现场。
4.其他说明：

1）运营维护更新设施的电费、水费等直接费用由采购人负担；               

2）运营维护人员的工资、生活用电费、用水费、房租、值班电话费等由投标人自行承担                       

3）运营维护期所产生的收入归采购人所有
	年
	1

	十九、原设备拆除、整改服务
	　
	

	1
	原设备拆除服务
	原有音乐喷泉所有设备拆除费用，包括湖内喷泉设备、浮筒、控制柜以及电缆线等，一项包干
	项
	1

	2
	机房装饰
	原音乐喷泉机房装饰费用
	项
	1

	3
	原路面管沟开挖
	1.硬地铺装开挖、回填 
	项
	1

	4
	电缆预埋管
	规格：≥DN100                     

材质：镀锌预埋管                     3.满足设计要求
	米
	300

	5
	机房静电地板
	1.防静电机房专用地板                       2.材质：PVC，含安装配件                    3.地板的敷设、安装
	M2
	65

	6
	机房空调
	立式空调                      

2.功率：≥3P
	台
	1

	7
	亲水平台防腐木更换
	室外防腐木                      

2.防腐木的敷设和安装
	M2
	260

	投标报价须包括人工费、设备材料费、运输费、加工制作费、施工安装费、企业管理费、规费、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等所有费用。


5、▲其他要求：

①投标人须自行勘查现场，并按采购人要求进行供货、安装等，本项目涉及的辅材、装修材料（包括清单中可能遗漏或不足的材料）均采用包干方式进行发包，投标人自行承担报价风险。

②投标投标人需保证投标产品参数的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报有关部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

③投标人中标后须提供产品合格证、产品说明等相关证明资料原件。

④ 专题视频制作、艺术编排、现场调试服务需专题定制，不能套用素材。

6、运营维护期要求：

(一)主要服务内容：平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目所有内容的运营维护

负责合同范围内所有水秀设施及附属设施的保洁、巡视、检查、测试、调试、值班、资产看管保管、设施设备运行操作、设备定期保养、故障维修、水电管理、设备更新等，以及采购人根据现场情况临时指派的“排查统计、劳务辅助、抢险救灾、水秀控制室防盗防涝防鼠防潮通风散热、小范围的设施拆除、迁移、改造等工作。投标单位须保障标段内设施的正常运行，保障设施范围内的卫生清洁，按照业主要求支持配合园区各项活动保障任务，及时开启关闭抢修养护管理的设施，在满足日常开放运行条件的基础上节约用水用电。

（1）负责包工包料，即材料费由中标单位负责，维保范围内所有设备（从设备房至喷头及水下灯具等、激光投影仪至水幕、设备房至激光灯光）的维护、维修、检测、保养等。 

（2）维修时间：业主制定的时间播放水秀 

（3）操作音乐喷泉、水幕电影所有内容的日常播放

（4）喷泉区域日常巡查、运行、维护、保洁、保养等工作； 

（5）有专业的、现场即可实时处置的保障人员至少1名，做好全年驻点实时服务（驻点场所

要求能在采购人通知后15分钟内到达喷泉现场）。 

(二) 附加内容

（1）喷泉设施及附属设施的防盗工作； 

（2）维护过程中造成对其他设施、设备的破损的修复； 

（3）安全防护等采购人要求的其他工作； 

（4）根据采购人要求开展应急处理、零星工程委托施工及采购人要求开展的其他工作。 

(三) 维护方式
1.中标人在确定的范围内以包工包料的方式实施维护总包干。 

2.维护所需的人员、材料、机械等均由中标人自行解决（费用含在投标价格内）。单体项目中更换的设备品牌须与原项目使用品牌相同。对无法采购到的设备材料、特殊材料及新工艺、 新材料需报采购人认可外，应书面报采购人确认同意。

(四) 处罚措施

1. 在1年运营维护期内，要求中标人7×24×4小时电话响应技术咨询，并且在接到采购人维修要求电话后，现场驻点保障人员必须15分钟内到达，技术人员必须2个自然日内到达现场维修，逾期未到达的扣除1万元/每日的处罚；

2. 服务期间每个季度内发生一次音乐喷泉水幕秀项目故障，扣除1万元/每次的处罚； 

3. 服务期间每个季度内设备发生小故障需在2个自然日内完成修复，对未在2个自然日内完成修复或未向采购人报备，扣除1万元/每次的处罚。

（五）综合说明

1.运营维护产生的电费、自来水费等直接费用由采购人负担，生活用电费、用水费、房租、值班电话费等由运营维护单位自行承担；

2.在1年运营维护期到期时，运营维护单位应配合采购人与新中标运营维护单位进行工作交接，如因设施故障等原因导致交接时间延迟15天以上，则进行“现状移交”，采购人有权根据投标报价表，按比率酌情扣减运营维护费用。移交后设施故障交由下家单位负责修复，修复费用送审计，以审定价为准，在上家运营维护单位运营维护尾款中扣减。交接内容：现场材料设备清单、附属设施清单、图纸、操作运行手册、操作交底等。

七、其他要求

▲本次采购项目运营维护期为1年（自安装完成并验收合格交付使用之日起）。根据《平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目运营维护考核表》及中标人履约情况，扣除相关罚款金额后，支付运用维护费用。具体考核评分标准详见附件《平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目运营维护考核表》。

八、商务条款

1、▲质保期
1.1.本合同项下货物的质量质保期为向采购人移交，通过最终验收之日起3年。在保修期内所产生的相关费用由中标人承担，合同内的所有产品要求中标人提供上门服务（招标文件另有规定除外）

运营维护服务期为自安装完成并验收合格交付使用之日起1年。在运维期内投标人负责包工包料，即材料费由中标单位负责，运营维护范围内所有设备（从设备房至喷头及水下灯具等、激光投影仪至水幕、设备房至激光灯光）的维护、维修、检测、保养等。

1.2.供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。 

1.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，现场驻点保障人员必须15分钟内到达，技术人员必须2个自然日内到达现场维修。

1.4. 中标供应商在免费质保期内提供免费的维护工作（包含但不局限于重点播出期的设备巡检、季度和年度的设备维护与保养等）质保期满后中标供应商提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。

2、培训计划 

供应商需提供至少3人/次的培训服务，确保用户方至少有2名操作人员可熟练使用。 

3、▲付款方式：

（1）在合同签订后7日内中标人向采购人提交中标价的5％作为履约保证金，采购人支付中标人合同总价的30%作为预付款；

（2） 全部货物供货到指定地点且验收合格后7个工作日内，采购人支付中标人合同总价的30%；

（3）中标人完成合同全部设备安装调试工作并通过验收后，采购人支付合同总价的20%；

（4）本项目审计结算完成后1个月内，采购人向中标人支付至结算总价90%；

（5）运营维护服务期满后，采购人支付至结算总价的95％，并一次性无息退还履约保证金。剩余结算总价的5%作为质保金，分为三年退还；

（6）设备质保期满一年后，无存在未处理完的质量问题或纠纷，采购人向中标人结算总价的1.5%；

（7）设备质保期满两年后，无存在未处理完的质量问题或纠纷，采购人向中标人支付结算总价的1.5%；
（8）三年设备质保期满后，无存在未处理完的质量问题或纠纷且中标人顺利移交至新维护单位后，采购人支付余款（剩余结算总结的2%）。
4、安装调试

4.1.安装地点：按采购单位要求。 

4.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 

4.3.送货、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。 

4.4.报价方应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5．▲服务期：

①施工期 ：自签订合同之日起90日历天。

②设备质保期 ：3年（自安装完成并验收合格交付使用之日起）

③运营维护期：1年（自安装完成并验收合格交付使用之日起）

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作： 

1.提供完整成套的货物； 

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收； 

3.完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据

资料；直至通过验收； 

4.质保期内设备维修及质保期后终身维护；

5.售后服务的措施及承诺。 

注意：除质保期后终身维护外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中。

附件：《平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目运营维护考核表》

责任单位：                                               年   月   日
	项目名称
	扣罚记分细则
	扣分值

	管理机制
	1.项目管理人员不到位的，每人每次扣3分；
2.★未签订劳动合同及办理人身意外保险的，季督查不合格；
3.★人员管理制度、安全生产制度、资料台账制度、工作制度、日巡查记录每任意1项的，季督查不合格；
4.未建立完善的台账制度，包括组织领导、日常管理，工作计划及工作成效、、季度工作情况、制度落实会议纪要、文件和信息报道等记录情况，视台账规范情况酌情扣分1-5分；
	

	安全生产
	1.★发生安全事故的，季督查考核不合格；
2.工作人员上岗不按规定着装或不穿救生衣的，每人每次扣1分；
3.★工作人员酒后作业的，季督查不合格；
	

	运营维护
	1.未对负责包工包料对运营维护范围内所有设备（从设备房至喷头及水下灯具等、激光投影仪至水幕、设备房至激光灯光）的保洁、巡视、检查、测试、调试、值班、资产看管保管、设施设备运行操作、设备定期保养、故障维修、水电管理、设备更新等，每次每例扣1分；                   
2.未能保障标段内设施的正常运行，设施范围内的卫生清洁，按照采购人要求支持配合采购人各项活动保障任务，及时开启关闭抢修养护管理的设施，每次每例扣1分；
3.操作音乐喷泉、水幕电影所有内容的未能按时播放的，每次每例扣1分；
4.喷泉区域日常巡查、运行、维护、保洁、保养等工作未能按时完成的，每次每例扣1分；                
5.未能按照要求每月进行一次对水下设备的检查，灯具的清洁，每季度对所有设备的大检修和维护保养工作的，每次每例扣1分；               
6.未能按照要求每年更新一次主秀视频内容的，且时长少于5分钟的，每次每例扣3分；
7. 未能按照要求每年更新10首音乐喷泉曲目编排的，且每首曲目时长少于3分钟的，每次每例扣3分；
8. 未能按照要求每年更新6个主要节日内容的视频的，且每个时长少于60秒的，每次每例扣2分；
7.未能安排具有有专业的、现场即可实时处置的保障人员并做好驻点场所
要求，每次每例扣1分
8.不能在采购人通知后15分钟内到达喷泉现场的，每次每例扣1分；
9.未能安排喷泉设施及附属设施的防盗工作的，每次每例扣1分； 
10.在维护过程中造成对其他设施、设备的破损的修复，每次每例扣1分； 
11.不能完成安全防护等采购人要求的其他工作的，每次每例扣1分； 
12.未能根据采购人要求开展应急处理、及配合采购人开展相关宣传工作播放水幕投影片的其他工作的，每次每例扣1分；
13.运营维护期内，未能按照要求指派现场驻点保障人员7*24小时电话响应技术咨询，接到播放要求后15分钟内未到达，每次每例扣2分；

14.收到维修通知后，维修技术人员未在2个自然日内到达现场的，每次每例扣2分。

	

	考核分=100-考核扣分值
	

	考核单位（签章）
	

	最终得分=
	

	运营维护（签字）
	

	扣除金额（元）
	


注：1、招标人根据本考核办法对平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目运营维护服务进行考核（不定时检查，每季一考核）。考核满分为100分，合格分为80分。根据每次考核的分值结果，直接在付款额中扣除相应处罚金额。
2、如中标单位本季考核综合得分，未达到满分，则按比例扣除费用。具体扣除方法如下：当季得分在95分至90分之间（含），每降低一分扣1000元；在90分至80分之间（含），每降低一分扣3000元；当季得分在80分以下或违反《平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目运营维护考核表》任意一项带“★”的考核内容，均视为不合格，直接一次性扣除本季度运维费费用。（连续三次考核分数不合格，视同中标单位违约，采购人有权单方终止本合同）。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、▲本项目采用包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、▲供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

9、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
▲11、本项目采购最高限价为910万元人民币，（其中设备及安装费用最高限价为850万元，一年运营维护费用最高限价为60万元）。本项目采取总价包干，某些（个）供应商投标报价超出采购最高限价的，则拒绝接受其投标报价，投标按无效投标处理。

12、本次招标采用资格后审，供应商需至指定地点购领招标文件。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2020年 月 日 中午09：30到指定账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
13、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

14、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标做无效投标处理。

15、为保证投标人顺利投标，投标人须在投标截止前自行登录温州市公共资源交易网平阳县分网（http:// www.pyztb.com /）或浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn，查看是否有补充更正公告文件。如投标人未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

16、投标文件递交方式：

（1）邮寄方式：投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，否则由此产生的投标文件遗失以及投标文件破损而导致投标无效的风险由投标人自行承担。

邮寄接受截止时间：疫情期间考虑人员调配问题，邮寄接受时间仅限于2020年 月  日-  月 日上午10:30分-下午16:30分，2020年  月  日09:30前。投标人须确保投标文件在邮寄接受时间内将投标文件寄到邮寄地址，否则导致投标文件不能接受或者未能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。邮寄地址：平阳县鳌江镇车站大道博鳌锦苑4幢702室 王女士收 联系电话：13567716938

投标人澄清、说明或者更正说明方式：供应商投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至490302676@qq.com或者通过传真的方式发送至0577-63639288。供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。

（2）采用现场递交方式的，若开标时仍在疫情期间，进入平阳县公共资源交易中心的投标人员（原则上只允许一名投标人代表进入），须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常（不超过37.3℃）和信息登记后方可进入平阳县公共资源交易中心；不符合上述要求的人员，不得进入平阳县公共资源交易中心，其投标文件等资料由代理机构人员在平阳县公共资源交易中心门口接收，送至收标处。

符合上述要求的投标人员进入平阳县公共资源交易中心，将投标文件等资料送至收标处后，建议马上离场不要在平阳县公共资源内逗留，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护。

因疫情原因，倡导投标人员不参加开标会议，由业主代表在开标现场监督，平阳县公共资源交易中心开标室具备影音录像功能。请各投标人员在开标评标期间保持手机畅通，如遇询标等情况将电话通知联系投标人员。投标人员应严格遵守平阳县公共资源交易中心及新冠肺炎疫情防控期间的相关规定。
二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核资料部分三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1商务报价部分组成

开标一览表（附件二（一））

2）分项明细表（附件二（二））

3）投标产品数量、报价表（附件二（三））
4）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）；

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（4）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））；

3）法定代表人授权书（附件四（一））；

4）投标供应商情况声明（见附件四（二））、供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）；

5）供应商营业执照、税务登记证（复印件加盖有效公章）；

6) 供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

7）▲实施方案说明（格式须含演绎内容创意、分镜脚本、效果图至少3张，另提供电子演示文件（U盘）一份）；

8）总平面设计、喷泉水景设计平面图；

9）投标产品的数量、配置及主要技术参数表（含主要材料设备规格型号、数量、技术参数，但不含价格放入技术资信部分）（附件五）
10）运营服务的详细方案：维护质量保证措施、巡查措施、安全专项保障廊、运行方案、应急预案等（格式自拟）；

11）拟派项目负责人简历表（附件六（一））

12）项目主管人员、专业人员概况（附件六（二））
13）供应商自2017年1月1日以来的类似业绩（复印件加盖公章）（附件七）；

14）供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件八）

15）供应商承诺给予用户的其他优惠条件；

16）质量服务承诺书、诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表等（附件九）；

17）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，供应商认为需要提供的其它文件和资料；

2.3资格审核资料部分（单独包装密封并内附清单一览表，格式自拟，提供复印件的，须加盖公章）：

1）供应商营业执照；

2）法定代表人授权书原件；
3）评分细则涉及和供应商认为需要提供的其他资格审核资料及原件资料。
3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价。
4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为完成所有工作的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4供应商报价包含完成上述范围工作任务所发生的一切费用（包括但不限于采购货物、产品的材料费、安装调试、运输装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、技术方案设计、施工设计（包括图纸设计）、竣工测试、维护更新、售后服务计划及购买、税费等所有预见和不可预见的费用），本项目实行总价包干。

投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，不允许空白。

    5.投标

   5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

 6、投标保证金

 6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且一份合同原件给采购代理机构处。6.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还并转至采购人指定的账户。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

    2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4) 未支付招标代理服务费。

5）弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

    8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

    8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。
8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式伍份，其中正本壹份，副本肆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核资料部分均分开装订，分别密封)。  

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核资料部分单独密封。所有投标文件资料装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“资格审核资料部分”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件。
有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；
六、开标和评标
1.1、开启资格审核资料部分投标文件

按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由采购人或招标代理机构对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核资料部分投标文件”及商务报价部分投标文件。

有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：
1）未提供供应商营业执照；

2）未按规定提供投标保证金的；

3）未提供法定代表人授权委托书；
4）截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

1.2  开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

4）推荐中标候选供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、本次采购，如果供应商报价超出本项目最高限价的，供应商投标作无效投标处理。

2.4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级监管部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。
2.5、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
   （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
   （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
   （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
   （5）不同供应商的投标文件相互混装；
   （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

10）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
4、评标原则

     评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

   1、决标

    评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标人。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标人须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

    4、签订合同

4.1、中标人领取中标通知书后30日内到采购人处与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

中标供应商领取中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、履约保证金

5.1、提供合同金额2%的履约保证金至采购人指定账户。

5.2、履约保证金自提交之日起至项目服务期结束前有效。

6、招标代理服务费

6.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国建设银行温州分行

开户名称：浙江名进建设项目管理有限公司

开户账号：33050162353500000223
第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖投标人公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖投标人公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标投标人名称（盖章）：                
日期：                             　　　　　

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、投标人投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分     合同格式（仅供参考）
说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
采购人：采购人

中标投标人：本次采购的中标投标人

双方经协商，就中标投标人向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标投标人保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

	采购产品名称
	品牌型号规格和主要配置
	数量
	成交价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二条：质量标准和要求

1、中标投标人保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标投标人所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标投标人保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标投标人保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标投标人保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标投标人承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标投标人所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：服务期

①施工期 ：自签订合同之日起90日历天。

②运营维护服务期：1年（自安装完成并验收合格交付使用之日起）。

③质保期：3年（自安装完成并验收合格交付使用之日起）。

④▲本次采购项目运营维护期为1年（自安装完成并验收合格交付使用之日起）。根据《平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目运营维护考核表》及中标人履约情况，扣除相关罚款金额后，支付运用维护费用。具体考核评分标准详见附件《平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目运营维护考核表》。
第六条：供货方式

在供货期限内，中标投标人在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标投标人送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标投标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标投标人按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标投标人直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，投标人负责整改至合格；

第八条：售后服务

 中标投标人承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：货款的支付

（1）在合同签订后7日内中标人向采购人提交中标价的5％作为履约保证金，采购人支付中标人合同总价的30%作为预付款；

（2） 全部货物供货到指定地点且验收合格后7个工作日内，采购人支付中标人合同总价的30%；

（3）中标人完成合同全部设备安装调试工作并通过验收后，采购人支付合同总价的20%；

（4）本项目审计结算完成后1个月内，采购人向中标人支付至结算总价90%；

（5）运营维护服务期满后，采购人支付至结算总价的95％，并一次性无息退还履约保证金。剩余结算总价的5%作为质保金，分为三年退还；

（6）设备质保期满一年后，无存在未处理完的质量问题或纠纷，采购人向中标人结算总价的1.5%；

（7）设备质保期满两年后，无存在未处理完的质量问题或纠纷，采购人向中标人支付结算总价的1.5%；

（8）三年设备质保期满后，无存在未处理完的质量问题或纠纷且中标人顺利移交至新维护单位后，采购人支付余款（剩余结算总结的2%）。第十条：辅助服务

中标投标人应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标投标人还应提供下列服务：

    （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

    中标投标人应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标投标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于    个月的质量保证期内，中标投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标投标人提出补救措施或索赔。

中标投标人在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标投标人承担，采购人根据合同规定对中标投标人行使的其他权利不受影响。

运营维护服务期内，要求中标人7×24×4小时电话响应技术咨询，并且在接到采购人维修要求电话后，现场驻点保障人员必须15分钟内到达，技术人员必须2个自然日内到达现场维修，逾期未到达，扣除1万元/每次的处罚：

服务期间每发生一次音乐喷泉水幕秀项目故障，扣除1万元/每次的处罚； 

服务期内设备发生小故障需在2个自然日内完成修复，对未在2个自然日内完成修复或未向采购人报备，扣除1万元/每次的处罚。
第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标投标人提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标投标人对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标投标人应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标投标人合同总价20%的违约金：

（1） 中标投标人退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标投标人承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标投标人应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标投标人负担。同时，中标投标人应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标投标人未作答复，上述索赔应视为已被中标投标人接受。如果中标投标人未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标投标人赔偿。

第十三条：履约延误

    1、中标投标人应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标投标人可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标投标人投标人通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标投标人无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标投标人的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标投标人合同总价20%的违约金。

 第十四条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标投标人索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

    1、在采购人对中标投标人违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标投标人发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标投标人提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标投标人没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标投标人没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标投标人应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标投标人应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标投标人不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心及浙江名进建设项目管理有限公司各执壹份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标投标人投标文件；

 3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标投标人（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

附件：《平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目运营维护考核表》

责任单位：                                               年   月   日
	项目名称
	扣罚记分细则
	扣分值

	管理机制
	1.项目管理人员不到位的，每人每次扣3分；
2.★未签订劳动合同及办理人身意外保险的，季督查不合格；
3.★人员管理制度、安全生产制度、资料台账制度、工作制度、日巡查记录每任意1项的，季督查不合格；
4.未建立完善的台账制度，包括组织领导、日常管理，工作计划及工作成效、、季度工作情况、制度落实会议纪要、文件和信息报道等记录情况，视台账规范情况酌情扣分1-5分；
	

	安全生产
	1.★发生安全事故的，季督查考核不合格；
2.工作人员上岗不按规定着装或不穿救生衣的，每人每次扣1分；
3.★工作人员酒后作业的，季督查不合格；
	

	运营维护
	1.未对负责包工包料对运营维护范围内所有设备（从设备房至喷头及水下灯具等、激光投影仪至水幕、设备房至激光灯光）的保洁、巡视、检查、测试、调试、值班、资产看管保管、设施设备运行操作、设备定期保养、故障维修、水电管理、设备更新等，每次每例扣1分；                   
2.未能保障标段内设施的正常运行，设施范围内的卫生清洁，按照采购人要求支持配合采购人各项活动保障任务，及时开启关闭抢修养护管理的设施，每次每例扣1分；
3.操作音乐喷泉、水幕电影所有内容的未能按时播放的，每次每例扣1分；
4.喷泉区域日常巡查、运行、维护、保洁、保养等工作未能按时完成的，每次每例扣1分；                
5.未能按照要求每月进行一次对水下设备的检查，灯具的清洁，每季度对所有设备的大检修和维护保养工作的，每次每例扣1分；               
6.未能按照要求每年更新一次主秀视频内容的，且时长少于5分钟的，每次每例扣3分；
7. 未能按照要求每年更新10首音乐喷泉曲目编排的，且每首曲目时长少于3分钟的，每次每例扣3分；
8. 未能按照要求每年更新6个主要节日内容的视频的，且每个时长少于60秒的，每次每例扣2分；
7.未能安排具有有专业的、现场即可实时处置的保障人员并做好驻点场所
要求，每次每例扣1分
8.不能在采购人通知后15分钟内到达喷泉现场的，每次每例扣1分；
9.未能安排喷泉设施及附属设施的防盗工作的，每次每例扣1分； 
10.在维护过程中造成对其他设施、设备的破损的修复，每次每例扣1分； 
11.不能完成安全防护等采购人要求的其他工作的，每次每例扣1分； 
12.未能根据采购人要求开展应急处理、及配合采购人开展相关宣传工作播放水幕投影片的其他工作的，每次每例扣1分；
13.运营维护期内，未能按照要求指派现场驻点保障人员7*24小时电话响应技术咨询，接到播放要求后15分钟内未到达，每次每例扣2分；

14.收到维修通知后，维修技术人员未在2个自然日内到达现场的，每次每例扣2分。

	

	考核分=100-考核扣分值
	

	考核单位（签章）
	

	最终得分=
	

	运营维护（签字）
	

	扣除金额（元）
	


注：1、招标人根据本考核办法对平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目运营维护服务进行考核（不定时检查，每季一考核）。考核满分为100分，合格分为80分。根据每次考核的分值结果，直接在付款额中扣除相应处罚金额。
2、如中标单位本季考核综合得分，未达到满分，则按比例扣除费用。具体扣除方法如下：当季得分在95分至90分之间（含），每降低一分扣1000元；在90分至80分之间（含），每降低一分扣3000元；当季得分在80分以下或违反《平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目运营维护考核表》任意一项带“★”的考核内容，均视为不合格，直接一次性扣除本季度运维费费用。（连续三次考核分数不合格，视同中标单位违约，采购人有权单方终止本合同）。

第六部分    附件—投标文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）

附件一
                         投  标  函

               ：

                    （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：    

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按招标文件规定时间内完成。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司、法人代表及本次拟派的项目负责人近三年来无行贿犯罪记录；我公司近三年来没有重大违法活动；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 

邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：            报价单位：人民币元

	项目名称
	投标报价
	项目负责人
	备注

	平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目
	小写：         
	
	

	
	大写：        
	
	


1、▲投标报价应包括投标人对采购货物或产品的材料费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、方案设计、施工图设计、竣工测试、维护更新、设备质保期、运营维护服务费、售后服务、税费、招标代理服务费及其他按招标人要求完成喷泉维护更新发生的费用等所有预见和不可预见的费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用；在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，部件不符，卖方应无条件、无偿补发，由此所发生的费用中标人自行承担。

2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
投标人全称（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：
日期：

附件二（二）

分项明细表

	投标人名称：                  招标编号：            报价单位：人民币元

	序号
	名称
	小计
	说明

	1
	光影水秀设备费用
	　
	　

	2
	专题视频制作、艺术编排、现场调试
	　
	水幕秀投影视频需专题制作，不得套用素材，否则不予验收。

	3
	1年运营维护服务
	　
	

	4
	原设备拆除、机房装饰服务
	　
	　

	5
	运费、吊装费
	　
	　

	6
	税    金
	　
	　

	7
	。。。。
	
	

	8
	合计（人民币）：　　
	　




1、▲本表合计应与“开标一览表”报价一致。

2、本项目采购最高限价为910万元人民币，（其中设备及安装费用最高限价为850万元，一年运营维护费用最高限价为60万元））。本项目采取总价包干，某些（个）供应商投标报价超出采购最高限价的，则拒绝接受其投标报价，投标按无效投标处理。

投标人全称（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：
日期：

附件二（三）

投标产品数量、价格表
报价单位：人民币元
	序号
	设备材料名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


▲本项须提供各拟投入货品详细规格参数及说明。

▲请各投标人务必自行踏勘现场，投标报价时需考虑其他更新的费用及投标人按招标人要求完成喷泉维护更新发生的其他等费用，以上所有费用包含在投标总价中，结算时不予以增加。                         

投标人全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（盖章或签字）：
日期：

附件三（一）
商务偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：            
附件三（二）
技术偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件

附件四

投标资格、资质证明文件
（一）法定代表人授权书

              ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （授权代表姓名）   性别 ：      年龄：    

身份证号码：                          职务：      

详细通讯地址：                  邮政编码：           

电话：                    传真：                    

供应商：                                   （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
	授权代表身份证复印件与影印件粘贴处




注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

（二）投 标 供 应 商 情 况 声  明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      

2、企业生产设备及规模：

3、 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人；

4、近三年的年营业总额                       
供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               
。
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               
法定代表人姓名                     
法定代表人或授权代表（签字或盖章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

5、投标供应商有效营业执照和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6、投标供应商资格资质证书（如涉及则提供，复印件加盖单位公章） 

7、供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。 

附件五 投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

（不带价格放入商务技术响应文件中） 
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：1、货物详细配置、技术应另附说明。

附件六（一）

拟派项目主要负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	学 历
	
	职 称
	
	职 务
	

	联系电话
	
	手 机
	

	近五年从事相关工作经历及业绩：


表后附项目负责人投标截止时间前近三个月社保证明材料。
投标投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：    年   月   日
附件六（二）

项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          招标编号： 

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	资格

证书
	现任职务
	从事服务简历、年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

2、需提供专业人员证书、社保缴纳凭证。 

供应商名称（盖章）：                   

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：    年   月   日

附件七
供应商自2017年1月1日以来类似业绩证明

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、须提供合同复印件（加盖单位公章）作为证明材料附在商务技术响应文件中，不提供不得分。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件八 供应商参与政府采购活动投标资格声明

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县国有企业采购管理办法（试行）第十二条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖公章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


  备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （投标方）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　

投标方代表姓名职务：　　　　　　　　

投标方名称（公章）：　　　　　　

法定代表人签字：　　　　　    　
诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人或授权代表（签字或盖章）          

日 期                               
技术资信评分项索引表（放置投标文件前端）

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标人，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定投标人，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标投标人，评标委员会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核资料部分、技术资信标和商务标分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及技术资信部分投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标投标人投标资格进行审核，资格审核未通过的投标人做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核资料部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各投标人的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的投标人做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格投标人的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐投标人名单，并提交书

面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的投标人为中标人。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“投标人须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分20分

1、以有效投标供应商的有效投标最低价为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算

公式为:商务报价得分=(评标基准价／投标价)×20%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩综合评分  80分

	序号
	评审内容
	分值
	评分细则

	1
	动画演示（20分）

（注：本项投标人须提供电子演示文件，不提供不得分。）

	0-10分
	根据电子演示文件对项目的理解及针对平阳、昆阳城市风貌和文化特色，充分展现平阳非物质文化遗产内容，结合项目区域特点，提出准确的主题、定位等方面内容进行评审。

其中：完全满足采购需求的得7.1-10分，基本满足采购需求的得4.1-7分，个别满足采购需求的得0-4分。

	
	
	0-10分
	根据投标人提供的多媒体动画方案。根据设计新颖性，艺术效果逼真优美程度，讲解思路清晰程度，表达准确性。解说词、内容丰富性，艺术感染力，配乐符合情节发展和场景和情绪等方面内容进行评审。演示动画需根据现场实景建模制作。

其中：完全满足采购需求的得7.1-10分，基本满足采购需求的得4.1-7分，个别满足采购需求的得0-4分。

	2
	设计效果

（20分）
	0-10分
	根据投标人提供的分镜头脚本，设计符合演绎内容，创作风格唯美，画面连接流畅，分析表达准确，视角独特，立意新颖，格调高雅，切合主题等方面内容由专家进行评审。

其中：完全满足采购需求的得7.1-10分，基本满足采购需求的得4.1-7分，个别满足采购需求的得0-4分。

	
	
	0-5分
	根据投标人提供的设计水景元素构成合理性，水型新颖，变化丰富，有特点，灯光与音响配置合理，色彩丰富，有感染力、穿透力和震撼力，能有机地与喷泉结合等方面内容由专家进行评审。

其中：完全满足采购需求得3.1-5分，基本满足采购需求得2.1-3分，个别满足采购需求得0-2分。

	
	
	0-5分
	根据投标人提供方案的效果图、设计文本图册，喷泉系统是否满足在特定活动或不同时段的特定功能和气氛渲染效果，综合景观效果等方面内容由专家进行评审。

其中：完全满足采购需求得3.1-5分，基本满足采购需求得2.1-3分，个别满足采购需求得0-2分。

	3
	主要投标产品情况

（14分）


	0-3分
	根据投标人提供的总平布置合理，音乐水幕秀设计深度满足要求，符合总体规划要求，且与周边景观协调统一的先进性、合理性、可行性等方面，由专家进行评审。

其中：基本满足采购需求的得1.6-3分，个别满足采购需求的得0-1.5分。

	
	
	0-3分
	根据投标人提供的设备升降机械平台设计深度满足要求，且充分考虑沿海台风气候影响及保障措施全面性，合理性，可行性由专家进行评审。

其中：基本满足采购需求的得1.6-3分，个别满足采购需求的得0-1.5分。

	
	
	0-4分
	根据投标人提供的灯光设备、音响设备、投影设备、激光设备、中控系统设计满足要求，达到演绎效果，系统配置、设备选型、节能环保，运维管理等具有先进性、合理性、可行性由专家进行评审。

其中：基本满足采购需求的得2.1-4分，个别满足采购需求的得0-2分。

	
	
	0-4分
	根据投标人所要求的“喷泉设备”产品性能、技术、质量等方面内容由评标委员会打分。

其中：基本满足采购需求的得2.1-4分，个别满足采购需求的得0-2分。

	4
	施工组织及技术方案

（4分）
	0-4分
	根据投标人提供的施工组织设计方案内容详细，措施完善可靠；安装程序总体设想：对项目整体有深刻认识，内容表述完整、清晰、严谨，措施先进、具体；安装方案与技术措施：安装方案科学、合理、可行，对重点、难点有先进、合理化的建议，解决方案完整、具体、经济、安全、切实可行，措施得力由专家进行评审。

其中：完全满足采购需求的得3.6-4分，基本满足采购需求的得2-3.5分，个别满足采购需求的得0-1分。

	5
	质量、工期、安全文明施工保证措施

（3分）
	0-3分
	根据投标人提供的针对项目实际情况，有先进、可行、具体的质量保证措施；安全文明施工保证措施；项目进度保证措施和资源配备计划；技术力量配备、设备投入计划；针对本项目的施工进度控制和管理由专家进行评审。

其中：基本满足采购需求的得1.6-3分，个别满足采购需求的得0-1.5分。

	6
	后期维护工作方案

（8分）
	0-2分
	根据投标人提供的维护是否有质量技术保证措施和手段，自控体系是否完整，能否有效保证技术质量，达到承诺的质量标准由专家进行评审。

其中：基本满足采购需求的得1.6-2分，个别满足采购需求的得0-1.5分。

	
	
	02分
	根据投标人提供的日常运行方案，喷泉日常开闭，电气设备日常检测，以确保喷泉设施正常运行工作及维护巡查廊，考察日常巡查的内容、上报等各工作环节、应对措施的措施由专家进行评审。

其中：基本满足采购需求的得1.6-2分，个别满足采购需求的得0-1.5分。

	
	
	0-2分
	根据投标人提供的安全专项保障方案，主要针对喷泉设施周边安全，以及设施设备安全的措施方案由专家进行评审。

其中：基本满足采购需求的得1.1-2分，个别满足采购需求的得0-1分。

	
	
	0-2分
	应急预案，针对本项目可能发生的紧急情况（台风、洪涝）的安全管理及保证措施由专家进行评审。

其中：基本满足采购需求的得1.1-2分，个别满足采购需求的得0-1分。

	7
	类似业绩

（6分）
	0-6分
	投标人2017年1月1日起承担过的已完工的类似业绩进行评审，每提供一个业绩得2分，本项最高6分。

（注：日期以合同签订时间为准，须提供合同和验收报告复印件加盖有效公章，不提供不得分）。

	8
	拟派项目团队

（2分）
	0-2分
	1、项目负责人具有电气类中级技术职称的得0.5分、获得电气类高级及以上技术职称的得1分；

2、拟派项目团队中每具有一名具备焊接与热切割作业证或电工证的特种人员得0.5分，本项最高1分；

（注：提供以上投入的人员相关证书及投标截止前近三个月的社保证明复印件加盖有效公章，不提供不得分，人员可重复得分。）

	9
	体系认证

（3分）
	0-3分
	1、供应商具有在有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书；

2、供应商具有在有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书；

3、供应商具有在有效期内的GB/T28001职业健康安全管理体系体系认证证书。

供应商每提供上述一个体系认证证书得1分，本项最高可得3分。

（注：以上证书须提供复印件加盖公章，不提供不得分）


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）
	 


平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目技术资信部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


平阳县昆阳镇凤湖公园音乐喷泉水幕秀项目资格审核资料部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章
	


质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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