	平  阳  县

国有企业采购招标文件

（线上电子招投标）
项目名称:平阳县鳌江消防安全用品仓储工程（消防安全警示教育基地）智能化设备安装项目
              招标编号:PYCG240604039
  
采 购 人:平阳县新鳌城市建设有限公司

联 系 人: 林先生

联系电话: 13958962583
代理机构:温州广信工程管理有限公司
联 系 人:吴先生
联系电话:18815152086 

二○二四年六月




温州广信工程管理有限公司关于平阳县鳌江消防安全用品仓储工程（消防安全警示教育基地）智能化设备安装项目的公开招标公告

公告日期：2024年06月05日
项目概况
平阳县鳌江消防安全用品仓储工程（消防安全警示教育基地）智能化设备安装项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2024年07月04日9：30（北京时间）前递交投标文件。 
一、项目基本情况：
项目编号：PYCG240604039
项目名称：平阳县鳌江消防安全用品仓储工程（消防安全警示教育基地）智能化设备安装项目
预算金额（元）：2650000
最高限价（元）：2650000
采购需求：
标项名称:平阳县鳌江消防安全用品仓储工程（消防安全警示教育基地）智能化设备安装项目
   数量:1项

预算金额（元）: 2650000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：
合同履约期限：标项 1，至合同结束（以合同时间为准）。

本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1. 满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》(平国资办〔2021〕81号)第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 
3.本项目的特定资格要求： 

三、获取招标文件 

   时间：2024年06月05日至2024年07月04日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外，招标文件售价：500元（开标时收取））
   地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）
   方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

    售价（元）：500

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年07月04日09:30（北京时间）
投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场
开标时间：2024年07月04日09:30 
开标地点（网址）：政府采购云平台在线开标，投标供应商无须前往开标现场
五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1. 质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2. 本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。
   3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1、采购人：平阳县新鳌城市建设有限公司

采购人地址：平阳县塘古南路99号
联  系 人：林先生

联系电话：13958962583

2、代理机构名称：温州广信工程管理有限公司
联系人： 吴先生
联系电话：18815152086
联系传真：/
代理机构地点：温州市平阳县昆阳镇汇水河路512号四栋四单元302室
3、同级政府采购监管管理部门名称：平阳县新鳌城市建设有限公司

联系人：陈先生 

监督投诉电话：0577-63675552
传真：0577-63675552
地址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（鳌江镇政府内）
投 标 通 知 (邀 请) 书

温州广信工程管理有限公司对平阳县鳌江消防安全用品仓储工程（消防安全警示教育基地）智能化设备安装项目进行公开招标，现通知贵单位前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县鳌江消防安全用品仓储工程（消防安全警示教育基地）智能化设备安装项目

	
	项目编号
	PYCG240604039

	
	资金来源
	自筹资金

	
	采购预算
（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	名称：平阳县新鳌城市建设有限公司
地址：平阳县塘古南路99号

联  系 人：林先生

联系电话：13958962583

	
	采购代理机构
	名称：温州广信工程管理有限公司
地址：温州市平阳县昆阳镇汇水河路512号四栋四单元302室
联系人：吴先生
联系电话：18815152086

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	☑不接受

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章

要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人（负责人）或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园二楼）吴先生收  18815152086））。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要

	
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要 

	
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要 

	
	质疑受理联系方式
	名称：温州广信工程管理有限公司
地址：温州市平阳县昆阳镇汇水河路512号四栋四单元302室
联系人：吴先生
联系电话：18815152086
联系传真：/

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理

联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县新鳌城市建设有限公司

联系人：陈先生
监督投诉电话：0577-63675552
传真：0577-63675552
地址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（鳌江镇政府内）

	
	投标截止时间
	2024年07月04日上午09：30 截止(北京时间)。

	
	开标时间
评标地点
	开标时间：2024年07月04日 上午09：30 截止(北京时间)
评标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）。

	
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用

查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州广信工程管理有限公司：邮箱：873944896@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
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第一部分 项目简介

一、项目简介

    温州广信工程管理有限公司受平阳县新鳌城市建设有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县鳌江消防安全用品仓储工程（消防安全警示教育基地）智能化设备安装项目，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分 采购内容及要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。

二、采购清单及技术参数要求（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）
2.1采购清单

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	
	一、综合布线系统图（互联网）

	
	1、工作区子系统
	
	
	
	
	

	1
	单孔网络插座
	1、执行标准： GB17466.1-2008；
2、材料：单口面板材料为优质PC,
3、产品特点：
a)面板规格为国际标准的86*86mm，外观为圆角单口造型
b) 面板配有固定式百褶胶透明防尘门，多次折弯不易断，提供证明文件
c)面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以在工作区通过模块的颜色来区分不同用途
d)面板带有透明标签管理区域
e)面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面
4、 要求提供第三方检测报告
	个
	1
	8
	

	2
	双孔网络插座
	1、执行标准： GB17466.1-2008；
2、材料：双口面板材料为优质PC,
3、产品特点：
a)面板规格为国际标准的86*86mm，外观为圆角双口造型
b) 面板配有固定式百褶胶透明防尘门，多次折弯不易断，提供证明文件
c)面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以在工作区通过模块的颜色来区分不同用途
d)面板带有透明标签管理区域
e)面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面
4、 要求提供第三方检测报告 
	个
	56
	10
	

	3
	四孔网络插座
	1、执行标准： GB17466.1-2008；
2、材料：4口面板材料为优质PC,
3、产品特点：
a)面板规格为国际标准的86*86mm，外观为圆角四口造型
b) 面板配有固定式百褶胶透明防尘门，多次折弯不易断，提供证明文件
c)面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以在工作区通过模块的颜色来区分不同用途
d)面板带有透明标签管理区域
e)面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面
4、 要求提供第三方检测报告 
	个
	56
	12
	

	4
	多媒体地插
	定制
	个
	3
	600
	

	5
	六类非屏蔽模块
	1、执行标准：YD/T926.3-2009；
2、材料：簧片为锡青铜带并镀金50U''；
3、产品特点：
a)模块具有六种颜色，可以通过不同颜色区分不同用途
b)模块前部可以安装多种颜色的彩色电话和电脑标识
c)标准的110打线方式
d)内部簧片使用优质锡青铜带，接触部分镀金50U''
e)兼容RJ45和RJ11插头，不会影响簧片的接触可靠性
f)模块可以安装在所有系列的面板、地板插座和配线架上
g)模块内部采用簧片空间排列和PCB布线相结合的双重EMC设计，确保模块的高性能
4、技术参数
a)IDC:簧片接触针部位镀金50U'',簧片可接线径0.4-0.6mm；
b)接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ；
c)直流电阻：正常大气压条件下接触电阻≤300mΩ；
d)绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ；
e)抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。
f)寿 命：插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥20次
 5、通过信息产业部单项产品检测以及6类非屏蔽永久链路
 6、通过UL认证。提供认证复印件。
	个
	394
	25
	

	6
	86型底盒
	1、依据标准GB17466.1-2008
2、可连接式暗盒可进行360°全方位连接
3、强度高，抗压能力强
4、阻燃性好，耐热性好。
	个
	113
	15
	

	7
	86型底盒
	86型钢盒
	个
	3
	15
	

	
	2、垂直子系统
	
	
	
	
	

	1
	8芯室内单模光纤
	1、产品符合YD/T1258-4、IEC 60794、GR-20等标准
2、紧套光纤易剥离，单次剥离长度50-100mm
3、采用进口芳纶加强元件，保证光缆优异的机械性能
4、采用抗弯光纤，规格：8芯室内
5、外护材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保等优点
	米
	620.00
	3
	

	2
	12对大对数电缆
	1、单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m/-89159
2、导体材料：软圆铜线，0.400mm±0.008mm，绝缘：HDPE，屏蔽方式：U/UTP，护套材料：PVC，电缆外径、对数：9.0±0.5、25P
	米
	150
	12
	

	
	3、管理区子系统
	
	
	
	
	

	1
	12口光纤配线架
	1、 产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准
2、 光纤配线架架体经过燃烧测试，需离火后持续有火焰燃烧时间不超过10s，并且火焰或从配线架上掉落的燃烧或燥热颗粒未使燃烧蔓延到配线架最底层，可提供第三方出具的单项产品检测报告。
3、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤
4、 本次含配置12口SC适配器
5、安装侧耳设置多个安装位置，可用于机柜及ODF架
6、可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件。
7、可安装室外光缆固定组件，满足室外光缆进缆固定需求。
8、通过信息产业部第三方性能检测
	台
	15
	350
	

	2
	24口光纤配线架
	1、 产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准
2、 光纤配线架架体经过燃烧测试，需离火后持续有火焰燃烧时间不超过10s，并且火焰或从配线架上掉落的燃烧或燥热颗粒未使燃烧蔓延到配线架最底层，可提供第三方出具的单项产品检测报告。
3、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤
4、 本次含配置24口SC适配器
5、安装侧耳设置多个安装位置，可用于机柜及ODF架
6、可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件。
7、可安装室外光缆固定组件，满足室外光缆进缆固定需求。
8、通过信息产业部第三方性能检测
	台
	6
	450
	

	3
	12对110型配线架
	1、符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2
2、标准19英寸机架式安装，高度：1U
采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便
提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷
塑料件：PC
塑料件颜色：象牙色
卡接导体线径：单股、0.4mm~0.65mm、26AWG~22AWG
	台
	7
	150
	

	4
	110对110型配线架
	1、符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2
2、标准19英寸机架式安装，高度：1U
采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便
提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷
塑料件：PC
塑料件颜色：象牙色
卡接导体线径：单股、0.4mm~0.65mm、26AWG~22AWG
	台
	1
	500
	

	4
	110理线架
	1.依据标准: GB/T 3047.2、GB/T 4054
2.开放的操作空间，手可以进入到线环内部进行理线，操作很方便
3.带圆弧的线环设计，更好的保护人手和线缆
4.架体选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理
5.盖板和线环选用优质PC/ABS，外形美观
6.架体材料厚度 冷轧钢板1.2mm                    
7、具有第三方检测报告  
	台
	8
	100
	

	5
	24口六类模块配线架
	产品特点：1.依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
2.配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理
3、后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带
功能参数：1.安装方式 ：19”标准机柜      
2.安装尺寸 ：1U                        
3.主要材料 ：冷轧钢板、PC/ABS
4.结构类型 ：整体式
5.背面理线：带背面理线架
6.支持前部标签管理
7.IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm
8.接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ
9.直流电阻：正常大气压条件下直流电阻≤300mΩ
10.绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ
11.抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象
12.寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次
13. 具有信息产业部出具的检测报告，并能提供相关证明文件
	台
	25
	700
	

	6
	19英寸金属1U理线器
	1.依据标准: GB/T 3047.2、GB/T 4054
2.开放的操作空间，手可以进入到线环内部进行理线，操作很方便
3.带圆弧的线环设计，更好的保护人手和线缆
4.架体选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理
5.盖板和线环选用优质PC/ABS，外形美观
6.架体材料厚度 冷轧钢板1.2mm                    
7、具有第三方检测报告  
	台
	25
	100
	

	7
	六类非屏蔽跳线(2米)
	1、产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准
2、连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体
3、低损耗连接，高反射
4、单芯，SC
5、单模G652D，
6、功能参数：
1）插损（dB）：单模≤0.2(典型值)/≤0.35(最大值)；
2）回损（dB）>：50(典型值)
3）互换性（dB）：单模≤0.5dB；
4）机械耐久性：500次<0.2dB(插入损耗变化量)/500次<5dB(回波损耗变化量)
5）物理强度：<19.6N 6、 推压强度<98N 7、 插拔强度<68.6N
	根
	300
	15
	

	8
	RJ45-RJ11语音跳线
	1.依据标准ANSI/TIA-568-C.2，同时符合标准ISO/IEC 11801、YD/T926.3
2.护套材料 ：PVC    
3.长度 ：2米
4.绝缘层材料 ：PE
5.导体线规 ：24AWG    
6.电缆外径： φ3.5±0.2 mm　     
7.水晶头簧片镀金 ：50微英寸          
8.110簧片镀镍 ：100微英寸        
9.单根导体直流电阻： ≤9.5Ω/100m
	根
	94
	25
	

	9
	SC尾纤
	1、产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准
2、连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体
3、低损耗连接，高反射
4、单芯，SC
5、单模G652D，
6、功能参数：
1）插损（dB）：单模≤0.2(典型值)/≤0.35(最大值)；
2）回损（dB）>：50(典型值)
3）互换性（dB）：单模≤0.5dB；
4）机械耐久性：500次<0.2dB(插入损耗变化量)/500次<5dB(回波损耗变化量)
5）物理强度：<19.6N 6、 推压强度<98N 7、 插拔强度<68.6N
	根
	240
	15
	

	10
	LC-SC跳线
	1、产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准
2、连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体
3、低损耗连接，高反射
4、双芯，SC-LC
5、单模G652D，
6、功能参数：
1）插损（dB）：单模≤0.2(典型值)/≤0.35(最大值)；
2）回损（dB）>：50(典型值)
3）互换性（dB）：单模≤0.5dB；
4）机械耐久性：500次<0.2dB(插入损耗变化量)/500次<5dB(回波损耗变化量)
5）物理强度：<19.6N 6、 推压强度<98N 7、 插拔强度<68.6N
	根
	96
	50
	

	11
	光纤熔接
	定制
	根
	240
	20
	

	12
	12U机柜
	1、材料：优质冷轧钢板
2、规格：600*450*12U(宽*深*高)
3、执行标准： ANSI/EIA RS-310-D
4、产品特点：
a)19英寸设计;
b)机柜采用优质冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑
	台
	1
	500
	2#楼餐厅

	13
	22U机柜
	1、执行标准：GB/T4054-2008   GB/T3047-1992、GB/T5267.1-2002、GB/T10125-2012、Q/NJA136-2013；
2、方孔条采用优质覆铝锌板，；其他材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。
3、标准19英寸设计：600*600*1166mm(宽*深*高)
4、机柜的层板各承受不低于200KG的重量，分多层后，整柜共承受不低于800KG的重量，静压24小时不受影响，提供证明。
5、表面处理：板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑。涂膜外观应不低于GB/T4054-2008中规定的二级要求，防护等级不低于IP20。提供证明。
6、机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。
7、紧固件表面依据BG/T 10125-2012，紧固件经过48小时盐雾试验不生锈，提供证明。
8、机柜标配风扇、6位10A电源、托盘、脚轮和支撑脚等配件                                                                                                        
9、 机柜要求具有CE，ROHS认证，提供复印件。要求提供第三方检测报告   
	台
	2
	1500
	2#楼电井

	14
	42U网络机柜
	1、执行标准：GB/T4054-2008   GB/T3047-1992、GB/T5267.1-2002、GB/T10125-2012、Q/NJA136-2013；
2、方孔条采用优质覆铝锌板，；其他材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。
3、标准19英寸设计：600*600*2055mm(宽*深*高)
4、机柜的层板各承受不低于200KG的重量，分多层后，整柜共承受不低于800KG的重量，静压24小时不受影响，提供证明。
5、表面处理：板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑。涂膜外观应不低于GB/T4054-2008中规定的二级要求，防护等级不低于IP20。提供证明。
6、机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。
7、紧固件表面依据BG/T 10125-2012，紧固件经过48小时盐雾试验不生锈，提供证明。
8、机柜标配风扇、6位10A电源、托盘、脚轮和支撑脚等配件                                                                                                        
9、 机柜要求具有CE，ROHS认证，提供复印件。要求提供第三方检测报告    
	台
	3
	2000
	1#楼弱电井

	15
	42U网络机柜
	1、执行标准：GB/T4054-2008   GB/T3047-1992、GB/T5267.1-2002、GB/T10125-2012、Q/NJA136-2013；
2、方孔条采用优质覆铝锌板，；其他材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。
3、标准19英寸设计：600*800*2055mm(宽*深*高)
4、机柜的层板各承受不低于200KG的重量，分多层后，整柜共承受不低于800KG的重量，静压24小时不受影响，提供证明。
5、表面处理：板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑。涂膜外观应不低于GB/T4054-2008中规定的二级要求，防护等级不低于IP20。提供证明。
6、机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。
7、紧固件表面依据BG/T 10125-2012，紧固件经过48小时盐雾试验不生锈，提供证明。
8、机柜标配风扇、6位10A电源、托盘、脚轮和支撑脚等配件                                                                                                        
9、 机柜要求具有CE，ROHS认证，提供复印件。要求提供第三方检测报告  
	台
	2
	2500
	2#楼弱电间及办案区

	16
	42U网络机柜
	1、执行标准：GB/T4054-2008   GB/T3047-1992、GB/T5267.1-2002、GB/T10125-2012、Q/NJA136-2013；
2、方孔条采用优质覆铝锌板，；其他材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。
3、标准19英寸设计：600*1000*2055mm(宽*深*高)
4、机柜的层板各承受不低于200KG的重量，分多层后，整柜共承受不低于800KG的重量，静压24小时不受影响，提供证明。
5、表面处理：板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑。涂膜外观应不低于GB/T4054-2008中规定的二级要求，防护等级不低于IP20。提供证明。
6、机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。
7、紧固件表面依据BG/T 10125-2012，紧固件经过48小时盐雾试验不生锈，提供证明。
8、机柜标配风扇、6位10A电源、托盘、脚轮和支撑脚等配件                                                                                                        
9、 机柜要求具有CE，ROHS认证，提供复印件。要求提供第三方检测报告  
	台
	2
	3000
	弱电机房

	
	二、综合布线系统（设备网）

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	
	1、工作区子系统
	
	
	
	
	

	1
	单孔网络插座
	1、执行标准： GB17466.1-2008；
2、材料：单口面板材料为优质PC,
3、产品特点：
a)面板规格为国际标准的86*86mm，外观为圆角单口造型
b) 面板配有固定式百褶胶透明防尘门，多次折弯不易断，提供证明文件
c)面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以在工作区通过模块的颜色来区分不同用途
d)面板带有透明标签管理区域
e)面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面
4、 要求提供第三方检测报告
	个
	4
	8
	POS机预留信息点

	2
	双孔网络插座
	1、执行标准： GB17466.1-2008；
2、材料：双口面板材料为优质PC,
3、产品特点：
a)面板规格为国际标准的86*86mm，外观为圆角双口造型
b) 面板配有固定式百褶胶透明防尘门，多次折弯不易断，提供证明文件
c)面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以在工作区通过模块的颜色来区分不同用途
d)面板带有透明标签管理区域
e)面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面
4、 要求提供第三方检测报告 
	个
	6
	10
	POS机预留信息点

	3
	六类非屏蔽模块
	1、执行标准：YD/T926.3-2009；
2、材料：簧片为锡青铜带并镀金50U''；
3、产品特点：
a)模块具有六种颜色，可以通过不同颜色区分不同用途
b)模块前部可以安装多种颜色的彩色电话和电脑标识
c)标准的110打线方式
d)内部簧片使用优质锡青铜带，接触部分镀金50U''
e)兼容RJ45和RJ11插头，不会影响簧片的接触可靠性
f)模块可以安装在所有系列的面板、地板插座和配线架上
g)模块内部采用簧片空间排列和PCB布线相结合的双重EMC设计，确保模块的高性能
4、技术参数
a)IDC:簧片接触针部位镀金50U'',簧片可接线径0.4-0.6mm；
b)接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ；
c)直流电阻：正常大气压条件下接触电阻≤300mΩ；
d)绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ；
e)抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。
f)寿 命：插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥20次
 5、通过信息产业部单项产品检测以及6类非屏蔽永久链路
 6、通过UL认证。提供认证复印件。
	个
	16
	25
	

	4
	86型底盒
	1、依据标准GB17466.1-2008
2、可连接式暗盒可进行360°全方位连接
3、强度高，抗压能力强
4、阻燃性好，耐热性好。
	个
	10
	15
	

	
	2、管理区子系统
	
	
	
	
	

	1
	4口光纤盒
	4口通用型终端盒,最多可以支持12口
	台
	2
	150
	

	2
	12口光纤配线架
	1、 产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准
2、 光纤配线架架体经过燃烧测试，需离火后持续有火焰燃烧时间不超过10s，并且火焰或从配线架上掉落的燃烧或燥热颗粒未使燃烧蔓延到配线架最底层，可提供第三方出具的单项产品检测报告。
3、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤
4、 本次含配置12口SC适配器
5、安装侧耳设置多个安装位置，可用于机柜及ODF架
6、可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件。
7、可安装室外光缆固定组件，满足室外光缆进缆固定需求。
8、通过信息产业部第三方性能检测
	台
	8
	350
	

	3
	24口光纤配线架
	1、 产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准
2、 光纤配线架架体经过燃烧测试，需离火后持续有火焰燃烧时间不超过10s，并且火焰或从配线架上掉落的燃烧或燥热颗粒未使燃烧蔓延到配线架最底层，可提供第三方出具的单项产品检测报告。
3、采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤
4、 本次含配置24口SC适配器
5、安装侧耳设置多个安装位置，可用于机柜及ODF架
6、可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件。
7、可安装室外光缆固定组件，满足室外光缆进缆固定需求。
8、通过信息产业部第三方性能检测
	台
	4
	450
	

	4
	24口六类模块配线架
	产品特点：1.依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
2.配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理
3、后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带
功能参数：1.安装方式 ：19”标准机柜      
2.安装尺寸 ：1U                        
3.主要材料 ：冷轧钢板、PC/ABS
4.结构类型 ：整体式
5.背面理线：带背面理线架
6.支持前部标签管理
7.IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm
8.接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ
9.直流电阻：正常大气压条件下直流电阻≤300mΩ
10.绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ
11.抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象
12.寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次
13. 具有信息产业部出具的检测报告，并能提供相关证明文件
	台
	12
	500
	

	5
	19英寸金属1U理线器
	1.依据标准: GB/T 3047.2、GB/T 4054
2.开放的操作空间，手可以进入到线环内部进行理线，操作很方便
3.带圆弧的线环设计，更好的保护人手和线缆
4.架体选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理
5.盖板和线环选用优质PC/ABS，外形美观
6.架体材料厚度 冷轧钢板1.2mm                    
7、具有第三方检测报告  
	台
	12
	100
	

	6
	SC尾纤
	1、产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准
2、连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体
3、低损耗连接，高反射
4、单芯，SC
5、单模G652D，
6、功能参数：
1）插损（dB）：单模≤0.2(典型值)/≤0.35(最大值)；
2）回损（dB）>：50(典型值)
3）互换性（dB）：单模≤0.5dB；
4）机械耐久性：500次<0.2dB(插入损耗变化量)/500次<5dB(回波损耗变化量)
5）物理强度：<19.6N 6、 推压强度<98N 7、 插拔强度<68.6N
	根
	144
	15
	

	7
	LC-SC跳线
	1、产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准
2、连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体
3、低损耗连接，高反射
4、双芯，SC-LC
5、单模G652D，
6、功能参数：
1）插损（dB）：单模≤0.2(典型值)/≤0.35(最大值)；
2）回损（dB）>：50(典型值)
3）互换性（dB）：单模≤0.5dB；
4）机械耐久性：500次<0.2dB(插入损耗变化量)/500次<5dB(回波损耗变化量)
5）物理强度：<19.6N 6、 推压强度<98N 7、 插拔强度<68.6N
	根
	44
	50
	

	8
	8芯室内单模光纤
	1、产品符合YD/T1258-4、IEC 60794、GR-20等标准
2、紧套光纤易剥离，单次剥离长度50-100mm
3、采用进口芳纶加强元件，保证光缆优异的机械性能
4、采用抗弯光纤，规格：8芯室内
5、外护材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保等优点
	米
	100
	2
	

	9
	光纤熔接
	光纤熔接
	根
	144
	20
	

	
	三、计算机网络系统(互联网)

	序号
	设备名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	
	1、综合企业网关
	
	
	
	
	

	1
	综合企业网关
	1.包转发率≥60Mpps；交换容量≥260Gbps（以官网最小值为准），提供官网公开链接和截图证明；
2.固定端口：万兆以太网光接口≥6，千兆以太网电接口≥16；（需提供官网公开链接和截图证明）
3.业务槽位≥6个；
4.Segment Routing：支持SR，控制流量按照预先设置的网络节点逐跳转发；
5.SDN能力：支持SDN控制器批量下发SRv6 Poilicy隧道等，全面支持IPv6+.SRv6功能；
6.嵌入式自动化：支持对系统软硬部件的内部事件.状态进行监控，出现特定事件后能够自动调整网络设备业务和控制策略，实现智能自动化控制，提供官网公开链接和截图证明；
7.配置要求：路由网关设备，非交换机产品，配置冗余电源，2个万兆单模光模块（1310nm,10km），配置IPS.AV防病毒5年授权；可以同时管理64个AP授权。
	台
	1
	45000
	

	
	2、接入层交换机
	
	
	
	
	

	1
	24口千兆接入交换机
	1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网清晰截图及链接证明；
2、高度1U，固定接口交换机，工作环境温度-5ºC～45ºC，无风扇静音设计，自然散热；
3、整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K；
4、24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口；
5、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，
6、支持CPU保护功能，
7、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms，
8、设备能够被共有云平台管理，
	台
	6
	900
	

	2
	48口千兆接入交换机
	1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥85Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网清晰截图及链接证明；
2、高度1U，固定接口交换机，工作环境温度-5ºC～45ºC，提供官网链接证明
3、整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K；
4、GE端口≥48，千兆SFP+口≥4
5、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv4静态路由、RIP、OSPF
6、支持CPU保护功能，提供第三方测试报告
7、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms，提供第三方测试报告
8、设备能够被共有云平台管理，提供第三方测试报告
9、提供工信部入网证和检测报告
	台
	1
	1500
	

	3
	千兆光模块
	千兆单模光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	对
	7
	880
	

	
	3、无线AP及管理中心
	
	
	
	
	

	1
	吸顶式无线AP
	放装AP；WiFi6：802.11ax，双频四流，最大接入速率1.775G，最大接入用户数128；自带安装件；1个Console口+1个GE接口+1个本地电源接口；130mm x 130mm x 36mm
	台
	22
	2000
	

	2
	面板式无线AP
	内置智能天线系统，整机采用双频四流设计，最大接入速率2.975Gbps。2个10/100/1000Mbps自协商以太网下行口，1个10/100/1000Mbps自协商以太网上行口，1对Pass Through接口。尺寸86mm×86mm×48.2mm
	台
	29
	2500
	

	3
	8口POE交换机
	1. 接口类型：≥8个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000 Base-X SFP光口，支持POE+，单端口最大功率输出功率≥30W，POE功率≥125W（提供官网截图证明）
2. 性能：交换容量≥192Gbps；转发性能≥30Mpps（提供官网截图证明）
3. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)
4. 动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、DSCP优先级映射
5. 支持通过FTP、TFTP实现设备的远程升级
6. 支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输；
7. 支持WEB/SNMP；
8. 支持SSH，为用户登录提供安全加密通道；
9. 支持二层ACL、IPv4、IPv6 ACL；
10. 满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准；
11. 原厂三年质保；
12. 提供CCC/入网证书/设备的检测报告（提供相关复印件）；
★13、上述标的提供相关证明文件。
	台
	6
	550
	

	4
	24口POE交换机
	1. 接口类型：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000 Base-X SFP光口，支持POE+，单端口最大功率输出功率≥30W，POE功率≥370W（提供官网截图证明）
2. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥78Mpps（提供官网截图证明）
3. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)
4. 动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、DSCP优先级映射
5. 支持通过FTP、TFTP实现设备的远程升级
6. 支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输；
7. 支持WEB/SNMP/云平台/手机APP管理，拥有强劲的管理工具，支持远程运维和调试（提供应用商店手机APP名称及APP调试功能界面截图）；
8. 支持SSH，为用户登录提供安全加密通道；
9. 支持二层ACL、IPv4、IPv6 ACL；
10. 满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准；
11. 原厂三年质保；
12. 提供CCC/入网证书/设备的检测报告（提供相关复印件）；
★13、上述标的提供相关证明文件。
	台
	2
	3500
	

	5
	千兆光模块
	千兆单模光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	对
	8
	620
	

	
	4、服务器
	
	
	
	
	

	1
	数据库服务器
	机架服务器128G配置(2*16Core/2.4GHz CPU,4*32GB DDR4,2*480GB SDD，2*4T HDD,4*GE电口+2*10GE光口,2*800W AC)
	台
	1
	50000
	

	
	四、计算机网络系统

	序号
	设备名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	
	1、网关
	
	
	
	
	

	1
	网关
	24 个 10/100/1000BASE-T 端口(含 8 Combo口),4 个 1G/10GBASE-X SFP Plus 端口,1 个 Slot，双70W电源和双风扇，交换容量：758Gbps/7.58Tbps；包转发率：222Mpps，外形尺寸（宽×深×高）（单位：mm）440×360×43.6
1. 性能：交换容量≥758Gbps/7.58Tbps；转发性能≥222Mpps
2. 性能指标MAC地址表≥32K、路由表容量≥16K、ARP表项≥16K
3. 接口类型：≥24个千兆电口(其中8个 Combo光)+4个万兆SFP光；
4. 硬件可靠：支持风扇冗余和可热插拔模块电源冗余
5. 支持横向虚拟化（≥9台设备，最大堆叠带宽≥160G）
6. 支持STP/RSTP/MSTP、支持RRPP
7. 支持DHCP Server/ DHCP Relay/ DHCP Snooping/ 
8. 支持WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR、SP+WDRR、SP+WFQ
9. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN
10. 支持支持静态路由、RIPv1/v2，RIPng、OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6、等价路由，策略路由
11. 支持VRRP/VRRPv3支持802.1X认证/集中式MAC地址认证、支持PORTAL认证、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务
12. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于3K条；
13. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源
	台
	1
	15000
	

	
	2、接入层交换机
	
	
	
	
	

	1
	24口千兆接入交换机
	1. 接口类型：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000 Base-X SFP光口（提供官网截图证明）
2. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥78Mpps（提供官网截图证明）
3. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)
4. 动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、DSCP优先级映射
5. 支持通过FTP、TFTP实现设备的远程升级
6. 支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输；
7. 支持WEB/SNMP/云平台/手机APP管理，拥有强劲的管理工具，支持远程运维和调试（提供应用商店手机APP名称及APP调试功能界面截图）；
8. 支持SSH，为用户登录提供安全加密通道；
9. 支持二层ACL、IPv4、IPv6 ACL；
10. 满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准；
11. 原厂三年质保；
12. 提供CCC/入网证书/设备的检测报告（提供相关复印件）；
★13、上述标的提供相关证明文件。
	台
	7
	900
	

	2
	48口千兆接入交换机
	1. 接口类型：≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000 Base-X SFP光口（提供官网截图证明）
2. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥108Mpps（提供官网截图证明）
3. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)
4. 动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、DSCP优先级映射
5. 支持通过FTP、TFTP实现设备的远程升级
6. 支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输；
7. 支持WEB/SNMP/云平台/手机APP管理，拥有强劲的管理工具，支持远程运维和调试（提供应用商店手机APP名称及APP调试功能界面截图）；
8. 支持SSH，为用户登录提供安全加密通道；
9. 支持二层ACL、IPv4、IPv6 ACL；
10. 满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准；
11. 原厂三年质保；
12. 提供CCC/入网证书/设备的检测报告（提供相关复印件）；
★13、上述标的提供相关证明文件。
	台
	2
	1500
	

	3
	千兆光模块
	千兆单模光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	对
	9
	620
	

	
	五、计算机网络系统(设备网)

	序号
	设备名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	1
	核心交换机
	24 个 10/100/1000BASE-T 端口(含 8 Combo口),4 个 1G/10GBASE-X SFP Plus 端口,1 个 Slot，双70W电源和双风扇，交换容量：758Gbps/7.58Tbps；包转发率：222Mpps，外形尺寸（宽×深×高）（单位：mm）440×360×43.6
1. 性能：交换容量≥758Gbps/7.58Tbps；转发性能≥222Mpps
2. 性能指标MAC地址表≥32K、路由表容量≥16K、ARP表项≥16K
3. 接口类型：≥24个千兆电口(其中8个 Combo光)+4个万兆SFP光；
4. 硬件可靠：支持风扇冗余和可热插拔模块电源冗余
5. 支持横向虚拟化（≥9台设备，最大堆叠带宽≥160G）
6. 支持STP/RSTP/MSTP、支持RRPP
7. 支持DHCP Server/ DHCP Relay/ DHCP Snooping/ 
8. 支持WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR、SP+WDRR、SP+WFQ
9. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN
10. 支持支持静态路由、RIPv1/v2，RIPng、OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6、等价路由，策略路由
11. 支持VRRP/VRRPv3支持802.1X认证/集中式MAC地址认证、支持PORTAL认证、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务
12. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于3K条；
13. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源
	台
	1
	49000
	

	2
	8口千兆接入交换机
	1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥24Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网清晰截图及链接证明；
2、高度1U，固定接口交换机，工作环境温度-5ºC～45ºC，无风扇静音设计，自然散热；
3、整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K；提供第三方测试报告
4、8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个千兆SFP口；提供官网清晰截图及链接证明；
5、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，
6、支持CPU保护功能，
7、支持ERPS功能，收敛时间小于50ms，
8、设备能够被共有云平台管理，
	台
	2
	500
	

	3
	24口千兆接入交换机
	1. 接口类型：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000 Base-X SFP光口（提供官网截图证明）
2. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥78Mpps（提供官网截图证明）
3. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)
4. 动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、DSCP优先级映射
5. 支持通过FTP、TFTP实现设备的远程升级
6. 支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输；
7. 支持WEB/SNMP/云平台/手机APP管理，拥有强劲的管理工具，支持远程运维和调试（提供应用商店手机APP名称及APP调试功能界面截图）；
8. 支持SSH，为用户登录提供安全加密通道；
9. 支持二层ACL、IPv4、IPv6 ACL；
10. 满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准；
11. 原厂三年质保；
12. 提供CCC/入网证书/设备的检测报告（提供相关复印件）；
★13、上述标的提供相关证明文件。
	台
	7
	1100
	

	4
	48口千兆接入交换机
	1. 接口类型：≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000 Base-X SFP光口（提供官网截图证明）
2. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥108Mpps（提供官网截图证明）
3. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)
4. 动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、DSCP优先级映射
5. 支持通过FTP、TFTP实现设备的远程升级
6. 支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输；
7. 支持WEB/SNMP/云平台/手机APP管理，拥有强劲的管理工具，支持远程运维和调试（提供应用商店手机APP名称及APP调试功能界面截图）；
8. 支持SSH，为用户登录提供安全加密通道；
9. 支持二层ACL、IPv4、IPv6 ACL；
10. 满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准；
11. 原厂三年质保；
12. 提供CCC/入网证书/设备的检测报告（提供相关复印件）；
★13、上述标的提供相关证明文件。
	台
	2
	2000
	

	5
	千兆光模块
	千兆单模光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	对
	11
	11
	

	
	六、视频监控系统

	序号
	设备名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	
	1、管理中心设备
	
	
	
	
	

	1
	管理电脑
	I5/8G/1G独显/1T/22寸液显
	台
	1
	5000
	

	2
	视频综合管理平台
	1. 支持配置菜单列表的显示字段，可根据列表的字段对列表记录进行筛选、排序。
2. 支持对菜单名称、图标、源菜单路径， 打开方式，业务描述进行管理，打开方式包含：内部页签打开，浏览器页签及新窗口打开；
3. 支持通过恢复默认一键还原菜单分组、菜单项的布局和显示顺序。
4. 支持设置用户有效期截止时间；
5. 支持根据当前系统具备的业务组件，动态加载车辆信息的业务字段；支持自动加载新增业务组件具备的车辆业务字段；
6. 支持根据当前系统具备的业务组件，动态加载组织类型，可自动加载新增业务组件具备的业务组织类型；
7. 支持逻辑组织树的管理与配置，支持用户组织在基础组织和逻辑组织切换，并应用到客户端，管理端、移动端；
8. 支持报警弹窗后，查看设备所在位置的联动视频；支持查看报警设备所在平面图、GIS 图的位置；并支持在图层上展示
闪烁该报警的设备；；（公安部检测报告证明）
9. 支持以逻辑组织作为级联的组织，自定义推送上级平台的组织信息；
★10. 支持按报警确认类、报警类、告警类、消防报警类等报警大类来配置是否进行分级预案处理；支持接收处理下级平台推送的报警信息。（公安部检测报告证明）
11. 支持对 UPS 市电断电/市电恢复报警事件进行管理，并配置报警预案及对应的事件联动动作，并在客户端、APP、管理端事件中心可以查询和处理；
★12. 支持按照不同权限，不同角色设置业务处理层级，低级别用户无权限处理的事件可以上报到高级别用户处理。安检事件包括报警等级，发生时间，所在位置，设备类型，违禁品数量，违禁品类型，处理时间，报警类型，包裹 X 光图像，关联人脸信息，关联录像信息，关联视频信息等；（公安部检测报告证明）
★13. 支持设备在/离线时间、时长统计与展示；（公安部检测报告证明）
14. 支持对发布的通知公告、政策法规、办事指南等进行快捷检索。
	套
	1
	35000
	

	3
	36盘位磁盘阵列
	1. 设备规格：≤4U，≥36盘位；
2. 默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。选配支持1个Mini SAS HD接口。前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。选配支持带显示器的前面板。（公安部检测报告证明）
★3. 支持硬盘错误灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色，硬件上硬盘灯也显示为红色长亮。（公安部检测报告证明）
4. 支持320路H.264/H.265混合接入，网络带宽800Mbps接入，800Mbps存储，800Mbps转发
5. 可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s
6. 最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态
★7. 设备可扩展带显示器的前面板，可在前面板液晶屏上显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、RAID状态、硬盘状态、环控信息、报警信息（公安部检测报告证明）
8. 具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯
9. 具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项。具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项。支持全局热备和局部热备。支持RAID即建即用。
10. 设备可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤
11. 主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件;支持实时监测专用硬盘的健康状态
12. 可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”
13. 支持扩展 MiniSAS HD接口，支持通过电口SAS线或光口SAS线进行互联，能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信（公安部检测报告证明）
★14. 支持任意N台设备（N≥2）通过 SAS数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意1台设备都可以访问其下游设备中的数据（公安部检测报告证明）
★15. 支持多台设备组成SAS数据环集群，当环状结构上的任意1个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等），该节点设备上的硬盘通过SAS链路被上游设备接管，该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行，从而实现业务不中断、录像不丢失，同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取（公安部检测报告证明）
	台
	1
	40000
	办案区单独存储

	4
	8T企业级硬盘
	8T企业级硬盘
	块
	36
	1700
	办案区单独存储

	5
	24盘位磁盘阵列
	1. 设备规格：≤4U，≥24盘位；
2. 支持512路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发
3. 支持纠删码技术。 最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态
4. 最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（公安部检测报告证明）
5. 支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行（公安部检测报告证明）
6. 设备可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤
7. 主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件;支持实时监测专用硬盘的健康状态
8. 可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”
9. 具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯（公安部检测报告证明）
10. 当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘。用户界面中硬盘位标识为红色；硬盘灯也显示为红色长亮（公安部检测报告证明）
11. 支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信（公安部检测报告证明）
12. 支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据（公安部检测报告证明）
13. 支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等）， 该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管， 该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取（公安部检测报告证明）"
	台
	1
	20000
	弱电机房

	6
	48盘位磁盘阵列
	1. 设备规格：≤6U，≥48盘位；
2. 支持512路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发
3. 支持纠删码技术。 最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态
4. 最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（公安部检测报告证明）
★5. 支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行（公安部检测报告证明）
6. 设备可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤
7. 主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件;支持实时监测专用硬盘的健康状态
8. 可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”
9. 具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯（公安部检测报告证明）
10. 当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘。用户界面中硬盘位标识为红色；硬盘灯也显示为红色长亮（公安部检测报告证明）
★11. 支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信（公安部检测报告证明）
★12. 支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据（公安部检测报告证明）
★13. 支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等）， 该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管， 该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取（公安部检测报告证明）"
	台
	2
	50000
	弱电机房

	7
	8T企业级硬盘
	8T企业级硬盘
	块
	120
	1700
	弱电机房

	8
	42U网络机柜
	1、执行标准：GB/T4054-2008   GB/T3047-1992、GB/T5267.1-2002、GB/T10125-2012、Q/NJA136-2013；
2、方孔条采用优质覆铝锌板，；其他材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。
3、标准19英寸设计：600*1000*2055mm(宽*深*高)
4、机柜的层板各承受不低于200KG的重量，分多层后，整柜共承受不低于800KG的重量，静压24小时不受影响，提供证明。
5、表面处理：板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑。涂膜外观应不低于GB/T4054-2008中规定的二级要求，防护等级不低于IP20。提供证明。
6、机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。
7、紧固件表面依据BG/T 10125-2012，紧固件经过48小时盐雾试验不生锈，提供证明。
8、机柜标配风扇、6位10A电源、托盘、脚轮和支撑脚等配件                                                                                                        
9、 机柜要求具有CE，ROHS认证，提供复印件。要求提供第三方检测报告  
	台
	1
	3000
	弱电机房

	
	2、前端设备
	
	
	
	
	

	1
	网络红外高清半球摄像机（带音频）
	1. 400万像素, 1/2.7英寸CMOS传感器类型；
2. 最大分辨率：2688×1520；
3. 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
4. 最大补光距离：50m（红外）；
5. 镜头类型：定焦；
6. 镜头光圈：F1.6；
7. 支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC
8. 支持DC12V/POE供电方式， 
9. 支持IP67防护等级
	台
	88
	600
	

	2
	人脸识别摄像机
	1. 400万像素，1/2.7英寸CMOS传感器类型；
2. 最大分辨率：2688×1520；
3. 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
4. 最大补光距离：50m（红外视频监控距离）20m（暖光视频监控距离）3m（暖光人脸检测距离）；
5. 镜头类型：定焦；
6. 镜头光圈：F1.6；
7. 支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别；
8. 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情
9. 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
10. 支持最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器
11. 支持DC12V/PoE供电方式
12. 支持IP67、IK10防护等级
	台
	2
	1800
	

	3
	网络红外高清枪式摄像机
	1. 400万像素，1/3英寸CMOS传感器类型；
2. 最大分辨率：2560×1440；
3. 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
4. 最大补光距离：50m（红外）；
5. 镜头类型：定焦；
6. 镜头光圈：F2.0；
7. 内置MIC
8. 支持DC12V/POE供电方式
9. 支持IP67防护等级
	台
	32
	600
	

	4
	网络高清球形摄像机
	1. 像素、细节像素均不小于400万
传感器类型：全景不小于1/1.8英寸CMOS；细节不小于1/2.8英寸CMOS；
2. 最低照度：全景： 彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）；
3. 最大补光距离：30m（白光）；150m（红外）；
4. 补光类型：红外+白光；
5. 镜头焦距：全景：4mm细节：4.8mm-115mm，24倍光学变倍；
6. 镜头光圈：全景：F1.0细节：F1.6-F3.6；
7. 支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效（公安部检测报告证明）
8. 设备可对进入警戒区域的人和车辆，触发报警之后，进行抓拍，并联动白光闪烁的方式进行实时预警，支持内置喇叭设备实现声音警示并具有联动智能跟踪功能（公安部检测报告证明）
★9. 当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标；当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测（公安部检测报告证明）
10. 支持1路音频输入和1路音频输出内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能
11. 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护
12. 支持DC36V±25%宽电压输入
	台
	6
	1600
	

	5
	电梯专用网络半球摄像机
	1、400万1/3"电梯专用网络半球摄像机
	台
	1
	650
	

	6
	数字楼层显示器
	电磁感应式网络电梯楼层显示器
	台
	1
	600
	

	7
	电梯网线
	电梯专用网线
	米
	100
	5
	

	8
	拾音器
	拾音范围：5-100平方米；
灵敏度：-40dB；
信噪比：75dB（1米40dB音源SPL）30dB(10米40dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa；
指向特性：全指向性；
动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)；
	只
	24
	600
	

	9
	枪机支架
	定制
	支
	32
	30
	

	10
	球机支架
	定制
	支
	6
	50
	

	11
	摄像机专用电源
	DC12V/2A
	只
	4
	30
	

	12
	摄像机专用电源
	DC12V/10A
	只
	2
	80
	

	13
	摄像机专用电源
	DC12V/20A
	只
	12
	120
	

	14
	摄像机专用电源
	DC12V/30A
	只
	1
	150
	

	15
	球机专用电源
	DC24V/3A
	只
	6
	50
	

	16
	二合一监控防雷器
	网络/24VAC电源2合1多功能防雷器
	台
	15
	300
	

	17
	室外监控立杆
	3.5/4米定制
	根
	5
	800
	

	18
	室外安防箱
	600*500*300，含基础
	只
	1
	300
	

	19
	电梯设备箱
	300*300*120mm
	只
	1
	300
	

	
	七、周界报警系统

	序号
	设备名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	1
	400万声光警戒摄像机
	1. 400万像素，1/2.7英寸CMOS传感器类型；
2. 最大分辨率：2688×1520；
3. 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
4. 最大补光距离：80m（红外视频监控距离）；50m（暖光视频监控距离）；
5. 补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）；
6. 镜头类型：定焦；
7. 镜头光圈：F1.6；
8. 支持绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持SMD
9. 内置MIC，扬声器
10. 支持DC12V/POE供电方式
11. 支持IP67防护等级
	台
	9
	1500
	

	2
	围墙支架
	0.5米
	根
	9
	300
	

	3
	辅材
	配套
	套
	1
	3000
	

	
	八、LED大屏拼接显示系统

	序号
	设备名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	
	1、LED拼接屏
	
	
	
	
	

	1
	46寸液晶拼接屏
	[image: image1.png]


1.背光类型：LED
2.分辨率：1920×1080
3.亮度：500cd/m2
4.静态对比度：1400:1
5.一体式尺寸(含边框)(mm)： 1020×574.6×106
6.一体式重量：21kg
7.双边拼缝≤1.7mm
8.电压： AC90~264V(±5%),50/60Hz
9.典型功耗：110W；待机功耗≤1W
10.工作温度：0℃~50℃；湿度：20%~90%
11.输入：VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1
12.控制方式：按键控制，RS232串口控制，红外遥控
13.低照度功能：内置低照度图像处理模块，可使光线较暗场景的图像亮度得到改善，显示清晰（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件，加盖公章）
14.透雾功能：内置透雾图像处理引擎，采用专业FPGA 图像处理芯片，可根据不同场景自动起到去雾显示效果
15.智能开机延时功能：支持延时开机，显示单元根据自己的ID 按照预定时间规则，顺序启动
16.断电记忆功能：大屏显示单元具备断电记忆功能，能保留断电前一刻的操作设置，下次上电时处于相同状态（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件，加盖公章）
17.接口环通：具备VGA、HDMI、DVI 等结构环通显示
18.物理调整机构：液晶拼接单元结构具备前、后、上、下、左、右六向调整机构，拼接单元安装无错误、形成整齐拼接效果
19.自拼接处理引擎：内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外接设备可实现拼接显示
★20.图像冻结功能：支持图像冻结功能，可通过遥控器或大屏控制软件将某一帧图像持续显示（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件，加盖公章）
★21.智能光控功能：可外接光控模块，根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，降低功耗（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件，加盖公章）
22.复合降噪技术：3D 降噪和空间降噪相结合，保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，降低噪声对图像质量的影响（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件，加盖公章）
23.3D 梳妆滤波：内置图像处理器采用3D 梳状滤波技术，消除动态视频图像的边缘锯齿，图像清晰、细腻（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件，加盖公章）
24.色彩、亮度调节技术：具有色彩亮度传感器及平衡调整系统，可对大屏幕系统进行色彩亮度调节，可以随时读取每个显示单元的RGB 实时数据，从而调整显示单元输出的色彩参数、灰度、亮度等，保证拼接墙的长时间运行中保持图像一致性（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件，加盖公章）
25.电源备份冗余：采用1+1 电源模块，当其中一组模块电源系统发生故障，另一组电源模块保证持续供电，不影响显示单元正常工作
26.自动帧率转换：内置图像处理引擎可将输入的非50/60HZ 的图像转换为60HZ 输出，图像显示流畅
27.设备状态智能管理：可通过遥控器或大屏软件管理显示单元ID、信号源类型、显示比例、系统运行时间、版本信息、温度信息等
28.工作模式：支持待机、正常工作模式；支持标准、柔和、动态、自定义等多种图像显示模式
29.边缘屏蔽：支持边缘屏蔽符合去黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形P
30.菜单自由定制：可根据特定需求对菜单位置及菜单语言进行自定义调整
31.数字信号备份：多个数字信号输入通道，在其中一个不能正常工作的情况下，用户可以手动切换到其他通道不影响图像显示
32.动态景深控制：通过对视频信号的亮度、清晰度、去噪等处理过程，使图像显示的景深表现得到动态加强
33.多核处理器：采用多核处理器构架，负责通讯、色彩调整、图像数据处理及模块控制等控制功能
34.智能温控：设备根据整体温度，自动控制风扇启动转速为设备进行散热，当温度低于阈值将自动停止
35.内置智能信号：增强处理器内置智能图像强化处理，可改善弱信号下的图像质量。（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件，加盖公章）
36.设备状态智能管理：通过遥控器可设置显示单元，位置码，信号源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，光源温度等信息
37.待机休眠及唤醒功能：支持在不需要全屏显示的时候，将某一个或某几个显示区分的部分显示单元切换到待机休眠的黑屏状态，实现大屏幕系统低能耗运行；具有快速唤醒功能，可在需要启用大屏幕显示时快速启动点亮，恢复大屏幕墙上图像的正常显示（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件，加盖公章）
38.智能自适应数字处理技术：具有智能自适应数字处理技术，采用DLC、WLE、BLE自适应控制电路，特别适合在夜间监控时彩色转黑白的摄像头信号，能自动对图像的灰度等级、色温进行调整，保证图像的真实还原性，有效提升图像的景深层次感（提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件，加盖公章）
39.为保证产品质量可靠，需提供厂家针对该项目的质保函，加盖公章。
	台
	12
	8000
	

	2
	46寸新型模块化底座
	新型模块化底座
	套
	4
	1500
	

	3
	46寸新型模块化框架
	新型模块化框架
	层
	12
	1000
	

	4
	HDMI线缆
	HDMI线缆，根据实际使用长度
	条
	16
	150
	

	
	2、分布式控制系统
	
	
	
	
	

	1
	2K输入节点
	1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口选择,采用嵌入式芯片和 FPGA 组合，未使用 PC、手机、平板电脑操作系统，无系统病毒、崩溃等风险；
2、每个终端支持≥1路高清输入，≥1路高清输出，≥1 路 RJ45 网络接口，≥1 路 RS232 控制口，≥1 路 RS485 控制口，≥3 路红外控制口/3 路 IO 控制口；
3、每个处理器支持≥1路音频输入，≥1路音频输出，接入系统后整个系统音视频信号可同步、异步切换；
4、支持 1920x1200，1080P@60 视频输入，并向下兼容其它分辨率；
5、支持双电源模式:POE 网络供电与电源适配器供电，两种供电方式可以单独任选
一种，也可以同时接入进行电源备份；
6、终端接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统；
7、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面；
8、支持信号源收藏夹信号管理，可把常用的信号源放入收藏夹随时调用；                      
9、输入终端接入系统后，1路输入终端能够能够分为256路输出；
10、系统支持无需借助服务器及可接入IPC；
11、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面；
	台
	9
	8000
	

	2
	2K输出节点
	1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI、SDI 等接口选择,采用嵌入式芯片和 FPGA 组合，未使用 PC、手机、平板电脑操作系统，无系统病毒、崩溃等风险；                                                                                  
2、具有 ≥1 路视频信号输出接口，支持 2K/H.264 解码，≥16 个信号任意叠放, ≥1 路 RJ45 网络接口，≥1 路 RS232 控制口，≥1 路 RS485 控制口，≥3 路红外控制口，≥3 路 IO 控制口；       
3、每个处理器支持≥1路音频输入，≥1路音频输出，音频既可同步，也可异步。                                                                         4、 支持1920x1200，1080P@60 视频输出，并向下兼容其它分辨率；
5、无需外置拼接处理器情况下支持大屏的任意拼接、漫游、多画面叠加显示，可通过操作可视化界面虚拟大屏开窗组合方式来控制实际物理屏组合方式，所见即所得。                                                                                                                     
6、节点处理器音频输出接口支持≥12路音频混音输出；
7、支持无信号源高清底图，高清地图功能。                                                                                                                      8、支持无风扇静音设计。                                                                                                                                                 9、支持POE供电和外部供电双供电模式。                                                                                                                         10、接入系统支持无服务器纯分布式架构，稳定性高，单节点处理器的故障不会影响整个系统。                                             
11、控制终端可视化操作界面，控制接口支持控制双向反馈功能，如把光感数据，控制设备数据反馈到可视化界面。                            
12、多控制终端界面实时同步，支持多点触控，操作方便。                                                                                                13、支持无流媒体服务器接入IPC，支持IPC预览及上屏。                                                                                                          14、支持一键调用模式功能、断电记忆保护功能。   
	台
	17
	8000
	

	3
	流媒体平台（包含监控平台对接）
	1、可手动添加前端视频流地址，可转码为多种不同封装格式；
2、可设置时间轴任务，将预设的视频流信息进行投屏切换，以及其他场景联动配置；
3、支持常用信号收藏，可在海量的视频流中进行抽取收藏，可快速实现视频流推送；
4、支持多组分割轮询，轮询组支持可视化拖拉上屏，可在屏幕任意位置上漫游叠加；
5、具备视频流裁剪功能，可对视频流中关键位置信息进行裁剪上屏；
6、支持与监控平台对接，可将第三方国标平台推流信息转发至大屏上投放，支持与V4安防平台对接，支持H.264、H.265网络视频流转发，支持单个视频流在单个解码设备上能够实现大屏多路分发播放，支持多码流视频独立上屏任意显示调换，不受码流和显示屏数量限制，支持二次开发，支持公安局权限分级下发，向下统一管理；
7、支持 IPC 或者 H.265/264 码流直接接入，无需任何额外设备;支持云台控制;支持 IPC 码流转发 100 路以上，以增强 IPC 多路并发数量;支持 RTSP、RTMP、TS、组播流等协议流媒体接入，可直接解码网络摄像机信号;支持 https 通信，支持 jason 数据解析，支持 xml 数据解析（检验报告需体现该功能）
8、支持与画面批注功能，可在监控视频流中添加各类批注信息；
9、处理器：配置≥1颗国产处理器，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz，提供国产x86处理器原厂证明函，证明函中至少包含芯片内置安全Boot ROM，采用国密算法等内容
10、内存：配置≥4*32G  RDIMM内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备
11、硬盘：配置≥2*2T SATA硬盘，支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，可支持2*后置SAS/SATA/SSD硬盘;板载支持≥1个NVMe U.2 SSD
12、网卡：配置≥1*双口千兆网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性
13、电源：≥600W；
	台
	1
	35000
	

	4
	加密狗
	1、支持操作系统端数据加密使用，防止第三方人员误操作；
	套
	1
	10000
	

	5
	分布式节点机柜
	2K节点专用机柜
	台
	3
	5000
	

	6
	分布式系统交换机（24口POE）
	1. 接口类型：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000 Base-X SFP光口，支持POE+，单端口最大功率输出功率≥30W，POE功率≥370W（提供官网截图证明）
2. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥78Mpps（提供官网截图证明）
3. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)
4. 动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、DSCP优先级映射
5. 支持通过FTP、TFTP实现设备的远程升级
6. 支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输；
7. 支持WEB/SNMP/云平台/手机APP管理，拥有强劲的管理工具，支持远程运维和调试（提供应用商店手机APP名称及APP调试功能界面截图）；
8. 支持SSH，为用户登录提供安全加密通道；
9. 支持二层ACL、IPv4、IPv6 ACL；
10. 满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准；
11. 原厂三年质保；
12. 提供CCC/入网证书/设备的检测报告（提供相关复印件）；
★13、上述标的提供相关证明文件。
	台
	1
	6000
	

	
	九、门禁管理系统

	序号
	设备名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	1
	管理计算机
	I5/8G/1G独显/1T/22寸液显
	套
	1
	5000
	

	2
	门禁管理软件
	1. 支持门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发；
2. 支持门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等；
3. 支持支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能；
	套
	1
	3000
	

	3
	人脸录入摄像机
	1. 采用专业高性能200万像素CMOS图像传感器,支持高达1080P高清视频输出
2. 支持USB1.1及USB2.0接口,可实现即插即用
3. 支持UVC1.0/1.1/1.5支持YUV/MJPEG/H.264视频输出
4. 支持全高清视频录制（高达1920*1080像素）
5. 支持内置全指向驻极体麦克风
6. 支持数字降噪功能
7. 支持自动白平衡图像色彩还原度高,图像逼真
8. 支持自动电子快门,适应不同场景
9. 支持自动电子增益功能,
10. 支持自适应产品经过-40℃~+60℃高低温冷热循环测试,轻松应对恶劣环境 
	台
	1
	2000
	

	4
	IC卡发卡器
	支持Mifare卡（IC卡）刷卡
支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动
发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示
	台
	1
	500
	

	5
	IC卡
	IC卡
	张
	100
	3
	暂定

	6
	人脸识别门禁机
	1. 采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600
2. 屏幕流明度达到550cd/m²(公安部检测报告证明)
3. 设备应具有以下硬件接口： 1.RS-485 接口：1 个； 2.RS-232 接口：1 个； 3.韦根接口：1 个； 4.USB 接口：1 个； 5.IO 输入：4 个（包含 2 路报警输入、1 路门磁、1 路开门按钮输入）； 6.IO 输出：1 个； 7.门锁控制接口：1 个； 8.LAN 接口：1 个； 9.离墙防拆：1 个； 10.音频输出接口：1 个； 11.喇叭/扬声器：1 个; 12.麦克输入：1 个； 13.SIM 卡槽：1 个； 14.PSAM 卡槽：1 个； 15. SD 卡槽：1 个。(公安部检测报告证明)
4. 设备应支持最多 6 人同时进行人脸识别。
5. 刷卡距离≥6cm
6. 应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头。 应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态。
7. 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别；设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 3m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行人脸识别；设备识别距离最近应≤0.2m。
8. 设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。
9. 设备应支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读； 除二维码凭证外，应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门。
10. 应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别。
★11. 设备应满足中国信息通信研究院制定的TFTA/T0003-2022《人脸识别系统基础安全能力要求》标准，系统安全等级达到优秀级。(公安部检测报告证明)
★12. 设备应支持至少 5 段视频的播放设置 视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置。 视频格式应支持 MP4、AVI、DAV。 视频应能配置开始播放时间和结束播放时间。 视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式。 视频应支持多段循环播放。(公安部检测报告证明)
13. 应支持蓝牙功能，应能通过手机连接设备蓝牙模块实现身份鉴权并开锁。 应能在距离设备10m处实现蓝牙开门功能。(公安部检测报告证明)
14. 屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 ；结构后壳防破坏能力应满足IK07(公安部检测报告证明)
15. 防护等级IP66"
	台
	23
	3500
	

	7
	门禁电源
	DC12V/5A
	台
	23
	150
	

	8
	单门磁力锁
	280KG
	台
	12
	270
	

	9
	双门磁力锁
	280KG*2
	台
	7
	450
	

	10
	出门按钮
	86型出门按钮
	只
	11
	50
	

	
	十、人行通道闸系统

	序号
	设备名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	1
	人脸识别闸机（单机芯）
	1. 不锈钢板厚度不低于1.2mm 机箱材质为SUS304
2. 刷卡面板材料应采用钢化玻璃，符合IK06的防暴要求。（公安部检测报告证明）
3. 设备支持最大浸水深度≥700mm。（公安部检测报告证明）
4. 闸机通道门翼开/关门速度支持12档可调，开门速度≤0.5s
5. 设备应标配超级电容，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持超级电容自动充电管理
6. 内置“空开漏保”安全保护装置
7. PCBA主板应有外壳防护罩，起到防水、防尘、防凝霜作用。
8. 支持门翼收到暴力（不低于120Nm打开后，设备能自动恢复正常，恢复时间≤2s）
9. 当外力持续冲击10s时。门翼释放，待通道的清空后，门翼恢复正常，恢复时间≤2s
10. 支持防冲撞力大小的设置，在老年人，小孩，特殊人员等通行场景下可以减轻因异常通行行为导致的门翼撞击力。（公安部检测报告证明）
11. 外壳防护等级试验：IPX4
	台
	4
	4500
	

	2
	人脸识别闸机（双机芯）
	1. 不锈钢板厚度不低于1.2mm 机箱材质为SUS304
2. 刷卡面板材料应采用钢化玻璃，符合IK06的防暴要求。（公安部检测报告证明）
3. 设备支持最大浸水深度≥700mm。（公安部检测报告证明）
4. 闸机通道门翼开/关门速度支持12档可调，开门速度≤0.5s
5. 设备应标配超级电容，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持超级电容自动充电管理
6. 内置“空开漏保”安全保护装置
7. PCBA主板应有外壳防护罩，起到防水、防尘、防凝霜作用。
8. 支持门翼收到暴力（不低于120Nm打开后，设备能自动恢复正常，恢复时间≤2s）
9. 当外力持续冲击10s时。门翼释放，待通道的清空后，门翼恢复正常，恢复时间≤2s
10. 支持防冲撞力大小的设置，在老年人，小孩，特殊人员等通行场景下可以减轻因异常通行行为导致的门翼撞击力。（公安部检测报告证明）
11. 外壳防护等级试验：IPX4
	台
	1
	6700
	

	3
	人脸识别门禁
	1. 采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600
2. 屏幕流明度达到550cd/m²(公安部检测报告证明)
3. 设备应具有以下硬件接口： 1.RS-485 接口：1 个； 2.RS-232 接口：1 个； 3.韦根接口：1 个； 4.USB 接口：1 个； 5.IO 输入：4 个（包含 2 路报警输入、1 路门磁、1 路开门按钮输入）； 6.IO 输出：1 个； 7.门锁控制接口：1 个； 8.LAN 接口：1 个； 9.离墙防拆：1 个； 10.音频输出接口：1 个； 11.喇叭/扬声器：1 个; 12.麦克输入：1 个； 13.SIM 卡槽：1 个； 14.PSAM 卡槽：1 个； 15. SD 卡槽：1 个。(公安部检测报告证明)
4. 设备应支持最多 6 人同时进行人脸识别。
5. 刷卡距离≥6cm
6. 应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头。 应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态。
7. 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别；设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 3m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行人脸识别；设备识别距离最近应≤0.2m。
8. 设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。
9. 设备应支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读； 除二维码凭证外，应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门。
10. 应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别。
11. 设备应满足中国信息通信研究院制定的TFTA/T0003-2022《人脸识别系统基础安全能力要求》标准，系统安全等级达到优秀级。(公安部检测报告证明)
12. 设备应支持至少 5 段视频的播放设置 视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置。 视频格式应支持 MP4、AVI、DAV。 视频应能配置开始播放时间和结束播放时间。 视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式。 视频应支持多段循环播放。(公安部检测报告证明)
13. 应支持蓝牙功能，应能通过手机连接设备蓝牙模块实现身份鉴权并开锁。 应能在距离设备10m处实现蓝牙开门功能。(公安部检测报告证明)
14. 屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 ；结构后壳防破坏能力应满足IK07(公安部检测报告证明)
15. 防护等级IP66"
	台
	3
	3000
	

	4
	门禁支架
	定制
	台
	3
	150
	

	5
	道闸基础及辅材
	配套
	套
	2
	2000
	

	
	十一、电梯五方通话系统

	序号
	设备名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	1
	电梯五方通话线
	ZR-RVVP4*1.0
	米
	130
	4
	

	2
	PVC管
	PVC25
	米
	20
	3
	

	
	十二、背景音乐系统

	序号
	产品名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	
	1、机房主控设备
	
	
	
	
	

	1
	IP网络控制主机
	1.采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，采用SSD固态硬盘更安全可靠；
2.带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态；
3.集成了不低于定时任务、消防报警、文件广播、外部采播、终端馈送、对讲录音、监控联动、无线遥控等软件模块；
4.支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播；
5.支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合；
6.屏幕尺寸≥17英寸，分辨率≥1024*768；
7.内存≥4G DDR3；
8.硬盘≥128G SSD固态硬盘；
9.标准接口：≥2*LAN,≥2*RS-232,≥2*USB2.0,≥2*USB3.0,≥1*VGA,≥1*HDMI,≥1*MIC-in,≥1*Line-out,≥1*Ps/2,≥2组莲花音频.≥1*MIC（带音量控制旋钮）；
	台
	1
	45000
	

	2
	IP控制软件
	1.标准TCP/IP网络协议，软件包带有服务器软件（含定时任务、消防报警、无线遥控、外部采播、断网打铃、终端馈送、电话广播、可任意多次使用的分控软件等多个部分）；系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用。即在总部配置上相关的设备及软件，可以通过INTERNET网对各分部进行远程广播通知等功能，支持多级服务器(适合广域网大型项目)。 
2.负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站分控软件管理和权限管理等功能。为所有数字IP网络广播音频终端提供定时播放和实时点播服务，响应各终端、远程寻呼终端的播放请求，为工作站分控软件提供数据接口服务；
3.IP网络广播音频服务器控制软件可将传统音频资源，转换成数字节目存储到系统服务器的节目库中（可以容纳万首节目），方便用户今后任意利用和同时使用，可连续一周无重复播放。
4.带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态。
5.支持指定任意区域任意信号进行视频轮巡；（提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证，并加盖公章）
6.支持自动检测,发现新接入设备；（提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证，并加盖公章）
7.系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置；
8.IP网络服务器控制软件是整个系统的运行核心，采用后台系统服务运行，开机系统即可自动运行；
9.系统软件支持Windows2000、WINDOWS2003、Windows XP、Windows7等多个系统平台；
10.系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障或感染病毒时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定、可靠性；
11.服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合；
12.系统软件集成了多个常用监控品牌（海康、大华、汉邦等）的SDK开发包，在应用于IP网络对讲系统时，直接实现与监控系统进行实时联动功能；
13.系统软件具有广播监听功能、报警联动、无线远程控制、电话接入控制、节目源和数据不受限制、站点无限，扩容简便；
14.支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播；
15.具有自动音乐打铃、定时节目播放、音频实时采播，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守功能，系统能根据广播音频信号的有无可以自动关闭、开启各个节点上的功放；
16.软件具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接等功能；
17.具有远程分控讲话、分区自由点播、网上电台转播、寻呼对讲录音功能；
18.系统具有音频终端断网自动打铃、自动定时更新终端断网打铃定时程序功能；
19.软件具有终端馈送演讲功能：可任意指定一个终端做为广播音源，把此终端本身自带线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其它任意多个终端 (提供此功能界面截图,并加盖公章）。
20.系统可以同时向各个网络节点传送多路音频，可以外接传统音源信号与文件音源相结合的形式进行传输，即每路音频所占用带宽不大于100KBPS，软件支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3、WAV等）；
21.软件具有消防联动报警功能，能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音的软件；可支持临层、全区报警、分区报警等多种报警模式；内置报警语音播放模块和报警语音采集模块，可播放预存的报警语音或采集外部报警语音；
22.客户端分控软件利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理。主要完成音频实时采播、节目资源管理和定时编排播放功能，通过授权在分控软件上可以直接对服务器的广播定时任务进行编辑、修改。将话筒接入工作站分控电脑声卡，可以实时采集压缩后广播到各数字音频终端，不需广播主控室人工干预；远程管理服务器的节目库，可以将制作的音频节目上传，远程添加删除文件；
23.软件可设置户外型带LED显示屏IP终端机空闲时显示的文字，可设置三幅文字循环显示；（提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证，并加盖公章）
24.能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新；
25.具有频道设置管理功能，即可对带外控操作面板的IP终端设置相应频道号及设置各频道音频文件等功能；
26.软件具有考试模式功能，在考试时将此项选择，可以禁止用户登记以及用户编辑的定时任务运行，以确保考虑的顺利进行，同时操作简单、快捷；
27.平台支持运用于互联网环境，支持接入4G网络模块终端设备，性能稳定，运行快捷，解决特殊场所无法布线的困扰。（提供对应软件功能界面截图及提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证，并加盖公章）
	套
	1
	5000
	

	3
	话筒
	1.电容式音头拾音、声音还原好、清晰度高、噪音小；
2.适用于演讲、会议、公共广播、教学等场合；
3.咪管与座壳可拆分，工作指示灯环设计；
4.指向性：心型指向（驻极体电容式）；
5.灵敏度：≥-40±2dB@1KHz；
6.拾音距离≥30~60cm；
7.电源供应方式支持不少于2种，包含：DC3V/AC220V；
	台
	1
	3000
	

	4
	合并式播放器
	1.设备采用ARM9+DSP双核高速CPU架构,集成多媒体播放一体机，支持多音频格式如：MP3、WMA、WAV、AAC、OGG、无损APE、FLAC等；　
2.集成高灵敏度收音机，灵活方便收听各种电台节目，如：英语教学，新闻联播等；
3.一键飞梭+≥3英寸真彩屏图形操作界面设计，手动操作快捷方便,飞梭旋钮支持音量大小调节，往右音量+，往左音量-。光标移动，往右下移，往左下移。参数大小调节，往右+，往左-；
4.本机集成≥2G内存另可扩展SD卡，音乐文件存储安全可靠；
5.可时实监听当前播放状态；
6.设备内置有≥2个COM控制接口，中央主机或电脑可通过总线协议对其进行全功能控制；
	台
	1
	4500
	

	5
	YH前置放大器
	1.19寸标准机柜式设计，人性化的设计；
2.≥10路输入（5路话筒，3路线路，2路紧急输入）；；
3.话筒（MIC）输入通道和线路（AUX)输入通道均可独立调校音量
4.设有高音（TREBLE)和低音（BASS)独立调节；
5.开关机缓冲，延时输出保护功能；
6.具有三级优先权设计：MIC1为最高级，紧急音频信号（EMC)为第二级，MIC2，3，4，5和线路（AUX1，AUX2AUX3)为第三级；
7.紧急音频信号输入无音量调节，自动默认至30dB；
8.频率响应：≥20Hz-20kHz(±3dB)；
	台
	1
	3200
	

	6
	IP音频采集器
	1.自带≥4路电源管理，每路电源可实现定时或手动独立打开与关闭，每路电源最大输出功率≥2000W，总功率≥4000W；设有≥4路MIC与≥4路AUX音频输入，输入接口可根据用户实际应用环境灵活选择，每路音量可独立控制，独立信号指示灯显示工作状态；（提供对应产品接口截图，并加盖公章）
2.人性化播放模式设计，可选择任何音源播放给任何区域，不低于高、中、低3种音质效果选择，实现了CD级音质效果传送给每个区域；
3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s；
4.≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；
5.≤1U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用；
	台
	1
	8000
	

	7
	消防采集器
	1.≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；
2.支持≥16路消防报警信号接入，接入方式不低于两种：短路与12V-24V信号；
3.可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展；
4.自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警；
5.报警语音文件预存储在IP网络广播服务器中，无需再配置报警语音发生器，能对报警音乐任意设定，报警矩阵具有地址拨码功能，一套系统中可以任意添加多台报警矩阵；
6.带有≥1个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警；
7.带有≥1个报警取消按钮，当报警结束时，或误报时可及时中断广播预警；
8.面板设有≥16路电平指示灯显示工作状态，当那个区域出现报警时，相对应的指示灯就会闪亮；
	台
	1
	2000
	

	8
	IP数字转换器
	壁挂式设计，配合无线套件使用
	台
	1
	2000
	

	9
	电源时序器
	1.WiFi智能电源管理器，WIFI传输距离30m无遮挡，手机APP远程控制，8路可控输出,一台手机可以管理多台设备；（提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证，并加盖公章）
2.内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控，带有过压保护，过流保护，欠压保护；（提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证，并加盖公章）
3.支持电压保护：过压保护从130V-500V均可设置，当电压超过设定值不启动，使用过程中超过设置电压自动跳开(断开后可手动和APP开启)；
4.支持欠压保护：欠压保护从90V-250V均可设置，当电压超过设定值不启动，使用过程中超过设置电压自动跳开(断开后可手动和APP开启)；
5.支持电流保护：过流保护从1A-50A均可设置，当电流超过设定值自动跳开(断开后可手动和APP开启)；
6.支持一键配网：在同一WiFi局域网下即可通过APP配网,匹配完成后自动连接网络；
7.支持中控系统：支持485/232通讯接口，波特率可设置；
8.支持掉电记忆：当设备突然断电数据自动储存；
9.支持循环定制开关。定时可以自定义添加删除，最多支持100个定时任务；（提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证，并加盖公章）
10.支持上电自启：当设备设定开启上电自启后，每次设备通电会开启所有设备通道；
11.支持通道开关机延时设置：每路可单独设置开关机延时1-999秒；
12.支持联机：RS232联机最长距离10米。
	台
	1
	1800
	

	10
	广播专用机柜
	42U
	套
	1
	3000
	

	
	2、1#楼、2#楼
	
	
	
	
	

	1
	吸顶音箱(6W)
	1.一体化优质天花喇叭，采用白色ABS塑料压模一体成型防尘网罩；
2.≥4"喇叭单元；
3.音质清晰,明亮；
4.额定功率≥3W/6W；
5.输入电压：70V/100V；
6.灵敏度≥89dB±3dB；
7.频率响应≥130-15KHz；
8.美观大方,经久耐用不变形。
	只
	14
	300
	

	2
	IP网络功放终端(120W)
	1.标配≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；
2.设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1s；
3.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30ms；
4.≥2路话筒输入，≥2路线路输入，≥1路辅助输出，每路都设有独立音量调节；
5.设有≥3级优先功能，MIC1设为最高优先级，网络为第二级优先，MIC2、AUX1、AUX2为第三级优先；
6.≥1路短路输入，≥1路路短路输出接口，便于用户扩展；
7.可拓展≥1路DC24V强切电源备用接口；
8.支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30ms；
9.设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目；
10.自带≥1路功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为≥120W；
11.控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭；
12.设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯，对功放的工作状态一目了然；
13.采用先进高效功率放大电路，并设有过载、过温等多种保护；
	台
	2
	1500
	

	3
	网络寻呼话筒
	1.桌面式设计，≥7英寸电容触摸屏控制，人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏，无操作时进入休眠、低功耗省电状态；
2.支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离≥5m；
3.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制；
4.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制；
5.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接；
6.带有≥1个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警；
7.内置≥5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听；
8.≥1路音频线路输出，外扩功率放大器；≥1路音频线路输入，提供多音源传输；
9.≥1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；≥1路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号；
10.设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出；
	台
	2
	1800
	接警台、情报信息室

	
	3、室外部分
	
	
	
	
	

	1
	IP网络功放终端(240W)
	1.标配≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；
2.设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1s；
3.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30ms；
4.≥2路话筒输入，≥2路线路输入，≥1路辅助输出，每路都设有独立音量调节；
5.设有≥3级优先功能，MIC1设为最高优先级，网络为第二级优先，MIC2、AUX1、AUX2为第三级优先；
6.≥1路短路输入，≥1路路短路输出接口，便于用户扩展；
7.可拓展≥1路DC24V强切电源备用接口；
8.支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30ms；
9.设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目；
10.自带≥1路功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为≥240W；
11.控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭；
12.设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯，对功放的工作状态一目了然；
13.采用先进高效功率放大电路，并设有过载、过温等多种保护；
	台
	1
	2400
	

	2
	室外草坪音箱
	1.额定功率(100V)：≥20W
2.额定功率(70V)：≥10W
3.频率响应：≥120-15KHz
4.灵敏度：≥95dB
5.喇叭单元：≥5.5″*1+1″*1
6.安装尺寸(mm):安装孔距≥365mm
7.产品材质：有机玻璃钢
8.仿石头造型
	只
	5
	300
	

	3
	避雷器
	1.19寸标准机柜式设计，人性化的设计；
2.具有≥四路信号输入（70V/100V音频型号）、≥四路输出（70V/100V音频信号）；
3.本机能够自动监测输出信号线是否被雷击，当检测到发生雷击时，自动将输入输出断开；
4.通道切换能力：70~100V/20A，音频信号；
5.具有雷电保护、过压保护和漏电保护功能；
6.具有正常运行指示和保护指示；
7.具有短路信号激活电源功能；
	台
	1
	3000
	

	
	4、其他
	
	
	
	
	

	1
	辅材
	线缆、音频跳线等
	套
	1
	2000
	

	
	十三、LED条屏显示系统

	序号
	设备名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	1
	LED条屏
	P3.75（8.52m*0.3m）
	套
	1
	6870
	接警台

	2
	LED条屏
	P3.75（11.45m*0.3m）
	套
	1
	6870
	户籍大厅

	3
	结构边框
	定制
	套
	2
	2000
	

	4
	网络异步器(控制器)
	定制
	套
	1
	2000
	

	5
	管理软件
	定制
	套
	1
	2000
	

	
	十四、LED温湿度显示系统

	序号
	设备名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	1
	时间温湿度LED屏
	选用高灵敏度的温湿度传感器，实时显示温度、湿度和当前时间信息，可以通过485信号对接设备，上报温湿度等信息
	套
	5
	3000
	

	2
	管理软件
	显示及记录温湿度变化
	套
	1
	1000
	

	
	十五、停车场管理系统

	序号
	设备名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	1
	出入口控制机
	1. 传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
2. 图像分辨率：1920×1080（不包含OSD黑边）；
3. 显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）；
4. 显示屏分辨率：4096Dots（64x64，4行4字），点间距4.0mm；
5. 护罩内置3颗LED灯(暖光灯与红外灯可切换，暖光灯色温3000K±10%)，支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节。（公安部检测报告证明）
6. 支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。（公安部检测报告证明）
7. 通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。（公安部检测报告证明）
8. 支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警。（公安部检测报告证明）
9. LED屏点间距：≤4mm。
10. 支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。（公安部检测报告证明）
11. 支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。（公安部检测报告证明）
12. 抓拍距离：2.5~6m；"
	台
	2
	3000
	

	2
	一体化车牌识别仪
	1. 传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
2. 图像分辨率：1920×1080（不包含OSD黑边）；
3. 显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）；
4. 显示屏分辨率：4096Dots（64x64，4行4字），点间距4.0mm；
5. 护罩内置3颗LED灯(暖光灯与红外灯可切换，暖光灯色温3000K±10%)，支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节。（公安部检测报告证明）
6. 支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。（公安部检测报告证明）
7. 通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。（公安部检测报告证明）
8. 支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警。（公安部检测报告证明）
9. LED屏点间距：≤4mm。
10. 支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。（公安部检测报告证明）
11. 支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。（公安部检测报告证明）
12. 抓拍距离：2.5~6m；"
	台
	2
	5000
	

	3
	出入口快速道闸
	1. 左机右向直杆道闸，箱体采用钣金设计；
2. 支持直臂杆长3米，自带防砸胶条，起杆速度1秒；
3. 支持防撞功能，栏杆臂与闸机主轴间装有回转装置，在栏杆臂受撞击时可转开；
4. 断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起；
5. 栏杆机的杆子上标配防砸胶条，胶条采用高分子聚氨酯材料，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子；（公安部检测报告证明）
6. 长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上；
7. 弹簧寿命，100万次；
8. 设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态；（公安部检测报告证明）
9. 支持外接雷达、线圈、红外防砸功能；
10. 支持遥控远程控制，最大距离50米；
11. 防护等级：IP54；
	台
	2
	6500
	

	4
	电动平移门
	高度1.7米，门体可分为2-5段；门排采用铝合金制作而成，不生锈、无焊接、整体造型美观大方，220V电机铜锅轮，铝合金压铸箱体，外观新颖，散热性能良好；结构紧凑 启动力矩大，能适应频繁正反转；嵌入式热保装置，延长开门机使用寿命；-40℃低温环境下正常工作；产品配置可选红外防撞、防爬报警、防夹、紧急停止、手动离合、漏电保护安全防护功能等
	套
	1
	23000
	

	5
	停车场管理软件
	1.支持管理多个车道，实现数据汇聚；
2.支持对管理车道单个授权管理；
	套
	1
	3000
	

	6
	车辆检测器
	线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)；
频率：20KHz至170KHz；
工作电压：220V±10%
	台
	4
	1500
	

	7
	地感线圈
	定制
	套
	4
	300
	

	8
	安全岛
	定制
	座
	1
	2000
	

	
	十六、1#楼三层会议室多媒体会议系统

	序号
	设备名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	
	1、显示系统
	
	
	
	
	

	1
	65寸液晶电视
	面板尺寸：65英寸；
亮度：380cd/m²；
安装方式：底座、壁挂；
供电方式：100–240VAC，50/60Hz；
工作温度：0℃～+40℃；
信号输出标配：Optical（光纤口）×1、Earphone×1；
信号输入标配：HDMI 2.0×3、USB 2.0×2、AV（复合视频接口）×1、Component（YPbPr）×1；
支持的分辨率：3840×2160
	台
	2
	3000
	

	2
	液晶电视支架
	定制
	台
	2
	1000
	

	
	2、矩阵切换系统
	
	
	
	
	

	1
	音视频矩阵
	1.⽀持≥8路HDMI输⼊到≥9路HDMI输出⽆缝快速切换；
2.支持输入输出支持HDMI1.3，最高分辨率≥1920x1200@60Hz；
3.输入输出支持HDCP1.4；
4.输入输出色彩空间支持RGB、YCbCr4:4:4,YCbCr4:2:2等；
5.输入内置≥6种EDID，≥1920x1080@60Hz，双声道（默认），支持自定义EDID；
6.输出支持组合端口默认≥11种输出分辨率可选；
7.输出支持组合端口开关HDCP功能；
8.支持断电记忆功能；
9.支持HDMI接口连续热拔插；
10.支持红外控制、双向串口控制、面板按键控制；
11.音频输出口≥2路3.5mm音频口，控制口≥2路RS232，一进一出；
	台
	1
	3000
	无缝切换

	
	3、扩声系统
	
	
	
	
	

	1
	全频音箱
	1.采用≥1只8寸低音喇叭单元和≥1只34芯钛高音单元；
2.精确分频，使得声音清晰，层次分明，声源还原性好；
3.二分频设计，低频更加饱满，声音更加丰富；
4.阻抗：8Ω；
5.频响≥90Hz-18KHz；
6.额定功率≥150W；
7.峰值功率≥600W；
8.灵敏度≥95dB；
9.最大声压级≥117dB；
10.覆盖角度：(H)≥90°(V)≥70°；
	台
	2
	1500
	

	2
	音箱支架
	音箱壁挂支架
	台
	2
	200
	

	3
	功率放大器
	1.≥12路XLR平衡式话筒输入，话筒输入接口带48V幻象电源，可以单独控制每路幻象电源开关，兼容≥12路6.35mm非平衡输入；≥1组6.35mm立体声输入，可连接立体声设备；
2.≥4组母线（立体声+两编组）输出，≥2路AUX辅助输出；≥1路监听输出，≥1路录音输出；
3.高品质、低噪音的话筒输入，低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力；
4.≥2组AUX辅助输出，AUX1为推子前和推子后，AUX2为推子后；
5.内置≥24种模式DSP数字效果器，数字显示效果种类；
6.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平；
7.MP3播放器带USB电脑声卡输入，手机蓝牙连接；
	台
	1
	2000
	

	4
	调音台
	1.具备自动拉啸点，当出现声反馈时，它会立即发现和计算出其频率、衰减量，并按照计算结果执行抑制声反馈的命令，将啸叫干扰减至最低；
2.每通道最多可设≥24个动态陷波器，≥12个PEQ，分辨精度1Hz，工作频率20Hz-20KHz；
3.≥24BIT高性能A/D及D/A转换；
4.响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取；
5.自动扫描啸叫点并抑制；
6.噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰；
7.具有输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；
8.带RS485中控口，可以远程控制；
9.≥2路卡侬XLR输入，带48V幻象供电，≥2路6.35mm大二芯输入；
10.≥2路卡侬XLR输出，≥2路6.35mm大二芯输出；
11.带有≥1块液晶显示屏，显示设备参数数据；
	台
	1
	3000
	

	5
	反馈抑制器
	1.≥4路平衡式话筒\线路输入，≥4路平衡式音频输出，采用凤凰插接口；
2.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议；
3.拥有AFC(反馈抑制)、ANS(噪声抑制)、滤波器等处理模块；
4.具有自定义的用户操作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的RS232控制第三方设备；
5.全功能矩阵混音，输入混音电平可调节；
6.≥16组预设，每个预设独立工作；
7.支持通道贝、LINK和分组功能；
8.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码；
9.可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理；
	台
	1
	1500
	

	6
	音频处理器
	1.UHF频段传输信号，频率范围≥UHF600MHz-699.75MHz；
2.≥4通道接收信号,每通道有≥50个信道可选，每个信道以250KHz步进；
3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高；
4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持≥20台同时使；
5.高保真单指向性电容咪芯，声音还原好；拾音距离≥30-50CM；
6.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；
7.背面设有≥4个平衡输出和≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；
8.≥400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计；
9.无噪声轻触开关，轻按≤0.5S开启进入工作状态；
10.灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态；
11.使用1.5V电池（≥3粒）供电，轻松更换电池，续航时长≥8小时；
12.发射器配置2.4寸高清点阵显示屏,显示工作状态等内容；
13.使用距离：空旷环境≥80-100米，复杂环境≥50-80米；
14.适用于各种会议和演讲场合，含1台接收机和4只无线桌面话筒；
	台
	1
	1200
	

	7
	一拖四数字无线会议麦克风
	1.UHF频段传输信号，频率范围≥UHF600MHz-699.75MHz；
2.≥4通道接收信号,每通道有≥50个信道可选，每个信道以250KHz步进；
3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高；
4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持≥20台同时使；
5.高保真单指向性电容咪芯，声音还原好；拾音距离≥30-50CM；
6.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；
7.背面设有≥4个平衡输出和≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；
8.≥400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计；
9.无噪声轻触开关，轻按≤0.5S开启进入工作状态；
10.灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态；
11.使用1.5V电池（≥3粒）供电，轻松更换电池，续航时长≥8小时；
12.发射器配置2.4寸高清点阵显示屏,显示工作状态等内容；
13.使用距离：空旷环境≥80-100米，复杂环境≥50-80米；
14.适用于各种会议和演讲场合，含1台接收机和4只无线桌面话筒；
	套
	1
	3000
	图纸体现4手持话筒+4桌面话筒

	
	
	1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；
2.提供≥200个可调频率，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离，频率范围≥610-693MHz；
3.具有红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步；
4.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；
5.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；
6.具有≥4路XLR平衡输出，≥1路混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；
7.接收机采用LCD液晶显示屏显示工作状态，功能操作简单；
8.使用距离：空旷环境≥80-100米，复杂环境≥50-80米；
9.含1台接收主机和4个无线手持话筒；
	
	2
	2000
	

	8
	YH系列电源时序器
	1.≥8通道电源口顺序开启逆序关闭,每路输出带指示灯；
2.具有≥1路短路触发接口，可以通过短接信号控制开关；
3.额定输出电压：交流220V，50Hz；
4.每路动作延时时间≥1秒；
5.单路最大承受无功功率≥2200W；
6.最大承受无功总功率≥6000W；
	台
	2
	2500
	

	9
	会议专用机柜
	42U
	台
	1
	2500
	

	10
	多媒体桌插
	含HDMI、音频接口等
	个
	1
	600
	

	11
	高清信号发送器
	1.使用先进的HDBaseT传输技术，信号无压缩、无损耗、无延时；
2.支持HDMI信号，支持HDMI1.4标准，支持HDCP1.3协议，兼容DVI1.0标准；
3.支持RS232,IR控制信号透传；
4.支持DDC通道以及EDID透传；
5.1080P支持≥70米传输，4K*2K支持≥40米传输；
6.接口≥HDMI输入*1，≥IRIN*1,≥IROUT*1，≥RS232*1，≥RJ45*1
	台
	1
	1000
	

	12
	高清信号发送器
	1.使用先进的HDBaseT传输技术，信号无压缩、无损耗、无延时；
2.支持HDMI信号，支持HDMI1.4标准，支持HDCP1.3协议，兼容DVI1.0标准；
3.支持RS232,IR控制信号透传；
4.支持DDC通道以及EDID透传；
5.1080P支持≥70米传输，4K*2K支持≥40米传输；
6.接口≥HDMI输出*1，≥IRIN*1,≥IROUT*1，≥RS232*1，≥RJ45*1
	台
	1
	1000
	

	13
	辅材
	音视频线、会议线等
	批
	1
	2000
	

	
	4、视频会议系统
	
	
	
	
	

	1
	视频会议终端
	1、视频会议终端需无缝数字接入平阳县公安局现有视频会议系统，实现互联互通，不得采用模拟背靠背的方式对接。
2、采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。
3、终端采用国产嵌入式操作系统，终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。（投标人需提供权威机构检测报告证明）
4、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。
5、支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。
6、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。
7、支持H.239、BFCP双流协议标准。
8、支持1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。
9、支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。
10、支持不少于4路高清视频输入接口、4路高清输出接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明）
11、支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。（投标人需提供权威机构检测报告证明）
12、支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口。
13、支持空闲或会议中电话接入。（投标人需提供权威机构检测报告证明）
14、支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。
15、支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。（投标人需提供权威机构检测报告证明）
16、支持多视功能，终端可将2路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。
17、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。（投标人需提供权威机构检测报告证明）
18、支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。
19、系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。
20、终端配套的遥控器采用ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡。（投标人需提供权威机构检测报告证明）
21、终端具备OLED显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码。
22、终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。
23、终端支持双流叠加视频水印，可实现双流数据内容叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。
24、支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。
★25、终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。（投标人需提供权威机构检测报告证明）
26、支持防火墙和NAT穿越。
27、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。
	台
	1
	51000
	

	2
	高清摄像机
	1、高清摄像机需与视频会议终端同一品牌。
2、支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。
3、镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。
4、支持不小于12倍光学变焦。
5、支持广角镜头，水平视角不小于72°。
6、视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明）
7、支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。（投标人需提供权威机构检测报告证明）
8、支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。
9、支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。
10、水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°
11、支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。
12、支持根据安装方向自动翻转图像。（投标人需提供权威机构检测报告证明）
13、支持保存不少于255个预置位。
14、支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。（投标人需提供权威机构检测报告证明）
15、支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。
16、提供产品RoHS证书复印件。
	
	1
	30000
	

	
	十七、2#楼二层影音室多媒体会议系统

	序号
	设备名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	
	1、显示系统
	
	
	
	
	

	1
	投影机
	
播放方式：不支持3D功能 不支持3D功能
尺寸范围：30-300英寸 30-300英寸
ANSI亮度 ： 无ANSI亮度
最大兼容分辨率： 1024*768dpi
对比度： 15000:1
投射比： 1.38-2.24
对焦方式： 手动
 
智能系统： 无智能系统
开机广告： 开机无广告
语音遥控： 不支持语音功能
无线同屏： 支持无线
 
无线同屏： 支持无线
Wi-Fi连接： 不支持Wi-Fi连接
网络接口： 百兆网口
蓝牙连接 ：不支持蓝牙
音频输出： 迷你立体声*1
	台
	1
	28000
	

	2
	电动投影幕
	120寸
	台
	1
	2000
	

	
	2、扩声系统
	
	
	
	
	

	1
	全频音箱
	1.采用≥1只8寸低音喇叭单元和≥1只1.4寸压缩驱动高音单元；
2.背面接线面板具有可控高频声压开关0dB--6dB，根据不同环境需求下进行调节；
3.二分频设计，低频更加饱满，声音更加丰富；
4.阻抗：8Ω；
5.频响≥65Hz-20KHz；
6.额定功率≥250W；
7.峰值功率≥1000W；
8.灵敏度≥92dB；
9.最大声压级≥122dB；
10.覆盖角度：(H)≥90°(V)≥40°；
	台
	2
	3500
	

	2
	安装支架
	音箱壁挂支架
	台
	2
	200
	

	3
	功率放大器
	1.内置数字功放，同时支持定压定阻输出：100V、70V、8欧、4欧输出，支持≥2*300W@8Ω，≥2*500W@4Ω，可桥接成≥1000W@8Ω或定压100V-1000W输出；（提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证，并加盖公章）
2.全面支持网络TCP/IP控制，可实现多台设备管理，通过wifi可以连接软件，简单便捷。
3.远程开关机控制，节省时间，方便控制；
4.支持设置DSP功能，具有电平检测、输入源、输入灵敏度、音量显示、存档预设、通道静音、功放温度、功放模式等功能；（提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证，并加盖公章）
5.内置DSP数字处理器，输入≥5段，输出≥9段均衡，满足不同的需求；
6.支持多种联机方式：USB、TCP/IP、RS232、RS485
7.可实时远程监控功放工作状态，包括温度、功率、电压、电流
★8.现场可通过软件识别功放，点击软件端呼叫按钮，可使对应功放显示屏和状态灯同时闪烁，可快速从“功放群组”里，找到您所需设置的功放；（提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证，并加盖公章）
10.工作模式可选择立体声、桥接、单声道、自由矩阵,并且可通过软件自由切换
11.输入灵敏度两档可调0dBu/6dBu,软件设置
12.上电状态可设置，Power On/Standby
13.定压定阻可自由切换，适应更多的是用场合，定压定阻支持：100V、70V、8欧、4欧
★14.通过软件可限制功放输出功率（300瓦以内的任意功率值可自行设定）/电压/电流，保护音响系统安全工作，适应更多的音响系统；（提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证，并加盖公章）
15.48KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。
16.可扩展配置DANTE网络音频功能。
	台
	1
	3500
	

	4
	音频处理器
	1.≥4路平衡式话筒\线路输入，≥4路平衡式音频输出，采用凤凰插接口；
2.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议；
3.拥有AFC(反馈抑制)、ANS(噪声抑制)、滤波器等处理模块；
4.具有自定义的用户操作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的RS232控制第三方设备；
5.全功能矩阵混音，输入混音电平可调节；
6.≥16组预设，每个预设独立工作；
7.支持通道贝、LINK和分组功能；
8.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码；
9.可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理；
	台
	1
	2200
	

	5
	手持式无线话筒
	1.支持通过PC软件对设备进行管理，调节产品各项性能参数，包括音乐、话筒、噪声门、均衡、高低通滤波、音量调节等；提供软件对应功能截图，并加盖公章）
2.音乐设有模拟输入与光纤输入，音乐输入具有增益，7段均衡，限幅、高低通等功能可调节；（提供对应产品接口截图，并加盖公章）
3.麦克风具有≥10段移频，≥5段噪声门可调；
4.内置效果器，双通道输出具有回声A+B，回声+混响双模式选择；
5.内置录音输出口，评分输出口，可外接录音存储器进行录音存储，外接显示器进行评分输出显示；
6.支持对主输出进行调节，主声道输出音量、高低切调节，录音输出增益、评分输出增益调节；
7.支持辅助输出进行调节，支持L/R单独调节，L，L+R，R自由组合输出调节；
8.内置混音器，延时器，可调节延时时间及混音效果；
9.支持设置多种模式，一键调用，最多支持6种模式，适用不同使用场景；
10.可通过遥控器进行音量、效果、模式调用、信号源选择等按键，让使用者不用上机柜操作，提供极大便利；
11.标配≥2只UHF段手持话筒；
	套
	1
	1800
	

	6
	YH电源时序器
	1.≥8通道电源口顺序开启逆序关闭,每路输出带指示灯；
2.具有≥1路短路触发接口，可以通过短接信号控制开关；
3.额定输出电压：交流220V，50Hz；
4.每路动作延时时间≥1秒；
5.单路最大承受无功功率≥2200W；
6.最大承受无功总功率≥6000W；
	台
	1
	2500
	

	7
	广播专用机柜
	22U
	台
	1
	3000
	

	8
	多媒体地插
	含HDMI、音频接口等
	个
	1
	600
	

	9
	辅材
	音视频线、会议线等
	批
	1
	3000
	

	
	十八、2#楼二层大会议室多媒体会议系统

	序号
	设备名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	
	1、投影显示系统
	
	
	
	
	

	1
	投影机
	激光光源20.000小时免维护”
支持4K增强2功能，超高画质
HDR高动态范围图像技术
选配外置摄像头，画面自动校准
超过2,500,000: 1高对比度”3*4
输入输出：HDMI输入输出
白色亮度:5.200流明“34
色彩亮度:5,200流明”3”4
中心亮度:5,500流明4"5
分辨率: 4,608,000像素，4K增强”1 (该分辨率仅支持输入信号为1080p，WUXGA和4K)
重量:8.3Kg
显示技术:3LCD
	台
	1
	38000
	

	2
	电动投影幕
	150寸
	台
	1
	2500
	

	
	2、LED显示系统
	
	
	
	
	

	1
	LED条屏
	P3.75，5.00m*0.55m
	平方
	2.75
	2000
	

	2
	结构边框
	定制
	套
	1
	1000
	

	3
	网络异步器(控制器)
	定制
	套
	1
	2000
	

	4
	管理软件
	定制
	套
	1
	2000
	

	
	3、矩阵切换系统
	
	
	
	
	

	1
	无缝高清矩阵切换器
	1.⽀持≥8路HDMI输⼊到≥9路HDMI输出⽆缝快速切换；
2.支持输入输出支持HDMI1.3，最高分辨率≥1920x1200@60Hz；
3.输入输出支持HDCP1.4；
4.输入输出色彩空间支持RGB、YCbCr4:4:4,YCbCr4:2:2等；
5.输入内置≥6种EDID，≥1920x1080@60Hz，双声道（默认），支持自定义EDID；
6.输出支持组合端口默认≥11种输出分辨率可选；
7.输出支持组合端口开关HDCP功能；
8.支持断电记忆功能；
9.支持HDMI接口连续热拔插；
10.支持红外控制、双向串口控制、面板按键控制；
11.音频输出口≥2路3.5mm音频口，控制口≥2路RS232，一进一出；
	台
	1
	20000
	无缝切换

	
	4、扩声系统
	
	
	
	
	

	1
	全频音箱
	1.采用≥1只8寸低音喇叭单元和≥1只34芯钛高音单元；
2.精确分频，使得声音清晰，层次分明，声源还原性好；
3.二分频设计，低频更加饱满，声音更加丰富；
4.阻抗：8Ω；
5.频响≥90Hz-18KHz；
6.额定功率≥150W；
7.峰值功率≥600W；
8.灵敏度≥95dB；
9.最大声压级≥117dB；
10.覆盖角度：(H)≥90°(V)≥70°；
11.为保证设备后期的软件升级、迭代、维护等。
	台
	4
	3500
	

	2
	音箱支架
	音箱壁挂支架
	台
	4
	300
	

	3
	功率放大器
	1.设备采用≤1U机箱设计，具有体积小、重量轻等特点；
2.采用最新Class-D类功放设计方案，具有失真小、效率高等特点；
3.采用功率智能恒定技术，当功放连接负载低于额定范围时，输出功率智能控制，不会继续增大，恒定在安全可靠的工作范围,使功放稳定性大为提高；
4.具有直流、短路、过热、软启动等保护功能；
5.具有立体声和桥接通道选择；
6.输出功率：立体声功率8Ω≥200W*2，立体声功率4Ω≥300W*2，桥接8Ω≥600W；
	台
	2
	3500
	

	4
	调音台
	1.≥12路XLR平衡式话筒输入，话筒输入接口带48V幻象电源，可以单独控制每路幻象电源开关，兼容≥12路6.35mm非平衡输入；≥1组6.35mm立体声输入，可连接立体声设备；
2.≥4组母线（立体声+两编组）输出，≥2路AUX辅助输出；≥1路监听输出，≥1路录音输出；
3.高品质、低噪音的话筒输入，低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力；
4.≥2组AUX辅助输出，AUX1为推子前和推子后，AUX2为推子后；
5.内置≥24种模式DSP数字效果器，数字显示效果种类；
6.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平；
7.MP3播放器带USB电脑声卡输入，手机蓝牙连接；
	台
	1
	5000
	

	5
	反馈抑制器
	1.具备自动拉啸点，当出现声反馈时，它会立即发现和计算出其频率、衰减量，并按照计算结果执行抑制声反馈的命令，将啸叫干扰减至最低；
2.每通道最多可设≥24个动态陷波器，≥12个PEQ，分辨精度1Hz，工作频率20Hz-20KHz；
3.≥24BIT高性能A/D及D/A转换；
4.响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取；
5.自动扫描啸叫点并抑制；
6.噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰；
7.具有输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；
8.带RS485中控口，可以远程控制；
9.≥2路卡侬XLR输入，带48V幻象供电，≥2路6.35mm大二芯输入；
10.≥2路卡侬XLR输出，≥2路6.35mm大二芯输出；
11.带有≥1块液晶显示屏，显示设备参数数据；
	台
	1
	1500
	

	6
	音频处理器
	1.≥4路平衡式话筒\线路输入，≥4路平衡式音频输出，采用凤凰插接口；
2.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议；
3.拥有AFC(反馈抑制)、ANS(噪声抑制)、滤波器等处理模块；
4.具有自定义的用户操作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的RS232控制第三方设备；
5.全功能矩阵混音，输入混音电平可调节；
6.≥16组预设，每个预设独立工作；
7.支持通道贝、LINK和分组功能；
8.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码；
9.可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理；
	台
	1
	2200
	

	7
	手持无线话筒（一拖二）
	1.超高频的UHF多组频率传输，可设置多组频率同时使用，满足多套话筒叠机应用；
2.采用高性能CPU控制，可以进行选频、显示、静音锁定、电池容量监测等处理；
3.采用高性能oled的液晶显示，所有的功能均可以在液晶屏显示，如频率、静音电平、射频信号电平、音频电平、低电警告等；
4.每个通道有≥100个频点可调，带有Remote scan自动扫频功能，也可以手动调频；
5.系统采用PLL锁相环设计，可以多套系统实现多频道、多功能的专业功能；
6.高可靠的分集接收技术：真正的分集设计，两个完全独立的接收电路；
7.接收机具有≥4路模拟输入加4路dante输出；（提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证，并加盖公章）
8.可额外支持≥两路LINE/MIC输入Dante网络；（提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证，并加盖公章）
9.杂讯检测抑制噪音功能，有效减少环境中射频干扰造成的噪声；
10.低电池警告功能，实时显示出发射单元电池的容量；
11.音频输出接口有三脚XLR平衡式输出和1/4英寸不平衡式插口可同时连接到不同的外部设备上。
12.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒；
13.射频范围 512MHz--792MHz
14.支持给麦克风消毒，通过UV紫外线+负离子双重杀菌，杀菌效率达到≥99.75%；（提供由CNAS认可的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告复印件佐证，并加盖公章）
	套
	1
	2000
	

	8
	YH系列电源时序器
	1.≥8通道电源口顺序开启逆序关闭,每路输出带指示灯；
2.具有≥1路短路触发接口，可以通过短接信号控制开关；
3.额定输出电压：交流220V，50Hz；
4.每路动作延时时间≥1秒；
5.单路最大承受无功功率≥2200W；
6.最大承受无功总功率≥6000W；
	台
	2
	2500
	

	9
	会议专用机柜
	42U
	台
	1
	2500
	

	10
	多媒体桌插
	含HDMI、音频接口等
	个
	2
	600
	

	11
	高清信号发送器
	1.使用先进的HDBaseT传输技术，信号无压缩、无损耗、无延时；
2.支持HDMI信号，支持HDMI1.4标准，支持HDCP1.3协议，兼容DVI1.0标准；
3.支持RS232,IR控制信号透传；
4.支持DDC通道以及EDID透传；
5.1080P支持≥70米传输，4K*2K支持≥40米传输；
6.接口≥HDMI输入*1，≥IRIN*1,≥IROUT*1，≥RS232*1，≥RJ45*1
	台
	2
	4000
	

	12
	高清信号发送器
	1.使用先进的HDBaseT传输技术，信号无压缩、无损耗、无延时；
2.支持HDMI信号，支持HDMI1.4标准，支持HDCP1.3协议，兼容DVI1.0标准；
3.支持RS232,IR控制信号透传；
4.支持DDC通道以及EDID透传；
5.1080P支持≥70米传输，4K*2K支持≥40米传输；
6.接口≥HDMI输出*1，≥IRIN*1,≥IROUT*1，≥RS232*1，≥RJ45*1
	台
	2
	4000
	

	13
	辅材
	音视频线、会议线等
	批
	1
	2000
	

	
	5、数字会议系统
	
	
	
	
	

	1
	会议系统主机
	1.采用≥1.3英寸OLED显示屏，具备中、英文菜单语言显示选择；
2.具有断电自动记忆功能，通电后不需再次设置即可使用，并可还原出厂设置；
3.具备声控启动话筒功能及门限级别可调节；
4.具备第三方中控控制可实现：视频跟踪、话筒开与关、切换会议模式等，采用工业RS232通讯协议；
5.内置高、中、低音均衡调节，话筒总音量控制，可统一关闭话筒内置喇叭声音；
6.所有话筒具备实时显示使用状态，指示灯亮起情况下，话筒即可打开或者申请发言；
7.具备多路话筒连接口可备份环形连接，≥4路8芯专用会议单元连接端口，≥4路RJ45网线连接口，单机最多可连接≥128只会议系统单元；
8.具备多路音频输出，可同时连接红外翻译系统、电话耦合器、本地扩声系统、录音设备、远程视频会议等；
9.可设置与会者限时发言时间15秒～60分钟,量化会议进程,提高会议效率；
10.不低于8种智能会议发言模式，包含智能限制、先进先出、智能申请、开放模式、限时发言、主席专用、声控启动、自动测试等；（提供不少于8种模式的功能界面截图，并加盖公章）
11.≥1路莲花RCA输入，≥1路卡侬XLR输出，≥1路莲花RCA输出，≥1路大二芯6.35mm输出，≥1路RS232中控控制端口；
11.为保证设备兼容性以及后期的设备稳定、维护等。所投此场所设备产品厂家需与音箱、功放、调音台、处理器、无线麦克风，电源时序器统一品牌
12.为保证设备后期质量安全稳定等。
	台
	1
	29000
	

	2
	会议主席单元
	1.采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准；
2.采用单方形短咪杆设计，显得美观、大方、耐用；
3.采用DSP数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，网线距离≥150米；
4.阻尼转轴上下活动幅度≥120°,可停留在任意角度；
5.话筒支持第三方中控实现视频跟踪、打开关闭，中控与会议系统主机使用工业RS232通讯协议代码；
6.采用标准CAT5e作为连接线,RJ45连接头,手拉手连接，方便标准化工程布线安装和后期维护；
7.专业高保真、单一高指向性电容咪芯，带声频启动功能，发言距离≥50cm；
8.话筒单元由系统主机提供DC24V电源，属于安全范围，话筒支持热插拔,单元之间可接入小型扩展电源，达到单线长距离分段式供电；
9.话筒单元具备3.5mm监听耳机插孔,可连接录音设备或监听耳机，有音量大小电位器，耳机插孔可随时调节音量大小；
10.话筒单元使用≥2.4寸彩色显示屏，可实时当前显示话筒发言状态、是否能打开话筒、发言时间计时、发言倒计时、话筒ID号、当前会议模式；
11.话筒支持声控启动话筒，可在主机设置声音触发大小，可配合限时发言使用；
12.主席单元不受会议模式限制，并可置于任意位置，具全权控制会议秩序的优键功能，可关闭所有打开的代表单元，按住优先键可临时静音代表进行插话发言功能，松手恢复代表原状态（申请模式下无临时插话功能，申请模式下优先键可短按批准申请发言代表打开，长按优先键可以切断发言中代表单元和申请中单元）；
	台
	1
	3500
	

	3
	会议代表单元
	1.采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准；
2.采用单方形短咪杆设计，显得美观、大方、耐用；
3.采用DSP数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，网线距离≥150米；
4.阻尼转轴上下活动幅度≥120°,可停留在任意角度；
5.话筒支持第三方中控实现视频跟踪、打开关闭，中控与会议系统主机使用工业RS232通讯协议代码；
6.采用标准CAT5e作为连接线,RJ45连接头,手拉手连接，方便标准化工程布线安装和后期维护；
7.专业高保真、单一高指向性电容咪芯，带声频启动功能，发言距离≥50cm；
8.话筒单元由系统主机提供DC24V电源，属于安全范围，话筒支持热插拔,单元之间可接入小型扩展电源，达到单线长距离分段式供电；
9.话筒单元具备3.5mm监听耳机插孔,可连接录音设备或监听耳机，有音量大小电位器，耳机插孔可随时调节音量大小；
10.话筒单元使用≥2.4寸彩色显示屏，可实时当前显示话筒发言状态、是否能打开话筒、发言时间计时、发言倒计时、话筒ID号、当前会议模式；
11.话筒支持声控启动话筒，可在主机设置声音触发大小，可配合限时发言使用；
	台
	5
	2900
	

	
	一十九、机房工程及UPS不间断电源系统

	序号
	设备名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	
	1、弱电机房及弱电间
	
	
	
	
	

	1
	防静电地板
	600*600*35
	平米
	15
	450
	

	2
	30KVA UPS主机
	30KVA，三进三出
	台
	1
	30000
	

	3
	蓄电池
	12V/100AH
	节
	64
	950
	

	4
	电池柜
	A16
	只
	4
	2000
	

	5
	UPS配电柜（含空开）
	定制
	只
	1
	3000
	

	6
	电源防雷器
	20kA（In），40kA（Imax）四模块电源防雷器
	只
	4
	2000
	

	
	2、接地系统
	
	
	
	
	

	1
	等电位连接箱
	定制
	只
	2
	3401
	

	2
	镀锌铜排
	4*40mm2
	米
	15
	30
	

	3
	镀锌铜带
	60*0.6mm
	米
	20
	50
	

	4
	接地线
	BVR6
	米
	15
	16
	

	5
	接地线
	BVR16
	米
	10
	35
	

	6
	接地线
	BVR25
	米
	10
	55
	

	
	二十、综合管网系统

	序号
	设备名称
	
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	1
	0#手孔井（含井盖）
	530*530*850mm（内径）
	座
	7
	600
	

	2
	1#手孔井（含井盖）
	830*530*850mm（内径）
	座
	2
	800
	

	3
	水平桥架
	100*50 桥架
	米
	35
	35
	

	4
	水平桥架
	200*100 桥架
	米
	40
	45
	

	5
	水平桥架
	300*100 桥架
	米
	270
	55
	

	6
	桥架支撑架
	配件
	项
	1
	2000
	

	7
	JDG管
	JDG20
	米
	4350
	3.5
	

	8
	埋地敷设 SC100
	SC100
	米
	120.00
	45
	

	9
	埋地敷设 SC32
	SC32
	米
	110.00
	16
	

	10
	埋地敷设 SC25
	SC25
	米
	965.00
	8
	

	11
	七孔梅花管
	PE110
	米
	280.00
	10
	

	12
	光纤终端盒
	4口通用型终端盒,最多可以支持12口
	只
	2
	150
	

	13
	尾纤、跳线
	1、产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准
2、连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体
3、低损耗连接，高反射
4、单芯，SC
5、单模G652D，
6、功能参数：
1）插损（dB）：单模≤0.2(典型值)/≤0.35(最大值)；
2）回损（dB）>：50(典型值)
3）互换性（dB）：单模≤0.5dB；
4）机械耐久性：500次<0.2dB(插入损耗变化量)/500次<5dB(回波损耗变化量)
5）物理强度：<19.6N 6、 推压强度<98N 7、 插拔强度<68.6N
	对
	4
	15
	跳线S922   26/PCS

	14
	光纤熔接及配件
	定制
	芯
	8
	20
	

	15
	8芯单模光纤
	1、产品符合YD/T1258-4、IEC 60794、GR-20等标准
2、紧套光纤易剥离，单次剥离长度50-100mm
3、采用进口芳纶加强元件，保证光缆优异的机械性能
4、采用抗弯光纤，规格：8芯室内
5、外护材料耐腐蚀、防水、防紫外线、阻燃、环保等优点
	米
	150
	2.5
	

	16
	六类4对非屏蔽双绞线
	1.依据标准YD/T 1019，同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
2.护套材料：PVC
3.绝缘层材料：PE
4.结构：十字骨架
5.铜导体直径：φ0.57±0.02 mm
6.燃烧性能：通过YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验
7.单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃
8.20米、50米、90米永久/MPTL链路检测报告、永久链路温升（温度≥40度、长度≥80米）检测报告
9.绝缘电阻：≥5000MΩ·km
10.线对对地电容不平衡：≤160pF/100m
11.特性阻抗：100±15Ω
12.安装温度： 0℃～50℃
13.工作温度：  -20℃～60℃                                                                                                                                 
14、要求提供中国泰尔实验室出具的单项产品检测报告、信息产业部出具的六类非屏蔽信道及永久链路检测报告、
 15、要求提供UL、CE、SGS ROHS、REACH、泰尔认证，并能提供相关证明文件  
 16、通过知识产权管理体系认证标准：GB/T29490-2013 
	米
	23700
	2
	

	17
	电源线
	YJVP3*4，UPS供电至各节点。
	米
	2200
	8
	

	18
	信号线
	
	米
	50
	2
	

	19
	金银线
	
	米
	200
	8
	

	
	二十二、其它设备

	序号
	设备名称
	型号规格及技术参数
	单位
	暂估数量
	综合单价限价
	备注

	1
	执法办案管理中心管控平台
	1、刻录设备集成；
2、刻录参数设置：包括刻录文件路径设置、刻录封面字段设置、刻录封面文件位置设置、刻录时间限制、刻录光盘份数、刻录监控设备配置等；
3、刻录封面设置：对刻录光盘封面的设置，设置封面图片、封面文字信息。
4、刻录任务管理：查看已经刻录过的任务，包括刻录时间、刻录人、案件编号、人员编号、刻录单位、刻录状态等信息，还可以选择重新刻录。
	套
	1
	50000
	

	2
	智能存取管理设备
	1.设备具有支持通过远程操控串口服务器开锁功能。
2.设备具有锁控盒且能支持触发及拨码序列化对应柜门功能。
3.设备具有二维码扫描验证功能。

5.工控机：处理器：I5；
6.显示屏：显示尺寸：19英寸；分辨率：1440*1920；触摸方式：红外扫描；
7.二维码扫描仪：图像传感器：CMOS；像素：960×640；
8.读卡器：接口：USB;工作频率：13.56MHz；
	套
	1
	55000
	

	3
	一体化信息采集终端
	集合多功能一体化信息采集
	套
	1
	90000
	

	4
	光盘打印刻录一体机
	1.盘仓容量：全自动20片光盘输入/输出；
2.机械臂：高速微处理器步进马达驱动机械手臂；
3.取盘技术：第七代全自动智能机械手取盘技术；
4.光盘打印速度：45秒/片，75片/小时；
5.打印方式：喷墨；
6.最高分辨率 ：4800dpi；
7.墨盒配置：1个CMY彩色墨盒；
8.色彩：1670万色；
9.刻录格式：DVD±R，DVD±RW，DVD±DL；CD-R，CD-RW，CD-Audio(CD-DA)，Video-CD，MP3 to CD-Audio，及所有业界标准CD格式，BD-R
10.刻录速度：DVD-R12片/小时，CD-R20片/小时；
11.刻录复制：支持DVD/CD光盘自动复制，自动制作/刻录光盘镜像文件
12.介质规格：可打印光盘，包括（BD-R，DVD±R，CD-R；普通或防水可打印光盘）；
13.电源电压：AC 100-240V，50/60Hz；DC 12V，5A；
14.电源功率：60W；
	台
	1
	50000
	

	5
	二代身份证阅读器
	1.读卡数据：IC 10位；
2.工作频率：13.56MHz；
3.通讯协议：ISO14443；
4.产品尺寸：123*95*27mm；
	个
	1
	4000
	

	6
	拾音器
	高清保真
	个
	4
	400
	

	7
	紧急按钮
	灵敏度要求按压力不超过2N，使用者只需轻轻按压即可触发呼叫，响应时间为20ms以内，以确保在最短时间内启动系统。
	个
	4
	50
	

	12
	金属安检门
	1.图像传感器 CMOS ；提示方式 蜂鸣器，LED指示，振动器
2.外观尺寸(mm)74.0 (W)×115.0 (D)×161.0 (H) 工作电压 5 VDC±5%
	套
	1
	20000
	

	13
	手持式条码扫描器
	参数：二维码打印，兼容一维码打印，2-4inch/s，双感应式定位，USB接口，大齿轮，带撕纸位
	台
	1
	800
	

	14
	条码打印机
	参数：二维码打印，兼容一维码打印，2-4inch/s，双感应式定位，USB接口，大齿轮，带撕纸位
	台
	1
	400
	

	总计
	
	


（1）详细采购需求（采购预算2650000元，供应商报价为单价综合折扣率，按实际结算。结算单价=综合单价最高限价×折扣率，如投标报价下浮率为10%，则按90%折扣率进行报价)。实际采购金额以采购人验收合格的实际完成数量为准，供应商须自行考虑投标报价的风险。
（2）本项目实施数量未确定，以实际完成数量按实结算，采购方不承担最终完成量达不到采购预算的责任，中标供应商应充分考虑该风险。

详见“平阳县鳌江消防安全用品仓储工程（消防安全警示教育基地）智能化设备安装项目清单及技术参数要求”。

（3）供应商在投标文件中必须注明所投产品的品牌及型号、产地等。
（4）供应商送货时，如使用单位需要则须按使用单位要求安装、摆放、调试等。▲
（5）采购总数量以学校实际订购数量为准。但供应商投标报价统一按招标文件附件中的数量报价。
（6）采购人或最终使用单位均可以委托国家认可的产品质量监督机构按投标承诺进行鉴定；鉴定费用由供应商支付，并给予退货、中止合同,并处罚合同总价20%的违约金。

2.2说明：

（1） 投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标资料有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。
（2）本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。
（3）本项目涉及地面及墙面等需开挖、复原产生的费用均包含在本次报价之内，不再另行支付费用；▲
三、其他说明：

1、本项目包含本项目的供货、运输、安装等所有内容。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。本项目所需辅材均需计入投标价。

2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标资料有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

6、供应商投标文件中须提供采购内容中带“★”内容的相关承诺或证明资料。

四、商务条款

1、免费质保期
1.1、▲免费质保期：不少于5年；（采购内容中有明确的除外）。免费质保期内如因质量问题由供应商免费更换。免费质保期从验收合格交付使用之日起算。
1.2、投标供应商在投标文件中说明免费质保期内提供的服务计划。

1.3、免费质保期内破损的存储介质更换后不予退还。

1.4、质保期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修，直至设备修复。质保期内如设备出现故障的，由采购人负责直接更换全新设备。质保期内未能按以上要求到场维修的，每次扣除1000元违约金。
2、履约保证金：

合同签订后7个工作日内，中标供应商提供合同价的1%金额作为履约保证金（以保函或转账汇款的形式提供）。履约保证金待项目完成后通过有关部门质量验收后，采购人在7个工作日内无息退还履约保证金。

3、付款方式：

（1）预付款：在合同生效后15个工作日内，采购人向中标供应商支付合同价的40%作为预付款；

①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

②在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
（2）进度款：所有设备运至安装现场开箱验收合格后15个工作日内支付至合同总价的70%；

（3）项目完成并通过有关部门质量验收合格后15个工作日内支付至合同总价的90%；

（4）项目结算审计结束后15个工作日内支付至合同总价的97%；剩余的3%作为质量保证金，待工程质保期结束后予以支付。

4、培训

4.1货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

4.2在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

4.3旨在提供更好的其他方式培训。

5、送货地点：采购人指定地点。

6、安装调试与安装标准：提供现场的安装调试直至合格。提供的货物与安装应符合招标文件与我国国家有关技术规范要求和技术标准。

供应商应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。
7、完工期

完工期：合同签订后90日历天内完成供货、安装，调试工作。
8、其他
投标报价应包括承包完成本次采购需完成全部工作所发生的费用（包括货物费用、人员工资、食宿费、差旅费、办公费、保险费、综合管理费等）及利润、税金、项目验收费用等完成项目的一切费用，采购人不再另外支付其他费用。
9、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
10、本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。
（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；
2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。
3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。
（2）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。
（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。
（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。
（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；
（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。
（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。
附件：《考核评分细则》（采购人可根据项目实际进行调整）
	被考核单位：

	项目名称：

	考核人：

	考核内容
	分值
	扣分原因
	得分

	1、是否在约定的时间内完成采购人指派的任务
	20
	
	

	2、是否有固定人员承担安装任务
	10
	
	

	3、是否存在安全隐患
	10
	
	

	4、过程中发现重大问题是否及时进行沟通
	10
	
	

	5、验收成果是否准确
	10
	
	

	6、安装工程的质量及满意度
	15
	
	

	7、是否按国家有关规定执行
	10
	
	

	8、响应文件中承诺的相关内容是否到位
	15
	
	

	总得分
	100
	

	考核实施办法：

1.每批次考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。

2.若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。

3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任，成交供应商违规罚款可达合同总金额的20%。


五、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.货物的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；培训、质保期维护等。

3.在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含商务报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

10、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

▲11、本项目采购预算（最高限价）为2650000元，供应商投标报价为折扣率（本项目采用单价统一折扣率报价，折扣率大于100%或小于0的做无效投标处理）。
12、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载采购文件，不接受现场报名。▲
13、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前日自行登录浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或平阳县政府门户网站公共资源交易网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。
14、▲如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购预算的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。
15、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
17、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

18、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
19、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未实质性响应或不满足，将按投标无效处理。带有 “★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。
二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使代理机构收到，代理机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件； 

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）供应商符合参与国企采购活动资格条件的承诺函；

上述资格条件审查材料2-4项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成（格式详见附件，附件未提供的格式可自拟）
1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成（格式详见附件，附件未提供的格式可自拟）
1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函；

4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明；

7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

10）供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

11）根据评标细则要求提供，投标单位认为需要提供的其它文件和资料、方案等；（格式自拟）；
12）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）；

13）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人（负责人）或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（10分钟内不予确认的视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

 4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（负责人）（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人（负责人）授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江政府采购网和平阳县政府门户网站公共资源交易网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理咨询机构支付招标代理咨询费（根据《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费标准计取），招标代理咨询费包含在投标总价中，招标代理咨询服务费不需在报价中单列，请投标供应商在报价中予以考虑。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：温州银行股份有限公司平阳萧江小微企业专营支行 
开户名称：温州广信工程管理有限公司平阳分公司
开户帐号：805000120190555666 
第四部分  政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：
（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料
第五部分     合同格式（仅供参考）
        年    月    日，平阳县新鳌城市建设有限公司以公开招标方式对 平阳县鳌江消防安全用品仓储工程（消防安全警示教育基地）智能化设备安装项目进行了采购招标。经温州广信工程管理有限公司招标代理评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
第一条：采购清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总计（人民币）
	小写：                          大写：               


第二条：质量标准和要求

（一）为保证质量，投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时采购人及第三方单位（如有）将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并保留追究责任的权利；
（二）为保证工质量，本项目采购人及第三方单位（如有）将对到货设备进行严格验收，如实际安装设备达不到招标文件技术要求或安装型号参数与投标文件不一致的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并不予退还履约保证金；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担；

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物或服务享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物或服务上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

 4、如采购人使用该货物或服务构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

合同签订后90日历天内完成供货、安装，调试工作。

第六条：安装施工：需供应商提供技术人员安装调试

安装施工地点：按采购单位要求。

安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

第七条：验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

第八条：免费质保期
1）▲免费质保期：不少于5年；（采购内容中有明确的除外）。免费质保期内如因质量问题由供应商免费更换。免费质保期从验收合格交付使用之日起算。

2）投标供应商在投标文件中说明免费质保期内提供的服务计划。

3）免费质保期内破损的存储介质更换后不予退还。
4）提供质保期内巡视保养措施、时间。

5)质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

6)投标供应商在投标响应文件中说明质保期内提供的服务计划及培训计划。

7）质保期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修，直至设备修复。质保期内如设备出现故障的，由采购人负责直接更换全新设备。质保期内未能按以上要求到场维修的，每次扣除1000元违约金。
第九条：履约保证金

合同签订后7个工作日内，中标供应商提供合同价的1%金额作为履约保证金（以保函或转账汇款的形式提供）。履约保证金待项目完成后通过有关部门质量验收后，采购人在7个工作日内无息退还履约保证金。

第十条：付款方式： 

（1）预付款：在合同生效后15个工作日内，采购人向中标供应商支付合同价的40%作为预付款；

①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

②在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
（2）进度款：所有设备运至安装现场开箱验收合格后15个工作日内支付至合同总价的70%；

（3）项目完成并通过有关部门质量验收合格后15个工作日内支付至合同总价的90%；

（4）项目结算审计结束后15个工作日内支付至合同总价的97%；剩余的3%作为质量保证金，待工程质保期结束后予以支付。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物或服务的技术文件，包括相应的每一套中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）现场安装、施工、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价3%的违约金：

（1） 中标供应商返工并将施工款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低项目价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1000元处理，如果超出合同规定期限10天，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价3%的违约金。

 第十四条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，向平阳县人民法院进行诉讼。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。第十六条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未完成服务类似的服务，中标供应商应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。
（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；
2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。
3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。
（2）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。
（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。
（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。
（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；
（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。
（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

附件：《考核评分细则》（采购人可根据项目实际进行调整）
	被考核单位：

	项目名称：

	考核人：

	考核内容
	分值
	扣分原因
	得分

	1、是否在约定的时间内完成采购人指派的任务
	20
	
	

	2、是否有固定人员承担安装任务
	10
	
	

	3、是否存在安全隐患
	10
	
	

	4、过程中发现重大问题是否及时进行沟通
	10
	
	

	5、验收成果是否准确
	10
	
	

	6、安装工程的质量及满意度
	15
	
	

	7、是否按国家有关规定执行
	10
	
	

	8、响应文件中承诺的相关内容是否到位
	15
	
	

	总得分
	100
	

	考核实施办法：

1.每批次考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。

2.若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。

3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任，成交供应商违规罚款可达合同总金额的20%。


第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。

3、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理公司壹份。

4、合同的解释：本合同的解释权在平阳县新鳌城市建设有限公司。
第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书；（如有）
4、中标通知书。

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：
第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县鳌江消防安全用品仓储工程（消防安全警示教育基地）智能化设备安装项目
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：                                                 

	供应商名称（盖章）：___________________________________         

	供应商地址：______________________________________      ___   

	法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函
平阳县新鳌城市建设有限公司：
我公司郑重声明，我公司参加平阳县鳌江消防安全用品仓储工程（消防安全警示教育基地）智能化设备安装项目（项目编号：     ）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！
供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：_________________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.4供应商符合参与国企采购活动资格条件的承诺函：
承诺函

平阳县新鳌城市建设有限公司：
我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   国企采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

我方具有独立承担民事责任的能力；

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我方在参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次国企采购活动中所提交的所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________
日期：________年____月____日
二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县鳌江消防安全用品仓储工程（消防安全警示教育基地）智能化设备安装项目
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号：                                              

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：___________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表 

开标一览表
供应商名称：                                         招标编号：

	项目名称
	报价（投标折扣率）

	平阳县鳌江消防安全用品仓储工程（消防安全警示教育基地）智能化设备安装项目
	         %


注：▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
▲本项目采用单价统一折扣率报价，折扣率大于100%或小于0的做无效投标处理。各结算单价=招标文件清单中单价*投标单价折扣率。
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。    
填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳县鳌江消防安全用品仓储工程（消防安全警示教育基地）智能化设备安装项目
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：                                             

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：___________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖公章）：

	法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县新鳌城市建设有限公司：
                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺按招标文件及采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录，我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                   
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县新鳌城市建设有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：             性别 ：             

年    龄：             职务：           

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                              （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


注：法定代表人（负责人）必须签字或盖章，否则做无效标处理。
3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人（负责人）姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.8根据评标细则要求提供，投标单位认为需要提供的其它文件和资料、方案等；

3.9供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：平阳县鳌江消防安全用品仓储工程（消防安全警示教育基地）智能化设备安装项目

项目编号：      

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
质量服务承诺书

致               （采购人）：

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　

供应商授权代表姓名职务：　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第七部分   评标办法

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则
一、报价评分  30分  

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价(最低折扣率)为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。
二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

	序号
	项目名称
	分值
	打分标准

	1
	投标人情况
	9
	1、投标人具有ISO质量管理体系（智能化）、ISO环境管理体系、ISO职业健康安全管理体系、ISO信息技术服务管理体系、ISO信息安全管理体系等证书，每具有1项得1分，本项最高5分。

2、投标人具有信息安全服务（信息系统安全运维）证书或信息技术服务标准符合性证书、CMMI5，每个证书得2分，本项最高4分。

注：提供有效期内的相关证书复印件并加盖公章，否则不得分。

	2
	产品技术参数、配置、性能
	23
	根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家进行打分。

满足招标技术参数要求的得23分，带★项负偏离的每1项扣1分，直至扣完。

必须按参数要求提供相应的产品检测报告或官网截图、链接、软件截图、认证证书、等对应的证明材料复印件并加盖公章；否则视为负偏离做扣分处理。

	3
	技术方案
	6
	根据投标人技术方案的合理性，叙述的准确性，结构图、流程图、系统图等的完整性、准确性、规范性，方案的内容对实际需求的符合性给予打分。完全满足采购需求的得4-6分；基本满足采购需求的得2-4分；个别满足采购需求的得0-2分。

	4
	施工安排
	6
	包括施工计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施给予打分，完全满足采购需求的得4-6分；基本满足采购需求的得2-4分；个别满足采购需求的得0-2分。

	5
	项目人员配备
	10
	1）项目负责人具有一级建造师注册证书（机电工程）、安全生产考核合格证书、信息系统项目管理师证书，每具备一个证书得1分，最高得3分。
2）项目技术负责人具有一级建造师注册证书（机电工程）、信息技术高级工程师，每具备一个证书得2分，最高得4分。

3）项目团队成员（除项目负责人和技术负责人以外）具有信息安全保障人员认证证书（CISAW-运维）、系统集成项目管理工程师、售后服务管理师，每具备一本得1分，最高得3分。（同一人员不得重复计分）
（投标时须同时提供证书复印件及社保部门出具的供应商为其缴纳近六个月社保证明的复印件，并加盖供应商盖章，不提供不得分。）

	6
	售后服务
	13
	1、针对本项目的特点，对售后服务承诺、质量标准承诺进行阐述。

完全满足采购需求的得4-6分；基本满足采购需求的得2-4分；个别满足采购需求的得0-2分。

2、售后服务网点及响应情况（0-3分）。

3、投标人具有：五星及以上售后服务管理体系认证证书，ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（业务领域：运行维护）每个得2分，满分4分。
注：提供有效期内的相关证书复印件并加盖公章，否则不得分。

	7
	项目业绩
	3
	投标人自2021年1月1日至今同类业绩，每个得1分。满分3分。有效证明材料为业绩合同和中标通知书复印件加盖公章，其中合同关键页至少包括首页、合同金额、服务内容、签字盖章页。


三、说明
1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
国有企业采购活动现场确认声明书

温州广信工程管理有限公司：
本人经由         （单位）负责人       （姓名）合法授权参加平阳县鳌江消防安全用品仓储工程（消防安全警示教育基地）智能化设备安装项目（采购编号：   ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

一、本单位与采购人之间  (不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位  (与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

供应商代表签名：

                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在30

分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：873944896@qq.com 。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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