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项目概况
[bookmark: _GoBack]2023年平阳县生态环境监测设备采购及安装项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取采购文件，并于2023年10月19日 09：30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG230927094
项目名称：2023年平阳县生态环境监测设备采购及安装
招标方式：公开招标
预算金额（元）：10450000
最高限价（元）：/
采购需求：详见招标文件
标项一：平阳县万全镇、腾蛟镇、南雁镇空气质量自动监测站设备采购及安装
数量：不限 
预算金额（元）：4800000
单位：项
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 
备注：无
标项二：平阳县工业园区VOCs自动站监测设备更新及调整采购
数量：不限 
预算金额（元）：2400000
单位：项
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 
备注：无
标项三：平阳县下厂、东洋断面水质自动监测站设备采购及安装
数量：不限 
预算金额（元）：2000000
单位：项
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 
备注：无
标项四：平阳县埭头、江屿、小姜垟断面水质自动监测站站房及配套设施建设
数量：不限 
预算金额（元）：1250000
单位：项
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 
备注：无 
合同履约期限：标项 1、2、3、4，详见招标文件
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。
 2.落实采购政策需满足的资格要求：无
三、获取招标文件
时间：/至2023年10月19日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；
方式：登录“政采云平台”在线登记后获取
售价（元）：0元。
四、投标文件提交截止时间、开启时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年10月19日 09：30（北京时间）
地点（网址）：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”在线递交。
开启时间：2023年10月19日 09：30 （北京时间）
地点（网址）：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”线上开启。
五、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日
六、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向甲方提出质疑，对其他内容的以书面形式向甲方和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对甲方、采购代理机构的答复不满意或者甲方、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以甲方或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。
2.其他事项：
1）本项目通过“采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 
2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；供应商应在开标前完成CA数字证书办理。
 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“采购云平台”拒收。 
4）投标供应商在“采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 
5）通过“采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。
6）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担采购文件审核和交易过程监管职责。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。
7）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
七、联系人及联系方式
1、采购人：平阳县盈泽控股有限公司
地址：平阳县昆阳镇兴良路
项目联系人（询问）：温先生
项目联系方式（询问）：0577-58100162
质疑联系人：包先生
质疑联系方式：0577-59885622
2、采购代理机构：温州众晨项目管理有限公司
采购代理机构地址：平阳县昆阳镇数字商务中心C栋203室
项目联系人（询问）：洪先生
项目联系方式（询问）：0577-88418036，13353307923
质疑联系人：白先生
质疑联系方式：13634289168
3、同级采购监督管理部门名称：平阳县国资发展有限公司纪检监察室
联 系 人：吕先生
监督投诉电话：0577-58100165
地    址：平阳县昆阳镇兴良路

平阳县盈泽控股有限公司
温州众晨项目管理有限公司
2023年09月27日
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第一部分  投标人须知
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	序号
	条款名称
	编列内容

	1 
	项目名称
	2023年平阳县生态环境监测设备采购及安装

	2 
	项目编号
	PYCG230927094

	3 
	项目性质
	国企采购（货物类）

	4 
	采购组织类型
	分散采购-委托中介

	5 
	招标方式
	公开招标（以招标公告的方式邀请非特定的供应商参加投标的采购方式）

	6 
	采购人
	采购人名称：平阳县盈泽控股有限公司
地址：平阳县昆阳镇兴良路
项目联系人（询问）：温先生
项目联系方式（询问）：0577-58100162
质疑联系人：包先生
质疑联系方式：0577-59885622

	7 
	采购代理机构
	代理机构名称：温州众晨项目管理有限公司
代理机构地址：平阳县昆阳镇数字商务中心C栋203室
项目联系人（询问）：洪先生
项目联系方式（询问）：0577-88418036，13353307923
质疑联系人：白先生
质疑联系方式：13634289168

	8 
	投标人资格要求
	1、满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

	9 
	是否接受联合体投标
	不接受

	10 
	限制参加说明
	1、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体（仅适用于政府购买服务项目）。

	11 
	现场考察
	不组织，投标人如需进行现场考察，可自行前往。

	12 
	开标前答疑会
	不召开

	13 
	投标保证金
	不收取

	14 
	是否退还投标文件
	否，证书原件除外

	15 
	投标有效期
	投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。

	16 
	投标文件签章
	以下方式均可，下同。
（1）电子签章
（2）实体签章，书面签署/盖章后扫描至电子投标文件中上传。

	17 
	投标文件的形式
	电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）；
（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。
（2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

	18 
	投标文件的份数
	（1）“电子加密响应文件”：在线上传递交、一份。
（2）“备份响应文件”：自愿提交、一份。
（3）供应商中标后提供以下资料给采购代理机构留底以作项目存档使用：①三套完整的纸质响应文件；②电子响应文件与纸质响应文件内容一致的承诺书（邮寄地址：平阳县昆阳镇数字商务中心C栋203室，洪先生（收），0577-88418036，18757065899）。

	19 
	投标文件的上传、递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则视为撤回响应文件。
b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。
（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：
a.投标人在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），递交至采购代理机构地址（地址详见招标文件，防疫期间不建议投标人现场递交）；“备份投标文件”由投标人自愿提交，招标文件不作强制性要求，但投标人仅递交了“备份投标文件”的，投标无效。
b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期递交的“备份投标文件”将不予接收，邮寄的以收到时间为准；
c.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

	20 
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）投标截止时间后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密（解密电子投标文件必须插入CA，解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁），如“政采云平台”中调整解密时间，按调整后的解密时间。
（2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。
（3）未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。
（4）在解密期限内投标人电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的，政采云系统会默认投标人自动放弃，视为撤回投标文件。

	21 
	投标截止时间及地点
	投标截止时间：2023年10月19日 09：30
[bookmark: _Hlk35002636]递交地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”在线递交。

	22 
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”线上开启。

	23 
	评标委员会
的组建
	评标委员会构成：7人及7人以上单数。
评标专家确定方式：按规定组建。

	24 
	采购信息发布媒体（以下简称为：“指定媒体”）
	1、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、澄清（更正）公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清（修改）（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
2、指定媒体：浙江政府采购网，网址zfcg.czt.zj.gov.cn。

	25 
	其他说明
	1、招标文件、招标公告中如有前后不一致的，一律以本“投标人须知前附表”为准。
2、本招标文件涉及的时间为“北京时间”。
3、本招标文件涉及的货币为“人民币”。
4、本招标文件的解释权属于甲方及采购代理机构。
5、中标（成交）供应商须在合同签订后两个工作日内将合同扫描件电子版发给采购代理机构备案（邮箱：244353463@qq.com），否则会影响合同款的支付。
6、政采云公司如对“采购项目电子交易管理操作”有调整的，按调整后的说明操作。
7、本项目仅提供电子版招标文件，电子版招标文件与纸质版招标文件具有同等效力。
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一、 说明
1. 适用范围：适用于招标文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2. 甲方、采购代理机构：见投标人须知前附表。
3. 投标人：是响应招标、参加投标竞争的供应商。
4. 潜在供应商：有意向参加本项目投标的供应商。
5. 投标人代表
5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是单位负责人，须持有《单位负责人授权书》。
5.2 “单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 
②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
6. 投标费用
6.1 [bookmark: _Hlk100432752]投标人应自行承担所有与准备和参加本次采购活动有关费用，不论投标的结果如何，甲方和采购代理机构（以下统称“招标采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。
7. 现场考察或开标前答疑会
7.1 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc205005287][bookmark: _Toc205703103][bookmark: _Toc219538614][bookmark: _Toc205877453][bookmark: _Toc209250720][bookmark: _Toc209261433][bookmark: _Toc214365791][bookmark: _Toc217460686][bookmark: _Toc210879709][bookmark: _Toc204578576][bookmark: _Toc209261366][bookmark: _Toc227056847][bookmark: _Toc205877558][bookmark: _Toc216667821][bookmark: _Toc209332634][bookmark: _Toc227489888][bookmark: _Toc204491318][bookmark: _Toc223933222][bookmark: _Toc215415531][bookmark: _Toc205004969][bookmark: _Toc218041727][bookmark: _Toc223717605][bookmark: _Toc209251128][bookmark: _Toc207609182][bookmark: _Toc227057034][bookmark: _Toc1931]二、 招标文件
8. 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。
9. 招标文件的澄清或修改
9.1 在投标截止前的任何时候，招标采购单位需要对招标文件进行澄清或修改的，将会在招标文件载明的指定媒体上发布澄清（更正）公告。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或更正公告发布时间距投标截止时间不足15天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或更正公告中的规定为准。
9.2 澄清或修改的内容作为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。任何口头答复均不属于招标文件的组成部分。
9.3 澄清（更正）公告作为招标采购单位通知所有潜在供应商的书面形式。潜在供应商或投标人在参与本项目招标采购活动过程中，应及时关注招标文件载明的指定媒体上的相关信息，否则产生不利由其自行承担。
[bookmark: _Toc223717606][bookmark: _Toc218041728][bookmark: _Toc223933223][bookmark: _Toc210879710][bookmark: _Toc209261367][bookmark: _Toc209332635][bookmark: _Toc227489889][bookmark: _Toc227056848][bookmark: _Toc25914][bookmark: _Toc209261434][bookmark: _Toc204491319][bookmark: _Toc205004970][bookmark: _Toc219538615][bookmark: _Toc227057035][bookmark: _Toc216667822][bookmark: _Toc215415532][bookmark: _Toc209251129][bookmark: _Toc204578577][bookmark: _Toc205877454][bookmark: _Toc217460687][bookmark: _Toc207609183][bookmark: _Toc205703104][bookmark: _Toc205877559][bookmark: _Toc205005288][bookmark: _Toc209250721][bookmark: _Toc214365792]三、 投标文件
10. 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
11. [bookmark: _Hlk38295237]投标文件的组成：
11.1 上传的投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。部分格式详见“第三部分 应提交的有关格式范例”。
（1）投标人的资格文件包括以下内容： 
	[bookmark: _Toc500208478]序号
	内容
	备注

	1
	资格声明书
	

	2
	投标人有效的营业执照等证明文件
	

	3
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	未要求

	4
	本项目的特定资格要求
	未要求


（2）投标人的报价文件包括以下内容： 
	序号
	内容
	备注

	1
	开标一览表
	

	2
	投标分项报价表
	


（3）投标人的商务技术文件包括以下内容： 
	序号
	内容
	备注

	1
	投标函
	

	2
	单位负责人授权书
	

	3
	投标人联系表
	

	4
	采购需求偏离表
	

	5
	供货范围详细清单（不含价格） 
	

	6
	拟派项目人员
	

	7
	根据本项目采购内容及要求以及商务技术评分项目，需要提供的文件和资料
	

	8
	投标人需要说明的其他文件和说明
	


12. 投标文件的语言及度量衡单位
1) 除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
2) 除招标文件另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
13. 投标报价
13.1 [bookmark: _Hlk58529002]投标人的报价为含税报价，包含但不仅限于所需系统软硬件的供货、安装(含配套施工、辅材辅料）、综合布线、系统的分析、系统集成、系统整合（含接口对接）、调试、验收配合（含第三方验收）、第三方检测（如需）、技术培训、场地租赁、售后服务及伴随的其他服务等全部内容所需的一切费用，以及税金、人工（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、管理、合理利润等一切成本及费用（以上费用未单列的视为包含在报价中）。
13.2 所有报价均以人民币报价。
13.3 甲方要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制甲方以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。
13.4 除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价，否则投标无效。
13.5 投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
14. 投标保证金及赔偿损失金
14.1 本项目不收取投标保证金，但不免除投标人相应的赔偿责任。
14.2 赔偿损失金为人民币贰万元整。
14.3 如发生下列情况之一，将有权向其收取赔偿损失金。
1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；
2) 中标人未按中标（成交）通知书中规定的时间与甲方签订合同；
3) 中标人在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金；
4) [bookmark: _Hlk97734131]投标人提供虚假材料或通过虚假响应、虚假陈述、虚假承诺谋取中标（成交）资格的；
▲上述赔偿损失金不能抵偿给甲方或采购代理机构造成损失的，投标人还要承担赔偿责任。
15. 投标有效期
15.1 投标有效期见投标人须知前附表，投标文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝，其投标无效。
15.2 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
15.3 特殊情况下，在原投标有效期截止前，甲方可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。
16. 投标文件的编制
16.1 本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。
16.2 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。
16.3 本文件《第三部分 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签署、盖章，否则视为未提供；招标文件未提供格式的，请各投标人自行编写。
17. 投标文件的签章
17.1 投标文件签章：见投标人须知前附表。
17.2 电子签章操作指南详见“政采云平台（www.zcygov.cn）”中供应商项目采购-电子招投标操作指南。
17.3 投标文件如有修改和增删必须由投标人代表在修改和增删处旁签署或加盖投标人的单位公章，方才有效。
18. 投标文件的形式：见投标人须知前附表。
19. 投标文件的份数：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc205877560][bookmark: _Toc219538616][bookmark: _Toc216667823][bookmark: _Toc209332636][bookmark: _Toc14090][bookmark: _Toc223717607][bookmark: _Toc218041729][bookmark: _Toc227057036][bookmark: _Toc227489890][bookmark: _Toc217460688][bookmark: _Toc204578578][bookmark: _Toc204491320][bookmark: _Toc207609184][bookmark: _Toc205005289][bookmark: _Toc205004971][bookmark: _Toc214365793][bookmark: _Toc209261435][bookmark: _Toc209261368][bookmark: _Toc210879711][bookmark: _Toc223933224][bookmark: _Toc215415533][bookmark: _Toc205703105][bookmark: _Toc209250722][bookmark: _Toc227056849][bookmark: _Toc205877455][bookmark: _Toc209251130]四、 投标
20. 投标文件的上传、递交：见投标人须知前附表。
21. [bookmark: _Hlk100433652]电子加密投标文件解密和异常情况处理：见投标人须知前附表。
22. 投标文件的补充、修改或撤回
22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。
22.2 投标截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。
22.3 投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。
23. 投标文件的备选方案
23.1 投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
[bookmark: _Toc227056850][bookmark: _Toc209332637][bookmark: _Toc210879712][bookmark: _Toc204491321][bookmark: _Toc209251131][bookmark: _Toc227057037][bookmark: _Toc205703106][bookmark: _Toc209250723][bookmark: _Toc205004972][bookmark: _Toc204578579][bookmark: _Toc215415534][bookmark: _Toc205877456][bookmark: _Toc223717608][bookmark: _Toc214365794][bookmark: _Toc218041730][bookmark: _Toc223933225][bookmark: _Toc217460689][bookmark: _Toc219538617][bookmark: _Toc205877561][bookmark: _Toc209261369][bookmark: _Toc207609185][bookmark: _Toc216667824][bookmark: _Toc209261436][bookmark: _Toc227489891][bookmark: _Toc205005290][bookmark: _Toc32305]五、 电子化开标
24. 开标
24.1 投标人不足3家的，不进行开标。
24.2 电子招投标开标及评审程序
1) 招标采购单位将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，投标人应准时在线参加。投标人如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
2) 投标截止时间后，向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。 
3) 对投标人的资格进行审查。
4) 评标委员会对商务技术文件进行评审。
5) 评标委员会对报价情况进行评审。
6) 在系统上公布评标结果。
▲政采云公司如对电子化开标或评审程序有调整的，按调整后的程序操作。
[bookmark: _Toc15206]六、 资格审查及评标
25. 资格审查
25.1 甲方或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
25.2 资格审查的依据是招标文件和投标文件。
25.3 资格审查内容：
	序号
	明细
	说明

	1. 
	资格声明书
	投标人应按照招标文件规定格式及内容提供。

	2. 
	投标人有效的营业执照等证明文件
	投标人应按照招标文件规定及要求提供。

	3. 
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	未要求。

	4. 
	本项目的特定资格要求
	未要求。

	5. 
	投标人信用记录
	1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。
2、投标人信用信息查询截止时点：投标截止时间。
3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，或被“中国政府采购网”列入采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加采购活动期间的，其资格审查不合格。如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。


25.4 有下列情形之一的，资格审查不合格，其投标无效不再进入评审：
1) 不具备招标文件中规定的资格要求；
2) [bookmark: _Hlk533611759]未按照招标文件规定提交投标人的资格文件或提供的资格文件不全的。
25.5 资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。
26. [bookmark: _Toc205005291][bookmark: _Toc219538618][bookmark: _Toc216667825][bookmark: _Toc223933226][bookmark: _Toc209332638][bookmark: _Toc205877562][bookmark: _Toc210879713][bookmark: _Toc205877457][bookmark: _Toc223717609][bookmark: _Toc218041731][bookmark: _Toc227489892][bookmark: _Toc209251132][bookmark: _Toc227057038][bookmark: _Toc209261370][bookmark: _Toc207609186][bookmark: _Toc205703107][bookmark: _Toc204491322][bookmark: _Toc209250724][bookmark: _Toc209261437][bookmark: _Toc205004973][bookmark: _Toc217460690][bookmark: _Toc214365795][bookmark: _Toc204578580][bookmark: _Toc227056851][bookmark: _Toc215415535]评标
26.1 评标委员会
1） 甲方依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。
2） 评标委员会负责具体评标事务，评标应遵守下列评标纪律：
①评标情况不得私自外泄，有关信息由招标采购单位统一对外发布。
②对招标采购单位或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。
▲对违反评标纪律的评委，将上报监督部门，情节严重的将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
26.2 评标过程的保密性
[bookmark: _Hlk36488786][bookmark: _Hlk36488792]开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向甲方、采购代理机构或评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。
26.3 符合性审查
1) 评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2) 满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了甲方的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
3) 评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身（通过“政采云平台”下载的投标文件）而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。
4) 评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。
5) 有下列情形之一的，符合性审查不合格，对其作无效标处理： 
1 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；
2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
3 明显不符合招标文件中主要采购内容、采购标准、采购要求的；
4 投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；
5 在资格文件或商务技术文件中出现投标报价的；
6 投标报价超过采购预算或最高限价的；
7 投标文件附有甲方不能接受的条件；
8 授权代表没有单位负责人合法、有效委托的；
9 电子投标文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；
10 [bookmark: _Hlk100427349]投标人提供虚假材料投标的；
11 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害甲方或者其他投标人的合法权益情形的；
12 评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
26.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
1 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
2 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
4 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
5 不同投标人的投标文件相互混装；
6 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
26.5 澄清有关问题
1) 投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政采云平台”在线询标）要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。
2) 投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况约定）以书面形式（或通过“政采云平台”在线答复）向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
3) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1 开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4 总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
▲同时出现两种以上不一致的，按照本款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本条中第1）、2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4) 投标人在“政采云平台”进行标书关联时单独填报的投标报价与加密的报价文件中所列的投标报价不一致时以加密的报价文件中的金额为准进行修正。
5) 若中标人的投标描述（即投标文件中描述的内容）存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一，但在评标中未能发现，则甲方将以投标描述或证明材料中有利于甲方的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。
26.6 比较与评价
1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标原则及办法进行综合评定打分。
2) 漏（缺）项
1 招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标报价中。
2 对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入投标报价评议。
26.7 [bookmark: _Hlk36726155]评标委员会认为投标人的报价明显低于其他有效投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（或通过“政采云平台”提供线上说明），必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人代表不能在规定的合理时间内证明其报价合理性的，评标委员会将其作为投标无效处理。
26.8 评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.9 评标原则和评标办法详见本招标文件《评标原则及办法》。
26.10 评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：
1 符合性审查合格的投标人不足三家的；
2 对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
3 有关法律、法规和规章规定废标的情形。
26.11 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标采购单位可中止电子交易活动：
1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4 病毒发作导致不能进行正常操作的；
5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
▲出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标采购单位可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
27. 确定中标候选人
27.1 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，甲方根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。
27.2 中标公告同时作为招标采购单位通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。
28. 甲方或采购代理机构对决标结果不做任何解释。
29. 未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。
[bookmark: _Toc12921]七、 定标及合同授予
30. 确认中标人
30.1 [bookmark: _Hlk97734346][bookmark: _Hlk97734332]甲方自收到评标报告之日起5个工作日内，从评标报告提出的中标候选人名单中，按照排序由高到低的原则确定中标人。
30.2 中标人确定之日起2个工作日内，在招标文件载明的指定媒体上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日。
31. [bookmark: _Hlk100427390] 中标（成交）通知书（以纸质形式进行）
31.1 中标人确定后，甲方将向中标人发出中标（成交）通知书。 
31.2 中标（成交）通知书是合同的一个组成部分,对甲方和中标人均具有同等法律效力。
32.  签订合同（以纸质形式进行）
32.1 [bookmark: _Hlk6999962]签订采购合同应遵守《中华人民共和国民法典》的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。
32.2 签订时限：自中标（成交）通知书发出之日起30个日历天内。
32.3 [bookmark: _Hlk100427442][bookmark: _Hlk100427425]中标人拒绝与甲方签订合同的，甲方可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
32.4 招标文件、中标人的投标文件、修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标（成交）通知书均作为合同附件。
33. 履约保证金
33.1 履约保证金用于补偿甲方因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。
[bookmark: _Toc19738][bookmark: _Hlk100427598]八、 询问、质疑、投诉 
34. 询问
34.1 潜在供应商或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可以书面方式向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按照采购法及实施条例的有关规定进行答复。
34.2 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在投标截止时间前提出。
35. 质疑与投诉
35.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向甲方或采购代理机构提出质疑。
[bookmark: _Hlk100427619]▲质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，甲方、采购代理机构有权不予答复。
35.2 甲方或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对甲方或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。
35.3 质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
[bookmark: _Toc6618]九、验收
36. 验收
36.1 采购人组织对中标人履约的验收。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
36.2 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收依据。
36.3 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
36.4 履约验收费用由中标人承担，因中标人原因造成验收不通过的，再次验收的费用仍由中标人承担。书的参考资料一并存档。
[bookmark: _Hlt68072990][bookmark: _Hlt74707468][bookmark: _Hlt75236290][bookmark: _Hlt68403820][bookmark: _Hlt74729768][bookmark: _Hlt68073093][bookmark: _Hlt75236011][bookmark: _Hlt74714665][bookmark: _Hlt68057669][bookmark: _Hlt68072998][bookmark: _Hlt74730295][bookmark: _Hlt75236101][bookmark: _Toc18717]九、其他
37. 采购代理服务费
37.1 [bookmark: _Hlk36489029][bookmark: _Toc218041732][bookmark: _Toc219538619][bookmark: _Toc227056852][bookmark: _Toc223717610][bookmark: _Toc217460691][bookmark: _Toc216667826][bookmark: _Toc227057039][bookmark: _Toc215415536][bookmark: _Toc227489893][bookmark: _Toc223933227]本次采购代理服务费根据采购预算按照国家计委计价格[2002]1980号规定的货物类标准收取，由各标段中标人在领取中标（成交）通知书之前将该代理服务费用支付给温州众晨项目管理有限公司。投标人在报价中综合考虑，今后采购人不再另行支付。
37.2 采购代理服务费可以是现金、转账。
37.3 账号信息
户名：温州众晨项目管理有限公司
帐号：201000319217179
开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司腾蛟支行
[bookmark: _Toc30842]
第二部分   合同条款
[bookmark: _Hlk8672155][bookmark: _Toc227489895][bookmark: _Toc218041734][bookmark: _Toc219538621][bookmark: _Toc227056854][bookmark: _Toc227057041][bookmark: _Toc215415538][bookmark: _Toc223933229][bookmark: _Toc216667828][bookmark: _Toc223717612][bookmark: _Toc217460693]注：①签订合同应遵守民法典。②本合同作为示范文本，具体以中标人与买方所签定正式合同为准。
甲方： （采购人）      
乙方： （中标人）     
(乙方）     于2023年   月   日参加“                            ”项目投标，根据采购结果，（乙方）    成为第     标段的中标人。双方根据《中华人民共和国民法典》和本项目的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，根据采购结果，双方订立合同，共同遵守：
1、定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1“合同”系指甲、乙双方签署的、合同格式中载明的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
1.2“合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后，甲方应支付给乙方的款项。
1.3“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和技术资料及其它有关材料。
1.4“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的服务，如指导安装、调试、系统整合、提供技术协助、培训和其他类似的义务，或如运输、保险以及其它的服务。
1.5“甲方”（或称采购单位）系指                              。
1.6“乙方”（或称中标人）系指                           。
1.7“现场”系指合同项下货物安装和使用的地点。
1.8“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求，达到验收条件的过程。
1.9“质保期”系指乙方所供设备的质量保证期限。
2、质量要求
2.1产品的制造质量应符合有关国际制造规范。
2.2产品的技术应与合同规定的技术规范相一致，并能实现。
3、产品的名称、技术规范和数量
	序号
	产品名称及规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总金额(元)
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（大写）         ￥  


合同总价包含但不仅限于所需系统软硬件的供货、安装(含配套施工、辅材辅料）、综合布线、系统的分析、系统集成、系统整合（含接口对接）、调试、验收配合（含第三方验收）、第三方检测（如需）、技术培训、场地租赁、售后服务及伴随的其他服务等全部内容所需的一切费用，以及税金、人工（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、管理、合理利润等一切成本及费用（以上费用未单列的视为包含在报价中）。
表中的内容应与中标通知书、招标文件及被甲方接受的规格性能偏离表相一致（包括技术资料的提供要求）。
4、专利权
乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。甲方不负任何责任。
5、包装要求
5.1乙方提供的全部货物，应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
5.2 每件包装箱内应附有详细的装箱单、产品安装使用说明书和质量合格证书。
6、装运标志
6.1 乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
（1） 收货人地址和名称；
（2） 合同号；
（3） 装运标志；
（4） 收货人代号；
（5） 目的地；
（6） 货物名称、包件号和箱号；
（7） 毛重/净重（公斤）；
（8） 尺寸（长×宽×高，以厘米计）。
6.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文标明适当的运输标记，注明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。
6.3 根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其它适当的标志。
[bookmark: _Hlt502199717]7、交货时间、地点和方式
7.1 ▲交货时间：见招标文件第四部分采购内容及要求。
7.2 交货地点：见招标文件第四部分采购内容及要求。
7.3 交货方式
7.3.1 乙方所提供的货物为现场交货。由乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的所有费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。
7.3.2乙方应在合同规定的交货时间5天前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和准备交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式二份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和待交日期以及货物运输和仓储的特殊要求或注意事项通知甲方。
8、装运通知
8.1 乙方已办妥待运货物后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或传真形式通知甲方。
8.2 如因乙方延误，应将上述内容用电报或电传形式通知甲方，由此引起的所有损失由乙方负担。
9、保险
    货物按现场交货方式报价，由乙方办理货物相关保险。保险以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”，保险范围包括乙方负责装运的货物。
10、付款与结算：转帐（票汇或电汇）
10.1本合同的总价为人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿，为含税不变价（运费、保险费、税指增值税等一切税种）。本合同除发生下列情况可按响应报价中的价格调整合同以外，其它一律（包括进口设备汇率变动）不得调整：①因甲方实际需要设计单位调整原设计方案。②主要设备、材料数量发生变化。
10.2付款方式：见招标文件第四部分采购内容及要求。
10.3 结算前，乙方必须已提交下列文件：
10.3.1交付的设备清单
10.3.2本合同规定的全部技术资料。
11、技术资料
合同项下技术资料将以下列方式交付：
11.1 随同货物一起发运需随机提供包装完整的目录索引、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南(或服务手册)和示意图、性能测试报告、合格证书等；资料需装订成册，其费用包括在货物总价内。
11.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失或破损字迹不清，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些资料免费补寄给甲方。
11.3合同签订后10天内，乙方必须提供详细的设备外形安装尺寸图及设备性能参数表。
11.4本文即使未提及而在以后的使用中又必须的资料也应提供给甲方。
11.5 所提交的资料除应满足本节要求外，还应满足相应部分的提交内容。
12、质量保证
12.1 乙方提供设备前应将所采用的全部标准提交给甲方，以征得甲方同意。
12.2 乙方所提供设备的设计、制造、检测、验收、安装、调试等所采用的标准应符合ISO、IEC、DIN标准和设备生产厂家所在国的标准，或其它与之等效的标准，还应符合有毒气体、腐蚀气体、易燃易爆气体等专业标准及安全标准等的要求。
12.3 乙方应保证货物是全新的、未使用过的，采用一流的工艺和最佳材料制造而成的产品，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
12.4 根据甲方按检验标准自己检验或由当地技术质检部门检验的结果，或者在质保期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料制造等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。
12.5 乙方在质量保证期内应免费维修或更换有缺陷的货物或零部件。
12.6 如果乙方在收到通知后30天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
12.7 合同项下货物的质保期：见招标文件第四部分采购内容及要求。
12.8 质量终身制
质量保证期外，乙方应对设备长期跟踪服务，修理、配件费用由业主负担，乙方只收取成本费。
13、检验
13.1在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的书面证书，乙方检验的结果和细节应在证书中加以说明。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。
13.2 货物运抵现场后，甲方将会同乙方的代表对货物的质量、规格、数量和重量进行初检验，并出具验收证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后20天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地有关技术质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
13.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在第12条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。
14、设备最终验收
甲方将根据合同文件要求对设备进行检测验收、鉴定，办理最终验收手续。 
15、索赔
15.1甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地有关的技术质检部门出具的质检证书，就缺陷程度向乙方提出索赔。
15.2在根据合同第12条和第13条规定的质量保证期和检验期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）退货：乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，签订买卖双方商定降低货物的价格。
（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换部件的质量保证期。
（4）如乙方不能调换的或乙方在收到甲方通知10日内未予调换的，甲方有权选择其他供应商，由此产生的费用由乙方承担，且乙方应按甲方要求无条件退货。
15.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第15.2条规定的方法解决索赔事宜，甲方将从应付款或从乙方的履约保证金中扣回索赔金额（乙方应在3个工作日内补足）。如果这些金额不足以补偿金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
16、延期交货
16.1 乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。
16.2 在履行合同过程中，如果乙方不能按时交货和提供服务，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同或签订补充协议，酌情延长交货时间。
17、违约赔偿
17.1 除合同第18款规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每日按合同总价的0.5%支付逾期违约金。逾期违约金最高限度为合同总价的5%，如逾期违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方有权单方解除合同且乙方应将合同已付款项和违约金及时一并付给甲方。
17.2 如果乙方提供假冒伪劣产品或在供货中有欺诈行为的，将受到以下制裁：甲方有权单方解除合同，乙方应支付合同总价30%的违约金且承担对甲方造成的一切损失，包括直接损失和间接损失。
18、不可抗力
18.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
18.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方，并在事故发生后15天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
19、税费
19.1 根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担，包括海关关税。
19.2 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方承担。
20、合同纠纷的解决
20.1合同双方通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向温州市中级人民法院提起诉讼。
20.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。
21、违约终止合同
有下列情况之一者， 
    A．如果乙方未能按合同规定期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部合格的货物；
B．如果甲方认为乙方在本合同的实施中有欺诈行为。为此定义如下：“欺诈行为”指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，剥夺甲方应有的权益。
C．如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。
在上述任一情况下，乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
22、破产终止合同
如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行为或补救措施的权利。
23、终止合同的经济赔偿
不管终止合同由何方引起，当终止合同发生时，乙方应在终止合同后10天内返还甲方的预付款，因终止合同引起的损失由责任方承担。
24、转让
    未经甲方书面同意，乙方不得转让其应履行的合同义务。
25、合同修改
欲对合同条款进行任何改动，均须由合同双方签署书面的合同修改书。
26、通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
27、计量单位
除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。
28、售后服务
27.1 在货物质量保证期内，乙方应根据甲方需要派有关专家负责指导设备的生产运行。
27.2在设备正常运行期间，乙方有义务对所供设备进行跟踪调查，定期回访用户。
29、技术培训
乙方应负责在设备安装现场对甲方进行免费的技术培训，并直至培训人员完全掌握。培训内容包括但不仅限于以下内容：
A．设备组成和工作原理；
B．设备的调试、测试；
C．设备的控制、操作和使用方法；
D．设备的日常维护和保养方法；
30、维修保障（如中标人承诺更优的维修保障，则以中标人响应时的承诺为准。）
30.1 在质量保证期内，一旦接到甲方的报修电话，乙方应在1小时内作出响应，并在8小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务及配件更换；在质保期外，乙方有义务对所售设备进行终身维修，协商收取维修费用。
30.2 维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障在8小时内修复，对于重大故障应在48小时内修复。
31、备品、备件供应保障
31.1 乙方应在中国境内设有固定的备品、备件仓库或供应渠道。
31.2 在质量保证期满后，乙方仍应向甲方提供所有的备品、备件。备品、备件的价格不得高于公开价的80%。且不超过原合同报价，以低者为准。
31.3 当获知某备品、备件将停止生产，乙方应及时向甲方通报，以便甲方采取相应的措施。
32、适用法律
本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
33、合同生效及其它
33.1合同甲方、乙方双方签字并加盖单位公章后开始生效。
33.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面的修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。
33.3 本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，招标代理机构执壹份。

甲方(盖章)：                                    乙方（盖章）
单位负责人（或授权代表）：                      单位负责人（或授权代表）：
开户银行：                                      开户银行：
开户名称：                                      开户名称：
账号：                                          账号：
签约日期：                                      签约日期：
[bookmark: _Toc31204]
第三部分   应提交的有关格式范例

投标人提交投标文件须知：
[bookmark: _Hlk100427756][bookmark: _Hlk36726443]1、投标人应按照招标文件要求提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排或未关联定位导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。
3、签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。
5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。
6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。
7、要求中涉及提供证明（或材料）复印件的，也可提供扫描件制作进投标文件内。
8、招标文件“采购内容及要求”中提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，投标人在投标时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于项目采购需求中要求的标准，以满足甲方的需要。
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一、资格声明书
平阳县盈泽控股有限公司：
温州众晨项目管理有限公司：
我方此次参加本项目采购活动，郑重承诺：
（一）满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，我单位满足以下条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。
（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）不存在以下情况：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的；
3、公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，作为购买服务的购买主体和承接主体（仅适用于购买服务项目）；
4、恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害甲方或者其他投标人的合法权益情形的；
5、招标文件第一部分投标人须知26.4款 “投标人串通投标”中任意情形之一。


投标人全称（盖章）：
日          期：  年  月  日



二、投标人有效的营业执照等证明文件
说明：
1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁。







三、落实采购政策需满足的资格要求
说明：
根据本项目落实采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求。
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一、开标一览表（标段    ）
项目名称：                                     项目编号：
	投标报价
	（大写）人民币：     元

	
	（小写）￥


说明：
1. “投标报价”应与《投标分项报价表》中“投标报价”相一致。
2. 开标一览表中的投标报价为含税报价，包含但不仅限于所需系统软硬件的供货、安装(含配套施工、辅材辅料）、综合布线、系统的分析、系统集成、系统整合（含接口对接）、调试、验收配合（含第三方验收）、第三方检测（如需）、技术培训、场地租赁、售后服务及伴随的其他服务等全部内容所需的一切费用，以及税金、人工（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、管理、合理利润等一切成本及费用（以上费用未单列的视为包含在报价中）。

▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件，其投标无效。

投标人全称（盖章）：
单位负责人或授权代表（签字或盖章）：
日          期：  年  月  日


二、投标分项报价表（标段    ）
项目名称：                                     项目编号：
	序号
	产品名称
	品牌/型号/规格
	制造商
	数量
	单价
（含税）
	总价
（含税）
	免费
质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	随机备品备件、耗材、专用工具（如有）
	填写“含”或具体金额

	运杂及保险费（含卸货）
	填写“含”或具体金额

	安装、调试及验收费（包括设备的测试、调试、验收等费用）
	填写“含”或具体金额

	技术培训费、技术服务费、售后服务费等
	填写“含”或具体金额

	其他相关费用
	填写“含”或具体金额

	投标报价（总计）
	


说明：
1. “投标报价”应与《开标一览表》中“投标报价”相一致。
2. 各项费用如已包含在产品价格中请注明“含”。
3. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。
※不提供《投标分项报价表》将视为没有实质性响应招标文件，其投标无效。

投标人全称（盖章）：
单位负责人或授权代表（签字或盖章）：
日          期：  年  月  日
	44	温州众晨项目管理有限公司
	43	温州众晨项目管理有限公司
[bookmark: _Toc34761244][bookmark: _Toc24457]商务技术文件

一、投  标  函
平阳县盈泽控股有限公司：
温州众晨项目管理有限公司：
我方参加你方组织的                      项目名称       （项目编号：                  ）的采购活动，并对此项目进行投标。
我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（1） 本投标文件的有效期自投标截止时间起90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止。
（2） 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
（3） [bookmark: _Hlk100429471]我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
（4） 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
（5） 若成交后，将按照规定及时与甲方签订采购合同，不与甲方订立有悖于采购结果的合同或协议；严格按照招标文件和投标文件的规定履行采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。
（6） 如有下列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），并可向我方收取赔偿损失金，同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：
[bookmark: _Hlk87297180](1)提供虚假材料或通过虚假响应、虚假陈述、虚假承诺谋取中标（成交）资格的；
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
(3)与甲方、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(4)向甲方、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
(5)在招标采购过程中与甲方进行协商谈判的；
(6)在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；
(7)未按中标（成交）通知书中规定的时间与甲方签订合同；
(8)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
                                   投标人全称（盖章）：                   
                                   单位负责人或授权代表（签字或盖章）：         
[bookmark: _Hlk100512650]                                   日       期：  年  月  日

▲不提供此函的投标文件将被视为未实质性响应招标文件，其投标无效。

二、单位负责人授权书

平阳县盈泽控股有限公司
温州众晨项目管理有限公司：
[bookmark: _Hlk100435796]                   （投标人单位全称）单位负责人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                        （采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

单位负责人(签字或盖章)：
投标人全称（盖章）：
日          期：  年  月  日

附：
单位负责人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




全权代表人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





说明： 
1、投标人：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；
2、若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。



三、投标人联系表

	序号
	项  目
	内容

	1
	项目名称
	

	2
	项目编号
	

	3
	投标单位名称
	

	4
	投标单位联系地址
	

	5
	投标单位联系方式
	

	6
	投标单位电子邮箱
	

	7
	投标单位传真号码
	

	8
	单位负责人名字
	

	9
	授权代理人名字
	

	10
	投标人代表联系号码
	

	11
	投标人代表联系邮箱
	

	12
	开票信息
（增值税）
	


特此承诺：上表中的联系方式将作为我方参加此次采购活动的联系方式，其他方式均不作为送达方式。

投标人全称（盖章）：
单位负责人或授权代表（签字或盖章）：
日          期：  年  月  日
[bookmark: _Toc216667829][bookmark: _Toc219538622][bookmark: _Toc218041735][bookmark: _Toc227489896][bookmark: _Toc215415539][bookmark: _Toc223933230][bookmark: _Toc217460694][bookmark: _Toc227056855][bookmark: _Toc227057042][bookmark: _Toc223717613]
 
四、采购需求偏离表
   项目名称：                                      项目编号：
	序号
	招标文件
规定要求
	投标文件
对应条款
	偏离说明
	偏离情况
（填写正偏离、负偏离或无偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1.如不填写，则视为完全响应招标文件。
2.如出现偏离，投标人务必如实填写此表，“投标文件对应条款”栏不得复制粘贴，所投内容必须对照招标文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标人自行承担。
3.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）。

▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件，其投标无效。


投标人全称（盖章）：
单位负责人或授权代表（签字或盖章）：
日          期：  年  月  日


五、供货范围详细清单
     项目名称：                                      项目编号：
	序号
	产品名称
	品牌
	产地
	规格
型号
	单位
	数量
	性能及指标
	免费
质保期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、表中的产品名称需按采购内容分项填写；
2、投标人可按以上表格形式进行复制，附在商务技术文件内。

投标人全称（盖章）：
单位负责人或授权代表（签字或盖章）：
日          期：  年  月  日



六、拟派项目人员
（1）项目负责人
项目名称：                                     项目编号：
	1、一般情况

	姓   名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	毕业学校
	
	专  业
	
	职  务
	

	职  称
	
	拟任何职
	
	参加工作
时间
	

	2、个人简历

	时  间
	专业工作经历

	
	

	
	

	3、项目负责人业绩

	序号
	项  目  名  称
	完成年份
	获奖情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




供应商全称（盖章）：
单位负责人或授权代表（签字或盖章）：
日          期：  年  月  日


（2）项目组人员配置汇总表
项目名称：                                               项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称/职务
	本项目中的岗位
	从事专业年限
	身份证号

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年   月  日

六、根据本项目采购内容及要求以及商务技术评分项目，需要提供的文件和资料

说明：内容、格式自拟。


国企采购活动现场确认声明书
温州众晨项目管理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加2023年平阳县生态环境监测设备采购及安装（项目编号：PYCG230927094）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
1、 本单位与甲方之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
3、 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
4、 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日

注：响应文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在60分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：244353463@qq.com。
[bookmark: _Toc34761245]

[bookmark: _Toc25813]封面
（仅供参考）




投  标  文  件

（资格文件/报价文件/商务技术文件）





项目名称：                                  
项目编号：                                  
投标单位：                                 
日期：                                      
[bookmark: _Toc43648024]

[bookmark: _Toc12388]第四部分   采购内容及要求
[bookmark: _Toc104560015][bookmark: _Toc100763419]
[bookmark: _Toc15571][bookmark: _Toc27784]一、采购总说明
1.1本技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品及服务。
1.2投标产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本招标文件要求。
2、技术要求及标准的执行
投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
投标人须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标人及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标人须随产品提供使用说明书与维保卡。投标人提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。
3、本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为投标人报价货物符合了工业品生产许可证，3C认证，环保货物认证等强制认证规定的，但中标人须在采购人或最终使用单位对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理。
4、本部分 “采购内容及要求”中提供的硬件设备可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，投标人在投标时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于项目采购需求中要求的标准，以满足采购人的需要。
5、在签订合同之前，中标人需要向采购人提供投标产品的制造商质保函。


[bookmark: _Toc1509]二、采购清单及要求
标段一：平阳县万全镇、腾蛟镇、南雁镇空气质量自动监测站设备采购及安装
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数及要求
	备注

	1
	PM2.5分析仪
	台
	3
	详见表后
	

	2
	PM10分析仪
	台
	3
	
	

	3
	SO2分析仪
	台
	3
	
	

	4
	NOx分析仪
	台
	3
	
	

	5
	CO分析仪
	台
	3
	
	

	6
	O3分析仪
	台
	3
	
	

	7
	动态校准仪
	台
	3
	
	

	8
	零气发生器
	台
	3
	
	

	9
	气象五参数
	台
	3
	
	

	10
	环境空气自动站站房建设
	套
	3
	
	

	11
	系统集成
	套
	3
	
	

	12
	一年运维服务
	项
	1
	
	



技术参数及要求：

1、PM2.5分析仪
1）用途：测量环境空气中的PM2.5质量浓度；
2★检测方法：连续实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量。采用β射线吸收加光散射双检测技术或震荡天平法；（需提供相关证明材料）
3）属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品； 
4）采样头：环保部认可的PM10采样头和 PM2.5切割器；
5）智能加热系统：配置智能加热系统，可设置恒温加热和动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度；
6）★最低检测限：小于0.5µg/m3 (2 σ)（1小时数据）；（需提供相关证明材料）
7）测量精度：±2.0µg/m3（小于80µg/m3），其他±5.0µg/m3（24小时）；
8）校准膜重现性（示值误差）：±2%；
9）采样流量： 16.67升/分钟；  
10）流量精度：±2%测量值；
11）★仪器的质量浓度时间周期：60到3600秒和24小时；（需提供相关证明材料）
12）数据输出速率：每1秒；
13）实时监控滤膜负载情况：仪器更换滤带采样点可以有流量下降、颗粒物负载值、时间设置三种方式来控制，节约滤带的使用量，不会出现因滤膜超载而产生的数据丢失情况；压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，可以选择输出实况浓度和标况浓度；
14）信号输出：0-1V，0-5V，0-10V，RS232/RS485，TCP/IP，10个继电器输出；
15．可以使用软件进行远程监控，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程维护；
16．★可采用零膜和跨度膜按需求进行质量控制检查、审计和校准。（需提供相关证明材料）

2、PM10分析仪
1）用途：测量环境空气中的PM10质量浓度；
2）★检测方法：连续实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量。采用β射线吸收加光散射双检测技术或震荡天平法；（需提供相关证明材料）
3）属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品； 
4）采样头：环保部认可的PM10采样头；
5）智能加热系统：配置智能加热系统，可设置恒温加热和动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度；
6）★最低检测限：小于1µg/m3 (2 σ)（24小时数据）；（需提供相关证明材料）
7）测量精度：±2.0µg/m3（小于80µg/m3），其他±5.0µg/m3（24小时）；
8） 校准膜重现性（示值误差）：±2%；
9）采样流量： 16.67升/分钟；
10）流量精度：±2%测量值；
11）★仪器的质量浓度时间周期：60到3600秒和24小时；（需提供相关证明材料）
12）数据输出速率：每1秒；
13）实时监控滤膜负载情况：仪器更换滤带采样点可以有流量下降、颗粒物负载值、时间设置三种方式来控制，节约滤带的使用量，不会出现因滤膜超载而产生的数据丢失情况；压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，可以选择输出实况浓度和标况浓度；
14）信号输出：0-1V，0-5V，0-10V，RS232/RS485，TCP/IP，10个继电器输出；
15）可以使用软件进行远程监控，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程维护；
16）★可采用零膜和跨度膜按需求进行质量控制检查、审计和校准。（需提供相关证明材料）。

3、O3分析仪
1）用途：测量环境空气中的臭氧浓度；
2）★测量方法：紫外吸收光度法；对称型双光池设计；（需提供相关证明材料）
3）属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品；
4）测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10ppm可选，自动或手动选择分档； 
5）零点噪声：<0.25ppb(RMS)；
6）★最低检测限：0.5ppb； （需提供相关证明材料）
7）测量精度：±1.0ppb；
8）线性：±1%满度值； 
9.零点漂移：<1.0ppb/24h；
10.跨度漂移：±1%满度值/24h；
11.质量控制：可以自动零点和标点检查；
12.响应时间：<300s/(0-95%)；
13.运行温度范围：10-35℃； 
14.测量值输出：0~100mV、1V、5V、10V电压输出或0-20mA、4-20mA电流输出，具有RS232/RS485 和以太网口；
15.运行方式：微处理机控制，具有参数设定、仪器运行状态参数显示、自我诊断报警、诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；
16.电源电压：220±10%VAC/50Hz。

4、NO-NO2-NOX分析仪
1 ）用途：测量环境空气中的 NO/NO2/Nox浓度；
2 ）测量方法：化学发光法；
3）属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品；
4 ）测量范围：0-0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50、100ppm可选，自动或手动选择分档；
5 ）零点噪声：<0.2ppb(RMS)；
6） 最低检测限：0.4ppb；
7） 测量精度：±0.5 ppb(100ppb量程)或读数的0.5%（量程大于100ppb）；
8） 线性：±1%满度值；
9） 零点漂移：<0.5ppb/24h；
10） 跨度漂移：±1%满度值/24h；
11） ★响应时间：<110s；（需提供相关证明材料）
12 ）运行温度范围：10-35℃；
13 ）测量值输出：0~100mV、1V、5V、10V电压输出或0-20mA、4-20mA电流输出，具有RS232/RS485 和以太网口；
14 ）运行方式：微处理机控制，具有参数设定、仪器运行状态参数显示、自我诊断报警、诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；
15） 零跨阀：外置，可满足自动校准；
16）电源电压：220±10%VAC/50Hz。

5、SO2分析仪
1 ）用途：测量环境空气中的二氧化硫浓度；
2）★测量方法：脉冲紫外荧光法；（需提供相关证明材料）
3）属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品；
4 ）测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100 ppm可选，自动或手动选择分档；
5 ）零点噪声：<0.25ppb(RMS)；
6 ）最低检测限：0.5ppb；
7） 测量精度：读数值的 1%或2ppb；
8 ）线性：±1%满度值；
9） 零点漂移：<1ppb/24h；
10 ）跨度漂移：±1%满度值/24h；
11 ）响应时间： <200s；
12 ）运行温度范围：10-35℃；
13） 测量值输出： 0~100mV、1V、5V、10V电压输出或0-20mA、4-20mA电流输出，具有RS232/RS485 和以太网口；
14） 运行方式：微处理机控制，具有参数设定、仪器运行状态参数显示、自我诊断报警、诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；
15 ）零跨阀：外置，可满足自动校准；
16 ）电源电压：220±10%VAC/50Hz。

6、CO分析仪
1） 用途：测量环境空气中的一氧化碳浓度；
2 ）测量方法：气体滤波相关红外法；
3）属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品；
4 ）测量范围：0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ，2000，5000，10000ppm可选，双量程自动切换；
5 ）零点噪声：<0.2ppm(RMS)；
6 ）最低检测限：≤0.5ppm；
7） 测量精度：±0.1 ppm；
8 ）线性：±1%满度值；
9） 零点漂移：≤0.2ppm/24h；
10 ）跨度漂移：±1%满度值/24h；
11） 响应时间：<120s；
12） 运行温度范围：10-35℃；
13 ）零跨阀：内置，可满足自动校准； 
14 ）具有内置自动零点校正系统；
15） 测量值输出：0~100mV、1V、5V、10V电压输出或0-20mA、4-20mA电流输出，具有RS232/RS485 和以太网口；
16 ）运行方式：微处理机控制，具有参数设定、仪器运行状态参数显示、自我诊断报警、诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能；
17 ）电源电压：220±10%VAC/50Hz。

7、动态校准仪
1 ）具有稀释系统及多种气体标准气源入口，动态配置多种不同浓度的标准气，实现对气态分析仪的单点和多点校准的功能；
2 ）能接受控制指令进行自动零、跨（单点和多点）校准，也能以手动方式进行校准；
3 ）具有自编程能力，编制/存储校准程序，并启动和控制分析仪器进行零/跨或多点校准；
4） 流量测量准确度：±1%满量程；
5） 流量测量线性：±0.5%满量程；
6） 流量测量重复性：±2%满量程；
7 ）标准气输入口： 3 个或以上；稀释气输出口 ：1 个；
8 ）臭氧发生器输出臭氧浓度范围：0.01ppm-1ppm@6SLPM；
9） 数字信号控制：10个继电器和8路24VDC电磁阀驱动的控制输出，16通道控制输入。

8、零气发生器
1） 、输出流量：≥10L/min；  
2 ）、输出压力：10-30PSI；
3 ）、含去除 HC 和 CO 装置；
4 ）、零气纯度：NO、NO2、SO2、O3 、NH3<1.0ppb，CO、HC≤0.1ppm；
5 ）、电源电压：220 VAC±10%/50Hz。

9、气象五参数
（一）用途：测量环境温度、湿度、气压、风速、风向；
（二）主要技术指标：
温度	
1) 原理：负温度系数；
2) 测量范围：-50～60℃；
3) 准确度：≤±0.2℃。
相对湿度
1) 原理：电容式；
2) 测量范围：0-100%相对湿度；
3) 准确度：≤±2% 相对湿度。
气压	
1) 原理：MEMS 电容式；
2) 测量范围：300-1200 百帕；
3) 准确度：≤±1.5百帕。
风向	
1) 原理：超声波；
2) 测量范围：0-360°；
3) 准确度：≤± 3°。
风速	
1) 原理：超声波
2) 测量范围：0-60米/秒；
3) 准确度：使用最高值：≤±0.3m/s或≤3%。
（三）基本信息
1) 防护等级：IP64 接口RS485,双线连接方式，半双工操作功率： 直流电压24伏特±10%   ＜3伏安；
2) 加热：直流电压 24V，功率25VA。
（四）主要配置要求
1) 基本配置要求：主机、附件、耗材等标配；
2) 提供仪器安装及正常运行所需的所有附件及配件；
3) 中/英文仪器说明书及维护手册+电子版。
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10、环境空气自动监测站房
满足环境空气质量自动监测技术规范（HJT 193-2013）中对站房的基本要求。提出合理的站房设计方案，并提供仪器布局方案，经用户确认后实施。
1 总体要求
站房技术总体上应遵循整体规划、技术先进、扩展方便、布局合理、经济适用、安全可靠、质量优良、降低能耗等原则，并应具备以下特性：
1.1 先进性：在满足可靠性和实用性前提下，采用先进的技术和设备建设站房，给监测设备、数据网络系统及宽带、电源等系统提供安全、可靠的服务空间。
1.2 可靠性：具备在现有条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。并具备长期可靠和稳定运行的能力。
1.3 实用性：应具备完成站房内项目技术需求的能力和水准；符合本项目实际需要的国家有关规范的要求。
1.4 规范性：仪器气路管道以及电缆线归入线槽。在气路管道以及电缆两端悬挂不宜损坏的塑料制作的统一规范的标签。
1.5 经济性：工艺与造价两者兼顾，满足性能价格比的最优化。
1.6 整体性：站房项目是一个整体，考虑各系统的色调、布局、格调及效果的一致性和整体性。
1.7 安全性：子站站房是监测设备运行、监测数据集中采集与处理的终端。站房的设计与技术改造必须确保其安全性。应考虑站房的安全可靠，确保设备运行环境以及技术人员工作环境安全；从防火、防水、防盗、接地、防雷、防磁、防干扰、降噪等方面采取有效措施；地面承重能力等特殊技术措施。
1.8 环保性：项目中使用环保型材料，符合国家环保方面的相关要求。
2.新建内容：
2.1 内部建设内容主要有以下几个部分：
（1）站房规划布局；
（2）站房结构加固与装饰系统；
（3）站房供配电系统；
（4）站房布线系统；
（5）站房温湿度控制；
（6）站房防雷接地系统；
（7）站房消防与安全系统；
（8）子站仪器安装；
（9）楼顶防水系统。
2.2 投标人应根据子站监测项目配置，提出合理的站房设计和建设方案，并提供效果图和仪器布局方案，经用户确认后实施。
站房面积要求：≥20㎡。
2.3 墙体及顶板要求为彩钢板夹芯板制作，双面均为彩钢板平板，面层采用进口或宝钢产彩钢板。外层钢板厚度≥0.8毫米、内层钢板厚度≥0.5毫米。芯材选用隔热性、强度及稳定性好的EPS或PU材料芯材性能应符合附件规定。芯材厚度≥100毫米，要求防火、保温性能良好。站房整体为框架结构，内部高度2.8m，集成吊顶，防静电地板，内部按使用性质，用铝合金分隔成相应的区域区，屋顶上设维护用钢板走道，四周建高1.2m不锈钢围栏，站房需设置上楼顶维护用的固定钢制楼梯。
2.4站房内应安装温湿度控制设备，使站房的温度在25℃±5℃，相对湿度控制在80%以下。功率不小于1.5P，具备断电后来电自启动功能，常规站点站房配置2台。
2.5采样装置抽气风机排气口和监测仪器排气口的位置，应设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离地面的距离应保持在20cm以上。
2.6在站房顶上设置用于固定气象传感器的气象杆时，气象杆与站房顶的垂直高度应大于2m，并且气象杆和子站房的建筑结构应能经受10级以上的风力。
2.7 站房基础及防震：站房基础应施工坚固，并有防震功能，确保有足够的承载能力，承重不小于3吨。
2.8 站房引入独立走线的外部电源，站房供电采用三相供电，分相使用。配电箱/柜要求采用自动空气开关控制，并设过负荷、短路、漏电保护装置；电缆线要求使用正规品牌的电缆铜线。电缆线采用PVC穿管，从地下电缆井穿线，安全的由配电房单独引出，根据用电负荷配备合适的稳压器，保证电源电压的波动在仪器允许的范围内，同时具备电源过压、过载和漏电保护装置。站房监测仪器供电线路应独立走线。
2.9 主要工作区照度为500LX，基本工作区照度为300LX，其余区域为200LX。
2.10 站房应有防雷措施，设置独立的避雷接闪器（避雷针）。站房和仪器应有良好的接地，接地电阻＜4Ω。所有引入站房内的电源线、信号线、通信线路均应按要求加装防感应雷保护装置。接地线路要求安全、独立铺设，不得与供电零线和避雷针线连接，接地线采用截面积≥5mm2的橡皮电缆或截面积≥16mm2的钢带、铜条与建筑物的地桩焊接，注意防腐蚀。
2.11 站房设计时须考虑站房内仪器布局所产生的房顶开孔，开孔须考虑房顶的结构、应力分布等，确保安全，并做好房顶的防水、防渗工作。站房顶部开孔安装采样总管固定座、站房固定座等零部件后要做好防渗漏处理。
2.12 站房内消防系统应根据站房内仪器配置情况及空间情况合理设置，并配备足够的灭火器。
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1、总体要求
本系统集成包含本项目所有设备的安装调试及子站站房内部装饰、电气技术、温度调节、电子工艺、通信技术、弱电工程系统、自动控制技术、设备和环境监控技术等。具体子站内部系统建造需要解决温湿度控制、通风、洁静度、静电防护、防雷击、防电磁干扰、消防安全、动力配电、照明等。
中标方应做好系统集成及数据传输，同时按照国家有关规定做好仪器及其辅助设备的安装，确保仪器正常运行。建成后完成质保期内的运维管理。
2、技术要求
2.1 机柜需采用优质材质制作，可以提供对仪器设备的保护，能屏蔽电磁干扰，能有序整齐地放置仪器设备，方便以后操作维护。机柜内仪器之间预留一定的距离，确保仪器能正常散热。
2.2总采样管内径选择在1.5-15cm之间，采样总管内的气流应保持层流状态，样品气在采样总管内停留时间应小于20s，样品气压力应接近大气压力，各个支管间距大于8cm，采样管材质需以不锈钢内衬特氟龙为制作材料。
2.3 采样管采集气体角度360°，应防止雨水、昆虫进入采样系统，与房顶垂直安装，采样口离屋顶高度为1.5米左右。
2.4 各采样口之间距离不得小于1米。
2.5 采样总管具有温度控制系统。
2.6 需配备交流参数稳压电源，除具有最基本的稳定电压功能以外，还应具有过压保护（超过输出电压的+10%）、欠压保护（低于输出电压的-10%）、短路过载保护等保护功能。
2.7中标方提供的数采软件，必须能保证将新建站点的监测数据无缝接入甲方指定平台。
2.8中标方完成数据联网，仪器数据采集集成及工控机数采软件联网。
2.9系统集成仪器使用RS485接口或以太网接入，优先使用RS485通讯，其次考虑以太网或模拟量通讯。
数字量接口（站内通讯）：数字量接口个数能满足系统控制、数据传输的需要；
调制解调器（网络适配器）：能满足仪器数据传输、遥控的通讯要求。
12、运行维护要求
一、运维内容
1.1数量：3套。
1.2运维周期：验收后1年。
1.3配置：空气自动监测站包含PM2.5、PM10、O3、SO2、NOX、CO、气象参数监测仪等。
1.4运维模式：日常全托管维护、故障处理及维修。
二、运维方式
全托管服务模式，所有配件、耗材、网络通迅费、人工、交通费用均由中标方承担。
三、 服务内容、质量保证要求及考核形式
3.1服务内容：按《环境空气质量监测规范（试行）》、《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字[2013]41号）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013)、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）、《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则》等要求进行运行维护及管理，包括每日数据有效性审核、每周巡检维护、月度维护、仪器维修、故障处理等服务，如运维期间上级部门出台新规定，按新规定执行。
3.2质量保证要求：中标单位需按照国家标准方法进行维护工作和服务。
3.3 考核形式： 由业主单位组织有关人员进行评审，不定期对站点进行抽查，填写《环境空气自动监测系统现场核查表》，每半年组织对中标单位开展一次定期服务工作考核，以每个气站为单位进行，逐站依据维护内容就每月、每季的维护质量、材料汇总及其他相关指标相结合的方式进行评分。
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[bookmark: _Toc3165]标段二：平阳县工业园区VOCs自动站监测设备更新及调整采购
	序号
	产品名称
	技术参数及要求
	单位
	数量
	备注

	1
	VOCs自动监测系统
	详见表后
	套
	1
	

	2
	站房
	彩钢板房及配套设施（40 m2）
	
	套
	1
	

	
	
	空调（2P, 带来电自启功能）
	
	台
	4
	

	3
	系统
集成
	参数稳压电源（5KVA）
	
	台
	2
	

	
	
	参数稳压电源（3KVA）
	
	台
	1
	

	
	
	安装辅材
	
	套
	1
	

	
	
	设备搬迁
	
	项
	1
	

	4
	点位选址比对服务
	
	附后
	1
	



技术参数及要求：

[bookmark: _Toc9766]1) 在线挥发性有机物分析仪
1、用途：连续24小时在线监测环境空气中可挥发性有机物。监测项目应满足国际上通用的臭氧前驱体标准（PAMs）监测项目；同时有能力监测环境空气中含氧/氮挥发性有机物（OVOCs）、监测环境空气中卤代烃等；
★2、产品具有中国环境监测总站（环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心）出具的116种VOC物种检测报告。（物种见附件1）  
3、技术参数要求：
3.1仪器监测原理
采用超低温富集浓缩技术，压缩机制冷方式，结合气相色谱/质谱法检测大气挥发性有机化合物VOCs。采用双通道采样，双色谱柱分离后分别进入氢离子化火焰检测器（FID）和质谱（MS）进行检测。
3.2配置要求：
1)预浓缩仪，1套；
2)气相色谱质谱联用仪，1套；
3)氢空一体机，1台；
4)高纯氮气清洁器，1套；
5)高纯氦气清洁器，1套；
6)苏码罐15L，4个；
7)一年耗材。
3.3 技术指标
3.3.1 工作条件
环境温度：（20～30）℃；
相对湿度：≤85%；
大气压：（800～1060）hPa；
★全系统总功率≤4000W，输入电压≤220V 。
 3.3.2 采样时间
每小时累积采样时间≥30min。
3.3.3 性能指标
3.3.3.1分析组分
分析大气中挥发性有机物，包括PAMS（57种），OVOCs（醛、酮类物质），其他挥发性有机物等，组分表见附件1；57中PAMS浓度最高量程≥20 nmol/mol。
3.3.3.2标准曲线
附表一中目标化合物90%以上的标准曲线相关系数≥0.98。校准曲线浓度点范围为0.5~10ppb，不低于5个浓度点。（提供证明材料）
3.3.3.3零点噪声
57种PAMS各组分仪器零点噪声≤0.05 nmol/mol。
3.3.3.4方法检出限
附表一中目标化合物 90%组分的方法检出限≤0.1 nmol/mol。通入浓度气体不高于0.6ppb。提供证明材料。
3.3.3.5准确性和重复性
连续 6 次以上测定同一浓度目标化合物的标准气体，浓度不高于6ppb，附表一中组分95%以上的目标化合物 RSD≤8%；95%以上的目标化合物 RE≤10%。提供证明材料。
3.4 技术参数：
 3.4.1、预浓缩仪
3.4.1.1管路要求：硅烷化管路，减少了管壁对物种的吸附；
★3.4.1.2富集技术要求：采用空管超低温压缩机冷冻捕集技术，样品采集不使用吸附剂，纯物理富集；    
★3.4.1.3制冷要求：采用压缩机制冷系统（不用液氮制冷），220V供电，富集管核心温度可达-150℃以下；  
★3.4.1.4富集管加热采用直金属管加热，不弯曲，保证加热均匀；  
★3.4.1.5除水系统：需采用独立温度控制技术，控制采样时的除水温度、捕集温度及解析温度互不干扰，通过程控软件自动控制。双路除水，FID路除水温度可低至-100℃及以下，MS路除水温度可低至-50℃及以下；  
3.4.1.6控制要求：可自动完成采样、冷冻捕集和热解析、分析、加热反吹、惰性气体填充、系统标定的全程控制；
3.4.1.7温度：实时在线监控样品采样流量和系统温度；
3.4.1.8采样数量：可在线自动采样，采样数不少于24个/24小时；
3.4.1.9流量控制：带流量传感器的质量流量计精密测量采样体积；
3.4.1.10具有自动控制和记录设备运行参数，并对样品进行自动分析、出数的功能；
3.4.1.11具备数据采集与传输功能，可以通过无线或有线方式传输到中心平台。提供传输方式和通讯协议；
3.4.1.12温度范围：-150℃～120℃；  
3.4.1.13脱附时间：可自由设定，并以1分钟为单位进行增减；
3.4.1.14高温维持时间：可自由设定，并以1分钟进行增减；
3.4.1.15采样流量：MFC，5～100sccm/min，可调节。
3.4.2、气相色谱部分
3.4.2.1全电子气路控制EPC ；
3.4.2.2压力精度0.01psi；
3.4.2.3温度稳定性：小于0.01℃/1℃环境变化；
3.4.2.4自动载气节省控制；
3.4.2.5漏气自动检测和自动切闭；
3.4.2.6有LAN通讯；
3.4.2.7柱箱工作温度：室温以上8℃-425℃；
3.4.2.8升温速率：75℃/min；
3.4.2.9程序升温：19梯度/20平台程序升温；
3.4.2.10带EPC的分流/不分流毛细柱进样口：
3.4.2.10.1电子压力/流量控制；
3.4.2.10.2最大工作温度：400℃；
3.4.2.10.3压力设定范围：0-100psi；
3.4.2.10.4最大分流比：7500：1；
3.4.2.11带EPC的氢火焰检测器FID；
3.4.2.11.2电子压力/流量控制；
3.4.2.11.3最大工作温度：425℃；
3.4.2.11.4最小检测限：<3pg 碳/s，是十三烷测定 ；
3.4.2.11.5线性范围：>107，用氮气载气，0.29mm内径的喷嘴；
3.4.2.11.6最大数据采集数率：500Hz。
3.4.3、质谱部分
3.4.3.1质量数范围：1.6-1050amu；
3.4.3.2分辨率：单位质量数分辨（1amu）；
3.4.3.3质量轴稳定性：优于0.10amu/48小时；
3.4.3.4模式：EI；
3.4.3.5最大扫描速率：12,500amu/秒；
3.4.3.6仪器检测限指标（IDL）：24fg或更低，100fg八氟萘不分流进样，连续进样8针，检测272离子）；
3.4.3.7质量精度：进样1 μL 的100 pg/μL OFN 标准品并在50-300 u 范围内进行扫描，其单同位素将出现在m/z 271.987 ± 0.005 处；
3.4.3.8谱图精度：进样1 μL 的100 pg/μL OFN 标准品并在50-300 u 范围内进行扫描，谱图精度将达到99.0%；
3.4.3.9离子源类型：高温，可加热至350˚C；
3.4.3.10离子化能量：不低于230eV；
★3.4.3.11 分析器：整体镀金双曲面四极杆，需独立温控，可达200˚C；   
3.4.3.12检测器：长寿命EM的三轴HED-EM ；
3.4.3.13泵系统：分子涡轮泵。
3.4.4、色谱工作站
3.4.4.1手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能；
3.4.4.2一界面显示仪器状态信息，参数，以及序列；
3.4.4.3单灵活的报告工具，信息管理读取方便；
3.4.4.4数据存储处理功能齐全；
3.4.4.5具有全扫描/选择离子检测同时采集功能；
3.4.4.6具备早期维护预报功能（EMF）；
3.4.4.7可提供质量认证功能（OQ/PV）；
3.4.4.8谱库：最新NIS谱库；
3.4.4.9 数据处理软件具有DRS解卷积功能；
3.4.4.10具有保留时间锁定功能。
3.4.5氢空一体机
3.4.5.1内部结构紧凑，操作简单，安全可靠；
3.4.5.2产气纯度高，压力稳定；
3.4.5.3低噪音，自动放水，三支不锈钢过滤器；
3.4.5.4空气纯度：无油三级；氢气纯度：99.999%；
3.4.5.5空气流量：0~2L/min；空气压力：0~0.4MPa；
3.4.5.6氢气流量：0~300ml/min；氢气压力：0~0.4MPa；
3.4.5.7操作温度：5℃-40℃；
3.4.5.8电源供应：交流220V±10％  50Hz。
3.4.6高纯氮气清洁器
3.4.6.1可纯化气体：N2；
3.4.6.2最高操作压强：1000psig；
[bookmark: _Toc361476716][bookmark: _Toc357171670]3.4.6.3去除杂质：去除N2中的H2O, H2, O2, N2, NO, NH3, CO, CO2, 和碳氢化合物等。
3.4.7高纯氦气清洁器
3.4.7.1可纯化气体：He、Ne、Ar、Kr、Xe、Rn；
3.4.7.2最高操作压强：1000 psig；
3.4.7.3可去除杂质：去除N2中的H2O, H2, O2, N2, NO, NH3, CO, CO2, 和碳氢化合物等。
3.4.8苏码罐15L
3.4.8.1耐压30psi以上；
3.4.8.2材质：硅烷化；
3.4.8.3阀门：工业标准1/4”TOV阀不锈钢材质。
3.4.9一年耗材
 包括仪器运行一年所需要的消耗品，包括但不限于二氧化碳去除管、过滤膜（Φ47mm）、过滤膜（Φ6mm）。
★3.5、质控要求
具备自动校准的功能，火焰离子化检测器采用外标法校准，质谱检测器采用内标法校准。
校准标气采用苏码罐进样的方式，仪器自动进标样，每个样品进一次内标，24小时进一次PAMS标气，标气浓度2-6PPb。
★3.6、签订合同时提供原厂针对本项目的1年质保函原件；

附件1：监测组分表
	序号
	中文名称
	CAS号
	序号
	中文名称
	CAS号

	1
	乙烷
	74-84-0
	59
	正庚烷
	142-82-5

	2
	乙烯
	74-85-1
	60
	三氯乙烯
	79-01-6

	3
	丙烷
	74-98-6
	61
	甲基环己烷
	108-87-2

	4
	丙烯
	115-07-1
	62
	1,2-二氯丙烷
	78-87-5

	5
	异丁烷
	75-28-5
	63
	甲基丙烯酸甲酯
	80-62-6

	6
	正丁烷
	106-97-8
	64
	1,4-二氧六环
	123-91-1

	7
	乙炔
	74-86-2
	65
	一溴二氯甲烷
	75-27-4

	8
	反式-2-丁烯
	624-64-6
	66
	2,3,4-三甲基戊烷
	565-75-3

	9
	1-丁烯
	106-98-9
	67
	2-甲基庚烷
	592-27-8

	10
	顺式-2-丁烯
	590-18-1
	68
	反-1,3-二氯-1-丙烯
	10061-02-6

	11
	环戊烷
	287-92-3
	69
	3-甲基庚烷
	589-81-1

	12
	异戊烷(2-甲基丁烷)
	78-78-4
	70
	4-甲基-2戊酮
	108-10-1

	13
	正戊烷
	109-66-0
	71
	甲苯
	108-88-3

	14
	二氟二氯甲烷
	75-71-8
	72
	正辛烷
	111-65-9

	15
	1,2-二氯四氟乙烷
	76-14-2
	73
	顺式-1,3-二氯丙烯
	10061-01-5

	16
	氯甲烷
	74-87-3
	74
	1,1,2-三氯乙烷
	79-00-5

	17
	氯乙烯
	75-01-4
	75
	四氯乙烯
	127-18-4

	18
	1,3-丁二烯
	106-99-0
	76
	2-己酮
	591-78-6

	19
	溴甲烷
	74-83-9
	77
	二溴一氯甲烷
	124-48-1

	20
	氯乙烷
	75-00-3
	78
	二溴乙烷
	106-93-4

	21
	一氟三氯甲烷
	75-69-4
	79
	氯苯
	108-90-7

	22
	1-戊烯
	109-67-1
	80
	乙苯
	100-41-4

	23
	反式-2-戊烯
	646-04-8
	81/82
	间/对-二甲苯
	106-42-3/108-38-3

	24
	异戊二烯
	78-79-5
	83
	正壬烷
	111-84-2

	25
	顺-2-戊烯
	627-20-3
	84
	邻-二甲苯
	95-47-6

	26
	丙烯醛
	107-02-8
	85
	苯乙烯
	100-42-5

	27
	二氯乙烯
	75-35-4
	86
	溴仿
	75-25-2

	28
	三氟三氯乙烷
	76-13-1
	87
	异丙苯
	98-82-8

	29
	2,2-二甲基丁烷
	75-83-2
	88
	1,1,2,2- 四氯乙烷
	79-34-5

	30
	丙酮
	67-64-1
	89
	正丙基苯
	103-65-1

	31
	异丙醇
	67-63-0
	90
	3-乙基甲苯
	620-14-4

	32
	二硫化碳
	75-15-0
	91
	4-乙基甲苯
	622-96-8

	33
	二氯甲烷
	75-09-2
	92
	1,3,5-三甲苯
	108-67-8

	34
	2,3-二甲基丁烷
	79-29-8
	93
	正癸烷
	124-18-5

	35
	2-甲基戊烷
	107-83-5
	94
	2-乙基甲苯
	611-14-3

	36
	甲基叔丁基醚
	1634-04-4
	95
	1,2,4-三甲苯
	95-63-6

	37
	反-1,2-二氯乙烯
	156-60-5
	96
	1,3-二氯苯
	541-73-1

	38
	3-甲基戊烷
	96-14-0
	97
	1,4-二氯苯
	106-46-7

	39
	1-己烯
	592-41-6
	98
	1,2,3-三甲苯
	526-73-8

	40
	正己烷
	110-54-3
	99
	氯化苄
	100-44-7

	41
	乙酸乙烯酯
	108-05-4
	100
	1,3-二乙基苯
	141-93-5

	42
	1,1-二氯乙烷
	75-34-3
	101
	1,4-二乙基苯
	105-05-5

	43
	2,4-二甲基戊烷
	108-08-7
	102
	1,2-二氯苯
	95-50-1

	44
	甲基环戊烷
	96-37-7
	103
	正十一烷
	1120-21-4

	45
	丁酮
	78-93-3
	104
	正十二烷
	112-40-3

	46
	顺-1,2-二氯乙烯
	156-59-2
	105
	1,2,4-三氯苯
	120-82-1

	47
	乙酸乙酯
	141-78-6
	106
	1,1,2,3,4,4-六氯-1,3-丁二烯
	87-68-3

	48
	四氢呋喃
	109-99-9
	107
	萘
	91-20-3

	49
	氯仿
	67-66-3
	108
	乙醛
	75-07-0

	50
	2-甲基己烷
	591-76-4
	109
	丙醛
	123-38-6

	51
	1,1,1-三氯乙烷
	71-55-6
	110
	异丁烯醛
	78-85-3

	52
	环己烷
	110-82-7
	111
	正丁醛
	123-72-8

	53
	2,3-二甲基戊烷
	565-59-3
	112
	反式丁烯醛
	123-73-9

	54
	四氯化碳
	56-23-5
	113
	戊醛
	110-62-3

	55
	3-甲基己烷
	589-34-4
	114
	己醛
	66-25-1

	56
	苯
	71-43-2
	115
	苯甲醛
	100-52-7

	57
	1，2-二氯乙烷
	107-06-2
	116
	间甲基苯甲醛
	620-23-5

	58
	2,2,4-三甲基戊烷
	540-84-1
	
	
	



[bookmark: _Toc20337]二）站房
投标人应根据子站监测项目配置，满足环境空气质量自动监测技术规范（HJT 193-2013）中对站房的基本要求。提出合理的站房设计和建设方案，并提供仪器布局方案，经用户确认后实施。
在站房设计和建设时因满足以下要求：
1、站房建设需充分考虑站房建设位置所在单位意见，在满足可靠性和实用性前提下，采用先进的技术和设备建设站房，站房面积不小于40m2，给监测设备、数据网络系统及宽带、电源等系统提供安全、可靠的服务空间。
2、站房内应安装温湿度控制设备，使站房的温度在25℃±5℃，相对湿度控制在80%以下。温湿度控制设备应具有断电后来电自启动功能。
3、仪器气路管道以及电缆线归入线槽，线路管道尽量不走明线。在气路管道以及电缆两端悬挂不宜损坏的塑料制作的统一规范的标签。
4、站房应有防水、防潮措施，铺有防静电地板。
5、采样装置抽气风机排气口和监测仪器排气口的位置，应设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离地面的距离应保持在20cm以上。
6、在站房顶上设置用于固定气象传感器的气象杆时，气象杆与站房顶的垂直高度应大于2m，并且气象杆和子站房的建筑结构应能经受10级以上的风力。
7、站房供电采用三相供电，分相使用。配电箱/柜要求采用自动空气开关控制，且有温度控制功能（温度过高自动断电）。并设过负荷、短路、漏电保护装置；根据用电负荷配备合适的稳压器，保证电源电压的波动在仪器允许的范围内，同时具备电源过压、过载和漏电保护装置。站房监测仪器供电线路应独立走线。
8、站房应有防雷措施。站房和仪器应有良好的接地，接地电阻＜4Ω。所有引入站房内的电源线、信号线、通信线路均应按要求加装防感应雷保护装置。
9、站房设计时须考虑站房内仪器布局所产生的房顶开孔，开孔须考虑房顶的结构、应力分布等，确保安全，并做好房顶的防水、防渗工作。
10、站房内配备2套自动灭火装置。
11、站房内做有缓冲间，将入门空间与仪器间单独隔开。
12、站房顶部做好围栏和宣传牌。

[bookmark: _Toc1935]三）系统集成服务
安装辅材及数据集成
1、安装辅材：提供以上所有设备安装及系统集成过程中所需的辅材。
2、设备搬迁：将原工业园区站的设备搬迁至新站房内。
3、数据集成：以上设备安装后对系统集成及数据传输、站房、采样系统及设备整合。

交流参数稳压电源
1、源电压标称值：220V/50HZ。
2、额定输出电压：220V±2%。
3、源电压范围：154V~264V（短时工作范围达120V~300V）。
4、稳定电压输出精度：
	输入198~242V时
	输出220V±2%

	输入176~264V时
	输出220V±2.5%

	输入150~286V时
	输出220V（+3～-4）%


5、效率：
	500VA以下
	≥80%

	1000VA以上
	≥83~92%


6、输出电压相对谐波含量：
	1KVA、2KVA、3KVA、5KVA、7.5KVA
	≤3%

	300VA、500VA、10KVA、15KVA
	≤3.5%


7、瞬态总恢复时间：10～90ms。
8、温升：＜65℃(E级绝缘)。
9、音频噪声：＜60dB(A)、  10KVA以上≤70dB(A)。
10、输出短路特性：输出短路时，源电流小于额定输入电流的2.5倍，当短路消除后能自动恢复工作，但稳压器不允许输出端处在长时间短路状态。
11、过载能力：输入220V时，允许1.2倍额定输出电流偶发性过载。
12、源频率效应：≤6％。(源频率标称值±2％)
13、工作环境： -25℃～+45℃，相对湿度<95％，海拔4千米以下。
14、冷却方式：1kVA以下自然冷却，2KVA以上风冷或自然冷却。
15、抗干扰性能：(1)尖峰抑制：常模输入2KV尖峰信号，输出≤40Vp。(2)常模噪声抑制：≥50dB。
16、运行方式：连续。
17、可靠性指标：平均无故障工作时间MTBF(m1)≥30000(m1为下限值)小时。
18、安全标准：
    1）绝缘电阻：≥20MΩ。    
    2）绝缘试验电压：1．5 KV／min无闪络击穿现象。
    3）漏电流：3.5mA（有效值）。
    4）安全类别：Ⅰ类安全仪器。
    5）防护等级：IP20类。
[bookmark: _Toc15205]四）点位选址比对服务
供应商负责本次点位选址的比对工作，依据《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664—2013），并提供浙江省生态环境监测中心认可的手工比对报告。



[bookmark: _Toc25285]标段三：平阳县下厂、东洋断面水质自动监测站设备采购及安装
	[bookmark: _Hlk72083629][bookmark: _Toc482713803][bookmark: _Toc409683143][bookmark: _Toc494555847][bookmark: _Toc493956031]序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	五参数在线分析仪
	详见技术参数要求
	2
	套
	下厂、东垟

	2
	氨氮在线分析仪
	
	2
	套
	下厂、东垟

	3
	高锰酸盐指数在线分析仪
	
	2
	套
	下厂、东垟

	4
	总磷在线分析仪
	
	2
	套
	下厂、东垟

	5
	总氮在线分析仪
	
	2
	套
	下厂、东垟

	6
	系统集成（包含采、配水/预处理/清洗系统/控制/数据采集传输系统/辅助系统/质控单元/视频监控系统）等
	
	2
	套
	下厂、东垟

	7
	站房建设及三通一平
	
	2
	套
	下厂、东垟

	8
	水站运维
	
	1
	年
	下厂、东垟2个站1年运维



[bookmark: _Toc115358586][bookmark: _Toc89034105][bookmark: _Hlk72083920]技术参数及功能要求：
[bookmark: _Toc23980][bookmark: _Toc89034107][bookmark: _Toc115358587][bookmark: _Hlk72087170]1、系统总体要求
1.具有实用性、先进性、开放性、安全性和经济性的特点，符合国家、行业有关技术标准和规范。
2.所采用的设备符合结构简单、性能可靠、能耗低的原则，系统可在无人值守的条件下长期、稳定工作。
3.系统具有良好的兼容性和可扩展性，充分考虑将来仪器设备的扩充要求，相关设备保留相应的余量和接口。
4.取样方式设计合理，不影响水质参数的检测结果，在恶劣气候下可稳定运行。
5.系统具备断电、断水自动保护和恢复功能，市电中断后，系统可采用备用供电装置自行维持运转至少1小时。
6.能够判断故障部位和原因，具备故障和状态异常自动报警功能，及监测频次设置功能。
7.具备定期自动校准功能，监测后对系统内部管路进行反吹清洗。
8.具备远程显示仪器状态和远程启动清洗、测量、修改检测周期功能。
9.具备视频监控功能，可对水体表观及站房内主要区域实施实时视频监控。
10.系统控制软件界面设计应该简洁、美观、实用，功能全面且操作方便。
11.中标方所提供的水质自动监测站需具备自动清洗功能，即每次测量结束后，自动清洗前处理装置、仪器管路、阀门等部件，并能接受现场和远程人工控制清洗功能。
12.系统数据采用环保专网传输（裸光纤），能够一点多传。

[bookmark: _Toc115358588][bookmark: _Toc89034106][bookmark: _Toc11471]2、仪器基本要求
1.具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；
2.具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；
3.具有RS-232或RS-485标准通讯接口；
4.具备1小时1次的监测能力；
5.高锰酸盐指数在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷在线分析仪、总氮在线分析仪需具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能。

[bookmark: _Toc1807][bookmark: _Toc115358594][bookmark: _Toc89034113]3、常规五参数自动分析仪
水温
	项目
	技术指标

	测定原理
	温度传感器法

	量程
	0℃～50℃，可调

	准确度
	±0.5℃

	分辨率
	0.1℃

	响应时间
	0.5min以内

	平均无故障时间
	≥720h/次


pH
	项目
	技术指标

	测定原理
	玻璃电极法

	量程
	pH 0～14

	测量精度
	0.1pH

	分辨率
	0.01pH

	★重复性
	±0.05 pH（提供计量部门出具的CMA报告）

	响应时间
	0.5min以内

	温度补偿
	自动温度补偿

	平均无故障时间
	≥720h/次


溶解氧
	项目
	技术指标

	测定原理
	荧光法

	量程
	0～20mg/L，可调

	测量精度
	±0.3mg/L

	分辨率
	0.01mg/L

	★重复性
	±0.1 mg/L（提供计量部门出具的CMA报告）

	温度补偿
	自动温度补偿

	零点漂移
	±0.3mg/L

	量程漂移
	±0.2 mg/L

	平均无故障时间
	≥720h/次


电导率
	项目
	技术指标

	测定原理
	电极法

	量程
	0～5000mS/cm

	测量精度
	±1% F.S

	分辨率
	≤0.1µs/cm

	★重复性
	±0.5%（提供计量部门出具的CMA报告）

	温度补偿
	自动温度补偿

	零点漂移
	±1%

	量程漂移
	±1%

	响应时间
	≤0.5min

	平均无故障时间
	≥720h/次


浊度
	项目
	技术指标

	测定原理
	光散射法

	量程
	0～2000NTU

	测量精度
	±2% F.S

	分辨率
	0.1 NTU

	★重复性
	±1%（提供计量部门出具的CMA报告）

	零点漂移
	±1% F.S

	量程漂移
	≤±1% F.S



[bookmark: _Toc19400]4、氨氮自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法

	量程
	0～10 mg/L，可调

	★低浓度漂移
	≤0.0002 mg/L（提供计量部门出具的CMA报告）

	★高浓度漂移
	≤1.0%（提供计量部门出具的CMA报告）

	示值误差
	20%量程标准溶液
	± 1.0%

	
	50%量程标准溶液
	± 1.5%

	
	80%量程标准溶液
	± 1.0%

	★重复性
	≤1.0%（提供计量部门出具的CMA报告）

	检出限
	≤0.05mg/L

	加标回收率
	98%-102%（提供计量部门出具的CMA报告）

	线性相关系数
	≥0.999（提供计量部门出具的CMA报告）

	pH影响
	± 1.0%

	拓展功能
	仪器扩展性好，可实现不同监测参数之间的转换。（提供计量部门出具的CMA报告）



[bookmark: _Toc17379]5、高锰酸盐指数在线分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	高锰酸钾氧化法

	量程
	0～20mg/L，可调

	★零点漂移
	±1%（提供计量部门出具的CMA报告）

	★量程漂移
	±2%（提供计量部门出具的CMA报告）

	葡萄糖试验
	±5%（测量误差）

	★重复性
	±1%（提供计量部门出具的CMA报告）

	检出限
	≤0.03mg/L

	加标回收率
	98%-102%（提供计量部门出具的CMA报告）

	线性相关系数
	≥0.999（提供计量部门出具的CMA报告）

	MTBF
	≥720 h/次

	拓展功能
	仪器扩展性好，可实现不同监测参数之间的转换。（提供计量部门出具的CMA报告）


[bookmark: _Toc1708]6、总磷自动分析仪
	项目
	技术指标

	测定原理
	钼酸铵分光光度法

	量程
	0～2mg/L，可调

	★零点漂移
	±1%（提供计量部门出具的CMA报告）

	量程漂移
	±1%

	直线性
	±1%

	★重复性
	±1%（提供计量部门出具的CMA报告）

	检出限
	≤0.01mg/L

	加标回收率
	98%~102%（提供计量部门出具的CMA报告）

	线性相关系数
	≥0.999（提供计量部门出具的CMA报告）

	MTBF
	≥720h/次

	抗干扰能力
	具备抗浊度、色度干扰功能和一定范围内盐度、硬度的影响功能

	拓展功能
	仪器扩展性好，可实现不同监测参数之间的转换。（提供计量部门出具的CMA报告）


[bookmark: _Toc814]7、总氮在线分析仪
	项目
	指标

	测定原理
	过硫酸钾消解-紫外分光光度法

	量程
	0～20mg/L，可调

	自动稀释
	仪器具有智能稀释技术，可根据水样浓度，自动调整稀释比例（提供计量部门出具的CMA报告）

	★零点漂移
	±1%（提供计量部门出具的CMA报告）

	★量程漂移
	±1%（提供计量部门出具的CMA报告）

	直线性
	±1%

	重复性
	±1%

	检出限
	≤0.05mg/L

	MTBF
	≥720h/次

	拓展功能
	仪器扩展性好，可实现不同监测参数之间的转换。（提供计量部门出具的CMA报告）


[bookmark: _Toc11395]8、质控单元
1.为保证水质在线分析仪器数据真实、准确、有效。需为水站提供质控系统单元。以弥补水质在线分析仪对于在线监测数据的校验及过程质量控制。
2.主要技术指标：
2.1  工作温度：5~45℃；
2.2  供样误差：≤±5%；
2.3 供样量重复误差：≤±2%；
2.4加标体积精确度：≤±5%F.S.；
2.5加标体积重复性：≤±2%；
2.6通讯接口：RS485；
2.7电源：交流220V±10V，50Hz。
[bookmark: _Toc89034114][bookmark: _Toc19366][bookmark: _Toc115358595]9、站房建设技术要求
1.站房周围应有疏通雨水渠道，具备防雨、防虫、防尘、防渗漏和防电磁波干扰的相应措施；
2.站房内的空调具有来电自启功能；
3.站房内应设置照明灯，消防装置；
4.有需要的情况下站房周边应设置防护栏等外观辅助设计，并设置站房铜牌；
5.穿管与走线：采样管线以及电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》(HG/T20512)的规定。自动分析器室的接地符合《 仪表系统接地设计规定》(HG/T20513)的规定；
6.需配备视频监控系统和动力环境监测系统，具体计算要求如下：
6.1实现对站房仪器的工作状态、人员的进出情况、取水口和水面情况的监控功能；
6.2要求视频监控系统为目前主流品牌，支持海康9800平台，摄像头分辨率至少200万像素；
6.3 每组视频监视设施包括：1套固定摄像机、2套智能云台摄像机、1套视频传输处理设备、1套防护设备和工程配套附材；
6.4防护设备包括：1套电源防雷器、2套视频信号防雷器、1套控制信号防雷器；
6.5工程配套附材包括：配套线缆（视频线、电源线、控制线）、摄像机安装支架、安装箱，以及管道等保证系统能够正常连接使用的其它附件。
7.中标人负责站房通电、通水、通网络及相关的政策处理。

[bookmark: _Toc115358596][bookmark: _Toc30154][bookmark: _Toc89034116]10、系统集成
（采水/配水/预处理系统/清洗系统）
1． 采水单元的功能是在任何情况下确保将采样点的水样引至自动站仪器间内，并满足配水单元和分析仪器的需要；
2． 采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置和保温配套装置；
3． 取水采用潜水泵或自吸泵，双泵、双管路设计，交替使用。在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求；
4． 采水单元应当具备较长平均无故障工作时间，确保水质自动监测系统的数据捕获率达到相关要求；
5． 采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定；
6． 采水单元设置采水单元清洗和防藻功能。但是当使用化学清洗时防止对环境造成污染； 
7． 管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类滋生；
8． 能自动判断取水系统故障，并发出报警信号；
9． 采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复；
10． 采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次；
11． 采水单位各部分均应美观大方、安全牢固、设计合理，尽量减少对河道中杂物的阻碍拦截；
12． 配水单元是将采水单元采集到的样品根据所有分析仪器和设备的用水水质、水压和水量的要求分配到各个分析单元和相应设备，并采取必要的清洗、保障措施以确保系统长周期运转，包括流量和压力调节、预处理及系统清洗等；
13． 配备流量和压力调节系统：配水单元应当能够通过对流量和压力的监控，满足所选用仪器和设备对样品水流量和压力的具体要求。
14． 预处理系统
14.1配水单元应尽可能满足标准分析方法中对样品的预处理要求，并保证每次分析样品的代表性；
 14.2为了减少泥沙的影响，需设立沉沙池以减少对测定结果的影响。沉沙池的高度应不低于1米以提高沉沙效率，需具备全方位无死角自动清洗功能，满足在线沉沙进样的需求。（需提供有效的佐证资料说明）特殊情况下，可在不违背标准分析方法的前提下，选择具有精密过滤功能的精密过滤器，过滤系统的清洗维护周期应尽可能长，具备自动运行及定期反清（吹）洗功能；可控制采水时间和自来水的用量；
14.3水质常规五参数测量池需具备对每个探头表面均可自动清洗反吹的功能，同时需采用倾斜式安装设计防止气泡和保证泥沙的顺畅排出。配备足够的活动接口，易拆洗。并有气、样分离设计，保证分析仪器进样的连续性（需提供有效的佐证资料说明）；
   14.4预处理单元能在系统停电恢复并自动启动后按照采集控制器的控制时序自动启动。
15． 系统清洗及辅助功能
15.1配水单元应当具备比较方便的自动和人工清洗条件和除藻功能。该功能应当能够遍及全部系统管路和相关设备，但不能损害仪器和设备，不能对分析结果构成影响；
15.2配水单元不能对环境造成污染。对分析单元排放的废液应当回收处理；
15.3为保证系统监测项目的扩充需要，应预留出预处理单元与分析设备水路连接的接口。
16控制单元
  16.1由工控机、程序逻辑控制单元、总空气开关、各仪器设备的空气开关、接触器、直流电源、继电器和接线端子等部分组成。为保证系统监测站连续、可靠和安全运行，统一协调各设备及仪表的关系，系统控制单元采用程序逻辑控制系统对监测站各单元按前述的要求进行控制；
16.2现场控制软件应包含系统管路图及实时状态显示，仪器状态及实时数据显示，数据查询/导出/自动备份功能，参数设置功能，报警信息显示，手工及单一控制功能，系统及仪器历史运行状态显示，操作提示功能，用户管理功能等。系统管路图及实时状态显示应动态显示流程系统运行情况；
16.3仪器状态及实时数据显示应实时显示仪器状态运行情况和实时数据；
16.4数据查询/导出/自动备份功能应可以查询某个时间段内所有设备的数据。历史数据及设置参数数据每月自动备份。导出功能指按要求导出数据并形成电子表格文件；
16.5参数设置功能应可以设置采样周期、系统复位、参数报警值、采水时间等参数设置；
16.6报警信息显示应对系统运行中的所有故障、超标值进行提示；
16.7手工及单一控制功能应包含自动/手动运行的切换、运行某一流程的手动启动、单一元件（电磁阀、电动球阀、泵等）的调试控制；
16.8系统及仪器历史运行状态显示应动态显示系统及仪器的历史运行状态，包括设置参数更换的历史记录，以便用户了解系统及仪器的历史运行情况，其中应包含异常情况并标注；
16.9操作提示功能是指用户在对现场控制软件进行操作时显示操作响应内容；用户管理功能是指现场控制软件应对操作用户进行操作权限的管理；
16.10具备远程控制设置功能：可远程设置和远程采集监测站仪器设备的工作状态参数，对采样、反吹、清洗、仪器设备的工作状态等进行检测及控制；可远程设置系统的采样周期；可远程设置系统自动清洗、实时通讯、数据处理等功能和各单元设备控制参数；可远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警和参数超标（上、下限）报警、并能将报警信号自动发送至各级监控中心。
17数据采集传输系统
    17.1采用系统软件进行数据的采集、处理与传输，系统软件需具备通用性强，可扩展性强，维护方便的特点。软件应具有良好的可扩充性和维护性。具备强大良好用户界面，现场可动态显示系统的实时状态，实时数据，历史报表和历史报警。可实现改变控制参数，发送控制命令、浏览控制状态等人机交互功能；
17.2能对历史数据进行查询、统计和数据曲线分析，数据导入、导出方便，并有数据及参数自动备份、恢复功能；实现超标值自动报警；
17.3现场数据采集设备应至少能保存1年的最小统计单位值（最小统计单位时间不大于小时），并至少可保存3年的小时数据；
17.4通信采用有线方式，需为环保专网传输（裸光纤），具备数据输送给户外LED电子显示屏，高清视频等功能；
17.5需具备向省中心监测平台传输数据的功能；
17.6数据传输须具备一点多传功能。
18.视频监控系统
水站应配置1套视频监控系统，至少包含1台硬盘录像机和3台摄像机，分别监控站房仪表间，站房周边及采水口。具体要求如下：
18.1站房仪表间和采水口采用固定摄像机；
18.2站房周边环境采用云台摄像机，云台摄像机可水平360度旋转，竖直0～90度旋转，具备云台操作功能，对视角、方位、焦距的调整，实现全方位、多视角、全天候监控；
18.3视频信息应实现现场存储功能，存储周期应不低于30日，现场网络条件具备时，采用宽带实现视频信息的实时传输；
18.4视频监控系统具备断电自启功能。
4.1视频监控单元功能要求
	序号
	项目
	性能指标

	1
	实时监控功能
	可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

	2
	云台操作功能
	可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

	3
	录像存储功能
	支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。

	4
	远程维护功能
	可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。



4.2前端视频监控设备布设要求
	序号
	位置
	性能要求

	1
	站房外取水口
	安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

	2
	站房进门处
	安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。

	3
	站房仪表间
	安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。




4.3前端视频监控设备技术要求
	序号
	设备名称
	性能要求

	1
	网络红外球型摄像机
	球机带云台，可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；带红外，支持夜间查看。

	2
	高清网络录像机
	应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。



19.辅助系统
19.1系统配有稳压电源、UPS 电源，一旦出现过压或欠压情况，稳压电源可保站点用电正常；配备UPS，功率应保证监测房内各自动分析仪在断电时能继续完成本次测量周期，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h，UPS不间断电源具有正弦波、断电保护、自动恢复、过载保护、故障诊断记录等功能，并采用知名品牌；
19.2动力环境系统应具备对地地表水自动站内的温湿度、市电、烟雾、漏水等进行集中监控，实现异常情况的实时报警等功能。系统所监控的指标或智能设备子系统主要包括：动力配电监测、温湿度监测、漏水监测、烟雾监测等并配置相应传感器。系统采用集中管理和监控，在自动站机柜内放置监控主机，对各个环境参数进行集中监测；
19.3配置无油静音空气压缩系统；
19.4防雷：系统配置全面的防感应雷措施，施工中应严格按照国家相关标准、规范进行设计、施工。相关的规范、标准、要求有：
《计算机场地安全要求》		GB2887-89
《电子计算机机房设计规范》 	GB50174-93
《建筑物防雷设计规范》		GB50057-94
19.5室外防雷（建筑物雷电入侵防护，建筑物必须依据有关标准采取防直击雷的措施）主要是保护室外建筑物免受雷击引起火灾事故及人身安全事故，其防雷系统主要由接闪器、引下线和接地装置构成；
19.6室内防雷则是防止雷电和其它形式的过电压侵入设备中造成毁坏，这是外部防雷系统无法保证的，为了实现室内避雷，需要在各种电缆、金属管道以及相关设备上连接避雷及过压保护器，并实行等电位连接。总的原则符合GB50057-94 的要求；
19.7防盗：要求配备视频监控设备，实时观察内部与监测站周边环境；其他防盗措施；
19.8消防：每个水站至少配备手持式灭火器一组（2个）；配备悬挂式七氟丙烷自动灭火器1组（至少1个），配置的自动灭火装置，需有国家强制性产品认证证书。自动灭火装置触发可靠，灭火时间短，灭火干粉对人和仪器无损害，体积美观实用，与站房和仪器系统整体协调，自动灭火器在发生火灾时进行自动灭火操作。设施需放置合理、标识清晰，并参照国家相关规范实施；
19.9保温、温湿度控制：温度控制在8℃～30℃。

[bookmark: _Toc5611][bookmark: _Toc115358597]11、运行维护技术要求
水质自动监测站运维要求
1.运维内容
中标方应提供本次新建水站运行维护工作，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性；工作内容包括监测仪器的巡检保养、检测试剂耗材更换、提供备品备件及更换、仪器维修、检测仪器校验测试、站房保洁、按月提交数据报表、接受环境监测部门考核。运维时间为该项目验收之日起1年时间。（含运维期间的水电费及光纤费用，如遇到站点由上级部门进行事权上收，则运维日期自动终止。）
2.具体要求
①投标人为本项目配备的专职运维管理人员须持有经运维培训考核合格证，并且上岗证需在有效期内；
②投标人须按照国家及浙江省相关技术规范要求对运营水站进行管理；
③不论何时，投标人都应承担监测数据的保密责任；
④投标人应在配备2名或以上的运行维护专业技术人员，必须配备专用工具，配备至少2辆专用运维车辆。
3. 运维管理内容
（1）提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂；
（2）定期更换水站系统和仪器所需备品备件；
（3）对水站系统和仪器进行定期检修、保养；
（4）及时排除水站系统和仪器出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）；
（5）对水站仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试，提供并配置质控所需的标准物质；
（6）配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作；
（7）随时接受采购人不定期的工作考核及质量考核；
（8）保证站房清洁整齐；
（9）认真、及时做好各类记录。


[bookmark: _Toc31312][bookmark: _Toc89034117][bookmark: _Toc115358598]12水站标牌制作规范要求
中标人应负责站房标牌建设，技术要符合《国家地表水水质自动监测站文化建设方案（试行）》、浙江省水环境自动监测系统标牌制作规定》（浙环监函〔2021〕35号等通知的要求，相关费用应包含在投标总价中。


[bookmark: _Toc23928]标段四：平阳县埭头、江屿、小姜垟断面水质自动监测站站房及配套设施建设
	序号
	项目
	建设内容
	数量
	基本要求
	备注

	1
	站房及辅助集成部分
	三通一平
	3套
	土地平整、通水、通电、路通
	

	2
	
	站房单元
	3套
	小姜垟水站面积不小于40平方米、埭头、江屿水站面积不小于20平方米；含实验台、站房照明、办公桌椅、冰柜、电子人脸识别门禁等，具体详见技术要求。
防止雨雪聚积。站房门宽度不小于1.3米，高度不小于2米。站房室内地面到天花板高度不小于2.6m
	

	3
	
	采水单元
	3套
	满足系统供水要求
	

	4
	
	视频监控
	3套
	室内监控、大门监控、采水监控、视频存储设备、显示器等
	

	5
	
	消防装置
	3套
	
	

	6
	
	空调
	4台
	功率不小于3P，小姜垟2台，来电自启动
	

	7
	
	防雷建设及报告
	3套
	满足相关防雷验收规范
	

	8
	
	网络通讯
	3套
	环保专网，带宽≥20Mb
	

	9
	水站
文化
建设
	文化建设
	3套
	　符合《国家地表水水质自动监测站文化建设方案（试行）》的通知，含站房箱体式LOGO标牌、水站标志牌、水站简介牌、系统流程图、流域表征图、运维管理体系图
	



技术参数及要求：
[bookmark: _Toc9959]（一）基本要求：
(1) 站房主体采用钢架结构，应符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022）的要求，可抗50年一遇洪水；
(2) 站房应采用混凝土预先浇筑地基，厚度不低于30cm，遇软弱地基时做相应的地基处理；
(3) 站房应进行隔热保温处理，保温层厚度不小于7.5cm，采用保温防火材质，窗户为双层密封结构，确保站房内温度控制在25～35℃之间；
(4) 站房室内地面铺设乳白色防滑地砖或专用地板胶或防滑花纹板；
(5) 外墙装饰采用新型墙面装饰板，顶部装饰采用合成树脂瓦；
(6) 站房应有防雷设施，防雷接地装置的选材和安装应参照YD5098标准的相关要求，并提供防雷检测报告；
(7) 站房外地面要求平整，周围干净整洁，有利于排水，站房外观建设应充分考虑与周边环境协调，并根据采购人的文化建设要求进行美化；
(8) 站房应具有防盗设施，包括防盗门、防盗窗和防护栏，在站房外设置护栏、护网或防护栅栏，设置门锁和相关警示标志；
(9) 站房地基：基础垫层下的地基土应选用砂土、粉土、黏性土及其他有效料，不得使用过湿土、淤泥、 腐殖土、冻土、膨胀土。站房防水、防潮措施，站房下铺设站房放置基座。站房安置地点应平整，地面需做硬化处理，防止雨水浸泡后地基下陷，站房金属部分需良好接地，安放在公共地面的站房。站房仪器室仪器放置处后面有条件情况下应设有地沟，上置盖板。

[bookmark: _Toc17940]（二）配套供电要求
1.供电负荷等级和供电要求按国家《供配电系统设计规范》( GB 50052 )的规定执行；
2.水站供电电源使用220伏特交流电、频率50赫兹，电源容量要按照站房全部用电设备实际用量的1.5 倍计算；
3.电源线引入方式符合国家相关标准。施工参考《建筑电气工程施工质量验收规范》( GB 50303-2002)；
4.电源动力线和通讯线、信号线相互屏蔽，以免产生电磁于扰；
5.配电线路：1）、站房外部应配有主供电线路接口，站房内部分照明系统、空调系统和监测设备系统共三路。主供电线路最低应能承载10千瓦负荷，主电源线为BVR塑铜线（不小于10平方）；插座（20cm高处）及空调分支线最低应能承载3千瓦负荷，供电线为BVR塑铜线（不小于2.5平方）；照明分支最低应能承载1千瓦负荷，供电线为BVR塑铜线（不小于1.5平方）； 监测系统插座（1.50米高处）及分支线由外部稳压电源或不间断电源供电，最低应能承载6千瓦负荷，供电线为BVR塑铜线（不小于6平方）,便于监测系统及不间断电源使用。供电线路配电时需要兼顾三相平衡，供电线路需要穿管，并按有关电气行业标准进行安装和联接。2）、站房内配置具过载保护开关；
6.室内照明：室内照明不少于2个，瓦数不小于40W或同等亮度其他灯具，每个灯均由单独开关控制；
7.电源插座：除水站设备自用插座外，预留不少于8个多功能电源插座，插座符合相关标准；
8.电源箱：安装防漏电保护配电箱，配电箱内设总、分控开关。
[bookmark: _Toc14735]（三）给排水要求
1.给水系统：站房应根据仪器等对水质、水压和水量的要求设置给水系统，配水表壹块；
2.排水系统：站房的总排水必须排入水站采水点的下游；
3.各类试剂废水单独收集装置。
[bookmark: _Toc25034]（四）通讯要求
站房网络通讯建设应以光纤有线网络传输为主（带宽≥20Mb），满足数据传输要求及视频远程查看要求。
[bookmark: _Toc16390]（五）防雷要求
所有接地电阻应小于4Ω，并出具防雷报告。
[bookmark: _Toc17335]（六）安防要求
1. 站房设火灾自动灭火装置及手提式灭火装置，灭火材料应对人和仪器无损害，美观实用，与站房和仪器系统整体协调；
2.站房内配置感烟探测器，采用感烟、感温两种探测器组合。配置悬挂式自动灭火器、手提干粉灭火器（均不小于3KG）；
3站房内使用的材料需为防火阻燃材料；
4.站房应设置防盗措施，门窗加装防盗网，安装门禁装置（可联网）。
[bookmark: _Toc13290]（七）内部要求
1.地面防水、防滑，在室内所需位置设置地漏；
2.排风扇：安装排风扇；
3.站房室内地面：室内地面应铺设防水、防滑地面砖，并在室内所需位置设置地漏；
4.实验台与工作椅：配有防酸碱化学实验台 1 套（1.5-2 米），台上可以放置实验室对比仪器（实验台处预留多功能插座），备有上下水、洗涤台。配置一套办公桌椅及资料柜；
5.冷藏柜不小于120L；
6.空调：功率不小于3匹品牌空调1台，须具有来电自启动功能；
7.水、电、网络：完成水、电、网络接入站房所需的其他配套工作。
[bookmark: _Toc11819]（八）采水系统技术要求
1.采水单元的功能是在任何情况下确保将采样点的水样引至自动站仪器间内，并满足配水单元和分析仪器的需要；
2.采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置和保温配套装置；
3.取水采用潜水泵或自吸泵，双泵、双管路设计，交替使用。在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求；
4.采水单元应当具备较长平均无故障工作时间，确保水质自动监测系统的数据捕获率达到相关要求；
5.采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定；
6.采水单元设置采水单元清洗和防藻功能。但是当使用化学清洗时防止对环境造成污染； 
7.管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生；
8.能自动判断取水系统故障，并发出报警信号；
9.采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复；
10.采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。
11.采水单位各部分均应美观大方、安全牢固、设计合理，尽量减少对河道中杂物的阻碍拦截。
[bookmark: _Toc26828]（九）视频监控技术要求
视频监控单元由前端系统、传输网络和监控平台三部分组成，可远程监视水质自动监测站内设备（采水单元、自动监测分析仪器、供电系统、数据采集及传输系统等）的整体运行情况，观察取水工程（取样水泵、浮台等）工作状况，水站周边的水位、流量等水文情况，同时也可观察水站院落、站房、供电线路等周边环境。其中，前端系统主要对监控区域现场视音频、环境信息、报警信息等进行采集、编码、储存及上传，并通过客户端平台预置的规则进行自动化联动；传输网络主要用于前端与平台、平台之间的通信，确保前端系统的视音频、环境信息、报警信息可实时稳定上传至监控中心；监控平台主要用于对监控设备的控制和满足用户查看环境信息、视音频资料。至少包含1台硬盘录像机和3台摄像机，分别监控站房仪表间，站房周边及采水口。中标人监控系统软件可以无缝接入国家、浙江省水质自动监控平台、温州市、平阳县等环境质量在线监测系统平台。
（1）视频监控单元功能要求
①实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像；
②云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控；
③录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。视频信息应实现现场存储功能，存储周期应不低于30日，现场网络条件具备时，采用宽带实现视频信息的实时传输；
④语音监听功能；
⑤远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。
（2）前端视频监控设备布设要求
①站房外取水口：安装在靠近取水口岸边并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；
②站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角；
③站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。
（3）前端视频监控设备技术要求
①网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；带红外，支持夜间查看；
②高清网络录像机：应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份；
③视频监控系统具备断电自启功能。
相关技术参数：
	固定网络摄像机技术参数
	图像传感器
	1/3英寸CMOS，200万像素；

	
	分辨率
	1920*1080

	
	同步系统
	内同步

	
	快门速度（CCD光圈）
	PAL：1/50～1/100000秒，NTSC：1/60～1/100000秒

	
	信噪比
	≥50dB

	
	最低照度
	彩色最低照度0.3Lux(F1.2,50IRE,AGC ON)，
黑白最低照度：0.005Lux(F1.2,50IRE,AGC ON), 红外开启0Lux

	
	日夜切换
	自动彩转黑

	
	红外照射距离
	室内≥30米，室外≥50米

	
	镜头配置
	标配4mm镜头，6/mm镜头可选

	
	红外灯
	24颗φ5红外灯

	
	白平衡
	自动白平衡

	
	背光补偿
	自动背光补偿

	
	网络性能及标准化
	支持网络协议：
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE
应用编程接口： 
支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持第三方管理平台接入

	
	防护等级
	IP66(室外球)TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准。

	
	软件定义能力
	支持算法软件热升级，过程中视频画面不丢失

	
	智能分析
	支持对在同一局域网内的两台其他摄像机进行算力共享，并对接入摄像机的视频流进行智能分析，智能分析算法可依据场景自定义选择

	
	图像诊断
	具有图像质量诊断功能，支持诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声、场景变更、虚焦检测设置选项；提供权威第三方检测报告

	球型网络摄像机技术参数
	图像传感器
	1/3英寸CMOS，200万像素

	
	视频解析度
	≥1000TVL

	
	主码流分辨率及帧率
	50Hz：25fps(1920×1080)、25fps(1280×720)60Hz：30fps(1920×1080)、30fps(1280×720）

	
	最大图像尺寸
	1920×1080

	
	最低照度
	彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON),
黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ,0 Lux with IR

	
	信噪比
	≥50dB

	
	白平衡
	自动白平衡

	
	背光补偿
	支持自动背光补偿

	
	红外照射距离
	≥100m

	
	水平旋转
	360°旋转，旋转速度0.1°-160°/s可设

	
	垂直旋转
	 90°翻转，旋转速度0.1°-120°/s,可设

	
	网络性能及标准化
	支持网络协议：
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE
应用编程接口： 
支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持第三方管理平台接入

	
	用户权限
	 最多32个用户，分3级：管理员、操作员和普通用户

	
	防护等级
	IP66(室外球)TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准。



[bookmark: _Toc24304]（十）水站文化建设要求
技术要符合《国家地表水水质自动监测站文化建设方案（试行）》、浙江省水环境自动监测系统标牌制作规定》（浙环监函〔2021〕35号等通知的要求。


[bookmark: _Toc18597][bookmark: _Toc25566]三、商务条款
1、免费质保期
1.1本项目免费质保期为3年（采购内容中有特殊说明的除外，产品上标明或乙方承诺的质量保证期超过以上规定期限的，以标明或承诺的最高质量保证期为准），质保期从竣工验收合格之日起算。
1.2质保期内提供免费上门维护、修复服务。为保证设备持续运行，中标人应保证相关设备备品备件的长期供应。
1.3质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修。
1.4投标人在投标文件中说明质保期内提供的服务计划及培训计划。投标人必须提供项目中所有设备及设备配套软件的使用培训，提供免费技术服务。投标人提供培训场所与设备进行本地化培训，培训内容应包括产品使用，维护管理等，并提供培训手册。
1.5投标所投的产品必须符合平台接入标准，如不满足接入标准所产生的费用由中标人负责，采购人不追加任何额外费用。因此，投标人须自行考虑相关风险。
[bookmark: _Hlk102590334]1.6质保期间，涉及网络安全加固的工作，中标人须无偿协助采购人完成且要通过网络安全管理部门的审查。
1.7质保期间，有关《中华人民共和国数据安全法》对加强数据安全保护的要求，中标人应协助采购人完成加强数据安全保护的工作。
1.8在整个产品生命周期内，如软件自身或系统组件发现高危漏洞或者数据安全隐患，中标人应提供相应的漏洞解决方案，并进行漏洞修复。
2、付款方式
（1） 合同生效以及具备实施条件后7日内买方支付合同总额30%的预付款；
（2） 所有产品供应齐全且完成安装、调试、验收合格后，付至合同总价款的100%。
备注：1、签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，合同中可另行约定。2、甲方对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。3、以上合同款的具体支付时间以审核及支付时间为准。
3、随机资料
产品须提供产品合格证、质量保证书，产品的安装、说明书、维修保养手册等技术文件。
4、安装施工：需中标人提供技术人员安装施工
4.1安装施工地点：按采购单位要求。
4.2安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
4.3安装施工过程中发生的所有费用由中标人负责。
投标人应在投标文件中提供其安装施工过程中使用单位需配合的内容。
5、交货时间
合同签订后接到采购人通知60日历天内完成供货、安装、调试并进入试运行阶段，全部工期在6个月内完成并验收。
注：在工期规定内未完工或验收及整改后不合格的采购人有权解除合同，并且中标供应商需赔偿采购人的一切损失。
[bookmark: _Toc333][bookmark: _Toc19801899][bookmark: _Toc100419459][bookmark: _Toc21177]四、测试及项目验收
1、中标人应按有关要求供货，并提供货物质量检验证明文件、测试方法和验收标准。提供的质量检验证明文件、测试方法和验收标准经采购人认可后与合同一起作为项目验收标准的组成。
2、中标人将所有货物运抵安装地点后，由采购人按照装箱列表单、招标文件要求、投标文件等进行现场开箱初验。
3、本项目履约验收参考《温州市政府采购履约验收办法》(温财采[2020]6号)相关规定，采用简易程序验收。
本项目全部完工并经采购人组织最终验收合格后，双方签署验收单或验收报告。

[bookmark: _Toc10937][bookmark: _Toc12842]五、工作范围
根据招标文件，各投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：
1.提供完整成套的设备；
2.产品及相关附件的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；
3.系统软硬件升级，整个系统的集成，各个相关单位的接入；完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护；
4.质保期内维保及维修及质保期后设计使用范围内的维修；
5.售后服务的措施及承诺；
6.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训。
注：以上工作内容的费用均包含在投标报价中。


[bookmark: _Toc24831]第五部分   评标原则及办法
[bookmark: _Toc221356961][bookmark: _Toc221356898]一. 总  则
评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，推荐中标候选人，并编写评标报告。对非中标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc221356962][bookmark: _Toc221356899]二、评标组织
评标工作由甲方依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律, 依法独立履行有关职责。
[bookmark: _Toc221356901][bookmark: _Toc221356964]三、评标办法
[bookmark: _Toc221356965][bookmark: _Toc221356902]本项目采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高、次高的投标供应商作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中商务技术文件70分（技术权值70%），报价文件30分（价格权值30%）。
四、评标内容及标准（标段一~标段四）
1、 商务技术分的评定（70分）
各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标人商务技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）
标段一
	序号
	评分内容
	分值
	评分要点及说明
	备注

	1
	投标人综合情况
	0-5分
	1、投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分；
2、投标人具有有效的环境管理体系认证证书得1分；
3、投标人具有有效的质量管理体系认证得1分；
（以上证书认证范围应包含空气自动监测站安装，否则不得分）
4、投标人具有有效信息安全管理体系认证证书得1分；
5、投标人具有有效信息技术服务管理体系认证证书得1分；
注：提供有效期内的证书和国家相关认证认可平台查询系统内查询到相关证书信息的截图证明，否则不予认可。
	客观分

	
	
	0-3分
	根据投标人与本项目履约能力相关的技术力量、荣誉、信誉等情况（涉及企业规模的除外），提供相关证明材料，由评委综合打分，其中A档3-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	2
	投标人业绩
	0-3分
	投标人2020年1月1日以来类似项目业绩的，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。
注：提供中标通知书和合同（缺一不可），否则不予得分。
	客观分

	3
	投标产品的性能与需求
	0-25分
	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求，由评委根据投标人提供的“采购需求偏离表”进行打分，全部满足要求的得25分；一般技术参数负偏离每项扣1分，标注“★”的重要条款、功能条款负偏离每项扣2分，扣完为止。
供应商需在“采购需求偏离表”对技术参数逐条响应，若发现造假将按照政府采购法追责。
	客观分

	
	
	0-3分
	投标产品的先进性、可靠性，结合投标产品的知名度、销售量、稳定性、使用现况和用户反馈情况等情况，由评委综合打分，其中A档3-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	4
	拟派项目团队情况
	0-4分
	1、项目负责人具有环境监测领域专业中级及以上职称的得2分；
2、项目负责人负责过空气自动监测站运维项目的得2分。（提供项目合同及担任项目负责人证明，否则不得分）
注：人员必须为投标单位正式员工，提供人员近3个月及以上的社保缴纳证明。
	客观分

	
	
	0-4分
	项目组其它人员（项目负责人除外）具有环境监测主管部门或环境监测协会颁发的大气环境自动监测系统运维上岗证每提供1人得2分，最高得4分。
注：人员必须为投标单位正式员工，提供人员近3个月及以上的社保缴纳证明。
	客观分

	5
	建设方案
	0-6分
	根据投标人提供的建设方案的合理、完整、可行性，是否能够满足本项目招标文件的需求和采购人的实际应用需要，由评委综合评分，其中A档6-4.1分，B档4-2.1分，C档2-0分。
	主观分

	6
	运维方案
	0-3分
	根据投标人提供的运维方案的合理、完整、可行性，是否能够满足本项目招标文件的需求和采购人的实际应用需要，由评委综合评分，其中A档3-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	7
	实施组织计划
	0-5分
	根据投标人提出的项目实施计划、施工进度保证措施、安全保证措施、质量保证措施和环境保证措施等，由评委综合打分，其中A档5-3.1分，B档3-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	
	
	0-3分
	根据投标人提供项目施工、安装和调试、测试、调优、验收方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况，由评委综合打分，其中A档3-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	8
	售后及维修服务能力
	0-3分
	投标人对本项目设置维修队伍的配备等情况合理性以及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括服务网点，保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，培训计划，故障响应修复时间方式及保障措施等)，由评委综合打分，其中A档3-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	
	
	0-3分
	投标人提供主要设备（SO2、NOx、O3、CO、PM2.5、PM10 ）的原厂技术服务承诺书，每提供一个得0.5分，最高得3分。
	客观分

	说明：
（1）商务技术评分标准中，A档一般以提供完善、高质量、超出预期的方案/措施为划分标准，其内容详尽、科学、操作性强且具有高可信度，能够达到甚至超出采购需求；B档一般以提供基本满足招标文件要求的方案/措施为划分标准，其内容较为细致和科学，操作性和可信度一般，能够基本满足采购需求；C档一般以提供简要或不太完善的方案/措施为划分标准，内容细致度、可操作性和科学性较差，可信度较低，无法有效达到采购需求。
（2）商务技术文件未提供评分项目内容的，该项按零分处理，且不受最低分值限制。
（3）商务技术文件中提供的证明材料无法辨认的，按未提供处理。
（4）投标人需根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与采购内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入商务技术文件，建议页码控制在350页以下。


标段二
	序号
	评分内容
	分值
	评分要点及说明
	备注

	1
	投标人综合情况
	0-6分
	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、国家高新技术企业证书，每提供1个有效证书得1分，最高得6分。
注：提供有效期内的证书和国家相关认证认可平台查询系统内查询到相关证书信息的截图证明，否则不予认可。
	客观分

	
	
	0-2分
	投标人通过自动监控系统（气）运营服务能力评价，一级得2分，二级得1分
	客观分

	
	
	0-3分
	根据投标人与本项目履约能力相关的技术力量、荣誉、信誉等情况（涉及企业规模的除外），提供相关证明材料，由评委综合打分，其中A档3-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	2
	投标人业绩
	0-3分
	投标人2020年1月1日以来类似项目业绩的，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。
注：提供中标通知书和合同（缺一不可），否则不予得分。
	客观分

	3
	投标产品的性能与需求
	0-25分
	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求，由评委根据投标人提供的“采购需求偏离表”进行打分，全部满足要求的得25分；一般技术参数负偏离每项扣1分，标注“★”的重要条款、功能条款负偏离每项扣2分，扣完为止。
供应商需在“采购需求偏离表”对技术参数逐条响应，若发现造假将按照政府采购法追责。
	客观分

	
	
	0-3分
	投标产品的先进性、可靠性，结合投标产品的知名度、销售量、稳定性、使用现况和用户反馈情况等情况，由评委综合打分，其中A档3-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	4
	团队及车车辆情况
	0-3分
	项目负责人具有中级及以上环境类职称、环境监测中心颁发的空气质量监测系统运维上岗证、环境监测协会颁发的空气质量监测系统运维上岗证，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。
注：人员必须为投标单位正式员工，提供人员近3个月及以上的社保缴纳证明。
	客观分

	
	
	0-2分
	项目组其它人员（项目负责人除外）具有环境环境监测协会颁发的空气质量监测系统运维上岗证，每提供1人得1分，最高得2分。
注：人员必须为投标单位正式员工，提供人员近3个月及以上的社保缴纳证明。
	客观分

	
	
	0-2分
	根据投标人针对本项目配备的专用车辆，每提供一辆的得1分，最高得2分。
注：自有车辆的提供行驶证，租赁的需提供租赁合同，否则不予得分。
	客观分

	5
	建设方案
	0-5分
	根据投标人提供的建设方案的合理、完整、可行性，是否能够满足本项目招标文件的需求和采购人的实际应用需要，由评委综合评分，其中A档5-4.1分，B档4-2.1分，C档2-0分。
	主观分

	6
	实施组织计划
	0-5分
	根据投标人提出的项目实施计划、施工进度保证措施、安全保证措施、质量保证措施和环境保证措施等，由评委综合打分，其中A档5-3.1分，B档3-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	
	
	0-4分
	根据投标人提供项目施工、安装和调试、测试、调优、验收方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况，由评委综合打分，其中A档4-3.1分，B档3-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	7
	售后及维修服务能力
	0-4分
	投标人对本项目设置维修队伍的配备等情况合理性以及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括服务网点，保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，培训计划，故障响应修复时间方式及保障措施等)，由评委综合打分，其中A档4-3.1分，B档3-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	
	
	0-3分
	根据投标产品（VOCs在线监测系统）投标人或制造商设置配气中心的便利性进，由评委综合打分，其中A档3-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	说明：
（1）商务技术评分标准中，A档一般以提供完善、高质量、超出预期的方案/措施为划分标准，其内容详尽、科学、操作性强且具有高可信度，能够达到甚至超出采购需求；B档一般以提供基本满足招标文件要求的方案/措施为划分标准，其内容较为细致和科学，操作性和可信度一般，能够基本满足采购需求；C档一般以提供简要或不太完善的方案/措施为划分标准，内容细致度、可操作性和科学性较差，可信度较低，无法有效达到采购需求。
（2）商务技术文件未提供评分项目内容的，该项按零分处理，且不受最低分值限制。
（3）商务技术文件中提供的证明材料无法辨认的，按未提供处理。
（4）投标人需根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与采购内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入商务技术文件，建议页码控制在350页以下。



标段三
	序号
	评分内容
	分值
	评分要点及说明
	备注

	1
	投标人综合情况
	0-5分
	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证，每提供1个有效证书得1分，最高得5分。
注：提供有效期内的证书和国家相关认证认可平台查询系统内查询到相关证书信息的截图证明，否则不予认可。
	客观分

	
	
	0-3分
	投标人（或其全资子公司）具有计量认证资质的实验室，检测能力范围需包含五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数指标得3分。
	客观分

	
	
	0-3分
	投标人提供近五年内在全国所有环境监测服务活动中未受到环保主管部门通报批评、行政处罚以及刑事犯罪的承诺书得3分，未提供不得分。
	客观分

	2
	投标人业绩
	0-3分
	投标人2020年1月1日以来类似项目业绩的，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。
注：提供中标通知书和合同（缺一不可），否则不予得分。
	客观分

	3
	投标产品的性能与需求
	0-15分
	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求，由评委根据投标人提供的“采购需求偏离表”进行打分，全部满足要求的得15分；一般技术参数负偏离每项扣1分，标注“★”的重要条款、功能条款负偏离每项扣2分，扣完为止。
供应商需在“采购需求偏离表”对技术参数逐条响应，若发现造假将按照政府采购法追责。
	客观分

	
	
	0-4分
	高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮自动分析仪具有以下功能的，每款仪器得1分（功能缺项不得分），共4分：
1）仪器量程具有智能稀释技术，可根据水样浓度，自动调整稀释比例；
2）仪器具有缺试剂及漏夜报警功能。
注：提供计量机构出具的CMA报告未提供的不得分
	客观分

	
	
	0-1分
	所投设备的制造商符合《环保装备制造行业（环境监测仪器）规范条件》的得1分，否则不得分。
注：提供有效的证明文件
	客观分

	
	
	0-2分
	投标人提供的水质五参数分析仪、氨氮自动分析仪、高锰酸盐指数自动分析仪、总氮自动分析仪、总磷自动分析仪为同一品牌得2分。
	客观分

	4
	适用性检测
	0-5分
	投标人提供的五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷自动分析仪均通过环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，有1个仪器没有检测合格报告的，得3分；有2个仪器没有检测合格报告的，得1分，2个以上仪器没有检测合格报告的不得分，最高得5分。
注：提供有效的证明文件
	客观分

	5
	拟派项目团队及车车辆情况
	0-2分
	1、项目负责人具有环保专业高级工程师及以上职称、持有注册环保工程师证书，每提供1个得1分，最高得2分；
注：人员必须为投标单位正式员工，提供人员近3个月及以上的社保缴纳证明。
	客观分

	
	
	0-2分
	项目组其它人员（项目负责人除外）具有环保专业工程师及以上职称证书的每提供1人得1分，最高得2分。
注：以上人员必须为投标单位正式员工，提供人员缴纳3个月及以上的社保证明。
	客观分

	
	
	0-2分
	项目组其它人员（项目负责人除外）具有水质自动监测站运维上岗证的每提供1人得1分，最高得2分。
注：以上人员必须为投标单位正式员工，提供人员缴纳3个月及以上的社保证明。
	客观分

	6
	建设方案
	0-5分
	根据投标人提供的建设方案，包含站房设计方案（含三通一平、通电通网通水、地面平整、系统集成和联网方案的合理、完整、可行性，是否能够满足本项目招标文件的需求和采购人的实际应用需要，由评委综合评分，其中A档5-3.1分，B档3-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	7
	运维方案
	0-5分
	仪器设备和水质等情况提供水质自动监测站运行维护方案。运维方案对运维目标、运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、质量控制要求、记录表格的填写等，是否合理、完整、可行性，是否能够满足本项目招标文件的需求和采购人的实际应用需要，由评委综合打分，其中A档5-3.1分，B档3-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	8
	实施组织计划
	0-5分
	根据投标人提出的项目实施计划、施工进度保证措施、安全保证措施、质量保证措施和环境保证措施等，由评委综合打分，其中A档5-3.1分，B档3-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	
	
	0-3分
	根据投标人提供项目施工、安装和调试、测试、调优、验收方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况，由评委综合打分，其中A档3-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	9
	售后及维修服务能力
	0-5分
	投标人对本项目设置维修队伍的配备等情况合理性以及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括服务网点，保修部件范围，保修、服务标准，故障响应修复时间方式及保障措施等)，由评委综合打分，其中A档5-3.1分，B档3-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	说明：
（1）商务技术评分标准中，A档一般以提供完善、高质量、超出预期的方案/措施为划分标准，其内容详尽、科学、操作性强且具有高可信度，能够达到甚至超出采购需求；B档一般以提供基本满足招标文件要求的方案/措施为划分标准，其内容较为细致和科学，操作性和可信度一般，能够基本满足采购需求；C档一般以提供简要或不太完善的方案/措施为划分标准，内容细致度、可操作性和科学性较差，可信度较低，无法有效达到采购需求。
（2）商务技术文件未提供评分项目内容的，该项按零分处理，且不受最低分值限制。
（3）商务技术文件中提供的证明材料无法辨认的，按未提供处理。
（4）投标人需根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与采购内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入商务技术文件，建议页码控制在350页以下。



标段四
	序号
	评分内容
	分值
	评分要点及说明
	备注

	1
	投标人综合情况
	0-3分
	根据投标人与本项目履约能力相关的技术力量、荣誉、信誉等情况（涉及企业规模的除外），提供相关证明材料，由评委综合打分，其中A档3-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	2
	投标人业绩
	0-3分
	投标人2020年1月1日以来类似项目业绩的，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。
注：提供合同，否则不予得分。
	客观分

	3
	投标产品的性能与需求
	0-15分
	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求，由评委根据投标人提供的“采购需求偏离表”进行打分，全部满足要求的得15分；一般技术参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。
供应商需在“采购需求偏离表”对技术参数逐条响应，若发现造假将按照政府采购法追责。
	客观分

	4
	项目理解及建议
	0-5分
	投标人对本项目的重点、难点等情况的理解程度，由评委进行综合打分，其中A档5-3.1分，B档3-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	
	
	0-5分
	投标人对本项目的合理化建议：条理较清晰较严谨，内容无前后矛盾，有突出重点、难点且作出分析，可行性较高，方案符合需求等，由评委进行综合打分，其中A档5-3.1分，B档3-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	5
	建设方案
	0-6分
	投标人需针对技术要求并结合实际需求等情况提供站房设计方案（含三通一平、通电通网通水、地面平整）等，是否能够满足本项目招标文件的需求和采购人的实际应用需要，由评委进行综合打分，其中A档6-4.1分，B档4-2.1分，C档2-0分。
	主观分

	
	
	0-6分
	根据投标人提供的站房建设方案的合理、完整、可行性，是否能够满足本项目招标文件的需求和采购人的实际应用需要，由评委进行综合打分，其中A档6-4.1分，B档4-2.1分，C档2-0分。
	主观分

	
	
	0-6分
	根据投标人提供的站房设计场景图，突出主题，内容条块清晰，布局合理，是否能够满足本项目招标文件的需求和采购人的实际应用需要，由评委进行综合打分，其中A档6-4.1分，B档4-2.1分，C档2-0分。
	主观分

	6
	实施组织计划
	0-5分
	根据投标人提出的项目实施计划、施工进度保证措施、安全保证措施、质量保证措施和环境保证措施等，由评委进行综合打分，其中A档5-4.1分，B档4-2.1分，C档2-0分。
	主观分

	
	
	0-5分
	根据投标人提供项目施工、安装和调试、测试、调优、验收方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况，由评委综合打分，其中A档5-4.1分，B档4-2.1分，C档2-0分。
	主观分

	7
	售后及维修服务能力
	0-6分
	投标人对本项目设置维修队伍的配备等情况合理性以及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括服务网点，保修部件范围，保修，服务标准，培训计划，故障响应修复时间方式及保障措施等)，由评委综合打分，其中A档6-4.1分，B档4-2.1分，C档2-0分。
	主观分

	8
	紧急情况措施
	0-5分
	投标人对本项目紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；成品保护和工程保修工作的管理措施等，由评委综合打分，其中A档5-3.1分，B档3-1.1分，C档1-0分。
	主观分

	说明：
（1）商务技术评分标准中，A档一般以提供完善、高质量、超出预期的方案/措施为划分标准，其内容详尽、科学、操作性强且具有高可信度，能够达到甚至超出采购需求；B档一般以提供基本满足招标文件要求的方案/措施为划分标准，其内容较为细致和科学，操作性和可信度一般，能够基本满足采购需求；C档一般以提供简要或不太完善的方案/措施为划分标准，内容细致度、可操作性和科学性较差，可信度较低，无法有效达到采购需求。
（2）商务技术文件未提供评分项目内容的，该项按零分处理，且不受最低分值限制。
（3）商务技术文件中提供的证明材料无法辨认的，按未提供处理。
（4）投标人需根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与采购内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入商务技术文件，建议页码控制在350页以下。



2、商务评分（30分）：
满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余投标供应商投标报价与该基准价对比，计算出商务分得分（四舍五入后保留小数2位）：
1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其商务分为满分；
2）其他投标供应商的商务分按以下公式计算：
商务分得分=（评标基准价/投标供应商投标报价）×30%×100。
3、 有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。
4、评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标供应商依次作为该项目第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，抽签决定。
五、定标办法
本次采购由评标委员会推荐中标候选人，甲方根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。
▲本项目各标段取一家单位作为中标供应商。如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与甲方签订合同的；或者经质疑，甲方审查后，确因排名第一或第二的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，甲方可以视具体情况确定是否由排名第三的中标候选人为中标供应商。如全部中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。
[bookmark: _Toc221356968][bookmark: _Toc221356905]六、投标人义务
投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标招标单位备查。
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