更正后的（五）美术室采购清单及技术参数：

|  |
| --- |
| **（五）美术室** |
| **序号** | **名称** | **图片** | **规格** | **数量** | **单位** |
| 1 | 透明美术桌椅 |  | 1、规格5件套，其中桌子规格：200\*100\*55cm 1张，凳子：90\*30\*30cm4张，2、材质：木材采用双面无结橡胶木指接板，上层桌面为耐力板，厚度0.8cm，可涂鸦，木板厚度1.8cm两侧通透，桌脚6\*6cm，椅子脚5\*5cm面板1.8cm；橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求； | 1 | 套 |
| 2 | 绘画桌椅（含置物架） |  | 1、规格7套，其中桌子规格：200\*100\*54cm1张； 凳子规格：90\*30\*30cm4张，置物架83\*28\*41cm1个2、主体材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求； | 1 | 套 |
| 3 | 弧形桌 |  | 1、单张规格75\*75\*54cm，2、材质：桌面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求； | 4 | 张 |
| 4 | 儿童椅 |  | 1、规格28\*29\*28cm；2、材质：椅面和靠背采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；5、产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；6、其他：椅子设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨； | 10 | 张 |
| 5 | 原木推车 |  | 1、规格：80\*35\*70cm；2、材质：推车板面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。3、产品：采用框架式结构，中间三层间隔分布，其中每层间隔为30cm高；底部四边采用5公分万向轮。 产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨； | 1 | 个 |
| 6 | 双面美术画架 |  | 1、规格木框尺寸：57\*57cm，升降高度78-140cm；一面黑板一面白板；2、材质：樟子松，松木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。3、产品：360°手工打磨，圆润升降螺栓，螺丝钻孔拼接更牢固安全不散架，优质防潮面板，多功能托盘，带防滑脚套。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求； | 4 | 个 |
| 7 | 美术凳 |  | 1、规格35\*30\*28cm；2、材质：椅面采用1.8cm双面无结橡胶木指接板，椅脚采用4\*2.6cm,小撑杆2.4\*2.2cm，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；5、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求； | 16 | 张 |
| 8 | 美术推车 |  | 1、规格：90\*40\*70cm；2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。3、产品：大象造型，三层式分布，底部四边采用5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨； | 1 | 个 |
| 9 | 原木晾纸架 |  | 1、规格：62\*40\*80cm；2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。3、产品：中间采用不锈钢管网架符合GB/T 4340.1-2009、GB/T 10125-2021标准，共8格；底部四边采用5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨； | 1 | 个 |
| 10 | 原木纸筒收纳柜 |  | 1、规格：40\*40\*50cm；2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。3、产品：其中内衬材质为9毫米多层板橡木贴皮，含9个格子规格11\*11cm；底部四边采用5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨； | 1 | 个 |
| 11 | 原木美术收纳柜 |  | 1、规格：90\*40\*80cm；2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。3、产品：镂空的设计让幼儿从两面都可以及时拿到物品，不同层次的空间设计，便于放置多样物品；底部四边采用5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨； | 1 | 个 |
| 12 | 绘画桌 |  | 1、规格：240\*65\*50cm2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求； | 2 | 张 |
| 13 | 美术饰置物架 |  | 1、规格：120\*35\*140cm；（可定制）2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨； | 1 | 套 |