	平  阳  县

国有企业采购招标文件

（线上电子招投标）
项目名称：平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购

              招标编号：PYCG220726035 

采 购 人：平阳县兴阳控股集团有限公司

联 系 人：洪女士

联系电话：0577-58100658

采购机构：浙江品信工程项目管理有限公司

联 系 人：吴女士
联系电话：0577-63682718、15669781333
二○二二年七月




投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 郑先生

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

浙江品信工程项目管理有限公司关于平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2022年07月27日

项目概况
平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2022年08月24日14:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG220726035 
项目名称：平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购

预算金额（元）：3308000
最高限价（元）：/
采购需求：

标项名称: 平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购 

数量: 不限   

预算金额（元）:3308000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 

备注：本项目按实结算，采用单价统一折扣率报价总价不折扣的方式。 

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质且具有有效期内的安全生产许可证。

三、获取招标文件

时间：2022年07月27日至2022年08月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外，招标文件售价：0元）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年08月24日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

开标时间：2022年08月24日14:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金：

保证金金额：30000元（大写：叁万元整）
交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2022年08月24日下午14：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

    从以下三个帐户任选一个均可
1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部

银行账号：201000090038285009415

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司平阳支行

银行账号：33001627127059988888-1202

3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行营业部

银行账号：384479726285

七、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

 2、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人：平阳县兴阳控股集团有限公司

采购人地址：平阳县昆阳镇公园路5号

联 系 人： 洪女士

联系电话：0577-58100658

2、采购代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司

机构地点：温州市平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区10幢新厂房二楼

联系人：吴女士

联系电话：0577-63682718、15669781333

传真：0577-63682718

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县兴阳控股集团有限公司综合办公室

联系人：宋女士

监督投诉电话：0577-63168020

传真：/

地址:平阳县昆阳镇公园路5号
投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江品信工程项目管理有限公司对平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购

	
	项目编号
	PYCG220726035 

	
	资金来源
	其他资金（本项目付款由采购人负责，其他事项均有使用单位负责）

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：平阳县兴阳控股集团有限公司

采购人地址：平阳县昆阳镇公园路5号
联 系 人： 洪女士

联系电话：0577-58100658

	
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司

机构地址：温州市平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区10幢新厂房二楼
联 系 人：吴女士
联系电话：0577-63682718、15669781333

传真：0577-63682718

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：温州市平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区10幢新厂房二楼（浙江品信工程项目管理有限公司）吴女士收 0577-63682718、15669781333））。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□)需要

 eq \o\ac(□,√)不需要

	
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)需要：向采购人提供合同总价2.5％的履约保证金（银行转账）。

 eq \o\ac(□)不需要

	
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)需要，详见招标公告

 eq \o\ac(□)不需要

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司

机构地址：温州市平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区10幢新厂房二楼

联 系 人：吴女士

联系电话：0577-63682718、15669781333

传真：0577-63682718

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县兴阳控股集团有限公司兴综合办公室

联系人：宋女士

监督投诉电话：0577-63168020

传真：/

地址:平阳县昆阳镇公园路5号

	
	投标截止时间
	2022年08月24日下午14：30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2022年08月24日下午14：30正 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江品信工程项目管理有限公司：邮箱：3439026955@qq.com、513596377@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
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第一部分     项目简介

一、项目简介

    浙江品信工程项目管理有限公司受平阳县兴阳控股集团有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购，本次招标资金已经落实。

     我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质设备。

2、供应商设备与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商设备能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的设备完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的设备应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一设备同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容及具体要求（以下所有参数是为了对拟货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或优于的产品参加。产品性能是否相当或优于由评标委员会按少数服从多数原则认定。）
1、工程实施内容主要包括：装修工作、设备采购、家具、舞台采购、安装等，具体详见招标控制价、施工图及现场勘查。

1.1设备采购部分参数

	设备采购部分：综合单价详见招标控制价

	序号
	编码
	名称
	参数
	备注

	1
	030904007001
	扬声器
	线性阵列单元：

★1、双10"无源三分频线阵列扬声器系统

2、音箱单元为2个×10＂低音单元，1个×3.5＂中音单元，1个×1.75＂高音单元

3、频率响应 (+/- 10dB)优于或等于：80Hz - 20kHz

4、覆盖角度-6dB（水平×垂直）：110°x9°，装卸系统可在0°至9°或更大角度内调整

5、额定功率RMS不小于：600W（LF），200W（MF/HF）

★6、灵敏度（1W/1m）不小于：96dB（LF），118dB（MF/HF）

★7、声压级（SPL）不小于：141dB

8、阻抗：8Ω（LF）；8Ω（MF/HF）

9、外壳材料：15mm多层桦木胶合板，8毫米六角黑色钢网

（以上★需提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告）  
	

	2
	030904007002
	扬声器
	落地低音音箱：

★与主扩声扬声器同一品牌

落地低音音箱：

不少于18"无源超低频音箱

频率响应 优于或等于40Hz - 250Hz

额定功率：600W

系统阻抗：8Ω

最大声压级不少于131dB
	

	3
	080807009001
	支架、吊架
	吊架：KT210-FLIGHT FRAME，KT210田字吊架带插销
	

	4
	030904007003
	扬声器
	声像定位音箱：

声像定位音箱：

★与主扩声扬声器同一品牌

不少于15"无源两分频音箱

频率响应 优于或等于51Hz - 18kHz

额定功率不低于400W

系统阻抗8Ω

最大声压级不少于130dB 

覆盖水平角度不少于90°(可旋转)

覆盖垂直角度不少于60°(可旋转)
	

	5
	030904007004
	扬声器
	舞台返听音箱:

★与主扩声扬声器同一品牌

不少于12"无源两分频音箱

频率响应 优于或等于60Hz - 18kHz

额定功率不低于300W

系统阻抗8Ω

最大声压级不少于128dB 

覆盖水平角度不少于90°(可旋转)

覆盖垂直角度不少于60°(可旋转)
	

	6
	030904007005
	扬声器
	前排辅助音箱:

★1、全频同轴喇叭单元设计

2、不小于8"低音单元，1”纯钛膜高音单元

3、频率响应 (+/- 3dB)：优于或等于70Hz - 20kHz

4、峰值功率：不低于 700W

5、灵敏度 1w@m：不低于95dB

★6、最大声压级：不小于124dB

7、阻抗：8Ω 

★8、覆盖角度（水平×垂直）：优于或等于70°x70°

9、具备2个高耐用的一体式把手

10、不少于12个M8吊挂点

11、具备三层耐磨烤漆

（以上★需提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告。）  

★保证扩声系统兼容性和声场效果，须与主扩扬声器统一品牌
	

	7
	030904007006
	扬声器
	后场辅助音箱:

1、不少于10"低音单元，1"纯钛膜高音单元，无源两分频全频音箱

2、频率范围 优于或等于65Hz - 20kHz

3、功放功率不低于400W，灵敏度 1w@m：97dB 

4、系统阻抗：8Ω

5、最大声压级不少于126dB 

6、覆盖角度（水平×垂直）：不少于70°×70°

★保证扩声系统兼容性和声场效果，须与主扩扬声器统一品牌
	

	8
	031101098001
	放大器
	线阵功率放大器:

★与主扩声扬声器同一品牌

双通道功率放大器

每通道驱动单个扬声器

功率输出：不少于2 x 500W@8Ω，不少于2 x 750W@4Ω立体声

短路，高温，超低频，射频保护，输出直流电补偿
	

	9
	031101098002
	放大器
	线阵功率放大器:

1、双通道功率放大器

2、功率输出：不少于2 x 500W@8Ω，不少于2 x 750W@4Ω

3、平衡式1/4”TRS和XLR输入

4、可避免接地环路的共地/浮动开关

5、香蕉插座和Speakon型输出插座

6、前面板增益控制

7、监控性能的信号和峰值指示灯

8、短路，高温，超低频，射频保护，输出直流电补偿

9、电源开/关静音功能

★保证扩声系统兼容性和声场效果，须与主扩扬声器统一品牌
	

	10
	030904007007
	扬声器
	落地低音+声像定位音箱功率放大器:

★与主扩声扬声器同一品牌

双通道功率放大器

输出功率: 不少于1100Wx2@ 8 Ohm,1800Wx2 @ 4 Ohm, 2500Wx2 @ 2 Ohm

桥接：5000W@ 4 Ohm

信号电平为-40, -20, -10, 保护和削波指示灯监视

带短路，高温，超低频，射频保护
	

	11
	031101098003
	放大器
	返听音箱功率放大器:

★与主扩声扬声器同一品牌

双通道功率放大器

每通道驱动单个扬声器

功率输出：不少于2 x 500W@8Ω，不少于2 x 750W@4Ω立体声

短路，高温，超低频，射频保护，输出直流电补偿
	

	12
	031101098004
	放大器
	后场辅助功率放大器:

★与主扩声扬声器同一品牌

双通道功率放大器

每通道驱动单个扬声器

功率输出：不少于2 x 500W@8Ω，不少于2 x 750W@4Ω立体声

短路，高温，超低频，射频保护，输出直流电补偿
	

	13
	031101098005
	放大器
	前场辅助功率放大器:

★与主扩声扬声器同一品牌

双通道功率放大器

每通道驱动单个扬声器

功率输出：不少于2 x 500W@8Ω，不少于2 x 750W@4Ω立体声

短路，高温，超低频，射频保护，输出直流电补偿
	

	14
	080602006001
	数字调音台
	数字调音台：

最大可处理40路混音信号

★不少于32路单声道输入，带经典模拟话放，不少于6路立体声

不少于16个母线输出，不少于6个编组，LCR主输出

★40bit浮点信号处理，48k/44.1kHz的采样率，

双SD / SDHC上可实时录制/播放32个双向通道

最多可进行3小时的32通道PCM录制- 存储为未压缩的WAV文件

可拓展数字音频网络达96输入和96输出

40bit浮点信号处理，将兼容96kHz的采样率

192kHz的数模/模数转换

★不少于8个VCA/DCA编组，6个哑音编组

不少于8个立体声效果处理器

★不少于25个电动推子

7寸以上显示屏

USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输

支持Dante、Madi以及Adat协议卡，以便于其他协议的传输

支持IPhone/IPad无线控制

（以上★需提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告。）  
	

	15
	030507010001
	音频接口箱
	音频接口箱：

不少于32个模拟输入，采用经典模拟话放带+48 V 幻象电源

不少于8 路线路输出

48 kHz 采样率

支持MIDI 输入输出       2 个网络音频传输接口
	

	16
	030507010002
	数字音频媒体矩阵
	数字音频媒体矩阵：

内建8个平衡欧式输入和 RCA 接口

八个平衡3 针欧式连接器的输出端

8x8 数字矩阵处理器

可使用监视器和鼠标的独立控制

透过 PC 的远程用户控制

自动电平控制

音频分频

混音路由

排程功能

自动化混音

信号产生器 (白噪声、粉红噪声、正弦曲线) 

可接三种控制面板(RM-2VR，RM-4，RM6E)

★保证扩声系统兼容性和声场效果，须与主扩扬声器统一品牌
	

	17
	030904007008
	扬声器
	监听音箱：

1、不小于8"低音单元，1"钕磁铁高音单元

2、频率响应优于或等于(+/- 3dB)：44Hz - 20kHz

3、内置双驱功放，大于或等于RMS/音乐 /峰值功率：100W/200W/400W

4、最大声压级大于等于：110dB

5、四阶有源Linkwitz-Riley分频设计

★6、箱体正面采用钢琴烤漆制作工艺，具备钢琴黑或全域红颜色

★7、输入端口：XLR，¼"TRS，RCA

（以上★需提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告）  
	

	18
	080605007001
	无线移动手持机
	无线手持话筒：

单咪双接收;每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）;舒尔BLX人声无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具备QuickScan频率选择功能，并配备行业标准SM58®人声话筒振膜，实现饱满清晰的人声再现。提供杰出音质和性能，即插即用。包含：BLX4R单通道半机架无线接收机，配备机架支架；BLX2手持式发射机，配备集成SM58®心形动圈话筒振膜；话筒夹；带软垫的拉链便携包；PS23电源
	

	19
	080605007002
	无线移动手持机
	无线头戴话筒：

单咪双接收;每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）;舒尔BLX头戴式无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具备QuickScan频率选择功能，配备耐用型SM35头戴式话筒，适用于现场演出应用。提供杰出音质和性能，即插即用。包含：BLX4R单通道半机架无线接收机，配备机架支架；BLX1腰包式发射机；SM35头戴式电容话筒，配备防风罩；PS23电源
	

	20
	03B004
	鼓麦乐器套装七件装
	鼓麦乐器套装七件装：

1 x PGA52 心形动圈底鼓话筒

3 x PGA56 心形动圈军鼓/通鼓话筒

1 x PGA57 心形动圈乐器话筒

2 x PGA81 心形电容乐器话筒

3 x A25D 话筒夹

3 x AP56DM鼓边框支架

7 x 15英尺（4.6米）XLR-XLR线缆

拉链式便携包
	

	21
	080605007003
	无线移动手持机
	有线会议话筒：

18 英寸（457毫米）心形鹅颈

低调设计

双曲鹅颈设计，可轻松调节话筒

配备静音按钮、LED指示灯、锁紧法兰和防震组件的版本

随附锁定法兰和防震架组件

可安装在桌子、讲台或类似表面上

配可更换的话筒拾音头，在任何环境中都能提供出色音频
	

	22
	030507010003
	音频、视频及脉冲分配器
	天线分配器：

具有放大功能的 UHF 天线分配系统它还能够放大射频信号以补偿因为将信号功率分配给多个输出接头而导致的插入损失。每个最多允许四个接收机使用同一对天线。级联接头能够连接到第五个接收机或第二个。还具有能够为 UHF 系统供电的电源接头。
	

	23
	030505001001
	共用天线
	有源宽频天线：

接头类型: BNC, 插孔

阻抗: 50 Ω

电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA

接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度

三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm

天线增益 (在轴): 7.5 dBi

信号增益±1 dB:
	

	24
	Z030404037001
	高频开关电源
	10路电源时序器：

空载功耗：8.5W

可正常工作电压：～110V-220V

单路最大承受电压：16A

输入与输出电压关系：输入交流电压=输出交流电压

最大输入电流：40A

适合接插插头：国标10A/16A插头，美式插头，欧式G/M类

前面板提供1路USB接口5V/0.5A辅助电源输出

8路，2U高度，可逐级开关机

每路相间通/断电时间：1秒

备有主、副机控制选择开关，可实现多台时序器联动控制，并在机器后面提供RJ45接口作级联连接

机器后面提供远程控制接口，可实现远程面板开关。
	

	25
	030501005001
	插箱、机柜
	设备机柜
	

	26
	03B005
	工程辅材
	工程辅材:卡侬插头、电源插头、铜地插、管件、网线、HDMI线等
	

	27
	040805001001
	常规照明灯
	18颗四合一 LED户外染色灯：

额定电压：AC100～240V 50/60Hz    

额定功率：180W

电 源 线：三芯防水对接接头

信 号 线：三芯防水对接接头

光    源：18颗10W 四合一 LED

★照    度：5米距离，光斑直径﹤2米，中心亮度≥1100LUX 

寿    命：≧50000小时

颜    色：均匀的RGBW混色系统和彩虹效果

控制模式：国际标准DMX512信号、声控、自走、主从                   通道模式：9CH

光束角度：24°

高速频闪：独立电子频闪，频闪速度25次/秒

线性调光：0-100%线性调光，65536级调光

显示系统：采用高灵敏度钢化多点轻触屏设计，使用起来手感细腻，同时也降低按键过程中产生的噪音 产品特点：铸铝外壳，光效高，混色均匀，性能稳定

★防护等级：IP67                 

工作环境：-25℃～40℃

产品尺寸：L317.5×W236.7×H292.5mm         

产品重量：7.5kg

（以上★需提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告。）  
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	040805001002
	常规照明灯
	19颗五合一  LED户内染色灯：

额定电压：AC100～240V 50/60Hz    

额定功率：200W

电 源 线：三芯防水对接接头

信 号 线：三芯防水对接接头

★光    源：19颗15W 五合一 LED

★照    度：7米距离，光斑直径﹤2米，中心亮度≥1100LUX

寿    命：≧50000小时

颜    色：均匀的RGBW混色系统和彩虹效果

控制模式：国际标准DMX512信号、RDM、声控、自走、主从通道模式：10CH

光束角度：24°

高速频闪：独立电子频闪，频闪速度25次/秒

线性调光：0-100%线性调光，65536级调光                            显示系统：采用高灵敏度轻触按键替换常规机械式按键，使用起来手感细腻，同时也降低按键过程中产生的噪音

产品特点：铸铝外壳，光效高，混色均匀，性能稳定          

防护等级：IP20                   

工作环境：0～40℃

产品尺寸：L317.5×W236.7×H292.5mm         

产品重量：4kg

（以上★需提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告）  
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	040805001003
	常规照明灯
	260W光束灯：

额定电压：AC100～240V 50/60Hz     

额定功率：330W

光    源：PHILIPS 260 HID

★照    度：10米距离，光斑直径﹤1.8米，中心亮度≥15000LUX

寿    命：≧2000小时     色    温：8000K

控制方式：DMX512、RDM、主从、音控、随机自走

通道模式：16CH

水平扫描：540°(16bit/8bit 控制，双传感器定位，带自动纠错功能)

垂直扫描：270°(16bit/8bit 控制，双传感器定位，带自动纠错功能)

扫描系统：快速、稳定、安静，带自动纠错复位功能

颜色系统：13种颜色+白光，半色效果，可图案抖动、流水等多种效果

★图案系统：10 个图案＋白光+4 色图案，可图案抖动、流水等多种效果

★棱镜系统：8+16 棱镜（22°），棱镜可双向旋转及叠加

调焦系统：0-100%线性聚焦 ，超微顺滑调整焦距

频闪系统：双片式机械频闪（15 次／秒） 

光束角度：0-2°

雾化系统：独立雾化镜片，透光率大于90％，光斑柔和自然

显示系统：屏幕180度倒转显示，带灯泡寿命到期灯泡更改提示功能，显示灯具、灯泡使用时间

其它功能：远程控制灯泡开关，复位，数据双向传输，可通过数据线进行软件升级     

产品外观：耐高温ＡＢＳ塑料＋模压合金材料，折叠一体式灯钩           

防护等级：IP20   

工作环境：0～40℃

产品尺寸：L387×W293.5×H516.7mm

产品重量：15kg

（以上★需提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告）  
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	040805001004
	常规照明灯
	380W三合一电脑灯：

额定电压：AC100～240V 50/60Hz    

额定功率：500W

光    源：PHILIPS 380 HID

★照    度：15米距离，光斑直径﹤0.6米，中心亮度≥100000LUX

寿    命：≧2000小时  

色    温：7800K                  

控制方式：DMX512、RDM、主从、音控、随机自走 

通道模式：23CH/20CH/17CH

水平扫描：540°(16bit/18bit精度扫描，三相电机驱动，采用高精度非接触式磁旋编码器定位)

垂直扫描：270°(16bit/18bit精度扫描，三相电机驱动，采用高精度非接触式磁旋编码器定位)

扫描系统：快速、稳定、安静，带自动纠错复位功能

★颜色系统：≧13种颜色＋白光，半色效果，带双向旋转彩虹效果，内置宏功能效果

固图系统：≧15个图案片+白圆，带图案抖动、流水等多种效果

动图系统：≧12个玻璃图案，带图案抖动，流水等多种效果

★棱镜系统：旋转9棱镜，固定16棱镜，可叠加，可正反方向旋转，具有棱镜宏功能

调焦系统：电子调焦，超微顺滑调整焦距

高速频闪：频率最高可以25次/秒，

并可选择随机频闪及脉冲频闪 

缩放角度：2-40°

雾化系统：独立雾化镜片，透光率大于90％，光斑柔和自然

显示系统：屏幕180度倒转显示，带灯泡寿命到期灯泡更改提示功能，显示灯具、灯泡使用时间

其它功能：远程控制灯泡开关，复位，数据双向传输，可通过数据线进行软件升级         

产品外观：黑色阻燃 ABS 塑料＋模压合金材料，折叠一体式灯钩  

防护等级：IP20   

工作环境：0～40°C

产品尺寸：L391×W293×H579mm

产品重量：18KG（含灯钩）

（以上★需提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告）  
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	040805001005
	常规照明灯
	七颗60W LED变焦摇头染色灯：

额定电压：AC100～240V 50/60Hz    

★光    源：7颗60W OSRAM 四合一 LED

★照    度：9米距离，光斑直径﹤1米，中心亮度≥2700LUX

寿    命：≧50000小时控制方式：DMX512、RDM、主从、音控、随机自走

通道模式：15CH/17CH              

★颜色系统：均匀的RGBW混色系统,色温可调节

缩放角度：5-50°

水平扫描：540°

垂直扫描：240°   

扫描系统：快速、稳定、安静，带自动纠错复位功能

高速频闪：独立电子频闪，频闪速度25次/秒

调    光：0-100%线性调光

自动保护：信号传输稳定，不受干扰，高温自动保护。

产品特点：圈控，紧凑设计，高效能，低能耗，散热好                 显示系统：触摸显示，带安卓电源口 其它功能：数据双向传输，可通过数据线进行软件升级           

产品外观：耐高温ＡＢＳ＋PC外壳

防护等级：IP20   

工作环境：0～40℃

产品尺寸：L340×W202×H450mm

产品重量：12KG

（以上★需提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告） 
	

	32
	030404015001
	控制台
	触摸老虎控台：输入电压： AC100-240V，50-60Hz                             额定功率： 50W

采用功能强大的泰坦Titan8.0操作系统

酷睿双核处理器，64G固态硬盘，4G内存

支持中文菜单显示，且内置多国语言

内置一个15.4寸触摸屏。并可扩展一个触摸屏

4/8个DMX输出端口，2048个DMX通道

支持Artnet,并可扩展至64个DMX输出口。

10个宏按键，可编辑任何程序

20个重放推杆，支持1000个虚拟重放

强大的CMY调色板功能。

支持涂鸦式手写命名功能

支持CITP协议，可预览服务器或数字灯的内置素材

内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件

内置Visualiser可视化舞台模拟软件，支持视频

提供MIDI时间码控制 

控台内置播放器时间码，可以很方便编辑灯光秀。

内置像素映射及内置图形发生器

内置UPS电源,断电可供电15分钟左右,防止突然断电系统损坏或丢失程序强大的泰坦系统和之前的经典珍珠的系统比较泰坦系统更加人性化、每项功能更精细化、扩展更丰富、给您在灯光操作上更自如；在保留经典珍珠的操作风格和布局上，增加了功能的精细化选择，除去了部分不太常用及不合用的操作。在控台升级后，让灯光师在有珍珠台操作的基础上快速上手。

TitanNet Sessions（TitanNet 系统进程控制）联机功能。如果多台Titan 控台连接到同一个网络，并且都是Titan V8.0 及以上的系统，您就可以设置任意的控台成为Multi-user（多用户），backup（备份），或备份&多用户

全局素材。一种全新模式的素材，称为“全局素材”，适用于演出文件中的所有灯具。这种素材也能在没有选择灯具的状态下，直接使用（等同于快速素材）

产品尺寸: 650mm x 440mm x 160mm(L×W×H)                                                                                                                   产品净重：14kg
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	031101098006
	放大器
	8路信号放大器：

DMX512信号输入，接口三芯卡侬母座和公座

输出8路DMX512信号，互相独立，互不干扰

输出为8个三芯卡侬母座

产品尺寸(MM):L485×W150×H45

产品净重:3.5kg
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	03B006
	双雾化薄雾机
	600W双雾化薄雾机：

使用电压：AC230V,50-60HZ      

输出量：3000立方尺/分钟        

耗油量：25小时/升              

最大油桶容量：3.6升            

重量：33.5KG                 

DMX通道：2频道                

内置控制器：LCD定时控制器       

尺寸：450*342*318mm
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	030402017001
	配电柜
	24路×4KW电柜(200A犀牛插/16A防水插)：

三相AC380V输入，独立电压电流数码指示

输出AC220V,24路×4KW，16A防水插

过载与短路双重保护高分断空气开关

备用万能插座AC220V两个，带开关

产品尺寸(MM):L610×W670×H690

产品重量:55kg
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	03B007
	固定灯杆
	固定灯杆
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	03B008
	保险绳
	保险绳
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	03B009
	鹰爪灯钩
	鹰爪灯钩
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	03B010
	工程辅材:卡侬头、电源插头等其他辅材
	工程辅材:卡侬头、电源插头等其他辅材
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	080703004001
	显示屏、表示盘
	室内全彩屏： 1、像素结构：SMD1R1G1B表贴三合一                                                 2、投标产品LED屏像素点间距≤2.5mm， 像素密度：160000点/㎡。

3、模组尺寸：320mm×160mm。                                                                    4、★刷新率：3840Hz                                         5、色温：白平衡 6500K±5%（1000K 至 20000K 可调）                                                   6、白平衡亮度：≥600cd/㎡。                                    7、对比度≥8000:1。

8、亮度均匀性≥98%。                                          9、视角：≥170°/170°（水平视角/垂直）10、峰值功耗：≤490，平均功率：≤147W/ m²。                                                                         11、低亮度高灰度：支持PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果； 支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置； 支持100%亮度时，16bits灰度 20%亮度时≥14bits灰度；支持18Bits灰度（16bit+2bit）模式。                                                                     12、亮度调整：支持随环境照度的变化自动调整亮度的功能；支持通过配套软件0-100%无级调级；支持0-255级灰度调节。                                                                                                                                                13、★ 色域空间：LED 显示屏 Color Space 覆盖率 ≥120% YIQ（NTSC） LED 显示屏 Color Space 覆盖率 ≥170% YUV（PAL）                                                      

14、★图像处理功能：具体视频降噪、增强、运动补偿、色彩变换、钝化等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。                        15、★显示屏寿命典型值：≥100000小时，平均失效间隔工作时间 （MTBF）≥50000h。                             

16、动态节能 ：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上。 

17、★灯珠推力测试：随机选择 LED 灯珠，在灯珠四侧以水 平夹角 45°的方向施加推力 12N，灯珠未破碎或脱落 。                           18、PBC阻燃；PCB 板电路板依据 GB4943.1-2011 标准，防火保护外壳内的元器件和其 他零部件。阻燃等级达到 UL94 V-0 等级。

19、★接口支持：可支持包含但不限于 SDI/VGA/DVI/HDMI/RGBHV/CVBS/ DP/HDBase-T/光纤/网络等接口/复 合视频信号/HDTV 输入。                                                                   20、★为了确保显示屏使用过程中尽量减小对观看者眼睛伤害，所投产品需通过光生物安全测试。

需提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告。                             21、★表面硬度：具备划痕性能技术，表面硬度≥4H。  

22、★生产厂家所提供的产品需通过依GB/T2423.3-2016有关湿热负载检测要求。                                                                   23、★电磁抗干扰性：抗干扰符合IEC801标准，静电放电、浪涌、电快速瞬变脉冲群、传导抗干扰、辐射抗干扰测试。                                                24、工频磁场：满足工频磁场抗扰程度测试等级10A/m。                                                                                          25、★支持HDR显示技术：。依据 CESI/TS 008-2016 标准，支持 HDR 高动态光照渲染技术。                                                                                     26、显示屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%                                                                  27、显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能。                                                           28、★具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵。                                                                  29、★专用播放和控制软件可对LED显示屏的智能设置，参数调节，亮度控制，电源管理，模组，屏体校正以及硬件监控，具有亮暗线修复软件功能，消除隐亮软件功能。                                            30、★自动除湿功能：系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min, 使屏体从10%到100%零度逐步显示，提升产品稳定性。                                                        31、掉电存储功能：支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置。32、脱机显示：支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮询，永不黑屏 。                                                32、显示特点：具有隐亮消除功能:无隐亮，全黑场信号下灯管发光;正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真。                                         33、★画面延时 ：LED显示屏画面延迟≤1ms 。                                                   34、★ 依据GB 4943.1-2011 信息技术设备安全第1部分 通用冲击试验 。

（以上★需提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告。）          
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	030506007001
	视频系统设备
	全彩控制系统

1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据；

2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。

3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。

4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；

5.★支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 

 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏。

7.★Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可

 8.★可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。

9.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况；                                             10.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。                                11.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。                                            12.★可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全

（以上★需提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告）
	

	42
	030507009001
	视频控制设备
	视频拼接器

1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，1路选配3G-SDI。

2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。  

3.支持 3 个窗口。

4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。  

5.支持设备间备份设置。  

6.视频输出最大带载高达 650 万像素。   

7.★支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。                                                       8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。            9.扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。                                            10.★产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。                    （以上★需提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告）                                 11.★支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正；

（提供逐点亮色度校正证书复印件加盖公章）
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	080608007001
	电源系统设备联调
	电源系统

1、额定输入电压：200VAC-240VAC

2、输入频率：47Hz-63Hz

3、工作温度：-40°C-70°C

4、工作湿度：20%RH-90%RH
	

	44
	03B011
	钢架结构
	钢架结构：主框架采方管拼接整体彩屏，外围采用实厚1.0亚光304不锈钢装饰包边（包边50mm）
	

	45
	03B012
	辅料
	辅料:长排线、电源连接线等
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	030404017005
	35Kw配电箱
	配电箱

1、输入电压（V）：3相380V

2、输入频率（HZ）：50/60Hz

3、输出接线方式：单相，3线输出，L、N、PE

4、输出电压（V）：交流220V

5、单路输出功率（KW）：每路3.5KW(MAX)，共9路

6、传感器：温度、湿度传感器，烟雾、3合1传感器      7、IP等级：IP43

8、工作温度（°C）：-10---40

9、工作湿度（%）：10---90无凝结
	

	47
	080703004002
	显示屏、表示盘
	室内全彩屏：

1、像素结构：SMD1R1G1B表贴三合一                                                 2、投标产品LED屏像素点间距≤2.5mm， 像素密度：160000点/㎡。

3、模组尺寸：320mm×160mm。                                                                    4、★刷新率：3840Hz                                      5、色温：白平衡 6500K±5%（1000K 至 20000K 可调）                                                   6、白平衡亮度：≥600cd/㎡。                                    7、对比度≥8000:1。

8、亮度均匀性≥98%。                                          9、视角：≥170°/170°（水平视角/垂直）10、峰值功耗：≤490，平均功率：≤147W/ m²。                                                                         11、低亮度高灰度：支持PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果； 支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置； 支持100%亮度时，16bits灰度 20%亮度时≥14bits灰度；支持18Bits灰度（16bit+2bit）模式。                                                                     12、亮度调整：支持随环境照度的变化自动调整亮度的功能；支持通过配套软件0-100%无级调级；支持0-255级灰度调节。                                                                                                                                                13、★ 色域空间：LED 显示屏 Color Space 覆盖率 ≥120% YIQ（NTSC） LED 显示屏 Color Space 覆盖率 ≥170% YUV（PAL）                                                 

14、★图像处理功能：具体视频降噪、增强、运动补偿、色彩变换、钝化等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。15、★显示屏寿命典型值：≥100000小时，平均失效间隔工作时间 （MTBF）≥50000h。                            

16、动态节能 ：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上。 

17、★灯珠推力测试：随机选择 LED 灯珠，在灯珠四侧以水 平夹角 45°的方向施加推力 12N，灯珠未破碎或脱落 。                        

 18、PBC阻燃；PCB 板电路板依据 GB4943.1-2011 标准，防火保护外壳内的元器件和其 他零部件。阻燃等级达到 UL94 V-0 等级。

19、★接口支持：可支持包含但不限于 SDI/VGA/DVI/HDMI/RGBHV/CVBS/ DP/HDBase-T/光纤/网络等接口/复 合视频信号/HDTV 输入。                                    20、★为了确保显示屏使用过程中尽量减小对观看者眼睛伤害，所投产品需通过光生物安全测试。                                                                                                 

21、★表面硬度：具备划痕性能技术，表面硬度≥4H。      

22、★生产厂家所提供的产品需通过依GB/T2423.3-2016有关湿热负载检测要求。                                                                      23、★电磁抗干扰性：抗干扰符合IEC801标准，静电放电、浪涌、电快速瞬变脉冲群、传导抗干扰、辐射抗干扰测试。                                                24、工频磁场：满足工频磁场抗扰程度测试等级10A/m。                         25、★支持HDR显示技术：。依据 CESI/TS 008-2016 标准，支持 HDR 高动态光照渲染技术。                                                                      26、显示屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%                                                                  27、显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能。                                                           28、★具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵。                                                                  29、★专用播放和控制软件可对LED显示屏的智能设置，参数调节，亮度控制，电源管理，模组，屏体校正以及硬件监控，具有亮暗线修复软件功能，消除隐亮软件功能。                                               30、★自动除湿功能：系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min, 使屏体从10%到100%零度逐步显示，提升产品稳定性。                                                    31、掉电存储功能：支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置。

32、脱机显示：支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮询，永不黑屏 。                                                 33、显示特点：具有隐亮消除功能:无隐亮，全黑场信号下灯管发光;正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真。                                         34、★画面延时 ：LED显示屏画面延迟≤1ms 。                                                   35、 ★依据GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分 通用冲击试验 。                                                 （以上★需提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告）
	

	48
	030506007002
	视频系统设备
	全彩控制系统

1、单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据；

2、支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。

3、支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。                                  4、采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；                                           5、★支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质                                                    6、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏。

7、★Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可                                  8、★可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。                     9、支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况；                                             10、支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。                                11、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。                                            12、★可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全                          （以上★需提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告） 
	

	49
	030507009002
	视频控制设备
	视频拼接器

1.支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，1 路选配投屏子卡。 

2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。  

3.扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。  

4.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 

5.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。  

6.支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。  

7.支持通过 RS232 协议连接中控设备。  

8.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。  

9.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
	

	50
	080608007002
	电源系统设备联调
	电源系统

1、额定输入电压：200VAC-240VAC

2、输入频率：47Hz-63Hz

3、工作温度：-40°C-70°C

4、工作湿度：20%RH-90%RH
	

	51
	03B013
	辅料
	辅料:长排线、电源连接线等
	

	52
	030105001001
	定制轨道
	定制轨道,根据现场需求定制
	

	53
	080703004003
	显示屏、表示盘
	室内全彩屏:

1、像素结构：SMD1R1G1B表贴三合一                                                 2、投标产品LED屏像素点间距≤2.5mm， 像素密度：160000点/㎡。

3、模组尺寸：320mm×160mm。                                                                    4、★刷新率：3840Hz                                      5、色温：白平衡 6500K±5%（1000K 至 20000K 可调）                                                   6、白平衡亮度：≥600cd/㎡。                                    7、对比度≥8000:1。

8、亮度均匀性≥98%。                                          9、视角：≥170°/170°（水平视角/垂直）10、峰值功耗：≤490，平均功率：≤147W/ m²。                                                                         11、低亮度高灰度：支持PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果； 支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置； 支持100%亮度时，16bits灰度 20%亮度时≥14bits灰度；支持18Bits灰度（16bit+2bit）模式。                                                                     12、亮度调整：支持随环境照度的变化自动调整亮度的功能；支持通过配套软件0-100%无级调级；支持0-255级灰度调节。                                                                                                                                                13、★ 色域空间：LED 显示屏 Color Space 覆盖率 ≥120% YIQ（NTSC） LED 显示屏 Color Space 覆盖率 ≥170% YUV（PAL）                                                             

14、★图像处理功能：具体视频降噪、增强、运动补偿、色彩变换、钝化等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。                                    15、★显示屏寿命典型值：≥100000小时，平均失效间隔工作时间 （MTBF）≥50000h。            

16、动态节能 ：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上。 

17、★灯珠推力测试：随机选择 LED 灯珠，在灯珠四侧以水 平夹角 45°的方向施加推力 12N，灯珠未破碎或脱落 。                               18PBC阻燃；PCB 板电路板依据 GB4943.1-2011 标准，防火保护外壳内的元器件和其 他零部件。阻燃等级达到 UL94 V-0 等级。

19、★接口支持：可支持包含但不限于 SDI/VGA/DVI/HDMI/RGBHV/CVBS/ DP/HDBase-T/光纤/网络等接口/复 合视频信号/HDTV 输入。                                                                    20、★为了确保显示屏使用过程中尽量减小对观看者眼睛伤害，所投产品需通过光生物安全测试。                                21、★表面硬度：具备划痕性能技术，表面硬度≥4H。      

22、★生产厂家所提供的产品需通过依GB/T2423.3-2016有关湿热负载检测要求。                                                                    23、★电磁抗干扰性：抗干扰符合IEC801标准，静电放电、浪涌、电快速瞬变脉冲群、传导抗干扰、辐射抗干扰测试。                                                  24、工频磁场：满足工频磁场抗扰程度测试等级10A/m。                                                                                          25、★支持HDR显示技术：。依据 CESI/TS 008-2016 标准，支持 HDR 高动态光照渲染技术。                                      26、显示屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%                                                                  27、显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能。                                                           28、★具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵。                                                                  29、★专用播放和控制软件可对LED显示屏的智能设置，参数调节，亮度控制，电源管理，模组，屏体校正以及硬件监控，具有亮暗线修复软件功能，消除隐亮软件功能。                             30、★自动除湿功能：系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min, 使屏体从10%到100%零度逐步显示，提升产品稳定性。

31、掉电存储功能：支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置。

32、脱机显示：支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮询，永不黑屏 。                                                 33、显示特点：具有隐亮消除功能:无隐亮，全黑场信号下灯管发光;正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真。                                         34、★画面延时 ：LED显示屏画面延迟≤1ms 。                                                   35、 ★依据GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分 通用冲击试验 。                                                                                                                          

（以上★需提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告）
	

	54
	030506007003
	视频系统设备
	全彩控制系统

单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据；

2、支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。

3、支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。                                  4、采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；                                           5、★支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质                                                    6、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏。

7、★Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可                                  8、★可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。                     9、支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况；                                             10、支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。                                11、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。                                            12、★可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全                          （以上★需提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告）
	

	55
	030507009003
	视频控制设备
	视频拼接器

10.支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，1 路选配投屏子卡。 

11.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。  

12.扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。  

13.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 

14.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。  

15.支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。  

16.支持通过 RS232 协议连接中控设备。  

17.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。  前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
	

	56
	080608007003
	电源系统设备联调
	电源系统

1、额定输入电压：200VAC-240VAC

2、输入频率：47Hz-63Hz

3、工作温度：-40°C-70°C

4、工作湿度：20%RH-90%RH
	

	57
	03B014
	辅料
	辅料:长排线、电源连接线等
	

	58
	030105001002
	定制轨道
	定制轨道,根据现场需求定制
	

	59
	030904017001
	报警联动一体机
	观众厅内左右两侧触控一体机：

86寸触控一体机
	

	60
	030904017002
	报警联动一体机
	入口大厅左侧触控一体机：

98寸触控一体机
	

	61
	030904017003
	报警联动一体机
	会议室（创作室）内触控一体机：

98寸触控一体机
	

	62
	080605007004
	无线AP
	无线AP：

802.11ax双路双频通用级放装型无线接入点；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.97Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3af供电和本地供电
	

	63
	030501012001
	交换机
	8口POE交换机：8个10/100/1000M自适应电口，2个1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇
	

	64
	030501012002
	交换机
	24口普通交换机：24个10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口，固化交流电源，无风扇
	

	65
	080609003001
	网关设备
	业务级网关：固化8个千兆电口，固化1个千兆光口，固化1个万兆光，2G内存，内置1T硬盘，1U尺寸，并发带机数500（集成状态防火墙/安全域，内置网监对接）
	

	66
	030501012003
	交换机
	核心交换机：24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽，固化风扇，150W交流电源模块，支持1+1电源冗余
	

	67
	030504001001
	服务器
	IPTV服务器：支持LGA1151针Intel酷睿第六\第七代系列处理器，intel全千兆1211-at*8个网口，2U机架式标准机箱防尘设计，支持2个SATA硬盘位，支持双路1+1冗余电源;
	

	68
	040205020001
	监控摄像机
	高清网络半球摄像机：200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机

最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

宽动态: 120 dB

调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°

焦距&视场角: 

2.8 mm @F1.6，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°

4 mm @F1.6，水平视场角：87.3°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2°

6 mm @F1.6，水平视场角：52.7°，垂直视场角：30.3°，对角线视场角：60.1°

8 mm @F1.6，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4°

红外距离: 最远可达30 m

波长范围: 850 nm

防补光过曝: 支持

最大图像尺寸: 1920 × 1080

视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）

网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

供电方式: DC：12 V ± 25%; PoE：802.3af，Class 3

电流及功耗: DC：12 V，0.38 A，4.5 W Max ; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.15 A~0.10 A，5.5 W Max

电源接口类型: Ø5.5 mm圆口

产品尺寸: Ø114.6 × 82.1 mm

包装尺寸: 145 × 145 × 120 mm

设备重量: 360 g

带包装重量: 520 g
	

	69
	040205020002
	监控摄像机
	全球带云台彩色摄像机：

1/1.8＂ progressive scan CMOS;

【E系列400万像素7寸红外网络高清智能球机】

最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.002Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR

分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440);60Hz:30fps(2560×1440)

视频压缩:H.265/H.264/MJPEG

红外照射距离:150米

焦距:5.9-177mm，30倍光学

水平视角:48.8-2.3度(广角-望远)

Smart图像增强:数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR

水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）

水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s

垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s

支持萤石接入

电源接口:AC24V

网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出

报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出

SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）

功耗:40W max（其中红外灯16W max）

工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90%

防护等级:IP66

尺寸:Φ220×353.4mm 

重量:4.5Kg
	

	70
	030307005001
	设备支架制作安装
	球机安装支架：壁装、配套
	

	71
	Z030404037002
	高频开关电源
	摄像机电源：开关电源：DC12V-20A
	

	72
	030501004001
	存储设备
	12路NVR硬盘录像机:

硬件规格：

2U标准机架式

2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源

4盘位，可满配4TB硬盘 

2个千兆网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口

支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘

报警IO：16进4出（可选配8出）

软件性能：

输入带宽：320M

12路H.264、H.265混合接入

最大支持16×1080P解码

支持H.265、H.264解码

Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
	

	73
	030501004002
	存储设备
	4T硬盘：接口SATA,转速5400
	

	74
	030404035005
	插座
	单口数据插座：

面板类型：86*86mm型 

面板端口数：单口 

面板主体塑料材质：采用ABS塑胶材质，耐冲压，阻燃

标识：含有机玻璃的标签 

防尘门：优质ABS工程塑料

Z字形弹簧材质：钢丝 

连接方式：直接卡接信息模块 

边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力

安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 

附赠两颗M3.5mm螺丝

匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 

使用温度： -20～70℃ 

湿度：85%（温度85℃±3℃）
	

	75
	030404035006
	插座
	网络电视插座：

面板类型：86*86mm型 

面板端口数：单口 

面板主体塑料材质：采用ABS塑胶材质，耐冲压，阻燃

标识：含有机玻璃的标签 

防尘门：优质ABS工程塑料

Z字形弹簧材质：钢丝 

连接方式：直接卡接信息模块 

边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力

安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 

附赠两颗M3.5mm螺丝

匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 

使用温度： -20～70℃ 

湿度：85%（温度85℃±3℃）
	

	76
	030404035007
	插座
	单口光纤面板：

1.规格：单口，86型斜口面板，兼容SC/LC双工藕合器。

2.面板具有有机玻璃标签框收容标签纸。

3.ABS耐冲击塑料材质，符合UL94V-0。

4.45度斜角设计，光纤跳线自然下垂，减少应力，保护光纤性能。
	

	77
	030404035008
	插座
	单口数据地插：

弹起式单口型地插 金色（满足1、2、3口使用）六类非屏蔽模块,RJ45,180°打线,白色
	

	78
	080609004001
	模块
	网络模块：

六类非屏蔽模块,RJ45,180°打线,白色
	

	79
	030502010001
	配线架
	24口六类非屏蔽网络配线架：

通过TIA 568C 规定的最高单体性能测试标准，支持PoE；

配线架金属材质：一体式全钢架结构

IDC打线端子：磷青铜镀镍 

镀金层厚度：50µm 

配线架模块类型：6口一体式模块*4组 

RJ45端口：可连接1-24根跳线

标签为翻转式结构

LOGO采用镀银设计，永久性标识，提升档次

配线架背部自带可折叠理线托架

端口可以兼容网络模块防尘盖安装

配线架端子为分槽式设计，可压线一次性压接到位

配线架可做颜色标签盖标识，区分配线架作用

附件自带后端卡线防尘盖，可用与防尘设计

包装为缩小式设计，减小包装体积

接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 

安装性：19英寸标准机架式设备 

安装高度：1U 

维护方式：从背部进行维护 

频率范围：0～250MHz 

工作电压：125V 

耐压：750V

RJ45卡接次数：≥750次

接线端子卡接次数：≥250次

使用温度： -20～70℃
	

	80
	030502010002
	金属理线器
	金属理线器：

理线器整体材质：铝合金架+黑色喷塑 

采用铝型材喷塑，采用金属拉丝后一次冲成型

拥有优于SPCC 的机械支撑强度性能，自重大大减轻且具有极佳的外观

安装高度：1U 

良好的结构设计，确保产品安装和维护便利

安装方式：机柜螺丝安装 

使用温度： -20～70℃ 

湿度：85%（温度85℃±3℃）
	

	81
	030502009001
	跳线
	RJ45数据跳线：

六类非屏蔽跳线3米灰色
	

	82
	030501010001
	收发器
	光纤收发器：

10/100/1000M单模双纤光纤收发含外置电源
	

	83
	030502010003
	配线架
	24口光纤配线架：

光纤配线架材质：表明磨砂亚光磨面处理

全封闭式结构

喷塑后铝板厚度：1.2±0.2m

标准19”机架安装

尺寸：宽x深x高410*312*44.5mm（除左右耳朵尺寸）

安装高度：1U

19英寸标准机架式安装

配线架部分采用铝板材质，轻量化设计

配线架支持前后调节深度安装

配线架内部附带魔术扎带

光纤配线架内部挑孔设计，用于扎线、捆绑

附件自带自带粘贴固定线束装置，可安装内部用于理线

最大支持24 芯SC/FC/ST 单芯适配器安装或48 芯DLC 双芯适配器安装

安装FC/ST可单独选配安装板，自带SC/LC安装板也可固定卡接

配线架背部、左右各有独立进线孔，前部、左右均可出线

使用温度：-20～70℃ 

湿度：≤85%（温度85℃±3℃）
	

	84
	030502009002
	跳线
	LC-LC光纤跳线：

连接器插针类型：陶瓷氧化锆

插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0

插针端面：UPC端面 

品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 

连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口

最大插入损耗：≤0.35dB/每接口

重复性：≤0.1dB

互换性：≤0.20dB

回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB；

拔插次数：≥1000次

线缆外径：2*2.0mm（双芯）

护套材质：PVC

护套颜色可选：单模OS2黄色

工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能

使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 

工作温度：-40～+80℃ 

储存温度：-20～+85℃
	

	85
	03B015
	LC耦合器（双工单模）
	LC耦合器（双工单模）：

连接器类型：LC-LC

耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 

插入损耗：≤0.2dB/每接口  

连续插拔附加损耗 ＜0.02 Db

互换性：≤0.1dB 

回波损耗 ＞50 dB 

拔插次数：≥1500次 

工作温度：-20～+60℃ 

储存温度：-20～+60℃
	

	86
	080601020001
	尾纤
	LC单模尾纤：

连接器插针类型：陶瓷氧化锆

插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0

插针端面：UPC端面 

品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 

连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口

最大插入损耗：≤0.35dB/每接口

重复性：≤0.1dB

互换性：≤0.20dB

回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB，APC ≥ 60dB；

拔插次数：≥1000次

线缆外径：2.0mm（单芯）

护套材质：PVC

护套颜色可选：单模OS2黄色

工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能

使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 

工作温度：-40～+80℃ 

储存温度：-20～+85℃
	

	87
	030501005002
	插箱、机柜
	42U机柜（含PDU、侧板）：

W600xD600xH2000,前后门单开网孔门,3块托板,2风扇,1个6位电源接线板
	


1.2家具、舞台采购部分参数

	家具、舞台采购部分：综合单价详见招标控制价

	序号
	编码
	名称
	参数
	备注

	2
	01B007
	成品会议室办公椅
	成品会议室办公椅：

1、面料:选用JF295系列网布，座采用AK30系列的布，PP+玻璃纤维背架，尼龙固定腰靠，耐磨性强，阻燃，经防污处理,清洁方便；

2、辅料:采用PU成型发泡40密度高弹力海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形；中班蝴蝶底盘，PP固定扶手；

3、:采用尼龙纤维制成∮25管1.8厚黑色烤漆弓形架,耐磨性大。
	

	3
	01B008
	示意活动展板
	示意活动展板:

1、金属材质框架，工程面漆

2、金属框架吊丝
	

	4
	01B009
	成品会议室办公椅
	成品会议室办公椅：

1、面料:选用JF256系列网布，座采用9250系列的布，PP+玻璃纤维背架，尼龙固定腰靠，耐磨性强，阻燃，经防污处理,清洁方便；

2、辅料:采用PU成型发泡40密度高弹力海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形；中班蝴蝶底盘，PP固定扶手；

3、脚架、脚轮:采用尼龙纤维制成.
	

	5
	01B010
	声光控室设备成品专用桌
	声光控室设备成品专用桌：3430*800定制

1、贴面板材：1、贴面用材：采用全球防火板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到E0级，燃烧性能达到GB/T8626所规定的指标；

2、基材：基料板材：选用E1级科粒板，

3、粘合剂：乳胶；

4、封边用材：2mm厚PVC胶，双色封边，进口热熔胶；
	

	6
	01B011
	门厅成品办公椅
	门厅成品办公椅：

1、面料:选用JF256系列网布，座采用9250系列的布，PP+玻璃纤维背架，尼龙固定腰靠，耐磨性强，阻燃，经防污处理,清洁方便；

2、辅料:采用PU成型发泡40密度高弹力海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形；中班蝴蝶底盘，PP固定扶手；

3、脚架、脚轮:采用尼龙纤维制成.
	

	7
	01B012
	创作工作室成品办公桌
	创作工作室成品办公桌：1400*600*750  

1、贴面板材：1、贴面用材：采用全球防火板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到E0级，燃烧性能达到GB/T8626所规定的指标；

2、基材：基料板材：选用E1级科粒板，

3、粘合剂：乳胶；

4、封边用材：2mm厚PVC胶，双色封边，进口热熔胶；
	

	8
	01B013
	创作工作室成品柜子
	创作工作室成品柜子：1200X400X2000

1、贴面板材：1、贴面用材：采用全球防火板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到E0级，燃烧性能达到GB/T8626所规定的指标；

2、基材：基料板材：选用E1级科粒板，

3、粘合剂：乳胶；

4、封边用材：2mm厚PVC胶，双色封边，进口热熔胶；
	

	9
	01B014
	创作工作室成品办公椅
	创作工作室成品办公椅：

1、面料:选用JF256系列网布，座采用9250系列的布，PP+玻璃纤维背架，尼龙固定腰靠，耐磨性强，阻燃，经防污处理,清洁方便；

2、辅料:采用PU成型发泡40密度高弹力海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形；中班蝴蝶底盘，PP固定扶手；

3、脚架、脚轮:采用尼龙纤维制成.
	

	10
	01B015
	二合一一体式垃圾桶
	二合一一体式垃圾桶：

1、材质：金属折弯

2、基材：金属漆面
	

	11
	01B016
	化妆间成品化妆座椅
	化妆间成品化妆座椅：

1、面料:选用J系列绒布，座采用9200系列的布，PP+玻璃纤维背架，尼龙固定腰靠，耐磨性强，阻燃，经防污处理,清洁方便；

2、辅料:采用PU成型发泡40密度高弹力海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形；中班蝴蝶底盘，PP固定扶手；
	

	12
	01B017
	定制活动隔断
	定制活动隔断：

1、材质：实木板材框架

2、基材：水印纱网
	

	13
	01B018
	置物架
	置物架：800X400X2000

1、贴面板材：1、贴面用材：采用全球防火板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到E0级，燃烧性能达到GB/T8626所规定的指标；

2、基材：基料板材：选用E1级科粒板，

3、粘合剂：乳胶；

4、封边用材：2mm厚PVC胶，双色封边，进口热熔胶；
	

	14
	01B019
	成品窗帘
	成品窗帘：金属

1、材质面料:金属叶片，尼龙固定腰靠，耐磨性强，阻燃，经防污处理,清洁方便；
	

	15
	01B020
	多功能厅可移动座椅
	多功能厅可移动座椅：

1、材质面料:选用PPC，PP+玻璃纤维背架，尼龙固定腰靠，耐磨性强，阻燃，经防污处理,清洁方便；
	

	16
	01B021
	多功能厅轨道幕帘
	多功能厅轨道幕帘：

1.防火GB8624-2012 B1

2.色牢度大于等于4级

3.耐磨性不低于50000转
	

	17
	01B022
	固定主舞台
	固定主舞台：

舞台板框、舞台腿整体材料为航天铝材，舞台板为木夹板
	

	18
	01B023
	可拼装舞台
	可拼装舞台：

舞台板框、舞台腿整体材料为航天铝材，舞台板为木夹板
	

	19
	01B024
	舞台楼梯
	舞台楼梯：

舞台板框、舞台腿整体材料为航天铝材，舞台板为木夹板
	


2、承包方式

本工程承包方式采用包工包料，成交方应按招标文件的要求实行造价、质量、工期、安全、文明施工管理等全面承包方式。 

3、现场条件和现场踏勘

（1）现场具备施工条件。

（2）投标供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标供应商考虑并包含在投标报价中。成交后，投标供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，投标供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标供应商自行承担。

三、工期要求及奖罚措施

1.工期要求：90个日历天内完工并通过验收，开工日期以采购人发出通知为准。

2.如中标供应商无正当理由而导致延期，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期违约责任按每延期一天向采购人支付8000元，如果超出合同规定期限15天，则采购人可以终止合同，并有权没收其履约保证金。

3.从开工之日起5天没有进场施工的，视成交方自动放弃，采购人有权没收其履约保证金并上报监管处处罚。

四、质量及保修要求

1.中标单位必须严格按照有关现行施工规范精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量事故。

2.质量保修期2年，从工程竣工验收合格之日起计算。

3.保修要求

成交供应商应与采购人签订工程质量保修书，乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。成交供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。

4.供应商在投标文件中须说明质保期内提供的服务计划。
五、材料的供应方式及要求

1.工程所需材料必须符合国家标准，供应商负责采购，采购前提供样品并经采购方确定。

2.材料须响应本招标文件要求并详细编制各项主要用材的清单及说明。

3.材料进场需报验，不合格材料不得进入施工现场。如果出现原材料检验不合格的情况，所有责任由施工单位自行承担，并及时更换为符合要求的材料。

六、工程报价

1.根据招标控制价及现场勘察进行报价，报价采用统一折扣率报价方式，最终根据各项综合单价、工程量及其所对应的中标折扣率折扣后的单价进行结算。结算单价=综合单价*中标折扣率，中标折扣率作为今后结算的依据。

2.税收按实际结算，以发票为准，但不能超过清单要求的税率。
3.清单未描述，但规范有要求的，投标单位不得另外收取相关费用。

4.本项目工程水电费由中标方承担。

5.施工过程中施工单位应保护好公共设施，投标单位需在报价中考虑。

5.招标控制价见相关电子稿及现场勘查。

七、付款方式：

7.1.履约保证金的收取：合同总价的2.5％；履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银形式。在签订合同后7个工作日内支付给采购人。如成交供应商的原因不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除履约保证金或不予退还履约保证金。
7.2.质保金的退取：项目通过竣工验收合格后履约保证金转为质量保证金，质保期内如出现质量问题整改不到位，质保金予以扣除或不予退还，待质保期满2年后无质量问题无息退还。

7.3.预付款：在合同签订后，且中标供应商投标文件中承诺的人员、机械设备、车辆、材料投入等均配备到位后的15日内，采购人向供应商支付合同价的30%作为预付款，同时采购人有权要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

7.4.付款方式：待完工并验收合格后（采购人也可委托第三方进行检验），付至合同总额的80%（含预付款）；结算经有资质的造价机构审定并出具审计报告后，付至审计价款的100%。（付款有采购人支付，最终使用及实施均有使用单位负责）。

7.5、施工地点

7.5.1.地点：按采购单位要求。

7.5.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

7.5.3. 本项目包括供货、供就位与安装、装修等。安装期间中标供应商须派技术人员提供安装及技术服务，送货、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

7.5.4.供应商应在投标文件中提出其送货安装过程中使用单位需配合的内容。

7.6、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物及服务，并经采购人（采购人也可委托第三方进行检验）检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

八：人员要求

拟投入本项目的人员至少需要建筑工程或机电安装专业二级及以上注册建造师1名，技术负责人1名，安全员1名，施工员1名，质检员1名，以上人员须提供有效期内的证书复印件（或扫描件）及投标截止前近3个月本单位的社保证明。
九、其它要求

1、材料进场和隐蔽工程等必须进行报验，采购方同意后方可进行下一道工序。

2.安全要求：施工单位须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购方原因的安全事故由施工单位全权负责。

3.文明要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

4.建筑垃圾必须及时清运至院外专用场所处理，费用自理。

如施工单位未能及时清理，由采购方安排清理的，费用在结算时从工程款项中扣除。施工过程中应做好对现有公共设施和绿化以及地下管线等财产的保护措施，如有损坏由施工单位全额赔偿。

5.严格按当地相关部门要求，做好疫情防控工作。

6.施工单位必须包括但不限于二次搬运、税金、材料运输检验、通过验收等费用考虑在报价中，不得以其它理由增加相关费用。

7.完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

8.对业主的操作人员及维修人员进行技术培训；

9.维保期内系统的维保及维修；

10.由中标供应商免费送货到指定地点；

11.售后服务的措施及承诺。

12.该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

13.其他说明：

13.1、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

13.2、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，实际到货设备达不到投标文件所响应的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

13.3、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

13.4、本项目付款有采购人支付，最终使用及实施均有使用单位平阳县文化和广电旅游体育局负责实施。

以上工作内容涉及费用均包含在投标总价中。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

2、供应商必须投全部标的物，否则按无效投标处理。
3、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
4、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

5、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
6、本项目采用单价统一折扣率报价，供应商投标报价超出该采购预算（最高限价），该供应商按无效投标处理。▲
7、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金在投标截止时间前到达保证金账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
8、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

▲11、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的（如工业产品生产许可证，3C认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

本项目报价包含本项目的所有内容，直至项目能够正常使用的所有费用。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 

2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章）

5）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。；

7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动承诺函；

9）投标供应商没有失信记录承诺函；

10）投标人具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质且具有有效期内的安全生产许可证。

上述资格条件审查材料2-10项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）报价文件封面（附件2.1）；

2）开标一览表  （附件2.2）；

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（附件2.3）（如有）

2.3、商务技术文件组成

1) “技术资信部分”封面

2）技术资信评分项索引表

3）投标函；

4）法定代表人授权书；

5）投标供应商情况声明；

6）供应商参与政府采购活动投标资格声明

7）诚信投标承诺书

8）质量服务承诺书

9）商务响应表、技术响应表；

10）项目人员配置情况

11）业绩（如有则提供，复印件加盖公章）；

12)投标产品的数量、配置及主要技术参数表

13）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；
14）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料。

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)收费），招标代理服务费40388元，招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。中标人在领取中标通知书时须携带法人代表证明原件或法定代表人授权书原件。招标代理服务费收取账户：

开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司鳌江支行

开户名称：浙江品信工程项目管理有限公司

开户账号：201000173270170

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下： 

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：
注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

                　　　　　

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

    合同格式（仅供参考）

采购人及使用单位（全称）：平阳县兴阳控股集团有限公司、平阳县文化和广电旅游体育局（甲方）

中标供应商（全称）：                    （乙方）
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                  。
2.工程地点：            。

3.工程立项批准文号：              。

4.资金来源：其他资金 （付款有采购人支付，最终使用及实施均有使用单位负责。）
5.工程内容：采购人提供的施工图纸及招标控制价中所包含的平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购等项目。具体内容详见甲方提供的工程量清单及编制说明。

6.工程承包范围：包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包检测验收合格至交付使用等。
二、合同工期

计划开工日期：     年    月    日。

计划竣工日期：      年   月    日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  国家规定的验收合格标准，一次性验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）        (¥            元)；

合同价格形式：统一中标折扣率

中标折扣率：          %
五、项目经理

乙方项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1、成交通知书；

2、本合同专用条款；

3、询标纪要；

4、招标文件及招标补充文件；

5、响应文件及其附件（含已标价工程量清单）；

6、图纸；

7、本合同通用条款；

8、标准、规范及有关技术文件；

9、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年    月     日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后且乙方提交足额的履约担保后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执叁份，采购代理和平阳县财政局各 壹 份。

甲方：  (公章)                      乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

地  址：                             地  址：

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号：

第二部分 通用合同条款

略，见（GF—2017—0201）《建设工程施工合同》（示范文本）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：      /         。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                     ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                     ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： /   
1.1.3.9 永久占地包括：       /    
1.1.3.10 临时占地包括：     /    
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《浙江省建设工程计价规则》﹙2018版﹚、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》﹙2018版﹚、《浙江省通用安装工程预算定额》﹙2018版﹚、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》﹙2018版﹚、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》﹙2018版﹚、浙建站定〔2016〕23号；建建发[2016]144号；台建价[2016]31号; 台建〔2016〕52号文件等及现行有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按最新国家标准，地方规范执行。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现矛盾的情况时，承包方应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得监理工程师的同意后实施。

1.4.2 甲方提供国外标准、规范的名称：   /            ；
甲方提供国外标准、规范的份数：         /           ；

甲方提供国外标准、规范的名称：        /             。
1.4.3甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按招标文件相关条款的约定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

1、本合同协议书；2、成交通知书；3、本合同专用条款；4、询标纪要；5、招标文件及招标补充文件；6、响应文件及其附件（含已标价工程量清单）；7、图纸；8、本合同通用条款； 9、标准、规范及有关技术文件；10、其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以时间较晚者为准，任何不在上列的其他文件，皆不影响合同文件，除非双方另签补充合同。

1.6 图纸和乙方文件

1.6.1 图纸的提供

甲方向乙方提供图纸的期限：合同签定后7天内；

甲方向乙方提供图纸的数量：提供施工图纸4套，如乙方额外需要提供施工图纸的，则额外增加的施工图纸的制作费由乙方承担；

甲方向乙方提供图纸的内容：不得向他人提供本工程的图纸或将图纸用于其他工程，否则甲方有权解除合同并有权向乙方进行索赔。

1.6.4 乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）和进度计划；

乙方提供的文件的期限为：合同签订后叁天提供；

乙方提供的文件的数量为：叁套；

乙方提供的文件的形式为：书面文件；

甲方审批乙方文件的期限：收到报告后柒天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款第1.6.5条规定执行。

1.7 联络

1.7.1甲方和乙方应当在七天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 甲方接收文件的地点：施工现场；

甲方指定的接收人为：             。

乙方接收文件的地点：施工现场；

乙方指定的接收人为：              。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：总监。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款第1.10.1条规定执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：     /。
关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已开通，乙方应负责从甲方指定的场外公共道路至施工区及施工区内道路和交通设施的修建、维修、养护和管理，包括维修、养护和管理甲方提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由乙方承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于甲方。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：永久性限制 ，未经甲方事前书面同意，乙方不得以任何形式用于与本合同无关的其他用途，工程竣工后，除为履行保修义务而允许乙方保留一套竣工图外，乙方应将图纸返还甲方。

1.11.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权归甲方享有。

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收后，经甲方事前书面同意，在不泄露甲方商业秘密或技术信息的情况下使用。

1.11.4 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：乙方自行承担；（除甲方指明外）乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费用均已包含在本合同价款内，甲方不再另行支付。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：参照本合同专用条款12.1执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：    /    。
2. 甲方

2.2 甲方代表

甲方代表：

姓    名：                               ；

身份证号：                               ；

职    务：                               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                                。

甲方对甲方代表的授权范围如下：负责本合同的履行与监督，负责本工程质量、进度、投资、安全等项目管理内容的协调管理工作，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，签发进度款及现场鉴证。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于甲方移交施工现场的期限要求：开工前结合具体实际情况，施工场地具备主体工程施工条件，或具备局部施工条件且后续可连续施工。

2.4.2 提供施工条件

关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）除选用通用合同条款第2.4.2条规定外，开工前七天，由甲方协助乙方办理好施工所需证件、批件；开工前七天，完成水准点与坐标点双方在施工现场的校验；开工前七天，完成图纸会审和设计交底。

（2）施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

①所需正常施工的电源、水源已由发包方在开工前安装至施工现场边缘。

②施工用电：施工场内临时低压接电及线缆铺设费用要求乙方自理并包括在响应总价内。 

③施工用水：施工场内临时用水接水管铺设费用由乙方自理并包括在响应总价内。

④施工用水、用电费用由乙方承担，费用包含在总价中。

⑤用电与用水高峰期时供应不足由乙方自行设法解决，费用由乙方综合考虑在报价中，甲方不另支付相关费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

甲方提供资金来源证明的期限要求：     /       。

甲方是否提供支付担保：        /     。

甲方提供支付担保的形式：     /        。
3. 乙方

3.1 乙方的一般义务

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：
（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 施工现场的夜间照明线路必须单独敷设，承担所有安全保卫责任以及引起的所有经济和法律责任；承担各级政府管理部门所要求的一切责任以及引起的所有经济和法律责任。

（3）需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵照政府有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音的管理规定，按规定办理相关手续，费用由乙方负责，甲方给予配合。如乙方未及时办理有关手续而造成的罚款由乙方承担。

（4）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：按甲方的要求进行保护，所有费用乙方已在响应报价中包干。

（5）施工现场清洁卫生的要求：乙方结合《浙江省建设工程现场安全文明施工标准化工地管理办法》等省市相关规定，制定相应文明施工措施方案，保证施工现场清洁卫生。如乙方未按文明施工方案实施的，甲方有权责令乙方立即整改，对乙方拒不整改或未按规定期限完成整改的，甲方有权对乙方处以罚款、暂停施工等处罚。本工程乙方搭设的所有临时设施、施工便道等（包括借地范围内），在本工程交工验收合格后，必须在规定的期限内自行拆除清运完毕，达到监理和甲方认为合格的使用状态否则将不予结算。
（6）乙方提交的竣工资料的内容：向发包方提供竣工图（肆套）、竣工资料及竣工验收报告，并附光盘（含影像资料、图片等）。

乙方需要提交的竣工资料套数：满足工程所在地建设行政主管部门和城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

乙方提交的竣工资料的费用承担：乙方承担。

乙方提交的竣工资料移交时间：竣工验收前十天。

乙方提交的竣工资料形式要求：甲方收到乙方提交的竣工验收报告及竣工验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或乙方提交人竣工验收资料不完整的，有权不组织竣工验收，直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。若工程验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，工程竣工验收通过后，乙方仍应按要求提交完整的符合要求的竣工资料。乙方应在甲方指定的时间内向甲方提供符合存档备案要求的竣工图、竣工资料及竣工验收报告等，并有义务配合甲方将该些资料存档备案，否则，每逾期一天，乙方应按照人民币贰仟元向甲方支付违约金，且甲方有权拒付工程款。

（7）乙方应履行的其他义务：
a、乙方在工程实施期间应对甲方提供的各项水电设施以及沿街户外广告进行必要的保护，相关费用在响应报价中综合考虑。若由于乙方未能妥善保护给甲方造成的损失由乙方承担。

b、协助甲方和监理工程师避免合同文件各个部分之间的差异可能给工程带来的任何损失是乙方的义务，乙方故意隐瞒或不及时向监理工程师通报此类较为明显的差异，乙方应自费纠正或消除此类差异给工程带来的影响。

c、乙方在施工中，有责任配合甲方或甲方委托的科研单位进行本工程有关的科研监测、测试和检测工作，并不得提出任何费用要求。

d、乙方在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误，由于乙方措施不力，导致堵车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿，诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，因由乙方承担一切费用。

e、乙方有责任按甲方、监理人的指令协调、配合工程范围的管线的搬迁（含管线回搬）及交通组织（含路面恢复）、绿化迁移、三通一平工作，负责办理市政设施养护管理交接手续，负责对工程范围内已废弃的管线（必要的需经管线单位确认）以及其他障碍物的拆除和处理。负责组织各类施工协调、交通配合例会，做好施工现场的交通管理工作。实施上述项目所需时间包含在总工期内。乙方亦必须服从甲方和监理单位的同意协调、指令与要求，做好与其他多家单位的施工配合。

f、乙方的项目部、临时加工场地、项目参与人员的临时宿舍等临时设施的借地由乙方负责，并承担一切费用。因条件有限，甲方概不负责相关场地宿舍等。

g、乙方有责任维护甲方形象，若由于乙方的安全、文明施工问题而造成甲方被他人索赔，甲方保留向乙方索赔的权利。

h、作为一名有经验的乙方，有义务及时与电力部门协商，对于图纸设计中不满足现行验收规范要求的部分及时提出合理化的建议，若未及时发现并提出不利于今后施工及验收的问题，应承担相应的责任。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                              ；

身份证号：                               ；

建造师执业资格等级：                     ；

建造师注册证书号：                       ；

建造师执业印章号：                       ；

安全生产考核合格证书号：                   ；

联系电话：                                  ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                 ；

乙方对项目经理的授权范围如下：授予项目经理在紧急情况下的临时处置权，但应受到以下四个方面的限制。

（1）只有在涉及工程及工程有关的人身和财产安全的情况下项目经理才能行使该项权力；

（2）项目经理只有在同时无法联系到甲方代表或总监理工程师的情况下才能行使该项权力；

（3）项目经理行使该项权力所采取的措施必要合理得当，而不能随意采取不必要的措施，如遭遇大风天气影响室外作业安全的，项目经理可以采取必要的安全防护措施或暂停室外作业，但不能以此为由暂停室内工作；

（4）项目经理在采取措施后及时向监理人和甲方代表报告全部情况。如果项目经理行使临时处置权不符合四项中的任何一项，甲方可以主张由乙方承担因项目经理行使临时处置权而增加的费用或延误的工期责任。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：出勤率按照为每月25天，每日工作时间8小时考勤。重要施工工序或环节时项目经理、技术负责人等必须到场。
乙方未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由乙方承担违约责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按不到位违约处理， 项目经理每月在施工现场的时间未达到要求的，每日应承担违约金 1000 元，并承担由此增加的费用和延误的工期。
3.2.3 乙方擅自更换项目经理的违约责任：在施工期间不准更换，特殊情况要求更换的项目经理的，须经甲方书面同意，同时甲方有权从工程款中按以下标准处以违约金：更换项目经理，则处以违约金2万元人民币/次。

    3.2.4 乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：乙方在接到甲方第二次更换项目经理的通知后28天内仍未更换的，甲方有权指示乙方暂停施工，乙方须支付违约金2万元，并承担由此增加的费用和延误的工期；在暂停施工后14天内仍未更换项目经理的，甲方有权解除合同。

3.3 乙方人员

3.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订前。

3.3.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人、施工员，处以违约金2000元人民币/次/人；安全员、质检员、材料员，处以违约金2000元人民币/次/人。

3.3.4 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款第3.3.4条规定执行。
3.3.5乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若更换技术负责人、施工员，处以违约金2000元人民币/次/人；若更换安全员、质检员、材料员，处以违约金1000元人民币/次/人。除上述违约责任外，同时扣除履约保证金中的项目班子到位保证金。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：甲方有权要求更换管理人员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：未经甲方同意一律不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：    /     。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：            。
其他关于分包的约定：     /      。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：         。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款第3.6条规定执行。
3.7 履约保证金

乙方是否提供履约保证金：     是   。

乙方提供履约保证金的形式、金额及期限的：履约保证金的金额：成交金额的2.5%。履约保证金的形式：支票、转账或不可撤销的银行保函（仅限省内四大国有银行及商业银行无条件支付保函），若提供履约保函则需经甲方确认。履约保证金有效期自履约保证金缴纳之日起至竣工验收合格后并完成全部竣工资料移交后30日内有效。如乙方未能履行合同约定的任何义务，甲方有权扣除乙方部分直至全部履约保证金。执行本条各项要求所需的费用由乙方承担。但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上诉争端最终解决且索赔完毕后终止。

a)质量保证金占履约保证金的40%，视发生质量事故的严重程度处罚。若验收不合格或未达到合同约定质量目标，则按招标文件和合同中相关条款办理。

b)工期保证金占履约保证金的30%，工期以合同工期和经批准的顺延工期为准，若不能按期竣工，则按招标文件和合同中相关条款办理。

c)项目经理及项目班子到位率保证金占履约保证金的20%。项目经理或项目班子若不能按要求到位，则按招标文件和合同中相关条款办理。

d)文明安全生产保证金占履约保证金的10%，发生重大人身安全事故，罚没全部保证金。

说明：乙方提供履约保证金的形式、上述履约保证金的内容构成系对履约保证金组成的说明，但不得构成对甲方处置履约保证金的限制，即对于上述任何一项违约情形，甲方均有权在履约保证金总额范围内处分保证金，而不受上述比例限制。

履约保证金的补足：甲方根据本合同约定行使处分履约保证金权利后应当及时书面通知乙方，乙方应当接到通知后5个工作日补足，以使整个合同期内的履约保证金始终维持在成交金额2.5%的数额。逾期未能补足的，每日按应补而未补金额的万分之五支付逾期补交违约金。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：现场全过程协调，负责质量、安全、进度监督，签证及技术服务。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定实行。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：      /     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：            ；

职    务：                ；

监理工程师执业资格证书号：           ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          ；

关于监理人的其他约定：                                     。

4.4 商定或确定

在甲方和乙方不能通过协商达成一致意见时，甲方授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                  ；
（2）                                 ；
（3）                                    。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       /      。

关于工程奖项的约定：       /          。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2乙方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：乙方应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用合同条款第6.1.1条规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款第6.1.4条规定执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款第6.1.4条规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）乙方应严格按照省、市及地方安全生产和劳动保护的有关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受甲方或监理工程师及有关部门的监督检查。甲方在进行巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，第一次发现给予乙方警告并责令整改，二次及以上发现乙方应立即整改并向甲方支付贰万元人民币的违约金。被上级主管部门通报批评，乙方按人民币贰万元/次向甲方支付违约金；被媒体曝光，视情节向甲方支付人民币贰至伍万元违约金。

（2）乙方应对进度施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（3）乙方应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由乙方自行负责处理，并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范的，甲方有权提出整改，乙方必须整改到位。

（4）安全施工所发生的费用乙方已在响应报价中包干，发生重大伤亡事故或其他事故，乙方应及时上报甲方，并承担全部赔偿责任（非乙方原因除外）。施工过程中若发生死亡事故，由乙方承担全部责任并支付全部费用，且必须在事发后立即启动应急预案，并在24小时内按事故等级通报上级，并做好事故处理和善后等各类事宜，否则甲方有权直接处理，相关费用在履约担保（或工程款）中直接扣除。

（5）乙方按规定自行向建设行政各主管部门、城市行政主管部门等相关职能部门办理相关手续，施工组织须符合管理部门的要求，甲方给予协调，费用不予增加。乙方必须做好安全文明施工、环境保护（扬尘、排污、泥浆外运等）工作。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用合同条款第6.1.6条规定执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： /  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后叁天提供。

甲方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到报告后7天内予以批复。（甲方、监理单位对施工组织设计方案的确认只是对施工组织设计方案可行性的确认，并不是对所涉费用的确认，也不免除乙方对施工组织设计方案应承担的全部责任）。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

甲方和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：接到报告后7天内予以批复。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于乙方提交工程开工报审表的期限：开工前七天。
关于甲方应完成的其他开工准备工作及期限：开工前七天。

关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：开工前七天。

7.3.2开工通知

因甲方原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1甲方通过监理人向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前七天。
7.5 工期延误

7.5.1 因甲方原因导致工期延误

（7）因甲方原因导致工期延误的其他情形：    /  。

（8）双方约定工期顺延的其他情况：乙方按协议条款约定的开工日期开始施工，具体开、停和复工的时间以甲方（或监理单位）的签证为准，如工程前期滞后、重大设计变更而影响施工关键线路进度，工期顺延由乙方申请监理审核后报甲方签证为准。除经监理和甲方联系单签证同意外，工期一律不得顺延。乙方在响应时已充分考虑各项因素（包括但不限于周边环境、停电停水、物价波动、气候因素等）影响，保证工程连续施工，以上费用已含在乙方合同价款中。凡由于乙方造成的工期延误，则工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由乙方自行承担。因非乙方原因导致的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延，但费用不予补偿。

（9）工程延期的审批：必须是非乙方自身的原因造成的工期延误，甲方才可以考虑是否受理乙方的延期申请；若只是局部工程受到影响，乙方应采取措施并合理安排施工方案予以弥补，而不能影响工程的总工期。
7.5.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
①因乙方原因工程不能按合同约定工期竣工，每延误一天，乙方应按人民币8000元向甲方支付违约金。该违约金甲方有权在乙方的工期保证金中扣除，不足部分在工程结算价款中扣除。

②因乙方原因，乙方在施工过程中不能按施工总进度计划完成各项施工任务，实际施工进度比施工进度计划滞后超过30天（含30天）的，甲方有权解除合同，也有权仍选择由乙方继续履行合同，如甲方选择由乙方继续履行合同的，竣工工期每延误一天，乙方应按人民币贰仟元向甲方支付违约金。

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：累计最高不超过合同总价的百分之二十。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                        。

7.7异常恶劣的气候条件

甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                            ；

（2）                            ；

（3）                            。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：      /       。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1甲方供应的材料设备的保管费用的承担：

（1）采购时已明确由甲方供应的材料设备保管费用、安装过程中的二次搬运和设备就位费、检验试验费由乙方响应时报价包干；

（2）因乙方原因发生材料丢失损坏，由乙方负责赔偿。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：       。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 乙方提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                          。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    /    。 

施工现场需要配备的试验设备：    /    。

施工现场需要具备的其他试验条件：所有试车费用乙方已在响应报价中包干。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：                        。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：
当事人符合浙财采监[2017]11号《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》第二十条规定的，经协商一致后可变更合同，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标、成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。 

10.5乙方的合理化建议

监理人审查乙方合理化建议的期限：                     。

甲方审批乙方合理化建议的期限：                     。

乙方提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    /    。
10.7 暂估价

10.7.1 依法必须采购的暂估价项目

对于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须采购的暂估价项目

对于不属于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：乙方直接实施的暂估价项目

乙方直接实施的暂估价项目的约定：    /    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   /    。

11. 价格调整

      /    。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、本合同为统一中标折扣率。

综合单价包含的风险范围：

a、除不可抗力外的各种自然灾害；

b、安全生产文明施工不当引起的责任；

c、所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而乙方未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款不再增加；

d、工程要素（含人工、材料（设备）、机械台班）价格的涨跌风险；

e、乙方对工程现场环境以及甲方提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；

f、招标文件约定的工程量清单数量误差引起的综合单价成本差异（风险范围及范围外调整方法见本条款第2）条的规定）；

g、施工组织措施费和技术措施费在成交以后，在合同施工范围内，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，均不再调整；

h、施工期间停水、停电引起的费用增加；

i、清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规范和图集要求，综合单价不作调整；

j、本工程拆除和垃圾外运费用一次性包干，包括所有垃圾清理、搬运、外运与消纳所产生的费用，施工过程及结算时不予增加。

k、所有招标文件或工程量清单明示要求报价包干或费率包干（指规费、税金、意外伤害保险费、总承包服务费）的内容；

l、除本条明确允许调整内容以外的其他风险因素；

m、若同一工程中出现清单项目相同而报价或取费不一致者，按最低者执行。
风险费用的计算方法：风险因素范围内的费用由乙方自行考虑计列，不再另行计列、调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

由乙方按《浙江省建设工程计价规则》﹙2018版﹚、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》﹙2018版﹚、《浙江省通用安装工程预算定额》﹙2018版﹚、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》﹙2018版﹚、《浙江省市政工程预算定额》﹙2018版﹚、浙建站定〔2016〕23号；建建发[2016]144号；台建价[2016]31号; 台建〔2016〕52号文件等及现行有关规定计算规则计算，报甲方审定后按实调整。

1）综合单价确定方式：

①合同中已有适用的综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；

②合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；

③合同中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价并下浮后的综合单价确定【下浮率=(1-（成交价-暂列金额）/（最高限价-暂列金额）*100%】：套用浙江省建设工程预算定额（2018版）及计价规则；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间台州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照台州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由监理确认材料具体规格型号后，交审计组价后甲方签证确认；综合费用（包干部分除外）按响应价口径计取。

工程结算时当单项清单工程数量的变化幅度在10%以外，且其影响分部分项工程费用总额超过1%时，其增加的工程量和减少后剩余的工程量的综合单价按以下口径的综合单价确定【投标人最终报价（综合单价）】：套用浙江省建设工程预算定额（2018版）及计价规则；主要材料单价和人工单价依次按施工期间台州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照台州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由监理确认材料具体规格型号后，交审计组价后甲方签证确认；综合费用（包干部分除外）按响应价口径计取。

各项结算综合单价：

各项结算综合单价=最终报价中的综合单价

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：30%（不含暂列金）。

预付款支付期限：合同签订、乙方递交履约保证金后，且乙方施工队伍主要管理人员、主要施工机械进场后甲方向乙方预付签约合同价的30%的工程预付款（不含暂列金）。

预付款扣回的方式：扣回，进度款支付至合同金额的80%时，一次性扣回全部预付款。

12.2.2 预付款担保

乙方提交预付款担保的期限：    /   。

预付款担保的形式为：       /     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按施工图纸及变更联系单按实际计算，并按《浙江省建设工程计价规则》﹙2018版﹚、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》﹙2018版﹚、《浙江省通用安装工程预算定额》﹙2018版﹚、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》﹙2018版﹚、《浙江省市政工程预算定额》﹙2018版﹚、浙建站定〔2016〕23号；建建发[2016]144号；台建价[2016]31号; 台建〔2016〕52号文件等及现行有关规定计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款第12.3.3条规定执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：
（1）、工程款按进度报表由监理及甲方审定后支付，待工程完工并验收合格后，付至合同总额的80%；

（2）、经审计结算后，甲方支付至本项目结算审定价的100%（送审必须在工程验收通过后1个月内完成，乙方应按甲方要求提供全额发票），并扣除施工用水、用电费用（按结算审定价的千分之七扣除）。

（3）、新增和经认定变更新增的工程量，其工程款支付方式为工程结算审计时一次性支付；

（4）、履约保证金转为质保金,质保金在质保期满2年经验收无质量问题后扣除相应的违约金后60天内全部结清（不计利息）；

（5）、上述工程进度款支付时，应即时扣除同一时段内发生的各项应扣款项如代付费用、违约处罚等；

（6）、甲方审核的工程量仅作为进度款支付依据，不作为结算依据；

（7）、甲方拨付的工程款，必须汇入乙方指定的公司账户，户名：         ，开户银行：         ，账号：          ，不得以任何名义汇入其他账户或账号，不得以任何人名义代领，否则乙方不予认可，并由甲方承担违约责任及经济损失，乙方有权单方解除合同。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款第12.4.2条规定执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款第12.4.3条第（1）项规定执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /     。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送甲方的期限：7天内完成审查。
甲方完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内。

（2）甲方支付进度款的期限：在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后30天内完成支付。

甲方逾期支付进度款的违约金的计算方式：承担违约责任，每延期一天按当期应付工程进度款金额的的万分之五向乙方支付违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款第12.4.6条第2项规定执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款第12.4.6条第3项规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款第13.2.2条规定执行。

甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

乙方向甲方移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
甲方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。
乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担违约责任，每延期一天按人民币贰仟元向甲方支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：试车内容应与乙方承包范围相一致，试车费用由乙方承担。
（1）单机无负荷试车费用由乙方承担；

（2）无负荷联动试车费用由乙方承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款第13.3.3条规定执行。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

乙方完成竣工退场的期限：。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

乙方提交竣工结算申请单的期限：在工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）甲方已支付乙方的款项；

（3）应扣留的质量保证金等； 

（4）甲方应支付乙方的合同价款。

（5）本工程结算造价以审计部门的最终审计结果为准，甲方根据国家造价管理的有关规定以及审计部门审定的价款进行结算，与乙方办理最终价款结算手续。甲方、审计部门应在竣工验收合格、乙方提供完整结算资料以及具备其它结算条件后及时按有关规定核实乙方递交的结算报告及结算资料，但并不受通用条款所述的时间约束。结算审核费用按甲方与结算审核单位的合同约定支付，其中核增额和超过5%以外的核减额的审计费用由乙方按浙价服[2009]84号文件规定的收费标准支付。
14.2 竣工结算审核

甲方审批竣工付款申请单的期限：     /         。

甲方完成竣工付款的期限：         /                。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款第14.2条第（3）项规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

乙方提交最终结清申请单的份数：叁份。
乙方提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到乙方提交的最终结清申请单后90天内完。

（2）甲方完成支付的期限：    /    。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月，自工程竣工验收合格（指验收时发现的所有质量缺陷均整改完毕并经验收合格）之日起计算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是  。在工程项目竣工前，乙方按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，甲方不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 乙方提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第      种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /     ； 

（2）  2.5 %的工程款；

（3）其他方式:      /     。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第       种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       /          。

关于质量保证金的补充约定：履约保证金2.5%作为工程质量保证金，质保金在质保期满经验收无质量问题后扣除相应的违约金后60天内全部结清（不计利息）。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修书规定执行。

15.4.3 修复通知

乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3日内。

16. 违约

16.1 甲方违约

16.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：按通用合同条款第16.1.1条第（3）项规定执行。

    16.1.2 甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    /   。
（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     /  。

（3）甲方违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /    。

（4）甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /   。

（5）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：     /    。

（7）其他：     /   。

16.1.3 因甲方违约解除合同

乙方按16.1.1项〔甲方违约的情形〕约定暂停施工满天后甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

16.2 乙方违约

16.2.1 乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：    /    。

16.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：    /    。
16.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：    /     。

甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用另行约定由甲方承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /     。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：      /     。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：乙方投保建筑工人及管理人员意外伤害保险。

乙方是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款第18.7条项规定执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      /   。
选定争议评审员的期限：     /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /    。

其他事项的约定：      /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：

（1）向    /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1工程质量要求的其他约定

21.1.1乙方必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。乙方应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在响应文件中对质量目标进行承诺。

工程经各方验收，质量未达到合同约定“合格”标准的，由乙方负责整改直至通过验收，乙方承担由此产生的所有费用及给甲方造成的损失，且工期不予顺延；工程经过乙方的全面整改后，经各方验收仍然未达到合同约定“合格”标准的，乙方必须按工程总造价的5%向甲方支付违约金，该违约金从工程款中扣除。若乙方不按甲方要求整改或整改后仍不合格的，甲方有权委托第三方进行整改，整改费用由乙方承担，在工程款中扣除。甲方委托第三方整改不能免除乙方根据合同约定应当承担的工程保维修责任。

21.1.2因工程施工交叉进行，乙方应积极配合，并无条件服从甲方或监理工程师的合理安排。

21.2工期要求的其他约定

21.2.1乙方应详细踏勘、了解现场实际情况，应充分考虑现场情况对施工工期的影响，该部分内容在施工工期中包干，成交后不予调整。

21.2.2合同工期为进场施工开始至竣工验收时止，乙方必须做好配合协调工作，因协调配合不当引起的工期等所有损失均由乙方承担。

21.2.3如乙方认为发生了可顺延工期情形的，乙方必须于工期延误情形发生后14天内向甲方提出顺延工期申请，经甲方签证后按甲方签证的工期顺延。乙方逾期未申请顺延工期的，工期不予以顺延。

21.3安全文明施工要求的其他约定

21.3.1乙方与甲方必须签定《安全生产责任协议书》和《文明施工责任协议书》（见附件），且必须按照浙江省及甲方安全生产、文明施工标准化工地要求，做好安全生产、文明施工。 

安全生产、文明施工相关费用在工程实施过程中必须足额投入，否则甲方有权拒绝支付该项费用。

安全生产、文明施工维护及宣传方案需征得甲方同意方可实施。

21.4人员到位要求的其他约定

21.4.1乙方在响应文件中承诺的管理人员（项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员）配备数量应满足本工程管理的需要和相应规范、文件要求。

本项目采用指纹考勤，在响应文件中需对管理人员的出勤率作出承诺。若项目经理、技术负责人出勤率不足响应承诺，处罚1000元人民币/天；施工员、安全员、质检员、材料员出勤率不足响应承诺，处罚500元人民币/天/人（出勤率按照为每月25天，每日工作时间8小时考勤）。重要施工工序或环节时项目经理、技术负责人等必须到场，否则处罚5000元人民币/每次。

21.5合同价款的其他约定

21.5.1在工程通过竣工验收前，对已完成工程成品的保护工作由乙方负责，费用在响应报价中包干。

21.5.2本工程工期较紧，相应赶工措施费用包含在响应报价中。

21.5.3乙方应做好安全防护措施。如因乙方安全防护措施不当造成的人员伤害，由乙方承担全部责任。上述费用包含在报价中，成交后不予调整。

乙方所报的费用中必须包含危险作业意外伤害保险费用，否则视同乙方优惠。

21.5.4施工组织措施费和技术措施费在成交以后，在合同施工范围内，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，均不再调整；

21.5.5响应报价必须与施工组织设计相一致，对施工组织设计的内容未在响应报价中体现的均视同乙方优惠。施工期间由于乙方原因造成施工方案的更改，所增加的工程费用及工期一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由乙方承担。

21.6其他方面的约定

21.6.1乙方的响应文件必须完全响应招标文件的要求，响应文件中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；乙方在响应文件中单方面设置限制甲方的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，乙方应自行承担被否决风险。响应文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在乙方成交后，经甲方作出书面确认之前，均视作无效。

21.6.2如乙方在响应时选择的备选材料设备品牌不在甲方推荐范围内，其材料设备进场前必须报甲方、监理审核，经审核如存在材料不满足甲方要求的，则甲方有权在甲方推荐的范围内任意选择或社会上相关产品进行指定，且价格不予调整。

21.6.3乙方应充分响应台州市委、市政府及当地政府关于工程运输车安全整治有关问题的相关意见，落实好工程安全运输责任制。

21.6.4对于工程车出现过重大交通事故的施工单位，甲方保留处罚以及拒绝其在本单位组织的其他工程中投标的权利。

21.6.5当乙方未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将成交项目转让（转包给他人），发包方有权解除合同，没收履约担保，如给甲方造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责任；

21.6.6乙方应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，乙方应按合同价款的1%向甲方支付违约金且由此造成的后果与损失应由乙方承担，同时，甲方有权在工程款中扣除相应费用代为支付民工工资。
21.6.7乙方需加强维修服务意识，信守维修服务承诺书中的各项承诺，维修服务承诺书作为合同附件。

21.6.8工程实施期间，乙方必须确保本工程项目进度款专款专用，甲方（或甲方委托的中介机构）随时有权到乙方处核查工程进度款使用情况，乙方须全力配合不得以任何理由拒绝。

21.6.9乙方应提供所有分部分项工程量清单和技术措施清单项目的综合单价分析表和工料机分析表（工料机分析表由乙方在收到成交通知书两天内提供（须与电子文本完全一致），但电子文本需与响应文件同时提交）。

21.6.10乙方应在响应文件中列出所有乙方认为需提供的工日、材料（设备）、机械台班价格，若乙方未列出，在施工期间可由甲方根据招响应文件及其它的合同文件确定价格。

21.6.11乙方应在响应文件中列出所有乙方认为需列出的材料（设备）的规格、型号、品牌、档次等，若乙方未列出，在施工期间甲方可根据工程需要提出要求，乙方必须按照甲方的要求提供材料（设备）。

21.6.12如果乙方提供的工日、材料（设备）、机械台班价格及综合单价分析表和工料机分析表与综合单价有矛盾，结算时应以综合单价为准。

21.6.13乙方应服从甲方的协调组织安排，不得因交叉交错施工影响本工程总体进度。

21.6.14本工程在实施过程中，如乙方的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、不能很好满足实际施工的需要，现场文明安全施工不符合响应文件的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到响应所承诺的要求时，甲方有权要求其调整充实施工力量，乙方必须接受，如措施不力，将视作乙方违约处理直至终止合同,并按本合同的约定追究违约责任。

21.6.15中介机构（审计部门）对乙方提交的竣工结算报告进行审核（计）时，乙方必须根据甲方及中介机构（审计部门）的要求履行配合义务，因乙方不配合中介机构（审计部门），导致中介机构（审计部门）无法及时完成造价审核（审计）的，责任由乙方承担，乙方不得以此要求甲方承担逾期付款违约责任。

21.6.16本合同所涉及的所有处罚违约金将以现金形式缴纳，月罚月交，如未按时递交违约金，本月工程款暂停支付。

21.6.17本项目涉及到的检测、监测、质检费用由乙方在响应报价中综合考虑。

21.6.18合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定采购过程形成的合法成果，不存在与招标文件和乙方响应文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同履行过程中，经双方协商一致变更、补充本合同内容的，不受本条款限制，补充合同或工程联系单等内容与本合同内容不一致的，以补充合同内容为准。

21.6.19如遇国家政府法规调整税费，按规定调整当月工程价款相关费用（含进度款）。
附件一：
工程质量保修书

甲方（全称）：                
　　

乙方（全称）：                   

　　甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本合同承包范围内的全部工程内容。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：/。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /   。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                       乙方(公章)：

地  址：                             地  址：

法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号：

邮政编码：                           邮政编码：

附件二：

安全生产责任协议书

甲方（甲方）：

乙方（乙方）： 

工程项目名称：
为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》（浙建建[2005]41号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。乙方必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报甲方备案。

二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对乙方及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

责任违约的经济处理的约定：

依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本工程施工合同执行。

五、乙方应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生人员死亡事故。

六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及叫制上和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、在施工现场或施工作业过程中，因乙方原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由乙方承担处理和所有的经济赔偿责任。乙方须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告甲方，不得迟报瞒报。甲方应积极配合处理。

十二、乙方须参加由甲方召集的每周一次的工程工作列会，对工程进度、工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报，并接受甲方的安全检查。

十三、乙方不准将工程项目进行整体转包。

十四、乙方对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担处理和所有的经济赔偿责任，乙方须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告甲方。甲方积极协助处理。

十五、乙方须将施工作业人员名册报甲方备案，乙方的施工作业人员必须接受甲方组织的安全培训，培训合格后由甲方发给盖有甲方印章的“施工出入证”。持有“施工出入证”的人员方可进场施工作业。

十六、乙方须为施工作业人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的 个工作日内将缴纳保险凭证复印件交甲方。

十七、乙方必须严格按医院管理规范要求进场施工：必须报医院后勤处、安保处备案，并接受医院安保处的安全教育；进场施工必须佩戴胸牌，统一着装；施工垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外。

十八、本协议中木涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十九、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终上。

甲方（公章）：                                 乙方（公章）：

法定代表人：                                    法定代表人：

或委托代理人：                                  或委托代理人：

      年    月    日                                  年    月    日

附件三 
文明施工责任协议书

甲方（甲方）：乙方（乙方）： 

工程项目名称：
为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

  一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

  二、双方要认真贯彻”建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方代表牵头，建立参方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。

  三、乙方应遵守如下规定：

1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，将文明施工实施方案报甲方和市安全监督部门备案。

2、乙方按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。

3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。

4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：

（1）施工区域与非施工区域严格分隔。

（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。

（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

5、工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。

6、施工现场设有食堂的，应符合台州市职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。

施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。

7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

8、乙方应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。　

9、遵守建设地的现场管理要求。

10、施工单位在施工中应遵守下列规定：

（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。

（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。

（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。

（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。

（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。

（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。

（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。

11、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:

（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。

（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。

（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

（4）其他：

12、乙方应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。

13、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。

 四、甲方对乙方开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权对乙方责任违约，按约定办法进行经济处理。

 五、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

 六、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方（公章）：                                   乙方（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

      年    月    日                                年    月    日

附件四 
建设工程廉洁协议书

甲方（甲方）：乙方（乙方）： 

工程项目名称：
为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份。

甲方（公章）：                                   乙方（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                                     年    月   日

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。
第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

一、“资格文件”格式

1.1 “资格文件”封面

平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购
投 标 文 件

（资格文件）

	项目编号：PYCG220726035 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函
平阳县兴阳控股集团有限公司 ：
我公司郑重声明，我公司参加平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购（项目编号：PYCG220726035 ）的国企采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！
供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人或授权代表（签字或签章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

最近一年度财务报告

	资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）
（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）



1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函： 

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

平阳县兴阳控股集团有限公司 ：
我方郑重声明，我方具有履行平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购（项目编号：PYCG220726035 ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料

缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

（提供复印件加盖供应商公章）

1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：

供应商参加本次采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

平阳县兴阳控股集团有限公司 ：

我方        （供应商名称）             在参加平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购（项目编号：PYCG220726035 ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件而被限制参加采购，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：__________________________
日期：________年____月____日

1.8与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

平阳县兴阳控股集团有限公司 ：
我方郑重承诺，我方此次参加平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购（项目编号：PYCG220726035 ）的投标，与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.9没有失信行为的承诺函

供应商没有失信记录承诺函

平阳县兴阳控股集团有限公司 ：
我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日

1.10资质证书
	资格要求：投标人具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质且具有有效期内的安全生产许可证。

证明材料：资质证书及安全生产许可证。（提供复制件加盖供应商公章）




二、“报价文件”格式

2.1 “报价文件”封面
平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购
投 标 文 件

（报价文件）

	项目编号： PYCG220726035 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2     

开标一览表

供应商名称：                                         招标编号：  

	项目名称
	投标折扣率
	备注

	平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购
	%
	投标折扣率如有小数点，保持小数点后面两位数。


▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

本项目实行统一折扣率报价方式。最终根据各项服务项目（内容）、工作量及其所对应的中标折扣率折扣后的单价进行结算。结算单价=综合单价*折扣率（举例说明：若投标折扣率=90%，成品会议室桌子结算单价=5504.59*0.9=4954.13）。小数点后最多保留两位，四舍五入）
本次采购按照中标价（折扣率）结算，合同期内采购人不再另行支付其他费用。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下： 

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：
注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式

3.1 “商务技术文件”封面

平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购
投 标 文 件

（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


 备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。
3.4投标函

                         投  标  函

平阳县兴阳控股集团有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县兴阳控股集团有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7商务偏离表、技术偏离表（未提供此表视为默认）

商 务 偏 离 表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件

对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件

对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.8   2017年1月1日以来的类似项目业绩证明

2017年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.9针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关证书的应随表提交相关证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            

日期：

3.10投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

（不带价格放技术资信标中） 
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：        
项目编号：      

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司                     （供应商）对                 （项目名称）项目做出如下承诺。

    如果我公司有幸成为                 （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的服务均符合法律法规以及行业相关质量标准；

二、在招标文件要求的质保期内，无条件服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　

供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　

供应商名称（公章）：　　　　　　

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低折扣率为评标基准折扣率，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准折扣率/投标折扣率)×30%×100。

2、如果供应商的报价均超出采购最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩等综合评分 70分

	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	投标供应商综合实力
	投标供应商具有建筑装修装饰工程专业承包，一级得2分。

投标供应商具有电子与智能化工程专业承包，一级得2分，二级得1分。

投标供应商具备专业音响工程综合技术能力等级三级及以上的得2分。

投标供应商具有音视频系统集成工程综合技术能力等级三级及以上的得2分。
投标供应商同时具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，信息技术服务运行维护标准符合性证书三级及以上（ITSS 3）证书，得3分（缺项不得分）。

注:提供以上证书复印件（或扫描件）加盖投标人公章，证书需在有效期内，否则不得分。
	0-11分

	2
	投标供应商业绩及荣誉
	1、提供2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）的完成类似项目业绩，每个业绩得1分，最高得3分。

（须提供合同和中标通知书复印件、验收证明材料并加盖公章）；

根据投标供应商获得的各类荣誉的情况，由专家进行打分；

其中基本合理的得1.5-3分；部分合理的得0-1.5分。

注：须提供相关的获奖证书复印件（或扫描件）加盖公章作为证明材料。
	0-6分

	3
	拟派项目人员
	1、拟派项目负责人自2017年1月1日以来完成过类似项目且作为项目负责人的一个得2分，最高2分。

（注：业绩证明材料须提供合同及项目验收合格证明，复印件（或扫描件）加盖公章，时间以合同签订之日为准，合同不能体现项目负责人的，需提供业主证明。）

2、拟派项目负责人具有高级及以上工程师职称证书得2分；

3、技术负责人具有高级及以上工程师职称证书的，得2分，中级工程师职称证书，得1分，本项最高得2分。

4、拟投入人员（除项目负责人、技术负责人外）同时具有舞台灯光照明工证书的，得1分；

5、拟投入人员（除项目负责人、技术负责人外）同时具有音响调音员证书的，得1分；
（以上人员须提供有效期内的证书复印件（或扫描件）并加盖公章，同时须提供投标截止前近3个月本单位的社保证明。）
	0-8分

	4
	实施方案
	1、根据供应商按照采购内容提供的方案详细情况、及实施的可行性，由专家进行打分，其中满足要求得3-4 分，基本满足得2-3分，部分满足得 0-2 分。

2、根据供应商提供的实地勘察（须提供安装点的具体数据）以及安装方案等，由专家进行打分，其中满足要求得3-4 分，基本满足得2-3 分，部分满足得 0-2分。
	0-8分

	5
	产品综合性能评价及投标产品技术参数及情况
	根据供应商提供产品详细规格、材质的质量水平等情况，由专家进行打分，每不符合★要求的一项扣1分（相同产品不重复扣分），扣完为止。

以上须按招标文件（招标控制价）中的产品规格尺寸提供实物实景图、第三方有资质的检测机构出具的检测报告等证明材料复印件（或扫描件）加盖公章，不提供不得分。
	0-15分

	6
	施工现场安排
	根据材料堆场、施工通道的安排等情况是否符合本项目施工实际要求，安排计划的科学性、合理性等，由评委进行打分。

其中：合理可行的3-4分，基本可行的2-3分，部分可行0-2分。
	0-4分

	7
	项目进度安排
	根据供应商项目进度安排及各阶段详细工作计划，由专家进行打分；

其中：合理可行的得3-4分；基本合理的得2-3分；部分合理的得0-2分。
	0-4分

	8
	施工质量的技术方案和措施
	根据供应商针对本项目的特点及要求编制保证施工质量的技术方案是否主次分明，条理清晰切实结合项目的特点能有效的保证工程质量的，提供的技术措施重点、难点分析是否精确全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等由评委进行打分。

其中：合理可行的3-4分，基本可行的2-3分，部分可行0-2分。
	0-4分

	9
	售后服务能力及服务承诺
	1、根据供应商服务承诺、售后服务响应时间由专家进行打分，整体方案及措施完全合理得2-3分，整体方案及措施基本合理得1-2分，整体方案及措施部分合理得0-1分。

2、根据供应商售后服务方案计划、售后服务组织配备、岗位设置等情况，由专家进行打分，整体方案及措施完全合理得2-3分，整体方案及措施基本合理得1-2分，整体方案及措施部分合理得0-1分。
	0-6分

	10
	拟投入的主要施工设备
	拟投入的主要施工设备是否能够满足工程质量和进度的要求，由专家进行打分。其中：合理可行的3-4分，基本可行的2-3分，部分可行0-2分。
	0-4分


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

国企采购活动现场确认声明书

浙江品信工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县乡村艺术团孵化基地装修及设备采购（采购编号：PYCG220726035 ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：3439026955@qq.com、513596377@qq.com。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    
质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

