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浙江程投科技咨询有限公司关于平阳县塔头粮库拆建工程“智慧粮库”项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2023年 3月6日
 项目概况 

   平阳县塔头粮库拆建工程“智慧粮库”项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2023年3月29日 09:30（北京时间）前递交投标文件。 

一、项目基本情况                                            
    项目编号：PYCG230306015
    项目名称：平阳县塔头粮库拆建工程“智慧粮库”项目
    预算金额（元）：4316523
    最高限价（元）：4316523
    采购需求：

    标项名称:平阳县塔头粮库拆建工程“智慧粮库”项目 
    数量: 1批   
    预算金额（元）:4316523  
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：平阳县塔头粮库拆建工程“智慧粮库”项目 
    备注： 

    合同履约期限：标项 1，至合同结束

    本项目（是）接受联合体投标，最多不超过两家。
二、申请人的资格要求：
    1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

3.特定资格要求：无

三、获取招标文件 
    时间：至2023年3 月29日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
    地点：政采云平台（www.zcygov.cn） 

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

    售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2023年3月29日09:30（北京时间）
    投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

    开标时间：2023年3月29日09:30 

    开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）  

五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）质疑投诉：质疑期：公告发布之日起7个工作日内。质疑资格：政采云中本项目通过报名的供应商。对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。7）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。 
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息

    名    称：平阳县国有粮食收储有限公司 

    地    址：平阳县昆阳镇汇水河路52号 

    传    真：/  

    项目联系人：吕先生   
    项目联系方式：15372881335 
    2.采购代理机构信息            

    名    称：浙江程投科技咨询有限公司             

    地    址：温州市府东路110号中晨大楼A701             

    传    真：/             

    项目联系人：朱先生              

    项目联系方式：18072030879 

   

     

    若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。       

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江程投科技咨询有限公司对平阳县塔头粮库拆建工程“智慧粮库”项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
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	项目名称
	平阳县塔头粮库拆建工程“智慧粮库”项目

	
	项目编号
	PYCG230306015

	
	资金来源
	其他资金

	
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采 购 人：平阳县国有粮食收储有限公司
联 系 人：吕先生    
项目联系方式：15372881335    

	
	采购代理机构
	名称：浙江程投科技咨询有限公司
地址：温州市府东路110号中晨大楼A701
项目负责人：朱先生
手机：18072030879

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□)不接受
(接受，最多不超过两家。

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数和演示视频
	“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”；（3）方案讲解演示（以介质存储（U盘）的演示文件，），密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交（建议以顺丰快递形式）（邮寄地址：温州市府东路110号中晨大楼A701 朱先生收18072030879））。

注：供应商应加强U盘的包装与保护，因包装不当而造成项目演示文件损坏或不能在开评审现场设备上正确读取并播放的责任由供应商自负。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
 eq \o\ac(□)需要

	
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要  

	
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要  

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江程投科技咨询有限公司
机构地点：温州市府东路110号中晨大楼A701
联系人：朱先生
联系电话：18072030879               

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人投诉。

	
	投诉受理联系方式
	平阳县国有粮食收储有限公司
联 系 人：吕先生 
监督投诉电话：15372881335
地    址：平阳县昆阳镇汇水河路52号

	
	投标截止时间
	2023年3月29日09:30  截止(北京时间)。

	
	开标时间
评审地点
	开标时间：2023年3月29日09:30  正 (北京时间)
评审地点：平阳县公共资源交易中心评标室1（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）

	
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江程投科技咨询有限公司：邮箱： 2441880975@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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第一部分     项目简介

一、项目简介

浙江程投科技咨询有限公司受平阳县国有粮食收储有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县塔头粮库拆建工程“智慧粮库”项目项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、建设目标
项目建设以平阳塔头粮库自身的信息化需求为出发点，以国家粮食与物资储备局的粮食行业信息化发展“十四五”规划、《国家粮食局关于规范粮食行业信息化建设意见》（国粮财【2016】74号）和《地方粮库信息化建设技术指引（试行）》为技术纲领，结合平阳塔头粮库的具体要求进行智慧粮库系统建设，力争打造国内领先的智慧粮库。

平阳塔头粮库智能化系统是一个信息化综合应用平台，基于物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等先进技术，新建涵盖业务管理、智能出入库管理、智能绿色仓储保管、智能安防、三维全景虚拟现实、管控一体化、等全部业务流程的粮库信息化管理综合平台。通过该平台对粮库业务实现无缝隙、全覆盖的智能化管理，并对日常管理的数据进行综合分析，对粮食储藏、企业管理、信息技术进行优化组合，实现科学储粮和节能降耗，提高企业管理水平和经济效益。

通过上述系统的整合集成后的智慧粮库集约管理平台，打通数据瓶颈，实现数据共享和交换，将全库智能化系统涉及的所有系统数据进行融合、共享、统计、分析，实现科学管理粮库各类业务流程和信息数据。平台应进行集中式操控，实现全库区的储备粮数据集中、系统关联的实时监控，实现粮食业务管理的可感知、能“看见”、似亲临、便决策、可追溯、易监管。

1.可感知

为实现高度信息化、智能化的管理目标，建立覆盖粮库所有信息点的安全可靠的管理信息系统，系统集物流、资金流和信息流于一体，通过把各种传感器嵌入和装备到粮库的粮仓内部、运输机械、加工机械以及粮库其他地下、地面建筑，将其采集到的各类数据通过现有的粮库局域网整合处理。特别针对储备粮食，利用多种传感器和测量工具，提供粮食储藏数量和质量的多重监控。实时感知整个粮库的存在状态。

2.能“看见”

智能粮库系统将粮仓内部包括温度、湿度、虫害、气体成份等实时信息和统计分析数据以直观便捷的形式进行显示。利用计算机图形学三维表现技术以三维形体来表示复杂的粮情信息，使用者轻动鼠标，即可对三维粮堆形体进行任意的旋转、切片和细节放大操作，直接和计算机交流。

3.似亲临

利用粮库的大比例尺数字化地形测量以及建筑图纸，在地理信息软件平台上进行三维建模，运用虚拟现实技术展现粮库全貌，提供粮库范围内地形地物的漫游、查询及信息编辑功能。大大提升系统操作临场感和沉浸感。

4.便决策

系统还将提供专家辅助决策系统，即根据系统采集的粮情检测数据进行分析，提出对粮食储存状况的分析判断意见并提出应采取相关措施的建议。系统将实现粮库业务管理系统与粮库信息系统、物理系统的高度结合，从而满足粮库管理层监管要求，支持规范高效的业务流程执行，为粮食管理制度的落实提供可靠手段，并提供辅助决策的支持能力。

5.可追溯

在详细记录粮库作业数据的基础上，加强库内粮食档案管理和关键危害控制点的监管，经过多次整晒、倒仓、烘干等复杂业务以后，能够清晰区分批次粮食的来源，为粮食质量安全追溯提供基础。

6.易监管

远程监管接口具有使上级粮食主管部门建立的远程监管云平台，对其管辖库点的粮食质量、数量数据以及库存识别代码相关信息进行交互的功能，实现信息的互通和共享。

智能出入库系统，可以动态检测储量收购、扦样、化验、入库、出库、轮换整个过程，具有防作弊、防干扰功能。从根源上解决粮食品质和数量安全。

7.创示范

通过信息一体化平台，使粮食数量质量管理的精准化、实时化水平大幅提高。业务处于全流程、全方位的监管状态，出入库环节产生的质量信息以及库存粮食品质情况实现在线监管；业务协同及客户服务水平明显增强；将业务管理、生产控制、监控安防等系统有效集成一体，实现粮库在不同业务间的协同协调；利用大数据、可视化等技术，实现粮情和业务预警；通过微信、客户端、公共信息发布等方式，提高客户体验真实感和服务水平紧迫感。将平阳塔头粮库建成技术创新中心、管理创新中心；实现信息化技术与打造平安、品质、创新收储等相结合的科学储粮新技术、新工艺相结合，建成管理信息化、监管实时化、仓储智能化、决策科学化的智慧化粮库示范库的新标杆。

二、建设原则

1、先进性

整体方案及各子系统方案经过细化具有明显的先进特征。考虑到电子、信息技术的迅速发展，在技术上将适度超前，所采用的设备，产品和软件不仅成熟而且能代表行业的的技术水平。

2、实用性

系统智能化程度高，能够提高劳动效率，便于用户操作、学习和培训。

3、可靠性

系统应采用成熟的技术和产品，能够对系统接口进行二次开发，保证系统的可靠运行。

4、安全性

系统应具有权限设置功能，不同使用者可根据工作性质进入限制的操作界面。与其它网络联接可以通过防火墙进行安全管理。

5、灵活性

系统应提供多个工作站，以便于不同的用户在不同的地点使用。并可通过互联网和移动应用终端进行管理。

6、开放性和可扩充性

系统应具有开放性和扩充性，不仅能实现纵向延伸，而且能确保横向渗透。

三、建设内容

本次平阳塔头粮库拆建工程“智慧粮库”项目建设内容主要包括14个子系统，具体如下：

1)智慧粮库集约管理平台

2)智能通风系统

3)环流熏蒸系统

4)移动式充氮气调系统

5)地磅及扦样设备

6)温湿度检测系统

7)仓外虫害与气体检测系统

8)仓房智能控温系统

9)综合管理控制系统

10)网络视频监控系统

11)仓内作业监控系统

12)智能出入库系统

13)中心机房设备系统

14)综合管路系统

3.1智慧粮库集约管理平台

智慧粮库集约管理平台软件平台主要包括仓储综合管理控制系统。具体功能模块如下：
1）库区总览

系统通过对粮库的全景3D建模，实现粮库虚拟漫游功能，库区漫游支持全景放大缩小旋转查看，在库区全景地图上对于不同作业的状态能给予不同类型的直观标注，单击任何一个仓房都可显示仓房的当前作业信息、仓房储粮信息、仓房粮食状态信息等。

可与视频监控系统进行交互，点击三维模型中摄像头图标可查看对应位置的监控点信息。

2）多参数粮情

实现粮仓温湿度、气体等粮情信息的检测和展示，可对粮堆温度信息实现三维点阵显示，可按列、行、层等独立显示，支持根据不同颜色体现温度高低情况，支持热烈图、曲线图等丰富的图形展示温度数据，支持历史温度数据查询及对比，支持粮情报表生成及打印等功能。

3）智能通风

实现粮仓通风作业控制，对作业仓房各类通风设备实现三维建模展示并可通过动画联动设备的运行状态，支持手动控制及多种智能通风工艺控制作业，支持作业信息查询及仓房粮情信息联动展示，支持作业仓房关联摄像机监控画面实时查询等功能。

4）智能控温

实现粮仓空调控温作业控制，对作业仓房空调设备实现三维建模展示并可通过动画联动设备的运行状态，支持手动控制、定时控制、智能控温等多种作业模式，支持空调状态信息的实时展示，支持作业信息查询及仓房粮情信息联动展示。

5）智能气调

实现粮仓充氮气调作业控制，对作业仓房阀门箱、环流风机等设备实现三维建模展示并可通过动画联动设备的运行状态，支持手动控制及多种智能气调工艺控制作业，支持仓内氮气浓度、压差等信息展示，支持制氮机一键启停、仓房气密性检测、仓内监控查看等功能。

6）能耗管理

系统可对粮仓能耗实现精细化的数据采集和分析，即可根据仓房进行能耗采集分析，也可进一步根据作业类型（如气调、通风、控温等）进行能耗采集分析，能耗数据可进行可视化图表展示分析。

7）库区气象

实现库区气象信息展示分析功能，即可实现根据库点地理位置自动采集当地气象部门预报信息展示，也支持库区自建气象站设备信息采集及展示。

8）计划任务

可对粮库的各类仓储作业实现统一计划配置，系统可根据计划自动执行，包括温湿度检测计划、通风计划、控温计划、气调计划、熏蒸计划等。

9）报警信息

系统可自动监测异常数据，并存储至数据库中，并提供简单查询方式，该功能模块查询方式可分为仓房查询，时间段查询，报警类型查询，报警级别查询，报警对象查询。用可通过导出按钮将查询出来的数据导出保存到本地磁盘。系统同时支持仓储作业设备的状态实时监测及异常情况报警。

10）系统设置

对系统相关设备配置、参数配置等进行统一管理，包括仓房信息设置、粮情预警阈值设置、通风工艺设置、控温工艺设置、气调工艺设置、监控设备信息配置、联网网关配置等。

3.2智能通风系统

利用计算机粮情检测系统检测粮堆内外温度、湿度等通风参数，通过计算比较，准确判断通风条件，当粮堆内、外通风参数符合通风目的时，系统将自动打开粮仓的电动窗户、通风口，启动通风机进行机械通风，捕捉最佳时机进行储粮通风降温，避免低效通风，无效通风和有害通风现象的发生。

本次项目建设得智能通风系统设备包含窗户轴流风机、电动通风口、通风口风机设备，不含电动保温窗、通风笼等设备，包含设备至控制柜的控制线路。详细设备技术指标要求详见系统设备配置清单。

3.3环流熏蒸系统
环流熏蒸系统是通过强制气体循环，促进熏蒸气体在粮堆中均匀分布，并在仓内保持一定的浓度和时间，杀死各生长阶段的害虫。环流熏蒸系统一般由施药装置、环流装置、检测装置组成。

本项目环流熏蒸系统由环流装置、检测装置组成。

环流装置由环流风机和廒间环流管道、粮面PVC管道组成。

检测装置由环流测气箱、检测仪和报警仪组成。

详细设备技术指标要求详见系统设备配置清单。

3.4移动式充氮气调系统
充氮储粮技术是目前世界上先进的储粮新技术之一。开发应用绿色储粮技术是当今国内外粮食储藏技术的主要发展方向，该技术不仅可以减少储粮化学药剂对粮食和环境的污染、减少对粮食保化人员身体健康的伤害，还可以降低储粮害虫的抗药性、保持粮食的储藏品质，是粮食储藏技术的一场革命。具有二十一世纪重要标志的现代化粮库应当推广应用绿色充氮气调储粮技术。

本项目设计配置产氮量为60Nm3/h的移动式膜分离制氮机组，可满足平阳塔头粮库本次建设仓容气调作业需求，仓房环流管路建设除用于满足气调作业多种作业模式的实现之外还可同时满足熏蒸作业的需求。       

详细设备技术指标要求详见系统设备配置清单。

3.5地磅及扦样机设备
本系统包含50吨地磅、智能扦样机设备的采购安装及设备集成。详细设备技术指标要求详见系统设备配置清单。
3.6温湿度检测系统

温湿度检测系统硬件由分机、仓内温湿度传感器、测温电缆等组成，采用全有线光纤方式通讯，每个廒间内只有测温电缆和一个仓内温湿度传感器，每廒间电缆分多路进仓，分路中测温电缆以手牵手的形式首尾连接，最后传输电缆线跟仓外分机相连。通过综合控制柜将系统设备集成，采用统一的软件平台，实现仓内粮情数据信息的实时采集、实时显示与监测报警。

详细设备技术指标要求详见系统设备配置清单。

3.7仓外虫害与气体检测系统
虫害与气体检测系统可实现粮堆内害虫及气体浓度（包括氧气、二氧化碳、磷化氢）的远程采集和预警分析，系统在每个廒间设置9个检测点，符合最新《LST 1221-2020储粮害虫在线监测技术规程》行业标准要求，并可实现害虫及气体浓度的单点检测、多点检测和循环检测等功能。

本项目平房仓捕虫测气陷阱配置情况如下，每廒间布置9个，共计45支捕虫测气陷阱。

详细设备技术指标要求详见系统设备配置清单。

3.8智能控温系统
智能控温系统主要用于夏季高温仓内空间整体降温使用，系统通过每个廒间配置的制冷空调全速运转，达到迅速降低仓内空间环境温度的目的。此外系统空调还应可通过控制系统进行远程的控制，并且通过经验模型，在温度超过限定值时，实现定时开关、指定温度自动启动及关闭等功能。

本项目要求为每廒间配置一台6匹仓储专用一体式降温机组及配套设备。

详细设备技术指标要求详见系统设备配置清单。

3.9粮库综合管理控制系统
智慧粮库综合管理控制系统针对传统仓储作业工作中人工投入大、操作复杂、数据孤立等弊端，借助于先进的机器学习技术和工业自控技术，为粮库管理人员提供一套涵盖粮情测控、虫害检测、气体检测、智能通风、智能控温、智能气调、能耗管理、视频监管、实时报警等丰富功能的信息化管理手段。通过系统的应用，粮库管理人员可以进行粮情数据实时查询、仓储作业一键下达、仓储现场远程监管、作业能效分析优化等操作，为粮库实现科学储粮、绿色储粮提供了强有力的支持。

本项目要求为每廒间配置1个综合控制柜，共5个；控制柜与后端控制中心采用高速光纤通讯。

详细设备技术指标要求详见系统设备配置清单。

3.10库区视频监控系统
库区视频监控系统是现代科学条件下高新技术产品，实时进行数字化电视网络监控，把人为管理、安全防范、信息处理有机结合在一起，使安范系统的管理手段得到极大提高。

本次项目的视频监控见覆盖库区主要出入库、办公区域、仓房道路、周界等重点防护单位，系统建成后库区的相关领导可通过计算机局域网络调看监控录像，监控录像保存时间在90天以上。

管理软件构建在网络上，前端通过监控主机接入图像、报警输入，通过传输及控制，所有监控图像信息可以实时传输至监控中心，由监控中心对监控的图像的处理和远程管理，从而真正实现数字图像的网络化管理与应用。

详细设备技术指标要求详见系统设备配置清单。

3.11仓内作业监控系统
仓内作业监控系统是专用于粮仓复杂环境下的远程监控系统，系统通过在仓内安装专用防熏蒸高清摄像机，可实现管理人员对仓内环境的实时监控。系统要求摄像机具备防熏蒸损坏功能，且具有夜视功能，画面图像必须是彩色高清的。此外根据浙江粮仓建设标准要求，本项目还将具备监控视频AI分析预警功能，具备粮面异动、人员数量监测、安全帽监测、防毒面具监测、人员跌倒等粮库场景的AI识别算法。

详细设备技术指标要求详见系统设备配置清单。

3.12智能出入库系统
实现智能出入库、全流程“一码通”、精细调度和标准化流程管理。在粮食出入库过程中引入先进的技术可以有效地减少人工作业环节、提高业务效率、增加业务透明度。

出入库自动化作业环节包括入门登记、扦样管理、质检管理、检斤管理、结算管理、值仓管理、倒仓管理等，登记须实现车牌自动识别管理功能，地磅称重环节须实现视频监控管理功能。每个环节应提供相应的专用设备。

（一）作业预约

企业或农户通过浙里办小程序入口，依据出入库凭证（通知书、提货单、订单合同、售粮卡）进行作业预约。

预约信息将同步至库区端软件，库区会根据所填写信息，结合库区作业能力，审核预约信息。预约通过，则客户可按时到库区作业。

（二）出入库登记

运输车辆或船到达库区之后，进行车辆或船号登记，依据预约信息打印调度二维码，以此为依据进行出入库作业。若无预约，则登记车辆信息，进入调度环节。两部分数据合并，形成入库登记记录。

运输车辆或船离开库区时，进行车辆和船号登记，离库形成离库记录。

（三）作业调度

同一客户车辆或船，以出入库凭证到达库区，将生成一个唯一的调度单据号，调度阶段可安排库区车辆进行作业，生成唯一调度号，调度号将对应到相应调度单据号。作业车辆数量可根据实际情况进行增减。

调度时，可指定车辆作业数量、称重方式、质检方案、粮油等级、值仓仓号、是否需要烘干以及总体作业流程单。

（四）扦样管理

扦样管理环节，依据作业调度结果，生成对应扦样任务，打印扦样二维码对应到样品上，为质检做准备。

（五）化验质检

化验质检依据调度结果，根据选择的对应品种质检方案进行质检，若实际情况需要检验更多的质检项，将依据所质检品种提供对应品种质检项进行选择。质检项质检标准数据，依照品种等级要求展示参考。

质检环节可依据实际情况，先执行下一环节（检斤称重），加快流程速度，质检数据可后续回填。

（六）称重检斤

称重作业车辆按照实际情况，选择对应称重方式（称毛、称皮、秤净）。车辆上磅将会识别称重车辆车牌（依据实际是否有车辆识别摄像头而定）。当调度号对应的称重记录已经能得出一组净重，系统将选择最后一次称毛和称皮重量，得出净重（或流量计称重最后一次秤净重量）。
（七）值仓管理

称重完成称毛或称皮，在质检合格或允许跳过质检执行下一步情况下，进行值仓。值仓时，根据实际情况保管员，可完成值仓流程继续或终止值仓调度作业终止。

（八）结算管理

称重环节确定净重后，产生结算任务。本环节，若属于收购业务根据确定的净重数据与客户的对应订单情况，进行重量拆解到对应的订单中。若为其他业务则直接确定称重数据即可。

（九）倒仓记录

记录倒仓作业流水，更新对应库存数据。

详细设备技术指标要求详见系统设备配置清单。

3.13中心机房设备系统
中心机房设备系统是现代化粮库的设备通讯中心和决策管理中心，显示系统可以为粮情测控、虫害与气体检测、智能充氮控制、视频监控等的电子化显示输出窗口，可以显示视频信号和计算机界面。

中心机房的服务器、网络设备、安全设备的设计要从系统性方面来考虑。既要满足当前的需求，又要考虑将来的发展，系统应是可动态扩展的且保证系统的高效、稳定、安全。设备需与供配电系统、视频监控系统等系统组成一个有机的综合体。

中心机房系统是现代化粮库的决策管理中心，中心机房一般为设备间和操作间二部分。机房设备间主要承担粮库各信息化系统后端设备的运行保障环境，包括网络安全防护设备、网络交换路由设备，上述设备都安装于一体化机柜数据中心内。一体化机柜数据中心自带6KVA 容量的UPS供电设备及配套蓄电池和1台精密制冷单元，可充分保障各系统的稳定。

详细设备技术指标要求详见系统设备配置清单。

3.14综合管路工程

管道安装位置主要位于绿化带内，绿化带一律埋设PE半硬质塑料管，埋深不小于0.5m；管道过道路时，外套钢管，埋深不小于0.7m；手孔深度根据设计图纸。但由于规划路面高度的变化，实际埋深也会有所变化。（埋深是指路面到管道顶部的垂直距离）管道段长根据现有规模最大段长控制在45米以内。 人（手）孔程式采用邮电部基建司1991年1月1日编制《通信管道人孔和管块组群图集》相关各人（手）孔。

详细设备技术指标要求详见系统设备配置清单。
四、 采购要求（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

1、采购清单及详细技术要求

	序号
	名称
	配置要求及简要描述
	数量
	单位
	备注

	一
	智慧粮库集约管理平台
	
	

	1
	仓储综合管理控制
	库区总览
	通过对粮库的全景3D建模,实现粮库虚拟漫游功能。库区漫游支持全景放大缩小旋转查看,单击任何一个仓房都可显示仓房的当前作业信息、仓房储粮信息、仓房粮食状态信息等。系统支持库区监控图像实时查看，库区第一人称漫游等功能。
	1
	套
	

	2
	
	多参数粮情
	实现粮仓温湿度、虫害、气体等粮情信息的检测和展示，可对粮堆温度信息实现三维点阵显示，可按列、行、层等独立显示，支持根据不同颜色体现温度高低情况，支持热烈图、曲线图等丰富的图形展示温度数据，支持历史温度数据查询及对比，支持粮情报表生成及打印等功能。
	1
	套
	

	3
	
	智能通风
	实现粮仓通风作业控制，对作业仓房各类通风设备实现三维建模展示并可通过动画联动设备的运行状态，支持手动控制及多种智能通风工艺控制作业，支持作业信息查询及仓房粮情信息联动展示，支持作业仓房关联摄像机监控画面实时查询等功能。
	1
	套
	

	4
	
	智能控温
	实现粮仓空调控温作业控制，对作业仓房空调设备实现三维建模展示并可通过动画联动设备的运行状态，支持手动控制、定时控制、智能控温等多种作业模式，支持空调状态信息的实时展示，支持作业信息查询及仓房粮情信息联动展示。
	1
	套
	

	5
	
	智能气调
	实现粮仓充氮气调作业控制，对作业仓房阀门箱、环流风机等设备实现三维建模展示并可通过动画联动设备的运行状态，支持手动控制及多种智能气调工艺控制作业，支持仓内氮气浓度、压差等信息展示，支持制氮机一键启停、仓房气密性检测、仓内监控查看等功能。
	1
	套
	

	6
	
	能耗管理
	系统可对粮仓能耗实现精细化的数据采集和分析，即可根据仓房进行能耗采集分析，也可进一步根据作业类型（如气调、通风、控温等）进行能耗采集分析，能耗数据可进行可视化图表展示分析。
	1
	套
	

	7
	
	环境监测
	实现粮库环境监测信息展示分析功能，即可实现根据库点地理位置自动采集当地气象部门预报信息展示，也支持库区自建气象站等环境监测设备信息采集及展示。
	1
	套
	

	8
	
	计划任务
	可对粮库的各类仓储作业实现统一计划配置，系统可根据计划自动执行，包括温湿度检测计划、通风计划、控温计划、气调计划、熏蒸计划等。
	1
	套
	

	9
	
	报警信息
	系统可自动监测异常数据，并存储至数据库中，并提供简单查询方式，该功能模块查询方式可分为仓房查询，时间段查询，报警类型查询，报警级别查询，报警对象查询。用可通过导出按钮将查询出来的数据导出保存到本地磁盘。系统同时支持仓储作业设备的状态实时监测及异常情况报警。
	1
	套
	

	10
	
	系统设置
	对系统相关设备配置、参数配置等进行统一管理，包括仓房信息设置、粮情预警阈值设置、通风工艺设置、控温工艺设置、气调工艺设置、监控设备信息配置、联网网关配置等。
	1
	套
	

	11
	浙江粮仓数据接口开发
	根据省粮食和物资储备局的要求，按照“浙江粮仓”——“收购储备”智慧粮库的标准规范及相关要求，完成智能出入库、安全监管AI视频分析、储粮监管等功能模块粮库端统一标准应用的集成接入。
	1
	套
	

	二
	智能通风系统
	
	

	序号
	设备及名称
	配置要求及简要描述
	数量

	1
	电动窗控制线
	RVV6*1.0 按实结算，引至综合控制柜 
	1000

	2
	窗户轴流风机供电线
	RVV4*1.5 按实结算，引至综合控制柜 
	750

	3
	通风口控制线
	RVV6*1.0,按实结算，引至综合控制柜
	300

	4
	通风口双向轴流风机供电线
	RVV4*2.5，按实结算，引至综合控制柜
	300

	三
	环流熏蒸系统
	
	

	1
	磷化氢检测仪
	手持便携式，检测范围0-2000ppm，带气泵
	2
	台
	

	2
	磷化氢报警仪
	手持便携式，检测范围0-20ppm
	2
	台
	

	3
	空气呼吸器
	穿戴式氧气呼吸器，6.8L
	4
	台
	

	4
	廒间环流管道
	不锈钢管
	304不锈钢材质，Φ75，厚度≥1.5mm
	150
	米
	

	5
	
	三通
	Φ75 304不锈钢材质
	5
	个
	

	6
	
	90度弯头
	Φ75 304不锈钢材质
	10
	个
	

	7
	粮面PVC管道
	主管PVC110，支管PVC75开孔
	5
	套
	

	8
	环流风机
	304不锈钢，风机功率：0.75KW，风压≤1000Pa,风量≤1000m3/h，带防雨罩
	5
	套
	

	9
	环流测气箱
	6路蝴蝶阀
	5
	个
	

	10
	附件
	
	1
	批
	

	11
	测气管ф6*4
	PUф6*4，防水型，按实结算
	1200
	米
	

	12
	环流风机控制线
	RVV4*1.5，按实结算 引至综合控制柜
	200
	米
	

	四
	移动式充氮气调系统
	
	

	1
	移动式膜分离制氮机组
	压缩空气消耗：≥6.0Nm3/min、压缩空气压力：1.3 MPa(G)、氮气产量：60Nm3/h（99.5%）、氮气露点：≤-45℃ 氮气出口压力:0.6MPA 装置噪音：≤85dB(A) 
	1
	台
	

	2
	仓端阀门对接箱
	304不锈钢箱体，仓外壁挂安装，包含3个DN65手动蝶阀，与移动式制氮机组对接
	5
	个
	

	3
	制氮机组联网模块
	实现机组与后端云网关通讯
	1
	套
	

	4
	微压差传感器模块
	压力检测，量程正负600帕，每廒间2套
	10
	套
	

	5
	氧气传感器模块
	氧气浓度检测，4-20mA信号，0-25%量程，每廒间2套，传感器使用寿命不少于八个月。
	10
	套
	

	6
	氧气检测仪
	手持便携式，检测范围0-21%，带气泵
	2
	台
	

	7
	氧气报警仪
	手持便携式，检测范围0-21%
	2
	台
	

	8
	其他配件
	
	1
	批
	

	9
	测气管ф6*4
	PUф6*4，防水型，按实结算
	500
	米
	

	10
	传感器通讯线
	RVVSP2*1.0，按实结算 引至综合控制柜
	500
	米
	

	五
	地磅及扦样机设备
	
	

	1
	50吨地磅（不包含基础施工）
	额定称重量：50t；最大安全过载：125%FS；台面尺寸：18m(L)×3.4m (W)；结构:3秤台,全钢结构,秤台刚性：1/800;安全系数>2.5；精度：OIML Ⅲ
	1
	台
	

	2
	智能扦样机（不包含基础施工）
	1、扦样半径：大于等于6000毫米 ；
2、扦样杆长：大于等于5000毫米；
3、摆动角度：0度-270度；
4、取样最大高度大于等于5000毫米；
5、扦样机配备10寸触摸屏，选用一流品牌PLC，提供系统集成的协议，并提供RJ45网口和串口两种通讯接口，可与粮库系统对接，系统运行高效稳定
6、扦样机具备手动（遥控）和自动两种工作模式，并可任意切换；
7、汽车停在停车位，点击启动按键或刷卡，扦样机自动扫描车辆，根据车辆形状，大小随机生成扦样方案，并自动完成扦样；
8、横臂旋转、扦样小车移动、扦样杆升降选用伺服电机和知名品牌行星减速机；
9、机器防锈工艺采用热镀锌加美观漆。
10、扦样机提供三处或以上的急停方式，确保安全运行；
11、扦样机提供维护工作平台；
	1
	台
	

	六
	温湿度检测系统
	
	

	1
	平房仓测温电缆
	平房仓7.3米测温电缆，含5个测温点，插入粮堆，检测粮堆温度
	92
	根
	

	2
	二线互联电缆
	连接测温电缆，RVVSP2*0.5
	1000
	米
	

	3
	二线接插头
	连接测温电缆，密封性能好
	28
	对
	

	4
	防熏蒸堵头
	密封性能好
	28
	个
	

	5
	仓内温湿度传感器
	采集仓内温湿度数据
	5
	个
	

	6
	仓内温湿度传感器电缆
	连接仓内温湿度传感器，RVVSP2*1.0
	250
	米
	

	7
	测温分机
	采集测温电缆测到的测温数据，分机具备2路RS485通讯接口，具备标准Modbus RTU 协议，带导轨安装分机盒，可直接安装于综合控制柜内
	5
	台
	

	8
	标准版手持式温度监测仪
	移动式手持式测温工具，具备温湿度采集功能，具有液晶显示
	1
	台
	

	9
	测温电缆插入装置-8米
	将测温电缆插入粮堆的专业工具，8米
	1
	套
	

	10
	配件
	
	1
	批
	

	七
	仓外虫害与气体检测系统
	
	

	1
	主控模块
	含主控电路板、电源模块等
	5
	套
	

	2
	虫害检测模块
	含计数检测电路、气泵气路、集虫装置
	5
	套
	

	3
	单廒间管道选通模块
	每个模块9气路，特制微型球阀选通取样检测通道
	5
	套
	

	4
	磷化氢气体模块
	含气泵，检测范围：0-2000ppm；检测误差：±3%ppm；响应时间：≤2.5min/通道
	5
	套
	

	5
	二氧化碳模块
	含气泵,检测范围：0-50000ppm；检测误差：±5%ppm；响应时间：≤2.5min/通道
	5
	套
	

	6
	氧气模块
	含气泵，检测范围：0-30%；检测误差：±1%；响应时间：≤2.5min/通道
	5
	套
	

	7
	害虫诱捕器
	预埋在粮堆的不同位置，利用粮虫的“趋高性”“趋光性”等习性将捕虫陷阱附近的粮虫诱捕进陷阱，起到诱捕粮虫的作用,并进行气体取样。
	45
	根
	

	8
	取样检测导管
	Φ8*5 PU管，防水型
	1440
	米
	

	9
	导管过墙密封连接器
	304不锈钢材质，10路导管过墙连接
	5
	个
	

	10
	辅助施工材料
	施工辅助器具
	1
	批
	

	八
	智能控温系统
	
	

	1
	平房仓专用降温机组
	6匹仓储专用一体式降温机组,304不锈钢机箱,名义制冷量17KW,室外侧送风量＞6500m³/h,室内侧送风量＞3000m³/h，装机总功率6.1KW,温度控制10～30℃,温度控制精度±1.0℃,电源3P-380V-50HZ,出风口直径DN250，回风口直径DN300
	5
	台
	

	2
	安装支架
	配套不锈钢支架
	5
	套
	

	3
	风口密闭门
	门框及门扇都采用304不锈钢材质，450mm*450mm，采用双槽管薄膜密封，带门吸
	10
	个
	

	4
	配件
	
	1
	批
	

	5
	降温机组强电供电线
	YJV3*4+2*2.5，按实结算 引至强电箱
	500
	米
	

	6
	降温机组控制线
	CAT6，按实结算 引至综合控制柜
	1
	箱
	

	7
	降温机组控制线
	RVVSP2*1.0，按实结算 引至综合控制柜
	200
	米
	

	九
	粮库综合管理控制系统
	
	

	1
	管理计算机
	i7-10700/8G/1T/2G独显/23英寸显示器分辨率不低于1920*1080/USB口不少于4个/带鼠标及键盘
	2
	台
	

	2
	单廒间综合控制柜
	1、室外双开门控制柜体，双层门设计，立地式水泥基础安装，尺寸定制，柜体材质采用2.0mm厚304不锈钢板，表面进行拉丝处理，带L型防雨檐及散热通风口。底部采用金属板密封，以防止鼠患。控制柜具备漏电保护、夜间LED照明、温控自动散热等人性化设计。
2、选用西门子S7-200SMART系列高性能PLC控制器，配备模块化IO设备，开关电源、断路器、继电器、接触器等选用知名产品。                                  
3、可实现对粮情分机、空调、电动保温窗、电动通风口、轴流风机、环流风机、测虫测气分机等设备集成控制（不含上述设备本身）。
4、控制柜上安装有15寸工业防水触摸屏设备，触屏内置Android操作系统，可实现现场信息查询和设备控制。
5、具备功能：温湿度检测、智能通风、智能控温、气体检测、虫害检测、气密性检测等。
6、综合控制柜具有电子一口清功能，通过柜内配置的专用蓝牙音箱，可实现当前仓房的“一口清”自动语音播报，内容包括仓房基础信息、当前储粮信息、实时粮情信息等，并支持语音播放男女生、普通话与方言、语速等丰富配置。
	5
	个
	

	3
	控制柜基础
	尺寸根据控制定制
	5
	个
	

	4
	一体化气象站
	检测库区温湿度、风力风向（超声波传感器）、雨量（光敏传感器）、气压等参数，带电子罗盘，支持RS485通讯，含安装立杆
	1
	个
	

	5
	气象站串口设备联网服务器
	能够将RS-485串口设备联入TCP/IP网络，使得串口设备能够具备联网功能，单口。
	1
	台
	

	6
	气象站基础
	水泥基础
	1
	个
	

	7
	其他配件
	
	1
	批
	

	十
	库区视频监控系统
	
	

	1
	网络红外高清球机
	1. 摄像机内置CPU、GPU、NPU一体化芯片、8GB eMMC芯片，具有1个RJ45接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽，样机采用AC220V转DC12V电源适配器或POE供电。。
2.支持红外补光、红外灯角度不低于6°，红外中心波长840nm±5nm，夜晚天气晴朗无遮挡，样机红外灯开启，可识别距样机150m处的人体轮廓
3. 主码流：2688*1520, 30帧/s， 2Mbps；
子码流：1920*1080, 25帧/s， 2Mbps；
第三码流最高：720×576, 25帧/s， 2Mbps
4. ★可对评分最高的人脸目标进行抓拍，在IE浏览器下，具有效果优先、速度优先、周期优选设置选项；
可选择全屏或绘制任意多边形作为人脸检测区域；
可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片并分析裁剪出人脸图片发送至平台；
可同时对出现在图片中的至少8个人脸目标进行检测；
采用5人依次循环通行进行试验，试验人员通过速度不小于1m/s，人员通过实践间隔不小于1s，重复20次，人脸检出人次不小于99%；
可分别检测一下情况的人脸：
1）水平转动角度不大于±90°；
2）垂直仰俯角度不大于±60°；
3）垂直倾斜角度不大于±45°；
支持一键人脸抓拍功能：在IE浏览器上一键启动人脸抓拍功能，可在IE浏览器界面实时显示抓拍的人脸图片，并支持快速访问人脸图片本地保存位置；
样机开启人脸测光功能后，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数；
通过IE浏览器设置抓拍模式为离开后抓拍、实时抓拍、间隔抓拍，并根据所选模式存储人脸最优的一张图片，可生成的人脸图片不小于40×40像素；
支持人脸统计功能，可对经过设定区域的行人进行人脸统计，并可在监视画面上显示当前统计人数（提供公安部权威机构检测报告为证）
5. ★支持越界入侵检测，支持越界入侵检测，可通过IE浏览器对检测线段进行设置， 并可对穿行过检测线段的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出；
支持进入区域检测， 可通过IE浏览器对检测区域进行设置， 并可对进入检测区域的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出；
支持离开区域检测， 可通过IE浏览器对检测区域进行设置，并可对离开检测区域的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍， 并支持报警上传及联动报警输出；
支持区域入侵检测， 可通过IE浏览器对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出（提供公安部权威机构检测报告为证）
6. ★样机应支持人流量统计、人员密度检测功能；
在人流量统计模式下，可分别对在监视画面中进入和离开的人员进行统计，通过IE浏览器可以配置进入、离开方向、报警时间阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可上报平台，同时可通过IE浏览器可以设置普通报警人数、中度报警人数、严重报警人数三种人员密度报警模式；
在人员密度检测模式下，可实时对指定不规则区域内人数进行统计，并通过OSD设置显示在实况上，可通过设置上报时间间隔将人数数据上报到平台，同时可通过IE浏览器可以设置普通报警人数、中度报警人数、严重报警人数三种人员密度报警模式（提供公安部权威机构检测报告为证）
7. ★采用多人依次循环通行进行试验，试验环境照度不低于100lx，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，试验次数100人次，样机的人数统计准确率≥99%（提供公安部权威机构检测报告为证）
8. 在IE浏览器下，具有自动、关闭、开启透雾设置选项，透雾等级1~9可调。
9. ★在IE浏览器下，具有强光抑制设置选项（提供公安部权威机构检测报告为证）
10. 在同一静止场景、相同图像参数，样机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约90%
11. 在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18*22个区域移动侦测
12. 在IE浏览器下，具有感兴趣区域（ROI）设置选项，最多可设置8块
13. 当网络断开后，样机可将录像文件存储至内置TF卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中；支持TF卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，TF卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持TF卡热插拔，最大支持256GB TF卡
14. ★帧率1/16~30fps可调，支持帧率动态控制功能，当监视画面元运动物体时视频帧卒自动调整到最低设定值；当检测到有运动物体时，视频录像帧率自动调整至最高设定值（提供公安部权威机构检测报告为证）
15. 在IE浏览器下，具有TCP/IP、IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、UDP、SIP、QoS、UPnP、DHCP、SMTP、NTP、SNMPV3、802.1X、Onvif、RTMP等网络协议设置选项
	2
	台
	

	2
	网络红外高清球机
	1. 网络摄像机靶面尺寸为1/1.8英寸，内置GPU芯片，8GB eMMC芯片，具有1个RJ45接口、1个BNC接口、2个报警输入接口，1个报警输出接口、1个RS485接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽，样机采用AC220V转AC24V电源适配器或DC24V。 
2. 不小于1500TVL（分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率设置为2Mbps、RJ45输出） 
3. "在IE浏览器下，样机视频分辨率、帧率可设置为：2688×1520，30帧/秒；2688×1520，25帧/秒；2560×1440，30帧/秒；2560×1440，25帧/秒；1920×1080，30帧/秒；1920×1080，25帧/秒" 
4. "主码流分辨率为2688×1520，30帧/秒，2Mbps；子码流分辨率为1920×1080，30帧/秒，2Mbps；第三码流分辨率为720×576，30帧/秒，2Mbps；第四码流分辨率为720×576，30帧/秒，2Mbps；第五码流分辨率为720×576，30帧/秒，2Mbps" 
5. 最低照度检验，彩色：≤0.001lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中原型轮廓）；最大亮度鉴别等级：不小于11级（RJ45输出），亮度信号信噪比≥60dB 
6. 码率设置：可通过IE浏览器将码率设置为128Kbps~16Mbps
7. 在同一静止场景、相同图像参数，样机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约92% 
8. 当设定的侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测 
9. ★动态帧率功能：帧率1/16-30fps可调，支持帧率动态控制功能，当监视画面无运动物体时视频帧率自动调整到最低设定值；当检测到有运动物体时，视频录像帧率自动调整豆最高设定值（以公安部检测报告为准） 
10. 在IE浏览器下，具有多种场景设置选项，包括通用、道路强光一直、园区强光抑制、宽动态、自定义场景设置 
11. ★3D定位功能：通过IE浏览器圈定监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，样机可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域进行放大或缩小（以公安部检测报告为准） 
12. ★支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测、跟踪和框选提示并抓拍，并将抓拍到的人脸图片传至平台；抓拍数量可设置；可设置抓拍人脸小图 （以公安部检测报告为准） 
13. 人数统计功能检验：样机可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可配置进入、离开人数报警阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值可上报平台 
14. ★人数统计准确率检验：采用多人依次循环通行进行试验，试验环境照度不低于100lx，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，试验次数100人次，样机的人数量统计结果应不小于99人次（以公安部检测报告为准） 
15.★样机启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载样机回传的视频数据（以公安部检测报告为准） 
	1
	台
	

	3
	网络红外高清枪机
	1. 网络摄像机内置1个GPU芯片和1个拾音器, 具有1个RJ45接口、1个SD卡槽。设备采用DC12V或POE供电。
2. 拾音距离检验：样机可对距离样机10m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。
3. 网线传输距离检验：样机和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面。
4. 存储方式检验：样机具有MicroSD卡插槽，支持 MicroSDHC/MicroSDXC，支持容量小于等于256GB的内存卡，支持内存卡热插拔。
5. 电源适应范围检验：未使用适配器的情况下，电源电压在DC12V±25%范围内变化时，样机应能正常工作。
6. 最低照度检验：彩色≤0.0005lux（AGC ON,RJ45输出、 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）。
7. 夜视距离检验：可识别距离样机80m处人体轮廓（1.7m×0.5m）轮廓。
8. 水平中心分辨力检验：不小于1400TVL（分辨率设置为2688 ×152、帧率设置为 30 fps 码率设置为6Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。
9. 照度适应范围检验：照度适应范围不小于135dB。
10. ★宽动态自动切换功能检验：在IE浏览器下，样机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。（提供公安部权威机构检测报告为证）
11. 走廊模式检验：开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。
12. 认证模式设置功能检验：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。
13. ★网关ARP绑定功能检验：样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其它终端样机访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机；当使用错误的网关MAC地址即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机。（提供公安部权威机构检测报告为证）
14. ★友好密码功能检验：启用友好密码功能策略时，与样机处于同一网段的地址可以使用样机出厂密码登录和访问样机；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问样机；关闭友好密码功能策略时，与样机处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问样机。（提供公安部权威机构检测报告为证）
15.★视频内容保护功能检验：样机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输。通过提取样机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放。样机启用视频内容保护功能后，从样机存储介质（SD卡等）中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放，缺少解码秘钥则无法正常播放。样机启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载样机回传的视频数据。将经过样机视频内容保护处理的视频转换为普通视频（可被通用播放器正常播放）需要单独授权样机可对符合国标GB/T 28181-2011中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能。样机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密。样机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码秘钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过IMP安全管理系统软件和VM图像应用平台软件设置为10分钟至1个月。（提供公安部权威机构检测报告为证）
	12
	台
	

	4
	枪机支架
	墙装，高6寸，水平360度可转动，垂直0-80度可转动
	10
	个
	

	5
	网络红外高清半球
	1. 400万像素1/3"海螺半球网络摄像机；2.8mm定焦；10M/100M自适应网口；内置Mic;0.01ux (F2.0，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：数字宽动态；红外补光；30FPS（2560*1440）；支持运动检测、越界检测、区域入侵、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：6.0W MAX；防护等级：IP67；内置GPU芯片和1个拾音器，具有1个RJ45接口，样机采用AC220V转DC12V电源适配器或POE供电。
2. 拾音距离范围检验：样机可对距离样机15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。
3. 电源适应范围检验：未使用适配器的情况下，电源电压在DC12V±35%范围内变化时，样机应能正常工作。
4. ★网线传输距离检验：样机和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面。（需提供公安部检测报告）
5. 主输出接口检验：网络摄像机的基本接口为10/100M或10/100/1000M以太网接口，符合IEEE802.3标准，采用RJ45接口。
6. 水平中心分辨力检验：不小于1400TVL（分辨率设置为2560 ×1440、帧率设置为 30 fps 码率设置为5Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。
7. 照度适应范围检验：照度适应范围不小于135dB。
8. ★宽动态自动切换功能检验：在IE浏览器下，样机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。（需提供公安部检测报告） 
9. 区域曝光功能检验：可通过IE浏览器在监视画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光。
10. 智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：
a）越界检测
b）进入区域
c）离开区域
d）徘徊检测
e）区域入侵
f）快速移动
11. ★移动侦测功能检验：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域。（需提供公安部检测报告） 
12. 认证模式设置功能检验：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。
13. 网关ARP绑定功能检验：样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其它终端样机访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机；当使用错误的网关MAC地址即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机。
14. 友好密码策略检验：启用友好密码功能策略时，与样机处于同一网段的地址可以使用样机出厂密码登录和访问样机；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问样机；关闭友好密码功能策略时，与样机处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问样机。
15.★视频内容保护功能检验：样机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输。通过提取样机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放。样机启用视频内容保护功能后，从样机存储介质（SD卡等）中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放，缺少解码秘钥则无法正常播放。样机启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载样机回传的视频数据。将经过样机视频内容保护处理的视频转换为普通视频（可被通用播放器正常播放）需要单独授权样机可对符合国标GB/T 28181-2011中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能。样机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密。样机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码秘钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过IMP安全管理系统软件和VM图像应用平台软件设置为10分钟至1个月。（需提供公安部检测报告）
	7
	台
	

	6
	摄像机电源
	DC12V/12A
	4
	个
	

	7
	摄像机电源
	AC24V/3A
	3
	个
	

	8
	网络摄像机防雷器
	网络摄像机防雷
	17
	个
	

	9
	门卫分控监视器
	1. 监视器尺寸≥65寸；亮度≥350 cd/m2；对比度≥1100:1；物理分辨率≥3840×2160；输入接口至少具备1个HDMI IN、1个VGA IN、1个AV IN、1个DVI IN、1个AUDIO IN、1个USB 2.0；
2. 整体采用金属外壳，边框平滑、无棱角设计；设备内置扬声器；显示单元可视角度≥178°；
3. 设备使用寿命≥100000小时； 显示单元色彩均匀性≥85%； 
4. 设备防尘等级≥IP5X； 
5. ★设备支持图像静止功能，图像可定格在某一画面； （需提供第三方权威机构检测报告证明。）
6. ★当输入VGA 信号时，大屏会自动调整VGA 图像的参数以适应屏幕； （需提供第三方权威机构检测报告证明。）
7. ★显示单元菜单具备四级透明度等级设置功能以及自定义消失时间设置功能；（需提供第三方权威机构检测报告证明。）
8. 显示单元具备信号衰减补偿功能，解决远距离传输信号衰减问题；
9. ★显示单元具备多通道冗余，在其中一个不能正常工作时，可以手动切换到其他通道，不影响图像的显示；（需提供第三方权威机构检测报告证明。）
10. ★显示单元连续运行3000 小时，背光LED 光衰≤0.3%；（需提供第三方权威机构检测报告证明。）
11. 设备应能承受防雷4级； 
12. 显示单元应符合GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强限值要求； 
13. 显示单元符合GB4943.1-2011抗电强度测试要求； 
	1
	台
	

	10
	门卫分控解码器
	1. 设备单口可同时输出16路分辨率为704*576或9路分辨率为1280*720或4路分辨率为1920*1080或1路分辨率为3480*2160视频图像
2.★为满足不同厂商前端设备的兼容，设备应满足可接入第三方厂商的IPC和NVR设备，并解码上墙。【需提供公安部权威机构检测报告证明】
3.★为满足不同解码格式的前端设备的解码，设备应支持H.264、H.265、ucode264、ucode265、smart264、smart265、MPEG4、MJPEG格式的相机的解码上墙【需提供公安部权威机构检测报告证明】
4. 为方便区别不同上墙业务，可对视频码流实时显示，录像回放，轮切，轮巡等功能用不同颜色进行标记。
5. 为方便电视墙上前端业务的操作，设备可对外接的云台摄像机进行控制，并进行转动、聚焦、光圈大小的调节等操作。
6. 为满足客户多样化的音频播放需求，设备可接入音频输出格式为G.711A，G.711u，AAC-LC的摄像机并进行音频解码输出。
7. ★为满足客户不同的应用需求，可在同一个窗口中，画面定时进行切换，切换时间可调整，支持整个电视墙所有视频源同时切换，可设置切换时间，可在电视墙上选择部分窗口进行轮巡，其他窗口可正常播放实况。【需提供公安部权威机构检测报告证明】
8. ★为方便客户资源上墙操作，可选定一组相机进行一键上墙操作，不需单独拖拽上墙【需提供公安部权威机构检测报告证明】
9.★为满足客户场景切换需求，设备最多可保存96个场景组【需提供公安部权威机构检测报告证明】
10.★为满足客户切换视觉效果要求，在场景布局发生变化的情况下，从50路实况的场景切换到50路实况的场景的切换时间＜0.5S，从64路实况的场景切换到64路实况的场景的切换时间＜1S【需提供公安部权威机构检测报告证明】
11.★为满足客户切换视觉效果要求，在场景布局不发生变化的情况下，从50路实况的场景切换到50路实况的场景的切换时间＜0.3S，从64路实况的场景切换到64路实况的场景的切换时间＜0.4S【需提供公安部权威机构检测报告证明】
12. 为方便客户识别上墙画面，设备应支持后端给实况叠加OSD
13. ★多解码器拼接功能，为方便客户对多台解码器操作时的统一管理，设备应支持多个解码器的拼接，可拼成统一电视墙【需提供公安部权威机构检测报告证明】
14. 为保证客户视觉观感体验，同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差＜1ms
15.★为快速响应客户画面调用需求，设备从视频画面输入至画面输出并显示的时延应≤80ms【需提供公安部权威机构检测报告证明】
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	11
	NVR（64路）
	1. 设备单口可同时输出16路分辨率为704*576或9路分辨率为1280*720或4路分辨率为1920*1080或1路分辨率为3480*2160视频图像
2.★为满足不同厂商前端设备的兼容，设备应满足可接入第三方厂商的IPC和NVR设备，并解码上墙。【需提供公安部权威机构检测报告证明】
3.★为满足不同解码格式的前端设备的解码，设备应支持H.264、H.265、ucode264、ucode265、smart264、smart265、MPEG4、MJPEG格式的相机的解码上墙【需提供公安部权威机构检测报告证明】
4. 为方便区别不同上墙业务，可对视频码流实时显示，录像回放，轮切，轮巡等功能用不同颜色进行标记。
5. 为方便电视墙上前端业务的操作，设备可对外接的云台摄像机进行控制，并进行转动、聚焦、光圈大小的调节等操作。
6. 为满足客户多样化的音频播放需求，设备可接入音频输出格式为G.711A，G.711u，AAC-LC的摄像机并进行音频解码输出。
7. ★为满足客户不同的应用需求，可在同一个窗口中，画面定时进行切换，切换时间可调整，支持整个电视墙所有视频源同时切换，可设置切换时间，可在电视墙上选择部分窗口进行轮巡，其他窗口可正常播放实况。【需提供公安部权威机构检测报告证明】
8. ★为方便客户资源上墙操作，可选定一组相机进行一键上墙操作，不需单独拖拽上墙【需提供公安部权威机构检测报告证明】
9.★为满足客户场景切换需求，设备最多可保存96个场景组【需提供公安部权威机构检测报告证明】
10.★为满足客户切换视觉效果要求，在场景布局发生变化的情况下，从50路实况的场景切换到50路实况的场景的切换时间＜0.5S，从64路实况的场景切换到64路实况的场景的切换时间＜1S【需提供公安部权威机构检测报告证明】
11.★为满足客户切换视觉效果要求，在场景布局不发生变化的情况下，从50路实况的场景切换到50路实况的场景的切换时间＜0.3S，从64路实况的场景切换到64路实况的场景的切换时间＜0.4S【需提供公安部权威机构检测报告证明】
12. 为方便客户识别上墙画面，设备应支持后端给实况叠加OSD
13. ★多解码器拼接功能，为方便客户对多台解码器操作时的统一管理，设备应支持多个解码器的拼接，可拼成统一电视墙【需提供公安部权威机构检测报告证明】
14. 为保证客户视觉观感体验，同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差＜1ms
15.★为快速响应客户画面调用需求，设备从视频画面输入至画面输出并显示的时延应≤80ms【需提供公安部权威机构检测报告证明】
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	12
	硬盘
	
6T，监控级监控硬盘
	16
	块
	

	13
	球机立杆
	长度5米
	3
	根
	

	14
	立杆基础
	立杆基础、接地等装置
	3
	套
	

	15
	安防信息箱
	304不锈钢箱，带温控装置及散热风扇
	1
	个
	

	16
	16工业口交换机
	网管型 2个1000Base SFP光口；16个10/100/1000BaseT(X)电口；
	4
	个
	

	17
	工业交换机光纤模块
	千兆 单模双纤SFP模块
	4
	个
	

	18
	8口光纤终端盒
	
	3
	个
	

	19
	光纤跳线
	SC-LC，单模
	24
	根
	

	20
	光纤尾线
	单模，1.5米
	24
	根
	

	21
	耦合器
	
	24
	根
	

	22
	光纤熔接
	
	24
	芯
	

	23
	其他配件
	
	1
	批
	

	24
	光纤
	4芯单模，按交付的数量结算
	600
	米
	

	25
	监控信号线
	CAT6，按交付的线缆箱数结算
	6
	箱
	

	26
	监控电源线
	RVV2*1.0，按交付的线缆箱数结算
	1600
	米
	

	27
	监控电源线
	RVV3*2.5，按交付的线缆箱数结算
	200
	米
	

	十一
	仓内作业监控系统
	
	

	1
	AI一体机
	1.CPU 2颗Intel Xeon Silver 4216 16C 2.1GHz 100W；
2.内存 32G；
3.总核心数 5120 CUDA 核心,总显存 16GB ECC GDDR6的NVIDIA Tesla GPU卡；
★4. 符合 GB4943-2011 《信息技术设备的安全》第一部分通用要求关于常温性能和基本安全的要求，提供CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件；
5.支持全天候稳定运行；
6.支持48路并发视频图像实时处理；
★7.内置图像识别算法，对库区粮食进行监管，包括出入库作业监管，仓内实时粮温监管，粮面异动、粮食数量监测（空仓、满仓、半仓），仓门异动、等粮库场景的AI识别算法，提供CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件；
★8. 内置图像识别算法，对人员行为进行监管，识别人员入仓数量时间、佩戴安全帽和呼吸机检测、人员吸烟、人员跌倒监测，提供CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件；
★9. 内置图像识别算法，对库区安全进行监管，包括防汛水位监管、明火监管，提供CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件；
10.内置多品牌安防码流转换协议；
11.满足“浙江粮仓”收购储备安全监管（AI监管）业务数据接口标准技术规范要求；
	1
	套
	

	2
	防熏蒸网络高清球机
	1. 内置GPU芯片、8GBeMMC芯片、CMOS图像传感器，靶面尺寸1/1.8英寸，具有1个RJ45接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个模拟视频输出接口、1个RS485 接口、1个TF卡槽，样机采用AC24V或DC24V供电。不小于11级（RJ45输出）
2. 彩色：≤0.0005lx（AGC ON, RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）
黑白：≤0.0001 lx（AGC ON，RJ45输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）
3. 样机镜头应为电动变焦镜头，最大焦距应≥120mm；样机暖光补光灯开启时，可识别距样机130m处的人体轮廓
4. 主码流：2688*1520, 30帧/s， 2Mbps；
子码流：1920*1080, 30帧/s， 2Mbps；
第三码流最高：720×576, 30帧/s， 2Mbps
5. 在同一静止场景、相同图像参数，样机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约92%
6. 在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18*22个区域移动侦测
7. 在分辨率设置为2688*1520、帧率设置为30fps、码率2Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤120ms
8. 帧率1/16~30fps可调，支持帧率动态控制功能，当监视画面元运动物体时视频帧卒自动调整到最低设定值；当检测到有运动物体时，视频录像帧率自动调整至最高设定值
9. 水平手控最大速度不小于400°/s；垂直手控最大速度不小于200°/s；云台定位准确度≤0.1°
10. 样机应具有1024个预置位，存预置位和调预置位功能应正常；样机出厂登录WEB 服务时应可对激活密码进行设置，可通过界面提示用户使用强密码策略，登录和访问所使用的强密码应具有复杂度要求，密码长度至少9 位，并混合使用数字、大小写字母、特殊字符
11. ★可对评分最高的人脸目标进行抓拍，在IE浏览器下，具有效果优先、速度优先、周期优选设置选项；
可选择全屏或绘制任意多边形作为人脸检测区域；
可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片并分析裁剪出人脸图片发送至平台；
可同时对出现在图片中的至少40个人脸目标进行检测；
采用5人依次循环通行进行试验，试验人员通过速度不小于1m/s，人员通过实践间隔不小于1s，重复20次，人脸检出人次不小于99%；
可分别检测一下情况的人脸：
1）水平转动角度不大于±90°；
2）垂直仰俯角度不大于±60°；
3）垂直倾斜角度不大于±45°；
支持一键人脸抓拍功能：在IE浏览器上一键启动人脸抓拍功能，可在IE浏览器界面实时显示抓拍的人脸图片，并支持快速访问人脸图片本地保存位置；
样机开启人脸测光功能后，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数；
通过IE浏览器设置抓拍模式为离开后抓拍、实时抓拍、间隔抓拍，并根据所选模式存储人脸最优的一张图片，可生成的人脸图片不小于40×40像素；
支持人脸统计功能，可对经过设定区域的行人进行人脸统计，并可在监视画面上显示当前统计人数；
可同时捕获人脸和人体，并在实况界面对人脸和人体进行关联显示；
能对同时出现在静态图片中的至少200个人脸目标进行检测（提供公安部权威机构检测报告为证）
12. ★可通过IE浏览器或客户端软件显示目标行人性别，包括男、女；
环境照度不低于100Lx，采用10人（其中男性5人，女性5人）依次循环通过进行试验，试验人员通过速度不小于1m/s，人员通过间隔不小于1s，行人性别识别准确率≥90%；
可通过IE浏览器或客户端软件显示目标行人年龄段，包括儿童、成年、老年；
环境照度不低于100Lx，采用15人（其中儿童5人，成人5人、老年5人）依次循环通过进行试验，试验人员通过速度不小于1m/s，人员通过间隔不小于1s，行人年龄段识别准确率≥90%；
可通过IE浏览器或客户端软件显示目标行人是否戴眼镜；
环境照度不低于100Lx，采用10人（其中戴眼镜5人，不戴眼镜5人）依次循环通过进行试验，试验人员通过速度不小于1m/s，人员通过间隔不小于1s，行人是否戴眼镜识别准确率≥90%；
可通过IE浏览器或客户端软件显示目标行人是否戴口罩；
环境照度不低于100Lx，采用10人（其中戴口罩5人，不戴口罩5人）依次循环通过进行试验，试验人员通过速度不小于1m/s，人员通过间隔不小于1s，行人是否戴口罩识别准确率≥95%；（提供公安部权威机构检测报告为证）
13. ★支持越界入侵检测，支持越界入侵检测，可通过IE浏览器对检测线段进行设置， 并可对穿行过检测线段的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出；
支持进入区域检测， 可通过IE浏览器对检测区域进行设置， 并可对进入检测区域的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出；
支持离开区域检测， 可通过IE浏览器对检测区域进行设置，并可对离开检测区域的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍， 并支持报警上传及联动报警输出；
支持区域入侵检测， 可通过IE浏览器对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出（提供公安部权威机构检测报告为证）
14. ★样机应支持人流量统计、人员密度检测功能；
在人流量统计模式下，可分别对在监视画面中进入和离开的人员进行统计，通过IE浏览器可以配置进入、离开方向、报警时间阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可上报平台，同时可通过IE浏览器可以设置普通报警人数、中度报警人数、严重报警人数三种人员密度报警模式；
在人员密度检测模式下，可实时对指定不规则区域内人数进行统计，并通过OSD设置显示在实况上，可通过设置上报时间间隔将人数数据上报到平台，同时可通过IE浏览器可以设置普通报警人数、中度报警人数、严重报警人数三种人员密度报警模式（提供公安部权威机构检测报告为证）
15. ★采用多人依次循环通行进行试验，试验环境照度不低于100lx，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，试验次数100人次，样机的人数统计准确率≥99%（提供公安部权威机构检测报告为证）
	5
	个
	

	3
	壁装支架
	配套
	5
	个
	

	4
	摄像机电源
	AC24V/3A
	5
	个
	

	5
	其他配件
	
	1
	批
	

	6
	监控信号线
	CAT6，按交付的线缆箱数结算
	2
	箱
	

	7
	监控电源线
	RVV2*1.0，按交付的线缆箱数结算
	600
	米
	

	8
	AI监管系统摄像机对接
	5路仓内摄像机流媒体视频流对接
	5
	套
	

	9
	5路摄像机场景测试
	5路摄像机应用功能场景测试
	5
	套
	

	10
	网络规划配置
	网络规划配置
	1
	项
	

	十二
	智能出入库系统
	
	

	1
	主控设备
	边缘网关（出入库+粮温）
	1.单颗处理器主频不低于3.5GHz，核数不低于4核；
2.内存容量不少于16G，大幅提高内存带宽，提高内存子系统的容错性，单机支持3块非插拔硬盘；
3.搭配固态硬盘容量不小于480G，集成双千兆网卡，集成BMC芯片，实现便捷管理；
4.支持I/OA技术，支持链路汇聚以及绑定冗余功能，支持1个1000M IPMI专用远程管理网口，搭配电源不小于300W；
5.支持Windows/Linux/Ubuntu操作系统；7*24小时全天候稳定运行；
★6.符合 GB4943-2011 《信息技术设备的安全》第一部分通用要求关于常温性能和基本安全的要求，提供CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件；
★7.支持查看出入库作业数据动态，支持登记管理、扦样管理、检验管理、检斤管理、值仓管理、倒仓作业、损溢处理和库存查询功能，提供CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件；
★8.平台针对储备场景设计设备物模型，统一设备接入框架，能够集成并管理具有LoRa、NB-IOT、RFID、BLE、ZIGBEE,WIFI通讯模块的物联网终端设备,支持通过多种应用层协议（MQTT、modbus、CoAP、TCP、HTTP）接入设备，实时获取粮温传感器、仓温仓湿传感器等设备数据，提供CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件；
该设备和技术北向接口要求与“浙江储备”无缝对接，南向接口要求支持对接与出入库系统、粮温监测系统所涉及到的所有硬件设备，包括出入库系统所涉及到的地磅控制器、扫描枪、LED显示屏等、库区所有粮温RTU板的集成接入；针对储备场景提供海量设备快速接入和设备全生命周期管理的核心功能，实现设备与平台双向通信、批量设备管理、远程监控、设备联动等能力；并支持上层应用实时获取设备数据，以数据资产为视角，将数据的产生、分析到使用贯穿起来，越过应用系统壁垒，实现全局化管理。需满足“浙江粮仓”收储储备系统集成接入边缘网关设备技术要求；
需满足“浙江粮仓”收储储备系统集成接入边缘网关设备技术要求；
	1
	套
	

	2
	入门登记设备
	车牌识别摄像机
	inch 200万像素CMOS图像传感器；支持100M Base-TX自适应以太网口1个；RS-485接口2个；开关量输出口2个，开关量输入口2个；LINE-IN音频输入1个，LINE-OUT音频输出1个，USB接口1个；内置LED暖光补光灯，色温3000K ；内置6mm高分辨率定焦镜头
2. 支持1920×1080、1280×720、720×576分辨率下图片的正常输出，帧率应支持1、2、3、4、5、6、8、10、12.5、15、16、18、20、22、25帧/秒
3. 支持语音对讲、语音播放，视频媒体流支持8路；支持8块ROI区域划分
4. 应能支持5种时间同步方式，同步系统时间、同步NTP服务器时间、同步管理服务器时间（ONVIF）、同步管理服务器时间（非ONVIF）、同步所有服务器最新时间功能
5. ★应支持对新式使馆车牌、民航车牌、和新能源车牌等特殊车牌识别；支持视频触发、地感线圈（设备配合线圈车检器使用）、雷达触发方式，可通过WEB界面配置（以公安检测报告为准）
6.★支持视频检测抓拍进出车辆，抓拍捕获率大于99.8%；支持线圈检测抓拍进出车辆，抓拍捕获率大于99.8%（以公安检测报告为准）
7. 白天车辆号牌识别准确率应≥99.8%，夜间车辆号牌识别准确率应≥99.8%
8. ★参照GA36-2014系统支持车牌颜色识别，蓝（小车）、黄（学牌车、公交车、大货车）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（农用车牌）黄绿双色和渐变绿色（新能源车牌），白天夜间车牌颜色识别率≥99.8%（以公安检测报告为准）
9. 支持主副相机配置功能，并可配置双相机抓拍时间间隔，配置范围为0-300000ms
10. 支持在现场水平夹角（-45°~45°）的情况下，可对车牌的特征信息进行识别，包括车牌号牌、车身颜色、车辆类型、车辆品牌以及车辆子品牌等功能
11. 具有黑白名单功能。支持白名单\黑名单的批量导入、导出、增加或删除操作，最大同时支持20000条白名单车辆导入或导出，20000条黑名单车辆导入或导出
12.★图片OSD颜色功能检查，OSD字体及背景颜色112种 （以公安检测报告为准）
13. 照片调试OSD功能检查，支持调试OSD叠加功能，显示当前相机快门值，增益等信息
14.★设备具有服务器控制模式，离线控制模式，单机控制模式；服务器控制模式：混合应用模式，纯车牌识别模式；离线控制模式：服务器在线即执行服务器控制模式，服务器不在线即执行单机控制模式；单机控制模式：全部放行，白名单放行，非黑名单放行 （以公安检测报告为准）
15. 支持在现场水平夹角（-45°~45°）的情况下，可对车牌的特征信息进行识别，包括车牌号牌、车身颜色、车辆类型、车辆品牌以及车辆子品牌等功能
	2
	个
	

	3
	
	立杆
	配套立杆支架
	2
	套
	

	4
	
	二代身份证阅读器
	支持winXP，win7，win8，win10，32/64位操作系统；USB数据线连接，自动感应身份证信息，与上位机对接输出身份证数据
	1
	台
	

	5
	
	售粮人拍照摄像头
	视频网络摄像头，USB台式笔记本电脑免驱动高清，强力吸盘底座，外置高敏感麦克风
	1
	个
	

	6
	
	扫描枪
	采用高像素彩色面阵CMOS感光芯片，USB直接供电，即插即用支持一维、二维高速扫描，用于入门登记、调度、称重、出门登记各环节的扫码使用
	1
	台
	

	7
	
	二维码打印机
	打印速度不小于51mm/S,热敏/热转印多功能打印机，带USB通讯口
	1
	台
	

	8
	
	工作站
	i7-10700/8G/1T/2G独显/23英寸显示器分辨率不低于1920*1080/USB口不少于4个/带鼠标及键盘
	1
	台
	

	9
	扦样/质检设备
	扫描枪
	采用高像素彩色面阵CMOS感光芯片，USB直接供电，即插即用支持一维、二维高速扫描，用于入门登记、调度、称重、出门登记各环节的扫码使用
	1
	台
	

	10
	
	二维码打印机
	打印速度不小于51mm/S,热敏/热转印多功能打印机，带USB通讯口
	1
	台
	

	11
	
	电子签名版
	配置无源压感笔，满足系统二次开发，使用动态链接库与PC数据对接
	1
	台
	

	12
	
	工作站
	i7-10700/8G/1T/2G独显/23英寸显示器分辨率不低于1920*1080/USB口不少于4个/带鼠标及键盘
	1
	台
	

	13
	检斤管理/结算设备
	桌面麦克风+壁挂音箱
	配套麦克风+音箱
	1
	套
	

	14
	
	串口服务器
	能够将串口设备联入TCP/IP网络，使得串口设备能够具备联网功能，单口。
	1
	台
	

	15
	
	led显示屏
	单色，长96cm宽64cm，发光亮度不低于3000cd/㎡，最佳视距大于5m，支持串口卡，网口卡等控制方式，防水室外显示屏,支持二次开发
	1
	套
	

	16
	
	单证打印机
	智能型高速打印机，双向逻辑选距查找，打印头寿命4亿次/针，平均无故障时间20000小时以上，摩擦送纸及推/拉链式送纸，送纸速度不小于8英寸/s
	1
	台
	

	17
	
	车牌识别摄像机
	1/2.8 inch 200万像素CMOS图像传感器;
6mm定焦镜头; 成像分辨率1920×1080;
视频编码支持H.265、H.264， 默认视频触发，支持地感线圈、雷达触发;
支持车牌号码、车牌颜色、车型、车标、车款、车身颜色识别;
支持TF卡，网络中断时可确保数据不丢失;
内置2颗LED暖光补光灯;
电源：AC220V;
工作环境：-40℃~70℃，≤90%RH;
防护等级：IP65;
	2
	个
	

	18
	
	立杆
	配套立杆支架
	2
	套
	

	19
	
	数字式电子地磅工业控制计算机
	1. 2U机架式，处理器8核心16线程，主频不低于3.0，16G内存，512G固态+1T机械硬盘；
2. 4路通讯接口（2路RS232，2路 RS232/422/485），用于现场多设备的信号采集和控制，支持串行通信设备管理，支持虚拟串口管理；
3. 千兆网口*3，支持IPv4、IPv6 、TCP、UDP；
4. 不低于8路USB接口（至少2个USB3.1），满足多设备拓展；
5. 满足VGA\DVI\DP\HDMI中三种显示接口，音频：line-in接口，line-out接口，Mic-in接口，23寸显示器/无线键鼠；
6. 工况环境：工作温度-20-55℃，相对湿度 10-95%；
★7. 电磁兼容性测试：1）静电放电抗扰度：符合GB/T 17618-2015表1的规定，达到性能判据B及以上；2）电快速瞬变脉冲群抗扰度：符合GB/T 17618-2015表4的规定，达到性能判据B及以上；3）浪涌（冲击）抗扰度：符合GB/T 17618-2015表4的规定，达到性能判据B及以上；4）连续波传导骚扰抗扰度：符合GB/T 17618-2015表4的规定，达到性能判据B及以上，提供CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件；
★8. 电气结构检测：电气间隙、爬电距离合格，提供CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件；
	1
	台
	

	20
	
	单证打印机打印纸
	4联2等分(彩页1000页)
	20
	盒
	

	21
	
	二维码打印机腊基
	110mm*150mm
	20
	卷
	

	22
	
	二维码打印机打印纸
	【加粘铜版】100*50*960张（横版单排）
	20
	卷
	

	23
	值仓设备
	移动终端
	7.9英寸及以上尺寸显示屏,分辨率不低于1920x1200 FHD，800万及以上像素后置相机，不低于4GB+64GB内存,支持协议802.11a/b/g/n/ac；支持 蓝牙5.0,支持移动/联通/电信（不含sim卡）
	2
	台
	

	24
	电源设备
	挂墙式配电箱
	不锈钢，定制配置总控开关、漏保及分控空开
	1
	个
	

	25
	
	UPS
	3KVA单进单出高频在线式机型,含电池、电池箱
	1
	套
	

	26
	
	机柜
	12U网络机柜
	1
	个
	

	27
	线缆
	监控信号线
	CAT6，按交付的线缆箱数结算
	1
	箱
	

	28
	
	监控电源线
	RVV2*1.0，按交付的线缆箱数结算
	200
	米
	

	29
	
	监控电源线
	RVV3*1.0，按交付的线缆箱数结算
	50
	米
	

	30
	土建安装工程
	地磅控制器改造
	现场地磅控制器改造成网络通讯
	1
	项
	

	31
	
	地面划线
	门口和地磅两边油漆划线
	1
	项
	

	32
	工程调试服务
	智能物流设备驱动协议对接
	智能物流设备驱动协议对接
	1
	项
	
	工程调试服务

	33
	
	智能物流设备联调测试
	智能物流设备联调测试
	1
	项
	
	

	34
	
	智能物流设备数据上行传输调测
	智能物流设备数据上行传输调测
	1
	项
	
	

	十三
	中心机房设备系统
	
	

	1
	安全网关
	1、业务接口：千兆电口8个，千兆光口2个，2个扩展槽，双交流电源，高度1U；为便于运维，硬件面板应支持专门的一键重启按键，必要时可在不登录设备的情况下一键重启设备； 
2、吞吐量4Gbps，并发连接80万,新建5万； 
3、支持IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN，并且全内置硬件加密芯片，配置SSL VPN并发用户10个； 
★4、支持深入到应用层的防护，内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎，可支持IPS、防病毒、流控等功能，支持可升级的专业特征库；为便于运维，防火墙设备支持通过命令行（非简单ping命令）的方式对流经设备的数据流进行抓包分析，分析内容包含但不限于出和入接口及其状态、会话创建、NAT匹配结果、路由查询结果等，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查，投标时提供第三方权威机构出具的检测报告复印件；
★5、支持一对一、地址池等NAT方式；支持多种应用协议，如FTP、H.323、RAS、RTSP、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能；具有中国国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书－EAL4+（千兆）》，配置三年病毒库升级，设备序列号注册地址为最终用户。
	1
	台
	

	2
	100寸显示屏
	100寸显示屏，4K高清，1个HDMI口
	1
	台
	

	3
	解码器
	支持9路信号输出, 2路信号输入
★预览分割：1/4/6/8/9/16/25/32/36画面，提供CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件；
录像/抓图模式：手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、报警录像/抓图 ；
回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、分时段回放、图片回放 ；
备份模式：常规备份、事件备份、图片备份；
黑白名单：支持最高可达500张黑名单、500张白名单；
最大支持4路图形比对报警、报警可联动上传中心；
≥7英寸LCD工业显示屏；
支持可插拔硬盘；
不少于16G内存；
 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机，支持H.265、H.264编码前端自适应接入；
★不少于6路通讯接口（RS232/485），用于设备的信号采集，提供CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件；
★支持串行通信设备管理，可添加、删除、编辑串行通信设备管理，包括名称、品牌、型号、厂商、通讯接口（ RS232 、RS422 、RS485等）。支持虚拟串口管理，可添加、删除编辑支持虚拟串口，提供CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件；
★支持波特率自动识别，可快捷获取串口波特率情况，提供CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件；
千兆网口，支持IPv4、IPv6 、TCP、UDP；
★8bits GPIO(4GPI，4GPO)，可与上位机组态软件、PLC等进行组网,用于现场设备的信号采集和控制，提供CMA认证的第三方机构出具的检测报告复印件；
	1
	台
	

	4
	核心交换机
	1、24个千兆电口，4个千兆光口； 
2、交换容量590Gbps，整机转发性能210Mpps；支持单端口MAC地址用户数4k； 
3、支持静态路由、RIP、OSPF； 
4、支持0℃-70℃宽温工作，无风扇设计； 
5、支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份 
★6、支持对病毒的网络层传播行为进行阻断，防止内网病毒扩散，提供第三方机构出具的测试报告； 
★7、支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为，提供第三方机构出具的测试报告； 
★8、支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断；支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断；支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络，设备序列号注册地址为最终用户。
	1
	台
	

	5
	单模光纤模块
	光纤模块 单模
	3
	个
	

	6
	接入层交换机
	1. 整机交换容量 336Gbps/3.36Tbps，转发性能≥108Mpps;
2. 24个10/100/1000M电口，4个SFP;
3. 支持IPv4/v6,支持堆叠技术；
4. 支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN
5. 支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向，支持时间段
支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP（EImple Network Management Protocol），支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录，支持iMC网管系统，支持WEB网管，支持系统日志，支持分级告警，支持IRF，支持NTP纠错
6. 支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持EAD
	2
	台
	

	7
	服务器
	1.2U机架式服务器；配置≥2颗Intel Xeon 3204系列CPU，每颗CPU核心数≥6核，每颗CPU主频≥1.9GHz；配置≥32GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM内存，支持≥24个内存插槽，最大可支持6TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，最大可支持12根英特尔®傲腾™数据中心级持久内存（DCPMM）；支持≥12个3.5寸或24个2.5寸热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插，可选支持8个NVMe U.2 SSD，可选支持≥4个后置热插拔2.5寸硬盘位。本次配置≥2块2T 7.2K 6Gb SATA硬盘；
★2.为保证数据安全，提供国家信息中心（或国家级具备涉密数据恢复资质）针对本项目的数据恢复服务，以保障数据恢复的安全性；投标时提供国家信息中心出具的数据恢复证明文件；配置8口SAS卡，支持RAID0/1/10，最大支持10个PCI-E 3.0插槽，其中最大支持5个全高PCI-E插槽，3个半高PCI-E插槽，2个内置专用插槽；支持10个PCI-E 3.0插槽且支持2个后置硬盘作为系统盘；配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W；
3.配置≥4个热插拔高速系统风扇，集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；
4.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；
可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、风扇、电源。
★5.可提供国产管理芯片证明。
★6.产品长时间无故障运行时间MTBF 15万小时认证，并提供第三方认证；
★7.产品须通过3C认证、节能认证、环境标志认证并提供第三方认证。
	1
	台
	

	8
	管理电脑
	i7-10700/8G/1T/2G独显/23英寸显示器分辨率不低于1920*1080/USB口不少于4个/带鼠标及键盘
	1
	台
	

	9
	一体化机柜
	1、一体化机柜应为标准IT机柜风格，宽度600mm，深度1200mm，高度2000mm。
2、一体化机柜应集成保障柜内IT设备安全稳定运行的各类基础架构设备，包括1台6KVA UPS主机、1组12V9AH 16PCS电池包、1套制冷量≥4.2kW精密空调、1个输入输出配电单元、2套紧急排风单元、一个一体化监控主机、2个温度传感器、2个烟雾探测器、1套光电水浸传感器、1套短信报警平台（不含SIM卡）。除去以上设备，单台一体化机柜柜内应提供不少于20U IT设备安装空间。
	1
	台
	

	10
	控制台
	放置显示器及监控主机等设备（2工位）
	1
	套
	

	11
	系统附件
	
	1
	批
	

	十四
	综合管路工程
	
	
	
	

	1
	通风
	
	
	
	

	2
	KBG32管
	32#按交付的数量结算
	600
	米
	

	3
	KBG32管暗配安装
	
	600
	米
	

	4
	气调
	
	
	
	

	5
	KBG32管
	32#按交付的数量结算
	100
	米
	

	6
	KBG32管暗配安装
	
	100
	米
	

	7
	智慧储粮监管系统
	
	
	
	

	8
	KBG32管
	32#按交付的数量结算
	50
	米
	

	9
	KBG32管暗配安装
	
	50
	米
	

	10
	测虫测气
	
	
	
	

	11
	不锈钢管
	304不锈钢材质，Φ75，按交付的数量结算
	50
	米
	

	12
	不锈钢管焊接明装
	
	50
	米
	

	13
	不锈钢弯头
	Φ75 304不锈钢材质，按交付的数量结算
	10
	个
	

	14
	不锈钢弯头管焊接明装
	
	10
	米
	

	15
	控温
	
	
	
	

	16
	KBG32管
	32#按交付的数量结算
	100
	米
	

	17
	KBG32管暗配安装
	
	100
	米
	

	18
	PPR32管
	PPR32，按实际交付结算
	50
	米
	

	19
	PPR32管安装
	
	50
	米
	

	20
	监控系统
	
	
	
	

	21
	KBG32管
	32#按交付的数量结算
	450
	米
	

	22
	KBG32管暗配安装
	
	450
	米
	

	23
	智能物流作业系统
	
	
	
	

	24
	镀锌钢管SC32
	SC32，按实际交付结算
	50
	米
	

	25
	镀锌钢管SC32安装
	
	50
	米
	

	26
	其他
	
	
	
	

	27
	穿墙开孔
	φ50，监控、测温、气调进仓，按实际交付结算
	15
	个
	

	28
	穿墙开孔
	φ80，测虫测气进仓，按实际交付结算
	5
	个
	

	29
	穿墙开孔
	φ120，环流风机进仓管
	5
	个
	

	30
	穿墙开孔
	φ300，空调风口管
	5
	个
	

	31
	穿墙开孔
	φ350，空调风口管
	5
	个
	

	32
	PE50
	PE50，按实际交付结算
	600
	米
	

	33
	PE50安装
	
	600
	米
	

	34
	SC50
	SC50，按实际交付结算
	100
	米
	

	35
	SC50安装
	
	100
	米
	

	36
	复合井盖
	500*500*50mm，按实际交付结算
	9
	个
	

	37
	铸铁井盖
	500*500*50mm，按实际交付结算
	6
	个
	

	38
	手井盖安装
	
	15
	个
	

	39
	手井
	500*500*500mm，按实际交付结算
	15
	个
	

	40
	土方开挖
	按实结算
	100
	立方米
	

	41
	土方回填
	按实结算
	100
	立方米
	


其他说明：

1、本项目包含本项目的供货、运输、安装施工、维保等所有内容。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。
2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

5、供应商投标文件中须提供采购内容中带“▲”“★”内容的相关承诺或证明资料。

6、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。
三、商务条款

1、付款方式（或按实际合同约定）： 

（1）本合同项下所有款项均以人民币支付。

（2）付款方式：银行支票、汇票或网银转账，付款前甲方需要乙方提供正式税务发票。

（3）付款进度：合同签订后15个工作日内支付合同总额的30%；主要设备到场后15个工作日内支付合同总金额的30%；通过验收并提交项目最终验收报告后15个工作日内支付合同总金额的35%；保修期满后20个工作日内支付合同总金额的5%。
（4）履约保证金：合同金额的3%，合同签订后10天电汇方式交纳到甲方指定账户或开具银行保函方式，通过验收后10个工作日内退还。

2.保修期：系统整体质保期为项目整体验收通过之日起 1 年。

3.项目工期：具备施工条件进场后 300 天内完成设备安装调试及验收。

4、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
四、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.本项目的货物的提供、运输、装卸、辅材、就位、安装、调试、检验、通过验收；培训、质保期维护等。

3.在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标报价，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。
10、▲本次采购预算（最高限价）为4316523元人民币；如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购预算（最高限价）的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

11、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件第十二条规定，本项目招标文件明确采购的标的所属行业为工业，投标供应商选用的产品制造商均为工业行业所对应的标准为小微企业的享受价格优惠折扣。
12▲本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
13、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
14、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
15、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
16、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
17、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
18、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可平阳县国有粮食收储有限公司推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面
2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函，格式见附件

若为联合体，明确联合体牵头方(若联合体投标，须提供联合体协议书)，联合体成员不得超过两家。（联合体协议书格式自拟）
上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）详细分项报价表

4）随机备品备件及专用工具清单

5）产品零件、易损件、备品备件报价表
6）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函
4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

8）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

9） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

10）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书；（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）

11）2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；
12）节能环保产品声明函（如有）、节能（环保）产品清单（如有）；

13）针对本项目拟派人员名单

14）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

15）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
16）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以采用邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

  5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费50000元。
第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                             　　　　　
填写说明：

1）投标产品为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加采购活动时，应提供：《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分     合同格式（仅供参考）
说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
甲方：采购人

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

	采购产品名称
	品牌型号规格和主要配置
	数量
	成交价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限
自收到采购方通知之日起5日以内送货至指定地点。

第六条：供货方式
在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内负责派人送货至采购人指定地点。
第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足，采购人应在验收时提出；对质量问题有异议的应在供货后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术或表面瑕疵等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

 中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：货款的支付
详见招标文件。
第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

    中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且要承担合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价相应的违约金。

 第十四条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让或分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心及浙江程投科技咨询有限公司各执壹份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书。
4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县塔头粮库拆建工程“智慧粮库”项目
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.3供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函：
声明函
（采购人）：
我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：
我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；
我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；
我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）
我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章） ： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：  年  月  日 

二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县塔头粮库拆建工程“智慧粮库”项目
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表    

开标一览表
供应商名称：                           采购编号：          报价单位：人民币元

	项目名称
	投标报价

	平阳县塔头粮库拆建工程“智慧粮库”项目
	大写：

小写：


▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3详细分项报价表
详细分项报价表
项目名称：                                              项目编号：

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价：
	


注：1. 表内合计价应与附件二“报价一览表”中的报价相一致。

2. 各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。       

3.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。表格可以延续。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：           

2.5产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：           

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
2.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标产品为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳县塔头粮库拆建工程“智慧粮库”项目
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县国有粮食收储有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县国有粮食收储有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.9 2020年1月1日以来的类似项目业绩证明

2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10节能（环保）产品清单        
节能环保产品声明函
(如有则提供)
本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：
1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。
2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
投标供应商（盖章）：        
日期：                  
节能（环保）产品清单

(如有则提供)
（1）投标产品中节能产品明细清单
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单
	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、表格可以延续。
供应商盖章：   
日 期：         

3.11针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            

日期：

3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：平阳县塔头粮库拆建工程“智慧粮库”项目

项目编号：      

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；
二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、报价评分  30分  

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

	序号
	项目
	分值
	评分标准

	1
	供应商评价
	0-6分
	具备有效期内信息安全管理体系认证证书（认证范围包含：计算机应用软件开发、数据处理服务、计算机信息系统集成及运维等）；
具备有效期内质量管理体系认证证书（认证范围包含：系统集成、软件开发等）；
3、具备有效期内职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含：系统集成、软件开发等）；
4、具备有效期内信息技术服务管理体系认证证书（认证范围包含:计算机软硬件运维服务、计算机应用软件开发等）；

5、具有业务连续性管理体系认证证书（认证范围包含：云计算服务、应用软件开发、信息系统集成等）
6、具备有效期内ITSS信息技术服务标准符合性认证；

以上证书具备一项得1分，全部具备得6分。

	2
	售后服务
	0-3分
	1、根据投标供应商提供的响应时间及售后服务承诺等进行合理打分：合理可行的2.1-3分，基本合理的1.1-2分，部分可行的0-1分。

	3
	培训方案
	0-3分
	1、根据投标人给出的培训承诺和培训方案的合理性、计划安排是否及时缜密、培训内容是否科学有效进行合理打分。合理可行的2.1-3分，基本合理的1.1-2分，部分可行的1-0分。

	4
	参数符合度
	0-28分
	技术要求的符合性，即对提供货物的硬件技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价（提供证明材料）。

技术要求中带★的项目，如有负偏离则每项扣1分，除带★指标外的其余指标如出现负偏离, 每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。总分28分。

招标文件中带▲指标出现负偏离，按重大偏离处理。

	5
	供应商人员投入情况
	0-17分
	服务于本项目，有相关项目经验的工程技术人员不少于10人（人数不足不得分）

1、拟派项目负责人具有高级信息系统项目管理师、ITSS（IT服务项目经理）证书，网络应用工程师、一级建造师（机电工程）、通信工程师的，全部具备得4分。缺一不得分，不提供不得分。
2、项目总监具有CISM国际注册信息安全证书、信息系统监理师、通信工程师、系统分析师一项得1分，全部具备得4分。缺一不得分，不提供不得分。

3、项目技术负责人具有CCSK(云计算安全认证)、网络工程师、信息安全工程师，全部具备得3分。缺一不得分，不提供不得分。
4、项目成员具备电子工程高级工程师、持有高级信息系统项目管理师、CISP注册信息安全专家证书、网络工程师、ITSS（IT服务工程师）、数据库系统工程师的，一项得1分，最高得6分

（投标时须同时提供证书复印件及社保部门出具的供应商为其缴纳近六个月社保证明的复印件，并加盖供应商盖章，不提供不得分。）

	6
	业绩
	0-1分
	所投产品厂家提供的2020年1月1日至今的同类项目业绩1个得0.5分，本项最高得1分。(提供合同复印件加盖公章证明，不提供不得分）

	7
	现场演示
	0-12分
	现场演示：投标人须在投标时对以下系统或产品的功能项通过视屏演示，演示产品为具有相当功能产品（所有演示均要求制作好后存入U盘，在开标前寄到指定地点：
1.所投系统符合浙江粮仓整体架构，能够与浙江粮仓数字化平台实现无缝对接，实现统一认证单点登录，得1分；
2.所投系统储粮监管部分具备智慧储粮看板，实现对全库区健康分析、仓房利用率、存储品质和质量结果的汇总展示与明细分析，每项得0.5分，最高2分；具备粮食健康指数分析功能，能够实现对库点整体和各仓房进行健康评分，得1分；并综合判定生产健康码，给出扣分详情与作业建议，得1分；
3.所投系统具备多参数粮情检测，能够实现实时粮情（三维热力图）、粮情分析、粮情统计与检测配置，每项得0.5分，最高2分；
4.智慧安全监管系统（或类似模块）通过库点的视频AI识别能力，对人、粮、库区三个方面的监管，发现安全隐患。对异常事件查看告警和分析以及查看处置情况。可演示运用AI识别技术，发现风险场景包含仓门异常、粮面异动、仓内人员数量、人员入仓时间、人员佩戴安全帽、人员跌倒、粮温异常、防汛水位异常、生产作业区吸烟、明火告警等场景。得0-3分。
5.所投库区三维实景展示系统，可以空中360度实景展示粮食仓储企业库区全貌、三维全景漫游，查询仓内储粮信息、三维粮情和实时视频，得2分。


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
政府采购活动现场确认声明书

浙江程投科技咨询有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：2441880975@qq.com 。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。
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浙江程投科技咨询有限公司

