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国有企业采购招标文件
项目名称：鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程自动化标
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采 购 人: 平阳县水利发展投资有限公司
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联 系 人：陆先生、黄生生

联系电话：0571-86486096、86034960
联系传真：0571-86438219
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投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

浙江广川工程咨询有限公司关于鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程自动化标公开招标的公告

公告日期：2021年  月  日
    根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江广川工程咨询有限公司受平阳县水利发展投资有限公司委托，就鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程自动化标进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。
一、招标编号: PYCG20149035
二、采购组织类型：国企采购
三、招标项目概况:

	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额

(万元)
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价

(万元)
	备注

	1
	鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程自动化
	1
	项
	327.4439
	本标段招标范围为：主要包括下林闸泵的水雨情采集系统、闸泵站计算机监控系统、智慧眼监视系统、语音预警广播系统、中央控制室、标准化运行管理平台、通讯网络等及相应的配套软件工程，以及所有的安装工程和完成上述工程所需的措施项目和施工临时工程，以及工程免费维护服务期限（质保期）内的缺陷修复、保修服务等，具体内容以采购清单为准。
	327.4439
	


四、投标供应商的资格要求:
1、供应商须符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对投标主体的要求；

2、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元），按规定办理本项目投标保证金，并按规定并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html或http://www.zjzfcg.gov.cn） 。

六、投标截止时间：

    2021年05月  日上午09：30
七、投标地点：

    平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）
八、开标时间：

    2021年05月  日上午09：30
九、开标地点：

    平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）
十、投标保证金及交付方式（未按规定交纳将作无效投标处理）：

投标保证金：30000元人民币；(大写叁万元整)

交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2021年05月   日上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

从以下三个帐户任选一个均可

1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部

银行账号： 

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：农行平阳县支行

银行账号： 

3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行营业部

银行账号：

十一、公告期限： 5个工作日
十二、其他事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

3、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

4、优化政府采购金融服务

4.1各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

4.2鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

十三、本项目实施理由和现场防护措施：

采购组织机构制定的现场防护措施：加强采购活动场所防护，建立登记问询制度。采购人会同交易中心按照疫情防控三级响应的有关要求，做好采购活动现场人员健康码等信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒、隔空就坐等各项工作，并询问近14天内的旅行史特别是较重疫区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史现场所有人员做好个人防护；参加政府采购活动的评审专家、采购人、采购代理机构工作人员应当做好个人防护，场地将安排在平阳县公共资源交易中心评标室，评审之前，对该场地进行消毒；评审专家须佩戴口罩，持有浙江省健康码绿色码且体温不超过37.3度，否则将谢绝其参加评审；评标室内要求评审人员隔空就坐；评审结束后，现场人员分散离场，不要在平阳县公共资源交易中心逗留。
十四、联系方式：

1、采购人名称：平阳县水利发展投资有限公司

联 系 人：吴先生

联系电话: 0577-63830010
地    址：平阳县昆阳镇人民路先锋超市三楼（九州大厦旁）

2、采购代理机构名称：浙江广川工程咨询有限公司
机构地点：杭州市凤起东路50号2号楼501室

联系人：陆先生、黄先生

联系电话：0571-86486096、86034960

传    真：0571-86438219

地    址：杭州市凤起东路50号2号楼501室

3、同级政府采购监管管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577- 63886781 

联系传真：0577- 63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局
投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江广川工程咨询有限公司对鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程自动化标进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	1. 
	项目名称
	鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程自动化标

	2. 
	项目编号
	

	3. 
	资金来源
	财政性资金

	4. 
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	5. 
	采购方式
	公开招标

	6. 
	采购人
	采购人：平阳县水利发展投资有限公司
采购人地址：平阳县昆阳镇人民路先锋超市三楼（九州大厦旁）
联 系 人：吴先生

联系电话：0577-63830010

	7. 
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江广川工程咨询有限公司

机构地址：杭州市凤起东路50号2号楼501室
联 系 人：陆先生、黄先生
联系电话：0571-86486096、86034960

传    真：0571-86438219

	8. 
	评标办法
	综合评分法

	9. 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10. 
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	11. 
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受。

	12. 
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织

	13. 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□ 允许

	14. 
	投标货币
	人民币

	15. 
	投标语言
	中文

	16. 
	投标文件份数
	正本1份，副本4份。

	17. 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	18. 
	签字或盖章要求
	投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人（或法定负责人）或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

	19. 
	密封、装订要求
	投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人（或法定负责人）或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。

	20. 
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要

	21. 
	投标保证金
	详见招标公告

	22. 
	履约担保
	□不需要

 eq \o\ac(□,√)需要 向采购人提供合同总价5％的履约保证金（银行保函形式递交）。

	23. 
	招标文件发售时间及获取方式
	按照采购公告规定的时间获取。
□现场报名后获取；
 eq \o\ac(□,√)直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或温州市公共资源交易网平阳县分网（http:// www.pyztb.com /）直接下载。

	24. 
	投标截止时间
	2021年05月  日上午09:30截止(北京时间)。

	25. 
	投标文件递交时间及地点
	2021年05月  日上午09:30截止(北京时间)。

投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。

	26. 
	开标时间

开标地点

注意事项
	开标时间：2021年05月  日上午09:30(北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

	27. 
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；

（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核情况及技术资信评审情况，再开启报价文件；

（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。

（7）宣布开标结束。

（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	28. 
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	29. 
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	30. 
	供应商信用查询
	1） 投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	31. 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江名进建设项目管理有限公司：邮箱：490302676@qq.com；

3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	32. 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	33. 
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	34. 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	35. 
	质疑受理联系方式
	受理单位：浙江广川工程咨询有限公司

受理人： 陆先生、黄先生

联系电话：0571-86486096、86034960

联系传真：0571-86438219

地址：杭州市凤起东路50号2号楼501室

	36. 
	投诉
	根据《平阳县国有企业采购供应商投诉处理办法》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向县国资部门提起投诉。

	37. 
	投诉受理联系方式
	同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

投诉受理部门：平阳县国有资产管理办公室

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-63886781

传真：0577- 63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

	38. 
	特别说明
	中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
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第七部分、评标办法

第一部分 项目简介

一、项目简介

浙江广川工程咨询有限公司受平阳县水利发展投资有限公司委托，以公开招标方式采购鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程自动化标，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第2部分 采购内容及要求
一、项目概况

水头镇为鳌江流域北港片中心区，顺溪、岳溪、青街溪、怀溪、南雁溪、闹村溪、凤卧溪等多条支流于此处汇合集中。鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢险应急工程属于水头段防洪工程配套项目，其目的是利用带溪右岸的天然山体，通过鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程的实施，完善水头镇的防洪体系，形成完整的防洪闭合圈，提升水头镇区域防洪能力。

为提高全省水利工程管理水平，确保水利工程运行安全并长久充分发挥效益，其中浙政办发〔2016〕4号文件《全面推进浙江省水利工程标准化管理》及浙江省水利厅印发《2020年浙江省水利数字化转型实施方案》文件终明确要求：按照“五水共治”和标准强省建设的总体要求，围绕确保水利工程安全、持续、高效运行的目标，以落实水利工程管理责任和措施为核心，以全面建立水利工程标准化管理体系为基础；围绕两大平台全省贯通、重点项目建设全线加速、“互联网+”改革全力推进，通过完善水利公共数据，建设公共应用支撑，推进信息基础设施整合，健全网络安全体系，加强标准规范编制，进一步加强水利数字化技术支撑体系建设。

为响应“全面推行水利工程标准化管理”提出的推进工程信息化管理的措施要求及“水利数字化转型”的感知技术支撑体系，建设下林闸泵站信息化管理系统，通过信息化系统的建设，在提升工程管理自动化、信息化数字化水平的基础上，提高工程综合效益、抵抗水灾害的能力、工程自动化水平和调度决策水平，改变传统运行管理模式，提升管理效率。

二、工作内容及要求

1、此次信息化系统具体的建设规模及内容如下：
（1）水雨情采集系统
在闸泵站上游处设置1套自动遥测水位计和 1套翻斗式自动遥测雨量计，其观测数据将纳入本工程的监测自动化系统中。水雨情采集系统实现水雨情数据的自动采集，提高信息获取效率，保证了管理处对下林闸泵站周边信息的实时掌握，为防洪排涝、引水调度提供数据支持。
（2）闸泵站计算机监控系统
实现下林闸泵站的各类状态数据信息的实时采集监视，以及集中自动控制。
（3）智慧眼监视系统
在泵站、闸前后水位、大门、启闭机室、闸室等重要场所新建视频监视站点，对闸泵站及沿线河道进行自动监视，为运行控制提供视频信息依据，实现安全保卫。
（4）语音预警广播系统
设置一套语音广播系统对水位给予语音提示并在操作时给出警示灯报警信号，人工干预时进行语音广播发布通知。满足集中调度控制的需要。
（5）中央控制室
建设设施完备、功能完善的下林闸泵抢险应急工程中央控制室，中央控制室主要由屏柜间、中央控制室组成，是整个工程的数据中心，具有供给泵站的控制、保护、信号及事故照明的站用直流用电，还包含通讯中心、决策支持中心，满足工程的调度运行、设施设备维护、日常管理、监督考核等管理需求，满足防洪排涝调度的需要。
（6）标准化运行管理平台
结合本地区水利工程管理实际，在水利普查数据的基础上，扩展和完善各类数据内容，按标准建设各个业务数据库，建立数据更新机制，将数据更新与标准化管理相结合，在管理过程中不断更新数据，并通过统一的接口，数据汇集至面向运行和监督、共享及交换的水利工程数据中心。平台主要实现标准化运行管理、安全监测分析、水雨情监测预警、短信发布等功能。
（7）通讯网络
构建光纤网络和无线传输网络，实现闸泵站控制数据、图像视频数据、语音预警数据、水情数据、信息发布数据与中央控制室之间的实时数据通讯。
泵站与县防办、省水利工程信息标准化建设平台之间的通讯采取租用当地电信运营商光纤的方式。
3、采购内容及要求
采购清单中所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他满足本项目技术需求且性能相当或优于的产品参加，产品性能是否相当或优于由评标委员会按少数服从多数原则认定。
	编号
	项目名称
	参数要求（项目特征）
	单位
	数量
	备注

	一
	水雨情自动化测报系统
	　
	　
	　
	　

	1.1
	水位雨量站
	　
	　
	　
	

	1
	水雨情遥测终端（含4G通信模块）
	详见重要设备参数
	台
	1
	

	2
	太阳能胶体电池
	太阳能胶体电池38AH
	块
	1
	

	3
	太阳能板及支架
	30W太阳能板
	块
	1
	

	4
	太阳能充电控制器
	满足充放电电压控制需求
	个
	1
	

	5
	雷达式水位计
	详见重要设备参数
	套
	1
	

	6
	翻斗式雨量计
	承水口径：F200+0.6mm；刃口角：40~45°；分辨率： 0.5mm；测量精度：|E|≤4％；雨强范围≤4mm/min；工作环境温度：0°C ~+50°C
	套
	1
	

	7
	人工观测水尺
	不锈钢材质，长≥0.8m，宽0.08m；标度使用凹槽酸腐蚀。颜色不易退色，对比度效果好
	组
	4
	

	8
	水情设备箱
	配套不锈钢材质，400mm*500mm*200mm，含避雷器
	个
	1
	

	9
	安装附件
	定制
	套
	1
	

	10
	防雷地网
	≤10Ω
	套
	1
	

	11
	安装立杆及挑臂
	4m立杆；材质为碳钢；要求外观制作美观大方，喷漆防腐到位，含挑臂、立杆基础施工
	套
	1
	

	　
	　
	　
	　
	　
	

	1.2
	中心站
	　
	　
	　
	

	1
	中心站集中监控内容模块开发
	配合遥测终端对设备各类状态进行监视，发送远程设置与控制指令
	项
	1
	


3.1水雨情自动化测报系统

3.2闸泵站计算机监控系统

	编号
	项目名称
	参数要求（项目特征）
	单位
	数量
	备注

	二
	闸泵站计算机监控系统
	　
	　
	　
	　

	1
	雷达水位计
	详见重要设备参数
	套
	2
	

	2
	安装立杆及挑臂
	材质为碳钢；要求外观制作美观大方，喷漆防腐到位，含挑臂、立杆基础施工
	套
	2
	

	3
	闸位传感器
	每圈分辨4096，可连续转4096圈，RS485串行通讯接口、4-20mA标准模拟量输出、SSI同步串行接口
防护等级外壳IP67 转轴IP65
抗震动20G、抗冲击10G，
	套
	2
	

	4
	闸门开度仪
	1、测量范围： 0～9999mm(或0-9999cm)
2、分 辨 率： 1mm
3、精度：±0.1%×量程±1mm/或1cm
4、分段调节系数：(1-60000)/10000三层缠绕分段修正(三组分段点用户可轻松设置)
5、输入信号（光电隔离）：SSI输入
6、输出信号（光电隔离）：4-20m标准模拟量输出（对应值用户可自行调节）或者RS485通讯信号
7、触点容量：  AC220V/5A    DC125V/ 5A   
8、工作环境：无剧烈振动防尘场所；  温度：-20—60℃  湿度：≤95%
	套
	2
	

	5
	行程限位器
	4触点
	套
	2
	

	6
	行程开关支架及附件
	配套附件
	套
	4
	

	7
	PLC 控制程序
	信息采集:工情、水情实时监测和显示。 
数据处理:重要数据的标定和优化处理,并对其进行存储保护,防止掉电丢失。 
自动控制:实现闸门和水泵的现场集中控制,并为远程控制提供执行接口。 
报警保护:当闸位、电气参数等发生异常时自动断路停机,确保设备安全。并为上位机提供报警信息。 
组网通讯:PLC通过TCP/IP以太网与上位机通讯。 
程序编写:采用通用梯形图语言编程，功能强大。
	套
	1
	

	8
	触摸屏界面程序
	闸门控制运行人机界面，以图表形式实时展示闸门及液压启闭机的各类工况运行信息，并能在触摸屏上完成闸门的启闭运行
	套
	1
	

	9
	泵组 LCU 柜
	　
	套
	3
	

	9.1
	液晶触摸屏
	显示特性：15" TFT液晶屏，262K真彩显示，分辨率1024*768产品特性：电阻式触摸屏，工业级低功耗Cortex 4核 CPU 主频1GHz，4G存储，外部接口：3*串口(COM1:RS232,COM2:RS485,COM3:RS485)，24V DC电源输入
工业级低功耗Cortex 4核CPU 主频1GHz，4G存储
2*以太网口(RJ45)，2*USB口(主口)
基于Linux系统,嵌入版组态软件，
	台
	3
	

	9.2
	智能电表
	测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电能等电参量；LCD显示；采用RS485通讯接口，兼容MODBUS-RTU
	台
	3
	

	9.3
	PLC
	详见重要设备参数
	套
	3
	

	9.4
	通讯管理装置
	具有8个可编程复合型串口和1个100M网口，串口同时支持RS485和RS232二选一，并将信号转换为以太网TCP/IP协议
	台
	3
	

	9.5
	UPS电源
	1.≥2KVA(不大于2U)
2.交流输入电压：AC220V 士20％ ， 50Hz±10％，直流输入电压：220VDC+30％~-20％；
输出电压：220V±2％，频率50Hz±0.5％
3.超载能力：105％-125％维持10分钟，126％-150％维持1分钟，150%以上转为旁路
	台
	3
	

	9.6
	网管型工业交换机
	详见重要设备参数
	台
	3
	

	9.7
	智能温湿度控制器
	控制器含传感器和加热器；测量控制温度：-19.9~99.9℃；测量控制湿度：1~99.9%RH；RS485通信，MODBUS协议；
	套
	3
	

	9.8
	单相电源避雷器
	额定工作电压：220VAC，标称放电电流(8/20μs)：10kA，最大放电电流(8/20μs)：20kA，最大持续运行电压:320VAC
	只
	3
	

	9.9
	避雷装置
	包含泵站内部其余信号避雷措施
	项
	1
	

	9.10
	机柜附件
	继电器、断路器、端子、指示灯、按钮、风扇、开关电源等
	套
	3
	

	9.11
	LCU柜柜体
	室内柜体尺寸：800*600*2260mm（宽*深*高），柜体采用碳钢喷塑处理；含基础槽钢铺设
	套
	3
	

	9.12
	成套
	屏柜成套
	套
	3
	

	10
	公用 LCU 柜
	　
	套
	1
	

	10.1
	液晶触摸屏
	显示特性：15" TFT液晶屏，262K真彩显示，分辨率1024*768产品特性：电阻式触摸屏，工业级低功耗Cortex 4核 CPU 主频1GHz，4G存储，外部接口：3*串口(COM1:RS232,COM2:RS485,COM3:RS485)，24V DC电源输入
工业级低功耗Cortex 4核CPU 主频1GHz，4G存储
2*以太网口(RJ45)，2*USB口(主口)
基于Linux系统,嵌入版组态软件，
	台
	1
	

	10.2
	智能电表
	测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电能等电参量；LCD显示；采用RS485通讯接口，兼容MODBUS-RTU
	台
	1
	

	10.3
	PLC
	详见重要设备参数
	套
	1
	

	10.4
	通讯管理装置
	具有8个可编程复合型串口和1个100M网口，串口同时支持RS485和RS232二选一，并将信号转换为以太网TCP/IP协议
	台
	1
	

	10.5
	UPS电源
	1.≥2KVA(不大于2U)
2.交流输入电压：AC220V 士20％ ， 50Hz±10％，直流输入电压：220VDC+30％~-20％；
输出电压：220V±2％，频率50Hz±0.5％
3.超载能力：105％-125％维持10分钟，126％-150％维持1分钟，150%以上转为旁路
	台
	1
	

	10.6
	网管型工业交换机
	详见重要设备参数
	台
	1
	

	10.7
	智能温湿度控制器
	控制器含传感器和加热器；测量控制温度：-19.9~99.9℃；测量控制湿度：1~99.9%RH；RS485通信，MODBUS协议；
	套
	1
	

	10.8
	单相电源避雷器
	额定工作电压：220VAC，标称放电电流(8/20μs)：10kA，最大放电电流(8/20μs)：20kA，最大持续运行电压:320VAC
	只
	1
	

	10.9
	RS485信号避雷器
	1进1出，485信号
	只
	6
	

	10.10
	机柜附件
	继电器、断路器、端子、指示灯、按钮、风扇、开关电源等
	套
	1
	

	10.11
	LCU柜柜体
	室内柜体尺寸：800*600*2260mm（宽*深*高），柜体采用碳钢喷塑处理；含基础槽钢铺设
	套
	1
	

	10.12
	成套
	屏柜成套
	套
	1
	

	11
	流量率定
	含断面测量高中低水关系测量，提供比测报告，流量管理数据换算分析录入，定期提供报告
	处
	1
	

	12
	线缆、支架及辅材
	包含电源、控制线缆、镀锌钢管、超六类屏蔽网线、pvc管等
	套
	1
	　


3.3智慧眼监视系统
	编号
	项目名称
	参数要求（项目特征）
	单位
	数量
	备注

	三
	智慧眼监视系统
	　
	　
	　
	　

	1
	200W高清红外智能球机
	支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪
支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪
支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸
内置扬声器：功率5w；30m不低于60dB
传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS
最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
宽动态: 120dB超宽动态
焦距:4.8-110mm, 23倍光学变倍
视场角: 57.6°-2.7°(广角-望远)
水平范围: 360°
垂直范围: -15°-90°(自动翻转)
水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (1920×1080); 60Hz:30fps (1920×1080)
视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG
网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
支持萤石接入
网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 
SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G
报警输入: 2路报警输入
报警输出: 1路报警输出
音频输入: 1路音频输入
音频输出: 1路音频输出
白光照射距离: 30米
红外照射距离: 150米
供电方式: AC24V
电源接口类型: 甩线
电流及功耗: 42W max（其中加热10W，补光灯15W max）
工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90%
恢复出厂设置: 支持
除雾: 加热玻璃除雾
防护: IP66
	台
	16
	

	2
	200W黑光智能球机
	详见重要设备参数
	台
	6
	

	3
	200W全彩枪机
	200万1/2.7”CMOS 全彩筒型网络摄像机
最小照度: 彩色:0.0005Lux@F1.0,AGC ON;0Lux with Light
镜头:
2.8 mm@ F1.0, 水平视场角：111.7°，垂直视场角：56.8°，对角线视场角：137.8°
4 mm@ F1.0, 水平视场角：89°，垂直视场角：46.6°，对角线视场角：105.4°
6 mm@ F1.0, 水平视场角：54°，垂直视场角：29.6°，对角线视场角：62.9°
8 mm@ F1.0, 水平视场角：42.2°，垂直视场角：23.1°，对角线视场角：49.2°
景深范围:
2.8 mm: 1.7 m~∞
4 mm: 2.1 m~∞
6 mm: 5.4 m~∞
8 mm: 8.8 m~∞
宽动态范围: 120 dB
视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG
最大图像尺寸: 1920 × 1080
存储功能: 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)
通讯接口: 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口
音频接口: 1个内置麦克风
工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
电源供应: DC：12V±25%，支持防反接保护/防反接功能；
电源接口类型: Φ5.5圆头电源接口
功耗: DC： 12 V, 0.42 A, Max： 5W
防护等级: IP66
补光照射距离: 暖光最远可达30 m
	台
	2
	

	4
	视频交换机
	详见重要设备参数
	台
	3
	

	5
	SFP光模块
	光信号转换
	项
	6
	

	6
	安装支架
	配套
	只
	24
	

	7
	监控交换机
	详见重要设备参数
	台
	1
	

	8
	周界超脑录像机
	详见重要设备参数
	台
	1
	

	9
	监控硬盘
	6T
	块
	5
	

	10
	网络避雷器
	RJ45百兆网络，额定电压5V
	个
	18
	

	11
	二合一监控避雷器
	网络、电源二合一避雷器
	个
	6
	

	12
	设备箱
	不锈钢材质，400mm*300mm*150mm，含空气开关、电源
	套
	9
	

	13
	立杆及立杆基础
	定制，含预埋件，基础开挖、浇筑，立杆杆件800*800*1500mm
	套
	6
	

	14
	基础防雷接地
	定制，电阻不大于10欧姆
	套
	6
	

	15
	视频柜
	600*1000*42U
	项
	1
	

	16
	线缆、支架及辅材
	包含电源、控制线缆、镀锌钢管、超六类屏蔽网线、pvc管等
	套
	1
	


3.4语音广播系统
	编号
	项目名称
	参数要求（项目特征）
	单位
	数量
	备注

	四
	语音广播系统
	　
	　
	　
	　

	1
	IP网络控制GT主机(含软件）
	1.采用工业级工控机机箱设计，具有17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。
2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。
3.具有8×USB接口、6×串口接口、1×千兆网。 
4.配置不低于四核/i5处理器，内存配置不低于8G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。
5.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。
6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。
7.内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。
	台
	1
	

	2
	IP网络终端功放
	详见重要设备参数
	台
	1
	

	3
	IP网络音频采集终端
	详见重要设备参数
	台
	1
	

	4
	机柜避雷器
	1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；
2.设有4组独立输入、输出通道，每组通道容量70—100V，20A；
3.雷击时自动切断输出；过压保护及漏电保护；
4.1组接地线路接其它设备外壳，1组接地线路输出接大地，自动将雷电引入大地；
5.1组告警输出0V（短路）；
6.简明的LED正常运行指示和故障保护指示；
7.具有过压保护和漏电保护。
	台
	1
	

	5
	音柱
	1．额定功率（100V）：22.5W,45W
2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．阻抗：黑:Com白:440Ω绿:220Ω
5．频率响应：50-18KHz
6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1
7．防护等级：IP66
	个
	4
	

	6
	寻呼话筒
	1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。
2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。
3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。
4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。
5.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块。IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于200ms，同时网络回声啸叫彻底抑制。
6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。
7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。
	台
	2
	

	7
	短信输入模块
	1.支持EGS900和GSM1800双频制式。支持语音、数据、短消息和传真服务，支持储存于SIM卡的电话簿功能。
2.支持MT、MO、CB和PDU模式的短信息接收；一个RS232（指令和数据的双向传送）通讯接口用来连接服务器。串口通讯波特率在300bps — 115kbps之间选择。支持4.8kbps — 115kbps自动波特率适应范围。支持AT或掉电复位。
3.单电源3.3V-5.5V供电，睡眠状态时仅3.0mA电流，功耗低环保节能。
4.支持三种语音编码的传送速率。基本免提操作，标准协议的认证，采用GSM Phase2/2+标准。
	个
	1
	

	8
	电话语音联动模块
	1.搭配广播系统使用，可以实现电话广播、远程电话通知广播功能。
2.支持SIP协议和MGCP协议, FXS和FXO接口卡模块化配置,端口自定义、白名单、加密等安全策略,IP/PSTN经济路由选择。
3.T.30和T.38高速传真，语音/传真自动切换。
4.FXO口反极性检测和忙音检测。
5.支持自动管理、TR069/SNMP网管平台，支持高可靠性（HA）、断电/断网逃生，提供一级防雷保护，兼容CallManager、Lync、Asterisk等业务平台。
	个
	1
	

	9
	消防接口终端
	详见重要设备参数
	个
	1
	

	10
	线缆、支架及辅材
	包含电源、控制线缆、镀锌钢管、超六类屏蔽网线、pvc管等
	项
	1
	


3.5中央控制室
	编号
	项目名称
	参数要求（项目特征）
	单位
	数量
	备注

	五
	中央控制室
	　
	　
	　
	　

	1
	55寸LCD拼接屏
	详见重要设备参数
	台
	12
	

	2
	视频综合管理平台
	5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率
	台
	1
	

	3
	LCD拼接屏支架
	大屏配套支架，搭配55寸拼接屏使用
	项
	1
	

	4
	工程线缆
	配套线缆
	项
	1
	

	5
	大屏幕控制软件
	配套控制软件
	套
	1
	

	6
	视频软件管理平台
	支持接入视频点位的配置和管理；
拥有实时预览、录像查询、视频流转发、视频回放等系列功能
	套
	1
	

	7
	环网核心交换机（带万兆光模块）
	详见重要设备参数
	台
	1
	

	8
	核心交换机
	28个10/100/1000Base-T，4个千兆复用Combo口，4个万兆SFP+，交换容量：598Gbps，包转发率：222Mpps
	台
	1
	

	9
	工程师（操作员）工作站
	AIMB-707G2主板；i7 10代CPU；16G 内存；256G SSD+2TB 硬盘；DVD；4G 独立显卡；键盘鼠标； 23.8寸显示器
	台
	2
	

	10
	图像监控工作站
	处理器：酷睿™ i7-10700,8 核；
内存：8GB  DDR4 2666MHz;
显卡：Nvidia Quadro P2200；显卡容量：5GB, 4 DP
键鼠/24"彩色液晶显示器
	套
	1
	

	11
	通信工作站
	处理器：酷睿™ i7-10700,8 核；
内存：8GB  DDR4 2666MHz;
显卡：Nvidia Quadro P2200；显卡容量：5GB, 4 DP
键鼠/24"彩色液晶显示器
	台
	1
	

	12
	集中监控软件平台
	集中控制闸门及泵组启闭工作，监控运行工况及组态界面绘制
	项
	1
	

	13
	四席操作台
	4联 每联800*750*900mm（宽*高*深）；每联前后均配置门板，门板上开散热孔，方便散热及内部设备维护
	套
	1
	

	14
	办公椅
	多功能座椅；扶手腰位调节；整体铝合金材质较多；强耐久性和支撑力
	把
	4
	

	15
	电话机及配线套件
	制定电话机，含程控电话交换机等
	套
	1
	

	16
	数据服务器
	CPU：至强Xeon-金牌、16G内存、DDR4、3*4T SAS硬盘、机架式2U机箱
	台
	1
	

	17
	网络打印机
	A3黑白激光打印机，带网络打印功能，黑白打印速度：22页/分钟；最高分辨率：1200×1200dpi；支持双面打印；月打印负荷：50000页
	台
	1
	

	18
	GPS 卫星时钟
	1u机箱，30米天线，1路ntp
	套
	1
	

	19
	IT防火墙
	详见重要设备参数
	套
	1
	

	20
	安全隔离网闸
	详见重要设备参数
	套
	1
	

	21
	门禁系统
	1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；
2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000张卡片，100000条记录；
3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号；
4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26；
5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；
6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；
7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；
8、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源；
9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩；
10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；
11、工作温度：-30~65℃。；
包含单门磁力锁、磁力锁支架。开门按钮
	套
	2
	

	22
	防爆拾音器
	防护等级：IP67;拾音距离:70m²；音频传输距离：3000m；频率响应：20Hz～20KHz；
指向特性：全指向性；信噪比：60dB（1米40 dB音源SPL）40dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa
	只
	2
	

	23
	防静电地板
	机房及中央控制室设静电地板250mm高，规格600×600mm；材质：复合防静电地板；地板贴面：防静电高耐磨HPL贴面；包括支架等一切附件
	㎡
	80
	

	24
	直流装置
	详见重要设备参数
	套
	1
	

	25
	逆变电源屏 15KW
	详见重要设备参数
	面
	1
	

	26
	精密空调
	详见重要设备参数
	项
	1
	

	27
	网络柜
	600*1000*42U
	项
	1
	　

	28
	线缆及辅材
	包含电源、控制线缆、镀锌钢管、超六类屏蔽网线、pvc管等
	套
	1
	　

	29
	房间装修
	墙砖铺设、标识标牌等装修设施
	项
	1
	　


3.6标准化运行管理平台

	编号
	项目名称
	参数要求（项目特征）
	单位
	数量

	六
	标准化运行管理平台
	　
	　
	　

	1
	闸泵运行管理平台（web 端）
	包含工程信息、工程观测、工程检查、维修养护、与省厅开发的三级监管平台互通等功能
	项
	1

	2
	 巡查管护移动平台
	移动端开发，包含险情上报、待办事项等功能
	项
	1


3.7 通讯网络

	编号
	项目名称
	参数要求（项目特征）
	单位
	数量

	七
	通讯网络
	　
	　
	　

	1
	4G单点网络
	用于4G信号无线传输
	点
	1

	2
	专线宽带
	用于中央控制室联网功能，100M专线宽带
	年
	1

	3
	云主机租用
	用于标准化平台数据读取上传主机的租用费用
	年
	1



3.8重要设备参数
3.8.1水雨情遥测终端（含4G通信模块）
数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。
现场手动设置各种运行模式和参数。
接受中心站远程设置和控制指令。
全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。
实时时钟自动校对和调整功能。
可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。
支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。
太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。
可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。
★全密封设计，360度无死角防护，防水等级可达IP67，降低环境湿度对设备的影响。投标时提供有资质的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告。
★须支持浙江省防汛通信平台，支持水利内网，投标时提供接入证明。
电源输入： 9-24V DC；
电源输出：24V  100mA，5V  20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。
信号采集：2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。
★为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。投标时提供有资质的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告。
设备内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。
数据补发：遇到信号问题，基站问题，sim卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发
SD卡：支持MicroSD卡，可选配置；
看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗
工作温度：-40℃至+70℃
工作湿度：0-95%，不结露
平均无故障工作时间：≥50000h
3.8.2雷达式水位计
1、发射频率26GHz  (>24GHz）
2、RS485和SDI-12数据通讯，供电6-26VDC，低功耗
3、输出参数：隔离5V电平，MODBUS协议，波特率9.6Kbps，数据格式8N1
4、测量间隔：约1秒，调整时间：1秒
5、显示分辨率：1mm
6、精度：3mm
7、过程温度：-40～100℃
8、相对湿度：<95%
9、盲区：天线末端（常规<0.3m）
10、发射角：≤8°（锥形天线，不锈钢材质）
11、量程：0-30米/0-70米

12、仪表启动时间：＜40S
13、功耗：Max.12mA（RS-485接口输出 /12V.DC）；
14、防护等级：IP66（塑料外壳）或IP67（铝、不锈钢外壳）

15、数字通讯界面：MODBUS协议
16、安装方式：G1-1/2A螺纹或法兰

★17、产品需满足国家计量单位认证：CMC 京制01050050号01 ，投标时提供有资质的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告。
★18、产品需满足水利行业认证生产许可证（水文仪器）：（京）XK07-002-01090，投标时提供有资质的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告。
3.8.3 PLC

其性能指标不低于以下要求：
1、PLC输入输出配置
（1）泵组LCU柜
开关量输入80点、开关量输出48点、模拟量输入8点、RTD输入点8点，具有以太网和RS485通讯接口
（2）公用LCU柜
开关量输入128点、开关量输出96点、模拟量输入16点，具有以太网和RS485通讯接口
2、PLC  CPU应采用16位486以上工业级微处理器，时钟频率不小于300MHz；
3、具有flash内存，内置用户程序容量（不包含扩展内存）≥2M；
4、布尔执行速率≤0.072ms/k.
5、在背板电源和用户端电源不断开的情况下，I/O模块及可拆卸端子排必须能够支持带电插拔。
6、具有较强功能的指令系统
7、具有以太网通讯接口
8、背板总线应为速度不低于27 MHz开放式的PCI总线，无瓶颈，支持带电热插拔

3.8.4网管型工业交换机
1、设备性能：交换容量≥128Gbps，包转发率≥18Mpps；交换容量以及包转发率以官网为准
2、设备接口：固化端口8个千兆电口，4个千兆光口
3、硬件设计：坚固的工业级结构，具备高可靠性，适用于各种应用环境，外部采用金属材料制造，内部采用无风扇设计
4、基本功能：支持16KMAC表项、支持VLAN、STP、RSTP、ACL、QOS等功能

5、基础安全：支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播抑制；支持802.1X认证、ARP防攻击
6、路由功能：支持静态路由、RIP、OSPF，OSPF路由表容量≥250
7、ACL：支持ACL基于协议号的白名单功能、ACL基于四层端口号的白名单功能、ACL容量入方向≥500条
8、QoS：支持QoS队列调度功能，支持8个QoS优先级队列
9、环网冗余：环网冗余保护切换时间≤10ms
10、节能环保：为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤15W。

11、防网络攻击：IP扫描防护、肉鸡防护、UDP端口扫描防护、TCP端口扫描防护、蠕虫病毒传播防护12、视频安全功能：具有针对前端摄像机识别及准入功能、未授权摄像机识别及拒绝功能、仿冒终端识别功能。

13、整机掉电告警功能：支持整机掉电产生告警信息
14、工作环境：工作温度-40～85℃ 
15、★宽压范围：90-264V~（AC），电源双冗余输入提供官网截图并加盖公章
16、防护等级：不低于IP40
17、网络管理：支持SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)等管理功能、一键重启功能
18、指示灯功能：可以根据指示灯状态，确认设备电源、以太网、故障等信息

19、★其他要求：投标阶段需提供《电信设备进网许可证》；投标时提供有资质的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告和认证证书。
3.8.5 200W黑光智能球机
内置GPU芯片

具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合

支持同时输出不少于2路分辨率1920×1080高清图像

支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux

照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB

支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。

支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见

网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包

具备较强的网络自适应能力，在丢包率为32%的网络环境下，可正常显示监视画面。

支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。

支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。

可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。

可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%

可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%

可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%

支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能

室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌

★具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准）

★具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃

符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（以公安部检验报告为准）
3.8.6 视频交换机
1、设备性能：交换容量≥128Gbps，包转发率≥18Mpps；交换容量以及包转发率以官网为准。

2、设备接口：固化端口8个千兆电口，4个千兆光口
3、硬件设计：坚固的工业级结构，具备高可靠性，适用于各种应用环境，外部采用金属材料制造，内部采用无风扇设计
4、基本功能：支持16KMAC表项、支持VLAN、STP、RSTP、ACL、QOS等功能。

5、基础安全：支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播抑制；支持802.1X认证、ARP防攻击。

6、路由功能：支持静态路由、RIP、OSPF，OSPF路由表容量≥250
7、ACL：支持ACL基于协议号的白名单功能、ACL基于四层端口号的白名单功能、ACL容量入方向≥500条
8、QoS：支持QoS队列调度功能，支持8个QoS优先级队列
9、环网冗余：环网冗余保护切换时间≤10ms。10、节能环保：为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤15W。

11、防网络攻击：IP扫描防护、肉鸡防护、UDP端口扫描防护、TCP端口扫描防护、蠕虫病毒传播防护。

12、视频安全功能：具有针对前端摄像机识别及准入功能、未授权摄像机识别及拒绝功能、仿冒终端识别功能。

13、整机掉电告警功能：支持整机掉电产生告警信息，

14、工作环境：工作温度-40～85℃。

15、★宽压范围：90-264V~（AC），电源双冗余输入，提供官网截图并加盖公章。

16、防护等级：不低于IP40
17、网络管理：支持SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)等管理功能、一键重启功能
18、指示灯功能：可以根据指示灯状态，确认设备电源、以太网、故障等信息

19、★其他要求：投标阶段需提供《电信设备进网许可证》；投标时提供有资质的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告和认证证书。
3.8.7监控交换机
1、设备性能：交换容量≥128Gbps，包转发率≥18Mpps；交换容量以及包转发率以官网为准。

2、设备接口：固化端口8个千兆电口，4个千兆光口
3、硬件设计：坚固的工业级结构，具备高可靠性，适用于各种应用环境，外部采用金属材料制造，内部采用无风扇设计
4、基本功能：支持16KMAC表项、支持VLAN、STP、RSTP、ACL、QOS等功能。

5、基础安全：支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播抑制；支持802.1X认证、ARP防攻击，
6、路由功能：支持静态路由、RIP、OSPF，OSPF路由表容量≥250
7、ACL：支持ACL基于协议号的白名单功能、ACL基于四层端口号的白名单功能、ACL容量入方向≥500条
8、QoS：支持QoS队列调度功能，支持8个QoS优先级队列
9、环网冗余：环网冗余保护切换时间≤10ms。

10、节能环保：为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤15W。

11、防网络攻击：IP扫描防护、肉鸡防护、UDP端口扫描防护、TCP端口扫描防护、蠕虫病毒传播防护。

12、视频安全功能：具有针对前端摄像机识别及准入功能、未授权摄像机识别及拒绝功能、仿冒终端识别功能。

13、整机掉电告警功能：支持整机掉电产生告警信息，

14、工作环境：工作温度-40～85℃。

15、★宽压范围：90-264V~（AC），电源双冗余输入，提供官网截图并加盖公章。

16、防护等级：不低于IP40。

17、网络管理：支持SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)等管理功能、一键重启功能
18、指示灯功能：可以根据指示灯状态，确认设备电源、以太网、故障等信息

19、★其他要求：投标阶段需提供《电信设备进网许可证》；投标时提供有资质的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告和认证证书。

3.8.8周界超脑录像机
【周界小超脑/S】 
支持接入双目、三目、球型鹰眼、环型鹰眼、鱼眼等拼接相机，并可在拼接相机的多屏模式下，将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局

支持周界报警去误报功能，支持常规距离 中距离 远距离 三种检测模式切换；根据不同的检测模式，在配置界面给出最小可检出人体目标像素尺

支持硬盘抓拍库存储2000万条周界防范历史记录

支持硬盘抓拍库存储2000万条人体检测历史记录

抓图配置：可在预览界面自由选择任一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息

支持web智能展示界面可自定义界面布局

支持web智能展示界面可展示多种目标和报警信息，如人体、非机动车、车辆检测、人脸抓拍、人脸人体关联、人脸比对成功、人脸比对失败、陌生人、高频报警、低频报警等

开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低

本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、报警缓存空间、空闲空间

开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低

支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面

支持图表形式展示已添加的IP通道

支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆” 字样）

通道管理界面以当前通道缩略图形式显示

系统支持报警事件、异常事件实时计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括：硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码流超限、配件板异常、硬盘高温/低温/坏块/撞击/严重故障/无码流异常等；用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像；当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零

可接入具有移动侦测功能的可视对讲门禁设备，可预览视频画面，当移动侦侧触发时可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件 

可同时选择多个带有客流统计功能的IPC，自动将多个IPC通道的客流统计数据求和，并按日、周、月、年统计生成报表

支持组合报警模式，可将物理报警接口的报警输入关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件

具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1个键盘485接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘

设备对数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、DVD刻录机等存储设备；支持通过eSATA接口接入外置硬盘，支持SSD固态硬盘;备份格式MP4，DAV和AVI可选;支持配置备份计划，具有自动备份前24小时录像到eSATA盘设置选项;支持通过IE浏览器/客户端远程下载录像

可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘

○ NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps

支持主码流分辨率：8160×3616（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、4096×2610（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、3840×2160(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)

支持1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频实时预览。

设备的视频输出口HDMI1 VGA1 HDMI2 VGA2均可以显示系统主菜单

同屏预览：支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像

开启RAID后不降带宽;支持监控级和企业级硬盘创建RAID;本地界面可实时监控RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志

自定义组合条件检索：支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型任意组合条件进行检索录像文件

重要录像片段秒级检索：支持秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段

支持设备级联，NVR可接入NVR、DVR、XVR设备，并选择通道进行添加。

可接入POS机，可叠加POS信息到录像中，可设置关键字，根据关键字屏蔽隐私信息，可修改POS信息的字体大小和颜色

支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）

★区域关注度检测：接入带有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示预设区域的通过人数，当发生报警时，设备可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出、可联动球机预置点，球机轮巡、球机轨迹。（以公安部检测报告为准）
图片直存：接入带有卡口功能的IPC，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可联动球机预置点、球机轮巡、球机轨迹

支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态详细信息

支持100个车牌库,总库容30万张；支持按照车牌黑名单，白名单进行布防。
3.8.9 IP网络终端功放
1、设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。
2、内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。
3、支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。
4、集成模拟功放，功率≥350W，支持定压100V功率输出方式；具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。
5、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
6、频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。
3.8.10 IP网络音频采集终端
1.设备采用标准19英寸机架设计，内置音频采集编码模块，可将模拟音频可采集到IP网络广播系统任意终端，音频采集延时小于200ms。支持无缝接入音效设备，可与调音台、效果器等专业设备配套使用。
2.具有≥3路线路（AUX）和2路（MIC）输入，每个通道独立音量调节功能，具有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节，MIC1具有默音深度调节功能。

3.内置MP3播放器，面板自带功能按键和LED显示屏，功能键包括：上一曲、下一曲、播放/暂停、播放模式，并直观显示播放状态。具备≥10个快捷键，可自定义给终端播放背景音乐操作快捷方便，一键把背景音乐播放到指定的终端或分区。
4.支持1路预留PC机下载地址的串口端子，可以适应不同地方的网络地址修改。
5.具备1路DC24V直流供电接口，可配置DC24V电源供电模块电路，实现应急广播。具备MON OUT音频输出接口，支持多信源混音监听输出。
6.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞70dB，谐波失真≤0.3%。
7.无限量扩展、弹性设计，分区开关支持断电设置与断电记忆功能。支持ESD保护，内置网络隔离防雷处理电路。
3.8.11消防接口终端
1.标准机柜式GT设计，黑色氧化铝拉丝面板；
2.30路消防报警采集接口，可扩展至300路；
3.由地址码可配制两种报警采集触发方式，常闭触发方式跟常开触发方式；
4.准确的报警分区LED显示；内置高保真监听喇叭, 监听更直接；
5.内置数码语音报警播放器，实现更加人性化的分区独立语音报警功能；
6.采用SD卡存储报警音乐，管理方便，高保真音质，随机配送8G SD存储卡；
7.具有RJ45通讯接口，可与系统主机通讯数据，内置报警联动接口及邻层报警算法，实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能；
8.设备采用标准机柜式设计，配合消防信号接口或无线遥控器套件使用，用于RS-422/RS-232协议与TCP/IP协议的转换。
9.具备≥2路RS-422协议RJ45输入接口，≥1路RS-232协议DB9输入接口；1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址。
3.8.12 55寸LCD拼接屏
LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。

LCD显示单元物理拼缝≤0.9mm，亮度达到850cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。

LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RS232×2，USB×1，红外*1控制接口

输出接口：VGA×1，DVI×1，CVBS×1。

液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。

液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。

液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。

液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。

LCD显示单元可在海拔最高45000ft高度，-40到50℃环境中存储72.5小时。

液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。

液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范。

LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。

用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。

LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转

液晶显示单元支持0-255、16-235两种颜色空间调节，可调整不同HDMI信号源达到最优显示效果。

LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作

LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。

LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。

液晶单元具备倍增畅显功能,可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出,使图像更加流畅

LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形；

LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。

LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。

LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。

LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度

液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。

无需额外配置分配器或矩阵，液晶显示单元本身支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级数达到35级，最后一级显示无噪点。液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。

液晶显示单元支持以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性达到80%。

采用图像显示灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现10bit的显示效果，灰度等级从256级增加到1024级，画面层次丰富、色彩逼真。
3.8.13环网核心交换机（带万兆光模块）
1、 设备性能：交换容量≥256Gbps，包转发率≥96Mpps；交换容量以及包转发率以官网为准。
2、 设备接口：4个万兆光口，16个千兆电口，8个千兆光口
3、 风扇：采用无风扇设计。
4、 硬件设计：坚固的工业级结构，具备高可靠性，适用于各种应用环境，外部采用金属材料制造内部
5、 基本功能：支持16KMAC表项、支持VLAN、STP、RSTP、ACL、QOS等功能。
6、 安全功能：支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播抑制；支持802.1X认证、ARP防攻击.
7、 路由功能：支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv1/v2/v3、RIPng、策略路由
8、 ★环网冗余：支持快速环网恢复协议，可实现单环、多环、相切环、星型、链型等组网，环网冗余保护切换时间≤20ms，提供官网链接截图并加盖公章.
9、 节能环保：为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤26W。
10、 工作环境：工作温度-40～85℃，防护等级不低于IP40。
11、 电源：双交流电源冗余供电
12、 网络管理：支持SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)等管理功能、一键重启功能
13、 指示灯功能：可以根据指示灯状态，确认设备电源、以太网、故障等信息
14、★其他要求：投标阶段需提供《电信设备进网许可证》；投标时提供有资质的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告和认证证书。
3.8.14 IT防火墙
产品为标准1U机架式设备，需满足多核X86架构。4G内存，64G SSD硬盘，标配6个千兆电口，4个千兆光口，并含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口，性能配置需满足：
三层吞吐量≥6G；
并发连接数≥1800,000；
每秒新建连接数≥80,000；
支持压缩文件查杀；
支持IPv4和IPv6流量的HTTPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，并可同时基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置
所投产品必须支持MTU≥9012byte的巨型帧Jumbo Frame 并
★支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断。提供功能截图复印件并加盖公章证明。
★厂商具体CCRC信息安全服务资质-安全运维服务资质（一级）。提供第三方认证证书并加盖公章证明。
★具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》（千兆 EAL4+）。提供第三方认证证书并加盖公章证明
3.8.15 安全隔离网闸
吞吐量450Mbps；
最大并发连接数5万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块。
2U设备，采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块，内外端机为网络协议终点，彻底阻断各种网络协议
单主机硬件信息：6电，2光，1个Console口，2个USB口，冗余电源 100W。
设备支持透明、代理及路由三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署
支持双系统冗余架构，可通过WEB、console口进行主备系统切换，当主系统发生故障可切换至备系统进行工作；
支持对网络接口模式进行设定（支持网闸同一侧网络接口桥模式设定或bonding设定）、MTU修改，进行灵活部署；

文件交换模块支持病毒检测功能，支持通过文件大小控制病毒查杀；
客户端支持服务模式，当服务器异常重启，客户端可自行启动，无需人员干预；
同步由网闸主动发起并完成，不需要第三方软件支持（无需在数据库安全任何第三方软件）(提供证明截图)，支持windows、linux、unix等多种数据库操作系统类型。
数据库库名控制、数据库表控制，可以根据用户与数据库表对应关系，进行相应数据库操作过滤； 

支持TCP定制服务；支持源地址绑定、网络接口地址绑定功能；支持TCP定制服务；支持源地址绑定、网络接口地址绑定功能；
支持弱口令防护功能，针对网闸隔离保护的服务器，防止暴力破解密码；支持防护阈值设置、防护动作设置，可以根据阈值设置条件，自动触发防护动作；防护动作可自定义永久、时间锁定等

★厂商具有国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级），提供第三方认证证书并加盖公章证明
3.8.16直流装置
1）输入电源电压：三相交流380V±15%，频率50HZ±5%，二回输入，一主一备，可手/自动转换。 
2）额定输出电压：220V 
3）输出额定电流：20A （单个模块为10A） 
4）蓄电池额定容量：100AH 
5）稳压精度：<±0.5% 
6）稳流精度：<±1% 
7）纹波系数：<0.5% 
8）系统效率：＞90%
9）功率因数：0.99
10）模块均流不平衡度：＜±5%
11）整机噪声：≤55dB（距离1米） 
12）工作方式：连续；模块为风冷式 。
13）输出回路：±KM(控制母线) 15路 16A/2P，±HM(合闸)动力母线 6路 20A/2P。 
14）充电模块采用高频开关电源模块，模块数量应按N+1的原则配置，共为3个模块（2+1）。 
15）稳压装置采用高频自动降压硅链调压方式。 
16）设置微机型直流接地、绝缘监测装置。
17）监控采用7寸触摸显示屏，支持中英文显示界面在线切换。 
18）蓄电池单体电压检测、蓄电池电流检测、蓄电池温度检测。
19）直流馈电回路采用进口直流断路器，并带有辅助触点输出，开关品牌：ABB。
20）直流成套装置由充馈电一体屏、蓄电池屏等组成，组屏为2面屏。
21）屏体前门为单开玻璃门，后门为双开网孔门，门轴在右，机柜尺寸：宽*深*高800*600*2260mm，颜色为RAL7035。
3.8.17 逆变电源屏15KW

屏内布置1 套容量为15kVA 的交直流双供电源，设置C40A/1P 空气开关1 只、C32A/1P 空气开关2只、C20A/1P 空气开关5只、C6A/1P 空气开关4只。
交直流双供电源装置应具有冲击电压保护、短路保护、冲击电流保护等必要的保护措施。交直流双供电源装置性能指标如下：
a. 容量:15kVA
b. 输入电压： AC220V ,50Hz 和DC220V / AC380V ，50HZ
c. 输出电压： AC220V 士2 ％ ， 50Hz
d. 效率≥90％
e.切换时间0ms
f．交流正常时应采用交流经稳压和滤波后供电，交流消失时采用直流逆变供电。
g.机柜尺寸：宽*深*高800*600*2260mm，颜色为RAL7035。
3.8.18 精密空调

1、功率容量：空调总制冷量≥7.5kw，精密空调显冷量≥5kw。显热比≥90%，系统室内循环风量不小于1600立方米/小时，加热量≥1.5kW。加湿量≥1.5kg/h。
2、能效比：产品应高效节能，整机能效比≥3.0.

3、运行寿命要求：24小时365天不间断运行设计，设计寿命10年
4、空调需要极强的电源适应能力，满足电压适应范围220±15%，具备缺相保护、提示和告警功能。
5、空调需要维护方便：100%全正面维护；主要部件可拆卸维护。
6、超智能无线远程监控:设备自带智维接口。设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP（支持Android系统及IOS系统）远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理。7、根据国家强制性3C认证要求，20KW及以下空调必须采用远红外加湿。 
8、空调采用正温度系数电子再热器，热量温度负反馈调节，实现温度电流双保护；插拔更换，维护简单。
9、空调蒸发器表面采用亲水膜涂层工艺，提高换热效率，减少绝热损失；室外风机采用变频无极调速，可根据室外温度变化变频无极调节风机转速，节能、降噪、寿命长；室外机采用金属叶片，可靠性更强，可长期运行而不变形。
10、空调需标准配置RS485监控接口，支持Modbus和YD/T1363.3双通讯协议，可现场选择协议类型。
11、本次空调机组选型范围为风冷型列间机房精密空调，考虑使用当地过渡季节及冬季时间节能的目的，精密空调具有氟泵自然冷却功能，后期根据需求可直接在机组室外机内部增加氟泵节能模块，在系统的状态和设置正常的情况下节能空调应满足以下三种模式：
1）机械压缩机制冷模式
2）混合动力节能制冷模式
3）节能循环模式
三、其他说明：

1、招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。
2、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。
3、投标供应商需保证投标产品参数的真实性，按招标文件要求，在中标后需要提供有关产品的质保证明。投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。
4、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同，并上报财政主管部门给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
5、供应商应明确参投设备的品牌型号，如果该品牌型号中有分不同系列的，还应明确系列的型号，否则在供货验收时以该品牌型号的最高系列最高配置验收；
6、招标内容所要求的指标参数是根据实际业务需要所提出，如供应商有不满足的指标，需如实说明，不允许参数作出模糊的应答，发现有虚假应标行为的将做无效投标处理。
7、招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，供应商需对整体集成方案的可行性负责，如在集成过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。
四、商务条款

1、免费质保期

1.1.▲所有设备自交付安装并通过完工验收合格之日起2年质保期（标书有其他规定的除外），质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。如厂商本身承诺的产品质保期高于招标文件要求的则按照厂商承诺执行。
1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。
1.3、质保期后，如采购人要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。
1.4.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询，除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，12小时内派技术人员到现场维修，如果不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。
1.2、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

3、交货地点

3.1.交货地点：按采购人要求。

3.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.送货及安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

3.4投标方应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。
4．完工期

▲完工期：20个月；交货地点：按采购人指定地点交货。
5、培训计划
5.1．中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。
5.2．培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。
5.3.旨在提供更好的其他方式培训。
6、随机资料：
每个产品附中文用户使用手册1份，维保卡。
7、安装调试
a)安装地点：按采购单位要求。
b)安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
c)安装过程中发生的费用由中标供应商自行负责。
d)投标方应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。
8、验收
8.1 中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符或未按招标文件、投标文件执行以及现场提供的产品数量、规格等不符，则验收不合格，采购人将有权拒收、退货、解除合同，或者经采购人同意由中标供应商予以免费更换，由此造成的损失由中标供应商自行承担。
8.2 以上条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。
四、工作范围：
根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：
1.提供完整成套的设备
2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收
3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收提供各种数据资料直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。
4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训
5.质保期内系统的维保及维修
6.售后服务的措施及承诺。
以上工作内容的所有费用均包含在投标总价中，今后单价不做调整，业主要求或设计更改调整除外。最终价格按实际情况结算。

▲五、付款方式
（1）甲方支付给乙方合同额的10%作为预付款，支付时间：合同签订后30天内。预付款分三次平均扣回，在第三次工程款支付时扣完。

（2）每季度根据合同项目工程进度款按经审批的工程进度款支付证书的85%进行支付，其余15%作为工程结算暂扣款，待工程完工验收合格并经第三方中介机构审价（如有）完成后支付至审定价总额的98.5%，并同时退还履约保证金（或保函）；剩余1.5%转为质量保证金。如质量保证金在免费维护服务期限结束后且乙方完成所有合同义务后一次性付清。

本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，经相关程序批准后支付85%，剩余15%在结算审价后付清。具体变更规定按平阳县有关文件执行。

第三部分   供应商须知
一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

▲2、供应商必须对整个项目全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含商务报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业为事业法人或负责人制的，其负责人等同于法定代表人，供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行，招标文件以下类同。

▲7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲8、本项目采购预算/327.4439万元，最高限价327.4439万元。若供应商投标报价超过最高限价，则该供应商按无效投标处理。
▲9、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。供应商须确保投标保证金2020年05月   日上午09：30前到达保证金账户；投标保证金未按规定时间到账或现金存入的，其投标将按无效投标处理。

10、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
11、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江政府采购网，（http://www.zjzfcg.gov.cn）查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

12、投标文件递交：
（一）邮寄方式：投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，否则由此产生的投标文件遗失以及投标文件破损而导致投标无效的风险由投标人自行承担。

邮寄接受时间：疫情期间考虑人员调配问题，邮寄接受时间仅限于2020年05月  日上午10:30分-下午16:30分，2020年05月  日早上9:30分前，投标人须确保投标文件在邮寄接受时间内将投标文件寄到邮寄地址，否则导致投标文件不能接受或者未能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。

邮寄接受人及联系方式：陆先生   13858037049

邮寄地址：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

投标人澄清、说明或者更正说明方式：供应商投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至794006858@qq.com或者通过传真的方式发送至0571-86438219，供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。

（二）现场递交方式
采用现场递交方式的，若开标时仍在疫情期间，进入平阳县公共资源交易中心的投标人员（原则上只允许一名投标人代表进入），须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常（不超过37.3℃）和信息登记后方可进入平阳县公共资源交易中心；不符合上述要求的人员，不得进入平阳县公共资源交易中心，其投标文件等资料由代理机构人员在平阳县公共资源交易中心门口接收，送至收标处。
符合上述要求的投标人员进入平阳县公共资源交易中心，将投标文件等资料送至收标处后，建议马上离场不要在平阳县公共资源内逗留，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护。
因疫情原因，倡导投标人员不参加开标会议，由业主代表在开标现场监督，平阳县公共资源交易中心开标室具备影音录像功能。请各投标人员在开标评标期间保持手机畅通，如遇询标等情况将电话通知联系投标人员。投标人员应严格遵守平阳县公共资源交易中心及新冠肺炎疫情防控期间的相关规定
▲13、本次招标活动中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。
二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在平阳县公共资源交易中心网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成
1）开标一览表（附件二）；

2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）商务偏离表、技术偏离表（附件三（一）（二））；

3）资格、资质证明文件（附件四）

（1）法定代表人授权书

（2）投标供应商情况声明（见附件四（二）），营业执照，供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料。供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。
4）投标人类似业绩证明材料（附件五）

5）项目负责人情况表（附件六（一））

6）项目人员一览表（附件六（二））

7）应商参与采购活动投标资格声明函、诚信投标承诺书（附件七）

8）各类方案（应包含技术、资信评分表内容）

9）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，见招标文件第四部分附件，落款日期应为本项目公告发布之日起至开标前，方为有效）

（3） 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（4） 残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

10）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料；

注：以上及技术、资信评分表所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖供应商公章。
3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

    4.投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价。
4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价。
4.4投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用；供应商在总价中应充分考虑项目期间成本投入的市场风险、政策性调整及调查期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。
填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

    6.投标

    6.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

    7、投标保证金

7.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

7.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且一份合同原件给平阳县公共资源交易中心采购科备案后5个工作日内凭投标保证金收据退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商发出中标通知书后5个工作日内凭投标保证金收据退还。

7.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还并转至采购人指定的账户。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

    2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4）弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。
8.投标文件的有效期

8.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

8.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

9、投标文件的签署和份数

9.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

    9.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署或盖章，供应商应写全称。

9.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式伍份，其中正本一份，副本肆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均分开装订，分别密封)。  

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封。所有投标文件资料装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及法定代表人或其授权代表签字或盖章。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。
1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。
2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前寄、送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人委托书原件密封在技术资信部分中的投标文件也有效）。未提供以上证明的投标文件将拒收。
▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；
六、开标和评标
1.1、开启技术资信部分投标文件

▲按招标文件规定的时间、地点开启“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“技术资信部分”投标文件；然后由采购人或招标代理机构对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还商务报价部分投标文件。
▲有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

1）未提供营业执照原件且未提供供应商营业执照复印件及供应商营业执照网上查询网址链接的； 

2）未按规定提供投标保证金的；

3）不能提供法定代表人授权书（原件）；

4）评标现场经查询：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理； 

1.2  开启商务报价部分投标文件

    （1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

    （2）宣布对各供应商投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

    （3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。
    （4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

    （5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。
1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3） 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

4） 推荐中标候选供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、本次采购，如果供应商报价超出本项目最高限价的，供应商投标作无效投标处理。
2.4、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5） 明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
   （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
   （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
   （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
   （5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

11）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。 

4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

5、评标原则

     评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

   1、决标

    评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标人。
2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和平阳县公共资源交易中心网站上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

 4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

    5、履约保证金

5.1、中标供应商在签订合同前需向采购人提供履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交。

5.2、履约保证金自提交之日起至项目最终验收前有效。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、 （标的名称） 属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  

        以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人同一人的情形。 

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                
日期：                   　　　　　

    　　　　　

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分     合同格式（供参考）

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

项目名称：鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程自动化标

合同编号：

招标人（甲方）：
中标供应商(乙方)： 

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意按下述条款和条件签订本合同，共同遵守。
1、 采购商品清单及合同价格
乙方保证提供如下内容的合格产品：                       金额单位：人民币元
	货物名称
	型号规格
	技术参数
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	合计总价
	（大写）   
	￥：


2、 合同金额
本合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

3、 技术资料
1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.  没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、 知识产权

1. 乙方应保证甲方在中华人民共和国使用该系统产品或系统产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的索赔或起诉。

2. 如果甲方在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，甲方应立即通知乙方。乙方应负责处理这一指控并应以乙方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由乙方承担。甲方将尽可能地对乙方抗辩给予协助，由此发生的费用由乙方承担。

3. 如果甲方发现任何第三方在未被甲方许可的范围内非法使用甲方获得的知识产权，甲方应立即通知乙方。乙方应在收到甲方通知后第一时间采取适当行动以制止非法使用行为；否则，如果甲方要求，乙方应授权甲方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给甲方尽可能的协助。甲方应负担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。如果有乙方的责任，由乙方承担相应的责任。
5、 产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
6、 履约保证金
合同签订前乙方以银行转账/银行汇票/银行保函形式向甲方提交合同总价2.5%的履约保证金。
7、 付款方式及期限：

1.付款方式：

（1）甲方支付给乙方合同额的10%作为预付款，支付时间：合同签订后30天内。预付款分三次平均扣回，在第三次工程款支付时扣完。

（2）每季度根据合同项目工程进度款按经审批的工程进度款支付证书的85%进行支付，其余15%作为工程结算暂扣款，待工程完工验收合格并经第三方中介机构审价（如有）完成后支付至审定价总额的98.5%，并同时退还履约保证金（或保函）；剩余1.5%转为质量保证金。如质量保证金在免费维护服务期限结束后且乙方完成所有合同义务后一次性付清。

本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，经相关程序批准后支付85%，剩余15%在结算审价后付清。具体变更规定按平阳县有关文件执行。
2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

8、 交货期、交货方式及交货地点

1.  本项目建设周期：20个月
2. 交货地点方、方式：按甲方要求。
9、 双方责任要求：
1. 甲方责任

1.1 甲方提出项目具体建设任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目建设方案进行适当修改的权利。 
1.2 甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员。

1.3 甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作。

1.4 甲方负责协调最终用户和乙方的关系，并提供最终用户的联系方式。
1.5 甲方对乙方向甲方提供的内部资料予以保密，且不向任何第三方泄露乙方的商业机密和技术机密。

2. 乙方责任
2.1 乙方必须根据项目招标文件中第三部分《招标内容及要求》细化项目建设需求，并按照投标文件中的规定进行项目建设和具体实施工作。
2.2 乙方根据招标文件的基本技术要求与甲方共同确定项目所需的系统软件、硬件的数量及规格要求。

2.3 乙方保证按合同规定时间完工，并在工程结束时提交完整的相应技术文档及用户手册，并积极配合甲方对工程项目进行验收。

2.4 乙方为甲方提供项目的所有软、硬件设备使用、管理及维护等方面的培训，并提供平台使用手册。
2.5 未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第三方或由第三方提供相关服务。

10、 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品。

2. 免费维护服务期限：通过验收合格后，乙方须提供数据和软件部分  2 年的免费维护期，硬件设备质保期2  年。            

3. 在免费维护服务期限内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4. 质量
11、 调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

12、 违约责任

1. 在履行合同的过程中，如果乙方遇到将不能按照合同规定的时间完成系统实施和提供服务时，应该及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，经双方确定是否延长交货时间和提供服务或是否收到误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

2. 除了合同条款第十三条的情况外，除非延期是根据合同条款十二条中第1的规定取得甲方的同意而不收取误期赔偿费之外，当乙方已经拖延交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按合同总价的百分之零点二（0.2%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之十（10%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方有权终止合同。
3. 乙方如提供售后服务和维修不到位的，甲方将视情节没收质量保修金，并将情况报告市采购办进行处罚。
13、 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.  不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

14、 仲裁或诉讼
1. 合同的实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始60天后还不能解决，任何一方都可依法向项目合同签署地提交仲裁委员会或人民法院解决。
2. 本合同适用中华人民共和国法律。
15、 项目保密
1.  甲方向乙方提供的所有资料，仅供本项目小组人员参考使用，乙方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、转借、复印。
2. 乙方发现甲方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告甲方。
3. 本项目任务完成后30天内，乙方须将全部资料返回至甲方。
4. 乙方负责对项目相关人员组织进行保密教育，并在接受和退还涉密内容的资料时建立登记制度。
5. 因乙方原因造成的泄失密事件，乙方须承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失。
6. 本项目所有文档及本项目所接触的双方资料，未经对方授权代表书面许可，不得向与合同无关的其他方泄漏任何文件或与合同有关的数据，包括合同本身。
16、 其它
1. 本项目乙方不得转包或分包。
2. 如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。
3. 本次采购（项目编号：      ）招标文件与招标补充文件以及投标响应文件、询标记录、中标通知书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。
4. 本合同一式五份，甲方和乙方各执二份、采购代理机构各一份。
5. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；
6. 本合同自甲、乙双方签字盖章起生效。
甲方：　　　　　　　                    乙方：

（盖章）　　　　　　　　           　　（盖章）

法定代表人：（签字）　    　            　法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　 　             　委托代理人：（签字）

邮政编码：　　　　　　   　          　　 邮政编码：

电　　话：　　　　　　　   　          　 电　　话：

传　　真：　　　　　　             　　　 传　　真：

开户银行：　　　　　　   　          　 　开户银行：

银行帐号：　　　　　　   　　　           银行帐号：
签约时间：                                签约时间：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

第六部分  投标文件格式

附件一
                         投  标  函

平阳县水利发展投资有限公司：

                         （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。
1、提供供应商须知规定的全部投标文件：
投标文件正本一份，副本四份；
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺按招标文件及采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。我方承诺若我公司中标本项目合同可以由平阳县财政局给予公开。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录，且我公司近三年来没有重大违法活动；我公司符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
附件二                  

开标一览表

供应商名称：               招标编号：            报价单位：人民币元
	项目名称
	投标报价（元）

	鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程自动化标
	大写：

小写：


▲开标一览表中投标报价为完成本项目的总价
▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。
供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
附件二（一）采购报价清单

采购报价清单
	序号
	名称
	参数要求（项目特征）
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	品牌及型号
	备注

	一
	水雨情自动化测报系统
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	水位雨量站
	
	
	
	
	
	
	

	1
	水雨情遥测终端（含4G通信模块）
	详见重要设备参数
	台
	1
	
	
	
	

	2
	太阳能胶体电池
	太阳能胶体电池38AH
	块
	1
	
	
	
	

	3
	太阳能板及支架
	30W太阳能板
	块
	1
	
	
	
	

	4
	太阳能充电控制器
	满足充放电电压控制需求
	个
	1
	
	
	
	

	5
	雷达式水位计
	详见重要设备参数
	套
	1
	
	
	
	

	6
	翻斗式雨量计
	承水口径：F200+0.6mm；刃口角：40~45°；分辨率： 0.5mm；测量精度：|E|≤4％；雨强范围≤4mm/min；工作环境温度：0°C ~+50°C
	套
	1
	
	
	
	

	7
	人工观测水尺
	不锈钢材质，长≥0.8m，宽0.08m；标度使用凹槽酸腐蚀。颜色不易退色，对比度效果好
	组
	4
	
	
	
	

	8
	水情设备箱
	配套不锈钢材质，400mm*500mm*200mm，含避雷器
	个
	1
	
	
	
	

	9
	安装附件
	定制
	套
	1
	
	
	
	

	10
	防雷地网
	≤10Ω
	套
	1
	
	
	
	

	11
	安装立杆及挑臂
	4m立杆；材质为碳钢；要求外观制作美观大方，喷漆防腐到位，含挑臂、立杆基础施工
	套
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	中心站
	
	
	
	
	
	
	

	1
	中心站集中监控内容模块开发
	配合遥测终端对设备各类状态进行监视，发送远程设置与控制指令
	项
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	闸泵站计算机监控系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	雷达水位计
	详见重要设备参数
	套
	2
	
	
	
	

	2
	安装立杆及挑臂
	材质为碳钢；要求外观制作美观大方，喷漆防腐到位，含挑臂、立杆基础施工
	套
	2
	
	
	
	

	3
	闸位传感器
	每圈分辨4096，可连续转4096圈，RS485串行通讯接口、4-20mA标准模拟量输出、SSI同步串行接口
防护等级外壳IP67 转轴IP65
抗震动20G、抗冲击10G，
	套
	2
	
	
	
	

	4
	闸门开度仪
	1、测量范围： 0～9999mm(或0-9999cm)
2、分 辨 率： 1mm
3、精度：±0.1%×量程±1mm/或1cm
4、分段调节系数：(1-60000)/10000三层缠绕分段修正(三组分段点用户可轻松设置)
5、输入信号（光电隔离）：SSI输入
6、输出信号（光电隔离）：4-20m标准模拟量输出（对应值用户可自行调节）或者RS485通讯信号
7、触点容量：  AC220V/5A    DC125V/ 5A   
8、工作环境：无剧烈振动防尘场所；  温度：-20—60℃  湿度：≤95%
	套
	2
	
	
	
	

	5
	行程限位器
	4触点
	套
	2
	
	
	
	

	6
	行程开关支架及附件
	配套附件
	套
	4
	
	
	
	

	7
	PLC 控制程序
	信息采集:工情、水情实时监测和显示。 
数据处理:重要数据的标定和优化处理,并对其进行存储保护,防止掉电丢失。 
自动控制:实现闸门和水泵的现场集中控制,并为远程控制提供执行接口。 
报警保护:当闸位、电气参数等发生异常时自动断路停机,确保设备安全。并为上位机提供报警信息。 
组网通讯:PLC通过TCP/IP以太网与上位机通讯。 
程序编写:采用通用梯形图语言编程，功能强大。
	套
	1
	
	
	
	

	8
	触摸屏界面程序
	闸门控制运行人机界面，以图表形式实时展示闸门及液压启闭机的各类工况运行信息，并能在触摸屏上完成闸门的启闭运行
	套
	1
	
	
	
	

	9
	泵组 LCU 柜
	
	套
	3
	
	
	
	

	9.1
	液晶触摸屏
	显示特性：15" TFT液晶屏，262K真彩显示，分辨率1024*768产品特性：电阻式触摸屏，工业级低功耗Cortex 4核 CPU 主频1GHz，4G存储，外部接口：3*串口(COM1:RS232,COM2:RS485,COM3:RS485)，24V DC电源输入
工业级低功耗Cortex 4核CPU 主频1GHz，4G存储
2*以太网口(RJ45)，2*USB口(主口)
基于Linux系统,嵌入版组态软件，
	台
	3
	
	
	
	

	9.2
	智能电表
	测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电能等电参量；LCD显示；采用RS485通讯接口，兼容MODBUS-RTU
	台
	3
	
	
	
	

	9.3
	PLC
	详见重要设备参数
	套
	3
	
	
	
	

	9.4
	通讯管理装置
	具有8个可编程复合型串口和1个100M网口，串口同时支持RS485和RS232二选一，并将信号转换为以太网TCP/IP协议
	台
	3
	
	
	
	

	9.5
	UPS电源
	1.≥2KVA(不大于2U)
2.交流输入电压：AC220V 士20％ ， 50Hz±10％，直流输入电压：220VDC+30％~-20％；
输出电压：220V±2％，频率50Hz±0.5％
3.超载能力：105％-125％维持10分钟，126％-150％维持1分钟，150%以上转为旁路
	台
	3
	
	
	
	

	9.6
	网管型工业交换机
	详见重要设备参数
	台
	3
	
	
	
	

	9.7
	智能温湿度控制器
	控制器含传感器和加热器；测量控制温度：-19.9~99.9℃；测量控制湿度：1~99.9%RH；RS485通信，MODBUS协议；
	套
	3
	
	
	
	

	9.8
	单相电源避雷器
	额定工作电压：220VAC，标称放电电流(8/20μs)：10kA，最大放电电流(8/20μs)：20kA，最大持续运行电压:320VAC
	只
	3
	
	
	
	

	9.9
	避雷装置
	包含泵站内部其余信号避雷措施
	项
	1
	
	
	
	

	9.10
	机柜附件
	继电器、断路器、端子、指示灯、按钮、风扇、开关电源等
	套
	3
	
	
	
	

	9.11
	LCU柜柜体
	室内柜体尺寸：800*600*2260mm（宽*深*高），柜体采用碳钢喷塑处理；含基础槽钢铺设
	套
	3
	
	
	
	

	9.12
	成套
	屏柜成套
	套
	3
	
	
	
	

	10
	公用 LCU 柜
	
	套
	1
	
	
	
	

	10.1
	液晶触摸屏
	显示特性：15" TFT液晶屏，262K真彩显示，分辨率1024*768产品特性：电阻式触摸屏，工业级低功耗Cortex 4核 CPU 主频1GHz，4G存储，外部接口：3*串口(COM1:RS232,COM2:RS485,COM3:RS485)，24V DC电源输入 
工业级低功耗Cortex 4核CPU 主频1GHz，4G存储
2*以太网口(RJ45)，2*USB口(主口)基于Linux系统,嵌入版组态软件。

	台
	1
	
	
	
	

	10.2
	智能电表
	测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电能等电参量；LCD显示；采用RS485通讯接口，兼容MODBUS-RTU
	台
	1
	
	
	
	

	10.3
	PLC
	详见重要设备参数
	套
	1
	
	
	
	

	10.4
	通讯管理装置
	具有8个可编程复合型串口和1个100M网口，串口同时支持RS485和RS232二选一，并将信号转换为以太网TCP/IP协议
	台
	1
	
	
	
	

	10.5
	UPS电源
	1.≥2KVA(不大于2U)
2.交流输入电压：AC220V 士20％ ， 50Hz±10％，直流输入电压：220VDC+30％~-20％；
输出电压：220V±2％，频率50Hz±0.5％
3.超载能力：105％-125％维持10分钟，126％-150％维持1分钟，150%以上转为旁路
	台
	1
	
	
	
	

	10.6
	网管型工业交换机
	详见重要设备参数
	台
	1
	
	
	
	

	10.7
	智能温湿度控制器
	控制器含传感器和加热器；测量控制温度：-19.9~99.9℃；测量控制湿度：1~99.9%RH；RS485通信，MODBUS协议；
	套
	1
	
	
	
	

	10.8
	单相电源避雷器
	额定工作电压：220VAC，标称放电电流(8/20μs)：10kA，最大放电电流(8/20μs)：20kA，最大持续运行电压:320VAC
	只
	1
	
	
	
	

	10.9
	RS485信号避雷器
	1进1出，485信号
	只
	6
	
	
	
	

	10.10
	机柜附件
	继电器、断路器、端子、指示灯、按钮、风扇、开关电源等
	套
	1
	
	
	
	

	10.11
	LCU柜柜体
	室内柜体尺寸：800*600*2260mm（宽*深*高），柜体采用碳钢喷塑处理；含基础槽钢铺设
	套
	1
	
	
	
	

	10.12
	成套
	屏柜成套
	套
	1
	
	
	
	

	11
	流量率定
	含断面测量高中低水关系测量，提供比测报告，流量管理数据换算分析录入，定期提供报告
	处
	1
	
	
	
	

	12
	线缆、支架及辅材
	包含电源、控制线缆、镀锌钢管、超六类屏蔽网线、pvc管等
	套
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	智慧眼监视系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	200W高清红外智能球机
	支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪
支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪
支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸
内置扬声器：功率5w；30m不低于60dB
传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS
最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
宽动态: 120dB超宽动态
焦距:4.8-110mm, 23倍光学变倍
视场角: 57.6°-2.7°(广角-望远)
水平范围: 360°
垂直范围: -15°-90°(自动翻转)
水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (1920×1080); 60Hz:30fps (1920×1080)
视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG
网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
支持萤石接入
网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 
SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G
报警输入: 2路报警输入
报警输出: 1路报警输出
音频输入: 1路音频输入
音频输出: 1路音频输出
白光照射距离: 30米
红外照射距离: 150米
供电方式: AC24V
电源接口类型: 甩线
电流及功耗: 42W max（其中加热10W，补光灯15W max）
工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90%
恢复出厂设置: 支持
除雾: 加热玻璃除雾
防护: IP66
	台
	16
	
	
	
	

	2
	200W黑光智能球机
	详见重要设备参数
	台
	6
	
	
	
	

	3
	200W全彩枪机
	200万1/2.7”CMOS 全彩筒型网络摄像机
最小照度: 彩色:0.0005Lux@F1.0,AGC ON;0Lux with Light
镜头:
2.8 mm@ F1.0, 水平视场角：111.7°，垂直视场角：56.8°，对角线视场角：137.8°
4 mm@ F1.0, 水平视场角：89°，垂直视场角：46.6°，对角线视场角：105.4°
6 mm@ F1.0, 水平视场角：54°，垂直视场角：29.6°，对角线视场角：62.9°
8 mm@ F1.0, 水平视场角：42.2°，垂直视场角：23.1°，对角线视场角：49.2°
景深范围:
2.8 mm: 1.7 m~∞
4 mm: 2.1 m~∞
6 mm: 5.4 m~∞
8 mm: 8.8 m~∞
宽动态范围: 120 dB
视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG
最大图像尺寸: 1920 × 1080
存储功能: 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)
通讯接口: 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口
音频接口: 1个内置麦克风
工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
电源供应: DC：12V±25%，支持防反接保护/防反接功能；
电源接口类型: Φ5.5圆头电源接口
功耗: DC： 12 V, 0.42 A, Max： 5W
防护等级: IP66
补光照射距离: 暖光最远可达30 m
	台
	2
	
	
	
	

	4
	视频交换机
	详见重要设备参数
	台
	3
	
	
	
	

	5
	SFP光模块
	光信号转换
	项
	6
	
	
	
	

	6
	安装支架
	配套
	只
	24
	
	
	
	

	7
	监控交换机
	详见重要设备参数
	台
	1
	
	
	
	

	8
	周界超脑录像机
	详见重要设备参数
	台
	1
	
	
	
	

	9
	监控硬盘
	6T
	块
	5
	
	
	
	

	10
	网络避雷器
	RJ45百兆网络，额定电压5V
	个
	18
	
	
	
	

	11
	二合一监控避雷器
	网络、电源二合一避雷器
	个
	6
	
	
	
	

	12
	设备箱
	不锈钢材质，400mm*300mm*150mm，含空气开关、电源
	套
	9
	
	
	
	

	13
	立杆及立杆基础
	定制，含预埋件，基础开挖、浇筑，立杆杆件800*800*1500mm
	套
	6
	
	
	
	

	14
	基础防雷接地
	定制，电阻不大于10欧姆
	套
	6
	
	
	
	

	15
	视频柜
	600*1000*42U
	项
	1
	
	
	
	

	16
	线缆、支架及辅材
	包含电源、控制线缆、镀锌钢管、超六类屏蔽网线、pvc管等
	套
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	语音广播系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	IP网络控制GT主机(含软件）
	1.采用工业级工控机机箱设计，具有17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。
2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。
3.具有8×USB接口、6×串口接口、1×千兆网。 
4.配置不低于四核/i5处理器，内存配置不低于8G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。
5.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。
6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。
7.内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。
	台
	1
	
	
	
	

	2
	IP网络终端功放
	详见重要设备参数
	台
	1
	
	
	
	

	3
	IP网络音频采集终端
	详见重要设备参数
	台
	1
	
	
	
	

	4
	机柜避雷器
	1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；
2.设有4组独立输入、输出通道，每组通道容量70—100V，20A；
3.雷击时自动切断输出；过压保护及漏电保护；
4.1组接地线路接其它设备外壳，1组接地线路输出接大地，自动将雷电引入大地；
5.1组告警输出0V（短路）；
6.简明的LED正常运行指示和故障保护指示；
7.具有过压保护和漏电保护。
	台
	1
	
	
	
	

	5
	音柱
	1．额定功率（100V）：22.5W,45W
2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．阻抗：黑:Com白:440Ω绿:220Ω
5．频率响应：50-18KHz
6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1
7．防护等级：IP66
	个
	4
	
	
	
	

	6
	寻呼话筒
	1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。
2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。
3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。
4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。
5.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块。IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于200ms，同时网络回声啸叫彻底抑制。
6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。
7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。
	台
	2
	
	
	
	

	7
	短信输入模块
	1.支持EGS900和GSM1800双频制式。支持语音、数据、短消息和传真服务，支持储存于SIM卡的电话簿功能。
2.支持MT、MO、CB和PDU模式的短信息接收；一个RS232（指令和数据的双向传送）通讯接口用来连接服务器。串口通讯波特率在300bps — 115kbps之间选择。支持4.8kbps — 115kbps自动波特率适应范围。支持AT或掉电复位。
3.单电源3.3V-5.5V供电，睡眠状态时仅3.0mA电流，功耗低环保节能。
4.支持三种语音编码的传送速率。基本免提操作，标准协议的认证，采用GSM Phase2/2+标准。
	个
	1
	
	
	
	

	8
	电话语音联动模块
	1.搭配广播系统使用，可以实现电话广播、远程电话通知广播功能。
2.支持SIP协议和MGCP协议, FXS和FXO接口卡模块化配置,端口自定义、白名单、加密等安全策略,IP/PSTN经济路由选择。
3.T.30和T.38高速传真，语音/传真自动切换。
4.FXO口反极性检测和忙音检测。
5.支持自动管理、TR069/SNMP网管平台，支持高可靠性（HA）、断电/断网逃生，提供一级防雷保护，兼容CallManager、Lync、Asterisk等业务平台。
	个
	1
	
	
	
	

	9
	消防接口终端
	详见重要设备参数
	个
	1
	
	
	
	

	10
	线缆、支架及辅材
	包含电源、控制线缆、镀锌钢管、超六类屏蔽网线、pvc管等
	项
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	中央控制室
	
	
	
	
	
	
	

	1
	55寸LCD拼接屏
	详见重要设备参数
	台
	12
	
	
	
	

	2
	视频综合管理平台
	5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率
	台
	1
	
	
	
	

	3
	LCD拼接屏支架
	液压前维护支架，搭配55寸拼接屏使用
	项
	1
	
	
	
	

	4
	工程线缆
	配套线缆
	项
	1
	
	
	
	

	5
	大屏幕控制软件
	配套控制软件
	套
	1
	
	
	
	

	6
	视频软件管理平台
	支持接入视频点位的配置和管理；
拥有实时预览、录像查询、视频流转发、视频回放等系列功能
	套
	1
	
	
	
	

	7
	环网核心交换机（带万兆光模块）
	详见重要设备参数
	台
	1
	
	
	
	

	8
	核心交换机
	28个10/100/1000Base-T，4个千兆复用Combo口，4个万兆SFP+，交换容量：598Gbps，包转发率：222Mpps
	台
	1
	
	
	
	

	9
	工程师（操作员）工作站
	AIMB-707G2主板；i7 10代CPU；16G 内存；256G SSD+2TB 硬盘；DVD；4G 独立显卡；键盘鼠标；23.8寸显示器
	台
	2
	
	
	
	

	10
	图像监控工作站
	处理器：酷睿™ i7-10700,8 核；
内存：8GB  DDR4 2666MHz;
显卡：Nvidia Quadro P2200；显卡容量：5GB, 4 DP
键鼠/24"彩色液晶显示器
	套
	1
	
	
	
	

	11
	通信工作站
	处理器：酷睿™ i7-10700,8 核；
内存：8GB  DDR4 2666MHz;
显卡：Nvidia Quadro P2200；显卡容量：5GB, 4 DP
键鼠/24"彩色液晶显示器
	台
	1
	
	
	
	

	12
	集中监控软件平台
	集中控制闸门及泵组启闭工作，监控运行工况及组态界面绘制
	项
	1
	
	
	
	

	13
	四席操作台
	4联 每联800*750*900mm（宽*高*深）；每联前后均配置门板，门板上开散热孔，方便散热及内部设备维护
	套
	1
	
	
	
	

	14
	办公椅
	多功能座椅；扶手腰位调节；整体铝合金材质较多；强耐久性和支撑力
	把
	4
	
	
	
	

	15
	电话机及配线套件
	制定电话机，含程控电话交换机等
	套
	1
	
	
	
	

	16
	数据库服务器
	CPU：至强Xeon-金牌、16G内存、DDR4、3*4T SAS硬盘、机架式2U机箱
	台
	1
	
	
	
	

	17
	网络打印机
	A3黑白激光打印机，带网络打印功能，黑白打印速度：22页/分钟；最高分辨率：1200×1200dpi；支持双面打印；月打印负荷：50000页
	台
	1
	
	
	
	

	18
	GPS 卫星时钟
	1u机箱，30米天线，1路ntp
	套
	1
	
	
	
	

	19
	IT防火墙
	详见重要设备参数
	套
	1
	
	
	
	

	20
	安全隔离网闸
	详见重要设备参数
	套
	1
	
	
	
	

	21
	门禁系统
	1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；
2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000张卡片，100000条记录；
3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号；
4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26；
5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；
6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；
7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；
8、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源；
9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩；
10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；
11、工作温度：-30~65℃。；
包含单门磁力锁、磁力锁支架。开门按钮
	套
	2
	
	
	
	

	22
	防爆拾音器
	防护等级：IP67;拾音距离:70m²；音频传输距离：3000m；频率响应：20Hz～20KHz；
指向特性：全指向性；信噪比：60dB（1米40 dB音源SPL）40dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa
	只
	2
	
	
	
	

	23
	防静电地板
	机房及中央控制室设静电地板250mm高，规格600×600mm；材质：复合防静电地板；地板贴面：防静电高耐磨HPL贴面；包括支架等一切附件
	㎡
	80
	
	
	
	

	24
	直流装置
	详见重要设备参数
	套
	1
	
	
	
	

	25
	逆变电源屏 15KW
	详见重要设备参数
	面
	1
	
	
	
	

	26
	精密空调
	详见重要设备参数
	项
	1
	
	
	
	

	27
	网络柜
	600*1000*42U
	项
	1
	
	
	
	

	28
	线缆及辅材
	包含电源、控制线缆、镀锌钢管、超六类屏蔽网线、pvc管等
	套
	1
	
	
	
	

	29
	房间装修
	墙砖铺设、标识标牌等装修设施
	项
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	标准化运行管理平台
	
	
	
	
	
	
	

	1
	闸泵运行管理平台（web 端）
	包含工程信息、工程观测、工程检查、维修养护、与省厅开发的三级监管平台互通等功能
	项
	1
	
	
	
	

	2
	 巡查管护移动平台
	移动端开发，包含险情上报、待办事项等功能
	项
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	通讯网络
	
	
	
	
	
	
	

	1
	4G单点网络
	用于4G信号无线传输
	点
	1
	
	
	
	

	2
	专线宽带
	用于中央控制室联网功能，100M专线宽带
	年
	1
	
	
	
	

	3
	云主机租用
	用于标准化平台数据读取上传主机的租用费用
	年
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	大写：
	
	
	
	
	
	

	
	
	小写：
	
	
	
	
	
	


附件三（一）
商务偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）：

注：不填写此表，视全部响应招标文件
附件三（二）
技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）：

注：不填写此表，视全部响应招标文件
附件四

资格、资质证明文件
（一）法定代表人授权书

平阳县水利发展投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （授权代表姓名）   性别 ：      年龄：    

身份证号码：                          职务：      

详细通讯地址：                  邮政编码：           

电话：                    传真：                    

供应商：                                   （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
	授权代表身份证复印件与影印件粘贴处




▲注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。
（二）投 标 供 应 商 情 况 声  明
1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      

2、企业生产设备及规模：

3、 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人；

4、近三年的年营业总额                       
供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               
。
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名                          
法定代表人或授权代表（签字或盖章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

5、投标供应商有效营业执照（复印件，加盖单位公章)）

6、投标供应商资格资质证书（如涉及则提供，复印件加盖单位公章） 

7、供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。
附件五               

投标人类似业绩证明材料

（如有）

目录自行编制
附件六（一）

项目负责人情况表

项目名称：                                    项目编号：

	1、一般情况

	姓   名
	
	年  龄
	
	学历/学位
	

	毕业学校
	
	专  业
	
	职  务
	

	职  称
	
	注册资格证书
	
	参加工作
时间
	

	参与类似项目业绩

	序号
	项  目  名  称
	该项目中任何职

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1、附相关证书（如有）复印件并加盖公章，原件备查；

2、附项目负责人类似业绩证明材料（如有）复印件并加盖公章，原件备查；

3、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。 

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：                         
附件六（二）
项目组人员一览表
项目名称：                                           项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称/证书
	本项目中的岗位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、附相关证书（如有）复印件并加盖公章，原件备查；

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。 

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：
附件七

供应商参与采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定，我单位满足以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。
3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商（盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


  备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。
附件八

诚信投标承诺书
   本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商(盖章)                    
法定代表人或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
技术资信评分项索引表（放置投标文件前端）

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）
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第七部分   评标办法

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，技术资信标和商务报价部分投标文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启技术资信部分投标文件，评标委员会根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价（未扣除小微企业折扣的价格）低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则
1、 技术、服务、资信业绩等综合评分 80分
	评定项目
	分值范围
	评审依据

	供应商综合实力
	0-9分
	1、提供供应商有效期内的质量、环境、职业健康安全、信息安全、IT服务管理体系认证证书齐全的每个得1分，最高得5分。
2、投标供应商具有ITSS信息技术服务运行维护标准二级及以上认证证书得1.5分、供应商具备电子与智能化工程专业承包一级资质的得1.5分，此项最高得3分。

3、供应商承担的信息化项目获得过省部级及以上行政主管部门颁发的科学技术奖得1分，此项最高得1分。
以上须提供相应的证书复印件加盖供应商盖章，否则不得分。

	供应商业绩
	0-4分
	供应商自2018年1月1日以来承担过类似项目的业绩由评委给予评分：每提供1个合同得2分。最多4分。
（须提供业绩的合同复印件或扫描件，并加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准，否则不得分。)

	供应商拟派项目组成员
	0-11分
	1.项目负责人需满足水利水电相关专业高级工程师或以上技术职称证书、机电(或通信）工程专业二级或以上建造师。全部满足的得3分，满足两项得1分，其他不得分。

2.技术负责人需满足电气专业高级工程师及以上技术职称证书、机电工程专业一级建造师。全部满足的得2分，满足一项得1分，其他不得分。

3.拟派项目组成员应不少于6人（不包括项目负责人、技术负责人），应包括项目安全员、质量员、信息系统项目管理师、网络工程师、软件设计师、IT服务工程师，全部满足得6分，满足5个得3分，满足4个得1分，其他不得分。

以上须提供相应的证书复印件、2021年后连续三个月的本公司连续缴纳社保证明并加盖供应商盖章，否则不得分。

	供应商对本项目的实施方案
	0-6
	对本次采购项目需求的理解程度，项目重点、难度的分析及提出解决的对策情况。完全合理的4-6分；基本合理的2-4分；部分合理的0-2分。

	
	0-10
	实施方案内容是否齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度等内容.完全合理的7-10分；基本合理的4-7分；部分合理的0-4分。

	
	0-6
	项目的实施方案中有详细质量控制要求，根据质量控制方案中各环节人员的配置，质检方法合理有效等情况。完全合理的4-6分；基本合理的2-4分；部分合理的0-2分。

	
	0-6
	根据项目实施方案中的进度控制要求，安排的组织合理、可控，工期进度符合招标文件实际需求等。完全合理的4-6分；基本合理的2-4分；部分合理的0-2分。

	投标文件的响应程度和技术参数符合度
	0-10分
	根据投标文件所投产品对采购清单及技术要求中打★参数的响应度、符合度打分，全部满足得10分，打★负偏离或不满足一项，扣0.5分，若要求提供证明材料的须提供证明材料复印件且具体内容清晰可见，加盖供应商公章，否则不得分。
若负偏离专家认定为重大实质性偏离的做无效投标处理。

	
	0-5分
	根据投标文件中对采购清单及技术要求中一般参数（未标★的参数）的响应度、符合度打分，有重大偏离或者多项不符合参数由专家打分，若要求提供证明材料的须提供证明材料复印件且具体内容清晰可见，加盖供应商公章，否则不得分。（完全满足要求的3.2-5分；基本满足要求的1.6-3.2分；部分满足要求的0-1.6分。）

	供应商的售后服务能力
	0-5分
	根据投标人对本项目相关人员的培训、项目需求和理解提出的合理化建议及增值服务等情况.完全合理的3.2-5分；基本合理的1.6-3.2分；部分合理的0-1.6分。

	
	0-5分
	售后服务方案的详细程度和服务响应时间，以及售后服务承诺的可行性、完整性和保障措施，免费维护期外的后续技术支持和维护能力情况等.完全合理的3.2-5分；基本合理的1.6-3.2分；部分合理的0-1.6分。

	质保期
	0-1分
	承诺的本项目质保期满足2年不得分，增加6个月加0.5分，增加1年得1分。

	投标文件完整性
	0-2分
	从投标文件的编制整齐、格式规范、装订整齐、内容完整等方面比较打分。


二、商务报价评分20分
1、资格及符合性审查通过并且技术资信标合格的投标单位参加报价评分。
2、投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足《招标文件》要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为20分（即价格权值为30%）。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算（精确到小数点后二位）：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20%×100 。（四舍五入，保留小数点后二位）。
3、重要提示：为防止围标串标和低价恶意竞标的行为，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
▲4、如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
5、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。
三、说明
1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。
2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
4、注：（1）付款方式及交付时间不响应招标文件要求的不得中标。
（2）超过最高限价的投标单位将不进入标书综合评审，也不得中标。
5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
招标文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
2

