	平  阳  县
国有企业采购招标文件
（线上电子招投标）
项目名称：萧江镇道路路灯提升改造工程
              招标编号：PYCG241118087 
采 购 人：平阳县萧江新农村建设投资有限公司
联 系 人：谢先生
联系电话：13758826388
采购机构：浙江港域工程项目管理有限公司
联 系 人：陈先生
联系电话：13695823531
二○二四年十一月



浙江港域工程项目管理有限公司关于萧江镇道路路灯提升改造工程的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2024年11月19日

项目概况
萧江镇道路路灯提升改造工程招标项目的潜在投标人应在乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线申请获取招标文件，并于2024年12月13日09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG241118087

项目名称：萧江镇道路路灯提升改造工程

预算金额（元）：19130000

最高限价（元）：19130000

采购需求：

标项名称: 萧江镇道路路灯提升改造工程 

数量: 不限   

预算金额（元）:19130000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 

备注：本项目按实结算，以折扣率报价，根据折后单价进行结算，总价不折扣的方式。  

合同履约期限：标项1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：至2024年12月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上；
方式：供应商登录乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）；
售价（元）：500元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年12月13日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台在线投标 

开标时间：2024年12月13日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上
五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

 3.其他事项：1）本项目通过“乐采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购方：平阳县萧江新农村建设投资有限公司
联 系 人：谢先生
联系电话：13758826388
联系传真：/

地    址：平阳县萧江镇永乐路53号
2、采购代理机构名称：浙江港域工程项目管理有限公司
机构地点：平阳县鳌江镇汉庭酒店后门1单元401室
联系人：陈先生
联系电话：13695823531
投 标 通 知 (邀 请) 书
浙江港域工程项目管理有限公司对萧江镇道路路灯提升改造工程进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	萧江镇道路路灯提升改造工程

	
	项目编号
	PYCG241118087

	
	资金来源
	自筹

	
	采购预算

（最高限价）
	预算金额（元）：19130000

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购方：平阳县萧江新农村建设投资有限公司
联 系 人：谢先生
联系电话：13758826388
联系传真：/

地    址：平阳县萧江镇永乐路53号

	
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江港域工程项目管理有限公司
机构地址：平阳县鳌江镇汉庭酒店后门1单元401室
联 系 人：陈先生
联系电话：13695823531
传真：/

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。招标文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按招标文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交，一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇汉庭酒店后门1单元401室 陈先生收 联系电话：13695823531）。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)需要。

	
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)需要：合同签订之后7个工作日内中标人向采购人支付合同总价的1%作为履约保证金（银行转账或保险或保函）。

	
	投标保证金
	☑不需要

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江港域工程项目管理有限公司
机构地址：平阳县鳌江镇汉庭酒店后门1单元401室
联 系 人：陈先生
联系电话：13695823531

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投标截止时间
	2024年12月13日09:30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2024年12月13日09:30(北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目为服务类项目，属于 建筑业 行业。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江港域工程项目管理有限公司：邮箱：451202396@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免责声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料及设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权不签订合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严格处理，并追究其相应的民事赔偿责任。
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第一部分  项目简介

一、概况

浙江港域工程项目管理有限公司受平阳县萧江新农村建设投资有限公司委托，以公开招标方式采购萧江镇道路路灯提升改造工程，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。
第二部分     采购内容及技术要求
一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商提供的服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商提供的服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

采购内容及要求

	序号
	名称
	项目特征
	图片（参照样式，具体样式以业主要求为准）
	单位
	工程量
	单价最高限价

	1
	常规照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高6米，灯杆口径4-40mm*40mm方管,壁厚2.5mm。法兰尺寸400mm*400mm,壁厚16mm。底座采用优质镀锌板激光焊接成型，四面印刷图案。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。

3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。

6、灯具整灯功率为： 单头50 W,顶部PC透光罩，内置辅助光源。
7、灯头及顶部装饰罩均采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。

8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。

9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。

12、供应商提供的款式应该考虑萧江当地文化元素
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	套
	1
	14745.78

	2
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高9米，灯杆口径4-50mm*50mm方管,壁厚2.5mm。法兰尺寸450mm*450mm,壁厚20mm。底座采用优质镀锌板激光焊接成型，四面印刷图案。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头100 W，顶部PC透光罩，内置辅助光源。

7、灯头及顶部装饰罩均采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。

12、供应商提供的款式应该考虑萧江当地文化元素
	
	套
	1
	19711.42

	3
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高12米，灯杆口径4-60mm*60mm方管,壁厚2.75mm。法兰尺寸500mm*500mm,壁厚20mm。底座采用优质镀锌板激光焊接成型，四面印刷图案。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头150 W，顶部PC透光罩，内置辅助光源。

7、灯头及顶部装饰罩均采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。

12、供应商提供的款式应该考虑萧江当地文化元素
	
	套
	1
	27449.43

	4
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高15米，灯杆口径4-80mm*80mm方管,壁厚3mm。法兰尺寸600mm*600mm,壁厚22mm。底座采用优质镀锌板激光焊接成型，四面印刷图案。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。

3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。

6、灯具整灯功率为：单头200 W，顶部PC透光罩，内置辅助光源。

7、灯头及顶部装饰罩均采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%

12、供应商提供的款式应该考虑萧江当地文化元素
	
	套
	1
	37724.56

	5
	常规照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高6米，灯杆口径4-40mm*40mm方管,壁厚2.5mm。法兰尺寸400mm*400mm,壁厚16mm。底座采用优质镀锌板激光焊接成型，四面印刷图案。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。

3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。

6、灯具整灯功率为： 单头50 W,顶部PC透光罩，内置辅助光源。
7、灯头及顶部装饰罩均采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。

8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。

9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。

12、供应商提供的款式应该考虑萧江当地文化元素
	[image: image2.png]



	套
	1
	13272.12

	6
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高9米，灯杆口径4-50mm*50mm方管,壁厚2.5mm。法兰尺寸450mm*450mm,壁厚20mm。底座采用优质镀锌板激光焊接成型，四面印刷图案。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头100 W，顶部PC透光罩，内置辅助光源。

7、灯头及顶部装饰罩均采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用 LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。

12、供应商提供的款式应该考虑萧江当地文化元素
	
	套
	1
	19225.26

	7
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高12米，灯杆口径4-60mm*60mm方管,壁厚2.75mm。法兰尺寸500mm*500mm,壁厚20mm。底座采用优质镀锌板激光焊接成型，四面印刷图案。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头150 W，顶部PC透光罩，内置辅助光源。

7、灯头及顶部装饰罩均采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用 LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。

12、供应商提供的款式应该考虑萧江当地文化元素
	
	套
	1
	25778.26

	8
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高15米，灯杆口径4-80mm*80mm方管,壁厚3mm。法兰尺寸600mm*600mm,壁厚22mm。底座采用优质镀锌板激光焊接成型，四面印刷图案。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。

3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。

6、灯具整灯功率为：单头200 W，顶部PC透光罩，内置辅助光源。

7、灯头及顶部装饰罩均采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用 LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%

12、供应商提供的款式应该考虑萧江当地文化元素
	
	套
	1
	35293.77

	9
	常规照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高6米，灯杆下部口径180mm*180mm方管,壁厚3mm，上部口径120mm*120mm方管,壁厚2.5mm。法兰尺寸320mm*320mm,壁厚14mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头50 W。
7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。

8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。

9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%

12、供应商提供的款式应该考虑萧江当地文化元素
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	套
	1
	5776.65

	10
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高9米，灯杆下部口径220mm*220mm方管,壁厚3.5mm，上部口径150mm*150mm方管,壁厚3mm。法兰尺寸400mm*400mm,壁厚18mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头100 W。

7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%

12、供应商提供的款式应该考虑萧江当地文化元素
	
	套
	1
	8930.71

	11
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高12米，灯杆下部口径300mm*300mm方管,壁厚4.75mm，上部口径200mm*200mm方管,壁厚3.75mm。法兰尺寸480mm*480mm,壁厚20mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头150 W。

7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。

12、供应商提供的款式应该考虑萧江当地文化元素
	
	套
	1
	14316.42

	12
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高15米，灯杆下部口径350mm*350mm方管,壁厚5mm，上部口径250mm*250mm方管,壁厚4.75mm。法兰尺寸550mm*550mm,壁厚22mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头200 W。

7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。

12、供应商提供的款式应该考虑萧江当地文化元素
	
	套
	1
	21190.98

	13
	常规照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高6米，灯杆口径圆管89*2.5mm/165*2.5mm。法兰尺寸，法兰280*280mm,壁厚14mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头50 W。
7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。

8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。

9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。
	[image: image4.png]



	套
	1
	3373.48

	14
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高9米，灯杆口径圆管133*3.0mm/203*3.5mm。法兰尺寸350*350mm,壁厚18mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头100 W。

7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。
	
	套
	1
	5393.39

	15
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高12米，灯杆口径圆管180*3.75mm/245*4.75mm。法兰尺寸400*400mm,壁厚20mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头150 W。

7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。
	
	套
	1
	12781.96

	16
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高15米，灯杆口径圆管203*3.75mm/273*4.75mm。法兰尺寸550mm*550mm,壁厚22mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头200 W。

7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%
	
	套
	1
	11052.57

	17
	常规照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高6米，灯杆下部口径2-40mm*80mm方管,壁厚2.5mm，上部口径2-75mm*150mm方管,壁厚2.5mm。法兰尺寸350mm*350mm,壁厚14mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。

3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。

6、灯具整灯功率为：单头50 W。
7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。

8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。

9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。
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	套
	1
	6541.34

	18
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高9米，灯杆下部口径2-80mm*180mm方管,壁厚3.0mm，上部口径2-50mm*100mm方管,壁厚2.75mm。法兰尺寸400mm*400mm,壁厚18mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。

3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。

6、灯具整灯功率为：单头100 W。

7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。

11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。
	
	套
	1
	10520.84

	19
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高12米，灯杆下部口径2-100mm*200mm方管,壁厚3.5mm，上部口径2-60mm*120mm方管,壁厚3.0mm。法兰尺寸480mm*480mm,壁厚20mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头150 W。

7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。
	
	套
	1
	17243.49

	20
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高15米，灯杆下部口径2-100mm*300mm方管,壁厚4mm，上部口径2-75mm*150mm方管,壁厚3.25mm。法兰尺寸500mm*500mm,壁厚22mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头200 W。

7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。
	
	套
	1
	20821.30

	21
	常规照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高6米，主杆口径120mm*120mm方管,壁厚2.5mm。法兰尺寸280mm*280mm,壁厚12mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头50 W。
7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。

8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。

9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%
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	套
	1
	4254.64

	22
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高9米，主杆口径150mm*150mm方管,壁厚3.5mm。法兰尺寸300mm*300mm,壁厚16mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头100 W。

7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%
	
	套
	1
	6882.24

	23
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高9米，主杆口径200mm*200mm方管,壁厚4mm。法兰尺寸400mm*400mm,壁厚20mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头150 W。

7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%
	
	套
	1
	10510.70

	24
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高15米，主杆口径250mm*250mm方管,壁厚5mm。法兰尺寸450mm*450mm,壁厚20mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。

3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。

6、灯具整灯功率为：单头200 W。

7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。


	
	套
	1
	15850.83

	25
	常规照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高6米，主杆口径2-50mm*100mm方管,壁厚2.5mm。法兰尺寸300mm*300mm,壁厚14mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。

3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。

6、灯具整灯功率为：单头50 W。
7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。

8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。

9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。
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	套
	1
	6204.57

	26
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高9米，主杆口径2-60mm*120mm方管,壁厚2.75mm。法兰尺寸350mm*350mm,壁厚18mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头100 W。

7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%
	
	套
	1
	9176.32

	27
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高12米，主杆口径2-80mm*180mm方管,壁厚3.75mm。法兰尺寸450mm*450mm,壁厚20mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。

3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。

6、灯具整灯功率为：单头150 W。

7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。
	
	套
	1
	14149.30

	28
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高15米，主杆口径2-100mm*200mm方管,壁厚3.75mm。法兰尺寸520mm*520mm,壁厚20mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。

3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。

6、灯具整灯功率为：单头200 W。

7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。


	
	套
	1
	18360.13

	29
	常规照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高6米，主杆底部采用直径165mm圆管,壁厚2.75mm；中部采用直径140mm圆管,壁厚2.5mm；顶部采用直径26mm+60mm圆管,壁厚2.5mm。法兰尺寸300mm*300mm,壁厚12mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头50 W。
7、灯头采用铝压铸成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。

8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。

9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。
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	套
	1
	2856.94

	30
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高9米，主杆底部采用直径203mm圆管,壁厚3.5mm；中部采用直径165mm圆管,壁厚3.25mm；顶部采用直径32mm+76mm圆管,壁厚2.75mm。法兰尺寸350mm*350mm,壁厚14mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头100 W。

7、灯头采用铝压铸成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%
	
	套
	1
	4598.32

	31
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高12米，主杆底部采用直径245mm圆管,壁厚4.5mm；中部采用直径180mm圆管,壁厚3.75mm；顶部采用直径32mm+89mm圆管,壁厚3.0mm。法兰尺寸400mm*400mm,壁厚20mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头150 W。

7、灯头采用铝压铸成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%
	
	套
	1
	6808.82

	32
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高15米，主杆底部采用直径273mm圆管,壁厚5mm；中部采用直径203mm圆管,壁厚45mm；顶部采用直径42mm+89mm圆管,壁厚3.5mm。法兰尺寸450mm*450mm,壁厚20mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。

3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。

6、灯具整灯功率为：单头200 W。

7、灯头采用铝压铸成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。


	
	套
	1
	9269.98

	33
	常规照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高6米，主杆底部采用直径165mm圆管,壁厚2.75mm；中部采用直径140mm圆管,壁厚2.5mm；顶部采用直径26mm+60mm圆管,壁厚2.5mm。法兰尺寸300mm*300mm,壁厚12mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头50 W。
7、灯头采用铝压铸成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。

8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。

9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。
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	套
	1
	2175.81

	34
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高9米，主杆底部采用直径203mm圆管,壁厚3.5mm；中部采用直径165mm圆管,壁厚3.25mm；顶部采用直径32mm+76mm圆管,壁厚2.75mm。法兰尺寸350mm*350mm,壁厚14mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头100 W。

7、灯头采用铝压铸成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%
	
	套
	1
	3853.89

	35
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高12米，主杆底部采用直径245mm圆管,壁厚4.5mm；中部采用直径180mm圆管,壁厚3.75mm；顶部采用直径32mm+89mm圆管,壁厚3.0mm。法兰尺寸400mm*400mm,壁厚20mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：单头150 W。

7、灯头采用铝压铸成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%
	
	套
	1
	5388.32

	36
	中杆照明灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高15米，主杆底部采用直径273mm圆管,壁厚5mm；中部采用直径203mm圆管,壁厚45mm；顶部采用直径42mm+89mm圆管,壁厚3.5mm。法兰尺寸450mm*450mm,壁厚20mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。

3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。

6、灯具整灯功率为：单头200 W。

7、灯头采用铝压铸成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。


	
	套
	1
	8274.88

	37
	一般路灯
	1、太阳能板规格型号：太阳能光伏板组件功率≥100Wp

2、太阳能板技术要求：

a.采用高效单晶硅太阳能电池片；太阳能光伏组件整体转换率达17%，采用高强度，高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，增加阳光辐射量。

b.阳极氧化铝边框，机械强度高，具有抗风，防雹防腐等性能。

C.输出采用密封防水，高可靠性多功能接线盒,可适应各种复杂恶劣气候条件下的使用。

D.接线盒内应安装两只以上防止热斑效应的旁路二极管；连接端釆用易操作的专用公母插头，使用安全，方便，可靠，防护等级达到IP68。

3、锂电储控系统规格型号：锂电智能型太阳能LED道路照明储控系统（锂电池容量≥50AH）；锂电池和智能控制必须一体成型；

4、锂电储控系统技术要求：

（1）锂电池

a.锂电池采用三元聚合物锂电，电池容量≥50AH/12V。

b.锂电储控系统安装方式应釆用隐藏式，把锂电控制系统固定在太阳能电池板支架的背面，以满足电池的防盗功能。锂电池外壳防护等级达IP68.

（2）智能控制器

a、釆用单片机实现对锂电池的保护。智能控制器与锂电池一体成型，形成储控系统、 基本功能必须具备充满断开和恢复功能、欠压断开和恢复功能、保护功能等。

b.釆用双保护系统，确保锂电池使用安全。

C.控制方式：光控、时控结合系统智能控制，全天候工作，无人值守，目标实现每晚亮灯。
5、灯具、 LED光源规格型号：LED路灯总光源功率≥30W；

6、灯具、 LED光源技术要求:

（1）灯具：

①LED路灯灯具与灯杆安装后协调美观。一体全铝灯壳。

②LED光源釆用透镜进行配光，确保灯具的配光照明均匀度。

③防护性能釆用硅橡胶密封圈实现。

④质保期四年。

⑤灯具固定牢固，不能摆动，确保稳定性。

（2）LED 光源:

①光源芯片采用知名品牌。单颗芯片功率≥1W,驱动电流350mA。发光效率≥110Lm/W。色温:5500-6500K（白光）。

②质保期四年。
7、灯杆采用Q235材质碳素结构带钢，一次成型圆锥型灯杆。总高6米，底径132mm,顶径60mm,灯杆壁厚2.75mm, 灯杆底盘厚度为12mm,法兰尺寸：260mm*260mm。

8、支架材质：Q235材质碳素结构带钢；支架造型：长方形；

9、灯杆及支架工艺：釆用热浸镀锌内外表面防腐处理，符合GB/T13912-92标准，镀锌表面应光滑美观。喷塑涂层厚度不小于90μm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷,保证8年不褪色。

10、灯杆含太阳能电池板支架及灯臂。

11、灯杆设计寿命大于20年。
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	套
	1
	3241.10

	38
	一般路灯
	1、太阳能板规格型号：太阳能光伏板组件功率≥160Wp

2、太阳能板技术要求：

a.采用高效单晶硅太阳能电池片；太阳能光伏组件整体转换率达17%，采用高强度，高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，增加阳光辐射量。

b.阳极氧化铝边框，机械强度高，具有抗风，防雹防腐等性能。

C.输出采用密封防水，高可靠性多功能接线盒,可适应各种复杂恶劣气候条件下的使用。

D.接线盒内应安装两只以上防止热斑效应的旁路二极管；连接端釆用易操作的专用公母插头，使用安全，方便，可靠，防护等级达到IP68。

3、锂电储控系统规格型号：锂电智能型太阳能LED道路照明储控系统（锂电池容量≥80AH）；锂电池和智能控制必须一体成型；

4、锂电储控系统技术要求：

（1）锂电池

a.锂电池采用三元聚合物锂电，电池容量≥80AH/12V。

b.锂电储控系统安装方式应釆用隐藏式，把锂电控制系统固定在太阳能电池板支架的背面，以满足电池的防盗功能。锂电池外壳防护等级达IP68.

（2）智能控制器

a、釆用单片机实现对锂电池的保护。智能控制器与锂电池一体成型，形成储控系统、 基本功能必须具备充满断开和恢复功能、欠压断开和恢复功能、保护功能等。

b.釆用双保护系统，确保锂电池使用安全。

C.控制方式：光控、时控结合系统智能控制，全天候工作，无人值守，目标实现每晚亮灯。
5、灯具、 LED光源规格型号：LED路灯总光源功率≥80W；

6、灯具、 LED光源技术要求:

（1）灯具：

①LED路灯灯具与灯杆安装后协调美观。一体全铝灯壳。

②LED光源釆用透镜进行配光，确保灯具的配光照明均匀度。

③防护性能釆用硅橡胶密封圈实现。

④质保期四年。

⑤灯具固定牢固，不能摆动，确保稳定性。

（2）LED 光源:

①光源芯片采用知名品牌。单颗芯片功率≥1W,驱动电流350mA。发光效率≥110Lm/W。色温:5500-6500K（白光）。

②质保期四年。
7、灯杆采用Q235材质碳素结构带钢，一次成型圆锥型灯杆。总高9米，底径180mm,顶径70mm,灯杆壁厚3.75mm, 灯杆底盘厚度为16mm,法兰尺寸：350mm*350mm。

8、支架材质：Q235材质碳素结构带钢；支架造型：长方形；

9、灯杆及支架工艺：釆用热浸镀锌内外表面防腐处理，符合GB/T13912-92标准，镀锌表面应光滑美观。喷塑涂层厚度不小于90μm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷,保证8年不褪色。

10、灯杆含太阳能电池板支架及灯臂。

11、灯杆设计寿命大于20年。
	
	套
	1
	5605.15

	39
	一般路灯
	1、太阳能板规格型号：太阳能光伏板组件功率≥200Wp

2、太阳能板技术要求：

a.采用高效单晶硅太阳能电池片；太阳能光伏组件整体转换率达17%，采用高强度，高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，增加阳光辐射量。

b.阳极氧化铝边框，机械强度高，具有抗风，防雹防腐等性能。

C.输出采用密封防水，高可靠性多功能接线盒,可适应各种复杂恶劣气候条件下的使用。

D.接线盒内应安装两只以上防止热斑效应的旁路二极管；连接端釆用易操作的专用公母插头，使用安全，方便，可靠，防护等级达到IP68。

3、锂电储控系统规格型号：锂电智能型太阳能LED道路照明储控系统（锂电池容量≥80AH）；锂电池和智能控制必须一体成型；

4、锂电储控系统技术要求：

（1）锂电池

a.锂电池采用三元聚合物锂电，电池容量≥100AH/12V。

b.锂电储控系统安装方式应釆用隐藏式，把锂电控制系统固定在太阳能电池板支架的背面，以满足电池的防盗功能。锂电池外壳防护等级达IP68.

（2）智能控制器

a、釆用单片机实现对锂电池的保护。智能控制器与锂电池一体成型，形成储控系统、 基本功能必须具备充满断开和恢复功能、欠压断开和恢复功能、保护功能等。

b.釆用双保护系统，确保锂电池使用安全。

C.控制方式：光控、时控结合系统智能控制，全天候工作，无人值守，目标实现每晚亮灯。
5、灯具、 LED光源规格型号：LED路灯总光源功率≥120W；

6、灯具、 LED光源技术要求:

（1）灯具：

①LED路灯灯具与灯杆安装后协调美观。一体全铝灯壳。

②LED光源釆用透镜进行配光，确保灯具的配光照明均匀度。

③防护性能釆用硅橡胶密封圈实现。

④质保期四年。

⑤灯具固定牢固，不能摆动，确保稳定性。

（2）LED 光源:

①光源芯片采用知名品牌。单颗芯片功率≥1W,驱动电流350mA。发光效率≥110Lm/W。色温:5500-6500K（白光）。

②质保期四年。
7、灯杆采用Q235材质碳素结构带钢，一次成型圆锥型灯杆。总高12米，底径205mm,顶径80mm,灯杆壁厚4mm, 灯杆底盘厚度为20mm,法兰尺寸：400mm*400mm。

8、支架材质：Q235材质碳素结构带钢；支架造型：长方形；

9、灯杆及支架工艺：釆用热浸镀锌内外表面防腐处理，符合GB/T13912-92标准，镀锌表面应光滑美观。喷塑涂层厚度不小于90μm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷,保证8年不褪色。

10、灯杆含太阳能电池板支架及灯臂。

11、灯杆设计寿命大于20年。
	
	套
	1
	7916.22

	40
	一般路灯
	1、太阳能板规格型号：太阳能光伏板组件功率≥2*150Wp

2、太阳能板技术要求：

a.采用高效单晶硅太阳能电池片；太阳能光伏组件整体转换率达17%，采用高强度，高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，增加阳光辐射量。

b.阳极氧化铝边框，机械强度高，具有抗风，防雹防腐等性能。

C.输出采用密封防水，高可靠性多功能接线盒,可适应各种复杂恶劣气候条件下的使用。

D.接线盒内应安装两只以上防止热斑效应的旁路二极管；连接端釆用易操作的专用公母插头，使用安全，方便，可靠，防护等级达到IP68。

3、锂电储控系统规格型号：锂电智能型太阳能LED道路照明储控系统（锂电池容量≥80AH）；锂电池和智能控制必须一体成型；

4、锂电储控系统技术要求：

（1）锂电池

a.锂电池采用三元聚合物锂电，电池容量≥150AH/12V。

b.锂电储控系统安装方式应釆用隐藏式，把锂电控制系统固定在太阳能电池板支架的背面，以满足电池的防盗功能。锂电池外壳防护等级达IP68.

（2）智能控制器

a、釆用单片机实现对锂电池的保护。智能控制器与锂电池一体成型，形成储控系统、 基本功能必须具备充满断开和恢复功能、欠压断开和恢复功能、保护功能等。

b.釆用双保护系统，确保锂电池使用安全。

C.控制方式：光控、时控结合系统智能控制，全天候工作，无人值守，目标实现每晚亮灯。
5、灯具、 LED光源规格型号：LED路灯总光源功率≥200W；

6、灯具、 LED光源技术要求:

（1）灯具：

①LED路灯灯具与灯杆安装后协调美观。一体全铝灯壳。

②LED光源釆用透镜进行配光，确保灯具的配光照明均匀度。

③防护性能釆用硅橡胶密封圈实现。

④质保期四年。

⑤灯具固定牢固，不能摆动，确保稳定性。

（2）LED 光源:

①光源芯片采用知名品牌。单颗芯片功率≥1W,驱动电流350mA。发光效率≥110Lm/W。色温:5500-6500K（白光）。

②质保期四年。
7、灯杆采用Q235材质碳素结构带钢，一次成型圆锥型灯杆。总高15米，底径240mm,顶径70mm,灯杆壁厚4.5mm, 灯杆底盘厚度为20mm,法兰尺寸：450mm*450mm。

8、支架材质：Q235材质碳素结构带钢；支架造型：长方形；

9、灯杆及支架工艺：釆用热浸镀锌内外表面防腐处理，符合GB/T13912-92标准，镀锌表面应光滑美观。喷塑涂层厚度不小于90μm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷,保证8年不褪色。

10、灯杆含太阳能电池板支架及灯臂。

11、灯杆设计寿命大于20年。
	
	套
	1
	12972.75

	41
	中杆灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高15米，中杆口径120-290*5mm，。法兰尺寸500*20mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。

3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。

6、灯具整灯功率为：5*150 W。
7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。

8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。

9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%
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	套
	1
	16116.96

	42
	中杆灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高18米，中杆口径140-350*5/6mm。法兰尺寸550*20mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。

3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。

6、灯具整灯功率为：5*240 W。

7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。

11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%
	
	套
	1
	21619.14

	43
	高杆灯
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高20米，中杆口径180-380*6/6mm。法兰尺寸600*22mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
6、灯具整灯功率为：5*300 W。

7、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
8、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
9、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
10、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
11、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%
	
	套
	1
	32736.93

	44
	物联网单灯控制器
	1、单灯控制器在自身故障的情况下不会导致光源、电器的损坏，保证不影响亮灯。

2、单灯控制器支持脱网运行，在与智慧照明平台通信中断的情况下，能自主独立运行，按照预置参数自动执行路灯监测功能。

3、单灯控制器与路灯控制中心通信响应时间小于5s。 

4、单灯控制器具有单路和双路可选，单路控制器具有电压、电流、功率、0~10V调光、开关控制、自动校时等功能，数据主动上送、策略存储；双路控制器具有两路独立的电压、电流、功率、0~10V调光、开关控制功能，具有自动校时、数据主动上送、策略存储功能。

5、静电放电抗扰度：符合GB/T 17626.2，接触放电不低于±8kV，空气放电不低于±15kV。

6、射频电磁场辐射抗扰度：符合GB/T 17626.3，实验场强10V/m（80-1000MHz）。

7、电快速瞬变脉冲群抗扰度：符合GB/T 17626.4，实验电压峰值2KV（5KHz，100KHz）。

8、浪涌抗扰度：符合GB/T 17626.5，线-线不低于6kV。

9、在湿热条件下，绝缘电阻应不小于2MΩ；

10、单灯控制器工作功耗≤3W，静态功耗≤2W。

11、采用CAT1通讯。
	
	个
	1
	536.84

	45
	球机
	传感器类型:1/3"progressive scanCMOS

最低照度:彩色:0.005Lux@(F15，AGCON)，黑白:0.001Lux@(F1.5

，AGCON)，0 LuxwithIR

宽动态:120dB超宽动态

焦距:2.7~12mm，4倍光学

视场角:水平:96.8°~31.7°(广角~望远);垂直:51.2°~17.8°(广角~望远);

对角:115.1°~363°(广角~望远)

红外照射距离:50m

报警灯:支持

水平范围:350°

垂直范围:0°~90°

水平速度:水平键控速度:0.1°~60°/s，速度可设;水平预置点速度:60°/s

垂直速度:垂直键控速度:0.1°~50°/s，速度可设;垂直预置点速度:50°/s

主码流帧率分辨率:50Hz:25fps(2560x1440);60Hz:30fps(2560x

1440)

视频压缩标准:H265，H.264，MJPEG

网络存储:NAS(NFS，SMB/CIFS)，ANR

支持萤石接入

电源输出:DC:12V;
	
	台
	1
	2990.55

	46
	LED显示屏
	型号：铝合金P4单面 户外全彩屏幕

模组尺寸：320*160（mm）

显示尺寸：480*960（mm）

白平衡亮度≤5000-6000cd/㎡

视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°

刷新频率：≥3840HZ

使用环境：室外

供电电压：AC220/110±10%,47-63Hz

峰值功率：330W

平均功率：120W                                              

工作温度：-40℃—+80℃

工作湿度：10%—90%
	
	台
	1
	6382.42

	47
	无线wifi
	高性能防水户外AP基站

支持802.11AC协议

可在2.4G/5.8G频段工作

满足80人同时无线高速上网的需求

100M网络接口，2.4G 802.11N 300Mbps + 5G 802.11AC 450Mbps无线接入速度，无线处理速度可达750Mbps

具有高性能、高增益、高接收灵敏度、高带宽、高接入计数等特点
	
	套
	1
	1656

	48
	一键报警
	1、采用6mm铝面板，可嵌墙式安装或壁挂式安装，外防风雨，坚固耐用，易于识别；

2、内置200万摄像头可清晰识别呼叫人员面部特征，也可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音录像；

3、单键呼叫按键，对指定的中心或终端进行一键报警或一键广播；

4、内置3W扬声器和对讲咪头，可实现全双工通话对讲、进行免提通话和接收广播；

5、支持环境监听监视，可配置TF卡24小时本地录音录像；

6、兼容标准onvif协议、SIP协议、GB28181协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)；

7、支持2路无源输出和2路20W定阻功放输出；

8、支持2路开关量报警输入及1路开关量报警输出可远程控制门禁、灯光等外设；

9、支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输；

10、保密通话，专用音频编码格式, 带加密处理, 防止窃听。
	
	套
	1
	4206.99

	49
	USB充电
	12v转5v

双路输出电流2.1A

60CM长线束

防水盖头，IP65

嵌入式安装
	
	套
	1
	218

	50
	环境监测
	八合一量程：温度、湿度、大气压强、噪音、PM2.5、PM10、光照度、C02
直流供电：10-32vDC，RS485输出，最大功耗0.8W

1、采用多采集装置一体式设计,百叶窗结构，安装方便。

2、噪声采集，测量精确，量程高达30dB~120dB。

3、PM2.5和PM10同时采集，量程：0-1000ug/m3，分辨率1ug/m3，独有双频数据采集及自动标定技术，一致性可达±10%。

4、CO2量程：0-5000ppm，分辨率1ppm。

5、测量环境温湿度，测量准确。

6、宽范围0-120Kpa气压量程，可应用于各种海拔高度。

7、采用专用的485电路，通信稳定。

8、内置电子指南针的设备，安装时无方向要求，水平安装即可。
	
	套
	1
	3310.55

	51
	广播音柱
	1. 网络广播（IP网络有源音箱）：电源, 功耗DC24V, ≤40W

2. 网络通讯协议  TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP

3. 音频编码      MP2/MP3/PCM/ADPCM

4. 音频采样, 位率 8kHz～44.1kHz, 16位, 8kbps-320kbps

5. 信噪比, 频响   ≥90dB, 50Hz-15KHz(±3dB)

6. 网络声音延迟   广播延迟≤30ms

7. 内置功放功率   2X30W

8. 工作温度、湿度 -10℃～50℃,≤80%RH（无结露）
	
	套
	1
	1504.67

	52
	网关
	支持WIFI/4G/网口多种方式接入以太网；具备二层组网，全面兼容运营商网络，有线无线双备份，工业级通信模块配置32位高性能处理器；支持边缘计算通过AI算法动态管理路灯状态;有线无线相互备份，保证数据正常稳定传输

下行预留可选多种无线通信，LoRa、ZigBee、蓝牙等，使用更灵活

工业设计，金属外壳，在各种室外环境、工业环境及强干扰下稳定7X24小时无间断工作；
	
	套
	1
	1157.53


二：工程类
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	数量
	金 额  (元)

	
	
	
	
	
	综合单价

	
	
	
	
	
	

	
	拆除修复、土石方
	
	
	
	

	1
	挖沟槽土方
	1、挖沟槽土方；
2、土壤类别：现场自行测定；
	m3
	1.00
	28.54

	2
	挖基坑土方
	1、绿化带处挖路灯基坑土方；
2、土壤类别：现场自行测定；
	m3
	1.00
	22.54

	3
	余方弃置
	1、废弃料品种:沟槽开挖经回填后的余土
2、运距:各投标单位自行踏勘测定
3、渣土消纳处置
	m3
	1.00
	112.82

	4
	回填方
	1、填方材料品种:原土；
2、密实度:符合设计及规范要求。
	m3
	1.00
	26.27

	5
	拆除混凝土结构
	1.结构形式：混凝土基础（有筋）
	m3
	1.00
	518.32

	6
	路面锯缝
	路面切缝机切缝
	m
	1.00
	4.95

	7
	拆除路面
	1.材质：混凝土；
2.厚度：自行测定，厚度包干不作调整
	m2
	1.00
	30.33

	8
	拆除路面
	1.材质：沥青；
2.厚度：自行测定，厚度包干不作调整
	m2
	1.00
	18.07

	9
	拆除人行道
	1.材质：人行道砖（透水砖、陶土砖）
2.厚度：包干，含砂浆层清理费用
3.混凝土基础拆除
	m2
	1.00
	24.43

	10
	拆除人行道
	1.材质：花岗岩
2.厚度：包干，含砂浆层清理费用
3.混凝土基础拆除
	m2
	1.00
	50.08

	11
	拆除基层
	1.材质：水稳层；
2.厚度：包干，不作调整；
3.部位：道路基层；
	m2
	1.00
	18.20

	12
	余方弃置
	1、废弃料品种:拆除料
2、运距:各投标单位自行踏勘测定
3、渣土消纳处置
	m3
	1.00
	133.52

	13
	拆除侧、平（缘）石
	1.材质：混凝土
	m
	1.00
	4.89

	14
	拆除侧、平（缘）石
	1.材质：花岗岩
	m
	1.00
	6.44

	15
	拆除配电配线
	1.费用一次性挖除考虑，包括基础及满包砼的挖除
	m
	1.00
	163.50

	16
	路灯拆除
	1.原路灯杆件及接线一次性拆除，回收
	个
	1
	-1500.00

	17
	沥青混凝土
	1.细粒式改性沥青砼，AC-13C
	m3
	1.00
	1777.40

	18
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C30；
2.厚度：包干不作调整
	m2
	1.00
	101.93

	19
	块料面层
	1.块料品种、规格：花岗岩，5cm；
2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：10cmC15砼垫层
	m2
	1.00
	271.07

	20
	块料面层
	1.块料品种、规格：花岗岩，3cm；
2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：10cmC15砼垫层
	m2
	1.00
	193.24

	21
	人行道块料铺设
	1.块料品种、规格：透水砖200*100*60；
2.基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚C15砼垫层
	m2
	1.00
	169.71

	22
	安砌侧（平、缘）石
	1.材料品种、规格：花岗岩侧石安装费；
2.基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚砂垫层
	m
	1.00
	22.07

	23
	安砌侧（平、缘）石
	1.材料品种、规格：混凝土侧石安装费；
2.基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚砂垫层
	m
	1.00
	17.46

	24
	安砌侧（平、缘）石
	花岗岩侧石主材费
	m3
	1.00
	3815.00

	25
	安砌侧（平、缘）石
	混凝土侧石主材费
	m3
	1.00
	817.50

	
	管线
	
	
	
	

	26
	变压器系统调试
	电力变压器系统调试
	系统
	1
	1560.37

	27
	电缆保护管
	热镀锌钢管SC100敷设
	m
	1.00
	103.08

	28
	电缆保护管
	PE75管敷设
	m
	1.00
	27.29

	29
	电缆保护管
	PVC50管敷设
	m
	1.00
	24.15

	30
	电缆保护管
	PVC32管敷设
	m
	1.00
	19.49

	31
	电缆保护管
	PVC20管敷设
	m
	1.00
	15.92

	32
	水平导向钻进
	PE75管牵引施工
	m
	1.00
	433.29

	33
	水平导向钻进
	PE110管牵引施工
	m
	1.00
	588.79

	34
	管道包封
	C25混凝土满包，含模板、钢筋等费用
	m3
	1.00
	123503.28

	35
	电缆
	铜芯电力电缆敷设 YJV22-1KV-4*50+25
	m
	1.00
	213.37

	36
	电缆
	铜芯电力电缆敷设 YJV-1KV-4*25+16
	m
	1.00
	108.28

	37
	电缆
	铜芯电力电缆敷设 YJV-4*16
	m
	1.00
	62.63

	38
	电缆
	铜芯电力电缆敷设 YJV-4*25
	m
	1.00
	94.42

	39
	电缆
	铜芯电力电缆敷设 YJV-5*16
	m
	1.00
	76.87

	40
	电缆
	铜芯电力电缆敷设 YJV-5*25
	m
	1.00
	116.54

	41
	电缆
	铜芯电力电缆敷设 YJV-10KV-3*50
	m
	1.00
	148.20

	42
	电缆
	排管内铜芯电力电缆敷设 YJV22-5*50
	m
	1.00
	235.03

	43
	电缆
	排管内铜芯电力电缆敷设 YJV-3*25
	m
	1.00
	72.31

	44
	电缆
	排管内铜芯电力电缆敷设 YJV-3*35
	m
	1.00
	105.41

	45
	电缆
	排管内铜芯电力电缆敷设 YJV22-5*35
	m
	1.00
	160.93

	46
	电缆终端头
	干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安
	个
	1
	52.66

	47
	电缆终端头
	干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）120
	个
	1
	220.21

	48
	电缆终端头
	电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式（截面mm2以内）120
	个
	1
	810.40

	49
	更换灯源
	1.9m以下灯源更换
	个
	1
	1308.00

	50
	更换灯源
	1.9m以上灯源更换
	个
	1
	2398.00

	51
	混凝土基础
	1.混凝土强度等级：C25砼混凝土路灯基础
	m3
	1.00
	649.86

	52
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类：HRB400螺纹钢筋（路灯基础内）
	t
	1.000
	5296.56

	53
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类：HPB300圆钢筋（路灯基础内）
	t
	1.000
	6296.95

	54
	配线
	灯杆内穿电源线BVV-3*2.5
	m
	1.00
	9.17

	55
	控制器
	智能集中控制器，报价含与主管部门服务器对接费用
	套
	1
	6595.06

	56
	控制器
	单灯控制终端
	套
	1
	536.84

	57
	监控摄像设备
	球机监控摄像头安装
	台
	1
	2990.55

	58
	显示设备
	480*960mm尺寸，LED显示屏
	台
	1
	6382.42

	59
	接地极
	角钢接地极制作安装50*50*5*2500
	根
	1
	104.28

	60
	接地母线
	40*4镀锌扁钢接地
	m
	1.00
	50.02

	61
	接地装置调试
	供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测
	系统
	1
	38.59

	
	智慧灯杆设备
	
	
	
	

	62
	控制设备
	10.1寸报警管理主机
	台
	1
	4900.41

	63
	软件
	智慧路灯管理平台
	套
	1
	181456.39

	64
	交换机
	48口汇聚交换机主机箱,共2个业务线卡槽位,无引擎槽位。
	台
	1
	10068.84

	65
	接口卡
	千兆光模块
	对
	1
	550.23

	66
	输入设备
	SC接口ODF架，96芯ODF架满配SC口耦合器和SC单模单芯尾纤
	台
	1
	1696.12

	67
	光缆
	光缆 管内穿放 8芯铠装光纤，含测试
	m
	1.00
	6.57

	68
	光缆终端盒
	8口SC光缆终端盒
	个
	1
	280.17

	69
	跳线
	光跳线SC-LC-4米
	条
	1
	30.21

	70
	跳线
	光跳线SC-LC-2米
	条
	1
	28.29

	71
	光缆成端接头
	光缆成端接头
	芯
	1
	39.35

	72
	标杆
	智慧灯杆标杆横梁，含卡扣等所有预埋件重量费用
	t
	1.000
	7925.80

	
	井
	
	
	
	

	73
	人(手)孔井
	1、材料：砖砌；
2、规格：井内尺寸700mm*700mm
3、基础、垫层：100mm厚C15碎石垫层；
4、井身：MU7.5水泥砂浆实砌MU25水泥砖；
5、井身砖墙压顶：130mmC25混凝土；
6、井盖：复合盖板；
7、井内外均需20厚1:2水泥砂浆抹面；
8、报价含钢筋制作安装及模板；
	座
	1
	1114.07

	74
	人(手)孔井
	1、材料：砖砌；
2、规格：井内尺寸300mm*300mm
3、基础、垫层：100mm厚C15碎石垫层；
4、井身：MU7.5水泥砂浆实砌MU25水泥砖；
5、井身砖墙压顶：130mmC25混凝土；
6、井盖：复合盖板；
7、井内外均需20厚1:2水泥砂浆抹面；
8、报价含钢筋制作安装及模板；
	座
	1
	602.68

	75
	人(手)孔井
	1、名称:860*960mm电力电缆井；
2、基础:200厚C30基础混凝土，150厚片石夯实，70厚C15细石混凝土垫层；
3、井身:采用MU15水泥砖实砌，M7.5水泥砂浆，井内外壁、底板均用1:2水泥砂浆摸面20厚。
4、井盖:680*580*60预制块；
5、报价包含模板、钢筋、井支架、防坠网、土方挖运填及消纳等费用；
	座
	1
	1526.97

	76
	人(手)孔井
	1、名称:1180*1280mm电力电缆井；
2、基础:200厚C30基础混凝土，150厚片石夯实，70厚C15细石混凝土垫层；
3、井身:采用MU15水泥砖实砌，M7.5水泥砂浆，井内外壁、底板均用1:2水泥砂浆摸面20厚。
4、井盖:900*495*60预制块；
5、报价包含模板、钢筋、井支架、防坠网、土方挖运填及消纳等费用；
	座
	1
	2447.00

	
	措施项目
	
	
	
	

	77
	大型机械设备进出场及安拆
	根据各投标单位自行考虑
	台班
	1.00
	5617.00

	78
	临时施工交通疏导费
	根据各投标单位自行考虑
	路
	1
	3270.00


（二）样品（如有则提供）：
1、开标需现场提供样品清单：
	序号
	采购清单序号
	样品名称
	样品规格及要求
	数量

	1
	2
	 常规照明灯
	1、灯具整灯功率为：单头100 W，顶部PC透光罩，内置辅助光源。

2、灯头及顶部装饰罩均采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
3、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
4、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
5、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
6、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%。

7、供应商提供的款式应该考虑萧江当地文化元素
	1盏

	2
	2
	 灯杆
	1、主杆采用材质为Q235A优质低碳管材，灯杆总高9米，灯杆口径4-50mm*50mm方管,壁厚2.5mm。法兰尺寸450mm*450mm,壁厚20mm。底座采用优质镀锌板激光焊接成型，四面印刷图案。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷，地脚法兰及与杆体焊接件应作整体热镀锌防腐、表面喷塑处理。抗风等级达到40m/s。

2、外观颜色:待定。
3、灯杆焊接方式为自动氩弧焊接，灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，保证5年不褪色，灯杆防腐寿命大于20年:

4、灯杆表面喷塑厚度≧100um附着力达到GB9286—880级，表面光滑:硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯银粉。

5、灯杆设计应便于导线穿接，电器门采用等离子切割，门应与杆体浑然一体，且结构强度要好。具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件，拆卸方便，操作简单。门与杆之间缝隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。电器门应有较高的互换性。
	50cm

	3
	10
	常规照明灯 
	1、灯具整灯功率为：单头100 W。

2、灯头采用镀锌钢板激光切割拼焊成型,喷塑处理,表面光滑、强度高、耐腐烛。具有良好的散热性能，LED 灯具及光源的有效散热。LED灯应具有控制电路异常保护，须设置熔断装置，以作为电路异常时过流保护。
3、工作温度：-40℃- +60℃，整灯寿命：≥30000h。
4、光源采用模组式结构,模组采用LED芯片,确保灯具光通输出及使用寿命。色温3500-4000K，整灯光效≥130lm/w,显色指数≥70。
5、LED模组具有独立的散热、防水和配光。防水防尘等级: IP68。
6、电源：220V±10%，50Hz。并且具有调光功效，满足-40℃低温启动功能，电源能效等级≥90%

7、供应商提供的款式应该考虑萧江当地文化元素
	1盏

	注：1）样品的材质、性能、工艺等其他要求须符合采购文件要求；

2）实际进场前需由采购人确认后再实施。


投标现场提供的投标样品上应标明样品名称、供应商名称、供应商联系人及电话。
3、供应商必须在投标截止时间之前提供全部样品，制作费用由投保供应商自行承担。供应商超过时间递交的或未提供样品的，评分细则中的样品分计0分。供应商应在投标响应截止前一天或投标当天截止时间前送到样品提交地点。样品提交地点：平阳县公共资源交易中心三楼（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）），联系人：陈先生，联系电话：13695823531）。样品样式、材料须按招标文件要求制作。

4、投标人可以提供接近或者优于采购要求的产品作为样品，材质、结构、颜色、规格等可以合理优化。
如有不符者，由评标委员会认定是否为重大偏离，属于非重大偏离的，评标委员会给予样品评分扣分；评标委员会一致认定为重大偏离的，做样品零分处理。

5、无论供应商提供的样品是否存在偏离，中标供应商必须按采购文件要求制作产品。评审结束后中标供应商的样品实物留采购人处封存，作为验收依据之一，其余供应商样品退还若成交供应商最终供货产品的工艺材质等性能与投标样品及采购文件要求不一致，采购人有权委托质检机构作出检测报告，并据此拒收货物并终止合同。成交供应商所发生的损失由其自负，并以全部的履约保证金赔偿采购人。

6、未中标的投标样品在开标结束后由投标人自行带回；中标（成交）供应商的样品提供给采购单位带回保管作为验收依据。供货要与样品一致。

7、样品运送摆放时须自行提供包装，在样品上注明投标人名称及样品名称，每个样品必须按照上述《样品清单》标识清楚。
三、其他说明：
1、报价包括但不限于成交供应商完成本项目所需的一切设备、人工、工具、路灯采购、基础浇筑、基础开挖、回填、余土弃置、清理、安装调试、交通、技术培训、技术服务、税费、管理费、利润、风险费、验收费用（包括履约验收及验收试验费用）、采购代理服务费等完成合同所需的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。报价供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。
2、①供应商须自行勘查现场，并按采购人要求进行供货、安装、施工等，本项目涉及的辅材、（包括清单中可能遗漏或不足的材料）均采用单价包干方式进行发包。

②本项目采购人将对到货设备进行严格验收，中标后供货时，货物到场时中标人应随附合格证，货物经采购单位、中标人共同见证随机取样送至采购人指定的有资质的检验机构进行检测。供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的或检测不合格的，按验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚或要求更换直至产品检测合格。对抽样送检所发生的合理消耗以及检验费、到货及安装、退货等所造成的损失均由中标人承担自行承担，供应商须慎重投标。

③投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报有关部门，解除合同并有保留追究责任的权利。

④供应商投标文件中须提供检测报告等相关证明资料给予佐证，中标后须提供产品合格证、产品说明等相关证明资料。

⑤货物具体的安装（施工）地点、安装（施工）方式，中标供应商需按本项目施工图要求及采购人安排。

⑥本项目实行统一折扣率报价方式，具体数量按实际结算。结算单价=单价最高限价*中标折扣率。（折扣率小数点后最多保留两位，第三位四舍五入）
3、▲采购方要求增加（减少）的项目（设备）或设计变更增加（减少）项目的单价确定方式：

3.1 采购文件中已有适用的单价的，按采购文件中已有项目的投标报价确定；

3.2 采购文件中有类似工程项目单价的，可以参照采购文件中类似项目的投标单价确定；

3.3 采购文件中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价并乘以中标折扣率确定：套用《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间温州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照温州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由采购人确认材料具体规格型号后，交审计组价后采购人签证确认。
4、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标资料有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。
5、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，采购人将对应以上参数，实际到货设备达不到采购文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
四、商务条款
1、履约保证金：合同签订后7个工作日内，中标供应商应提供合同总价1％的履约保证金，采用转账或银行保函方式。待设备通过验收后，采购人在7个工作日内无息退还。
2、预付款：合同签订后7个工作日内，支付给中标人合同总价40%的预付款。
2.1在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

2.2在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

3、进度款：（1）、项目进度款按每月工程实际完成量的80%支付工程款。支付方式：每月25日前申报该月完成的工程量，经招标人或其委托的监理工程师及招标人委托的审价单位审核确认后，于次月30日前支付已完成部分的项目款。进度款付至合同总价(不包括未施工项目或价格调减造价)的80%时（并扣除暂列金额）暂停支付后续工程款；（2）、项目结算审计结束后，采购人向中标供应商支付至审定结算总价的98.5%，并在15个工作日内无息退还履约保证金。 留工程总造价的1.5%作为工程保修金，保修期满2年后退还。
4、本项目采用折扣率报价方式，所有单价按折扣率同比例下浮，项目预算金额不进行下浮。合同服务期内，实际采购金额达到采购预算或承包期到期时，本合同自动终止（按先达到的条件认定），本合同自动终止。

5、合同服务期：合同签订起1年

五、交货期、交货方式及交货地点及安装

1.安装地点：按采购单位要求指定地点。采购人会根据路灯更换的实际需求，分批次要求成交供应商施工，成交供应商在接到采购人通知后按采购人的要求施工，成交供应商应无条件接受采购人的项目安排。成交供应商必须在采购人要求的时间内完成路灯更换工作。

2.安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准。因安装不规范而引起的安全事故由成交供应商承担一切责任。

六、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 服务响应时间：质保期内对采购人的服务请求信息响应时间2小时，24小时内到达用户现场进行维修，48小时内修复完毕，若未在规定时间内修复，采购人有权让其他单位进行修复，相关费用从成交供应商的履约保证金中扣除。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.除特殊说明外，所有项目要求2年的免费质保期（验收合格移交后）。

八、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.验收要求：
（1）政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，采购人自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

（2）采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

第三部分 供应商须知
一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。
4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5、本项目采用单价包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲7、本项目采购预算1913.00万元；投标折扣率的范围在0%(不含）-100%（含）之间。某些（个）供应商投标报价超出报价范围的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

8、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。

9、知识产权

9.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

9.2 投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

9.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

9.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
12、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
13、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
15、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
17、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件的获取
详见本招标文件公告“三、获取招标文件”内容

1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）关于符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定的承诺函
3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；
4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动承诺函；
5）投标供应商没有失信记录承诺函；
上述资格条件审查材料2-5项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2)  开标一览表

3） 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3) 投标函；
4）法定代表人授权书；
5）投标供应商情况声明
6）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；
7）供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）；
8）服务方案、项目实施方案（由投标供应商根据评分办法自行拟定）
9）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；
10）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
12）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“乐采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。
3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。
3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
4.投标报价
4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
5、投标文件的有效期
5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。招标文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
4、投标供应商资格审查
4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
    5、招标代理服务费
5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（温州市公共资源交易协会(温协〔2020〕20号文件)服务类标准收费），本项目招标代理服务费为80000元整。由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。

          第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
7、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为建筑业 ，投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                          企业名称（盖章）： 
日 期： 
注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分  合同格式（仅供参考）

甲方：平阳县萧江新农村建设投资有限公司

乙方：                    
        年    月    日，平阳县萧江新农村建设投资有限公司以公开招标方式对 萧江镇道路路灯提升改造工程进行了采购。经浙江港域工程项目管理有限公司代理招标评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经（采购人）(以下简称：甲方)和（中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、项目名称与范围：萧江镇道路路灯提升改造工程
 预算金额：      元（大写：        元整）。中标折扣率为：     %
采购内容及清单：详见采购文件

三、商务条款
1、履约保证金：合同签订后7个工作日内，中标供应商应提供合同总价1％的履约保证金，采用转账或银行保函方式。待设备通过验收后，采购人在7个工作日内无息退还。
2、预付款：合同签订后7个工作日内，支付给中标人合同总价40%的预付款。
2.1在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

2.2在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

3、进度款：（1）、项目进度款按每月工程实际完成量的80%支付工程款。支付方式：每月25日前申报该月完成的工程量，经招标人或其委托的监理工程师及招标人委托的审价单位审核确认后，于次月30日前支付已完成部分的项目款。进度款付至合同总价(不包括未施工项目或价格调减造价)的80%时（并扣除暂列金额）暂停支付后续工程款；（2）、项目结算审计结束后，采购人向中标供应商支付至审定结算总价的98.5%，并在15个工作日内无息退还履约保证金。 留工程总造价的1.5%作为工程保修金。保修期满2年后退还。
4、本项目采用折扣率报价方式，所有单价按折扣率同比例下浮，项目预算金额不进行下浮。合同服务期内，实际采购金额达到采购预算或承包期到期时，本合同自动终止（按先达到的条件认定），本合同自动终止。

5、合同服务期：合同签订起1年

四、交货期、交货方式及交货地点及安装

1.安装地点：按采购单位要求指定地点。采购人会根据路灯更换的实际需求，分批次要求成交供应商施工，成交供应商在接到采购人通知后按采购人的要求施工，成交供应商应无条件接受采购人的项目安排。成交供应商必须在采购人要求的时间内完成路灯更换工作。

2.安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准。因安装不规范而引起的安全事故由成交供应商承担一切责任。

五、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

六、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 服务响应时间：质保期内对采购人的服务请求信息响应时间2小时，24小时内到达用户现场进行维修，48小时内修复完毕，若未在规定时间内修复，采购人有权让其他单位进行修复，相关费用从成交供应商的履约保证金中扣除。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.除特殊说明外，所有项目要求2年的免费质保期（验收合格移交后）。

七、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.验收要求：
（1）政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，采购人自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

（2）采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。
八、双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1、向乙方介绍项目概况，为乙方工作提供外部条件，负责与本项目有关的第三方的联系、协调。

2、为乙方提供与本项目有关的资料、文件。

3、甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

4、甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。根据项目进度需求等实际情况，采购人有权在标项间监督服务工作，中标人要服从采购人调配。

5、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关内容，当发现乙方不按合同履行职责或与第三方串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并承担由此引发的一切损失。

6、乙方给甲方造成的经济损失和应承担的赔偿责任，甲方有权从乙方承担的其它尚未结清的服务项目收费中直接扣取。

7、甲方有权对乙方的工作质量、服务效率和履行服务承诺情况进行检查和考核，乙方应予以全力配合。

8、甲方将抽取一定比例的工作成果进行复核，若复核发现乙方未严格按相关规定及规范要求进行作业的，造成的损失由乙方承担违约责任。
9、按合同约定及时向乙方支付本项目服务费用。

（二）乙方的权利与义务

1、遵守“独立、客观、公正”的原则进行项目运作，维护甲方的合法权益。

2、不得泄露在履约过程中知悉的有关保密信息和资料，并严格遵守相关纪律。

3、在履行本合同期间，乙方应在接到通知后及时做出响应，派遣有资格的、与项目相适应的专职人员向甲方提供一切与本项目有关的服务。

4、在甲方提供齐全的资料后，尽快完成工作；当甲方提供的资料不明确或不完整时，乙方可在3个工作日内向甲方提出书面要求，待资料补充完整或明确后，再开始正式工作。工作完毕向甲方递交工作报告，同时将甲方提供的资料全套留存归档。

5、在项目实施过程中，有到项目现场踏勘的权利，有权对第三方提出与本业务有关的问题进行核对或查问。

6、乙方应相对固定地指定1名人员担任甲方项目总负责人（姓名：            ，联系方式：                ），负责业务接洽、组织协调和联络工作，并定期（原则上一个月1次）向甲方汇报本单位所承担的具体项目的工作进展情况，总负责人不得随意变更，确需变更应当书面说明原因并经过甲方同意，否则甲方有权扣除乙方履约保证金。
7、乙方原则上应从投标书中承诺拟投入本项目的人员中选择派遣有资质的人员承接具体项目。如特殊原因，需派遣其它人员承接项目的，应书面说明原因，并征得甲方同意，否则甲方有权收回该项目，并由乙方承担由此造成的全部责任。

8、乙方的责任期即合同的有效期。在乙方责任期内，应当有效履行合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，由乙方承担违约责任。
9、对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行的，乙方应承担责任，甲方有权扣除履约保证金，造成的损失超过履约保证金的，甲方有权就超出损失部分向乙方继续追偿。
10、乙方给甲方造成的经济损失和应承担的赔偿责任，乙方认可并同意甲方从乙方承担的其它尚未结清的服务项目收费中直接扣取。

11、乙方应积极配合甲方开展针对乙方的质量、服务效率和履行服务承诺情况的检查、考核以及复核工作，并根据甲方要求及时、准确、完整地提供检查、考核和复核所需的相关资料。

12、乙方应对履行合同过程中知悉的信息予以保密，保护受检者的隐私，因乙方原因导致相关信息泄露的，乙方应当承担责任，给甲方造成损失的，甲方有权就损失向乙方请求赔偿
九、不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

十、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向平阳县人民法院起诉。    

十一、合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务，乙方未经过甲方同意擅自将合同义务转让或者分包给第三方的，视为乙方违约，甲方有权终止合同，对合同款项不予支付，并有权没收履约保证金。
十二、质量保证及后续服务

1、乙方须按国家及省规定的工作规范、规程操作，并通过验收。

2、乙方应在验收通过之日起一年内免费负责疑问解答、质量保修和相关技术支持工作。

3、在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、合同的生效与终止：

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：

（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。

（2）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。

（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

（7）中标供应商未按招标要求在鳌江镇内设办公管理处。

（8）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

十五、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向平阳县人民法院起诉。十六、合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。

3、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理公司壹份。

4、合同的解释：本合同的解释权在平阳县萧江新农村建设投资有限公司。
十七：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

十八、合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书；（如有）

4、中标通知书。

采购人(盖章)：                            中标供应商（盖章）

法定代表人：（签字）　　　　　　　　　　　法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　　　　　　　　　　委托代理人：（签字）

　　住　　所：　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所：

　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

　　账　　号：　　　　　　　　　　　　　　　　账　　号：

　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

　　电　　话：　　　　　　　　　　　　　　　　电　　话：

　　传　　真：　　　　　　　　　　　　　　　　传　　真：

　　电子信箱：　　　　　　　　　　　　　　　　电子信箱：

2024年  月  日　　　　　　　　　　        2024年  月  日
合同附件一：

安全生产责任书

为在    (项目名称)  的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的采购单位        （以下简称“甲方”）与中标单位 （以下简称“乙方”），特此签订安全生产责任书：

甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    （三）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

    （四）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行承包合同中的有关安全要求。

    （二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    （三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

    （四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

    （五）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。

    （六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

    （七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

    （八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全检查员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

    （九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

    （十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

    第三条  违约责任

    如因乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的履约保证金。

甲方：                       （盖章）    乙方：                           （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或                                      或

其授权的代理人：           （职务）  其授权的代理人：            （职务）
                  （签字）                               （签字）

日期：    年   月   日                         日期：    年   月   日
合同附件二：

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，(项目名称)的委托人       (以下称甲方)与中标单位         （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

严格遵守党和国家工程建设的法律法规有关规定。

严格执行(项目名称)   项目的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关主管部门给予乙方一至三年内不得参与项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该项目验收完成。

第七条  本责任书作为本项目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方：                       （盖章）    乙方：                           （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或                                      或

其授权的代理人：           （职务）  其授权的代理人：            （职务）
                  （签字）                               （签字）

日期：    年   月   日                         日期：    年   月   日

合同附件三：

工程质量责任书

甲方：                

乙方：      
   甲乙双方根据有关的法律法规，经协商一致就 (项目名称)签订工程质量责任书。

一、工程质量保修范围和内容 
1、乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

2、质量保修范围为合同承包范围内的所有内容。

二、质量保修期

1、除特殊说明外，所有项目要求2年的免费质保期（验收合格移交后）。
2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由具有相应资质等级的单位提出保修方案，乙方实施保修。

3、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

在质量保修期内，由乙方承担。
注：工程质量责任书由甲方、乙方在项目验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：                       （盖章）    乙方：                           （盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

或其授权的代理人：        （职务）  或其授权的代理人：            （职务）
日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。
第六部分    附件—投标文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
萧江镇道路路灯提升改造工程
投 标 文 件
（资格文件）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2关于符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定的承诺函

平阳县萧江新农村建设投资有限公司：

我单位就萧江镇道路路灯提升改造工程承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加采购活动的时间是指供应商参加本项目的采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.4与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：
与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函
平阳县萧江新农村建设投资有限公司 ： 

我方郑重承诺，我方此次参加萧江镇道路路灯提升改造工程（项目编号：         ）的投标，与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。
特此承诺
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.5没有失信行为的承诺函
供应商没有失信记录承诺函
平阳县萧江新农村建设投资有限公司 ：
我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。
特此声明
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
萧江镇道路路灯提升改造工程

投 标 文 件
（报价文件）
	项目编号：  

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表   
开标一览表
供应商名称：                           采购编号：          报价单位：%
	项目名称
	投标报价（折扣率）

	萧江镇道路路灯提升改造工程 
	


1、开标一览表报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
3、▲投标折扣率大于100%或小于0%或未填写的，作无效标处理；
4、实际结算款按：实际工程量*对应的合同全费用综合单价*中标折扣率进行结算；

5、本项目采用折扣率报价方式，所有单价按折扣率同比例下浮，项目预算金额不进行下浮。结算单价按中标单价执行，实际采购金额以采购人实际完成工程量为准。合同服务期内，实际采购金额达到采购预算或承包期到期时，本合同自动终止。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函
【不属于中小企业的无需填写、递交】
中小企业声明函（工程、服务）
【不属于中小企业的无需填写、递交】
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                          企业名称（盖章）： 
日 期： 
注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

相关部门出具的监狱企业证明文件
监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

       单位名称（盖章）：
       日  期：
扶持政策说明：
1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。
3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
萧江镇道路路灯提升改造工程

投 标 文 件
（商务技术文件）
	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3投标函

                         投  标  函
平阳县萧江新农村建设投资有限公司：
                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
不提供本函做无效投标处理。
3.4法定代表人授权书
法定代表人授权书
平阳县萧江新农村建设投资有限公司 ：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权
授权代表：          性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日
	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.5投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 
3.6.1 商务响应表
商 务 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：                    
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.6.2 技术响应表
技 术 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.8 自2021年01月1日以来类似业绩证明
自2021年01月1日以来类似业绩证明
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评审细则要求提供，须附在商务技术响应文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.12 质量服务承诺书、诚信投标承诺书
质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；
二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。
地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。
供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               
第七部分   评标办法
根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关规定，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评标程序
开标后，采购人对各投标供应商的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标供应商进行符合性审查，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务技术、报价的评估，综合比较与评价。

其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分20分
1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×20%×100；

2▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。
二、技术、服务、资信综合评分80分

	序号
	评标内容
	分值
	评分标准

	1
	项目班组成员
	0-4分
	项目负责人同时具有机电工程专业一级建造师证书和机电工程相关的中级及以上职称证书的得2分；
同时具有设备安装施工员、质检员、安全员、材料员、资料员的得2分
（以上人员需提供证书复印件加盖投标供应商公章；所有人员需提供由社会保障部门出具的投标截止前近3个月在本单位社保缴纳到账的在保证明或电子社保证明复印件加盖投标供应商公章，否则不得分）

	2
	现状分析、重点和难点分析及合理化建议
	0-10分
	1、结合现状存在问题和难点、要点等问题，提出的克服难点和要点技术措施等是否完善、合理、且紧扣采购人需求等方面进行评审（评分范围：5、4、3、2、1、0）；
2、针对项目现状、特点、难点提出合理化建议，根据建议是否可行、合理，且紧扣采购人需求进行评审（评分范围：5、4、3、2、1、0）。

	3
	主要产品要求
	0-24分
	投标人所投灯具满足以下技术要求：

1.产品制造商有模组产品通过3000小时双85（温度85℃，湿度85%）恒定湿热测试的得3分（须提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章）。

2.模组产品通过3000小时盐雾实验（在温度(35+2)℃、pH值(6.5~7.2)盐溶液条件下，试验周期 3000h后），目视检查未发现腐蚀的测试报告的得3分（须提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章）。

3.模组产品通过光通维持寿命（1000h法），模组50000小时光通量维持率不低于75%的测试报告的得3分（须提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章）。

4.模组产品需提供温度循环不低于250次测试报告的得3分，（须提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章）。

5.模组通过结温测试，在满足单模组50W（或以上）、环境温度25℃条件下，结温不高于70℃的的得3分（须提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章）。

6.所投LED模组符合GB/T 24823-2017 CQC模组性能认证，且防护等级达到 IP68 的得3分；需提供中国质量认证中心出具的认证证书。

7所投 LED 模块性能要求通过 GB/T24823-2017（10万小时光衰 70%，色坐标 2个点）温度循环、开关试验、加速寿命试验的得3分；（须提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章）。

8.具有LED模组透镜通过 5000 小时耐紫外线(UV)试验，透镜无明显变化的检测报告的得3分（须提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章）。

注：以上检测报告需要同时提供制造商的授权书和检测报告编号能在“全国认证认可信息公共服务平台”中“检验 检测报告编号查询”栏目查询，投标文件中须提供带查询网址的截图。


	4
	主要节点效果呈现
	0-10分
	（1）根据投标单位出具的相应的灯具三维效果图、夜景效果图（其中三维效果图数量不少于20张，夜景效果图数量不少于5张），总体布局是否合理、色彩效果是否协调，是否满足采购人需求等方面进行评审（评分范围：10、8、6、4、2、0）；
注：效果图数量少于20张或夜景效果图少于5张的，不得分。

	5
	售后服务方案与能力
	0-4分
	根据投标单位合理可行的售后服务方案，包括：拟派的售后服务团队的人员配比、人员专业水平、人员培训计划、售后人员证书、质保期维修保养、（包括本地化售后服务、售后服务响应时间、售后服务承诺），由评委综合打分（评分范围:4、3、2、1、0）

	6
	样品
	0-15分
	样品1：根据提供样品材质标准、做工细节、 配件选择、美观度、实用性、整体效果等各方面，由评委综合打分（评分范围:5、4、3、2、1、0）

样品2：根据提供样品材质标准、做工细节、 配件选择、美观度、实用性、整体效果等各方面，由评委综合打分（评分范围:5、4、3、2、1、0）

样品3：根据提供样品材质标准、做工细节、 配件选择、美观度、实用性、整体效果等各方面，由评委综合打分（评分范围:5、4、3、2、1、0）

	7
	工期、质量的保证措施及承诺
	0-4分
	根据供应商提供的工期、质量的保证措施及承诺由评委进行打分（评分范围:4、3、2、1、0）

	8
	施工组织方案
	0-5分
	项目总体管理方案由评委进行打分（评分范围：5、4、3、2、1、0）。

	9
	安全防范工作方案及措施
	0-4分
	根据供应商提供的安全防范工作方案及措施方案由评委进行打分（评分范围4、3、2、1、0）


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。
2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
国企采购活动现场确认声明书
浙江港域工程项目管理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加萧江镇道路路灯提升改造工程（采购编号：PYCG241118087）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：451202396@qq.com。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
招标文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
