平阳县政府采购招标文件

	平  阳  县

政府采购招标文件

（线上电子招投标）
项目名称：鳌江园林雅苑保障房、昆阳平师路保障房智能化项目
招标编号：PYCG230606053 

采 购 人：平阳县保障性住房建设投资有限公司
联 系 人： 卢先生   

联 系电 话：0577-63722979 
代理机构：浙江兴厦工程项目管理有限公司
联 系 人：郑先生
联系电话：13958951486
二零二三年六月


浙江兴厦工程项目管理有限公司关于鳌江园林雅苑保障房、昆阳平师路保障房智能化项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2023年 6 月 6 日
 项目概况 

   鳌江园林雅苑保障房、昆阳平师路保障房智能化项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2023年 6 月 27 日 09:30（北京时间）前递交投标文件。 

一、项目基本情况                                            
    项目编号：PYCG230606053
    项目名称：鳌江园林雅苑保障房、昆阳平师路保障房智能化项目
    预算金额（元）：6981324
    最高限价（元）：6981324
    采购需求：详见采购文件
    标项名称:鳌江园林雅苑保障房、昆阳平师路保障房智能化项目 
    数量: 1批   
    预算金额（元）:6981324  
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：鳌江园林雅苑保障房、昆阳平师路保障房智能化项目 
    备注： 

    合同履约期限：标项 1，至合同结束

    本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
    1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

3.特定资格要求：无

三、获取招标文件 
    时间：至2023年 6 月 27 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
    地点：政采云平台（www.zcygov.cn） 

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

    售价（元）：500 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2023年 6月 27 日09:30（北京时间）
    投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

    开标时间：2023年 6 月 27 日09:30 

    开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）  

五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）质疑投诉：质疑期：公告发布之日起7个工作日内。质疑资格：政采云中本项目通过报名的供应商。对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。7）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。 
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息

    名    称：平阳县保障性住房建设投资有限公司 

    地    址：平阳县昆阳镇人民路375号八楼 

    传    真：/  

    项目联系人：卢先生   
    项目联系方式：0577-63722979 
    2.采购代理机构信息            

    名    称：浙江兴厦工程项目管理有限公司             

    地    址：平阳县昆阳镇人民路507号             

    传    真：/             

    项目联系人：郑先生              

    项目联系方式：13958951486 

   

     

    若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。       

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江兴厦工程项目管理有限公司对鳌江园林雅苑保障房、昆阳平师路保障房智能化项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
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	资金来源
	财政资金

	
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采 购 人：平阳县保障性住房建设投资有限公司
联 系 人：卢先生    
项目联系方式：0577-63722979    

	
	采购代理机构
	名称：浙江兴厦工程项目管理有限公司
地址：平阳县昆阳镇人民路507号
项目负责人：郑先生
手机：13958951486

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

 eq \o\ac(□)接受

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数和演示视频
	“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”；（3）方案讲解演示（以介质存储（U盘）的演示文件，），密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交（建议以顺丰快递形式）（邮寄地址：平阳县昆阳镇人民路507号 郑先生收13958951486））。

注：供应商应加强U盘的包装与保护，因包装不当而造成项目演示文件损坏或不能在开评审现场设备上正确读取并播放的责任由供应商自负。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
 eq \o\ac(□)需要

	
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要  

	
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要  

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江兴厦工程项目管理有限公司
机构地点：平阳县昆阳镇人民路507号
联系人：郑先生
联系电话：13958951486               

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人投诉。

	
	投诉受理联系方式
	平阳县保障性住房建设投资有限公司
联 系 人：卢先生 
监督投诉电话：0577-63722979
地    址：平阳县昆阳镇人民路375号八楼

	
	投标截止时间
	2023年 6 月 27 日09:30  截止(北京时间)。

	
	开标时间
评审地点
	开标时间：2023年 6 月 27 日09:30  正 (北京时间)
评审地点：平阳县公共资源交易中心评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）

	
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江兴厦工程项目管理有限公司：邮箱： 1093520466@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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第一部分     项目简介

一、项目简介

浙江兴厦工程项目管理有限公司受平阳县保障性住房建设投资有限公司委托，以公开招标方式采购鳌江园林雅苑保障房、昆阳平师路保障房智能化项目项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

采购内容及详细要求

软件部分：

	模块
	功能
	子功能
	功能描述
	单位
	数量
	备注

	系统设置
	组织
	组织信息
	组织架构管理；可进行添加、修改、删除操作
可以目录树的形式进行展示
可关联人员；即人员与部门进行关联
	套
	1
	

	
	
	员工信息
	管理所有的员工信息；可进行添加、修改、删除、查看详情、重置密码、修改密码等
包含元素：员工名称、员工岗位、手机、照片、性别、员工邮箱、家庭住址、关联组织等
	套
	1
	

	
	
	角色权限
	管理所有的角色信息；可进行添加、修改、删除操作
可对角色设置功能授权、员工关联、小区关联
	套
	1
	

	
	
	数据权限
	管理所有的数据权限设置
可用于角色设置数据授权（单元授权）及员工关联
	套
	1
	

	
	
	员工认证
	应用端与员工信息进行认证信息
可对员工信息与微信公众号用户信息的绑定认证，用于快速授权登陆
	套
	1
	

	
	
	班次设置
	管理所有的班次信息；可进行添加、修改、删除、启用/停用操作
用于上班时间点的设置，比如白班一个上班时间点 8:00至18:00 夜班 18:00至24:00 ，它主要用于 排班设置时 选择使用。
	套
	1
	

	
	
	排班设置
	管理所有的排班班次信息：可进行添加、修改、删除、启用/停用、关联人员操作
可以根据不用的上班班次 添加 排班设置，添加排班时，分为按日排班 按周排班和按月排班
	套
	1
	

	
	
	排班表
	展示所有的人员的排班信息
可对员工、班次、月份进行筛选展示
	套
	1
	

	
	系统
	系统配置项
	配置系统性参数
  租金缴纳期限:超15天、欠费1个月发起通知、超3个月人脸信息锁定(门禁数据清除或设置有效期);
  房屋门禁预警期限:设备多久元使用时发起预警
	套
	1
	

	
	
	流程管理
	设置系统内部的审批流程
可分步骤设置审批人员、流程为分普通流程/会签
	套
	1
	

	
	
	公众号管理
	可设置相关公众号的基本信息
设置公众号的菜单栏信息
设置公众号消息模板
	套
	1
	

	
	
	短信管理
	短信接口配置及群信群发/单发功能，短信模板设置、短信业务(欠费催缴、工单提醒)
	套
	1
	

	
	
	支付配置
	支付通道的对接及配置；可设置多通道；如微信支付 
	套
	1
	

	
	
	打印配置
	配置所有打印信息
例如：催缴打印说明、收据打印说明等
	套
	1
	

	
	
	文件下载
	大数据导出采用异步形式生成各类报表进行下载
	套
	1
	

	
	
	操作日志
	保存管理员的所有操作日志，可进行筛选、删除
	套
	1
	

	
	
	民政数据
	民政数据对接数据并展示使用
	套
	1
	

	
	
	房产查询
	通过大数据查询人员房产信息并展示使用
	套
	1
	

	小区
	小区列表
	-
	主要管理小区的相关信息；可进行添加、修改、删除操作
根据管理员权限展示小区信息
	套
	1
	

	
	业务受理
	-
	根据不同的条件筛选房屋信息并展示查看房屋相关的各模板信息并做进行数据操作：
如：入住、腾空、费用/缴费、业主合同/起草、家庭成员/新增等；
	套
	1
	

	
	小区大屏
	-
	快速进入某小区的大屏、并对数据进行分析展示
	套
	1
	

	
	结构图
	-
	可根据小区楼栋单元展示房屋信息，三色或多色展示各个房屋的欠费情况，以并快速定位并进行业务受理
	套
	1
	

	房产
	房屋管理
	楼栋管理
	主要管理所有的楼栋信息；可进行添加、修改、删除楼栋操作
包含元素：楼栋编号、楼栋名称、建筑面积、排序、备注等信息
绑定门禁设备信息
	套
	1
	

	
	
	单元管理
	主要管理楼栋的所有单元信息；可针对楼栋添加、修改、删除单元；
包含元素：单元编号、总层数、建筑面积、是否含电梯、备注等信息
绑定门禁设备信息
	套
	1
	

	
	
	房屋管理
	主要管理所的房屋信息；可进行添加、修改、删除房屋等信息；
可快速进行业务处理：腾空、入住、绑定门禁设备、
包含元素：房屋状态（已出租、未出租）、租金到期时间、合同到期时间、门禁最后开启时间、锁定状态（正常/锁定，锁定后人脸无法使用）
	套
	1
	

	
	租客(业主)信息
	-
	 管理所有的租客主体（业主）信息。
可操作：房屋入住/解绑，信息添加、修改、删除、批量导入、人脸信息采集、指纹信息采集并临时(计数或有效期)授权。
 包含元素：业主人脸、姓名、性别、年龄、身份证、家庭住址、入住时间、状态（入住/退出）退出时间
 业主成员与业主信息登记后，系统快速同步门禁系统人脸和指纹数据；包含：所属房屋门禁、所属单元门禁、所属楼栋门禁、小区门禁
	套
	1
	

	
	业主成员
	-
	可快速选择业主信息展示所有的业主成员（家庭成员）信息，可进行成员添加、修改、删除等
包含元素：人脸、姓名、性别、年龄、类型、身份证、联系方式、家庭住址、备注、状态（入住/退出）、有效期时间、入住时间、退出时间
	套
	1
	

	
	绑定业主
	-
	用户通道应用平台登录信息，账户信息与业主信息的绑定关系（微信公众号）
可进行解绑/反解绑操作
	套
	1
	

	
	租金临期（欠租预警）
	即将到期
	租金即将到期的房屋
	套
	1
	

	
	
	已到期
	租金已到期但未满1个月的的房屋
	套
	1
	

	
	
	超长逾期
	租金超期满3个月的房屋
1.自动改变房屋锁定状态-门禁数据清除或状态调整
2.更新租金到期时间即可解除锁定状态
	套
	1
	

	
	到期腾退
	-
	物业人员选择要腾退的房屋
1.改变房屋状态为未出租、清空合同到期时间、租金到期时间
2.同步更新业主状态及业主成员状态为退出
3.清除房屋相关人的门禁人脸信息
	套
	1
	

	费用
	费用项管理
	-
	费用类型 如：租金、押金、停车费、其他费用等
管理所有的费用项，可进行添加、修改、删除操作
	套
	1
	

	
	房屋收费
	-
	管理所有的房屋相关收费信息
通过房屋目录树：楼栋-单元-房屋快速选择
数据自定义：可自定义模板导出，填写后自定义导入数据
可批量创建费用数据（可按房屋类型：普通房屋/商铺；收费范围：楼栋/单元/房屋；费用类型-收费项目；楼层：默认全部，可定义选择某项楼层、房屋状态：已出租、未出租、计划起始时间-结束时间）
批量催缴单下载：以房屋为主体的形式生成催缴单，可用物业人员进行催缴
单一房屋操作：可选择房屋-创建缴费、创建费用、欠费缴费（可单或批量）、催缴单等
可打印催缴单、已缴凭证
费用缴费（支付方式：微信支付、现金、pos机、转账）  
	套
	1
	

	
	费用导入
	-
	通过execl进入费用数据批量导入、模板下载
费用类型、费用对象（房屋/车位车辆）
租金费用导入：财政系统费用订单生成二维码后，上传到系统生成业主对应的数据
	套
	1
	

	
	退费审核
	-
	费用缴费后可提交退费申请，通过申请后可以退还相应的费用
	套
	1
	

	
	补打收据
	
	可进行已收款的费用信息进行补打收据/小票
	套
	1
	

	合同
	合同类型
	-
	管理所有的合同类型，可进行添加、修改、删除操作
可进行扩展设置 用于 合同内容参数的变化
合同模板：主要用于合同的内容设置及扩展参数的设置等
可统一设置合同申请续签审批流程
	套
	1
	

	
	合同甲方
	-
	合同中使用的甲方相关信息；可进行添加、修改、删除操作
包含元素：甲方、甲方联系人、联系电话等
	套
	1
	

	
	起草合同
	-
	起草相关合同，选择合同类型，填写相同的数据提交后进入审批流程
	套
	1
	

	
	合同查询
	-
	管理所有起草的合同信息；合同分为线上签约、线下签约两种方式，可对线下签订的合同上传并存档
可进行审批、打印、下载、删除操作
	套
	1
	

	
	合同变更
	-
	对合同进行变更；主体变更、租期变更、资产变更（房屋信息变更）
	套
	1
	

	
	到期合同
	-
	列出即将到期或已到期的合同信息，进行续签或终止操作
	套
	1
	

	报表
	报表首页
	-
	各项费用数据占比及台账报表等
	套
	1
	

	
	费用汇总表
	-
	以月份为维度，进行费用情况汇总，可按楼栋/单元/房屋筛选；可进行导出
	套
	1
	

	
	楼栋费用表
	-
	以楼栋单元为维度，进行费用情况汇总；可进行导出
	套
	1
	

	
	费用分项表
	-
	以费用项为维度，进行费用情况汇总；可进行导出
	套
	1
	

	
	缴费清单
	-
	所有房屋缴费记录，可按楼栋、单元、房屋筛选；可进行导出
	套
	1
	

	
	欠费明细表
	-
	房屋与费用项关联的欠费明细；可进行导出
	套
	1
	

	
	费用到期提醒
	-
	距离费用结束时间剩余天数的统计，可按楼栋、单元、房屋筛选；可进行导出
	套
	1
	

	
	租金到期情况表
	-
	房产租金到期情况分析表
	套
	1
	

	安全防控
	门禁防盗
	-
	门禁设备触发防盗机制时产生的警报数据信息及处置过程记录
	套
	1
	

	
	长期未开门预警
	-
	房屋门禁因长期未触发门禁(开门)时产生的警报数据信息及处置过程记录
	套
	1
	

	
	高空抛物监控
	-
	监控设备触发高空抛物机制时产生的警报数据信息及处置过程记录
	套
	1
	

	
	陌生人防控预警
	-
	通过监控或门禁设备采集人脸信息并比对业主人脸数据反馈到系统并完成人员信息判定及处置过程记录
	套
	1
	

	设备
	门禁管理
	门禁设备
	管理所有的门禁设备信息；可进行添加、修改、删除、开门、重启、相关人脸信息、批量导入、导出、同步状态操作
位置绑定（小区/楼栋/单元/房屋）
	套
	1
	

	
	
	门禁人脸
	管理所有的门禁的人脸信息及与设备数据的同步情况；
可进行添加、修改、删除、同步
包含元素：人脸、姓名、身份证、门禁信息、同步情况（添加/删除）等
	套
	1
	

	
	
	开门记录
	记录所有的人脸开门情况表;
可进行删除、同步数据
包含模板人脸、抓拍人脸、用户信息、相似度匹配情况、门禁信息等
	套
	1
	

	
	
	门禁通道
	管理所有的可用门禁通道接口信息；可进行添加、修改、删除操作
	套
	1
	

	
	
	操作记录
	记录所有人工操作的记录信息
包含元素：流水、门禁信息、操作类型、操作用户、操作时间、状态等
	套
	1
	

	
	
	门禁告警
	门禁设备触发防盗机制时产生的警报数据信息，提示物业安保人及时防控
	套
	1
	

	
	
	技术对接
	门禁技术接口对接，数据实时对接
	套
	1
	

	
	道闸管理
	控制中心
	可以对道闸视频进行播放或进行手工开闸；
	套
	1
	

	
	
	车辆进场
	记录所有的车辆进场记录；可进行删除操作；
	套
	1
	

	
	
	车辆出场
	记录所有的车辆出场记录；可进行删除操作
	套
	1
	

	
	
	道闸设备
	管理所有的道闸设备信息；可进行添加、修改、删除、批量导入、同步数据、开/关闸
	套
	1
	

	
	
	操作记录
	对于手工开/关闸进行记录
	套
	1
	

	
	
	道闸通道
	管理所有的可用门禁通道接口信息；可进行添加、修改、删除操作
	套
	1
	

	
	
	技术对接
	道闸技术接口对接；实时数据的同步
	套
	1
	

	
	监控管理
	监控大屏
	人员可以快速调用视频组或单一选择监控视频进行播放
	套
	1
	

	
	
	监控设备
	管理所有的监控设备信息；可进行添加、修改、删除、同步操作
包含元素：监控名称、设备基础信息、设备位置信息等
	套
	1
	

	
	
	监控通道
	管理所有的可用门禁通道；可进行添加、修改、删除操作
	套
	1
	

	
	
	视频组
	视频组的添加、修改、删除，配置对应监控设备；以便快速调整查看
例如：外部防卫组、单元小区组、高空防卫组
	套
	1
	

	
	
	技术对接
	监控技术接口对接
	套
	1
	

	
	人脸/指纹
	技术对接
	人脸/指纹设备技术接口对接
	套
	1
	

	停车
	停车场管理
	-
	管理所有的停车场信息；可进行添加、修改、删除操作；
包含元素：停车场ID、停车场编号、停车场类型（地上、地下）、外部编码
	套
	1
	

	
	车位信息
	-
	管理所有的停车场车停信息；可进行添加、修改、删除操作
包含元素：停车场、车位、车位状态、车位类型、面积
	套
	1
	

	
	岗亭管理
	-
	管理所有的停车岗亭信息；可进行添加、修改、删除操作
包含元素：岗亭编号、岗亭名称、停车场、临时车进场、是否收费、已在场、未在场等
	套
	1
	

	
	车辆管理
	-
	管理业主的所有车辆信息；可进行添加、修改、删除操作
包含元素：车牌号、房屋号、车牌类型、车辆类型(月租车、免费车、内部车、预约车)、颜色、绑定业主、绑定车位、有效期、状态
	套
	1
	

	
	车位申请
	-
	管理所有住户申请车位的信息；
可进行添加、修改、删除操作
包含元素：车牌号、汽车品牌、车辆类型、颜色、起租时间、结租时间、申请人、申请人电话等
可以进行审批、绑定车位
	套
	1
	

	
	进场/出场记录
	-
	车辆的进场/出场信息记录；可进行删除操作
	套
	1
	

	办公
	公告管理
	公告类型
	管理所有的公告类型管理；可进行添加、修改、删除操作
如：业主通知、员工通知、小区通知、业主微信等
	套
	1
	

	
	
	发布公告
	管理所有的公告信息；可进行添加、修改、删除操作
包含元素：标题、公告类型、开始时间、结束时间、状态
	套
	1
	

	
	建议/反馈
	类型
	管理所有的类型管理；可进行添加、修改、删除操作
如：投诉、建议、咨询
	套
	1
	

	
	
	建议/反馈
	管理所有的建议/反馈信息，可进行添加、受理、删除操作
包含元素：类型、联系人、联系电话、详细内容
可选择关联楼栋/单元/房屋
	套
	1
	

	
	投票选举管理
	选举列表
	管理所有的选举/投票事项及相应的被举人员
(1)支持指定投票时间段，限定投票的开始与结束时间
(2)多种投票限制方式，自由设置
(3)实时跟踪完成进度
(4)被选举人员信息一键导入
(5)投票统计结果导出
	套
	1
	

	大屏
	控制台
	-
	小区信息统计：楼栋、单元、房屋、车位
业主信息统计：登记人员、车辆
业主反馈：动态展示
投诉统计：总数、处理中、已处理
门禁防盗统计、长期未开门预警统计、高空抛物预警统计、陌生人预警统计
	套
	1
	

	业主服务端
(微信公众号/H5）
	用户中心
	用户操作
	业主授权登录/解绑、设置用户密码、登出、修改用户头像/昵称、修改密码等操作
	套
	1
	

	
	
	房屋认证
	业主通过手机号码、验证码的等信息进行房屋认证并绑定/解绑
	套
	1
	

	
	缴费
	缴费记录
	展示业主所属的所有费用信息记录
	套
	1
	

	
	
	在线缴费
	在线完成费用的支付(如果是财政部门开单则手动识别二维码跳转至对应平台)
	套
	1
	

	
	合同
	合同记录
	管理所有的业主相关合同记录
随时查看、下载、打印电子劳动合同的完整内容。
	套
	1
	

	
	
	合同在线签订
	通过上传身份证图片、签名完成合同签订
	套
	1
	

	
	建议/反馈
	建议/反馈记录
	展示业主所属的建议与反馈记录
	套
	1
	

	
	
	提交
	提交建议与反馈
	套
	1
	

	
	选举/投票
	-
	展示选举/投票信息，用户进行投票提交
	套
	1
	

	物业服务端
(微信公众号/H5）
	用户中心
	用户操作
	授权登录/解绑、登出、修改用户头像/昵称、修改密码等操作
	套
	1
	

	
	排班信息
	-
	可查看相关排班信息
	套
	1
	

	
	业主信息
	信息查询
	可在线查询业主相关信息：如费用、房屋、合同、成员等信息
	套
	1
	

	
	
	信息采集
	对人员信息录入、人脸采集
	套
	1
	

	
	员工通讯录
	-
	查看所有员工的通讯录，可进行拨打电话操作
	套
	1
	

	
	设备控制
	门禁开关
	门禁列表数据的筛选展示、查看详情展示、可对门禁进行一键开门操作
	套
	1
	

	
	
	道闸设备
	道闸列表数据的筛选展示、查看详情展示、可对道闸开/关行为操作
	套
	1
	

	配套设施费用
	三方接口费用
	微信公众号认证
	公众号主体认证
	套
	1
	

	
	
	域名
	域名的购买与续费（3年）
	套
	1
	

	
	服务器
	应用服务器
	8核16G内存 存储:100G 系统:centos 7.9
	套
	1
	

	
	
	公网带宽
	100M
	
	
	

	
	
	数据库服务器
	4核8G内存 存储:100G
	
	
	

	
	
	云堡垒机
	2个资产
	
	
	

	
	
	云日志审计
	2个资产
	
	
	

	
	
	云 WAF
	25M防护流量
	
	
	

	
	
	安全管理模块EDR
	2个资产
	
	
	

	
	
	云下一代防火墙
	25M防护流量
	
	
	

	
	二级等保评测
	-
	二级等保评测
	次
	1
	

	
	维保服务
	维护服务内容
	1.系统日常运行维护。包括系统操作指导、因系统缺陷导致的各种 BUG 的修复、因误操作导致的数据错误维护等:
2.系统突发事件的诊断、排除;
3.因业务发展需要或需求变动引发对系统的新增、完善软件功能且工作量小于(含)1人日的开发工作，年累计不能超过 30个工作日;
4.咨询服务。帮助解答甲方提出的系统相关的各种业务和技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等。
5.数据库数据清理。定期清理运维过程中所生成的生产数据库中的 临时表，从应用系统角度来优化数据库，提高应用系统运行速度。
5.数据库结构优化：从应用系统角度来优化数据库，如建立并优化索引、优化存储过程、数据库表拆分等，提高应用系统运行速度
6.运维总结：定期撰写运维总结报告，总结回顾本期各项运维工作开展情况。
	套
	1
	

	
	
	维护形式
	维护分为被动式和主动式两种形式:
1.被动式服务包括:
1) 现场技术服务方式，指因应用软件系统出现重大故障导致业务中止时，将派技术人员运程协助甲方技术、业务人员一起对故障进行分析，提出解决方案，在征得甲方同意后对故障进行处理和排除;
2) 远程维护方式，通过电话、电子邮件、传真或远程访问等方式进行系统故障的处理、技术支持、咨询服务等工作。
2.主动式服务:
定期巡检:定期 (1周内一次或多次) 对系统数据进行检查做好各类系统运行情况以及异常记录。
对可能出现的故障提出解决预案及系统功能改进等方面的技术咨询工作，并提供必要的远程指导。
如需要，可以对甲方的技术、业务人员进行系统运行管理、日常维护、使用操作等方面的培训；
3.对于任何运行维护任务，我司服务人员需严格填写维护记录单,并由甲方签字认可。
4.我司指派经验丰富的运维工程师来具体承担的维护服务工作。服务人员相对固定，如有变动，我司将提前一周通知甲方并征得甲方同运维人员在现场运维，如需加班，要得到甲方的签字确认。
5.我司为甲方提供电话技术支持服务要求:5X8小时。
6.运维响应:工作时间运维响应时间应在2小时以内，非工作时间运维响应时间在4小时以内;如果需到现场进行服务，我司将在接到运维请求后的4个小时以内赶到用户现场。
	套
	1
	

	
	
	维护流程
	1)甲方因为各种原因需要对已经产生的数据进行修改，提出维护申请。维护范围只包括错误数据修正。
2)提出申请部门负责人需要对情况进行核实，并确认。
3)维护工程师 (一般由软件开发组专人负责) 接收到确认后的维护请求，分析并提出修改方案。
4)技术部门负责人对方案进行审核，确保方案的安全性和正确性。
5)如需要，对系统进行备份。(具体操作由方案确定)
6)如需要，对维护操作进行模拟验证。(具体操作由方案确定)
7)维护工程师(一般指方案提出者本人) 按照方案进行修改操作。完成维护后，需通知用户验证。
8)维护申请提出用户对维护结果进行反馈和评价
	套
	1
	

	
	
	系统变更、升级流程
	1)甲方提出系统功能变更、增加或删除的需求
2)技术部门对需求进行分析和指导，初步确认需求的可行性和合理性。
3)用户对分析后的需求进行确认 (一般可以召集需求相关部门人员进行讨论)，部门负责人确认需求。
4)开发部门对根据需求提出设计、实施方案
5)开发负责人确认方案，如方案需要修改则返回步骤 4，直至方案通过。
6)完整的需求和方案设计完成后提交用户领导确认。
7)用户领导确认后，方可实施。在开发、测试、实施上线完成后，通知用户，并及时提供升级说明。
8)用户需求提出者对升级后使用提出反馈意见
	套
	1
	


硬件清单：


	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	物联综合管理平台 
	1. 系统管理;
(1) 支持基础资源（组织.设备.人.卡.车等信息）管理，提供事件中心.数据存储.电子地图.日志记录等基础功能;
(2) 支持平台运维，提供服务部署维护功能.支持模块化升级部署.系统资源使用情况监控等运维相关功能；
(3) 支持级联.分布式.集群，实现系统核心能力提升；
★(4)支持对菜单名称、图标、源菜单路径， 打开方式，业务描述进行管理，打开方式包含：内部页签打开，浏览器页签及新窗口打开(提供公安部有效检测报告复印件)
(5) 支持mysql数据库.云数据库，统一云.标准云.智微云，满足图片.视频.结构化数据的按需求存储；
(6) 支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通；
(7) 支持光栅.矢量.3D 三种类型，不同厂家的地图；
(8) 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义；
(9) 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树.部门人员树.数据查询；
★(10)支持对导入.导出平台excle 业务数据进行密码加密；（提供公安部有效检测报告复印件）
(11)支持查看平台运行数据，包括：人数统计.车辆统计.访客统计.人脸识别信息.机动车识别信息.非机动车识别信息.保安人数.昨日消费信息.园区考勤统计.设备报警.设备运维等信息
(12) 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；
(13) 支持设备信息管理，可按设备/通道名称，IP地址进行模糊搜索，可显示异常设备的异常状态原因说明
★(14) 支持平台上下级联网络拓扑，支持展示级联的连接、数据推送状态的展示（提供公安部有效检测报告复印件）
2. 视频管理;
(1) 支持实时视频.录像回放.录像下载.电视墙.雷球联动，热成像;
(2) 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务;
(3) 支持手机移动客户端（5060）进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放;
★(4)支持添加、删除、查询、修改雷达设备，支持在地图中按地图距离和真实距离标定雷达设备；（提供公安部有效检测报告复印件）
3. 门禁管理;
(1) 支持门禁设备管理;
(2) 支持门禁控制，包括：门通道控制.门组分配.首卡开门.多卡开门.多门互锁.反潜回.开门计划.远程验证.常开常闭;
(3) 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；
(4) 支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力;
4. 停车管理;
(1) 支持出入口管理.场区管理.地图管理.收费规则管理.用户布控设置.场内超速报警；
(2) 支持配套云平台实现在线支付和无人值守；
(3) 单台系统支持出入口设备不低于50进50出；
5.硬件参数
(1) CPU：Intel E5 10C 2.2GHz
(2) 硬盘：120GB SSD
(3) 内存：8GB * 2
(4) 数据发送模块：485数据发送模块 * 2
(5) 接口：Usb Port ×3、VGA ×1、Serial Port ×1、NIC ×5
★为确保系统功能稳定性，要求物联综合管理平台与智能门锁为同一品牌
	台
	1
	

	2
	机房租赁
	3年
	项
	1
	

	3
	链路
	3年
	条
	1
	


	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	一、智能门锁

	1
	一体化智能门锁
	1、▲通讯方式:联网模组BLE5.0,NB-IoT（提供相关证明复印件加盖公章）
2、▲开锁方式:人脸、蓝牙、二代身份证、密码、门禁卡、指纹、机械钥匙（提供相关证明复印件加盖公章）
3、★人脸检测识别方式:3D结构光识别（提供相关证明复印件加盖公章）
4、人脸用户数量:支持100个
5、输入电压:6V-9V
6、电机工作时间:正常工作200毫秒，低电压220毫秒
7、电源类型:标称7.4V可充电锂电池
8、平均工作电流:<350ma
9、BLE开启静态电流:带NB-IoT模组<90ua
10、温度范围:-25℃-70℃
11、湿度范围:≤93%±3%
12、抗静电:接触放电±8KV:空气放电±15KV
13、内开门检测:支持
14、固件升级:支持
15、智能门锁采用单节可充电锂电池供电，需有外接应急电源接口，在电池没电情况下可以应急开门。
16、▲支持卡片:IC卡，CPU卡（支持二代身份证）（提供相关证明复印件加盖公章）
17、材质:铝合金
18、触摸面板:高清钢化玻璃面板
19、适用门类型:木门、防盗门
20、适用门厚度:4cm以上                                      21、支持多种报警功能，如面板防撬报警、电池欠压报警、试错报警（提供相关证明复印件加盖公章）                                                  
	台
	1178
	

	3
	200万像素高清USB摄像机
	人脸录入设备
	台
	1
	

	 二、单元楼门禁系统
	

	3
	门禁一体机
	1、采用2.5D曲面屏，时尚大方采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600
2、采用 200万双目摄像头采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别
3、★设备应支持消防联动功能，在平台端将消防信号配置为对应报警输入端口后，当该端口（开关量信号） 被触发后，应能联动门锁信号端口动作。（提供公安部检测报告）
4、支持自动补光，可有效降低环境光污染
5、支持2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、2万张人脸、2万个密码、5万张IC卡、30万条记录
6、支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
7、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)；基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置；人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行
8、支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私
9、支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警；支持口罩检测、安全帽检测；支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别
10、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假
11、支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广
12、支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全
13、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警
14、支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发
15、支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲
16、支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP
17、支持在线升级，USB升级；支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱
18、支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名
19、支持多人识别，最多可6人同时人脸识别支持人脸美颜功能；支持语音识别
20、★设备应支持最多 6 人同时进行人脸识别。（提供公安部检测报告）
21、★设备应支持语音广告功能，应能配置验证成功或屏幕亮起时播放语音广告。语音广告支持自定义，可通过输入文本，通过设备自带的TTS实现文本转语音功能。（提供公安部检测报告）
22、★1. 支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能； 2. 支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像； 3.支持H.264、H.265视频编码设置功能。。（提供公安部检测报告）
23、支持IP65防护等级
24★为确保系统功能稳定性，要求门禁一体机与智能门锁为同一品牌
	台
	13
	

	4
	磁力锁
	磁力锁
	个
	13
	

	5
	出门按钮
	出门按钮
	个
	13
	

	6
	闭门器
	闭门器
	个
	26
	

	三.视频监控系统
	

	7
	高空抛物摄像机
	1、采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2、支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标
3、★高空抛物检测功能检验：当监控画面中出现从高处向低处的物体（如建筑高层抛出的矿泉水瓶、纸盒、烟头等），样机可检测并发出报警提示信息，抛物轨迹可在监控画面实时显示；报警触发后，可联动抓拍图片（图片中可显示抛物轨迹）及录像，可设置录像时长（10-300s),可设置轨迹颜色、轨迹数量、轨迹线宽等级，可设置最多10个高空抛物检测区域。（提供公安部检测报告）
4、最大可输出400万(2688×1520)@30fps
5、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
6、内置红外补光灯，最大红外监控距离120米
7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
8、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
9、支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡
10、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装
11、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
12、★物体检测功能检验：样机可对监视画面中不小于10×10像素的抛物物体进行检测。（提供公安部检测报告）
13、★高空抛物抗干扰功能检验：当监控画面中出现飞虫、飞鸟、大楼玻璃上的飞机倒影、高空晾晒衣物被褥等，样机不产生报警提示信息。（提供公安部检测报告）
14、★楼层标定功能检验：可在监视画面中手动标定当前楼层信息（楼层、户室等信息），当设备检测到高空抛物时，可显示具体楼层、户室信息。（提供公安部检测报告）
15、支持IP67防护等级
	台
	70
	镜头焦距
8-32mm
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	高空抛物摄像机
	1、采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2、支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标
3、★高空抛物检测功能检验：当监控画面中出现从高处向低处的物体（如建筑高层抛出的矿泉水瓶、纸盒、烟头等），样机可检测并发出报警提示信息，抛物轨迹可在监控画面实时显示；报警触发后，可联动抓拍图片（图片中可显示抛物轨迹）及录像，可设置录像时长（10-300s),可设置轨迹颜色、轨迹数量、轨迹线宽等级，可设置最多10个高空抛物检测区域。（提供公安部检测报告）
4、最大可输出400万(2688×1520)@30fps
5、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
6、内置红外补光灯，最大红外监控距离120米
7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
8、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
9、支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡
10、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装
11、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
12、支持IP67防护等级
13、★高空抛物抗干扰功能检验：当监控画面中出现飞虫、飞鸟、大楼玻璃上的飞机倒影、高空晾晒衣物被褥等，样机不产生报警提示信息。（提供公安部检测报告）
14、★楼层标定功能检验：可在监视画面中手动标定当前楼层信息（楼层、户室等信息），当设备检测到高空抛物时，可显示具体楼层、户室信息。（提供公安部检测报告）
15、★物体检测功能检验：样机可对监视画面中不小于10×10像素的抛物物体进行检测。（提供公安部检测报告）
	台
	12
	镜头焦距
3.5-12mm
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	警戒摄像机
	1、采用星光级低照度400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2、支持通用行为分析、SMD
3、开启智能行为分析后，夜晚红外下检测到目标，可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换及点亮时间可设置。（提供公安部检测报告）
4、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
5、最大可输出400万(2688×1520)@25fps
6、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离50米
7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
8、具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。（提供公安部检测报告）
9、内置MIC，扬声器
10、支持DC12V/POE供电方式
11、支持录像计划功能，进行主码流或辅码流或第三码流录像。（提供公安部检测报告）
12、支持两路码流功能
13、支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供公安部检测报告）
14、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
15、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～30帧/秒。（提供公安部检测报告）
16、★智能行为分析功能检验 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 a）绊线入侵； b）区域入侵； c）物品遗留； d）物品消失； e）徘徊检测； f）非法停车； g）快速移动； h）人员聚集； I) 进入区域；J)离开区域；样机支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式。（提供公安部检测报告）
17、★当发生绊线入侵、区域入侵和快速移动等行为时，样机可最多设置10组布防时间，在布防时间内开启智能行为分析功能，可对人、车、人和车进行检测；可对人员和机动车的正面、侧面、背面进行检测；可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测； 可对打伞、拎包、骑车人员进行检测； 可对目标大小（像素值）进行设置，使样机只对预设大小（像素值）范围内的人员及机动车辆进行栓测；。（提供公安部检测报告）
18、支持IP67防护等级
	台
	69
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	人脸摄像机
	1、采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸识别、人数统计
3、★1)支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当检测到人脸后,可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示2)支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、栽彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、戴口罩侧脸方式的人脸进行检测3)可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。（提供公安部检测报告）
4、支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计
5、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
6、最大可输出400万(2688×1520)@25fps
7、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
8、内置高效双光灯和红外补光灯，最大红外监控距离50米
9、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
10、支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
11、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制
12、支持报警3进2出，音频1进1出，内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡
13、支持DC12V/POE供电方式
14、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
15、★支持设置5组人脸库并进行独立布防，每个库的布撤防时间可单独设置，布防人员在布防区域和布防时间段内出现会触发报警，并联动告警信号、联动抓拍、联动截取一段视频，报警信息携带人脸属性、抓拍时间、人员注册信息、库名字等信息。（提供公安部检测报告）
16、★可分别对设定区域内进行在进入和离开的人数进行统计2)当人员第一次进入设定与区时进行计数，同一人员再次进入设定区域时客流计数不变，且准确率≥98%3）当设定人员库中的人员经过设定区域时，客流统计数不变。（提供公安部检测报告）

17、★一键布防功能检验：可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭一键布防功能，可开启/关闭全部声光报警功能，布防时间和关闭时间可设置（提供公安部检测报告）

18、支持IP67/IK10防护等级
19、★为确保系统功能稳定性，要求人脸摄像机与智能门锁为同一品牌
	台
	15
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	网络硬盘录像机
	1、主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；操作界面：WEB方式，本地GUI操作；
2、接入路数：64路；硬盘接口：16个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。；
3、分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF；
4、解码能力：不开智能：2路32M@20fps; 2路24M@20fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30fps开智能：1路 32 MP@20fps; 1路 24 MP@20fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30fps；
5、多路回放：最大支持16路回放；
6、报警输入：16路；报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出；
7、画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36/64辅屏: 1/4/8/9/16；
8、前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度；
9、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；
10、音频输入：1路，RCA接口；音频输出：2路，RCA接口；HDMI接口：2个；VGA接口：2个；
11、人脸检测前智能性能（路数）：16路；
12、人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸；
13、人脸识别前智能性能（路数）：16路；
14、人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒；
15、结构化前智能性能（路数）：8路
16、★支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式。（提供公安部检测报告）
17、★可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像。（提供公安部检测报告）
18、★支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能。（提供公安部检测报告）
19、★支持同时接入2路普通的网络摄像机，触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录；。（提供公安部检测报告）
20、★支持调节接入网络摄像机的图像属性，具体属性包括：图像模式、亮度、对比度、饱和度、曝光时间、锐度、伽马值、灵敏度；支持设置接入网络摄像机的功能参数，具体功能包括：图像增强、字符叠加、隐私遮蔽、3D降噪、曝光、背光模式、白平衡和日/夜模式；。（提供公安部检测报告）
21、★支持希捷硬盘状态监测功能，包括硬盘温度、磁盘振动、链路稳定性，并支持状态信息报警提示。支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息。（提供公安部检测报告）
22、★支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储，并通过IE浏览器根据图片URL地址下载图片。（提供公安部检测报告）
23、★支持按照人脸、车辆、人体进行图片秒级检索，支持按通道、时间、类型检索智能报警图片，支持按时间、通道检索人脸识别图片，支持按通道、时间、车牌号码检索车辆报警图片。（提供公安部检测报告）
	台
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	6T硬盘
	1、单盘容量：6TB；
2、硬盘接口：SATA；
3、转速：5400RPM；
4、缓存：256MB
	块
	48
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	智能视频监控一体机
	1、 设备具有4个RJ45网络接口、1个VGA接口、4个HDMI接口、2个USB2.0接口,2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、8个SATA3.0接口、1个eSATA 接口、1个音频输入接口、2个音频输出接口、16路报警输入、8路报警输出

2、 设备可接入8块SATA3.0；支持接入容量为16TB的硬盘；可通过eSATA 接口接入外置硬盘；可内置以及外接SSD硬盘，内置SSD 128GB，可扩展至1TB；支持14TB AI硬盘；支持最大挂载8个IPSAN 网盘；可混合支持SATA硬盘及SSD硬盘

3、 支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽400Mbps接入；320Mbps存储；96Mbps转发；

4、 设备可接入分辨率为8192×3840@25fs、4000×3000@20fs、2560×1920@30fs或1920×1080@25fs的摄像机 

5、 支持5屏同时显示输出：HDMI1、HDMI2、HDMI3、VGA（HDMI1与VGA1同源，HDMI2与VGA2同源）；支持HDMI1、HDMI2、HDMI3同时输出3路不同的4K分辨率的码流；支持多屏（最多5屏）显示功能，可使用鼠标进行跨屏操作，可分别在每个屏独立进行预览、回放及配臵操作，每个屏可设臵128/64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏；支持自动获取外接屏幕数量并显示推荐分辨率

6、★最大支持24路视频流同时接入，并实时人脸检测、录像、抓图、报警和日志记录，可检出两眼瞳距大于9像素点的人脸图片；最大支持24路视频流实时人脸比对，最大支持120张/秒的图片流实时人脸比对；人脸图片建模速度最大支持160张/秒；（提供公安部检测报告）

7、 设备可通过U盘、客户端软件或手机APP导入人脸图片，并为图片编辑姓名、性别、生日、省份、城市、证件类型、证件编号，支持批量导入；最大支持创建64个人脸库，总共支持导入100万张人脸图片；

8、★设备支持以图搜图，可同时批量上传50张人脸图片，并同时最多对10张目标人脸进行相似图片搜索；支持智能关联可信度高的人脸图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示（提供公安部检测报告）

9、 100万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过5秒，以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%

10、★支持通过视图库接入前端或其他设备，支持人脸、人体、机动车和非机动车以及图片上报。支持通过28181或onvif同时添加前端进行前端视频拉流，并通过视图库协议将ID将视频流和图片流进行关联，也支持单独只通过视图库协议添加前端或其他存储设备，开启人脸识别可将图片与样本库或路人库中进行人脸比对，开启车牌识别后，可与黑名单或白名单库中进行比对。（提供公安部检测报告）

11、★支持对外部导入的录像进行智能分析；最多可上传100条视频文件；支持对外部导入的录像进行智能分析；可将视频文件按照人体、人脸、机动车、非机动车四种目标类型进行智能分析，创建智能分析任务；（提供公安部检测报告）

12、★可设置人脸、人体、机动车、非机动车的属性，并可设置符合属性（合规）或不符合属性（不合规）触发报警；设置为合规报警时，出现符合设置的属性值时可触发报警，支持按通道、时间检索报警类型为合规的事件记录，显示合规报警的抓拍图和录像，支持导出合规报警事件报表；设置为不合规报警时，出现符合不合规设置的属性值时可触发报警，支持按通道、时间检索报警类型为不合规的事件记录，显示不合规报警的抓拍图和录像，支持导出不合规报警事件报表；可同时设置不同属性和属性值的任意组合（提供公安部检测报告）
	台
	1
	

	15
	核心交换机
	交换容量：598Gbps,包转发率：252Mpps；机箱功耗44.6W；支持静态路由，支持DHCP SERVER/DHCP RELAY，支持多对一镜像，支持AP口作为镜像口
	台
	1
	

	16
	24口接入交换机
	二层网管交换机，交换容量336Gbps,包转发率42Mpps, 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、 端口镜像、端口聚合等功能
	台
	15
	

	18
	光纤收发器
	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM
	对
	15
	

	19
	室外智能箱
	400*500*200不锈钢
	个
	15
	

	20
	12芯光缆
	12芯光缆
	米
	2400
	

	21
	电源线
	RVV2*1.5
	米
	5600
	

	22
	网线
	CAT6
	米
	8200
	

	23
	监控立杆
	根据现场情况定制
	根
	48
	

	24
	光缆熔接
	每个箱子预留4芯
	芯
	120
	

	25
	开挖回填
	开挖回填
	米
	480
	

	26
	辅材
	含：管材，插头插板，尾纤，混凝土等
	项
	1
	

	三.车辆出入口系统
	

	27
	右向栅栏道闸 3米（2秒）
	1.适用于日均车流量≤2000辆场景
2.左机右向栅栏杆道闸，箱体采用钣金设计；
3.支持栅栏杆长3米，自带防砸胶条，起杆速度2秒；
4.断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起；
5.长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上；
6.弹簧寿命，80万次以上；
7.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能；
8.支持遥控远程控制，最大距离50米；
9.工作温度：-40℃ ~ 70℃ ；
10.工作电压：AC186 ~ 264V
11. 工作功率：75W
12. 防护等级：IP54；
	个
	1
	

	28
	左向栅栏道闸 3米（2秒）
	1.适用于日均车流量≤2000辆场景
2.右机左向栅栏杆道闸，箱体采用钣金设计；
3.支持栅栏杆长3米，自带防砸胶条，起杆速度2秒；
4.断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起；
5.长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上；
6.弹簧寿命，80万次以上；
7.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能；
8.支持遥控远程控制，最大距离50米；
9.工作温度：-40℃ ~ 70℃ ；
10.工作电压：AC186 ~ 264V
11. 工作功率：75W
12. 防护等级：IP54；
	个
	1
	

	29
	200万暖光变焦智能出入口杆式抓拍一体机
	1、采用1/2.7英寸CMOS图像传感器，加载新一代图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量
2、丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设
3、内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度，降低光污染和功耗
4、采用高性能AI处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法，算法处理能力更强
5、支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上
6、★车标识别功能检查：支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。（提供公安部检测报告）
7、★车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。（提供公安部检测报告）
8、支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控
9、集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节
10、★LED屏显示雷达调试信息功能检查：雷达调试过程中，LED屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置。（提供公安部检测报告）
11、支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容
12、采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用
13、集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工
14、★智能帧功能检查：支持智能帧功能，对车牌和车辆实时跟踪并识别；并支持录像智能帧回放功能。（提供公安部检测报告）
15、★报警事件检查：支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警。（提供公安部检测报告）
16、★二维码功能检查：支持二维码显示信息功能。（提供公安部检测报告）
17、★为确保系统功能稳定性，要求智能出入口杆式抓拍一体机与智能门锁为同一品牌
	个
	2
	

	30
	智能出入口摄像机
	1、采用高性能AI处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法，算法处理能力更强
2、采用1/2.7英寸CMOS图像传感器，加载新一代图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量
3、支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上
4★车标识别功能检查：支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。（提供公安部检测报告）
5、★视频触发抓拍功能检查：支持视频触发抓拍车辆功能；支持行驶方向判定。（提供公安部检测报告）
6、内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度，降低光污染和功耗
7、支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控
8、采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用
9、完善的低功耗一体化结构设计，IP66防护等级（带线缆）
10、★智能帧功能检查：支持智能帧功能，对车牌和车辆实时跟踪并识别；并支持录像智能帧回放功能。（提供公安部检测报告）
11、★报警事件检查：支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警。（提供公安部检测报告）
12、★道闸双机联动功能检查：支持道闸双机联动功能，可双相机联动开闸信号。（提供公安部检测报告）
13、★为确保系统功能稳定性，要求智能出入口摄像机与智能门锁为同一品牌
	个
	2
	

	31
	出入口抓拍一体机杆件（银色+1.2米）
	1、1.2m银色立杆支架;
2、外观简洁大方；
3、支持相机360度旋转；
4、支持内走线
5、应用场景：与相机配套使用；
	个
	2
	

	32
	出入口防砸雷达
	1、支持全系（直杆、曲臂、栅栏、广告）道闸应用场景；
2、支持串口和手机WIFI调试和设置；
3、支持虚警点检测及剔除
4、支持通过485连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录
5、支持在线升级程序
6、防砸功能：支持区分检测目标（人和车）；检测区域：支持0.3m~6m（可调）；防砸区域：支持0~2m（可调）；支持适用于广告杆、栅栏杆、直杆和折臂杆道闸；（提供公安部检测报告）
7、工作状态显示功能：具有两个LED指示灯，红色为电源灯，绿色为状态灯，检测到目标后绿灯点亮，目标消失绿灯熄灭。（提供公安部检测报告）
8、★防砸功能：支持区分检测目标（人和车）；检测区域：支持0.3m~6m（可调）；防砸区域：支持0~2m（可调）；支持适用于广告杆、栅栏杆、直杆和折臂杆道闸；（提供公安部检测报告）
9、配置参数记忆功能：支持自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态。（提供公安部检测报告）
10、★升级调试功能：支持串口、APP通过wifi进行调试；支持串口、APP通过wifi在线升级。（提供公安部检测报告）
	个
	2
	

	33
	辅材
	辅材
	项
	1
	

	34
	链路
	3年
	条
	1
	

	35
	平板
	11英寸8+128G+手写笔套装
	台
	2
	

	36
	人证核验机设备
	1、屏幕不低于5寸高亮电容触控屏，分辨率≥800*480

2、摄像头：1/2.7” CMOS，≥200万像素，3μm*3μm大像素

3、CPU ≥四核1.8GHz；内存 ≥ 2G；硬盘 ≥ 8GB

4、数据传输接口:不低于以太网100M/1000M，Wifi 2.4G

5、相对温度: -25℃-55℃

6、居民身份证信息接收：可接收外接居民身份证阅读器的机读信息并显示。

7、人脸检测功能:可对现场图像进行采集，当检测到人脸时，可通过提示框对距离摄像头最近的人脸进行锁定

8、人像采集功能：

(1)、采集对象身高范围: 140cm-200cm

(2)、视频分辨率:不小于1280*720

(3)、抓拍图像人眼间距：不小于60像素

(4)、采集角度：水平/垂直不大于15°

(5)、抓拍图像格式为JPEG

(6)、采集人脸图像完整、面部清晰，无明显畸变

9、人证同一性验证功能：当通行人员使用他人身份证进行核验时，样机可发出语音提示，并显示提示信息。支持断网情况下的验证

10、人脸识别准确率：在错误接受率为千分之一以下时，正确接受率>=99%

(错误接受率=被系统接受的冒充者人数/冒充者测试比对总数正确接受率=被系统接受的真实人数/真实人测试比对总数*100%)

11、人证核验平均响应时间：从证件放入识别区到系统显示人脸识别结果的响应时间<=2秒

★12、无证核验：实时抓拍现场活体人脸图像，将活体人脸图像和手动输入的身份证号及姓名进行核验，实现人证同一性验证。

13、人脸比对功能：可将读取到的居民身份证机读相片信息或护照阅读机扫描到的人像信息进行比对

14、人数统计功能：可对当天通过的人次进行计数统计。

15、电气安全要求：符合设备对保护接地、抗电强度、绝缘电阻、泄漏电流的要求。
	台
	1
	


	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	一.智能门锁系统

	1
	一体化智能门锁
	1、通讯方式:联网模组BLE5.0,NB-IoT（提供相关证明复印件加盖公章）
2、开锁方式:人脸、蓝牙、二代身份证、密码、门禁卡、指纹、机械钥匙（提供相关证明复印件加盖公章）
3、人脸检测识别方式:3D结构光识别（提供相关证明复印件加盖公章）
4、人脸用户数量:支持100个
5、输入电压:6V-9V
6、电机工作时间:正常工作200毫秒，低电压220毫秒
7、电源类型:标称7.4V可充电锂电池
8、平均工作电流:<350ma
9、BLE开启静态电流:带NB-IoT模组<90ua
10、温度范围:-25℃-70℃
11、湿度范围:≤93%±3%
12、抗静电:接触放电±8KV:空气放电±15KV
13、内开门检测:支持
14、固件升级:支持
15、智能门锁采用单节可充电锂电池供电，需有外接应急电源接口，在电池没电情况下可以应急开门。
16、支持卡片:IC卡，CPU卡（支持二代身份证）（提供相关证明复印件加盖公章）
17、材质:铝合金
18、触摸面板:高清钢化玻璃面板
19、适用门类型:木门、防盗门
20、适用门厚度:4cm以上                                      21、支持多种报警功能，如面板防撬报警、电池欠压报警、试错报警（提供相关证明复印件加盖公章）                                                  
	台
	512
	

	2
	200万像素高清USB摄像机
	人脸录入设备
	台
	1
	

	二.门禁视频监控系统
	

	3
	高空抛物摄像机
	1、采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2、支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标
3、高空抛物检测功能检验：当监控画面中出现从高处向低处的物体（如建筑高层抛出的矿泉水瓶、纸盒、烟头等），样机可检测并发出报警提示信息，抛物轨迹可在监控画面实时显示；报警触发后，可联动抓拍图片（图片中可显示抛物轨迹）及录像，可设置录像时长（10-300s),可设置轨迹颜色、轨迹数量、轨迹线宽等级，可设置最多10个高空抛物检测区域。（提供公安部检测报告）
4、最大可输出400万(2688×1520)@30fps
5、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
6、内置红外补光灯，最大红外监控距离120米
7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
8、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
9、支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡
10、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装
11、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
12、支持IP67防护等级
13、高空抛物抗干扰功能检验：当监控画面中出现飞虫、飞鸟、大楼玻璃上的飞机倒影、高空晾晒衣物被褥等，样机不产生报警提示信息。（提供公安部检测报告）
14、楼层标定功能检验：可在监视画面中手动标定当前楼层信息（楼层、户室等信息），当设备检测到高空抛物时，可显示具体楼层、户室信息。（提供公安部检测报告）
15、物体检测功能检验：样机可对监视画面中不小于10×10像素的抛物物体进行检测。（提供公安部检测报告）
	个
	20
	镜头焦距
3.5-12mm

	4
	网络硬盘录像机
	1、主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；操作界面：WEB方式，本地GUI操作；
2、接入路数：64路；硬盘接口：16个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。；
3、分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF；
4、解码能力：不开智能：2路32M@20fps; 2路24M@20fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30fps开智能：1路 32 MP@20fps; 1路 24 MP@20fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30fps；
5、多路回放：最大支持16路回放；
6、报警输入：16路；报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出；
7、画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36/64辅屏: 1/4/8/9/16；
8、前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度；
9、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；
10、音频输入：1路，RCA接口；音频输出：2路，RCA接口；HDMI接口：2个；VGA接口：2个；
11、人脸检测前智能性能（路数）：16路；
12、人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸；
13、人脸识别前智能性能（路数）：16路；
14、人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒；
15、结构化前智能性能（路数）：8路
16、支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式。（提供公安部检测报告）
17、可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像。（提供公安部检测报告）
18、支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能。（提供公安部检测报告）
19、支持同时接入2路普通的网络摄像机，触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录；。（提供公安部检测报告）
20、支持调节接入网络摄像机的图像属性，具体属性包括：图像模式、亮度、对比度、饱和度、曝光时间、锐度、伽马值、灵敏度；支持设置接入网络摄像机的功能参数，具体功能包括：图像增强、字符叠加、隐私遮蔽、3D降噪、曝光、背光模式、白平衡和日/夜模式；。（提供公安部检测报告）
21、支持希捷硬盘状态监测功能，包括硬盘温度、磁盘振动、链路稳定性，并支持状态信息报警提示。支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息。（提供公安部检测报告）
22、支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储，并通过IE浏览器根据图片URL地址下载图片。（提供公安部检测报告）
23、支持按照人脸、车辆、人体进行图片秒级检索，支持按通道、时间、类型检索智能报警图片，支持按时间、通道检索人脸识别图片，支持按通道、时间、车牌号码检索车辆报警图片。（提供公安部检测报告）
	台
	2
	

	5
	警戒相机
	1、采用星光级低照度400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2、支持通用行为分析、SMD
3、开启智能行为分析后，夜晚红外下检测到目标，可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换及点亮时间可设置。（提供公安部检测报告）
4、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
5、最大可输出400万(2688×1520)@25fps
6、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离50米
7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
8、具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。（提供公安部检测报告）
9、内置MIC，扬声器
10、支持DC12V/POE供电方式
11、支持录像计划功能，进行主码流或辅码流或第三码流录像。（提供公安部检测报告）
12、支持两路码流功能
13、支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供公安部检测报告）
14、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
15、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～30帧/秒。（提供公安部检测报告）
16、智能行为分析功能检验 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 a）绊线入侵； b）区域入侵； c）物品遗留； d）物品消失； e）徘徊检测； f）非法停车； g）快速移动； h）人员聚集； I) 进入区域；J)离开区域；样机支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式。（提供公安部检测报告）
17、当发生绊线入侵、区域入侵和快速移动等行为时，样机可最多设置10组布防时间，在布防时间内开启智能行为分析功能，可对人、车、人和车进行检测；可对人员和机动车的正面、侧面、背面进行检测；可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测； 可对打伞、拎包、骑车人员进行检测； 可对目标大小（像素值）进行设置，使样机只对预设大小（像素值）范围内的人员及机动车辆进行栓测；。（提供公安部检测报告）
18、支持IP67防护等级
	个
	44
	一个检测最远12米

	6
	人脸识别相机
	1、采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸识别、人数统计
3、1)支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当检测到人脸后,可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示2)支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、栽彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、戴口罩侧脸方式的人脸进行检测3)可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。（提供公安部检测报告）
4、支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计
5、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
6、最大可输出400万(2688×1520)@25fps
7、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
8、内置高效双光灯和红外补光灯，最大红外监控距离50米
9、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
10、支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
11、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制
12、支持报警3进2出，音频1进1出，内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡
13、支持DC12V/POE供电方式
14、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
15、支持设置5组人脸库并进行独立布防，每个库的布撤防时间可单独设置，布防人员在布防区域和布防时间段内出现会触发报警，并联动告警信号、联动抓拍、联动截取一段视频，报警信息携带人脸属性、抓拍时间、人员注册信息、库名字等信息。（提供公安部检测报告）
16、可分别对设定区域内进行在进入和离开的人数进行统计2)当人员第一次进入设定与区时进行计数，同一人员再次进入设定区域时客流计数不变，且准确率≥98%3）当设定人员库中的人员经过设定区域时，客流统计数不变。（提供公安部检测报告）
17、一键布防功能检验：可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭一键布防功能，可开启/关闭全部声光报警功能，布防时间和关闭时间可设置（提供公安部检测报告）
18、支持IP67/IK10防护等级
	个
	35
	

	7
	7寸智能门禁一体机
	1、采用2.5D曲面屏，时尚大方采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600
2、采用 200万双目摄像头采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别
3、设备应支持消防联动功能，在平台端将消防信号配置为对应报警输入端口后，当该端口（开关量信号） 被触发后，应能联动门锁信号端口动作。（提供公安部检测报告）
4、支持自动补光，可有效降低环境光污染
5、支持2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、2万张人脸、2万个密码、5万张IC卡、30万条记录
6、支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
7、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)；基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置；人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行
8、支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私
9、支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警；支持口罩检测、安全帽检测；支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别
10、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假
11、支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广
12、支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全
13、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警
14、支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发
15、支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲
16、支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP
17、支持在线升级，USB升级；支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱
18、支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名
19、支持多人识别，最多可6人同时人脸识别支持人脸美颜功能；支持语音识别
20、设备应支持最多 6 人同时进行人脸识别。（提供公安部检测报告）
21、设备应支持语音广告功能，应能配置验证成功或屏幕亮起时播放语音广告。语音广告支持自定义，可通过输入文本，通过设备自带的TTS实现文本转语音功能。（提供公安部检测报告）
22、1. 支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能； 2. 支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像； 3.支持H.264、H.265视频编码设置功能。。（提供公安部检测报告）
23、支持IP65防护等级
	个
	1
	人脸识别

	8
	硬盘
	1、单盘容量：6TB；
2、硬盘接口：SATA；
3、转速：5400RPM；
4、缓存：256MB
	块
	32
	

	9
	核心交换机
	交换容量：598Gbps,包转发率：252Mpps；机箱功耗44.6W；支持静态路由，支持DHCP SERVER/DHCP RELAY，支持多对一镜像，支持AP口作为镜像口
	台
	1
	

	10
	交换机
	交换容量：36Gbps，包转发率：24Mpps，16个10/100/1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。
	台
	5
	

	11
	交换机
	二层网管交换机，交换容量336Gbps,包转发率42Mpps, 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、 端口镜像、端口聚合等功能
	台
	3
	

	12
	光纤收发器
	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM
	对
	8
	

	13
	出门按钮
	出门按钮
	个
	1
	

	14
	电源适配器
	电源适配器
	台
	79
	

	15
	光缆
	光缆
	米
	730
	

	16
	电源线
	RVV2*1.5
	米
	3610
	

	17
	网线
	CAT6
	米
	3610
	

	18
	室外智能箱
	400*500*200
	台
	5
	

	19
	监控立杆
	根据现场情况
	根
	10
	

	20
	光缆熔接
	光缆熔接
	芯
	64
	

	21
	辅材
	含：尾纤.管材.插板.插头.水晶头.扎带.混凝土等
	项
	1
	

	22
	绿化带开挖回填
	绿化带开挖回填
	米
	100
	

	三.停车场管理系统
	

	23
	右向栅栏道闸 3米（2秒）
	1、适用于日均车流量≤2000辆场景
2、左机右向栅栏杆道闸，箱体采用钣金设计；
3、支持栅栏杆长3米，自带防砸胶条，起杆速度2秒；
4、断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起；
5、长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上；
6、弹簧寿命，80万次以上；
7、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能；
8、支持遥控远程控制，最大距离50米；
9、工作温度：-40℃ ~ 70℃ ；
10、工作电压：AC186 ~ 264V
11、工作功率：75W
12、防护等级：IP54；
13、放行计数控制：设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。（提提供公安部检测报告）
14、遇阻反弹功能：栏杆机的杆子上标配防砸胶条，胶条采用高分子聚氨酯材料，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子。（提供公安部检测报告）
15、以下一种或几种方式实现应急放行功能：1.手动或借助辅助工具操作使栏杆处于“放行”状态；2.手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离；3.断电抬杆功能，停电时栏杆臂会自动抬起。（提供公安部检测报告）
16、支持雷达、线圈、红外压力波防砸功能。（提供公安部检测报告）
	个
	1
	

	24
	左向栅栏道闸 3米（2秒）
	1、适用于日均车流量≤2000辆场景
2、右机左向栅栏杆道闸，箱体采用钣金设计；
3、支持栅栏杆长3米，自带防砸胶条，起杆速度2秒；
4、断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起；
5、长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上；
6、弹簧寿命，80万次以上；
7、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能；
8、支持遥控远程控制，最大距离50米；
9、工作温度：-40℃ ~ 70℃ ；
10、工作电压：AC186 ~ 264V
11、工作功率：75W
12、防护等级：IP54；
13、放行计数控制：设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。（提供公安部检测报告）
14、遇阻反弹功能：栏杆机的杆子上标配防砸胶条，胶条采用高分子聚氨酯材料，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子。（提供公安部检测报告）
15、以下一种或几种方式实现应急放行功能：1.手动或借助辅助工具操作使栏杆处于“放行”状态；2.手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离；3.断电抬杆功能，停电时栏杆臂会自动抬起。（提供公安部检测报告）
16、支持雷达、线圈、红外压力波防砸功能。（提供公安部检测报告）
	个
	1
	

	25
	200万暖光变焦智能出入口杆式抓拍一体机
	1、采用1/2.7英寸CMOS图像传感器，加载新一代图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量
2、丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设
3、内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度，降低光污染和功耗
4、采用高性能AI处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法，算法处理能力更强
5、支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上
6、车标识别功能检查：支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。（提供公安部检测报告）
7、车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。（提供公安部检测报告）
8、支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控
9、集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节
10、LED屏显示雷达调试信息功能检查：雷达调试过程中，LED屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置。（提供公安部检测报告）
11、支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容
12、采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用
13、集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工
14、智能帧功能检查：支持智能帧功能，对车牌和车辆实时跟踪并识别；并支持录像智能帧回放功能。（提供公安部检测报告）
15、报警事件检查：支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警。（提供公安部检测报告）
16、二维码功能检查：支持二维码显示信息功能。（提供公安部检测报告）
	个
	2
	

	26
	智能出入口摄像机
	1、采用高性能AI处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法，算法处理能力更强
2、采用1/2.7英寸CMOS图像传感器，加载新一代图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量
3、支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上
4车标识别功能检查：支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。（提供公安部检测报告）
5、视频触发抓拍功能检查：支持视频触发抓拍车辆功能；支持行驶方向判定。（提供公安部检测报告）
6、内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度，降低光污染和功耗
7、支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控
8、采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用
9、完善的低功耗一体化结构设计，IP66防护等级（带线缆）
10、智能帧功能检查：支持智能帧功能，对车牌和车辆实时跟踪并识别；并支持录像智能帧回放功能。（提供公安部检测报告）
11、报警事件检查：支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警。（提供公安部检测报告）
12、道闸双机联动功能检查：支持道闸双机联动功能，可双相机联动开闸信号。（提供公安部检测报告）
	个
	2
	

	27
	出入口抓拍一体机杆件（银色+1.2米）
	1、1.2m银色立杆支架;
2、外观简洁大方；
3、支持相机360度旋转；
4、支持内走线
5、应用场景：与相机配套使用；
	个
	2
	

	28
	出入口防砸雷达
	1、支持全系（直杆、曲臂、栅栏、广告）道闸应用场景；
2、支持串口和手机WIFI调试和设置；
3、支持虚警点检测及剔除
4、支持通过485连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录
5、支持在线升级程序
6、防砸功能：支持区分检测目标（人和车）；检测区域：支持0.3m~6m（可调）；防砸区域：支持0~2m（可调）；支持适用于广告杆、栅栏杆、直杆和折臂杆道闸；（提供公安部检测报告）
7、工作状态显示功能：具有两个LED指示灯，红色为电源灯，绿色为状态灯，检测到目标后绿灯点亮，目标消失绿灯熄灭。（提供公安部检测报告）
8、防砸功能：支持区分检测目标（人和车）；检测区域：支持0.3m~6m（可调）；防砸区域：支持0~2m（可调）；支持适用于广告杆、栅栏杆、直杆和折臂杆道闸；（提供公安部检测报告）
9、配置参数记忆功能：支持自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态。（提供公安部检测报告）
10、升级调试功能：支持串口、APP通过wifi进行调试；支持串口、APP通过wifi在线升级。（提供公安部检测报告）
	个
	2
	

	29
	辅材
	辅材
	项
	1
	

	30
	链路
	3年
	条
	1
	

	31
	人证核验机设备
	1、屏幕不低于5寸高亮电容触控屏，分辨率≥800*480

2、摄像头：1/2.7” CMOS，≥200万像素，3μm*3μm大像素

3、CPU ≥四核1.8GHz；内存 ≥ 2G；硬盘 ≥ 8GB

4、数据传输接口:不低于以太网100M/1000M，Wifi 2.4G

5、相对温度: -25℃-55℃

6、居民身份证信息接收：可接收外接居民身份证阅读器的机读信息并显示。

7、人脸检测功能:可对现场图像进行采集，当检测到人脸时，可通过提示框对距离摄像头最近的人脸进行锁定

8、人像采集功能：

(1)、采集对象身高范围: 140cm-200cm

(2)、视频分辨率:不小于1280*720

(3)、抓拍图像人眼间距：不小于60像素

(4)、采集角度：水平/垂直不大于15°

(5)、抓拍图像格式为JPEG

(6)、采集人脸图像完整、面部清晰，无明显畸变

9、人证同一性验证功能：当通行人员使用他人身份证进行核验时，样机可发出语音提示，并显示提示信息。支持断网情况下的验证

10、人脸识别准确率：在错误接受率为千分之一以下时，正确接受率>=99%

(错误接受率=被系统接受的冒充者人数/冒充者测试比对总数正确接受率=被系统接受的真实人数/真实人测试比对总数*100%)

11、人证核验平均响应时间：从证件放入识别区到系统显示人脸识别结果的响应时间<=2秒

12、黑名单/白名单报警功能：可将居民身份证机读信息与设置的黑名单信息比对，如信息一致可通过公安网或移动警务给属地公安机关发送报警信息。可通过手机短信报警。

13、无证核验：实时抓拍现场活体人脸图像，将活体人脸图像和手动输入的身份证号及姓名进行核验，实现人证同一性验证。

14、人脸比对功能：可将读取到的居民身份证机读相片信息或护照阅读机扫描到的人像信息进行比对

14、人数统计功能：可对当天通过的人次进行计数统计。

15、电气安全要求：符合设备对保护接地、抗电强度、绝缘电阻、泄漏电流的要求。
	台
	1
	


	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	显示屏
	1、像素点间距≤1.54mm
2、像素密度≥422500 点/m²
3、像素结构：SMD三合一LED
4、箱体结构：镁铝合金箱体
5、灯珠封装形式：铜线封装
6、刷新频率≥3840HZ
7、亮度≥600Nits
8、亮度均匀性≥98%
9、可视角度，水平≥170°，垂直≥170°
10、对比度≥5000:1
11、灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在3%以内
12、模组表面防护等级：IP6X
13、灰度等级：16bit，支持10~16bit调节
14、屏体色温：2000~9300K无极可调
15、色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。
16、模组反光率＜5%
17、平均工作无障碍时间：≥120000小时（提供具有
18、摩尔纹消除：正常工作时支持消除摩尔纹功能
19、支持消除开路十字架功能
20、校正曲线：支持γ校正曲线≥20条
21、★图像增强: 采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章）
22、★图像处理功能：具体视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章）
23、智能节电：具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上
24、消影功能：正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能
25、阻燃试验：PCB 板、单元塑料面板料及单元整体采用特殊材质，满足V-0级
26、★防火试验：箱体单元防火等级符合BS476标准CLASS 2等级，其中1.5分钟火焰传播距离≤80mm，10分钟火焰传播距离≤450mm（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章）
	平米
	13.82
	5.76*2.4

	2
	结构边框
	采用铝塑板，不锈钢进行包边
	平米
	14.65
	

	3
	接收卡系统
	1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据；
2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。
3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。
4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
8.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可
9.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
10.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，
11.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况；
12.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地
13.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
14.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数，
15.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件
16.★可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）
	批
	1
	

	4
	处理器
	1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，1路选配3G-SDI。
2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 
3.支持 3 个窗口。
4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。  
5.支持设备间备份，支持网口备份设置。  
6.视频输出最大带载高达 650 万像素。   
7.★支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 (提供CNAS第三方检测报告并加盖厂家公章） 
8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。
9.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。
10.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正；
	台
	1
	

	5
	辅材
	 含屏体内所需线材、配电箱、全彩电源等辅材
	项
	1
	

	6
	链路
	3年
	条
	1
	


装修部分：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	大门
	1
	套
	

	2
	地面瓷砖
	300
	块
	60*60

	3
	墙面腻子
	116
	平方
	

	4
	墙面油漆
	4
	组
	

	5
	吊顶木作
	7
	平方
	

	6
	吊顶免漆石膏板
	402
	块
	

	7
	卫生间蹲便池
	1
	个
	

	8
	卫生间台盆
	1
	个
	

	9
	卫生间墙瓷砖
	11
	块
	

	10
	卫生间隔墙
	1
	项目
	

	11
	卫生间门
	1
	项
	

	12
	卫生间吊顶
	4
	平方
	

	13
	水电材料
	1
	项
	

	14
	灯具
	35
	个
	

	15
	搬运
	1
	项
	

	16
	垃圾清运
	1
	项
	

	17
	开关插座
	1
	项
	

	18
	脚手架
	1
	项
	

	19
	门口护栏
	1
	项
	

	20
	全屋保洁
	1
	项
	

	21
	六类网络线
	200
	米
	

	22
	无线设备
	1
	台
	

	23
	吸顶AP
	2
	个
	

	24
	操作台
	1
	台
	

	25
	管理电脑
	1
	台
	


其他说明：注：后续开放数据交换端口，供应商应无条件配合采购人，否则追究其违约责任。
1、本项目包含本项目的供货、运输、安装施工、维保等所有内容。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。
2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

5、供应商投标文件中须提供采购内容中带“▲”“★”内容的相关承诺或证明资料。

6、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。
三、商务条款

1、付款方式（或按实际合同约定）： 

（1）本合同项下所有款项均以人民币支付。

（2）付款方式：银行支票、汇票或网银转账，付款前甲方需要乙方提供正式税务发票。

（3）付款进度：合同签订后15个工作日内支付合同总额的30%；主要设备（门锁）到场后15个工作日内支付合同总金额的30%；门锁安装至90%进度，监控、展示厅装修安装完成以及软件部分验收后支付至合同总金额的95%；竣工验收后支付至合同总金额的100%；3%履约保证金转换为质量保证金；保修期满后20个工作日内无息退还。
（4）履约保证金：合同金额的3%，合同签订后10天电汇方式交纳到甲方指定账户或开具银行保函方式。

2.保修期：系统整体质保期为项目整体验收通过之日起 3年。

3.项目工期：具备施工条件进场后90天内完成安装调试及验收。

4、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
四、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.本项目的货物的提供、运输、装卸、辅材、就位、安装、调试、检验、通过验收；培训、质保期维护等。

3.在采购人的配合下通过的验收；提供各种完整资料；直至通过验收。

4.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标报价，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。
10、▲本次采购预算（最高限价）为6981324元人民币；如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购预算（最高限价）的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

11、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件第十二条规定，本项目招标文件明确采购的标的所属行业为工业，投标供应商选用的产品制造商均为工业行业所对应的标准为小微企业的享受价格优惠折扣。
12▲本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
13、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
14、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
15、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
16、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
17、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
18、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面
2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函，格式见附件

若为联合体，明确联合体牵头方(若联合体投标，须提供联合体协议书)，联合体成员不得超过两家。（联合体协议书格式自拟）
上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）详细分项报价表

4）随机备品备件及专用工具清单

5）产品零件、易损件、备品备件报价表
6）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函
4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

8）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

9） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

10）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书；（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）

11）2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；
12）节能环保产品声明函（如有）、节能（环保）产品清单（如有）；

13）针对本项目拟派人员名单

14）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

15）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
16）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以采用邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

  5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费49416元。
第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                             　　　　　
填写说明：

1）投标产品为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加采购活动时，应提供：《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分     合同格式
说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
甲方：采购人

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

	采购产品名称
	品牌型号规格和主要配置
	数量
	成交价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限
1、具备施工条件进场后90天内完成安装调试及验收。

第六条：供货方式
在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内负责派人送货至采购人指定地点。
第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足，采购人应在验收时提出；对质量问题有异议的应在供货后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术或表面瑕疵等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

 中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：货款的支付
详见招标文件。
第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

    中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且要承担合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。工期延误违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价相应的违约金。

 第十四条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在项目所在地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

（4）中标供应商没有无条件开放数据交换端口
    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让或分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心及浙江兴厦工程项目管理有限公司各执壹份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书。
4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
鳌江园林雅苑保障房、昆阳平师路保障房智能化项目
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.3供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函：
声明函
（采购人）：
我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：
我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；
我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；
我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）
我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章） ： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：  年  月  日 

二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
鳌江园林雅苑保障房、昆阳平师路保障房智能化项目
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表    

报价一览表
供应商名称：                           采购编号：          报价单位：人民币元

	项目名称
	投标报价

	鳌江园林雅苑保障房、昆阳平师路保障房智能化项目
	大写：

小写：


▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3详细分项报价表
详细分项报价表
项目名称：                                              项目编号：

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价：
	


注：1. 表内合计价应与附件二“报价一览表”中的报价相一致。

2. 各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。       

3.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。表格可以延续。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：           

2.5产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：           

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
2.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标产品为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
鳌江园林雅苑保障房、昆阳平师路保障房智能化项目
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县保障性住房建设投资有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县保障性住房建设投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.9 2020年1月1日以来的类似项目业绩证明

2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10节能（环保）产品清单        
节能环保产品声明函
(如有则提供)
本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：
1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。
2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
投标供应商（盖章）：        
日期：                  
节能（环保）产品清单

(如有则提供)
（1）投标产品中节能产品明细清单
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单
	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、表格可以延续。
供应商盖章：   
日 期：         

3.11针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            

日期：

3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：鳌江园林雅苑保障房、昆阳平师路保障房智能化项目

项目编号：      

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；
二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、报价评分  30分  

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

	序号
	项目
	分值
	评分标准

	1
	供应商评价
	0-3分
	一、具备有效期内售后服务认证五星级认证证书；得1分。

二、具备有效期内信息安全管理体系认证证书；得1分。

三、具备有效期内业务连续性管理体系论证证书；得1分
（须提供有效的证书复印件并加盖公章，不提供不得分）。

	2
	施工组织
	0-4分
	包括施工计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施，由专家进行打分。

其中：满足项目需求的3-4分；基本满足项目需求的1.5-3分；部分满足项目需求的0-1.5分。

	3
	技术方案
	0-5分
	根据投标人技术方案的合理性，叙述的准确性，结构图、流程图、系统图等的完整性、准确性、规范性，方案的内容对实际需求的符合性给予打分。（满足项目需求的3-5分，基本满足项目需求的1.5-3分，部分满足项目需求的0-1.5分）

	4
	技术力量和人力资源安排
	服务于本项目，有相关项目经验的工程技术人员不少于10人（人数不足不得分）（以下人员投标时须提供证书复印件及社保部门出具的供应商为其缴纳近六个月连续社保证明的复印件，并加盖供应商盖章，不提供不得分。）

	
	
	0-17分
	1、项目负责人（一名）同时具有一级建造师（机电工程）、ITSS、网络应用工程师和信息系统项目管理师证书得4分，缺项不得分，不提供不得分。

	
	
	
	2、技术负责人（一名）同时具有高级系统分析师、CISAW（安全集成）、通信工程师、CDPSE（数据隐私解决方案工程师）和CISP（注册信息安全专业人员）得5分，缺项不得分、不提供不得分。

	
	
	
	3、数据处理负责人（一名）同时具有高级工程师、OCP、OCE得3分，缺项不得分、不提供不得分。

	
	
	
	4、项目现场负责人具有：智能建筑弱电高级工程师、高级信息系统项目管理师、所投主要设备厂商相关高级工程师和IT服务工程师得3分，缺项不得分、不提供不得分。

	
	
	
	5、项目团队成员中具有ITSS、信息系统项目管理师的，软件设计师、数据库系统工程师一项得0.5分，最高得2分。（同一人员不重复计分）

	5
	系统符合度
	0-30分
	技术要求的符合性，即对提供货物的硬件技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价（提供证明材料）。

技术要求中带★的项目，如有负偏离则每项扣0.5分。（0-30分）。

必须按参数要求提供相应的产品检测报告或官网截图、链接、软件截图、认证证书、等对应的证明材料复印件并加盖公章；否则视为负偏离做扣分处理。

	6
	售后服务
	0-4分
	1、针对本项目的特点，对售后服务承诺、质量标准、售后服务网点及响应情况承诺进行阐述。

完全满足采购需求的得2-4分；个别满足采购需求的得0-2分。

	7
	现场演示
	0-6分
	现场演示：只接受根据现场程序演示，非程序演示如PPT演示和视频演示等均不得分。
一、开门提示：在人脸、刷卡、密码、指纹等开门方式下以及电池缺电状态下均有语音及灯光提示（1分）

二、智能门锁能够通过NB-IoT每日上报电量等信息，可以在后台查看。（1分）

三、智能门锁采用单节可充电锂电池供电，需有外接应急电源接口，在电池没电情况下可以应急开门。（1分）

四、管理端支持租户入住基本信息的批量导入，同时可以在线采集人脸、身份证、指纹等信息同时制作成数字钥匙，并通过NB-IoT网络远程下发数字钥匙，同时智能门锁具备接收管理系统下发的数字钥匙的功能，接收后租户可在锁端用数字钥匙开门。（1分）

五、智能门锁具备接收管理系统下发的房屋租约，并在租约到期后自动播报本地语音提醒。（1分）
六、门锁支持内开门记录上报， 可通过NB-IoT上传相关内开门记录。（1分）

备注：以上演示每家供应商演示时间最长不超过10分钟。

	8
	业绩
	0-1分
	根据投标供应商提供的2020年以来类似项目1个得0.5分，本项最高得1分。有效证明材料为业绩合同和中标通知书（若有）复印件加盖公章，其中合同关键页至少包括首页、合同金额、服务内容、签字盖章页。


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
政府采购活动现场确认声明书

浙江兴厦工程项目管理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：1093520466@qq.com 。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。

1
2
浙江兴厦工程项目管理有限公司

