                工程量清单编制说明
一、工程概况

本工程为《平阳县鳌江镇兴鳌西路延伸段一期市政工程》工程，该工程施工地点位于鳌江镇城西片规划区。该项工程建设单位为平阳县新鳌城市建设有限公司，设计单位为石家庄市政设计研究院有限责任公司，施工内容道路、交通标志标线标杆、河道改道、路灯、给排水、桥梁工程等。 

二、编制范围 

招标文件规定的范围。

三、编制依据： 

    1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

    2、《建设工程工程量清单计价规范(2013)浙江省补充规定》；
 3、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》(浙建建﹝2018﹞61号)；
    4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等有关规定。
5、招标文件及其补充通知、答疑纪要；

6、石家庄市政设计研究院有限责任公司设计的平阳县鳌江镇兴鳌西路延伸段市政工程项目施工图（2019年9月）、设计联系单1.2.3（2021年2月），变更交通组织平面图、路灯平面图，改河道设计平面图及改河道设计图纸；

7、温住建发[2019]88号转发关于增值税调增后我省建筑工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知；
8、其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等；
   四、工程质量、工期、材料、施工等要求：

1、工程质量：根据招标文件要求。

2、工期：根据招标文件要求。

3、材料、施工要求详见施工图及技术规范。                                                                                                                               

   五、其他需要说明的问题：

  （一）、施工范围:

1.道路及软基处理工程范围：K0+560~K1+257.347，交叉口处施工范围均按本次道路红线拉直计算，其中2#桥左侧台后软基处理、挡土墙、搭板均不计入本次招标范围。 

2. 排水工程范围：K0+560~K1+257.347；给水工程施工范围从节点FM18（含该节点）开始计算至K1+257.347。交叉口处支管均按本次道路红线拉直计算，在红线拉直后预留1.5米的长度(范围含支管检查井）。

3.交通工程范围：K0+560~K1+257.347；本次招标范围仅计算计算路面标线及交通标杆及标志牌，其余均不计入。

4.桥梁工程范围：2号桥、3号桥、4号桥。其中2号桥的0#台后的搭板不计入本次招标范围。

5.路灯工程范围：K0+560~K1+257.347；路灯变压器和配电箱不计入本次招标范围。

6.改河道工程范围，详见改河道平面布置图，其中河道重力式驳坎布置在开挖水域1707m2范围内的左右两侧。

（二）道路工程：

1.公交停靠站候车厅不计入本次招标范围；

2.K0+668处公交停靠站做法参照人行道做法；

3.经设计单位确认，桥台后两侧均设置长度为10米的挡土墙，其挡墙高度H暂按350cm考虑，结算按实调整，做法详见挡土墙设计图；

4.本工程的道路土方工程量根据设计路基横断面图、清表土方计算表及土方量计算表计入，工程量暂定。施工单位进场后，根据第三方原地坪测绘数据按实计算土方量；

5. 2#桥右侧台后软基处理中30cm碎石垫层+土工格栅处理范围为36*30.2米，不考虑往纵向延伸5米；

6.水泥搅拌桩的水泥选用42.5级普通硅酸盐水泥，水泥掺入量按15％包干计入，实际施工时水泥具体含量以现场试验数据为准，若含量变化，风险请投标单位在相应报价中考虑，今后不再调整；

7.经设计单位确认，人行道的铺砖材质统一改为6cm厚透水混凝土路面砖；

8.本工程中的侧石、平石、压边平石、树池等花岗岩品种均采用芝麻灰花岗岩；

9.改河道平面图中回填水域2156.43m2。在道路红线内需要做水泥搅拌桩处理处均需对现状河道淤泥进行清淤，清淤高度0.5m，河道清淤外运并消纳；

10.本工程中进入现场的临时便桥，费用由施工单位综合考虑自行报价，一次性包干；

11.本工程中进入现场的临时便道，费用由施工单位综合考虑自行报价，一次性包干；

12.本工程改河软基处理时在水泥搅拌桩处理前，需设置围堰措施，做好排水施工，费用由施工单位综合考虑自行报价，一次性包干；

13.经设计单位确认，改河道软基处理做法仅计入水泥搅拌桩，下部的碎石和土工布不考虑；

14.K1+257.347处考虑与现状混凝土路面做好衔接，做法详见道路RS-14沥青路面与水泥路面搭接设计图；

15.软基处理中，二号桥东侧台后处理，桩号K0+590-K0+600范围内水泥搅拌桩采用15m桩长，K0+600-K0+620范围内水泥搅拌桩桩长采用10m桩长。布置详见软基平面图。
（三）给排水工程：

1.经设计单位确认，污水管平面布置图中出现管径以De315和De450表示的管道均为牵引管；

2.经设计单位确认，污水管平面图中W25、W37到河边支管，均设置一处DN400出水口，排污管径按DN400考虑，长度分别按8.84米、7.26米计入；

3.经设计单位确认，雨水管平面图中Y28-Y29按管径DN400 考虑，长度按25米计入；Y41-Y42按管径DN600考虑，长度按25米计入；Y42-Y43按管径DN600考虑，长度按 23.9米计入；

4.经设计单位确认，污水工程中W29为1500mm*3000mm沉井，W38为H=5000mm的Ф2000mm沉井，详见图SS-29；倒虹管中进水井为W25；沉井中未注明混凝土均按C30考虑；
5.经设计单位确认，给水工程中，管径<DN400时采用Z45T-10型软密封闸阀，管径≥D400时采用D341X-10型蝶阀；

6.经设计单位确认，给水工程中，消火栓连接管管径采用DN150mm球墨铸铁管，消火栓型号采用SS150/65-1.0；

7.经设计单位确认，污水工程中，沉井下沉方式考虑排水下沉；

8.W15为现状井，在接入新建牵引管时，在W15井内做好潜水员气囊封堵，洞口的开凿，牵引管设备的穿入及穿出、保护现状井等全部费用，由施工单位综合考虑自行报价，一次性包干；

（四）桥梁工程：

1.在2#桥附近有未拆迁的房屋结构，在桥台开挖时应做好拉森钢板桩基坑支护措施，并做好现状构筑物保护，支护费用单独列项，计入措施项目清单中，费用由施工单位综合考虑自行报价，一次性包干；

2.3#桥台开挖，做好基坑支护措施费单列，投标单位结合施工现场综合报价，费用包干；

3.4#桥台开挖，做好基坑支护措施费单列，投标单位结合施工现场综合报价，费用包干；
2.在2#、3#、4#施工时应做好围堰措施，费用由施工单位综合考虑自行报价，一次性包干；

3.本工程全部桥梁（2#.3#.4#)桥梁板块预制场地费均计入2#桥措施费内，工作内容包括预制场地建设租赁、地模砌筑、并事后拆除恢复原状等所有工作内容。以上费用均包干不作调整，如实际施工采用外购成品梁板，梁板预制场地建设费用不扣除，外购梁板引起的场外运输费用不另行增加；

4.经设计单位确认，桥梁承台设置15cm厚C15垫层，尺寸为承台每边外扩10cm；

5.经设计单位确认，桥面混凝土铺筑采用C50防水砼（抗渗等级P6）铺装，支座垫块采用C40混凝土等级；

6.经设计单位确认，搭板处的沥青面层做法同桥面铺装；

7.经设计单位确认，桥墩支座采用GJZ 200*200*28mm板式橡胶支座；

8.经设计单位确认，桥梁上人行道铺装、平石花岗岩材质均按芝麻灰花岗岩计入；

（五）改河道工程：

1.河道开挖的土壤类别由施工单位自行综合考虑，工程量暂定，结算根据第三方测绘按实调整；

2.改河平面图中回填水域部分，在施工道路红线范围内部分回填材质按矿渣计入，在道路红线范围外部分回填材质按利用开挖土方回填计入，工程量暂定；

3.河道开挖的余方进行外运、消纳，工程量暂定；

4.河道驳坎工程量暂定，结算按实调整；
（六）路灯工程：

1.路灯样式最终由建设单位指定；

  （六）其余通用部分：

1.钢筋按设计图纸图示尺寸计算，其损耗、搭接、焊接、连接器等由投标人自行测算，列入综合单价中，结算时工程量不予调整；

2.对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并将相关造价包含在主要工程量清单报价内；

3.本工程采用商品砼，泵送或非泵送施工单位自行考虑，以后不再调整；
