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平阳县水头镇西北片A-13-1地块安置房电梯工程招标公告

1. 招标条件
本招标项目平阳县水头镇西北片A-13-1地块安置房电梯工程已由平阳县发展和改革局以平发改北港批【2019】72号文件 批准建设，建设单位为浙江萌宠岛投资有限公司，建设资金来自自筹和银行贷款,项目出资比例为100%，项目已具备招标条件，现对该项目的电梯设备及安装进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
本项目建设地点位于水头镇，项目总建筑面积 185031 平方米，其中计入容积率建筑面积155031 平方米、地下室建筑面积 30000 平方米。计容建筑面积中包含住宅用房 147840 平方米、物业管理用房 1086 平方米、综合服务用房 5785 平方米、其他配套用房约 320 平方米。配置机动车停车位不少不 1417个，其中地下停车位和地面停车位各自数量按发包人要求配置。本项目总投资 75780 万元。本次招标包括乘客电梯兼消防功能12台，乘客电梯兼担架、无障碍功能12台，共计24台。具体电梯参数详见图纸以及招标文件中具体描述。招标内容及范围为电梯设备的设计、制造、运输装卸、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务等工作。本次采购及安装的投资费用为1100万元。质量目标：合格。安装工期：60日历天。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求合格的电梯设备制造商或供应商。需符合以下要求：
①投标人为制造商时，制造商须具有中华人民共和国国家质量监督检验检总局颁发的电梯设备的制造许可证B级及以上等级；
②投标人为供应商时，供应商应具有合格制造商针对本项目的唯一授权书及其产品制造许可证B级及以上等级；
③投标人应为合格的供应商或制造商，必须具备相应电梯设备的特种设备安装改造维修许可证B级及以上或具有一定技术实力和管理能力的企业，或与具备上述相应安装资质的单位组成联合体投标。若为联合体投标，需由牵头人网上填写投标信息及递交投标保证金，项目负责人须由牵头人单位拟派。
4. 招标文件、图纸的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2021年 9 月 2 日至2021年 9 月 27 日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。
5. 投标人网上信息录入：
5.1录入有效时间：2021年 9  月 2 日至2021年  9 月 27 日09时30分。
5.2录入方式：网上信息录入。（在平阳县政府门户网站公共资源交易网上自行录入。)
6. 投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年 9 月 27 日上午09时30分，投标文递交地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。
8. 其他说明
8.1 此项目在平阳县政府门户网站公共资源交易网上交易系统填写投标信息。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上填写投标信息，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。
9. 联系方式
	建设单位：浙江萌宠岛投资有限公司
	招标代理机构：浙江名进建设项目管理有限公司

	地址：平阳县水头镇
	地址：平阳县鳌江镇园林东路388号玉河小区B2幢第二单元201室

	联系人：杨女士
	联系人：周女士

	电话： 0577-63997005
	电话：0577-63639288


2021年 9 月 1 日
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一、投标须知前附表
	项号
	条款号
	内　　容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	平阳县水头镇西北片A-13-1地块安置房电梯工程

	2
	1.1
	建设地点
	水头镇

	3
	1.1
	建设规模
	项目总建筑面积 185031 平方米，其中计入容积率建筑面积155031 平方米、地下室建筑面积 30000 平方米。计容建筑面积中包含住宅用房 147840 平方米、物业管理用房 1086 平方米、综合服务用房 5785 平方米、其他配套用房约 320 平方米。配置机动车停车位不少不 1417个，其中地下停车位和地面停车位各自数量按发包人要求配置。本项目总投资 75780 万元。本次招标包括乘客电梯兼消防功能12台，乘客电梯兼担架、无障碍功能12台，共计24台。

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料

	5
	1.1
	质量要求
	合格

	6
	2.1
	招标范围
	电梯设备的设计、制造、运输装卸、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务等工作，具体参数及技术要求，详见本招标文件第四，五部分。

	7
	2.2
	工期要求
	与土建同步，安装工期60日历天

	8
	3.1
	资金来源
	已落实

	9
	4.1
	投标人要求
	合格的电梯设备制造商或供应商。需符合以下要求：
①投标人为制造商时，制造商须具有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的电梯设备的制造许可证B级及以上等级；
②投标人为供应商时，供应商应具有合格制造商针对本项目的唯一授权书及其产品制造许可证B级及以上等级；
③投标人应为合格的供应商或制造商，且必须具备相应电梯设备的特种设备安装改造维修许可证B级及以上或具有一定技术实力和管理能力的企业，或与具备上述相应安装资质的单位组成联合体投标。若为联合体投标，需由牵头人网上填写投标信息及递交投标保证金，项目负责人须由牵头人单位拟派。

	10
	4.2
	资格审查方式
	资格后审 

	11
	13.1
	工程报价方式
	固定含税价格

	12
	15.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	13
	16.1
	投标保证金
	1、金额：人民币200000元（大写贰拾万元）；
2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函
3、投标保证金（银行转账）截止时间为2021年 9  月 27 日上午09时30分；保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2021年 9 月 26 日下午17时00分。
4、投标保证金注意事项
[bookmark: _GoBack]4.1如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上信息录入后,并在录入界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。
备注：
①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。
②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。
③提供《基本帐户开户许可证》（或中国人民银行发放的基本帐户备案资料），投标保证金以保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函形式的投标单位无需提供）。
4.2如投标人采用保险电子保函的，保险电子保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县政府门户网站公共资源交易网→投标信息录入→电子保函申请→选择要办理的工程项目名称→选择云端保→自动打开瓯e保平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）
4.3如投标人采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行办理。

	14
	7.3
	网上下载招标文件（含图纸）时间
	开始时间：2021年 9 月  2 日至2021年 9 月 27  日 
下载网址：平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载。

	15
	5.1
	踏勘现场
	招标人不集中组织现场踏勘，投标人如有需要，请自行前往。

	16
	8.1
	投标人疑问清单递交
	2021年 9 月 17 日以前在平阳县政府门户网站公共资源交易网http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口提交。

	17
	8.1
	下载招标文件
答疑纪要
	2021年 9 月 20 日以后在平阳县政府门户网站公共资源交易网http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载。

	18
	17
	投标人的替代方案
	不允许

	19
	18.1
	投标文件份数
	商务标：一份正本，四份副本；
资信技术标：一份正本，四份副本；
资格后审申请书：一份正本，四份副本。
证书原件：一套。

	20
	20.1
	投标文件提交地点
	收件人：浙江萌宠岛投资有限公司
地点：平阳县公共资源交易中心二楼代理公司窗口（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府）二楼）

	21
	21.1
	投标文件递交
截止时间
	 2021年 9  月27 日上午09时30分

	22
	24.1
	开　　标
	开标时间：2021年 9 月 27 日上午09时30分（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府）二楼）

	23
	31.3
	评标方法与标准
	投标须知第  31.3  款

	24
	35
	履约担保
	履约担保的形式：现金或银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。 
履约担保的金额：合同价格（扣除预留金后）的2%。 
民工工资支付担保的相关约定：按照温政发【2018】3号《温州市人民政府关于印发温州市建筑业企业农民工工资支付保证金管理办法的通知》及其他现行有关文件规定执行。 
施工总承包单位须设置专用账户，规范农民工工资专用账户资金管理，人工费分账基准比例按照浙建【2020】7号文及其现行有关规定执行，如未做到专用账户及拖欠情况，不予支付项目进度款。履约担保应由投标人基本账户缴纳，在工程完工验收合格后予以退还。

	25
	注意事项
	招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容将在平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”栏上发布（上传），投标人必须在投标截止时间前随时关注发布的信息内容，否则引起的后果由投标人自行承担。

	26
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费为9.8万元，由中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构进行支付，该费用投标单位须综合考虑，计入投标报价中。


注：（1）本表关于招标工程项目的具体资料是对“投标须知”的具体补充或修改，如有矛盾之处，应以本表为准。
（2）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致的由招标人或代理公司负责解释为准。                 


二、投标须知
（一）总   则
1. 工程说明
1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第5项。本项目纳入总包管理，中标人应服从工程总承包单位的统一管理。
1.2 本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标项目审查（招标申请），并经平阳县公共资源交易中心管理委员会办公室备案，现通过公开招标方式择优选定承包人。
1.3 本工程的招标工作由浙江萌宠岛投资有限公司（建设单位） 委托浙江名进建设项目管理有限公司（招标代理机构）组织实施，平阳县公共资源交易中心管理委员会办公室负责监督。
2. 招标范围及工期
2.1 本招标工程项目的招投标报价范围详见本须知前附表第6项；
2.2 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。
3. 资金来源
3.1 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程合同项目的合格支付。
4. 合格的投标人
4.1 投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。
4.2 本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。
4.3 本次招标采用资格后审的方式，投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。
4.4 由两个以上法人或其它组织组成一个联合体，以一个投标人身份共同投标时，除符合本须知第4.1、4.2款的要求外，还应符合下列要求：
4.4.1 投标人的投标文件及中标后签署的协议书对联合体各方均具法律约束力；
4.4.2 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并提交招标人；
4.4.3 联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体投标将被拒绝；
4.4.4 联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；
4.4.5 联合体的各方应共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方提交一份授权书，证明其主办人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交招标人；
4.4.6 联合体的主办人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本工程款的支付；
4.4.7 除非另有规定或说明，本须知中“投标人”亦指联合体各方。
4.5 投标人必须对本须知第2条款中的全部招标内容进行投标，不允许只对其中的部分内容投标。
5. 踏勘现场
5.1 投标人应按本须知前附表第15项要求自行前往工地现场，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的费用。
5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
6. 投标费用
6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。
（二） 招标文件说明
7. 招标文件的组成
7.1 招标文件包括下列内容：
（1）投标须知前附表
（2）投标须知
（3）合同主要条款
（4）招标内容及要求
（5）技术要求和规范
（6）投标文件格式
（7）评标办法
附件一、图纸及资料
7.2 除7.1内容外，招标期间招标人在规定时间内以发出的答疑纪要、对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
7.3 投标人将按本投标须知前附表第14项规定的时间和地点购领招标文件。
7.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后按须知前附表规定的时间内在在平阳县政府门户网站公共资源交易网http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”上向招标代理人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。
8. 招标文件的质疑与答疑
8.1 如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。
8.2 招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。
9. 招标文件的澄清或修改
9.1 招标文件发出后，在规定时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
9.2 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容将在平阳县公共资源交易中心备案，并由平阳县政府门户网站公共资源交易网http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”栏发布信息向所有投标人公布。招标文件的澄清、修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
9.4 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易中心备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。。 
9.5 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
（三）投标文件的编制
10. 投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用简体中文。
10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11. 投标文件的组成
11.1 投标文件由商务标、资信技术标、资格后审申请书、证书原件四部分组成。
11.2 商务标部分，内容包括：
11.2.1 投标函（格式1）；
11.2.2 投标报价表（格式2）；
11.2.3 商务偏离表（格式8）（付款方式和合同条款的响应均放在此处,如不填写将视为对招标文件要求无偏差）。
11.3 资信技术标部分，内容包括：
11.3.1 授权委托书（格式3-2）；
11.3.2 质保期后4年维修费用报价（格式3-3）；
11.3.3 售后服务、技术服务及技术培训等情况及相关承诺（如代理商投标，还须另外提供制造商授权的产品维保单位的相关证明文件及该维保单位的售后服务、维保等的承诺（加盖该维保单位公章）；（格式3-4）
11.3.4 设备供货范围详细清单（格式4）；
11.3.5 随机附件、备品备件及专用工具一览表（格式5）；
11.3.6 供业主选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览表（格式6）；
11.3.7 投标设备技术响应表（格式7）；
11.3.8 投标设备技术说明书；
11.3.9 技术偏离表（格式8）（如不填写将视为对招标文件要求无偏差）；
11.3.10 2016年以来同类项目（工程）业绩一览表（格式9）；
11.3.11 项目服务人员一览表（格式10）；
11.3.12 项目实施计划（含设备供应及施工进度表及施工方法说明书等）
11.3.13 资信证明文件（格式12）；包括：
投标人及制造商营业执照（副本）、税务登记证（副本）； ISO9000等认证证书（如有）；特种设备制造许可证（明细表）、特种设备安装改造维修许可证或具有一定技术实力和管理能力的企业、设备通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书等、有关荣誉等投标人相关资质证明文件；
11.3.14 投标人及制造商简介；
11.3.15 技术规格书及设备样本；
11.3.16 质保期满后，4年内的维修和保养合同范本；
11.3.17 招标文件要求提供的其他文件和资料及投标人认为需要提供的文件和资料。
11.4 资格后审申请书部分，内容包括：
11.4.1 资格后审申请书；
11.4.2 资格后审申请书附表：
（1） 投标人的一般情况；
（2） 投标项目负责人的一般情况；
（3） 承诺书；
（4） 驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表； 
（5） 投标设备制造商的项目唯一授权书（代理商投标时须提供）；
（6） 联合体协议书（如为联合体投标须提供）；
11.4.3 资格后审申请书相关证书资料复印件：
（1） 投标人（包括联合体各方）企业营业执照副本。如为代理商，其营业执照经营范围应包含：销售或批发零售电梯等内容，如不具备上述经营范围的，应出具注册地工商行政管理部门证明证明其经营范围具有销售或批发零售电梯；
（2） 投标设备制造商要求见本须知前附表第9项，应提供特种设备制造许可明细表副本；
（3） 投标人如为代理商，应具有制造商授权的代理资格，提供制造商出具的代理商资格有效证明文件；
（4） 安装单位资质要求见本须知前附表第9项，应提供特种设备安装改造维修许可证副本；或具有一定技术实力和管理能力的企业；
（5） 如不能提供企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
11.5 证书原件部分，内容包括：
（1）投标人（包括联合体各方）企业营业执照副本（提供原件或公证件）；
（2）投标设备制造商特种设备制造许可明细表副本；
（3）投标人如为代理商，提供制造商出具的代理商资格有效证明文件；
（4）安装单位提供特种设备安装改造维修许可证副本（提供原件或公证件）；
（5）本次投标所涉及和其他投标人认为须提供的原件等；
注：如不能提供企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
12. 投标文件格式
12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。有关证书、合同及其它证明材料如系复印件，则应加盖投标人公章。
13. 投标报价
13.1 本工程投标报价采用本须知前附表第11项所规定的方式。
13.2 投标人的投标报价，应是完成本须知第2条款和合同条款上所列招标内容及工期的全部，不得以任何理由予以重复作为投标人计算单价或总价的依据。
13.3 本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人的投标总价中均应包括（但不限于以下几种）完成该工程项目的人工费、设备材料费、企业管理费、质保期内的年检费用、利润、税金、风险费、招标代理服务费、总包配合费和土建项目施工费（按每台2.5万计入）政策性文件规定费用等所有费用。
13.4 投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
13.5 投标人按照要求分项报价，其目的是便于招标人评标。
13.6 投标报价标明的价格应为履行合同的固定价格，未经招标人认可，不得以任何理由予以变更。
14. 投标货币
14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。 
15. 投标有效期
15.1 投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
15.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
16. 投标保证金
16.1 投标人应按招标文件要求提交投标保证金，投标保证金采取投标人直接向平阳县公共资源交易中心提交的方式。投标保证金数额必须按照投标须知前附表第13项中规定数额进行提交，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户一次性汇出（如为联合体投标，须从联合体主办方汇出），不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，否则作无效标处理。如投标单位以保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函形式缴纳的，按规定程序申请办理。并作为其投标文件的一部分。
16.2 自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在合同签署后，经招标人同意后予以退还。
16.3 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不予退还：
16.3.1 投标人拒绝按本须知第 30 条规定修正标价；
16.3.2 中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同；
17. 投标人的替代方案
17.1 投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，除非本须知前附表第 18 项中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第17.2款的规定。
17.2 如果招标文件中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的技术方案等满足评审需要的全部资料。
18. 投标文件的份数和签署
18.1 投标人应按本须知前附表第 19 项规定的份数提交投标文件。
18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
18.3 投标人应将投标文件妥为密封，标函封袋、投标函、商务标、资信技术标及资格后审申请书相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）及单位法定代表人签字或盖章。如为联合体投标，则联合体各方均需盖章签字。
18.4 除投标人对错误必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或单位法定代表人或其投标文件签署授权委托代理人签字或盖章。
（四）投标文件的提交
19. 投标文件的密封和标记
19.1 投标文件的密封：投标文件应妥为密封，贴上封条。在封条及相应地方加盖投标单位公章。
19.2 投标人应注明投标文件的正本和副本，投标函应装订在商务标内。资信技术标、商务标、资格后审申请书、原件部分分别单独密封。投标人应在密封袋封面上清楚地分别标明“资信技术标”“商务标”、“资格后审申请书”“证书原件”字样。
20. 投标文件的提交
20.1 投标人应按本须知前附表第  20  项规定的地点，于截止时间前提交投标文件，收件人在接到投标文件时，将在投标文件上注明收件时间。
21. 投标文件提交的截止时间
21.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第 21 项规定。
21.2 招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
22. 迟交的投标文件
22.1 在投标截止期之后送达的投标文件将被拒绝并退还给投标人。
23. 投标文件的补充、修改和撤回
23.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
23.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19 、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
23.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改、撤回投标文件。
（五）开    标
24. 开标
24.1 浙江名进建设项目管理有限公司（代理公司）按本须知前附表第 22项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加，各投标人参加会议的人数不得超过2人。
24.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退还给投标人；本须知第25条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。
24.3 所有投标人的法定代表人或其委托代理人必须携带本人有效居民身份证参加开标会议，委托代理人还必须携带“授权委托书”原件。
24.4 开标程序：
24.4.1 开标由浙江名进建设项目管理有限公司（代理公司）主持；
24.4.2 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；
24.4.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。
24.5 招标人在投标文件递交截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。
24.6 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。
25. 投标文件的有效性
25.1 开标时，投标文件出现下列情况之一的，应当作为无效投标文件：
25.1.1 投标文件未按照本须知第19条的要求密封和标记的；
25.1.2 投标人未按照本须知16.1的要求提供投标保证金的；
25.1.3 未按本须知24.3要求参加开标会议的；
（六）评   标
26. 评标委员会与评标
26.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。
26.2 评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的三分之二。
27. 评标过程的保密
27.1 开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
27.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
28. 投标文件的澄清
28.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第30条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算并进行核实的修改不在此列。
28.2 投标人应确保其法定代表人或投标文件签署授权委托人及投标文件编制人员等在评标期间接受评标委员会的询标，拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
29. 投标文件的评审
29.1 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重要的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
29.2 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
29.3 开标后，投标文件出现下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标：
29.3.1 本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18.3款规定加盖投标人公章或未经法定代表人签字，未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；
29.3.2 代理商参加投标时，无制造商项目授权书的；或一家制造商授权多家代理商参加投标的；
29.3.3 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；
29.3.4 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价,且未声明哪一个有效，或投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致的；
29.3.5 投标文件中载明的工期超过招标工期；
29.3.6 投标文件采用总价让利或百分比让利等让利方式报价；
29.3.7 不同投标人的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；
29.3.8 不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制；
29.3.9 不同投标人的投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；
29.3.10 本项目设最高投标限价为1100万元人民币，投标人的投标报价高于该最高投标限价的；
29.3.11 如没有响应本须知第28.2条规定的有关情况，经评标委员会评议应当否决其投标；
29.3.12 如没有响应本须知第30.2条规定的有关情况，经评标委员会评议应当否决其投标；
29.3.13 投标人提交的资格后审申请书的有关材料及承诺书如有虚假隐瞒或承诺书中约定取消投标资格和中标资格等情况的，均作无效标处理；
29.3.14 法律法规规定的其它否决投标的情况。
30. 投标报价计算错误的修正。
30.1 商务标中出现以下情况时，由该投标书的法定代表人或授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待，不仅投标无效，而且其投标保证金将不予退还。
30.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
30.1.2 如果合价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的除外。如果合价金额与总价金额不一致时，合价金额为准；
30.1.3 正本与副本不一致的以正本为准。
30.2 评标委员会在详细评审时，发现因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占投标报价3%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。
凡招标文件要求或工程报价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。
对漏算的造价计算原则是：漏项的工程量*该项综合单价；对数量变动的报价计算原则是：增加或减少的数量*该项综合单价。该项综合单价确认原则：
a） 投标人投标文件有综合单价，按投标文件综合单价；
b） 投标人投标文件无单价，按其他有效投标人中该项最高综合单价；
c） 没有其他投标人的报价可用，将按最高的现行市场价；
31. 投标文件的评审、比较和否决
31.1 评标委员会将按照本须知第29条规定，对投标文件进行评估和比较。
31.2 评标委员会依据本须知前附表第23项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，向招标人提交评标报告，并推荐合格的中标候选人。
31.3 评标方法和标准
31.3.1 评标采用综合评分法，投标人的综合得分为其资信技术标得分与商务标得分之和（详见第7部分评标办法）。
31.3.2 开标由招标代理机构主持，平阳县公共资源交易中心负责监督；
（七）合同的授予
32. 中标人的确定
32.1 本招标工程的合同将授予按本须知第31.3款所确定的中标人。
32.2 中标候选人经公示后(公示期为3个工作日) 由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
32.3 招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺。中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定不予退还投标保证金。不予退还的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。
32.4 招标人在中标公示之后，可以对拟中标人投标文件的人员、业绩、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现投标过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
33. 中标通知书
33.1 招标人将在投标文件有效期内，在评标结果公示并备案后，向中标人发出中标通知书，确认其投标文件已被接受。
34. 合同的签订
34.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
34.2 中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。
34.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。
35. 履约担保
35.1 履约保证金的缴纳：招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位按通知单要求在五日内提供履约保证金。履约保证金若为转账，必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划；履约保证金形式按《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》执行。
35.2 若中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
（八）其他事项
36. 招标文件的备案
36.1 本招标文件已经平阳县公共资源交易中心处备案，未尽事宜将另发补充文件或按有关法律、法规、规章、政策性文件规定办理。
37. 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、温委发[2011]89号《关于进一步整顿规范建设工程投标市场的若干规定(试行)》，建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：
37.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
37.2 投标人之间约定中标人；
37.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
37.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
37.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动
37.6 不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金
37.7 不同投标人委托同一人或同一单位的资金办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的；
37.8 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
37.9 不同投标人与同一投标人联合投标的；
37.10 不同投标人的投标文件存在一处以上（含一处）错误一致的；
37.11 不同投标人的投标总价相近和各分项报价、综合单价分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；
37.12 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员出现同一人的；
37.13 不同投标人的投标文件相互混装；
37.14 不同投标的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一单位缴纳社会保险的；
37.15 投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用的补偿的；
37.16 不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标价用同一个预算编制软件密码制造，或出自同一电子文档的；
37.17 招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；
37.18 招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；
37.19 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
37.20 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
37.21 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
37.22 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
37.23 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
37.24 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；
37.25 法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

三、合同主要条款
 电梯买卖合同
买方：
卖方：
                 所需电梯设备在平阳县公共资源交易中心进行公开招标（招标编号：       ）。经评标委员会定标                     为中标人。
买方与卖方就                     所需共         台电梯设备供货（包括运输、装卸等）工作，经双方协商一致同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
1、合同产品
名称： 
品牌： 
型号、规格： 
数量：    台
制造商：  
2、设备合同价
	电梯名称
	型号规格
	层/站/门
	数量(台)
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


合同总价为：￥              元，大写：人民币                  元整
合同价为完税闭口价。
以上合同总价为         台电梯供货到工地的所有费用（包括国内外运杂费、保险费、关税、增值税、商检费、海关费、装卸等所有费用），不论是否明列在合同文本中。
买方除提供现场安装所需水、电接口（费用由卖方承担）和设备存放场地外，其他费用概由卖方负责。
3、卖方自合同签订之日起15天内派驻至少1名现场代表，现场代表须常驻工地现场直至电梯移交买方为止。
4、图纸的确认及井道的确认
合同签定时，买方提供给卖方电梯施工的布置图，卖方根据布置图及工程施工现状在10个工作日内，提供买方电梯土建施工图纸一式陆份，买方应在7日内将其中一份确认并签字后，交回卖方，土建单位应按已由双方确认的图纸施工并提供完整的、清理后的土建井道及机房。买方如对设备布置有所改动，必须在发货前12个星期以书面形式通知卖方。
5、合同交货及完工期
买方将根据工程进度的实际需要并依据卖方投标时提供的电梯交货及安装周期提前通知卖方，卖方根据要求分期分批完成交货、安装、调试、试车运作及验收通过，并移交买方。卖方提供的各类电梯须在签定合同、图纸确认、收到预付款、接到供货通知后     天内完成交货（暂定   年  月，但以买方书面通知为准），在安装人员进场后     天内完成设备安装、调试、试车运作及验收通过，并移交买方（暂定   年  月）。
买方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前2个月书面通知卖方，卖方应认可。
6、交货地点
                                  工地现场。
7、接货通知
卖方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。卸货工作及费用由卖方负责。
8、运输及装卸保险
8.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。
8.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。
9、设备检验及到货验收
9.1买方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便，但买方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为买方的最终验收。
9.2货到现场，买方需立即和卖方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，在货到现场后买方需配合卖方妥善保管（需防潮、防盗）。未经卖方同意不得擅自拆箱，否则，零件遗失、损坏由买方负责。卖方在接到买方开箱安装通知后，派员7天内会同买方进行货物清点验收（具体时间双方在安装前另行约定），并签字确认，在箱件完好无损的情况下，若发现货物与装箱单数目不符，由卖方负责补齐或收回，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。如因卖方原因不具备开箱验收条件的，所有货件由卖方自行保管。
10、付款方式（本项偏离将视为实质性（重大）偏离其投标将被拒绝。）
设备款： 
1．   合同签订前，乙方支付合同金额2%的履约保证金；
2. 合同生效日起10个工作日内甲方支付设备总价的10%预付款；
3. 甲方发出排产通知后10个工作日甲方支付发货设备总价的40%作为进度款；
4. 甲方货到工地后10个工作日甲方支付发货设备总价的30%作为进度款；
5. 电梯经市场监督部门验收合格以及提供四套完整的竣工资料后10个工作日内支付至设备总价的90%。经有关部门结算审核后支付至设备总价的98.5%，并无息退还履约保证金。余款1.5%（质保金或质保金保函）待2年质保期满确认无质量问题后10个工作日内付清。
安装款：见安装合同。
11、技术服务
卖方负责免费对买方  4  名电梯技术人员进行现场的技术培训。如需到工厂进行培训，卖方承担培训费及食宿费用。卖方对买方的技术人员培训直至合格。
12、关于制造、安装的标准和要求及相关承诺
GB7588-2003               《电梯制造和安装安全规范》
GB/Tl0058-97               《电梯技术条件》
GB/Tl0059-97               《电梯试验方法》
GB10060-93                《电梯安装验收规范》
GB50310-2002              《电梯工程施工质量验收规范》
GB8903-2005               《电梯用钢丝绳》
GB12974-91                《交流电梯电动机通用技术条件》
GB/T7025-1997             《电梯主参数及轿厢、进道、机房以及型式与尺寸》
GB13435-92                《电梯曳引机》
浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则
设备的电气装置应符合IEC标准
电力供应部门的供电规章条例
由招标人认可的有关国际权威标准
其他有关的中国标准和规定
如在合同执行期间有国家新标准颁布，卖方提供的产品需符合相关新标准要求。
在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准中的优等品标准。并达到以下要求：
水平振动加速度   ：≤     mm/s2
垂直振动加速度   ：≤     mm/s2
起制动平均加速度 ：      ---      m/s2之间任意调节
运行时轿内噪音   ：≤    dB（A）
开关门噪音          ：≤     dB（A）
机房内噪音          ：≤     dB（A）
平层精度              ：≤±   mm
在最终验收时，卖方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给买方。
13、安装调试（详见电梯安装合同）
13.1本合同电梯由                   负责安装调试，卖方对安装质量负责。
13.2土建及安装要求：
13.2.1买方对井道、机房的土建须按双方确认的电梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工，土建图纸由双方代表签字确认，与卖方提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。
13.2.2买方加装电梯附属设备须经卖方确认，否则由此引起的安全事故及其他不良后果，由买方负责。
14、设备最终验收前的人员及设备安全及成品保护，概由卖方负责。
15、设备最终验收
15.1工程完成后，卖方及安装方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因卖方及安装方原因而被损坏，卖方及安装方将无条件修复或赔偿损失。
15.2验收合格条件
a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。
b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。
c．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。
d．设备在交由买方使用之前已通过技术监督部门及有关部门的验收并得到使用证书。
e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，提交的设备图纸及技术文件等竣工资料一共四套。
f.设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。
g.待主体工程竣工验收合格。
16、产品质量保证
卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由一流技术人员生产，产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。电梯经行业主管部门验收合格之日起24个月内是有效的产品质量保证期，但最长不超过产品出厂之日起60个月。
16.2卖方保证当无论产品质量、安装或维保出现任何问题或纠纷时，由卖方承担本项目最终的责任。否则买方有权从履约保证金中获得补偿，直至取消合同而无须承担违约责任。
17、售后服务
无论在质量保证期内还是质量保证期满后，乙方售后服务必须达到维保A级标准。
服务承诺详见投标文件。
在质量保证期内，因卖方提供的产品质量问题，卖方免费无偿提供零部件更换服务。由于买方和使用单位管理使用不当产生的故障，卖方予以有偿更换。
18、 电梯规格说明：
详见招标文件和投标文件
19、主要部件清单
见附件
20、随机文件清单
A. 装箱清单
B. 电梯操作维护手册
C. 进口零部件须提交有关相应证明文件资料
D. 卖方按标准应提供的技术资料
21、违约责任
除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。
如协商无效，按下列规定承担违约金：
1）如买方不能及时付款，且无故延期超过60天后仍不能付款，则按当期应付款计算向卖方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰ 。逾期付款的违约赔偿最高限度为当期应付款的3％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，按第3)条买方中途退货处理。
2)逾期交付使用
卖方逾期交付使用，按已付设备款计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰。逾期交付使用的违约赔偿最高限度为已付设备款的3％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交付使用，按第3)条卖方不能交货处理。
3)卖方不能交货或买方中途退货
卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按总价的 30％计算。
买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。
4)经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。
5）如买方发现卖方驻现场代表未到岗或未完成相应工作，则按1000元/次予以支付违约金，从设备款中扣除。
22、履约保证金
A、如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。
B、如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将不予退还，并加收违约赔偿。
C、卖方提供的设备和投标文件中所承诺的设备规格、数量、材质等不相符合（合同中另有约定除外）。
卖方保证自己投标文件中所有的技术参数符合国家权威机构的认证或验收合格，并切实履行自己在本标书中的一切承诺，否则，将视为卖方存在欺骗行为，卖方同意被处以合同总价10%的支付违约金。
23、仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地 人民法院起诉。
24、适用法律
本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为仲裁依据。
1 招标文件；②投标文件；③询标承诺；④电梯买卖合同。
25、本合同一式六份，买方四份，卖方二份，同等有效。
26、本合同双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。


电梯安装施工合同
买  方：                              （以下简称甲方）
安装方：                               （以下简称乙方）
                   所需电梯设备由浙江名进建设项目管理有限公司进行公开招标，（招标编号：        ）。经评标委员会定标                    为中标人，根据投标文件注明此次电梯由            负责安装，卖方承担连带责任。
甲乙双方就                    所需共        台电梯设备装卸、吊装就位、安装、调试、验收等工作，经双方协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
1、合同产品
名称： 
品牌： 
型号、规格： 
数量：     台
制造商： 
2、安装合同价（完税闭口价）：
	电梯名称
	型号规格
	层/站/门
	数量(台)
	单价（元）
	合计（元）
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合同价款：￥             元，大写：人民币                   元整。
以上合同总价为本次所有电梯运输、装卸、吊装就位、安装、调试（包括脚手架、电梯预埋件、井道照明及爬梯、人员食宿、交通）、验收、质保期内年检费用等全部费用。不论是否明列在合同文本中。
甲方除提供现场安装所需水、电接口（费用由乙方承担）和设备存放场地外，其他费用概由乙方负责。
3、图纸的确认及井道的确认
合同签定时，甲方提供给乙方电梯已施工的布置图，乙方根据布置图在10个工作日内提供甲方电梯土建施工图纸一式陆份，甲方应将其中一份确认并签字后，交回乙方，土建单位应按已由双方确认的图纸施工并提供完整的、清理后的土建井道及机房。甲方如对设备布置有所改动，必须在发货前12个星期以书面形式通知乙方。
4、合同完工期
甲方将根据工程进度的实际需要并依据乙方投标时提供的电梯安装周期提前通知乙方，乙方根据要求分期分批完成安装、调试、试车运作及验收通过，待主体工程竣工验收合格后移交甲方。乙方提供的各类电梯须在安装人员进场后    天内完成设备安装、调试、试车运作及验收通过，待主体工程竣工验收合格后移交甲方（暂定       年    月）。
5、安装地点
                          工地现场
6、货到现场，甲方需立即和乙方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，在货到现场后甲方需配合乙方妥善保管（需防潮、防盗）。未经乙方同意不得擅自拆箱，否则，零件遗失、损坏由甲方负责。乙方在接到甲方开箱安装通知后，派员7天内会同甲方进行货物清点验收（具体时间双方在安装前另行约定），并签字确认，在箱件完好无损的情况下，若发现货物与装箱单数目不符，由乙方负责补齐或收回，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。如因乙方原因不具备开箱验收条件的，所有货件由乙方自行保管。
7、付款方式（本项偏离将视为实质性（重大）偏离其投标将被拒绝。）
设备款：见电梯买卖合同
安装款： 
1) 在电梯设备到货后安装人员进场后由甲方支付电梯安装款的30%；
2) 电梯安装调试完成后，经技术监督部门验收合格以及提供四套完整的竣工资料后10个工作日内支付电梯安装款的70%。
8、关于制造、安装的标准和要求
GB7588-2003               《电梯制造和安装安全规范》
GB/Tl0058-97               《电梯技术条件》
GB/Tl0059-97               《电梯试验方法》
GB10060-93                《电梯安装验收规范》
GB50310-2002              《电梯工程施工质量验收规范》
GB8903-2005               《电梯用钢丝绳》
GB12974-91                《交流电梯电动机通用技术条件》
GB/T7025-1997             《电梯主参数及轿厢、进道、机房以及型式与尺寸》
GB13435-92                《电梯曳引机》
浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则
设备的电气装置应符合IEC标准
电力供应部门的供电规章条例
由招标人认可的有关国际权威标准
其他有关的中国标准和规定
尤其在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准中优等品标准。
在最终验收时，乙方要对以上性能数据作专门的检测，并提交测试报告给甲方。
9、安装调试
9.1由乙方负责安装调试。
9.2乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方认可。乙方需在本工程实施中派员负责指导施工单位对预埋件（预埋件由乙方提供，费用已含在合同总价中）进行施工预埋，有责任及时了解工程进度，合理安排安装时间，确保本项目顺利完成。如果乙方提供的电梯与其提供的电梯井道、机房图纸不符以及由于乙方未能及时指导与安装电梯有关的预埋件的敷设做正确指导，均由乙方承担责任并负责整改，达到国家有关标准和规定要求，由此引起的一切相关的费用由乙方自行承担。
9.3现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，乙方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装、监督（见投标文件），并需在安装期内提交他们的工作报告。甲方保留有变更人员的权力。
9.4设备安装须经有关部门取得认可，乙方有责任提供相关的认可文件及证书。
9.5在乙方进场施工以前，甲方应当履行以下义务：
1）负责井道的土建工程，包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、厅外报站钟、机房曳引机座、缓冲器座等的混凝土灌注。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方及时约定检查日期。检查后井道、机房如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约好的时间内完成。
2）提供动力电源线（380V 三相五线、独立地线和照明220V）接口。
3）提供符合电梯工作现场安全标准的厅门口安全护拦装置。
4）提供储物室，以便安装施工期间存放开箱后电梯部件及材料，配合安装方做好电梯的保管工作。
5）电梯安装完毕后的门套封堵。
9.6乙方的责任：
1）到货后与甲方协同清点货物，发现破损、少件后在不妨碍工期的前提下无条件及时补齐、更换。以双方签字为准。
2）设备的卸货、吊装由乙方联系并承担费用。
3）对甲方提供的井道、机房土建图进行技术交底。及时对已施工的井道、机房进行实地勘察。
4）负责因乙方电梯安装施工图纸与现场施工现状不符引起的整改。
5）井道及机房完工后，在双方约定时间内负责检查电梯井道和机房。
6）负责提供从机房配电箱接入口接至电梯的动力电源线及安装。
7）安装期间负责电梯的保管工作。
8）负责向当地政府部门办理安装工程手续并承担费用。
9）负责货件到达现场后的二次搬运。
10）负责电梯的安装、调试、随机资料及专用件的移交工作。
11）完成向当地政府主管部门申报电梯验收的工作（验收费用已含在合同总价中）。
12）免费指导买方物业管理维修人员现场安装及保养培训。
13）交付使用的电梯必须具备五方通话功能，以满足轿厢内、轿顶、底坑、机房、值班室的语音联系，并承担机房至物业值班室的通讯工具。
14）由乙方承担涉及电梯安装所需脚手架的全部费用。
15）电梯调试时，使用的调试电缆由乙方负责。
16）乙方负责安装期间的安全防护（特别是每层门洞口）
17）提供牛腿安装材料，并承担安装和费用。
18）施工期间遵守甲方有关制度，做到文明施工。
19）及时无条件配合其他专业的施工。
20）负责电梯监控视频线路的开孔、留槽。
21）须配合工程总承包单位二次装修，提供临时用梯，费用双方另行协商。
22）物联网由乙方负责；
23）合同中规定的其它责任和义务。
9.7在安装期间，乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，费用已含在合同总价中，所有这些设备都须符合安全作业要求。
9.8乙方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。
9.9乙方须在安装结束前10天，提交测试和调试方法及记录表格给甲方。
9.10设备试运行及安装验收应在有关部门及甲方人员的监督下进行。
10、设备最终验收前的人员及设备安全、成品保护，概由乙方负责。
11、设备最终验收
11.1工程完成后，乙方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备因乙方原因而被损坏，乙方将有责任修理或赔偿损失。
11.2验收合格条件
a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。
b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可。
c．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。
d．设备在交由甲方使用之前已通过技术监督部门及有关部门的验收并得到使用证书。
e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，提交的设备图纸及技术文件等竣工资料一共四套。
f.设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，甲乙双方共同签署验收合格证书。
g.待主体工程竣工验收合格。
12、产品质量保证
乙方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由一流技术人员生产，产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。电梯经行业主管部门验收合格之日起24个月内是有效的产品质量保证期，但最长不超过产品出厂之日起60个月。
13、售后服务
无论在质量保证期内还是质量保证期满后，乙方售后服务必须达到维保A级标准。
服务承诺详见投标文件。
在质量保证期内，因乙方安装质量问题，乙方免费无偿提供维修、保养服务。由于甲方和使用单位管理使用不当产生的故障，乙方予以有偿修复。
在2年质量保证期满后4年内，由乙方负责电梯的保养、维修、检测、年检的所有人工、材料、器件等费用，如实行大包方式，费用为             元/台/月(维保合同由甲方根据需要另签)。以后根据当年国家权威部门公布的物价指数作相应调整。
14、电梯规格说明（见招标文件和投标文件）
15、违约责任
除不可抗力外，如乙方发生不能按期交付使用，甲方不能按时付款，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。
如协商无效，按下列规定承担违约金：
1）如甲方不能及时付款，且无故延期超过60天后仍不能付款，则按当期应付款计算向乙方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰。，逾期付款的违约赔偿最高限度为当期应付款的3％，如违约金达到最高限额时甲方仍不能付款，按第3)条甲方中途退货处理。
2)逾期交付使用
乙方逾期交付使用，按已付款计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰。逾期交付使用的违约赔偿最高限度为已付款的3％，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交付使用，按第3)条乙方不能交付处理。
3) 乙方不能交付或买方中途退货
乙方不能交付，应向甲方偿付违约金。违约金按总价的 30％计算。
甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。
4）经甲乙双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。
16、履约保证金
A、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。
B、如果乙方毫无理由地拖延安装周期或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将不予退还，并加收违约赔偿。
17、仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地 人民法院起诉。
18、适用法律
本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为仲裁依据。
1 招标文件；②投标文件；③询标承诺；④电梯买卖合同。
19、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，同等有效。
20、本合同双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。
买 方：（盖章）                    安装方：（盖章）

四、招标内容及要求
一、基本要求
1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
1.2投标人产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本招标文件要求。
2、技术要求及标准的执行
投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
投标人须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、保险、装卸、就位、现场保管、土建条件整改、脚手架搭设、井道照明费、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、运营维护服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标人及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标投标人须随产品提供使用说明书与维保卡。
2、 项目概况
1、招标范围及清单：（以下所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由评审小组按少数服从多数原则认定。）
	序号
	参数要求
	DT1
	DT2

	1
	梯型
	乘客电梯兼消防功能
	乘客电梯兼担架、无障碍功能

	2
	台数
	12
	12

	3
	推荐额定载重量（Kg）
	1000
	1000


	4
	推荐额定速度（m/s）
	2.0
	2.0


	5
	到达楼层
	-1~32层
	-1~32层

	6
	提升高度（m）
	95.9~97.05
	95.9~97.05

	7
	站数
	33
	33

	8
	设计底坑深度（mm）
	1600
	1600

	9
	设计顶层高度（mm）
	4800
	4800

	10
	井道尺寸（宽mm X深mm）
	2200X2200
	2200X2200

	11
	门洞预留尺寸（宽mm X高mm）
	1100X2200
	1100X2200

	12
	轿厢尺寸
	≥1500X1600
	≥1500X1600

	13
	“特种设备制造许可证”上曳引式乘客电梯的最大许可速度
（注：须提供乘客电梯最高速度型式试验合格证复印件加盖公章作为证明材料）
	≥4m/s
	≥4m/s


三、设备主要性能与参数：
（一）工作情况
1、电梯设备及各主要部件在每天正常连续运行20小时基础上，设计寿命要求在10万小时以上。
2、并满足下列可靠性要求：
①起、制动运行60000次中发生失效（故障）的次数≤2次；
②电梯每次失效（故障）的修复时间不得超过1小时。
电梯主要技术指标：
1.平层精度：≤±3mm
2.噪声指标：轿厢≤48db、开关门≤50db
3.起制动加速度：0.48 --- 1 m/s2之间任意调节
4.称重装置：精度0.5%（电子连续称重）
（二）安全保护装置及功能
投标人提供的电梯应实现电梯在正常运行状态、故障运行状态、停电、火灾状态情况下必须的安全保护。包括（但不仅限于）下列安全保护装置及功能，并应符合有关标准中的规定。
电气安全保护装置：
电磁制动器；
强迫减速开关；
限位开关及行程极限开关；
限速器开关及超速保护电路；
电机过电流、过负荷保护；断相和错相保护；
超载保护；
关门安全开关及厅门安全联锁；
紧急停止按钮。
机械安全保护装置：
缓冲器；
安全钳；
货梯配置安全钳。
必须的安全保护功能：
故障自诊断、报警、预报功能；
关门保护采用光幕加安全触板保护装置；
超 / 失速保护；
轿厢警铃；
轿内、机房、轿顶检修安全保护。
（三）电梯基本功能配置
投标人提供的电梯应包括(但不仅限于)下列基本功能配置，保证电梯安全、可靠、高效稳定运行。
1、有(无)司机操作：可通过轿厢操纵盘上的专用开关选择自动操作，或有司机操作。
2、独立运行选择：各电梯均为独立运行。
3、全集选：对于已登记的所有轿厢和门厅的呼梯，电梯依层站到达顺序，依次响应。电梯运行方向由登记的第一个轿厢或门厅的呼梯指令决定。
4、自动基站设置：在设定时间内无轿厢或门厅的呼梯信号时，电梯将自动返回基站。
5、门保护装置：采用红外线光幕加安全触板保护装置，当门打开和关闭时探测进出的乘客和物体，以防止夹持。
6、轿内 / 机房 / 轿顶检修：可以使用设置在轿内 / 机房 / 轿顶的装置来控制电梯低速运行，以便于安装、调试和检修。
7、开 / 关门按钮：按下开门按钮可以打开电梯门，或使正在关闭的电梯门重新打开，按住开门按钮可保持电梯门的打开状态。按下关门按钮，电梯门随即关闭。
8、轿内紧急照明：当正常的照明电源切断时，将自动切换到自动充电的应急电源，保持轿厢的最低亮度照明。
9、照明及风扇控制：可通过轿厢操纵盘上的专用开关实现手动控制。如果在规定时间内无呼梯信号，风扇和照明自动关闭以节省能源。
10、轿厢强制通风：轿顶配置横流风机，保证轿厢内部的空气质量。
11、轿厢内要配置专用空调（一匹）。
12、超载不启动：当轿厢负荷超过额定值时，电梯将停在该楼层不动，电梯门保持打开，同时轿厢内的蜂鸣器发出报警声音，超载指示灯亮。
13、满载直驶：当轿厢达到额定满载负荷时，电梯将不再接受厅门的呼梯而直驶目的站层。
14、轿厢警铃：轿厢警铃设置在轿厢顶部，乘客可通过轿厢操纵盘上的报警按钮控制轿厢警铃。
15、轿内位置和方向指示：轿厢操纵面板上设置层站位置指示器（≥7寸），显示站层和运行方向，轿内误指令人工取消功能。
16、厅位置和方向指示：每层层站设置点阵显示层站位置指示器和召唤按钮，显示站层和运行方向，按钮超级透光。每个电梯门厅上方设置电梯运行方向指示灯和提示音。
17、轿厢到站钟：当轿厢到达目的站层时，位于轿顶的到站钟发出响声，提醒乘客。
18、厅门和轿厢呼梯按钮：厅门和轿厢操纵盘上设置呼梯按钮，按下呼梯按钮，按钮能显示该呼梯已被登记。
19、驻停开关：驻停开关设置在基站的厅门操纵盘上，启动此开关，电梯不再响应任何厅门呼梯，而是在响应完轿厢呼梯后，自动返回到基站，停梯。
20、开门时间保护：当电梯在规定的时间内不能正常开门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯，重新登记大厅呼梯。轿厢将移动至三个不同的站层并尝试打开电梯门。如果仍不能完全打开电梯门，则电梯停止运行，门关闭。
21、关门时间保护：当电梯在规定的时间内不能正常关门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯，重新登记大厅呼梯。在尝试关门三次仍不能正常关门，则保持电梯门打开状态，然后按设定的电梯门关门时间周期，反复尝试关门动作。
22、火灾运行管理和紧急消防服务：当发生火警时，电梯将直驶返回至基站停靠。只允许被授权人（消防员）操作电梯。
23、五方对讲：可实现轿厢、机房、基坑、监控中心、消控中心五方对讲。预留刷脸功能接口（即乘客乘坐电梯时需脸部认证后方可乘坐，电梯单位预留好井道内部电缆和监控接口，其余部分由监控单位负责）线路由施工总承包单位布置。
24、电梯智能化远程监控装置系统：每台电梯安装智能化监测监控装置，须符合温州市市场监督管理局要求的电梯智能化监测装置系统技术规范的标准。每台电梯配置大屏幕（≥17寸）视频播放、显示时间、日期。
25、无障碍电梯：无障碍电梯必须满足《无障碍设计规范》中电梯部分所有相关要求（GB50763-2012第3.7.1条3.7.2条的规定）。
26、防恶意扰乱设计：一旦有乘客按了全部或不合理的楼层按钮，应能自动清除呼叫登录；乘客在轿厢内错误的按了楼层按钮，重复按改按钮2次可将呼叫清除。
27、配置视频电缆。
28、安全停靠：如果电梯因断电或发生故障停在楼层之间、或电梯到达目的楼层后，门不能完全打开，控制器将执行诊断检查，保证电梯安全系统正常后，将电梯门自行关闭、并驶往最近的楼层，将乘客放出。
29、须配置物联网功能。
电梯主要部件要求
2.1 曳引机系统:
1.驱动电机：采用永磁同步电动机，满足交流变频变压（VVVF）启动、调速的要求；
2.传动装置：采用无齿轮传动。
3.控制系统：
（1）要求采用全数字控制。其中主要控制元器件：变频器；微机控制板；主回路断路器、接触器和热继电器、二次回路控制继电器。
（2）轿厢和轿厢门：采用交流变频变压（VVVF）控制，实现无级调速，提高电梯运行的平稳度，实现节能运行；
4.速度控制回路和运行控制回路：均要求采用32位的微机控制，构成相互监控、分散执行的双重微机系统；
7.门机系统：门机控制板；门电机、门传动机构。
8.安全保护装置：
9.红外线光幕：150束以上。
10.限速器、安全齿轮、安全钳、缓冲器、失速保护装置等；
11.导轨和导靴：根据要求自行选配；
12.★不锈钢要求采用SUS304或以上性能档次的产品。可以二次成型，整体厚度≥1.2mm无障碍电梯电梯还需满足本章节3.2条款的相关规定。
13.轿厢的装修要求必须符合《无障碍设计规范》中电梯部分所有相关要求（GB50763-2012第3.7.1条3.7.2条的规定）。
14.★电梯层门要求符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.2.9款第五点规定“电梯层门的耐火极限不应低于1.00h，并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》）（GB/T27903）规定的完整性和隔热性要求。
以上1. 曳引机系统，2.控制系统（控制柜）， 3.门机系统 等3个系统 均要求原装、原品牌；进口零部件须提交有关相应证明文件资料；原产地的产地证明文件，商检检验合格证明文件等。
15.电梯主要部件建议来源地如下表所示：
	序号
	主要电梯部件名称
	建议来源地

	1
	电脑主板（控制柜）
	采用优质品牌

	2
	曳引机
	采用优质品牌

	3
	门机
	采用钢丝绳，优质品牌

	4
	限速器
	采用优质品牌

	5
	对重砣
	采用优质品牌

	6
	缓冲器
	采用优质品牌

	7
	轿厢上行超速保护装置
	采用优质品牌

	8
	滑动导靴
	采用优质品牌

	9
	安全钳
	采用优质品牌

	10
	轿厢导轨
	采用优质品牌

	11
	随行电缆
	采用优质品牌

	12
	光幕
	采用优质品牌

	13
	轿厢称重装置
	

	14
	厅轿门(含门套)
	

	15
	厅站召唤盘及显示
	

	16
	轿厢内控制操控盘
	

	17
	轿厢(外壳及壁板)
	

	18
	轿厢内装潢
	


电梯轿厢和厅门入口(包括指示器和按钮) 装修要求
轿厢和厅门的装修由中标人按下列要求进行（但电梯的装饰将不是唯一的，投标方在按要求材质标准报价投标时，应保证在投标报价不变的情况下，推荐至少2种合适的装饰方案供业主进行选择，并在中标后提供装饰样本、装饰材料样品；业主将根据其材料样品、装饰样本和颜色进行产品的最终选择）：
	部 位
	装 修 要 求
	以下内容投标人须承诺如中标，由业主在样本范围内任意选择。总价不变

	轿厢壁
	采用发纹不锈钢，两侧配置不锈钢扶手
	

	地   面
	大理石厚度25mm
	

	轿厢顶
	顶部装饰含灯光和通风扇（手动及自动控制）；轿厢顶需留有摄像机接口（包括提供至机房视频电缆）。投标人自荐彩色样本供招标人选择
	

	轿  门
	发纹不锈钢板；红外线光幕保护
	

	操纵盘
	发纹不锈钢面板，装有微动发光二极管照明的豪华微动楼层按钮，按钮上有盲文，操纵盘上有楼层、方向显示
	

	轿厢门坎
	铝合金
	

	厅门坎
	铝合金
	

	厅  门
	电梯标准型厅门，均选用发纹不锈钢板
	

	门  套
	标准型小门套，选用发纹不锈钢板
	

	呼梯盘及
楼层显示
	按钮式豪华面板，门厅楼层显示器与按钮装在同一标准面板上，楼层、运行方向显示。每个电梯门厅上方设置电梯提示音
	

	到站提醒
	到站钟或者语音报站。
	


[bookmark: _Toc31324_WPSOffice_Level2]3.7.1 无障碍电梯的候梯厅应符合下列规定 
1、候梯厅深度不宜小于1.50m；
2、呼叫按钮高度为0.9m~1.10m；
3、电梯门洞的净宽度不宜小于900mm；
4、电梯出入口处宜设提示盲道；
5、候梯厅应设电梯运行显示装置和抵达音箱。
3.7.2无障碍电梯轿厢应符合下列规定：
1、轿厢门开启的净宽度不应小于800mm；
2、在轿厢的侧壁上应设高0.9m~1.10m带盲文的选层按钮，盲文宜设置于按钮旁；
3、轿厢的伞面壁上应设高850mm~900mm扶手，扶手应符合本规范第3.8节的相关规定；
4、轿厢内应设电梯运行显示装置和抵达音箱；
5、轿厢正面高900mm处至顶部应安装镜子或采用有镜面效果的材料；
6、轿厢的规格应依据建筑性质和使用要求的不同而选用。最小规格为深度不应小于1.40m，宽度不应小于1.10m；中型规格为深度不应小于1.50m，宽度不应小于1.40m；
7、电梯位置应设置无障碍标志，无障碍标志应符合本规范第3.16节的有关规定。
8.其他要求：
8.1 副楼电梯底下为车位过道，投标人须明确技术解决施工方案，不明确方案的可能导致废标。
投标人应充分考虑招标方的需求，选择较先进的电梯型号前来投标。
验收合格直至投入使用前的维护由卖方负责，请投标人在投标报价中予以考虑。 
四、工程图纸：另册。
五、商务要求
1.设备交货地点：招标人指定安装现场
2.交货期要求：接到招标人通知60日历天内交货；安装工期要求：须服从招标人及总承包单位安排，须与土建工程同步。
3.付款方式：
设备款： 
 合同签订前，乙方支付合同金额2%的履约保证金；
1）合同生效日起10个工作日内甲方支付设备总价的10%预付款；
2）甲方发出排产通知后10个工作日甲方支付发货设备总价的40%作为进度款；
3）甲方货到工地后10个工作日甲方支付发货设备总价的30%作为进度款；
4）电梯经市场监督部门验收合格以及提供四套完整的竣工资料后10个工作日内支付至设备总价的90%。经有关部门结算审核后支付至设备总价的98.5%，并无息退还履约保证金。余款1.5%（质保金或质保金保函）待2年质保期满确认无质量问题后10个工作日内付清。
安装款： 
1）在电梯设备到货后安装人员进场后由甲方支付电梯安装款的30%；
2）电梯安装调试完成后，经技术监督部门验收合格以及提供四套完整的竣工资料后10个工作日内支付电梯安装款的70%。
★说明：建筑总承包单位现均按照图纸设计的井道尺寸、开门方式来施工各台电梯井道等各投标单位应按设计图纸及现场勘查来投标报价、今后如果须改变井道土建结构及各部位尺寸等一切事宜均需和招标人协商，所产生的费用由中标人自行负责，建筑总承包单位、建设单位不负任何责任和费用;中标人在投标报价时另要考虑与总包方协调的一切费用，本项目工程总承包单位负责总承包管理费 ，本项目中标单位需考虑总包配合费和土建项目施工费，按每台2.5万计入，包含在投标总价内。本项目中标单位须在入场前与施工总承包单位签订协议。
投标报价：必须包括设备费、材料费、特殊工具费、税金(含设备的关税、增值税等)、国内外运输及运输保险费、卸装费、土建整改费、安装调试费、配合费、水电费、交付招标人使用以前的设备保护费、质保期内的年检费、培训费、技术监督局有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等实际本项目所需的全部费用。
投标价格采用方式：总价包干。中标人的成交价格在合同实施期间不再做工程量及造价调整，一次性包干，中标人不得以任何理由予以变更，除非招标人提出的设计变更。
中标人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到技术监督局有关部门的验收证书。验收费用包括在总价中。
中标人需按招标人的要求和认可负责设备安装、调试及试运行，安装为大包工程，招标人除提供安装所需的水电条件、设备存放场地以外，设备装卸、安装时所需的水电、脚手架、配合成本费及其他所需费用全部包括在投标报价内。即本工程为交钥匙工程，若投标书中未作详细说明，均属中标人优惠不计。
中标人须自行到工地现场做土建实地考察，对底坑尺寸、井道尺寸、门洞尺寸、开门尺寸、顶层高度、井道结构及相关尺寸予以核实，中标人签订合同后向招标人提供正式的、作为土建设计依据的井道布置图及有关说明。如电梯现场实际的土建尺寸与现有实际的井道情况不符等问题，均由中标人负责整改（费用须含在投标总价中），但不得损害主体结构。以使投标产品符合国家有关规定的要求及现有的土建情况。
中标人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到技术监督局有关部门的验收证书。验收费用包括在总价中。
设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护及相关费用由中标人负责。
设备验收：工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。
验收合格条件：
运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。
在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。
所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。
设备在交由招标人使用之前己通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。
整套设备图纸及技术文件都己提交并得到接受。
技术培训：中标人须对招标人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。中标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等。中标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。
售后服务：中标后在招标人所在地设有维修点，以处理所有的维修服务，并提供24小时服务，维修人员接到维修电话后须在60分钟内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。中标人在投标时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，维修工作不得转包。此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺。
投标任须对合同中规定的整套电梯正式使用后提供至少24个月的质保期，主机、主板、变频器等重大配件提供至少60个月的质保期。质保期内提供的售后服务必须由原厂厂家提供。
在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑（按国家标准规定半个月保养1次，一个月两次）。
在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。解决后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。
备件供应：中标人对各种型号的设备须能提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。
一般要求
提交的图纸文件应使用国家法定单位制，并清楚，完整。
只有由招标人认可的图纸及相关文件允许应用在工程实施过程中，如出现任何修改（需要的话）须得到招标人批准。
中标人设计图纸及技术文件在取得招标人认可后，并不得以任何方式减少供货方对合同执行的责任和义务。 
中标人应对合同中提供的设备的主要部件建立质量保证计划。
技术协议与合同签定后提交的资料：
招标人与中标人签订合同后，中标人须按建设进度要求提供下列资料：
      • 布置方案图；
      • 土建尺寸剖面图；
      • 电路图；
      • 接线图；
      • 施工图：
      • 装配图；
      • 招标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。
设计图纸要求
      • 图纸一式四份需交招标人审查并认可。
• 如果有任何图纸未被认可，须由中标人按招标人建议做好修改并再次送审直到认可。
图纸审查包括：
所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须在收到成交通知书7天内送交招标人和招标人委托的设计院审查，以便审查有效。
与其它设备系统(如防火系统、电气设备等)的连接示意图及工作范围。
设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。
主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。
主要设备的电源负荷和通风降温等环境要求，并对相关的土建图进行审查。
中标人在接到有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。
中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。
在培训期间，中标人须免费提供中文培训材料给招标人。
在试运行前两周内，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。
每本手册应包括下列基本材料：
•  所有设备规格和详细操作说明。
•  主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。
•  例行维修保养项目和期限的建议。
•  紧急安全措施的建议。
•  紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。
•  中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。
工地的建设活动中，投标人有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。
中标人须参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。
中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。
在安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。
中标人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸，及电梯工程施工质量验收规范 (GB50310-2002)中所要求的有关竣工资料。
由于工程进度和正式使用的不同需求，中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据招标人需要，得到认可再投入运行。
中标人须提供电梯的技术运行参数及电梯的故障率。
调试临时电缆由投标人自行考虑，综合报价，计入报价，后期不再另行调整。
[bookmark: _Toc73894417][bookmark: _Toc73951756][bookmark: _Toc73950785] 
[bookmark: _Toc73950789][bookmark: _Toc73951760][bookmark: _Toc73894421]注：招标文件文件中有的条款及要求加下划线或符号★的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，投标人对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

五、技术要求和规范
[bookmark: _Toc73950790][bookmark: _Toc73894422][bookmark: _Toc73951761]（一）总则
本技术规格书是招标文件的重要组成部分，内容包括设备、材料的规格和技术要求。投标人所提供的设备应符合本技术规格书的要求。
1. 电梯运行条件：
· 安装场所：  户内
· 海拔高度：  ≤1000m
· 环境温度：  -15℃ ~ 40℃
· 相对湿度：  85%（+ 25℃）
· 地震烈度：  里氏8度
· 电源条件：  380V   50Hz  三相五线制（TN-S系统）
220V   50Hz  单相
2. 总体技术要求：
2.1 投标商所提供的电梯应保证是设计正确、机械电气性能可靠、使用的原材料具有足够的强度、质量合格无缺陷、使用维护简单的产品。
2.2 电梯的制造与安装均须符合下面提到的标准和规范的规定，并应考虑到防火性能的要求。
2.3 本次招标的所有电梯，均要求采用全数字式控制，并选配交流变频变压（VVVF）技术，实现无级调速，提高电梯运行的平稳度，实现节能运行，并具有功率因数高的特点。
2.4 投标人提供的电梯运行曲线应平滑，启、制动及运行时应平稳舒适，无抖动、冲击的感觉。
2.5 投标人提供的电梯应运行效率高、噪音低、平层精确、安全可靠性高，能保证无障碍运行。
2.6 投标人提供的电梯应符合国际电磁辐射标准（EMI及EMS），并能提供相应的检测认证证书。
（二）设备标准
由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准（如与国家或国际权威部门最新颁布的有矛盾，一律以标准高的或要求高的为准）：
· GB7588《电梯制造和安装安全规范》
· GB/Tl0058《电梯技术条件》
· GB/Tl0059《电梯试验方法》
·· GB10060《电梯安装验收规范》
· GB50310《电梯工程施工质量验收规范》
· GB8903《电梯用钢丝绳》
· 浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则
· 电力供应部门的供电规章条例
· 设备的电气装置应符合IEC标准
· 由招标人认可的有关国际权威标准
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（三）设备技术规格表 
	 (
电梯
)
内容
	

	排放型式
	详见图纸

	额定载重量（kg）
	详见电梯清单表

	额定速度（m/s）
	详见电梯清单表

	提升高度(m)
	详见图纸

	停站层
	详见电梯清单表

	机房层高(㎜)
	详见图纸

	顶层高度(㎜)
	详见图纸

	机房标高(m)
	详见图纸

	底坑深度(㎜)
	详见图纸

	井道中尺寸(宽×深㎜)
	详见图纸

	轿厢尺寸（宽×深mm）
	≥1500X1600

	门洞尺寸(宽×高㎜)
	详见图纸

	开门尺寸（宽×高mm）
	详见图纸

	开门方式
	详见图纸

	控制方式：
	全电脑集散控制系统，微机模块化结构进行控制和故障诊断，VVVF电梯

	门机系统：
	门机控制板，门电机、门传动机构。


	

	


	

	

	


注：
1）投标人应根据资料和要求，按照现场实际测量的尺寸及结合有关标准规范设计好电梯轿厢，若轿厢宽度和开门尺寸设计受到井道尺寸限制时，应给予说明。但要求其尺寸在国家标准的范围内按井道尺寸条件设计到尽可能大。
2）除速度运行、额定载重量指标外，其他指标与图纸不一致之处，以设计图纸为准。
3）无障碍电梯必须满足《无障碍设计规范》中电梯部分所有相关要求（GB50763-2012第3.7条的要求）。
4）以上各技术规格表中楼层标高尺寸为目前施工图上的尺寸，仅供参考。楼层最终实际标高尺寸可能会有所变化，中标人须按实际层高提供电梯。
以上1. 曳引机系统，2.控制系统（控制柜）， 3.门机系统 等3个系统 均要求原装、原品牌；进口零部件须提交有关相应证明文件资料；原产地的产地证明文件，商检检验合格证明文件
六、投标文件格式
说明：如为联合体投标，投标文件规定格式处，联合体各方均须盖章签署。



格式1                                投  标  函

     （招标人）     
（招标代理公司）     ：
  （投标人全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的  （招标项目名称）（括号内填招标编号）   招标的有关活动，进行投标。为此：
1. 提供投标须知规定的全部投标书：投标书正本壹份，副本肆份。
2. 投标项目的总投标报价为（大写）：                          元人民币；
投标产品的品牌/产地：                                  。
投标承诺安装工期为：             日历天；质量目标：             。 
项目负责人：                 。
3. 保证遵守招标文件中的有关规定。
4. 保证严格执行买、卖双方所签的经济合同，并承担全部规定的责任义务。
5. 投标人已详细审核全部招标文件，包括招标补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
6. 愿意提供按招标人可能要求的与其投标有关的任何数据、情况和技术资料，完全理解招标人不一定授标给最低价的投标人以及接受或拒绝某一投标。
7. 本投标自开标之日起        工作日内有效。
8. 与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                               
邮编：              电话：              传真：              

投标人（公章）：
法定代表人（签字）：
日期：

说明：如为联合体投标，投标文件规定格式处，联合体各方均须盖章签署。

格式2                    投标报价表
招标编号：                                                      （价格单位：元人民币）
	项目
	设备名称
	规格型号
	品牌/产地
	数量
	单价
（含税）
	总价
（含税）
	免费
保修期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设备总价
	

	运杂及保险费（含卸货）
	

	随机附件、备品备件、专用工具费
	

	安装、调试费（含包括：设备的测试、就位装配、调试、验收等）
	

	售后服务、技术服务、技术培训等费用
	

	其他相关费用
	

	合计总价（应与投标函中投标总价相一致）
	


说明：1、此表的合计总价应与格式1“投标函”投标总价相一致。
2、附配件报价中烟道等应分别列明。
3、填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内容则填“无”，不允许空白。
4、投标报价中，如有遗漏均视同包含在其它项目中。

投标人（公章）：
法定代表人（签字）：
日期：

说明：如为联合体投标，投标文件规定格式处，联合体各方均须盖章签署。

格式3-1                
法定代表人身份证明书

单位名称：						                              				

单位性质：									                              	

地    址：		  			                             				

成立时间：         年        月         日

经营期限：	                                                	

姓    名：           性别：        年龄：           职务：		 

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。




投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

附：法定代表人身份证正反面

说明：如为联合体投标，联合体双方须提供本表。
[bookmark: _Toc247085878][bookmark: _Toc246997103][bookmark: _Toc152042581][bookmark: _Toc152045792][bookmark: _Toc296602606][bookmark: _Toc144974861][bookmark: _Toc179632812][bookmark: _Toc246996360]
格式3-2                    
授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、授权委托人身份证正反面


投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     

委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      


       年       月       日


[bookmark: HORZNAME]

说明：如为联合体投标，联合体双方须提供本表。

格式3-3
质保期后4年维修费用报价
	序号
	名称
	投标报价（元）

	1
	设备在2年质保期后4年的大包及小包维修费用
	

	
	
	

	
	
	


注：投标人对下列项目进行单独报价（费用单列，不计入投标总价），供招标人选择



投标人（公章）：
法定代表人（签字）：
日期：

说明：如为联合体投标，投标文件规定格式处，联合体各方均须盖章签署。











格式3-4
售后服务、技术服务及技术培训等情况及相关承诺
（如代理商投标，还须另外提供制造商授权的产品维保单位的相关证明文件及该维保单位的售后服务、维保等的承诺）

	内容





投标人（公章）：
法定代表人（签字）：
日期：

说明：如为联合体投标，投标文件规定格式处，联合体各方均须盖章签署。








格式4                           设备供货范围详细清单
招标编号：
	序号
	设备名称
	详细配置说明
	产地
	数量
	质保期限
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、详细配置说明一栏中需提供设备每一可拆卸部件的规格、型号、名称、性能描述等。
    2、表中的设备名称按招标文件第四部分中“招标内容”填写。

格式5               随机附件、备品备件及专用工具一览表
招标编号：
	设备名称及编号
	备件名称
	数量
	产地
	价格
（元）
	包装形式
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表所列为随设备所带的附件、备品备件及专用工具，本表中所列设备价格应计入投标总价。
2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。
3、设备验收时，实到的随机附件、备品备件及专用工具应与此一览表一一对应。

格式6 供业主选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览表
招标编号：
	设备名称及编号
	备件名称
	数量
	产地
	价格
（元）
	包装形式
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：1、请按每种型号分别填写。
2、本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。
3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。




格式7                        投标设备技术响应表
表7-1                    电梯技术规格及主要技术指标
招标编号： 
	项    目
	技术响应及说明

	技术规格
	梯    型
	
	
	

	
	规格型号
	
	
	

	
	数    量
	
	
	

	
	载 重 量
	
	
	

	
	额定速度
	
	
	

	
	服务楼层
	
	
	

	
	停站数/基站
	
	
	

	
	井道尺寸
	
	
	

	
	轿厢尺寸
	
	
	

	
	提升高度（标高）
	
	
	

	
	顶层高度
	
	
	

	
	地坑深度
	
	
	

	
	开门尺寸
	
	
	

	
	控制方式
	
	
	

	
	调速系统
	
	
	

	
	传动装置
	
	
	

	
	门机系统
	
	
	

	
	开门方式
	
	
	

	
	梯门防火
	
	
	

	
	电源要求
	
	
	

	主要技术指标
	平层精度指标
	
	
	

	
	噪声指标
	
	
	

	
	振动加速度指标
	
	
	

	
	起制动加速度指标
	
	
	

	
	称重装置型式、精度指标
	
	
	

	
	导轨指标
	
	
	

	
	故障率保证值
	
	
	

	功能配置
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、电梯功能配置（包括：运行、控制、保护功能配置）必须满足招标文件的要求，并在上表中逐一填写，增加的功能也应逐一列明。
2、每种规格电梯均应填写本表。
投标人（公章）：
法定代表人（签字）：               日期：
注：如为联合体投标的，联合体各方均应盖章签署。
表7-2                        电梯主要部件配置表
（每种规格梯型应分别填写此表）
招标编号：
	项目名称
	规格 / 型号
	产地
	数量
	主要技术指标及功能描述

	梯    型
	
	
	
	

	厅门、轿厢
	
	
	
	（应注明结构、材料等）

	导    轨
	
	
	
	（应注明结构、材料等）

	随行电缆
	
	
	
	（应注明主要技术参数）

	驱动
系统
	驱动电机
	
	
	
	（应注明电机主要技术参数）

	
	传动装置
	
	
	
	（应注明传动方式）

	
	钢丝绳或钢带
	
	
	
	（应注明钢丝绳直径）

	控制
系统
	电气控制箱
	
	
	
	

	
	变频器
	
	
	
	（应注明主要技术参数）

	
	速度控制回路控制板
	
	
	
	（应注明主要技术参数）

	
	运行控制回路控制板
	
	
	
	（应注明主要技术参数）

	
	主回路断路器
	
	
	
	

	
	接触器
	
	
	
	

	
	保护热继电器
	
	
	
	

	
	控制继电器
	
	
	
	

	
	操纵盘
	
	
	
	

	门机
系统
	门机控制板
	
	
	
	（应注明主要技术参数）

	
	门电机及传动机构
	
	
	
	（应注明主要技术参数）

	安全
保护
装置
	缓冲器
	
	
	
	

	
	安全钳
	
	
	
	

	
	限速器开关及超速保护
	
	
	
	

	
	锁紧装置
	
	
	
	

	
	极限保护装置
	
	
	
	

	
	门保护装置
	
	
	
	（光幕应注明排数、单排光束数）

	
	门联锁装置
	
	
	
	

	
	超载保护
	
	
	
	

	
	强迫减速开关
	
	
	
	

	
	驱动电机电气保护
	
	
	
	

	
	电磁制动器
	
	
	
	

	
	测速发电机断带保护
	
	
	
	

	
	钢带轮断带保护
	
	
	
	

	
	紧急停止按钮
	
	
	
	

	
	安全停靠装置
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（公章）：
法定代表人（签字）：
日期：
注：如为联合体投标的，联合体各方均应盖章签署。

表7-3                          电梯装潢说明一览表
（每种规格梯型应分别填写此表）
招标编号：                  
	项目
	装潢材料/产地
	装潢说明

	轿


厢
	轿  厢
	
	

	
	轿  底
	
	

	
	轿厢顶
	
	

	
	轿  门
	
	

	
	操纵盘
	
	

	
	轿厢门坎
	
	

	
	通  风
	
	

	
	多媒体界面
	
	

	
	指示器
	
	

	
	其它装置
	
	

	
	电梯专用空调
	
	

	厅

门
	厅  门
	
	

	
	门  套
	
	

	
	厅门坎　
	
	

	
	门厅按钮及显示
	
	

	
	指示器
	
	

	
	到站钟
	
	

	
	呼叫面板
	
	

	
	
	
	



投标人（公章）：
法定代表人（签字）：
日期：
 
注：如为联合体投标的，联合体各方均应盖章签署。



格式8                          技术（或商务）偏离表
   （商务和技术须分别填写）
招标编号：
	序号
	招标文件重述
	投标人偏离

	
	
	


注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

格式9              2016年以来同类项目（工程）业绩一览表
招标编号：
	项目名称
	型号、规格、数量
	业主、联系人、联系电话
	合同金额（万元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：业绩以投标品牌设备2016年以来同类乘客电梯设备业绩为准；业绩证明应提供旁证材料（合同或中标通知书，复印件加盖公章）。并提供原件审查。

格式10                       项目服务人员一览表
招标编号：
	姓 名
	本工程
拟任岗位
	年龄
	性别
	专业年限
	现任职务
和职称
	安排上岗起止时间
	类似工程经历业绩介绍（或另附简历）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、我方驻现场的项目负责人、技术负责人、施工、质量、设备材料、安全、财务以及各主要专业工种负责人均已列入；
    2、应提供相应资质证书复印件加盖公章并提供原件审查。














格式12                           资信证明文件
1.投标人有效的营业执照副本、税务登记证副本（复印件加盖公章）；
2.生产制造商有效的营业执照副本（复印件加盖公章）；
3.IS09000、 ISO14000认证证书（如有，包括投标人及生产制造商）（复印件加盖公章）；
4.制造商的特种设备制造许可证（明细表）（复印件加盖公章）；
5.安装单位资质证书：特种设备安装改造维修许可证或具有一定技术实力和管理能力的企业（复印件加盖公章）；
注：如不能提供企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
6.投标产品通过国家权威部门的各种检验检测报告、认证证明文件（复印件加盖公章）；
7.投标人近三年信用等级证书、获得荣誉（如有，复印件加盖公章）；
8.最近3年本公司牵涉的主要诉讼案件；
9.其它




资格后审申请书部分格式
一、资格后审申请书
二、资格后审申请书附表（格式见附件）
1、投标人一般状况
2、项目负责人一般状况
3、承诺书
4、驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表
三、资格后审申请书相关证书资料复印件

（项目名称）


[bookmark: _Toc220155597]资格后审申请书
招标编号：             


项目名称：                                      

投标申请人：                              （公章）

法定代表人：                               （签字）

地        址：                                     

填 报  日 期：                                     



[bookmark: _Toc220155598]







1、资格后审申请书
[bookmark: _Toc220155599]
资格后审申请书
致：                                        （招标人名称）
1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“投标申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标项目名称）的投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：
	项 目 名 称
	标 段 号

	1.
	

	2.
	


2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件：
2.1申请人的《法人营业执照》副本；
2.2投标申请人的有关资质证书；
2.3资格后审文件要求的以及投标人认为有必要提交的有关证明资料文件。
3、按资格后审文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们递交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户澄清申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的证明资料的任何个人和机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。
4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：
	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：



	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：



	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：



	有关财务方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：



5、本申请充分理解下列情况：
5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。
5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。
5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。
5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。
5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。
6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标保证金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标保证金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。
7、如为联合体投标，随此申请，我们提供联合体各方的详细情况。我们还将说明各方面每个合同价中以百分比形式表示的财务方面以及合同执行方面的责任。
8、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将：
8.1得到签署，从而使联合体各方共同的和分别的受到法律约束；
8.2随同递交一份联合体投标协议；该协议将规定，如果我方被授予合同，联合体各方共同的和分别责任。
9、下述签署人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

	姓名：                       （签字或盖章）
	姓名：                       （签字或盖章）

	兹代表：（申请人或联合体主办人）
	兹代表：（联合体成员1）

	申请人或联合体主办人盖章
	联合体成员1盖章

	
	签字日期：



	姓名：                       （签字或盖章）
	姓名：                       （签字或盖章）

	兹代表：（联合体成员2）
	兹代表：（联合体成员3）

	联合体成员2盖章
	联合体成员3盖章

	
	签字日期：



注：1、联合体的资格后审申请，联合体各方应分别提交本申请书第2条及资格后审要求联合体成员所提供的文件。
2、联合体的主办人必须明确。
3、联合体各方应按本申请书第4条的规定分别单独列表提供相关资料。
4、非联合体的申请人无须填写本申请书第7、8条以及第9条有关部分，并将段落重新编号。
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2、资格后审申请书附表
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（1）投标人一般状况
投标申请人（盖章）：
	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	温州市代表处地址

	4
	电话
传真
	联系人

	5
	注册地、注册年份
并附上营业执照复印件（另外准备原件核对）

	6
	主营范围

	7
	公司资质证书（特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证）
并附上资质证书复印件（另外准备原件核对）
如不能提供企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

	
	

	8
	其他需要说明的情况



注：1、所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。
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（2）项目负责人一般状况
投标申请人（盖章）：
	1
	项目负责人姓名
身份证号码

	2
	性别
年龄
职称

	3
	项目负责人专业
项目负责人资格等级
并附上有关证书复印件（另外准备原件核对）

	4
	原受聘单位
现工作单位

	5
	项目负责人在建工程情况，并附有相关证明材料复印件

	6
	工作简历









	7
	其他需要说明的情况


注：1、如为联合体投标，联合体各方均须盖章。

（3）承诺书
                          （招标人名称）：
我公司在参加                        工程的投标时郑重作出如下承诺：
1、我公司对本工程的资格后审申请，所提交的资格后审申请文件均为真实有效的。保证据实提供企业、项目负责人的各种表格、各类证书、证明、工程业绩等所有材料及复印件（复印件和原件完全一致）。
2、我公司在本工程的招投标各个阶段提供的有关证书的原件及复印件均为真实有效的，复印件和原件完全一致，若证书经贵处委托有关部门文印鉴定有假，我公司愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。
3、我公司若有弄虚作假、串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受平阳县建设行政主管部门的处罚。
4、我公司如若因自身原因放弃投标的，愿意承担一切后果，并被记录信用档案，接受平阳县建设行政主管部门的处罚。
5、我公司对上述1-5项内容作出慎重承诺，在招投标过程中如有隐瞒事实、弄虚作假等行为的，愿承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，记入信用档案，接受平阳县建设行政主管部门的处罚。
申请单位（公章）
法定代表人（签字）：
项目负责人签字：
日期：    年  月  日


说明：如为联合体投标，投标文件规定格式处，联合体各方均须盖章签署。

[bookmark: _Toc220155606]
（4）驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表
投标申请人（盖章）：
	本工程
拟任岗位
	姓名
	年龄
	专业
学历
	职称
	类似工程经历、业绩情况（或另附简历）
	上岗证书及编号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




说明：如为联合体投标，联合体各方均须盖章。



（6）制造商项目唯一授权书
   （招标人）：
 (制造商名称)主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在（制造商代理公司地址）的（制造商代理公司名称）作为我方真正的和合法代理人进行下列有效的活动：
（1） 代表我方办理贵方（项目名称）    的资格审查申请，并按要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
（3） 我方兹授予（制造商代理公司名称）为本项目的唯一代理商，全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜。兹确认（制造商代理公司名称）依此合法地办理一切事宜。
我方于         年    月    日签署本文件，（制造商代理公司名称）于       年    月    日接受此件，以此为证。


制造商代理公司名称                           制造商名称                       
法定代表人姓名和职务                   法定代表人姓名和职务                 
授权代表人签名                         授权代表人签名                       






注：1、投标申请人如为代理商，须提供制造商针对本项目的项目唯一授权书；
2、 一个制造商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则该品牌的所有投标将被拒绝。

（7）联合体投标协议书
   （招标人）：
          联合体牵头人（全称）、联合体成员（全称）            愿意组成联合体，参加                          工程的投标，现就有关事宜订立协议如下：
一、                         为联合体牵头人，                        为联合体成员。
二、联合体内部有关事项协议如下：
1、投标工作由联合体牵头人负责。联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目资格预审申请书、投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
2、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                                                       
                                                                          。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求编制和递交资格预审申请书、投标文件，切实执行招标文件、合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。
4、如能中标，联合体各方共同与招标方签订合同，就本项目对招标方承担连带责任。由联合体牵头人全面实施整个工程，联合体内部将签订施工协议书，各自按照协议规定的专业分工组织施工。
5、联合体在招标工作和中标后实施过程中的有关费用可按各自的工作量分摊或在另行签订的合同中注明。
三、本协议书经双方盖公章，法定代表人签字或盖章后生效。

联合体牵头人：（盖章）                 联合体成员：（盖章）
法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）
时间：                                时间：
注：联合体投标须提供本协议书。
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3、资格后审申请书相关复印件

1、 投标申请人的《企业法人营业执照》副本；
2、 投标设备制造商《特种设备制造许可明细表》副本；
3、 制造商授权在温州市或包含温州市范围的代理该品牌的有效证明文件（代理商投标时须提供）；
4、 安装单位《特种设备安装改造维修许可证》副本或具有一定技术实力和管理能力且《营业执照》经营范围内含电梯安装的企业（建市[2015]20号）；注：如不能提供企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

注：以上复印件均须加盖投标申请人公章。






















[bookmark: _Toc271029421]七、评标办法
一、总则
根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定（国家计委12号令）》等有关法律规定，评标工作按照公开、公正、科学和诚实、信誉、优质的服务原则。本着科学、严峻的态度进行评标。择优选定设备的供应及安装单位，推进技术进步，确保工程质量，交货期，节约投资，保护当事人的合法权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加可能影响公正评标的有关活动。
二、评标组织
评标委员会按有关规定由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。在平阳县公共资源交易中心负责监督下，由评标委员会在平阳县公共资源交易中心负责完成评标工作。
三、开标、评标程序
本工程采用综合评分法，分三个阶段分别进行：第一阶段为投标人的资格审查，第二阶段为技术资信标评审，第三阶段为对投标人的商务标评审。最后评标委员会在有效标中按其技术资信标得分和商务标得分之和从高到低进行排名，并向招标人推荐排名第一的投标人为中标候选人。若经评审有效标数量＜3家时，但评标委员会认为仍具竞争效果时，经评标委员会一致通过并签署决议后，评标委员会可以继续进行评审，评审结束后按招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐一名中标候选人。
评标委员会以投标文件、询标答复和考察情况为基本依据，对有效投标文件及投标单位进行分析和评议。
四、评标办法
1）投标人的资格审查（投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足要求的，其投标文件将被否决）：
1.投标人企业营业执照副本，投标人为合格的电梯制造商或代理商；
2.投标人如为代理商，应提供制造商出具的代理商资格有效证明文件；
3.投标人如为代理商，应提供制造商投标品牌产品的项目唯一授权书；即同一项目只允许一个品牌商投标。
4.制造商特种设备制造许可明细表副本，须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证（电梯）；
5.投标人电梯安装单位须提供设备质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修许可证
或具有一定技术实力和管理能力且《营业执照》经营范围内含电梯安装的企业；如投标人与电梯安装单位不一致，需提供联合体协议，并需由牵头人递交；
6.利益冲突：近三年内直至目前，投标申请人应未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；未曾参与过本项目的技术规范、资格后审或招标文件的编制工作；
以上（1）-（5）项内容提供的具体材料见本招标文件中投标文件的组成部分，投标人应按要求
提供材料原件，否则其内容将不予承认，其投标文件将被否决。
2） 对资格审查合格投标人的技术资信标进行评审。
3）本评标办法采用综合评分法，技术资信70分，商务30分。
五、评分细则
1、第一阶段技术资信标评审
 （1）技术资信标评审（满分70分）
技术资信标的评审首先由评标委员会对各投标人的技术资信标横向比较分档次打分，如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容打分的合计分数的算术平均值为各投标人最后技术资信标得分，结果保留二位小数（小数点后第三位四舍五入）。（注：同类指标以所得最高分为准，不重复计分。）
	序号
	评审内容
	分值
	备注

	1
	制造商综合实力（10分）
	0-10分
	1.根据制造商营业执照的注册年限，注册资金等方面进行评审。0-4分
2.根据制造商市场占有率情况（根据2020年度财务审计报告横向比较）：0-2分；
3.制造商获得ISO25745(TUV)能效认证或获得VDI4707(TUV)能效认证A的，得2分，否则不得分；
4.制造商获得过“全国质量奖”的，得2分。
注：须提供项目证明材料复印件加盖公章，并提供原件审查，不提供不得分。

	2
	投标电梯主要部件（38分）
	曳引驱动系统
	0-12分
	1.根据所投产品的品牌、配置、驱动方式及技术性能等方面进行综合评价
A档：5-7分，B档3-4分，C档0-2分
2.曳引机抱闸制动器使用寿命不小于1800万次得5分；使用寿命不小于1200万次得3分；使用寿命不小于800万次得1分，其余不得分；
注：根据投标人提供产品的型式检验报告为准，未提供不得分。

	
	
	控制系统
	0-8分
	根据所投产品的品牌、配置及技术性能等进行综合评价
A档：6-8分，B档3-5分，C档0-2分

	
	
	电梯门机系统
	0-12分
	1.根据所投产品的品牌、配置及技术性能(门机控制系统的整体结构的技术先进性，指标及功能描述)等进行综合评价
A档：5-7分，B档3-4分，C档0-2分
2.轿门开关门寿命，正常运行次数不小于1300万次得5分；正常运行次数不小于900万次得3分；正常运行次数不小于500万次得1分；其余不得分；
注：根据投标人提供产品的型式检验报告为准，未提供不得分。

	
	
	原厂原品牌证明
	0-6分
	电梯曳引驱动系统、电梯控制柜为制造商原厂生产的，每项得3分，非制造商原厂生产的，每项得1分。
注：根据投标人提供产品的型式检验报告复印件加盖公章，并提供原件审查，未提供不得分。

	3
	其他部件性能
（6分）
	限速器、安全钳、缓冲器等
	0-6分
	所投电梯设备核心部件缓冲器、安全钳、限速器是制造商原厂生产，每项得2分，非制造商原厂生产的，每项得1分，注：根据投标人提供产品的型式检验报告复印件加盖公章，并提供原件审查，未提供不得分。

	4
	电梯安装计划方案
（4分）
	0-4分
	1、安装单位为制造商或其分支机构安装的得2分；
2、根据电梯安装单位安装班组人员配置情况综合评价，最高得4分。其中：A档2.7-4分，B档1.4-2.6分，C档0-1.3分

	5
	售后服务能
（9分）
	售后服务
	0-2分
	电梯制造商在温州地区范围内设有直属分公司维保机构得2分，其余不得分。
注：维保机构须提供温州当地注册的营业执照复印件加盖公章，并提供原件审查，不提供不得分。

	
	
	质保期
	0-2分
	在满足招标文件最低质保期要求基础上每增加6个月加1分，本项最多得2分。
注：须提供承诺函，格式自拟。

	
	
	维保单位实力
	0-5分
	承担本项目维保单位在2016~2020年的维保质量评价，以温州市当地的年度量化评分结果通报文件为准,B级及以下不得分，一个A级得1分，两个A级得2分，三个A级得3分，四个A级得4分，5个A级得5分。
注：须提供证明材料复印件加盖公章，不提供不得分。

	7
	认证证书（3分）
	0-3分
	所投产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，每项的1分，最高得3分。
注：须提供认证证书复印件加盖公章，不提供不得分。


注：评标委员会应当严格遵守《浙江省工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》文件的要求客观合理的进行打分。
2、第二阶段为商务评审（30分）
（2）商务标评审，满分30分。
1.技术资信标评审结束后，当有效投标单位数量≤7家时，则全部入围进入后续评审。
当7＜有效投标单位数量≤14家时，则取资信标与技术标总得分从高到低排名前7名入围进入后续评审，其余未入围的不再进入后续评审阶段。
当14家＜有效投标单位数量≤20家时，则取资信标与技术标总得分从高到低排名前10名入围进入后续评审，其余未入围的不再进入后续评审阶段。
当A>20家时，则取资信标与技术标总得分从高到低排名前12名入围进入后续评审，其余未入围的不再进入后续评审阶段。
注：以上排名如出现得分相同并列排序且不能区分入围者，以资信技术得分较高者入围；资信技术得分都相同的则抽签决定入围单位。未入围的投标人的商务标将不予开启，且不参与评标基准价计算。入围商务标评审的投标人经确定后，不再因后续评审否决而进行递补。
2.本工程设最高投标限价，最高投标限价为1100万元，其中投标报价超过最高投标限价的将否决其投标；（投标报价以投标人投标函中的投标报价为准，下同）。
3.出现以下情况时，则该投标报价不再进入评标基准价的计算：
3.1投标人的投标报价高于最高投标限价的；
3.2商务标评审前已被否决其投标的；
3.3投标人资格审查不合格的；
3.4投标本须知第29.3条款规定作无效标处理的。
经评标委员会评审后，发现投标单位的投标报价明显低于市场价且无法做出合理解释的，评标委员会有权否决其投标。
4.评标基准价的计算：
4.1投标人的《投标函》与《投标报价表》不一致时以《投标函》为准。
4.2入围商务评审的投标人的商务标除本条第3款规定的情况外，投标单位的有效投标报价＜7家时，取全部有效投标报价的算术平均值作为评标基准价；投标单位的有效投标报价≥7家时，取有效投标报价中去掉一个最高值、去掉一个最低值后的算术平均值作为评标基准价；投标单位的有效投标报价≥9家时，取有效投标报价中去掉二个最高值、去掉二个最低值后的算术平均值作为评标基准价；投标单位的有效投标报价≥12家时，取有效投标报价中去掉三个最高值、去掉三个最低值后的算术平均值作为评标基准价。评标基准价一经确定将不再修改（包括本条第6款规定的商务标评审以及评标结束后发生的其他任何情况因素等）。
5.各投标人的投标报价与评标基准价对比，计算商务标评分值：
投标报价等于评标基准价，得满分30分；
投标报价每高于评标基准价1%，扣1分，扣完为止；
投标报价每低于评标基准价1%，扣0.5分，扣完为止。
计算商务标报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）。
6、商务标的详细评审，评标委员会根据以上规定依据法律及招标文件有关规定对商务标进行详细评审，未通过商务标审查的投标人不再进行商务标评分。
六、评委根据以上规定依据法律及招标文件有关规定对入围的投标文件进行详细评审后，在有效标中按其综合得分从高到低进行排名（技术资信标得分与商务标得分相加为综合得分，得分相同时，以技术资信标得分高者优先，技术资信标得分相同时，以报价低者优先，报价相同时，以抽签决定名次），评标委员会推荐排名第一投标人作为中标候选人。若全部投标文件评审完毕时有效投标人仍少于3家的时候，经评标委员会认定具有竞争效果的，形成统一意见并出具仍具有竞争性效果的评审决议后，评标委员会可以按招标文件的相关规定及评标办法向招标人直接推荐中标候选人。



















附件：
图纸及资料（电子版）
1、图纸
（以网上下载的图纸为准）
2、设计变更通知单
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