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	序号
	品名
	技术规格
	单位
	单价

	1
	双光谱中载云台（6km）
	详见双光谱中载云台（6km）详细技术参数
	台
	64900

	2
	双光谱重载云台（12km）
	详见双光谱重载云台（12km）详细技术参数
	台
	187000

	3
	5米监控立杆
	【高度】总高5米
	根
	4834

	
	
	【材质】灯杆主体为Q235  
	
	

	
	
	【厚度】主杆4.0mm
	
	

	
	
	【尺寸】口径100/200
	
	

	
	
	【法兰】400*400*18
	
	

	
	
	【地笼】4-m22  80公分高
	
	

	
	
	【工艺】整体焊接完之后 防腐处理后静电喷塑处理
	
	

	4
	8米监控立杆
	【高度】总高8米
	根
	5742

	
	
	【材质】灯杆主体为Q235  
	
	

	
	
	【厚度】主杆4.0mm
	
	

	
	
	【尺寸】口径100/200
	
	

	
	
	【法兰】400*400*18
	
	

	
	
	【地笼】4-m22  80公分高
	
	

	
	
	【工艺】整体焊接完之后 防腐处理后静电喷塑处理
	
	

	5
	10米监控立杆
	【高度】总高10米
	根
	9207

	
	
	【材质】灯杆主体为Q235  
	
	

	
	
	【厚度】主杆5.0mm
	
	

	
	
	【尺寸】口径120/280
	
	

	
	
	【法兰】500*20
	
	

	
	
	【地笼】6-m24  1.5米高
	
	

	
	
	【工艺】整体焊接完之后 防腐处理后静电喷塑处理
	
	

	6
	12米监控立杆
	【高度】总高12米
	根
	10279

	
	
	【材质】灯杆主体为Q235  
	
	

	
	
	【厚度】主杆5.0mm
	
	

	
	
	【尺寸】口径120/280
	
	

	
	
	【法兰】500*20
	
	

	
	
	【地笼】6-m24  1.5米高
	
	

	
	
	【工艺】整体焊接完之后 防腐处理后静电喷塑处理
	
	

	7
	15米监控立杆
	【高度】总高15米 不含升降
	根
	14107

	
	
	【材质】灯杆主体为Q235  
	
	

	
	
	【厚度】主杆6.0mm
	
	

	
	
	【尺寸】口径160/300
	
	

	
	
	【法兰】600*20
	
	

	
	
	【地笼】6-m27  1.8米高
	
	

	
	
	【工艺】整体焊接完之后 防腐处理后静电喷塑处理
	
	

	8
	网络箱
	400*500*200 配置空开，漏电保护，浪涌保护器 铁组件防锈涂层
	个
	495

	9
	无线AP
	产品支持802.11a/n/ac协议，最高支持867Mbps，工作频段5GHz，具备2条流，2x2 MIMO
	对
	1540

	
	
	产品发射功率>25dbm
	
	

	
	
	产品支持内置定向天线，水平>31°，垂直>14°
	
	

	
	
	产品端口数>2个10/100/1000Mbps自协商以太网口
	
	

	
	
	产品桥接距离5kM，
	
	

	
	
	包装方式:发射端/接收端成对套装
	
	

	
	
	支持12VDC供电和24V非标PoE供电 防雷等级>4kV
	
	

	
	
	网桥工作环境恶劣，因此要求产品要可靠耐用，工作温度至少满足-30℃~65℃的宽温设计，具备IP65的防护等级，支持APP管理，可以随时查看网桥的信号强度、协商速率及实时上下行速率
	
	

	
	
	配一个8口交换机（1对配一台）
	
	

	10
	定制杆（5米以下）
	按照现场情况进行定制，包含杆和安装
	根
	3300

	11
	森林防火融合媒体云平台
	基于云端的管理、控制、流媒体及存储、算法分析平台，是集视频监控、温度监测、智能分析研判于一体的综合应用平台。整个平台采用视频云架构，遵循微服务化设计理念，融合视频监控、业务事件预警、火警监测、在线巡检等多个系统，支持各类终端摄像机的接入，适用于输电线路红外防山火在线监测综合应用，并且具备API接入能力，可以和如安防等系统进行联动。
	套
	含

	12
	围栏监控
	400万 1/3" CMOS 智能筒型网络摄像机  采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警
	台
	770

	
	
	最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR  宽动态: 120 dB 焦距&视场角:
	
	

	
	
	补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯  补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
	
	

	
	
	防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440  视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264  
	
	

	
	
	网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传
	
	

	
	
	网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
	
	

	
	
	电源输出: DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电
	
	

	
	
	产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm  包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm  设备重量: 630 g
	
	

	
	
	供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
	
	

	
	
	防护: IP66
	
	

	13
	远程空开
	4G远程空开
	台
	660

	14
	空开平台
	用于控制远程空开使用（三年）
	套
	含

	15
	前端点位电费
	12KM设备（功率160W+25W=185W）三年（注：按照电表数值结算）
	点
	4562

	
	
	6KM设备（75W+25W=100W）三年（注：按照电表数值结算）
	点
	2168

	16
	接电
	含电源线、套管、搭挂杆等配套（立杆2根以内，超过的以每根杆1000元、每米线10元计价）
	点
	2750

	17
	设备安装调试
	一套重台、两个围栏监控、网络箱安装调试
	点
	3080

	
	
	无线AP安装调试
	点
	550

	18
	15M（施工）
	立杆、基础浇筑、运输（从仓库到山顶）、其它（水泥、石头、沙、钢筋等）配套材料。注：因施工场地个体差异性大，基础浇筑和运输费可以依据实际调整。
	根
	18700

	19
	12M（施工）
	立杆、基础浇筑、运输、其它（水泥、石头、沙、钢筋等）配套材料。注：因施工场地个体差异性大，基础浇筑和运输费可以依据实际调整。
	根
	15400

	20
	10M（施工）
	立杆、基础浇筑、运输、其它（水泥、石头、沙、钢筋等）配套材料。注：因施工场地个体差异性大，基础浇筑和运输费可以依据实际调整。
	根
	14300

	21
	8M（施工）
	立杆、基础浇筑、运输、其它（水泥、石头、沙、钢筋等）配套材料。注：因施工场地个体差异性大，基础浇筑和运输费可以依据实际调整。
	根
	9900

	22
	5M（施工）
	立杆、基础浇筑、运输、其它（水泥、石头、沙、钢筋等）配套材料。注：因施工场地个体差异性大，基础浇筑和运输费可以依据实际调整。
	根
	8580

	23
	太阳能供电系统
	　
	点
	9460

	24
	维护
	三年现场维护（包含摄像头、AP、网络箱等内容）
	点
	6600

	25
	网络
	三年网络接入费用MPLS 100M
	点
	4950



