
采购清单 附件1：
	序号
	名称
	图片
	参数
	数量
	单位

	（一）活动室家具

	1
	木制床
	[image: ]
	1、床尺寸约140*120*140cm；
2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，床边厚度不低于1.8cm，床脚5*5cm采用橡胶木指接板胶住成型防止变形，床板厚度1.2cm，上边沿高度29cm，下边沿高度23cm,楼梯内空长度不低于63cm，单个床铺内径132*56cm，底部床板离地30cm，床板间隙1cm，木质纹理细腻、牢固；造型部分采用雕刻工艺；甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；
3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。
4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。
5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	72
	套

	2
	双层床
（投标时提供样品）
	[image: ]
	1、床尺寸约140*63*135cm；
2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，床边厚度不低于1.8cm，床脚5*5cm采用橡胶木指接板胶住成型防止变形，床板厚度1.2cm，床板间隙1cm，边沿高度29cm，楼梯内空长度不低于63cm，木质纹理细腻、牢固；造型部分采用雕刻工艺；甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；
3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。
4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。
5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	18
	套

	3
	木制桌
（高度按年龄段）其中6张按中班高度
	[image: ]
	1、 规格约120*60*50cm；
2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度约1.8cm，桌脚厚度约5*5cm，边框约2.2*7.5cm。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；
3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。
4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用内衬三角铁固定脚与三角铁连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。
★三角铁力学性能和中性盐雾试验满足GB/T 230.1-2018、GB/T10125-2012标准，须提供投标人或制造商提供由具有检测资质的第三方机构出具的检测报告复印件加盖公章。
5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	51
	张

	4
	四方桌
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	1、规格约60*60*50cm；
2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度约1.8cm，桌脚厚度约5*5cm，边框约2.2*7.5cm。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；
3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。
4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用内衬三角铁固定脚与三角铁连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。
5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	18
	张

	5
	木制椅
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	1、 规格坐高约26cm；
2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，椅面1.8橡胶木，靠配尺寸为约9.5*1.8cm，椅子框架后脚约6*2.6cm，前脚约4*2.6cm，小撑杆约2.4*2.2cm，其中靠背及后脚均带弧形。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；
3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。
4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。
5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
6、靠背颜色按黄色、浅绿、深绿， 三个年级颜色、高度不同。最终颜色高度由采购人确定。
	315
	把

	6
	建构组合柜
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	1、 规格：约90*30*125cm；
2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，上层中间为洞洞板可拼插积木，下层为四格分布，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；
3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。
4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装，上造型部分跟柜体连接处采用子母螺丝。
★子母螺丝力学性能和中性盐雾试验满足GB/T4340.1-2009、GB/T 10125-2012标准，须提供投标人或制造商提供由具有检测资质的第三方机构出具的检测报告复印件加盖公章。
5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
不含盒子
	3
	个

	7
	木制玩具柜
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	1、规格：约90*30*60cm；
2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；
3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。
4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装；
5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
6、柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。不含盒子，
	18
	个

	8
	三层高柜带背板
（投标时提供样品）
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	1、规格：约90*30*60cm；
2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；
3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。
4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装；
5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
6、柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。不含盒子，
	18
	个

	9
	三层转角柜
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	规格：约30*30*75cm主体材料橡胶木，厚度不少于1.8cm厚，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	18
	个

	10
	老师椅
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	规格约40*38*42cm，椅面1.8橡胶木，椅架松木，椅子框架后脚7.5*2.6cm，前脚4.8*2.6cm，小撑杆3*2.5cm，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。原木色
	9
	张

	11
	阅读小屋
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	规格：约145*90*140cm，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8厚，造型采用雕刻工艺，其中顶部造型带弧度材质为条纹布艺底下支柱圆棒直径25cm长度86cm，两侧支柱圆棒长度82cm，两侧柜体高度60cm宽度30cm，坐垫高度30cm面上带布艺软包内含海绵两格式分布，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。原木色为主，篷布灰色+白色
	9
	个

	12
	木制书架
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	规格：约80*30*90cm，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8厚，造型采用雕刻工艺，其中侧板约29.8*87cm，中隔板约20*29cm，背板带黑板可涂鸦，油漆采用环保水性漆，安全无毒。★木制书架的甲醛释放量满足符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，须提供投标人或制造商提供由具有检测资质的第三方机构出具的检测报告复印件加盖公章。
五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。原木色
	9
	个

	13
	美术收纳柜
	[image: ]加轮子
	规格：约100*40*80cm，材质：主体材料橡胶木。板材厚度不少于1.8cm厚。镂空的设计让幼儿从两面都可以及时拿到物品，不同层次的空间设计，便于放置多样物品。油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。其中侧板跟顶底板采用木牙螺丝中间隔板采用三合一连接件，产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。功能实用培养良好的收纳习惯，方便收纳各种幼儿学习材料和玩具；帮助幼儿养成良好的分类习惯。原木色
	9
	个

	14
	小书架
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	1、规格：约80*35*40cm；
2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；
3、造型采用雕刻工艺；
4、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。
5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。
6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
便于幼儿阅读时有地方可以坐。
	9
	个

	15
	角色小套装（小班用）
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	9件套，其中床：约85*52*40cm；梳妆柜：约55*30*86cm；高柜：约55*27*68cm；矮柜：约43*30*55cm；圆桌：约50*48cm；小凳：约25*24cm。主体材料橡胶木，厚度不少于1.8厚，造型采用雕刻工艺，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中带门柜子采用铰链连接，边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。柜体原木色，造型部分灰色+白色结合。
	3
	套

	16
	木制植物架
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	规格：约70*40*120cm，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8厚，造型采用雕刻工艺，其中背部板约63*112cm，顶部板约23.2*34cm，层板约23.2*24cm，中间竖板约23.2*75.2cm，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。原木色为主
	9
	个

	17
	消毒柜
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	规格约72*28*110cm，有优质无磁不锈钢箱体、有磁USU430不锈钢箱体，可装42个口杯，适合小杯摆放，整整齐齐，美观扎实，优美的钢化玻璃  耐温耐腐蚀； 具有臭氧中温红外线消毒功能.定时45分钟 适合耐温高于75℃的塑料、密胺制品餐具，餐具干爽洁净，随拿随取，不烫手。智能温控，门控安全装置。防漏电插头安全装置。
	9
	个

	19
	乐高桌 
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	规格：约60*80*54cm，4人坐，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8厚，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	3
	张

	20
	沙发 
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	规格约100*55*55cm，主体材料PU超纤皮+高密度海绵，底座为橡胶木，布造型为花瓣欧式分格，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全，坐垫灰色，底座原木色。
	9
	张

	22
	木制口杯架
	[image: ]
	规格：约80*15*80cm，加纱帘，定做40格子，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8cm厚，造型采用雕刻工艺，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	9
	个

	23
	区角组合柜
	[image: ]
	规格：约380*150*149cm ，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8cm厚，造型采用雕刻工艺，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。颜色：深绿色（最终颜色由采购人确认）。
	3
	套

	24
	小班活动区角
	[image: ]
	规格：约310*210*147cm主体材料橡胶木，厚度不少于1.8cm厚，造型采用雕刻工艺，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。颜色：黄色（最终颜色由采购人确认）。
	3
	套

	25
	组合柜
	[image: ]
	规格：约440*170*165cm主体材料橡胶木，厚度不少于1.8cm厚，造型采用雕刻工艺，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。颜色：浅绿色（最终颜色由采购人确认）。
	3
	套

	26
	柜子柜
	[image: ]
	规格：约44*27*30cm主体材料橡胶木，厚度不少于1.8cm厚，造型采用雕刻工艺，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	54
	个

	27
	衣架
	[image: ]
	材质 ：松木  规格：约120*30*193cm  双杆 底部配有4个万向轮
	9
	个

	28
	鞋架
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	规格：约100*25*106cm  六层
	9
	个

	29
	收纳筐
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	材质：PP  规格：约44*32.5*73cm  底部带轮。
	9
	个

	（二）阅读室

	1
	木制植物架
	[image: ]
	规格：约70*40*120cm，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8厚，造型采用雕刻工艺，其中背部板63*112cm，顶部板23.2*34cm，层板23.2*24cm，中间竖板23.2*75.2cm，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。原木色为主
	1
	个

	2
	双层柜
	[image: ]
	规格：约60*30*60cm，材质：主体材料橡胶木。板材厚度不少于1.8cm厚。造型采用雕刻工艺。油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装，边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。原木色
	1
	个

	3
	单人沙发
	[image: ]
	1、规格约55*55*55cm；
2、主体材料麻布+高密度海绵，底座为橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；
3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。
4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。
5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	1
	张

	4
	沙发
	[image: ]
	1、规格约100*55*55cm；
2、主体材料麻布+高密度海绵，底座为橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；
3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。
4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。
5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	1
	张

	5
	圆茶几
	[image: ]
	规格：约60*60cm，主体材质橡胶木，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用水性漆
	1
	张

	6
	蜗牛书架
	[image: ]
	规格约75*75*70cm，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8厚，造型采用雕刻工艺，坐面为软包海绵与布相结合，柔软舒适。油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。便于幼儿阅读时有地方可以坐。原木色柜体，坐垫及靠背黄色。
	1
	个

	7
	梯形座椅组合
	[image: ]
	组合6个套总规格：约145*130*55cm，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8厚，造型采用雕刻工艺，坐面为布艺软包内带海绵，靠背后面带隔板可放图书，造型可随意拼搭，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。柜体原木色，坐垫灰色软包。
	2
	组

	8
	二层圆形书架
	[image: ]
	规格：直径约44*66cm，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8厚，造型采用雕刻工艺，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。原木色
	2
	个

	9
	小书架
	[image: ]
	规格：约80*35*40cm，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8厚，造型采用雕刻工艺，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。原木色
	1
	个

	10
	双面书架
	[image: ]
	规格：约40*50*30cm，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8厚，造型采用雕刻工艺，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。原木色
	1
	个

	（三）走廊阅读区域

	1
	泡沫地垫
	[image: ]鹅黄色
	规格：约60*60 *2.5cm
	60
	块

	2
	阅读组合书架
	[image: ]
	1、规格：约1030*30*150cm；
2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；
3、造型采用雕刻工艺，外层采用多层板包边。
4、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。
5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。
6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
便于幼儿阅读时有地方可以坐。
	1
	套

	（四）美术室

	1
	美术收纳柜（带轮子）
	[image: ]
	规格：约100*40*80cm，材质：主体材料橡胶木。板材厚度不少于1.8cm厚。镂空的设计让幼儿从两面都可以及时拿到物品，不同层次的空间设计，便于放置多样物品。油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。其中侧板跟顶底板采用木牙螺丝中间隔板采用三合一连接件，产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。功能实用培养良好的收纳习惯，方便收纳各种幼儿学习材料和玩具；帮助幼儿养成良好的分类习惯。原木色
	4
	个

	2
	铁艺置物架
	[image: ]
	规格：约120*35*90cm，优质钢架，结实稳定，超强承重，钢管无毒，无害环氧、健康、环保。木板采用樟子松厚度不少于1.7cm，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保漆
	2
	个

	3
	移动工具柜（带轮子）
	[image: ]
	规格：约100*40*80cm，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8厚，三层式分布间隔为25cm其中上层两侧边沿凹造型总高12.5cm中层两侧边沿平整造型高度5.5cm下层两侧边沿圆弧凸出造型高度10cm，第一层中间带笔洞可插放笔规格35.8*19.7cm洞眼有大有小，底下带万向轮，其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装，边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。★万向轮的力学性能，中性盐雾试验满足GB/T4340.1-2009、GB/T 10125-2012标准，须提供投标人或制造商提供由具有检测资质的第三方机构出具的检测报告复印件加盖公章。
成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。原木色
	2
	个

	4
	沙画桌
	[image: ]
	规格：约58*38*55cm，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8厚，造型采用雕刻工艺，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。原木色
	2
	张

	5
	三格收纳柜
	[image: ]
	1、规格：约90*30*70cm；
2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；
3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。
4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装；
5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
6、柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。不含盒子，
	2
	个

	6
	三层半圆柜
	[image: ]
	规格：约30*30*70cm，材质：主体材料橡胶木。板材厚度不少于1.8cm厚。造型采用雕刻工艺。油漆采用环保水性漆，安全无毒。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装，五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。原木色
	1
	个

	7
	装饰置物架
	[image: ]
	规格约80*25*200cm，木板部分采用橡胶木，厚度不少于1.8厚，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	1
	个

	8
	美术画架
	[image: ]
	规格高度约60-108cm升降，外箱体积：约79*58*59cm，白、绿板净面积：约49*39cm，含边款面积：约56*46cm，送防滑脚套4只，材质：松木
	5
	个

	9
	美术桌
	[image: ]
	规格约240*120*55cm，不含凳子，桌面中间带格子，做单层，主体材料橡胶木，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	2
	张

	10
	长方（中班）
	

[image: ]
	1、规格约120*60*54cm；
2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度不少于1.8cm，桌脚厚度约5*5cm，边框约2.2*7.5cm。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；
3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。
4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用内衬三角铁固定脚与三角铁连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。
5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	2
	张

	11
	方凳
	[image: ]
	规格约35*30*28cm，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8厚，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。原木色。
	36
	张

	12
	晾纸架
	[image: ]
	规格约50*40*160cm，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8cm厚，造型采用雕刻工艺，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	1
	个

	13
	置物架
	[image: ]
	规格：约130*40*160cm，优质钢架，结实稳定，超强承重，钢管无毒，无害环氧、健康、环保。木板采用樟子松厚度不少于1.7cm，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保漆  
	2
	个

	14
	单面画架
	[image: ]
	规格：约1.7*50cm主体材料橡胶木，厚度不少于1.8cm厚，造型采用雕刻工艺，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	10
	个

	（五）建构室

	1
	单元积木大班
	[image: ]
	[image: ]规格：≥836块，单位块积木约14*7*3.5cm，≥178个，小方块积木约7*7*3.5cm，≥48个，2倍块积木约28*7*3.5cm≥136个，4倍块积木约56*7*3.5cm≥56个，小方柱积木约14*3.5*3.5cm≥48个，大方柱积木约28*3.5*3.5cm≥36个，1/2高2倍单位积木约14*7*1.75cm≥36个，1/2高4倍单位积木约28*7*1.75cm≥36个，小圆柱体积木约7*3.5cm≥48个， 大圆柱体积木约14*7cm≥24个，扇形积木约7*7*3.5cm≥24个，半圆形积木约14*3.5cm≥20个，小曲面积木约7*14*7*3.5cm≥12个，大曲面积木约14*21*7*3.5cm≥12个，空心半圆积木约28*14*3.5cm≥4个，桥形积木约28*14*3.5cm≥4个，等腰小三角形积木约7*7*3.5cm≥40个，等腰中三角形积木约14*14*3.5cm≥12个，等腰大三角形积木约28*28*3.5cm≥12个，直角三角形积木约14*7*3.5cm≥8个，斜坡式三角形积木约13.7*7*3.5cm≥24个，小岔路（“X”形弯道积木）约21*14*3.5cm≥8个，大岔路（“Y”形弯道积木）约35*21*14*3.5cm≥4个，十字形积木约21*7*3.5cm≥6个。主体材质松木，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用环保漆。
	2
	套

	2
	互动游戏积木
	[image: ]
	规格：约40*40cm 16片面正方形  4片三角形 2套小齿轮积木 2个方向盘
	2
	套

	3
	乐高积墙
	
	按现场尺寸定做预计5米*1.5米，包含底板及积木，材质 ：ABS 环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。木制收纳盒，主体材质橡胶木，厚度不少于1.8cm，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆采用环保耐划伤漆 。
	1
	套

	（六）教玩具及其他物品

	1
	拼装玩具—童趣玩具（小中大）
	[image: ]
	1、 材质 ：PE环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2、规格：产品由1种配件组成，共有红、草绿、橙、紫、兰、黄、黑、绿、白、浅蓝10种颜色。外形尺寸为：45*45*25mm              
2、 件数：≥220件/箱。
	9
	套

	2
	拼装玩具—螺丝对对碰（小班）
	[image: ]
	1、材质：PP环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
2、规格：产品由四方形、六角形、十字形、三角形四种不同形状的螺帽、螺栓构成。四方形、六角形、十字形螺帽尺寸为约43×43×14(mm)，三角形螺帽尺寸为约 45×45×14(mm)，螺栓尺寸均为 约43×43×62(mm)。
3、件数：≥288件/箱。
	3
	套

	3
	拼装玩具—组合穿线（小班）
	[image: ]
	1、材质：PP环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。                                                                                                                        2、规格：穿线板分为交通、动物、叶形三类，每类均有4种不一样的图形板，共16种。                                        3、件数：≥96件/箱。
	3
	套

	4
	拼装玩具—森林冒险（小中大）
	[image: ]
	1、 材质：ABS环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
2、规格：产品由多种小人，乌龟，长颈鹿、小车，小方块，小栅栏,小窗户，小滑梯，树叶屋顶以及正方块，长方块等25种以上配件组成。让小朋友亲自体验丛林冒险的乐趣。       
3、件数：≥150件/箱.
	9
	套

	5
	拼装玩具—雅乐玩具（小中大）
	[image: ]
	1、材质：PE环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
2、规格：产品由3种形状6种规格配件构成，共有红、橙、紫、兰、黄、绿6种颜色。外形尺寸分别约为：⑴.95×17×12(mm)、⑵.76×17×12(mm)、⑶.56×17×12(mm)、⑷. 36×17×12(mm)、⑸.56×56×12(mm)、⑹. 95×56×12(mm)。
3、件数：≥400件/箱。
	9
	套

	6
	组合玩具—千变万化（小中大）
	[image: ]
	1、材质 ：ABS环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2、规格：产品由4种不同配件组成，共有红、草绿、橙、紫、兰、黄、黑、绿8种颜色。外形尺寸分别约为：⑴.58×19×28mm、⑵.46×28mm、⑶.34×19×28mm、⑷.18×16mm。                                                3、件数：≥288件/箱。                                         
	9
	套

	7
	拼装玩具—小梅花
	[image: ]
	1、材质：PE环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
2、规格：产品外形尺寸约为39×13(mm)，共有红、草绿、橙、紫、兰、黄、黑、绿8种颜色。
3、件数：≥480件/箱。 
	9
	套

	8
	组合拼搭（小中大）
	[image: ]
	1、材质：ABS环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，一次性亚膜成型，光滑不伤手。
2、规格：产品由6种不同组件构成，外形尺寸分别约为⑴.53×26×39(mm)、⑵.53×53×39(mm)、⑶.106×53×39(mm)、⑷.53×53×39(mm)、⑸.79×53×39(mm)、⑹. 97×53×39(mm)。
3、件数：≥102件/箱。
	9
	套

	9
	看图拼摆箱（中大）
	[image: ]
	一套≥400件。
1、EVA软体积木块：红色≥100块，黄色≥100块，蓝色≥100块，
2、规格为3*3*3cm。
3、空心条框 材质：环保无毒无味，环保塑料。
4、空心条框规格：约3.5*3.5*3.3cm ≥20个，约7*3.5*3.3cm≥ 20个，约10*3.5*3.3cm ≥20个，约12.8*3.5*3.3cm ≥20个，约15.7*3.5*3.3cm ≥20个。
5、另附带教学卡片，教学卡片为彩色教学卡纸不少于200张 。
功能：有多种图案拼摆成型，让儿童认知立体图案并且计算出每种方块的组合数量。
黑白练习卡纸200张。
功能：由多种空白立体空间组合而成，让儿童充分发挥想象力，用方块拼摆出与卡片相等的立体结构图型，并计算数量。
外包装箱：PP优质环保塑料，尺寸约为：42*30*30CM ，箱子两侧有凹陷处，并有磨砂防滑设计，箱子可抬。耐光照不褪色，光滑不伤手.
	6
	套

	10
	动力拼插（小中大）
	[image: ]
	1、材质：ABS环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
2、规格：产品有红,紫,黄,绿4种颜色,6种不同配件组成，包括:T型圆管，十字型圆管，L型圆管，一字型圆管和圆轮组成。外形尺寸分别约为
⑴68×43×22mm⑵68×68×22mm⑶43×43×22mm⑷69×22×22mm⑸70×70×45mm⑹50×50×45mm,
3:件数：≥328件/箱。
4.包装要求：外包装为塑料整理箱，尺寸为：39×27.5×28cm，箱子两侧有凹陷处，并有磨砂防滑设计，方便小朋友搬抬抓握，箱子可提可抬，耐光照不褪色，光滑不伤手。
	9
	套

	11
	餐具玩具（小班）
	[image: ]
	1、材质：环保工程塑料，无毒无味，色彩鲜艳，表面光滑，无毛刺。
2、件数：≥40件/套。
	3
	套

	12
	螺母组合（中大）
	[image: ]
	产品包含梁架、螺母、螺钉、附件
产品主体采用100%安全无毒实木、环保ABS，环保油漆，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，边角光滑无毛刺不伤手，由≥21种不同规格形状配件组成，积木上有Φ11mm的连接孔和Φ13mm螺母孔，颜色有红、黄、蓝、绿、橙、紫、黑、原木色等颜色，
	6
	套

	14
	电子钢琴
	
	键盘88键, 3传感器的渐进式重锤击弦结构键盘(仿檀木和象牙质感键盘) 力度感应3级力度（可关闭）   音源多维图象渐变AiR音源    最大复音数128
音色18中内置音色：大三角钢琴；现代钢琴；古典钢琴；润色钢琴；明亮钢琴；电钢1；电钢2；FM电钢琴；文特电钢琴；古钢琴；震音琴；弦乐1；弦乐2；管风琴；爵士管风琴；电管风琴1；电管风琴2；贝司（低音区）叠加/分割叠加(贝司音色除外), 分割（仅低音区贝司音色）
数码音效混响（4种），合唱（4种），明亮度，DSP，制音器共鸣（制音器噪音输出/不输出）
内置乐曲60首（乐曲库） 乐曲扩展10首（最多），每首乐曲文件最大约90KB容量
教学功能声部开/关（教学声部：左手声部/右手声部）节拍器拍号: 0, 2, 3, 4, 5, 6 (速度范围: ♩ = 20 到 255) 录音2轨 x 1首乐曲，最多约5,000个音符，实时录音/回放其它功能钢琴音色直选按钮 x 2，电钢琴音色直选按钮 双钢琴功能 自动关机功能：约4小时无任何操作后自动关机（默认设置）
八度升降：±2个八度 面板锁 移调2个八度(-12 半音 ~ 0 ~ +12 半音) 调音A4 = 415.5 Hz ~ 440.0 Hz ~ 465.9 Hz（可变） 踏板接口3踏板（制音，柔音，抽选）
扬声器12cm x 2（圆形设计） 放大器输出8W＋8W 输入/输出终端耳机（3.5mm立体声插头）×2
三踏板组件接口 USB接口：B型 外部电源接口（直流12V）*USB终端需要使用USB电缆（A-B型）连接计算机。
	9
	台

	15
	钢琴
	
	1.钢琴 正面宽度约152cm，面宽度约60cm，高度约123cm。
2.琴运用CNC五轴联动加工中心精确加工音板等。
3.钢琴配置有乌木制造黑键。
4.钢琴的弦槌采用高品质榔头呢毡，采用高品质毛毡.
5.钢琴选用云杉实木音板，对于音质、音色起到重要作用。
6..钢琴的肋木、背柱等等木质部件，均系选用产于较寒冷地区的多种优质木材精细加工而成，用材讲究，使结构更加坚固稳定。
7.钢琴的弦轴采用倒牙车丝配合特制工艺，调律顺手而无杂音。
8.钢琴的弦轴板采用18层优质硬枫木特制加工而成，稳定坚固。
9.钢琴生产过程中运用了自动磨擦琴弦机专利，确保有效控制琴弦应力，使音准更长期稳定。
10.钢琴的中盘采用铝合金框架结构加固，确保中盘更长期稳定不易变形，使键面平整，弹奏舒适。
11.钢琴采用插装式弱音档，美观大方，角度定位合理，踏瓣联动系统有效控制杂音。
12.钢琴标配键盖缓降器，有效保护弹奏者的双手。
13.钢琴色木多层板铝合金调节档（缩吊档），能更好地保证调节档长期稳定不易变形，增加钢琴工作的稳定性。
	1
	台

	16
	皮球
	[image: ][image: ]
	材质：环保橡胶,直径约18cm
	35
	个

	17
	足球
	
	材质：环保橡胶，直径约18cm
	10
	个

	18
	羊角球
	[image: ]
	羊角球直径为约45cm。需采用PVC材质，不含甲醛等有害物质。
	10
	个

	19
	呼啦圈
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	规格约 50cm材质：环保塑料
	40
	个

	20
	手偶
	[image: ]
	布艺，≥35种/套
	1
	套

	21
	幼儿毛绒立体头饰
	[image: ]
	布艺，≥36种/套
	1
	套

	22
	篮球架
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	规格：约40*53*152cm  吹塑 环保塑料材质
	2
	套

	23
	足球架
	[image: ]
	规格：约122*46*76cm.材质:优质工程塑料 环保无毒。材料：工程塑料，抗紫外线，无毒无害，
	2
	个

	24
	认识交通标志12种
	[image: ]
	产品尺寸：约36*36*76cm，材质：标志盘≥14个，基座≥14个，支柱≥14根。环保PVC管，ABS连接件
	2
	套

	25
	平衡板
	[image: ]
	规格：约50*21*12cm,环保塑料，表面光滑无毛刺，踩脚位置有防滑设计。
	20
	个

	26
	彩虹伞
	[image: ]
	规格：约4m，190T涤纶
	3
	套

	27
	呼啦圈架子
	[image: ]
	约（35-55）*（35-55）*100cm，PVC管子
	2
	个

	28
	皮球框架
	[image: ]
	规格约95*65*95cm，材质要不锈钢
	2
	个

	29
	跳高
	[image: ]
	规格约102*23*31cm，环保塑料，表面光滑无毛刺
	10
	个

	30
	轮胎架（含轮胎）
	[image: ]要橡胶轮胎
	1、材质：PVC管+黑色塑料接头，更结实，更安全，经久耐用、抗紫外线、不易褪色、不易老化，不会受气候、温差影响而变型；安全、重量轻、方便搬动、好清洗；塑料颜色鲜艳、完全环保。
规格：约255*53*53cm 
	2
	套（10个/套）

	31
	打击乐器
	[image: ]
	规格：≥58件
	1
	套

	32
	体操垫子
	[image: ]
	约150*70*10cm   体操垫外套为皮革，填料为珍珠棉，无味环保，软硬均匀、适宜，回弹效果好。
	35
	个

	33
	森林独木桥
	[image: ]
	规格：约109*18.5*22cm  环保塑料材质，一体成型，表面光滑无毛刺，色彩鲜艳不易褪色。
	2
	套

	34
	彩色拼装大滚筒
	[image: ]
	规格：约75*60cm,环保塑料材质，一体成型，表面光滑无毛刺，色彩鲜艳不易褪色。
	3
	套

	35
	安吉桶
	[image: ]
	规格：外径：约56cm，厚度约14mm，长：约90cm，采用优质PVC-U塑料，不含增塑剂及其他有害物质，符合饮用水管道标准，材质有极强抗压性及优质稳定性，可长期户外使用。工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。
	1
	个

	36
	安吉桶
	[image: ]
	规格：外径：约63cm，厚度约14mm，长：约60cm，采用优质PVC-U塑料，不含增塑剂及其他有害物质，符合饮用水管道标准，材质有极强抗压性及优质稳定性，可长期户外使用。工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。
	1
	个

	37
	安吉桶
	[image: ]
	规格：外径：约63cm，厚度约14mm，长：约90cm，采用优质PVC-U塑料，不含增塑剂及其他有害物质，符合饮用水管道标准，材质有极强抗压性及优质稳定性，可长期户外使用。工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。
	1
	个

	38
	游戏大滚球
	[image: ]
	≥60cm，环保塑料材质，一体成型，表面光滑无毛刺，色彩鲜艳不易褪色。
	3
	个

	39
	过河石
	[image: ]
	≥11件/套，环保塑料材质，一体成型，表面光滑无毛刺，色彩鲜艳不易褪色。
	2
	套

	40
	动物钻圈
	[image: ]
	约61*24*95cm  环保塑料材质，一体成型，表面光滑无毛刺，色彩鲜艳不易褪色。≥8个/套
	1
	套

	41
	奥运如意塑料跨栏
	[image: ]
	约80*28*24cm， 环保塑料材质，一体成型，表面光滑无毛刺，色彩鲜艳不易褪色。≥8个/套
	1
	套

	42
	玩沙工具
	[image: ]
	规格：≥12件/套，材质：环保工程塑料，色彩鲜艳，安全环保、无毒无味
	2
	套

	43
	三轮脚踏车
	[image: ]
	规格：约85*53*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径约38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保阿克苏塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。
	2
	辆

	44
	货运车
	[image: ]
	规格约116*60*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径约38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保阿克苏塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。
	3
	辆

	45
	推车
	[image: ]
	规格：约88*42*38cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径约38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保阿克苏塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。
	2
	辆

	46
	三轮车兜风车
	[image: ]
	规格约110*56*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径约38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保阿克苏塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性
	3
	辆

	47
	双人踏板三轮车
	[image: ]
	规格约110*56*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径约38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保阿克苏塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性
	2
	辆

	48
	双人座金龟车
	[image: ]
	规格：约90*50*95cm  吹塑 环保工程塑料
	2
	辆

	49
	彩色透明片
	[image: ]
	规格：透明片+磁铁  每套 ≥82件
	9
	套

	50
	吸吸乐
	[image: ]
	规格：硅胶，≥50个共≥8种形状，尺寸约为：43*30mm、60*30mm、43*43mm、55*55mm，58*58mm、60*60mm、98*30mm
	3
	套

	51
	趣味弹跳球
	[image: ]
	材质：ABS  规格：双色球≥16个 ，游戏盘≥1个，卡片≥9张
	12
	套

	52
	小警车
（吹塑）
	[image: ]
	规格：约90*50*95cm   吹塑 环保工程塑料
	2
	辆

	53
	洞洞板实木  
	[image: ]
	规格：约110*80cm
	9
	块

	54
	宣传栏
	
	规格：大厅约180*125cm，室外约230*180cm（离地90CM）
	2
	个

	55
	仿真向日葵
	[image: ]
	规格：约1.2米3头带底座 ， 约1.5米3头带底座  ，约 1.8米3头带底座 ，三种规格为一套
	2
	套

	56
	摆件-小兔子
	[image: ]
	材质：树脂  推车兔子约40*22*50cm  骑车兔子约 42*23*50cm  拉车兔子约60*30*72cm
	1
	套

	57
	摆件-刺猬
	[image: ]
	材质：树脂 抱苹果刺猬约27*30*39cm,蝴蝶刺猬约28*25*54cm
	1
	套

	58
	摆件-男孩女孩
	[image: ]
	材质：树脂  男孩规格：约13*14*46cm   女孩规格：约22*13*47cm
	1
	套

	59
	摆件-南瓜
	[image: ]
	材质：树脂   规格约为：17*16cm，26*23cm，18*22cm，14*21cm
	1
	套

	60
	教室、功能室、办公室室、会议室牌
	[image: ]
	材质：木质  规格约：30*15cm ，小一班—大三班，保安室，保健室，保教室，总务室，园长室，教师办公室2个，会议室，储藏室，档案室，教师餐厅，食堂，卫生间3个（男、女、男女共用），美术室，建构室，阅览室
	27
	套

	61
	看书熊
	[image: ]
	材质：玻璃钢  规格：1.2米±0.1米
	1
	个

	61
	户外活动推车（可折叠）
	[image: ]
	规格：约45*29*85cm 材质：碳钢烤漆 底部带万向轮 免安装 折叠收纳
	10
	套

	（七）办公家具

	1
	餐厅桌椅
	[image: ]
	桌子规格约：130*80*75cm，椅子规格约：48*45*82cm（含4张椅子）
	6
	套

	2
	保健室钢柜
	[image: ]
	规格：约860*390*1800（mm）
1、材料：采用优质0.6mm±0.1mm冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成；                                                              2、柜面：采用自动喷淋式磷化，亚光环氧/聚脂形粉末静电喷涂涂膜不易脱落，环保耐用,光洁美观。
	1
	组

	3
	保健室木柜
	[image: ]
	规格：约800*400*1800mm
1、板材采用E1级三聚氰胺贴面，具有很强的耐磨性和耐高温性，基材采用实木颗粒板，经过高温控水处理后，不易变形，不易退色,经国家绿色环保认证，甲醛含量小于1.5mg/L，膨胀经防腐、耐磨处理。                                                                                                                    2、封边采用2mm±0.1mm厚同色PVC封边，封出来的边缘饱满、圆润没有割手的感觉，同时边缘颜色与工件表面的颜色一致。环保要求达到E1级环保标准；软化温度≥110℃，具防水、防烫、防碱、防火功能。                                                                                                       3、五金配件连接件拼接后，整体显的紧密间隙细小且均匀，整件产品拼接好，接连整齐.
	1
	组

	4
	晨检桌
	[image: ]
	1、规格约1000*500*550(MM),款式为折叠型；
2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，椅面1.8橡胶木，靠配尺寸约为9.5*1.8cm，椅子框架后脚约6*2.6cm，前脚约4*2.6cm，小撑杆约2.4*2.2cm，其中靠背及后脚均带弧形。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；
3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。
4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。
5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	1
	张

	5
	晨检椅（原木色幼儿椅子，大班高度）
	[image: ]
	1、规格坐高约26cm；
2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，椅面1.8橡胶木，靠配尺寸约为9.5*1.8cm，椅子框架后脚约6*2.6cm，前脚约4*2.6cm，小撑杆约2.4*2.2cm，其中靠背及后脚均带弧形。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；
3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。
4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。
5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	1
	张

	6
	保安室床加床垫
	[image: ]
	规格约：1200*2000*700（mm）                                                     
1、 材质：采用优质樟子松，整体无结疤，无毛刺。                             
2、床头靠背板采用约20mm*110mm*1200mm樟子松板横向长条形樟子松板自上而下拼接而成，符合人体工学的自然倾斜弧形设计；床两边横杆规格为约35mm*135mm*1850mm；床尾横杆规格为约35mm*135mm*1070mm，；床尾立柱采用规格为约65mm*65mm*430mm；                                     3、采用环保清漆工艺、无流挂、无异味。
	1
	套

	7
	办公室折叠椅
	[image: ]
	1、面料：优质优质网布饰面。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中，耐磨性强。
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。
3、扶手及脚：钢制烤漆弓形脚架，防静电，防噪音，不伤地板，立于地面平稳，款式稳重大方。
	5
	张

	8
	折叠躺椅
	[image: ]
	1、面料：优质优质网布饰面。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中，耐磨性强。
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。
3、扶手及脚：钢制烤漆弓形脚架，防静电，防噪音，不伤地板，立于地面平稳，款式稳重大方。
	9
	张

	9
	保安室桌椅（储藏室桌椅）
	[image: ]
	规格：约1400*700*760（mm）                                                         
1、 面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材: E1级绿色环保型三聚氰胺实木颗粒板；优质锁具；
3、封边：2mm±0.1mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；
4、粘合剂材：无苯环；                                                     
2、 5、配件:采用优质缓冲门铰、导轨、三合一等五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；结构简单、连接牢固。
	2
	张

	10
	办公椅
	[image: ]
	1、面料：优质优质网布饰面。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中，耐磨性强。
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。
3、扶手及脚：钢制烤漆弓形脚架，防静电，防噪音，不伤地板，立于地面平稳，款式稳重大方。
	7
	张

	11
	洽谈桌
	[image: ]
	规格：约1800*1200*760（mm）
1、1面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:E1级绿色环保型三聚氰胺实木颗粒板；优质锁具；
3、封边：2mm±0.1mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；
4、粘合剂材：无苯环；                                                     
5、钢架：采用优质冷轧钢管，规格约为2360*1160*730，横杆厚度约为1.2mm；脚厚度约1.5mm一次冲压成型，静电喷塑工艺表面平整光滑，无焊接疤、无毛刺。
	1
	张

	12
	洽谈椅
	[image: ]
	材质：采用LGF增强PP 具有高强度，高刚性，好的冲击强度。弧形靠背设计有效保护腰部和背部，椅背凹陷提手设计方便勾提 规格：51*44*78cm  颜色：雾霾蓝
	6
	张

	13
	园长办公桌
	[image: ]
	规格：约1800*1800*760（mm）   
1、贴面：E0级MFC。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。
2、基材：均采用实木颗粒复合板。
3、封边：选用2mm±0.1mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4、五金配件：采用优质五金配件锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
5、颜色合理搭配，带主机位，钢脚，隐藏式走线功能。副柜约1600*450*645H。
	1
	张

	14
	园长办公椅
	[image: ]
	1、面料：优质环保皮覆面，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强。
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力≥250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合或优于国家标准。
3、底座及机动：性能优良；经实验证明可承受250KG压力，来回升降30万次无损，坚固耐用；
4、扶手及脚架：金属电镀扶手及五星脚架，尼龙万向轮，防静电，防噪音，不伤地板，立于地面平稳，款式稳重大方。
	1
	张

	15
	班前椅
	[image: ]
	1、面料：优质优质网布饰面。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中，耐磨性强。
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力≥250kg。
3、扶手及脚：钢制烤漆弓形脚架，防静电，防噪音，不伤地板，立于地面平稳，款式稳重大方。
	2
	张

	16
	文件柜
	[image: ]
	规格：约1800*2000*400（mm） 
1、 贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍双饰面。
2、基材：柜体采用E1级环保标准的实木颗粒板，厚度≥16mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，达到GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准,刨花板的甲醛释放量≤0.03mg/m
3、封边：选用1.5mmPVC封边胶条，环保，不含铅，不含重金属。
4、五金配件：采用优质门铰、导轨、拉手、锁具、三合一连接件配件等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。5、颜色由采购人决定。
	1
	组

	17
	三人沙发
	[image: ]
	1、表层：采用优质超纤皮饰面。
2、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于7%, 圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。
4、内部：硬杂木实木框架，木材含水率10-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架
5、主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度S形弹簧和高弹力绷带。
6、外露木料：实木框架，木材含水率10-12%，实木榫结构，六面抛光，光滑不粗糙。
	1
	套

	18
	两人沙发
	[image: ]
	1、表层：采用优质超纤皮饰面。
2、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于7%, 圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。
3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。
4、内部：硬杂木实木框架，木材含水率10-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架
5、主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度S形弹簧和高弹力绷带。
6、外露木料：实木框架，木材含水率10-12%，实木榫结构，六面抛光，光滑不粗糙。
	1
	套

	19
	茶几（方+长）
	[image: ]
	规格：约4800*1600*760（mm）  
1、贴面：E1级MFC。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。
2、基材：均采用优质实木颗粒板。
3、封边：选用2mm±0.1mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4、五金配件：采用优质五金配件锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	1
	组

	20
	教师办公桌
	[image: ]
	规格：约1400*1400*1100（mm）。
1、 面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材: E1级绿色环保型三聚氰胺实木颗粒板；优质锁具；
3、封边：2mm±0.1mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；
4、粘合剂材：无苯环；                                                     
5、配件:采用优质缓冲门铰、导轨、三合一等五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；结构简单、连接牢固。
	6
	张

	21
	教师办公椅（折叠椅）
	[image: ]
	面料：优质网布饰面。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中，耐磨性强。
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，达到或优于国家标准。
3、底座及机动：性能优良；经实验证明可承受250KG压力，来回升降30万次无损，坚固耐用；
4、扶手及脚架：金属电镀扶手及五星脚架，尼龙万向轮，防静电，防噪音，不伤地板，立于地面平稳，款式稳重大方。
	6
	张

	22
	文件柜
	[image: ]
	约800*400*1800mm
1、板材采用E1级三聚氰胺贴面，具有很强的耐磨性和耐高温性，基材采用实木颗粒板，经过高温控水处理后，不易变形，不易退色,经国家绿色环保认证，甲醛含量小于1.5mg/L，膨胀经防腐、耐磨处理。                                                                                                                    2、封边采用2mm±0.1mm厚同色PVC封边，封出来的边缘饱满、圆润没有割手的感觉，同时边缘颜色与工件表面的颜色一致。环保要求达到E1级环保标准；软化温度≥110℃，具防水、防烫、防碱、防火功能。                                                                                                       3、五金配件连接件拼接后，整体显的紧密间隙细小且均匀，整件产品拼接好，接连整齐.
	3
	个

	23
	铁皮柜
	[image: ]
	规格：约860*390*1800（mm）                                                                      1、材料：采用优质0.6mm±0.1mm冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成；                                                              2、柜面：采用自动喷淋式磷化，亚光环氧/聚脂形粉末静电喷涂涂膜不易脱落，环保耐用,光洁美观。
	8
	个

	24
	凭证柜
	[image: ]
	规格：约860*390*1800（mm）                                                                      1、材料：采用优质0.6mm±0.1mm冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成；                                                              2、柜面：采用自动喷淋式磷化，亚光环氧/聚脂形粉末静电喷涂涂膜不易脱落，环保耐用,光洁美观。
	1
	个

	25
	会议桌
	[image: ]
	规格：约4800*1600*760（mm）
1、贴面：E1级MFC。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。
2、基材：均采用优质实木颗粒。
3、封边：选用2mm±0.1mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4、五金配件：采用优质五金配件锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	1
	张

	26
	会议椅子
	[image: ]
	1、面料：优质优质网布饰面。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中，耐磨性强。
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。
3、扶手及脚：钢制烤漆弓形脚架，防静电，防噪音，不伤地板，立于地面平稳，款式稳重大方。
	28
	张

	27
	打印室电脑桌
	[image: ]
	规格：约1200*600*760（mm）                                                                      1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材: E1级绿色环保型三聚氰胺实木颗粒板；优质锁具；
3、封边：2mm±0.1mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；
4、粘合剂材：无苯环； 
5、钢架：采用优质冷轧钢管一次冲压成型，静电喷塑工艺表面平整光滑，无焊接疤、无毛刺。
★钢管耐腐蚀性能符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，提供由投标人或制造商的由具有检测资质的第三方机构出具的有效期内的检测报告并加盖公章。
★钢管抗盐雾检测根据QB/T 1951.2-2013《金属家具 质量检验及质量评定》标准，提供由投标人或制造商的由具有检测资质的第三方机构出具的有效期内的检测报告并加盖公章。
	5
	张

	28
	主持台
	[image: ]
	规格：约650*560*1120（mm）                                                     
1、 面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材: E1级绿色环保型三聚氰胺实木颗粒板；优质锁具；
3、封边：2mm±0.1mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；
4、粘合剂材：无苯环；                                                     
5、配件:采用优质缓冲门铰、导轨、三合一等五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；结构简单、连接牢固。
	1
	个

	29
	折叠款主席台
	[image: ]
	规格：约1200*450*760（mm）  
1、20厘台面枫木色+合金钢架,系列翻板桌采用可折叠式设计，在闲置时可折叠堆放，大大增加了空间的利用率。
2、脚架挡板为太金灰，可调整脚轮，自由灵动的组合。常规描述所有Flex系列翻板桌其组成板件四封边，含桌板及挡板；桌板厚度≥20MM枫木色，为单面实木颗粒板，反面为咖啡色平衡板；挡板厚度为≥18MMm，常规标配银色MFC板。
3、桌体及部分注塑件为银色喷涂桌体与桌板、挡板连接的机构件及机构件装饰盖为太金灰喷涂翻转转轴配件为优质，可轻松灵活翻转。
	6
	张

	30
	主席椅
	[image: ]
	1、面料：优质优质网布饰面。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中，耐磨性强。
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。
3、扶手及脚：钢制烤漆弓形脚架，防静电，防噪音，不伤地板，立于地面平稳，款式稳重大方。
	12
	张

	31
	多功能厅椅
	[image: ]
	材质：采用LGF增强PP 具有高强度，高刚性，好的冲击强度。弧形靠背设计有效保护腰部和背部，椅背凹陷提手设计方便勾提 规格：51*44*78cm  颜色：雾霾蓝
	100
	张

	32
	茶水柜
	[image: ]
	规格：约800*400*800（mm）                                                     
1、 面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材: E1级绿色环保型三聚氰胺实木颗粒板；优质锁具；
3、封边：2mm±0.1mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；
4、粘合剂材：无苯环；                                                     
5、配件:采用优质缓冲门铰、导轨、三合一等五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；结构简单、连接牢固。
	3
	组

	（八）洗涤消毒室

	1
	涡轮洗衣机
	[image: ]
	规格约59.5*59*85cm，BLDC变频电机，1850W额定功率，全自动12公斤变频水魔方防缠绕，内含魔力提升筋表面条纹，像手掌一样搓揉，3D立体内筒，立体凹凸效果如搓衣服，均匀洗净，膜内复合件工艺，贴膜工艺面板，多种洗涤程序。
	1
	台

	（九）保健室器械

	序号
	名称
	图片
	参数
	数量
	单位

	
	冰箱
	
	左开门单门冰箱，尺寸约450*475*506mm，总容积≥50L，冷藏容积≥50L，定频，制冷方式直冷，能效等级两级。
	1
	台

	2
	诊断床
	
	平板诊查床， 规格尺寸：约1880mm*600mm*670mm，床框采用约40mm*20mm*1.2mm厚的矩管焊接；床腿采用约32mm*32mm*1.0mm的圆管焊接；床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成。
	1
	张

	3
	体重计
	
	RGZ-120 指针为金属铝制指针，精准，不易断。秤板上加有保护罩，规格约27.9cm *37.9cm*2.2cm。 承重板常规约为1.2mm 1.5mm 1.8MM厚，底座秤板为2.0mm±0.1mm厚优质钢板，体重计旋转脚钉式设计，高度可调节0-8mm，底座更平稳 。物理秤抗干扰。 表盘清晰明了，精准稳定灵敏。 静电喷塑，铝制清晰测量杆。最大称量120千克，最小分度值0.5千克,量度范围700mm-1900mm，最小分度值5mm误差±5mm，身高尺安装稳固，使用灵活.
	1
	台

	4
	胸围尺
	
	测量范围：0-150cm 材质：ABS。．PVC塑料质，顶端粘附金属薄片；2.双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≥1500mm。
	5
	个

	5
	血压计
	
	测量范围：0-300mmHg(0-40KPa) ；基本误差：±3.75mmHg；灵敏度≥2.25mmHg；外形尺寸：约350*92*50mm。
	1
	台

	6
	听诊器
	
	单用A型，铜镀铬耳挂和铜质三通，橡胶导管，加厚扁型听头。
	1
	个

	7
	视力表灯箱
	
	5M标准对数 ;视力表灯箱采用LED光源，三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金外框，开启方便。 电压：220V/50hz,外形尺寸约：940x280x80mm，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。
	1
	台

	8
	远视力表
	
	视力检测用 约400*660mm ，纸质
	2
	张

	9
	近视力表
	
	视力检测用约 210*770mm ，纸质
	2
	张

	10
	辨色图谱
	
	色盲检查图(第五版)
	1
	本

	11
	污物桶
	
	15L脚踢式，采用医用不锈钢制成，结实耐用
	1
	个

	12
	敷料缸
	
	不锈钢≥9cm
	2
	个

	13
	棉球缸
	
	不锈钢≥9cm
	4
	个

	14
	剪刀
	
	12.5-22cm ， ≥12把/套
	1
	套

	15
	镊子
	
	12.5-25cm ， ≥6种/套
	1
	套

	16
	压舌板
	
	≥14cm不锈钢
	1
	包

	17
	外伤处理品械
	
	脱脂纱布1包，药棉1包，绷带1卷，≥40止血带1根，创口贴≥10片，镊子1把，剪刀1把，酒精1瓶，碘伏1瓶，止血钳1把，缝合针1包，缝合线1捆等等
	1
	套

	18
	五官检查器
	
	窥耳器3个，压舌板卡套1个，灯泡1个，喉镜杆1个，反光喉镜1个，检查眼镜头1个，窥鼻器1个，检查座架1个，电筒手柄，医用级不锈钢材质，带箱
	1
	套

	19
	口腔检查器械
	
	塑料箱，一次性口腔器械盒，口镜，口腔镊，牙探针，压舌板，弯盘等
	1
	套

	20
	器械台
	
	不锈钢双层，带轮，约500*400*850mm
	1
	个

	21
	紫外灯
	
	杀菌
	1
	个

	22
	急救包
	
	纱布块，药棉，创口贴，体温计，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等
	1
	套

	23
	吹风机
	
	通用标准
	9
	个

	24
	纸巾架
	
	成人通用标准
	12
	个

	25
	纸巾架
	
	儿童通用标准
	36
	个

	26
	垃圾桶
	
	通用标准
	30
	个

	27
	手电筒
	
	通用标准
	2
	个

	28
	体温计（额温枪）
	
	通用标准
	2
	把

	（十）安防设备器械

	序号
	名称
	图片
	参数
	数量
	单位

	1
	防暴头盔
	
	通用标准
	2
	个

	2
	防护盾牌
	
	通用标准
	2
	个

	3
	防刺背心
	
	通用标准
	2
	件

	4
	防割手套
	
	通用标准
	2
	双

	5
	橡胶警棍
	
	通用标准
	2
	根

	6
	强光电筒
	
	通用标准
	2
	把

	7
	自卫喷雾剂
	
	通用标准
	2
	瓶

	8
	安全钢叉
	
	通用标准
	2
	支

	9
	防爆器械柜
	
	通用标准
	1
	个

	10
	腰带
	
	5件套
	2
	套

	11
	挂钩
	
	通用标准
	10
	个

	（十一）户外大型玩具

	1
	大型玩具
	[image: ]
	规格约2270*1230*530cm，主体材料芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
铁件：镀锌钢管立柱：主管采用约Φ114mm副管采用约32mm, 保证每平方米含锌180克以上，厚度为2.2毫米镀锌钢管，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和优质滤心，高效率，无污染。
塑料部件：采用有色聚乙烯粉末制成，加工热度为200度，所加工产品只发生物理变化，不发生化学变化，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光（UV）能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映。
绳网：全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。攀爬网绳采用Ø14mm缆绳，保证强度所需。
滑梯：滑梯无外漏的锐边、尖角、毛刺，保证儿童安全。
不锈钢螺丝：所有螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。
★镀锌钢管耐腐蚀性能符合GB/T 10125-2012、GB/T 6461-2002标准，提供由投标人或制造商的由具有检测资质的第三方机构出具的有效期内的检测报告并加盖公章。
★镀锌钢管力学性能检测符合GB/T 4340.1-2009标准，提供由投标人或制造商的由具有检测资质的第三方机构出具的有效期内的检测报告并加盖公章。
	1
	套

	2
	天平架
	[image: ]
	规格：约50*50*65cm，底部支撑木板约8*5cm，立板厚度不小于2cm，厚度不小于2cm。木头主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用哑光漆 。
	1
	套

	3
	拉索
	[image: ]
	规格：约40*20*120cm，木头主体材质芬兰木造型采用PE板雕刻工艺，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
	1
	套

	4
	沙漏
	[image: ]
	规格：约35*25*50cm，木头主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
	1
	套

	5
	跷跷板
	[image: W}MBEAD`JF{03%32_JSGM0U]
	规格：约220*50*85cm，木头主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
	2
	套

	6
	秋千
	[image: ]
	规格：约300*140*220cm，主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
	1
	套

	7
	收纳柜
	[image: ]
	约200*70*160cm，主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 
	2
	套

	8
	沙池轮胎
	[image: ]
	主体材质：橡胶
	24
	个

	9
	户外洒水车
	[image: ]
	规格：约70*35*50cm，主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外环保漆
	2
	套

	10
	户外停车场
	[image: ]
	规格:约300*120*210cm，主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外环保漆
	1
	套

	11
	门头B
	[image: ]
	规格：约205*110*300cm 主体材质芬兰木造型采用雕刻工艺，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
	1
	套

	12
	门头A
	[image: ]
	规格：约245*80*300cm，门牌规格约248*54*5.5cm 小蜜蜂造型规格约54*41*3cm，主体材质芬兰木造型采用雕刻工艺，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
	1
	套

	13
	户外收纳屋
	[image: ]
	规格约200*140*190cm，主体材质芬兰木造型采用雕刻工艺，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
	1
	套

	14
	区域指示牌
	[image: ]
	规格约55*30*175cm，主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
	3
	套

	15
	山坡
	[image: ]
	不锈钢钻洞约350cm长，楼梯一条，木桩不少于10个，主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
★不锈钢板的力学性能、中性盐雾试验满足GB/T 230.1-2018、GB/T10125-2012标准，提供由投标人或制造商的由具有检测资质的第三方机构出具的有效期内的检测报告并加盖公章。
	1
	套

	16
	平衡板
	[image: IN[1OJ(_S}CW$_ZAY]A86YQ]
	规格约200cm长，主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
	1
	套

	（十二）窗帘

	序号
	产品名称
	图片
	参数
	单位
	数量

	1
	布帘
	[image: ][image: ]颜色及款式由采购人最终选定
	遮光率80%以上
1、纤维含量：100%聚脂纤维
2、单位面职干燥质量：≥850g/㎡
3、防紫外线性能：UVA平均透射比AV＜5%；UVB平均透射比AV＜5%；紫外线防护系数（UPF）＞40，
4、断裂强力：经向≥180N 纬向≥180N
5、撕破强力：经向≥50N 纬向≥50N
6、燃烧性能（装饰用织物）：损毁长度≤150mm；续燃时间≤5s；阴燃时间≤5s
7、甲醛含量≤300mg/kg
8、可萃取重金属含量：铅≤1.0mg/kg
9、可萃取重金属含量：六价铬≤0.5mg/kg
10、可萃取重金属含量：汞≤0.02mg/kg
11、可分解致癌芳香胺染料：禁用
12、致敏性染料：禁用
13、耐光色牢度：变色≥4级
14、耐摩擦色牢度：干摩擦≥4级  湿摩擦≥4级
15、耐皂洗色牢度：变色≥4级，沾色≥4级
16、耐水色年度：变色≥4级，沾色≥4级
17、耐汗渍色牢度：变色≥4级，沾色≥4级
18、异味：无
19、苯酚化合物：五氯苯酚≤0.5mg/kg
20、水洗尺寸变化率：经向+3.0%～-3.0%,纬向+3.0%～-3.0%
21、PH值：4.0～9.0
	米
	409

	2
	轨道
	[image: ]
	1、采用材料：纳米材质壁厚不小于1.2mm；轨道表面光滑，静音，不允许有裂痕及影响使用的杂质和凹凸不平缺陷，边缘平整清洁无明显收缩印，无毛刺；
2、使用寿命，长达10年
3、尺度变化度：≤2%
4、断后伸长率≥6%
5、拉伸屈强度≥25 MPa
6、化学成分：硅、铁、铜、锰、镁、铬、锌、钛含量符合或优于国家标准
	米
	170

	3
	绑带
	
	做工：普通（嵌线扣绑）
	个
	38

	4
	辅料
	[image: ][image: ]
	1.韩式无纺布带、铁钩，一米布带配置不少于6个单钩，用于定位褶制作； 
2.单钩长约7公分，宽约2.5公分，不易生锈； 
3.高档无纺布带，纽扣扣合，成份为100%涤纶                                                        做工：韩折                                                                           款式：双开                                                                            绑带：嵌线扣绑                                                                         辅料：有纺衬带，铅块
	米
	409

	5
	[image: ]辅料
	[image: ][image: ][image: ]
	调节钩
款式：双开                                                                            绑带：嵌线扣绑                                                                         辅料：有纺衬带，铅块
	米
	409

	6
	纱布
	三楼阅读区
	[bookmark: _GoBack]聚酯面料  颜色：雪纺 
成分：100%Polyester (聚酯纤维)。
	米
	14.4

	7
	罗马杆
	
	明装罗马杆
	米
	7.2

	8
	[image: ]遮光卷帘+辅料
	[image: ][image: ][image: ]
	φ38卷管：                                                                                 高强度6063-T5铝合金或镁铝合金材质；表面须阳极氧化处理或电泳氧化处理；直径≥38mm；卷管壁厚≥1.2mm；内置加强筋≥6根；管材径向弯曲≤1.5mm/2m，保证铝管的强度使卷管不产生挠度，确保系统平整、经久耐用；抗弯曲能力强，表面须阳极氧化处理；管材外表面带插槽，帘布经高温烫接插条或缝边处理后，直接插入卷筒表面的凹槽中；（不允许采用钉书机钉包装带插入的方法）
万向制头：                                                                                       1、制头芯轴采用金属心轴、特殊表面处理。弹簧采用优质琴钢丝制作；
2、制尾采用齿轮拨动安装结构；结构零件采用PA66+GF、POM优质工程塑料，装饰盖采用优质ABS塑料，安装码采用不少于2毫米厚的优质结构钢板和加宽设计；
3、系统采用8个行星齿轮的减速结构；减速比1：1.70或以上；
4、最大承重10KG，空载拉力0.5KG；最大负载时上升拉力8KG，下降拉力小于1KG；重载，顺畅，低噪声，手感好；
5、系统长久的工作寿命，超过100000次的寿命测试；
具有静音性，材质为PBT+30％PC，具有良好的综合性能：机械强度高、耐疲劳，尺寸稳定性好，高温下不易变形；耐热老化性优异；确保在恶劣环境中安全工作；耐摩擦、耐磨耗性。含加强筋，力学性能符合GB710-88，支架具备工程塑料护板，配色和谐，与墙面相匹配。                                                                                              拉珠：采用POM优质工程塑料，耐磨、耐老化，性能优异。                                                                              
聚酯面料  颜色：平纹-灰+白   
成分：20%Polyester (聚酯纤维)，80%PVC。克重：510g/m²±15% 。厚度：0.75mm±5% 。
开孔率：Appro*1% 。
 环保性能：符合中国十环认证标准/Oeko-Tex标准认证 
干燥面积克重量：≥650g/㎡；
耐干摩擦色牢度≥4级；
耐湿摩擦色牢度≥4级；
耐皂洗色牢度≥4级；
耐酸汗渍色牢度≥4级；
耐碱汗渍色牢度≥4级；
耐光色牢度：≥4级；
耐水色牢度：≥4级；
水洗尺寸变化率：≤1%；
断裂强力：经向≥2800N、纬向≥3300N；
防紫外性能：UPF≥350，T(UVA)AV≤0.25%, T(UVB)AV≤0.25%；
PH值：4-9级；
甲醛含量≤20mg/kg；
可分解致癌芳香胺燃料≤5mg/kg；
异味：无
可萃取的重金属（汞、汞）<0.02 mg/kg。
阻燃要求：需满足以下的参数1）损毁长度/mm  ≤150，2）续燃时间/s ≤5，3）
阴燃时间/s ≤5
	平方
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	舞台幕布
	
	绒布
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	电动帘
	[image: ]
	额定电压：100~240vac  
承重：≥50kg
 扭矩：1.5nm 
静音指数：≤40db
智能联网：天猫精灵 
保护等级：IP20 及以上
控制方式：天猫精灵、语音控制、手机app、遥控器（含4米内轨道）
	台
	2

	窗帘：含加工费、安装费等所有费用。
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