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[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]浙江品信工程项目管理有限公司关于平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——平阳县农村供水智能管控数字化平台及调度控制中心建设采购的公开招标公告
（线上电子招投标）
公告日期：2024年12月03日
项目概况
平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——平阳县农村供水智能管控数字化平台及调度控制中心建设采购招标项目的潜在投标供应商应在供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2024年12月24日 09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG241202095
项目名称：平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——平阳县农村供水智能管控数字化平台及调度控制中心建设采购
预算金额（元）：8239951
最高限价（元）：8239951
采购需求：详见招标文件
标项名称: 平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——平阳县农村供水智能管控数字化平台及调度控制中心建设采购 
数量: 不限   
预算金额（元）:8239951 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 
备注：本项目按实结算，采用单价统一折扣率报价总价不折扣的方式。
合同履约期限：标项 1，详见招标文件
本项目（否）联合体投标。
二、申请人的资格要求
  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 
  3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：2024年12月03日至2024年12月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）；
方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年12月24日 09:30（北京时间）
投标地点（网址）：乐采云平台在线投标
开标时间：2024年12月24日 09:30 （北京时间）
开标地点（网址）：乐采云平台在线投标
5、 公告期限:自本公告发布之日起5个工作日
6、 投标保证金：无
七、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。
2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。
3.其他事项：1）本项目通过“乐采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：
1、采购人：平阳县水利发展投资有限公司
采购人地址：浙江省温州市平阳县昆阳镇九洲大厦301室，302室
联 系 人：郑先生
联系电话：13251033353
2、采购代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司
机构地点：平阳县鳌江镇曙东路588号（高通大厦2号楼7楼）
[bookmark: B38_联系人]联系人：吴女士
联系电话：0577-63682718（15669781333）
传真：0577-63682718
3、同级采购监督管理部门名称：平阳县水利发展投资有限公司
联系人：吴先生
监督投诉电话：0577-63830010
传真：/
地址:平阳县昆阳镇人民路九洲大厦三楼

投 标 通 知 (邀 请) 书
浙江品信工程项目管理有限公司对平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——平阳县农村供水智能管控数字化平台及调度控制中心建设采购进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
	序号
	内容
	说明与要求

	1. 
	项目名称
	平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——平阳县农村供水智能管控数字化平台及调度控制中心建设采购

	2. 
	项目编号
	PYCG241202095

	3. 
	资金来源
	自筹资金

	4. 
	采购预算
（最高限价）
	具体见招标公告

	5. 
	采购方式
	公开招标

	6. 
	采购人
	采购人：平阳县水利发展投资有限公司
采购人地址：浙江省温州市平阳县昆阳镇九洲大厦301室，302室
联 系 人：郑先生
联系电话：13251033353

	7. 
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司
机构地址：平阳县鳌江镇曙东路588号（高通大厦2号楼7楼701-702室）
联 系 人：吴女士
联系电话：0577-63682718（15669781333）
传真：0577-63682718

	8. 
	评标办法
	综合评分法

	9. 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10. 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11. 
	是否接受联合体投标
	不接受
接受。

	12. 
	踏勘现场
	不组织

	13. 
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	14. 
	投标货币
	人民币

	15. 
	投标语言
	中文

	16. 
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	17. 
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	18. 
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	19. 
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；
（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云平台”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	20. 
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。
（2）“备份投标文件”：U盘注明“备份投标文件”，密封包装后，在投标截止时间前线下送达或以邮寄形式递交至浙江品信工程项目管理有限公司（平阳县鳌江镇曙东路588号（高通大厦2号楼7楼701-702室））吴女士  15669781333，若以邮寄形式送达的，运输过程中造成投标文件破损、密封不完整的，由供应商自行负责，代理机构及采购人均不对此承担任何责任）。
（3）“系统功能演示”：U盘注明“系统功能演示”，密封包装后，在投标截止时间前线下送达或以邮寄形式递交至浙江品信工程项目管理有限公司（平阳县鳌江镇曙东路588号（高通大厦2号楼7楼701-702室））吴女士  15669781333，若以邮寄形式送达的，运输过程中造成投标文件破损、密封不完整的，由供应商自行负责，代理机构及采购人均不对此承担任何责任）。

	21. 
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：
a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（线下送达或邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）；
b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；
c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。

	22. 
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。
（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

	23. 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	24. 
	投标样品
	不需要
□需要

	25. 
	履约保证金
	□不需要
需要  

	26. 
	投标保证金
	☑不需要，详见招标公告
需要

	27. 
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司
机构地址：平阳县鳌江镇曙东路588号（高通大厦2号楼7楼）
联 系 人：吴女士
联系电话：15669781333

	28. 
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	29. 
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县水利发展投资有限公司
联系人：吴先生
监督投诉电话：0577-63830010
传真：/
地址:平阳县昆阳镇人民路九洲大厦三楼

	30. 
	投标截止时间
	2024年12月24日 09:30截止(北京时间)。

	31. 
	开标时间
评审地点
	开标时间：2024年12月24日 09:30正 (北京时间)
开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

	32. 
	评审委员会的
组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	33. 
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	34. 
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	35. 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江品信工程项目管理有限公司邮箱：976229703@qq.com；
3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	36. 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标供应商供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	37. 
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	38. 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	39. 
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
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第一部分  项目简介
[bookmark: _Toc300252050]一、项目简介
[bookmark: _Toc300252051]浙江品信工程项目管理有限公司受平阳县水利发展投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——平阳县农村供水智能管控数字化平台及调度控制中心建设采购，本次招标资金已经落实。
我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

第2部分 [bookmark: _Toc327258815]采购内容及要求

一、总则
1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。
2、技术要求及标准的执行
2.1供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
2.2供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、检验、通过有关部门验收、维保期服务等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。
2.3.在报价之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期招标人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。
2.4.本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。
二、采购清单及技术参数（以下所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由采购小组按少数服从多数原则认定。）
1、项目背景
农村供水安全事关人民群众健康福祉和安居乐业，是实现社会主义现代化、全面推动共同富裕、推进乡村振兴、建设新时代美丽乡村的坚实保障，是一项必须完成的重大民生实事。为加快推进单村水站改造提升，全面增强农村饮水安全保障能力，2023年10月12日，浙江省人民政府办公厅发布《浙江省人民政府办公厅关于加快推进单村水站改造提升保障农村饮水安全的实施意见》（浙政办发〔2023〕51号），要求加快推进单村水站改造提升保障农村饮水安全，确保农村群众喝上放心水、优质水。
平阳县已完成并发布了《平阳县农村供水水站提升改造实施方案》，按照省厅要求，开展平阳县农村供水站提升改造工程建设，提升农村饮水保障能力。其中，信息化建设是农村供水站提升改造工程建设的重要组成部分，旨在通过信息化建设，提升农村供水工程运行管理水平和管理效率，推进城乡供水一体化、数字化管理。
2、主要建设内容
2.1农村供水数据库
建设平阳县农村供水数据库，数据库及数据库表建设标准与省级城乡供水数字化管理系统保持一致。建设内容包括平阳县329座农村供水站静态数据补充录入、农村水站监测监控数据接入和系统数据库建设。
2.2智慧供水一体化管控驾驶舱
构建平阳县城乡智慧供水一体化管控驾驶舱，综合展示全县城乡供水格局和供水主管部门监管信息、水厂运行管理情况、供水服务情况等各类核心信息，实现全县农村供水信息一屏总览。
2.3智慧业务子系统
2.3.1风险识别管控子系统
2.3.1.1风险管控驾驶舱
按照“四预”思路综合展示平阳县农村供水水源、水厂和管网等从源头到龙头全过程风险识别与管控信息，实现对各类风险隐患的全生命周期管理。
2.3.1.2风险识别管控系统
（1）水源风险管控
 提供对平阳县农村供水水源风险情况的分析总览、水源详情的查询和水源水质水量的在线监测管理，并利用水源水质水量预测模型，实现对水源风险的提前预测和报警管理。
（2）水厂风险管控
 提供对平阳县农村供水水厂的风险管情况分析总览、水厂详情查询和水厂实时运行数据监测等功能，并提供水质监测报表和供水量统计表等报表功能。
（3）强降雨风险管控
 提供对平阳县农村供水强降雨风险情况的分析总览和风险在线管控与查询功能。
（4）旱情风险管控
 提供对平阳县农村供水旱情风险情况的分析总览和风险在线管控与查询功能。
（5）风险报警管理
提供水源地、水厂报警记录及报警处置工单的生成和处置管理功能，包括风险查询、超时提醒及不合理报警关闭等功能。提供对水厂、水源地按照日、月、年等不同维度报警的数量统计及变化趋势分析功能。可自定义设置预警指标、，对应急处置预案设置管理和片区信息进行维护管理。
2.3.2在线监测监控子系统
包括设备运行监测、管网运行监测、视频云监控、远程控制等模块。
（1）设备运行监测
建设设备运行监测模块，实现对平阳县水源、水厂各类设备运行状态的实时监测，发现异常及时提醒给有关人员处理。
（2）管网运行监测
 综合展示各管网实时运行监测数据，分析设备运行状态并对运行异常的设备点位进行报警，帮助管理人员分析管网漏损情况，辅助开展漏损诊断、定位。
（3）视频云监控
 集成接入已有的平阳县农饮水视频监控数据，建设平阳县城乡供水视频墙， 对视频监控站点进行维护管理。
（4）远程控制
集成接入已有的平阳县农饮水远程监测数据，实现对水厂相关泵阀设备和加药反冲洗等设备的远程控制管理。
2.3.3水费收缴管理子系统
建设水费收缴管理子系统，实现对全县“一户一表”基础信息管理、抄表员及抄表收费管理、在线缴费、水费统计分析报表等功能。
2.3.4档案数字管理子系统
提供对全县农饮水相关档案资料的电子化分类管理和统计分析功能。
2.3.5水厂标准化运营管理子系统
（1）工单管理
提供全县水厂站维修养护、风险、巡检等各类工单管理功能，可在线生成、反馈工单，形成工单生成、发布、处置上报的全流程闭环管理。
（2）巡检管理
对水厂巡检进行管理，巡检类型包括：日常巡检、定期检查、自定义巡检等。巡查任务能通过移动端下发和处置反馈。
（3）报表管理
 通过统计图、表等多种形式，实现对水厂运行各类信息的统计查询、展示功能，提供各类报表导出功能。
（4）设备管理
 提供设备档案、泵房档案、水箱管理及设备寿命评估等功能，实现重要设备的全生命周期管理。
（5）组织管理
按照标准化管理的要求，对平阳县农饮水工程管理机构、管理事项、管理经费、人员培训、管理人员进行等进行维护管理，支撑农饮水工程标准化管理创建。
（6）维修养护
提供全县农饮水工程维修养护计划上报管理、任务下达、日常维养、专项维养和维养资金管理等功能。
（7）供水服务管理
提供微信端供水服务小程序相关模块的后台管理功能，包括供水热线电话维护、供水相关通知发布、供水相关问题处理、水站信息维护管理等功能。
2.4农村供水一张图  
基于地理信息技术，建设平阳县农村供水运行管理一张图，以图层形式展示农村供水格局、主要水厂供水管网、运维管理信息等，为供水主管部门实时了解水厂（站）供水情况和决策分析提供支撑。
2.5运行管理移动端
建设农村供水运行管理移动端应用，实现对水厂（站）水费收缴信息等信息的录入，隐患问题处理及反馈，工单接收与处置，水厂基础信息、供水状态、水质数据等信息的移动在线查询。
2.6供水服务移动端
基于微信，开发供水服务小程序，主要提供我的水厂（站）、供水服务热线、通知公告、用水问题反馈、用水量查询、用水缴费等功能，助力打造平阳县“一小时”供水服务圈。
2.7相关系统对接
（1）与已有平阳县农饮水运行管理平台的对接
对接已有的平阳县农饮水运行管理平台系统，集成接入已实时监测水站的水质水量数据和设备信息等。
（2）与平阳县水务集团智慧水务管理平台对接
与平阳县水务集团智慧水务管理平台对接，获取城市供水水质水量监测数据，并推送农村供水基础信息、水质水量监测数据等。
（3）与平阳县九龙联动治水平台对接
与平阳县九龙联动治水平台对接，实现通过平阳县九龙联动治水平台的快捷登录。
（4）与省级浙水好喝系统对接
与省级浙水好喝应用进行对接，将浙水好喝应用所需的水厂水质水量监测数据按照规定的频次要求上报。
（5）与微信平台对接
对接微信平台，实现将用水数据同步给微信，同时获取微信缴费数据，支撑在线缴费功能的实现。 
2.8云平台租赁服务
云平台租赁服务，包括4年租用（含建设期1年，免费运维期3年）。
2.9安全建设服务
安全建设服务，包括第三方测试、安全等保测评、代码审计、商用密码安全性评估。
2.10建设调度控制中心
在平阳县鳌江流域水利工程管理中心建设农村供水工程的调度控制中心，调度控制中心作为农村供水工程信息化系统的展示及数据中心，肩负本系统各项数据接收、存储、处理和交换，实现对系统范围内所有系统数据的统一整理、存储、调用以及系统展示。
调度控制中心主要布置有1套LED小间距显示大屏，用于显示各路监控、监测图像画面、农村供水智能管控数字化平台及各类数据报表；中心同时设置集成操作工作台1套，布置8席位，其中指挥席4个，操作席4个，4台工作站，用于图像管理、软件平台管理、网上办公等；并配备模块化机房和网络安全设备。通过集成的显示系统及中控系统，全面展示工程运行工况。
3、 招标参数（各设备单价最高限价详见招标控制价）
3.1-软件部分
	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	
	平阳县农村供水智能管控数字化平台
	
	
	

	一
	数据库建设及数据接入
	
	
	

	1
	数据库表建设
	数据库表设计及开发，包括基础数据库、监测数据库、业务数据库、地理空间数据库
	1
	项

	2
	数据处理转换
	包括数据抽取、汇聚、清洗转换、编码入库等内容
	1
	项

	3
	静态数据处理及接入
	基于平阳县现有的城乡供水相关数据，补充采集平阳县329座农村供水站的用水户信息、运行管理人员、设备信息、供水村落信息、供水区域、供水管网数据、水表信息、水费收缴数据等静态数据。
	329
	座

	4
	动态数据处理及接入
	对接接入平阳县农村水站监测监控数据及农村水站实时水质水量监测数据、水源水位监测数据、视频监控、超滤膜运行状态数据、有关设备运行状态等动态数据。
	1
	项

	二
	智慧供水一体化管控驾驶舱
	完成智慧供水一体化管控驾驶舱建设
	1
	项

	三
	智慧业务子系统
	
	
	

	1
	风险识别管控子系统
	
	
	

	1.1
	风险识别管控驾驶舱
	展示县城乡供水水源、水厂和管网等从源头到龙头全过程风险识别与管控信息。
	1
	个

	1.2
	风险识别管控系统
	
	
	

	1）
	水源风险管控
	对水源风险进行识别与管控
	1
	项

	2）
	水厂风险管控
	对水厂风险进行识别与管控
	1
	项

	3）
	强降雨风险管控
	对强降雨风险进行识别与管控
	1
	个

	4）
	旱情风险管控
	对旱情风险进行识别与管控
	1
	个

	5）
	风险报警管理
	提供水源地、水厂报警记录及报警处置工单的生成和处置管理功能
	1
	个

	6）
	水源水质预测模型
	对水源水质变化趋势进行研判和风险预测。
	1
	个

	7）
	水源水量预测模型
	对水源水量变化进行预测和风险预报。
	1
	个

	2
	在线监测监控子系统
	
	
	

	2.1
	设备运行监测
	主要由设备运行监测、管网运行监测、视频云监控、远程控制等模块组成。
	1
	项

	2.2
	管网运行监测
	对管网压力、流量监测设备实时运行数据进行监测分析和报警管理。
	1
	项

	2.3
	视频云监控
	建设平阳县城乡供水视频墙，方便管理人员在中控室等对水厂（站）进行运维管理。
	1
	项

	2.4
	远程控制
	集成接入本次建设的水站自动控制系统，并补充门禁系统的远程控制功能
	1
	项

	3
	水费收缴管理子系统
	
	
	

	3.1
	户表管理
	提供对全县各用水户基础信息及关联户表的信息管理功能，支撑“一户一表”信息的更新、维护管理。
	1
	项

	3.2
	抄表员管理
	提供对抄表员基础信息、负责的水站及水表等信息的维护管理功能。
	1
	项

	3.3
	水费抄表管理
	提供对水表抄表数据的管理和修正功能
	1
	项

	3.4
	在线缴费管理
	与微信端缴费功能打通，实现用户缴费记录查询及分析
	1
	项

	3.5
	水费统计报表
	提供水费收缴情况的统计分析功能，支持各类报表的快捷导出。
	1
	项

	4
	档案数字管理子系统
	
	
	

	4.1
	档案分类管理
	提供对全县农村供水档案的电子化管理功能。
	1
	项

	4.2
	档案统计
	提供对各类档案按照不同维度的统计分析功能，实现档案归档情况一屏总览。
	1
	项

	5
	水厂标准化运营管理子系统
	
	
	

	5.1
	工单管理
	提供全县水厂站维修养护、风险隐患处理、巡查巡检等类事项的工单管理功能
	1
	项

	5.2
	巡检管理
	对水厂巡检进行管理，巡检类型包括：日常巡检、定期检查、自定义巡检等。
	1
	项

	5.3
	报表管理
	基于源水、供水、用水等数据，提供各类报表导出功能，为水厂日常管理提供服务。
	1
	项

	5.4
	设备管理
	提供设备档案、泵房档案、水箱管理及设备寿命评估等功能。
	1
	项

	5.5
	组织管理
	按照标准化管理的要求，对平阳县农饮水工程管理机构、管理事项、管理经费、人员培训、管理人员进行等进行维护管理。
	1
	项

	5.6
	维修养护
	提供全县农饮水工程维修养护计划上报管理、任务下达、日常维养、专项维养和维养资金管理等功能。
	1
	项

	5.7
	供水服务管理
	提供微信端供水服务小程序相关模块的后台管理功能，包括供水热线电话维护、供水相关通知发布、供水相关问题汇聚处理与回复、水站供水范围维护管理等功能。
	1
	项

	四
	城乡供水一张图
	
	
	

	1
	供水格局图层
	展示平阳县当前农村供水格局及未来规划城乡供水格局
	1
	项

	2
	供水管网（GIS）图层
	展示平阳县主要水厂的主干管网分布情况、起始点位置、管径、管龄等信息。
	1
	项

	3
	运维管理一张图
	展示巡检人员上报和系统自动识别的城乡供水风险隐患点位分布情况。
	1
	项

	五
	运行管理移动端
	
	1
	项

	1
	水费收缴
	提供水费收缴数据录入与自动识别上传功能
	1
	项

	2
	隐患处理
	提供巡检发现的隐患移动在线管理功能。
	1
	项

	3
	水厂基础信息
	提供水厂基础信息的查询功能
	1
	项

	4
	水厂运行状态
	提供水厂供水状态的在线查看功能
	1
	项

	5
	水质信息查询
	提供水厂水质数据的在线查看功能
	1
	项

	6
	工单管理
	相关工单在手机端的便捷处置管理
	1
	项

	六
	供水服务移动端
	
	
	

	1
	我的水厂（站）
	自动匹配关联用户水厂，进行信息展示
	1
	项

	2
	供水服务热线
	提供平阳县农村供水服务热线查询和在线拨号功能。
	1
	项

	3
	通知公告
	提供通知公告发布、查询功能
	1
	项

	4
	用水问题反馈
	提供用水户用水问题在线投诉反馈、处理及评价功能
	1
	项

	5
	用水量查询
	提供用水户用水量分析查询功能
	1
	项

	6
	用水缴费
	提供在线缴费功能
	1
	项

	七
	相关系统对接
	
	
	

	1
	与平阳县农饮水运行管理平台对接
	集成接入系统相关监测数据
	1
	项

	2
	与平阳县水务集团智慧水务管理平台对接
	获取城市供水水质水量监测数据，并推送农村供水基础信息、水质水量监测数据等
	1
	项

	3
	与平阳县九龙联动治水平台对接
	实现通过平阳县九龙联动治水平台的快捷登录
	1
	项

	4
	与省级浙水好喝应用进行对接
	将浙水好喝应用所需的水厂水质水量监测数据按照规定的频次要求上报
	1
	项

	5
	与微信对接
	对接微信平台，实现在线缴费功能。
	1
	项

	八
	云平台租赁服务
	云平台租赁服务，4年租用费用（含建设期1年，免费运维期3年）
	4
	年

	九
	安全建设费用
	
	
	

	1
	第三方测试
	安全测试及功能测试
	1
	项

	2
	安全等保测评
	三级安全等保
	3
	年

	3
	代码审计
	完成系统源代码审计
	1
	项

	4
	商用密码安全性评估
	完成安全等保三级应用的商用密码安全性评估
	1
	项


3.2-硬件部分
	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位

	
	调度控制中心
	
	
	

	一
	大屏显示系统
	
	
	

	1
	室内全彩LED显示屏
	1、要求投标的LED产品像素点间距＜0.94mm；像素密度≥1130000点/㎡，IMD封装1R1G1B，RGB三合一共阴驱动；（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
2、要求有效显示尺寸为6*2.7m=16.2㎡，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％；
3、要求压铸铝箱体；
4、要求完全前维护；
5、要求封装品牌：国产铜线及以上；
6、要求白平衡亮度：不小于600cd/㎡；
7、要求支持可调色温：3000-10000K内；
8、要求可视角：160°(H)/160°(V)；
9、要求对比度不小于：3000：1；
10、要求亮度均匀性：≥97％；
11、要求换帧频率不小于：60Hz；
12、要求刷新率不小于：3840Hz；
13、要求支持灰度等级不小于：16bit；
14、显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜290W/㎡ （600nits亮度），平均功耗＜97W/㎡(600nits亮度)（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
15、单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
16、LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
17、LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
18、投标产品需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。
	16.2
	平米

	2
	视频发送卡
	1、要求支持3路视频信号输入（1路HDMI2.0、1路DP1.2和1路DVI） ，任选1个接口进行视频输入，20路网口带载输出，要求设备总带载不低于1300W像素；
2、要求具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联；
3、要求支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
4、要求支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%；
5、要求支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节；
6、要求支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制；
7、要求支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理；
8、要求支持可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出；
9、要求支持自动/手动校时，支持 NTP网络校时（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
10、要求支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能；
★11、要求支持通过浏览器，在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
12、要求支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
13、要求支持在级联模式下指定主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，支持在级联模式下登录主发送卡设备，查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
14、要求支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接
15、要求支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理
16、要求支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。
	4
	台

	3
	屏体安装钢结构
	根据现场情况定制钢结构及装饰。安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患，材料使用国标标准。
	16.2
	平米

	4
	安装及运费
	室内LED屏运输安装调试
	16.2
	平米

	5
	配电柜
	40KW户内智能配电箱，具有各种短路、断路、熔断、过载等保护功能。
	1
	台

	二
	分布式系统
	
	
	

	1
	4K分布式KVM一体节点
	1.单节点采用编解码一体化设计，支持自定义成编码或解码节点；
2.支持无中心和有中心两种部署方式，
3.节点采用无风扇静音设计，采用国产化芯片，自主可控；
4.输入分辨率3840*2160@30fps（向下兼容），输出分辨率3840*2160@60fps（向下兼容）；
5.视频接口:≥2路HDMI（1路HDMI输入，1路HDMI输出），支持视频环出；音频接口:≥1路耳麦接口，≥2路平衡LINE音频输入，≥2路平衡LINE音频输出；
★6.音频接口同时具备声学回声消除功能(AEC)、背景噪声抑制功能(ANS)、自动增益控制功能(AGC)；（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
★7.控制接口:≥2路RS-232，≥1路RS-485，≥4路I/O，≥4路IR红外控制，≥2路USB，≥1路Type-c接口；（提供实物图片证明并加盖公章）
8.支持RJ45网口和SFP光口网络备份，支持链路聚合,支持接入同交换机或不同交换机的光口和电口，支持使用优先级配置，光电口通讯倒换用户无感知，倒换时间无延时；（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
9.支持远程KVM控制;
★10.支持音视频同步拖放控制，视频源回显画面上可独立控制音频开关；支持音频状态实时监测；（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
11.支持90度/180度/270度/360度视频旋转上屏显示，持视频轮巡开窗
12.支持自定义传输码率，码率调整范围128Kbps~100Mbps；
13.支持大屏拼接功能：支持LCD液晶屏/LED屏/DLP屏等类型屏拼接显示，高精度同步校准，分布式节点同步误差≤0.1ms；
14.单节点支持同时开设16个活动窗口；
15.支持背景设置、支持字幕设置、支持横幅显示；
16.支持外部供电和POE供电。
	27
	台

	2
	48口POE交换机
	1、交换容量672Gbps,包转发率207Mpps。
2、48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，6个1/10GE SFP+口。
3、支持802.3at/POE+供电标准。
	1
	台

	3
	分布式中控主机
	1、 第五代智能控制网关，采用互联网及物联网设计思想，整合linux平台、人工智能技术。
2、控制上采用神经网络图算法，支持自主绘制任意控制运行图；
3、人机界面采用符合HTML5标准的动态图形及矢量图形技术，支持编制各类生动优美的动态人机交互界面。
4、支持云端编程、远程控制、可视化操作，支持宏模块、用户自建模块、资源共享及多重界面，支持Tcp、Udp、Telnet、Http、Snmp、Mqtt等丰富的网络协议。
5、8路低压继电器，8路数字I/O输入，8路红外或单向RS-232串行通讯口；
★6、8路双向RS-232/422/485串行通讯口(带隔离保护)；（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
7、1个RST系统复位按钮，3个LED系统状态指示灯；
8、1个RJ45 10M/100M以太网接口；
★9、前面板带液晶显示屏、红外学习窗和不少于4个可编程按键；（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
10、24VDC 1A外部电源输入；
11、标准1U机柜安装。
	1
	台

	4
	录播主机
	1、19英寸标准机架式1U机箱，嵌入式架构设计，采用纯国产DSP编解码芯片，无风扇设计。
2、主机集音视频编码、视频矩阵、音频矩阵、本地直播、推流直播、广播直播、录制、控制、存储等功能于一体。
3、为方便本地化控制和管理，主机前面板具有液晶显示屏、POWER、REC、LIVE等状态显示灯。
4、前面板液晶显示屏可显示主机IP地址、可用磁盘空间、录制直播状态等信息，面板具有开始录制、停止录制、开始直播、停止直播、下载、取消等按键，通过按键和显示屏实现录播管理、下载视频至移动存储设备。
5、主机支持光驱刻录功能，无需通过win系统电脑，可通过录播主机将视频刻录至光盘。
6、主机具备导播切换台功能，通过显示器和鼠标键盘可实现多机位画面导播切换输出。
7、主机内置不低于4路4K HDMI输入，支持不低于4路网络流rtsp信号接入，支持主流品牌监控摄像机接入，支持接入信号分辨率和帧率显示，支持4路通道和导播PGM共5路视频同时录制，录制码流支持512kbps20Mbps带宽，录制分辨率支持4K、1080P、720P等。
8、主机具备不少于2路高清HDMI输出口和1路VGA输出口，支持1路4K矩阵输出电影模式画面、HDMI和VGA输出导播管理GUI界面，主机具备5路RS232串口，支持LED时钟接入、时序电源、中控控制、导播键盘、摄像机控制等（提供产品接口图并加盖公章）。
9、主机具备1路10/100/1000Mbps自适应以太网口，具备单网口双IP功能，支持内外网隔离。
★10、主机内置流媒体服务器，本机可支持50路并发直播、点播观看，支持手机扫码观看（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
11、主机支持不少于5路rtsp流信号，支持机顶盒等设备拉取主机rtsp流实现无延迟直播观看。
12、主机直播推送rtmp信号至资源管理平台或第三方直播平台实现万人直播。
★13、主机支持在线语音转写、二维抠像（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）。
★14、主机内置10点互动MCU，支持1V9远程视频会议或互动教学，支持标准ITU Sip协议，任意录播既是MCU也是视频会议终端（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）。
15、主机提供远程导播管理APP，支持多分屏设置、直播、录制管理、画面预览和导播切换等功能。
	1
	台

	5
	电源控制器
	1、支持通过RS232、RS485控制通道开关；
★2、支持通过网络TCP、UDP、HTTP、web控制通道开关；（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
3、支持时序控制通道开启和关闭；
4、支持每通道单独控制开启和关闭；
5、支持锁定面板按键；
6、支持通道与通道之间状态互锁；
7、支持自定义设备名称和通道名称设备掉电，供电恢复后，端口状态自动恢复到断电前的状态；
8、可对每个通道配置打开或关闭此功能；
9、支持场景保存和调用；
10、八路通道，每通道一个COM公共火线端，一个NC常闭端，一个NO常开端；
★11、单通道最大支持250V 15A对外输出（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
	1
	台

	6
	机柜
	42U,60x800x2000mm
	1
	套

	7
	无线控制屏
	11.5英寸 144Hz高刷护眼全面屏 2.8K超清
屏幕类型：LCD
屏幕比例：3:2
后置摄像头像素：1300W；前置摄像头像素：800w
内存：12+256G
	1
	台

	8
	无线路由器
	WiFi6千兆无线路由器 5G双频 Mesh 3000M无线速率 支持双宽带接入
	1
	台

	9
	分布式专用定制化机框
	节点定制化机框可直接上机柜，一个机框最多可装8个节点
	4
	台

	10
	分布式智能控制编程
	主机及控制终端的编程软件。
	1
	台

	三
	音响扩声系统
	
	
	

	1
	高档会议阵列音柱
	1.额定功率：320W
2.峰值功率：1080W
3.阻抗：4Ω
4.频率响应：100Hz-20KHz
5.灵敏度：93dB
6.扬声器单元：8*3"铁氧体单元、1*1"钕金属高频单元
7.最大声压级：124dB
8.覆盖角度：(H)160°(V)30°
9.产品尺寸(W*D*H)：≤98*153*945mm
	2
	只

	2
	专业功放
	1.输出功率：立体声8Ω：2*500W；立体声4Ω：2*750W；桥接单声道8Ω：1500W
2.音频输入输出：2路XLR卡侬母接口、2路XLR卡侬公接口
3.输出接口：2路欧姆接口和2组接线柱
4.信噪比：96dB
5.转换速率：60V/us
6.阻尼系数：≥300@ 8 ohms
7.频率响应：＜±0.1db,20HZ+20KHZ
	1
	台

	3
	调音台
	1.8路XLR平衡式话筒输入，话筒输入接口带48V幻象电源，可以单独控制每路幻象电源开关，兼容8路6.35mm非平衡输入；1组6.35mm立体声输入，可连接立体声设备；
2.4组母线（立体声+两编组）输出，2路AUX辅助输出；1路监听输出，1路录音输出；
3.高品质、低噪音的话筒输入，低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力；
4.2组AUX辅助输出AUX1为推子前和推子后，AUX2为推子后；
5.内置24种模式DSP数字效果器，数字显示效果种类；
6.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平；
7.MP3播放器带USB电脑声卡输入，手机蓝牙连接；
8.具有13个60MM行程高分析度推子。
	1
	台

	4
	音频处理器
	1.自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面,灵活多样的控制方式：可选择COM、USB,TCP等多种连接方式；
2.输入每通道：4路平衡式话筒/线路。
3.输出每通道：4路平衡式线路输出。
4.每一路均具有48V幻象电源开关；
5.优化的前级增益，灵敏度具有多级调节，MIC灵敏度具有0-40db共9级灵敏度可调；
6.内置自适应反馈消除AFC，并且能分两个等级，抑制系统啸叫；
7.内置自动混音功能；
8.可中控控制和安卓端APP控制；
9.内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：腾讯会议，钉钉会议等）
	1
	台

	5
	反馈抑制器
	1.有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然，一键式操作模式，简单好用；
2.自适应全频带反馈抑制功能(AFC)，高效处理高清语音环境中的声反馈问题，对于高灵敏度、全指向型、锐心形、超心形等话筒有显著的抑制啸叫功能，提升灵敏度高、声音通透干净无压缩感，传声增益提升幅度：9-18dB；
3.采用非传统反馈处理技术的自适应房间反馈预测消除数字处理，实现反馈一键操作，无需复杂调试；
4.接口丰富，支持高低电平的输入和输出，卡侬XLR-3与大三芯1/4”TRS直插兼顾，可灵活应用，输入带48V幻象供电开关；
5.平衡和非平衡两种输出方式，输出大小连续可调，输出有总的信号指示灯和峰值指示灯，调试方便。
	1
	台
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	一拖二无线会议（短方杆）
	1.采用真分集接收技术，CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频；
2.每个通道有100个频点可调，可跟无线接收机进行红外对频，同时也支持无线对频，频率同频技术无需对准发射机可轻松实现对频；
3.接收机采用1.8寸TFT彩色显示屏，2个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平一目了然；
4.内置啸叫抑制功能，可根据需要开启或关闭；
5.内置4种EQ模式，用户模式可以自由灵活调节13段EQ增益，适配更多场合使用；
6.采用动态随机ID，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射机；
7.预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率；
8.具有杂讯锁定静噪控制+ID锁定静噪；
9.超强抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；
10.具有2路XLR平衡输出同时具有2路拓展XLR平衡输出，1路混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；
11.配带2个吸盘天线，可以将天线放置在机柜外面，避免机柜影响话筒的接收信号；
12.含1台接收机和2只无线短咪杆桌面麦
	1
	套

	7
	电源时序器
	1.8通道大电源时序打开/关闭。
2.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W。
产品参数：
1.额定输出电压：交流220V 、50Hz
2.可控制电源：8路
3.每路动作延时时间：1秒
4.供电电源：VAC 50/60Hz 25A
5.每路输出带指示灯
6.锁匙开关控制电源
7.单路额定输出电源：30A
	1
	台

	四
	模块化机房
	
	
	

	1）
	机柜系统
	
	
	

	1
	机柜
	1、19英寸42U标准服务器机柜，柜体外观尺寸：前玻璃门，后钣金门，机柜尺寸：600*1400*2000mm；为了便于安装、拆装，要求单块侧板分两段设计。                                                                                                            2、机柜静态承载能力不小于 2500kg；提供第三方机构出具的同系列抽检的检验报告。
3、机柜抗震要求：按照标准 YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在带载 600kg 工况下，连续通过 8、9 级烈度结构抗地震试验。提供第三方机构出具的同系列抽检的检验报告。
4、以下一体化机柜参数需要提供第三方机构出具的同系列抽检检验报告加以证明。
1）采用空调制冷，且预留应急冷却风扇安装位置
2）支持本地和中心网管两级管理架构;支持移动 APP管理
3）监控系统具有2D展示一体化机柜整体布局的功能
4）支持门禁:刷卡、密码
5）具有实时视频查看视频回放功能
6）支持 PDU插座远程关断保护
7）具备C级防雷保护
8）空调故障，冗余空调自动启动,运行 1h 温度趋于稳定，1h 时柜内所有测点最高温度为 26.5℃
9）能效值（PUE）：25%负载:1.19  50%负载:1.16  75%负载:1.13  100%负载:1.12  其 PUE 平均值为:1.15 常规测试，空调室外机放置于焓差实验室中，所处环境温度为 20.0℃)
	3
	台

	2
	层板
	适用于1200mm深的服务器机柜，承载IT设备承重60KG，颜色与机柜一致   
	8
	块

	3
	侧门
	机柜侧面封板，含上下两块，与服务器机柜配套安装
	2
	块

	4
	PDU
	32A输入/10A国标20口 16A国标4口输出 (A路,带接线盒,带指示灯,带防脱,机柜后左侧安装)
	8
	套

	2）
	不间断电源系统
	
	
	

	1
	ups电源
	一、动力柜：
1、19英寸42U标准服务器机柜，柜体外观尺寸：前玻璃门，后钣金门，机柜尺寸：600*1400*2000mm；智能监控屏10 寸1 台,为了便于安装、拆装，要求单块侧板分两段设计。                                                                                                           
2、机柜静态承载能力不小于2500kg。提供第三方机构出具的同系列抽检的检验报告
3、机柜抗震要求：按照标准 YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在带载 600kg 工况下，连续通过 8、9 级烈度结构抗地震试验。提供第三方机构出具的同系列抽检的检验报告
4、以下一体化机柜参数需要提供第三方机构出具的同系列抽检检验报告加以证明。
1）采用空调制冷，且预留应急冷却风扇安装位置
2）支持本地和中心网管两级管理架构;支持移动 APP管理
3）监控系统具有2D展示一体化机柜整体布局的功能
4）支持门禁:刷卡、密码
5）具有实时视频查看视频回放功能
6）支持 PDU插座远程关断保护
7）具备C级防雷保护
8）空调故障，冗余空调自动启动,运行 1h 温度趋于稳定，1h 时柜内所有测点最高温度为 26.5℃
9）能效值（PUE）：25%负载:1.19  50%负载:1.16  75%负载:1.13  100%负载:1.12  其 PUE 平均值为:1.15 常规测试，空调室外机放置于焓差实验室中，所处环境温度为 20.0℃)
二、三进三出20KVA机架式1台
1、20kVA UPS 输入电压范围138~485Vac 输入频率范围 40Hz-70Hz 采用机架式设计，适用于标准的19英寸网络机柜。它采用在线双转换技术，可以完全消除各种电网问题，并为客户提供稳定，纯正弦的电源保护。
2、标准19英寸网络机柜，用于机房，IDC室，综合机柜等。
3、DSP数字化控制，控制系统更加稳定可靠
4、采用输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99
5、智能充电管理；30-50节电池数量可选
6、丰富选件,RS485接口，SNMP卡（选配），并机板（选配）
7.具有UPS智维软件（提供第三方证明文件加盖公章）。
三、市电模块4U(15K/20K，三进三出)
总输入：125A/3P*1，UPS输入：40A/3P*1，防雷开关：32A/3P*1，含C级防雷，空调：40A/3P*2，63A/1P*2，开关监控：带市电总电表，特殊说明：可增加拓展模块
四、UPS分配模块4U(15K/20K，三进三出)
UPS输出：40A/3P*1，维修旁路：40A/4P*1，UPS分配：32A*1P*12（PDU），16A/1P*3（灯带、监控、应急通风各1路），12V电源：29A，开关监控：不配电表，特殊说明：一拖六及以下，可增加拓展模块
五、监控单元：
1套动环监控系统，10寸触摸显示屏，监控UPS，配电，空调，环境温湿度，烟感等机房基础设备，无USB摄像头,标配正版操作系统软件；
1套非定位线式漏水检测报警器；
1套非定位线式漏水感应线；
1套声光报警系统：
8个温湿度传感器；
8个烟雾传感器。
	1
	台

	2
	100AH蓄电池
	1、阀控密封式铅酸蓄电池100AH；
2、阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T2408-2008中第8.3.2条FH-1(水平级)和第9.3.2条FV-0(垂直级)的要求；
3、气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
4、大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常；
5、容量保存率：静置28天后，容量保存率≥99.06%；
6、密封反应效率：≥98.43%；
7、防酸雾性能：正常浮充工作过程中应无酸雾逸出；
8、蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是17.00～18.00kPa，闭阀压应是13.00～14.00kPa；
9、耐过充电能力：完全充电后电池以30I10连续充电160h，无变形，无渗液；
10、端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤11mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤20mV；放电状态：端电压差值≤0.115V；
11、电池间连接电压降≤4.0mV；
12、热失控敏感性：在(25士5)℃环境中，以(2.45士0.1)V/单体的恒定电压(不限流)连续充电应满足以下要求:168h，应满足（1）蓄电池表面(端子部位)温度应≤27.2℃。(2)每 24h 的电流增长率应≤20.83%。
13、过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥103.66%；
14、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素≥94.97%；
15、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.04%；
16、电池组支持智维功能，设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持微信小程序远程实时查看设备数据和状态，异常时通过微信小程序实时通知到维护人员机及管理人员。并提供蓄电池智维软件著作权证书复印件加盖公章。
17、承诺一组电池组中有电池损坏更换整组电池。
	32
	节

	3
	电池箱
	满足32节100ah蓄电池安装
	1
	套

	3）
	精密空调系统
	
	
	

	1
	全封闭通道
	1.总制冷量≥12.8kW、显热比≥100%、风量≥2400m3/h、电加热量≥3kW、加湿量≥1.5kg/h
2.应配置高品质变频压缩机和EC离心风机，20%~100%无极调节冷量和风量，精确控温，低碳节能。
3.应配置行业顶级品牌控制器，全自研控制软件，支持最大200台群控管理。
4.应标配7英寸彩色触控屏，图形化界面，以曲线形式显示温湿度、冷媒压力和过冷度等参数，帮助快速定位故障。
5.应标配电子膨胀阀，高精度快速调节流量以节能。
6.应具备冷媒泄露智能检测功能，微漏早发现，避免冷媒丢失导致停机，可靠性更高。
7.应配备行业顶级品牌电极加湿器，加湿快速，可冲洗重复使用，稳定可靠。
8.应标配G4级过滤网，满足GB50174-2017数据中心设计规范机房洁净度要求。
9.应标配网络通信接口，支持通过浏览器调节空调机组温湿度、压缩机和风机等参数，支持远程开关机操作。
10.应无缝适配AgileBlue-100氟泵双循环自然冷节能方案，低温室外环境下节能效果显著。
11.应可选配冷凝水泵、漏水监测、压差开关、双电源、低温组件等，支持特殊应用场景。
12.应提供节能认证。
13.具有精密空调智维软件（提供第三方证明文件加盖公章）。
	1
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	2
	空调安装
	含20米内所需材料
	1
	套

	4）
	辅材
	
	
	

	1
	短信告警器
	实现短信告警功能（不含SIM卡）
	1
	套

	2
	电缆包
	电缆附件包，通用型标配，BL 组件-电缆附件包-适用于“4~6 柜”配置
	1
	套

	3
	设备安装调试
	含附件等
	1
	套

	五
	其他
	
	
	

	1
	指挥操作台
	定制，U型，钢木结构，尺寸约：长4000mm*宽（2400/3800mm）*高750mm，台面使用密度板贴防火板面，侧板使用密度板金属烤漆，下柜选用冷轧钢板，板厚：框架1.2mm，立梁1.5mm。含4套显示器摇臂架和8张网孔操作椅。
	1
	套

	2
	多媒体插座
	定制，含HDMI、网络、电源等可选模块
	5
	套

	3
	工作站
	I7-13700/16G/256G+1T/4G独显、WIN11H/3Y/23.8
	4
	台

	4
	打印一体机
	黑白多功能A4激光打印一体机，支持打印复印扫描，自动双门，支持有线网络打印
	1
	台

	5
	接入交换机
	24千兆光+8千兆电+4万兆光（含光模块）
	1
	台

	6
	核心交换机
	交换容量：336Gbps，包转发率：126Mpps
固化接口形态：48*10/100/1000M 电口，4*1000M SFP端口
简要参数：
1、高可靠：端口、链路、设备级备份以及基于协议的链路探测机制
2、工业协议：支持工业协议透传和被工业协议监控与管理
3、环网协议：支持MRP、RRPP、ERPS、PVST/PVST+与友商混合组网
4、三层功能：支持IPv4/IPv6双栈、Rip、Osfp、组播等协议
5、网络运维：Smartmc、IMC以及SDN网络架构
	1
	台

	7
	汇聚交换机
	交换容量：336Gbps，包转发率：126Mpps
固化接口形态：16*100/1000M SFP 端口， 8*combo（10/100/1000M 电口或者100/1000M SFP 端口），4*1G/10G SFP 端口
简要参数：
1、高可靠：端口、链路、设备级备份以及基于协议的链路探测机制
2、工业协议：支持工业协议透传和被工业协议监控与管理
3、环网协议：支持MRP、RRPP、ERPS、PVST/PVST+与友商混合组网
4、三层功能：支持IPv4/IPv6双栈、Rip、Osfp、组播等协议
5、网络运维：Smartmc、IMC以及SDN网络架构
	1
	台
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	CVR存储
	1、要求设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥4个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电；
2、要求设备配置：≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0；
3、要求具有36个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；要求设备配置36个企业级8T硬盘，SATA3.0接口，7200RPM；
★4、要求每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1；（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
5、要求支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；
6、要求支持纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断；
7、要求设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整；
8、要求支持配置多个录像卷、图片卷、文件卷，支持不同的卷，配置不同的覆盖策略；
9、要求设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒）
10、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
11、要求产品提供3C报告、存储产品具备国家版权局颁发的系统软件著作权登记证书
	1
	台
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	数据服务器
	1、CPU：配置2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64；
2、内存≥配置64G DDR4，16根内存插槽
3、硬盘≥配置2块240G SSD硬盘，2块2T 7.2K SATA硬盘
4、阵列卡≥配置1块SAS_HBA卡，(支持RAID 0/1/10)
5、PCIE扩展支持≥5个PCIE插槽
6、网口≥2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
7、其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA
8、电源：配置≥550W（1+1）高效CRPS冗余白金电源
	2
	台
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	视频服务器
	1、CPU：配置2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64；
2、内存≥配置64G DDR4，16根内存插槽
3、硬盘≥配置2块240G SSD硬盘，2块2T 7.2K SATA硬盘
4、阵列卡≥配置1块SAS_HBA卡，(支持RAID 0/1/10)
5、PCIE扩展支持≥5个PCIE插槽
6、网口≥2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
7、其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA
8、电源：配置≥550W（1+1）高效CRPS冗余白金电源
	2
	台
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	视频综合平台一体机
	1、要求采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统，满足中小规模的监控需求；支持4路HDMI输入+8路HDMI输出
2、要求支持客户端软件上添加、删除、修改用户。可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限;最大可设置 32个用户；
3、要求支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能；
4、要求支持将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率最大>30fps: 支持同时8路4K(3840x2160)信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化;支持在电视墙进行8画面分割显示；（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
★5、要求支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙；预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数)；单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
6、要求支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示,视频切换流畅无黑屏；整机8张解码板支持最大 512个窗口；
7、要求具有窗口叠加功能，可调整叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，置顶窗口始终位于最顶层; 支持任意一路信号跨屏拼接、漫游、缩放、图层叠加显示功能； 单输出口最大支持2个4K(3840x2160)像素图层或者4个1080P(1920x1080)像素图层；
8、要求单子板解码能力:2路3200W/2路2400W/4路1600W/5路1200W/8路800W/10路600W/12路500W/16路400W/20路300W/32路200w/64路720P及以下分辨率; 整机8张解码卡解码能力:16路3200W/16路2400W路1600W/40路1200W/64路800W/80路600W/18路400W/256路1080P/512路720P/D1及以下分辨率。
9、要求支持以下输入分辨率:1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1366x768@60Hz、1440x900@60Hz、1680X1050@60Hz、1280X960@60Hz、1600x1200@60Hz、1280x720P@50Hz、1280x720P@60Hz、1920x1080P@50Hz、1920 x1080P@60Hz、1920x1200@60Hz、3840X2160@30Hz；
10、要求支持以下输出视频分辨率:1024x768@60 Hz、1280x1024@60Hz、1280x720@60Hz、1600x1200@60Hz、1680X1050@60Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、3840x2160@30 Hz。；
★11、要求支持热成像检测，船只检测、区域入侵报警功能，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示；（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
12、要求支持电源冗余设置，支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响；
13、要求支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作，确保系统稳定可靠
	1
	台
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	视频综合安防管理平台
	1、综合视频管理平台是整个安防系统的核心和中枢系统，本次系统建设要求提供一套视频管理平台统一管理视频监控、警戒报警、综合管控等应用。实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理，本次招标要求满足500路视频监控接入。
2、要求系统支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用；
3、要求系统支持用户权限根据组织、资源点进行权限配置；支持用户账号启用、禁用；
4、要求系统支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
★5、要求系统支持IPv6网络适配，支持IPv6网络环境下平台部署，并支持用户以IPv6的方式进行平台访问和业务应用实现；支持通过IPv6的方式添加视频设备、停车场出入口设备、门禁设备等（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
6、要求系统支持系统部署在欧拉操作系统、银河麒麟操作系统环境中
7、要求系统支持平台事件图片存储到CVR、云存储；
8、要求系统支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理；
9、要求系统支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；
10、要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置；
11、要求系统支持监控点的批量迁移；
12、要求系统支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态；
13、要求系统客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示；
14、要求系统支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
15、要求系统预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等；
16、要求系统支持将录像回放和录像下载权限分离，支持为用户分配是否具有录像下载权限，支持录像批量下载；
17、要求系统支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分
18、要求系统支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；
19、要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式；中心存储录像计划，支持配置备份资源池，实现双备份（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖公章）
20、要求系统支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；
21、要求系统支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况
	1
	套
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	工业网闸
	1、硬件架构：标准2U机架式，要求内端机：标配6个千兆电口(含管理口)，2个千兆光口插槽；标配液晶显示屏；外端机：标配6个千兆电口(含HA口)，2个千兆光口插槽；标配液晶显示屏；双电源；
2、性能要求：网络吞吐量≥600Mbps，网络时延＜1ms，最大并发连接≥80000；
3、集成抗 DDOS 和病毒查杀功能，可抵御各类黑客入侵、拒绝服务攻击和病毒木马威胁，保证工控网闸系统自身的安全
	1
	台
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	工业防火墙
	1、硬件架构：标准1U机架式，无风扇设计，标配6个千兆电口(含管理口)，2个千兆光口插槽；2组Bypass；2个扩展槽位；要求内存≥16G，硬盘≥4T；双电源；
2、性能要求：整机吞吐≥6Gbps，每秒新建连接≥6万，最大并发连接数≥120万，网络时延＜100us；
★3、内置智能 bypass 检测和执行模块，支持 bypass 开关、整机平均流量阈值、cpu 利用率阈值、内存利用率阈值、bypass状态持续时间、整机平均数据采样时间配置、bypass 手动切换配置、bypass 告警日志配置等安全配置（提供截图并加盖公章）；
★4、支持多个独立的逻辑分系统，每个逻辑分系统即为一个虚拟系统，虚系统支持独立的接口、地址集、用户/组、路由表项以及策略，并可通过虚拟系统管理员进行配置和管理（提供截图并加盖公章）；
5、支持基于工业协议的行为操作可实时进行审计，可查看操作时间、协议名称、客户端 IP、客户端端口、服务端 IP、服务器端口、功能码、地址范围及值域。支持对审计数据生成并导出，支持审计数据选中下发策略（提供截图并加盖公章）
	2
	台
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	工业监测与审计
	1、硬件架构：标准2U机架式，标配6个千兆电口(含管理口)，4个千兆光口插槽，2个扩展槽位；内存≥16GB，硬盘≥4T；双电源；
2、性能要求：整机吞吐≥6Gbps，入库能力≥3W，最大并发连接≥60W；
3、支持主流厂家的 74+工控协议识别；
4、对于在工业控制网络内的应用层通信协议流量采集，对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、MySQL、Oracle、SQLServer、Rlogin、MQTT、TELNET、pSpace等多种网络基础协议的深度解析（提供界面截图）；
★5、支持对HTTP协议进行内容审计，审计内容包括不限于：访问域名，HTTP引用页、URL、HTTP请求类型、HTTP响应类型、请求文件、请求参数、访问行为、响应码、访问浏览器、服务器、Cookie、源目的IP地址、信誉分值等（提供界面截图并加盖公章）；
★6、支持对MySQL、Oracle、SQLServer、pSpace等主流数据库协议审计，包括用户登陆情况、对表、索引、存储、SQL语句、字段、视图等操作进行审计（提供界面截图并加盖公章）
	1
	台
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	工业主机安全防护
	1、基本要求：单机版(windows/(Linux),软件形态,邮件交付；包含安全首页，白名单管理，设备管理，应用防护，主机加固，安全审计等功能；
2、白名单支持的可执行文件和脚本文件类型至少12种包括.exe；dll;.ocx;.scr;.sys;.cpl;.ime;.efi;.mui;.tsp;.drv;.bat;.cmd;.js;.vbs;.vbe;.wsf;.wsc;.hta;.pl;.ps1;.py; 
3、支持脱壳进程白名单，可自动将脱壳进程释放的可执行文件加入白名单，确保程序正常运行（提供界面截图）；
★4、支持对各类外设进行启用/禁用管理，防止非法/无关外设接入。支持的外设类型应包括：光驱、打印机、调制解调器、网络适配器、图形图像设备、通讯端口、红外设备、蓝牙设备、1394控制器、PCMCIA卡、便携设备（提供界面截图并加盖公章）
	4
	套
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	工业日志审计
	1、基本要求：标准2U机架式，标配6个千兆电口(含管理口)，4个千兆光口插槽，2个扩展槽位，内存≥32G，硬盘≥6T；双电源；日志预估存储时间:6个月以上,采集处理峰值≥8000EPS，标配100个日志源授权；
2、支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统、工业防火墙、工控审计、工控漏扫、工控入侵、工控网闸、工控主机卫士等；等不少于26类300种日志对象的日志数据采集；
3、基于时间轴展示数据分布，能够通过时间轴进行查询分析。智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应（提供界面截图）；
★4、支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集（提供界面截图并加盖公章）； 
★5、支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数（提供界面截图并加盖公章）
	1
	台
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	边界防火墙
	1、基本要求：标准1U机箱，标配16个10/100/1000BASE T接口、4个SFP插槽、4个SFP+插槽，1个可插拨的扩展槽，双电源，默认含IPSEC VPN功能、SDWAN功能、应用识别功；防火墙吞吐率≥8Gbps，并发连接数≥200万；防病毒吞吐量≥2G，IPS吞吐量≥1.2G，全威胁吞吐量≥1G，可扩展SSL VPN、IPS入侵防御、WAF、URL过滤、AV防病毒、僵木蠕功能；
2、支持SSL解密，可对HTTPS加密流量进行安全检测，同时通过URL过滤、关键字过滤等安全引擎的防护，有效阻止恶意网络攻击（提供界面截图）；
★3、为使保证安全产品做到安全自主可控，要求为国产品牌。为保证系统软件设计全面性、保密性、完整性，要求招标产品系统遵从行业标准和政府法规，产品具备信息安全产品自主原创证明（提供证书证明并加盖公章）；
★4、为保障产品运行的安全及稳定性，要求产品设计、开发、生产及售后服务符合TL9000-HSV标准要求（提供第三方权威证明材料并加盖公章）
	1
	台

	19
	上网行为管理
	1、基本要求：标准2U机架式，标配1个console口， 8个千兆电口， 2个千兆光口插槽， 2个万兆光口插槽， 支持1对电口Bypass，冗余电源，2个扩展槽位；
2、性能要求：建议适配带宽：1G 网络吞吐量：6G； 最大并发连接数>100W； 推荐用户数5000人； 硬盘存储≥4T ；设备内存≥16G；标配应用识别功能，一年的系统版本，URL库及应用特征库升级许可；
3、支持即插即用功能。不管电脑的IP如何配置，开启即插即用功能后，只要插上网线，即可上网（提供界面截图）；
★4、支持与前端边界防火墙设备进行模块阻断、流量模块阻断、行为管控模块阻断记录（提供功能截图并加盖公章）；
5、为保障产品运行的安全及稳定性，要求产品设计、开发、生产及售后服务符合TL9000-HSV标准要求（提供第三方权威证明材料并加盖公章）
	1
	台

	20
	安全等保测评
	二级安全等保，两年一次
	2
	次

	21
	组态软件
	无限点，可方便、简单地集成任何第三方ActiveX控件。可根据需要把第三方COM组件集成于整个系统中。
可以建立、编辑、监视、运行基于时间或基于事件的调度计划。
自动采集、存储、显示历史数据并分析过程趋势。
全面支持OPC标准。既可以作为OPC服务器，也可以作为OPC客户端。
提供分布式、客户/服务器结构，为系统提供最大的可扩展性。
Server直接连接到物理I/O点，并维护过程数据库。过程数据库中有多种功能块可供选择，包括：模拟器、数字量输入输出块、计算块、报警块、累计块、计时器块、连续控制块、统计块及SQL功能块等。
Client客户端应用包括：实时动态画面、趋势、报表、批次控制、MES等。Client客户端安装在客户节点上。通过在View节点设置适当的客户端权限，用户可以访问到网络中任意。
	1
	套

	22
	远程控制系统开发
	1.、控制功能：根据由调度人员的操作命令控制plc实现控制和紧急停止动作。
2、安全保护功能：系统设定不同的安全等级，不同的操作等级具有不同的操作权限，最大限度地减少误操作和破坏性操作。
3、事故追忆功能:当发生系统故障和不良操作等事故时，系统将事故发生时刻前后一段时间内系统所采集到的所有参数保存下来，以供事故分析。
4、诊断功能：能随机诊断自身设备在线情况和运行情况，发现故障自动报警。
5、模拟显示功能：通过动态模拟画面显示动作过程、设备运行状况等。
6、报警功能：当监控对象发生故障时，本系统能自动停止运行，并报警。
7、数据检索和报表：可以检索和以报表形式显示、打印自诊断结果、设备状况、报警信息、开启时间等信息。
	1
	项

	23
	线缆辅材
	包括音频连接线、网线、电源线、水晶头、镀锌钢管等
	1
	项

	24
	视频VPN专线
	1000M
	3
	年

	25
	工控VPN专线
	200M
	3
	年

	26
	专线宽带
	100M
	3
	年

	27
	安装调试费
	
	1
	项

	六
	装修部分
	详见招标控制价
	
	


注：供应商的报价须在包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、施工费、技术服务费、培训费、项目对接费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用上进行报价，由供应商自行考虑风险。
本项目采用折扣率报价方式，按实际供货数量结算，结算单价=招标控制价中各单价*投标折扣率。
三、其他要求
▲1、保修期（维护期）：
1.1 设备保修期：设备验收合格后免费保修期不少于3年（供应商可提供更优惠的保修期）。
1.2 保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修。
1.3 投标人在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。
2、售后服务：
2.1 在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达采购人现场实施维修。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。
2.2 供应商应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。
2.3 供应商应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。
2.4 供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。
3、技术支持：中标供应商提供三年免费软件升级。
4、培训：
[bookmark: _GoBack]4.1 供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。
4.2 供应商应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。
4.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。
5、验收:
5.1 供应商在供货前须书面通知采购人，如供应商所供的设备达不到投标时承诺的要求，采购人可以拒收供应商的设备。
5.2 采购人须于供应商将设备交付使用后会同有关专业人员对设备按规定的要求进行验收。验收合格后，采购人应向供应商出具验收报告，验收不合格的，采购人有权拒收，并书面通知供应商，供应商应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。若无法在规定时间内更换，造成的损失由供应商承担。
5.3 验收相关说明及依据
国企采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收。
5.4 供货方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。验收所需资料及验收合格条件：操作培训签字，维修培训签字，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，维修说明书及电子版（扫描件有效）。
5.5 设备送到采购人指定地点，否则采购人有权不予接收。
5.6 供货方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。
5.7 若因投标供应商产品质量或运输等问题导致验收不合格，投标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标供应商承担，且采购人有权选择退货，并保留向投标供应商索赔的权利。
5.8 投标供应商在材料到货、装卸和验收期间应接受采购人的协调和管理，投标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。采购方应于收到设备后，对设备的数量和外观等进行验收，验收合格入库后告知供货方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知供货方，供货方应在接到通知后3日内安排重新发货。材料的装卸由投标供应商负责，装卸过程如有损坏，投标供应商应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。
5.9 投标供应商需需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性,供货时,采购人将进行如实核对,如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为,将上报采购主管部门,废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。
5.10 采购人将对到货设备进行严格验收, 供应商投标文件偏离表中未注明偏离,但实际到货设备未达到招标文件技术要求的,做验收不通过处理,如中标投标供应商在供货期出现不能及时发货、产品存在质量问题等情况，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚;供应商到货及指导安装,退货等所造成的损失自行承担,供应商须慎重投标。
6、其他说明
6.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供采购人没有规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。
6.2供应商需缴纳设备运送的运费，费用包含在投标报价中，采购人不再另外支付。
6.3如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供正常使用所需的所有配件并承担产生的相关费用。
四、商务条款
1、履约保证金：
1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，中标人向采购人支付合同总价的2.5%作为履约保证金，履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银形式、保函等形式。
1.2 履约保证金的退取：在设备安装调试完成并验收合格后15个工作日内无息退还。如供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。
2、付款方式(具体付款时间以财政拨付为准)
2.1 预付款：在合同签订后，且中标供应商投标文件中承诺的人员、设备等均配备到位后的7个工作日内，采购人向供应商支付合同价的40%作为预付款，同时采购人有权要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。（浙财采监[2022]3号文件）。
2.2 所有设备到达采购人指定地点并确认数量后支付实际金额的20%，设备安装、施工验收合格后7个工作日内，采购人向中标人支付审价后剩余应结算金额（中标人须提供正式发票后予以支付）。
2.3 该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）
采购人每次付款前，中标供应商应当向采购人提供等额合法有效发票，否则采购人有权拒绝付款，中标供应商仍应履行合同义务。
3、工期
▲3.1 工期：在接到采购人通知后90日历天内完成设备的供货、安装、调试、施工、验收等所有工作。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试及施工，供应商应承担由此给采购人造成的损失，同时采购人有权解除合同。
注：中标人逾期的，每逾期一天扣成交总价的1‰作为违约金支付给采购人，采购人可从待付款中扣除。逾期超10个工作日不能完工的，采购人可解除合同。中标人因逾期或其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。
3.2 交货地点：采购人指定地点
3.3 中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货、施工。
3.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
3.5 安装过程中发生的费用由供应商负责。
3.6 供应商应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中采购人需配合的内容。
3.7	随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。
3.8设备品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合投标响应文件、合同约定、招标文件规定标准的，采购人有权拒收该设备并要求中标单位更换。中标单位拒绝更换的或不能履约的，采购人可单方面解除合同，并要求中标单位赔偿由此产生的损失。
4、报价方式
质保期（保修期或维保期）满后的维保费、软件升级费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中），报价只作为参考。
五、工作范围
根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：
1、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、施工、检验检测、通过验收；
2、完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；
3、质保期内的维保及维修；
4、售后服务的措施及承诺。
以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三部分 供应商须知
一、说明
1、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。
2、供应商须对全部内容进行投标。
3、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
4、本项目采用单价包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。
5、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲6、如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购预算金额的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。
7、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
8、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。
9、知识产权
9.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
9.2 投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
9.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
9.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
10、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：
1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
11、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。
15、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）
二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件的获取
供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。
1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可进行推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）供应商资格审查声明函
3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；
上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面
2)  开标一览表
3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
4）产品零件、易损件、备品备件报价表（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））；（如有则提供）
5）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格（格式自拟）（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））（如有则提供）
2.3、商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与采购活动投标资格声明函
4) 投标函；
5）法定代表人授权书；
6）投标供应商情况声明
7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；
8）供应商体系认证证书、供应商相关资质等证书（如有则提供）；
9）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；
10）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；
11）“★”技术条款项评分对应表
12）类似项目业绩（如有则提供）；
13）项目方案（格式自拟）；
14）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件； 
15）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
16）真实应标的承诺书
17）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。
3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。
3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
[bookmark: _Toc132122115][bookmark: _Toc132122412]4.投标报价
4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
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5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备
2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标供应商组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
（1） 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
（2） 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（3） 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
[bookmark: _Toc33194393][bookmark: _Toc24550037]4、投标供应商资格审查
4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。
4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；
4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：
　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算金额，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
   5、招标代理服务费
5.1中标供应商在领取中标通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)收费向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费 60000 元，包含在投标报价中。招标代理服务费汇入以下账号：
开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司鳌江支行
开户名称：浙江品信工程项目管理有限公司
开户账号：201000173270170





第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)
（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)
（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下： 
1. （标的名称） ，属于（工业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称）   ，属于（工业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函
【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。
本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：
日期：    年  月  日
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


       单位名称（盖章）：
       日  期：
扶持政策说明：
1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。
3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。            　　　　　
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）
（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）
（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）
（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材
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第五部分     合同格式
  
本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。
甲方：           采购人    
乙方：           中标供应商    
合同编号：_______________
签订日期：_______________
甲乙双方根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及代理公司      （项目名称）（项目编号：××）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明。合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
第一条 项目合同金额及项目内容
1、合同金额（人民币）:      元，大写:     元整 。         
2、乙方根据甲方要求提供以下内容：
	序号
	项目名称
	技术参数
	数量
	计量
单位
	品牌
	产地
	价格

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：乙方的合同价包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、施工费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等的全部费用。
第二条  付款方式、期限：
1、履约保证金：
1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，中标人向采购人支付合同总价的2.5%作为履约保证金，履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银形式、保函等形式。
1.2 履约保证金的退取：在设备安装调试完成并验收合格后15个工作日内无息退还。如供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。
2、付款方式(具体付款时间以财政拨付为准)
2.1 预付款：在合同签订后，且中标供应商投标文件中承诺的人员、设备等均配备到位后的7个工作日内，采购人向供应商支付合同价的40%作为预付款，同时采购人有权要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。（浙财采监[2022]3号文件）。
2.2 所有设备到达采购人指定地点并确认数量后支付实际金额的20%，设备安装、施工验收合格后7个工作日内，采购人向中标人支付审价后剩余应结算金额（中标人须提供正式发票后予以支付）。
2.3 该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）
采购人每次付款前，中标供应商应当向采购人提供等额合法有效发票，否则采购人有权拒绝付款，中标供应商仍应履行合同义务。
第三条  交货
1. 工期
1.1工期：在接到甲方通知后90日历天内完成设备的供货、安装、调试、施工、验收等所有工作。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试及施工，乙方应承担由此给甲方造成的损失，同时甲方有权解除合同。
注：乙方逾期的，每逾期一天扣成交总价的1‰作为违约金支付给甲方，甲方可从待付款中扣除。逾期超10个工作日不能完工的，甲方可解除合同。乙方因逾期或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
2. 交货地点：甲方指定地点
3. 乙方应承诺按甲方要求完成发货、运输、交货。
4. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
5. 安装过程中发生的费用由乙方负责。
6. 乙方应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中甲方需配合的内容。
7.	随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。
8. 乙方所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制鉴定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合甲方完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作（若因乙方原因造成甲方无法申报充电站建设补贴的，相应补贴金额由乙方负责，按照补贴金额在 30 天内支付给甲方）。
9.设备品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合投标响应文件、合同约定、招标文件规定标准的，甲方有权拒收该设备并要求乙方更换。乙方拒绝更换的或不能履约的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方赔偿由此产生的损失。
第四年条  质量保证及售后
1、质保期：
1.1 质保期：设备验收合格后免费质保期       年。
1.2 质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方提供免费技术服务和维修。
1.3 投标人在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划。
2、售后服务：
2.1 在设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达甲方现场实施维修。维修过程中所需零配件乙方在接到通知后最长不超过3天必须送达甲方。
2.2 乙方应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。
2.3 乙方应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。
2.4 乙方应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。
3、技术支持：中标乙方提供     年免费软件升级。
4、培训：
4.1 乙方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。
4.2 乙方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。
4.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。
5、验收
5.1 乙方在供货前须书面通知甲方，如乙方所供的设备达不到投标时承诺的要求，甲方可以拒收乙方的设备。
5.2 甲方须于乙方将设备交付使用后会同有关专业人员对设备按规定的要求进行验收。验收合格后，甲方应向乙方出具验收报告，验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。若无法在规定时间内更换，造成的损失由乙方承担。
5.3 验收相关说明及依据
国企采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由甲方负责。甲方可以根据采购项目具体情况自行组织验收。
6、其他说明
6.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标乙方应提供甲方没有规定但投标乙方认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。
第五条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，履行期须延长，其延长期于不可抗力有效期相同。
2、不可抗力事件发生后，受影响方应以尽快方式通知另一方，并在10日内寄送有关权威机构出具的证明。当不可抗力事件时间持续超过30天以上时，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第六条  解决合同纠纷的方式：
双方在执行合同中所发生的一切争议，友好协商解决。协商无效的，可向平阳县仲裁委员会申请仲裁，或向平阳县人民法院起诉。
第七条  为有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲乙双方协商，同意以下合同条款，并共同遵守：
1、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》约定购销产品。
2、甲方应当严格执行购销合同验收、入库采购制度，对采购设备装备及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，由责任如实向有关纪检监察部门反映情况。
4、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计有关设备装备用量信息，或为乙方统计提供便利。
5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用设备装备的选择权，不得在学述活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
6、乙方指定________（联系电话：             ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到需方地点联系商谈，不得借故与甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员在非工作场合访谈并提供任何好处费。
7、乙方如违反上述6条，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关部门报告。
第八条  合同生效及其他
1、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执一份，具有同等的法律效力。
2、本合同自甲乙双方加盖公司印章并经双方授权代表签字后生效。
3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。附件设备配置清单及补充协议系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
合同附件
    下列文件与本合同具有同等法律效力：
1、采购人的招标文件与招标补充文件；
2、中标供应商投标文件；
3、询标纪要和承诺书。
4、中标通知书
甲方：                                          乙方：         
地址：                                          地址：
法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：
签字日期：   年   月   日                       银行账号：
                                                开户银行：
                                               签字日期：     年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。










第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）


重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；
[bookmark: _Toc24550049][bookmark: _Toc30408914]







一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面

平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——平阳县农村供水智能管控数字化平台及调度控制中心建设采购

投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________



1.2供应商资格审查声明函
供应商资格审查声明函
平阳县水利发展投资有限公司 ：
我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：
1. 我方具有独立承担民事责任的能力；
2. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；
4. 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。
6. 我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。
7. 我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。





二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——平阳县农村供水智能管控数字化平台及调度控制中心建设采购

投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封
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2.2开标一览表   
开标一览表

供应商名称：                        招标编号： PYCG241202095          单位：人民币元
项目名称：平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——平阳县农村供水智能管控数字化平台及调度控制中心建设采购
	项目名称
	投标折扣率
	备注

	平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——平阳县农村供水智能管控数字化平台及调度控制中心建设采购
	%
	



注：1、▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），包括但不限于包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、施工费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用。
▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。
结算方式=招标控制价中各单价最高限价*投标折扣率
供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：


2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函
【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下： 
1.（标的名称） ，属于（工业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称）   ，属于（工业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。







监狱企业声明函
【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。
本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：
日期：    年  月  日










残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


       单位名称（盖章）：
       日  期：
扶持政策说明：
1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。
3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
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3.1 “商务技术文件”封面
平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——平阳县农村供水智能管控数字化平台及调度控制中心建设采购

投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：PYCG241202095

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	




3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	














3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函
	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定，我单位满足以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。
3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。
4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖公章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：



3.4投标函
                         投  标  函
平阳县水利发展投资有限公司 ：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   
1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 

供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。



3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县水利发展投资有限公司 ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）


授权委托日期：     年     月     日

	

（授权代表身份证复印件或影印件）




3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 


3.7.1 商务响应表
商 务 响 应 表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：                    
注：不填写此表，视全部响应招标文件
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3.7.2 技术响应表
技 术 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商盖章：               

注：不填写此表，视全部响应招标文件



3.9 投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
招标编号：                       项目名称：         
	货号
	名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：





3.11 “★”技术条款项评分对应表

	序 号
	内容
	招标文件技术条款
	投标文件对应技术条款
	投标文件页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：


注：技术参数中要求提供证明材料的，需后附证明材料予以佐证，否则此项不予认可
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3.12 产品零件、易损件、备品备件报价表
产品零件、易损件、备品备件报价表

	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：



本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。






3.13真实应标的承诺书


致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺，对其真实性负责，不虚假应标：

一、本公司实际所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等与投标时响应的完全符合；

二、本公司投标时提供的所有证明材料皆真实有效；


若虚假应标，本单位接受采购人对本单位做出的相应惩罚，并赔偿由本单位产生的所有损失。
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。




地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：



3.14  质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；


本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。




地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：









诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               






第七部分   评标办法
根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评标程序
本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
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评标细则
一、商务报价评分30分  	
1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低投标价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:商务报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；
2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算金额，该供应商投标按无效投标处理。
二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分
	序号
	评分内容
	分值
	评分内容

	1
	投标人综合实力
	3
	1. 投标人具有质量管理体系、环境管理体系，每具有1项得0.5分，本项最高1分。
2.投标人具有信息技术服务管理体系认证，得1分。
3.投标人具有信息系统安全等级保护测评（云平台）达到3级及以上证书的，得1分。
注：提供有效期内的相关证书复印件并加盖公章，否则不得分。

	2
	业绩
	1
	投标人2021年1月1日以来签订的类似项目业绩，每提供一个得0.5分，最高得1分。
需提供合同复印件加盖公章，否则不得分。

	3
	拟投入本项目的服务人员情况
	12
	项目负责人（一名）具有有效的信息系统项目管理师、多媒体应用设计师证书，高级软件设计师，高级网络工程师，每提供1个得1分，最高得4分。
技术负责人（一名）具有有效的信息技术（软技术开发）高级及以上工程师、系统架构设计师证书，每提供1个得1分，最高得2分。
安全负责人（一名）具有有效的网络规划设计师、信息安全工程师证书，每提供1个得1分，最高得2分。
项目组成员具有有效的高级程序员工程师、终端与业务通信工程师证书，中级及以上注册安全工程师，一级建造师(机电工程），每提供1个得1分，最高得4分。
注：以上人员须提供人员有效证书扫描件及本单位（投标供应商）投标截止前近三个月社保缴纳证明扫描件，否则不得分。同一人员不得重复计分。

	4
	投标产品技术参数响应程度
	30
	根据投标产品响应的技术要求是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，所有技术要求响应招标需求的得30分。
①评审各投标供应商投标产品响应的技术指标、性能等若有一项“★”不满足的，每项扣1分，扣完为止（0-25分）。
②评审各投标供应商投标产品响应的技术指标、性能等未标记“★”，由评委进行打分。（0-5）
评审依据：凭投标文件中提供的技术规格偏离表以及佐证材料的合理性与真实有效性客观评审。

	5
	技术方案
	3
	投标人应自行前往现场勘察，提供投标人所投产品技术方案、平面布置图、系统图、效果图等。根据方案的可进行、完整性、科学性，由评委打分。(评分范围：3,2,1,0)

	
	
	2
	1.一体化管控驾驶舱：对该设计方案的功能完整性、界面设计美观度、需求的契合度、页面的合理性等方面，由评委打分。(评分范围：1,0)
2.在线监测监控子系统：对该设计方案的功能完整性、界面设计美观度、需求的契合度、页面的合理性等方面，由评委打分。(评分范围：1,0)

	
	
	2
	1.水费收缴管理子系统：对该设计方案的功能完整性、界面设计美观度、需求的契合度及抄表缴费流程设计合理性等方面，由评委打分。(评分范围：1,0)
2.农村供水一张图：对该设计方案的功能完整性、界面设计美观度、需求的契合度、页面的合理性等方面进行打分。档案数字管理子系统：对该设计方案的功能完整性、界面设计美观度、需求的契合度、页面的合理性等方面，由评委打分。(评分范围：1,0)

	6
	培训方案
	2
	投标人提供的培训方案情况包括培训内容、培训对象、培训师资力量等，根据投标方案内容进行，由评委打分。(评分范围：2，1,0)

	7
	维护方案
	3
	制定维护方案，根据方案的完整性、科学性、可实施性进行，由评委打分。(评分范围：3,2,1,0)

	8
	系统功能演示
	8
	按照招标文件的演示要求，逐项打分，演示内容为视频格式（同时需有声音讲解），视频格式为MP4、AVI或MPEG形式，不接受采用PPT形式的视频讲解演示，保存在U盘中，视频时长5分钟以内，作为商务技术文件的视频演示部分内容。（注：各投标人提供演示U盘（密封），建议提供两个U盘，其中一个作为备用U盘。）
1.演示基于“四预”的风险识别管控功能场景，能基于驾驶舱自动生成预警工单并在线下发处置，能实时跟踪工单处置流程，由评委打分。(评分范围：2,1,0)
2.演示县级平台与省级城乡供水数字化管理系统的数据无缝对接上传功能，由评委打分。(评分范围：2,1,0)
3、录播主机功能演示，由评委打分。(0-4)
3.1、主机具有不少于8路音频输入，2路3.5mm音视输出，音频输入接口包含4路HDMI内嵌音频和4路3.5mm Line IN输入接口，支持音频矩阵设置，每路HDMI绑定独立音频接口实现多路会议室音视频独立录制，满足多间会议室分布式录制需求。满足功能得1分，不满足不得分。
3.2、支持USB输出音视频信号至PC电脑，无需安装插件即可对接腾讯会议等视频会议软件，即插即用。满足功能得1分，不满足不得分。
3.3、主机具备一键广播功能，支持不低于120路终端同时接收直播信号，支持手动和定时直播推送功能，直接推送音视频直播信号至各分会场PC终端，分会场无需输入主机IP、流地址等任何信息即可自动弹窗观看，支持分组推送功能，将直播画面推送到指定分组（要求演示不低于2台电脑自动接收主机广播的音视频）。满足功能得1分，不满足不得分。
3.4、支持单独扫码观看PPT页面或其他资源通道画面。满足功能得1分，不满足不得分。

	9
	售后服务方案
	4
	1.根据投标供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性和故障响应、服务保障措施等综合，由评委打分。(评分范围：2,1,0)
2.投标供应商具有五星售后及以上服务认证证书，得2分，需提供证书复印件加盖公章，否则不得分。



三、说明
1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。
2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理
国企采购活动现场确认声明书
浙江品信工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县农村供水站提升改造工程（一期）——平阳县农村供水智能管控数字化平台及调度控制中心建设采购（采购编号：PYCG241202095）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
3、 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
4、 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：976229703@qq.com。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
