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填表须知
1.工程量清单及其计价格式中所有要求盖章、签字的地方，必须由规定的单位和人员盖章、签字。
2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报。未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其它单价和合价中。
4.投标金额（价格）均应以人民币表示。
总  说  明
工程名称: 平阳县怀溪生态清洁小流域综合治理项目               

	1工程概况：
本工程为平阳县怀溪生态清洁小流域综合治理项目，主要建设内容为：护岸修复、加固及新建共1646m，新建亲水平台360m，新建蓄水池2座，新建堰坝1座，林地生态修复0.60hm2，矿区裸露边坡治理0.89hm2等。
2招标范围：
工程范围为图纸范围内护岸、亲水平台、堰坝、绿化工程等。
    3 招标人供应的材料、提供的施工设备
本工程所需的材料由施工单位自行采购、保管、运输。
4 工程量清单计价说明
4.1  工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）等一起阅读和理解。
4.2  工程量清单标明的工程量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算的工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）计算规则等规定、按照合同约定予以计量的有效工程量。
4.3  工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以及《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）的规定。
4.4  工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分类分项工程费、措施项目费和其他项目费。
4.5  除清单另有规定外，分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价。
4.6  工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中的一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费）、间接费、利润、补差和税金等，并考虑一定范围内的风险费用。
4.7  措施项目清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案，按措施项目清单中所列项目计量单位计价。可以计算工程量的措施项目，应按分类分项工程量清单的方式采用工程单价计价。
4.8  安全文明施工费应按下列规定确定：
安全文明施工费包括：安全施工费和文明标化工地建设费。
本工程安全施工费不得低于人民币93724元（以最高投标限价中的建安工作量（不包括安全文明施工费）为计算基数，费率不得低于1.4%）。
文明标化工地建设费不得低于人民币20084元（以最高投标限价中的建安工作量（不包括安全文明施工费）为计算基数，费率不得低于0.3%）。
安全文明施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全文明施工费的使用范围按国家和省有关规定执行。安全文明施工费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。
4.9 工程量清单中的每一子目需填入单价或价格，且只允许有一个报价。
4.10  投标报价参考依据。
1）《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021）》；
2）《浙江省水利工程工程量清单计价办法》；
3）《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2021》；
4）《浙江省水利水电安装工程预算定额（2021）》；
5）《浙江省水利水电工程施工机械台班费用定额（2021）》；
6）浙水建〔2016〕7号浙江省关于印发《浙江省水利工程最高限价编制办法》的通知；
7）其他相关定额；
8）投标人为增加投标的竞争能力，也可自行确定定额和标准。
4.11 承包人应合理组织并妥善处理涉及场地、施工运输通道的借用等事项，所需费用列入报价中，发包人不再另行支付。
    5 其他
5.1 材料供应
工程建设中所需的建筑材料均由承包人负责采购供应，各种材料的损耗计入单价中，所有材料（含拆除利用的材料）、机械（含周转材料、机械进退场）二次搬运费（除林地生态修复及矿区裸露边坡治理）由投标人自行考虑在综合单价中，发包人不再另行支付。
5.2 施工用电、施工用水的供应
1）施工用电：本工程发包人不提供变压器接口，施工电源及场内、场外由承包人自行解决，承包人根据现有的施工条件考虑自备电比例，实施期间电价一次性包死，不作调整。 

2）施工用水：由承包人结合工程现场条件和当地实际情况自行解决，水质应符合相关标准的规定，所需费用计入投标报价。
5.3 施工交通
工程所需材料均可通过公路进行运输，交通较为便利。
承包人应根据现有的施工交通条件，在满足工程施工的前提下，根据施工的需要，自行确定施工道路的级别与布置，并负责设计、施工、维护和养护，投标人应将上述所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。
    5.4 施工房屋建筑工程
    施工临时管理房、宿舍、仓库等房屋建筑，由承包人根据施工组织自行布置，投标人应将上述所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。
5.5 工程一切险投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和工程设备及运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；保险费率不低于本工程建安工作量0.5%；
5.6 第三者责任险最低投保金额为100万元，保险费率在报价时按0.5%计入，不得低于5000元；
5.7 工程量说明
    1）景观照明配电箱电源进线根据图纸上要求“照明控制箱电源由业主落实接入”电源进线及配管暂不计入预算；
    2）水口村特色作物区内的花果廊架下的路面按3.5m生产路做法计入预算；
    3）图纸上未注明种植土回填厚度的，预算暂按30cm厚计入；
4）水口村护岸上的植草生态边沟里的卵石规格根据设计回复按50-80mm计入预算；
5）水口村停车位根据设计回复，按50个停车位计入预算；
6）法洪村园路无断面图纸，根据设计回复，做法同石城村园路（青石板+鹅卵石）计入预算；
7）景观绿化部分，根据设计回复，水口村小公园有存在填方，其余乡村景观绿化部分不存在挖填方；
8）金溪村植草砖土路面做法根据设计回复按植草砖车位做法计入预算；
9）特色作物种植区的农作物设计图纸未设计，故不计入预算；
10）灌木、草皮、草籽、乔木图纸内未明确种类、规格及密度等相关数据的，根据设计回复已明确，具体内容详见清单项目特征；
11）部分类目图纸内未明确相关数据的，根据设计回复已明确，内容详见清单项目特征；
12）林地生态修复及矿区裸露边坡治理材料的二次搬运费单独考虑，施工单位应充分考虑现场情况，所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付；其余材料二次搬运费根据5.1条描述，含在综合单价内考虑，清单项目特征不再另外描述；
13）水口村堰坝顶天然石叠放砼灌缝，堰顶不规则嵌埋路面大块石，这两项的原材料利用现场原有构筑物拆除利用，利用率根据现场实际情况调整，其余分项内的块石按新材料计入预算，后期是否可以利用原有构筑物拆除，根据现场情况调整；
14）护岸修复及整理的工程量已含在压顶，墙体，底板，垫层等相关类目内。
15）经果林地治理总面积为15.50hm2，根据设计回复，考虑到经果林林下裸露面积约占经果林总面积的50%，故真实种植面积为7.75hm2。


