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招标公告
平阳县中医院迁扩建工程—智能化一期工程施工招标公告

项目编号：
1. 招标条件
本招标项目平阳县中医院迁扩建工程—智能化一期工程已由平阳县发展和改革局以平发改投资〔2017〕79号、平发改投资〔2018〕68号批准建设，项目业主为平阳县中医院，代建单位为平阳县政府投资项目建设中心，总包单位为海天建设集团有限公司，建设资金由财政统筹安排,项目出资比例为100%，招标人为平阳县中医院、平阳县政府投资项目建设中心、海天建设集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
项目建设地点位于鳌江镇城西管理单元控制区（A51）a43地块。本工程为平阳县中医院智能化一期专项工程。具体施工范围包括1#门诊楼、1#医技楼、1#住院楼、2#行政楼、3#传染病楼智能化设备、线缆安装，不包计算机网络、通讯机房、主机房、容灾机房全部设备、机房内光纤熔接和连接线等。

本工程施工及设备采购安装费用共计为2620万元。质量目标：合格。施工及安装工期：与主体施工工期同步。

3. 投标人资格要求：
3.1本次招标要求投标人必须具有电子与智能化工程专业承包一级资质或建筑智能化工程设计与施工一级资质（有效期内）。  

3.2 项目负责人要求具有机电工程专业注册建造师一级，必须提供社保部门出具的投标截止时间前六个月内任意一个月或以上的在本单位的在保证明。
3.3本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件（工程量清单、图纸）的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2020年9月25日至2020年10月30日，在平阳县公共资源交易信息网(http://www.pyztb.com）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

5. 投标报名：

5.1报名时间：2020年9月25日至2020年10月30日上午09时30分。

5.2报名方式：网上报名。（在平阳县公共资源交易信息网(http://www.pyztb.com）上自行报名。)

6. 投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年10月30日上午09时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县公共资源交易中心信息网上发布。

8. 其他说明

8.1 此项目在平阳县公共资源网上交易系统进行网上报名。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上报名，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

9. 联系方式
	建设单位：平阳县中医院
	招标代理机构：浙江首信工程项目管理有限公司

	总包单位：海天建设集团有限公司
	

	代建单位：平阳县政府投资项目建设中心
	

	地址：平阳县鳌江镇
	地址：平阳县昆阳镇横阳路299号

	联系人：陈先生
	联系人：温先生

	电话： 057758101680
	电话：13616616116


2020年9月25日
第二章 投标人须知
投标人须知前
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	建设单位
	名称：平阳县中医院

地址：平阳县鳌江镇

	
	代建单位
	名称：平阳县政府投资项目建设中心

地址：平阳县昆阳镇

联系人：陈先生
联系电话：057758101680

	
	总包单位
	名称：海天建设集团有限公司

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江首信工程项目管理有限公司

地址：平阳县昆阳镇横阳路299号
联系人：温先生
电话：13616616116

	1.1.4
	项目名称
	平阳县中医院迁扩建工程—智能化一期工程

	1.1.5
	建设地点
	平阳县鳌江镇

	1.2.1
	资金来源
	财政统筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告或者图纸

	1.3.2
	计划工期
	与主体施工工期同步

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件
	（1）投标人必须具有电子与智能化工程专业承包一级资质或建筑智能化工程设计与施工一级资质（有效期内）。
（2）项目负责人要求具有机电工程专业注册建造师一级，必须提供社保部门出具的投标截止时间前六个月内任意一个月或以上的在本单位的在保证明。

投标人拟派的项目负责人在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

（3）拟派的项目班子成员：项目负责人1人，机电或电气相关专业中级及以上职称技术负责人1名，机电或设备安装专业施工员1人、机电或设备安装专业质量员1人、安全员1人。以上班子成员不得有在建工程。项目班子成员必须与项目负责人一样，必须提供社保部门出具的投标截止时间前六个月内任意一个月或以上的在本单位的在保证明。

	1.4.2 
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1 
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1 
	投标预备会
	不召开

	1.11 
	分包
	严禁转包与不合理分包

	2.1 
	构成招标文件的其他材料
	施工图纸、工程量清单等

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年10月30日上午09时30分 

	3.3.1
	投标有效期
	    90 日历天

	3.4.1 
	投标保证金
	1、金额：人民币300000元（大写叁拾万元）；

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函

3、投标保证金（银行转账）截止时间为2020年10月30日上午09时30分。

保险电子保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2020年10月29日下午17时。 

4、投标保证金注意事项

4.1如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息），投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供）

4.2如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

	3.5 
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标单位应将投标文件妥为密封，标函封线加盖公章、并在投标函及投标总价表加盖单位公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和单位法定代表人（或者法定代表人委托代理人）的签字或盖章，否则作否决其投标处理。

	3.6.4
	投标文件份数
	商务标正本1份、副本4份

技术资信标正本1份、副本4份

资格后审申请书正本1份、副本4份

	3.6.5
	装订要求
	投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。（建议采用双面打印）

	4.1.2
	封套上写明
	招标人名称：            ，

         （项目名称）投标文件
在____年____月___日___时___分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	 平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼代理公司窗口

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2020年10月30日上午09时30分           

开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>二楼）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标工作由招标人依法从浙江省综合评标专家库抽取专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1名。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金或保函
履约担保的金额： 合同价2%     

	10
	需要补充的其他内容

	
	投标人提出问题的截止时间
	2020年10月17日前 

	
	招标人书面澄清的时间
	 2020年10月22日开始提供下载

	
	报名时间
	2020年9月25日至2020年10月30日上午09时30分

	
	工程造价
	本工程概算约5173万元（含一、二期），本次一期的招标控制价26209641元

【其中安全文明施工基本费71744元】 

	
	最高限价
	招标控制价*（1-Y %）后的造价作为本工程的最高限价；

本工程Y=10；

本工程最高限价为23588677元；

	
	招标代理服务费费率
	 0.22%

	
	招标文件的答疑与澄清、修改、补充等内容将在平阳县公共资源交易信息网（http://www.pyztb.com）“建设工程”栏上发布

	
	投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托（委托书须经公证处公证）本企业人员（需提供由社会保障部门出具的近6个月内任意一个月或以上的本单位社保在保证明，社保在保证明可以提供“地方政务服务网”生成的电子证明，自行下载打印并加盖公章，电子证明上有“地方政务服务网”二维码。若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担）携带有效身份证明到场参加开标会议，有效身份证明详见第二章4.2.5款。

	
	投标人在提交投标文件的同时，应同时递交投标人资格审查所涉及的证明材料原件作为核对，评标委员会根据评标的需要，核对投标人提供相应的原件，如届时未能按要求及时提供投标人资格审查所涉及的证明材料原件的，作投标人资格审查不通过处理；证书原件单独密封，密封袋封面须注明所提供的原件清单。资格审查资料详见第二章3.1.1.3款。

	
	若评标委员会需要对投标文件中的问题进行询标，被询标人必须在30分钟内到场，否则一切后果自行承担

	
	投标人在投标时组成的项目班子成员作为今后施工管理的依据，招标人始终不允许投标人更改项目班子成员，也不会提出更改项目班子的要求。投标人拟投入人员时需充分考虑今后实际情况。否则按合同条款中的处罚内容进行处罚。

	
	投标人所做的技术资信标的内容必须与今后施工时一致。若今后招标人发现不一致的，招标人有权对中标人进行扣罚或终止合同。


1. 总则

1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）本次招标要求投标人必须具有电子与智能化工程专业承包一级资质或建筑智能化工程设计与施工一级资质（有效期内）。

（2） 项目负责人要求具有机电工程专业注册建造师一级，必须提供社保部门出具的投标截止时间前六个月内任意一个月或以上的在本单位的在保证明。

投标人拟派的项目负责人在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

拟派的项目班子成员：项目负责人1人，机电或电气相关专业中级及以上职称技术负责人1名，机电或设备安装专业施工员1人、机电或设备安装专业质量员1人、安全员1人。以上班子成员不得有在建工程。项目班子成员必须与项目负责人一样，必须提供社保部门出具的投标截止时间前六个月内任意一个月或以上的在本单位的在保证明。
1.4.2本项目不接受联合体投标。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 本工程不集中组织踏勘现场,由投标单位自行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10 投标预备会
1.10.1本工程不召开投标预备会。
1.11 分包
中标人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作（非主体、非关键部位）交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
    禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。主体工程的施工必须由承包人自行完成。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件

2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的质疑与答疑
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。
2.2.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的澄清或修改
2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；

2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案，并在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
2.3.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。
3. 投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件的组成（投标单位的投标文件由技术资信标、商务标、资格后审申请书三部分组成，具体份数见投标人须知前附表3.6.4）。证书及相关资料原件均需提供核对，如届时未能按要求及时提供投标人技术资信标所涉及的证明材料原件的，作投标人技术资信标不得分处理；如届时未能按要求及时提供投标人资格审查所涉及的证明材料原件的，作投标人资格审查不通过处理。

3.1.1.1法定代表人授权委托书（随身携带、收标备查），法人到场除外。

3.1.1.2商务标包括下列内容：
	序号
	商务标正本内容（一式一份）
	商务标副本内容（一式四份）

	1
	投标函
	投标函

	2
	投标总价
	投标总价

	3
	总说明
	总说明

	4
	工程项目投标报价汇总表
	工程项目投标报价汇总表

	5
	工程项目清单投标报价汇总表
	工程项目清单投标报价汇总表

	6
	单位（专业）工程投标报价计算表
	单位（专业）工程投标报价计算表

	7
	分部分项工程清单与计价表
	分部分项工程清单与计价表

	8
	施工技术措施项目清单与计价表
	工程量清单综合单价计算表

	9
	综合单价计算表
	综合单价计算表

	10
	综合单价工料机分析表（纸质投标文件中暂不提供，中标后按业主要求提供）
	综合单价工料机分析表（纸质投标文件中暂不提供，中标后按业主要求提供）

	11
	施工组织（总价）措施项目清单与计价表
	施工组织（总价）措施项目清单与计价表

	12
	其他项目清单与计价汇总表
	其他项目清单与计价汇总表

	13
	暂列金额明细表
	暂列金额明细表

	14
	材料（工程设备）暂估价单价表
	材料（工程设备）暂估价单价表

	15
	专业工程暂估价表
	专业工程暂估价表

	16
	专项技术措施暂估价表
	专项技术措施暂估价表

	17
	计日工表
	计日工表

	18
	总承包服务费计价表
	总承包服务费计价表

	19
	主要工日一览表
	主要工日一览表

	20
	发包人提供材料和工程设备一览表
	发包人提供材料和工程设备一览表

	21
	主要材料和工程设备一览表
	主要材料和工程设备一览表

	22
	主要机械台班一览表
	主要机械台班一览表

	23
	主要材料（设备）品牌选择表
	主要材料（设备）品牌选择表


3.1.1.3资格后审申请书（格式见附件），内容包括：

（1）资格后审申请书；

（2）投标人一般情况、投标项目负责人一般情况、拟派项目负责人无在其他工程项目中担任项目负责人的承诺书、投标项目技术负责人一般情况、项目部人员配备情况、投标企业资格条件及相关人员任职资格审查表；

（3）资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章）：

1）投标人的《法人营业执照》（副本）；

2）投标人的《企业资质证书》（副本）；
3）投标人的《安全生产许可证》；

4）企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书；（企业分管安全生产的副经理需提供任职文件原件）；

5）项目负责人的注册建造师资质证书和“三类人员”B类证书和社保证明；

6）现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书和社保证明；

7）项目技术负责人职称证书和施工员、质检员岗位证书和社保证明；

8） 没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标承诺书（建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设局、平阳县住房和城乡建设局）。（格式自拟）
以上证书材料提供的复印件及扫描件需字迹清晰，三类人员证书或岗位证书等如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料，模糊不清的评标委员会有权按否决其投标处理。

建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书、建造师证书、安全生产许可证如不能提供原件，可以提供地方政务服务网生成的电子证书。证书自行下载打印并加盖公章。每本电子证书上有“地方政务服务网”二维码。若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

建筑业企业可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3.1.1.4技术资信标

投标人根据技术资信标得分内容自行编制技术资信标文件，格式自拟。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的编制要求和第八章“投标文件格式”要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。 

3.3 投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1各投标单位按照投标人须知前附表中3.4.1项的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，不得现金解入、不得使用银行本票解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。如投标单位以保险电子保函形式缴纳的，按规定程序申请办理。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在办理交易确认单和合同签订后，经招标人同意后予以退还。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人无故放弃中标资格的；

（3）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（5）投标人在投标过程中弄虚作假的。

3.4.5如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。

3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。本工程不接受备选投标方案。

3.6 投标文件的编制
3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，其中技术资信标部分格式自拟。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人(或其委托代理人)签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人(或其授权的代理人)签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.6.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.6.5具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封：技术资信标正本、副本一起密封；商务标正本、副本一起密封；资格后审申请书正本与副本一起密封；证书原件单独密封 。投标人应在标函密封袋上清楚地分别标明“技术资信标”、“商务标”、 “资格后审申请书”、“证书原件”字样。投标文件需用封袋包装，加贴封条，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交
4.2.1投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托（委托书须经公证处公证）本企业人员（需提供由社会保障部门出具的近6个月内任意一个月或以上的本单位社保在保证明）携带有效身份证明到场参加开标会议。

法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（委托书须经公证处公证）、本人身份证原件和复印件、本单位社保在保证明（由社会保障部门出具的近6个月内任意一个月或以上的在保证明）。

社保在保证明可以提供“地方政务服务网”生成的电子证明，自行下载打印并加盖公章，电子证明上有“地方政务服务网”二维码。若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

投标人递交投标文件时，同时须提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章。若投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标

5.1 开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人是否派人到场；
（3）检查投标文件的密封情况；

（4）开启技术资信标，评审完毕并公布技术资信标分数；

（5）开启技术资信标得分排名前7的有效投标人的商务标、公布投标人名称、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；

（6）投标人、招标人代表、监标人、招标代理项目负责人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人及以上单数。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，投标报价始终不予调整，修正错误的原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价出现明显错误时修正单价，并修改合价，其产生误差的绝对值同时加入累计计算偏差值（投标报价3%）范围内；

(3)对于招标人提供的暂估价。

①暂定材料单价是指材料设备的材料价格，投标单位在报价上可考虑相应的人工费、施工机械使用费、企业管理费、利润及风险费用等因素，自行计算后，填报综合单价。暂定材料单价不得进行变动。如投标人的投标报价低于招标人提供的暂定材料单价，则该投标文件按否决其投标处理。

②对于招标人提供的暂定专业工程金额,则不允许变动，否则否决其投标文件。

6.3.3评标委员会在详细评审时，因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏，累计投标报价缺漏总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，属于重大偏差，其投标文件作否决其投标处理。小于3%时，则视为其已分配到其他项目中。

凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏项的计算原则是：漏项的工程量×所有有效投标人中该项综合单价最高报价后计取规费、税金等。因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏累计缺漏总额之和小于投标报价3%的，则视其已分配到其它工程量的报价中。

7. 合同授予

7.1 中标人的确定
中标候选人经公示后(公示期为3个工作日,中标候选公示内容按 《招标公告和公示信息发布管理办法》国家发改委第10号令执行)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

办理决标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：

7.1.1可以对拟中标人投标文件的人员、业绩、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现投标过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件. 

7.1.2可以对中标人近三年在发包人已发包的工程中，是否有以下行为进行核实：①转包、违法分包及挂靠等违法行为；②除不可抗力外，项目经理或总监理工程师发生更换或中标的项目经理不履职或不到位的；③因承包人原因延误工期的；④发生负有直接管理责任，造成50万元以上直接经济损失的质量事故，或造成1人（含）以上死亡的安全责任事故。发现有以上行为的之一的，均视为不符合中标条件。 

经核实中标人有不符合中标条件的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

7.2 中标通知

7.2.1中标公示期满后没有异议或投诉的，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2中标人确定后，招标人将于15日内向平阳县公共资源交易管理委员会办公室提交招标情况书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。如为本地建筑业企业项目履约担保按平政发〔2017〕63号文件执行。

履约保证金的缴纳：履约保证金用现金或银行保函或浙江裕沣担保有限公司（平阳县中小企业融资担保有限公司）保函、保险公司保函进行交纳。招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位应在收到通知次日起五个工作日内交纳履约保证金。现金交纳履约保证金的必须从中标人的银行基本户中划出至招标人指定账户，不得在其他账户中办理转划。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项的要求，提交履约担保金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
   7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	技术资信标

商务标资格审查


	投标保证金
	以到达平阳县公共资源交易中心银行帐户为准

	
	不良行为
	投标单位不得处于不良行为记录公示期

	
	投标人的组织机构
	投标人必须具备独立法人资格，不得以分支机构名义参加投标，投标人名称、组织机构必须在投标文件中体现一致。

	
	投标报价
	不得超过本工程的最高限价，否则按无效标处理。

	
	投标工期
	不得超过本工程的招标工期，否则按否决其投标处理。

	
	盖章
	投标文件相应地方加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）及单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。


1. 评标方法
本次评标采用综合最优均价法。评标委员会按照招标文件规定的评审因素和标准对投标人的投标文件进行评审，对通过审查并最终报价得分最高的投标人，推荐其为中标候选人（若出现投标价得分相同时，推荐投标价低的优先，投标价得分相同且投标价也相同的，则由招标人现场抽签确定中标候选人）。

2. 评标程序
2.1评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）初步评审；

（3）投标人的技术资信标评审；

（4）评标基准价的确定；

（5）资格审查；

（6）商务评审；

（7）必要时对投标文件中的问题进行询标；

（8）根据评标办法对投标文件进行排序；

（9）完成评标报告，推荐中标候选人。

注:1、若通过评审的有效投标文件少于三家，经评标委员会认定仍具竞争效果（评标委员会须出具评标决议），评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐中标候选人。

2、若评标委员会需要对投标文件中的问题进行询标，被询标人必须在30分钟内到场，否则一切后果自行承担。
2.2、投标文件如存在以下情况之一的，其投标文件将不予接受。
（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；
（2）未按招标文件要求密封的；
（3）无法定代表人或委托代理人参加开标会议的；法定代表人参加开标的，未携带《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，未携带法人签署的授权委托书（委托书须经公证处公证）、本人身份证原件和复印件、本单位社保在保证明（由社会保障部门出具的近6个月内任意一个月或以上的在保证明）。（注：所需复印件均留档） 

（4）递交投标文件时，未提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章的。 若投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供。

3. 评审标准
3.1 初步评审标准
3.1.1、有效投标文件报价界定
投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按否决其投标处理，不进入后续评审。

（1）未按招标公告规定网上报名的；

（2）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金的；投标单位须提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章，原件备查。若投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供。

3.2技术资信标评审
3.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行技术资信标评审。 技术资信标采用记名方式各自评分。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容打分的合计分数的算术平均值为各投标人最后技术资信标得分，结果保留二位小数（第三位四舍五入）。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。

 3.2.2若技术资信标评审中发现技术资信标未盖章的作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进入后续评审。

技术资信标评分细则如下：

	评分内容
	分值

	
	一档
	二档
	三档

	施工组织方案

（0～2）
	特别是针对本工程的技术难点及关键部位施工技术措施：保证施工质量、 施工工期、材料质量的主要措施、各专业配合协调措施、安全文明施工的保障措施。
	2-1
	1-0.5
	0.5-0

	系统深化及合理化建议（0～3）
	对系统设计的理解、整体概述和对设计的深化及合理化建议
	3-2
	2-1
	1-0

	综合布线系统、安全防范系统整体解决能力（0～2）
	针对本系统技术应用作完整解决方案，方案科学先进、可靠，设备、材料的品牌先进性、功能技术参数的符合性。
	2-1
	1-0.5
	0.5-0

	一卡通、楼宇自控系统系统整体解决能力（0～2）
	针对本系统技术应用作完整解决方案，方案科学先进、可靠，设备、材料的品牌先进性、功能技术参数的符合性。
	2-1
	1-0.5
	0.5-0

	多媒体会议系统、智能照明系统（0～2）
	针对本系统技术应用作完整解决方案，方案科学先进、可靠，设备、材料的品牌先进性、功能技术参数的符合性。
	2-1
	1-0.5
	0.5-0

	病房呼叫系统、分诊叫号系统、门诊排队叫号系统（0～2）
	针对本系统技术应用作完整解决方案，方案科学先进、可靠，设备、材料的品牌先进性、功能技术参数的符合性。
	2-1
	1-0.5
	0.5-0

	消控室系统（0～2）
	针对本系统技术应用作完整解决方案，方案科学先进、可靠，设备、材料的品牌先进性、功能技术参数的符合性。
	2-1
	1-0.5
	0.5-0

	根据医疗行业信息化发展趋势结合本项目各子系统内容提供智慧医院综合运维管理平台整体解决方案及演示（0～5）
	针对技术参数功能模块要求作完整解决方案及三维可视化运维管理系统演示（视频演示不少于3个模块功能，功能需求详见技术参数要求）


	5-3
	3-1.5
	1.5-0

	企业取得专项资质（0～2分）
	提供与本工程有关的建筑机电安装、安防工程资质（中国安全防范产品行业协会颁发
），具备每项一级资质得1分，本项最高得2分。提供相关证书原件及复印件，否则不予计分。

	项目负责人（0～2分）
	1、项目负责人在其投标企业2015年10月1日（以工程竣工验收证明材料时间为准）至今已完成单项建筑面积5万平方且合同金额1200万元及以上公共建筑类智能化系统工程业绩得1分。否则不得分。业绩证明材料应同时提供：①中标通知书或施工合同：②工程验收证明材料：工程竣工记录或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明：③以上证明材料必须提供原件（或提供经档案馆盖章的复印件），缺一不可。

2、拟派的项目负责人具有电子与智能化相关专业的高级及以上职称得1分；投标文件中应提供职称证书复印件，否则不得分，原件备查。

	项目地区技术组织团队情况（0～2）
	根据申请人提供项目部人员项目技术负责人具有高级工程师职称得1分；施工员具有中级及以上职称的得0.5分；安全员具有中级及以上职称的得0.5分；提供相关人员的职称证书、社保证明等相关资料。

	投标人售后服务网点设置情况（0-2分）
	投标人设有专门售后维保机构的得1分，投标人须提供维保单位所在地场地证明及人员社保证明；投标人承诺质保期内第一年提供两名专业技术人员常驻现场的得1分。

	质保期承诺（0-2分）
	投标人在两年质保期的基础上增加一年的得2分。


注：1、以上内容涉及提供原件的，均须与资格审查相关资料原件一同密封于原件袋中，否则按不得分处理。

2、评标委员会应当严格遵守《浙江省工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》文件的要求客观合理的进行打分。

3.3评标基准价确定 

3.3.1技术资信标经评标委员会评审完毕后当场公布技术资信标最终得分，该得分不计入后续得分中，仅作为技术资信标的入围分。取技术资信标最终得分排名前7的有效投标人进入后续评审。若有效投标人少于7家的，则全部入围；若出现两家或多家有效投标人得分并列第7名时，则并列第7名的有效投标人全部进入后续评审。

3.3.2开启并宣读入围后续评审的有效投标人的商务标，取低于报价平均值的有效投标人的投标报价的算术平均值作为评标基准价。确定后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过投标人资格审查、符合性评审和详细评审的投标人的数量发生变化。

3.3.3 商务标投标价评分评定

评标委员会按以下方法计算各投标文件的投标价评分：

（1）有效投标报价与评标基准价对比，计算投标价评分值，即

a．投标报价等于评标基准价时，得满分100分；

b．投标报价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

c．投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上评分保留小数点两位，第三位四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

（2）按商务标得分从高到低依次排序，始终对商务标得分排序最高的投标文件进行“投标人资格审查、符合性审查和详细评审”。
3.4投标人资格审查

投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理，不进入下一轮评审，按投标价得分从高到低的排序依次递补满1名。

1)投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书；

2)投标人的资质等级符合要求，并提供企业资质证书；

如不能提供建筑业企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3)投标人的安全生产许可证有效且无暂扣、吊销等情况，并提供安全生产许可证；

4)投标人企业主要负责人（企业技术负责人与企业分管安全生产的副经理）任职资格符合要求，并提供企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理“三类人员”A类证书；

5)注册建造师资质等级和安全生产任职资格符合要求，并提供相关证书和“三类人员”B类证书和社保证明；

6)现场安全生产专职管理人员数量符合要求，并提供“三类人员”C类证书和社保证明；

三类人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料；

7)施工技术负责人职称符合要求，施工项目班子人员配备齐全，提供项目班子人员岗位证书和社保证明；

岗位证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料；

8)没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标（建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设局、平阳县住房和城乡建设局）。

投标人须按资格审查申请书要求提供相关证书及资料原件（证书及资料原件单独密封）核对备查，否则按否决其投标处理。

注：1、建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书、建造师证书、安全生产许可证如不能提供原件，可以提供浙江政务服务网生成的电子证书。证书自行下载打印并加盖公章。每本电子证书上有“浙江政务服务网”二维码。若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

投标人须提供由社保部门出具的证明或浙江政务服务网生成的电子社保证明。电子社保证明自行下载打印并加盖公章。电子社保证明上应有“浙江政务服务网”二维码。若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3.5商务标评审

3.5.1投标文件的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对通过投标人资格审查投标价得分最高的投标人的投标文件进行符合性审查。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会以少数服从多数的原则审核认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行商务标的评审；投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。
1）未按招标文件的要求签署和盖章的；

2）不响应招标文件规定的实质性要求的；

3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

4）投标文件载明的计划工期超过招标文件规定期限；

5）投标报价大于投标最高限价的。本工程投标最高限价为23588677元；

6）投标函与投标函附表报价不一致，或存在计算错误或大小写不一致；

7）未提供主要材料（设备）品牌选择表及品牌选择承诺书；

8）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.5.2符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审，按投标价得分从高到低的排序依次递补满1名。
 3.6详细评审

 评标委员会应对通过符合性审查的投标文件进行商务标评审。评标委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

（一）、对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将检查其报价是否有书写或算术错误。投标报价判定有无重大偏差或允许修正的原则按第二章中的6.3项进行调整。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

（二）投标报价中，如有以下情况之一的，按商务标评审不合格处理：

（1）投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价，拒绝修正不平衡报价，拒绝提供报价分析说明和证明材料的；
     （2）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项属于重大偏差的。

（3）含实行动态管理的材料单价明显不合理、存在严重不平衡报价的；

（4）主要材料价格表中的单价高于综合单价的；

（5）未按计价程序计算的；

（6）招标代理费、规费、税金未按要求填写报价的；

（7）投标书内容足以证明串标抬标或挂靠的；

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》文件精神，工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：

a.招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价的；

b.招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

c.不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

d.不同投标人委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）

e.不同投标人与同一投标人联合投标的；

f.不同投标人的投标总报价相近和各分项报价、综合单价分析表内容存在异常一致或呈规律性变化；

g.不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；

h.不同投标人的投标文件相互混装的；

i.不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

j.投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

k.不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

l.法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

评标委员会经评审，否决不合格投标后，因有效投标不足三个的，评标委员会认为剩余有效投标还有竞争性的，经评标委员会一致通过并签署决议后，评标委员会可以继续评审。

3.7评标结果

3.7.1评标委员会推荐通过所有评审且投标价得分最高的为第一中标候选人。

若出现投标价得分相同时，推荐投标价低的优先，投标价得分相同且投标价也相同的，则由招标人现场抽签确定。

3.7.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式
使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。（建市[2013]56号）。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：平阳县中医院（建设单位）、海天建设集团有限公司（总包单位）、平阳县政府投资项目建设中心（代建单位）     
承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就平阳县中医院迁扩建工程—医用净化、医用气体工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

 一、工程概况

1.工程名称：        。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

                                               。

   二、合同工期

计划开工日期：       年       月       日。

计划竣工日期：       年       月       日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合                 标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）       (¥       元)；

其中：
（1）安全文明施工费：

人民币（大写）       (¥       元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）       (¥        元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       (¥        元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       (¥       元)。

2.合同价格形式：                 。

    五、项目经理

承包人项目经理：                 。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于          年         月         日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    十二、合同生效

本合同自                 生效。

    十三、合同份数

本合同一式          份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执      份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：     

地  址：                                地  址：        

邮政编码：                            邮政编码：    

法定代表人：                          法定代表人：             

委托代理人：                            委托代理人：              

电  话：                                电  话：    

传  真：                                传  真：   

电子信箱：                              电子信箱： 

开户银行：                              开户银行：  

账  号：                                账  号：  
第二部分  通用合同条款（略）

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术资信标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                        ；
资质类别和等级：                                ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：

名    称：                                           ；
资质类别和等级：                         ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                   。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           /     。
1.1.3.9 永久占地包括：               /         。
1.1.3.10 临时占地包括：              /         。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：1、《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）；2、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；3、《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》（温政发〔2008〕53号）；4、《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建〔2008〕 35号）；5、《温州市房屋建筑深基坑工程管理规定》（温建技〔2009〕269号）；6、《关于推行法人管理项目制度的若干意见》（温建建〔2009〕287号）；7、《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；8、《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）；9、《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）；10、《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；11、《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府〔2012〕4号）；12、《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）；13、《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发〔2012〕39 号）；14、《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；15、《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕344号）；16、《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》（温住建发〔2013〕1号）；17、《关于转发<浙江省国有投资建设工程招标控制价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法>的通知》(温住建发〔2013〕2号)；18、《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发〔2013〕197号）。19、国家、省市在项目实施过程中颁布的最新文件。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、温州市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供。
发包人提供国外标准、规范的份数：          无         ；
发包人提供国外标准、规范的名称：          无          。
1.4.3发包人对工程的技术资信标准和功能要求的特殊要求：  符合国家规范要求 。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术资信标准和要求；

（7）图纸；

（8）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；投标文件及其补充文件；已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 工程开工前不少于7天；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸4套     ；
发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  施工组织设计、施工总进度计划、每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表等相关文件 ；

承包人提供的文件的期限为：承包人在开工前一周内提供工程施工组织设计和总进度计划，报工程师审核；每月25日前提供本月工程施工情况、下月施工进度计划及相应的工程量报表。如果工程师要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按工程师要求提供此类报表和资料。
承包人提供的文件的数量为：按招标人要求提供         ；
承包人提供的文件的形式为：盖有承包人公章的纸质文件和文件的电子稿；
发包人审批承包人文件的期限：      接到文件后 7天内        。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在     天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                        ；
发包人指定的接收人为：                              ；
承包人接收文件的地点：               ；
承包人指定的接收人为：               。
监理人接收文件的地点：              ；
监理人指定的接收人为：              。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                                                。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：用地红线。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：投标人可自行踏勘现场，如现场施工条件（如道路、交通）不能满足本项目施工要求的，须增加道路、交通的，所发生的相关费用计入报价。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人承担。
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包人不得对第三方外传（保密）。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人不得对第三方外传（保密）。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担；承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  编制投标报价时，各投标人不得对提供的工程量清单进行变动、修改。确定中标人后，承包人应在发出中标通知书之日起30日历天内一次性书面提出工程量清单错误修正要求和修正报价，未书面提出的，视为认可投标报价内容。在提出修正要求后10日历天内，应给予答复。在约定的时间内完成核价作为结算依据。在核价过程中，双方核价人员应具备相应从业资格并在成果上签字和盖章，不具备相应从业资格或未在成果上签字和盖章，视同违约。提出书面核对报告的，报告应同时包括核对的要求和内容明细，金额、注明图纸的部位、工程量计算书等内容，并做送达及签收的书面记录，在同一时间还应该将核对报告抄送标底编制单位、监标编制单位、招标代理单位等相关单位。核对后，未达到合同价款调整金额的，提出方应承担工程量审核费用，该项费用由发包人直接在工程价款中扣除并支付给审核单位。工程量和造价如与实际不符，单项工程量允许误差为±2%以内（含±2%），若单项工程量误差在±2%以上、则中标人有权书面向招标单位提出质疑，进行复核和更正；清单遗漏项目，单项造价和其相应专业投标报价相比在0.1%内（含0.1%）不再增加，超过0.1%的则中标人有权书面向招标单位提出质疑，进行复核和更正；但经复核差异部分累计未达到总造价的2%，中标造价不作调整。中标人如在规定时间内未提出核对请求，或核对理由不充分的，工程量清单和中标造价将不予调整。调整后的工程量清单和造价作为签订合同补充协议的依据。

允许调整合同价格的工程量偏差范围/。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人，对质量、安全、进度、投资进行全面管理。  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：场地已平整、具备施工条件。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电管线已由发包人统一接至本现场配置点，具体接入位置由总承包人统一协调确定，接入点之后的施工和生活用水、用电的设计、配管、配线、安装、管理和维修等均由承包人负责，施工期间用水、用电装表计量，计量装置及相关费用由承包人自行承担，承包人必须每月依水、电部门的计价标准，按照需缴费金额及时向发包人缴交，若承包人不按时支付，则发包人可以从承包人的工程进度款中直接扣除。电讯线路接引和使用费用由承包人自理。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工现场外部道路已开通，施工场地临时道路由总承包人统一协调解决。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后一周内 。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在约定开工前办理好规划许可、建筑许可、消防许可以及其它有关证件、批件。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：合同签订后一周内。
（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，如承包人发现事先未知的地下管线、文物等，应及时通知发包人并保护好现场，会同有关部门后采取处理措施，相关费用由双方协商确定。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方应密切配合，共同完成本工程。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/     。

发包人是否提供支付担保：    /      。
发包人提供支付担保的形式：  /        。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：免费向发包人提供符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料（含各种专业配套所需的各种材料抽样、检测报告与相关影像资料）  。

承包人需要提交的竣工资料套数：    各   套         。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担    。
承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收通过后三十天内   。
承包人提交的竣工资料形式要求：    盖有承包人公章的纸质文件及电子档      。
（6）承包人应履行的其他义务：
 1) 应提供计划、报表的名称及完成时间：工程总进度计划按本专用条款约定施行。按月提供已完工程量统计报表和下月进度计划，每月25日前报监理及发包人。

 2) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施，以保护公共安全，并提供方便。

3) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：            。

   4) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：发包方协助承包方办理有关手续由承包人负责办证，费用由承包人承担；

5) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程在竣工验收前，承包范围内的已完工程，由承包人负责采取措施保护。保护费用由承包人负担。 

6) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：在竣工验收前，承包范围区域内，由承包人负责采取措施保护，保护费用由承包人负担。

7) 施工场地清洁卫生的要求：按文明工地要求严格管理、所需费用由承包人负担。

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：            。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  项目经理施工期间到位率不得少于日历天数的70％，即每月22日历天、无故缺勤的招标人可按人民币5000元/天承担违约责任，在当月工程款内扣除。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理需按要求到位率每天进行签到，若未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按人民币5000元/天承担违约责任,在当月工程款内扣除。
。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 本项目的项目经理及班组成员原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得发包人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员，并按人民币50000元/次承担违约责任。如承包人未征得发包人同意擅自更换项目经理，发包人有权要求承包人予以更正，并按人民币100000元/次承担违约责任，在当月工程款内扣除，如拒不更正的，发包人有权解除合同。 

 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人按人民币100000元/次承担违约责任,在当月工程款内扣除，并有权解除合同。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可对承包人于人民币50000元/人次承担违约责任,在当月工程款内扣除 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应报监理人同意并征得发包人书面同意；
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若承包人未经发包人同意擅自更换投标文件中所述派驻本工程的其它管理人员：更换技术负责人的，发包人有权按人民币50000元/次承担违约责任，在当月工程款内扣除；更换其他人员的，发包人有权按按人民币 50000元/次承担违约责任，在当月工程款内扣除。更换其人员超过3 次，发包人有权终止合同，并报相关部门将其列入黑名单。
承包人主要施工管理人员必须每天按时到施工现场进行签到，到位率为100%。擅自离开施工现场的违约责任：   按人民币2000元/天承担违约责任，在当月工程款内扣除。擅自离开施工现场超过10天，发包人有权终止合同，并报相关部门将其列入黑名单。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                               。

主体结构、关键性工作的范围：                    。

    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：               。

其他关于分包的约定：                     。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款第3.5.4款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  按通用合同条款第3.6款执行。 
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在签订合同前支付，按招标文件规定的格式和金额向发包人递交中标金额2％的履约保证金。履约担保分配如下：农民工工资支付担保占履约保证金的50%，工程安全文明施工履约担保占履约保证金的50%。
（1）履约担保的有效期：履约担保有效期自履约保证金交纳之起至在工程竣工验收合格之日后28天内有效。承包人必须无条件保证其履约担保在有效期内的有效性，如工期延长，有效期应相应增加。
（2）履约保证金的退还：履约保证金在竣工验收合格、工程档案备案手续后14天内无息退还。
（3）双方约定的其他担保事项：如为本地建筑业企业项目履约担保按平政发〔2017〕63号文件执行。按招标文件规定的格式和金额向发包人递交中标金额2％的履约保证金。履约担保分配如下：农民工工资支付担保占履约保证金的 50%，工程安全文明施工履约担保占履约保证金的50%。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行《建设工程监理规范GB50319-2000》规定的总监理工程师应履行的职责，全过程监理工程质量、进度、安全文明施工及工程造价控制等工作。

关于监理人的监理权限：  详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权部分。本工程委托监理单位监理。监理工程师权利和义务及授权范围按监理合同相关条款和国家及地方相关法律法规执行。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：               。

4.2 监理人员

总监理工程师：
姓    名：      ；
职    务：               ；
监理工程师执业资格证书号：               ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：          /              。
关于工程奖项的约定：     按补充条款21.2款要求执行。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款第5.3.2款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                

 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   按温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件执行。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：          /          。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前7天    。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。即使工程师逾期未确认也未提出书面意见的，不视为同意，承包人应催促工程师尽快确认。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到修订的施工进度计划后7天内确认或提出修改意见。即使工程师逾期未确认也未提出书面意见的，不视为同意，承包人应催促工程师尽快确认。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   开工前7天    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                                      。     

 7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期7天前，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
1）甲供材料设备到货影响工程关键线路进度的；
2）重大设计变更而影响施工关键线路进度的；
3）非承包人原因引起的，发包人、承包人和监理单位共同确认需要延长工期的，可按双方协商一致后的书面签证予以顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按合同工期每推迟一天赔偿招标人10000元人民币。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  限额为中标总造价的3%。。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：       /              。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         /       
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用合同条款第8.4.1款执行。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  承包人应按招标文件的规定和投标人在投标书中材料设备表所明确的材料设备品牌、厂家提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。如发包人认为其材料设备不符合要求档次或低于推荐产品的档次,则发包人有权要求其更换为推荐的产品或不低于推荐产品的性能和主要技术指标的产品，并保持综合单价不变 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担    。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    由承包人提供       。 
施工现场需要配备的试验设备：  由承包人提供        。

施工现场需要具备的其他试验条件：  由承包人提供   。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：   承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款10.1条执行 。
10.4 变更估价

10.4.1变更估价原则

1.已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价则按第10.4.1条第3款没有适用的综合单价处理。

2.已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

（1）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

（2）清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

（3）如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，第10.4.1条第3款重新计算综合单价。

3.已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

（1）依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。承包人报价浮动率可按下列公式计算：承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%  ，上式中的中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价。

（2）承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

（3）如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行

4. 综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理:

（1）工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算；增加超过15%以外部分工程量按第10.4.1条第3款重新确定综合单价，计算合价。

（2）工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量,按第10.4.1条第3款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

5.投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

（1）投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

（2）虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

（3）其他异常情况。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     无   。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件10：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：            。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：              。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 除设计变更、材料暂定价、工程联系单、人工、材料动态调整外，其余由于材料及机械价格市场价格波动均不调整合同价格     。

11.21.2因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

①基准价格以2020年7月《平阳县建材价格信息》为准，结算价的确定方式为：线材价格以主楼开工至工程完工前80%月份《平阳县建材价格信息》算数平均价为准。（注：《平阳县建材价格信息》中没有相应规格型号的线材按主楼开工至工程完工前80%各月份上海金属网“有色金属价格”中铜的算术平均价为准按相应截面铜含量换算，铜的基期价格以2020年7月上海金属网“有色金属价格”为准。）

 eq \o\ac(○,2)施工工期若由施工方引起的工期拖延而导致工期延长，使合同工期内的信息价算术平均值不等于实际施工工期内的信息价算术平均值时，则材料动态管理结算价格按低的计算。施工工期若由发包方引起的工期拖延而导致工期延长，则材料动态管理结算价格按实际施工工期内的信息价算术平均值计算。

 eq \o\ac(○,3)、造价动态调整额仅计取税金，调整部分造价在结算时予以调整。

 eq \o\ac(○,4)、以上动态管理方法中:材料用量为可调规格材料合同用量（以招标人预算造价的材料数量为准）与联系单变更材料用量之和。
本工程人工价格实行动态管理，人工费动态管理采用抽料补差法计取价差，基准人工市场信息价以2020年 月《温州工程造价信息》发布的人工市场信息价。调整公式如下：人工费价差=∑（人工市场信息价平均值－基准人工市场信息价）×现行定额人工消耗量（分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类人工）。

当价差调整幅度≥±5%时，人工动态价款允许调整，否则不予调整。其超过部分据实调整。价差调整幅度=相应形象部位合同工期月份的人工市场信息价平均值/基准人工市场信息价-1。

人工动态管理按照工程形象部位进度分段结算计算动态差价，并同期支付价差款。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：    /     
风险费用的计算方法：        /      。
风险范围以外合同价格的调整方法：      /         

2、总价合同。

总价包含的风险范围：除设计变更、材料暂定价、工程联系单、材料、人工动态调整外，合同价格均不再调整        。

 风险费用的计算方法：    自行考虑各项风险费用，并包括在投标总报价内    。
  风险范围以外合同价格的调整方法：      1、设计变更2、材料暂定价、实行动态管理的材料单价确认3、工程联系单。

3、其他价格方式：    /           。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：元（施工合同总价10%的工程预付款）。
预付款支付期限：行政楼及传染病楼开工一周后预付施工合同总价2%，主楼开工后一周内预付施工合同总价8%。

预付款扣回的方式：按比例在每月工程进度款中逐步扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /    。
预付款担保的形式为：     /    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                          。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：      /         ：
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                /           。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /              。

12.4 工程进度款支付

中标单位进场施工须经招标人同意；未经招标人同意擅自进场施工的，所产生的费用由中标单位自行承担，给招标人造成的损失均由中标单位全权负责。
12.4.1 付款周期

   关于付款周期的约定：按完成月工程量、竣工验收、办理竣工结算等形式进行付款。
工程进度款：1、按每月工程实际进度的85%支付工程款，支付方式：每月25日前申报该月完成的工程量。经招标人或其委托的工程师审核确认后，于次月10日前支付已完成部分工程款的85% (但应扣款项必须扣除 )。
工程变更价款支付方式：申报该月由设计变更所发生的工程量，按规定经相关部门审核确认后，支付已完成部分的50%工程款(但应扣款项必须扣除 )。如变更价款合计金额少于20万，则此工程变更价款支付将于本工程完工验收后结算时办理工程款支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人要求  。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/          。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 每月25日前申报该月完成的工程量。按规定经相关部门审核确认后，于次月10日前支付已完成部分工程款的85% (但应扣款项必须扣除 )。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /       。

（4）单价合同进度付款申请单提交的约定：/          。

（5）总价合同进度付款申请单提交的约定：按工程进度逐月支付工程款，发包人的工程款支付必须汇入企业法人的基本账户由企业拨付到项目部。1、承包人应按月提供已完成工程量及价款报表给招标人及监理单位，经监理单位、全过程管理单位核实并经发包人认可，拨付该工程量的85%。2、当本工程进度款支付至工程量的85%时（包括10%预付款，不含变更联系单），将停止支付工程进度款；待承包人完成合同约定全部内容，达到合同约定质量标准，并经相关单位按有关标准检验合格签字认可后，发包人支付工程款累计至工程量的88.5%（核减部分全额扣除，联系单增减部分见本条第5点）。3、办理工程竣工结算后付至结算价的98.5%，剩余部分作为保修金（等提交同等额保函后退还余款），待缺陷责任期满后一次性付清。4、安全文明施工费如已按有关规定支付的，则在工程进度款支付时不再计入安全文明施工费。5、工程量变更联系单、动态调差等均在办理结算后支付。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                       。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：            。
（2）发包人支付进度款的期限：                                    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                                      。  
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：                 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /        。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  工程竣工验收后一个月内承包人向发包人提供完整标准的竣工图4套。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内完成。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按通用合同条款第13.2.5款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  每延误一天按合同造价的万分之五支付违约金，发包人有权从应付工程款中直接扣除。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款第13.3.1款执行。
（1）单机无负荷试车费用由      承包人      承担；

（2）无负荷联动试车费用由      承包人      承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：              
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书 7日内完成工程移交，对工程室内外进行整理、清洁且按时撤场。承包人应按通用条款要求进行退场   。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                              
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                               。
发包人完成竣工付款的期限：按本合同通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按本合同通用条款执行。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       。
承包人提交最终结算申请单的期限：    。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    。

（2）发包人完成支付的期限：     。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：           。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      无        ； 

（2）1.5  %的工程款；

（3）其他方式:            无           。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         无       。

   关于质量保证金的补充约定：     留工程总造价的1.5%作为工程质保金，质保期满一年后7天内退还1%，质保期满后7天内退还0.5%。       
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    详工程质量保修书约定          。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   按通用条款16.1.1。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期予以顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款12.4.4。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：根据项目价值双方另行协商   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以顺延。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。
（7）其他：   /   

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： ①因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任：承包人必须无条件返工到合格为止，并承担全部返工费用；若返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付不合格部分造价的违约金。②发包人有权对承包人不服从工程质量、进度、安全文明等等管理的行为，违约金处以10000元/次，如达到履约保函中质量履约担保额度最高上限的，超出约定违约金最高限额的损失，发包人可以在工程款中扣除。③承包人应服从总包单位及业主单位的管理，否则按违约处理，违约金处以10000元/次，发包人可以在工程款中扣除。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，承包人还应承担由此发包人造成的一切损失  。

双方约定的承包人其他违约责任： 

工程合同约定条件为合格工程，如工程竣工质量等级达到合格，不予奖罚。如达不到约定条件的，乙方必须无条件返工，直至达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用；若返工后仍达不到约定条件，乙方承担违约责任，支付工程造价3%的违约金，同时赔偿由此引起甲方的一切直接经济损失。

本项目的项目经理及班组成员原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得发包人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员，并按人民币50000元/次承担违约责任。如承包人未征得发包人同意擅自更换项目经理，发包人有权要求承包人予以更正，并按人民币100000元/次承担违约责任,在当月工程款内扣除，如拒不更正的，发包人有权解除合同。

若承包人未经发包人同意擅自更换投标文件中所述派驻本工程的其它管理人员：更换技术负责人的，发包人有权按人民币50000元/次承担违约责任,在当月工程款内扣除；更换其他人员的，发包人有权按按人民币50000元/次承担违约责任,在当月工程款内扣除。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人发出施工进场通知书之日起一周内，承包人必须调遣人员、材料及机械设备进场进行施工准备；若承包人在半个月内未响应发包人的要求，则发包人有权终止合同。且上报行政主管部门计入不良行为记录。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方协商确定。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应办理人身意外伤害保险、农民工工伤保险，费用已包含在总价内因未办理保险所造成发包人的损失，承包人承担赔偿责任。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   无     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                       

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款第18.7款执行。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                      。
选定争议评审员的期限：                        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                。

其他事项的约定：                           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                  。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：
（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地 人民法院起诉。

21、补充条款

21.1、在竣工决（结）算审计前，除按招标文件规定的预留工程质量保修金外，应至少预留10%的工程款，待实施审计后，按审计报告或审计决定书办理工程结算价款。工程达到验收条件时，支付的工程款（除设计变更单外）不得超过合同价款85%。

21.2、对于通过国家级、省级的创杯创标评审工程的奖励，按平政发〔2017〕63号执行。

21.3、对于施工过程中“无欠薪”的要求，按浙政办发〔2017〕80号文件执行。

21.4、本工程需对项目部所有人员执行考勤打卡制度，承包人每期上报进度款时须同时提供当期考勤表，项目部所有人员的更换及到位率等处罚金额均在同期进度款中直接扣除。

21.5、到位率考核：根据本工程施工进度，双方签订合同后行政楼及传染病楼可以进场施工、主楼部分由于结顶验收较迟，无法正常施工时不进行到位率考核，施工时间均以发包人书面文件通知施工时间为准。
  21.6 承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。
21.7 合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：平阳县中医院（建设单位）、海天建设集团有限公司（总包单位）、平阳县政府投资项目建设中心（代建单位） 

　　
承包人（全称）：                                 

　　
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　                                                                                                                                                                       。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为        个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为          年；

7．其他项目保修期限约定如下：2年

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于承包人原因造成质量问题一切由承包人负责，并承担费用。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：    
附件4：
主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：
承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：
分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：
履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日
附件9 ：
预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据             （承包人名称）（以下称“承包人”）与              （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的       （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请    仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                                                               年      月      日

 附件10：
10-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


10-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


10-3：专业工程暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


廉政责任合同

工程项目名称：

工程项地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

  为加强工程建设中的廉政建设、规范工程建设施工委托与被委托双方和各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法纪行为，保护国家、集体、当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规；和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、

法规、机关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违法工程建设管理的规章制度。
发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检检察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方责任

  应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策、歧视有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行施工职责，并遵守以下规定：

不准以任何理由向甲方和相关单位及工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准在甲方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（三）不准暗示或接受甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行业务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，不退还廉政保证金并按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条工程竣工验收合格一年后，退还廉政保证金。

第八条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                           乙方单位（盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

年  月  日                                  年  月  日

甲方监督单位：（盖章）                        乙方监督单位：（盖章）

年  月  日                                    年  月  日
第五章  工程量清单

1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。
1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：          
2. 投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：   
2.5 暂估价的数量及拟用子目的说明：       
3. 其他说明

3.1 本工程的投标报价采用工程量清单综合单价法报价的方式，如投标人本单位有企业定额的则套用本企业的企业定额。如投标单位无企业定额则以下列内容为编制依据。

3.1.1《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；

3.1.2《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

3.1.3《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；

3.1.4《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

3.1.5《浙江省安装工程预算定额（2018版）》

3.1.6《浙江省建设安装材料2018基期价格》；

3.1.7《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》。

3.1.8、建建发【2013】273号文件、温住建发【2013】395号文件、浙建站信【2018】52号文件。浙建建【2018】61号。

3.2 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.3 投标人的投标报价，应是完成招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

3.4 本招标工程的施工地点为须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进退场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

3.5投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、地面附着物处理及任何其它足以影响承包价和工期的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
3.6工程量清单综合单价法报价

3.6.1采用综合单价报价的，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一个项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.6.2技术规范要求的费用应包括在投标报价中。

3.6.3本工程招标项目的工程量清单委托具有编制工程造价资质的咨询机构进行编制，工程量清单为招标文件的组成部分，投标人应依据招标文件、设计图纸并结合施工实际进行编制。

3.6.4分部分项工程量清单根据《计价规范》和“清单指引”统一规定的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及清单格式要求，结合工程的设计图纸编制，正确描述分部分项的内容、特征，正确计算工程数量。

3.6.5措施项目清单参照《计价规范》中“措施项目一览表”的项目内容和格式，结合工程的施工实际进行编制。

3.6.6其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工、施工总承包服务费等内容。

3.6.7工程量清单报价统一使用综合单价法。

3.6.8工程量清单报价格式包括总价表、汇总表、计价表、单价或费用分析表、主要材料价格表等，采用《计价规范》及“清单指引”的规定格式，并严格按规定签字盖章。

3.6.9工程量清单及其报价格式中的任何内容除措施项目清单外，报价时不得随意修改。

3.6.10分部分项工程项目、措施项目和其他项目的清单综合单价根据工程量清单的项目内容、特征工程量计算规则组价。

3.6.11施工技术措施清单项目报价应按照分部分项工程量清单项目的综合单价计算方法确定。

3.6.12分部分项工程量清单报价的要求
①分部分项工程量清单报价时，相关表格中序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量应按“分部分项工程量清单”中的相应内容填写，否则作无效标处理。
②投标人在分部分项工程量清单计价时，应按照招标文件的要求，根据工程特点并结合市场行情及投标人企业状况，考虑各项可能发生的风险费用，自主报价。投标单位在投标报价时，人工、材料、施工机械台班消耗量应根据本单位企业定额确定或参照浙江省计价依据确定；人工、材料、施工机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定；企业管理费、利润应根据企业自身的经营管理水平、市场竞争状况、拟建工程实际情况综合分析确定；风险费用应结合投标人自身实际情况，投标人防范、化解、处理应由其承担的施工过程中可能出现的人工、材料和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延等不利事件所需的全部费用。
投标人投标报价时，须按照招标文件规定对综合单价按人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润及风险费用等项目进行计算分析。投标人不得采用总价让利或其他计价进行投标报价，否则作无效标处理。
③工程量清单中规定的暂定材料单价是指材料设备的材料价格，投标单位在报价上可考虑相应的人工费、施工机械使用费、企业管理费、利润及风险费用等因素，自行计算后，填报综合单价。
④招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。 

对没有填写单价或合价的项目或漏报项目的投标文件，经核算超过投标报价的3%（含3%）的，属于重大偏差，按否决其投标处理。

3.6.13措施项目清单报价的要求
①施工技术措施费清单报价的要求

本工程工程量中提供的施工技术措施费包括：通用施工技术措施项目费、专业工程施工技术措施项目费、其他施工技术措施项目费等。

A：通用施工技术措施项目费 包括大型机械设备进出场及安拆费和脚手架工程费。大型机械设备进出场及安拆费是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输、转移（含运输、装卸辅助材料、架线等）费用及机械在施工现场

进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。脚手架工程费是指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用以及脚手架购置费的摊销费用。

B：专业工程施工技术措施项目费  是指根据现行国家各专业工程工程量计算规范(简称“计

量规范”）或本省各专业工程计价定额（简称“专业定额”)及有关规定，列人各专业工程措施项目的属于施工技术措施的费用。

C：其他施工技术措施项目费  是指根据各专业、地区及工程特点补充的施工技术措施项目的费用。

3.6.14施工组织措施费清单报价的要求

本工程工程量清单中提供的施工组织措施费包括安全文明施工基本费、提前竣工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车行人干扰增加费、其他施工组织措施费等。施工组织措施清单项目报价可参照《浙江省建设工程计价规则2018》计取

A:安全文明施工费 是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和大气污染防治及城市建筑工地、道路扬尘管理要求等有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境、防治并治理施工现场场尘污染所需要的费用。内容包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费。环境保护费是指施工现场为达到环保部门要求所需要的包括施工现场扬尘污染防治、治理在内的各项费用。 文明施工费是指施工现场文明施工所需要的各项费用。一般包括施工现场的标牌设置，施工现场地面硬化，现场周边设立围护设施，现场安全保卫及保持场貌、场容整洁等发生的费用。安全施工费是指施工现场安全施工所需要的各项费用。一般包括安全防护用具和服装，施工现场的安全警示、消防设施和灭火器材，安全教育培训，安全检查及编制安全措施方案等发生的费用。临时设施费是指施工企业为进行建筑工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施等发生的费用。临时设施包括：临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物、仓库、办公室加工厂(场）以及在规定范围内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施。临时设施费用包括：临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费。

B:提前竣工增加费 是指因缩短工期要求发生的施工增加费，包括赶工所需发生的夜间施工增加费、周转材料加大投入量和资金、劳动力集中投入等所增加的费用。

C:二次搬运费是指因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的费用。

D: 冬雨季施工增加费是指在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用。

E:行车、行人干扰增加费 是指边施工边维持行人与车辆通行的市政、城市轨道交通、园林绿化等市政基础设施工程及相应养护维修工程受行车、行人干扰影响而降低工效等所增加的费用。（市政与园林专业）

F 其他施工组织措施费 是指根据各专业、地区及工程特点补充的施工组织措施项目的费用。

本工程编制的招标控制价中安全文明施工基本费71744元。本工程清单中的安全文明施工费投标报价应按《浙江省建设工程计价规则2018》规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限，智能化工程下限为5.33%，否则按文件规定调整并保持投标总价不变。其余的施工组织措施费，投标人可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算所发生的全部费用，一次性包干，今后不予调整。

措施项目清单报价时有关表格中的序号、项目名称应按“措施项目清单”中的相应内容填写。投标人可根据自己编制的施工组织设计，增加措施项目，但不得删除不发生的措施项目。投标人增加的措施项目，应填写在相应的措施项目之后，并在“措施项目清单计价表”序号栏中以“增XX”示之，“XX”为增加的措施序号，自01起顺序编制。
3.6.15.其他项目清单报价

包括暂列金额、暂估价、计日工、施工总承包服务费等内容。

 1暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写； 

2 材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价； 

3 专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写； 

4 计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工总额； 

5 施工总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和提出的要求自主确定；

3.7投标报价的其他有关规定

3.7.1材料单价以由投标人自行进行市场调查为准，也可参考2020年7月份《平阳县建材价格信息》信息价。

3.7.2、本工程线材价格实行动态管理。

(1)动态管理办法：

①基准价格以2020年7月《平阳县建材价格信息》为准，结算价的确定方式为：线材价格以主楼开工至工程完工前80%月份《平阳县建材价格信息》算数平均价为准。（注：《平阳县建材价格信息》中没有相应规格型号的线材按主楼开工至工程完工前80%各月份上海金属网“有色金属价格”中铜的算术平均价为准按相应截面铜含量换算，铜的基期价格以2020年7月上海金属网“有色金属价格”为准。）

 eq \o\ac(○,2)施工工期若由施工方引起的工期拖延而导致工期延长，使合同工期内的信息价算术平均值不等于实际施工工期内的信息价算术平均值时，则材料动态管理结算价格按低的计算。施工工期若由发包方引起的工期拖延而导致工期延长，则材料动态管理结算价格按实际施工工期内的信息价算术平均值计算。

 eq \o\ac(○,3)、造价动态调整额仅计取税金，调整部分造价在结算时予以调整。

 eq \o\ac(○,4)、以上动态管理方法中:材料用量为可调规格材料合同用量（以招标人预算造价的材料数量为准）与联系单变更材料用量之和。
3.7.3本工程人工价格实行动态管理，人工费动态管理采用抽料补差法计取价差，基准人工市场信息价以2020年7月《温州工程造价信息》发布的人工市场信息价。调整公式如下：人工费价差=∑（人工市场信息价平均值－基准人工市场信息价）×现行定额人工消耗量（分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类人工）。

当价差调整幅度≥±5%时，人工动态价款允许调整，否则不予调整。其超过部分据实调整。价差调整幅度=相应形象部位合同工期月份的人工市场信息价平均值/基准人工市场信息价-1。

人工动态管理按照工程形象部位进度分段结算计算动态差价，并同期支付价差款。

3.7.4本次投标采用综合单价报价，综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑风险。

综合单价=规定计量单位的人工费、材料费、施工机械使用费+取费基数×（企业管理费率+利润率）+风险费用

项目合价=综合单价×工程数量

3.7.5工程量清单的认定：报价时，各投标人不得对提供的工程量清单进行变动、修改。在发放中标通知书确定中标人后，中标人应在30日历天内对招标人提供的工程量清单进行复核（复核施工图所有内容），完成工程量和造价调整，但投标单价不予调整。发包人和承包人应按相关规定对发包人提供的工程量清单中的项目和数量进行复核。工程量和造价如与实际不符，单项工程量允许误差为±2%以内（含±2%），若单项工程量误差在±2%以上、则中标人有权书面向招标单位提出质疑，进行复核和更正；清单遗漏项目，单项造价和其相应专业投标报价相比在0.1%内（含0.1%）不再增加，超过0.1%的则中标人有权书面向招标单位提出质疑，进行复核和更正；但经复核差异部分累计未达到总造价的2%，中标造价不作调整。中标人如在规定时间内未提出核对请求，或核对理由不充分的，工程量清单和中标造价将不予调整。调整后的工程量清单和造价作为签订合同补充协议的依据。

中标单位的投标报价将作为签订合同和办理竣工结算的有效依据之一，施工期内现行预算定额、费用定额、人工和机械费如有变动均不予调整。
3.7.6施工技术措施项目、其他项目应按照综合单价法计算，施工组织措施项目可参照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》
3.7.7工程造价=Σ项目合价+规费+税金+招标代理费
3.7.8综合单价法的工程数量应根据《建设工程工程量清单计价规范2013版》中的工程量计算规则和《浙江省建设工程工程量清单计价指引》等有关规定计算。

3.7.9取费基数指综合单价法的规定计量单位直接工程费、施工技术措施费中的人工费和施工机械使用费合计。

3.7.10企业管理费、利润等费率，可依据承包人的企业定额或“计价依据”，并结合工程情况分析确定。其中企业管理费已包括夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费项目、检验试验费、办公软件、现场监控、集体取暖降温（包括现场临时宿舍取暖降温）所发生的费用和企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的财务费等。

检验试验费是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由建设单位在工程建设其他费用中列支。但对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由施工企业支付。

3.7.11计算各项费用时，应按照招标人要求，根据工程特点并结合市场行情及投标人自身状况，考虑各项可能发生的风险费用。

3.7.12工程规费、税金的报价
各投标单位应按《浙江省建设工计价规则(2018版)》规定的费率填写规费、税金金额。智能化工程规费标准费率30.63%（投标时不得低于标准费率的30%）、税金费率9%；若投标单位未按规定的费率填报规费、税金则该投标文件按否决其投标处理。

3.7.13中标单位在领取中标通知书前向招标代理单位支付招标代理服务费，本工程招标代理服务费费率为0.22%，招标代理服务费计入投标总价(具体见附件3格式)。
3.8本工程招标人预算造价的编制依据：

①建建发【2013】273号文件、温住建发【2013】395号文件、温住建发【2014】100号文件、浙建站信【2018】52号文件。浙建建【2018】61号
②温住建发〔2011〕219号转发浙江省住房和城乡建设厅《关于进一步规范人工市场信息价发

布管理的通知》(建建发[2011]124号文件)。

 eq \o\ac(○,3)《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；

 eq \o\ac(○,4)《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

 eq \o\ac(○,5)《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；

 eq \o\ac(○,6)《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

 eq \o\ac(○,7)《浙江省安装工程预算定额（2018版）》

 eq \o\ac(○,8)《浙江省建设安装材料2018基期价格》；

 eq \o\ac(○,9)《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》。

3.9工程设计变更新增项目（包括暂定专业工程项目）的计价：

    根据3.8款的计价依据，按规定计价程序计算后，以投标人的中标造价相对招标人的招标控制价的下浮率【(1—中标价]／招标控制价)× 100%，上式中中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价】下降作为结算价。

4. 工程量清单(另附)
第六章 图 纸

附：另册或图纸光盘或网上下载。
技术标准和要求
一、综合布线系统
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	机柜
	1、机柜47U W600mm*D600mm*H2200mm;
2、SPCC优质冷扎钢板制作;
3、表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。

	2
	86型单口面板
	1、面板材料为优质PC,防尘门材料为PP；

2、塑料件阻燃等级:UL94-V2；
3、面板规格为国际标准的86*86mm,外观为圆角造型。

	3
	86型双口面板
	1、面板材料为优质PC,防尘门材料为PP;

2、塑料件阻燃等级:UL94-V2;
3、面板规格为国际标准的86*86mm,外观为圆角造型。

	4
	6类非屏蔽模块
	1、符合ISO/IEC11801:2002以及TIA/EIA568.C中对ClassE/Cat6的规定；
带宽支持到350MHz；
2、模块类型支持UTP和FTP；
3、SNAP-IN模块化的设计，适合于所有模块化结构硬件，使安装更快速和方便；
4、EVO打线方式，更快，更可靠的端接，更短小的尺寸，保证工作区线缆端接处的最小弯曲半径；
5、颜色编码：T568A和T568B；
6、模块可端接22~24AWG的电缆；
7、可连接线缆：F/UTP，F1/UTP，F2/UTP，F/FTP，U/UTP，SF/UTP，S/FTP，8、UL认证，可提供彩色型号；
9、针对Keystone型式的适配器（需另行配置不同颜色夹片），支持重复端接，最大接触阻抗20mOhm，最大DC阻抗200mOhm，绝缘阻抗500mOhm，耐电压（峰值）1000VDC/AC，插拔次数大于2500次，端接次数大于20次。

	5
	24位RJ45安装板
	1、配线架已预组模块，可安装在标准19英寸机柜内，采用固定式结构，后端采用IDC端接方式，满足ISO/IEC11801:20022ndEdtion以TIA/EIA568-B.2关于ClassE/Cat6的要求；
2、固定式配线架，前端自带线缆端口标识系统，便于安装完后的系统维护，配合跳线导线架的使用，方便跳线有序管理；
3、颜色编码：T568A和T568B；
4、采用DC端接方式，可支持110和LSA+压接工具；
5、可端接22，23，24AWG电缆。

	6
	理线架
	1、标准19英寸安装；
2、跳线导线架可以整齐的放入线缆。

	7
	100对110配线架
	1、材料:塑料件为PC/ABS合金,簧片镀银50U；
2、塑料件阻燃等级:UL94-V0；
3、寿命:IDC端接次数≥200次；
4、性能为超五类,模块带宽100MHz,符合最新国际和国家标准,占1U。

	8
	110配架过线槽
	1、标准19英寸安装；
2、跳线导线架可以整齐的放入线缆

	9
	6类非屏蔽跳线(3米)
	1、材料:跳线外护套材料为PVC,内部导体为多股软线,线径28AWG；
2、材料阻燃等级:UL94-V0；
3、执行标准:ISO/IEC11801、TIA/EIA568C.2、YD/T926.3；
4、跳线符合TIA/EIA606规范要求,可以通过不同颜色区分不同类型网络；
5、线缆为六类多股软线,符合TIA/EIA568C标准的要求；
6、确保电缆和插头的可靠连接,插头可重复插拔次数≥750次；

	10
	6类非屏蔽跳线(2米)
	1、材料:跳线外护套材料为PVC,内部导体为多股软线,线径28AWG；
2、材料阻燃等级:UL94-V2；
3、执行标准:YD/T926.3、ISO/IEC11801、TIA/EIA568C.2；
4、跳线符合TIA/EIA606规范要求,可以通过不同颜色区分不同类型网络；
5、线缆为六类多股软线,符合TIA/EIA568C标准的要求,传输带宽为250MHz，
6、确保电缆和插头的可靠连接,插头可重复插拔次数≥750次。

	11
	6类非屏蔽双绞线
	1、传输性能参数满足ISO/IEC11801:20022ndEdition、TIA/EIA568C；

IEC61156-5对于六类信道Cat6/ClassE的国际标准；满足250MHz的测试要求；
2、导体规格：23AWG；
3、六类线C3中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距；
4、传输延时：≤534+36√fns/100m；
5、延时差：≤45ns/100m；
6、绝缘阻抗≥5000MΩ*km；
7、护套：LSZH低烟无卤护套，低烟性满足IEC61034-2，无卤性满足IEC60754-1&2，阻燃满足IEC60332-3标准；（LSZH护套区别于PVC护套）；
具有信产部关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告；
8、最小弯曲半径：30mm（操作），46mm（安装），最大拉力：100N，阻抗（Ohm）100±15，标称传输速度（fastestpair@10MHz）69%。

	12
	6类屏蔽双绞线
	1、传输性能参数满足ISO/IEC11801:20022ndEdition、TIA/EIA568C；IEC61156-5对于六类信道Cat6/ClassE的国际标准；满足250MHz的测试要。LANmark-6系列其测试频率可达350MHz；
2、导体规格：23AWG；
3、六类线C3中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距；
4、传输延时：≤536ns/100m；
5、延时差：≤30ns/100m；
6、绝缘阻抗≥5000MΩ*km；
7、护套：LSZH低烟无卤护套，低烟性满足IEC61034-2，无卤性满足IEC60754-1&2，阻燃满足IEC60332-3标准；（LSZH护套区别于PVC护套）；
F²/UTP的构造可以有效减少外部EMC干扰对链路传输所带来的影响，更能很大程度上避免由相邻线缆所产生的外部串扰。（铝箔屏蔽）具有信产部及Delta关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告；
8、最小弯曲半径：32mm（操作），64mm（安装），最大拉力：100N，阻抗（Ohm）100±15，标称传输速度（fastestpair@10MHz）69%。

	13
	超5类非屏蔽双绞线
	1、传输性能参数满足ISO/IEC11801:2002、TIA/EIA568C；

2、IEC61156-5对于Cat5e/ClassD信道的国际标准,满足百兆网络的传输，且支持千兆以太网所需的带宽；
3、护套：PVC护套阻燃性能满足IEC60332-3标准，最小弯曲半径：20mm（操作），40mm（安装），最大拉力：80N，绝缘阻抗（MΩ.km）@20℃±3℃≥5000，抗（Ohm）（1MHz≤f≤100MHz）100±15；

	14
	4芯室内单模光缆
	1、满足ISO/IEC11801:20022ndEdtionAM2和EIA/TIA568C；

2、关于0S2的标准满足ITU-TRecommendationG651,G652标准；
3、衰减:1310nm≤0.4dB/km,衰减:1550nm≤0.28dB/km；
4、护套：LSZH低烟无卤护套，低烟性满足IEC61034-2，无卤性满足EC60754-1&2，阻燃满足IEC60332-3C标准；
5、纤芯直径：9.2±2.5μm；
6、纤芯不圆度：≤5.0%；
7、零色散波长：1310±10nm；
8、包层直径：125±1.0μm，包层不圆度：≤2.0%。

	15
	8芯室内单模光缆
	1、满足ISO/IEC11801:20022ndEdtionAM2和EIA/TIA568C；

2、关于0S2的标准，满足ITU-TRecommendationG651,G652标准；
3、衰减:1310nm≤0.4dB/km,衰减:1550nm≤0.28dB/km；
4、护套：LSZH低烟无卤护套，低烟性满足IEC61034-2，无卤性满足IEC60754-1&2，阻燃满足IEC60332-3C标准；
5、纤芯直径：9.2±2.5μm；
6、纤芯不圆度：≤5.0%；
7、零色散波长：1310±10nm；
8、包层直径：125±1.0μm，包层不圆度：≤2.0%。

	16
	12芯室内单模光缆
	1、满足ISO/IEC11801:20022ndEdtionAM2和EIA/TIA568C；

2、关于0S2的标准，满足ITU-TRecommendationG651,G652标准；
3、衰减:1310nm≤0.4dB/km,衰减:1550nm≤0.28dB/km；
4、护套：LSZH低烟无卤护套，低烟性满足IEC61034-2，无卤性满足IEC60754-1&2，阻燃满足IEC60332-3C标准；
5、纤芯直径：9.2±2.5μm；
6、纤芯不圆度：≤5.0%；
7、零色散波长：1310±10nm；
8、包层直径：125±1.0μm，包层不圆度：≤2.0%。

	17
	3类50对大对数电缆
	1、满足ISO11801、TIA/EIA568C对于Cat3的标准；
2、适用于语音系统；
3、线芯：24AWG；
4、阻燃满足IEC60332-1，低烟满足IEC61034-2，无卤满足IEC60754-1&2。

	18
	3类100对大对数电缆
	1、满足ISO11801、TIA/EIA568C对于Cat3的标准；
2、适用于语音系统；
3、线芯：24AWG；
4、阻燃满足IEC60332-1，低烟满足IEC61034-2，无卤满足IEC60754-1&2。

	19
	RJ45-1101对跳线
	1、材料:跳线外护套材料为PVC,内部导体为多股软线,线径24AWG；
2、材料阻燃等级:UL94-V0；
3、执行标准:YD/T926.3、ISO/IEC11801、TIA/EIA568C.2；
4、用于110模块与具有RJ45接口配线架之间的连接；
5、确保电缆和插头的可靠连接,插头可重复插拔次数≥750次。

	20
	24芯LC双工光配架面板
	19“标准机柜安装；
1、机械滑动装置，封装式金属外壳；
2、模块化安装，1U空间里可支持最多24芯LC尾纤的安装，灵活配置，可支持FTTD光缆和楼层主干光缆安装；
3、支持紧缓冲层光缆和松管型光缆，尾部带有光纤进线孔固定位，可固定室内、室外光缆，预留铜缆进线绑扎位；
4、支持磨接方式，熔接方式，可选配熔接盘；
5、前端带有光纤端口标示条，便于端口标示；
6、配合跳线导线架的使用，方便跳线有序管理。

	21
	48芯LC双工光配架面板
	1、机械滑动装置，封装式金属外壳；
2、模块化安装，1U空间里可支持最多48芯LC尾纤的安装，灵活配置，可3、支持FTTD光缆和楼层主干光缆安装；
4、支持紧缓冲层光缆和松管型光缆，尾部带有光纤进线孔固定位，可固定室内、室外光缆，预留铜缆进线绑扎位；
5、支持磨接方式，熔接方式，可选配熔接盘；
6、前端带有光纤端口标示条，便于端口标示；
7、配合跳线导线架的使用，方便跳线有序管理。

	22
	LC双工单模耦合器
	1、LC单模光纤耦合器；
2、接口：LC；

3、主体类型：双工；
4、接口功能：标准；
5、总端口数量：2；
6、传输标准：TIA/EIA-568-B.3TIA/EIA-604FOCIS-3；

	23
	LC-LC双芯单模跳线
	1、规格:9/125%%131m,支持万兆以太网；

2、插损:≤0.2(典型值)/≤0.35(最大值)；
3、回损:>50(典型值)

4、机械耐久性:500次≤0.2dB(插入损耗变化量)/500次<5dB(回波损耗变化量)物理强度:<19.6N6、推压强度:<98N7、插拔强度:<68.6N。

	24
	LC单芯单模尾纤
	1、规格:9/125%%131m,支持万兆以太网；
2、插损:≤0.2(典型值)/≤0.35(最大值)；
3、回损:>50(典型值)；
4、机械耐久性:500次≤0.2dB(插入损耗变化量)/500次<5dB(回波损耗变化量)；
5、物理强度:<19.6N6、推压强度:<98N7、插拔强度:<68.6N。

	25
	LC光纤面板
	1、模块化安装，可支持FTTD光缆和楼层主干光缆安装；
2、支持紧缓冲层光缆和松管型光缆，尾部带有光纤进线孔固定位，可固定室内、室外光缆，预留铜缆进线绑扎位；
3、支持磨接方式，熔接方式，可选配熔接盘；
4、前端带有光纤端口标示条，便于端口标示，配合跳线导线架的使用，方便跳线有序管理。


二、视频监控系统
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	日夜型半球型网络摄像机
	200万1/2.7”CMOSICR日夜型半球型网络摄像机；
视频压缩标准H.265/H.264/MJPEG；
最小照度≦0.01Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR；
快门1/3秒至1/100,000秒；
镜头2.8mm,水平视场角:113.5°(4mm,6mm,8mm可选)；
调整角度水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋转:0°~360°；
宽动态范围：120dB；
帧率：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)；
智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；
支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；
工作温度和湿度-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；
电源供应DC12V±25%/PoE(802.3af)；
功耗7WMAX；
红外照射距离EXIR：20-30米；
防护等级IP67

	2
	红外阵列筒型网络摄像机
	200万1/2.7”CMOSICR红外阵列筒型网络摄像机；
视频压缩标准H.265/H.264/MJPEG；
最小照度：≦0.01Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR；
镜头：4mm,水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；
帧率：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)；
宽动态范围：120dB；
智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；
电源供应：DC12V±25%/PoE(802.3af)；
功耗：7WMAX；
红外照射距离最远可达：30米；
支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；
快门：1/3秒至1/100,000秒；
工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；
IP67防护等级

	3
	红外网络高清智能球机
	200万像素7寸红外网络高清智能球机
图像传感器:1/2.8＂progressivescanCMOS
最低照度:彩色：0.005Lux@(F1.6，AGCON)；黑白：0.001Lux@(F1.6，AGCON)；0LuxwithIR
分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(1920×1080);60Hz:30fps(1920×1080)
视频压缩:H.265/H.264/MJPEG
红外照射距离:150米
焦距:5.2-114.4mm，≥22倍光学
Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、SmartIR
水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°
水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
电源接口:AC24V
网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据
音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出
报警输入/输出: ≥1路报警输入；≥1路报警输出
SD卡接口:内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持256G）
功耗:40Wmax（其中红外灯14Wmax）
工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90%
防护等级:IP66

	4
	球机支架
	壁装支架/铝合金/

	5
	摄像机支架
	壁装支架/铝合金/ 

	6
	电梯半球摄像机
	采用星光级超低照度200万1/2.7英寸，支持IP67，IK10防护等级自带专用传感器,支持电梯楼层信息叠加；
内置麦克风；
最低照度:彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR；
镜头:2.8mm@F1.6,水平视场角:114.8°,垂直视场角:62.1°,对角线视场角:135.6°；
调整角度:水平-15~15°,垂直0~75°,旋转0-360°；
宽动态范围:105dB数字宽动态；
视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG；
最大图像尺寸:1920×1080；
存储功能:支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
通讯接口:1个RJ4510M/100M自适应以太网口;1个RS-485；
工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)；
电源供应:DC:12V±25%(支持防反接保护),POE:802.3af；
功耗:DC:Max:6.0W,PoE:Max:7.5W；
电源输出:DC12V；
红外照射距离:3m；
防护等级:IP66；
防暴等级:IK08；

	7
	无线网桥
	无线网桥定向支持11n协议，无线带宽300Mbps,传输距离400m；

	8
	楼层叠加器
	通讯接口：TCP/IP；
显示楼导层：-9～99；
输入电压：DC12V；
功耗：＜5W；
环境温度：-10℃～55℃；
相对湿度：＜95%；
电梯最高速度：15m/s。

	9
	人脸识别软硬件一体化系统
	需要支持接入32路人脸摄像机，并且支持至少32路图片流人脸比对分析性能，后续单台主机可以通过增加板卡增加至128路图片流人脸比对；一套设备应支持上限不低于24个SATA3.0磁盘接口，1个eSATA存储拓展接口，2个miniSAS存储扩展接口，1个DC12v电源输出口，1个电源键，1个复位键，4个风扇；提供公安部检验报告；本机支持24入8出报警接口，具有2*USB2.0、2*USB3.0接口；应支持接入500G/1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10T/12T/14T容量的SATA硬盘;应支持接入固态SSD硬盘。支持黑白名单，可以设置白名单，只有符合的IP地址才可以访问设备；可以设置黑名单，黑名单内的IP地址无法访问设备；名单可以是单个的IP地址，也可以是连续的一个网段。提供公安部检验报告；应支持手机快速入库，可以通过手机远程APP上传人脸照片至NVR的人脸对比库中，上传中可以编辑上传照片的姓名、性别、年龄、证件号等属性信息，可以选择上传指定的对比库。提供公安部检验报告；支持图片备份，支持导出到U盘或者移动硬盘等外部设备。支持防APP攻击设置，将设备MAC地址和指定的网关绑定，只有通过绑定的网关才可以远程访问设备。可最大添加32个用户，远程登录128个用户。支持音频检测、遮挡检测、开关量、区域入侵等多种告警上报；支持移动侦测告警、可配置运动检测物体大小、告警持续时长、灵敏度。提供公安部检验报告；支持人脸比对匹配和不匹配报警，单个通道可布控至16个人脸库，可设置人脸相似度0—100、布控时间等；为了保证系统运行的稳定性与安全性，需要提供公安部关于视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告

	9
	视频综合安防软硬件一体化平台
	系统支持4000个前端设备接入，每个设备保活时间间隔30s，支持200个在线用户同时上线，系统最大用户数2000个；
录像切片功能检查：为了实现快速定位录像关键节点，可以将录像文件切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段
一机多屏功能：支持客户端一机多屏，再不用屏幕显示不同的应用，除了主屏之外，辅屏可以显示地图、告警、实况、配置屏等，且支持各屏幕之间的交互操作
支持管理员用户可以对系统中的用户进行锁定和解锁，用户被锁定后，已登录用户将无法继续使用，未登录的用户将在登录时限制登录，用户被解锁后，可以正常登录使用
支持对各管理服务器、存储、编解码器、网络摄像机的信令统一管理和调度，支持用户配置、用户登录、认证、管理等各种管理功能，支持用户登录限制功能，限制MAC地址、IP地址段的用户登录管理
支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，支持基于GIS地图的图像点播
支持按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载，回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等，支持回放图像的缩放显示
平台自带云存储管理软件，需要对云存储主机统一管理，当存储节点任意一台出现宕机，存储不丢失
2U单路标准机架式服务器；
CPU：≥16核，≥2.4GHz；
内存≥2*8、DDR4，
硬盘：2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘；
网口：2个千兆电口；
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个VGA口，位于机箱后部；
电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 ；
支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC；

	10
	流媒体服务器
	支持音视频单播流的复制分发
支持音视频组播流转单播复制分发
支持对跨域媒体流复制分发
支持对回放媒体流的转发
支持负载均衡和动态互备
服务器有看护进程驻守，能有效防止进程异常
采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击
支持多种网络协议：TCP/IP、RTSP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP，SIP、SNMP、FTP、TFTP
业务的建立和拆除完全基于SIP消息，配置管理全部基于SNMP消息
标准机架式服务器，采用LINUX系统，
IntelXeonE3系列CPU核心数8核；
内存：≥8GBDDR3ECC内存；
≥3个100/1000Mbps以太网口；一个VGA接口， 
纯流媒体转发模式下，单台支持最大入口流量≥768Mbps，支持最大出口流量≥1536Mbps；

	11
	网络控制键盘
	支持显示屏，四维摇杆控制，具有键盘锁定功能
具备多级用户权限设置
支持键盘级联功能
可进行单台或多台设备的联网控制                   
支持1个10M/100M自适应以太网电口，1个USB2.0接口，1个RS-232串口

	12
	云存储主机
	云存储节点/网络存储节点：4U高度≥48盘位，硬盘前面板热插拔维护，≥5个千兆网口，≥2个HDMI接口，≥2个USB3.0接口，≥1个RS232接口，可扩展四口万兆网卡，或千兆网卡。

2、支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密。从存储出去的所有数据均为加密后的数据，必须经过密钥服务器的授权才可正常解码，否则只能达到马赛克的画面无法正常显示。
3、在实况、回放、下载录像上可以叠加操作人员的用户名、IP地址、MAC地址、时间等水印信息。
4、下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过密钥服务器的授权。
5、支持数据分割，任意一份切割后的数据无法单独识别
6、云存储系统配合安全设备，可对符合MAC地址、TCP/IP协议、IP地址、国标28181协议或者是是白名单中的前端或服务器等设备在通信前进行准入检测，不符合授权认证要求的直接拒绝接入进行存储业务
7、节点具备BBU电池模块，在节点异常掉电时给节点缓存数据提供永久保护（掉电后存储节点数码管有显示缓存数据下刷的进度,重启动后数据无丢失）

8、系统支持用图形化的方式显示各项数据和统计结果。支持将CPU使用率、内存使用率、网络连接性、网络流量、硬盘使用情况等通过图形化的方式呈现
9、系统支持直接查看操作系统、软件的版本号，无需通过命令行的方式查看。支持查看云存储系统中各个存储节点、业务模块、存储资源、的在线状态以及告警信息。支持查看每一个前端摄像机的实时读写情况、告警信息等。
10、摄像机前端是iSCSI协议直存或者国标GB/T28181、Onvif 1.0及以上标准码流直存储模式、主流厂商海康、大华等私有协议直写存储模式下，均支持数据以离散均衡方式存储在多个存储节点中
11、批量下载时，支持将随机数据整理成顺序数据后进行高速下载
12、系统应支持H.264\SVAC\H.265等视频编码格式和G.711、AAC等音频编码格式，支持接入4K前端，进行音视频的混合同步存取(提供公安部检测报告)
13、对录像某时间点添加标签并可查询，单个录像最大支持10240个标签

	13
	视频综合平台
	满足各种规模的监控需求；标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展；≥6槽位机箱，双电源适配器，单主控板；业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。

	14
	8路高清视频输入
	视频综合平台输入板
视频输入口：≥4路视频输入，DVI或VGA接口；
输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz；
编码标准：标准H.264；

	15
	视频综合平台输出板
	视频综合平台输出板
8路HDMI或DVI显示接口输出；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；（注意，可支持H265解码，H264和H265解码能力一致，支持私有264码流的解码，

	16
	视频解码器
	视频解码器

	17
	46寸超窄边液晶拼接单元
	液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方。
控制接口：1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口,1个红外接口，1个USB接口，具备U盘内视频，文档等文件的直接播放功能；液晶单元软件程序支持通过USB口升级。
多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差。
设备应支持被CS 客户端集中管理 ，支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理。
液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节。
设备需具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正。
自动化实现不同规格以及不同规模拼接墙的拼缝补偿，从而提高拼缝补偿效率。
LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，硬件版本，光源温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。
液晶拼接显示单元不需拨码开关，能够批量设置拼接屏ID号，设置方法简单，易操作。
LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms；
LCD显示单元物理拼缝≤1.7mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到4000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。
LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1视频输入接口，USB×1，红外*1控制接口， 
为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求， 输出接口：HDMI×1。

	18
	46寸模块化框架
	双边物理拼缝≤1.7mm

	19
	管理电脑
	i5/8G/1TB+256GSSD 2G独显

	20
	机柜42U
	机柜42UW600mm*D600mm*H2000mm
SPCC优质冷扎钢板制作；
表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑

	21
	全向性拾音器
	全向监控拾音器；
拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-34dB；信噪比60dB；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式3芯导线（红-电源黑-公共地白-音频）；电源DC12V（9V-15V）；推荐电源：DC12V/1A，两线；

	22
	24芯LC双工光配架面板
	机械滑动装置，封装式金属外壳；
模块化安装，1U空间里可支持最多48芯LC尾纤的安装，灵活配置，可支持FTTD光缆和楼层主干光缆安装；
支持紧缓冲层光缆和松管型光缆，尾部带有光纤进线孔固定位，可固定室内、室外光缆，预留铜缆进线绑扎位；
支持磨接方式，熔接方式，可选配熔接盘；
前端带有光纤端口标示条，便于端口标示；
配合跳线导线架的使用，方便跳线有序管理。

	23
	LC双工单模耦合器
	LC单模光纤耦合器；
接口：LC；
主体类型：双工；
接口功能：标准；
总端口数量：2；
传输标准：TIA/EIA-568-B.3TIA/EIA-604FOCIS-3；

	24
	LC-LC双芯单模跳线
	规格:9/125%%131m,支持万兆以太网；
插损:≤0.2(典型值)/≤0.35(最大值)；
回损:>50(典型值)；
机械耐久性:500次≤0.2dB(插入损耗变化量)/500次<5dB(回波损耗变化量)；
物理强度:<19.6N6、推压强度:<98N7、插拔强度:<68.6N；

	25
	LC单芯单模尾纤
	规格:9/125%%131m,支持万兆以太网；
插损:≤0.2(典型值)/≤0.35(最大值)；
回损:>50(典型值)；
机械耐久性:500次≤0.2dB(插入损耗变化量)/500次<5dB(回波损耗变化量)；
物理强度:<19.6N6、推压强度:<98N7、插拔强度:<68.6N。

	26
	8芯室内单模光缆
	满足ISO/IEC11801:20022ndEdtionAM2和EIA/TIA568C.3关于0S2的标准
满足ITU-TRecommendationG651,G652标准
衰减:1310nm≤0.4dB/km,衰减:1550nm≤0.28dB/km；
护套：LSZH低烟无卤护套，低烟性满足IEC61034-2，无卤性满足IEC60754-1&2，阻燃满足IEC60332-3C标准，
纤芯直径：9.2±2.5μm
纤芯不圆度：≤5.0%
零色散波长：1310±10nm；
包层直径：125±1.0μm
包层不圆度：≤2.0%


三、一卡通系统

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	门禁读卡器
	1、32位高速处理器，性能强劲；
2、同时支持RS485和韦根协议，内置Mifare卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号；
3、卡片识别距离：3~5CM；
4、支持防拆报警功能；
5、支持在线升级，内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。
6、防水等级IP64。
7、工作电压DC12V。

	2
	人脸识别读卡器 
	人脸识别读卡器
1、设备外观：采用4.3英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-3m，支持照片视频防假；
2、设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持10000张卡片，150000条事件记录；
3、认证方式：支持单独人脸、单独刷卡、人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码、人脸或刷卡的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU卡序列号/内容、身份证物理序列号；
4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；WiFi；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26；
5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；
6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、MicroUSB*1、门磁*1、防拆*1、开门按钮*1；
7、输出接口：电锁*1个；
8、工作电压： DC12V；
9、使用环境：室内使用；
10、安装方式：标配壁挂安装挂板，支持86底盒；
11、工作温度：-10~50℃。

	3
	四门控制器
	主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门2、按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个；
主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能；
3、主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门；
4、主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。
主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储；

5、主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型；
6、主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。
7、主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。
8、主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。
9、主机应具有在线升级功能。
10、主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。
11、主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。
12、主机应具有手动或自动校时功能。系统平台应具有视频联动报警功能。
13、主机应支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。
14、主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。
15、系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。

	4
	指纹考勤机
	1、指纹考勤机硬件平台：ARM工业级架构
2、指纹容量：1000枚
3、记录容量：100000条
4、工作方式：脱机
5、识别方式：指纹，密码，ID/IC卡（可选其中一个，或全不选）
6、对比方式：1：N（指纹），1：1（密码）
7、考勤速度：<1.5秒
8、误判率（FAR）：<0.0001%
9、拒真率（FRR）：<0.01%
10、通讯方式：TCP/IP
11、采集器：高精度全反射光学采集器
12、有效采集面积：16*16mm（360度可设别）
13、指纹图象分辩率：500dpi

	5
	一卡通发卡器
	1、工作温度：－30℃～＋70℃；
2、相对湿度：≤95%不凝露；
3、工作电压：AC/DC12V；
4、通信接口：RS485、RS232；
5、适用卡类：Mifare-1IC卡；
6、读卡时间：≤0.2s。

	6
	一卡通管理平台软件
	一卡通管理平台软件基于云计算、物联网技术，模块化架构，统一集控管理平台。适用于集团网络化多系统集成平台，可实现集团多项目、跨区域管理及远程数据服务。通过标准统一的RestfulAPI体系集成停车场、门禁（考勤、消费）、访客、支付系统到同一平台，也可与客户CRM、ERP、OA、积分系统、APP的对接，实现数据共享，系统间的互连、互通、互动。

	7
	食堂消费机
	32位ARM内核处理器，嵌入式LINUX操作系统，TCP/IP通讯方式；   

卡类型 符合 MIFARE 标准卡；

读写时间 ： <0.3秒；

感应距离 ：25mm~50mm ；

CPU类型 ：32位ARM内核；

CPU主频 ：100M Hz；

显示方式： LCM液晶数字显示；

通讯方式：TCP/IP通讯；

通讯速率：10M/100M自适应有线通讯；

发卡容量 ：发行、挂失10万张；

存储容量：最大存储14200条记录；

打印接口： 1个串口打印接口（仅FJC-S638配有）；

信号输出 ：1路开关信号输出（可扩展）；

工作电压 ：DC 9V~40V，功耗<5W；

后备电池：可选配标准Li离子待机4小时，使用2小时（可增强）。

	8
	双门磁力锁
	双门磁力锁最大拉力：280KGX2
工作电流：DC12V/460mA,DC24V/230mA
解锁方式：断电解锁，带信号反馈

	9
	电锁口
	电锁口工作电流DC12V/0.25A，断电开锁，侧向抗拉力2500N。

	10
	出门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm；
重量：0.07kg；


四、网络电视（IPTV）系统
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	86型单口面板
	1、面板材料为优质PC,防尘门材料为PP；

2、塑料件阻燃等级:UL94-V2；
3、面板规格为国际标准的86*86mm,外观为圆角造型。

	2
	6类非屏蔽模块
	1、符合ISO/IEC11801:2002以及TIA/EIA568.C中对ClassE/Cat6的规定；
带宽支持到350MHz；
2、模块类型支持UTP和FTP；
3、SNAP-IN模块化的设计，适合于所有模块化结构硬件，使安装更快速和方便；
4、EVO打线方式，更快，更可靠的端接，更短小的尺寸，保证工作区线缆端接处的最小弯曲半径；
5、颜色编码：T568A和T568B；
6、模块可端接22~24AWG的电缆；
7、可连接线缆：F/UTP，F1/UTP，F2/UTP，F/FTP，U/UTP，SF/UTP，S/FTP，8、UL认证，可提供彩色型号；
9、针对Keystone型式的适配器（需另行配置不同颜色夹片），支持重复端接，最大接触阻抗20mOhm，最大DC阻抗200mOhm；
绝缘阻抗500mOhm，耐电压（峰值）1000VDC/AC，插拔次数大于750次，端接次数大于20次。

	3
	LC双工单模耦合器
	1.LC单模光纤耦合器
2.接口：LC
3.主体类型：双工
4.接口功能：标准
5.总端口数量：2
6.传输标准：TIA/EIA-568-B.3TIA/EIA-604FOCIS-3

	4
	LC-LC双芯单模跳线
	1、规格:9/125%%131m,支持万兆以太网。
2、插损:≤0.2(典型值)/≤0.35(最大值)。
3、回损:>50(典型值)
4、机械耐久性:500次≤0.2dB(插入损耗变化量)/500次<5dB(回波损耗变化量)
5、物理强度:<19.6N6、推压强度:<98N7、插拔强度:<68.6N

	5
	LC单芯单模尾纤
	1、规格:9/125%%131m,支持万兆以太网。
2、插损:≤0.2(典型值)/≤0.35(最大值)。
3、回损:>50(典型值)
4、机械耐久性:500次≤0.2dB(插入损耗变化量)/500次<5dB(回波损耗变化量)
5、物理强度:<19.6N6、推压强度:<98N7、插拔强度:<68.6N


五、背景音乐系统

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	IP-ZX网络广播工控主机
	1、采用工业级工控机机箱设计，具有15英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windowsserver2008操作系统。
2、支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。
3、支持4xUSB接口、1xPS/2接口、6x串口接口、lx并口、lx千兆网口。
4、配置双核/双线程/2.0GHz处理器，内存配置2GDDR3,采用固态硬盘容量128G。
5、设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。
6、系统音频信号标准输入电平：LINE:300mV；MIC:5mV;系统音频信号标准输出电平：OdBV
7、支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。
8、支持会话心跳功能，通过服务器和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长时间占用终端。
 为确保广播系统的专业及产品质量，要求所投产品生产厂商获得ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系证书（须提供证书复印件并盖生产厂商公章）。

	2
	数字化IP网络广播系统
	1、软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。
2、支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。
3、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
4、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
5、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章）
6、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。
7、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。
8、支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。
9、支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。
10、支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。

11、支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。
12、通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。
13、支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。
14、支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。
15、支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。
16、支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。
17、支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。
18、日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。
21、网络广播系统支持IPv6、IPv4网络协议。

	3
	软件（IP软件加密狗）
	1P网络软件加密设备，软件注册使用加密狗方式，注册时可有效设定授权终端数量及使用时间期限。

	4
	CD播放器
	1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长；
2.自动播放控制，全数码伺服；
3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；
4.内置宽频高保真监听扬声器；
5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；
6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。

	5
	数字调谐器
	1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个；
2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；
3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定；
4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入；
5.1路音频信号左右声道（L/R）输出；
6.阻抗：200Ω6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。

	6
	话筒ZX系列
	1.灵敏度：-38dB
2.频率响应:40-16KHz

	7
	前置放大器
	1、具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；
2、第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；
3、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；
4、MIC1、2、3、4、5和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；
5、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。

	8
	IP-ZX网络音频采集终端
	1.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，内置高速工业级处理芯片，启动时间小于1s。
2.内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
3.内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备。
4.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。
5.支持“普通采播”、“中等采播”和“高保真采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中等采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高保真采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。（提供软件界面截图）。
6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。（提供软件界面截图）。

	9
	IP消防报警采集器
	1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。
2.设备采用嵌入式工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1s。
3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。
4.支持一键恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理。
5.面板支持一键取消任务。
6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。（提供软件界面截图）

	10
	IP-ZX网络寻呼(对讲)话筒
	1.桌面式设计，自带7英寸800*480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态；人性化的人机操作界面；
2.自带数字键，功能键界面,支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播，一键呼叫广播（最大支持10个按键自定义）；
3.支持直接操作呼叫或对讲任意终端,支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5米；
4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号；采集播放和广播呼叫的网络延时时间小于30ms（提供测试截图）；
5、支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块。IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制；
6.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接；
7.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；
8.支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义；
9.内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听；
10.一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风；
11.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输；
12.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警）；（提供产品接口明细图）；
13.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。（提供软件界面截图）。

	11
	IP网络有源音箱（监听）
	1.专业一体化壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念；十分美观大方；
2.采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级解单片机芯片，启动时间小于1s；
3.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30ms；
4.内置2x20W的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置；
5.1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；
6.内置2级优先设置：1）网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号；2）AUX优先网络背景音乐信号；
7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。（提供软件界面截图）。

	12
	定时器 
	1.设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W；
2.内置钟声输出，警报输入接口；
3.断电程序不丢失，来电自动恢复运行；
4.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座；
5.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。

	13
	背景音乐机柜
	1.行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准；
2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密；
3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定；
4.左右侧门可快速拆、装，方便工作；
5.带线槽设计方便设备连接线梳理。
6.高度1965mm、宽度600mm、深度600mm.重量99Kg。

	14
	机柜式IP网络解码终端（带120W功放）
	1.标准19英寸机架；内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
2.内置高保真专业模拟功放，具有120W定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出；1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口；1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级；2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器；1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。
3.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能；支持广播系统对终端进行远程固件升级；额定功率：120w。

	15
	机柜式IP网络解码终端（带240W功放）
	1.标准19英寸机架；内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
2.内置高保真专业模拟功放，具有120W定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出；1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口；1路EMC输入
接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级；2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器；1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源；
3.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能；支持广播系统对终端进行远程固件升级；额定功率：240w。

	16
	机柜式IP网络解码终端（带350W功放）
	1.标准19英寸机架；内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
2.内置高保真专业模拟功放，具有120W定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出；1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口；1路EMC输入
接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级；2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器；1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源；
3.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能；支持广播系统对终端进行远程固件升级；额定功率：350w

	17
	防火吸顶音箱
	防火吸顶音箱室内带阻燃铁后盖全音域天花音箱，防火型；         

额定功率（100V）：3W,6W；

额定功率（70V）：1.5W,3W；

阻抗：Com/3.3KΩ/1.7KΩ；

灵敏度（1W/1M）：90dB；

频率响应（-10dB）：110-18KHz；

喇叭单元：5"×1；

防火测试：针焰试验；

	18
	防火壁挂音箱
	1．额定功率（100V）：0.75W,1.5W,3W,6W
2．额定功率（70V）：0.37W,0.75W,1.5W,3W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．阻抗：Com/13.3KΩ/6.7KΩ/3.3KΩ/1.7KΩ
5．频率响应：100-16KHz
6．喇叭单元：5"×1


六、ICU探视系统
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	探视管理主机
	1、护士站一体式化机
2、基本规格：
采用10寸电容式触摸屏，LED液晶背光，附带一体式桌面支。通过基于局域网，以TCP/IP协议传输视频、音频和控制信号。
（1）支持创建探视聊天室功能，可将探视间终端与移动式病床探视分机任意匹配；
（2）支持对每一路探视会话设定探视截止时长，探视时间用完，探视自动停止；
（3）支持监听监视功能，当病人家属与病人之间进行通话时，可随时切换探视的画面，对其监听监视；
（4）支持语音插入功能，可向某一路探视通道插入语音，进行语音提示、提醒；
（5）支持通话计时功能，可显示每路探视视频通话时长，方便护士查看；
（6）具有强行关闭探视通话功能，根据病人的情况控制通话时间；
（7）支持多路探视通道的管控功能，可翻页查看、管理每路探视会话；
（8）支持探视录音录像功能，可对探视通话过程进行录音录像，支持探视视频存储、查询及播放。
3、规格参数：
（1）液晶屏10寸LED液晶屏；
（2）触摸屏电容式；
（3）亮度500nits、分辨率1280×720、音频编码AAC、MP3、网络10/100M自适应；
（4）喇叭内置；
（5）通讯接口以太网口（RJ45）；
（6）电源DC12V。

	2
	家属分机
	1、22寸电容式触摸屏；
2、基本参数：
屏幕规格22寸液晶屏
背光类型LED背光
处理器：A17(四核1.7GHz)
内存：2GB
外存：EMMC8GB（可扩展）
系统：Android
屏显比例：16：9
分辨率：1920*1080
通信接口RJ45；10/100Mbps
喇叭：内置双立体声喇叭
远程管理支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能；
终端需具备看门狗功能，自动判断故障自动修复
要求终端与系统软件为同一品牌

	3
	24寸探视推车
	1探视车专用显示屏：24寸电容触摸显示屏，
操作系统：LINUX、
CPU：ARM Cortex A9 1.1GHz；,
内存：DDR3 4x16bit 2GB 866MHz、NAND SLC：512Mbyte、SPI NOR：32Mbytes+32Mbytes（备用）、 网络：有线：100Mbps、 多媒体：12倍变焦，自动调焦，自动白平衡，视角：大于70度（焦距设置最小时）支持至1080P/60帧,音频：MIC内置双MIC消回音   
车体：铝合金结构，不可拆卸；
安装：移动式、标配：灰白色
底座 配备四个静音万向脚轮，并带有刹车；
配置电池仓，电池仓盖可轻松拆卸；
连线：线路采用隐藏式设计，安全、美观；
控制：工作台面上设有总电源开关
电源要求：AC96-264V，50/60Hz。


七、信息发布系统
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	32寸网络液晶一体机
	1、32寸横/竖屏显示，内置多媒体播放终端主板；
2、基本参数：
屏幕规格32寸液晶屏
背光类型LED背光
处理器：A64(四核1.3GHz)
内存：1GB
显示：LVDS驱动
外存：EMMC8GB（可扩展）
系统：Android
屏显比例：16：9
分辨率：1366×768
通信接口RJ45；10/100Mbps
喇叭：内置双立体声喇叭
工作时间内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机；
远程管理支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能；
终端需具备看门狗功能，自动判断故障自动修复
要求终端与系统软件为同一品牌；

提供CCC证书及监测报告。

	2
	网络液晶一体机（42寸）
	1、42寸显示屏，内置多媒体播放终端主板；
2、基本参数：
屏幕规格42寸液晶屏
背光类型 LED背光
处理器：A53(四核1.4GHz )
内  存：2GB
显  示：LVDS驱动
外  存：EMMC 8GB（可扩展）
系  统：Android
屏显比例： 16：9
分辨率：1920×1080
通信接口 RJ45； 10/100Mbps
喇  叭： 内置双立体声喇叭
工作时间 内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机；
远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能；
终端需具备看门狗功能，自动判断故障 自动修复
要求终端与系统软件为同一品牌；

提供CCC证书及监测报告。

	3
	网络液晶一体机（19寸）
	1、19寸横/竖屏显示，内置多媒体播放终端主板；
2、基本参数：
屏幕规格 19寸液晶屏
背光类型 LED背光
处理器：A64(四核1.3GHz )
内  存：1GB
显  示：LVDS驱动
外  存：EMMC 8GB（可扩展）
系  统：Android
屏显比例： 16：9
分辨率：1366×768
通信接口 RJ45； 10/100Mbps
喇  叭： 内置双立体声喇叭
工作时间 内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机；
远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能；
终端需具备看门狗功能，自动判断故障 自动修复
要求终端与系统软件为同一品牌；

提供CCC证书及监测报告。

	4
	高清网络播放器
	高清网络播放器系统：嵌入式Android系统，CPU：DualCORTEXA9;双核1.5
GHz;内存:768M;存储:EMMC4G,支持扩展,分辨率：1280*72
0/1920*1080;功率：≤12W.支持主流媒体格式；支持远程/定时开关机

	5
	网络液晶触控一体机(落地55寸)
	1、55寸触摸终端，内置多媒体播放终端主板；
2、基本参数：
屏幕规格55寸液晶屏
背光类型LED背光
处理器：A53(四核1.4GHz)
内存：2GB
显示：LVDS驱动
外存：EMMC8GB（可扩展）
系统：Android
屏显比例：16：9
分辨率：1920×1080
通信接口RJ45；10/100Mbps
功率：≤125W
喇叭：内置双立体声喇叭
工作时间内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机；
远程管理支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能；
终端需具备看门狗功能，自动判断故障自动修复
要求终端与系统软件为同一品牌

提供CCC证书及监测报告。

	6
	LED屏(P2.5)
	LED屏(P1.875)屏体尺寸：7.2x3.84m
物理点间距：1.875mm
发光管中心距偏差；≦2%
物理密度：284444点/m2
发光点颜色：1R1G1B
模组尺寸：240mm×240mm
物理模组行列数：宽96×高96点
箱体尺寸480mm×480mm
显示元件：全彩、特高亮度像素管，电路器件：全集成。
亮度均匀性：≧95%
防护等级：IP53
阻燃等级：V0级
箱体：铝镁合金箱体最佳视距：3～50m
最佳视角：水平160度，垂直140度
屏体及结构总厚度：≤300cm
驱动器件：采用LED专用驱动器件5026
驱动方式：1/20恒流驱动

	7
	LED屏控制软件
	LED屏控制软件扫描频率：≥240帧/秒支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件的播放；
刷新频率：≥3840帧/秒支持Word、Excel、PPT的显示；
灰度等级：16bit支持时钟、计时、天气预报的显示；
屏体亮度：≥800cd/㎡支持外部视频信号（TV、AV、S-Video）的播放；
亮度调节方式：软件调节16级可调支持多页面多分区的节目编辑，提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，
平均无故障时间：≥10000小时以及三维特效动画；
寿命：10万小时支持对LED大屏幕的手工、相机逐点校正，兼容其它专业校正设备采集的校正数据；支持简体中文、繁体中文、英文三种语言。

	8
	播放器
	播放器屏体播放器支持HDMI，DVI,SV等主流视频信号输入

	9
	全彩发送盒
	全彩发送盒4路输出

	10
	全彩接收卡
	全彩接收卡HB75

	11
	外观装饰
	外观装饰不锈钢

	12
	配电箱
	功率28KW，含PLC模块


八、排队叫号系统
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	网络液晶一体机（55寸）
	1、55-60寸显示屏，内置多媒体播放终端主板；
2、基本参数：
屏幕规格55寸液晶屏
背光类型LED背光
处理器：A53(四核1.4GHz)
内存：2GB
显示：LVDS驱动
外存：EMMC8GB（可扩展）
系统：Android
屏显比例：16：9
分辨率：1920×1080
通信接口RJ45；10/100Mbps
喇叭：内置双立体声喇叭
工作时间内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机；
远程管理支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能；
终端需具备看门狗功能，自动判断故障自动修复
要求终端与系统软件为同一品牌

提供CCC证书及监测报告。

	2
	网络液晶一体机（19寸）
	1、19寸横/竖屏显示，内置多媒体播放终端主板；
2、基本参数：
屏幕规格19寸液晶屏
背光类型LED背光
处理器：A64(四核1.3GHz)
内存：1GB
显示：LVDS驱动
外存：EMMC8GB（可扩展）
系统：Android
屏显比例：16：9
分辨率：1366×768
通信接口RJ45；10/100Mbps
喇叭：内置双立体声喇叭
工作时间内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机；
远程管理支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能；
终端需具备看门狗功能，自动判断故障自动修复
要求终端与系统软件为同一品牌

提供CCC证书及监测报告。

	3
	功放40W
	1、3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道EMC输入；
2、2通道MicLine输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）；
3、带3级优先功能，其中Mic1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别；
4、Mic1-3,Aux1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮；
5、设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护；
6、2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。
7、额定输出功率:60W

	4
	音箱6w
	1、额定功率（100V）：3W,6W,10W
2、额定功率（70V）：1.5W,3W,5W
3、灵敏度≥88dB
4、频率响应：130-18KHz
5、喇叭单元：6.5"×1
6、防护等级：IP×5防尘

	5
	多媒体综合业务显示系统
	一、服务器端管理软件；
二 、功能要求：系统采用B/S结构，主控软件运行在Windows系统平台，显示端软件都运行于Andriod平台下。
系统管理模块支持系统设置、组织架构、多媒体系统设置、日志管理、系统消息、操作日志等管理控制功能；
负载均衡功能，能分担主服务器的访问压力，实现服务器的负载均衡和定向访问
服务器提供多级审核机制，可对不同的用户组设置不同管理权限，具体可操作到每台播放设备的播放权限，允许为不同用户分配不同的播放终端（网络液晶一体机）管理不同的终端组的权限等，管理员权限分配在三级以上权限管理。
系统支持终端管理添加修改功能，终端属性分为7种，系统支持创建多级结构目录，支持对终端名称、IP地址、MAC地址、终端属性、设备类型、终端分辨率、业务属性进行设置，系统支持通过手动添加、扫描添加两种方式添加终端设备，已经添加的设置支持通过名称、mac地址、ip地址搜索查询；支持终端业务专组功能。
上传本地元素到服务上，所有多媒体终端设备播放的元素都是从服务器上下载的，支持各种视频、音频、图片、实时电视、网页、RSS、新闻、天气、流媒体、word、Excel、PPT等多种播放内容。
监控统计功能可实时查看各终端运行情况及实时播放截图，查看素材下载状态及进度。
支持多时段定时开关机和远程重启，支持远程唤醒、音量调节、网络升级，定时下载等。
能与医院原有信息发布系统无缝兼容，能与排队叫号系统集成于同一平台
需提供生产制造厂商软件著作、检测报告.

	6
	终端软件授权
	1、安装在各个尺寸一体机上；
2、技术要求：主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能。
3、提供显示客户端软件著作权证书。

	7
	排队叫号模块
	1、服务器端管理软件；
2、功能要求：采用B/S架构，支持主流操作系统，如windows系统、linux系统。
3、用于解决医院综合门诊分诊导引排队叫号功能的系统平台。综合门诊一般包括内科、外科、眼科、妇产科、皮肤科、特需门诊、耳鼻喉科。各科室门诊通过一级、二级的一体机设备显示当前的患者就诊信息，有效引导患者进行就诊，主要显示内容有：分诊队列内容和分诊叫号内容。诊室门口提示诊室叫号显示内容，候诊区显示屏有文字以及语音的提示功能，护士站需要配置分诊台管理软件，方便护士进行患者的复诊、调号、插队、绿色通道、过号处理、叫号状态查询等操作，各诊室需要根据实际需求安装虚拟叫号器，方便医生进行叫号操作。系统功能包括分诊台管理、医生工作站管理、排队队列管理、叫号策略管理等功能模块。
集成IPTV管理功能模块；
集成VOD点播功能模块；
提供交互式查询功能模块；
提供LED管理功能模块；
提供会议预约管理功能模块；
与信息发布系统集成于同一平台管理；
提供导引平台软件著作权证书及检测报告。

	8
	预约系统接口
	1、服务器端数据对接
2、技术要求：分诊导引系统数据接口可根据实际项目具体需求，提供定制开发服务，技术实现上，系统遵循标准HL7接口，支持视图、Webservice、DLL调用、Socket消息集成等方式实现与HIS的数据交换。

	9
	虚拟叫号器
	1、安装在医生工作站内；
2、主要功能：用于医生自主叫号，一个工作站一个。功能包括：呼叫分为顺呼模式、选叫模式；支持顺序呼叫、重新呼叫；支持诊结、过号的功能；支持暂停就诊功能；支持查看当前医生/诊位呼叫情况（候诊人数、已就诊人数、过号人数、正在就诊的患者信息）；支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键；支持有新患者时，在PC通知区域弹出消息框提示；支持悬浮窗自动隐藏；支持列表查看候诊患者的相关信息（选叫模式）；支持弃号操作（选叫模式）；医技科室支持多项检查情况下锁定该患者信息，诊结时提示是否释放锁定或者诊结全部，支持显示患者检查项。（选叫模式）；
3、提供虚拟叫号器软件著作权证书。

	10
	后台管理软件
	1、安装在护士分诊台电脑；
2、功能要求：用于一级分诊调号，手动叫号等功能。支持自动、手动分诊。功能包括：可查看当前诊区的每个队列叫号情况；支持按单个队列方式列表显示排队信息；支持按医生/诊位方式列表显示排队信息；支持列表显示时的状态筛选；支持刷就诊卡、扫描条码检索患者，通过手动输入患者的挂号序号、患者姓名查找患者；支持为患者指派医生或诊室；支持已叫号患者重置为“初诊等候”、“过号等候”、“复诊等候”就诊状态，重新进入候诊排队队列；支持手动为特殊患者设置“优先”状态（优先状态下的患者处于叫号第一优先级）；支持过号患者惩罚机制（首个过号患者调整至当前呼叫顺位后的N位）；支持过号患者与初诊患者间隔呼叫；支持预留号功能（重新生成排队序号时，预留排队序号给某些特殊患者）；支持叫号（可呼叫患者到固定的区域，如：请xx患者到分诊台处等）；支持未分队列的患者报道和转诊；支持手动更新同步患者数据；支持手动录入患者数据；支持打印排队序号（重新生成的排队序号、his挂号产生的排队序号）；支持医生与排队队列的排班设置；90秒自动刷新分诊台，支持手动即时刷新分诊台；
3、支持科室医生排班管理功能；
4、支持绿色通道功能；
5、支持二次分诊功能；
6、支持预约管理功能； 
7、提供后台管理软件著作权证书。

	11
	核心服务器
	核心服务器（叫号+信息发布）E5-2603v3、8gDDR4、300g*3、SAS卡、H330R1、单电源500W、DVD光驱，2u机架式机箱、键鼠、INTERPRO千兆独立网卡；


九、宣教室、多学科联合会诊中心会议系统
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	嵌入式吸顶音箱6.5寸
	采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º覆盖范围，无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
高功率、高输出、低失真；
喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                  6.5英寸中高频同轴单元
扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º
频率响应：65Hz–18KHz±3dB
扬声器功率：80W
灵敏度：88dB
最大声压级：109dB
额定阻抗：8Ω4、考虑到系统的兼容性及后期的维护，要求调音台、音频处理器、功放、音箱、电源时序器为同一品牌。

	2
	双通道专业功放
	采用超动态浮极技术;
数字化随动H类高速高效技术；
数字化高压缩比压限技术；
输出功率：2×350W8Ω，2×520W4Ω.桥接8Ω：1040W
信号输入：平衡接口和非平衡接口
频响范围：20Hz—20KHz(-1dB)
失真：<0.09%@8Ω1KHz
信噪比：＞100dB
转换数率：30V/us
阻尼系数：>300@8ohm
输入阻抗：平衡20K，非平衡10K
输入灵敏度：0dB/1V
保护：短路保护,过热保护,软启动产品具有3C认证证书，原件中标后备查

	3
	数码音频矩阵处理器
	8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换

每路麦克风输入带9级灵敏度调节
每路输入带48V幻相电源开关
每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节
带AUTOMIX自动混音和矩阵混音功能
输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调                               带视像跟踪控制功能，支持绝大多数国内外摄像头控制协议
USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制                         支持手机APPTCON软件网络控制支持触控屏线控控制
支持存档加锁
支持GPIO
噪声门0dBu
支持中控指令

	4
	调音台
	1、10个通道输入6路MIC输入，2路立体声输入，独立+48V幻象电源，独立100HZ低切；
2、内置DSP效果器，过载显示灯；
3、单声道及主输出配有信号插入点；
4、2段均衡（高频12KHz，低频100Hz）；
5、4组母线（立体声加2编组）2组辅助发送，1个立体声返送；
6、真正的卡侬连接平衡输出接口；
7、耳机和控制室监听输出；
8、RCA磁带输入与录音输出；
9、两组AUX（AUX1为推子前，AUX2为推子后）；
10、高精度3色电平柱；
11、内置静噪开关电源器；
12、标准3U机箱，机架式调音台。

	5
	鹅颈会议话筒
	功能特点/Features:
防射频（RFI）屏蔽干扰功能；
采用话筒杆螺旋锁死底座，无噪音及晃动；
幻象电源专用DC9-52V之间，自动调整;
话筒开关及话筒发言部分均有LED光环指示；可电池或单独电源供电
适用于演讲、研讨会、摄录影或远程视频会议终端直接接入等需清除传达语言的场合。
技术参数/Specification
型式双预极化电容拾音头
指向特性心型指向
频率响应40Hz-18kHz
灵敏度-40dB±1dB(0dB=1V/Paat1kHz)
最大承受音压140dBSPL
动态范围111dB
S/N比65dB
输出阻抗≥1000Ω
低频衰减150Hz，6dB/octave
电源DC9~52V幻象电源

	6
	无线双手持话筒
	1.真分集接收机,双通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生.
2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.
3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码.
4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术,当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔.
5.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态.
7.采用独立开发的“音频参考压缩扩展”专利技术.有着极好的动态响应.音质极佳.
8.真分集无线系统是专为巡回演出和固定安装用途设计，提供最高的可靠性，音质和传输稳定性。
工作频率:740~790MHz采用微电脑CPU控制
PLL锁相环频率合成技术
特有音频/射频电平显示，电池电压显示红外线对频
调制方式：FM调频
频率稳定度：±0.002
FM最大调制频率偏：±45KHzRF
高次谐波：低于主波基准60dB以上
音频频率响应：40~18,000Hz，（+1dB，-3dB）整体系统频率响应取决于选取的话筒单元
锌铝合金结构
使用电池：2节AA电池-可连续使用约20小时
工作频率：740~790MHz
采用微电脑CPU控制
PLL锁相环频率合成技术
50MHz带宽内有200个可选频率
S/N信噪比:>105dB
T.H.D失真:<0.5%
频率响应:40Hz-18KHz
音频动态扩展及自动电平控制电路
音频输出电平数码电位器控制
工作范围：在典型条件下150米，室外直线距离时250米，实际工作范围取决射频信号吸收.反射和干扰。

	7
	滤波电源时序器
	采用彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压状态；
8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）；
支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备；
配置232接口，支持外部中控设备控制；
每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制；
内置高性能滤波器，消除干扰杂讯，得到更加纯净的电源输出；
正负48V消防信号控制接口，可接入外部消防信号控制开关机；
特色保护功能：防雷抗电涌。
额定输出电压：交流220V/50HZ；
可控制电源，8路，外加2路输出辅助通道；
每路动作延时时间：0-999秒；
状态显示：当前电压日期时间每路开关状态；
供电电源：AC220V50/60HZ；
单路额定输出电流：15A；
RJ45网*2；
支持RS232串口输入控制
额定总输出电流：标准版30A/带插头版10A；
定时器功能：有；

	8
	高清投影机
	投影技术：3LCD；
显示芯片：0.64英寸DMD芯片；
亮度：4000流明；
对比度：16000:1；
标准分辨率：WUXGA（1920*1200）；
扫描频率：水平：15-100kHz，垂直：50-120Hz；
光源类型LED灯
光源功率225W
光源寿命正常模式：10000小时，经济模式：15000小时
变焦比1.6X
光圈范围F=1.5-2.1
实际焦距f=17.2-27.7mm
投射比1.2-2.0：1
投影距离0.7-12.9m
投影尺寸30-300英寸
屏幕比例16:10
色彩数目1670万色
2×HDMI，1×VGA，1×视频（RCA），1×L/R，1×RCA音频，1×立体声微型音频，1×RGB（D-Sub15针），1×立体声微型音频，1×控制串口端口槽（D-Sub9针），1×RJ-45，2×USB，

	9
	宽屏电动投影幕
	宽屏电动投影幕比例：16:10；画面尺寸：2660mm*1910mm

	10
	电动投影幕遥控器
	电动投影幕遥控器含墙面及无线遥控

	11
	86"交互式触摸一体机
	面板分辨率3840X2160（4K*2K)；亮度：≥450cd/㎡；显示色彩：8bit/1.07Billion；响应时间：8ms；寿命≥60000小时；功耗≦350W；工作电压:100V-240VAC,50/60Hz;OPS电脑配置：I5/4G/128G固态；操作系统：Windows7Windows10操作系统；外形尺寸：1961mm*1183.5mm*140.8mm；显示区域尺寸：1876.2(H)×1057(V)；采用红外触控20点触摸技术，铝合金外框超窄拉丝面框，表面拉丝并阳极氧化处理，4mm钢化防暴高透玻璃，国际通用标准的OPS插槽，一体化插拔式设计，正面前置式扩展端口：1路PC-USB/1路TV-USB，前置三合一电视电脑开关按键，一体化设计，喇叭出音前置，带RS232接口，触摸屏具有防遮挡功能，单点或多点遮挡后仍能正常流畅书写，自带嵌入式安卓（Android）5.1，操作系统双系统安全备用，中控触摸菜单：脱离android系统和PC，通过手势操作可以调出便捷菜单，实现返回触控、便捷菜单、通道切换、白板操作功能，支持温控功能，随时可以知晓整机温度，设置温度预警，保护整机，当整机达到80度，整机将进入待机模式，无线遥控功能：设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12等功能等组合按键，支持PPT课件翻页笔功能，能够远程进行上下翻页，方便教学，安卓热键功能：悬浮式快捷键，可以放置在安卓桌面的任意位置，支持APK安装以及所有APK权限管理，可以预设APK使用权限，允许或者禁止使用已安装的应用，安卓界面可以显示进入安卓前信号通道显示内容，支持画中画功能，支持任意通道下触摸菜单，含有：返回、安卓主页、运行程序、信号源选择、菜单、批注、音量调节、静音、节能模式、触摸菜单隐藏、等触摸选项，安卓默认浏览器导航：支持浏览器导航设置，方便使用查询相关信息。

	12
	HDMI切换器
	输入输出2路HDMI输入1路HDMI输出
支持4K带1路音频解码输出串行控制接口RS-232,9-针母D型接口
波特率与协议波特率：9600,数据位：8位，停止位：1,无奇偶校验位
局域网控制接口RJ-45母接口

	13
	一键智能会议控制终端
	一键智能会议控制终端3.5英寸TFT液晶屏幕，24bits真彩色，电容触控界面，编辑集控键的动作和过程（ON程序和OFF程序各8个场景），可定时任务编辑。具有MircoSD卡接口，支持单机和多机控制。

	14
	智能电源控制模块
	采用彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压状态；
8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）；
支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备；
配置232接口，支持外部中控设备控制；
每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制；
内置高性能滤波器，消除干扰杂讯，得到更加纯净的电源输出；
正负48V消防信号控制接口，可接入外部消防信号控制开关机；
特色保护功能：防雷抗电涌。
额定输出电压：交流220V/50HZ；
可控制电源，8路，外加2路输出辅助通道；
每路动作延时时间：0-999秒；
状态显示：当前电压日期时间每路开关状态；
供电电源：AC220V50/60HZ；
单路额定输出电流：15A；
RJ45网*2；
支持RS232串口输入控制
额定总输出电流：标准版30A/带插头版10A；


十、入侵和紧急报警系统
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	报警主机 
	报警主机采用两线总线制地址码,可扩展至248个防区（112个无线防区）,248个防区
可任意分为8个分区，完全独立操作
可本地键盘编程或远程计算机编程，支持IP报警功能。

	2
	报警软件
	报警软件软件定义的防区与系统中实际的防区相对独立，允许用户自由设置每个防区对应的实际报警主机以及相应的报警主机防区，并且提供用户组管理功能对用户进行分组归类管理；
提供全面的系统事件处理，能记录系统除报警外的重要事件，如操作员登陆，巡更迟到等情况；
能通过MODEM,网络等方式转发事件信息至上级管理人员；
能通过SMS短消息把警情自动转发至用户手机。

	3
	报警编程键盘
	报警编程键盘4.3”单色屏显示，触摸屏控制，带有喇叭，用来操作提示及现场报警。

	4
	双回路总线驱动器
	双回路总线驱动器

	5
	网络报警模块
	网络报警模块双向IP报警/事件报告通信功能，支持RPS编程和控制（需主机协议支持），基于10/100Base-T以太网，支持动态DHCP或静态IP技术，采用128/256位AES加密的高安全性监控

	6
	总线式八路输入模块
	总线式八路输入模块直接并入两线制总线工作
每个模块提供8个独立防区接入
每个模块占用总线8个防区地址
每路总线接口可接入15个该模块
每台主机可接入30个该模块扩展240个防区（使用双总线V4以上版本）
拔码式地址码开关设定地址
适合区域报警系统使用
需DC12V电源工作，电流10mA

	7
	蓄电池12V7A
	充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高）
标准电压12V
额定容量7.0Ah

	8
	紧急报警按钮
	紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位,无钉孔,86*86*32mm

	9
	声光报警器
	声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3

	10
	32路继电器
	32路继电器连接系统管理电脑，实现一对多，多对一的警报联动。

	11
	3防区键盘带地址码
	3防区键盘带地址码报警小主机，3个区域，多路复用

	12
	6防区键盘带地址码
	6防区键盘带地址码报警小主机，6个区域，多路复用

	13
	双鉴探测器
	双鉴探测器工作电压：9VDC至15VDC，
三技术（微波/红外/人工智能）（三路PIR可调），
探测范围：360度X60尺（18米）直径


十一、医护对讲系统
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	IP网络六十路护士站主机
	1.显示屏：尺寸≥10英寸，分辨率≥1280x800；
2.触摸屏：电容式多点触摸屏；
3.摄像头：角度可调，像素≥500W；
4.具有物理报警按键，护理人员可一键报警至保安室主机，并实现双向可视全双工对讲；
5.外部接口：音频输入、录音输出、RS485、报警输出、USB、HDMI接口；
6. CPU：八核1.8GHz及以上；内存≥2GB；Flash≥16GB；
7.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息；
8.对讲方式：采用回音消除技术，支持手柄、免提全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz；
9.可视对讲：支持与其他病区护士站主机、医生办公室主机之间双向1080P高清可视对讲，便于各病区、科室间交流患者病情及医疗咨询；
10.宣教广播：支持对床位分机进行宣教广播，广播方式包括MP3文件广播、喊话广播，播放文件广播的同时可与床位分机对讲通话；
11.数据对接：支持获取HIS数据信息，可自动更新并显示患者姓名、年龄、床号、护理级别、责任医生、责任护士、是否空床等信息；
12.在线检测：支持检测床位分机的在线状态，本机可播报提醒床位分机的掉线信息，方便快速定位故障设备；
13.语音播报：支持多种语音播报方式：①.XXX床呼叫、②.XXX房洗手间报警、③.XXX房XXX床呼叫、④.XXX（患者姓名）呼叫；
14.录音录像：支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机上查询播放录制的文件；
15.留影留言：支持护士交接班留影留言，可通过本机进行录制、播放音视频文件；
16.病区托管：支持将本机所管理的床位分机托管给其它病区主机接听对讲；
17.呼叫上传：支持将本机所管理的床位分机的呼叫信息转移到其他主机上；
18.SIP通话：支持标准SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通；
19.远程开门：支持与病区门口机可视对讲，并可远程控制病区门禁开门；
20.视频联动：与病区门口机对讲时，本机显示屏上可同屏显示病区门口机摄像头视频画面和病区门口网络摄像机视频画面；
21.支持远程在线升级软件；

	2
	IP网络九十路护士站主机
	1.显示屏：尺寸≥10英寸，分辨率≥1280x800；
2.触摸屏：电容式多点触摸屏；
3.摄像头：角度可调，像素≥500W；
4.具有物理报警按键，护理人员可一键报警至保安室主机，并实现双向可视全双工对讲；
5.外部接口：音频输入、录音输出、RS485、报警输出、USB、HDMI接口；
6. CPU：八核1.8GHz及以上；内存≥2GB；Flash≥16GB；
7.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息；
8.对讲方式：采用回音消除技术，支持手柄、免提全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz；
9.可视对讲：支持与其他病区护士站主机、医生办公室主机之间双向1080P高清可视对讲，便于各病区、科室间交流患者病情及医疗咨询；
10.宣教广播：支持对床位分机进行宣教广播，广播方式包括MP3文件广播、喊话广播，播放文件广播的同时可与床位分机对讲通话；
11.数据对接：支持获取HIS数据信息，可自动更新并显示患者姓名、年龄、床号、护理级别、责任医生、责任护士、是否空床等信息；
12.在线检测：支持检测床位分机的在线状态，本机可播报提醒床位分机的掉线信息，方便快速定位故障设备；
13.语音播报：支持多种语音播报方式：①.XXX床呼叫、②.XXX房洗手间报警、③.XXX房XXX床呼叫、④.XXX（患者姓名）呼叫；
14.音量控制：护士站主机可进行系统设置和音量设置，音量设置包括护士站主机的音量和走廊屏音量，音量的控制可根据时间段进行灵活管控；
15.信息查询：护士站主机可通过护理等级、空床、已入住、性别、床号等条件对管辖病区信息进行筛选，方便护士查看。投标人提供系统截图，加盖原厂公章；
16.病区托管：支持将本机所管理的床位分机托管给其它病区主机接听对讲；
17.呼叫上传：支持将本机所管理的床位分机的呼叫信息转移到其他主机上；
18.SIP通话：支持标准SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通；
19.远程开门：支持与病区门口机可视对讲，并可远程控制病区门禁开门；
20.视频联动：与病区门口机对讲时，本机显示屏上可同屏显示病区门口机摄像头视频画面和病区门口网络摄像机视频画面；
21.支持远程在线升级软件；

	3
	IP网络一百二十路护士站主机
	1.显示屏：尺寸≥10英寸，分辨率≥1280x800；
2.触摸屏：电容式多点触摸屏；
3.摄像头：角度可调，像素≥500W；
4.具有物理报警按键，护理人员可一键报警至保安室主机，并实现双向可视全双工对讲；
5.外部接口：音频输入、录音输出、RS485、报警输出、USB、HDMI接口；
6. CPU：八核1.8GHz及以上；内存≥2GB；Flash≥16GB；
7.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息；
8.对讲方式：采用回音消除技术，支持手柄、免提全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz；
9.可视对讲：支持与其他病区护士站主机、医生办公室主机之间双向1080P高清可视对讲，便于各病区、科室间交流患者病情及医疗咨询；
10.宣教广播：支持对床位分机进行宣教广播，广播方式包括MP3文件广播、喊话广播，播放文件广播的同时可与床位分机对讲通话；
11.数据对接：支持获取HIS数据信息，可自动更新并显示患者姓名、年龄、床号、护理级别、责任医生、责任护士、是否空床等信息；
12.在线检测：支持检测床位分机的在线状态，本机可播报提醒床位分机的掉线信息，方便快速定位故障设备；
13.语音播报：支持多种语音播报方式：①.XXX床呼叫、②.XXX房洗手间报警、③.XXX房XXX床呼叫、④.XXX（患者姓名）呼叫；
14.音量控制：护士站主机可进行系统设置和音量设置，音量设置包括护士站主机的音量和走廊屏音量，音量的控制可根据时间段进行灵活管控；
15.信息查询：护士站主机可通过护理等级、空床、已入住、性别、床号等条件对管辖病区信息进行筛选，方便护士查看。投标人提供系统截图，加盖原厂公章；；
16.病区托管：支持将本机所管理的床位分机托管给其它病区主机接听对讲；
17.呼叫上传：支持将本机所管理的床位分机的呼叫信息转移到其他主机上；
18.SIP通话：支持标准SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通；
19.远程开门：支持与病区门口机可视对讲，并可远程控制病区门禁开门；
20.视频联动：与病区门口机对讲时，本机显示屏上可同屏显示病区门口机摄像头视频画面和病区门口网络摄像机视频画面；
21.支持远程在线升级软件；

	4
	护士站一体机看板
	1.看板需支持按照不同的病区业务显示显示不同的内容，同时可根据病区需求由护士自行调整显示样式及显示模板；
2.显示内容应包括，病区信息、患者人数，该病区下的床号、患者姓名、性别、年龄、护理级别、住院号、入院时间、责任医生、责任护士等，更多患者信息可翻页显示；
3.患者通过床头呼叫终端发起呼叫时，病区信息显示屏以弹框形式显示呼叫床号信息。提供显示功能界面；
4.病区信息显示终端须具有公告信息功能，可显示患者总人数，各科室下患者数量，各级护理患者数量；上一班护士值班时间内新入院患者人数、出院患者人数、转入患者人数、转出患者人数；今日手术患者床号，明日手术患者床号；
5.可显示本病区的护士排班表；包含值班护士信息、值班医生信息；护士排班表，包括护士姓名、班次、时间段、负责床位号；
6.可显示本病区的查房项目、各病床的治疗项目及日常检查内容的综合显示。
规格参数：
屏幕规格 49寸液晶屏
处理器：A53(四核1.4GHz )
内  存：2GB
外  存：EMMC 8GB（可扩展）
系  统：Android
分辨率：1920×1080
通信接口 RJ45； 10/100Mbps
喇  叭： 内置双立体声喇叭
远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能；

	5
	点阵双面走廊显示屏
	1.通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯；
2.支持双面滚动显示，每面可显示10个字； 
3.空闲状态时，可按医院要求滚动显示礼貌温馨提示语和时间信息，时间可同步医院时钟系统；
4.支持显示分机呼叫、换药提醒、紧急增援、Code Blue报警、进入护理、洗手间报警状态信息；

	6
	IP网络型病房门口机
	1.显示屏：尺寸≥10英寸，分辨率≥1280x800；
2.外部接口：病房门灯接口、洗手间按钮接口、扩展通讯接口；
3.安装方式：嵌入式安装；
4.额定功率：≤5W；
5.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作；
6.支持POE供电，符合IEEE 802.3af标准；
7.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息，抗干扰能力强，单台设备及线路故障不影响其他设备的正常运行；
8.支持获取HIS数据信息,自动更新并显示患者的姓名、性别、年龄、护理等级，以及医护人员的姓名和照片，信息可根据后台设置显示或者隐藏；
9.支持远程在线升级软件；

10.支持显示当前病房的床号、房间号、病区责任医生、护士等内容；
11.可与呼叫信息联动显示，例如：“003床XXX正在呼叫”；
12.其他特性电容式触摸屏，具有实体按键；内置RTC电子时钟，支持自动开关机功能，可与床头呼叫终端联动显示。

	7
	IP网络型病床分机
	1.显示屏：尺寸≥7英寸，分辨率≥1024x600；
2.纯平面设计，便于院感消毒。自带触摸屏，包含实体呼叫、增援、定位等主触摸按键；
3.安装方式：嵌入式安装；
4.含呼叫手持，符合人体工学设计理念，方便卧床患者使用；
5.额定功率：≤5W； 
6.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作；
7.支持POE供电，符合IEEE 802.3af标准；
8.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息，抗干扰能力强，单台设备及线路故障不影响其他设备的正常运行；
9.对讲方式：采用回音消除技术，支持全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz，
10.支持向护士站主机发起呼叫、换药提醒、紧急增援、Code Blue报警，报警后也可通过本机解除；
11.支持显示患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息，信息可根据后台设置显示或者隐藏；
12.支持患者在本机上可查询住院费用信息；
13.支持护理计时功能，护士可手动开启护理计时功能，系统可记录统计护理人员在床护理时间；
14. 可通过呼叫终端输入工号和密码，登录至护士操作页面，护士可通过触摸床头呼叫终端自动测试出滴速，设置患者输液量，进行输液倒计时，即将完成输液时进行提醒。投标人提供系统截图,加盖原厂公章；
15.支持屏保模式，可根据医院作息分时段设置分机自动熄屏、亮屏时间、亮度调节功能；
16.支持显示二维码，可通过二维码绑定在线点餐、在线支付等网页链接；
17. 可通过患者床头呼叫终端调出入院须知，患者阅读后可通过床头呼叫终端进行签名，签名后的入院须知可在护士站导出并打印。投标人提供系统截图,加盖原厂公章。；
18. 具有定位按键功能，呼叫响应过程中点击定位后，走廊屏、门口机、护士看板显示护士当前位置；
19.支持健康宣教视频接收播放功能，护士站主机可按需推送不同宣教内容至各床头终端。

	8
	防水按钮
	1.防水等级：符合IPX8要求；
2.安装方式：标准86盒嵌入式安装；
3.报警方式：支持拉绳和按键两种报警方式；
4.解除报警：报警后需现场解除；

	9
	对讲门口机
	1.金属防暴外壳，壁挂式安装；
2.支持与护士站主机全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz；
3.内置高清广角摄像头，像素≥100W；
4.支持对指定的主机进行一键呼叫；
5.支持刷卡开锁、密码开锁、远程开锁；
6.支持标准ONVIF协议，可将本机采集到的音视频实时传输到网络硬盘录像机；
7.支持标准的SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通；
8.支持接收第三方软件的控制指令，播放指定的音频文件；
9.支持防拆报警；
10.支持远程在线升级软件； 
11.支持开关量输入、开关量输出接口；
12.支持外接门灯、有源音箱；
13.支持POE供电，符合IEEE 802.3af标准；

	10
	探视管理主机
	1.采用10寸电容式触摸屏，LED液晶背光，附带一体式桌面支。通过基于局域网，以TCP/IP协议传输视频、音频和控制信号。
2.支持创建探视聊天室功能，可将探视间终端与移动式病床探视分机任意匹配；
3.支持对每一路探视会话设定探视截止时长，探视时间用完，探视自动停止；
4.支持监听监视功能，当病人家属与病人之间进行通话时，可随时切换探视的画面，对其监听监视；
5.支持语音插入功能，可向某一路探视通道插入语音，进行语音提示、提醒；
6.支持通话计时功能，可显示每路探视视频通话时长，方便护士查看；
7.具有强行关闭探视通话功能，根据病人的情况控制通话时间；
8.支持多路探视通道的管控功能，可翻页查看、管理每路探视会话；
9.支持探视录音录像功能，可对探视通话过程进行录音录像，支持探视视频存储、查询及播放。
10.规格参数：
液晶屏  10寸LED液晶屏
触摸屏  电容式
亮  度  500nits
分辨率  1280×720
音频编码 AAC、MP3
网  络  10/100M自适应
喇  叭  内置
通讯接口 以太网口（RJ45）
电  源  DC12V

	11
	家属分机
	1．屏幕规格 22寸液晶屏
2．背光类型 LED背光
3.处理器：A17(四核1.7GHz )
4.内  存：2GB
5.外  存：EMMC8GB（可扩展）
6．系  统：Android
7.分辨率：1920*1080
8.通信接口 RJ45； 10/100Mbps
9.喇  叭： 内置双立体声喇叭
10.远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能；

	12
	推车
	探视车专用显示屏：24寸电容触摸显示屏，操作系统：LINUX、CPU：ARM Cortex A9 1.1GHz；,内存：DDR3 4x16bit 2GB 866MHz、NAND SLC：512Mbyte、SPI NOR：32Mbytes+32Mbytes（备用）、 网络：有线：100Mbps、 多媒体：12倍变焦，自动调焦，自动白平衡，视角：大于70度（焦距设置最小时）支持至1080P/60帧,音频：MIC内置双MIC消回音   车体：铝合金结构，不可拆卸；
安装：移动式、标配：灰白色
底座 配备四个静音万向脚轮，并带有刹车；
配置电池仓，电池仓盖可轻松拆卸；
连线：线路采用隐藏式设计，安全、美观；
控制：工作台面上设有总电源开关
电源要求：AC96-264V，50/60Hz、工作功耗：15W、待机功率：≦0.8W

	13
	电磁锁
	断电开锁
锁体205x35x40mm
短板90x25x2mm
锁芯16mm长×16mm直径
工作电压：12VDC/启动电流900mA
工作电流100mA
支持延时0,3,6,9秒可调
支持门磁输出
使用环境：室内
工作电压：12VDC+10%范围
启动电流：900mA(启动瞬间) 
工作电流：110mA(完全上锁)
功率：1.32W

	14
	双门磁力锁
	双门磁力锁
最大直线拉力280KG*2
可自行设定12VDC或24VDC；出厂时电压标准设置为12VDC
内置反向电流防护装置(MOV)
锁状态讯号输出(NO,NC,COM)
适用于木门、玻璃门、金属门、防火门
锁体尺寸：长476x宽48x厚27(mm)；

吸板尺寸：长182x宽38x厚13(mm)
工作电流：12V/840mA 、24V/420mA

	15
	开门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；

	16
	1U机架式服务器
	至强铜牌六核3204 1.9GHz/8GB 2666MHz/600GB SAS 10K 2.5/H330/DVDRW/750W/3年保修  热插拔/8*2.5

	17
	管理软件
	1.含系统对接软件模块，支持与Oracle、SQLServer等大型数据库进行视图对接，支持WebService、HTTP等多种方式进行协议对接；
2.含设备管理软件模块，支持系统内网络设备的注册和管理；
3.含音视频服务软件模块，支持音视频代理服务，实现设备在跨网段跨路由网络环境下的音视频通讯；
4.含数据统计管理软件模块，支持对系统内设备的操作记录、业务数据等信息进行统计、查询、展示；
5.含NTP服务软件模块，支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务；
6.含ICU探视对讲系统软件模块；
7.支持本机数据库备份和还原；
8.支持远程在线升级软件；

	18
	管理电脑
	i5/8G/1TB+256GSSD 2G独显

	19
	探视分机
	1.显示屏：尺寸≥13英寸，分辨率≥1920x1080；
2.触摸屏：电容式多点触摸屏；
3.摄像头：像素≥500W；
4.安装方式：支架安装；
5.外部接口：门灯接口、洗手间按钮接口、录音输出、报警输出、USB、HDMI接口；
6.CPU：八核1.8GHz及以上；内存≥2GB；Flash≥16GB；
7.额定功率：≤12W；
8.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作；
9.通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯；
10.支持一键呼叫护士站探视管理主机，并实现双向1080P高清可视全双工对讲；
11.支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机上查询播放录制的文件；
12.支持远程在线升级软件；
13.配置管理服务器并与HIS系统对接，本机可显示患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息；
14.配置点播直播服务器，可实现视频点播功能；


十二、五层多功能厅
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	双6寸网络传输线阵列有源二分频音箱
	采用Dante技术，具有备份模拟输入接口及Dante网络输入接口功能。               
单网口，两路音频（数字信号）输入输出，两路音频（模拟信号-Line信号）输入输出，24-bit，∑－△ AD/DA，44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz采样率可选，I2S数字音频格式；
具有独立的IP地址，可自动获取、可自由设定，可自由设定采样率、设备名称，网络音频传输及控制使用标准的5类网线(CAT5)；
支持PCM16、PCM24、PCM32三种编码；
支持的最小延迟为1ms，可扩展实现对有源音箱的工作温度、负载两端电压、电流进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能；
可扩展实现DSP数字处理。内置了不同风格的EQ预设程序；
6.5寸中低频单元2只+1.5英寸高频单元1只；
扬声器覆盖角度：水平100º×垂直15º；
频率响应：80 Hz – 18 KHz ± 3dB ；
内置D类数字功放模块：1×500W 8Ω；
灵敏度：97 dB；
分频点：1.6 KHz；
最大声压级：124 dB；
额定阻抗：8Ω 。                                

	2
	15寸网络传输有源超低频音箱
	采用Dante技术，具有备份模拟输入接口及Dante网络输入接口功能。          

单网口，两路音频（数字信号）输入输出，两路音频（模拟信号-Line信号）输入输出，4-bit，∑－△ AD/DA，44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz采样率可选，I2S数字音频格式，具有独立的IP地址，可自动获取、可自由设定
可自由设定采样率、设备名称；
网络音频传输及控制使用标准的5类网线(CAT5)；
支持PCM16、PCM24、PCM32三种编码；
支持的最小延迟为1ms；
可扩展实现对有源音箱的工作温度、负载两端电压、电流进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能；
可扩展实现DSP数字处理。内置了不同风格的EQ预设程序；                                        15寸低频单元；
扬声器覆盖角度：全方向；
频率响应：45 Hz - 300 Hz ± 3dB；
内置D类数字功放模块：1×600W 8Ω；
灵敏度：101 dB；
最大声压级：130 dB；
额定阻抗：8Ω 。                              

	3
	线阵列安装吊架
	线阵列安装吊架

	4
	6寸网络传输线阵列有源二分频音箱
	采用Dante技术，具有备份模拟输入接口及Dante网络输入接口功能。              

单网口，两路音频（数字信号）输入输出，两路音频（模拟信号-Line信号）输入输出，24-bit，∑－△ AD/DA，44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz采样率可选，I2S数字音频格式
具有独立的IP地址，可自动获取、可自由设定
可自由设定采样率、设备名称
网络音频传输及控制使用标准的5类网线(CAT5)；
支持PCM16、PCM24、PCM32三种编码；
支持的最小延迟为1ms
可扩展实现对有源音箱的工作温度、负载两端电压、电流进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能；
可扩展实现DSP数字处理。内置了不同风格的EQ预设程序；                                        6.5寸中低频单元2只+1.5英寸高频单元1只
扬声器覆盖角度：水平100º×垂直15º
频率响应：80 Hz – 18 KHz ± 3dB 
内置D类数字功放模块：1×500W 8Ω
灵敏度：97 dB
分频点：1.6 KHz
最大声压级：124 dB
额定阻抗：8Ω                                  

	5
	网络传输音频处理器
	16路模拟音频输入16路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换

带16路dante网络音频输入和输出

每路麦克风输入带9级灵敏度调节
每路输入带48V幻相电源开关
每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节
带AUTOMIX自动混音和矩阵混音功能
输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调

带视像跟踪控制功能，支持绝大多数国内外摄像头控制协议
USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制                                           支持手机APP TCON软件网络控制                            

支持触控屏线控控制
支持存档加锁
支持GPIO
噪声门0dBu
支持中控指令                                

	6
	6.5寸二分频天花喇叭
	采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围，无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
高功率、高输出、低失真；                                     

采用Dante音频传输协议传输，支持IEEE802.3at POE供电；
喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                           6.5英寸中高频同轴单元
扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º
频率响应：65 Hz – 18 KHz ± 3dB
扬声器功率：80W
灵敏度：88 dB 
最大声压级：109 dB
额定阻抗：8Ω                                

	7
	单无线手持动圈话筒
	UHF 频段 工作频率频段代号频率范围使用频点
D 频段656.125 ~ 678.500 MHz 10
G 频段722.125 ~ 744.500 MHz 10
I 频段487.125 ~ 506.500 MHz 10
调制方式FM 调频
最大频偏±40 kHz
动态范围> 110 dB A-加权，典型
总谐波失真< 1%( ±17.5 kHz 频偏于 1 kHz )
工作距离约 100米 (在没有干扰情况下)
工作环境温度5º C 至 45º C
频率响应100 Hz 至 15 kHz (+1 dB, -3 dB)
接收系统两组独立调谐器，分集式自动选择
镜象抑制60 dB 正常, 55 dB 最高
射频灵敏度20 dBμV 于调噪比 60dB(50Ω 终端)
最大输出电平
平衡 (XLRM 卡农公座)： +9 dBV
非平衡 (6.3mm 插座)： +4 dBV
平衡音频输出衰减0/-12 dB 两段选择
天线输入BNC型, 50Ω
每端子偏压电压 12V 直流, 60mA
电源直流 12-18V, 500mA, 提供电源适配器
外型大小210.0 mm 宽 x 44.0 mm 高 x 162.2 mm 深
重量1.0 公斤
附件两根鞭状天线，机架套件，电源适配器
射频功率输出高输出30mW ; 低输出10mW (可切换)
杂散发射配合当地标准
收音头动圈 - 心形指向性
电池 (不包含) 1.5V AA 5号碱性电池 x 2 (不包含)
电池寿命 (碱性电池) 高输出7小时 ; 低输出 9小时 (视乎电池种类)

	8
	双无线手持话筒
	1.真分集接收机,双通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生.
2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.
3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码.
4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔.
5. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态.
7. 采用独立开发的“音频参考压缩扩展”专利技术.有着极好的动态响应.音质极佳.
8 . 真分集无线系统是专为巡回演出和固定安装用途设计，提供最高的可靠性，音质和传输稳定性。
工作频率:740~790MHz 采用微电脑CPU控制
PLL锁相环频率合成技术   
特有音频/射频电平显示，电池电压显示红外线对频
调制方式：FM调频
频率稳定度：±0.002
FM 最大调制频率偏：±45KHz RF
高次谐波：低于主波基准60dB以上
音频频率响应：40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB）整体系统频率响应取决于选取的话筒单元
锌铝合金结构
使用电池：2节AA电池-可连续使用约20小时
工作频率：740~790MHz
采用微电脑CPU控制
PLL锁相环频率合成技术
50MHz带宽内有200个可选频率
S/N信噪比:>105dB
T.H.D失真:<0.5%
频率响应:40Hz-18KHz
音频动态扩展及自动电平控制电路
音频输出电平数码电位器控制
工作范围：在典型条件下150米，室外直线距离时250米，实际工作范围取决射频信号吸收.反射和干扰。

	9
	双无线头戴话筒
	1.真分集接收机,双通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生.
2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.
3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码.
4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔.
5. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态.
7. 采用独立开发的“音频参考压缩扩展”专利技术.有着极好的动态响应.音质极佳.
8 . 真分集无线系统是专为巡回演出和固定安装用途设计，提供最高的可靠性，音质和传输稳定性。
工作频率:740~790MHz 采用微电脑CPU控制
PLL锁相环频率合成技术   
特有音频/射频电平显示，电池电压显示红外线对频
调制方式：FM调频
频率稳定度：±0.002
FM 最大调制频率偏：±45KHz RF
高次谐波：低于主波基准60dB以上
音频频率响应：40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB）整体系统频率响应取决于选取的话筒单元
锌铝合金结构
使用电池：2节AA电池-可连续使用约20小时
工作频率：740~790MHz
采用微电脑CPU控制
PLL锁相环频率合成技术
50MHz带宽内有200个可选频率
S/N信噪比:>105dB
T.H.D失真:<0.5%
频率响应:40Hz-18KHz
音频动态扩展及自动电平控制电路
音频输出电平数码电位器控制
工作范围：在典型条件下150米，室外直线距离时250米，实际工作范围取决射频信号吸收.反射和干扰。

	10
	无线会议话筒(一拖四)
	专业外观设计，表面喷漆工艺，显示电量 发言电平；
防射频（RFI）屏蔽干扰功能；
具有4路独立输出和混音后一路输出；
采用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，避免干扰。 
采用话筒杆螺旋锁死底座，无噪音及晃动；
采用音频压扩技术，减少噪音的同时 提升动态范围。 
设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效的减少回馈啸叫。 
采用强指向电容拾音头，系统具有极高的灵敏度。 
独有的气流分压技术；防止大爆破音频冲击；
接收机
接收频率：UHF740-790MHz
频率稳定度：±0.002%
灵敏度：10uv
信噪比：＞72dB
动态范围：＞100dB
综合失真：T.H.D：＜1%
音频输出：可调0-300mV
接收通道：4通道
输出接口：6.3不平衡输出混合口   平衡接口
电源电压：220V（50HZ）
功耗：6W
天线：外置天线
工作温度：-10-50°
发射器
发射频率：UHF740-790MHz
灵敏度 -31dB(22mV/Pa)±2dB 
输出阻抗 68Ω 
最大声压级 116dB 
等效噪声级 22dB 
信噪比 72dB 
频率稳定度：±0.002%
发射功率：30mW
电流耗损：＜25mA
电池：1.5V AA碱性电池，可连续使用5小时
天线：内置式
有效距离：120米

	11
	鹅颈会议话筒
	功能特点/Features:
防射频（RFI）屏蔽干扰功能；
采用话筒杆螺旋锁死底座，无噪音及晃动；
幻象电源专用DC9-52V之间，自动调整;
话筒开关及话筒发言部分均有LED光环指示；                                     可电池或单独电源供电
适用于演讲、研讨会、摄录影或远程视频会议终端直接接入等需清除传达语言的场合。
技术参数/Specification
型式       双预极化电容拾音头
指向特性   心型指向
频率响应   40Hz-18kHz
灵敏度       -40dB±1dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
最大承受音压   140dB SPL
动态范围   111dB
S/N比      65dB
输出阻抗   ≥1000Ω
低频衰减   150Hz，6dB/octave
电源       DC9~52V幻象电源

	12
	32路调音台
	数字调音台集成16个独立的反馈抑制器，每个输入通道必须具有独立的反馈抑制器、噪声门、压限器、高低通滤波器、PEQ，PEQ状态可独立存储；                            

10寸电阻触摸屏1280x800分辨率
17个100mm电动推子                      

支持HDMI外扩显示屏；                                     

底噪不低于-90dBu无记权；信噪比不低于-115dB无记权；THD+N失真度不低于0.004%@0dBu 20~20Khz；最大输入，输出信号不低于18dBu；18dBu时THD+N不得超过0.02%；                                 

自带WIFI热点、同时具有100M以太网控制端口；
中英文界面随时切换且无需重启
内置USB录音、放音功能
可以播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式
USB播放器可以识别中文歌曲名
带8个DCA
iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步
支持8个终端同时控制
内置2个效果器模块
可通过网络或者USB电阻盘升级ARM固件、DSP固件
每个输入通道具有4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相
每个输出通道具有参数均衡、高低通、压缩、反相、1秒延时器
输出通道L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)
10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）
支持100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份
32个PEQ模式存储
内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声
通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据
接线方式：平衡式输入、输出卡侬
4个推子编组、8个用户自定义按键、4个快速静音组按键
具有面板锁定按键（防止误操作）
通道名称可自定义
显示屏尺寸 10寸
分辨率 1280x800
触控 电阻
主控CPU 三星4418 4核 Cortex™-A9
开机速度 22秒
操作系统 Linux
DSP ADSP-21489 400Mhz
模拟输入 24CH ( MIC/Line ) 
USB 录音 播放
播放格式APE、FLAC、MP3、WAV
模拟输出 L/R+10BUS+Headphone(L/R)
底噪 -88dBu 无记权
失真度 0.006% @4dBu 20～20Khz
性噪比 106dB无记权
动态范围 106dB
频率响应 20Hz－20KHz ±0.3dB
最大输入输出电平 平衡20dBu  （7.745Vrms、21.9Vpp）
DCA 有
中英文界面 有
电动推子 17
ipad控制 有
效果器 2个效果器母线（6个预置效果参数、80个用户存储）
反馈抑制器 16个独立
以太网 有
具有1路232中控控制接口及485中控控制接口，能够提供TCP/IP、RS-232第三方控制协议，可被中控主机控制；

	13
	电源滤波时序控制器
	采用彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压状态；
8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）；
支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备；
配置232接口，支持外部中控设备控制；
每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制；
内置高性能滤波器，消除干扰杂讯，得到更加纯净的电源输出；
正负48V消防信号控制接口，可接入外部消防信号控制开关机；
特色保护功能：防雷 抗电涌。
额定输出电压：交流220V/50HZ； 
可控制电源，8路，外加2路输出辅助通道；
每路动作延时时间：0-999秒；
状态显示：当前电压 日期 时间 每路开关状态；
供电电源：AC 220V  50/60HZ； 
单路额定输出电流：15A； 
RJ45网*2 ；
支持RS232串口输入控制
额定总输出电流：标准版30A/带插头版10A； 
定时器功能：有；                                                                                                   

	14
	双引擎数码效果器
	特性： 
99个工厂预置效果 
99个用户配置程序 
4个路径配置 
USB连接 
VST软件 
MIDI I/O 
预听效果的试听按按钮 
dbx动态专利技术：压缩器 
去咝咝声 
24比特 
技术规格
音频输入 2 只 1/4"TRS 平衡或不平衡输入端口 
输入阻抗 平衡输入：20kΩ；不平衡输入：10Ω 
输入电平 普通 +40dBu ；最大 +20dBu 
频响特性 20Hz - 20kHz ± dB 
总谐波失真 + 噪声 108dB 
A/D 变换 24bit，48kHz 
电源 9V 交流 (包括供电变压器) 
音频处理器 24bit 
软件 WinXP / Mac OSX VST GUI 接口 
尺寸 1U 标准机架高度

	15
	标准机柜42U
	带自动散热带门标准机柜；
尺寸：2000mm*600mm*600mm；
内部尺寸：42U；
配置：8位10 PDU插排，固定板，重型脚轮

	16
	电脑灯控台
	电压：AC220V/50HZ（DC9V-12V）
电流：不少于300mA   
功率：10W
控制信号：DMX512    
通道数：240CH

	17
	LED染色灯
	灯珠: ≥66pcs X3W LED，≥五色域设计，采用原装进口芯片，每个灯珠配备独立的光学透镜设计。
灯具配有双驱高压板,自带屏保，信号纠错和自查功能。
灯具≥五色域设计，单独控制五色选择，其中红光R≥18颗 绿G≥12颗 蓝B≥12颗 白W≥12颗 暖白A≥12颗
功率：250W  
控制通道：≥9通道
运行模式：主从，自走，声控，DMX512
光学透镜角度：15/25/45度可选
无限的≥RGB+W+A全色混色系统
使用寿命:60,000-100,000 hours

	18
	LED会议柔光灯
	显示指数 ：≥90
色温（双色温）
调光级数：≥6万级调光
功率：≥400W
光源：≥806颗0.5W高亮度LED贴片灯珠（双色温）          
散热：无风机、热传导散热，完全静音
LED寿命：50,000 小时
色温：3200K-5600K可任意调节
显指：R≥90
光束角度：60度
效果：调光0~100%
控制模式：DMX512控制/手动/自动

	19
	P1.875室内全彩屏
	LED屏(P1.875)  屏体尺寸：6.08x2.4m
物理点间距：1.875 mm 
发光管中心距偏差；≦2%
物理密度：284444点/m2  
发光点颜色：1R1G1B 
模组尺寸：240mm×240mm 
模组结构：全铝防静电铝底壳
箱体尺寸480mm×360mm
显示元件：全彩、特高亮度像素管，电路器件：全集成。
亮度均匀性：≧98%
防护等级：IP50
阻燃等级：V0级
箱体：铝镁合金箱体               最佳视距：3～50m
最佳视角：水平160度，垂直140度 
屏体及结构总厚度：≤300cm 
驱动器件：采用LED专用驱动器件5026
驱动方式：恒流驱动

	20
	发送卡
	发送卡 最大支持2560*1536像素分辨率

	21
	接收卡
	接收卡

	22
	视频拼接处理器
	视频拼接处理器  支持4通道输出，每通道最高支持2048*1200分辨率

	23
	控制电脑
	控制电脑  i3CPU，8g内存，1T硬盘，独显2G，23"液晶显示屏

	24
	智能配电柜
	智能配电柜  30KW配电柜


十三、四层中会议室和党青工妇活动室会议系统
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	嵌入式吸顶音箱
	采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围，无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
高功率、高输出、低失真；
喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                           6.5英寸中高频同轴单元
扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º
频率响应：65 Hz – 18 KHz ± 3dB
扬声器功率：80W
灵敏度：88 dB 
最大声压级：109 dB
额定阻抗：8Ω                       

	2
	双通道专业功放
	采用超动态浮极技术;
数字化随动H类高速高效技术；
数字化高压缩比压限技术；
输出功率：2×350W 8Ω，2×520W 4Ω.桥接8Ω：1040W
信号输入： 平衡接口和非平衡接口
频响范围： 20 Hz — 20 KHz (-1dB)
失真：<0.09%@8Ω1KHz
信噪比： ＞100dB
转换数率：30V/us
阻尼系数：  >300@8ohm
输入阻抗：平衡20K，非平衡10K
输入灵敏度：0 dB /1V
保护：短路保护,过热保护,软启动                             

产品具有3C认证证书，原件中标后备查

	3
	前级放大器
	一键式操作，KTV模式，影院模式，休闲模式，静音模式调用；
具有7.1声道DOLBY,AC3影院解码功能；
支持4K及 4K 3D 影音播放；
针对每个输出声道具有独立的10段参量均衡，压线，延时，反馈等音频处理；
针对话筒具有回声，混响，10段参量均衡，反馈等音频处理；
根据房间大小，音箱的布局位置。具有声场的设定功能；
具有232控制接口，可以通过232实现一件模式调用及开关机，音量大小调整等
具有蓝牙4.0功能
USB即插即用，无需驱动；
12路音频输入（2路MIC， 2组立体,5路HIMI音频输入，1组蓝牙立体声输入，1路光纤输入），8路平衡音频输出；
具有回声、混响各7段参量均衡功能；
主音箱输出通道具有10段参量均衡；后置箱、中置箱、顶置箱具有10段参量均衡、超低输出5段参量均衡；
每个输出具有分频点延时功能；
解码：DTS DOLBY
2路话筒音量独立调节，AB通道效果及均衡，可独立调节或连续调节；
光钎、同轴及模拟输入，可切换输入或组合输入；                                    考虑到系统的兼容性及后期的维护，要求调音台、音频处理器、功放、音箱、电源时序器为同一品牌。

	4
	无线会议主机
	专业外观设计，表面喷漆工艺，显示电量 发言电平；
防射频（RFI）屏蔽干扰功能；
具有4路独立输出和混音后一路输出；
采用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，避免干扰。 
采用话筒杆螺旋锁死底座，无噪音及晃动；
采用音频压扩技术，减少噪音的同时 提升动态范围。 
设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效的减少回馈啸叫。 
采用强指向电容拾音头，系统具有极高的灵敏度。 
独有的气流分压技术；防止大爆破音频冲击；
接收机
接收频率：UHF740-790MHz
频率稳定度：±0.002%
灵敏度：10uv
信噪比：＞72dB
动态范围：＞100dB
综合失真：T.H.D：＜1%
音频输出：可调0-300mV
接收通道：4通道
输出接口：6.3不平衡输出混合口   平衡接口
电源电压：220V（50HZ）
功耗：6W
天线：外置天线
工作温度：-10-50°
发射器
发射频率：UHF740-790MHz
灵敏度 -31dB(22mV/Pa)±2dB 
输出阻抗 68Ω 
最大声压级 116dB 
等效噪声级 22dB 
信噪比 72dB 
频率稳定度：±0.002%
发射功率：30mW
电流耗损：＜25mA
电池：1.5V AA碱性电池，可连续使用5小时
天线：内置式
有效距离：120米

	5
	预留话筒地埋盒 4路话筒
	话筒地埋盒 4路话筒

	6
	高清投影机
	投影技术：3LCD；
显示芯片：0.64英寸DMD芯片；
亮度：4000流明；
对比度：16000:1；
标准分辨率：WUXGA（1920*1200）；
扫描频率：水平：15-100kHz，垂直：50-120Hz；
光源类型 LED灯
光源功率 225W
光源寿命 正常模式：10000小时，经济模式：15000小时
变焦比 1.6X
光圈范围 F=1.5-2.1
实际焦距 f=17.2-27.7mm
投射比 1.2-2.0：1
投影距离 0.7-12.9m
投影尺寸 30-300英寸
屏幕比例 16:10
色彩数目 1670万色
2×HDMI，1×VGA，1×视频（RCA），1×L/R，1×RCA音频，1×立体声微型音频，1×RGB（D-Sub15针），1×立体声微型音频，1×控制串口端口槽（D-Sub9针），1×RJ-45，2×USB，

	7
	宽屏电动投影幕
	宽屏电动投影幕 比例：16:10；画面尺寸：2660mm*1910mm

	8
	电动投影幕遥控器
	电动投影幕遥控器 含墙面及无线遥控

	9
	一键智能会议控制终端
	一键智能会议控制终端  3.5英寸TFT液晶屏幕，24bits真彩色，电容触控界面，编辑集控键的动作和过程（ON程序和OFF程序各8个场景），可定时任务编辑。具有Mirco S
D卡接口，支持单机和多机控制。

	10
	智能电源控制模块
	采用彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压状态；
8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）；
支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备；
配置232接口，支持外部中控设备控制；
每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制；
内置高性能滤波器，消除干扰杂讯，得到更加纯净的电源输出；
正负48V消防信号控制接口，可接入外部消防信号控制开关机；
特色保护功能：防雷 抗电涌。
额定输出电压：交流220V/50HZ； 
可控制电源，8路，外加2路输出辅助通道；
每路动作延时时间：0-999秒；
状态显示：当前电压 日期 时间 每路开关状态；
供电电源：AC 220V  50/60HZ； 
单路额定输出电流：15A； 
RJ45网*2 ；
支持RS232串口输入控制
额定总输出电流：标准版30A/带插头版10A； 
定时器功能：有；                                                                                                   


十四、三层科研培训室会议系统
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	嵌入式吸顶音箱
	采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围，无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
高功率、高输出、低失真；
喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                           6.5英寸中高频同轴单元
扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º
频率响应：65 Hz – 18 KHz ± 3dB
扬声器功率：80W
灵敏度：88 dB 
最大声压级：109 dB
额定阻抗：8Ω                                 

考虑到系统的兼容性及后期的维护，要求调音台、音频处理器、功放、音箱、电源时序器为同一品牌。

	2
	双通道专业功放
	采用超动态浮极技术;
数字化随动H类高速高效技术；
数字化高压缩比压限技术；
输出功率：2×350W 8Ω，2×520W 4Ω.桥接8Ω：1040W
信号输入：平衡接口和非平衡接口
频响范围：20 Hz — 20 KHz (-1dB)
失真：<0.09%@8Ω1KHz
信噪比： ＞100dB
转换数率：30V/us
阻尼系数：>300@8ohm
输入阻抗：平衡20K，非平衡10K
输入灵敏度：0 dB /1V
保护：短路保护,过热保护,软启动          

产品具有3C认证证书，原件中标后备查

	3
	前级放大器
	一键学习设置反馈抑制；
一键清除滤波器设置 ；
传声增益提升幅度：6-12dB ；
8bit/96khz DSP处理 A/D、D/A转换，高达192k采样率；
每通道24段滤波器测量表，电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS；
频率响应特性: 20Hz-20KHz,±0.5dB
总谐波失真+ 噪声: 典型值0.003%，输出电平+4dBu,1KHz

	4
	无线会议主机
	专业外观设计，表面喷漆工艺，显示电量 发言电平；
防射频（RFI）屏蔽干扰功能；
具有4路独立输出和混音后一路输出；
采用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，避免干扰。 
采用话筒杆螺旋锁死底座，无噪音及晃动；
采用音频压扩技术，减少噪音的同时 提升动态范围。 
设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效的减少回馈啸叫。 
采用强指向电容拾音头，系统具有极高的灵敏度。 
独有的气流分压技术；防止大爆破音频冲击；
接收机
接收频率：UHF740-790MHz
频率稳定度：±0.002%
灵敏度：10uv
信噪比：＞72dB
动态范围：＞100dB
综合失真：T.H.D：＜1%
音频输出：可调0-300mV
接收通道：4通道
输出接口：6.3不平衡输出混合口   平衡接口
电源电压：220V（50HZ）
功耗：6W
天线：外置天线
工作温度：-10-50°
发射器
发射频率：UHF740-790MHz
灵敏度 -31dB(22mV/Pa)±2dB 
输出阻抗 68Ω 
最大声压级 116dB 
等效噪声级 22dB 
信噪比 72dB 
频率稳定度：±0.002%
发射功率：30mW
电流耗损：＜25mA
电池：1.5V AA碱性电池，可连续使用5小时
天线：内置式
有效距离：120米

	5
	预留话筒地埋盒
	话筒地埋盒 4路话筒

	6
	高清投影机
	投影技术：3LCD；
显示芯片：0.64英寸DMD芯片；
亮度：4000流明；
对比度：16000:1；
标准分辨率：WUXGA（1920*1200）；
扫描频率：水平：15-100kHz，垂直：50-120Hz；
光源类型 LED灯
光源功率 225W
光源寿命 正常模式：10000小时，经济模式：15000小时
变焦比 1.6X
光圈范围 F=1.5-2.1
实际焦距 f=17.2-27.7mm
投射比 1.2-2.0：1
投影距离 0.7-12.9m
投影尺寸 30-300英寸
屏幕比例 16:10
色彩数目 1670万色
2×HDMI，1×VGA，1×视频（RCA），1×L/R，1×RCA音频，1×立体声微型音频，1×RGB（D-Sub15针），1×立体声微型音频，1×控制串口端口槽（D-Sub9针），1×RJ-45，2×USB，

	7
	宽屏电动投影幕
	宽屏电动投影幕 比例：16:10；画面尺寸：2660mm*1910mm

	8
	电动投影幕遥控器
	电动投影幕遥控器 含墙面及无线遥控

	9
	一键智能会议控制终端
	一键智能会议控制终端  3.5英寸TFT液晶屏幕，24bits真彩色，电容触控界面，编辑集控键的动作和过程（ON程序和OFF程序各8个场景），可定时任务编辑。具有Mirco SD卡接口，支持单机和多机控制。

	10
	智能电源控制模块
	采用彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压状态；
8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）；
支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备；
配置232接口，支持外部中控设备控制；
每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制；
内置高性能滤波器，消除干扰杂讯，得到更加纯净的电源输出；
正负48V消防信号控制接口，可接入外部消防信号控制开关机；
特色保护功能：防雷 抗电涌。
额定输出电压：交流220V/50HZ； 
可控制电源，8路，外加2路输出辅助通道；
每路动作延时时间：0-999秒；
状态显示：当前电压 日期 时间 每路开关状态；
供电电源：AC 220V  50/60HZ； 
单路额定输出电流：15A； 
RJ45网*2 ；
支持RS232串口输入控制
额定总输出电流：标准版30A/带插头版10A； 
定时器功能：有；                                                                                                   

	11
	8路调音台
	1、10个通道输入6路MIC输入，2路立体声输入，独立+48V幻象电源，独立100HZ低切；
2、内置DSP效果器，过载显示灯；
3、单声道及主输出配有信号插入点；
4、2段均衡（高频12KHz，低频100Hz）；
5、4组母线（立体声加2编组）2组辅助发送，1个立体声返送；
6、真正的卡侬连接平衡输出接口；
7、耳机和控制室监听输出；
8、RCA磁带输入与录音输出；
9、两组AUX（AUX1为推子前，AUX2为推子后）；
10、高精度3色电平柱；
11、内置静噪开关电源器 ；
12、标准3U机箱，机架式调音台。

	12
	数字音频处理器
	一键式操作，KTV模式，会议模式，休闲模式，静音模式调用；
可设定限制最大音量、开机启动音量、密码锁功能等；
针对每个声道具有独立的参量均衡，压线，延时，反馈等音频处理；
针对话筒具有回声，混响，参量均衡，反馈等音频处理；
USB即插即用，无需驱动；
48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率；
8路音频输入（4路MIC， 2组立体），8路平衡音频输出；
具有回声、混响各7段参量均衡功能；
主音箱输出通道具有10段参量均衡；后置箱、中置箱、顶置箱具有10段参量均衡、超低输出5段参量均衡；
每个输出具有分频点延时功能；
4路话筒音量独立调节，AB通道效果及均衡，可独立调节或连续调节；
光钎、同轴及模拟输入，可切换输入或组合输入；

	13
	无线话筒
	1.真分集接收机,双通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生.
2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.
3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码.
4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔.
5. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态.
7. 采用独立开发的“音频参考压缩扩展”专利技术.有着极好的动态响应.音质极佳.
8 . 真分集无线系统是专为巡回演出和固定安装用途设计，提供最高的可靠性，音质和传输稳定性。
工作频率:740~790MHz 采用微电脑CPU控制
PLL锁相环频率合成技术   
特有音频/射频电平显示，电池电压显示红外线对频
调制方式：FM调频
频率稳定度：±0.002
FM 最大调制频率偏：±45KHz RF
高次谐波：低于主波基准60dB以上
音频频率响应：40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB）整体系统频率响应取决于选取的话筒单元
锌铝合金结构
使用电池：2节AA电池-可连续使用约20小时
工作频率：740~790MHz
采用微电脑CPU控制
PLL锁相环频率合成技术
50MHz带宽内有200个可选频率
S/N信噪比:>105dB
T.H.D失真:<0.5%
频率响应:40Hz-18KHz
音频动态扩展及自动电平控制电路
音频输出电平数码电位器控制
工作范围：在典型条件下150米，室外直线距离时250米，实际工作范围取决射频信号吸收.反射和干扰。

	14
	鹅颈会议话筒
	功能特点/Features:
防射频（RFI）屏蔽干扰功能；
采用话筒杆螺旋锁死底座，无噪音及晃动；
幻象电源专用DC9-52V之间，自动调整;
话筒开关及话筒发言部分均有LED光环指示；                                     可电池或单独电源供电
适用于演讲、研讨会、摄录影或远程视频会议终端直接接入等需清除传达语言的场合。
技术参数/Specification
型式         双预极化电容拾音头
指向特性     心型指向
频率响应     40Hz-18kHz
灵敏度       -40dB±1dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
最大承受音压 140dB SPL
动态范围     111dB
S/N比        65dB
输出阻抗      ≥1000Ω
低频衰减     150Hz，6dB/octave
电源         DC9~52V幻象电源
外形尺寸     直径12.3mm/长460mm
重量         132g
颜色         黑色雾面烤漆

	15
	HDMI矩阵
	输入输出 4路HDMI输入 4路HDMI输出
支持4K 带1路音频解码输出                                 

串行控制接口 RS-232, 9-针母D型接口
波特率与协议 波特率：9600,数据位：8位，停止位：1,无奇偶校验位
局域网控制接口 RJ-45母接口

	16
	86寸交换式一体机
	面板分辨率3840X2160（4K*2K)；亮度：≥450cd/㎡；显示色彩：8 bit/1.07 Billion；响应时间：8ms；寿命≥60000小时；功耗≦350W；工作电压:100V-240VAC,50/60Hz;OPS电脑配置：I5/4G/128G固态；操作系统：Windows7 Windows10操作系统；外形尺寸：1961mm*1183.5mm*140.8mm；显示区域尺寸：1876.2 (H)×1057 (V)；采用红外触控20点触摸技术，铝合金外框超窄拉丝面框，表面拉丝并阳极氧化处理，4mm钢化防暴高透玻璃，国际通用标准的OPS插槽，一体化插拔式设计，正面前置式扩展端口：1 路PC-USB /1 路TV-USB ，前置三合一电视电脑开关按键，一体化设计，喇叭出音前置，带RS232接口，触摸屏具有防遮挡功能，单点或多点遮挡后仍能正常流畅书写，自带嵌入式安卓（Android）5.1，操作系统双系统安全备用，中控触摸菜单：脱离android系统和PC，通过手势操作可以调出便捷菜单，实现返回触控、便捷菜单、通道切换、白板操作功能，支持温控功能，随时可以知晓整机温度，设置温度预警，保护整机，当整机达到80度，整机将进入待机模式，无线遥控功能：设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12等功能等组合按键，支持PPT课件翻页笔功能，能够远程进行上下翻页，方便教学，安卓热键功能：悬浮式快捷键，可以放置在安卓桌面的任意位置，支持APK安装以及所有APK权限管理，可以预设APK使用权限，允许或者禁止使用已安装的应用，安卓界面可以显示进入安卓前信号通道显示内容，支持画中画功能，支持任意通道下触摸菜单，含有：返回、安卓主页、运行程序、信号源选择、菜单、批注、音量调节、静音、节能模式、触摸菜单隐藏、等触摸选项，安卓默认浏览器导航：支持浏览器导航设置，方便使用查询相关信息。


十五、行政综合楼五层会议室兼远程会诊中心会议系统
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	 MINI线阵全频音箱
	采用阵列技术，120 º宽广水平扩散角； 
线性阵列声音特性（垂直角度控制严密，声音衰减缓慢）；
适合具有声学设计挑战的场所，满足较高语言清晰度和音乐播放的需求；
4英寸中低频单元4只+1英寸高频单元1只  
扬声器覆盖角度：水平120º×垂直90º
频率响应：80 Hz - 18 kHz ± 3dB
扬声器功率(持续/节目/峰值)：150/300/600 W                                                        灵敏度：92 dB 
分频点：2.8 kHz 
最大声压级：114 dB
额定阻抗：8Ω                                             

考虑到系统的兼容性及后期的维护，要求调音台、音频处理器、功放、音箱、电源时序器为同一品牌。

	2
	嵌入式吸顶音箱
	采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围，无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
高功率、高输出、低失真；
喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                           6.5英寸中高频同轴单元
扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º
频率响应：65 Hz – 18 KHz ± 3dB
扬声器功率：80W
灵敏度：88 dB 
最大声压级：109 dB
额定阻抗：8Ω                       

	3
	数码音频矩阵处理器 
	8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换                                                每路麦克风输入带9级灵敏度调节
每路输入带48V幻相电源开关
每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节
带AUTOMIX自动混音和矩阵混音功能
输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调                       

带视像跟踪控制功能，支持绝大多数国内外摄像头控制协议
USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制                                           支持手机APP TCON软件网络控制                          

支持触控屏线控控制
支持存档加锁
支持GPIO
噪声门0dBu
支持中控指令                             

	4
	双通道专业功放
	采用超动态浮极技术;
数字化随动H类高速高效技术；
数字化高压缩比压限技术；
输出功率：2×350W 8Ω，2×520W 4Ω.桥接8Ω：1040W
信号输入： 平衡接口和非平衡接口
频响范围： 20 Hz — 20 KHz (-1dB)
失真：<0.09%@8Ω1KHz
信噪比： ＞100dB
转换数率：30V/us
阻尼系数：  >300@8ohm
输入阻抗：平衡20K，非平衡10K
输入灵敏度：0 dB /1V
保护：短路保护,过热保护,软启动            

产品具有3C认证证书，原件中标后备查

	5
	调音台
	1、12个输入通道， 6个MIC输入，2组立体声线路输入
2、1-6通道设三段式英式中段扫频均衡，9/10-15/16通道设三段式均衡器
3、6组母线（立体声+2编组），三个辅助发送，一个立体声回送
4、4路带话筒压限保护开关
5、1个辅助发送/立体声辅助返回
6、3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器
7、3段立体声图示均衡器
8、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平
9、内置数字效果；机身耐用轻巧，可上机架安装

	6
	无线双手持话筒
	1.真分集接收机,双通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生.
2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.
3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码.
4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔.
5. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态.
7. 采用独立开发的“音频参考压缩扩展”专利技术.有着极好的动态响应.音质极佳.
8 . 真分集无线系统是专为巡回演出和固定安装用途设计，提供最高的可靠性，音质和传输稳定性。
工作频率:740~790MHz 采用微电脑CPU控制
PLL锁相环频率合成技术   
特有音频/射频电平显示，电池电压显示红外线对频
调制方式：FM调频
频率稳定度：±0.002
FM 最大调制频率偏：±45KHz RF
高次谐波：低于主波基准60dB以上
音频频率响应：40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB）整体系统频率响应取决于选取的话筒单元
锌铝合金结构
使用电池：2节AA电池-可连续使用约20小时
工作频率：740~790MHz
采用微电脑CPU控制
PLL锁相环频率合成技术
50MHz带宽内有200个可选频率
S/N信噪比:>105dB
T.H.D失真:<0.5%
频率响应:40Hz-18KHz
音频动态扩展及自动电平控制电路
音频输出电平数码电位器控制
工作范围：在典型条件下150米，室外直线距离时250米，实际工作范围取决射频信号吸收.反射和干扰。

	7
	数字会议系统主机
	主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯浩采用同一电缆传送（八芯）
可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场）
单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言
结合软件及周边设备可实现如下功能：
开放模式（PREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（C.Only）、限制发言（LIMIT）
配置视像中央处理器可实现影跟踪功能
可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含）
系统具有高音质声音频道效果，支持热插拔；
内建视讯介面，可连接影像定位跟踪中央处理器实现发言定位追踪之功能
内建表决/选举介面，连接表决中央控制器及配置表决软件可实现表决/选举/评分功能
面板具有LCD显示器，122×32点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用
最多可连接11台翻译单元，实现12种语言同声传译功能。可向各发言单元传送12通道语音；
配合电话耦合器可以进行远程电话会议。
具有环入环出功能，确保一个话筒出现故障而影响整个系统；
具有四个主缆端子可连接60组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现1024台会议单元同时使用

	8
	嵌入式会讨主席单元
	嵌入式安装，可拔插双软咪管
具有表决功能，液晶显示，简、繁、英三种语言设置
系统具有高音质声音频道效果，支持热插拔；
主席具有优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态
具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态
单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩
可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环
麦克风灵敏度高
单元由统主机供电，输入电压18V属安全范围
自动关机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声音低于50dB时）45秒将自动关闭
内置8芯线“T”型连接连接线2.1米,线材采用全线铝箔＋水线屏蔽；
具有标准39CM、长杆48CM（定制）供选择；

	9
	嵌入式会讨代表单元
	嵌入式安装，可拔插双软咪管
具有表决功能，液晶显示，简、繁、英三种语言设置
系统具有高音质声音频道效果，支持热插拔；
主席具有优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态
具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态
单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩
可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环
麦克风灵敏度高
单元由统主机供电，输入电压18V属安全范围
自动关机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声音低于50dB时）45秒将自动关闭
内置8芯线“T”型连接连接线2.1米,线材采用全线铝箔＋水线屏蔽；
具有标准39CM、长杆48CM（定制）供选择；

	10
	嵌入式会议主席单元连接器
	嵌入式会议主席单元连接器

	11
	嵌入式会议代表单元连接器
	嵌入式会议代表单元连接器

	12
	滤波电源时序器
	采用彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压状态；
8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）；
支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备；
配置232接口，支持外部中控设备控制；
每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制；
内置高性能滤波器，消除干扰杂讯，得到更加纯净的电源输出；
正负48V消防信号控制接口，可接入外部消防信号控制开关机；
特色保护功能：防雷 抗电涌。
额定输出电压：交流220V/50HZ； 
可控制电源，8路，外加2路输出辅助通道；
每路动作延时时间：0-999秒；
状态显示：当前电压 日期 时间 每路开关状态；
供电电源：AC 220V  50/60HZ； 
单路额定输出电流：15A； 
RJ45网*2 ；
支持RS232串口输入控制
额定总输出电流：标准版30A/带插头版10A； 
定时器功能：有；                                                                                                   

	13
	70寸液晶电视
	70寸液晶电视 70英寸
分辨率 4K（3840*2160）
屏幕比例 16:9

	14
	HDMI高清矩阵
	输入输出 4路HDMI输入 4路HDMI输出
支持4K带1路音频解码输出                              

串行控制接口 RS-232, 9-针母D型接口
波特率与协议 波特率：9600,数据位：8位，停止位：1,无奇偶校验位
局域网控制接口 RJ-45母接口

	15
	网络化可编程控制主机
	内置红外学习器,可学习红外代码；
8路红外发射接口；
4路可编程RS-232（单向）控制接口（COM1~COM4）；
4路可编程RS-232（双向）控制接口（COM5~COM8）；                              8路弱电继电器控制接口；                                              全新数字化设计。8路大电流输出插座。支持每路最大13A。                        面板具有8路输出独立控制按键，可单独开启、关闭任意一路输出。
8路I/O口，包括8个独立的输入口和8个独立的输出口。5V电平检测/输出；
8路弱电继电器口，提供常闭长开触点；
8路墙控面板RJ45接口。最大挂载8个墙控按键面板；
本机型支持逻辑运算，可编辑执行带有延时的序列动作实现模式化操作；
串口发码支持模糊发送数据功能；                           

具有双向数据反馈，按钮实时状态显示功能。
具有视频接入功能，实时在线视频监控管理。
内置网络协议解释器，可将网络操控协议转换为232通讯协议。
CPU：ARM 9内存：256M数据存储空间； 可扩充存储空间；通讯协议：TCP-IP,内置多种内部设备等设备代码，与外设无缝连接；
采用容错技术设计及高抗干扰能力通信接口电路，保证系统的稳定性；                                                     支持笔记本/ 智能手机/平板电脑（安卓/ Windows/苹果/塞班）系统等操作。

	16
	中控无线路由器
	1个10/100/1000M自适应端口，支持802.3af供电
支持802.11ac，支持MU-MIMO技术
同步双频2.4GHz和5GHz
无线用户二层隔离，基于SSID的无线用户隔离
支持Fat/Fit两种模式
支持智能负载均衡
支持中文SSID
绿色低碳设计，全速率全特性能够满足标准POE供电（低于12.95W）

	17
	高清摄像头
	1、名称：全高清远程视频会议终端，符合国际电联 ITU-T H.323和IETF SIP，支持同时启用H.323、SIP两种协议，网络速率不小于4M。支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.729A、G.719等音频标准，高清音频须达到20Khz以上。支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 High Profile编码方式，至少具备CIF,4CIF,720P,1080P视频处理能力,在512K带宽下可实现720p@25fps高清效果, 在1M带宽下可实现1080p@25fps高清效果,提供至少2个高清输入接口和至少2个高清输出接口，并至少支持1路标 清输入接口。高清视频输入、输出端口可以满足DVI数字高清信号或者YPbPr高清信号。至少提供2个百兆网络接口。支持扩展4点内置MCU。符合标准的ITU-T H.239、IETF BFCP协议。在保证主流1080P@25图像下，辅流支持VGA、XGA、WXGA、720P、1080P分辨率。支持网络方式发送双流内容，同时具备多媒体电子白板交互能力，通过即插即用电子批注设备可在电视机、投影硬幕、墙面等各类显示平面，对双流内容进行批注、修改、注释和保存，远端会场也可以同步显示和交互操作，加强会议的效率和效果。要求所有管理、操作界面均全部采用中文，包括：中文WEB操作界面、中文遥控器，2种方式可同时管理。高清数字麦克风具有360度全向拾音，拾音半径须不小于5米，同时麦克风须具备抑制手机、收音机等电磁干扰，无杂音，并可支持多个麦克风级联，扩大拾音范围。

	18
	平板电脑
	操作系统：iPadOS
处理器型号：A10+M10协处理器
处理器核心：六核心
存储容量：32GB
屏幕尺寸：10.2英寸
屏幕分辨率：2160x1620
屏幕像素密度：264PPI
屏幕描述：LED 背光多点触控显示屏，采用IPS技术
500 尼特亮度
采用防油渍防指纹涂层
支持 Apple Pencil (第一代)


十六、二层读片室会议系统
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	嵌入式吸顶音箱6.5寸
	采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围，无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
高功率、高输出、低失真；
喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                           6.5英寸中高频同轴单元
扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º
频率响应：65 Hz – 18 KHz ± 3dB
扬声器功率：80W
灵敏度：88 dB 
最大声压级：109 dB
额定阻抗：8Ω                                             

考虑到系统的兼容性及后期的维护，要求调音台、音频处理器、功放、音箱、电源时序器为同一品牌。

	2
	双通道专业功放
	采用超动态浮极技术;
数字化随动H类高速高效技术；
数字化高压缩比压限技术；
输出功率：2×350W 8Ω，2×520W 4Ω.桥接8Ω：1040W
信号输入： 平衡接口和非平衡接口
频响范围： 20 Hz — 20 KHz (-1dB)
失真：<0.09%@8Ω1KHz
信噪比： ＞100dB
转换数率：30V/us
阻尼系数：  >300@8ohm
输入阻抗：平衡20K，非平衡10K
输入灵敏度：0 dB /1V
保护：短路保护,过热保护,软启动                           

产品具有3C认证证书，原件中标后备查

	3
	数码音频矩阵处理器
	一键式操作，KTV模式，会议模式，休闲模式，静音模式调用；
可设定限制最大音量、开机启动音量、密码锁功能等；
针对每个声道具有独立的参量均衡，压线，延时，反馈等音频处理；
针对话筒具有回声，混响，参量均衡，反馈等音频处理；
USB即插即用，无需驱动；
48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率；
8路音频输入（4路MIC， 2组立体），8路平衡音频输出；
具有回声、混响各7段参量均衡功能；
主音箱输出通道具有10段参量均衡；后置箱、中置箱、顶置箱具有10段参量均衡、超低输出5段参量均衡；
每个输出具有分频点延时功能；
4路话筒音量独立调节，AB通道效果及均衡，可独立调节或连续调节；
光钎、同轴及模拟输入，可切换输入或组合输入；                                 

	4
	调音台
	1、10个通道输入6路MIC输入，2路立体声输入，独立+48V幻象电源，独立100HZ低切；
2、内置DSP效果器，过载显示灯；
3、单声道及主输出配有信号插入点；
4、2段均衡（高频12KHz，低频100Hz）；
5、4组母线（立体声加2编组）2组辅助发送，1个立体声返送；
6、真正的卡侬连接平衡输出接口；
7、耳机和控制室监听输出；
8、RCA磁带输入与录音输出；
9、两组AUX（AUX1为推子前，AUX2为推子后）；
10、高精度3色电平柱；
11、内置静噪开关电源器 ；
12、标准3U机箱，机架式调音台。

	5
	一手持一头戴无线话筒
	一手持一头戴无线话筒                                                                               1.真分集接收机,双通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生.
2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.
3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码.
4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔.
5. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态.
7. 采用独立开发的“音频参考压缩扩展”专利技术.有着极好的动态响应.音质极佳.
8 . 真分集无线系统是专为巡回演出和固定安装用途设计，提供最高的可靠性，音质和传输稳定性。
工作频率:740~790MHz 采用微电脑CPU控制
PLL锁相环频率合成技术   
特有音频/射频电平显示，电池电压显示红外线对频
调制方式：FM调频
频率稳定度：±0.002
FM 最大调制频率偏：±45KHz RF
高次谐波：低于主波基准60dB以上
音频频率响应：40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB）整体系统频率响应取决于选取的话筒单元
锌铝合金结构
使用电池：2节AA电池-可连续使用约20小时
工作频率：740~790MHz
采用微电脑CPU控制
PLL锁相环频率合成技术
50MHz带宽内有200个可选频率
S/N信噪比:>105dB
T.H.D失真:<0.5%
频率响应:40Hz-18KHz
音频动态扩展及自动电平控制电路
音频输出电平数码电位器控制
工作范围：在典型条件下150米，室外直线距离时250米，实际工作范围取决射频信号吸收.反射和干扰。

	7
	120寸宽屏电动投影幕 
	宽屏电动投影幕 比例：16:10；画面尺寸：2660mm*1910mm

	8
	电动投影幕遥控器
	电动投影幕遥控器 含墙面及无线遥控

	9
	86"交互式触摸一体机
	面板分辨率3840X2160（4K*2K)；亮度：≥450cd/㎡；显示色彩：8 bit/1.07 Billion；响应时间：8ms；寿命≥60000小时；功耗≦350W；工作电压:100V-240VAC,50/60Hz;OPS电脑配置：I5/4G/128G固态；操作系统：Windows7 Windows10操作系统；外形尺寸：1961mm*1183.5mm*140.8mm；显示区域尺寸：1876.2 (H)×1057 (V)；采用红外触控20点触摸技术，铝合金外框超窄拉丝面框，表面拉丝并阳极氧化处理，4mm钢化防暴高透玻璃，国际通用标准的OPS插槽，一体化插拔式设计，正面前置式扩展端口：1 路PC-USB /1 路TV-USB ，前置三合一电视电脑开关按键，一体化设计，喇叭出音前置，带RS232接口，触摸屏具有防遮挡功能，单点或多点遮挡后仍能正常流畅书写，自带嵌入式安卓（Android）5.1，操作系统双系统安全备用，中控触摸菜单：脱离android系统和PC，通过手势操作可以调出便捷菜单，实现返回触控、便捷菜单、通道切换、白板操作功能，支持温控功能，随时可以知晓整机温度，设置温度预警，保护整机，当整机达到80度，整机将进入待机模式，无线遥控功能：设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12等功能等组合按键，支持PPT课件翻页笔功能，能够远程进行上下翻页，方便教学，安卓热键功能：悬浮式快捷键，可以放置在安卓桌面的任意位置，支持APK安装以及所有APK权限管理，可以预设APK使用权限，允许或者禁止使用已安装的应用，安卓界面可以显示进入安卓前信号通道显示内容，支持画中画功能，支持任意通道下触摸菜单，含有：返回、安卓主页、运行程序、信号源选择、菜单、批注、音量调节、静音、节能模式、触摸菜单隐藏、等触摸选项，安卓默认浏览器导航：支持浏览器导航设置，方便使用查询相关信息。

	10
	HDMI矩阵
	输入输出 4路HDMI输入 4路HDMI输出
支持4K带1路音频解码输出                                

串行控制接口 RS-232, 9-针母D型接口
波特率与协议 波特率：9600,数据位：8位，停止位：1,无奇偶校验位
局域网控制接口 RJ-45母接口

	11
	一键智能会议控制终端
	一键智能会议控制终端  3.5英寸TFT液晶屏幕，24bits真彩色，电容触控界面，编辑集控键的动作和过程（ON程序和OFF程序各8个场景），可定时任务编辑。具有Mirco SD卡接口，支持单机和多机控制。

	12
	智能电源控制模块
	采用彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压状态；
8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）；
支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备；
配置232接口，支持外部中控设备控制；
每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制；
内置高性能滤波器，消除干扰杂讯，得到更加纯净的电源输出；
正负48V消防信号控制接口，可接入外部消防信号控制开关机；
特色保护功能：防雷 抗电涌。
额定输出电压：交流220V/50HZ； 
可控制电源，8路，外加2路输出辅助通道；
每路动作延时时间：0-999秒；
状态显示：当前电压 日期 时间 每路开关状态；
供电电源：AC 220V  50/60HZ； 
单路额定输出电流：15A； 
RJ45网*2 ；
支持RS232串口输入控制
额定总输出电流：标准版30A/带插头版10A； 


十七、BA系统
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	监控软件
	监控软件图形化的工程设计界面，通过标准Web浏览器进行系统登录，可以得到报警、记录、日程表和配置等数据信息，包含动态绘图仪，系统活动日志，程序编辑及数据库等标准组件，有能源分级及能源报告功能。系统软件支持10000点，支持10WEB客户端同时进行浏览和编辑

	2
	串口服务器
	支持2个RS485/RS232，1个100M/10M工业网卡

	3
	变冷媒流量空调系统
	变冷媒流量空调系统标准的BACnetMS/TP&Lonworks&ModbusRTU

	4
	自备电网关接口
	自备电网关接口标准的BACnetMS/TP&Lonworks&ModbusRTU

	5
	变配电网关接口
	变配电网关接口标准的BACnetMS/TP&Lonworks&ModbusRTU

	6
	离心式冷水机组接口
	离心式冷水机组接口标准的BACnetMS/TP&Lonworks&ModbusRTU

	7
	燃气热水机组接口
	燃气热水机组接口标准的BACnetMS/TP&Lonworks&ModbusRTU

	8
	空气源热泵热水系统群控接口
	空气源热泵热水系统群控接口标准的BACnetMS/TP&Lonworks&ModbusRTU

	9
	网络控制器
	网络控制器（已含底座及电源）具有WEB监控界面，可执行工程、调试、管理和监视的所有功能，可对本控制
器下挂的一条总线上的设备进行监控，具有32位CPU,不低于512MSDRA
M,不低于4G内存，本身应同时具有USB接口、LONWORKS、BACN
ET及MODBUS接口，使设备具有极大的兼容性，并具有失电保护功能，控制
器主体应与端子做分离，方便系统调试

	10
	直接数字控制器
	全IP构架，支持8个UIO，4DO
通讯接口：双网口设计，内置网络交换机
通讯协议:BACNETIP
时钟备份：7天

	11
	I/O模块
	I/O模块电源：24VAC，50/60HZ
I/O点位支持：不低于4DI
外壳等级：不低于IP10

	12
	DDC控制箱
	DDC控制箱(含变压器等)根据配置，非标订制，内含：继电器、空开、变压器等，H*W*D=1200*1000*200

	13
	DDC控制箱
	DDC控制箱(含变压器等)根据配置，非标订制，内含：继电器、空开、变压器等，H*W*D=1000*800*200

	14
	DDC控制箱
	DDC控制箱(含变压器等)根据配置，非标订制，内含：继电器、空开、变压器等，H*W*D=800*600*200

	15
	水流开关
	水流开关，BSP外螺纹接口，螺栓端子

	16
	液体压差传感器
	液体压差传感器，0-69/138/345/689kPa，0-5/10V或4-20mA

	17
	一氧化碳传感器
	量程：0~100ppm(另0~200或0~400ppm可选)
电源：12.5~35VDC
输出：4~20mA(二线)
工作环境：0~50°C，0~90%RH
存储温度：-5~55°C
外壳：ABS+PC，UL94V-0
防护等级：IP33
认证：CE

	18
	风管CO2传感器
	CO2输出:0-10VDC标准电信号，带接口
探测范围：0-2000ppm,精度±1.5%FS
安装：风管安装
电源模块：24VDC
校准：ABC(自动基线校准)

	19
	水管温度传感器
	温度输出：1.8K热敏电阻，带接口
探测范围：-40℃--150℃(302℉)
精度:±0.5℃
安装:水管安装
探针长度:100mm
防护等级：IP65
黄铜套管，PN16，100mm

	20
	水管压力传感器
	测量范围：0-600kPa，0-10V输出，供电电源：24VAC，环境温度：-40℃-115℃，含一条2米电缆和适配螺母

	21
	流量计
	适用尺寸：80~1200mm。
工作压力：≤1.6MPa。
速度范围0.5~10m/s。
准确度：±1.0%，±1.5%。
信号输出：4-20mA

	22
	室外温湿度传感器
	温度输出：1.8K热敏电阻，带接口，探测范围：-40℃--150℃(302℉),精度±0.5℃
湿度输出:DC0~10V标准电信号，带接口，探测范围：10－80%RH,精度±2%RH
安装：室外安装
电源模块：24VDC
防护等级：IP65

	23
	压差传感器
	监测范围：0-500Pa可调，开关量信号
触点：SPDT干接点
接线：螺纹头
环境温度：使用，-30...+80℃；存储,-40...+80℃
介质：空气和隋性气体
防护等级：IP54

	24
	风管温度传感器
	温度输出：1.8K热敏电阻，带接口
探测范围：-40℃--150℃(302℉)
精度:±0.5℃
安装:风管安装
探针长度:100mm
防护等级：IP65

	25
	电动蝶阀
	电动蝶阀组合，开关型，不锈钢阀板，DN100，PN16，12Bar，230VAC

	26
	电动蝶阀
	电动蝶阀组合，调节型，不锈钢阀板，DN100，PN16，12Bar，230VAC

	27
	二通阀
	二通阀，PN25，DN40，Kv25，螺纹连接，模拟调节，24Vac

	28
	电源
	电源：24VAC，扭距：10Nm，浮点/开关控制，可现场手动控制


十八、示教室多媒体显示系统（住院楼、行政楼、传染楼）  
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	65"交互式触摸一体机
	面板分辨率3840X2160（4K*2K)；亮度：≥450cd/㎡；显示色彩：8 bit/1.07 Billion；响应时间：8ms；寿命≥60000小时；功耗≦220W；工作电压:100V-240VAC,50/60Hz;OPS电脑配置：I5/4G/128G固态；操作系统：Windows7 Windows10操作系统；外形尺寸：1485.6mm*903mm*123.5mm；显示区域尺寸：1428.48 (H)×803.52 (V)；采用红外触控20点触摸技术，铝合金外框超窄拉丝面框，表面拉丝并阳极氧化处理，4mm钢化防暴高透玻璃，国际通用标准的OPS插槽，一体化插拔式设计，正面前置式扩展端口：1 路PC-USB /1 路TV-USB ，前置三合一电视电脑开关按键，一体化设计，喇叭出音前置，带RS232接口，触摸屏具有防遮挡功能，单点或多点遮挡后仍能正常流畅书写，自带嵌入式安卓（Android）5.1，操作系统双系统安全备用，中控触摸菜单：脱离android系统和PC，通过手势操作可以调出便捷菜单，实现返回触控、便捷菜单、通道切换、白板操作功能，支持温控功能，随时可以知晓整机温度，设置温度预警，保护整机，当整机达到80度，整机将进入待机模式，无线遥控功能：设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12等功能等组合按键，支持PPT课件翻页笔功能，能够远程进行上下翻页，方便教学，安卓热键功能：悬浮式快捷键，可以放置在安卓桌面的任意位置，支持APK安装以及所有APK权限管理，可以预设APK使用权限，允许或者禁止使用已安装的应用，安卓界面可以显示进入安卓前信号通道显示内容，支持画中画功能，支持任意通道下触摸菜单，含有：返回、安卓主页、运行程序、信号源选择、菜单、批注、音量调节、静音、节能模式、触摸菜单隐藏、等触摸选项，安卓默认浏览器导航：支持浏览器导航设置，方便使用查询相关信息。


十九、智能灯光控制系统
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	管理服务器
	 i5,内存8G,硬盘:2T 硬盘;2*千兆网卡,22寸液晶显示器

	2
	管理软件
	管理软件 系统功能应符合设计说明要求

	3
	RS232接口
	1.可以作为快速干线在不同支线之间通过局域网（IP）双向转发报文控制信号；
2.可以用作一个编程接口，将PC与KNX总线连接起来；
3.可以作为一个带加密功能的IP网关，设备支持加密型号和不加密信号在 KNX TP 和 KNX 安全的 IP 主干之间的传输通讯；
4.设备自带状态指示LED灯。

	4
	支线耦合器
	支线耦合器 用作连接支线和区域、区域和总系统之用;带信号过滤功能。

	5
	定时控制器
	手动定时设置,可对星期、月份、特殊日期进行定时控制

	6
	电源供应器
	电源供应器 输出额定电压， 29VDC ，+/-1V，SELV，额定电流，640mA 。

	7
	液晶智能面板
	7寸触摸屏，可以控制灯光、空调、场景设置等，并可在触控型TFT显示器上进行互动操作。自带底盒安装。
连接和接口：1个局域网连接端口，以太网RJ45, 10/100 Mbit/s，2个USB 2.0
显示器尺寸：17.78 cm（7”）
显示器类型：TFT，电容式触控屏
分辨率：WSVGA 800x480
亮度：500 cd/m²
对比度：400:1
IP防护等级：IP 20

	8
	3联智能面板
	3联智能面板 6键,内置总线耦合器;可实现场景控制功能

	9
	12路16A开关驱动
	12路16A开关驱动器  内置总线耦合器;具有手动拨钮、逻辑、延时、预设等功能;
每一回路能同时被5个8bit的场景调用,且64个场景可选;
总线电缆供电,保护级别IP20

	10
	4路16A开关驱动器
	4路16A开关驱动器  内置总线耦合器;具有手动拨钮、逻辑、延时、预设等功能;
每一回路能同时被5个8bit的场景调用,且64个场景可选;
总线电缆供电,保护级别IP20

	11
	8路16A开关驱动器
	8路16A开关驱动器  内置总线耦合器;具有手动拨钮、逻辑、延时、预设等功能;
每一回路能同时被5个8bit的场景调用,且64个场景可选;
总线电缆供电,保护级别IP20

	12
	8路干接点模块
	8路干接点模块，用于接入消防信号对各区域的应急照明实施强制点亮，实现消防联动

	13
	照度传感器
	照度传感器，亮度测量范围：1 to 100,000 lux（±20% 或 ±5lux），防护等级：IP54。


二十、时钟系统
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	GPS接收天线
	电压驻波比应满足：1.5:1；
带宽应满足：<±5MHz；
阻抗应满足：<50ohm；
最高增益应满足：＞3dBic，基于7×7cm地平面%Volum；
增益范围应满足：＞-4dBic，-90°＜0＜+90°，over75

	2
	避雷器
	避雷器  NTP 请求量：1000 次/秒 
GPS时钟参考模式，一级网络时间服务器 
Slave模式：同步于其他NTP服务器  频宽(MHz):0-2000 ,最大放电电流 8/20us(KA) .插入损耗 ≤-0
.5dB 支持广播模式

	3
	NTP时间服务器
	手动时区设置，GMT-12至GMT+13；支持±延时99.99秒可调嵌入式工业级主板，嵌入式操作系统；全固态防震设计，系统稳定可靠。
接收终端具备逻辑分析能力，自动识别误码；客户端支持定时授时；
客户端支持将当前计算机设置为二级NTP用户容量：
支持NTPV2/V3/V4及SNTP协议；
客户终端同步精度：1-10ms(典型值，与网络传输性能有关)；
用户容量：20000个；NTP请求量：12000次/秒；
NTP接口：3路Canbus接口：2路
串口：4路RS232，2路RS485RIRG-B:4路
OM:1路HOTSWAP:1路GPSinfo（TTL+1PPS）1路
环境要求：工作温度0～＋50℃；
电源电压：220V±10％；
电源频率：50Hz±5%；
母钟NTP输出1PPS相对UTC偏差≤30NS

	4
	中心母钟
	192通道Nebulas芯片；BD2B11PPS*200ns；
北斗/GPS双模L11PPS*100ns；
首次定位时间(TTFF)冷启动:35s；热启动:1s，重捕获:<1s
1U19”标准机箱，LED显示年、月、日、星期、农历、时、分、秒；
良好的人机对话界面：可通过按键设定主备倒换，也可自动倒换。
输出标准时间信号包括公历（年、月、日、星期、时、分、秒），农历；
手动时区设置，GMT-12至GMT+13；支持±延时99.99秒可调
1pps精度优于30ns*对标准时间的同步误差：100us
*子母钟同步误差：≤5MS*独立走时精度≤1S/年
全硬件设计，无风扇，设备稳定可靠。时码输出接口：
Canbus接口：2路串口：4路RS232，2路RS485
RIRG-B:4路OM:1路HOTSWAP:1路
GPSinfo（TTL+1PPS）1路
支持双机热备份，无需主备倒换器，无需人工干预，自动倒换时间≦10MS,系统具有更高的可靠性；
母钟输出1PPS相对UTC偏差≤30NS。
母钟与子钟平均同步误差≤±2.5MS

	5
	母钟管理软件
	时钟网管监控系统主要完成对时钟系统设备的监测管理，检测收集母钟、子钟及其他的运行状态信息，对时钟系统的工作状态、故障状态进行显示，并对全系统时钟进行点对点的控制，对本系统中任何一个子钟进行必要的操作（校对、停止、复位、追时、对时、倒计时、关闭、亮度调节、设备ID地址修改等）。支持中英文切换选择。
支持windows,liunxs,unix平台。
支持SNMP协议

	6
	综合时码分配器
	可输出16路RS485，4路CAN信号，
根路由器模式；
二级CAN总线路由器模式；
二级RS232/422/485路由器模式；
扩展模式；


二十一、能耗监测系统
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	能耗软件
	1、采用B/S构架，系统功能实现的核心部分全部集中在服务器，系统维护和升级方便。
2、系统分为通信接口、数据库，Wed服务三大部分，可以根据项目规模灵活配置服务器的性能和数量。
3、开放式数据接口，支持OPC，兼容多种标准通信协议，TCP-Modbus协议、分项计量专用XML协议等，并且可以根据项目制定协议。
4、通信接口，应用界面和业务流程均通过组态配置完成，计量费用，智能照明，楼宇智能化、小型能耗监测等项目一般无需程序员介入，由技术工程人员调试即可完成，因此具备极高的性价比。
5、能源监管中涉及的成本报表，对比报表，能耗报表，能耗账单、分项计量，分户计量、趋势预测，关键指标，能效考核，综合管理，系统报警、实时监测等界面和业务流程都可以定制完成，因此也可以完成大型的能源监管项目，并且已经在众多项目中的到了应用。

	2
	电表采集器
	电表采集器1路TCP/IP上行，2路RS485下行；电磁兼容应符合国家机关办公建筑与大型公建建筑能耗监测系统导则要求；每路总线所接表具数量不超过32只。


二十二、UPS电源系统
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	UPS电源 6KV(自带电池)
	UPS类型 在线式
额定容量 6KVA
额定功率 5400W
额定电压 220/230/240V
整机效率 ＜90%
输入电压范围 半载运行：120-275V；满功率运行：176-270V
输入频率范围 45-64Hz，50/60Hz
输入功因 0.99
输出电压范围 220/230/240±1%V
输出电压波形 正弦波
输出功因 0.9
其它输出参数 输出失真度：THDU<3%


二十三、手术示教系统
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	手术示教系统服务器
	INTEL E5-2609 V4 32G 1T H330 DVD 495W双冗余电

	2
	存储服务器
	INTEL E5-2609 V4 32G 2T*6 H330 DVD 496W双冗余电


1、术野摄像机：高清术野摄像机采用与悬臂系统一体化设计，不积尘、易清洁/人工学手柄设计，方便清洁消毒/灵活的连接件与旋转件设计，实现水平 360 度和垂直 90 度全方位拍摄/医用级术野摄像机芯，20 倍光学镜头，1080 高清图像，提供高清晰度视频拍摄功能/自动快速精准聚焦，高色温下真实色彩还原，自动强光抑制功能/多功能控制按键面板，便捷的调焦、变倍、场景切换、冻结等常用功能控制/支持 多场景模式快速切换/专业航空插头和专用屏蔽多合一线缆，确保图像传输流畅、稳定、抗干扰。）

	2、22寸电容触摸屏：22寸、 1920*1080P/亮度220/十点电容触摸。
3、高清编解码终端： 支持2路hdmi或vga输入，支持2路sdi输入，支持H.264，H.265四路高清视频流同时编码，并且每一路输入源可以同时编码为一个高清和一个标清流。
支持同时9路1080P/30帧或16路720P/30帧视频解码显示。
可以将4路高清视频流视频自由布局后叠加后形成一个视频流进入会议。
支持同时编码4路高清1080P/30帧，和4路子码率720P/30帧以下，同时解码9路高清1080P/30帧。
支持同时编码3路高清1080P/60帧，和4路子码率720P/30帧以下，同时解码3路高清1080P/60帧。）
4、高保真音箱 + 功放；                                                                                       5、耳麦接收器及领夹耳麦；
6、术野摄像机吊臂（定制  三级展开150CM）

	4
	49寸手术显示屏
	一、49寸竖/横屏显示，内置多媒体播放终端主板；
二、基本参数：
屏幕规格 49寸液晶屏
背光类型 LED背光
处理器：A53(四核1.5GHz )
内  存：2GB
显  示：LVDS驱动
外  存：EMMC8GB（可扩展）
系  统：Android
屏显比例： 16：9
分辨率：1920*1080
视频接口 HDMI/VGA/TUNER（电视接口）
数据接口 USB3.0；
通信接口 RJ45； 10/100Mbps
扩展支持(WIFI、4G)；
功  率：≤95W
喇  叭： 内置双立体声喇叭
工作时间 内置RTC电子英时钟，支持网络远程、定时开关机；
远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能；
播放模式 支持开机循环播放功能
断电保护 支持断电重启记忆功能

	5
	示教服务器软件
	综合管理平台：全系统资源的管理，包括手术室管理，示教室管理，用户权限管理；
视频服务软件：分布式示教可见录制和与存储控制；
实时示教分析和控制；
视频解码与播放。

	6
	手术室采集端软件
	音频混音录制软件：接收来自手术室、示教室的音频编解码器的数字音频，并进行数字混音处理。


二十四、电子巡查系统
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	巡更点
	巡更点圆形点卡，读卡距离3.5cm

	2
	数字手持机
	数字手持机（巡更）存储容量：30719条记录
电池寿命：一节CR123A电池可连续使用一年以上
（每日读卡200次）
防护等级：防护等级符合IP54规定
读卡距离：2～5cm（与卡型号有关）
通讯格式：无线通讯
工作温度：-20℃～70℃
工作湿度：0～95℅
体积：140*40*30mm
重量：172g±5g
供电：3V锂电池(CR123A)
液晶屏幕：可显示时间，读卡同时显示卡号后四位


二十五、停车库管理系统
　

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	一体化道闸
	直杆中速一体化道闸
包含：道闸，抓拍机，补光灯，LED屏，喇叭，1个车检器，1个防砸雷达，2个遥控器
道闸类型：直杆
道闸方向：全向
道闸杆长：4米
运行速度：2.5-3.0秒
横杆材质：铝合金+珍珠棉
遥控距离：≥30米
输入电压：220V
抓拍机分辨率：200W（1920×1080）
传感器类型：1/1.8"ProgressiveScanCMOS
最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGCON)，黑白0.0002Lux@(F1.2,AGCON)
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
通讯接口：1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个USB
外部接口：4路外部触发输入、同步电源接口SYNC、3对输出接口(2对继电器输出、1对补光灯触发输出接口)
LED补光灯灯珠数量：3颗
色温：5000K~7000K
发光角度：40°
最佳补光距离：4米～8米
补光灯触发方式：电平量/开关量触发
LED信息显示屏点间距：P4
颜色：双基色(红绿)
LED屏亮度：1200cd/㎡
LED屏最佳可视距离：＞4m
车检器通道数：2通道线圈输入
功能特性：支持防撞、防冷凝、手动锁闸等功能，支持语音播报

	2
	线圈
	0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。

	3
	出入口终端
	固态硬盘裸机带系统，不含软件
CPU：ApolloLakeJ3455平台处理器；
内存：4GB；
标配128GSSD，可选配一块3.5寸机械硬盘；
其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口
操作系统：Windows10；
支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元；
存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息或≥30万辆的违法车辆信息；
平台功能：支持上传至海康智能停车场管理系统；支持上传至其他中心管理系统（需定制）；
远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理；
工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器；
功耗:平均25w，最高50w；
工作环境温度:-20℃～70℃；
工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结；
外形尺寸:245mm(W)×65mm(H)×170mm(D)；
重量:3.00kg。
功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口，2T硬盘，正版Windows系统


二十七、综合运维管理系统

	序号
	类别
	功能列表
	技术参数

	1
	医院综合运维管理系统基础引擎
	大数据平台基础建设-数据集成
	资源体系包括统一的目录体系、交换体系和信息资源库的建设。在合理的信息分类的基础上，建立统一的目录和索引，建成并逐步完善信息资源目录体系；建立数据共享交换机制，提供统一的标准和规范交换体系；对信息资源的建设进行统一的规划，分期分批组织建设信息资源库；应用大数据技术接入各系统数据库进行结构建模。根据实际需求接入系统包含且不限于：用户数据、停车场数据、监控数据、Gis系统数据、巡更数据、入侵报警数据、门禁数据、对讲及广播系统数据等

	
	
	大数据平台基础建设-数据交换
	通过和其他前置机上的可靠传输通道搭配实现：实现从一个（或多个）交换节点的数据交换到另外一个（或多个）交换节点上，支持TCP、HTTP、SSL及HTTPS等传输协议。交换数据类型包括数据库数据和文件数据。支持：点到点或点到多点、点到点或点到多点、以及在一个群组范围内的多点群发方式支持交换节点之间的路由和备份路由功能

	
	
	大数据平台基础建设-数据可视化
	数据图形化前端展现开发。依托数据中心全面的运营、管理数据和标准数据规范，接入大数据云中心的分析结果；利用成熟的图形化报表，定制化呈现各种数据，为决策支持提供依据

	
	
	BIM基础引擎
	基础平台引擎基于BIM模型，通过三维模型可进行设备可视化展示、定位和监控。通过模型可直观的进行建筑物室内外虚拟展示。可在三维模型上直观展示医院建筑、管网、机电、BA、人员、环境等信息，对医院建筑及设备进行全生命周期的管理

	2
	系统硬件
	客户端工作站
	处理器：i7-8700显卡：4G独显内存大小：16G固态硬盘：256G

	
	
	系统服务器
	CPU类型：至强E5-2600V4系列；CPU频率(MHz)：1.7GHz；CPU缓存：15M；支持CPU个数：2颗；内存类型：DDR4-RECC；内存大小：8G；最大内存容量：768G；内存插槽数：24个；硬盘大小：2T*2；硬盘类型：SAS；内部硬盘位数：8；磁盘阵列卡：H330；光驱：DVDRW

	
	
	备份服务器
	CPU类型：至强E5-2600V4系列；CPU频率(MHz)：1.7GHz；处理器描述：E5-2600V4；CPU缓存：15M；支持CPU个数：2颗；内存类型：DDR4-RECC；内存大小：8G；最大内存容量：768G；内存插槽数：24个；硬盘大小：2T*2；硬盘类型：SAS；内部硬盘位数：8；磁盘阵列卡：H330；光驱：DVDRW

	
	
	智能集成数据服务设备
	实现智能化系统与设备的数据采集服务，能够支持170种以上对接协议；如Bacntopconvifmodbus485232422等

	
	
	打印机
	黑白多功能激光一体机，支持打印、复印、扫描、传真功能

	
	
	机柜
	机柜42UW600mm*D600mm*H2000mm

SPCC优质冷扎钢板制作；

表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑"

	
	
	二维码打印机
	清晰度：300DPI，打印宽度：104MM，打印速度：102MM/S,打印方式热敏/热转印；连接方式：USB；

	3
	系统软件
	数据库
	数据库应用软件sqlServer2012数据库/SQL2012/微软正品/中文标准无限用户

	
	
	系统软件
	windowsserver2012标准版

	
	
	杀毒软件
	中小企业版安全解决方案服务器杀毒软件

	
	
	协同平台
	BIM协同管理平台，支持手机、PC多终端远程查看

	
	
	客户端软件
	提供综合监控和报警功能，对各子系统的运行状态和参数进行集中监控，全中文化界面，包括现场图片、运行流程、管理流程、实时趋势、监控点表，以形象直观的方式动画显示设备运行工况。按照BIM模型和子系统结构图两种方式组织系统界面。
提供报警和紧急事件时各子系统的联动能力，并配合信息管理系统（如后勤运维系统）实现整个建筑物综合管理的协调运行，全面提升大楼智能化水平。
具有历史数据存储能力，并生成和打印各种报表，为设备管理和维护提供依据，并为信息管理系统提供基础数据。

	4
	空间模块
	空间建模（BIM模型展示）
	模型轻量化，基于现有BIM建筑模型及装饰效果图进行优化建模、设备添加、环境渲染

	
	
	空间查询
	支持模型位置快速定位；位置名称搜索定位；设备关键字查询定位。对各类空间的使用信息进行分类汇总，提供各类型空间的数量、总面积等方面的统计结果。可在平台查看整个医院的防火分区结构。可显示整个医院的建筑负载。

	
	
	机电图档
	对医院的水、电、暖通、消防系统图进行BIM建模，图档生成、导出、备案。

	
	
	管网信息
	对建筑内管网进行建模，专业分类；管理复杂的管网，如水管、风管、电网等，并且可以在图上直接量取相互位置关系

	
	
	管网定位
	基于BIM模型支持管路单独放大突显出来，并给出管路上下级连接设备、阀件信息，便于其查阅及维修。

	5
	资产静态数据模块
	资产数据录入
	支持一次性录入医院后勤处，机电科、信息科，等所有资产数据，显示设备购买信息，厂商信息等基础信息，并且可支持点击设备名称在平台中可自动进行模型定位。

	
	
	IBOT数据机器人
	通过RPA+Al技术实现医院静态数据录入通过BIM模型进行数据关联，节省人力成本，包含后勤运维数据录入、固定资产数据录入、BIM模型的静态数据录入

	
	
	资产数据查询
	支持，统计本医院的所有资产数据，并且根据设备的金额可进行资产的总额统计盘点等操作。

	
	
	资产档案管理
	显示整个医院设备的档案，包含操作手册，维护说明、巡检说明、紧急开关、以及设备的巡检记录、保养记录、告警记录、设备采购合同等

	
	
	设备库存管理
	平台显示整个医院，设备的备件、配件的实时数据。可设置备件配件的最低数量比，当出入库数量降低到设置额以下时，平台自动告警，防止出现设备宕机时，无备件进行及时的更换。影响医院正常运行。

	6
	报修、巡检、保养模块
	设备报修管理
	后勤一键报修模块，支持操作人员在本平台内部点击设备模型一键报修，同时也支持医护人员通过手机APP，小程序扫描设备内二维码报修。

	
	
	报修工单管理
	巡视人员通过移动端或系统录入维修工单，由维修改人员进行维修处理，记录维修数据；

	
	
	设备巡检管理
	可在平台内部，设置巡检计划表，规划设备巡检人员的排班工作，系统根据管理员的设置，定期把巡检人员下发到巡检人员账户上，巡检人员根据巡检计划表进行巡检工作，未巡检，漏巡检，迟巡检等异常系统进行告警提示。

	
	
	设备保养管理
	系统支持对一个设备或一组设备创建保养管理任务，该任务具有可周期性循环的特点。根据设备的实际运行时长以及自然天周期，自动提醒运维人员保养工作。用户在处理保养工作时，可在移动终端设备上方便的进行操作，保养结果实时存入系统中。

	
	
	设备维保服务管理
	管理整个医院的维保单位，显示每个维保单位的维保人员的维保记录，

	7
	能耗模块
	数据采集
	分别根据不同区域的水表和电表统计总用电量、总用水量何总用燃气量，并且以每区域为单位统计机组设备的用电量、用水量何用气量分项占比，支持查询功能。

	
	
	数据对比
	根据年、月、日不同区间进行水量、电量和燃气量监测条形图，同时与本周期、上周期、去年同期进行直观比较，得出电量水量同比增长百分比，统计区域能耗占比，24小时对区域能耗进行检测。

	
	
	数据浏览
	能耗报表以能耗计量为依据，对不同区域不同周期的电能进行汇总，生成报表。同时可生成年、月、日、小时不同周期的能耗报表，可设置报表每页显示条数，方便工作人员查询。支持查询功能，支持导出功能。

	
	
	能耗排名
	支持以区域、时间（年、月、日）、科室为单位，对水量、电量和燃气量进行能耗排名

	
	
	分层管理
	支持查看某一楼层总体能耗信息

	
	
	定额管理
	通过进度条形式显示本月总能耗限值与本月已使用能耗的占比情况

	
	
	报表打印
	支持对能耗报表、图形进行打汇总打印。

	
	
	智能照明管理
	接入医院的智能照明系统，可实现切换手自动控制：根据实际要求通过控制安装在各个区域的智能面板和触摸屏可实现对灯光开/关、亮度等实现实时控制。
自动控制：可用不同功能的传感器（如：微波传感器）可根据外界坏境实现对灯光的自动控制。
场景控制：可预先设置不同场景进行切换。
定时控制：系统自动按照预设的运行时间完成灯光的控制，确保在非正常工作时间内的最小能源消耗。
中央控制：对于所有的控制可实现实时监控并有效控制整个照明区域，使得控制方式更加方便快捷，节省人力电力。
状态反馈：系统可实时反馈现场灯具的开光功能。
系统联动：该照明系统可与物业管理系统，医院自控系统，安防及消防系统联动

	8
	BA系统
	变配电管理
	支持对变配电系统设备监测，故障提醒，三维展示，对变压器的异常进行三维定位，故障报警提醒；系统支持对低压配电系统进行电压、电流、正反向有功电度、有功功率进行实时监测

	
	
	自配电管理
	支持对自配电系统设备监测，故障提醒，三维展示，对变压器的异常进行三维定位，故障报警提醒；系统支持对低压配电系统进行电压、电流、正反向有功电度、有功功率进行实时监测

	
	
	离心式冷水机机组
	支持对冷水机机组采集的数据和设备的基本信息和模型进行绑定，并且设备运行的实时数据在系统中进行展示，并生成表报。

	
	
	空气源热水机机组
	支持对空气源热水机机组采集的数据和设备的基本信息和模型进行绑定，并且设备运行的实时数据在系统中进行展示，并生成表报。

	
	
	燃气热水机机组
	支持对燃气热水机机组采集的数据和设备的基本信息和模型进行绑定，并且设备运行的实时数据在系统中进行展示，并生成表报。

	
	
	送风风机管理
	支持数据对接，三维实景模拟演示，对设备进行巡查。对空调新风系统进行操作，查看送风新风机组运行状态信息；根据区域选择定位设备具体位置、数量等信息进行查询与浏览。

	
	
	排风风机管理
	支持数据对接，三维实景模拟演示，对设备进行巡查。对空调新风系统进行操作，查看排风风机组运行状态信息；根据区域选择定位设备具体位置、数量等信息进行查询与浏览。

	
	
	空调管理
	接入空调压缩机管理系统，三维实景模拟演示空调压缩机的运行状态，显示空调压缩机的实时运行参数，历史维护记录，告警记录。

	
	
	末端风机盘管管理
	显示整个医院的末端风机盘管的，手自动状态，制冷和制热的温度、湿度、风机盘管的运行风速。

	9
	智能安防集成应用模块
	视频监控系统集成
	接入监控系统，点击摄像头可以在模型中进行定位，并可调出监控区域的当前画面可与消防报警系统联动

	
	
	门禁系统集成
	门禁系统接入，在建筑三维空间模型中显示不同区域门禁系统具体位置信息，开关门状态，可对门禁进行反向控制。

	
	
	入侵和紧急报警系统集成
	接入医院的入侵报警系统，可显示入侵报警系统各个防区的，布防，撤防状态，显示各个防区的报警状态，可查询各个防区的报警记录和处警人员。

	
	
	实时巡检集成应用系统
	接入巡更系统，通过巡更路径规划，在日常巡更时，对巡更的位置、时间、次数及具体人员信息进行记录并支持关键信息如人员、时间、位置信息交叉查询，在BIM三维空间中查看巡更点位置，对巡更情况进行评估。

	
	
	微卡口应用管理集成
	停车场系统对接，显示、查询停车场的车辆出入库记录，显示整个系统，日，月，年的停车费总计额度。三维展示整个车场的车位余量信息。

	10
	信息发布模块
	设备接入
	接入医院信息发布系统，可在平台在线进行信息发布，统一控制信息发布的LED屏上的内容。

	11
	公共广播模块
	设备接入
	三维显示医院公共广播的工作状态，可显示公共广播目前播放的内容，可在线对公共广播进行控制，改变其播放内容。

	12
	医院排队叫号模块
	设备接入
	接入医院的排队叫号系统，实时展示排队叫号系统的运行状态。显示每个病区排队叫号的顺序，以及显示排队叫号的历史叫号记录。

	13
	防雷接地及静电释放模块
	设备接入
	接入防雷接地及静电释放系统，设置接地电阻值，设定对地监测最佳阻值，超过设定电阻时，将会进行报警等；能够及时检查避雷针接地是否正常，一旦避雷针失效,立刻会通过手机APP发给相关管理人员,提醒及时维护,从而及时消除雷击隐患。

	14
	背景音乐模块
	设备接入
	接入医院背景音乐系统，可在平台在线进行音乐系统进行控制，统一播放音乐在音响上的音量大小。

	15
	移动推车模块
	设备接入
	接入移动推车系统，在局部科室间辅以其它移动推车系统设备上加装GPS蓝牙信标，形成立体的移动推车交通网，实现院内物资的最高效化流转，助力提升医疗服务水平。

	16
	精密空调及精密配电柜模块
	设备接入
	接入空调压缩机管理系统，三维实景模拟演示空调压缩机的运行状态，显示空调压缩机的实时运行参数，历史维护记录，告警记录。

	17
	时钟模块
	设备接入
	接入医院时钟系统，可在平台在线查看医院各个区域的钟表时间是否一致并进行控制。

	18
	会议管理模块
	会议申请
	显示整个的会议申请记录，显示目前每一个会议室的申请情况，预约情况

	
	
	会议室状态发布
	在模型上显示，会议的使用状态，会议室状态发布到网页端，手机APP端，医护人员可在手机APP上查看会议室的使用状态。

	
	
	会议室管理
	系统显示目前的会议室的使用情况，可在系统中查看目前各个会议室的预约，使用情况。支持会议室的预订、变更和取消服务。一旦进行了会议预约后，系统会根据预约方提供的名单像每一位需要参会的人员发送一条短信或者电话。并且会议的取消和变更都会有相应的短信或者系统电话提示，支持会议签到，会议签退，参会各方随时了解会议状态及变化，减少、防止预订错误或相关服务资源交付错误。支持会议室签入，签出，延时等精细化管理和流程设计，使管理更加智能高效，统计报表和分析功能更能帮助医院合理规划、管理会议室资源。

	19
	数据机房模块
	机房环控
	接入医院机房环境系统，三维显示，机房的模型，点击机房模型可查看机房的运行数据，包含机房温度数据，湿度数据，一氧化碳数据，漏水数据，新风空调数据。UPS数据

	20
	智慧分析模块
	健康指数
	系统支持对设备运行状态、环境状态、报警等级及数量、能耗指数等进行智能分析，对医院后勤运行综合评估，形成考评分值。

	
	
	能效分析
	系统支持智能分析，提供精细化能耗监测，优化能耗管理，达到节能的目的。

	
	
	设备质量分析
	系统支持智能分析，精准化数据管理，实时监控设备，实现设备巡检、保养、维修管理，优化设备，提高设备运行质量。

	
	
	运维效率分析
	系统支持针对不同对象提供精细化运维管理，不断优化巡检、保养和维修管理，沉淀知识库管理，完善设备信息管理，增强人员排班管理，提升维修响应效率，规范维保工作流程。

	21
	应急预案模块
	接警中心
	接入报警系统当发生病患求助、医护报警、甄别特殊人群时在接警中心可实时显示事件情况，并与相关系统联动，并按预案处理流程进行管理

	
	
	联动中心
	可对平台内接入的各个系统进行联动设置，支持联动告警，视频弹窗，语音播报，短信推送，APP提醒等操作。

	
	
	责任编辑
	当发生设备故障、设备报警、资产移动丢失等预警信息按工作流程排班时间进行预案编辑

	
	
	物资调度
	整合资产定位，发生重大医疗应急事件时对院内重要移动医疗设备进行定位调度管理

	22
	手机APP
	报修管理
	支持手机在线一键报修。

	
	
	保养管理
	支持手机端进行设备保养

	
	
	巡检报障
	支持手机事件巡检报警功能，上传和接收设备故障信息。

	
	
	派工管理
	支持手机接受维修工单，派发维修工单。

	
	
	手机接警
	手机端实时接收报警数据，报警信息。

	
	
	抄表管理
	支持手机抄表上传数据，与系统数据同步。

	
	
	能耗信息
	支持手机端能耗报表管理和生成，故障提醒。

	23
	系统服务
	系统调研
	完成医院基础信息资料及各系统现场设备及技术资料收集统计

	
	
	软硬件调试
	平台软硬件安装调试；数据校验；设备信息调研及配置；子系统联调等

	
	
	数据接口
	对接子系统的数据接口编写


第八章、投标文件格式
一、技术资信标格式（格式自拟）

二、商务标格式
授权委托书
  投标函

  附件1：投标总价
附件2：总说明
附件3：工程项目投标报价汇总表

附件4：工程项目清单投标报价汇总表

附件5： 单位（专业）工程投标报价计算表

附件6： 分部分项工程清单与计价表

附件7：  施工技术措施项目清单与计价表

附件8：综合单价计算表

附件9：综合单价工料机分析表

附件:10：施工组织（总价）措施项目清单与计价表

附件11：其他项目清单与计价汇总表

附件12：暂列金额明细表

附件13：材料（工程设备）暂估价单价表

附件14：专业工程暂估价表

附件15：专项技术措施暂估价表

附件16：计日工表

附件17：总承包服务费计价表

附件18：主要工日一览表

附件19：发包人提供材料和工程设备一览表

附件20：主要材料和工程设备一览表

附件21：主要机械台班一览表

附件22：主要材料（设备）品牌选择承诺书
资格后审材料格式

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在   年  月   日至   年    月   日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                

                            工程的投标活动，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权委托，特此委托。
附
	代理人：            性别：            出生年月：     年    月
身份证号码：
单      位：
部      门：
代理时限：    年    月   日至       年    月    日

	委托代理人身份证复印件粘贴处
（第二代身份证需复印正反两面）



法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：
授权单位（盖章）：
注：开标时代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议。（此页不封入标书）
  年    月    日 

投    标    函
                   ：
我公司详细研究了           工程的招标文件及有关附件，并进行了周密的勘察。现按招标文件规定，根据本公司综合实力和本工程的实际情况，编制工程投标书，愿意以施工总承包的方式承包本工程的施工任务，由____________担任本工程的项目负责人，投标总价（大写）:                            元，（小写）         元，投标工期为按照招标文件要求，并已按要求认真填写了标书有关的内容和必要的说明。如能中标，我公司保证履行标书的承诺（包括质量、文明施工），及时签订并认真履行合同。
法定代表人或授权委托人：（盖章）
                      投标单位：（盖章）

日期：    年   月  　日
附件1 ：  　
　

投　标　总　价
招 标 人：                                                  

工程名称：                                                  

投标总价（小写）:                                           

　　　　    （大写）:                                           

投 标 人：                                   （单位盖章）
法定代表人或授权委托人：                           （签字或盖章）
时   间：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
附件2：
总　说　明
工程名称：                                                    第　页　共　页
	


附件3：
工程项目投标报价汇总表
	序号
	工程内容
	金额（元）

	1
	工程项目清单报价
	

	2
	招标代理费（1）×0.22%费率
	

	3
	投标总价（1+2）
	

	合计
	      大写：   


                         投标单位（盖章）：
                         法定代表人或授权委托人（盖章）：
                        时间：  年  月   日
附件4：
工程项目清单投标报价汇总表
工程名称：                                    第   页 共   页
	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工基本费
	规费
	税金
	

	1
	单项工程1
	
	
	
	
	
	

	1.1
	单位工程（1）
	
	
	
	
	
	

	1.2
	单位工程（2）
	
	
	
	
	
	

	…
	………
	
	
	
	
	
	

	2
	单项工程2
	
	
	
	
	
	

	2.1
	单位工程（1）
	
	
	
	
	
	

	2.2
	单位工程（2）
	
	
	
	
	
	

	…
	……..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合 计
	
	
	
	
	
	


附件5    单位（专业）工程投标报价计算表
单位（专业）工程名称：                                                   第  页  共   页
	序号
	费用名称
	计算公式
	金额(元)
	备注

	1
	分部分项工程费
	∑(分部分项工程量×综合单价）
	
	附件6

	
	其中
	1.1 人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	
	

	2
	措施项目费
	（2.1+2.2）
	
	

	2.1
	施工技术措施项目费
	∑(技措项目工程量×综合单价）
	
	附件7

	
	其中
	2.1.1 人工费+机械费
	∑技措项目（人工费+机械费）
	
	

	2.2
	施工组织措施项目费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	附件10

	
	其中
	安全文明施工基本费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	附件10

	3
	其他项目费
	（3.1+3.2+3.3+3.4）
	
	

	3.1
	暂列金额
	3.1.1+3.1.2+3.1.3
	
	附件11

	3.1.1
	其中
	标化工地增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	附件12

	3.1.2
	
	优质工程增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	附件12

	3.1.3
	
	其他暂列金额
	按招标文件规定额度列计
	
	附件12

	3.2
	暂估价
	3.2.1+3.2.2+3.2.3
	
	附件11

	3.2.1
	其中
	材料（工程设备）暂估价
	按招标文件规定额度列计
(或计入综合单价)
	
	附件13

	3.2.2
	
	专业工程暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	附件14

	3.2.3
	
	专项技术措施暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	附件15

	3.3
	计日工
	∑计日工(暂估数量×综合单价）
	
	附件11

	3.4
	施工总承包服务费
	3.4.1+3.4.2
	
	附件11

	3.4.1
	其中
	专业发包工程管理费
	∑专业发包工程（暂估金额×费率）
	
	附件17

	3.4.2
	
	甲供材料设备管理费
	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
	
	附件17

	4
	规费
	(1.1+2.1.1)×费率%
	
	

	5
	税金
	(1+2+3+4+计税不计费)×费率%
	
	

	投标报价合计
	1+2+3+4+5
	
	


附件6：
      分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:                                                                                                                 第 页 共 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


附件7：
                      施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑                                                                                               第  页   共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


附件8：
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:                                                                    第  页 共  页
	清单
序号
	项目编码
(定额编码)
	清单（定额）
项目名称
	计量
单位
	数量
	综 合 单 价 (元)
	合计
(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料
(设备)
费
	机械费
	管理费
	利润
	小计
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	


附件9：
综合单价工料机分析表
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1+2+3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	综合单价（4+5+6）
	


附件10：
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:                                                                              第  页 共  页
	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	备注

	
	
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	
	　
	安全文明施工基本费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	
	
	提前竣工增加费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	
	
	二次搬运费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	
	
	冬雨季施工增加费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	
	　
	行车行人干扰增加费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	　
	　
	其他施工组织措施费
	　按相关规定计算
	　
	　
	　

	　
	　
	　…
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　


附件11：
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:                                                                            第  页  共  页
	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	　
	附件12

	1.1
	标化工地增加费
	　
	附件12

	1.2
	优质工程增加费
	　
	附件12

	1.3
	其他暂列金额
	　
	附件12

	2
	暂估价
	　
	　

	2.1
	材料（设备）暂估价
	　
	附件13

	2.2
	专业工程暂估价
	　
	附件14

	2.3
	专项技术措施暂估价
	　
	附件15

	3
	计日工
	　
	附件16

	4
	总承包服务费
	　
	附件17

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	0


附件12：
暂列金额明细表
工程名称:                                                                      第  页 共  页
	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	标化工地增加费
	项
	　
	　

	2
	优质工程增加费
	项
	　
	　

	3
	其他暂列金额
	项
	　
	估算比例一般不高于5%

	3.1
	其他暂列金额
	项
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	


附件13：
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:                                                           第  页  共  页
	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量
单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　


附件14：
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:                                                           第  页  共  页
	序号
	工 程 名 称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　


附件15：
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:                                                         第  页  共  页
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	
	　


附件16：
                      计 日 工 表
单位(专业)工程名称:                                                          第  页   共  页
	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	综合单价(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	
	

	一
	人     工
	元
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	人 工 小 计
	　

	二
	材     料
	元
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　

	材 料 小 计
	　

	三
	施 工 机 械
	元
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　

	施工机械小计
	　

	总    计
	　


附件17：
总承包服务费计价表
                                            第  页  共  页                 
	单位(专业)工程名称: 
	
	第 页  共 页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	费率(%)
	金额(元)

	1
	发包人单独发包的专业工程
	　
	　
	　
	　

	1.1
	专业发包工程管理费
	　
	　
	　
	　

	2
	发包人提供材料(设备)
	　
	　
	　
	　

	2.1
	甲供材料设备保管费
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	-
	-
	-
	　


附件18：
主要工日一览表
工程名称:                                                                       第1页 共1页
	序号
	工日名称（类别）
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件19：
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称:                                                                    第  页   共  页
	序号
	材料(设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	交货
方式
	送达
地点
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件20：
主要材料和工程设备一览表
工程名称:                                                              第  页   共 页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件21：
主要机械台班一览表

工程名称:                                                             第  页   共 页
	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


                                                                              第1页 共1页
附件-22
主要材料（设备）品牌要求选择一览表
	序号
	系统名称
	子 项
	专家推荐品牌
	投标人选定生产厂或品牌【必须填报，且只能填一个（选择“或相当于、优于”的，应写明所选的生产厂或品牌）】

	1
	综合布线系统
	康普(CommScope)、SIEMON、泛达
	

	2
	公共广播系统
	TOA、博世、霍尼韦尔、DSPPA、ITC
	

	3
	楼宇自动化系统
	西门子Apogee系列、霍尼韦尔Alerton系列、施耐德
	

	4
	安全防范系统
	
	

	  1）
	视频监控系统
	摄像机、存储、平台控制
	宇视、海康、大华
	

	
	
	大屏显示设备
	宇视、海康、大华
	

	
	
	监视器
	HP、联想、DELL
	

	
	
	数字布线
	康普(CommScope)、SIEMON、泛达
	

	  2）
	入侵报警系统
	海康、大华、希锐
	

	5
	一卡通系统
	门禁系统
	富士、立方、正元、海康
	

	
	
	停车场管理系统
	立方、海康、蓝卡
	

	
	
	巡更系统
	立方、海康、蓝卡
	

	
	
	消费系统
	立方、正元、海康
	

	
	
	考勤系统
	富士、立方、正元、海康
	

	6
	信息发布系统（专家排版）
	神州视翰、旭辉、亚华、群创
	

	7
	多媒体会议系统
	音箱
	RCF、QSC、FBT
	

	
	
	数字音频处理器
	ASHLY、Hmaudio、dbx
	

	
	
	功放
	QSC、Powersoft、FBT
	

	
	
	触控一体机
	Maxhub、鸿合、海信
	

	
	
	300人会议LED屏
	利亚德、洲明、上海三思
	

	
	
	高清视频矩阵
	DSPPA、HAVSAI、SEVBAR
	

	
	
	集中控制设备
	DSPPA、HAVSAI、SEVBAR
	

	
	
	会议摄像机
	DSPPA、HAVSAI、SEVBAR
	

	
	
	会议话筒、数字会议设备、摄像跟踪系统
	DSPPA、HAVSAI、SEVBAR
	

	8
	病房呼叫系统
	来邦、亚华、神州视翰
	

	9
	病房探视系统
	来邦、亚华、神州视翰
	

	10
	门诊排队叫号系统
	神州视翰、旭辉、亚华、群创
	

	11
	智能照明系统
	施耐德、西门子、ABB
	

	12
	防雷接地系统
	天津中力、南通信达，安徽金力、易龙
	

	13
	综合管线系统
	桥架
	中建、长江、世发长胜
	

	
	
	管子
	银河、金洲、增洲
	

	
	
	线缆
	春天、润通、爱谱华顿
	

	14
	无线覆盖系统(管线预埋部分)
	管子
	银河、金洲、增洲
	

	
	
	线缆
	春天、润通、爱谱华顿
	

	15
	能耗系统
	安科瑞、柏诚、炬华
	

	16
	硫酸钙静电地板
	施耐德、兰瑞格、美露、汇丽
	

	17
	离线式门锁
	扬格、爱迪尔、立方
	

	18
	配电柜内主要元器件
	ABB、施耐德、西门子
	


注：上述内容必须全部填写，否则按否决其投标处理。

投标人选定的材料（设备）品牌若是优于（相当于）以上推荐品牌的，需提供优于或相当于的证明材料并由评标委员会界定，若未提供证明材料的将视为不按招标文件要求作否决投标处理。
投标单位（盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：
时间： 年  月  日
附件22
主要材料（设备）品牌选择承诺书

平阳县中医院：

我公司承诺本工程中标后选用的主要材料（设备）品牌为招标文件推荐的品牌或选用优于或相当于推荐的品牌；技术参数符合本次招标要求。并承诺今后在施工过程中提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，采购进场。如发包人认为我公司选用的主要材料（设备）品牌不符合要求档次或低于推荐产品的档次的以及技术参数不符合本次招标要求的，发包人有权要求更换为推荐的产品或不低于推荐产品的性能和主要技术指标的产品，并保持综合单价不变，我公司自行承担一切相应后果。

投标单位（盖章）：                       

法定代表人（盖章）：                     

      年     月     日

（二）资格后审申请书部分格式

建设工程施工招标投标
资格后审申请书

工程名称：                                      

投标申请人：                              （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                             （盖章）

申 报  日 期：                                     

资格后审申请书
致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标工程项目名称）工程投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：
2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件：

2.1投标人的《法人营业执照》（副本）；

2.2投标人的《企业资质证书》（副本）； 

2.3投标人的《安全生产许可证》；

2.4企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书；（企业分管安全生产的副经理需提供任职文件原件）；

2.5注册建造师等级证书和“三类人员”B类证书；

2.6现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书；

2.7技术负责人职称证书；
2.8项目班子人员上岗证书及拟在本合同任职的主要人员简历表；

3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关财务方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

	法定代表人（盖章）：

投标人盖章

日期：     年   月   日


2、资格后审申请书附表

附表1

投标人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	代表处地址

	4
	电话

传真
	联系人

	5
	注册地、注册年份

并附上营业执照复印件（另外准备原件核对）

	6
	主营范围

	7
	公司资质等级证书

并附上资质等级证书复印件（另外准备原件核对）

	8
	其他需要说明的情况




注：1、所有独立投标申请人都须填写此表

2、主体工程和关键部分不得分包，如果投标人拟分包，则这些专业分包人或劳务分包人也须填写此表。

附表2

投标项目负责人一般情况

投标人（盖章）：
	1
	项目负责人姓名：                         性别：

职称：                                   年龄：

身份证号码：                             联系电话：

	2
	注册建造师专业：

注册建造师资格等级（附证书复印件）：

注册建造师“三类人员”B类证书（附证书复印件）：

	3
	上二年度是否获优秀项目经理称号（附证书复印件）：

	4
	工作简历：



	5
	近 三 年 已 完 工 程 项 目 情 况

	
	建设单位
	工程名称
	建设规模
	开竣工时间
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	其他需要说明情况：（拟任项目负责人没有管理正在施工的工程项目及正在参加投标的工程项目情况必须说明）




注：1、所有独立投标申请人或联合体的注册建造师都须填写此表。

2、附相关证明资料

附表2-1
拟派项目负责人无在其他工程项目中

担任项目负责人的承诺书

                                ：
我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加                  项目                 标段投标中的项目负责人至投标截止时间，没有“承担过其他工程项目负责人职务（无论是否办理过变更）的项目合同工程未通过验收”的情形。其他工程项目包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，时间界定为自中标通知书发出之日（以非招标方式承包工程的以合同生效之日）起至合同工程验收通过之日止。

以上承诺如有虚假，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位盖章)：                      拟派项目经理：  （签字）  

法定代表人 (签字或盖章)：               建造师执业章编码：               

    年   月   日

附表3
项目技术负责人简历表
投标人（盖章）：

	1
	项目技术负责人姓名：

身份证号码：

工作单位：

联系电话：

	2
	性别：

年龄：

职称（附证书复印件）：

	3
	工作简历：



	4
	近 三 年 在 建 和 已 完 工 程 项 目 情 况

	
	建设单位
	工程名称
	建设规模
	开竣工时间
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	其他需要说明情况：




注：1、所有独立投标申请人或联合体成员的项目技术负责人都须填写此表

    2、附相关证明材料

附件4

投标企业资格条件及相关人员任职资格审查表

	投标人概况
	投标人名称
	
	法定代表人
	

	
	地址、联系电话
	
	企业资质及证号
	

	
	营业执照证书
	
	安全资格证证书
	

	拟参加本工程施工的人员任职设置情况
	拟委任岗位名称
	姓名
	证号
	职称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注：

	投标单位（盖章）：

年  月   日 


附表5

项目部人员配备情况
投标人（盖章）：

	姓名
	拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	职称
	上岗证书
	安排上岗起止时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	我单位拟派本工程的注册建造师、技术负责人、施工、质量、安全等工程技术、管理人员均已列入本表；

我方保证拟派项目部人员符合投标人须知前附表中的投标人资质条件。

列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。


注：附上述人员岗位证书复印件。

附表-7

没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标承诺书

                 格式自拟

有关资料复印件
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