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二零二四年五月


浙江经济建设投资咨询中心有限公司关于平阳县鳌江消防安全用品仓储工程(消防安全警示教育基地)装修及外立面提升项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2024年5月27日
 项目概况 

     平阳县鳌江消防安全用品仓储工程(消防安全警示教育基地)装修及外立面提升项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2024年6月25日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
    项目编号：PYCG240527035
    项目名称：平阳县鳌江消防安全用品仓储工程(消防安全警示教育基地)装修及外立面提升项目
    预算金额（元）：3341000
    最高限价（元）：3341000
    采购需求：详见采购文件。
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。
    备注： 

    合同履约期限：详见采购文件。
   本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
    1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

    3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件 
    时间：至2024年6月25日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
    地点：政采云平台（www.zcygov.cn） 

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

    售价（元）：500元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2024年6月25日09:30（北京时间）
    投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

     开标时间：2024年6月25日09:30
    开标地点：政府采购云平台在线投标
五、公告期限
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）质疑投诉：质疑期：公告发布之日起7个工作日内。质疑资格：政采云中本项目通过报名的供应商。对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。7）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。 
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息

    名    称：平阳县新鳌城市建设有限公司
    地    址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）
    项目联系人：彭先生
    项目联系方式：0577-63675386
    2.采购代理机构信息

    名    称：浙江经济建设投资咨询中心有限公司
    地    址：平阳县鳌江镇新蓝北苑2幢1单元502室
    传    真：0577-63766188
    项目联系人：陈先生
    项目联系方式：18205771619
 3、同级采购监督管理部门名称：平阳县新鳌城市建设有限公司
联 系 人：陈先生
监督投诉电话：0577-63675552
地址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）
     

   若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江经济建设投资咨询中心有限公司对平阳县鳌江消防安全用品仓储工程(消防安全警示教育基地)装修及外立面提升项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县鳌江消防安全用品仓储工程(消防安全警示教育基地)装修及外立面提升项目

	
	项目编号
	PYCG240527035

	
	资金来源
	自筹资金

	
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采 购 人：平阳县新鳌城市建设有限公司
联 系 人：彭先生
项目联系方式：0577-63675386 

	
	采购代理机构
	名称：浙江经济建设投资咨询中心有限公司
地址：平阳县鳌江镇新蓝北苑2幢1单元502室
项目负责人：陈先生
手机：18205771619

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	☑不接受。

	
	踏勘现场
	☑不组织
□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇新蓝北苑2幢1单元502室 陈先生收18205771619））。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

c.文件演示见采购文件要求。
（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
 eq \o\ac(□)需要

	
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要，向采购人提供合同总价1%的履约保证金。  

	
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要  

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江经济建设投资咨询中心有限公司
机构地点：平阳县鳌江镇新蓝北苑2幢1单元502室
联系人：杨女士
联系电话：15868596012
联系传真：0577-63766188

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人投诉。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县新鳌城市建设有限公司

联 系 人：陈先生
监督投诉电话：0577-63675552
地    址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）

	
	投标截止时间
	2024年6月25日09:30  截止(北京时间)。

	
	开标时间
评审地点
	开标时间：2024年6月25日09:30  正 (北京时间)
评审地点：平阳县公共资源交易中心评标室（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）

	
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	国企采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

2、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为建筑业，投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。（营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。）

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江经济建设投资咨询中心有限公司：邮箱：496652135@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免责声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
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第一部分     项目简介

一、项目简介

浙江经济建设投资咨询中心有限公司受平阳县新鳌城市建设有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县鳌江消防安全用品仓储工程(消防安全警示教育基地)装修及外立面提升项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。
第二部分     招标内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

（二）采购清单及技术要求

1、施工范围：平阳县鳌江消防安全用品仓储工程(消防安全警示教育基地)装修及外立面提升项目。工程内容：1#楼装修、1#楼外立面、1#楼安装、2#楼安装等（具体内容详见清单及图纸）。

2、中标原则：评标委员会按评审细则进行评审，并推荐综合最高得分的投标人为中标候选人。

3、采购清单：

	序号
	名称
	项目特征
	单位
	数量
	综合单价（最高限价）（元）
	总价（元）

	
	1#楼装修
	
	
	
	
	

	1
	拆除工程
	原有墙体、门窗、地面、地砖及洁具拆除，具体详见图纸
	项
	1
	28500.00 
	28500 

	2
	实心砖墙
	200厚蒸压加气混凝土砌块
	m3
	111.54
	550.29 
	61379 

	3
	实心砖墙
	100厚蒸压加气混凝土砌块
	m3
	10.75
	628.48 
	6756 

	4
	隔墙
	轻钢龙骨石膏板隔墙，具体详见图纸
	m2
	10.8
	199.07 
	2150 

	5
	水泥砂浆楼地面
	1.素土夯实

2.200厚碎石垫层

3.100厚砼垫层

4.250厚C30钢筋砼地面

5.具体详见图纸
	m2
	6.34
	422.56 
	2679 

	6
	石材楼地面
	深灰色大理石压条
	m2
	6.2
	476.45 
	2954 

	7
	石材楼地面
	600*600灰色大理石
	m2
	62.87
	465.28 
	29252 

	8
	石材楼梯面层
	25mm厚灰色大理石，含磨边倒角及踏步防滑条
	m2
	25.5
	642.27 
	16378 

	9
	块料楼地面
	1.900*1800灰色防滑地砖

2.1:3水泥砂浆结合层25厚,表面撒水泥粉

3.素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)

4.混凝土垫层或钢筋混凝土楼板

5.具体详见图纸
	m2
	502.69
	205.97 
	103539 

	10
	块料楼地面
	1.400*400防滑地砖

2.1:3水泥砂浆结合层25厚,表面撒水泥粉

3.聚氨酯防水层（另列）

4.混凝土垫层或钢筋混凝土楼板

5.具体详见图纸
	m2
	69.84
	114.42 
	7991 

	11
	竹、木（复合）地板
	12mm厚强化复合木地板，浮铺防潮垫，20厚1:2.5水泥砂浆找平层，具体详见图纸
	m2
	312.58
	299.51 
	93621 

	12
	防静电地板
	600*600防静电地板
	m2
	14.38
	336.72 
	4842 

	13
	地胶板
	1.2mm地胶板，2.5mm自流平，30厚1:2.5水泥砂浆找平层，具体详见图纸
	m2
	46.67
	330.28 
	15414 

	14
	楼（地）面涂膜防水
	1.5厚聚氨酯涂膜防水，含上翻
	m2
	75.84
	47.64 
	3613 

	15
	吊顶天棚
	石膏板吊顶：

1.U50轻钢龙骨

2.单层9.5厚纸面石膏板

3.腻子二遍，二遍白色无机涂料

4.具体详见施工图
	m2
	827.66
	137.49 
	113795 

	16
	透光软膜
	0.18厚白色透光软膜
	m2
	25.14
	106.84 
	2686 

	17
	格栅吊顶
	平面：

1.白色U型铝方通50*70*0.8mm厚

2. 50系列轻钢龙骨

3.安装龙骨的基体质量,应符合国家标准JC/T 803-2007之规定，具体做法详见施工图
	m2
	90.72
	188.25 
	17078 

	18
	吊顶天棚
	卫生间:

 1.U50轻钢龙骨,300*300铝扣板

2.安装龙骨的基体质量,应符合国家标准JC/T 803-2007之规定，具体做法详见施工图
	m2
	40.48
	157.73 
	6385 

	19
	天棚喷刷涂料
	铝方通吊顶内部喷深灰色无机涂料二遍
	m2
	90.72
	52.67 
	4778 

	20
	天棚喷刷涂料
	1.白色无机涂料两道

2.2厚纸筋灰色罩面

3.5厚1:0.5:3水泥白灰膏砂浆

4.3厚1:0.5:3水泥白灰膏砂浆打底

5.素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)

6.具体详见图纸
	m2
	106.33
	52.67 
	5600 

	21
	墙面喷刷涂料
	墙面米白色涂料，含砂平、堵棕眼、乱腻子、着色、刷底漆、清漆磨退，具体详见图纸
	m2
	936
	54.50 
	51012 

	22
	块料墙面
	卫生间面砖

1.400*800釉面砖，美缝处理

2.瓷砖专用胶黏贴层

3.水泥砂浆找平层

4.1.5厚聚氨酯防水层

5.具体详见图纸
	m2
	148.34
	208.95 
	30996 

	23
	石材踢脚线
	100mm高灰色大理石踢脚线

1.20厚石材板(背面及四周满涂防污剂),专用勾缝剂擦缝,打蜡抛光

2.20厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)

3.具体详见图纸
	m2
	12.26
	486.54 
	5965 

	24
	石材踢脚线
	200高灰色大理石落地，具体详见图纸
	m2
	0.56
	508.93 
	285 

	25
	木质踢脚线
	80mm高阻燃木踢脚线，具体详见图纸
	m2
	286.39
	61.58 
	17637 

	26
	墙面装饰板
	白色岩板装饰墙定做，暗藏LED灯带，含制作及安装费，具体详见图纸
	m2
	5.06
	217.98 
	1103 

	27
	墙面装饰板
	蓝色铝塑板贴面，18mm细木工板衬底防火处理，具体详见图纸
	m2
	11.2
	250.71 
	2808 

	28
	墙面装饰板
	墙面蓝色生态木贴面，18mm细木工板衬底防火处理，具体详见图纸
	m2
	9.92
	381.45 
	3784 

	29
	墙面装饰板
	600*1200墙面软包定做，含安装费，具体详见图纸
	m2
	30.96
	92.64 
	2868 

	30
	墙面装饰板
	茶水间白色岩板贴面，含制作及安装费具，体详见图纸
	m2
	1.08
	163.89 
	177 

	31
	墙面装饰板
	定做木纹免漆板，40mm宽1.2黑钛金收边条，具体详见图纸
	m2
	3.15
	239.68 
	755 

	32
	绿植造型墙
	1.白色人造石台面

2.基层50*50木龙骨防火处理

3.基层18厚细木工板表面防火处理

4.5mm成品木纹板贴面

5.具体详见图纸
	m2
	8.41
	708.44 
	5958 

	33
	木质门带套
	1.门-M0823

2.洞口尺寸800*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	1.84
	545.11 
	1003 

	34
	木质门带套
	1.门-M0923

2.洞口尺寸900*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	7.56
	544.97 
	4120 

	35
	木质门带套
	1.门-M1023

2.洞口尺寸1000*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	52.9
	545.01 
	28831 

	36
	木质门带套
	1.门-M1523

2.洞口尺寸1500*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	3.45
	544.93 
	1880 

	37
	木质门带套
	1.门-M1623

2.洞口尺寸1600*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	7.36
	544.97 
	4011 

	38
	防盗门
	1.门-M1023防盗门

2.洞口尺寸1000*2300mm

3.厂家定制防盗门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.具体详见图纸
	m2
	9.2
	599.46 
	5515 

	39
	木质防火门
	1.门-FM丙0823

2.洞口尺寸800*2300mm

3.木质丙级防火门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.采用温州市消防局认可的合格产品

6.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	3.68
	506.79 
	1865 

	40
	木质防火门
	1.门-FM丙0718

2.洞口尺寸700*1800mm

3.木质丙级防火门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.采用温州市消防局认可的合格产品

6.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	5.04
	506.94 
	2555 

	41
	木质防火门
	1.门-FM乙1023

2.洞口尺寸1000*2300mm

3.木质乙级防火门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.采用温州市消防局认可的合格产品

6.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	2.3
	566.96 
	1304 

	42
	成品木门窗套
	60mm宽多层实木窗套定做
	m2
	128.16
	87.20 
	11176 

	43
	玻璃隔断
	厂家定做10mm厚双层钢化玻璃，中间夹百叶，铝合金边框，具体详见图纸
	m2
	52.06
	331.52 
	17259 

	44
	玻璃隔断
	厂家定做50宽黑钛金边框双层钢化玻璃隔断内夹百叶
	m2
	15.22
	348.82 
	5309 

	45
	石材窗台板
	40mm高灰色大理石窗台板，含磨边倒角，具体详见图纸
	m
	78.08
	114.45 
	8936 

	46
	服务台
	1.定制白色大理石台面

2.定制免漆板定做

3.蓝色铝塑板贴面

4.内含18厚细木工板表面防火处理

5.包含制作安装、运输及预埋件安装等

6.具体详见图纸
	m
	5
	1650.00 
	8250 

	47
	金属扶手、栏杆、栏板
	1.楼梯平台不锈钢栏杆H=728

2.12厚钢化夹层玻璃

3.50*80硬木扶手，φ60*3拉丝304拉丝不锈钢钢管立柱

4.包括制作、运输、安装及预埋配件等

5.具体详见图纸
	m
	43.24
	283.40 
	12254 

	48
	金属扶手、栏杆、栏板
	90mm高木扶手黑色铁艺栏杆，护栏做法详见《15J403-1》
	m
	30.83
	196.20 
	6049 

	49
	免漆推拉门
	米白色免漆板推拉门定做，含制作、安装及五金配件费，具体详见图纸
	m2
	10.68
	130.81 
	1397 

	50
	柜门
	公安蓝柜门定做，含制作、安装及五金配件费，具体详见图纸
	m2
	13.32
	87.24 
	1162 

	51
	书柜
	厂家定制户籍柜，木纹色免漆板定做，具体详见图纸
	m2
	24.54
	163.49 
	4012 

	52
	台面
	茶水间台面，白色人造石台面及挡水条，含制作及安装费，具体详见图纸
	m
	8.38
	348.81 
	2923 

	53
	柜门
	茶水间木纹免漆板柜门定做，含制作、安装及五金配件费，具体详见图纸
	m2
	7.78
	544.99 
	4240 

	54
	洗手台
	厂家定做灰色大理石洗手台，含灰色大理石立板及安装费，具体详见图纸
	m
	4.2
	893.80 
	3754 

	55
	镜子
	成品镜子20宽黑钛边框线，具体详见图纸
	m2
	5.7
	381.50 
	2175 

	56
	隔断
	定做18mm厚木纹抗倍特板成品隔断
	m2
	27.84
	457.80 
	12745 

	57
	满堂脚手架
	满堂脚手架~基本层3.6m～5.2m
	m2
	1254.2
	10.69 
	13413 

	58
	垃圾清运费
	一次性包干，结算不予调整
	项
	1
	5000.00 
	5000 

	
	1#楼外立面
	
	
	
	
	

	59
	金属（塑钢）门
	隔热断桥铝合金平开门

1.门名称：M3036

2.洞口尺寸3000*3600mm

3.门框型材：50系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇

7.具体详见图纸及图集2010浙J7。
	m2
	21.6
	940.32 
	20311.00 

	60
	电子感应门
	铝合金钢化玻璃平开门

1.门名称M6636

2.洞口尺寸6600*3600mm

3.包括制作、运输、安装及五金配件安装等

4.具体详见图纸
	m2
	23.76
	724.60 
	17216.50 

	61
	金属（塑钢）门
	隔热断桥铝合金平开门

1.门名称：M1436

2.洞口尺寸1400*3600mm

3.门框型材：50系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇

7.具体详见图纸及图集2010浙J7。
	m2
	5.04
	940.32 
	4739.21 

	62
	防盗门
	1.门-FDM1527

2.洞口尺寸1500*2700mm

3.厂家定制防盗门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.具体详见图纸
	m2
	4.05
	599.51 
	2428.00 

	63
	防盗门
	1.门-FDM1023

2.洞口尺寸1000*2300mm

3.厂家定制防盗门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.具体详见图纸
	m2
	4.6
	599.57 
	2758.00 

	64
	防盗门
	1.门-FDM1021

2.洞口尺寸1000*2300mm

3.厂家定制防盗门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.具体详见图纸
	m2
	2.3
	599.57 
	1379.01 

	65
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金门连窗：

1.窗名称：C6627

2.洞口尺寸6600*2700mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	17.82
	724.35 
	12908.00 

	66
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C2436

2.洞口尺寸2400*3600mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	17.28
	724.36 
	12517.00 

	67
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C3027

2.洞口尺寸3000*2700mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	16.2
	724.38 
	11735.00 

	68
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C1425a

2.洞口尺寸1400*2500mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	3.5
	724.29 
	2535.00 

	69
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C1509

2.洞口尺寸1500*900mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	12.15
	566.50 
	6883.00 

	70
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C0912

2.洞口尺寸900*1200mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	3.24
	728.40 
	2360.00 

	71
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C2118

2.洞口尺寸2100*1800mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	45.36
	728.40 
	33040.00 

	72
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C2709

2.洞口尺寸2700*900mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	7.29
	728.40 
	5310.00 

	73
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C1518

2.洞口尺寸1500*1800mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	2.7
	724.44 
	1956.00 

	74
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C1519a

2.洞口尺寸1500*1900mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	2.85
	344.91 
	982.99 

	75
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C7225

2.洞口尺寸7200*2500mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	18
	728.39 
	13111.00 

	76
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C2418

2.洞口尺寸2400*1800mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	17.28
	728.41 
	12587.00 

	77
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C3118

2.洞口尺寸3100*1800mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	11.16
	728.41 
	8129.00 

	78
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C3025

2.洞口尺寸3000*2500mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	30
	728.40 
	21852.00 

	79
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C2425

2.洞口尺寸2400*2500mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	24
	728.42 
	17482.00 

	80
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C3125

2.洞口尺寸3100*2500mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	15.5
	728.39 
	11290.00 

	81
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C1518a

2.洞口尺寸1500*1800mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	5.4
	728.33 
	3933.00 

	82
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C1425

2.洞口尺寸1400*2500mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	14
	728.43 
	10198.00 

	83
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C2125

2.洞口尺寸2100*2500mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	10.5
	728.38 
	7648.00 

	84
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C1225

2.洞口尺寸1200*2500mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	6
	728.33 
	4370.00 

	85
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C1514

2.洞口尺寸1500*1400mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	4.2
	728.33 
	3059.00 

	86
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C2118

2.洞口尺寸2100*1800mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	7.56
	728.44 
	5507.00 

	87
	刚性层拆除
	原有屋面水泥砂浆地面拆除铲平
	m2
	360.83
	23.75 
	8571.00 

	88
	屋面刚性层
	1.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层

2.10厚低强度等级砂浆隔离层

3.75厚挤塑聚苯板

4.1.5厚合成高分子卷材防水层

5.1.5厚合成高分子涂膜防水层

6.1.5厚合成高分子涂膜防水层

7.20厚1:3水泥砂浆找平层

8.LC5.0轻集料砼2%找坡最薄处30厚

9.防水含女儿墙上翻，具体详见图纸
	m2
	396.913
	215.72 
	85624.00 

	89
	檐沟清理修补
	原有檐沟清理修补，更换原有雨水管，具体详见图纸
	项
	1
	6104.00 
	6104.00 

	90
	多孔砖墙
	MU10非黏土多孔烧结砖，具体详见图纸
	m3
	7.67
	561.41 
	4306.00 

	91
	钢雨棚
	新增钢雨棚含钢构、预埋件及配件安装费，具体详见图纸
	m2
	45.24
	780.50 
	35309.82 

	92
	空调外机罩
	30*30*1.2浅灰色铝合金底管，60*60*2灰色铝合金管，含埋件、配件及安装费，具体详见图纸
	m2
	49.2
	421.50 
	20737.80 

	93
	砖墙封堵
	砖墙封堵，具体详见图纸
	m2
	18.45
	350.95 
	6475.00 

	94
	GRC装饰线条
	GRC装饰构件(同外墙颜色)，具体详见图纸
	m
	22.96
	365.90 
	8401.00 

	95
	铝板
	1.面层3mm厚铝单板，铝板胶缝打同色密封胶

2.基层150*100*6热镀锌钢方管，100*50*5热镀锌钢方管，50*5热镀锌钢方管

3.锚板采用Q235B钢板，12厚热镀锌钢板

4.M16*150后扩底机械锚栓，M12x120后扩底机械锚栓

5.φ17*50条形孔

6.含运输、搬运及安装配件费，具体详见图纸
	m2
	118.81
	756.00 
	89820.36 

	96
	外墙涂料
	米白色真石漆外墙涂料（颜色选样），具体详见图纸
	m2
	961.49
	122.80 
	118070.97 

	97
	立面砂浆找平层
	空鼓修复

1.20厚1：3水泥砂浆分层赶平

2.一次性包干，结算不予调整
	项
	1
	9000.00 
	9000.00 

	98
	玻璃栏杆
	1.2厚不锈钢封边，12厚钢化夹层玻璃，含不锈钢立柱及配件、安装费等，具体详见图纸
	m
	46.25
	239.78 
	11090.00 

	99
	外脚手架
	外墙脚手架 高度20m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时
	m2
	1230.22
	11.90 
	14641.00 

	100
	拆除构件
	拆除原有装饰构件，一次性包干，结算不予调整，具体详见图纸
	项
	1
	2180.00 
	2180.00 

	
	2#楼装修
	
	
	
	
	

	101
	实心砖墙
	200厚蒸压加气混凝土砌块
	m3
	256.3
	550.29 
	141039 

	102
	实心砖墙
	100厚蒸压加气混凝土砌块
	m3
	51.16
	628.48 
	32153 

	103
	块料楼地面
	1.300*300灰色防滑红缸砖,干水泥擦缝(或专用填缝剂)

2.1:3水泥砂浆结合层25厚,表面撒水泥粉

3.聚氨酯防水层1.5厚(2道)

4.混凝土垫层或钢筋混凝土楼板

5.具体详见图纸
	m2
	69.11
	100.84 
	6969 

	104
	块料楼地面
	1.400*400防滑地砖

2.1:3水泥砂浆结合层25厚,表面撒水泥粉

3.聚氨酯防水层（另列）

4.混凝土垫层或钢筋混凝土楼板

5.具体详见图纸
	m2
	131.67
	114.42 
	15066 

	105
	楼（地）面涂膜防水
	1.5厚聚氨酯涂膜防水，含上翻
	m2
	135.29
	47.64 
	6445 

	106
	石材楼地面
	600*600灰麻花岗岩
	m2
	71.94
	337.43 
	24275 

	107
	石材楼梯面层
	25mm厚灰色大理石，含磨边倒角及踏步防滑条
	m2
	48.57
	642.29 
	31196 

	108
	防静电地板
	600*600防静电地板
	m2
	12.32
	336.72 
	4148 

	109
	块料楼地面
	1000*1000仿水磨石地砖

1.陶瓷地砖干水泥擦缝

2.1:3水泥砂浆结合层25厚,表面撒水泥粉

3.素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)

4.混凝土垫层或钢筋混凝土楼板

5.具体详见图纸
	m2
	201.4
	173.40 
	34922 

	110
	石材楼地面
	深灰色大理石压条
	m2
	13.4
	476.42 
	6384 

	111
	块料楼地面
	1.900*1800灰色防滑地砖

2.1:3水泥砂浆结合层25厚,表面撒水泥粉

3.素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)

4.混凝土垫层或钢筋混凝土楼板

5.具体详见图纸
	m2
	210.71
	205.97 
	43400 

	112
	地胶板
	1.2mm地胶板，2.5mm自流平，30厚1:2.5水泥砂浆找平层，具体详见图纸
	m2
	340.78
	330.28 
	112553 

	113
	竹、木（复合）地板
	12mm厚强化复合木地板，浮铺防潮垫，20厚1:2.5水泥砂浆找平层，具体详见图纸
	m2
	485.96
	299.51 
	145550 

	114
	吊顶天棚
	石膏板吊顶：

1.U50轻钢龙骨

2.单层9.5厚纸面石膏板

3.腻子二遍，二遍白色无机涂料

4.具体详见施工图
	m2
	842.69
	137.49 
	115861 

	115
	格栅吊顶
	平面：

1.白色U型铝方通50*70*0.8mm厚

2. 50系列轻钢龙骨

3.安装龙骨的基体质量,应符合国家标准JC/T 803-2007之规定，具体做法详见施工图
	m2
	103.16
	188.25 
	19420 

	116
	吊顶天棚
	卫生间:

 1.U50轻钢龙骨,300*300白色铝扣板

2.安装龙骨的基体质量,应符合国家标准JC/T 803-2007之规定，具体做法详见施工图
	m2
	144.42
	157.73 
	22779 

	117
	吊顶天棚
	 1.U50轻钢龙骨,600*600铝扣板

2.安装龙骨的基体质量,应符合国家标准JC/T 803-2007之规定，具体做法详见施工图
	m2
	82.39
	198.02 
	16315 

	118
	吊顶天棚
	 1.U50轻钢龙骨,600*600吸音矿棉板

2.安装龙骨的基体质量,应符合国家标准JC/T 803-2007之规定，具体做法详见施工图
	m2
	25.92
	105.52 
	2735 

	119
	透光软膜
	0.18厚白色透光软膜
	m2
	30.72
	106.84 
	3282 

	120
	天棚喷刷涂料
	铝方通吊顶内部喷深灰色无机涂料二遍
	m2
	103.16
	52.67 
	5433 

	121
	天棚喷刷涂料
	1.白色无机涂料两道

2.2厚纸筋灰色罩面

3.5厚1:0.5:3水泥白灰膏砂浆

4.3厚1:0.5:3水泥白灰膏砂浆打底

5.素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)

6.具体详见图纸
	m2
	532.48
	52.67 
	28046 

	122
	墙面喷刷涂料
	墙面米白色涂料，含砂平、堵棕眼、乱腻子、着色、刷底漆、清漆磨退，具体详见图纸
	m2
	981.87
	54.50 
	53512 

	123
	块料墙面
	卫生间面砖

1.400*800釉面砖，美缝处理

2.瓷砖专用胶黏贴层

3.水泥砂浆找平层

4.1.5厚聚氨酯防水层

5.具体详见图纸
	m2
	718.28
	208.95 
	150085 

	124
	块料墙面
	300*600浅色仿水磨石瓷砖，具体详见图纸
	m2
	64.21
	138.81 
	8913 

	125
	木质踢脚线
	80mm高阻燃木踢脚线，具体详见图纸
	m
	628.97
	61.58 
	38734 

	126
	石材踢脚线
	100mm高灰色大理石踢脚线

1.20厚石材板(背面及四周满涂防污剂),专用勾缝剂擦缝,打蜡抛光

2.20厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)

3.具体详见图纸
	m2
	18.46
	486.51 
	8981 

	127
	墙面装饰板
	米色阻燃吸音板，含制作及安装费，具体详见图纸
	m2
	68.86
	163.51 
	11259 

	128
	墙面装饰板
	4mm蓝色铝塑板贴面，具体详见图纸
	m2
	13.69
	201.68 
	2761 

	129
	墙面装饰板
	蓝色生态木贴面，18mm细木工板衬底防火处理，具体详见图纸
	m2
	20.59
	250.70 
	5162 

	130
	墙面装饰板
	600*600墙面软包定做，含安装费，具体详见图纸
	m2
	147.53
	92.65 
	13669 

	131
	警徽标识
	定做亚克力标识，具体详见图纸
	个
	1
	872.00 
	872 

	132
	墙面装饰板
	定做木纹免竹木纤维板，具体详见图纸
	m2
	2.44
	174.59 
	426 

	133
	墙面装饰板
	定做防水防潮木纹板，具体详见图纸
	m2
	0.78
	217.95 
	170 

	134
	木质门带套
	1.门-M0823

2.洞口尺寸800*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	58.88
	545.01 
	32090 

	135
	木质门带套
	1.门-M0923

2.洞口尺寸900*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	3.78
	544.97 
	2060 

	136
	木质门带套
	1.门-M1023

2.洞口尺寸1000*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	101.2
	545.00 
	55154 

	137
	木质门带套
	1.门-M1523

2.洞口尺寸1500*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	3.45
	544.93 
	1880 

	138
	金属（塑钢）门
	铝合金平开门

1.门名称：M1023

2.洞口尺寸1000*2300mm

3.门框型材：50系列

4.玻璃：玻璃采用5mm厚钢化玻璃

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇

7.具体详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	11.5
	557.74 
	6414 

	139
	木质防火门
	1.门-FM乙1523

2.洞口尺寸1500*2300mm

3.木质乙级防火门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.采用温州市消防局认可的合格产品

6.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	3.45
	566.96 
	1956 

	140
	木质防火门
	1.门-FM乙0823

2.洞口尺寸800*2300mm

3.木质乙级防火门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.采用温州市消防局认可的合格产品

6.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	1.84
	566.96 
	1043 

	141
	木质防火门
	1.门-FM乙1010

2.洞口尺寸1000*1000mm

3.木质乙级防火门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.采用温州市消防局认可的合格产品

6.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	1
	566.96 
	567 

	142
	金属（塑钢、断桥）窗
	铝合金推拉窗

1.门名称：M2236

2.洞口尺寸2200*3660mm

3.门框型材：80系列

4.玻璃：玻璃采用5mm厚钢化玻璃

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇

7.下方带上卷式纱窗定做

8.具体详见图纸
	m2
	8.05
	596.27 
	4800 

	143
	防盗网
	厂家定做铝合金防盗网，具体详见图纸
	m2
	1.17
	165.00 
	193 

	144
	金属（塑钢）门
	厂家定做12mm厚钢化夹胶玻璃门，含不锈钢边框、五金配件及安装费，具体详见图纸
	m2
	20.69
	675.79 
	13982 

	145
	轨道门
	厂家定做隐私帘轨道，含五金配件及安装费，具体详见图纸
	m2
	5.66
	485.00 
	2745 

	146
	成品木门窗套
	60mm宽多层实木窗套定做，具体详见图纸
	m
	114.46
	87.20 
	9981 

	147
	石材窗台板
	40mm高灰色大理石窗台板，含磨边倒角，具体详见图纸
	m
	106.47
	114.45 
	12185 

	148
	广告灯箱
	定做广告灯箱，具体详见图纸
	m2
	2.67
	326.97 
	873 

	149
	台面
	白色人造石台面，具体详见图纸
	m2
	7.05
	261.56 
	1844 

	150
	压条
	40宽白色人造石压条，具体详见图纸
	m
	120.74
	130.80 
	15793 

	151
	成品隔断
	定做18mm厚木纹抗倍特板，含五金配件及安装费，具体详见图纸
	m2
	15.06
	457.80 
	6894 

	152
	电梯套
	120mm宽灰色大理石电梯套，具体详见图纸
	m
	23.12
	381.49 
	8820 

	153
	镜子
	厂家定做18mm厚单向夹层可视玻璃，具体详见图纸
	m2
	2.52
	208.00 
	524 

	154
	镜子
	成品镜子20宽黑钛边框线，具体详见图纸
	m2
	0.85
	381.50 
	324 

	155
	镜子
	成品镜子，具体详见图纸
	m2
	38.57
	85.00 
	3278 

	156
	洗手台
	厂家定做灰色大理石洗手台，含灰色大理石立板及安装费，具体详见图纸
	m
	5.3
	839.80 
	4451 

	157
	桌子
	定做木纹色桌子及隔断，具体详见图纸
	项
	1
	2200.00 
	2200 

	158
	智能储物柜
	成品智能储物柜嵌入式安装，具体详见图纸
	m2
	3.68
	420.00 
	1546 

	159
	储物柜
	定做储物柜，色同木门，具体详见图纸
	m2
	2.1
	365.00 
	767 

	160
	柜门
	茶水吧定做柜门，具体详见图纸
	m2
	5.31
	350.00 
	1859 

	161
	防水条
	淋浴房4*4黑色人造石，具体详见图纸
	m
	65.8
	95.00 
	6251 

	162
	金属扶手、栏杆、栏板
	1.楼梯平台不锈钢栏杆H=728

2.12厚钢化夹层玻璃

3.50*80硬木扶手，φ60*3拉丝304拉丝不锈钢钢管立柱

4.包括制作、运输、安装及预埋配件等

5.具体详见图纸
	m
	67.28
	283.40 
	19067 

	163
	满堂脚手架
	满堂脚手架~基本层3.6m～5.2m
	m2
	2124.32
	10.69 
	22718 

	
	1#楼安装
	
	
	
	
	

	164
	普通灯具
	300*1200亚克力日光灯LED节能灯 2x25W 光通量5000lm
	套
	31
	121.68
	3772.08

	165
	普通灯具
	300*1200应急亚克力日光灯LED节能灯 2x25W 光通量5000lm
	套
	2
	143.69
	287.38

	166
	普通灯具
	600*600亚克力平板灯LED节能灯28W 光通量2800lm
	套
	5
	99.66
	498.30

	167
	普通灯具
	安全出口标志灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W
	套
	6
	94.15
	564.90

	168
	普通灯具
	楼层指示灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W
	套
	6
	94.15
	564.90

	169
	普通灯具
	射灯LED节能灯7W 光通量1000lm
	套
	23
	72.14
	1659.22

	170
	普通灯具
	(吊装E)疏散出口标志灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W
	套
	6
	94.15
	564.90

	171
	普通灯具
	（吊装F）疏散指示灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W-1
	套
	10
	94.15
	941.50

	172
	普通灯具
	疏散指示灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W-1
	套
	16
	94.15
	1506.40

	173
	普通灯具
	筒灯LED节能灯11W 光通量1100lm
	套
	6
	57.14
	342.84

	174
	普通灯具
	筒灯LED节能灯13W 光通量1300lm
	套
	81
	68.15
	5520.15

	175
	普通灯具
	吸顶灯LED节能灯20W 光通量2000lm
	套
	4
	94.15
	376.60

	176
	普通灯具
	吸顶应急照明灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列 6W
	套
	19
	132.69
	2521.11

	177
	普通灯具
	功能房灯6W
	套
	1
	94.15
	94.15

	178
	普通灯具
	防雾灯LED节能灯15W 光通量1500lm
	套
	9
	72.14
	649.26

	179
	普通灯具
	红外线人体感应灯LED节能灯15W光通量1500lm
	套
	8
	95.67
	765.36

	180
	普通灯具
	70*600软膜灯40W
	套
	25
	165.71
	4142.75

	181
	普通灯具
	壁灯15W
	套
	6
	61.13
	366.78

	182
	风扇
	换气扇40W
	台
	13
	191.10
	2484.30

	183
	插座
	D单相安全型插座86型 250V 16A电视机插座
	个
	5
	30.09
	150.45

	184
	插座
	K单相安全型插座带开关86型 250V 16A壁挂插座
	个
	9
	30.09
	270.81

	185
	插座
	单相二三极防溅安全型插座86型250V10A防护等级IP54型
	个
	7
	25.65
	179.55

	186
	插座
	单相三位多功能安全型插座86型 250V 10A
	个
	98
	33.43
	3276.14

	187
	插座
	地插安全型插座86型 250V 10A防护等级IP≥67(隐藏式不锈钢防水嵌入式)
	个
	7
	66.78
	467.46

	188
	照明开关
	单联单控开关86型 250V 10A
	个
	23
	18.52
	425.96

	189
	照明开关
	三联单控开关86型 250V 10A
	个
	8
	23.72
	189.76

	190
	照明开关
	双控开关86型250V10A
	个
	20
	23.00
	460.00

	191
	照明开关
	双联单控开关86型 250V 10A
	个
	12
	20.11
	241.32

	192
	照明开关
	四联单控开关86型 250V 10A
	个
	3
	25.75
	77.25

	193
	接线盒
	暗装接线盒
	个
	471
	8.51
	4008.21

	194
	配线
	穿照明线ZBN-RVS-2*2.5
	m
	400
	8.35
	3340.00

	195
	配线
	穿照明线BVR-2.5
	m
	800
	3.78
	3024.00

	196
	配线
	穿照明线ZB-BYJ2.5
	m
	2400
	3.59
	8616.00

	197
	配线
	穿照明线ZB-BYJR2.5
	m
	200
	3.83
	766.00

	198
	配线
	穿照明线ZB-BYJ4
	m
	3200
	4.81
	15392.00

	199
	配管
	砖、混凝土结构暗配SC管DN20
	m
	60
	23.01
	1380.60

	200
	配管
	金属软管敷设 DN20
	m
	131.5
	17.99
	2365.69

	201
	配管
	砖、混凝土结构暗配PC管DN20
	m
	30
	9.70
	291.00

	202
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管DN20
	m
	1780
	13.37
	23798.60

	203
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管DN25
	m
	10
	17.45
	174.50

	204
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管DN50
	m
	10
	27.23
	272.30

	205
	桥架
	防火金属线槽200*100 制作、安装（含支架）
	m
	70
	137.23
	9606.10

	206
	桥架
	防火金属线槽300*100 制作、安装（含支架）
	m
	10
	156.76
	1567.60

	207
	脚手架搭拆费
	电气系统脚手架搭拆费
	项
	1
	1150.10
	1150.10

	208
	送配电装置系统
	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综  合)
	系统
	1
	332.35
	332.35

	209
	塑料管
	室内塑料PPR给水管S5（热熔连接） de20
	m
	80
	18.77
	1501.60

	210
	塑料管
	室内塑料PPR给水管S5（热熔连接） de25
	m
	30
	22.53
	675.90

	211
	塑料管
	室内塑料PPR给水管S5（热熔连接） de32
	m
	10
	27.54
	275.40

	212
	塑料管
	室内塑料PPR给水管S5（热熔连接） de40
	m
	10
	35.20
	352.00

	213
	塑料管
	室内塑料UPVC排水管（粘接）DN50
	m
	20
	25.38
	507.60

	214
	塑料管
	室内塑料UPVC排水管（粘接）DN75
	m
	30
	35.14
	1054.20

	215
	塑料管
	室内塑料UPVC排水管（粘接）DN100
	m
	30
	51.85
	1555.50

	216
	套管
	一般穿过楼板套管制作安装 公称直径   (mm以内)65
	个
	4
	75.23
	300.92

	217
	套管
	一般穿过楼板套管制作安装 公称直径   (mm以内)125
	个
	2
	137.86
	275.72

	218
	螺纹阀门
	截止阀De40
	个
	2
	51.55
	103.10

	219
	给、排水附(配)件
	不锈钢地漏DN50
	个
	4
	47.45
	189.80

	220
	螺纹阀门
	截止阀De20
	个
	1
	40.11
	40.11

	221
	洗脸盆
	感应式洗脸盆，含五金配件及排水附件
	组
	4
	1086.78
	4347.12

	222
	洗涤盆
	拖把池，含五金配件及排水附件
	组
	2
	391.82
	783.64

	223
	大便器
	感应式瓷蹲式大便器，含五金配件及排水附件
	组
	8
	1201.28
	9610.24

	224
	小便器
	感应式小便器，含五金配件及排水附件
	组
	4
	656.62
	2626.48

	225
	补说明1
	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日
	间
	2
	279.51
	559.02

	226
	脚手架搭拆费
	给排水系统脚手架搭拆费
	项
	1
	974.66
	974.66

	
	2#楼安装
	
	
	
	
	

	227
	普通灯具
	300*1200亚克力日光灯LED节能灯 2x25W 光通量5000lm
	套
	18
	121.68
	2190.24

	228
	普通灯具
	300*300亚克力平板灯LED节能灯28W 光通量2800lm
	套
	10
	83.15
	831.50

	229
	普通灯具
	600*600亚克力平板灯LED节能灯28W 光通量2800lm
	套
	17
	99.66
	1694.22

	230
	普通灯具
	安全出口标志灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W
	套
	6
	94.15
	564.90

	231
	普通灯具
	3600W浴霸
	套
	29
	529.01
	15341.29

	232
	普通灯具
	紫外线消毒灯
	套
	1
	99.66
	99.66

	233
	普通灯具
	楼层指示灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W
	套
	8
	94.15
	753.20

	234
	普通灯具
	疏散出口标志灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W
	套
	10
	94.15
	941.50

	235
	普通灯具
	疏散指示灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W
	套
	16
	94.15
	1506.40

	236
	普通灯具
	应急照明灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列 6W
	套
	24
	132.69
	3184.56

	237
	普通灯具
	筒灯LED节能灯13W 光通量1300lm
	套
	146
	68.15
	9949.90

	238
	普通灯具
	吸顶灯LED节能灯20W 光通量2000lm
	套
	30
	94.15
	2824.50

	239
	普通灯具
	应急照明灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列 10W
	套
	17
	154.70
	2629.90

	240
	普通灯具
	应急照明灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列 3W
	套
	5
	94.15
	470.75

	241
	普通灯具
	灯带13W
	m
	58
	39.11
	2268.38

	242
	普通灯具
	防雾灯LED节能灯15W 光通量1500lm
	套
	29
	72.14
	2092.06

	243
	普通灯具
	红外线人体感应灯LED节能灯15W光通量1500lm
	套
	15
	94.15
	1412.25

	244
	普通灯具
	70*600软膜灯40W
	套
	27
	165.71
	4474.17

	245
	普通灯具
	壁灯15W
	套
	1
	61.13
	61.13

	246
	风扇
	换气扇40W
	台
	6
	191.10
	1146.60

	247
	插座
	D单相安全型插座86型 250V 16A电视机插座
	个
	31
	30.09
	932.79

	248
	插座
	单相防溅安全型插座 250V 16A
	个
	3
	27.87
	83.61

	249
	插座
	K单相安全型插座带开关86型 250V 16A壁挂插座
	个
	29
	30.09
	872.61

	250
	插座
	单相二三极防溅安全型插座86型250V10A防护等级IP54型
	个
	37
	25.65
	949.05

	251
	插座
	单相三位多功能安全型插座86型 250V 10A
	个
	172
	33.43
	5749.96

	252
	插座
	地插安全型插座86型 250V 10A防护等级IP≥67(隐藏式不锈钢防水嵌入式)
	个
	5
	66.78
	333.90

	253
	照明开关
	单联单控开关86型 250V 10A
	个
	48
	18.52
	888.96

	254
	照明开关
	三联单控开关86型 250V 10A
	个
	7
	23.72
	166.04

	255
	照明开关
	双控开关86型250V10A
	个
	104
	23.00
	2392.00

	256
	照明开关
	双联单控开关86型 250V 10A
	个
	15
	20.11
	301.65

	257
	照明开关
	四联单控开关86型 250V 10A
	个
	3
	25.75
	77.25

	258
	接线盒
	暗装接线盒
	个
	869
	8.51
	7395.19

	259
	桥架
	防火金属线槽200*100 制作、安装（含支架）
	m
	123
	137.23
	16879.29

	260
	桥架
	防火金属线槽300*100 制作、安装（含支架）
	m
	15
	156.76
	2351.40

	261
	配管
	砖、混凝土结构暗配PC管DN20
	m
	387
	9.70
	3753.90

	262
	配管
	金属软管敷设 DN20
	m
	204.5
	17.99
	3678.96

	263
	配管
	砖、混凝土结构暗配SC管DN20
	m
	152
	23.01
	3497.52

	264
	配管
	砖、混凝土结构暗配SC管DN32
	m
	24
	37.43
	898.32

	265
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管DN20
	m
	2451
	13.37
	32769.87

	266
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管DN25
	m
	50
	17.45
	872.50

	267
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管DN32
	m
	127.6
	19.83
	2530.31

	268
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管DN40
	m
	16.1
	23.83
	383.66

	269
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管DN50
	m
	13.4
	27.24
	365.02

	270
	配线
	穿照明线ZBN-RVS-2*2.5
	m
	372
	8.35
	3106.20

	271
	配线
	穿照明线ZB-BYJ2.5
	m
	4171
	3.59
	14973.89

	272
	配线
	穿照明线ZB-BYJR2.5
	m
	1054
	3.83
	4036.82

	273
	配线
	穿照明线ZB-BYJ4
	m
	5107
	4.81
	24564.67

	274
	配线
	穿照明线ZB-BYJR4
	m
	450
	5.18
	2331.00

	275
	配线
	穿照明线ZB-BYJ6
	m
	635
	6.56
	4165.60

	276
	配线
	穿照明线ZB-BYJ10
	m
	70
	9.59
	671.30

	277
	脚手架搭拆费
	电气系统脚手架搭拆费
	项
	1
	2022.21
	2022.21

	278
	送配电装置系统
	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综  合)
	系统
	1
	332.35
	332.35

	279
	复合管
	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN65,含管道消毒，冲洗等；
	m
	50
	111.35
	5567.50

	280
	复合管
	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN20,含管道消毒，冲洗等；
	m
	20
	44.37
	887.40

	281
	塑料管
	室内塑料PPR给水管S5（热熔连接） de20
	m
	200
	18.77
	3754.00

	282
	塑料管
	室内塑料PPR给水管S5（热熔连接） de25
	m
	100
	22.53
	2253.00

	283
	塑料管
	室内塑料PPR给水管S5（热熔连接） de32
	m
	80
	27.54
	2203.20

	284
	塑料管
	室内塑料PPR给水管S5（热熔连接） de40
	m
	100
	35.20
	3520.00

	285
	管道绝热
	橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下
	m3
	0.3
	2229.81
	668.94

	286
	螺纹阀门
	闸阀DN65
	个
	1
	462.26
	462.26

	287
	塑料管
	室内塑料UPVC排水管（粘接）DN50
	m
	200
	25.38
	5076.00

	288
	塑料管
	室内塑料UPVC排水管（粘接）DN75
	m
	100
	35.14
	3514.00

	289
	塑料管
	室内塑料UPVC排水管（粘接）DN100
	m
	180
	51.85
	9333.00

	290
	给、排水附(配)件
	不锈钢地漏DN50
	个
	10
	47.45
	474.50

	291
	套管
	一般穿过楼板套管制作安装 公称直径   (mm以内)125
	个
	4
	137.86
	551.44

	292
	不锈钢排水沟
	不锈钢排水沟200*300，含不锈钢篦子，详见图纸
	m
	22
	202.74
	4460.28

	293
	套管
	刚性防水套管DN100制作安装
	个
	4
	375.51
	1502.04

	294
	洗脸盆
	洗脸盆，含五金配件及排水附件
	组
	50
	756.51
	37825.50

	295
	洗涤盆
	拖把池，含五金配件及排水附件
	组
	3
	391.82
	1175.46

	296
	大便器
	瓷蹲式大便器，含五金配件及排水附件
	组
	6
	705.87
	4235.22

	297
	大便器
	坐式大便器，含五金配件及排水附件
	组
	44
	972.76
	42801.44

	298
	淋浴器
	成套淋浴器 手动开关冷水
	套
	44
	340.52
	14982.88

	299
	小便器
	小便器，含五金配件及排水附件
	组
	5
	436.44
	2182.20

	300
	补说明1
	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日
	间
	5
	279.51
	1397.55

	301
	脚手架搭拆费
	给排水系统脚手架搭拆费
	项
	1
	1021.23
	1021.23

	
	合计
	
	3341000 


▲1.工程量为暂定量，本项目工程量按实结算，按折扣率报价，采用综合单价折扣，总价不折扣的方式进行结算。
实际采购金额以实际完成工程量×对应的结算综合单价进行结算为准（结算综合单价=采购预算综合单价*投标综合单价统一折扣率），但结算总价不能超过预算金额。

▲2.采购方要求增加项目（或设计变更增加项目）的综合单价确定方式：

①采购文件中已有适用的综合单价的，按采购文件中已有项目的综合单价确定；

②采购文件中有类似工程项目综合单价的，可以参照采购文件中类似项目的综合单价确定；

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应子目调整综合单价。
④采购文件中没有类似工程项目综合单价的，按浙江省及温州市现行工程造价计价依据确定综合单价。按主要材料单价和人工单价依次按施工期间温州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照温州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由采购人确认材料具体规格型号后，交审计组价后采购人签证确认。
三、商务条款

1、工期：120日历天
2、质保期

2.1、质保期2年；（采购内容中有明确的除外）。

2.2、中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的质保期（采购文件技术要求另有规定的除外）；时间从整体工程验收合格之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

2.3、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

3、付款方式： 

3.1合同签订后七个工作日内，中标供应商应向采购人提供合同总价1%的履约保证金（银行转账、电汇或银行保函），履约保证金在项目竣工验收合格后无息退还；

3.2合同生效且具备实施条件后七个工作日内，采购人预付40%款项（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；

3.3采购人要求的项目全部完工且验收达到约定条件，以及资料完整移交采购人后，采购人向中标供应商支付至已完成全部合格工程量价款的80%（扣除预付款后支付）；

3.4项目结算审价结束后，采购人向中标供应商支付至审定结算总价的98.5%，剩余审定结算价的1.5%待质保期满无质量问题后付清。

4、其他说明

（1）供应商应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因供应商造成的不良影响和损失，供应商应承担相应责任。

（2）项目服务期间发生的所有安全责任事故，由中标单位负全部责任。

（3）本项目范围内的内容，不得分包和转包。一经发现立即取消中标资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

四、考核细则

《平阳县鳌江消防安全用品仓储工程(消防安全警示教育基地)装修及外立面提升项目动态考核评分细则》（采购人可根据项目实际情况进行调整）

	被考核单位：

	项目名称：

	考核人：

	考核时间：  

	考核内容
	分值
	扣分原因
	得分

	1、各分部分项按各专业规定的质量检验评定标准要求进行分批分项验收，每发生一次分部分项验收评定不合格的，每次扣3分，并返工至合格。
	15
	
	

	2、项目原材按规定送检，每发生一次未检验或不合格原材料使用的，每次扣2分。
	10
	
	

	3、施工单位不得擅自更改作业范围，不得变相增加项目费用情况的发生，每发生一次扣2分。
	10
	
	

	4、施工单位应每天做好施工日志，记录合面真实；资料做到及时编制、报批、整理、归档工作；每发现一次未按上述实施的，每次扣0.5分。
	8
	
	

	5、需要变更的部位按规定流程审批后方可实施，每发生一次未批先建的，每次扣2分。
	8
	
	

	6、现场施工安全作业，文明施工。如发生工人违规作业，不文明施工，及现场安全设置不合理存在安全隐患，以上内容每发现一次扣1分；如发生一般及以上安全事故的一次性扣12分。
	12
	
	

	7、各分项施工不得拖延工期，并按采购人指令规定时间完成任务，否则每单项项目每拖延一天扣0.5分。
	12
	
	

	8、现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通；未按规定配置管理人员的，每发现一次每人扣1分。
	8
	
	

	9、项目施工现场建筑垃圾须及时清理，未及时清理的，每发现一次每次每处扣1分。
	8
	
	

	10、存在不文明、违规施工被当地居民投诉或被上级部门通报批评的，每次扣3分。
	9
	
	

	总得分
	100
	

	考核实施办法：1、日常不定期随机检查，每月考核统计结果进行评分，考核满分100分。考核总得分≥85分，视为当次考核合格。考核总得分＜85分的，每扣一分处罚合同总价的0.3%，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。
2、若在合同期内连续二次或累计三次平均月度考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。


第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须对所有内容进行投标报价，否则按无效投标处理。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5、本次采购最高折扣率报价为100%，最高限价为3341000元；供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。
6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲7、如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购最高折扣率或最高限价的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

8、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

11、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。


二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目采购文件。

1.2采购文件约束力

供应商一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.3采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、采购文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改采购文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足采购文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 

2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）；

3）供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函，格式见附件。

上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）报价文件封面

2）开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（如有）

2.3、商务技术文件组成

1) “商务技术文件”封面

2）供应商自评分指引表

3）投标函

4）法定代表人授权书

5）投标供应商情况声明

6）供应商参与国企采购活动投标资格声明

7）商务响应表、技术响应表

8）2021年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）

9）针对本项目拟派人员名单

10）供应商认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）；

11）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

12）质量服务承诺书、诚信投标承诺书
13）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，投标单位认为需要提供的其它文件和资料
3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按采购文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见采购文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照采购文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本采购文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照采购文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

   5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费21460元，招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。中标人在领取中标通知书时须携带法人代表证明原件或法定代表人授权书原件。招标代理服务费收取账户： 

开户银行：广发银行股份有限公司温州平阳支行
开户名称：浙江经济建设投资咨询中心有限公司平阳分公司

开户账号：9550880236929300165

第四部分   国企采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准，本项目所属行业：建筑业。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或制印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于建筑业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于    ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                          企业名称（盖章）： 

日 期： 

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                                   　　　　　

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分     合同格式（仅供参考）
甲方：                       （采购人）
乙方：________________________（中标供应商）
        年    月    日，平阳县新鳌城市建设有限公司以公开招标方式对平阳县鳌江消防安全用品仓储工程(消防安全警示教育基地)装修及外立面提升项目进行了采购。经本项目评标委员会评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经平阳县新鳌城市建设有限公司 (以下简称：甲方)和（中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一：采购清单及合同价格

1.1预算金额：       元（大写：       ），中标折扣率：     %。

1.2、采购清单：

	序号
	名称
	项目特征
	单位
	数量
	综合单价（元）
	总价（元）

	
	1#楼装修
	
	
	
	
	

	1
	拆除工程
	原有墙体、门窗、地面、地砖及洁具拆除，具体详见图纸
	项
	1
	28500.00 
	28500 

	2
	实心砖墙
	200厚蒸压加气混凝土砌块
	m3
	111.54
	550.29 
	61379 

	3
	实心砖墙
	100厚蒸压加气混凝土砌块
	m3
	10.75
	628.48 
	6756 

	4
	隔墙
	轻钢龙骨石膏板隔墙，具体详见图纸
	m2
	10.8
	199.07 
	2150 

	5
	水泥砂浆楼地面
	1.素土夯实

2.200厚碎石垫层

3.100厚砼垫层

4.250厚C30钢筋砼地面

5.具体详见图纸
	m2
	6.34
	422.56 
	2679 

	6
	石材楼地面
	深灰色大理石压条
	m2
	6.2
	476.45 
	2954 

	7
	石材楼地面
	600*600灰色大理石
	m2
	62.87
	465.28 
	29252 

	8
	石材楼梯面层
	25mm厚灰色大理石，含磨边倒角及踏步防滑条
	m2
	25.5
	642.27 
	16378 

	9
	块料楼地面
	1.900*1800灰色防滑地砖

2.1:3水泥砂浆结合层25厚,表面撒水泥粉

3.素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)

4.混凝土垫层或钢筋混凝土楼板

5.具体详见图纸
	m2
	502.69
	205.97 
	103539 

	10
	块料楼地面
	1.400*400防滑地砖

2.1:3水泥砂浆结合层25厚,表面撒水泥粉

3.聚氨酯防水层（另列）

4.混凝土垫层或钢筋混凝土楼板

5.具体详见图纸
	m2
	69.84
	114.42 
	7991 

	11
	竹、木（复合）地板
	12mm厚强化复合木地板，浮铺防潮垫，20厚1:2.5水泥砂浆找平层，具体详见图纸
	m2
	312.58
	299.51 
	93621 

	12
	防静电地板
	600*600防静电地板
	m2
	14.38
	336.72 
	4842 

	13
	地胶板
	1.2mm地胶板，2.5mm自流平，30厚1:2.5水泥砂浆找平层，具体详见图纸
	m2
	46.67
	330.28 
	15414 

	14
	楼（地）面涂膜防水
	1.5厚聚氨酯涂膜防水，含上翻
	m2
	75.84
	47.64 
	3613 

	15
	吊顶天棚
	石膏板吊顶：

1.U50轻钢龙骨

2.单层9.5厚纸面石膏板

3.腻子二遍，二遍白色无机涂料

4.具体详见施工图
	m2
	827.66
	137.49 
	113795 

	16
	透光软膜
	0.18厚白色透光软膜
	m2
	25.14
	106.84 
	2686 

	17
	格栅吊顶
	平面：

1.白色U型铝方通50*70*0.8mm厚

2. 50系列轻钢龙骨

3.安装龙骨的基体质量,应符合国家标准JC/T 803-2007之规定，具体做法详见施工图
	m2
	90.72
	188.25 
	17078 

	18
	吊顶天棚
	卫生间:

 1.U50轻钢龙骨,300*300铝扣板

2.安装龙骨的基体质量,应符合国家标准JC/T 803-2007之规定，具体做法详见施工图
	m2
	40.48
	157.73 
	6385 

	19
	天棚喷刷涂料
	铝方通吊顶内部喷深灰色无机涂料二遍
	m2
	90.72
	52.67 
	4778 

	20
	天棚喷刷涂料
	1.白色无机涂料两道

2.2厚纸筋灰色罩面

3.5厚1:0.5:3水泥白灰膏砂浆

4.3厚1:0.5:3水泥白灰膏砂浆打底

5.素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)

6.具体详见图纸
	m2
	106.33
	52.67 
	5600 

	21
	墙面喷刷涂料
	墙面米白色涂料，含砂平、堵棕眼、乱腻子、着色、刷底漆、清漆磨退，具体详见图纸
	m2
	936
	54.50 
	51012 

	22
	块料墙面
	卫生间面砖

1.400*800釉面砖，美缝处理

2.瓷砖专用胶黏贴层

3.水泥砂浆找平层

4.1.5厚聚氨酯防水层

5.具体详见图纸
	m2
	148.34
	208.95 
	30996 

	23
	石材踢脚线
	100mm高灰色大理石踢脚线

1.20厚石材板(背面及四周满涂防污剂),专用勾缝剂擦缝,打蜡抛光

2.20厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)

3.具体详见图纸
	m2
	12.26
	486.54 
	5965 

	24
	石材踢脚线
	200高灰色大理石落地，具体详见图纸
	m2
	0.56
	508.93 
	285 

	25
	木质踢脚线
	80mm高阻燃木踢脚线，具体详见图纸
	m2
	286.39
	61.58 
	17637 

	26
	墙面装饰板
	白色岩板装饰墙定做，暗藏LED灯带，含制作及安装费，具体详见图纸
	m2
	5.06
	217.98 
	1103 

	27
	墙面装饰板
	蓝色铝塑板贴面，18mm细木工板衬底防火处理，具体详见图纸
	m2
	11.2
	250.71 
	2808 

	28
	墙面装饰板
	墙面蓝色生态木贴面，18mm细木工板衬底防火处理，具体详见图纸
	m2
	9.92
	381.45 
	3784 

	29
	墙面装饰板
	600*1200墙面软包定做，含安装费，具体详见图纸
	m2
	30.96
	92.64 
	2868 

	30
	墙面装饰板
	茶水间白色岩板贴面，含制作及安装费具，体详见图纸
	m2
	1.08
	163.89 
	177 

	31
	墙面装饰板
	定做木纹免漆板，40mm宽1.2黑钛金收边条，具体详见图纸
	m2
	3.15
	239.68 
	755 

	32
	绿植造型墙
	1.白色人造石台面

2.基层50*50木龙骨防火处理

3.基层18厚细木工板表面防火处理

4.5mm成品木纹板贴面

5.具体详见图纸
	m2
	8.41
	708.44 
	5958 

	33
	木质门带套
	1.门-M0823

2.洞口尺寸800*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	1.84
	545.11 
	1003 

	34
	木质门带套
	1.门-M0923

2.洞口尺寸900*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	7.56
	544.97 
	4120 

	35
	木质门带套
	1.门-M1023

2.洞口尺寸1000*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	52.9
	545.01 
	28831 

	36
	木质门带套
	1.门-M1523

2.洞口尺寸1500*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	3.45
	544.93 
	1880 

	37
	木质门带套
	1.门-M1623

2.洞口尺寸1600*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	7.36
	544.97 
	4011 

	38
	防盗门
	1.门-M1023防盗门

2.洞口尺寸1000*2300mm

3.厂家定制防盗门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.具体详见图纸
	m2
	9.2
	599.46 
	5515 

	39
	木质防火门
	1.门-FM丙0823

2.洞口尺寸800*2300mm

3.木质丙级防火门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.采用温州市消防局认可的合格产品

6.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	3.68
	506.79 
	1865 

	40
	木质防火门
	1.门-FM丙0718

2.洞口尺寸700*1800mm

3.木质丙级防火门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.采用温州市消防局认可的合格产品

6.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	5.04
	506.94 
	2555 

	41
	木质防火门
	1.门-FM乙1023

2.洞口尺寸1000*2300mm

3.木质乙级防火门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.采用温州市消防局认可的合格产品

6.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	2.3
	566.96 
	1304 

	42
	成品木门窗套
	60mm宽多层实木窗套定做
	m2
	128.16
	87.20 
	11176 

	43
	玻璃隔断
	厂家定做10mm厚双层钢化玻璃，中间夹百叶，铝合金边框，具体详见图纸
	m2
	52.06
	331.52 
	17259 

	44
	玻璃隔断
	厂家定做50宽黑钛金边框双层钢化玻璃隔断内夹百叶
	m2
	15.22
	348.82 
	5309 

	45
	石材窗台板
	40mm高灰色大理石窗台板，含磨边倒角，具体详见图纸
	m
	78.08
	114.45 
	8936 

	46
	服务台
	1.定制白色大理石台面

2.定制免漆板定做

3.蓝色铝塑板贴面

4.内含18厚细木工板表面防火处理

5.包含制作安装、运输及预埋件安装等

6.具体详见图纸
	m
	5
	1650.00 
	8250 

	47
	金属扶手、栏杆、栏板
	1.楼梯平台不锈钢栏杆H=728

2.12厚钢化夹层玻璃

3.50*80硬木扶手，φ60*3拉丝304拉丝不锈钢钢管立柱

4.包括制作、运输、安装及预埋配件等

5.具体详见图纸
	m
	43.24
	283.40 
	12254 

	48
	金属扶手、栏杆、栏板
	90mm高木扶手黑色铁艺栏杆，护栏做法详见《15J403-1》
	m
	30.83
	196.20 
	6049 

	49
	免漆推拉门
	米白色免漆板推拉门定做，含制作、安装及五金配件费，具体详见图纸
	m2
	10.68
	130.81 
	1397 

	50
	柜门
	公安蓝柜门定做，含制作、安装及五金配件费，具体详见图纸
	m2
	13.32
	87.24 
	1162 

	51
	书柜
	厂家定制户籍柜，木纹色免漆板定做，具体详见图纸
	m2
	24.54
	163.49 
	4012 

	52
	台面
	茶水间台面，白色人造石台面及挡水条，含制作及安装费，具体详见图纸
	m
	8.38
	348.81 
	2923 

	53
	柜门
	茶水间木纹免漆板柜门定做，含制作、安装及五金配件费，具体详见图纸
	m2
	7.78
	544.99 
	4240 

	54
	洗手台
	厂家定做灰色大理石洗手台，含灰色大理石立板及安装费，具体详见图纸
	m
	4.2
	893.80 
	3754 

	55
	镜子
	成品镜子20宽黑钛边框线，具体详见图纸
	m2
	5.7
	381.50 
	2175 

	56
	隔断
	定做18mm厚木纹抗倍特板成品隔断
	m2
	27.84
	457.80 
	12745 

	57
	满堂脚手架
	满堂脚手架~基本层3.6m～5.2m
	m2
	1254.2
	10.69 
	13413 

	58
	垃圾清运费
	一次性包干，结算不予调整
	项
	1
	5000.00 
	5000 

	
	1#楼外立面
	
	
	
	
	

	59
	金属（塑钢）门
	隔热断桥铝合金平开门

1.门名称：M3036

2.洞口尺寸3000*3600mm

3.门框型材：50系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇

7.具体详见图纸及图集2010浙J7。
	m2
	21.6
	940.32 
	20311.00 

	60
	电子感应门
	铝合金钢化玻璃平开门

1.门名称M6636

2.洞口尺寸6600*3600mm

3.包括制作、运输、安装及五金配件安装等

4.具体详见图纸
	m2
	23.76
	724.60 
	17216.50 

	61
	金属（塑钢）门
	隔热断桥铝合金平开门

1.门名称：M1436

2.洞口尺寸1400*3600mm

3.门框型材：50系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇

7.具体详见图纸及图集2010浙J7。
	m2
	5.04
	940.32 
	4739.21 

	62
	防盗门
	1.门-FDM1527

2.洞口尺寸1500*2700mm

3.厂家定制防盗门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.具体详见图纸
	m2
	4.05
	599.51 
	2428.00 

	63
	防盗门
	1.门-FDM1023

2.洞口尺寸1000*2300mm

3.厂家定制防盗门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.具体详见图纸
	m2
	4.6
	599.57 
	2758.00 

	64
	防盗门
	1.门-FDM1021

2.洞口尺寸1000*2300mm

3.厂家定制防盗门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.具体详见图纸
	m2
	2.3
	599.57 
	1379.01 

	65
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金门连窗：

1.窗名称：C6627

2.洞口尺寸6600*2700mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	17.82
	724.35 
	12908.00 

	66
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C2436

2.洞口尺寸2400*3600mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	17.28
	724.36 
	12517.00 

	67
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C3027

2.洞口尺寸3000*2700mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	16.2
	724.38 
	11735.00 

	68
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C1425a

2.洞口尺寸1400*2500mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	3.5
	724.29 
	2535.00 

	69
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C1509

2.洞口尺寸1500*900mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	12.15
	566.50 
	6883.00 

	70
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C0912

2.洞口尺寸900*1200mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	3.24
	728.40 
	2360.00 

	71
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C2118

2.洞口尺寸2100*1800mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	45.36
	728.40 
	33040.00 

	72
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C2709

2.洞口尺寸2700*900mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	7.29
	728.40 
	5310.00 

	73
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C1518

2.洞口尺寸1500*1800mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	2.7
	724.44 
	1956.00 

	74
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C1519a

2.洞口尺寸1500*1900mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	2.85
	344.91 
	982.99 

	75
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C7225

2.洞口尺寸7200*2500mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	18
	728.39 
	13111.00 

	76
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C2418

2.洞口尺寸2400*1800mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	17.28
	728.41 
	12587.00 

	77
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C3118

2.洞口尺寸3100*1800mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	11.16
	728.41 
	8129.00 

	78
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C3025

2.洞口尺寸3000*2500mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	30
	728.40 
	21852.00 

	79
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C2425

2.洞口尺寸2400*2500mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	24
	728.42 
	17482.00 

	80
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C3125

2.洞口尺寸3100*2500mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	15.5
	728.39 
	11290.00 

	81
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C1518a

2.洞口尺寸1500*1800mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	5.4
	728.33 
	3933.00 

	82
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C1425

2.洞口尺寸1400*2500mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	14
	728.43 
	10198.00 

	83
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C2125

2.洞口尺寸2100*2500mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	10.5
	728.38 
	7648.00 

	84
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C1225

2.洞口尺寸1200*2500mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	6
	728.33 
	4370.00 

	85
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C1514

2.洞口尺寸1500*1400mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	4.2
	728.33 
	3059.00 

	86
	金属（塑钢、断桥）窗
	隔热断桥铝合金推拉窗：

1.窗名称：C2118

2.洞口尺寸2100*1800mm

3.门框型材：80系列浇筑式铝合金

4.玻璃：玻璃采用LOW-E5+9+5

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等；

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇；

7.详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	7.56
	728.44 
	5507.00 

	87
	刚性层拆除
	原有屋面水泥砂浆地面拆除铲平
	m2
	360.83
	23.75 
	8571.00 

	88
	屋面刚性层
	1.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层

2.10厚低强度等级砂浆隔离层

3.75厚挤塑聚苯板

4.1.5厚合成高分子卷材防水层

5.1.5厚合成高分子涂膜防水层

6.1.5厚合成高分子涂膜防水层

7.20厚1:3水泥砂浆找平层

8.LC5.0轻集料砼2%找坡最薄处30厚

9.防水含女儿墙上翻，具体详见图纸
	m2
	396.913
	215.72 
	85624.00 

	89
	檐沟清理修补
	原有檐沟清理修补，更换原有雨水管，具体详见图纸
	项
	1
	6104.00 
	6104.00 

	90
	多孔砖墙
	MU10非黏土多孔烧结砖，具体详见图纸
	m3
	7.67
	561.41 
	4306.00 

	91
	钢雨棚
	新增钢雨棚含钢构、预埋件及配件安装费，具体详见图纸
	m2
	45.24
	780.50 
	35309.82 

	92
	空调外机罩
	30*30*1.2浅灰色铝合金底管，60*60*2灰色铝合金管，含埋件、配件及安装费，具体详见图纸
	m2
	49.2
	421.50 
	20737.80 

	93
	砖墙封堵
	砖墙封堵，具体详见图纸
	m2
	18.45
	350.95 
	6475.00 

	94
	GRC装饰线条
	GRC装饰构件(同外墙颜色)，具体详见图纸
	m
	22.96
	365.90 
	8401.00 

	95
	铝板
	1.面层3mm厚铝单板，铝板胶缝打同色密封胶

2.基层150*100*6热镀锌钢方管，100*50*5热镀锌钢方管，50*5热镀锌钢方管

3.锚板采用Q235B钢板，12厚热镀锌钢板

4.M16*150后扩底机械锚栓，M12x120后扩底机械锚栓

5.φ17*50条形孔

6.含运输、搬运及安装配件费，具体详见图纸
	m2
	118.81
	756.00 
	89820.36 

	96
	外墙涂料
	米白色真石漆外墙涂料（颜色选样），具体详见图纸
	m2
	961.49
	122.80 
	118070.97 

	97
	立面砂浆找平层
	空鼓修复

1.20厚1：3水泥砂浆分层赶平

2.一次性包干，结算不予调整
	项
	1
	9000.00 
	9000.00 

	98
	玻璃栏杆
	1.2厚不锈钢封边，12厚钢化夹层玻璃，含不锈钢立柱及配件、安装费等，具体详见图纸
	m
	46.25
	239.78 
	11090.00 

	99
	外脚手架
	外墙脚手架 高度20m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时
	m2
	1230.22
	11.90 
	14641.00 

	100
	拆除构件
	拆除原有装饰构件，一次性包干，结算不予调整，具体详见图纸
	项
	1
	2180.00 
	2180.00 

	
	2#楼装修
	
	
	
	
	

	101
	实心砖墙
	200厚蒸压加气混凝土砌块
	m3
	256.3
	550.29 
	141039 

	102
	实心砖墙
	100厚蒸压加气混凝土砌块
	m3
	51.16
	628.48 
	32153 

	103
	块料楼地面
	1.300*300灰色防滑红缸砖,干水泥擦缝(或专用填缝剂)

2.1:3水泥砂浆结合层25厚,表面撒水泥粉

3.聚氨酯防水层1.5厚(2道)

4.混凝土垫层或钢筋混凝土楼板

5.具体详见图纸
	m2
	69.11
	100.84 
	6969 

	104
	块料楼地面
	1.400*400防滑地砖

2.1:3水泥砂浆结合层25厚,表面撒水泥粉

3.聚氨酯防水层（另列）

4.混凝土垫层或钢筋混凝土楼板

5.具体详见图纸
	m2
	131.67
	114.42 
	15066 

	105
	楼（地）面涂膜防水
	1.5厚聚氨酯涂膜防水，含上翻
	m2
	135.29
	47.64 
	6445 

	106
	石材楼地面
	600*600灰麻花岗岩
	m2
	71.94
	337.43 
	24275 

	107
	石材楼梯面层
	25mm厚灰色大理石，含磨边倒角及踏步防滑条
	m2
	48.57
	642.29 
	31196 

	108
	防静电地板
	600*600防静电地板
	m2
	12.32
	336.72 
	4148 

	109
	块料楼地面
	1000*1000仿水磨石地砖

1.陶瓷地砖干水泥擦缝

2.1:3水泥砂浆结合层25厚,表面撒水泥粉

3.素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)

4.混凝土垫层或钢筋混凝土楼板

5.具体详见图纸
	m2
	201.4
	173.40 
	34922 

	110
	石材楼地面
	深灰色大理石压条
	m2
	13.4
	476.42 
	6384 

	111
	块料楼地面
	1.900*1800灰色防滑地砖

2.1:3水泥砂浆结合层25厚,表面撒水泥粉

3.素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)

4.混凝土垫层或钢筋混凝土楼板

5.具体详见图纸
	m2
	210.71
	205.97 
	43400 

	112
	地胶板
	1.2mm地胶板，2.5mm自流平，30厚1:2.5水泥砂浆找平层，具体详见图纸
	m2
	340.78
	330.28 
	112553 

	113
	竹、木（复合）地板
	12mm厚强化复合木地板，浮铺防潮垫，20厚1:2.5水泥砂浆找平层，具体详见图纸
	m2
	485.96
	299.51 
	145550 

	114
	吊顶天棚
	石膏板吊顶：

1.U50轻钢龙骨

2.单层9.5厚纸面石膏板

3.腻子二遍，二遍白色无机涂料

4.具体详见施工图
	m2
	842.69
	137.49 
	115861 

	115
	格栅吊顶
	平面：

1.白色U型铝方通50*70*0.8mm厚

2. 50系列轻钢龙骨

3.安装龙骨的基体质量,应符合国家标准JC/T 803-2007之规定，具体做法详见施工图
	m2
	103.16
	188.25 
	19420 

	116
	吊顶天棚
	卫生间:

 1.U50轻钢龙骨,300*300白色铝扣板

2.安装龙骨的基体质量,应符合国家标准JC/T 803-2007之规定，具体做法详见施工图
	m2
	144.42
	157.73 
	22779 

	117
	吊顶天棚
	 1.U50轻钢龙骨,600*600铝扣板

2.安装龙骨的基体质量,应符合国家标准JC/T 803-2007之规定，具体做法详见施工图
	m2
	82.39
	198.02 
	16315 

	118
	吊顶天棚
	 1.U50轻钢龙骨,600*600吸音矿棉板

2.安装龙骨的基体质量,应符合国家标准JC/T 803-2007之规定，具体做法详见施工图
	m2
	25.92
	105.52 
	2735 

	119
	透光软膜
	0.18厚白色透光软膜
	m2
	30.72
	106.84 
	3282 

	120
	天棚喷刷涂料
	铝方通吊顶内部喷深灰色无机涂料二遍
	m2
	103.16
	52.67 
	5433 

	121
	天棚喷刷涂料
	1.白色无机涂料两道

2.2厚纸筋灰色罩面

3.5厚1:0.5:3水泥白灰膏砂浆

4.3厚1:0.5:3水泥白灰膏砂浆打底

5.素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)

6.具体详见图纸
	m2
	532.48
	52.67 
	28046 

	122
	墙面喷刷涂料
	墙面米白色涂料，含砂平、堵棕眼、乱腻子、着色、刷底漆、清漆磨退，具体详见图纸
	m2
	981.87
	54.50 
	53512 

	123
	块料墙面
	卫生间面砖

1.400*800釉面砖，美缝处理

2.瓷砖专用胶黏贴层

3.水泥砂浆找平层

4.1.5厚聚氨酯防水层

5.具体详见图纸
	m2
	718.28
	208.95 
	150085 

	124
	块料墙面
	300*600浅色仿水磨石瓷砖，具体详见图纸
	m2
	64.21
	138.81 
	8913 

	125
	木质踢脚线
	80mm高阻燃木踢脚线，具体详见图纸
	m
	628.97
	61.58 
	38734 

	126
	石材踢脚线
	100mm高灰色大理石踢脚线

1.20厚石材板(背面及四周满涂防污剂),专用勾缝剂擦缝,打蜡抛光

2.20厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)

3.具体详见图纸
	m2
	18.46
	486.51 
	8981 

	127
	墙面装饰板
	米色阻燃吸音板，含制作及安装费，具体详见图纸
	m2
	68.86
	163.51 
	11259 

	128
	墙面装饰板
	4mm蓝色铝塑板贴面，具体详见图纸
	m2
	13.69
	201.68 
	2761 

	129
	墙面装饰板
	蓝色生态木贴面，18mm细木工板衬底防火处理，具体详见图纸
	m2
	20.59
	250.70 
	5162 

	130
	墙面装饰板
	600*600墙面软包定做，含安装费，具体详见图纸
	m2
	147.53
	92.65 
	13669 

	131
	警徽标识
	定做亚克力标识，具体详见图纸
	个
	1
	872.00 
	872 

	132
	墙面装饰板
	定做木纹免竹木纤维板，具体详见图纸
	m2
	2.44
	174.59 
	426 

	133
	墙面装饰板
	定做防水防潮木纹板，具体详见图纸
	m2
	0.78
	217.95 
	170 

	134
	木质门带套
	1.门-M0823

2.洞口尺寸800*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	58.88
	545.01 
	32090 

	135
	木质门带套
	1.门-M0923

2.洞口尺寸900*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	3.78
	544.97 
	2060 

	136
	木质门带套
	1.门-M1023

2.洞口尺寸1000*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	101.2
	545.00 
	55154 

	137
	木质门带套
	1.门-M1523

2.洞口尺寸1500*2300mm

3.厂家定制多层实木门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	3.45
	544.93 
	1880 

	138
	金属（塑钢）门
	铝合金平开门

1.门名称：M1023

2.洞口尺寸1000*2300mm

3.门框型材：50系列

4.玻璃：玻璃采用5mm厚钢化玻璃

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇

7.具体详见图纸及图集2010浙J7
	m2
	11.5
	557.74 
	6414 

	139
	木质防火门
	1.门-FM乙1523

2.洞口尺寸1500*2300mm

3.木质乙级防火门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.采用温州市消防局认可的合格产品

6.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	3.45
	566.96 
	1956 

	140
	木质防火门
	1.门-FM乙0823

2.洞口尺寸800*2300mm

3.木质乙级防火门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.采用温州市消防局认可的合格产品

6.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	1.84
	566.96 
	1043 

	141
	木质防火门
	1.门-FM乙1010

2.洞口尺寸1000*1000mm

3.木质乙级防火门

4.含制作、安装、门套、运输、油漆、各类五金配件

5.采用温州市消防局认可的合格产品

6.详见图纸及图集国标2011浙J23
	m2
	1
	566.96 
	567 

	142
	金属（塑钢、断桥）窗
	铝合金推拉窗

1.门名称：M2236

2.洞口尺寸2200*3660mm

3.门框型材：80系列

4.玻璃：玻璃采用5mm厚钢化玻璃

5.包括制作、PU发泡剂、运输、手动联动、安装以及五金配件安装等

6.门窗玻璃的选用应遵照《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的有关要求。具体要求参见建筑施工图设计总说明及节能篇

7.下方带上卷式纱窗定做

8.具体详见图纸
	m2
	8.05
	596.27 
	4800 

	143
	防盗网
	厂家定做铝合金防盗网，具体详见图纸
	m2
	1.17
	165.00 
	193 

	144
	金属（塑钢）门
	厂家定做12mm厚钢化夹胶玻璃门，含不锈钢边框、五金配件及安装费，具体详见图纸
	m2
	20.69
	675.79 
	13982 

	145
	轨道门
	厂家定做隐私帘轨道，含五金配件及安装费，具体详见图纸
	m2
	5.66
	485.00 
	2745 

	146
	成品木门窗套
	60mm宽多层实木窗套定做，具体详见图纸
	m
	114.46
	87.20 
	9981 

	147
	石材窗台板
	40mm高灰色大理石窗台板，含磨边倒角，具体详见图纸
	m
	106.47
	114.45 
	12185 

	148
	广告灯箱
	定做广告灯箱，具体详见图纸
	m2
	2.67
	326.97 
	873 

	149
	台面
	白色人造石台面，具体详见图纸
	m2
	7.05
	261.56 
	1844 

	150
	压条
	40宽白色人造石压条，具体详见图纸
	m
	120.74
	130.80 
	15793 

	151
	成品隔断
	定做18mm厚木纹抗倍特板，含五金配件及安装费，具体详见图纸
	m2
	15.06
	457.80 
	6894 

	152
	电梯套
	120mm宽灰色大理石电梯套，具体详见图纸
	m
	23.12
	381.49 
	8820 

	153
	镜子
	厂家定做18mm厚单向夹层可视玻璃，具体详见图纸
	m2
	2.52
	208.00 
	524 

	154
	镜子
	成品镜子20宽黑钛边框线，具体详见图纸
	m2
	0.85
	381.50 
	324 

	155
	镜子
	成品镜子，具体详见图纸
	m2
	38.57
	85.00 
	3278 

	156
	洗手台
	厂家定做灰色大理石洗手台，含灰色大理石立板及安装费，具体详见图纸
	m
	5.3
	839.80 
	4451 

	157
	桌子
	定做木纹色桌子及隔断，具体详见图纸
	项
	1
	2200.00 
	2200 

	158
	智能储物柜
	成品智能储物柜嵌入式安装，具体详见图纸
	m2
	3.68
	420.00 
	1546 

	159
	储物柜
	定做储物柜，色同木门，具体详见图纸
	m2
	2.1
	365.00 
	767 

	160
	柜门
	茶水吧定做柜门，具体详见图纸
	m2
	5.31
	350.00 
	1859 

	161
	防水条
	淋浴房4*4黑色人造石，具体详见图纸
	m
	65.8
	95.00 
	6251 

	162
	金属扶手、栏杆、栏板
	1.楼梯平台不锈钢栏杆H=728

2.12厚钢化夹层玻璃

3.50*80硬木扶手，φ60*3拉丝304拉丝不锈钢钢管立柱

4.包括制作、运输、安装及预埋配件等

5.具体详见图纸
	m
	67.28
	283.40 
	19067 

	163
	满堂脚手架
	满堂脚手架~基本层3.6m～5.2m
	m2
	2124.32
	10.69 
	22718 

	
	1#楼安装
	
	
	
	
	

	164
	普通灯具
	300*1200亚克力日光灯LED节能灯 2x25W 光通量5000lm
	套
	31
	121.68
	3772.08

	165
	普通灯具
	300*1200应急亚克力日光灯LED节能灯 2x25W 光通量5000lm
	套
	2
	143.69
	287.38

	166
	普通灯具
	600*600亚克力平板灯LED节能灯28W 光通量2800lm
	套
	5
	99.66
	498.30

	167
	普通灯具
	安全出口标志灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W
	套
	6
	94.15
	564.90

	168
	普通灯具
	楼层指示灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W
	套
	6
	94.15
	564.90

	169
	普通灯具
	射灯LED节能灯7W 光通量1000lm
	套
	23
	72.14
	1659.22

	170
	普通灯具
	(吊装E)疏散出口标志灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W
	套
	6
	94.15
	564.90

	171
	普通灯具
	（吊装F）疏散指示灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W-1
	套
	10
	94.15
	941.50

	172
	普通灯具
	疏散指示灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W-1
	套
	16
	94.15
	1506.40

	173
	普通灯具
	筒灯LED节能灯11W 光通量1100lm
	套
	6
	57.14
	342.84

	174
	普通灯具
	筒灯LED节能灯13W 光通量1300lm
	套
	81
	68.15
	5520.15

	175
	普通灯具
	吸顶灯LED节能灯20W 光通量2000lm
	套
	4
	94.15
	376.60

	176
	普通灯具
	吸顶应急照明灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列 6W
	套
	19
	132.69
	2521.11

	177
	普通灯具
	功能房灯6W
	套
	1
	94.15
	94.15

	178
	普通灯具
	防雾灯LED节能灯15W 光通量1500lm
	套
	9
	72.14
	649.26

	179
	普通灯具
	红外线人体感应灯LED节能灯15W光通量1500lm
	套
	8
	95.67
	765.36

	180
	普通灯具
	70*600软膜灯40W
	套
	25
	165.71
	4142.75

	181
	普通灯具
	壁灯15W
	套
	6
	61.13
	366.78

	182
	风扇
	换气扇40W
	台
	13
	191.10
	2484.30

	183
	插座
	D单相安全型插座86型 250V 16A电视机插座
	个
	5
	30.09
	150.45

	184
	插座
	K单相安全型插座带开关86型 250V 16A壁挂插座
	个
	9
	30.09
	270.81

	185
	插座
	单相二三极防溅安全型插座86型250V10A防护等级IP54型
	个
	7
	25.65
	179.55

	186
	插座
	单相三位多功能安全型插座86型 250V 10A
	个
	98
	33.43
	3276.14

	187
	插座
	地插安全型插座86型 250V 10A防护等级IP≥67(隐藏式不锈钢防水嵌入式)
	个
	7
	66.78
	467.46

	188
	照明开关
	单联单控开关86型 250V 10A
	个
	23
	18.52
	425.96

	189
	照明开关
	三联单控开关86型 250V 10A
	个
	8
	23.72
	189.76

	190
	照明开关
	双控开关86型250V10A
	个
	20
	23.00
	460.00

	191
	照明开关
	双联单控开关86型 250V 10A
	个
	12
	20.11
	241.32

	192
	照明开关
	四联单控开关86型 250V 10A
	个
	3
	25.75
	77.25

	193
	接线盒
	暗装接线盒
	个
	471
	8.51
	4008.21

	194
	配线
	穿照明线ZBN-RVS-2*2.5
	m
	400
	8.35
	3340.00

	195
	配线
	穿照明线BVR-2.5
	m
	800
	3.78
	3024.00

	196
	配线
	穿照明线ZB-BYJ2.5
	m
	2400
	3.59
	8616.00

	197
	配线
	穿照明线ZB-BYJR2.5
	m
	200
	3.83
	766.00

	198
	配线
	穿照明线ZB-BYJ4
	m
	3200
	4.81
	15392.00

	199
	配管
	砖、混凝土结构暗配SC管DN20
	m
	60
	23.01
	1380.60

	200
	配管
	金属软管敷设 DN20
	m
	131.5
	17.99
	2365.69

	201
	配管
	砖、混凝土结构暗配PC管DN20
	m
	30
	9.70
	291.00

	202
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管DN20
	m
	1780
	13.37
	23798.60

	203
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管DN25
	m
	10
	17.45
	174.50

	204
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管DN50
	m
	10
	27.23
	272.30

	205
	桥架
	防火金属线槽200*100 制作、安装（含支架）
	m
	70
	137.23
	9606.10

	206
	桥架
	防火金属线槽300*100 制作、安装（含支架）
	m
	10
	156.76
	1567.60

	207
	脚手架搭拆费
	电气系统脚手架搭拆费
	项
	1
	1150.10
	1150.10

	208
	送配电装置系统
	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综  合)
	系统
	1
	332.35
	332.35

	209
	塑料管
	室内塑料PPR给水管S5（热熔连接） de20
	m
	80
	18.77
	1501.60

	210
	塑料管
	室内塑料PPR给水管S5（热熔连接） de25
	m
	30
	22.53
	675.90

	211
	塑料管
	室内塑料PPR给水管S5（热熔连接） de32
	m
	10
	27.54
	275.40

	212
	塑料管
	室内塑料PPR给水管S5（热熔连接） de40
	m
	10
	35.20
	352.00

	213
	塑料管
	室内塑料UPVC排水管（粘接）DN50
	m
	20
	25.38
	507.60

	214
	塑料管
	室内塑料UPVC排水管（粘接）DN75
	m
	30
	35.14
	1054.20

	215
	塑料管
	室内塑料UPVC排水管（粘接）DN100
	m
	30
	51.85
	1555.50

	216
	套管
	一般穿过楼板套管制作安装 公称直径   (mm以内)65
	个
	4
	75.23
	300.92

	217
	套管
	一般穿过楼板套管制作安装 公称直径   (mm以内)125
	个
	2
	137.86
	275.72

	218
	螺纹阀门
	截止阀De40
	个
	2
	51.55
	103.10

	219
	给、排水附(配)件
	不锈钢地漏DN50
	个
	4
	47.45
	189.80

	220
	螺纹阀门
	截止阀De20
	个
	1
	40.11
	40.11

	221
	洗脸盆
	感应式洗脸盆，含五金配件及排水附件
	组
	4
	1086.78
	4347.12

	222
	洗涤盆
	拖把池，含五金配件及排水附件
	组
	2
	391.82
	783.64

	223
	大便器
	感应式瓷蹲式大便器，含五金配件及排水附件
	组
	8
	1201.28
	9610.24

	224
	小便器
	感应式小便器，含五金配件及排水附件
	组
	4
	656.62
	2626.48

	225
	补说明1
	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日
	间
	2
	279.51
	559.02

	226
	脚手架搭拆费
	给排水系统脚手架搭拆费
	项
	1
	974.66
	974.66

	
	2#楼安装
	
	
	
	
	

	227
	普通灯具
	300*1200亚克力日光灯LED节能灯 2x25W 光通量5000lm
	套
	18
	121.68
	2190.24

	228
	普通灯具
	300*300亚克力平板灯LED节能灯28W 光通量2800lm
	套
	10
	83.15
	831.50

	229
	普通灯具
	600*600亚克力平板灯LED节能灯28W 光通量2800lm
	套
	17
	99.66
	1694.22

	230
	普通灯具
	安全出口标志灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W
	套
	6
	94.15
	564.90

	231
	普通灯具
	3600W浴霸
	套
	29
	529.01
	15341.29

	232
	普通灯具
	紫外线消毒灯
	套
	1
	99.66
	99.66

	233
	普通灯具
	楼层指示灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W
	套
	8
	94.15
	753.20

	234
	普通灯具
	疏散出口标志灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W
	套
	10
	94.15
	941.50

	235
	普通灯具
	疏散指示灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列  1W
	套
	16
	94.15
	1506.40

	236
	普通灯具
	应急照明灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列 6W
	套
	24
	132.69
	3184.56

	237
	普通灯具
	筒灯LED节能灯13W 光通量1300lm
	套
	146
	68.15
	9949.90

	238
	普通灯具
	吸顶灯LED节能灯20W 光通量2000lm
	套
	30
	94.15
	2824.50

	239
	普通灯具
	应急照明灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列 10W
	套
	17
	154.70
	2629.90

	240
	普通灯具
	应急照明灯非集中控制性A型灯具SZ-BLJC-1LRE系列 3W
	套
	5
	94.15
	470.75

	241
	普通灯具
	灯带13W
	m
	58
	39.11
	2268.38

	242
	普通灯具
	防雾灯LED节能灯15W 光通量1500lm
	套
	29
	72.14
	2092.06

	243
	普通灯具
	红外线人体感应灯LED节能灯15W光通量1500lm
	套
	15
	94.15
	1412.25

	244
	普通灯具
	70*600软膜灯40W
	套
	27
	165.71
	4474.17

	245
	普通灯具
	壁灯15W
	套
	1
	61.13
	61.13

	246
	风扇
	换气扇40W
	台
	6
	191.10
	1146.60

	247
	插座
	D单相安全型插座86型 250V 16A电视机插座
	个
	31
	30.09
	932.79

	248
	插座
	单相防溅安全型插座 250V 16A
	个
	3
	27.87
	83.61

	249
	插座
	K单相安全型插座带开关86型 250V 16A壁挂插座
	个
	29
	30.09
	872.61

	250
	插座
	单相二三极防溅安全型插座86型250V10A防护等级IP54型
	个
	37
	25.65
	949.05

	251
	插座
	单相三位多功能安全型插座86型 250V 10A
	个
	172
	33.43
	5749.96

	252
	插座
	地插安全型插座86型 250V 10A防护等级IP≥67(隐藏式不锈钢防水嵌入式)
	个
	5
	66.78
	333.90

	253
	照明开关
	单联单控开关86型 250V 10A
	个
	48
	18.52
	888.96

	254
	照明开关
	三联单控开关86型 250V 10A
	个
	7
	23.72
	166.04

	255
	照明开关
	双控开关86型250V10A
	个
	104
	23.00
	2392.00

	256
	照明开关
	双联单控开关86型 250V 10A
	个
	15
	20.11
	301.65

	257
	照明开关
	四联单控开关86型 250V 10A
	个
	3
	25.75
	77.25

	258
	接线盒
	暗装接线盒
	个
	869
	8.51
	7395.19

	259
	桥架
	防火金属线槽200*100 制作、安装（含支架）
	m
	123
	137.23
	16879.29

	260
	桥架
	防火金属线槽300*100 制作、安装（含支架）
	m
	15
	156.76
	2351.40

	261
	配管
	砖、混凝土结构暗配PC管DN20
	m
	387
	9.70
	3753.90

	262
	配管
	金属软管敷设 DN20
	m
	204.5
	17.99
	3678.96

	263
	配管
	砖、混凝土结构暗配SC管DN20
	m
	152
	23.01
	3497.52

	264
	配管
	砖、混凝土结构暗配SC管DN32
	m
	24
	37.43
	898.32

	265
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管DN20
	m
	2451
	13.37
	32769.87

	266
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管DN25
	m
	50
	17.45
	872.50

	267
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管DN32
	m
	127.6
	19.83
	2530.31

	268
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管DN40
	m
	16.1
	23.83
	383.66

	269
	配管
	砖、混凝土结构暗配JDG管DN50
	m
	13.4
	27.24
	365.02

	270
	配线
	穿照明线ZBN-RVS-2*2.5
	m
	372
	8.35
	3106.20

	271
	配线
	穿照明线ZB-BYJ2.5
	m
	4171
	3.59
	14973.89

	272
	配线
	穿照明线ZB-BYJR2.5
	m
	1054
	3.83
	4036.82

	273
	配线
	穿照明线ZB-BYJ4
	m
	5107
	4.81
	24564.67

	274
	配线
	穿照明线ZB-BYJR4
	m
	450
	5.18
	2331.00

	275
	配线
	穿照明线ZB-BYJ6
	m
	635
	6.56
	4165.60

	276
	配线
	穿照明线ZB-BYJ10
	m
	70
	9.59
	671.30

	277
	脚手架搭拆费
	电气系统脚手架搭拆费
	项
	1
	2022.21
	2022.21

	278
	送配电装置系统
	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综  合)
	系统
	1
	332.35
	332.35

	279
	复合管
	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN65,含管道消毒，冲洗等；
	m
	50
	111.35
	5567.50

	280
	复合管
	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN20,含管道消毒，冲洗等；
	m
	20
	44.37
	887.40

	281
	塑料管
	室内塑料PPR给水管S5（热熔连接） de20
	m
	200
	18.77
	3754.00

	282
	塑料管
	室内塑料PPR给水管S5（热熔连接） de25
	m
	100
	22.53
	2253.00

	283
	塑料管
	室内塑料PPR给水管S5（热熔连接） de32
	m
	80
	27.54
	2203.20

	284
	塑料管
	室内塑料PPR给水管S5（热熔连接） de40
	m
	100
	35.20
	3520.00

	285
	管道绝热
	橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下
	m3
	0.3
	2229.81
	668.94

	286
	螺纹阀门
	闸阀DN65
	个
	1
	462.26
	462.26

	287
	塑料管
	室内塑料UPVC排水管（粘接）DN50
	m
	200
	25.38
	5076.00

	288
	塑料管
	室内塑料UPVC排水管（粘接）DN75
	m
	100
	35.14
	3514.00

	289
	塑料管
	室内塑料UPVC排水管（粘接）DN100
	m
	180
	51.85
	9333.00

	290
	给、排水附(配)件
	不锈钢地漏DN50
	个
	10
	47.45
	474.50

	291
	套管
	一般穿过楼板套管制作安装 公称直径   (mm以内)125
	个
	4
	137.86
	551.44

	292
	不锈钢排水沟
	不锈钢排水沟200*300，含不锈钢篦子，详见图纸
	m
	22
	202.74
	4460.28

	293
	套管
	刚性防水套管DN100制作安装
	个
	4
	375.51
	1502.04

	294
	洗脸盆
	洗脸盆，含五金配件及排水附件
	组
	50
	756.51
	37825.50

	295
	洗涤盆
	拖把池，含五金配件及排水附件
	组
	3
	391.82
	1175.46

	296
	大便器
	瓷蹲式大便器，含五金配件及排水附件
	组
	6
	705.87
	4235.22

	297
	大便器
	坐式大便器，含五金配件及排水附件
	组
	44
	972.76
	42801.44

	298
	淋浴器
	成套淋浴器 手动开关冷水
	套
	44
	340.52
	14982.88

	299
	小便器
	小便器，含五金配件及排水附件
	组
	5
	436.44
	2182.20

	300
	补说明1
	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日
	间
	5
	279.51
	1397.55

	301
	脚手架搭拆费
	给排水系统脚手架搭拆费
	项
	1
	1021.23
	1021.23

	
	合计
	
	3341000 


注：▲工程量按实结算，甲方不承担最终完成量达不到合同金额的责任。
二：质量标准和要求

2.1按照《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018以及最新管理办法或地方管理办法等执行。

三：权利瑕疵担保

3.1、乙方保证对其出售的货物或服务享有合法的权利。

3.2、乙方保证在其出售的货物或服务上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3.3、乙方保证其所出售的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

 3.4、如甲方使用该货物或服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

四：包装要求

    4.1、乙方所提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

4.2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

五：完工期限

5.1合同签订之日起120个日历天内完成施工、供货、安装，调试及项目涉及的全部验收工作。

六、安装施工：需供应商提供技术人员安装调试

6.1安装施工地点：按采购单位要求。

6.2安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.3安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。

6.4供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

七：验收

7.1政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由甲方负责。甲方可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除甲方应当承担的法律责任。

7.2甲方对乙方的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

8、项目质保期：2年。
八、合同价款

本项目合同价款：综合单价统一折扣率为    % ，实际采购金额以实际完成工程量×对应的结算综合单价进行结算为准（结算综合单价=采购预算综合单价*投标综合单价统一折扣率），但结算总价不能超过预算金额。
九、付款方式:
（1）合同签订后七个工作日内，中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（银行转账、电汇或银行保函），履约保证金在项目竣工验收合格后无息退还；

（2）合同生效且具备实施条件后七个工作日内，采购人预付40%款项（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；

（3）采购人要求的项目全部完工且验收达到约定条件，以及资料完整移交采购人后，采购人向中标供应商支付至已完成全部合格工程量价款的80%（扣除预付款后支付）；

（4）项目结算审价结束后，采购人向中标供应商支付至审定结算总价的98.5%，剩余审定结算价的1.5%待质保期满无质量问题后退还。

（5）本项目中标供应商须在鳌江镇行政区域内开设专用银行账户，有关本项目所有款项均须在专用账户转存。

十、履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。如发生延期按每延期一天罚款1000元处理，该违约金甲方在乙方的工程结算价款中扣除，限额以合同总价的3%为限。如果延期超出合同规定期限30天（含30天），则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价3%的违约金。

 十一、不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

十二、争议的解决

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，向平阳县人民法院进行诉讼。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。

十三、违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的项目质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间项目修复服务或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

2、项目负责人的违约责任
（1）施工期间到位率不得少于日历天数的70％，即每月22日历天、无故缺勤的招标人可按人民币（800）元/天进行违约处罚。该违约金发包人有权从应付工程款中直接扣除。

（2）本项目的项目负责人原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得发包人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员及投标文件中的人员要求。并按人民币20万元/次进行违约处罚。若出现死亡、丧失行为能力的情况，应征得发包人同意，可以更换，更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员及投标文件中的人员要求，不需进行违约处罚。

如承包人未征得发包人同意擅自更换项目负责人，发包人有权要求承包人予以更正，如拒不更正的，发包人有权解除合同，承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。

3、技术负责人的违约责任

（1）施工期间到位率不得少于日历天数的70％，即每月22日历天、无故缺勤的招标人可按人民币（500）元/天进行违约处罚。该违约金发包人有权从应付工程款中直接扣除。

（2）本项目的技术负责人原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得发包人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员及投标文件中的人员要求。并按人民币10万元/次进行违约处罚。若出现死亡、丧失行为能力的情况，应征得发包人同意，可以更换，更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员及投标文件中的人员要求，不需进行违约处罚。
十四、合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

十五、本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：

（1）有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。

（2）若在合同期内连续二次或累计三次平均季度考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。

（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

（7）中标供应商未按招标要求在鳌江镇内设办公管理处。

（8）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

十六、考核细则
《平阳县鳌江消防安全用品仓储工程(消防安全警示教育基地)装修及外立面提升项目动态考核评分细则》（采购人可根据项目实际情况进行调整）

	被考核单位：

	项目名称：

	考核人：

	考核时间：  

	考核内容
	分值
	扣分原因
	得分

	1、各分部分项按各专业规定的质量检验评定标准要求进行分批分项验收，每发生一次分部分项验收评定不合格的，每次扣3分，并返工至合格。
	15
	
	

	2、项目原材按规定送检，每发生一次未检验或不合格原材料使用的，每次扣2分。
	10
	
	

	3、施工单位不得擅自更改作业范围，不得变相增加项目费用情况的发生，每发生一次扣2分。
	10
	
	

	4、施工单位应每天做好施工日志，记录合面真实；资料做到及时编制、报批、整理、归档工作；每发现一次未按上述实施的，每次扣0.5分。
	8
	
	

	5、需要变更的部位按规定流程审批后方可实施，每发生一次未批先建的，每次扣2分。
	8
	
	

	6、现场施工安全作业，文明施工。如发生工人违规作业，不文明施工，及现场安全设置不合理存在安全隐患，以上内容每发现一次扣1分；如发生一般及以上安全事故的一次性扣12分。
	12
	
	

	7、各分项施工不得拖延工期，并按采购人指令规定时间完成任务，否则每单项项目每拖延一天扣0.5分。
	12
	
	

	8、现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通；未按规定配置管理人员的，每发现一次每人扣1分。
	8
	
	

	9、项目施工现场建筑垃圾须及时清理，未及时清理的，每发现一次每次每处扣1分。
	8
	
	

	10、存在不文明、违规施工被当地居民投诉或被上级部门通报批评的，每次扣3分。
	9
	
	

	总得分
	100
	

	考核实施办法：1、日常不定期随机检查，每月考核统计结果进行评分，考核满分100分。考核总得分≥85分，视为当次考核合格。考核总得分＜85分的，每扣一分处罚合同总价的0.3%，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。
2、若在合同期内连续二次或累计三次平均月度考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。


十七、组成合同的文件

1、合同协议书

2、中标通知书

3、招标采购文件与采购补充文件

4、投标文件

5、合同条款

6、询标纪要和承诺书

7、标准、规范

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十八、合同生效

合同订立时间：2024年  月  日

合同订立地点：平阳县鳌江镇

本合同在双方签字（或盖印鉴）、加盖公章后生效。

十九、合同份数

本合同一式七份，甲乙双方各执三份，代理公司一份，自双方签字盖章之日起生效。

发 包 人：（公章）                    承 包 人：（公章）

住    所：                            住    所：

法定代表人（负责人）：                法定代表人（负责人）：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

邮政编码：                            邮政编码：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。
第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；

一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县鳌江消防安全用品仓储工程(消防安全警示教育基地)装修及外立面提升项目
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.3供应商符合参与国企采购活动资格条件的承诺函：
承诺函
（采购人）：
我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：
我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；
我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；
我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）
我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章） ： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：  年  月  日 

二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县鳌江消防安全用品仓储工程(消防安全警示教育基地)装修及外立面提升项目
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： _______________________________________                

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表    

开标一览表
供应商名称：                        项目编号：          

	项目名称
	综合单价统一折扣率
	备注

	平阳县鳌江消防安全用品仓储工程(消防安全警示教育基地)装修及外立面提升项目
	        %
	


▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目投标价；折扣后的项目综合单价（含技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费、规费、税金等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用、招标代理费及其它需要的费用。

▲本项目按实结算，实际完成工程量×对应的结算综合单价进行结算（结算综合单价=采购预算综合单价*投标综合单价统一折扣率）。
▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3符合政府采购扶持政策的相关证明材料（如是）

中小企业声明函及相关证明材料（如是）
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于建筑业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   
人，营业收入为   
万元，资产总额为    
万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

（标的名称）   ，属于    ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

......以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日 期：             
填写说明：

1）投标产品为中型、小型、微型企业生产制造的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件（如有）。
	注：证明文件无固定格式要求，只需证明供应商为监狱企业且出具单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳县鳌江消防安全用品仓储工程(消防安全警示教育基地)装修及外立面提升项目
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3投标函

                         投  标  函

平阳县新鳌城市建设有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.4法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县新鳌城市建设有限公司：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复制件或影印件）


3.5投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.6 供应商参与国企采购活动投标资格声明函

供应商参与国企采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.7商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.8 2021年1月1日以来的类似项目业绩证明

2021年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复制件加盖公章）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.9针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复制件加盖公章。
2、列入本表其他人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            

日期：

3.10供应商认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书

供应商认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）
（格式自拟）

3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：平阳县鳌江消防安全用品仓储工程(消防安全警示教育基地)装修及外立面提升项目
项目编号：        

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
3.12质量服务承诺书、诚信投标承诺书
质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的服务均符合法律法规以及行业相关质量标准；

二、在采购文件要求的质保期内，无条件服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、报价评分  20分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×20%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

3、在报价评审时对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，须按供应商须知前附表要求提供相关材料，未提供或提供不全均不给予价格扣除）的投标报价给予6%的扣除，以扣除后的价格作为评标价。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 80分
	序号
	评分项目
	评分细则
	分值

	1
	企业认证
	供应商同时具备有效的 ISO 质量体系认证证书、有效ISO 环境管理体系认证证书、有效 ISO 职业安全健康管理体系认证证书的得4分，缺一项扣2分，扣完为止。注：提供供应商有效的体系证书复制件加盖投标人公章，还须提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图（须显示网址），且显示有效，加盖供应商公章，否则不得分。
	4

	2
	企业资质
	1.供应商具备有效期内的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质和有效期内的安全生产许可证的，得3分；

2.供应商具备有效期内的建筑装修装饰工程专业承包贰级资质和有效期内的安全生产许可证的，得1分；
注：需提供有效期内的建筑装修装饰工程专业承包资质证书和有效期内的安全生产许可证复制件加盖供应商公章，否则不予计分。
	3

	3
	班组人员资历
	1.拟派项目负责人具有（建筑工程）中级及以上技术职称且具有建筑工程专业一级建造师执业资格的得 3分，具有（建筑工程）中级及以上技术职称且具有建筑工程专业二级建造师执业资格的得 1分，不满足的不得分；

2.拟派项目技术负责人具有（建筑工程）高级及以上技术职称且具有建筑工程专业一级建造师执业资格的得 3 分，具有（建筑工程）高级及以上技术职称且具有建筑工程专业二级建造师执业资格的得 1 分，不满足的不得分；

注：需提供证书复制件加盖供应商公章，否则不予计分。
	6

	4
	类似业绩
	供应商自2021年1月1日以来承接过类似业绩的，时间以合同签订时间为准，每个业绩得1分，满分2分；

注：需同时提供类似业绩中标通知书和合同复制件加盖供应商公章，否则不予计分。
	2

	5
	施工技术方案
	根据供应商提供的施工方案详细、合理、先进、可行、人员配备充足、现场情况了解程度等情况由评委会打分。完全满足采购要求的10-15分；基本满足采购要求的5-10分；部分满足要求，部分可行的0-5分。
	15

	6
	进度计划保障措施
	根据供应商提供的进度计划保障措施是否全面、有效、能确保项目进度等情况由评委会打分。完全满足采购要求的10-15分；基本满足采购要求的5-10分；部分满足要求，部分可行的0-5分。
	15

	7
	安全文明施工措施
	根据供应商提供的安全生产、文明施工措施是否全面、可行、有效等情况由评委会打分。完全满足采购要求的8-12分；基本满足采购要求的4-8分；部分满足要求，部分可行的0-4分。
	12

	8
	装修材料采用情况
	在满足图纸和预算书，对材料要求的基础上，根据投标人承诺提供的主要材料选型合理性和响应性（从品牌知名度、环保节能、产品彩页、技术参数等）等情况由评委会打分。完全满足采购要求的9.3-14分；基本满足采购要求的4.6-9.3分；部分满足要求，部分可行的0-4.6分。
	14

	9
	质保期承诺
	投标人根据工程交付使用后的维护需求拟定保修服务方案，提供后期免费维修承诺，根据维修方案是否及时、完整合理、长效可行等情况由评委会打分。完全满足采购要求的6-9分；基本满足采购要求的3-6分；部分满足要求，部分可行的0-3分。
	9


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
国企采购活动现场确认声明书

浙江经济建设投资咨询中心有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：496652135@qq.com。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。

温州欣晟项目管理有限公司

