	平  阳  县

国有企业采购招标文件

（线上电子招投标）
项目名称：智治平台设施设备

              招标编号：PYCG221008076

采 购 人：平阳县萧江新农村建设投资有限公司

联 系 人：潘先生

联系电话：0577-58127016

采购机构：融华工程管理有限公司

联 系 人：姜先生
联系电话：13486723217
联系传真：0577-63670111

二○二二年十月




融华工程管理有限公司关于智治平台设施设备的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2022年10月10日

项目概况
智治平台设施设备招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2022年11月2日14:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG221008076

项目名称：智治平台设施设备
预算金额（元）：8144000
最高限价（元）：8144000
采购需求：详见招标文件

标项名称: 智治平台设施设备 

数量: 不限   

预算金额（元）:8144000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 

备注： 

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

   2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

三、获取招标文件

时间：至2022年11月2日14:30，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
售价（元）：500元（开标后收取）
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年11月2日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

开标时间：2022年11月2日14:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金：

保证金金额：80000元（大写：捌万元整）
交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2022年11月2日下午14：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

    从以下三个帐户任选一个均可
1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部 

银行账号：201000090038285011467

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行

银行账号：350681443845

3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司平阳支行

银行账号：33001627127059988888-1145

七、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担采购文件审核和交易过程监管职责。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

 3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购方：平阳县萧江新农村建设投资有限公司

联 系 人：潘先生

联系电话：0577-58127016

联系传真：0577-58127016

地    址：平阳县萧江镇永乐路53号

2、采购代理机构名称：融华工程管理有限公司

机构地点：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室

联系人：姜先生

联系电话：13486723217

传真：0577-63670111

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县萧江新农村建设投资有限公司

联 系 人：陈女士

监督投诉电话：13868861826

地    址：平阳县萧江镇永乐路53号

投 标 通 知 (邀 请) 书

融华工程管理有限公司对智治平台设施设备进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	1. 
	项目名称
	智治平台设施设备

	2. 
	项目编号
	PYCG221008076

	3. 
	资金来源
	自筹

	4. 
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	5. 
	采购方式
	公开招标

	6. 
	采购人
	采购方：平阳县萧江新农村建设投资有限公司

联 系 人：潘先生

联系电话：0577-58127016
联系传真：0577-58127016
地    址：平阳县萧江镇永乐路53号

	7. 
	采购代理机构
	代理机构名称：融华工程管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室
联 系 人：姜先生
联系电话：13486723217

传真：0577-63670111

	8. 
	评标办法
	综合评分法

	9. 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10. 
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	11. 
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

	12. 
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	13. 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	14. 
	投标货币
	人民币

	15. 
	投标语言
	中文

	16. 
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	17. 
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	18. 
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	19. 
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	20. 
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”及视频演示内容：存入U盘，密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室 姜先生收 13486723217））；并且同时发送压缩文件（压缩文件需设置密码，在U盘内视频无法打开的情况下，由代理机构电话咨询投标单位索要压缩文件密码，对其压缩文件进行解压；如仍然无法正常播放，则采购人与代理机构概不负责）发送至邮箱：99729926@qq.com。

	21. 
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	22. 
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	23. 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	24. 
	投标样品
	 eq \o\ac(□)需要

 eq \o\ac(□,√)不需要

	25. 
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)需要：合同签订之后7个工作日内中标人向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金（银行转账或保险或保函）。

	26. 
	投标保证金
	☑需要，详见招标公告

	27. 
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：融华工程管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室

联 系 人：姜先生

联系电话：13486723217

传真：0577-63670111

	28. 
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	29. 
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县萧江新农村建设投资有限公司

联 系 人：陈女士
监督投诉电话：13868861826

地    址：平阳县萧江镇永乐路53号

	30. 
	投标截止时间
	2022年11月2日下午14:30截止(北京时间)。

	31. 
	开标时间

评审地点
	开标时间：2022年11月2日下午14:30 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

	32. 
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	33. 
	政府采购

扶持政策
	1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 

（1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于(工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） 行业。

（2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

(在评审时对小型和微型企业报价给予6% 的扣除

	34. 
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	35. 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给融华工程管理有限公司：邮箱：99729926@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	36. 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	37. 
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	38. 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	39. 
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料及设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权不签订合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严格处理，并追究其相应的民事赔偿责任。
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第一部分  项目简介

一、项目简介

融华工程管理有限公司受平阳县萧江新农村建设投资有限公司委托，以公开招标方式采购智治平台设施设备，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

第2部分 采购内容及要求
一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由询价采购小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在报价文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对本项目采购内容及具体要求作出实质性回应。

2、 采购内容及具体要求（以下所有参数是为了对拟货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或优于的产品参加。产品性能是否相当或优于由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

	序号
	建设类型
	建设内容
	备注

	1
	视频监控系统建设
	重点区域、街道主要出入口、治安复杂区域、城镇车辆主要出入口卡口以及车载执法等视频监控建设
	

	2
	数智底座建设
	智能分析算法（人脸、车牌）、数据采集管理
	

	3
	业务应用系统建设
	镇域智治中心、重点人员管控、网格数据采集系统、工业数据平台、视频图像综合应用平台等
	

	4
	镇派出所提升工程
	镇派出所指挥中心大屏系统建设、部分区域装修改造提升
	


1、建设范围：本次招标的视频监控系统覆盖萧江镇的重点区域、街道主要出入口、治安复杂区域、城镇车辆主要出入口卡口监控以及车载动态取证系统建设。建设点位如下：

（1） 视频监控系统建设

	序号
	监控名称
	摄像头类型
	应用描述
	资源属性

	1
	萧江镇双庆南路226号
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	2
	萧江镇双庆南路195号
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	3
	萧江镇剧院路16号
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	4
	萧江镇庆港路33号
	球机
	车牌抓拍
	出入口


	5
	萧江镇校前路133号
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	6
	萧江镇小微园D1-113
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	7
	萧江镇立后村28号
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	8
	萧江镇大同路187号
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	9
	萧江镇浦口村140号
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	10
	萧江镇古院路109号
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	13
	萧江镇古院路102号
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	11
	萧江镇永乐路397号
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	12
	萧江镇永乐路471号
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	14
	萧江镇立后村43号
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	15
	萧江社区-米鸿实业对面
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	16
	萧江社区-沧海路398号套房后面
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	17
	萧江镇淡浦村157号
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	18
	萧江镇国道南路306号
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	19
	萧江镇申发路15号
	球机
	车牌抓拍
	出入口

	20
	萧江镇后林过渡房-重庆饭店(旁边）
	球机
	其他
	道路

	21
	萧江镇后林过渡房-后林文化礼堂旁边
	球机
	其他
	道路

	22
	萧江镇裕丰村96号
	球机
	其他
	道路

	23
	萧江第一居民区D幢2单元
	球机
	其他
	道路

	24
	萧江镇山桥村105号
	球机
	其他
	道路

	25
	萧江镇河头垟村
	球机
	其他
	道路

	26
	萧江镇双庆南路96号
	球机
	其他
	道路

	27
	萧江镇包岙村174号
	球机
	其他
	道路

	28
	萧江镇包岙村170号
	球机
	其他
	道路

	29
	萧江镇夏后垟村124号
	球机
	其他
	道路

	30
	萧江镇兴萧路与京岚线路口
	球机
	其他
	道路

	31
	萧江镇兴萧路凤头村委会前
	球机
	其他
	道路

	32
	萧江镇兴萧路160号凤翔嘉园
	球机
	其他
	道路

	33
	萧江镇后林新村二街与京岚线两路口
	球机
	其他
	道路

	34
	萧江镇后林东路展鹏公司旁边
	球机
	其他
	道路

	35
	萧江镇帝佳商务宾馆旁边
	球机
	其他
	道路

	36
	萧江镇萧龙线华庆集团路口
	球机
	其他
	道路

	37
	萧江镇凰浦南路37号江边屋旁边
	球机
	其他
	道路

	38
	萧江镇伟雄村委会
	球机
	其他
	道路

	39
	萧江镇胜光村75号
	球机
	其他
	道路

	40
	萧江镇古院路与沧海路交叉路口
	球机
	其他
	道路

	41
	萧江镇桑田路与古院路交叉路口
	球机
	其他
	道路

	42
	萧江社区西炉村号197对面
	球机
	其他
	人员

	43
	京岚线与立后村路口
	枪机
	其他
	人员

	44
	萧江镇立后村G15沈海高速桥旁
	枪机
	其他
	人员

	45
	萧江镇重庆饭店(后林新村二街店)旁
	枪机
	其他
	人员

	46
	萧江镇后林村办公楼旁
	枪机
	其他
	人员

	47
	萧江镇后林村办公楼后面
	枪机
	其他
	人员

	48
	萧江镇淡浦村塑料综合市场旁边
	枪机
	其他
	人员

	49
	萧江镇望达公司旁边
	枪机
	其他
	人员

	50
	萧江镇包岙村文化礼堂旁边
	枪机
	其他
	人员

	51
	青岱线与包岙村路口
	枪机
	其他
	人员

	52
	萧江镇永乐路301号新濠大酒店旁边
	枪机
	其他
	人员

	53
	萧江镇永乐路436号
	枪机
	其他
	人员

	54
	萧江镇永乐路325号
	枪机
	其他
	人员

	55
	庄里路大同社区管委会前
	枪机
	其他
	人员

	56
	庄里路与朝阳路交叉口
	枪机
	其他
	人员

	57
	京岚线与X408交叉路口
	枪机
	其他
	人员

	58
	萧江镇桃园振兴街与长安路路口
	枪机
	其他
	人员

	59
	萧江镇沿江路50-1号
	枪机
	其他
	人员

	60
	萧江镇健康路与大同南路路口
	枪机
	其他
	人员

	61
	萧江镇长宁路与京岚线路口
	枪机
	其他
	人员

	62
	萧江镇渡西路与永乐路路口
	枪机
	其他
	人员

	63
	萧江镇渡西路与环江路路口
	枪机
	其他
	人员

	64
	萧江镇长兴路126号
	枪机
	其他
	人员

	65
	萧江镇环江路120号
	枪机
	其他
	人员

	66
	萧江镇环江路85号
	枪机
	其他
	人员

	67
	萧江镇环江路142号
	枪机
	其他
	人员

	68
	萧江镇沧海路138号
	枪机
	其他
	人员

	69
	萧江镇沧海路85号
	枪机
	其他
	人员

	70
	萧江镇沧海路348号
	枪机
	其他
	人员

	71
	萧江镇渡西路172号
	枪机
	其他
	人员

	72
	萧江镇沧海路144号
	枪机
	其他
	人员

	73
	萧江镇渡西路176号
	枪机
	其他
	人员

	74
	萧江镇后林新村二街
	枪机
	其他
	人员

	75
	萧江镇桃园大桥旁边
	枪机
	其他
	人员

	76
	京岚线与长兴路路口
	枪机
	其他
	人员

	77
	长兴路与庄里路路口
	枪机
	其他
	人员

	78
	萧江镇长兴公寓萧振中学旁边
	枪机
	其他
	人员

	79
	裕丰村-高速路旁边
	枪机
	其他
	人员

	80
	裕丰村-萧江塘河旁边树旺底
	枪机
	其他
	人员

	81
	萧龙线245-249号旁边
	枪机
	其他
	人员

	82
	双庆南路余万年路交叉口
	枪机
	其他
	人员

	83
	双庆南路2
	枪机
	其他
	人员

	84
	萧江镇庆港路商华锦园旁边
	枪机
	其他
	人员

	85
	永乐路与剧院路交叉口
	枪机
	其他
	人员

	86
	夏宅路与剧院路交叉口
	枪机
	其他
	人员

	87
	萧江镇胜利路62号
	枪机
	其他
	人员

	88
	萧江镇胜利路140-160号
	枪机
	其他
	人员

	89
	萧江镇胜利路与建兴路路口
	枪机
	其他
	人员

	90
	萧江镇胜利路桔坡山公园后面
	枪机
	其他
	人员

	91
	萧江第一居民区D幢2单元
	枪机
	其他
	人员

	92
	萧江镇小微园D1-113-2
	枪机
	其他
	人员

	93
	萧江镇大同路169-173号
	枪机
	其他
	人员

	94
	萧江镇大同路193-202号
	枪机
	其他
	人员

	95
	萧江镇大同路与沧海路交叉路口
	枪机
	其他
	人员

	96
	萧江镇浦口村150号旁边
	枪机
	其他
	人员

	97
	萧江镇夏后垟村项店旁边
	枪机
	其他
	人员

	98
	萧江镇华兴村委会斜对面
	枪机
	其他
	人员

	99
	萧江镇第五小学加防密1
	枪机
	其他
	人员

	100
	萧江第一幼儿园加防密2
	枪机
	其他
	人员

	101
	萧江镇第四小学加防密3
	枪机
	其他
	人员

	102
	萧江第三小学加防密4
	枪机
	其他
	人员

	103
	萧江镇实验小学加防密5
	枪机
	治安
	治安管理

	104
	萧江镇萧江二中加防密6
	枪机
	治安
	治安管理

	105
	萧江镇萧江一中加防密7
	枪机
	治安
	治安管理

	106
	萧江镇二小、高级中学加防密8
	枪机
	治安
	治安管理

	107
	萧江镇青岱线386号与渡心村路口
	枪机
	治安
	治安管理

	108
	渡心村水库大坝旁边
	枪机
	治安
	治安管理

	109
	青岱线与京岚线交叉路口
	枪机
	治安
	治安管理

	110
	萧江镇豪正实业门前
	枪机
	治安
	治安管理

	111
	萧江镇桃源中心小学加防密9
	枪机
	治安
	治安管理

	112
	萧江镇长安路硐垵社区前
	枪机
	治安
	治安管理

	113
	萧江镇曾山村卫生室
	枪机
	治安
	治安管理

	114
	桃源大道桃源社区管委会
	枪机
	治安
	治安管理

	115
	萧江镇老夏桥社区路口
	枪机
	治安
	治安管理

	116
	萧江镇棋桥村路西
	枪机
	治安
	治安管理

	117
	萧江镇棋桥村路东
	枪机
	治安
	治安管理

	118
	萧江镇棋桥村交叉路口
	枪机
	治安
	治安管理

	119
	萧江镇垟心金村文化礼堂加防密11
	枪机
	治安
	治安管理

	120
	萧江镇57省道复线胜光村陈氏宗祠加防密12
	枪机
	治安
	治安管理

	121
	萧江镇57省道复线夏桥村水萧线路口
	枪机
	治安
	治安管理

	122
	兰花桥村村委会
	枪机
	治安
	治安管理

	123
	胡宅加老人活动中心防密13
	枪机
	治安
	治安管理

	124
	后林工业区凯轩公司旁
	枪机
	治安
	治安管理

	125
	后林工业区华翔塑业旁
	枪机
	治安
	治安管理

	126
	萧江镇淡浦工业区西奥电梯加防密15
	枪机
	治安
	治安管理

	127
	淡浦村小区111号更新饭店旁
	枪机
	治安
	治安管理

	128
	京岚线与兰花桥村交叉路口
	枪机
	治安
	治安管理

	129
	104国道水萧线岔路口
	枪机
	治安
	治安管理

	130
	后垟坦高速桥下加防密16
	枪机
	治安
	治安管理

	131
	萧江镇一中路125号潘南村村民委员会
	枪机
	治安
	治安管理

	132
	萧江镇京岚线下汇村加防密17
	枪机
	治安
	治安管理

	133
	萧江镇萧龙线东泽控股前面
	枪机
	治安、防密
	治安管理/防密

	134
	萧江镇华山村村委会
	枪机
	
	治安管理/防密

	135
	宫前桥-萧江镇宫前桥
	枪机
	治安、防密
	治安管理/防密

	136
	浃底村-萧江镇万年路42号
	枪机
	
	治安管理/防密

	137
	萧江镇捷峰电子公司路边
	枪机
	治安、防密
	治安管理/防密

	138
	萧江镇顺鑫铁罐公司路边
	枪机
	
	治安管理/防密


	139
	萧江镇潘汇村村委会
	枪机
	治安、防密
	治安管理/防密

	140
	萧江镇潘汇村鑫旭塑业旁边
	枪机
	治安、防密
	治安管理/防密

	141
	潘南大楼加防密19
	枪机
	治安、防密
	治安管理/防密

	142
	新镇政府加防密20
	枪机
	治安、防密
	治安管理/防密

	143
	河滨路豪城水岸斜对面
	枪机
	治安、防密
	治安管理/防密

	144
	华庆集团路边加防密21
	枪机
	治安、防密
	治安管理/防密

	145
	国道与大同图交叉路口
	枪机
	治安、防密
	治安管理/防密

	146
	庄里路与大同路交叉路口
	枪机
	治安、防密
	治安管理/防密

	147
	萧江镇庄里路343号萧江镇第二小学旁边
	枪机
	治安、防密
	治安管理/防密

	148
	岱口大桥左
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	149
	岱口大桥右
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	150
	朱家站桥左
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	151
	朱家站桥右
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	152
	萧龙线1左
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	153
	萧龙线1右
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	154
	湖前大桥左
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	155
	湖前大桥右
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	156
	萧龙线2左
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	157
	萧龙线2右
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	158
	萧龙线3左
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	159
	萧龙线3右
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	160
	萧江塘河桥2左
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	161
	萧江塘河桥2右
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	162
	萧江塘河桥1左
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	163
	萧江塘河桥1右
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	164
	萧龙线与京岚线交叉路口左
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	165
	萧龙线与京岚线交叉路口右
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	166
	萧江高速路口左
	枪机
	车牌抓拍
	出入口


	167
	萧江高速路口右
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	168
	毛家处村路口左
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	169
	毛家处村路口右
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	170
	浦口村路口左
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	171
	浦口村路口右
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	172
	桃源大桥左
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	173
	桃源大桥右
	枪机
	车牌抓拍
	出入口

	174
	沧海路与大同路交叉口
	球机
	综合执法
	综合执法

	175
	沧海路3号枪（名流羽西）
	枪机
	综合执法
	综合执法

	176
	沧海路3号球（名流羽西）
	球机
	综合执法
	综合执法

	177
	沧海路31号枪
	枪机
	综合执法
	综合执法

	178
	沧海路31号球
	球机
	综合执法
	综合执法

	179
	沧海路76号枪（多爱一婴）
	枪机
	综合执法
	综合执法

	180
	沧海路76号球（多爱一婴）
	球机
	综合执法
	综合执法

	181
	沧海路99号（VIVO店）
	枪机
	综合执法
	综合执法

	182
	沧海路106号1
	枪机
	综合执法
	综合执法

	183
	沧海路106号2
	球机
	综合执法
	综合执法

	184
	永乐路174号
	违停球机
	综合执法
	综合执法

	185
	永乐路97号
	违停球机
	综合执法
	综合执法

	186
	永乐路152号
	违停球机
	综合执法
	综合执法

	187
	永乐路130号
	违停球机
	综合执法
	综合执法

	188
	永乐路65-1号
	违停球机
	综合执法
	综合执法

	189
	永乐路农行停车场前
	违停球机
	综合执法
	综合执法

	190
	萧江人民政府1
	违停球机
	综合执法
	综合执法

	191
	萧江人民政府2
	违停球机
	综合执法
	综合执法

	192
	永乐路2号
	违停球机
	综合执法
	综合执法

	193
	沧海路71号前
	球机
	综合执法
	综合执法


2、采购清单

	序号
	项目
	主要技术参数
	数量
	单位

	一、前端设备建设

	1
	全结构化网络摄像机（含配件）
	1. 400万像素1/1.8"筒型网络摄像机； 6mm定焦；双镜头双Sensor；人脸抓拍图片双目融合；音频1入1出，告警2入1出，1路RS485，10M/100M自适应网口； 0.0005lux (AGC ON，彩色)，0.0001lux（AGC ON，黑白）；暖光+红外一灯双芯补光；

2. 样机内置不少于两个镜头；样机内置Mic拾音器；内置扬声器。

3. 内置不少于两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对图像进行融合输出。

4. 内置不低于4颗混合补光灯，每颗由红外灯、白光灯组成，可通过浏览器或客户端对红外灯及白光灯功率进行调节。

5. 最大亮度(灰度)鉴别等级应≥13级。

6. 最低照度彩色：≤0.0005 lu，黑白：≤0.0001 lux。

7. 首次出厂登录WEB时具有激活密码设置功能，界面可提示用户修改为强密码使用，强制用户只能使用复杂度为高的密码登录和访问设备。

8. 支持双路iSCSI直存方式存储，包括IPSAN、云存储方式。

9. 主码流：分辨率不低于2688x1520，帧率不低于30FPS，码率不低于4Mbps；

10. 支持人脸抓拍功能，同时检测不小于40个，人脸捕获率≥99%。

11. 支持越界检测、进去区域检测、离开区域检测、区域入侵检测等周界布防功能。

12. 支持双光谱补光，红外补光和白光补光。

13. 支持电源返送功能。

14. ★支持视频内容保护功能，可对视频图像码流进行随机混淆处理。（提供公安部权威机构检测报告为证）

15. 支持设置数字证书，支持解码秘钥加密功能。
	81
	台

	2
	智能警戒网络摄像机（含护罩、支架、电源等前端必须配件）
	1. 400万像素1/3"筒型网络摄像机；4.0/6.0/8.0mm定焦；内置Mic、内置Speaker；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外/暖光双光补光；

2. 内置1个GPU芯片,1个拾音器,1个扬声器， 具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、1个报警输入接口、1个报警输出接口。设备采用DC12V或POE供电。

3. 拾音距离范围：设备可对距离设备15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放. 

4. 网线传输距离：设备和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面. 

5. 存储方式：设备具有MicroSD卡插槽，支持 MicroSDHC/MicroSDXC，最大支持容量512GB内存卡. 

6. SD卡功能：支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡.

7. "最低照度：彩色：0.0005lux（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）；黑色：0.0001 lux（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）". 

8. ★"夜视距离：设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离样机150m处人体（1.7m×0.5m）轮廓（提供公安部权威机构检测报告为证）

9. "五码流：在IE浏览器下，五码流分辨率、帧率与码率可设置为：主码流：2688×1520, 30帧/s， 5Mbps；子码流：1280x720, 30帧/s， 2Mbps；第三码流：720×576，30帧/s， 1Mbps；第四码流：1280x720, 30帧/s， 2Mbps；第五码流：720×576, 30帧/s， 1Mbps；"

10. 宽动态自动切换功能：在IE浏览器下，样机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换. 

11. 语音功能：具有双向语音对讲和单向语音广播功能. 

12. 非机动车、机动车及行人抓拍功能：可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍

13. "智能行为分析功能：当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示；a)区域入侵； b)停车；c)越界入侵；d)人员聚集；e)进入区域；f)离开区域；g)快速移动；h)物品移除；i)物品遗留；j)徘徊；k)监控区域内出现人脸；样机支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式" 

14. 人脸抓拍功能：应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图

15. 人脸优选设置：可通过IE浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先或速度优先设置选项
	44
	台

	3
	卡口抓拍（车牌）摄像机
	1. ★900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1.1英寸（提供公安部权威机构检测出报告为证）

2. 支持P-iris高清步进光圈镜头

3. 前端抓拍设备支持通过双网口把多个设备串联起来，接入服务器，服务器可登录串联的所有设备

4. 支持辅助对焦功能调试

5. ★可支持对澳门单车牌识别检测并抓拍，可支持澳门双车牌（澳门车牌+广州车牌）识别检测并抓拍（提供公安部权威机构检测出报告为证）

6. 具有本地存储功能，支持eMMC存储，可扩展micro SD/TF卡，最大支持256G。

7. 设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。在以上触发方式下，白天、晚上捕获率均≥99%

8. 可识别 7 种车牌颜色，包括蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色；可识别 14 种车身颜色，包括黑、 白、 灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、橙、青、金、银灰。

9. 支持对大中型货车、小货车、大中型客车、小轿车、校车、危险品车、其他车型7种车型进行不同超速设置，根据不同的超速配置对不同车型进行超速抓拍，并可通过客户端软件修改判罚证据链数量、名称、优先级及违法代码等信息。

10. 支持机动车不系安全带、开车打电话、逆行、压线、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，识别准确率≥99%。

11. 支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能。

12. 支持开车打电话检测功能，捕获率应≥99%，识别准确率应≥99%。

13. 支持不系安全带检测功能，捕获率应≥99%，识别准确率应≥99%；支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99%

14. 可外接LED显示屏显示信息应包括提示信息、通过车辆信息和违法信息；并可设置颜色区分过车信息和违法信息。显示机动车号牌信息时，车辆号牌最后一位以“*”字符代替

15. ★设备护罩支持侧开方式（提供公安部权威机构检测报告为证）
	26
	台

	4
	黑光全结构化摄像机
	1. 400万星光级33倍全光谱球型网络摄像机；1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；6~198mm电动变焦；33倍光学变倍；预置位：1024个；水平键控速度：0.1°~240°/s；水平预置点速度：300°/s；垂直键控速度：0.1°~160°/s；垂直预置点速度：240°/s

2. 网络摄像机内置GPU芯片，8GB eMMC芯片，具有1个RJ45接口、1个BNC接口、2个报警输入接口，1个报警输出接口、1个RS485接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽，样机采用AC220V转AC24V电源适配器或DC24V供电。

3. 不小于1500TVL（分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率设置为2Mbps、RJ45输出）

4. 在IE浏览器下，样机视频分辨率、帧率可设置为：2688×1520，30帧/秒；2688×1520，25帧/秒；2560×1440，30帧/秒；2560×1440，25帧/秒；1920×1080，30帧/秒；1920×1080，25帧/秒

5. 客户端软件可单场景同时检出和抓拍不少于40张人脸图片

6. 样机应具有宽动态能力，依据《GA /T1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求》5.3.1.7条款的规定，宽动态能力综合评价得分应≥140分

7. 码率设置：可通过IE浏览器将码率设置为128Kbps~16Mbps

8. 当设定的侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测

9. 智能红外功能：红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度

10. 动态帧率功能：帧率1/16-30fps可调，支持帧率动态控制功能，当监视画面无运动物体时视频帧率自动调整到最低设定值；当检测到有运动物体时，视频录像帧率自动调整豆最高设定值

11. 在IE浏览器下，具有多种场景设置选项，包括通用、道路强光一直、园区强光抑制、宽动态、自定义场景设置

12. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测、跟踪和框选提示并抓拍，并将抓拍到的人脸图片传至平台；抓拍数量可设置；可设置抓拍人脸小图 

13. 3D定位功能：通过IE浏览器圈定监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，样机可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域进行放大或缩小

14. ★具有 8 行字符显示 ，字体可设直为32×32像素、48×48像素、64×64像素、72×72像素、96×96、128×128像素等模式，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置；叠加的 OSD 可以在屏幕中滚动显示 可以叠加图 片 格式的 OSD；可通过 RS 4 8 5 接口在祝频画面上叠加 OSD（以公安部检测报告为准）

15. 人数统计准确率检验：采用多人依次循环通行进行试验，试验环境照度不低于100lx，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，试验次数100人次，样机的人数量统计结果应不小于99人次
	22
	台

	5
	城管执法枪型摄像机
	1. 200万像素1/2.7"筒型网络摄像机；4.0mm定焦；内置Mic；10M/100M自适应网口；0.01ux (F2.0，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：数字宽动态；红外补光；30FPS（1920*1080）；

2. 主要接口：1个RJ45网口等。基本电气参数：DC12V、PoE供电。内置4.0mm/6.0mm/8.0mm镜头可选，内置GPU芯片及拾音器。

3. 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%范围内变化时，样机应能正常工作。

4. 网线传输距离：样机和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面。

5. 主输出接口检查：网络摄像机的基本接口为10/100M或10/100/1000M以太网接口，符合IEEE802.3标准，采用RJ45。

6. 最低照度试验：彩色≥0.0005lux（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑色≥0.0001 lux（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）。

7. 红外距离试验：红外灯开启后，可识别样机100m处的人体轮廓。

8. 水平中心分辨力试验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。

9. 五码流设置功能检查：在IE浏览器下，五码流分辨率、帧率与码率可设置为：

主码流：1920×1080, 30帧/s， 2Mbps；

子码流：1280x720, 30帧/s， 2Mbps；

第三码流：720×576，30帧/s， 1Mbps；

第四码流：1280x720, 30帧/s， 2Mbps；

第五码流：720×576, 30帧/s， 1Mbps；

10. 宽动态自动切换功能检查：在IE浏览器下，样机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换。

11. 智能行为分析功能检查：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：

a）越界检测

b）进入区域

c）离开区域

d）徘徊检测

e）区域入侵

f）快速移动

g）人员聚集

h) 停车检测

i）物品搬移

j）物体遗留

12. 移动侦测功能检验：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置396个移动侦测区域。

13. 网关ARP绑定功能检查：样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其它终端样机访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机；当使用错误的网关MAC地址即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机。

14. 友好密码策略检查：启用友好密码功能策略时，与样机处于同一网段的地址可以使用样机出厂密码登录和访问样机；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问样机；关闭友好密码功能策略时，与样机处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问样机。

15. ★视频内容保护功能检查：样机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流（包括符合国标GB/T 28181-2011中编码规范要求的视频码流）进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；通过提取样机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放；样机启用视频内容保护功能后，从样机存储介质（SD卡等）中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放，缺少解码秘钥则无法正常播放；样机启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；将经过样机视频内容保护处理的视频转换为普通视频（可被通用播放器正常播放）需要单独授权。（提供公安部权威机构检测报告为证）
	5
	台

	
	城管执法球型摄像机
	IPC-E614-FW@X33-VF-400万星光级33倍全光谱球型网络摄像机1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；6~198mm电动变焦；33倍光学变倍；补光方式:30米（暖光补光），150米（红外补光）;支持：人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出；内置1个Micro SD插槽，最大支持256GB，音频接线，1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485串口，1路BNC，1个RJ45 10M/100M 自适应以太网电口；供电方式：AC24V±25%， DC24V±25%；功耗：51W Max；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级：IP66；防暴等级：IK10（除玻璃部分）
	6
	台

	
	违停抓拍摄像机
	1. 400万38倍深度智能交通球机；原始图像分辨率2560×1440；采用1/1.8＂ 逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；焦距范围：5.7~216.6mm，支持38倍光学变倍；光圈范围：F1.36~F4.6；支持三码流视频输出，视频分辨率支持2560×1440、1920×1080 、1280×720等，1~60帧可调；编码协议支持H.265、H.264、MJPEG;相机焦距范围≥5.7-216.5mm，≥37倍光学变倍

2. 具有1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口、1路RS485接口，1个SFP接口，1路BNC；2路告警输入接口，1路告警输出接口；视频最大分辨率≥2576×1520，最大帧率≥60

3. 云台定位准确度≤0.01°,可上传角度信息

4. ★内置电子罗盘，可在监视画面上叠加镜头当前指向方位（需提供公安部权威机构检测报告证明 ）

5. 支持透雾功能，透雾等级可设

6. 支持一键除雪功能；红外灯手动、预置园区、预置道路三种模式，

7. ≥4种时钟同步方式

8. 支持违违法停车、压线、违法变道（越线）、逆行、违法倒车等行为检测，支持同时记录以上几种违法；

9. 违法停车捕获率，白天、夜间≥99%；车牌识别准确率，白天、夜间≥99% ；支持车牌颜色识别功能检测，号牌颜色识别率≥99%

10. 车型显示功能检测，可识别并显示通过视频中的机动车类型；非机动车属性识别检查，可识别非机动车类型、行驶方向及速度；存储策略支持视频、图片满即停及满覆盖，视频、图片容量可自定义配置

11. 支持满比例、按比例、实际大小三种匹配播放方式

12. 场景自动识别切换功能，可自动识别并切换当前拍摄场景为背光、运动、雾天、正常等场景

13. 设备支持连接诱导屏实现提示信息发布，可配置4条提示信息，每条提示语内可添加≥8个编辑区域，编辑区域配置大小，位置可设；每种违法类型可配置一套违法信息，每套违法信息可添加≥8个编辑区域，编辑区域配置大小，位置可设

14. ★可设置循环显示违法信息或显示最后一条违法功能，可设置违法信息中车牌号最后一位以“*”显示（提供公安部权威机构检测报告证明）

15. 以上加★指标需要提供同时满足GA/T 645-2014 ,GA/T 497-2016，GA/T 1426-2017，GA/T 832-2014，GA/T 995-2012 等国家标准的检测报告
	9
	台

	6
	车载执法摄像机
	1. 1/1.8"逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；6~150mm，电动变焦；光学变倍：25倍；最低照度：0.001lux（F1.5，AGC ON，彩色），0.0005lux（F1.5，AGC ON，黑白）；宽动态：120dB；50m红外补光

2. 内置GPU芯片，靶面尺寸为1/1.8英寸，内置1个8GB eMMC芯片，具有1个RJ45接口，2个SIM卡卡槽、内置1个陀螺仪、1个音频输入接口、1个音频输出接口，2个TF卡槽，1个报警输入接口，1个报警输出接口，样机采用AC220C转DC12V 电源适配器供电。

3. 主码流分辨率为2688x1520，帧率为60帧/s，码率为4Mbps；子码流分辨率为1920x1080,帧率为60帧/s，码率为2Mbps；第三码流分辨率为720x576，帧率为60帧/s，码率为1Mbps；第四码流分辨率为1920x1080,帧率为60帧/s，码率为1Mbps；第五码流分辨率为720x576，帧率为60帧/s，码率为1Mbps。

4. 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项，可将H.265/H.264格式设置为 High Profile/Baseline /Main。

5. 移动侦测，在设定侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18X22个移动侦测区域。

6. 样机可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可以配置进入、离开人数报警阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可上报平台。采用多人一次循环通过进行试验，试验环境照度不低于100lx，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过检测时间不大于1s，试验次数100人次，样机的客流量统计结果应不小于99次 。

7. 可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，选项包括无，basic,digest三种。

8. 网关ARP绑定功能:样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其他终端设备访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机；当使用错误的网关MAC地址即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机。

9. 样机支持IPSAN或以iSCSI直存方式双路传输数据，存储方式可设置为高端，基础，云存储。

10. 像元尺寸（3.0±0.1）um(H) x（3.0±0.1）um(V)。

11. 样机出厂登录WEB 服务时反可对激活密码进行设置，可通过界面提示用户使用强密码策略，登录和访问所使用的强密码应具有复杂度要求，密码长度至少9 位，并混合使用数字、大小写字母、特殊字符。 

12. ★样机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；通过提取样机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放；样机启用视频内容保护功能后，从样机存储介质（SD卡等）中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放，缺少解码秘钥则无法正常播放；样机启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；将经过样机视频内容保护处理的视频转换为普通视频（可被通用播放器正常播放）需要单独授权；样机可对符合国标GB/T 28181-2016中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能；样机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密；样机在开启视频内容保护功能后，视频从采集、编码、传输、解码、显示的整体延时增加应≤10ms；样机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码秘钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过IMP安全管理系统软件和VM图像应用平台软件设置为10分钟至1个月。（提供公安部权威机构检测报告为证）

13. 环境照度不低于l00lx ，采用10人（其中男性5人、女性5人）依次循环通行进行试验，试验人员通过速度不小于lm/s，人员通过间隔不小于1s，行人性别识别准确率》90%；可通过IE浏览器或客户端软件显示目标行人年龄段， 包括儿童、成年、老年；可通过IE浏览器或客户端软件显示目标行人是否戴眼镜；环境照度不低于l00lx ，采用10人（其中戴眼镜5人、不眼镜5人）依次循环通行进行试验，试验人员通过速度不小于lm/s，人员通过间隔不小于1s，行人是否戴眼镜识别准确率》90%；环境照度不低于l00lx ，采用10人（其中戴眼镜5人、不眼镜5人）依次循环通行进行试验，试验人员通过速度不小于lm/s，人员通过间隔不小于1s，行人是否戴眼镜识别准确率》90%；环境照度不低于l00lx ，采用10人（其中戴帽子5人、不戴帽子5人）依次循环通行进行试验，试验人员通过速度不小于lm/s，人员通过间隔不小于1s，行人是否戴帽子识别准确率》90%。

14. 采用多人依次循环通行进行试验，试验环境照度不低于1001x，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于lm/s，人员通过间隔时间不大于ls，试验次数100人次，样机的人数统计结果应不小于99人次。 

15. 支持越界入侵检测，可通过IE浏览器对检测线段进行设置，并可对穿行过检测线段的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出；支持进入区域检测，可通过IE浏览器对检测区域过行设置，并可对进入检测区域的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出；支持离开区域检测，可通过IE浏览器对检测区域过行设置，并可对离开检测区域的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出；支持区域入侵区域检测，可通过IE浏览器对检测区域过行设置，并可对对在检测区域内容留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出。
	2
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	7
	室外网络箱
	1.箱体材质应为外层优质双层PVC（拉伸强度≥25Mpa、弯曲强度≥45Mpa、垂直燃烧级V-0）内层冷轧板（侧面、顶部、门1mm厚，底部采用2mm厚304不锈钢，喷塑）与杆件同色。
	193
	个

	
	
	2.箱体尺寸应≥480mm*450mm*290mm，保证各项设备正常安置，箱体隔板应与挂箱材质一致，厚度≥1.0mm，保证承重，不弯曲。
	
	

	
	
	3.箱体门采用锌合金铰链，箱门开启角度应大于90度。
	
	

	
	
	4.应具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙。
	
	

	
	
	5.整箱防护等级应达到IP56，箱门内侧粘密封条，并具有一定的厚度，保证箱门的密封性良好。
	
	

	
	
	6.应具备防高温功能，夏天环境温度达到40℃时，正常工作时机箱内部温度应在58℃以下。
	
	

	
	
	7.安装方式：箱体背面导轨＋抱箍。
	
	

	
	
	8、箱体内部应提供空开、电源防雷模块、电源配电模块、绕纤盘、接地铜排，并预留前端管理和网络设备（ONU或光端机）放置空间，内部隔板可自由调节。
	
	

	
	
	9.采用底部进线（2个至少∅25mm进线孔）。
	
	

	8
	立杆、基础
	每根立杆根据现场实际环境定制，一般6米挑3米，特殊环境可根据现场实际定制。立杆、支架金属表面需镀锌、做防锈处理
	50
	根

	9
	支架
	1.根据安装现场依托的建筑体环境进行定制，包括“L”挑杆和抱箍，支架金属表面整体需做镀锌、防锈处理。五年内不得出现明显锈迹腐蚀现象；
	143
	支

	二、应用服务系统建设

	10
	云储存服务器
	1.一体化服务器，融合视频管理、数据管理、智能分析、云存储、平台管理等相关功能于一体

2.支持视频管理服务能力，可以对服务器、终端设备和业界主流的IPC进行统一管理，提供丰富的实况、回放、报警、云台等业务功能

3.支持数据管理服务能力，可以对各类结构化与半结构化数据混存，且比例可配，基于优秀的算法提供数据的秒级检索服务及图搜服务

4.单台设备支持视频、图片、结构化数据混合存储

5.可管理的摄像机总数≥3000路，其中本域相机路数最大为1000路

6.支持云存储服务能力，采最先进的裸数据存储技术，可极大程度发挥存储 设备读写性能，实现云中的秒级检索和回放

7.人脸分析性能（单颗芯片）最大支持50张/秒人脸图片分析（人脸小图分辨率<500*500 像素）；最大支持10路视频流分析（分辨率<=300W）；最大支持8路视频流分析（300W＜分辨率<=500W）；最大支持6路视频流分析（500W＜分辨率<900W）；

8.结构化分析性能（单颗芯片）最大支持30张/秒图片分析（分辨率<=300W）；最大支持20张/秒图片分析（300W＜分辨率<900W）；最大支持10路视频流分析（分辨率<=300W）；最大支持8路视频流分析（300W＜分辨率<=500W）；最大支持6路视频流分析（500W＜分辨率<900W）；

9.行为分析性能（单颗芯片）最大支持11路视频流分析（分辨率<=300W）；最大支持8路视频流分析（300W＜分辨率<=500W）；最大支持6路视频流分析（500W＜分辨率<900W）；每路视频最多配置8种分析业务

10.交流电源输入接口（电源PSU0）100V～127V/200V～240V AC；60Hz/50Hz

11.电源槽位数≥2个，位于机箱后部，采用1+1冗余设计

12.硬盘接口≥48个SAS 3.0接口，向下兼容SATA接口

13.64G内存,4个DDR4内存插槽DDR4-2133/2400 UDIMM，最大可扩展到128G（支持单条32GB的内存条）

14.HDMI视频输出接口≥2个

15.电子硬盘（系统盘）256GByte-M.2-SATA III-内置式-2242-MLC-0~70°C
	1
	台
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	硬盘
	云存储,一体化监控级SATA硬盘(8TB*2)
	24
	个

	12
	核心交换机
	交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps（以官网低指标为准，官网参数若标注为交换容量“A/B”，以A/B中更小值为准）, 提供官网链接及截图证明

提供2个主控引擎槽位，6个业务板卡槽位，提供官网链接及截图证明；

IPv4 FIB表项≥3M，IPv6 FIB表项≥1M 

ND表项≥256K 

支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议

支持IPv6策略路由；

支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能；

支持基于IPv6的VXLAN二三层互通；

支持基于IPv6的VRRP功能

支持多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术：可将4台物理设备虚拟化，实现流量负载分担功能；支持一虚多技术（1:N）；支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供工信部权威第三方测试报告；

支持二级PE端口扩展设备级联：CB（Controlling Bridge）控制设备能够支持二级PE（Port Extender）端口扩展设备级联，即一级PE端口扩展设备下挂二级PE端口扩展设备，虚拟化后的设备支持基于IPv4\IPv6的VXLAN的二三层互通，提供工信部权威第三方测试报告；

支持基于IRF3.1的有线无线统一管理功能，提供工信部权威第三方测试报告；

支持融合AC 功能：无需额外配置单独硬件，能再交换机上对所有上线的AP进行管理与配置，提供工信部权威第三方测试报告；

支持有线无线一体化的终端准入认证

支持扩展硬件防火墙业务板、IPS入侵防御系统业务板、负载均衡业务板、应用控制网关业务板、SSL VPN业务板、EPON业务板，提供生产厂商官网选配信息截图；

支持主流的MAC in IP技术，如EVB，实现跨三层网络的二层互联

支持VxLAN 网关

配置主控引擎模块≥2，满足1+1冗余；配置冗余电源，千兆光口≥4千兆电口≥24
	1
	台
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	智能管理密钥服务器(含1个加密卡+5个用户U盾+1个管理员U盾+50路授权,基于IMOS平台)
	1.支持密钥注册功能：网络中部署的网络摄像机，解码器等设备在向应用平台软件完成注册后，可向密钥分发管理服务器申请和获得视频密钥

2.支持密钥分发功能：可通过密钥分发管理服务器部署的密钥服务端程序向网络中部署的网络摄像机、解码器等设备分发视频密钥

3.支持设备信息查询功能：可通过PC中安装的密钥客户端程序配合密钥分发管理服务器部署的密钥服务端程序，查询网络中部署的网络摄像机、解码器等的设备编码、设备序列号、设备IP地址和设备类型等信息

4.支持视频数据安全，视频密钥加密传输：密钥分发管理服务器可支持采用数字证书方式对视频密钥加密传输

5.支持视频数据安全，频数据加密存储：通过密钥分发管理服务器部署的密钥服务端程序下发的视频密钥，存储设备可接收并存储收到的网络摄像机发送的加密视频数据

6.★支持视频数据安全，视频数据回放和下载：在任何设备上回放和下载经过内容保护的视频数据，需要同时使用含有视频密钥的安全U盾和专用播放器，否则无法回放和下载视频数据，若没有使用含有视频密钥的安全U盾则播放时视频显示为马赛克效果（需提供公安部权威机构检测报告证明）

7.支持视频数据安全，视频数据播放：在任何设备上播放经过内容保护的实时视频数据，需同时使用含有视频密钥的安全U盾和专用播放器，若没有使用含有视频密钥的安全U盾则播放时视频显示为马赛克效果

8.★支持录像下载加密，对于非加密普通网络摄像机，在录像下载时支持加密下载，播放该加密录像文件需同时使用含有视频密钥的安全U盾和专用播放器，若没有使用含有视频密钥的安全U盾则播放时视频显示为马赛克效果（需提供公安部权威机构检测报告证明）

9.支持密钥周期性动态变化：视频码流中传输的视频密钥应能周期性动态变化

10.★支持视频格式转换授权：通过应用平台软件向用户授予录像加密权限后，用户才能将经过内容保护的视频数据下载为普通格式（可被通用播放器播放）（需提供公安部权威机构检测报告证明）

11.支持经过内容保护的实时视频数据现场演示，需同时使用含有视频密钥的安全U盾和专用播放器，若没有使用含有视频密钥的安全U盾则播放时视频显示为马赛克效果
	1
	台
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	车牌抓拍服务器
	1.面板应具有显示主机工作状态的灯光指示，可显示电口、光口、硬盘、报警、加热等工作状态

2.可以接入≥16路分辨率不低于4096×2160的网络摄像机

3.支持4个硬盘槽位，支持硬盘S.M.A.R.T检测、坏道检测功能，支持RAID0、RAID1、RAID5等磁盘阵列，支持手动录像、定时录像、计划录像，支持图像质量检测功能

4.支持区间测速功能、断网续传功能、关联录像功能

5.支持通过IE进行远程控制及浏览，具备画面分割显示功能，最大支持16画面分割显示

6.支持图片OSD叠加及视频OSD叠加功能，支持图片合成功能，可将卡口电警抓拍的图片进行合成，支持将相机上传的2、3、4、6张图片合成1张，并可配置合成图顺序

7.支持图片检索功能，可按卡口、时间、车牌、车速、车身颜色、车辆类型、行驶方向、无牌车等进行检索查询

8.★支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓包功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤，支持网络流量动态显示及查询功能（提供公安部权威机构检测出报告为证）

9.支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv6组网配置

10.支持UNP通信，可通过虚拟IP地址登录并进行操作

11.支持NTP校时功能，可自定义NTP服务器IP地址、端口及更新时间间隔等信息

12.支持IP地址过滤、Telnet开关自定义、802.1x认证、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能

13.工作温度-40℃～70℃，最大功耗低于80W，支持DC12V电源输出功能
	3
	台

	15
	多维数据服务器
	1.承载视图库A接口，支持采集装备或采集系统按照GA/T 1400标准A接口接入平台并上报相关人脸、车辆等数据；

2.承载视图库B/C/D接口；支持GA/T 1400标准针对人、车、案事件所规定的相关业务功能；

3.承载WA3011协议，支持wifi采集设备、RFID采集设备接入平台并上报相关MAC/RFID等数据；

4.人脸大图/车辆大图接入及转发能力：入口带宽： 512Mbps，出口带宽： 1024Mbps

5.人脸/车辆大图URL、MAC/RFID数据接入及转发性能：1500条/秒。

6.★人脸跨域布控：新增支持人脸布控告警功能，并支持跨域布控（需提供公安部权威机构检测报告证明）

7.车辆跨域布控：新增支持过车布控告警功能，并支持跨域布控
	1
	台
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	业务软件统一门户
	1.提供平台功能统一门户，用户可定制客户端功能选项

2.支持第三方BS或CS客户端插件化导入

3.为防止视频图像外泄，支持在实况、回放、轮巡、轮切、组显示、图片展示以及录像文件播放时在窗格全屏幕显示水印信息（用户名、IP、系统时间）

4.用户可按照实际需求，对水印效果进行设置，如水印密度和透明度等

5.提供录像审核服务，管理员用户对无录像下载权限的用户进行请求审核，审核通过后该用户才能下载相应的录像，支持待审批和已审批记录的查询。
	1
	套
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	视频及智能基础业务子系统
	1.支持实时视频图像、实时抓拍人脸检索

2.支持实时告警信息展示并可在地图上显示该位置，支持历史告警记录查询

3.支持在客户端导入一张人脸图片，设置匹配条件，返回相匹配的人脸照片

4.人脸特征检索：支持结构化参数（多条件组合）、人脸特征参数、检索结果排序，检索结果分页显示

5.人脸特征检索：支持结构化参数（多条件组合）、人脸特征参数、检索结果排序，检索结果分页显示

6.支持单次导入两张人脸图片进行相似度比对或批量导入比对，并支持结果导出

7.支持两个人脸库之间的人脸交叉比对任务，任务执行结果中将成对展示两个库中满足相似度阈值的人脸照片组

8.支持在客户端导入一张车辆图片，设置匹配条件，返回相匹配的车辆照片

9.支持导入人员图片检索目标物体，或按时间、任务、年龄段、性别、上衣颜色、上衣款式、下衣颜色、下衣款式、鞋子、身姿、携包、发型、移动方向、驾驶类型等属性信息片进行行人检索，同时能够查询该目标物体的场景大图和视频录像

10.支持手机RFID/车辆/用户自定义轨迹等目标轨迹在一段时间范围内与其他数据类型的轨迹进行轨迹碰撞拟合的功能，设置的轨迹碰撞规则包括与目标轨迹经过的前后时间差范围/距离范围/待碰撞的数据类型(RFID/车辆）；碰撞任务下发后在5分钟内返回结果。

11.套牌分析：根据卡口连通性计算不同卡口间的套牌时间，计算在套牌时间内经过不同卡口的同一号牌车辆，分析车辆套牌情况。在10000亿的数据环境中，在指定时间段内，通过车牌号码、车牌颜色、车辆类型、套牌处理状态等条件，分析数据并输出结果

12.人脸落脚点分析：根据输入的人脸图片、时间信息、落脚时长信息、区域人脸相机信息进行人脸落脚点分析，分析出嫌疑人员的疑似落脚点；该功能基于人脸聚类技术实现，结果反馈时间<3秒

13.★支持查看已创建分析任务，进行启动、暂停、修改、删除操作。支持分析的行为类型包括：区域入侵、攀高检测、起身检测、值岗检测、人员逗留、绊线检测、快速移动、逆行检测、物品搬移、物品遗留、单人独处、人员聚集、人员聚集、人员发散、服饰识别、密度估计、人群聚集、人群发散、剧烈运动、睡岗检测；（需提供公安部权威机构检测报告证明）

14.当多个摄像机在同一个立杆上时，可以通过“一杆多点”业务功能在地图上标识立杆和多个点位结合，在地图上查询具体点位

15.在视频业务界面，可实现针对视频下发结构化任务，支持机动车、非机动车、行人的视频结构化功能；支持行人属性、机动车属性及非机动车属性的检索
	1
	套
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	业软多维数据接入子系统
	1.支持与业务系统对接，实现在逃库、扒窃库等静态库、人口基本信息、车辆基本信息、违法犯罪信息、出行记录等信息的获取，以及布控、图搜等业务接口的对接。

2.支持与三台合一数据、GPS数据对接；支持智慧社区档案数据，人、房、车、设备等数据对接；支持交通行业六合一数据对接。

3.支持与警综系统对接（打防控系统），获取案件库中的案件信息；支持与“350M对讲系统”、“PTU警车系统”的GPS对接。

4.支持与PKI/PMI等CA类认证系统对接，实现平台的数字证书校验，实现平台的统一登录。

5.支持第三方平台人脸、人体、机动车、非机动车非标接入到宇视平台；支持宇视平台的人脸、人体、机动车、非机动车数据转发给第三方厂商平台

6.支持第三方平台MAC数据非标接入到宇视平台；支持宇视平台的MAC数据转发给第三方平台

7.支持第三方平台RFID数据非标接入到宇视平台；支持宇视平台的RFID数据转发给第三方平台

8.支持MAC数据时间维度去重，进行数据抑制；支持人脸、人体、机动车、非机动车数据、MAC数据、RFID数据通过FTP跨网闸摆渡

9.基于WEB的可视化服务管理平台，可查看系统当前所有服务信息，服务运行日志相关信息。

10.采用插件化设计，各种子系统的接入可以快速通过插件实现

11.内置消息总线结构，可以快速处理各种报警信息

12.支持异型架构，可以兼容SDK、协议多种报警接入方式

13.独特的报警汇聚功能，支持有效报警提炼

14.具备强兼容性，可整合报警、SCADA、门禁、对讲广播等各类传感器

15.接入MAC、RFID、人脸/机动车数据，其中人脸/机动车数据中的图片为URL ，结构化数据最大支持1500条/S
	1
	套
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	通用终端CPU服务器
	1.采用Intel_4210_Xeon*2处理器，集成1 个独立的1000Mbps 网络接口，专门用于IPMI 的远程管理

2.支持2个后置USB 3.0 接口，2个前置USB 3.0 接口，1个前置VGA 接口，1个后置VGA 接口，12个2.5/3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘

3.支持6个PCI-E3.0插槽

4.支持第二代英特尔® 至强® 可扩展系列处理器，可提供强大的计算能力，帮助用户应对较重的计算压力。

5.默认集成2个千兆数据网口，可选配增加1个双千兆数据网口模块，或1个双万兆数据网口模块，具有负载均衡、链路汇聚和支持冗余特性，可有效减少网络延迟，1个1000M远程管理专用网口。

6.支持DDR4 3200Mhz 内存频率，24个内存槽。采用智能散热系统，有效降低噪音污染，营造箱体恒温空间；全屏蔽防电磁辐射，抗干扰，防静电(EMI)设计。

7.可选支持1+1的全冗余供电方式，支持PMBUS电源功耗监控，模块丢失报警等功能，为服务器的运行安全提供更高的安全保障。

8.低功耗，支持降频功能，可在低负载时降低系统能耗。

9.根据热关键器件温度综合调节风扇转速，节能的同时降低了噪音并提高风扇的可靠性。
	1
	套
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	联动报警事件子系统
	1.支持Windows 7 64位版本 / Windows 10 64位版本，CPU采用Intel(R) Core(TM) i7-4790 及以上

2.内存8GB，DDR4 及以上，500G，SATA II 及以上

3.Chrome浏览器支持Chrome 69 及以上，推荐Chrome 69、Chrome 75、Chrome 83

4.支持查询及统计结果支持导出成excel

5.支持配置触发条件与报警决策：报警源触发、定时触发、手动触发

6.支持摄像机联动：弹摄像机实况、实况上墙、弹摄像机回放、备份录像、存储录像、摄像机开关量、关闭实况窗格、实况下墙

7.支持第三方设备联动：控制布撤防、控制开关量、控制门禁点、开启广播、开启对讲

8.支持其他业务联动：发送邮件、发送文字信息、播报语音、延迟触发
	1
	套

	三、建设施工、链路、耗材等

	21
	安全接入终端
	1.最大接入64路，最大接入带宽100M

2.可支持接入互联网、专线网络等多种组网方式。

3.可支持在互联网、专网上建立虚拟专用通道。

4.可支持服务端地址统一分配，可允许不同 NVR\DVR\IPC的私网IP相同。 

5.可支持NAT地址转换。

6.可支持大多数主流的NVR\DVR\IPC产品通过本产品接入，能够实现实况、录像回放、录像下载、云台等视频业务功能。

7.可自动发现接入的NVR\DVR\IPC,自动识别厂商，形成列表。

8.可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入。 

9.开关量告警可以成功上报到服务器。

10.支持对重要视频及码流加密传输。 

11.支持根据MAC地址进行黑白名单控制。

12.支持监控业务正常进行同时对非监控业务过滤。

13.支持UNP宇视万能网络护照,支持不同安全等级防护机制，支持MAC地址过滤、监控内容检测、深度防御

14.支持对数据加密传输,对用户透明，接入后对原有的业务及组网无影响

15.支持NAT映射功能,设备离线、MAC地址变更告警上报,时钟同步功能;支持设备自动发现;支持远端维护，升级、重启、配置导入导出和系统运行状态查询
	1
	套

	
	视频监控统一接入网关
	1.为实现监控设备跨互联网注册、通信，产品应支持通过客户端拨号实现双私网间的NAT穿越。

2.为适应不同网络环境要求，产品应支持多种隧道协议，l2tp协议和softvpn协议的客户端均支持拨入服务端。 

3.为了穿越二、三层网络，客户端间支持二层/三层通信。

4.为了适应监控场景中多设备组网的需求,产品可通过web配置界面开启DHCP功能，能根据地址池范围为客户端分配IP地址。

5.跨网络组网时为保障各业务地址间的寻址与通信，产品支持页面上添加其他网段的路由可以下发给拨号客户端，可配置网关下发给客户端。

6.为了支持跨互联网的业务通信，产品支持虚拟网的hub与真实物理网口的桥接，实现物理局域网与虚拟局域网间的通信。

7.为了兼容并接入系统中不支持VPN拨号的设备，产品支持单台代理接入4台非拨号客户端。 

8.支持超过1000路的客户端拨号数。

9.支持超过600M的隧道流量转发。 

10.支持客户端拨号路数统计功能。

11.★为满足大规模组网和系统扩容需求，产品支持多服务器共享同一地址池，实现N×1000的客户端扩容接入同一平台，客户端可以实现互联互通。（需提供公安部权威机构检测报告证明） 

12.支持GT/T28181协议接入监控设备;支持监控平台跨公网接入上级域平台;支持NVR/IPC/电警卡口/监控平台/代理网关/4G路由器接入。

13.支持回放、实况、音频、对讲、广播跨公网传输;支持存储、回放、下载、备份传输。

14.支持实况、告警图片、过车图片、合成图片、URL传输;支持运动检测/遮挡检测/区域检测/人脸检测等告警传输。 

15.支持RFID数据传输;支持视频监控、视频回放、人员定位、用户间通信。
	1
	套

	22
	设备机房
	提供的机房场地必须符合IT设备运行的环境标准，有足够的空间安装本项目的运行设备。必须承诺提供10年以上的使用期限。（中标方需负责场地租赁费用，按2个机柜）
	1
	套

	23
	施工费
	包括设备安装、立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料，设备调测，辅材、附件、工具、人工、验收等全部费用。（个别点位可能安装两个监控摄像头）
	193
	点

	24
	第三方检测
	由具备资质第三方检测机构，按本项目所有点位的20%进行抽样检测，出具检测报告。
	39
	点

	25
	移机
	合同期内，因拆迁或其他变更需求进行点位迁移。按合同期内本项目所有点位的20%计算。
	39
	个

	26
	系统维护服务
	含第1年的系统软硬件维护、设备清洁等工作。
	193
	路


3、总体要求

3.1本次招标的设备必须选用视频监控专业设备，有良好的图像采集能力，有良好的网络适应能力，在网络质量较差的时候也能获得流畅清晰的视频；有良好的可靠性，可在室外恶劣环境下长时间、稳定工作，具备抗环境干扰能力与防雷电浪涌能力。有良好的用户界面，支持网管、远程监测、远程操作、集中控制，提高故障发现、诊断能力与运维工作效率。要求提供及时发现系统和前端设备重大故障的技术方案和保障措施（要求于30分钟内发现并着手处置）。

3.2投标人必须具备整体系统的设计能力，在审核招标文件过程中发现设备数量、参数指标不匹配或无法达到招标文件的总体要求，必须以书面形式向招标人提出合理化建议。本招标文件所列设备清单为基准清单，投标人中标后要根据实际点位环境、系统要求、所投设备的性能指标配合招标人作进一步的细化设计，细化设计与基准清单不符的，以细化设计为准并按照规定要求办理变更手续，以确保整体系统效果能符合实际需求。

3.3招标的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如：如有新的标准应采纳新标准。主要设备（摄像机【含抓拍摄像机】）必须通过省厅检测符合《浙江公安图像信息系统建设总体技术要求》和《浙江省公安视频信息共享解码插件管理规定》的相关要求，必须兼容平阳县公安局现有视频监控系统及设备，必须符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》。▲必须能与平阳县公安局视频监控平台无缝对接，平台对接若遇所有有技术性和费用问题由中标方自行解决。

3.4所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

3.5投标人应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。

3.6投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。对于设备列表中所列的设备指标与服务说明均为基本、关键性指标，所有指标必须为实标参数，支持随时随机抽检。如在查阅招标文件发现因目前技术限制无法满足或者严重偏离客观实际的，必须向招标人提出质疑，不得以任何行业规则、惯例、成本等原因不实质响应招标文件内容或者为响应招标文件虚标设备参数，对于认为文字描述不够具体或者意思表达不是很清楚的可以向招标人咨询，对于所提供产品的实际技术指标不确定的，中标人必须先自行检测。

3.7主要设备厂商（如：摄像机、存储）在温州必须有确定的服务点或承诺中标后三个月内设立确定的服务点，并提供足够的备品、备件，投标人不能因备品、备件的提供问题影响维修时效；在维修或使用过程中发现某款产品的验收后第一年故障率不得高于10%，故障率每年递增不得超过2%，服务期内实际性能指标不得低于标称指标的95%，否则招标人有权要求中标人全部更换该设备，所有费用由投标人承担。

3.8如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

3.9此项目整体（包括所有设备及服务）保修5年，投标人在保修期间应严格按照相关标准及双方的约定做好维保服务工作，如服务未能达到考核要求，招标人有权要求投标人更换维保人员并接受由招标人选择维保人员。

3.10要求投标人提供应急预案，提供20%免费移机服务，以支撑招标人在应急情况下的增加点位、移机、应急解决故障等。

3.11网络接入及施工要求

传输网络

根据浙江省公安厅的相关要求，此次新建监控必须采用接入视频专网，通过安全接入设备进公安网。视频专网必须与互联网物理隔离，本项目全程采用光纤传输，根据实际情况可选择裸光纤组网或GPON组网方式。公安视频专网网络自行规划，网络性能指标（网络时延、时延抖动、丢包率、包误差率）应达到《YD/T 1171-2001 IP网络技术要求-网络性能参数与指标》中规定的0级服务质量等级。

防雷要求

系统中的所有设备都要求防雷设计，电源、通讯接口要求防雷设计，立杆及基础必须符合防雷设计标准，防雷接地电阻必须在10Ω以下。网络箱里的设备必须按照设备要求进行可靠接地。

施工要求

具体施工时应进行文明施工，及时清理施工垃圾，施工时设置交通导向标志(反光标志)、施工人员穿戴反光背心等。本项目总价中包含安全措施和一切风险责任费用，投标方在工程供货、施工、安装、维护等过程中发生的安全问题均由投标方负责。施工过程要严格按照有关规范，杆件、网络箱安装整齐，走线规范、布线整洁，标签标识规范、美观、完整。杆件安装要整齐、美观，杆件要保持水平、牢固，整体强度能防御12级以上台风、8级以上地震；点位竣工时要提供完整的基础资料，包括网络箱编号、经纬度、摄像机类型、监控目标区域属性、设备清单、网络拓扑、现场照片、摄像机的原始朝向（水平、垂直）角度等。

（二）数智底座建设

1、智能分析算法

· 人脸识别算法
人脸抓拍摄像机内嵌深度智能人脸算法，通过人脸检测、人脸跟踪、人脸优选获取视频中的有效人脸图片，并且支持：

同时对画面中最多40个人脸进行检测和抓拍；

符合工勘情况下，人脸抓拍准确率95%以上；

支持人脸优选，可提取目标人员画面中停留时间内最优的人脸；

支持人脸测光，摄像机可根据画面中人脸亮度自动调整曝光，确保人脸亮度正常，即使在逆光场景中依然能捕获的最佳人脸图像。人脸抓拍摄像机在抓拍人脸的同时，可支持抓拍人体图片，并且支持：关联人脸和人体抓拍图片；支持提取属性，包括：性别、年龄、戴眼镜、戴口罩、上衣款式、下衣款式、上衣颜色、下衣颜色、发型、包款式等；如果一些案件的作案人员只有目击者描述信息，可以通过目击者的描述快速检索视频监控中抓拍的人体图片，缩小嫌疑人范围，根据人体人脸图片关联，快速提取有效人脸图片，再通过人脸比对、轨迹碰撞、人脸布控等业务精确定位嫌疑人身份信息及逃跑路线或实施抓捕。

· 车牌识别算法
系统应用先进的高性能GPU芯片加机器学习的深度智能算法，实现了大量数据的实时处理，结合路口车道等信息，同步支持多车道车牌的同时识别。

系统能识别的号牌颜色包括：蓝（小车）、黄（学牌车、公交车、大货车）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（农用车牌）、黄绿双色和渐变绿色（新能源车牌）、红（武钢企业内部使用）。

系统能识别的号牌种类包括：使馆、朝鲜、农用、泥头车、民航、武钢湛钢和新能源等特殊车牌识别。

系统能识别号牌字符包括：数字：0~9；字母：A~Z；省市简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝；军牌用汉字：军、海、空、北、沈、南、兰、广、成、济、京；号牌分类用汉字：警、学、领、试、挂、港、澳、超、使；武警号牌特殊字符：WJ、00~34、练。

2、数据采集中心

· 数据采集管理

通过配置数据接入协议、消息队列和存储信息，创建数据管道，将人脸、车辆、工业、人房企等数据发送到指定的位置。
· 人脸数据采集

（1）人脸识别配置
支持针对具有人脸识别能力的设备配置其智能服务地址和下发协议，以及配置其消息队列，同时支持配置其存储方式，支持选择存储下发协议及存储服务器，同时支持删除已有配置。
（2）人脸比对配置
支持针对具有人脸比对能力的设备配置其消息队列，同时支持配置其存储方式，支持选择存储下发协议及存储服务器，支持删除已有配置。
· 车辆数据采集

支持针对具有车辆识别等能力的设备配置其消息队列；同时支持配置其存储方式，支持选择存储下发协议，支持删除已有配置。

· 工业数据采集

支持针对工业相关的数据，通过对接各部门数据源系统，归集包括生产、能耗、企业员工、资产等相关信息。

· 人房企数据采集

支持通过人社、公安、住建等部门的数据源系统，归集包括人员相关信息、房屋相关信息、企业相关信息等数据。
（三）业务应用建设

1、全域智治中心

· 镇街领导驾驶舱

镇街领导驾驶舱主要是通过汇聚本辖区内的各类数据，以图表的形式直观的在大屏上展示，可以让领导直观的了解辖区内基层治理的成果。以街道看板为例，需要提供如下功能：
支持辖区内一标四实数据统计，包括人口、房屋、村社、车辆的统计。
支持辖区内人口统计，包括常住人口、流动人口、境外人口和其他类型人口以及人口年龄段占比统计、性别占比统计。
支持辖区内房屋统计，包括自住房、出租房、空置房和待查房的统计。
支持辖区内单位统计，包括学校、医院、单位、商铺等类型场所。
支持辖区内网格数量统计。
支持辖区内的设备建设统计，包括视频点位、人脸抓拍机器、门禁点位、车辆抓拍机的统计。
支持辖区内的感知数据统计，包括门禁记录、人脸记录和车辆记录。
支持辖区内的重点人员的实时报警记录查询。
支持辖区内的关爱老人统计，包括上门关怀记录、安全预警记录以及解决意外预警记录统计。

2、重点人员管控

· 重点人员识别

支持实时接收并展示重点人员识别结果；

支持按全部或分组查看重点人员识别结果，识别结果信息包括：抓拍时间、抓拍点、姓名、性别、相似度；

支持重点人员识别结果查询；

支持识别结果通过列表和卡片方式展示，并支持按时间和相似度排序；

支持重点人员导出识别结果的图片和记录信息（CSV格式）；

支持对识别结果中的抓拍小图、抓拍原图和人脸照片图下载到本地；

支持人员轨迹跨区域（跨地图/跨图层）查询和展示；
· 预警和分析展示

展示预警数量、类型、处置率；支持按照近一周、近一个月筛选统计，默认近一月。

支持人员预警，姓名、抓拍地点、抓拍时间、人员标签信息展示。

支持车辆预警，车辆号牌、抓拍地点、抓拍时间、车辆标签信息展示。

支持人员/车辆布控专题库名称类型展示；按照近一周、近一个月年筛选统计，默认近一月。

· 重点场所基本信息展示分析

支持单位名称、统一社会信息代码、单位地址、所属派出所、联系方式等信息展示查询。

支持单位地图详情展示，支持地图放大缩小常规操作。

支持人员统计、车辆统计、预警统计、人/车进出统计支持列表展示统计信息详情。

支持本单位内设备情况，抓拍统计，支持实时视频预览、抓拍展示。支持对设备进行打标：出口、入口等；支持关键字模糊匹配检索：设备名称、设备编号。

支持基于地图可视化进行新建单位，内容包括照片、单位类型、单位名称、所属派出所、统一社会信息代码、法人、联系方式、地址、范围、设备；支持基于地图编辑单位范围边界，并自动关联边界范围内的设备；多边形编辑方式。

· 重点场所进出人员信息展统计示

支持人员档案数据Excel批量导入。

支持对人员进行打标操作；对企业人员、购买者等属性分类；支持按照所属组织树，快速定位所属分局、派出所。

支持姓名、证件号码、电话号码、人员属性、人员进出时间、注册信息、购买信息等检索。支持按照管控单位类型进行筛选；单位类型默认不限，支持按人员静态标签检索档案。

支持以图搜图：支持使用人脸照片进行人员检索；相似度支持设置。

支持人员类型过滤：不限、法人、员工、保安人员、临时用工，按人员性别过滤。

· 重点场所进出车辆信息展统计示

支持车辆信息统计展示：包含车辆照片、车牌号码、车辆类型、品牌、车辆类型、车身颜色、创建时间、最后更新时间、标签等信息。

支持车辆关联单位照片、单位名称、所属派出所、单位地址等信息展示。

支持车辆购买者注册信息关联，对接自主认证小程序导入车辆信息。

支持车辆的感知记录，感知类型，自定义车辆时间范围：今天、2天、7天、1月；自定义选择单位，单条轨迹记录支持点击详情查看。
3、视频中心

3.1基础配置

基础配置实现对安保基础数据（人员/组织/车辆）、用户权限、安保区域等平台基础数据的统一管理。

人员信息管理

人员信息管理包括人员组织管理、人员基本信息管理和平台用户角色管理，可在此模块中修改组织、完善人员信息、开卡、配置平台账户。

· 人员及组织管理

1. 支持组织的增删改查，查询项为组织名称；

2. 支持同级组织手动排序，支持下级组织移动到上级；

3. 支持在小区场景下快速添加楼栋单元；

4. 支持批量添加组织；

5. 支持组织的导入、导出；

6. 小区场景下，支持一人多组织；

7. 支持配置人员基本信息字段，包括姓名、性别、所属组织、身份证件、工号、手机号码、拼音、邮箱、年龄、出生日期、婚姻状况、政治面貌、籍贯、户籍、现居住地、房间号、与户主关系、证件有效期、证件发证机关、证件地址、职业、工作单位、学历、行政职务、职工性质、岗位类别、身份类型、入学年份、毕业年份、学院、年级、专业、班级、楼栋、是否住校、学工号，并可添加自定义字段，最多可自定义5个字段，除系统默认字段外（姓名、性别、所属组织、身份证件、工号、手机号码），其余字段均可配置是否必填；

8. 支持人员的增删改查，人员信息展示字段除已配置的人员基本信息字段以外，还包括持卡数量、人脸数量、指纹数量；

9. 支持人员信息管理，包括人脸采集、指纹采集、开卡、退卡、换组织；

10. 支持恢复已删除人员；

11. 支持身份证、手机号、员工号作为人员唯一标识；

12. 支持采集设备参数配置，包括人脸录入仪、指纹录入仪、身份证阅读器、发卡器、多功能录入仪；

13. 支持通过人工采集和自助采集的方式采集人脸；

14. 支持通过身份证阅读器快速读取身份证信息，填入到对应的字段中；

15. 支持通过USB相机采集人脸照片，支持人脸质量评分（需先配置通用智能服务）；

16. 支持批量导入人脸，以zip格式导入，图片命名必须为人员姓名_唯一标识.jpg； 

17. 支持通过多功能采集仪采集人脸、卡片、指纹和身份证；

18. 支持从指定型号的设备上同步人脸和指纹；

· 角色管理

1. 支持平台角色的增删改查，并可关联平台用户，角色信息展示字段包括角色名称、角色类型、创建用户、创建时间、更新时间、描述；

2. 支持配置角色的系统管理权限和应用权限，系统管理权限包括系统管理菜单权限、安保区域管理权限、组织管理权限、角色范围；应用权限包括应用菜单权限、业务资源权限管理；

· 用户管理

1. 支持对用户进行管理，包括增删改查、导入、导出、启用、禁用、实名认证、重置密码，可展示的字段包括用户名、用户类型、姓名、角色名称、用户组、是否启用、状态；

2. 支持对用户组进行管理，包括增删改查、导入、导出、手动排序；

3. 支持从Windows域同步用户（不包含密码），用于域账户进行平台登录；

4. 支持设置用户有效期，过期后不许登录；

5. 支持在账户连续多次输错密码被锁定后解锁用户；

· 人员账户管理

1. 支持人员账户管理，对账户启用、禁用和密码重置，该账户用于业主通过移动端登录平台，展示字段包括账户名、姓名、证件类型、证件号码、手机号码、默认组织、是否启用、状态；

车辆信息管理

车辆信息管理主要用于对平台上车辆信息的维护管理。

1. 支持对车辆进行管理，包括增删改查和导入、导出，展示字段包括车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、描述、车主姓名、手机号码；

2. 支持车辆绑定车主信息，从人员信息里快速选择已有人员进行关联；

安保区域管理

安保区域管理是对安保区域节点的管理，是管理设备的基本节点。

1. 支持对安保区域进行管理，包括增删改查、导入、导出、手动排序；

2. 支持小区场景下，快速添加楼栋单元；

3. 支持批量添加区域，也可在批量建区域时同时生成人员组织，快速完成区域和组织的配置；

4. 支持国标区域管理，可在添加区域时按照省市区的行政区域进行管理；

5. 区域树支持已添加区域后，非级联切换级联的场景；

高级参数配置

高级参数配置包含几个面向平台的通用配置项，包括设备校时、，账号管理、图片存储配置、用户安全设置。

设备校时

1. 支持设备校时及校时周期配置，以确保设备时间与平台时间保持一致；

，账号管理

1. 支持，账号的增删改，用于设备通过，协议接入平台；

图片存储配置

1. 支持图片存储池的设置，可存储至平台服务器硬盘、CVR、云存储；

2. 支持配置容量覆盖或者不覆盖，当存储空间占满后，可以覆盖原有数据保存或者不继续保存新数据；

用户安全设置

1. 支持设置密码有效期，开启后用户密码需定期修改；

界面配置

界面配置是对平台首页、系统管理页和导航页菜单栏的管理。

1. 支持对自定义菜单进行增删改查和排序，包括应用菜单（门户首页）、系统配置菜单（系统配置界面）和导航工具栏菜单（门户右上角导航栏）；

2. 菜单打开方式支持在平台门户新增tab页展示或者或者在浏览器中新打开tab页；

3.2智能监控

智能监控是以人脸识别技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸、人体、车辆进行抓拍、分析和应用的系统。实现视频中人脸、人体、车辆的自动识别、抓拍及管理，并提供检索和名单布控功能。

· 智能设备添加

1.
支持智能NVR、智能分析服务器的增删改查。智能NVR的展示信息包括：设备名称、所在区域、接入协议、IP地址及端口、设备编号、设备序列号、描述、密码强度。智能分析服务器的展示信息包括：设备名称、所在区域、设备类型、IP地址及端口、密码强度；

2.
支持智能NVR、智能分析服务器的批量删除；

3.
支持主动发现通过ISUP协议接入的智能NVR设备；

4.
支持同步设备与平台之间的设备名称和设备序列号信息；

· 智能监控配置

人脸分组管理

1.
支持人脸分组的增删改查，人脸信息展示方式范围卡片式和列表式，展示信息包括：姓名、性别、证件类型、证件号码；

2.
支持将人脸分组中，可以通过手动添加、人脸照片导入、从人员基本信息同步方式添加人脸。

3.
人脸分组中从人员基本信息同步的信息包括：姓名、姓别、证件类型、证件号码。

4.
支持将人脸分组中的人脸批量删除；

5.
支持复制人脸信息至其它分组；

识别计划配置

1.
支持使用默认计划模板（全天候模板、工作日模板、周末模板）和自定义计划模板，且默认计划模板不可更改；

2.
支持自定义计划模板的新增和删除。

3.
支持通过下发中心查看识别计划的下发进度及结果；

4.
支持重点人员、陌生人、高频人员、人体、车辆、行为分析中添加和删除识别计划；

5.
支持搜索重点人员、陌生人、高频人员、人体、车辆、行为分析中的识别计划；

监控点算法配置

1.
支持按照监控点、分析服务器配置指定区域的智能识别算法，该区域内发生的智能事件时会进行事件上报；

参数配置

1.
支持重点人员识别记录、陌生人识别记录、高频人员记录、人体记录、车辆记录、抓拍记录保存时长的配置，保存时长最多36个月；

2.
支持配置是否接收并展示人脸抓拍记录；

· 智能算法应用

重点人员识别

支持客户端中实时接收并展示重点人员识别结果；

支持按全部或分组查看重点人员识别结果，识别结果信息包括：抓拍时间、抓拍点、姓名、性别、相似度；

支持重点人员识别结果查询；

支持识别结果通过列表和卡片方式展示，并支持按时间和相似度排序；

支持重点人员导出识别结果的图片和记录信息（CSV格式）；

支持对识别结果中的抓拍小图、抓拍原图和人脸照片图下载到本地；

支持人员轨迹跨区域（跨地图/跨图层）查询和展示；

陌生人识别

支持客户端实时接收并展示陌生人识别结果；

支持识别结果通过列表和卡片方式展示，并支持按时间和相似度排序；

支持陌生人识别事件查询；

支持导出识别结果的图片和记录信息（CSV格式）；

支持对陌生人识别结果中的抓拍小图、抓拍原图和人脸照片图下载到本地；

支持人员轨迹跨区域（跨地图/跨图层）查询和展示；

支持在陌生人识别事件中，将人脸抓拍图一键加入到指定人脸分组；

高频人员识别

支持客户端实时接收并展示高频人员识别结果；

支持识别结果通过列表和卡片方式展示，并支持按时间和次数排序；

支持高频人员识别事件查询；

支持导出识别结果的图片和记录信息（CSV格式）；

支持对识别结果中的抓拍原图下载到本地；

支持在客户端中将实时识别的陌生人事件抓拍图一键加入指定人脸分组；

支持在高频人员识别事件中，将人脸抓拍图一键加入到指定人脸分组；

以脸搜脸

支持按上传的目标人脸照片对人脸抓拍照片搜索；

支持通过上传人脸照片实现以脸搜脸功能；

支持人脸查询结果在地图上绘制运行轨迹；

支持人脸抓拍事件详情中，查看抓拍信息、人员轨迹、录像回放信息；

支持将搜索结果作为二次查询的条件，再次进行以图搜图；

支持在人脸抓拍事件中，将人脸抓拍图一键加入到指定人脸分组；

人体查询

支持接收和展示人体结构化数据，人体结构化信息包括抓拍时间、抓拍点、上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、上衣类型、下衣类型、戴口罩、戴帽子、背包、拎东西、骑车、抓拍照片；

支持人体结构化数据查询；

支持根据人体抓拍记录中的人脸照片进行以脸搜脸；

支持查看人体抓拍记录详情中的录像回放；

车辆查询

支持接收和展示车辆结构化数据，车辆结构化信息包括抓拍时间、抓拍点、车牌号、车身颜色、车辆品牌、车辆类型、车牌颜色、抓拍照片；

支持车辆结构化数据查询；

3.3视频监控

视频监控系统通过对前端编码设备、后端存储设备、中心传输显示设备、解码设备的集中管理和业务配置，实现视频安防设备接入管理、实时监控、录像存储、检索回放、智能分析、解码上墙控制等功能，满足用户多样的视频监控需求。

3.3.1视频设备管理

视频设备管理主要用于视频的编码设备、监控点、报警器的管理，包含对视频资源的增删改查等操作。

编码设备管理

1. 支持通过宇视SDK、GB28181、Onvif、ehome/ISUP 5.0、大华SDK协议添加编码设备；

2. 支持编码设备的增删改查，编码设备展示字段包括设备名称、所在区域、接入协议、IP地址及端口号、设备编号、设备序列号、描述、密码强度；

3. 支持在区域内展示其下级区域的编码设备信息；

4. 支持筛选从未被连接成功的设备；

5. 支持编码设备移动到其他区域；

6. 支持主动发现添加到平台的编码设备；

7. 支持批量配置设备的设备能力；

8. 支持设备批量导入；

9. 支持设备导出；

10. 支持平台与编码设备双向同步设备名称和设备序列号，但GB28181协议与onvif协议接入的编码设备不支持同步设备名称至设备；

监控点管理

1. 支持监控点的增删改查，监控点展示字段包括监控点名称、所在区域、监控点类型、所属设备、IP地址及端口号、所属设备编号、通道号、描述；

2. 支持监控点移动到其他区域；

3. 支持监控点以拖动的方式调整次序；

4. 支持批量配置监控点类型；

5. 支持导出监控点信息（CSV格式）；

6. 支持同步平台与监控点的监控点名称；

报警器管理

1. 支持报警器的增删改查，报警器展示字段包括报警器名称、所在区域、报警类型、所属设备、IP地址及端口号；

2. 支持报警点移动到其他区域；

3. 支持导出报警点信息（CSV格式）；

3.3.2视频监控配置

视频监控配置包括视频预览、录像回放、事件布撤防及通用参数的配置，通过各参数的配置，达到预览回放等相关业务的实现。

视频预览配置

1. 支持配置预览默认直连取流协议（，协议、宇视设备网络SDK协议）；

2. 支持配置云台模式（简洁模式、专家模式）；

3. 支持配置是否开启实时预览监控点的在线状态及数量统计；

4. 支持配置预览工具栏中功能项的隐藏、展示，功能项包括上墙显示、抓图、声音、紧急录像、及时回放、对讲、电子放大、主子码流、3D放大、云台控制、码流信息、图片监控、报警输出、录像回放；

5. 支持配置抓图的图片格式，图片格式包括JPEG、BMP；

6. 支持配置抓图方式，抓图方式包括单张抓拍、按时间抓拍（时间间隔200~3000毫秒）、按帧抓拍；

7. 支持配置对讲是否自动录音；

8. 支持配置取流重连次数和重连时间间隔（10~60秒）；

9. 支持配置是否开启GPU硬解码；

10. 支持配置预览时主子码流自适应；

11. 支持配置视频画面数量超过指定数量时，自动切换为子码流播放；

12. 支持配置是否开启记忆预览窗口；

13. 支持配置轮巡是否自动过滤离线点位；

14. 支持对配置了抓图计划的监控点，配置预览时是否开启图片监控；

15. 支持去控件化实现视频预览、录像回放功能；

录像计划

录像计划模板

1. 支持监控点录像计划配置，包括设备存储、中心存储、录像回传。设备存储配置内容包括码流类型、计划模板、是否存储音频记录。中心存储配置内容包括码流类型、计划模板、资源池、取流方式（直连取流、过流媒体取流）。录像回传配置的内容包括回传执行计划模板、回传录像计划模板、回传开始日期、资源池、取流方式（直连取流、过流媒体取流）、取流速度；

2. 支持配置录像计划模板设置，包括全天候模板、工作日模板、周末模板、空模板及自定义模板，其中全天候模板、工作日模板、周末模板、空模板不可更改；

录像计划

1. 监控点可以同时配置本地存储和中心存储，且中心存储只能配置一个资源池；

2. 支持导出录像计划报表（CSV格式），包括实时流录像计划、历史流录像计划。实时流录像计划为即时保存的视频流信息的录像计划，历史流录像计划为对已经保存的录像再次保存到其他存储的录像计划。历史流录像计划目前平台支持设备存储录像另存到中心存储中；

3. 支持查看录像计划下发结果，结果信息包括发下配置数量、成功数量、失败数量、失败详情；

4. 支持录像计划查询；

5. 支持批量下发录像计划，下发方式分为下发选中计划、下发异常计划、下发所有计划；

6. 支持批量远程获取设备存储配置信息；

7. 支持批量清除录像计划；

8. 支持复制录像计划到指定监控点；

9. 支持配置回放解码前缓冲数据流大小（200~10240KB），解码后缓冲帧数（1~50帧）；

10. 支持单个录像下载片段大小设置，参数包含256M、512M、1G、2G；

抓图计划

1. 支持计划模板配置，计划模板分为时间段模板和时间点模板。时间段模板包括全天候模板、工作日模板、周末模板、自定义模板。时间点模板包括全天整点模板、工作日整点模板、周末整点模板、自定义模板；

2. 支持抓图计划模板的增删改查，抓图计划展示字段包括监控点名称、所属区域、抓图质量、抓图计划、抓图间隔；

3. 支持批量删除抓图计划模板；

事件布撤防

1. 支持配置计划模板，包括全天候模板、工作日模板、周末模板、自定义模板。全天候模板、工作日模板及周末模板为默认模板，不允许被修改；

2. 支持选择不同的事件类型进行布撤防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；

3. 支持对监控点配置计划模板、进行布撤防；

4. 支持对监控点批量配置布撤防计划；

5. 支持手动对监控点批量布撤防；

6. 支持对监控点布撤防信息搜索；

键盘控制ID配置

1. 支持监控点键盘控制ID的配置，方便使用键盘控制上墙操作；

2. 支持导入监控点键盘控制ID的配置；

3. 支持清除监控点的键盘控制ID；

4. 支持批量清除监控点的键盘控制ID；

5. 支持查询监控点键盘控制ID；

对讲关联配置

1. 支持监控点关联对讲通道的配置；

2. 支持清除监控点与关联对讲通道配置；

3. 支持批量清除监控点与关联对讲通道配置；

4. 支持查询监控点与关联对讲通道配置；

通用参数配置

1. 支持云台操作权释放时长配置，时长最多300秒；

2. 支持配置视频图像上是否叠加操作云台的用户名；

3. 支持配置是否开启限时预览（指定每次预览时长），时长最多30分钟；

3.3.3实时预览

实时预览功能主要用于视频的实时查看，其中可以通过配置视图、轮巡、广播分组等实现不同的视频预览方式。

视频预览

1. 支持预览取流方式切换包括直连设备取流/非直连设备取流；

2. 支持监控画面3D放大；

3. 支持视频预览切换为图片监控；

4. 支持监控点预览画面进行抓图、打开/关闭声音、电子放大、主子码流切换、查看码流信息、报警IO输出反控、紧急录像、及时回放功能；

5. 支持预览窗口布局切换，包含1、4、9、16、25常规画面分割，1+2、1+5、1+7、1+8、1+9、1+12、1+16、4+9、3+4、1+1+12等个性化画面分割以及1x2、1x4的走廊分割模式；

6. 支持预览画面自适应和全屏一键切换；

7. 支持预览画面中显示热成像设备温度信息；

8. 支持在预览应用中进行单窗口回放；

9. 支持预览视频一键上墙；

10. 支持使用标识区别级联监控点；

11. 支持车位相机、卡口抓拍机、违停球、车载设备的实时预览和录像回放；

12. 支持辅屏预览（1个辅屏）；

资源视图

1. 支持监控点和窗口布局以视图的形式进行管理，包括公有视图和私有视图；

2. 支持视图组的增删改查；

3. 支持云台控制、云台锁定、云台抢占（登录账号优先级高的可以抢占优先级低的账号）；

4. 支持监控点的预置点、巡航、轨迹设置；

5. 支持对监控点画面亮度、色度、对比度、饱和度设置；

轮巡分组

1. 支持轮巡分组的轮巡监控点添加和删除、窗口个数设置、轮巡顺序设置、轮巡时间间隔设置；

2. 支持视频轮巡分组增删改查；

3. 支持轮巡分组顺序的上下移动；

4. 支持轮巡的暂停、开始、切换操作；

广播对讲

1. 支持通道广播分组增删改；

2. 支持中心按分组进行广播；

3. 支持中心与前端设备语音对讲（除NVR）；

4. 支持通过宇视SDK、国标、Ehome、ISUP5.0协议接入的设备进行级联对讲；

录像回放

录像回放主要应用于查看历史视频信息，可以通过不同的方式查看录像，且可以实现录像的下载、剪切等操作。

1. 支持多画面播放时同步回放和异步回放切换；

2. 支持录像回放窗口布局切换，包含1、4、9、16等四种回放窗口分割类型；

3. 支持录像正放、倒放、快进、慢放、单帧播放，拖动进度条操作，快放速率包括1、2、4、8、16速率，慢放速率包括1/2、1/4、1/8速率；

4. 支持录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定设置；

5. 支持录像播放时声音开关闭、录像抓图、录像画面关闭、全屏播放操作；

6. 支持当鼠标停留时间轴时显示缩略图；

7. 支持单路1080P及以下的云存储视频录像32/64倍速正放/倒放；

8. 支持4/9/16分段回放；

9. 支持查询录像时，日期控件上标记当天是否有录像。有录像的日期通过蓝色标点标识；

10. 支持录像下载暂停、开启、搜索操作；

11. 支持当鼠标停留时间轴时显示缩略图；

12. 支持录像下载任务查询；

13. 支持切换监控点后，录像回放、下载时间范围保持不变；

14. 支持快速人脸检索；

全景监控

全景监控主要用于全景摄像机的视频预览，通过特殊设备实现全景的预览效果。

1. 支持球型鹰眼、全景摄像机以全景模式进行观测；

2. 支持球型鹰眼的观测模式切换；

3. 支持全景画面中抓图、紧急录像、电子放大；

4. 支持球机画面中抓图、紧急录像、电子放大、3D放大、云镜控制；

5. 支持全景监控画面悬浮窗口展示球机画面；

图片查询

图片查询功能可以查询通过抓图计划抓拍的图片。

1. 支持按监控点和时间段查询抓拍图片；

2. 支持按照监控点和时间排序展示图片查询结果；

3. 支持图片自动播放，且可设置图片自动播放速度；

4. 支持抓拍图片下载到本地；

电视墙

电视墙应用于中心大屏幕，专注视频上墙，调度解码资源将前端编码设备的视频画面在电视墙上显示。电视墙提供了解码资源管理、电视墙资源管理、电视墙/窗口的控制及内容上墙等功能。

资源管理

1. 支持电视墙的增删改查；

2. 支持管理LCD和LED两种类型电视墙；

3. 支持解码设备的增删改；

4. 支持主动发现注册到平台服务器的解码设备；

5. 支持修改和删除解码设备；

6. 支持解码资源与电视墙大屏关联、取消关联；

7. 支持通过多线路添加解码器；

8. 支持电视墙关联解码器通道，一个解码器通道只能关联一个监视器；

场景管理

1. 支持电视墙场景的增删改；

2. 支持配置电视墙场景切换计划，支持按天、周为周期切换；

3. 支持配置电视墙场景窗口，包含窗口漫游、分割、开窗、拼接、窗口名称、编号配置、窗口置顶置底；

4. 支持窗口名称的编辑和修改，窗口名称最长16个字符，设置为空则删除窗口名称；

5. 支持窗口置顶置底操作，当有多个开窗窗口层叠时，可针对窗口置顶/底，该窗口会在最顶/底层显示；

6. 支持报警窗口设置，可将窗口按高、中、低等设为报警窗口，系统中有相应等级的报警上报时，在报警窗口自动上墙；

7. 支持报警窗口和轮巡窗口分离，避免报警信息因轮巡切换丢失；

8. 支持窗口自定义编号，编号范围为1~2147483647；

9. 支持一键自定义窗口编号；

10. 支持LED效果展示，配置虚拟LED；

11. 支持轮巡计划增删改；

上墙控制

1. 支持指定电视墙的场景一键上墙；

2. 支持监控点上墙、下墙操作；

3. 支持监控点的预览、回放、主子码流切换、声音控制、强制子码流设置；

4. 支持监控点在线状态显示；

5. 支持配置上墙监控点是否直连取流；

6. 支持通过标记对联动上墙画面与普通上墙画面进行区分；

7. 支持切换电视墙，切换场景；

8. 支持控制轮巡，包括开启、暂停、停止轮巡；

核心流程

视频预览

视频预览可以分为三种取流方式。视频客户端可以分别通过设备直连取流和使用设备接入框架（DAC）取流。在使用APP预览或第三方调用取流的情况下，均可以使用MGC取流。

3.3.4监控预警

监控预警业务是根据用户需求选择不同布控规则，对嫌疑人进行多维布控，可对人脸、车牌、特征属性、人员库等多维布控方式，可满足不同实战场景使用。一旦触网，自动发送实时告警并触发轨迹与实时位置记录，提升布控及抓捕效率。

预警中心

实时预警中心通过预警哑铃进行用户提醒，用户通过点击预警哑铃查看所有报警信息、报警详情等，基于系统的报警结果可以灵活的将预警图片加入到研判任务中。
人员单体布控

用户可对人脸进行单体布控，布控时可选填布控目标姓名、性别、身份证号、车牌号、关联案件、布控范围、布控时间段等；人脸黑名单布控须上传人脸照片，当系统动态抓拍解析的人脸相似度高于布控置信度时，系统自动报警。

人员黑名单布控

用户可对人员进行黑名单布控，系统支持建立多个黑名单库，单个黑名单库支持1000张底库人脸数据布控，人脸黑名单库支持单张导入和批量导入两种模式，方便用户进行嫌疑目标的批量布控库建立和单个嫌疑目标的临时布控操作。

车辆黑名单布控

用户可对车辆黑名单布控，当系统动态抓拍解析的车辆车牌与布控车牌匹配时，系统自动报警。

4、网格数据采集平台

4.1店铺档案

（1）支持查看街道内店铺概况、店铺分布情况和店铺列表；
（2）支持新增、编辑、删除店铺档案，店铺档案内容包括：店铺名称、店铺地址、经营者、经营者手机号码、所属辖区、经纬度及其他非必填信息；
（3）支持导入店铺档案，可导入信息包括：店铺名称、店铺地址、经营者、经营者手机号码、所属辖区、经纬度类型、经度、维度、数据来源；
（4）支持按店铺名称、店铺地址、所属辖区、经营者、经营者手机号码查询店铺。
4.2小区档案

（1）支持展示用户有权限的组织树，组织树最底层到小区节点，能够根据组织名过滤组织树；
（2）支持展示小区的基本信息，包括小区名称、实有人口、实有房屋、实有车辆、实有单位、物联设备等统计信息；
（3）支持按组织、名称、小区类型过滤小区档案；
（4）支持展示小区的基本信息，包括小区类型、所属社区、数据来源、地址名称、经纬度、数据状态、数据更新时间、治安管理信息所属警务区及代码、出入口数量、登记人信息等；
（5）支持展示小区的物业及业委会信息，数据来源、数据状态及数据更新时间；
（6）支持小区的统计信息，包括人员、房屋、车辆、设备、重点人员统计；
（7）支持具备小区管理权限的用户编辑小区的基本信息、小区的物业及业委会信息；
（8）支持社区信息从下级小区管理平台级联。
4.3房屋档案

（1）支持房屋信息的增删改；
（2）支持楼栋、单元、楼层、户室批量添加房屋；
（3）支持批量删除房屋；
（4）支持展示用户有权限的组织树，组织树最底层到小区节点，能够根据组织名过滤组织树；
（5）支持选择楼栋单元展示单元下房屋档案列表；
（6）支持根据组织、屋主姓名/证件号码、屋主手机号、房屋状态、楼栋、单元、楼层过滤条件查询房屋档案列表；
（7）支持通过模板文件批量导入房屋档案、人房关系；
（8）支持查看批量导入记录，包括：导入时间，导入数据类型，导入结果（成功数，失败数）；
（9）支持详细展示批量导入的记录，展示每条导入数据详情，导入结果，失败原因；
（10）支持小区的房屋统计数据，包括：总人数、房屋总数、自住、出租、空闲、待查等统计数据；
（11）支持展示房屋档案的基本信息，包括房屋地址、房屋面积、房屋性质、户型、户主姓名、户主电话、户主身份证号码、户主居住地址、户主名字、户主性别等；
（12）支持展示房屋居住人员，包括人员照片、姓名、身份证号码、户籍地址、与屋主关系、重点人员标签等；
（13）支持展示房屋历史居住人员，包括人员照片、姓名、证件类型、证件号码、居住期、是否关注、户籍地址。
4.4人员档案

（1）支持增删改小区人员信息，包括涉及该人员的人车、人房关系；
（2）支持人员档案查询：基于人员档案基础数据，实现人员档案信息的查询，包括条件查询，以及人员图片以图搜图查询；
（3）查看人员档案详情信息：包括人员基础信息、人员房屋信息、人员车辆信息、关系图谱、人员轨迹信息、异常行为事件、访客事件以及重点人员事件；
（4）支持人员档案导出：根据查询结果信息，选择部分导出结果信息或选择全部导出结果信息，导出结果包含人员基础信息的excel文件以及导出人员的人脸图片。
4.5车辆档案

（1）支持按照小区、车牌号、车主姓名、证件号和车主联系电话查询车辆档案信息；
（2）支持查看车辆信息详情，包括基本信息，车主信息、车辆使用人信息、抓拍信息和异常车辆分析；
（3）支持车辆档案信息的全部/部分导出；
（4）支持车辆信息从下级小区管理平台级联。
4.6设备档案

（1）支持设备档案列表页面展示用户有权限的组织树，组织树最底层到小区节点，能够根据组织名过滤组织树。
（3）支持设备档案列表展示小区设备的基本信息，包括小区视频设备、人脸设备、车辆抓拍机、门禁设备等统计信息。
（3）支持按设备名称、设备类型等条件过滤设备档案。
（4）支持设备档案导出：根据查询结果信息，选择部分导出信息或选择全部导出结果。

5、工业数据平台

通过汇聚本辖区内的各类工业数据，以图表的形式直观的在大屏上展示，可以让领导直观的了解辖区内工业生产的情况。需要提供如下功能：
支持辖区内企业信息统计，包括企业数量，企业员工数量，以及企业员工年龄段占比统计、性别占比统计。

支持工业数据综合管理、监测预警、产业分析、行业分析、企业透视、对标分析等。

支持经济指标设定、实时数据查询分析、历史数据查询分析。数据可以以折线图、饼状图方式展示。设定预警触发条件，当条件触发时，系统自动产生告警记录，告警信息含当前触发指标、当前值等信息。

6、视频图像综合应用平台

视频图像综合应用平台基于视频图像信息解析系统、联网共享平台等服务能力，开发视频实时调阅、智能搜索、轨迹分析等共性基础应用，打造视算研判、人口管理等专业应用，提供面向科信、治安、刑侦等警种的业务应用。

6.1应用门户 

应用门户实现用户统一界面、统一管理的业务需要，提供科技感的门户体验及丰富的业务功能支撑，支持WEB访问登录，可满足安防行业客户多样业务承载需求。

门户页面：支持业软所有产品的承载，以门户的形式展示。

多样展示：支持多样式的首页。

多种组合：视频业务、智能业务、公安业务均可满足。

菜单灵活：支持自定义修改菜单的名称、排序。

6.2服务配置

查看系统软件版本号、服务状态、管理License、管理系统应用、定制界面风格、配置用户权限、上传工具、认证管理等。

6.3系统配置

支持对人脸相机、人证设备、本地视频识别任务等配置；

对界面展示的统计信息进行自定义配置；

对人员、车辆等相关数据进行配置；支持配置人脸布控类型和人脸布控原因的数据集合，支持配置车辆号牌种类、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、车辆品牌、违法类型、布控原因、采集类型、行驶方向、省份简称、套牌分析结果、特种车型、通行证类型、货物类型等数据集合。

对预警中心的报警参数进行配置；对车辆、人员、Mac、Rfid配置报警提示参数，便于及时查看报警以进行处理；以及配置预警中心界面是否显示实时报警、警情统计、在线警力、全部警力卡片。

支持对人脸库权限配置，配置用户对人脸库及人脸库名单的增删改查权限，包括名单库、白名单库、人像库等。

6.4下载中心

支持通过下载中心下载C/S客户端、业务相关的工具和文档、认证插件。

6.5共性应用

共性基础应用服务提供专业应用、专题应用、移动应用和警种业务应用所需的共性应用支撑能力，通过调用视频联网平台、解析系统服务的服务能力，快速响应业务应用需求。视频图像共性应用主要包括实时调阅、历史回放、以图搜图、布控告警、身份核验、轨迹分析、关系分析、规律分析、融合分析等。

智能搜索

通过图片或特征属性查询人脸/人体/机动车/非机动车目标。帮助民警快速搜索目标，实现海量信息的价值目标提取。

· 以图搜图

通过视频图像信息解析系统提供的全目标结构化及关联分析服务，识别上传图片中的人脸、人体、车辆等多种类型的目标，并进行以图搜图，返回多种类型的数据结果。

· 特征属性检索

支持对人员、车辆、非机动车类型进行定向式搜索，输入搜索条件，在视频图像信息解析系统中快速查找特定类型的数据。

侦查研判

对前端采集数据中的人车等活动目标进行智能分析研判，从而实现目标检索和异常行为管控。

· 结构化任务

对视频或图片中的机动车、行人等活动目标进行分类检测，识别目标的结构化属性，从而可根据条件属性进行目标查询。

· 智能侦查

支持人脸、人体、机动车、非机动车查询业务，并结合地图进行操作，便于查看目标轨迹和落脚点。

地图应用：在地图上查看设备资源以及实况/回放。搜索相机：支持关键字，查询相机。支持定位至地图；查看实况/回放：支持查看该摄像机的实况、录像回放；支持截取当前实况/录像画面，保存图片到本地。

快速查询：支持通过图片或特征属性查询人脸/人体/机动车/非机动车目标。

1、下发查询任务

2、查询结果

查询结果展示符合条件的目标抓拍列表，按相似度由高到低或按抓拍时间由近到远排序。

渐进式搜索

支持基于研判得到的结果进行二次及多次检索：用户通过识别系统研判的视图结果，不断给系统更多确定信息进行重新检索，将得到更精确的线索，快速提升排查嫌疑人的效率。

加入暂存架暂存架用于存放想要关注的查询结果，支持将查询结果加入到暂存架中进行进一步分析。

6.6人像检索/身份核验

人脸1：1比对

支持上传两张人脸图片，调用视频图像信息解析系统的1:1比对服务，对两张人脸图片进行建模、比对，返回相似度比对值，判断是否为同一人。验证两张人脸的相似度情况。

人脸1：N比对

导入一张人脸图片，在指定的静态人脸库中检索相似目标，调用视频图像信息解析系统的1:N比对功能，将1个目标和N个目标比对，找出相似度最高的M个结果，并按照相似度由高到低排序。

应用举例：获取到嫌疑人员照片时，可以在全国人口库中进行检索，获取人员的身份信息。

身份证或姓名检索比对

支持通过身份证号码或姓名，检索出人员照片信息，调用视频图像信息解析系统的比对服务，对两张人脸图片进行建模、比对，返回相似度比对值，判断是否为同一人。

通过身份证号或姓名检索出人员照片信息和上传的照片进行相似度比对。

6.7人脸研判

轨迹分析

向视频图像信息解析系统提交人脸图片进行建模分析，按照设定的时间、区域和相似度等条件，在视频图像信息解析系统中搜索出相似人脸图片，经过筛选后，在电子地图上刻画出人员的时空轨迹。

应按照设定的时间、区域等条件，通过人脸特征属性（如：年龄段、性别、是否戴眼镜等）在视频图像信息解析系统中查询人脸，查询结果以图片或列表形式展现，经过筛选后，在电子地图上刻画出人员的时空轨迹。

关系分析

· 同行分析

分析与指定人员出现点位多次重合、运动轨迹相似的人员，可用于对指定嫌疑人的同伙进行分析。

规律分析

· 频繁出现

分析统计在一定时间内，频繁通过同一区域的人员情况，支持每日分析和手动分析。

每日分析：固定每日凌晨启动分析，分析内容为前24小时内的人脸抓拍图片。对车站、园区门口等人员流动性大的长期重点关注区域，可设置每日分析任务，筛查每天出现频次较多的人，及时发现异常行为。

手动分析：任务创建后立即启动分析，、具体日期可自行设置。当案件发生后，可手动对案发地点一段时间内的人员创建分析任务，查看多次出现的人员，进而查找有作案嫌疑的人员。

· 长期未现

分析监控区域内的常驻人员在某一段时间内长期未出现的现象。例如：对小区内独居的老人或校园内的学生设置“长期未现”分析任务，可及时发现人员走失、长期未归或长期宅在房间的行为，从而进行重点关注，确认人员安全。

· 落脚点分析

统计人员在指定时间段内、在各个区域出现的次数，可帮助分析嫌疑人的运动踪迹、根据常出没地点判断窝藏地点。

人脸碰撞

分析在指定的多个区域、多段时间出现过的人员。例如：当已知案件发生的多个地点、多个时间段时，通过人脸碰撞出在这些已知地点或时间段内出现的人员，即为符合作案条件的人员，可快速锁定犯罪嫌疑人。

人脸碰撞支持区域碰撞和时间段碰撞。

区域碰撞：分析在多个指定区域的特定时间都出现过的人员。例如：嫌疑人在不同时间分别在多个区域作案。更多地，如果已知嫌疑人不可能出现的区域，还可设置区域筛选条件。分析结果展示符合条件的人员及其在各个分析区域出现的次数。

时间碰撞：分析在多个指定时间段内，出现在某一区域的人员。例如：嫌疑人在某一区域多次作案。更多地，如果已知嫌疑人不可能在该区域出现的时间，还可设置时间筛选条件。在页面右侧分析结果展示符合条件的人员及在各分析时段出现的次数。

6.8车辆研判

· 轨迹分析

分析在某段时间内、通过若干个特定区域的车辆。例如：案件发生后，经过分析，推测出嫌疑车辆可能在某时间段经过某地区或某些卡口点。结合推测，通过车辆轨迹碰撞，对海量过车记录进行分析，查询运动轨迹符合特定时空条件的车辆，并借助地图还原行车轨迹，从而大大提高搜索嫌疑车辆的效率。支持查看轨迹：在地图上展示车辆运动轨迹。支持布控：对车辆创建布控任务。

关系分析

· 关联分析

分析某段时间内，满足一定跟车时长和跟车次数的车辆。可以指定车辆、查询某辆车的关联车辆信息；或不指定车辆查询所有具有关联关系的车辆。

规律分析

· 多进不出

查询在某段时间内进城次数和出城次数不同且相差较大的车辆，比如：分析某辆车多次进城不出城，可应用于排查为了逃避抓捕，用不同的车牌进出城、走小路出城的车辆等；或分析车辆只进不出，长时间在某区域逗留的现象等。

· 频繁夜出

查询某段时间内在某区域或若干卡口点频繁在夜间出没的车辆。例如：作案车辆通常在夜间多次到作案地点进行探路、踩点。

· 单日过城

分析某一天内既有进城记录也有出城记录的车辆。可用于协助警方搜捕有外地流窜作案嫌疑的车辆。

分析完成后，在界面右侧显示单日过城的车辆记录，并展示车辆每一次过城记录的进出卡口、抓拍时间 和截止当前记录的过城次数。

· 异常行为

查询在某段时间内，未按照正常轨迹行驶的车辆。例如：违法车辆为躲避追捕走小路抄近道出城、或为逃避缴费绕偏远路线出城。警员可将常用出城干道设为正常出城路线，部署警力进行检查。然后通过车辆异常行为分析业务，基于大数据分析所有车辆，筛选出在某段时间内未走正常路线出城的车辆，再进一步判定是否为嫌疑或违法车辆。

· 昼伏夜出

昼伏夜出，即白天潜伏，夜晚出来。昼伏夜出车辆分析，用于查询在某地区或若干卡口点经常在夜晚出没、而白天极少出没的车辆。

· 高危时段

查询在案发高危时段内、在某地区或若干卡口点出没的车辆，可协助警方对嫌疑车辆进行筛选。

· 首次进城

查询某区域或若干卡口点在某时间段内首次出现哪些车辆。

· 频度分析

分析在某段时间内，通过特定卡口且通过次数在一定范围内的车辆。可用于协助警方判断车辆重复经过案发地点踩点的行为。

· 隐匿车辆

查询在案发前频繁经过案发地点附近卡口，而在案发后在同一卡口不再有或很少再有过车记录的车。

· 套牌分析

根据系统中保存的过车记录，分析出在短时间内同一车牌出现在不可能以正常行驶速度到达两个地点的车辆信息，可应用于检测作案车辆使用假车牌躲避警方的追踪。

· 落脚点分析

查询某辆车在某段时间内长时间停留的地点，即为其落脚点。通过查询某辆嫌疑车在案发前后的落脚点，可判断其作案据点或藏身地点。

6.9行为分析预警

按照设定的规则分析视频中的人员或者物品，对于异常情况或行为上报报警。

区域入侵：对有目标闯入指定检测区域的行为进行检测和报警。主要运用于住宅、校园、机场、军事区域等边界围墙，用于防范外来人员入侵。

攀高检测：对一定高度的检测区域内人员攀爬和越线行为进行检测和报警。主要运用于监狱场景，预防被监管人员翻越窗户、围墙等。

起身检测：对人员起身的行为进行检测和报警。主要运用于监狱场景，通铺场景下若床上的人起身离开检测区域、或上下铺场景人员进入检测区域，则触发告警。

值岗检测：若当前在岗人数少于某个阈值、或多于某个阈值，且状态持续了较长时间，则进行报警。主要用于门岗场景，预防值岗人员擅离值守或多人聚集。

人员逗留：人员在视频监控区域内徘徊或者滞留时间超过预先设定的时间时产生告警。主要运用于人流量较少的银行ATM附近、政府机关门口等区域，使管理员能够提前得知潜在威胁的所在。

绊线检测：在视频监控区域内设置警戒线和警戒方向，自动检测触犯警戒线的行为并产生告警。主要运用于轨道、仓库等禁止进入区域检测。

快速移动：监测监控区域内人员的快速移动行为。适用于走廊、马路等场景，当人员在单位时间内移动距离超过阈值时进行报警。

逆行检测：在视频画面中设置逆行方向，检测到人员逆行时产生告警。主要运用于交通道路场景，检查是否有逆行事件发生。

物品搬移：对指定区域内物品是否被移走进行监控，对被移走的物品产生告警，实现对物品的保护。主要运用于博物馆、展览馆等场所，预防贵重物品等被移走。

物品遗留：在指定监控区域内，对遗留的物体行为进行自动检测，并对物体遗留的行为产生告警。主要运用于机场、火车站、地铁站等公共场所，在警戒区域进行遗留物品检测，预防危险事件。

单人独处：在监测区域内的单人超过独处的时间后，则会产生告警信息。主要运用于监狱场景，及时发现被监管人员的独处行为，预防发生消极事件。

人员聚集：检测区域内的人数超过设置的上限、或在设置的时间间隔内增加的人数达到设置条件，则会产生告警信息。主要运用于监狱场景，及时发现人员群体性事件。

人员发散：检测区域内的人数低于设置的下限、或在设置的时间间隔内减少的人数达到设置的条件，则会产生告警信息。主要运用于监狱场景，及时发现群体活动时人员离开现象。

服饰识别：通过警服特征（颜色、警徽等）识别人员，对检测区域内出现的非相关人员上报告警。

密度估计：检测指定监控区域的人群覆盖密度，人群密度大于指定值时产生告警。主要运用于商场、广场等大型公共区域，统计出来的结果可作为人群引导和安全防范的参考。

人群聚集：当检测区域内人数增加时产生告警。主要运用于避免人群聚集的场所。

人群发散：当检测区域内人数减少时产生告警。主要运用于检测人群异常离开某一区域，如发生危险时人员逃生行为，可制定疏散指引预防踩踏事件。

剧烈运动：对检测区域内两人及以上人员进行剧烈运动的行为进行检测和报警。主要运用于监狱场景，及时发现人员斗殴行为。

睡岗检测：对检测区域内人员的睡觉现象进行检测，当时间达到设置的阈值时产生告警信息；主要运用于监狱场景，及时发现值岗人员的睡觉行为。

6.10视频实况与回放

管理前端相机采集的视频，通过多样化的实况、回放查看方式和场景化应用，代替警员现场巡逻，及时感知异常状况。

视频实况

通过视频窗格实时播放摄像机所拍摄到的音视频信息。查看摄像机、轮切、组显示、轮巡资源的实况。

· 实况

查看摄像机获取的实时监控画面。

· 轮切

在一个窗格循环播放某个轮切资源中各个相机的实况。

· 组显示

在多个窗格同时播放某个摄像机组中所有相机的实况。

· 轮巡

在多个窗格中（自定义布局）按照一定时间间隔循环播放多个相机的实况。

实况操作

通过实况窗格相关菜单设置实况参数和启动抓拍等更多业务。

支持关闭当前窗口、关闭全部、最大化/还原操作。

支持鼠标悬浮在实况画面显示工具栏。

支持云台控制面板操作

实况资源管理

查看摄像机资源信息和监控关系、修改摄像机名称和属性、统计资源数量。

录像回放

· 录像回放

回放存储的视频录像。支持查询回放、分段回放录像、录像切片等操作，回放进度条显示当前选中窗格的录像回放进度。

· 录像下载

支持录像下载到本地。
（四）派出所提升工程

1、指挥中心大屏采购清单

	序号
	项目
	主要技术参数
	数量
	单位

	1
	派出所LCD拼接单元（含支架）
	面板尺寸（寸） 55
	15
	台

	
	
	分辨率 1920*1080
	
	

	
	
	物理拼缝（mm） 1.7
	
	

	
	
	色彩数 16.7M
	
	

	
	
	亮度（cd/m2） 500
	
	

	
	
	对比度 4000：1
	
	

	
	
	响应时间（ms） 8
	
	

	
	
	视角（H/V） 178°/178°
	
	

	
	
	接口
	
	

	
	
	视频输入 1 个 DVI、1 个 HDMI、1 个 VGA
	
	

	
	
	USB 接口 1 个 USB
	
	

	
	
	控制接口 1 个 RS-232 IN、1 个 RS-232 OUT、1 个红外接口
	
	

	
	
	整机参数
	
	

	
	
	电源 AC 100～240V 50/60Hz
	
	

	
	
	产品尺寸（W*H*D）（mm） 1211.70*682.55*146.24
	
	

	
	
	功耗（W） 228
	
	

	
	
	重量（kg）
	
	

	
	
	净重：26.5
	
	

	
	
	单包毛重：32.8
	
	

	
	
	双包毛重：61.4
	
	

	
	
	工作温度 0～40℃
	
	

	
	
	工作湿度 20%～90%（无凝露）
	
	

	
	解码器
	1.主控系统采用嵌入式Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件）
	2
	台

	
	
	2.设备应具有1个10/100/1000M, 2路HDMI输入接口，具有一对音频输入输出接口，具有1个RS232接口，具有1个RS485接口，具有一个USB接口。（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件）
	
	

	
	
	3.为保证设备兼容性，设备应支持第三方私有码流解码上墙。（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件）
	
	

	
	
	4.为保证设备兼容性，应支持CIF-4K任意分辨率解码（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件）
	
	

	
	
	5.支持9:16，16:9,4:3,3:4等多种比例图像解码输出上墙（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件）
	
	

	
	
	6.可接入第三方厂商的IPC和NVR，同时解码上墙（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件）
	
	

	
	
	7.可支持H.265、H.264、超级264、超级265、MPEG4、MJPEG格式解码（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件）
	
	

	
	
	8.为保证设备可适应多种不同的显示设备，输出分辨率可支持3840x2160（4K）@60HZ、1920X1200（WUXGA）@60HZ、1920X1080（1080P）@60HZ、1600X1200（UXGA）@60HZ、1440x900（WXGA+）@60HZ、1280x1024（SXGA）@60HZ、1280x720（720P）@60HZ、1024x768（XGA）@60HZ分辨率输出（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件）
	
	

	
	
	9.为保证设备可以适应不同的输出设备，输入分辨率可支持可支持3840x2160（4K）@60HZ、1920X1080（1080P）@60HZ、1920X1080（1080P）@50HZ、1600x1200（UXGA）@60HZ、1440x900（WXGA）@60HZ、1280x1024（SXGA）@60HZ、1280x720（720P）@60HZ、1280x720（720P）@50HZ、1024x768（XGA）@60HZ分辨率输入（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件）
	
	

	
	
	10.为方便操作，支持在电视墙上控制云台摄像机的转动，聚焦，光圈等操作（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件）
	
	

	
	
	11.为保证多种格式音频适配，支持G.711A、G.711U、AAC-LC的音频格式并输出（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件）
	
	

	
	
	12.为快速提示设备异常情况，当前端设备离线时，直接在电视墙上显示“视频丢失”字样（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件）
	
	

	
	
	13.为快速提示设备异常情况，设备在解码能力不足时，可在显示设备上显示“资源不足”的提示（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件）
	
	

	
	
	14.为保证具有足够的预案切换，设备支持多个场景间的切换，可保存96个场景（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件）
	
	

	
	
	15.为保证画面的切换效率，当场景布局发生变化时，从50路实况的场景切换到50路实况的场景的切换时间＜0.5S（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件）
	
	

	
	
	16.为保证画面的切换效率，当场景布局不发生变化时，从50路实况切换到另外50路实况的切换时间＜0.3S（需提供表面具有CNAS标识的检测报告复印件）
	
	

	
	
	17.同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差＜1ms
	
	

	
	云终端
	1. 为满足客户不同接口需求，设备应有1个VGA输出接口，1个DP输出接口，1个HDMI输出接口， 4个USB3.0接口、4个COM接口、4个USB2.0接口、1个LPT接口、1个100M/1000M自适应RJ45网络接口、1个PS2鼠标接口、1个PS2键盘接口、2个Audio-out接口、2个Mac-in接口、1个Line-in接口、2个Wifi天线接口。
	1
	套

	
	
	2. 为满足客户业务对设备性能的要求，要求设备采用的CPU不低于I5、主频不低于3.4GHz，硬盘容量不低于1T，内存不低于8G；抗电强度试验，应能承受GB16796-2009中表1规定的45HZ~65HZ交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。
	
	

	
	
	3. 为保证设备输出画面的画质效果，要求设备可输出4096×2160@60Hz分辨率的图像。
	
	

	
	
	4. ★为了保证能兼容各种分辨率的显示设备，要求设备支持输出4096x2160@60Hz, 3840x2160@60Hz,2560x2048@60Hz, 2560x1920@60Hz,2560x1600@60Hz, 2560x1440@ 60Hz,2048x1536@60Hz, 2048x1152@60Hz,1920x1440@60Hz, 1920x1200@ 60Hz,1920x1080@60Hz， 1856x1392@60Hz,1392x1344@60Hz， 1680x1050@60Hz,1600x1200@60Hz， 1600x900@60Hz,1440x900@60Hz， 1400x1050@ 60Hz,1366x768@60Hz， 1280x1024@60Hz,1280x960@60Hz， 1280x768@60Hz,1280x720@60Hz， 1280x600@60Hz,1152x864@60Hz，1024x768 60Hz,800x600@60Hz（需提公安部检测报告复印件）
	
	

	
	
	5. 为了满足各种显示需求，要求设备可将画面布局调整为1、3、4、5、6、7、8、9、10、13、16、17、25、32、26、64个窗口进行显示。
	
	

	
	
	6. ★具备抓拍功能，可对接入并显示的视频画面进行一键抓拍，可抓拍指定视频画面和所有视频画面。（需提公安部检测报告复印件）
	
	

	
	
	7. 支持录像功能，可一键开始本地录像，可将接入的IPC设备的实时视频画面录制成录像文件并保存至本地，存储路径和录像文件格式可配置；可根据指定的日期、时间段定制录像计划，可将当前录像计划保存为模板并可进行调用
	
	

	
	
	8. 设备具有录像回放功能，并具有录像单帧播放、后退、倍速快进、倍速快退、跳转、暂停、抓拍等功能
	
	

	
	
	9. 为了能更清晰的查看视频画面，要求设备支持数字放大功能，可通过框选实时视频画面中的区域进行局部放大
	
	

	
	
	10. ★支持云台控制功能，可控制外接云台摄像机或球型摄像机进行转动、缩放、聚焦。3D定位、设置预置位、调用预置位等操作（需提公安部检测报告复印件）。
	
	

	
	
	11. 具备报警记录查询功能，可查看设备及接入设备的报警记录，并可查看指定报警接入设备的录像文件、历史报警记录，并可导出历史报警数据。
	
	

	
	
	12. 为了能更加直观的展现监控布局，要求设备具备电子地图功能，可添加指定区域电子地图，并可在电子地图上指定位置设立摄像机点位，并可调取对应的摄像机点位视频画面。
	
	

	
	
	13. ★设备解码能力应满足可同时解码输出5路图像分辨率为3840x2160、帧率为30fps的视频图像或30路图像分辨率为1920x1080、帧率为30fps的视频图像或45路图像分辩率为1280x720、帧率为30fps 的视频图像或60路图像分辩率为720x576、帧率为30fps 的视频图像（需提公安部检测报告复印件）。
	
	

	
	
	14.设备电磁辐射属性应满足下列要求：按GB/T9254-2008 中规定的试验和测量方法对设备进行传导骚扰试验，传导骚扰应符合标准中B级的限值要求；辐射骚扰应符合标准中B级的限值要求
	
	

	
	
	15.为了满足设备长时间连续工作的需求，在正常工作条件下，连续工作168h,设备应能正常工作
	
	


2、派出所装修清单

	序号
	名称及说明
	单位
	工程数量

	1
	一、二、三楼原桌、椅、文件柜等搬运
	工
	12

	2
	原灯具、插座、开关、电线等拆除
	工
	6

	3
	原洁具、进落水管等拆除
	工
	4

	4
	原地板拆除
	M2
	59.2

	5
	原地脚线凿除
	工
	3

	6
	原墙体、门窗拆除
	M2
	258.7

	7
	原面砖、地砖凿除
	M2
	21

	8
	原大理石台拆除
	工
	3

	9
	墙脚凿除
	工
	5

	10
	原吊顶拆除（局部）
	M2
	116

	11
	轻质隔墙
	M2
	218.7

	12
	钢玻隔墙
	M2
	24

	13
	防水卷材
	M2
	38.2

	14
	水泥砂浆找平
	M2
	71.6

	15
	抬高（170）
	项
	1

	16
	水泥沙浆抹灰
	M2
	437.4

	17
	砌门地（含门框、门桥板）
	付
	15

	18
	300*600面砖
	M2
	51.7

	19
	300*300地砖
	M2
	12.4

	20
	地砖、面砖铺材及人工
	M2
	70.1

	21
	包角条
	M
	13.3

	22
	地面切割及挖槽
	M
	87.4

	23
	黑大理石走边条
	M
	77.6

	24
	过门大理石
	M
	15

	25
	瓷砖面填缝
	M
	132

	26
	吊顶方木龙骨基层
	M2
	116

	27
	石膏板饰面
	M2
	116

	28
	吊顶铝方通格栅
	M2
	48.2

	29
	枪械房钢构
	M2
	27

	30
	地面自流平
	M2
	59.2

	31
	塑胶地板
	M2
	59.2

	32
	枪柜搬运、安装
	项
	1

	33
	枪械房防盗门移装
	项
	1

	34
	墙面切槽
	项
	1

	35
	墙面修补、清理
	M2
	415.7

	36
	吊顶、墙面刮灰、刷白色乳胶漆
	M2
	1247.4

	37
	黑大理石地脚线
	M
	121.7

	38
	细木工板门基层
	付
	15

	39
	空调移机（卡式）
	台
	8

	40
	机械钻孔
	个
	14

	41
	成品木门
	扇
	15

	42
	成品隔断
	M2
	8

	43
	成品门套
	M
	150

	44
	成品窗套
	M
	120

	45
	门锁、门吸、合页等
	套
	15

	46
	进落水安装
	间
	2

	47
	洁具（暂估）
	间
	2

	48
	成品荣誉柜
	M2
	44.6

	49
	成品茶水台
	M
	4

	50
	电线、开关、插座等强电
	M2
	415.7

	51
	网络、监控等弱电
	M2
	415.7

	52
	灯具（暂估）
	项
	1

	53
	地面保护毯
	M2
	415.7

	54
	空调、桌、椅、柜薄膜覆盖
	项
	1

	55
	满堂脚手架
	M2
	415.7

	56
	垂直运输
	项
	1

	57
	竣工清理
	工
	14

	58
	垃圾清运至垃圾山
	车
	11


其他要求

（一）为保证质量，投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时采购人及第三方单位（如有）将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并保留追究责任的权利；

（二）为保证质量，本项目采购人及第三方单位（如有）将对到货设备进行严格验收，如实际安装设备达不到招标文件技术要求或安装型号参数与投标文件不一致的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并不予退还履约保证金；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担；

（三）知识产权

（1）供应商应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权； 

（2）本项目所有成果知识产权归采购人所有，采购人有权在其他项目上运用该项目成果。未经采购人书面同意，成果不得擅自扩散或提供给第三方使用。 

（3）供应商应保证采购人在软件使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任并负责解决。

（四）数据保密要求

中标供应商到现场进行实施、维护的工程师须按照采购人的规定签署保密协议。合同双方都履行保密承诺，中标供应商须对开发过程中涉及的相关数据资料进行严格的保密。

（五）其他要求

（1）采购单位需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标人须承诺在采购需求或政策法规范围内，随着采购单位需求的变动随时做出响应，修改应用软件。 

（2）签订相关保密协议，承诺对本次安全服务项目实施过程产生的数据严格保密，未经授权，不得以任何方式将相关系统数据信息披露、发表或传播。

三、商务条款

1、建设期：60日历天。

2、保质期与售后服务：

2.1.本项目所有设备质保期均至少两年（技术参数中有详细说明的除外），质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修及维护。

2.2.在质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

2.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，8小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

2.4.供应商在报价文件中须说明保修期内提供的服务计划。

3、付款方式：

在合同签订后七个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金（形式：银行转账或保函（保函截止时间为项目竣工验收后20天内）），合同签订后且具备实施条件后7个工作日内向中标供应商支付总价40%作为预付款，经初步验收合格后向中标供应商支付总价的30%；本项目验收合格后，采购人向中标供应商支付至合同价的95%，并退还履约保证金（无息）；剩余款项待设备验收合格满两年后内付清。

供应商方申请付款时必须出具发票，采购人在收到发票后7个工作日内支付。否则采购人有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。

四、培训要求

（1）中标供应商必须为采购人提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；投标供应商必须列明相应的培训课程。

（2）投标供应商应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、日程、授课教师、资料等详细内容。

（3）技术培训的内容必须包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。中标供应商培训教师必须是公司的资深工程师。

（4）所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

（5）实际培训时间、人数和地点按中标供应商与采购人商定的为准。

五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.本项目为交钥匙工程。即提供的机组安装就位后，只须通电，便可进行调试和正式运转和使用。 
2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收； 

3.完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.对业主的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6．由中标供应商免费送货到指定地点；

7.施工进场所产生增加的费用（包括新增工程量），各投标供应商在投标报价时须自行考虑，该费用计入投标总价，今后不予增加。

8.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。
4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5、本项目采用总价包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲8、本项目采购预算8144000元。某些（个）供应商投标报价超出预算价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

9、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金在递交截止时间前到达保证金账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
12、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

13、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 

2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章）

5）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。；

7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动承诺函；

9）投标供应商没有失信记录承诺函；

上述资格条件审查材料2-9项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2)  开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

8） 供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）；

9）供应商自2019年01月01日以来类似业绩证明（按评标细则要求提供）；

项目实施人员一览表；

11）具体的项目方案（格式自拟）；

12）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

13）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1） 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2） 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3） 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

   5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前须按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文货物类取费标准向招标代理机构支付招标代理服务费，由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。
第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1. 监控设备，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。     

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

甲方（采购人）：                                  （以下简称甲方）

乙方（中标供应商）：                              （以下简称乙方）
一、合同标的

1. 标的清单：

二、合同金额

 本合同金额暂定为（大写）：        （￥      元）人民币。其中，包括软件平台建设     元。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用标的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的标的或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保
乙方保证所交付的标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

合同签订之后7个工作日内中标人向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金（银行转账或保险或保函）。

七、转包或分包

1.本合同范围的标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的标的全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、建设工期

建设工期：详见招标文件。
九、合同款支付：

详见招标文件

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的标的免费维护期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的标的依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随标的交甲方。

3. 甲方对乙方提供的标的在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的标的，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、包装、发运及运输

1. 乙方应在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于标的内。

3. 乙方在发运手续办理完毕后24小时内或到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

4. 标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方标的已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的5%违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4. 乙方所交的标的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地提起仲裁或法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；财政局及代理机构各执一份。

  甲方：                                   乙方： 

  地址：                                   地址： 

  法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

一、“资格文件”格式

1.1 “资格文件”封面

智治平台设施设备
投 标 文 件

（资格文件）

	项目编号：PYCG221008076

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函
平阳县萧江新农村建设投资有限公司 ：
我公司郑重声明，我公司参加智治平台设施设备（项目编号：PYCG221008076   ）的国企采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！
供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人或授权代表（签字或签章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

最近一年度财务报告

	资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）
（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）



1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函： 

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

平阳县萧江新农村建设投资有限公司 ：
我方郑重声明，我方具有履行智治平台设施设备（项目编号：PYCG221008076）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料

缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

（提供复印件加盖供应商公章）

1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：

供应商参加本次采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

平阳县萧江新农村建设投资有限公司 ：

我方        （供应商名称）             在参加智治平台设施设备（项目编号：PYCG221008076）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件而被限制参加采购，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：__________________________
日期：________年____月____日

1.8与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

平阳县萧江新农村建设投资有限公司 ： 

我方郑重承诺，我方此次参加智治平台设施设备（项目编号：PYCG221008076）的投标，与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.9没有失信行为的承诺函

供应商没有失信记录承诺函

平阳县萧江新农村建设投资有限公司 ：
我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________
日期：________年____月____日
二、“报价文件”格式

2.1 “报价文件”封面
智治平台设施设备

投 标 文 件

（报价文件）

	项目编号： PYCG221008076

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表   

开标一览表

项目名称：                                      招标编号： 

	项目名称
	投标报价（元）
	备注

	智治平台设施设备
	
	


▲投标报价是指合同期内在承包区域提供的服务全部费用，包括：人员工资、奖金、交通、运输，各种加班费、培训费，办公设备、办公费用，各种消耗材料、物品、器材，经营管理费、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费及所有等全部费用，实行费用总包干。

▲此表不得自行增减内容。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

报价明细表

（价格单位：元人民币）

	序号
	项 目 内 容
	品牌
	型号规格
	数量
	单价（元）
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	利润
	含
	含

	
	税费
	含
	含

	
	其他需要费用
	含
	含

	合计总价

（元）
	大写：                                                          

	
	小写：                                                          


  注：1. 表内合计价应与2.2 “开标一览表”中的投标报价相一致。

2.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。表格可以延续。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1. 监控设备，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料； 

5）注：小型、微型企业参加采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式

3.1 “商务技术文件”封面

智治平台设施设备

投 标 文 件

（商务技术文件）

	项目编号：PYCG221008076

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	PYCG221008076

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。

4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县萧江新农村建设投资有限公司 ：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县萧江新农村建设投资有限公司 ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7.1 商务响应表

商 务 响 应 表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件

对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：                    

注：不填写此表，视全部响应招标文件

3.7.2 技术响应表

技 术 响 应 表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件

对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件

3.8 供应商自2019年01月1日以来类似业绩证明

3.9 项目实施人员一览表

项目名称：  

	在本项目担任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	从事类似工作服务的经历、年限、介绍（或另附简历）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目组织机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。             


注：1、列入本表人员的更换需经采购人同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

2、相应证件等复印件附后。 

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

3.10具体的项目方案

具体的项目方案

（由供应商根据招标文件项目概况及采购内容要求自行编写，详尽、完整、易于理解，格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：智治平台设施设备项目编号：                              

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
3.12质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

    如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　

供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　

供应商名称（公章）：　　　　　　

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               

第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100。

2、▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。

2、 技术、服务、资信业绩综合评分30分

	序号
	项目名称
	分值
	打分标准

	1
	投标人情况
	8
	1、投标人同时具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系并获得相关证书的，得2分。

	
	
	
	2、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书（认证范围至少含信息系统集成、软硬件运维及安全服务）的，得2分。

	
	
	
	3、投标人具有信息技术服务运营维护ITSS证书且在有效期内，得2分；

	
	
	
	4、投标人具有软件能力成熟度集成模型达到CMMI3级以上，得2分；

	
	
	
	注：以上证书需提供复印件加盖投标人公章，否则不得分。

	2
	设备选型
	16
	投标产品全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得11分；技术要求中带★项为重要参数要求，低于招标需求（负偏离）的，每项扣0.5分（11分扣完为止）；

	
	
	
	注：未按采购需求提供相关证书、检测报告、截图证明等材料的视为负偏离。

	
	
	
	投标人所投产品设备制造商应具备较强的智能业务能力和智能算法技术，并获得过 “中国人工智能优秀产品应用奖”的得3分，没有不得分。（提供相关证明文件并加盖原厂商公章）

	
	
	
	为保障系统以及监控视频传输的安全性，投标人所投产品设备制造商需具备较强的技术研发实力和创新能力，相关监控系统网络安全技术获得过由国家知识产权局颁发的中国专利优秀奖的得2分，不提供不得分（提供相关证明文件并加盖原厂公章）

	3
	技术方案
	5
	针对投标人所提供的技术方案，包含项目建设需求分析、项目框架设计、项目建设方案，由评标专家自主评分，完全满足要求的4.1-5分，基本满足要求的2.1-4分，部分满足要求0-2分。

	
	
	5
	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，由评标专家自主评分，完全满足要求的4.1-5分，基本满足要求的2.1-4分，部分满足要求0-2分。

	4
	施工方案
	7
	根据投标人提供的项目实施方案包括施工组织计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施，由评标专家自主评分，

完全满足要求的5.1-7分，基本满足要求的3.1-5分，部分满足要求 0-3分。

	5
	软件系统演示
	9
	演示时间不得超过 15分钟，超出时间的内容不作为评分依据。使用的演示不限，根据演示系统功能打分，每缺一项或子项功能不完整扣1分，扣完为止。

	
	
	
	演示内容一：智治驾驶舱

	
	
	
	事件预警：在地图上显示重点事件提醒；

	
	
	
	轨迹生成：在地图上显示人员行动轨迹；

	
	
	
	网格数据：在地图上显示网格数据；

	
	
	
	感知数据：在地图上显示感知数据统计，包括人脸记录和车辆记录；

	
	
	
	四实数据：在地图上显示人口、房屋、村社、车辆的统计；

	
	
	
	演示内容二：网格端采集系统

	
	
	
	主页：包括资讯政策、资讯详情、预警消息；

	
	
	
	档案管理：包括店铺档案、人员档案、小区档案、房屋档案、车辆档案、企业档案；

	
	
	
	消息管理：接收与查看消息；

	
	
	
	演示内容三：工业数据平台系统

	
	
	
	工业数据：支持工业数据的展示和分析；

	6
	技术服务及力量保障
	12
	1、本项目的项目负责人持有高级信息系统项目管理师、一级建造师（通信与广电工程）、一级建造师（机电工程）证书、高级网络与信息安全工程师证书得4分，缺项不得分，不提供不得分。

	
	
	
	2、本项目的技术负责人持有高级信息系统项目管理师、中级及以上信息安全工程师（软考）、中级及以上网络工程师证书、中级及以上通信专业技术人员证书得4分，缺项不得分，不提供不得分。

	
	
	
	3、项目组服务成员具有高级信息系统运维管理工程师、信息技术高级工程师、视频物联工程师、软件设计师，每提供一个持证人员得1分，最高得4分（同一证书不重复得分）。

	
	
	
	注：以上人员需提供相关证书复印件及所在投标人单位的近三个月社保证明加盖有效公章。

	7
	项目业绩
	3
	供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目案例，每提供1个得1分，最高3分（提供合同复印件加盖供应商公章）

	8
	售后服务方案
	5
	1、投标人是否具有商品售后服务评价体系-五星级证书且在有效期内的得2分；（0-2分）

	
	
	
	2、根据投标人对本项目提供的售后服务方案（至少包括售后服务网点情况、售后服务承诺、响应时间及响应程度、保障措施）的合理性、完整性、服务能力等综合情况打分。（0-3分）


注：以上所有内容，中标之后，业主有权进行核实。如发现与标书不符，将不签订（或撤销）合同，并追究相应法律责任。

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

    2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书

融华工程管理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加智治平台设施设备（采购编号：PYCG221008076）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况                              。
3、 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

4、 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：99729926@qq.com。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    
质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
