清单编制说明
一、工程概况：
本工程为萧江镇第一标准厂房一期道路工程,工程位于平阳县萧江镇后林工业区内,共包含一号路(部分路段)、二号路(部分路段)、三号路(部分路段)三条道路,路线全长539.046m。其中,一号路与三号路用地红线宽15m,车行道宽度9.0m,两侧人行道各宽3.0m。二号路用地红线范围25m,车行道宽17m,两侧人行道各宽4m。主要施工内容包含道路工程(含绿化)、交通工程、给排水工程、电气照明工程等。

二、预算编制依据：

1、业主提供的《萧江镇第一标准厂房一期道路建设工程》施工图纸，以及其他相关的标准图集规范等。
2、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）等相关资料。

三、预算编制原则及办法

1、工程量：根据建设单位提供的施工图纸计算。 

2、人工费、材料价格套用《平阳县建材价格信息专刊》2021.09信息价计入，同时部分参考《温州市建设工程人工信息价2021年9月份》信息价。

3、取费标准：本工程道路、排水按市政道路、排水工程中值取费，绿化按单独绿化工程中值取费，交通、给水、路灯照明按市政安装工程中值取费。增值税销项税执行浙建建发[2019]92号文件，税率按9%计入。

四、其他说明：

1、本工程三通一平已就绪，施工场地、材料堆场等的填筑、平整、复原、租赁的相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，风险包干。

2、商品混凝土投标人按施工现场实际情况自行考虑泵送或非泵送，今后不予调整；

3、本工程钢筋按设计图纸图示尺寸计算，其损耗、搭接、焊接、连接器等由投标人自行测算，列入综合单价中；

4、本工程弃方外运运距及消纳费由投标人依据工程情况自行综合考虑。

5、施工现场围栏安全措施封闭施工由投标单位根据实地勘察后自行报价，一次性包干；

6、本工程施工用电、用水、现场监控等，由投标单位根据实地勘察后自行报价，一次性包干；

7、应业主及设计要求，树池篦子取消，改为铺设马尼拉草皮。

8、应业主及设计要求，人行道压边条外侧采用开挖料回填至设计要求的位置。
9、施工单位所选用的球墨铸铁管、阀门、地上式消火栓等其它材料或设备应满足业主及接管单位的要求，以确保顺利移交。

10、L型标志杆横梁钢管长度暂按9m计入。

11、路灯配电柜电源具体引接位置由建设单位确定，电源接入电缆YJV22-1.1-5*10工程量暂按100m计入，结算按实调整。

12、电源接入电缆的钢管保护管SC40工程量暂按100m计入，结算按实调整。

13、工程量暂定详见工程量清单；
