平阳县国企采购招标文件

	平  阳  县

国企采购招标文件

（线上电子招投标）
项目名称：平阳县乡镇基层消防器材采购项目

招标编号：CG2607290002 

采 购 人：平阳县兴阳控股集团有限公司

联 系 人：黄先生   

联 系电 话：0577-63168033　
代理机构：新征程(杭州)招标代理有限公司

联 系 人：上官
联系电话：18072056367
二零二六年七月


新征程(杭州)招标代理有限公司关于平阳县乡镇基层消防器材采购项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2026年7月29日
 项目概况 

   平阳县乡镇基层消防器材采购项目的潜在投标人应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取招标文件，并于2026年8月20日09:30（北京时间）前递交投标文件。 

项目基本情况                                 
项目编号：CG2607290002
项目名称：平阳县乡镇基层消防器材采购项目

预算金额（元）：9072200
最高限价（元）：9072200 
采购需求：

标项名称: 平阳县乡镇基层消防器材采购项目 
    数量: 1批   
    预算金额（元）: 9072200 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：平阳县乡镇基层消防器材采购项目 
    备注： 

合同履约期限：标项 1，至合同结束

本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：
1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

3.本项目的特定资格要求：无。 

三、获取招标文件 
时间：至2026年8月20日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com） 

方式：供应商登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

售价（元）：500（报名时收取） 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年8月20日09:30（北京时间）
投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com） 

开标时间：2026年8月20日09:30 

评审地点：平阳县公共资源交易中心 

五、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1）本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），投标客户端也要使用乐采云投标客户端2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云平台（www.lecaiyun.com）电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江省政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）质疑投诉：质疑期：公告发布之日起7个工作日内。质疑资格：乐采云平台（www.lecaiyun.com）中本项目通过报名的供应商。对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 7）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。 
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名    称：平阳县兴阳控股集团有限公司 

地    址：平阳县昆阳镇公园路5号
传    真：/  

项目联系人：黄先生　  

联 系电 话：0577-63168033
2.采购代理机构信息            

名    称：新征程(杭州)招标代理有限公司             

地    址：温州市平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元902室             

传    真：/             

项目联系人：上官              

项目联系方式：18072056367
3.同级采购监管管理部门名称：平阳县兴阳集团控股有限公司监察室

联系人：缪先生

监督投诉电话：0577-63168022

地址：平阳县昆阳镇公园路5号

  若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

新征程(杭州)招标代理有限公司对平阳县乡镇基层消防器材采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	1) 
	项目名称
	平阳县乡镇基层消防器材采购项目

	2) 
	项目编号
	CG2607290002

	3) 
	资金来源
	其他资金

	4) 
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	5) 
	采购方式
	公开招标

	6) 
	采购人
	采 购 人：平阳县兴阳控股集团有限公司

联 系 人： 黄先生   

联 系电 话：0577-63168033 

	7) 
	采购代理机构
	名称：新征程(杭州)招标代理有限公司
地址：温州市平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元902室
项目负责人：上官
手机：18072056367

	8) 
	评标办法
	综合评分法

	9) 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10) 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11) 
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□接受

	12) 
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	13) 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	14) 
	投标货币
	人民币

	15) 
	投标语言
	中文

	16) 
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	17) 
	投标文件的编制
	供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	18) 
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	19) 
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	20) 
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：温州市平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元902室 上官 收18072056367））。

	21) 
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。


	22) 
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

	23) 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	24) 
	投标样品
	 eq \o\ac(□)不需要
 eq \o\ac(□,√)需要

	25) 
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要  

	26) 
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要  

	27) 
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：新征程(杭州)招标代理有限公司

机构地点：温州市平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元902室
联系人：上官
联系电话：18072056367

	28) 
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法(试行)》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	29) 
	投诉受理联系方式
	平阳县兴阳集团控股有限公司监察室

联系人：缪先生

监督投诉电话：0577-63168022

地址：平阳县昆阳镇公园路5号

	30) 
	投标截止时间
	2026年8月20日09:30  截止(北京时间)。

	31) 
	开标时间
评审地点
	开标时间：2026年8月20日09:30   正 (北京时间)
评审地点：平阳县公共资源交易中心

	32) 
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	33) 
	政府采购
扶持政策
	国企采购，不适宜。

	34) 
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	35) 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给新征程(杭州)招标代理有限公司：邮箱： 309705385@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江企业采购信息服务网予以公告。

	36) 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级监督部门报告验收过程中遇到的问题。

	37) 
	免责声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	38) 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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第一部分     项目简介

1. 项目简介

新征程(杭州)招标代理有限公司受平阳县兴阳控股集团有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县乡镇基层消防器材采购项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。
二、 采购要求（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

1、采购清单及详细技术要求（数量以实际为准）

	序号
	器材装备名称
	性能参考
	数量
	单位

	1
	消防头盔
	总体性能符合XF44-2015《消防头盔》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
1.盔型：四分之三盔,由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩、多功能灯架等组成。
2.盔壳：耐高温阻燃材质，指挥员头盔材质为红色，战斗员头盔材质为黄色、安全为头盔材质为白色，整体质量：≤1200g。
3.滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，为耐高温阻燃材质。
4.缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色。
5.舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为无纺布舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。
6.佩戴装置：包括帽箍和系带，为耐高温阻燃材质，系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫，插扣为快脱插扣，颜色为黄色，采用耐高温阻燃材料。
7.面罩：耐高温阻燃材质，为内插双弧式，具有一定防砸性能。
8.披肩：表面防水处理芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装。
9.反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，宽度为30±1mm，长度为255±2mm，弧形总高60±2mm。
10.帽徽采用TPU材质立体浮雕3M胶粘贴式。
11.冲击吸收性能：最大冲击力≤3300N。
12.耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象。
13.电绝缘性能：帽壳泄露电流≤3mA。
14.面罩：经耐热试验后，无明显变形和损坏。
15.头盔有以下永久性标识：执行标准、规格型号、生产厂家名称或商标、识别编号或生产年月，同时附有中文说明书、合格证等。
	120
	顶

	2
	消防员灭火防护服A
	总体性能符合XF10-2014《消防员灭火防护服》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
1.由外层、防水透气隔热层、舒适层三层面料组成，上下分体式结构，上衣和裤子间重叠部分应≥200mm。外层采用芳纶等面料，具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。
2.衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。
3.反光标识带按照统型要求。
4.裤子裆部采用一体式设计。
5.根据国家标准配置DRD，位于后背颈部下方适当位置，便于被困人员拖拽且不影响作战行动安全。配H型背带，背带应可调节长度，可拆卸。
6.上衣前门襟拉链号型≥8号。
7.上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设防水插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋1个。所有外口袋均设置漏水孔。
8.左上臂外侧设盾牌型和方形魔术贴并配相应标识，左胸设软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴软胸徽，右胸设长方形和飞机形魔术贴并配相应标识。供货时配齐1套19消防软胸徽、消防指战员胸部标识、手臂标识。
9.袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。
10.上衣门襟魔术贴为贯通式。
11.上衣舒适层下摆设置止水布。
12.裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。
13.肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。
14.左右肩部设有两个挂袢。
15.根据用户需求提供印字服务，并提供相应徽章。
16.合同签订之前和最终用户确定型号数量（满足用户适体率要求）。
	232
	套

	3
	消防员灭火防护服B
	总体性能符合XF10-2014《消防员灭火防护服》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.由外层、防水透气隔热层、舒适层三层面料组成，上下分体式结构。采用聚酰亚胺材料制成，具有优异的阻燃和耐高温性能。同时该消防服可内置胸部安全绳索，为一线消防员在高空救援时提供安全防护，方便高空救援操作，提高救援效率。外层采用甲纶Suplon-FS02(240±12)g/m2,防水隔热层采用甲纶防水透气层Suplon-FP01(132±6.6)g/m2,舒适层采用甲纶lI型舒适层Suplon-FC02(175±8.75)g/m2。
2.衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。肩部和上臂处有反光条，胸前双侧都有电台位和手电筒位，胸袋内侧可穿安全胸带，可作为高空救援时的第二道安全扣，肘部和膝部有耐磨补强和缓冲垫，裤袋为超大立体工具袋。配置安全带。
3.反光标识带按照统型要求。
4.裤子裆部采用一体式设计。
5.根据国家标准配置DRD，位于后背颈部下方适当位置，便于被困人员拖拽且不影响作战行动安全。配H型背带，背带应可调节长度，可拆卸。
6.上衣前门襟拉链号型≥8号。
7.所有外口袋均设置漏水孔。
8.左上臂外侧设盾牌型和方形魔术贴并配相应标识，左胸设软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴软胸徽，右胸设长方形和飞机形魔术贴并配相应标识。供货时配齐1套19消防软胸徽、消防指战员胸部标识、手臂标识。
9.袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。
10.上衣门襟魔术贴为贯通式。
11.上衣舒适层下摆设置止水布。
12.裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。
13.肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。
14.左右肩部设有两个挂袢。
15.根据用户需求提供印字服务，并提供相应徽章。
17.合同签订之前和最终用户确定型号数量（满足用户适体率要求）。
	8
	套

	4
	消防手套
	总体性能符合XF7-2004《消防手套》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
1.手套采用3D立体设计，手掌指尖一片式翻转手指背，指尖无缝设计，手套为弯指设计，符合人体工程学的原理，减少消防员长时间佩戴的疲劳感，主体颜色为黑色和藏蓝色。手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带。
2.手掌结构由外向里分为三层：第一层为黑色牛皮，阻燃耐磨。第二层为阻燃防水袋，与内衬及外层面料缝制牢固不脱落。第三层为芳纶隔热舒适内衬，具有抗菌抗静电效果。虎口补强阻燃牛皮，增加耐用强度。手背由外向里分为四层：第一层为阻燃反光带，便于黑暗环境中辨识手部位置。第二层为芳纶梭织布。第三层为阻燃防水袋，与内衬及外层面料缝制牢固不脱落。第四层为芳纶隔热舒适内衬，具有抗菌抗静电效果。提供具备CMA或CNAS认证的检测机构出具的内衬材料抗菌抗静电性能检测报告。
★3.手套阻燃性能：
3.1.手套掌心面阴燃、续燃时间0s。经纬向损毁长度≤5mm。
3.2.手套手背面阴燃、续燃时间0s。经纬向损毁长度≤15mm。
★4.整体热防护性能TPP数值≥35cal/cm2。
5.耐热性能在180℃温度下保持5min,表面应无明显变化，且不应有熔融、脱离、和燃烧现象，收缩率≤5%。
6.手套力学性能：
6.1.耐磨性能（循环次数）≥2000。
6.2.割破力≥15N。
★6.3.撕破强力掌心≥90N、手背≥180N。
★6.4.刺穿力：掌心≥120N、手背≥60N。
7.耐静水压性能7kPa，5分钟内不出现水滴。
8.灵巧性能：30秒内3次拾取钢棒直径≤6.5mm，并且五指指背关节处添加开口拼接设计，增加灵活度、舒适度。
9.可提供多种型号可选，合同签订之前和最终用户确定型号数量（满足用户适体率要求）。
	240
	套

	5
	消防安全腰带
	总体性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》5.2.2的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
1.整体采用聚酰胺纤维、聚酯纤维或丙纶及以上尼龙材质和高强度热锻造金属件制成。
2.主体为单色编织，带两个D型扣，D型扣至少有一个可调节，安全腰带有两排金属保护圆孔，可调节尺寸大小以适合不同体型。
3.安全腰带的织带宽度为70±1mm，厚度≥2.5mm，重量≤0.8KG，正立方向静拉力≥13KN。成品长度根据需求提供。
	120
	套

	6
	消防员灭火防护靴
	总体性能符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心的检测报告。
1.主体颜色应为黑色，应便于消防员快速穿着，后跟可视部位处应有明显阻燃反光标志带，宽度≥50mm。
2.从靴外底起至靴筒口最低处的高度≥340mm。
3.靴梆、靴底材料应为阻燃橡胶，包头应为铝质防砸包头或同等防护能力的复合材料包头，靴底防穿刺层应采用芳香族聚酰胺纤料，靴内衬采用发泡氯丁胶海绵材料，消防靴筒口处和脚后跟处有防磨处理，不影响脚裸正常弯曲，且应有对脚踝保护措施。
4.靴内采用减震缓冲排汗鞋垫，在足心处应采用足弓支撑设计，后跟结构应能够分散脚部冲击地面时的震荡波，可有效吸收地面冲击力。
5.防护性能：成品经检测，符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准。
6.质量：255码样靴的整双靴总质量≤2.2KG。
7.整靴防水性能：灭火防护胶靴置于容器内后注水，水面距靴筒开口最低点的距离≤25±3mm，经4h后，靴内不应有水渗透现象。
8.靴底防穿刺性能≥1100N。
9.阻燃性能：灭火防护胶靴上各试验点在试验后其损毁长度≤100mm，离火自熄时间≤2s，且不应产生熔融、熔滴或剥离等现象，
10.击穿电压≥5000V，且泄漏电流应＜3mA。
11.每只灭火防护胶靴靴帮外侧应设置永久性标志。
12.合同签订之前和最终用户确定型号数量（满足用户适体率要求）。
	240
	套

	7
	正压式消防空气呼吸器
	总体性能符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
1.功能要求：
新型正压式消防空气呼吸器应具有他救功能、压力平视显示功能，气瓶6.8L。
2.设计要求：
（1）空呼器上的裸露部件，即可能在使用中受到撞击的部件，不得使用铝、镁、钛及其合金等材料制作。
（2）空呼器上与佩戴者皮肤直接接触的材料应对皮肤无刺激、对人体健康无害。
（3）压力表视窗应采用在破裂时不产生碎片的材料制造。
（4）气瓶瓶阀的安装位置及设计应方便佩戴者开启和关闭。
（5）压力表在气瓶瓶阀打开后显示气瓶压力，其安装位置应方便佩戴者观察压力值。
（6）佩戴者可能触摸到的部件表面应无锐利的棱角和毛刺。
3.性能指标要求：
（1）电气元件的防爆性能：不低于ExiaⅡCT3级的规定。
（2）材料阻燃性能：不应出现熔融现象，且续燃时间≤5s。
（3）抗热老化性能：在气密性能试验后，压力指示值在1 min内的下降≤2 MPa。非金属高压部件经气瓶公称工作压力的2倍水压试验后，应无渗漏和异常变形。中压导气管经3 MPa的气压试验后，应无漏气和异常变形。
（4）佩戴质量≤12.5 KG。
（5）整机气密性能：压力指示值在1min内的下降≤1MPa。
★（6）动态呼吸阻力：在（30～2）MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤1000Pa。在（2～1）MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤700Pa。
★（7）耐高温性能：在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象。以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力≤1000Pa。
★（8）耐低温性能：在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象。以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力≤1000Pa。
★（9）耐辐射热性能：压力指示值在1min内的下降≤2MPa。以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤1000Pa。
（10）静态压力≤500Pa，且不应＞排气阀的开启压力。
（11）警报器性能：当气瓶压力下降至（5.5±0.5）MPa时，警报器应发出连续声响警报或间歇声响警报。连续声响警报至少应以90dB(A)的声强持续15s。间歇声响警报≥60s，其声强峰值≥90dB(A)，声响频率范围应在（2000-4000）Hz之间。之后，警报器应继续报警，直至气瓶压力降至1MPa为止。平均耗气量≤5L/min。
（12）全面罩性能：总视野保留率≥70%，双目视野保留率≥55%，下方视野≥35°。镜片的透光率≥85%。吸入气体中的二氧化碳含量（按体积比）≤1%。面罩内表面应采用防雾处理技术，不上雾，外表面应采用硬化处理技术，耐刮伤。应无异味。具有强制供气功能。
（13）减压器性能：在（30～2）MPa范围内，减压器输出压力应在设计值范围内。
（14）安全阀性能：开启压力与全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的（110～170）%范围内。关闭压力不应＜减压器输出压力最大设计值。
（15）供气阀性能：应设置自动正压机构。
（16）压力表：外壳应有橡胶防护套，量程的最低值为0，最高值≥35MPa，精度≥1.6级，最小分格值≤1MPa，在暗淡或黑暗的环境下应能读出压力指示值。经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。漏气量≤25L/min。
（17）压力平视显示装置：应采用LED显示方式，当气瓶压力在（30～10）MPa时，绿灯常亮。当气瓶压力在（10～6）MPa时，黄灯常亮。当气瓶压力在6MPa以下时，红灯一直闪亮。当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。当发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮。当配对成功后，蓝灯应熄灭。当采用无线连接时，发射装置与显示装置的配对应具有唯一性。当采用有线连接时，连接线与显示装置端、压力传感器端在承受(156±9)N轴向拉力时，压力平视显示装置应正常工作。低电压状态下的工作时间≥2h。
（18）连接强度≥250N。
（19）高压部件强度：经水压试验后应无渗漏和异常变形。
（20）中压导气管：不应妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不应干扰供气阀同面罩的连接。经挤压试验后，空气流量的降低≤10%。试验结束5min后，应无可观察到的扭曲。经压力试验后，应无漏气和异常变形。
（21）快插接头：连接应方便、可靠，连接后不应产生漏气现象，并能自锁，其尺寸应符合XF124-2013的规定。
（22）气瓶：应为符合GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，气瓶公称容积为6.8L，公称工作压力≥30MPa。气瓶上应标有“压缩空气、气瓶唯一编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识。
（23）气瓶瓶阀：气瓶瓶阀上应设置安全膜片，其爆破压力应为（37～45）MPa。输出端的尺寸应符合XF124-2013的规定。
（24）他救装置：中压导气管应通过三通输出接头（其中一个应有防护套）与供气阀连接管上的输入接头相连接。或由两根分别带输出接头的中压导气管中的一根与供气阀连接管上的输入接头相连接，另一根的输出接头应有防护套,输出接头应能自行密封。
（25）实用性能：按XF124-2013完成指定的行走试验和模拟作业试验，呼吸器的佩戴和脱除应方便、快捷。佩戴舒适、平衡，无局部压痛感。背架腰肩带长度调节应方便、快速，扣紧后不应发生滑脱。带扣和连接件紧缩后不应松动，带扣应便于拆卸更换。全面罩的头带或头罩应能根据需要自由调整，戴脱应方便、快捷。密合框应与面部密合良好，无明显压痛感。视线、语音扩音应清晰。气瓶瓶阀和压力表应伸手可及。应能听到警报声。中压导气管不影响头部的自由活动。呼吸应舒畅，无不适感觉。
	80
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	8
	佩戴式防爆照明灯
	总体性能符合GB30734-2014《消防员照明灯具》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.一般要求：
（1）灯具的供电电源应采用可充电电池。
（2）充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路。
（3）防爆性能应符合GB3836.1―2021的要求。
（4）应具有与消防头盔和抢险救援头盔匹配的固定连接件。
（5）应具有强、弱光切换功能。
（6）应具有闪烁方式的低电压告警功能，并带电池余量显示功能。
2.性能要求：
（1）质量：质量（含电池与附件）≤100g。
（2）照度：灯具在稳定工作状态下的照度值应符合下面的规定。
测试距离2m，测试光束直径150mm，照度(lx)：强光平均值≥600，强光最小值≥500。弱光平均值≥350，最小值≥300。
（3）连续稳定工作时间（min）：强光≥240，弱光≥480。低电压状态下连续工作时间（min）：强光≥15，弱光≥30。
（4）灯具的低电压报警时间应为10s～20s。
（5）灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。
（6）灯具的外壳防护等级应为GB/T4208—2017规定的IP66/IP67或IP66/IP68的要求。当防护等级为IP66/IP68时，生产厂应标明灯具的潜水深度和持续时间。白光或黄光可选择。
（7）充电时间≤4h。
3.需提供与用户头盔匹配的支架。
	220
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	9
	消防员呼救器
	总体性能符合GB27900-2011《消防员呼救器》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.用途：具有自动报警、强制报警、方位指示、低电压显示等多种功能。
2.特点：体积小巧、结构坚固、红色闪光强烈，准确指示方位，巨大的报警声响信号可进行危险嘈杂现场的紧急呼救。在坍塌、爆炸、以及深入大型复杂灾难现场，如地铁、巷道、大型超市、大型船舶等环境时可显著提高救援效率，尤其对抢险队员遇险时的紧急救援提供即时方位指示和呼救报警。
3.技术性能：发光亮度≥300cd/㎡，重量（包括电池）≤300g，允许静止时间30s±2s，预报警时间15s±2s，预报警声级响度≥80dB，报警声级响度≥100dB，连续报警时间>600min，连续开机时间>24h，工作温度-25℃～70℃，相对湿度30%～93%（+25℃），防爆标志不低于ExiaIICT3Ga。
	120
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	应急逃生自救安全绳
	总体性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
整套装备包含：安全绳1根、轻型安全钩2个（合金铝质）、高频弯折成型抓节1个、轻型下降器1个、扁带1条、绳包1个等组件。
1.安全绳：
1.1直径≤11mm。长度≥16m。轻型安全钩和下降器应与安全绳使用配套。
1.2安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质，安全绳应为包芯绳结构，整绳粗细均匀、结构一致，绳体柔软，主承重部分由连续纤维制成，绳皮主体颜色应为黄色。安全绳的一端采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处及另一端均需热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管。
1.3安全绳最小破断强度应不低于20KN。延伸率应＞1%且≤10%（承重达到最小破断强度的10%时）。经200℃±5℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现象。在600℃±5℃、1.33KN负荷环境下的承载45s，在400℃±5℃、1.33KN负荷环境下承载300s，不应出现断裂现象。
1.4安全绳芯内应编入一根宽度≥2mm、贯穿全绳的信息条，安全绳环下方应设置永久性标志。其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称。
2.轻型下降器：
2.1下降器应具有面板可开合设计，便于装入和撤换绳索，并拥有面板双重安全保护开关。在下降器的显著位置应有永久性的标志，其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称。
2.2下降器应可承受5KN以上的工作负荷，破断负荷≥13.5KN，具备离手制停功能，具备防慌乱功能，可空中悬停。主体框架应采用航空铝合金制造。
3.轻型安全钩：用于消防人员与绳索的自身连接和固定锚点，采用二段自动锁。在开口闭合状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度应≥27KN，轻型消防安全钩短轴的破断强度应≥7KN。在开口打开状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度应≥7KN。应用限位器将安全钩与绳索及下降器组合好，以便遇险时可快速取用。在安全钩的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、破断强度、商标（或生产厂名）等。
4.中空缝合扁带：规格≥6.8mm*长1200mm。材质芳纶。破断强度≥22KN。耐高温经200℃的耐高温性能试验后不出现融熔、焦化现象。在600℃、1.33KN负荷环境下承载≥300s不出现断裂现象。
5.绳包采用阻燃材料制成，本体耐260℃高温不应有明显变化。绳包应设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，留有多功能腰斧合理放置位置。方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全。
6.高频弯折成型抓节：规格≥6.0mm*60cm(工作长度）。材质芳纶+尼龙。最小缝合强度≥24KN。质量轻、寿命久、打结性能优。
	120
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	消防腰斧
	总体性能符合XF630－2023《消防腰斧》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
1.具有锯、砍、砸、撬等多种功能。具体为门档、劈砍干墙、切割汽车玻璃、凿切金属薄板、破拆门窗、多功能强力破入工具、通用大修操作、制作简易观察孔、拖拉电缆、破碎玻璃。
2.含大力钳、切线器、斧头锤、锯齿刀、六内角扳手等功能。
3.长度≤300mm。
4.质量≤1000g。
	120
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	消防员灭火防护头套
	总体性能符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
1.可与消防头盔和呼吸防护设备配合使用。
2.面料性能：颜色为浅色。采用阻燃芳纶针织面料，双层结构，单位面料质量≥200g。面料续燃时间≤0s，损毁长度≤30mm，无熔融和滴落现象，不褪色、无异味、柔软舒适、透气性好，缝纫接缝处强度≥700N，抗起球等级≥3级，水洗后收缩率≤2.5%，甲醛含量零。
3.阻燃性能：续燃时间≤2s，碳损长度经度≤28mm、纬度≤45mm。
4.热稳定性能：经热稳定性实验后，试样沿直向和横向的尺寸变化率≤10%，且试样样无变色，熔融和滴落现象。
5.整体重量≤300g。
6.头罩下沿两侧有开口设计，能与肩部贴和。
7.产品上须有生产厂家、型号及生产日期的永久性标记。
8.可提供多种型号可选，合同签订之前和最终用户确定型号数量（满足用户适体率要求）。
	240
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	抢险救援头盔
	总体性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。
1.用于在抢险救援活动中对头部、面部及颈部的安全防护，具有抗冲击、耐穿透、防腐蚀、绝缘等性能。盔壳采用高强度塑料材料制成，高抗冲击，具有优异的防紫外线功能。冲击吸收性能：最大冲击力≤3300N。护目镜透光率≥90%。下颏带采用芳纶材料。帽箍可在53-63cm范围内自由调节，配套护目镜，全封闭防雾护目镜镜片为超硬涂层。重量≤1000g（含护目镜及头灯支架），半盔式设计，有明显的反光标志，安装头灯。头盔指定位置张贴字体、单位名称及反光条纹喷涂最终依据转制后全国统一标识进行设置，合同签约时需与采购方予以书面确认。
2.连接部件稳固，不易松动脱落。
3.每个头盔配备收拉隐藏式护目镜，护目镜松紧带调节幅度大，头盔配色由最终用户确定（指挥员红色，消防员橙色）。
	120
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	抢险救援手套
	总体性能符合XF663-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。
1.五指分离式结构，有弹性可紧贴手部，便于穿戴，灵巧性能≥3级。
2.手套主体应做防水处理，具备防寒保暖性能。
3.手掌和手指部位采用耐磨防滑设计。
4.手腕为束紧设计，调节束紧，且能保证手腕的灵活度。
5.手套袖筒长度应超出腕骨≥25mm且＜35mm。
6.手套大小按各支队所需型号供选择。
	240
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	抢险救援服A
	1.总体性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。
2.款式与结构
款式：冬款分体式抢险救援服
颜色：主体为橘红色，符合统型色号
结构：立领护颈设计，前门襟拉链闭合，魔术贴加固。肩部、肘部、膝盖、臀部双层耐磨补强。袖口、裤脚采用魔术贴收紧。设置合理立体作业口袋。手臂和前胸有消防标识魔术贴，并配有相应标识。
反光标识：全身360°可视反光，前胸V型、后背环形、四肢环绕布置，符合统型样式。
3.面料与复合结构
采用三层复合结构：
外层：芳纶阻燃面料，具有耐磨、抗撕裂、防穿刺性能
中间层：防水透气膜，实现防水、透湿、防风功能
内层：保暖舒适层，满足冬季低温环境穿着需求
4.关键性能指标
阻燃性能：续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤50mm，无熔融、滴落。
★强力性能：面料经向断裂强力≥900N，纬向≥800N。撕破强力经向≥100N，纬向≥80N。
防水性能：静水压≥17000Pa。
透湿性能：透湿量≥8000g/(m²·24h)。
防静电性能：面料电荷量≤0.6μC/件。
耐磨性能：Taber耐磨≥1000次无破洞。
反光性能：逆反射系数≥500cd·lx⁻¹·m⁻²。
整体重量：整套服装重量≤3.0KG。
5.配置要求
每套包含：上衣1件、长裤1条，号型齐全，符合人体工学穿着要求，尺码根据需求方要求提供。
	80
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	抢险救援服B
	总体性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。
1.款式与结构
款式：夏款分体式抢险救援服
颜色：主体为橘红色，符合统型色号
结构：立领护颈设计，前门襟拉链闭合，魔术贴加固。肩部、肘部、膝盖、臀部双层耐磨补强。袖口、裤脚采用魔术贴收紧。设置合理立体作业口袋。手臂和前胸有消防标识魔术贴，并配有相应标识。
反光标识：全身360°可视反光，前胸V型、后背环形、四肢环绕布置，符合统型样式。
2.面料：芳纶阻燃面料，具有耐磨、抗撕裂、防穿刺性能
3.关键性能指标
阻燃性能：续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤50mm，无熔融、滴落。
★强力性能：面料经向断裂强力≥900N，纬向≥800N。撕破强力经向≥100N，纬向≥80N。
防水性能：静水压≥17000Pa。
透湿性能：透湿量≥8000g/(m²·24h)。
防静电性能：面料电荷量≤0.6μC/件。
耐磨性能：Taber耐磨≥1000次无破洞。
反光性能：逆反射系数≥500cd·lx⁻¹·m⁻²。
整体重量：整套服装重量≤3.0KG。
4.配置要求
每套包含：上衣1件、长裤1条，号型齐全，符合人体工学穿着要求，尺码根据需求方要求提供。
	60
	套

	17
	护肘护膝
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。外层应采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料。
2.内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，采用套式、捆绑式组合固定装置并可调节。
3.包括护膝1对、护肘1对。
	120
	套

	18
	抢险救援靴
	总体性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.整靴的主体颜色应为黑色，且有醒目颜色反光标志。
2.靴帮材料应为头层防水牛皮,靴帮内侧设有单向透气孔。
3.鞋带：阻燃橘红色鞋带，鞋舌上方设计有储存鞋带的收拉袋。
4.橡胶外底，耐磨、耐水解、耐折、轻便、透气、舒适、靴底纹路采用凹凸防滑设计结构、防滑（防滑系数高）、舒适度弹性更加明显。
★5.靴底防穿刺层采用复合纤维防穿刺材料，抗刺穿力≥1200N。靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底，不应位于保护包头卷边上方也不应与之接触，固定好不能有移动现象。
6.靴内采用防霉抗菌吸湿排汗防臭3D立体缓冲鞋垫，缓冲抗震、高弹性，可水洗不变形保持舒适度。
7.质量：255码的整双靴总质量≤2KG。
8.耐高温性能：抢险救援靴在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，靴上任何部件不应产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好。
9.防水性能：靴置于容器内后注水，水面距靴筒口防水袜套最低点的距离≤25±3mm，经4h后，靴内无水渗透现象

10.阻燃缝纫线的颜色应与外层材料相匹配，如反光条、帮面。
11.抢险救援靴在进行防滑性能试验时，始滑角≥26°。
12.抢险救援靴的击穿电压≥6000V，且泄漏电流＜0.13mA。
★13.抢险救援靴在抗热辐射性能试验中10KW/m2被辐照1min后，靴底内的温升≤8.6℃。
14.鞋头耐压性能：内靴头间隙高度≥17mm。
15.鞋头抗冲击性能：内靴头间隙高度≥17mm。
16.鞋面抗穿刺性能：靴筒部位应≥143N。
17.抢险救援靴靴帮一周使用热切特殊材料，耐刮防滑。
18.合同签订之前和最终用户确定型号数量（满足用户适体率要求）。
	120
	套

	19
	消防胸灯
	性能满足或高于《火场情景扫描器试验大纲》标准，提供省级（含）以上检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。
采用条形激光技术，高性能的LED，边框旋转开关可在两个光源之间轻松转换，专为消防员戴手套使用设计。可快速扫描空间、障碍物辨识、出口指引、辨识伙伴等，激光模式更容易发现烟的流向、浓度、速度，提供更清晰的视野。
1.采用LED光源，并同时具备激光条纹判断火场环境模式、LED灯照明模式，分别由旋转开关控制，互不影响，满足灭火救援和抢险救援的作战需要。
★2.LED聚光照明工作时间≥3h,激光条纹模式≥7h。
★3.设计有一个磁吸卡扣，以彻底切断电池电源。
4.具有低电量提醒功能，提醒使用者及时撤离或给火场情景扫描器进行充电，提升安全保障效果。
★5.重量≤600g。
★6.光强度：LED灯照明模式≥12000cd。
	30
	台

	20
	消防员防蜂服
	总体性能符合XF3008-2020《消防员防蜂服》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。
一、防蜂服面料：
1.整体抗刺穿力≥0.5N。
2.阻燃性能——经向续燃时间0s，损毁长度≤85mm。
3.纬向续燃时间0s，损毁长度≤80mm。经纬向均无熔融和滴落现象。
4.撕破强力——外层面料经向撕破强力≥210N，纬向撕破强力≥80N。
5.断裂强力——外层面料经向断裂强力≥1230N，纬向断裂强力≥860N。
6.面料耐磨性——在≥9kPa的压力下，2000次未被磨穿。
7.甲醛含量≤40mg/KG。
二、头罩（视窗）：
1.微孔设计。
2.孔洞直径≤1mm。
3.配套护目镜。
三、防蜂手套：
1.耐切割力≥2N。
2.抗蛰刺力≥1N。
3.撕破强力经向撕破强力≥540N，纬向撕破强力≥540N。
4.灵巧性能≥30s内3次拾取钢棒的直径≥10mm。
四、防蜂防护靴：
1.靴帮抗穿刺力≥100N。
2.防滑性能≥始滑角≥15°。
3.电绝缘性能击穿电压≥5kV，泄露电流≤0.25mA。
五.合同签订之前和最终用户确定型号数量（满足用户适体率要求）
	14
	套

	21
	消防救生衣
	1.提供省级（含）以上检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。
2.采用固有浮力材料与充气气囊复合配置浮力的方式，固有浮力≥75N，总浮力≥150N。
3.在水中支持直立和后仰两种浮态。
4.救生衣气囊手动充气时间≤3S。
5.具有防止在水中窜动的裆带。
6.配备示位灯、哨笛、包装袋等属具。配备≥36g二氧化碳压缩气瓶≥6支。
	50
	套

	22
	消防通用安全绳（米）
	总体性能符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准内的，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
1.直径：≤13.5mm
2.最小破断强：≥50KN
3.安全绳的延伸率：5%至10%
4.在高温情况下安全绳不会出现融熔、焦化现象。
	700
	套

	23
	消防防坠落辅助部件
	总体性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。不在XF标准内的提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告，并附带CE等认证证书或检测报告。
1.全身式安全吊带（含附件）2套，全身式安全吊带应有腹部主挂点1个，可倒置使用。保护挂点2个，分别位于胸前和后背。附件1胸式上升器可固定在主挂环上方，与吊带腰环连接强度≥15KN。附件2双臂牛尾（动力绳材质，符合EN892，一臂≥65cm，一臂可调长度，最长≥95cm）1根，含K型锁2个。(牛尾绳2根，一根为可调式牛尾绳，动力绳材质，静态伸长率≥5％，直径≥10mm，长度≥90cm。配备调节器，可以轻易调解牛尾长度。另一根为固定长度牛尾绳，动力绳材质，直径≥10mm，长度≥60cm,含K型锁2个，与牛尾配套使用。)
2.救援用下降器2个。使用绳索直径：10-12mm，救援可承重最≥200KG。
3.高强度合金两段自动D形钩6个。纵向拉力≥22KN。横向拉力≥11KN。开口拉力≥6KN。开门宽度≥21mm。
4.高强度合金两段自动O形钩8个。纵向拉力≥22KN。横向拉力≥8KN。开口拉力≥7KN。开门宽度≥21mm。
5.上升器1对。上升器用于绳索上升，适合9-12mm绳索。
6.抓绳器1个。适用绳索直径单绳(9-11mm)，开口式，可方便安放于绳索中部。
7.锚点扁带2根。用于快速制作锚点的扁带。长度可调范围＞80-130cm，两段设有金属环。最小断裂强度≥22KN。
8.双滑轮1个。高强度双滑轮，滚珠轴承，滑轮效率≥95%，最大工作负荷≥12KN,适合绳索直径：9-12mm，主挂点可同时容纳3把安全钩。
9.单滑轮2个。高强度单滑轮，滚珠轴承，滑轮效率≥95%，最大工作负荷≥8KN，适合绳索直径：9-12mm。
10.5孔分力板，最小破断强度≥36KN。
11.5指羊皮手套2双，双层羊皮结构，背面是由透气的弹性尼龙制造，腕部用氯丁橡胶制造，采用魔术贴，上设一个小孔便于用锁扣将手套与安全带相连。
12.10.5mm静力绳200米，要求：直径10.5mm,200m一捆。延展率≤5%，强度≥30KN。
13.护绳套4个，800D以上耐磨材质，长度50±2cm，可容纳2根10.5mm绳索。
14.器材包、绳包各一个。器材包能容纳下全部装备，并且上述装备在包内有可靠固定位置。采用防水材质，双肩背负，背负系统合理，有外部扩展挂点，可外挂头盔等物品。绳包防水材质，可容纳200米10.5mm绳索。
15.短连接2副，使用缝合扁带连接，扁带长≥11cm，强度≥22KN，两段各配有1把丝扣O形锁，其中一端锁有可靠限位措施。
16.2个游动止坠器，内置锁定功能，锁定时，止坠器单向走绳。解锁时，可跟随缓慢下降，下降速度超过2m/s时，止坠功能启用。绳索使用范围10-13mm。含专用势能吸收包。整套装备工作负荷≥200KG。
17.救援头盔1顶，轻盈、通风、高可见度（设置反光条）的头盔。重量≤450g，适合头围53-63cm。
	10
	套

	24
	主锁（保险钩）
	1.总体性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。不在XF标准内的提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告，并附带CE等认证证书或检测报告。
2.材质：高强度合金或更优材质。
3.锁扣类型：D型二段自动锁。
4.纵向拉力≥24KN，横向拉力≥8KN，开口拉力≥7KN。
5.开门尺寸≥22mm。
6.重量≤100g。
7.经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级要求。
	210
	套

	25
	佩戴式消防用红外热像仪
	总体性能符合XFT635-2023《消防用红外热像仪》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。
1.用于火场搜救和火源搜索，便于消防员在浓烟中看清周围环境。
2.尺寸≤150*80*50mm，便于消防员随身携带。
★3.重量（含电池重量）≤350g（含电池重量）。
4.热成像连续使用时间≥6h，屏幕显示电池电量。
★5.一体式不可拆分设计，主机本身不带连接线接口。
6.屏幕：≥2.5英寸显示屏，分辨率≥315*235，屏幕刷新率≥25Hz
★7.视场角≥40°*55°
8.防护等级≥IP67，满足2m跌落试验，至少可在-20ºC至85ºC之间持续工作，在150ºC环境下工作≥3min，在260ºC环境下工作≥1min。
9.测温范围：-20ºC至550ºC，并具有温度变化色带显示功能。
★10.配置过热指示功能和现场温度读数功能。可同时查看场景中最热和最冷的区域，无需固定或切换模式
★11.配置混合图像增强技术，不会出现画面冻结。
★12.配置镜头防护功能，内置一层备用镜头，如果外层镜头破碎，能保证机器内部不会损坏并能继续使用。
13.支持拍照功能和摄像功能。
★14.配置LED照明灯,亮度≥160流明。
	22
	台

	26
	救生照明线
	1.总体性能符合GB26783-2011《消防救生照明线》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
2.在火灾烟雾等可见度低的环境场所，用于指引逃生路线的发光线。具有防水、质轻、抗折、耐拉、耐高温等性能。 
3.电源和绕线盘一体化结构设计，无需额外电源箱供电。照明线体光滑无痕，绝缘层完好；具有亮度高、功耗低、续航高、传输距离远、体积小、重量轻、等特性；转盘转动灵活、无卡阻现象，表面无明显制造缺陷或机械划伤；面板操作指示清晰，接插件接触良好、无松动。 便于携带和方便移动，整机重量≤9kg，充电口需有防水设计。
4.线盘主机电源电压不超过直流 13v，线体工作电压 0V，接触线体人体没有触电危险。电池充满电后，连续模式下单次工作时间长≥8h、频闪模式下单次工作时间≥16h。 
5.在连续工作时间内，照明线的发光亮度≥16cd/m2；工作模式至少具有常亮和频闪两种功能，闪烁频率 1Hz-2Hz；模式切换按钮需便于摸索，且在佩戴灭火救援手套时能够便于按键操作，开机默认为长亮状态；具备紧急救援模式，可切换灯光模式为“长亮+闪烁”，以提醒外部人员内攻出现状况；所有按钮都需带背光功能，能在火场中显示按钮位置和相应功能。
6.具有转盘限位功能，线体长度≥200m；线体能承受拉力≥500N，工作时表面温度≤60℃。 
7.照明线具有导向功能，线体每间隔（2±0.1）m 具有清晰可见的方向标志。 
★8.须提供电池货物运输条件鉴定证书或者第三方国家级检测实验室的测试报告，对电池的热测试，冲击，撞击，短路，过放电，过充电等可靠性参数进行检测合格； 
9.防水防尘等级≥IP66。线体具有 360°全方位防水设计，支持消防水枪冲击和长时间泡水测试。 
10.发光线体不含铜导线，线体不带电。 
11.照明线上设有铭牌，清晰的标明产品名称、型号、工作电压、最大工作电流、制造厂名称、制造日期、防爆标志、执行标准代号等内容。
	3
	套

	27
	机动液压破拆工具组
	总体性能符合GB/T17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
配置要求包含但不限于1台双输出液压机动泵、2根液压油管、1把液压扩张器、1把液压剪切钳、1把液压顶杆(短轴)、1把液压顶杆(长轴)、1把多功能剪扩钳、1套液压破拆工具维修包，整套装备工作温度范围不少于-20-55℃。
液压机动泵：
1.可同时接驳并使用两件工具3h以上，配备双倍流量功能，双油管单接口连接，额定工作压力≤75MPa，功率≥2.2KW。
2.液压油箱容量≥3L，重量≤30KG(包括液压油，机油，燃料及接头)。
3.外形尺寸≤480*350*480mm。
4.发动机及泵体由钢质框架完全保护，符合人体工程学的软握便携把手，使携带更方便，实惠耐用。
液压油管：
1.该油管用于液压机动泵和液压破拆工具，长度≥10m。
2.平头式接口连接，既可轻松目测油管的使用情况又能带压插拔。
3.液压管可自由旋转而不扭曲、不打结、不漏油、内管最大工作压力≥700Bar、外管工作压力≥25Bar。
液压扩张器：
1.扩张器为单管工作原理，可带压工作，在救援中用于扩张、撕裂、夹持、挤压和牵拉功能，扩张器手把处配有照明系统，便于工作。
2.工作压力≥700Bar，重量≤20KG。
3.最大扩张力≥250KN，最大扩张距离≥700mm，最大牵拉力≥45KN，最大牵拉距离≥600mm。
4.扩张器外形尺寸≤850*300*250mm。
液压剪切钳：
1.剪切器在救援中用于剪切金属结构、管道、异型钢材和钢板，单管工作原理，在操作把手处配有照明系统，便于工作。
2.工作压力≥700Bar，最大开口距离≥180mm，重量≤20KG。
3.剪切圆钢≥35mm。
液压顶杆(短轴)：
1.液压救援顶杆用于移动障碍物、撑顶物体、创造救援通道及保持物体稳定。液压顶杆为单管工作原理，可带压工作。
2.工作压力≥700Bar，最大撑顶力≥100KN，重量≤10KG。
3.闭合长度≤450mm，最大行程≥250mm，顶杆外型尺寸≤300×150×450mm。
液压顶杆(长轴)：
1.液压救援顶杆用于移动障碍物、撑顶物体、创造救援通道及保持物体稳定。液压顶杆为单管工作原理，可带压工作。
2.工作压力≥700Bar，最大撑顶力≥100KN，重量≤15KG。
3.闭合长度≤600mm，总支撑高度≥700mm，顶杆外型尺寸≤600×150×300mm。
多功能剪扩钳：
1.最大工作压力≥700Bar。
2.最大剪切开口≥150mm，可剪切直径20mm以上圆钢，最小扩张力≥45KN，扩张距离≥250mm。
3.重量≤10KG。

液压破拆工具包：
主要用于液压破拆工具组的维修，至少包含：剪切叉、迷你LED手电筒、记号笔、多功能剪切器、安全带切割器、轮胎排气器、袋、破窗器、剪切钩、钢卷尺。尺寸≤200x180x120mm
	1
	套

	28
	电动液压破拆工具组
	总体性能符合GB/T17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1．适用于城市救援、车辆救援、地震救援、森林救援、狭窄空间破拆作业。
2．工具所配置的锂电池须通用。在现场长时间作业时，应配备静音发电机以保障救援需求。
3．配置：电池驱动泵、电动剪断器、电动扩张器、防滑辅助器、电动顶杆、淬火钢切割器、钢筋速断器、电动开门器、电动泵、电动圆锯、电动链锯、电动往复锯、电动破碎镐、电动混凝土切割锯、电动钻孔机、电源适配器、静音发电机、电线卷盘等。
4．电池驱动泵：泵机可360℃自由旋转，应有90°、180°、270°、360°四个固定点位。根据现场情况随时带压插拔更换工具，无需中断工作或者回油，即插即用。自带两个照明灯，有安全自锁保护开关。18V锂电池≥5Ah，有电量显示功能，重量（含电池）≤2.5KG。
5．电动扩张器：无需回油，可随时带压插拔。应采用手指拨挡操控系统，可随时带压插拔。扩张距离≥500mm，，扩张力≥50KN（距顶端25mm处），重量≤15KG。配备拆卸式辅助刀头，安装于扩张器顶端，牢固挤压、防止打滑、延长扩张半径，提高救援效率。
6．电动剪断器：刀头具备可更换刀刃功能，剪断时无迸溅。应采用手指拨挡操控系统，可随时带压插拔。剪切能力：≥Ø30mm的Q235A圆钢、≥Ø25mm的HRB500热轧带肋钢筋，开口距离≥150mm，重量≤15KG。
7．电动顶杆：无需回油，可随时带压插拔。应采用手指拨挡操控系统，可随时带压插拔。顶升力≥60KN，顶升行程≥350mm，闭合长度≤540mm，伸开长度≥850mm，重量≤12KG。
8．淬火钢切割器：适用于切割淬火钢等特殊钢材，连续多次切割无火花，不抖动，保证了救援安全快速高效。锯片直径≥135mm，切割能力：≥φ43mm的圆钢、合金钢，18V锂电池≥5Ah，重量（含电池）≤6.5KG。
9．钢筋速断器：连接电动泵使用，适用于狭窄空间的切割。能切割直径≥15mm的圆钢，开口距离≥15mm，延长管长度≥1m，重量（含延长管）≤6KG。
10．电动开门器：连接电动泵使用，适用于狭窄空间的开门、开缝作业。开启力≥25KN，开启距离≥200mm，撑顶长度≥550mm，延长管长度≥1m，重量（含延长管）≤10KG。
11．电动泵：适用于狭小空间快速救援，通过快速接扣连接工具，额定工作压力≤50MPa，18V锂电池≥5Ah，重量（含电池）≤5.5KG。
12．电动往复锯：适用于切割各种型材。切割能力：方管≥140×7mm,工字钢≥200×100×8mm，重量（含电池）≤6KG。
13．电动圆锯：适用于切割玻璃、金属、木制品等。具备三档调节、锯头部分可180度旋转调节功能、双按压安全制动按钮。锯片直径≥150mm，18V锂电池≥5.0Ah，重量（含电池）≤2.5KG。
14．电动链锯：适用于切割木材。无刷马达，切割深度≥250mm，重量（含电池）≤6KG。
15．电动混凝土切割锯：额定功率≥1500W，切割深度≥125mm，锯片直径≥300mm，重量（含锯片）≤12KG。
16．电动破碎镐：适用于破碎混凝土、砖块等材料。输入功率≥1500W，镐钎长度≥380mm，重量（含镐钎）≤15KG。
17．电动钻孔机：手持式，额定功率≥1500W，钻头直径≥80mm，重量（含钻头）≤16KG。
18．静音发电机：额定功率≥2KW，额定频率50Hz，直流输出额定电压12V，额定电流5A，重量≤30KG。配有电源适配器及带过热保护功能的供电卷盘,长度≥30m。
	2
	套

	29
	移动式排烟机A
	总体性能符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.用于高层、地下、船舶、石化等灾害现场的便携式排烟和送风。
2.两冲程风冷汽油机，持续工作时间≥5h。
★3.送风量≥30000m³/h。
4.排烟距离≥15m。
5.功率≥4KW。
★6.重量≤40KG。
7.折叠式排烟管≥50m。
	1
	台

	30
	移动式排烟机B
	总体性能符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.采用变频式大功率电机，配备大容量锂电池作为动力，可一键启动，满足移动需要和多种供电方式
★2.工作时间:全速运行60min,60%运行时间>150min。
3.电压:DC48VAC220。
4.折叠式设计，配有肩带和提手，便于一人背负使用。
★5.排烟量:≥15000m3/h
★5.功率≥0.6KW。
7.风扇倾斜角度范围:-90~65，可调节，适用于不同场合。
8.电池可充电次数:≥2000次
9.排烟机叶轮≥420mmx6。
★10.电动风机的进出风，口安装安全网，安全网的最小间隙≤8mm。
11.整机重量≤25KG(含电池)。
	2
	台

	31
	多功能消防水枪（50口径内扣式）
	总体性能符合GB8181-2005《消防水枪》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.具备直流、开花、喷雾三种功能，用于火场灭火救援和冷却稀释。
2.优质合金为主要材料，锻造成型，配件为橡塑和不锈钢，金属部件整体阳极防腐处理，环形式开关，有枪柄。
3.流量可调2.5—12.5L/s，直流射程≥30m。
4.喷雾角度至少满足0－120°可调，反作用力≤1.0KG。
5.50mm口径6061铝合金锻造接口，T5热处理阳极氧化电镀。
6.重量≤1.80KG。
7.内扣式接口形式由最终需求用户确定。
	60
	套

	32
	直流水枪（50口径内扣式）
	总体性能符合GB8181-2005《消防水枪》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.进水口径：50mm。
2.出水口径：19mm。
3.密封性能试验：0.9MPa。
4.工作压力：0.2-0.7MPa。
5.流量：流量范围：2-8L/s。
6.射程：≥25m。
7.质量：≤2KG。
8.带止水开关。
9.50mm口径6061铝合金锻造接口，T5热处理阳极氧化电镀。
10.内扣式接口形式由最终需求用户确定。
	45
	台

	33
	止水器（50口径内扣式）
	总体性能符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.材质：优质铝合金锻造成型，表面经抛光和阳极氧化处理，平整、光洁。
2.内扣式接口口径50mm。
3.在2.4MPa水压下，不出现裂纹或断裂。
4.接口表面无结疤、裂纹、砂眼，加工表面无明显的伤痕。
	60
	台

	34
	止水器（65口径内扣式）
	总体性能符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.材质：优质铝合金锻造成型，表面经抛光和阳极氧化处理，平整、光洁。
2.内扣式接口口径65mm。
3.在2.4MPa水压下，不出现裂纹或断裂。
4.接口表面无结疤、裂纹、砂眼，加工表面无明显的伤痕。
	25
	台

	35
	消防水带（条）（80口径，内扣式，带夜光，四种不同颜色区分）
	总体性能符合GB6246-2011《消防水带》、GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.水带长度≥20m，设计压力2.0MPa，口径80mm，爆破压力≥7MPa,在3.0MPa水压下无渗漏、裂纹或断裂。
3.接口要求：内扣式，采用优质铝合金材质锻造成型，表面经抛光和阳极氧化处理，加工表面平整，无损伤，无结疤、裂痕。水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，按照1：1的备份比配备备件。
4.水带颜色和标识：根据甲方要求染色和印字。
5.水带外观：编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤。
6.内衬材质为聚氨酯材料或优于此材质，
7.在水带表面具备反光功能。
	150
	套

	36
	消防水带（条）（65口径，内扣式，带夜光，四种不同颜色区分）
	总体性能符合GB6246-2011《消防水带》、GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.水带长度≥20m，设计压力1.6MPa，口径65mm，爆破压力≥4.8MPa,在1.6MPa水压下无渗漏，在1.8MPa水压下，不出现裂纹或断裂。
3.接口要求：内扣式，采用优质铝合金材质锻造成型，表面经抛光和阳极氧化处理，加工表面平整，无损伤，无结疤、裂痕。水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，按照1：1的备份比配备备件。
4.水带颜色和标识：根据甲方要求染色和印字。
5.水带外观：编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤。
6.内衬材质为聚氨酯材料或优于此材质，
7.在水带表面具备反光功能。
	200
	套

	37
	消防水带（条）（50口径，内扣式，带夜光，四种不同颜色区分）
	总体性能符合GB6246-2011《消防水带》、GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.水带长度≥20m，设计压力1.6MPa，口径50mm，爆破压力≥4.8MPa,在1.6MPa水压下无渗漏，在1.8MPa水压下，不出现裂纹或断裂。
3.接口要求：内扣式，采用优质铝合金材质锻造成型，表面经抛光和阳极氧化处理，加工表面平整，无损伤，无结疤、裂痕。水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，按照1：1的备份比配备备件。
4.水带颜色和标识：根据甲方要求染色和印字。
5.水带外观：编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤。
6.内衬材质为聚氨酯材料或优于此材质，
7.在水带表面具备反光功能。
	200
	套

	38
	80转65内扣式分水器
	1.总体性能符合XF868-2010《分水器和集水器》、GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
2.材质：整体材质为优质铝合金材质锻造成型，表面经抛光和阳极氧化处理，平整、光洁。
3.进水口径：80mm，需带相关安全锁止装置，防止各种因素触撞推压环而造成脱扣。
4.出水口径：3个65mm。
5.阀球材料需采用不锈钢材质加工成型。
6.密封及水压强度性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象，按相关水压强度性能测试后，不得出现影响使用的变形。
7.铸件表面无结疤、裂纹、砂眼，加工表面无明显的伤痕。
8.接口形式：内扣式。
	24
	台

	39
	80口径转50口径三路分水器
	1.总体性能符合XF868-2010《分水器和集水器》、GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
2.材质：整体材质为优质铝合金材质锻造成型，表面经抛光和阳极氧化处理，平整、光洁。
3.进水口径：80mm，需带相关安全锁止装置，防止各种因素触撞推压环而造成脱扣。
4.出水口径：3个50mm。
5.阀球材料需采用不锈钢材质加工成型。
6.密封及水压强度性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象，按相关水压强度性能测试后，不得出现影响使用的变形。
7.铸件表面无结疤、裂纹、砂眼，加工表面无明显的伤痕。
8.接口形式：内扣式。
	35
	台

	40
	拉梯（铝合金，6米）
	总体性能符合XF137-2007《消防梯》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
1.该梯由上、下二节组成，下节梯的侧板上有滑槽，上节梯的侧板下端装有导板，导板卡入滑槽，可有效保证上节梯沿下节梯滑动。
2.高强度优质铝合金，拉梯的升降过程中有限位装置，确保操作安全,梯蹬与侧板紧密吻合，无松动，并设有防滑措施。
3.工作高度6±0.2m。
4.整梯质量≤20KG。
	10
	台

	41
	拉梯（铝合金，9米）
	总体性能符合XF137-2007《消防梯》的要求，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
1.主要用于消防队员登高、跨越高墙，该梯由上、下二节组成，下节梯的侧板上有滑槽，上节梯的侧板下端装有导板，导板卡入滑槽，可有效保证上节梯沿下节梯滑动。
2.拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。
3.工作长度（m）：9±0.2m。
4.最小梯宽300±3mm。
5.梯蹬间距340±2mm。
6.重量≤38㎏。
	15
	台

	42
	铝合金挂钩梯
	总体性能符合XF137-2007《消防梯》的要求，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
1.主要用于消防队员登高、跨越高墙。
2.优质高强度金属材料制成,经过防腐处理。
3.工作高度：4000±100mm。
4.最小梯宽：250±2mm。
5.梯蹬间距：340±2mm。
6.整梯质量：≤10KG。
	14
	台

	43
	内扣异径接口（65转50）
	总体性能符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.材质：优质铝合金锻造成型，表面经抛光和阳极氧化处理，平整、光洁。
2.内扣式口径65mm转50mm。
3.在2.4MPa水压下，不出现裂纹或断裂。
4.接口表面无结疤、裂纹、砂眼，加工表面无明显的伤痕。
	30
	套

	44
	内扣异径接口（80转65）
	总体性能符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.材质：优质铝合金锻造成型，表面经抛光和阳极氧化处理，平整、光洁。
2.内扣式口径80mm转65mm。
3.在2.4MPa水压下，不出现裂纹或断裂。
4.接口表面无结疤、裂纹、砂眼，加工表面无明显的伤痕。
	10
	套

	45
	电动泡沫输转泵
	1.提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
2.最大流量：≥8L/S。
3.吸深：≥3m。
5.泵液进口：DN65内扣式，进水管长8m。
6.泵出液口：DN65内扣式，配65mm转40mm接口。
7.额定功率:≥7KW，工业级。
8.连续工作时间：≥2h。
9.启动方式：电驱动。
10.重量：≤150KG。
11.泵体为全不锈钢或全铜材料，防腐蚀，耐老化。
12.自带免维护铅酸蓄电池，电压：12V，容量：≥18AH，配充电器。
	1
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	橡皮艇（带拖车，舷外机）
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
★1.船长3900±50mm，船宽1820±30mm，艉板高度385±3mm。

2.气囊数≥3+3+2个，结构:船底“V”型充气拉丝底板，M型艇底，浮筒外侧中、底部双层夹网材质。

3.型深≥360mm，满载排水量≥900KG。

4.艇身材质：PVC夹网材质，顶破强力＞8000N，磨损量≤0.5cm³。

5.船体结构：底板为一体式三气室拉丝底板。底部水刀前段为坡面设计，后端为内凹式涡旋状，并配有鱼鳍。采用向下倾斜式船艉，尾部中心为内凹式涡旋（投标时提供船艉产品照片佐证）。

6.浮筒采用热焊接技术、抛边密封工艺（密封处打磨掉一层PVC和网布，宽度≥0.5cm），接缝处无破坏、无亮光。

7.满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置30min，无异常。

★8.空载状态，浮筒额定压力充气至0.025Mpa后，静置60min后剩余压力为0.025Mpa；空载状态，龙骨额定压力充气至0.035Mpa后，静置60min后剩余压力为0.035Mpa。

★9.安全及性能要求：静态稳性≤13°，干舷≥345mm。

★10.空载状态，排出500L水所用时间≤105s。

★11.载重400kg时，航速≥33km/h；空载状态，航速≥39km/h。

★12.空载状态，航速≤12km/h时，左右回转直径均≤5m。

13.充气时间：采用气瓶充气时间≤140s。

14.艇身配置：船头配备容积≥20升的三角形弧度硬质高密度聚乙烯油箱（非软质，投标时提供实物产品照片佐证）、隐藏式油管和拉链式油管保护套，具备常规标准油箱固定装置；艇身安装3M防水反光条≥8处；翻船自救辅助绳包；

15.艉板采用铝镁合金材质，单独配有可挂锁的插入式不锈钢发动机固定销（投标时提供产品照片佐证）；配备两个单向快速双排水口(可单向、不反水)为椭圆形，；安装多功能双向金属牵引环；艉板内侧配备工具包一个。

16.配备可连接G5/8标准接口气瓶的高压充气管，管体自带电子显示屏和两个减压阀（0.3bar和0.6bar，显示、减压均为艇内回流压力）；
17.推进系统：二冲程短轴螺旋桨式舷外机：
（1）满足CB/T4505-2020标准。
（2）应配备2冲程/2缸舷外机，舷外机功率应≥30hp，且不超过船艇标识的最大适配功率，油箱≥24L，燃料为汽油。
（3）舷外机需要安装防护罩，并配备备用油箱1个、备用油管1根和维修工具包1个，内含螺丝刀、钳子、火花塞套筒、火花塞扳手、火花塞、打火绳等。
18.配套拖车。
	2
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	电动液压搬运托盘叉车
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。电动液压，可以转运重物≥3吨。
	1
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	消防车后挂水带推车
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.可后置悬挂于消防车尾。
2.带箱盖,开启方便,可放置水带、分水器、水枪等器材，容量≥6盘80mm水带。
3.配有消防车固定车架，拖车可牢固安装在车架上,每个拖车可承受≥200KG,拖车安装不会影响车辆的行车安全及水泵的操作控制。
4.拖车轮胎采用实心橡胶轮胎,橡胶材质技术要求符合消防员拖动时轻巧、自如。
5.器材拖车可方便、轻巧地从车上取下或装上,设有手刹车。
6.拖车适当位置设有发光灯或反光条等警示标识。
	6
	台
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	5G单兵图像传输设备
	1.支持无缝接入全国消防指挥视频调度系统，在全国消防指挥视频调度系统中实现音视频传输功能，可在综合图像平台中直接进行目录树中拖拉操作。
2.设备应为专业的视频编码设备，非Android手机类产品。
3.要求支持与DV摄像机热靴安装，配合多场景使用。
4.设备体积小、重量轻、功耗低、便携。
5.支持OLED状态显示屏，可显示系统工作状态、网络状态、定位信息、剩余电量、存储状态等，便于维护。
6.音频接口支持1路3.5耳麦一体接口，支持蓝牙可与蓝牙耳机配合实现无线对讲。
7.编码要求支持H.264.H.264HP、H.265，支持1080P、720P等分辨率。支持双码流。
8.视频帧率范围为5～60fps，视频码率128Kbps～6Mbps可调整。
9.音频协议支持G.711a、GSM等音频协议，并支持双向语音对讲。
10.连续工作时间≥6h。
11.网络适应性支持智能的动态码率调整，能够在带宽不好的情况下自动调整图像帧率和码率，保证图像的流畅度。
12.含配套高清摄像机
13.配件包含：便携包、三脚架、128G存贮卡、备用电池、座充、读卡器等
	4
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	无人机全彩夜视镜头
	至少集成五个模组，包含但不限于广角相机、变焦相机、红外热成像相机、激光测距仪、补光灯，满足白天及夜间成像能力。
一、机身参数
1.1.重量≤950g。
1.2.尺寸≤170×145×165mm。
1.3.防护等级≥IP54。
二、变焦相机参数。
传感器尺寸≥1/1.8英寸cmOS,最大支持7000×5000以上照片尺寸，有效像素≥4000万，光学变焦能力≥34倍，数码变焦能力≥400倍。
三、广角相机参数:传感器尺寸≥1/1.3英寸cmOS，
3.1.视频分辨率：≥1920×1080@30fps
3.2.最大支持8000×6000以上照片尺寸，有效像素≥4800万
四、热成像相机
4.1.数字变焦：≥32倍
4.2.视频分辨率：≥1280×1024@30fps
4.3.照片分辨率：≥1280×1024
4.4.测温方式：点测温、区域测温、中心点测温
4.5.测温范围：
高增益，-20°C至150°C，-20°C至450°C（安装红外衰减镜后）
低增益，0°C至600°C，0°C至1600°C（安装红外衰减镜后）
五、激光测距仪：
测量范围：最远测量距离≥3000m。
六、存储功能
支持的存储卡类型:支持U3/Class10/V30及以上的microSD卡。
七、含一年维修保险，维修保额≥80000元，额度内免费维修。
	1
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	手持电台（350MHz带肩咪）
	1.通过国家电气产品防爆认证，防爆等级≥ExibIIBT3Gb（爆炸性气体）和ExibD21T155℃Db（爆炸性粉尘）
2.对讲机通话过程中对语音数据进行加密，加密密钥长度可达256bit，密钥最多30串，随机使用。
3.无需按住对讲机PTT按键，通过喊话可自动发起呼叫，达到解放双手的目的。
4.对讲机支持：（1）喇叭导水功能，在暴雨、消防员高压水枪灭火等工作环境下对讲机喇叭容易进水，现场工作人员无需甩动对讲机，水就能正常导出，保证对讲机音质清晰、声音响亮。（2）智能消噪功能，噪声抑制能力≥25dB。不限于噪音源的方向，能保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音，保障每一条声音的清晰传达，提高沟通效率。（3）中文短信收发功能，短信收发界面呈现方式为连续会话形式，短信息文本内容最多支持500个汉字.
5.对讲机内置：（1）北斗和GPS定位，支持多种位置信息上传，如位置信息主动上传、通话中上报定位、识别讲话方位置、当前位置查询等功能。（2）NVOC和AMBE++两个声码器，两个声码器之间可自由切换，且切换不重启。（3）智能按键，可一键在待机界面和多个自定义界面之间循环切换，便于用户快速查看或进行功能设置，确保紧急状况下能够更快速响应。自定义界面不少于3个。（4）蓝牙耳机、手咪等多种配件，便于选择多种佩戴模式，蓝牙协议版本不低于BluetoothV4.0。
6.规格参数：
频率范围：350-400MHz
信道容量：≥1024，分辨率≥320*240
组群：≥64（每组群≥128个组）
信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz
频率稳定度：≤±0.5ppm
输出功率：1-3.5W
防尘防水：≥IP68
支持接入当地公安对讲机数字集群通信平台。
	90
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	车载台
	1.总体要求支持PDT数字集群+数字常规+模拟常规三模工作，满足消防救援现场通信组网需求。
工作频段：350～370MHz。
工作电压：DC13.6V±15%，适配消防车车载电源环境。
具备高抗震、耐高温、防尘防水特性，满足车载恶劣环境长期稳定运行。
2.射频性能
信道间隔：12.5kHz/20kHz/25kHz自适应。
射频输出功率：5W/25W/50W三档可调。
数字接收灵敏度：≤0.3μV（BER≤5%）。
模拟接收灵敏度：≤0.22μV（12dBSINAD）。
邻道选择性：≥65dB。
杂散辐射抑制：≥70dB。
频率稳定度：≤±0.5ppm。
3.功能参数
呼叫功能：支持个呼、组呼、全呼、紧急呼叫、紧急报警（带本机ID上传）。
定位功能：内置北斗+GPS双模定位，定位精度≤10米，支持位置信息实时上报。
语音处理：支持DSP数字降噪，适应火场高噪声环境。
加密功能：支持空中接口加密及端到端加密，保障通信安全。
信道存储：信道容量≥1024个，分区≥256个。
支持短数据业务、状态查询、远程监测、遥晕/遥毙功能。
具备高低功率切换、超时定时器、繁忙信道锁定、遇忙排队等功能。
4.接口与结构
配备彩色显示屏，可显示信道、信号强度、电量、定位信息等。
标配专业车载手咪、主机安装支架、固定配件。
具备标准数据接口，支持外接扩展扬声器、录音设备、编程调试。
防护等级：≥IP54，抗震性能符合车载环境使用要求。
工作温度：-30℃～+60℃。
5.资质及服务
提供工信部无线电发射设备型号核准证。
提供产品出厂合格证、第三方检测报告。
整机质保不少于3年，提供7×24h技术支持及本地化服务。
支持与现有消防指挥调度平台、车载台、手持台互联互通。
提供上门安装调试服务。
	9
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	卫星电话A
	1.多模通信：天通卫星移动话音和短信，全网通4G移动话音、短信，对讲通信功能。
2.支持天地翼卡功能。
3.位置服务：产品需支持物联网位置回传上报功能。
4.应用处理器能力不低于2.0GHz四核，不低于Android12智能操作系统。
5.存储内存：运行内存RAM≥2GB,存储内存ROM≥16GB，可支持64GTF卡拓展。
6.分辨率不低于480*800。
7.产品应支持的三防Type-C接口,支持标准的usb数字耳机。
8.电池/时间：电池可拆卸，入网状态下待机时长不低于160h，通话时长不低于10h。
9.支持400-480MHz对讲功能。
10.按键：T9键盘、SOS键、PTT键各一个，设计更人性化，使用更方便。
11.天线：天线采用折叠式设计，折叠角度达200°以上，同时支持天线拆卸
12.支持天线状态自动监测，打开天线可自动搜星。
13.支持扩展小型车载吸顶全向型天线、手持全向天线、支持扩展室内座机形态。
14.含配套防寒保护套×1.防水保护套×1。含1年内100分钟通话时间。全向天线×1，延长线长度≥2米。
	2
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	卫星电话B
	1.显示：高对比度彩色屏幕
2.接口：MicroUSB、音频插口、天线端口、蓝牙2.0。
3.温度：操作-20°C~+55°C，存储-20°C~+70°C（带电池），充电0C~+45°C。
4.通话时问≥8h，待机时间≥160个h
5.卫星电话：≥2.4kbps语音编解码
6.语音邮件：快速拨号1
7.辅助语音业务：电话记录、来电显示、呼叫等待、呼叫转移、呼叫保持、会议、快速拨号、固定拨号。
8.支持短信。
9.GPS定位数据：查看位置，以文本/电子邮件方式发送。
10.功能：跟踪、辅助按钮、电子罗盘（用于增强指向）、提示、分钟记录、天线收起时的来电提示、扬声器、蓝牙。
11.含配套防寒保护套×1.防水保护套×1，含1年内100分钟通话时间。全向天线×1，延长线长度≥2米。
	2
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	图形工作站
	1.处理器
配置应优于第14代智能英特尔酷睿i914900HX(24-核,36MBL3缓存,最高睿频5.8GHzMaxTurboFrequency)
2.显卡：NVIDIAGeForceRTX4080,12GBGDDR6
3.显示屏选项
18英寸QHD+(2560x1600)165Hz,3ms,ComfortViewPlus,NVIDIAG-SYNC+DDS,100%DCI-P3,FHD红外摄像头
4.内存：≥64GB:DDR5,5200MT/s,非-ECC,双通道
5.存储
≥1TB,M.2,PCIeNVMe,固态硬盘
6.摄像头选项
≥1080p，30fps，FHDHDRRGB红外摄像头
7.保修
2年PremiumSupportPlus包括所有PremiumSupport服务含AD。（包含辅助软件）
	1
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	公网对讲机
	1.防水、防尘性能良好，≥IP68工业防护标准
2.支持4G全网通（包括移动、电信、联通4G网络）。
3.支持人员安全管理功能，在危险环境中提供更多的安全保证，支持独立报警按键及倒地报警功能。
4.产品自带蓝牙、wifi等接口，满足客户不同场景的应用需求。
5.为方便使用者与外界联系，可以通过增加SIM卡拨打外界电话。
6.卫星定位功能：可接收卫星数据并提供定位信息，支持GPS和北斗定位。
7.工作时间＞24h。
8.为能追溯问题，支持本地录音。
9.终端设备要求支持自动省电，电池电量播报功能。
10.防爆等级，同时≥：气体防爆：ExibIIBT3Gb，粉尘防爆：ExibD21T160℃标准。
11.支持遥晕、遥毙、唤醒等专业对讲机功能。
12.能入网浙江省消防救援总队互联网对讲机系统平台使用，并进行统一调度，统一管理。（投标时提供所投设备接入图示和设备厂商接入系统的证明材料）
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	作战记录仪
	1.支持接入温州市消防救援支队图像综合管理平台资源目录树直接管理调用。
2.支持实时双向高清视音频通讯，实现可视化指挥调度
3.≥八核处理器，主频2.0GHz
4.支持H.264.H.265视频编码协议
5.双MIC，支持AI智能降噪
6.≥1×5G全网通，支持700MHz应急频段
7.支持自动夜视切换，支持2颗高功率红光灯,满足夜间看清3米内人脸，看清10米内人的轮廓，支持红外灯根据环境光自动切换
8.支持不关机更换电池
	32
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	重载灭火无人机
	1.空机重量：55.2±1KG（吊运负载）
2.60±1KG（空吊负载）
3.最大起飞重量：≥150KG
4.最大轴距：≥2330mm
5.外形尺寸（机臂展开，桨叶展开）：3220±160mm×3224±160mm×975±50mm
6.最大飞行距离：最大起飞重量下：双电≥12千米、单电≥6千米
7.最大悬停时间：最大起飞重量下：双电≥12分钟、单电≥6分钟
8.工作温度范围：-20℃至40℃
9.整机防护等级：≥IP55
10.最大水平飞行速度：≥20m/s
11.最大飞行高度：1500米配件清单需包含：
智能遥控器×1.智能飞行电池×2.全能变频充电站×1.空吊系统旗舰版×1.降落伞×1.云平台1年、网络RTK服务2年、
≥130万保障额度的第三者责任险1年】*1保险1年*1（基础额度≥90000元）
	1
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	系留一体无人机
	一体式系留控制平台1台内含（飞行器1架，照明模块1个，遥控器1个、背负包1个）、变频发电机1台。
一、一体式系留照明平台
1.一体式设计：飞行器+照明模块+控制平台为一体式设计。
2.启动时间：操作简单无需专业飞手，可在5分钟内启动升空工作。
3.控制平台功能：显示工作数据，支持一键启动和降落控制。
4.供电电缆：≥50米航空复合线缆，具备自动收放线功能。
5.线缆直径：薄膜绝缘层1.25±0.1mm。
6.线缆线径：复合线缆线径1.00mm²。
7.线缆防护：高强纤维外护层2.0mm。
8.耐电压：1500V（AC）不击穿（60S）。
9.地面防护：防护杆高度≥1600mm，手工安装防止地面人员误触碰。
10.供电方式：变频发电机、外置电池、市电。
11.输入电流：220VAC,50Hz。
12.输出保护：≥5A，机载电源自动保护。
13.短路保护：短路电流额定200%，排障后自动恢复正常。
14.重量（不含发电机）：≤19KG
15.便携性：单兵背负式设计，需配备军用独立背包。
二、飞行器（照明模块）
1.4轴，对称电机轴距：≤350mm。
2.起飞重量（含照明模块）：≤1.5KG。小型化设计，安全可靠。
3.定位支持GPS/北斗双模定位。
4.悬停精度：垂直：≤1m，水平：≤0.5m。
5.最大旋转角：俯仰轴：≥300°/s，航向轴：≥150°/s。
6.最大俯仰角度：≥25°。
★7.最大上升速度：≥3m/s，最大下降速度：≥2m/s，最大水平飞行速度：≥20km/h。
8.最大可承受风速：≥15m/s（按7级大风高度20米测试）。
9.最大抗雨:≥24.5L/Min。
★10.抗水等级：≥IPX4
★11.防尘等级：≥IP5X
12.最大起飞海拔高度≥4500m。
13.可采用市电供电、发电机、备用电源供电。
14.飞行（悬停作业）时间：保障供电情况下可持续悬停作业≥12h。
15.无人机异常断电保护：无人机可正常应急降落。
16.桨叶材质：柔性聚碳酸酯。
17.尺寸：≥长290mm*宽290mm*高200mm
三、照明模块
1.光源：采用品牌LED光源，立体式灯珠结构。
2.功率≥600w。
3.光效≥140Lm/w。
4.光通≥10万lm。
5.照度≥100lx。
6.工作高度≥50m。
7.照明范围≥3500m²-7000m²。
8.灯组±90度可调实现平射功能，可侧向照明。
四、变频发电机
1.功率≥额定2.2KW/最大2.4KW。
2.重量≤21KG。
	1
	台
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	无人机机巢
	1.工作环境温度﹣25℃至45℃。
2.防护等级≥1P55。
3.最大允许降落风速≥28m/s。
4.基站定位精准度不低于：水平1厘米＋1ppm(RMS),垂直2厘米＋1ppm(RMS)
5.无人机技术要求：防护等级≥IP54，可暴雨天作业。续航时间≥50min。抗风6级≥12m/s。最大飞行速度≥20m/s。避障：≥6向视觉避障。
6.相机技术要求:≥4800万广角。≥1200万8倍数字变焦（56倍混合变焦）。热成像相机（普通模式：≥640*512030fps，超分模式：21280x1024030fps)
7.套装包含：机场1个、飞行器1个、智能飞行电池2个、4G外挂件2个、流量卡2张、广播模块1个、飞行组件2组、全套设备保险。
8.提供现场勘测安装服务和1年2次维保服务。
	2
	套
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	指挥帐篷
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.总体尺寸：外肩高≥2.2m,投影面积≥60㎡内部垂直肩高≥2m。前后门尺寸≥1.5*2m（2扇）。窗户尺寸≥0.75*0.5m（8扇）。气柱灰色0.7mmPVC双面涂层夹网布（气密材料）。外披600d红色pvc涂层牛津布。内衬210d白色牛津布。地布灰色0.45mmPVC双面涂层夹网布。气柱安装门2组（共4个充排气阀，1个安全阀），对角安装。帐篷配空调口2个，直径480mm，对角安装。主体结构使用高频热合热封工艺制作
2.基本配置：包装≥0.45mm军绿pvc双面涂层夹网布，带提手（高频热合+缝制）。电动充排气泵1台（≥2KW）。手锤1把（4磅）。地桩10根（38x38x450mm）。拉绳10根（Ф8mmx4m）。胶管1个。补片6片（φ8cm）
折叠桌尺寸：宽0.6米×长1.2米（10张）单人折叠椅（20把靠背消防徽烤漆）桌子颜色（蓝色）
3.另配套有3匹自发电移动空调、65英寸移动电视屏。
4.空调参数：
产品形式：一体式自带发电机移动空调，无需外接市电，整机可自由移动，适用于户外、应急救援、临时场所降温。
制冷能力：制冷量≥7.2KW（3匹），具备制冷、送风、除湿功能。
电源系统：配置额定功率≥8KW汽油静音发电机，输出电压AC220V50Hz。
续航能力：油箱容积≥25L，满负荷连续工作时间≥7h。
启动方式：电启动+手拉应急启动，具备过载、过压、缺油、高温保护功能。
送风配置：配备柔性伸缩风管，可定向送风，循环风量≥2000m³/h。
噪音要求：机组运行噪音≤72dB（A）（7米处）。
结构外观：整机采用钢结构机架，配4只重型万向轮（带刹车），移动便捷。
控制方式：数码控制面板+无线遥控，具备故障代码显示功能。
环境适应：工作环境温度**-10℃～+50℃**，整机防雨、防尘、抗震动。
5.电视屏参数：
屏幕尺寸：≥65英寸。显示技术：LED背光，红外多点触控。物理分辨率：≥3840×2160（4K超高清）。屏幕比例：16:9。亮度：≥350cd/㎡。对比度：≥1200:1。可视角度：水平/垂直≥178°。表面钢化玻璃，防眩光、防刮、防爆
触控类型：红外触控。触控点数：≥20点触控。书写响应时间：≤5ms。支持手势缩放、漫游、擦除、多指操作。支持笔写、手擦，无盲区、无断触
内置安卓系统：Android8.0及以上。配置可插拔OPS电脑模块（Windows系统）。CPU：Inteli5及以上。内存：≥8GB。存储：≥256GBSSD。支持双系统一键切换。音视频功能。内置扬声器：功率≥2×15W。支持回声消除、降噪、自动增益。内置高清摄像头：≥800万像素，广角取景。内置阵列麦克风，拾音距离≥5米
接口要求：HDMI输入≥2路。HDMI输出≥1路。USB3.0≥3路。千兆网口≥1路。音频输入输出、Type-C、RS232中控接口
软件功能：支持白板书写、批注、扫码保存、投屏。支持电脑、手机、平板无线投屏。支持四分屏同显、远程视频会议。支持开机画面自定义、定时开关机
移动结构：标配移动落地支架，带4个万向刹车轮。整机稳固，推行顺畅，可在指挥帐篷内灵活移动
工作电压：AC220V50Hz
工作温度：0℃～40℃
	2
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	战斗员快攻包
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.整体采用1680D双股高强度尼龙面料，结合立体剪裁工艺，实现重量减轻30%的同时，抗撕裂、耐磨损、防腐蚀性能提升50%，可收纳1盘40米50mm水带或2盘20米50mm水带，一支50mm多功能水枪和一个65转50二分水器，并行携带，快速展开。
2.整体设计支持“背、提、挎三合一携行模式”，适配不同救援场景需求，消防员可灵活切换姿势，快速铺设，保障长距离携行登高，复杂地形机动作业。
3.包体两侧配备有5条高亮度反光魔术贴、1个大容量携行包和2小容量携行包。
4.随包配有1盘40米50mm水带或2盘20米50mm水带，一支50mm多功能水枪和一个65转50二分水器。
	20
	套
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	消防员隔热防护服
	总体性能符合XF634-2015《消防员隔热防护服》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
1.外层：阻燃性能：外层损毁长度：经向≤35mm、纬向≤30mm，续燃时间0s，阴燃时间0s。
★2.断裂强力：经向≥1330N、纬向≥990N。
★3.撕破强力：经向≥230N、纬向≥115N。
4.外层面料用缝纫线耐高温性能：在温度为260℃±5℃条件下，经5min后，无熔融、烧焦现象。
5.热稳定性能：外层经、纬向尺寸变化率：经向≤1%、纬向≤2%。
6.隔热层：阻燃性能：外层损毁长度：经向≤60mm、纬向≤60mm，续燃时间0s，阴燃时间0。
7.热稳定性能：外层经、纬向尺寸变化率：经向≤3%、纬向≤3%。
8.舒适层：阻燃性能：损毁长度：经向≤85mm、纬向≤80mm，续燃时间0s，阴燃时间0s。无熔融、滴落现象。
★9.断裂强力：经向≥460N、纬向≥440N。
10.合同签订之前和最终用户确定型号数量（满足用户适体率要求）
	4
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	消防员避火防护服
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.面料的阻燃性能：损毁长度经向≤2.0cm，纬向≤1.5cm，阴燃时间0s，续燃时间0s。强力性能：经纬间撕破强力经向≥110N、纬向≥55N。
2.整体组合层面料抗辐射热渗透性能在13.6KW/㎡辐射热通量辐照120s后，其内表面温升不超过25℃。
3.整体组合层面料抗火焰燃烧性能在温度为1000℃火焰上燃烧30s后，其内表面温升不超过25℃。
4.外观质量没有污染、开线及破损现象，附件装配牢固，没有松动、脱落。
5.合同签订之前和最终用户确定型号数量（满足用户适体率要求）。
	2
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	二级化学防护服
	总体性能符合XF770-2008《消防员化学防护服装》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
一.产品为半封闭连体式机构，由连体头罩、化学防护服、化学防护靴、化学防护手套等组成，可对挥发性化学固体、液体进行有效防护，避免对身体产生伤害，同正压式消防空气呼吸器、消防员呼救器及通信器材等配套使用，颜色为红色。
二.检测报告实测值：
1.面料抗化学品渗透性能：
98%硫酸≥240min
30%盐酸≥240min
60%硝酸≥240min
40%氢氧化钠≥240min
2.检测报告实测值：防护手套耐刺穿力≥60n。
3.检测报告实测值：
化学防护靴靴底抗刺穿力≥1340n。
化学防护靴电绝缘性能击穿电压≥5000v、泄露电流≤0.1ma，未击穿。
4.合同签订之前和最终用户确定型号数量（满足用户适体率要求）。
5.生产日期不宜早于供货日期6个月。
	4
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	一级化学防护服
	总体性能符合XF770-2008《消防员化学防护服装》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
1.全封闭连体式机构，由带大视窗的连体头罩、化学防护服、正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套等组成，同正压式消防空气呼吸器、冷却装备、消防员呼救器及通信器材等配套使用，颜色为黄色。整体气密性≤300Pa。
2.面料性能：抗化学品渗透性能≥60min。
3.防护手套耐刺穿力≥22N。
4.化学防护靴靴底抗刺穿性能≥1100N，,击穿电压≥5000V，且泄露电流≤3mA。5.合同签订之前和最终用户确定型号数量（满足用户适体率要求）。
	2
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	电绝缘装具
	总体性能符合DL/T1125-2009《10kV带电作业用绝缘服装》、GB/T17622-2008《带电作业用绝缘手套》和GB21148-2020《足部防护电绝缘靴》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.用于高电压带电危险场所作业时的全身防护。耐高压、绝缘等性能。由上衣、下裤、手套、靴子组成。
2.电气性能：试验电压为12kV，泄露电流≤3.5mA，耐受电压20kV，交流电压以1kV/s的速度上升至20kV，保持1min后，试验无闪络.击穿.发热现象。
★3.表层拉伸强度：经向≥1000N，纬向≥850N。
★4.表层耐撕裂性能：经向≥100N，纬向≥60N。
5.拉伸强度及扯断伸长率：拉伸强度≥20MPa，扯断伸长率≥640%。
★6.抗刺穿性能≥30N/mm。
7.电性能：测试电压12kV，测试时间1min，泄露电流≤0.35mA。
8.重量：整套装具≤7KG。
9.合同签订之前和最终用户确定型号数量（满足用户适体率要求）。
	1
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	消防员降温背心
	总体性能符合XF1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
1.背心式设计，双肩和腰部分别采用魔术贴调节，穿着贴合舒适，适合大部分体型穿着。
2.降温背心外层面料采用防切割材料，耐磨≥3级、耐切割≥2级、耐撕裂和耐穿刺分别≥4级。
3.降温背心内胆采用，相变降温材料，持续恒温4-6h。可循环使用。应用范围广，室内室外，高温环境均可使用。相变降温材料对人体无害、无味，且不燃烧安全。
4.合同签订之前和最终用户确定型号数量（满足用户适体率要求）
	8
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	移动供气源
	总体性能符合XF1261-2015《长管空气呼吸器》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。
1.标准接口，可与通用面罩搭配使用。
2.多输出接口，可两人共用一个供气源。
3.配备1套快接式独立卷盘，1根10米以上的长快速接头供气管,1根短快速接头供气管。
4.配2只6.8或9L气瓶、2个3L便携备用气瓶，且设置2个高压单向阀，配备2个全面罩（或者1个全面罩1个它救面罩），按中国人脸型设计，佩戴密封舒适，面窗表面采用航空纳米技术永久防雾，表面耐磕碰刮擦，头罩为高阻燃KEVLAR材质，网状特殊编制利于排汗，供气阀外形体积小巧，使用者方便对供气阀进行抓握，供气阀小巧确保良好的下视野，强制供气阀及节气阀易于识别与操作。
5.紧急情况下消防员可以单独背负一个钢瓶迅速逃生（配简易背带），或者换短供气绳，迅速单手拉移动供气源拉杆箱撤离。
6.运载气瓶小车采用拉杆行李箱设计，单兵使用，严格控制大小，长度与钢瓶长度相符，厚度略多于钢瓶直径，拉杆箱上配置携行装备，可以放置热成像仪、定位装置等设备。
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	消防全身安全吊带
	总体性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
1.全身吊等由高强尼龙织带、PE高发泡衬垫的腰带和腿环、胸式上升器、调节钢扣、金属拉环等组成安全吊带的纸带和缝线由原纤维制成，承重织带，材质:1680D涤纶丝、宽度:4511±10mm，厚度18±0.2mm，织带为一整根,接缝,脱、割或磨视，能调节尺寸大小，吊带的带边缘通过热封措施来防止织线松脱，经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不会出现融熔，焦化现象。缝合接口及缝合木端回缝30mm，安全吊带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查,线路、针顺直、整齐，无明显弯曲或堆,无跳针、开线、断线安全吊警共6个7075铝合金材质（或比此更好的材料）的金属拉环、厚度9.35+05mm，拉环为一体冲压式成型结构,无焊接、更加安全、胸前、后背、腰部前方、后方、左、右各1个环酸莉的用来下海或保护，胸前可以连接减震器及机绳器做辅助保护,后背的系博环用来适应背向保护基站的工作,建部两侧的系缚环可以进行围杆式水平保护。两侧具有工具桂环、承重＞5kp安全禁纳带扣的边角早径为6mm，帮使安全带长度调节方使、佩戴快速且无松脱、滑落现象。
2.金属部件无棱角、毛到、无裂饮、无明显压和划伤等缺陷，其边缘聚弧形，零部件安装端正,整带早直、整洁,没有污油淡,缺损及其他外观缺陷、金属零件的耐腐蚀性能盐雾试验阳，
3.外观符合GB/T64612002外观等级评定轻微级的要求安全吊等设计负荷≥270KN，通过静负荷性能(正立方向静控力22KN)和冲击性装试验,试验后，不会从人体模型上松脱,安全吊架上的带扣和调节装置测移距离不会超过10mm，而且安全吊带不会出现影响其安全性能的明显损伤，
4.整装质量:≤1950g。
	4
	套

	71
	手提式强光照明灯
	总体性能符合GB30734-2014《消防员照明灯具》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.电池型号：18650
2.额定电压及容量：22.2V/2500mAh
3.充电时间：≤3h
4.外壳防护：≥IP66/IP68（1.5m,1h）
5.灯具尺寸:(Φ70±3)×(190±3)mm
6.防爆等级：≥ExdiaIICT6Gb额定功率：≥LED2*12W(聚光)
7.重量：≤1.2KG/6W(泛光)
8.连续放电时间：≥5h（聚光强光）≥10h（聚光工作光）≥16h/≥8h（泛光工作光单侧/双侧）≥8h/≥4h（泛光强光单侧/双侧）
9.应具有闪烁方式的低电压告警功能，并带电池余量显示功能。
10.typeC充电接口。
11.含肩跨绳。
13.灯泡应采用LED灯珠。
14.灯具强光平均照度≥1000lx，最低照度≥900lx弱光平均照度≥520lx，最低照度≥500lx。
	10
	台

	72
	水域漂浮救生绳
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.9.5mm≤直径≤11mm，长度≥100m。最小破断强度≥22KN。
2.在水面漂浮48h，无明显下沉。
3.重量≤4.6KG，夜间具有荧光效果。
4.延伸率：承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率≤3%。
5.具有优良的耐酸碱腐蚀性能、耐油性能、抗紫外线性能。
6.配备具有透水功能收绳包。
	200
	套

	73
	水域救援防护服
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.由上衣和中腰裤两件套分体组成（含腰带）。
2.主体颜色通常为橙色。
3.衣袖、裤腿、前胸后背处设有≥5cm宽反光带。
4.裤腿、衣袖、衣领可调节松紧。
5.防护服材料的色牢度≥4级。
6.防护服材料的吸水率≥100%，滴水扩散时间≤5S，芯吸高度≥90mm。
7.防护服速干性能和透气性能好：蒸发速率≥0.18g/h，透湿量≥8000(g/m2·24h)。
8.面料断裂强力≥500N。撕破强力≥60N。
	4
	套

	74
	水域救援头盔
	提供省级（含）以上检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。
1.3/4盔结构，头盔外部带头围调节功能，内部有缓冲层，帽壳颜色应按岗位区分设置为红色、黄色、白色。
2.常温下浸泡24h不下沉，重量≤550g。
3.最大加速度≤250g，加速度超过150g的持续时间应＜4ms(g为重力加速度，取9.8m/s2)。
4.侧向刚性：帽壳的最大变形应不超过40mm，卸载后变形≤15mm。
5.下颏带宽度≥15mm，插扣式固定。
6.水域救援头盔帽壳应有开孔排水设计。
7.设有加装头灯、运动像机等的通用固定支架或导轨。
8.冲击吸收性能：头模受到最大冲击力最大值≤3780N。
9.经XF44-2015耐穿透性能试验后，钢锥不应穿透头盔与头模产生接触。
	4
	顶

	75
	有毒气体探测仪
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.四气体毒气便携式探测仪，可检测可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢四种气体，通过屏幕显示气体类型，整机含电池重量≤500g，每台仪表需配置一台外置采样泵。
2.采样泵为可充电锂电池供电，带有水尘过滤器，运行时间≥15h，带有流量异常和电池低电量提示，采用声光报警。
3.气体探测仪具备声、光、震动三重报警，防护等级不低于IP68，防爆等级不低于ExdaiaⅡCT4Ga。
4.抗摔性能：聚碳酸酯与橡胶二次成型复合材料外壳，气体探测仪主机能有效抗跌落≥3m。
5.开机显示：自动测试和标定、含归零、最大值（MAX）、最小值（MIN）、STEL、TWA值，用户可自行选择的新鲜空气标定（FAS）设置。
6.大字体液晶LCD显示屏，带有背光灯，方便黑暗作业环境查看。
7.仪表采用可充电防爆锂电池，充电时间≤5h，使用时间≥15h。
8.仪表探测气体响应时间≤15s。探头标定通气时间≤60s。
9.仪表检测范围：可燃气0-100LEL%，分辨率1%LEL。氧气0-30%Vol，分辨率0.1%Vol。一氧化碳0-1999ppm，分辨率1ppm。硫化氢0-200ppm，分辨率1ppm。
10.传感器寿命：传感器典型使用寿命4年，传感器质保期2年，仪表需带有仪表传感器寿命接近使用期限提示功能。
11.数据记录：可记录≥500组检测记录，可记录≥50h工作数据。
12.配置清单：气体检测报警仪，充电电源适配器，产品使用说明书，水尘过滤器，铝合金手提箱1个。
13.提供≥ExdaiaⅡCT4Ga防爆标、防爆认证证书、防爆认证的测试报告、CPA计量器具型式批准证书、计量器具型式评价报告、放跌落认证等。
	1
	台

	76
	可燃气体检测仪
	总体性能符合GB/T 20936.1-2022《爆炸性环境用气体探测器　第1部分：可燃气体探测器性能要求》和GB 15322.3-2019《可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.一种便携式气体探测仪，可检测易燃易爆气体浓度，可通过屏幕显示气体类型。整机含电池重量≤500g，每台仪表需配置一台外置采样泵。
2.气体探测仪具备声、光、震动三重报警，防护等级不低于IP68，防爆等级不低于ExdaiaⅡCT4Ga。
3.抗摔性能：聚碳酸酯与橡胶二次成型复合材料外壳，气体探测仪主机能有效抗跌落≥3m。
4.开机显示：自动测试和标定、含归零、最大值（MAX）、最小值（MIN）、STEL、TWA值，用户可自行选择的新鲜空气标定（FAS）设置。
5.大字体液晶LCD显示屏，带有背光灯，方便黑暗作业环境查看。
6.仪表采用可充电防爆锂电池，充电时间≤5h，使用时间≥15h。
7.仪表探测气体响应时间≤15s。
8.仪表检测范围：可燃气0-100LEL%，分辨率1%LEL。
9.带有仪表传感器寿命接近使用期限提示功能，传感器典型使用寿命4年，传感器质保期2年。
10.数据记录：可记录≥500组检测记录，可记录≥50h工作数据。
11.配置清单：气体检测报警仪，充电电源适配器，产品使用说明书，水尘过滤器，铝合金手提箱1个。
12.提供≥ExdaiaⅡCT4Ga防爆标、防爆认证证书、防爆认证的测试报告、CPA计量器具型式批准证书、计量器具型式评价报告、放跌落认证等。
	1
	台

	77
	漏电探测仪
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.用于确定泄漏电源具体位置，声光报警。
2.探测电压120VAC（电压交流电）以上。
3.测试频率范围20～100Hz。
4.工作温度为-30-50℃，储存温度为-40-70℃。
5.具有高灵敏度、低灵敏度和目标前置3档。
6.检测时无须接触电源，随着与漏电电源距离的接近，报警频率增加。
	1
	台

	78
	测温仪
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.非接触测量物体温度，手持式，寻找隐藏火源。测温范围：-20℃~450℃或更大范围。
2.激光瞄准，精度±1℃。响应时间≤500毫秒。分辨率≤1℃。
3.配置:主机1套、电池1个、便携箱1个、使用说明书1份。
	1
	台

	79
	消防过滤式自救呼吸器
	总体性能符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.呼吸器由防护头罩、过滤装置和面罩组成。防护头罩的额部设置环绕头部一周的反光标志。过滤装置与防护头罩间的联接牢固可靠，不借助工具时不易拆开。呼吸器的滤毒装置的密封，在不借助工具的情况下能快速打开。佩戴迅速、简捷。系带能快速拉紧且脱卸方便。面罩与脸部贴全紧密、舒适。人员佩戴呼吸器后，接触佩戴者皮肤的材料应不刺激皮肤，应不造成对健康不利的影响。接触佩戴着的部件均应无锐边、毛刺等缺陷。
2.有效使用时间不低于30min。保存期不少于3年。眼区漏气系数（%）≤20。呼吸区漏气系数（%）≤5。双目视野≥65%。吸入气体CO2含量（%）≤2。佩戴质量≤460g。
3.CO透过浓度（ml/m3）≤200。CO累积量（ml）≤200。烟雾透过防护性能（%）≤5。
4.吸气温度（℃）≤65。、吸气阻力（pa）≤800。呼气阻力≤300。
	30
	台

	80
	折叠式担架
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
用于抢救人员，可折叠，带4个轮子，带折叠手拉杆，可推拉运输伤员，为金属框架，高分子材料表面质材，便于洗消，承重≥120KG。
	2
	套

	81
	伤员固定抬板
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
运送事故现场受伤人员。与头部固定器、颈托等配合使用，避免伤员颈椎、胸椎及腰椎再次受伤。担架周边有提手口，可供三人以上同时提、扛、抬，水中不下沉，承重≥250KG。
	1
	套

	82
	多功能担架
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
用于灾害事故现场救援。可垂直或水平吊运，可水平抬运，也可在光滑的地面拖拉，ABS工程塑料，便于携带，应用范围广，可单人操作。载重≥120KG。
	2
	套

	83
	消防救生气垫
	总体性能符合XF631-2006《消防救生气垫》的要求，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
1.抗拉力纤维材质，充气时间≤60s。无重压下，10s内可恢复使用。气源：鼓风机。
2.气垫外层耐燃处理，气垫顶面制设靶心标识。配置：整件套配置（气垫1个、鼓风机2台，气垫包装装运袋1个，手推车1个，气垫中心设有明显靶心标志），长*宽*高≥8m*6m*2m，总重≤100KG。
	1
	套

	84
	气动起重气垫
	总体性能符合GB46994-2025《消防应急救援装备救援起重气垫》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.应用于各种交通事故救援、地震等灾害救援、建筑物坍塌救援、有爆炸危险场合及崎岖不平地形救援。
2.气垫材质具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等和自熄灭特性，表层的特殊设计可提高在草地、泥沙等光滑地面上的抗滑性。
3.每套包括4个气垫，最多可以将3个气垫通过金属连接器件连接使用。最大起重能力≥20T的气垫2个、最大起重能力≥50T的气垫2个。
4.每个气垫包括一个便携式包装盒。
5.每个气垫的上、下两面，分别固定内置有防滑设计的金属平面板，可以直接顶升尖锐物体。
6.通过金属连接器件，可将2个以上气垫固定联接成为一个整体，增加顶升高度。
7.单个≥20吨气垫的最大顶升高度≥250mm。
8.单个≥50吨气垫的最大顶升高度≥400mm。
9.可承受压力≥45Bar。
10.气垫配件包括：包括内置安全阀的双控制器2个，调压阀2个，气垫金属联接器件3个，10m输气管4根，配有安全阀门的截流单元4根，地垫，地垫联接器，配件便携箱1个。
	1
	套

	85
	救援支架
	总体性能符合XF3009-2020《救援三脚架》标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告。
1.最大工作状态高度≤3000mm。
2.额定负载质量≥200KG。
3.顶端设置不少于2个固定锚点，且均应能安装通用型滑轮装置。
4.各条支撑脚完全展开后，各支撑脚之间的最大长度差≤1cm。
5.设置连接每条支撑脚、可调节长度的保护链（带、绳），并有相应的捆绑固定措施。
6.在超出额定负载质量下各部件无明显变形或损坏，仍能正常工作。
7.支撑脚应具备防滑功能,从完全展开并承载起至作业完成为止。
8.救援三脚架使用的承载连接部件工作负荷≥5KN，极限负荷≥20KN。
9.手动绞盘转动灵活，无卡顿现象。
10.手动绞盘的平均提拉速度≥0.1m/s。
11.手动绞盘具备自锁功能。
12.外观表面应光滑平整，无明显划伤、变形等缺陷，各金属部件无机械性损伤、裂纹、毛刺等缺陷。
	1
	套

	86
	救生抛投器
	总体性能满足GB/T27906-2011《救生抛投器》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.地坐式，底座具有防滑、防后坐力功能。
2.留有外接接口，可利用外接气瓶充气（快插式），与现有空气呼吸器气瓶接口共用。
3.射程≥200m。
4.可满足气动和人工收绳两种。
5.陆地非充气状态总重量≤15KG。
6.配备塑料、橡胶等多个枪头，配备专用装备携行箱，水用（含备用钢瓶）、陆用、训练炮头均不少于3个。
	1
	台

	87
	手动破拆工具组
	总体性能符合GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》相关要求，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.可进行撬、拧、凿、切割、劈砍等操作，能穿透砖石水泥建筑、金属片及众多复合材料，适合在狭窄空间使用。防滑手柄，可伸缩，工具头可拆卸更换。
2.配置要求：PRT杆、撬斧和拔钉锤、尖嘴凿、标准型1寸阔凿、破锁拔钉锤、金属切割工具、携带箱等。
3.手动破拆工具的工具头部与手柄为非一体结构时，其装配应牢固，不易脱落。
	2
	套

	88
	链锯
	总体性能符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》的要求，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.用于火灾救援现场石膏板、木料的快速切割。
2.驱动方式：电机驱动，配2块锂电池，轻巧便携，操作简单，易启动，能适应复杂情况下的切割作业。
3.电池电压≥35V，电池连续工作时间≥30分钟。
4.重量（不含电池、链锯、导板）≤3KG。5.导板长度≥30cm。
	2
	台

	89
	无齿锯
	总体性能符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》的要求，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.用于火灾救援现场快速切割金属器材及钢筋混凝土材料。
2.驱动方式：电机驱动，配2块锂电池，轻巧便携，操作简单，易启动，能适应复杂情况下的切割作业。
3.最大功率≥5KW。
4.重量≤6KG。
5.锯片尺寸≥230mm，配2张金刚石锯片，切割深度≥75mm。
	2
	台

	90
	手持式钢筋速断器
	总体性能符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》的要求，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.对钢筋、护网快速切，使用充电锂电池，使用场地不受限制，便于单手操作，切断刀刃四面可用。
2.连续工作时间≥30min。
3.切割头可做360°自由旋转，切割力≥10T，最大切割圆钢直径20mm，最小切割直径≤4mm。
	1
	台

	91
	液压开门器
	总体性能符合GB 28735-2012《消防用开门器》相关要求，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆业。
3.由超轻手泵、超长破门器、微型扩张器、宽柄撬棍和快接软管5件工具组成，每件≤3公斤。
4.开门器最大开启力≥60KN，最大开启距离≥180mm。扩张器，最大开启力≥30KN,最大开启距离≥100mm。
5.配有≥2.5米独立快接软管2根。
	1
	台

	92
	多功能挠钩
	总体性能符合GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的要求，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.用于事故现场小型障碍清除，火源寻找或灾后清理。
2.金属制杆头不少于10种功能，杆头与杆柄的连接牢固且不易松动、开裂，挠杆不少于2根，连接杆螺纹处配有锁定装置。
3.连接后最长≥6米，可连接加长，采用绝缘材料。
	2
	套

	93
	绝缘剪断钳
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
事故现场电线电缆或其它带电体的剪切，型号36寸，重量≤5KG。
	4
	台

	94
	消防斧类
	总体性能符合GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的要求，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
★1.全长：90-100cm。
2.斧头材质：高碳钢。
3.斧刃长度：≥18cm。
木柄材质：硬木。
★4.重量：≥2KG。
5.斧刃硬度：HRC48-50。
6.斧柄直径：≤3.5cm。用途：破拆、灭火救援。
	2
	套

	95
	铁锹
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
木柄材质：硬木（如柞木、水曲柳），含水率≤18%，表面光滑无裂纹、毛刺。
1.铁锹头材质：低碳钢（Q235或同等材质），经热处理，硬度HRC28-32。
2.尺寸：木柄长度：1200mm-1500mm（可定制）。铁锹头：长280mm-320mm，宽150mm-180mm，刃口厚度2m-3m，刃口锋利度（切入力）≤30N。
3.重量：整体质量1.5KG-2.5KG。
4.连接强度：木柄与铁锹头通过铆钉/螺栓连接，经100N·m扭矩试验后无松动、变形。
	2
	套

	96
	大锤
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.产品颜色:红色
2.整体长度：≤100cm
3.重量:≥2.5KG
4.柄直径:约≤3cm-3.5cm
5.锤头长:≤13.5cm
6.锤头宽高:≤5cm
	2
	套

	97
	哈利根铁铤
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.撬斧杆：手握部分防滑处理，使用得心应手，安全方便，使用高密度合金钢，韧性好，免维护。作为杠杆、手柄，与其他工具头组合使用。
2.撬锁拔钉器：撬开门窗、挂锁，拔起钢钉。
3.金属切割器：撕开铁皮（汽车、飞机等）。
4.十字撬：在坚硬物体打孔，穿过门窗，汽车等的缝隙，撬开窗、门等。
5.阔斧：砍开木门窗，击碎玻璃等脆性物体。
6.工具长度≥1000*125*20mm，重量≤5KG。
	5
	套

	98
	移车器
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.主要用于清除路面故障，移走违停、故障车辆。配置要求：移车器每套四台，每台由万向脚轮、油泵、滚筒、回油阀、踏板和安全插销组成。
2.单台额定载荷≥680KG。
3.单台最大拉伸长度≥305mm。
4.单台重量≤18KG。
	2
	台

	99
	空气充填泵
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.用于为空气呼吸器气瓶提供符合标准的压缩空气，食品级机油及滤芯，静音设计。
2.充气量≥250L/min。
3.采用380V电压。
4.充气压力≥33MPa。
5.功率≥5KW。
6.配置滤芯更换提示装置、防爆箱、充气接头、气路、电线、防震压力表、计时器等全套附件及包安装。
7.赠送滤芯配件一套。
	1
	台
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	锥形事故标志柱
	1.橡胶，高度：≥70cm，可伸缩收纳。
2.底座≥35cm，展开时稳固抗风。
	20
	套

	101
	隔离警示带
	反复使用，伸缩自如，加厚帆布，100米。
	30
	套

	102
	闪光警示灯
	可充电，手持式，续航≥4h
	5
	台

	103
	手持扩音器
	1.可12v电源直供，≥120分贝大音量，≥1500米强劲穿透。
2.可插U盘，配2个2600毫安锂电池，type-c充电线，≥700秒录音。
3.可用8节2号干电池
	3
	台

	104
	A类泡沫枪（50）
	总体性能符合GB8181-2005《消防水枪》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.用于压缩空气泡沫车输出泡沫使用。
2.优质合金为主要材料，锻造成型，配件为橡塑和不锈钢，金属部件整体阳极防腐处理，环形式开关，有枪柄。
3.流量可调2.5—8.5L/s。
4.反作用力≤1.0KG。
5.50mm口径6061铝合金锻造接口，T5热处理阳极氧化电镀。
6.重量≤1.80KG。
7.内扣式接口形式由最终需求用户确定。
	5
	台

	105
	机动消防泵
	总体性能符合GB6245-2006《消防泵》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.主要用于灭火、排涝、供水、灌溉等灭火救援现场。
2.两冲程或四冲程，电启动汽油发动机，功率≥30KW,电动/自燃反冲系统和绳拉式启动，出水流量≥25L/s/0.6MPa。
3.最大吸深≥7m。
5.吸水时间≤30s。
4.入水口、出水口各1个，入水口公称直径≥80mm，出水口公称直径≥65mm。
5.重量≤90KG。
6.≥7m吸水管2条，滤水器1个。
7.尺寸≤700*620*750mm。
	2
	台

	106
	移动照明灯组
	总体性能符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.额定电压：DC≥20V电池容量≥30Ah。
2.照明形式：聚光+泛光、聚光、泛光。可以实现灯光亮度的连续调节，调光范围10%~100%，光源最大功率（聚光+泛光）≥110W。照度（聚泛同开）：5m处最大初始照度≥7000lx，10m处最大初始照度≥2000lx。
3.警示灯：红/黄，红/蓝，警示灯可视距离＞1km。充电时间≤8h，连续照明时间≥8h，防护等级灯头≥IP66，箱体≥IP65。
4.灯具支持播放U盘音频、蓝牙连接的音频、外接3.5mm接口的输入音频及录音后存储于控制板内的音频。播放时默认20m处声强＞70dB。
5.具有录音/回放功能：可以用内置麦克风、有线、无线话筒实现录音。灯具箱体配备控制板组件（显示屏），可显示剩余电量、工作模式、照明亮度。
6.水平转角、俯仰角：灯具应符合GB26755-2011第5.8.2.1条的要求。达到水平回转角≥360°，俯仰角≥60°。
7.照度要求：灯具应符合GB26755-2011第5.8.2.3条的要求，同时5m处初始最大照度≥5000lx。
8.抗跌落性能要求：灯具在-20℃下，离地面0.2m跌落，产品无破裂或永久性变形，功能无失效。
	1
	套

	107
	消防水炮
	总体性能符合GB19156-2019《消防炮》的标准，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.用于石油化工、厂房、仓库等火灾的扑救，水和泡沫两用（带泡沫发生装置或泡沫发生筒）。
2.能够快速布置，体积小，操作简单。
3.重量≤10KG。
4.流量≥30L/s。
5.有效射程≥60m。
6.俯仰角度≥20°-60°。
7.1个6061铝合金锻造內扣式80mm接口或2个65mm接口（根据客户需求确定接口形式和数量）。
	2
	台

	108
	水带挂钩
	1.材质：304锻造不锈钢（25KN）+高强度阻燃聚酯织带
2.尺寸：总长≥70cm，有大小两个可自锁挂钩
3.承重：≥300KG（可拖拽）
4.拉力：≥25KN（安全钩）
5.特点：自锁防脱、快速挂接、轻量化、耐高温200℃
	10
	套

	109
	水带包布
	1.提供破损水带呲水时的临时保护作用，防止破损处继续扩大或水压降低，降低灭火剂浪费等效果，整体材质PVC材质。
2.总长度≥500mm。
3.可承受压力≥500KN。
4.适用于65，80，90，100口径的水带，整体总重量≤400g，使用后可明显改善漏水状况，即使水带加压也能达到良好效果，可反复使用。
	10
	套

	110
	水带护桥
	1.采用优质的橡胶制作而成，具有耐压、耐磨损等特点。
2.紧固联接件采用优质的不锈钢304材质，防生锈，抗腐蚀性能强。
3.橡胶水带护桥的正面与侧面安装有夜光反光标识，白天救援能起到醒目、警示的作用，夜间救援能起到指引车辆通行的作用，安全性能与实用性能大幅提升。
4.水带护桥可正反面两用,大大提高可操作性。
5.承重能力(T)：≥50
6.产品重量：≤8KG
	4
	套

	111
	消防栓扳手
	1.自带五棱消防栓套筒扳手，用于开启与关闭地上消防栓，整体采用铸钢材质，红色喷涂防腐处理，握柄宽度≥45mm，握柄厚度≥13mm，平面扳手开口≥55mm。
2.总体外形尺寸：长≤430mm、带宽≤125mm、高≤55mm。
3.重量：≤2KG。
	10
	套

	112
	通信无人机（含功能模块）
	1.整机性能
裸机重量：≤1250g，最大起飞重量:≥1400g。展开尺寸：长≤310mm，宽≤400mm，高≤150mm，折叠尺寸：≤长270mm，宽≤120mm，高≤140mm。最大载重:≥200g轴距对角线:≥430mm。最大上升速度：≥10m/s，带配件最大上升速度：≥5m/s。最长飞行时间(无风环境):≥45min，最长悬停时间（无风环境）：≥40min。最大续航里程（无风环境）：≥35km。最大抗风速度：≥10m/s。
夜航灯：无人机内置。
影像传感器：广角：1/1.3英寸cmOS，有效像素≥4800万。中长焦：1/1.3英寸cmOS，有效像素≥4800万。长焦：1/1.5英寸cmOS，有效像素≥4800万。广角相机视角：≥80°等效焦距：≥20mm光圈：f/1.7。对焦点：1m至无穷远。
中长焦相机视角：≥35°，等效焦距：≥70mm。光圈：f/2.8，焦点：3m至无穷远。长焦相机视角：≥15°，等效焦距：≥160mm，光圈：f/2.8。
激光测距：正入射量程：≥1800m（1Hz）。斜入射量程（1:5斜距）：≥600m（1Hz）。盲区：≤1m。
热成像相机：分辨率：≥640×500。测温方式：点测温、区域测温。镜头：DFOV：45°等效焦距：≥50mm，光圈：f/1.0对焦距离：5m至无穷远。
包含1年无人机机身的意外损坏保险。
3.扩展功能模块
高空探照灯：夜间搜救、现场照明，亮度≥3000流明。
语音喊话器：现场指挥、人员疏散、远程劝导。
智能功能：自动航线规划、火场三维建模、断点续飞、一键返航、低电量返航。
4.遥控器
遥控器：高亮户外屏，阳光下可视。
显示内容：实时画面、飞行数据、电量、信号强度、温区显示。
数据接口：HDMI、USB、网口，支持外接指挥屏、指挥车终端。
5.配置清单
飞行器主机：1台。高亮屏遥控器1个。智能飞行电池6块。充电管家+电源适配器1套。高空探照灯1个。语音喊话器1个。便携安全防护箱1个。备用桨叶、数据线、配件包1套。
6.资质与服务
提供原厂正品证明、产品检测报告、合格证。
整机质保≥1年，7×24h技术支持。
	1
	台

	113
	基地台
	1.总体要求
采用PDT数字+数字常规+模拟常规三模兼容设计，满足消防救援指挥通信使用。
工作频段：350～370MHz，双工间隔10MHz。
适应机房及恶劣环境，具备高稳定性、高抗干扰能力。
2.射频性能指标
信道间隔：12.5kHz/20kHz/25kHz自适应。
射频输出功率：25W～50W连续可调。
数字接收灵敏度：≤0.3μV（BER≤5%）。
模拟接收灵敏度：≤0.22μV（12dBSINAD）。
邻道选择性：≥65dB。杂散辐射抑制：≥70dB。频率稳定度：≤±0.5ppm。
3.功能要求
呼叫功能：支持个呼、组呼、全呼、紧急呼叫、紧急报警、优先级呼叫。
定位功能：内置北斗+GPS双模定位，支持位置信息上报与显示。
语音处理：支持DSP数字降噪，提升火场嘈杂环境语音清晰度。
加密功能：支持空中接口加密及端到端加密，保障通信安全。
信道存储：信道容量≥1024个，分区≥256个。
支持短数据业务、状态查询、远程监测、遥晕/遥毙等管理功能。
具备繁忙信道锁定、超时定时器、高低功率切换等实用功能。
4.接口及结构
天线接口：标准N型接口，可直接连接双工器及天馈系统。
数据接口：具备RJ45网口、RS232.USB接口，支持联网调度与远程编程。
音频接口：支持外接麦克风、扬声器、录音设备。
供电方式：AC220V50Hz，具备过压、过流、防雷保护。
工作温度：-30℃～+60℃。
具备彩色显示屏，可实时显示信道、信号强度、工作状态等信息。
5.资质及服务
提供工信部无线电发射设备型号核准证。
提供产品出厂合格证、第三方检测报告。
整机质保不少于3年，提供7×24h技术支持及本地化服务。
支持与现有消防指挥调度平台、车载台、手持台互联互通。
提供上门安装调试服务。
	1
	套

	114
	湿式水域救援服
	提供省级（含）以上检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。
1.湿式服的主体颜色应醒目，加固部位应与主体部位有区分。
2.湿式水域救援防护服面料经纬向在150N的拉伸荷载下保持10s不应发生断裂。在经过拉伸强度性能测试后，湿式服面料的不可逆伸长量应＜原始长度的5％。湿式服面料的接缝强力每个接缝处均应承受的100N拉力荷载10s而不会破裂。
3.袖口、裤口处有收紧设计。
4.采用防水拉链、设有拉链保护。
5.胳膊和腿部要有反光条设计。
6.厚度≥3mm，氯丁橡胶材质。
7.缝线处都是用暗针缝制且都做加固压胶处理。
8.臀、肘和膝盖处宜有补强设计和缓冲层。
9.具备良好保温性、耐磨性和防穿刺性能。
10.水域救援服面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥4级。
11.水域救援服经高低温试验后应无皱缩、破裂、胀大、分解等现象或机械性能的改变。
12.未进水前湿衣重量≤1.5KG。
13.提供统一印字服务。
	4
	套

	115
	干式水域救援服
	提供省级（含）以上检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。
1.干式服主体颜色应为红色，加固部位与主体部位颜色有区分。
2.上衣肩部拉链设保护盖，胸部为斜拉链设计。
3.臀、肘和膝盖处宜有补强设计和缓冲层。
4.裆部应设有拉链，且配有保护盖。
5.具备良好保温性、耐磨性和撕扯强度。
6.腰、袖、领和脚口有收紧设计。
7.干式服面料洗涤5次后，沾水等级≥4级。
8.干式服面料及接缝断裂强≥750N。
9.干式服面料经、纬向撕破强力≥1200N。
10.水域救援服面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥4级。
11.干式服面料在(9±0.2)kPa的压力下，经2000次循环摩擦后，不应被磨穿。耐磨加固层面料在(9±0.2)kPa的压力下，经6000次循环摩擦后，不应被磨穿。
12.干式水域救援服面料的透湿率≥5000g/（㎡×24h）。
13.干式服所有结构上的连接部位应具备水密性，人员身着救援服在静水中漂浮1h后进水量≤0.2KG。
14.救援服应具备保温性能。穿着救援服的受试者经保温性能试验1h后，体温下降≤2℃。
15.领口、袖口应采用高弹氯丁橡胶材质，脚部采用防水透气尼龙三层复合面料，袜底需做尼龙面料补强。
16.胳膊和腿部要有反光条设计。
17.配备一套棉质贴身防寒衣（包含保暖衣服、裤子及袜子）。
18.提供统一印字服务。
	4
	套

	116
	急流专用救生衣（含附件）
	提供省级（含）以上检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。
1.结构为背心拉链式，用于急流救援，采用固有浮力材料制作，浮力≥150N。
2.背部、胸前设置多组魔术贴用于黏贴单位、姓名等，配有可拆卸式腿部固定带、弹力牵引绳、卡扣式水感应频闪灯（触水即亮）、高音哨。
3.肩部需设置对讲机挂扣。通道式可调肩带，多余织带可隐藏至通道内
4.前端两个海帕伦材质耐磨防割材料排水口袋，口袋设计对讲机天线孔，口袋上设置多挂点，口袋均设计为可快速拆卸的快速排水口袋。
5.重量≤1900g。
6.衣身强度：施加≥3200N作用力，保持30min而不损坏（核对检测报告）。
7.肩部强度：施加≥1000N作用力，保持30min而不损坏（核对检测报告）。
8.衣身应能承受3200N的作用力30min不损坏，肩部应能承受900N的作用力30min不损坏。
9.战术模块化外挂设计，前后共有≥60个救援战术拓展外挂点。
10.闭合和调节器织带强度：向闭合和调节器织带施加≥2500N的作用力，并保持30min而不损坏（核对检测报告）。
11.结构拉链（横向）强度：救生衣织带全部松开，仅拉上拉链，向救生衣施加≥1600N的作用力，并保持30min而不损坏（核对检测报告）。
12.抗拉强度（结构织带）≥4400N，抗拉强度（裆带腿环）≥3000N（核对检测报告）。
	20
	套

	117
	水域救援手套
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.五指分离式结构，有弹性可紧贴手部，便于穿戴，灵巧性能≥3级。
2.手套主体应做防水处理，具备防寒保暖性能。
3.手掌和手指部位采用耐磨防滑设计。
4.手腕为束紧设计，调节束紧，且能保证手腕的灵活度。
5.手套袖筒长度应超出腕骨≥25mm且＜35mm。
6.手套大小按各支队所需型号供选择。
	4
	套

	118
	水域救援靴
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥200mm，脚踝处有固定收紧。
2.具备保暖性能。
3.靴底应防滑和防止刚性损害。
4.经常磨损区域应做加强处理。
5.救援靴应带有排水孔≥4个。
6.靴底具备防穿刺功能，抗穿刺力≥1100N。
7.可与脚蹼搭配使用。
8.若是系带式设计能满足穿着鞋带不外漏，免缠绕。
9.重量≤1.2KG。
	4
	套

	119
	水域救援刀
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.采用长度≥6cm的锯齿形刀片，带钝头。
2.采用抗腐蚀特氟龙或类似涂层圆头刀片，整刀闭合长度≤12cm，带有挂绳孔和钥匙扣环，黄色或其他醒目颜色。
	4
	套

	120
	水域抛绳包
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.绳包为桶型或腰包式设计，表面带有网布，显著位置标有内置绳索长度。
2.包内绳索长度≥20m、7mm≤直径≤9.5mm。
3.包内绳索具有≥13KN的破断强度，漂浮时间不应＜48h。
4.绳索应为包芯绳结构，主承重部分应由连续纤维制成。
5.绳包顶部带有收口设计，防止绳索散落。
6.绳包应设有反光标志带，增加夜间可视性。
7.绳包具有快速渗水功能。
	4
	套

	121
	救生圈
	1总体性能符合GB4302-2008《救生圈》标准的要求，提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.用于水上救援，外表为橙红色并无色差。
2.外径≤800mm，内径≥400mm。
3.能在淡水中支承≥15KG的铁块达24h之久。
	10
	套

	122
	绝缘拉杆（救生拉杆）
	提供省级（含）以上检测机构出具的检测报告。
1.救援杆材质：碳纤维杆。
2.折叠或收缩后长度≤2m，展开长度≥6m。
3.重量≤2KG。
4.浮球的规格：浮力≥6KG。重量≥650g。
5.浮力圈的规格：直径≥600mm。重量≤600g。浮力≥7KG。
6.爪钩的规格：长度≥315mm。重量≤600g。
7.挂钩的规格：钩口宽≥120mm。长度≥330mm。重量≤600g。
8.弧形套勺：重量≥480g。长度≤750mm。宽度≤540mm。
9.D型钩的规格：总长度≥250mm。钳口长度≥50mm。宽≥100mm。重量≤700g。
10.弹性捕获器的规格：张开距离≥480mm。重量≥320g。
	4
	套

	123
	AB类泡沫液（AR-CAFS-AB）（吨）
	总体性能符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》标准；提供省级（含）以上检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。
1.适用于扑灭 A 类和非水溶性液体燃料 B 类火灾以及具有一定的隔热防护性能，适用于压缩空气泡沫车和多功能城市主战车；规格：MJABP，产品使用混合比 0.1%-1%，可产生干湿泡沫，凝固点≤-10℃； 
★2.灭A类火灭火性能：灭火时间≤50S，停止施加泡沫10min 内无可见火焰；25%析液（混合比为 HA 时）温度处理前≥10.0min、温度处理后≥10.0min；   
3.表面张力≤20； 
★4.附加性能要求：灭非水溶性液体火性能 IA 级别；强施放灭火时间≤3min， 强施放 25%抗烧时间≥12min，25%析液时间（混合比为 HB 时）温度处理前≥9min,温度处理后≥9min；
★5.隔热防护性能：混合比 HG 条件下发泡倍数≥50倍，25% 析液时间≥20min； 
6.抗冻结、融化性：无可见分层和非均相； 
7.PH 值：温度处理前7.0-9.5，温度处理后7.0-9.5； 
8.腐蚀率 Q235A 钢片≤8.0，LF21铝 片≤2.0； 
★9.润湿性：混合比为 0.3%时≤130s，混合比为 0.6%时≤60s，混合比为 1.0%时≤20s；   
10.产品有效期≥3年；
11.环保要求：产品提供环境标志产品认证证书；提供符合消防局关于灭火药剂不含持久性有机污染物PFOS 的产品权威检测报告； 
12.包装要求：25kg包装，符合泡沫灭火剂国家消防局统型标准要求，按吨报价。
	3
	套

	124
	抗溶性水成膜泡沫（吨）
	总体性能符合国家标准 GB15308-2006抗溶性水成膜《泡沫灭火剂》标准；提供省级（含）以上检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。
1、适用于扑灭 B 类火灾、醇类等水溶性液体燃料火灾，耐寒耐海水， 要求产品混合比为 6：94，25%析液时间≥3min；   
2、凝固点≤-10℃；
3、抗冻结、融化性, 无可见分层和非均相； 
4、比流动性，在≤-9℃时，温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液体流量； 
5、PH 值温度处理前7.0～9.5, 温度处理后7.0～9.5； 
★6、表面张力≤18； 
★7、界面张力≤ 2.5； 
8、扩散系数, 温度处理前为正值； 
9、腐蚀率,Q235A 钢片≤7.0，LF21 铝 片≤2.0； 
10、发泡倍数≥7； 
11、产品有效期≥2年；
12、灭火性能：IA级别强施放灭火时间（淡水和海水）≤ 3min；ARIA级别灭火时间（淡水和海水）≤ 3min；
13、抗烧时间：IA 级别强施放（淡水和海水）≥10min，ARIA级别抗烧时间≥15min；
14、环保性能：提供产品环境标志产品认证证书复印件；提供符合消防局关于灭火药剂不含持久性有机污染物PFOS 的产品权威检测报告；
15、包装要求：200kg/1000kg包装，符合泡沫灭火剂国家消防局统型标准要求，按吨报价。
	20
	套


样品要求

本次招标要求供应商携带以下样品实物进行投标（样品递交时间：2026年8月20日08:45分至递交投标响应文件截止时间；实物样品递交地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县昆阳镇东川路昊禧中央广场4号楼5楼样品室）；须在投标截止时间前提供）: 
	名称
	单位
	数量

	(1) 消防员灭火防护服B

(2) 消防手套

(3) 正压式消防空气呼吸器

(4) 消防胸灯

(5) 佩戴式消防用红外热像仪

(6) 救生照明线

(7) 多功能剪扩钳

(8) 移动式排烟机B

(9) 5G单兵图像传输设备

(10) 系留一体无人机

(11) 战斗员快攻包
	套
	1


样品样式、材料须按采购文件要求制作，如有不符者或供应商样品提供不全者，评标委员会给予样品评分扣分；无论供应商提供的样品是否存在偏离，成交供应商必须按采购文件要求制作产品。中标供应商样品封存在采购机构指定地点作为验收依据之一。

▲注：不提供任何一样样品的供应商，按无效投标处理。样品需现场递交，快递不予接收。

其他说明：
1、本项目总价包干（包含本项目的所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。
2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。
3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
4、供应商投标文件中需提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。
5、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证、节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

▲6、中标后签合同之前,采购人有权要求中标供应商在中标结果公告发布后7天内提供产品测试或相关检测报告原件（或签合同之前接到采购人产品测试通知后7个工作日内提供相关产品进行测试或相关检测报告原件），如测试的产品参数或功能与投标文件中技术响应文件不符合的或相关检测报告原件不符的（或不能按时提供产品测试的或不能提供相关检测报告原件的），视为虚假响应，并且上报相关主管部门处理，由此产生的一切后果及法律责任由中标供应商承担。

三、商务条款
1、质保期：验收合格后2年。中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的免费维护期（采购文件技术要求另有规定的除外）；时间从项目验收合格之日起计算。免费维护期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。
2、交货时间：合同签订之日起30天完成交货，交采购人验收。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、付款方式（按实际合同为准）

4.1中标供应商提供本年度合同价的2.5%金额作为履约保证金，采用转账或保函方式。项目验收后给予退还。
4.2、在合同签订且具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总额的40%作为预付款，若支付预付款的，则供应商必须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）。预付款担保应满足以下几个条件：1）出具保函的机构：需经采购人确认。2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。3）预付款担保的期限：成交供应商应在采购人支付预付款前向采购人提供预付款担保，在服务结算款达到预付款金额时止，待达到预付款金额之日起7个工作日内予以及时退还。4）如因成交供应商未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响成交供应商履行合同义务，成交供应商不得以此拖延或不履行合同义务。
4.3、采购人的全部货物全部到货安装就位完毕并通过采购人的验收合格后，支付合同总额的50%。（中标供应商必须开具对应金额100%的正式税务发票）； 

4.4、质保金:安装调试后并经最终验收完成后:满1年支付合同总金额的10%，至此付清。（供应商若出具见索即付保函，则最终验收完成后直接支付到合同总额的100%）
4.5、上述合同款项支付节点均按照收到中标供应商根据规定开具发票之日起7个工作日内。
4.6、在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款的规定。
5、包装要求：所有产品货物外包装按相关规定执行，不得有破损和霉烂。

6、费用：中标供应商负责产品的包装、运输、装卸、安装、调试、验收等工作，产品正式交付采购人使用前进行安装、调试所需费用均由中标供应商负责。

7、交货前，所有器材供货厂家须在国家消防救援局消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn）录入符合本次招标采购要求的装备信息，根据本次招标要求的装备信息申请编码，并按照国家消防救援局和浙江省消防救援总队要求，制作RFID数字管理标签。中标供应商提供产品要正确安装RFID标签并预先填写系统分配的RFID编码。供应商必须对上述要求在投标文件中做出承诺(格式自拟)，并且由此所产生的费用必须包含在投标报价内，供应商不提供相关承诺的，视为未实质性响应招标文件要求，投标无效。

8、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物或服务

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收； 

3.完成各项施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.保期内系统的维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标报价，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。
10、▲如果仅仅某个（些）供应商的报价超出该采购预算（最高限价）的，则拒绝接受其报价，该供应商按无效报价处理。
11、▲本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
12、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
13、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江企业采购信息服务网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江企业采购信息服务网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可平阳县兴阳控股集团有限公司推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面
2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）。
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

3）供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函，格式见附件

上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）详细分项报价表

4）随机备品备件及专用工具清单

5）产品零件、易损件、备品备件报价表
2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函
4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

10） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

11）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书；（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）

12）投标人自2022年1月1日以来项目业绩证明（按评标细则要求提供）；

13）节能环保产品声明函（如有）、节能（环保）产品清单（如有）；

14）针对本项目拟派人员名单

15）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

16）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
17）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

3. 投标文件编制
3.1本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。
   （1）资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2）符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江企业采购信息服务网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以采用邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商收到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

  5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费，代理服务费根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类计费标准，招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账号：
账户名称:新征程（杭州）招标代理有限公司
账户号码:1202020709800581989
开户银行: 中国工商银行杭州市解放路支行
注明：括号“（）”为全角
第四部分     合同格式（仅供参考）
项目名称：     　　　                 项目编号：
甲方（采购人）：平阳县兴阳控股集团有限公司         

乙方（中标供应商）：
甲、乙双方根据           招标的结果，签署本合同。
一、采购内容（可附清单）
1.项目名称： 
2.型号规格（技术参数）：
3.数量（单位）：
二、合同金额（可附清单）
 本合同金额为：大写人民币_________元（￥________元）。
三、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
五、保密
双方签订保密协议。参与采购活动的各方应对采购文件和投标响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。
乙方不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
六、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、履约保证金
1、中标供应商提供本年度合同价的2.5%金额作为履约保证金，采用转账或银行保函方式。以保证乙方遵守本台同的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方的规定存续期间不计息。
2、项目验收后给予退还。
八、转包或分包
1.本合同范围的服务、货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
九、质保期
1、验收合格后2年。中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的免费维护期(采购文件技术要求另有规定的除外)；时间从项目验收合格之日起计算。免费维护期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

十、交货期、交货方式及交货地点
1. 交货期：合同签订之日起45天完成交货，交采购人验收。
2. 交货方式：现场交付。
3. 交货地点：平阳，采购人指定地点。
十一、货款支付
1. 付款方式：
1.1在合同签订且具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总额的40%作为预付款，若支付预付款的，则供应商必须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）。预付款担保应满足以下几个条件：1）出具保函的机构：需经采购人确认。2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。3）预付款担保的期限：成交供应商应在采购人支付预付款前向采购人提供预付款担保，在服务结算款达到预付款金额时止，待达到预付款金额之日起7个工作日内予以及时退还。4）如因成交供应商未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响成交供应商履行合同义务，成交供应商不得以此拖延或不履行合同义务。
1.2、采购人的全部货物全部到货安装就位完毕并通过采购人的验收合格后，支付合同总额的50%。（中标供应商必须开具对应金额100%的正式税务发票）；
1.3、质保金:安装调试后并经最终验收完成后:满1年支付合同总金额的10%，至此付清。（供应商若出具见索即付保函，则最终验收完成后直接支付到合同总额的100%）
1.4、上述合同款项支付节点均按照收到中标供应商根据规定开具发票之日起7个工作日内。
1.5、在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款的规定。
十二、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十三、质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（按招标文件或优于招标文件的承诺执行）时间内到达甲方现场。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的免费保修期为（按招标文件或优于招标文件的承诺执行）年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。
十四、验收
1. 甲方对乙方提交的内容依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收，验收不合格的不予签收。
2. 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。
3. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
十五、违约责任
1. 甲方无故逾期验收（以乙方交付为准）和办理支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
2. 乙方逾期交付的（以甲方到场验收为准），乙方应按逾期交付合同总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。 
3. 乙方所交付的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权要求乙方整改，乙方愿意重新供货但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝重新供货的，甲方有权要求解除合同。由于乙方错误造成的损失,乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的服务费，并赔偿由此给甲方造成的实际经济损失。
十六、不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执应通过双方友好协商解决，如不能解决，双方均可将争议提交项目所在地人民法院裁决。
十八、合同构成
下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。
（1）本合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）招标文件及附件；
（4）投标文件及附件；
（5）经双方协商一致达成的补充协议。
上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列时间在后者为准。
十九、合同生效及其它
1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
3. 本合同壹式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；代理机构一份。
甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：        
法定代表人：                              法定代表人：                   
或受委托人（签字）：                      或受委托人（签字）：                  
联系人：                                  联系人：
地址：                                    地址： 
电话：                                    电话：
传真：                                    传真：
开户银行：                                开户银行： 
帐号：                                    帐号：
                                          签约日期：   年   月    日
注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。
第五部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县乡镇基层消防器材采购项目
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.3供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函：
声明函
（采购人）：
我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：
1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；
4. 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）
我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章） ： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：  年  月  日 

二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县乡镇基层消防器材采购项目
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表    

开标一览表
供应商名称：                           采购编号：          

	项目名称
	投标报价（元）

	平阳县乡镇基层消防器材采购项目
	大写：

小写：


▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3详细分项报价表
详细分项报价表
项目名称：                                              项目编号：

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价：
	


注：1. 表内合计价应与附件二“报价一览表”中的报价相一致。

2. 各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。       

3.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。表格可以延续。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
2.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：           

2.5产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：           

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳县乡镇基层消防器材采购项目
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县兴阳控股集团有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县兴阳控股集团有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.9投标人自2022年1月1日以来类似项目业绩证明

投标人自2022年1月1日以来类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10节能（环保）产品清单        
节能环保产品声明函
(如有则提供)
本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：
1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。
2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
投标供应商（盖章）：        
日期：                  
节能（环保）产品清单

(如有则提供)
投标产品中节能产品明细清单
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单
	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、表格可以延续。
供应商盖章：   
日 期：         

3.11针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            

日期：

3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：平阳县乡镇基层消防器材采购项目

项目编号：      

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；
二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一．总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、报价评分  30分  

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

	评审因素
	分值
	评分细则

	商务分

	业绩
	0-3
	供应商自2022年01月01日以来（时间以合同签订时间为准）承接过同类型业绩，每提供1个得1分，最高得3分。
注： 1.投标文件中须同时提供：①每个业绩的合同复印件②发票复印件（发票金额须大于等于合同金额的70%）③业绩中标（成交）通知书复印件，否则不予认可。

2.统招分签的合同按一个合同业绩计取。

	企业认证证书
	0-3
	投标人具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、售后服务认证的每个得1分，最高得3分。

注：投标文件中须同时提供：①认证证书复印件②认证证书在全国认证认可信息公共服务平台上查询有效的网页截图，否则不予认可。

	技术分

	技术响应情况
	0-30
	经评标专家认定满足或明显优于招标文件技术参数要求的全部技术条款要求的得30分。带★参数为重要参数，需在检测报告内体现，若带★参数技术条款低于技术要求（负偏离）或未在检测报告内体现的，每项扣1分，其余参数每项负偏离扣0.5分,扣完为止。

注：参数以带有阿拉伯数字序号的为一项参数计算，无子项的以该项计算，有子项的以最末端的子项进行计算。

	产品专利
	0-3
	以下产品具有专利证书的，每个专利得0.5分，最多得3分。根据投标文件中提供的投标产品专利证书的复印件或扫描件进行评审。

1、消防员灭火防护靴

2、正压式消防空气呼吸器

3、救生照明线

4、空气充填泵

5、一级化学防护服

6、系留一体无人机

	项目实施方案
	0-4
	项目实施方案包括：（1）项目实施进度计划（2）供货方案（3）验收方案（4）应急方案。评分范围：4、3、2、1、0。

	培训方案
	0-3
	培训方案包括：（1）培训内容（2）培训方式（3）培训计划（4）培训对象（5）培训团队配备。评分范围：3、2、1、0。

	售后服务方案
	0-3
	售后服务方案包括：（1）售后服务体系；（2）售后服务网点情况；（3）售后响应时间；（4）售后服务承诺。评分范围：3、2、1、0。

	项目实施人员安排
	0-6
	项目实施人员安排：项目实施人员安排人员是否充足、经验是否丰富、岗位安排是否科学合理、针对本项目实际需求是否做出针对性方案、内容是否详细具体、全面、操作性强、是否符合本项目实际需求。评分范围：3、2、1、0。

	
	
	无人机培训师资：投标人提供的无人机培训师资具有民用无人驾驶航空器操控员执照的，每提供一份得1分，最多得3分。

	样品
	0-15
	根据样品的设计、外观、材质、工艺、功能、性能、操作性、可靠性、与实际需求的符合程度进行评审。评分范围：15、10、5、0。

样品清单：

(1) 消防员灭火防护服B

(2) 消防手套

(3) 正压式消防空气呼吸器

(4) 消防胸灯

(5) 佩戴式消防用红外热像仪

(6) 救生照明线

(7) 多功能剪扩钳

(8) 移动式排烟机B

(9) 5G单兵图像传输设备

(10) 系留一体无人机

(11) 战斗员快攻包


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
政府采购活动现场确认声明书

新征程(杭州)招标代理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况。
3、 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

4、 我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：309705385@qq.com。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。
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