附件：采购清单及技术参数
	（一）小班

	序号
	名称
	图片
	规格
	数量
	单位

	1
	原木儿童桌A（不含椅子）
	[image: ]
	桌面尺寸：120*60cm，高度：50cm
1、桌面采用厚度18mm优质橡胶木实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
2、桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌脚采用尺寸50*50mm橡胶木实木，圆弧形倒角防磕碰，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求。
4、桌脚底部装有TPR防滑脚垫，整体结构坚固耐用，不易松动。
5、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
	16
	张

	2
	原木四方桌A（不含椅子）
	[image: ]
	桌面尺寸：60*60cm，高度：50cm
1、桌面采用厚度18mm优质橡胶木实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
2、桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌脚采用尺寸50*50mm橡胶木实木，圆弧形倒角防磕碰，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求。
4、桌脚底部装有TPR防滑脚垫，整体结构坚固耐用，不易松动。
5、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
	32
	张

	3
	原木儿童椅A
	
	1、规格28*29*26cm；
2、材质：椅面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，靠背及椅子腿采用实木橡胶木，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉、不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及[image: ]醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：靠背尺寸为23.5*1.8*8.5cm拆装式设计，椅子后脚5*2.2cm，前脚4*2.2cm，椅子四周小撑杆2*2cm，其中靠背及后脚均带弧形；产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
6、其他：椅子设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨；
	128
	张

	4
	儿童床
	[image: ]
	1.尺寸：140*120*150cm±0.5cm；
2、材质：床边板采用厚度18mm优质环保三聚氰胺双贴面橡胶木实木板，床脚采用橡胶木实木5*5cm，床板厚度1.1cm松木材质，板材材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：图案采用UV打印，上铺和下铺内空75cm，上床边板最高点距离床板31cm，下床边板最高点距离床板16cm，单个床铺内径133*55.5cm，底部床板离地30cm，产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	32
	张

	5
	黑板柜
	[image: ]
	1、规格：115*35*120cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：黑板柜上下层设计，上层为两种板面设计，一面软木一面绿板，下层为双层柜体设计含三格抽屉，抽屉两侧为镂空空格柜内径：22.5*33.5cm；底部四边采用5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	6
	原木教师桌
	[image: ]
	1、规格：120*60*75cm；
2、材质：桌面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，主机托28*52*13cm(含万向轮），右边带三个抽屉，中间带键盘托内含轨道规格53*44cm，左边带一个抽屉；橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	4
	张

	7
	原木老师椅
	[image: ]
	1、规格：40*38*坐高42cm/总高74.5cm；
2、材质：椅面和靠背采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，椅子四周撑杆30*3cm，前脚2.5*5.5cm,后脚2.5*6.5cm；橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
6、其他：椅子设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨；
	4
	张

	8
	鳄鱼书架
	[image: ]
	1、规格：90*30*98cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：下二格式分布，书架背面采用5mm厚的黑板可涂鸦。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：书架面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	9
	幼儿书架
	[image: ]
	1、规格：90*30*95cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：书架面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	10
	阅读座柜
	[image: ]
	1、规格：95*33*120cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：坐面为软包海绵与麻布相结合，柔软舒适，带2个抽屉，柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	11
	卡通造型书架
	[image: ]
	1、规格：60*40*120cm；
2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：书架面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	12
	单人沙发组合
	[image: ]
	1、单人尺寸：60*44*52cm沙发脚采用橡木结实牢固，底部带有防滑垫。
2张，尺寸茶几：70*50*48cm 1个
2、材质：坐垫采用高回弹海绵填充，海绵的25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率符合GB/T 10802-2006要求。
3、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、其他：沙发设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨；
	4
	套
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	造型组合柜D
	[image: ]
	1、规格：90*30*60cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	14
	造型组合柜E
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	1、规格：70*30*105cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	15
	三层收纳柜A
	[image: ]
	1、规格：90*30*60cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：其中内径高15.9cm，宽86.4cm，厚度1.8cm；3层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动,不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	20
	个

	16
	五格收纳柜
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	1、规格：90*30*60cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：2层5格设计，柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。
	8
	个

	17
	四格收纳柜
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	1、规格：90*30*60cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：四格式分布每格空25.7cm；2层四格设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动,不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	18
	操作柜
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	1、规格：90*30*136cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：上层中间为洞洞板可拼插积木，下层为四格分布，单个规格45*30*25cm；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动，不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装，上造型部分跟柜体连接处采用子母螺丝；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	19
	展示架
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	1、规格：90*30*140cm；
2、材质：板面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：上层中间为绳网编织，下层为四格分布单个规格45*30*25cm，前面带造型板，柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装，上造型部分跟柜体连接处采用子母螺丝；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	20
	扇形转角柜45°A
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	1、规格：53*33*60cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：其中内空24.5cm高，前长51.5cm后长26cm；2层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	8
	个

	21
	区角门B
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	1、规格：86*26*94cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板；橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	4
	个

	22
	卡通衣架
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	1、规格：90*39*98cm；
2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：含4个卡通晾衣架，规格：26*12*20cm。底部带4个5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：横板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	23
	小圆桌
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	1、规格：50*48cm；
2、材质：桌面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，桌脚厚度5*5cm；橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	4
	张

	24
	小圆椅
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	1、规格：25*24cm；
2、材质：椅面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板；橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
	16
	张

	25
	小床
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	1、规格：85*44*40cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	张

	26
	透明美术柜A
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	1、规格：90*30*140cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：上层采用耐力板可涂鸦，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动，不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装，上造型部分跟柜体连接处采用子母螺丝；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	27
	美术推车
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	1、规格：90*40*70cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：大象造型，三层式分布，底部四边采用5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	28
	直角转角柜A
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	1、规格：60*60*60cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：立柱5.5*5.5cm，双层式分布每格高度24.5cm；2层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	29
	四格抽屉柜A
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	1、规格：90*30*60cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：2层四格设计，带两个抽屉。柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	30
	移动工具柜
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	1、规格：100*40*70cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：三层式分布，底部四边采用5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	31
	原木座椅组合
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	1、规格：150*60*33cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，坐面为软包海绵与布相结合；橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
	4
	套

	32
	分餐桌
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	1、规格：80*45*65cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
	4
	个

	33
	格子柜1
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	1、规格：120*30*90cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	34
	格子柜2
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	1、规格：190*30*90cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	35
	储物柜1
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	1、规格：140*30*150cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	36
	储物柜2
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	1、规格：120*30/60*150cm，桌子宽度60cm，柜子宽度30cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	37
	衣柜1
	[image: ]
	1、规格：120*30*150cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	38
	衣柜2
	[image: ]
	1、规格：150*30*150cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	（二）中班

	1
	原木儿童桌B（不含椅子）
	[image: ]
	桌面尺寸：120*60cm，高度：54cm
1、桌面采用厚度18mm优质橡胶木实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
2、桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌脚采用尺寸50*50mm橡胶木实木，圆弧形倒角防磕碰，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求。
4、桌脚底部装有TPR防滑脚垫，整体结构坚固耐用，不易松动。
5、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
	16
	张

	2
	原木四方桌B（不含椅子）
	[image: ]
	桌面尺寸：60*60cm，高度：54cm
1、桌面采用厚度18mm优质橡胶木实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
2、桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌脚采用尺寸50*50mm橡胶木实木，圆弧形倒角防磕碰，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求。
4、桌脚底部装有TPR防滑脚垫，整体结构坚固耐用，不易松动。
5、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
	32
	张

	3
	原木儿童椅B
	[image: ]
	1、规格28*29*28cm；
2、材质：椅面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，靠背及椅子腿采用实木橡胶木，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉、不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：靠背尺寸为23.5*1.8*8.5cm拆装式设计，椅子后脚5*2.2cm，前脚4*2.2cm，椅子四周小撑杆2*2cm，其中靠背及后脚均带弧形；产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
6、其他：椅子设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨；
	128
	张

	4
	原木老师椅
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	1、规格：40*38*坐高42cm/总高74.5cm；
2、材质：椅面和靠背采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，椅子四周撑杆30*3cm，前脚2.5*5.5cm,后脚2.5*6.5cm；橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
6、其他：椅子设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨；
	4
	张

	5
	原木教师桌
	
	1、规格：120*60*75cm；
2、材质：桌面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，主机托28*52*13cm(含万向轮），右边带三个抽屉，中[image: ]间带键盘托内含轨道规格53*44cm，左边带一个抽屉；橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	4
	张

	6
	黑板柜
	[image: ]
	1、规格：115*35*120cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：黑板柜上下层设计，上层为两种板面设计，一面软木一面绿板，下层为双层柜体设计含三格抽屉，抽屉两侧为镂空空格柜内径：22.5*33.5cm；底部四边采用5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	7
	分餐桌
	[image: ]
	1、规格：80*45*65cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
	4
	个

	8
	原木座椅组合
	[image: ]
	1、规格：150*60*33cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，座面为软包海绵与布相结合；橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
	4
	组

	9
	美术推车
	[image: ]
	1、规格：90*40*70cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木多层板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：大象造型，三层式分布，底部四边采用5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	10
	直角转角柜B
	[image: ]
	1、规格：60*60*70cm（三层）；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：3层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	11
	四格抽屉柜B
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	1、规格：90*30*70cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：2层四格设计，带两个抽屉。柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	12
	移动工具柜
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	1、规格：100*40*70cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：三层式分布，底部四边采用5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	13
	三层收纳柜B
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	1、规格：90*30*70cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：3层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动,不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	20
	个

	14
	透明美术柜B
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	1、规格：90*30*150cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：上层采用耐力板可涂鸦；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动，不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装，上造型部分跟柜体连接处采用子母螺丝；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	15
	双层收纳柜(带背板带吸音棉)
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	1、规格：90*30*70cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木多层板,二层分布每格空24.7*86.4cm；2层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动,不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	16
	扇形转角柜45°B
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	1、规格：53*33*70cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：3层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	16
	个

	17
	区角门E
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	1、规格：90*12*149cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板；橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：带窗帘。产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	4
	个

	18
	六格收纳柜
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	1、规格：90*30*70cm（三层）；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：3层六格设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	19
	三层高柜带背板
	[image: ]
	1、规格：90*30*80cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木多层板，其中里面内径高度23.1cm，长度86.7cm；3层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动,不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	8
	个

	20
	八格高柜
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	1、规格：90*30*80cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木多层板，其中柜体为上下三格分布内径27.4*23cm，中间二格分布内径42.3*23cm；3层八格设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动,不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	8
	个

	21
	杂货铺
	[image: ]
	1、规格：90*30*128cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	4
	个

	22
	原木三层柜
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	1、规格：60*30*70cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：3层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	23
	卡通造型书架
	[image: ]
	1、规格：60*40*120cm；
2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	24
	阅读座柜
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	1、规格：95*33*120cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：座面为软包海绵与麻布相结合，柔软舒适，带2个抽屉。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	25
	造型书架B
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	1、规格：90*30*95cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：书架面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	26
	鳄鱼书架
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	1、规格：90*30*98cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：下二格式分布，书架背面采用5mm厚的黑板可涂鸦。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：书架面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	27
	沙发（单人）
	[image: ]
	1、规格：60*44*52cm沙发脚采用橡木结实牢固，底部带有防滑垫。
2、材质：坐垫采用高回弹海绵填充，海绵的25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率符合GB/T 10802-2006要求。
3、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、其他：沙发设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨；
	8
	张

	28
	茶几
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	规格：70*50*48cm
2、材质：桌面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	4
	张

	29
	儿童床
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	1.尺寸：140*120*150cm±0.5cm；
2、材质：床边板采用厚度18mm优质环保三聚氰胺双贴面橡胶木实木板，床脚采用橡胶木实木5*5cm，床板厚度1.1cm松木材质，板材材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：图案采用UV打印，上铺和下铺内空75cm，上床边板最高点距离床板31cm，下床边板最高点距离床板16cm，单个床铺内径133*55.5cm，底部床板离地30cm，产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	32
	张

	30
	格子柜1
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	1、规格：120*30*90cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	31
	格子柜2
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	1、规格：190*30*90cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	32
	储物柜1
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	1、规格：140*30*150cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	33
	储物柜2
	[image: ]
	1、规格：120*30/60*150cm，桌子宽度60cm，柜子宽度30cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	34
	衣柜1
	[image: ]
	1、规格：120*30*150cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	35
	衣柜2
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	1、规格：150*30*150cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	（三）大班

	1
	原木儿童桌C（不含椅子）
	[image: ]
	桌面尺寸：120*60cm，高度：56cm
1、桌面采用厚度18mm优质橡胶木实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
2、桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌脚采用尺寸50*50mm橡胶木实木，圆弧形倒角防磕碰，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求。
4、桌脚底部装有TPR防滑脚垫，整体结构坚固耐用，不易松动。
5、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
	16
	张

	2
	原木四方桌C（不含椅子）
	[image: ]
	桌面尺寸：60*60cm，高度：56cm
1、桌面采用厚度18mm优质橡胶木实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
2、桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌脚采用尺寸50*50mm橡胶木实木，圆弧形倒角防磕碰，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求。
4、桌脚底部装有TPR防滑脚垫，整体结构坚固耐用，不易松动。
5、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
	32
	张

	3
	原木儿童椅C
	[image: ]
	1、规格28*29*30cm；
2、材质：椅面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，靠背及椅子腿采用实木橡胶木，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉、不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：靠背尺寸为23.5*1.8*8.5cm拆装式设计，椅子后脚5*2.2cm，前脚4*2.2cm，椅子四周小撑杆2*2cm，其中靠背及后脚均带弧形；产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
6、其他：椅子设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨；
	128
	张

	4
	原木老师椅
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	1、规格：40*38*坐高42cm/总高74.5cm；
2、材质：椅面和靠背采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，椅子四周撑杆30*3cm，前脚2.5*5.5cm,后脚2.5*6.5cm；橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
6、其他：椅子设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨；
	4
	张

	5
	原木教师桌
	[image: ]
	1、规格：120*60*75cm；
2、材质：桌面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，主机托28*52*13cm(含万向轮），右边带三个抽屉，中间带键盘托内含轨道规格53*44cm，左边带一个抽屉；橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	4
	张

	6
	黑板柜
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	1、规格：115*35*120cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：黑板柜上下层设计，上层为两种板面设计，一面软木一面绿板，下层为双层柜体设计含三格抽屉，抽屉两侧为镂空空格柜内径：22.5*33.5cm；底部四边采用5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	7
	分餐桌
	[image: ]
	1、规格：80*45*65cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
	4
	个

	8
	原木座椅组合
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	1、规格：150*60*33cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，座面为软包海绵与布相结合；橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
	4
	组

	9
	美术推车
	[image: ]
	1、规格：90*40*70cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木多层板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：大象造型，三层式分布，底部四边采用5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	10
	四格抽屉柜B
	[image: ]
	1、规格：90*30*70cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：2层四格设计，带两个抽屉。柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	11
	移动工具柜
	[image: ]
	1、规格：100*40*70cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：三层式分布，底部四边采用5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	12
	玩具柜
	[image: ]
	1、规格：90*30*70cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：3层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动,不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	20
	个

	13
	透明美术柜B
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	1、规格：90*30*150cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：上层采用耐力板可涂鸦；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动，不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装，上造型部分跟柜体连接处采用子母螺丝；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	14
	原木科学展示柜（背面带门）
	[image: ]
	1、规格：90*30*90cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	15
	扇形转角柜45°B
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	1、规格：53*33*70cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：3层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	16
	个

	16
	建构柜
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	1、规格：90*30*80cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	17
	原木建构组合柜B
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	1、规格：90*30*136cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：上层中间为洞洞板可拼插积木，单片规格262*262*20mm，含两种拼插八边形孔洞，材质ABS，下层为六格分布；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动，不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装，上造型部分跟柜体连接处采用子母螺丝；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	18
	三层高柜带背板
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	1、规格：90*30*80cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木多层板，其中里面内径高度23.1cm，长度86.7cm；3层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动,不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	8
	个

	19
	八格高柜
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	1、规格：90*30*80cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木多层板，其中柜体为上下三格分布内径27.4*23cm，中间二格分布内径42.3*23cm；3层八格设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动,不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	8
	个

	20
	原木三层柜
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	1、规格：60*30*70cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：3层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	8
	个

	21
	直角转角柜B
	[image: ]
	1、规格：60*60*70cm（三层）；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：3层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	8
	个

	22
	区角门C
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	1、规格：86*21*102cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板；橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：带窗帘。产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	4
	个

	23
	阅读座柜
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	1、规格：95*33*120cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：座面为软包海绵与麻布相结合，柔软舒适，带2个抽屉。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	24
	鳄鱼书架
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	1、规格：90*30*98cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：下二格式分布，书架背面采用5mm厚的黑板可涂鸦。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：书架面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	25
	茶几
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	1、规格：60*40*30cm
2、材质：桌面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、连接件：桌脚与桌面之间采用三角铁和防松螺母固定连接，安装简易，表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T 3098.2-2015、GB/T 10125-2021标准要求。
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	4
	个

	26
	双人沙发
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	1、规格：107*49*52cm
2、材质：座面麻布+高密度海绵，底座为桦木多层板；桦木多层板材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
	4
	张

	27
	儿童床
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	1.尺寸：140*120*150cm±0.5cm；
2、材质：床边板采用厚度18mm优质环保三聚氰胺双贴面橡胶木实木板，床脚采用橡胶木实木5*5cm，床板厚度1.1cm松木材质，板材材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：图案采用UV打印，上铺和下铺内空75cm，上床边板最高点距离床板31cm，下床边板最高点距离床板16cm，单个床铺内径133*55.5cm，底部床板离地30cm，产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	32
	张

	28
	格子柜1
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	1、规格：120*30*90cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	29
	格子柜2
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	1、规格：190*30*90cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	30
	储物柜1
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	1、规格：140*30*150cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	31
	储物柜2
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	1、规格：120*30/60*150cm，桌子宽度60cm，柜子宽度30cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	32
	衣柜1
	[image: ]
	1、规格：120*30*150cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	33
	衣柜2
	[image: ]
	1、规格：150*30*150cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木；柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	（四）建构室

	1
	三层收纳柜A
	[image: ]
	1、规格：90*30*60cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：其中内径高15.9cm，宽86.4cm厚度1.8cm；3层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动,不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	2
	原木建构组合柜A
	[image: ]
	1、规格：90*30*126cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：上层中间为洞洞板可拼插积木，下层为四格分布；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动，不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装，上造型部分跟柜体连接处采用子母螺丝；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	1
	个

	3
	建构桌（不含椅子）
	[image: ]
	1、规格：120*80*50cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，桌面上带塑料底板，可拼搭积木，ABS环保塑料、橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、连接件：桌脚与桌面之间采用三角铁和防松螺母固定连接，安装简易，表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T 230.1-2018、GB/T 10125-2021标准。
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	2
	张

	4
	原木儿童椅B
	[image: ]
	1、规格28*29*28cm；
2、材质：椅面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，靠背及椅子腿采用实木橡胶木，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉、不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：靠背尺寸为23.5*1.8*8.5cm拆装式设计，椅子后脚5*2.2cm，前脚4*2.2cm，椅子四周小撑杆2*2cm，其中靠背及后脚均带弧形；产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
6、其他：椅子设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨；
	12
	张

	5
	三层高柜带背板
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	1、规格：90*30*80cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木多层板，其中里面内径高度23.1cm，长度86.7cm；3层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动,不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	6
	收纳柜
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	1、规格90*40*60cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	2
	个

	7
	推车
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	1、规格：75*45*60cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	1
	个 

	8
	拖车
	[image: ]
	1、规格：60*45*32cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木多层板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	1
	个 

	9
	积木墙
	[image: ]
	规格540*总高240cm（墙体高度150cm），包含墙面装饰，塑料底板，积木，积木盒；
1、木头材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
2、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
3、ABS环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
	1
	套

	10
	自由组合套装
	[image: ]
	总件数1505件，其中长方形砖块1120块/外部：软塑料外皮，内部：黑色塑料内部部件，规格：12cm*3cm*6cm。内含穿透透气孔，防止热胀冷缩。砖的表面为皮纹路，增大砖块的摩擦力，增强稳定性，不易打滑。四周倒边处理，更加安全美观。三角形砖块40块/外部：软塑料外皮，内部：黑色塑料内部部件，规格：12cm*6cm*3cm。内含2个穿透透气孔，防止热胀冷缩。表面平滑，四周倒边处理，更加安全美观。正方形砖块160块/外部：软塑料外皮，内部：黑色塑料内部部件，规格：6cm*6cm*3cm。砖的表面为皮纹路，增大砖块的摩擦力，增强稳定性，不易打滑。四周倒边处理，更加安全美观。瓦片108块/规格：12cm*12cm。材质：橡胶。瓦的表面为皮纹路，增大砖块的摩擦力，增强稳定性，不易打滑。横梁1套/材质：铝+喷漆，规格：4根400mm*Φ19,30根300mm*Φ16,15根200mm*Φ16。服装10套/衣服：25cm*38cm。材质：尼龙。帽子：18.7cm*10cm*23cm。材质：PP、PE。尖头铲子6把/规格：12.5cm*6cm 手柄长：10cm。手柄最宽处直径24mm。铁板厚度：1mm。材质：铁，水桶5个/规格：高：9cm,上径：18cm,下径：15cm。材质：马口铁。环保塑粉烤漆，采用安全扣耳，卷边设计，安全不刮手，颜色随机。托灰板6把/规格：托板：15cm*10cm,手柄长：10.7cm。材质：A3钢。烤漆工艺，颜色随机。舀沙勺4个/规格：22.5cm*8cm。材质：不锈钢，烤漆工艺。推车2辆/外包装：17cm*10.5cm*50cm。材质：A3钢。颜色随机，手套20套/儿童专用手套，颜色随机。橡胶材质防滑耐磨。水平尺2个/规格：30cm*6cm。墨斗线1套/内含：7m自卷式墨斗1个，墨汁1瓶。垂直尺1套/内含：3种规格垂直尺8*5cm;10cm*10cm;15cm*15cm。各一个。材质：塑料。量杯2个/材质：塑料，250ml。儿童专用水洗砂2袋/25KG/袋。儿童专用砌砖粉15袋/1KG/袋。
	1
	套

	11
	清水积木
	[image: ]
	一套338件，其中：长的：480*15*60mm，正方形：60*30*60mm，长方形：120*30*60mm，长方形：240*15*60mm，凹形：120*30*60mm、其中凹的地方长60mm，半圆：60*30*30mm,长方形：240*30*30mm，正方形：60*30*30mm，长方形：120*30*30mm，三角形：134*30*60（120）mm，三角形：123（120）*60*30mm，三角形：84*30*60mm，扇形120*30*120mm，半圆：240*30mm，园柱：120*60mm，60*30mm，小汽车10*3*5cm，主体材料采用松木
	1
	套

	12
	大颗粒建构编程积木基础版
	[image: 1716370055542]
	【积木】：
包装:塑料箱
玩耍功能:自由拼接搭建积木
主要材料类别:塑料
年龄标识:3岁及以上

【电子模块】：
电池容量：5V 850mAh鲤电池
创作兼容性：兼容大颗粒积木
配套模块：刷卡模块、电源模块、灯环模块、喇叭、红外传感器、旋钮模块、电机A、电机B、编程卡片*37张
编程方式：刷卡模式
围绕STEAM教育凸显工程特色的课程理念，确立了以“建构、电子、编程”为课程结构组织要素，以工程设计思维为暗线索，融入科学、数学、人文艺术等跨领域内容，规划了覆盖幼儿园全学段的进阶式STEAM课程体系。
每套STEAM系列大颗粒积木包含167个零件，47种不同造型河颜色的积木如：齿轮、涡轮箱、连杆、轮胎、长梁、短梁等积木。所有作品和材料都可以反复拆解和重组且组合牢固，自由组合出96种以上机械装置的造型，满足幼儿对齿轮和机械原理的学习和实现。
另有电子模块套装，包含多功能模块及电机；

配套：一套大颗粒建构编程积木包含4盒积木共334个积木；
1套电子模块套装：刷卡模块*1、电源模块*1、灯环模块*1、喇叭*1、红外传感器*1、旋钮模块*1、电机A*1、电机B*1；编程卡片*38张
	15
	套

	（五）美术室

	1
	三层收纳柜A
	[image: ]
	1、规格：90*30*60cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：其中内径高15.9cm，宽86.4cm厚度1.8cm；3层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动,不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	2
	原木建构组合柜A
	
	1、规格：90*30*126cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：上层中间为洞洞板可拼插积木，下层为四格分布；柜体两侧边板留有开孔，方便搬动，不含盒子。柜[image: ]体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装，上造型部分跟柜体连接处采用子母螺丝；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	1
	个

	3
	建构桌（不含椅子）
	[image: ]
	1、规格：120*80*50cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，桌面上带塑料底板，可拼搭积木，ABS环保塑料、橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、连接件：桌脚与桌面之间采用三角铁和防松螺母固定连接，安装简易，表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T 230.1-2018、GB/T 10125-2021标准。
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	2
	张

	4
	原木儿童椅B
	[image: ]
	1、规格28*29*28cm；
2、材质：椅面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，靠背及椅子腿采用实木橡胶木，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉、不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：靠背尺寸为23.5*1.8*8.5cm拆装式设计，椅子后脚5*2.2cm，前脚4*2.2cm，椅子四周小撑杆2*2cm，其中靠背及后脚均带弧形；产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
6、其他：椅子设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨；
	12
	张

	5
	三层高柜带背板
	[image: ]
	1、规格：90*30*80cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：背板为厚度0.5cm橡胶木多层板，其中里面内径高度23.1cm，长度86.7cm；3层设计，柜体两侧边板留有开孔，方便搬动,不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	4
	个

	6
	收纳柜
	[image: ]
	1、规格90*40*60cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	2
	个

	7
	推车
	[image: ]
	1、规格：75*45*60cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	1
	个 

	8
	拖车
	[image: ]
	1、规格：60*45*32cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木多层板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	1
	个 

	9
	积木墙
	[image: ]
	规格540*总高240cm（墙体高度150cm），包含墙面装饰，塑料底板，积木，积木盒；
1、木头材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
2、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
3、ABS环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
	1
	套

	10
	自由组合套装
	[image: ]
	总件数1505件，其中长方形砖块1120块/外部：软塑料外皮，内部：黑色塑料内部部件，规格：12cm*3cm*6cm。内含穿透透气孔，防止热胀冷缩。砖的表面为皮纹路，增大砖块的摩擦力，增强稳定性，不易打滑。四周倒边处理，更加安全美观。三角形砖块40块/外部：软塑料外皮，内部：黑色塑料内部部件，规格：12cm*6cm*3cm。内含2个穿透透气孔，防止热胀冷缩。表面平滑，四周倒边处理，更加安全美观。正方形砖块160块/外部：软塑料外皮，内部：黑色塑料内部部件，规格：6cm*6cm*3cm。砖的表面为皮纹路，增大砖块的摩擦力，增强稳定性，不易打滑。四周倒边处理，更加安全美观。瓦片108块/规格：12cm*12cm。材质：橡胶。瓦的表面为皮纹路，增大砖块的摩擦力，增强稳定性，不易打滑。横梁1套/材质：铝+喷漆，规格：4根400mm*Φ19,30根300mm*Φ16,15根200mm*Φ16。服装10套/衣服：25cm*38cm。材质：尼龙。帽子：18.7cm*10cm*23cm。材质：PP、PE。尖头铲子6把/规格：12.5cm*6cm 手柄长：10cm。手柄最宽处直径24mm。铁板厚度：1mm。材质：铁，水桶5个/规格：高：9cm,上径：18cm,下径：15cm。材质：马口铁。环保塑粉烤漆，采用安全扣耳，卷边设计，安全不刮手，颜色随机。托灰板6把/规格：托板：15cm*10cm,手柄长：10.7cm。材质：A3钢。烤漆工艺，颜色随机。舀沙勺4个/规格：22.5cm*8cm。材质：不锈钢，烤漆工艺。推车2辆/外包装：17cm*10.5cm*50cm。材质：A3钢。颜色随机，手套20套/儿童专用手套，颜色随机。橡胶材质防滑耐磨。水平尺2个/规格：30cm*6cm。墨斗线1套/内含：7m自卷式墨斗1个，墨汁1瓶。垂直尺1套/内含：3种规格垂直尺8*5cm;10cm*10cm;15cm*15cm。各一个。材质：塑料。量杯2个/材质：塑料，250ml。儿童专用水洗砂2袋/25KG/袋。儿童专用砌砖粉15袋/1KG/袋。
	1
	套

	11
	原木美术收纳柜
	[image: ]
	1、规格：90*40*80cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：镂空的设计让幼儿从两面都可以及时拿到物品，不同层次的空间设计，便于放置多样物品；底部四边采用5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	1
	个

	12
	绘画桌
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	1、规格：240*65*50cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	2
	张

	13
	美术饰置物架
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	1、规格：120*35*140cm；（可定制）
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	1
	套

	（六）科学室

	1
	弧形桌
	[image: ]
	1、单张规格75*75*54cm，
2、材质：桌面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	4
	张

	2
	原木四方桌B（不含椅子）
	[image: ]
	桌面尺寸：60*60cm，高度：54cm
1、桌面采用厚度18mm优质橡胶木实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
2、桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌脚采用尺寸50*50mm橡胶木实木，圆弧形倒角防磕碰，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求。
4、桌脚底部装有TPR防滑脚垫，整体结构坚固耐用，不易松动。
5、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
	2
	张

	3
	组合3
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	1、规格300*270*104cm；
2、材质：采用桦木多层板，厚度1.8cm，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	1
	套

	4
	原木儿童椅B
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	1、规格28*29*28cm；
2、材质：椅面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，靠背及椅子腿采用实木橡胶木，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉、不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：靠背尺寸为23.5*1.8*8.5cm拆装式设计，椅子后脚5*2.2cm，前脚4*2.2cm，椅子四周小撑杆2*2cm，其中靠背及后脚均带弧形；产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
6、其他：椅子设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨；
	23
	张

	5
	科学室·火箭组合柜
	[image: ]
	1、规格：420*35*110cm；其中：a 60*35*110cm,b 100*35*88cm，c 100*35*88cm ；
2、材质：采用多层板两侧贴高密度板白色烤漆，厚度1.8cm，木质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	1
	套

	6
	原木科学展示柜（背面带门）
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	1、规格：90*30*90cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：柜门采用铰链连接符合GB/T 228.1-2021.、GB/T 10125-2021标准要求，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	2
	个

	7
	展示架
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	1、规格:80*40*120cm，
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	2
	个

	8
	六格收纳柜
	[image: ]
	1、规格：90*43.8*60cm；
2、本产品为实木家具，木材采用多层板两侧贴高密度板白色烤漆，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。
5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	1
	个

	9
	白色三层收纳柜带背板
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	1、规格：90*30*80cm；
2、本产品为实木家具，主体材料多层板两侧贴高密度板白色烤漆，其中里面内径高度23.1cm，长度86.7cm,厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，三层高柜带背板，背板厚度0.5cm。材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装；
5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
6、柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。不含塑料盒
	1
	个

	10
	科技墙
	
	科技墙面积约12平米，包括以下内容：
1、 欢乐球坊，尺寸：5000*2400mm， 18mm高密度板表面覆亮光膜工艺。
2、 风机盒装置（一组），15mm多层板表面烤漆，AC/220V-120W离心风机。
3、 投球螺旋波纹管道（一组）：钢丝锥形投球框，直径不小于200.φ75mm半透明波纹软管。
4、 直管道（12米），φ75mm透明PC管，φ75mm 白色pvc弯头。
5、 螺旋装置(一套)，15mm多层板表面烤漆，螺旋镀锌表面喷塑处理。
6、 感应音乐盒（5个），规格25*20*9cm，5mm亚克力板表面UV工艺，触发感应装置控制系统，DC/12V LED灯。
7、 模型（一套），厚34mmPVC，面板4.5的亚克力材质，白色灯带若干，12V。
8、 柔性灯带（2套），规格：5×12，12v。
9、 铝槽装置（2套），铝板厚3MM，面板4.5的亚克力材质。
10、 小手（2套），材质：直径125mm铜片、铝片，面板3mm亚克力。
11、 感应声波（1套），面板4.5的亚克力材质，白色灯带若干。
12、 机器人造型概率插棒装置（1套），5mm透明亚克力板，透明PE板表面，φ12mm插棒20根。平衡旋转落球机构不少于5组。
13、 概率分球装置（1套），5mm黄色克力档板，透明PE板表面。
14、 磁吸轨道金属板（1套），1.2mm镀锌板表面喷塑处理。规格：1000*1000mm，配有磁吸玩球管道不少于5组。
15、 收纳球盒（2套），15mm多层板表面烤漆。规格：1000*250*200mm
16、 球（50只），	φ60mm塑料球，材质：ABS.
	12
	平方

	11
	装饰墙面
	[image: ]
	规格长度5米，不含宇航员图；
1、洞洞板材质：采用厚度1.2cm桦木多层板木，桦木多层板木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
2、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
3、齿轮部分：采用2.0cm透明亚克力雕刻而成，表面水性漆两次。外罩由0.5透明亚克力雕刻成型，防止小朋友夹手。
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	1
	套

	12
	音乐喷泉
	[image: ]
	尺寸60cm*40cm 材质：桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电，驱动音乐电路、功放电路、变频电路、微型水泵等正常工作。利用变频电路将音乐的节奏和强度转变为控制信号，使水泵的的转速随音乐的音调、节奏和强弱的变化而变化，形成不同的水柱，同时点亮七彩的LED灯光，使喷泉更具动感。
	1
	件

	13
	光压风车
	[image: ]
	尺寸60cm*40cm 材质：桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电，驱动鼓声模拟电路、功放电路和红外传感器电路正常工作，当用手作敲鼓状遮挡住光束时，接收器接收不到光信号，光电开关就会驱动相应鼓声模拟电路工作，发出三种不同音频的鼓声。
	1
	件

	14
	光电盘
	[image: ]
	尺寸60cm*40cm 材质：桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电，采用微电流升压技术，使光电盘中心产生安全的高电压，并使气体分子电离，激发荧光物产生断续的彩色弧光；用手触摸盘面，弧光的图案会发生相应的改变。不使用AC220V电源，确保操作的安全性。
	1
	件

	15
	手不能抖
	[image: ]
	尺寸60cm*40cm 材质：桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电，电运行中需要回路。和我们人一样，走出去后要回家。所以我们用的电线至少有二股，一股是流出来的，一股是流回的。电一般通过金属传导。水、人的身体也是导体，所以平时我们要注意用电安全，千万不可用手触及电线等带电体。
	1
	件

	16
	尖端放电
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	尺寸60cm*40cm 材质：桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味，采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电，经低电流升压技术使针尖两端产生高压静电，产生尖端放电现象。不使用AC220V电源，确保操作的安全。
	1
	件

	17
	儿童编程机器人：教育版
	[image: ]
	1、 可应用于教学场景的编程教育产品。通过多种编程游戏，使用物理实物编程块和符合幼儿直觉习惯的图形来学习编程知识，培养学生解决问题能力、创造能力和计算思维；
2、产品使用时无需插电，无需网络，无需计算机和平板电脑，保证幼儿的用眼健康和使用体验，符合低龄幼儿的认知发展；
★3、技术参数
（1）包含控制塔、编程板、机器人三个主要组件。
（2）包含115块编程模块以及辅助学习配件若干，各功能模块分别为：
包含27个运动模块，控制小车前进、后退、左转、右转和预置动作；
包含15个数字模块，可作为参数，控制小车运动的步数，循环的次数等；
包含6个循环模块，可学习循环程序，和循环嵌套程序；
包含5个函数模块，可学习函数定义与调用程序，函数递归程序；
包含20个角度模块，可进行学习数学和绘画，如绘制三角形、五角星等；
包含42个音乐模块，可学习乐理知识，通过中音模块、高音模块及节拍的搭配创造歌曲；
（3）主要结构件材料使用热塑性工程塑料ABS，ABS材料的比重:1.05克/立方厘米，成型收缩率:0.4-0.7% ，成型温度：200-240℃，具有良好的流动性，通过注塑方式成型。
（4）图像识别技术采用基于linux系统，摄像模组，人工智能的图像识别算法，能够通过蓝牙模块进行通讯。
★4、产品规格
产品尺寸：68.2*68.2*74.5mm
电池：500mAh 锂电池
充电接口：Type-C
供电电压/电流：DC5V / 2A MAX
续航时间：4~6小时（连续运行时间）
通信模式：蓝牙BLE
蓝牙使用距离：5~6m
工作温度：0°C~40°C
储存温度：-10°C~55°C
★5、可通过额外搭配传感器扩展包，实现机器人小车的通信、震动、声音、条件、判断、颜色识别等命令；可通过额外搭配动画扩展包，控制机器人小车单个车轮的移动或停止，及速度调整，可控制小车持续移动的时间，从而使机器人小车能够进行差数运动，走出各种直线或曲线的路径；
★6、 提供2年保修，投标文件中须提供售后承诺函；
★7、 产品自主设计，具有图像识别相关专利证书、相关软件著作权等。
中标后，须免费提供2次赋能培训的师资培训服务；
中标后，须免费提供1次幼儿编程课程教学指导，包括中班和大班课程教学指导。
	15
	套

	18
	传感器扩展包
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	1、通过搭配机器人使用，编程让机器人探测障碍物，颜色和声音，并做出反应。小朋友还可以操纵控制器上面的12颗LED灯光。
2、可探测声音，颜色，光线，障碍物、震动等。
3、内置陀螺仪，可体感操作。
4、可进行机器人之间的信息传递和接收。
5、包装规格218*150*38mm，重量0.4kg。
6、产品尺寸：直径67mm 厚度16mm，电池：500mAh 锂电池，充电接口：Type-C，供电电压/电流：DC5V / 2A MAX，续航时间：48小时，通信模式：蓝牙BLE，蓝牙使用距离：5~6m，工作温度：0°C~40°C，储存温度：-10°C~55°C；
7、产品包含1个模式切换开关，1个电源开关，7个功能按键；产品内置一圈彩色LED灯，12颗，随程序设置变化；共有三种模式可以切换：遥控模式/编程模式/传感器模式；内置陀螺仪芯片，支持加速度感应，支持颜色识别转译成指令发给小车播放对应的音调；
8、配套小车，支持多模块时协作游戏玩法：发射与接收红外指令，执行相关动作。                                                                                                                                                                                                                                                          9、具有自主技术专利：一种无线传感控制模块。
	15
	套

	19
	课程材料包
	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	1、每个套餐包含4个材料包（4盒，分别为中班上、中班下，大班上、大班下），可使用80课时。
2、包含主题地图、贴纸、作业单、搭配教育网站课程使用。
3、小组教学使用，开展合作型学习 Matatalab 课程为孩子创设了合作型学习环境，通过小组学习培养孩子团队协作能力。
4、游戏化场景和目标设置，在做和玩中学。
5、完善的课程评价和学习效果反馈体系。
	4
	套

	（七）生活室

	1
	原木儿童桌B（不含椅子）
	[image: ]
	桌面尺寸：120*60cm，高度：54cm
1、桌面采用厚度18mm优质橡胶木实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
2、桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌脚采用尺寸50*50mm橡胶木实木，圆弧形倒角防磕碰，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求。
4、桌脚底部装有TPR防滑脚垫，整体结构坚固耐用，不易松动。
5、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB 6675.4特定元素的迁移及GB/T 22048-2015有害物质限量的要求，符合GB/T 28007-2011金属电镀层抗盐雾度的标准。
6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合GB28007-2011儿童家具通用技术标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。
	4
	张

	2
	原木儿童椅B
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	1、规格28*29*28cm；
2、材质：椅面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，靠背及椅子腿采用实木橡胶木，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉、不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：靠背尺寸为23.5*1.8*8.5cm拆装式设计，椅子后脚5*2.2cm，前脚4*2.2cm，椅子四周小撑杆2*2cm，其中靠背及后脚均带弧形；产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
6、其他：椅子设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨；
	12
	张

	3
	原木圆桌组合
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	1、规格：规格：5件套：桌子直径100*100*50cm1张,椅子45*45*33cm4张；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，椅子坐面为软包海绵与麻布相结合；橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
	2
	套

	4
	原木推车
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	1、规格：80*35*70cm；
2、材质：推车板面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：采用框架式结构，中间三层间隔分布，其中每层间隔为30cm高；底部四边采用5公分万向轮。 产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	1
	个

	5
	墙面洞洞板
	
	1、洞洞板规格450*120cm，包含上面墙面装饰，插棍，层板；
2、材质：采用厚度1.2cm桦木多层板，桦木多层板木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
[image: ]3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	1
	套

	6
	生活展示高柜
	[image: ]
	1、单个规格：100*35*200cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	1
	套

	7
	生活展示柜
	[image: ]
	1、规格：220*45*103cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	1
	套

	8
	生活操作台A
	[image: ]
	1、规格：160*60*55cm  （含人造石）
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	1
	套

	9
	吊柜
	[image: ]
	1、吊柜400*30*50cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	1
	套

	10
	操作台
	[image: ]
	1、规格400*60*65cm（含人造石）（不含洗手池）
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	1
	套

	（八）阅读室

	1
	阅读桌
	[image: ]
	1、规格：110*80*70cm
2、材质：桌面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板；橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	4
	张

	2
	阅读凳
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	1、规格：30*30*30cm
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
	16
	张

	3
	墙面书架造型组合
	[image: ]
	1、规格：600*30*240cm
2、材质：主体材质采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：座面为软包海绵与麻布相结合，柔软舒适。原木部分材质采用多层板。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	1
	套

	4
	原木梯形座椅组合
	[image: ]
	1、规格：组合6个套总规格：145*128*57cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，座面为软包海绵与麻布相结合，靠背后面带隔板可放图书，造型可随意拼搭；橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
	1
	组

	5
	小车物品柜
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	1、规格：38*33*30cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜休面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	1
	个

	6
	小羊书架
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	1、规格：65*40*40cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	1
	个

	7
	原木座椅组合
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	1、规格：150*60*33cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，座面为软包海绵与布相结合；橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
5、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
	1
	组

	8
	阅读座柜
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	1、规格：90*30*48cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：座面规格86*29.5*30cm为软包海绵与麻布相结合，柔软舒适，带2个抽屉规格42*28*18cm。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	1
	个

	9
	幼儿书架
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	1、规格：90*30*95cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：书架面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	1
	个

	10
	造型书架A
	[image: ]
	1、规格：80*30*99cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：书架面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	1
	个

	11
	原木小书架
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	1、规格：80*30*90cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：其中侧板29.8*87cm，中隔板20*29cm，下二格式分布内空37.5*20cm，书架背面采用厚度5mm的黑板可涂鸦。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：书架面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；
	3
	个

	12
	彩色猫头鹰印第安帐篷（不含垫子）
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	规格：120*120*156cm，材质：全棉帆布，松木
	1
	个

	13
	阅读组合书架
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	1、规格：530*30*150cm；其中：a:150*30*140cm；b:90*30*40cm；c:80*30*150cm；d:120*30*90cm；
2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，外层采用多层板包边，橡胶木材质稳定、抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装；
6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	1
	套

	14
	休闲沙发组合系列
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	产品尺寸：30*20cm，5个/组，，采用优质PU皮，内充优选高回弹海绵，久坐不变形，内含实木框架，压力平衡不测歪，承重性强。
	1
	组

	15
	沙发（单人）
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	1、规格：60*44*52cm沙发脚采用橡木结实牢固，底部带有防滑垫。
2、材质：坐垫采用高回弹海绵填充，海绵的25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率符合GB/T 10802-2006要求。
3、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、其他：沙发设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨；
	2
	张

	16
	沙发（双人）
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	1、规格：106*44*52cm沙发脚采用橡木结实牢固，底部带有防滑垫。
2、材质：坐垫采用高回弹海绵填充，海绵的25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率符合GB/T 10802-2006要求。
3、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
4、其他：沙发设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨；
	1
	张

	17
	茶几
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	规格：70*50*48cm
2、材质：桌面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。
3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；
5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T3098.13-1996标准要求；
	1
	张

	18
	绿色蘑菇
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	规格50*50*26cm，采用优质PU皮，内充优选高回弹海绵，久坐不变形，内含实木框架，压力平衡不测歪，承重性强。
	1
	个

	19
	圆形橙子
	[image: ]
	规格26*26cm，采用优质PU皮，内充优选高回弹海绵，久坐不变形，内含实木框架，压力平衡不测歪，承重性强。
	1
	个

	（九）互动走廊

	结合园所理念，以游戏的方式，让还在在游戏中学习科学、了解科学、掌握科学，在园内既能让小朋友近距离感受到自然生态气息，还能让小朋友通过科技的窗户，感受到更大、更绚丽多彩的世界，促进生活与科技的融合，让孩子在游戏过程中，探究式的发现问题、解决问题，从小养成像科学家一样思考，像工程师一样动手的习惯，让科技更加贴近生活，同时也能够让科技更加融入小朋友们的一日生活，激发小朋友的创新精神，让小朋友更加关注科技与生活的结合方式。

	1
	乐酷地面（双通道）
	[image: ]
	【投影机】：
投影技术：DLP，激光投影机
分辨率：不小于1920 x 1080;输出亮度：不低于4300 流明；对比度：5000000:1；使用寿命：25,000 小时（标准）；投射比：0.5；建议层高3.5m
【主机OPS】：
处理器：Intel® Pentium® Gold G4560 Processor或以上配置
芯片组：Intel H110 Express Chipset或以上配置
主板：intel芯片组主板
显卡：AMD RX550 2g 或以上配置；内存： DDR4 4G 或以上配置
硬盘： SSD 120g 或以上配置；视频输出：HDMI & DP & DVI；电源：80 Plus 250w 或以上配置
【雷达】：
适用场景：
极致性能，适合室内环境，最大测量距离和采样频率：
测量距离：
白色物体： 12m；黑色物体： 10m
测量盲区：0.2m；采样频率：16kHz
扫描频率：典型值：10Hz （5Hz-15Hz 可调）；角度分辨率：0.225°；
俯仰角：±1.5°；通讯接口：TTL UART；通讯速率：256000bps；兼容模式：支持以往 SDK 协议
【外接音箱】：
理论功率20w以下；声道：2.0声道；接口：USB+3.5毫米音频接口；电源类型：USB供电；
【乐酷地面互动软件】：
1、支持地面，桌面，立面；
2、支持多通道输出融合功能；
3、支持多触点的接触式互动和多位置点的感应式互动；
4、支持多种材质如：亚克力，地毯等；
5、支持互动区域任意分割与组合；
6、支持在3D立体显示环境下的互动操作，可以实现对精准动作感应下的高级别互动要求。
乐酷地面是把图形、影像、动画等多媒体互动效果投射到地面，通过视觉识别系统识别动作、行为，融入到制作好的互动效果画面，产生各种特效影像,让人进入一种虚实融合、亦真亦幻的奇妙世界。
丰富幼儿视野及体验的同时，让运动更有趣味性和挑战性，充分利用园所空余地面，满足阴雨天气的运动需求。
尺寸：10-15平方左右（建议层高3米）
【配置】
1、 ★地面系统内置定制开发应多于18个互动游戏主题，分为运动健康、艺术互动、基础学科、场景展示四类。其中游玩运动类的足球运动、立定跳远、折返跑等，可以让孩子达成和户外一样的运动效果；艺术互动类可以培养孩子的乐感；基础学科类需具备有趣的数字、趣味英语，达到寓教于乐的效果，让孩子在游玩中体会到数学的美；场景展示类可以让孩子沉浸在星空或大自然等多种场景中互动娱乐，即锻炼了身体又满足了孩子的新鲜感。（供应商应提供对应游戏主题的图文介绍，提供复印件并加盖公章）
2、★为了更好的记录每个孩子的游戏数据，应具备人脸识别能力。（供应商应提供数据平台孩子玩过游戏数据的图文介绍，提供复印件并加盖公章）
3、★在丰富幼儿视野及体验的同时，可实时记录幼儿运动数据到云平台，并支持进行幼儿运动数据分析、前端展示，同时新主题可以通过系统平台直接下发至设备，无需人工现场操作，让孩子的运动娱乐有“据”可依，园长老师及孩子家长均可在指定端口查看孩子的游玩数据，更好的了解孩子，提升家校共育的水平。（供应商应提供数据平台运动数据分析展示的图文介绍，以及通过系统平台下发新主题的图文介绍，提供复印件并加盖公章）
	1
	套

	2
	小玩家-STEAM实验室
	[image: ]
	1、一款基于STEAM探究体验的互动教育产品，支持幼儿根据想象力自由创造结构，引导水流、弹珠产生多样的互动效果，学习关于水的重力、浮力等物理知识和关于弹珠的重力、摩擦力等相关知识，培养幼儿们动手能力。
2】★包含“水的天性”、”水管steam“、”水去哪儿了“、“百变积木”和“二十四节气”5个主题。（供应商应提供产品分析展示的图文介绍，以及通过系统平台下的主题展示的图文介绍，提供复印件并加盖公章。）
3、配套材料包：25张任务引导卡片，含5大主题，每个主题5张。
	1
	套

	3
	小玩家-神笔小画家
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	【高拍仪】：
尺寸（mm）：81*266*237 ；像素：1200W
分辨率：最大分辨率 4000*3000；对焦方式：定焦；扫描幅面：A4；光学解像力：300lp/mm
球形畸变：<1%；梯形失真：<1%；出图响应时间：1S；过曝控制：自动；图像帧率：4000*3000 帧率 7 帧
图像色彩：24 位；补光：1 颗 1W LED 正白色 色温 6500K
补光控制方式：三级触控调光
适应操作系统：Windows xp、Windows7、Windows8、Windows10
新型现代化美术课堂，通过AR扫描技术，将平面图案融入虚拟背景中进行动态展示，让幼儿的作品瞬间动起来。幼儿们可以根据所选择的主题背景，在白纸上任意画下符合这一主题的任意图案、造型并涂上颜色，通过扫描便可将静态的绘画作品动态呈现在画面中。
【配套】：
主题涂色卡材料包一套，含5个主题，每个主题5张涂色卡。
【配置】：
★1.应该拥有多种主题场景，满足幼儿创作需求，包括但不限于 海洋、太空、天空、城市、农场、自由创作主题等多维度场景。（供应商应提供对应游戏主题的图文介绍，提供复印件并加盖公章）
★2.应支持通过硬件扫描设备，可将幼儿自主绘制的图像（图像尺寸一般不超过A4纸张大小）上传至软件的任意场景内展示，并支持多个图像同时存在于同一场景内。支持在任意主题场景内，操作者可将当前呈现的内容通过截图功能保存至文件夹，生成常规图片格式，可导出保存、展示，在任意主题场景内，应支持通过硬件扫描设备，扫描预制的音乐卡片，可在主题场景内播放指定音乐，每个主题场景可选择音乐应不低于三种，主题场景内应拥有动态的背景物体；另在自由创作主题中，应支持幼儿自主绘制主题背景并可通过硬件扫描设备上传，并可自主选择图像的运动路径，可选路径数量应至少有10种。
	1
	套

	4
	智慧云屏
	[image: ]
	外观颜色 ：柚木
外观背板：金属
屏幕尺寸：不小于32 英寸
屏幕分辨率：1920*1080
显示比例：16:9
刷新频率：60Hz
屏幕技术：LCD
背光方式：侧入式
亮度：≥180cd/m²
对比度：1200:1
色域(NTSC)：72%
可视角度：178°
额定电源：100-240V~50/60Hz
整机功率：≤65W
待机功率：≤0.5W
能效等级：二级
工作温度：0℃～40℃
工作湿度：20%～85%(非凝露)
储存温度：-20℃～60℃
储存湿度：10%～85%(非凝露)
智能化展示系统，甄选环保典雅的木质外框，搭配不小于32寸电子画屏，可用于园所文化宣传、党建文化宣传、幼儿作品展示，告别一成不变的静态宣传和展示方式，让幼儿园拥有美术馆级的展示系统！园长、老师可在电脑上自由上传视频、图片，智能管理和切换展示内容，操作灵活、方便、智能。（包含4块不小于32寸画屏，含画屏上墙安装服务；若申请赠送画架，画架需采购人所自行安装，可提供线上安装指导）
	1
	套

	5
	智慧种植机
	[image: ]
	【柜体】：
电压：24V/35W
【其他】：水槽*1；灯板*1；种植孔九孔*1；种植孔六孔*1；立柱*4；水泵*1；抽水管*1；电源*1；说明书*1；种植包（育苗盒、营养液、种植海绵、量杯镊子、随机种子、T型标签、种植盖、定植篮、塑料袋）*1。
采用无土栽培技术，搭配四维特调营养液，让植物脱离土壤的限制，避免来自土壤的污染，让植物真正实现绿色安全无污染。
配置：1套包含3台种植机设备
	1
	套

	（十）班级玩具

	小班

	1
	快乐小屋
	[image: ]
	1、 材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2、规格：产品包含1副底板（255*255mm），内有兔子、小马、小狗造型，可组成花园、别墅等主题，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成。                           
3、瓦片：127*95mm  2。屋檐：126*40mm                              
4、树枝:110*45mm  4、树叶:φ110mm   5、花：24*40mm    6、草：28*75mm                   
7、 小马：30*75mm  8.兔子：42*30mm  9、小狗：30*50mm  10.花藤：180*40mm             
11、门：100*62mm  12、窗：63*62mm     13、件数：201件配底板
	4
	套

	2
	轨道积木
	[image: ]
	1、材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.规格：颗粒2头3*1.5*2.5cm 大颗粒4头3×3×2.5cm      大颗粒6头4.5*3*2.5cm 大颗粒8头6.4*3*2.5cm            滑梯:13*14cm 小桥:9.8*4cm  窗：6.3*6.2cm             门：10*6.2cm 男孩：6.5*4cm 花藤：18*4cm 树桩：4.4*3.5cm  树叶：直径11cm 围栏：9.5*3.3cm 叶子：长8cm 底板：12.7*12.7*1.2cm  12.7*6.4*1.2cm摩天轮：直径13.8cm 架子：12.4*9.5*1.6cm  篮子：4.2*3.6*3.6cm                                                                                     3.  件数：168件配底板
	4
	套

	3
	小楼房
	[image: ]
	1、材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2、规格：房子：4.5*4.5*3.5cm 屋顶：4.5*4.5*2.2cm 塔顶：直径3.6*2.6cm   圆柱房子：直径3.6*3.3cm 屋檐：4.5*4.5*1.4cm                                                                                      3、 件数：290件
	4
	套

	4
	特大空心雪花
	[image: ]
	1、材质：ABS环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 
2、规格：80件/箱，大雪花直径：22cm 小雪花直径：10cm
	4
	套

	5
	大炮大
	[image: ]
	1、 材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2、产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成                                   
3、规格（允许尺寸误差±3mm）：1孔：直径23*38mm 2孔：47*38mm 3孔：71*38mm                                                                                        4、件数：352件
	4
	套

	6
	骨牌
	[image: ]
	1、材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。                               2、产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成  ；规格（允许尺寸误差±3mm）：44*26*8mm                                                 3、件数：670件
	4
	套

	7
	益智拼图四季
	[image: ]
	规格:约30x10x2cm
材质:桦木夹板、荷木，48个拼块，1个月份指示拼块。新的益智拼图“四季”给予孩子一个在游戏中了解季节和一年中季节变化知识的机会,它可以让孩子探索发现单个月份的季节性特征及将所获得的知识与日常生活相结合。
	4
	套

	8
	蝴蝶厚拼图
	[image: ]
	规格:约21*19*3.5cm
材质:木质，认知生话中常见的图形和颜色,学习图形分解和组合,在组合过程中培养思考能力和初步的数概念，锻炼小肌肉动作的准确性，可爱的玉蝶造型,更添乐趣。
	4
	套

	9
	声音配对游戏
	[image: ]
	尺寸约28cm*28cm 材质：实木，环保水性漆；无毒，无味，该产品属于迷宫系列游戏产品。2-4岁幼儿在操作过程中，手拿趣味化的小图块，在滑轨中“行走”，以此能够锻炼幼儿空间方位知觉能力、手臂大肌肉群的发展以及手腕手指的精细动作发展。
	4
	套

	10
	形状、颜色分类及配对学习板
	[image: ]
	尺寸约28cm*28cm 材质：实木，环保水性漆；无毒，无味，该款产品以一一对应游戏为题材，产品具有很强的操作性，幼儿在进行一一对应游戏时，能够根据不同几何形状、不同颜色进行配对，在操作中促进幼儿颜色识别、几何图形识别能力与手眼协调能力，并锻炼幼儿的手腕以及手指的肌肉发展。
	4
	套

	11
	智力百宝盒
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	尺寸:约23.5×28×15.5cm，材质优质木材
	4
	套

	12
	形状配对套柱
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	尺寸:约15.8×15.8×7cm，材质:优质木材
	4
	套

	13
	六面记忆方块(7件套)
	[image: ]
	单件尺寸:约13×13×3.5cm，材质:榉木
	4
	套

	14
	化妆盒
	[image: ]
	规格:约34.5×38×13cm，该产品专为爱漂亮的小女生而设计，全套产品包括：梳妆盒、化妆镜、直齿梳、长发梳、小手镜、发夹、卷发夹、定型水瓶、发胶瓶、仿真电吹吹风等。精心打造的美发工具。让女生塑造出漂亮的不同造型。
	4
	套

	15
	风筒-扎辫机套装
	[image: ]
	规格:约32*13.5*32cm此产品由：发卷机 花形发 蝴蝶发夹 长柄梳 发卷 橡筋圈 女式风筒 圆风嘴；1.机械部份：(关键的技术指标须予以量化)                                            　
此产品是由女式吹风机、发卷机、花形发夹、蝴蝶发夹、长柄梳、发卷、橡筋圈组成。
风筒当装上两块“AA”电池，并下按开关，滑动开关可控制风筒内LED灯，圆形嘴可与扁形嘴互换。
发卷机当装上两块“AA”电池，并滑动机关（开关上下滑动控制发卷头正反旋转），发夹杆要上下拉动，露出弯钩；
发卷机头与身可拆装。其它配件配合发卷机给于小朋友打理头发乐趣。
	4
	套

	中班

	16
	多变组合
	
	1、材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
[image: ]2.产品由红、黄、蓝、绿、黑、白、浅蓝、浅绿、橙、紫、棕11种颜色组成. 规格（允许尺寸误差±3mm）： 
大号：H型：79*39*19mm 1字形：79*19*19 
A字形：79*39*19mm  59*39*19 
圆管方管：直径19 轮子直径：70mm 
小号：H型：40*20*10mm 1字形：40*10*10mm 
A字形：40*20*10mm  开字形：30*20*10mm 轮子：27*14mm                                            3.件数：418件
	4
	套

	17
	神奇淘气堡
	[image: ]
	1、材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 
2、产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成     规格：由5种不同配件组成，共有红、兰、黄、绿4种颜色，外形尺寸分别为（允许尺寸误差±3mm）      
66*22mm     ⑵十字：66*66*22mm （另一边圆直径18mm）    ⑶弯管：42*22mm  ⑷三通：66*42*22mm                                                                                                                                                                                                 3. 件数：400件                                                                                                                                                                                                         
	4
	套

	18
	新淘气堡
	[image: ]
	1、材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 
2、规格：由5种不同配件组成，产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成外形尺寸分别为（允许尺寸误差±3mm） 
⑴直通：66*22mm     ⑵十字：66*66*22mm （另一边圆直径18mm）    ⑶弯管：42*22mm  ⑷三通：66*42*22mm； ⑸轮子：φ70mm                                                                                                                                                              3. 件数：400件。   
	4
	套

	19
	智能
	[image: ]
	1、材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：
太阳：φ65mm 厚17mm 三孔链接棒：66*17mm 
二孔链接棒：42*17mm；工字形：66*66*17mm；圆柱：24*33mm
球：直径34mm；车轮：φ53mm；长条：75*17mm；长方形：74*35 mm；正方形：36*36mm                                                                              3.  件数：285件
	4
	套

	20
	大颗粒
	[image: ]
	1、材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.产品由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：
大颗粒2孔31*24*15mm  大颗粒4孔31*24*31mm 
大颗粒6孔47*24*31mm   大颗粒8孔63*24*31mm                                                                                         3.  件数：316件
	4
	套

	21
	迪乐
	[image: ]
	1、材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.产品由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：
大颗粒2孔31*24*15mm  大颗粒4孔31*24*31mm   大颗粒6孔47*24*31mm   大颗粒8孔63*24*31mm 半圆形：37*63*31mm 三角体37*63*31mm 拱形63*43*31mm 圆顶：36*48mm 
圆形：直径62*34mm 梯形：47*24*31mm                                                                                     3.  件数：215件
	4
	套

	22
	益智拼图我的一天
	[image: ]
	材质:桦木夹板、荷木48个拼块，1个时钟拼块、1个木制时钟展示架。新的益智拼图“我的一天”在游戏中将孩子日常活动及初步讲述时间的能力相结合,这教拼图提供给孩子一个认知和熟悉过程,支持开发语言表达能力的机会。
	4
	套

	23
	
数字分组卡片1-10
	[image: ]
	规格:约34x34cm
材质:桦木夹板/PS板50张塑料卡片，2个木框架。这数计数板可以教幼儿基础数字,每个数字都可以找关联的4张图片,单人或者多人游戏都可以。
	4
	套

	24
	数字分组卡片11-20
	[image: ]
	规格:约34x34cm
材质:桦木夹板/PS板50张塑料卡片，2个木框架。促进符号认知能力,掌握数与量的构成,训练比较、组合、排序能力。
	4
	套

	25
	拆墙游戏
	[image: ]
	规格:约25x17.5x8cm，榉木、椴木夹板、密度板，这是一款非常有趣的拆墙玩具,适合2位玩家一起玩耍。在游戏过程中,提高幼儿动手能力和控制力的同时,还能培养其逻辑思维能力等。单人玩法:将墙搭建好,把松果放在顶上.用松鼠小木棍一次推出一块砖,同时保证墙不妈塌，松果不掉著,目标是尽可能多地推出墙上的砖块。双人玩法:将墙搭建好,把松果放在顶上,决定谁先开始后,用松鼠小木棍轮流推出—块砖,使墙妈塌或者松果掉落者失败,游戏结束。
	4
	套

	26
	动物园积木
	[image: ]
	规格:50粒，荷木，积木块规格：正方体：3*3*3cm/14块、正方立柱：6*3*3cm//7块、小长方体：6*3*1.5cm/8块、大长方体：9*3*1.5cm/2块、小圆柱体：φ3*3.2cm/5块、大圆柱体：φ3*6cm/3块、直角三角形：3*6cm/1块、大等腰三角形：6*3*3cm/2块、小三角形：4.1*2*3cm/2块、拱形：6*3*3cm/2块。
	4
	套

	27
	医疗盒
	[image: ]
	规格:21x1.6x6cm，橡胶木、禾木、夹板，这个“医药箱”里面包括了小医生所需要的一切:湿度计，药膏，药瓶，药片，胶囊，小锤子，针筒，听诊器等。由手提式包装盒收纳，情景代入感强。有助于培养小朋友的想象力、语言能力等社交能力。
	4
	套

	28
	
牙医套装
	[image: ]
	规格:15x23cm，橡胶木，假装自己是个真正的牙医!这套小牙医套装教导孩子们从小就理解牙齿护理的重要性。它包含了4个基本的牙科工具，1个牙刷，1组牙齿，3个备用牙齿和1个牙医工具包。
	4
	套

	大班

	29
	吸管
	[image: ]
	1、材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.产品由红、黄、蓝、绿、橙5种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：管子：172mm 直径6mm  十字转接孔：21*21mm                                                                                      3.  件数：800件
	4
	套

	30
	中号好乐
	[image: ]
	1、材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：H型：40*20*10mm 1字形：40*10*10mm A字形：40*20*10mm  开字形：30*20*10mm 轮子：27*14mm                                                                                      3.  件数：1058件
	4
	套

	31
	小颗粒
	[image: ]
	1、材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.产品由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：
小颗粒1孔7*12*7mm，小颗粒2孔：15*12*7mm  小颗粒3孔：23*12*7mm                                        小颗粒4孔15*15*12mm  31*12*7mm ，小颗粒6孔 24*12*7mm，小颗粒8孔31*12*7mm                                                                                       3.  件数：1500件
	4
	套

	32
	太空球
	[image: ]
	1、材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.产品由红、兰、黄、绿4种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：
正方形片：95*95*7mm 三角形片：56*56*7mm 79*49*7, 
长方形片：95*70*7  短条38*14*7mm 长条：97*14*7 
轮子：直径50mm 球：直径33mm                                                                                        3.件数：458件
	4
	套

	33
	花朵
	[image: ]
	1、 材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手          
2、 规格：雪花片φ53mm或者φ43mm，产品包含不同的大小花朵造型，由红、黄、蓝、绿、黑、白、浅蓝、浅绿、橙、紫、棕11种颜色组成。 （允许尺寸误差±3mm）, 朵：60*68mm  54*64mm   54*42mm                                              花蕊：56*21mm                                                                               
3、件数：大号5.3cm468件       中号4.3cm764件
	4
	套

	34
	彩片
	[image: ]
	1、材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成. 
规格（允许尺寸误差±3mm）：直径36 厚度5mm                                                                                  3.  件数：1000件
	4
	套

	35
	童趣
	[image: ]
	1、材质 ：PP环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：40*22mm                                                                                       3.件数：300件
	4
	套

	36
	大号彩色叠叠高（60粒）
	[image: ]
	规格：24.5*19.5**5cm，材质:榉木
	4
	套

	37
	彩虹多米诺1000片
	[image: ]
	尺寸:41×5×35×8cm，材质:松木
	4
	套

	38
	马卡龙大积木（70粒）
	[image: ]
	尺寸:29.5*29.5*4cm，材质:榉木
	4
	套

	39
	波普磁力棒
	[image: ]
	规格:64PCS/盒，材料:PE、ABS无辐射天然永磁石
	4
	套

	40
	蓬蓬捏捏球
	[image: ]
	规格:800PCS/盒，材料:环保软性塑胶
	4
	套

	41
	数字赢家
	[image: ]
	包装规格:24x24x6.5cm，实木、纸卡，木制数字x40、大数字骰子x1、点数骰子x1、幸运骰子x1、游戏板x4、游戏小人x4。在大数字盟子的帮助下,先确定一个目标数字。之后,孩子们ー个接地出小子数得相应的数字。当有一名幼儿先将手中的数字組合成目标数字后,就可以按照目标数字上的点数前进相应的步数。接下菜由下一名幼儿重新确定目标数字,游戏继续进
	4
	套

	42
	木盒零食组
	[image: ]
	规格：53*27*28cm，材质密度板+禾木。
	4
	套

	43
	木盒蔬菜组
	[image: ]
	规格：53*27*28cm，材质密度板+禾木。
	4
	套

	44
	木盒早餐组
	[image: ]
	规格：53*27*28cm，材质密度板+禾木。
	4
	套

	45
	木盒饮品组
	[image: ]
	规格：53*27*28cm，材质密度板+禾木。
	4
	套

	46
	蔬菜切切乐C
	[image: ]
	规格：56*25*45cm，材质密度板+禾木。
	4
	套

	47
	蔬菜切切乐C
	[image: ]
	规格：56*25*45cm，材质密度板+禾木。
	4
	套

	（十一）户外玩具

	1
	户外大型玩具
	[image: ]
	规格：总尺寸3400*1300*570cm
1、材质：立柱采用Φ114mm镀锌钢管，栏杆采用38mm管，厚度不少于2毫米，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；封板：侧板采用塑木规格10*1.5cm，防滑、耐磨损，抗老化性能强；扣件均采用铸铝合金；
2、走梯：采用塑木材质，楼梯板规格宽度20cm，厚度2.5cm，防滑、耐磨损，抗老化性能强；
3、平台：平台板采用塑木板规格宽度15cm，厚度2.5cm带子母槽，平台四周带铁架，材质镀锌管经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；
4、玻璃栈道：规格360*80*120cm：采用耐力板，厚度8mm，特性:耐撞击、坚韧安全。
5、造型采用雪弗板雕刻工艺，厚度1.5cm；
6、滑梯塑料部件：采用有色聚乙烯粉末制成，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光（UV）能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映。
7、滑索绳：绳子直径1.6cm，采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。
8、荡桥：荡桥板+16mm 钢丝绳+连接扣，荡桥板材质采用微晶木，宽度10cm，厚度不少于2.8cm，采用一体压制而成，超强耐用，防腐、防水、抗菌、阻燃、绝缘。
9、网桶管采用￠38mm、￠32mm、￠25mm壁厚为2.0mm镀锌钢管，绳网：全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。绳网扣采用优质金属扣，爬网结尾处采用U型扣结尾，攀爬网绳采用Ø14mm缆绳，保证强度所需。
10、螺丝、膨胀螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。
结构配置：180cm高长桶滑1套，760*400cm异形木平台1套，180cm高楼梯1套，180cm高上下攀爬一套，320*220cm星球顶一套，弧长330cm钻网1套，550*80*120cm网绳栈道1套，420*80*120cm波浪桥1套，360*80*120cm玻璃栈道1套，30cm高楼梯1套，120*200*290cm三角不规则木屋1个，90cm高U形网1个，1100cm滑索1套，90cm高滑梯1套，120cm高攀爬1个，120cm高爬网1个，120高轮胎攀爬1个，圆型秋千1个，270cm蜘蛛爬网1个，吊环6个，270cm荡桥一套，飞机装饰1个，雷达装饰2个，螺旋桨装饰1个，钻网装饰2个，飞碟顶一套。
	1
	套

	2
	户外收纳屋
	[image: ]
	规格：200*200*200cm，
1、屋顶：贴防水材料沥青瓦片4个平方；
2、收纳屋主体材质芬兰木，立柱：9.5*9.5cm，横梁6*15cm，顶板2*9.7cm，置物支撑2.8*2.8cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆
3、储物柜规格：180*33*33cm；材质芬兰木；
4、挂钩采用五金配件；
5、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
	1
	套

	3
	天平架
	[image: ]
	规格：60*33*80cm，
1、立板：9.7*2.8cm，主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，
2、天平架由平台箱、太平轴和2个小水桶组成，太平台规格为27*27*20cm，太平轴规格为57*40*80cm，小水桶规格为17*17*8.5cm，
3、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。
4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
	1
	套

	4
	户外三层筛沙网
	[image: ]
	规格：60*50*80cm，
1、主体材质芬兰木，立板：9.7*2.8cm，方框4.5*1.7cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；
2、筛沙网规格为35*35cm；
3、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。
4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
	1
	套

	5
	组合坡
	[image: ]
	规格：绳网1个，木墩13个，梯子1个，平衡木板1个，不锈钢钻桶1个（不含土建）
1、梯子规格77*210cm，主圆柱：直径7.5cm，辅助圆柱：直径6cm，平衡板规格40*200cm，木墩规格直径12cm高度40cm，绳网立柱9.5*9.5cm，木头材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
2、不锈钢钻洞长度350cm：材质为304不锈钢耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强，厚度3mm，直径800MM，氩弧焊透度均匀，表面光滑，整齐，整体安全可靠。双面拉丝工艺。凡是有接口和焊缝处全部采用氩弧焊焊接，焊缝经二次打磨处理，无毛刺无尖角。
3、绳网弧长280cm：网桶管采用￠38mm、￠32mm、￠25mm壁厚为2.0mm镀锌钢管，绳网：全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。绳网扣采用优质金属扣，爬网结尾处采用U型扣结尾，攀爬网绳采用Ø14mm缆绳，保证强度所需。
	1
	套

	6
	户外厨房组合
	[image: ]
	规格：150*52*110cm；
1、主体材质芬兰木，主立柱：7*7cm，主木板：9.7*2.8cm，辅助木板：9.7*2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。
2、涂鸦板：采用抗倍特板可用涂鸦，厚度0.5cm，黑板上方窗口尺寸52*35cm；
3、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。
4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
	1
	套

	7
	厨房操作台
	[image: ]
	规格：120*50*110cm  洗手盆一个 规格：37*32*17cm，
1、置物架3个；规格47*10cm2个，110*10cm1个，主体材质防腐木（深度防腐），主立柱：7*7cm，主木板：9.7*2.8cm，辅助木板：9.7*2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；
2、栅格板47*47cm2个
3、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。
4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
	1
	套

	8
	户外带伞桌椅
	[image: ]
	桌子规格：110*150*54cm
1、主体材质防腐木（深度防腐），主立柱：5*9.7cm，主木板：9.7*2.8cm，辅助木板：5*10cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；
2、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
3、遮阳伞：伞布直径2.7m，高度2.55m，伞布采用涤纶伞布，遮阳防雨防紫外线。铝合金骨架结实耐用，增强稳定性。
	1
	套

	9
	户外区角门头
	[image: ]
	1、规格：200*35*250cm
2、主体材质芬兰木，主立柱12*12cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆
3、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，。
4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
	1
	套

	10
	户外收纳屋
	[image: ]
	规格250*80*145cm
1、龙骨：镀锌钢管，50*50*2mm、20*40*1.4mm、20*20*1.4mm、40*40*1.4mm；货架：25*25*1.4mm镀锌管单面铝塑板；
2、吸顶、外墙、内墙、地面采用4mm铝塑板
3、顶部：沥青瓦、3mmSBS防水层、隔热层、基层；
4、门：铝合金折叠门（白色）；
5、油漆：户外哑光漆
6、五金件：用优质环保五金，耐腐蚀，安全无毒。
	9
	套

	11
	低结构体能训练组合
	[image: ]
	规格：2000*120*240cm
1、木头主体材质芬兰木，主立柱9.5*9.5cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
2、平台四周带铁架，规格117*117cm，材质镀锌管经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；平台面铺芬兰木厚度不少于2.7cm。
2、秋千：秋千坐板采用环保工程塑料，链条采用优质金属链，表面经过工艺处理抗磨损，耐腐蚀，安全性能好；
3、绳网：全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。
4、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 
	1
	套

	12
	体能综合训练D
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	规格：730*70*115cm，
1、体能由人字梯100*70cm2个，人字梯120*70cm2个，130*20cm木板1个， 130*20cm木制木条障碍1个， 130*45cm爬网1个， 130*45cm爬梯1个 ，130*45高低梯1个组成；
2、主体材质芬兰木，主木板：9.7*2cm，梯子：5*7.5cm，平衡板：9.7*3.8，网格边框：5*7.5cm， 表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，
3、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。
4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 
	1
	套

	13
	自由组合基础套装
	
	1、规格28件套，总尺寸1260*535*180cm；
2、铁件：主框架5*5mm、3*5mm，壁厚不小于2.0mm镀锌钢管，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；
[image: ]3、方块材质：方块框架主体材质镀锌钢管，表面框采用PE板材质：高密度聚乙烯，厚度1.8cm
4、绳网：全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。
5、木头材质:采用塑木，厚度2.5cm；
6：塑料部件：采用有色聚乙烯粉末制成，加工热度为200度，所加工产品只发生物理变化，不发生化学变化，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光（UV）能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映。
7：螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。
结构配置：其中方块规格：75*75*75cm5个，规格：60*60*60cm4个，三角规格55*55*70cm1个，挂件架规格156*65*105cm1个，圆形过道规格167*50*90cm2个，楼梯规格137*23*6cm2个，平衡板类规格137*23*6cm7个，异形爬梯规格137*23*15cm1个规格137*23*8cm1个，过道规格137*28*3.8cm1个，装饰板过道规格137*28*3.8cm2个，荡桥过道规格167*50cm1个；
	1
	套

	14
	滚筒
	[image: ]
	规格：直径63*60cm，壁厚1.4cm
工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。
材质：采用优质PVC-U塑料，不含增塑剂及其它有害物质，符合饮用水管道标准，材质有极强抗压性及优质稳定性，可长期户外使用。
	4
	个

	15
	加油桩
	[image: ]
	规格：40*25*120cm
1、主体材质芬兰木，方柱子采用5*5cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；
2、透明造型部分采用耐力板：厚度4mm，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳-酸脂加工而成。
3、边条：UV材质
4、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。
5、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
	1
	套

	16
	户外停车场
	[image: ]
	规格240*110*145cm；
1、木头采用铝塑板，厚度4mm；
2、铁件：采用￠38mm、￠32mm、壁厚不小于2.0mm镀锌钢管，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；
3、顶部透明造型部分采用耐力板：厚度4mm，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳-酸脂加工而成。特性:耐撞击、坚韧安全、防盗、防弹效果最佳。 
4、门：铝合金折叠门（白色）；
5、五金件：用优质环保五金，耐腐蚀，安全无毒；
	6
	套

	17
	交通障碍A
	[image: ]
	规格160*105*45cm，
1、主体材质芬兰木，厚度：2.8cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；
2、两头采用橡胶减速带规格100*25*5cm，两侧采用钢架框，规格30*3.2*34cm，中间造型雪弗板打印，厚度1.5cm；
3、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。
4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
	1
	套

	18
	交通障碍B
	[image: ]
	规格160*105*35cm，
1、主体材质芬兰木，厚度：2.8cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；
2、两头采用橡胶减速带规格100*25*5cm，侧面标志规格30*3.2*30cm，造型采用雪弗板打印厚度1.5cm；
3、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。
4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
	1
	套

	19
	交通牌组合
	[image: ]
	规格：40*25*120cm，12个一套，芬兰木
1、主体材质芬兰木，柱子5*5cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；
2、造型采用雪弗板打印，厚度1.5cm；
3、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈；
4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。
	1
	套

	20
	公交站
	
	规格：112*70*150cm，
1、主体材质防腐木（深度防腐），座椅规格110*40*52cm，木板宽度10cm,厚度5cm，立柱9.5*9.5cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹[image: ]平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；
2、公交站顶部采用蓬雨布；
3、侧板造型部分采用型采用PE板雕刻工艺，高密度聚乙烯，厚度1.8cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃),化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）,常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。
4、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
	1
	套

	21
	平衡组合
	[image: ]
	1、规格：平衡凳100*12*15cm 4个 
木墩直径12cm 高10cm   4个
木墩直径12cm 高15cm   5个
2、主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。
	1
	套

	（十二）体育玩具

	1
	虫形滑板车
	[image: ]
	单位: 6色/6只/套 材质：深乙烯+聚氧乙烯 规格: 30x40cm，连接式，滑板车界的跑车，底盘低，速度更快，坚固耐用，配有耐磨耐用可360
度旋转的车轮，可配合小朋友练习各种动作。两边的抓手可以保护手指和手在玩滑
板车时不被夹伤。建议最大载重量90kg，适合在光滑的场地上使用。
附赠送6根彩色编织绳。
	2
	套

	2
	虫形滑板车
	[image: ]
	单位: 6色/6只/套 材质：深乙烯+聚氧乙烯 规格: 规格: 40x 50cm，连接式，滑板车界的跑车，底盘低，速度更快，坚固耐用，配有耐磨耐用可360
度旋转的车轮，可配合小朋友练习各种动作。两边的抓手可以保护手指和手在玩滑
板车时不被夹伤。建议最大载重量90kg，适合在光滑的场地上使用。
附赠送6根彩色编织绳。
	2
	套

	3
	滑板车储物车
	[image: ]
	规格：100*60*120cm（可收纳28只滑板车），不锈钢
	2
	辆

	4
	双手短柄划桨
	[image: ]
	单位: 12根/套规格: 4cm x46cm（不拆卖），材质塑料，滑动滑板车更容易的双划桨。小朋友们使用这些工具来滑动滑板车可以锻
炼上肢力量与方向感，可以让小朋友掌握新的运动方式和提高身体协调技能。这些耐
用的划桨是由PVC和橡胶做成的，对地板没有伤害，一套包含6种颜色，6对划桨。
	2
	套

	5
	滑板车短连接扣
	[image: ]
	规格: 9cm 材质: PP(聚丙烯)，非常实用，只需要一只连接扣就可以连接两辆高度相同的滑板车，让更多的滑板车拼接起来变成滑板小火车。小火车可以在一个平坦的赛道上进行比赛。看哪一组可以用最快的时间到达终点！
	10
	个

	6
	滑板车长连接扣
	[image: ]
	规格：43cm 材质: PP(聚丙烯)，用于连接任意两辆高度相同的滑板车，两辆车的距离可以增长为
35cm，没有短连接扣那样拥挤，小朋友运动起来更方便。
	10
	个

	7
	莱卡弹弹圈
	[image: ]
	规格:套( 2只拍+ 2只球) 材质:氨纶规格;直径36cm，一款训练孩子抛接力的产品，能提升手眼协调能力，在团队运动游戏中能够让小朋友体验到团队合作的重要性，在体育课程中感受运动的乐趣。包含2只橡筋球和2只大的弹弹圈。橡筋球落地即停，捡拾方便。
	6
	套

	8
	小号车轮滚滚
	[image: ]
	规格：5.6m*75cm，对折长度为2.8m，材质PE，一套包含一蓝一红2只（上图黑色仅为使用展示图），折叠方便、携带便利、经久耐用，该材质方便清洗、整理！可以容纳7个小朋友一起活动，亲子活动与成人团队活动均可使用；是团队游戏的绝佳选择，发展协调能力的好帮手。室内室外均可使用！
	2
	条

	9
	跳跳袋
	[image: ]
	规格：直径30cm 高60cm （儿童) 300D加厚牛津布
	15
	个

	10
	彩虹伞
	[image: ]
	规格：4m，材料：190T聚酯纤维+210D牛津布+高
密度腈纶织带
	3
	个

	11
	小呼啦圈
	[image: ]
	规格：40公分，材质塑料，表面光滑，安全环保，耐侯性好，经久耐用。
	30
	个

	12
	大呼啦圈
	[image: ]
	规格：60公分，材质塑料，表面光滑，安全环保，耐侯性好，经久耐用。
	30
	个

	13
	呼啦圈收纳架
	[image: ]
	规格：78*78*100CM。
1.采用环保PVC塑料管，管子外径48.6mm，厚度约3mm；
2.PP塑料连接件
3.万向轮
	2
	套

	14
	儿童皮球
	[image: ]
	规格：18cm，采用优质橡胶材质，耐磨，弹性十足经久耐用。
	30
	个

	15
	幼儿篮球
	[image: ]
	规格直径22cm，材质为高发泡高弹力牛筋橡胶，耐打耐磨，手感好，易掌控，室内室外通用。
	5
	个

	16
	足球
	[image: ]
	规格：18cm，采用耐磨耐脏PU皮，内胆采用优质丁基内胆，结实耐踢稳定性好，弹性好。
	10
	个

	17
	羊角球
	[image: ]
	直径45cm，采用环保PVC，圆柱形羊角方便小朋友抓握羊角。
	20
	个

	18
	车足架
	[image: ]
	规格：110*26*105cm
材质：环保PVC管，ABS连接件，万向轮。
	1
	个

	19
	皮球架
	[image: ]
	规格：95*65*95cm，材质：环保PVC管，ABS连接件，万向轮。
	2
	辆

	20
	独轮手推车
	[image: ]
	规格：90*34*44，材质：工程塑料，表面光滑，安全环保，耐侯性好。滚塑工艺，经久耐用。滚塑
	5
	辆

	21
	奥运如意塑料跨栏
	[image: ]
	规格：80*28*24 8个/套，材质塑料，表面光滑，安全环保，耐侯性好，经久耐用。
	1
	套

	22
	钻山洞
	[image: ]
	规格：85*18*71cm，环保塑料 不怕摔、不怕碰、超结实！环保塑料 安全 环保 无毒 无异味 一次成型 产品表面光滑平整，造型美观、色彩鲜艳、 不易褪色 ，不受气候温差影响而变形，不怕潮湿或水，可用自来水冲洗、品质保证、放心使用! 
	1
	套

	23
	1/4圆平衡板
	[image: ]
	规格：4片/套，优质塑料
	1
	套

	24
	滚轮车
	[image: ]
	规格：5节：200*65*70cm，环保塑料滚筒，材质加厚，光滑把手，PVC扶手管
	2
	辆

	25
	三联体操垫
	[image: ]
	规格：150*70*10cm，内用珍珠棉
	10
	片

	26
	幼儿三轮车
	[image: ]
	规格：91*56.5*62cm，材料：采用Ø25mm壁厚为2.0mm铝合金管，焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理。
	5
	辆

	27
	三轮车
	[image: ]
	规格79x52x60cm，材料：原材料是铝合金，塑粉：环保阿克苏塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。
	5
	辆

	28
	双人车
	[image: ]
	规格93x53x60cm，材料：原材料是铝合金，塑粉：环保阿克苏塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。
	5
	辆

	29
	出租车
	[image: ]
	规格106x52x66cm，材料：原材料是铝合金，塑粉：环保阿克苏塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。
	5
	辆

	30
	消防车
	[image: ]
	规格106x52x66cm，材料：原材料是铝合金，塑粉：环保阿克苏塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。
	5
	辆

	31
	警车
	[image: ]
	规格106x52x66cm，材料：原材料是铝合金，塑粉：环保阿克苏塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。
	5
	辆

	32
	救护车
	[image: ]
	规格106x52x66cm，材料：原材料是铝合金，塑粉：环保阿克苏塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。
	5
	辆

	33
	14寸平衡车
	[image: ]
	材质：铝镁合金，橡胶轮胎
	10
	辆

	34
	平衡车支架
	[image: IMG_256]
	适用于12寸平衡车，金属材质，经久耐用，可以放置在室外，让小朋友自己存放平衡车，养成收纳的好习惯，需要螺丝固定。
	2
	个

	35
	三色跳马
	[image: ]
	单位: 3只/套规格: 75*70*62cm，材质PVC皮革+EPE，这个高质量，安全的跳马，内部是由耐用的泡沫制成的。每块两侧都有整条魔术粘
布，让任意两块垫子都可以随意连接，在使用过程中根据训练要求调整高度，防滑的底面保证
教具的稳定性，所以在使用的时候，跳马不会倒塌或滑动。保证了小朋友们的安全，建议室内
使用，一套包含红、黄、蓝三色，禁止暴晒和雨淋。
	1
	套

	36
	弹跳组合
	[image: ]
	规格：跳山羊50*80*20cm ，规格：助跳板：头长35cm、升降45-60cm
	2
	套

	（十三）其他家具

	序号
	位置
	名称
	参考图
	参数规格
	单位
	数量

	第一层

	1
	接待区
	大厅沙发
	[image: ]
	尺寸长2200侧宽1300宽770高840座高45（cm)；1套包括一张三人位，一张单人位，一张休闲榻，颜色可选。
优质西皮或A级布料饰面；40密度高弹力海绵 ；·锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形·专用脚垫。
	套
	1

	2
	
	茶几
	[image: ]
	尺寸：大圆几直径800*430（mm），小圆几600*400（mm）。1套含一个大圆几一个小圆几，优质岩板台面
	套
	1
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	消控室
	办公桌
	[image: ]
	尺寸1400*600*750（mm）； 
1、采用E1级三聚氰胺板，静曲强度≥36.0MPa，弹性模量≥4180MPa，內胶合强度≥0.52MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率8.1%，表面胶合强度≥1.28MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.023mg/m3，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准；
2、选用优质品牌PVC封边条，耐裂开性（耐龟裂性）≥1级，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.002%，未检出多溴联苯和多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013标准；
3、选用国家环保标准白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤35g/L，符合GB 18583-2008标准；
4、采用优质五金件，三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾150小时，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准。
	张
	1
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	办公椅
	[image: ]
	靠背和扶手采用全新PP加纤材料；木板采用12厘原生新木板；                                                                                                                                                                                          面料采用透气亲肤料面；原生发泡海绵，厚度》5公分，海绵密度≥35kg/m3；加厚蝴蝶防爆底盘，可逍遥和原位锁定；黑色85汽杆；pp脚加尼龙轮。
	张
	1
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	门卫值班室
	班台
	[image: ]
	尺寸1400*600*750mm；
1、采用E1级三聚氰胺板，静曲强度≥36.0MPa，弹性模量≥4180MPa，內胶合强度≥0.52MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率8.1%，表面胶合强度≥1.28MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.023mg/m3，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准；
2、选用优质品牌PVC封边条，耐裂开性（耐龟裂性）≥1级，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.002%，未检出多溴联苯和多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013标准；
3、选用国家环保标准白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤35g/L，符合GB 18583-2008标准；
	张
	1
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	办公椅
	[image: ]
	靠背和扶手采用全新PP加纤材料；木板采用12厘原生新木板；                                                                                                                                                                                          面料采用透气亲肤料面；原生发泡海绵，厚度》5公分，海绵密度≥35kg/m3；加厚蝴蝶防爆底盘，可逍遥和原位锁定；黑色85汽杆；pp脚加尼龙轮。
	张
	2

	7
	
	文件柜
	[image: ]
	尺寸800*400*2000（mm）；
1、采用E1级三聚氰胺板，静曲强度≥36.0MPa，弹性模量≥4180MPa，內胶合强度≥0.52MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率8.1%，表面胶合强度≥1.28MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.023mg/m3，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准；
2、选用优质品牌PVC封边条，耐裂开性（耐龟裂性）≥1级，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.002%，未检出多溴联苯和多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013标准；
3、选用国家环保标准白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤35g/L，符合GB 18583-2008标准；
4、采用优质五金件，三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾150小时，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准。
	个
	1
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	休息床
	[image: ]
	尺寸1900*800*750mm；含床头柜，进口松木配床板，床架采用进口松木，床板配多根龙骨，承受能力强不摇晃，可折叠方便收纳。
	张
	1
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	保健观察室
	2人办公桌
	[image: ]
	原木色，尺寸1400W*1200D*750H(mm);
1、采用E1级三聚氰胺板，静曲强度≥36.0MPa，弹性模量≥4180MPa，內胶合强度≥0.52MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率8.1%，表面胶合强度≥1.28MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.023mg/m3，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准；
2、选用优质品牌PVC封边条，耐裂开性（耐龟裂性）≥1级，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.002%，未检出多溴联苯和多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013标准；
3、选用国家环保标准白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤35g/L，符合GB 18583-2008标准；
4、采用优质五金件，三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾150小时，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准。
	张
	1
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	办公椅
	[image: ]
	靠背和扶手采用全新PP加纤材料；木板采用12厘原生新木板；                                                                                                                                                                                          面料采用透气亲肤料面；原生发泡海绵，厚度》5公分，海绵密度≥35kg/m3；加厚蝴蝶防爆底盘，可逍遥和原位锁定；黑色85汽杆；pp脚加尼龙轮。
	张
	2
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	沙发
	[image: ]
	尺寸1780*800*830 mm；面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；
	张
	1
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	晨检活动柜
	[image: ]
	尺寸860*390*1800mm；
一、主要材质：采用知名品牌优质ABS材质；                                                           
二、结构/配置：                                         
1、整车共分三层，台面下配有双抽屉，抽屉装三折导轨，配钢板隐藏式折边拉手；                                                   
2、每层都配有三面围栏，围栏高80mm；                     
3、正面右柱上配有国标φ200活动污物圈,可上下调节及内外旋转，便于放污物桶；                                
4、右边配有推手，方便推动；                    
5、四脚配4寸优质脚轮，高耐磨，带刹车装置，稳定性好；                                                                                  6、配置：主车（分二层，上为2个抽屉，下为层板，每层配有三面围栏，4个4寸脚轮，两个带刹；                                                       
三、五金配件：                                                                      
1、三节路轨、脚轮均采用知名品牌的优质产品。                               
	个
	1
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	晨检椅
	[image: ]
	1、坐高26cm；
2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，椅面1.8进口橡胶木，靠配尺寸为9.5*1.8cm，椅子框架后脚6*2.6cm，前脚4*2.6cm，小撑杆2.4*2.2cm，其中靠背及后脚均带弧形。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；
3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。
4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。
5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。
	张
	2
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	保健资料柜
	[image: ]
	860*390*1800mm； 1、材料：采用优质宝钢0.6mm冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成；                                                              2、柜面：采用自动喷淋式磷化，亚光环氧/聚脂形粉末静电喷涂涂膜不易脱落，环保耐用,光洁美观。
	组
	4
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	隔离室
	诊查床
	[image: ]
	120CM*60CM*65cm；1、面料：采用优质环保皮,透气性好，耐磨性强，床板采用16mm厚多层夹板，经防虫、防腐等化学处理。2、泡棉：高密度定型海棉制作。3、床脚：50*50*1.2方管焊接。
	张
	1
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	广播室
	办公桌
	[image: ]
	规格尺寸1400*600*750mm；1、采用E1级三聚氰胺板，静曲强度≥36.0MPa，弹性模量≥4180MPa，內胶合强度≥0.52MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率8.1%，表面胶合强度≥1.28MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.023mg/m3，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准；
2、选用优质品牌PVC封边条，耐裂开性（耐龟裂性）≥1级，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.002%，未检出多溴联苯和多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013标准；
3、选用国家环保标准白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤35g/L，符合GB 18583-2008标准；
4、采用优质五金件，三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾150小时，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准。
	张
	1
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	办公椅
	[image: ]
	靠背和扶手采用全新PP加纤材料；木板采用12厘原生新木板；                                                                                                                                                                                          面料采用透气亲肤料面；原生发泡海绵，厚度》5公分，海绵密度≥35kg/m3；加厚蝴蝶防爆底盘，可逍遥和原位锁定；黑色85汽杆；pp脚加尼龙轮。
	张
	1
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	文件柜
	[image: ]
	规格尺寸800*400*2000（mm）；1、采用E1级三聚氰胺板，静曲强度≥36.0MPa，弹性模量≥4180MPa，內胶合强度≥0.52MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率8.1%，表面胶合强度≥1.28MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.023mg/m3，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准；
2、选用优质品牌PVC封边条，耐裂开性（耐龟裂性）≥1级，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.002%，未检出多溴联苯和多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013标准；
3、选用国家环保标准白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤35g/L，符合GB 18583-2008标准；
	个
	1
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	储物间
	置物架
	[image: ]
	规格2000*500*2000mm；配白色，材质：冷轧钢板厚度3mm，颜色蓝色.（三层四节）
	组
	12
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	家长接待室
	书架
	[image: ]
	规格：800*400*2000mm；
1、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍双饰面。2、基材：柜体采用E1级环保标准的刨花板，厚度≥16mm，内置层板E1级基材，厚度≥25mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，达到GB18580-2017标准,刨花板的甲醛释放量≤0.03mg/m3。封边：选用1.5mmPVC封边胶条，环保，不含铅，不含重金，4、五金配件：采用优质品牌门铰、导轨、拉手、锁具、三合一连接件配件等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	组
	2
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	沙发（1桌4椅）
	[image: ]
	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；一张单人位+一张三人位
	套
	1
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	茶水柜
	[image: ]
	规格：800 *400*800mm；
1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:优质E1级绿色环保型三聚氰胺刨花板；优质锁具；
3、封边：2mm厚PVC封边，进口热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 
4、屏风材料：采用30型1.2mm厚铝合金隔断框架，强度高，不变形。
5、粘合剂材：无苯环；
	组
	1

	23
	教师值班室
	办公桌
	[image: ]
	规格1400*600*750mm；
1、采用E1级三聚氰胺板，静曲强度≥36.0MPa，弹性模量≥4180MPa，內胶合强度≥0.52MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率8.1%，表面胶合强度≥1.28MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.023mg/m3，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准；
2、选用优质品牌PVC封边条，耐裂开性（耐龟裂性）≥1级，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.002%，未检出多溴联苯和多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013标准；
3、选用国家环保标准白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤35g/L，符合GB 18583-2008标准；
4、采用优质五金件，三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾150小时，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准。
	张
	1
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	办公椅
	[image: ]
	靠背和扶手采用全新PP加纤材料；木板采用12厘原生新木板；                                                                                                                                                                                          面料采用透气亲肤料面；原生发泡海绵，厚度》5公分，海绵密度≥35kg/m3；加厚蝴蝶防爆底盘，可逍遥和原位锁定；黑色85汽杆；pp脚加尼龙轮。
	张
	1

	第二层
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	会议室
	会议桌
	[image: ]
	规格6000W*2000D*760H；
1、基材：采用优质水曲柳或白蜡木或新西兰松木，含水率≤12%，具有足够的硬度和抗冲击力，不变形、不开裂，E0级标准。
2、产品结构采用传统木榫结构，减少各类五金件和胶水的使用。
3、油漆：选用环保油漆,五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整。
	张
	1
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	会议椅
	[image: ]
	1、面料：密度棉配麻布面料或超纤皮，厚度适中，透气性强。
2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。
3、扶手及护板：实木扶手。
4、实木脚：水曲柳或白蜡木，立于地面平稳，款式稳重大方。
5、座垫弹簧软包。
6、油漆：选用环保油漆,五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。                    
	张
	30
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	茶水柜
	[image: ]
	规格：800 *400*800mm；
1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:优质E1级绿色环保型三聚氰胺刨花板；优质锁具；
3、封边：2mm厚PVC封边，进口热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；
4、屏风材料：采用30型1.2mm厚铝合金隔断框架，强度高，不变形。
5、粘合剂材：无苯环；
	组
	1
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	教师休息室
	书架
	[image: ]
	规格：800*400*2000mm；
1、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍双饰面。2、基材：柜体采用E1级环保标准的刨花板，厚度≥16mm，内置层板E1级基材，厚度≥25mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，达到GB18580-2017标准,刨花板的甲醛释放量≤0.03mg/m3。封边：选用1.5mmPVC封边胶条，环保，不含铅，不含重金，4、五金配件：采用优质品牌门铰、导轨、拉手、锁具、三合一连接件配件等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	组
	8
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	长沙发
	[image: ]
	规格尺寸1600*830*830mm；优质橡胶木框架，仿羊绒面料，亲肤透气，高弹海绵，久坐不易变形
	组
	2
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	沙发（1桌4椅）
	[image: ]
	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；一张单人位+一张三人位
	套
	4
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	茶水柜
	[image: ]
	规格：800 *400*800mm； 
1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:优质E1级绿色环保型三聚氰胺刨花板；优质锁具；
3、封边：2mm厚PVC封边，进口热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 
4、屏风材料：采用30型1.2mm厚铝合金隔断框架，强度高，不变形。
5、粘合剂材：无苯环；
	组
	1
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	教师办公室
	办公桌
	[image: ]
	规格尺寸：1200*600*750mm；                                        
1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:优质E1级绿色环保型三聚氰胺刨花板；优质锁具；
3、封边：2mm厚PVC封边，进口热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；                                                
	张
	4
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	办公椅
	[image: ]
	1、面料：优质网布，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。
2、海绵:采用PU成型高回弹发泡海绵，一次冲压成型，软硬适中，回弹性能好， 不变形，根据人体工程学设计，坐感舒适。
3.弓形脚架：优质钢管，静电喷塑。
	张
	4
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	文件柜
	[image: ]
	尺寸800*400*2000（mm）；1、采用E1级三聚氰胺板，静曲强度≥36.0MPa，弹性模量≥4180MPa，內胶合强度≥0.52MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率8.1%，表面胶合强度≥1.28MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.023mg/m3，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准；
2、选用优质品牌PVC封边条，耐裂开性（耐龟裂性）≥1级，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.002%，未检出多溴联苯和多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013标准；
3、选用国家环保标准白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤35g/L，符合GB 18583-2008标准；
4、采用优质五金件，三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾150小时，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准。
	个
	12
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	教具制作室
	教具制作桌
	[image: ]
	规格1200*600*750mm；1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:优质E1级绿色环保型三聚氰胺刨花板；优质锁具；
3、封边：2mm厚PVC封边，进口热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；                                                
	张
	8
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	办公椅
	[image: ]
	1、面料：优质网布，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。
2、海绵:采用PU成型高回弹发泡海绵，一次冲压成型，软硬适中，回弹性能好， 不变形，根据人体工程学设计，坐感舒适。
3.弓形脚架：优质钢管，静电喷塑。
	张
	8
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	书架
	[image: ]
	规格：800*400*2000mm；
1、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍双饰面。2、基材：柜体采用E1级环保标准的刨花板，厚度≥16mm，内置层板E1级基材，厚度≥25mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，达到GB18580-2017标准,刨花板的甲醛释放量≤0.03mg/m3。封边：选用1.5mmPVC封边胶条，环保，不含铅，不含重金，4、五金配件：采用优质品牌门铰、导轨、拉手、锁具、三合一连接件配件等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	组
	4
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	工具间
	置物架
	[image: ]
	 规格2000*500*2000mm；材质：冷轧钢板厚度3mm，颜色蓝色.（三层四节）
	组
	4
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	教职工餐厅
	餐桌
	[image: ]
	规格1400*800*750mm；材质：多层实木夹板桌面，防火耐高温，不易变形，桌角铁艺打造，承重力强
	张
	8
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	餐椅
	[image: ]
	颜色可选，材质：高密度回弹海绵+优质实木框架
	张
	32

	第三层
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	园长室
	班台
	[image: ]
	规格尺寸2000W*1000D*760Hmm；
1、采用E1级三聚氰胺板，静曲强度≥36.0MPa，弹性模量≥4180MPa，內胶合强度≥0.52MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率8.1%，表面胶合强度≥1.28MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.023mg/m3，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准；
2、选用优质品牌PVC封边条，耐裂开性（耐龟裂性）≥1级，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.002%，未检出多溴联苯和多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013标准；
3、选用国家环保标准白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤35g/L，符合GB 18583-2008标准；
4、采用优质五金件，三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾150小时，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准。
	张
	1
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	椅子
	[image: ]
	材质：优质西皮； 机底盘；18MM双层环保弯板；铝合金抛光蛇形扶手带皮垫；85#电镀汽杆；∮350铝合金抛光五星脚；ф60PU包边尼龙轮。规格：常规。
	张
	1

	43
	
	接待椅
	[image: ]
	1、面料：优质网布，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。规格：常规。
2、海绵:采用PU成型高回弹发泡海绵，一次冲压成型，软硬适中，回弹性能好， 不变形，根据人体工程学设计，坐感舒适。
3.弓形脚架：优质钢管，静电喷塑。
	张
	2
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	茶水柜
	[image: ]
	规格：800 *400*800mm；                                      
1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:优质E1级绿色环保型三聚氰胺刨花板；优质锁具；
3、封边：2mm厚PVC封边，进口热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；                                                
4、屏风材料：采用30型1.2mm厚铝合金隔断框架，强度高，不变形。
5、粘合剂材：无苯环。
	组
	1
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	文件柜
	[image: ]
	尺寸2000W*400D*2000H（mm）；1、采用E1级三聚氰胺板，静曲强度≥36.0MPa，弹性模量≥4180MPa，內胶合强度≥0.52MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率8.1%，表面胶合强度≥1.28MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.023mg/m3，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准；
2、选用优质品牌PVC封边条，耐裂开性（耐龟裂性）≥1级，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.002%，未检出多溴联苯和多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013标准；
3、选用国家环保标准白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤35g/L，符合GB 18583-2008标准；
4、采用优质五金件，三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾150小时，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准。
	个
	1
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	副园长室
	办公桌
	[image: ]
	尺寸1600*800*750mm；1、采用E1级三聚氰胺板，静曲强度≥36.0MPa，弹性模量≥4180MPa，內胶合强度≥0.52MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率8.1%，表面胶合强度≥1.28MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.023mg/m3，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准；
2、选用优质品牌PVC封边条，耐裂开性（耐龟裂性）≥1级，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.002%，未检出多溴联苯和多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013标准；
3、选用国家环保标准白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤35g/L，符合GB 18583-2008标准；
4、采用优质五金件，三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾150小时，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准。
	张
	1
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	办公椅
	[image: ]
	1. 可升降头枕，头枕含棉；
2.黑色/灰色全新料PP加纤背框，扪华宇透气网布；
3.黑色/灰色PP固定腰靠；
4.黑色/灰色PP连体固定扶手；
5.45高密度海绵坐垫，扪华宇透气网布；
6.高硬度桉树板材，10层压制12mm定型座板；
7. 2.5mm原位锁定蝴蝶底盘，可倾仰；
8.三级威亚斯气杆，100mm行程，下沉50mm；
9.320mm黑色/灰色塔形脚，静压1100KG；
10.50mm尼龙脚轮
	张
	1
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	茶水柜
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	规格：800 *400*800 mm；                                     
1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:优质E1级绿色环保型三聚氰胺刨花板；优质锁具；
3、封边：2mm厚PVC封边，进口热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；                                                
4、屏风材料：采用30型1.2mm厚铝合金隔断框架，强度高，不变形。
5、粘合剂材：无苯环；
	组
	1
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	文件柜
	[image: ]
	规格800*400*2000mm；
1、采用E1级三聚氰胺板，静曲强度≥36.0MPa，弹性模量≥4180MPa，內胶合强度≥0.52MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率8.1%，表面胶合强度≥1.28MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.023mg/m3，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准；
2、选用优质品牌PVC封边条，耐裂开性（耐龟裂性）≥1级，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.002%，未检出多溴联苯和多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013标准；
3、选用国家环保标准白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤35g/L，符合GB 18583-2008标准；
4、采用优质五金件，三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾150小时，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准。
	个
	2
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	财务室
	财务桌
	[image: ]
	1600*800*750mm；
1、采用E1级三聚氰胺板，静曲强度≥36.0MPa，弹性模量≥4180MPa，內胶合强度≥0.52MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率8.1%，表面胶合强度≥1.28MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.023mg/m3，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准；
2、选用优质品牌PVC封边条，耐裂开性（耐龟裂性）≥1级，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.002%，未检出多溴联苯和多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013标准；
3、选用国家环保标准白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤35g/L，符合GB 18583-2008标准；
4、采用优质五金件，三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾150小时，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准。
	张
	2
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	办公椅
	[image: ]
	1.可升降头枕，头枕含棉；
2.黑色/灰色全新料PP加纤背框，扪华宇透气网布；
3.黑色/灰色PP固定腰靠；
4.黑色/灰色PP连体固定扶手；
5.45高密度海绵坐垫，扪华宇透气网布；
6.高硬度桉树板材，10层压制12mm定型座板；
7. 2.5mm原位锁定蝴蝶底盘，可倾仰；
8.三级威亚斯气杆，100mm行程，下沉50mm；
9.320mm黑色/灰色塔形脚，静压1100KG；
10.50mm尼龙脚轮
	张
	2
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	茶水柜
	[image: ]
	规格：800 *400*800mm；
1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:优质E1级绿色环保型三聚氰胺刨花板；优质锁具；
3、封边：2mm厚PVC封边，进口热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；
4、屏风材料：采用30型1.2mm厚铝合金隔断框架，强度高，不变形。
5、粘合剂材：无苯环；
	组
	1
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	文件柜
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	800*400*2000mm；
1、采用E1级三聚氰胺板，静曲强度≥36.0MPa，弹性模量≥4180MPa，內胶合强度≥0.52MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率8.1%，表面胶合强度≥1.28MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.023mg/m3，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准；
2、选用优质品牌PVC封边条，耐裂开性（耐龟裂性）≥1级，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.002%，未检出多溴联苯和多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013标准；
3、选用国家环保标准白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤35g/L，符合GB 18583-2008标准；
4、采用优质五金件，三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾150小时，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准。
	个
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	行政办公室
	办公桌
	[image: ]
	1600*800*750mm；
1、采用优质E1级三聚氰胺板，静曲强度≥36.0MPa，弹性模量≥4180MPa，內胶合强度≥0.52MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率8.1%，表面胶合强度≥1.28MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.023mg/m3，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准；
2、选用优质品牌PVC封边条，耐裂开性（耐龟裂性）≥1级，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.002%，未检出多溴联苯和多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013标准；
3、选用国家环保标准白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤35g/L，符合GB 18583-2008标准；
4、采用优质五金件，三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾150小时，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准。
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	办公椅
	[image: ]
	1.可升降头枕，头枕含棉；
2.黑色/灰色全新料PP加纤背框，扪华宇透气网布；
3.黑色/灰色PP固定腰靠；
4.黑色/灰色PP连体固定扶手；
5.45高密度海绵坐垫，扪华宇透气网布；
6.高硬度桉树板材，10层压制12mm定型座板；
7. 2.5mm原位锁定蝴蝶底盘，可倾仰；
8.三级威亚斯气杆，100mm行程，下沉50mm；
9.320mm黑色/灰色塔形脚，静压1100KG；
10.50mm尼龙脚轮
	张
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	茶水柜
	[image: ]
	规格：800 *400*800mm；
1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:优质E1级绿色环保型三聚氰胺刨花板；优质锁具；
3、封边：2mm厚PVC封边，进口热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；                                                
4、屏风材料：采用30型1.2mm厚铝合金隔断框架，强度高，不变形。
5、粘合剂材：无苯环；
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	文件柜
	[image: ]
	规格：800*400*2000mm；1、采用E1级三聚氰胺板，静曲强度≥36.0MPa，弹性模量≥4180MPa，內胶合强度≥0.52MPa，24h吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率8.1%，表面胶合强度≥1.28MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.023mg/m3，经防潮防虫防腐处理，强度高，刚性好，不变形，符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准；
2、选用优质品牌PVC封边条，耐裂开性（耐龟裂性）≥1级，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量≤0.002%，未检出多溴联苯和多溴联苯醚，符合QB/T 4463-2013标准；
3、选用国家环保标准白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤35g/L，符合GB 18583-2008标准；
4、采用优质五金件，三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾150小时，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级，符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准。
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	多功能厅
	演讲台
	[image: ]
	1、贴面：E1级MFC。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。
2、基材：均采用优质刨花板。
3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4、五金配件：采用优质五金配件锁具、轨道、合页等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。
	个
	1
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	茶水柜
	[image: ]
	规格尺寸1200 *400*800mm；
1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:优质E1级绿色环保型三聚氰胺刨花板；优质锁具；
3、封边：2mm厚PVC封边，进口热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；                                                
4、屏风材料：采用30型1.2mm厚铝合金隔断框架，强度高，不变形。
5、粘合剂材：无苯环；
	组
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	折叠桌
	[image: ]
	规格尺寸1200*500*750mm；
1、基材：采用优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB 18580-2017）。                                                                 2、饰面与封边：采用三聚氰胺饰面，PVC封边条；厚度≥1.5mm。                                       
3、五金件：优质三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁经久耐用。 
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	主席椅
	[image: ]
	                                                                                                               规格尺寸：680*650*930mm；
1、面料：优质网布，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。
2、海绵:采用PU成型高回弹发泡海绵，一次冲压成型，软硬适中，回弹性能好， 不变形，根据人体工程学设计，坐感舒适。
3.弓形脚架：优质钢管，静电喷塑。
	张
	10
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	椅子
	[image: ]
	灰色；
1、塑料材质：PP原材料一次性注塑成形，坚固耐用、无公害、抗紫外线、抗静电。2、钢管材质：A3铁，高强度、韧性好。
3、表面喷涂材质：热固性粉末涂料，由树脂、助剂、颜料（白银色）、填料组成，防锈、耐腐蚀、耐高温、光洁度好、美观。
	把
	150
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