平阳县政府采购招标文件


	平阳县政府采购
竞争性磋商采购文件
项目名称：平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学

改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备
项目编号：PYCG210427033

采 购 人：中共平阳县委组织部
联 系 人：吕女士
联系电话：0577-63723166

代理机构：平阳县公共资源交易中心
联 系 人：史先生
联系电话：0577-63193038
联系传真：0577-63193010
二○二一年五月


平阳县公共资源交易中心关于平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备竞争性磋商采购公告
  公告日期：2021年5月24日
项目概况
平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备的潜在供应商应“政府采购云平台”在线获取招标文件，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册，并于2021年6月4日 09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: PYCG210427033

项目名称：平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备

    采购方式：竞争性磋商 

预算金额（元）： 1550000
最高限价（元）： 1550000
采购需求：平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备，详见采购文件
标项名称: 平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备

数量: 1  
     预算金额（元）:   1550000
 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：要求见采购文件 
     备注：     

合同履约期限：至合同结束
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

3.本项目的特定资格要求：无 

三、获取（下载）采购文件
    时间：/至2021年6月4日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
    地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn） 

    方式：网上下载 

    售价（元）：0 

四、响应文件提交（上传） 
    截止时间：2021年6月4日 09:30（北京时间）
    地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场 

五、响应文件开启 
    开启时间：2021年6月4日 09:30 （北京时间）
    地点（网址）：政府采购云平台在线开标，投标供应商无须前往评审现场 

六、公告期限
    自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜 
1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖供应商公章。 5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采 购 人：中共平阳县委组织部

联 系 人：吕女士

联系电话：0577-63723166

2、代理机构名称：平阳县公共资源交易中心
联系人：史先生
联系电话：0577-63193038
联系传真：0577-63193010
3、同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局政府采购监督管理科
联系人：陈先生
监督投诉电话：0577-63889763
传真：0577-63889959
地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局
磋 商 通 知 (邀 请) 书
受中共平阳县委组织部委托，平阳县公共资源交易中心对平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备进行竞争性磋商采购，特通知(邀请)你贵单位前来磋商。
	1
	采购编号
	PYCG210427033

	2
	采购内容
	平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备

	3
	资金来源
	财政性资金

	4
	采购方式
	竞争性磋商

	5
	供应商资格
	按采购公告要求

	6
	报价有效期
	90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算）

	7
	投标文件的签章
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	8
	响应文件的组成
	完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。

	9
	响应文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

	10
	响应文件的形式
	电子响应文件（即：“电子加密响应文件{文件格式.jmbs}）；
注：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

	11
	响应文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。
（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼政府采购科收   联系电话：0577-63193038  ））。

	12
	磋商保证金
	本项目无需提供磋商保证金

	13
	递交磋商响应文件截止与磋商开始时间
	2021年6月4日 09:30（北京时间）

	14
	磋商地点
	供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标，不需要现场参与），评标时，需要保持在线，随时接受询标、磋商等。

	15
	质疑受理联系方式
	1、采 购 人：中共平阳县委组织部
联 系 人：吕女士
联系电话：0577-63723166
2、代理机构名称：平阳县公共资源交易中心
联系人：史先生
联系电话：0577-63193038
联系传真：0577-63193010

	16
	投诉
	根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	17
	投诉受理联系方式
	平阳县财政局政府采购监督管理科

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-63889763

传真：0577-63889959

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

	18
	响应文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：
a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（当面送达由代理单位签收或采用邮寄形式由代理单位签收）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；
b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖供应商公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收；
c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	19
	电子加密响应文件的解密和异常情况处理
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理：
（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（授权代表保持电话畅通，如线上解密失败，会在开启备份响应文件时与授权代表联系索取密码。）（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。
（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	20
	评审委员会的
组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为3人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	21
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	22
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	23
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起5日内与采购人签订合同。
2、采购人将本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	24
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	25
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	26
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	27
	备注
	如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。

	28
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理
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第一部分     项目简介
一、项目简介
平阳县公共资源交易中心受中共平阳县委组织部委托，以竞争性磋商采购方式采购平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备，本次磋商资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

二、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（下载网址：
http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。
2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计1周左右，各供应商应充分考虑办理时间等因素。）
3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。
第二部分     招标内容及技术要求
一、总则
1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。
2、技术要求及标准的执行
供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3、中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

4本工程质量目标为合格，并且应达到招标文件中规定的验收规范要求。
二、技术标准和规范：
１、所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、项目标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。
2、供应商采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

3、对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，供应商提供的设备或材料应符合该类要求。

三、项目建设清单及技术要求

（以下所有参数规格是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。参数中打“▲”为关键性指标，不得负偏离。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

（一）采购内容
	序号
	描述
	数量
	单位

	1
	一层102多功能厅音响、灯光、LED显示屏系统
	1
	套

	2
	一层101戏曲教室吸音部分（音响设备用原有的）
	1
	套

	3
	一层108乐器教室音响部分
	1
	套

	4
	一层103舞蹈教室音响部分
	1
	套

	5
	一层105书画教室音响、智慧互动黑板部分
	1
	套

	6
	一层107多媒体教室一体机部分
	1
	套

	7
	二层205老党员驿站一体机部分
	1
	套

	8
	二层211电视室电视部分
	1
	套

	9
	二层213通用教室音响、一体机部分
	1
	套

	10
	三层会议室音响、灯光、LED显示屏部分
	1
	套

	11
	三层小会议室LED显示屏部分
	1
	套

	12
	三层阅文室+二层康复室+健身房电脑部分
	1
	套

	13
	测温人员通道
	1
	套

	14
	大厅LED显示屏系统
	1
	套

	15
	三楼会议室外墙开窗
	1
	

	16
	演播厅系统
	1
	套


（2） 采购清单及参数

	一层102多功能厅音视频系统 （262平方） 

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	音响系统
	
	
	
	

	1
	数字高清音视频输入卡
	1.支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号；
2.最高分辨率支持1080p@60Hz；
3.输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
4.输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200；
5.支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输；
6.触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能；
7.可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置；
8.HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。

	1
	张

	2
	数字高清音视频输出卡
	1.支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号；
2.最高分辨率支持1080p@60Hz；
3.输出信号卡的每路输出分辨率可调：720x480i@60Hz、720x576i@50Hz、720x480p@60Hz、720x576p@50Hz、1280x720p@60Hz、1280x720p@59Hz、1280x720p@50Hz、1280x720p@30Hz、1280x720p@25Hz、1280x720p@24Hz、1920x1080i@60Hz、1920x1080i@59Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@59Hz、1920x1080p@50Hz、1920x1080p@30Hz、1920x1080p@29Hz、1920x1080p@25Hz、1920x1080p@24Hz、640x480p@60Hz、640x480p@75Hz、800x600p@60Hz、800x600p@75Hz、1024x768p@60Hz、1024x768p@75Hz、1280x1024p@60Hz、1280x1024p@75Hz、1360x768p@60Hz、1366x768p@60Hz、1400x1050p@60Hz、1600x1200p@60Hz、1440x900p@60Hz、1440x900p@75Hz、1680x1050p@60Hz、1920x1200p@60Hz；
4.支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输；
5.触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能；
6.可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置；
7.HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。

	1
	张

	3
	数字高清音视频输入卡
	1.输入信号卡：4路SDI输入；
2.信号格式支持SDI、HD-SDI、3G-SDI；
3.输入分辨率自动识别；
4.输入信号卡具有倍线功能，默认将低输入分辨率倍线成1080P输出；
5.输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
6.输入信号卡可对视频信号源增加字符，输出时，显示屏右上角默认显示“通道”，可发送指令编辑字符、设置字符显示方位和关闭字符显示，详情可见指令表；
7.输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200；

	1
	张

	4
	数字高清音视频输出卡
	1.输出信号卡：4路SDI输出；
2.信号格式支持SDI、HD-SDI、3G-SDI；
3.SDI输出使用同轴线缆传输可支持最远60m（1080P信号）传输距离；
4.输出信号卡的输出分辨率可调，支持1280x720p@60Hz、1280x720p@50Hz、1920x1080i@60Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@50Hz、1920x1080p@30Hz。

	1
	张

	5
	会议电视系统多点控制单元（含9路授权）
	1、 MCU采用1U机箱设计，嵌入式系统架构，具有较强的兼容性；
2、MCU支持高标清混网混速，H.264、H.264 HP、H.265协议转换；支持SIP标准协议；支持1M带宽下编码传输1080P高清视频；
3、支持多码流技术，根据不同的需求，可同时提供不同分辨率、不同帧率的视频码流。
4、MCU支持RTMP码流推送
5、支持BFCP双流协议；
6、MCU支持并可设置的视频编解码协议：576p(30 fps、60 fps)/720p(30 fps、60 fps)/ 1920x1080P（30 fps、60 fps）视频标准；
7、MCU应可保障7×24小时不间断运行需求，保证设备性能的稳定性；
8、MCU支持级联功能。
9、支持邀请终端入会，动态切换画面布局，强制终端退会，关闭会议等功能；
10、支持混音、哑音、静音，支持掉线重邀、在线升级等功能；
11、支持单分屏、2分屏、3分屏、4分屏、5加1分屏、7加1分屏、9分屏的多种画面布局 ；
12、支持画面轮询功能；
13、支持在多分屏模式下任意选择分屏中的显示会场，可支持手动控制、自动控制；
14、支持会议中各终端的音视、主流视频、辅流视频的编码，数据丢包，速率，格式，抖动查看；
15、内置SIP注册服务，支持多用户注册；
16、支持64K-8Mbps的呼叫带宽；
17、支持音频协议支持：G.711A、G.711U、G.722、AAC、OPUS等音频标准；
18、视频协议支持：H264HP、H264BP、H265，支持30帧、60帧设置；
19、MCU支持超过30路终端注册，支持多个点对点会议和1个多点会议同时进行，多点会议最多9个终端入会；
20、支持远摇功能，可根据需要调整终端摄像头画面位置；
21、支持画面边框颜色设置，满足不同场景需求；
22、支持中英文动态切换；

	1
	台

	6
	高清视频会议分体式终端
	1、采用嵌入式系统架构，具有较强的兼容性，框架协议ITU-TH.323、IETFSIP、支持双流协议：ITU-TH.239,BFCP；兼容业界主流标准终端和网络侧设备；
2、2.4G遥控器和网页登陆便捷设置，、嵌入式硬件解决方案，高效率贴心会议操控服务；
3、支持AAC宽频语音，独有的回声抵消和噪声抑制技术，提供高保真语音效果。音视频接口丰富，支持灵活的会议室集成和多屏扩展。
4、全新H.265编解码能力，最高可支持1080p60fps高清双流体验； 
5、支持1080p60fps高清辅流输入，快速扩展协作能力；丰富的音视频接口，满足快速集成和部署，是大中型会议室、行政办公室，远程教育等远程互动沟通场景的理想选择。
6、音频协议AAC/G.711A/G.711U/G.722，视频协议H.264HP/H.264BP/H.265，辅流协议H.264HP/H.264BP/H.265数据；
7、视频特性：主流输出1080p60fps，1080p30fps，720p60fps，720p30fps，辅流输出1080p60fps，1080p30fps，720p60fps，720p30fps，主流输入1080p60fps，1080p30fps，720p60fps，720p30fps，辅流输入1080p60fps，1080p30fps，720p60fps，720p30fps
8、音频特性快速回声消除（AEC）、自动噪声抑制（ANS）、自动增益控制（AGC）、唇音同步
9、安全性网络适应性超强纠错（SEC）、丢包重传（NACK）、视频前向纠错（FEC），安全性管理TLS和SRTP加密；会议接入加密、会议控制密码、管理员密码；SSH/HTTPS、支持双流加密；
10、支持数字麦克风、USB麦克风、模拟麦克风三种音频输入解决方案，适应不同会议场景，满足更多音频需求；
11、视频输入1xHDMI（1080P60），1xHDMI（1080P60）视频输出1xHDMI（1080P60）、1xHDMI（1080P60）
12、音频输入1x卡农头、支持USB麦克、2xRCA；音频输出1x卡农头、支持USB麦克风
13、其他接口1xUSB3.0、1xUSB2.0、1x10/100/1000MLAN、1x串口
14、一般规范：输入电压DC12V输入电流TBD，工作温度-10°C~40°C，储藏温度-40°C~60°C                                   
	1
	台

	7
	高清视频会议摄像机
	1、 采用优秀自动聚焦算法，实现快速准确而稳定的自动变焦。
2、采用3D降噪算法，降低图像噪点，精确还原图像色彩。
3、采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，移动迅速，并且快速移动中极其安静。
4、支持红外遥控器控制,根据用户的需要可以使用遥控器,具有距离长、使用灵敏和无死角等特点。
5、支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于500mW。
6、支持RS232级联。
7、最多可设置255个预置位(遥控器设置调用为10个)。
8、图像传感器510万1/2.8英寸CMOS图像传感器
9、有效像素207万、16：9
10、图像分辨率1920x1080P60/50/30/25；1280x720P60/50/30/25；960x540P30；640x360P30；640x480P30；352x288P30；
11、变倍20倍光学变焦
12、焦距4.7～94mm
13、视角2.9°（窄角）～55.4°（广角）
14、光圈F1.6～F3.5
15、数字变倍10倍
16、最低照度0.5Lux
17、数字降噪3D数字降噪
18、白平衡3000K/4000K/5000K/6500K/手动/自动/一键白平衡
19、聚焦自动/手动
20、光圈自动/手动
21、电子快门自动/手动
22、背光补偿开/关
23、图像调节伽马曲线、黑白模式、锐度、对比度、饱和度、色度、亮度
24、信噪比>55dB
25、视频接口HDMI、DVI（2选1输出）；USB3.0
26、图像码流双码流输出
27、视频压缩格式H.265、H.264
28、控制信号接口RS-232
29、控制协议VISCA/Pelco-D/Pelco-P
30、波特率115200/9600/4800/2400bps
31、音频压缩格式AAC、MP3、PCM
32、网络接口1个RJ45100M以太网口
33、网络协议ONVIF/GB28181/RTSP/RTMP
34、水平范围-170°～+170°
35、俯仰范围-30°～+90°
36、水平控制速度0.1°-100°/s，水平预置点速度：100°/s
37、俯仰控制速度0.1°-45°/s，俯仰预置点速度：45°/s
预置位数量用户最多可设置255个预置位（遥控器10个）
38、电压DC12V；电流1A（最大）；功耗12W(最大)
39、工作温度-10℃～+50℃；工作湿度20%～80%
40、尺寸258mm（宽）*172mm（高）*169mm(深)
41、重量1.54kg
42、使用环境室内
43、远程维护升级/重启/复位 

	2
	台

	8
	高清无缝混插矩阵主机箱
	★1.采用触摸屏操控，内置≥4.3寸 LCD真彩色显示屏和电容触摸屏；所有功能项及设置操作信息一目了然，让人机互交极具人性化；（提供产品外观截图证明加盖供应商公章）
2.支持无缝切换功能，支持8路信号输入，8路信号输出，内置无缝切换卡，全彩色处理，无任何色彩丢失，切换时无黑屏闪屏，支持HDMI信号隔行和逐行扫描输出；
3.采用插卡式箱体结构，容易扩展或更换，输入卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI等多种格式；输出卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI等多种格式；
4.支持AV、VGA 等模拟输入音频信号混合；支持DVI、HDMI、SDI 模拟音频/数字音频输入信号混合；支持混合后的信号经切换内嵌音频输出（HDMI、SDI、DVI）；
5.支持定时切换或单独切换等功能。
6.支持远程升级功能，提供≥1路RJ45网络口和≥1路RS-232通讯接口，可方便与个人电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用；                                                                                                                                           
7.支持切换状态和记忆功能：远程网络控制矩阵切换、RS232 切换、面板切换功能；
8.支持掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能；并可保存和调用 ≥10 个切换场景；
9.支持3D、HDMI1.4（部分）、HDCP、与及 DVI 1.0 协议。支持高色深，以及高达 3.25Gbps 速率；                                                                                                         
10.具有EDID计算/切换功能：当一路输出信号送给多个不同分辨率的显示设备时，能自动获取当前切换状态的最佳分率，并触发信号源更改分辨率(可自动和手动切换)；                                                                                                                                                                                                 11.具有电源备份功能：双高性能全制式环保电源(10V-240V)，对主机进行智能热备份，即使其中一个电源断电，系统将自动跳转到另一个电源，持续供电；
12.支持全高清：包括1080p/60 的所有HDTV分辨率和高达1920*1200 的PC的分辨率兼容；
13.★投标时需提供需提供第三方检测机构出具的检验报告影印件或复印件；加盖供应商公章。
14.中标后合同签订前提供针对此项目的授权及售后服务承诺函。
	1
	台
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	无线会议控制主机
	1. 采用2.4GHz世界通用频率，会议单元在信号覆盖范围内可以任意移动使用，支持255个单元连接。
2.采用240X128点阵LCD显示屏，分级菜单设计，可显示模式、发言人数、通道、单元ID号、电量等五项内容。
3.支持按键操控，面板提供6个操作按键，操控简单方便实用；
★4.支持发言实时视像自动追踪功能，提供4路SDI视频信号输入，2路SDI视频信号输出，提供4路RS422接口，支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA等多个摄像机通讯协议（提供设备接口图佐证，并盖公章）。
5.支持不少于1路平衡输出，不少于1路非平衡输出，不少于2路线性输出，能适应各种场合不同的音响设备连接，
6.支持1路通讯天线接口，可连接天线延长线、天线放大器、全向天线和定向天线，具有多种组合安装方式；
7.支持远程控制，提供1路RS232接口可外接电脑结合软件同步联动操作，实现主机所有的功能操作。
8.支持先进先出、限制发言、主席专用、限时发言四种会议模式，同时发言人数1-4人可选（主席1-4人，代表1-4人），主席单元可以任意搭配。
9.支持干扰信号自动侦察功能，发现干扰信号时会分配能避开干扰信号的频率，以保证接收的信号不受任何干扰。
10.支持自适应跳频扩频（ADFHSS）技术，保密性好，抗干扰能力强，可与WiFi和蓝牙产品同时使用，互不干扰。
11.支持智能电源管理功能，主机关闭电源后，各单元将自动关机，降低电池消耗。
12.支持中英文语言切换功能；
13.使用距离≥60m
技术参数：
接收灵敏度≥-105dBm
信噪比：>40dB
失真度：<0.05%dB
会话信道数：4                                                                                                                
	1
	台
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	数字无线会议主席单元
	智能数字化设计，工作电压为3.7V。
高保真单指向性电容咪芯，使声音还原好、清晰度高、噪音小、超强拾音效果。
采用LCD液晶屏，显示信号强度、ID号、工作模式、发言状态、使用时长、电量。
单元具有开关电源键和发言键，主席单元另增添优先键，可随时关闭发言中的代表单元，便于控制会场秩序，主席之间不受限制。
设有待机功能，在不发言的情况下可以开启待机状态；
连体式纯铜接驳头搭配短管设计，可在90°范围内前后调节，
独特的咪头设计,频响宽，拾音更广
全塑料座壳，面壳采用喷绒工艺，外形美观、时尚，不褪色、不变形。
技术参数：
电源供应：DC4.5V，AA1.5V*3
发射功率：10mW
最大频偏：±45KHz
拾音咪头：电容式，单一指向
话筒灵敏度（Sensitivity）：-43±2dB@1KHz
频率响应（Frequencyresponse）：20-18KHz

	1
	只
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	数字无线会议代表单元
	智能数字化设计，工作电压为3.7V。
高保真单指向性电容咪芯，使声音还原好、清晰度高、噪音小、超强拾音效果。
采用LCD液晶屏，显示信号强度、ID号、工作模式、发言状态、使用时长、电量。
单元具有开关电源键和发言键；设有待机功能，在不发言的情况下可以开启待机状态；
连体式纯铜接驳头搭配短管设计，可在90°范围内前后调节，
独特的咪头设计,频响宽，拾音更广
全塑料座壳，面壳采用喷绒工艺，外形美观、时尚，不褪色、不变形。
技术参数：
电源供应：DC4.5V，AA1.5V*3
发射功率：10mW
最大频偏：±45KHz
拾音咪头：电容式，单一指向
话筒灵敏度（Sensitivity）：-43±2dB@1KHz
频率响应（Frequencyresponse）：20-18KHz

	7
	只
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	无源线阵列全频音箱
	1.频响范围：65Hz～18KHz
2.单元结构：LF 8"x1，HF 1"x1
3.输入阻抗：16Ω
4.额定功率：≥200W
5.峰值功率：≥400W
6.灵敏度：≥95dB
7.最大声压级：≥115dB
8.水平覆盖角：100°
9.垂直覆盖角：5°~20°可调
10.★为保证产品稳定，投标时需提供证明文件以保证产品具有防潮防腐蚀防氧化的音圈（投标时提供认证证书复印件并加盖供应商公章）；
11.★为保证产品稳定，投标时需提供证明文件以保证产品的稳定性以及使用寿命（投标时提供认证证书复印件并加盖供应商公章）；                                                                                                                               
	6
	只
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	无源线阵列超低音箱
	1.频响范围：38Hz～160Hz
2.单元结构：LF 15"x1
3.输入阻抗：8Ω
4.额定功率：≥400W
5.峰值功率：≥1600W
6.灵敏度：≥98dB
7.最大声压级：≥124dB
8.★为保证产品稳定，投标时需提供证明文件以保证产品具有防潮防腐蚀防氧化的音圈（投标时提供认证证书复印件并加盖供应商公章）；
9.★为保证产品稳定，投标时需提供证明文件以保证产品的稳定性以及使用寿命（投标时提供认证证书复印件并加盖供应商公章）；                                                                                                                                

	2
	台
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	吊顶大力架
	配套线阵音箱组使用
	2
	台

	15
	吊顶大力架
	配套线阵音箱组使用
	4
	套
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	专业立体声功放
	1.双声道立体声专业功率放大器，具有2两路输入电平调节旋钮，每声道音量单独可调；
2.支持LED指示灯显示各通道工作状态，显示内容包括:电源“power”,削顶“clip”,信号“signal”,直流保护“DC”,高温“TEMP”等；
3.支持2路XLR接口音频信号输入，2路XLR接口音频信号输出；
4.支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出；
5.支持三种输出方式供选择：双声道、单声道和BTL桥接，支持开关选择输出方式；
6.内置高通滤波器，支持保护低音喇叭受过重的震动破坏；
7.支持低频激励功能，可控制调节低频信号的量；
8.支持短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；
9.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；
10.额定输出/每声道,8Ω≥650W；额定输出/每声道,4Ω≥950W；额定输出/桥接,8Ω≥1900W；
11.输入灵敏度:0.77V
12.信噪比:≥98dB
13.频率响应:20Hz-20kHz（±0.5dB）
14.谐波失真系数4Ω/1kHz:≦0.1%
15.通道阻抗:4-16Ω；
16、★需提供中国国家强制性产品认证3C证书影印件或复印件。
17.为保证该设备能够保证峰值功率的正常稳定使用，要求该设备需提供相关证明文件复印件加盖供应商公章。

	3
	台

	17
	二分频全频音箱
	1. 倒相式低频辐射的二分频全频系统，解析力高，瞬态表现快，高频延伸度好。
2.高音单元独有DTT（减震高音技术）。
3.4.单元结构LF:8"×1，HF:1"×1
4.频响范围(±3dB)65-22,000Hz
5.灵敏度（折算到1m，1W）96db
6.最大声压级116db
7.输入阻抗8Ω
8.额定功率150W
9.指向性（H×V）90°×60°
10.连接插座2×NeutrikNL4
11.★为保证产品稳定，投标时需提供证明文件以保证产品具有防潮防腐蚀防氧化的音圈（投标时提供证明文件复印件并加盖供应商公章）；
12.★为保证产品稳定，投标时需提供证明文件以保证产品的稳定性以及使用寿命（投标时提供证明文件复印件并加盖供应商公章）；                                                                                                                                

	4
	只
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	专业立体声功放
	1.全新的外观设计，标准机箱，适合标准机柜安装；
2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调；
3.支持2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入，使用更方便和灵活；
4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出；
5.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；
6.采用温度补偿技术和低噪声设计，左右两侧各配置一个散热窗口，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态；
7.支持整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害；
8.支持LED指示灯显示各通道工作状态，显示内容包括:电源“power”,削顶“clip”,信号“signal”,直流保护“DC”,高温“TEMP”等；
9.采用先进的防冲击保护设计，即使功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击；
10.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,额定输出/每声道,8Ω≥230W，额定输出/每声道,4Ω≥350W，额定输出/桥接,8Ω≥700W；
11.输入灵敏度≥1.2dBV；
12.通道阻抗4-16Ω ；
13.信噪比≥100dB；
14.★需提供中国国家强制性产品认证3C证书影印件或复印件；
15.为保证该设备能够保证峰值功率的正常稳定使用，要求该设备需提供相关证明文件复印件加盖供应商公章。

	2
	台
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	吸顶式、壁挂式专业音箱支架
	材料：金属+锌合金
承重：15-20kg
特点：安装、使用方便
	4
	只
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	液晶显示可调频真分集无线话筒
	频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选）
调制方式：FM(PLL)
接收形式：真正分集接收
灵  敏  度：3uV(52dB  S/N)
发射机:
频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选）
信  噪  比：≥110dB(A)
接收形式：真正分集接收
邻道干扰比：≥80dB

	5
	套
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	大合唱话筒
	产品用途 录音专用
产品类型 有线
灵敏度 25mV/Pa
频率范围 20-20000Hz
产品声压 140（最大）dB
外观设计
外形设计 57mm（直径/最大）*160（长）mm
产品重量 485g
其他参数
其他规格 等效声噪级10dB(A)/20dB(CCIR)
动态范围130dB
电流消耗3.1mA   
	2
	只
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	数字调音台
	1、16路高性能模拟麦克风输入，包含4个Combo输入；
2、6段高精度主输出电平表；
3、9个100mm行程的优质电动滑杆电位器
4、8个可自定义的平衡输出口
5、6个内置效果器模块，2个调制，2个延时和2个混响
6、4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线,主输出L/R和立体声监听耳机
7、2个31段图示均衡器
8、2个 USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出
9、10.1寸1280X800像素高清IPS触摸屏
10、1个 扩展插槽，可选配USB.DANTE和AES/EBU等多种模块
11、RS232支持中控系统接入
12、支持IPAD远程遥控
13、支持中文操作系统
14、支持MP3,AAC,WAV,FLAC,APE等格式的音源播放
	1
	台
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	数字前级音频处理器
	1.支持2×24LCD蓝色背光显示功能，支持≥6段LED显示输入和输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态；
★2.支持≥2路可选音频信号输入，≥1路光纤信号输入，≥1路同轴信号输入，≥6路音频信号输出，≥5个话筒输入，每路输出支持光纤输出模式，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz；                                                                    
3.每个输入和输出均支持6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还支持Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4.提供USB、WIFI或者RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器,支持远程控制和红外线控制，通过RS485接口远程控制距离可超过1500米；
5.支持面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，单机可存储≥30种用户程序，支持通过PC软件可进行设备之间的复制；
6.支持通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态；
7.支持1.96KHz采样频率，内置32-bitDSP处理器，支持24-bitA/D及D/A转换；
8.每个输入和输出均支持延时和相位控制及哑音设置，输入延时≥30ms，输出延时≥60ms，延时单位支持毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
9.输入通道支持调噪声门，输出通道支持控制增益、压限及选择输入通道信号，并支持将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。

★10.需提供提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章。                                                                                                                                                                                                                                
	1
	台
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	电源时序器
	1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座；
2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道；
3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行；
4.单路负荷:10A
5.电源容量:总容量220V，16A
6.输入电源:AC220-240/50Hz
7.支持多种控制方式:手动顺序启动、短路信号触发控制（TIMER IN口接入短路信号），支持TIMER LINK接口输出短路信号。
8.电源输出顺序间隔时间:0.5~1.5S
9.★提供具有检验检测资质的机构出具的证明文件复印件并加盖供应商公章(报告内容需要体现第7、8项）。
	1
	台
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	网络编程多媒体中央控制主机
	1.采用国际流行SMT全贴片式生产工艺，采用LCD液晶显示屏显示，搭配多个实体按键操作，支持查看修改设备网络参数；
2.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，嵌入式CPU引擎不低于677M，具有中英文可编程界面；
3.支持≥8路独立可编程RS232控制接口，可以收发RS232、RS485、RS422等多种格式数据；
4.支持≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路；
5.支持≥8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可做串口使用，使可编程口总数达到16个；
★6.支持RST 复位按键，用于主机硬件复位；
7.支持≥8路弱电继电器控制接口，可控制5V的开关量；
8.支持≥2个NET网络控制接口，可以并接最大256个网络设备；
9.支持内置≥256MB内存及≥1G的大容量FLASH存储器，FLASH存储器可支持扩展至2G；
10.支持串口环出功能，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出；
★11.提供RJ45网络接口，支持网络级联，支持无限空间扩容，支持传统射频触屏/ipad/iphone/Android(安卓)手持终端，通过wifi与主机通讯，
12.iPad/iPhone/Android(安卓)人机界面编程全面兼容传统触屏的编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换；
★14.支持电力载波通信，省去重新布线的繁琐，提升工程效率；
15.支持编程设置的任何控制协议或者控制代码；
16.支持硬件学习红外功能，内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器；
17.支持双代码的控制，即一键发二种代码；
18.支持从网上下载各种常用的电器设备的红外代码库；
19.设备为了适合任何地区，需可支持全制式环保电源(110V-240V)
★20投标时须提供具有检验检测资质的机构出具的证明文件复印件并加盖供应商公章，证明文件带有控制会议单元开启关闭，选择输入到投影的视频信号。
中标后签订合同前提供针对此项目的授权及售后服务承诺函
	1
	台
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	电源控制器
	1.手动控制:前面板8个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在中控出现故障时可使用这一功能，很好的保护其他的设备。
2.IO控制:在机器的内部有8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广；
3.ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码；
4.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能（常闭需定制）。
	1
	台

	27
	音量控制器
	1.4路独立音频通道音量调节模块
2.支持平衡或非平衡线路级音频输入／出
3.面板具备小键盘,支持手动操作控制,具有LED指示功能
4.控制方法：通过R232协议控制,可搭配DSPPA系列中控,也全面支持第三方设备
5.输入端口:4个终端模块，支持平衡或非平衡线路级音频输入
6.输出端口:4个终端模块，支持平衡或非平衡线路级音频输出
7.音量频道输入阻抗:680Ω
8.音量频道输出阻抗:10Ω总谐波失真：-85dB
9.噪声:-85dB
10.输入电平:2VPP
11.声道间隔:-90DB静音：-104dB
12.均匀性:8-60KHz±0.2dB
13.衰减范围:0-76DB（非静音，最大值）
14.频繁响应:8Hz-60KHz（-3最小值）
15.电源规格:110-220VAC宽电源供电

	1
	台

	28
	笔记本电脑
	操作系统 Windows 10中文版+Office 
内存
内存容量 16G 
内存类型 LPDDR3 2133MHz 
插槽数量 N/A 
最大支持容量 系统内存最高支持16GB（需操作系统支持） 
硬盘
硬盘容量 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 SSD 
接口类型 2 x M.2 2280接口支持PCIe3.0x4: 支持512GB/1TB/2TB 
显示屏
屏幕尺寸 14英寸 
屏幕分辨率 FHD 1920x1080 
屏幕类型 LED 背光非触摸屏 
显示比例 16:9 
是否触控 否 
光驱
光驱类型 无光驱 
通信
蓝牙类型 BT5.0蓝牙适配器 
无线网络 WLAN 802.11 b/g/n/ac/ax 
局域网 Mini RJ45接口 
接口
接口 2x USB3.2 Type-C /Thunderbolt 3两用接口（支持充电，20V输入，5V输出）； 1 x HDMI 2.0 接口 ；1 x Mini RJ45网口 ； 1 x USB3.2 Gen2 Type-A接口 ； 1 x 耳机/耳麦/麦克风插孔 ； 1 x kensington锁孔 
音效系统
扬声器 立体声扬声器，Harman Kardon音效 
内置麦克风 阵列麦克风 
摄像头
摄像头类型 IR+HD摄像头，支持人脸识别 
摄像头像素 IR+HD摄像头 
其他信息

电池 4芯66Whr锂聚合物电池 
电源瓦数 65W 
重量 约0.99kg 
尺寸 约320 x 202 x 14.9mm 
指纹识别 有 
包装信息 保卡、用户手册、内胆包 
保修信息 整机3年国际联保 
	1
	台

	29
	75寸电视机
	产品定位：LED电视，网络电视，智能电视，超高清电视，大屏电视     屏幕尺寸：75英寸  屏幕比例：16:9  分辨率：4K （3840*2160））  背光方式：直下式（D-LED） 推荐观看距离：3.5米以上
能效等级：3级能效   刷新率：60Hz  可视角度：178/178度  色彩数：16.7M色
扫描方式：逐行扫描  接收制式:PAL/NTSC/SECAM     输出功率:12.5W×2
扬声器:12.5W×4   音效系统:杜比音效，DTS-HD音效 
	2
	台

	30
	编程软件
	主机配送
	1
	套

	31
	红外发射棒
	主机配送
	8
	根

	32
	多功能厅机柜
	优质产品
	1
	台

	33
	弹起式多媒体桌插
	一个电源、一个VGA、一个HDMI、一个3.5音频、一个网络、一个USB
	2
	只

	34
	吸音硬包
	优质产品
	262
	平方

	35
	话筒落地架
	优质产品
	5
	只

	36
	线材及附件
	优质产品
	1 
	套

	灯光系统
	
	
	
	

	1
	电脑摇头光束灯
	电压：AC100-240V 50/60Hz
功率：500W
光源：凤凰350 MSD
镇流器：电子整流器
通道：17通道
颜色：一个颜色盘，13个颜色+白光
图案：一个固定图案盘，13个图案+白光
棱镜：两个可旋转棱镜,8、16、32棱镜可选
雾化：渐变雾化染色角度5-30度
频闪：0.5-14次/秒，多种频闪效果
光学：高精度玻璃光学透镜，线性变焦0-20度
运动角度：水平540度，8/16Bit
特点：水平垂直采用光电复位，当发生误动可自动检索复位。三项步进电机使运动更快、更平滑、更静音。内置过热保护和智能散热系统。远程控制灯泡开关。
防护等级：IP20
净重：18Kg   
	6
	只

	2
	COB面光灯
	灯泡：200 WLED集成模组 
电源：AC 100 V- 250 V, 50 HZ/ 60 HZ
控制通道：4
514控制信号
灯珠： 正白、暖白， 或二合一体积比较小， 比较轻
显色性好， 色温可调， 完全能满足摄像、摄影的严格要求。
控台控制。
适用于演播厅、剧院、体育馆、户外演出
	10
	只

	3
	LED帕灯
	电压：AC90V-245V 50/60 Hz  .功率：180W  
LED：54 颗3W台湾光宏芯片（R12,G14,B14,W14）  
灯珠寿命：6万- 10万小时   .光斑角度： 15° 25°45 °（可选） 
颜色：1670万种颜色变化 .DMX 512通道数：8CH 数码显示 
控制信号：DMX-512 / 主从 / 声控 / 自走 
	12
	只

	4
	嵌入式三基色平板会议灯
	LED平板会议灯 400颗2835贴片灯珠
灯珠：正白光400PCS
显色指数：＞90%
色温：3200K或5600或3200-5600K（可调）
无风扇，有导热技术，热能快速导出，使其达到超静音功能要求
通信协议：USITTDMX-512
内置控制模块即可实现平滑调光，调光精度达到16bit
调光：0-100%线性调光平滑无闪烁，调光曲线良好，起光亮度低，无明显阶梯感及闪烁、跳变、抖动现象
配件：挡光页
电压：AC100-240V 50-60HZ
保险丝：1.5A   功率：≥70W
高流明：
通道：4CH
功能：主/从机自动识别检测，电子合成无限变换色温、亮度内置4种不同场所使用的色温值可直接调出使用
显示放式方式：4种LED数码显示地址码
保护功能：过流保护/过压保护/温度保护
数据输入输出：3芯卡侬座
	8
	只

	5
	灯光控台
	功能介绍:

可同时控制120台电脑灯。读取珍珠R20格式灯库，内置图形效果，轻松实现X/Y走圆，RGB彩虹效果，光束波浪式亮暗等效果。能同时运行12个场景、执行10个内置图形，可使用推杆运行场景并调整场景的调光通道的亮度等级。增加Art-net输出，内置灯光模拟器。同时升级信号输出为RDM双向输出，可直接在控台调节地址码.
	1
	台

	6
	12路×4KW直通箱
	技术参数和特点：
(1) 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.
(2) 额定功率：12路×4KW; 每路两个10A插头，可适用于任何负载.
(3) 过载与短路双重保护高分断空气开关.输入端子或160A康尼插。
(4) A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用
(5) 外形尺寸(mm):L515×W485×H133. 单机重量:12KG.
操作说明：
1.使用前请先接好所需要的供电设备,本产品可直接接入12只X4KW常规舞台灯具
或12只X4KW电脑特效灯,12路单独控制；
2．再接入AC380V三相电,注意火线（A.B.C）与零线（N）不可接反,
   接地线(PE)要良好接地,此时面板指示灯亮起,空气开关打到ON状态,
这时接入的灯具应亮起
	2
	台

	7
	信号放大器
	优质产品
	2
	台

	8
	灯光桁架
	优质产品
	3
	道

	9
	线材及附件
	优质产品
	1
	批

	LED显示屏系统
	
	
	
	

	1
	LED显示屏室内P2全彩           尺寸7.68*2.72=20.8896平方
	1、 结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂贴墙式安装
2、室内 P2全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等.
3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率160点×80点；                                                
4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。
5、工作电压：在4.5VDC能正常工作
6、 工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作
7、像素点间距：≤2mm ；最佳视角：水平≥140°，垂直≥130°                                                      
8、物理密度：≥250000点/㎡
9、刷新频率：≥3840Hz；
10、最大对比度：≥7000：1
11、校正后白平衡亮度：≥600cd/m2  
12、 亮度均匀性   ：≥98%   
13、 色温：1000K-18000K具有可调整性                             
14、灰度级数：大于或等于16bit   
15、平均无故障时间：≥20000小时
16、平整度：≤0.05mm； 
17、机械强度≥30MPA  抗拉强度≥230 MPA
18、最大功耗：≤410W /㎡，平均功耗≤160W/㎡
★ 以上参数本项标的技术参数需提供具有检验检测资质的机构出具的证明文件复印件并加盖供应商公章。
19、★因LED显示屏是电子产品，必须通过国家:GB/T9254-2008A级电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008A级辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；产品抗干扰等级为Class A级（提供具有检验检测资质的机构出具的证明文件复印件并加盖供应商公章））
20、为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED显示屏产品必须通过国家防火阻燃最高标准V-0级（（提供证明文件复印件并加盖供应商公章）
21、产品须通过盐雾10级试验后能正常工作（提供证明文件复印件并加盖供应商公章）
22、产品须经过国家GB/T2423.3-2016测试标准，在温度为85℃和湿度85%情况下，保证150H以上无故障运行。（提供国家级质量监督检验中心的证明文件复印件加盖供应商公章）
23、产品支持工作状态下热插拔维护功能（提供证明文件复印件并加盖供应商公章）
24、★显示屏具有自检技术，可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。（提供具有检验检测资质的机构出具的证明文件复印件并加盖供应商公章）
25、★产品符合IEC801抗干扰规定（提供具有检验检测资质的机构出具的证明文件复印件并加盖供应商公章）
26、★产品符合Class B电磁兼容/干扰标准（提供具有检验检测资质的机构出具的证明文件复印件并加盖供应商公章）
27、★为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测。（提供具有检验检测资质的机构出具的证明文件复印件并加盖供应商公章）
28、★产品具备防碰撞焊盘技术（提供具有检验检测资质的机构出具的证明文件复印件并加盖供应商公章）
29、★为确保屏体在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，要求投标人所投LED显示屏须通过-40℃和80℃的环境运行测试。（提供具有检验检测资质的机构出具的证明文件复印件并加盖供应商公章）
30、★为了保证设备的安全性能以及人身安全,要求投标人所投LED显示屏在受到持续1min的AC1500V高压冲击下，屏体仍可正常通电工作。（提供具有检验检测资质的机构出具的证明文件复印件并加盖供应商公章）
31、★为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏必须通过噪声实验，≤20dBA(符合NR-10及以上标准级别）。（提供具有检验检测资质的机构出具的证明文件复印件并加盖供应商公章）
32、★为了保证显示屏产品质量稳定和可靠性，LED显示屏必须通过低温启动实验，高温负荷实验，恒定湿热实验 （3大类）。（提供具有检验检测资质的机构出具的证明文件复印件并加盖供应商公章）
33、★提供投标产品原厂出厂配置表、产品出厂技术规格标准或者带有技术参数的中文彩页资料。
	20.8896
	平方

	2
	LED单色会标屏
	LED单色会标屏 尺寸：10.88*0.8=8.704
	8.704
	平方

	3
	显示屏接收系统
	1、单卡输出 RGB’数据 24 组；
2、单卡输出 RGBR’数据 16 组
3、 单卡带载像素为256*192(4扫)  128*384(16扫) 128*768(32扫） ；
4、 支持配置文件回读；
5、 支持静态-32扫任意扫描方式，兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片；
6、支持138译码、595译码、5958译码等多种译码方式；
7、宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V；
8、硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境；
9、支持4V防反接保护电路，（可选配不分正负任意接）；
10、 支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序；
11、支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先；
12、 支持逐点亮色度校正；
12、 符合欧盟 RoHs 标准；
13、符合欧盟 CE-EMC 标准。
	72
	张

	4
	显示屏发送系统
	1、DVI视频输入； 
2、 HDMI音频输入.一路标准3.5mm音频输入；
3、 一路USB接口控制，可移除不影响播放 
4、 支持四种取电方式，支持5V供电防反接； 
6、 4路标准RJ45网口输入, 载最大可达260万像素，支持最长4096点，最高2048点，支持宽高自定义刷新60Hz 
7、 可级联多张统一控制，支持上下左右任意拼接，采用RJ11接口级联，稳定可靠； 
9、支持可显示各种图文信息、动画、FLASH文件、视频信息、支持PPT播放。
	4
	张

	5
	LED视频处理器
	专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收4096*2160像素的4K数字信号；支持HDMI、DVI、SDI等数字接口，多路信号间无缝切换；支持拼接、广播级缩放，最大支持7画面显示。具备16个千兆网口输出，单机可支持最宽或最高8192像素的LED显示屏。同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于高端租赁显示屏和小间距LED显示屏。
支持丰富的数字信号接口，包括1路HDMI 2.0、4路DVI、2路SDI；
最大输入分辨率4096*2160@60Hz，支持分辨率任意设置；
最大带载1040万像素，最宽或最高可达8192像素；
支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；
支持7画面显示，位置、大小可自由调节；
支持HDCP 2.2；
双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
支持亮度和色温调节；
支持低亮高灰； 
	1
	套

	6
	计算机
	I5-pci
VGI输入，DVI输出   原装机
	1
	台

	7
	动力柜
	配电箱：配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等，,含多功能卡智能上电系统，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能
	1
	台

	8
	静电板
	优质产品
	12
	平方

	9
	LED框架包边
	优质产品
	29.5936
	平方

	10
	线材及附件
	优质产品
	1
	批

	一层101戏曲教室 （150平方）

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	吸音硬包
	优质产品
	150
	平方

	一层108乐器教室（102平方） 

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	86寸交互智能平板+        移动支架
	1、 屏幕尺寸：≥ 86英寸；
2、显示比例：16:9；可视角度：≥178°；分辨率：≥3840*2160；
3、亮度：≥300cd/m2； 对比度：≥3000:1；屏幕显示灰度分辨等级≥256灰阶，保证画面显示效果细腻；
4、前置输入接口：前置具备2路双系统智能USB3.0接口，且接口具有中文标识，接口保护装置，防止USB接口撞坏，当外接U盘等设备时可有效防止关黑板撞坏；（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章）
5、后置输入接口： HDMI（其中1路兼容MHL，支持HDMI 2.0）≥2、VGA（含音频）≥1、TV USB≥1、RJ45输入≥1、RF≥1、YPbPr≥1、RS232≥1、AV输入≥1、触摸USB≥1、Intel 80针标准OPS 接口≥1；Type-C≥1；智能USB≥1;
6、输出接口： AV输出≥1、同轴≥1路、RJ45输出≥1、耳机输出≥1、HDMI输出≥1;
7、触摸外框结构：一体化设计的全封闭结构，边框宽度小于16mm，外观边框平滑、无棱角；前方无任何螺钉；（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证，）
8、钢化玻璃表面做防眩光处理，可见光透过率≥88%，光泽度（AG面）70±10，雾度3%-8%（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
9、★一体机前面框设计有相应的吸附书写笔的凹槽，至少能吸附2支书写笔。（提供证明文件复印件加盖供应商公章佐证。）
10、★具有电容智能触控快捷键，以实现常用系统快捷菜单和电子白板软件快捷菜单，快捷键不低于16个；快捷菜单中包括信号源通道切换、音量调节、开关一体机和开关电脑、关闭屏幕背光等功能；电子白板软件快捷菜单；平时不用时一键隐藏,不影响和占用屏幕的实际尺寸大小，整机触摸区域无图标按键，不占用屏幕面积，防止误碰，操作简单快捷。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章佐证。）
11、当电脑使用PPT整页显示时，在一体机显示屏左右两边会自动出现返回、快捷板书、批注笔、向上、向下等半透明控制按钮，方便老师控制PPT向上、向下翻页、停页，用于控制PPT讲解的进度；停页时可用批注笔对当页内容进行标注、书写；
12、支持DTMB数字电视接收解调，具有一般电视接收功能；（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
13、在无PC情况下提供安卓白板软件，支持安卓系统在各通道实现20点书写；支持安卓白板软件手势擦除和清屏功能。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
14、指定开机源，定制开机画面，锁定开机音量，设置开机PC一次开机。
15、支持5G 无线Wifi。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证。）
16、外接信号源时，支持智能跳转、询问跳转和不跳转三种模式；智能跳转模式下，外接信号源接入后会自动跳转到接入信号源；支持无信号自动跳转，无信号时会自动返回到OPS 信号源，如无OPS 信号会回到安卓主面。
17、整机MTBF≥80000小时。
18、工作噪声声压≤35dB（A）（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
19、扬声器：≥2个扬声器，左右输出功率≥ 2*15W；、
20、支持手势上拉出底部导航栏，风格同安卓PAD。可快速的切换到主页、调出安卓电子白板、声音调节和设置等。
21、无线智能遥控：具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12 功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows 等快捷按键，可一键开启白板软件、一键系统还原、PPT 翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏、信号源自动调整，内置电脑通道切换快捷键，HDMI通道循环切换键，AV通道切换快捷键，信号源菜单键，安卓下启动白板软件，PC下启动备授课软件，屏幕分辨率切换，画面尺寸设置，可设置16:9，4:3，点对点画面，屏幕截屏等功能。
22、支持智能U 盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key 即可解锁；支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键、触摸及遥控器，可自定义解锁密码。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
23、具备智能诊断功能，可以诊断电视硬件故障和软件故障，支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，并指导解决电视出现的问题，诊断完成需要报修时可扫描二维码报修。
24、具有一键除雾功能，针对气候环境潮湿的区域可快速消除屏幕结雾。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
25、支持无线传屏。
采用模块化电脑方案，与交互触控一体机采用intel标准80针ops接口连接，模块化电脑支持独立使用。CPU：≥i5 ，主频≥2.0GHz；内存 ≥4G；硬盘≥128G SSD。网卡：集成千兆网卡。
中标后前签订合同前提供针对此项目的授权及售后服务承诺函。
	1
	台

	2
	液晶显示可调频真分集无线头戴话筒
	频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选）
调制方式：FM(PLL)
接收形式：真正分集接收
灵  敏  度：3uV(52dB  S/N)
发射机:
频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选）
信  噪  比：≥110dB(A)
接收形式：真正分集接收
邻道干扰比：≥80dB
	1
	套

	3
	吸音硬包
	优质产品
	102
	平方

	一层103舞蹈教室 （164平方） 

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	扩声系统
	
	
	
	

	1
	二分频全频音箱
	1.倒相式低频辐射的二分频全频系统；
2.表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉；
3.高效，高质量单元配置，可悬挂安装。
4.单元结构：10"低音×1，1"高音×1
5.频响范围(±3dB)：55Hz-18,000Hz
6.灵敏度（折算到1m，1W）：98±2dB
7.最大声压级：123±2dB
8.输入阻抗：8Ω
9.额定功率：250W
10.指向性（H×V）：90°×40°
11.★为保证产品稳定，投标时需提供的证明文件以保证产品具有防潮防腐蚀防氧化的音圈（投标时提供证明文件复印件并加盖供应商公章）；
12.★为保证产品稳定，投标时需提供的证明文件以保证产品的稳定性以及使用寿命（投标时提供证明文件复印件并加盖供应商公章）；                                                                                                                                 
	4
	只

	2
	壁挂式专业音箱支架
	材料：金属+锌合金
承重：15-20kg
特点：安装、使用方便
	4
	只

	3
	专业立体声功放
	1.全新的外观设计，标准机箱，适合标准机柜安装；
2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调；
3.支持2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入；
4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出；
5.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；
6.采用温度补偿技术和低噪声设计，左右两侧各配置一个散热窗口，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态；
7.支持整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害；
8.支持LED指示灯显示各通道工作状态，显示内容包括:电源“power”,削顶“clip”,信号“signal”,直流保护“DC”,高温“TEMP”等；
9.采用先进的防冲击保护设计；
10.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,额定输出/每声道,8Ω≥400W，额定输出/每声道,4Ω≥700W，额定输出/桥接,8Ω1400W；
11.输入灵敏度≥1.2dBV；
12.通道阻抗4-16Ω ；
13.信噪比≥100dB；
14.★需提供中国国家强制性产品认证3C证书影印件或复印件，需加盖供应商公章；
15.★为保证该设备能够保证峰值功率的正常稳定使用，要求该设备需提供相关证书复印件加盖供应商公章。
	2
	台

	4
	调音台
	话筒：6
频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）
总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz）
输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4
输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1
母线：立体声：1；编组：2，AUX（包括FX）
USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit
幻象电源电压：+48V
内建数字效果：24编程
外观尺寸：308×118×422mm
功耗：22W
操作温度：0-40℃
净重：4.2kg
	1
	台

	5
	液晶显示可调频真分集无线头戴话筒
	频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选）
调制方式：FM(PLL)
接收形式：真正分集接收
灵  敏  度：3uV(52dB  S/N)
发射机:
频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选）
信  噪  比：≥110dB(A)
接收形式：真正分集接收
邻道干扰比：≥80dB
	1
	套

	6
	数字前级音频处理器
	1.支持2×24LCD蓝色背光显示功能，支持≥6段LED显示输入和输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态；
2.支持≥2路可选音频信号输入，≥1路光纤信号输入，≥1路同轴信号输入，≥6路音频信号输出，≥5个话筒输入，每路输出支持光纤输出模式，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz；                                                                    
3.每个输入和输出均支持6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还支持Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4.提供USB、WIFI或者RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器,支持远程控制和红外线控制，通过RS485接口远程控制距离可超过1500米；
5.支持面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，单机可存储≥30种用户程序，支持通过PC软件可进行设备之间的复制；
6.支持通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态；
7.支持1.96KHz采样频率，内置32-bitDSP处理器，支持24-bitA/D及D/A转换；
8.每个输入和输出均支持延时和相位控制及哑音设置，输入延时≥30ms，输出延时≥60ms，延时单位支持毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
9.输入通道支持调噪声门，输出通道支持控制增益、压限及选择输入通道信号，并支持将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制；
10.★需提供具有检验检测资质机构出具的检验报告复印件，加盖供应商公章。                                                                                                                                                                                                                                
	1
	台

	7
	电源时序器
	1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座；
2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道；
3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行；
4.单路负荷:10A
5.电源容量:总容量220V，16A
6.输入电源:AC220-240/50Hz
7.支持多种控制方式:手动顺序启动、短路信号触发控制（TIMER IN口接入短路信号），支持TIMER LINK接口输出短路信号。
8.电源输出顺序间隔时间:0.5~1.5S
★9.具有检验检测资质机构出具的检验报告(报告内容需要体现第7、8项）复印件加盖供应商公章。
	1
	台

	投影系统

	1
	高清投影机
	投影机特性 手机投影
投影技术 3LCD
亮度 2700流明
亮度均匀值 85%
对比度 70000:1
显示色彩 动态，明亮影院，自然，影院，3D动态，3D影院
标准分辨率 1080P（1920*1080）
最高分辨率 1080P（1920*1080）
光源参数
光源寿命 正常模式：4500小时，经济模式：7500小时
投影参数
变焦方式 光学变焦
聚焦方式 手动聚焦
变焦比 1-1.6
光圈范围 F=1.49-1.72
实际焦距 f=18.2-29.2mm
投射比 1.22:1
投影距离 0.87-8.9m
投影尺寸 30-300英寸
屏幕比例 16:9（5种可选）
色彩数目 10.7亿色
梯形校正 垂直：自动校正，±30度
水平：手动校正，±30度
投影方式 正投，背投，吊顶
	1
	台

	2
	150寸电动幕布
	幕布类型 电动幕
幕布材质 玻珠
幕布基材 软幕
安装方式 壁挂式
打开方式 电动方式
对角线 150英寸
幕布比例 16:9
增益 2.8倍
幕面尺寸 3.32*2.17m
产品尺寸 3810mm
产品重量 22KG
	1
	张

	辅助材料
	
	
	
	

	1
	会议室机柜
	标准化模式，以满足各种需求；
采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量达500公斤；
机柜内设计4条可调节铝型材槽轨；
底座可着地或安装活动脚轮；
装配简单，方便搬运。
安装空间：18U
基本配置：
底座、支架、顶盖和两个侧板；
四条可调节铝合金槽轨；
四个活动脚轮；
配置14条可调横托条、一块前板；
可调节横托条、前面板和托盘供另选购。
	1
	台

	2
	弹起式多媒体桌插
	一个电源、一个VGA、一个HDMI、一个3.5音频、一个网络、一个USB
	2
	只

	3
	吸音硬包
	优质产品
	150
	平方

	4
	线材及附件
	优质产品
	1 
	套

	一层105书画教室

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	86英寸智慧互动黑板
	1. 智慧黑板采用一体化设计，由三个部分拼接而成，整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写的功能。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。
2.智慧黑板产品所有核心驱动模块位于黑板中间区域，不允许采用分离式接线连接等设计方式，整机尺寸：宽≥4000mm ，高≥1270mm ，厚≤80mm。
3.智慧黑板采用86英寸4k超高清 LED 液晶屏，对比度≥1400:1，亮度≥500cd/㎡，可视角度≥178度，物理分辨率：≥3840×2160。 
4.★智慧黑板采用纳米银网电容触控技术，表面无可见金属导线，高透过率，高清晰度，触控更加精准。即插即用，全封闭防水、防尘，书写、画线流畅，无断笔、无锯齿、无延迟；支持手势擦除。 
5.智慧黑板采用全贴合工艺，书写钢化玻璃与液晶屏之间使用光学胶体贴合，无水汽、水雾产生，灰尘或水迹不影响触控。
6.智慧黑板信号接口基本要求：HDMI 输入*2，VGA 输入*1，VGA 输出*1，LAN 输入* 1，LAN 输出*1，MIC*1，B 型 USB 触摸端口*1，RS232*1 ，SD*1等常用端口。
7.智慧黑板全平面防水防尘功能，具备至少4路隐藏式或有拉盖保护式前置USB接口（不接受向下）,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统数据读取，方便数据共享操作。
8.智慧黑板自带安卓（Android）5.0系统 或以上，内存 2GB 以上，存储4GB 以上。
9.在嵌入式安卓系统下，书写白板须实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小；白板书写教学内容可以通过扫描二维码的方式共享下载查阅学习。
10.智慧黑板具有前置朝向音箱设计（不接受向下向上），高保质悬浮扬声器组合，整体功率≥ 2*20W。
11.智慧黑板具有智能遥控器功能，支持键盘操作功能，具有ppt翻页，数字输入，右击，上下左右调整，窗口切换关闭等功能；
12.智慧黑板具有无线麦克风扩声授课功能，可实现音量调节、液晶电量显示功能，音质清晰，不限教室数量限制，无对频、多套使用时串频现象； 
13.无线麦克风具有PPT翻页、一键显示系统界面、一键切换电脑软件、一键关闭电脑、激光笔等功能；
14.智慧黑板支持开机画面自定义，方便学校根据需要，设置特定的开机欢迎语。
15.★智慧黑板至少具备8个前置电容触控式按键，防水防尘，方便用户操作。
16.智慧黑板支持移动端设备无线传输功能，以无线投屏方式将电脑画面、移动设备端内容即时镜像分享到智慧黑板上，支持多操作系统移动设备投屏，同时支持全通道屏幕批注、截图功能，方便教学。
17.智慧黑板支持终端报修功能，控制台查看终端报修状态，可查阅报修记录，可跟踪报修处理过程和处理结果。
18.智慧黑板系统支持对U盘的使用进行有效管控，有权限的用户才可以使用U盘，但需要记录使用人、使用时间和拷贝文件名称等，系统记录备份，便于监管和追溯。
19.智慧黑板触控玻璃具有外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击、表面可承受100MPA的外应力冲击、碎片状态、耐热冲击性能检验合格报告，安全可靠。
二、内置模块化电脑 
1.整机电脑架构，电脑厚度≤30mm；采用插拔式80pin模块架构，与大屏无单独接线， 
2.主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能；
3.处理器性能: 不低于Intel第七代平台 I5处理器;内存性能: 不低于4G DDR4内存（具备双内存条卡槽，支持内存扩充最大至 32G）;硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能; 
4.系统还原:支持硬件一键系统还原功能；
5.网络接入: 采用双Wi-Fi天线，增强无线网络信号，内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11ac标准，具有蓝牙功能模块（不得外设蓝牙模块）。 
6.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB接口、HDMI*1， RJ45*1，满足教学拓展需求。三、无线视频展台
(一)硬件技术参数：
1.像素：800万(3264*2448)；
2.帧数：无线720P和1080P不低于30帧/秒；
3.最大拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒
4.★拍摄镜头机械折臂270度翻转式（非软管式）：90度可拍摄文稿；180度可拍摄课堂活动，用作简易的录播系统；270度可录制微课。
5.磁吸式航空铝合金底座，底座和机身可分离，方便携带随时录制微课。
6.图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，文档格式PDF,DOC,TXT,RTF,XLS，视频格式FLV,MP4,AVI
7.连接方式：支持无线WIFI多点连接，无线传输频率300M/S
8.光源：自然光、LED灯补光
9.为方便移动教学，产品整体重量不超过600g
(二)软件功能参数： 
1.支持笔记本、台式机、平板电脑、智能手机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示；同时连接设备数量不低于5个，无线传输距离可达50米。
2.提供对比教学和实物展示功能，支持2、4、6画面同屏展示进行对比教学。
3.支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。
4.支持与安卓、苹果手机和平板APP，相连可同步拍摄教学资料、试卷和实物，录制教学视频与微课。
5.支持一键OCR文字识别，能同时将中、英文和表格识别成doc/xls/txt/pdf/rtf等格式的文档。
6.支持电脑屏幕、实物展示的视频录制,支持一键切换桌面和实物展示画面录制成同一视频文件，无线录制视频格式支持FLV,MP4,AVI，无须二次转换。
7.支持电子白板讲解批注功能，可以画线、手写、图形、黑板刷可鼠标滚动缩放，支持对实物展示画面任意角度旋转纠偏，可以随时拍照、录像、对展示和批注内容保存。
8.支持图像自动纠偏、裁边、自动展平的处理功能
9.支持微课云平台功能，支持微课上传、下载和在线观看。
10.支持三种拍照方式：软件上有拍照按钮拍照、双击图像拍照、智能识别手势拍照。
11.无线支持多场景微课录制，包括电脑屏幕、实物展示、PPT、分屏对比等内容一次录制成同一个MP4格式的视频文件，无须二次转换格式。
12.微课录制支持录制、暂停、继续录制、停止等操作。
13.支持图片编辑：可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、颜色调整、左转、右转、水平翻转、垂直翻转、去黑边、纠偏、裁剪、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理
14.支持内容分类管理，系统自动按照图片、微课、文档等分类存档，微课按生成的日期自动归档，可以对图片、微课、文档分类查看，微课可在类目下按日期查看，方便文件管理和查找。
1、客户端与服务端建立连接后，直达远程桌面，用户无需繁琐操作即可及时控制PC。
2、菜单栏分屏显示，可进行上下滑动，符合用户在移动设备上的操作习惯。
3、批注功能提供快捷悬浮图标，在远程桌面和PPT远程控制放映状态下，可一键进入批注页面，避免频繁切换带来的操作负担，提高工作效率。快捷图标可自由拖动，防止图标遮挡观看内容。
4、批注功能内置的操作按钮非隐藏式设计，直接悬浮于操作界面，简明直接，便于操作。
5、批注功能中包含红、绿、蓝三种颜色的批注笔，并支持橡皮擦、聚光灯功能。
6、支持一键快速截屏功能，并能保存批注笔迹及图像。
7、支持移动端音量±键对PC端应用程序的内容显示区域进行独立缩放，方便用户使用移动设备远程控制PC端的EXCEL、Word、PDF、浏览器等常用应用程序的显示效果。
四、移动授课
9、支持移动端对PC端应用程序的内容显示区域进行翻页操作，方便用户使用移动设备远程控制PC端的EXCEL、Word、PDF、浏览器等常用应用程序的滚动翻页。
五、备授课教学软件
1、 书写：提供快捷简单的书写方式，在工具栏呈现三种常用普通笔颜色能一键切换到所需颜色，支持设置自定义颜色选择、笔迹粗细以及透明度选择。并且支持对书写线条作智能修正，让书写的线条更直，弧更圆滑。
2、 桌面模式：支持画板一键收起，收起后以快捷图标形式悬浮显示在系统桌面上，可实现拖动到屏幕任一位置。单击快捷图标可展开工具栏面板，实现书写功能、笔迹擦除、全屏擦除、鼠标选择功能，背景以用户操作界面为背景，方便用户进行对桌面各种运行的软件和文档进行标注。支持20点书写，手势擦除，在桌面模式下同时支持导出图片，并可一键回到白板主界面。
3、 通用工具：提供常用教学工具，支持添加图片、四线格、田字格、数控展台、聚光灯、放大镜、倒计时、随机点名、截屏、撤销、反撤销、手势漫游、板中板、手势缩放、录屏录音、图形、直尺、工具栏管理等辅助工具。
4、 聚光灯：支持圆形和矩形两种聚光区域，拖动放大缩小聚光区域，支持设置屏幕区域为半透明。支持画布部分区域突出显示，支持自定义大小，支持移动聚光区域。
5、 随机点名：支持随机数方式的随机点名，支持设置随机数范围。
6、 工具栏管理：支持用户根据使用习惯可自行添加常用辅助教学工具到工具栏，最多可以添加7个工具。
7、 书写工具:提供普通笔、排笔、荧光笔等书写工具，系统自带不少于三种颜色的笔，可快速选择笔的粗细和颜色和透明度用于书写教学。
8、音乐工具：具有钢琴学科工具，可以进行钢琴教学。支持弹奏延音呈现（支持延音开关），支持弹奏录制功能，支持即时弹奏。
9、历史纪年表：具有历史纪年表，可根据历史朝代的点选了解相应朝代的介绍。
10、国旗：可以根据各大洲选择出现国旗进行教学，也可以独立搜索国家名称出现国旗进行教学。国旗可以插入到书写板（画板）中进行教学。
11、页面功能：在授课模式下支持新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面；可以在页面预览中翻看已操作过的页面，支持再次编辑；支持导出页面保存为多种图片格式，如jpg,bmp,png等。支持保存时自动删除所有空白页，方便老师快速管理和保存有效页面。生成的文件名有软件名称和时间，方便老师检索使用。
12、支持离线模式：无需联网、无需登陆账号即可使用讲解、录屏录音等功能。
13、备课：分学科、分学段提供通用类型、学科的多种交互工具，帮助教师轻松展开数字化备课，构建数字化教学的新常态；备授课支持两种模式：课件模式和书页模式。
14、趣味匹配控件:能够让用户通过拖拽匹配实现互动，支持自定义1到8组进行匹配，并能够即时反馈。支持用户选择使用设计好的模板进行编辑。提供两种判断形式，过程判断和结果判断，并能够即时反馈。匹配的内容支持文字和图片。支持到章到节智能推送本课可使用的匹配练习，用户可一键式拖拽直接使用。
15、课件导出：支持将备好的课件导出为exe格式和upub格式，exe格式文件可脱离客户端直接在任何一台符合运行要求的Windows电脑上打开，upub格式需要安装客户端软件，导入后支持再次编辑。
16、资源推送：支持按学科年级书籍到章到节将该课相关资源推送给用户，包括课件、教案、素材、试题、生字、实验、视频等类型，并可按类型进行筛选。支持将推送的资源拖拽至课件中使用。
17、教学地图和缩略图：在制作书页模式的课件时，添加的资源支持以导航的方式显示出来，并可编辑名称，支持在导航里拖拽方式进行排序，点击任意资源，即跳转至该书页；同时支持缩略图方式在导航栏中排序并呈现，两种方式能随时切换。
18、书页模式：以电子课本内容为基础进行快捷备课。系统提供了多出版社、多学科、多年级的电子教材，支持将课件等素材一键拖拽下载至电子课本页。支持快速调用在线资源库及本地资源等进行十分便捷的备课。

六、助教软件
1.当使用PPT软件播放课件时，在一体机左右两侧和下方会自动生成快捷工具栏；其中两侧工具栏包含笔、选择、上下翻页、当前页、总页数和页面预览导航等功能按键;下方工具栏包含选择、批注笔、橡皮擦、放大镜、聚光灯、板中板、本地保存、二维码分享等功能按键。
2.既可以通过两侧翻页箭头翻页，也可以在选择状态下单击屏幕翻页；支持在选择状态时，使用手势操作，对PPT所有页面全屏预览。
3.支持对PPT课件进行批注保存，在退出PPT播放时提示是否保存批注内容，以方便老师保存对应的批注至课件中。
4.页面预览和导航：可对课件所有页面进行预览，预览时支持页码显示，预览可始终保持合适比例而不会被拉伸变形，可点击某一页实现导航跳转，方便老师快速转到某一页。
5.快速批注和选择：在使用助教软件播控相应文档时，两侧按钮区最上方均会显示一个多功能按钮，该按钮点击后可切换到笔或者选择状态，方便老师在上课时，不用弯腰从两侧就可以快速切换操作状态。
6.PPT批注和擦除：使用PPT课件播控时，批注笔支持更换颜色，对PPT课件的批注，支持橡皮擦工具进行擦除。
7.放大镜与聚光灯：支持对页面进行多倍放大，放大倍率可调，放大区域可调，位置可以任意拖动；支持聚光灯功能，点击后周围区域将黑屏。
8.板中板：支持板中板功能，支持在课堂教学中即时批注，支持手势漫游与缩放，支持更换板中板背景颜色，支持增加页、下一页、上一页、页码显示，支持导出保存所有板中板内容为图片，支持板书批注和擦除。
9.本地保存：在PPT播控时，支持本地保存为PDF格式文档。
10.二维码分享：支持二维码即时分享，二维码可放大，以方便离屏较远的同学扫码；分享内容为PDF格式，课件均支持下载保存,课件页面能进行缩放操作而不失真。 
11.软件支持多种文档格式：除ppt外，还支持pdf/.xls/.xlsx/.doc/.docx等多种格式的课件进行播控教学；所有格式均是以矢量方式打开，而非导入图片方式。
12.支持对xls/.xlsx/.doc/.docx等多种文档格式打开后进行批注教学，支持保存和另存为PDF格式，以防止学生在传播过程中篡改教学内容和批注内容。
13.PDF批注和擦除：批注支持普通笔和荧光笔,支持笔粗细和笔颜色的选择,可对PDF当前页面进行即时批注，批注内容可保存；对pdf的批注可随时进行擦除。
14.支持手势操作：使用助教软件打开任意文档后，可使用单点或多点进行手势操作，支持单点上滑下滑页面，支持多点进行页面缩放操作，在板中板中，亦支持对页面的手势操作，支持漫游和缩放操作；所有缩放内容均是基于矢量的缩放。
15.PDF页面比例支持：支持对PDF页面当前比例数值的显示，支持任意调节PDF页面比例，页面比例支持多级缩放；同时支持实际大小、适合界面、适合宽度、适合高度等多种自动比例显示。
16.软件支持在线升级，检测更新发现新版本后，用户可选择是否进行升级。
中标后合同签订前提供针对此项目的授权及售后服务承诺函。
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	实物展示台
	一、硬件参数
像素：≥500万像素；
变焦：光学放大10倍，数码放大10倍；
解像度： ≥1000线
对焦/白平衡：自动/手动
图像特技：标题、负片、冻结、旋转（0、90、180、270）、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白、画中画、遮屏
显示速率：≥30fps
SD卡存储：最大支持32G存储（海量图片存储）
接口：RGB输入输出各2组、HDMI输入输出各1组、USB2.0接口2组、内置SD 卡插槽,RCA音频输入2组，RCA音频输出1组、RS232接口1组、内置麦克风；
支持无PC批注功能：
支持实时批注、简易电子白板功能：
内置简易中控功能：可控制投影机开关机，投影机输入信号切换等；
支持全高清FHD录制；
光源：2*1W LED双臂灯；
二、软件参数（展台系统）
1. 具有拍照截图、智能连拍功能，支持通用、文档、色彩三种图像模式，方便用户根据实际教学场景切换模式；
2. 不借助物理按键和触摸菜单，通过手势实现图像360°旋转、放大、缩小、移动、全屏等操作；
3. 具有点击方式进行实时画面及图片的同屏对比功能，且支持本地图片导入功能；
4. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动；
5. 支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像，生成正式文档；
6. 同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持不少于五张图片同屏对比；
7. 支持拍照图片去背景功能；
8. 图像修正：具有缺角补边功能；
9. 展台软件具有自检功能：硬件检测、解码器等，方便维护升级.；
10. 索引栏支持左右位置互换，方便教学使用；且实时画面始终置于索引栏顶部，可随时调用；
11．支持最少5幅展台画面插入白板软件进行批注；
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	一层107多媒体教室

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	扩声系统
	
	
	
	

	1
	86寸交互智能平板+        移动支架
	1、 屏幕尺寸：≥ 86英寸；
2、显示比例：16:9；可视角度：≥178°；分辨率：≥3840*2160；
3、亮度：≥300cd/m2； 对比度：≥3000:1；屏幕显示灰度分辨等级≥256灰阶，保证画面显示效果细腻；
4、前置输入接口：前置具备2路双系统智能USB3.0接口，且接口具有中文标识，接口保护装置，防止USB接口撞坏，当外接U盘等设备时可有效防止关黑板撞坏；（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章佐证）
5、后置输入接口： HDMI（其中1路兼容MHL，支持HDMI 2.0）≥2、VGA（含音频）≥1、TV USB≥1、RJ45输入≥1、RF≥1、YPbPr≥1、RS232≥1、AV输入≥1、触摸USB≥1、Intel 80针标准OPS 接口≥1；Type-C≥1；智能USB≥1;
6、输出接口： AV输出≥1、同轴≥1路、RJ45输出≥1、耳机输出≥1、HDMI输出≥1;
7、触摸外框结构：一体化设计的全封闭结构，边框宽度小于16mm，外观边框平滑、无棱角；前方无任何螺钉；（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
8、钢化玻璃表面做防眩光处理，可见光透过率≥88%，光泽度（AG面）70±10，雾度3%-8%（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
9、★一体机前面框设计有相应的吸附书写笔的凹槽，至少能吸附2支书写笔。（提供证明文件复印件加盖供应商公章。）
10、★具有电容智能触控快捷键，以实现常用系统快捷菜单和电子白板软件快捷菜单，快捷键不低于16个；快捷菜单中包括信号源通道切换、音量调节、开关一体机和开关电脑、关闭屏幕背光等功能；电子白板软件快捷菜单；平时不用时一键隐藏,不影响和占用屏幕的实际尺寸大小，整机触摸区域无图标按键，不占用屏幕面积，防止误碰，操作简单快捷。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章）
11、当电脑使用PPT整页显示时，在一体机显示屏左右两边会自动出现返回、快捷板书、批注笔、向上、向下等半透明控制按钮，方便老师控制PPT向上、向下翻页、停页，用于控制PPT讲解的进度；停页时可用批注笔对当页内容进行标注、书写；
12、支持DTMB数字电视接收解调，具有一般电视接收功能；（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
13、在无PC情况下提供安卓白板软件，支持安卓系统在各通道实现20点书写；支持安卓白板软件手势擦除和清屏功能。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
14、指定开机源，定制开机画面，锁定开机音量，设置开机PC一次开机。
15、支持5G 无线Wifi。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
16、外接信号源时，支持智能跳转、询问跳转和不跳转三种模式；智能跳转模式下，外接信号源接入后会自动跳转到接入信号源；支持无信号自动跳转，无信号时会自动返回到OPS 信号源，如无OPS 信号会回到安卓主面。
17、整机MTBF≥80000小时。
18、工作噪声声压≤35dB（A）（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
19、扬声器：≥2个扬声器，左右输出功率≥ 2*15W；、
20、支持手势上拉出底部导航栏，风格同安卓PAD。可快速的切换到主页、调出安卓电子白板、声音调节和设置等。
21、无线智能遥控：具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12 功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows 等快捷按键，可一键开启白板软件、一键系统还原、PPT 翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏、信号源自动调整，内置电脑通道切换快捷键，HDMI通道循环切换键，AV通道切换快捷键，信号源菜单键，安卓下启动白板软件，PC下启动备授课软件，屏幕分辨率切换，画面尺寸设置，可设置16:9，4:3，点对点画面，屏幕截屏等功能。
22、支持智能U 盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key 即可解锁；支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键、触摸及遥控器，可自定义解锁密码。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
23、具备智能诊断功能，可以诊断电视硬件故障和软件故障，支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，并指导解决电视出现的问题，诊断完成需要报修时可扫描二维码报修。
24、具有一键除雾功能，针对气候环境潮湿的区域可快速消除屏幕结雾。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
25、支持无线传屏。
采用模块化电脑方案，与交互触控一体机采用intel标准80针ops接口连接，模块化电脑支持独立使用。CPU：≥i5 ，主频≥2.0GHz；内存 ≥4G；硬盘≥128G SSD。网卡：集成千兆网卡。
2、 中标后合同签订前提供针对此项目的授权及售后服务承诺函影印件或复印件，需加盖供应商公章。
	1
	台

	二层205老党员驿站 

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	扩声系统
	
	
	
	

	1
	86寸交互智能平板+        移动支架
	1、 屏幕尺寸：≥ 86英寸；
2、显示比例：16:9；可视角度：≥178°；分辨率：≥3840*2160；
3、亮度：≥300cd/m2； 对比度：≥3000:1；屏幕显示灰度分辨等级≥256灰阶，保证画面显示效果细腻；
4、前置输入接口：前置具备2路双系统智能USB3.0接口，且接口具有中文标识，接口保护装置，防止USB接口撞坏，当外接U盘等设备时可有效防止关黑板撞坏；（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章。）
5、后置输入接口： HDMI（其中1路兼容MHL，支持HDMI 2.0）≥2、VGA（含音频）≥1、TV USB≥1、RJ45输入≥1、RF≥1、YPbPr≥1、RS232≥1、AV输入≥1、触摸USB≥1、Intel 80针标准OPS 接口≥1；Type-C≥1；智能USB≥1;
6、输出接口： AV输出≥1、同轴≥1路、RJ45输出≥1、耳机输出≥1、HDMI输出≥1;
7、触摸外框结构：一体化设计的全封闭结构，边框宽度小于16mm，外观边框平滑、无棱角；前方无任何螺钉；（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
8、钢化玻璃表面做防眩光处理，可见光透过率≥88%，光泽度（AG面）70±10，雾度3%-8%（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
9、★一体机前面框设计有相应的吸附书写笔的凹槽，至少能吸附2支书写笔。（提供证明文件复印件加盖供应商公章。）
10、★具有电容智能触控快捷键，以实现常用系统快捷菜单和电子白板软件快捷菜单，快捷键不低于16个；快捷菜单中包括信号源通道切换、音量调节、开关一体机和开关电脑、关闭屏幕背光等功能；电子白板软件快捷菜单；平时不用时一键隐藏,不影响和占用屏幕的实际尺寸大小，整机触摸区域无图标按键，不占用屏幕面积，防止误碰，操作简单快捷。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章。）
11、当电脑使用PPT整页显示时，在一体机显示屏左右两边会自动出现返回、快捷板书、批注笔、向上、向下等半透明控制按钮，方便老师控制PPT向上、向下翻页、停页，用于控制PPT讲解的进度；停页时可用批注笔对当页内容进行标注、书写；
12、支持DTMB数字电视接收解调，具有一般电视接收功能；（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
13、在无PC情况下提供安卓白板软件，支持安卓系统在各通道实现20点书写；支持安卓白板软件手势擦除和清屏功能。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
14、指定开机源，定制开机画面，锁定开机音量，设置开机PC一次开机。
15、支持5G 无线Wifi。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证。）
16、外接信号源时，支持智能跳转、询问跳转和不跳转三种模式；智能跳转模式下，外接信号源接入后会自动跳转到接入信号源；支持无信号自动跳转，无信号时会自动返回到OPS 信号源，如无OPS 信号会回到安卓主面。
17、整机MTBF≥80000小时。
18、工作噪声声压≤35dB（A）（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
19、扬声器：≥2个扬声器，左右输出功率≥ 2*15W；、
20、支持手势上拉出底部导航栏，风格同安卓PAD。可快速的切换到主页、调出安卓电子白板、声音调节和设置等。
21、无线智能遥控：具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12 功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows 等快捷按键，可一键开启白板软件、一键系统还原、PPT 翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏、信号源自动调整，内置电脑通道切换快捷键，HDMI通道循环切换键，AV通道切换快捷键，信号源菜单键，安卓下启动白板软件，PC下启动备授课软件，屏幕分辨率切换，画面尺寸设置，可设置16:9，4:3，点对点画面，屏幕截屏等功能。
22、支持智能U 盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key 即可解锁；支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键、触摸及遥控器，可自定义解锁密码。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
23、具备智能诊断功能，可以诊断电视硬件故障和软件故障，支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，并指导解决电视出现的问题，诊断完成需要报修时可扫描二维码报修。
24、具有一键除雾功能，针对气候环境潮湿的区域可快速消除屏幕结雾。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件佐证）
25、支持无线传屏。
采用模块化电脑方案，与交互触控一体机采用intel标准80针ops接口连接，模块化电脑支持独立使用。CPU：≥i5 ，主频≥2.0GHz；内存 ≥4G；硬盘≥128G SSD。网卡：集成千兆网卡。                           26 中标后合同签订前提供针对此项目的授权及售后服务承诺函
	1
	台

	二层211电视室

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	扩声系统
	
	
	
	

	1
	85寸电视机
	尺寸  1952mm*1124.1mm*76.9mm
 显示面边宽  四边*22mm
 电视系统  图像制式
声音制式  PAL、 NTSC、SECAM
D/K、B/G、I、 M/N
规格参数
 功放特性  喇叭最大输出功率
音频特性  8欧10W*2
丽音/双语/环绕立体声
 物理解析度  3840*2160(4K)
 色彩度(最大)  16.7M/1.07B (8-bit / 8-bit + Dithering)
 液晶面板 亮度 400cd/m²(PAL)
 对比度  5000:1 (PAL)
 视角（度） H:170 V:170(全视角)
主板型号 D20
 主板参数  CPU型号
系统  A53-A72(双核)1.1G
Android 7.1
 运行内存  2G
 存储容量  8G
VGA输入*1
PC-AUDIO输入*1
RF输入*1
CVBS输入*1
 输入端子  视频输入  HDMI*3
MiniCVBS*1
YUV*1
USB2.0*2
USB3.0*1
EARPHONE输出*1
Coax输出*1
RJ45输入*1
 安装方式  壁挂，底座（可选）
 电压范围  交流110V-240V/60Hz
 整机功率  ≤180W
 待机功耗  ≤0.5W
 包装方式  纸箱包装
 附件  说明书、遥控器、电池、合格证、保修卡、壁挂
 贮藏温度 -20℃～40℃
 存储湿度  5%RH ～ 95%RH
 环境参数 操作温度 5℃ ～ 35℃
 操作湿度  20%RH ～ 80%RH
 使用寿命 ≥60000 小时
	1
	台

	二层213通用教室

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	扩声系统
	
	
	
	

	1
	二分频全频音箱
	1.倒相式低频辐射的二分频全频系统；
2.表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉；
3.高效，高质量单元配置，可悬挂安装。
4.单元结构：10"低音×1，1"高音×1
5.频响范围(±3dB)：55Hz-18,000Hz
6.灵敏度（折算到1m，1W）：98±2dB
7.最大声压级：123±2dB
8.输入阻抗：8Ω
9.额定功率：250W
10.指向性（H×V）：90°×40°
11.★为保证产品稳定，投标时需提供证明文件以保证产品具有防潮防腐蚀防氧化的音圈（投标时提供证明文件复印件并加盖供应商公章）；
12.★为保证产品稳定，投标时需提供的证明文件以保证产品的稳定性以及使用寿命（投标时提供证明文件复印件并加盖供应商公章）；                                                                                                                                 
	4
	只

	2
	壁挂式专业音箱支架
	材料：金属+锌合金
承重：15-20kg
特点：安装、使用方便
	4
	只

	3
	专业立体声功放
	1.全新的外观设计，标准机箱，适合标准机柜安装；
2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调；
3.支持2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入，使用更方便和灵活；
4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出；
5.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；
6.采用温度补偿技术和低噪声设计，左右两侧各配置一个散热窗口，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态；
7.支持整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害；
8.支持LED指示灯显示各通道工作状态，显示内容包括:电源“power”,削顶“clip”,信号“signal”,直流保护“DC”,高温“TEMP”等；
9.采用先进的防冲击保护设计，即使功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击；
10.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,额定输出/每声道,8Ω≥400W，额定输出/每声道,4Ω≥700W，额定输出/桥接,8Ω1400W；
11.输入灵敏度≥1.2dBV；
12.通道阻抗4-16Ω ；
13.信噪比≥100dB；
★14.需提供中国国家强制性产品认证3C证书影印件或复印件，需加盖供应商公章；
★15.为保证该设备能够保证峰值功率的正常稳定使用，要求该设备提供相关证书复印件加盖供应商公章。
	2
	台

	4
	液晶显示可调频真分集无线话筒
	频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选）
调制方式：FM(PLL)
接收形式：真正分集接收
灵  敏  度：3uV(52dB  S/N)
发射机:
频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选）
信  噪  比：≥110dB(A)
接收形式：真正分集接收
邻道干扰比：≥80dB

	1
	套

	5
	数字前级音频处理器
	1.支持2×24LCD蓝色背光显示功能，支持≥6段LED显示输入和输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态；
2.支持≥2路可选音频信号输入，≥1路光纤信号输入，≥1路同轴信号输入，≥6路音频信号输出，≥5个话筒输入，每路输出支持光纤输出模式，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz；                                                                    
3.每个输入和输出均支持6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还支持Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4.提供USB、WIFI或者RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器,支持远程控制和红外线控制，通过RS485接口远程控制距离可超过1500米；
5.支持面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，单机可存储≥30种用户程序，支持通过PC软件可进行设备之间的复制；
6.支持通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态；
7.支持1.96KHz采样频率，内置32-bitDSP处理器，支持24-bitA/D及D/A转换；
8.每个输入和输出均支持延时和相位控制及哑音设置，输入延时≥30ms，输出延时≥60ms，延时单位支持毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
9.输入通道支持调噪声门，输出通道支持控制增益、压限及选择输入通道信号，并支持将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制；
10.★提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章。                                                                                                                                                                                                                               
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	电源时序器
	1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座；
2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道；
3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行；
4.单路负荷:10A
5.电源容量:总容量220V，16A
6.输入电源:AC220-240/50Hz
7.支持多种控制方式:手动顺序启动、短路信号触发控制（TIMER IN口接入短路信号），支持TIMER LINK接口输出短路信号。
8.电源输出顺序间隔时间:0.5~1.5S
9.★提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章。(报告内容需要体现第7、8项）
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	会议室机柜
	标准化模式，以满足各种需求；
采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量达500公斤；
机柜内设计4条可调节铝型材槽轨；
底座可着地或安装活动脚轮；
装配简单，方便搬运。
安装空间：18U
基本配置：
底座、支架、顶盖和两个侧板；
四条可调节铝合金槽轨；
四个活动脚轮；
配置14条可调横托条、一块前板；
可调节横托条、前面板和托盘供另选购。
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	弹起式多媒体桌插
	一个电源、一个VGA、一个HDMI、一个3.5音频、一个网络、一个USB
	2
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	86英寸智慧互动黑板
	1.智慧黑板采用一体化设计，由三个部分拼接而成，整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写的功能。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。
2.智慧黑板产品所有核心驱动模块位于黑板中间区域，不允许采用分离式接线连接等设计方式，整机尺寸：宽≥4000mm ，高≥1270mm ，厚≤80mm。
3.智慧黑板采用86英寸4k超高清 LED 液晶屏，对比度≥1400:1，亮度≥500cd/㎡，可视角度≥178度，物理分辨率：≥3840×2160。 
4.★智慧黑板采用纳米银网电容触控技术，表面无可见金属导线，高透过率，高清晰度，触控更加精准。即插即用，全封闭防水、防尘，书写、画线流畅，无断笔、无锯齿、无延迟；支持手势擦除。 
5.智慧黑板采用全贴合工艺，书写钢化玻璃与液晶屏之间使用光学胶体贴合，无水汽、水雾产生，灰尘或水迹不影响触控。
6.智慧黑板信号接口基本要求：HDMI 输入*2，VGA 输入*1，VGA 输出*1，LAN 输入* 1，LAN 输出*1，MIC*1，B 型 USB 触摸端口*1，RS232*1 ，SD*1等常用端口。
7.智慧黑板全平面防水防尘功能，具备至少4路隐藏式或有拉盖保护式前置USB接口（不接受向下）,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统数据读取，方便数据共享操作。
8.智慧黑板自带安卓（Android）5.0系统 或以上，内存 2GB 以上，存储4GB 以上。
9.在嵌入式安卓系统下，书写白板须实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小；白板书写教学内容可以通过扫描二维码的方式共享下载查阅学习。
10.智慧黑板具有前置朝向音箱设计（不接受向下向上），高保质悬浮扬声器组合，整体功率≥ 2*20W。
11.智慧黑板具有智能遥控器功能，支持键盘操作功能，具有ppt翻页，数字输入，右击，上下左右调整，窗口切换关闭等功能；
12.智慧黑板具有无线麦克风扩声授课功能，可实现音量调节、液晶电量显示功能，音质清晰，不限教室数量限制，无对频、多套使用时串频现象； 
13.无线麦克风具有PPT翻页、一键显示系统界面、一键切换电脑软件、一键关闭电脑、激光笔等功能；
14.智慧黑板支持开机画面自定义，方便学校根据需要，设置特定的开机欢迎语。
15.★智慧黑板至少具备8个前置电容触控式按键，防水防尘，方便用户操作。
16.智慧黑板支持移动端设备无线传输功能，以无线投屏方式将电脑画面、移动设备端内容即时镜像分享到智慧黑板上，支持多操作系统移动设备投屏，同时支持全通道屏幕批注、截图功能，方便老师教学；。
17.智慧黑板支持终端报修功能，控制台查看终端报修状态，可查阅报修记录，可跟踪报修处理过程和处理结果。
18.智慧黑板系统支持对U盘的使用进行有效管控，有权限的用户才可以使用U盘，但需要记录使用人、使用时间和拷贝文件名称等，系统记录备份，便于监管和追溯。
19.智慧黑板触控玻璃具有外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击、表面可承受100MPA的外应力冲击、碎片状态、耐热冲击性能检验合格报告，安全可靠。
二、内置模块化电脑 
1.整机电脑架构，电脑厚度≤30mm；采用插拔式80pin模块架构，与大屏无单独接线， 
2.主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能；
3.处理器性能: 不低于Intel第七代平台 I5处理器;内存性能: 不低于4G DDR4内存（具备双内存条卡槽，支持内存扩充最大至 32G）;硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能; 
4.系统还原:支持硬件一键系统还原功能；
5.网络接入: 采用双Wi-Fi天线，增强无线网络信号，内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11ac标准，具有蓝牙功能模块（不得外设蓝牙模块）。 
6.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB接口、HDMI*1， RJ45*1，满足教学拓展需求。三、无线视频展台
(一)硬件技术参数：
1.像素：800万(3264*2448)；
2.帧数：无线720P和1080P不低于30帧/秒；
3.最大拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒
4.★拍摄镜头机械折臂270度翻转式（非软管式）：90度可拍摄文稿；180度可拍摄课堂活动，用作简易的录播系统；270度可录制微课。
5.磁吸式航空铝合金底座，底座和机身可分离，方便携带随时录制微课。
6.图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，文档格式PDF,DOC,TXT,RTF,XLS，视频格式FLV,MP4,AVI
7.连接方式：支持无线WIFI多点连接，无线传输频率300M/S
8.光源：自然光、LED灯补光
9.为方便移动教学，产品整体重量不超过600g
(二)软件功能参数： 
1.支持笔记本、台式机、平板电脑、智能手机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示；同时连接设备数量不低于5个，无线传输距离可达50米。
2.提供对比教学和实物展示功能，支持2、4、6画面同屏展示进行对比教学。
3.支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。
4.支持与安卓、苹果手机和平板APP，相连可同步拍摄教学资料、试卷和实物，录制教学视频与微课。
5.支持一键OCR文字识别，能同时将中、英文和表格识别成doc/xls/txt/pdf/rtf等格式的文档。
6.支持电脑屏幕、实物展示的视频录制,支持一键切换桌面和实物展示画面录制成同一视频文件，无线录制视频格式支持FLV,MP4,AVI，无须二次转换。
7.支持电子白板讲解批注功能，可以画线、手写、图形、黑板刷可鼠标滚动缩放，支持对实物展示画面任意角度旋转纠偏，可以随时拍照、录像、对展示和批注内容保存。
8.支持图像自动纠偏、裁边、自动展平的处理功能
9.支持微课云平台功能，支持微课上传、下载和在线观看。
10.支持三种拍照方式：软件上有拍照按钮拍照、双击图像拍照、智能识别手势拍照。
11.无线支持多场景微课录制，包括电脑屏幕、实物展示、PPT、分屏对比等内容一次录制成同一个MP4格式的视频文件，无须二次转换格式。
12.微课录制支持录制、暂停、继续录制、停止等操作。
13.支持图片编辑：可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、颜色调整、左转、右转、水平翻转、垂直翻转、去黑边、纠偏、裁剪、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理
14.支持内容分类管理，系统自动按照图片、微课、文档等分类存档，微课按生成的日期自动归档，可以对图片、微课、文档分类查看，微课可在类目下按日期查看，方便文件管理和查找。
1、客户端与服务端建立连接后，直达远程桌面，用户无需繁琐操作即可及时控制PC。
2、菜单栏分屏显示，可进行上下滑动，符合用户在移动设备上的操作习惯。
3、批注功能提供快捷悬浮图标，在远程桌面和PPT远程控制放映状态下，可一键进入批注页面，避免频繁切换带来的操作负担，提高工作效率。快捷图标可自由拖动，防止图标遮挡观看内容。
4、提供批注功能的快捷悬浮图标设置，用户可根据使用习惯选择快捷悬浮图标的启动与否。
5、批注功能内置的操作按钮非隐藏式设计，直接悬浮于操作界面，简明直接，便于操作。
6、批注功能中包含红、绿、蓝三种颜色的批注笔，并支持橡皮擦、聚光灯功能。
7、支持一键快速截屏功能，并能保存批注笔迹及图像。
8、支持移动端音量±键对PC端应用程序的内容显示区域进行独立缩放，方便用户使用移动设备远程控制PC端的EXCEL、Word、PDF、浏览器等常用应用程序的显示效果。
四、移动授课
9、支持移动端对PC端应用程序的内容显示区域进行翻页操作，方便用户使用移动设备远程控制PC端的EXCEL、Word、PDF、浏览器等常用应用程序的滚动翻页。
五、备授课教学软件
1、 书写：提供快捷简单的书写方式，在工具栏呈现三种常用普通笔颜色能一键切换到所需颜色，支持设置自定义颜色选择、笔迹粗细以及透明度选择。并且支持对书写线条作智能修正，让书写的线条更直，弧更圆滑。
2、 桌面模式：支持画板一键收起，收起后以快捷图标形式悬浮显示在系统桌面上，可实现拖动到屏幕任一位置。单击快捷图标可展开工具栏面板，实现书写功能、笔迹擦除、全屏擦除、鼠标选择功能，背景以用户操作界面为背景，方便用户进行对桌面各种运行的软件和文档进行标注。支持20点书写，手势擦除，在桌面模式下同时支持导出图片，并可一键回到白板主界面。
3、 通用工具：提供常用教学工具，支持添加图片、四线格、田字格、数控展台、聚光灯、放大镜、倒计时、随机点名、截屏、撤销、反撤销、手势漫游、板中板、手势缩放、录屏录音、图形、直尺、工具栏管理等辅助工具。
4、 聚光灯：支持圆形和矩形两种聚光区域，拖动放大缩小聚光区域，支持设置屏幕区域为半透明。支持画布部分区域突出显示，支持自定义大小，支持移动聚光区域。
5、 随机点名：支持随机数方式的随机点名，支持设置随机数范围。
6、 工具栏管理：支持用户根据使用习惯可自行添加常用辅助教学工具到工具栏，最多可以添加7个工具。
7、 书写工具:提供普通笔、排笔、荧光笔等书写工具，系统自带不少于三种颜色的笔，可快速选择笔的粗细和颜色和透明度用于书写教学。
8、 元素周期表：支持化学元素周期表的金属、非金属、稀有气体等8种分类显示，并且对每种元素的符号、价电子、名称、常见化合价、相对原子质量、分类作了信息简介。方便教师直接进行化学元素周期表教学，节约获取时间。
9、音乐工具：具有钢琴学科工具，可以进行钢琴教学。支持弹奏延音呈现（支持延音开关），支持弹奏录制功能，支持即时弹奏。
10、历史纪年表：具有历史纪年表，可根据历史朝代的点选了解相应朝代的介绍。
11、国旗：可以根据各大洲选择出现国旗进行教学，也可以独立搜索国家名称出现国旗进行教学。国旗可以插入到书写板（画板）中进行教学。
12、页面功能：在授课模式下支持新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面；可以在页面预览中翻看已操作过的页面，支持再次编辑；支持导出页面保存为多种图片格式，如jpg,bmp,png等。支持保存时自动删除所有空白页，方便老师快速管理和保存有效页面。生成的文件名有软件名称和时间，方便老师检索使用。
13、支持离线模式：无需联网、无需登陆账号即可使用讲解、录屏录音等功能。
14、备课：分学科、分学段提供通用类型、学科的多种交互工具，帮助教师轻松展开数字化备课，构建数字化教学的新常态；备授课支持两种模式：课件模式和书页模式。
15、趣味匹配控件:能够让用户通过拖拽匹配实现互动，支持自定义1到8组进行匹配，并能够即时反馈。支持用户选择使用设计好的模板进行编辑。提供两种判断形式，过程判断和结果判断，并能够即时反馈。匹配的内容支持文字和图片。支持到章到节智能推送本课可使用的匹配练习，用户可一键式拖拽直接使用。
16、课件导出：支持将备好的课件导出为exe格式和upub格式，exe格式文件可脱离客户端直接在任何一台符合运行要求的Windows电脑上打开，upub格式需要安装客户端软件，导入后支持再次编辑。
17、资源推送：支持按学科年级书籍到章到节将该课相关资源推送给用户，包括课件、教案、素材、试题、生字、实验、视频等类型，并可按类型进行筛选。支持将推送的资源拖拽至课件中使用。
18、教学地图和缩略图：在制作书页模式的课件时，添加的资源支持以导航的方式显示出来，并可编辑名称，支持在导航里拖拽方式进行排序，点击任意资源，即跳转至该书页；同时支持缩略图方式在导航栏中排序并呈现，两种方式能随时切换。
19、书页模式：以电子课本内容为基础进行快捷备课。系统提供了多出版社、多学科、多年级的电子教材，支持将课件等素材一键拖拽下载至电子课本页。支持快速调用在线资源库及本地资源等进行十分便捷的备课。



六、助教软件
1.当使用PPT软件播放课件时，在一体机左右两侧和下方会自动生成快捷工具栏；其中两侧工具栏包含笔、选择、上下翻页、当前页、总页数和页面预览导航等功能按键;下方工具栏包含选择、批注笔、橡皮擦、放大镜、聚光灯、板中板、本地保存、二维码分享等功能按键。
2.既可以通过两侧翻页箭头翻页，也可以在选择状态下单击屏幕翻页；支持在选择状态时，使用手势操作，对PPT所有页面全屏预览。
3.支持对PPT课件进行批注保存，在退出PPT播放时提示是否保存批注内容，以方便老师保存对应的批注至课件中。
4.页面预览和导航：可对课件所有页面进行预览，预览时支持页码显示，预览可始终保持合适比例而不会被拉伸变形，可点击某一页实现导航跳转，方便老师快速转到某一页。
5.快速批注和选择：在使用助教软件播控相应文档时，两侧按钮区最上方均会显示一个多功能按钮，该按钮点击后可切换到笔或者选择状态，方便老师在上课时，不用弯腰从两侧就可以快速切换操作状态。
6.PPT批注和擦除：使用PPT课件播控时，批注笔支持更换颜色，对PPT课件的批注，支持橡皮擦工具进行擦除。
7.放大镜与聚光灯：支持对页面进行多倍放大，放大倍率可调，放大区域可调，位置可以任意拖动；支持聚光灯功能，点击后周围区域将黑屏。
8.板中板：支持板中板功能，支持在课堂教学中即时批注，支持手势漫游与缩放，支持更换板中板背景颜色，支持增加页、下一页、上一页、页码显示，支持导出保存所有板中板内容为图片，支持板书批注和擦除。
9.本地保存：在PPT播控时，支持本地保存为PDF格式文档。
10.二维码分享：支持二维码即时分享，二维码可放大，以方便离屏较远的同学扫码；分享内容为PDF格式，课件均支持下载保存,课件页面能进行缩放操作而不失真。 
11.软件支持多种文档格式：除ppt外，还支持pdf/.xls/.xlsx/.doc/.docx等多种格式的课件进行播控教学；所有格式均是以矢量方式打开，而非导入图片方式。
12.支持对xls/.xlsx/.doc/.docx等多种文档格式打开后进行批注教学，支持保存和另存为PDF格式，以防止学生在传播过程中篡改教学内容和批注内容。
13.PDF批注和擦除：批注支持普通笔和荧光笔,支持笔粗细和笔颜色的选择,可对PDF当前页面进行即时批注，批注内容可保存；对pdf的批注可随时进行擦除。
14.支持手势操作：使用助教软件打开任意文档后，可使用单点或多点进行手势操作，支持单点上滑下滑页面，支持多点进行页面缩放操作，在板中板中，亦支持对页面的手势操作，支持漫游和缩放操作；所有缩放内容均是基于矢量的缩放。
15.PDF页面比例支持：支持对PDF页面当前比例数值的显示，支持任意调节PDF页面比例，页面比例支持多级缩放；同时支持实际大小、适合界面、适合宽度、适合高度等多种自动比例显示。
16.软件支持在线升级，检测更新发现新版本后，用户可选择是否进行升级。                                 17中标后合同签订前提供针对此项目的授权及售后服务承诺函。
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	65寸电视机
	产品定位：网络电视，智能电视，全面屏电视，超薄电视     屏幕尺寸：65英寸
屏幕比例：16:9    背光方式：直下式（D-LED） 推荐观看距离：5.0米以上
能效等级：3级能效   刷新率：60Hz  可视角度：178/178度  色彩数：16.7M色
扫描方式：逐行扫描  接收制式:PAL/NTSC/SECAM     输出功率:12.5W×2
扬声器:12.5W×4   音效系统:杜比音效，DTS-HD音效 机身尺寸:含底座：1449.6×892.8×278.4mm
	2
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	11
	线材及附件
	优质产品
	1 
	套

	12
	吸音硬包
	优质产品
	100
	平方

	三层会议室

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	数字会议系统
	
	
	
	

	1
	数字高清音视频输入卡
	1.支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号；
2.最高分辨率支持1080p@60Hz；
3.输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
4.输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200；
5.支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输；
6.触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能；
7.可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置；
8.HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。

	1
	张

	2
	数字高清音视频输出卡
	1.支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号；
2.最高分辨率支持1080p@60Hz；
3.输出信号卡的每路输出分辨率可调：720x480i@60Hz、720x576i@50Hz、720x480p@60Hz、720x576p@50Hz、1280x720p@60Hz、1280x720p@59Hz、1280x720p@50Hz、1280x720p@30Hz、1280x720p@25Hz、1280x720p@24Hz、1920x1080i@60Hz、1920x1080i@59Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@59Hz、1920x1080p@50Hz、1920x1080p@30Hz、1920x1080p@29Hz、1920x1080p@25Hz、1920x1080p@24Hz、640x480p@60Hz、640x480p@75Hz、800x600p@60Hz、800x600p@75Hz、1024x768p@60Hz、1024x768p@75Hz、1280x1024p@60Hz、1280x1024p@75Hz、1360x768p@60Hz、1366x768p@60Hz、1400x1050p@60Hz、1600x1200p@60Hz、1440x900p@60Hz、1440x900p@75Hz、1680x1050p@60Hz、1920x1200p@60Hz；
4.支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输；
5.触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能；
6.可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置；
7.HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。

	1
	张

	3
	数字高清音视频输入卡
	1.输入信号卡：4路SDI输入；
2.信号格式支持SDI、HD-SDI、3G-SDI；
3.输入分辨率自动识别；
4.输入信号卡具有倍线功能，默认将低输入分辨率倍线成1080P输出；
5.输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
6.输入信号卡可对视频信号源增加字符，输出时，显示屏右上角默认显示“通道”，可发送指令编辑字符、设置字符显示方位和关闭字符显示，详情可见指令表；
7.输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200；

	1
	张

	4
	数字高清音视频输出卡
	1.输出信号卡：4路SDI输出；
2.信号格式支持SDI、HD-SDI、3G-SDI；
3.SDI输出使用同轴线缆传输可支持最远60m（1080P信号）传输距离；
4.输出信号卡的输出分辨率可调，支持1280x720p@60Hz、1280x720p@50Hz、1920x1080i@60Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@50Hz、1920x1080p@30Hz。

	1
	张

	5
	高清无缝混插矩阵主机箱
	★1.采用触摸屏操控，内置≥4.3寸 LCD真彩色显示屏和电容触摸屏；所有功能项及设置操作信息一目了然，让人机互交极具人性化；（提供产品外观截图证明加盖供应商公章）
2.支持无缝切换功能，支持8路信号输入，8路信号输出，内置无缝切换卡，全彩色处理，无任何色彩丢失，切换时无黑屏闪屏，支持HDMI信号隔行和逐行扫描输出；
3.采用插卡式箱体结构，容易扩展或更换，输入卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI等多种格式；输出卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI等多种格式；
4.支持AV、VGA 等模拟输入音频信号混合；支持DVI、HDMI、SDI 模拟音频/数字音频输入信号混合；支持混合后的信号经切换内嵌音频输出（HDMI、SDI、DVI）；
5.支持定时切换或单独切换等功能。
6.支持远程升级功能，提供≥1路RJ45网络口和≥1路RS-232通讯接口，可方便与个人电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用；                                                                                                                                           
7.支持切换状态和记忆功能：远程网络控制矩阵切换、RS232 切换、面板切换功能；
8.支持掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能；并可保存和调用 ≥10 个切换场景；
9.支持3D、HDMI1.4（部分）、HDCP、与及 DVI 1.0 协议。支持高色深，以及高达 3.25Gbps 速率；                                                                                                         
10.具有EDID计算/切换功能：当一路输出信号送给多个不同分辨率的显示设备时，能自动获取当前切换状态的最佳分率，并触发信号源更改分辨率(可自动和手动切换)；                                                                                                                                                                                                 11.具有电源备份功能：双高性能全制式环保电源(10V-240V)，对主机进行智能热备份，即使其中一个电源断电，系统将自动跳转到另一个电源，持续供电；
12.支持全高清：包括1080p/60 的所有HDTV分辨率和高达1920*1200 的PC的分辨率兼容；
13.★投标时需提供需提供中国质量认证中心出具的（CQC）检验报告影印件或复印件；加盖供应商公章。
18.中标后合同签订前提供针对此项目的授权及售后服务承诺函。
	1
	台
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	智能数字会议系统主机
	1.会议系统控制主机是整个会议系统核心设备，可以实现会议控制、单元设置、讨论发言、会议签到、音效控制、会议全程录音、摄像跟踪、音频输入输出、远程控制等功能，并能与中控系统进行无缝对接；
2.符合IEC 60914 国际标准；
3.支持4.3寸高清彩屏显示和触摸操控：所有功能项及设置操作过程图形化显示，各项功能清晰明了，触摸屏操作直观、简单，人机交互极具人性化；
★4.支持不少以1路RAC接口辅助音频输入，可连接播放器设备等；不少以1路RAC接口辅助音频输出，2路XLR平衡接口音频输出（与RAC输出接口并联），可连接专业功放；（要求提供设备接口图片证明并加盖供应商公章）
5.支持不少于1路RAC接口告警音频输入，支持告警信号联动触发；
★6.支持不少于6路HDMI高清视频输入，不少于6个BNC标清视频输入，不少于1路HDMI输出，不少于1路BNC标清输出，支持自动摄像跟踪功能；（要求提供设备接口图片证明并加盖供应商公章）
7.提供不少于5路8芯DIN航空母座：1路翻译主机连接口，1路扩展主机连接口，3路会议单元连接口；
8.提供不少于1路全双工RS232串口接口，可实现与中控系统的无缝连接；不少于一个RS422串口，连接摄像头控制线，实现对6个摄像头的集中控制；
9.提供1路+5V告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能；
10.提供1路RJ45接口，支持TCP/IP网络协议，可通过PC端软件远程控制系统的全部功能；
★11.提供1路USB接口，支持鼠标控制操作，支持全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选；（要求提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖供应商公章）
12.支持连接128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4096台会议单元；
13.支持14段图示均衡器手动调节，可保存6种均衡模式，并有多种默认模式可供选择，采用高性能DSP数字音频处理技术，具有移频器、低频切除等反馈抑制功能，保证会议发言系统输出高保真音频信号；
★14.支持同时发言人数限制（1/2/3/4/5/6）设置功能（要求提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖供应商公章）；
★15.支持设定VIP代表发言单元，VIP单元在已开启的话筒总数不超过20（FREE模式下20台，其他模式下10台）台的情况下可以自由开启而不受会议模式限制，最多可设置30台VIP单元（要求提供技术参数官网截图证明并加盖供应商公章）；
★16.支持不少于五种会议模式，包括FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY（要求提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖供应商公章）；
★17.支持发言定时和定时发言结束提醒功能：发言定时功能可以设置单元的发言时间，也可关闭发言定时，即不做限制（要求提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖供应商公章）；
18.采用嵌入式操作系统，内置高性能ARM处理器，性能稳定，运行可靠；
19.支持移动控制终端：融入WIFI无线网络技术，利用安卓系统平台，实现安卓平板电脑远程控制会议系统的全部功能。
20.系统显示字幕中/英文两种语言可选择；

	1
	台
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	桌面式发言主席单元
	1.符合IEC60914国际标准
2.纯发言会议单元
3.自带2米专用8芯DIN高密线缆，带一个航空公头插
4.驻极体心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯环（红色/绿色）。发言为红色，申请发言为绿色
5.采用旋钮式插头话筒杆，迷你型麦克风，带有麦克风防风罩，话筒杆长度有315mm、320mm、415mm、430mm可选，有黑色、银白色可选
6.话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护和保存
7.具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫
8.3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机，耳机音量可调
9.超强的抗手机干扰能力
10.具有话筒开关键，主席单元有主席优先键
11.具有按键签到功能
12.每个会议单元都有独一无二的ID编号
13.配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪
14.配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED指示灯和内置扬声器
15.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V
16.具有自动调节均衡功能，能抑制啸叫，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭，防止声音回输
17.话筒开启时具有提示音，可设置提示音的开关状态
18.通过主机设置，主席单元具有优先权功能（可将所有代表单元静音或关闭）、讲台模式（主席单元始终处于打开状态）
19.主席单元具有批准代表的申请发言功能
20.主席单元不受发言人数限制可自由开启
21.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能
22.主席单元的连接位置不受限制
23."手拉手"或"T型"、"+型"连接模式

	1
	只

	8
	桌面式发言代表单元
	1.符合IEC60914国际标准
2.纯发言会议单元
3.自带2米专用8芯DIN高密线缆，带一个航空公头插
4.驻极体心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯环（红色/绿色）。发言为红色，申请发言为绿色
5.采用旋钮式插头话筒杆，迷你型麦克风，带有麦克风防风罩，话筒杆长度有315mm、320mm、415mm、430mm可选，有黑色、银白色可选
6.话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护和保存
7.具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫
8.3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机，耳机音量可调
9.超强的抗手机干扰能力
10.具有话筒开关键，主席单元有主席优先键
11.具有按键签到功能
12.每个会议单元都有独一无二的ID编号
13.配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪
14.配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED指示灯和内置扬声器
15.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V
16.具有自动调节均衡功能，能抑制啸叫，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭，防止声音回输
17.话筒开启时具有提示音，可设置提示音的开关状态
18.通过主机设置，主席单元具有优先权功能（可将所有代表单元静音或关闭）、讲台模式（主席单元始终处于打开状态）
19.主席单元具有批准代表的申请发言功能
20.主席单元不受发言人数限制可自由开启
21.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能
22.主席单元的连接位置不受限制
23."手拉手"或"T型"、"+型"连接模式

	7
	只

	9
	航空安装线缆
	20米8芯航空安装线缆(一公一母接头)
	1
	条

	10
	会议地面掀盖式插座
	1.用于线路预埋连接会议单元
2.用于智能数字会议系统单元连接
3.接口：2个8芯DCN母口，一个AC220V三线万能电源输出插座
4.所有插座均带地线绝缘隔离，确保地线独立
	1
	只
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	网络编程多媒体中央控制主机
	1. 采用全贴片式生产工艺，采用LCD液晶显示屏显示，搭配多个实体按键操作，支持查看修改设备网络参数；
2.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，嵌入式CPU引擎不低于677M，具有中英文可编程界面；
3.支持≥8路独立可编程RS232控制接口，可以收发RS232、RS485、RS422等多种格式数据；
4.支持≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路；
5.支持≥8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可做串口使用，使可编程口总数达到16个；
★6.支持RST 复位按键，用于主机硬件复位；
7.支持≥8路弱电继电器控制接口，可控制5V的开关量；
8.支持≥2个NET网络控制接口，可以并接最大256个网络设备；
9.支持内置≥256MB内存及≥1G的大容量FLASH存储器，FLASH存储器可支持扩展至2G；
10.支持串口环出功能，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出；
★11.提供RJ45网络接口，支持网络级联，支持无限空间扩容，支持传统射频触屏/ipad/iphone/Android(安卓)手持终端，通过wifi与主机通讯，
12.iPad/iPhone/Android(安卓)人机界面编程全面兼容传统触屏的编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换；
★14.支持电力载波通信，省去重新布线的繁琐，提升工程效率；
15.支持编程设置的任何控制协议或者控制代码；
16.支持硬件学习红外功能，内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器；
17.支持双代码的控制，即一键发二种代码；
18.支持从网上下载各种常用的电器设备的红外代码库；
19.设备为了适合任何地区，需可支持全制式环保电源(110V-240V)
20.★投标时须提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章，证明文件带有控制会议单元开启关闭，选择输入到投影的视频信号，控制室内的窗帘与灯光的功能描述。
      
中标后合同签订前提供针对此项目的授权及售后服务承诺函。
	1
	台
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	电源控制器
	1.手动控制:前面板8个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在中控出现故障时可使用这一功能，很好的保护其他的设备。
2.IO控制:在机器的内部有8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广；
3.ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码；
4.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能（常闭需定制）；

	1
	台
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	音量控制器
	1.4路独立音频通道音量调节模块
2.支持平衡或非平衡线路级音频输入／出
3.面板具备小键盘,支持手动操作控制,具有LED指示功能
4.控制方法：通过R232协议控制,可搭配DSPPA系列中控,也全面支持第三方设备
5.输入端口:4个终端模块，支持平衡或非平衡线路级音频输入
6.输出端口:4个终端模块，支持平衡或非平衡线路级音频输出
7.音量频道输入阻抗:680Ω
8.音量频道输出阻抗:10Ω•总谐波失真：-85dB
9.噪声:-85dB
10.输入电平:2VPP
11.声道间隔:-90DB•静音：-104dB
12.均匀性:8-60KHz±0.2dB
13.衰减范围:0-76DB（非静音，最大值）
14.频繁响应:8Hz-60KHz（-3最小值）
15.电源规格:110-220VAC宽电源供电

	1
	台
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	编程软件
	主机配送
	1
	套

	15
	红外发射棒
	主机配送
	8
	根

	16
	高清视频会议分体式终端
	1、采用嵌入式系统架构，具有较强的兼容性，框架协议ITU-TH.323、IETFSIP、支持双流协议：ITU-TH.239,BFCP；兼容业界主流标准终端和网络侧设备；
2、2.4G遥控器和网页登陆便捷设置，、嵌入式硬件解决方案，高效率贴心会议操控服务；
3、支持AAC宽频语音，独有的回声抵消和噪声抑制技术，提供高保真语音效果。音视频接口丰富，支持灵活的会议室集成和多屏扩展。
4、全新H.265编解码能力，最高可支持1080p60fps高清双流体验；

 5、支持1080p60fps高清辅流输入，快速扩展协作能力；丰富的音视频接口，满足快速集成和部署，是大中型会议室、行政办公室，远程教育等远程互动沟通场景的理想选择。
6、音频协议AAC/G.711A/G.711U/G.722，视频协议H.264HP/H.264BP/H.265，辅流协议H.264HP/H.264BP/H.265数据；
7、视频特性：主流输出1080p60fps，1080p30fps，720p60fps，720p30fps，辅流输出1080p60fps，1080p30fps，720p60fps，720p30fps，主流输入1080p60fps，1080p30fps，720p60fps，720p30fps，辅流输入1080p60fps，1080p30fps，720p60fps，720p30fps
8、音频特性快速回声消除（AEC）、自动噪声抑制（ANS）、自动增益控制（AGC）、唇音同步
9、安全性网络适应性超强纠错（SEC）、丢包重传（NACK）、视频前向纠错（FEC），安全性管理TLS和SRTP加密；会议接入加密、会议控制密码、管理员密码；SSH/HTTPS、支持双流加密；
10、支持数字麦克风、USB麦克风、模拟麦克风三种音频输入解决方案，适应不同会议场景，满足更多音频需求；
11、视频输入1xHDMI（1080P60），1xHDMI（1080P60）视频输出1xHDMI（1080P60）、1xHDMI（1080P60）
12、音频输入1x卡农头、支持USB麦克、2xRCA；音频输出1x卡农头、支持USB麦克风
13、其他接口1xUSB3.0、1xUSB2.0、1x10/100/1000MLAN、1x串口
14、一般规范：输入电压DC12V输入电流TBD，工作温度-10°C~40°C，储藏温度-40°C~60°C 
	1
	台
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	高清视频会议摄像机
	1、采用优秀自动聚焦算法，实现快速准确而稳定的自动变焦。
2、采用3D降噪算法，降低图像噪点，精确还原图像色彩。
3、采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，移动迅速，并且快速移动中极其安静。
4、支持红外遥控器控制,根据用户的需要可以使用遥控器,具有距离长、使用灵敏和无死角等特点。
5、支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于500mW。
6、支持RS232级联。
7、最多可设置255个预置位(遥控器设置调用为10个)。
8、图像传感器510万1/2.8英寸CMOS图像传感器
9、有效像素207万、16：9
10、图像分辨率1920x1080P60/50/30/25；1280x720P60/50/30/25；960x540P30；640x360P30；640x480P30；352x288P30；
11、变倍20倍光学变焦
12、焦距4.7～94mm
13、视角2.9°（窄角）～55.4°（广角）
14、光圈F1.6～F3.5
15、数字变倍10倍
16、最低照度0.5Lux
17、数字降噪3D数字降噪
18、白平衡3000K/4000K/5000K/6500K/手动/自动/一键白平衡
19、聚焦自动/手动
20、光圈自动/手动
21、电子快门自动/手动
22、背光补偿开/关
23、图像调节伽马曲线、黑白模式、锐度、对比度、饱和度、色度、亮度
24、信噪比>55dB
25、视频接口HDMI、DVI（2选1输出）；USB3.0
26、图像码流双码流输出
27、视频压缩格式H.265、H.264
28、控制信号接口RS-232
29、控制协议VISCA/Pelco-D/Pelco-P
30、波特率115200/9600/4800/2400bps
31、音频压缩格式AAC、MP3、PCM
32、网络接口1个RJ45100M以太网口
33、网络协议ONVIF/GB28181/RTSP/RTMP
34、水平范围-170°～+170°
35、俯仰范围-30°～+90°
36、水平控制速度0.1°-100°/s，水平预置点速度：100°/s
37、俯仰控制速度0.1°-45°/s，俯仰预置点速度：45°/s
预置位数量用户最多可设置255个预置位（遥控器10个）
38、电压DC12V；电流1A（最大）；功耗12W(最大)
39、工作温度-10℃～+50℃；工作湿度20%～80%
40、尺寸258mm（宽）*172mm（高）*169mm(深)
41、重量1.54kg
42、使用环境室内
43、远程维护升级/重启/复位
	1
	台

	18
	二分频全频音箱
	1.倒相式低频辐射的二分频全频系统；
2.表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉；
3.高效，高质量单元配置，可悬挂安装。
4.单元结构：10"低音×1，1"高音×1
5.频响范围(±3dB)：55Hz-18,000Hz
6.灵敏度（折算到1m，1W）：98±2dB
7.最大声压级：123±2dB
8.输入阻抗：8Ω
9.额定功率：250W
10.指向性（H×V）：90°×40°
11.★为保证产品稳定，投标时需提供证明文件以保证产品具有防潮防腐蚀防氧化的音圈（投标时提供证明文件复印件并加盖供应商公章）；
12.★为保证产品稳定，投标时需提供证明文件以保证产品的稳定性以及使用寿命（投标时提供证明文件复印件并加盖供应商公章）；                                                                                                                        
	4
	只
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	壁挂式专业音箱支架
	材料：金属+锌合金
承重：15-20kg
特点：安装、使用方便
	4
	只
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	专业立体声功放
	1.全新的外观设计，标准机箱，适合标准机柜安装；
2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调；
3.支持2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入，使用更方便和灵活；
4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出；
5.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；
6.采用温度补偿技术和低噪声设计，左右两侧各配置一个散热窗口，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态；
★7.支持整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害；
8.支持LED指示灯显示各通道工作状态，显示内容包括:电源“power”,削顶“clip”,信号“signal”,直流保护“DC”,高温“TEMP”等；
9.采用先进的防冲击保护设计，即使功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击；
10.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,额定输出/每声道,8Ω≥400W，额定输出/每声道,4Ω≥700W，额定输出/桥接,8Ω1400W；
11.输入灵敏度≥1.2dBV；
12.通道阻抗4-16Ω ；
13.信噪比≥100dB；
★14.需提供中国国家强制性产品认证3C证书影印件或复印件，需加盖供应商公章；
★15.为保证该设备能够保证峰值功率的正常稳定使用，要求该设备提供相关证书复印件加盖供应商公章。
	2
	台
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	液晶显示可调频真分集无线话筒
	频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选）
调制方式：FM(PLL)
接收形式：真正分集接收
灵  敏  度：3uV(52dB  S/N)
发射机:
频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选）
信  噪  比：≥110dB(A)
接收形式：真正分集接收
邻道干扰比：≥80dB
	1
	套
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	调音台
	话筒：10
频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）
总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz）
输入通道：16通道：单声道：8；立体声：4
输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1
母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括FX）
USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit
幻象电源电压：+48V
内建数字效果：24编程
外观尺寸：444×130×500mm
功耗：30W
操作温度：0-40℃
净重：6.8kg 
	1
	台
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	数字前级音频处理器
	1.支持2×24LCD蓝色背光显示功能，支持≥6段LED显示输入和输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态；
2.支持≥2路可选音频信号输入，≥1路光纤信号输入，≥1路同轴信号输入，≥6路音频信号输出，≥5个话筒输入，每路输出支持光纤输出模式，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz；                                                                    
3.每个输入和输出均支持6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还支持Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4.提供USB、WIFI或者RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器,支持远程控制和红外线控制，通过RS485接口远程控制距离可超过1500米；
5.支持面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，单机可存储≥30种用户程序，支持通过PC软件可进行设备之间的复制；
6.支持通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态；
7.支持1.96KHz采样频率，内置32-bitDSP处理器，支持24-bitA/D及D/A转换；
8.每个输入和输出均支持延时和相位控制及哑音设置，输入延时≥30ms，输出延时≥60ms，延时单位支持毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
9.输入通道支持调噪声门，输出通道支持控制增益、压限及选择输入通道信号，并支持将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制；
★10.需提供提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章。                                                                                                                                                                                                                                
	1
	台
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	自动反馈抑制器
	1.采用高质量贴片元件和贴片自动焊接和在线检测工艺，内置24-bit高性能DSP处理器，保证了信号的解析度和动态范围；
2.支持2×16 字符背光 LCD 显示，可同时观察到滤波器各种参数；
3.支持输入或输出电平指示，2×8 个发光二极管可显示左、右声道输入或输出电平；
4.支持两路输入接口和两路输出接口，提供1路XLR和1路TRS输入接口，1路XLR和≥1路TRS输出接口；
5.支持64/128超取样24-bitA/D和D/A转换，可以储存≥10组数据，能满足≥10种不同情况音质控制的需要，抑制时衰减范围可低至《-48dB；
6.支持每个声道≥12个频道反馈自动搜寻；单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点，直到手动复位或重新设置；
7.支持手动模式设置≥2×12个滤波器的所有参数，包括频率、Q值等；
8.每个滤波器均有单点、自动两种模式，单点模式下可以调整频率和Q值，在自动模式下只能显示不能调整频率和Q值；
9.内置两个并行处理块，左右声道可单独或并联调整；
10.抑制的频率准确度高，最小误差是《1Hz；可调节抑制宽度，带宽选择是 1/1 或 1/5；
11.频响:20Hz-20kHz(±1dB),噪声:>-95dB, A计权（20Hz-20kHz）
12.线路最大输入电平:+16dB(在+4dB额定电平时)，+2dB(在-20dB额定电平时)；线路最大输出电平:+16dB(在+4dB额定电平时),+2dB(在-20dB额定电平时)

	1
	台
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	电源时序器
	1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座；
2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道；
3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行；
4.单路负荷:10A
5.电源容量:总容量220V，16A
6.输入电源:AC220-240/50Hz
7.支持多种控制方式:手动顺序启动、短路信号触发控制（TIMER IN口接入短路信号），支持TIMER LINK接口输出短路信号。
8.电源输出顺序间隔时间:0.5~1.5S
★9.提供具有检验检测资质的机构出具的证明文件复印件并加盖供应商公章(报告内容需要体现第7、8项）
	1
	台

	26
	会议室机柜
	优质产品
	1
	台

	27
	弹起式多媒体桌插
	一个电源、一个VGA、一个HDMI、一个3.5音频、一个网络、一个USB
	2
	只

	28
	线材及附件
	优质产品
	1 
	套

	LED显示屏系统
	
	
	
	

	1
	LED显示屏室内P2.5全彩           尺寸4.8*2.4=11.52平方
	1结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂贴墙式安装
2室内 2.5全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等.
3模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率128点×64点；整屏分辨率：XX点*XX点=XX点 ，显示尺寸面积：XXm×XXm= XX㎡                                                  
3驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 
4工作电压：在4.5VDC能正常工作
5工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作
6像素点间距：≤2.5mm ；最佳视角：水平≥140°，垂直≥130°                                                      
7物理密度：≥160000点/㎡
8刷新频率：≥3840Hz；
9最大对比度：≥5000：1
10校正后白平衡亮度：≥600cd/m2  
11亮度均匀性   ：≥95%   
12色温：3000K-18000K具有可调整性     
13 灰度级数：大于或等于16bit               
14平均无故障时间：≥10000小时 
15.平整度：≤0.45mm；
16工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。
17、最大功耗：≤457W /㎡，平均功耗≤152.3W/㎡
18、产品具有防磕碰功能。
以上参数需提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章。
1、为保证产品质量、供货渠道的合法性提供制造相应证明文件。
2、★因LED显示屏是电子产品，必须通过国家:GB/T9254-2008A级电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008A级辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；产品抗干扰等级为Class A级（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章。）
3、 ★为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED显示屏产品必须通过国家防火阻燃最高标准V-0级（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章。）
4、★产品须经过国家GB/T2423.3-2016测试标准，在温度为85℃和湿度85%情况下，保证150H以上无故障运行。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章。）
5、★为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章。）
6、★为确保屏体在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，要求投标人所投LED显示屏须通过-40℃和80℃的环境运行测试。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章。）
7、★为了保证设备的安全性能以及人身安全,要求投标人所投LED显示屏在受到持续1min的AC1500V高压冲击下，屏体仍可正常通电工作。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章。)
8、★为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏必须通过噪声实验，≤20dBA(符合NR-10及以上标准级别）。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章。）
9、★为了保证显示屏产品质量稳定和可靠性，LED显示屏必须通过低温启动实验，高温负荷实验，恒定湿热实验 （3大类）。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章。）
10、★提供投标产品原厂出厂配置表、产品出厂技术规格标准或者带有技术参数的中文彩页资料。
中标后合同签订前提供针对此项目的授权及售后服务承诺函。                   
	11.52
	平方

	2
	显示屏接收系统
	1、单卡输出 RGB’数据 24 组；
2、单卡输出 RGBR’数据 16 组
3、 单卡带载像素为256*192(4扫)  128*384(16扫) 128*768(32扫） ；
4、 支持配置文件回读；
5、 支持静态-32扫任意扫描方式，兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片；
6、支持138译码、595译码、5958译码等多种译码方式；
7、宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V；
8、硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境；
9、支持4V防反接保护电路，（可选配不分正负任意接）；
10、 支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序；
11、支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先；
12、 支持逐点亮色度校正；

	16
	张

	3
	LED视频处理器
	  支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路
CVBS，1 路 VGA，1 路 USB 播放。
  支持 3 个窗口和 1 路 OSD。
  支持快捷配屏和高级配屏功能。
  支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。
  支持设备间备份设置。
  视频输出最大带载高达 390 万像素。
  支持带载屏体亮度调节。
  支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。
  支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。
  支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。
  扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。
  前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
	1
	套

	4
	计算机
	I5-pci
VGI输入，DVI输出   原装机
	1
	台

	5
	线材及附件
	优质产品
	1
	套

	灯光系统
	
	
	
	

	1
	嵌入式三基色平板会议灯
	LED平板会议灯 400颗2835贴片灯珠
灯珠：正白光400PCS
显色指数：＞90%
色温：3200K或5600或3200-5600K（可调）
无风扇，独有导热技术，热能快速导出，使其达到超静音功能要求
通信协议：USITTDMX-512
内置控制模块即可实现平滑调光，调光精度达到16bit
调光：0-100%线性调光平滑无闪烁，调光曲线良好，起光亮度低，无明显阶梯感及闪烁、跳变、抖动现象
配件：挡光页
电压：AC100-240V 50-60HZ
保险丝：1.5A   功率：≥70W
高流明：
通道：4CH
功能：主/从机自动识别检测，电子合成无限变换色温、亮度内置4种不同场所使用的色温值可直接调出使用
显示放式方式：4种LED数码显示地址码
保护功能：过流保护/过压保护/温度保护
数据输入输出：3芯卡侬座  
	8
	只

	2
	灯光控台
	 DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。

 最大控制16台电脑灯或64路调光。

 自动生成灯库

 带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。

 内置图形轨迹发生器，有35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。

 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。

 可储存80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。

 可同时输出和运行16个重演场景。

 带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。

 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。

 U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。

 支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。

 预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。

 支持立即黑场。
	1
	台

	2
	灯光桁架
	优质产品
	1
	道

	装修部分
	
	
	
	

	1
	嵌入式空调
	空调类型 嵌入式空调
冷暖类型 冷暖电辅
变频/定频 定频
房间类型 客厅专享
空调匹数 3P
适用面积 34-50㎡
能效比 2.57
能效等级 五级能效
控制方式 遥控
应用场景 家用
技术参数
制冷剂 R22
制冷量 7200W
制冷功率 2800W
制热量 7850W
制热功率 2650W
电辅加热功率 2000W
循环风量 1300m3/h
室内机噪音 48dB
室外机噪音 57dB
特色功能
是否静音 是
清洁功能 自动清洁
电辅加热 支持
其他
电源性能 220V/50Hz
机身颜色 白色
室内机尺寸 870×300×888mm
室外机尺寸 840×840×240mm
室内机质量 38kg
其他性能 独立除湿
空调附件
包装清单 室内机 x1
室外机 x1
遥控器 x1
保修卡 x1
说明书 x1
	3
	台

	2
	铝方通吊顶
	优质产品
	180
	平方

	3
	强电铺设
	优质产品
	180
	平方

	4
	方通灯
	优质产品
	40
	盏

	5
	顶部油漆修补
	优质产品
	180
	平方

	三层319小会议室

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	扩声系统
	
	
	
	

	1
	LED单色会标屏
	LED单色会标屏 尺寸：3.84*0.8=3.072
	3.072
	平方

	大厅LED显示屏系统
	
	
	
	

	1
	LED显示屏室内P2.5全彩            尺寸6.72*2.4=16.128平方
	1结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂贴墙式安装
2室内 2.5全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等.
3模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率128点×64点；整屏分辨率：XX点*XX点=XX点 ，显示尺寸面积：XXm×XXm= XX㎡                                                  
3驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 
4工作电压：在4.5VDC能正常工作
5工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作
6像素点间距：≤2.5mm ；最佳视角：水平≥140°，垂直≥130°                                                      
7物理密度：≥160000点/㎡
8刷新频率：≥3840Hz；
9最大对比度：≥5000：1
10校正后白平衡亮度：≥600cd/m2  
11亮度均匀性   ：≥95%   
12色温：3000K-18000K具有可调整性     
13 灰度级数：大于或等于16bit               
14平均无故障时间：≥10000小时 
15.平整度：≤0.45mm；
16工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。
17、最大功耗：≤457W /㎡，平均功耗≤152.3W/㎡
18、产品具有防磕碰功能。
1、以上参数需提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章。
2.★因LED显示屏是电子产品，必须通过国家:GB/T9254-2008A级电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008A级辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；产品抗干扰等级为Class A级（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章）
3.为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED显示屏产品必须通过国家防火阻燃最高标准V-0级（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章）
4.产品须经过国家GB/T2423.3-2016测试标准，在温度为85℃和湿度85%情况下，保证150H以上无故障运行。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章）
5.★为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章）
6.★为确保屏体在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，要求投标人所投LED显示屏须通过-40℃和80℃的环境运行测试。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章）
7.★为了保证设备的安全性能以及人身安全,要求投标人所投LED显示屏在受到持续1min的AC1500V高压冲击下，屏体仍可正常通电工作。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章)
8.★为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏必须通过噪声实验，≤20dBA(符合NR-10及以上标准级别）。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章）
9.★为了保证显示屏产品质量稳定和可靠性，LED显示屏必须通过低温启动实验，高温负荷实验，恒定湿热实验 （3大类）。（提供具有检验检测机构资质的机构出具有效合格检验证明文件复印件加盖供应商公章）

10.★提供投标产品原厂出厂配置表、产品出厂技术规格标准或者带有技术参数的中文彩页资料。
中标后合同签订前提供针对此项目的授权及售后服务承诺函。                                                
	16.128
	平方

	2
	显示屏接收系统
	1、单卡输出 RGB’数据 24 组；
2、单卡输出 RGBR’数据 16 组
3、 单卡带载像素为256*192(4扫)  128*384(16扫) 128*768(32扫） ；
4、 支持配置文件回读；
5、 支持静态-32扫任意扫描方式，兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片；
6、支持138译码、595译码、5958译码等多种译码方式；
7、宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V；
8、硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境；
9、支持4V防反接保护电路，（可选配不分正负任意接）；
10、 支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序；
11、支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先；
12、 支持逐点亮色度校正；

	25
	张

	3
	显示屏发送系统
	1、DVI视频输入； 
2、 HDMI音频输入.一路标准3.5mm音频输入；
3、 一路USB接口控制，可移除不影响播放 
4、 支持四种取电方式，支持5V供电防反接； 
6、 4路标准RJ45网口输入, 载最大可达260万像素，支持最长4096点，最高2048点，支持宽高自定义刷新60Hz 
7、 可级联多张统一控制，支持上下左右任意拼接，采用RJ11接口级联，稳定可靠； 
9、支持可显示各种图文信息、动画、FLASH文件、视频信息、支持PPT播放。
	4
	张

	4
	LED视频处理器
	专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收4096*2160像素的4K数字信号；支持HDMI、DVI、SDI等数字接口，多路信号间无缝切换；支持拼接、广播级缩放，最大支持7画面显示。具备16个千兆网口输出，单机可支持最宽或最高8192像素的LED显示屏。同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于高端租赁显示屏和小间距LED显示屏。
支持丰富的数字信号接口，包括1路HDMI 2.0、4路DVI、2路SDI；
最大输入分辨率4096*2160@60Hz，支持分辨率任意设置；
最大带载1040万像素，最宽或最高可达8192像素；
支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；
支持7画面显示，位置、大小可自由调节；
支持HDCP 2.2；
双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
支持亮度和色温调节；
支持低亮高灰； 
	1
	套

	5
	动力柜
	配电箱：配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等，,含多功能卡智能上电系统，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能
	1
	台

	6
	线材及附件
	优质产品
	1
	批

	入口测温闸道

	1
	人脸识别门禁
	1、1+8G 3万人脸库；
2、双目200万安防级摄像头；
3、7英寸IPS全面屏，分辨率1024*600，屏幕亮度为450cd/m2
4、不惧高温严寒，工作环境-30℃～70℃，湿度小于90%(无凝结)；
5、IP67防护等级, IK08防暴等级；
6、3万级人脸库，毫秒识别通过、人脸识别速度（1：N）≤0.2S/人；
7、防水
特点&优势
1.采用200万1/2.7寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2.夜间红外/RGB双补光，高效节能工作，通过人体感应自动进入人脸识别工作模式并打开补光
3.支持门未关超时报警、黑名单报警4.支持脱机运行，无需联网
5.外玻璃采用钢化玻璃，透光性好，硬度高，不易变形
6.设备配有百兆网口，支持WIFI无线连接
	2
	台

	2
	人脸识别测温门禁
	1、支持人脸识别、人体测温；
2、支持语音报警提示；
3、测温精度±0.5度，（可搭配黑体，加黑体方案精度±0.3度）；
4、快速布控，支持三脚架配合简易安装;
5、配置透明亚克力防雨罩
	2
	台

	3
	支架
	闸机配套支架
	4
	台

	4
	双门双向控制器
	1、尺寸 （厘米）：16.0 * 10.6；
2、电路板功耗：小于200mA；
3、读卡器输入格式：Wiegand 26-66 bit；
4、可接读卡器数量：两对；
5、可控制门输出：两组；
6、开门延时时间：1-600 秒可调；
7、使用环境温度：-35 至 65 摄氏度
8、使用环境湿度：10-90％RH，无冷凝
	2
	台

	5
	人员通道左
	1400*200*1000mm /20-60人每分钟，实际通行速率受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—900mm，sus304不绣钢/厚度:1.5mm/无刷电机结构/6对红外检测/软翼、室内外/工作电压220V/工作温度范围-20℃~+70℃/标配超级电容，断电开门/常闭模式设定//防夹功能/防冲撞/非法闯入报警
	2
	台

	6
	人员通道中
	1400*200*1000mm /20-60人每分钟，实际通行速率受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—900mm，sus304不绣钢/厚度:1.5mm/无刷电机结构/6对红外检测/软翼、室内外/工作电压220V/工作温度范围-20℃~+70℃/标配超级电容，断电开门/常闭模式设定//防夹功能/防冲撞/非法闯入报警
	2
	台

	7
	人员通道右
	1400*200*1000mm /20-60人每分钟，实际通行速率受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—900mm，sus304不绣钢/厚度:1.5mm/无刷电机结构/6对红外检测/软翼、室内外/工作电压220V/工作温度范围-20℃~+70℃/标配超级电容，断电开门/常闭模式设定//防夹功能/防冲撞/非法闯入报警
	2
	台

	8
	平安学子平台
	◇数据录入
◇通道管理子系统
◇人脸识别系统
◇校园测温应用
	1
	套

	9
	数据看板
	显示全校人数/已到校人数/实时进出人员信息等
	1
	套

	10
	安装调试费
	布线、安装、调试（根据实际场地）
	1
	次

	11
	短信发送功能
	学员进入校园闸机通道，发送短信至绑定手机
	
	

	二楼通用教室、三楼会议室外墙开窗费用20000元

	演播厅系统

	1
	演播柔光灯
	主要特点：
1、 采用LED驱动技术，灯驱动部分的体积、重量及产生的热量仅为传统技术的70%。
2、 自然风冷散热：采用整体弧形外露散热，使得LED灯体的散热效率提高30%以上，持续24小时工作，温升不超过25℃。
3、 显色指数（Ra）﹥90。
4、 采用塑胶外框设计。
5、 采用整体折扉设计方案，方便折扉的拆卸和安装。
6、 采用512调光控制系统及手动按键控制，使得单灯、多灯及整体演播室灯光的使用和调光更方便。
技术参数：
1、 输入电源：AC 220V  1.5A 
2、 色温：5600K±200K/3200K±200K可选
3、 照度：（带柔光片）
色温：5600K:4800lux（1m）1450 lux（2m）715lux（3m）                                                                          色温：3200K：3900lux（1m）1100 lux（2m）550lux（3m）
4、 显色指数：（Ra）﹥90
5、 控制：
① 手动按键调地址、相对照度       ② 512调光台控制
6、 显示：数码管显示灯的地址以及相对照度
7、 操作温度：-20～+50℃
8、 存放温度：-20～+60℃
	10 
	套

	2
	演播效果灯
	主要特点：
1、 采用LED驱动技术，灯驱动部分的体积、重量及产生的热量仅为传统技术的70%
2、 采用多点式LED聚光技术
3、 内置散热器，自然风冷散热（无风机强排），持续24小时工作，温升不超过30℃
4、 PC塑胶壳体，外观精致
5、 显示指数Ra＞90
6、 采用折扉设计方案，方便折扉的折光、拆卸和安装
7、 采用调光控制系统及手动按键控制
主要设计指标：
1、输入电源：AC 220V  50Hz  0.8A        
2、色温：5600K/3200K可选        
3、显色指数：（Ra）＞90
4、散热：自然风冷         
6、控制： DMX512调光台控制/手动按键调节控制   
7、倾斜角度：+/-90°    
8、照度调节：0～100%连续可调     
9、操作温度：-20～+50℃        
10、存放温度：-20～+60℃       
	2 
	套

	3
	信号放大器
	一进8出
	1 
	台

	4
	调光台
	1、双路光隔离输出端口
2、抗2000VDC电气冲击
3、独立插板
4、最大1024个独立通道
	1 
	台

	5
	铝合金工字轨道
	名称：王字轨道
材质：铝合金+氧化处理
颜色：银白色
产品尺寸：30×60（长度
自定）
壁厚：3.0/4.0
米重：1.3KG/米
	8 
	m

	6
	铝合金王字轨道
	名称：王字轨道
材质：铝合金+氧化处理
颜色：银白色
产品尺寸：30×60（长度
自定）
壁厚：3.0/4.0
米重：1.3KG/米
	12 
	m

	7
	万向滑车
	名称：万向滑车
材质：铝合金+喷塑处理
颜色：黑色
产品尺寸：150×75×90
自身重量：0.6KG
	6 
	套

	8
	灯具滑车
	名称：灯具滑车
材质：铝合金+喷塑处理
颜色：黑色
产品尺寸：150×75×40
自身重量：0.3KG
	12
	套

	9
	电缆线车
	名称：线缆滑车
材质：金属钢板+喷塑处理
颜色：黑色
产品尺寸：60×75×40
自身重量：0.2KG
	12
	套

	10
	轨道连接片100*100
	名称:轨道连接板
（工字/王字轨道通用）
材质：加厚钢板+喷塑处理
颜色：黑色
产品尺寸：100×100
	1 
	套

	11
	灯具号码牌
	定制：铁板喷漆
	12 
	套

	12
	灯具保险链
	Φ5钢丝绳
	12 
	套

	13
	轨道堵头
	PVC防火材质
	10 
	套

	14
	信号线
	信号线2*0.75屏蔽
	100 
	m

	15
	电缆线
	2*2.5电缆线
	100 
	m

	16
	挑灯杆
	移动灯具
	1 
	根

	17
	轨道吊筋
	固定轨道
	6 
	套

	18
	对接插头
	LED影视灯插头
	12 
	对

	19
	配电柜
	整体房间所有用电供电
	1 
	套

	20
	摄录一体机
	产品类型 4K摄像机，高清摄像机，手持式摄照一体机

传感器尺寸 1英寸（13.2×8.8mm）
最大像素 2000万
有效像素 1420万
镜头参数
光学变焦 12倍
实际焦距 f=9.3-111.6mm
等效35mm焦距 f=29.0-348.0mm
最大光圈 F2.8-4.5
滤镜直径 62mm
显示参数
液晶屏尺寸 3.5英寸
液晶屏像素 156万
取景器描述 0.39英寸OLED，约144万像素
拍摄性能
对焦范围 广角：10mm-无穷远，长焦：1000mm-无穷远
快门描述 [60i]：1/8-1/10000（以24p拍摄时为1/6-1/10000）
[50i]：1/6-1/10000
最低照明度 1.7lux
白平衡 自动，预设（室内：3200K，室外：5600K±7级，色温设置范围：2300-15000K），一键式A、B，自动可选
录制参数
麦克风 内置全指向立体声驻极体电容
功能参数
无线性能 WiFi：支持IEEE 802.11 b/g/n，2.4 GHz 带宽
NFC功能 支持
其它功能 工作温度：0-40℃
储存温度：-20-60℃
接口性能
USB接口 Micro USB2.0
HDMI接口 支持
其它接口 音频输入：XLR型3针（母头）(x2)，线路/麦克风/麦克风 +48 V 可选
视频输出：已集成到 Multi/Micro USB 插孔 (x1)，RCA 针 (x1)，复合 1.0Vp-p，75Ω
音频输出：已集成到 Multi/Micro USB 插孔 (x1)，RCA 针（单声道）(x1)
SDI输出：BNC(x1)，3G/HD/SD SMPTE ST 424/ST 292-1/ST 259 标准
耳机输出：立体声迷你插孔 (x1)
扬声器输出：单声道
DC输入：DC插孔
远程控制：立体声迷你插孔（直径2.5mm）
存储性能
存储介质 MS/SD，SD
	2
	台

	21
	 三脚架套装
	 75mm球碗,云台承重0-8kg,水平4档、俯仰4档,动态平衡8档
	2
	套

	22
	多路视频直播导播切换台
	八路导播直播硬件切换台，四路SDI，两路HDMI，两路网络流输入
内嵌导播录播系统，支持横竖屏智能切换

一体化机身，方便携带，可应用于诸多场景


	1
	台

	23
	数字调音台
	10路专业模拟调音台
	1
	台

	24
	监听耳机
	头戴式专业录音HIFI耳机
	1
	支

	25
	 无线领夹/手持话筒套装
	具有ACT(自动频道锁定)功能，能快速精确的自动锁定接收机的工作频率；
外壳采用铝合金材料，具有耐摔不故障专业品质；
有8种颜色专用彩色尾盖频道识别；
 采用高传真，宽音域，高动态范围，高质清晰亮丽的指向性的咪芯；
CPU控制；
锁相环频率合成技术；
真正分集双接收技术；
大屏幕动态液晶显示，可动态显示AF，RF电平及讯道转换；
100讯道可调,可多套同时使用不受干扰；
面板可设定工作距离，显示方式，面板锁功能。 频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选）
调制方式：FM(PLL)
频偏：± 25KHz/≤ ±48KHz
频率稳定度：≤±15ppm
频率响应：60Hz ~ 18KHz 

信噪比：≥110dB(A)
T.H.D：≤1%
工作温度：-10℃ ~ +55℃
接收形式：真分集双接收
灵敏度：3uV(52dB  S/N)
	2
	套

	26
	系统安装调试费
	系统集成、安装调试和培训
	1
	项

	门禁系统

	1
	动态人脸机
	用户数 10000人
指纹容量 10000枚，面部容量 10000张，记录容量 10万条
显示屏 5寸TP彩屏
通讯方式 TCP/IP、选配WIFI
基础功能 记录查询、Photo ID、带摄像头
使用温度 0℃～45℃
使用湿度 20%RH～80%RH
电源规格 DC12V 3A
尺寸 203*92*21.5mm；  ensor数据输出：MIPI CSI-2；sensor暗电流：200uv/ms；有效像素：1920(H)x1080(V)(16:9mode)；低照度：0.18lux/F2.4；CPU：双核Cortex-A7 频率900MHz；储存容量：内存512M,8G存储 flash
	10
	台

	2
	双门磁力锁
	DC12V输入，工作电流：500mA/250mA，抗拉力：280kg
	10
	把

	3
	门禁电源带蓄电池
	塑胶阻燃防火壳    防雨水                  电控锁驱动：可调输出DC12.8V～13.8V/5A                                           供电输出：可调输出DC12.8V～13.8V/2A                                                输入电压：AC150-260V                           最大功率30W
	10
	台

	4
	出门开关
	尺寸：86*86*28；50万次机械使用寿命, 适用空心门框及埋入式电器盒使用,   PC防火材料
	10
	个

	5
	线材及附件
	国产优质产品
	10
	套


（三）特别说明：
为保证设备稳定运行、保障售后服务质量、保护甲方的合法权益，投标方及厂商必须保证：本项目所有设备售后服务权益方名称为中共平阳县委组织部，在项目实施过程中、项目验收时，将专门针对各系统主要内容、各类设备、辅材等原厂商进行真伪查验校对， 产品主要参数、功能校对，质保期查验校对，并将详细确认售后服务权益方名称。对于校对后不符合项目清单要求，中标方需承担一切后果。

由于涉及到具体的施工细节，投标方在招标前可自行前往现场实地工勘，以便充分了解现状和甲方需求，便于对项目做出合理规划，并在投标时给出合理化建议和设计，便于后期实施、维护。
投标方及厂商必须保证所有投标产品均为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）合法销售的产品，并保证所有投标参数真实可信，同时承担以非法产品或虚假参数应标所带来的一切法律风险。

本项目的系统设备产品的详细技术参数供应商必须对技术参数有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。上述所有技术指标均为采购单位提出基本要求，若有偏离，只接受参数、性能优于招标要求的配置,否则将可能被评标委员会技术扣分直至认定为投标无效。

  本项目二楼通用教室、三楼会议室外墙开窗，费用暂按20000元考虑，具体按实结算，若最终费用超出20000元，超出费用由投标人自行承担。
▲供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。
四、整体系统要求
1、本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件设备等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。
2、本次采购的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。
五、其它
1、建设周期
为保证“平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备的顺利建设，本项目要在合同签订后15日内完成，开工日期以采购人发出通知为准，具体应与工程施工总进度计划同步。

正常试运行1个月，培训并交付使用，并制定相应的项目实施详细进度计划。

2、安装、调试与验收
有责任检查安装现场是否符合产品安装条件，事先提出对安装的环境的要求。
本项目涉及的设备由供应商负责测试、安装、调试和有关配置工作，供应商应提供详细的具有时效性的测试、安装、调试方案，经用户确认后，作为设备验收的标准，供应商应按上述方案完成测试、安装、调试和有关配置工作。
供应商需保证设备均为制造商原产原装产品，保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。货物到达用户指定的现场后，由供应商与用户共同核对装箱单，共同开箱（若有争议，请质检机构检验确定），依照合同的货物清单清点，并进行签字确认。
项目实验过程中，若牵涉到与第三方产品集成工作，供应商应与其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。
供应商保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能，供应商对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责与原制造厂商协助解决。
供应商承诺本次提供的所有设备满足标书要求，对标书中的变更修改内容以本合同的设备配置附件为准。供应商承诺所有的设备满足技术完整性要求。如有线缆、附件等遗漏，影响设备安装和运行，由供应商承担并负责解决。
六、商务条款

1、售后服务
1.1对于本项目所有设备，供应商向用户提供设备不少于2年（含）7*24小时的系统设备保修和售后现场技术服务。保修和售后维护服务时间从验收合格之日起计算。
供应商承诺故障在半小时内响应，2小时以内到现场，4小时以内解决问题，现场不能修复的，必须提供同品牌、型号备用设备。
供应商在每次服务完成后，须向用户提交相关文档，内容包括起因、响应、过程、结果、今后注意事项等各部分。
1.2在保修期结束前，由供应商工程师、用户对所供设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理，在修复之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。

1.3供应商在报价文件中须说明保修期内提供的服务计划。
2、付款方式：

2.1.履约保证金：合同签订后七个工作日内，中标供应商应提供合同总价5％的履约保证金，采用转账或银行保函方式。

2.2、合同签订后十五日内，支付给中标人合同总价30%的预付款，产品安装、调试完成后,并由采购人组织验收，完工验收合格后内支付至合同总价的95%。并退还履约保证金。余5%作为质保金待质保期满退还。

2.3在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

3、培训：

3.1.成交供应商应对采购人的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

3.2.旨在提供更好的其他方式培训。

4、安装调试：

4.1.安装地点：按采购单位要求。

4.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3. 供应商须派技术人员提供送货及安装服务。送货、安装全过程中发生的所有费用由成交供应商负责。（包括运输、调试空调管道、打孔洞及封堵、安装的焊接费、超过空调原配联机铜管长度以外的铜管延长费等费用均由成交供应商免费提供。）

4.4.供应商应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5.供应商安装完毕后要恢复安装现场并保持安装现场清洁。

4.6供应商需提供最终安装完毕后的线路及现场图纸交由采购人保管。
5、验收： 成交供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人检验合格，所有的技术资料和清单以向采购人提交并被接收，验收视为合格，若因成交供应商质量问题等导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由成交供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。

    6、交货期

▲中标供应商在签订合同后15日历天内，完成所有采购货物的供货及安装调试并通过验收。

交货地点：按采购人指定地点交货。

四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收； 

3.完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.对业主的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6．由成交供应商免费送货到指定地点；

7.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第3部分   供应商须知
一、说明
1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。
2、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。
3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。
4、完成本项目服务所需设备均由供应商自备。
6、采购人对中标供应商服务质量进行检查并提出整改意见时，中标供应商应立即整改；如果中标供应商不及时整改，在必要时采购人可以请第三方检查，检查经费由中标供应商承担。
7、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。
8、▲供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲9、本项目采购预算为155万元，供应商投标报价超出该采购预算的，则该供应商投标按无效投标处理。
10、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
11、本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
12、本项目投标报价采用按总价包干（包括运输交通费、安装费、人工费等一切费用）。投标报价必须包括完含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、运输费、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。
13、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：
1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
14、 供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

15、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江省政府采购网站（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。
二、供应商资格要求
按采购公告要求
三、磋商文件
1、磋商文件
1.1磋商文件约束力
▲供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。
1.2磋商文件的组成
采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、磋商文件的澄清
供应商对磋商文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。
3、磋商文件的修改
3.1在报价截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以更正公告形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。
四、磋商响应文件
1、磋商响应文件
1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。（是否为重大偏离由磋商采购小组判定）
1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关服务，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。
1、 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。
	序号
	响应文件组成内容
	投标
格式

	一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负）

	1
	资格审查声明函，格式见附件
	有

	2
	具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。
	无

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖磋商供应商公章）
	无

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟
	有

	5
	有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》扫描件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证扫描件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据扫描件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明文件。
2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》扫描件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证扫描件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据扫描件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明文件。
	无

	6
	参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟
	有

	7
	与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟
	有

	8
	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟
	有

	9
	公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为本次政府购买服务的承接主体。提供书面承诺(格式见附件也可自拟）
	有

	10
	供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加磋商时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明；如为授权代表提供授权书；（格式见附件）
	有

	▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。

	二、《商务技术文件》组成内容

	1
	《商务技术文件》封面
	有

	2
	《商务技术文件》目录（自拟）
	无

	3
	供应商自评分指引表（自拟）
	无

	4
	▲供应商参与政府采购活动投标资格声明
	有

	5
	▲磋商函
	有

	6
	磋商供应商情况声明（后附企业简介）
	有

	7
	投标产品的数量、配置及主要技术参数表

包括投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述并提供图纸、实物照片、及相关检测报告等相关证明（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）

	8
	商务偏离表、技术偏离表
	有

	9
	项目实施方案
	有

	10
	项目人员配置情况
	有

	11
	供应商自2018年1月1日以来类似业绩证明（业绩证明须提供合同扫描件加盖供应商公章）(格式见附件）
	有

	12
	备品备件及专用工具
	

	12
	磋商供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有）
	有

	三、《报价文件》组成内容【依序编制】

	1
	《报价文件》封面
	有

	2
	《报价文件》目录（格式自拟）
	无

	3
	▲开标一览表
	有

	4
	投标分项报价表
	有

	5
	磋商供应商符合采购文件规定的政府采购扶持政策的证明文件（如符合）
	

	5.1

	价格扶持政策材料

	（1）中小企业声明函（如是，请提供）
	有

	
	
	（2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供）
	有

	
	
	（3）相关部门出具的监狱企业证明文件（如是，提供扫描件加盖供应商公章）
	无

	5.2

	7.2
节能环保政策材料

	（1）所投产品符合政策要求的《节能产品认证证书》（如有，提供扫描件加盖磋商供应商公章）
备注：采购配置清单中包含强制品目内的产品的必须提供。
	无

	
	
	（2）所投产品符合政策要求的《环境标志产品认证证书》（如有，提供扫描件加盖磋商供应商公章）
	无

	备注说明

	（1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；
（2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；
（3）可以提供扫描件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、荣誉证书、验收材料等）；
（4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

	

	

	

	


2.2 响应文件的编制
2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。
2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。
2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。
2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。
2.3 响应文件的签章
2.3.1《响应文件》的签章：电子签章；
2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。
2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。
2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
2.4 响应文件的形式
2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；
2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。
2.5 响应文件的份数
2.5.1响应文件的份数：一份。
3、磋商报价

3. 1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；
3. 2本项目磋商时，设有最终报价环节；
3. 3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准；
3.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价。
3.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目产品及安装费用、利润、税费、其它相关费用、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。
4、磋商响应文件的有效期

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

5、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。
6、响应文件的上传和递交
6. 1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀请）书。
6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理
6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀请）书

五、磋商响应文件的递交
5.1 磋商时间、地点
5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀请）书。
5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀请）书。
采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。
5.2 磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；
5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；
5.3 磋商流程（两阶段）
5.3.1磋商会议第一阶段
（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。
异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；
（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。
（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。
（4）资格审查。磋商小组对各个磋商供应商在线资格审查；
（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。
（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。
（7）第一阶段磋商结束。
5.3.2磋商会议第二阶段
商务技术评审结束后，在线开启《报价文件》。
根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限。
（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；
（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。
（5）结果公布。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
六、磋商供应商资格审查
6.1磋商小组依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。磋商小组对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

6.2磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，磋商小组将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再进行后续评审。
6.3有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再进行后续评审：
1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；
2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；
3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位盖章、签字的；
4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。
七、评审

7.1 评审工作的组织
采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购法》及相关法律法规规定履行职责。
7.2 磋商小组的组建
7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。
7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。
7.3 磋商小组的职责
7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的资格、商务、技术等实质性要求；
（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对响应文件进行比较和评价；
（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。
7.4 评审原则
7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。
7.5 评审意见的争议处理
磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6 评委纪律
磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。
7.7 评审方法和标准
磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。
7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

7.9本次采购，所有供应商最终报价均超出采购预算金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

7.10本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

7.11可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
八、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。
2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

4、签订合同

4.1、公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并到采购人处与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标通知书发出后30日历天内）未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并上报财政主管部门进行相应处罚。
第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                             　　　　　

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策
为了进一步扶持中小企业优化平阳县营商环境，根据《平阳县财政局关于政府采购支持中小企业信用融资的通知》（平财采〔2020〕483号）要求，平阳县政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《平阳县政府采购信用融资意向银行选择表》。
	平阳县政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点
	经办人
	联系方式

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.05%优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	13566172980

	中国工商银行股份有限公司平阳支行    
	融资方式采用线上线下两种模式，根据政府采购合同及供应商资金需求，综合企业经营情况确定贷款额度，无需抵押物，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%，贷款利率在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	郑经理
	13486725858

	平阳农商银行
	政采贷”是我行为政府采购中标中小微企业提供的特色融资业务，贷款额度不超过采购合同金额（扣除已支付部分）的80%，最高不超过500万元，贷款期限与政府采购合同约定付款期限相匹配。手续简便，利率优惠，审批快速，循环使用，用款方便。
	黄经理
	151687202970577-63670620

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	政采e贷-流水贷：以供应商政采云流水核定贷款额度，可信用、保证、抵押，额度最高可达1000万元，线上审批、随借随还、按日计息、循环使用、手续简便。
政采贷：向中标供应商发放，用于满足其采购货物、服务等资金需求，以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元，期限最长可至2年，信用方式，小微企业可享受普惠利率。
	林经理
	13106110022

	宁波银行
	1、准入要求低：供应商凭政府中标通知书和历史履约记录即可来我行融资；
2、担保要求低：授信担保方式为信用，无需其他抵押、质押。
3、融资金额高：单笔融资金额可达中标金额的70%，单户企业采购融资总额可至2000万元。
4、覆盖范围广：支持的采购融资包括采购范围包括商品、服务和小型工程，包括信息技术服务及小型园林/道路绿化项目等。
	卢经理
	15757115622
0577-63118853

	浙商银行温州平阳支行
	浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。
	杨经理
	15825661789

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款，包括货物类、工程类、服务类采购。贷款免抵押、免担保、手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	钟经理
周经理
张经理
	13958936978
13600673553
13676535697


	温州银行股份有限公司平阳支行
	门槛低，无需抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年
	朱经理
陈经理
钟经理

	1370663867015868005988
13868571615


平阳县政府采购信用融资意向银行选择表
（平阳县供应商填写）
	企业名称
	

	企业注册地
	
	是否有融资意向
	

	融资联系人
	
	联系方式
	

	平阳县政府采购信用融资合作银行
	选择作为意向融资银行（可多选）

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	

	中国工商银行股份有限公司平阳支行 
	

	平阳农商银行
	

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	

	宁波银行
	

	浙商银行温州平阳支行
	

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	

	温州银行股份有限公司平阳支行
	


注：1、本表填写对象为注册地在平阳县域内的供应商，填写完成后发送至邮箱：pyxzcrz@126.com。
2、 财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。
第五部分   合同格式（供参考）
                                    编号  ：
说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
采购人：采购人
中标供应商：
双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：
第一条：采购商品清单及合同价格
中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币/元
	采购产品名称
	品牌型号规格和主要配置
	数量
	成交价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二条：质量标准和要求
1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。
2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。
第三条：权利瑕疵担保
1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。
2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。
第四条：包装要求
    1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
第五条：完工期限
 ▲中标供应商在签订合同后15日历天内，完成所有采购货物的供货及安装调试并通过验收。
第六条：供货方式
在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，在采购人规定时限内派人送货至采购人指定地点。
第七条：验收
中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，并通过相关质检部门的验收。
货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。
在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。
采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；
第八条：售后服务
 中标供应商承诺售后服务按照谈判文件中承诺的服务计划实施，包括培训。
第九条：付款方式
1、履约保证金：合同签订后七个工作日内，中标供应商应提供合同总价5％的履约保证金，采用转账或银行保函方式。

2、合同签订后十五日内，支付给中标人合同总价30%的预付款。

3、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

4、所有货物进场后经采购人确认后验收后，根据实际提供的货物结算付款（以验收单为准，且供应商需开具正式税务发票）,并扣回预付款。同时履约保证金作为质量保证金，在验收合格后满一年，无质量与售后服务问题甲方退还质量保证金。

5、实际的货物数量以验收单为准（如果提供的货物数量跟采购文件要求的数量不一致，数量的增加或者减少都需要获得采购人同意），最终结算价款=实际提供各项货物数量*与之对应的单价最高限价*平均折扣率的总和（释义：最终结算价款=实际提供A货物数量*A货物的单价最高限价*平均折扣率+实际提供B货物数量*B货物的单价最高限价*平均折扣率+实际提供C货物数量*C货物的单价最高限价*平均折扣率+.............）。
第十条：辅助服务
中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
     中标供应商还应提供下列服务：
    （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；
    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。
第十一条：质量保证
    中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于乙方承诺的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。
中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。
第十二条：补救措施和索赔
1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。
2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价40%的违约金：
（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。
（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。
3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。
第十三条：履约延误
    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。
    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权终止合同，并按中标供应商违约处理。
 第十四条：不可抗力
    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。
    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。
    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。
第十五条：争议的解决
在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。
第十六条：违约处理
    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。
   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；
（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；
   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；
    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。
第十七条：合同转让和分包
    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。
第十八条：合同生效
1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。
2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。
3、本合同一式玖份，甲乙双方各肆份，平阳县公共资源交易中心执壹份。
第十九条：合同修改
除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。
第二十条：合同附件
    下列文件与本合同具有同等法律效力：
1、采购人的采购文件与采购补充文件；
2、中标供应商谈判文件；
 3、询标纪要和承诺书。
4、中标通知书
采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）
法定代表人：                                            法定代表人：
开户银行：                                              开户银行：
开户名称：                                              开户名称：
账号：                                                  账号：
签约日期：                                              签约地点：
第六部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；  

一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备

响 应 文 件
（资格文件）
	项目编号：PYCG210427033

	磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

	磋商供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2磋商供应商资格审查声明函
磋商供应商资格审查声明函
中共平阳县委组织部：
我公司郑重声明，我公司参加平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备（项目编号：PYCG2104270330209009）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。 “
特此声明！
磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。


1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
最近一年度财务报告
	资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件或银行资信证明。）
（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖磋商供应商公章）



1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函： 

磋商供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
中共平阳县委组织部：
我方郑重声明，我方具有履行平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备（项目编号：PYCG210427033）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。
特此承诺
磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料
缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《税务登记证》扫描件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证扫描件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据扫描件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明文件。
4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《社会保险登记证》扫描件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证扫描件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据扫描件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明文件。
（提供复制件加盖磋商供应商公章）
1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：
参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函
中共平阳县委组织部：
我方        （磋商供应商名称）             在参加平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备（项目编号：PYCG210427033）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此声明
磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.8与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：
与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函
中共平阳县委组织部： 

我方郑重承诺，我方此次参加平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备（项目编号：PYCG210427033）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。
特此承诺
磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.9没有失信行为的承诺函
磋商供应商没有失信记录承诺函
中共平阳县委组织部：
我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。
特此声明
磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.10响应供应商不属于公益一类事业单位承诺函
承诺函
中共平阳县委组织部：
我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，不属于使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。
磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.11法定代表人授权书

法定代表人授权书

中共平阳县委组织部：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备（项目编号：PYCG210427033）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的谈判文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权。
授权代表：           性别 ：          年龄：          ；
电话：                     ；                      

                    投标供应商：                                      （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
	粘贴授权代表身份证扫描件或影印件


	粘贴法定代表人身份证扫描件或影印件


注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

二、“商务技术文件”格式
2.1 “商务技术文件”封面
平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备

响 应 文 件
（商务技术文件）
	项目编号：PYCG210427033 

	磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

	磋商供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


2.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


2.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	 

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


2.4磋商函
磋商函

中共平阳县委组织部 ：

         （供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备（项目编号：PYCG210427033      ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：    

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。
2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
9、响应文件自递交磋商响应文件截止之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）:                        

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：               

日期：

注：若不提供此函，做无效处理

2.5磋商供应商基本情况说明
磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）
1、名称及概况：

（1）磋商供应商名称：______________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________
（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________
（4）单位地址：___________________________________________________________________
（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________
（6）成立或工商注册日期：_________________________________________________
（7）实收资本：____________________________________________________________
（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

    1）固定资产：__________________________________________________________
    2）流动资产：__________________________________________________________
    3）长期负债：__________________________________________________________
    4）流动负债：__________________________________________________________
    5）净    值：__________________________________________________________
    6）主要负责人姓名：___________________________________________________
2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：无_________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ____________

_____________________________________________________________________________
4、近三年的年营业总额：____________________________________
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照公开招标采购文件要求出示有关证明文件。

磋商供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：
2.6投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
招标编号： PYCG210427033         

项目名称：平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备

供应商名称：
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
2.7商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

	序号
	内容
	采购文件规范要求
	磋商响应文件

对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表

	序号
	内容
	采购文件规范要求
	磋商响应文件

对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

2.8项目实施方案
      项目实施方案

（格式自拟）
2.9项目人员配置情况
（一） 人员配置

项目主管人员、专业人员概况

项目名称： 平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备       

招标编号： PYCG210427033 

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	资格

证书
	现任职务
	从事类似项目简历、年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

磋商供应商名称（盖章）：                   

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（二） 项目主要人简历表

项目名称： 平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备       

招标编号： PYCG210427033 
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	学 历
	
	职 称
	
	职 务
	

	联系电话
	
	手 机
	

	近五年从事相关工作经历及业绩：


磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    

（三） 岗位员工配置计划表

岗位员工配置计划表

	岗位
	人数
	现 场 承 担 工 作
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。
磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期： 
项目负责人及主要管理人员与《岗位员工配置计划表》一致。如确需变更的，经业主审核同意后方可变更。

2.10业绩证明

2018年以来的类似业绩证明

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评审细则要求提供，须附在商务技术响应文件中。
磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

2.11备品备件及专用工具

备品备件及专用工具（如有）
	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：
2.12磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备
项目编号：PYCG210427033 

	


磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

    二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

    三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

    四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

    五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

    六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

    七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

    本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

磋商供应商（盖章）：           

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  

三、“报价文件”格式
3.1 “报价文件”封面
平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备
响 应 文 件
（报价文件）
	项目编号：PYCG210427033  

	磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

	磋商供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	


3.2开标一览表

报价一览表

供应商名称：                          项目编号：PYCG210427033      报价单位：人民币元
	项目名称
	报价

	平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备
	大写：

小写


▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
3.3详细分项报价表
详细分项报价表
 项目名称： 平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备       

招标编号： PYCG210427033 
	                            序号
	项 目 内 容
	 报  价（元）
	备   注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	利润
	含
	

	5
	税费
	含
	

	6
	其他需要费用
	含
	

	合   计   价
	
	

	合   计   价（大写）：                               元人民币。


注：1. 表内合计价应与附件二“报价一览表”中的报价相一致。

2. 各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。       

3.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。表格可以延续。
磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.4 符合政府采购扶持政策的相关证明材料（如是）

3.4.1（1） 中小企业声明函及相关证明材料（如是）
中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

填写说明：

1）供应商为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合供应商出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲供应商提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

3.4.1（2） 残疾人福利性单位声明函（如是）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备（项目编号：PYCG2104270330209009）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：__________________________________
日  期：____________________________________________
第七部分 确定成交供应商办法
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。
一、总则
评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。
二、评审组织
评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。
三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式
1、响应文件递交截止
1.1、采购人按竞争性磋商文件规定的时间、地点收取响应文件。
1.2、供应商法定代表人或其授权代表必须出席磋商采购会议。
2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。
2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。
2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
　供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
2.4、磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表必须在场，否则，取消其磋商资格）分别进行磋商，并要求供应商提交最终磋商报价。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交的最终磋商报价作无效处理。
3、评审原则和方法
3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。
3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。 
3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。
本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分最高的供应商向采购人推荐其为成交供应商；
 4、响应文件的澄清
4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。
评标细则
一、商务报价评分 30分
1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。
2、符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人企业），给予评标价格折扣（6%）。
二、技术、服务、资信业绩综合评分 70分
	序号
	评分内容
	要求
	分值

	商务资信
	　

	1
	投标供应商综合情况
	具有质量管理体系认证证书的得1分；

具有环境管理体系认证证书的得1分；

具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。

提供证书原件扫描件，否则不得分。
	0-3分

	2
	投标供应商同类项目业绩
	自2018年1月1日至今，投标供应商完成同类的大屏设备供货的业绩，每个得1分，最多得5分。（合同扫描件加盖供应商公章，否则不得分）。
	0-5分

	技术
	

	3
	技术设计方案
	针对采购单位需求，根据现场勘查情况、项目设计方案、设计图纸等，由专家进行打分；其中：完全满足采购内容得4.1-5分；基本满足采购内容得2.1-4分；部分满足采购内容0-2分。
	0-5分

	4
	投标产品与需求的吻合程度
	1）技术参数、指标、检测报告等进行打分
带★为重要性指标，每少或负偏离一项扣0.4分，扣完为止。 若负偏离专家认定为重大实质性偏离的做无效投标处理。所提供证明材料需提供扫描件加盖供应商公章。
	0-36分

	
	
	2）投标产品的选型上是否能够满足标书的基本要求，是否能满足本项目技术需求，其配置和性能是否能满足本系统运行的需求，投标产品的基本功能、技术指标上是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，在同类产品中是否具有优势。完全满足采购要求6-4.1分；基本满足采购要求4-2.1分；部分满足采购要求2-0分。
	0-6分

	5
	施工组织方案
	根据投标人提供的项目实施方案的合理性和可靠性、对整个项目系统的熟悉程度；工期计划安排的及时性、详细程度，确保工期的措施方案进行综合打分。完全满足采购内容得4.1-5分；基本满足采购内容得2.1-4分；部分满足采购内容0-2分。
	0-5分

	6
	投入技术力量
	根据投标供应商拟投入项目人员的配比、配备的人员资质以及服务于本项目的主要技术人员是否有相关项目经验并具备管理证书等情况进行打分。技术人员具有高级工程师证书得每人得1分，最高得1分；具有工程师证书的每人得1分，最高得2分；维护人员具有高处作业证和电工证书的每人得0.5分，此项最高得2分。（注：上述人员须提供相关证书及投标单位近半年来以来任意三个月社保缴费证明，不提供不得分。）
	0-5分

	7
	售后服务
	根据投标供应商提供的售后解决方案、售后服务方案、响应时间及售后服务承诺与保证措施等进行合理打分。完全满足采购内容得4.1-5分；基本满足采购内容得2.1-4分；部分满足采购内容0-2分。
	0-5分


三、说明
1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。
2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。
3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。

政府采购活动现场确认声明书
平阳县公共资源交易中心：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县老干部活动中心、平阳县老年大学改造装修工程（一期）音响、现代教学活动等智能化设备（项目编号：PYCG210427033）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况。
3、 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
4、 我发现    供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：934192406@qq.com 。

                                                                                

