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温州广信工程管理有限公司关于昆阳镇充电基础设施建设-充电桩采购及安装项目的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2024年07月05日

项目概况
昆阳镇充电基础设施建设-充电桩采购及安装项目招标项目的潜在投标供应商应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2024年07月30日 09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG240705059
项目名称：昆阳镇充电基础设施建设-充电桩采购及安装项目
预算金额（元）：7359396
最高限价（元）：7359396
采购需求：

标项名称: 昆阳镇充电基础设施建设-充电桩采购及安装项目 

数量: 不限   

预算金额（元）:7359396
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 

备注：项目按实结算，采用单价统一折扣率报价总价不折扣的方式。 
合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

  3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

时间：2024年07月06日至2024年07月30日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年07月30日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

开标时间：2024年07月30日 09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线开标

公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

投标保证金：无

七、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人： 平阳县横阳控股有限公司

采购人地址：浙江省温州市平阳县昆阳镇体育馆路153号

联 系 人：夏女士
联系电话：0577-63888502
2、采购代理机构名称：温州广信工程管理有限公司

机构地点：温州市平阳县昆阳镇汇水河路513号四栋四单元302
联系人：吴先生

联系电话：18815152086

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县横阳控股有限公司综合办公室

联系人：丁女士

监督投诉电话：0577-63882653

传真：/

地址:浙江省温州市平阳县昆阳镇体育馆路153号

投 标 通 知 (邀 请) 书
温州广信工程管理有限公司对昆阳镇充电基础设施建设-充电桩采购及安装项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
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机构地址：温州市平阳县昆阳镇汇水河路513号四栋四单元302
联 系 人：吴先生

联系电话：18815152086

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

 eq \o\ac(□)接受。

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。若为联合体投标则由牵头单位在响应文件中须加盖单位公章的地方均须使用电子签章，联合体成员仅需在联合体协议书上加盖单位公章后扫描上传。

	
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
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（3）“演示视频”（如有）：U盘两份，注明“演示视频”，并在U盘上注明正副本，在U盘正本无法播放时，则播放U盘副本，一并密封包装后，在投标截止时间前线下送达或以邮寄形式递交至温州广信工程管理有限公司（温州市平阳县昆阳镇汇水河路513号四栋四单元302）吴先生  18815152086，若以邮寄形式送达的，运输过程中造成投标文件破损、密封不完整的，由供应商自行负责，代理机构及采购人均不对此承担任何责任）。

（4）纸质投标文件（投标供应商自行提供，不做强制要求）：提供“商务技术文件”，A3打印胶装，密封包装后，在投标截止时间前线下送达或以邮寄形式递交至温州广信工程管理有限公司（温州市平阳县昆阳镇汇水河路513号四栋四单元302）吴先生  18815152086，若以邮寄形式送达的，运输过程中造成投标文件破损、密封不完整的，由供应商自行负责，代理机构及采购人均不对此承担任何责任）。
（5）中标供应商在领取中标通知书时向采购人提供全套纸质投标文件4份。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（线下送达或邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要

	
	履约保证金
	□不需要

 eq \o\ac(□,√)需要  

	
	投标保证金
	☑不需要，详见招标公告
 eq \o\ac(□)需要

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：温州广信工程管理有限公司

机构地址：温州市平阳县昆阳镇汇水河路513号四栋四单元302
联 系 人：吴先生

联系电话：18815152086

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县横阳控股有限公司综合办公室

联系人：丁女士

监督投诉电话：0577-63882653

传真：/

地址:浙江省温州市平阳县昆阳镇体育馆路153号

	
	投标截止时间
	2024年07月30日 09:30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2024年07月30日 09:30正 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州广信工程管理有限公司邮箱：873944896@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标供应商供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
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第一部分  项目简介

一、项目简介

温州广信工程管理有限公司受 平阳县横阳控股有限公司委托，以公开招标方式采购昆阳镇充电基础设施建设-充电桩采购及安装项目，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、总则
1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。
2、技术要求及标准的执行
供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

采购总内容（以下所有参数规格是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

1、建设背景

1.1本项目建设规模：计划建设101个新能源车充桩(充电桩功率分别为120KW、60kw和7kw)，其中60KW直流充电桩66台，120KW直流充电桩4台，7KW新能源充电桩31台；建设内容主要包括充电桩、雨棚、监控系统、桩基础等附属配套设施。

1.2设备采购部分参数

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量

单位
	暂定量
	单价最高限价(元)

	
	停车场监控系统
	
	
	
	

	1
	出入口道闸
	采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高
侧贴式安装，安装方便、结构紧凑
齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长
直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制
支持遇阻反弹，开优先保护功能
直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳
事件日志记录、方便操作追踪
支持红外，地感，雷达等多种防砸
支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护
手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态
接口参数
开/关到位输出接口：各1组
开/关/停控制信号接口：各1组
红外/地感防砸信号接口：1组
485控制接口：1组
一般规范
杆子类型：直杆
道闸系列：四系列
工作温度和湿度：-30~70 °C 
尺寸(mm)：370*262*1060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           防护等级：IP54
工作电压：AC220V
电机类型：直流无刷
运行噪声：60分贝
电机功率：250W
运行速度：3s
机箱材质：冷轧钢
	台
	1
	4361

	2
	出入口抓拍单元
	集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，，有效节省施工布线成本；
调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广
接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等
识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等
智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别
黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行
多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上
防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题
双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求
摄像机
最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON)
黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON)
快门：1/30秒至1/100,000秒
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
自动光圈：DC驱动
ICR切换：支持
镜头：电动镜头3.1-6mm
日夜转换模式：ICR红外滤片式
数字降噪：3D数字降噪
压缩标准
视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG
视频压缩码率：32 Kbps~16M bps
图像
帧率：25fps(1920*1200)
图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调
图像格式：JPEG
最大图像尺寸：1920*1200
网络功能
存储功能：支持SD/SDHC 
通用功能：心跳,密码保护,NTP校时
支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片
抓拍功能
智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别
补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；
图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设
接口：通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口
外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停
内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G
音频输出：1路音频输入输出
补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换
一般规范
防护等级：IP67
工作温度和湿度：-25℃~70℃,湿度小于90%(无凝结)
电源供应：AC100V~240V
功耗：22W MAX
	台
	1
	2573

	3
	停车辅助-立柱
	立柱高度：2.5米
立柱直径：60mm
2.5米处可安装远距离读卡器
1.3米处可安装一体机
0.5米处可安装“四行LED显示屏”
	台
	1
	490

	4
	出入口LED显示屏
	双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色
分辨率64*64，支持最小16点阵显示
支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等
可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字
室外使用，防护等级IP54
内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报
显示屏参数
显示分辨率：64*64
显示亮度：1200cd/m2
屏幕类型：LED
显示：4行4字
显示屏尺寸：351mm*445mm*61.5mm
	台
	1
	2450

	5
	出入口控制终端
	CPU：Apollo Lake J3455平台处理器 ；
内存：4GB；
标配128G SSD，可额外选配一块3.5寸机械硬盘（需下配置单，并备注说明硬盘容量）；
其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1个HDMI输出接口；
存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 和 20万辆的过车通行图片 ；
平台功能：支持上传至智慧停车管理系统；支持上传至其他中心管理系统（需定制）；
远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理；
工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器；
功耗:平均25w，最高50w；
工作环境温度:-10 ℃～50 ℃；
工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结；外形尺寸:245mm(W)×65mm(H)×170mm(D)；
重量:3kg。
功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口
★级联功能：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台。（提供公安部检测报告）
★余位发布功能：根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应出入口下的LED显示屏上。（提供公安部检测报告）
★固定车过期提醒功能：支持声、光、软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期规则。（提供公安部检测报告）
★数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能（提供公安部检测报告）
★USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输。（提供公安部检测报告）
	台
	1
	8858

	6
	出入口对讲扫码一体机
	显示屏：LCD
扫码头：出口机配置远距离扫码头，识别距离可达1米左右，并有状态指示灯
收费：LCD可动态二维码展示，支持扫码付款、扫码入场，实现无人值守
	台
	1
	5480

	7
	ETC天线
	采用DSRC技术与车载单元（OBU）进行通讯，负责微波信号的调制、解调和数据收发。
交易成功率高：发射功率及接收灵敏度自动温补功能，提高交易成功率支持多天线同步，完美解决信道信号干扰。
	台
	1
	5660

	8
	ETC联网网关
	与ETC结算中心交互实现ETC扣费交易
	台
	1
	6600

	9
	停车场余位矫正抓拍机
	200万像素高清摄像机，最大分辨率可达1920*1200，帧率高达25fps
1/3"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.02Lux低照度监控效果，夜间看的更清
支持车辆进出检测，人员逗留检测，非机动车占道检测，车道拥堵检测
	台
	1
	2676

	
	新能源车位相机
	 1. 200万像素高清摄像机，最大分辨率可达1920*1080，1/2.7" Progressive Scan CMOS，帧率25fps(1920*1080)
 2. ，快门1秒至1/100000秒，2.8mm镜头；
 3. 彩色0.04Lux @(F1.2，AGC ON)，黑白0.02 Lux @(F1.2，AGC ON)
 4. 支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；
 5. 智能检测车辆驶入驶出停车位，支持车牌识别，语音播报
 6. 支指示灯采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低，支持七色显示
 7. 具有IP67级防尘、防水滴、防浪涌等功能
 8. 双网口：支持摄像机手拉手串联
 9. 强光抑制：支持
 10. 智能识别：车牌识别，车辆驶入驶出车位状态，泊位状态检测
 11. 图片格式：采用JPEG编码，图片质量可设
 12. 2个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，1个电源接口，1个485接口
工作环境温度：-20℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)，工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结，IP67
	台
	1
	2530

	
	车位锁
	1.【485车位锁】【含超声波模块】
2.控制方式：485控制
3.电源：24VDC供电
4.升降时间：5S
5.用途：用于车位的停车管控，自带超声波检测模块
6.技术服务及接入调试；
	台
	1
	950

	
	热成像相机
	1、热成像感温火灾探测器（枪机），可见光+热成像双传感器融合一体化设计
2、可见光：最大图像尺寸 2560 × 1440；传感器类型 1/2.7" CMOS；可见光镜头 4 mm,F1.6；可见光视场角 86°×44°；
3、热成像：氧化钒（VOx）微测辐射热计；最大图像尺寸 160 × 120；像元尺寸 17 μm；
4、响应波段 8~14 μm；热成像镜头 3 mm；热成像视场角 50°×37.2°；
5、伪彩模式：支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式
6、测温精度：距离摄像机0.3米~3.3米范围内，±2℃或读数的±2%
7、设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能
8、可通过IE浏览器在热成像画面中设置区域测温规则，最多可设置10个区域
9、热成像视频图像中可显示设定区域的最高温度、最低温度及平均温度值
10、可通过IE浏览器设置在热成像枧频图像探温度区域中出现以下条件时，可在客户端给出报警提示、联动报警输出、联动录像及联动抓拍：当设定区域的最高温度值/最低温度值/平均温度值/温差值大于或小于预设阈值时
11、★烟雾触发报警功能：设备具备烟雾触发报警功能，在设定的监控区域范围内，出现大量烟雾，当浓度达到报警设定阈值时，触发设备烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片（公安部检验报告证明）
12、★火点触发报警功能：设备具备火点触发报警功能，在设定的监控区域范围内，出现火点，当火点大小达到报警设定阈值时，触发设备火点报警，视频画面叠加火焰报警信息，并录像及上传抓拍图片（公安部检验报告证明）
13、可对智能行为、测温超过阈值、出现高温点、出现烟火报警等进行检测并进行语音报警、灯光闪烁报警
14、★产品应能在电压DC9V~36V的范围内正常工作。支持POE供电方式（提供公安部检验报告复印件）
15、★产品具有应急管理部消防产品合格评定中心出具的技术鉴定证书（提供证书复印件）
16、★可对智能行为、测温超过阈值、出现高温点、出现烟火报警等进行检测并进行语音报警、灯光闪烁报警（公安部检验报告证明）
17、★温度异常报警功能：可通过IE浏览器设置在热成像枧频图像探温度区域中出现以下条件时，可在客户端给出报警提示、联动报警输出、联动录像及联动抓拍：当设定区域的最高温度值/最低温度值/平均温度值/温差值大于或小于预设阈值时（公安部检验报告证明）
18、★设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能（公安部检验报告证明）
19、★测温范围可设置为0℃~400℃（公安部检验报告证明）
20、★可通过IE浏览器在热成像画面中设置区域测温规则，最多可设置10个区域（公安部检验报告证明）
	台
	1
	3300

	10
	环境监控相机
	摄像机靶面尺寸不小于1/2.7英寸。
内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。
外壳防护能力支持IP66
	台
	1
	770

	11
	交换机
	提供8个百兆PoE电口，1个百兆网络电口
	台
	1
	920

	12
	汇聚交换机
	交换容量:336Gbps/3.36Tbps
包转发率：51Mpps/126Mpps
业务端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口（combo口）
	台
	1
	9800

	13
	室外网络箱
	定制
	台
	1
	5600

	14
	LED防爆灯
	100W,含设备安装
	台
	1
	700

	15
	停车道闸安装费
	停车道闸安装费
	项
	1
	11200

	16
	设备安装费
	摄像头安装
	台
	1
	420

	
	汽车充电桩建设
	
	
	1
	

	17
	60KW直流充电桩
	1、工作温度：-20℃～+50℃；
2、工作湿度：5%～95% 无凝露；
3、工作海拔：≤2000m；
4、交流输入电压范围(V)：380V±20%；
5、交流输入频率范围(Hz)；45～55Hz
6、交流输入功率因素：≥0.99（50%负载以上）
7、直流输出效率；≥95%（50%负载以上）
8、输出电压范围(V)：200～750V（可扩展至200～1000V）；
9、恒功率输出电压范围(V)：300～750V（可扩展至300～1000V）；
10、输出功率（KW）：单枪60KW；
11、最大输出电流（A）：200A；
12、输出稳压精度：＜±0.5％；
13、输出稳流精度：≤±1％（输出负载20％额定电流～最大电流）；
14、充电接口：单枪；
15、充电枪长度：5m；
16、计量精度：1级；
17、噪音（dB）：＜73dB（距离1m处）；
18、人机显示：7寸彩色触摸屏；
19、充电操作：扫码/刷卡/VIN码；
20、运行指示：电源、充电、故障；                                                                                                            21、通讯方式：4G/以太网；
22、散热控制：风冷，智能调速；
23、功率分配：智能分配；
24、保护设计：充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、浪涌保护、漏电保护；
25、灭火触发信号：电信号、感温信号；
26、灭火时间：≤40s；
27、产品尺寸（W×D×H）：750×500×1700mm；
28、防护等级：IP54；
参照标准：GB\T20234、GB\T18487、NB\T33008、NB\T33001。
	台
	1
	29960

	18
	120KW直流充电桩
	1、输入电压AC 380V±15%，频率45～55Hz；
2、输出负载功率120kW，最大电流400A（单枪250A），双枪，枪线长5m;
3、输入功率因数≥0.98（20%~100%负载）（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）；
4、输出效率≥93%（20%~100%负载）（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）；
5、输出电压范围：DC200V~1000V（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）；
6、计量精度：1级；
7、稳压精度：＜±0.5%；
8、稳流精度：≤±1%（20%~100%额定负载）；
9、待机功率：＜15W（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）；
10、防护等级：IP54；
11、能量调配：在充电过程中可根据用户充电请求、电池充电需求、上级监控管理系统调控指令自动调配充电功率，单枪最大充电功率可达到120kW（提供产品彩页与结构说明加盖公章）；
12、人机交互界面：7寸触摸彩屏，采用内外屏结构保护内屏延长使用寿命，外屏与壳体无凸起防积水，可显示提示信息、充电状态、充电金额、告警信息等（提供产品彩页与结构说明加盖公章）；
13、通信方式：4G/以太网；
14、多模式充电方式：支持扫码充电、刷卡充电、VIN码充电等多种充电方式；
15、多模式结算方式：支持自动充满、按电量充电、按金额充电、按时间充电等结算方式；
16、多重保护功能：具有充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、浪涌保护、漏电保护等；
17、模块化设计：充电模块采用模块化设计，即插即用支持扩容，兼容性强；
18、节能设计：当设备处于空闲（未充电）状态时，充电模块待机功耗为0（提供产品彩页与结构说明加盖公章）；
19、急停按钮设计：紧急情况时按下急停按钮，断开输入电源、输出电源和反馈回路，保护人身安全和充电安全；
20、可扩展火灾防灭功能：支持实时温度检测和烟雾浓度检测，当发生火灾时，可通过触发气体灭火装置实现自动灭火功能，触发方式包括电信号触发、感温信号触发等，灭火时间≤40s（需提供防灭模块专利证明，如为外采模块需加盖专利方公章）。
	台
	1
	59800

	18
	充电桩安装费
	充电桩安装费
	台
	1
	630

	19
	电源柜
	定制
	台
	1
	16380

	20
	配电箱
	定制
	台
	1
	4200

	21
	视频存储服务器
	1. 4U标准机箱，网络存储设备，默认配置24块6T企业级SATA硬盘，支持硬盘热插拔
 2. CPU：1颗64位多核处理器,内存：8GB,4个千兆数据网口，1个千兆管理口,1+1冗余电源
 3. 支持接入路数1024（网络输入带宽2048Mbps），支持视频流、图片流直存
 4. 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
 5. 支持VRAID2.0数据保护技术，可自定义安全级别，具备多种容错模式，最高可支持8块硬盘故障数据不丢失
 6. 支持磁盘超容错处理，故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据可正常写入
 7. 支持N+M集群，工作机节点出现异常，备机节点自动接管业务，故障恢复后，可回迁接管期间的业务录像，提供了跨存储节点的业务保护能力
 8. 支持IPC/DVR/NVR等前端历史数据回传至CVR备份存储  
 9. ★支持运维客户端监管存储设备状态，包括系统、硬盘、环控、报警、保养灯等模块，并同步实时展示；运维客户端可展示设备的在线和离线状态，并同步统计在线、离线设备的数量；针对在线设备，同步显示连接异常、警告等状态信息，并统计相关数量；运维客户端支持设备报告的管理和下载功能。支持手动下载及策略下载；可设置下载时间，下载数量，及周期性管理；可灵活配置下载周期，支持每天、每三天、每周、每月等模式的配置。（公安部检验报告证明）
 10. ★支持页面向导型快速配置，在配置前期，对设备进行全面的检测，包括物理环境，域环境，平台环境进行全面扫描，针对发现的异常，给出对应的提示，会明确指出异常，包括硬盘数量异常、docker服务异常、镜像等情况。（公安部检验报告证明）
11. ★提供3C、公安部委托型式检验报告、公安部GB/T28181检测报告GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求检查报告。
 12. ★设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复。（公安部检验报告证明）
 13. ★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；
14.★支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出。（公安部检验报告证明）
	台
	1
	105880

	22
	平台服务器
	1. 1U单路标准机架式服务器
2. CPU：配置1颗 x86架构HYGON 3250处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz
3. 内存：配置64G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB
4. 硬盘：配置2块2TB 7.2K 3.5英寸 SATA盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘
5. 阵列卡：配置1块SAS_HBA卡，(支持RAID 0/1/10)
6. PCIE扩展：支持2个PCIE插槽
7. 网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
8. 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部
9. 1个VGA口，位于机箱后部
10. 电源：配置350W高效单电源
	台
	1
	38500

	23
	视频监控系统
	通过接入视频监控、存储等设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。
一、设备管理
1、支持设备增删改查；
2、支持设备移动到其他区域；
3、支持主动发现添加到平台的设备；
4、支持批量配置设备的设备能力；
5、支持设备批量导入；
6、支持设备导出；
7、★要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章）
二、视频回放
1、支持监控点录像计划配置，包括设备存储、中心存储、录像回传；
2、支持配置录像计划模板设置，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；
3、支持导出录像计划报表，包括实时流录像计划、历史流录像计划；
4、支持查看录像计划下发结果；
5、支持录像计划查询；
6、支持批量下发录像计划；
7、★要求支持能按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载；回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等；应能支持回放录像的缩放显示（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 
8、★要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 
三、视频预览
1、支持预览取流方式切换包括直连设备取流/非直连设备取流；
2、支持监控画面3D放大；
3、支持视频预览切换为图片监控；
4、支持监控画面实时抓图；
5、支持预览点位的报警IO输出反控；
6、支持预览窗口布局切换；
7、支持预览画面自适应和全屏一键切换；
8、★ 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 
四、视频运维
1、支持对支持监控点在线检测，可按监控点总数、在线数、离线数、未检测数进行统计；
2、支持监控点在线状态手动检测；
3、支持监控点在线结果查询，可导出统计结果；
4、★要求支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 
5、★要求支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章）
	套
	1
	150000

	24
	光纤线路
	50-100M光纤线路，含设备安装辅材、开孔等.5年期
	条
	1
	7500

	25
	物联网流量卡
	设备传输的物联网卡（5年）
	张
	1
	315

	26
	7KW新能源充电桩
	7KW 的新能源充电桩，地锁，物联网卡
	个
	1
	16000


1.3设计施工部分清单：

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量

单位
	暂定量
	单价最高限价(元)

	
	管道基础
	
	
	
	

	1
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:现场自行测定；
2.挖土深度:H<1.5m；
3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。
	m3
	1
	16.61 

	2
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:现场自行测定；
2.挖土深度:≤1.5mH<2m；
3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。
	m3
	1
	39.72 

	3
	挖基坑土方
	1.土壤类别:现场自行测定；
2.挖土深度:H<1.5m；
3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用；
4.部位：检查井土方
	m3
	1
	16.61 

	4
	余方弃置
	1、废弃料品种：原土；
2、运距：5km；
3、报价含、装车、外运、及渣土消纳费。
	m3
	1
	72.43 

	5
	回填方
	1.密实度要求:符合设计及规范要求；
2.填方材料品种:原土。
	m3
	1
	20.68 

	6
	余方弃置
	1、废弃料品种：原土；
2、运距：每增减1km。
	m3
	1
	3.29 

	7
	垫层
	1、材料品种、规格：中粗砂垫层（沟槽）
	m3
	1
	255.30 

	8
	垫层
	1、材料品种、规格：碎石垫层（沟槽）
	m3
	1
	292.46 

	9
	垫层
	1、材料品种、规格：片石垫层（沟槽）
	m3
	1
	291.25 

	10
	垫层
	1、材料品种、规格：C15砼垫层；
2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。
	m3
	1
	540.61 

	11
	混凝土基础
	1、混凝土强度等级：C25砼管座；
2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。
	m3
	1
	869.06 

	12
	回填方
	1.密实度要求:符合设计及规范要求；
2.填方材料品种:沟槽中粗砂回填。
	m3
	1
	229.38 

	13
	回填方
	1.密实度要求:符合设计及规范要求；
2.填方材料品种:沟槽塘渣回填。
	m3
	1
	182.02 

	
	电缆管道建设
	
	
	
	

	
	牵引
	
	
	
	

	14
	水平导向钻进
	电力牵引
1、2φ175(壁厚14mm)
2、热熔接口
3、泥浆池建造、泥浆外运及消纳
4、自行考虑牵引弧度系数
5、牵引孔数自行考虑
	m
	1
	1347.78 

	15
	水平导向钻进
	电力牵引
1、3φ100(壁厚8mm)MPP管
2、热熔接口
3、泥浆池建造、泥浆外运及消纳
4、自行考虑牵引弧度系数
5、牵引孔数自行考虑
	m
	1
	843.77 

	16
	水平导向钻进
	电力牵引
1、2φ100(壁厚8mm)MPP管
2、热熔接口
3、泥浆池建造、泥浆外运及消纳
4、自行考虑牵引弧度系数
5、牵引孔数自行考虑
	m
	1
	759.79 

	
	新建电力排管
	
	
	
	

	17
	电缆排管
	1、2φ100(壁厚8mm)MPP管
2、10cm厚碎石垫层
3、10cm厚C15砼垫层
4、C20混凝土方包

	m
	1
	337.24 

	18
	电缆排管
	1、2φ50(壁厚6mm)MPP管
2、10cm厚碎石垫层
3、10cm厚C15砼垫层
4、C20混凝土方包

	m
	1
	303.57 

	19
	电缆排管
	1、3φ50(壁厚6mm)MPP管
2、10cm厚碎石垫层
3、10cm厚C15砼垫层
4、C20混凝土方包

	m
	1
	418.28 

	20
	电缆排管
	1、4φ50(壁厚6mm)MPP管
2、10cm厚碎石垫层
3、10cm厚C15砼垫层
4、C20混凝土方包

	m
	1
	556.90 

	21
	电缆排管
	1、5φ50(壁厚6mm)MPP管
2、10cm厚碎石垫层
3、10cm厚C15砼垫层
4、C20混凝土方包

	m
	1
	647.69 

	22
	电缆排管
	1、6φ50(壁厚6mm)MPP管
2、10cm厚碎石垫层
3、10cm厚C15砼垫层
4、C20混凝土方包

	m
	1
	746.09 

	23
	电缆排管
	1、7φ50(壁厚6mm)MPP管
2、10cm厚碎石垫层
3、10cm厚C15砼垫层
4、C20混凝土方包

	m
	1
	869.39 

	24
	电缆排管
	1、8φ50(壁厚6mm)MPP管
2、10cm厚碎石垫层
3、10cm厚C15砼垫层
4、C20混凝土方包

	m
	1
	960.22 

	25
	电缆排管
	1、9φ50(壁厚6mm)MPP管
2、10cm厚碎石垫层
3、10cm厚C15砼垫层
4、C20混凝土方包

	m
	1
	1083.54 

	26
	电缆排管
	1、10φ50(壁厚6mm)MPP管
2、10cm厚碎石垫层
3、10cm厚C15砼垫层
4、C20混凝土方包

	m
	1
	1174.35 

	
	新建电缆井
	
	
	
	

	27
	砌筑井
	直线井
1、砖砌井（外径：2*3.325*1.75）
2、10cm厚C15混凝土底板,15cm厚碎石垫层
3、M7.5水泥砂浆砌筑标准砖，井外用1:3防水砂浆抹面，井内用1:2防水砂浆抹面
4、C25混凝土井圈浇筑，12cm厚盖板,镀锌电缆支架、积水坑

	座
	1
	7369.00 

	28
	砌筑井
	接头井
1、砖砌井（外径：6.435*2.12*2.05
）
2、10cm厚C15混凝土底板,15cm厚碎石垫层
3、M7.5水泥砂浆砌筑标准砖，井外用1:3防水砂浆抹面，井内用1:2防水砂浆抹面
4、C25混凝土井圈浇筑，12cm厚盖板,镀锌电缆支架、积水坑

	座
	1
	18772.70 

	
	充电桩基础
	
	
	
	

	29
	砌筑井
	配电箱基础
1、砖砌井（外径：6.435*2.12*2.05
）
2、10cm厚C15混凝土底板,15cm厚碎石垫层
3、M7.5水泥砂浆砌筑标准砖，井外用1:3防水砂浆抹面，井内用1:2防水砂浆抹面
4、C25混凝土井圈浇筑，12cm厚盖板,镀锌电缆支架、积水坑

	座
	1
	3026.40 

	30
	混凝土井
	充电桩基础
1、C25混凝土基础，厚度20cm
	座
	1
	175.73 

	
	其它
	
	
	
	

	31
	电缆路径标识块
	电缆路径标识块
	块
	1
	49.05 

	32
	电缆路径标识桩
	电缆路径标识桩
	个
	1
	130.80 

	33
	管道封堵
	管道封堵Φ175
	处
	1
	18.37 

	34
	管道封堵
	管道封堵Φ100
	处
	1
	9.65 

	35
	车辆限位器
	车辆限位器
	套
	1
	327.00 

	
	充电桩配线、配管及其他
	
	
	
	

	36
	混凝土基础
	1、混凝土强度等级：C30混凝土设备基础
2、报价含模板费用，
	m3
	1
	980.33 

	37
	现浇构件钢筋
	1、现浇混凝土构件；
2、圆钢HPB300。
	t
	1
	6568.84 

	38
	现浇构件钢筋
	1、现浇混凝土构件；
2、螺纹钢HRB400。
	t
	1
	5380.72 

	39
	标杆
	φ89单柱式标志标杆
1.材料品种:Q235钢,表面热镀锌处理后表面喷防紫外线全树脂塑粉,颜色暂定氟碳黑（具体按业主要求）；
2.规格:φ89×3.5×3500mm镀锌钢管立柱；
3.基础:600×600×650mmC20混凝土基础；
4.包括预埋件、土方挖填运、模板等；
5.具体详见施工图；
	根
	1
	1111.21 

	40
	警示柱
	钢管警示柱（φ89*1200*3mm无缝钢管），包括C25砼基础及预埋件，土方挖填运，详见图纸
	根
	1
	295.00 

	41
	减速垄
	橡胶加厚，3500*350*40mm，人字形凹凸处理
	m
	1
	114.26 

	42
	隔离护栏
	1、规格、型号：1270mm高钢制隔离护栏，具体样式以建设单位确认为准
	m
	1
	243.43 

	43
	隔离护栏
	1、规格、型号：500mm高钢制隔离护栏，具体样式以建设单位确认为准
	m
	1
	98.10 

	44
	配管
	1、PVC刚性电线管φ25
2、埋地
	m
	1
	8.09 

	45
	配管
	1、PVC刚性电线管φ32
2、埋地
	m
	1
	7.82 

	46
	配管
	1、PVC刚性电线管φ50
2、埋地
	m
	1
	13.19 

	47
	配管
	1、PE电线管φ25
2、埋地
	m
	1
	9.60 

	48
	配管
	1、PE电线管φ32
2、埋地
	m
	1
	10.83 

	49
	配管
	1、PE电线管φ50
2、埋地
	m
	1
	22.32 

	50
	配线
	管内穿线 电源线RVV2*1.0
	m
	1
	3.13 

	51
	配线
	管内穿线 RVV3*2.5
	m
	1
	8.52 

	52
	配线
	1、电缆配线
2、lRVV-2*2.5
	m
	1
	3.52 

	53
	配线
	1、电缆配线
2、RVV-2*2.5
	m
	1
	10.20 

	54
	电力电缆
	1、电缆配线
2、电力电缆 VV-1 5*10
	m
	1
	47.42 

	55
	配线
	管内穿线 网线
	m
	1
	3.19 

	56
	接线端子
	1、压铜接线端子（综合）
	个
	1
	43.25 

	57
	电力电缆
	排管内铜芯电力电缆敷设 高压铜芯电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×150
	m
	1
	654.74 

	58
	电力电缆
	排管内铜芯电力电缆敷设 高压铜芯电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3*185+2*95
	m
	1
	855.65 

	59
	电力电缆
	排管内铜芯电力电缆敷设 高压铜芯电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×95
	m
	1
	217.48 

	60
	电力电缆
	排管内铜芯电力电缆敷设 高压铜芯电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70
	m
	1
	179.90 

	61
	电力电缆
	排管内铜芯电力电缆敷设 低压铜芯电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-3×120+2×70
	m
	1
	604.02 

	62
	电力电缆
	排管内铝合金芯电力电缆敷设 低压芯电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-3×120+2×70
	m
	1
	280.00 

	63
	电力电缆
	排管内铜芯电力电缆敷设 低压铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1kV-4×70+1×35
	m
	1
	426.55 

	64
	电力电缆
	排管内铜芯电力电缆敷设 低压铜芯电缆ZC-YJV22-0.6/1kV-3*35+2*16
	m
	1
	113.64 

	65
	电力电缆
	排管内铜芯电力电缆敷设 低压铜芯电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-3×6
	m
	1
	29.55 

	66
	电力电缆头
	冷缩型高压电缆头户内式（120以内）
	个
	1
	1590.94 

	67
	电力电缆头
	冷缩型高压电缆头户内式（240以内）
	个
	1
	2072.77 

	68
	防火堵洞
	防火堵洞电缆隧道
	处
	1
	499.05 

	69
	防火堵洞
	防火堵洞保护管
	处
	1
	168.99 

	70
	成品雨蓬
	大梁：H型钢内外6mm厚、横管：φ89x3.0钢管、拉杆：Φ48x2.0mm、钢结构制作、安装（切割费、除锈费、拼装费、焊接费）、钢结构专用油漆、防锈底漆，面漆，专用稀释剂）、1100克膜布(PVDF)、预埋钢板300x400x10mm
	m2
	1
	420.00 

	71
	灭火器
	干粉灭火器8KG
	套
	1
	530.00 

	
	拆除与修复
	
	
	
	

	
	绿化修复工程
	
	
	
	

	72
	栽植灌木
	1、灌木修复（各类型灌木）
2、养护期一年；苗木成活率为100%
	m2
	1
	142.37 

	73
	铺种草皮
	1、草皮（马尼拉、百慕大等各类型草皮）修复
2、养护期一年；苗木成活率为100%
	m2
	1
	36.69 

	
	(二) 沥青砼路面破除及修复
	
	
	
	

	74
	拆除路面
	1、路面材料：沥青混凝土路面（拆除）；
2、厚度：10cm；
3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。
	m2
	1
	23.35 

	75
	拆除路面
	1、路面材料：沥青混凝土路面（铣刨）；
2、厚度：3cm；
3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。
	m2
	1
	10.65 

	76
	透层、粘层
	1、材料品种：PC-2乳化沥青透层；
2、喷油量：1.0L/m2。
	m2
	1
	5.16 

	77
	封层
	1、沥青品种：乳化沥青
2、下封层
	m2
	1
	7.15 

	78
	沥青混凝土
	1、沥青品种：中粒式沥青砼；
2、石料粒径：AC-20C；
3、厚度：8cm。
	m2
	1
	128.10 

	79
	沥青混凝土
	1、沥青品种：细粒式沥青砼；
2、石料粒径：AC-13C；
3、厚度：4cm。
	m2
	1
	98.07 

	
	(四) 人行道破除及修复
	
	
	
	

	80
	人行道块料铺设
	1、块料品种、规格：3cm厚花岗岩；
2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。
	m2
	1
	197.90 

	81
	人行道块料铺设
	1、块料品种、规格：6cm厚透水砖；
2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。
	m2
	1
	132.68 

	
	(五) 侧石破除及修复
	
	
	
	

	82
	安砌侧（平、缘）石
	1、材料品种、规格：100*10*15cm花岗岩压条；
2、3cm厚M10水泥砂浆结合层；
3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护；
4、报价含模板等所有费用。
	m
	1
	77.23 

	83
	安砌侧（平、缘）石
	1、材料品种、规格：100*12.5*35cm花岗岩侧石；
2、3cm厚M10水泥砂浆结合层；
3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护；
4、报价含模板等所有费用。
	m
	1
	168.03 

	84
	安砌侧（平、缘）石
	1、材料品种、规格：100*15*45cm花岗岩侧石；
2、3cm厚M10水泥砂浆结合层；
3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护；
4、报价含模板等所有费用。
	m
	1
	242.63 

	85
	树池砌筑
	1、材料品种、规格：20*10cm花岗岩树池；
2、树池尺寸：以现场为准；
3、3cm厚M10水泥砂浆结合层；
4、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护；
5、报价含模板等所有费用。
	m
	1
	91.76 

	86
	措施费
	
	
	
	

	87
	大型机械设备进出场及安拆
	履带式挖掘机1m3以内
	台次
	1
	5675.41 

	88
	大型机械设备进出场及安拆
	履带式起重机30t以内
	台次
	1
	7956.20 

	89
	大型机械设备进出场及安拆
	履带式挖掘机进退场及安拆费
	次
	1
	654.00 

	90
	大型机械设备进出场及安拆
	除挖掘机外的其他机械进出场，各投标单位根据施工组织设计，自行测定，
	项
	1
	12438.22 

	91
	安全文明施工增加费
	施工护栏高度1.8米全包围
	m
	1
	98.10 

	92
	临时围档
	水马（灌水），高度1.8m
	m
	1
	81.75 

	93
	临时围档
	水马（灌水），高度1.2m
	m
	1
	59.95 

	94
	挖掘机
	1、120型履带式挖掘机。
	工时
	1
	130.80 

	95
	挖掘机
	1、160型履带式挖掘机。
	工时
	1
	163.50 

	96
	挖掘机
	1、200型履带式挖掘机。
	工时
	1
	196.20 

	97
	挖掘机
	1、220型履带式挖掘机。
	工时
	1
	272.50 

	98
	挖掘机
	1、长壁式挖掘机。
	工时
	1
	708.50 

	
	(六) 县政府、平阳大厦、鸣山、塘河佳园、北门花苑停车场标牌
	
	
	
	

	99
	左入口灯箱指示
	镀锌钢板成型内置LED光源,玻璃液压门，喷汽车漆，不包含立柱。规格:2.3m*1.1m*0.2m
	套
	1
	9814.00 

	100
	右入口灯箱指示
	镀锌钢板成型内置LED光源玻璃液压门，喷汽车漆，不包含立柱。规格:2.3m*1.1m*0.2m
	套
	1
	9814.00 

	101
	墙体直行右转指示
	铝板板激光切割成型，贴反光膜，不包含立柱。规格：1.2m*0.6m
	个
	1
	1171.58 

	102
	充电桩雨棚立柱上，安全提示牌
	铝板板激光切割成型，贴反光膜，不包含立柱。规格：1m*0.4m；   0.58m*0.38m
	套
	1
	1009.54 

	103
	充电桩区域，安全提示牌
	铝板板激光切割成型，喷漆，内容贴反光膜，立柱76直径镀锌圆管，不包含立柱。规格：0.5m*1.8m
	套
	1
	1559.40 

	104
	停车场内，左右转提示牌
	铝板板激光切割成型，喷漆，贴反光膜，立柱76直径镀锌圆管，不包含立柱。规格：0.6m*2m
	套
	1
	1672.40 

	105
	充电桩雨棚立柱上，充电提示牌
	铝板板激光切割成型内容贴反光膜，不包含立柱。规格：0.4m*0.6m
	个
	1
	390.53 


	序号
	样式

	左入口灯箱指示
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	右入口灯箱指示
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	墙体直行右转指示
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	充电桩雨棚立柱上，安全提示牌
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	充电桩区域，安全提示牌
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	停车场内，左右转提示牌
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	充电桩雨棚立柱上，充电提示牌
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1.4充电运营管理平台
供方需提供运营管理平台（若直连接入招标人指定的运营管理平台，则平台功能以招标人自有的运营管理平台为准），平台至少具备如下表6所示的功能：
表6 运营管理平台功能表
	序号
	需求项目
	主要功能要求

	1
	整体功能
	分成三大版块运营商web端、车主端、运营商APP端：主要包含运营中心、运维中心、财务中心、车主服务等版块功能； 

	1.1
	运营中心
	新能源汽车充电桩设备的接入管理、充电设备状态监控；

充电收费规则的配置，支持按尖峰平谷时段区分设置；

支持设置充电后停车优惠减免；

设置VIP账户类型，按账户类型设置充电优惠；

设置充电白名单，白名单里账户才能进行扫码充电；

充电车位管控，通过车位相机和车位锁，控制燃油车进充电车位

充电电卡管理，充电电卡充值；

支持查询正在充电车辆的充电记录

可查看每条充电记录相关的充电站、充电量和时间信息

支持远程控制结束充电；
11、充电站引流服务：提供充电站引流服务，可引流到高德地图及快电移动端，引流后车主可通过其搜索到充电：（1）高德地图：无需服务费；（2）快电移动端：车主通过快电移动端扫码充电的话，快电将从每笔充电订单的服务费中扣除15%作为引流费。通过快电引流的，快电同时提供如下服务：将充电站同步到百度地图，提供品牌营销、促销活动服务；

	1.2
	运维中心
	1、维护充电站内的充电桩信息，包括充电桩名称、交直流类型等信息

2、维护充电桩的充电枪信息，包括充电枪名称、充电枪数量等信息

3、查看充电枪在离线状态，及使用状态；

4、支持远程重启充电桩设备；

	1.3
	财务中心
	查看充电支付流水明细记录；

支持查询平台内所有的充电资金流水账单

支持查看各个充电账单相关的业务信息，如充电信息、申诉信息等

查询平台内所有充电卡充值的账单信息；

支持充电缴费退款记录的账单查询
自动进行停车充电平台与支付平台（微信、支付宝）的对账，并将对账结果归档展示
支持针对开票主体的增删改查

针对各个充电站设置不同的开票主体

根据车主的开票申请，给车主开发票，发票结果自动发送给车主
10、支持充电退款审批、占位费退款审批、充电账单申诉、占位费账单申诉等功能；


	1.4
	车主服务
	1、支持查看各类通知消息提醒，包括充电开始信息、充电结束信息、预充值余额不足信息、开票结果信息、申述结果信息、汽车占位开始提醒、占桩费账单提醒等

2、支持查看平台管理员发布的系统公告。
3、支持查找个人当前位置周边的充电站；

4、支持查看充电站名称、地址、开放时段、收费标准、停车优惠等信息；

5、扫码充电，扫描充电设备二维码开始充电；

6、支持对我的车辆、充电订单、电卡、发票管理、客服帮助等工鞥你；



注：本期建设的设备，须满足对接招标人指定的充电桩运营平台。

（一）货物部分说明：

①供应商的报价须在采购单价最高限价（单价最高限价包括但不限于货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于设计费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用）基础上进行折扣，所有单价需同比例折扣，投标折扣率同时为单价最高限价折扣率，有效投标报价最高折扣率为100%。项目实施过程中各项中标单价不予调整，中标单价=单价最高限价*中标折扣率。

②结算按具体数量及实际内容结算。

③中标单价=单价最高限价*中标折扣率。例：中标折扣率为90%，则“出入口道闸”的中标单价=4361元/台*90%=3924.9元/台。

（二）设计施工部分说明：

供应商的投标报价须在采购单价最高限价（包含人工、材料、机械、水电费、税金、管理费、规费及运保、安全文明施工、保险（包括工程一切险、人员意外险等，其中第三责任不低于100万）、设计费、项目措施费、验收费、招标代理费等一切费用，并综合考虑各实际情况进行实施，单价最高限价全费用包干)基础上进行折扣，所有单价需同比例折扣，投标折扣率同时为单价最高限价折扣率，有效投标报价最高折扣率为100%。项目实施过程中各项中标单价不予调整，中标单价=单价最高限价*中标折扣率。

②结算按具体数量及实际内容结算。

③例：中标折扣率为90%，则“挖沟槽土方”的中标单价=16.61元/m3*90%=14.95元/m3。
（三）其他：

1.本项目实行统一折扣率报价方式。最终根据各项服务项目（内容）、工作量及其所对应的中标折扣率下浮后的单价进行结算。中标单价=单价最高限价*中标折扣率。（折扣率小数点后最多保留两位，第三位四舍五入）

2.项目费用根据竣工施工图由业主指定的第三方进行结算审核，结算时，按中标单价结合实际完成的工程量进行结算；计价依据：按“单价最高限价清单”执行。

3.本项目设计费包含在各项投标报价内，不再额外单列，投标单位需在报价中考虑。
4.中标供应商须在正式开工前提供完整施工图供采购人审核，经同意后方可开工；

5.施工过程中施工单位应保护好公共设施，投标单位需在报价中考虑。

6.本项目包含设计深化的费用，招标人不再另行支付设计费，相关费用由中标单位综合考虑。设计内容与成果必须经招标人认可同意，才可实施。

7.承包方式

本工程承包方式采用包工包料，成交方应按招标文件的要求实行造价、质量、工期、安全、文明施工管理等全面承包方式。 

8.现场条件和现场踏勘

（1）现场具备施工条件。

（2）投标供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标供应商考虑并包含在投标报价中。成交后，投标供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，投标供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标供应商自行承担。

（四）施工部分编制依据：

1) 建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）及浙江省与温州市有关补充规定。

2) 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》。

3) 《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》。

4) 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》。

5) 《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》。

6）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》。

7）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》

8) 浙江省、温州市两级造价主管部门颁发的工程造价有关文件。

9）采购文件中已有适用或类似的单价最高限价的，按采购文件中已有项目的投标报价确定。采购文件中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价并乘以中标折扣率确定：套用《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间温州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照温州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；如有“货物部分”和“设计施工部分”的内容未能在上述计价标准中体现的由采购人确认材料具体规格型号后，以采购人市场询价（三家及以上）中的最低价作为基准价，该项采购内容按照基准价*实际数量*中标折扣率进行结算，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

10）在项目实施过程中，若采购人需增加清单外的内容，包括但不限于监控费用（配套硬盘、路由器、流量卡或链路、监控摄像头、覆盖所有点位充电设备等）、箱式休息室、装修费用（网红打卡点：包含设计、配套空调、饮水机、沙发、窗帘等）等内容，供应商需无条件配合，不在清单内的内容价格按照以上的计价标准进行实施。

（五）设计要求

在充分了解现状的基础上，对已明确待建的充电站的施工图设计。

（1）设计内容（包括但不限于以下内容）

①充电站的规划布局

②充电站内的供配电系统
③充电站的监控，通信系统
④充电站的消防设计
⑤充电站内配套的土建设计
（2）设计依据

①业主委托任务及协议

A.双方签订的双方协议。

B.设计任务书和委托书。

C.有关规范列举如下：

②建筑电气专业：

GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求

GB/T 20234.1-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求

GB/T 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口

GB/T 20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口

GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

GB/T 50966-2014 电动汽车充电站设计规范

GB/T 29781-2013 电动汽车充电站通用要求

GB/T 28569-2012 电动汽车交流充电桩电能计量

GB/T 29316-2012 电动汽车充电设施电能质量技术要求

GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准

GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求

GB 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范

GB 50052-2009 供配电系统设计规范

GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范

GB 50054-2011 低压配电设计规范

GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准

GB 51048-2014 电化学储能电站设计规范

GB 50797-2012 光伏发电站设计规范 

GB 50016-2018 建筑设计防火规范

GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范

GB 50034-2013 建筑照明设计标准

注：上述技术标准和规范如与国家最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家最新标准为依据。 
（3）设计成果要求（包括但不限于以下内容）
①施工图设计包括各专业系统图、各系统平面布置图、土建施工图、安装大样图、设计说明。

②施工图设计的系统图应能完整反映出系统各设备数量、主要特征指标、相互连接方式、连接导体型号、规格、数量。

③设计说明应包括如下内容：项目概况，设计内容，设计依据（包括相关的主要设计标准、规范）等。

④提供所有文字文本、图件的电子备份文件二套（文本为 DOC 格式文件，图纸为 PDF 格式文件）。并提供施工图。

（4）质量要求

施工图设计符合相关国家规范要求。
三、工期要求及奖罚措施

1.工期：每个站点在接到甲方通知后7日历天内，提供建设方案。甲方确定建设方案后5个工作日内开工，120日历天内完成货物的供货、安装、调试、施工、验收等所有工作。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试及施工，乙方应承担由此给甲方造成的损失，同时甲方有权解除合同。

2.乙方逾期的，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给甲方，甲方可从待付款中扣除。逾期超10个工作日不能完工的，甲方可解除合同。乙方因逾期或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.从开工之日起5天没有进场施工的，视成交方自动放弃，采购人有权没收其履约保证金并上报监管处处罚。

四、质量及保修要求

1.中标单位必须严格按照有关现行施工规范精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量事故。

2.质量保修期5年，从工程竣工验收合格之日起计算。

3.保修要求

成交供应商应与采购人签订工程质量保修书，乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。成交供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。

4.供应商在投标文件中须说明质保期内提供的服务计划。
五、材料的供应方式及要求

1.工程所需材料必须符合国家标准，供应商负责采购，采购前提供样品并经采购方确定。

2.材料须响应本招标文件要求并详细编制各项主要用材的清单及说明。

3.材料进场需报验，不合格材料不得进入施工现场。如果出现原材料检验不合格的情况，所有责任由施工单位自行承担，并及时更换为符合要求的材料。

六、工程报价

1.根据招标控制价及现场勘察进行报价，报价采用统一折扣率报价方式，最终根据各项综合单价、工程量及其所对应的中标折扣率折扣后的单价进行结算。结算单价=综合单价*中标折扣率，中标折扣率作为今后结算的依据。

2.清单未描述，但规范有要求的，投标单位不得另外收取相关费用。

3.本项目工程水电费由中标方承担。

4.施工过程中施工单位应保护好公共设施，投标单位需在报价中考虑。

5.招标控制价见相关电子稿及现场勘查。

七、付款方式：

7.1.履约保证金的收取：合同总价的2.5％；履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银、履约保函等形式。在签订合同后7个工作日内支付给采购人。如成交供应商的原因不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除履约保证金或不予退还履约保证金。

7.2.履约保证金的退取：项目通过竣工验收合格后无息退回履约保证金。
7.3.预付款：在合同签订后，全部站点具备实施条件后15个日内，采购人向供应商支付合同价的30%作为预付款，同时采购人有权要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

7.4.付款方式：(1)当设备及材料进场施工后，采购人向供应商支付合同总价的50%（抵扣预付款后支付）。

（2）当工程完工并验收合格后，付至合同总价的70%（含预付款）；

（3）完成设备调试、验收合格后，经有资质的造价机构审定并出具审价报告后，支付至结算价款的97.5%，剩余2.5%为质量保证金，在质保期内如出现质量问题整改不到位，质量保证金予以扣除或不予退还，待5年质保期满后无质量问题无息退还。

7.5、施工地点

7.5.1.地点：按采购单位要求。

7.5.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

7.5.3. 本项目包括供货、供就位与安装、装修等。安装期间中标供应商须派技术人员提供安装及技术服务，送货、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

7.5.4.供应商应在投标文件中提出其送货安装过程中采购人需配合的内容。

7.6、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物及服务，并经采购人（采购人也可委托第三方进行检验）检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

八、其它要求

1、材料进场和隐蔽工程等必须进行报验，采购方同意后方可进行下一道工序。

2.安全要求：施工单位须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购方原因的安全事故由施工单位全权负责。

3.文明要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。
4.建筑垃圾必须及时清运至院外专用场所处理，费用自理。

如施工单位未能及时清理，由采购方安排清理的，费用在结算时从工程款项中扣除。施工过程中应做好对现有公共设施和绿化以及地下管线等财产的保护措施，如有损坏由施工单位全额赔偿。

5.严格按当地相关部门要求，做好疫情防控工作。

6.施工单位必须包括但不限于二次搬运、税金、材料运输检验、通过验收等费用考虑在报价中，不得以其它理由增加相关费用。

7.完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

8.对采购人的操作人员及维修人员进行技术培训；

9.维保期内系统的维保及维修；

10.由中标供应商免费送货到指定地点；

11.售后服务的措施及承诺。

12.该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

13.其他说明：

13.1、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

13.2、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，实际到货设备达不到投标文件所响应的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

13.3、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

以上工作内容涉及费用均包含在投标总价中。
九、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：
1、提供完整成套的货物
2、货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收； 
3、完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。
4、对业主的操作人员及维修人员进行技术培训；
5、维保期内系统的维保及维修；
6、由中标供应商免费送货到指定地点；
7、售后服务的措施及承诺。
以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分 供应商须知
一、说明
1、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

2、供应商须对全部内容进行投标。
3、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
4、本项目为交钥匙工程。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

5、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲6、某些（个）供应商投标报价超出预算或最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

7、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
8、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

9、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
11、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

15、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件的获取
供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。
1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可进行推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）供应商资格审查声明函
3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面
2)  开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；
5）法定代表人授权书；
6）投标供应商情况声明
7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；
8）供应商、人员类似业绩证明（按评标细则要求提供）；

9）产品参数、施工方案等；
10）针对本项目拟派人员名单

11）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
12）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
13）技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量，服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。
3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
4.投标报价
4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
5、投标文件的有效期
5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标供应商组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
4、投标供应商资格审查
4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
   5、招标代理服务费
5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理咨询机构支付招标代理咨询费93450元。招标代理咨询费包含在投标总价中，招标代理咨询服务费不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：温州银行股份有限公司平阳萧江小微企业专营支行

开户名称：温州广信工程管理有限公司平阳分公司

开户账号：805000120190555666 

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除（小型和微型企业认定为施工单位与所投产品的制造商或经销商均为小型或微型企业），若大型、中型企业联合小型、微型企业投标（且小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上）的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下： 

（标的名称） ，属于（工业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称）   ，属于（工业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。            　　　　　
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材

第五部分     合同格式
本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：           采购人    
乙方：           中标供应商    

合同编号：_______________

签订日期：_______________

甲乙双方根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及代理公司      （项目名称）（项目编号：××）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明。合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 项目合同金额及项目内容
1、、合同金额（预算金额，含税）：¥           元，大写:       元整  。其中货物部分预算金额:¥           元（含税，税率   %），施工部分预算金额 （人民币）:¥           元（含税，税率   %）。          

2、中标折扣率：        %。

3、合同履约期限：自签订合同之日起一年，视为履约完成，合同终止。
4、乙方根据甲方要求提供以下内容：

	序号
	项目名称
	技术参数
	数量（暂定）
	计量

单位
	品牌
	产地
	综合单价最高限价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（一）货物部分说明：

①供应商的报价须在采购单价最高限价（单价最高限价包括但不限于货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于设计费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用）基础上进行折扣，所有单价需同比例折扣，投标折扣率同时为单价最高限价折扣率，有效投标报价最高折扣率为100%。项目实施过程中各项中标单价不予调整，中标单价=单价最高限价*中标折扣率。

②结算按具体数量及实际内容结算。

③中标单价=单价最高限价*中标折扣率。例：中标折扣率为90%，则“出入口道闸”的中标单价=4361元/台*90%=3924.9元/台。

（二）设计施工部分说明：

供应商的投标报价须在采购单价最高限价（包含人工、材料、机械、水电费、税金、管理费、规费及运保、安全文明施工、保险（包括工程一切险、人员意外险等，其中第三责任不低于100万）、设计费、项目措施费、验收费、招标代理费等一切费用，并综合考虑各实际情况进行实施，单价最高限价全费用包干)基础上进行折扣，所有单价需同比例折扣，投标折扣率同时为单价最高限价折扣率，有效投标报价最高折扣率为100%。项目实施过程中各项中标单价不予调整，中标单价=单价最高限价*中标折扣率。

②结算按具体数量及实际内容结算。

③例：中标折扣率为90%，则“挖沟槽土方”的中标单价=16.61元/m3*90%=14.95元/m3。
（三）其他：

1.本项目实行统一折扣率报价方式。最终根据各项服务项目（内容）、工作量及其所对应的中标折扣率下浮后的单价进行结算。中标单价=单价最高限价*中标折扣率。（折扣率小数点后最多保留两位，第三位四舍五入）

2.项目费用根据竣工施工图由业主指定的第三方进行结算审核，结算时，按中标单价结合实际完成的工程量进行结算；计价依据：按“单价最高限价清单”执行。

3.本项目设计费包含在各项投标报价内，不再额外单列，投标单位需在报价中考虑。
4.中标供应商须在正式开工前提供完整施工图供采购人审核，经同意后方可开工；

5.施工过程中施工单位应保护好公共设施，投标单位需在报价中考虑。

6.本项目包含设计深化的费用，招标人不再另行支付设计费，相关费用由中标单位综合考虑。设计内容与成果必须经招标人认可同意，才可实施。

7.承包方式

本工程承包方式采用包工包料，成交方应按招标文件的要求实行造价、质量、工期、安全、文明施工管理等全面承包方式。 

8.现场条件和现场踏勘

（1）现场具备施工条件。

（2）投标供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标供应商考虑并包含在投标报价中。成交后，投标供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，投标供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标供应商自行承担。

（四）施工部分编制依据：

1) 建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）及浙江省与温州市有关补充规定。

2) 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》。

3) 《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》。

4) 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》。

5) 《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》。

6）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》。

7）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》

8) 浙江省、温州市两级造价主管部门颁发的工程造价有关文件。

9）采购文件中已有适用或类似的单价最高限价的，按采购文件中已有项目的投标报价确定。采购文件中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价并乘以中标折扣率确定：套用《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间温州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照温州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；如有“货物部分”和“设计施工部分”的内容未能在上述计价标准中体现的由采购人确认材料具体规格型号后，以采购人市场询价（三家及以上）中的最低价作为基准价，该项采购内容按照基准价*实际数量*中标折扣率进行结算，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

10）在项目实施过程中，若采购人需增加清单外的内容，包括但不限于监控费用（配套硬盘、路由器、流量卡或链路、监控摄像头、覆盖所有点位充电设备等）、箱式休息室、装修费用（网红打卡点：包含设计、配套空调、饮水机、沙发、窗帘等）等内容，供应商需无条件配合，不在清单内的内容价格按照以上的计价标准进行实施。

（五）设计要求

在充分了解现状的基础上，对已明确待建的充电站的施工图设计。

（1）设计内容（包括但不限于以下内容）

①充电站的规划布局

②充电站内的供配电系统
③充电站的监控，通信系统
④充电站的消防设计
⑤充电站内配套的土建设计
（2）设计依据

①业主委托任务及协议

A.双方签订的双方协议。

B.设计任务书和委托书。

C.有关规范列举如下：

②建筑电气专业：

GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求

GB/T 20234.1-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求

GB/T 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口

GB/T 20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口

GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

GB/T 50966-2014 电动汽车充电站设计规范

GB/T 29781-2013 电动汽车充电站通用要求

GB/T 28569-2012 电动汽车交流充电桩电能计量

GB/T 29316-2012 电动汽车充电设施电能质量技术要求

GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准

GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求

GB 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范

GB 50052-2009 供配电系统设计规范

GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范

GB 50054-2011 低压配电设计规范

GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准

GB 51048-2014 电化学储能电站设计规范

GB 50797-2012 光伏发电站设计规范 

GB 50016-2018 建筑设计防火规范

GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范

GB 50034-2013 建筑照明设计标准

注：上述技术标准和规范如与国家最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家最新标准为依据。 
（3）设计成果要求（包括但不限于以下内容）
①施工图设计包括各专业系统图、各系统平面布置图、土建施工图、安装大样图、设计说明。

②施工图设计的系统图应能完整反映出系统各设备数量、主要特征指标、相互连接方式、连接导体型号、规格、数量。

③设计说明应包括如下内容：项目概况，设计内容，设计依据（包括相关的主要设计标准、规范）等。

④提供所有文字文本、图件的电子备份文件二套（文本为 DOC 格式文件，图纸为 PDF 格式文件）。并提供施工图。

（4）质量要求

施工图设计符合相关国家规范要求。

（5）其他要求
1、材料进场和隐蔽工程等必须进行报验，采购方同意后方可进行下一道工序。

2.安全要求：施工单位须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购方原因的安全事故由施工单位全权负责。

3.文明要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。
4.建筑垃圾必须及时清运至院外专用场所处理，费用自理。

如施工单位未能及时清理，由采购方安排清理的，费用在结算时从工程款项中扣除。施工过程中应做好对现有公共设施和绿化以及地下管线等财产的保护措施，如有损坏由施工单位全额赔偿。

5.严格按当地相关部门要求，做好疫情防控工作。

6.施工单位必须包括但不限于二次搬运、税金、材料运输检验、通过验收等费用考虑在报价中，不得以其它理由增加相关费用。

7.完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

8.对采购人的操作人员及维修人员进行技术培训；

9.维保期内系统的维保及维修；

10.由中标供应商免费送货到指定地点；

11.售后服务的措施及承诺。

12.该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

第二条  付款方式、期限：
1、履约保证金：

1.1 合同总价的2.5％；履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银、履约保函等形式。在签订合同后7个工作日内支付给采购人。如成交供应商的原因不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除履约保证金或不予退还履约保证金。

1.2履约保证金的退取：项目通过竣工验收合格后无息退回履约保证金；

2、付款方式(具体付款时间以财政拨付为准)
2.1 在合同签订后，全部站点具备实施条件后15个日内，采购人向供应商支付合同价的30%作为预付款，同时采购人有权要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
2.2 付款方式：(1)当设备及材料进场施工后，采购人向供应商支付合同总价的50%（抵扣预付款后支付）。

（2）当工程完工并验收合格后，付至合同总价的70%（含预付款）；

（3）完成设备调试、验收合格后，经有资质的造价机构审定并出具审价报告后，支付至结算价款的97.5%，剩余2.5%为质量保证金，在质保期内如出现质量问题整改不到位，质量保证金予以扣除或不予退还，待5年质保期满后无质量问题无息退还。

第三条 供应商项目负责人     ，供应商技术负责人    。
第四条  交货

1. 工期

1.1工期：每个站点在接到甲方通知后7日历天内，提供建设方案。甲方确定建设方案后5个工作日内开工，120日历天内完成货物的供货、安装、调试、施工、验收等所有工作。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试及施工，乙方应承担由此给甲方造成的损失，同时甲方有权解除合同。

注：乙方逾期的，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给甲方，甲方可从待付款中扣除。逾期超10个工作日不能完工的，甲方可解除合同。乙方因逾期或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。从开工之日起5天没有进场施工的，视成交方自动放弃，采购人有权没收其履约保证金并上报监管处处罚。
2. 交货地点：甲方指定地点

3. 乙方应承诺按甲方要求完成发货、运输、交货。

4. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5. 安装过程中发生的费用由乙方负责。

6. 乙方应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中甲方需配合的内容。

7.
随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

8. 乙方所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制鉴定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合甲方完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作（若因乙方原因造成甲方无法申报充电站建设补贴的，相应补贴金额由乙方负责，按照补贴金额在 30 天内支付给甲方）。

9.货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合投标响应文件、合同约定、招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物并要求乙方更换。乙方拒绝更换的或不能履约的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方赔偿由此产生的损失。
第五条  质量保证及售后
1、质保期：

1.1 质保期：设备验收合格后免费质保期       年。

1.2 质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方提供免费技术服务和维修。

1.3 投标人在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划。

2、售后服务：

2.1 在设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达甲方现场实施维修。维修过程中所需零配件乙方在接到通知后最长不超过3天必须送达甲方。

2.2 乙方应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。

2.3 乙方应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

2.4 乙方应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

3、技术支持：中标乙方提供     年免费软件升级。

4、培训：

4.1 乙方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

4.2 乙方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

4.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

5、验收
5.1 乙方在供货前须书面通知甲方，如乙方所供的货物达不到投标时承诺的要求，甲方可以拒收乙方的货物。

5.2 甲方须于乙方将货物交付使用后会同有关专业人员对货物按规定的要求进行验收。验收合格后，甲方应向乙方出具验收报告，验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。若无法在规定时间内更换，造成的损失由乙方承担。

5.3 验收相关说明及依据

国企采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由甲方负责。甲方可以根据采购项目具体情况自行组织验收。

6、其他说明

6.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标乙方应提供甲方没有规定但投标乙方认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

第六条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，履行期须延长，其延长期于不可抗力有效期相同。

2、不可抗力事件发生后，受影响方应以尽快方式通知另一方，并在10日内寄送有关权威机构出具的证明。当不可抗力事件时间持续超过30天以上时，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

3、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，甲方有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；采购合同已经履行，终止履约。甲方不承担赔偿责任，由乙方自行考虑投标、应标风险。）

第七条  解决合同纠纷的方式：
双方在执行合同中所发生的一切争议，友好协商解决。协商无效的，可向平阳县仲裁委员会申请仲裁，或向平阳县人民法院起诉。

第八条  为有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲乙双方协商，同意以下合同条款，并共同遵守：

1、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》约定购销产品。

2、甲方应当严格执行购销合同验收、入库采购制度，对采购货物装备及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，由责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计有关货物装备用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用货物装备的选择权，不得在学述活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定________（联系电话：             ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到需方地点联系商谈，不得借故与甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员在非工作场合访谈并提供任何好处费。

7、乙方如违反上述6条，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关部门报告。

第九条  合同生效及其他

1、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执一份，具有同等的法律效力。

2、本合同自甲乙双方加盖公司印章并经双方授权代表签字后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。附件设备配置清单及补充协议系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方：                                          乙方：         

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

                                                开户银行：

                                               签字日期：     年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。
第六部分    附件—投标文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
昆阳镇充电基础设施建设-充电桩采购及安装项目
投 标 文 件
（资格文件）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函
供应商资格审查声明函
平阳县横阳控股有限公司 ：
我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

我方具有独立承担民事责任的能力；

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________
日期：________年____月____日

1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
昆阳镇充电基础设施建设-充电桩采购及安装项目

投 标 文 件
（报价文件）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表   
开标一览表
供应商名称：                        招标编号： PYCG240705059          单位：人民币元

项目名称：昆阳镇充电基础设施建设-充电桩采购及安装项目
	项目名称
	投标折扣率
	备注

	昆阳镇充电基础设施建设-充电桩采购及安装项目
	%
	


▲投标供应商的报价包含在承包区域内所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、餐费、饮用水、各种社会保险、食宿与交通、服装、安全、仓储、运输（包括垃圾外运）、管理费用、税费、利润、招标代理服务费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

▲本项目实行统一折扣率报价方式。最终根据各项服务项目（内容）、工作量及其所对应的中标折扣率折扣后的单价进行结算。本项目结算方式为：中标折扣率*与之对应项目的招标控制价*实际工程量（若投标折扣率报价=85%，即结算方式=0.85*与之对应项目的招标控制价*实际工程量）。招标控制价中的工程量为暂定量，工程完工后按实结算。
本次采购本项目按照中标价（合同价）一次包干，合同期内采购人不再另行支付其他费用。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下： 

1.（标的名称） ，属于（工业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称）   ，属于（工业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
昆阳镇充电基础设施建设-充电桩采购及安装项目

投 标 文 件
（商务技术文件）
	项目编号：PYCG240705059

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	PYCG240705059

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。

4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函
 平阳县横阳控股有限公司 ：
                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书
法定代表人授权书
 平阳县横阳控股有限公司 ：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权
授权代表：          性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日
	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 
3.7.1 商务响应表
商 务 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：                    
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.7.2 技术响应表
技 术 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.8 供应商、人员类似业绩证明
3.9 产品参数、施工方案等；

以下内容格式自拟

3.10针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

供应商盖章：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：            

日期：
3.11质量服务承诺书、诚信投标承诺书
质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标供应商，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；
二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标供应商合同结束之日均有效。
地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。
供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               
第七部分   评标办法
根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评标程序
本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标报价中的最低投标折扣率为评标基准折扣率，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准折扣率/投标折扣率)×30%×100。

2▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准折扣率和投标报价。

注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标供应商提供相关依据）。

技术、服务、资信业绩等综合评分70分

	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	投标人认证情况
	具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分;

SO14001环境管理体系认证证书的得1分;

ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分；

4、具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分；

5、具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分；

6、投标人所投充电桩产品制造商应具备较强的技术创新能力，可保障产品的技术与质量指标并不断提升服务水平，提供政府部门颁发的国家技术创新示范企业的，得2分。

注：以上证书须提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。
	7

	2
	投标人类似业绩情况
	根据投标人自2020年以来类似项目（绿色停车）的业绩证明材料，由评委会核定，每具有一个同类项目业绩得1分，满分2分。注：提供服务合同及项目中标通知书复印件加盖公章，否则不得分）
	2

	3
	项目团队配置情况
	1、项目负责人（一名）具有一级建造师（通信与广电工程）、机电工程专业一级建造师、高级软件设计师、高级网络与信息安全工程师，提供1个证书得1分，本项最高得4分。

2、技术负责人（一名）具有高级信息系统项目管理师（软考）、注册信息安全人员证书（CISP）、高级系统架构设计师（软考），提供1个证书得1分，本项最高得3分。

3、投标人项目运维团队具有数据中心（机房）运维管理工程师、信息系统运维管理工程师、高级网络规划设计师（软考）、系统规划与管理师（软考），提供其中1个证书得0.5分，最多得2分，同个人员或同类别证书不重复计分。

注：提供人员的证书及近3个月的社保证明扫描件加盖投标人公章，未提供的不得分。
	9

	4
	软件技术能力
	投标人或所投产品供应商具有充电相关软件著作权证书，每提供1个得2分，本项最高得6分，未提供不得分。
	6

	5
	技术规格
	投标人在项目建设要求中所提供的产品能满足招标文件中的技术参数要求，标注“★”号的技术条款系指与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标（关键参数），将作为设备性能评审依据，标注“★”号的技术条款均能提供合格有效的检验报告复印件并加盖单位公章，检测报告取得时间须早于本项目公示时间前，否则作为无效证明文件。得满分24分；每有一项标“★”技术参数不能提供检验报告或检验报告中无体现或无完全体现的扣2分，非关键参数负偏离的，扣1分，扣完为止。
	24

	6
	项目技术方案
	投标人针对本项目进行技术方案编制，提供针对需求分析、重点难点分析、充电桩系统、出入口管控系统、消防监控系统等内容提供详细技术方案。

1、理解准确、内容全面完整、条理清晰、功能设计成熟可靠且满足项目要求，根据提供的投标方案酌情打分，0-6分。

2、需与停车场已有的智慧停车收费系统打通，针对本项目提供停充一体化方案，实现停车费优惠减免等功能，根据方案内容详细、完整、科学、到位、针对性强，与项目匹配度打分，0-3分。
	9

	7
	建设实施方案
	投标人根据项目建设要求制定实施方案，方案中包括但不限于施工方案概述、保证安装调试验收的方案和措施、建设进度计划、管理措施等。 

方案内容理解准确、内容全面完整、条理清晰、方案可靠，根据提供的投标方案酌情打分，0-7分。
	7

	8
	售后服务
	提供详细完整的“售后服务方案”，包括如下内容，给予评分：

1、投标人在售后服务承诺内容中关于免费保修期限、服务网点的远近及是否完善、售后服务相应时间长短、本地化服务能力、故障到达现场时间以及定期维护、内容，有否有稳定的技术服务队伍等内容进行评议，0-4分

2、为保证售后服务质量，投标人所投充电桩产品制造商应具有完善的售后服务体系，具备符合GB/T 27922（或GB/T 27922 CTEAS100）等标准规范的十二星级服务能力持续有效验证认证证书的，得2分，提供证书扫描件并加盖投标人公章。
	6


三、说明
1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书
温州广信工程管理有限公司（采购组织机构名称）：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加昆阳镇充电基础设施建设-充电桩采购及安装项目（采购编号：PYCG240705059）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：873944896@qq.com。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
