平阳县国企采购招标文件
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国企采购招标文件

（线上电子招投标）
              项目名称：平阳高端印包装备智造小镇客厅改造提升工程智能化采购项目
招标编号：PYCG240205005
采 购 人：平阳县万全新农村建设投资有限公司
联 系 人：董女士   

联系电话：0577-63886080 
代理机构：温州欣晟项目管理有限公司
联 系 人：张女士
联系电话：18906650731
二零二四年二月


温州欣晟项目管理有限公司关于平阳高端印包装备智造小镇客厅改造提升工程智能化采购项目公开招标的公告
（线上电子招投标）

公告日期：2024年2月5日
 项目概况 

   平阳高端印包装备智造小镇客厅改造提升工程智能化采购项目项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2024年2月28日 09:30（北京时间）前递交投标文件。 

一、项目基本情况                                            
    项目编号：PYCG240205005 
    项目名称：平阳高端印包装备智造小镇客厅改造提升工程智能化采购项目
    预算金额（元）：6252018
    最高限价（元）：6252018
    采购需求：详见采购文件。
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。 
    备注： 

    合同履约期限：详见采购文件。
    本项目接受联合体投标。若为联合体，明确联合体牵头方(若联合体投标，须提供联合体协议书)，联合体成员不超过两家。
二、申请人的资格要求：
    1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

    3.本项目的特定资格要求：无。 

三、获取招标文件 
    时间：至2024年2月28日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
    地点：政采云平台（www.zcygov.cn） 

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

    售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2024年2月28日09:30（北京时间）
    投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

     开标时间：2024年2月28日09:30 

    开标地点：政府采购云平台在线投标  

五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）质疑投诉：质疑期：公告发布之日起7个工作日内。质疑资格：政采云中本项目通过报名的供应商。对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。7）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。 
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息

    名    称：平阳县万全新农村建设投资有限公司 

    地    址：平阳县万全镇万全商务大厦
    传    真：/  

    项目联系人：董女士  
    项目联系方式：0577-63886080 
    2.采购代理机构信息            

    名    称：温州欣晟项目管理有限公司            

    地    址：平阳县昆阳镇人民路252号（京都花苑）             

    传    真：/             

    项目联系人：张女士              

    项目联系方式：18906650731  

 3、同级采购监督管理部门名称：平阳县万全新农村建设投资有限公司
联 系 人：李先生
监督投诉电话：0577-63068188
地址：平阳县万全镇万全商务大厦 
     

   若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

温州欣晟项目管理有限公司对平阳高端印包装备智造小镇客厅改造提升工程智能化采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳高端印包装备智造小镇客厅改造提升工程智能化采购项目

	
	项目编号
	PYCG240205005 

	
	资金来源
	企业资金

	
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采 购 人：平阳县万全新农村建设投资有限公司
联 系 人：董女士  
项目联系方式：0577-63886080  

	
	采购代理机构
	名称：温州欣晟项目管理有限公司
地址：温州市平阳县昆阳镇人民路252号（京都花苑）
项目负责人：张女士
手机：18906650731

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	☑接受。

联合体投标说明：

1、联合体投标资格审查材料联合体各成员均需提供，其他材料可由牵头人提供进行签章。

2、联合体投标还需提供联合体协议书（联合体成员均需盖章）

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

联合体投标的仅需牵头人盖电子章，在投标时同时上传联合体协议书（联合体成员均须盖章），其他成员只需盖章后扫描上传即可，如对联合体投标有操作上的疑问，可联系采购代理机构。

	
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇人民路252号（京都花苑） 张女士收18906650731））。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

c.文件演示见采购文件要求。
（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

（3）文件演示见采购文件要求。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
 eq \o\ac(□)需要

	
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要  

	
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要  

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：温州欣晟项目管理有限公司
机构地点：温州市平阳县昆阳镇人民路252号（京都花苑）
联系人：张女士
联系电话：18906650731               

联系传真：0577-88113837

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人投诉。

	
	投诉受理联系方式
	平阳县万全新农村建设投资有限公司
联 系 人：董女士 
监督投诉电话：0577-63886080
地    址：平阳县万全镇万全商务大厦

	
	投标截止时间
	2024年2月28日09:30  截止(北京时间)。

	
	开标时间
评审地点
	开标时间：2024年2月28日09:30  正 (北京时间)
评审地点：平阳县公共资源交易中心评标室（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）

	
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	国企采购
扶持政策
	对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

2、根据《中小企业划型标准规定》执行，所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州欣晟项目管理有限公司：邮箱： 180966843@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免责声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。


招标文件目录

第一部分、项目简介
   第二部分、招标内容及要求

   第三部分、供应商须知

   第四部分、国企采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

   第六部分、附件：投标文件格式

   第七部分、评标办法

附：质疑函范本

第一部分     项目简介

一、项目简介

温州欣晟项目管理有限公司受平阳县万全新农村建设投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳高端印包装备智造小镇客厅改造提升工程智能化采购项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。
二、 采购要求（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

（一）项目概况：本项目位于平阳县万全镇轻工生产基地机械工业园区 B10-1 地块，项目为完善特色小镇功能、系统完整展示小镇各方面实力、展示小镇文化品牌、实现招商引资的途径、打造小镇导览服务平台的需要，特设立本项目。本次招标内容为本工程智能化采购项目，主要包括智能化软、硬件等相关产品，内容详见采购清单。
（二）采购清单及技术要求

1、多媒体硬件技术要求、采购清单及预算

	楼层
	序号
	设备名称
	规格、参数要求
	数量
	单位
	预算综合单价（元）
	合价（元）

	一层
	1
	室内全彩LED屏
	▲1、像数点间距≤1.86mm;
2、像素密度：≥288906Dots/㎡；
3、投标产品具有整屏平整度≤0.1mm；模组间拼缝≤0.1mm；刷新率≥3840Hz；
★4、亮度与视角关系：中央亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。（投标时提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS标识的检测报告证明并加盖原厂公章证明）
5、投标产品水平左右视角≥171°、垂直上下视角≥171°； 亮度均匀性≥99%。
6、色度均匀性:±0.001Cx、Cy内；
7、色温:1000-30000K。
★8、对比度：≥20000：1（投标时提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS标识的检测报告证明并加盖原厂公章证明）。
9、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥120000h；MTTR平均修复时间≤1分钟。
10、具有防蓝光功能，蓝光辐射能量≤20%；
11、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。  
12、温升：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通电要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。
13、所投产品符合GB4943.1-2011信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1要求。
14、所投产品支持N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示。
15、所投产品具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。
16、所投产品支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读功能。
17、所投产品具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能；
18、所投产品具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。
19、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常。
	21.4
	㎡
	8390.40 
	179555 

	
	2
	屏体框架
	国标定制
	21.4
	㎡
	612.72 
	13112 

	
	3
	接收系统
	1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏 的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成 的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一 帧画面。 
4.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 
5.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 
6.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 
7.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。  
★8.投标时提供多屏控制的图像显示系统、方法及多屏控制装置证书复印件加盖原厂公章证明 。
9.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接 。 
10.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。
11.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62- 71,大气压力（kPa）：100.2-101.8 
12.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。 
13.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	5717.19 
	5717 

	
	4
	视屏处理器
	1.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配 置。 
2.支持设备默认开启自动信源搜索功能。 
3.为增强产品实用性，设备需通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。 
4.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。
5.为保证系统的兼容性和稳定性，发送卡和视频处理器为二合一产品。 
6.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息， 输出网口的状态，屏幕大小，帧屏信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。  
7.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮旋转菜单，按下旋钮选定 当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再 次按下旋钮进行确认。 
8.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。
★9.投标时提供一种视频分析设备的算法配置方法和系统证书复印件加盖原厂公章证明。 
10.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色彩，使整屏的亮度色度 达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
★11.支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器的映射位置和大小；支持保存和加载控制 系统参数；支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态。（提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告加盖原厂公章证明）。
12.支持LED校正、亮度智能调节、色温调节、Gamma调节、授权管理。
13.产品机内交流配电系统单元符合TN配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证 设备在异常断电情况下正常运行。
14.产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。 
15.设备在正常工作条件下，联系工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
16.产品放入60℃±2℃，90%±3%HR环境中，通电连续工作48小时或放置48小时，试验过程中能正常 工作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	6979.12 
	6979 

	
	5
	屏体辅材
	屏体电缆及网线
	21.4
	㎡
	154.56 
	3308 

	
	6
	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）。
	1
	台
	3365.05 
	3365 

	
	7
	主音箱
	1.双6.5寸全频音；200/400/800W。 
2.6.5英寸中低频单元2只+1英寸高频单元1只。 
3.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直60º 。 
4.频率响应：90 Hz - 17 KHz ± 3dB 。 
5.扬声器功率（持续/节目/峰值）：200/400/800W 。
6.灵敏度：97 dB。  
7.分频点：2.4 KHz。 
8.最大声压级：123 dB。 
9.额定阻抗：8Ω。 
★10.投标时提供“扬声器加强型纸盆”证书复印件加盖原厂公章证明。
	4
	只
	2791.89 
	11168 

	
	8
	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率。
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
4、信噪比：≥106dB。 
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω。 
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
★11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能（投标时提供具有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告加盖原厂公章证明)。
12、内置DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性。
	2
	台
	4382.88 
	8766 

	
	9
	调音台
	1、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换。
2、可扩展实现对音频媒体矩阵工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能。
3、具有USB口，RS485口，RJ48网口，可通过无线WIFI连接操作控制；
4、单机可存储30种程序，可通过PC/中控调用；
5、8路平衡模拟LINE/MIC 输入；8路平衡模拟线路输出；支持48V幻像供电； 
6、内置自动摄像跟踪功能，拥有RS-485摄像机端口，轻松实现视频会议；
7、可实现多点对多点的信号交换，内部的数字化路由器可实现各个音频通道根据不同需要任意组合。
8、内置31段均衡器，参量均衡器，压限器，限幅器，扩展器，分频器，自动混音音，调音台，反馈抑制器，回声抑制器，滤波器，噪声门，哑音器，自动增益，信号指示表和信号发生器等；
9、支持Android，iOS系统可实现平板电脑或手机触摸操控；
10、支持PC管理和网络控制管理，提供以太网连接控制，方便管理维护。
	1
	台
	5742.64 
	5743 

	
	10
	无线手持话筒
	1、接收频道:双通道接收。
2、面板显示:LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度；
3、接收方式:天线分集式接收。
4、载波频段:UHF530-690.000MHZ（单机固定频段范围）。
5、单机频带宽度:50MHz。
6、单机频道数量：≥2000个。
7、支持4个50欧姆TNC天线接口，其中2路支持环路输出，具备MIC/LINE信号切换输出开关，内置电源环出输出接口。
8、频率间隔：25KHz。
9、音频灵敏度:-48±3dB。
10、综合S/N比:>100dB(A)。
11、综合T.H.D.:<0.5%@1kHz。
12、综合频率响应:70Hz-15kHz。
13、最大声压级：109dBA@1KHz，THD1%。
	1
	套
	2893.09 
	2893 

	
	11
	无线鹅颈话筒
	1、接收频道:双通道接收。
2、面板显示:LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度；
3、接收方式:天线分集式接收。
4、载波频段:UHF530-690.000MHZ（单机固定频段范围）。
5、单机频带宽度:50MHz。
6、单机频道数量：≥2000个。
7、支持4个50欧姆TNC天线接口，其中2路支持环路输出，具备MIC/LINE信号切换输出开关，内置电源环出输出接口。
8、频率间隔：25KHz。
9、音频灵敏度:-48±3dB。
10、综合S/N比:>100dB(A)。
11、综合T.H.D.:<0.5%@1kHz。
12、综合频率响应:70Hz-15kHz。
13、最大声压级：109dBA@1KHz，THD1%。
	1
	套
	2893.09 
	2893 

	
	12
	物联网中控系统
	1、支撑远程网络升级，扩展性强，支持物联网功能；
2、可设定运行时间，到时间自己自动锁死；
3、支持256循环定时执行任务的功能，可做一些定时动作；
4、支持串口和网络的模糊发送功能，针对大型矩阵功能；
5、可以在手机或IPD上自由编程、脱离电脑、用户可以在使用中自由编程，无需专业人员现场编程；
6、采用最新64位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ； 
7、内置16MB内存及32MB的大容量FLASH存储器； 
8、采用交互式可编程控制平台，中英文可编程界面；
9、内置红外学习器，可学习红外代码；
★10、≥4路RS-232串口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据；≥4路数字I/0输入输出控制口，带保护电路；≥4路弱电继电器控制接口；为了使用方便稳定、即用即走，可使用PC、PAD、手机终端设备，无需安装任何操控软件或APP便可随时访问服务器进行中控操作（投标时提供网络信息安全认证证书及具有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告）；
11、主机支持串口环入环出功能，确保重要系统的双向稳定。
12、支持笔记本/ 智能手机/平板电脑（安卓/ Windows/苹果/塞班）系统等操作。
13、终端设备无需安装任何操控软件APP便可通过WEB网页随时访问控制设备。
14、支持有线和WIFI网络信号同时访问，可通过多台无线路由的桥接组成大范围信号覆盖。
15、具有专用服务器页面编程软件编程，中英文开发环境，易学易用。
16、具有双向数据反馈，按钮实时状态显示功能。
17、具有视频接入功能，实时在线视频监控管理。
	1
	台
	4318.79 
	4319 

	
	13
	物联网电源管理中心
	1，高清晰 2.4 寸数字彩屏，智能显示电压、电流、功率、电量、时间、日期等重要信息及功能菜单，内置无线 Wi-Fi 云智能网关，可通过 APP或微信小程序实时检测电压电流工作状态电平，实现智能控制，支持局域网功能设定和跨网远程控制，支持集中管理 254 台设备，可对每一台设备进行远程控制；2.采用彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压状态；
3.  8 路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围 0-999秒，单位为秒）；
4.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备；
5.配置 232 接口，支持外部中控设备控制；
6.每台设备自带 ID 设置和检测，可实现远程集中控制；
7.内置高性能滤波器，消除干扰杂讯，得到更加纯净的电源输出；
8.RJ45 网*2 ；
9.支持 RS232 串口输入控制；
10.额定总输出电流：标准版 30A/带插头版 10A；
11.定时器功能：有。
	1
	台
	1512.17 
	1512 
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	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
★2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。（提供具有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告，设备背板接口截图证明并加盖原厂公章）。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
★17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能（提供软件界面截图证明，具有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告）。
	1
	台
	7452.00 
	7452 
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	室内全彩LED屏
	▲1、像数间距：≤1.86mm；单元板尺寸：320mm* 160mm；
2、投标产品具有整屏平整度≤0.05mm,单元平整度≤0.05mm；模组间拼缝≤0.2mm；刷新率≥3840Hz。
3、PCB 采用 FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合多层电路板沉金工艺设计，具有消隐，节能处理，EMC处理保证单模块的稳定性和抗氧化性。
4、表面处理:可支持灯板表面进行AOB处理，有致密性纳米涂层，有效隔绝水汽，对灯珠形成有效防护，可支持喷墨工艺，且低反射率的 LED 灯板。
5、色彩:16Bit,281万亿色，色域覆盖率100%,NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV（PAL)色域覆盖率≥170%，支持。BT.2020,DCI.P3,BT.709,sRGB等多种色域转换。
6、亮度与视角关系：中央亮度为100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。
7、噪声：前、后、左、右噪声均不超过2.0dB。
8、峰值功耗：≤610w/㎡；典型功耗：≤310w/㎡；供电电压≤DC4.2～5V；电流增益调节级别≥7位。  
9、静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电：±6KV，空气放电：±8KV,试验后，设备功能正常。
10、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常。
11、屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%；衰减率（长期工作）<17%；盲点率：≤0.0001，无常亮点；每个灯珠的波长误差值在化±1.5cm 内，每个灯芯的亮度误差在10％以内。  
12、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。
13、抗紫外线辐射：辐照强度；0.76W/㎡@340nm温度：60℃。冷凝温度：50℃，24循环、288h试验后，样品外观无异常。
14、设备在正常工作条件下，连续卫作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障；机械强度≥25MP；拉伸强度≥50MP；缺口冲击强度≥7KJ/㎡，符合标准。
15、射频电磁场辐射抗扰度实验：试验条件：3W/m,1kHv调制信号，射频电磁场辐射，80%调制度，试验后，设备功能正常。
16、脉冲群测试：依据GB/T 17618-2015规定，进行脉冲群测试，电源端口4kv,试验后，设备功能正常。
17、驱动方式：恒流驱动，动态扫描，同步控制，点对点显示。具有显示模式调节功能亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通定时器或传感器调节；色温2000K-17000K连续可调；色温为6500K时，100%、75%、50%、25％四档电平白场调节色温误差＜150K，亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式具有调节亮、暗线功能。
18、PB 焊盘采用 OSP 工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性， GB / T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第16部分：试验火焰5OW水平与垂直火焰试验方法》对样品进行防火测试。      产品整机阻燃防护等级达到 V-0级。产品选用的 PCB 阻燃防护等级达到 V-0级。
19、投标产品满足温升要求：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第一部分：通用要求》进行升温测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃
	13.11
	㎡
	8390.40 
	109998 
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	屏体框架
	国标定制
	13.11
	㎡
	594.32 
	7792 

	
	17
	接收系统
	1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏 的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成 的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一 帧画面。
4.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 
5.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 
6.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 
7.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 
8.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接 。
9.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 
10.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62- 71,大气压力（kPa）：100.2-101.8
11.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
12.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工 作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	4899.00 
	4899 
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	视屏处理器
	无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配置。 
2.支持设备默认开启自动信源搜索功能。 
3.为增强产品实用性，设备需通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。 
4.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。

5.为保证系统的兼容性和稳定性，发送卡和视频处理器为二合一产品。 
6.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧屏信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 
7.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮旋转菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。
8.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。 
★9.投标时提供一种视频分析设备的算法配置方法和系统证书。 
10.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色彩，使整屏的亮度色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 
11.支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器的映射位置和大小；支持保存和加载控制系统参数；支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态。
12.支持LED校正、亮度智能调节、色温调节、Gamma调节、授权管理。 
14.产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。
15.设备在正常工作条件下，联系工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。 
16.产品放入60℃±2℃，90%±3%HR环境中，通电连续工作48小时或放置48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	6852.16 
	6852 
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	屏体辅材
	屏体电缆及网线
	13.11
	㎡
	154.56 
	2026 

	
	20
	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）。
	1
	台
	2628.13 
	2628 
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	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	7452.00 
	7452 
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	吸顶音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围，2.无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
3.高功率、高输出、低失真；
4.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
5.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
6.  8英寸中高频同轴单元。
7.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
8.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
9.扬声器功率：100W。
10.灵敏度：90 dB。 
11.最大声压级：112 dB。
12.额定阻抗：8Ω.
	2
	只
	932.88 
	1866 
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	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
4、信噪比：≥106dB。 
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω。 
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能。
12、内置DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性；
	1
	台
	4382.88 
	4383 
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	大数据交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	8439.47 
	8439 

	
	25
	室内全彩LED屏
	▲1、像数间距：≤1.538mm；单元板尺寸：320mm* 160mm； 
2、投标产品具有整屏平整度≤0.05mm,单元平整度≤0.05mm；模组间拼缝≤0.2mm；刷新率≥3840Hz。
3、PCB 采用 FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合多层电路板沉金工艺设计，具有消隐，节能处理，EMC处理保证单模块的稳定性和抗氧化性。
4、表面处理:可支持灯板表面进行AOB处理，有致密性纳米涂层，有效隔绝水汽，对灯珠形成有效防护，可支持喷墨工艺，且低反射率的 LED 灯板。
5、色彩:16Bit,281万亿色，色域覆盖率100%,NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV（PAL)色域覆盖率≥170%，支持BT.2020,DCI.P3,BT.709,sRGB等多种色域转换。
6、亮度与视角关系：中央亮度为100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%）
7、噪声：前、后、左、右噪声均不超过2.0dB。
8、峰值功耗：≤610w/㎡；典型功耗：≤310w/㎡；供电电压≤DC4.2～5V；电流增益调节级别≥7位。

10、静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电：±6KV，空气放电：±8KV,试验后，设备功能正常。
11、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常。
12、屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%；衰减率（长期工作）<17%；盲点率：≤0.0001，无常亮点；每个灯珠的波长误差值在化±1.5cm 内，每个灯芯的亮度误差在10％以内。  
14、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。
15、抗紫外线辐射：辐照强度；0.76W/㎡@340nm温度：60℃。冷凝温度：50℃，24循环、288h试验后，样品外观无异常。
16、设备在正常工作条件下，连续卫作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障；机械强度≥25MP；拉伸强度≥50MP；缺口冲击强度≥7KJ/㎡，符合标准。
17、射频电磁场辐射抗扰度实验：试验条件：3W/m,1kHv调制信号，射频电磁场辐射，80%调制度，试验后，设备功能正常。
18、脉冲群测试：依据GB/T 17618-2015规定，进行脉冲群测试，电源端口4kv,试验后，设备功能正常。
20、驱动方式：恒流驱动，动态扫描，同步控制，点对点显示。具有显示模式调节功能亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通定时器或传感器调节；色温2000K-17000K连续可调；色温为6500K时，100%、75%、50%、25％四档电平白场调节色温误差＜150K，亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式具有调节亮、暗线功能。
21、PB 焊盘采用 OSP 工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性， GB / T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第16部分：试验火焰5OW水平与垂直火焰试验方法》对样品进行防火测试。      产品整机阻燃防护等级达到 V-0级。产品选用的 PCB 阻燃防护等级达到 V-0级。
22、投标产品满足温升要求：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第一部分：通用要求》进行升温测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。
	6.7
	㎡
	9626.88 
	64500 

	
	26
	屏体框架
	国标定制
	6.7
	㎡
	612.72 
	4105 
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	接收系统
	1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏 的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成 的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一 帧画面。
4.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 
5.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 
6.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 
7.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 
8.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接 。
9.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 
10.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62- 71,大气压力（kPa）：100.2-101.8
11.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
12.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工 作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	3667.12 
	3667 
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	视屏处理器
	1.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配置。 
2.支持设备默认开启自动信源搜索功能。 
3.为增强产品实用性，设备需通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。 
4.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。
5.为保证系统的兼容性和稳定性，发送卡和视频处理器为二合一产品。 
6.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧屏信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 
7.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮旋转菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。
8.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。  
9.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色彩，使整屏的亮度色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
10.支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器的映射位置和大小；支持保存和加载控制系统参数；支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态。
11.支持LED校正、亮度智能调节、色温调节、Gamma调节、授权管理。 
12.产品机内交流配电系统单元符合TN配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证设备在异常断电情况下正常运行。
13产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。
14.设备在正常工作条件下，联系工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。 
15.产品放入60℃±2℃，90%±3%HR环境中，通电连续工作48小时或放置48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	6852.16 
	6852 
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	屏体辅材
	屏体电缆及网线
	6.7
	㎡
	154.56 
	1036 
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	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）。
	1
	台
	2628.13 
	2628 
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	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	7452.00 
	7452 
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	吸顶音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围，无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
2.高功率、高输出、低失真；
3.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
4.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
5.8英寸中高频同轴单元。
6.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
7.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
8.扬声器功率：100W。
9.灵敏度：90 dB。 
10.最大声压级：112 dB。
11.额定阻抗：8Ω。
★12.投标时提供“扬声器加强型纸盆”相关证书证明文件加盖原厂公章证明，
	2
	只
	933.19 
	1866 
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	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率。
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
4、信噪比：≥106dB。 
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω 。
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能。
12、内置DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性。
	1
	台
	4382.88 
	4383 

	
	34
	视频制作
	1. 印包产业宣传片。
2.摄制组车辆，摄影师，航拍师，录音师，场助，服装师，化妆师，灯光师，灯光助理，场务，无人机航拍，摄像机，轨道，摇臂，脚架，灯光，主要演员，次要演员，服装道具购买，摄影棚及场地租用。
3渲染漫游镜头，特写精剪，修片，影视素材，LOGO演绎，字幕、CG特效、动画及实拍镜头调色，高级配音配乐，音频处理、音频合成3分钟。
4、影片主要传达印包小镇致力于打造中国印包产业之城的形象，从印包产业介绍到项目所在区位介绍，全方位展示印包小镇的形象，也作为展厅第一端口的引入，在观众对印包小镇及相关产业有一个初步的大体了解后，引导参观人员对后续展厅内容做更深一步的了解。
	1
	支
	107057.33 
	107057 

	
	35
	异形软模喇叭室内全彩LED屏
	▲1、像数点间距≤2.5mm;异形软模。
2、像素密度：≥160000Dots/㎡；
3、投标产品具有整屏平整度≤0.1mm；模组间拼缝≤0.1mm；刷新率≥3840Hz。
★4、亮度与视角关系：中央亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%（投标时提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS标识的检测报告证明并加盖原厂公章证明）。
5、投标产品水平左右视角≥171°、垂直上下视角≥171°； 亮度均匀性≥99%。
6、色度均匀性:±0.001Cx、Cy内。
7、色温:1000-30000K。
★8、对比度：≥20000：1（投标时提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS标识的检测报告证明并加盖原厂公章证明）。
9、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥120000h；MTTR平均修复时间≤1分钟。
10、具有防蓝光功能，蓝光辐射能量≤20%。
11、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。  
12、温升：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通电要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。
★13、所投产品符合GB4943.1-2011信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1要求。（投标时提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS标识的检测报告证明并加盖原厂公章证明）。
14、所投产品支持N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示。
15、所投产品具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。
16、所投产品支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读功能。
17、所投产品具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能。
18、所投产品具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。
★19、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常（投标时提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS标识的检测报告证明并加盖原厂公章证明）。
★20、LED显示屏具有中国强制性认证CCC证书，提供证书复印件加盖原厂公章。
★21、所投产品厂家需具有一种具有保护机制的显示屏组件证书提供证书复印件加盖原厂公章证明。
★22、为确保品牌真实性，投标时提供针对本项目原厂授权书及质保函加盖原厂公章证明
	70
	㎡
	13435.07 
	940455 

	
	36
	屏体框架
	国标定制
	70
	㎡
	1795.23 
	125666 

	
	37
	接收系统
	1. 单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据；
2. 支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。
3. 支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。
4. 采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
5. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
6. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
7. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
8. Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。
9. 支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。
10. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。
11. 支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况；
12. 支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。
13. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。
14. 通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数，
15. 通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。
16. 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。
★17. 为保证产品的智能化，需提供智能LED显示屏运行状态监控系统和监控方法相关证书复印件，加盖生产厂家公章；
	1
	套
	15323.21 
	15323 

	
	38
	视屏处理器
	1. 采用最新的拼接器模式+发送卡模式，二者高度集成，，系统互联架构简单，可支持3D，HDR模式显示。
2. 最大支持8路HDMI、DVI输入和32路网口输出或8路HDMI、DVI输入和8路HDMI、DVI输出；单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为5120x2048，最多可接入2张二合一网口输出卡；支持光口和网口间复制和热备。
3. 输入输出子卡支持热插拔功能，设备无需重启和设置，图像显示正常。
4. 单个输出板卡可支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结。
5. 支持屏幕非规则建屏，单卡单接口建屏，2k接口输出最大分辨率为2560x972或884x2560，单张DVI和HDMI输出卡最大分辨率为10240x972或884x10240。
6. 支持屏体内同步以及外部genlock，保证所有输出同步、多设备间视频显示同步。
7. 输入卡可通过子母卡的组合，接口任意两两组合，支持输入输出卡混合插入。
8. 支持对所有输入源同时预监，支持所有输出进行回显（包含IP回显）。
9. 通过液晶面板可进行网口和串口的参数设置，设备属性的预览监控设置。
10. 支持设置2000个用户场景，支持淡入淡出、场景调取时间不大于60ms，场景一键轮巡。
11. 支持输入源台标设置（文字、图片），可调整文字背景、位置，支持输入接口内建EDID模板。
12. 设备中每个屏体均支持1个BKG+1个OSD，BKG最大支持到64KK点对点显示；OSD支持透明度和位置自由调节；可进行标语口号、通知消息发布。
13. 在线对设备进行检测，以便查询设备运行状态，可及时发现相关问题，进行排查解决。
14. 设备（温度、电压、风扇）在线状态监测读取，实时监控，输入信号接入实时显示，输出接口带载状态实时显示（包括二合一卡网口的连接状态）。
15. 支持设备授权功能，通过加密设置对设备进行集中管控，保障使用者权益。
16. 双电源备份，常温下设备噪声控制在45db以下。
17. 设备采用B/S架构，支持PC，PAD，Web、中控进行控制，完全开放协议给第三方中控控制。
18. Web操作实时下发响应，内部采用100Mb通讯带宽，操作体验流畅。
★19. 支持windows、麒麟(Kylin)、linux操作系统访问设备及交互操作（提供CNAS第三方检测报告并加盖厂家公章）。
★20、为确保品牌真实性，投标时提供针对本项目原厂授权书及质保函加盖原厂公章证明
	1
	套
	34227.68 
	34228 

	
	39
	屏体辅材
	屏体电缆及网线
	70
	㎡
	154.56 
	10819 

	
	40
	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
★3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。（提供以上内容具有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告，设备背板接口截图证明并加盖原厂公章）。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
★14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控（提供具有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告）；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
★17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能（提供软件界面截图证明，具有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告加盖原厂公章）。
	1
	台
	7452.00 
	7452 

	
	41
	视频制作
	服务台包柱:
1.影片策划，文案撰写，创意脚本渲染漫游镜头，特写精剪，修片，影视素材，LOGO演绎，字幕、CG特效、动画及实拍镜头调色，高级配音配乐，音频处理、音频合成15秒4K
2、结合打印产业做一个深度展示，包柱通过拼合的立方体模型生成，组成一根立体的柱子，随后再拆分，体现现3D打印结合的效果。
	1
	支
	23150.27 
	23150 

	
	42
	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）
	1
	台
	7124.79 
	7125 

	二层
	43
	电动静音滑轨
	1、单条滑轨10米自动（双静音滑轨20米）滑轨。（按现场定制）.
2、滑轨材质：采用铝合金和不锈钢材质，耐腐蚀性。
3、滑轨长度：单轨道总长10米（含限位杆）。
	1
	套
	12990.40 
	12990 

	
	44
	滑轨控制系统
	1、控制系统：滑块、限位器、电机、控制箱、移动供电系统。
2、铺助配件：线材、拖链、螺丝、固定件、电子辅料等。
	1
	套
	8203.03 
	8203 

	
	45
	时间轴滑轨互动展示系统
	1、10个定点播放预设内容。
2、提供我司标准版本软件。
	1
	套
	1563.08 
	1563 

	
	46
	互动滑轨显示端（定制）
	86寸显示器
1、显示尺寸：86寸
	1
	台
	10878.08 
	10878 

	
	47
	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	7452.00 
	7452 

	
	48
	高清信号传输器
	100米HDMI信号
	1
	台
	1270.21 
	1270 

	
	49
	吸顶音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围，2.无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
3.高功率、高输出、低失真；
4.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
5.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
6.8英寸中高频同轴单元。
7.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
8.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
9.扬声器功率：100W。
10.灵敏度：90 dB 。
11.最大声压级：112 dB。
12.额定阻抗：8Ω。
	2
	只
	932.88 
	1866 

	
	50
	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率。
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
4、信噪比：≥106dB 。
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω 。
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能。
12、内置DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性；
	1
	台
	4382.88 
	4383 

	
	51
	智能移屏交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7764.80 
	7765 

	
	52
	室内全彩LED屏
	▲1、点间距：≤1.839mm；像素点密度：295664点数/㎡                                                                                              
2.灯珠结构:PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光;支持PCB平面结构，molding封装、切割、出光方式为五面发光。                                                                  
3.维护方式：前后维护、支持磁吸固定方式。                                                                                                       
4.显示屏亮度：≥500cd/m2。                                                                    
5.刷新率：≥3840Hz；                                                                             
6.对比度：≥8000:1； 7.视角：水平视角≥160°;垂直视角：≥160°。                                                                                                        
8.亮度均匀性：≥99%；色度均匀性:±0.0015CxCy。 

9.色温：2500K-12000K； 

10.色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤150K。                                                                                                               11、像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%。 12、模组间相对错位值≤0.1mm。                                                                           
13.供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V。                                                            
14.动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上。 
15.最大功耗：≤500W/㎡；平均功耗≤170W/㎡。                                                                                        
16、支持模组级的LED灯防撞保护装置，符合。GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求。 
17.LED显示屏效能：符合标准GB21520-2015，效能一级。能源效率≥2.4cd/w。 
18.从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰LED显示屏安装精度造成的亮、暗线。                                                                                                                 19.支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%。支持模组校正、数据储存及回读。 
20.支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换。支持HD3.0R高图像动态支持。                                                                                                                           21.支持一键点屏技术，开机后自动识别连接，无需重新系统配置；支持网联一键下载程序文件和调试； 
22.具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象。 
23.显示屏具备数据传输安全技术；防信号远程窃密技术。 
24.电流增益调节级8位，电流增益调节范围：1%-199%
25.平均使用寿命≥1000000小时；平均无故障时间≥1000000小时；平均故障修复时间≤5分钟。                                                                                                                                                   26.光生物安全：光生物安全及蓝光危害评估符合无危害类要求，属于无危害类产品；                                                 
27.显示屏具备0级防霉特性。                                                                  
c28.长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯；                                                                                                                                    29.显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。 
30、为确保所采购产品为原厂正品不接受OEM，需出具针对该项目的原厂授权，屏体须通过CCC强制认证。                                                                                                                                 
31、生产厂家通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认证，具备对于来料、生产过程、成品的全链路质量控制能力。                                                                                                                                             
★32、所投产品厂家需具有显示屏坏点检测方法、装置、计算机设备和存储介质证书提供证书复印件加盖原厂公章证明。
	7.7
	㎡
	8408.80 
	64748 

	
	53
	屏体框架
	国标定制
	7.7
	㎡
	612.72 
	4718 

	
	54
	接收系统
	1.单卡最大带载 512×512像素，单卡自带8个HUB320  26 P接口，更加稳定。
2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。
3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。
4.采用8个标准HUB320接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
8.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。
9.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。
10.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，。
11.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况；
12.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。
13.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。
14.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。
15.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。
16.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。
	1
	套
	4292.41 
	4292 

	
	55
	视屏处理器
	一、产品要求：支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS。支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。
二、技术参数：
1、支持windows APP、其他手机，或PAD或Linux等设备都可通过网页控制，支持windows、麒麟（Kylin）、linux操作系统访问设备级交互操作。
2、场景调取响应速度＜5ms；图像开窗响应速度＜10ms。                                                    
3、平均故障时间＞150000小时，最快修复时间＜3s。
★4、支持智能输出分辨率，采用独有的算法，根据拼接屏的大小自动计算出分辨率，从根本上解决了发送卡带载不同分辨率的问题；支持拼接屏的拼缝补偿，可精确到1个像素。（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章）。
5、支持自检功能，包括：运行情况、CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态。                                                                                                                                           6、支持可以通过网络直接抓取电脑屏幕，需要配有网络抓取卡，被抓屏端需要安装服务端软件，实现对电脑屏幕通过网络抓取。
★7、支持DVI/HDMI输入板卡可实现单链路（SL）和双链路（DL）两种输入模式的实时切换，即支持4路2048X1152@60Hz或2路3840X1080@60Hz同时接入，也支持10bit视频源输入和HDCP。可灵活适配前端各种视频接口。IPC输入解码卡支持4K视频输入，单卡最大支持4路4K@60Hz或16路1080p@60Hz视频同时输入解码；支持HDMI2.0/HDMI2.1/DP1.2/DP1.4/HDbaseT/光纤等接口。（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章）。
8、视频画面支持单路实现4/9/16/32/64/128画面分割功能，支持同时≥4路4K解码；或者同时≥16路1920*1080解码，且显示的不同视频面。                                                                                  9、屏幕画质调节支持4种调节模式：标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，每种模式下均支持护眼模式开关设置，护眼模式关闭时，可对亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma进行自定义调节；输出接口画质支持亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma调节，可添加22种测试画面图像，支持间距、速度、亮度调节。
10、支持在线对设备进行自检，所有板卡状态检测，包括运行情况、CPU、内存情况、EMMC、通讯链路、电压、温度状态检测；设备（温度、电压、风扇）在线状态检测读取，实时监控，输入信号接入实时显示，输出接口带载状态实时显示（包括二合一卡网口的连接状态）。
11、支持输入/输出板卡热拔插恢复时间＜2s。                                                
12、支持双网络两种方式同时对信号进行传输，保障系统稳定性。同时设备供电支持POE供电，可通过双电源的模式保障设备稳定运行。
	1
	套
	4821.72 
	4822 

	
	56
	管理控制软件
	★1、提供控制软件著作权证书及软件产品登记测试报告加盖原厂公章。
2、服务端软件支持网络IP视频接入的功能；支持ONVIF网络摄像机的接入及云台控制，以及网络流媒体视频的接入。
★3、服务端支持通过AirPlay原有无线传输技术将苹果设备信号直接推送至屏幕显示系统，安卓、Windows系列设备通过App亦可实现无线投屏操作，系统提供不少于6个设备通过无线投屏功能同时在大屏幕上显示。（提供多媒体智能投屏软件证书复印件并加盖厂家公章）。
4．支持多种方式的视频信号接入(采集卡、Windows & IOS & Android平台的智能设备); 支持IOS设备通过自带的 Airplay直接推送视频信号；支持Windows & Android平台的移动设备通过APP实现无线投屏；支持多个(不少于6个)设备通过无线投屏同时推送视频信号。
5．系统支持创建组合指令控制，通过一个指令可以触发多个控制指令，可设定每个指令执行的指令及指令执行的间隔时间。
6．可与视频拼接处理器、视频控台进行联动控制，实现视频场景的统一控制，同时支持灯光、音乐、供电系统的控制协议，可完成声光电一体化控制，根据控制设备不同，支持编辑控制协议。
7．系统支持在平板客户端通过手势对PPT进行播放控制，保留PPT所有动画显示，向左滑动下一页、向右滑动上一页，向上滑动跳至首页、向下滑动跳至尾页，并可查看PPT所有页面，执行页面跳转操作。
★8．大屏幕播放实时预览的同时，通过手势对视频播放进行控制，向左滑动快进、向右滑动快退、向上滑动音量放大、向下滑动音量减小。（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章）。
9．系统支持在平板客户端对word、execl文件窗口大小缩放、位移操作，并支持对多页word文件实现翻页操作，通过上下左右滑动对execl进行更多内容的显示操作。
10．系统支持在显示过程中随时根据显示需要更换显示布局，任意拖放显示内容进行显示内容及模式的更换，实现内容快速切换的效果。
	1
	套
	3429.15 
	3429 

	
	57
	屏体辅材
	屏体电缆及网线
	7.7
	㎡
	154.56 
	1190 

	
	58
	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	7452.00 
	7452 

	
	59
	吸顶音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围，2.无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
3.高功率、高输出、低失真；
4.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
5.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
6. 8英寸中高频同轴单元。
7.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
8.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
9.扬声器功率：100W。
10.灵敏度：90 dB 。
11.最大声压级：112 dB。
12.额定阻抗：8Ω。
	2
	只
	932.57 
	1865 

	
	60
	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率。
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
4、信噪比：≥106dB。 
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω。 
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能。
12、内置DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性。
	1
	台
	4382.88 
	4383 

	
	61
	数字触控交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7623.73 
	7624 

	
	62
	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）
	1
	台
	2628.13 
	2628 

	
	63
	55寸液晶拼接屏
	1、55寸液晶拼接屏。
2、显示比例：16:9   ≤3.5mm。
3、分辨率：1920*1080。 
4、灯管寿命： 50000 小时。  
5、平均亮度： 500cd/m 2 。 
6、对比度：1200： 1。 
7、视角: 上下：176°左右176°。
8、色饱和度: 64灰阶 Display Colors:16.7M 。
9、音响喇叭：立体声（ 10W+10W ）。 
10、输入电压:  AC 100-240V 1.5A 50/60HZ 14、

11、电源管理: 符合 VESA DPMS 标准 消耗功率: ≤280W 
	2
	台
	3580.64 
	7161 

	
	64
	液压挂架
	国标定制
	2
	套
	479.01 
	958 

	
	65
	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	7452.00 
	7452 

	
	66
	吸顶音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围。2.无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
3.高功率、高输出、低失真；
4.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
5.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
6. 8英寸中高频同轴单元。
7.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
8.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
9.扬声器功率：100W。
10.灵敏度：90 dB 。
11.最大声压级：112 dB。
12.额定阻抗：8Ω。
	2
	只
	932.88 
	1866 

	
	67
	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
4、信噪比：≥106dB 。
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω 。
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能。
12、内置DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性。
	1
	台
	4382.88 
	4383 

	
	68
	拼接处理器
	1、采用3U金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。
2、单台设备同时最大支持7张可插式输入板卡及4张可插式输出板卡；
3、单台设备最大为16个输出接口，支持任意组合拼接，最大规格可达16个屏幕。
4、单台设备最多支持32个SL图层（2K×1K大小）或16个DL图层（4K×1K大小）或8个4K图层（4K×2K大小）；每个图层可放大到4K显示，支持图层在输出接口间任意漫游。
5、支持对所有输入源同时预监；输出支持对所有屏幕进行回显，且支持IP流回显。
	1
	台
	7976.40 
	7976 

	
	69
	互动触控设备
	1.感应面积：手指互动。
2.定位技术：激光影像定位技术（LICT）。
3.操作方式：手指或手掌；
4.定位方式：自动校正、半自动校正、手动校正；                                                  
5.摄像头：称信号接收器(定位时采用透明玻璃滤光片片，定位6.好后采用只过808的红外波长的滤光片，整个滤光片的切换全自动化；
7.鼠标功能：鼠标单击，鼠标双击，鼠标滚轮；
8.手势：窗口最大化，窗口最小化，图片放大缩小旋转，窗口平铺，窗口选择 。
	1
	套
	7738.73 
	7739 

	
	70
	数字触控交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7623.73 
	7624 

	
	71
	室内全彩LED屏
	▲1、像数点间距≤1.86mm;
2、像素密度：≥288906Dots/㎡；
3、投标产品具有整屏平整度≤0.1mm；模组间拼缝≤0.1mm；刷新率≥3840Hz。
4、亮度与视角关系：中央亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。
5、投标产品水平左右视角≥171°、垂直上下视角≥171°； 亮度均匀性≥99%。
6、色度均匀性:±0.001Cx、Cy内
7、色温:1000-30000K。
8、对比度：≥20000：1。
9、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥120000h；MTTR平均修复时间≤1分钟。
10、具有防蓝光功能，蓝光辐射能量≤20%。
11、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。  
12、温升：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通电要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。
13、所投产品符合GB4943.1-2011信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1要求。
14、所投产品支持N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示。
15、所投产品具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。
16、所投产品支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读功能。
17、所投产品具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能
18、所投产品具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。
19、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常。
★20、LED显示屏具有中国强制性认证CCC证书，提供证书复印件加盖原厂公章。
	5.73
	㎡
	8390.40 
	48077 

	
	72
	屏体框架
	国标定制
	5.73
	㎡
	609.65 
	3493 

	
	73
	接收系统
	1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏 的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成 的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一 帧画面。
4.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 
5.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 
6.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 
7.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 
8.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接 。
9.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 
10.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62- 71,大气压力（kPa）：100.2-101.8
11.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
12.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工 作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	2836.97 
	2837 

	
	74
	视屏处理器
	1.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配置。 
2.支持设备默认开启自动信源搜索功能。 
3.为增强产品实用性，设备需通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。
4.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。
5.为保证系统的兼容性和稳定性，发送卡和视频处理器为二合一产品。 
6.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧屏信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 
7.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮旋转菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 
8.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。  
9.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色彩，使整屏的亮度色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
10.支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器的映射位置和大小；支持保存和加载控制系统参数；支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态。
11.支持LED校正、亮度智能调节、色温调节、Gamma调节、授权管理。 
12.产品机内交流配电系统单元符合TN配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证设备在异常断电情况下正常运行。
13.产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。 
14.设备在正常工作条件下，联系工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
15.产品放入60℃±2℃，90%±3%HR环境中，通电连续工作48小时或放置48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	4821.72 
	4822 

	
	75
	屏体辅材
	屏体电缆及网线
	5.73
	㎡
	154.56 
	886 

	
	76
	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	6654.67 
	6655 

	
	77
	吸顶音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围。2.无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
3.高功率、高输出、低失真；
4.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
5.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
6. 8英寸中高频同轴单元。
7.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
8.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
9.扬声器功率：100W。
10.灵敏度：90 dB 。
11.最大声压级：112 dB。
12.额定阻抗：8Ω。
	2
	只
	932.88 
	1866 

	
	78
	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
4、信噪比：≥106dB。 
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω。 
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能。
12、内置DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性。
	1
	台
	5180.21 
	5180 

	
	79
	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）
	1
	台
	2628.13 
	2628 

	
	80
	圆环手势控制器
	体感捕捉与大屏互动
	1
	台
	8937.19 
	8937 

	
	81
	数字触控交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7623.73 
	7624 

	
	82
	55寸触控一体机
	1、55寸电容触控一体机 （哑光，反光膜）。
2、显示比例：16:9。   
3、分辨率：3840*2160。 
7、灯管寿命： 50000 小时  。
8、平均亮度： 300cd/m 2 。 
9、对比度：1200： 1 。
10、视角: 上下：176°左右176°。
11、色饱和度: 64灰阶 Display Colors:16.7M 。
12、音响喇叭：立体声（ 10W+10W ） 。
13、输入电压:  AC 100-240V 1.5A 50/60HZ 14、电源管理: 符合 VESA DPMS 标准 消耗功率: ≤280W 15、主机配置：工业主板   CPu I5  8G内存  120G固态硬盘。
	3
	台
	6753.41 
	20260 

	
	83
	一体机支架
	国标定制
	3
	套
	446.51 
	1340 

	
	84
	数字触控交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	3
	套
	7623.73 
	22871 

	
	85
	室内全彩LED屏
	▲1、像数点间距≤1.86mm;
2、像素密度：≥288906Dots/㎡；
3、投标产品具有整屏平整度≤0.1mm；模组间拼缝≤0.1mm；刷新率≥3840Hz。
4、亮度与视角关系：中央亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。
5、投标产品水平左右视角≥171°、垂直上下视角≥171°； 亮度均匀性≥99%。
6、色度均匀性:±0.001Cx、Cy内
7、色温:1000-30000K。
8、对比度：≥20000：1。
9、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥120000h；MTTR平均修复时间≤1分钟。
10、具有防蓝光功能，蓝光辐射能量≤20%。
11、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。  
12、温升：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通电要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。
13、所投产品符合GB4943.1-2011信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1要求。
14、所投产品支持N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示。
15、所投产品具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。
16、所投产品支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读功能。
17、所投产品具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能
18、所投产品具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。
19、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常。
★20、LED显示屏具有中国强制性认证CCC证书，提供证书复印件加盖原厂公章。
	8.6
	㎡
	8390.40 
	72157 

	
	86
	屏体框架
	国标定制
	8.6
	㎡
	612.72 
	5269 

	
	87
	接收系统
	1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏 的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
3.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成 的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
4.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一 帧画面。
5.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 
6.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 
7.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 
8.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 
11.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接 。
12.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 
13.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62- 71,大气压力（kPa）：100.2-101.8
14.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
15.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工 作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	4471.20 
	4471 

	
	88
	视屏处理器
	1.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配置。 
2.支持设备默认开启自动信源搜索功能。 
3.为增强产品实用性，设备需通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。
4.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。
5.为保证系统的兼容性和稳定性，发送卡和视频处理器为二合一产品。 
6.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧屏信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 
7.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮旋转菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 
8.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。  
9.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色彩，使整屏的亮度色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
10.支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器的映射位置和大小；支持保存和加载控制系统参数；支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态。
11.支持LED校正、亮度智能调节、色温调节、Gamma调节、授权管理。 
12.产品机内交流配电系统单元符合TN配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证设备在异常断电情况下正常运行。
13.产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。 
14.设备在正常工作条件下，联系工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
15.产品放入60℃±2℃，90%±3%HR环境中，通电连续工作48小时或放置48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	6852.16 
	6852 

	
	89
	屏体辅材
	屏体电缆及网线
	8.6
	㎡
	154.56 
	1329 

	
	90
	数字触控交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7623.73 
	7624 

	
	91
	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）
	1
	台
	1662.13 
	1662 

	
	92
	65寸触控一体机
	1、65寸电容触控一体机 （哑光，反光膜）。
2、显示比例：16:9。   
3、分辨率：3840*2160。 
7、灯管寿命： 50000 小时 。 
8、平均亮度： 300cd/m 2。  
9、对比度：1200： 1 。
10、视角: 上下：176°左右176°。
11、色饱和度: 64灰阶 Display Colors:16.7M 。
12、音响喇叭：立体声（ 10W+10W ）。 
13、输入电压:  AC 100-240V 1.5A 50/60HZ 14、电源管理: 符合 VESA DPMS 标准 消耗功率: ≤280W 15、主机配置：工业主板   CPu I5  8G内存  120G固态硬盘。
	1
	台
	9726.85 
	9727 

	
	93
	一体机支架
	国标定制
	1
	套
	446.51 
	447 

	
	94
	数字触控交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7623.73 
	7624 

	
	95
	激光投影
	1.分辨率 1920*1200。
2.镜头 1.21-1.97：1。
3.光源 激光。
4.亮度 6500。
5.显示面板 3×0.64”。
6.显示技术 液晶显示技术。
7.光源使用寿命 标准模式：25000H，节能模式：30000H
8.镜头移动 V:+60%~0%、H:±29%。
9.对比度（FOFO） 5000000:1。
10.噪音（dB） TGT：37dB(标准)/27dB(节能)。
11.均一性-JISX6911 80%。
12.输入端口 "VGA IN*1、HDMI 1.4B（IN）*2、USB-A*1、USB-B*1（显示）、RJ45*1（显示）、HD BaseT*1（可选）、Audio in（mini-jack,3.5mm）*1"。
13.输出端口 VGA OUT*1 、Audio out（mini-jack,3.5mm）*1
14.控制端口 RS232*1、RJ45*1（控制）、USB -B*1（系统升级）。
15.喇叭 16W*1。
16.电源功耗 100-240V @50/60Hz。
17.电源功耗（待机模式） <0.5W。
18.梯形矫正 垂直：±30° 水平：±30° 曲面补正/4-转角/6-转角/多点补正。
19.外观尺寸（W×H×Dmm） 405*358*136。
20.净重（KG） 7.2KG 。                                                                                                                                              
22.通过3C认证；
23.中国环保产品认证；                                                                                                                                  
24.激光单元≥IP66级防护等级；
25.激光单元＞20000小时使用寿命；
★26、所投产品厂家需具有光源装置及光学系统证书提供证书复印件加盖原厂公章证明。
	2
	台
	21943.23 
	43886 

	
	96
	投影支架
	国标定制
	2
	套
	527.47 
	1055 

	
	97
	工控设备
	每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4

3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	6654.67 
	6655 

	
	98
	互动触控设备
	1.感应面积：手指互动
2.定位技术：激光影像定位技术（LICT）
3.操作方式：手指或手掌；
4.定位方式：自动校正、半自动校正、手动校正；                                                  
5.摄像头：称信号接收器(定位时采用透明玻璃滤光片片，定位好后采用只过808的红外波长的滤光片，整个滤光片的切换全自动化；
6.鼠标功能：鼠标单击，鼠标双击，鼠标滚轮；
7.手势：窗口最大化，窗口最小化，图片放大缩小旋转，窗口平铺，窗口选择 。
	1
	套
	7738.73 
	7739 

	
	99
	吸顶音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围。2.无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
3.高功率、高输出、低失真；
4.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
5.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
6. 8英寸中高频同轴单元。
7.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
8.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
9.扬声器功率：100W。
10.灵敏度：90 dB 。
11.最大声压级：112 dB。
12.额定阻抗：8Ω。
	2
	只
	932.88 
	1866 

	
	100
	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率。
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
4、信噪比：≥106dB 。
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω 。
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能。
12、内置DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性；
	1
	台
	3922.88 
	3923 

	
	101
	霍格沃兹墙交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7826.13 
	7826 

	
	102
	65寸触控一体机
	1、65寸电容触控一体机 （哑光，反光膜）。
2、显示比例：16:9 。  
3、分辨率：3840*2160。 
7、灯管寿命： 50000 小时。  
8、平均亮度： 300cd/m 2 。 
9、对比度：1200： 1 。
10、视角: 上下：176°左右176°。
11、色饱和度: 64灰阶 Display Colors:16.7M。 
12、音响喇叭：立体声（ 10W+10W ）。 
13、输入电压:  AC 100-240V 1.5A 50/60HZ 14、电源管理: 符合 VESA DPMS 标准 消耗功率: ≤280W 15、主机配置：工业主板   CPu I5  8G内存  120G固态硬盘。
	2
	台
	11014.85 
	22030 

	
	103
	一体机支架
	国标定制
	1
	套
	446.51 
	447 

	
	104
	数字触控交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7623.73 
	7624 

	
	105
	软模室内全彩LED屏2.5
	▲1、像数点间距≤2.5mm;
2、像素密度：≥160000Dots/㎡；
3、投标产品具有整屏平整度≤0.1mm；模组间拼缝≤0.1mm；刷新率≥3840Hz。
4、亮度与视角关系：中央亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。
5、投标产品水平左右视角≥171°、垂直上下视角≥171°； 亮度均匀性≥99%。
6、色度均匀性:±0.001Cx、Cy内。
★7、色温:1000-30000K（提供具有CNAS标识的检测报告证明并加盖原厂公章）。
8、对比度：≥20000：1。
9、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥120000h；MTTR平均修复时间≤1分钟。
10、具有防蓝光功能，蓝光辐射能量≤20%
11、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。  
12、温升：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通电要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。
★13、所投产品符合GB4943.1-2011信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1要求（提供具有CNAS标识的检测报告证明并加盖原厂公章）。
14、所投产品支持N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示。
15、所投产品具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。
16、所投产品支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读功能。
17、所投产品具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能
18、所投产品具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。
19、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常。
★20、LED显示屏具有中国强制性认证CCC证书，提供证书复印件加盖原厂公章。
	29.2
	㎡
	5526.13 
	161363 

	
	106
	屏体框架
	国标定制
	29.2
	㎡
	729.25 
	21294 

	
	107
	接收系统
	1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏 的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
3.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成 的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
4.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一 帧画面。
5.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 
6.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 
7.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 
8.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 
11.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接 。
12.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 
13.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62- 71,大气压力（kPa）：100.2-101.8
14.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
15.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工 作，外观无明显变形，损伤。
	2
	套
	4471.20 
	8942 

	
	108
	视屏处理器
	1.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配置。 
2.支持设备默认开启自动信源搜索功能。 
3.为增强产品实用性，设备需通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。 
4.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。
5.为保证系统的兼容性和稳定性，发送卡和视频处理器为二合一产品。 
6.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息， 输出网口的状态，屏幕大小，帧屏信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。  
7.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮旋转菜单，按下旋钮选定 当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再 次按下旋钮进行确认。
8.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。 
★9.投标时提供一种视频分析设备的算法配置方法和系统证书复印件加盖原厂公章。 
10.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色彩，使整屏的亮度色度 达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
11.支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器的映射位置和大小；支持保存和加载控制 系统参数；支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态。
12.支持LED校正、亮度智能调节、色温调节、Gamma调节、授权管理。
13.产品机内交流配电系统单元符合TN配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证 设备在异常断电情况下正常运行。
14.产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。
15.设备在正常工作条件下，联系工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。 
16.产品放入60℃±2℃，90%±3%HR环境中，通电连续工作48小时或放置48小时，试验过程中能正常 工作，外观无明显变形，损伤。
	2
	套
	7901.88 
	15804 

	
	109
	屏体辅材
	屏体电缆及网线
	29.2
	㎡
	154.56 
	4513 

	
	110
	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	6654.67 
	6655 

	
	111
	吸顶音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围。2.无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
3.高功率、高输出、低失真；
4.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
5.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
6. 8英寸中高频同轴单元。
7.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
8.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
9.扬声器功率：100W。
10.灵敏度：90 dB 。
11.最大声压级：112 dB。
12.额定阻抗：8Ω。
	2
	只
	932.88 
	1866 

	
	112
	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率。
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
4、信噪比：≥106dB。 
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω。 
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能。
	1
	台
	4382.88 
	4383 

	
	113
	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）
	1
	台
	3800.21 
	3800 

	
	114
	视频制作
	圆柱15秒及圆盘15秒4K
影片策划，文案撰写，创意脚本
渲染漫游镜头，特写精剪，修片，影视素材，LOGO演绎，字幕、CG特效、动画及实拍镜头调色，高级配音配乐，音频处理、音频合成
对包装产业做一个展示，结合目前已有的包装产品图案，将包装的效果应用到圆柱体之上，不断的更新不同形式的包装效果来包裹圆柱体，与包装产业形成呼应。
	1
	支
	20390.27 
	20390 

	
	115
	室内全彩LED屏
	▲1、像数点间距≤2.5mm;
2、像素密度：≥160000Dots/㎡；
4、投标产品具有整屏平整度≤0.1mm；模组间拼缝≤0.1mm；刷新率≥3840Hz。
5、亮度与视角关系：中央亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。
6、投标产品水平左右视角≥171°、垂直上下视角≥171°； 亮度均匀性≥99%。
7、色度均匀性:±0.001Cx、Cy内。
★8、色温:1000-30000K（提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS标识的检测报告证明并加盖原厂公章证明）。
9、对比度：≥20000：1。
10、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥120000h；MTTR平均修复时间≤1分钟。
11、具有防蓝光功能，蓝光辐射能量≤20%。
12、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。  
13、温升：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通电要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。
★14、所投产品符合GB4943.1-2011信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1要求；（提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS标识的检测报告证明并加盖原厂公章证明）。
15、所投产品支持N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示。
16、所投产品具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。
17、所投产品支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读功能。
18、所投产品具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能；
19、所投产品具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。
20、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常。
★20、LED显示屏具有中国强制性认证CCC证书，提供证书复印件加盖原厂公章。
	55.63
	㎡
	5167.33 
	287459 

	
	116
	屏体框架
	国标定制
	55.63
	㎡
	729.25 
	40568 

	
	117
	接收系统
	1. 单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据；
2. 支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。
3. 支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。
4. 采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
5. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
6. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
7. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
8. Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。
9. 支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。
10. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。
11. 支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况；
12. 支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。
13. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。
14. 通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数，
15. 通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。
16. 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。
	1
	套
	13816.56 
	13817 

	
	118
	视屏处理器
	1. 拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。
2. 多输出，大带载，支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。
3. 支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。
4. 支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。
5. 多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。
6. 支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。
7. 支持智能控制软件进行操作控制。
8. 支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正。
9. 支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。
10. 支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。
11. 设备可一键开启或关闭对应图层显示，提供更灵活的操作手段，增强产品实用性能。
12. 通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能。
	2
	套
	14709.57 
	29419 

	
	119
	屏体辅材
	屏体电缆及网线
	55.63
	㎡
	154.56 
	8598 

	
	120
	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）
	1
	台
	5732.21 
	5732 

	
	121
	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	7452.00 
	7452 

	
	122
	吸顶音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围。2.无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
3.高功率、高输出、低失真；
4.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
5.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
6. 8英寸中高频同轴单元。
7.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
8.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
9.扬声器功率：100W。
10.灵敏度：90 dB 。
11.最大声压级：112 dB。
12.额定阻抗：8Ω。
	2
	只
	932.88 
	1866 
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	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率。
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
4、信噪比：≥106dB。 
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω。 
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能。
12、内置DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性；
	1
	台
	4382.88 
	4383 
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	视频制作
	天花板上方长方体15秒及半圆造型15秒4K
影片策划，文案撰写，创意脚本
渲染漫游镜头，特写精剪，修片，影视素材，LOGO演绎，字幕、CG特效、动画及实拍镜头调色，高级配音配乐，音频处理、音频合成
结合三维动画展示通过包装产业的流水线，体现一个产品在智能化产业线上被打包完成的过程，突出整个印包小镇智能化，数字化的产业建设。
	1
	支
	19715.60 
	19716 
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	室内全彩LED屏
	▲1、像数点间距≤1.86mm;
2、像素密度：≥288906Dots/㎡；
3、投标产品具有整屏平整度≤0.1mm；模组间拼缝≤0.1mm；刷新率≥3840Hz。
4、亮度与视角关系：中央亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。
5、投标产品水平左右视角≥171°、垂直上下视角≥171°； 亮度均匀性≥99%。
6、色度均匀性:±0.001Cx、Cy内。
7、色温:1000-30000K。
8、对比度：≥20000：1。
9、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥120000h；MTTR平均修复时间≤1分钟。
10、具有防蓝光功能，蓝光辐射能量≤20%。
11、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。  
12、温升：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通电要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。
★13、所投产品符合GB4943.1-2011信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1要求。
14、所投产品支持N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示。
15、所投产品具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。
16、所投产品支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读功能。
17、所投产品具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能；
18、所投产品具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。
19、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常。
★20、LED显示屏具有中国强制性认证CCC证书，提供证书复印件加盖原厂公章。
★21、所投产品厂家需具有一种具有保护机制的显示屏组件，提供相关证书复印件加盖原厂公章证明。
	47.91
	㎡
	8390.40 
	401984 
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	屏体框架
	国标定制
	47.91
	㎡
	729.25 
	34939 
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	接收系统
	1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏 的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 
2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成 的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一 帧画面。
4.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 
5.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 
6.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 
7.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。
★8.投标时提供一种实现屏幕拼接的系统及方法证书复印件加盖原厂公章证明 
9.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接 。
10.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 
11.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62- 71,大气压力（kPa）：100.2-101.8
12.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
13.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工 作，外观无明显变形，损伤。
	2
	套
	6904.60 
	13809 
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	视屏处理器
	1.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配置。 
2.支持设备默认开启自动信源搜索功能。 
3.为增强产品实用性，设备需通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。 
4.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。
5.为保证系统的兼容性和稳定性，发送卡和视频处理器为二合一产品。 
6.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息， 输出网口的状态，屏幕大小，帧屏信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。
7.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮旋转菜单，按下旋钮选定 当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再 次按下旋钮进行确认。 
8.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。  
9.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色彩，使整屏的亮度色度 达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
10.支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器的映射位置和大小；支持保存和加载控制 系统参数；支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态。 
11.支持LED校正、亮度智能调节、色温调节、Gamma调节、授权管理 。
12.产品机内交流配电系统单元符合TN配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证 设备在异常断电情况下正常运行。
13.产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。 
14.设备在正常工作条件下，联系工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。 
15.产品放入60℃±2℃，90%±3%HR环境中，通电连续工作48小时或放置48小时，试验过程中能正常 工作，外观无明显变形，损伤。
★16.投标时提供超高分辨率显示系统及显示控制方法证书复印件加盖原厂公章证明。 
	2
	套
	7901.88 
	15804 
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	屏体辅材
	屏体电缆及网线
	47.91
	㎡
	154.56 
	7405 
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	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	7452.00 
	7452 
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	吸顶音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围。2.无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
3.高功率、高输出、低失真；
4.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
5.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
6. 8英寸中高频同轴单元。
7.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
8.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
9.扬声器功率：100W。
10.灵敏度：90 dB 。
11.最大声压级：112 dB。
12.额定阻抗：8Ω。
	2
	只
	932.88 
	1866 
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	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
4、信噪比：≥106dB。 
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω 。
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能。
12、内置DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性。
	1
	台
	4382.88 
	4383 
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	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）。
	1
	台
	4995.29 
	4995 
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	视频制作
	沙盘视频2分钟及滚轮素材15秒（4k）
影片策划，文案撰写，创意脚本
渲染漫游镜头，特写精剪，修片，影视素材，LOGO演绎，字幕、CG特效、动画及实拍镜头调色，高级配音配乐，音频处理、音频合成摄制组车辆，摄影师，航拍师，录音师，场助，服装师，化妆师，灯光师，灯光助理，场务，无人机航拍，摄像机，轨道，摇臂，脚架，灯光，主要演员，次要演员，服装道具购买，摄影棚及场地租用
通过沙盘光影与视频的结合，展示印包小镇的整体产业规划分区，以及内部的规划路网等。
同时搭配沙盘不同区域色块的展示，结合视频体现印包小镇在现代化、数智化、产业聚集、物流等方面的建设。
	1
	支
	136252.00 
	136252 
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	55寸液晶拼接屏
	1、55寸液晶拼接屏。

2、显示比例：16:9   ≤3.5mm。

3、分辨率：1920*1080。 

4、灯管寿命： 50000 小时。  

5、平均亮度： 500cd/m 2 。 

6、对比度：1200： 1。 

7、视角: 上下：176°左右176°。

8、色饱和度: 64灰阶 Display Colors:16.7M 。

9、音响喇叭：立体声（ 10W+10W ）。 

10、输入电压:  AC 100-240V 1.5A 50/60HZ 14、

11、电源管理: 符合 VESA DPMS 标准 消耗功率: ≤280W
	2
	台
	3580.64 
	7161 
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	液压挂架
	国标定制
	2
	套
	479.01 
	958 
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	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控。
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	7452.00 
	7452 

	
	138
	互动触控设备
	1.感应面积：手指互动。
2，定位技术：激光影像定位技术（LICT）。
3.操作方式：手指或手掌；
4.定位方式：自动校正、半自动校正、手动校正；                                                  
5.摄像头：称信号接收器(定位时采用透明玻璃滤光片片，定位6.好后采用只过808的红外波长的滤光片，整个滤光片的切换全自动化；
7.鼠标功能：鼠标单击，鼠标双击，鼠标滚轮；
8.手势：窗口最大化，窗口最小化，图片放大缩小旋转，窗口平铺，窗口选择 。
	1
	套
	7738.73 
	7739 

	
	139
	吸顶音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围。2.无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
3.高功率、高输出、低失真；
4.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
5.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
6. 8英寸中高频同轴单元。
7.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
8.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
9.扬声器功率：100W。
10.灵敏度：90 dB 。
11.最大声压级：112 dB。
12.额定阻抗：8Ω。
	2
	只
	932.88 
	1866 

	
	140
	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率。
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
4、信噪比：≥106dB 。
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω 。
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能。
12、内置DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性。
	1
	台
	4382.88 
	4383 

	
	141
	拼接处理器
	1、采用1.5U金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。
2、单台设备最大支持1张可插式输入板卡及1张固定输出板卡。 
3、单台设备共9个输出接口，支持任意组合拼接，最大规格可达3个屏幕。
4、单个屏幕最大可由9个输出接口拼接而成，屏幕最宽可达23040px，最高可达23040px。
5、单台设备最多支持4个SL图层（2K×1K大小）或2个DL图层（4K×1K大小）或1个4K图层（4K×2K大小）；支持图层在输出接口间任意漫游且规格不减。
	1
	台
	7915.07 
	7915 

	
	142
	数字触控交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7685.07 
	7685 
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	55寸液晶拼接屏
	1、55寸液晶拼接屏。

2、显示比例：16:9   ≤3.5mm。

3、分辨率：1920*1080。 

4、灯管寿命： 50000 小时。  

5、平均亮度： 500cd/m 2 。 

6、对比度：1200： 1。 

7、视角: 上下：176°左右176°。

8、色饱和度: 64灰阶 Display Colors:16.7M 。

9、音响喇叭：立体声（ 10W+10W ）。 

10、输入电压:  AC 100-240V 1.5A 50/60HZ 14、

11、电源管理: 符合 VESA DPMS 标准 消耗功率: ≤280W
	2
	台
	3580.64 
	7161 

	
	144
	互动触控设备
	1.感应面积：手指互动。
2.定位技术：激光影像定位技术（LICT）。
3.操作方式：手指或手掌；
4.定位方式：自动校正、半自动校正、手动校正；                                                  
5.摄像头：称信号接收器(定位时采用透明玻璃滤光片片，定位6.好后采用只过808的红外波长的滤光片，整个滤光片的切换全自动化；
7.鼠标功能：鼠标单击，鼠标双击，鼠标滚轮；
8.手势：窗口最大化，窗口最小化，图片放大缩小旋转，窗口平铺，窗口选择 。
	1
	套
	7677.40 
	7677 

	
	145
	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控。
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	7452.00 
	7452 

	
	146
	吸顶音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围。2.无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
3.高功率、高输出、低失真；
4.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
5.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
6. 8英寸中高频同轴单元。
7.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
8.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
9.扬声器功率：100W。
10.灵敏度：90 dB 。
11.最大声压级：112 dB。
12.额定阻抗：8Ω。
	2
	只
	932.88 
	1866 

	
	147
	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率。
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
4、信噪比：≥106dB。 
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω。 
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能
12、内置DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性。
	1
	台
	4382.88 
	4383 

	
	148
	液压挂架
	国标定制
	2
	套
	479.01 
	958 

	
	149
	拼接处理器
	1、采用1.5U金属结构机箱，外壳防护等级符合。GB/T4208-2017中IP20的要求。
2、单台设备最大支持1张可插式输入板卡及1张固定输出板卡。 
3、单台设备共9个输出接口，支持任意组合拼接，最大规格可达3个屏幕。
4、单个屏幕最大可由9个输出接口拼接而成，屏幕最宽可达23040px，最高可达23040px。
5、单台设备最多支持4个SL图层（2K×1K大小）或2个DL图层（4K×1K大小）或1个4K图层（4K×2K大小）；支持图层在输出接口间任意漫游且规格不减。
	1
	台
	7976.40 
	7976 

	
	150
	数字触控交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7623.73 
	7624 

	
	151
	室内全彩LED屏
	▲1、像数间距：≤1.86mm；单元板尺寸：320mm* 160mm；
2、投标产品具有整屏平整度≤0.05mm,单元平整度≤0.05mm；模组间拼缝≤0.2mm；刷新率≥3840Hz。
3、PCB 采用 FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合多层电路板沉金工艺设计，具有消隐，节能处理，EMC处理保证单模块的稳定性和抗氧化性。
4、表面处理:可支持灯板表面进行AOB处理，有致密性纳米涂层，有效隔绝水汽，对灯珠形成有效防护，可支持喷墨工艺，且低反射率的 LED 灯板。
5、色彩:16Bit,281万亿色，色域覆盖率100%,NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV（PAL)色域覆盖率≥170%，支持BT.2020,DCI.P3,BT.709,sRGB等多种色域转换。
6、亮度与视角关系：中央亮度为100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%
7、噪声：前、后、左、右噪声均不超过2.0dB。
8、峰值功耗：≤610w/㎡；典型功耗：≤310w/㎡；供电电压≤DC4.2～5V；电流增益调节级别≥7位。 
9、静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电：±6KV，空气放电：±8KV,试验后，设备功能正常。
10、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常。
11、屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%；衰减率（长期工作）<17%；盲点率：≤0.0001，无常亮点；每个灯珠的波长误差值在化±1.5cm 内，每个灯芯的亮度误差在10％以内。  
12、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。
13、抗紫外线辐射：辐照强度；0.76W/㎡@340nm温度：60℃。冷凝温度：50℃，24循环、288h试验后，样品外观无异常。
14、设备在正常工作条件下，连续卫作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障；机械强度≥25MP；拉伸强度≥50MP；缺口冲击强度≥7KJ/㎡，符合标准。
15、射频电磁场辐射抗扰度实验：试验条件：3W/m,1kHv调制信号，射频电磁场辐射，80%调制度，试验后，设备功能正常。
16、脉冲群测试：依据GB/T 17618-2015规定，进行脉冲群测试，电源端口4kv,试验后，设备功能正常。
17、驱动方式：恒流驱动，动态扫描，同步控制，点对点显示。具有显示模式调节功能亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通定时器或传感器调节；色温2000K-17000K连续可调；色温为6500K时，100%、75%、50%、25％四档电平白场调节色温误差＜150K，亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式具有调节亮、暗线功能。
18、PB 焊盘采用 OSP 工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性， GB / T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第16部分：试验火焰5OW水平与垂直火焰试验方法》对样品进行防火测试。      产品整机阻燃防护等级达到 V-0级。产品选用的 PCB 阻燃防护等级达到 V-0级。
19、投标产品满足温升要求：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第一部分：通用要求》进行升温测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。
★20、投标时提供投标时提供多点温度测量系统软件证书复印件加盖原厂公章证明。
	19.2
	㎡
	8390.40 
	161096 

	
	152
	屏体框架
	国标定制
	19.2
	㎡
	612.72 
	11764 

	
	153
	接收系统
	1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏 的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
3.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成 的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
4.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一 帧画面。
5.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 
6.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 
7.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 
8.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 
9.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接 。
10.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 
11.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62- 71,大气压力（kPa）：100.2-101.8
12.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
13.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工 作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	5717.19 
	5717 

	
	154
	视屏处理器
	无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配 置。 
2.支持设备默认开启自动信源搜索功能。 
3.为增强产品实用性，设备需通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。 
4.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。
5.为保证系统的兼容性和稳定性，发送卡和视频处理器为二合一产品。 
6.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息， 输出网口的状态，屏幕大小，帧屏信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。  
7.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮旋转菜单，按下旋钮选定 当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再 次按下旋钮进行确认。 
8.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。
★9.投标时提供一种视频分析设备的算法配置方法和系统证书复印件加盖原厂公章。 
10.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色彩，使整屏的亮度色度 达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。

11.支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器的映射位置和大小；支持保存和加载控制 系统参数；支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态。 
12.支持LED校正、亮度智能调节、色温调节、Gamma调节、授权管理。
13.产品机内交流配电系统单元符合TN配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证 设备在异常断电情况下正常运行。
14.产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。 
15.设备在正常工作条件下，联系工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障告。 
16.产品放入60℃±2℃，90%±3%HR环境中，通电连续工作48小时或放置48小时，试验过程中能正常 工作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	7901.88 
	7902 

	
	155
	屏体辅材
	屏体电缆及网线
	19.2
	㎡
	154.56 
	2968 

	
	156
	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）
	1
	台
	3365.05 
	3365 

	
	157
	数字魔镜交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7764.80 
	7765 

	
	158
	室内全彩LED屏
	▲1、像数间距：≤1.86mm；单元板尺寸：320mm* 160mm。
2、投标产品具有整屏平整度≤0.05mm,单元平整度≤0.05mm；模组间拼缝≤0.2mm；刷新率≥3840Hz。
3、PCB 采用 FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合多层电路板沉金工艺设计，具有消隐，节能处理，EMC处理保证单模块的稳定性和抗氧化性。
4、表面处理:可支持灯板表面进行AOB处理，有致密性纳米涂层，有效隔绝水汽，对灯珠形成有效防护，可支持喷墨工艺，且低反射率的 LED 灯板。
5、色彩:16Bit,281万亿色，色域覆盖率100%,NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV（PAL)色域覆盖率≥170%，支持BT.2020,DCI.P3,BT.709,sRGB等多种色域转换。
6、亮度与视角关系：中央亮度为100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。
7、噪声：前、后、左、右噪声均不超过2.0dB
8、峰值功耗：≤610w/㎡；典型功耗：≤310w/㎡；供电电压≤DC4.2～5V；电流增益调节级别≥7位。  
9、静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电：±6KV，空气放电：±8KV,试验后，设备功能正常。
10、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常。
11、屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%；衰减率（长期工作）<17%；盲点率：≤0.0001，无常亮点；每个灯珠的波长误差值在化±1.5cm 内，每个灯芯的亮度误差在10％以内。  
12、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。
13、抗紫外线辐射：辐照强度；0.76W/㎡@340nm温度：60℃。冷凝温度：50℃，24循环、288h试验后，样品外观无异常。
14、设备在正常工作条件下，连续卫作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障；机械强度≥25MP；拉伸强度≥50MP；缺口冲击强度≥7KJ/㎡，符合标准。
15、射频电磁场辐射抗扰度实验：试验条件：3W/m,1kHv调制信号，射频电磁场辐射，80%调制度，试验后，设备功能正常。
16、脉冲群测试：依据GB/T 17618-2015规定，进行脉冲群测试，电源端口4kv,试验后，设备功能正常。
17、驱动方式：恒流驱动，动态扫描，同步控制，点对点显示。具有显示模式调节功能亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通定时器或传感器调节；色温2000K-17000K连续可调；色温为6500K时，100%、75%、50%、25％四档电平白场调节色温误差＜150K，亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式具有调节亮、暗线功能。
18、PB 焊盘采用 OSP 工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性， GB / T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第16部分：试验火焰5OW水平与垂直火焰试验方法》对样品进行防火测试。      
19、投标产品满足温升要求：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第一部分：通用要求》进行升温测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。
	4.6
	㎡
	8390.40 
	38596 

	
	159
	屏体框架及滑轨系统
	国标定制
	4.6
	㎡
	614.25 
	2826 

	
	160
	接收系统
	1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏 的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成 的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一 帧画面。
4.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 
5.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 
6.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 
7.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 
8.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接 。
9.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 
10.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62- 71,大气压力（kPa）：100.2-101.8
11.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
12.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工 作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	3023.73 
	3024 

	
	161
	视屏处理器
	1.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配置。 
2.支持设备默认开启自动信源搜索功能。 
3.为增强产品实用性，设备需通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。 
4.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。 
5.为保证系统的兼容性和稳定性，发送卡和视频处理器为二合一产品。 
6.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧屏信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 
7.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮旋转菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再 次按下旋钮进行确认 。
8.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。 
9.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色彩，使整屏的亮度色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
10.支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器的映射位置和大小；支持保存和加载控制系统参数；支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态。
11.支持LED校正、亮度智能调节、色温调节、Gamma调节、授权管理。 
12.产品机内交流配电系统单元符合TN配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证设备在异常断电情况下正常运行。
13.产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。 
14.设备在正常工作条件下，联系工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
15.产品放入60℃±2℃，90%±3%HR环境中，通电连续工作48小时或放置48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	4821.72 
	4822 

	
	162
	屏体辅材
	屏体电缆及网线
	4.6
	㎡
	154.56 
	711 

	
	163
	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）。
	1
	台
	2628.13 
	2628 

	
	164
	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	7452.00 
	7452 

	
	165
	吸顶音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围。2.无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
3.高功率、高输出、低失真；
4.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
5.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
6. 8英寸中高频同轴单元。
7.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
8.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
9.扬声器功率：100W。
10.灵敏度：90 dB 。
11.最大声压级：112 dB。
12.额定阻抗：8Ω。
	2
	只
	932.88 
	1866 

	
	166
	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率。
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
4、信噪比：≥106dB。 
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω 。
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能
12、内置DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性；
	1
	台
	4382.88 
	4383 

	
	167
	视频制作
	展望未来
15秒（4k）
影片策划，文案撰写，创意脚本
渲染漫游镜头，特写精剪，修片，影视素材，LOGO演绎，字幕、CG特效、动画及实拍镜头调色，高级配音配乐，音频处理、音频合成
通过展示印包小镇如何引领全球印包产业数字化和智能化的趋势，以及未来建设完成后对当地区域的城市崛起以及建设效益进行数据化的体现，突出印包产业的远大前景和项目对城市崛起的帮助。
	1
	支
	20942.27 
	20942 

	三层
	168
	电动静音滑轨
	1、单条滑轨10米自动（双静音滑轨20米）滑轨。（按现场定制）
2、滑轨材质：采用铝合金和不锈钢材质，耐腐蚀性。
3、滑轨长度：单轨道总长10米（含限位杆）。
	1
	套
	11978.40 
	11978 

	
	169
	滑轨控制系统
	1、控制系统：滑块、限位器、电机、控制箱、移动供电系统。
2、铺助配件：线材、拖链、螺丝、固定件、电子辅料等。
	1
	套
	8141.69 
	8142 

	
	170
	时间轴滑轨互动展示系统
	1、10个定点播放预设内容。
	1
	套
	1501.75 
	1502 

	
	171
	互动滑轨显示端（定制）
	55寸显示器
2、外观：竖屏落地壁挂式滑轨外观（订制）。
3、定制固定液晶整机加强结构套件。
	1
	台
	5761.96 
	5762 

	
	172
	拼控服务器
	主流性能I5/8G/240GSSD/P2200多屏卡
	1
	台
	13641.76 
	13642 

	
	173
	高清信号传输器
	功能特点/Features:
支持POC(Power Over Cable)功能，即只要在TX或RX设备一端外接24V/1A电源。
另一端设备无需外部供电，POC电源功耗少于10瓦。(看图1) 支持使用一根UTP网线(Cat5e/6)来实现长距离传输UTP网线端子遵循直接互连法标准传输距离:六类网线(cat6)
100米:1080P@60Hz/36bit;3D 1080P@30Hz/36bit;40米:1080P@60Hz/48bit;1080P@120Hz/24bit;
3D 1080P@60Hz/36bit; 4K x 2K@30Hz/24bit.
支持显示分辨率达到4Kx2K@30Hz
支持全高清:1080p@60Hz@48 bit/pixels1080p@120Hz@24 bit/pixels
3D 1080P60Hz and 4K x2K@30Hz@24bit
支持双向宽频红外控制信号透传支持双向RS-232控制信号透传
	1
	台
	1208.88 
	1209 

	
	174
	智能移屏交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7764.80 
	7765 

	
	175
	32寸触控一体机
	1、32寸电容触控一体机 （哑光，反光膜）。
2、显示比例：16:9 。  
3、分辨率：1920*1080 。
7、灯管寿命： 50000 小时 。 
8、平均亮度： 300cd/m 2 。 
9、对比度：1200： 1 。
10、视角: 上下：176°左右176°。
11、色饱和度: 64灰阶 Display Colors:16.7M 。
12、音响喇叭：立体声（ 10W+10W ）。 
13、输入电压:  AC 100-240V 1.5A 50/60HZ 14、电源管理: 符合 VESA DPMS 标准 消耗功率: ≤280W 15、主机配置：工业主板   CPu I5  8G内存  120G固态硬盘。
	2
	台
	4177.72 
	8355 

	
	176
	一体机支架
	国标定制。
	2
	套
	446.51 
	893 

	
	177
	数字触控交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	2
	套
	7623.73 
	15247 

	
	178
	室内全彩LED屏
	▲1、像数间距：≤1.86mm；单元板尺寸：320mm* 160mm。
2、投标产品具有整屏平整度≤0.05mm,单元平整度≤0.05mm；模组间拼缝≤0.2mm；刷新率≥3840Hz。
3、PCB 采用 FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合多层电路板沉金工艺设计，具有消隐，节能处理，EMC处理保证单模块的稳定性和抗氧化性。
4、表面处理:可支持灯板表面进行AOB处理，有致密性纳米涂层，有效隔绝水汽，对灯珠形成有效防护，可支持喷墨工艺，且低反射率的 LED 灯板。
5、色彩:16Bit,281万亿色，色域覆盖率100%,NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV（PAL)色域覆盖率≥170%，支持BT.2020,DCI.P3,BT.709,sRGB等多种色域转换。
6、亮度与视角关系：中央亮度为100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。
7、噪声：前、后、左、右噪声均不超过2.0dB
8、峰值功耗：≤610w/㎡；典型功耗：≤310w/㎡；供电电压≤DC4.2～5V；电流增益调节级别≥7位。  
9、静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电：±6KV，空气放电：±8KV,试验后，设备功能正常。
10、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常。
11、屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%；衰减率（长期工作）<17%；盲点率：≤0.0001，无常亮点；每个灯珠的波长误差值在化±1.5cm 内，每个灯芯的亮度误差在10％以内。  
12、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。
13、抗紫外线辐射：辐照强度；0.76W/㎡@340nm温度：60℃。冷凝温度：50℃，24循环、288h试验后，样品外观无异常。
14、设备在正常工作条件下，连续卫作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障；机械强度≥25MP；拉伸强度≥50MP；缺口冲击强度≥7KJ/㎡，符合标准。
15、射频电磁场辐射抗扰度实验：试验条件：3W/m,1kHv调制信号，射频电磁场辐射，80%调制度，试验后，设备功能正常。
16、脉冲群测试：依据GB/T 17618-2015规定，进行脉冲群测试，电源端口4kv,试验后，设备功能正常。
17、驱动方式：恒流驱动，动态扫描，同步控制，点对点显示。具有显示模式调节功能亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通定时器或传感器调节；色温2000K-17000K连续可调；色温为6500K时，100%、75%、50%、25％四档电平白场调节色温误差＜150K，亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式具有调节亮、暗线功能。
18、PB 焊盘采用 OSP 工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性， GB / T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第16部分：试验火焰5OW水平与垂直火焰试验方法》对样品进行防火测试。      
19、投标产品满足温升要求：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第一部分：通用要求》进行升温测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。
	5.4
	㎡
	8390.40 
	45308 

	
	179
	屏体框架及滑轨系统
	国标定制。
	5.4
	㎡
	583.59 
	3151 

	
	180
	接收系统
	1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏 的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成 的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一 帧画面。
4.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 
5.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 
6.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 
7.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 
8.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接 。
9.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 
10.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62- 71,大气压力（kPa）：100.2-101.8
11.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
12.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工 作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	3023.73 
	3024 

	
	181
	视屏处理器
	1.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配置。 
2.支持设备默认开启自动信源搜索功能。 
3.为增强产品实用性，设备需通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。
4.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。 
5.为保证系统的兼容性和稳定性，发送卡和视频处理器为二合一产品。 
6.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧屏信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。  
7.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮旋转菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再 次按下旋钮进行确认 。
8.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面 。
★9.投标时提供一种视频分析设备的算法配置方法和系统证书。 
10.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色彩，使整屏的亮度色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
11.支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器的映射位置和大小；支持保存和加载控制系统参数；支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态。 
12.支持LED校正、亮度智能调节、色温调节、Gamma调节、授权管理。
13.产品机内交流配电系统单元符合TN配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证设备在异常断电情况下正常运行。
14.产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。 
15.设备在正常工作条件下，联系工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
16.产品放入60℃±2℃，90%±3%HR环境中，通电连续工作48小时或放置48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	4821.72 
	4822 

	
	182
	屏体辅材
	屏体电缆及网线。
	5.4
	㎡
	154.56 
	835 

	
	183
	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	7452.00 
	7452 

	
	184
	吸顶音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围。2.无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
3.高功率、高输出、低失真；
4.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
5.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
6. 8英寸中高频同轴单元。
7.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
8.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
9.扬声器功率：100W。
10.灵敏度：90 dB 。
11.最大声压级：112 dB。
12.额定阻抗：8Ω。
	2
	只
	932.88 
	1866 

	
	185
	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
4、信噪比：≥106dB 。
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω 。
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能
12、内置DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性；
	1
	台
	4382.88 
	4383 

	
	186
	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）
	1
	台
	2628.13 
	2628 

	
	187
	数字触控交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7623.73 
	7624 

	
	188
	室内全彩LED屏
	▲1、像数间距：≤1.86mm；单元板尺寸：320mm* 160mm。
2、投标产品具有整屏平整度≤0.05mm,单元平整度≤0.05mm；模组间拼缝≤0.2mm；刷新率≥3840Hz。
3、PCB 采用 FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合多层电路板沉金工艺设计，具有消隐，节能处理，EMC处理保证单模块的稳定性和抗氧化性。
4、表面处理:可支持灯板表面进行AOB处理，有致密性纳米涂层，有效隔绝水汽，对灯珠形成有效防护，可支持喷墨工艺，且低反射率的 LED 灯板。
5、色彩:16Bit,281万亿色，色域覆盖率100%,NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV（PAL)色域覆盖率≥170%，支持BT.2020,DCI.P3,BT.709,sRGB等多种色域转换。
6、亮度与视角关系：中央亮度为100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。
7、噪声：前、后、左、右噪声均不超过2.0dB
8、峰值功耗：≤610w/㎡；典型功耗：≤310w/㎡；供电电压≤DC4.2～5V；电流增益调节级别≥7位。  
9、静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电：±6KV，空气放电：±8KV,试验后，设备功能正常。
10、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常。
11、屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%；衰减率（长期工作）<17%；盲点率：≤0.0001，无常亮点；每个灯珠的波长误差值在化±1.5cm 内，每个灯芯的亮度误差在10％以内。  
12、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。
13、抗紫外线辐射：辐照强度；0.76W/㎡@340nm温度：60℃。冷凝温度：50℃，24循环、288h试验后，样品外观无异常。
14、设备在正常工作条件下，连续卫作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障；机械强度≥25MP；拉伸强度≥50MP；缺口冲击强度≥7KJ/㎡，符合标准。
15、射频电磁场辐射抗扰度实验：试验条件：3W/m,1kHv调制信号，射频电磁场辐射，80%调制度，试验后，设备功能正常。
16、脉冲群测试：依据GB/T 17618-2015规定，进行脉冲群测试，电源端口4kv,试验后，设备功能正常。
17、驱动方式：恒流驱动，动态扫描，同步控制，点对点显示。具有显示模式调节功能亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通定时器或传感器调节；色温2000K-17000K连续可调；色温为6500K时，100%、75%、50%、25％四档电平白场调节色温误差＜150K，亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式具有调节亮、暗线功能。
18、PB 焊盘采用 OSP 工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性， GB / T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第16部分：试验火焰5OW水平与垂直火焰试验方法》对样品进行防火测试。      
19、投标产品满足温升要求：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第一部分：通用要求》进行升温测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。
	3.94
	㎡
	8390.40 
	33058 

	
	189
	屏体框架
	国标定制
	3.94
	㎡
	612.72 
	2414 

	
	190
	接收系统
	1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏 的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成 的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一 帧画面。
4.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 
5.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 
6.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 
7.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 
8.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接 。
9.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 
10.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62- 71,大气压力（kPa）：100.2-101.8
11.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
12.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工 作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	2620.77 
	2621 

	
	191
	视屏处理器
	1.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配置。 
2.支持设备默认开启自动信源搜索功能。 
3.为增强产品实用性，设备需通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。
4.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。 
5.为保证系统的兼容性和稳定性，发送卡和视频处理器为二合一产品。 
6.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧屏信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。  
7.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮旋转菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再 次按下旋钮进行确认 。
8.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面 。
★9.投标时提供一种视频分析设备的算法配置方法和系统证书。 
10.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色彩，使整屏的亮度色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
11.支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器的映射位置和大小；支持保存和加载控制系统参数；支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态。 
12.支持LED校正、亮度智能调节、色温调节、Gamma调节、授权管理。
13.产品机内交流配电系统单元符合TN配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证设备在异常断电情况下正常运行。
14.产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。 
15.设备在正常工作条件下，联系工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
16.产品放入60℃±2℃，90%±3%HR环境中，通电连续工作48小时或放置48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	3793.47 
	3793 

	
	192
	屏体辅材
	屏体电缆及网线。
	3.94
	㎡
	154.56 
	609 

	
	193
	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	7452.00 
	7452 

	
	194
	吸顶音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围。2.无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
3.高功率、高输出、低失真；
4.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
5.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
6. 8英寸中高频同轴单元。
7.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
8.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
9.扬声器功率：100W。
10.灵敏度：90 dB 。
11.最大声压级：112 dB。
12.额定阻抗：8Ω。
	2
	只
	932.88 
	1866 

	
	195
	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率。
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
4、信噪比：≥106dB。 
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω 。
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能
12、内置DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性。
	1
	台
	4382.88 
	4383 

	
	196
	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）
	1
	台
	2628.13 
	2628 

	
	197
	LED展示台（定做160模组）
	▲1、像数点间距≤1.86mm;
2、像素密度：≥288906Dots/㎡；
3、投标产品具有整屏平整度≤0.1mm；模组间拼缝≤0.1mm；刷新率≥3840Hz。
4、亮度与视角关系：中央亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。
5、投标产品水平左右视角≥171°、垂直上下视角≥171°； 亮度均匀性≥99%。
6、色度均匀性:±0.001Cx、Cy内
7、色温:1000-30000K。
8、对比度：≥20000：1。
9、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥120000h；MTTR平均修复时间≤1分钟。
10、具有防蓝光功能，蓝光辐射能量≤20%。
11、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。  
12、温升：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通电要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。
13、所投产品符合GB4943.1-2011信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1要求。
14、所投产品支持N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示。
15、所投产品具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。
16、所投产品支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读功能。
17、所投产品具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能；
18、所投产品具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。
	4
	个
	16431.20 
	65725 

	
	198
	数字触控交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7623.73 
	7624 

	
	199
	视频播控系统
	视频播控系统适配，适配多种形式内容。支持图文轮播展示。提供与主程序指令通讯功能，对接系统内容控制。支持欢迎词展示功能。
	1
	套
	125.43 
	125 

	
	200
	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	7452.00 
	7452 

	
	201
	激光投影
	显示技术  3LCDx0.64激光专用无机液晶面板
2.分辨率  WUXGA (1920x1200)
3.亮度   6000流明（中心亮度6300流明）
4.对比度  5500000:1
5.画面均匀度    ≧90%
6.光源   激光二极管
7.光源寿命  标准模式: 25000小時，节能模式: 30000小時
8.镜头投射比 1.2~2.01
9.镜头变焦比： 1.6倍
10.镜头位移：垂直: ±60%
11.输入接口  HDMI in : HDMI 19pin x2
    VGA in : D-sub 15pin x1
Video in : RCA x1
    Audio in : mini jack x 1(3.5mm)，
Audio in(RCA×2) <Audio L/R>                                     
    HDbaseT x1 (选配)
12.输出接口  VGA out : D-sub 15pin x1
Audio out : mini jack x1(3.5mm)
13.其他接口  RS232 : D-sub 9pin x1
    LAN : RJ-45 x1(Control)
    USB : Type A x1
    USB : Type B x1
14.数位梯形修正 垂直:+/-30°；水平:+/-30°
15.噪音水平  正常模式: 37dB，节能模式: 28dB
16.重量   5.6kg (含标准镜头)
17.整机功率  295W max, 待机功耗≤0.3W
18.喇叭   16W 扬声器
19.输入信号0秒自动开机,无信号5秒内自动关机。高效节能，有效延长使用寿命。
应用要求
19.多模组结构光学引擎技术，25000小时免维护，30000小时无故障检测报告
20.智能风速调节，控制投影机噪音，内部恒定温度
21.具备187点全幅矫正、垂直和水平梯形校正、四角校正功能、曲面校正、六角校正
22.支持HDBaseT长距离网络传输功能（选配）
23.支持水平、垂直360°旋转安装
24.支持Crestron、PJ-Link、AMX
25.双USB，USB*1支持供电输出2.5A方便扩展设备供电；USB*1支持多媒体播放.
26.USB直读图片及视频功能(主要支持播放的文件格式(MKV，MP4，AVI，JPEG等)                                                     
27.快速开关机功能，断电保护功能
28.接入信号自动开机,无信号5秒内自动关机。
29.密码锁定及防盗功能
30.画面自动翻转功能
31.内置测试图、具有黑板、绿板等多种配色板图像模式
32.可在温度5℃-40℃、湿度20%—80%（无结露）的环境中运行
33.支持高空高度1700-3000m
34.支持画面冻结，一键黑屏功能
35.无线投屏（选配）
★36.所投产品厂家需具有液晶屏冷却装置及投影机证书提供证书复印件加盖原厂公章证明。

★37投标时提供生产厂家针对本项目的授权书复印件和售后服务承诺函加盖原厂公章。
	1
	台
	21084.56 
	21085 

	
	202
	投影支架
	国标定制。
	1
	套
	527.47 
	527 

	
	203
	3D全息柜
	全息柜定制。
	1
	套
	36963.15 
	36963 

	
	204
	全息交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	8132.80 
	8133 

	
	205
	全息内容制作
	中科包装-全息投影15秒（4k）
影片策划，文案撰写，创意脚本
渲染漫游镜头，特写精剪，修片，影视素材，LOGO演绎，字幕、CG特效、动画及实拍镜头调色，高级配音配乐，音频处理、音频合成，1.AE二维特效设计 C4D等特效合成制作处理 效果调试 渲染定制比例
	1
	支
	29010.67 
	29011 

	
	206
	55寸液晶拼接屏
	1、55寸液晶拼接屏。

2、显示比例：16:9   ≤3.5mm。

3、分辨率：1920*1080。 

4、灯管寿命： 50000 小时。  

5、平均亮度： 500cd/m 2 。 

6、对比度：1200： 1。 

7、视角: 上下：176°左右176°。

8、色饱和度: 64灰阶 Display Colors:16.7M 。

9、音响喇叭：立体声（ 10W+10W ）。 

10、输入电压:  AC 100-240V 1.5A 50/60HZ 14、

11、电源管理: 符合 VESA DPMS 标准 消耗功率: ≤280W
	2
	台
	3580.64 
	7161 

	
	207
	液压挂架
	国标定制。
	2
	套
	479.01 
	958 

	
	208
	互动触控设备
	1.感应面积：手指互动。
2.定位技术：激光影像定位技术（LICT）。
3.操作方式：手指或手掌；
4.定位方式：自动校正、半自动校正、手动校正；                                                  
5.摄像头：称信号接收器(定位时采用透明玻璃滤光片片，定位6.好后采用只过808的红外波长的滤光片，整个滤光片的切换全自动化；
7.鼠标功能：鼠标单击，鼠标双击，鼠标滚轮；
8.手势：窗口最大化，窗口最小化，图片放大缩小旋转，窗口平铺，窗口选择 。
	1
	套
	7738.73 
	7739 

	
	209
	拼接处理器
	1、采用1.5U金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。
2、单台设备最大支持1张可插式输入板卡及1张固定输出板卡。 
3、单台设备共9个输出接口，支持任意组合拼接，最大规格可达3个屏幕。
4、单个屏幕最大可由9个输出接口拼接而成，屏幕最宽可达23040px，最高可达23040px。
5、单台设备最多支持4个SL图层（2K×1K大小）或2个DL图层（4K×1K大小）或1个4K图层（4K×2K大小）；支持图层在输出接口间任意漫游且规格不减。
	1
	台
	7915.07 
	7915 

	
	210
	数字触控交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7685.07 
	7685 

	
	211
	控制设备
	1、分辨率：1920*1080 。
7、灯管寿命： 50000 小时 。 
8、平均亮度： 300cd/m 2  。
9、对比度：1200： 1。 
10、视角: 上下：176°左右176°。
11、色饱和度: 64灰阶 Display Colors:16.7M。 
12、音响喇叭：立体声（ 10W+10W ）。 
13、输入电压:  AC 100-240V 1.5A 50/60HZ 14、电源管理: 符合 VESA DPMS 标准 消耗功率: ≤280W 。
15、主机配置：工业主板   CPu I5  8G内存  120G固态硬盘。
	1
	台
	7647.04 
	7647 

	
	212
	电动静音滑轨（助力）
	1、单条滑轨10米自动（双静音滑轨20米）滑轨。（按现场定制）
2、滑轨材质：采用铝合金和不锈钢材质，耐腐蚀性。
3、滑轨长度：单轨道总长10米（含限位杆）。
	1
	套
	43638.67 
	43639 

	
	213
	智能移屏交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7764.80 
	7765 

	
	214
	室内全彩LED屏
	▲1、像数间距：≤1.86mm；单元板尺寸：320mm* 160mm。
2、投标产品具有整屏平整度≤0.05mm,单元平整度≤0.05mm；模组间拼缝≤0.2mm；刷新率≥3840Hz。
3、PCB 采用 FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合多层电路板沉金工艺设计，具有消隐，节能处理，EMC处理保证单模块的稳定性和抗氧化性。
4、表面处理:可支持灯板表面进行AOB处理，有致密性纳米涂层，有效隔绝水汽，对灯珠形成有效防护，可支持喷墨工艺，且低反射率的 LED 灯板。
5、色彩:16Bit,281万亿色，色域覆盖率100%,NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV（PAL)色域覆盖率≥170%，支持BT.2020,DCI.P3,BT.709,sRGB等多种色域转换。
6、亮度与视角关系：中央亮度为100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。
7、噪声：前、后、左、右噪声均不超过2.0dB
8、峰值功耗：≤610w/㎡；典型功耗：≤310w/㎡；供电电压≤DC4.2～5V；电流增益调节级别≥7位。  
9、静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电：±6KV，空气放电：±8KV,试验后，设备功能正常。
10、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常。
11、屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%；衰减率（长期工作）<17%；盲点率：≤0.0001，无常亮点；每个灯珠的波长误差值在化±1.5cm 内，每个灯芯的亮度误差在10％以内。  
12、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。
13、抗紫外线辐射：辐照强度；0.76W/㎡@340nm温度：60℃。冷凝温度：50℃，24循环、288h试验后，样品外观无异常。
14、设备在正常工作条件下，连续卫作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障；机械强度≥25MP；拉伸强度≥50MP；缺口冲击强度≥7KJ/㎡，符合标准。
15、射频电磁场辐射抗扰度实验：试验条件：3W/m,1kHv调制信号，射频电磁场辐射，80%调制度，试验后，设备功能正常。
16、脉冲群测试：依据GB/T 17618-2015规定，进行脉冲群测试，电源端口4kv,试验后，设备功能正常。
17、驱动方式：恒流驱动，动态扫描，同步控制，点对点显示。具有显示模式调节功能亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通定时器或传感器调节；色温2000K-17000K连续可调；色温为6500K时，100%、75%、50%、25％四档电平白场调节色温误差＜150K，亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式具有调节亮、暗线功能。
18、PB 焊盘采用 OSP 工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性， GB / T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第16部分：试验火焰5OW水平与垂直火焰试验方法》对样品进行防火测试。      
19、投标产品满足温升要求：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第一部分：通用要求》进行升温测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。
	11.32
	㎡
	8390.40 
	94979 

	
	215
	屏体框架
	国标定制。
	11.32
	㎡
	612.72 
	6936 

	
	216
	接收系统
	1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏 的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成 的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。
4.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 
5.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 
6.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 
7.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 
8.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接 。
9.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 
10.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62- 71,大气压力（kPa）：100.2-101.8
11.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
12.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工 作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	4693.84 
	4694 

	
	217
	视屏处理器
	1.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配置。 
2.支持设备默认开启自动信源搜索功能。 
3.为增强产品实用性，设备需通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。
4.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。
5.为保证系统的兼容性和稳定性，发送卡和视频处理器为二合一产品。 
6.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧屏信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 
7.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮旋转菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。
8.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。 
9.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色彩，使整屏的亮度色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
10.支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器的映射位置和大小；支持保存和加载控制系统参数；支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态。 
11.支持LED校正、亮度智能调节、色温调节、Gamma调节、授权管理。
12.产品机内交流配电系统单元符合TN配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证设备在异常断电情况下正常运行。
13.产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。
14.设备在正常工作条件下，联系工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
15.产品放入60℃±2℃，90%±3%HR环境中，通电连续工作48小时或放置48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	6852.16 
	6852 

	
	218
	屏体辅材
	屏体电缆及网线。
	11.32
	㎡
	154.56 
	1750 

	
	219
	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	7452.00 
	7452 

	
	220
	吸顶音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围。2.无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
3.高功率、高输出、低失真；
4.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
5.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
6. 8英寸中高频同轴单元。
7.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
8.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
9.扬声器功率：100W。
10.灵敏度：90 dB 。
11.最大声压级：112 dB。
12.额定阻抗：8Ω。
	2
	只
	932.88 
	1866 

	
	221
	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率。
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
4、信噪比：≥106dB。 
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω 。
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能。
12、内置DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性。
	1
	台
	4382.88 
	4383 

	
	222
	55寸液晶拼接屏
	1、55寸液晶拼接屏。

2、显示比例：16:9   ≤3.5mm。

3、分辨率：1920*1080。 

4、灯管寿命： 50000 小时。  

5、平均亮度： 500cd/m 2 。 

6、对比度：1200： 1。 

7、视角: 上下：176°左右176°。

8、色饱和度: 64灰阶 Display Colors:16.7M 。

9、音响喇叭：立体声（ 10W+10W ）。 

10、输入电压:  AC 100-240V 1.5A 50/60HZ 14、

11、电源管理: 符合 VESA DPMS 标准 消耗功率: ≤280W
	4
	台
	3580.64 
	14323 

	
	223
	互动触控设备
	1.感应面积：手指互动。
2.定位技术：激光影像定位技术（LICT）。
3.操作方式：手指或手掌；
4.定位方式：自动校正、半自动校正、手动校正；                                                  
5.摄像头：称信号接收器(定位时采用透明玻璃滤光片片，定位好后采用只过808的红外波长的滤光片，整个滤光片的切换全自动化；
6.鼠标功能：鼠标单击，鼠标双击，鼠标滚轮；
7.手势：窗口最大化，窗口最小化，图片放大缩小旋转，窗口平铺，窗口选择 。
	1
	套
	7738.73 
	7739 

	
	224
	液压挂架
	国标定制
	4
	套
	493.12 
	1972 

	
	225
	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	7452.00 
	7452 

	
	226
	吸顶音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围。2.无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
3.高功率、高输出、低失真；
4.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
5.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
6. 8英寸中高频同轴单元。
7.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
8.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
9.扬声器功率：100W。
10.灵敏度：90 dB 。
11.最大声压级：112 dB。
12.额定阻抗：8Ω。
	2
	只
	932.88 
	1866 

	
	227
	功放
	1、可根据房间大小，音响布局位置，具有声场定位功能。
2、48bit/96khz DSP处理A/D、D/A转换，高达96k取样率。
3、频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
。4、信噪比：≥106dB。 
5、失真：<0.01%@8Ω1KHz。
6、动态范围：话筒>96db，音乐>100db。
7、输出功率：2×600W 8Ω 2×900W/4Ω 。
8、保护：短路保护,过热保护,软启动。
9、输出连接器：Speakon座。
10、电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz。
11、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换，可设置网络设备中的参数和检测其运行状态,实现对工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能。
12、内置DSP信号处理，包含分频、均衡、动态、延时、音量等可通过DSP处理器软件调整覆盖角度及指向性。
	1
	台
	4382.88 
	4383 

	
	228
	拼接处理器
	1、采用1.5U金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。
2、单台设备最大支持1张可插式输入板卡及1张固定输出板卡。 
3、单台设备共9个输出接口，支持任意组合拼接，最大规格可达3个屏幕。
4、单个屏幕最大可由9个输出接口拼接而成，屏幕最宽可达23040px，最高可达23040px。
5、单台设备最多支持4个SL图层（2K×1K大小）或2个DL图层（4K×1K大小）或1个4K图层（4K×2K大小）；支持图层在输出接口间任意漫游且规格不减。
	1
	台
	7976.40 
	7976 

	
	229
	数字触控交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7623.73 
	7624 

	
	230
	室内全彩LED屏
	▲1、像数间距：≤1.86mm；单元板尺寸：320mm* 160mm。
2、投标产品具有整屏平整度≤0.05mm,单元平整度≤0.05mm；模组间拼缝≤0.2mm；刷新率≥3840Hz。
3、PCB 采用 FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合多层电路板沉金工艺设计，具有消隐，节能处理，EMC处理保证单模块的稳定性和抗氧化性。
4、表面处理:可支持灯板表面进行AOB处理，有致密性纳米涂层，有效隔绝水汽，对灯珠形成有效防护，可支持喷墨工艺，且低反射率的 LED 灯板。
5、色彩:16Bit,281万亿色，色域覆盖率100%,NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV（PAL)色域覆盖率≥170%，支持BT.2020,DCI.P3,BT.709,sRGB等多种色域转换。
6、亮度与视角关系：中央亮度为100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。
7、噪声：前、后、左、右噪声均不超过2.0dB。
8、峰值功耗：≤610w/㎡；典型功耗：≤310w/㎡；供电电压≤DC4.2～5V；电流增益调节级别≥7位。
10、静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电：±6KV，空气放电：±8KV,试验后，设备功能正常。
11、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常。
12、屏体正面为哑黑处理，反光率≤2%；衰减率（长期工作）<17%；盲点率：≤0.0001，无常亮点；每个灯珠的波长误差值在化±1.5cm 内，每个灯芯的亮度误差在10％以内。
14、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。
15、抗紫外线辐射：辐照强度；0.76W/㎡@340nm温度：60℃。冷凝温度：50℃，24循环、288h试验后，样品外观无异常。
16、设备在正常工作条件下，连续卫作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障；机械强度≥25MP；拉伸强度≥50MP；缺口冲击强度≥7KJ/㎡，符合标准。
17、射频电磁场辐射抗扰度实验：试验条件：3W/m,1kHv调制信号，射频电磁场辐射，80%调制度，试验后，设备功能正常。
18、脉冲群测试：依据GB/T 17618-2015规定，进行脉冲群测试，电源端口4kv,试验后，设备功能正常。
20、驱动方式：恒流驱动，动态扫描，同步控制，点对点显示。具有显示模式调节功能亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通定时器或传感器调节；色温2000K-17000K连续可调；色温为6500K时，100%、75%、50%、25％四档电平白场调节色温误差＜150K，亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式具有调节亮、暗线功能。
21、PB 焊盘采用 OSP 工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性， GB / T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第16部分：试验火焰5OW水平与垂直火焰试验方法》对样品进行防火测试。      
22、投标产品满足温升要求：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第一部分：通用要求》进行升温测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃
	0.61
	㎡
	8390.40 
	5118 

	
	231
	屏体框架
	国标定制
	0.61
	㎡
	612.72 
	374 

	
	232
	接收系统
	1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏 的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成 的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一 帧画面。
4.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 
5.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 
6.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 
7.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 
8.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接 。
9.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 
10.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62- 71,大气压力（kPa）：100.2-101.8
11.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
12.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工 作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	2210.15 
	2210 

	
	233
	视屏处理器
	1.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配置。 
2.支持设备默认开启自动信源搜索功能。 
3.为增强产品实用性，设备需通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。
4.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。 
5.为保证系统的兼容性和稳定性，发送卡和视频处理器为二合一产品。 
6.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧屏信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 
7.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮旋转菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再 次按下旋钮进行确认。
8.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。
10.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色彩，使整屏的亮度色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
11.支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器的映射位置和大小；支持保存和加载控制系统参数；支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态。
12.支持LED校正、亮度智能调节、色温调节、Gamma调节、授权管理。
13.产品机内交流配电系统单元符合TN配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证设备在异常断电情况下正常运行。
14.产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。
15.设备在正常工作条件下，联系工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
16.产品放入60℃±2℃，90%±3%HR环境中，通电连续工作48小时或放置48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	3793.47 
	3793 

	
	234
	屏体辅材
	屏体电缆及网线
	0.61
	㎡
	154.56 
	94 

	
	235
	视频播控系统
	视频播控系统适配，适配多种形式内容。支持图文轮播展示。提供与主程序指令通讯功能，对接系统内容控制。支持欢迎词展示功能。
	1
	套
	116.23 
	116 

	
	236
	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）
	1
	台
	2628.13 
	2628 

	
	237
	室内全彩LED屏
	▲1、像数点间距≤1.86mm;像素密度：288906点/㎡ ;单元尺寸（W*H）:320mm*160mm；
2、投标产品具有整屏平整度≤0.1mm；模组间拼缝≤0.1mm；刷新率≥3840Hz。 
3、单元板采用塑钢底壳工艺，底壳材质为塑钢底壳。 
4、亮度与视角关系：中央亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10% 
5、投标产品水平左右视角≥170°、垂直上下视角≥170°； 亮度均匀性≥99%。 
7、峰值功耗：≤400w/㎡；典型功耗：≤210w/㎡。供电要求110~220VAC。 
8、具有防蓝光功能，蓝光辐射能量≤20%。 
9、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常 。   
10、噪声：前、后、左、右噪声均不超过2.0dB。
★11、温升：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通电要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃（投标时提供具有CNAS标识的检测报告证明并加盖原厂公章）。 
12、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常。
★13、为确保品牌真实性，投标时提供针对本项目原厂授权书及质保函。 
	9.22
	㎡
	8390.40 
	77359 

	
	238
	屏体框架
	国标定制
	9.22
	㎡
	612.72 
	5649 

	
	239
	接收系统
	1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏 的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成 的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。
4.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 
5.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 
6.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 
7.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 
8.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接 。
9.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 
10.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62- 71,大气压力（kPa）：100.2-101.8
11.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
12.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工 作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	4522.11 
	4522 

	
	240
	视屏处理器
	1.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配置。 
2.支持设备默认开启自动信源搜索功能。 
3.为增强产品实用性，设备需通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。 
4.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。 
5.为保证系统的兼容性和稳定性，发送卡和视频处理器为二合一产品。 
6.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧屏信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度 。
7.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮旋转菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。
8.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。 
9.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色彩，使整屏的亮度色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
10.支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器的映射位置和大小；支持保存和加载控制系统参数；支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态。
11.支持LED校正、亮度智能调节、色温调节、Gamma调节、授权管理。 
12.产品机内交流配电系统单元符合TN配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证设备在异常断电情况下正常运行。
13.产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。
14.设备在正常工作条件下，联系工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
15.产品放入60℃±2℃，90%±3%HR环境中，通电连续工作48小时或放置48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	6852.16 
	6852 

	
	241
	屏体辅材
	屏体电缆及网线
	9.22
	㎡
	154.56 
	1425 

	
	242
	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）
	1
	台
	2628.13 
	2628 

	
	243
	视频制作
	龙头企业、3D打印机械模型边上15秒（4k）
影片策划，文案撰写，创意脚本
渲染漫游镜头，特写精剪，修片，影视素材，LOGO演绎，字幕、CG特效、动画及实拍镜头调色，高级配音配乐，音频处理、音频合成
通过实景航拍展示企业内部现代化的打印技术、自动化包装生产线，与周边龙光头企业和3D打印机械模型形成呼应，把印包小镇代表性的尖端企业与产业以实景画面呈现出来，视频制作标准需严格按照矩阵屏尺寸进行制作。
	1
	支
	20635.60 
	20636 

	
	244
	视频播控系统
	视频播控系统适配，适配多种形式内容。支持图文轮播展示。提供与主程序指令通讯功能，对接系统内容控制。支持欢迎词展示功能。
	1
	套
	447.43 
	447 

	
	245
	55寸液晶拼接屏
	1.投标产品响应时间≤8ms。

2.投标产品静态对比度≤1200:1。

3.投标产品亮度≥500cd/m²。

4.投标产品可视角度≥178°。

5.投标产品待机功耗≤0.5W

6.具有丰富的输入输出接口：HDMI*1,DVI*1、VGA*1、USB*1、RS232 IN*1、RS232 OUT*1、IR IN*1。

7.整机采用无风扇设计，具有良好的散热性能。

8.支持U盘点播：内置MPEG、JPEG和Real Media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。

9.具有防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。

10.拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55℃-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃一下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。

11.设备支持标准、柔和、动态、自定义等多种图像显示模式;自定义下可以随意修改亮度、对比度、锐度、饱和度、色调的值;支持正常、3种夜晚和3种日照等多种情景模式，能适应夜晚过暗或白天过曝情景的显示，具有宽动态效果。
	6
	台
	3580.64 
	21484 

	
	246
	液压挂架
	国标定制
	6
	套
	479.01 
	2874 

	
	247
	互动触控设备
	1.感应面积：手指互动。
1.定位技术：激光影像定位技术（LICT）。
3.操作方式：手指或手掌；
4.定位方式：自动校正、半自动校正、手动校正；                                                  
5.摄像头：称信号接收器(定位时采用透明玻璃滤光片片，定位好后采用只过808的红外波长的滤光片，整个滤光片的切换全自动化；
6.鼠标功能：鼠标单击，鼠标双击，鼠标滚轮；
7.手势：窗口最大化，窗口最小化，图片放大缩小旋转，窗口平铺，窗口选择 。
	1
	套
	7677.40 
	7677 

	
	248
	拼接处理器
	1、采用1.5U金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。
2、单台设备最大支持1张可插式输入板卡及1张固定输出板卡。 
3、单台设备共9个输出接口，支持任意组合拼接，最大规格可达3个屏幕。
4、单个屏幕最大可由9个输出接口拼接而成，屏幕最宽可达23040px，最高可达23040px。
5、单台设备最多支持4个SL图层（2K×1K大小）或2个DL图层（4K×1K大小）或1个4K图层（4K×2K大小）；支持图层在输出接口间任意漫游且规格不减。
	1
	台
	7976.40 
	7976 

	
	249
	数字触控交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7623.73 
	7624 

	
	250
	机械臂+65寸显示屏（顶面）
	1、65寸。
2、显示比例：16:9 。
3、分辨率≥3840*2160 。
7、灯管寿命≥ 50000 小时 。 
8、平均亮度≥ 500cd/m 2 。  
9、主机配置≥工业主板   CPu I5  8G内存  120G固态硬盘。
	1
	台
	16644.64 
	16645 

	
	251
	壁挂支架
	国标定制
	1
	套
	2229.47 
	2229 

	
	252
	数字触控交互展示系统
	适配多种形式内容，支持图文、视频内容展示。系统支持后台内容管理，支持对接中控系统控制。
	1
	套
	7623.73 
	7624 

	四层
	253
	室内全彩LED屏
	▲1、像数点间距≤1.86mm;像素密度：288906点/㎡ ;单元尺寸（W*H）:320mm*160mm；
2、投标产品具有整屏平整度≤0.1mm；模组间拼缝≤0.1mm；刷新率≥3840Hz 
3、单元板采用塑钢底壳工艺，底壳材质为塑钢底壳。 
4、亮度与视角关系：中央亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%
5、投标产品水平左右视角≥170°、垂直上下视角≥170°； 亮度均匀性≥99%。 
★6、投标时提供视频图像数据的网络发送速率的平滑方法证书复印件加盖原厂公章证明 。
7、峰值功耗：≤400w/㎡；典型功耗：≤210w/㎡。供电要求110~220VAC。 
8、具有防蓝光功能，蓝光辐射能量≤20%。 
9、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。    
13、噪声：前、后、左、右噪声均不超过2.0dB。 
14、温升：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通电要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。 
★17、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常（投标时提供具有CNAS标识的检测报告证明并加盖原厂公章）。
★18、为确保品牌真实性，投标时提供针对本项目原厂授权书及质保函加盖原厂公章证明。
★19、为确保产品的软件系统成熟度需投标时提供LED显示屏厂家的产品及平台开发体系CMMI-DEV 成熟度5级证书,投标时提供证明文件复印件加盖原厂公章证明。
	39.2
	㎡
	8390.40 
	328904 

	
	254
	屏体框架
	国标定制
	39.2
	㎡
	612.72 
	24019 

	
	255
	接收系统
	1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏 的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 
3.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成 的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
4.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一 帧画面。
5.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 
6.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 
7.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 
8.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 
11.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接 。
12.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 
13.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62- 71,大气压力（kPa）：100.2-101.8
14.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
15.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工 作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	11546.61 
	11547 

	
	256
	视屏处理器
	1.支持常见的视频接口，包括1路HDMI20，1路 DP1.2，4路HDMI1.3，3G-SDI(选配)。
2.支持HDMI、DP输入分辨率自定义调节，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容。
3.视频输出支持24个千兆网口输出。最大带载高达1560万像素，最宽支持16384，最高8192。
4.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。
5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。
6.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持一键对主图层的输入源进行切换。
7.支持输出画质管理，包括亮度、饱和度、对比度、色调调整。
8.支持三种画面缩放模式、包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放，搭载SuperViewII画质处理技术，支持输出画面无级缩放。
9.支持8bit、10bit、12bit高位深输入源输入。
10.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。
11.支持选择HDMI输入源或DP输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。
12.支持6画面+OSD+BKG同时显示，6画面包含2个4K及4个2K规格的画面，且画面大小和位置可单独调节。
13.发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升。
14.液晶面板可实时显示，型号.ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出24路网口的状态。屏幕大小及帧频信息。设备同步模式展示或网线连接状态，屏体亮度。
15.支持通过Vcan软件实现对显示屏的控制，包括:输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等:支持通过VCAN软件编辑OSD字幕及背景底图功能。
16.支持通过中控设备进行统一控制。
17.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致。提高显示屏的画质。配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。
18.支持伴随音频和独立音频，支持音量大小调节。音频可随视频随路切换。
19.支持HDR功能。支持主动式3D。
20.单网线极限带载不受限于矩形带载，支持自由走线，带载根据实际带载点数计算，最大化提高网口利用率。
	1
	套
	18220.91 
	18221 

	
	257
	屏体辅材
	屏体电缆及网线
	39.2
	㎡
	154.56 
	6059 

	
	258
	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	7452.00 
	7452 

	
	259
	物联网中控系统
	1、支撑远程网络升级，扩展性强，支持物联网功能；
2、可设定运行时间，到时间自己自动锁死；
3、支持256循环定时执行任务的功能，可做一些定时动作；
4、支持串口和网络的模糊发送功能，针对大型矩阵功能；
5、可以在手机或IPD上自由编程、脱离电脑、用户可以在使用中自由编程，无需专业人员现场编程；
6、采用最新64位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ； 
7、内置16MB内存及32MB的大容量FLASH存储器； 
8、采用交互式可编程控制平台，中英文可编程界面；
9、内置红外学习器，可学习红外代码；
10、≥4路RS-232串口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据；≥4路数字I/0输入输出控制口，带保护电路；≥4路弱电继电器控制接口；为了使用方便稳定、即用即走，可使用PC、PAD、手机终端设备，无需安装任何操控软件或APP便可随时访问服务器进行中控操作
11、主机支持串口环入环出功能，确保重要系统的双向稳定。
13、支持笔记本/ 智能手机/平板电脑（安卓/ Windows/苹果/塞班）系统等操作。
14、终端设备无需安装任何操控软件APP便可通过WEB网页随时访问控制设备。
15、支持有线和WIFI网络信号同时访问，可通过多台无线路由的桥接组成大范围信号覆盖。
16、具有专用服务器页面编程软件编程，中英文开发环境，易学易用。
17、具有双向数据反馈，按钮实时状态显示功能。
18、具有视频接入功能，实时在线视频监控管理。
	1
	台
	4196.12 
	4196 

	
	260
	物联网音频终端
	1、内置1进2出音频处理功能，通过上位机软件调试，支持本地及远端的网络控制。
2、支持连接物联平台，手机、平板、PC通过物联平台可远程跨网段实时查看设备输入输出电平，可对输入信号进行增益调节与一键静音功能，对输出信号进行增益调节、压限调节与一键静音功能。
3、可通过物联网平台，实时查看设备温度、电压、电流、功率状态，并能记录显示。
4、设备内置检测模块，支持自动扬声器、DSP模块、功放模块故障监测功能，可在平台或本地实时操作检测或者设置时间进行模块定时自动检测，支持设置每日、每周、每月循环自动检测。
5、输入支持模拟卡侬和数字光纤，模拟和数字都支持设备级联，设备可实现模数备份，可自主选择模数优先级。
6、输入具有分频、静音、增益、延时、相位、参数均衡、扩展器功能。
7、输出具有分频、静音、增益、延时、相位、参数均衡、图示均衡、压缩、压限功能。
8、输入延时不小于220ms，输出延时不小于120ms。
9、输入/输出参量均衡数不少于9段，滤波器类型：PEQ、LS、HS、一阶、二阶全通滤波器。
10、每个输出支持最大96K采样率下512个抽头FIR滤波处理。
11、分频滤波类型：巴特沃斯、宁克、贝塞尔；
12、分频滤波器衰减斜率：6dB至48dB，步进6dB。
13、扬声器规格:8×3”。
14、低频截止频率不高于：120Hz；高频截止频率不低于：16KHz。
15、最大声压级不小于120dB。
16、覆盖角度：H120°×V30°。
17、功放额定模块不小于2×90W/4Ω。
18、功放频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB）。
19、功放信噪比：≥98dB。
20、功放总谐波失真：＜0.05%。
21、最大声压级：128dB。
22、处理器部分：96KHz信号采样频率，24bit量化精度。
23、输入灵敏度：0.775V。
24、放大器类型：D类。
25、额定功率：2*90W*4Ω。
26、箱体材料：中纤板，CNC制造。
27、外观颜色：黑色。
28、表面处理：聚脲砂漆。
29、网面：0.8mm穿孔钢板，内贴声学透声棉。
30、功放保护功能：功放需具备动态限幅保护装置；
31、输入输出接口:平衡输入/输出（XLR）×2、RJ45（数字控制）×1、光纤接口×2。
32、工作电压范围：100-240V/50-60Hz。
33、箱体尺寸：130(W)×838(H)×145(D)mm。
34、包装尺寸：910(W)×406(H)×204(D)mm。
	4
	只
	2229.47 
	8918 
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	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）
	1
	台
	4669.00 
	4669 
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	室内全彩LED屏
	▲1.点间距≤1.88（mm）；
2.显示屏最大亮度≧800cd/m²，支持屏体亮度在 0-100%可调， 支持亮度在 0～255 级灰度可调；
3.为保证本项目所用LED屏效果一致性，要求亮度均匀性≥99%，色度均匀性 ≦±0.001Cx,Cy，LED显示屏高色域范围，要求色域覆盖率 ≧114%NTSC；
4.LED显示屏内外部无单独开关电源，电路设计采用直接供电技术，精简故障风险点，提升产品可靠性；
5.LED屏具有色温调节功能，支持软件 2000K-15000K 的色温调节或用户自定义;
6.为了满足实际观看需要具有宽视角优势，要求LED屏依据 SJ/T11281测试，视角垂直≧178度， 水平≧178度。
7.为响应国家低碳环保节能减排的政策号召，屏体具备智能电源自适应调节功能，供电自适应调节直流供电，按红、绿、蓝像素显示需求智能供电，自适应直流 0v-3.2v 自动供电，按显示需要自动调节电压适配驱动，降低屏幕功耗,LED显示屏峰值功耗≦320W/m²，平均功耗≦98W/m²，同时具有智能（黑屏）节电功能，黑屏状态可节电 45%以上;
8.支持 HDR 2.0 高清显示，VICO 指数（人眼视觉舒适度）0-1 级，支持 3D 显示功能;
9.具备自动除湿功能：当屏体长时间没有使用，屏体无需人工操作即可自动切入除湿模式；
10.支持单点亮度校正和色度校正，校正后亮度损失<10%，整机支持校正数据存储，可自动回读参数；
11.为保证屏体显示效果细腻，要求屏体具有图像抖动的算法，提升显示屏 4bit 或更高的灰度位数;
12.为了保证产品供电、链路稳定，需支持110-230V 50-60Hz宽电压输入范围；
13.LED显示屏PCB原材为工业母料，非废旧回收的回收料，PCB材料表面采用OPS 环保表面处理工艺，最大程度减少对环境的危害；
14.为了保障连续工作性，支持7*24H连续正常工作，平均故障恢复时间5分钟；
★15.为保证产品安全性及满足节能环保要求，提供LED显示屏满足CCC强制性认证、中国节能产品认证证书、《电器电子产品有害物质显示使用认证》证书证明复印件，并加盖原厂公章；
★16.以上1-14项需提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章；
★17.所投产品厂家需具有LED显示屏面罩及LED显示屏证书提供证书复印件加盖原厂公章证明。
★18、为确保品牌真实性，投标时提供针对本项目原厂授权书及质保函加盖原厂公章证明 。
	7.17
	㎡
	8329.07 
	59719 
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	屏体框架
	国标定制
	7.17
	㎡
	612.72 
	4393 
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	接收系统
	1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏 的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成 的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一 帧画面。
4.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 
5.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 
6.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 
7.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 
8.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接 。
9.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 
10.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62- 71,大气压力（kPa）：100.2-101.8
11.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
12.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工 作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	4086.95 
	4087 
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	视屏处理器
	1.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配置。 
2.支持设备默认开启自动信源搜索功能。 
3.为增强产品实用性，设备需通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。
4.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。
5.为保证系统的兼容性和稳定性，发送卡和视频处理器为二合一产品。 
6.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧屏信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 
7.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮旋转菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 
8.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。
9.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色彩，使整屏的亮度色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 
10.支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器的映射位置和大小；支持保存和加载控制系统参数；支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态。
11.支持LED校正、亮度智能调节、色温调节、Gamma调节、授权管理。 
12.产品机内交流配电系统单元符合TN配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证设备在异常断电情况下正常运行。
13.产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。
14.设备在正常工作条件下，联系工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
15.产品放入60℃±2℃，90%±3%HR环境中，通电连续工作48小时或放置48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形，损伤。
★16.所投产品厂家需具有视频处理及控制功能的LED视频墙显示单元证书提供证书复印件加盖原厂公章证明。
	1
	套
	4821.72 
	4822 
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	工控设备
	1、每个单元均采用强大性能的逻辑处理芯片及数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
2、接口：含HDMI*4接口，具备视频运维反向显示及反向控制，视频在线状态检查；USB接口*4接口，具备远程电脑反向控制KVM功能及电脑开关机电压电流状态检测；双莲花/小三芯/3.5MM音频接口*2，具备音频电压电流，音量状态检测；千兆网口*2、光纤口*1、RS232串口*4、RS485接口*4、IO接口*4、红外发射接口*4、红外接收接口*4。
3、每个节点自带拨码开关，通过拨码开关使节点即可当输入节点又可当输出节点，且具备光网双备份功能。
4、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输，支持POE供电和适配器供电，并支持POE与适配器冗余供电，支持电源热插拔；
5、基于全网络化分布式同步技术，实现系统内多节点协同解码输出，视频画面跨屏达到帧级同步显示效果，可实现开窗、跨屏、叠加、缩放等功能，单节点最大支持4路开窗；
6、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接，支持投影机融合；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
7、支持横幅显示功能，可控制横幅显示位置、背景颜色、字体大小和颜色，支持时间、文字、图片等，支持跨屏显示；
8、支持1/4画面分割显示，单屏最大支持16路画面任意分割、拼接、叠加、开窗、漫游；
9、支持电视墙统一场景切换,用户可以自定义每个场景电视墙布局；
10、支持查看当前系统时间，支持前面板设备IP地址显示，以及信源输入的分辨率、帧率和系统温度信息；支持同步状态查看，包括当前系统时间、同步组ID、工作模式、同步地址、同步次数、成功次数和偏移；
11、支持自定义输出口分辨率；支持超高分底图的点对点显示或缩放显示，支持底图图集，支持自动轮播，支持跨屏显示；
12、支持HDMI视频编码设备接入编码；输出真正4K；
13、结合环境照明开关模组应用系统搭配周边的照明开关模块可以实现对空间内/外的实时灯光控制，灯光运行状态查询，照明开关模块的电流电压监测，灯光每回路的电流电压检测，灯光运行故障监测，运行故障预警告警；同时照明开关模块可用于弱继电器类型的电动窗帘、电动投影幕、电动升降器、PC电脑开关机、触摸一体机开关机，也可用于0-220V的电动窗帘控制、电动投影幕控制、电动升降器控制；
14、设备可连接互联网，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等信号源，控制电脑主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控；
15、设备内设有128G的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放等功能。
16、平台设备具有信号无限接入，可接入内外网数字、模拟、网络信号；
17、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字IP信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流IPC直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能。
	1
	台
	7452.00 
	7452 
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	物联网中控系统
	1、支撑远程网络升级，扩展性强，支持物联网功能；
2、可设定运行时间，到时间自己自动锁死；
3、支持256循环定时执行任务的功能，可做一些定时动作；
4、支持串口和网络的模糊发送功能，针对大型矩阵功能；
5、可以在手机或IPD上自由编程、脱离电脑、用户可以在使用中自由编程，无需专业人员现场编程；
6、采用最新64位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ； 
7、内置16MB内存及32MB的大容量FLASH存储器； 
8、采用交互式可编程控制平台，中英文可编程界面；
9、内置红外学习器，可学习红外代码；
10、≥4路RS-232串口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据；≥4路数字I/0输入输出控制口，带保护电路；≥4路弱电继电器控制接口；为了使用方便稳定、即用即走，可使用PC、PAD、手机终端设备，无需安装任何操控软件或APP便可随时访问服务器进行中控操作。
11、主机支持串口环入环出功能，确保重要系统的双向稳定。
13、支持笔记本/ 智能手机/平板电脑（安卓/ Windows/苹果/塞班）系统等操作。
14、终端设备无需安装任何操控软件APP便可通过WEB网页随时访问控制设备。
15、支持有线和WIFI网络信号同时访问，可通过多台无线路由的桥接组成大范围信号覆盖。
16、具有专用服务器页面编程软件编程，中英文开发环境，易学易用。
17、具有双向数据反馈，按钮实时状态显示功能。
18、具有视频接入功能，实时在线视频监控管理。
	1
	台
	4196.12 
	4196 
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	物联网音频终端
	1、内置1进2出音频处理功能，通过上位机软件调试，支持本地及远端的网络控制。
2、支持连接物联平台，手机、平板、PC通过物联平台可远程跨网段实时查看设备输入输出电平，可对输入信号进行增益调节与一键静音功能，对输出信号进行增益调节、压限调节与一键静音功能。
3、可通过物联网平台，实时查看设备温度、电压、电流、功率状态，并能记录显示。
4、设备内置检测模块，支持自动扬声器、DSP模块、功放模块故障监测功能，可在平台或本地实时操作检测或者设置时间进行模块定时自动检测，支持设置每日、每周、每月循环自动检测。
5、输入支持模拟卡侬和数字光纤，模拟和数字都支持设备级联，设备可实现模数备份，可自主选择模数优先级。
6、输入具有分频、静音、增益、延时、相位、参数均衡、扩展器功能。
7、输出具有分频、静音、增益、延时、相位、参数均衡、图示均衡、压缩、压限功能。
8、输入延时不小于220ms，输出延时不小于120ms。
9、输入/输出参量均衡数不少于9段，滤波器类型：PEQ、LS、HS、一阶、二阶全通滤波器。
10、每个输出支持最大96K采样率下512个抽头FIR滤波处理。
11、分频滤波类型：巴特沃斯、宁克、贝塞尔；
12、分频滤波器衰减斜率：6dB至48dB，步进6dB。
13、扬声器规格:8×3。”
14、低频截止频率不高于：120Hz；高频截止频率不低于：16KHz。
15、最大声压级不小于120dB。
16、覆盖角度：H120°×V30°。
17、功放额定模块不小于2×90W/4Ω。
18、功放频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB）。
19、功放信噪比：≥98dB。
20、功放总谐波失真：＜0.05%。
21、最大声压级：128dB。
22、处理器部分：96KHz信号采样频率，24bit量化精度。
23、输入灵敏度：0.775V。
24、放大器类型：D类。
25、额定功率：2*90W*4Ω。
26、箱体材料：中纤板，CNC制造。
27、外观颜色：黑色。
28、表面处理：聚脲砂漆。
29、网面：0.8mm穿孔钢板，内贴声学透声棉。
30、功放保护功能：功放需具备动态限幅保护装置；
31、输入输出接口:平衡输入/输出（XLR）×2、RJ45（数字控制）×1、光纤接口×2。
32、工作电压范围：100-240V/50-60Hz。
33、箱体尺寸：130(W)×838(H)×145(D)mm。
34、包装尺寸：910(W)×406(H)×204(D)mm。
	4
	只
	2229.47 
	8918 
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	一拖四无线会议麦克风（方管）
	1、采用金属机箱结构设计、结构优化、具有很好的散热、隔离谐波干扰等效果；
2、采用四通道真分集式接收，数字导音、杂音锁定双重静音控制，实现远距离信号接收；
3、每个通道具有独立的（黄、绿、蓝）三色显示屏，方便识别不同工作状态，可同时显示信道、频率、电池电量、电子音量等相关信息；
4、各通道具有单独的对频按键、频点和音量调节按键；
5、各通道采用XLR独立平衡输出、混合输出采用3芯XLR以及6.35mm组合并存的方式；
6、会议单元为一体化的方形拾音管，具备自动静音及冲击消除电路，消除开关机的冲击声，避免冲击和噪声影响；
7、具有自动一键搜频功能，也可手动调频；
8、具有锁屏功能，防止因错误的操作而影响产品的正常使用。
9、载波频段：UHF615.000-694.170MHz。
10、单机频带宽度：80MHz。
11、单机频道数量：200个(B组）、48个（C组）。
12、综合T.H.D.：<1%@1kHz。
13、频率响应：65Hz-15kHz，频率稳定度：±0.005%(-10°C-50°C)。
14、最大频偏：±45KHz，射频灵敏度：1.2/uV@S/N=12dB。
15、接收方式：真分集，CPU控制选讯+导频识别接收。
16、静音方式：CPU噪声MUTE，显示方式：三色LCD。
	2
	台
	5601.88 
	11204 

	
	270
	话筒处理器
	1、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换。
2、可扩展实现对音频媒体矩阵工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能。
3、具有USB口，RS485口，RJ48网口，可通过无线WIFI连接操作控制；
4、单机可存储30种程序，可通过PC/中控调用；
5、8路平衡模拟LINE/MIC 输入；8路平衡模拟线路输出；支持48V幻像供电； 
6、内置自动摄像跟踪功能，拥有RS-485摄像机端口，轻松实现视频会议；
7、可实现多点对多点的信号交换，内部的数字化路由器可实现各个音频通道根据不同需要任意组合。
8、内置31段均衡器，参量均衡器，压限器，限幅器，扩展器，分频器，自动混音音，调音台，反馈抑制器，回声抑制器，滤波器，噪声门，哑音器，自动增益，信号指示表和信号发生器等；
9、支持Android，iOS系统可实现平板电脑或手机触摸操控；
10、支持PC管理和网络控制管理，提供以太网连接控制，方便管理维护
	1
	台
	5742.64 
	5743 

	
	271
	屏体辅材
	屏体电缆及网线
	7.17
	㎡
	154.56 
	1108 

	
	272
	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）
	1
	台
	2628.13 
	2628 

	五层
	273
	室内全彩LED屏
	▲1、像数点间距≤1.86mm;
2、像素密度：≥288906Dots/㎡；
3、投标产品具有整屏平整度≤0.1mm；模组间拼缝≤0.1mm；刷新率≥3840Hz。
4、亮度与视角关系：中央亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。
5、投标产品水平左右视角≥171°、垂直上下视角≥171°； 亮度均匀性≥99%。
6、色度均匀性:±0.001Cx、Cy内。
7、色温:1000-30000K。
8、对比度：≥20000：1。
9、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥120000h；MTTR平均修复时间≤1分钟。
10、具有防蓝光功能，蓝光辐射能量≤20%。
11、冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms,6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常。  
12、温升：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通电要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃。
13、所投产品符合GB4943.1-2011信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1要求。
14、所投产品支持N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示。
15、所投产品具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。
16、所投产品支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读功能。
17、所投产品具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能；
18、所投产品具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。
19、投标产品具有抗振动测试频率10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常。
★20、LED显示屏具有中国强制性认证CCC证书，提供证书复印件加盖原厂公章。
	16.65
	㎡
	8390.40 
	139700 

	
	274
	屏体框架
	国标定制
	16.65
	㎡
	612.72 
	10202 

	
	275
	接收系统
	1.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进项校正，有效消除色差，使整屏 的亮度和速度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 
2.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成 的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
3.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一 帧画面。
4.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 
5.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排 除网络通讯隐患。 
6.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 
7.支持千兆网，可通过网线直接连接到PC端进行调试和显示，无需发送卡。 
8.支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持任意抽点，实现各种异形屏拼接 。
9.支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实；支持任意倍增技术，手机拍摄无扫描线。 
10.为保证产品的稳定性及可靠性，需在检验环境温度21℃-26摄氏度，湿度（%RH）:62- 71,大气压力（kPa）：100.2-101.8
11.设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
12.产品放入60℃±2℃，90%RH±3%RH环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工 作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	5349.49 
	5349 

	
	276
	视屏处理器
	无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配 置。 
2.支持设备默认开启自动信源搜索功能。 
3.为增强产品实用性，设备需通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。
4.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。 
5.为保证系统的兼容性和稳定性，发送卡和视频处理器为二合一产品。 
6.设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息， 输出网口的状态，屏幕大小，帧屏信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。  
7.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮旋转菜单，按下旋钮选定 当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再 次按下旋钮进行确认。
8.无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面。
9.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色彩，使整屏的亮度色度 达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
10.支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器的映射位置和大小；支持保存和加载控制 系统参数；支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态。
11.支持LED校正、亮度智能调节、色温调节、Gamma调节、授权管理。

12.产品机内交流配电系统单元符合TN配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证 设备在异常断电情况下正常运行。
13.产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃。
14.设备在正常工作条件下，联系工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。 
15.产品放入60℃±2℃，90%±3%HR环境中，通电连续工作48小时或放置48小时，试验过程中能正常 工作，外观无明显变形，损伤。
	1
	套
	7901.88 
	7902 

	
	277
	屏体辅材
	屏体电缆及网线
	16.65
	㎡
	154.56 
	2573 

	
	278
	配电箱
	配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50HZ。该配电柜含PLC控制，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关箱、远程通迅、电源监视、温度监控、消防监控等操作。配电箱（含PLC控制）
	1
	台
	2945.23 
	2945 

	
	279
	主音箱
	1.采用恒定指向性波导技术产生一个可预测的90º 覆盖范围。2.无需直接位于扬声器前方也能听到清晰的声音。
3.高功率、高输出、低失真；
4.喇叭背面的特殊塑胶“防火罩”；
5.全频扬声器，有标准白色和黑色喷漆的外观颜色可选；                                                                
6. 8英寸中高频同轴单元。
7.扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º。
8.频率响应：60 Hz – 18 KHz ± 3dB。
9.扬声器功率：100W。
10.灵敏度：90 dB 。
11.最大声压级：112 dB。
12.额定阻抗：8Ω。
	2
	只
	3410.13 
	6820 

	
	280
	辅助+反听音箱
	1.12英寸中低频单元+1英寸高频单元。
2.扬声器覆盖角度：水平60º×垂直40º。
3.频率响应：70 Hz - 17 KHz ± 3dB 。
4.扬声器功率（持续/节目/峰值）：200/400/800W。
5.灵敏度：98 dB 。
6.分频点：3.5 KHz。
7.最大声压级：124 dB。
8.额定阻抗：8Ω。
	4
	只
	2626.29 
	10505 

	
	281
	专业功放
	1.采用超动态浮极技术;
2.数字化随动H类高速高效技术；
3.数字化高压缩比压限技术；                                                                                         
4.输出功率：2×900W 8Ω，2×1350W 4Ω.桥接8Ω：2700W。
5.信号输入： 平衡接口和非平衡接口。
6.频响范围： 20 Hz — 20 KHz (-1dB)。
7.失真：<0.09%@8Ω1KHz。
8.信噪比： ＞100dB。
9.转换数率：30V/us。
10.阻尼系数：  >500@8ohm。
11.输入阻抗：平衡20K，非平衡10K。
12.输入灵敏度：0 dB /1V。
13.保护：短路保护,过热保护,软启动。
	1
	台
	4639.56 
	4640 

	
	282
	功放
	1.采用超动态浮极技术;
2.数字化随动H类高速高效技术；
3.数字化高压缩比压限技术；                                                                                        
4.输出功率：2×700W 8Ω，2×1050W 4Ω.桥接8Ω：2100W。
5.信号输入： 平衡接口和非平衡接口。
6.频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB)。
7.失真：<0.09%@8Ω1KHz。
8.信噪比： 100dB。
9.转换数率：30V/us。
10.阻尼系数：  >500@8ohm。
11.输入阻抗：平衡20K，非平衡10K。
12.输入灵敏度：0 dB /1V。
13.保护：短路保护,过热保护,软启动。
	2
	台
	3912.76 
	7826 

	
	283
	调音台
	1、8路MIC/LINE，1组立体声输入（9/10），1组RCA音轨立体声+1路USB。
2、支持48V幻象供电，
3、10路输出（2路主输出+2路编组+2路辅助输出+1路监听输出+1路耳机输出+1组立体声录音输出）。
4、效果可以发送至AUX1，编组1、2与立体声。
5、多媒体可以发送至AUX1、编组1、2与立体声。
6、支持蓝牙接收,USB声卡功能。
7、支持声控（话筒优先）
8、内置99种DSP效果器。
9、支持三段均衡，中频带参量EQ。
10、采用60mm行程推子。
11、支持通道监听。
12、全中文操作界面。
13、主通道支持7段图示均衡。
14、每路话放支持低切。
15、辅助1支持推子前后切换。
	1
	台
	4946.53 
	4947 

	
	284
	数字音频处理器
	1、采用AES网络技术，具有备份模拟输入接口及网络输入接口功能，可实现双备份热切换。
2、可扩展实现对音频媒体矩阵工作温度、负载两端电压、电流，音频运行状态电平进行监控，定时开关机。限定保护电压电流及远程开关机功能。
3、具有USB口，RS485口，RJ48网口，可通过无线WIFI连接操作控制；
4、单机可存储30种程序，可通过PC/中控调用；
5、8路平衡模拟LINE/MIC 输入；8路平衡模拟线路输出；支持48V幻像供电； 
6、内置自动摄像跟踪功能，拥有RS-485摄像机端口，轻松实现视频会议；
7、可实现多点对多点的信号交换，内部的数字化路由器可实现各个音频通道根据不同需要任意组合。
8、内置31段均衡器，参量均衡器，压限器，限幅器，扩展器，分频器，自动混音音，调音台，反馈抑制器，回声抑制器，滤波器，噪声门，哑音器，自动增益，信号指示表和信号发生器等；
9、支持Android，iOS系统可实现平板电脑或手机触摸操控；
10、支持PC管理和网络控制管理，提供以太网连接控制，方便管理维护。
	1
	台
	5742.64 
	5743 

	
	285
	反馈抑制器
	1、本设备为专业反馈抑制器，适用于会议、教学、现场等需要提升环境声压、防止系统啸叫的场所；
2、采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字限波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能；
3、配备双12段参量均衡，高低通滤波，进而对不同的环境声学缺陷进行修正；
4、压缩功能，压缩阀值-40～12dB可调，步进1dB；
5、配备4个场景保存调用功能，可保存和调用4个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用；
6、监测速度：高/中/低可选；
7、输出电平：高/中/低可选
8、2寸TFT液晶显示屏；
9、密码锁定和解锁功能；
10、中英文语言选择功能；
11、支持PC软件全功能控制。
	1
	台
	3874.43 
	3874 

	
	286
	无线手持话筒
	1、接收频道:双通道接收
2、面板显示:LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度；
3、接收方式:天线分集式接收。
4、载波频段:UHF530-690.000MHZ（单机固定频段范围）。
5、单机频带宽度:50MHz。
6、单机频道数量：≥2000个。
7、支持4个50欧姆TNC天线接口，其中2路支持环路输出，具备MIC/LINE信号切换输出开关，内置电源环出输出接口。
8、频率间隔：25KHz。
9、音频灵敏度:-48±3dB。
10、综合S/N比:>100dB(A)。
11、综合T.H.D.:<0.5%@1kHz。
12、综合频率响应:70Hz-15kHz。
13、最大声压级：109dBA@1KHz，THD1%。
	1
	套
	2837.89 
	2838 

	
	287
	无线一拖四
鹅颈话筒
	1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 
2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 
3、第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。
4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 
5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。
6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。
7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。
8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。
9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 
10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。
11、会议发射器具有自动关机功能，会议结束长时间无输入自动关闭。
12、开启MIX自动混音功能时，仅有一个通道输出，其余通道将自动降低输出增益。
13、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）。
14、单机频带宽度 :50 MHz 。
15、单机频道数量：2000个。
16、频率间隔：25KHz。
17、音频灵敏度: -48±3dB。
18、综合S/N比 : >100dB(A)。
19、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB。 
20、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 。
21、频率响应 : 65Hz-15kHz。  
22、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出。
23、发射器拾音头：电容式。
24、发射器供电方式：两节AA电池。
25、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）。
	1
	套
	5719.95 
	5720 

	
	288
	有源对数周期天线
	1、适用频宽范围：≥500MHz-850MHz。
2、天线阻抗 :50Ω。
3、天线增益：3-5dB。
4、驻波比：≤2.5:1。
5、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）。
6、连接插座 :TNC母座×1。
	2
	只
	7050.27 
	14101 

	
	289
	物联网电源管理中心
	1、支撑远程网络升级，扩展性强，支持物联网功能；
2、可设定运行时间，到时间自己自动锁死；
3、支持256循环定时执行任务的功能，可做一些定时动作；
4、支持串口和网络的模糊发送功能，针对大型矩阵功能；
5、可以在手机或IPD上自由编程、脱离电脑、用户可以在使用中自由编程，无需专业人员现场编程；
6、采用最新64位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ； 
7、内置16MB内存及32MB的大容量FLASH存储器； 
8、采用交互式可编程控制平台，中英文可编程界面；
9、内置红外学习器，可学习红外代码；
10、≥4路RS-232串口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据；≥4路数字I/0输入输出控制口，带保护电路；≥4路弱电继电器控制接口；为了使用方便稳定、即用即走，可使用PC、PAD、手机终端设备，无需安装任何操控软件或APP便可随时访问服务器进行中控操作（投标时需提供设备接口截图证明）；
11、主机支持串口环入环出功能，确保重要系统的双向稳定。
13、支持笔记本/ 智能手机/平板电脑（安卓/ Windows/苹果/塞班）系统等操作。
14、终端设备无需安装任何操控软件APP便可通过WEB网页随时访问控制设备。
15、支持有线和WIFI网络信号同时访问，可通过多台无线路由的桥接组成大范围信号覆盖。
16、具有专用服务器页面编程软件编程，中英文开发环境，易学易用。
17、具有双向数据反馈，按钮实时状态显示功能。
18、具有视频接入功能，实时在线视频监控管理。
	1
	台
	4271.56 
	4272 

	
	290
	物联网中控系统
	1、该智慧运算终端由音频处理模块、视频处理模块、音视频矩阵模块、DSP数字信号处理模块、中控功能模块和时序器功能模块；
2、具备强大的音频处理功能，支持音乐播放、录制和软视频会议；
3、支持输出音频音量大小可调节，支持均衡等处理算法，提供更好的音质体验。
4、通过可视化界面，监测输入输出通道实时状态，并能进行可视化编程；
5、具备视频处理功能，最大支持输出4K分辨率；
6、携带中控功能，485及232可单独设置串口功能；
7、兼备电源时序器功能，时序器可独立编辑开、关。
8、可通过手机或平板完成音视频及环境系统的操控，具备信号状态的实时监测。
9、支持多台设备组网运行，在同一局域网内可以通过可以通过同一控制程序控制多台设备进行相关操作。
10、内置简易中央控制处理器，集成图形控制组件，可完成控制矩阵、投影、幕布、灯光、窗帘、电源等第三方设备；
11、连接互联网可对接到物联网平台，音频信号状态实时显示，可通过云平台控制音频功能，包括场景调用，音频矩阵路由功能，各路音量大小、静音等操作。
12、处理器：ADI SHARC 21489。
13、采样率/量化位数：48K/24bit。
14、模拟输入、输出通道数量 8x8。
15、输入增益 0/6/12/18/24/30/36/42/48dB。
16、幻象电源 +48V/10mA max。
17、频率响应（20~20kHz） ±0.5dB。
18、最大电平 +18dBu。
19、THD+N <-100dB @4dBu。
20、输入动态范围 110dB。
21、输出动态范围 112dB。
22、通道隔离度 @1kHz 108dB。
23、输入阻抗（平衡接法） 5.4KΩ。
24、输出阻抗（平衡接法） 600Ω。
25、系统延时 <3ms。
26、HDMI输入、输出通道数 4x2。
27、支持视频技术协议 HDMI 2.0、HDCP 2.2、HDCP 1.4。
28、视频分辨率 4K2K@60Hz YCbCr 4:4:4。
29、视频带宽 18Gbps无压缩视频带宽。
30、平台识别设备id，设备名称，设备离线在线状态实时监测。
31、平台能管理：8路电源时序器，通道音量，增益，视频矩阵状态，调用场景模式。
32、可以远程控制：音量，静音，增益，
	1
	台
	2312.27 
	2312 

	
	291
	控制平板
	≥4G/128G
	1
	台
	3892.21 
	3892 

	
	292
	65寸会议一体机
	1、65寸电容触控一体机 （哑光，反光膜）。
2、显示比例：16:9   。
3、分辨率：3840*2160 。
7、灯管寿命： 50000 小时  。
8、平均亮度： 300cd/m 2 。 
9、对比度：1200： 1。 
10、视角: 上下：176°左右176°。
11、色饱和度: 64灰阶 Display Colors:16.7M 。
12、音响喇叭：立体声（ 10W+10W ）。 
13、输入电压:  AC 100-240V 1.5A 50/60HZ 14、电源管理: 符合 VESA DPMS 标准 消耗功率: ≤280W 15、主机配置：工业主板   CPu I5  8G内存  120G固态硬盘。
	1
	台
	8593.41 
	8593 

	
	293
	一体机支架
	国标定制
	1
	套
	446.51 
	447 

	后台版块
	294
	智能中央控制
服务器+中控系统
	★1、平台设备架构设计上采用纯虚拟化服务器技术，全云架构，软硬一体，厂家应具有 GPU、CPU 生产能力，具有网络、影像、中央处理器协同解决能力，能与可视化大数据软件对接，具备二次开发能力（提供音视频云管理平台证书复印件并加盖原厂公章证明）；
2、平台设备具有本地、局域网、公网多种工作模式，可通过手机小程序、平板、电脑进行管理，多个设备可同时登录；
3、平台设备具有拼接、分割、轮巡、画中画、漫游无缝切换等功能，无限次窗口叠加及炫游可以将 IE 窗口，采集的电脑信号窗口，视频窗口自由漫游及实时移动；
4、平台设备之间可机箱无限级联扩展，具有 7x24 小时无故障热备份运行能力；
5、平台设备支持主流云厂家的无缝对接，支持主流监控厂家无缝对接，具有数字 IP 信号接入及模拟输入信号同时接入功能，无需单独硬件协议转发服务器即可直接将网络里面的海康、大华、宇视等主流 IPC 直接接入并进行解码上墙显示，并支持对摄像头的云台控制功能；
★6、平台设备可连接 4G及以上网络，通过微信小程序进行场景定制和播放管理，远程上传视频、图片、PPT、WORD、PPT、EXCELL、PDF 等信号源，控制主机内置播放器直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT 翻页，定时播放，循环播放等功能，且可将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端，实现对大屏的实时监控（提供音视频云管理平台证书及CNAS检测报告并加盖原厂公章证明）；
7、平台设备具有 Microsoft、Android、macOS、ios 无线投屏功能；
★8、平台设备具有 DataV 数据可视化功能，可直接从控制主机内部调用，无需外部采集信号源；多任务执行功能并上墙显示，无需外置主机就可以调取不限量网页上墙显示，并可对任务进行远程鼠标键盘功能；上墙显示图像可分割显示、单屏显示、跨屏显示、叠加漫游显示（提供CNAS检测报告并加盖原厂公章）；
9、平台设备支持扩展外设，实现烟雾报警、PM2.5 实时监测、温湿度实时监测等，直接显示在指定屏幕上，并能设置阀值在屏幕或者控制端进行主动报警；
10、平台设备支持扩展人脸识别及虹膜识别功能，具有报告厅会议室的人脸识别操作功能，人脸识别的权限操作功能；
11、平台设备具有系统监控功能，每个客户端可看到各部件运转的状况，如有异常系统会自动告警，具备设备故障维护日记，可显示设备故障时间及故障内容描述；
12、为保证网络设备运行环境稳定可靠，平台设备应具有内置网关功能，硬件需具备四种以上异构网络互联的功能。
13、设备内设有 256G 的固态系统盘可以用来储存播放文件，内置播放器，在局域网的情况下客户可以直接通过平板软件控制视频及文件播放的暂停、快进、倒退，定时播放，循环播放等功能。
★14、为确保品牌真实性，投标时提供针对本项目原厂授权书加盖原厂公章证明。
硬件设备现场演示：
1、设备连接4G网络；通过微信小程序演示场景定制和播放管理；远程上传视频、图片、PPT等信号源；
2、使用微信小程序可将远端大屏一键开关，也可将大屏画面进行多模式调用及多画面分割，且远端画面实时回显到微信小程序。
3、通过分布式中控软件控制智能中央控制服务器+中控系统主机内置播放器，无需外部信号源，直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放，具有横向竖向滚动字母，数据可视化展示等功能；
4、将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端软件并显示；智能中央控制服务器+中控系统对大屏播放信号的实时监控；
5、所有设备在线状态可通过IP地址方式显示，具有电压电流，温湿度监测功能，并具有维护日记及故障预警功能。
	1
	套
	26793.47 
	26793 

	
	295
	电源集控器网络版
	1.支持TCP/IP，RS232，RS422，RS485四种控制方式。
2.完美支持802.3AF/AT协议。
3.可支持POE和外置电源，简化接线方式。
4.8路小规模信号继电器（220v/1A）。
5.卡扣式安装方式。
6.可以由配套中控来支持时序，互锁，自锁等等功能。
7.支持跨网查询，可以查询设备的ID，mac地址，IP地址和时间等等参数。
	16
	台
	2272.09 
	36353 

	
	296
	APP控制端
	1.Android APP控制端，提供一键开馆、一键闭馆、日常模式等便捷功能，可控制视频播放、暂停、重播、结束、音量调节、循环模式等；可控制设备一键全开、全关及设备单独控制；可控制灯光全开、全关及单独控制。可支持定制开发：界面根据用户需求进行设计和定制开发，采用U3D引擎技术，支持3D模型导入。可定制苹果IOS和Windows端。
2.软件具有提供一键开馆、一键闭馆、日常模式等便捷功能，可控制视频播放、暂停、重播、结束、音量调节、循环模式等；可控制设备一键全开、全关及设备单独控制；可控制灯光全开、全关及单独控制。                                                                                                            
	1
	套
	5970.19 
	5970 

	
	297
	多媒体触摸互动受控终端
	1、支撑远程网络升级，扩展性强，支持物联网功能；
2、可设定运行时间，到时间自己自动锁死；
3、支持256循环定时执行任务的功能，可做一些定时动作；
4、支持串口和网络的模糊发送功能，针对大型矩阵功能；
5、可以在手机或IPD上自由编程、脱离电脑、用户可以在使用中自由编程，无需专业人员现场编程；
6、采用最新64位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ； 
7、内置16MB内存及32MB的大容量FLASH存储器； 
8、采用交互式可编程控制平台，中英文可编程界面；
9、内置红外学习器，可学习红外代码；
10、≥8路RS-232串口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据；≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路；≥8路弱电继电器控制接口；≥8路独立可编程IR红外发射口；≥9个NET网络控制接口，支持最大并接8个可编程面板及256个网络设备，为了使用方便稳定、即用即走，可使用PC、PAD、手机终端设备，无需安装任何操控软件或APP便可随时访问服务器进行中控操作；
11、主机支持串口环入环出功能，确保重要系统的双向稳定。
13、支持笔记本/ 智能手机/平板电脑（安卓/ Windows/苹果/塞班）系统等操作。
14、终端设备无需安装任何操控软件APP便可通过WEB网页随时访问控制设备。
15、支持有线和WIFI网络信号同时访问，可通过多台无线路由的桥接组成大范围信号覆盖。
16、具有专用服务器页面编程软件编程，中英文开发环境，易学易用。
17、具有双向数据反馈，按钮实时状态显示功能。
18、具有视频接入功能，实时在线视频监控管理。
	1
	套
	21022.31 
	21022 

	
	298
	平板界面
	界面定制（icon图标界面形式，方便触控切换终端设备内容），终端屏幕根据内容提供3-4张内容排版设计，后期内容甲方可根据参考样式后台增加。视频内容甲方提供。PPT文件可排版完导出图片展示。
	1
	套
	8998.52 
	8999 

	
	299
	信号集控器
	1.支持遥控学习。
2.支持网络后台学习。
3.支持设备电源开关控制。
4.支持设备状态检测。
5.支持学习数量8个。
6.设备支持TCP、UDP网络协议。
	16
	台
	1258.87 
	20142 

	
	300
	机柜
	600*600*2200
	12
	台
	2236.83 
	26842 

	网络接入及无线ap
	301
	防火墙
	一、硬件及性能参数
1、具备千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，支持扩展槽≥2个，高度≤1U，双电源，配置≥1TB磁盘，1年APP应用识别+病毒库AV+IPS特征库授权，15个SSL VPN并发在线授权；
2、整机吞吐量≥4Gbps，每秒新建连接数≥5万，最大并发连接数≥80万；
二、软件功能特性
1、支持自动生成安全策略。统一管理平台可通过对流量日志的统计整理，自动生成安全策略，并下发给防火墙设备，提高运维人员工作效率；
★2、支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查；（提供具备CNAS标识的第三方检测报告）；
3、支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间；
4、支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备；
★5、支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，并可单独重启特定虚拟防火墙（提供具备CNAS标识的第三方检测报告）
★6、为保证业务连通性，设备支持CPU利用率过高时，自动停用部分应用层攻击防护功能（提供具备CNAS标识的第三方检测报告）
7、支持配置回滚，并可对比回滚前后配置文件中的不同
8、支持对安全策略进行冗余分析，并支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，且可以对其进行禁/启用或者删除操作。
9、为保证可靠性，设备支持双机热备，且主备切换时丢包不超过3个
10、为保证业务连通性，设备在特征库升级时不影响系统转发
11、支持IP信誉黑名单
12、访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式；
13、支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式；
14、支持链路聚合功能、接口状态同步功能；
15、支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议；
16、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制；
17、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护；
18、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测；
19、支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限；
20、支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测；
21、检测到病毒后的操作支持阻断，记录杀毒日志；
22、入侵防护漏洞规则特征库数量在6000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞名称，危险等级，对应CVE编号；
23、支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UDP，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为；
24、支持应用识别及URL过滤功能，可识别3000种以上应用，支持URL重定向；
25、提供SQL注入攻击、XSS攻击的检测和防御功能，对Web服务系统提供保护。
三、产品资质
1、具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证-增强级》；
2、具备国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》；
3、具备中国国家信息安全测评认证中心颁发的《信息技术产品安全测评证书－EAL4+（千兆）》；
4、具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书（ISCCC千兆）》。
	1
	台
	35297.33 
	35297 
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	核心交换机
	1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥190Mpps。
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个。
★3、端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力，提供具有CMA或CNAS认证章的第三方机构检验报告证明复印件加盖原厂公章。
4、支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议，支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗，
5、MAC地址表项≥32K。
6、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
7、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；
8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。
★9、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms；提供具有CMA或CNAS认证章的第三方机构检验报告复印件加盖原厂公章。
10、 要求所投产品具备节能环保设计。
11、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。
	1
	台
	8178.80 
	8179 
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	AC控制器
	1.为保证兼容性，要求与核心交换机同一品牌
2.为方便安装，整机尺寸≤200mm*110mm*25mm便于安装在弱电箱
3.支持5口千兆，其中1个千兆WAN口，4个千兆LAN口
4.支持4G扩展槽
5.支持≥4口POE
6.支持1个USB扩展槽，便于系统更新和升级
7.能够体现设备节能低功耗，整机功耗≤64.2W
8.支持默认管理64个面板或放装AP
9.支持IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP VPN、L2TP VPN
10.支持PPPOE、DHCP、NAT上网功能
11.支持AC功能，可支持本地转发和集中转发
12.支持用户能够优先接入5G频段
13.支持网优工具对设备进行信息数据采集
14.支持802.1X、WEB、短信、微信、无感知、访客二维码、白名单认证
★15.设备自带云管理功能，支持并实配无线网络优化平台，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯，支持web，telnet管理特性，提供官网截图及其链接
16.原厂3年免费保修，中标后提供原厂3年质保承诺书等证明材料。
	1
	台
	1677.47 
	1677 

	
	304
	WIFI6吸顶AP
	1.支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps，整机有线口最高速率3.5G至少支持1个1G以太网端口、1个2.5GSFP光口。
2.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。
★3.由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51，提供具有CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章。
4.避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用
5.所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰
6.支持防盗锁孔。
7.支持内置蓝牙5.1。
8.为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式。
★9.为保证产品质量的可靠性及原装正品，要求提供原厂3年保修服务，提供原厂针对本项目的授权函及3年服务承诺函复印件加盖原厂公章。
	30
	台
	1896.43 
	56893 
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	光模块
	千兆
	22
	只
	305.44 
	6720 
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	24口接入交换机
	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥91Mpps
2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个
3、设备采用静音无风扇节能设计，整机最大功耗≤16W
4、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果
★5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图和链接证明
6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
8、支持IPV4/IPV6静态路由协议
9、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）；
10、配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒
11、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明
12、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web
	6
	台
	2238.36 
	13430 

	监控系统
	307
	32路录像机
	1. 8盘位32路网络硬盘录像机；支持2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口;支持1个HDMI接口、1个VGA接口;支持1对音频输入/输出接口;支持2个USB2.0接口，1个USB3.0接口，8个SATA接口;支持16个报警输入接口，4个报警输出接口;支持1个硬盘指示灯实时显示硬盘运行状态、1个运行指示灯（RUN）、1个网络状态指示灯（NET）、1个云状态指示灯（CLOUD）
2. 支持32路12MP及以下分辨率的IPC的接入，支持32路12MP及以下分辨率的IPC的视频图像的存储，支持32路12MP及以下分辨率的IPC的视频图像的转发
3. 可接入H.265、H.264、H.265+、H.264+、超级H.265+、超级H.264+视频编码格式的IPC
4. 支持VGA和HDMI视频输出同源与异源切换;
5. 支持一键跳转至通道最早的录像所在时间点开始播放录像;
6. 支持秒级存储和回放，可存储和回放设备断电断网前一秒的录像;
★7. 录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制（提供公安部权威机构检测报告加盖原厂公章为证）
8. 支持存储数据保护，即使NVR硬盘被盗，也无法使用第三方服务器或PC机上读取被盗硬盘数据
★9. 支持同时添加不低于10种其他品牌的摄像机，并支持修改第三方摄像机的IP地址、图像参数、OSD、灯光等配置信息（提供公安部权威机构检测报告加盖原厂公章为证）
10. 支持IPC离线状态原因显示，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问
11. 支持通道名称和摄像机OSD绑定或分离，单个通道名称最大可支持40个汉字;
12. 支持不小于8个客流统计场景，每个场景可以自定义选择统计的视频通道，并按场景内人员的数量触发高中低三挡不同的报警，每一档报警可以设定独立的联动方式、布防计划、报警阀值，并且在智能预览中以绿色（人数正常）、黄色（轻度报警）、橙色（中度报警）、红色（严重报警）分别进行分区报警等级
13. 支持进入区域、离开区域检测，接入普通IPC，支持对进入、离开设定警戒区域内的运动目标进行自动侦测，并触发报警联动，可设置最多4个多边形检测区域、灵敏度值，通过web客户端可接收报警信息，查看报警图片，并回放关联录像
14. 支持区域入侵检测，接入普通IPC，支持对出现在设定警戒区域内的目标进行自动侦测，并触发报警联动，可设置最多4个多边形检测区域、灵敏度值、入侵持续时间，通过web客户端可接收报警消息，查看报警图片，并回放关联录像
15. 支持越界检测，接入普通IPC，支持对穿越设定警戒面的运动目标进行自动侦测，并触发联动，可设置警戒面、灵敏度值、穿越方向，通过web客户端可接收报警消息，查看报警图片，并回放关联录像。
	2
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	5726.08 
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	4T硬盘
	4TB硬盘
	16
	块
	1222.07 
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	网络摄像机
	1. 200万像素1/2.7"海螺半球网络摄像机；4.0mm/6.0mm定焦；10M/100M自适应网口；内置Mic;0.01ux (F2.0，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：数字宽动态；红外补光；内置GPU芯片及拾音器；30FPS（1920*1080）；支持运动检测、越界检测、区域入侵、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：4.0W MAX；防护等级：IP67；主要接口：1个RJ45网口等。基本电气参数：DC12V、PoE供电。
2. 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%范围内变化时，样机应能正常工作。
3. 网线传输距离：样机和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面。
4. 主输出接口检查：网络摄像机的基本接口为10/100M或10/100/1000M以太网接口，符合IEEE802.3标准，采用RJ45。
5. 水平中心分辨力试验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。
6. 照度适应范围试验：照度适应范围不小于135dB。
7. 宽动态自动切换功能检查：在IE浏览器下，样机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换。
8. 走廊模式检查：开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。
9. 区域曝光功能检验：可通过IE浏览器在监视画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光。（以公安检测报告为准）
10. 智能行为分析功能检查：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：
a）越界检测
b）进入区域
c）离开区域
d）徘徊检测
e）区域入侵
f）快速移动
g）人员聚集
h) 停车检测
i）物品搬移
j）物体遗留
11. 移动侦测功能检验：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置396个移动侦测区域。
12. 认证模式设置功能检查：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。
13. 网关ARP绑定功能检查：样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其它终端样机访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机；当使用错误的网关MAC地址即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机。
★14. 友好密码策略检查：启用友好密码功能策略时，与样机处于同一网段的地址可以使用样机出厂密码登录和访问样机；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问样机；关闭友好密码功能策略时，与样机处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问样机。（提供公安部门检测报告加盖原厂公章证明）
★15. 视频内容保护功能检查：样机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流（包括符合国标GB/T 28181-2011中编码规范要求的视频码流）进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；通过提取样机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放；样机启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；将经过样机视频内容保护处理的视频转换为普通视频（可被通用播放器正常播放）需要单独授权。（提供公安部门检测报告加盖原厂公章）
	49
	台
	821.25 
	40241 

	
	310
	显示器
	55寸监视器
	2
	台
	5722.40 
	11445 
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	24口POE交换机
	1、交换容量≥335Gbps，包转发率≥126Mpps
2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个，支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W
3、设备采用静音无风扇节能设计，整机最大功耗≤410W
4、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果
5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）
6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。
8、支持IPV4/IPV6静态路由协议
9、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）；
10、配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒
★11、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明
12、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web
	5
	台
	2931.73 
	14659 

	综合布线
	312
	72口光纤配线架
	符合标准：ISO/IEC  11801；ANSI/TIA/EIA-568-C.3；YD/T778-2011
材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件
进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm
抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件 ，不含适配器
每盘端口数量：12位
端口类型：LC双工通用
安装方式：19″机架式安装
材料：优质钢板
表面颜色：白色
工作温度：-25℃～+60℃
端口数量/高度：72位/4U
	1
	台
	3582.48 
	3582 

	
	313
	12口光纤配线架
	符合标准：ISO/IEC  11801；ANSI/TIA/EIA-568-C.3；YD/T 778-2011 
端口数量：12位、24位
端口类型：ST 、FC、SC、LC双工
表面处理：静电喷塑
安装方式：19″机架式安装
材料：优质冷扎钢板
表面颜色：黑色
工作温度：-25℃～+60℃
进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm
	5
	台
	595.85 
	2979 

	
	314
	光纤跳线
	LC-LC双芯单模
符合标准：ISO/IEC 11801；TIA/EIA-568-C.3； 
依据标准出厂前100%光学测试 
接头材料：氧化锆陶瓷插芯
插入损耗（含重复性）：≤0.2dB
回波损耗：≥50dB
重复性≥1000次
互换性：≤0.2dB
工作温度：-25℃~+70℃
各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择及定制

（根据项目需求用量，费用按项包干）
	1
	项
	3489 
	3489 

	
	315
	网络跳线
	根据项目需求用量，费用按项包干
	1
	项
	8034 
	8034 

	
	316
	110跳线
	根据项目需求用量，费用按项包干
	1
	项
	2490  
	2490 

	
	317
	110配线架
	100对
	4
	套
	280.91 
	1124 

	
	318
	24口网络配线架
	符合标准：ISO/IEC 11801；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2
标准19英寸机架式安装
端口数量：24位
IDC材料：磷青铜
金针：磷青铜表面镀金
屏蔽方式：非屏蔽
卡线后座及线缆保护盖：PC 材料
进行方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计
打线方式：兼容T568A/B两种端接方式
插头与插座插合次数：≥1000次
导线端接次数：≥250次
卡接导体线规：22~26AWG
工作温度：-25～60℃
	11
	台
	777.71 
	8555 

	
	319
	六类网线
	符合标准：ISO/IEC 11801；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013
通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽
单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m
电缆对数：4对
十字骨架材料：PE混合物
导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）
最小弯曲半径：10倍电缆外径
导体线规：23AWG
屏蔽方式：U/UTP
外护套材料：PVC
工作温度：-20℃～+60℃

（根据项目需求用量，费用按项包干）
	1
	项
	54280  
	54280 

	
	320
	单口面板
	单口与86型底盒配套使用
组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 
带有防尘盖，防止灰尘侵入接口
带有标识条或应用标识
面板尺寸：86×86
颜色：白色
材料：PC或ABS

（根据项目需求用量，费用按项包干）
	1
	项
	497  
	497 

	
	321
	双口面板
	双口与86型底盒配套使用
组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 
带有防尘盖，防止灰尘侵入接口
带有标识条或应用标识
面板尺寸：86×86
颜色：白色
材料：PC或ABS

（根据项目需求用量，费用按项包干）
	1
	项
	728 
	728 

	
	322
	六类网络模块
	符合标准：ISO/IEC 11801；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2
IDC材料：磷青铜
金针：磷青铜表面镀金 
防尘盖：透明PC材料
插头与插座插合次数：≥1000次
导线端接次数：≥250次
打线方式：兼容T568A/B两种端接方式
卡接导体线规：22~26AWG
工作温度：-25～60℃
第三方权威机构信道认证报告
e)兼容568A和568B两种接续标准
f)内部簧片使用优质锡青铜带，接触部分镀金50U''
g)兼容RJ45和RJ11插头，不会影响簧片的接触可靠性
h)模块可以安装在所有易尚系列的面板、地板插座和配线架上
i)模块满足TIA/EIA 568C标准的原件级性能要求。
j)模块通过UL认证
k)模块带宽250MHz，符合最新国际和国家标准。
5、技术参数
a)IDC:簧片接触针部位镀金50U'',簧片可接线径0.4-0.6mm；
b)接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ；
c)直流电阻：正常大气压条件下接触电阻≤300mΩ；
d)绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ；
e)抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。
f)寿 命：插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥200次

（根据项目需求用量，费用按项包干）
	1 
	项
	5765 
	5765 

	
	323
	86型底盒
	86型底盒，尺寸：86×86×45mm
安装方便，坚固耐用
颜色：白色
材料：ABS

（根据项目需求用量，费用按项包干）
	1
	项
	1398  
	1398 

	
	324
	单面槽理线架1U
	19吋安装，带金属盖，出线口带毛刷密封，用于横向走线、理线（根据项目需求用量，费用按项包干）
	1 
	项
	1600  
	1600 

	其他
	325
	PDU电源排插(横装）
	1.5平方线（2米长)8孔10A开关,1U（根据项目需求用量，费用按项包干）
	1
	项
	3393  
	3393 

	
	326
	金属镀锌桥架
	200x100（根据项目需求用量，费用按项包干）
	1
	项
	17014 
	17014 

	
	327
	JDG管
	根据项目需求用量，费用按项包干
	1
	项
	25147 
	25147 

	
	328
	操作台
	三工位
	1
	台
	4391.47 
	4391 

	
	329
	机房服务器机柜
	600*800*2000
	1
	台
	2390.16 
	2390 

	
	330
	静电地板
	600*600*35
	35
	平方
	257.29 
	9005 

	
	331
	UPS主机
	1.三进单出纯在线式高频机，容量为10KVA/9KW;
2.LCD+LED的显示方式,LCD 液晶显示面板不小于2英寸。
3.整流输入电压范围：210VAC~475VAC（三相/线电压） 。输入功率因数：满载时≥0.95。旁路输入：323VAV-437VAC(3Ph+N) 50/60 Hz。
4.输出电压稳压精度：220V±1%;
5. UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应>2MΩ。
6. Load≤110%，维持60 分钟后输出转为旁路并报警；110%<Load≤125%维持1 分钟后输出转为旁路并报警；125%<Load≤150%维持30S后输出转为旁路并过载报警；Load>150%时立即转为旁路模式并报警;
★7.UPS充电部分需具备过温保护功能,提供相关机构的证明并加盖原厂公章，并对充电过温保护的技术做出详细技术说明并加盖原厂公章。
8.冷启动功能：UPS系统在没有交流电源输入但蓄电池组一直并联在直流母线的情况下，可直接启动UPS。
9.UPS主机须符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准中IP21的要求。
10.外接电池标称电压: 16-20节可选。
★11.为保障UPS安全运行，所投产品需采用MOS管推挽式电路（提供国家相关部门颁发的技术证明文件并做出详细技术说明并加盖原厂公章证明）。
12.外壳保护要求：UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于0.1Ω;
13.产品通过：TLC认证、节能认证、CE认证、RoHS认证。
★14.为保障本项目所投产品售后服务的及时有效，提供原厂家针对本项目的授权书及三年质保函加盖原厂公章。
	1
	台
	8930.13 
	8930 

	
	332
	蓄电池
	1.12V65AH免维护铅酸蓄电池，与UPS主机同品牌。单个电池净重≥19.5KG。
2.正常浮充状态下，电池寿命可达10年以上。
★3.正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；为防止电池漏液问题蓄电池需要有电池托盘设计，并提供国家认证相关证明以及技术文件说明并加盖原厂公章。
	32
	节
	777.71 
	24887 

	
	333
	UPS配电箱
	配套
	1
	台
	2292.64 
	2293 

	
	334
	UPS主线
	YJV5*6（根据项目需求用量，费用按项包干）
	1
	项
	1595 
	1595 

	
	335
	UPS供电线路
	YJV3*4（根据项目需求用量，费用按项包干）
	1
	项
	6816 
	6816 

	
	336
	室内单模光缆
	室内单模4芯光缆（根据项目需求用量，费用按项包干）
	1
	项
	981 
	981 

	
	337
	大对数电缆
	根据项目需求用量，费用按项包干
	1
	项
	7498 
	7497 

	合计价
	6252018 


注：本综合单价为全费用综合单价，包括项目设备、辅助材料、安装、措施、管理费、规费、利润、税金等一切费用。

备注：

1、投标人可根据以上所列设备的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

2、项目实施过程中，招标人有权对中标产品进行性能测试（所发生的费用由中标人承担），以确保产品实际质量及性能满足需求，否则招标人有权拒绝收货，后果由投标人承担。
（三）服务与培训要求
1、质量保证

（1）投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足招标人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

（2）投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；本项目各系统、软件不得设置软件使用年限限制（使用硬件加密的，硬件加密设备应终生解密服务）；如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

2、在投标货物、系统的质保期内，为本项目提供7×24小时的实时技术支持响应服务，提供电话支持、后台远程维护、在线升级。本项目验收后二年内须提供驻点服务，供应商须在项目所在地提供不少于1名常驻技术人员，提供巡回和上门响应服务。系统故障及设备故障的响应时间不得超过1小时(常规故障可先采用电话提供解决方案并解决或利用远程方式解决)，一般故障需要 4 小时内完成故障修复处理，严重故障需要在 18小时内完成故障修复处理，如涉及工控机更换、整机更换或重要零部件更换，需要在48小时内完成更换并恢复正常运行。若未在1小时内响应的，采购人可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由供应商承担。如在规定时间内不能排查故障，要求提供备品备件及备用系统。未按上述规定时间完成，则扣以1000元/次的处罚。质保期满后，中标方提供免费上门服务的承诺及备品、备件支持，如需更换故障设备或零部件，中标方应提供所更换设备或零部件的报价清单，且报价不得高于合同价。
3、要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标产品制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

（1）投标产品制造厂商应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）；投标人也应就投标货物的品质和服务对采购机构和招标人负责。

（2）投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

（3）当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

（4）质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

（5）投标人在质保期内安装的任何产品，必须是其投标产品制造厂商原产的或是经其认可的。

（6）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（7）投标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

（8）在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

4、对产品服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

5、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，招标人不承担责任。

6、项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明，平阳县万全新农村建设投资有限公司是所有设备的最终用户。

7、培训要求

投标人须提出详细的针对本次采购的培训计划，具体如下：

（1）投标人应提供相应的培训计划，并详细说明培训方式、课程安排、地点、人数、时间等实质性内容。

（2）提供全面、完整、详细的技术手册、操作手册和产品说明书等。

（四）技术服务要求

1、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

2、投标人必须保证解决本次采购所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足招标人需求，由此产生的风险由投标人承担。

3、如果设备在质保期内发生设备故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。质保期从招标人对产品验收合格之日起开始计算。
（五）其他说明：

1、本项目包含本项目的供货、运输、安装施工、维保等所有内容。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。
2、投标供应商需保证投标资料（含中标后验收提供的资料）的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

5、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。
6、产权说明

6.1中标人保证对委托项目所投入使用的技术及信息相关知识产权享有完整的、无争议的合法权属。中标人向招标人提供的合同项下全部软件及配套服务不得侵犯第三方知识产权及其他民事权利（包括但不限于商标、计算机软件著作权、商业秘密、作品著作权、字体、肖像权）。若所涉内容被第三方投诉或起诉侵权并要求招标人承担赔偿责任或其他责任的，中标人应当承担招标人因此承受的全部损失，包括对第三方作出的经济赔偿及应诉费用(含诉讼费、律师费)等。如中标人不履行此项义务，则招标人有权自行直接与该第三方进行协商、诉讼或仲裁等，因此与该第三方达成和解协议或取得调解、判决、裁决等争议结果后，招标人所遭受的损失，包括和解协议、调解书、判决书、裁决书争议解决结果所确认的招标人的赔偿额、补偿额、及其它款项，以及诉讼或仲裁费用、律师费等，中标人应当全部赔偿给招标人。
6.2中标人同意将从招标人接受的任何数据、技术文件及与合同有关的数据视为招标人的商业机密，并严守机密，不提供技术资料或与合同有关的数据给无关人员或第三方。如中标人违反，使得招标人遭受损失，中标人应负相应的责任，并赔偿招标人因此所遭受的损失。
6.3在本知识产权项下的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本知识产权项下的权利义务随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。如果双方在知识产权项下的各项权利和义务由后成立的单位分别享有的，则招标人、中标人双方与后成立的公司分别享有相关权利和义务。
6.4在本项目中产生的数据资源、数据资产及定制软件的知识产权归招标人所有。
6.5在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，提交招标人所在地法院诉讼解决。
7、驻点人员（食宿供应商自理）：项目最终验收通过后驻场技术人员至少1人（办公时间须按照采购人考勤要求），驻点时间至少二年。驻点服务费用包含在投标总价中。

三、报价说明
本项目最高限价为6252018元，本项目采用折扣率报价，最高折扣率为100%，总价和综合单价折扣率须一致，超出最高限价（最高折扣率）以及不按规定报价的投标报价无效。本项目采用综合单价包干方式，结算综合单价计算为：采购文件预算清单综合单价*投标折扣率项目，实施过程中各项中标综合单价不予调整。
四、商务条款

1、质保期

1.1▲免费质保期限：整体项目验收合格之日起提供至少五年免费质保服务（维修不好的（3个工作日维修不好）及时更换设备），自最终验收（出具验收证书日期起）通过后起算。
1.2因供应商提供的设备的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障应由中标供应商免费技术服务和维护，由此造成采购人的损失由供应商承担。

1.3投标供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。
2、▲付款方式： 

履约保证金：合同签订后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供合同总金额2%的履约保证金（可以以非现金形式提交（银行转账、保函或担保）），项目最终验收合格后退还履约保证金。

预付款：签订合同后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同价的30%款项，预付款于初步验收支付时扣回（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方可根据项目特点、乙方信用等情况，决定是否要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）
初步验收后支付至实际实施金额价的70%（扣回预付款），经最终验收并办理结算后7个工作日内支付至结算价的90%。剩余结算价的10%留作项目质保金，质保期五年，质保金退还：项目验收后第1年支付结算价2%，第2年支付结算价2%，第3年支付结算价2%，第4年支付结算价2%，第5年支付结算价2%。

3、交货安装地点

3.1.交货地点：本项目所在地，并按采购人要求。

3.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.送货过程中发生的费用由中标供应商负责。

4．完工期

完工期：要求以上货物及系统软件在合同签订后60日历天内交货并完成安装调试，项目开始时间以采购人发出《项目启动任务书》规定的启动日期为准。每延误一天工期，供应商须向采购人支付1000元/天，逾期完工违约金的上限为合同总价的3%，如延期超过30天的甲方有权终止合同，且有权没收供应商履约保证金，由此产生的一切损失由供应商承担。
5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物及服务，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
四、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.本项目的深化设计、货物的提供、运输、装卸、辅材、就位、安装、调试、检验、系统软件、通过验收；培训、质保期维护等。

3.在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.售后服务措施。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标报价，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。
10、▲本次采购最高折扣率报价为100%，总报价最高限价为6252018元；如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购最高折扣率或最高限价的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

11、系统或视频演示：详见采购文件评标细则。

12、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件第十二条规定，本项目招标文件明确采购的标的所属行业为 工业 ，投标供应商选用的产品制造商均为  工业  行业所对应的标准为小微企业的享受价格优惠折扣。
13▲本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
14、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
15、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
16、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
17、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
18、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可温州欣晟项目管理有限公司推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面
2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

3）供应商符合参与国企采购活动资格条件的承诺函，格式见附件
4）如联合体投标，提供联合体协议书。若联合体投标明确联合体牵头方，联合体成员不超过两家，提供联合体协议书（格式见附件）。
上述资格条件审查材料，非联合体投标的，2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过；如联合体投标，联合体各成员均须提供审查材料，2-4项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与国企采购活动投标资格声明函
4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的描述、产品样本图册及相关证明（包括配置、部件来源说明等）（根据采购文件要求提供，如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）；

9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

10） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

11）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书；（根据采购文件要求，如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）

12）2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；
13）针对本项目拟派人员名单

14）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

15）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
16）项目实施方案，
    17）根据采购文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料。
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以采用邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

  5、招标代理服务费

5.1成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构支付代理服务费69000元，招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：
开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司昆阳支行联东分理处

开户名称：温州欣晟项目管理有限公司
开户帐号：201000270511714

第四部分   国企采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准，本项目所属行业：工业；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目货物全部由小型和微型企业制造的产品，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加国企采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在国企采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加    （单位名称）   的    （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（工业） 行业；     （产品名称）制造商为（企业名称）    ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业） 行业；       （产品名称）制造商为（企业名称）    ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                             　　　　　
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分     合同格式（仅供参考）
本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：                       （采购人）
乙方：________________________（中标供应商）

 平阳县万全新农村建设投资有限公司以公开招标方式对平阳高端印包装备智造小镇客厅改造提升工程智能化采购项目进行采购。      年   月    日，经  本项目评标委员会 评定，       （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。根据本项目《采购招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

采购服务清单及合同价格

                                                             金额单位：人民币元

	序号
	产品名称
	品牌、型号规格
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	
	


合同总计（人民币）:               大写:                    
注：本项目投标报价为交钥匙项目，实行固定总价报价，中标价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括了货物及其附件的设计、采购、制造、系统集成、软件系统设计开发、检测、试验、保管、运输、保险、安装调试（包含相关设备安装过程产生的一切费用，强电、弱电管线铺设、人工费和相关机械台班费用）、税费（含进口关税、增值税等）、验收、技术服务（包括技术资料的提供、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料）、站点形象设计费、装饰装修费、链路费、运维费、售后服务等所有费用，即一直到整个项目调试验收合格交付甲方使用，甲方不再另行支付费用。如乙方的投标文件中对功能响应存在错漏情况导致建设过程中，无法实现招标文件中所涉及的功能要求，乙方需无条件整改，确保功能要求全部实现并自行承担由此引起的相应费用。

完工期及交货地点

完工期：要求以上货物及系统软件在合同签订后60日历天内交货并完成安装调试，项目开始时间以采购人发出《项目启动任务书》规定的启动日期为准。

交货地点：本项目所在地，并按采购人要求。
质量标准和要求

乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品。

乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

知识产权

乙方必须确保本系统所使用的开发平台及相关软硬件等产品均为合法获得，对因此而且可能引发的相关法律责任，由乙方自行承担。本系统相关知识产权为甲方所有，乙方必须提供本系统源代码及全部相关文档；乙方须预留必要的二次开发接口，甲方有权在此基础上进行必要的二次开发和整合。甲方在今后的业务发展中，需要进行系统迁移，乙方应在服务期提供完善的技术支持。

权利瑕疵担保
乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

到货、安装调试与验收
设备硬件安装调试：

货物到达现场后，乙方必须派人员到现场与甲方一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使甲方满意为止。货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。
本项目安装地点分散，存在不可预计费用，需通过现场踏勘后考虑在最终报价内。乙方应根据场地实际情况，合理安排安装位置；为确保安装调试工作安全有序的进行，要求乙方在货物运抵安装现场前3天内，向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方应承担相应责任。
货物的安装必须符合有关标准和规范，网络和电线电缆必须按国家相关标准接入前端设备。乙方需按甲方的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。在安装过程中，如由于乙方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，乙方须负责修理并赔偿全部损失。

设备安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给甲方，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。

软件安装测试：要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。测试过程要用户单位组织相关人员共同参与。测试计划要详细描述针对各项测试，项目建设单位及相关单位如何参与，如何配合，包括各单位职责和分工界面等内容描述。

在安装、配置和测试、调试过程中,乙方应对最终用户技术人员所提出的技术问题,给予满意的答复。所有测试通过后，进行初验，初验通过后，进入试运行期。

项目验收：

验收标准

验收标准须符合中国有关的国家、地方、行业的标准。验收主要以招标文件定义、投标文件承诺、采购合同约定的所有硬件技术参数及系统功能要求为标准，严格按照各项参数要求对相应的硬件、系统功能进行验收。
验收内容

初步验收

在合同设备、材料及系统安装调试完毕后3个工作日内，甲方启动初步验收。验收内容包括但不限于：

核对货物清单、数量、配置；

系统功能及各项技术参数指标；

验收通过后，双方签署初验报告，业务符合上线要求，系统进入试运行阶段。

最终验收

如设备在试运行期间发生故障或暴露缺陷，乙方需进行修复，如在规定时间内未完成修复，试运行期顺延，直到遗留问题解决。

项目在达到了全部规定要求，连续成功稳定试运行后，乙方已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位或第三方检验单位检验合格，所有的技术资料和清单已向甲方提交的前提下，可以向甲方提出最终验收的申请。甲方组织验收小组按照验收标准进行最终验收，验收应在甲方及乙方双方参加下进行，按照相关技术需求及甲方的建设要求，整理提供项目完备的文档资料，双方签署验收证书，最终验收通过。若因乙方质量问题等导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

装饰装修部分验收须符合招标人及相关主管部门要求，质量要求合格。

乙方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。调试及验收所需专用工具设施材料由乙方自备、自运到现场，完工后自费搬走。
售后服务

乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品。
项目免费质保期限：整体项目验收合格之日起提供_5_年免费质保服务（包含_5_年硬件设备的免费质保期， 5 年软件部分的免费运维服务）。乙方或厂商本身承诺的免费质保期限高于标书要求的则按照乙方或厂商承诺执行。服务内容包括但不限于系统整体维护、服务器维护、软件后维护、数据库维护、系统终端及设备维护等，切实保障设备及软件系统的正常运行，在质保期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有产品要求乙方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。乙方在质保期内提供免费的维护工作，维保期满后软硬件出现故障乙方应积极配合，及时维修。 

本项目装修工程部分保修期按相关规定执行。
本项目建成后，乙方须搭配完善的运营与维护服务体系。须在项目所在地组建服务团队，负责日常热线问题的解答与解决、软硬件定期的巡检与更新以及突发事件的支持与处理，具体要求如下：
本项目提供7×24小时的实时技术支持响应服务，提供电话支持、后台远程维护、在线升级。

▲本项目验收后半年内须提供驻点服务，乙方须在项目所在地提供不少于1名常驻工程师，提供巡回和上门响应服务，系统故障及设备故障的响应时间不得超过1小时(常规故障可先采用电话提供解决方案并解决或利用远程方式解决)，2小时内赶到现场，一般故障在4小时内排除，一般故障需要 4 小时内完成故障修复处理，严重故障需要在 18小时内完成故障修复处理，如涉及工控机更换、整机更换或重要零部件更换，需要在 48 小时内完成更换并恢复项目的正常运行。若未在1小时内响应的，甲方可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由乙方承担。如在规定时间内不能排查故障，要求提供备品备件及备用系统。未按上述规定时间完成，则扣以500元/次的处罚。
常驻工程师须对各个本项目进行定期巡检，保证设备及软件系统的正常运行，并做好巡检记录。做好跟踪服务，保障软硬件的功能稳定，数据正常采集与上传。
服务支持：乙方须派1名项目经理协助甲方完成服务项目、服务内容、服务标准、服务流程设计，并主导形成相应服务标准化文件用于项目运营支持。

驻点支持：乙方须提供不少于1名具有服务经验的技术人员提供驻点业务督导服务。
乙方须在项目所在地提供足量的备品备件，提供主机、易损件常备服务，更新或替换不超过24小时，备用机替换不超过48小时。

履约担保

1.本项目在合同签订之后7个工作日内乙方向甲方支付合同总价的2%作为履约保证金（银行转账或保险或保函）；履约保证金在货物安装调试并验收合格后无质量问题10个工作日内一次性无息退回质保金；
付款方式

预付款：签订合同后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同价的30%款项，预付款于初步验收支付时扣回（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方可根据项目特点、乙方信用等情况，决定是否要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）

初步验收后支付至实际实施金额价的70%（扣回预付款），经最终验收并办理结算后7个工作日内支付至结算价的90%。剩余结算价的10%留作项目质保金，质保期五年，质保金退还：项目验收后第1年支付结算价2%，第2年支付结算价2%，第3年支付结算价2%，第4年支付结算价2%，第5年支付结算价2%。
双方责任要求（未尽事宜，以双方约定为准）：

甲方责任

甲方提出项目具体建设任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目建设方案进行适当修改的权利。 

甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员。

甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作。

甲方对乙方向甲方提供的内部资料予以保密，且不向任何第三方泄露乙方的商业机密和技术机密。

乙方责任

乙方必须根据项目招标文件中第三部分《采购内容及要求》细化项目建设需求，并按照投标文件中的规定进行项目建设和具体实施工作。

乙方根据招标文件的基本技术要求与甲方共同确定项目所需的系统软件、硬件设备的数量及规格要求。

乙方保证按合同规定时间完工，并在工程结束时提交完整的相应技术文档及用户手册，并积极配合甲方对工程项目进行验收。

乙方为甲方提供项目的所有软、硬件设备使用、管理及维护等方面的培训，并提供平台使用手册。

未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第三方或由第三方提供相关服务。

文档要求
乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
项目完结时乙方应提交的成果和整个项目过程电子文档，包括但不限于：系统详细设计；系统概要设计；需求分析报告；系统测试方案；安装维护手册；使用操作手册；培训资料；数据结构说明文档。
补救措施和索赔

甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

在质保期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

履约延误

乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

除上述第2点情形外，因乙方原因，每延误一天工期，供应商须向采购人支付500元/天，逾期完工违约金的上限为合同总价的3%，如延期超过30天的甲方有权终止合同，且有权没收供应商履约保证金，由此产生的一切损失由供应商承担。
不可抗力

如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

争议的解决

本合同及其附件的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第[2]种争议解决方式：

（1）将该争议提交温州市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在温州市进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向合同签署所在地有管辖权的人民法院起诉。

仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

违约责任

若乙方建设相关应用未能达到约定的建设目标，甲方有权要求乙方限期整改，如逾期未整改或整改不符合采购文件和本合同约定的，造成甲方损失的或不良影响的，甲方有权终止合同。

甲方在合同期未满就无故提出解除合同，则乙方有权收回投资购置的所有设备，并要求甲方支付一定数额的违约金，违约金的计算方式由双方协商决定。

甲方未及时支付合同价款或未及时退还履约担保的，应当支付逾期利息。

若乙方在合同期内未能履行本合同相关的义务，且经甲方书面警告、敦促仍未切实履行的，甲方有权终止合同。

任何一方的违约行为造成本合同的终止，守约方有权要求违约方赔偿其因此造成的经济损失，违约责任不因本合同的终止而解除。

任何一方对另一方违约行为的宽限，均不应视为放弃对违约方的追究和索赔的权利，也不应视为对该等违约行为的认可。

因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权保留解除合同的权利，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权终止合同，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

合同生效

如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

本合同经双方法定代表人（或企业负责人）或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

合同附件

招标文件与招标补充文件；

投标文件；

询标纪要和承诺书；

中标通知书。

二十一、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。
甲方：                                          乙方：         

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

                                                开户银行：

                                              签字日期：     年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；

  （3）如为联合体投标，投标文件格式中的供应商盖章、供应商公章为盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表；供应商名称为牵头方名称或联合体名称。
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳高端印包装备智造小镇客厅改造提升工程智能化采购项目
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.3供应商符合参与国企采购活动资格条件的声明函：
声明函
（采购人）：
我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：
我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；
我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；
我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）
我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章） ： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：  年  月  日 

1.4联合体协议书（若为联合体投标，须提供)
联合体协议书

               （所有成员单位名称）自愿组成             （联合体名称）联合体，共同参加           （项目名称）          （项目编号：          ）  投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、              （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头方，           （某成员单位名称）为               （联合体名称）成员单位。
2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制、投标等活动，在本项目服务期内代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务。

3、联合体将严格按照本项目招标文件的各项要求，递交投标文件，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

其中：

牵头方责任具体分工如下：                  
成员责任具体分工如下：                  

其他分工如下：                  
5、若联合体各方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由联合体各方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，联合体各方应承担相应的连带责任。

6、本协议书自签署之日起生效。 
7、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头方名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其授权代表：                   （签字或盖章）

成员名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其授权代表：                   （签字或盖章）

     年    月     日
二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳高端印包装备智造小镇客厅改造提升工程智能化采购项目
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： _______________________________________                

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	


2.2开标一览表    

开标一览表
供应商名称：                        项目编号：          

	项目名称
	投标折扣率
	投标总报价
	备注

	平阳高端印包装备智造小镇客厅改造提升工程智能化采购项目
	        %
	大写：                    （元）

小写：                   （元）
	


▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目投标价，包括整个项目实施过程中所有费用。

▲最高投标折扣率为100%，超过该折扣率报价为无效标；中标供应商按此投标折扣率统一结算，包括本项目工程量清单预算价或综合单价实行统一折扣率；结算综合单价计算公式为：采购预算清单综合单价*投标折扣率。
▲本表投标总报价=6252018元×投标折扣率。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加     （单位名称）      的   （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（工业） 行业；       （产品名称）制造商为        （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业） 行业；         （产品名称）制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。             
填写说明：

1）投标产品为中型、小型、微型企业生产制造的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件（如有）。
	注：证明文件无固定格式要求，只需证明供应商为监狱企业且出具单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的    （产品名称）货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳高端印包装备智造小镇客厅改造提升工程智能化采购项目
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与国企采购活动投标资格声明函
供应商参与国企采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县万全新农村建设投资有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县万全新农村建设投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


注：如联合体投标的，本授权书可由联合体牵头人提供。

3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.9 2020年1月1日以来的类似项目业绩证明

2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。
2、项目负责人及技术负责人最终验收前不得更换。
3、列入本表其他人员（除项目负责人及技术负责人外）如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

4、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            

日期：

3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：平阳高端印包装备智造小镇客厅改造提升工程智能化采购项目

项目编号：        

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；
二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、报价评分  30分  

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分
	序号
	评审因素
	分值
	评分细则

	1
	投标供应商认证体系
	0-5
	1.具有质量管理体系认证证书，得1分；
2.具有职业健康安全管理体系认证证书，得1分；
3.具有环境管理体系认证证书，得1分；
4.具有信息技术服务管理体系认证证书，得1分；
5.具有信息安全管理体系认证证书，得1分。
注：以上证书认证范围须包含智能化建设或电子设备或物联网设备销售及运维或物联网及安全服务相关内容，提供供应商有效的体系证书扫描件加盖供应商公章，及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图加盖供应商公章，否则不得分。

	2
	业绩
	0-2
	2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人具有智能化或数字化类似项目业绩的得2分，最高得2分。

注：业绩证明须同时提供项目中标通知书、项目已验收相关证明（证书）及项目合同扫描件，加盖供应商公章，否则不得分。

	3
	技术要求响应程度
	0-25
	根据本项目采购招标文件-（二）采购清单及技术要求-“1、多媒体硬件技术要求、采购清单及预算”内容，对硬件相关产品技术参数或功能的要求，投标产品的技术参数和功能实现是否满足招标文件要求，技术指标偏离情况进行评分：
相关参数带“★”标识的为重要参数功能，如有要求提供相关证明的须提供相关证明材料，无法提供相关证明材料视为负偏离，每项负偏离扣1.5分；参数带“▲”标识的为产品实质性参数功能，若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。
相关参数不带“★”的为一般参数功能，每项负偏离扣0.5分；
本项最高得分为25分，扣完为止。
注：1、以上技术参数或功能如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，带“★”的重要参数须按招标文件要求提供相关证明资料，否则对应项视为负偏离；带“▲”标识参数无偏离或响应或承诺即可。2、对不同部位同型号产品参数不符合要求的，扣分仅计一次，不重复扣分；3、不同部位同型号产品参数证明材料允许提供一次（可不重复提供）。

	4
	投标供应商项目实施人员
	0-10
	项目负责人：
具有智能化系统集成项目经理、弱电系统集成项目经理、ITSS IT服务项目经理的，每具备一个证书，得1分，最多得3分。

	
	
	
	技术负责人：
具有弱电系统集成项目经理、智能化系统集成项目经理、注册信息安全工程师的，每具备一个证书，得1分，最多得3分。

	
	
	
	其他项目成员（不包括项目负责人、技术负责人）：
具有电子工程师及以上职称、系统架构设计师、通信工程师中级（终端与业务）及以上、信息系统项目管理师的，以上每种证书得1分，最多得4分。

	
	
	
	注：以上人员不得兼任，提供的相关证书扫描件加盖供应商公章，所有人员并提供由社会保障部门出具的投标截止时间前近3个月内在本单位社保在保证明或电子社保证明扫描件加盖投标供应商公章，否则不得分。

	5
	现场硬件设备演示
	0-10
	演示要求：

（1）各投标人对功能等进行演示，由评标小组根据各投标供应商演示的效果判定是否完成演示，演示内容完整满分，演示内容不完整酌情扣分，不提供演示不得分。
（2）演示时，供应商自带相关演示设备及资料，原则上演示时间不得超20分钟（每家供应商进入评标室人员不得超过2人）。

（3）评标期间投标人演示人员在平阳县公共资源交易中心二楼开标室1等候，演示人员根据代理机构现场通知10分钟内到位， 否则视为放弃演示，未参与演示的该项不得分。

（4）现场应采用真实系统进行演示，做到音视频系统数字化物联网控制，采用ppt或word等其他方式进行演示的不得分。

（5）地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）

具体演示及评审内容如下（由评审专家对各项进行综合评分）：
1、设备连接4G及以上网络；通过微信小程序演示场景定制和播放管理；远程上传视频、图片、PPT等信号源。（0-3分）
2、使用微信小程序可将远端大屏一键开关，也可将大屏画面进行多模式调用及多画面分割，且远端画面实时回显到微信小程序。（0-3分）
3、通过分布式中控软件控制智能中央控制服务器+中控系统主机内置播放器，无需外部信号源，直接控制视频播放的暂停、快进、倒退，PPT翻页，定时播放，循环播放，具有横向竖向滚动字母，数据可视化展示等功能。（0-1分）
4、将大屏正在播放的内容通过网络定点传送至控制端软件并显示；智能中央控制服务器+中控系统对大屏播放信号的实时监控；（0-1分）
5、所有设备在线状态可通过IP地址方式显示，具有电压电流，温湿度监测功能，并具有维护日记及故障预警功能。（0-2分）

	6
	印包小镇宣传片视频演示
	0-7
	演示要求：投标人提供本项目印包小镇宣传片视频演示。演示内容完整，满足招标文件需求，充分考虑到采购人的使用情况，演示条理清晰，无需人员讲解，对内容丰富完整程度、主题贴合性等评审小组进行评分，不提供演示不得分。

视频文件格式：avi或wmv或mpeg或mp4或m4v或mov。

提供本项目深化方案视频汇报片的演示，用U盘储存形式，并于投标截止时间前现场递交演示文件（递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室1（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园二楼）。

视频演示文件要求密封包装，封套须注明项目名称、供应商名称、“印包小镇宣传片视频演示文件”，封套并加盖供应商公章，否则视为无效文件。

	
	
	
	印包小镇总体宣传片，影片主要传达印包小镇致力于打造中国印包产业之城的形象，从印包产业介绍到项目所在区位介绍，全方位展示印包小镇的形象，也作为展厅第一端口的引入，在观众对印包小镇及相关产业有一个初步的大体了解后，引导参观人员对后续展厅内容做更深一步的了解。对印包小镇进行三维动画制作演示（根据采购内容中影片制作要求制作），视频演示时间控制在100秒以内，评标专家根据各投标人提供的视频内容进行综合评分。（0-1分）

	
	
	
	该部分内容需结合打印产业做一个深度展示，包柱通过拼合的立方体模型生成，组成一根立体的柱子，随后再拆分，体现现3D打印结合的效果（根据采购内容中影片制作要求制作），视频演示时间控制在40秒以内，评标专家根据各投标人提供的视频内容进行综合评分。（0-1分）

	
	
	
	该部分内容主要对包装产业做一个展示，结合目前已有的包装产品图案，将包装的效果应用到圆柱体之上，不断的更新不同形式的包装效果来包裹圆柱体，与包装产业形成呼应（根据采购内容中影片制作要求制作），视频演示时间控制在30秒以内，评标专家根据各投标人提供的视频内容进行综合评分。（0-1分）

	
	
	
	该部分结合三维动画展示通过包装产业的流水线，体现一个产品在智能化产业线上被打包完成的过程，突出整个印包小镇智能化，数字化的产业建设（根据采购内容中影片制作要求制作），视频演示时间控制在40秒以内，评标专家根据各投标人提供的视频内容进行综合评分。（0-1分）

	
	
	
	通过沙盘光影与视频的结合，展示印包小镇的整体产业规划分区，以及内部的规划路网等。同时搭配沙盘不同区域色块的展示，结合视频体现印包小镇在现代化、数智化、产业聚集、物流等方面的建设，（根据采购内容中影片制作要求制作），视频演示时间控制在60秒以内，评标专家根据各投标人提供的视频内容进行综合评分。（0-1分）

	
	
	
	通过展示印包小镇如何引领全球印包产业数字化和智能化的趋势，以及未来建设完成后对当地区域的城市崛起以及建设效益进行数据化的体现，突出印包产业的远大前景和项目对城市崛起的帮助（根据采购内容中影片制作要求制作），视频演示时间控制在40秒以内，评标专家根据各投标人提供的视频内容进行综合评分。（0-1分）

	
	
	
	通过实景拍摄展示本项目印包装备智造小镇企业内部现代化的打印技术、自动化包装生产线，与周边龙光头企业和3D打印机械模型形成呼应，把印包小镇代表性的尖端企业与产业以实景画面呈现出来，视频演示时间控制在40秒以内，评标专家根据各投标人提供的视频内容进行综合评分。（0-1分）

	7
	导视方案
	0-2
	针对本项目整个小镇客厅内容编制可行的导视系统方案（以文字及图片方式表现），策划一条合理的参观路线与故事线，根据导视系统方案路线布置合理性、直观性、合理性进行评分。（0-2分）

	8
	视频制作方案策划
	0-2
	视频制作（根据采购文件采购清单中有要求视频制作的部分）内容的方案策划，评审专家根据各投标供应商提供的内容项目适用性、完整性、合理性进行综合评分。（0-2分）

	9
	实施方案
	0-3
	根据投标人针对本项目提供的实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性等进行综合评分：

供货安装计划及保证措施（0-1分）

项目测试与验收计划（0-1分）

质量目标及保证措施（0-1分）

	10
	培训方案
	0-2
	根据投标供应商给出的和培训方案（包括但不限于培训内容、培训对象、计划安排）的完整性、科学性、合理性行综合打分。（0-2分）

	11
	售后服务
	0-2
	根据投标供应商针对本项目提供的售后服务方案，包括售后服务体系、服务承诺、故障响应修复时间及保障、本地售后服务网点的配置情况综合打分。（0-2分）


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
国企采购活动现场确认声明书

平阳县万全新农村建设投资有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：180966843@qq.com 。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。

温州欣晟项目管理有限公司

