平阳县国企采购招标文件

	平  阳  县

国企采购招标文件

（线上电子招投标）
           项目名称：平阳滨海发展服务中心项目会展中心

             装修工程智能化采购项目
招标编号：PYCG231228123
采 购 人：平阳县临港控股有限公司
联 系 人：孔女士   

联系电话：0577-58107123 
代理机构：温州欣晟项目管理有限公司
联 系 人：张女士
联系电话：18906650731
二零二三年十二月


温州欣晟项目管理有限公司关于平阳滨海发展服务中心项目会展中心装修工程智能化采购项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2023年12月29日
 项目概况 

   平阳滨海发展服务中心项目会展中心装修工程智能化采购项目项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2024年1月24日 09:30（北京时间）前递交投标文件。 

一、项目基本情况                                            
    项目编号：PYCG231228123
    项目名称：平阳滨海发展服务中心项目会展中心装修工程智能化采购项目
    预算金额（元）：15506679
    最高限价（元）：15506679
    采购需求：详见采购文件。
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。 
    备注： 

    合同履约期限：详见采购文件。
   本项目接受联合体投标。若为联合体，明确联合体牵头方(若联合体投标，须提供联合体协议书)，联合体成员不超过两家。
二、申请人的资格要求：
    1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

    3.本项目的特定资格要求：无。 

三、获取招标文件 
    时间：至2024年1月24日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
    地点：政采云平台（www.zcygov.cn） 

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

    售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2024年1月24日09:30（北京时间）
    投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

     开标时间：2024年1月24日09:30 

    开标地点：政府采购云平台在线投标  

五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）质疑投诉：质疑期：公告发布之日起7个工作日内。质疑资格：政采云中本项目通过报名的供应商。对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。7）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。 
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息

    名    称：平阳县临港控股有限公司 

    地    址：平阳县滨海新区新阳路66号 

    传    真：/  

    项目联系人：孔女士  
    项目联系方式：0577-58107123 
    2.采购代理机构信息            

    名    称：温州欣晟项目管理有限公司             

    地    址：平阳县昆阳镇人民路京都花苑A幢四单元202室             

    传    真：/             

    项目联系人：张女士              

    项目联系方式：18906650731 

 3、同级采购监督管理部门名称：平阳县临港控股有限公司
联 系 人：李先生
监督投诉电话：0577-58115537
地址：平阳县滨海新区新阳路66号 
     

   若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

温州欣晟项目管理有限公司对平阳滨海发展服务中心项目会展中心装修工程智能化采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳滨海发展服务中心项目会展中心装修工程智能化采购项目

	
	项目编号
	PYCG231228123

	
	资金来源
	企业资金

	
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采 购 人：平阳县临港控股有限公司
联 系 人：孔女士  
项目联系方式：0577-58107123  

	
	采购代理机构
	名称：温州欣晟项目管理有限公司
地址：温州市平阳县昆阳镇人民路京都花苑A幢四单元202室
项目负责人：张女士
手机：18906650731

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	☑接受。

联合体投标说明：

1、联合体投标资格审查材料联合体各成员均需提供，其他材料可由牵头人提供进行签章。

2、联合体投标还需提供联合体协议书（联合体成员均需盖章）

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

联合体投标的仅需牵头人盖电子章，在投标时同时上传联合体协议书（联合体成员均须盖章），其他成员只需盖章后扫描上传即可，如对联合体投标有操作上的疑问，可联系采购代理机构。

	
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇人民路京都花苑A幢四单元202室 张女士收18906650731））。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

c.文件演示见采购文件要求。
（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

（3）文件演示见采购文件要求。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
 eq \o\ac(□)需要

	
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要  

	
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要  

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：温州欣晟项目管理有限公司
机构地点：温州市平阳县昆阳镇人民路京都花苑A幢四单元202室
联系人：张女士
联系电话：18906650731               

联系传真：0577-88113837

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人投诉。

	
	投诉受理联系方式
	平阳县临港控股有限公司
联 系 人：孔女士 
监督投诉电话：0577-58107123
地    址：平阳县昆阳镇

	
	投标截止时间
	2024年1月24日09:30  截止(北京时间)。

	
	开标时间
评审地点
	开标时间：2024年1月24日09:30  正 (北京时间)
评审地点：平阳县公共资源交易中心评标室（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）

	
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	国企采购
扶持政策
	对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

2、根据《中小企业划型标准规定》执行，所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州欣晟项目管理有限公司：邮箱： 180966843@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免责声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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第一部分     项目简介

一、项目简介

温州欣晟项目管理有限公司受平阳县临港控股有限公司委托，以公开招标方式采购平阳滨海发展服务中心项目会展中心装修工程智能化采购项目项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。
二、 采购要求（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

（一）项目概况：平阳滨海发展服务中心项目会展中心装修工程位于平阳县滨海新区H-06地块平阳滨海发展服务中心2号附属楼一至四层。改造总建筑面积约5442平方米。本项目装修总建筑面积约5442平方米，共4层楼， 其中一层休闲接待区577平方米、二层和四层配套功能区 2428平方米、三层展示空间 2437 平方米。本次招标内容为本工程智能化采购项目，主要包括智能化软、硬件等相关产品，内容详见采购清单。
（二）采购清单及技术要求

1、多媒体硬件技术要求、采购清单及预算
	序号
	设备
	单位
	数量
	参数要求
	综合单价
	合价

	一层
	
	

	1
	大厅
	室内全彩柔性微阵列显示
	平方
	37
	1、像素点间距：≤2mm、像素密度≥250000点/㎡；
2、平整度：≤0.2mm，工作噪音声压级：工作噪音在方圆 1 米处最大噪声＜13db；                                           
3、驱动器件：支持3840刷新；    
4、采用模块化拼装方式，可弯曲，10000次弯曲折叠测试无故障，安装简洁方便；
5、支持单点亮、色度校正，对色彩及亮度自动调整，支持模组件亮暗线修复功能，可从软硬件两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮暗线问题；                                                
6、支持显示像素网格化，通过表面处理实现投影显示；
7、低亮高灰：屏幕支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果。0-100%亮度时，12-16bits任意灰度设置；
8、防电离辐射：LED显示屏电离辐射对人体的伤害符合GB16796-2009检测；
9、校正后白平衡亮度：800cd/m2，亮度均匀性：≥98%；对比度：5000：1；                                        
10、备份：支持电源冗余备份以及信号环路备份，自动切换，任意电源故障不影响产品正常显示，不黑屏；
11、智能除湿功能：长时间未使用屏体，屏体可切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，保护LED灯；
12、接地电阻测试：根据GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行接地电阻测试试验 输入地线-接地远端测试限制≤100mΩ；
13、故障平均修复时间≤5min；
14、阻燃：PCB、塑料套件阻燃等级达到UL94V-0级；
15、对地漏电流：显示模组可承受T=60S，1500v（交流有效值），未击穿，泄漏电流I≤0.3mA/㎡；表面升温：要求表面升温需求是持续工作4小时，表面升温小于20K；
16、所投产品具备故障自动报警、多点测温与电源检测，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息；
17、图像正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真，显示画面无单列或单行像素失控现象以及无伪轮廓现象；
18、光生物安全检测：光生物安全及蓝光危害评估符合无危害类要求，属于无危害产品；
★19、以上核心参数1-18项需提供并通过CMA、ilac-MRA、CNAS认证第三方专业检测机构出具的检测报告证明文件并加盖设备制造商公章；
★20、核心认证：绿色供应链管理体系证书、CCC证书、反贿赂管理体系证书、隐私信息管理体系证书、信息技术服务管理体系认证证书（扫描件加盖制造商公章）；                                                                                                                                                   21、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求。
	9867.0 
	365079 

	2
	
	箱体
	平方
	37
	1、弧形钣金箱体，带背板。
	337.5 
	12488 

	3
	
	屏体基础
	平方
	37
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
★2、为保证显示屏的安全性能投标人或显示屏厂家需具有钢结构工程专业承包叁级或以上、电子智能化工程专业承包壹级及安全生产许可证资质（提供相关证书复印件并加盖厂家公章）。
	1324.5 
	49007 

	4
	
	智能显示中心
	台
	1
	1、五画面；带载1040万、横向最大16384、纵向最大8192；输入：4xDVI、1xHDMI2.0、1*3GSDI；
2、输出：16x网口、4*10G光纤、1*HDMI预监；支持HDR10高画质显示。
	24015.0 
	24015 

	5
	
	配电箱
	台
	1
	1、20KW配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置，具有PLC远程控制功能；
★2、配电柜须提供PLC远程智能控制软件证明，配电柜CQC证书并加盖原厂公章。
	4809.0 
	4809 

	6
	
	音响
	只
	4
	★1、6寸防火喇叭单元加同轴高音；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
★2、额定功率：30/15/7.5/4W；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
★3、输入电压/功率：100V/70V/8Ω（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
4、灵敏度（1m/1W）：88db；
5、频率响应：90~20KHZ；
6、尺寸：Φ230×150MM；
7、开孔尺寸：Φ200MM。
	1717.5 
	6870 

	7
	
	功放
	台
	1
	1、采用专业数码混响IC话筒特设立体声效果，运用最新卡拉OK线路；
2、采用先进专业MP3播放技术、设USB/SD接口、红色显示屏状态显示；
3、音乐与麦克风音量限制设定功能；
4、220V强制冷风扇加强本机散热，满足长时间的工作；
5、全新的专业及多种模式数字混响.两组麦克风输入座；
6、数位式回音混响系统使歌声更加丰富自然；
7、具有特强抑制啸叫的能力，具录音输出端子可外接录音座；
8、输出功率：250W+250W；
9、输出阻抗：8Ω；
10、频率响应：20Hz-50KHz；
11、信噪比：75dB；
12、分离度：48dB；
13、总谐波失真：<0.21%1KHz；
14、电压要求：AC220V/50Hz。
	3658.5 
	3659 

	8
	
	播放服务器
	台
	1
	1、Intel I7处理器，32GB DDR4内存，120G SSD硬盘，高性能四通道专业显卡，WIN10专业版系统，千兆网卡支持网络远程唤醒远程关机功能；
2、4U工业服务器机箱。
	14640.0 
	14640 

	9
	
	移动机械结构
	套
	4
	1、80伺服电机750W伺服电机驱动器驱动，驱动器为A3N-DD，信号电压；
2、5V/24V脉冲信号输出，脉冲方式：单脉冲输出，最大静力矩：2.39N.M。采用铝合金框架结构，左右对称设计，工厂预制模块；
3、具有吸收震动，高扭矩，低惯性，滑动顺畅，同步驱动结构，最大负重75KG，额定负重50KG。靠墙固定。
	58230.0 
	232920 

	10
	
	LED屏移动控制软件 
	套
	1
	1、根据设计需要结合现场条件对于机械移动轨道控制逻辑进行定制开发。
	24270.0 
	24270 

	11
	
	视频播放器二次开发
	套
	1
	1、高清图片/视频播放内核，支持播放窗口位置/大小自定义设置，可通过网络接收平板及触摸屏控制命令，支持远程控制播放/暂停/下一个，支持单个/多个内容循环播放，支持开机自动播放。
	3270.0 
	3270 

	12
	
	视频脚本设计
	项
	1
	1、资料梳理；
2、方案策划；
3、脚本分镜设计。
	12210.0 
	12210 

	13
	
	数字内容
	秒
	90
	1、数字动画场景设定、数字内容视觉及三维材质设定、三维模型制作、三维材质灯光贴图、三维镜头动画场景设计制作、三维特效构成、弧幕场景合成、三维动画渲染、后期剪辑合成、后期特效制作、原创声效配音配乐、调色输出。
	2172.0 
	195480 

	14
	查询一体机
	65寸触控立式一体机
	台
	4
	1、显示尺寸：65英寸、显示面积：803.52*1428.48mm；
2、分辨率：1920*1080；
3、可视角度：89/89/89/89（左/右/上/下）、亮度：350cd/m2、响应时间：16.7M、工作频率：60HZ；
3、触控方案：电容触摸、触控点数：10点、触控次数：50万次以上；
4、边框材质：铝合金氧化拉丝型材、3.5mm厚高强度物理钢化玻璃；
5、立式机柜、主机：I5(三代)CPU,4G内存，128G固态硬盘；
6、系统接口：DC*1  USB*2 RJ45*1  音频*1。
	15165.0 
	60660 

	15
	
	触摸软件UI界面设计
	套
	1
	1、根据需求制作触摸一体机设计，包含三级以内程序UI设计。
	5727.0 
	5727 

	16
	
	触摸屏互动软件
	套
	1
	1、基于WINDOWS开发，主逻辑编程，Unity开发引擎；
2、VisualStudio开发环境；
3、TUIO协议开发多点触控；
4、Socket局域网通信；
5、使用DoTween工具实现二维控件的动态效果；
6、使用AVProVideo开发视频播放控制架构；
7、EasyTouch触屏辅助操控工具。
	46350.0 
	46350 

	
	
	
	
	
	
	
	

	三层
	
	

	17
	序厅
	室内全彩微阵列显示
	平方
	20
	1、像素点间距：≤1.86mm、像素密度≥288906点/㎡；
2、平整度：≤0.05mm，工作噪音声压级：工作噪音在方圆 1 米处最大噪声＜6db；                                           
3、驱动器件：支持通过配套软件调节刷新率设置、支持3840刷新；    
4、逐点校正：支持单点亮色度校正，校正后亮度损失＜10%，支持HDR高动态光照渲染技术以及自动gamma校正技术，LED显示效果符合4K超高清显示、色温、亮度均匀性好，对比度高等要求；
5、抗干扰：符合IEC801规定；                                                
6、模组表面采用哑黑处理，反光率≤1%，可有效防止反光和静电，使人眼观看舒适度通过中国国家标准委要求的VICO≤1.0检测，满足视觉基本无疲劳感要求，通过168H老化稳定测试；
7、衰减率：≤10%（工作3年）；
8、机械强度/屈服强度：≥35Mpa机械强度/≥170Mpa屈服强度；
9、校正后白平衡亮度：1000cd/m2，亮度均匀性：≥99%；对比度：5000：1；                                        
10、PCB板设计：电路及表面处理采用多层盲孔设计及OSP工艺设计，同时具有抗消隐、无毛毛虫、鬼影、十字架、首行偏暗，正常画面无重影、拖影现象  ；
11、节能措施：支持智能节电设计，开启智能节电功能比没有节能45%以上，节能环保：符合能效一级标准；
12、接地电阻测试：当个模组接地电阻≤0.1Ω；
13、显示屏支持电源冗余备份，具有掉电不丢失数据功能，支持信号加密传输，防止网络恶意入侵。连续工作时间：≥7*24hrs，未发生故障；
14、阻燃：PCB阻燃等级达到UL94V-0级：塑料面板、面罩阻燃等级达到HB级；
15、对地漏电流：显示模组可承受T=60S，3000v（交流有效值），未击穿，泄漏电流I≤3.5mA/㎡；表面升温：要求表面升温需求是持续工作4小时，表面升温小于18K；
16、模组套件采用聚碳和玻璃纤维材质，无变形、无色差。可采用镀锌方管、钢、铝等材料，结构安全稳固；
17、支持多种输入信号，包含VGA、DVI、HDMI、CVBS、DP、HDBASE、光纤、网络、复合视频信号、USB等不同标准的信号接口以及不同分辨率和格式；
18、光生物安全检测：皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼睛的紫外危害曝辐射值、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测，检测结果显示无危害；
★19、以上核心参数1-18项需提供并通过CMA、ilac-MRA、CNAS认证第三方专业检测机构出具的检测报告证明文件并加盖设备制造商公章；
★20、核心认证：节能认证证书、绿色供应链管理体系证书、CCC证书、反贿赂管理体系证书、隐私信息管理体系证书、信息技术服务管理体系认证证书（扫描件加盖制造商公章）；                                                                                                                                                   21、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求。
	10497.0 
	209940 

	18
	
	压铸铝箱体
	平方
	20
	1、压铸铝箱体。
	270.0 
	5400 

	19
	
	屏体基础
	平方
	20
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
★2、为保证显示屏的安全性能投标人或显示屏厂家需具有钢结构工程专业承包叁级或以上、电子智能化工程专业承包壹级及安全生产许可证资质（提供相关证书复印件并加盖厂家公章）。
	1324.5 
	26490 

	20
	
	LED智能配电箱
	台
	1
	1、20KW配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置，具有PLC远程控制功能；
★2、配电柜须提供PLC远程智能控制软件证明，配电柜CQC证书并加盖原厂公章。
	4386.0 
	4386 

	21
	
	智能显示中心
	台
	1
	五画面、带载650万。带载650万、横向最大10240，纵向最大8292；

输入：
2xHDMI1.4、1xSDI、1DVI、1 xAudio；输出：1xSDI loop、1HDMI预览、网口x10。
	15840.0 
	15840 

	22
	
	音响
	只
	4
	★1、6寸防火喇叭单元加同轴高音；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
★2、额定功率：30/15/7.5/4W；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
★3、输入电压/功率：100V/70V/8Ω（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
4、灵敏度（1m/1W）：88db；
5、频率响应：90~20KHZ；
6、尺寸：Φ230×150MM；
7、开孔尺寸：Φ200MM。
	1717.5 
	6870 

	23
	
	功放
	台
	1
	1、采用专业数码混响IC话筒特设立体声效果，运用最新卡拉OK线路；
2、采用先进专业MP3播放技术、设USB/SD接口、红色显示屏状态显示；
3、音乐与麦克风音量限制设定功能；
4、220V强制冷风扇加强本机散热，满足长时间的工作；
5、全新的专业及多种模式数字混响.两组麦克风输入座；
6、数位式回音混响系统使歌声更加丰富自然；
7、具有特强抑制啸叫的能力，具录音输出端子可外接录音座；
8、输出功率：250W+250W；
9、输出阻抗：8Ω；
10、频率响应：20Hz-50KHz；
11、信噪比：75dB；
12、分离度：48dB；
13、总谐波失真：<0.21%1KHz；
14、电压要求：AC220V/50Hz。
	3658.5 
	3659 

	24
	
	播放服务器
	台
	1
	1、Intel I7处理器，32GB DDR4内存，120G SSD硬盘，高性能四通道专业显卡，WIN10专业版系统，千兆网卡支持网络远程唤醒远程关机功能；
2、4U工业服务器机箱。
	15120.0 
	15120 

	25
	
	移动滑轨系统
	套
	1
	1、移动LED屏滑轨装置；
2、电动机构。
	64560.0 
	64560 

	26
	
	LED屏移动控制软件 
	套
	1
	1、根据设计需要结合现场条件对于机械移动轨道控制逻辑进行定制开发。
	25965.0 
	25965 

	27
	
	视频播放器二次开发
	套
	1
	1、高清图片/视频播放内核；
2、支持播放窗口位置/大小自定义设置；
3、可通过网络接收平板及触摸屏控制命令，支持远程控制播放/暂停/下一个，支持单个/多个内容循环播放，支持开机自动播放。
	3510.0 
	3510 

	28
	
	视频脚本设计
	项
	1
	1、资料梳理；
2、方案策划；
3、脚本分镜设计。
	11760.0 
	11760 

	29
	
	数字内容
	秒
	120
	1、数字动画场景设定、数字内容视觉及三维材质设定、三维模型制作、三维材质灯光贴图、三维镜头动画场景设计制作、三维特效构成、弧幕场景合成、三维动画渲染、后期剪辑合成、后期特效制作、原创声效配音配乐、调色输出。
	2172.0 
	260640 

	30
	领导关怀
	75寸一体机
	台
	1
	1、显示尺寸：75英寸、显示面积：1654*931mm；
2、分辨率：1920*1080可升级为4K分辨率、可视角度：89/89/89/89（左/右/上/下）；
3、亮度：350cd/m2、响应时间：16.7M、工作频率：60HZ；
4、边框材质：铝合金氧化拉丝型材、3.5mm厚高强度物理钢化玻璃；
5、主机：I5（三代）CPU,4G内存，120G固态硬盘 、系统接口：DC*1  USB*2  MIC*1  RJ45*1  音频*1、工作功率：160W。
	16335.0 
	16335 

	31
	
	安装支架
	套
	1
	1、一体机专用前维护液压支架。
	994.5 
	995 

	32
	
	视频播放器二次开发
	套
	1
	1、高清图片/视频播放内核；
2、支持播放窗口位置/大小自定义设置；
3、可通过网络接收平板及触摸屏控制命令，支持远程控制播放/暂停/下一个，支持单个/多个内容循环播放，支持开机自动播放。
	3510.0 
	3510 

	33
	
	视频脚本设计
	项
	1
	1、资料梳理；
2、方案策划；
3、脚本分镜设计。
	11760.0 
	11760 

	34
	
	数字内容
	秒
	90
	1、数字动画场景设定、数字内容视觉及三维材质设定、三维模型制作、三维材质灯光贴图、三维镜头动画场景设计制作、三维特效构成、弧幕场景合成、三维动画渲染、后期剪辑合成、后期特效制作、原创声效配音配乐、调色输出。
	2172.0 
	195480 

	35
	规划政策
	55寸OLED透明触摸屏
	台
	4
	1、55寸OLED显示屏，LG屏，滑轨屏定制专用结构，隐藏式接线。定制造型，参考图；
2、电脑配置：i5+4G+128G SSD，双网专工；
3、屏幕分辨率：1920*1080；
4、预装WIN7旗舰版/win10专业版操作系统。
	63405.0 
	253620 

	36
	
	迷你播放主机
	台
	4
	1、Intel I5处理器，8GB DDR4内存，120G SSD硬盘，4G独立显卡；
2、迷你机箱，WIN10专业版系统；
3、千兆网卡支持网络远程唤醒远程关机功能。
	4455.0 
	17820 

	37
	
	音响
	只
	4
	★1、6寸防火喇叭单元加同轴高音；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
★2、额定功率：30/15/7.5/4W；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
★3、输入电压/功率：100V/70V/8Ω（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
4、灵敏度（1m/1W）：88db；
5、频率响应：90~20KHZ；
6、尺寸：Φ230×150MM；
7、开孔尺寸：Φ200MM。
	1717.5 
	6870 

	38
	
	功放
	台
	1
	1、采用专业数码混响IC话筒特设立体声效果，运用最新卡拉OK线路；
2、采用先进专业MP3播放技术、设USB/SD接口、红色显示屏状态显示；
3、音乐与麦克风音量限制设定功能；
4、220V强制冷风扇加强本机散热，满足长时间的工作；
5、全新的专业及多种模式数字混响.两组麦克风输入座；
6、数位式回音混响系统使歌声更加丰富自然；
7、具有特强抑制啸叫的能力，具录音输出端子可外接录音座；
8、输出功率：250W+250W；
9、输出阻抗：8Ω；
10、频率响应：20Hz-50KHz；
11、信噪比：75dB；
12、分离度：48dB；
13、总谐波失真：<0.21%1KHz；
14、电压要求：AC220V/50Hz。
	3658.5 
	3659 

	39
	
	触摸软件UI界面设计
	套
	4
	1、根据需求制作触摸一体机设计，包含三级以内程序UI设计。
	5727.0 
	22908 

	40
	
	触摸屏互动软件
	套
	4
	1、基于WINDOWS开发，主逻辑编程，Unity开发引擎；
2、VisualStudio开发环境；
3、TUIO协议开发多点触控；
4、Socket局域网通信；
5、使用DoTween工具实现二维控件的动态效果；
6、使用AVProVideo开发视频播放控制架构；
7、EasyTouch触屏辅助操控工具。
	46350.0 
	185400 

	41
	战略定位
	32寸触摸一体机
	台
	4
	1、显示尺寸：32英寸、显示面积：698*392mm；
2、分辨率：1920*1080、可视角度：89/89/89/89（左/右/上/下）；
3、亮度：350cd/m2、响应时间：16.7M、工作频率：60HZ；
4、触控方案：电容触摸、触控点数：10点、触控次数：50万次以上；
5、边框材质：铝合金氧化拉丝型材、3.5mm厚高强度物理钢化玻璃；
6、主机：I5(三代)CPU,8G内存，120G固态硬盘 、系统接口：DC*1  USB*2 MIC*1  RJ45*1  音频*1、工作功率：50W。
	6315.0 
	25260 

	42
	
	触摸软件UI界面设计
	套
	4
	1、根据需求制作触摸一体机设计，包含三级以内程序UI设计。
	5727.0 
	22908 

	43
	
	触摸屏互动软件
	套
	4
	1、基于WINDOWS开发，主逻辑编程，Unity开发引擎；
2、VisualStudio开发环境；
3、TUIO协议开发多点触控；
4、Socket局域网通信；
5、使用DoTween工具实现二维控件的动态效果；
6、使用AVProVideo开发视频播放控制架构；
7、EasyTouch触屏辅助操控工具。
	46350.0 
	185400 

	44
	
	室内全彩微阵列显示
	平方
	18
	1、像素点间距：≤1.86mm、像素密度≥288906点/㎡；
2、平整度：≤0.05mm，工作噪音声压级：工作噪音在方圆 1 米处最大噪声＜6db；                                           
3、驱动器件：支持通过配套软件调节刷新率设置、支持3840刷新；    
4、逐点校正：支持单点亮色度校正，校正后亮度损失＜10%，支持HDR高动态光照渲染技术以及自动gamma校正技术，LED显示效果符合4K超高清显示、色温、亮度均匀性好，对比度高等要求；
5、抗干扰：符合IEC801规定；                                                
6、模组表面采用哑黑处理，反光率≤1%，可有效防止反光和静电，使人眼观看舒适度通过中国国家标准委要求的VICO≤1.0检测，满足视觉基本无疲劳感要求，通过168H老化稳定测试；
7、衰减率：≤10%（工作3年）；
8、机械强度/屈服强度：≥35Mpa机械强度/≥170Mpa屈服强度；
9、校正后白平衡亮度：1000cd/m2，亮度均匀性：≥99%；对比度：5000：1；                                        
10、PCB板设计：电路及表面处理采用多层盲孔设计及OSP工艺设计，同时具有抗消隐、无毛毛虫、鬼影、十字架、首行偏暗，正常画面无重影、拖影现象  ；
11、节能措施：支持智能节电设计，开启智能节电功能比没有节能45%以上，节能环保：符合能效一级标准；
12、接地电阻测试：当个模组接地电阻≤0.1Ω；
13、显示屏支持电源冗余备份，具有掉电不丢失数据功能，支持信号加密传输，防止网络恶意入侵。连续工作时间：≥7*24hrs，未发生故障；
14、阻燃：PCB阻燃等级达到UL94V-0级：塑料面板、面罩阻燃等级达到HB级；
15、对地漏电流：显示模组可承受T=60S，3000v（交流有效值），未击穿，泄漏电流I≤3.5mA/㎡；表面升温：要求表面升温需求是持续工作4小时，表面升温小于18K；
16、模组套件采用聚碳和玻璃纤维材质，无变形、无色差。可采用镀锌方管、钢、铝等材料，结构安全稳固；
17、支持多种输入信号，包含VGA、DVI、HDMI、CVBS、DP、HDBASE、光纤、网络、复合视频信号、USB等不同标准的信号接口以及不同分辨率和格式；
18、光生物安全检测：皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼睛的紫外危害曝辐射值、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测，检测结果显示无危害；
★19、以上核心参数1-18项需提供并通过CMA、ilac-MRA、CNAS认证第三方专业检测机构出具的检测报告证明文件并加盖设备制造商公章；
★20、核心认证：节能认证证书、绿色供应链管理体系证书、CCC证书、反贿赂管理体系证书、隐私信息管理体系证书、信息技术服务管理体系认证证书（扫描件加盖制造商公章）；                                                                                                                                                   21、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求。
	10743.0 
	193374 

	45
	
	配电箱
	台
	1
	1、20KW配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置，具有PLC远程控制功能；
★2、配电柜须提供PLC远程智能控制软件证明，配电柜CQC证书并加盖原厂公章。
	4809.0 
	4809 

	46
	
	屏体基础
	平方
	18
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
★2、为保证显示屏的安全性能投标人或显示屏厂家需具有钢结构工程专业承包叁级或以上、电子智能化工程专业承包壹级及安全生产许可证资质（提供相关证书复印件并加盖厂家公章）。
	1324.5 
	23841 

	47
	
	智能显示中心
	台
	1
	1、五画面、带载650万。带载650万、横向最大10240，纵向最大8292；
2、输入：2xHDMI1.4、1xSDI、1DVI、1 xAudio；输出：1xSDI loop、1HDMI预览、网口x10。
	15840.0 
	15840 

	48
	
	播放服务器
	台
	1
	1、Intel I7处理器，32GB DDR4内存，120G SSD硬盘，高性能四通道专业显卡，WIN10专业版系统，千兆网卡支持网络远程唤醒远程关机功能；
2、4U工业服务器机箱。
	18495.0 
	18495 

	49
	
	音响
	只
	2
	★1、6寸防火喇叭单元加同轴高音；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
★2、额定功率：30/15/7.5/4W；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
★3、输入电压/功率：100V/70V/8Ω（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
4、灵敏度（1m/1W）：88db；
5、频率响应：90~20KHZ；
6、尺寸：Φ230×150MM；
7、开孔尺寸：Φ200MM。
	1717.5 
	3435 

	50
	
	功放
	台
	1
	1、采用专业数码混响IC话筒特设立体声效果，运用最新卡拉OK线路；
2、采用先进专业MP3播放技术、设USB/SD接口、红色显示屏状态显示；
3、音乐与麦克风音量限制设定功能；
4、220V强制冷风扇加强本机散热，满足长时间的工作；
5、全新的专业及多种模式数字混响.两组麦克风输入座；
6、数位式回音混响系统使歌声更加丰富自然；
7、具有特强抑制啸叫的能力，具录音输出端子可外接录音座；
8、输出功率：250W+250W；
9、输出阻抗：8Ω；
10、频率响应：20Hz-50KHz；
11、信噪比：75dB；
12、分离度：48dB；
13、总谐波失真：<0.21%1KHz；
14、电压要求：AC220V/50Hz。
	3658.5 
	3659 

	51
	
	视频播放器二次开发
	套
	1
	1、高清图片/视频播放内核；
2、支持播放窗口位置/大小自定义设置；
3、可通过网络接收平板及触摸屏控制命令，支持远程控制播放/暂停/下一个，支持单个/多个内容循环播放，支持开机自动播放。
	3510.0 
	3510 

	52
	
	视频脚本设计
	项
	1
	1、资料梳理；
2、方案策划；
3、脚本分镜设计。
	11760.0 
	11760 

	53
	
	数字内容
	秒
	90
	1、数字动画场景设定、数字内容视觉及三维材质设定、三维模型制作、三维材质灯光贴图、三维镜头动画场景设计制作、三维特效构成、弧幕场景合成、三维动画渲染、后期剪辑合成、后期特效制作、原创声效配音配乐、调色输出。
	2172.0 
	195480 
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	步入式沙盘区
	墙面全彩微阵列显示
	平方
	140
	1、像素点间距：≤1.86mm、像素密度≥288906点/㎡；
2、平整度：≤0.05mm，工作噪音声压级：工作噪音在方圆 1 米处最大噪声＜6db；                                           
3、驱动器件：支持通过配套软件调节刷新率设置、支持3840刷新；    
4、逐点校正：支持单点亮色度校正，校正后亮度损失＜10%，支持HDR高动态光照渲染技术以及自动gamma校正技术，LED显示效果符合4K超高清显示、色温、亮度均匀性好，对比度高等要求；
5、抗干扰：符合IEC801规定；                                                
6、模组表面采用哑黑处理，反光率≤1%，可有效防止反光和静电，使人眼观看舒适度通过中国国家标准委要求的VICO≤1.0检测，满足视觉基本无疲劳感要求，通过168H老化稳定测试；
7、衰减率：≤10%（工作3年）；
8、机械强度/屈服强度：≥35Mpa机械强度/≥170Mpa屈服强度；
9、校正后白平衡亮度：1000cd/m2，亮度均匀性：≥99%；对比度：5000：1；                                        
10、PCB板设计：电路及表面处理采用多层盲孔设计及OSP工艺设计，同时具有抗消隐、无毛毛虫、鬼影、十字架、首行偏暗，正常画面无重影、拖影现象；
11、节能措施：支持智能节电设计，开启智能节电功能比没有节能45%以上，节能环保：符合能效一级标准；
12、接地电阻测试：当个模组接地电阻≤0.1Ω；
13、显示屏支持电源冗余备份，具有掉电不丢失数据功能，支持信号加密传输，防止网络恶意入侵。连续工作时间：≥7*24hrs，未发生故障；
14、阻燃：PCB阻燃等级达到UL94V-0级：塑料面板、面罩阻燃等级达到HB级；
15、对地漏电流：显示模组可承受T=60S，3000v（交流有效值），未击穿，泄漏电流I≤3.5mA/㎡；表面升温：要求表面升温需求是持续工作4小时，表面升温小于18K；
16、模组套件采用聚碳和玻璃纤维材质，无变形、无色差。可采用镀锌方管、钢、铝等材料，结构安全稳固；
17、支持多种输入信号，包含VGA、DVI、HDMI、CVBS、DP、HDBASE、光纤、网络、复合视频信号、USB等不同标准的信号接口以及不同分辨率和格式；
18、光生物安全检测：皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼睛的紫外危害曝辐射值、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测，检测结果显示无危害；
★19、以上核心参数1-18项需提供并通过CMA、ilac-MRA、CNAS认证第三方专业检测机构出具的检测报告证明文件并加盖设备制造商公章；
★20、核心认证：节能认证证书、绿色供应链管理体系证书、CCC证书、反贿赂管理体系证书、隐私信息管理体系证书、信息技术服务管理体系认证证书（扫描件加盖制造商公章）；                                                                                                                                                   21、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求。
	11413.5 
	1597890 

	55
	
	屏体基础
	平方
	140
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
★2、为保证显示屏的安全性能投标人或显示屏厂家需具有钢结构工程专业承包叁级或以上、电子智能化工程专业承包壹级及安全生产许可证资质（提供相关证书复印件并加盖厂家公章）。
	1324.5 
	185430 
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	配电箱
	台
	1
	1、100KW配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置，具有PLC远程控制功能；
★2、配电柜须提供PLC远程智能控制软件证明，配电柜CQC证书并加盖原厂公章。
	11100.0 
	11100 
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	智能显示中心
	台
	1
	                                                                                                                                               1、采用4U金属机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中的IP20；
2、板卡接入功能：单台最大支持同时接入4个输入卡和2个输出卡，单路光纤最大支持8路网口数据，可同时支持网口传输和光口传输，板卡支持光口和网口之间的复制/热备；
3、自检功能：支持自检功能，包括运行情况、CPU、内存、EMMC、交叉点通信、电压、温度等状态检测；
4、二合一网口输出卡分辨率：单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为10240*1016或1016*10240，整卡带载最高可达1040万像素点；单机最多可同时接入2个二合一网口输出卡，输出可直接连接LED显示屏显示，无需其他设备；
5、输入/输出子卡：DVI 输入板卡可实现单链路（SL）和双链路（DL）两种输入模式的实时切换，既支持 4 路 2560*972@60Hz 或 2 路 3840×1080@60Hz 同时接入，也支持 10bit视频源输入；DVI 和 HDMI 输出卡 2K 视频输出接口输出视频宽度或高度最大支持 2560 像素，单张 DVI 和 HDMI 输出卡支持最大分辨率为 10240*972@60Hz 或 884*1024@60Hz；
6、屏幕拼接功能：DVI和HDMI输出卡最大支持创建4个屏幕，单台样机最大支持创建8个屏幕；支持非规则建屏，可单卡单接口建屏；
★7、图层设置：单个输出板卡最大支持16个图层，每个图层可放大到4K显示；支持图层在输出接口漫游，可进行图层参数设置，包括：无极缩放、图层画面截取、水平和垂直镜像翻转、冻结、叠加、图层优先级；可对图层无极缩放、图层全屏和自适应接口全屏（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
8、场景功能：支持设置2000个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，场景调取响应速度不大于60ms；支持多场景分组和场景一键轮巡；
★9、预监回显功能：支持对所有输入源同时预监，支持对所有输出进行回显（包含IP流回显）（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）；
10、4K输入/输出：4K输入卡DP接口和HDMI接口支持4096*2160@60Hz，RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4、YCbCr4:2:2格式视频图像，DP接口支持10bit视频接入；
11、热插拔功能：支持板卡热插拔功能，设备无需重启和设置，更换板卡后自动恢复之前的图层数据，图像显示正常；
12、用户权限管理功能：支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限；
13、多用户操作功能：支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作；
14、多操作系统访问功能：支持在Windows、麒麟（Kylin）、 iOS、 Android、 Linux操作系统访问设备及交互操作；
15、图像延迟：视频输入源为60Hz时，从视频源输入到LED屏显示的图像延迟时间不大于16ms；
16、输入源截取功能：支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源，不影响输入源的使用；
17、3D显示功能：搭配二合一网口输出卡，配合使用3D眼镜和外置发射器（内置3D片源），可在外接普通LED显示屏上显示3D效果。                                                                                                    
	178425.0 
	178425 
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	5.1音响系统
	套
	1
	1、5.1声道影院专用音响系统含影院功放。
	27015.0 
	27015 
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	播控服务器
	台
	1
	1、 支持2路DP-OUT，单路最大支持3840×2160@60Hz，支持1路DVI-Monitor，最大支持4096×2160@30Hz；支持1路DVI-Monitor，最大支持1920×1200@60Hz；支持1路3.5mm音频输出，1路3.5mm麦克风输入，1路3.5mm音频输入；
2、 标准4U服务器级电源及机箱，包含8个USB接口、1个PS/2 键鼠接口和1个RJ45（1000M）千兆控制网口，输入电源：100—240V AC~50/60Hz 0.6A，工作温度：0-45℃，外形尺寸：482（宽）×177.6（高）×450（深）mm； 
★3、超高分云播控服务器支持ffmpeg软件解码和DXVA8K硬件解码技术，支持DX9、DX11、OpenGL渲染引擎，有效降低CPU占用率，充分利用专业图形显卡性能，实现对4K、双4K、8K、16K、32K屏幕的点对点显示和4K、8K素材的流畅无损播控，支持16K超长字幕点对点流畅播放，支持内容打折和首尾相接功能。服务器支持扩展增加显卡，单机支持双显卡、三显卡、四显卡级联拼接输出，单台服务器即可实现双8K、三8K、16K屏幕点对点显示；（提供第三方检测报告）；
★4、超高分云播控服务器内置毫秒级同步播放器，多台设备拼接级联输出，同步精度≥1/1500秒，多机级联工作时，服务器可分别设置为控制端、控备端、主端、备端、显示端5种工作模式，显示端输出画面始终和主端输出画面保持帧同步状态，控制端对主端和显示端进行集中管控，备端对主端输出画面做备份，控备端对控制端做备份，实现全链路双备份，无缝切换，保障现场活动的显示安全；（提供第三方检测报告）；
5、 支持2010年到2019年版本的PPT、Word、Excel播放，支持在服务器端和平板端控制PPT翻页，支持自定义分辨率，支持ppt动画模式，支持ppt联动预览下一页，支持页码输出，支持用翻页笔控制PPT翻页；
6、 支持对网页、网络流媒体的播放与控制，对打开的网页可以进行后续的访问操作比如搜索、键入、跳转等，可以控制网页的显示尺寸；播放网页流媒体时可以对显示部分进行裁剪；
7、 支持用户权限管理，共可分为管理员、讲解员和云中控三种模式，根据现场的需求以及用户职能进行权限分级，可设置账户拥有一个或多个模式权限，每种账户可以自定义配置登录密码，即刻生效；系统启动时输入密码，即可进入登录密码对应的账户并可选择进入对应账户拥有权限的模式；
8、 支持播放列表管理，在设置播放列表的时候，列表素材进场出场都支持百叶窗、棋盘、扇形、轮子等14种转场特效切换，且每个素材的播放时长都可以按播放次数和播放时间来选择；
9、 支持图片、视频、office、采集卡、NDI、截屏、自定义表格、网络流素材类型批量生成预案，支持对图片进行优化，设置好分辨率后，高于此分辨率的图片会自动等比例优化；
10、 支持预案之间循环或者跳转播放，设置播放模式，可选择该预案的播放次数或播放时长，播放结束时可指定切换某一个预案或者下一个预案或者定格在最后一帧；
11、 支持对画面进行裁剪，根据现场需求截取素材的一部分进行显示，支持拉伸模式即裁剪后素材会放大显示在整个窗口上，还支持拉伸模式即裁剪掉的部分不输出，未裁剪部分正常显示且比例、位置不变；
12、 支持根据预案中素材的播放进度，对周边设备发送控制指令，实现视频内容与外围设备的联动控制；
13、 支持语音模块的接入，实现语音控制屏幕的亮度调节、PPT翻页和场景切换等功能；
★14、超高分云播控服务器支持界面自定义编辑定时计划任务，可指定日期、指定星期执行场景预案或关机命令，形成任务列表自动执行，实现无人值守；支持定时关机，指定每天的指定时间定时关机，省去每天工作重复枯燥，可以输出标语，自定义在软件开启时候的默认画面和标语。支持设置开机自启动，并且可设置自动打开上次结束时所打开的工程并播放，提高了使用的便捷性；支持锁屏密码，即刻生效，锁屏后，软件界面不可操作，有效防止误触误操，只有输入对应密码才可以解除锁屏状态密码自动保存在软件安装位置的pwd.ini文件里面。支持自动备份，软件会周期性的自动备份，防止在编辑工程的时候意外关闭软件造成数据丢失间隔时间可自定义设置；（提供第三方检测报告）；
15、 为避免重要素材泄露，超高分云播控服务器支持KPF技术对素材格式进行私有化转码。服务器转码时可设置私有格式的素材只允许在该类服务器上播放或只允许在指定设备上播控，转码支持对视频设置密码加密，播放视频和二次转码时必须输入对应密码；
★16、超高分云播控服务器具备屏幕管理功能，画布1 :1映射实际屏幕布局，可根据需求将屏幕设置为不规则的形状，实现异形显示，内容免分割，不需要考虑内容分割、旋转、头尾重复等琐碎问题：针对于墙角屏的场景，软件支持墙角屏模式，通过屏幕异形布局，在软件内模拟出墙角屏，不需要定制素材即可实现单一素材的三维效果显示；不需要定制素材，可以直接将画面镜像，并且可以选择水平镜像或者垂直镜像。支持虚拟屏幕，实现摄像拼接，摄像特写，直播截取，异形播放等效果，支持多边形切片；（提供第三方检测报告）；
★17、超高分云播控服务器具备实时模式和预编模式两种模式管理，并且预编的画面与实时画面可以同时预览，预编模式下可在不影响输出的基础上，完成对素材以及场景的预先编辑： 在确认无误之后一键推送上屏；支持对视频进行倍速播放，最慢0.1倍速，最快4倍速，为方便现场效果精确调整，必须支持集体Seek和逐帧调节视频进度：可以将播放的多个视频的音频单独输出到不同功放，实现多视频音频独立输出支持最多20个声卡的同时输出，任意声道映射；（提供第三方检测报告）；
18、预案时间线双模
支持预案和时间线双模式播控。预案模式人性化交互，简单易用，多媒体文件的图层开窗、播放模式、尺寸位置、旋转角度、透明度、镜像、边框、分屏布局、播放顺序相关参数编辑设置可以直接保存场景预案，单屏、分屏场景支持一键淡入淡出切换，且切换时间可调；时间线模式精准控制，灵巧专业，支持精准时间刻度的线性编辑和控制，在时间线上叠加图层和指令，用于控制屏幕画面的显示和外围设备联控。
	38797.5 
	38798 
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	视频播放器二次开发
	套
	1
	1、高清图片/视频播放内核；
2、支持播放窗口位置/大小自定义设置；
3、可通过网络接收平板及触摸屏控制命令，支持远程控制播放/暂停/下一个，支持单个/多个内容循环播放，支持开机自动播放。
	3510.0 
	3510 
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	视频脚本设计
	项
	1
	1、资料梳理；
2、方案策划；
3、脚本分镜设计。
	11760.0 
	11760 
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	数字内容
	秒
	180
	1、数字动画场景设定、数字内容视觉及三维材质设定、三维模型制作、三维材质灯光贴图、三维镜头动画场景设计制作、三维特效构成、弧幕场景合成、三维动画渲染、后期剪辑合成、后期特效制作、原创声效配音配乐、调色输出。
	2172.0 
	390960 
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	投影机
	台
	5
	1、激光工程投影机，投影技术3LCD技术，面板尺寸≥0.76英寸；
2、中心亮度≥9200流明，色彩亮度≥8500流明；
3、对比度≥2500000:1（符合ISO21118标准）；
4、标准分辨率WUXGA（1920*1200），支持4K增强技术；
5、采用免维护激光光源，正常模式寿命≥20000小时；
★6、至少10种原装镜头可选，投射比范围最小可至0.35 （官网截图为准，加盖原厂公章）；
★7、支持选配0.35投射比超短焦零偏移镜头 （官网截图为准，加盖原厂公章）；
8、支持USB存储器，无需PC也可投影USB存储的图像和视频；
9、搭配原厂外置摄像头，自动调节多个投影画面色彩一致；
10、丰富的端口设计，包含HDMI和DVI-D、RGB接口、USB等输入端口，支持HD-BaseT超远距离传输接口；
11、支持NFC近场传输功能，只需移动设备接近投影机NFC接收器，就可在投影机关机状态下查看和设置投影机信息（包括错误代码查询）；
12、支持几何校正（点校正，折角，曲面校正）；自带边缘融合功能；
13、支持亮度可调节功能，精确到1%的亮度调节，调节范围8%—100%；
14、支持自带无线投影功能；
★15、质保要求：拒绝OEM产品，整机含光源五年或20000小时保修（提供原厂售后质保函、产品检测报告，加盖原厂公章）。
	82545.0 
	412725 

	64
	
	投影机镜头
	个
	5
	1、镜头品牌与投影机统一；依据画面现场需求选择；
2、投射比范围最小可至0.35：1。
	29289.0 
	146445 

	65
	
	工程专用支架
	套
	5
	1、工程机专用吊架，规格按需定制。
	492.0 
	2460 

	66
	
	视频延长器
	套
	5
	1、通过一根6类网线延长视频信号，传输距离不小于70米；
2、DVI接口，支持HDBaseT传输，支持1920x1200@60Hz。
	5985.0 
	29925 

	67
	
	融合服务器
	台
	1
	1、Intel I7处理器，32GB DDR4内存，120G SSD硬盘，高性能四通道专业显卡；
2、4U工业服务器机箱，WIN10专业版系统，千兆网卡支持网络远程唤醒远程关机功能。
	16380.0 
	16380 

	68
	
	融合软件
	通道
	5
	1、超高清输出：单机最高支持8K×4K输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码，可轻松完成大分辨率显示系统的点对点显示；

2、创意拼接显示：支持图像的任意分割重组、几何变形与旋转，完成不同形状、角度的拼接显示；

3、联机同步：同时多机同步技术可以保证输出画面严格同步无撕裂，支持Nvidia Gsync同步卡和AMD S400同步卡；

4、自动融合：通过摄像头反馈画面快速解决平面、弧形幕、球幕等规则模型的融合显示；

5、支持多屏宝：通过切片方式将4K信号进行分割给到四台投影机之间相互融合，以提高通道利用率；

6、视频加密：播控助手中自带的加密格式可对播放视频进行加密，为视频的版权提供安全保护；

7、万能解码：超强解码器，支持几乎所有现今的视频格式，内置优化解码；

8、中控控制：中控分为输出和输入控制，输出控制支持输出TCP、UDP命令、网络继电器、DMX512、MTC和LTC时间码等控制其他设备，输入控制支持DMX512、LTC时间码、MIDI时间码和传感器输入等可由计算机、中控及灯光控台进行操控，实现软件与周边设备的联动，整体控制等需求；

9、移动控制端APP-ccMAX：软件配备强大的移动控制端APP-ccMAX，支持自定义按钮、界面布局、自定义场景等功能，可以实现对展厅设备的集中管控，快捷操作；

10、切片：支持对输出或者虚拟屏幕进行切片处理，可以切割为任意多边形并且支持顶点变换，实现各种异形创意显示需求；

11、2.媒体遮罩：可添加遮罩模板，使画面呈现特殊形状例如圆形、星形，同时支持自定义遮罩模板。在自定义遮罩中，可以编辑顶点的坐标位置；

12、支持特定抠像：调整R、G、B值，能够实时对画面特定颜色抠像进行效果输出，可调整门限值和平滑度，自定义抠像的区域；

13、效果切换：在不同的画面或场景间完成切换时，可灵活调整画面的缩放、位置、旋转、淡入淡出、透明度和对比度等效果，实现多种效果切换；

★14、时间线模式：时间线上可任意添加多个图层画面，包括外部视频信号、流媒体以及本地的视频、图片、文本，并可对这些媒体信息进行实时的编辑（如透明度调节、文字编辑、形状轨迹修改等）（提供功能截图证明并加盖原厂公章，本项需提供第三方认证产品备案测试报告）；

15、节目预览：在舞台实时预览模式下，通过时间线或窗口编辑节目后，节目画面可在本地预览窗口中显示出来；

★16、虚拟屏幕：虚拟屏幕中的画面可直接作为素材使用，虚拟屏幕尺寸、旋转等效果可自由调节。添加虚拟屏幕，对画面进行分割再拼接，实现更多创意显示如做摄像拼接、摄像特写、直播截取、异形屏播放等。（提供功能截图证明并加盖原厂公章，本项需提供第三方认证产品备案测试报告）；

17、开关机脚本：设置开关机脚本，无需人员值守，自动实现控制端播放控制，脚本设置简单便捷。可通过同步脚本将其同步到显示端服务器，实现显示端脱机操作；

18、桌面融合：支持单机最大16通道的桌面融合，完美配合互动程序完成互动交互显示；

19、支持spout：支持spout接口的互动对接，能使用spout接口协议完成互动画面的本机传输与播放，解决采集卡的延迟和通道限制；

★20、主备模式：主备模式同时输出，保障画面输出过程的完整性，如遇到突发情况，备端自动切换使用，防止出现信号中断情况并保证输出和主端同步。（提供功能截图证明并加盖原厂公章，本项需提供第三方认证产品备案测试报告）

21、多声道音频解码输出：支持自定义声道，最高支持7.1声道播放；可实现多声道单独映射和4种立体声模板；

22、外部信号采集：信息采集包括网络采集和采集卡两种： 网络采集支持NDI采集、RTSP网络流采集；采集卡采集可自选格式、低延时模式和美颜，最大支持8路2K或4路4K信号采集；

23、设备状态监控：设备 管理中显示服务器所连接的显示设备信息，包括：服务器的CPU、内存使用率，渲染帧率和屏幕使用状态等，支持自动记录服务器工作日志；

24、支持的媒体格式：

视频：avi wmv rmvb rm mp4 3gp mpg mpeg mov mkv m2v ts mts m2t m2ts flv f4v m4v dat vob webm

音频：mp3 wav wma ape flac aac amr ogg m4a

图像：bmp jpg jpeg png ico tiff cur tif gif

文本：滚动和静止的文字播放方式，背景透明可叠加任意画面并支持文字效果编辑；

25、计划任务：可制定未来特定时间的时间线播放、节目播放、输出管理和其他任务，实现每周固定循环或固定时间切换节目播放内容；

26、DMX记录器：通过录制灯控台DMX灯光程序，将其记录为.dmx工程文件，将记录文件添加到输入控制后实现画面播放控制；

27、灯库模式：窗口和灯控台每个域的40个通道相关联，通道和节目节点的属性相关联。灯控台连接服务器，根据实际情况控制画面播放和效果调整；

28、直播推流：支持将输出屏幕中的画面，通过RTMP协议进行推流；

★29、投影融合：添加融合带将投影机光路重合的区域进行亮度调节处理，使融合区域的画面亮度与非融合区域保持一致。（提供功能截图证明并加盖原厂公章，本项需提供第三方认证产品备案测试报告）。
	3400.5 
	17003 

	69
	
	拼接处理器
	台
	1
	1、2路DP输入，6路HDMI输出，跨屏显示，大桌面显示功能。
	18555.0 
	18555 

	70
	
	视频播放器二次开发
	套
	1
	1、高清图片/视频播放内核；
2、支持播放窗口位置/大小自定义设置；
3、可通过网络接收平板及触摸屏控制命令，支持远程控制播放/暂停/下一个，支持单个/多个内容循环播放，支持开机自动播放。
	3510.0 
	3510 

	71
	
	视频脚本设计
	项
	1
	1、资料梳理；
2、方案策划；
3、脚本分镜设计。
	11760.0 
	11760 

	72
	
	数字内容
	秒
	180
	1、数字动画场景设定、数字内容视觉及三维材质设定、三维模型制作、三维材质灯光贴图、三维镜头动画场景设计制作、三维特效构成、弧幕场景合成、三维动画渲染、后期剪辑合成、后期特效制作、原创声效配音配乐、调色输出。
	2172.0 
	390960 

	73
	
	49寸触摸一体机
	台
	1
	1、显示尺寸：49英寸、显示面积：1095.84*615.79mm；
2、分辨率：1920*1080、可视角度：89/89/89/89（左/右/上/下）、亮度：350cd/m2；
3、响应时间：16.7M、工作频率：60HZ；
4、触控方案：电容触摸、触控点数：10点、触控次数：50万次以上；
5、边框材质：铝合金氧化拉丝型材、3.5mm厚高强度物理钢化玻璃；
6、主机：I5（三代）CPU,4G内存，120G固态硬盘 、系统接口：DC*1  USB*2  MIC*1  RJ45*1  音频*1、工作功率：90W。
	8715.0 
	8715 

	74
	
	触摸软件UI界面设计
	套
	1
	1、根据需求制作触摸一体机设计，包含三级以内程序UI设计。
	5727.0 
	5727 

	75
	
	触摸屏互动软件
	套
	1
	1、基于WINDOWS开发，主逻辑编程，Unity开发引擎；
2、VisualStudio开发环境；
3、TUIO协议开发多点触控；
4、Socket局域网通信；
5、使用DoTween工具实现二维控件的动态效果；
6、使用AVProVideo开发视频播放控制架构；
7、EasyTouch触屏辅助操控工具。
	46350.0 
	46350 

	76
	
	沙盘模型
	平方
	300
	1、沙盘模型定制约300平方，具体需参考设计功能要求。
	4240.5 
	1272150 

	77
	
	沙盘LED屏幕联动软件 
	套
	1
	2、沙盘LED屏幕联动软件，实现画面同步，特效拼接，沙盘机械升降等。 
	13257.0 
	13257 

	78
	明星企业
	投影机
	台
	2
	1、激光工程投影机，投影技术3LCD技术，面板尺寸≥0.76英寸；
2、中心亮度≥9200流明，色彩亮度≥8500流明；
3、对比度≥2500000:1（符合ISO21118标准）；
4、标准分辨率WUXGA（1920*1200），支持4K增强技术；
5、采用免维护激光光源，正常模式寿命≥20000小时；
★6、至少10种原装镜头可选，投射比范围最小可至0.35 （官网截图为准，加盖原厂公章）；
★7、支持选配0.35投射比超短焦零偏移镜头 （官网截图为准，加盖原厂公章）；
8、支持USB存储器，无需PC也可投影USB存储的图像和视频；
9、搭配原厂外置摄像头，自动调节多个投影画面色彩一致
10、丰富的端口设计，包含HDMI和DVI-D、RGB接口、USB等输入端口，支持HD-BaseT超远距离传输接口；
11、支持NFC近场传输功能，只需移动设备接近投影机NFC接收器，就可在投影机关机状态下查看和设置投影机信息（包括错误代码查询）；
12、支持几何校正（点校正，折角，曲面校正）；自带边缘融合功能；
13、支持亮度可调节功能，精确到1%的亮度调节，调节范围8%—100%；
14、支持自带无线投影功能；
★15、质保要求：拒绝OEM产品，整机含光源五年或20000小时保修（提供原厂售后质保函、产品检测报告，加盖原厂公章）。
	81045.0 
	162090 

	79
	
	投影机镜头
	个
	2
	1、镜头品牌与投影机统一；依据画面现场需求选择；
2、投射比范围最小可至0.35：1。
	29295.0 
	58590 

	80
	
	工程专用支架
	套
	2
	1、工程机专用吊架，规格按需定制。
	492.0 
	984 

	81
	
	视频延长器
	套
	2
	1、通过一根6类网线延长视频信号，传输距离不小于70米；
2、DVI接口，支持HDBaseT传输，支持1920x1200@60Hz。
	5685.0 
	11370 

	82
	
	融合服务器
	台
	1
	1、Intel I7处理器，32GB DDR4内存，120G SSD硬盘，高性能四通道专业显卡；
2、4U工业服务器机箱，WIN10专业版系统；
3、千兆网卡支持网络远程唤醒远程关机功能。
	16380.0 
	16380 

	83
	
	融合软件
	通道
	2
	1、超高清输出：单机最高支持8K×4K输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码，可轻松完成大分辨率显示系统的点对点显示；

2、创意拼接显示：支持图像的任意分割重组、几何变形与旋转，完成不同形状、角度的拼接显示；

3、联机同步：同时多机同步技术可以保证输出画面严格同步无撕裂，支持Nvidia Gsync同步卡和AMD S400同步卡；

4、自动融合：通过摄像头反馈画面快速解决平面、弧形幕、球幕等规则模型的融合显示；

5、支持多屏宝：通过切片方式将4K信号进行分割给到四台投影机之间相互融合，以提高通道利用率；

6、视频加密：播控助手中自带的加密格式可对播放视频进行加密，为视频的版权提供安全保护；

7、万能解码：超强解码器，支持几乎所有现今的视频格式，内置优化解码；

8、中控控制：中控分为输出和输入控制，输出控制支持输出TCP、UDP命令、网络继电器、DMX512、MTC和LTC时间码等控制其他设备。输入控制支持DMX512、LTC时间码、MIDI时间码和传感器输入等可由计算机、中控及灯光控台进行操控，实现软件与周边设备的联动，整体控制等需求；

9、移动控制端APP-ccMAX：软件配备强大的移动控制端APP-ccMAX，支持自定义按钮、界面布局、自定义场景等功能，可以实现对展厅设备的集中管控，快捷操作；

10、切片：支持对输出或者虚拟屏幕进行切片处理，可以切割为任意多边形并且支持顶点变换，实现各种异形创意显示需求；

11、2.媒体遮罩：可添加遮罩模板，使画面呈现特殊形状例如圆形、星形，同时支持自定义遮罩模板。在自定义遮罩中，可以编辑顶点的坐标位置；

12、支持特定抠像：调整R、G、B值，能够实时对画面特定颜色抠像进行效果输出，可调整门限值和平滑度，自定义抠像的区域；

13、效果切换：在不同的画面或场景间完成切换时，可灵活调整画面的缩放、位置、旋转、淡入淡出、透明度和对比度等效果，实现多种效果切换；

★14、时间线模式：时间线上可任意添加多个图层画面，包括外部视频信号、流媒体以及本地的视频、图片、文本，并可对这些媒体信息进行实时的编辑（如透明度调节、文字编辑、形状轨迹修改等）；（提供功能截图证明并加盖原厂公章，本项需提供第三方认证产品备案测试报告）；

15、节目预览：在舞台实时预览模式下，通过时间线或窗口编辑节目后，节目画面可在本地预览窗口中显示出来；

★16、虚拟屏幕：虚拟屏幕中的画面可直接作为素材使用，虚拟屏幕尺寸、旋转等效果可自由调节。添加虚拟屏幕，对画面进行分割再拼接，实现更多创意显示如做摄像拼接、摄像特写、直播截取、异形屏播放等。（提供功能截图证明并加盖原厂公章，本项需提供第三方认证产品备案测试报告）；

17、开关机脚本：设置开关机脚本，无需人员值守，自动实现控制端播放控制，脚本设置简单便捷。可通过同步脚本将其同步到显示端服务器，实现显示端脱机操作；

18、桌面融合：支持单机最大16通道的桌面融合，完美配合互动程序完成互动交互显示；

19、支持spout：支持spout接口的互动对接，能使用spout接口协议完成互动画面的本机传输与播放，解决采集卡的延迟和通道限制； 

★20、主备模式：主备模式同时输出，保障画面输出过程的完整性，如遇到突发情况，备端自动切换使用，防止出现信号中断情况并保证输出和主端同步。（提供功能截图证明并加盖原厂公章，本项需提供第三方认证产品备案测试报告）；

21、多声道音频解码输出：支持自定义声道，最高支持7.1声道播放；可实现多声道单独映射和4种立体声模板；

22、外部信号采集：信息采集包括网络采集和采集卡两种： 网络采集支持NDI采集、RTSP网络流采集；采集卡采集可自选格式、低延时模式和美颜，最大支持8路2K或4路4K信号采集；

23、设备状态监控：设备 管理中显示服务器所连接的显示设备信息，包括：服务器的CPU、内存使用率，渲染帧率和屏幕使用状态等，支持自动记录服务器工作日志；

24、支持的媒体格式：

视频：avi wmv rmvb rm mp4 3gp mpg mpeg mov mkv m2v ts mts m2t m2ts flv f4v m4v dat vob webm

音频：mp3 wav wma ape flac aac amr ogg m4a

图像：bmp jpg jpeg png ico tiff cur tif gif

文本：滚动和静止的文字播放方式，背景透明可叠加任意画面并支持文字效果编辑；

25、计划任务：可制定未来特定时间的时间线播放、节目播放、输出管理和其他任务，实现每周固定循环或固定时间切换节目播放内容；

26、DMX记录器：通过录制灯控台DMX灯光程序，将其记录为.dmx工程文件，将记录文件添加到输入控制后实现画面播放控制；

27、灯库模式：窗口和灯控台每个域的40个通道相关联，通道和节目节点的属性相关联。灯控台连接服务器，根据实际情况控制画面播放和效果调整；

28、直播推流：支持将输出屏幕中的画面，通过RTMP协议进行推流；

★29、投影融合：添加融合带将投影机光路重合的区域进行亮度调节处理，使融合区域的画面亮度与非融合区域保持一致。（提供功能截图证明并加盖原厂公章，本项需提供第三方认证产品备案测试报告）。
	3400.5 
	6801 

	84
	
	音响
	只
	2
	★1、6寸防火喇叭单元加同轴高音；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
★2、额定功率：30/15/7.5/4W；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
★3、输入电压/功率：100V/70V/8Ω（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
4、灵敏度（1m/1W）：88db；
5、频率响应：90~20KHZ；
6、尺寸：Φ230×150MM；
7、开孔尺寸：Φ200MM。
	1717.5 
	3435 

	85
	
	功放
	台
	1
	1、采用专业数码混响IC话筒特设立体声效果，运用最新卡拉OK线路；
2、采用先进专业MP3播放技术、设USB/SD接口、红色显示屏状态显示；
3、音乐与麦克风音量限制设定功能；
4、220V强制冷风扇加强本机散热，满足长时间的工作；
5、全新的专业及多种模式数字混响.两组麦克风输入座；
6、数位式回音混响系统使歌声更加丰富自然；
7、具有特强抑制啸叫的能力，具录音输出端子可外接录音座；
8、输出功率：250W+250W；
9、输出阻抗：8Ω；
10、频率响应：20Hz-50KHz；
11、信噪比：75dB；
12、分离度：48dB；
13、总谐波失真：<0.21%1KHz；
14、电压要求：AC220V/50Hz。
	3658.5 
	3659 

	86
	
	视频播放器二次开发
	套
	1
	1、高清图片/视频播放内核；
2、支持播放窗口位置/大小自定义设置；
3、可通过网络接收平板及触摸屏控制命令，支持远程控制播放/暂停/下一个，支持单个/多个内容循环播放，支持开机自动播放。
	3510.0 
	3510 

	87
	
	视频脚本设计
	项
	1
	1、资料梳理；
2、方案策划；
3、脚本分镜设计。
	11760.0 
	11760 

	88
	
	数字内容
	秒
	90
	1、数字动画场景设定、数字内容视觉及三维材质设定、三维模型制作、三维材质灯光贴图、三维镜头动画场景设计制作、三维特效构成、弧幕场景合成、三维动画渲染、后期剪辑合成、后期特效制作、原创声效配音配乐、调色输出。
	2172.0 
	195480 

	89
	
	49寸触摸一体机
	台
	2
	1、显示尺寸：49英寸、显示面积：1095.84*615.79mm；
2、分辨率：1920*1080、可视角度：89/89/89/89（左/右/上/下）、亮度：350cd/m2；
3、响应时间：16.7M、工作频率：60HZ；
4、触控方案：电容触摸、触控点数：10点、触控次数：50万次以上；
5、边框材质：铝合金氧化拉丝型材、3.5mm厚高强度物理钢化玻璃；
6、主机：I5(三代)CPU,4G内存,，120G固态硬盘 、系统接口：DC*1  USB*2  MIC*1  RJ45*1  音频*1、工作功率：90W。
	8715.0 
	17430 

	90
	
	触摸软件UI界面设计
	套
	2
	1、根据需求制作触摸一体机设计，包含三级以内程序UI设计。
	5727.0 
	11454 

	91
	
	触摸屏互动软件
	套
	2
	1、基于WINDOWS开发，主逻辑编程，Unity开发引擎；
2、VisualStudio开发环境；
3、TUIO协议开发多点触控；
4、Socket局域网通信；
5、使用DoTween工具实现二维控件的动态效果；
6、使用AVProVideo开发视频播放控制架构；
7、EasyTouch触屏辅助操控工具。
	46350.0 
	92700 

	92
	产业展示
	投影机
	台
	2
	1、激光工程投影机，投影技术3LCD技术，面板尺寸≥0.76英寸；
2、中心亮度≥9200流明，色彩亮度≥8500流明；
3、对比度≥2500000:1（符合ISO21118标准）；
4、标准分辨率WUXGA（1920*1200），支持4K增强技术；
5、采用免维护激光光源，正常模式寿命≥20000小时；
★6、至少10种原装镜头可选，投射比范围最小可至0.35 （官网截图为准，加盖原厂公章）；
★7、支持选配0.35投射比超短焦零偏移镜头 （官网截图为准，加盖原厂公章）；
8、支持USB存储器，无需PC也可投影USB存储的图像和视频；
9、搭配原厂外置摄像头，自动调节多个投影画面色彩一致；
10、丰富的端口设计，包含HDMI和DVI-D、RGB接口、USB等输入端口，支持HD-BaseT超远距离传输接口；
11、支持NFC近场传输功能，只需移动设备接近投影机NFC接收器，就可在投影机关机状态下查看和设置投影机信息（包括错误代码查询）；
12、支持几何校正（点校正，折角，曲面校正）；自带边缘融合功能；
13、支持亮度可调节功能，精确到1%的亮度调节，调节范围8%—100%；
14、支持自带无线投影功能；
★15、质保要求：拒绝OEM产品，整机含光源五年或20000小时保修（提供原厂售后质保函、产品检测报告，加盖原厂公章）。
	81045.0 
	162090 

	93
	
	投影机镜头
	个
	2
	1、镜头品牌与投影机统一；依据画面现场需求选择；
2、投射比范围最小可至0.35：1。
	29295.0 
	58590 

	94
	
	工程专用支架
	套
	2
	1、工程机专用吊架，规格按需定制。
	492.0 
	984 

	95
	
	视频延长器
	套
	2
	1、通过一根6类网线延长视频信号，传输距离不小于70米；
2、DVI接口，支持HDBaseT传输，支持1920x1200@60Hz。
	5685.0 
	11370 

	96
	
	融合服务器
	台
	1
	1、Intel I7处理器，32GB DDR4内存，120G SSD硬盘，高性能四通道专业显卡；
2、4U工业服务器机箱，WIN10专业版系统；
3、千兆网卡支持网络远程唤醒远程关机功能。
	16380.0 
	16380 

	97
	
	融合软件
	通道
	2
	1、超高清输出：单机最高支持8K×4K输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码，可轻松完成大分辨率显示系统的点对点显示；

2、创意拼接显示：支持图像的任意分割重组、几何变形与旋转，完成不同形状、角度的拼接显示；

3、联机同步：同时多机同步技术可以保证输出画面严格同步无撕裂，支持Nvidia Gsync同步卡和AMD S400同步卡；

4、自动融合：通过摄像头反馈画面快速解决平面、弧形幕、球幕等规则模型的融合显示；

5、支持多屏宝：通过切片方式将4K信号进行分割给到四台投影机之间相互融合，以提高通道利用率；

6、视频加密：播控助手中自带的加密格式可对播放视频进行加密，为视频的版权提供安全保护；

7、万能解码：超强解码器，支持几乎所有现今的视频格式，内置优化解码；

8、中控控制：中控分为输出和输入控制，输出控制支持输出TCP、UDP命令、网络继电器、DMX512、MTC和LTC时间码等控制其他设备。输入控制支持DMX512、LTC时间码、MIDI时间码和传感器输入等可由计算机、中控及灯光控台进行操控，实现软件与周边设备的联动，整体控制等需求；

9、移动控制端APP-ccMAX：软件配备强大的移动控制端APP-ccMAX，支持自定义按钮、界面布局、自定义场景等功能，可以实现对展厅设备的集中管控，快捷操作；

10、切片：支持对输出或者虚拟屏幕进行切片处理，可以切割为任意多边形并且支持顶点变换，实现各种异形创意显示需求；

11、2.媒体遮罩：可添加遮罩模板，使画面呈现特殊形状例如圆形、星形，同时支持自定义遮罩模板。在自定义遮罩中，可以编辑顶点的坐标位置；

12、支持特定抠像：调整R、G、B值，能够实时对画面特定颜色抠像进行效果输出，可调整门限值和平滑度，自定义抠像的区域；

13、效果切换：在不同的画面或场景间完成切换时，可灵活调整画面的缩放、位置、旋转、淡入淡出、透明度和对比度等效果，实现多种效果切换；

★14、时间线模式：时间线上可任意添加多个图层画面，包括外部视频信号、流媒体以及本地的视频、图片、文本，并可对这些媒体信息进行实时的编辑（如透明度调节、文字编辑、形状轨迹修改等）；（提供功能截图证明并加盖原厂公章，本项需提供第三方认证产品备案测试报告）；

15、节目预览：在舞台实时预览模式下，通过时间线或窗口编辑节目后，节目画面可在本地预览窗口中显示出来；

★16、虚拟屏幕：虚拟屏幕中的画面可直接作为素材使用，虚拟屏幕尺寸、旋转等效果可自由调节。添加虚拟屏幕，对画面进行分割再拼接，实现更多创意显示如做摄像拼接、摄像特写、直播截取、异形屏播放等。（提供功能截图证明并加盖原厂公章，本项需提供第三方认证产品备案测试报告）；

17、开关机脚本：设置开关机脚本，无需人员值守，自动实现控制端播放控制，脚本设置简单便捷。可通过同步脚本将其同步到显示端服务器，实现显示端脱机操作；

18、桌面融合：支持单机最大16通道的桌面融合，完美配合互动程序完成互动交互显示；

19、支持spout：支持spout接口的互动对接，能使用spout接口协议完成互动画面的本机传输与播放，解决采集卡的延迟和通道限制； 

★20、主备模式：主备模式同时输出，保障画面输出过程的完整性，如遇到突发情况，备端自动切换使用，防止出现信号中断情况并保证输出和主端同步。（提供功能截图证明并加盖原厂公章，本项需提供第三方认证产品备案测试报告）；

21、多声道音频解码输出：支持自定义声道，最高支持7.1声道播放；可实现多声道单独映射和4种立体声模板；

22、外部信号采集：信息采集包括网络采集和采集卡两种： 网络采集支持NDI采集、RTSP网络流采集；采集卡采集可自选格式、低延时模式和美颜，最大支持8路2K或4路4K信号采集；

23、设备状态监控：设备 管理中显示服务器所连接的显示设备信息，包括：服务器的CPU、内存使用率，渲染帧率和屏幕使用状态等，支持自动记录服务器工作日志；

24、支持的媒体格式：

视频：avi wmv rmvb rm mp4 3gp mpg mpeg mov mkv m2v ts mts m2t m2ts flv f4v m4v dat vob webm

音频：mp3 wav wma ape flac aac amr ogg m4a

图像：bmp jpg jpeg png ico tiff cur tif gif

文本：滚动和静止的文字播放方式，背景透明可叠加任意画面并支持文字效果编辑；

25、计划任务：可制定未来特定时间的时间线播放、节目播放、输出管理和其他任务，实现每周固定循环或固定时间切换节目播放内容；

26、DMX记录器：通过录制灯控台DMX灯光程序，将其记录为.dmx工程文件，将记录文件添加到输入控制后实现画面播放控制；

27、灯库模式：窗口和灯控台每个域的40个通道相关联，通道和节目节点的属性相关联。灯控台连接服务器，根据实际情况控制画面播放和效果调整；

28、直播推流：支持将输出屏幕中的画面，通过RTMP协议进行推流；

★29、投影融合：添加融合带将投影机光路重合的区域进行亮度调节处理，使融合区域的画面亮度与非融合区域保持一致。（提供功能截图证明并加盖原厂公章，本项需提供第三方认证产品备案测试报告）。
	3400.5 
	6801 

	98
	
	音响
	只
	2
	★1、6寸防火喇叭单元加同轴高音；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
★2、额定功率：30/15/7.5/4W；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
★3、输入电压/功率：100V/70V/8Ω（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
4、灵敏度（1m/1W）：88db；
5、频率响应：90~20KHZ；
6、尺寸：Φ230×150MM；
7、开孔尺寸：Φ200MM。
	1717.5 
	3435 

	99
	
	功放
	台
	1
	1、采用专业数码混响IC话筒特设立体声效果，运用最新卡拉OK线路；
2、采用先进专业MP3播放技术、设USB/SD接口、红色显示屏状态显示；
3、音乐与麦克风音量限制设定功能；
4、220V强制冷风扇加强本机散热，满足长时间的工作；
5、全新的专业及多种模式数字混响.两组麦克风输入座；
6、数位式回音混响系统使歌声更加丰富自然；
7、具有特强抑制啸叫的能力，具录音输出端子可外接录音座；
8、输出功率：250W+250W；
9、输出阻抗：8Ω；
10、频率响应：20Hz-50KHz；
11、信噪比：75dB；
12、分离度：48dB；
13、总谐波失真：<0.21%1KHz；
14、电压要求：AC220V/50Hz。
	3658.5 
	3659 

	100
	
	墙面触摸感应装置
	套
	1
	1、180度平扫，扫描半径10M，实现多点触摸。
	13003.5 
	13004 

	101
	
	触摸软件UI界面设计
	套
	1
	2、根据需求制作触摸一体机设计，包含三级以内程序UI设计。
	5727.0 
	5727 

	102
	
	触摸互动软件
	套
	1
	1、基于WINDOWS开发，主逻辑编程，Unity开发引擎；
2、VisualStudio开发环境；
3、TUIO协议开发多点触控；
4、Socket局域网通信；
5、使用DoTween工具实现二维控件的动态效果；
6、使用AVProVideo开发视频播放控制架构；
7、EasyTouch触屏辅助操控工具。
	44115.0 
	44115 

	103
	
	数字内容
	秒
	90
	1、数字动画场景设定、数字内容视觉及三维材质设定、三维模型制作、三维材质灯光贴图、三维镜头动画场景设计制作、三维特效构成、弧幕场景合成、三维动画渲染、后期剪辑合成、后期特效制作、原创声效配音配乐、调色输出。
	2172.0 
	195480 

	104
	招商引资（虚拟人物对话）
	75寸一体机
	台
	4
	1、显示尺寸：75英寸、显示面积：1654*931mm；
2、分辨率：1920*1080可升级为4K分辨率、可视角度：89/89/89/89（左/右/上/下）；
3、亮度：350cd/m2、响应时间：16.7M、工作频率：60HZ；
4、边框材质：铝合金氧化拉丝型材、3.5mm厚高强度物理钢化玻璃；
5、主机：I5(三代)CPU,4G内存，120G固态硬盘 、系统接口：DC*1  USB*2  MIC*1  RJ45*1  音频*1、工作功率：160W。
	16335.0 
	65340 

	105
	
	安装支架
	套
	4
	1、一体机专用前维护液压支架。
	994.5 
	3978 

	106
	
	音响
	只
	4
	★1、6寸防火喇叭单元加同轴高音；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
★2、额定功率：30/15/7.5/4W；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
★3、输入电压/功率：100V/70V/8Ω（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
4、灵敏度（1m/1W）：88db；
5、频率响应：90~20KHZ；
6、尺寸：Φ230×150MM；
7、开孔尺寸：Φ200MM。
	1717.5 
	6870 

	107
	
	功放
	台
	1
	1、采用专业数码混响IC话筒特设立体声效果，运用最新卡拉OK线路；
2、采用先进专业MP3播放技术、设USB/SD接口、红色显示屏状态显示；
3、音乐与麦克风音量限制设定功能；
4、220V强制冷风扇加强本机散热，满足长时间的工作；
5、全新的专业及多种模式数字混响.两组麦克风输入座；
6、数位式回音混响系统使歌声更加丰富自然；
7、具有特强抑制啸叫的能力，具录音输出端子可外接录音座；
8、输出功率：250W+250W；
9、输出阻抗：8Ω；
10、频率响应：20Hz-50KHz；
11、信噪比：75dB；
12、分离度：48d；
13、总谐波失真：<0.21%1KHz；
14、电压要求：AC220V/50Hz。
	3658.5 
	3659 

	108
	
	语音识别系统
	套
	1
	1、拾音范围；60平方米，连续可调；
2、音频传输距离：3000米；
3、灵敏度：-38dB；
4、频率响应：20Hz～20KHz；
5、指向特性：全指向性；
6、信噪比：75dB（1米@40dB音源SPL）；
7、动态范围：94dB(1KHz at Max dB SPL)；
8、最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 3%）；
9、输出阻抗：600欧姆非平衡；
10、输出信号幅度：2.5Vpp(Max)；
11、麦克风：ECM电容麦克风；
12、信号处理电路：线性处理，带通滤波；
13、保护电路：雷击保护、电源极性反接保护；
14、驱动能力：线性驱动0.5W，可直连DVR、耳机、有源音箱；
15、连接方式：3芯软胶线护套线（电源、音频、公共地）；
16、传输线缆：3芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆；
17、电源电压：直流稳压电源DC 12V（9V—15V）；
18、电源电流：20mA；
19、工作温度：-25℃～55℃；
20、颜色：氧化本色；
21、产品尺寸（Mm）：40mm×21mm（直径*高）；
22、重量：35g；
23、符合标准：欧盟CE标准，美国FCC认证，最高检同步录音录像系统建设规范，ISO9000。
	5625.0 
	5625 

	109
	
	虚拟数字人互动软件
	套
	1
	1、开发定制虚拟智能讲解员；
2、采用语音识别技术和图像合成技术；
3、实现定制内容互动对答。
	260835.0 
	260835 

	110
	智慧小镇（小屏控大屏）
	49寸触摸一体机
	台
	1
	1、显示尺寸：49英寸、显示面积：1095.84*615.79mm；
2、分辨率：1920*1080、可视角度：89/89/89/89（左/右/上/下）、亮度：350cd/m2；
3、响应时间：16.7M、工作频率：60HZ；
4、触控方案：电容触摸、触控点数：10点、触控次数：50万次以上；
5、边框材质：铝合金氧化拉丝型材、3.5mm厚高强度物理钢化玻璃；
6、主机：I5（三代）CPU,4G内存，120G固态硬盘 、系统接口：DC*1  USB*2  MIC*1  RJ45*1  音频*1、工作功率：90W。
	8715.0 
	8715 

	111
	
	触摸软件UI界面设计
	套
	1
	1、根据需求制作触摸一体机设计，包含三级以内程序UI设计。
	5727.0 
	5727 

	112
	
	触摸屏互动软件
	套
	1
	1、基于WINDOWS开发，主逻辑编程，Unity开发引擎；
2、VisualStudio开发环境；
3、TUIO协议开发多点触控；
4、Socket局域网通信；
5、使用DoTween工具实现二维控件的动态效果；
6、使用AVProVideo开发视频播放控制架构；
7、EasyTouch触屏辅助操控工具。
	46350.0 
	46350 

	113
	
	墙面全彩微阵列显示
	平方
	15
	1、像素点间距：≤1.86mm、像素密度≥288906点/㎡；
2、平整度：≤0.05mm，工作噪音声压级：工作噪音在方圆 1 米处最大噪声＜6db；                                           
3、驱动器件：支持通过配套软件调节刷新率设置、支持3840刷新；    
4、逐点校正：支持单点亮色度校正，校正后亮度损失＜10%，支持HDR高动态光照渲染技术以及自动gamma校正技术，LED显示效果符合4K超高清显示、色温、亮度均匀性好，对比度高等要求；
5、抗干扰：符合IEC801规定；                                                
6、模组表面采用哑黑处理，反光率≤1%，可有效防止反光和静电，使人眼观看舒适度通过中国国家标准委要求的VICO≤1.0检测，满足视觉基本无疲劳感要求，通过168H老化稳定测试；
7、衰减率：≤10%(工作3年)；
8、机械强度/屈服强度：≥35Mpa机械强度/≥170Mpa屈服强度；
9、校正后白平衡亮度：1000cd/m2，亮度均匀性：≥99%；对比度：5000：1；                                        
10、PCB板设计：电路及表面处理采用多层盲孔设计及OSP工艺设计，同时具有抗消隐、无毛毛虫、鬼影、十字架、首行偏暗，正常画面无重影、拖影现象  ；
11、节能措施：支持智能节电设计，开启智能节电功能比没有节能45%以上，节能环保：符合能效一级标准；
12、接地电阻测试：当个模组接地电阻≤0.1Ω；
13、显示屏支持电源冗余备份，具有掉电不丢失数据功能，支持信号加密传输，防止网络恶意入侵，连续工作时间：≥7*24hrs，未发生故障；
14、阻燃：PCB阻燃等级达到UL94V-0级：塑料面板、面罩阻燃等级达到HB级；
15、对地漏电流：显示模组可承受T=60S，3000v（交流有效值），未击穿，泄漏电流I≤3.5mA/㎡；表面升温：要求表面升温需求是持续工作4小时，表面升温小于18K；
16、模组套件采用聚碳和玻璃纤维材质，无变形、无色差，可采用镀锌方管、钢、铝等材料，结构安全稳固；
17、支持多种输入信号，包含VGA、DVI、HDMI、CVBS、DP、HDBASE、光纤、网络、复合视频信号、USB等不同标准的信号接口以及不同分辨率和格式；
18、光生物安全检测：皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼睛的紫外危害曝辐射值、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测，检测结果显示无危害；
★19、以上核心参数1-18项需提供并通过CMA、ilac-MRA、CNAS认证第三方专业检测机构出具的检测报告证明文件并加盖设备制造商公章；
★20、核心认证：节能认证证书、绿色供应链管理体系证书、CCC证书、反贿赂管理体系证书、隐私信息管理体系证书、信息技术服务管理体系认证证书（扫描件加盖制造商公章）；                                                                                                                                                   21、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求。
	11413.5 
	171203 

	114
	
	屏体基础
	套
	15
	1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
★2、为保证显示屏的安全性能投标人或显示屏厂家需具有钢结构工程专业承包叁级或以上、电子智能化工程专业承包壹级及安全生产许可证资质（提供相关证书复印件并加盖厂家公章）。
	1324.5 
	19868 

	115
	
	智能显示中心
	台
	1
	1、五画面、带载650万。带载650万、横向最大10240，纵向最大8292；
2、输入：2xHDMI1.4、1xSDI、1DVI、1 xAudio；输出：1xSDI loop、1HDMI预览、网口x10。
	15840.0 
	15840 

	116
	
	配电箱
	台
	1
	1、20KW配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置，具有PLC远程控制功能；
★2、配电柜须提供PLC远程智能控制软件证明，配电柜CQC证书并加盖原厂公章。
	4644.0 
	4644 

	117
	
	播放服务器
	台
	1
	Intel I7处理器，32GB DDR4内存，120G SSD硬盘，高性能四通道专业显卡，WIN10专业版系统，千兆网卡支持网络远程唤醒远程关机功能；

4U工业服务器机箱。
	18120.0 
	18120 

	118
	
	音响
	只
	4
	★1、6寸防火喇叭单元加同轴高音；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）
★2、额定功率：30/15/7.5/4W；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）
★3、输入电压/功率：100V/70V/8Ω（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）
4、灵敏度（1m/1W）：88db；
5、频率响应：90~20KHZ；
6、尺寸：Φ230×150MM；
7、开孔尺寸：Φ200MM。
	1717.5 
	6870 

	119
	
	功放
	台
	1
	1、采用专业数码混响IC话筒特设立体声效果，运用最新卡拉OK线路；
2、采用先进专业MP3播放技术、设USB/SD接口、红色显示屏状态显示；
3、音乐与麦克风音量限制设定功能；
4、220V强制冷风扇加强本机散热，满足长时间的工作；
5、全新的专业及多种模式数字混响.两组麦克风输入座；
6、数位式回音混响系统使歌声更加丰富自然；
7、具有特强抑制啸叫的能力，具录音输出端子可外接录音座；
8、输出功率：250W+250W；
9、输出阻抗：8Ω；
10、频率响应：20Hz-50KHz；
11、信噪比：75dB；
12、分离度：48dB；
13、总谐波失真：<0.21%1KHz；
14、电压要求：AC220V/50Hz。
	3658.5 
	3659 

	120
	
	视频播放器二次开发
	套
	1
	1、高清图片/视频播放内核；
2、支持播放窗口位置/大小自定义设置；
3、可通过网络接收平板及触摸屏控制命令，支持远程控制播放/暂停/下一个，支持单个/多个内容循环播放，支持开机自动播放。
	3510.0 
	3510 

	121
	
	视频脚本设计
	项
	1
	1、资料梳理；
2、方案策划；
3、脚本分镜设计。
	11760.0 
	11760 

	122
	
	数字内容
	秒
	60
	1、数字动画场景设定、数字内容视觉及三维材质设定、三维模型制作、三维材质灯光贴图、三维镜头动画场景设计制作、三维特效构成、弧幕场景合成、三维动画渲染、后期剪辑合成、后期特效制作、原创声效配音配乐、调色输出。
	2172.0 
	130320 

	123
	未来展望
	65寸触控一体机
	台
	4
	1、显示尺寸：65英寸、显示面积：1428.5*803.5mm；
3、分辨率：1920*1080；
4、亮度：350cd/m2、响应时间：16.7M、工作频率：60HZ；
5、触控方案：电容触摸、触控点数：10点、触控次数：50万次以上；
6、边框材质：铝合金氧化拉丝型材；
7、主机：I5（三代）CPU,8G内存，120G固态硬盘 、系统接口：DC*1  USB*2 MIC*1  RJ45*1  音频*1、工作功率：110W。
	12675.0 
	50700 

	124
	
	触摸软件UI界面设计
	套
	4
	1、根据需求制作触摸一体机设计，包含三级以内程序UI设计。
	5727.0 
	22908 

	125
	
	触摸屏互动软件
	套
	4
	1、基于WINDOWS开发，主逻辑编程，Unity开发引擎；
2、VisualStudio开发环境；
3、TUIO协议开发多点触控；
4、Socket局域网通信；
5、使用DoTween工具实现二维控件的动态效果；
6、使用AVProVideo开发视频播放控制架构；
7、EasyTouch触屏辅助操控工具。
	46350.0 
	185400 

	126
	小镇未来
	投影机
	台
	5
	1、激光工程投影机，投影技术3LCD技术，面板尺寸≥0.76英寸；
2、中心亮度≥9200流明，色彩亮度≥8500流明；
3、对比度≥2500000:1（符合ISO21118标准）；
4、标准分辨率WUXGA（1920*1200），支持4K增强技术；
5、采用免维护激光光源，正常模式寿命≥20000小时；
★6、至少10种原装镜头可选，投射比范围最小可至0.35 （官网截图为准，加盖原厂公章）；
★7、支持选配0.35投射比超短焦零偏移镜头 （官网截图为准，加盖原厂公章）；
8、支持USB存储器，无需PC也可投影USB存储的图像和视频；
9、搭配原厂外置摄像头，自动调节多个投影画面色彩一致；
10、丰富的端口设计，包含HDMI和DVI-D、RGB接口、USB等输入端口，支持HD-BaseT超远距离传输接口；
11、支持NFC近场传输功能，只需移动设备接近投影机NFC接收器，就可在投影机关机状态下查看和设置投影机信息（包括错误代码查询）；
12、支持几何校正（点校正，折角，曲面校正），自带边缘融合功能；
13、支持亮度可调节功能，精确到1%的亮度调节，调节范围8%—100%；
14、支持自带无线投影功能；
★15、质保要求：拒绝OEM产品，整机含光源五年或20000小时保修（提供原厂售后质保函、产品检测报告，加盖原厂公章）。
	82545.0 
	412725 

	127
	
	投影机镜头
	个
	5
	1、镜头品牌与投影机统一；依据画面现场需求选择；
2、投射比范围最小可至0.35：1。
	29295.0 
	146475 

	128
	
	工程专用支架
	套
	5
	1、工程机专用吊架，规格按需定制。
	492.0 
	2460 

	129
	
	视频延长器
	套
	5
	1、通过一根6类网线延长视频信号，传输距离不小于70米，DVI接口，支持HDBaseT传输，支持1920x1200@60Hz。
	5985.0 
	29925 

	130
	
	融合服务器
	台
	1
	1、Intel I7处理器，32GB DDR4内存，120G SSD硬盘，高性能四通道专业显卡；
2、4U工业服务器机箱，WIN10专业版系统；
3、千兆网卡支持网络远程唤醒远程关机功能。
	16380.0 
	16380 

	131
	
	融合软件
	通道
	5
	1、超高清输出：单机最高支持8K×4K输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码，可轻松完成大分辨率显示系统的点对点显示；

2、创意拼接显示：支持图像的任意分割重组、几何变形与旋转，完成不同形状、角度的拼接显示；

3、联机同步：同时多机同步技术可以保证输出画面严格同步无撕裂，支持Nvidia Gsync同步卡和AMD S400同步卡；

4、自动融合：通过摄像头反馈画面快速解决平面、弧形幕、球幕等规则模型的融合显示；

5、支持多屏宝：通过切片方式将4K信号进行分割给到四台投影机之间相互融合，以提高通道利用率；

6、视频加密：播控助手中自带的加密格式可对播放视频进行加密，为视频的版权提供安全保护；

7、万能解码：超强解码器，支持几乎所有现今的视频格式，内置优化解码；

8、中控控制：中控分为输出和输入控制，输出控制支持输出TCP、UDP命令、网络继电器、DMX512、MTC和LTC时间码等控制其他设备。输入控制支持DMX512、LTC时间码、MIDI时间码和传感器输入等可由计算机、中控及灯光控台进行操控，实现软件与周边设备的联动，整体控制等需求；

9、移动控制端APP-ccMAX：软件配备强大的移动控制端APP-ccMAX，支持自定义按钮、界面布局、自定义场景等功能，可以实现对展厅设备的集中管控，快捷操作；

10、切片：支持对输出或者虚拟屏幕进行切片处理，可以切割为任意多边形并且支持顶点变换，实现各种异形创意显示需求；

11、2.媒体遮罩：可添加遮罩模板，使画面呈现特殊形状例如圆形、星形，同时支持自定义遮罩模板。在自定义遮罩中，可以编辑顶点的坐标位置；

12、支持特定抠像：调整R、G、B值，能够实时对画面特定颜色抠像进行效果输出，可调整门限值和平滑度，自定义抠像的区域；

13、效果切换：在不同的画面或场景间完成切换时，可灵活调整画面的缩放、位置、旋转、淡入淡出、透明度和对比度等效果，实现多种效果切换；

★14、时间线模式：时间线上可任意添加多个图层画面，包括外部视频信号、流媒体以及本地的视频、图片、文本，并可对这些媒体信息进行实时的编辑（如透明度调节、文字编辑、形状轨迹修改等）。（提供功能截图证明并加盖原厂公章，本项需提供第三方认证产品备案测试报告）；

15、节目预览：在舞台实时预览模式下，通过时间线或窗口编辑节目后，节目画面可在本地预览窗口中显示出来；

★16、虚拟屏幕：虚拟屏幕中的画面可直接作为素材使用，虚拟屏幕尺寸、旋转等效果可自由调节。添加虚拟屏幕，对画面进行分割再拼接，实现更多创意显示如做摄像拼接、摄像特写、直播截取、异形屏播放等。（提供功能截图证明并加盖原厂公章，本项需提供第三方认证产品备案测试报告）；

17、开关机脚本：设置开关机脚本，无需人员值守，自动实现控制端播放控制，脚本设置简单便捷。可通过同步脚本将其同步到显示端服务器，实现显示端脱机操作；

18、桌面融合：支持单机最大16通道的桌面融合，完美配合互动程序完成互动交互显示；

19、支持spout：支持spout接口的互动对接，能使用spout接口协议完成互动画面的本机传输与播放，解决采集卡的延迟和通道限制； 

★20、主备模式：主备模式同时输出，保障画面输出过程的完整性，如遇到突发情况，备端自动切换使用，防止出现信号中断情况并保证输出和主端同步。（提供功能截图证明并加盖原厂公章，本项需提供第三方认证产品备案测试报告）；

21、多声道音频解码输出：支持自定义声道，最高支持7.1声道播放；可实现多声道单独映射和4种立体声模板；

22、外部信号采集：信息采集包括网络采集和采集卡两种： 网络采集支持NDI采集、RTSP网络流采集；采集卡采集可自选格式、低延时模式和美颜，最大支持8路2K或4路4K信号采集；

23、设备状态监控：设备 管理中显示服务器所连接的显示设备信息，包括：服务器的CPU、内存使用率，渲染帧率和屏幕使用状态等，支持自动记录服务器工作日志；

24、支持的媒体格式：

视频：avi wmv rmvb rm mp4 3gp mpg mpeg mov mkv m2v ts mts m2t m2ts flv f4v m4v dat vob webm

音频：mp3 wav wma ape flac aac amr ogg m4a

图像：bmp jpg jpeg png ico tiff cur tif gif

文本：滚动和静止的文字播放方式，背景透明可叠加任意画面并支持文字效果编辑；

计划任务：可制定未来特定时间的时间线播放、节目播放、输出管理和其他任务，实现每周固定循环或固定时间切换节目播放内容；

26、DMX记录器：通过录制灯控台DMX灯光程序，将其记录为.dmx工程文件，将记录文件添加到输入控制后实现画面播放控制；

27、灯库模式：窗口和灯控台每个域的40个通道相关联，通道和节目节点的属性相关联。灯控台连接服务器，根据实际情况控制画面播放和效果调整；

28、直播推流：支持将输出屏幕中的画面，通过RTMP协议进行推流；

★29、投影融合：添加融合带将投影机光路重合的区域进行亮度调节处理，使融合区域的画面亮度与非融合区域保持一致（提供功能截图证明并加盖原厂公章，本项需提供第三方认证产品备案测试报告）。
	3400.5 
	17003 
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	拼接处理器
	台
	1
	1、2路DP输入，6路HDMI输出，跨屏显示，大桌面显示功能。
	18555.0 
	18555 
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	音响
	只
	4
	★1、6寸防火喇叭单元加同轴高音；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
★2、额定功率：30/15/7.5/4W；（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
★3、输入电压/功率：100V/70V/8Ω（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
4、灵敏度（1m/1W）：88db；
5、频率响应：90~20KHZ；
6、尺寸：Φ230×150MM；
7、开孔尺寸：Φ200MM。
	1717.5 
	6870 
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	功放
	台
	1
	1、采用专业数码混响IC话筒特设立体声效果，运用最新卡拉OK线路；
2、采用先进专业MP3播放技术、设USB/SD接口、红色显示屏状态显示；
3、音乐与麦克风音量限制设定功能；
4、220V强制冷风扇加强本机散热，满足长时间的工作；
5、全新的专业及多种模式数字混响.两组麦克风输入座；
6、数位式回音混响系统使歌声更加丰富自然；
7、具有特强抑制啸叫的能力，具录音输出端子可外接录音座；
8、输出功率：250W+250W；
9、输出阻抗：8Ω；
10、频率响应：20Hz-50KHz；
11、信噪比：75dB；
12、分离度：48dB；
13、总谐波失真：<0.21%1KHz；
14、电压要求：AC220V/50Hz。
	3658.5 
	3659 
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	墙面触摸感应装置
	套
	2
	1、180度平扫，扫描半径10M，实现多点触摸。
	13003.5 
	26007 
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	触摸软件UI界面设计
	套
	1
	2、根据需求制作触摸一体机设计，包含三级以内程序UI设计。
	5727.0 
	5727 
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	触摸互动软件
	套
	1
	1、基于WINDOWS开发，主逻辑编程，Unity开发引擎。
2、VisualStudio开发环境；
3、TUIO协议开发多点触控；
4、Socket局域网通信；
5、使用DoTween工具实现二维控件的动态效果；
6、使用AVProVideo开发视频播放控制架构；
7、EasyTouch触屏辅助操控工具。
	44115.0 
	44115 

	138
	
	数字内容
	秒
	120
	1、数字动画场景设定、数字内容视觉及三维材质设定、三维模型制作、三维材质灯光贴图、三维镜头动画场景设计制作、三维特效构成、弧幕场景合成、三维动画渲染、后期剪辑合成、后期特效制作、原创声效配音配乐、调色输出。
	2172.0 
	260640 
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	中型会议室
	投影机
	台
	1
	1、激光工程投影机，投影技术3LCD技术，面板尺寸≥0.76英寸；
2、中心亮度≥9200流明，色彩亮度≥8500流明；
3、对比度≥2500000:1（符合ISO21118标准）；
4、标准分辨率WUXGA（1920*1200），支持4K增强技术；
5、采用免维护激光光源，正常模式寿命≥20000小时；
★6、至少10种原装镜头可选，投射比范围最小可至0.35 （官网截图为准，加盖原厂公章）；
★7、支持选配0.35投射比超短焦零偏移镜头 （官网截图为准，加盖原厂公章）；
8、支持USB存储器，无需PC也可投影USB存储的图像和视频；
9、搭配原厂外置摄像头，自动调节多个投影画面色彩一致；
10、丰富的端口设计，包含HDMI和DVI-D、RGB接口、USB等输入端口，支持HD-BaseT超远距离传输接口；
11、支持NFC近场传输功能，只需移动设备接近投影机NFC接收器，就可在投影机关机状态下查看和设置投影机信息（包括错误代码查询）；
12、支持几何校正（点校正，折角，曲面校正）；自带边缘融合功能；
13、支持亮度可调节功能，精确到1%的亮度调节，调节范围8%—100%；
14、支持自带无线投影功能；
★15、质保要求：拒绝OEM产品，整机含光源五年或20000小时保修（提供原厂售后质保函、产品检测报告，加盖原厂公章）。
	81045.0 
	81045 
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	工程专用支架
	套
	1
	根据现场实际安装条件选配原装适用镜头。
	30750.0 
	30750 

	141
	
	光纤HDMI线
	根
	1
	20米光纤hdmi线。
	217.5 
	218 
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	投影幕布
	套
	1
	150寸电动投影幕。
	1098.0 
	1098 
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	无线投屏系统
	套
	1
	1、A7 1.4GHz 四核；
2、1*HDMI 2.0接口3.5mm模拟音频口；
3、15V USB口 2*Type-C口1HDMI口1*RESET接口1*音频接口1电源接口；
4、双画面1920*1080；
5、1*USB口1*Type-C口1*HDMI口1*RESET接口1*音频接口1*电源接口（X1除外）；
6、有效距离10—50米，2.4GHz/5GHz（默认5GHz）；
7、响应时间小于150mS；
8、兼容MaciOS,Windows,Android系统；
9、手机，平板，电脑任意设备。
	4110.0 
	4110 
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	壁挂音箱
	只
	2
	1、12寸两分频多用途全频音箱；
2、频率范围：50Hz～20kHz；
3、最大声压级：128dB；
4、额定功率：350W；
5、峰值功率：1200W；
6、灵敏度：97dB；
7、覆盖角度：90°×60°(H×V)；
8、额定阻抗：8Ω；
9、安装方式：多点吊挂/支架/壁挂。
	2343.0 
	4686 
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	功放
	台
	1
	1、8Ω双通道驱动：600W；
2、4Ω双通道驱动：1200W；
3、4Ω桥接模式：1800W ；
4、频率响应：20Hzto20KHz<+/0.5dB；
5、THD总谐波失真〈+/0.05%(1KHz)；
6、输入阻抗：10KOhms；
7、输入中平：+3dB；
8、Signal/Noise信比>90dB；
9、通道隔离度>82dB(1KHz)。
	3828.0 
	3828 
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	调音台
	台
	1
	1、专业型蓝牙式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源；
2、提供8路Mic输入接口兼容12路线路输入接口，带48V幻象电源；
3、提供8路每一路+48V幻象电源，双排电平灯；
4、每路单声道输入通道设有4段EQ（立体声三段），分路通道设有压限控制，设有峰值指示灯；
5、提供4组辅助输出、4编组输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出，1组超重低音输出；
6、内置199位DSP效果器；
7、蓝牙、MP3、大屏播放器、USB带声卡功能、USB电脑录音、U盘录音直录。
	4008.0 
	4008 
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	音频处理器
	台
	1
	1、8路平衡式话筒\线路输入，8路平衡式音频输出，采用凤凰插接口；
2、自定义操作软件，让配置更加灵活，可控制不同规格的DSP；
3、内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播播放功能和远程会议；
4、提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备；
★5、内置反馈抑制器、回声消除器 、自动混音器、路由器（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
6、输入：哑音、相位、幻像供电、粉红噪声、白噪声、正弦波发生器、噪声门、压限器、31段均衡器、自动增益处理模块；
7、输出：延时器、分频器、5段参量均衡器、限幅器、信号指示表器等、闪避器等处理模块；
8、每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制；
9、具有12 x 9矩阵；
10、处理器芯片采用ADI 架构，采样率 48k，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构；
★11、消防联动功能（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
12、多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理；
13、输入阻抗：10KΩ；
14、输出阻抗：50Ω；
15、输入输出延时：1S，步进21uS；
16、共模抑制@60HZ：80dBu；
17、总谐波失真：＜0.003% @1KHz,+4dBu；
18、幻象电源：48V。
	16099.5 
	16100 
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	电源时序器
	台
	1
	1、最大输入电路：58A；
2、单路最大输出电流：30A；
3、工作电压：90—220V/50—60Hz；
4、每一路功率：峰值可达3000W；
★5、可控电源：8路，外加2路交流直通输出（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）；
6、额定总输出电流：40A—46A；
7、每路动作延时时间：1秒；
8、状态显示：2寸液晶显示；
★9、具有电源净化滤波器（出具第三方检测机构检测报告复印件，并加盖制造商公章）。
	1212.0 
	1212 
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	一拖二无线话筒
	台
	2
	1、载波频率：UHF640MHz-690MHz；
2、倍频方式：锁相环合成频率；
3、频道数：200；
4、频带宽度：60MHz；
5、动态范围：＞100dB；
6、谐波失真：＜ 1％；
7、频率响应：40Hz-50KHz±3dB；
8、音频输出：0-400Mv(8dBumax)；
9、使用距离：60M(开阔环境)；
10、无线接收机；
11、电源电压：DC12-16V 500mA AC100V-240V）；
12、信噪比：＞105dB；
13、假像干扰比：＞80dB；
14、邻道干扰比：＞80dB；
15、接收灵敏度：＞25dBu （SIND=35dB）；
16、无线发射机。
	2940.0 
	5880 
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	中控系统
	中控主机
	台
	1
	1、标准机箱机构电脑主机，配置不低于；I5-12500,16G内存，固态硬盘不小于500G，独立显卡不低于GTX1660显卡，具备DP+HDMI接口；
2、电源不低于500瓦；
3、主机需提供3C及节能认证；
4、整机提供3年整机上门质保服务。
	10560.0 
	10560 
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	中控管理平台
	套
	1
	展厅展馆智慧管理平台：
1、统一后端管理平台，具备展厅内所有设备的后台管理页面对展厅内任意屏幕的WEB应用、EXE应用的新增、删除、重命名及使用方法、混合轮播等功能进行演示，根据其功能的实现完整性，本项目不允许借助第三方远程桌面类工具进行内容管理；
2、统一后端管理平台，具备对屏幕单独设置播放策略、播放顺序等功能，具备文件列表功能；
3、具备多场景管理功能，可以设置不同主题场景，可一键切换所有屏幕的场景文件；
4、管理后台具备可视化设备列表，可实时显示所有屏幕缩略图画面，支持对windows\android系统的远程关机、开机，支持不限格式视频、图片以及PDF管理、包括内容自动同步、内容实时切换、PDF上下翻页、暂停、音量调节、视频拖动等；
5、中控系统管理，支持UI自定义及按钮自定义、页面自定义等。通过UI实时管理按钮及页面，实现设备、主机、主机显示的统一调度，支持按钮添加、删除、修改，按钮（场景）数量不限；
6、支持PAD、手机、PC，在中控平台内实现与屏幕端同屏控制，可以通过平板端实时点击控制屏幕端任意网页或平台下任意位置的二级页面、三级页面，实现触摸控制、点击输入等操作；
7、具备管理员账户登录功能，确保系统安全；
8、具备对强电、LED屏、灯光控制、投影互动、滑轨屏控制等联动功能，结合设备及内容节目，营造科技联动的展示效果；
9、系统具备日志记录功能，完整记录操作人员各操作类型及执行时间，有效追溯未经授权人员操作。
	109710.0 
	109710 
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	中控移动端操控软件
	套
	1
	1、支持安卓、IOS、WEB等多端多平台同时控制；
2、支持多控制端同屏显示功能；
3、具备背景图片、UI、LOGO、页面排版、参观流程逻辑等定制化内容；
4、具备背景图片快速更换及欢迎词设置，可以在平板端直接输入欢迎词或应急文字通知一键上屏，无需通过后台或其他端进行设置；
5、具备同屏功能，PAD端对播放屏幕画面实时同步，并可执行触摸互动操作，对屏幕进行单屏播放控制及4分屏模式进行演示，展示其分屏状态下音视频控制展示。对其分屏中的某一画面单独控制等功能；
6、具备文件列表及类型筛选功能；
7、具备中控和同屏控制一键切换功能；
8、开机自动播放及默认播放列表；                                                                                                                                                                                                                                                                          
9、对任意节目发送到任意屏幕，通过平板对任意屏幕进行节目切换、程序切换、音量控制等操作。
	14085.0 
	14085 

	153
	
	中控显示器
	台
	1
	1、分辨率不低于1920*1080；
2、具备HDMI、DP显示接口；
3、具备抗蓝光护眼功能。
	1410.0 
	1410 

	154
	
	中控无线键鼠
	套
	1
	1、2.4G无线鼠标键盘套装，黑色。
	100.5 
	101 

	155
	
	中控移动端设备
	台
	1
	1、 屏幕不小于11寸，分辨率不低于2.8K高刷屏幕，最大刷新频率不低于144Hz，亮度不低于500尼特，具备无频闪硬件低蓝光技术及护眼模式；
2、 具备不少于4天线分布，支持WIFI6；
3、 具备不低于8000mAh电池系统，确保设备可以长时间操作使用；理论待机时长不低于30天；
4、 系统配置不低于8G内存和128G存储空间；
5、 支持不少于4个麦克风阵列及前后摄像头，支持OFFICE系统及会议实时录音转写纪要功能。支持PC互联互通及多屏协作系统；
★6、产品须提供3C及节能证书。
	6360.0 
	6360 

	156
	
	灯光控制设备
	套
	4
	1、具备485\TCP通讯；
2、具备16路，220AC 40A控制器；
3、支持扩展至最大63A接触器；
4、支持状态读取 支持心跳包及保活指令；
5、支持设备通讯自检及报错报文上传；
6、可选配落地或配电柜款，或壁挂式外接款，具备金属接地外壳及内部走线系统；
7、各设备及线路应体现标签及设备；
8、竣工须提供正确严谨的竣工电气图附于设备内部。
	4780.5 
	19122 

	157
	
	路由器
	台
	1
	1、带机数量不少于200台；
2、带宽不低于1000Mbps；
3、可管理AP数量不低于200台；
4、NAT会话数量不少于8万个；
5、内存不低于256MB；
6、具备USB口、reset键；
7、具备AC管理功能。
	826.5 
	827 

	158
	
	交换机
	台
	1
	1、包转发率不低于222Mpps；
2、支持三层应用层级；
3、端口不低于24个；
4、支持IEEE802.3x 流量控制（全双工）。
	1642.5 
	1643 

	159
	
	交换机
	台
	1
	1、交换容量不低于256Gbps；
2、包转发率不低于78Mbps；
3、具备console口；
4、支持1000bastT以太网口和Base-X SFP光口；
5、支持半双工、全双工、自协商工作模式
支持MDI/MDI-X；
6、支持Vlan、静态路由、DHCP、组播、Qos等功能。
	870.0 
	870 

	160
	
	POE交换机
	台
	1
	1、包转发率不低于78Mbps；
2、支持1000bastT以太网口；
3、支持POE供电；
4、支持Vlan、静态路由、DHCP、组播、Qos等功能。
	1690.5 
	1691 

	161
	
	无线AP
	台
	12
	1、支持2.4G、5GHz频段；
2、支持POE和DC双供电模式；
3、速率不低于1500Mbps；
4、具备吸顶吊挂功能；
5、具备状态指示灯；
6、支持AC管理功能。
	744.0 
	8928 

	162
	
	无线控制器
	台
	1
	
	1740.0 
	1740 

	163
	
	无线授权
	套
	2
	
	1320.0 
	2640 

	164
	
	串口服务器
	台
	2
	1、处理器： ZK工业级高主频 ARM+MIPS（800MHZ）双核冗余；
2、内存： 256Mb DDR3；
3、闪存： 8GB eFlash（最大可选配64G）；
4、TF 扩展：  支持内部扩展至 1TB 以上（选配）；
5、网口： 4 路/10/100Mbps 端口， 可扩展无线 AP/WIFI 接口.支持 2.4G/5.8G 通讯；
6、总线： ZK-BUS/POE 总线 * 1， RS485*1，CAN 总线 *1 支持总线供电；
7、控制端口： 8 路或16路全双向控制端口（RS232\RS485\RS422三合一端口）；
8、红外： 8 路红外发射（选配）；
9、IO 口： 8 路弱电继电器（选配）；
10、低功耗： 整机待机功耗小于 1W；
11、统一接口：所有通讯接口采用统一的 RJ45 物理网线，方便现场布线；
12、操作系统： 嵌入式 Linux 系统；
13、中控功能：支持；TCP/UDP/HTTP/MQTT/ModBus/ZKbus/RS232/RS485/RS422等自定义协议；
14、物联网： 支持 MQTT 物联网协议，支持二次开发接入 AI 音箱，阿里云云端等平台.支持二次开发对接离线语音控制端。
	1498.5 
	2997 

	165
	
	机柜
	台
	4
	1、含15或20CM地面固定支架；
2、每个机柜含不少于4个承托支架；
3、机柜采用国标优质冷轧板加工成型，产品符合GB/T 3325-2017检测标准；
4、产品外观无虚汗脱焊、无气孔、无漏喷掉色等目视缺陷；
5、表面喷漆或喷塑需合格通过硬度检测、冲击强度、耐腐蚀和附着力测试；
6、产品需合格通过底板顶板测试、结构强度测试、拉门强度及耐久性测试、柜体稳定性测试等；
7、机柜尺寸为600*800，高度不低于16U。需配备顶部散热风扇、PDU、设备隔板、理线架等附属配件。
	3120.0 
	12480 

	166
	
	安装辅材
	批
	1
	1、跳线，视频线，安装附件等。
	60300.0 
	60300 

	167
	
	综合布线
	套
	1
	
	52350.0 
	52350 

	168
	互联网光纤
	互联网光纤费
	年
	5
	1、300兆企业专用互联网光纤费，含接入、安装等费用。
	4950.0 
	24750 

	合计价
	11627739 


注：本综合单价为全费用综合单价，包括项目设备、辅助材料、安装、措施、管理费、规费、利润、税金等一切费用。

2、智慧建筑管理平台

2.1智慧建筑管理平台 采购清单及预算

	序号
	服务名称
	数量
	单位
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	物联网平台
	1
	项
	238065 
	238065 

	2
	智慧管理平台
	1
	项
	106020 
	106020 

	3
	子系统集成功能
	1
	项
	611790 
	611790 

	4
	拓展功能
	1
	项
	209175 
	209175 

	合计价（元）
	1165050 


注：a、本综合单价为全费用综合单价，包括系统研发、设备、调试、安装、管理费、利润、税金等一切费用。

b、具体服务技术要求中其它未列明的相关服务费用已包含中本预算中。
2.2具体功能项技术要求
	序号
	模块
	功能
	功能项技术要求

	（一）物联网平台

	1
	物联感知系统
	用户
	驾驶舱
	展示上架设备总数、设备种类、应用数量、设备在线率、设备在线量及TOP5情况、告警概况（包括处理情况、类型分布、年月日不同维度的趋势图）。

	2
	
	
	应用管理
	针对项目多样的业务场景可创建不同的应用（比如消防应用、安防应用等），应用可限制产品和设备数量，在创建产品时可关联特定的应用。

	3
	
	
	产品管理
	支持产品的增删改查，并提供登录安全校验、功能定义、数据整形等功能。

	4
	
	
	资产管理
	支持资产的增删改查，并可对可联网的资产进行批量上架，上架后会在设备管理中进行统一管理，具备更多的物联管控功能。

	5
	
	
	设备管理
	支持设备监控服务、设备影子、上下行数据、设备在线调试与控制、指标趋势和聚合等管理功能；并可针对物联设备申请下架。

	6
	
	
	升级管理
	支持对终端设备进行远程版本升级，让终端设备在现网运行过程中能够实现版本的更新迭代和管理功能。

	7
	
	
	告警管理
	支持告警规则的增删改查，告警消息展示及处理，告警联动等。

	8
	
	
	规则引擎
	提供物联数据按需转发能力，支持将设备上报的实时数据推送到指定的应用服务目录（HTTP/HTTPS）、或者分布式消息服务（KAFKA）；支持自定义配置规则，快速完成用户业务逻辑编排，实现场景智能联动。

	9
	
	
	数据分析
	支持设备地理分布、设备总体趋势（在线离线情况和趋势、总量趋势统计）、设备指标趋势、指标聚合分析（如平均值、最大、最小值等）等功能。

	10
	
	
	维保管理
	支持维保计划的增删改查和启停用；支持根据计划定时生成维保任务，并可指派任务和统计任务完成情况；支持跟进维保任务的完成情况生成维保记录，支持查询功能，并可查看详情。

	11
	
	
	可视化组件
	支持组件的增删改查，组件包括名称、类型、分类、文件上传等内容的设定。

	12
	
	
	组态图管理
	集成轻量级 2D / 2.5D 可视化编辑器，内置丰富的设备图例和强大的数据双向绑定能力，高效实现系统结构、设备结构的图形化、参数指标的关联显示。

	13
	
	管理员
	驾驶舱
	设备在线量监控，设备上架量和在线率TOP5的租户、应用数据概览等。

	14
	
	
	应用信息
	支持查看所有用户角色名下的应用信息及应用详情。

	15
	
	
	审批管理
	可进行应用新增审批、产品新增审批、设备下架审批、设备删除审批。

	16
	
	
	品类管理
	支持对产品品类进行增删改查；新增产品时，填写对应的品类，可提供默认的功能定义。

	17
	
	
	资产管理
	支持查看特定用户或者特定应用下的设备概览，包括设备资产总数、设备上架情况、设备在线情况；且可以通过列表查看各个设备的概要信息，并可查看详情；支持按过滤条件查询和导出设备。

	18
	
	
	告警记录
	支持查看所有的告警总数、不同级别的告警数；支持按不同的过滤条件查询告警，并可查看告警的处理情况。

	19
	
	
	维保记录
	支持按不同的过滤条件查询所有的维保记录，并可查看维保记录的详情。

	20
	
	
	总体趋势
	支持查看特定用户角色和特定产品下的产品及设备状态统计、设备总览趋势统计图、设备在线/离线趋势统计图。

	1
	共享中心
	用户
	概览
	支持API数据概览，包括API申请情况（审核中、审核通过、审核失败等情况）、API调用统计和调用量TOP10、API调用失败率TOP10等。

	2
	
	
	API市场
	支持以API市场的方式（提供超市货架模式、列表模式、地图模式等展示模式）展示平台已有的 API，并支持不同维度进行分析；用户可查看API详细信息并提供API搜索功能和按不同维度进行排序，提供申请使用API和定制API的功能入口。

	3
	
	
	我的API
	支持查看名下的申请使用和申请定制API的审核进度；支持查看其名下产品及接口被其他用户的租用情况。

	4
	
	
	API凭证
	支持API凭证管理功能保障API调用安全可靠，包括增删改查功能，新增凭证时需填写名称和描述，新增后可自动生成API key、 API secret等信息。

	5
	
	管理员
	概览
	支持API总数、已上架数、申请的租户数、使用的租户数；API申请和API定制的信息（包括申请数/定制数、待审核、已审核、通过数、拒绝数）、API的调用量TOP10和失败率TOP10、租户维度的调用量TOP10、调用统计、错误类型分布。

	6
	
	
	API市场
	支持以API市场的方式（提供超市货架模式、列表模式、地图模式等展示模式）展示平台已有的 API，并支持不同维度进行分析；用户可查看API详细信息并提供API搜索功能和按不同维度进行排序。

	7
	
	
	需求管理
	支持查看所有用户角色的API定制需求单，包括申请租户名、需求名称、定制描述、审批状态等信息，可查看定制详情、审批详情、API详情，支持按不同的过滤条件查询。

	8
	
	
	授权管理
	支持查看所有用户角色的API申请使用单，包括申请租户名、API名称、API类目、申请说明、审批状态等信息，可查看审批详情、API详情等，支持按不同的过滤条件查询。

	9
	
	
	API管理
	支持查看所有已经生成的API，进行上下架、查看详情、删除等操作；支持API新建功能：需填写API名称、所属类目及关联需求、所属租户及产品、API描述、数据源、API PATH、请求方式及调用限制等信息；支持按不同的过滤条件查询。

	10
	
	
	函数管理
	支持函数的增删改查功能，并可以查看详情。

	11
	
	
	类目管理
	对 API 所属的类目进行增删改查。

	12
	
	
	告警管理
	支持对 API 调用失败触发告警，并支持多条件搜索展示结果；支持告警规则的增删改查，告警规则包括告警名称、告警规则等内容的设置。

	13
	
	
	数据源管理
	支持数据源的增删改查，数据源包括名称、主机、端口、协议等内容的设置。

	1
	健康中心
	用户
	概览
	支持查看告警汇总（今日告警数、近七日告警数、近30日告警数）、近30日的告警趋势和告警TOP20。

	2
	
	
	综合质量报告
	根据作业的结果，会自动生成质量报告，报告内容包括被监测产品、设备在线率、数据上报及时率、设备信息完整率、设备信息规范性、物模型格式、检测时间、检测结果、查看校验规则等内容。

	3
	
	管理员
	综合质量报告
	支持查看告警汇总（今日告警数、近七日告警数、近30日告警数）、近30日的告警趋势和告警TOP20、使用情况（数据源梳理、规则数量、已启用数量、完成任务数量）。

	4
	
	
	多表校验
	支持通过列表展示多表校验任务的运行结果和报告，并支持多条件搜索展示结果。检测报告内容包括任务基本信息、配置信息、检测结果等信息；支持任务的增删改查，包括名称、数据源类型、数据源、左表、右表、校验方式等内容的设置，支持两种执行策略（手动执行和周期执行）。

	5
	
	
	单表校验
	支持通过列表展示单表校验任务的运行结果和报告，并支持多条件搜索展示结果。检测报告内容包括任务基本信息、配置信息、检测结果等信息；支持任务的增删改查，包括名称、数据源类型、数据源、数据表名称、字段名、校验方式等内容的设置，支持两种执行策略（手动执行和周期执行）。

	6
	
	
	数据源管理
	支持数据源的增删改查，并可测试数据源连通性；内容包括名称、数据源类型（支持 MySQL、ClickHouse、MongoDB 等数据库）、描述、主机、端口、数据库、用户名和密码等信息。

	1
	管理中心
	用户
	用户管理
	支持查看管理员账号新建的账号信息，支持禁用账户，设置用户所属角色和关联的应用。支持角色的增删改查，角色信息包括角色名称、角色标识、角色顺序等信息，支持禁用角色，通过列表可查看角色的概要信息和绑定角色对应的菜单权限。

	2
	
	
	消息通知
	支持通过列表查看名下所有系统消息，包括申请信息，审批结果等信息，可查看详情；支持按不同的过滤条件查询信息，可标识信息是否已读。

	3
	
	管理员
	租户管理
	针对不同应用场景里特定的管控需求，新增租户功能，新增租户类型的用户时可关联特定租户。
支持租户的增删改查，通过列表查看租户的概要信息，并可查看详细信息，包括租户名、租户套餐、联系人、联系手机、用户额度、租户类别、租户状态等信息；支持租户的禁用和租户信息列表的导出。

	4
	
	
	用户管理
	支持系统人员和普通租户的增删改查，新增系统人员类型的用户时需关联对应的角色，新增普通租户类型的用户时需要选择对应的租户。通过列表查看各个用户的概要信息，并可查看详细信息，包括用户所属的角色或者租户类型、账号名称、手机号码、昵称、工号、密码、用户状态等信息；支持按不同的过滤条件查询，支持禁用账户和重置密码。支持角色的增删改查，角色信息包括角色名称、角色标识、角色顺序等信息；支持禁用角色，通过列表可查看角色的概要信息和绑定角色对应的菜单权限。

	5
	
	
	系统消息
	支持通过列表查看所有租户的全部消息通知，包括申请信息，审批结果等信息，可查看详细信息，并支持跳转动作，方便快速进行审批等；支持按不同的过滤条件查询信息，可标识信息是否已读。

	6
	
	
	系统管理
	字典管理：支持字典内容的增删改查，内容包括字典名称、字典类型、状态等信息；可通过列表方式展示并支持导出字典信息，支持按不同的过滤条件查询信息。
配置管理：支持配置内容的增删改查，内容包括参数分类、参数名称、参数键名等信息；通过列表方式展示并支持导出配置信息，支持按不同的过滤条件查询信息。
审计日志：支持操作日志和登录日志通过列表方式展示并支持导出，支持按不同的过滤条件，可查看消息详细信息；操作日志包括、操作模块、操作名、操作类型等信息，并可查看详细信息；登录日志包含日志类型、用户名称、登录地址等信息。

	7
	
	
	基础设施
	支持对系统文件的增删改查，支持上传文件到平台并通过列表查看；支持查看API相关日志（包括访问日志、错误日志）；支持MySQL、Redis、Java等服务的监控；支持定时任务功能，可创建后台任务。

	（二）智慧管理平台

	1
	建筑驾驶舱
	数据驾驶舱
	展示管理者关注的系统运行核心指标，以定制或半定制的形式展现包括但不限于：核心设备统计、消安设备统计、楼控设备统计、水电气冷暖能耗总览、紧急告警信息、客流车流告警量统计、各级各类告警占比等多类硬核数据，并提供各系统快速概览与告警视频联动等快捷功能入口，让管理者一图掌控全局。

	2
	平台功能
	设备自控
	对于可监可控的子系统，如暖通空调、照明等，用户可通过设备自控进行规律化配置，使设备或设备组按照固定或相对的时间逻辑进行启停和参数设定，并将该类设定统一保存为几个固定模式，根据需要在每天预先设定启用的模式，完成该类系统全年的规律性控制，解放人工，解决延时和遗漏，完善系统控制逻辑。

	3
	
	告警管理
	用户可通过自定义告警对设备运行的敏感值或者敏感区间进行设置，系统在实时告警中监测设备的各种类型的告警信息并提醒用户进行处理，处理后的告警信息放入历史告警中，允许用户对统计区间、告警级别、告警来源、告警类别、子系统、告警所在位置、设备名称、设备编号进行筛选查询，满足用户对过往告警的统计分析和管理需求。

	4
	
	系统联动
	允许用户通过事件条目编辑，以任何事件为触发条件，执行多步先后联动的灵活配置和启用使用，可以满足任何可标准化的接入事件的联动管理，可以满足绝大部分联动管理的要求，并可通过设备分组管理等基础模块与该模块的搭配，完成用户层次的场景联动配置，达到精细化管理和一键场景切换的目的，如识别人脸、车牌对办公室或会议室进行环境调节，赋予门禁等权限等。

	5
	
	数据分析
	数据分析包含能耗统计分析、告警分析和设备对比分析三个功能模块。方便运营管理人员对各子系统和设备的运行数据进行不同维度的统计分析，发现子系统运行和运营管理问题并制定运行优化策略和运营管理制度规范，提高运营管理效率。

	6
	
	运维管理
	通过运维管理模块，可以记录系统的维修信息，也可以关联工单管理应用，提供快捷接口对接工单功能，形成闭环的系统运维体系。

	7
	
	报表管理
	通过报表管理中的通用报表和定制报表的定制、查看和导出，完成对各子系统运行状况的监控和数据统计分析。

	8
	
	系统管理
	系统管理版块包含人员基础管理、系统日志管理等功能模块。用户可以在人员基础管理中对使用用户和工作交接进行管理，规范系统使用者的日常管理；通过系统日志管理对用户登录日志、软件操作日志、操作运行日志、系统历史日志、当日模式日志进行查看和导出，完成对系统用户使用和设备自动运行的监测。

	（三）子系统集成功能

	1
	消安设施设备
	视频监控系统
	1、对球机、枪机、半球的预览、回放功能，球机实现云台功能；
2、实现前端设备、NVR的报警监测功能；
3、设备联动：可与门禁停车、机房动环监测、电梯等系统实现联动。

	2
	
	车辆管理系统
	1、对停车位状态进行占用、空闲及设备报警监测；
2、记录车辆进出信息，包含车牌、进出入时间以及金额等信息；
3、车位软锁定：录入领导车位及车牌信息后，若被其他车辆占用后，平台发出告警（实现该功能需要配置车位摄像机）。

	3
	
	门禁管理系统
	1、对门禁态进行开关、报警（强开、非法闯入等）监测；
2、实现远程开门，并具备控反不一致等状态监测；
2、记录门禁的开关、报警、开门记录等信息；
3、设备联动：当门禁发生强开或非法开门报警时联动周边摄像机，可使工作人员第一时间观察现场状况。

	4
	
	防盗报警系统
	1、监测各个防区中探测器、手报的状态；
2、对各个防区状态进行布撤防功能；
3、记录防区的撤布防、报警等信息；
4、设备联动：当防区报警时联动周边摄像机轮巡，可使工作人员第一时间观察现场状况。

	5
	
	电子巡更系统
	1、可提前设置巡更线路、巡更计划；
2、显示巡更人员信息、巡更点位、巡更路线、巡更完成情况信息。

	6
	
	消防监测系统
	1、监测温感、烟感、手报、漏电报警、火灾报警、消防水炮、气体灭火、自动喷淋等设备的状态或报警；
2、设备联动：
1）当发生消防报警时，平台联动报警区域的摄像头实现轮巡，工作人员进行远程确认；
2）当确认为消防火灾报警时，平台开启停车道闸、门禁，方便人员和车辆的疏散。

	7
	楼控设施设备
	暖通空调系统
	1、机组群控：按照楼栋、楼层等类型，将设备分组，同时控制分组中设备的启停、温度设定等操作。可以对设备单控，也可以一键群控；
2、设备监测：在设备平面图中监测和显示空调机组的整体运行状态，不同状态设备数量统计以及回风送风的温度和湿度信息。通过颜色区分设备实时状态，包含：在线、告警、预警、离线、关闭等；
3、设备列表：通过列表显示空调系统内各设备的基本信息和运行状态信息。
4、设备控制：通过平面图显示所有空调点位，点击点位可查看设备物模型实时状态并可以进行启停和参数设置；
5、设备结构图：可以查看暖通空调模块的设备结构图，在设备结构图中可以查看各个子设备运行状态并可以进行控制；
6、模式设置：系统能实现远程手动/自动模式切换。运行手动模式时，可以操作各台空调箱的风机启停状态、转速，以及新风阀门、回风阀开闭状态，给出送风温度、回风温度设定值参数；运行在自动模式时，远程手动控制失效，系统按照预制的节能策略，以及时间表自动控制各个空调箱的运行状态；
7、设备联动：对室内温湿度、C02、CO等传感器参数设置阈值，达到阈值后联动相关设备。

	8
	
	给排水系统
	1、监测生活给水泵运行状态、生活给水管网压力、生活水箱、集水井、 污水池、消防水箱的各项参数及报警；
2、设备联动：当生活水箱、消防水箱触发低液位报警时，联动水泵补水；当集水井、污水坑触发高液位报警时，联动水泵排水。

	9
	
	环境监测系统
	1、监测温湿度、PM2.5、噪音、照度等传感设备参数；
2、设备联动：
1）可对各项监测参数设置阈值，当监测参数超过阈值产生报警推送至管理人员；
2）对室内温湿度、PM2.5、照度设置阈值，达到阈值后联动相关设备；
3）对噪音参数设置阈值，达到阈值后产生报警，联动相关监控画面并发送工单派人员至现场查看。

	10
	
	智能照明系统
	1、对室内照明、夜景照明、景观照明进行监测控制，并具备控反不一致等状态监测；
2、对室内照明、夜景照明、景观照明进行设备自控控制，可提前预设一年的模块；
1）现场可间隔设置回路灯具，白天照度良好时开启一半回路保证照度，傍晚及晚上照度不良时再开启全部照明回路；
2）夜景照明及景观照明跟进当地经纬度与室外照度计算每天开启的时间。

	11
	
	变配电系统
	1、监测和显示高压进出线的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、开关状态；
2、监测和显示直流屏的控制母线电压、动力母线电压、充电电压、蓄电池电压、充电浮充电装置输出电流；
3、监测和显示高压功率补偿装置的无功补偿电流、无功功率。（如有高压功率补偿装置，显示变压器的负载率、三相绕组温度和风机启停状态）；
4、设备联动：
1）当开闭所、变配电室的室内环境温度超过设备阈值时，联动周边摄像头并产生报警推送至管理人员；
2）可对各项监测参数设置阈值，当监测参数超过阈值产生报警推送至管理人员。

	12
	
	电梯监测系统
	1、监测直梯运行状态（上行/下行/停止）、当前到达层数以及故障报警；
2、监测扶梯的上下行直梯以及故障报警；
3、设备联动：当电梯故障或触发电梯报警按钮时联动周边摄像机，可使工作人员第一时间观察现场状况。

	13
	辅助管理设施设备
	水电表系统
	1、监测能源管理中水、电等实时监测数据；
2、对水、电中的支路进行分项分区查询；
3、对能源数据进行同环比、并以图表的形式展现；
4、并支持能耗信息公示、能源绩效考核、能耗指标管理等。

	14
	
	充电桩系统
	1、监测充电桩、充电枪的运行状态及参数；
2、记录充电枪的充电记录、金额等信息。

	15
	
	LED大屏系统
	1、监控设备的启停、音量、播放源，监测终端设备亮度、运行节目、当前播放源及故障报警；
2、当LED大屏处于非最佳运行温度，则可以根据温度自动开启 LED 大屏的加热或降温设备（如有加热或降温设备）。

	16
	
	信息发布系统
	1、监测信息发布终端的运行状态、内存、CPU、硬盘空间、当前播放节目等信息；
2、对信息发布终端的启停、节目切换做到一键控制。

	17
	
	公共广播系统
	1、监测公共广播终端的运行状态、当前播放节目等信息；
2、对信息发布终端的启停、音量调节做到一键控制。

	18
	
	机房动环
	1、针对机房环境进行漏水监测、配电箱电量监测、UPS监测、蓄电池监测、精密空调监测、烟感监测；
2、支持机房环境设备的阈值设定管理，当发生故障和数值超标时进行报警。

	18
	
	客流统计
	1、监测建筑中的客流， 并在线实时显示客流分布信息；
2、能够统计建筑当天实时客流总数；
3、对客流统计前端设备状态进行实时状态监控，查询前端设备离线和故障报警数量。

	（四）拓展功能

	1
	移动端
	移动端模块
	BS架构情况下或CS架构附加外网模块时，可以选用APP及公众号组件，使用户可在2G\3G\4G\5G\Wifi网络条件下通过智能手机或平板电脑查看系统各类设备的实时运行信息、告警信息，掌握一手运行信息，并允许用户进行模式切换和启停控制等管控操作，充分体现万物互联的便利性。

	2
	双碳节能
	能源能耗管理
	1、监测能源管理中水、电等实时监测数据；
2、对水、电中的支路进行分项分区查询；
3、对能源数据进行同环比、并以图表的形式展现；
4、并支持能耗信息公示、能源绩效考核、能耗指标管理等。

	3
	智慧通行
	便捷通行
	1、查看人员通行记录、人员位置和人员热力依赖子系统、人员轨迹、黑白名单（在人员布控实现）等；
2、支持人员群组信息管理、通行授权、查看闸机通行记录进行人员统计分析。人员含自有员工、物业安保等第三方员工、访客等外部人员。

	4
	
	访客微信预约
	在微信公众平台上填写详细资料进行预约，被访人在收到邀请人的确认以及审批通过之后，可以领取访客临时卡，如果是开车来访的话，可在预约的时候填写车牌号码，不支持访客车辆直接车牌识别通行。

	5
	
	车辆管理
	实现车辆识别、车位监测、车位轨迹等功能。

	6
	智慧物业
	线上报修
	支持从终端（web界面）报事报修。后台系统中增加详细的报修信息。包括工单类型，关联修备件等。

	7
	
	工单管理
	创建工单并线下分派处理人，处理人收到派单后，现场进行处理，处理完成反馈管理人员，派单人确认后闭环工单。

	8
	
	实时通知
	推送报修人，维修结果通过纸质维修单反馈。

	9
	
	服务评价
	报修人在物业服务结束对处理结果线下进行评价反馈。能够通过增加自定义设置服务评价问题的功能，来支持满意度调查。

	10
	
	备品库管理
	维修备件数据建档，在系统后台中可查看库存等状态信息。支持设备设施建立数据档案，记录维修历史。

	11
	
	设施管理
	通过系统对接实现园区行政、物业涉及的电气、新风、暖通等系统的设备进行监控和管理。涵盖设备设施统一告警管理、物业维修作业、设备设施运行监测、设备设施运营报表等功能模块以及台账、权限、日志等基础功能。通过设施管理用户可实现扁平化的设备管理，节省管理成本，提高监控、管理、维保效率。

	12
	
	统计分析
	1、系统后台能看到各类统计情况报表。包括总体工单处理状态、维修事件类别、发生区域、次数、统计排名等；
2、支持各类报表：包括报修类报表、物业考核类报表、满意度评价进行统计排名、设备设施类报表、综合报表。

	13
	
	人员信息管理
	系统后台可查可配置人员岗位信息状态。


3、数字孪生系统   

3.1数字孪生系统 采购清单及预算

	序号
	服务名称
	数量
	单位
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	城市信息模型基础平台
	1
	项
	198000 
	198000 

	2
	滨海新区数字孪生可视化建模
	1
	项
	1535115 
	1535115 

	3
	可视化场景定制与融合
	1
	项
	115650 
	115650 

	4
	可视化产品设计
	1
	项
	41400 
	41400 

	5
	滨海新区整体经济态势驾驶舱
	1
	项
	476400 
	476400 

	6
	滨海新区发展服务中心驾驶舱
	1
	项
	222900 
	222900 

	7
	其他系统功能
	1
	项
	73725 
	73725 

	8
	服务应用资源保障
	1
	项
	50700 
	50700 

	合计价（元）
	2713890 


注：1、本综合单价为全费用综合单价，包括系统研发、设备、调试、安装、管理费、利润、税金等一切费用。

2、具体服务技术要求中其它未列明的相关服务费用已包含中本预算中。
3.2具体服务技术要求
	序号
	服务名称
	服务技术要求

	一
	城市信息模型基础平台

	1.1 
	城市信息模型引擎
	提供城市信息模型引擎，包括：基于物理的渲染、高级动态阴影选项，可视化场景渲染能力；针对使用者决策需求，基于其已有的数据沉淀，运用可视化软件技术，将行业数据转化为二、三维图形、图像，并运用颜色、透视、动画和观察视点的实时改变等视觉表现形式，最大限度地帮助决策者聚焦目标对象，从时间、空间、位置等多维层面洞察事物的运动轨迹和内部结构；模块特点多维直观、视觉炫酷、虚拟真实。

	二
	滨海新区数字孪生可视化建模

	2.1 
	倾斜摄影数据采集
	1、使用无人飞行设备多角度采集经滨海新区影像，经三维重建后生成大场景模型； 
2、模型结构：倾斜摄影构建三角网结构；
3、采集分辨率 GSD:4—5cm；
4、模型材质：漫反射光照；
5、观测距离：200-400 米。

	2.2 
	滨海新区全域孪生场景构建
	基于采集的倾斜摄影数据及新区其他数据进行三维模型数字孪生还原，依托三维引擎进行倾斜摄影数据处理（建筑、地形、道路、植被、光照等）、加载和运行，完成新区全域三维孪生场景构建。

	2.3 
	重点招商资产仿真精细建模
	本项目针对新区范围内 10 个重点招商资产进行仿真建模，基于滨海新区全域孪生场景之上进行模型叠加和渲染，叠加招商资产地块、楼宇、配套服务等信息，支撑招商资产管理应用场景。

	2.4 
	平阳滨海发展服务中心仿真精细化建模
	对平阳滨海发展服务中心实现仿真 1:1 还原建模，对建筑室内部分进行精细化构造，逼真还原室内空间陈设。同时对已完成的三维精模型加入灯光、特效、动画等特效渲染定制工作。

	2.5 
	平阳滨海发展服务中心室内外设备设施模型
	包括排水给水设备、电气设备、消防设备、供暖、空调、通风设备、机械设备等大型设备模型建模；物联网设备建模，如：监控摄像头、智慧烟感、智慧灯杆、智慧垃圾桶、智慧井盖、人脸门禁、车辆道闸等模型制作。

	2.6 
	周边白模模型外扩
	外扩1平方公里模型场景，以简模和地图纹理为主，道路、房屋带灯光效果。

	三
	可视化场景定制与融合

	3.1 
	场景特效
	利用引擎粒子系统制作体积云，体积雾等效果，利用粒子系统制作场景粒子效果，流线效果，车流线效果。用后期材质制作描边效果，扫线效果。

	3.2 
	动态光照
	在三维场景可模拟真实世界的情况，进行24小时场景中的实时反射、实时光照、动态阴影、动态植被、动态水体、动态天空等渲染特效根据时间轴进行动态变化。

	3.3 
	动态天气
	在三维场景可模拟真实世界的情况，场景中的实时反射、实时光照、动态阴影、动态植被、动态水体、动态天空等渲染特效，根据实时获取当地天气状况进行动态变化（现支持晴，阴，雨，雪等）。

	四
	可视化产品设计

	4.1 
	UI设计
	针对产品框架与项目需求设计产品原型及风格偏好定制UI展示界面，整个系统UI图表、图标的画面带有科技感的操控。

	五
	滨海新区整体经济态势驾驶舱

	5.1 
	综合态势一张图
	基于滨海新区城市信息模型，展示新区综合态势，包含招商、产业、人才以及管理的宏观态势分析。

	5.2 
	产业平台一张图
	基于滨海新区城市信息模型， 对新区产业的数据进行概览性的分析展示， 主要包含经济指标、产业状 况、税收、亩均产值、企业等情况，以地图+列表等形式 展示新区产业的亩均情况，并对比以往数据，为营收提升、单位能耗 产值提升、竞争力提升提供决策依据。

	5.3 
	智慧招商一张图
	基于滨海新区城市信息模型，展示新区招商引资业务的各项细节指标进行分析展现，主要通过漏斗图、柱、饼、线等图表形式，以总量、同比、环比、目标、增量、比例、趋势、类别等维度分析。

	5.4 
	宏观经济一张图
	基于滨海新区城市信息模型， 展示新区运行各项指标，展示新区经济运行分析总体概况、产值情况、利润情况、企业总数、规上企业总数、GDP、规上企业总产 值等关键数据和指标。

	5.5 
	产业态势一张图
	基于滨海新区城市信息模型，展示新区整体产业态势，各产业经济运行指标，实现产业分析（包括产业总体情况、产业分布情况、产业发展趋势等）、企业分析（企业分布、重点企业运营分析）、人才分析（人才引进情况等）。

	5.6 
	项目管理一张图
	基于滨海新区城市信息模型，搭建项目管理一张图，实现新区动态监管项目实施进度和成果的远程监管，实现可见即可得的项目监管方式。

	5.7 
	资产管理一张图
	基于滨海新区城市信息模型，以地图的方式直观展示重要招商资产的情况，如地块、厂房、办公楼、园区等基础设施信息。支持配套设施、企业等信息展示。

	5.8 
	能源管理一张图
	基于滨海新区城市信息模型， 展示新区重点项目、重点园区等重点招商资产的能耗运行指标，包括电、水等能耗情况、能耗预警信息、能评信息、接入能源管控的企业耗能情况等；通过对能耗数据统计、分析，为新区对企业耗能情况等提供相关管理措施及决策依据。

	5.9 
	党建管理一张图
	用图形化方式直观展现党组织分布、党员分布、流动党员分布等，为党建管理和组织决策提供切实有效的数据依据，提升党建管理效率和科学化水平。同时，构建党建工作考核可视化展现，有效解决了党建工作考核不科学、不准确的问题。

	六
	滨海新区发展服务中心驾驶舱

	6.1 
	态势一张图
	展示滨海新区发展服务中心综合态势，包括招商情况、企业情况、人员情况、物业情况、安全情况、运维情况、能耗情况等。数据面板包括中心简介、中心经济总值、中心投资、中心招商数据、入驻企业数据、人车数据、物业数据、资产数据、安全数据、能耗数据。

	6.2 
	物业一张图
	展示中心物业相关的数据内容，包括资产、人员、环境、巡更、报事报修等态势。

	6.3 
	安消一张图
	展示中心安消相关的数据内容，包括安消异常事件统计分析、安防视频实时调看、事件信息详情可视化、事件高发区域统计、事件高发类别统计。

	6.4
	运维一张图
	统计中心重要设备设施数据，以及设备故障、设备维护事件数据。展示设备设施信息、故障信息、设备运维事件信息，展示运维服务次数、服务时长，辅助运管者直观感知设备运维事件，指导设备运维管理决策。

	6.5
	能耗一张图
	统计中心内水、电等设备设施能耗数据，根据能耗目标分析达标情况，对能效实现纵向与横向的数据比较，为中心绿色低碳发展提供基础支撑。

	6.6
	服务成效一张图
	统计分析中心服务相关的数据，为优化中心服务运营管理提供依据。展示内容主要包括：会议室服务、访客服务、停车服务等数据。

	七
	其他系统功能

	7.1 
	数据关联
	将滨海新区的企业信息、园区信息、建筑信息、地块信息等各类静态展示、动态实时更新的数据，以可视化、图形化3D方式实时呈现并管理，并可使用定制标准化接口，实现一张图滨海新区业务大数据关联集成管理。支持集成各类业务系统，各类数据类型。

	7.2 
	路径漫游
	具备实景三维场景快速展示与漫游的能力，能够承载精细模型的展示在建成的精细、逼真的模型中，以第一人称视角进行三维场景漫游，让用户置身其中感受一个真实的虚拟世界，漫游过程中到达指定点位时可以触发弹窗。依据参观角色不同，设计演示脚本，主要包括领导、管委会平级部门、企业、个人等角色做区分设计。

	八
	服务应用资源保障

	8.1 
	三维图形编辑器
	1、CPU：英特尔 至强 金牌 6244 处理器（3.6Ghz） *2颗；
2、内存：128G；
3、硬盘：三星（相当或高于）500G SSD；
4、显卡：4090；
5、带宽：100M；
6、操作系统：Windows server 2012 R2 X64。

	九
	项目运维服务

	9.1 
	项目维保
	项目质保期内，提供免费运行维保服务。

	9.2 
	技术开发
	第一年免技术开发，项目从第二年起，可提供项目维保开发服务，并按年收费。

	9.3 
	项目服务
	提供项目经理现场调研、沟通需求、对需求进行拆解整理产品框架等服务。

	十
	技术指标

	1
	支持加载10平方公里的倾斜摄影数据。

	2
	支持FBX，3Dmax，obj等常见的模型格式文件及SHP文件等格式数据。

	3
	支持三维建模设计方案导入，加载，切换。

	4
	支持方案详情数据信息查看。

	5
	支持多种方案进行同屏对比，支持同屏下360°多方案，同视角进行对比查看。

	6
	支持一屏操作，多屏联动，可随时调整视角，天空，天气参数等。

	7
	支持保存相关摄像机镜头视角，进行视角收藏，快速点击到对应视角。

	8
	支持在场景中选择合适的视角，调整天空，天气等参数，并以当前的场景视图下生成2K，4K，8K多级超高分辨率图片。

	9
	支持在场景中预设人视点位，进行人行视角查看。

	10
	支持可配置不同高度满足自定义高度查看需求。

	11
	支持任意位置点选飞行定位至该选点漫游查看。

	12
	支持WASD键鼠搭配进行人行视角浏览查看且在浏览过程中随时切换方案，调整天空，天气参数。

	13
	支持在场景中模拟车行视角进行查看，可随时选择不同的车速或暂停，旋转视角，隐藏车辆等，且在浏览过程中随时切换方案，调整天空，天气参数。

	14
	支持在场景中自定义飞行环绕视角，可绘制不同的球面半径，飞行视角在该球面轨迹上进行720°环绕查看，可调整旋转速度，视角高度等，且在浏览过程中随时切换方案，调整天空，天气参数。

	15
	在场景中支持全动态的全局光照和反射，生成昼夜不同的场景效果。

	16
	能够对场景变动和光源变化作出实时响应，可调整时间，云层覆盖面积等参数。

	17
	可对场景中太阳角度，光照、月光、雾体、天空光强度等参数进行调整。

	18
	模拟场景天气的变化，展示不同天气对场景地块与物体的影响。

	19
	支持晴天，阴天，雨天，雪天等不少于10种天气效果展示。

	20
	场景材质支持天气效果的响应，包括但不限于材质湿度，地面积水，物体积雪，雨滴涟漪等。

	21
	模型资产库需包含人物资产，交通资产，建筑资产，景观资产，灯光资产，及通用物体模型等一级资产大类；需要材质资产库包含玻璃，地面，墙面，屋顶，木头，室内等材质大类）。

	22
	支持单个模型物体进行基础属性编辑，包括但不限于移动，旋转，缩放，ID，名称，空间数据信息等。

	23
	支持材质库中的材质球可对场景中的物体对象进行材质替换。

	24
	支持单个物体元素进行类似搭积木组态式地搭建场景方案。


备注：

1、投标人可根据以上所列设备的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

2、项目实施过程中，招标人有权对中标产品进行性能测试（所发生的费用由中标人承担），以确保产品实际质量及性能满足需求，否则招标人有权拒绝收货，后果由投标人承担。
（三）服务与培训要求
1、质量保证

（1）投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足招标人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

（2）投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；本项目各系统、软件不得设置软件使用年限限制（使用硬件加密的，硬件加密设备应终生解密服务）；如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

2、在投标货物、系统的质保期内，为本项目提供7×24小时的实时技术支持响应服务，提供电话支持、后台远程维护、在线升级。本项目质保期限内须提供驻点服务，供应商须在项目所在地提供不少于2名常驻技术人员，提供巡回和上门响应服务。系统故障及设备故障的响应时间不得超过1小时(常规故障可先采用电话提供解决方案并解决或利用远程方式解决)，一般故障需要 4 小时内完成故障修复处理，严重故障需要在 18小时内完成故障修复处理，如涉及工控机更换、整机更换或重要零部件更换，需要在48小时内完成更换并恢复正常运行。若未在1小时内响应的，采购人可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由供应商承担。如在规定时间内不能排查故障，要求提供备品备件及备用系统。未按上述规定时间完成，则扣以2000元/次的处罚。质保期满后，中标方提供免费上门服务的承诺及备品、备件支持，如需更换故障设备或零部件，中标方应提供所更换设备或零部件的报价清单，且报价不得高于合同价。
3、要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标产品制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

（1）投标产品制造厂商应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）；投标人也应就投标货物的品质和服务对采购机构和招标人负责。

（2）投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

（3）当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

（4）质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

（5）投标人在质保期内安装的任何产品，必须是其投标产品制造厂商原产的或是经其认可的。

（6）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（7）投标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

（8）在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

4、对产品服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

5、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，招标人不承担责任。

6、项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明，平阳县临港控股有限公司是所有设备的最终用户。

7、培训要求

投标人须提出详细的针对本次采购的培训计划，具体如下：

（1）投标人应提供相应的培训计划，并详细说明培训方式、课程安排、地点、人数、时间等实质性内容。

（2）提供全面、完整、详细的技术手册、操作手册和产品说明书等。

（四）技术服务要求

1、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

2、投标人必须保证解决本次采购所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足招标人需求，由此产生的风险由投标人承担。

3、如果设备在质保期内发生设备故障，投标人应及时予以响应，否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。质保期从招标人对产品验收合格之日起开始计算。
（五）其他说明：

1、本项目包含本项目的供货、运输、安装施工、维保等所有内容。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。
2、投标供应商需保证投标资料（含中标后验收提供的资料）的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
4、供应商投标文件中根据招标文件要求提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

5、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。
6、产权说明

6.1中标人保证对委托项目所投入使用的技术及信息相关知识产权享有完整的、无争议的合法权属。中标人向招标人提供的合同项下全部软件及配套服务不得侵犯第三方知识产权及其他民事权利（包括但不限于商标、计算机软件著作权、商业秘密、作品著作权、字体、肖像权）。若所涉内容被第三方投诉或起诉侵权并要求招标人承担赔偿责任或其他责任的，中标人应当承担招标人因此承受的全部损失，包括对第三方作出的经济赔偿及应诉费用(含诉讼费、律师费)等。如中标人不履行此项义务，则招标人有权自行直接与该第三方进行协商、诉讼或仲裁等，因此与该第三方达成和解协议或取得调解、判决、裁决等争议结果后，招标人所遭受的损失，包括和解协议、调解书、判决书、裁决书争议解决结果所确认的招标人的赔偿额、补偿额、及其它款项，以及诉讼或仲裁费用、律师费等，中标人应当全部赔偿给招标人。
6.2中标人同意将从招标人接受的任何数据、技术文件及与合同有关的数据视为招标人的商业机密，并严守机密，不提供技术资料或与合同有关的数据给无关人员或第三方。如中标人违反，使得招标人遭受损失，中标人应负相应的责任，并赔偿招标人因此所遭受的损失。
6.3在本知识产权项下的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本知识产权项下的权利义务随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。如果双方在知识产权项下的各项权利和义务由后成立的单位分别享有的，则招标人、中标人双方与后成立的公司分别享有相关权利和义务。
6.4在本项目中产生的数据资源、数据资产及定制软件的知识产权归招标人所有。
6.5在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，提交招标人所在地法院诉讼解决。
7、驻点人员（食宿供应商自理）：软件开发团队现场驻点；项目最终验收通过后驻场技术人员至少2人（办公时间须按照采购人考勤要求），驻点时间至少1年。驻点服务费用包含在投标总价中。

三、报价说明
本项目最高限价为15506679元，本项目采用折扣率报价，最高折扣率为100%，总价和综合单价折扣率须一致，超出最高限价（最高折扣率）以及不按规定报价的投标报价无效。本项目采用综合单价包干方式，结算综合单价计算为：采购文件预算清单综合单价*投标折扣率项目，实施过程中各项中标综合单价不予调整。
四、商务条款

1、质保期

1.1▲免费质保期限：整体项目验收合格之日起提供至少五年免费质保服务（维修不好的（3个工作日维修不好）及时更换设备），自最终验收（出具验收证书日期起）通过后起算。
1.2因供应商提供的设备的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障应由中标供应商免费技术服务和维护，由此造成采购人的损失由供应商承担。

1.3投标供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。
2、▲付款方式： 

履约保证金：合同签订后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供合同总金额2%的履约保证金（可以以非现金形式提交（银行转账、保函或担保）），项目最终验收合格后退还履约保证金。

预付款：签订合同后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同价的30%款项，预付款于初步验收支付时扣回（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方可根据项目特点、乙方信用等情况，决定是否要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）
初步验收后支付至实际实施金额价的70%（扣回预付款），经最终验收并办理结算后7个工作日内支付至结算价的85%。剩余结算价的15%留作项目质保金，质保期五年，质保金退还：项目验收后第1年支付结算价1%，第2年支付结算价2%，第3年支付结算价3%，第4年支付结算价4%，第5年支付结算价5%。
3、交货安装地点

3.1.交货地点：本项目所在地，并按采购人要求。

3.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.送货过程中发生的费用由中标供应商负责。

4．完工期

完工期：要求以上货物及系统软件在合同签订后90日历天内交货并完成安装调试，项目开始时间以采购人发出《项目启动任务书》规定的启动日期为准。每延误一天工期，供应商须向采购人支付10000元/天，逾期完工违约金的上限为合同总价的3%，如延期超过30天的甲方有权终止合同，且有权没收供应商履约保证金，由此产生的一切损失由供应商承担。
5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物及服务，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
四、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.本项目的深化设计、货物的提供、运输、装卸、辅材、就位、安装、调试、检验、系统软件、通过验收；培训、质保期维护等。

3.在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.售后服务措施。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标报价，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。
10、▲本次采购最高折扣率报价为100%，总报价最高限价为15506679元；如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购最高折扣率或最高限价的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

11、演示：供应商自带相关演示设备及资料，原则上演示时间不得超20分钟（每家供应商进入评标室人员不得超过2人）。

地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）
12、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件第十二条规定，本项目招标文件明确采购的标的所属行业为工业，投标供应商选用的产品制造商均为工业行业所对应的标准为小微企业的享受价格优惠折扣。
13▲本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
14、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
15、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
16、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
17、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
18、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可平阳县临港控股有限公司推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面
2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

供应商符合参与国企采购活动资格条件的承诺函，格式见附件。
如联合体投标，提供联合体协议书。若联合体投标明确联合体牵头方，联合体成员不超过两家，提供联合体协议书（格式见附件）。
上述资格条件审查材料，非联合体投标的，2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过；如联合体投标，联合体各成员均须提供审查材料，2-4项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与国企采购活动投标资格声明函
4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的描述、产品样本图册及相关证明（包括配置、部件来源说明等）（根据采购文件要求提供，如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）；

9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

10） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

11）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告、制造商相关证明等技术要求中要求的各种资格证书；（根据采购文件要求提供，如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）

12）2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；
13）针对本项目拟派人员名单

14）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

15）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
16）项目实施方案；
    17）根据采购文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料。
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以采用邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

  5、招标代理服务费

5.1成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构支付代理服务费73100元，招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：
开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司昆阳支行联东分理处

开户名称：温州欣晟项目管理有限公司

开户帐号：201000270511714

第四部分   国企采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准，本项目所属行业：工业；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目货物全部由小型和微型企业制造的产品，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加国企采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在国企采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加    （单位名称）   的    （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（工业） 行业；     （产品名称）制造商为（企业名称）    ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业） 行业；       （产品名称）制造商为（企业名称）    ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                             　　　　　
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分     合同格式（仅供参考）
本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：                       （采购人）
乙方：________________________（中标供应商）

 平阳县临港控股有限公司以公开招标方式对平阳滨海发展服务中心项目会展中心装修工程智能化采购项目进行采购。      年   月    日，经  本项目评标委员会 评定，       （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。根据本项目《采购招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

采购服务清单及合同价格

                                                             金额单位：人民币元

	序号
	产品名称
	品牌、型号规格
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	
	


合同总计（人民币）:               大写:                    
注：本项目投标报价为交钥匙项目，实行固定总价报价，中标价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括了货物及其附件的设计、采购、制造、系统集成、软件系统设计开发、检测、试验、保管、运输、保险、安装调试（包含相关设备安装过程产生的一切费用，强电、弱电管线铺设、人工费和相关机械台班费用）、税费（含进口关税、增值税等）、验收、技术服务（包括技术资料的提供、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料）、站点形象设计费、装饰装修费、链路费、运维费、售后服务等所有费用，即一直到整个项目调试验收合格交付甲方使用，甲方不再另行支付费用。如乙方的投标文件中对功能响应存在错漏情况导致建设过程中，无法实现招标文件中所涉及的功能要求，乙方需无条件整改，确保功能要求全部实现并自行承担由此引起的相应费用。

完工期及交货地点

完工期：要求以上货物及系统软件在合同签订后90日历天内交货并完成安装调试，项目开始时间以采购人发出《项目启动任务书》规定的启动日期为准。

交货地点：本项目所在地，并按采购人要求。
质量标准和要求

乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品。

乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

知识产权

乙方必须确保本系统所使用的开发平台及相关软硬件等产品均为合法获得，对因此而且可能引发的相关法律责任，由乙方自行承担。本系统相关知识产权为甲方所有，乙方必须提供本系统源代码及全部相关文档；乙方须预留必要的二次开发接口，甲方有权在此基础上进行必要的二次开发和整合。甲方在今后的业务发展中，需要进行系统迁移，乙方应在服务期提供完善的技术支持。

权利瑕疵担保
乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

到货、安装调试与验收
设备硬件安装调试：

货物到达现场后，乙方必须派人员到现场与甲方一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使甲方满意为止。货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。
本项目安装地点分散，存在不可预计费用，需通过现场踏勘后考虑在最终报价内。乙方应根据场地实际情况，合理安排安装位置；为确保安装调试工作安全有序的进行，要求乙方在货物运抵安装现场前3天内，向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方应承担相应责任。
货物的安装必须符合有关标准和规范，网络和电线电缆必须按国家相关标准接入前端设备。乙方需按甲方的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。在安装过程中，如由于乙方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，乙方须负责修理并赔偿全部损失。

设备安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给甲方，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。

软件安装测试：要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。测试过程要用户单位组织相关人员共同参与。测试计划要详细描述针对各项测试，项目建设单位及相关单位如何参与，如何配合，包括各单位职责和分工界面等内容描述。

在安装、配置和测试、调试过程中,乙方应对最终用户技术人员所提出的技术问题,给予满意的答复。所有测试通过后，进行初验，初验通过后，进入试运行期。

项目验收：

验收标准

验收标准须符合中国有关的国家、地方、行业的标准。验收主要以招标文件定义、投标文件承诺、采购合同约定的所有硬件技术参数及系统功能要求为标准，严格按照各项参数要求对相应的硬件、系统功能进行验收。
验收内容

初步验收

在合同设备、材料及系统安装调试完毕后3个工作日内，甲方启动初步验收。验收内容包括但不限于：

核对货物清单、数量、配置；

系统功能及各项技术参数指标；

验收通过后，双方签署初验报告，业务符合上线要求，系统进入试运行阶段。

最终验收

如设备在试运行期间发生故障或暴露缺陷，乙方需进行修复，如在规定时间内未完成修复，试运行期顺延，直到遗留问题解决。

项目在达到了全部规定要求，连续成功稳定试运行后，乙方已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位或第三方检验单位检验合格，所有的技术资料和清单已向甲方提交的前提下，可以向甲方提出最终验收的申请。甲方组织验收小组按照验收标准进行最终验收，验收应在甲方及乙方双方参加下进行，按照相关技术需求及甲方的建设要求，整理提供项目完备的文档资料，双方签署验收证书，最终验收通过。若因乙方质量问题等导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

装饰装修部分验收须符合招标人及相关主管部门要求，质量要求合格。

乙方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。调试及验收所需专用工具设施材料由乙方自备、自运到现场，完工后自费搬走。
售后服务

乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品。
项目免费质保期限：整体项目验收合格之日起提供_5_年免费质保服务（包含_5_年硬件设备的免费质保期， 5 年软件部分的免费运维服务）。乙方或厂商本身承诺的免费质保期限高于标书要求的则按照乙方或厂商承诺执行。服务内容包括但不限于系统整体维护、服务器维护、软件后维护、数据库维护、系统终端及设备维护等，切实保障设备及软件系统的正常运行，在质保期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有产品要求乙方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。乙方在质保期内提供免费的维护工作，维保期满后软硬件出现故障乙方应积极配合，及时维修。 

本项目装修工程部分保修期按相关规定执行。
本项目建成后，乙方须搭配完善的运营与维护服务体系。须在项目所在地组建服务团队，负责日常热线问题的解答与解决、软硬件定期的巡检与更新以及突发事件的支持与处理，具体要求如下：
本项目提供7×24小时的实时技术支持响应服务，提供电话支持、后台远程维护、在线升级。

▲本项目质保期限内须提供驻点服务，乙方须在项目所在地提供不少于2名常驻工程师，提供巡回和上门响应服务，系统故障及设备故障的响应时间不得超过1小时(常规故障可先采用电话提供解决方案并解决或利用远程方式解决)，2小时内赶到现场，一般故障在4小时内排除，一般故障需要 4 小时内完成故障修复处理，严重故障需要在 18小时内完成故障修复处理，如涉及工控机更换、整机更换或重要零部件更换，需要在 48 小时内完成更换并恢复项目的正常运行。若未在1小时内响应的，甲方可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由乙方承担。如在规定时间内不能排查故障，要求提供备品备件及备用系统。未按上述规定时间完成，则扣以2000元/次的处罚。
常驻工程师须对各个本项目进行定期巡检，保证设备及软件系统的正常运行，并做好巡检记录。做好跟踪服务，保障软硬件的功能稳定，数据正常采集与上传。
服务支持：乙方须派1名项目经理协助甲方完成服务项目、服务内容、服务标准、服务流程设计，并主导形成相应服务标准化文件用于项目运营支持。

驻点支持：乙方须提供不少于2名具有服务经验的技术人员提供驻点业务督导服务。
乙方须在项目所在地提供足量的备品备件，提供主机、易损件常备服务，更新或替换不超过24小时，备用机替换不超过48小时。

履约担保

1.本项目在合同签订之后7个工作日内乙方向甲方支付合同总价的2%作为履约保证金（银行转账或保险或保函）；履约保证金在货物安装调试并验收合格后无质量问题10个工作日内一次性无息退回质保金；
付款方式

预付款：签订合同后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同价的30%款项，预付款于初步验收支付时扣回（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方可根据项目特点、乙方信用等情况，决定是否要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）

初步验收后支付至实际实施金额价的70%（扣回预付款），经最终验收并办理结算后7个工作日内支付至结算价的85%。剩余结算价的15%留作项目质保金，质保期五年，质保金退还：项目验收后第1年支付结算价1%，第2年支付结算价2%，第3年支付结算价3%，第4年支付结算价4%，第5年支付结算价5%。

双方责任要求（未尽事宜，以双方约定为准）：

甲方责任

甲方提出项目具体建设任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目建设方案进行适当修改的权利。 

甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员。

甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作。

甲方对乙方向甲方提供的内部资料予以保密，且不向任何第三方泄露乙方的商业机密和技术机密。

乙方责任

乙方必须根据项目招标文件中第三部分《采购内容及要求》细化项目建设需求，并按照投标文件中的规定进行项目建设和具体实施工作。

乙方根据招标文件的基本技术要求与甲方共同确定项目所需的系统软件、硬件设备的数量及规格要求。

乙方保证按合同规定时间完工，并在工程结束时提交完整的相应技术文档及用户手册，并积极配合甲方对工程项目进行验收。

乙方为甲方提供项目的所有软、硬件设备使用、管理及维护等方面的培训，并提供平台使用手册。

未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第三方或由第三方提供相关服务。

文档要求
乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
项目完结时乙方应提交的成果和整个项目过程电子文档，包括但不限于：系统详细设计；系统概要设计；需求分析报告；系统测试方案；安装维护手册；使用操作手册；培训资料；数据结构说明文档。
补救措施和索赔

甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

在质保期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

履约延误

乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

除上述第2点情形外，因乙方原因，每延误一天工期，供应商须向采购人支付10000元/天，逾期完工违约金的上限为合同总价的3%，如延期超过30天的甲方有权终止合同，且有权没收供应商履约保证金，由此产生的一切损失由供应商承担。
不可抗力

如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

争议的解决

本合同及其附件的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第[2]种争议解决方式：

（1）将该争议提交温州市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在温州市进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向合同签署所在地有管辖权的人民法院起诉。

仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

违约责任

若乙方建设相关应用未能达到约定的建设目标，甲方有权要求乙方限期整改，如逾期未整改或整改不符合采购文件和本合同约定的，造成甲方损失的或不良影响的，甲方有权终止合同。

甲方在合同期未满就无故提出解除合同，则乙方有权收回投资购置的所有设备，并要求甲方支付一定数额的违约金，违约金的计算方式由双方协商决定。

甲方未及时支付合同价款或未及时退还履约担保的，应当支付逾期利息。

若乙方在合同期内未能履行本合同相关的义务，且经甲方书面警告、敦促仍未切实履行的，甲方有权终止合同。

任何一方的违约行为造成本合同的终止，守约方有权要求违约方赔偿其因此造成的经济损失，违约责任不因本合同的终止而解除。

任何一方对另一方违约行为的宽限，均不应视为放弃对违约方的追究和索赔的权利，也不应视为对该等违约行为的认可。

因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权保留解除合同的权利，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权终止合同，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

合同生效

如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

本合同经双方法定代表人（或企业负责人）或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

合同附件

招标文件与招标补充文件；

投标文件；

询标纪要和承诺书；

中标通知书。

本合同一式六份，甲乙双方各执二份，平阳县公共资源交易中心和代理机构各执一份。
甲方：                                          乙方：         

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

                                                开户银行：

                                              签字日期：     年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；

（3）如为联合体投标，投标文件格式中的供应商盖章、供应商公章为盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表；供应商名称为牵头方名称或联合体名称。
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳滨海发展服务中心项目会展中心装修工程智能化采购项目
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.3供应商符合参与国企采购活动资格条件的声明函：
声明函
（采购人）：
我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：
我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；
我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；
我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）
我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章） ： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：  年  月  日 

1.4联合体协议书（若为联合体投标，须提供)
联合体协议书

               （所有成员单位名称）自愿组成             （联合体名称）联合体，共同参加           （项目名称）          （项目编号：          ）  投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、              （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头方，           （某成员单位名称）为               （联合体名称）成员单位。
2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制、投标等活动，在本项目服务期内代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务。

3、联合体将严格按照本项目招标文件的各项要求，递交投标文件，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

其中：

牵头方责任具体分工如下：                  
成员责任具体分工如下：                  

其他分工如下：                  
5、若联合体各方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由联合体各方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，联合体各方应承担相应的连带责任。

6、本协议书自签署之日起生效。 
7、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头方名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其授权代表：                   （签字或盖章）

成员名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其授权代表：                   （签字或盖章）

     年    月     日

二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳滨海发展服务中心项目会展中心装修工程智能化采购项目
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： _______________________________________                

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表    

开标一览表
供应商名称：                        项目编号：          

	项目名称
	投标折扣率
	投标总报价
	备注

	平阳滨海发展服务中心项目会展中心装修工程智能化采购项目
	        %
	大写：                    （元）

小写：                   （元）
	


▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目投标价，包括整个项目实施过程中所有费用。

▲最高投标折扣率为100%，超过该折扣率报价为无效标；中标供应商按此投标折扣率统一结算，包括本项目工程量清单预算价或综合单价实行统一折扣率；结算综合单价计算公式为：采购预算清单综合单价*投标折扣率。
▲本表投标总报价=15506679元×投标折扣率。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加     （单位名称）      的   （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（工业） 行业；       （产品名称）制造商为        （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业） 行业；         （产品名称）制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。             
填写说明：

1）投标产品为中型、小型、微型企业生产制造的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件（如有）。
	注：证明文件无固定格式要求，只需证明供应商为监狱企业且出具单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的    （产品名称）货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳滨海发展服务中心项目会展中心装修工程智能化采购项目
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与国企采购活动投标资格声明函
供应商参与国企采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县临港控股有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县临港控股有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


注：如联合体投标的，本授权书可由联合体牵头人提供。
3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.9 2020年1月1日以来的类似项目业绩证明

2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。
2、项目负责人及技术负责人最终验收前不得更换。
3、列入本表其他人员（除项目负责人及技术负责人外）如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

4、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            

日期：

3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：平阳滨海发展服务中心项目会展中心装修工程智能化采购项目

项目编号：        

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；
二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、报价评分  30分  

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

3、在报价评审时对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，须按供应商须知前附表要求提供相关材料，未提供或提供不全均不给予价格扣除）的投标报价给予6%的扣除，以扣除后的价格作为评标价

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分
	序号
	评审内容
	评分细则说明
	分值（分）

	1
	投标供应商认证体系
	具有商品售后服务评价体系认证，得2分；

具有业务连续性管理体系认证，得2分；

具有职业健康安全管理体系认证，得2分；

具有信息安全管理体系认证，得2分。

注：以上证书认证范围须包含信息系统集成或软硬件运维及安全服务相关内容，提供供应商有效的体系证书扫描件加盖供应商公章，及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图加盖供应商公章，否则不得分。
	8

	2
	投标供应商业绩
	2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人具有智能化或数字化类似项目业绩，每个业绩得1分，最高得3分。
注：业绩证明须同时提供项目中标通知书、项目已验收相关证明（证书）及项目合同扫描件，加盖供应商公章，否则不得分。
	3

	3
	硬件技术要求响应程度
	根据本项目采购招标文件-（二）采购清单及技术要求-“1、多媒体硬件技术要求、采购清单及预算”内容，对硬件相关产品技术参数或功能的要求，投标产品的技术参数和功能实现是否满足招标文件要求，技术指标偏离情况进行评分：
相关参数带“★”的为重要参数功能，须提供相关证明材料，无法提供相关证明材料视为负偏离，每项负偏离扣2分；

相关参数不带“★”的为一般参数功能，每项负偏离扣1分；

本项最高得分为20分，扣完为止。
注：1、以上技术参数或功能如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，重要参数须按招标文件要求提供相关证明资料，否则对应项视为负偏离；2、对不同部位同型号产品参数不符合要求的，扣分仅计一次，不重复扣分；3、不同部位同型号产品参数证明材料允许提供一次（可不重复提供）。
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	4
	项目实施人员
	投标人拟派本项目的项目负责人（1人）：

具有机电工程专业一级建造师执业资格证书或注册证书的得1.5分，具有机电工程专业二级建造师执业资格证书或注册证书的得1分，最高得1.5分；
具有信息系统项目管理师证书（软考）得1.5分；
具有软件设计师证书得1.5分；
本项最高得4.5分。

投标人拟派本项目的技术负责人（1人）：

具有系统规划与管理师（软考）证书得1.5分；

网络与信息安全工程师证书得1.5分；

注册信息安全专业人员证书（CISP）得1.5分；
本项最高得4.5分；

注：注：以上人员不得兼任，提供的相关证书扫描件加盖供应商公章，所有人员并提供由社会保障部门出具的投标截止时间前近3个月内在本单位社保在保证明或电子社保证明扫描件加盖投标供应商公章，否则不得分。
	9

	5
	项目实施方案
	根据投标人针对本项目提供的实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性等进行综合评分：

供货安装计划（0-1分）
测试与验收计划（0-1分）
质量保证计划和标准（0-1分）
进度计划和保证措施（0-1分）
	4

	6
	培训方案
	根据投标人给出的培训承诺和培训方案的合理性、计划安排是否及时缜密、培训内容是否科学有效进行合理打分。（0-2分）
	2

	7
	售后服务
	根据投标人针对本项目提供的售后服务标准，售后服务方案、故障响应修复时间方式及保障措施。（0-2分）
	2

	
	
	根据投标人针对本项目提供的售后服务网点的配置情况。（0-2分）
	2

	8
	系统演示
	演示要求：
（1）各投标人对功能等进行演示，由评标小组根据各投标供应商演示的效果判定是否完成演示。
（2）演示时，供应商自带相关演示设备及资料，原则上演示时间不得超20分钟（每家供应商进入评标室人员不得超过2人）。
（3）评标期间投标人演示人员在平阳县公共资源交易中心二楼开标室1等候，演示人员根据代理机构现场通知10分钟内到位， 否则视为放弃演示，未参与演示的该项不得分。
（4）现场应采用原型DEMO或真实系统进行演示，采用ppt或word等其他方式进行演示的不得分。

（5）地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）
具体演示内容如下：
	20

	
	
	一、数字孪生/智慧建筑底座-物联网平台（0-6分）

1、物联感知系统（0-2分）
(1)、规则引擎：提供物联数据按需转发能力，支持将设备上报的实时数据推送到指定的应用服务目录（HTTP/HTTPS）、或者分布式消息服务（KAFKA）；支持自定义配置规则，快速完成用户业务逻辑编排，实现场景智能联动。
(2)、组态图管理：集成轻量级 2D/2.5D 可视化编辑器，内置丰富的设备图例和强大的数据双向绑定能力，高效实现系统结构、设备结构的图形化、参数指标的关联显示。
2、物联数据共享中心（0-2分）
(1)、API市场：支持以API市场的方式（提供超市货架模式、列表模式、地图模式等展示模式）展示平台已有的 API，并支持不同维度进行分析；用户可查看API详细信息并提供API搜索功能和按不同维度进行排序，提供申请使用API和定制API的功能入口。

(2)、API凭证：支持API凭证管理功能保障API调用安全可靠，包括增删改查功能，新增凭证时需填写名称和描述，新增后可自动生成API key、 API secret等信息。
(3)、API管理：支持查看所有已经生成的API，进行上下架、查看详情、删除等操作；支持API新建功能：需填写API名称、所属类目及关联需求、所属租户及产品、API描述、数据源、API PATH、请求方式及调用限制等信息；支持按不同的过滤条件查询。

(4)、需求管理：支持查看所有用户角色的API定制需求单，包括申请租户名、需求名称、定制描述、审批状态等信息，可查看定制详情、审批详情、API详情，支持按不同的过滤条件查询。

3、物联数据健康中心（0-2分）
(1)、多表校验：支持通过列表展示多表校验任务的运行结果和报告，并支持多条件搜索展示结果。检测报告内容包括任务基本信息、配置信息、检测结果等信息；支持任务的增删改查，包括名称、数据源类型、数据源、左表、右表、校验方式等内容的设置，支持两种执行策略（手动执行和周期执行）

(2)、单表校验：支持通过列表展示单表校验任务的运行结果和报告，并支持多条件搜索展示结果。检测报告内容包括任务基本信息、配置信息、检测结果等信息；支持任务的增删改查，包括名称、数据源类型、数据源、数据表名称、字段名、校验方式等内容的设置，支持两种执行策略（手动执行和周期执行）

二、智慧建筑管理平台（0-3分）
1、子系统集成：暖通空调系统：
(1)、机组群控：按照楼栋、楼层等类型，将设备分组，同时控制分组中设备的启停、温度设定等操作。可以对设备单控，也可以一键群控。
(2)、设备监测：在设备平面图中监测和显示空调机组的整体运行状态，不同状态设备数量统计、以及回风送风的温度和湿度信息。通过颜色区分设备实时状态，包含：在线、告警、预警、离线、关闭等。
(3)、设备列表：通过列表显示空调系统内各设备的基本信息和运行状态信息。
(4)、设备控制：通过平面图显示所有空调点位，点击点位可查看设备物模型实时状态并可以进行启停和参数设置。
(5)、设备结构图：可以查看暖通空调模块的设备结构图，在设备结构图中可以查看各个子设备运行状态并可以进行控制。
(6)、模式设置：系统能实现远程手动/自动模式切换。运行手动模式时，可以操作各台空调箱的风机启停状态、转速，以及新风阀门、回风阀开闭状态，给出送风温度、回风温度设定值参数；运行在自动模式时，远程手动控制失效，系统按照预制的节能策略，以及时间表自动控制各个空调箱的运行状态。

	

	
	
	三、数字孪生平台（0-5分）
1、需要模型资产库需包含人物资产，交通资产，建筑资产，景观资产，灯光资产，及通用物体模型等一级资产大类；需要材质资产库包含玻璃，地面，墙面，屋顶，木头，室内等材质大类。（0-1分）
2、可对单个模型物体进行基础属性编辑，包括但不限于移动，旋转，缩放，ID，名称，空间数据信息等。（0-1分）
3、材质库中的材质球可对场景中的物体对象进行材质替换，支持单个物体元素进行类似搭积木组态式地搭建场景方案。（0-1分）
4、能够对场景变动和光源变化作出实时响应，可调整时间，云层覆盖面积等参数，可对场景中太阳角度，光照、月光、雾体、天空光强度等参数进行调整。（0-1分）
5、模拟场景天气的变化，展示不同天气效果，以及对场景地块与物体的影响，场景材质支持天气效果的响应，例如积雪效果。（0-1分）
	

	
	
	硬件管理平台（0-6分）
1、指挥控制系统演示（0-2分）：演示后台管理页面对展厅内任意屏幕的WEB应用、EXE应用的新增、删除、重命名及使用方法、混合轮播等功能进行演示，根据其功能的实现完整性、易用性进行打分。
2、指挥控制端演示（0-2分）：

(1)对任意节目发送到任意屏幕，通过平板对任意屏幕进行节目切换、程序切换、音量控制等操作进行演示，根据其功能的实现完整性、易用性进行打分。
(2)在平板端，不借助任何第三方软件，在中控平台内实现与屏幕端同屏控制，可以通过平板端实时点击控制屏幕端任意网页或平台下任意位置的二级页面、三级页面，实现触摸控制、点击输入等操作；根据其功能的实现完整性、易用性进行打分。
3、智能多任务会议系统演示（0-2分）：对屏幕进行单屏播放控制及4分屏模式进行演示，展示其分屏状态下音视频控制展示。对其分屏中的某一画面单独控制等功能；根据其功能的实现完整性、易用性进行打分。
	


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
国企采购活动现场确认声明书

温州欣晟项目管理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：180966843@qq.com 。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。

温州欣晟项目管理有限公司

