关于平阳县中医院迁扩建工程—智能化一期工程的答疑

各有关单位：
补充修改部分：
本工程原招标文件中部分评分办法现作如下修改：
1、原招标文件第25页3.3评标基准价确定中：
3.3.1技术资信标经评标委员会评审完毕后当场公布技术资信标最终得分，该得分不计入后续得分中，仅作为技术资信标的入围分。取技术资信标最终得分排名前7的有效投标人进入后续评审。若有效投标人少于7家的，则全部入围；若出现两家或多家有效投标人得分并列第7名时，则并列第7名的有效投标人全部进入后续评审。

3.3.2开启并宣读入围后续评审的有效投标人的商务标，取低于报价平均值的有效投标人的投标报价的算术平均值作为评标基准价。确定后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过投标人资格审查、符合性评审和详细评审的投标人的数量发生变化。

现修改为：

3.3.1技术资信标经评标委员会评审完毕后当场公布技术资信标最终得分，该得分不计入后续得分中，仅作为技术资信标的入围分。取技术资信标最终得分排名前7的有效投标人进入后续评审。若有效投标人少于7家的，则全部入围；若出现两家或多家有效投标人得分并列第7名时，则并列第7名的有效投标人全部进入后续评审。未入围后续评审的投标人的商务标不予开启。

3.3.2评标基准价计算方法：
（1）去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为A值；
（2）取所有低于A值的报价（不含计算A值时去掉的最低报价）的算术平均值做为B值，B值为评标基准价。

确定后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过投标人资格审查、符合性评审和详细评审的投标人的数量发生变化。
2、取消招标文件中相应地方要求授权委托书需要公证处公证的要求。

3、未做说明部分按原招标文件执行。
答疑部分

提问1：1、本工程第三方检测费是否需要计入投标报价？ 2、招标文件“第七章 技术标准和要求”招标参数要求中提到的“CCC证书、检测报告、截图、认证、证书、证明文件等等”，根据招投标相关法律及条例，保证招投标的公平、公正原则，建议招标文件参数中要求提供的文件全部标后提供。 3、工程量清单和招标文件参数不一致以哪个为准？ 4、招标文件第91页一卡通管理平台软件参数描述“适用于集团网络化多系统集成平台，可实现集团多项目、跨区域管理及远程数据服务”，本项目为平阳县中医院，该描述是否有误？ 5、P24页“根据医疗行业信息化发展趋势结合本项目各子系统内容提供智慧医院综合运维管理平台整体解决方案及演示（0～5）”，并且综合布线系统、安全防范系统整体解决能力（0～2）、一卡通、楼宇自控系统系统整体解决能力（0～2），多媒体会议系统、智能照明系统（0～2），病房呼叫系统、分诊叫号系统、门诊排队叫号系统（0～2），消控室系统（0～2），合计15分。其中综合运维管理平台造价占比仅5%～10%，建议修改为“根据医疗行业信息化发展趋势结合本项目各子系统内容提供智慧医院综合运维管理平台整体解决方案及演示（0～1）” 6、本工程要求提供三维可视化运维管理系统演示，是否提供土建、机电、消防等相关专业BIM模型。根据投标准备时间13天（招标资料未提供土建的BIM建模素材），在如此短时间内根本不可能完成三维可视化运维管理系统演示，并且单单BIM模型演示需花费十几万。建议取消此演示内容。 7、招标文件P24页企业取得专项资质（0～2分）要求提供与本工程有关的建筑机电安装、安防工程资质（中国安全防范产品行业协会颁发），具备每项一级资质得1分，本项最高得2分。本工程为智能化工程，要求机电安装资质一级与本工程不相适应，同时浙江省内认可的安防资质为浙江省安全技术防范行业协会颁发的“浙江省安全技术防范行业资信等级证书”，本评标办法的要求有量身定做的嫌疑，建议更改为“提供与本工程有关的建筑机电安装工程专业承包资质、浙江省安全技术防范行业资信等级证书，具备每项资质得1分，本项最高得2分。” 8、招标文件P24页项目负责人（0～2分），要求“1、项目负责人在其投标企业2015年10月1日（以工程竣工验收证明材料时间为准）至今已完成单项建筑面积5万平方且合同金额1200万元及以上公共建筑类智能化系统工程业绩得1分。否则不得分。2、拟派的项目负责人具有电子与智能化相关专业的高级及以上职称得1分；”，本项对业绩的要求在设置了金额外同时设置了平方的限制，同时对项目负责人设置了职称要求，要求之高有量身定做的嫌疑，建议取消业绩建筑面积的要求及项目负责人职称要求。 9、招标文件P24页项目地区技术组织团队情况（0～2）要求“根据申请人提供项目部人员项目技术负责人具有高级工程师职称得1分；施工员具有中级及以上职称的得0.5分；安全员具有中级及以上职称的得0.5分；提供相关人员的职称证书、社保证明等相关资料。”对项目班组人员设置职称要求加分，要求之高在温州市及平阳县的招标中基本上没出现过，这样的设置有量身定做的嫌疑，建议将此项改为“根据项目地区组织团队情况进行综合评定”。 10、多媒体会议中音箱推荐品牌“RCF、QSC、FBT”、数字音频处理器推荐品牌“ASHLY、Hmaudio、dbx”、功放推荐品牌“QSC、Powersoft、FBT”、触控一体机推荐品牌“Maxhub、鸿合、海信”、300人会议LED屏推荐品牌“利亚德、洲明、上海三思”、高清视频矩阵、集中控制设备、会议摄像机、会议话筒、数字会议设备、摄像跟踪系统推荐品牌“DSPPA、HAVSAI、SEVBAR”，由于RCF部分产品没有，FBT被报备，HAVSAI、SEVBAR在温州市场应用较少，建议音箱增加ITC、DESFINE等同档次品牌，数字音频处理器增加ITC、DESFINE等同档次品牌，功放增加ITC、DESFINE等同档次品牌，触控一体机增加海康、大华等同档次品牌，300人会议LED屏增加海康、大华等同档次品牌，高清视频矩阵、集中控制设备、会议摄像机、会议话筒、数字会议设备、摄像跟踪系统增加ITC、TANE等同档次品牌。 11、人脸识别软硬件一体化系统技术参数中要求“需要支持接入32路人脸摄像机，并且支持至少32路图片流人脸比对分析性能，后续单台主机可以通过增加板卡增加至128路图片流人脸比对；一套设备应支持上限不低于24个SATA3.0磁盘接口，1个eSATA存储拓展接口，2个miniSAS存储扩展接口，1个DC12v电源输出口，1个电源键，1个复位键，4个风扇；提供公安部检验报告；应支持接入500G/1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10T/12T/14T容量的SATA硬盘;应支持接入固态SSD硬盘。支持黑白名单，可以设置白名单，只有符合的IP地址才可以访问设备；可以设置黑名单，黑名单内的IP地址无法访问设备；名单可以是单个的IP地址，也可以是连续的一个网段。提供公安部检验报告；应支持手机快速入库，可以通过手机远程APP上传人脸照片至NVR的人脸对比库中，上传中可以编辑上传照片的姓名、性别、年龄、证件号等属性信息，可以选择上传指定的对比库。提供公安部检验报告；支持音频检测、遮挡检测、开关量、区域入侵等多种告警上报；支持移动侦测告警、可配置运动检测物体大小、告警持续时长、灵敏度。提供公安部检验报告；为了保证系统运行的稳定性与安全性，需要提供公安部关于视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告”，此参数有明显指向性，具有倾向性，不具有通用性。建议修改为“需要支持接入32路人脸摄像机，并且支持至少32路图片流人脸比对分析性能；一套设备应支持上限不低于16个SATA3.0磁盘接口，1个eSATA存储拓展接口，2个miniSAS存储扩展接口，1个DC12v电源输出口， 1个电源键，4个风扇；应支持接入1T/2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T容量的SATA硬盘;应支持接入固态SSD硬盘；支持黑白名单，可以设置白名单，只有符合的IP地址才可以访问设备；可以设置黑名单，黑名单内的IP地址无法访问设备；名单可以是单个的IP地址，也可以是连续的一个网段；支持音频检测、遮挡检测、开关量、区域入侵等多种告警上报；支持移动侦测告警、可配置运动检测物体大小、告警持续时长、灵敏度；” 12、视频综合安防软硬件一体化平台技术参数中要求“平台自带云存储管理软件，需要对云存储主机统一管理，当存储节点任意一台出现宕机，存储不丢失”， 这是宇视的架构，此参数有明显指向性，具有倾向性，不具有通用性，建议删除。 13、云存储主机技术参数中要求“云存储节点/网络存储节点：4U高度≥48盘位，硬盘前面板热插拔维护，≥5个千兆网口，≥2个HDMI接口，≥2个USB3.0接口，≥1个RS232接口，可扩展四口万兆网卡，或千兆网卡。系统应支持H.264\SVAC\H.265等视频编码格式和G.711、AAC等音频编码格式，支持接入4K前端，进行音视频的混合同步存取(提供公安部检测报告)”此参数有明显指向性，具有倾向性，不具有通用性，建议修改为“云存储节点/网络存储节点：8U高度≥48盘位，硬盘前面板热插拔维护，≥5个千兆网口，≥2个HDMI接口，≥2个USB3.0接口，≥1个RS232接口，可扩展四口万兆网卡，或千兆网卡。系统应支持H.264\SVAC\H.265等视频编码格式和G.711、AAC等音频编码格式，支持接入4K前端，进行音视频的混合同步存取。” 14、BA系统中部分产品要求“需采用全进口产品，提供进口报关单”，比如西门子楼宇自控在全球生产工厂有：中国、美国、德国、瑞士且各自都有相互出口进口，其中西门子部分产品全球市场生产是基地就在中国天津，加上中美贸易关系，建议满足招标文件推荐品牌要求即可，取消“需采用全进口产品，提供进口报关单”。
回答：1、不计入本次报价。2、可以中标后提供。3、以招标文件“第七章 技术标准和要求”的参数为准。4、按照招标文件执行。5、按照招标文件执行。6、按照招标文件执行。7、按照招标文件执行。8、按照招标文件执行。9、按照招标文件执行。10、按照招标文件执行。11、按照招标文件执行。12、按照招标文件执行。13、按照招标文件执行。14、按照招标文件执行。
提问2：1、工程量清单和招标文件参数有部分不一致，以哪个为准。 2、参数要求中提到的相关检测报告、截图、认证、证明文件等等证明文件，有明显指向性，为体现公平、公正、公开的原则，建议取消。 3、承包方是否需要考虑第三方检测费。 4、招标文件P24页“项目负责人（0～2分），1、项目负责人在其投标企业2015年10月1日（以工程竣工验收证明材料时间为准）至今已完成单项建筑面积5万平方且合同金额1200万元及以上公共建筑类智能化系统工程业绩得1分。否则不得分。2、拟派的项目负责人具有电子与智能化相关专业的高级及以上职称得1分；”，评分设置具有明显的偏向性，建议取消业绩建筑面积的要求及项目负责人职称要求。 5、招标文件P24页“企业取得专项资质（0～2分），提供与本工程有关的建筑机电安装、安防工程资质（中国安全防范产品行业协会颁发），具备每项一级资质得1分，本项最高得2分。提供相关证书原件及复印件，否则不予计分。”。由于本工程为智能化工程，评分设置具有明显的偏向性，建议修改为“提供与本工程有关的建筑机电安装、浙江省安全技术防范行业资信等级证书，具备每项资质得1分，本项最高得2分。提供相关证书原件及复印件，否则不予计分。” 6、招标文件P24页“项目地区技术组织团队情况（0～2），根据申请人提供项目部人员项目技术负责人具有高级工程师职称得1分；施工员具有中级及以上职称的得0.5分；安全员具有中级及以上职称的得0.5分；提供相关人员的职称证书、社保证明等相关资料。”评分设置具有明显的偏向性，建议改为“根据项目地区组织团队情况进行综合打分”。 7、视频综合安防软硬件一体化平台技术参数中要求“平台自带云存储管理软件，需要对云存储主机统一管理，当存储节点任意一台出现宕机，存储不丢失”， 这是宇视独有参数，建议删除。
回答：1、工程量以招标工程量清单为准，技术参数以招标文件“第七章 技术标准和要求”的参数为准。2、可以中标后提供。  3、不需要考虑。4、按照招标文件执行。5、按照招标文件执行。6、按照招标文件执行。7、按照招标文件执行。
提问3：1、招标文件中“投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托（委托书须经公证处公证）本企业人员（需提供由社会保障部门出具的近6个月内任意一个月或以上的本单位社保在保证明”要求法人到场或者委托书经公证处公证，此项设置不利于外地企业参加本次投标，有限制外地企业的倾向，根据《中华人民共和国招标投标法》“第六条依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。”投标活动应不受地区限制。平阳公共资源网站招标的项目，已有多个项目采用不见面开标，本项目虽采用纸质投标，但非常时期，建议减少非必要的人员流动，取消“委托书须经公证处公证”。 2、根据商务标评标基准价二次平均的计算方法，建议设置成本警戒值。
回答：1、按照本答疑文件补充修改部分执行。2、按照本答疑文件补充修改部分执行。
提问4：1、招标文件P24页：企业取得专项资质（0～2分）要求提供与本工程有关的建筑机电安装、安防工程资质（中国安全防范产品行业协会颁发），具备每项一级资质得1分，本项最高得2分。由于安防工程资质浙江省内使用的都是浙江省安全技术防范行业协会颁发的“浙江省安全技术防范行业资信等级证书”，同时要求机电安装资质与本工程实际需要不相适应且要求一级资质标准过高，建议改为“提供与本工程有关的建筑机电安装、安防工程资质，具备每项资质得1分，本项最高得2分”。 2、招标文件P24页：项目负责人（0～2分），要求“1、项目负责人在其投标企业2015年10月1日（以工程竣工验收证明材料时间为准）至今已完成单项建筑面积5万平方且合同金额1200万元及以上公共建筑类智能化系统工程业绩得1分。否则不得分。2、拟派的项目负责人具有电子与智能化相关专业的高级及以上职称得1分；”，由于业绩中建筑面积、职称要求设置具有倾向性，建议取消业绩建筑面积5万平方的要求及项目负责人职称要求。 3、招标文件P24页：项目地区技术组织团队情况（0～2）要求“根据申请人提供项目部人员项目技术负责人具有高级工程师职称得1分；施工员具有中级及以上职称的得0.5分；安全员具有中级及以上职称的得0.5分；提供相关人员的职称证书、社保证明等相关资料。”由于项目技术组织团队职称要求设置具有倾向性，建议改为“根据项目地区技术组织团队情况由专家进行综合评分”。 4、招标文件P24页：“根据医疗行业信息化发展趋势结合本项目各子系统内容提供智慧医院综合运维管理平台整体解决方案及演示（0～5）”，由于招标资料没有提供BIM素材，准备时间不合理，投标前期费用投入巨大，评分设置具有指向性，建议取消演示。 5、建议参数中要求提供的截图、证书、检测报告等证明文件中标后提供。

回答：1、按照招标文件执行。2、按照招标文件执行。3、按照招标文件执行。4、按照招标文件执行。5、可以中标后提供。

提问5：1、为避免出现投标单位恶意投高和投低商务标价格，损害招标人利益，建议进入商务标评审的商务价格去掉一个最高价和一个最低价后，余下有效投标单位才进入后续评标基准价的计算。

回答：1、按照本答疑文件补充修改部分执行。

提问6：1、招标清单中的项目特征中的技术参数跟招标文件第七章技术标准和要求的技术参数不一致的时候，是否以招标文件第七章技术标准和要求的为准？

2、招标文件第七章技术标准和要求的第七信息发布系统里面第6条：

	6
	LED屏(P2.5)
	LED屏(P1.875)屏体尺寸：7.2x3.84m
物理点间距：1.875mm
发光管中心距偏差；≦2%
物理密度：284444点/m2
发光点颜色：1R1G1B
模组尺寸：240mm×240mm
物理模组行列数：宽96×高96点
箱体尺寸480mm×480mm
显示元件：全彩、特高亮度像素管，电路器件：全集成。
亮度均匀性：≧95%
防护等级：IP53
阻燃等级：V0级
箱体：铝镁合金箱体最佳视距：3～50m
最佳视角：水平160度，垂直140度
屏体及结构总厚度：≤300cm
驱动器件：采用LED专用驱动器件5026
驱动方式：1/20恒流驱动


名称和参数不对应，是否以参数LED屏(P1.875)为准？

3、招标文件第七章技术标准和要求中的“具有信产部关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告；（铝箔屏蔽）具有信产部及Delta关于六类线缆传输性能及燃烧性能测试报告；提供公安部检验报告；提供公安部关于视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告；(提供公安部检测报告)；所投产品生产厂商获得ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系证书（须提供证书复印件并盖生产厂商公章）；（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章）；（提供测试截图）；（提供产品接口明细图）；提供CCC证书及监测报告；提供显示客户端软件著作权证书；提供导引平台软件著作权证书及检测报告；提供虚拟叫号器软件著作权证书；提供后台管理软件著作权证书；软启动产品具有3C认证证书；投标人提供系统截图，加盖原厂公章；产品具有3C认证证书，原件中标后备查”等所有证明、截图、检验报告、检测报告资料可否中标后提供，投标时不提供？

回答：1、以招标文件“第七章 技术标准和要求”的参数为准。2、以P2.5为准。3、可以中标后提供。

提问7：1、对招标文件P5页开启并宣读入围后续评审的有效投标人的商务标,取低于报价平均值的有效投标人的投标报价的算术平均值作为评标基准价。确定后的评标基准价在整个评标期间保持不变,不随通过投标人资格审查、符合性评审和详细评审的投标人的数量发生变化。问:鉴于目前经济形势,企业经营十分困难,为了保证本工程保质保量完成,防止在商务上的低价恶性竞争,建议修改成:“开启并宣读入围后续评审的有效投标人的商务标,去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值作为评标基准价”。2、招标文件要求P151-157中包含了综合运维管理系统的功能要求，而招标文件提供的清单仅包含招标文件参数要求中1-3项的内容，第4-第23项内容招标清单中没有体现，请确认招标范围？3、综合运维管理系统的BIM建筑文件（revit格式）能否提供？4、招标文件P184页主要材料品牌选择承诺书中提及所选品牌为招标文件推荐品牌或选用优于或相当于推荐的品牌，请问本次投标是否可以在招标文件推荐品牌外选择同档或优于推荐品牌档次的产品投标。5、附件1投标总价跟附件4的合计是软件关联的，价格是一样的。附件3中的招标代理费无法单独体现。
回答：1、按照本答疑文件补充修改部分执行。2、第4—第23项内容不在本次招标范围内，为今后二期招标范围，提供参数要求目的是让投标人考虑今后兼容等问题。3、无法提供。4、可以，但是须要提供相关证明文件供评标委员会界定。5、投标函、附件1投标总价、附件3工程项目投标报价汇总表三份表格中的投标总价均包含招标代理费，如不一致，将作否决投标处理。投标人可以另行打印附件1，不需要跟附件4关联。

提问8：1、招标工程量清单中的参数和招标文件中的参数描述有冲突时，以哪个为准？ 2、本工程是否包含第三方检测费用？如包含则第三方检测费用由哪一方来承担？ 3、依据招标文件第三章评标办法 3.评审标准 “根据医疗行业信息化发展趋势结合本项目各子系统内容提供智慧医院综合运维管理平台整体解决方案及演示（0～5） 针对技术参数功能模块要求作完整解决方案及三维可视化运维管理系统演示（视频演示不少于 3 个模块功能，功能需求详见技术参数要求）”，请提供智慧医院综合运维管理平台整体解决方案的推荐品牌或者生产厂家。同时，在短时间内制作三维可视化运维管理 BIM 系统有一定的难度，建议取消该项评分或者延长投标时间以制作 BIM 三维可视化界面。 4、依据招标文件第三章评标办法 3.评审标准 企业取得专项资质（0～2 分）“提供与本工程有关的建筑机电安装、安防工程资质（中国安全防范产品行业协会颁发），具备每项一级资质得 1 分，本项最高得 2 分。提供相关证书原件及复印件，否则不予计分。”，其中安防工程资质一般是由各省安全技术防范行业协会颁发，国家均认可的，为何本项目要中国安全防范产品行业协会颁发？且本项目为智能化工程，为何要建筑机电安装一级资质？5、依据招标文件第三章 评标办法 3.评审标准 项目负责人（0～2 分） “1、项目负责人在其投标企业2015年10月1日（以工程竣工验收证明材料时间为准）至今已完成单项建筑面积 5 万平方且合同金额 1200 万元及以上公共建筑类智能化系统工程业绩得 1 分。否则不得分。业绩证明材料应同时提供：①中标通知书或施工合同：②工程验收证明材料：工程竣工记录或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明：③以上证明材料必须提供原件（或提供经档案馆盖章的复印件），缺一不可。”此评分内容涉及项目负责人 2015年10月1日、单项建筑面积5万平方、合同金额 1200 万元及以上、公共建筑类智能化系统工程、中标通知书或施工合同、工程验收证明材料等 6个缺一不可的量身定制评分法，不知是否是在为某一潜在投标人提供量身定制的分数？建议删除某些特定要求的条款。

回答：1、工程量以招标工程量清单为准，技术参数以招标文件“第七章 技术标准和要求”的参数为准。2、不包含，由甲方承担。3、按照招标文件执行。4、按照招标文件执行。5、按照招标文件执行。

提问9：1、招标文件P24 中机电安装一级资质、“安防工程一级资质（中国安全防范产品行业协会颁发）”其中安防为行业协会颁布的证书，不具有权威性和广泛性，协会颁发没有法律约束力，本项目有部分装修内容，建议修改为住房与城乡建设厅颁发的“建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质”，取消机电安装一级和安防资质。 2标文件P24 中“单项建筑面积5万平方且合同金额1200万元及以上公共建筑类智能化系统工程业绩”设置不合理，建议改为“合同金额1200万元及以上医院类智能化系统工程业绩”。 3“拟派的项目负责人具有电子与智能化相关专业的高级及以上职称”建议取消。本项目已经要求一级注册电气工程，设置职称明显不合理。 44、招标文件P24 “施工员具有中级及以上职称；安全员具有中级及以上职称”建议取消。施工员和安全员为什么要职称？明显是为某家单位量身定制，排斥其他投标人，建议取消职称。

回答：1、按照招标文件执行。2、按照招标文件执行。3、按照招标文件执行。4、按照招标文件执行。

提问10：1、招标文件P24 中提供与本工程有关的建筑机电安装一级、安防工程资质一级（中国安全防范产品行业协会颁发）”每一项为加1分，此项设置不合理，本项目为智能化工程，根据资质管理办法，电子与智能化一级资质已经包含了安防和智能化设备安装等近30个系统，本项目不涉及机电安装，同时安防为行业协会颁布的证书，不具有权威性和广泛性，浙江省内的企业大部分都没有申请此项资质，不符合常规要求，而是为某家单位定制，建议取消本加分项。以示公平。 2、招标文件P24 中项目负责人业绩“单项建筑面积5万平方且合同金额1200万元及以上公共建筑类智能化系统工程业绩”本项目的业绩设备不合理，存在排挤其他投标人，建议改为项目经理完成过“合同金额1200万元及以上医院类智能化系统工程业绩”，并提供合同、竣工报告原件。 3、招标文件P24 “拟派的项目负责人具有电子与智能化相关专业的高级及以上职称”本报名条件已经设定一级机电建造师，在评分中设置高级工程师职称，在浙江省很多重大项目中都没有设定高级工程职称，很明显为某家单位的某个建造师设定，建议取消高级工程师职称。 4、招标文件P24 “施工员具有中级及以上职称；安全员具有中级及以上职称”建议取消施工员和安全员的职称，因为没有任何意义，现场的施工员已经具备施工员证，建议修改为提供八大员证书齐全，并提供社保。 5、招标文件P24 “投标人须提供维保单位所在地场地证明及人员社保证明”中人员社保证明是否可以理解为总公司缴纳的社保证明？另外的驻场人员是否提供总公司社保即可。 6、招标文件P79 “第七章 技术标准和要求”中要求提供的检测报告、3C认证、软件著作权证书、截图等建议取消。 7、清单参数以哪个为准，“招标文件中技术标准和要求”还是“工程量清单中的特征描述”？ 8、招标清单“时钟系统”没有推荐品牌，是否投标人自选？ 9、本项目是否需要做第三方检测，费用是否计入本次投标费用中？ 10、本项目是否有总包配合费，如有，如何计取？ 11、本项目投标计价软件的品牌有没有要求，品茗、擎洲广达、新点都可以吗？ 12、投标清单的工程量和列项与清单不一致，以哪个为准？ 13、招标品牌表中，BA系统品牌有：西门子Apogee系列、霍尼韦尔Alerton系列，用其他系列是否可行？ 14、招标品牌中，音箱品牌为：RCF、QSC、FBT，数字音频处理器品牌为：ASHLY、Hmaudio、dbx，功放品牌为：QSC、Powersoft、FBT，为了保证系统的兼容性和一致性，能否改为和会议系统同样的品牌？ 15、P183页中的投标人选定的材料（设备）品牌是优于（相当于）以上推荐品牌，需要提供证明材料由评标委员会界定，请问证明材料的具体要求。
回答：1、按照招标文件执行。2、按照招标文件执行。3、按照招标文件执行。4、按照招标文件执行。5、是。6、可中标后提供。7、工程量以招标工程量清单为准，技术参数以招标文件“第七章 技术标准和要求”的参数为准。8、自选。9、不需要考虑第三方检测费用，不计入。10、总包服务费已计入总包工程造价中，配合费由分包单位跟总包单位自行协商。11、都可以，但投标文件格式要符合招标文件要求。12、工程量以招标工程量清单为准，技术参数以招标文件“第七章 技术标准和要求”的参数为准。13、可以，但是要提供相关证明资料供评标委员会界定。14、按照招标文件执行。15、证明材料自行提供，由评标委员会界定。
提问11：1、多媒体会议系统品牌DSPPA，表示他们的品牌是当地某投标单位放进去的，只配合他们，对其他投标单位不配合、不报价。明显对其他投标单位不公平，与建议将该品牌换掉。

回答：招标人提供的品牌是三选一或者优于或相当于，投标人可以根据实际情况自由选择。
提问12：1、因综合运维管理系统需要基于BIM模型进行可视化展示，请问本项目BIM模型是基于什么精度建设，能否达到LOD500。另外，本项目BIM模型建筑面积为多少，请明确。 2、因综合运维管理系统需要和各个智能化子系统进行集成，部分子系统会涉及到提供接口协议需要收费的情况，在各个子系统部分清单内均无单列提供接口协议报价子项，请明确此部分费用应如何罗列报价。 3、投标保证金的回单和开户许可证招标文件里没有明确放在那里，请问是否要放进投标文件里 4、招标参数里面要求提供的CCC证书及检测报告等资料比较多，是否为中标后提供？ 5、信息发布系统LED屏名称为LED屏(P2.5)，其物理点间距2.5mm，但是技术参数里面要求物理点间距为1.875mm，请问以哪个为准。
回答：1、本次演示由投标单位自行提供模型，演示模型对精度和面积不作要求；2、投标人自行考虑 3、随身携带，在递交投标文件时同时递交。4、可以中标后提供。5、以P2.5为准。
提问13：1、招标文件P16 4.2.5要求“如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（委托书须经公证处公证）”，提交社保证明已足以证明是本单位员工，可否取消公证处公证。

回答：按照本答疑文件补充修改部分执行。

提问14：1、招标文件P24 评分表中没有明确商务标和技术商务标分别所占分值是多少？ 2、招标文件P79 “第七章 技术标准和要求”中要求提供的检测报告、3C认证、软件著作权证书、截图等是做到标书里面还是中标后提供，请明确？ 3、清单参数以哪个为准，“招标文件中技术标准和要求”还是“工程量清单中的特征描述”4、招标清单“排队叫号系统”中，缺少软件的列项，是否是漏项？5、招标清单“时钟系统”没有推荐品牌，是否投标人自选？ 6、本项目是否需要做第三方检测，费用是否计入本次投标费用中？7、本项目是否有总包配合费，如有，如何计取？8、本项目投标计价软件的品牌有没有要求，品茗、擎洲广达、新点都可以吗？9、投标清单的工程量和列项与清单不一致，以哪个为准？10、招标品牌表中，BA系统品牌有：西门子Apogee系列、霍尼韦尔Alerton系列，用其他系列是否可行？ 11、招标品牌中，音箱品牌为：RCF、QSC、FBT，数字音频处理器品牌为：ASHLY、Hmaudio、dbx，功放品牌为：QSC、Powersoft、FBT，为了保证系统的兼容性和一致性，能否改为和公共广播系统同样的品牌？12为了响应国家支持国产化的需要，建议将推荐品牌中的国外品牌换成国产品牌。
回答：1、本工程技术标是入围制，技术标得分不计入后续得分。因此没有占比。2、可以中标后提供。3、工程量以招标工程量清单为准，技术参数以招标文件“第七章 技术标准和要求”的参数为准。4、招标清单中未列入，若实际使用需要可以标后变更增加或在二期中计算。5、自选。6、不需要考虑第三方检测费用，不计入。7、总包服务费已计入总包工程造价中，配合费由分包单位跟总包单位自行协商。8、都可以，但投标文件格式要符合招标文件要求。9、工程量以招标工程量清单为准，技术参数以招标文件“第七章 技术标准和要求”的参数为准。10、可以，但是要提供相关证明资料供评标委员会界定。11、按照招标文件执行。12、按照招标文件执行。
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