平阳县政府采购招标文件

	平  阳  县

政府采购招标文件

（线上电子招投标）
项目名称：平阳县农业资源数字平台建设

          招标编号：PYCG 

采 购 人：平阳县农业农村局

联 系 人：许先生  

联 系电 话：0577- 
代理机构：杭州华旗招标代理有限公司

联 系 人：官先生

联系电话：15088585331

二零二一年一月


杭州华旗招标代理有限公司关于平阳县农业资源数字平台建设项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2021年 月 日
项目概况

    平阳县农业资源数字平台建设招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2021年 月 日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。                             

一、项目基本情况                                            
    项目编号：PYCG 

    项目名称：平阳县农业资源数字平台建设

    预算金额（元）：14000000
    最高限价（元）：14000000
    采购需求：

    标项名称: 平阳县农业资源数字平台建设 
    数量: 不限  
    预算金额（元）:   
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：平阳县农业资源数字平台建设 
    备注： 

    合同履约期限：至质保期结束（以合同时间为准）

    本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

    3.本项目的特定资格要求：无 

三、获取招标文件 
    时间：/至2021年 月 日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
    地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn） 

    方式：网上下载 

    售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2021年  月  日 09:30（北京时间）
    投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场 

    开标时间：2021年  月  日 09:30 

    开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场  

五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
    1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 6、本项目属分散采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。  
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
    1.采购人信息
    名    称：平阳县农业农村局 

    地    址：  

    传    真：/  

    项目联系人（询问）：   

    项目联系方式（询问）：  

    质疑联系人：    

    质疑联系方式：  

    2.采购代理机构信息            

    名    称：杭州华旗招标代理有限公司             

    地    址：温州市牛山北路牛山商务大厦9楼             

    传    真：             

    项目联系人（询问）：官先生              

    项目联系方式（询问）：15088585331 

    质疑联系人：苏红             

    质疑联系方式：0577-88113837 　　　　　　     

    3.同级政府采购监督管理部门            

    名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科             

    地    址：平阳县昆阳镇人民路373号             

    传    真：/             

    联系人 ：陈先生             

    监督投诉电话：0577-63889763           
         

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。       

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

杭州华旗招标代理有限公司对平阳县农业资源数字平台建设项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	1) 
	项目名称
	平阳县农业资源数字平台建设项目

	2) 
	项目编号
	PYCG 

	3) 
	资金来源
	财政性资金

	4) 
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	5) 
	采购方式
	公开招标

	6) 
	采购人
	名称：平阳县农业农村局
地址：温州市平阳县昆阳镇

联系人：许先生 

联 系电 话：0577- 

	7) 
	采购代理机构
	名称：杭州华旗招标代理有限公司
地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼
项目负责人：官先生
手机：15088585331

	8) 
	评标办法
	综合评分法

	9) 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10) 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11) 
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□接受，应满足下列要求：

	12) 
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	13) 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	14) 
	投标货币
	人民币

	15) 
	投标语言
	中文

	16) 
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	17) 
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	18) 
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	19) 
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	20) 
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇柳南路50号 官先生收15088585331））。

	21) 
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	22) 
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	23) 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	24) 
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要

	25) 
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要  

	26) 
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要  

	27) 
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

机构地点：温州市牛山北路牛山商务大厦9楼

联系人：官先生

联系电话：15088585331               

联系传真：0577-88113837

	28) 
	投诉
	根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	29) 
	投诉受理联系方式
	平阳县财政局政府采购监督管理科

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-63889763

传真：0577-63889959

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

	30) 
	投标截止时间
	2021年   月  日 　上午09：30截止(北京时间)。

	31) 
	开标时间
评标地点
	开标时间：2021年  月  日 　上午09：30正 (北京时间)
评标地点：平阳县公共资源交易中心三楼（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼） 

	32) 
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建，成员为7人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	33) 
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	34) 
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	35) 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱： 309705385@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	36) 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	37) 
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	38) 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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第一部分     项目简介

一、项目简介

1、建设背景
围绕着平阳县特色农业现代发展需要，依托大数据的技术优势，开展覆盖农业全产业链的示范基地建设。依托云计算、大数据、人工智能、移动互联、GIS 等创新技术，建设天空地/海一体化的农业生产数据采集体系，建立产业资源动态监测预警能力；构建黄汤茶叶和大黄鱼的标准化生产管理系统，输出标准化种养殖规范，打通育苗、种养殖、加工、仓储、检测、物流、销售等全产业链关键信息系统，整合政府部门生产、科技、气象、市场等政务信息系统，通过数据治理，对多源异构数据进行清洗，实现跨部门信息共享和政企数据融合；建立大数据决策服务模型，实现资源优化配置，促进产销衔接， 助力地方产业提质增效和产业转型升级。

2、建设目标

本项目将建设平阳县农业资源数据仓一个，智慧渔场大黄鱼养殖示范应用和智慧黄汤茶叶标准化种植示范应用两个以及平阳县“全视通”数字化展示平台一个。

以实施省级乡村振兴产业发展示范建设为契机，围绕“平阳五个鲜”区域公用品牌，全力推进平阳黄汤、南麂大黄鱼两大主导产业数字化建设，全面建成“一中心、一展示、三应用、二示范”数字农业发展蓝图，推动农业高质量发展与农民持续增收。
到 2021年底，建成数字农业产业融合示范基地2个，“平阳五个鲜”区域公用品牌更响，平阳黄汤、南麂大黄鱼两大主导产业更强，标准化生产和智能化经营水平明显提升，实现农业数据资源的跨部门共享和政企数据融合，统一数据库建设，形成农业数据资源、专题数据分析等服务，实现以图管地、以图管农管产、以图智农、以图防灾、以图决策，提高管理服务的实时化、可视化、精细化。

3、建设任务
本期主要建设内容包括：
1.
平阳县农业资源数据仓；

2.
农业智慧监管平台；

3.
农业智慧服务平台；

4.
农业智慧展销平台；

5.
平阳黄汤智慧茶园；

6.
南麂岛智慧渔场；

7.
平阳县“全视通”数字化展示平台。

杭州华旗招标代理有限公司受平阳县农业农村局委托，以公开招标方式采购平阳县农业资源数字平台建设项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。
二、 采购总内容（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）1、采购清单
	序号 
	项目名称 
	子项目名称 
	单位 
	数量 

	一 
	平阳农业大数据资源中心 

	1.1
	基础设施建设 
	包括中心机房建设、服务器、交换机等工程和设备等，保障各类软件系统的平稳、安全运行，实现数据存储、计算、共享、管理的集约化与高效化。硬件设施具体参数详见后附清单
	项 
	1

	1.2
	标准规范建设 
	包括大数据基础平台软件架构和对外接口等标准规范，实现数据从生产到清洗、治理，最终形成数据资产管理体系；并且通过数据离线、实时和深度学习等多种计算手段，提供强力的数据计算能力，并支撑主题分析展示， 以报表分析等手段，提升决策水平
	项 
	1

	1.3
	数据采集系统 
	包括数据采集管理、多元数据接入、统一归集、采集库管理、采集作业管理、文件解析入库和数据采集策略等功能模块，支持政务、互联网、社会行业等3大来源的数据，支持五种接入方式：数据桥接接入、直接接入、文件导入、服务 API 接入和网络爬虫接入。数据源类型支持传统关系数据（如 Oracle、MySQL、PostGresQL、Hadoop、Hive 等）、半结构化文件和非结构化文件等，统一存入大数据资源库。
	项 
	1

	1.4
	数据资源库建设 
	包括数据梳理、数据资源库设计、数据流程与数仓架构设计等功能模块，涵盖统计系统所涉及的相关数据库，包括：归集库、公共库、业务库、主题库、专题库等数据库资源。
	项 
	1

	1.5
	数据治理系统 
	包括数据标准、规范数据质量管理、数据建模管理、元数据管理、数据资产管理、数据安全管理等功能模块。

	项 
	1

	1.6
	数据共享服务系统 
	包括数据服务接口、监控子系统、管理子系统、交换子系统等，完成对主业务流转的数据可视化，以及完成系统使用过程中对数据的监控，在保证数据准确性的同时进一步提高数据的潜在价值。 相关部门领导可通过图形、图表方式查看平台发生交换数据数量，包括各个部门提供的数据数量以及获取的数据数量。
	项 
	1

	1.7
	数据分析及建模系统 
	包括数据源子系统、工作台子系统、组件库子系统、画布子系统、模型社区子系统、快速建模子系统、运维子系统等，提供海量数据预处理、大规模训练、自动化模型生成及模型部署能力，帮助用户快速创建和部署模型，管理全周期 AI 工作流。
	项 
	1

	1.8
	可视化展示系统 
	包括系统流程、地理空间信息服务管理和分发、组件工厂、主体目录管理、页面列表管理、画板设置、文字编辑、导航条编辑、组件编辑、业务模板应用等功能模块，系统内置多种 2D 及 3D 图表组件，并提供丰富的交付操作配置，用户可在分析过程中，充分结合主题分析需求，从而完成可视化页面以及智能报告的生成、可视化应用服务子系统集成智慧统计分析主题模板库、业务模型库
	项 
	1

	1.9
	遥感气象共享服务中台 
	包括统一门户、流程服务、配置中心、调度中心、资源盘点、边界划定、卫星影像数据采集、地面数据采集、数据存储、气象预警、风险模型等标准规范，通过接口化的管理方式，输出综合服务能力。
	项 
	1

	1.10
	IOT 物联网中台 
	支持不同物联网传感设备的统一解析、接入，实现感知设备的全生命周期管理；通过集中存储种植、养殖环境监测数据，为数据挖掘提供稳定可靠的数据来源；支持应用的快速叠加和数据输出，为不同场景的数据分析奠定基础；可平滑扩展接入各另类监测点，进一步节省资源部署时间，扩大监测点的连接广度与深度。
支持设备灵活接入：开放接口，支持多网络、多协议、多平台设备接入；拥有高可靠性：运行可靠，支持大量设备接入，保持强并发能力和服务完全可用； 拥有高安全保障：统一认证，保障设备安全及唯一性；统一加密，确保数据传输合理及不被篡改；能够快速迭代应用：实现一站式设备管控，叠加平安云产品服务，实现物联网应用快速开发、迭代。
	项 
	1

	1.11
	业务支撑应用中台 
	项目采用中台模式设计，应用中台即为项目的应用支撑平台, 具有满足各业务线需求通用、高复用和高度抽象的公共模块和服务，实现各业务条线数共享互通，防止各业务线“烟囱式”架构恶性循环，减少重复建设，利于业务沉淀,降低系统交互协作成本，最终为平台建设带来效能提升，促进业务不断滋养， 组织不断优化；可以显著降低成本和风险，业务技术可以良好反哺架构，从而形成良好的相互效应，便于整个 IT 体系的统一化、规范化建设。
	项 
	1

	二 
	数字应用平台（数字“三农”协同应用平台） 

	2.1
	智慧监管平台 
	渔需/投入品准入：对黄鱼养殖及茶叶种植所需的的投入品进行准入审核管理，主要包括对经营主体登记备案审核、渔需/投入品备案登记审核、准入审核及统计分析操作。系统可对接农业部门已有的投入品生产监管信息化系统或导入相关表格数据。
	项 
	1

	
	
	生产主体信用评价：以国家相关政策法规为依据，通过对接公安个人征信系统、标准化生产应用系统、生产主体企业合同、企业 ERP 系统、财报系统等一系列相关数据，设置科学的信用评价指标，为生产主体建立与自身经营业务联系紧密的信用评价体系，有助于生产主体在银行金融贷款、仓单抵押、供应链金融服务方面获得有力数据背书，加快企业获取金融支撑的步伐，助力企业进一步扩大生产规模，获得更高效益；同时能帮助政府、银行、上下游企业有效好防范化解金融风险，营造公开、公正、稳定、安全的信用环境。
	项 
	1

	
	
	农产品质量安全监管：建立和应用区块链全程溯源平台，构建覆盖黄汤茶叶种植和黄鱼养殖的全产业链条的多层次、全方位的质量控制体系，从源头实施认证和标准化管理，全过程保真质控、信息透明，并通过平台展示和发布，保障农产品质量、建立信任体系，构建放心农产品消费指引。从育苗、种植/养殖农事操作、加工、销售、物流等全过程的追溯信息写入区块链，通过特定的逻辑加密算法，生成产品的唯一质量安全追溯标签，并将标签加贴在产品包装上，实现一个包装标签对应一个批次的产品，成为保证产品质量安全的“二代身份证”。平台以批次为单位进行管理，每新建一个批次的产品将生成唯一的批次号，通过溯源模板灵活配置“溯源节点”与物联网设备的有机配合以实现溯源信息采集、整理与关联，使用“批次管理”功能，将动态关联与记录形成产品批次溯源树，最终实现最小销售单元的一物一码。扫码即可查看该产品的关联溯源信息，如产区、生产档案、生产工艺、生产批次、质检报告、产品流向等。
	项 
	1

	
	
	农业风险管理：农业风险管理包括风险因子管理、风险监测评估和风险预警处置,包括生产环境预警、市场监测预警、农产品价格监测预警等功能模块。
	项 
	1

	2.2
	智慧服务平台 
	遥感气象时空监测预警：运用卫星遥感技术、大数据技术，利用大黄鱼及黄汤茶叶的天空地海一体化监测平台，实现对大黄鱼养殖及茶叶种植的信息管理、长势状况监测、气象监测预警、气象预报、气象风险地图、灾情监测评估等应用功能。 
	项 
	1

	
	
	病虫害监测预警：建设重大病害发生指数模型，对接病害监测数据、已有植保调查数据和实时气象数据，实现重要农作物主要病害的风险识别并提供预警预防提醒功能。
	
	

	
	
	产业农技指导服务：将基地建设、病虫防治、生长习性与环境、灾害防控、施肥/饲料投喂、培育/繁育等技术按照统一标准进行数据存储与管理，以视频、图文等相结合的方式直观呈现给农业生产主体。，生产主体农业生产主体可以利用智慧服务终端与专家进行互动，进行相关知识在线查询。主要包括智能在线问答、在线智能诊断、专家远程诊断和农技培训视频。
	项 
	1

	
	
	产业资讯服务：囊括政府部门各类涉农政策、法规、文件、行业资讯、价格动态、新闻、公告公示、培训课件等资源的共享、高效、便捷的信息服务窗口，满足农业生产主体的信息需求。系统根据不同的用户角色进行权限设置，支持用户对信息的增、删、改、查操作，支持与其他系统的数据对接与信息批量导入。主要包括农业时政要闻、行业资讯和农业补贴政策。
	项 
	1

	
	
	综合金融保险服务：包括供应链金融服务和保险保险服务管理等功能模块。
	项 
	1

	2.3
	智慧展销平台 
	电商统一运营服务：搭建电商统一运营服务平台，自动对接农业生产经营主体在天猫、淘宝、京东、拼多多等多个电商平台的订单数据，通过松耦合的解决方案实现一个平台把控销售全景的全局视野。系统包括从前端到后端的订单管理、货品管理、仓库管理、采购管理、财务管理、会员管理等功能
	项 
	1

	
	
	VR 现实场景互动：通过三维数字化建模，结合规范的生产技术标准，营造真实的黄汤茶叶种植及大黄鱼养殖场景，利用 VR 眼镜、电脑显示屏等设备为消费者提供虚拟体验。通过全息影像三维模型技术还原黄汤茶叶及大黄鱼从种苗选择、繁育培养、人工操作到成熟的整个过程。 
	项 
	1

	
	
	农产品数字化虚拟展厅：在数字化展示馆主墙面，搭建LED大屏幕显示系统。可以实现对一体化可视化数据展示平台所需要显示的各种情况的动态监管。
	项 
	1

	三 
	产业示范应用 

	3.1
	平阳智慧茶园（黄汤）数字化示范工程 
	投入品管理系统 
	项 
	1

	
	
	标准化种植管理系统 
	项 
	1

	
	
	产地合格证出证管理系统 
	项 
	1

	
	
	大田环境气候监测预警系统 
	项 
	1

	
	
	区块链溯源管理平台 
	项 
	1

	3.2
	平阳智慧渔场（南麂大黄鱼）数字化示范工程
	渔需管理系统 
	项 
	1

	
	
	标准化育苗管理系统 
	项 
	1

	
	
	标准化养殖管理系统 
	项 
	1

	
	
	养殖物联网环境监测预警 
	项 
	1

	
	
	养殖设备智能控制系统 
	项 
	1

	
	
	区块链溯源管理平台 
	项 
	1

	
	
	海上漂浮物监测系统
	项 
	1

	四 
	全视通展示平台 

	4.1
	主导产业画像 
	黄汤茶叶产业画像：按照区域、规模等分类统计平阳大黄鱼的产业分布、产业结构、产量产值、资源投入、价格、生产资源和生产主体现状，并以图层和图例的形式在地图上展示。支持检索不同类型的产业数据时空分布情况，也可检索区域内的数据、占比、变化趋势分布情况。 
	项 
	1

	
	
	大黄鱼产业画像：按照区域、规模等分类统计平阳大黄鱼的产业分布、产业结构、产量产值、资源投入、价格、生产资源和生产主体现状，并以图层和图例的形式在地图上展示。支持检索不同类型的产业数据时空分布情况，也可检索区域内的数据、占比、变化趋势分布情况。
	项 
	1

	4.2
	平阳农业一张图 
	县域全景一张图：集中展示县域内农业资源、生产主体情况、产业结构情况及产量产值情况、宅基地农房一张图、承包地流转管理、农村集体资产等。
	项 
	1

	
	
	种植业一张图：种植画像、种植结构调整分析、种植农情决策分析、病虫害监测预警、农作物产品质量安全监管、农作物产品价格监测预警等功能模块。
	项 
	1

	
	
	渔业渔政一张图：渔业渔政画像、渔业资源与生产分析、水产品质量追溯分析、水产品价格监测预警等功能模块。
	项 
	1

	
	
	畜牧一张图：集中展示县域内畜禽产业发展情况，包括产业资源结构、养殖产能、重点企业、养殖环境等。
包括畜牧业画像、畜牧业生产分析、屠宰流通监管分析、畜产品质量安全监管分析、畜产品价格监测预警等功能模块。
	项 
	1

	
	
	休闲农业一张图：集中展示县域内休闲农业经营主体及产业发展情况，包括休闲农业主体类型、主体分布、休闲农旅路线等。 
	项 
	1

	4.3
	益农信息社入口集成 
	与市级农业综合服务平台以及益农信息社等系统对接，获取农业农村相关业务数据。
主体登记：农业生产经营主体类型、生产经营范围和品种等基础信息的登记和录入；
信息上报：当年产量、经营状况等动态信息的上报；
信息服务：接受政务政策信息、农技知识、产业动态、风险预警等信息的推送。
	项 
	1

	五 
	平阳县大数据展示中心

	5.1
	基础装修
	按200平米预估,详见清单
	套
	1

	5.2
	整体设计装修与机房设备
	按200平米预估,详见清单
	套
	1

	5.3
	展示硬件设备
	详见后附清单
	套
	1

	5.4
	安防硬件设备
	详见后附清单
	套
	1

	5.5
	平阳智慧茶园（黄汤）数字化示范工程
	详见后附清单
	套
	1

	5.6
	平阳智慧渔场（南麂大黄鱼）数字化示范工程
	详见后附清单
	套
	1

	5.7
	通信链路
	包含工程所需的全部链路
	套
	1


1.1. 平阳县农业资源数据仓
1.1.1. 基础设施建设

数据资源中心基础设施包括中心机房建设、服务器、交换机等工程和设备。通过稳固的硬件环境来保障各类软件系统的平稳、安全运行，实现数据存储、计算、共享、管理的集约化与高效化。
1.1.2. 标准规范建设

按照统一标准规范建立大数据基础平台，旨在支撑智慧农业产业事前可管、事中可控、事后可查的目的，满足不同类型用户多样性的数据服务需求；实现数据从生产到清洗，通过数据治理，最终形成数据资产管理体系；并且通过数据离线、实时和深度学习等多种计算手段，提供强力的数据计算能力，并支撑主题分析展示，以报表分析等手段，提升决策水平；最终实现将数据挖掘的结果精准推送给客户，真正发挥大数据在政府治理中的基础和重要支柱作用。 

大数据基础平台是一个分布式数据处理系统，对外提供大容量的数据存储、查询和分析能力，本平台将使用大数据资源管理中心资源，不独立建设。 

1.1.3. 数据采集系统

采用统一的信息资源标准和技术规范，建设多元数据采集系统，支持将政务数据、行业数据、互联网数据和其他等各类不同来源的数据资源采集并存储到统一的数据平台中。为数据分析、数据挖掘和数据共享提供基础资源。数据归集系统支持 3 大来源数据：政务、互联网、社会等的数据，以及五种接入方式：前置机、直接、API、爬虫、流式。数据源类型支持传统关系数据）、半结构化文件、非结构化文件、流式消息数据等。统一存入大数据资源库。 

数据归集系统支持政务、互联网、社会行业等3大来源的数据，支持五种接入方式：数据桥接接入、直接接入、文件导入、服务 API 接入和网络爬虫接入。数据源类型支持传统关系数据如 Oracle、MySQL、PostGresQL、Hadoop、Hive 等）、半结构化文件和非结构化文件等，统一存入大数据资源库。 

1.1.4. 数据资源库建设

数据资源中心是统计工作及服务的数据资源汇聚中心，通过数据资源中心的建设，统一规划管理各业务系统数据库，归集内外部数据，经清洗加工形成各类公共库、主题库、专题库。通过数据资源中心沉淀的数据支撑统计业务生产，数据分析、数据挖掘和数据共享。 

数据仓的内容：生产管理、流通营销、行业监管、公共服务、乡村治理五大领域的业务系统收集到的数据，以及乡村数据资源（县域里的农业经营主体、农业自然资源、宅基地农房一张图、承包地流转管理、农村集体资产等等数据资源。）

统计数据资源中心主要涵盖了统计系统所涉及的相关数据库，包括：归集库、公共库、业务库、主题库、专题库等数据库资源。 

1.1.5. 数据治理系统

针对统一数据模型的管理特点和管理要求，由数管中心制定数据标准管理规范和制度，指明数据标准管理工作方向与工作思路；制定数据标准管理流程，明确数据标准管理组织架构、数据标准管理工作参与部门以及各部门在数据标准管理工作中承担的角色与职责；构建数据标准管理体系，明确在参与制定、审核、发布数据标准过程中各相关工作部门的工作环节及工作细则。 

数据标准是数据规范、数据质量的基础，制定标准，实现落地执行，是提高数据标准化能力的保障；数据标准管理模块通过对提供数据标准浏览、标准定义管理、代码标准管理、标准文档管理、标准落地管理等等，更好地维护管理数据标准。 

乡村治理数字化包含，乡村自然资源、生态环境、农村集体经济基本实现数字化管理。

数据标准规范体系主要包括标准定义管理、数据标准范围、数据标准管理、数据标准维护、标准分析等功能。
1.1.6. 数据共享服务系统

制定合理的 API 管理流程，使用者对 API 的申请，平台对使用者需求 API 的审核、API 的发布、API 的调用和使用，都需要非常严谨的把控。

资源监控是对共享交换平台在运行期间的监控信息可视化，比如包括系统使用资源的监控，接口调用情况的监控，数据采集和交换过程的监控等内容。
监控系统完成对主业务流转的数据可视化，以及完成系统使用过程中对数据的监控，在保证数据准确性的同时进一步提高数据的潜在价值。 

相关部门领导可通过图形、图表方式查看平台发生交换数据数量，包括各个部门提供的数据数量以及获取的数据数量。 

1.1.7. 数据分析及建模系统

数据分析平台是面向数据分析人员的一站式开发平台，提供海量数据预处理、大规模训练、自动化模型生成及模型部署能力，帮助用户快速创建和部署模型，管理全周期 AI 工作流。“一站式”是指 AI 开发的各个环节，包括数据处理、算法开发、模型训练、部署都可以在平台上完成。从技术上看，平台底层支持各种异构计算资源，用户可以根据需要灵活选择使用，而不需要关心底层的技术。同时，平台支持像 Tensorflow、MXNet 等主流开源的 AI 开发框架。 

数据分析平台的理念就是让 AI 开发变得更简单、更方便。平台支持自主建模、模板建模、快速建模三种方式，使用门槛逐步递减，适用于初级、中级、高级数据分析人员。例如，面向业务开发者即初级用户，不需关注模型或编码，可使用AutoML 流程快速构建 AI 应用；面向中级数据人员，不需关注模型开发，使用预置模型构建 AI 应用；面向高级数据人员，提供可视化建模环境，方便用户快速构建模型及应用。 

1.1.8. 可视化展示系统

可视化应用服务子系统作为主题分析、智能报告等应用类服务的能力支撑， 以数据分析应用为核心，以主题构建为目标，提供从数据分析、组件配置、内容编辑到业务模板应用的全链条应用。系统内置多种 2D 及 3D 图表组件，并提供丰富的交付操作配置，用户可在分析过程中，充分结合主题分析需求，从而完成可视化页面以及智能报告的生成、可视化应用服务子系统集成智慧统计分析主题模板库、业务模型库，用户可使用标准模板生成分析主题，也可对模板内包含指标进行数据加工、样式修改、维度设定等操作。以业务驱动数据，推动跨部门数据互联。 

1.1.9. 遥感气象共享服务中台

基于 GIS、卫星遥感等现代化信息技术，建立遥感气象共享服务中台，按照中台模式建立顶层设计及标准规范，模块化技术应用组件，建立统一的服务框架、分布式数据库、消息服务、数据处理服务、开放缓存服务、实时监控服务等，以输出标准业务服务为导向，为政府、企事业单位等提供开放的时空数据服务和农业行业专题分析服务。服务中台拥有更强的稳定性与更高的灵活性，能增强不同企业的业务响应能力和规模化创新能力，将为各类农业农村应用系统提供统一的地理空间数据和功能服务支撑，实现以图管地、以图管农管产、以图智农、以图防灾、以图决策、提高管理服务的实时化、可视化、精细化。
遥感气象中台包括统一门户、流程服务、配置中心、调度中心、资源盘点、边界划定、卫星影像数据采集、地面数据采集、数据存储、气象预警、风险模型等标准规范，通过接口化的管理方式，输出综合服务能力。
1.1.10. IOT 物联网中台

建设 IOT 物联网中台，支持不同物联网传感设备的统一解析、接入，实现感知设备的全生命周期管理；通过集中存储种植、养殖环境监测数据，为数据挖掘提供稳定可靠的数据来源；支持应用的快速叠加和数据输出，为不同场景的数据分析奠定基础；可平滑扩展接入各另类监测点，进一步节省资源部署时间，扩大监测点的连接广度与深度。
1.1.11. 业务支撑应用中台

项目采用中台模式设计，应用中台即为项目的应用支撑平台。应用中台主要是为业务和组织而生，代表整个平台核心能力，具有满足各业务线需求通用、高复用和高度抽象的公共模块和服务，对应“厚平台、薄应用”之中的“厚平台”。

在中台基础上，各业务线团队可以快速敏捷地响应客户需求，为客户提供更优、更快、更灵活的 IT 解决方案。同时，可以防止各业务线“烟囱式”架构恶性循环，减少重复建设，利于业务沉淀，降低系统交互协作成本，最终为平台建设带来效能提升，促进业务不断滋养，组织不断优化。在中台模式下，可以显著降低成本和风险，业务技术可以良好反哺架构，从而形成良好的相互效应，便于整个 IT 体系的统一化、规范化建设。 

1.2. 农业智慧监管平台
智慧监管平台为政府相关业务管理部门提供在线化、高效化的管理工具，具体功能包括对渔需/投入品准入监管，对种植养殖环境监管及预警、对生产主体监管及对农产品质量安全进行监管。系统后台可实现各体系的业务管理、行政审批、流程追踪、平台权限的管理。

1.2.1.  渔需/投入品准入

针对黄鱼养殖及茶叶种植所需的的投入品进行准入审核管理，主要包括对经营主体登记备案审核、渔需/投入品备案登记审核、准入审核及统计分析操作。系统可对接农业部门已有的投入品生产监管信息化系统或导入相关表格数据。

1.2.2. 生产主体信用评价

以国家相关政策法规为依据，通过对接公安个人征信系统、标准化生产应用系统、生产主体企业合同、企业 ERP 系统、财报系统等一系列相关数据，设置科学的信用评价指标，为生产主体建立与自身经营业务联系紧密的信用评价体系，有助于生产主体在银行金融贷款、仓单抵押、供应链金融服务方面获得有力数据背书，加快企业获取金融支撑的步伐，助力企业进一步扩大生产规模，获得更高效益；同时能帮助政府、银行、上下游企业有效好防范化解金融风险，营造公开、公正、稳定、安全的信用环境。

1.2.3.  农产品质量安全监管 

通过建立和应用区块链全程溯源平台，构建覆盖黄汤茶叶种植和黄鱼养殖的全产业链条的多层次、全方位的质量控制体系，从源头实施认证和标准化管理，全过程保真质控、信息透明，并通过平台展示和发布，保障农产品质量、建立信任体系，增强差异化，为产品赋能，为消费者建立产品质量安全信息沟通桥梁，构建放心农产品消费指引。平台将从育苗、种植/养殖农事操作、加工、销售、物流等全过程的追溯信息写入区块链，通过特定的逻辑加密算法，生成产品的唯一质量安全追溯标签，并将标签加贴在产品包装上，实现一个包装标签对应一个批次的产品，成为保证产品质量安全的“二代身份证”。平台以批次为单位进行管理，每新建一个批次的产品将生成唯一的批次号，通过溯源模板灵活配置“溯源节点”与物联网设备的有机配合以实现溯源信息采集、整理与关联，使用“批次管理”功能，将动态关联与记录形成产品批次溯源树，最终实现最小销售单元的一物一码。扫码即可查看该产品的关联溯源信息，如产区、生产档案、生产工艺、生产批次、质检报告、产品流向等。 

1.2.4. 农业风险管理

农业风险管理包括风险因子管理、风险监测评估和风险预警处置。
1.2.4.1.生产环境预警

系统通过监测农业生产自然环境的风险因子数据变化及对比模型，进一步判定环境灾害发生等级及影响范围，为不同的管理主体发布预警信息。系统可根据设定阈值管理预警等级的高低程度，自动估算不同风险等级带来的损失。 

1.2.4.2.市场监测预警

系统通过监测农业经营市场环境的风险因子数据变化及对比模型，进一步判定产业的市场风险发生时间、影响范围及预估损失，为不同的管理主体发布预警信息。系统可根据设定阈值管理预警等级的高低程度，自动估算经济损失及社会不利影响。 

1.2.4.3.农作物产品价格监测预警
建立价格监测、预警、分析等模型，分析价格规律，实现对重点农产品的批发价格实时监控，包括：近期的价格走势、价格变化幅度、区域价格比较、价格指数编制等分析。
1.3. 农业智慧服务平台

1.3.1. 遥感气象时空监测预警

运用卫星遥感技术、大数据技术，利用大黄鱼及黄汤茶叶的天空地海一体化监测平台，实现对大黄鱼养殖及茶叶种植的信息管理、长势状况监测、气象监测预警、气象预报、气象风险地图、灾情监测评估等应用功能。 
1.3.2. 病虫害监测预警
建设重大病害发生指数模型，对接病害监测数据、已有植保调查数据和实时气象数据，实现重要农作物主要病害的风险识别并提供预警预防提醒功能。
1.3.3. 产业农技指导服务

依靠平阳县已有的农技专家团队力量，结合不同作物及畜禽类型制定对应的生产技术标准和操作规程，将基地建设、病虫防治、生长习性与环境、灾害防控、施肥/饲料投喂、培育/繁育等技术按照统一标准进行数据存储与管理，以视频、图文等相结合的方式直观呈现给农业生产主体。在实际农业生产过程中，生产主体农业生产主体可以利用智慧服务终端与专家进行互动，进行相关知识在线查询。主要包括智能在线问答、在线智能诊断、专家远程诊断和农技培训视频。
1.3.4. 产业资讯服务

结合平阳当地种植、养殖产业行业需求，建立起囊括政府部门各类涉农政策、法规、文件、行业资讯、价格动态、新闻、公告公示、培训课件等资源的共享、高效、便捷的信息服务窗口，满足农业生产主体的信息需求，进一步为产业发展、成果转化、农技推广、农民培训提供帮助。系统根据不同的用户角色进行权限设置，支持用户对信息的增、删、改、查操作，支持与其他系统的数据对接与信息批量导入。主要包括农业时政要闻、行业资讯和农业补贴政策。
1.3.5. 综合金融保险服务

1.3.5.1.  供应链金融服务

建立供应链金融服务系统，打通促进银企信息对称、金融信贷产品和融资需求对接的综合融资平台枢纽和基础设施。系统支持各类金融机构开展产品发布、受理业务以及企业发布融资需求、在线对接，为金融机构及担保公司等提供信息查询服务，为供应链上的主体及其他信用评价机构提供监管数据，为政府部门提供融资数据分析， 从而进一步为为行业监管和产业扶持提供信息支撑，帮助生产企业扩大产能、加速运转。

1.3.5.2.  保险服务管理

基于供应链金融模式，以智慧农业信息化系统监管数据为保障，快速构建保险理赔依据。农业生产主体可通过服务系统进行线上申请、线上查询及一键理赔。 目前，针对种植、养殖主体开设的保险服务包括：种植/养殖险、食品安全险、溯源保真险、价格险、巨灾险及指数险等。 

1.4. 智慧展销平台

1.4.1. 电商统一运营服务

搭建电商统一运营服务平台，自动对接农业生产经营主体在天猫、淘宝、京东、拼多多等多个电商平台的订单数据，通过松耦合的解决方案实现一个平台把控销售全景的全局视野。系统包括从前端到后端的订单管理、货品管理、仓库管理、采购管理、财务管理、会员管理等功能，与企业自营或入驻的电商平台系统间相互打通，形成流量闭环、流程闭环和管理闭环。平台可打通多个企业内部系统，使内部数据无需人工干预。提供多平台、多仓储、线上线下订单一体化高效管理，满足农业生产主体对零售商品的精细化管理需求。包括智能订单管理、智能货主管理智能渠道管理、智能活动管理和智能物流管理。
1.4.2. VR 现实场景互动 

通过三维数字化建模，结合规范的生产技术标准，营造真实的黄汤茶叶种植及大黄鱼养殖场景，利用 VR 眼镜、电脑显示屏等设备为消费者提供虚拟体验。通过全息影像三维模型技术还原黄汤茶叶及大黄鱼从种苗选择、繁育培养、人工操作到成熟的整个过程。
1.4.3. 农产品数字化虚拟展厅

在数字化展示馆主墙面，搭建LED大屏幕显示系统。可以实现对一体化可视化数据展示平台所需要显示的各种情况的动态监管。 

1.5. 智慧渔场大黄鱼养殖示范应用

本部分应包括渔需管理系统、标准化育苗管理系统、标准化养殖管理系统、大黄鱼区块链溯源管理平台等应用。
1.5.1.渔需管理系统
主要实现渔需供应商注册与管理、渔需准入申请和深海网箱报备申请等功能应用。

1.5.2.标准化育苗管理系统
主要实现育苗主体注册与管理、育苗标准规范管理和育苗档案管理。

1.5.3.标准化养殖管理系统
主要实现大黄鱼养殖主体注册与管理、养殖标准规范管理和养殖档案管理。

1.5.4.养殖物联网环境监测预警系统
对大黄鱼的养殖环境进行监测，包括池塘水质、培育池水质、养殖海区环境的具体数据。利用浮标平台、水质多参数传感器、水文监测传感器、气象监测设备、水下摄像头等物联网监测设备，及时获取水温，盐度、浊度、PH、风力、风向等环境信息。系统可根据养殖标准设定一定的阈值，对达到风险指标的数据进行预警，指导养殖主体采取防御措施，进而改善不良环境、减少经济损失。主要包括池塘水质监测预警、培育池水质监测预警、养殖海区环境监测预警和视频监控。
1.5.5养殖设备智能控制系统
养殖设备智能控制系统分为自动触发控制和远程手动控制，针对养殖环境异常的情况，通过远程操控提高管理效率、降低风险损失。用户无论身处何地，都可以对现场信息做出控制，实现水产养殖的智能化和自动化。
1.5.6.大黄鱼区块链溯源管理平台

围绕平阳县农产品质量安全的信息化监管需求，运用区块链技术、电子地图、二维码等高新技术和手段，建设大黄鱼区块链溯源管理平台。在大黄鱼养殖过程中，每个环节的管理主体都以自己的身份（私钥）将信息签名写入区块链，黄鱼养殖全过程流转的信息也被写入区块链，通过“一物一码（芯）”的标识，确保产品的唯一性。区块链信息同时在不同环节之间进行共享，达到统一凭证、全程记录、不可篡改、及时高效的目标。系统具体通过上链数据管理、溯源节点管理、码段及赋码管理、区块链认证等标准流程及技术手段，实现对黄鱼产业从渔需管理、育苗管理、养殖过程管理、养殖环境监控到养殖出场整个环节的信息溯源，进一步提高平阳大黄鱼养殖产业的监管效能和安全溯源服务水平。
1.6. 智慧黄汤茶叶标准化种植示范应用

1.6.1.  投入品管理系统 

主要实现投入品供应商注册与管理和投入品准入申请。

1.6.2.   标准化种植管理系统 

主要实现种植主体注册与管理、种植标准规范管理和种植档案管理。

1.6.3. 产地合格证出证管理系统 

产地合格证出证管理主要是为生产经营主体生成和打印农产品合格证提供服务， 支持按照农产品采收批次生成农产品合格证，支持任意层次合并、拆分，任意组合，保证生产、流通环节数据不失真，真正实现农产品产地准出与市场准入有效衔接，同时可以设置合格方式，能够在线下载和打印农产品合格证。包括产地检测结果管理和产地合格证及打印。
1.6.4. 种植大田环境气候监测预警系统 

系统采用传感器测量影响茶叶生长的光照强度、温湿度、土壤墒情、雨量、风速风向等环境参数，通过物联网将所测量参数传送到管理中心，实现对茶叶生长环境实时监测；管理中心对测量数据进行综合分析，按照规则给出控制决策，现场各类设施的智能控制，保障茶叶的生长环境，降低成本，促进增产增收。管理中心软件可根据茶叶具体品类设置不同生长环境参数范围和控制决策规则，并对所有测量数据进行存储，可依据条件对历史数据进行管理和查询。主要包括环境监测预警、土壤监测预警、病虫害监测预警和视频监控。
1.6.4.1.病虫害监测预警
建设重大病害发生指数模型，对接病害监测数据、已有植保调查数据和实时气象数据，实现重要农作物主要病害的风险识别并提供预警预防提醒功能。
1.6.5. 黄汤茶叶区块链溯源管理平台 

在黄汤茶叶过程中，每个环节的管理主体都以自己的身份（私钥）将信息签名写入区块链，茶叶种植全过程流转的信息也被写入区块链，通过“一物一码（芯）”的标识，确保产品的唯一性。区块链信息同时在不同环节之间进行共享，达到统一凭证、全程记录、不可篡改、及时高效的目标。系统具体通过上链数据管理、溯源节点管理、码段及赋码管理、区块链认证等标准流程及技术手段，实现对黄汤茶叶从投入品管理、育苗管理、种植过程管理、产地合格证出证、种植环境监控到茶叶出场整个环节的信息溯源，进一步提高平阳黄汤茶叶产业的监管效能和安全溯源服务水平。
1.7. 平阳县“全视通”数字化展示平台

综合所有业务系统数据, 集合采集、加工、关键指标（KPI）计算、数据挖掘及多样化数据展示等功能，构建产业全视通平台。以政府监管部门及生产管理者为主要服务对象，通过构建综合指标框架，实现关键指标体系设计及应用落地，以指标清晰明了的“一张图”展示形式，体现黄汤茶叶种植和大黄鱼养殖产业的生产、经营及管理全貌，具体涉及黄汤和大黄鱼两个产业画像构建，以及平阳农业一张图全貌，包括县域全景一张图、种植业一张图、渔业一张图、畜牧业一张图和休闲农业一张图。 

按照区域、规模等分类统计平阳黄汤茶叶和大黄鱼的产业分布、产业结构、产量产值、资源投入、价格、生产资源和生产主体现状，并以图层和图例的形式在地图上展示。支持检索不同类型的产业数据时空分布情况，也可检索区域内的数据、占比、变化趋势分布情况。
1.7.1. 黄汤茶叶产业画像

按照区域、规模等分类统计平阳黄汤茶叶的产业分布、产业结构、产量产值、资源投入、价格、生产资源和生产主体现状，并以图层和图例的形式在地图上展示。支持检索不同类型的产业数据时空分布情况，也可检索区域内的数据、占比、变化趋势分布情况。

1.7.2. 大黄鱼产业画像

按照区域、规模等分类统计平阳大黄鱼的产业分布、产业结构、产量产值、资源投入、价格、生产资源和生产主体现状，并以图层和图例的形式在地图上展示。支持检索不同类型的产业数据时空分布情况，也可检索区域内的数据、占比、变化趋势分布情况。

1.7.3. 平阳农业一张图

1.7.3.1. 县域全景一张图

集中展示县域内农业生产主体情况、产业结构情况及产量产值情况、宅基地农房一张图、承包地流转管理、农村集体资产等。
1.7.3.2. 种植业一张图

集中展示县域内种植业生产情况，包括资源结构、气象环境等。
（1）种植画像

融合基础地理时空数据库、农业自然资源数据库、种植业资源数据库相关数据，提供种植业基本情况、种植业管理情况、种植业检验检疫情况、种植业农情等基于空间地理信息的大数据分析。为全县种植业的整体规划、产业政策制定、产业补贴投入、粮食安全能力保障等方面提供数据决策依据。
（2）种植结构调整分析

提供基于空间地理信息的种植产品优势区发展评价功能，实现为种植业结构调整优化、结构调整政策落实效果评估提供数据决策依据，一方面保障粮仓粮食安全，另一方面根据需求变化及时调整供给侧种植结构。
（3）种植农情决策分析

综合卫星遥感、航空遥感数据和气象数据，接入农情信息数据，利用影像自动化解译及大数据分析方法，实现对平阳县的主要农作物和黄汤茶叶等特色作物的播种生产、气象土壤、生长长势、收获产量分析。
（4）病虫害监测预警

建设重大病害发生指数模型，对接病害监测数据、已有植保调查数据和实时气象数据，实现重要农作物主要病害的风险识别并提供预警预防提醒功能。
（5）农作物产品质量安全监管

建立以区域和主体为对象的质量安全评估体系，支持农资农药监管、农作物产品溯源、农产品质量检测执法等多维分析。
（6）农作物产品价格监测预警

建立价格监测、预警、分析等模型，分析价格规律，实现对重点农产品的批发价格实时监控，包括：近期的价格走势、价格变化幅度、区域价格比较、价格指数编制等分析。
1.7.3.3. 渔业渔政一张图

集中展示县域内渔业渔政发展情况，包括渔业资源结构、渔船动态、水文气象等。
（1）渔业渔政画像

融合基础地理时空数据库、渔业渔政资源数据库相关数据，提供渔业产量、渔业检验检疫等基于空间地理信息的大数据分析，实现对全县渔业渔政的水产品生产、水产品加工等关键环节数据指标进行分析。
（2）渔业资源与生产分析

对全县渔业资源与生产情况进行统计，实现对全县渔情监测数据、水生疾病上报数据等关键环节数据指标的分析。
（3）水产品质量追溯分析

构建以区域和主体为对象的质量安全评估体系，实现水产投入品监管、水产品溯源、水产品检测执法等多维质量监管，支持水产品质量安全指数、投入品监管、水产品质量溯源、水产品监测执法、水产品质量安全舆情等的统计分析。
（4）水产品价格监测预警

建立价格监测、预警、分析等模型，挖掘价格规律，实现对大黄鱼等全县重点水产品价格的监测预警。

1.7.3.4. 畜牧产业一张图

集中展示县域内畜禽产业发展情况，包括产业资源结构、养殖产能、重点企业、养殖环境等。
（1）畜牧业画像

融合基础地理时空数据库、畜牧业资源数据库的相关数据，对畜牧业基本情况、畜牧业管理情况、畜牧业检验检疫情况、畜牧业疫情疫病预警情况等进行基于空间地理信息的大数据分析。展示全县畜牧业的画像，包括产前、产中、到产后的畜禽养殖分布、养殖数量、畜禽产品数量、畜牧业产值、主要畜产品价格、规模养殖主体数量的走势变化等。
（2）畜牧业生产分析

实现对全县畜牧业的规模养殖场数据、卫生防疫数据、养殖存栏数据进行分析，支持按照区域、类别、品种等多种分析筛选。
（3）屠宰流通监管分析

支持对全县畜牧业的规模养殖场数据、卫生防疫数据、养殖存栏数据进行分析，主要提供屠宰企业布局评估、畜产品供应量预估、生鲜乳收购量监测等功能。
（4）畜产品质量安全监管分析

建立以区域和主体为对象的质量安全评估体系，支持畜牧投入品（饲料及兽药）监管、畜产品疫病监管分布、畜产品溯源、畜产品质量检测执法等多维分析。
（5）畜产品价格监测预警

建立价格监测、预警、分析等模型，挖掘价格规律，实现对畜产品的批发价格进行实时监控，包括：近期的价格走势、价格变化幅度、区域价格比较、价格指数编制等分析。

1.7.3.5. 休闲农业一张图

集中展示县域内休闲农业经营主体及产业发展情况，包括休闲农业主体类型、主体分布、休闲农旅路线等。
1.7.4. 益农社入口集成

面向全产业的生产经营主体，对接益农信息社 APP 接入现有服务，满足农业生产主体的备案登记、信息上报和信息服务需求。

主体登记：农业生产经营主体类型、生产经营范围和品种等基础信息的登记和录入；
信息上报：当年产量、经营状况等动态信息的上报；
信息服务：接受政务政策信息、农技知识、产业动态、风险预警等信息的推送。
2、基础建设与硬件设备清单及详细采购要求

2.1基础装修及微模块机柜系统

	1、基础装修

	序号
	 项目名称                                                                                                                                                                                                           
	单位
	工程量
	　

	一
	拆除部分
	　
	　
	　

	1
	混凝土现浇舞台拆除H:60CM
	㎡
	64.83
	　

	2
	钢构阁楼拆除
	㎡
	4.5
	　

	3
	天花矿棉板吊顶拆除
	㎡
	174
	　

	4
	大门拆除
	项
	1
	　

	5
	房间门拆除
	樘
	3
	　

	6
	墙面原腻子乳胶漆铲除
	㎡
	248.45
	　

	二
	装修部分
	　
	　
	　

	1
	天花轻钢龙骨石膏板造型吊顶
	㎡
	50
	　

	2
	天花U型铝方通吊顶制作
	㎡
	124
	　

	3
	原天花喷黑色乳胶漆饰面
	㎡
	174
	　

	4
	天花软灯膜制作
	㎡
	45
	　

	5
	天花窗帘盒
	m
	24.31
	　

	6
	成品窗帘定制（布+纱）
	㎡
	95
	　

	7
	天花点锈
	㎡
	174
	　

	8
	天花界面剂
	㎡
	55
	　

	9
	天花刮腻子
	㎡
	55
	　

	10
	天花工程乳胶漆饰面
	㎡
	55
	　

	11
	墙面刮腻子
	㎡
	248.45
	　

	12
	墙面吸音板木工板基层
	㎡
	248.45
	　

	13
	墙面吸音板饰面
	㎡
	248.45
	　

	14
	墙面实木踢脚线饰面
	m
	72.96
	　

	15
	实木窗套线饰面
	m
	76.76
	　

	16
	窗台大理石饰面
	m
	25
	　

	17
	办公桌椅定制
	项
	1
	　

	18
	背景LED显示屏钢架基础
	㎡
	23
	　

	19
	背景木工板基层
	㎡
	40.64
	　

	20
	背景大理石饰面
	㎡
	19.44
	　

	21
	房间门
	樘
	5
	　

	22
	大门地弹簧门
	项
	1
	　

	23
	地弹簧
	套
	2
	　

	24
	拉手
	套
	2
	　

	25
	门禁
	套
	1
	　

	26
	大三匹空调+铜管
	台
	4
	　

	27
	灯具及开关面板
	项
	1
	　

	28
	地面瓷砖铺设
	㎡
	174
	　

	三
	水 电
	　
	　
	　

	1
	弱电智能化控制系统
	㎡
	174
	　

	2
	电线管道布置
	㎡
	174
	　

	四
	其 他 工 程
	　
	　
	　

	1
	脚手架
	㎡
	174
	　

	2
	地面保护
	㎡
	174
	　

	3
	水电打孔
	项
	1
	　

	4
	砂子打磨
	㎡
	174
	　

	5
	拆除垃圾清理搬运
	车
	25
	　

	6
	装修材料搬运费用
	项
	1
	　

	A
	工程直接费
	　

	C
	设计费
	㎡
	174
	　

	序号
	　
	技术参数
	单位
	数量

	一：装修系统

	A
	吊顶工程

	1
	轻钢龙骨
	U38主龙骨，龙骨间距≦120cm
	㎡
	20

	2
	铝质格栅天花
	规格：600*600*0.8mm；块板尺寸偏差0/-1mm；平均涂层厚度粉末喷涂：聚酯：60-120；耐酸性：体积百分数为2%HC1；耐碱性：饱和Ca（OH）2
	㎡
	20

	3
	压边条
	L型，规格2.5*2.5cm
	㎡
	15

	4
	辅材
	吊杆、膨胀螺丝等
	项
	1

	B
	地面工程

	1
	钢混抗静电地板
	600*600*35mm，无边钢制地板；集中荷载：≥3550N （挠度≤0.20mm  永久变形≤0.25mm）；极限集中荷载：≥10650N；均布荷载：15000N/㎡
	㎡
	20

	2
	地板开孔并加护套
	尺寸按现场实际情况确定
	个
	20

	3
	地板角钢边支架
	4#角钢制作，并刷防锈漆
	M 
	15

	4
	斜坡
	定制
	项
	1

	5
	辅材
	　
	项
	1

	C
	墙柱面工程

	1
	彩钢板
	1、表面材料：国家品牌热熔镀锌钢板SGCC(双面热熔镀锌60g/㎡)T≥0.6㎜烨辉烤漆钢板/2、具有良好的抗氧化性能和焊接性能；表面电阻率：106---108Ω/㎡（特殊抗静电喷涂）/3、涂装工艺：采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理；涂层均匀、附着力强。0.5mm彩钢板饰面，内衬12mm防火石膏板
	㎡
	50

	2
	岩棉
	彩钢板内岩棉填充满铺，50厚
	㎡
	50

	3
	墙体轻钢龙骨基架
	75竖龙骨间距≦40cm，38穿心龙骨不小于两档
	㎡
	50

	4
	石膏板
	12MM厚石膏板
	㎡
	12

	5
	踢脚线
	高100mm，拉丝不锈钢，含基层
	m
	20

	D
	门窗工程

	1
	窗户封堵
	窗户贴黑色玻璃纸，外采用12mm厚石膏板封堵
	项
	1

	2
	甲级钢制防火门
	1500*2100mm，包含防火门锁、拉手
	樘
	1

	E
	其他基础工程

	1
	吸盘
	单爪
	只
	1

	2
	机柜底座
	5#角铁制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定；表面与地板齐平；高度尺寸偏差≦0.3cm
	个
	4

	3
	空调底座（含室外机）
	5#角铁制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定；表面与地板齐平；高度尺寸偏差≦0.3cm
	个
	1

	4
	配电柜底座
	5#角铁制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定；表面与地板齐平；高度尺寸偏差≦0.3cm
	个
	1

	5
	电池箱底座
	5#角铁制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定；表面与地板齐平；高度尺寸偏差≦0.3cm
	个
	1

	6
	其他安装辅材
	埋板等
	项
	1

	二：微模块机柜系统

	A
	机柜部分

	1
	机柜
	19机柜"机柜 1、标准19英寸设计，机柜尺寸为600*1400*2000mm(宽*深*高)，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备。
2、符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准
3、机柜框架采用九折及以上型材整体焊接结构，静载承重要求≥1800kG，具有第三方检测机构出具的检测报告，测试报告上须有CMA标志（提供证书复印件并加盖公章）。
4、机柜前门为单开玻璃门，后门为双开网孔门。机柜网孔门采用高密度六角通风孔，通风率不小于80%，机柜开角度不小于145°，具有第三方检测机构出具的测试报告，测试报告上须有CMA或CNAS标志（提供证书复印件并加盖公章）
5、机柜采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、硅烷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。机柜采用环保材料，具有SGS实验室出具的ROHS测试报告，（提供证书复印件并加盖公章）；
6、机柜后部具有PDU安装位置，采用内嵌式可调节结构，可以安装不同尺寸的PDU。
7、机柜要求具有良好的稳定性：在最不利的位置上施加90N的水平力，机柜不能倾倒；柜门打开90°，在门顶部最远处施加50N向下的力，机柜不能倾斜；柜门打开90°，在门顶部最远处施加200N向下的力（保持机柜稳定），24小时后卸载，要求门轴无变形，门可以自由开启自如。并提供满足CMA或CNAS体系的第三方检测机构出具的检测报告。。
8、机柜须满足九级烈度抗震测试要求，具有工信部出具的九级烈度抗震测试报告（提供证书复印件并加盖公章）；
9、机柜具有CE认证，（提供证书复印件并加盖公章）；
10、机柜的垂直安装立柱上标示有每“U”的准确位置。
11、机柜侧门采用内嵌式设计，不影响机柜并柜安装。
12、机柜前部左右采用密封封堵和保温层设计，防止冷空气泄露。
13、机柜前后门与机柜框架通过接地线连接，保证良好的接地。
14、机柜前后门配置了智能电控锁，可实现刷卡或远程开锁。
15、机柜具有自主研发知识产权，并提供相关证书
	套
	3

	2
	柜顶MV走线槽(600宽)
	ZR-YJV4*50+1*25mm²
	套
	3

	3
	柜顶MV走线槽(300宽)
	ZR-YJV4*25+1*16mm²
	套
	1

	4
	柜顶照明模块
	ZRYJV5*10mm²
	套
	6

	B
	配电部分

	1
	一体化配电柜
	1、为保证微模块的整体外观一致性，精密配电柜柜体要求采用与服务器机柜同系列的九折及以上型材全焊接柜体。配电柜尺寸：600*1400*2000
2、为保证系统可靠运行，精密配电柜要求按下列配置定制：1路电源输入断路器：80A/1P； 1路UPS输入63A/1P，                                1路UPS维修40A/2P（带锁）， 1路UPS输出40A/1P， 5路输出至rPDU 16A/1P   1路输出至空调20A/1P                                 3路市电输出备用16A/1P ；配置C级防雷模块；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3、具备主路和各支路电气参数监测功能，面板配置10寸液晶触摸屏；主分路监测、远程监控、声光告警等功能；具有RS485协议功能，便于接入动环监控系统；
4、断路器选用施耐德品牌；
5、精密配电柜具有3C认证证书。
	套
	1

	2
	定制PDU
	1、PDU采用机柜后部竖装方式，左路安装。
2、输入32A，输出10位GB 10A , 6位GB 16A，插座要求采用内置式防脱扣设计，插头插入后不易脱落。输入电压220V，50Hz，单相电源输入，配置接线端子盒（不含电源线），便于直接接入精密配电柜过来的电源线。
3、产品外壳采用优质金属材质板材，板材厚度大于1.2mm，在配合机柜垂直或水平安装时可保证有效的强度，外壳表面采用静电喷涂（外壳颜色可定制）
4、PDU具有3C证书。所有插座的插套组件采用通过安全认证的组件，精细加工，高可靠接触，单极拔插寿命试验均在5000次以上，安全耐用无松动和打火现象，保证输出高可靠的电气导通性和连接性；
5、所有插座的插套组件采用具有良好弹性、耐磨性、抗磁性、耐腐蚀性的磷青铜材料，铜片厚度超过0.6mm，精细加工。整体冲压成型，高可靠接触，单极插拔寿命试验均在5000次以上，安全耐用无松动和打火现象，保证输出高可靠的电气导通性和连接性；
6、内部连接线缆采用安全认证的线材，材料符合抗阻燃特性，支持电源的输入输出要求；
7、所有输出插座具有内置式“防脱落”功能，即电源插头插入后，能被锁定在插座上，需要特定的解锁步骤才能拔出，以防止人为误操作使插头脱落；(提供相关证明文件加盖公章）
8、★PDU具有省级检测机构出具的第三方检测报告，报告封面应盖有“CMA”、“CAL”、“ilac-MRA”、“CNAS”标志公章。（提供复印件，并加盖公章）
	只
	3

	C
	UPS部分

	1
	机架式UPS（10KVA）
	1、标准19”机架式安装，UPS10KVA，单进单出，；铅酸免维护蓄电池，电压：12V、容量：100（Ah)，后备1小时,8节/组，合计2组。
2、为保障设备运维一致性UPS与机柜、空调、配电柜、动环监控系统为同一品牌；
3、2.7寸非触屏LCD/LED显示。
4、输入电压范围 110~288VAC（220/230/240VAC) 
5、输入功率因数 ≥0.99 ，输出功率因数 1 
6、输入频率范围 40-70Hz ，输出频率 50/60HZ 
7、额定输出电压 220/230/240VAC 
8、电压调整率 ±1%
	台
	1

	2
	蓄电池
	铅酸免维护蓄电池，电压：12V、容量：100（Ah)，后备1小时,8节/组，合计2组。
	节
	16

	3
	电池柜
	每台电池柜装16节电池
	台
	1

	4
	直流空开
	直流断路器63A/2P,良信品牌
	套
	1

	5
	电池柜内部电池之间连接电缆
	16平方电缆
	套
	1

	D
	空调部分

	1
	柜内空调（8KW）
	1、单台机架空调总冷量≥8kw，显冷量≥8.1kw，风量≥1500m3/h，配 PTC电加热，加热能力1kW。温度调节范围：+20℃～+40℃。
2、按送风方式为上送风，也可选前送风或加风帽导风，适应各种安装需求形式；
3、精度可控制在±1℃，湿度精度可控制在约±10%RH。
4、标配高低浮子开关和强排水泵，可选配水浸传感器。
5、整体尺寸小，满足极限条件下搬运的要求。8U空间安装，结构紧凑，节省机架内空间，可布置更多服务器，兼容不同深度的服务器机柜；
6、室外机占地面积小，可放置在墙外平台或者楼顶。
7、通过直流变频转子压缩机的连续无级调节和风机无级调速可以实现温湿度更佳精确控制，温度
8、风冷室外机采用波纹型翅片管换热器，具有高散热效率，清洗、维护方便等特点
9、采用高效直流变频转子压缩机、采用先进的电子膨胀阀技术，平滑调节节流开度，与直流变频转子压缩机有效配合.
10、采用高效率、高可靠性的后倾EC离心风机，具有风量大，送风距离远，维护方便，可靠性高
11、采用尼龙空气过滤器，方便更换。
12、为适应国际上对环保冷媒的要求，使用 R410A环保制冷剂。
13、室内机配置拉手，可轻松进行抽拉安装和维护；室内机电控箱可抽拉，方便巡检。
14、具有中国质量中心出具的空调3C证书
	套
	1

	E
	监控部分

	1
	一体化监控系统
	1.对UPS内部整流器、逆变器、旁路、负载、电池等各部件的运行状态进行实时监视，一旦有部件发生故障，系统会自动报警。并且实时监视UPS的各种电压、电流、频率、功率、电池后备时间等参数。监控可全面诊断UPS状况，监视UPS的各种参数。
2.机房监控系统能实时监视空调各部件（压缩机、风机、加热器、加湿器等）的运行状态与参数，并可远程修改设置与开关空调。（根据生产厂提供的全部监控功能）此系统所实现功能如下：压缩机状态、风机状态、加湿器状态、去湿器状态、加热器状态、空调的温度、湿度值。
3.监测电源进线的电气参数，提供主电源进线及每条分支回路运行的电流、电能及谐波等完整信息。精密配电柜可配合漏电采集单元实现在线漏电监测功能，同时配合温度传感器附件对列头柜内温度进行实时监视，完善了机房供电系统的安全性。
4.根据机房实际面积，加装温湿度传感器，实时监测机房和机柜的温度和湿度数值，在监控界面上以电子地图的方式直观地显示现场的温湿度，并可对温湿度进行实时和历史查询。
5.并且当机房的温湿度超过预定值时，系统将对管理人员电话短信报警；管理人员则可通过远程监控系统对机房内的空调进行调节，以完成对机房的控制。
6.在机房布置烟雾传感器，对机房的烟雾做实时感应，监控室内的烟雾情况，减少或者避免火灾的发生而产生的危害。一旦出现火灾，系统立即做出反应，对机房管理人员实现短信、语音、声光等报警，以第一时间通知人员，达到减少甚至避免损失。
7.漏水监控系统包括：漏水控制器、漏水感应绳及其他辅助设备，系统可检测感应线上任何点的漏水位置并有语音报警。
	台
	1

	F
	施工及辅材费用

	1
	线缆辅材
	PDU输入配线（RVV-3*4）、空调输入配线（RVV-5*6）、UPS输入配线（RVV5*10）、电池连接配线（BVR-1*25）、网线
	批
	1

	2
	一体柜安装调试费
	机柜安装并柜，桥架安装，PDU，配电单元接线
	项
	1

	3
	UPS及蓄电池安装调试费
	UPS安装调试，电池安装，接线
	项
	1

	4
	空调安装调试费
	按20米内的室外机支架、铜管、室内机室外机连接电缆及冷凝剂估算辅材，按照室外机正落差20米和负落差5米，总管路长度20米以内估算施工费用。由于空调施工费与现场实际工况密切相关，准确施工费用以中标后实际工勘后费用为准。不包括空调二次搬运定位、上楼、室外机吊装等费用。
	项
	1

	5
	动环安装调试费
	动环布线，安装调试
	台
	1


2.2核心交换机系统及安全系统

	三：核心交换机系统
	

	1
	　
	核心交换机
	交换容量≥590Gbps；转发性能≥220Mpps ；
电源：模块化双电源
风扇：模块化双风扇 
性能指标：MAC地址表≥32K、路由表容量≥16K
接口类型：电口数≥16；独立Conbo端口数≥8；万兆端口≥4万兆；扩展槽≥1；
堆叠：最大堆叠台数>=9台、最大堆叠带宽>=160G、支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由、支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持）、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预、支持远程堆叠；
VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；Voice Vlan；SuperVLAN；Guest vlan；PVLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094
链路聚合：支持最多8个GE口；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP
镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）；
组播协议：支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2、支持PIM Snooping、支持MLD Proxy、支持组播VLAN、支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM、支持MSDP；
路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、IS-IS、策略路由、等价路由、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、支持IPv4和IPv6环境下的策略路由（S5500V2-30F-EI不支持）；
可靠性：支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms；
访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于3K条；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；三层PORTAL认证；
QoS：支持WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR、SP+WDRR、SP+WFQ；
管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准；
绿色节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，端口定时down功能（Schedule job），支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，支持智能风扇调速，提供ROHS节能认证；
★资质认证：要求提供信产部入网证和检验报告、提供中国节能产品认证证书、提供CCC证书、提供RoHS认证。
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	四：安全系统
	

	1
	防火墙
	技术指标
	指标要求
	单位
	数量

	
	
	架构及性能要求
	系统要求为下一代防火墙产品，原厂商要求参与第二代防火墙标准GA/T1177-2014《信息安全技术 第二代防火墙安全技术要求》标准编制，投标时要求提供相关证明复印件
	台
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	　
	★系统采用多核AMP+架构架构，硬件设计采用高性能一体化智能安全处理引擎，要求提供计算机软件著作权登记证书，证书上要求有“高性能一体化智能安全处理引擎”字样
	
	

	
	
	　
	网络处理能力为6G，并发连接≥200万，每秒新建连接8万/秒， 标准1U机箱，单电源。配置6个10/100/1000M自适应电口，4个千兆SFP光口插槽，1个Console口，64GB SSD固态硬盘存储,含液晶屏。需配置全功能模块（含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务），提供三年硬件维保及规则库升级服务。
	
	

	
	
	部署模式
	支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式；
	
	

	
	
	网络协议
	支持支持3G/4G接入，并可实现3G/4G连接与有线链路之间的互为备份；
	
	

	
	
	
	支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括入侵防护、反病毒、URL过滤、基于终端状态访问控制功能
	
	

	
	
	病毒防护
	能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀
	
	

	
	
	
	支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀
	
	

	
	
	
	支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀
	
	

	
	
	入侵防御
	支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护
	
	

	
	
	　
	★支持漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息；（投标文件需要提供设备包含上述所有高危漏洞攻击的特征及对应详细信息的截图）
	
	

	
	
	　
	支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类，至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类;支持在防火墙间谍软件签名库直接查阅攻击的名称、严重性、描述等信息；间谍软件防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的间谍软件防护
	
	

	
	
	VPN功能
	支持支持IPSec VPN功能，支持基于主模式（Main Mode）、积极模式（Aggressive Mode）、国密三种协商模式建立的网关-网关加密隧道；支持本地CA并可为参与IPSec VPN隧道建立的设备颁发用于身份认证的证书
	
	

	
	
	　
	支持支持GRE隧道，支持GRE over IPSec VPN
	
	

	
	
	
	支持L2TP、支持L2TP over IPSec、支持PPTP ，并支持本地认证以及LDAP/Radius/证书/Active Directory/TACACS+/POP3等第三方用户认证系统。支持客户端地址分配
	
	

	
	
	　
	支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中存在安全风险的主机数量以及对应的风险等级，至少可查看遭遇风险的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机IP、用户名、资产等信息
	
	

	
	
	　
	支持统计网络内威胁事件的数量及对应的风险等级；支持一键跳转查看详情并自动显示关联日志；可基于网络连接、应用名称、威胁事件处置威胁事件；
	
	

	
	
	　
	支持用户自定义重点URL分类和应用，并可基于定义的重点关注对象进行用户维度关联，并结合分析中心进行基于关联的用户/地址、URL分类、应用进行二次递进式深度分析，挖掘异常用户及异常网络行为。
	
	

	
	
	安全事件分析
	提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取
	
	

	
	
	　
	支持基于网络活动，威胁活动、阻止活动等多维关联统计及分析，发现异常行为
	
	

	
	
	　
	提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示。
	
	

	
	
	运维管理
	支持双系统备份，三权分立管理
	
	

	
	
	　
	支持加密的WebUI和CLI管理，且支持网页命令行管理（WebUI中内嵌CLI管理界面）
	
	

	
	
	云端协同
	支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能（提供截图）
	
	

	
	
	安全联动
	★支持与网络威胁感知系统联动，将本地终端产生的异常行为、攻击活动等数据上报至网络威胁感知系统，网络威胁感知系统可实时监控网络内的攻击事件并预警可疑的受感染主机，同时支持接收来自网络威胁感知系统推送的情报信息。
	
	

	
	
	　
	所投产品必须支持终端安全管理软件联动，实现基于终端健康状态的访问控制；（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）；
	
	

	
	
	市场成熟度
	★考虑产品主流性、成熟度，要求提供专业第三方机构，如IDC出具的2018-2019年度UTM市场连续两年排名前3名的证明文件复印件
	
	

	
	
	资质要求（需提供相关复印件）
	设备需具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证(增强级)
	
	

	
	
	　
	设备需具备高性能IPv6防火墙系统计算机软件著作权登记证书
	
	

	
	
	　
	设备需具备国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL4+级）
	
	

	
	
	　
	设备厂商为2018年度中国反网络病毒联盟成员单位
	
	

	
	
	　
	具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》
	
	

	
	
	　
	具备国测信息安全服务资质（安全开发类）（一级）
	
	

	
	
	　
	★设备制造商要求为“信息安全等级保护关键技术国家工程实验室”理事单位
	
	

	
	
	　
	设备厂商是CNNVD技术支撑单位(一级)
	
	

	
	
	　
	设备厂商为CNCERT/CC国家级网络安全应急服务支撑单位
	
	

	
	
	　
	设备厂商具备信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书
	
	

	
	
	其他
	中标后合同签订前要求提供针对该项目的原厂授权函和相应的售后服务承诺函，提组织功能测试。
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	上网行为管理
	技术指标项
	详细技术要求
	台
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	设备规格
	支持400M带宽以下网络环境使用；最大并发连接数为≥120万;最大新建连接数为≥32000个/秒；2U硬件，配置≥6个千兆电接口;提供≥2个扩展插槽≥;1T硬盘;上网行为管理系统基础组件。含网页过滤、用户认证、应用控制、内容审计、带宽管理、行为监控分析等功能，提供3年硬件质保服务及3年软件升级服务。
	
	

	
	
	
	设备必须具备独立的（具备标识的）网络管理接口。所有接业务接口均被用满后，仍然可以存在独立的管理口可以访问设备
	
	

	
	
	
	★设备必须提供物理硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅。
	
	

	
	
	
	支持内置光Bypass接口，可通过系统开关或设备面板按扭实现光口Bypass，无需增加外置Bypass产品。
	
	

	
	
	
	支持远程登录在界面实现Bypass，并可进行切换。（提供相关功能截图）
	
	

	
	
	设备部署
	设备可部署在网络中提供路由转发和NAT功能，可连接ADSL线路和专线。
	
	

	
	
	
	设备在部署时支持模式选择，可设置为Portal模式，实现Portal服务器功能；（提供相关功能截图）
	
	

	
	
	
	支持多台设备主主模式部署
	
	

	
	
	安全管理
	支持配置病毒查杀策略，检查网络中传输的文件是否是病毒，支持记录日志、病毒过滤
	
	

	
	
	
	支持与云端杀毒平台联动，对网络中传输的文件进行特征比对，以便减少对本地计算资源的消耗。
	
	

	
	
	
	至少应支持对以下几类网络应用传输的文件进行病毒云查杀：HTTP/FTP/IMAP/SMTP/POP3"
	
	

	
	
	
	支持基于云端大数据安全平台，对恶意URL访问进行封堵和记录日志。
	
	

	
	
	
	支持与威胁情报大数据平台对接，能够快速识别、封堵失陷主机、记录日志。
	
	

	
	
	
	支持通过恶意软件特征检测方式识别失陷主机并记录日志（提供相关功能截图）
	
	

	
	
	应用管理
	可以对下载工具、视频播放、网络游戏、金融理财、即时消息、移动应用有独立的分类进行识别控制。
	
	

	
	
	
	为覆盖工作无关应用，移动应用不少于1000种，即时消息应不低于150种，虚拟货币交易平台不低于40种；
	
	

	
	
	
	为规避外发类风险，论坛发帖应不低于3000种，网络存储不低于100种，代理隧道不低于100种。
	
	

	
	
	
	设备内置常用应用标签，分类至少包含内容外发风险、期货行业合规、证券行业合规、高安全风险、影响工作效率、消耗带宽6大类；
	
	

	
	
	网页管理
	≥1.5亿条URL数据，在官网上有公开的URL库更新情况详细说明
	
	

	
	
	
	当用户的网页访问被网页浏览策略封堵时，用户如果发现分类错误能够在页面中向管理员进行反馈；管理员可查看用户反馈的分类错误，并可以选择向服务器反馈；（提供相关功能截图）
	
	

	
	
	
	不同网页被阻塞后会跳转不同的阻塞页面；支持用户完全自定义
	
	

	
	
	IM管理
	可针对QQ账号制定策略，对聊天、登录及登出的行为进行记录与控制；能够对QQ文件传输行为进行审计，并且能够对传输的文件进行备份留存；支持对QQ聊天内容进行审计。可制定多条QQ审计控制策略，实现针对不同的用户匹配不同审计策略
	
	

	
	
	
	支持对微信windows版客户端进行聊天内容审计
	
	

	
	
	
	支持对微信Windows版客户端的外发文件进行文件内容审计
	
	

	
	
	
	支持记录发送/接受信息的微信账号
	
	

	
	
	
	支持记录与单人/群聊/公众号的发送/接收内容
	
	

	
	
	
	支持记录发送/接收文件的路径/名称/大小
	
	

	
	
	
	支持基于用户/位置/账号等元素对审计日志进行统计
	
	

	
	
	流量管理
	支持多级虚拟通道，可以将物理带宽分成至少7级虚拟通道，合理分配物理带宽资源
	
	

	
	
	
	支持基于用户、时间、应用、源IP、目的IP和服务创建流量控制策略。可进行用户级别的动态访问控制，要求系统具备自主研发的基于用户的安全访问控制技术，提供自主知识产权证明复印件
	
	

	
	
	
	支持基于连接数进行流量管理，可以每个人的并发/新建连接数量进行控制
	
	

	
	
	
	可以指定每个人的最大上传、下载带宽
	
	

	
	
	共享接入
	可识别网络中的私接路由或共享wifi的网络行为并配置阻塞策略
	
	

	
	
	
	阻塞条件支持基于终端总数量、PC数量、移动终端数量分别配置
	
	

	
	
	
	支持自定义阻塞时间
	
	

	
	
	
	支持可配置阻塞IP或阻塞用户
	
	

	
	
	
	支持单独配置是否阻塞非80端口流量
	
	

	
	
	
	支持自定义阻塞页面内容，可上传图片或文件共阻塞页面使用。
	
	

	
	
	
	支持基于用户或IP自定义免阻塞白名单
	
	

	
	
	
	可基于源IP、用户、位置、终端台数、PC台数、移动台数、阻塞时间和动作，配置多条共享接入策略
	
	

	
	
	
	支持配置禁用PC热点开启功能。禁用时PC仍可以使用网络，但是无法通过随身wifi或笔记本自带功能创建热点。（提供相关功能截图）
	
	

	
	
	资质要求（需提供相关复印件）
	设备需具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证(增强级)
	
	

	
	
	
	设备需具备高性能IPv6防火墙系统计算机软件著作权登记证书
	
	

	
	
	
	设备需具备国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL4+级）
	
	

	
	
	
	设备制造商需具备ISO20000信息技术服务管理体系认证证书
	
	

	
	
	
	设备制造商需具备国测信息安全服务资质-安全工程类（三级）
	
	

	
	
	
	设备制造商要求为“信息安全等级保护关键技术国家工程实验室”理事单位
	
	

	
	
	其他
	中标后合同签订前要求提供针对该项目的原厂授权函和相应的售后服务承诺函，提组织功能测试。
	
	

	3
	超融合一体机
	配置要求
	硬件配置：Intel Xeon Silver 4214 处理器（12核心）*2颗, 32G DDR4内存*4条, 600G SAS 系统盘 *2块， 9361 RAID卡，千兆网口 *6个，万兆网口（82599芯片，带光模块）*2个， 800W冗余电源*2个。固态硬盘-960SSD(*2)；数据盘机械硬盘6T(*4)；含软硬件3年质保。
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	提供计算虚拟化平台、网络虚拟化平台。开通虚拟交换机模块、分布式虚拟路由器模块、分布式防火墙模块、内外网负载均衡模块、统一备份模块、高可用服务模块、多租户及配额管理模块、编排引擎及感知式可视化编排功能模块，提供截图。
	
	

	
	
	
	提供应用中心系统，实现统一的资源及应用模版的创建、发布及使用平台，提供截图。
	
	

	
	
	架构和生态要求
	为了保证技术开放性和架构先进性，云平台软件平面需要基于开放虚拟化和管理平台技术如（OpenStack、CloudStack）。
	
	

	
	
	
	为了保证分布式存储的开放性，存储虚拟化架构基于ceph/GlusterFS等主流开放分布式存储架构。
	
	

	
	
	
	非裸金属架构，采用主流基于Linux内核的服务器虚拟化技术构建底层平台，具有标准的对外接口，服务器虚拟化可以随着Host OS的升级而升级。
	
	

	
	
	兼容性要求
	云计算软件支持业内主流CPU，如海光，飞腾，鲲鹏等。私有云软件支持业内主流架构CPU，如x86（Intel，海光，兆芯），ARM（飞腾、鲲鹏）等。
	
	

	
	
	
	兼容Cisco ACI、华三 VCFC、华为Agile Controller、锐捷RG-ONC中至少3家SDN解决方案，可以与云平台对接，提供对接功能截图。
	
	

	
	
	
	兼容市场上主流硬件厂商的X86服务器，包括不限于IBM、HP、Dell、浪潮、联想、曙光等品牌的x86服务器。
	
	

	
	
	
	虚拟机操作系统支持主流国内外Guest OS，包括Windows Server 2003 /2008 R2/2012R2及以上版本服务器操作系统，Windows XP、Windows 7操作系统， Redhat、SUSE、CentOS、凝思、Ubuntu、Fedora等多个发行版本的Linux操作系统。
	
	

	
	
	云服务管理平台要求
	云管理平台可以实现普通用户系统/管理员系统，自动化工具系统，统一监控平台等多个核心子系统的SSO登陆，提供产品截图加盖公章。
	
	

	
	
	
	支持多种资源编排方式，包括从零开始编排，基于系统模板编排，以及导入已保存编排模板，以编排应用中心的应用。提供产品功能截图。
	
	

	
	
	
	支持感知式可视化编排服务，借助可视化界面，通过简单的拖拽操作，实现现有资源和从零开始的编排部署。已创建的模板可直接导入应用中心，实现一键式应用发布和部署。提供产品功能截图。
	
	

	
	
	
	支持应用中心，集成各种用户第三方商业软件和常用通用软件及数据库、开发工具，同时具备用户自定义。提供产品功能截图。
	
	

	
	
	
	云管理平台支持redis、mysql、postgresql、postgresql、influxdb、zabbix、elk、nginx、grafana、wordpress等应用，可通过应用中心一键部署带有该环境的虚拟机。提供产品功能截图。
	
	

	
	
	
	支持应用的创建、删除、发布、下线、版本管理、可视化编排模板导入、按租户发布。
	
	

	
	
	
	支持平台自动化平滑无感升级，升级时不影响企业云平台的使用，对客户业务无影响。提供产品功能截图。
	
	

	
	
	
	支持硬盘故障定位，通过硬盘点灯的方式，确定故障硬盘位置，支持在线数据盘更换，支持私有数据的磁盘进行数据重构无需重启。提供产品功能截图。
	
	

	
	
	
	支持定时自动巡检，能够主动地对事件进行提醒、通知支持 Email 报警通知。报警包括硬件故障警告及资源使用过高警告和软件异常通知。通过标准接口实现软硬件统一监控系统，并且支持多种告警方式，包括平台监控管理界面和邮件告警等。提供产品功能截图。
	
	

	
	
	计算虚拟化要求
	支持完整的虚拟机生命周期管理，支持虚拟机的创建、启动、暂停和恢复、资源挂起、重启、关闭、配置调整、删除、锁定、解锁、虚拟机重置等功能。
	
	

	
	
	
	支持虚拟机组管理功能，且可设置虚拟机组内虚拟机是否开启亲和性/反亲和性配置。集群类业务可以使用亲和性和非亲和性组将虚拟机分配道不同宿主机，防止服务器故障，导致业务中断，紧耦合业务可以使用亲和性组将虚拟机分配到同一宿主机，提升交互性能。提供产品功能截图。
	
	

	
	
	
	支持虚拟机在线热迁移和冷迁移功能，实现虚拟机在不同宿主机之间迁移，迁移可以指定宿主主机，保障业务连续性。
	
	

	
	
	存储虚拟化要求
	配置分布式存储软件，无需购买独立的共享存储，即可实现基于ceph利用每台服务器的内置硬盘构建共享的存储资源池，支持供伸缩性和高可用性。
	
	

	
	
	
	分布式存储系统能够提供块存储、对象存储、文件存储接口，可以为云平台后端提供镜像存储、虚拟机块存储、虚拟机文件存储服务，无须为各种服务单独搭建集群。
	
	

	
	
	
	支持块存储自定义QoS，可控制单块云硬盘的IOPS或者磁盘吞吐量。提供产品功能截图。
	
	

	
	
	网络虚拟化要求
	支持虚拟交换机网络，创建，可自定义网段和网关地址
	
	

	
	
	
	支持虚拟机的虚拟网卡QoS配置，设置虚拟网卡的带宽吞吐量。提供产品功能截图。
	
	

	
	
	
	支持云主机虚拟IP功能，支持多云主机的构建高可用集群，虚拟IP可以挂载公网IP，提供功能截图。
	
	

	
	
	
	支持内网和外网的负载均衡，支持TCP/HTTP/HTTPS三种监听模式，支持端口指定，支持轮询、最小连接数、源IP多种负载均衡类型，支持会话持久化功能，支持健康检查器功能，定义检查后端服务的运行状态；支持七层负载均衡转发策略；提供产品功能截图
	
	

	
	
	监控和告警要求
	支持将监控主界面投屏，形成监控大屏。
	
	

	
	
	
	支持云平台消息队列组件的的独立监控页面，实时了解平台消息队列运行健康状态与负载
	
	

	
	
	
	提供分布式存储在数据再同步过程中的数据监控，包括恢复速率、时长以及进度，提供功能截图。
	
	

	
	
	
	支持虚拟机运营管理，在统一监控界面支持显示平台告警虚拟机CPU使用率TOP 5、虚拟机内存使用率TOP 5、物理机CPU使用率、物理机内存使用率、平台存储性能IOPS和吞吐量监控、以及平台关键服务状态监控。提供产品功能截图。
	
	

	
	
	
	为保持业务系统高性能访问，支持数据盘慢盘识别，识别出影像IO性能的慢盘。对存储集群中发现数据盘进行提前预警，以便更新。
	
	

	
	
	高可用要求
	云平台控制节点三节点以上高可用，任意一个节点出现故障均不会影响平台使用，服务切换恢复时间小于3分钟。
	
	

	
	
	
	支持在节点掉电、网络故障、节点故障以及关键服务告警和自愈能力，所有关键服务可自愈。自愈状态可视化监控，可在运维管理界面中查询警告自愈状态。提供产品功能截图。
	
	

	
	
	
	计算节点硬件故障的情况下，虚拟机可以自动迁移到其它正常的计算节点，且业务可自动恢复正常，整个切换时间小于5分钟。
	
	

	
	
	
	存储节点硬件故障或磁盘故障的情况下，存储服务不中断，且不会有数据丢失，数据副本可以根据策略进行快速重建，使存储集群恢复到正常状态。
	
	

	
	
	
	虚拟网络功能支持高可用，包括各二层/三层网络节点、SDN控制节点以及vFW、vLB节点，均需支持HA，在一个虚拟网络节点故障情况下可自动切换，不影响数据转发及路由，保证业务连续性不中断。
	
	

	
	
	安全
	支持虚拟防火墙功能，虚拟防火墙支持虚拟机层防护服务和路由器层防护服务
	
	

	
	
	
	支持硬件防火墙集成，采用硬件防火墙对网络进行安全防护。
	
	

	
	
	
	支持采用https方式登录控制台界面，组件之间采用Token的方式通信保证安全。
	
	

	
	
	
	针对近年的敲诈勒索病毒事件频发，产品厂商需具备针对敲诈勒索事件应急响应能力，要求厂商提供网络安全应急服务支撑单位证书(反网络诈骗领域)。
	
	

	
	
	
	支持第三方VPN安全接入，可以根据租户开通不同的安全访问权限。
	
	

	
	
	灾备
	支持完善、可靠的块存储备份方式与备份工具，具备增量备份和完全备份。
	
	

	
	
	
	支持不卸载云硬盘的情况下对与硬盘进行备份，支持blockio技术，保证数据一致性。
	
	

	
	
	
	支持虚拟机的无代理备份，可将直接将块设备备份到高可用分布式存储集群，并支持通过生成全新虚拟机系统盘和数据盘的方式进行恢复
	
	

	
	
	资质要求（需提供相关复印件）
	产品为中国品牌，拥有完全的自主知识产权，具有《计算机软件著作权登记证书》。
	
	

	
	
	
	厂商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书
	
	

	
	
	
	厂商具备国家级CNCERT/CC网络安全应急服务支撑单
	
	

	
	
	
	厂商具备CCRC信息安全服务资质-安全运维服务资质
	
	

	
	
	
	厂商为CNVD国家信息安全漏洞共享平台技术组成员
	
	

	
	
	
	厂商为CNNVD技术支撑单位(一级）
	
	

	
	
	
	厂商为“信息安全等级保护关键技术国家工程实验室”理事单位
	
	

	
	
	其他
	中标后合同签订前要求提供针对该项目的原厂授权函和相应的售后服务承诺函，提组织功能测试。
	
	

	4
	等保一体机
	部署模式
	支持服务器三节点部署模式，安全管理平台支持主备部署模式，主备部署模式下支持当主的服务故障时能够快速切换到备的服务，保证安全服务的不中断。
	台
	1

	
	
	
	安全管理平台和虚拟安全产品部署在合规一体机的安全资源池内，合规一体机采用标准X86服务器。
	
	

	
	
	基本要求
	可基于所有掌握的安全组件的安全数据，形成客户视角的安全资源池综合安全态势展示。要求提供该功能界面截图。
	
	

	
	
	
	支持客户视角的安全防护和攻击威胁状态的综合呈现，包括安全组件防护态势、用户等保合规态势、用户风险、数据仓受攻击态势、主机失陷、攻击威胁类型、威胁趋势及威胁源态势等丰富的展示维度，并采用地图炮、分布图、趋势图等多种可视化手段进行呈现。要求提供该功能界面截图。
	
	

	
	
	
	能够提供堡垒机服务，提供运维安全管理与审计能力。用户能够选择堡垒机的规格、授权、使用时长，以及所属的区域和网络。本项目要求提供不少于50个堡垒机资产的授权许可。
	
	

	
	
	
	能够提供日志收集与分析系统，集日志采集与存储、日志归一化、关联分析、报表统计功能于一身，实现网络设备、安全设备、主机操作系统、中间件、数据库、应用系统在内的设备及系统的全面日志审计。本项目要求提供不少于25个安全日志审计资产的授权许可。
	
	

	
	
	
	能够提供数据库审计服务，用户能够选择数据库审计的规格、授权、使用时长，以及所属的区域和网络。本项目要求提供不少于1个数据库审计的授权许可，性能≥400Mbp吞吐。
	
	

	
	
	
	支持对第三方安全组件的生命周期管理。支持在合规一体机上发布自定义的第三方安全组件，支持用户申请开通第三方安全组件。
	
	

	
	
	
	要求提供该功能界面截图。
	
	

	
	
	
	支持在添加引流交换机后，通过添加保护IP的方式，使用netconf协议在引流交换机上下发策略路由配置，牵引用户需要保护的流量。
	
	

	
	
	
	要求提供该功能界面截图。
	
	

	
	
	
	可为用户提供所有安全组件的统一日志管理功能，可展示日志概览及各组件的日志情况，无需登录具体的安全组件去查看。
	
	

	
	
	
	要求提供该功能界面截图。
	
	

	
	
	
	仅需填写套餐昵称、套餐业务网络与套餐授权时长，即可用套餐的方式批量创建多个安全产品组件。预置基础、增强、旁路等多种合规套餐，支持对套餐名称、套餐介绍、套餐LOGO与套餐组件进行编辑，支持删除套餐。
	
	

	
	
	
	要求提供该功能界面截图。
	
	

	
	
	
	支持等保合规符合度自测，支持创建测评项目，支持查看项目详情，包含项目信息、项目内资产列表、项目组件列表，以及测评要求的满足情况，支持从测评要求角度为等保项目的满足情况进行打分。
	
	

	
	
	
	要求提供该功能界面截图。
	
	

	
	
	
	★支持为系统账号开启、关闭双因素认证，通过手机令牌认证，强化账号安全。要求提供该功能界面截图。
	
	

	
	
	堡垒机组件功能要求
	无需安装任何客户端，便可windows、linux、MAC OS等类操作系统登录堡垒机，并访问管理资源；（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）
	
	

	
	
	
	支持IOS、安卓的移动终端访问资源；支持IE、Edge、Chrome、FirefFox、Safari等主流浏览器；
	
	

	
	
	
	支持RDP、SSH、VNC协议类型主机的文件上传和下载，并进行审计；
	
	

	
	
	
	堡垒机本身预制主机和网络设备的基本命令，用户可根据特定场景需要进行自定义命令。（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）
	
	

	
	
	
	命令权限控制动作包含拒绝执行、允许执行、告警、动态授权和断开；（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）
	
	

	
	
	
	堡垒机本身预制主机和网络设备的基本命令，用户可根据特定场景需要进行自定义命令。
	
	

	
	
	
	支持将对多个目标主机进行批量执行命令和脚本的操作并保存成运维任务，支持运维任务执行结果的下载。支持将运维任务加入到执行计划，由执行计划调度运维任务进行定时或周期执行。（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）
	
	

	
	
	
	支持配置告警阈值，主动关联告警设备所属人员并发送相关告警；（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）
	
	

	
	
	数据库审计功能要求
	全面支持后关系型数据库Cache的集成工具Terminal、Portal、Studio、Sqlmanager、MedTrak工具的审计，其中Portal能审计到Sql语句、查询Global、返回结果，Terminal能审计到M语句和返回结果。
	
	

	
	
	
	支持带COM、COM+、DCOM组件的三层架构应用审计，可提取包括应用层帐号、数据库帐号、操作系统用户名、客户端主机名、客户端IP、客户端MAC等身份信息，精确定位到人。提供相关截图证明
	
	

	
	
	
	在无需重启被审计数据库的情况下，支持对MS SQLSserver 加密协议的审计，可正常审计到数据库账号、操作系统用户名、操作系统主机名等身份信息，提供相关截图证明
	
	

	
	
	
	审计策略支持18种以上分项响应条件，可支持数据库操作命令（包括select、create等14个命令）、语句长度、语句执行回应、语句执行时间、返回内容、返回行数、数据库名、数据库账户、服务器端口、客户端操作系统主机名、客户端操作系统用户名、客户端MAC、客户端IP、客户端端口、客户端进程名、会话ID、关键字、时间（含开始结束日期）等，提供相关截图证明
	
	

	
	
	
	实现对所有违规事件出现频率进行图形化的汇总统计分析，并提供对汇总结果的实时查询功能；可以对客户端使用的程序、客户端IP、用户名进行图形化排名展示，并生成报表；
	
	

	
	
	
	审计结果隐秘设置，通过*号对审计结果中的重要信息进行隐秘处理，防止二次泄密。 
	
	

	
	
	日志审计组件
	能够对企业和组织的IT资源中构成业务信息系统的各种网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、虚拟化、云计算、数据库、中间件以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。
	
	

	
	
	
	支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、Agent代理、WMI、(S)FTP、NetBIOS、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成各种日志的收集功能；
	
	

	
	
	
	支持对资产IP地址的地理信息进行管理，支持单个IP、IP段设置行政区及经纬度，支持地图显示
	
	

	
	
	
	★日志收集后进行字段和安全等级的归一化处理，系统归一化字段至少应有50个,并至少有5个可自定义字段,收集并归一化后的日志需保留原始日志，方便用户对关键日志快速定位。系统应提供灵活简单的归一化方式,对系统默认不支持的日志只需修改配置文件即可支持,不需修改系统程序。系统具备一种大规模事件处理的规则群组系统及处理方法技术，为避免虚假应标，投标时要求提供国家知识产权局出具的相关证明文件复印件或检测报告。
	
	

	
	
	
	★为了满足在大数据环境下对日志进行高速地采集和处理，要求拥有高性能的syslog日志处理和存储方法技术，以便于设备达到最佳日志处理性能，为避免虚假应标，投标时要求提供国家知识产权局出具的相关证明文件复印件。
	
	

	
	
	
	系统可自动识别收集的日志并自动选择范化策略，也可由人工设置设备的范化策略。针对匹配的多条范化策略，系统支持用户手工设置策略匹配优先级，保证最佳范化策略匹配。
	
	

	
	
	
	用户点击事件任意属性字段，可以该字段为条件对事件进行统计分析，并展示Top 20排序，排序支持正序和倒序，并可对统计内容进行点击下钻；
	
	

	
	
	
	采用机器学习对原始日志进行聚类分析，能够对原始日志结构模式进行自动识别(无须范化)，使审计人员清晰了解采集的日志构成。
	
	

	
	
	
	仪表板支持自定义创建框架，用户根据需要在框架内添加不同的仪表板组件（数值、折线、面积、柱图、饼图、环状图、地图、组件、URL、文本、图片、列表等），支持组件位置自由摆放，组件大小自由拖曳等。
	
	

	
	
	资质要求（需提供相关复印件）
	所投产品要求具备公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，投标文件需提供证书复印件，在计算机信息系统安全专用产品销售许可证服务平台可查（http://www.ispl.cn/ispl/jsp/common/ProductList_Public.jsp）
	
	

	
	
	
	产品具备由公安部第三研究所检测中心颁发的云计算产品信息安全认证证书（SaaS 增强级认证）要求提供复印件
	
	

	
	
	
	产品具备云安全联盟（CSA）颁发的CSA CSTR 云安全标准认证证书（SaaS Enhanced level增强级认证）要求提供复印件
	
	

	
	
	
	厂商要求为“信息安全等级保护关键技术国家工程实验室”理事单位
	
	

	
	
	
	具有ISO9000:2015质量管理体系认证
	
	

	
	
	
	厂商具有ISCCC信息安全服务资质-应急处理服务，以保证有足够能力应对现网突发安全事件的能力
	
	

	
	
	
	厂商具备国家级CNCERT/CC网络安全应急服务支撑单位
	
	

	5
	服务安全管理系统
	形态
	采用B/S架构设计，管理控制中心高度集成化，无需额外安装或外接数据库即可实现日志存储和分析展示，无需额外安装或对接升级服务器即可实现文件、特征库的升级和分发。
	套
	1

	
	
	部署
	提供已加固的操作系统作为管理控制中心寄宿环境，保证管理控制中心自身安全；
	
	

	
	
	
	采用轻量级Agent部署，无需依赖虚拟化平台API即可实现安全防护；客户端支持手动从控制中心获取安装，也可通过管理控制中心批量远程安装；客户端对windows类、linux类；物理服务器、虚拟服务器、桌面云具备相同的防护和部署模式
	
	

	
	
	
	产品支持对已防护的主机统计在线率，对虚拟机是否安装客户端统计整体部署率，提供截图证明
	
	

	
	
	
	需提供高级版功能包三年服务授权（包含防病毒+防火墙+入侵防御+防暴力破解+webshell检测+安全基线+虚拟化加固七项功能）。配置一个控制中心授权，2个客户端授权。
	
	

	
	
	
	产品应至少支持VMware 、Ctrix、Microsoft、Huawei、H3C、浪潮等国内外主流虚拟化厂商平台，并能够采用一个管理控制中心进行统一管理，提供截图证明
	
	

	
	
	
	产品应支持入侵防御，规则库对windows和linux分别归类。入侵防御规则应不少于15000条，并可展示已应用规则数和被引用最多的规则名称。
	
	

	
	
	
	产品应至少支持Windows 7/8/10等云桌面常见操作系统类型，Windows Server2003/2008/2012/2016等虚拟化环境常见基于Windows NT的服务器操作系统；
	
	

	
	
	
	产品应至少支持SuSE、Red Hat、Ubuntu、Debian、CentOS、Asianux、NeoKylinLinux等虚拟化环境常见基于Linux内核的操作系统
	
	

	
	
	安全能力指标
	★产品提供不少于3种病毒查杀引擎，可根据不同虚拟化环境和查杀要求灵活开启与关闭；同时产品应支持利用CPU虚拟化技术提升系统的安全防护能力，提供截图证明。
	
	

	
	
	
	产品应内置webshell扫描引擎，针对网站系统恶意webshell、后门等文件进行扫描防护；能够针对webshell文件设定白名单，对文件进行加白处理，避免对核心网站系统文件造成影响。
	
	

	
	
	
	产品应支持入侵防御，可对来自网络层的拒绝服务、缓冲区溢出、木马后门、web攻击、恶意网络扫描、恶意入侵提权等各类威胁流量的检测与防护。入侵防御规则应不少于11000条，并支持按照攻击类型进行分组分类，支持对每一类攻击类型单独开启或关闭防护 。
	
	

	
	
	
	产品应支持防暴力破解，可对来自网络的暴力破解行为进行拦截，支持配置时间、破解次数等阈值，并提供暴力破解IP或IP段的黑白名单设置，提供主动防御保护，智能监控系统文件操作行为，利用文件审计关联技术，实时对病毒木马及恶意相关文件进行拦截和防护，针对近期爆发流行的永恒之蓝攻击，能够进行有效防护。
	
	

	
	
	
	产品应支持对主机安全缺陷、配置进行扫描评估，通过打分形式展现不合规和风险程度。能够对window操作系统上的策略、服务、组件等进行扫描凭，对linux操作系统上的账号、服务、安全参数、进程、配置等进行扫描评估，并给出修复建议，修复建议包括自动修复和手动提示修复
	
	

	
	
	
	产品应支持对主机的安全加固，针对利用虚拟化漏洞的恶意软件、程序进行拦截并阻止其在主机上运行，提供软件、程序的黑白名单，以减少对系统程序的误拦截风险，提供截图证明
	
	

	
	
	其它管理要求
	产品应支持自动化安全运维：
	
	

	
	
	
	支持自定义安全策略的定时、指定范围执行；
	
	

	
	
	
	支持对策略、主机组织结构、日志的手动或自动备份
	
	

	
	
	
	支持手动或自定同步虚拟化平台组织结构
	
	

	
	
	
	支持手动、自动升级系统文件、引擎版本、特征库信息，能够基于分组、时间设定灰度升级策略，提供截图证明
	
	

	
	
	
	支持基于时间动态进行调整带宽和网络并发连接，减少控制中心升级对业务网络产生的影响
	
	

	
	
	
	支持syslog协议，将安全日志发送到第三方syslog服务器
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	提供在线或者离线升级方式，隔离网情况下能够采用离线工具进行更新
	
	

	
	
	
	支持LDAP，将LDAP组织结构导入到本地用于本地系统管理
	
	

	
	
	
	支持动态展示安全事件并能够进行邮件告警
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	支持不同账号设定不同的组织结构权限和策略使用权限
	
	

	
	
	
	支持报表订阅，能够对报表时间、内容定制、订阅信息等进行自定义
	
	

	
	
	商务要求
	产品应支持按照物理CPU、虚机数、CPU+虚机数混合计费模式，以满足不同的虚拟化环境
	
	

	
	
	
	产品控制中心一次授权永久有效，当虚拟化平台扩容或新增虚拟化平台时，无需额外购买控制中心扩展升级授权
	
	

	2.3、展示硬件设备

	序号
	商品名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	23.6云触屏
	1.屏规格:全新A规
2.屏幕比例（Aspect Ratio）:  16:9
3.分辨率（Max. Resolution）:  1920*1080    
4.可视角度[View Angle (U/D/R/L,CR>20)]： 168 
5.点距: 0.17675×0.53025mm 
6.响应时间（Response Time） ≤6.5ms
7.对比度（Contrast Ratio）:2000:1 
8.亮度 (Brightness)(cd/m2) :450 
9.最大颜色度(Display Color) (Max):16.7M
10.默认菜单语言(OSD language): 中
11.外壳（SHELL）：，五金、钣金结构
12.外壳颜色（COLOR）： 白色, 银色，黑色
13.漆料（paint vehicle）：烤漆
14.内置高保真喇叭：8Ω10W*2
15.电源输入：220V 50HZ/60HZ
16.额定功率：250W
安装方式：壁挂--落地1.分辨率：32767*32767    
2.响应速度：5MS-10MS
3.线性误差：1.5mm      
4.触摸次数：60000000次以上
5.最小触摸物体直径：5mm      
6.抗光性:抗强光干扰
7.光学指标：透光率 ≥95%,最高可达100%（无玻璃）
8.供电方式：USB
功率:小于2W1.工业级主板CPU: i3工控主板
2.接口（不少于）：RJ45×1;USB ×4; hdmi*1，VGA*1，音视频口等
4、运行  DDR3 4g 内存
5、存储：128g固态硬盘
6、预装系统：win7及以上，无线wifi
	台
	12

	2
	43寸云触屏
	1.屏规格:全新A规
2.屏幕比例（Aspect Ratio）:  16:9
3.分辨率（Max. Resolution）:  1920*1080    
4.可视角度[View Angle (U/D/R/L,CR>20)]： 168 
5.点距: 0.17675×0.53025mm 
6.响应时间（Response Time） ≤6.5ms
7.对比度（Contrast Ratio）:2000:1 
8.亮度 (Brightness)(cd/m2) :450 
9.最大颜色度(Display Color) (Max):16.7M
10.默认菜单语言(OSD language): 中
11.外壳（SHELL）：，五金、钣金结构
12.外壳颜色（COLOR）： 白色, 银色，黑色
13.漆料（paint vehicle）：烤漆
14.内置高保真喇叭：8Ω10W*2
15.电源输入：220V 50HZ/60HZ
16.额定功率：250W
安装方式：壁挂--落地1.分辨率：32767*32767    
2.响应速度：5MS-10MS
3.线性误差：1.5mm      
4.触摸次数：60000000次以上
5.最小触摸物体直径：5mm      
6.抗光性:抗强光干扰
7.光学指标：透光率 ≥95%,最高可达100%（无玻璃）
8.供电方式：USB
功率:小于2W1.工业级主板CPU: i3工控主板
2.接口（不少于）：RJ45×1;USB ×4; hdmi*1，VGA*1，音视频口等
4、运行  DDR3 4g 内存
5、存储：128g固态硬盘
6、预装系统：win7及以上，无线wifi
	台
	4

	3
	标语LED f3.75单色板
	0.48×4.2×1个  单位：米
	平方米
	2.045

	4
	室内P1.8
	1、像素结构：SMD1515；
2、像素间距≤1.839mm；
3、PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018；（提供CMA、CAL、 IAC-MRA及CNAS标识的第三方检测机构检测报告并加盖公章）
4、模组尺寸：320mm×160mm；刷新率：≥3840HZ；
5、像素密度≥295664点/㎡；
6、维护方式：前后维护、支持磁吸固定方式及螺丝固定方式；
7、白平衡亮度：≥600nits，色温：1000—10000K可调；
8、动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；（提供CMA、CAL、 IAC-MRA及CNAS标识的第三方检测机构检测报告并加盖公章）
9、休眠模式功耗：显示屏黑屏不点亮时，功耗≤50W/㎡。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖公章）；
10、对比度≥9000：1；水平视角≥160°；垂直视角≥140°
11、温升：最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20K；
12、★供电方式：双电压DC2.8V/DC3.8V。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖公章）；
13、为保证设备使用稳定性及安全性：设备在正常工作条件下，连续工作168H，不应出现电、机械、操作系统的故障；电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在是正常大气条件下应≥100мΩ，湿热条件下应≥2мΩ；泄露电流不大于5mA；（提供CMA、CAL、 IAC-MRA及CNAS标识的第三方检测机构检测报告并加盖公章）
14、依据GB/T 2048-2008，GB/T 5169.16-2008，GB 4943.1-2011进行阻燃测试，阻燃等级符合V-0；
15、低亮高灰：支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置0-100%亮度时，8-16bits任意UI度设置；支持100%亮度时16bits灰度，20%亮度时12bits灰度；（提供CMA、CAL、 IAC-MRA及CNAS标识的第三方检测机构检测报告并加盖公章）
16、发光点中心距偏差：≤2%
17、★运行能耗：采用合法授权专利节能驱动技术设计，单模组纯功耗低于12W。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖公章）；                                                                                                                                                                                          18、色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖公章）；

19、击穿电压测试：采用GB/T 4677 印制板测试方法，GB/T 1408.1 ，IPC-TM-650 2.5.7D、IPC-TM-650 2.5.7.1、IPC-TM-6502.5.6B、IPC-TM-650 2.5.6.2AASTM D149 在工业用电频率时实心电绝缘材料的介电击穿电压与介电强度的试验方法，印刷板在经过湿热箱处理120h后进行测试，绝缘部分未被击穿。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖公章）；

20、产品通过光生物安全及蓝光危害评估检测；通过盐雾试验；
21、基色主波长误差：按SJ/11141-2017 5.10.4规定；C级≤5nm，亮度误差值在5%。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖公章）；
22、泄漏电流测试：不大于2mA（AC峰值）。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖公章）；
23、产品通过高低温存储实验、高低温工作实验及湿度负载试验；
24、通过GB/T29490-2013知识产权管理体系认证和IECQ QC 080000：2017-IECQ合格危险品工艺管理认证,提供证明文件复印件加盖公章。
25、所投品牌为国内行业领先企业，LED显示屏具有工业和信息化部行业单项冠军排名认证，提供证明文件复印件加盖公章。
26、★LED生产厂家具有领先的节能技术，具有中国质量认证监督管理中心LED显示屏、芯片、封装、驱动电源及配件的中国节能环保产品认证,提供资质证书复印件加盖公章。

27、为保证售后服务的规范性和安全性，LED生产厂家需具有LED显示屏、系统集成软件开发及相关服务通过GB/T 27922-2011 售后服务评价标准五星级售后服务认证。（提供复印件并加盖公章）
28、★为保证产品的先进性，LED生产厂家具有国家级科学技术进步奖项（需提供相关证书并加盖公章）                                                                                                                                
	平方米
	17.9712

	5
	视频控制器
	1.拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。

2.多输出，大带载，支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。（提供CNAS第三方检测报告并加盖厂家鲜章）

3.支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。（提供CNAS第三方检测报告并加盖厂家鲜章）

4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。

5.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。

6.支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。

7.支持智能控制软件进行操作控制。

8.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正；（提逐点亮色度校正证书）

9.支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。

10.支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。

11.设备可一键开启或关闭对应图层显示，提供更灵活的操作手段，增强产品实用性能。

12.通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能。

13.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。（可提供《二合一嵌入式软件著作权证书》表明产品本身技术的优先性）

14.提供厂家3C认证证书。

15.提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。

16.提供产品机内交流配电系统单元符合TN 配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证设备在异常断电情况下正常运行的CNAS第三方检测报告厂家盖章复印件

17.提供产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70°C的条件检测报告，保证异常高温情况正常运行的CNAS第三方检测报告厂家盖章复印件
	台
	4

	6
	接收系统
	1.灵活带载，单卡支持8组、16、24组数据输出模式
2.无需转接板，单卡自带6个HUB320  16P接口，更加稳定
3.单卡带载像素256*512
4.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）
5.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
6.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
8.通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间，因拼接导致的亮暗线问题，支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）
9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；
10.支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致），无需单独配线，安装方便
11.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性， 
12.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产公章）
13.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产公章）
14.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地
15.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）。
16.在软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题
17.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数
18.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件
19.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产公章）
20.为保证产品的智能化，需提供智能LED显示屏运行状态监控系统和监控方法相关证书复印件，加盖生产公章；
	台
	1

	7
	配电箱
	1、产品要求：

20kw 带PLC功能，需提供PLC软件著作权证书

2、为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”。

3、通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。

4、同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。

5、所投配电系统与LED屏体为同一厂家，提供3C证书
	台
	1

	8
	屏体电源
	可靠性高，负载能力强，符合3C要求，100%满负载老化试验，空气自然对流冷却保护功能具有：短路/过载
为保障产品的稳定性需要LED显示屏，电源，配电柜为同一品牌（提供3C证书复印件加盖公章）
	项
	1

	9
	屏体框架
	1、根据现场实际情况搭建钢结构，满足现场安全需求。

2、★为保证项目建设的安全性， LED厂商应具有建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质、钢结构工程专业承包三级（含）以上资质。（提供复印件并加盖公章）
	项
	1

	10
	控制电脑
	处理器：酷睿I7-9700、同等或以上
内存：16G
硬盘：512G+1TB以上
显卡：2G显卡以上
网口：千兆有线网口
	台
	1

	11
	控制管理软件
	1、所投软件与LED屏体为同一厂家，并提供控制软件著作权证书

2、★所投控制软件支持国产操作系统，提供认证证书、测试报告及网站软件兼容性公示截图。

3、技术参数：

（1）登录功能：具有单一客户端、多个客户端登录功能，支持默认认布局登录。

（2）统一集中控制功能：软件不依赖第三方硬件而具备对显示 屏、拼接控制器、LED播放控制器、 PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制。（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖公章）

（3）场景轮循功能：支持添加、修改、删除场景轮循功能，支持场景循环分组功能。

（4）拼接控制器设置功能：支持添加、修改、删除拼接控制器及拼接控制器信息查看功能。

（5）显示屏设置功能：支持添加、修改、删除LED显示屏。

（6）视频流媒体平台数据管理功能：支持视频流媒体平台数据对接。

（7）客户端界面：支持自定义操作界面布局管理、记录客户端退出时的界面布局及虚拟屏开窗、移窗、改变大小吸附对齐功能。

（8）配电系统管理功能：支持单台、多台PLC配电箱级联控制、支持显示屏选择指定的线路、支持配电箱线路的单独开关、支持大屏系统一键开关机及定时开关机。（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖公章）
	套
	1

	12
	VR眼镜
	摄像头像素500，显示器1280*720，支持WIFI，蓝牙，GPS；32G储存卡
	套
	4

	13
	VR主机
	与VR眼睛配套主机
	台
	1

	14
	工程线缆
	免费提供配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线
	套
	1

	15
	监控管理平台
	4个千兆以太网口、1个RS232接口、1个RS485接口、2个VGA接口、3个HDMI接口、4个USB接口(后面板2个USB3.0，前面板2个USB2.0)、16个SATA 3.0接口、1个eSATA接口（提供公安部检测报告证明）
支持多核CPU，主频支持3.4GHZ（提供公安部检测报告证明）
内存标配16GB，支持最大扩展32B内存（提供公安部检测报告证明）
前面板带7寸液晶屏，可展示平台配置界面（提供公安部检测报告证明）
最大可接入16块SATA3.0类型硬盘，单硬盘容量支持1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可内置以及外接SSD固态硬盘,内置SSD标配128G，最大支持5个IPSAN网盘，200T存储（提供公安部检测报告证明）
支持B/S、C/S客户端（提供公安部检测报告证明）
平台可管理50个人脸库
最大支持人脸底库25万
具有人脸检测功能
具有人脸识别功能（提供公安部检测报告证明）
具有周界报警功能（提供公安部检测报告证明）
最大支持对前端摄像机图片流进行人脸检测与识别20张/s,支持同时对接入的6路前端摄像机进行人脸检测与识别;（提供公安部检测报告证明）
★支持对人脸底库和抓拍人脸库按照图片的方式查询人脸（提供公安部检测报告证明）
支持谷歌地图，百度，光栅地图，天地图，高德地图，PGIS（提供公安部检测报告证明）
支持报警录像功能，报警录像包括触发前1~300秒和触发后1~600秒的视频录像
支持视频上墙计划，上墙计划可包含多个时间段和多个任务
可配置多个上墙任务轮巡执行
支持用户角色权限配置：设备权限、控制权限、管理员菜单权限、操作员菜单操作权限
支持AR标签管理，以及标签内图像、录像、实时视频的关联管理；
支持联动视频小窗口画面的手动追踪和自动追踪；
	台
	1

	16
	专业音箱
	1、10英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元
2、2*3寸纸盆高音单元
3、120 ° x 120°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果
4、分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力
5、箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振
6、箱体表面 采用环保水性漆，防滑、耐磨 
7、采用钢质防护网，内衬专业声学透声网 
8、专业多功能吊装方式：多点M8 螺丝吊装孔位；音箱底部Φ35mm支撑座                                                                                    
9、可配专业吊挂支架，方便音箱多角度旋转
10、专业四芯接插。
额定/峰值功率： 100W /400 W   
额定阻抗：  8Ω
特性灵敏度： 95dB/W/m                                                                                                                                                                                        
输出声压级： 115 dB/W/m(Continues)
                121 dB/W/m(Peak)
额定频率范围： 60Hz～20000Hz                                                                                                                                                                                    
覆盖角度H×V： 120º×120º                                                                                                           
扬声器单元： LF:1*10 英寸  HF:2* 3寸纸盆 
输入接口：NL4MP×1                                   
音箱尺寸(mm)： 490(H) ×296 (W)×290(D)                                                                                                                                                                    
净重kg：12
	只
	4

	17
	支架
	定制
	只
	4

	18
	专业功放
	1、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统。                                                          2、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波。                                                       3、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能。
4、具备-4dB/0dB两档输入灵敏度选择模式。                                                            5、具备XLR、TRS1/4〃平衡输入端口和接线柱式输出端口。                                              6、设置有“地”选择开关，可以方便有效地解决工程应用中的“地”噪声。                                                     
7、额定功率 2×150W / 8Ω 
8、频率响应(8Ω半功率) 20Hz-20KHz  ±1dB                                                          9、额定输入灵敏度 -4dB/0dB/   ±0、5dB                                                              10、输入阻抗 平衡20KΩ，非平衡10KΩ
11、失真度 ≤0、5%                                                                                
12、信噪比（0dB，A计权） ≥94dB   
	台
	2

	19
	音频处理器
	1、采用DSP技术的音箱处理器，高性能的AKM的A/D AK5392；
2、3片24-DSP并行处理；
3、灵活组合的2输入6输出多种分频模式；
4、2×2路分频输出+2路辅助分频输出、2×3路分频输出、4路分频输出+2路辅助分频输出、5路分频输出+1路辅助分频输出、6路分频输出；
5、每个通道输出有-40dB～+6dB 增益控制，步距：0、5 dB每个通道输出有限制；
6、低通分频范围20Hz～20KHz，377个分频点；
7、高通分频范围＜10Hz～16KHz，380个分频点；
8、总谐波失真 Less than 0、05% (20Hz-40kHz)；
9、频率响应 0 +0、5 -1、0dB 20Hz-40kHz；
10、动态范围 DA: 110dB; AD+DA: 106dB；
11、嗡音和噪声电平 残余输出噪声 -86dBu (数字输入) -82dBu (模拟输入)
12、串扰 -80 dB；
13、分频滤波器类型和斜率多种选择：-6，-12，-18，-24dB或-48dB巴沃斯（Butterworth)、宁克-锐(Linkwitz-Riley)、贝塞儿(Bessel)及的多种可变值、斜率选择；
14、每个通道输出带有5段参量均衡；
15、每个通道最大延时可达7ms，参数可调；
16、10个用户存储器，RS232控制；
17、8/6x7段输入/输出，精确数字电平表；
18、2×20LCD背光显示；
	台
	1

	20
	调音台
	1、8路输入（(4MIC+LINE)+2路立体声x2）。
2、+48V幻想电压。
3、一组立体声输出。
4、2组编组输出。
5、一路效果输出。
6、AUX1，AUX2 输出。
7、一组录音输出。
8、一路返回。
9、支持蓝牙接收功能。
10、支持双解码播放格式WAV、MP3。
11、支持USB，SD卡。
12、内置效果器。
13、支持录音。
14、支持SUB声卡。
15、低噪声设计
16、可将MP3的信号发送到立体声总线、辅助、编组
	台
	1

	21
	电源时序器
	1、具备2吋全彩LED，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；
2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可执行日期时间设定；
3、8路通道输出，可自由设定每路延时开启和关闭时间；
4、支持不少于10组设备开关场景数据；
5、欠压、超压检测及报警功能；
6、单路额定输出电≥13A，总输出≥30A，总功率≥6000W，单路最大功率≥2000W；
7、支持多台设备级联控制，可自动检测及设置；
8、支持外部中央控制设备控制；
9、支持远程集中控制通过ID检测和设置；
10、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作；
11、额定输出电压: 交流220V.50Hz
	台
	1

	22
	一拖二无线手持麦克风
	1.采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 
2.RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 
3. 第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，
第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。
4.采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 
5.黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。
6.采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。
7、 天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。
8.各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具高音量动态范围、高传真特性。 
9.天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 
10. 100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 
	套
	1

	23
	会议机柜
	32U机柜
	台
	1

	24
	辅材
	音频连接线等辅材
	批
	1

	
	
	
	
	

	2.4、安防硬件设备

	序号
	商品名称
	规格参数
	单位
	数量

	1.1
	40倍400万星光级红外高清网络球机
	支持40倍光学变倍，16倍数字变倍
采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器
支持超星光级超低照度，彩色：0.0002Lx；黑白：0.0001Lx
支持H.265编码，实现超低码流传输
帧率可自动进行调节;当触发报警时，视 频录像倾率应自动调整至设定值，设定范 围1~60帧/秒（提供公安部检测报告证明）
内置800米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀
设备云台运动结束静止时，当定时检测到其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，水平和垂直角度方向均可自动恢复到偏移前的位置。（提供公安部检测报告证明）
水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区
水平手控最大速度应不小于600º/s（提供公安部检测报告证明）
支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径
支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像
内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
★可通过IE浏览器设置热度图、人脸识别、 通用行为分析、人数统计、车牌识别五种 智能方案并进行调用（提供公安部检测报告证明）
支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图；支持机动车属性提取
支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情
支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪
可对监控画面中的机动车、非机动车、行人同时进行检测及抓图。能同时支持对照片中的100个目标进行检测（提供公安部检测报告证明）
支持同时检测监控单场景内出现的不少于124张人 脸图片，并支持面部框选跟踪及抓拍（提供公安部检测报告证明）
可对监测区域内行驶的机动车抓拍一张全景图像，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于50lx，白天和晚上各测试100次，捕获次数均不小于99次（提供公安部检测报告证明）
支持手动雨刷功能
支持1路音频输入和1路音频输出
内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能
当智能行为分析设置为区域入侵、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测、绊线入侵侦测时，可以对人、车、自行车 电瓶车、摩托车、三轮车等进行分类检测。 支持行为分析触发后联动聚焦、联动 跟踪、分类(人车、机动车、非机动车) 报警上传抓图，上传FTP，发送邮件，联 动录像，辅助输出等多种报警触发方式（提供公安部检测报告证明）
支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护
支持AC24V±25%宽电压输入
	套
	40

	1.2
	4硬盘位NVR
	支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；
8路4盘位网络硬盘录像机；
支持最大8路网络视频接入，网络性能接入64Mbps,储存64Mbps,转发64Mbps
支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入
支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持8路视频回放
支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出
可接入4块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持14TB，并支持SSD固态硬盘。（提供公安部检测报告证明）
可以对主码流、子码流码分别或同时进行录像；
可分别对三码流控制录像，编码配置支持三码流可选，预览支持三码流切换；
支持1/8、1/4、1/2、2、4、8、16倍速回放录像；
支持8路报警输入、2路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1A输出，支持开关量输入输出模式；
支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口），支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；
支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；
支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑。（提供公安部检测报告证明）
支持对同一型号的前端IPC远程批量添加、设备IP修改、设备升级，支持IPC校时，并可查看IPC版本信息；
★支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能；支持客户端和NVR本地双向语音对讲功能；支持客户端与IPC双向语音对讲。（提供公安部检测报告证明）
支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；
支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；
添加设备过程可开启IP过滤功能，已添加的设备将自动过滤。（提供公安部检测报告证明）
当设备收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前最大600s的视（音）频。（提供公安部检测报告证明）
	个
	5

	1.3
	监控视频存储硬盘
	4000G；5400RPM；256M；SATA
	个
	20

	1.4
	配电箱及抱箍
	304不锈钢机箱
	套
	40

	1.5
	室外球机电源防雷器
	室外球机使用防浪涌
	个
	40

	1.6
	交换机
	标准1U高机架设备，实配固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个 ，且实配支持POE+的端口≥8个，整机POE功率不得小于124W；
2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥14.9Mpps；
3、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6KV，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖公章；
4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖公章；
5、提供国家强制性产品认证证书，加盖公章；
	个
	40

	1.7
	光纤收发器
	单模单纤
	对
	80

	1.8
	摄像机立杆基础（含避雷针、地笼）
	2.5米立杆
	套
	40

	1.9
	建设附件及辅材
	电源、插线板、PVC管、网线、电源线、光纤、尾纤、跳线、终端盒、ODF、缆标识牌及附件
	批
	40

	2.5、平阳智慧茶园（黄汤）数字化示范工程

	序号
	商品名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	智慧茶园生态环境监测数据采集系统

	1.1
	土壤墒情传感器
	土壤墒情传感器是一款精度高、高灵敏度的土壤水分测量仪器，可同时测量土壤
温度和湿度，通过测量土壤的介电常数，能直接稳定的反映各种土壤的含水量。本传感器具有功耗低，体积小，携带方便，安装、操作及维护简单等特点。有线型为有线传输，支持MODBUS协议485输出，可直接连接到相应的采集设备上；
默认支持4层土温土湿的监测，如需更多层可定制；
采用优质塑料管，可防老化，更耐土壤中酸碱盐的腐蚀；
用环氧树脂做为密封材料，可长期浸泡水中而不会发生渗漏；
测量精度高，性能可靠，受土壤含盐量影响较小，使用于各种土质；
采用抗冲击包装，运输存储更安全；
具有电源线、地线、信号线多向防误接保护；
本传感器使用于节水农业灌溉、温室大棚蔬菜、花卉园艺、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学实验等领域；
1)土壤水分（体积含水量）测量范围：干土～水分饱和土，实验室测量精度：±3%，野外测量精度：±5%，湿度分辨率：0.1%；
2)温度测量范围：-40℃～80℃，测量精度±0.5℃，温度分辨率：0.1℃；
3)供电方式：可选配适配器DC12～18V宽电压供电或者内置锂电池供电，并可同时监测供电电压大小；
4)通讯方式: RS485通讯，MODBUS通讯协议，（波特率9600可设，地址0-255可设）
5)接线方式：RS485输出4线制，红线：电源正、黑线：电源负、黄线：485+、蓝线：485-；
6)响应时间：通电后3s内进行响应；
7)稳定时间：通电后约10s进入稳定过程；
8)外形尺寸：ϕ63mm，长度随传感器的数量而不同，标准长度约1000mm；
9)传感器测量原理：FDR频域反射法；
10)功耗：静态时功耗小于10mA，采样时的功耗70 mA；
11)工作环境：一40℃～80℃；0-100%RH；
12)平均无故障时间：≥25000h；
13)感应范围：99％是从管子外部10cm以内的范围读取；
14)外壳防护等级：用环氧树脂做为密封材料，地面部分：IP67；地面以下：IP68；
15)执行标准：Q/HDIST 001-2012、SL364-2006《水利部土壤墒情监测规范》
★需提供土壤墒情传感器软件著作权及第三方检测报告
	套
	5

	1.2
	气象站
	风速：量程：0～45m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±(0.3+0.03V)m/s；起动风速：≤0.5m/s；
风向：量程：0～360°；分辨率：1°；准确度：±3°起动风速：≤0.5m/s；
大气温度：量程：-50～100℃；分辩率：0.1℃；准确度：±0.5℃
大气湿度：量程：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；准确度：±5%RH
大气压力：量程：500～1100hpa；分辨率：0.1hPa；准确度：±0.3 hPa
小叶轻型百叶箱：防风防雨防辐射，通风透气，耐腐蚀，放置气温、气湿、气压等；
"雨量：量程：0-999.8mm；分辩率：0.2mm；准确度：±4%
降雨强度：0~4mm/min"
"土壤温湿度一体（科研型）：量程：-50～100℃；分辨率：±0.1℃；准确度：±0.5℃
量程：0～100%RH；分辨率：0.1%；准确度：±3%"
照度：量程:0-200000Lux；分辨率：10Lux；准确度：±5%
日照时数：量程:0～24h,光谱范围:0.3～3；分辨率：0.1h；
数据采集仪：多通道数据采集仪，带232和485接口；中文LCD屏带背光，供电方式：220V交流/12V直流并存。
太阳能供电系统：含太阳能板（30W），定制太阳能安装支架，蓄电池（24AH），太阳能控制器、太阳能相关连接线等；
GPRS通讯系统：要求公网电脑、开通GPRS手机卡一张
安装支架：□3.5米，金属喷漆式支架结构，钢质材料设计，牢靠稳固，含地基预埋件及防风拉索，外观美观，功能齐全
防护箱：野外防护箱，防湿防潮，内置隔板，外置锁具，内装采集仪，蓄电池，太阳能控制器等
避雷装置：避雷针 角钢  接线盒  避雷线
物联网云平台：B/S架构无线系统平台，可导出数据，绘制波形图、报表、数据上传、支持PC、平板、手机登录查看，即可使用分配的用户名和密码进入管理平台。
★需提供气象站外观专利证书及第三方检测报告
	套
	1

	2
	智慧茶园病虫害监测系统及绿色防控系统

	2.1
	智能虫情测报灯
	2、采用光、电、数控技术，兼容ATCSP病虫测防系统
3、诱集光源:主波长365nm 20W黑光灯管(主波长365nm ,可根据靶标害虫使用不同波长的频振1# -20#灯管)或200W白炽灯泡(光通量2700-29201m)
4、工作电压: AC220V
5、功率:≤450W 待机≤5W(出具检验报告)
6、绝缘电阻:≥2.5MQ (有漏电保护装置)
7、灯体尺寸: 
650mmx 650mmx 2000mm
8.设计寿命: 5年
9、电压波动范围: 220V+60V ,电源稳定调控器能保证输出电压220V+5V;
10.灯管启动时间:≤5s(出具检验报告)
11.撞击屏:互成120°角单屏尺寸:长595+2mm,宽213+ 2mm,厚5mm(出具检验报告)
12、整体结构采用不锈钢，不锈钢符合GB/T4237
13、晚上自动开灯,白天自动关灯(待机)。在夜间工作状态下,不受瞬间强光照射改变工作状态; (出具检验报告)
14、远红外虫体处理仓温度控制:工作15分钟后达到85+5*C ,处理时间可调( 15种处理时间调整) (出具检验报告)
15、远红外虫体处理致死率不小于98% ,虫体完整率不小于95% ;
16.集虫器为八位自动转换系统,保证8个时间段诱集到的昆虫不混淆; (出具检验报告)
17.雨控装置:按外界雨量变化自动控制整灯工作; (出具检验报告)
18、排水装置:能有效将雨、虫分离;
19、 整机功能:光控、雨控、红外虫体处理、分天存放;
20、可增设空温、空湿、地温、地湿、风速、风向、光照度显示自动打印单机累计存储一年或与计算机连接 ;
★投标产品制造商为具有植保设备的研发、生产资质；提供高新技术企业证书；通过ISO9001、ISO14001、GB/T 28001-2011/OHSAS18000管理体系认证范围包含（植保设备；农用计算机应用软件开发）具备知识产权管理体系认证证书；
	套
	1

	2.2
	风吸式杀虫灯（天敌友好型）企业根据具体情况配置
	1、 符合GB/T 24689.2-2009植物保护机械 频振式杀虫灯标准， (必须提供符合GB/T 24689.2-2009国家标准的国家农机具质量监督检验中心出具的检验报告)
2、频振诱控技术（提供频振诱控技术的科学技术成果证书，提供兼容农作物有害生物监测预警数字化网络平台、兼容ATCSP病虫测防系统）
3、诱集光源：能配置不同波长的频振光源1#-20#（提供检验报告和省级以上专家鉴定报告），频振灯管T8/T9，长度420＋２－１mm，功率15W
4、灯管功率：15W(出具检验报告)
5、工作电流：1A
6、工作电压：DC12V
7、绝缘电阻：≥2.5MΩ
8、灯管启动时间≤5s(出具检验报告)
9、灯体尺寸：650mm×650mm×1900mm
10、设计寿命：5年（灯管和蓄电池除外）
11、太阳能电池组件材质：单晶硅（必须有检验报告）
太阳能电池板功率:≥40Wp（根据当地光辐照强度选配，供应商向采购方提供当地年光照时数与相关部件关系的理论依据）
12、蓄电池：DC12V 24Ah/免维护（每天工作6小时，连续三天阴雨天气可正常工作）   
规格：165mm×125mm×175mm     重量：≥8Kg
13、灯管启动时间：≤5s(出具检验报告)
14、撞击屏：三块玻璃 ，互成120° 单屏尺寸：430mm×213mm×5mm(出具检验报告) 
15、撞击面积：≥0.27㎡(出具检验报告)
16、单灯控制半径：农田区大于120m，林区大于80m
17、集虫箱尺寸：650mm×650mm×1000mm
18、可增设时间段控制：根据靶标害虫生活习性规律，可设定10个时间段(以小时为单位）
19、主体结构采用不锈钢材料，符合GB/T4237
20、根据昼夜智能控制充放电及开关
21、落虫通道直径：90mm(出具检验报告)
22、设有迷虫口，直径70 mm(出具检验报告)
23、设有诱导孔，数量14个(出具检验报告)
24、箱体侧面必须有模压成型的品牌标识
25、★投标产品制造商通过ISO9001体系认证范围包含（植保设备；农用计算机应用软件开发）、ISO14001；GB/T 28001-2011认证 ；知识产权管理体系认证证书
	套
	23

	3
	智慧茶园苗情灾情监测系统（视频监控系统）

	3.1
	40倍400万星光级红外高清网络球机
	支持40倍光学变倍，16倍数字变倍
采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器
支持超星光级超低照度，彩色：0.0002Lx；黑白：0.0001Lx
支持H.265编码，实现超低码流传输
帧率可自动进行调节;当触发报警时，视 频录像倾率应自动调整至设定值，设定范 围1~60帧/秒（提供公安部检测报告证明）
内置800米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀
设备云台运动结束静止时，当定时检测到其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，水平和垂直角度方向均可自动恢复到偏移前的位置。（提供公安部检测报告证明）
水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区
水平手控最大速度应不小于600º/s（提供公安部检测报告证明）
支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径
支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像
内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
可通过IE浏览器设置热度图、人脸识别、 通用行为分析、人数统计、车牌识别五种 智能方案并进行调用（提供公安部检测报告证明）
支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图；支持机动车属性提取
支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情
支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪
★可对监控画面中的机动车、非机动车、行人同时进行检测及抓图。能同时支持对照片中的100个目标进行检测（提供公安部检测报告证明）
支持同时检测监控单场景内出现的不少于124张人 脸图片，并支持面部框选跟踪及抓拍（提供公安部检测报告证明）
可对监测区域内行驶的机动车抓拍一张全景图像，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于50lx，白天和晚上各测试100次，捕获次数均不小于99次（提供公安部检测报告证明）
支持手动雨刷功能
支持1路音频输入和1路音频输出
内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能
当智能行为分析设置为区域入侵、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测、绊线入侵侦测时，可以对人、车、自行车 电瓶车、摩托车、三轮车等进行分类检测。 支持行为分析触发后联动聚焦、联动 跟踪、分类(人车、机动车、非机动车) 报警上传抓图，上传FTP，发送邮件，联 动录像，辅助输出等多种报警触发方式（提供公安部检测报告证明）
支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护
支持AC24V±25%宽电压输入
	台
	7

	3.2
	4硬盘位NVR
	支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；
8路4盘位网络硬盘录像机；
支持最大8路网络视频接入，网络性能接入64Mbps,储存64Mbps,转发64Mbps
支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入
支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持8路视频回放
支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出
可接入4块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持14TB，并支持SSD固态硬盘。（提供公安部检测报告证明）
可以对主码流、子码流码分别或同时进行录像；
可分别对三码流控制录像，编码配置支持三码流可选，预览支持三码流切换；
支持1/8、1/4、1/2、2、4、8、16倍速回放录像；
支持8路报警输入、2路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1A输出，支持开关量输入输出模式；
支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口），支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；
支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；
支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑。（提供公安部检测报告证明）
支持对同一型号的前端IPC远程批量添加、设备IP修改、设备升级，支持IPC校时，并可查看IPC版本信息；
支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能；支持客户端和NVR本地双向语音对讲功能；支持客户端与IPC双向语音对讲。（提供公安部检测报告证明）
支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；
支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；
添加设备过程可开启IP过滤功能，已添加的设备将自动过滤。（提供公安部检测报告证明）
当设备收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前最大600s的视（音）频。（提供公安部检测报告证明）
	台
	1

	3.3
	监控视频存储硬盘
	4000G；5400RPM；256M；SATA
	个
	4

	3.4
	配电箱及抱箍
	304不锈钢机箱
	套
	7

	3.5
	室外球机电源防雷器
	室外球机使用防浪涌
	个
	7

	3.6
	交换机
	标准1U高机架设备，实配固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个 ，且实配支持POE+的端口≥8个，整机POE功率不得小于124W；
2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥14.9Mpps；
3、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6KV，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖公章；
4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖公章；
5、提供国家强制性产品认证证书，加盖公章；
	个
	7

	3.7
	光纤收发器
	单模单纤
	对
	7

	3.8
	摄像机立杆基础（含避雷针、地笼）
	2.5米立杆
	套
	7

	3.9
	建设附件及辅材
	电源、插线板、PVC管、网线、电源线、光纤、尾纤、跳线、终端盒、ODF、缆标识牌及附件
	批
	7

	2.6、平阳智慧渔场（南麂大黄鱼）数字化示范工程

	序号
	商品名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	智能水下生长监测系统

	1.1
	40倍400万星光级红外高清网络球机
	支持40倍光学变倍，16倍数字变倍
采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器
支持超星光级超低照度，彩色：0.0002Lx；黑白：0.0001Lx
支持H.265编码，实现超低码流传输
帧率可自动进行调节;当触发报警时，视 频录像倾率应自动调整至设定值，设定范 围1~60帧/秒（提供公安部检测报告证明）
内置800米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀
设备云台运动结束静止时，当定时检测到其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，水平和垂直角度方向均可自动恢复到偏移前的位置。（提供公安部检测报告证明）
水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区
水平手控最大速度应不小于600º/s（提供公安部检测报告证明）
支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径
支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像
内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
可通过IE浏览器设置热度图、人脸识别、 通用行为分析、人数统计、车牌识别五种 智能方案并进行调用（提供公安部检测报告证明）
支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图；支持机动车属性提取
支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情
支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪
可对监控画面中的机动车、非机动车、行人同时进行检测及抓图。能同时支持对照片中的100个目标进行检测（提供公安部检测报告证明）
支持同时检测监控单场景内出现的不少于124张人 脸图片，并支持面部框选跟踪及抓拍（提供公安部检测报告证明）
可对监测区域内行驶的机动车抓拍一张全景图像，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于50lx，白天和晚上各测试100次，捕获次数均不小于99次（提供公安部检测报告证明）
支持手动雨刷功能
支持1路音频输入和1路音频输出
内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能
当智能行为分析设置为区域入侵、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测、绊线入侵侦测时，可以对人、车、自行车 电瓶车、摩托车、三轮车等进行分类检测。 支持行为分析触发后联动聚焦、联动 跟踪、分类(人车、机动车、非机动车) 报警上传抓图，上传FTP，发送邮件，联 动录像，辅助输出等多种报警触发方式（提供公安部检测报告证明）
支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护
支持AC24V±25%宽电压输入
	个
	40

	1.2
	4硬盘位NVR
	支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；
8路4盘位网络硬盘录像机；
支持最大8路网络视频接入，网络性能接入64Mbps,储存64Mbps,转发64Mbps
支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入
支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持8路视频回放
支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出
可接入4块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持14TB，并支持SSD固态硬盘。（提供公安部检测报告证明）
可以对主码流、子码流码分别或同时进行录像；
可分别对三码流控制录像，编码配置支持三码流可选，预览支持三码流切换；
支持1/8、1/4、1/2、2、4、8、16倍速回放录像；
支持8路报警输入、2路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1A输出，支持开关量输入输出模式；
支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口），支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；
支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；
支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑。（提供公安部检测报告证明）
支持对同一型号的前端IPC远程批量添加、设备IP修改、设备升级，支持IPC校时，并可查看IPC版本信息；
支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能；支持客户端和NVR本地双向语音对讲功能；支持客户端与IPC双向语音对讲。（提供公安部检测报告证明）
支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；
支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；
添加设备过程可开启IP过滤功能，已添加的设备将自动过滤。（提供公安部检测报告证明）
★当设备收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前最大600s的视（音）频。（提供公安部检测报告证明）
	台
	6

	1.3
	监控视频存储硬盘
	4000G；5400RPM；256M；SATA
	个
	20

	1.4
	配电箱及抱箍
	304不锈钢机箱
	套
	42

	1.5
	室外球机电源防雷器
	室外球机使用防浪涌
	套
	42

	1.6
	交换机
	1、标准1U高机架设备，实配固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个 ，且实配支持POE+的端口≥8个，整机POE功率不得小于124W；
2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥14.9Mpps；
3、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6KV，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖公章；
4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖公章；
5、提供国家强制性产品认证证书，加盖公章；
	个
	42

	1.7
	光纤收发器
	单模单纤
	对
	42

	1.8
	3.5米气象支架
	3.5米立杆
	套
	42

	1.9
	建设附件及辅材
	电源、插线板、PVC管、网线、电源线、光纤、尾纤、跳线、终端盒、ODF、缆标识牌及附件
	批
	42

	2
	水质环境数据采集系统

	2.1
	数据采集主机
	供电电压：9VDC-26VDC；

尺寸：145*95mm；

CPU：32位处理器；

终端采用工业级ARM核心，能够适用于各种复杂的农业环境，并且具有友好的Web配置操控界面，易于安装与使用，终端配有全隔离RS485接口，支持标准MODBUS-RTU协议，最大可支持30路RS485传感器与控制器。

具体功能参数如下：

支持高达30路的智能数字传感器与智能控制器

支持100+种常用传感器

支持有线以太网与GPRS无线两种传输模式

支持外部LED显示大屏幕进行实时数据显示

全隔离RS485接口，防雷设计

低功耗运行设计，节能环保

友好的配置界面，易于安装与使用

★自带嵌入式系统并提供系统截图以及检测报告
	台
	3

	2.2
	水质PH传感器
	1 探头 玻璃球泡复合电极（带温补）

2 反应时间 1 秒内完成 90% 读数

3 温度范围 0°C to +105°C

4 量程范围 pH 0 ~ 14

5 分辨率 0.01 pH

6 输出接口 全数字输出（浮点），接口RS-485

7 传输协议 Modbus RTU

8 功能码 支持 03,04,06

9 自定义定地址 支持 1 ~ 254地址范围

10 自定义波特率 支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1200

11 校准 命令方式校准

12 温度补偿 自动补偿

13 防护等级: IP65
	个
	3

	2.3
	ORP传感器
	- 标配工业ORP电极

- 量程：1500~1500mV 

- 精度：±3mV 

- 信号输出：RS-485 （Modbus/RTU） 

- 线缆长度可选 

- 防护等级IP68
	个
	3

	2.4
	水体溶解氧传感器
	- 荧光法电极 

- 量程：0~20mg/L， 0~200%饱和度 

- 精度：测量值的±2%，或者 ±0.3mg/L，以大者为准 

- 信号输出：RS-485 （Modbus/RTU） 

- 线缆长度可选 

- 防护等级IP68
	个
	3

	2.5
	氨氮传感器
	- 量程：0~1000NTU  

- 精度：测量值的±5%，或者 ±1NTU，以大者为准 

- 信号输出：RS-485（Modbus） 

- 线缆长度可选 

- 防护等级IP68
	个
	3

	2.6
	盐度传感器
	- 量程：0~70PSU（电磁式电极，免维护） 

- 精度：±1.5%F.S. 

- 信号输出：RS-485 （Modbus/RTU） 

- 线缆长度可选 

- 防护等级IP68
	个
	3

	2.7
	水体电导率传感器
	- 量程：0~5000uS/cm（常规） 

- 精度：±1.5%F.S. 

- 信号输出：RS-485 （Modbus/RTU） 

- 线缆长度可选 

- 防护等级IP68
	个
	3

	2.8
	传感器浮子器
	- 支持各种RS-485通讯的水质监测传感器

- GPRS无线数据传输 

- 蓄电池供电，太阳能补充 

- 浮体材质防腐蚀，适用于环境恶劣的场合 

- 安装方便快捷 

- 防护等级IP68
	个
	3

	2.9
	水质镉离子传感器
	1探头：复合电极（带温补）；
反应时间：1 秒内完成 90% 读数；
温度范围：-20°C to +50°C；
量程范围：0.1 ppm ~ 11200 ppm；
分辨率：3%；
输出接口：全数字输出（浮点），接口RS-485；
传输协议：Modbus RTU；
功能码：支持 03 04 06；
自定义定地址：支持 1 ~ 254地址范围；
自定义波特率：支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1200；
校准：命令方式校准；
温度补偿：自动补偿；
补偿器件：PT100/PT1000铂电阻；
自动识别：特征码查询识别；
工作电压：5V±0.2V DC；
预热时间：≤ 1s；
系统功耗：≤200mW；
ESD人体静电防护：支持；
防护等级：IP65。

*现场演示并提供第三方检测报告
	个
	3

	2.10
	水质铜离子传感器
	1、 探头复合电极（带温补）；
反应时间 1 秒内完成 90% 读数；
温度范围 5°C ～60°C；
量程范围 0.01ppm ～ 108000 ppm；
分辨率 2%；
输出接口全数字输出（浮点），接口RS-485；
传输协议 Modbus RTU；
功能码支持 03,04,06；
自定义定地址支持 1 ～ 254地址范围；
自定义波特率支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1200；
校准命令方式校准；
温度补偿自动补偿；
补偿器件 PT100/PT1000铂电阻；
自动识别特征码查询识别；
工作电压 5V±0.2V DC；
预热时间≤ 1s；
系统功耗≤200mW；
ESD人体静电防护支持；
防护等级 IP65；
实时在线智能数字传感器。

*现场演示并提供第三方检测报告
	个
	3

	2.11
	水质铅离子传感器
	1、 探头：复合电极（带温补）；
2、反应时间：1 秒内完成 90% 读数；
3、温度范围： 0°C to +50°C；
4、量程范围：0.1ppm ~ 0.1 M；
5、分辨率：3%；
6、输出接口：全数字输出（浮点），接口RS-485；
7、传输协议：Modbus RTU；
8、功能码：支持 03 04 06；
9、自定义定地址：支持 1 ~ 254地址范围；
10、自定义波特率：支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1200；
11、校准：命令方式校准；
12、温度补偿：自动补偿；
13、补偿器件：PT100/PT1000铂电阻；
14、自动识别：特征码查询识别；
15、工作电压：5V±0.2V DC；
16、预热时间：≤ 1s；
17、系统功耗 ≤200mW；
18、ESD人体静电防护：支持；
19、防护等级：IP65。 

*现场演示并提供第三方检测报告
	个
	3

	2.12
	气候环境采集箱
	采集箱不锈钢喷塑；尺寸：480*650*160；含电保护及相关辅件；成套专用软件（查询、分析、下载等功能）。）。
	套
	3

	2.13
	太阳能供电
	20W太阳能板，6500mAh锂电池，锂电池集成在数据采集主机里，充放电控制器，。
	套
	3

	2.14
	安装支架及附件
	RS485；GPRS无线传输；3.2米气象支架；标准气象主机箱等及其它配件。
	项
	3

	3
	养殖基地废弃物智能识别预警系统

	3.1
	网络红外球机
	1 .支持200万像素；靶面尺寸为1/1.8英寸；
2 .支持23倍光学变倍，16倍数字变倍；；
3 .焦距：5.0mm～115mm（23倍），室外防护等级IP66、TVS 6KV防雷、防浪涌  
4 .主输出接口：光纤接口、射频无线接口、SDI接口、HD-SDI接口、3G-SDI接口、BNC接口、以太网接口10/100/1000M ;辅助数据传输接口采用RS-232、RS-485、USB、以太网、I/O接口中的一种或多种接口  
5 .具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于96%（公安部检测报告体现）
6 .支持电源电压在AC24V±42%范围内变化能正常工作；
7 .支持最低照度可达 彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（公安部检测报告体现）
8 .照度适应范围不小于135dB，宽动态范围不小于105.6dB，宽动态综合得分116分  
9 .支持上传角度等信息  
10.支持当发生移动侦测、视屏遮挡、硬盘故障、非法访问、音频检测、智能配置、可联动报警、给出报警提示  
11.支持双向语音对讲和单向语音广播功能  
12.支持550m处可以识别人体轮廓，红外线中心波长851nm，信噪比不小于63.1dB，帧率不小于25fps  
13.变倍时可提前调整焦距范围，保证样机在变倍过程中均能快速聚焦清楚，聚焦时间小于1s（以公安部检测报告体现）  
14.支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊联动云台、攀高检测、离岗检测、起身检测；设置为区域入侵、离开区域侦测、快速移动侦测时可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。报警上传、上传FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式。 
15.支持人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等，抓拍图片数量可设，还有人脸增强功能  
16.可根据热度信息生成热度图并支持热度图导出  
17.支持客流量统计功能，客流信息以柱状图、折线图形式展现。统计准确率不小于99% 
18.支持客户端之间用100m 五类非屏蔽网线直接连接，实用丢包测试软件发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数大于1个  
19. 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。
20.支持在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、放大倍数、进入和离开人数统计数据、放大倍数、温度显示等信息，具有28行字符显示，字体可设置为最大、大、中、小，字体颜色可设置  
21.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-20℃~40℃  
	套
	2

	4
	测温型热成像双光谱网络智能球型摄像机
	测温型双目6寸球,内置芯片、热成像机芯、可见光镜头和温湿度传感器,具有1个RJ45网络接口、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1路网络输出、1个BNC模拟视频输出接口、1个HDCVI输出接口、1 个RS485接口；
氧化钒非制冷红外焦平面探测器
探测器分辨率：640*512
波长范围：8~14 μm
热成像镜头：25mm
灵敏度：<40 mK
测温范围-20℃～+550℃，精度Max（±2℃，±2%）
白热，黑热，聚变，彩虹等18种伪彩可调
可见光：1/1.9英寸CMOS，光学变倍40倍
可见光镜头：4.95mm~198mm
100米红外补光
★具有雨刷功能，支持手动、自动、定时等雨刷模式，当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水后自动停止（提供公安部检测报告证明）
水平：0°~360°连续旋转；垂直：-40°～90°（提供公安部检测报告证明）
手控模式： 水平最大速度:240°/s 垂直最大速度:200°/s（提供公安部检测报告证明）
供电：AC 24V/3A±15%
接口：1个RJ45、报警7入2出
工作温度：-40℃～+60℃，防护等级：IP66
	套
	2

	5、无纸化系统

	5.1
	升降一体显示终端（带麦克风）
	1、显示屏尺寸：15.6英寸，显示比例：16:9，十点电容触控屏，触控精准，并具有防炫目功能材质：航空铝材阳极氧化拉丝工艺，颜色：银色，显示器外壳无任何螺丝，呈现整体效果一体化设计，
2、★终端显示界面必须具有智能快捷功能按键，该功能键要求根据不同的操作场景赋于不同的快捷功能按键，快捷按键自动生成，不需要逐级按键选取，具有一键截屏功能。（要求提供功能界面截图并盖章）
3、屏物理分辨率：1920*1080，终端必须能够显示会议名称、与会者头像、姓名、单位、职务等信息，同时信息可以任意更改，显示接口为HDMI；支持视角为IPS全视角；升降器面板尺寸不大于：555mm（长）*70mm（宽）*3mm（厚）相比传统升降器要轻便，占用空间小。
4.终端签到方式具有密码签到、点击签到、签名签到、刷脸签到、免签到可选，具有独立的触摸签到界面，签到界面背景可任意更改，签到人员信息在大屏能够实时滚动显示（可设置），与会签到人姓名及未签到人信息都同步显示；
5.集成前置USB及终端电源开关，前置USB接口要求能够外接鼠标、键盘及手写板等设备，使用便利性大大提高；
6.升降终端控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态；
7.控制线路板采用先进集成智能识别芯片组，可兼容中控，遥控，手控等多种控制方式； 
8.多重电路保护系统：液晶屏下降时控制板自动切断其电源，对显示器进行安全保护，不需要单独操作关闭每一终端电源；
9.齿条传动，更安全、更稳定，保证使用寿命更长；
10.显示屏支持IPS全视角，支持自动仰角14度，保证显示器人体工程学最佳观看视角与触控角度；             
11、在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，具备2个电源接口，电源连接方式为串联无需外用插座，方便连接，具有2*RJ45控制口；
12、支持HDMI和VGA两路信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式；
13、话筒升降带有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆；
14、麦克风咪杆与终端为一体式面板嵌入，单独升降，方便调校使用角度；
15、麦克风网头环形红色光环灯，显示麦克风发言状态；
16、具有自动关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭，具有视像跟踪功能；
17、频率响应： 100Hz-16KHz， 灵敏度： -44dB±2dB，供电方式： 18V（主机供电）
18、电源供电：AC 220V/50-60/HZ、电能消耗 >18W、升降时间30S、环境条件：-20℃～50℃   湿度≤70%。
	台
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	5.2
	手拉手会议系统主机
	1、讨论，视像跟踪综合会议系统；
2、主机与系统单元采用8芯线缆手拉手连接；
3、可独立工作，亦可外接电脑，结合软件，同步联动操作，实现多种会务管理功能，会议模式或操作：指定发言、自由发言、申请发言及先进先出发言等；
4、具有：开放模式(Free )、先进先出(FIFO)、限制发言（LIMIT）三种会务管理模式，可选择同时1-9支麦克风发言，或全开放式发言；
5、内置视像中央处理器，可实现对发言者定位视像跟踪功能；
6、LCD显示，122×32点阵可显示会议模式，功能调节等；
7、★具有8路视频输入接口、2路视频输出接口、4路星链输入接口，1路卡侬输出接口，1路混合输出接口，2路232控制端口，2组RS433端口，1组电话耦合接口，1路DATA接口（提供产品实物接口截图并盖章）
10、频率响应： 40Hz-16KHz 总谐波失真： ＜0.1% 功率消耗： 415W 供电方式： AC220V～240V 50Hz～60Hz 主机净重： 11.8kg 外形尺寸： 485mm（包括把手）×100mm（2U，包括机箱脚垫）×355mm（W×H×D）； 可安装于19英寸标准机柜中；                                                                                                                                                                                                               11、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格并盖章
	台
	1

	5.3
	智能会议升降一体终端主机
	1、 Intel 酷睿i5多线程高速处理器， 不小于8GB DDR3 1600品牌高速内存，不小于 60G高速固态硬盘，支持升级；
2.、1*电源接口 ≥1，VGA接口≥ 1，HDMI接口≥1，USB接口≥ 7，RJ45(1G) ≥ 1。麦克风接口 ≥ 1，耳机接口≥1；(提供端口实物接口图并厂家盖章）
3、主持人终端具有查看与会人员出席情况，并向客席终端推送会议议题（普通议题、选举议题、表决议题、评分议题、多项评分议题）功能。
4、主持人（或操作员）终端具有会议进程集中管理功能，控制会议开始/结束、发起投票、投票内容动态显示，自动适时动态生成柱状图，投票可选是否计时，停止投票，投票自动进入专注模式。
5、主持人（或操作员）终端具有控制视频源，可选择是否将播放视频文件、主讲人的高清视频跟踪图像，外接视频信号源，投放到显示大屏和每个与会者的终端。
6、具备主持人切换功能，主持人可以任意指定其它与会人员作为会议的主持人，切换过程简单易操作，一键点击即可实现；
7、主持人可查看选举、表决、评分、多项评分进程，可实时查看各与会人员是否执行了相应的操作应用（提供软件功能截图加盖公章）。
8、主持人（或操作员）终端具有发送通知功能，可随时编辑并推送临时文字通知，一键操作发送，每一与会终端屏幕上端自动滚动显示通知信息内容（提供软件功能截图加盖公章）。
9、终端具备自定义欢迎词功能，欢迎词内容及界面由后台统一推送；
10、会议信息功能具有触控查看会议信息，会议议程、会议主题、文件、会议资料等图文信息，包含普通议题、表决议题、评分议题等。
11、文稿导读：参会人员发言时，可以选择查阅（如WORD、excel 、PDF、 ppt、图片）文件，该文件资料由资源管理中心的统一上传或者自带的Ｕ盘文件资料。
12、笔录签字：与会者如果没有准备发言稿，可在终端上创建文件，书写发言内容，并可选择将内容拷贝到Ｕ盘或者删除，可以将文稿生成ＰＤＦ等电子文档，进行电子签名，也可以支持外接手写板签名；签字界面透明可视，避免误签错签，方便快捷。
13、终端具备的文件共享功能，可将本地终端文件或自带U盘文件，选择共享给全部或者部分与会人员查看（提供软件功能截图加盖公章）。
14、具备与会人员查询功能，可实时点击查看会议座位布局人员信息，信息包括单位、职务、姓名、图片头像
15、具备会场短信功能，可选择系统快捷回复信息发送短信或自定义文字内容，选择群发、或者单独向某个终端发送短信息，交互式通讯，支持未读信息提醒。
16、具备快捷网页浏览功能，系统连接广域网后，可通过网页浏览功能打开指定网页或输入网址进行查看互联网信息。
17、具备会议小秘书功能：后台自动生成会议签到记录以及会议选举、表决，评分结果等，并可直接打印。
18、根据会议议程，随时参与议题表决，人事选举、民主评分功能等，支持适时显示表决结果，并支持生成柱状图查看结果。
19、支持外部高清信号源ＨＤＭＩ，ＶＧＡ信号源输入，可以随时将与会者发言的高清跟踪视频，外接的笔记本信号，播放的高清影片投射到大屏幕上或者每个与会的升降式触屏终端，超低延时。
20、支持电子白板，包括普通白板与互动白板，实现交互式讲解与讨论批注等功能。
21、终端应用具备普通同屏与强制同屏双功能，在普通同屏模式下，与会人员可选择退出查阅其他会议信息或文稿，在强制同屏下，所有与会终端不能进行任何操作，与主持人单元操作显示完全同步。
22、具备跟随主讲功能，对于临时有事退出普通同屏后，只需一键即可进入会议主讲适时界面。
23、具备互动白板功能，支持多个终端同时对各种文件、白板的批注功能，实现讨论互动。
24、具备呼叫服务功能，支持点击图标选择服务类别或手动输入服务内容，点击发送即可传唤会场服务人员。
25、★具有智能快捷功能按键，通过该功能按键可在任意功能操作栏进行系统与桌面显示切换，通过该功能按键能够直接进行截屏功能，能够直接进入画笔功能等，并根据不同的操作场景智能快捷功能按键会显示不同的按键功能（提供功能截图佐证并盖章）。
26、独特的菜单设置，左右两侧分开呈现，中央区域集中显示操作界面，有利于提高会议专注度，采用自定义ＵＩ图形化菜单，显示与会者名字，身份、各种实用功能，既让与会者轻松得到各种帮助，又同会议进行保持高度一致，符合国人开会习惯。
27、 具备一键恢复软件及镜像功能，系统出现错误可一键恢复系统并重新配置，提高应急管理效率。             28、能够与数字会议系统对接，在无线平板终端、会议系统麦克风单元终端、升降触屏终端、桌面一体类型终端混合使用时进行各种会议议题， 在同一平台实现签到、选举、表决、评分，结果统计功能。                                                                                                                                                            
29、提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格并加盖章印                                                                                                                           
	台
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	5.4
	系统管理中心机
	1．系统管理采有ＣＳ+ＢＳ架构，标准1U机架，可采用ＰＣ、平板、手机等终端接入局域网进行系统设置；                                                                                                                                                     2.管理中心主机自带解码功能、不需要接触硬件莱实时音视频解码功能；
3.英特尔E3至强四核处理器E3-1225V3，8M缓存，
4.8GB UDIMM DDR31600高速内存，可扩展至32GB；
5.SATA非热插拔3.5英寸高速硬盘，标准配置1TB；
6.板载R100阵列控制器，支持SATA RAID0/1/5/10磁盘阵列，板载双高速网口 ；
7.★支持自定义终端菜单，根据需求开放或者取消部分功能，满足不同的行业用户要求，让功能更丰富或者界面更简洁，使用更简单能自主选择，（提供具备会议功能开放与取消选项的软件截图加盖公章）。          
8．系统平台具有密码管理，可创建或删除多个登陆管理帐户；
9．系统平台可轻松创建会议、查看会议列表，设定与会者身份，增删议题（具有普通议题、投票议题，表决议题等多种选择）；
10．系统平台具有添加或删除参与会议室及会议终端等功能；
11．系统平台必须具有会议复制和修改功能，可对会议议题及流程内容、终端布局进行一键式复制，不需要再单独的设置添加会议，减少会议管理员的冗余工作；
12．系统平台支持自动统一打开所有会议议终端功能，实现所有的升降式一体显示终端的一键式升降，不需要通过其它外部设备实现所有的终端升降，亦可改变接线采用中控控制升降；
13．一个系统平台可同时承载与管理多个会议室功能，多个会议室只需要一台系统管理中心设备管理系统，多个会议室同时单独进行不同会议互不干涉；
14．可设置任一客户端为会议主持人、会议操作人员、会议客席、会议列席人员的身份，具有对不同的与会人员设置与取消会议议题表决、选举（支持无限多候选人）、评分的功能，支持选举、表决时记名和不记名投票可选功能；
15．具有对与会人员的座位进行设置与布局，终端能够直接显示每一个与会人员的参会的信息；
16★.支持上传电子门牌视频，助力企业推广及宣传企业形象、打造企业品牌；电子门牌可直观查看某一会议室当前正在进行/即将进行/已经结束的会议信息及播放企业宣传推广或定制类视频（提供软件功能截图加盖公章）。
17.为扩展无纸化会议系统功能，要求无纸化会议系统可与同品牌有线和无线会议系统对接，实现同一平台签到、选举、表决、评分、结果统计联动功能。
18、生产企业具有无纸化会议系统服务器Web端软件证书；
19、生产企业具有无纸化会议电子门牌显示系统软件著作权证书；
	台
	1

	5.5
	流媒体服务器
	1、标准机柜式设计（2U），内嵌高清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出，并兼容标清信号输入。
2、支持双通道HDMI信号输入，外部信号可通过此接口实时广播画面到所有会议终端及大屏并同步（超低延时）显示。
3、支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。
4、确保无纸化会场音视频同步。
5、支持有线、无线等模式后台切换，确保会场音视频流畅。
6、支持web访问编解码器后台调整设置。
7/产品参数：
1．CPU：英特尔I5
2．内存：8G DDR3 1600
3．硬盘：高速1TB SATA3
4．网卡：千兆网络接口*2
5.  扩展： 高品质双通道高清视频采集卡
6．操作系统：Windows Server2012R2
7．工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≧75% 
8、具有流媒体服务器软件著作权证书相关证明文件；
	台
	1

	5.6
	无纸化会议终端软件
	1、可用过管理平台任意选择无纸化终端应该功能，简化操作界面，提高会议效率；
2、实现无纸化平台数据与数字会议单元数据互联互通，通过数字会议单元可参与到无纸化系统的投票表决评分等功能；
3、大屏幕签到背景可自定义，终端欢迎词内容及欢迎背景可自定义；
4、具有的会议复制和修改功能，创建多个会议可以直接复制已设置好的会议议题，减少会议管理员的冗余工作；
5、支持会议室布局图上传、对与会人员的座位进行拖放设置与布局，终端直观显示与会人员的参会信息；
6、可设置任何客户端为会议主席、会议代表、操作员、旁听员等身份，实现对不同的与会人员否赋不同的会议功能；
7、平台具有管理电子门牌系统功能，可编辑上传会议信息及播放视频；                                                                                                                                                                              8、具有无纸化终端应用功能选择软件著作权证书相关证明文件；
	套
	20

	5.7
	交换机
	24口千兆交换机
	台
	1


其他说明：

1、数据端口需无偿开放，后期采购人如需本项目中标供应商开放本项目平台数据端口给其他项目平台的，本项目中标供应商应予以配合。
2、提供不少于2名专业的技术工程师人员常驻平阳县地区提供现场服务，确保项目的常规服务、数据录入、数据管理、应急运维等，提供工程师本单位在职社保证明并加盖公章。
3、本项目包干（包含本项目的供货、运输、安装等所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。本项目包干，所需辅材均需包干计入投标价。

4、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

5、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
6、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

7、供应商投标文件中须提供采购内容中带“▲”及“★”内容的相关承诺或证明资料。

三、商务条款

1、质保期
1.1、除特殊注明外，所有设备质保期均为三年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。
1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。
1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。
1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。
2、付款方式：（或按财库支付方式）： 

合同签订后支付30%，项目完成验收合格后支付至100%。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。以实际合同为准）
3、培训
3.1、中标供应商有义务对采购人设备的正常使用和维护提供必要的培训。
3.2、培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。
4、安装调试
4.1、送货安装地点：采购人指定地点
4.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
4.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。
4.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。
五、工作范围：
根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：
1、提供完整成套的设备；
2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；
3、系统软硬件升级，整个系统的集成，各个相关单位的接入；完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护。
4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；
5、质保期内系统的维保及维修；
6、售后服务的措施及承诺。
以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对所有内容进行投标。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采用包干方式，项目实施过程中各项单价不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。
10、▲本项目采购预算（最高限价）为   万元人民币；某供应商投标报价超出该最高限价，该供应商按无效投标处理。

11、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
12、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
13、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
15、演示：供应商自带相关演示设备及资料，原则上演示时间不得超15分钟（每家供应商进入评标室人员不得超过2人）。
16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
17、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江省政府采购网（http:// www.pyztb.com /或http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件； 

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章）

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

9）投标供应商没有失信记录承诺函；

上述资格条件审查材料3-9项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）投标产品数量、价格表

4）随机备品备件及专用工具清单

5）产品零件、易损件、备品备件报价表
6）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函
4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

10） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

11）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；
12）2017年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；
13）节能（环保）产品清单（如有）；

14）针对本项目拟派人员名单

15）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

16）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
17）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和温州市公共资源交易网平阳县分网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

  5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：
开户银行：中国工商银行股份有限公司平阳支行敖江分理处

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司平阳分公司

开户帐号：1203283109200053792

第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                            　　　　　
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
三、信贷政策
为了进一步扶持中小企业优化平阳县营商环境，根据《平阳县财政局关于政府采购支持中小企业信用融资的通知》（平财采〔2020〕483号）要求，平阳县政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《平阳县政府采购信用融资意向银行选择表》。
	平阳县政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点
	经办人
	联系方式

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.05%优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	13566172980

	中国工商银行股份有限公司平阳支行    
	融资方式采用线上线下两种模式，根据政府采购合同及供应商资金需求，综合企业经营情况确定贷款额度，无需抵押物，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%，贷款利率在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	郑经理
	13486725858

	平阳农商银行
	政采贷”是我行为政府采购中标中小微企业提供的特色融资业务，贷款额度不超过采购合同金额（扣除已支付部分）的80%，最高不超过500万元，贷款期限与政府采购合同约定付款期限相匹配。手续简便，利率优惠，审批快速，循环使用，用款方便。
	黄经理
	151687202970577-63670620

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	政采e贷-流水贷：以供应商政采云流水核定贷款额度，可信用、保证、抵押，额度最高可达1000万元，线上审批、随借随还、按日计息、循环使用、手续简便。
政采贷：向中标供应商发放，用于满足其采购货物、服务等资金需求，以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元，期限最长可至2年，信用方式，小微企业可享受普惠利率。
	林经理
	13106110022

	宁波银行
	1、准入要求低：供应商凭政府中标通知书和历史履约记录即可来我行融资；
2、担保要求低：授信担保方式为信用，无需其他抵押、质押。
3、融资金额高：单笔融资金额可达中标金额的70%，单户企业采购融资总额可至2000万元。
4、覆盖范围广：支持的采购融资包括采购范围包括商品、服务和小型工程，包括信息技术服务及小型园林/道路绿化项目等。
	卢经理
	15757115622
0577-63118853

	浙商银行温州平阳支行
	浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。
	杨经理
	15825661789

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款，包括货物类、工程类、服务类采购。贷款免抵押、免担保、手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	钟经理
周经理
张经理
	13958936978
13600673553
13676535697


	温州银行股份有限公司平阳支行
	门槛低，无需抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年
	朱经理
陈经理
钟经理

	1370663867015868005988
13868571615


平阳县政府采购信用融资意向银行选择表
（平阳县供应商填写）
	企业名称
	

	企业注册地
	
	是否有融资意向
	

	融资联系人
	
	联系方式
	

	平阳县政府采购信用融资合作银行
	选择作为意向融资银行（可多选）

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	

	中国工商银行股份有限公司平阳支行 
	

	平阳农商银行
	

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	

	宁波银行
	

	浙商银行温州平阳支行
	

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	

	温州银行股份有限公司平阳支行
	


注：1、本表填写对象为注册地在平阳县域内的供应商，填写完成后发送至邮箱：pyxzcrz@126.com。
财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分     合同格式（仅供参考）
说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

	采购产品名称
	品牌型号规格和主要配置
	数量
	成交价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限
详见招标文件。
第六条：供货方式
在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。
第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

 中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：货款的支付

详见招标文件。
第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

    中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货（或安装调试），经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价相应的违约金。

 第十四条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心及杭州华旗招标代理有限公司各执壹份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书。
4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县农业资源数字平台建设项目
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函
平阳县农业农村局：
我公司郑重声明，我公司参加平阳县农业资源数字平台建设项目（项目编号：     ）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！
供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
最近一年度财务报告

	资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）
（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）



1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函： 

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
平阳县农业农村局：
我方郑重声明，我方具有履行平阳县农业资源数字平台建设项目（项目编号：    ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料
缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。
（提供复制件加盖供应商公章）

1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：
供应商参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

平阳县农业农村局：

我方        （供应商名称）             在参加平阳县农业资源数字平台建设项目（项目编号：    ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________
日期：________年____月____日

1.8与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函
平阳县农业农村局： 

我方郑重承诺，我方此次参加平阳县农业资源数字平台建设项目（项目编号：   ）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
1.9没有失信行为的承诺函
供应商没有失信记录承诺函
平阳县农业农村局：
我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明
供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________
日期：________年____月____日
二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县农业资源数字平台建设项目
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表    

开标一览表
供应商名称：                  招标编号：          

	项目名称
	投标报价（元）
	备注

	平阳县农业资源数字平台建设
	大写：

小写：
	 


▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目报价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用，招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
2.3投标产品数量、价格表

投标产品数量、价格表

（价格单位：元人民币）

	平阳县农业资源数字平台建设项目
	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


  说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

       根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。                         

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
2.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：           

2.5产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：           

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
2.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。    
填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳县农业资源数字平台建设项目
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县农业农村局：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县农业农村局：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.9 2017年1月1日以来的类似项目业绩证明

2017年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、提供合同或验收证明复印件（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10节能（环保）产品清单        
节能（环保）产品清单

(如有则提供)
（1）投标产品中节能产品明细清单
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单
	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、表格可以延续。
供应商盖章：   
日 期：         

3.11针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            

日期：

3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：平阳县农业资源数字平台建设项目

项目编号：      

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；
二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、报价评分  30分  

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

	序号
	评审内容
	评审标准
	分值

	1
	投标供应商情况
	1、供应商具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书进行打分，每具有1项得1分，最多得3分，认证证书必须在有效期内，需提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分。

2、供应商或其上级单位具备信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS证书）、ISO/IEC 27001：2013国际认证的，每提供1个得1分，最多得2分。（需提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分）
	5

	2
	类似业绩
	投标供应商自2017年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩，每提供一个得0.5分，本项最高得2分。（需同时提供项目中标通知书和项目合同，未提供不得分）
	2

	3
	研发、创新与科研能力
	1．投标产品软件供应商具备有效的C-STAR云服务信息安全管理体系认证证书的，得1分，没有不得分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章）
2．投标产品软件供应商具备有效的CMMI5级能力成熟度模型认定证书，得1分；具有有效的CMMI3 级能力成熟度模型认定证书，得0.5分；没有不得分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章）
3．投标产品软件供应商须提供“标准化种植/养殖管理”系统的功能介绍，提供有效的“农业企业/农业基地管理服务平台”类相关软件证明和系统界面图，缺一不可，全部满足得2分，不完全满足不得分。（投标文件中提供证书复印件加盖公章）
4．投标产品软件供应商须提供“种植/养殖培训服务”系统的功能介绍，提供有效的“培训平台”或“移动学习平台” 类相关的软件著作权登记证书和系统界面图，缺一不可，全部满足得1分，不完全满足不得分。（投标文件中提供证书复印件加盖公章）
5．投标产品软件供应商具有有效的“农事信息推送”类相关及“微服务”类相关的知识产权相关证明，有1个得2分，没有不得分，满分4分；（软件须归属于投标产品软件厂商，投标文件中提供相关证明复印件加盖公章）
	9

	4
	详细方案设计及机房效果图
	针对项目的建设背景和业务现状的分析、建设目标和功能需求的理解等，提供设计详细设计方案，包含系统理解、架构设计、技术路线、合理化建议等，按照投标人提供的详细设计方案的架构合理性、先进性、技术可靠性等打分，0-1分。机房效果图0-2分
	3

	5
	演示
	一、系统演示:
1、方案讲解：根据投标人对本项目整体理解，是否有对重点、难点环节进行介绍；进而在系统深化设计和完善中提出完整、先进、合理、等切实可行的阐述；根据投标人演示功能的完整性、准确性进行评分，共1分。 

2、县域农业监管服务平台：平台具备土地管理、农田管理、生产监管和灾害管理等功能模块；土地管理：GIS地图、村镇及合作社分布、土地面积计算等功能；农田监管具备功能：数字农田、农田利用分析、农户管理与监管统计等；生产监管：农作物种类地理分布、长势监测、主粮作物产量预测、重点农业园区监管等功能；灾害监管：天气预报、灾害预警、灾害管理、灾害查询等功能；4项功能演示，共4分，一项不完整扣1分，扣完为止；

3、农产品溯源管理系统：系统具备基地情况、标准化种植、自动赋码、手机查询等功能；基地情况：基地分布、基地介绍、作物种类和最新环境数据等；标准化种植：种植标准、种植档案、关键操作提醒等功能；自动赋码：信息采集、自动赋码等功能；手机查询：手机扫描查询、溯源信息展示等功能；4项功能演示，共4分，一项不完整扣1分，扣完为止。
二、功能演示：
水质镉离子传感器、水质铜离子传感器、水质铅离子传感器功能与技术实现是否满足招标文件要求，每项0-1分，共0-3分
注：以上讲解与演示，总时间不超过15分钟。
	12

	6
	硬件产品技术参数、配置、性能
	根据投标产品的功能与技术实现是否完全满足招标文件要求，技术指标偏离情况进行评分。
带★号存在负偏离或缺漏项，每负偏离或缺漏项一项扣1分，扣完为止。（0-34分）。
	34

	7
	项目人员配备
	项目人员具有网络规划设计师证书得1分，具有传输通信工程师证书的得1分，最多得2分。（证书认证低于中级不计算在内）

项目组中有成员具备信息系统项目管理师（软考）或数据库系统工程师（软考）的得1分；

注：不能同时具有相关证书的不得分，以上人员需提供相关证书复印件及所在投标单位的近三个月（含）以上的社保证明。
	3

	8
	项目实施、培训及售后服务
	1、对投标人项目管理分工是否明确，项目组织结构是否科学合理，是否有详细的风险分析和应对措施，项目实施周期安排是否科学、紧凑、合理进行打分。（0-0.5分）
2、提供项目测试过程中追踪、控制的手段、测试计划、测试方案及项目验收计划和验收方案，由评委进行打。（0-1分）
3、根据售后服务响应时间、售后服务方案、服务承诺、服务承诺落实的保障措施，维护期内外的技术支持和维护能力情况等，由评委进行打分。（0-0.5）
	2

	合计
	70


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
38
杭州华旗招标代理有限公司

