**平阳县机关幼儿园异地扩建工程教学玩具及办公家具**

**采购清单**

**采 购 人：平阳县城市建设投资有限公司**

**采购需求清单**

**一、班级及多功能室**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 图片 | 规格 | 数量 | 单位 |
|  |  | 大班 |  |  |  |
| 1 | 儿童桌 （不含椅子） | IMG_256 | 1、规格60\*60\*56cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，桌脚厚度5\*5cm，边框2.2\*7.5cm。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、★五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用内衬三角铁固定脚与三角铁连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。（投标文件提供三角铁和防松螺母符合相关国家标准检测报告复印件盖公章，检测项目包含：力学性能和中性盐雾试验）；。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 75 | 张 |
| 2 | 科学圆桌 | IMG_257 | 1、规格100\*56cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，桌脚厚度5\*5cm，边框2.2\*7.5cm。桌面中间下陷槽，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用内衬三角铁固定脚与三角铁连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 张 |
| 3 | 儿童椅 | IMG_258 | 1、规格28\*29\*30cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、其中椅面厚度1.8cm，椅子框架后脚6\*2.6cm，前脚4\*2.6cm，小撑杆2.4\*2.2cm，靠背上横条8\*1.8cm下横条3.4\*1.8cm，其中靠背及后脚均带弧形， 4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 160 | 张 |
| 4 | 老师椅 | IMG_259 | 1、规格40\*38\*坐高42cm/总高74.5cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，椅面1.8cm橡胶木，上靠背30\*9.3cm，下靠背30\*4.3cm，椅子四周撑杆30\*3cm，前脚2.5\*5.5cm,后脚2.5\*6.5cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 张 |
| 5 | 儿童床 | IMG_260 | 1.规格：140\*63\*135cmcm； 2.本产品为实木家具，木材采用橡胶木，床边厚度1.8cm，高度上层不低于29cm，下层不低于24cm，床脚5\*5cm，床板厚度0.9cm多层板贴三聚氰胺材质，床头跟床尾1.8cm多层板两侧贴高密度板白色烤漆，其他部位为橡胶木原木色，床立柱5.2\*5.2\*103cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3.油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4.五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5.边角安全圆角处理，避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 80 | 张 |
| 6 | 边角书架 | IMG_261 | 1、规格：80\*80\*50cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，坐面及靠背为软包海绵与麻布相结合，柔软舒适。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。便于幼儿阅读时有地方可以坐。 | 5 | 个 |
| 7 | 边角书架 | IMG_262 | 1、规格：80\*45\*50cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，坐面为软包海绵与麻布相结合，柔软舒适。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。便于幼儿阅读时有地方可以坐。 | 10 | 个 |
| 8 | 转角柜 | IMG_263 | 1、规格：30\*30\*60cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，二层式分布单个内径25.4\*39.8cm,厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 10 | 个 |
| 9 | 双层柜 | IMG_264 | 1、规格：60\*30\*75cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装； 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 6、柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。 | 15 | 个 |
| 10 | 玩具柜 | IMG_265 | 1、规格：90\*30\*75cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装； 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 6、柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。不含盒子， | 20 | 个 |
| 11 | 区角门 | IMG_266 | 1、规格：100\*15\*105cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 个 |
| 12 | 幼儿书架 | IMG_267 | 1、规格：80\*30\*90cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、造型采用雕刻工艺，其中侧板29.8\*87cm，中隔板20\*29cm，下二格式分布内空37.5\*20cm。 4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 个 |
| 13 | 美术收纳柜 | IMG_268 | 1、规格：100\*40\*80cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，镂空的设计让幼儿从两面都可以及时拿到物品，不同层次的空间设计，便于放置多样物品。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡，其中侧板跟顶底板采用木牙螺丝中间隔板采用三合一连接件。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 6、功能实用培养良好的收纳习惯，方便收纳各种幼儿学习材料和玩具；帮助幼儿养成良好的分类习惯。 | 5 | 个 |
| 14 | OS1-011半圆柜 | IMG_269 | 1、规格：30\*30\*75cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 个 |
| 15 | 木制黑板柜 | IMG_270 | 1、规格：115\*35\*120cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，底部四边采用5公分万向轮，造型采用雕刻工艺，黑板一面软木一面磁性，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 个 |
| 16 | 推车 | IMG_271 | 1、规格：90\*40\*80cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； ★3、采用框架式结构中间三层间隔分布其中每层间隔为30cm高，底下带万向轮，（投标文件提供万向轮符合相关国家标准检测报告复印件盖公章，检测项目包含：力学性能和中性盐雾试验）；。 4、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 个 |
| 17 | 衣柜 | IMG_272 | 1、规格：120\*30\*140cm； ★2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；柜子顶部柜门采用铰链连接，（投标文件提供铰链符合相关国家标准检测报告复印件盖公章，检测项目包含：力学性能和中性盐雾试验）； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 20 | 个 |
| 18 | 分餐桌 | IMG_273 | 1、规格：65\*55\*55cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、三层拉轨（配件为轨道），其中全拉出来长度为140cm，桌腿4\*4cm，框架采用1.8cm，底下带万向轮； 4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 个 |
|  |  | | 中班 |  | |
| 19 | 儿童床 | IMG_274 | 1.规格：140\*63\*135cmcm； 2.本产品为实木家具，木材采用橡胶木，床边厚度1.8cm，高度上层不低于29cm，下层不低于24cm，床脚5\*5cm，床板厚度0.9cm多层板贴三聚氰胺材质，床头跟床尾1.8cm多层板两侧贴高密度板白色烤漆，其他部位为橡胶木原木色，床立柱5.2\*5.2\*103cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3.油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4.五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5.边角安全圆角处理，避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 80 | 张 |
| 20 | 儿童桌 (不含椅子) | IMG_275 | 1、规格60\*60\*54cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，桌脚厚度5\*5cm，边框2.2\*7.5cm。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用内衬三角铁固定脚与三角铁连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 75 | 张 |
| 21 | 儿童椅 | IMG_276 | 1、规格28\*29\*28cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、其中椅面厚度1.8cm，椅子框架后脚6\*2.6cm，前脚4\*2.6cm，小撑杆2.4\*2.2cm，靠背上横条8\*1.8cm下横条3.4\*1.8cm，其中靠背及后脚均带弧形， 4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 175 | 张 |
| 22 | 阅读小屋 | IMG_277 | 1、规格：145\*90\*140cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、造型采用雕刻工艺，其中顶部造型带弧度材质为条纹布艺底下支柱圆棒直径25cm长度86cm，两侧支柱圆棒长度82cm，两侧柜体高度60cm宽度30cm，二格式分布内空规格42\*21.5cm，坐垫高度30cm面上带布艺软包内含海绵两格式分布。 4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 个 |
| 23 | 幼儿书架 | IMG_278 | 1、规格：80\*30\*90cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、造型采用雕刻工艺，其中侧板29.8\*87cm，中隔板20\*29cm，下二格式分布内空37.5\*20cm。 4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 个 |
| 24 | 长座椅 | IMG_279 | 1、规格：90\*30\*33cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、坐面42\*21.5cm为软包海绵与麻布相结合，柔软舒适； 4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。便于幼儿阅读时有地方可以坐。 | 10 | 个 |
| 25 | 半圆座椅 | IMG_280 | 1、规格：60\*30\*33cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、坐面为软包海绵与麻布相结合，柔软舒适 4、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。便于幼儿阅读时有地方可以坐。 | 5 | 个 |
| 26 | 老师椅 | IMG_281 | 1、规格40\*38\*坐高42cm/总高74.5cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，椅面1.8cm橡胶木，上靠背30\*9.3cm，下靠背30\*4.3cm，椅子四周撑杆30\*3cm，前脚2.5\*5.5cm,后脚2.5\*6.5cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 张 |
| 27 | 厨房 五件套 | IMG_282 | 1、规格：5件套总尺寸：220\*40\*85cm，其中冰箱规格40\*40\*85cm1个，小灶台45\*40\*50cm1个，洗手台45\*40\*50cm1个，小橱柜45\*40\*50cm1个，洗衣机45\*40\*50cm1个，； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、★造型采用雕刻工艺，其中门洞造型采用亚克力板反面裁口嵌入式外表平整美观，柜体上开关造型可转动调节，柜体采用铰链连接。（投标文件提供铰链满足力学性能和中性盐雾GB/T 10125-2012标准试验检测报告复印件盖公章）。 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 6、柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。 | 5 | 套 |
| 28 | 四格 收纳柜 | IMG_283 | 1、规格：90\*30\*70cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装； 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 6、柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。不含盒子， | 10 | 个 |
| 29 | 推车 | IMG_284 | 1、规格：90\*40\*80cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、★采用框架式结构中间三层间隔分布其中每层间隔为30cm高，底下带万向轮，（投标文件提供万向轮满足力学性能和中性盐雾GB/T 10125-2012标准试验检测报告复印件盖公章）。 4、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 个 |
| 30 | 木制 黑板柜 | IMG_285 | 1、规格：115\*35\*120cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，底部四边采用5公分万向轮，造型采用雕刻工艺，黑板一面软木一面磁性，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 个 |
| 31 | 美术 收纳柜 | IMG_286 | 1、规格：100\*40\*80cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，镂空的设计让幼儿从两面都可以及时拿到物品，不同层次的空间设计，便于放置多样物品。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡，其中侧板跟顶底板采用木牙螺丝中间隔板采用三合一连接件。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 6、功能实用培养良好的收纳习惯，方便收纳各种幼儿学习材料和玩具；帮助幼儿养成良好的分类习惯。 | 5 | 个 |
| 32 | 半圆柜 | IMG_287 | 1、规格：30\*30\*70cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 个 |
| 33 | 双层柜 | IMG_288 | 1、规格：60\*30\*70cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装； 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 6、柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。 | 5 | 个 |
| 34 | 角色 小套装 | IMG_289 | 1、10件套，其中床：85\*52\*40cm；梳妆柜：55\*30\*86cm；高柜：55\*27\*68cm；矮柜：43\*30\*55cm；圆桌：50\*48cm；小凳：25\*24cm，衣架：60\*30\*100cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中梳妆台带门内用铰链连接。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 套 |
| 35 | 分餐桌 | IMG_290 | 1、规格：65\*55\*55cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、三层拉轨（配件为轨道），其中全拉出来长度为140cm，桌腿4\*4cm，框架采用1.8cm，底下带万向轮； 4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 个 |
| 36 | 木制 植物架 | IMG_291 | 1、规格3件套，其中a:40\*30\*60cm，b:40\*30\*75cm，c:40\*30\*90cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 套 |
| 37 | 衣柜 | IMG_292 | 1、规格：规格：120\*30\*140cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 20 | 个 |
|  |  | | 小班 |  | |
| 38 | 儿童床 | IMG_293 | 1.规格：140\*63\*135cmcm； 2.本产品为实木家具，木材采用橡胶木，床边厚度1.8cm，高度上层不低于29cm，下层不低于24cm，床脚5\*5cm，床板厚度0.9cm多层板贴三聚氰胺材质，床头跟床尾1.8cm多层板两侧贴高密度板白色烤漆，其他部位为橡胶木原木色，床立柱5.2\*5.2\*103cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3.油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4.五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5.边角安全圆角处理，避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 75 | 张 |
| 39 | 儿童桌 (不含椅子) | IMG_294 | 1、规格60\*60\*50cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，桌脚厚度5\*5cm，边框2.2\*7.5cm。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用内衬三角铁固定脚与三角铁连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 75 | 张 |
| 40 | 儿童椅 | IMG_295 | 1、规格28\*29\*26cm； 2、★本产品为实木家具，木材采用橡胶木，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；（投标文件提供橡胶木甲醛释放量满足符合GB 18584-2001标准试验合格检测报告复印件盖公章）。 3、其中椅面厚度1.8cm，椅子框架后脚6\*2.6cm，前脚4\*2.6cm，小撑杆2.4\*2.2cm，靠背上横条8\*1.8cm下横条3.4\*1.8cm，其中靠背及后脚均带弧形， 4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 150 | 张 |
| 41 | 厨房 五件套 | IMG_296 | 1、规格：5件套总尺寸：220\*40\*85cm，其中冰箱规格40\*40\*85cm1个，小灶台45\*40\*50cm1个，洗手台45\*40\*50cm1个，小橱柜45\*40\*50cm1个，洗衣机45\*40\*50cm1个，； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、造型采用雕刻工艺，其中门洞造型采用亚克力板反面裁口嵌入式外表平整美观，柜体上开关造型可转动调节，柜体采用铰链连接。 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 6、柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。 | 5 | 套 |
| 42 | 三层柜 | IMG_297 | 1、规格：60\*30\*80cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装； 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 6、柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。 | 5 | 个 |
| 43 | 三层高柜带背板 | IMG_298 | 1、规格：90\*30\*80cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，三层高柜带背板，背板厚度0.5cm。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装； 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 6、柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。不含塑料盒 | 5 | 个 |
| 44 | 双层柜 | IMG_299 | 1、规格：60\*30\*60cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装； 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 6、柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。 | 15 | 个 |
| 45 | 老师椅 | IMG_300 | 1、规格40\*38\*坐高42cm/总高74.5cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，椅面1.8cm橡胶木，上靠背30\*9.3cm，下靠背30\*4.3cm，椅子四周撑杆30\*3cm，前脚2.5\*5.5cm,后脚2.5\*6.5cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 张 |
| 46 | 娃娃家 | IMG_301IMG_302 | 1、2件套，床：85\*52\*40cm；梳妆柜：55\*30\*86cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中梳妆台带门内用铰链连接。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 套 |
| 47 | 边角书架 | IMG_303 | 1、规格：80\*80\*50cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，坐面及靠背为软包海绵与麻布相结合，柔软舒适。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。便于幼儿阅读时有地方可以坐。 | 5 | 个 |
| 48 | 边角书架 | IMG_304 | 1、规格：80\*45\*50cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，坐面为软包海绵与麻布相结合，柔软舒适。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。便于幼儿阅读时有地方可以坐。 | 10 | 个 |
| 49 | 幼儿书架 | IMG_305 | 1、规格：80\*30\*90cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、造型采用雕刻工艺，其中侧板29.8\*87cm，中隔板20\*29cm，下二格式分布内空37.5\*20cm。 4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 个 |
| 50 | 转角柜 | IMG_306 | 1、规格：30\*30\*60cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，二层式分布单个内径25.4\*39.8cm,厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 10 | 个 |
| 51 | 区角门 | IMG_307 | 1、规格：100\*15\*105cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 个 |
| 52 | 玩具柜 | IMG_308 | 1、规格：90\*30\*60cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，二层分布每格空24.7\*86.4cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装； 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 6、柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。不含盒子， | 10 | 个 |
| 53 | 木制 黑板柜 | IMG_309 | 1、规格：115\*35\*120cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，底部四边采用5公分万向轮，造型采用雕刻工艺，黑板一面软木一面磁性，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 个 |
| 54 | 推车 | IMG_310 | 1、规格：90\*40\*80cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、采用框架式结构中间三层间隔分布其中每层间隔为30cm高，底下带万向轮， 4、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 个 |
| 55 | 木制 植物架 | IMG_311 | 1、规格3件套，其中a:40\*30\*60cm，b:40\*30\*75cm，c:40\*30\*90cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 套 |
| 56 | 分餐桌 | IMG_312 | 1、规格：65\*55\*55cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、三层拉轨（配件为轨道），其中全拉出来长度为140cm，桌腿4\*4cm，框架采用1.8cm，底下带万向轮； 4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 5 | 个 |
| 57 | 衣柜 | IMG_313 | 1、规格：规格：120\*30\*140cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 20 | 个 |
|  |  | | 科学室 |  | |
| 58 | 三角桌 | IMG_314 | 1、规格60\*65\*50cm； ★2、本产品为实木家具，木材采用密度板烤漆，厚度2.4cm，桌脚厚度5\*5cm新西兰松，边框1.8\*8cm密度板。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；（投标文件提供密度板甲醛释放量满足符合GB 18584-2001标准试验合格检测报告复印件盖公章）。 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用内衬三角铁固定脚与三角铁连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 12 | 张 |
| 59 | 椅子 | IMG_315 | 1、规格坐高28cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，椅面1.8进口橡胶木，椅子框架后脚6\*2.6cm，前脚4\*2.6cm，小撑杆2.4\*2.2cm，靠背上横条8\*1.8cm下横条3.4\*1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 26 | 张 |
| 60 | 六格 收纳柜 | IMG_316 | 1、规格：90\*43.8\*60cm； 2、本产品为实木家具，木材采用多层板两侧贴高密度板白色烤漆，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 3 | 个 |
| 61 | 科学 观察桌 | IMG_317 | 1、规格80\*70\*50cm； 2、本产品为实木家具，木材采用密度板烤漆，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 1 | 个 |
| 62 | 长方桌 | IMG_318 | 1、规格120\*60\*54cm； 2、本产品为实木家具，木材采用密度板烤漆，厚度2.4cm，桌脚厚度5\*5cm新西兰松，边框1.8\*8cm密度板。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用内衬三角铁固定脚与三角铁连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 1 | 张 |
| 63 | 区角组合 | IMG_319 | 1、规格：260\*30\*105cm； 2、本产品为实木家具，木材采用多层板两侧贴高密度板白色烤漆，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 1 | 套 |
| 64 | 储物柜 | IMG_320 | 1、规格：90\*30\*90cm； 2、本产品为实木家具，主体材料多层板两侧贴高密度板白色烤漆，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 2 | 个 |
| 65 | 半圆柜 | IMG_321 | 1、规格：30\*30\*60cm； 2、本产品为实木家具，主体材料多层板两侧贴高密度板白色烤漆，中间内径24.8cm，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 3 | 个 |
| 66 | 建构 组合柜 | IMG_322 | 1、规格：90\*30\*125cm； 2、本产品为实木家具，主体材料多层板两侧贴高密度板白色烤漆，厚度1.8cm，上层中间为洞洞板可拼插积木，下层为四格分布，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装，上造型部分跟柜体连接处采用子母螺丝。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。不含盒子 | 1 | 个 |
| 67 | 科学室 材料 | IMG_323 | 教学内容共有11个教学主题，92节科学活动项目。 (小班12节活动、中班38节活动、大班42节活动)，教学活动按照主题划分，活动内容根据幼儿园科学教学纲要与幼儿年龄发展特点划分。 | 1 | 套 |
|  |  | | 木工室 |  | |
| 68 | 木工桌 | IMG_324 | 1、规格5件套：其中桌子240\*120\*55cmcm1张，椅子120\*30\*40cm4张； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，桌脚6\*6cm，椅子脚5\*5cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 4 | 套 |
| 69 | 木工 操作桌 | IMG_325 | 1、规格：220\*50\*50cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 2 | 张 |
| 70 | 儿童椅 | IMG_326 | 1、规格：面高26/28/30cm；   2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，椅面1.8进口橡胶木，椅子框架后脚6\*2.6cm，前脚4\*2.6cm，小撑杆2.4\*2.2cm，靠背上横条8\*1.8cm下横条3.4\*1.8cm； 木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 4 | 张 |
| 71 | 移动 工具桌 | IMG_327 | 1、规格：150\*60\*60cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，下带万向轮，开门式设计内用铰链连接。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 4 | 张 |
| 72 | 玩具柜 | IMG_328 | 1、规格：90\*30\*60cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，二层分布每格空24.7\*86.4cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装； 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 6、柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。不含盒子， | 3 | 个 |
| 73 | 大A字 展示架 | IMG_329 | 产品尺寸：180\*91(cm)，俄罗斯夹板制成，三个分层，可放置各类工具产品 | 4 | 个 |
| 74 | 操作台 | IMG_330 | 尺寸：100×50×65 （CM）采用3.5CM厚新西兰松，天然环保。 木材表面清漆处理 | 2 | 张 |
| 75 | 凳子 | IMG_331 | 尺寸：90×30×40（CM） 采用3.5CM厚新西兰松，天然环保。 木材表面清漆处理 | 4 | 条 |
| 76 | 电锯机床 | IMG_332 | 材质：红色 ABS (工程塑料)。 尺寸：机床≤90×90mmX8mm，  落料孔直径≤8mm； 马达：额定电压直流 12V；额定电流 2A，额定功率24W 特殊安全设计，只锯材料不锯手。 用途：切割各种板材，直线、曲线，任意切割。 | 3 | 台 |
| 77 | 电钻机床 | IMG_333 | 材质：红色 ABS (工程塑料) 尺寸：不含端盖尺寸为≤50x50x271； 马达：额定电压直流 12V；额定电流 2A，额定功率 24W； 可360度调整钻孔角度；可拆下当作手钻或改装成立铣床。 用途：木料开孔，挖洞。 | 3 | 台 |
| 78 | 电动车床 | IMG_334 | 材质：红色 ABS (工程塑料) 尺寸：机床中心高25mm，中心距 135mm 马达转速12000转/分钟,输入电压12V，额定电流 2A，额定功率 29W； 可扩充底座长度，加工较长攻坚，变压器有过热保护技术参数， 用途：加工木质、塑料盒软金属等。 | 2 | 台 |
| 79 | 打磨机床 | IMG_335 | 材质：红色 ABS (工程塑料) 尺寸： 外观114x44x30mm，  台面123mm×100mm 马达：额定电压直流12V；额定电流2A；额定功率24W；  可作为卧式、立式研磨机或手持研磨机，进行各种角度研磨 用于打磨大块木料，进行抛光、打磨、倒圆角等加工。 | 2 | 台 |
| 80 | 木工刨子 | IMG_336 | 材质：实木 尺寸：刨身≤180\*60\*45mm  刨刀≤182\*44mm 刨刀是优质65锰钢、刨身精选优质红木、铜制镶口耐磨损； 用于木料的粗刨、精细刨、净料、净光、等方面的制作工具。 | 10 | 个 |
| 81 | 鸟刨 | IMG_337 | 材质：SK-5合金钢制造 尺寸：刨体长≤210mm刀片宽≤44mm 采用双螺丝调整式结构，锁定稳固，刨削平整； 用于各类木材模型修边。 | 8 | 个 |
| 82 | 手动墨斗 | IMG_338 | 材质：优质竹子 尺寸：≤7.3cm\*24cm 仿制原始墨斗的样式，中国传统木工行业中极为常见工具 用于做长直线和竖直线 | 1 | 个 |
| 83 | 木工铅笔 | IMG_339 | 材质：木+铅芯 尺寸：≤177mm\*13mm 笔触细腻流畅，线条清晰，木料经过软化处理，木质轻盈。 用于勾线绘图。 | 30 | 支 |
| 84 | 水彩笔 | IMG_340 | 材质：gb国标标准  包装分类：12色桶装  笔杆形状：圆杆 用于在木艺作品上进行绘画创作。 | 30 | 盒 |
| 85 | 凿子 | IMG_341 | 材质：45#钢 尺寸：约19.5cm 12支装木凿刀，优良材质经久耐用，内嵌外固设计，保证凿头不松动不脱落，使用过程更安全更省心； 用于各种木产品加工，加厚刀刃，雕刻平整。 | 2 | 套 |
| 86 | 手钻 | IMG_342 | 材质：金属钻头+塑胶外身 电压：16.8V 加粗齿轮、强劲动力、两个轴承, 用途：打孔、攻丝、拧螺丝 | 3 | 套 |
| 87 | 手摇钻 | IMG_343 | 材质：塑料手柄为聚丙烯塑料 尺寸：0.6mm-6mm自紧式钻夹头 钻架和手摇盘为铸铁材质；齿轮驱动； 用于木材打孔。 | 4 | 把 |
| 88 | 螺丝刀 | IMG_344 | 材质：优质铬钒钢+硅胶手柄 尺寸：≤160mm-266mm 大小不同的9把螺丝刀，刀头磁化、磁性强劲长久更耐用，优质防滑手柄，减少使用疲劳感； 用于组装和拆卸螺丝。 | 4 | 套 |
| 89 | 羊角锤 | IMG_345 | 材质：45#钢材 尺寸：≤70mm\*100\*22 整体热处理，硬度高坚固耐用，表面防锈处理，美观大方，坚固耐用TPR防滑手柄，手握舒适，防滑耐磨，防脱销不易掉头； 圆头处用来钉钉子、V字口用来起钉子。 | 12 | 把 |
| 90 | 教具尺 | IMG_346 | 材质：铝合金 尺寸：≤150mm 采用高品质铝合金锻造，经久耐用坚硬牢固，不易变形不易松动，刻度毫厘准确，不易磨损； 用于检测工件的垂直度及工件相对位置的垂直度，同时用来丈量木材大小。 | 30 | 把 |
| 91 | 小锯套装 | IMG_347 | 材质：实木 尺寸：≤26cm\*44cm 大小不同的两把锯子，选用优质耐用木料为料，厚实耐用，握感舒适； 锯一些大型的木块材料。 | 2 | 套 |
| 92 | 线锯 | IMG_348 | 材质：钢管锯架、TPR防滑手柄 尺寸：总长≤390mm   喉深≤175mm\*130mm   锯条长度：≤300mm 锯架加大、锯切加大木板，锯条去削快，翻倍提高效率； 用于锯割木料、可以将木料锯成圆弧、曲线。 | 12 | 把 |
| 93 | U型锯 | IMG_349 | 材质：高级碳钢材料 尺寸：≤280mm\*90 锯梁加粗加厚，金属垫片咬合有力，锯钮锁紧加力更牢固，手拧螺丝加力方便，塑胶手柄握持舒适； 用于木料的曲线切割。 | 12 | 把 |
| 94 | 刀锯 | IMG_350 | 材质：SK5弹簧钢和TPR手柄  尺寸：9寸  三面齿锯功效快速，木屑细，木面光滑，适合精度较高的榫头锯切。  用于各种木质材料的直线、斜线的切割。 | 12 | 把 |
| 95 | 台钳 | IMG_351 | 材质：铸铁 尺寸：钳口宽度≤50mm长度≤65mm  底座加持厚度≤73mm  工作台尺寸≤28\*38mm 钳铸钢锻造、镀锌加粗丝杆、加厚钳口宽度、平滑钳体轨道； 旋转手柄固定待加工的木料。 | 12 | 个 |
| 96 | G型夹 | IMG_352 | 材质：铸铁 尺寸：2—5寸 采用球墨铸铁铸造工艺、加厚钳体、抗压抗疲劳性好； 用于夹住需要固定的物体。 | 4 | 个 |
| 97 | 壁纸刀 | IMG_353 | 材质：工程塑料 刀身尺寸：150mm\*35mm 刀片尺寸：0.5mm\*10mm\*100mm 刀片锋利、操作简单、使用简单、握感舒适。 用于削木工铅笔。 | 2 | 把 |
| 98 | 工具挂板 | IMG_354 | 材质：欧松板 尺寸：≤120\*80cm 具有环保性、使用安全，具有很好的稳定性、不易变形，防水耐高温； 用于挂各种木工工具。 | 3 | 个 |
| 99 | 木工剪子 | IMG_355 | 材质：PP+不锈钢 尺寸：14\*6.5cm 不锈钢刀片、裁剪平整； 用于裁剪纸张和刨花。 | 30 | 把 |
| 100 | 打磨砂纸 | IMG_356 | 材质：优质乳胶纸、干湿两用沙 尺寸：≤23cm\*28cm 硬度高、不易磨损； 木头打磨和抛光，工具打磨。 | 12 | 张 |
| 101 | 木工锉刀 | IMG_357 | 材质：轴承钢  尺寸：≤3mm\*140mm  类型：全套十把 用于锉光木料细节的手工打磨工具。 | 30 | 套 |
| 102 | 木工胶 | IMG_358 | 名称：太棒胶 形状：液态 净含量：118毫升 储存时间密封状态24个月； 用于木材与木材之间的连接固定。 | 3 | 管 |
| 103 | 热熔胶枪 | IMG_359 | 枪头材质：铝合金 尺寸：≤110mm\*135mm  功率：50W  预热时间：1—3分钟  出胶快速、恒温出胶、强劲散热、防漏电装置、握感舒适；  用于粘贴木料与其他材质的物品连接。 | 4 | 把 |
| 104 | 白乳胶 | IMG_360 | 材质：PVAC材质 尺寸：≤140\*70\*110mm  净含量：40ml  用于物品之间的连接，得力牌白乳胶是可以水洗的白胶，对手没有伤害。 | 30 | 管 |
| 105 | 钉子 | IMG_361 | 材质：碳钢材质  尺寸：≤20mm\*40mm  类型：圆钉  用于固定连接木材。 | 2 | 盒 |
| 106 | 螺丝钉 | IMG_362 | 材质：碳钢材质  尺寸：≤4mm\*16mm  类别：自攻螺钉  头型：沉头  用于固定连接木材 | 2 | 盒 |
| 107 | 材料筐 | IMG_363 | 材质：优质松木 尺寸：≤30cm\*20cm\*15.4cm 榫卯结构，优质原木选材，结构稳定，持久耐用 用于盛木质材料和玩教具。 | 30 | 个 |
| 108 | 吸尘器 | IMG_364 | 材质：外身是塑料，电机铜包铝 功能：干式吸尘 功率：1000W（含）—1399W（含） 储尘类型：旋风尘盒 用于清理木屑等灰尘。 | 1 | 台 |
| 109 | 桌面 清扫刷 | IMG_365 | 材质：环保PP材质  尺寸：扫帚≤16.7cm\*108cm  铲子≤19.3cm\*13.1cm  用于清理桌面木屑，使用完毕后可把扫帚卡在簸箕上，方便收纳。 | 4 | 把 |
| 110 | 儿童防护 手套 | IMG_366 | 材质：优质皮料 尺寸：≤17.5cm\*8cm 采用优质环保猪皮、防割、防刺、防磨； 用于保护儿童的双手不被划伤、刺伤。 | 30 | 副 |
| 111 | 成人手套 | IMG_367 | 材质：HPPE、尼龙、氨纶 三级抗切割手套，弹性袖口防止脱落。PU手掌浸胶、防静电防滑操作灵活 用于保护教师的双手不被划伤、刺伤。 | 3 | 副 |
| 112 | 儿童 护目镜 | IMG_368 | 材质：PP塑料 尺寸：≤16cm\*4.5cm 通风设计防止镜片起雾、可调节式系带、柔软的面框和鼻垫贴合更好； 用于保护孩子的眼睛不被飞起的木屑弄伤。 | 30 | 个 |
| 113 | 护目镜 | IMG_369 | 材质：聚氯乙烯塑料 尺寸：≤18cm\*5cm 通风设计防止镜片起雾、可调节式系带、柔软的面框和鼻垫贴合更好； 用于保护孩子的眼睛不被飞起的木屑弄伤。 | 3 | 个 |
| 114 | 积木套盒 | IMG_370 | 材质：原木 颜色分类：原木色168块 包含圆柱体、长方体、正方体、三角体等多种造型的木块 供幼儿在活动中使用 | 2 | 套 |
| 115 | 木块 材料 | IMG_371 | 材质：原木木块 规格：50块/份 木纹美丽、色彩丰富；软硬适当、富有弹性；绿色环保。 各种纯天然的木质材料，供孩子操作使用 | 2 | 份 |
| 116 | 木条 材料 | IMG_372 | 材质：原木木片 规格：50块/份 木纹美丽、色彩丰富；软硬适当、富有弹性；绿色环保。 各种纯天然的木质材料，供孩子操作使用 | 2 | 份 |
| 117 | 刨花 材料 | IMG_373 | 材质：原木刨花 规格：250g/份 刨木料时刨下来的薄片，多呈卷状。 各种纯天然的木质刨花材料，供孩子操作使用 | 2 | 份 |
| 118 | 木片材料 | IMG_374 | 材质：原木材切割 规格：50块/份 纯天然树枝切割而成、绿色环保、无毒无害、易于儿童操作。 各种纯天然的木质材料，供孩子操作使用 | 2 | 份 |
| 119 | 教师培训（幼儿体验）材料盒 | IMG_375 | 大中小个年龄段课程材料包 配备课程需要的材料，每节课独立包装，方便操作使用；配备的材料多样，绿色环保、无毒无害 | 30 | 套 |
| 120 | 教学 资源库 | IMG_376 | 木悦坊体验部分：认识木工坊的各种木工工具、简单的了解功能和使用方法，在老师指导下初步尝试操作，体验木工工具的神奇作用。  木艺制作部分：小班的作品多以平面造型为主。中班的作品是以平面+立体造型为主。大班的作品是以立体造型为主。幼儿木工相关资料。  本项目立足于幼儿园课程动手能力的锻炼和探索新事物的教育理念，整个课程体系体现教师、幼儿、家长、社区等多方面的互动，深入开发各种有益于教育教学活动的课程资源。  共96课时和6节亲子活动参考。 入园培训包含：理论部分木艺历史的介绍和教室介绍及课程介绍 并向老师介绍创建木悦坊的目的，给园所的收获，及对幼儿的成长帮助。 实操部分：包含区域的介绍、工具的介绍和使用方法及注意事项，并对教师用书课程设计进行讲解梳理，确保老师可以正常开设课程，指导幼儿。 | 1 | 套 |
|  |  | | 生活室 |  | |
| 121 | 正方桌 | IMG_377 | 1、规格60\*60\*54cm； 2、本产品为实木家具，木材采用密度板烤漆，厚度2.4cm，桌脚厚度5\*5cm新西兰松，边框1.8\*8cm密度板。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用内衬三角铁固定脚与三角铁连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 8 | 张 |
| 122 | 圆桌 | IMG_378 | 规格100\*100\*54cm，桌面2.4cm密度板烤漆，脚采用5\*5CM新西兰松，边框采用1.8\*8cm密度板，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角四边圆角，拆装式采用优质五金配件，着地平衡，油漆采用环保耐划伤漆 。不含椅子 | 1 | 张 |
| 123 | 椅子 | IMG_379 | 1、规格坐高28cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，椅面1.8进口橡胶木，椅子框架后脚6\*2.6cm，前脚4\*2.6cm，小撑杆2.4\*2.2cm，靠背上横条8\*1.8cm下横条3.4\*1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 28 | 张 |
| 124 | 小冰箱 | IMG_380 | 额定电压：220v 综合耗电：0.45KM/H 产品容量：冷藏室≤38L，冷冻室≤20L 尺寸：85cm\*41cm\*42cm  双门双温无氟冰箱用于冷冻或保鲜各种原料和半成品 | 1 | 台 |
| 125 | 电动打 蛋器 | IMG_381 | 额定功率：180w 机身材质：食品级ABS 尺寸：≤18.5\*6.4\*13cm 防震降噪硅胶，快速搅拌，均匀松散 用于打散蛋液、奶油等 | 1 | 台 |
| 126 | 蒸饭柜 | IMG_382 | 材质：不锈钢材质 功率：2.5KW 额定电压：220V  外形尺寸：≤38x52x78cm 适合人数：共有4个托盘，40-60人适用外壳内胆采用加厚坚固拉丝不锈钢耐磨抗氧化，整体机身发泡设计，快蒸技术，360℃循环速热，防干烧安全溢水，整体保温节能，另加儿童防漏电装置。 用于面食制作蒸熟 | 1 | 台 |
| 127 | 电动 榨汁机 | IMG_383 | 材质：杯体是欧美地区婴幼儿用品指定材质。机身配件均为食品级不锈钢 额定功率：50HZ 额定电压：220V-240V 容杯容积：≤1750ml 功率：1500W 转速：43000转/分钟  人性化手柄凹位设计，精钢轴承，均匀破壁。NSKLTD精工制作确保机器高速运转时使钢刀旋转平衡稳定。另加儿童防漏电装置。 | 1 | 台 |
| 128 | 烤箱 | IMG_384 | 额定电压：220v-380v 产品容量：≤33L 内胆材质：镀铝板 尺寸：尺寸≤51cm\*31cm\*34cm 优质耐温材料，上下管加热，不易烤焦，四旋钮独立控温 用于烘焙各种美食 | 1 | 台 |
| 129 | 电磁炉 | IMG_385 | 尺寸：350mm\*280mm 功率：2100W，一键操作，智能触摸。操作简单，方便使用。可用于烧水，炒菜 | 1 | 台 |
| 130 | 面条机 | IMG_386 | 材质：食用级不锈钢 尺寸：≤21.5cm\*21cm\*15cm 摒弃任何图层工艺采用食品级材质直接与食物接触，环保卫生，清洗方便。手摇设计，操作简单。用于各种面条的制作 | 1 | 台 |
| 131 | 方形面食筐（大） | IMG_387 | 材质：柳条 尺寸：≤35cm\*25cm\*8cm 精选柳条晒干之后，不用任何加工全部都是天然柳条手工编织而 成 用于盛装蔬菜 | 2 | 个 |
| 132 | 方形面食筐（中） | IMG_388 | 材质：柳条 尺寸：≤30cm\*20cm\*8cm 精选柳条晒干之后，不用任何加工全部都是天然柳条手工编织而 成 用于盛装水果 | 4 | 个 |
| 133 | 圆形面食筐（大） | IMG_389 | 材质：柳条 尺寸：≤30cm\*8cm 精选柳条晒干之后，不用任何加工全部都是天然柳条手工编织而 成 用于盛放面食 | 3 | 个 |
| 134 | 工具收纳筐 | IMG_390 | 材质：环保PP 尺寸：≤29.1cm\*20.3cm\*8.3cm 采用新环保PP材料制作，健康环保、材质密度高 用于盛放制作面食所用工具 | 12 | 个 |
| 135 | 儿童安全用刀 | IMG_391 | 材质：PP塑料、硅胶 规格：总长≤30cm宽≤5.5cm刀身长≤18.7cm 柔软的硅胶手柄，基于人体工程学设计，无缝注塑工艺，安全无害 用于儿童切菜用 | 30 | 把 |
| 136 | 盘子架 | IMG_392 | 材质：天然环保楠竹 折叠尺寸：≤45cm\*33cm 张开尺寸：≤45cm\*26.5cm\*23.5cm 重量：≤860g 采用优质楠竹原材料，超强承重能力，透气沥水，高温碳化，具有防霉、防蛀、不变形、不开裂 用于盘子沥水 | 1 | 个 |
| 137 | 菜板 | IMG_393 | 材质：楠竹 尺寸：≤45cm\*32cm\*1.8cm 采用优质楠竹原材料，防霉、防蛀、不变形、不开裂 用于切菜 | 1 | 张 |
|  |  | | 美术室 |  | |
| 138 | 墙面 组合柜 | IMG_394 | 1规格：420\*30\*180cm, 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 1 | 套 |
| 139 | 儿童桌 (不含椅子) | IMG_395 | 1、规格60\*60\*54cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，桌脚厚度5\*5cm，边框2.2\*7.5cm。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。桌腿与桌面连接采用内衬三角铁固定脚与三角铁连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 2 | 张 |
| 140 | 儿童椅 | IMG_396 | 1、规格28\*29\*28cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、其中椅面厚度1.8cm，椅子框架后脚6\*2.6cm，前脚4\*2.6cm，小撑杆2.4\*2.2cm，靠背上横条8\*1.8cm下横条3.4\*1.8cm，其中靠背及后脚均带弧形， 4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 14 | 张 |
| 141 | 组合柜 | IMG_397 | 规格：120\*40\*120cm,2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 2 | 套 |
| 142 | 沙画桌 | IMG_398 | 1、规格：63.5\*43.5\*55cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 2 | 张 |
| 143 | 美术桌椅 | IMG_399 | 规格5件套，其中桌子规格240\*120\*55cm1张，凳子120\*30\*30cm4张，主体材质采用橡胶木，桌面厚度为2.5cm，桌脚7.5\*7.5cm，椅子脚5\*5cm面板1.8cm，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 1 | 套 |
| 144 | 透明美术 桌椅 | IMG_400 | 1、规格5件套，其中桌子规格240\*120\*55cm1张，凳子120\*30\*30cm4张， 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，上层桌面为耐力板0.8cm厚可涂鸦木板厚度1.8cm两侧通透，桌脚6\*6cm，椅子脚5\*5cm面板1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 1 | 套 |
| 145 | 美术桌椅 | IMG_401 | 1、规格5件套，其中桌子规格240\*120\*55cm1张，凳子120\*30\*30cm4张， 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，桌脚6\*6cm，椅子脚5\*5cm面板1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 1 | 套 |
| 146 | 铁艺 置物架 | IMG_402 | 1、规格：120\*35\*90cm； 2、优质钢架，结实稳定，超强承重，钢管无毒，无害环氧、健康、环保。 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 1 | 个 |
| 147 | 画架 | IMG_403 | 1、规格：60\*35\*110cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、造型采用雕刻工艺，一面白板一面黑板； 4、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。不含盒子 | 1 | 个 |
| 148 | 多人画架 | IMG_404 | 规格：120\*45\*100cm，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8厚，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 1 | 个 |
| 149 | 纸筒 收纳柜 | IMG_405 | 1、规格：40\*40\*50cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，其中内村材质为9毫米多层板橡木贴皮，含9个格子规格11\*11cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 2 | 个 |
| 150 | 晾纸架 | IMG_406 | 1、规格：60\*40\*80cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、中间采用不锈钢管网架符合相关国家标准，共8格，。 4、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 1 | 个 |
| 151 | 移动 工具柜 | IMG_407 | 1、规格：100\*40\*80cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、三层式分布间隔为25cm其中上层两侧边沿凹造型总高12.5cm中层两侧边沿平整造型高度5.5cm下层两侧边沿圆弧凸出造型高度10cm，第一层中间带笔洞可插放笔规格35.8\*19.7cm洞眼有大有小，底下带万向轮； 4、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡，其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装； 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 7、功能实用培养良好的收纳习惯，方便收纳各种幼儿学习材料和玩具；帮助幼儿养成良好的分类习惯。 | 1 | 个 |
| 152 | 美术 收纳柜 | IMG_408 | 1、规格：100\*40\*80cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，镂空的设计让幼儿从两面都可以及时拿到物品，不同层次的空间设计，便于放置多样物品。木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡，其中侧板跟顶底板采用木牙螺丝中间隔板采用三合一连接件。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 6、功能实用培养良好的收纳习惯，方便收纳各种幼儿学习材料和玩具；帮助幼儿养成良好的分类习惯。 | 1 | 个 |
| 153 | 多功能 画架 | IMG_409 | 1、规格：63\*55\*105cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、造型采用雕刻工艺，其中每层均可拆分自由组合，一面白板一面黑板； 4、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 1 | 个 |
| 154 | 移动美术 画架 | IMG_410 | 规格：75\*30\*100cm，主体材料橡胶木，厚度不少于1.8厚，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 3 | 个 |
| 155 | 装饰 置物架 | IMG_411 | 规格80\*25\*200cm，木板部分采用橡胶木，厚度不少于1.8厚，油漆采用环保水性漆，安全无毒。五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 | 1 | 个 |
| 156 | 透明画板 组合 | IMG_412 | 1、规格：90\*30\*125cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，上造型采用耐力板可涂鸦下四格式分布单个规格45\*30\*25cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 4、★五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装，上造型部分跟柜体连接处采用子母螺丝，（投标文件提供子母螺丝符合相关国家标准检测报告，检测项目包含：力学性能和中性盐雾试验）。 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。不含盒子 | 2 | 个 |
| 157 | 玩具柜 | IMG_413 | 1、规格：90\*30\*60cm； 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度1.8cm，造型采用雕刻工艺，二层分布每格空24.7\*86.4cm，木质纹理细腻、牢固，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量； 3、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 4、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。其中面板跟侧板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装； 5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 6、柜体两侧边板留有开孔，方便搬动。不含盒子， | 1 | 个 |
| 158 | 手工材料 | IMG_414 | 规格小班，区别于手工课程模式，整体划一，作品单调，消磨孩子创造力。手工材料箱以主题式教育，单一主体可以通过不同材料制作出独一无二的作品，增加孩子的成就感，以及对材料的探索研究，同时培养自我思考及创造力。 | 1 | 套 |
| 159 | 手工材料 | IMG_415 | 规格中班，区别于手工课程模式，整体划一，作品单调，消磨孩子创造力。手工材料箱以主题式教育，单一主体可以通过不同材料制作出独一无二的作品，增加孩子的成就感，以及对材料的探索研究，同时培养自我思考及创造力。 | 1 | 套 |
| 160 | 手工材料 | IMG_416 | 规格大班，区别于手工课程模式，整体划一，作品单调，消磨孩子创造力。手工材料箱以主题式教育，单一主体可以通过不同材料制作出独一无二的作品，增加孩子的成就感，以及对材料的探索研究，同时培养自我思考及创造力。 | 1 | 套 |
|  |  | 安防设备器械 |  |  |  |
| 161 | 防暴头盔 | IMG_417 | 1、帽壳采用PC防暴材料，本材料是高强度和合理韧性的完美配合，对外来冲击力有良好的缓冲功能，其抗冲击强度和耐穿剌性能极佳，实用性能优于其他材质。 2、产品耐气候性能好、不易变形、不起泡，不分层、耐腐蚀，绝缘性能好，强度高、坚固耐用，持久保新。 3、最新规定的国标盔型设计，更着重统一性和安全性能，佩戴紧凑、安全、舒适、美观大方。 4、优质皮料帽箍、清洁内衬，体贴保护，久用不臭，便于清洁 材质：pc | 2 | 个 |
| 162 | 防护盾牌 | IMG_418 | 规格：900×500  厚度：3mm/3.5mm/4mm/4.5mm/5mm等 材质：优质透明聚碳酸脂PC材料制造； 透光率：84%； 耐冲击强度：147J动能冲击符合标准； 耐穿刺性能：GA68-2003标准试验刀具20J动能穿刺符合标准； 握把连接强度：≥500N； 臂带连接强度：≥500N； 质量：2.3kg。 包装尺寸 915 × 470 × 460 | 2 | 个 |
| 163 | 防刺背心 | IMG_419 | 重约2.3kg，防刺级别：24焦耳动能，不露刀尖，三明治内层，透气性提升，外套材料选用600D尼龙，高米迪布料，有效防水，延长防刺服整体寿命 | 2 | 件 |
| 164 | 防割手套 | IMG_420 | 材质：不锈钢钢丝+高强高模聚乙烯 性 能：防切割5级，造型多变，无束缚，轻松抓取 | 2 | 双 |
| 165 | 橡胶警棍 | IMG_421 | 【规格】 总长45cm 【重量】 单只净重约500克 【直径】 3CM ／半球处4.5CM 【颜色】 黑色 【材质】 PC聚酯纤维材质，强度高，无臭味 | 2 | 根 |
| 166 | 强光电筒 | IMG_422 | 【产品型号】SDT-001 【镜片材质】光学凸透镜 【工作档位】3档（强光-弱光-爆闪） 【适用电池】1节18650锂电池或3节7号电池 【产品材质】铝合金 【产品颜色】黑色 | 2 | 把 |
| 167 | 自卫喷雾剂 |  | 1、符合《GA884-2010公安单警装备 警用催泪喷射器》相关规定； 2、结构：由罐体、袋阀组件、催泪器溶液、喷射组件和保护帽组成； 3、成份：CS；含量：3%-5%，50ML±2ML； 4、罐径外径：35mm；长度：149mm；  囊袋尺寸：101.0mm\*77.0mm； 5、速率：7.5g/s； 6、喷射距离：≥3 m； 7、喷射时间：≥4s； 8、重量：100g±5g。 9、保质期：3年； | 2 | 瓶 |
| 168 | 安全钢叉 | IMG_423 | 抓捕器材质:航空铝材 收缩尺寸:1.35m 伸长尺寸:2.15m 整机净重:2.5±0.15kg 月牙环最大直径:350±10mm 月牙环最大开启距离:235±10mm 月牙环闭合圆宽度:200±5~24.5±5mm 手持握杆直径:33±1mm | 2 | 支 |
| 169 | 防爆器械柜 | IMG_424 | 产品尺寸：160\*120\*40cm，产品颜色：深蓝色。产品材质：冷轧钢板，坚固耐用不易变形，无甲醛，无污染 | 1 | 个 |
| 170 | 腰带 | IMG_425 | 5件套，材质：塑料800D尼龙面料，塑料调节扣。长度：中长1.4米、宽5厘米。 | 2 | 套 |
|  |  | 保健隔离室设备 |  |  |  |
| 171 | 冰箱 |  | 左开门单门冰箱，尺寸450\*475\*506mm，总容积50L，冷藏容积50L，产品净重13/14KG，定频，制冷方式直冷，能效等级两级。 | 1 | 台 |
| 172 | 诊断床 | IMG_426 | 平板诊查床， 规格尺寸：1880mm\*600mm\*670mm，床框采用40mm\*20mm\*1.2mm厚的矩管焊接；床腿采用32mm\*32mm\*1.0mm的圆管焊接；床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成。 | 1 | 张 |
| 173 | 体重计 | IMG_427 | RGZ-120 指针为金属铝制指针，精准，不易断。秤板上加有保护罩，规格27.9cm \*37.9cm\*2.2cm。 承重板常规为1.2mm 1.5mm 1.8MM厚，底座秤板为2.0mm厚优质钢板，体重计旋转脚钉式设计，高度可调节0-8mm，底座更平稳 。物理秤抗干扰。 表盘清晰明了，精准稳定灵敏。 静电喷塑，铝制清晰测量杆。最大称量120千克，最小分度值0.5千克,量度范围700mm-1900mm，最小分度值5mm误差±5mm，身高尺安装稳固，使用灵活. 省级著名商标，产品计量许可证，省级或以上产品检测报告 | 1 | 台 |
| 174 | 胸围尺 | IMG_428 | 150cm 测量范围：0-150cm 材质：ABS。．PVC塑料质，顶端粘附金属薄片；2.双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≥1500mm。 | 5 | 个 |
| 175 | 血压计 | IMG_429 | 台式XJ-A；测量范围：0-300mmHg(0-40KPa) ；基本误差：±3.75mmHg；灵敏度≥2.25mmHg；外形尺寸：约350\*92\*50mm。省级著名商标，医疗器械生产许可证，医疗器械产品注册证，产品计量许可证，省级或以上产品检测报告 | 1 | 台 |
| 176 | 听诊器 | IMG_430 | 单用A型，铜镀铬耳挂和铜质三通，橡胶导管，加厚扁型听头。省级著名商标，医疗器械生产许可证，医疗器械产品备案凭证， 省级或以上产品检测报告 | 1 | 个 |
| 177 | 视力表 灯箱 | IMG_431 | 5M标准对数 ;视力表灯箱采用LED光源，三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金外框，开启方便。 电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，外形尺寸：940x280x80mm，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。省级著名商标，医疗器械生产许可证，医疗器械产品备案凭证，省级或以上产品检测报告 | 1 | 台 |
| 178 | 远视力表 | IMG_432 | 视力检测用 400\*660mm ，纸质 | 2 | 张 |
| 179 | 近视力表 | IMG_433 | 视力检测用 210\*770mm ，纸质 | 2 | 张 |
| 180 | 辨色图谱 | IMG_434 | 色盲检查图(第五版) | 1 | 本 |
| 181 | 污物桶 | IMG_435 | 15L脚踢式，采用医用不锈钢制成，结实耐用 | 1 | 个 |
| 182 | 敷料缸 | IMG_436 | 不锈钢9cm | 2 | 个 |
| 183 | 棉球缸 | IMG_437 | 不锈钢9cm | 4 | 个 |
| 184 | 剪刀 | IMG_438 | 12.5-22cm ， 12把/套 | 1 | 套 |
| 185 | 镊子 | IMG_439 | 12.5-25cm ， 6种/套 | 1 | 套 |
| 186 | 压舌板 | IMG_440 | 14cm不锈钢 | 1 | 包 |
| 187 | 外伤处理 品械 | IMG_441 | 脱脂纱布1包，药棉1包，绷带1卷，40止血带1根，创口贴10片，镊子1把，剪刀1把，酒精1瓶，碘伏1瓶，止血钳1把，缝合针1包，缝合线1捆等等 | 1 | 套 |
| 188 | 五官 检查器 | IMG_442 | 窥耳器3个，压舌板卡套1个，灯泡1个，喉镜杆1个，反光喉镜1个，检查眼镜头1个，窥鼻器1个，检查座架1个，电筒手柄，医用级不锈钢材质，带箱 | 1 | 套 |
| 189 | 口腔检查 器械 | IMG_443 | 塑料箱，一次性口腔器械盒，口镜，口腔镊，牙探针，压舌板，弯盘等 | 1 | 套 |
| 190 | 器械台 | IMG_444 | 不锈钢双层，带轮，500\*400\*850mm | 1 | 个 |
| 191 | 紫外灯 | IMG_445 | 紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2\*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。本产品传动部位采用了内置式分离结构，使用高强度韧性工程塑料，具有耐氧化，抗辐射，使用寿命长等特点。灯架部分线束采用新型内置排线，定位灯脚座，解决了原有产品的间距不固定，易变形的问题。 底座人性化设计，安装方便，解决用户安装不便的难题。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 | 1 | 个 |
| 192 | 急救包 | IMG_446 | 纱布块，药棉，创口贴，体温计，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等 (具体配置参照客户要求) | 1 | 套 |
| 193 | 吹风机 | IMG_447 | 包装尺寸:240mm\*123mm\*90mm，采用200OW强劲大风力，三档风温轻松调节，热量均衡技术，可拆进风口便于清洗，造型集风嘴随心定型，倒置挂钩方便收纳，可折叠机身可折叠机身 | 9 | 个 |
| 194 | 纸巾架 | IMG_448 | 规格24.8\*13\*23cm，双层壁挂纸巾架，纸巾存放区域内凹设计，增大存储空间市面上通用的大小纸巾都能轻松取放，免打孔安装，承重力强，双出纸口设计 | 12 | 个 |
| 195 | 纸巾架 | IMG_449 | 规格14\*27cm，随处可挂随手可得，优选材质打造,韧性结实不易老化，免钉免钻安装便捷，无痕贴安装方式,保护墙面不受损，无痕贴安装方式,保护墙面不受损， | 36 | 个 |
| 196 | 垃圾桶 | IMG_450 | 尺寸:长36cm 宽29cm高42.5cm，密封式桶盖，防止异味散发，保持清洁环境，防滑加厚脚踏板，采用人体工学设计，无需用手掀盖，轻松踩踏。 | 30 | 个 |
| 197 | 手电筒 | IMG_451 | 规格4.5\*15.5cm，定焦加强款-3W双电通宵续航，高白炽灯15W，严格执行强光照明标准，甄选特斯拉级恒流续航锂电池，结合高稳定通流加粗导线捻合工艺，实现L8核强光照明 | 2 | 个 |
| 198 | 体温计 (额温枪) | IMG_452 | 进口传感器，双32组记忆，损氏/华氏双温标，损氏/华氏双温标，损氏/华氏双温标，o 20秒不操作自动关机，发烧报警≥38C自动报警。 | 2 | 把 |

**二、户外玩具**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 图片 | 规格 | 数量 | 单位 |
|  |  | 户外玩具 |  |  |  |
| 1 | 大型玩具 | IMG_453 | 规格总尺寸2700\*1090\*600cm，其中木头部分采用芬兰木，木头立柱12\*12cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用哑光漆 。 ★铁件：镀锌钢管立柱：主管采用Φ114mm副管采用32mm, 保证每平方米含锌180克以上，厚度为2.2毫米镀锌钢管，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；（投标文件提供镀锌钢管符合相关国家标准检测报告，检测项目包含：力学性能和中性盐雾试验）； ★平台：主材质芬兰木+铁件，规格：226\*226cm;连接铁件尺寸为32.3\*8\*0.4cm; ★绳网：全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。绳网扣采用优质铝合金扣，爬网结尾处采用U型扣结尾，耐腐蚀，抗磨损；（投标文件提供绳网扣和U型扣符合相关国家标准检测报告，检测项目包含：力学性能和中性盐雾试验；攀爬网绳采用Ø14mm缆绳，保证强度所需）。 塑料部件：采用有色聚乙烯粉末制成，加工热度为200度，所加工产品只发生物理变化，不发生化学变化，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光（UV）能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映。 滑梯：滑梯无外漏的锐边、尖角、毛刺，保证儿童安全。 透明造型部分采用耐力板：又称PC板，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳-酸脂加工而成。特性:耐撞击、打不破 强度超过强化玻璃、压克力板数百倍，坚韧安全、防盗、防弹效果最佳。 可圆拱、可弯曲: 加工性佳、可塑性强、能依工地现场实际需要，弯曲成拱形、半圆形等式样。 安全螺丝：所有螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。 主要功能包含：网桶不少于4节、 造型爬网不少于1套、 垂直爬网不少于2套，秋千不少于3个、 攀爬不少于2套、 攀爬绳索不少于11条、 240高滑桶不少于2套、吊环不少于4个、 走梯不少于1个。  功能要求：具有钻、爬、滑、滚、晃、荡、跳、摇等游戏功能，锻炼儿童身心健康发展，促进儿童在快乐游戏中成长。 安装标准：采用预埋30cm固定； | 1 | 套 |
| 2 | 多功能跷跷板 | IMG_454 | 规格235\*50\*70cm，柱子直径10cm,支撑架高47cm，长方体框架规格：235\*50\*10cm.主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，中间采用绳网，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用哑光漆 。两侧扶手铁件：厚度为2.2毫米镀锌钢管，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。可常年用于海边不生锈。 安装标准：采用预埋30cm固定； | 1 | 套 |
| 3 | 攀爬墙 | IMG_455 | 规格1000\*10\*220cm，主体材料芬兰木，立柱10\*10cm，造型采用PE板雕刻工艺，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用哑光漆 。 铁件：厚度为2.2毫米镀锌钢管，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。 塑料部件：采用有色聚乙烯粉末制成，加工热度为200度，所加工产品只发生物理变化，不发生化学变化，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光（UV）能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映。 绳网：全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。绳网扣采用优质金属扣，爬网结尾处采用U型扣结尾，攀爬网绳采用Ø14mm缆绳，保证强度所需。 安全螺丝、扣件：所有螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。 安装标准：采用预埋30cm固定； | 1 | 套 |
| 4 | 摇摆椅 | IMG_456 | 规格：110\*80\*55cm，主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 5 | 户外弹跳组合 | IMG_457 | 规格弹跳组合：六边形50\*50\*20cm不少于1个 ，正方形50\*50\*20cm不少于1个 ，椭圆50\*40\*20cm不少于1个 ，花瓣50\*50\*20cm不少于1个 ，圆形Φ50\*20cm不少于1个 ，平衡木435\*88\*25cm不少于1个套，木墩10\*10\*10cm 不少于1个，10\*10\*20cm不少于1个 ，主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 6 | 星星小屋 | IMG_458 | 规格星星小屋240\*190\*200cm，靠背椅110\*40\*52cm不少于2张，餐桌120\*70\*54cm不少于1个，主体材质芬兰木，两侧柱子规格不低于5\*10cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 7 | 美食巴士 | IMG_459 | 1.规格：260\*180\*180cm，招牌50\*50\*68cm 2.主体材料：芬兰木 3.造型：采用PE板雕刻工艺 4.表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。所有螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 5.产品内外表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。 6.油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 8 | 种植区 | IMG_460 | 植物柜90\*40\*80cm不少于12个，木墩10\*10\*10cm不少于 6个，10\*10\*20cm 不少于6个，平台不小于400\*400\*20cm，主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 9 | 风车 | IMG_461 | 规格105\*135\*185cm（不包含风扇），主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 10 | 小鹿敲击架 | IMG_462 | 规格：110\*50\*150cm，主体材质芬兰木造型采用雕刻工艺，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 11 | 户外猫头鹰击鼓 | IMG_463 | 规格：100\*78\*95cm，主体材质芬兰木造型采用雕刻工艺，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 12 | 树懒敲击架 | IMG_464 | 规格：160\*15\*130cm，主体材质芬兰木造型采用雕刻工艺，立柱10\*10cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 13 | 户外贩卖组合1 | IMG_465 | 规格：100\*40\*110cm，主体材质芬兰木，立柱3\*10cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 14 | 户外贩卖组合2 | IMG_466 | 规格：100\*30\*120cm，主体材质芬兰木，立柱3\*10cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 15 | 户外收纳屋 | IMG_467 | 规格：180\*120\*220cm.门框规格：170\*150cm，门材质为抗倍特板可涂鸦板.底部平台180\*100\*5cm.屋顶沥青瓦片面积单侧为130\*120cm，.沥青瓦片3.4m²主体材质芬兰木.表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接； ★屋门采用合页连接符合相关标准，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏，可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用哑光漆 （投标文件提供合页符合相关国家标准检测报告，检测项目包含：力学性能和中性盐雾试验）。 | 1 | 套 |
| 16 | 坡组合 | IMG_468 | 规格120滑梯不少于2个 网桶不少于1套， 传声筒3套，攀爬绳2根， 攀爬梯285\*70cm不少于1个，绳梯285\*70cm不少于 1个 木墩10\*10\*20cm 不少于18个 ，其中木头的材质为芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 铁件：厚度为2.2毫米镀锌钢管，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。 塑料部件：采用有色聚乙烯粉末制成，加工热度为200度，所加工产品只发生物理变化，不发生化学变化，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光（UV）能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映。 绳网：全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。绳网扣采用优质金属扣，爬网结尾处采用U型扣结尾，攀爬网绳采用Ø14mm缆绳，保证强度所需。 安全螺丝：所有螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。 | 1 | 套 |
| 17 | 天平架 | IMG_469 | 规格：50\*50\*65cm，底部支撑木板5\*10cm，立板厚度2cm，左右两侧带塑料桶，木头主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，φ10\*10mm，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 18 | 户外沙水组合 | IMG_470 | 规格424\*230\*120cm，木头主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 19 | 障碍坡道A | IMG_471 | 规格：200\*100\*30cm，主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 20 | 指示牌 | IMG_472 | 规格：75\*65\*175cm，主体材质芬兰木造型采用雕刻工艺，立柱直径8cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 21 | 高低板凳组合 | IMG_473 | 规格：长100cm，主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 22 | A型爬网 | IMG_474 | 规格：小90\*90cm不少于2个，中号90\*110cm不少于2个，大90\*130cm不少于2个，主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，绳网：全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。攀爬网绳采用Ø14mm缆绳，保证强度所需。螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 23 | 收纳柜（屋顶） | IMG_475 | 规格：200\*70\*160cm，隔板7cm，沥青瓦片1.4m²，双开门设计内用合页连接，主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 24 | 洒水车（屋顶） | IMG_476 | 规格：70\*35\*50cm，主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 2 | 套 |
| 25 | 户外书架 | IMG_477 | 规格：45\*45\*110cm，主体材质芬兰木，立柱10\*10cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 26 | 休闲座椅 | IMG_478 | 规格8件套，其中桌子150\*90\*75cm，椅子55\*53\*90cm，伞直径3米，环保编藤/防雨防晒/结实耐磨，加粗管材承重力更强。 | 1 | 套 |
| 27 | 秋千 | IMG_479 | 规格215\*145\*190cm，主体材质芬兰木，两侧支撑立柱5\*10cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 | 1 | 套 |
| 28 | 人工草坪 | IMG_480 | 草丝材质为PE+PP，草高2.5mm，草丝形状：单丝+曲丝，草丝纤度11000，背胶材料黑色丁苯乳胶SBR，渗水性：孔式排水 透水率:≧30升/分钟/ m2(无填充物)， | 300 | 平方 |
| 29 | 篮球架 组合 | IMG_481 | 规格120\*80\*215cm，原材料：进口聚乙烯，八级抗紫外线色母，具有抗老化，抗紫外线，不退色等。 可升降 | 2 | 个 |
| 30 | 五档跳箱 | IMG_482 | 高度75cm，主体材质樟子松，面为软包 | 1 | 套 |
| 31 | 二簧 儿童踏板 | IMG_483 | 规格50\*80cm | 1 | 套 |
| 32 | 标志桶 | IMG_484 | 规格：6只/套，高30cm，材质：PE(聚乙烯)，6种颜色，分别为：红色、黄色、蓝色、绿色、橙色和紫色，可以叠放节省空间，可以进行障碍物运动或S线路练习。 | 1 | 套 |
| 33 | 跳跳球 | IMG_485 | 规格：27\*37cm带绳 | 12 | 个 |
| 34 | 柠檬 跳跳球 | IMG_486 | 规格：6色/6只/套 67cm，一套6色，共6只，材质：塑料，该柠檬球是为训练小朋友身体协调性而设计的，脚踝内环直径约13.5cm，绳长45cm，同时也适合大年龄的小朋友或成人使用，包含一张使用说明书！个体蹦跳运动的最好选择！使用者用一只脚踝甩动球，另一只脚跳过绳子，有助小朋友发展身体协调性与敏捷性。 | 3 | 套 |
| 35 | 如意钻洞 | IMG_487 | 规格：60\*28\*62.5 8个/套，材质：工程塑料，表面光滑，安全环保，耐侯性好。滚塑工艺，经久耐用。 | 1 | 套 |
| 36 | 跳跳袋 | IMG_488 | 规格：直径30cm 高60cm （儿童) 300D加厚牛津布 | 12 | 个 |
| 37 | 多功能 跷跷板 | IMG_489 | 规格200\*50\*80cm, | 1 | 套 |
| 38 | 竹梯 | IMG_490 | 规格：300\*50厘米 | 6 | 个 |
| 39 | 三联 体操垫 | IMG_491 | 1.可折叠体操垫规格（约）：150\*70\*10cm。 2.体操垫外套为牛津布，填料为珍珠棉，无味环保，软硬均匀、适宜，回弹效果好。 | 10 | 块 |
| 40 | 吸盘球 | IMG_492 | 规格直径18.5cm，主体材质：PP塑料+尼龙。 | 8 | 套 |
| 41 | 布球 | IMG_493 | 直径10cm，柔软面料，颜色鲜艳。 | 30 | 个 |
| 42 | 幼儿豪华 独轮车 | IMG_494 | 规格：88\*42\*38cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保阿克苏塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。 | 5 | 辆 |
| 43 | 幼儿双人 兜风车 | IMG_495 | 规格：110\*56\*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保阿克苏塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。 | 5 | 辆 |
| 44 | 幼儿三轮 脚踏车 | IMG_496 | 规格：88\*56\*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保阿克苏塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫、脚踏用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。 | 5 | 辆 |
| 45 | 双人 脚踏车 | IMG_497 | 规格113\*56\*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保阿克苏塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。 | 5 | 辆 |
| 46 | 幼儿 人力车 | IMG_498 | 规格：140\*56\*45cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保阿克苏塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。座垫用塑料注塑而成，轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。 | 5 | 辆 |
| 47 | 幼儿两轮 滑板车 | IMG_499 | 规格：96\*42\*65cm，材料：原材料是镀锌钢管，主架钢管规格直径38MM,厚度为1.8-2.0MM,塑粉：环保阿克苏塑粉。塑粉采用静电喷涂，经高温烘烤，整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，无毒等优点。轮子：内部用尼绒塑料，外部用TP注塑工艺而成，使车子更加有弹性和耐磨性。 | 5 | 辆 |
| 48 | 平衡车 | IMG_500 | 规格长度85cm，坐垫高度40cm，车头扶手高度52cm，材质为铝合金 | 5 | 辆 |
| 49 | 木制交通 标志 | IMG_501 | 材质：环保PVC管，ABS连接件，塑料牌。 2、规格：交通标志14个，基座14个，支柱14根。产品尺寸36\*36\*76cm每个，  3、说明:可构建自己的交通路线，让儿童在游戏中学习交通规则，认识各种交通标志。 | 1 | 套 |
| 50 | 斑马线 | IMG_502 | 规格240\*150cm,材质为牛津布。 | 1 | 套 |
| 51 | 红绿灯 | IMG_503 | 规格45\*45\*90cm，搭配灯箱、遥控器、支撑架、主柱、支撑架主体及电源适配器 | 1 | 套 |
| 52 | 彩虹伞 | IMG_504 | 规格：4m，材料：190T聚酯纤维+210D牛津布+高 密度腈纶织带 | 1 | 个 |
| 53 | 链接车 | IMG_505 | 每套5辆，尺寸：单辆车尺寸76\*43\*39cm, 通过不断的努力，我们采用安全环保新西兰松木材质，小童车均为原本固有的颜色，多道打磨工序，圆润无棱角，触感顺滑不扎手，呵护孩子娇嫩肌肤。大自然本来的颜色才是让孩子舒适和温暖的色彩。给孩子提供安全、健康的产品。 手柄大小符合孩子双手的掌控和抓握，可以刺激左右脑。促进小脑的发育，下肢力量支撑身体，保持身体重心平稳，锻炼孩子的平衡能力。通过调整方向，锻炼孩子的方向感和灵活性。蹬踏地面，向前滑行，有助于腿部肌肉和骨骼发育。 小童车可以由多个小车链接后进行多人游戏，链接数量可以 2辆 或以上进行链接成小火车，孩子们在游戏过程中可以进行互助合作。 根据幼儿日常低头俯身的习惯，通过不断的测试，调试符合幼儿正确坐姿的间距，只为培养幼儿良好习惯。脚蹬地面前进时，底盘无隐患空间，不会出现划伤腿部或者卡住脚部的情况。后轮更稳固，无断裂的危险，在你看不见的地方，我们做的更安全。 | 2 | 套 |
| 54 | 连接式 滑板车 | IMG_506 | 规格30\*40cm，6只/套，滑板车界的跑车，速度更快，颜色鲜艳，坚固耐用，配有耐磨耐用可360度旋转的车轮，可配合小朋友练习各种动作。两边的抓手可以保护手指和手在玩滑板车时不被夹伤。建议最大载重量90kg，适合在光滑的场地上使用。 注：建议3岁以下小朋友在父母看护下使用。 | 2 | 套 |
| 55 | 滑板车 连接扣 | IMG_507 | 规格9\*9cm，非常实用，只需要一只连接扣就可以连接两辆高度相同的滑板车，让更多的滑板车拼接起来变成滑板小火车。小火车可以在一个平坦的赛道上进行比赛。看哪一组可以用最快的时间到达终点！ | 6 | 个 |
| 56 | 滑板车 收纳底座 | IMG_508 | 41\*54\*9 可以很轻松的整理容易滑动的滑板车，一次可运输16只滑板车！小巧方便、易于装卸、重心较低，即使在遇到颠簸的情况下也能很好的维持平稳。包含：一只大号滑板车、两根不锈钢管、一根拉带、一份说明书！ | 1 | 套 |

**三：办公家具**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **名称** | **图片** | **规 格** | **数量** | **单位** |
|  |  | 一层使用区域 |  |  |  |  |
| 1 | 档案室 | 档案柜 | IMG_256 | 规格：860\*390\*1800 1、材料：采用优质0.6mm冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成； 2、柜面：采用自动喷淋式磷化，亚光环氧/聚脂形粉末静电喷涂涂膜不易脱落，环保耐用,光洁美观。 | 10 | 个 |
| 2 | 办公桌 | IMG_257 | 规格：1475\*1200\*750 颜色：金尤加利+原野绿+浅卡其 1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰； 2、基材:“福人牌或丰林牌或高峰牌或大亚牌”E1级绿色环保型三聚氰胺刨花板；“乐斯富”品牌锁具； 3、封边：2mm厚PVC封边，进口热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、钢架：采用优质冷轧钢管一次冲压成型，静电喷塑工艺表面平整光滑，无焊接疤、无毛刺。 | 1 | 张 |
| 3 | 办公椅 | IMG_258 | 1、面料：优质网布，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。2、海绵:采用PU成型高回弹发泡海绵，一次冲压成型，软硬适中，回弹性能好， 不变形，根据人体工程学设计，坐感舒适。3.弓形脚架：优质管径为25mm，管厚度1.5mm，静电喷塑。 | 1 | 张 |
| 4 | 党员活动室 | 会议桌 | IMG_259 | 规格：6000\*1600\*760 1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰； 2、基材:E1级绿色环保型三聚氰胺刨花板； 3、封边：2mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、粘合剂材：无苯环； 5、钢架：采用优质冷轧钢管一次冲压成型，静电喷塑工艺表面平整光滑，无焊接疤、无毛刺，颜色由采购人决定。 | 1 | 张 |
| 5 | 茶水柜 | IMG_260 | 规格：1200\*400\*800 1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰； 2、基材: E1级环保标准的刨花板；优质锁具； 3、封边：2mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、粘合剂材：无苯环； 5、配件:采用优质缓冲门铰、导轨、三合一等五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；结构简单、连接牢固，颜色由采购人决定。 | 1 | 个 |
| 6 | 文件柜 | IMG_261 | 规格：1200\*400\*2000活动室文件柜：1、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍双饰面。2、基材：柜体采用E1级环保标准的刨花板，厚度≥16mm，内置层板E1级基材，厚度≥25mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，达到GB18580-2017标准,刨花板的甲醛释放量≤0.03mg/m3。封边：选用1.5mmPVC封边胶条，环保，不含铅，不含重金，每门均配有拉手、锁具，4、五金配件：采用优质品牌门铰、导轨、拉手、锁具、三合一连接件配件等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。5、颜色由采购人决定。 | 2 | 组 |
| 7 | 茶水柜 | IMG_262 | 规格：800\*500\*850 1.板材：板材采用优质饰面刨花板；经国家绿色环保认证，通过欧洲E0(甲醛释放量小于0.5mg/L)级环保标准。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。 2、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 3.颜色：可选4、五金配件：采用优质五金配件配件，结构简单，连接牢固、安装快捷。所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。 | 1 | 个 |
| 8 | 会议椅 | IMG_263 | 1、面料：优质网布，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。 2、海绵:采用PU成型高回弹发泡海绵，一次冲压成型，软硬适中，回弹性能好， 不变形，根据人体工程学设计，坐感舒适。 3.弓形脚架：优质管径为25mm，管厚度1.5mm，静电喷塑。 | 60 | 张 |
| 9 | 教师办公室 | 教师办公桌（连边柜） | IMG_264 | 规格：2600\*2400\*1150 （四人位） 1、面材：采用优质三聚氰胺饰面，木纹清晰，真实感强，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火等特点； 2、基材：采用优质E1级环保刨花板,优质绿色环保产品,游离甲醛释放量≤0.124mg/m3，含水率3.0%-13.0%； 3、封边：采用近色PVC及热熔胶封边工艺； 4、五金配件：优质五金连接件。 | 4 | 组 |
| 10 | 教师办公椅 | IMG_265 | 1、面料：优质网布，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。 2、海绵:采用PU成型高回弹发泡海绵，一次冲压成型，软硬适中，回弹性能好， 不变形，根据人体工程学设计，坐感舒适。 3.弓形脚架：优质管径为25mm，管厚度1.5mm，静电喷塑。 | 16 | 张 |
| 11 |  | IMG_266 | 规格：800\*400\*2000 四人办公柜：1、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍双饰面。2、基材：柜体采用E1级环保标准的刨花板，厚度≥16mm，内置层板E1级基材，厚度≥25mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，达到GB18580-2017标准,刨花板的甲醛释放量≤0.03mg/m3。封边：选用1.5mmPVC封边胶条，环保，不含铅，不含重金，每门均配有拉手、锁具，4、五金配件：采用优质品牌门铰、导轨、拉手、锁具、三合一连接件配件等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。5、颜色由采购人决定。 | 4 | 组 |
| 12 | 休闲桌椅（一桌四椅） | IMG_267 | 1、桌子规格：直径800\*760，桌子采用中纤板贴白蜡木木皮，白蜡木实木脚。 2、椅子采用PP上座，弯曲木脚。 | 2 |  |
| 13 | 茶水柜 | IMG_268 | 规格：800\*500\*850 1.板材：板材采用优质饰面刨花板；经国家绿色环保认证，通过欧洲E0(甲醛释放量小于0.5mg/L)级环保标准。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。 2、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。 3.颜色：可选4、五金配件：采用优质五金配件配件，结构简单，连接牢固、安装快捷。所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。 | 1 | 个 |
| 14 | 接待室 | 沙发 | IMG_269 | 规格：920\*820\*102 1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 | 3 | 张 |
| 15 | 沙发 | IMG_270 | 1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 | 1 | 张 |
| 16 | 茶水柜 | IMG_271 | 规格：1200\*400\*800 1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰； 2、基材: E1级环保标准的刨花板；优质锁具； 3、封边：2mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、粘合剂材：无苯环； 5、配件:采用优质缓冲门铰、导轨、三合一等五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；结构简单、连接牢固，颜色由采购人决定。 | 1 | 张 |
| 17 | 茶几 | IMG_272 | 规格：1200\*600\*480 1、基材：均选用优质中密度板，经国家绿色环保认证，通过欧洲E1级环保标准。 2、面材：台面板可选双面贴A级胡桃木皮、樱桃木皮、泰柚木皮，木皮厚度0.6mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、配件:采用优质五金配件。 4、油漆：选用优质环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 | 1 | 组 |
| 18 | 茶几 | IMG_273 | 规格：600\*600\*480 1、基材：均选用优质中密度板，经国家绿色环保认证，通过欧洲E1级环保标准。 2、面材：台面板可选双面贴A级胡桃木皮、樱桃木皮、泰柚木皮，木皮厚度0.6mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、配件:采用优质五金配件。 4、油漆：选用优质环保油漆,非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 | 1 | 个 |
| 19 | 会议室 | 小会议桌 | IMG_274 | 1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰； 2、基材:E1级环保标准的刨花板；优质锁具； 3、封边：2mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、粘合剂材：无苯环； 5、钢架：采用优质冷轧钢管，规格为2360\*1160\*730，横杆厚度为1.2mm；脚厚度1.5mm一次冲压成型，静电喷塑工艺表面平整光滑，无焊接疤、无毛刺。 | 1 | 张 |
| 20 | 会议椅 | IMG_275 | 1、面料：优质网布，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。 2、海绵:采用PU成型高回弹发泡海绵，一次冲压成型，软硬适中，回弹性能好， 不变形，根据人体工程学设计，坐感舒适。 3.弓形脚架：优质管径为25mm，管厚度1.5mm，静电喷塑。 | 8 | 张 |
| 21 | 财务室 | 办公桌 | IMG_276 | 规格：1600\*1200\*1150 （2人位） 1、面材：采用优质三聚氰胺饰面，木纹清晰，真实感强，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火等特点； 2、基材：采用优质E1级环保刨花板,优质绿色环保产品,游离甲醛释放量≤0.124mg/m3，含水率3.0%-13.0%； 3、封边：采用近色PVC及热熔胶封边工艺； 4、五金配件：优质五金连接件。 | 1 | 组 |
| 22 | 办公椅 | IMG_277 | 1、面料：优质网布，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。 2、海绵:采用PU成型高回弹发泡海绵，一次冲压成型，软硬适中，回弹性能好， 不变形，根据人体工程学设计，坐感舒适。 3.弓形脚架：优质管径为25mm，管厚度1.5mm，静电喷塑。 | 2 | 张 |
| 23 | 凭证柜 | IMG_278 | 规格：860\*390\*1800 1、材料：采用优质0.6mm冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成； 2、柜面：采用自动喷淋式磷化，亚光环氧/聚脂形粉末静电喷涂涂膜不易脱落，环保耐用,光洁美观。 | **1** | 个 |
| 24 | 文件柜 | IMG_279 | 规格：800\*400\*2000 1、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍双饰面。2、基材：柜体采用E1级环保标准的刨花板，厚度≥16mm，内置层板E1级基材，厚度≥25mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，达到GB18580-2017标准,刨花板的甲醛释放量≤0.03mg/m3。封边：选用1.5mmPVC封边胶条，环保，不含铅，不含重金，4、五金配件：采用优质品牌门铰、导轨、拉手、锁具、三合一连接件配件等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | **1** | 个 |
| 25 | 园 长 办 公 室 | 办公桌 | IMG_280 | 规格：1600\*800\*760 1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰； 2、基材:E1级环保标准的刨花板；优质锁具； 3、封边：2mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、粘合剂材：无苯环； 5、钢架：采用优质冷轧钢管一次冲压成型，静电喷塑工艺表面平整光滑，无焊接疤、无毛刺。 | 1 | 张 |
| 26 | 办公椅 | IMG_281 | 1、面料：优质西皮，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，耐磨性强，阻燃，做防污、防污处理，清洁方便； 2、海绵：采用一次成型发泡海绵，密度≥45mm，回弹力≥35%，质量标准达到国家标准GB/T10802-2006； 3、脚架：采用优质不锈钢、尼龙五星脚； 4、底盘：加厚2.5钢板防爆底盘； 5、脚轮：力学性能要求符合国家标准。采用强化合成尼龙纤维树脂材料制成，间隙误差在0.01mm之间，滑动时无杂音、嵌入式活动自如。耐磨性能及各项质量指标均达到国际标准； 6、气压棒：用料要求符合国家标准。升降自如，可承受280KG压力，升降30万次无损。 | 1 | 张 |
| 27 | 班前椅 | IMG_282 | 1-椅架使用优质A3钢管(Ø25mm，壁厚2mm)，并应用防翻倒设计，表面静电喷涂工艺，后椅脚向后伸展,防止椅背碰墙面，可通过113.6kg冲击测试，及冲击耐疲劳测试100,000次；2-靠背：采用全新尼龙塑料背框扪优质单网布，安全环保，100％可回收再利用，拉背强度测试通过136kg，椅背可通过300,000次耐疲劳推背测试；3-座垫：扪40以上密度纯棉软垫（定型棉）扪优质绒布；4-椅架提供黑色及银色选择，可配装扶手，舒适耐用，扶手可通过115kg垂直强度测试及60,000次耐疲劳测试；5-椅脚可选择安装无痕椅轮，防止磨花地面，同时传统的四脚会议座椅外型设计简单灵巧，易于存储，可以在指定的推车上同时最多堆叠12张同款座椅，不用推车可叠放4张 | 2 | 张 |
| 28 | 文件柜 | IMG_283 | 规格：1800\*400\*1800 1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰； 2、基材: E1级绿色环保型三聚氰胺刨花板；优质锁具； 3、封边：2mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、粘合剂材：无苯环； b 5、配件:采用优质缓冲门铰、导轨、三合一等五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；结构简单、连接牢固。 | 1 | 组 |
| 29 | 保教室 | 办公桌 | IMG_284 | 规格：1600\*1200\*1150 （2人位） 1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰； 2、基材:E1级绿色环保型三聚氰胺刨花板；优质锁具； 3、封边：2mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、屏风材料：采用30型1.2mm厚铝合金隔断框架，强度高，不变形。 5、粘合剂材：无苯环； | 2 | 组 |
| 30 | 办公椅 | IMG_285 | 1、面料：优质网布，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。 2、海绵:采用PU成型高回弹发泡海绵，一次冲压成型，软硬适中，回弹性能好， 不变形，根据人体工程学设计，坐感舒适。 3.弓形脚架：优质管径为25mm，管厚度1.5mm，静电喷塑。 | 4 | 张 |
| 31 | 文件柜 | IMG_286 | 规格：800\*400\*2000 1、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍双饰面。2、基材：柜体采用E1级环保标准的刨花板，厚度≥16mm，内置层板E1级基材，厚度≥25mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，达到GB18580-2017标准,刨花板的甲醛释放量≤0.03mg/m3。封边：选用1.5mmPVC封边胶条，环保，不含铅，不含重金，4、五金配件：采用优质品牌门铰、导轨、拉手、锁具、三合一连接件配件等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 2 | 组 |
| 32 | 休闲桌椅子 | IMG_287 | 2、桌子规格：直径800\*760，桌子采用中纤板贴白蜡木木皮，白蜡木实木脚。 2、椅子采用PP上座，弯曲木脚。2人位沙发+茶几 | 1 | 组 |
| 33 | 茶水柜 | IMG_288 | 规格：1200\*400\*800 1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰； 2、基材: E1级环保标准的刨花板；优质锁具； 3、封边：2mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、粘合剂材：无苯环； 5、配件:采用优质缓冲门铰、导轨、三合一等五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；结构简单、连接牢固，颜色由采购人决定。 | 1 | 张 |
| 34 | 教师餐厅 | 餐桌 | IMG_289 | 1、规格：1200\*700\*780 1、高复合环保材桌面，易清洁，耐磨损，环保健康，防潮，桌脚圆弧设计，安全防碰撞。 2、采用热转印工艺，具有实木的纹理，美观。  3、三角结构支撑，承重能力强，更稳固。 | 8 | 张 |
| 35 | 餐椅 | IMG_290 | 2、高复合环保材桌面，易清洁，耐磨损。 3、弧形座椅靠背，舒适倚靠。 4、开放式喷漆，环保无异味，环保健康。 | 32 | 张 |
| 36 | 后勤室 | 办公桌 | IMG_291 | 规格：1600\*1200\*1150 （2人位） 1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰； 2、基材:E1级绿色环保型三聚氰胺刨花板；优质锁具； 3、封边：2mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、屏风材料：采用30型1.2mm厚铝合金隔断框架，强度高，不变形。 5、粘合剂材：无苯环； | 2 | 组 |
| 37 | 办公椅 | IMG_292 | 1、面料：优质网布，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。2、海绵:采用PU成型高回弹发泡海绵，一次冲压成型，软硬适中，回弹性能好， 不变形，根据人体工程学设计，坐感舒适。3.弓形脚架：优质管径为25mm，管厚度1.5mm，静电喷塑。 | 4 | 张 |
| 38 | 文件柜 | IMG_293 | 规格：800\*400\*2000 1、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍双饰面。2、基材：柜体采用E1级环保标准的刨花板，厚度≥16mm，内置层板E1级基材，厚度≥25mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，达到GB18580-2017标准,刨花板的甲醛释放量≤0.03mg/m3。封边：选用1.5mmPVC封边胶条，环保，不含铅，不含重金，4、五金配件：采用优质品牌门铰、导轨、拉手、锁具、三合一连接件配件等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 2 | 组 |
| 39 | 休闲桌椅子 | IMG_294 | 3、桌子规格：直径800\*760，桌子采用中纤板贴白蜡木木皮，白蜡木实木脚。 2、椅子采用PP上座，弯曲木脚。2人位沙发+茶几 | 1 | 组 |
| 40 | 茶水柜 | IMG_295 | 规格：1200\*400\*800 1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰； 2、基材: E1级环保标准的刨花板；优质锁具； 3、封边：2mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、粘合剂材：无苯环； 5、配件:采用优质缓冲门铰、导轨、三合一等五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；结构简单、连接牢固，颜色由采购人决定。 | 1 | 张 |
| 41 | 值班室兼监控室 | 办公桌 | IMG_296 | 规格：700\*1400\*760 1、台面：台面板选用优质E1级三聚氰胺浸渍免漆双饰面刨花板厚50mm，其他板材选用优质E1级三聚氰胺浸渍免漆双饰面刨花板厚16mm。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。  2、各露边处用进口热熔胶和1.2 mm同色PVC塑料条封边，经过进口自动封边机封边，确保不脱胶开裂 3、五金配件：采用优质缓冲门铰、导轨、三合一、锁具等五金配件 | 1 | 张 |
| 42 | 办公椅 | IMG_297 | 规格：580\*580\*940 1、面料：采用透气网布饰面，纹路细致、色泽均匀，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，耐磨性强，阻燃，做防污、防污处理，清洁方便； 2、海绵：采用一次成型发泡海绵，密度≥45mm，回弹力≥35%，质量标准达到国家标准GB/T10802-2006；3、弓形脚架：优质钢管，电镀脚。 | 1 | 张 |
| 43 | 文件柜 | IMG_298 | 规格：800\*400\*2000 1、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍双饰面。2、基材：柜体采用E1级环保标准的刨花板，厚度≥16mm，内置层板E1级基材，厚度≥25mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，达到GB18580-2017标准,刨花板的甲醛释放量≤0.03mg/m3。封边：选用1.5mmPVC封边胶条，环保，不含铅，不含重金，4、五金配件：采用优质品牌门铰、导轨、拉手、锁具、三合一连接件配件等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 1 | 组 |
| 44 | 值班实木床 | IMG_299 | 规格：长2000\*宽1200mm 1、主体材料：采用优质樟子松；漆膜材质使用环保材料。床沿：用料要求不小于100\*30mm；床板支撑：用料要求不小35\*45mm；杉木床板厚度：要求实木板不小于12mm；床的连接处均采用榫头连接结构加固；立柱与床沿采用螺栓连接，角处全部使用圆角设计，无外漏金属配件。采用优质五金配件，金属合金件，应无锈、氧化膜脱落、刃口等；各种配件安装后应严密、平整、端正、牢固、结合处应无开裂或松动。榫头、零部件等结合处不应断裂，榫眼采用水基胶粘剂装斗。涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。油漆工艺：采用环保滚涂五底三面水性UV透明漆,木材经干燥后平衡含水率<12%以下。 | 1 | 张 |
| 45 | 床垫 | IMG_300 | 规格：长1900\*宽1200\*厚50mm 1、面料：混纺透气针织面料，透气性、舒适度良好； 2、填充物：天然椰棕和天然乳胶+海绵，海绵采用PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。 | 1 | 张 |
| 46 | 保卫值班室 | 办公桌 | IMG_301 | 规格：1400\*700\*760 1、台面：台面板选用优质E1级三聚氰胺浸渍免漆双饰面刨花板厚50mm，其他板材选用优质E1级三聚氰胺浸渍免漆双饰面刨花板厚16mm。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。  2、各露边处用进口热熔胶和1.2 mm同色PVC塑料条封边，经过进口自动封边机封边，确保不脱胶开裂 3、五金配件：采用优质缓冲门铰、导轨、三合一、锁具等五金配件（定制） | 1 | 张 |
| 47 | 办公椅 | IMG_302 | 1、面料：采用透气网布饰面，纹路细致、色泽均匀，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，耐磨性强，阻燃，做防污、防污处理，清洁方便； 2、海绵：采用一次成型发泡海绵，密度≥45mm，回弹力≥35%，质量标准达到国家标准GB/T10802-2006；3、弓形脚架：优质钢管，电镀脚。 | 1 | 张 |
| 48 | 防爆器材柜 | IMG_303 | 材质：0.8mm加厚冷轧钢板，表面光滑，不易变形，采用3C钢化玻璃。三块隔板可调节。 | 1 | 个 |
| 49 | 档案柜 | IMG_304 | 规格：860\*390\*1800 1、材料：采用优质0.6mm冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成； 2、柜面：采用自动喷淋式磷化，亚光环氧/聚脂形粉末静电喷涂涂膜不易脱落，环保耐用,光洁美观。 | 1 | 组 |
| 50 | 保健室 | 办公桌 | IMG_305 | 规格：1600\*1200\*1150 （2人位） 1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰； 2、基材:E1级绿色环保型三聚氰胺刨花板；优质锁具； 3、封边：2mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、屏风材料：采用30型1.2mm厚铝合金隔断框架，强度高，不变形。 5、粘合剂材：无苯环； | 1 | 组 |
| 51 | 办公椅 | **IMG_306** | 1、面料：采用透气网布饰面，纹路细致、色泽均匀，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，耐磨性强，阻燃，做防污、防污处理，清洁方便；2、海绵：采用一次成型发泡海绵，密度≥45mm，回弹力≥35%，质量标准达到国家标准GB/T10802-2006；3、弓形脚架：优质钢管，电镀脚。 | 2 | 张 |
| 52 | 文件柜 | IMG_307 | 规格：800\*400\*2000 1、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍双饰面。2、基材：柜体采用E1级环保标准的刨花板，厚度≥16mm，内置层板E1级基材，厚度≥25mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，达到GB18580-2017标准,刨花板的甲醛释放量≤0.03mg/m3。封边：选用1.5mmPVC封边胶条，环保，不含铅，不含重金，4、五金配件：采用优质品牌门铰、导轨、拉手、锁具、三合一连接件配件等，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 1 | 组 |
| 53 | 晨检活动柜 | IMG_308 | 规格：760\*530\*980 一、主要材质：采用知名品牌优质ABS材质；  二、结构/配置： 1、整车共分三层，台面下配有双抽屉，抽屉装三折导轨，配钢板隐藏式折边拉手； 2、每层都配有三面围栏，围栏高80mm；3、正面右柱上配有国标φ200活动污物圈,可上下调节及内外旋转，便于放污物桶；4、右边配有推手，方便推动； 5、四脚配4寸优质脚轮，高耐磨，带刹车装置，稳定性好； 6、配置：主车（分二层，上为2个抽屉，下为层板，每层配有三面围栏，4个4寸脚轮，两个带刹； 三、五金配件： 1、三节路轨、脚轮均采用知名品牌的优质产品。 | 1 | 个 |
| 54 | 晨检椅 | IMG_309 | 规格：700\*440\*400 1、采用PP耐冲击塑料一体射出成型。添加抗紫外线塑料色粉，户外三年不褪色，不含重金属及其他有毒物质。坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。 2、椅面周边配置 R 圆角，不留锐角，不割手，有效提高椅面的韧性和坚固性。 3、靠背椅面：边缘不割手，便于提拿搬运。尺寸：205mm\*40mm 4、产品环保要求：全新料制作，铅，汞，铬等有毒有害物质检测达标，安全环保。 | 1 | 张 |
| 55 | 多功能活动室 | 靠背椅 | IMG_310 | 采用全新改性PP材料+玻纤，经模具一次挤压成型，椅子尺寸510\*500\*760，承重量150公斤，为方便打扫卫生，设计成牛角形状，可以将椅挂在桌面上。颜色可以由校方自行选择。 | 280 | 张 |
| 56 | 演讲台 | IMG_311 | 1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；2、基材: E1级绿色环保型三聚氰胺刨花板；3、封边：2mm厚PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；4、粘合剂材：无苯环； | 1 | 个 |
| 57 | 条形桌 | IMG_312 | 规格：1200\*400\*760 1、条形会议桌选用胡桃木色、樱桃木色，要求主材选用E1级环保中纤板，帖面采用进口胡桃木色、樱桃木色实木皮，木皮厚度≥0.6mm，宽度≥200mm 经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤，无瑕疵。2、基材：要求采用优质E1级环保型中纤板，达到GB18580-2017标准,中纤板的甲醛释放量≤0.03mg/m3。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。3、面漆选用环保油漆隐孔亚光聚胺酯漆涂饰，五底三面工艺。4、五金：采用优质品牌五金件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 6 | 张 |
| 58 | 主席台 | IMG_313 | 规格：1400\*600\*760 1、主席台选用胡桃木色、樱桃木色，要求主材选用E1级环保中纤板，帖面采用进口胡桃木色、樱桃木色实木皮，木皮厚度≥0.6mm，宽度≥200mm 经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，无结疤，无瑕疵。2、基材：要求采用优质E1级环保型中纤板，达到GB18580-2017标准,中纤板的甲醛释放量≤0.03mg/m3。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形。3、面漆选用环保油漆隐孔亚光聚胺酯漆涂饰，五底三面工艺。4、五金：采用优质品牌五金件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 3 | 张 |
| 59 | 主席椅 | IMG_314 | 1、面料：优质环保皮覆面，厚度达1.3-1.5mm，皮面光泽度好，厚度适中，透气性强；手感幼滑、柔软： 2、海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性强，柔性好，涂防老化变形保护膜，圆润厚实，弹性好，承受压力≥250kg；根据人体工学原理设计，座弹性好，不易变形；3、扶手：实木扶手：4、脚架：实木框架，立于地面平稳，款式稳重大方；5、油漆：选用环保油漆隐孔亚光聚胺酯漆涂饰，五底三面工艺。 | 6 | 张 |