平阳县国企采购招标文件

	平  阳  县

国企采购招标文件

（线上电子招投标）
              项目名称：平阳县 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设县（水利部分）标准化管理设施
招标编号：PYCG240416026
采 购 人：平阳县水利发展投资有限公司
联 系 人：张先生   

联系电话：0577-63830010 
代理机构：温州欣晟项目管理有限公司
联 系 人：张女士
联系电话：18906650731 0577-63612560 
二零二四年四月


温州欣晟项目管理有限公司关于平阳县 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设县（水利部分）标准化管理设施公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2024年4月16日
 项目概况 

   平阳县 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设县（水利部分）标准化管理设施项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2024年5月14日 09:30（北京时间）前递交投标文件。 

一、项目基本情况                                            
    项目编号：PYCG240416026 
    项目名称：平阳县 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设县（水利部分）标准化管理设施
    预算金额（元）：9735933  
    最高限价（元）：9735933  
    采购需求：详见采购文件。
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。 
    备注： 

    合同履约期限：详见采购文件。
    本项目接受联合体投标。若为联合体，明确联合体牵头方(若联合体投标，须提供联合体协议书)，联合体成员不超过两家。
二、申请人的资格要求：
    1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

    3.本项目的特定资格要求：无。 

三、获取招标文件 
    时间：至2024年5月14日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
    地点：政采云平台（www.zcygov.cn） 

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

    售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2024年5月14日09:30（北京时间）
    投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

     开标时间：2024年5月14日09:30 

     开标地点：政府采购云平台在线投标  

五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）质疑投诉：质疑期：公告发布之日起7个工作日内。质疑资格：政采云中本项目通过报名的供应商。对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。7）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。 
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息

    名    称：平阳县水利发展投资有限公司 

    地    址：平阳县昆阳镇人民路九洲大厦三楼 

    传    真：/  

    项目联系人：张先生  
    项目联系方式：0577-63830010 
    2.采购代理机构信息            

    名    称：温州欣晟项目管理有限公司             

    地    址：平阳县昆阳镇人民路京都花苑A幢四单元202室             

    传    真：0577-63612560             

    项目联系人：张女士              

    项目联系方式：18906650731、0577-63612560 

 3、同级采购监督管理部门名称：平阳县水利发展投资有限公司

联 系 人：吴先生
监督投诉电话：0577-63830010
地址：平阳县昆阳镇人民路九洲大厦三楼 
     

   若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

温州欣晟项目管理有限公司对平阳县 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设县（水利部分）标准化管理设施进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设县（水利部分）标准化管理设施

	
	项目编号
	PYCG240416026

	
	资金来源
	企业资金

	
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采 购 人：平阳县水利发展投资有限公司
联 系 人：张先生  
项目联系方式：0577-63830010  

	
	采购代理机构
	名称：温州欣晟项目管理有限公司
地址：温州市平阳县昆阳镇人民路京都花苑A幢四单元202室
项目负责人：张女士
手机：18906650731

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	☑接受。

联合体投标说明：

1、联合体投标资格审查材料联合体各成员均需提供，其他材料可由牵头人提供进行签章。

2、联合体投标还需提供联合体协议书（联合体成员均需盖章）

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

如联合体投标的仅需牵头人盖电子章，在投标时同时上传联合体协议书（联合体成员均须盖章），其他成员只需盖章后扫描上传即可，如对联合体投标有操作上的疑问，可联系采购代理机构。

	
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇人民路京都花苑A幢四单元202室 张女士收18906650731））。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
 eq \o\ac(□)需要

	
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要  

	
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要  

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：温州欣晟项目管理有限公司
机构地点：温州市平阳县昆阳镇人民路京都花苑A幢四单元202室
联系人：张女士
联系电话：18906650731               

联系传真：0577-88113837

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人投诉。

	
	投诉受理联系方式
	平阳县水利发展投资有限公司
联 系 人：吴先生 
监督投诉电话：0577-63830010
地    址：平阳县昆阳镇人民路九洲大厦三楼

	
	投标截止时间
	2024年5月14日09:30  截止(北京时间)。

	
	开标时间
评审地点
	开标时间：2024年5月14日09:30  正 (北京时间)
评审地点：平阳县公共资源交易中心评标室（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）

	
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	国企采购
扶持政策
	对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

2、根据《中小企业划型标准规定》执行，所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州欣晟项目管理有限公司：邮箱： 180966843@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免责声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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第一部分     项目简介

一、项目简介

温州欣晟项目管理有限公司受平阳县水利发展投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设县（水利部分）标准化管理设施项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。
二、 采购要求（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

（一）项目内容

1、项目概况

平阳是典型的浙南水乡，资源禀赋独特，水系丰富多样，水网密布发达，水文开发前景广阔。近年来，平阳县实施“上蓄、中疏、下排”总体方案，全面提速鳌江干流综合治理，水利基础设施得到全面完善，创建基础条件进一步优化，水生态环境治理全面见效，水资源保护全域覆盖，还实现了管护数字化、水文产业化、治水全民化。2022年平阳县被水利部、财政部列入“2023-2024年水系连通及水美乡村建设试点县名单”。

平阳县以水系连通及水美乡村建设县创建为突破口，筑牢防洪保安、宜居宜业的河湖防洪屏障，营造生态健康、水清岸绿的河湖水生态系统，构建节水优先、科学调水的水资源配置格局，推进内涵丰富、融合历史价值的水文化建设，建成协调有序、数字赋能的河湖现代管护网，打造增收惠民、绿色低碳的河湖滨水发展带，2024年前建成11个水美乡镇、新增30个景观节点、3条主题旅游风景线，绘就“浙南红都·水美平阳”美丽图景。

平阳县 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设县（水利部分）标准化管理设施结合平阳县本地实际，主要内容为新建水文流量监测站11处、水位自动遥测站7处、视频监控点位126处、水位雨量自动遥测站12处、山洪灾害预警站10处。

主要建设内容包括水位、流量、视频等，主要有水位传感器、流量传感器、雨量传感器、摄像头以及遥测终端、太阳能供电系统和基础建设等组成。监测站采用4G无线传输模式，通过遥测终端机采集水系感知数据并通过通讯模块将数据按事先设定好的规则将数据直接传输至省级和县级相关平台，实现实时远程水位监测、管理。

通过本项目的建设，进一步完善平阳县水系监测站点设施设备布置，提高平阳县水文信息的感知能力，通过监测站点的可靠运行，实现水文信息实时共享，结合工程实际，全面提升平阳县水系水文信息的感知能力。
2、平阳县 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设县（水利部分）标准化管理设施点位清单

	序号
	站点名称
	单位
	数量

	一
	山门畴溪
	
	

	1
	水文流量监测站
	套
	1 

	2 
	水位自动遥测站
	套
	1 

	二
	山门怀溪
	
	

	1
	水文流量监测站
	套
	1 

	2 
	水位自动遥测站
	套
	1 

	3 
	视频监控设备
	套
	2 

	三
	南雁镇
	
	

	1 
	水文流量监测站
	套
	3 

	2 
	水位自动遥测站
	套
	3 

	3 
	视频监控设备
	套
	10 

	四
	闹村乡
	
	

	1 
	水文流量监测站
	套
	1 

	2 
	水位自动遥测站
	套
	2 

	3 
	视频监控设备
	套
	20 

	五
	凤卧镇
	
	

	1 
	水文流量监测站
	项
	1 

	2 
	视频监控设备
	套
	13 

	六
	9个乡镇项目区
	
	

	1 
	水文流量监测站
	套
	4 

	2 
	水位雨量站 水位雨量自动遥测站
	套
	12

	3
	山洪声光电预警站
	套
	10

	4
	视频监控设备
	套
	81
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（二）采购清单及技术要求（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或更优的产品参加，产品性能是否相当或更优由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

	序号
	设备名称
	内容及要求
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	水文流量监测站
山门畴溪1套、山门怀溪1座、南雁镇3座、闹村乡1座、凤卧镇1座、9个乡镇项目区（水头镇、腾蛟镇、怀溪镇、青街乡、昆阳镇、万全镇、鳌江镇、萧江镇、麻步镇）4座
本项目测流站选用水平式声学多普勒流速剖面仪（HADCP）测流。测流站需具备一下功能：
（1）系统设计本着“先进、可靠、实用、经济”的原则，选用切合实际的系统方案，保证系统的高可靠性、先进性、可扩充性和较高的性能价格比。
（2）能对断面流速、水温、水位等进行 24 小时连续在线监测。能根据实时采集的流速、水位，计算断面流量。
（3）能实现水量数据采集、流量计算、存储、传输的功能。
（4）能采集水位、流速、流量和测站状态信息通过通讯网络传输到省水文平台。
（5）测站供电方式为太阳能供电。
（6）测站标识、站牌设计和测站外观标识等参见浙江省水文相关规范。
（7）根据流量测验技术要求，流量测流设备按《河流流量测验规范》进行流速比测。

	1）
	声学多普勒流速剖面仪（H-ADCP）
	频率：600kHz；
2）流速剖面测量
•单元数：128个
•最小单元长度：0.5-5m
•最大剖面宽度：120m；
•流速量程：±10.0m/s（默认），±20.0m/s（最大）。
•分辨率：1mm/s；
3）流速换能器
•波束：2个水平测速波束，1个垂直测深波束
（4）内置超声波和压力水位计
•水位范围：0.1～20m；
•水位精度：±0.1％FS；
5）内置温度计
•范围：-20℃～70°；
•精度：±0.5°；
6）内置姿态传感器：±0.5°
7）通信
•接口：RS485（标准modbus规约）。
•波特率：1200～115200bps；
8）电源
•电压：12VDC宽电压；
9）内置存储器：16M
10）工作电压范围宽：DC9V-18V，建议DC12V；
11）配有ADCP积算仪，显示水位，瞬时流速，瞬时流量，累积流量；
★12）具有声学多普勒流速剖面仪多层流速应用软件证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）；
★13）流速精度符合 0.5±5mm/s（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。

★14）具有江河海洋水流数据采集器软件著证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）。
	套
	11
	
	
	国产优质

	2）
	水文遥测终端
	1)1个 RS232 接口、2个 RS485 接口
2)3 路模拟量输入接口（16 位 AD、支持 4-20mA 电流或 0-5V 电压信号）
3)2 路开关量输入接口和 2 路开关量输出(可选)
4)可定制 TTL 电平串口、2 路脉冲输入（可选）、2 路继电器输出(可选)
★5)远程通讯功能：支持GPRS、以太网等两种方式的远程通讯功能；（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章）
6)兼容各种类型的流量计、水位计、雨量计、气象要素传感器、工业串口摄像机等仪器
7)支持在相应物联网平台远程抓拍功能。
8)可支持市电或太阳能供电
9)标准电源：DC 12V/1.5A
10)供电范围：DC 5～15V
★11)抗高温能力：具有在75℃以上的高温下，设备持续正常工作6个小时以上（提供具有CMA认证检测机构出具检测报告，并加盖厂家公章）
12)平均无故障工作时间(MTBF)不低于 100000h
13)相对湿度范围：95%无凝结
14)具有电源、系统、在线指示灯
15)本地存储数据存储
16)定时采集与上报中心平台
17)远程查询实时数据
18)设备采用超低功耗设计，适用于野外无人值守太阳能供电应用
19)长期保存设定参数及历史数据，提供 16MB 的数21）据存储空间，可存储 10 年以上的采集数据，
20)支持电池电压等状态上报功能
21)低功耗设计：支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等），最大限度降低功耗
22)支持串口配置方式、远程配置等多种配置方式
★23)可通过对应的物联网平台或手机终端仿真图形化界面进行对应接口的远程配置（提供具有CMA认证检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章）
★24)可通过对应的物联网平台或手机终端实现远程控制、逻辑保护的配置功能，并能正常输出开关量信号。（提供具有CMA认证检测机构出具的检测报告，并加盖厂家公章）
★25)支持国家《SL651-2014水文监测数据通信规约》、《SZY206-2016水资源监测数据传输规约》、《SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机》、《SZY203-2016水资源监测设备技术条件》、《SZY205-2016水资源监测设备质量检验》。（提供相关检测报告复印件，并加盖厂家公章）
★26）须支持浙江省防汛通信平台（投标人须提供接入浙江省防汛通信平台的承诺书）。
	台
	11
	
	
	国产优质

	3）
	室外设备箱（落地）
	挂式室外箱，材质为304不锈钢，尺寸不小于500*400*250，厚度大于等于1.5mm。可为落地式安装，控制箱底面离地不得小于20cm。
	个
	11
	
	
	定制

	4）
	信号隔离器
	支持1路RS485/422，内置DC-DC电源隔离模块，通信采用高速光耦合隔离保护、波特率自适应9-40V宽电压输入
	套
	11
	
	
	国产优质

	5）
	立杆、ADCP栈桥及安装基础
	包含主要设备立杆及基础、ADCP栈桥、水文标识标牌、围栏、线缆、管材、支架，定制及施工。
	套
	11
	
	
	国产优质

	6）
	防雷接地
	接地电阻≤10Ω
	套
	11
	
	
	定制

	7）
	河床大断面测量
	河道断面测量
	点
	11
	
	
	定制

	8）
	ADCP设备调试
	ADCP设备调试
	项
	11
	
	
	定制

	9）
	高程测量
	RTK 点位水准测量
	点
	11
	
	
	定制

	10）
	流量比测报告
	三年内完成比测率定，每处测站比测率定的技术要求:

(一)、测验方法

流量站所选用的测验方法应是当前较为成熟且已应用于生产实践，满足一定精度要求，并应符合下列规定:

1、适合测站(断面)的水流特性和测验条件;

2、测验精度应满足资料用途的要求。

3、符合《河流流量测验规范》（GB50179-2015）和《声学多谱勒流量测验规范》（SL337-2006）

(二)、比测要求

1、比测宜在水流相对平稳时进行，并应在高、中、低不同水位(或流量)级下均匀分布测次;

2、单个站点比测有效次数不应少于45次;

3、比测随机不确定度不应超过6%，比测条件较差的不应超过7%;系统误差不应超过±1%，条件较差的不应超过±2%。

(三)、测验次数

1、测流次数应根据高、中、低各级水位的水流特性，测站控制条件、测验精度，定线推流要求，以及需求等综合确定，能够准确掌握各个时期的水情变化、合理控制各级水位和水情变化过程转折点;当发生的洪水、枯水超出历年实测流量的相应水位时，应对超出部分增加测次;若当年高水位情况未发生，则根据实际高水位发生年顺延；

2、潮流量测验应根据试验资料确定的各代表潮期合理布置测次。每个潮流期内潮流量的测速次数，应根据流速变化的大小、缓急程度适当分布，能够准确掌握全潮过程中流速变化的转折点。

(四)、率定报告

按规范编制比测率定报告，分析精度达标，通过业主验收或专业审查。
	处
	11 
	
	
	定制

	11）
	水文终端物联卡
	3年，每卡每月流量不少于2G
	张/三年
	11
	
	
	国产优质

	12）
	400万星光级33倍红外球型网络摄像机
	像素:400万，内置GPU芯片，传感器靶面:1/1.8"，焦距:6.0~198.0mm，倍率:33X
补光模式:红外补光，补光距离:150米红外补光
★ 在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约92%（需提供公安部授权机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
★ 红外灯开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度（需提供公安部授权机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
人脸检测:最多可同时检测40个人脸目标；支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤；支持人脸、人体抓拍，支持人脸属性提取；人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩
周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防
人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零；人员密度检测：支持人员密度三级报警
水平范围:360°连续旋转，垂直范围:-15°~90°，音频输入:1入，音频输出:1出，告警输入:2入，告警输出:1出，串口:1路RS485串口(防护等级6000V)，BNC:支持
★ 电源电压在AV24V±35%或DC24V±35%范围内变化时，摄像机能正常工作（需提供公安部授权机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
	套
	11
	
	
	国产优质

	13）
	市电供电
	就近取电，距离自行考虑，含3年电费，费用包干。
	项
	11
	
	
	国产优质

	14）
	视频链路VPN专线租用
	3年，20M，前期暂时按每路摄像头设置一条链路设置，实际中标单位安装前，根据网络资源分布情况和摄像头设置情况，经招标人同意后，可若干摄像头共用一条链路。按实结算。
	条
	11
	
	
	定制

	2
	水位自动遥测站
山门畴溪1套、山门怀溪1套、南雁镇3套、闹村乡2套水位自动遥测站
（1）系统设计本着“先进、可靠、实用、经济”的原则，选用切合实际的系统方案，保证系统的高可靠性、先进性、可扩充性和较高的性能价格比。
（2）各水位自动遥测站通过4G信道信息传输，水位、雨量数据传输至省水文平台。
（3）遥测站配置能满足在连续阴雨天的环境下也能正常运行。
（4）测报系统具有多种信息发送模式，满足不同情况下测报要求。
（5）按照业主要求和水文规范设置相应的标识标牌。

	1）
	雷达水位计
	1)量程：≥45米
2)工作频率： 26GHz；
3)测量精度：±2mm；
4)分辨率：1mm（全量程）；
5)发射功率: ≤70uW；
6)安装形式：万向支架安装；
7)测量时间：20 秒（SDI 12）或30秒（4-20Ma）；
8)天线波束角度（宽波）：≤8°（全角）；
9）天线形式：平面阵列天线；
10)供电范围：6-26V DC；
11)通讯接口：4-20mA、SDI-12、RS-485、两线制（SDI-12 协议）等；
12）环境温度：-40－+70℃；环境压力：常压；相对湿度：在40℃时湿度为95%；
13)保护等级：IP68；
★14）符合T/CHES 45-2020《雷达水位计》及GB/T15966-2017《水位仪器基本参数及通用技术条件》的检测要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）；
★15）具有水文相关监测机构出具的第三方检测报告（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）；
★16）具有2022年以来国家市场监督管理总局委检的《全国产品质量监督抽查合格企业》证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）；                                         
★17）有微波测距算法软件著作权证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）；
★18）设备符合GB/T17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》检测标准（提供具备第三方检测机构出具的带CMA和CNAS标志的检测报告加盖厂家公章）。
	套
	7 
	
	
	国产优质

	2）
	太阳能供电系统
	1、电池板：
1）包含太阳能板支架等
2)额定功率：100W（12V）           
3)峰值电压（V）≥18.2(V)
4)峰值电流≥8.8A（A）
5)产品尺寸≤830*670*30（mm）         
★7)按照IEC 60904-1:2006的电流-电压特性的测试规定，最大功率大于等于100W；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
2、蓄电池：
1）容量：100Ah（12V）
2）电池类别：铅酸电池；
3）电压：允许变幅－10％～＋20％；
4）标称容量：100AH
5）外形尺寸≤330mm*172mm*211mm
★6）电池容量试验、冲击放电试验、循环放电性能试验、过放电性能试验等符合GB17945-2010等相关标准（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。
	套
	7 
	
	
	国产优质

	3）
	水文遥测终端
	1)1个 RS232 接口、2个 RS485 接口
2)3 路模拟量输入接口（16 位 AD、支持 4-20mA 电流或 0-5V 电压信号）
3)2 路开关量输入接口和 2 路开关量输出(可选)
4)可定制 TTL 电平串口、2 路脉冲输入（可选）、2 路继电器输出(可选)
★5)远程通讯功能：支持GPRS、以太网等两种方式的远程通讯功能；（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章）
6)兼容各种类型的流量计、水位计、雨量计、气象要素传感器、工业串口摄像机等仪器
7)支持在相应物联网平台远程抓拍功能。
8)可支持市电或太阳能供电
9)标准电源：DC 12V/1.5A
10)供电范围：DC 5～15V
★11)抗高温能力：具有在75℃以上的高温下，设备持续正常工作6个小时以上（提供具有CMA认证检测机构出具检测报告，并加盖厂家公章）
12)平均无故障工作时间(MTBF)不低于 100000h
13)相对湿度范围：95%无凝结
14)具有电源、系统、在线指示灯
15)本地存储数据存储
16)定时采集与上报中心平台
17)远程查询实时数据
18)设备采用超低功耗设计，适用于野外无人值守太阳能供电应用
19)长期保存设定参数及历史数据，提供 16MB 的数21）据存储空间，可存储 10 年以上的采集数据，
20)支持电池电压等状态上报功能
21)低功耗设计：支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等），最大限度降低功耗
22)支持串口配置方式、远程配置等多种配置方式
★23)可通过对应的物联网平台或手机终端仿真图形化界面进行对应接口的远程配置（提供具有CMA认证检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章）
★24)可通过对应的物联网平台或手机终端实现远程控制、逻辑保护的配置功能，并能正常输出开关量信号。（提供具有CMA认证检测机构出具的检测报告，并加盖厂家公章）
★25)支持国家《SL651-2014水文监测数据通信规约》、《SZY206-2016水资源监测数据传输规约》、《SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机》、《SZY203-2016水资源监测设备技术条件》、《SZY205-2016水资源监测设备质量检验》。（提供相关检测报告复印件，并加盖厂家公章）
★26）须支持浙江省防汛通信平台（投标人须提供接入浙江省防汛通信平台的承诺书）。
	台
	7 
	
	
	国产优质

	4）
	室外设备箱（挂杆含标牌）
	挂式室外箱，材质为304不锈钢，尺寸不小于500*400*250，厚度大于等于1.5mm。包含水文标识标牌，立杆式安装。
	个
	7 
	
	
	定制

	5）
	立杆及基础
	热镀锌钢材质，立杆高度≥3m，挑臂尺寸根据设备需求定制，包含水文标牌；
立杆基础尺寸：≥400*400*600mm，混凝土浇筑
	套
	7 
	
	
	定制

	6）
	防雷接地
	接地电阻≤10Ω
	套
	7 
	
	
	定制

	7）
	水尺
	不锈钢1米水尺，数量根据现场确定，总高不高于10米。
颜色:白底红字
材质:SUS 304
尺寸:1000mm×80mm×1mm不锈钢材质
	套
	7 
	
	
	国产优质

	8）
	辅材
	线缆及设备箱内附件
	项
	7 
	
	
	国产优质

	9）
	高程测量
	RTK 点位水准测量
	点
	7 
	
	
	定制

	10）
	水文终端物联卡
	3年，每每卡每月流量不少于2G
	张/三年
	7 
	
	
	国产优质

	3
	视频监控设备
山门怀溪2套、南雁镇10套、闹村乡20套、凤卧镇13套、9个乡镇项目区（水头镇、腾蛟镇、怀溪镇、青街乡、昆阳镇、万全镇、鳌江镇、萧江镇、麻步镇）81套视频监控点位
（1）采用无线4G信号传输；
（2）站站采用风能、太阳能互补系统，保证配置能满足在连续阴雨天的环境下也能正常运行。
（3）视频像素不小于200万像素。

	1）
	双400万全彩警戒双摄球型网络摄像机
	传感器靶面—全景:1/1.8"，最高分辨率—全景:2688*1520，像素—全景:400万
传感器靶面—细节:1/2.7"，最高分辨率—细节:2688*1520，像素—细节:400万
焦距—全景:4mm，变焦方式—全景:定焦，光圈—全景:F1.0
★ 内置CPU/GPU/NPU一体化芯片2颗、8GB eMMC芯片（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
★ 全景相机：支持白光补光，可识别距样机30m处的人体轮廓； 特写相机：支持白光补光，可识别距样机30m处的人体轮廓；也支持红外补光，可识别距样机200m处的人体轮廓（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
焦距—细节:4.5~148.5mm，变焦方式—细节:电动变焦，倍率—细节:33倍，光圈—细节:F1.5(W)~F4.0(T)，补光模式—细节:暖光补光|红外补光，补光距离—细节:暖光补光30米;红外补光150米，支持联动声光告警，暖光闪烁配合语音报警，告警语音可设置
★ 特写相机可对设定区域的机非人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
快门:自动/手动，快门范围：1~1/100000s，信噪比:>56dB，宽动态:光学宽动态120dB
最低照度-全景:0.0003lux（F1.0，AGC ON，彩色），0.0001lux（F1.0，AGC ON，黑白），最低照度-细节:0.003lux（F1.5，AGC ON，彩色），0.002lux（F1.5，AGC ON，黑白）
音频编码格式:G.711A、G.711U
周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；
支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防
人脸检测:仅细节通道支持：
最多可同时检测40个人脸目标；
支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸属性提取；
人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩
人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零；
人员密度检测：支持人员密度三级报警
自动跟踪:细节通道支持自动跟踪，支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置
★ 摄像机全景镜头垂直旋转范围支持12°±8°电动可调，安装调试更便捷（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
除雪:支持，加热:支持
最大功耗:40W，温度:-40℃~70℃，防水防尘:IP66
含支架电源等
	套
	126 
	
	
	国产优质

	2）
	市电供电
	就近取电，距离自行考虑，含3年电费，费用包干。
	项
	126 
	
	
	国产优质

	3）
	立杆及基础
	包含配电箱，立杆热镀锌钢材质，立杆高度≥3m，挑臂尺寸根据设备需求定制；
	套
	126 
	
	
	定制

	4）
	防雷接地
	接地电阻≤10Ω
	套
	126 
	
	
	定制

	5）
	智慧物联平台一体机
	本域摄像机数:1500，可管理摄像机总数:10000
最大员工库:30万人，最大访客库:5万人，最大黑名单库:最大1万人，默认1千，最多10个库
最大自定义人员库:最大1万人，默认1千，最多4个库，支持人脸终端数:128个，媒体流入口带宽:512Mbps，媒体流出口带宽:512Mbps
纯图片或纯URL接入及转发规格:128条/s接入数据，128条/s转发数
接入流量最大512Mbps,转发流量最大512Mbps
回放性能:32路/64M
最大可支持展示点位数:10000个
★ 支持管理不少于32台报警主机，支持≤800个报警设备通道（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
★ 支持按区域组织树结构展示门禁点的开/关状态、在线/离线状态和门禁事件实时记录 支持将出入人员（员工、访客、陌生人、自定义库）信息显示到大屏，可按区域显示出入记录（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
★ 支持≤128个下级联域管理，支持≤2个上级联域管理（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
支持用户选择多个摄像机建立语音广播
支持拌线、区域人数统计，支持按设备或者区域统计人数
支持按柱状图、折线图、列表等方式统计人数
支持人数统计结果导出
支持客流量统计，可监测客流量并按照年月日周统计生成报表
支持查看选定实时数据详情
支持查询和导出历史机动车、非机动车、人体、人脸的信息数据
CPU:Intel 高性能处理器E3-1275 V6
操作系统:CentOS7.3
内存:32G
硬盘:4T SATA * 2
接口：3个千兆网口，1个RS232串口，1个RS232/RS485复用口，2个SAS接口，1个eSata接口，4个USB接口，1个HDMI接口，1个VGA接口
交流电源输入:（电源PSU0）交流电源输入：100～240V AC；50Hz/60Hz
★电源: 标配1个300W电源，可扩展1+1冗余（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
物理尺寸(D×W×H):482mm×551mm×87mm/2U
整机功耗:最大150W
工作温度:0°C～40°C
工作湿度:20RH%～80RH%（非凝结）
最大自定义人员库:最大1万人，默认1千，最多4个库
支持人脸终端数:128个
支持室内机数:1500个
支持门禁控制器数量:128台（门禁控制器与梯控接入数总和）
车道数量:32
支持出入口相机数:32
CPU:Intel 高性能处理器
操作系统:CentOS7.3
内存:32G
硬盘:4T SATA * 2
交流电源输入:（电源PSU0）交流电源输入：100～240V AC；50Hz/60Hz
电源槽位:（电源PSU1）标配1个300W电源，可扩展1+1冗余
物理尺寸(D×W×H):482mm×551mm×87mm/2U
整机功耗:最大150W
重量:最大≤14kg
工作温度:0°C～40°C（推荐温度：10°C～35°C）
工作湿度:20RH%～80RH%（非凝结）
	套
	1
	
	
	国产优质

	6）
	48盘位网络存储设备
	48盘位IPSAN存储，支持双电源冗余。设备支持双风扇、双BIOS模块。支持电源自动故障切换和在线故障电源的更换
处理器:Intel 64位多核处理器，内存:4GB
PCI-E插槽:2，可接入4端口万兆网卡，4端口千兆网卡
USB接口:2个，串口:1个RS232 RJ45接口，VGA接口:1
磁盘类型:SATA/SSD
★ RAID中磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级/重建状态下，同时写入256路4M视频流时，数据写入无任何影响（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
★ 当RAID阵列中一块硬盘拔掉以后，X分钟 (l~120可动态设置)之内再插上，该硬盘能够恢复到原有RAID中，仅做增量数据恢复，RAID阵列在秒级时间内自动恢复正常（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式
协议支持:iSCSI
★ 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等故障进行告警（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
★ 支持设备异常掉电，供电恢复后业务自动恢复（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
★ 支持磁盘S.M.A.R.T信息检查，对S.M.A.R.T信息有异常的磁盘进行数据拷贝及替换（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
设备支持硬盘漫游功能，磁盘更换槽位后可以在图形界面上面显示磁盘新的槽位，不影响RAID使用。
	套
	3
	
	
	国产优质

	7）
	硬盘
	满足210路双摄像机按照4M码流存储30天，容量:6T，尺寸:3.5”英寸，转速:5400转，缓存:256M，接口类型:SATA 6Gb/S，RAID:支持
	块
	110
	
	
	国产优质

	8）
	视频链路VPN专线租用
	3年，20M，前期暂时按每路摄像头设置一条链路设置，实际中标单位安装前，根据网络资源分布情况和摄像头设置情况，经招标人同意后，可若干摄像头共用一条链路。按实结算。
	条
	126 
	
	
	定制

	9）
	视频主链路VPN专线租用
	3年，1G
	条
	1 
	
	
	定制

	4
	水位雨量自动遥测站
9个乡镇项目区（水头镇、腾蛟镇、怀溪镇、青街乡、昆阳镇、万全镇、鳌江镇、萧江镇、麻步镇）12套水位雨量遥测站
（1）系统设计本着“先进、可靠、实用、经济”的原则，选用切合实际的系统方案，保证系统的高可靠性、先进性、可扩充性和较高的性能价格比。
（2）各水位雨量遥测站通过4G信道信息传输，水位、雨量数据传输至省水文平台。
（3）遥测站配置能满足在连续阴雨天的环境下也能正常运行。
（4）测报系统具有多种信息发送模式，满足不同情况下的测报要求。
（5）按照业主要求和水文规范设置相应的标识标牌。

	1）
	雷达水位计
	1)量程：≥45米
2)工作频率： 26GHz；
3)测量精度：±2mm；
4)分辨率：1mm（全量程）；
5)发射功率: ≤70uW；
6)安装形式：万向支架安装；
7)测量时间：20 秒（SDI 12）或30秒（4-20Ma）；
8)天线波束角度（宽波）：≤8°（全角）；
9）天线形式：平面阵列天线；
10)供电范围：6-26V DC；
11)通讯接口：4-20mA、SDI-12、RS-485、两线制（SDI-12 协议）等；
12）环境温度：-40－+70℃；环境压力：常压；相对湿度：在40℃时湿度为95%；
13)保护等级：IP68；
★14）符合T/CHES 45-2020《雷达水位计》及GB/T15966-2017《水位仪器基本参数及通用技术条件》的检测要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）；
★15）具有水文相关监测机构出具的第三方检测报告（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）；
★16）具有2022年以来国家市场监督管理总局委检的《全国产品质量监督抽查合格企业》证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）；                                         
★17）有微波测距算法软件著作权证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）；
★18）设备符合GB/T17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》检测标准（提供具备第三方检测机构出具的带CMA和CNAS标志的检测报告加盖厂家公章）。
	套
	12 
	
	
	国产优质

	2）
	翻斗式雨量计
	1)承雨口口径：Φ200±0.6mm；
2)分辨率：0.5mm；
3)雨强测量范围0-4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；
4)测量精度：±4%；
5)工作环境：温度-10℃-+50℃，湿度＜95%(40℃)；
6)平均无故障工作时间≥16000h。
★7)设备要求符合GB/T 21978. 2 -2014《降水量观测仪器 第2部分翻斗式雨量传感器》的规范要求（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	套
	12 
	
	
	国产优质

	2）
	太阳能供电系统
	1、电池板：
1）包含太阳能板支架等
2)额定功率：100W（12V）           
3)峰值电压（V）≥18.2(V)
4)峰值电流≥8.8A（A）
5)产品尺寸≤830*670*30（mm）         
★7)按照IEC 60904-1:2006的电流-电压特性的测试规定，最大功率大于等于100W；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
2、蓄电池：
1）容量：100Ah（12V）
2）电池类别：铅酸电池；
3）电压：允许变幅－10％～＋20％；
4）标称容量：100AH
5）外形尺寸≤330mm*172mm*211mm
★6）电池容量试验、冲击放电试验、循环放电性能试验、过放电性能试验等符合GB17945-2010等相关标准（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。
	套
	12 
	
	
	国产优质

	3）
	水文遥测终端
	1)1个 RS232 接口、2个 RS485 接口
2)3 路模拟量输入接口（16 位 AD、支持 4-20mA 电流或 0-5V 电压信号）
3)2 路开关量输入接口和 2 路开关量输出(可选)
4)可定制 TTL 电平串口、2 路脉冲输入（可选）、2 路继电器输出(可选)
★5)远程通讯功能：支持GPRS、以太网等两种方式的远程通讯功能；（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章）
6)兼容各种类型的流量计、水位计、雨量计、气象要素传感器、工业串口摄像机等仪器
7)支持在相应物联网平台远程抓拍功能。
8)可支持市电或太阳能供电
9)标准电源：DC 12V/1.5A
10)供电范围：DC 5～15V
★11)抗高温能力：具有在75℃以上的高温下，设备持续正常工作6个小时以上（提供具有CMA认证检测机构出具检测报告，并加盖厂家公章）
12)平均无故障工作时间(MTBF)不低于 100000h
13)相对湿度范围：95%无凝结
14)具有电源、系统、在线指示灯
15)本地存储数据存储
16)定时采集与上报中心平台
17)远程查询实时数据
18)设备采用超低功耗设计，适用于野外无人值守太阳能供电应用
19)长期保存设定参数及历史数据，提供 16MB 的数21）据存储空间，可存储 10 年以上的采集数据，
20)支持电池电压等状态上报功能
21)低功耗设计：支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等），最大限度降低功耗
22)支持串口配置方式、远程配置等多种配置方式
★23)可通过对应的物联网平台或手机终端仿真图形化界面进行对应接口的远程配置（提供具有CMA认证检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章）
★24)可通过对应的物联网平台或手机终端实现远程控制、逻辑保护的配置功能，并能正常输出开关量信号。（提供具有CMA认证检测机构出具的检测报告，并加盖厂家公章）
★25)支持国家《SL651-2014水文监测数据通信规约》、《SZY206-2016水资源监测数据传输规约》、《SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机》、《SZY203-2016水资源监测设备技术条件》、《SZY205-2016水资源监测设备质量检验》。（提供相关检测报告复印件，并加盖厂家公章）
★26）须支持浙江省防汛通信平台（投标人须提供接入浙江省防汛通信平台的承诺书）。
	台
	12 
	
	
	国产优质

	4）
	室外设备箱（挂杆含标牌）
	挂式室外箱，材质为304不锈钢，尺寸不小于580（高）*430*250，厚度大于等于1.5mm。包含水文标识标牌，立杆式安装。
	个
	12 
	
	
	定制

	5）
	立杆及基础
	热镀锌钢材质，立杆高度≥3m，挑臂尺寸根据设备需求定制，包含水文标牌；
	套
	12 
	
	
	定制

	6）
	防雷接地
	接地电阻≤10Ω
	套
	12 
	
	
	定制

	7）
	水尺
	不锈钢1米水尺，数量根据现场确定，总高不高于10米。
颜色:白底红字
材质:SUS 304
尺寸:1000mm×80mm×1mm不锈钢材质
	套
	12 
	
	
	国产优质

	8）
	辅材
	线缆及设备箱内附件
	项
	12 
	
	
	国产优质

	9）
	高程测量
	RTK 点位水准测量
	点
	12 
	
	
	定制

	10）
	水文终端物联卡
	3年，每每卡每月流量不少于2G
	张/三年
	12 
	
	
	国产优质

	5 
	山洪声光电预警站
9个乡镇项目区（水头镇、腾蛟镇、怀溪镇、青街乡、昆阳镇、万全镇、鳌江镇、萧江镇、麻步镇）10套

	1）
	山洪灾害遥测预警终端
	1)电源输入VCC:9-24V DC；
2)电源输出:5路 VCC 1A；
3）4G无线通信；
4）1个翻斗式雨量计接口、1路脉冲计数接口、1个RS232接口、1个RS485接口、4路模拟量输入接口、2路开关量输入接口、2路继电器输出接口，静态值守电流≤0.01mA；
5）工作环境温度： -35～75℃，存储环境温度： -40～85℃
6）工作环境湿度：≤95%RH（40℃）
7）平均无故障工作时间：≥25000H
8）金属外壳，保护等级IP30
9）支持多种预警方式：实现GSM/CDMA远程电话告警、卫星、无线电台、短信息合成语音告警、网络流媒体语音合成告警、数据转语音告警、LoRa网络数据告警、本地麦克风喊话告警、预置信息转语音告警、预置MP3音频告警、音频线路输入告警。
★10）支持200W功放输出，可同时驱动50W*4个音柱，提供原厂技术说明并盖厂家公章。
★11）支持内置音柱监听，提供原厂技术说明并盖章。
12）支持串口配置和串口升级功能
13）支持远程参数配置（同时支持平台配置方式和短信配置方式）、远程程序升级。
14）可提供功能强大的中心管理软件，方便设备管理   
★15)符合SL651-2014《水文数据监测通信规约》（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。
	套
	10 
	
	
	国产优质

	2）
	山洪预警广播音柱
	每个站点2个号音柱：
(1)通过无线广播设备（集成在遥测终端内）实现远程语音预警功能输出功率：≥50W*2。
（2）音量：≥80dB。
（3）传输距离：≥50m（空旷环境）。
（4）防护等级：IP65。
	项
	10 
	
	
	国产优质

	3）
	室外设备箱（挂杆含标牌）
	挂式室外箱，材质为304不锈钢，尺寸不小于500*400*250，厚度大于等于1.5mm。立杆式安装。
	个
	10 
	
	
	定制

	4）
	雷达水位计
	1)量程：≥45米
2)工作频率： 26GHz；
3)测量精度：±2mm；
4)分辨率：1mm（全量程）；
5)发射功率: ≤70uW；
6)安装形式：万向支架安装；
7)测量时间：20 秒（SDI 12）或30秒（4-20Ma）；
8)天线波束角度（宽波）：≤8°（全角）；
9）天线形式：平面阵列天线；
10)供电范围：6-26V DC；
11)通讯接口：4-20mA、SDI-12、RS-485、两线制（SDI-12 协议）等；
12）环境温度：-40－+70℃；环境压力：常压；相对湿度：在40℃时湿度为95%；
13)保护等级：IP68；
★14）符合T/CHES 45-2020《雷达水位计》及GB/T15966-2017《水位仪器基本参数及通用技术条件》的检测要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）；
★15）具有水文相关监测机构出具的第三方检测报告（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）；
★16）具有2022年以来国家市场监督管理总局委检的《全国产品质量监督抽查合格企业》证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）；                                         
★17）有微波测距算法软件著作权证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）；
★18）设备符合GB/T17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》检测标准（提供具备第三方检测机构出具的带CMA和CNAS标志的检测报告加盖厂家公章）。
	套
	10 
	
	
	国产优质

	5）
	翻斗式雨量计
	1)承雨口口径：Φ200±0.6mm；
2)分辨率：0.5mm；
3)雨强测量范围0-4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；
4)测量精度：±4%；
5)工作环境：温度-10℃-+50℃，湿度＜95%(40℃)；
6)平均无故障工作时间≥16000h。
★7)设备要求符合GB/T 21978. 2 -2014《降水量观测仪器 第2部分翻斗式雨量传感器》的规范要求（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	套
	10 
	
	
	国产优质

	6）
	声光报警器
	声级：0-120dB；功率：15W；LED三色灯发光；蜂鸣报警音，材质：ABS工程塑料；防护等级：IP65
	台
	10 
	
	
	国产优质

	7）
	立杆及基础
	包括3.0米防腐热镀锌立杆、配套臂架等，支架可伸缩设计方便检修。
	套
	10 
	
	
	定制

	8）
	高程测量
	RTK 点位水准测量
	项
	10 
	
	
	定制

	9）
	警示牌
	定制，尺寸≥630mm×450mm；材质：不锈钢板（控制箱落地式为镀锌钢板），包含支架、立柱
	块
	10 
	
	
	定制

	10）
	400万星光级33倍红外球型网络摄像机
	像素:400万，内置GPU芯片，传感器靶面:1/1.8"，焦距:6.0~198.0mm，倍率:33X
补光模式:红外补光，补光距离:150米红外补光
★ 在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约92%（需提供公安部授权机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
★ 红外灯开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度（需提供公安部授权机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
人脸检测:最多可同时检测40个人脸目标；支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤；支持人脸、人体抓拍，支持人脸属性提取；人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩
周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防
人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零；人员密度检测：支持人员密度三级报警
水平范围:360°连续旋转，垂直范围:-15°~90°，音频输入:1入，音频输出:1出，告警输入:2入，告警输出:1出，串口:1路RS485串口(防护等级6000V)，BNC:支持
★ 电源电压在AV24V±35%或DC24V±35%范围内变化时，摄像机能正常工作（需提供公安部授权机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
	套
	10 
	
	
	国产优质

	11）
	市电供电
	就近取电，距离自行考虑，含3年电费，费用包干。
	项
	10 
	
	
	国产优质

	12）
	视频链路VPN专线租用
	3年，20M，前期暂时按每路摄像头设置一条链路设置，实际中标单位安装前，根据网络资源分布情况和摄像头设置情况，经招标人同意后，可若干摄像头共用一条链路。按实结算。
	条
	10 
	
	
	定制

	13）
	以太网交换机
	交换容量:336Gbps
接口类型:24千兆电+4千兆光
支持标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、IEEE 802.1q 、IEEE 802.1p、IEEE 802.1d 、IEEE 802.1w、IEEE 802.3ad
包转发率:96Mpps
安全配置:支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、IP ToS、802.1p优先级、VLAN ID、等过滤；
支持基于时间段ACL；
支持DHCP Snooping、DHCP Option82功能；
支持802.1X、MAC认证；
支持黑洞MAC；
支持CPU保护；
支持黑白名单
可靠性:支持STP(IEEE 802.1D)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)；
支持BPDU保护、根保护、环路保护，支持BPDU Tunnel；
支持G.8032环网保护协议，支持50毫秒级保护倒换；
支持高等级防雷
端口聚合:支持LACP 
最大支持8个聚合组，每个聚合组最大支持8个端口
工作温度:（0～ 50）℃
物理尺寸（W*D*H）:440×290×44mm
整机功耗:≤20W
★提供工信部入网证书复印件并加盖原厂公章；
	台
	1 
	
	
	国产优质

	14）
	16路网络视频录像机（含硬盘）
	8盘位16路网络视频录像机(视频解码格式:支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264 本地人机解码能力，IPC接入路数:16路 RCA音频输入:1路 输出口说明:支持1个HDMI、1个VGA，HDMI和VGA异源输出，HDMI最高支持4K显示输出（NVR-B300-E8@64-X默认同源，可切换至异源） RCA音频输出:1路 盘位:8盘位 
磁盘类型:SATA/SSD，3.5”英寸，6T,4块
	套
	1 
	
	
	国产优质

	15）
	路由型防火墙
	硬件：采用非X86多核架构，1U机架式设备，8个千兆电口+2对Combo口（含1个管理电口）+2个Bypass口，1个Console口，2个USB口。
性能：七层吞吐量600Mbps，三层吞吐量2.5Gbps；并发连接数80万，每秒新建连接数（HTTP）1.5万；WAN口带宽支持：流控200M，IPS+流控180M，流控+IPS+AV防病毒150M。
功能：支持路由、透明、混合模式部署，支持U盘零配置上线，支持基于AI的策略冗余分析、策略命中分析以及应用风险调优等能力，支持资产扫描、加密流量检测、应用审计、数据安全、网页过滤、带宽管理、IPS、AV等应用层安全功能，支持链路负载，支持SSL VPN \IPSEC VPN等多种VPN功能，支持国密算法，支持IPV6协议，支持网页诊断功能等。配套授权：15个SSL VPN用户授权，链路负载不限制链路数量。
	台
	1 
	
	
	国产优质

	16）
	外网专线
	固定IP,3年，50M
	条
	1 
	
	
	定制

	合计价
	
	


备注：

1、投标人可根据以上所列设备的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

2、项目实施过程中，招标人有权对中标产品进行性能测试（所发生的费用由中标人承担），以确保产品实际质量及性能满足需求，否则招标人有权拒绝收货，后果由投标人承担。
（三）售后服务与培训要求
1、质量保证

（1）投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足招标人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

（2）投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；本项目各系统、软件不得设置软件使用年限限制（使用硬件加密的，硬件加密设备应终生解密服务）；如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

2、在投标货物、系统的质保期内，为本项目提供7×24小时的实时技术支持响应服务，提供电话支持、后台远程维护、在线升级。本项目质保期限内须提供驻点服务，供应商须在项目所在地提供不少于2名常驻技术人员（食宿自理），提供巡回和上门响应服务。系统故障及设备故障的响应时间不得超过1小时(常规故障可先采用电话提供解决方案并解决或利用远程方式解决)，一般故障需要 4 小时内完成故障修复处理，严重故障需要在 18小时内完成故障修复处理，如涉及工控机更换、整机更换或重要零部件更换，需要在48小时内完成更换并恢复正常运行。若未在1小时内响应的，采购人可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由供应商承担。如在规定时间内不能排查故障，要求提供备品备件及备用系统。未按上述规定时间完成，则扣以2000元/次的处罚。质保期满后，中标方提供免费上门服务的承诺及备品、备件支持，如需更换故障设备或零部件，中标方应提供所更换设备或零部件的报价清单，且报价不得高于合同价。
3、要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标产品制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

（1）投标产品制造厂商应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）；投标人也应就投标货物的品质和服务对采购机构和招标人负责。

（2）投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

（3）当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

（4）质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

（5）投标人在质保期内安装的任何产品，必须是其投标产品制造厂商原产的或是经其认可的。

（6）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（7）投标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

（8）在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

4、对产品服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

5、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，招标人不承担责任。

6、项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明，平阳县水利发展投资有限公司是所有设备的最终用户。

7、培训要求

投标人须提出详细的针对本次采购的培训计划，具体如下：

（1）货物安装调试完毕后，对采购人的管理员进行免费培训，培训时间和人数由采购人确定。

（2）提供全面、完整、详细的技术手册、操作手册和产品说明书等。

（四）项目其他说明：

1、本项目包含本项目的供货、运输、安装施工、维保等所有内容。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。
2、投标供应商需保证投标资料（含中标后验收提供的资料）的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

5、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。
6、产权说明

6.1中标人保证对委托项目所投入使用的技术及信息相关知识产权享有完整的、无争议的合法权属。中标人向招标人提供的合同项下全部软件及配套服务不得侵犯第三方知识产权及其他民事权利（包括但不限于商标、计算机软件著作权、商业秘密、作品著作权、字体、肖像权）。若所涉内容被第三方投诉或起诉侵权并要求招标人承担赔偿责任或其他责任的，中标人应当承担招标人因此承受的全部损失，包括对第三方作出的经济赔偿及应诉费用(含诉讼费、律师费)等。如中标人不履行此项义务，则招标人有权自行直接与该第三方进行协商、诉讼或仲裁等，因此与该第三方达成和解协议或取得调解、判决、裁决等争议结果后，招标人所遭受的损失，包括和解协议、调解书、判决书、裁决书争议解决结果所确认的招标人的赔偿额、补偿额、及其它款项，以及诉讼或仲裁费用、律师费等，中标人应当全部赔偿给招标人。
6.2中标人同意将从招标人接受的任何数据、技术文件及与合同有关的数据视为招标人的商业机密，并严守机密，不提供技术资料或与合同有关的数据给无关人员或第三方。如中标人违反，使得招标人遭受损失，中标人应负相应的责任，并赔偿招标人因此所遭受的损失。
6.3在本知识产权项下的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本知识产权项下的权利义务随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。如果双方在知识产权项下的各项权利和义务由后成立的单位分别享有的，则招标人、中标人双方与后成立的公司分别享有相关权利和义务。
6.4在本项目中产生的数据资源、数据资产及定制软件的知识产权归招标人所有。
6.5在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，提交招标人所在地法院诉讼解决。

7、涉及设备野外安装的，中标单位要自行负责安全，做好安全措施，相关费用列入投标成本。

8、涉及设备安装及云服务的环境和系统集成相关技术的，中标单位要做好协调，采购人可支持协调有关单位，中标单位不得推责任。

9、上述内容中涉及通讯费，由中标单位承担（通讯费相关充值发票或记录应当送至采购人处备案），且中标单位要负责全部手续办理工作, 以市水利局名义用户登记，采购人可提供相关资料协助。 

10、涉及本平台系统与各硬件接入省水文防汛通讯平台联合调试的，由本项目供应商自行协商有关单位，必须确保系统各项性能指标达到规定要求和模块功能要求,不得相互推卸责任，采购人可以协助协调。

11、涉及监测系统联合调试的，由本项目供应商与有关单位自行协商，但必须确保本平台系统各项性能指标达到规定要求，涉及自动监测站遥测编码和统一八位编码及基础信息统一管理及水雨情四级共享事项的，供应商要与省水文管理中心协商处理, 不得相互推卸责任，采购人可以协助协调。

12、要配合验收有关工作，并提供有关文件资料。

13、中标供应商在设备进场安装前须对本项目整体方案和实施过程做进一步深化并通过采购人审核确认后方可进行实施。因采购人需求或上级有关部门规定而对项目实施方案做出调整，中标供应商须无条件满足。投标供应商在投标过程中须综合考虑各风险因素并报价。

14、采购人如在中标供应商确定后指派有资质的监理单位针对本项进行监理，中标供应商须无条件配合响应。

三、报价说明
本项目最高限价为9735933元，超出最高限价以及不按规定报价的投标报价无效。本项目采用综合单价包干方式，综合单价投标人自主报价，产品数量为实际为准，实施过程中各项中标综合单价不予调整。
四、商务条款

1、质保期

1.1▲免费质保期限：整体项目验收合格之日起提供至少三年免费质保服务（如设备无法维修（3个工作日维修不好）须及时更换设备），自最终验收（出具验收证书日期起）通过后起算。
1.2因供应商提供的设备的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障应由中标供应商免费技术服务和维护，由此造成采购人的损失由供应商承担。

1.3投标供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。
2、▲付款方式： 

履约保证金：合同签订后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可以以非现金形式提交（银行转账、保函或担保）），项目最终验收合格后退还履约保证金。

在合同签订后15日内，采购人向供应商支付合同总价的30%作为预付款，（供应商若为大型企业，可降低预付款或不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；设备到场后支付至到货货款的60%（并扣回预付款），设备安装、调试完成并验收合格后支付至结算总价的80%，比测率定工作完成后支付至结算总价的95%，剩余结算总价5%在质保期满后进行支付。发票应随付进度款同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。

3、交货安装地点

3.1.交货地点：本项目所在地，并按采购人要求。

3.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.送货过程中发生的费用由中标供应商负责。

4．完工期

完工期：要求所有货物在合同签订后90日历天内交货并完成安装调试。供应商原因造成延期的，每延误一天工期，供应商须向采购人支付2000元/天的处罚，逾期完工违约金的上限为合同总价的3%，如延期超过30天的甲方有权终止合同，且有权没收供应商履约保证金，由此产生的一切损失由供应商承担。
5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物及服务，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
四、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物

2.本项目的深化设计、货物的提供、运输、装卸、辅材、就位、安装、调试、检验、系统软件、通过验收；培训、质保期维护等。

3.在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.售后服务措施。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标报价，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。
10、▲本次采购最高限价为9735933  元；如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购最高限价的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。
地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇车站大道和谐家园三楼）
11、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件第十二条规定，本项目招标文件明确采购的标的所属行业为 工业，投标供应商选用的产品制造商均为  工业 行业所对应的标准为小微企业的享受价格优惠折扣。
12▲本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
13、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
14、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
15、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
18、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可平阳县水利发展投资有限公司推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面
2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

3）供应商符合参与国企采购活动资格条件的承诺函，格式见附件
4）如联合体投标，提供联合体协议书。若联合体投标明确联合体牵头方，联合体成员不超过两家，提供联合体协议书（格式见附件）。
上述资格条件审查材料，非联合体投标的，2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过；如联合体投标，联合体各成员均须提供审查材料，2-4项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2）开标一览表、详细分项报价表
3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与国企采购活动投标资格声明函
4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的描述、产品样本图册及相关证明（包括配置、部件来源说明等）（根据采购文件要求提供，如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）；

9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

10） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

11）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书；（根据采购文件要求，如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）

12）2021年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；
13）针对本项目拟派人员名单

14）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

15）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
16）项目实施方案，
    17）根据采购文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料。
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以采用邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

  5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费82300元，招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。中标人在领取中标通知书时须携带法人代表证明原件或法定代表人授权书原件。招标代理服务费收取账户：
开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司昆阳支行联东分理处

开户名称：温州欣晟项目管理有限公司

开户帐号：201000270511714

第四部分   国企采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准，本项目所属行业：工业；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目货物全部由小型和微型企业制造的产品，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加国企采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在国企采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加    （单位名称）   的    （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（工业） 行业；     （产品名称）制造商为（企业名称）    ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业） 行业；       （产品名称）制造商为（企业名称）    ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                             　　　　　
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分     合同格式（仅供参考）
本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：                       （采购人）
乙方：________________________（中标供应商）

 平阳县水利发展投资有限公司以公开招标方式对平阳县 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设县（水利部分）标准化管理设施进行采购。      年   月    日，经  本项目评标委员会 评定，       （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。根据本项目《采购招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

采购服务清单及合同价格

                                                             金额单位：人民币元

	序号
	产品名称
	品牌、型号规格
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	
	


合同总计（人民币）:               大写:                    
注：本项目投标报价为交钥匙项目，实行固定总价报价，中标价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括了货物及其附件的设计、采购、制造、系统集成、软件系统设计开发、检测、试验、保管、运输、保险、安装调试（包含相关设备安装过程产生的一切费用，强电、弱电管线铺设、人工费和相关机械台班费用）、税费（含进口关税、增值税等）、验收、技术服务（包括技术资料的提供、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料）、站点形象设计费、链路费、运维费、售后服务等所有费用，即一直到整个项目调试验收合格交付甲方使用，甲方不再另行支付费用。如乙方的投标文件中对功能响应存在错漏情况导致建设过程中，无法实现招标文件中所涉及的功能要求，乙方需无条件整改，确保功能要求全部实现并自行承担由此引起的相应费用。

完工期及交货地点

完工期：要求所有货物在合同签订后90日历天内交货并完成安装调试。

交货地点：本项目所在地，并按采购人要求。
质量标准和要求

乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品。

乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

知识产权

乙方必须确保本系统所使用的开发平台及相关软硬件等产品均为合法获得，对因此而且可能引发的相关法律责任，由乙方自行承担。本系统相关知识产权为甲方所有，乙方必须提供本系统源代码及全部相关文档；乙方须预留必要的二次开发接口，甲方有权在此基础上进行必要的二次开发和整合。甲方在今后的业务发展中，需要进行系统迁移，乙方应在服务期提供完善的技术支持。

权利瑕疵担保
乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

到货、安装调试与验收
设备硬件安装调试：

货物到达现场后，乙方必须派人员到现场与甲方一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使甲方满意为止。货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。
本项目安装地点分散，存在不可预计费用，需通过现场踏勘后考虑在最终报价内。乙方应根据场地实际情况，合理安排安装位置；为确保安装调试工作安全有序的进行，要求乙方在货物运抵安装现场前3天内，向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方应承担相应责任。
货物的安装必须符合有关标准和规范，网络和电线电缆必须按国家相关标准接入前端设备。乙方需按甲方的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。在安装过程中，如由于乙方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，乙方须负责修理并赔偿全部损失。

设备安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给甲方，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。

软件安装测试：要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。测试过程要用户单位组织相关人员共同参与。测试计划要详细描述针对各项测试，项目建设单位及相关单位如何参与，如何配合，包括各单位职责和分工界面等内容描述。

在安装、配置和测试、调试过程中,乙方应对最终用户技术人员所提出的技术问题,给予满意的答复。所有测试通过后，进行初验，初验通过后，进入试运行期。

项目验收：

验收标准

验收标准须符合中国有关的国家、地方、行业的标准。验收主要以招标文件定义、投标文件承诺、采购合同约定的所有硬件技术参数及系统功能要求为标准，严格按照各项参数要求对相应的硬件、系统功能进行验收。
验收内容

初步验收

在合同设备、材料及系统安装调试完毕后3个工作日内，甲方启动初步验收。验收内容包括但不限于：

核对货物清单、数量、配置；

系统功能及各项技术参数指标；

验收通过后，双方签署初验报告，业务符合上线要求，系统进入试运行阶段。

最终验收

如设备在试运行期间发生故障或暴露缺陷，乙方需进行修复，如在规定时间内未完成修复，试运行期顺延，直到遗留问题解决。

项目在达到了全部规定要求，连续成功稳定试运行后，乙方已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位或第三方检验单位检验合格，所有的技术资料和清单已向甲方提交的前提下，可以向甲方提出最终验收的申请。甲方组织验收小组按照验收标准进行最终验收，验收应在甲方及乙方双方参加下进行，按照相关技术需求及甲方的建设要求，整理提供项目完备的文档资料，双方签署验收证书，最终验收通过。若因乙方质量问题等导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

乙方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。调试及验收所需专用工具设施材料由乙方自备、自运到现场，完工后自费搬走。
售后服务

乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品。
项目免费质保期限：整体项目验收合格之日起提供 三 年免费质保服务。乙方或厂商本身承诺的免费质保期限高于标书要求的则按照乙方或厂商承诺执行。服务内容包括但不限于系统整体维护、服务器维护、软件后维护、数据库维护、系统终端及设备维护等，切实保障设备及软件系统的正常运行，在质保期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有产品要求乙方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。乙方在质保期内提供免费的维护工作，维保期满后软硬件出现故障乙方应积极配合，及时维修。 

本项目建成后，乙方须搭配完善的运营与维护服务体系。须在项目所在地组建服务团队，负责日常热线问题的解答与解决、软硬件定期的巡检与更新以及突发事件的支持与处理，具体要求如下：
本项目提供7×24小时的实时技术支持响应服务，提供电话支持、后台远程维护、在线升级。

▲本项目质保期限内须提供驻点服务，乙方须在项目所在地提供不少于2名常驻工程师，提供巡回和上门响应服务，系统故障及设备故障的响应时间不得超过1小时(常规故障可先采用电话提供解决方案并解决或利用远程方式解决)，2小时内赶到现场，一般故障在4小时内排除，一般故障需要 4 小时内完成故障修复处理，严重故障需要在 18小时内完成故障修复处理，如涉及工控机更换、整机更换或重要零部件更换，需要在 48 小时内完成更换并恢复项目的正常运行。若未在1小时内响应的，甲方可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由乙方承担。如在规定时间内不能排查故障，要求提供备品备件及备用系统。未按上述规定时间完成，则扣以2000元/次的处罚。
常驻工程师须对各个本项目进行定期巡检，保证设备及软件系统的正常运行，并做好巡检记录。做好跟踪服务，保障软硬件的功能稳定，数据正常采集与上传。
服务支持：乙方须派1名项目经理协助甲方完成服务项目、服务内容、服务标准、服务流程设计，并主导形成相应服务标准化文件用于项目运营支持。

驻点支持：乙方须提供不少于2名具有服务经验的技术人员提供驻点业务督导服务。
乙方须在项目所在地提供足量的备品备件，提供主机、易损件常备服务，更新或替换不超过24小时，备用机替换不超过48小时。

履约担保

1.本项目在合同签订之后7个工作日内乙方向甲方支付合同总价的1%作为履约保证金（银行转账或保险或保函）；履约保证金在货物安装调试并验收合格后无质量问题10个工作日内一次性无息退回质保金；
付款方式

在合同签订后15日内，采购人向供应商支付合同总价的30%作为预付款，（供应商若为大型企业，可降低预付款或不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；设备到场后支付至到货货款的60%（并扣回预付款），设备安装、调试完成并验收合格后支付至结算总价的80%，比测率定工作完成后支付至结算总价的95%，剩余结算总价5%在质保期满后进行支付。发票应随付进度款同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。
双方责任要求（未尽事宜，以双方约定为准）：

甲方责任

甲方提出项目具体建设任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目建设方案进行适当修改的权利。 

甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员。

甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作。

甲方对乙方向甲方提供的内部资料予以保密，且不向任何第三方泄露乙方的商业机密和技术机密。

乙方责任

乙方必须根据项目招标文件中第三部分《采购内容及要求》细化项目建设需求，并按照投标文件中的规定进行项目建设和具体实施工作。

乙方根据招标文件的基本技术要求与甲方共同确定项目所需的系统软件、硬件设备的数量及规格要求。

乙方保证按合同规定时间完工，并在工程结束时提交完整的相应技术文档及用户手册，并积极配合甲方对工程项目进行验收。

乙方为甲方提供项目的所有软、硬件设备使用、管理及维护等方面的培训，并提供平台使用手册。

未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第三方或由第三方提供相关服务。

文档要求
乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
项目完结时乙方应提交的成果和整个项目过程电子文档，包括但不限于：系统详细设计；系统概要设计；需求分析报告；系统测试方案；安装维护手册；使用操作手册；培训资料；数据结构说明文档。
补救措施和索赔

甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

在质保期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

履约延误

乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

除上述第2点情形外，因乙方原因，每延误一天工期，供应商须向采购人支付2000元/天的处罚，逾期完工违约金的上限为合同总价的3%，如延期超过30天的甲方有权终止合同，且有权没收供应商履约保证金，由此产生的一切损失由供应商承担。
不可抗力

如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

争议的解决

本合同及其附件的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第[2]种争议解决方式：

（1）将该争议提交温州市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在温州市进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向合同签署所在地有管辖权的人民法院起诉。

仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

违约责任

若乙方建设相关应用未能达到约定的建设目标，甲方有权要求乙方限期整改，如逾期未整改或整改不符合采购文件和本合同约定的，造成甲方损失的或不良影响的，甲方有权终止合同。

甲方在合同期未满就无故提出解除合同，则乙方有权收回投资购置的所有设备，并要求甲方支付一定数额的违约金，违约金的计算方式由双方协商决定。

甲方未及时支付合同价款或未及时退还履约担保的，应当支付逾期利息。

若乙方在合同期内未能履行本合同相关的义务，且经甲方书面警告、敦促仍未切实履行的，甲方有权终止合同。

任何一方的违约行为造成本合同的终止，守约方有权要求违约方赔偿其因此造成的经济损失，违约责任不因本合同的终止而解除。

任何一方对另一方违约行为的宽限，均不应视为放弃对违约方的追究和索赔的权利，也不应视为对该等违约行为的认可。

因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权保留解除合同的权利，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权终止合同，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

合同生效

如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

本合同经双方法定代表人（或企业负责人）或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

合同附件

招标文件与招标补充文件；

投标文件；

询标纪要和承诺书；

中标通知书。

本合同一式六份，甲乙双方各执二份，平阳县公共资源交易中心和代理机构各执一份。
甲方：                                          乙方：         

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

                                                开户银行：

                                              签字日期：     年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；

（3）如为联合体投标，投标文件格式中的供应商盖章、供应商公章为盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表；供应商名称为牵头方名称或联合体名称。
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设县（水利部分）标准化管理设施
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.3供应商符合参与国企采购活动资格条件的声明函：
声明函
（采购人）：
我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：
我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；
我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；
我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）
我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章） ： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：  年  月  日 

1.4联合体协议书（若为联合体投标，须提供)
联合体协议书

               （所有成员单位名称）自愿组成             （联合体名称）联合体，共同参加           （项目名称）          （项目编号：          ）  投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、              （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头方，           （某成员单位名称）为               （联合体名称）成员单位。
2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制、投标等活动，在本项目服务期内代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务。

3、联合体将严格按照本项目招标文件的各项要求，递交投标文件，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

其中：

牵头方责任具体分工如下：                  
成员责任具体分工如下：                  

其他分工如下：                  
5、若联合体各方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由联合体各方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，联合体各方应承担相应的连带责任。

6、本协议书自签署之日起生效。 
7、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头方名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其授权代表：                   （签字或盖章）

成员名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其授权代表：                   （签字或盖章）

     年    月     日

二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设县（水利部分）标准化管理设施
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： _______________________________________                

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2（1）开标一览表    

开标一览表
供应商名称：                        项目编号：          

	项目名称
	投标总报价
	备注

	平阳县 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设县（水利部分）标准化管理设施
	大写：                    （元）

小写：                   （元）
	


▲1、开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目投标价，包括整个项目实施过程中所有费用。

▲2.不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

▲3.此表格的总报价与详细分项报价表中的合计价一致，否则将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.2（2）详细分项报价表

详细分项报价表

项目名称：                               项目编号：             
	序号
	设备名称
	内容及要求
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	水文流量监测站
山门畴溪1套、山门怀溪1座、南雁镇3座、闹村乡1座、凤卧镇1座、9个乡镇项目区（水头镇、腾蛟镇、怀溪镇、青街乡、昆阳镇、万全镇、鳌江镇、萧江镇、麻步镇）4座
本项目测流站选用水平式声学多普勒流速剖面仪（HADCP）测流。测流站需具备一下功能：
（1）系统设计本着“先进、可靠、实用、经济”的原则，选用切合实际的系统方案，保证系统的高可靠性、先进性、可扩充性和较高的性能价格比。
（2）能对断面流速、水温、水位等进行 24 小时连续在线监测。能根据实时采集的流速、水位，计算断面流量。
（3）能实现水量数据采集、流量计算、存储、传输的功能。
（4）能采集水位、流速、流量和测站状态信息通过通讯网络传输到省水文平台。
（5）测站供电方式为太阳能供电。
（6）测站标识、站牌设计和测站外观标识等参见浙江省水文相关规范。
（7）根据流量测验技术要求，流量测流设备按《河流流量测验规范》进行流速比测。

	1）
	声学多普勒流速剖面仪（H-ADCP）
	频率：600kHz；
2）流速剖面测量
•单元数：128个
•最小单元长度：0.5-5m
•最大剖面宽度：120m；
•流速量程：±10.0m/s（默认），±20.0m/s（最大）。
•分辨率：1mm/s；
3）流速换能器
•波束：2个水平测速波束，1个垂直测深波束
（4）内置超声波和压力水位计
•水位范围：0.1～20m；
•水位精度：±0.1％FS；
5）内置温度计
•范围：-20℃～70°；
•精度：±0.5°；
6）内置姿态传感器：±0.5°
7）通信
•接口：RS485（标准modbus规约）。
•波特率：1200～115200bps；
8）电源
•电压：12VDC宽电压；
9）内置存储器：16M
10）工作电压范围宽：DC9V-18V，建议DC12V；
11）配有ADCP积算仪，显示水位，瞬时流速，瞬时流量，累积流量；
★12）具有声学多普勒流速剖面仪多层流速应用软件证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）；
★13）流速精度符合 0.5±5mm/s（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。

★14）具有江河海洋水流数据采集器软件著证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）。
	套
	11
	
	
	国产优质

	2）
	水文遥测终端
	1)1个 RS232 接口、2个 RS485 接口
2)3 路模拟量输入接口（16 位 AD、支持 4-20mA 电流或 0-5V 电压信号）
3)2 路开关量输入接口和 2 路开关量输出(可选)
4)可定制 TTL 电平串口、2 路脉冲输入（可选）、2 路继电器输出(可选)
★5)远程通讯功能：支持GPRS、以太网等两种方式的远程通讯功能；（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章）
6)兼容各种类型的流量计、水位计、雨量计、气象要素传感器、工业串口摄像机等仪器
7)支持在相应物联网平台远程抓拍功能。
8)可支持市电或太阳能供电
9)标准电源：DC 12V/1.5A
10)供电范围：DC 5～15V
★11)抗高温能力：具有在75℃以上的高温下，设备持续正常工作6个小时以上（提供具有CMA认证检测机构出具检测报告，并加盖厂家公章）
12)平均无故障工作时间(MTBF)不低于 100000h
13)相对湿度范围：95%无凝结
14)具有电源、系统、在线指示灯
15)本地存储数据存储
16)定时采集与上报中心平台
17)远程查询实时数据
18)设备采用超低功耗设计，适用于野外无人值守太阳能供电应用
19)长期保存设定参数及历史数据，提供 16MB 的数21）据存储空间，可存储 10 年以上的采集数据，
20)支持电池电压等状态上报功能
21)低功耗设计：支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等），最大限度降低功耗
22)支持串口配置方式、远程配置等多种配置方式
★23)可通过对应的物联网平台或手机终端仿真图形化界面进行对应接口的远程配置（提供具有CMA认证检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章）
★24)可通过对应的物联网平台或手机终端实现远程控制、逻辑保护的配置功能，并能正常输出开关量信号。（提供具有CMA认证检测机构出具的检测报告，并加盖厂家公章）
★25)支持国家《SL651-2014水文监测数据通信规约》、《SZY206-2016水资源监测数据传输规约》、《SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机》、《SZY203-2016水资源监测设备技术条件》、《SZY205-2016水资源监测设备质量检验》。（提供相关检测报告复印件，并加盖厂家公章）
★26）须支持浙江省防汛通信平台（投标人须提供接入浙江省防汛通信平台的承诺书）。
	台
	11
	
	
	国产优质

	3）
	室外设备箱（落地）
	挂式室外箱，材质为304不锈钢，尺寸不小于500*400*250，厚度大于等于1.5mm。可为落地式安装，控制箱底面离地不得小于20cm。
	个
	11
	
	
	定制

	4）
	信号隔离器
	支持1路RS485/422，内置DC-DC电源隔离模块，通信采用高速光耦合隔离保护、波特率自适应9-40V宽电压输入
	套
	11
	
	
	国产优质

	5）
	立杆、ADCP栈桥及安装基础
	包含主要设备立杆及基础、ADCP栈桥、水文标识标牌、围栏、线缆、管材、支架，定制及施工。
	套
	11
	
	
	国产优质

	6）
	防雷接地
	接地电阻≤10Ω
	套
	11
	
	
	定制

	7）
	河床大断面测量
	河道断面测量
	点
	11
	
	
	定制

	8）
	ADCP设备调试
	ADCP设备调试
	项
	11
	
	
	定制

	9）
	高程测量
	RTK 点位水准测量
	点
	11
	
	
	定制

	10）
	流量比测报告
	三年内完成比测率定，每处测站比测率定的技术要求:

(一)、测验方法

流量站所选用的测验方法应是当前较为成熟且已应用于生产实践，满足一定精度要求，并应符合下列规定:

1、适合测站(断面)的水流特性和测验条件;

2、测验精度应满足资料用途的要求。

3、符合《河流流量测验规范》（GB50179-2015）和《声学多谱勒流量测验规范》（SL337-2006）

(二)、比测要求

1、比测宜在水流相对平稳时进行，并应在高、中、低不同水位(或流量)级下均匀分布测次;

2、单个站点比测有效次数不应少于45次;

3、比测随机不确定度不应超过6%，比测条件较差的不应超过7%;系统误差不应超过±1%，条件较差的不应超过±2%。

(三)、测验次数

1、测流次数应根据高、中、低各级水位的水流特性，测站控制条件、测验精度，定线推流要求，以及需求等综合确定，能够准确掌握各个时期的水情变化、合理控制各级水位和水情变化过程转折点;当发生的洪水、枯水超出历年实测流量的相应水位时，应对超出部分增加测次;若当年高水位情况未发生，则根据实际高水位发生年顺延；

2、潮流量测验应根据试验资料确定的各代表潮期合理布置测次。每个潮流期内潮流量的测速次数，应根据流速变化的大小、缓急程度适当分布，能够准确掌握全潮过程中流速变化的转折点。

(四)、率定报告

按规范编制比测率定报告，分析精度达标，通过业主验收或专业审查。
	处
	11 
	
	
	定制

	11）
	水文终端物联卡
	3年，每卡每月流量不少于2G
	张/三年
	11
	
	
	国产优质

	12）
	400万星光级33倍红外球型网络摄像机
	像素:400万，内置GPU芯片，传感器靶面:1/1.8"，焦距:6.0~198.0mm，倍率:33X
补光模式:红外补光，补光距离:150米红外补光
★ 在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约92%（需提供公安部授权机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
★ 红外灯开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度（需提供公安部授权机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
人脸检测:最多可同时检测40个人脸目标；支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤；支持人脸、人体抓拍，支持人脸属性提取；人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩
周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防
人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零；人员密度检测：支持人员密度三级报警
水平范围:360°连续旋转，垂直范围:-15°~90°，音频输入:1入，音频输出:1出，告警输入:2入，告警输出:1出，串口:1路RS485串口(防护等级6000V)，BNC:支持
★ 电源电压在AV24V±35%或DC24V±35%范围内变化时，摄像机能正常工作（需提供公安部授权机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
	套
	11
	
	
	国产优质

	13）
	市电供电
	就近取电，距离自行考虑，含3年电费，费用包干。
	项
	11
	
	
	国产优质

	14）
	视频链路VPN专线租用
	3年，20M，前期暂时按每路摄像头设置一条链路设置，实际中标单位安装前，根据网络资源分布情况和摄像头设置情况，经招标人同意后，可若干摄像头共用一条链路。按实结算。
	条
	11
	
	
	定制

	2
	水位自动遥测站
山门畴溪1套、山门怀溪1套、南雁镇3套、闹村乡2套水位自动遥测站
（1）系统设计本着“先进、可靠、实用、经济”的原则，选用切合实际的系统方案，保证系统的高可靠性、先进性、可扩充性和较高的性能价格比。
（2）各水位自动遥测站通过4G信道信息传输，水位、雨量数据传输至省水文平台。
（3）遥测站配置能满足在连续阴雨天的环境下也能正常运行。
（4）测报系统具有多种信息发送模式，满足不同情况下测报要求。
（5）按照业主要求和水文规范设置相应的标识标牌。

	1）
	雷达水位计
	1)量程：≥45米
2)工作频率： 26GHz；
3)测量精度：±2mm；
4)分辨率：1mm（全量程）；
5)发射功率: ≤70uW；
6)安装形式：万向支架安装；
7)测量时间：20 秒（SDI 12）或30秒（4-20Ma）；
8)天线波束角度（宽波）：≤8°（全角）；
9）天线形式：平面阵列天线；
10)供电范围：6-26V DC；
11)通讯接口：4-20mA、SDI-12、RS-485、两线制（SDI-12 协议）等；
12）环境温度：-40－+70℃；环境压力：常压；相对湿度：在40℃时湿度为95%；
13)保护等级：IP68；
★14）符合T/CHES 45-2020《雷达水位计》及GB/T15966-2017《水位仪器基本参数及通用技术条件》的检测要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）；
★15）具有水文相关监测机构出具的第三方检测报告（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）；
★16）具有2022年以来国家市场监督管理总局委检的《全国产品质量监督抽查合格企业》证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）；                                         
★17）有微波测距算法软件著作权证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）；
★18）设备符合GB/T17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》检测标准（提供具备第三方检测机构出具的带CMA和CNAS标志的检测报告加盖厂家公章）。
	套
	7 
	
	
	国产优质

	2）
	太阳能供电系统
	1、电池板：
1）包含太阳能板支架等
2)额定功率：100W（12V）           
3)峰值电压（V）≥18.2(V)
4)峰值电流≥8.8A（A）
5)产品尺寸≤830*670*30（mm）         
★7)按照IEC 60904-1:2006的电流-电压特性的测试规定，最大功率大于等于100W；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
2、蓄电池：
1）容量：100Ah（12V）
2）电池类别：铅酸电池；
3）电压：允许变幅－10％～＋20％；
4）标称容量：100AH
5）外形尺寸≤330mm*172mm*211mm
★6）电池容量试验、冲击放电试验、循环放电性能试验、过放电性能试验等符合GB17945-2010等相关标准（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。
	套
	7 
	
	
	国产优质

	3）
	水文遥测终端
	1)1个 RS232 接口、2个 RS485 接口
2)3 路模拟量输入接口（16 位 AD、支持 4-20mA 电流或 0-5V 电压信号）
3)2 路开关量输入接口和 2 路开关量输出(可选)
4)可定制 TTL 电平串口、2 路脉冲输入（可选）、2 路继电器输出(可选)
★5)远程通讯功能：支持GPRS、以太网等两种方式的远程通讯功能；（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章）
6)兼容各种类型的流量计、水位计、雨量计、气象要素传感器、工业串口摄像机等仪器
7)支持在相应物联网平台远程抓拍功能。
8)可支持市电或太阳能供电
9)标准电源：DC 12V/1.5A
10)供电范围：DC 5～15V
★11)抗高温能力：具有在75℃以上的高温下，设备持续正常工作6个小时以上（提供具有CMA认证检测机构出具检测报告，并加盖厂家公章）
12)平均无故障工作时间(MTBF)不低于 100000h
13)相对湿度范围：95%无凝结
14)具有电源、系统、在线指示灯
15)本地存储数据存储
16)定时采集与上报中心平台
17)远程查询实时数据
18)设备采用超低功耗设计，适用于野外无人值守太阳能供电应用
19)长期保存设定参数及历史数据，提供 16MB 的数21）据存储空间，可存储 10 年以上的采集数据，
20)支持电池电压等状态上报功能
21)低功耗设计：支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等），最大限度降低功耗
22)支持串口配置方式、远程配置等多种配置方式
★23)可通过对应的物联网平台或手机终端仿真图形化界面进行对应接口的远程配置（提供具有CMA认证检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章）
★24)可通过对应的物联网平台或手机终端实现远程控制、逻辑保护的配置功能，并能正常输出开关量信号。（提供具有CMA认证检测机构出具的检测报告，并加盖厂家公章）
★25)支持国家《SL651-2014水文监测数据通信规约》、《SZY206-2016水资源监测数据传输规约》、《SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机》、《SZY203-2016水资源监测设备技术条件》、《SZY205-2016水资源监测设备质量检验》。（提供相关检测报告复印件，并加盖厂家公章）
★26）须支持浙江省防汛通信平台（投标人须提供接入浙江省防汛通信平台的承诺书）。
	台
	7 
	
	
	国产优质

	4）
	室外设备箱（挂杆含标牌）
	挂式室外箱，材质为304不锈钢，尺寸不小于500*400*250，厚度大于等于1.5mm。包含水文标识标牌，立杆式安装。
	个
	7 
	
	
	定制

	5）
	立杆及基础
	热镀锌钢材质，立杆高度≥3m，挑臂尺寸根据设备需求定制，包含水文标牌；
立杆基础尺寸：≥400*400*600mm，混凝土浇筑
	套
	7 
	
	
	定制

	6）
	防雷接地
	接地电阻≤10Ω
	套
	7 
	
	
	定制

	7）
	水尺
	不锈钢1米水尺，数量根据现场确定，总高不高于10米。
颜色:白底红字
材质:SUS 304
尺寸:1000mm×80mm×1mm不锈钢材质
	套
	7 
	
	
	国产优质

	8）
	辅材
	线缆及设备箱内附件
	项
	7 
	
	
	国产优质

	9）
	高程测量
	RTK 点位水准测量
	点
	7 
	
	
	定制

	10）
	水文终端物联卡
	3年，每每卡每月流量不少于2G
	张/三年
	7 
	
	
	国产优质

	3
	视频监控设备
山门怀溪2套、南雁镇10套、闹村乡20套、凤卧镇13套、9个乡镇项目区（水头镇、腾蛟镇、怀溪镇、青街乡、昆阳镇、万全镇、鳌江镇、萧江镇、麻步镇）81套视频监控点位
（1）采用无线4G信号传输；
（2）站站采用风能、太阳能互补系统，保证配置能满足在连续阴雨天的环境下也能正常运行。
（3）视频像素不小于200万像素。

	1）
	双400万全彩警戒双摄球型网络摄像机
	传感器靶面—全景:1/1.8"，最高分辨率—全景:2688*1520，像素—全景:400万
传感器靶面—细节:1/2.7"，最高分辨率—细节:2688*1520，像素—细节:400万
焦距—全景:4mm，变焦方式—全景:定焦，光圈—全景:F1.0
★ 内置CPU/GPU/NPU一体化芯片2颗、8GB eMMC芯片（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
★ 全景相机：支持白光补光，可识别距样机30m处的人体轮廓； 特写相机：支持白光补光，可识别距样机30m处的人体轮廓；也支持红外补光，可识别距样机200m处的人体轮廓（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
焦距—细节:4.5~148.5mm，变焦方式—细节:电动变焦，倍率—细节:33倍，光圈—细节:F1.5(W)~F4.0(T)，补光模式—细节:暖光补光|红外补光，补光距离—细节:暖光补光30米;红外补光150米，支持联动声光告警，暖光闪烁配合语音报警，告警语音可设置
★ 特写相机可对设定区域的机非人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
快门:自动/手动，快门范围：1~1/100000s，信噪比:>56dB，宽动态:光学宽动态120dB
最低照度-全景:0.0003lux（F1.0，AGC ON，彩色），0.0001lux（F1.0，AGC ON，黑白），最低照度-细节:0.003lux（F1.5，AGC ON，彩色），0.002lux（F1.5，AGC ON，黑白）
音频编码格式:G.711A、G.711U
周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；
支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防
人脸检测:仅细节通道支持：
最多可同时检测40个人脸目标；
支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸属性提取；
人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩
人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零；
人员密度检测：支持人员密度三级报警
自动跟踪:细节通道支持自动跟踪，支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置
★ 摄像机全景镜头垂直旋转范围支持12°±8°电动可调，安装调试更便捷（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
除雪:支持，加热:支持
最大功耗:40W，温度:-40℃~70℃，防水防尘:IP66
含支架电源等
	套
	126 
	
	
	国产优质

	2）
	市电供电
	就近取电，距离自行考虑，含3年电费，费用包干。
	项
	126 
	
	
	国产优质

	3）
	立杆及基础
	包含配电箱，立杆热镀锌钢材质，立杆高度≥3m，挑臂尺寸根据设备需求定制；
	套
	126 
	
	
	定制

	4）
	防雷接地
	接地电阻≤10Ω
	套
	126 
	
	
	定制

	5）
	智慧物联平台一体机
	本域摄像机数:1500，可管理摄像机总数:10000
最大员工库:30万人，最大访客库:5万人，最大黑名单库:最大1万人，默认1千，最多10个库
最大自定义人员库:最大1万人，默认1千，最多4个库，支持人脸终端数:128个，媒体流入口带宽:512Mbps，媒体流出口带宽:512Mbps
纯图片或纯URL接入及转发规格:128条/s接入数据，128条/s转发数
接入流量最大512Mbps,转发流量最大512Mbps
回放性能:32路/64M
最大可支持展示点位数:10000个
★ 支持管理不少于32台报警主机，支持≤800个报警设备通道（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
★ 支持按区域组织树结构展示门禁点的开/关状态、在线/离线状态和门禁事件实时记录 支持将出入人员（员工、访客、陌生人、自定义库）信息显示到大屏，可按区域显示出入记录（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
★ 支持≤128个下级联域管理，支持≤2个上级联域管理（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
支持用户选择多个摄像机建立语音广播
支持拌线、区域人数统计，支持按设备或者区域统计人数
支持按柱状图、折线图、列表等方式统计人数
支持人数统计结果导出
支持客流量统计，可监测客流量并按照年月日周统计生成报表
支持查看选定实时数据详情
支持查询和导出历史机动车、非机动车、人体、人脸的信息数据
CPU:Intel 高性能处理器E3-1275 V6
操作系统:CentOS7.3
内存:32G
硬盘:4T SATA * 2
接口：3个千兆网口，1个RS232串口，1个RS232/RS485复用口，2个SAS接口，1个eSata接口，4个USB接口，1个HDMI接口，1个VGA接口
交流电源输入:（电源PSU0）交流电源输入：100～240V AC；50Hz/60Hz
★电源: 标配1个300W电源，可扩展1+1冗余（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
物理尺寸(D×W×H):482mm×551mm×87mm/2U
整机功耗:最大150W
工作温度:0°C～40°C
工作湿度:20RH%～80RH%（非凝结）
最大自定义人员库:最大1万人，默认1千，最多4个库
支持人脸终端数:128个
支持室内机数:1500个
支持门禁控制器数量:128台（门禁控制器与梯控接入数总和）
车道数量:32
支持出入口相机数:32
CPU:Intel 高性能处理器
操作系统:CentOS7.3
内存:32G
硬盘:4T SATA * 2
交流电源输入:（电源PSU0）交流电源输入：100～240V AC；50Hz/60Hz
电源槽位:（电源PSU1）标配1个300W电源，可扩展1+1冗余
物理尺寸(D×W×H):482mm×551mm×87mm/2U
整机功耗:最大150W
重量:最大≤14kg
工作温度:0°C～40°C（推荐温度：10°C～35°C）
工作湿度:20RH%～80RH%（非凝结）
	套
	1
	
	
	国产优质

	6）
	48盘位网络存储设备
	48盘位IPSAN存储，支持双电源冗余。设备支持双风扇、双BIOS模块。支持电源自动故障切换和在线故障电源的更换
处理器:Intel 64位多核处理器，内存:4GB
PCI-E插槽:2，可接入4端口万兆网卡，4端口千兆网卡
USB接口:2个，串口:1个RS232 RJ45接口，VGA接口:1
磁盘类型:SATA/SSD
★ RAID中磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级/重建状态下，同时写入256路4M视频流时，数据写入无任何影响（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
★ 当RAID阵列中一块硬盘拔掉以后，X分钟 (l~120可动态设置)之内再插上，该硬盘能够恢复到原有RAID中，仅做增量数据恢复，RAID阵列在秒级时间内自动恢复正常（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式
协议支持:iSCSI
★ 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等故障进行告警（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
★ 支持设备异常掉电，供电恢复后业务自动恢复（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
★ 支持磁盘S.M.A.R.T信息检查，对S.M.A.R.T信息有异常的磁盘进行数据拷贝及替换（需提供公安部授权机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
设备支持硬盘漫游功能，磁盘更换槽位后可以在图形界面上面显示磁盘新的槽位，不影响RAID使用。
	套
	3
	
	
	国产优质

	7）
	硬盘
	满足210路双摄像机按照4M码流存储30天，容量:6T，尺寸:3.5”英寸，转速:5400转，缓存:256M，接口类型:SATA 6Gb/S，RAID:支持
	块
	110
	
	
	国产优质

	8）
	视频链路VPN专线租用
	3年，20M，前期暂时按每路摄像头设置一条链路设置，实际中标单位安装前，根据网络资源分布情况和摄像头设置情况，经招标人同意后，可若干摄像头共用一条链路。按实结算。
	条
	126 
	
	
	定制

	9）
	视频主链路VPN专线租用
	3年，1G
	条
	1 
	
	
	定制

	4
	水位雨量自动遥测站
9个乡镇项目区（水头镇、腾蛟镇、怀溪镇、青街乡、昆阳镇、万全镇、鳌江镇、萧江镇、麻步镇）12套水位雨量遥测站
（1）系统设计本着“先进、可靠、实用、经济”的原则，选用切合实际的系统方案，保证系统的高可靠性、先进性、可扩充性和较高的性能价格比。
（2）各水位雨量遥测站通过4G信道信息传输，水位、雨量数据传输至省水文平台。
（3）遥测站配置能满足在连续阴雨天的环境下也能正常运行。
（4）测报系统具有多种信息发送模式，满足不同情况下的测报要求。
（5）按照业主要求和水文规范设置相应的标识标牌。

	1）
	雷达水位计
	1)量程：≥45米
2)工作频率： 26GHz；
3)测量精度：±2mm；
4)分辨率：1mm（全量程）；
5)发射功率: ≤70uW；
6)安装形式：万向支架安装；
7)测量时间：20 秒（SDI 12）或30秒（4-20Ma）；
8)天线波束角度（宽波）：≤8°（全角）；
9）天线形式：平面阵列天线；
10)供电范围：6-26V DC；
11)通讯接口：4-20mA、SDI-12、RS-485、两线制（SDI-12 协议）等；
12）环境温度：-40－+70℃；环境压力：常压；相对湿度：在40℃时湿度为95%；
13)保护等级：IP68；
★14）符合T/CHES 45-2020《雷达水位计》及GB/T15966-2017《水位仪器基本参数及通用技术条件》的检测要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）；
★15）具有水文相关监测机构出具的第三方检测报告（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）；
★16）具有2022年以来国家市场监督管理总局委检的《全国产品质量监督抽查合格企业》证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）；                                         
★17）有微波测距算法软件著作权证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）；
★18）设备符合GB/T17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》检测标准（提供具备第三方检测机构出具的带CMA和CNAS标志的检测报告加盖厂家公章）。
	套
	12 
	
	
	国产优质

	2）
	翻斗式雨量计
	1)承雨口口径：Φ200±0.6mm；
2)分辨率：0.5mm；
3)雨强测量范围0-4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；
4)测量精度：±4%；
5)工作环境：温度-10℃-+50℃，湿度＜95%(40℃)；
6)平均无故障工作时间≥16000h。
★7)设备要求符合GB/T 21978. 2 -2014《降水量观测仪器 第2部分翻斗式雨量传感器》的规范要求（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	套
	12 
	
	
	国产优质

	2）
	太阳能供电系统
	1、电池板：
1）包含太阳能板支架等
2)额定功率：100W（12V）           
3)峰值电压（V）≥18.2(V)
4)峰值电流≥8.8A（A）
5)产品尺寸≤830*670*30（mm）         
★7)按照IEC 60904-1:2006的电流-电压特性的测试规定，最大功率大于等于100W；（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）
2、蓄电池：
1）容量：100Ah（12V）
2）电池类别：铅酸电池；
3）电压：允许变幅－10％～＋20％；
4）标称容量：100AH
5）外形尺寸≤330mm*172mm*211mm
★6）电池容量试验、冲击放电试验、循环放电性能试验、过放电性能试验等符合GB17945-2010等相关标准（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。
	套
	12 
	
	
	国产优质

	3）
	水文遥测终端
	1)1个 RS232 接口、2个 RS485 接口
2)3 路模拟量输入接口（16 位 AD、支持 4-20mA 电流或 0-5V 电压信号）
3)2 路开关量输入接口和 2 路开关量输出(可选)
4)可定制 TTL 电平串口、2 路脉冲输入（可选）、2 路继电器输出(可选)
★5)远程通讯功能：支持GPRS、以太网等两种方式的远程通讯功能；（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章）
6)兼容各种类型的流量计、水位计、雨量计、气象要素传感器、工业串口摄像机等仪器
7)支持在相应物联网平台远程抓拍功能。
8)可支持市电或太阳能供电
9)标准电源：DC 12V/1.5A
10)供电范围：DC 5～15V
★11)抗高温能力：具有在75℃以上的高温下，设备持续正常工作6个小时以上（提供具有CMA认证检测机构出具检测报告，并加盖厂家公章）
12)平均无故障工作时间(MTBF)不低于 100000h
13)相对湿度范围：95%无凝结
14)具有电源、系统、在线指示灯
15)本地存储数据存储
16)定时采集与上报中心平台
17)远程查询实时数据
18)设备采用超低功耗设计，适用于野外无人值守太阳能供电应用
19)长期保存设定参数及历史数据，提供 16MB 的数21）据存储空间，可存储 10 年以上的采集数据，
20)支持电池电压等状态上报功能
21)低功耗设计：支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等），最大限度降低功耗
22)支持串口配置方式、远程配置等多种配置方式
★23)可通过对应的物联网平台或手机终端仿真图形化界面进行对应接口的远程配置（提供具有CMA认证检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章）
★24)可通过对应的物联网平台或手机终端实现远程控制、逻辑保护的配置功能，并能正常输出开关量信号。（提供具有CMA认证检测机构出具的检测报告，并加盖厂家公章）
★25)支持国家《SL651-2014水文监测数据通信规约》、《SZY206-2016水资源监测数据传输规约》、《SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机》、《SZY203-2016水资源监测设备技术条件》、《SZY205-2016水资源监测设备质量检验》。（提供相关检测报告复印件，并加盖厂家公章）
★26）须支持浙江省防汛通信平台（投标人须提供接入浙江省防汛通信平台的承诺书）。
	台
	12 
	
	
	国产优质

	4）
	室外设备箱（挂杆含标牌）
	挂式室外箱，材质为304不锈钢，尺寸不小于580（高）*430*250，厚度大于等于1.5mm。包含水文标识标牌，立杆式安装。
	个
	12 
	
	
	定制

	5）
	立杆及基础
	热镀锌钢材质，立杆高度≥3m，挑臂尺寸根据设备需求定制，包含水文标牌；
	套
	12 
	
	
	定制

	6）
	防雷接地
	接地电阻≤10Ω
	套
	12 
	
	
	定制

	7）
	水尺
	不锈钢1米水尺，数量根据现场确定，总高不高于10米。
颜色:白底红字
材质:SUS 304
尺寸:1000mm×80mm×1mm不锈钢材质
	套
	12 
	
	
	国产优质

	8）
	辅材
	线缆及设备箱内附件
	项
	12 
	
	
	国产优质

	9）
	高程测量
	RTK 点位水准测量
	点
	12 
	
	
	定制

	10）
	水文终端物联卡
	3年，每每卡每月流量不少于2G
	张/三年
	12 
	
	
	国产优质

	5 
	山洪声光电预警站
9个乡镇项目区（水头镇、腾蛟镇、怀溪镇、青街乡、昆阳镇、万全镇、鳌江镇、萧江镇、麻步镇）10套

	1）
	山洪灾害遥测预警终端
	1)电源输入VCC:9-24V DC；
2)电源输出:5路 VCC 1A；
3）4G无线通信；
4）1个翻斗式雨量计接口、1路脉冲计数接口、1个RS232接口、1个RS485接口、4路模拟量输入接口、2路开关量输入接口、2路继电器输出接口，静态值守电流≤0.01mA；
5）工作环境温度： -35～75℃，存储环境温度： -40～85℃
6）工作环境湿度：≤95%RH（40℃）
7）平均无故障工作时间：≥25000H
8）金属外壳，保护等级IP30
9）支持多种预警方式：实现GSM/CDMA远程电话告警、卫星、无线电台、短信息合成语音告警、网络流媒体语音合成告警、数据转语音告警、LoRa网络数据告警、本地麦克风喊话告警、预置信息转语音告警、预置MP3音频告警、音频线路输入告警。
★10）支持200W功放输出，可同时驱动50W*4个音柱，提供原厂技术说明并盖厂家公章。
★11）支持内置音柱监听，提供原厂技术说明并盖章。
12）支持串口配置和串口升级功能
13）支持远程参数配置（同时支持平台配置方式和短信配置方式）、远程程序升级。
14）可提供功能强大的中心管理软件，方便设备管理   
★15)符合SL651-2014《水文数据监测通信规约》（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）。
	套
	10 
	
	
	国产优质

	2）
	山洪预警广播音柱
	每个站点2个号音柱：
(1)通过无线广播设备（集成在遥测终端内）实现远程语音预警功能输出功率：≥50W*2。
（2）音量：≥80dB。
（3）传输距离：≥50m（空旷环境）。
（4）防护等级：IP65。
	项
	10 
	
	
	国产优质

	3）
	室外设备箱（挂杆含标牌）
	挂式室外箱，材质为304不锈钢，尺寸不小于500*400*250，厚度大于等于1.5mm。立杆式安装。
	个
	10 
	
	
	定制

	4）
	雷达水位计
	1)量程：≥45米
2)工作频率： 26GHz；
3)测量精度：±2mm；
4)分辨率：1mm（全量程）；
5)发射功率: ≤70uW；
6)安装形式：万向支架安装；
7)测量时间：20 秒（SDI 12）或30秒（4-20Ma）；
8)天线波束角度（宽波）：≤8°（全角）；
9）天线形式：平面阵列天线；
10)供电范围：6-26V DC；
11)通讯接口：4-20mA、SDI-12、RS-485、两线制（SDI-12 协议）等；
12）环境温度：-40－+70℃；环境压力：常压；相对湿度：在40℃时湿度为95%；
13)保护等级：IP68；
★14）符合T/CHES 45-2020《雷达水位计》及GB/T15966-2017《水位仪器基本参数及通用技术条件》的检测要求（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）；
★15）具有水文相关监测机构出具的第三方检测报告（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）；
★16）具有2022年以来国家市场监督管理总局委检的《全国产品质量监督抽查合格企业》证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）；                                         
★17）有微波测距算法软件著作权证书（提供证书复印件并加盖厂家公章）；
★18）设备符合GB/T17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》检测标准（提供具备第三方检测机构出具的带CMA和CNAS标志的检测报告加盖厂家公章）。
	套
	10 
	
	
	国产优质

	5）
	翻斗式雨量计
	1)承雨口口径：Φ200±0.6mm；
2)分辨率：0.5mm；
3)雨强测量范围0-4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；
4)测量精度：±4%；
5)工作环境：温度-10℃-+50℃，湿度＜95%(40℃)；
6)平均无故障工作时间≥16000h。
★7)设备要求符合GB/T 21978. 2 -2014《降水量观测仪器 第2部分翻斗式雨量传感器》的规范要求（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	套
	10 
	
	
	国产优质

	6）
	声光报警器
	声级：0-120dB；功率：15W；LED三色灯发光；蜂鸣报警音，材质：ABS工程塑料；防护等级：IP65
	台
	10 
	
	
	国产优质

	7）
	立杆及基础
	包括3.0米防腐热镀锌立杆、配套臂架等，支架可伸缩设计方便检修。
	套
	10 
	
	
	定制

	8）
	高程测量
	RTK 点位水准测量
	项
	10 
	
	
	定制

	9）
	警示牌
	定制，尺寸≥630mm×450mm；材质：不锈钢板（控制箱落地式为镀锌钢板），包含支架、立柱
	块
	10 
	
	
	定制

	10）
	400万星光级33倍红外球型网络摄像机
	像素:400万，内置GPU芯片，传感器靶面:1/1.8"，焦距:6.0~198.0mm，倍率:33X
补光模式:红外补光，补光距离:150米红外补光
★ 在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约92%（需提供公安部授权机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
★ 红外灯开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度（需提供公安部授权机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
人脸检测:最多可同时检测40个人脸目标；支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤；支持人脸、人体抓拍，支持人脸属性提取；人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩
周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防
人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零；人员密度检测：支持人员密度三级报警
水平范围:360°连续旋转，垂直范围:-15°~90°，音频输入:1入，音频输出:1出，告警输入:2入，告警输出:1出，串口:1路RS485串口(防护等级6000V)，BNC:支持
★ 电源电压在AV24V±35%或DC24V±35%范围内变化时，摄像机能正常工作（需提供公安部授权机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
	套
	10 
	
	
	国产优质

	11）
	市电供电
	就近取电，距离自行考虑，含3年电费，费用包干。
	项
	10 
	
	
	国产优质

	12）
	视频链路VPN专线租用
	3年，20M，前期暂时按每路摄像头设置一条链路设置，实际中标单位安装前，根据网络资源分布情况和摄像头设置情况，经招标人同意后，可若干摄像头共用一条链路。按实结算。
	条
	10 
	
	
	定制

	13）
	以太网交换机
	交换容量:336Gbps
接口类型:24千兆电+4千兆光
支持标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、IEEE 802.1q 、IEEE 802.1p、IEEE 802.1d 、IEEE 802.1w、IEEE 802.3ad
包转发率:96Mpps
安全配置:支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、IP ToS、802.1p优先级、VLAN ID、等过滤；
支持基于时间段ACL；
支持DHCP Snooping、DHCP Option82功能；
支持802.1X、MAC认证；
支持黑洞MAC；
支持CPU保护；
支持黑白名单
可靠性:支持STP(IEEE 802.1D)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)；
支持BPDU保护、根保护、环路保护，支持BPDU Tunnel；
支持G.8032环网保护协议，支持50毫秒级保护倒换；
支持高等级防雷
端口聚合:支持LACP 
最大支持8个聚合组，每个聚合组最大支持8个端口
工作温度:（0～ 50）℃
物理尺寸（W*D*H）:440×290×44mm
整机功耗:≤20W
★提供工信部入网证书复印件并加盖原厂公章；
	台
	1 
	
	
	国产优质

	14）
	16路网络视频录像机（含硬盘）
	8盘位16路网络视频录像机(视频解码格式:支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264 本地人机解码能力，IPC接入路数:16路 RCA音频输入:1路 输出口说明:支持1个HDMI、1个VGA，HDMI和VGA异源输出，HDMI最高支持4K显示输出（NVR-B300-E8@64-X默认同源，可切换至异源） RCA音频输出:1路 盘位:8盘位 
磁盘类型:SATA/SSD，3.5”英寸，6T,4块
	套
	1 
	
	
	国产优质

	15）
	路由型防火墙
	硬件：采用非X86多核架构，1U机架式设备，8个千兆电口+2对Combo口（含1个管理电口）+2个Bypass口，1个Console口，2个USB口。
性能：七层吞吐量600Mbps，三层吞吐量2.5Gbps；并发连接数80万，每秒新建连接数（HTTP）1.5万；WAN口带宽支持：流控200M，IPS+流控180M，流控+IPS+AV防病毒150M。
功能：支持路由、透明、混合模式部署，支持U盘零配置上线，支持基于AI的策略冗余分析、策略命中分析以及应用风险调优等能力，支持资产扫描、加密流量检测、应用审计、数据安全、网页过滤、带宽管理、IPS、AV等应用层安全功能，支持链路负载，支持SSL VPN \IPSEC VPN等多种VPN功能，支持国密算法，支持IPV6协议，支持网页诊断功能等。配套授权：15个SSL VPN用户授权，链路负载不限制链路数量。
	台
	1 
	
	
	国产优质

	16）
	外网专线
	固定IP,3年，50M
	条
	1 
	
	
	定制

	合计价
	
	


注：▲1、表内合计价应与2.2（1）“开标一览表”中的投标总报价相一致。

2、综合单价包括完成该项工作的一切费用，包括设备、工人、材料，及与该工作相关的措施费用、安全、规费、风险、税金等其它一切费用。  

▲3.不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：
2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关证明材料

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加     （单位名称）      的   （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（工业） 行业；       （产品名称）制造商为        （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业） 行业；         （产品名称）制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。             
填写说明：

1）投标产品为中型、小型、微型企业生产制造的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件（如有）。
	注：证明文件无固定格式要求，只需证明供应商（制造商）为监狱企业且出具单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的    （产品名称）货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳县 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设县（水利部分）标准化管理设施
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与国企采购活动投标资格声明函
供应商参与国企采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县水利发展投资有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县水利发展投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日
	（授权代表身份证复印件或影印件）


注：如联合体投标的，本授权书可由联合体牵头人提供。
3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.9 2021年1月1日以来的类似项目业绩证明

2021年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单

	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。
2、项目负责人及技术负责人最终验收前不得更换。
3、列入本表其他人员（除项目负责人及技术负责人外）如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

4、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            

日期：

3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：平阳县 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设县（水利部分）标准化管理设施

项目编号：        

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；
二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、报价评分  30分  

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分
	序号
	评分项目
	评分标准
	分值

	1
	供应商综合实力
	供应商具有电子与智能化工程专业承包资质证书的得1分；

供应商具有测绘资质证书的得1分。
注：提供相关证书扫描件加盖供应商公章，否则不得分。
	0-2

	2
	体系认证证书
	供应商具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系证书、信息技术服务管理体系认证、数据治理安全管理体系、业务连续性管理体系证书、售后服务管理体系的，以上每项体系得1分，最高6分。

注：提供供应商有效的体系证书扫描件加盖供应商公章，及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图加盖供应商公章，否则不得分。
	0-6

	3
	项目业绩
	供应商自2021年1月1日以来完成过类似项目业绩（建设内容包含水文遥测设施建设或测流设备建设或流量比测率定相关内容）的每个得0.5分，本项最高得3分。

注：每个业绩证明须同时提供中标通知书（或成交通知书）、项目合同及验收证明(报告)文件扫描件加盖供应商公章，否则不得分。如单个业绩合同时包括多项服务内容，只认一项业绩，不重复得分。
	0-3

	4
	项目负责人
	项目负责人具有水利工程信息化或机电或电气相关专业工程师职称的得1分，具有水利工程信息化专业或机电或电气相关专业高级工程师及以上职称的得2分，本项最高得2分；

项目负责人具有二级建造师（机电工程专业）注册证书的得1分，具有一级建造师（机电工程专业）注册证书的得2分，本项最高得2分。

注：提供的相关证书扫描件加盖供应商公章，人员并提供由社会保障部门出具的投标截止时间前近3个月内在本单位社保在保证明或电子社保证明扫描件加盖投标供应商公章，否则不得分。
	0-4

	5
	拟投入本项目人员情况
	1、项目技术负责人（1人）：具有水利工程信息化相关专业高级工程师职称的得1分，具有水利工程信息化相关专业教授级高级工程师及以上职称的得2分。

2、其他项目组成员（4人，每项专业证书为1人，不含项目负责人及技术负责人）：

具有水利工程信息化相关专业工程师证书的得0.5分，具有水利工程信息化相关专业高级工程师及以上证书的得1分，本项最高得1分；

具有水文与水资源相关专业工程师证书的得0.5分，具有水文与水资源相关专业高级工程师及以上证书的得1分，本项最高得1分；
具有测绘工程相关专业工程师证书的得0.5分，具有测绘工程相关专业高级工程师及以上证书的得1分，本项最高得1分；

具有信息系统项目管理师的得1分，本项最高得1分。

注：以上人员不得兼任，提供的相关证书扫描件加盖供应商公章，所有人员并提供由社会保障部门出具的投标截止时间前近3个月内在本单位社保在保证明或电子社保证明扫描件加盖投标供应商公章，否则不得分。
	0-6

	6
	产品推广清单
	2021年1月1日以来投标人供应商具有水利信息化技术相关成果列入国家水利部成熟适用水利科技成果推广清单的，得2分。

注：提供水利部出具的证书或文件证明材料，加盖投标供应商公章，否则不得分。
	0-2

	7
	产品技术、参数要求响应程度
	根据本项目采购招标文件-第二部分 招标内容及技术要求-“（二）采购清单及技术要求” 内容，对相关产品技术参数或功能的要求，投标产品的技术参数和功能实现是否满足招标文件要求，技术指标偏离情况进行评分：

相关参数带“★”的为重要参数功能，须提供相关证明材料，无法提供相关证明材料视为负偏离，每项负偏离扣1分；

相关参数不带“★”的为一般参数功能，每项负偏离扣0.5分；

本项最高得分为16分，扣完为止。

注：1、以上技术参数或功能如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，带“★”重要参数须按招标文件要求提供相关证明资料，否则对应项视为负偏离；2、对不同部位同型号产品参数不符合要求的，扣分仅计一次，不重复扣分；3、不同部位同型号产品参数证明材料允许提供一次（可不重复提供）。
	0-16

	8
	项目实施方案
	根据投标人对项目建设的理解和调研程度是否全面，是否现场踏勘，整体设计方案的描述是否清晰，总体框架的合理性，系统功能建设满足招标文件要求，由评审委员会打分。

其中：满足或优于采购需求的得6.1-8分，基本满足采购需求的得4.1-6分，部分满足采购需求的得0-4分。
	0-8

	
	
	针对本项目的实施计划是否全面、实施进程保障措施、质量保证措施安全保障措施、验收方案及措施等，由评审委员会打分。

其中：满足或优于采购需求的得6.1-7分，基本满足采购需求的得4.1-6分，部分满足采购需求的得0-4分。
	0-7

	
	
	对据项目的特点和重难点理解、分析，解决措施的合理性、科学性及可操作性进行打分。

其中：满足或优于采购需求的得4.1-6分，基本满足采购需求的得3.1-4分，部分满足采购需求的得0-3分。
	0-6

	9
	售后服务方案
	针对投标供应商售后服务响应时间、售后服务机构、服务体系建设、培训方案的内容，由评审委员会打分。

其中：满足或优于采购需求的得4.1-5分，基本满足采购需求的得3.1-4分，部分满足采购需求的得0-3分。
	0-5

	10
	应急方案
	根据项目情况，设备汛期故障的应急方案，由评审委员会打分。

其中：满足采购需求的得4.1-5分，基本满足采购需求的得3.1-4分，部分满足采购需求的得0-3分。
	0-5


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
国企采购活动现场确认声明书

温州欣晟项目管理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：180966843@qq.com 。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。

温州欣晟项目管理有限公司

