	平   阳  县

国有企业采购招标文件

项目名称：充电桩设备（一套设备配10把枪）（重二）
招标编号：PYCG211216124（重二）                      

采 购 人: 温州长安集团有限公司

联 系 人: 陈先生

联系电话：0577-63199612 

采购机构：融华工程管理有限公司

联 系 人：姜先生

联系电话：13486723217

联系传真：0577-63670111

二○二二年二月


投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

融华工程管理有限公司关于充电桩设备（一套设备配10把枪）（重二）的公开招标公告

公告日期：2022年2月22日

    根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，融华工程管理有限公司受温州长安集团有限公司委托，就充电桩设备（一套设备配10把枪）（重二）进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。
招标编号:PYCG211216124（重二）
二、采购组织类型：国企采购
三、招标项目概况:

	标项序号
	标项名称
	位置
	数量
	单位
	预算金额

(万元)
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价

(万元)
	备注

	1
	充电桩设备（一套设备配10把枪）（重二）
	腾蛟镇
	10
	枪
	90
	充电桩设备（一套设备配10把枪）（重二），详见招标文件
	90 
	


四、投标供应商的资格要求:
1、供应商须符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对投标主体的要求；

2、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元（开标现场收取）），按规定并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/、http://www.zjzfcg.gov.cn） 。
六、投标截止时间：2022年3月16日上午09：30

七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

八、开标时间：2022年3月16日上午09：30
九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

十、投标保证金及交付方式（未按规定交纳将作无效投标处理）：
投标保证金：9000元人民币；

大写：人民币玖仟元整；
交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2022年3月16日上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

    从以下二个帐户任选一个均可
1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部

银行账号：201000090038285009334 

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行营业部

银行账号：392279722176
十一、公告期限： 5个工作日

十二、其他事项

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

3、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

十三、本项目实施理由和现场防护措施：
一、采购组织机构制定的现场防护措施：加强采购活动场所防护，建立登记问询制度。采购人会同交易中心按照疫情防控一级响应的有关要求，做好采购活动现场人员健康码等信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒、隔空就坐等各项工作，并询问近14天内的旅行史特别是湖北及较重疫区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史现场所有人员做好个人防护；参加政府采购活动的评审专家、采购人、采购代理机构工作人员应当做好个人防护，场地将安排在平阳县公共资源交易中心评标室，评审之前，对该场地进行消毒；评审专家须佩戴口罩，持有浙江省健康码绿色码且体温不超过37.3度，否则将谢绝其参加评审；评标室内要求评审人员隔空就坐；评审结束后，现场人员分散离场，不要在平阳县公共资源交易中心逗留。
十四、联系方式：
采购人或其委托代理机构联系方式

1、采购人：温州长安集团有限公司

联 系 人: 陈先生

联系电话：0577-63199612
联系传真：0577-63199612

地址：平阳县鳌江镇兴河北路160号
2、代理机构名称：融华工程管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室

联 系 人：姜先生

联系电话：13486723217

联系传真：0577-63670111

3、同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

联系人：蔡先生
监督投诉电话：0577-63887653 

传真：0577-63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局
投 标 通 知 (邀 请) 书

融华工程管理有限公司对充电桩设备（一套设备配10把枪）（重二）进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	充电桩设备（一套设备配10把枪）（重二）

	
	项目编号
	PYCG211216124（重二）

	
	资金来源
	财政性资金

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：温州长安集团有限公司

采购人地址：平阳县鳌江镇兴河北路160号 

联 系 人: 陈先生

联系电话：0577-63199612  

	
	采购代理机构
	代理机构名称：融华工程管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室

联 系 人：姜先生

联系电话：0577-63670111

联系传真：0577-63670111

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受。

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件份数
	正本1份，副本4份。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	签字或盖章要求
	投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

	
	密封、装订要求
	投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要

	
	投标保证金
	详见投标保证金办理注意事项。

	
	履约担保
	□不需要

 eq \o\ac(□,√)需要 中标供应商应提供合同金额5%的履约保证金至采购人指定账户。

	
	招标文件发售时间及获取方式
	按照采购公告规定的时间获取。

□现场报名后获取；

 eq \o\ac(□,√)直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或温州市公共资源交易网平阳县分网http:// www.pyztb.com /直接下载。

	
	投标截止时间
	2022年3月16日上午09：30截止(北京时间)。

	
	投标文件递交时间及地点
	2022年3月16日上午09：30截止(北京时间)。

投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。

	
	开标时间

开标地点

注意事项
	开标时间：2022年3月16日上午09：30正 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）   

	
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；

（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核情况及技术资信评审情况，再开启报价文件；

（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。

（7）宣布开标结束。

（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给融华工程管理有限公司：邮箱： 976229703@qq.com；

3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网及温州市公共资源交易网平阳县分网（http://www.zjzfcg.gov.cn、http:// www.pyztb.com /）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：融华工程管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室

联 系 人：姜先生

联系电话：0577-63670111

联系传真：0577-63670111

	
	投诉
	根据《平阳县国有企业采购供应商投诉处理办法》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向县国资部门提起投诉。

	
	投诉受理联系方式
	同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-63887653 

传真：0577-63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局
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第一部分     项目简介

一、项目简介

融华工程管理有限公司受温州长安集团有限公司委托，以公开招标方式采购充电桩设备（一套设备配10把枪）（重二），本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、 采购总内容（以下所有参数和品牌是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或优于的产品参加。产品性能是否相当或优于由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

1、采购清单

腾蛟充电站建设充电桩设备1套（一套设备配10把枪）；

	名称
	项目
	型号
	数量
	备注

	腾蛟镇
	高压接入
	10KV电力施工
	1套
	含报装、设计、施工

	
	箱变
	400kva
	1套
	符合当地验收标准

	
	充电机
	400KW一机十枪
	1套
	枪线≥6.5米，250A；

要求终端距离地面不低于1.2米，防积水。

	
	交流线缆
	使用不低于150平方三相五线铜芯线缆；采

用双进线埋地线缆要求全部使用阻燃铠装铜芯线缆。
	1套
	长度满足建设需求

	
	直流线缆
	不低于70平方国标铜芯线缆
	1套
	长度满足建设需求

	
	其他线缆
	通信线、接地线、电源线
	1套
	长度满足建设需求

	
	雨棚
	PVDF材质，膜结构
	1套
	单排翼展不低于5米，

	
	土建施工
	10kv电力接入、箱变基础、主机基础、雨棚基础、预埋施工、电缆井施工、混泥土电缆沟土方工程、商混等。
	1套
	满足建设需求

	
	电气施工
	箱变安装、充电设备安装、交流线缆敷设、直流线缆敷设、电缆支架、网络综合布线、雨棚安装等安装工程。
	1套
	满足建设需求

	
	辅助设施
	照明：安装于桥架上；

消防：每个主机旁配置消防设施

限位器：≥DN100，6mm厚
	1套
	满足运营管理需求

	备品配件清单

	1
	充电模块
	3个
	20kw恒功率

	2
	主机主控屏幕
	2个
	

	3
	终端屏幕
	2个
	

	4
	充电枪
	2把
	

	5
	其他
	若干
	供应商依据自身方案进行配置


2、系统技术配置要求

本次招标场站设备需求情况：(以下为基本强制需求，需全部满足，否则做无效标处理）

说明：

本项目充电系统须采用分体机形式，保证充电终端不充电情况下不带电。直流充电机数量和功率≥均可满足采购需求。要求设备自带12V/24V切换。满足不同车辆充电需求。

采用模块化结构，预留拓展空间。

投标人负责智能充电系统的供货，安装及调试。

投标人负责所有电缆及相关系统辅材的供货。

投标人负责低压工程施工、安装，包括所有基础、管沟、穿管、敷设、回填、平整、硬化、恢复。

投标人负责系统监控管理平台建设。

投标人负责系统的正常供电、整体调试及消防设施建设。

安装车档保护充电设施（材料采用球墨钢管≥DN100，厚度≥6mm），充电停车位置采用热熔型标线。
3.系统技术要求

1.
总则

1.1
一般规定

（1）本技术规范提出了对直流快速充电站设备的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。供应商须仔细阅读本技术规范阐述的全部条款。供应商提供的电动公交车充电站设备应符合采购文件所规定的要求，列出具体技术数据和指标，如有必要，也可以在技术响应文件中以“设备明细表”中详细描述。

（2）本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本采购文件技术要求的产品，如果所引用的标准之间不一致或本采购文件所使用的标准与供应商所执行的标准不一致时，按要求最新标准执行。

（3）如果供应商没有以书面形式对本采购文件技术规范的条文提出差异，则意味着供应商提供的设备完全符合本采购文件的要求。若有与本采购文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术偏离表”中列出。

（4）本技术要求的使用范围仅限于本次的新能源汽车充电设备及安装采购使用。它提出了充电站的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求以及地面硬化的要求。

（5）本技术要求所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，供应商须按本技术规格书和相关标准、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须满足其要求。 

（6）供应商应保证提供符合本技术要求和有关最新工业标准的高质量产品。要求设备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备的产品。

（7）如供应商对本技术要求提出异议，不管多么微小，都应在规定时间内提出。如供应商没有对本技术要求提出异议，则可认为供应商完全接受和同意采购文件中的全部技术要求。

（8）供应商执行本技术要求中所列要求、标准。本技术要求中未提及的内容均满足或优于所列的国家标准、行业标准和有关国际标准。本技术要求使用的标准，如遇到与成交供应商所执行的标准不一致时，按标准要求较高的标准执行。

（9）供应商所提供的设计、设备和相关文件应使用国际单位制（SI）。

（10）供应商提交的文件和资料，包括与项目有关事宜联系的所有来往函电，以及技术服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文。

（11）在签订订货合同之后，采购人有权对本技术要求提出补充要求和修改，成交供应商应允诺予以配合，具体项目和条件由双方商定。

（12）设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中，成交供应商保证采购人不承担有关专利技术的一切责任，且设备合同价不变。

（13）成交供应商对整套设备和配套辅助系统负有全责。

（14）本技术要求未尽事宜，由供需双方协商确定。

1.2
引用规范和标准

（1）电动汽车技术标准


GB/T18487.1-2015《电动汽车传导充电系统 第1部分通用要求》；


GB/T20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置第1部分：通用要求》；


GB/T20234.2-2015《电动汽车传导充电用连接装置第2部分：交流充电接口》；


GB/T20234.3-2015《电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口》；


GB/T27930-2015《电动汽车非车载传导充电机和电池管理系统之间的通信协议》


GB/T19596-2004《电动汽车术语》


GB/T20234-2006《电动汽车传导充电用插头、插座、车辆耦合器和车辆插孔通用要求》


GB 50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》


QC/T743-2006《电动汽车用锂离子蓄电池》


GB/T20234-2011 《电动汽车传导充电用连接装置》


GB/T27930-2011《电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议》


GB/T29316-2012 《电动汽车充换电设施电能质量技术要求》


GB/T29318-2012 《电动汽车非车载充电机电能计量》


GB/T29772-2013 《电动汽车电池更换站通用技术要求》


GB/T29781-2013 《电动汽车充电站通用要求》


NB/T33001-2010 电动汽车非车载传导式充电机技术条件


NB/T33002-2010 电动汽车交流充电桩技术条件


NB/T33003-2010 电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议


NB/T33008.1-2013电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分 非车载充电机

（2）电气技术标准


GB 50054-2011 《低压配电设计规范》


GB/T14549 《电能质量公用电网谐波》


GB 12326 《电能质量 电压波动和闪变》 


GB/T15543 《电能质量三相电压允许不平衡度》


GB/T14549-1993《电能质量 公用电网谐波》


GB/T17215.211-2006《交流电测量设备通用要求、试验和试验条件》


GB/T17215.322-2008《静止式有功电能表0.2S级和0.5S级》


GB/Z17625.6-2003《电磁兼容 限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》


GB 50060-2008《3～110kV高压配电装置设计规范》


DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》


DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》


DL/T621-1997《交流电气装置的接地》


DL/T856-2004《电力用直流电源监控装置》


GJB3855-1999《智能充电机通用规范》


JB/T5777.4-2000《电力系统直流电源设备通用技术条件及安全要求》


JJG842-1993《直流电能表检定规程》


YD/T 1436-2006《室外型通信电源系统》

（3）
国家电网公司企业标准


Q/GDW233-2009《电动汽车非车载充电机通用技术要求》


Q/GDW234-2009《电动汽车非车载充电机电气接口规范》


Q/GDW235-2009《电动汽车非车载充电机通信规约》


Q/GDW236-2009《电动汽车充电站通用要求》


Q/GDW237-2009《电动汽车充电站布置设计导则》


Q/GDW238-2009《电动汽车充电站供电系统规范》


Q/GDW397-2009 《电动汽车非车载充放电装置通用技术要求》


Q/GDW398-2009 《电动汽车非车载充放电装置电气接口规范》


Q/GDW399-2009 《电动汽车交流供电装置电气接口规范》 


Q/GDW400-2009 《电动汽车充放电计费装置技术规范》 


Q/GDW423-2010 《电动汽车充电设施设计》 


Q/GDW478-2010《电动汽车充电设施建设技术导则》 


Q/GDW485-2010《电动汽车交流充电桩技术条件》 


Q/GDW486-2010《电动汽车电池更换站技术导则》 


Q/GDW487-2010《电动汽车电池更换站设计规范》 


Q/GDW488-2010《电动汽车充电站及电池更换站监控系统技术规范》


Q/GDW 686-2011《纯电动客车快换电池箱通用技术要求》   

注：上述标准将根据充电基础设施标准变化情况进行调整，以上标准若出现更新及替换，以新标准为准。未明确的标准要求，应以国家及行业的最新标准为准。

2.
使用条件

2.1
海拔高度：≤2000m；

2.2
抗地震能力：地面水平加速度0.3G，地面垂直加速度0.15G；

2.3
工作环境温度：长期工作条件：-20℃～+40℃；短期工作条件：-30℃～+50℃（短期工作条件连续不超过48h，每年累计不超过15天）；

2.4
工作相对湿度：长期工作条件：5%～90% （小于或等于25℃）；短期工作条件：5%～95% （小于或等于25℃）；

2.5
运输和储存时的温度：-20℃～+60℃；

2.6
运输和储存时的最大湿度：95%；

3.
技术规范

3.1
概述

(1)
直流充电机采用分体式充电机的结构形式，主要包括：充电机柜、直流充电终端、变配电设备和充电机柜之间的连接线缆、充电机柜和直流充电终端之间的连接电缆、直流充电终端和电动汽车之间的连接电缆及充电连接器等部分组成。

(2)
充电机柜是直流充电机的主要部分，是充电机的控制中心和通信枢纽。负责与充电设施后台系统交换数据；完成充电机的充电控制；与BMS通信获取电池状态和运行信息；获取电能计量表信息，完成充电计费和充电过程的联动控制；将计量计费、充电机工作信息传送给充电站监控系统，获取并执行充电站监控系统下送的控制命令。

(3)
直流充电终端：主要完成与BMS的通信以及完成充电的过程，充电终端主要由液晶显示屏、控制器、刷卡单元、充电枪等各部分组成。该终端需根据实际需求，安装在充电柜或者充电车位处。充电接口应符合《GB/T 20234.3-2011 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口》要求。

(4)
充电站监控系统：含必要的安防监控、计量监控、配电监控、充电监控等四大监控模块、必要的通信设备和监控设备。

(5)
充电模块需经过第三方有资质的检测机构提供的在有效期内的检查报告。

充电桩安全监控设备硬件设备技术参数要求
高清网络枪型摄像机
参数要求：1/1.8 英寸 200 万像素星光级 CMOS 传感器；支持POE，支持 H.265、H.264 编码方式；水平视场角≥116°，垂直视场角≥61°；带红外功能。防水性能：IP67；监控摄像机数量≥5个，要求做到充电区域全覆盖无死角。

硬盘录像机
参数要求：2个HDMI、2个VGA；HDMI+VGA组内同源；4盘位；2个千兆网口；2个USB2.0接口；8路H.264、H.265混合接入；支持POE接入，安全性能：IP67；支持H.265、H.264解码。录像存储时间≥90天。

监视器
参数要求：监控液晶设备要求屏幕尺寸 27英寸；支持壁挂，屏幕类别 A+级屏; 屏幕分辨率 全高清（1920x1080);亮度 600-1000流明;屏幕比例 16:9 。

接入交换机
参数要求：POE,16*10/100/1000TX。
3.2
充电机

3.2.1
直流充电机

(1)
直流充电机是将三相交流输入电压经过防雷保护、滤波、有源功率因数校正、高频软开关方式进行变换得到脉动的直流电，最后经过输出滤波电路得到稳定的直流电压，通过连接电缆、直流充电终端、充电连接器连接到车载电池及BMS，完成电池充电功能。

(2)
直流充电机应具有第三方有资质的检测机构提供的在有效期内的检查报告。

3.2.1.1技术参数

	项目
	技术指标

	输出额定功率
	单枪最大额定功率180kW

	输入线电压(V)
	380V±20％

	输入电压类型
	三相380V

	交流电网频率(Hz)
	45-65 Hz

	输出电压(V)
	300－750V连续可调

	输出电流(A)
	单枪0 – 250A

	稳压精度
	≤± 0.5%

	稳流精度
	≤ ± 1%

	纹波系数
	≤ ± 0.5%

	峰值效率
	≥94%

	模块数量
	最大20×20kW/750V（单台模块容量额定功率20KW，模块自带APF，恒功率范围400-750V）

	输入输出
	采用高频变压器隔离方式

	保护
	充电机具有输入欠压、输入过压、输出短路、电池反接、输出过压、过温等保护功能。还具有输出过流、输出反灌等保护功能。

	通讯方式
	3路CAN，4路RS485，4路RS232，2路RJ45

	绝缘强度
	2500VAC/50Hz  20mA,1min无闪络

	充电效率
	额定输出功率时，效率不小于92%

	功率因数
	当充电机输出功率大于额定输出功率的50%时，功率因数不小于0.99

	谐波电流
	充电机充电模块需自带有源功率因数校正功能，谐波电流含量应符合GB/Z 17625.6-2003《电磁兼容限值对额定电流大于16A 的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》和GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》的有关要求。

	IP防护等级
	充电机满足IP54（在室外）防护要求。

	平均故障间隔时间（MTBF）
	MTBF不小于8500h。

	其他指标
	模块自带有源功率因数校正（APF）功能，模块输入电流谐波小于等于5%,谐波干扰符合相关行业标准，并且满足电动汽车通讯规约及充电要求。


3.2.1.2功能要求

(1)
显示测量功能

显示采用大屏幕液晶屏，实时测量并显示设备的各种信息，包括充电机输出电压、充电电流、电池电压、已充时间、已充容量SOC；每台模块输出电流等参数及与BMS等通信状态，通过触摸（或按键）翻阅菜单，查看整个系统的运行情况。具有实时显示已充电量功能。

(2)
充电功能

a.
直流充电机应满足GB/T20234-2011 《电动汽车传导充电用连接装置》和GB/T27930-2011《电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议》对充电接口的要求。

b.
充电机应具有为电动汽车安全自助式充满电的能力，充电机能依据电动汽车BMS提供的数据，动态调整充电参数、执行相应动作，完成充电过程。

c.充电机应具备手动启动、即插即充、定时充电等充电启动模式。

(3)充电要求

a.
夜间充电：充电场站需要在夜间低谷时段同时对电动公交车充电，充电过程无需人工干预。

b.
白天充电：快速补电，任意单枪能够实现0~180KW功率输出，任意双枪0-360kw输出。

(4)平滑扩容功能


直流充电机应能平滑扩容充电功率容量及充电终端个数，满足未来车辆的充电需求。直流充电机应具备为双枪充电电动大巴车充电功能，并能平滑扩容充电功率容量，满足其充电需求。

(5)
输出功率限制功能


  直流充电机应具有根据用户需求定时限制输出总功率功能，实现电能在办公用电及电动汽车充电的合理调度，防止超过变压器输出容量。

(6)安全保护功能

a.充电机应具备输入过压和欠压保护、输入缺相保护，输出过压保护和过流保护，过温保护，输出反接保护，BMS通信中断保护，绝缘监测保护等保护功能。

b.充电机应能够判断充电连接器、充电电缆是否正确连接。当充电连接器与电动汽车蓄电池系统正确连接后，充电机才允许启动充电过程；当充电机检测到与电动汽车蓄电池系统的连接不正常时，立即停止充电，并发出报警信息。

c.充电机应能自动识别与车辆的对接，保证在充电插头未插入电动汽车时或拔下充电插头时，充电插头不带电。

d.充电机应具有安全保护功能，能够防止车载蓄电池过充电。

(7)参数设置功能

监控器可本地或远程设置充电参数如充电电流、充电电压等，并且在充电过程中，上位机或直流充电机（BMS）可对充电参数进行修改。监控器本地设置采用密码方式允许或禁止操作，增加系统的安全性及管理的方便性。

告警功能

监控装置具有各类告警功能，告警值可根据用户需要进行设置。监控系统可储存不少于一个月的历史告警记录。每条告警记录包括时间、告警类型等。

(9)
通讯功能

a.充电机应具备通过CAN网络与BMS通信的功能，用于判断电池类型，获得动力电池系统参数、充电前和充电过程中动力电池的状态参数；充电机通过CAN或工业以太网与充电站监控系统通信，上传充电机和动力电池的工作状态、工作参数、故障报警等信息，并接受充电站监控系统的控制命令，执行遥控动作。

b.监控装置应具有对外隔离RS-232/485口、CAN口（用于与BMS和上位机通信）和以太网口，可实现远程通讯，充电桩数据传输共享一张流量卡。

c.监控装置可通过SNTP网络对时装置连接进行对时，时间精度为1S。

(10)远程调度功能

每套充电系统可以输出多个充电枪，所有充电枪可以无区别共享充电系统的每个模块，可以远程限定各个枪的充电功率，设置各个充电枪的充电优先级，实现车辆充电的远程调度功能。监控系统开放充电枪功率控制、充电枪充电优先级设置接口，以便第三方公交调度系统通过接口实现对纯电动车的充电调度。

3.2.2
直流充电终端

充电终端应是自助式的，无需人工服务，也可根据用户需求定制。

3.2.2.1人机界面


充电终端应配备人机交互界面。人机界面应友好方便，显示信息丰富。

3.2.2.2
通讯功能


具备CAN2.0通信总线功能，可以与BMS及充电机通讯。

3.2.2.3
急停按钮


具备急停按钮，以便在紧急情况时能够强行终止充电。

3.2.2.4
充电操作方式


支持多种方式的充电操作，支持通过即插即充、刷卡（M1、CPU卡）、手动启停，定时启动等方式进行充电控制。

3.3监控系统及综合管理中心

电动汽车充换电监控系统及综合管理中心需要实现对整个充换电站的监控、调度和管理。应包括充电监控子系统、综合管理中心等。各子监控系统采用以太网和TCP/IP协议接入综合管理中心，实现对整个充电站的数据汇总、统计、故障显示及监控，并接收综合管理中心的监控信息和统一调度指令。充电站综合管理中心部署多台服务器，包括应用、通讯和数据服务器等，管理中心对充电控制自动检测，以及能够下发充电过程相关指令。

3.3.1体系结构

电动汽车充电站综合管理中心采用分层分布式架构，分为站控层、间隔层、通信层。其中服务层部署相关服务器和工作站，负责数据处理、存储、监视与控制等；间隔层部署具备测控功能的相关设备，负责数据采集、加密及传输，响应站控层指令，通信层部署相关设备，负责间隔层与站控层之间的可靠安全通讯。

3.3.2各子系统通用功能

(1)定期备份及恢复机制

系统应建立历史数据库，存储并定期更新需保存的历史数据和运行数据。

每个实时数据库和应用软件数据库中的数据点都应具备按可设定的间隔时间进行周期性保存功能。

(2)用户划分及权限配置

系统提供用户账号的管理，如删除，修改，增加等操作。根据业务需要不同的账号具有不同的角色。每个操作账号可以有一个或多个角色，每个角色的权限可由超级管理员设定。

3.3.3充电监控子系统

3.3.3.1系统构成

(1)
站控层部署数据服务器、应用服务器、通讯服务器。其中通讯服务器通过分散于间隔层的智能就地监控单元实时采集充电设备数据；数据服务器处理间隔层上传的数据以及应用服务器下发的数据；应用服务器负责处理各种充电业务需求。

(2)间隔层设备为直流充电机，完成面向单元设备的检测及控制功能，向站控层传输数据并接收站控层下发的控制命令及信息。

(3)通信层为站控层与间隔层之间提供实时、可靠、安全的加密数据传输。

3.3.3.2系统功能

(1)
数据采集

a.充电机信息：采集电池的连接状态、充电机的远方就地状态、充电电压、充电电流、充电时间、充电电量、充电机状态、充电机通讯状态、充电机相关告警等信息。

b.电池信息：电池总电压、最高单体电压及单体编号、最高和最低电池温度、电池相关告警等信息。

(2)数据展示及统计

a.利用柱状图、饼图、曲线等多种形式展示采集到的各种实时数据。

b.利用柱状图、饼图、曲线等多种形式展示历史充电数据。

c.对异常数值进行突出显示。

(3)充电控制

a.充电设备的控制与操作主要包括：对充电机充电、待机、停机的控制；充电电流，

充电电压的设置等。

b.充电控制可设置不同的充电模式。

(4)事件记录及告警功能

a.完成充电过程中各类事件的历史数据记录及查询、相关越限报警及设备异常报警

功能。

b.对告警进行分级分类，根据告警等级进行推图、语音告警等行为。

3.3.4
平台接口

3.3.4.1
二次开发接口

免费提供二次开发接口，对平台具有二次开发能力。可以根据采购人的实际需求，能够

接入采购人已有及后期实施的相关系统及平台。

3.3.4.2
开放接口

平台具有开放接口（OPEN API）。可以对相关第三方开放相关接口，以便第三方（包括：面向公众的网站、政府监管门户、厂商管理门户、个人用户门户、移动APP、其它设备供应商设备等）能够接入平台，支持对外运营，支持地址导航，支持移动支付扫码充电。

3.5消防要求

根据GB50966-2014《电动汽车充电站设计规范》要求，对于充电站的火灾危险等级的定义应符合以下要求：

(1)不考虑插电式混合动力汽车进入时，充电站应按轻危险等级配置灭火器；

(2)考虑插电式混合动力汽车进入时，充电站应按严重危险等级配置灭火器；

(3)根据GB50140《建筑灭火器配置设计规范》，汽车充电站属于E类火灾场所，其最大保护距离和单具灭火器最低配置基准不应低于A类火灾的规定，具体要求如下：

灭火器最大保护距离

	危险等级
	手提式灭火器
	推车式灭火器

	严重危险级
	15
	30

	中危险级
	20
	40

	轻危险级
	25
	50


单具灭火器最低配置基准

	危险等级
	单具灭火器最小配置灭火级别
	单位灭火级别最大保护面积（m²/A）

	严重危险级
	3A
	50

	中危险级
	2A
	75

	轻危险级
	1A
	100



根据以上要求，供应商需提供相关防火配置方案。

3.6
停车位雨棚

3.6.1必须按招标人提供的停车场规划方案，进行雨棚设计。雨棚本身要与周围环境融合。雨棚采用钢柱支撑展翼膜结构。

3.6.2停车位采用垂直式布置，充电机及充电终端布置在停车位尾部，遮雨棚高度不得低于5米，雨棚立柱直径不小于219mm。车位尾部近充电终端附近设置限位器，防止公交车倒车入库时冲撞充电终端。

3.7膜结构要求


膜结构必须具有一定的刚度，在一般风荷载作用下不致产生明显振动或颤振，能很好的适应本地气候条件。且必须具有良好的排水能力，避免膜结构由于积水、积雪过多引起结构破坏。本工程在最大风荷载作用下，膜最大应力约为15KN/m。

技术参数表

	项目
	参数

	基布
	高强度低纱聚酯丝或100%涤纶

	拉伸强度（经/纬）
	4000/3800 N/5cm

	撕裂强度（经/纬）
	500/450/5cm

	剥离强度
	>120N/5cm

	透光率
	≧8%

	适用温度
	-30~+70℃

	防火标准
	DIN 4102 B1


3.7.1涂装工艺


为了缩短施工周期。采用钢桁架在工厂进行底漆涂装，运输进场进行补漆，安装完毕后在进行补漆。

3.7.2
 除锈要求

要求具有良好的漆膜保护性能和表面处理效果，焊接后先行做以下工作：

金属表面应无油污，喷砂除锈表面应达到Sa2．5级，锚纹深度50μm左右；必须达到St3级。清除钢铁面灰尘，清除焊接飞溅、焊渣。

3.7.3涂装施工

(1)涂装施工：涂料采用喷涂、刷涂等方法涂装。下一道漆应在一道漆表干后涂敷。涂料应在规定时间内用完，涂料粘度过大时可加入不超过3％的溶剂稀释。或如果漆膜完全固化，应打毛后再涂刷下一道漆。

(2)整个涂装过程中钢板表面温度最低应高于露点温度3℃以上，空气的相对湿度不超过5％。

(3)喷漆前焊缝等难以喷到的位置应先预涂，以保证漆膜厚度达到规定要求。

(4)油漆的施工及施工条件应严格按涂料生产厂家产品说明书的技术要求实施。

(5)每个架涂装完成后，必须等油漆干硬后才可进行吊运，或允许工人进行其他作业。

3.7.4
涂层修补

(1)在运输或装配过程中造成的涂层损坏应在抵达现场适当时间内修补。

(2)现场修补时的天气情况、油漆的各项技术参数应符合油漆说明书要求或遵从油漆技术代表指导。

(3)涂装表面不能出现气泡、小孔现象。

(4)面漆的光泽度为30～40。

3.8线缆要求

    线缆需符合最新国标要求。

3.9充电桩位置投标供应商需自行勘察；如充电桩位置有发生变动的，采购人概不负责，投标供应商须自行考虑。

4.工期及施工安全

（1）施工工期

合同签订后所有设备须在7个工作日内进场施工，施工开始后60天内完成建设并验收通过，交付用户使用；每逾期一天处500元罚款，罚款不得超过合同总额3%。

施工安全

本次采购内容所涉及到的所有设备安装、施工等及附属设备安装、施工等安全问题和设备因质量问题所发生的意外情况、所造成的损失都由中标供应商负责。

5.质保要求
质量保证期：投标的所有设备（包含损坏后购置的设备）质保5年。

▲充电枪头如是人为损坏的，置换费用同型号充电枪头不得超过1000元/个。
6.商务条款

6.1在签订合同前，中标单位须向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金；

6.2产品进场时间：产品进场时间按采购人要求为准；
6.3合同付款方式为：签订合同后的5个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；充电桩安装完成并验收合格后的5个工作日内支付合同总价的70%，履约保证金在质保期满1年后无未处理完毕的质量、服务纠纷时于5个工作日内退还。

6.4毁约说明：如中标单位在执行合同时出现毁约情况，须向采购人赔偿双倍的订金金额。

6.5要求投标人提供7*24小时技术咨询服务，在采购人提出故障报修后，服务人员30分钟内响应，紧急救援2小时内赶到现场，一般故障4小时内处理完毕，疑难故障7天内解决。
6.6投标人在报价时，供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。在履行合同中，任何追加的费用招标人概不接受。
以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采用包干方式，项目实施过程中各项单价不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
7、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8、本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。
9、本项目采购预算（最高限价）为 90万元人民币；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。 

10、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2022年3月16日上午09：30到平阳县公共资源交易中心账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
11、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

12、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

   2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

   3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

   4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

13、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录平阳县公共资源交易中心网站（http:// www.pyztb.com /）或浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。▲

14、投标文件递交：

（一）邮寄方式：投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，否则由此产生的投标文件遗失以及投标文件破损而导致投标无效的风险由投标人自行承担。

邮寄接受时间：疫情期间考虑人员调配问题，邮寄接受时间仅限于2022年2月22日上午10:30分-下午16:30分，2022年3月16日上午09：30分前，投标人须确保投标文件在邮寄接受时间内将投标文件寄到邮寄地址，否则导致投标文件不能接受或者未能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。

邮寄接受人及联系方式：姜先生   13486723217

邮寄地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室
投标人澄清、说明或者更正说明方式：供应商投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至99729926@qq.com或者通过传真的方式发送至0577-63670111.供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。

（二）现场递交方式

采用现场递交方式的，若开标时仍在疫情期间，进入平阳县公共资源交易中心的投标人员（原则上只允许一名投标人代表进入），须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常（不超过37.3℃）和信息登记后方可进入平阳县公共资源交易中心；不符合上述要求的人员，不得进入平阳县公共资源交易中心，其投标文件等资料由代理机构人员在平阳县公共资源交易中心门口接收，送至收标处。

符合上述要求的投标人员进入平阳县公共资源交易中心，将投标文件等资料送至收标处后，建议马上离场不要在平阳县公共资源内逗留，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护。

因疫情原因，倡导投标人员不参加开标会议，由业主代表在开标现场监督，平阳县公共资源交易中心开标室具备影音录像功能。请各投标人员在开标评标期间保持手机畅通，如遇询标等情况将电话通知联系投标人员。投标人员应严格遵守平阳县公共资源交易中心及新冠肺炎疫情防控期间的相关规定。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在平阳县公共资源交易中心网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成
1）开标一览表（附件1）

2）投标分项报价表（附件2）

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有）（附件3）。

2.2、技术资信部分组成

1）技术资信评分项索引表

2) 投标函（附件1）；

3）诚信投标承诺书（附件2）；

4）法定代表人授权书（附件3）；

5）产品零件、易损件、备品备件报价表（附件4）

6）投标供应商情况声明（附件5）；供应商营业执照（复印件加盖有效公章）、供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料。供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。

7）供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件6）

8)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件7）

9）商务偏离表、技术偏离表（如有偏离须明确列出）（附件8）；

10）投标产品的数量、配置及主要技术参数表（附件9）；

11）2018年1月1日以来已完成类似业绩（需提供合同）（复印件加盖公章）（附件10）；

12）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

13) 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

14）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；

15) 优惠条件供应商承诺给予用户的其他优惠条件；

16）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购方最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

17）供应商可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

18）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料；

3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

    4.投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价。
4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下费用。

产品价格

增值税等其它税（包括商检等），须将税费及税率单列

随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

运输保险费（保险由供应商负责）

产品安装费、调试、检测及验收费（包括安装调试人员的食宿、交通等）

培训费及质量保证期服务

招标代理服务费

其他费用

本项目单价包干，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
    5.投标

   5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。
 6、投标保证金

 6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且一份合同原件给平阳县公共资源交易中心采购科备案后5个工作日内凭投标保证金收据退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商发出中标通知书后5个工作日内凭投标保证金收据退还。

6.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

    2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4) 未支付招标代理服务费。

5）弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

    8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

    8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式五份，其中正本一份，副本四份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均分开装订，分别密封)。  
五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本密封；技术资信部分正本与副本密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、 “技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。
2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人授权书密封在“技术资信部分”投标文件中的投标文件也有效）、供应商授权代表有效身份证件原件（邮寄的投标文件仅需身份证件复印件加盖公章）；法定代表人到场须提供有效身份证件原件（邮寄的投标文件仅需身份证件复印件加盖公章）；由采购人或招标代理机构确认投标资格。
▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；

六、开标和评标
1.1、开启技术资信部分投标文件

▲按招标文件规定的时间、地点开启“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“技术资信部分”投标文件；然后由采购人或招标代理机构对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还商务报价部分投标文件；

▲有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

“技术资信部分”投标文件未提供营业执照复印件的；

2）未按规定交纳投标保证金的；

3）评标现场经查询：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
1.2  开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。
1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

4）推荐中标候选供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、本次采购，如果供应商报价超出本项目最高限价的，供应商投标作无效投标处理。

2.4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级监管部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。
2.5、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
10）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
4、评标原则

     评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

   1、决标

    评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标人。
2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和平阳县公共资源交易中心网站上公告中标结果。
2.2、中标人须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

    4、签订合同

4.1、中标人领取中标通知书后十日内到采购人处与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、履约保证金

5.1、详见付款方式

5.2、履约保证金自提交之日起至项目服务期结束前有效。

6、招标代理服务费

6.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：
招标采购服务费汇入以下账号：

开户银行：中国工商银行股份有限公司平阳支行

开户名称：融华工程管理有限公司平阳分公司

开户账号：1203283009200260632

第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)
（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。　　　
提示：磋商供应商应实事求是填写并提供本表。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（供参考）

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

合同签订地：平阳县

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

	采购产品名称
	品牌型号规格和主要配置
	数量
	成交价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限：详见招标文件

第六条：供货方式：详见招标文件

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，并由采购人组织验收。
货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织相关人员对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

 中标供应商承诺售后服务按照谈判文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金，详见招标文件。 

第十条：货款的支付，详见招标文件。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

    中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于乙方承诺的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价40%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权终止合同，并按中标供应商违约处理。

 第十五条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式柒份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心、平阳县财政局国企组织科、融华工程管理有限公司各执壹份。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商谈判文件；

 3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书
采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：
第六部分    附件—投标文件格式

“报价文件”封面

充电桩设备（一套设备配10把枪）（重二）
响 应 文 件

（商务报价投标文件）

	项目编号：         

	磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

	磋商供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	


附件1                 

开标一览表

项目名称：                        招标编号：                        报价单位：人民币元
	项目名称
	投标总价（元）

	充电桩设备（一套设备配10把枪）（重二）
	大写：    

小写：    


▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2 投标分项报价表（附件2）

投标分项报价表

（价格单位：元人民币）

	充电桩设备（一套设备配10把枪）（重二）
	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


  说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

注：表格可延续，供应商可根据实际情况增减相关内容

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件3 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   
人，营业收入为   
万元，资产总额为    
万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料； 

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

提示：供应商应实事求是填写并提供本表。
监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

“技术资信”封面

充电桩设备（一套设备配10把枪）（重二）
响 应 文 件

（技术资信投标文件）

	项目编号：         

	磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

	磋商供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	


技术资信评分项索引表（放置投标文件前端）

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


附件1
                         投  标  函

      ：

                         （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺按招标文件及采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。我方承诺若我公司中标本项目合同可以由平阳县公共资源交易中心或平阳县财政局给予公开。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录，且我公司近三年来没有重大违法活动；我公司符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。
附件2
诚信投标承诺书

   本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人或授权代表（签字或签章）          

日 期                               

附件3
法定代表人授权书

                ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （授权代表姓名）   性别 ：      年龄：    

身份证号码：                          职务：      

详细通讯地址：                  邮政编码：           

电话：                    传真：                    

供应商：                                   （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
	授权代表身份证复印件与影印件粘贴处




注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

附件4 产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：           

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
附件5
投 标 供 应 商 情 况 声  明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      

2、企业生产设备及规模：

3、 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人；

4、近三年的年营业总额                       
供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               
。
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               
法定代表人姓名                     
法定代表人或授权代表（签字或盖章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

5、投标供应商有效营业执照和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6、投标供应商资格资质证书（如涉及则提供，复印件加盖单位公章） 

7、供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。
附件6  供应商参与政府采购活动投标资格声明

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


  备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件7

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函
（采购方）：

我方（投标供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购方可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
特此声明！
投标供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日
附件8
商务偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：            
技术偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
附件9 投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

（不带价格放技术资信标中） 
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

附件10 业绩

2018年1月1日以来类似业绩清单

（自行编制）
附件11
其他投标文件

（自拟）
第七部分   评标办法

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，技术资信标和商务标分别开启。开标程序如下：

第一步：及技术资信部分投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、工期、服务、资信业绩综合评分70分。

	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	企业实力


	投标人通过质量管理体系认证得2分；

投标人通过环境管理体系认证得2分；

投标人具备电力施工总承包三级及以上资质，2分；

投标人具备电力承装修试五级及以上资质，2分。

注：投标文件中提供复印件加盖公章，不提供不得分。
	8分

	
	
	2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似业绩，具备1个业绩得1分，最多5分。
注：投标文件中提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。
	5分

	2
	方案设计
	依据系统技术架构、整体设计方案的合规性、先进性、安全性、实用性、灵

活性，场站应急方案等维度由评委进行打分。其中：方案完全合规、先进、安全、使用的得6-9分，方案基本合规、先进、安全、使用的得3-6分，方案部分合规、先进、安全、使用的得0-3分。
	9分

	3
	充电效率要求
	全范围效率（即负载率在20%~100%检测范围内）均大于95%，需提供第三方

有资质的检测机构提供的在有效期内的检查报告，不提供不得分。
	3分

	4
	待机功耗要求
	待机功耗检验：在额定电源电压下，当充电机处于待机状态时，要求整机功耗P小于200W。待机功耗超出或等于200W不得分。

100≤P＜200，得1分；

50≤P＜100，得2分；

30≤P＜50，得3分；

P＜30，得4分；

需提供第三方有资质的检测机构提供的在有效期内的检查报告（检测报告设备功率不低于160kw），不提供不得分。
	4分

	5
	高低温要求
	高温要求：当环境温度为-20度~+50度时，充电机应能正常工作，稳压精度

不超过±0.5%；满足得2分。充电机正常工作温度范围和稳压精度优于该标准的由评委进行打分。最高加2分。需提供第三方有资质的检测机构提供的在有效期内的检查报告且需在报告中体现。（功能项不限制功率段）

注：第三方有资质的检测机构提供的在有效期内的检查报告，不提供不得分。
	4分

	6
	充电机电能资源调配功能
	投标人提供所供应设备在不同电价、不同车型名单等场站不同情况下的充电配置策略。

根据投标人提供的充电策略描述以及相关检测报告的情况进行综合打分，

优4-5分，良2-3分，一般0-1分
	5分

	7
	功率分配功能
	功率分配检验：要求充电机在两路充电接口同时输出时，可以实现20KW为

单位进行功率分配。

注：提供第三方有资质的检测机构提供的在有效期内的检查报告。（功能项

不限制功率段）不提供不得分。
	5分

	8
	主动安全防护高低温要求
	充电设备具备主动防护功能，且主动防护功能项≥40项的得5分，40项＞主动防护功能项≥30项的得3分，30项＞主动防护功能项≥20项的得1分，

其余不得分。需提供第三方有资质的检测机构提供的在有效期内的检查报告，不提供不得分。（功能项不限制功率段）
	5分

	9
	充电服务手机客服端功能
	充电服务手机客服端功能 提供充电服务手机APP，APP应是在iOS App Store和主流Android应用市场中正式发布的，支持支付宝支付、微信支付等主流支付功能，支持充电站位置查询与导航、充电终端充电状态查询、充电历史记录查询、电站及充电终端收藏、账户余额查询与充电过程监控等功能。其中：完全合理完全满足采购要求得3-5

分；基本满足采购要求，得1.5-3分；部分满足采购要求得0-1.5分。
	5分

	10
	运营管理及监控平台
	综合评价运营管理及充电智能监控平台的技术和性能，性能完备, 对充电监控平台性能进行描述，提供截图证明，其中：完全合理完全满足采购要求得

2-4分；基本满足采购要求，得0-2。
	4分

	11
	售后服务
	产品零件易损件：根据各供应商产品零件易损件报价合理情况进行打分，其中：完全合理完全满足采购要求得3-5分；基本满足采购要求得0-2分。

注：产品零件易损件报价中需明确品牌。
	5分

	
	
	售后服务响应：要求投标人提供7*24小时技术咨询服务，在采购人提出故障报修后，服务人员30分钟内响应，紧急救援2小时内赶到现场，一般故障4小时内处理完毕，疑难故障7天内解决，0-5分。
	5分

	
	
	人员培训：承诺为招标人提供人员培训服务，提供培训计划。

其中：完全合理完全满足采购要求得2-3分；基本满足采购要求，得0-1分。
	3分


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）
	 


充电桩设备（一套设备配10把枪）（重二）商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


充电桩设备（一套设备配10把枪）（重二）资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
