平阳县凤卧镇内塘村公共文化旅游活动中心(NT02地块)

编制说明

工程概况：1#、2#、3#楼土建及安装工程

工程量清单编制依据：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

《浙江省市政工程预算定额（2018版）》

《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》

《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》
《浙江省建设工程计价规则（2018版）》


《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》

《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》

信息价采用2020年10月份《平阳工程造价信息》及《温州工程造价信息》

其他与造价有关的政策规定。

材料选用及技术要求见招标文件

清单编制说明：

本工程所有砂浆采用预拌砂浆。投标单位应根据图纸设计的要求，选择预拌砂浆规格型号，并结合市场实际情况，自行测算投标报价。

土方、建筑垃圾等外运及消纳费用必须符合市政府有关建筑废土运输要求，并按规定办理相关手续。

本清单描述与设计不同的按本清单，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求。

除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

清单中项目特征如有描述不清处请各投标单位应结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。

工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、规格的项目或材料，其最终采用何种颜色及规格由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。

本工程的脚手架及垂直运输费及其他相应措施费用，报价时应综合考虑，一次性包干。

除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

清单中未列出的措施费项目，施工单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费综合考虑。

根据温住建发【2019】13号温州市住建局关于进一步加强建设工程质量检测管理的通知，产生的费用，施工单位综合考虑，在各清单中综合考虑报价。

建筑部分说明：

本工程基础开挖工程按暂定量计入，结算时按实调整。

本工程基础垫层均暂按第一层150厚C20素砼垫层计入。

基础模板均暂按250厚砖胎膜计入。

卫生间大便蹲坑及成品隔断及洗漱台暂未计入。

外墙1暂按外墙弹性涂料计入；

厨房厨房、客房卫生间、公共卫生间、洁具间、包厢卫生间、备餐间、包厢、备餐间等有水房间装饰做法暂按楼4、顶棚2、内墙2、踢脚2计入，二次装修的块料面层暂未计入。

设备管道井、强弱电间等水电井房间装饰做法暂按楼2、顶棚1、内墙3计入。

除有水房间及水电井房间的其他房间均暂楼1、顶棚1、内墙1、踢脚1计入，二次装修的块料面层及PVC吊顶暂未计入。

内墙1及顶棚1白色涂料二道，暂未计入。

无门管道井墙面暂按15厚1:3水泥砂浆抹底灰计入。

首层走廊做法暂按楼1、外墙1、顶棚1计入。

首层中庭做法暂按清单内中庭地面计入。
3#楼防火卷帘暂按钢制防火卷帘，高度暂按3m高计入。
外墙内保温范围直接暂按与户外接触墙面外墙均做内保温,结算时按实调整。

小青砖墙面做法暂按外墙1，面层小青砖计入。

设备平台及阳台暂按楼2、顶棚1、外墙1计入。

3#楼无顶盖连廊处暂按楼1计入。

坡道暂按C15混凝土做法计入，结算时按实调整。

台阶暂按砖砌台阶计入，结算时按实调整。
散水暂按C15混凝土做法计入，长度暂按外墙四周一圈计入，结算时按实调整。

护窗栏杆暂按窗户宽度计入。

业主自理木门暂未计入。

给排水安装说明：

给水管、消防给水管有阀门算至室外第一个阀门处（阀门计入，阀门井不计入），无阀门算至外墙面1.5m处。
给水排气阀按DN15计入。
拖把池、小便器进水按1.1m计入。
卫生洁具不计入。
厨房给水、排水预留按1.5米计入。

1#给水JL4三层卫生间大样图与立管系统图不符，按立管系统图规格计入。
凝结水排水按平壁PVC计入，算至外墙面1.5米处。
排水、雨水算至外墙面1.5m处。
雨水地漏按DN50计入。
2#楼缺卫生间进水系统图，平面图缺规格，未计入。
2#楼卫生间排水参照1#计入。
2#楼一层开水房洗涤池按DN75计入。
3#楼JL1的二三层卫生间进户按DN50计入。
3#楼NL-2按NL-1计入。
水箱溢流管及放空管按内外壁热浸锌镀锌钢管计入
水箱按平面图尺寸2*1*1.5m规格计入。
电气安装说明：

由配电房引来的电源线计入室外总平。
可燃气体报警器按高度1.5m计入，声光报警按2.2m计入。
1#报警总线按WDZC-RYJS-2X1.5-JDG20-50米计入。
防火卷帘门控制器设备自带及按钮盒未计入。电源计至控制器，控制线未计入。
1#3层烟感线按WDZC-RYJS-2X1.5-JDG20-50米计入。
轿厢照明及空调预留由厂家安装未计入。
电梯控制箱电源线按10米计入。
走道预留照明按WDZC-BYJ-2X2.5+WDZC-BYJR-1X2.5-PC20计入。

2#楼总配电箱至各层分配电箱按SC65-FC计入。

接地系统镀锌圆钢Φ10暗敷按说明中没主筋情况计入，结算按实调整。
土方开挖宽度按1m计入。
变配电房及户内预留每回路按15米计入。

弱电系统仅计入预埋管。
