平阳县政府采购招标文件

	平  阳  县

政府采购招标文件

（线上电子招投标）
项目名称：2023年鳌江镇LED屏采购
项目编号：PYCG230210006 
采 购 人：平阳县鳌江镇人民政府
联 系 人：杨先生  

联系电话：13732084301
代理机构：平阳县公共资源交易中心
联 系 人：张女士
联系电话：0577-63193038
二零二三年二月


平阳县公共资源交易中心关于2023年鳌江镇LED屏采购项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2023年2月16日
项目概况 

    2023年鳌江镇LED屏采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2023年03月09日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。 

一、项目基本情况                                            
    项目编号：PYCG230210006 
    项目名称：2023年鳌江镇LED屏采购

    预算金额（元）：2000000  

    最高限价（元）：/ 

    采购需求：

    标项名称: 2023年鳌江镇LED屏采购 
    数量: 不限  
    预算金额（元）: 2000000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2023年鳌江镇LED屏采购 
    备注： 

    合同履约期限：标项 1，至合同结束（以实际合同为准）

    本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

    3.本项目的特定资格要求：无 

三、获取招标文件 
    时间：/至2023年03月09日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
    地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn） 

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

    售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2023年03月09日 09:30（北京时间）
    投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场 

    开标时间：2023年03月09日 09:30 

    开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）  

五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。
3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商须为政采云上本项目报名供应商。  
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
    1.采购人信息
    名    称：平阳县鳌江镇人民政府 

    地    址：鳌江镇塘古南路99号 

    传    真：/  

    项目联系人（询问）：杨先生  

    项目联系方式（询问）：13732084301 

    质疑联系人：魏先生    

    质疑联系方式：13958923788 

    2.采购代理机构信息            

    名    称：平阳县公共资源交易中心             

    地    址：平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园             

    传    真：/             

    项目联系人（询问）：张女士              

    项目联系方式（询问）：0577-63193038 

    质疑联系人：史先生             

    质疑联系方式：0577-63193038 　　　　　　     

    3.同级政府采购监督管理部门            

    名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科             

    地    址：平阳县昆阳镇人民路373号             

    传    真：/             

    联系人 ：吴先生             

    监督投诉电话：0577-63888115            

         

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。       

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

平阳县公共资源交易中心对2023年鳌江镇LED屏采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	1) 
	项目名称
	2023年鳌江镇LED屏采购


	2) 
	项目编号
	PYCG230210006

	3) 
	资金来源
	财政资金

	4) 
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	5) 
	采购方式
	公开招标

	6) 
	采购人
	名称：平阳县鳌江镇人民政府
地址：平阳县鳌江镇
联系人：杨先生   

联系电话：13732084301

	7) 
	采购代理机构
	名称：平阳县公共资源交易中心
地址：平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园 

项目联系人：张女士 

项目联系方式：0577-63193038

	8) 
	评标办法
	综合评分法

	9) 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10) 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11) 
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□接受，应满足下列要求：

	12) 
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	13) 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	14) 
	投标货币
	人民币

	15) 
	投标语言
	中文

	16) 
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	17) 
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	18) 
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	19) 
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	20) 
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园三楼平阳县公共资源交易中心政府采购科 史先生收0577-63193038））。

	21) 
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	22) 
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	23) 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	24) 
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
 eq \o\ac(□)需要

	25) 
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要  

	26) 
	投标保证金
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要  

	27) 
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：平阳县公共资源交易中心

机构地点：平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园

联系人：史先生              

联系方式：0577-63193038

	28) 
	投诉
	根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	29) 
	投诉受理联系方式
	平阳县财政局政府采购监督管理科

联系人：吴先生

监督投诉电话：0577-63889763

传真：0577-63889959

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

	30) 
	投标截止时间
	2023年3月9日 　上午09：30截止(北京时间)。

	31) 
	开标时间
评审地点
	开标时间：2023年3月9日　上午09：30正 (北京时间)
开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室1（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）

	32) 
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	33) 
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	34) 
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	35) 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，采购人按要求给予合同备案。
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	36) 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	37) 
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	38) 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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第一部分     项目简介

一、项目简介

平阳县公共资源交易中心受平阳县鳌江镇人民政府委托，以公开招标方式采购2023年鳌江镇LED屏采购项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。
二、 采购总内容（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

1、采购清单及详细技术要求
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	单价

	1
	户外P5大屏
	1.像素点间距:≤5mm

2.像素点密度:≥40000点/平米

3.元模组尺寸：320*160mm

4.模组分辨率：64(w)×32(h)

5.水平视角≥160度

6.垂直视角≥150度

7.色温：1000-15000 K(可调)

8.防反光，反光率≤2%

9.白平衡亮度：≥5500cd/m2

10.发光点偏距差≤0.9%

11.对比度≥10000:1

12.峰值功耗≤535 w/m2

13.平均功耗≤215 w/m2

14.平整度≤0.05mm

15.刷新频率≥3840Hz

16.灰度等级: 16bit

17.波长与亮度误差：LED的各色光的波长在≥±2.5nm之间，LED的各色光的亮度误差在10%之内

18.防护等级达到IP65

19.相对借位值：箱体间，模组间相对错位值≤0.1mm

20.箱体间缝隙≤0.1mm

21.亮度调节方式≥0-100实现自动手动可调

22.热插拔：支持热插拔技术，模块带电更换插拔后正常工作

23.盲点率小于1/100000

24.PCB板 ：多层电路板沉金工艺设计，同时具有消隐，节能处理，EMC 处理，智能模组存储功能，存储数据不小于16KB

★25.具有屏体自检功能，支持单点失控点检测，失控点数据回传功能，支持多点，单点测温功能，支持屏体高温报警，支持一键自检，屏体开机无信号接入时自动显示品牌标识，防止使用贴牌产品.可自定义用户指定标识（提供第三方机构出具的检测报告）

26.校正功能：支持逐点较正，可对单点或整屏的亮度，色度进行较正，更换模组支持自动回读较正数据

27.快速修复功能：屏体故障单次修复时间≤5分钟

28.防火性能：屏体内PCB板，线材，电源，连接件，面罩符合UL94V-0级

29、接地电阻：满足GB4943.1-2011要求

30、使用寿命：≥200000h

31.抗UV紫外线等级：≥5级

32.电气间隙：符合GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行电气间隙试验的要求

33.屏体安全设计：屏体模块与箱体间设有防掉落装置，防止维修和误操作时模块掉落；

34.屏体双电源设计，保证屏体单块电源模块故障时屏体不黑屏.

★35.屏体信号多冗余≥2路冗余技术任何一路信号故障时屏体正常显示。屏体内信号传输采用HDMI连接，为保证连接稳定性，不采用RJ45弹片式数据线（提供第三方机构出具的检测报告）
	1
	㎡
	5000

	2
	户外P4大屏
	1.像素点间距:≤4mm
2.像素点密度:≥62500点/平米
3.元模组尺寸：320*160mm
4.模组分辨率：80(w)×40(h)
5.水平视角≥160度
6.垂直视角≥150度
7.色温：1000-15000 K(可调)）
8.防反光，反光率≤2%
9.白平衡亮度：≥5500cd/m2
10.发光点偏距差≤0.9%
11.对比度≥10000:1
12.峰值功耗≤535 w/m2
13.平均功耗≤215 w/m2
14.平整度≤0.05mm
15.刷新频率≥3840Hz
16.灰度等级: 16bit
17.波长与亮度误差：LED的各色光的波长在≥±2.5nm之间，LED的各色光的亮度误差在10%之内
18.防护等级达到IP65
19.相对借位值：箱体间，模组间相对错位值≤0.1mm
20.箱体间缝隙≤0.1mm
21.亮度调节方式≥0-100实现自动手动可调
22.热插拔：支持热插拔技术，模块带电更换插拔后正常工作
23.盲点率小于1/100000
24.PCB板 ：多层电路板沉金工艺设计，同时具有消隐，节能处理，EMC 处理，智能模组存储功能，存储数据不小于16KB
25.具有屏体自检功能，支持单点失控点检测，失控点数据回传功能，支持多点，单点测温功能，支持屏体高温报警，支持一键自检，屏体开机无信号接入时自动显示品牌标识，防止使用贴牌产品.可自定义用户指定标识（提供第三方机构出具的检测报告）
26.校正功能：支持逐点较正，可对单点或整屏的亮度，色度进行较正，更换模组支持自动回读较正数据
27.快速修复功能：屏体故障单次修复时间≤5分钟
28.防火性能：屏体内PCB板，线材，电源，连接件，面罩符合UL94V-0级
29、接地电阻：满足GB4943.1-2011要求
30、使用寿命：≥200000h
31.抗UV紫外线等级：≥5级
32.电气间隙：符合GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行电气间隙试验的要求
33.屏体安全设计：屏体模块与箱体间设有防掉落装置，防止维修和误操作时模块掉落；
34.屏体双电源设计，保证屏体单块电源模块故障时屏体不黑屏.
35.屏体信号多冗余≥2路冗余技术任何一路信号故障时屏体正常显示。屏体内信号传输采用HDMI连接，为保证连接稳定性，不采用RJ45弹片式数据（提供第三方机构出具的检测报告）
	1
	㎡
	6200

	3
	户外P3大屏
	1.像素点间距:≤3.076mm

2.像素点密度:≥105000点/平米

3.元模组尺寸：320*160mm

4.模组分辨率：104(w)×72(h)

5.水平视角≥160度

6.垂直视角≥150度

7.色温：1000-15000 K(可调)

8.防反光，反光率≤2%

9.白平衡亮度：≥5500cd/m2

10.发光点偏距差≤0.9%

11.对比度≥10000:1

12.峰值功耗≤535 w/m2

13.平均功耗≤215 w/m2

14.平整度≤0.05mm

15.刷新频率≥3840Hz

16.灰度等级: 16bit

17.波长与亮度误差：LED的各色光的波长在≥±2.5nm之间，LED的各色光的亮度误差在10%之内

18.防护等级达到IP65

19.相对借位值：箱体间，模组间相对错位值≤0.1mm

20.箱体间缝隙≤0.1mm

21.亮度调节方式≥0-100实现自动手动可调

22.热插拔：支持热插拔技术，模块带电更换插拔后正常工作

23.盲点率小于1/100000

24.PCB板 ：多层电路板沉金工艺设计，同时具有消隐，节能处理，EMC 处理，智能模组存储功能，存储数据不小于16KB

25.具有屏体自检功能，支持单点失控点检测，失控点数据回传功能，支持多点，单点测温功能，支持屏体高温报警，支持一键自检，屏体开机无信号接入时自动显示品牌标识，防止使用贴牌产品.可自定义用户指定标识（提供第三方机构出具的检测报告）

26.校正功能：支持逐点较正，可对单点或整屏的亮度，色度进行较正，更换模组支持自动回读较正数据

27.快速修复功能：屏体故障单次修复时间≤5分钟

28.防火性能：屏体内PCB板，线材，电源，连接件，面罩符合UL94V-0级

29、接地电阻：满足GB4943.1-2011要求

30、使用寿命：≥200000h

31.抗UV紫外线等级：≥5级

32.电气间隙：符合GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行电气间隙试验的要求

33.屏体安全设计：屏体模块与箱体间设有防掉落装置，防止维修和误操作时模块掉落；

34.屏体双电源设计，保证屏体单块电源模块故障时屏体不黑屏.

35.屏体信号多冗余≥2路冗余技术任何一路信号故障时屏体正常显示。屏体内信号传输采用HDMI连接，为保证连接稳定性，不采用RJ45弹片式数据线（提供第三方机构出具的检测报告）
	1
	㎡
	7000

	4
	室内P2.5大屏
	1.像素点间距:≤2.5mm

2.像素点密度:≥160000点/平米

3.元模组尺寸：320*160mm

4.模组分辨率：128(w)×64h)

5.水平视角≥160度

6.垂直视角≥150度

7.色温：1000-15000 K(可调)

8.防反光，反光率≤2%

9.白平衡亮度：≥600cd/m2

10.发光点偏距差≤0.9%

11.对比度≥10000:1

12.峰值功耗≤535 w/m2

13.平均功耗≤215 w/m2

14.平整度≤0.05mm

15.刷新频率≥3840Hz

16.灰度等级: 16bit

17.波长与亮度误差：LED的各色光的波长在≥±2.5nm之间，LED的各色光的亮度误差在10%之内（提供第三方机构出具的检测报告）

18.防护等级达到IP43

19.相对借位值：箱体间，模组间相对错位值≤0.1mm

20.箱体间缝隙≤0.1mm

21.亮度调节方式≥0-100实现自动手动可调

22.热插拔：支持热插拔技术，模块带电更换插拔后正常工作

23.盲点率小于1/100000

24.PCB板 ：多层电路板沉金工艺设计，同时具有消隐，节能处理，EMC 处理，智能模组存储功能，存储数据不小于16KB

★25.具有屏体自检功能，支持单点失控点检测，失控点数据回传功能，支持多点，单点测温功能，支持屏体高温报警，支持一键自检，屏体开机无信号接入时自动显示品牌标识，防止使用贴牌产品.可自定义用户指定标识（提供第三方机构出具的检测报告）

26.校正功能：支持逐点较正，可对单点或整屏的亮度，色度进行较正，更换模组支持自动回读较正数据

27.快速修复功能：屏体故障单次修复时间≤5分钟

28.防火性能：屏体内PCB板，线材，电源，连接件，面罩符合UL94V-0级

29、接地电阻：满足GB4943.1-2011要求

30、使用寿命：≥200000h

31.抗UV紫外线等级：≥5级

32.电气间隙：符合GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行电气间隙试验的要求

33.屏体安全设计：屏体模块与箱体间设有防掉落装置，防止维修和误操作时模块掉落；

34.屏体双电源设计，保证屏体单块电源模块故障时屏体不黑屏.

★35.屏体信号多冗余≥2路冗余技术任何一路信号故障时屏体正常显示。屏体内信号传输采用HDMI连接，为保证连接稳定性，不采用RJ45弹片式数据线（提供第三方机构出具的检测报告）
	1
	㎡
	4300

	5
	室内P2.0大屏
	1、采用表贴三合一纯黑灯技术，像素点间距：≤2.0mm，像素密度：≥250000点/㎡。

2、成像原理：LED主动式发光，像素组成与排列方式：1R1G1B，竖向线性排列。

3、平整度≤0.05mm，亮度：≥600cd/㎡，0-100%任意可调。

4、刷新率：3840Hz，高刷新，支持通过配套控制软件调节刷新率设计选项。

★5、对比度：≥8000：1，防护等级：IP65。（提供第三方机构出具的检测报告）

6、亮度均匀性（校正后）：≥98.3%，发光点中心距偏：≤0.9%。

7、驱动与控制方式：一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描，同步控制，点点对应

8、亮度调节：支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持HDR高动态范围图像技术显示。

9、低亮高灰：支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits任意设置：100%亮度@16bits，50%亮度@14bits，20%亮度@12bits。

10、像素点失控（坏点或盲点）率：≤1/100000，无连续失控点。

★11、模组智能储存：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb，屏体开机无信号接入时自动显示品牌标识，防止使用贴牌产品.可自定义用户指定标识（提供第三方机构出具的检测报告）

12、色温、色域：2800K-9000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥110%NTSC

13、画面延时：≤1ms ，显示屏拍照等级：≥10bits。

14、可视距离：最佳可视距离1m-30m，电流增益调节级别：≥8位。

15、显示模式调节：具有显示模式调节功能。

16、拉力测试：可承受≥5000N拉力，压力测试：可承受≥45000N拉力。

17、坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。

18、响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影。

19、相对错位值：箱体间/模组间的相对错位值≤0.1mm，产品拼缝与间隙：箱体间/模组间拼缝与间隙≤0.1mm。

20、平均无故障测试：平均无故障使用时间不低于200000h。

21、电源；产品使用无风扇静音设计并带PFC功能的开关电源，功率因素≥0.95。

22、工作稳定性试验：支持7x24小时工作：产品在正常工作条件下，连续工作7天*24H（168H），不应出现电、机械或操作系统的故障。

23、平均修复时间（MTTR）：3次故障修好时间检测、故障处理后工作正常，产品无任何异常、报错，平均修复时间≤5分钟。

24、震动试验：在10Hz-55Hz-10Hz、振幅0.35mm、每一轴向循环扫频5次、每次震动持续时间10min条件下测试后，产品外观、功能都正常。

25、绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。

26、耐压试验：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应承受1.5KV交流电压/历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。屏体内信号传输采用HDMI连接，为保证连接稳定性，不采用RJ45弹片式数据线（提供第三方机构出具的检测报告）

27、接地电阻测试：根据GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行接地电阻测试试验输入地线-接地远端测试限制≤100mΩ。

28、着火危险试验（UL94标准）：PCB板、线材、电源、连接件、面罩：V-0级。

29、噪声静音工作：在温度25℃、温度40%RH、大气压力100.2Kpa条件时，LED显示屏工作状态下要求距离产品四周的1m处最大噪声声压＜15db。

30、盐雾测试：按照GB/T 2423.17-2008标准的试验方法做盐雾试验，产品在温度35℃、盐雾为浓度5%的NaCl溶液、PH值7.0、连续喷雾2小时后静置22小时为1个循环周期/总共3个循环周期的条件下试验后，产品外观无生锈现象，可以无故障运行。

31、光生物安全：符合IEC 62471：2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式。

32、抗干扰：运行稳定，不收外界各射频电磁场的干扰。

33、坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。

34、防磕灯保护：产品具有防磕灯保护设计

35、 UV紫外线：辐照强度：0.76W/㎡.nm@340nm 温度：60℃。冷凝温度：50℃、24循环、288h判定标准：试验后，样品外观无异常，符合5级。

36、跌落：符合GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行跌落试验的要求。
	1
	㎡
	7300

	6
	室内P1.8大屏
	1、采用表贴三合一纯黑灯技术，像素点间距：≤1.86mm，像素密度：≥288906点/㎡。

2、成像原理：LED主动式发光，像素组成与排列方式：1R1G1B，竖向线性排列。

3、平整度≤0.05mm，亮度：≥600cd/㎡，0-100%任意可调。

4、刷新率：3840Hz，高刷新，支持通过配套控制软件调节刷新率设计选项。

★5、对比度：≥8000：1，防护等级：IP65。（提供第三方机构出具的检测报告）

6、亮度均匀性（校正后）：≥98.3%，发光点中心距偏：≤0.9%。

7、驱动与控制方式：一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描，同步控制，点点对应

8、亮度调节：支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持HDR高动态范围图像技术显示。

9、低亮高灰：支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits任意设置：100%亮度@16bits，50%亮度@14bits，20%亮度@12bits。

10、像素点失控（坏点或盲点）率：≤1/100000，无连续失控点。

★11、模组智能储存：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb，屏体开机无信号接入时自动显示品牌标识，防止使用贴牌产品.可自定义用户指定标识（提供第三方机构出具的检测报告）

12、色温、色域：2800K-9000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥110%NTSC

13、画面延时：≤1ms ，显示屏拍照等级：≥10bits。

14、可视距离：最佳可视距离1m-30m，电流增益调节级别：≥8位。

15、显示模式调节：具有显示模式调节功能。

16、拉力测试：可承受≥5000N拉力，压力测试：可承受≥45000N拉力。

17、坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。

18、响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影。

19、相对错位值：箱体间/模组间的相对错位值≤0.1mm，产品拼缝与间隙：箱体间/模组间拼缝与间隙≤0.1mm。

20、平均无故障测试：平均无故障使用时间不低于200000h。

21、电源；产品使用无风扇静音设计并带PFC功能的开关电源，功率因素≥0.95。

22、工作稳定性试验：支持7x24小时工作：产品在正常工作条件下，连续工作7天*24H（168H），不应出现电、机械或操作系统的故障。

23、平均修复时间（MTTR）：3次故障修好时间检测、故障处理后工作正常，产品无任何异常、报错，平均修复时间≤5分钟。

24、震动试验：在10Hz-55Hz-10Hz、振幅0.35mm、每一轴向循环扫频5次、每次震动持续时间10min条件下测试后，产品外观、功能都正常。

25、绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。

★26、耐压试验：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应承受1.5KV交流电压/历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。屏体内信号传输采用HDMI连接，为保证连接稳定性，不采用RJ45弹片式数据线（提供第三方机构出具的检测报告）

27、接地电阻测试：根据GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行接地电阻测试试验输入地线-接地远端测试限制≤100mΩ。

28、着火危险试验（UL94标准）：PCB板、线材、电源、连接件、面罩：V-0级。

29、噪声静音工作：在温度25℃、温度40%RH、大气压力100.2Kpa条件时，LED显示屏工作状态下要求距离产品四周的1m处最大噪声声压＜15db。

30、盐雾测试：按照GB/T 2423.17-2008标准的试验方法做盐雾试验，产品在温度35℃、盐雾为浓度5%的NaCl溶液、PH值7.0、连续喷雾2小时后静置22小时为1个循环周期/总共3个循环周期的条件下试验后，产品外观无生锈现象，可以无故障运行。

31、光生物安全：符合IEC 62471：2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式。

32、抗干扰：运行稳定，不收外界各射频电磁场的干扰。

33、坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。

34、防磕灯保护：产品具有防磕灯保护设计
	1
	㎡
	9200

	7
	室内P1.5大屏
	1、采用表贴三合一纯黑灯技术，像素点间距：≤1.538mm，像素密度：≥422753点/㎡。

2、成像原理：LED主动式发光，像素组成与排列方式：1R1G1B，竖向线性排列。

3、平整度≤0.05mm，亮度：≥600cd/㎡，0-100%任意可调。

★4、刷新率：3840Hz，高刷新，支持通过配套控制软件调节刷新率设计选项。

5、对比度：≥8000：1，防护等级：IP65。（提供第三方机构出具的检测报告）

6、亮度均匀性（校正后）：≥98.3%，发光点中心距偏：≤0.9%。

7、驱动与控制方式：一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描，同步控制，点点对应

8、亮度调节：支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持HDR高动态范围图像技术显示。

9、低亮高灰：支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits任意设置：100%亮度@16bits，50%亮度@14bits，20%亮度@12bits。

10、像素点失控（坏点或盲点）率：≤1/100000，无连续失控点。

11、模组智能储存：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb，屏体开机无信号接入时自动显示品牌标识，防止使用贴牌产品.可自定义用户指定标识

12、色温、色域：2800K-9000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥110%NTSC

13、画面延时：≤1ms ，显示屏拍照等级：≥10bits。

14、可视距离：最佳可视距离1m-30m，电流增益调节级别：≥8位。

15、显示模式调节：具有显示模式调节功能。

16、拉力测试：可承受≥5000N拉力，压力测试：可承受≥45000N拉力。

17、坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。

18、响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影。

19、相对错位值：箱体间/模组间的相对错位值≤0.1mm，产品拼缝与间隙：箱体间/模组间拼缝与间隙≤0.1mm。

20、平均无故障测试：平均无故障使用时间不低于200000h。

21、电源；产品使用无风扇静音设计并带PFC功能的开关电源，功率因素≥0.95。

22、工作稳定性试验：支持7x24小时工作：产品在正常工作条件下，连续工作7天*24H（168H），不应出现电、机械或操作系统的故障。

23、平均修复时间（MTTR）：3次故障修好时间检测、故障处理后工作正常，产品无任何异常、报错，平均修复时间≤5分钟。

24、震动试验：在10Hz-55Hz-10Hz、振幅0.35mm、每一轴向循环扫频5次、每次震动持续时间10min条件下测试后，产品外观、功能都正常。

25、绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。

26、耐压试验：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应承受1.5KV交流电压/历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。屏体内信号传输采用HDMI连接，为保证连接稳定性，不采用RJ45弹片式数据线（提供第三方机构出具的检测报告）

27、接地电阻测试：根据GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行接地电阻测试试验输入地线-接地远端测试限制≤100mΩ。

28、着火危险试验（UL94标准）：PCB板、线材、电源、连接件、面罩：V-0级。

29、噪声静音工作：在温度25℃、温度40%RH、大气压力100.2Kpa条件时，LED显示屏工作状态下要求距离产品四周的1m处最大噪声声压＜15db。

30、盐雾测试：按照GB/T 2423.17-2008标准的试验方法做盐雾试验，产品在温度35℃、盐雾为浓度5%的NaCl溶液、PH值7.0、连续喷雾2小时后静置22小时为1个循环周期/总共3个循环周期的条件下试验后，产品外观无生锈现象，可以无故障运行。

31、光生物安全：符合IEC 62471：2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式。

32、抗干扰：运行稳定，不收外界各射频电磁场的干扰。

33、坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。

34、防磕灯保护：产品具有防磕灯保护设计
	1
	㎡
	18000

	8
	室内P1.25大屏
	1、采用表贴三合一纯黑灯技术，像素点间距：≤1.25mm，像素密度：≥640000点/㎡。

2、成像原理：LED主动式发光，像素组成与排列方式：1R1G1B，竖向线性排列。

3、平整度≤0.05mm，亮度：≥600cd/㎡，0-100%任意可调。

4、刷新率：3840Hz，高刷新，支持通过配套控制软件调节刷新率设计选项。

5、对比度：≥8000：1，防护等级：IP65。（提供第三方机构出具的检测报告）

6、亮度均匀性（校正后）：≥98.3%，发光点中心距偏：≤0.9%。

7、驱动与控制方式：一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描，同步控制，点点对应

8、亮度调节：支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持HDR高动态范围图像技术显示。

9、低亮高灰：支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits任意设置：100%亮度@16bits，50%亮度@14bits，20%亮度@12bits。

10、像素点失控（坏点或盲点）率：≤1/100000，无连续失控点。

11、模组智能储存：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb，屏体开机无信号接入时自动显示品牌标识，防止使用贴牌产品.可自定义用户指定标识（提供第三方机构出具的检测报告）

12、色温、色域：2800K-9000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥110%NTSC

13、画面延时：≤1ms ，显示屏拍照等级：≥10bits。

14、可视距离：最佳可视距离1m-30m，电流增益调节级别：≥8位。

15、显示模式调节：具有显示模式调节功能。

16、拉力测试：可承受≥5000N拉力，压力测试：可承受≥45000N拉力。

17、坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。

18、响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影。

19、相对错位值：箱体间/模组间的相对错位值≤0.1mm，产品拼缝与间隙：箱体间/模组间拼缝与间隙≤0.1mm。

20、平均无故障测试：平均无故障使用时间不低于200000h。

21、电源；产品使用无风扇静音设计并带PFC功能的开关电源，功率因素≥0.95。

22、工作稳定性试验：支持7x24小时工作：产品在正常工作条件下，连续工作7天*24H（168H），不应出现电、机械或操作系统的故障。

23、平均修复时间（MTTR）：3次故障修好时间检测、故障处理后工作正常，产品无任何异常、报错，平均修复时间≤5分钟。

24、震动试验：在10Hz-55Hz-10Hz、振幅0.35mm、每一轴向循环扫频5次、每次震动持续时间10min条件下测试后，产品外观、功能都正常。

25、绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。

26、耐压试验：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应承受1.5KV交流电压/历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。屏体内信号传输采用HDMI连接，为保证连接稳定性，不采用RJ45弹片式数据线（提供第三方机构出具的检测报告）

27、接地电阻测试：根据GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行接地电阻测试试验输入地线-接地远端测试限制≤100mΩ。

28、着火危险试验（UL94标准）：PCB板、线材、电源、连接件、面罩：V-0级。

29、噪声静音工作：在温度25℃、温度40%RH、大气压力100.2Kpa条件时，LED显示屏工作状态下要求距离产品四周的1m处最大噪声声压＜15db。

30、盐雾测试：按照GB/T 2423.17-2008标准的试验方法做盐雾试验，产品在温度35℃、盐雾为浓度5%的NaCl溶液、PH值7.0、连续喷雾2小时后静置22小时为1个循环周期/总共3个循环周期的条件下试验后，产品外观无生锈现象，可以无故障运行。

31、光生物安全：符合IEC 62471：2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式。

32、抗干扰：运行稳定，不收外界各射频电磁场的干扰。

33、坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。

34、防磕灯保护：产品具有防磕灯保护设计
	1
	㎡
	25000

	9
	室内P0.9大屏
	1、像素点构成及排列方式：1R1G1B，全倒装COB； 

2、像素点间距≤0.925mm、点密度1168736 点/㎡；

3、箱体为压铸铝合金材质，为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘和静音设计单元箱体显示按16：9比例设计，箱体重量小于 6.5Kg/箱体；每平方米小于28Kg；

4、箱体具有上下前后定位功能，采用密封式铝合金压铸铝箱体，表面平整无明显缝隙，屏幕平整度≤0.1 ㎜，整屏无拼缝无亮线；

5、采用弹针设计，采用三轴（X，Y，Z）调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平

整度任意调节。每个模组与箱体之间都有防掉落锁扣式保险绳，能防止维护人员在维护过程中误操作时模组从高处掉落；

6、支持电源冗余热备份，自动切换，任意一个电源故障不影响产品正常显示，不黑屏，确保显示系统的安全稳定使用；

7、可以支持 TOP-COB 处理：对 LED 封装单元形成有效的保护，足以对抗极端恶劣的使用环境，实现真正的防水、防潮、防尘、防撞击、抗 UV，有效避免掉灯的现象发生。采用多层电路板沉金工艺设计，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路；

8、同时兼容前，后维护：模组采用前维护磁吸式结构，支持用户级模组前维护，可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源。同时箱体结构满足模组、电源、转接板等全部用户级模组后维护。支持前/后维护，支持模组、接收卡的带电维护、热拔插；

9、支持逐点校正，可对单点或整屏的亮度、色度进行校正。校正数据存储在模组里，更换模组可自动回读校正数据；

10、支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能，支持电源电压检测，当电源电压高于限制电压时启动报警装置。可以支持屏体多点测温：支持单个屏幕温度检测，针对大屏启动多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移。可以支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能。

11、模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb；

12、像素点失控率≤1/100000，无连续失控点。灯珠色域满足 16bit，281 万亿色，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换；

13、使用寿命≥200000h，支持7*24小时连续工作,平均无故障使用时间不低于200000h;

14、支持模组件亮暗线修复功能，可从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题；

15、显示亮度≥600cd/㎡，0-100%任意可调；

16、色温、色域2800K-15000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域

≥110%NTSC；

17、对比度≥8000:1，水平视角≥160°；垂直视角≥160°；

18、3840Hz高刷新，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项；

19、支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits任意设置：100%亮度@16bits

50%亮度@14bits，20%亮度@12bits；

20、峰值：≤450W/m2，带电黑屏的睡眠功率密度：≤80W/m2；

21、节能环保符合 CQC3158-2016 LED 显示单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求.带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上；

22、显示效果符合“SJ/T11141-2017 LED 显示屏通用规范”、“SJ/T11281-2017 发光二极管 LED显示屏测试方法”，具备消除鬼影和拖尾功能。显示屏拍照等级≥10bits。

23、配电系统可以支持智能控制：产品支持分步时序开关机，减少显示屏上电瞬间对电网的冲击，同时可支持 PC 联网控制、远程定时开关机。可以支持 PLC 控制系统：可执行远程监控、远程开关机操作。具备过流、短路、断路、过压、欠压及漏电保护措施；具备烟雾报警、温升报警、状态异常报警。

24、可以支持电源冗余热备份，自动切换，任意一个电源故障不影响产品正常显示，不黑屏，确保显示系统的安全稳定使用。

25、屏体可以支持双发送卡信号热备份，屏体采用两套发送卡互为备份方式，自动转换，任意一套发送卡故障不影响产品显示。

26、支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能，支持 HDR 高动态范围图像技术显示。

27、无需拼控器和 PC，可配置全屏分为三块画面，窗口大小可自定义调节，中间窗口显示信源画面或底图，左右窗口可显示自定义图片；

28、产品控制系统可实现 gamma 校正设置，具备红绿蓝γ校正曲线，用户可根据要求自行调整，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵来实现显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。

29、屏体可以支持语音指令识别，可通过语音实现屏幕亮度调节、色温切换、场景切换、系统信息查看。

30、产品具备除温功能：长时间没有使用屏体，屏体可以通过屏体控制系统来实现除湿模式，即使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯；产品防护等级≥IP68；

31、光生物安全符合IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式；

32、UV 紫外线辐照强度：0.76W/m2.nm@340nm 温度：60℃。冷凝温度：50℃、24 循环、288h 判定标准：试验后，样品外观无异常。符合 5级。

33、模块的壳体、面罩、PCB、防护胶的阻燃等级均达到V0 级；

34、产品具有防磕灯保护设计，产品符合 GB 4943.1-2011 信息技术设备安全标准对设备进行跌落试验的要求；

35、电源端子骚扰电压（EMC）符合 GB/T9254-2008 Class B 限值要求；

36、静电放电抗扰度测试符合GB/T 17626.2标准对设备静电放电抗扰度测试要求；
	1
	㎡
	92800

	10
	全彩屏户外箱体
	定制户外标准防水显示屏箱体
	1
	㎡
	1000

	11
	全彩屏室内箱体
	定制室内压铸铝显示屏箱体。
	1
	㎡
	1300

	12
	屏体辅材
	显示屏箱体内部网线、长排线、红黑5V线、电源护套线等。
	1
	㎡
	280

	13
	大屏控制卡
	▲1.网格式结构的系统总线。每个控制卡（接收卡）的四个方向各有一个数据接口，与相邻的接收卡相连，一个主输入，一个备份输入，一个主输出，一个备份输出，形成网格状结构。系统选择最稳定链路的数据，当现有的数据链路出现异常，系统自动检测，自动切换到另外的稳定的一条链路。只要有一条数据链路是完好的，系统即可稳定的工作。（提供第三方机构出具的检测报告）
2.具有亮度矫正、孟赛尔明度系统矫正、孟赛尔颜色矫正、色温矫正功能，屏幕经过专业系统的校正，发光模式更符合人眼视觉特性。
3.每个控制卡（接收卡）能自动识别自身坐标，自动定位，无需设置数据链路的连线方式，上电即可使用，真正免调试，傻瓜式即插即用。
超大带载，一根数据线带载210万像素，减少数据线，增加稳定性。
▲4.系统可以读取每块接收卡的工作状态，包括2路输入和2路输出的连接状态，实时图表显示。（提供第三方机构出具的检测报告）
	1
	张
	298

	14
	大屏处理器
	配置4路高清输入，4路高清输出
1.设备满足图像开窗、漫游、叠加、缩放等，具备字符叠加、EDID管理功能，以实现项目应用的基础需求。
2.机箱支持输入输出混插，卡槽为双向数据通道槽位，单个卡槽即可支持输入板卡，也可支持输出板卡。
3.板卡支持输入输出一卡一路、一卡两路、一卡四路、一卡八路、一卡十六路、一卡三十二路多种板卡通道规模。）
4.支持RRTA分辨率实时全兼容技术，支持RRTA 分辨率实时全兼容，能通过控制软件实现不同屏组输出分辨率自定义显示。
5.支持随路音频切换功能，实现多路输入输出的音视频同步切换应用。
★6.支MPO光纤接口输入:4096x2400@60Hz，4096x2160@60Hz，3840x2160@60Hz，3840x2400@60Hz，2560x1600@60Hz分辨率，向下兼容其他分辨率，(18Gbps非压缩信号)支持 HDCP2.2，EDID，CEC，ARC。发送端无需转换盒可直接更换MPO-HDMI，DP，DVI输出，或直接升级为MPO光纤接口对接，实现光对光传输。支持MPO金手指光模块即插即用。（提供第三方机构出具的检测报告）
7.支持通过USB接口直接连接键鼠控制设备，实现开窗、预案切换等功能，无需额外第三方设备转接。
8.平均故障时间间隔（MTBF）不小于125000小时，保证设备能够稳定运行。
9. 支持4K60的HDR,支持HDR 12-bit 采样格式，支持对带有HDCP加密的视频信号进行采集编码，兼容HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3。
	1
	台
	11300

	15
	控制软件
	1.多显示屏导播:软件可同时导播多个映射位置不同的显示屏，每个显示屏可设置不同的播放方案；

2.远程显示屏管理通过一台计算机的操作远程控制和发布播放方案到显示屏；

3.多日期多时段调度功能:可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容；

4.多节目页功能:每个播放时段可包含多个“窗口布局不同的节目页”； 

5.节目页多窗口功能:每个节目页可添加多个窗口，窗口的大小和位置可任意设置；

6.多种媒体类型:支持视频，音频、图片、Flash、自定义文本、单行文本、静态文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、天气预报、倒计时、视频设备、网页等；

7.丰富的媒体属性:支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置；

8.多种文字图片特效，平滑流畅:40多种常用特效，且播放时平滑流畅，无水平切割线，无撕裂；

9.软件如须定制开发，须做项目增项。
	1
	套
	1000

	16
	电源
	1.4.5V 40A 200W。

2.提供有效的控制电源3C认证证书。
	1
	个
	122

	17
	制冷空调
	显示屏配套散热1.5P空调，带来电自启功能
	1
	台
	3960

	18
	防雷器
	40kA/385V/4P
	1
	套
	180

	19
	10KW配电柜
	1定制10KW配电柜，具备分步延时起动和分步延时断电的功能。
2★屏体具备应急断电功能，提供智慧电源处理系统相关证书。
	1
	台
	1500

	19
	20KW配电柜
	1定制20KW配电柜，具备分步延时起动和分步延时断电的功能。
2屏体具备应急断电功能，提供智慧电源处理系统相关证书。
	1
	台
	2150

	20
	30KW配电柜
	1定制30KW配电柜，具备分步延时起动和分步延时断电的功能。
2屏体具备应急断电功能，提供智慧电源处理系统相关证书
	1
	台
	2700

	21
	40KW配电柜
	1定制40KW配电柜，具备分步延时起动和分步延时断电的功能。
2屏体具备应急断电功能，提供智慧电源处理系统相关证书
	1
	台
	3450

	21
	50KW配电柜
	1定制50KW配电柜，具备分步延时起动和分步延时断电的功能。
2屏体具备应急断电功能，提供智慧电源处理系统相关证书
	1
	台
	3910

	22
	多功能卡
	8×触点通断端子；4x外设接口；输出：1xAudio，音频传输、电源管理、亮度智能调节
	1
	张
	1150

	23
	室内大屏钢结构
	1、屏体配套，采用模块化安装结构，外边框采用银色包边，包边尺寸约5公分，与原装修融为一体，整屏与屏体框架采用无焊接简易拼装，屏体支撑采用钢质方管喷塑；
2、安装结构能满足 LED 高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试；
3、支持弧形安装，前维护或后维护结构；
4、LED 显示屏箱体连接结构选用环保型铝型材框架或钢结构加防锈漆安装
	1
	㎡
	525

	24
	室内大屏包边
	定制整体显示屏包边，需耐用，美观大方
	1
	㎡
	45

	25
	户外壁挂钢结构
	定制焊接钢结构，含屏体结构
	1
	㎡
	850

	26
	户外壁挂钢结构
	定制焊接钢结构，含屏体结构、维修通道定制等
	1
	㎡
	1350

	27
	户外大屏钢结构
	定制焊接钢结构，含屏体结构、双立柱支撑、维修通道定制等
	1
	㎡
	1800

	28
	户外大屏防包边
	定制整体显示屏防水包边，需防水耐用，美观大方
	1
	㎡
	75

	29
	户外大屏基础
	钢筋地笼+混凝土浇筑+屏体防水处理+屏体背面封底+空调安装架
	1
	㎡
	525

	30
	户外大屏大理石底座
	定制干挂大理石
	1
	㎡
	450

	31
	大屏安装售后
	专业显示屏设备安装、调试及售后服务
	1
	㎡
	900

	32
	防火墙
	1.性能参数：网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥1G，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥2.5万。

硬件参数：规格：1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单电源，接口：支持不低于8千兆电口+2千兆光口SFP。

2.支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。

3.具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。

4.具备ARP代理功能，对指定地址的ARP请求使用指定接口的MAC地址应答，实现保护内网主机。

5.支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT， 支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式。

6.支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。

7.★产品内置应用特征识别库，支持不少于9000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明）

8.支持产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。

9.支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。

10.★支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，所投产品需提供（提供第三方机构出具的检测报告）
13.★产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过10000种特征规则。（需提供产品功能截图证明）

14.具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。

15.具备网端云协同联动功能，提供具有CNAS、CMA等同级别任一官方认证的第三方测试机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告，或提供现场演示环境以证明此项功能满足业务需求。

16.支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。

17.支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。（需提供产品功能截图证明）

18.支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色；

19.支持管理员双因素认证，包含用户名/密码和Key等不同方式。
	1
	台
	42000

	33
	终端安全管理系统
	1.★产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，提供10点终端防护授权

2.Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

3.支持通过腾讯云CDN高速下载EDR全量客户端安装包

4.采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能

支持显示当前未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、僵尸网络、WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量

提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数

5.支持全网软件统计汇总：软件总数、软件分布统计、服务器安装量top5软件、PC安装量top5统计

支持多条件筛选：可以根据 软件名称、软件版本、厂商名称、软件分类（Office办公、杀毒软件、web应用、数据库、其他）来筛选相关的软件信息。

支持安装软件列表：以软件的视角展示每款软件的详细信息，包括：软件名称、软件版本、厂商、软件分类、主机数量。其中点击“主机数量”跳转到软件对应的主机详情弹窗；

支持多条件高级检索：设置查询条件和触发查询，查询条件包括：操作系统（Windows/Linux）、主机名、ip

支持主机软件详情列表：以主机的视角展示根据相关条件查询得到的主机资产列表，列表内容包括：主机名、主机IP、操作系统及版本（包括位数和Edition）、所属组织、安装软件数

支持批量操作：支持导出主机软件详情列表，导出为xls格式文档。

6.支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录；

7.★支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议等（需提供产品功能截图证明）

8.★文件实时监控的驱动技术需通过微软WHQL徽标认证（Microsoft Windows Hardware Quality Lab），以保证系统稳定性及兼容性

9.支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，威胁等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间；可配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，可自动隔离或仅上报不隔离。

10.支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截

11.统计单个攻击源及分布式攻击源的暴力破解检测，支持按照RDP、SMB和SSH类型进行封堵并自定义爆破阈值，可对封停时间进行自设置

12.构建全网文件信誉库，当一台终端发现某一病毒文件，全网可进行感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置

13.支持微隔离功能主界面图形化显示业务系统、服务器及流量详情；

流量线详情支持展示该流量线对应的微隔离策略；图形化显示服务器间流量关系，包括访问详情、流量趋势等；

14.支持分组的USB存储是管控防护启用，不允许指定终端分组下的终端使用USB存储设备；

支持对USB存储设备设置基于设备ID的白名单，允许白名单设备使用。提供设备ID识别工具

15.支持终端分组的策略开启，功能默认开启，自动免疫；

支持漏洞视角和终端视角2个维度的轻补丁漏洞免疫情况的查看；

可针对某个漏洞的全网免疫和取消免疫的处置，或指定终端所有漏洞的免疫和取消免疫处置

16.支持与同厂商的下一代防火墙联动，对僵尸网络进行举证、溯源和联动查杀（需提供产品功能截图证明）
	1
	套
	1800

	34
	高清播放器
	支持1920*1080高清输出，支持异步传输，本地存储，存储空间不小于8GB
	台
	1
	2370

	35
	同步发送卡
	支持1路HDMI输入，支持1920*1080输出
	台
	1
	1298

	36
	大屏内部照明
	屏体内部荧光灯照明
	盏
	1
	100

	37
	屏体维护
	大屏日常检修，应急支持，设备维护
	平方/年
	1
	400

	38
	地面恢复
	地基开挖后的草坪恢复，地面恢复
	平方
	1
	2000

	39
	综合布线
	电缆线、网线、高清线布设
	米
	1
	30

	40
	机柜
	容量：37U，黑色，尺寸600*800*1850mm，加厚安装梁，带底部走线孔，透气托盘，散热风扇。
	1
	台
	3200

	41
	显示器
	1、面板尺寸：43英寸，背光类型：Direct LED，亮度：350cd/㎡
	1
	台
	4600

	42
	显示终端
	1、面板尺寸：43英寸，背光类型：LED，分辨率：3840*2160

2、性能强劲：主流 4 核 CPU，安卓系统，支持 4K 解码

3、更新便捷：支持远程平台下发，支持本地 U 盘插入直接播放

4、信息安全：平台数据加密传输，节目发布多级权限审核限制，终端密码保护
	1
	台
	5200

	43
	显示器
	1、面板尺寸：50英寸；

2、亮度：380cd/m²；

3、支持的分辨率：3840×2160
	1
	台
	5500

	44
	控制终端
	I5/8G内存/1T硬盘/2G独显/含系统软件/含显示器、键盘鼠标等
	1
	台
	7200

	45
	专线接入
	专线接入
	1
	条/年
	3000

	46
	光纤线路
	管道铺设
	1
	米
	50


注：清单中缺项内容，由成交供应商上报经采购人确认，按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额、市场价或政采云上价格及平阳县当月信息价（缺陷部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后结合中标折扣率结算。
其他说明：
1、本项目单价包干（包含本项目的所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。
2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。
3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。
5、供应商投标文件中须提供采购内容中带“▲”、“★”内容的相关承诺或证明资料。
6、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证、节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

7、▲本项目采用单价统一折扣率报价，折扣率大于100%或小等于0的做无效投标处理。各结算单价=招标文件单价最高限价*投标单价折扣率。本项目按实际结算。
8、支持创新发展

8.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

8.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
三、商务条款
1、▲免费维护期

1.1、▲免费维护期：不少于三年；（采购内容中有明确的除外）。

1.2、中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的免费维护期（采购文件技术要求另有规定的除外）；时间从整体工程验收合格之日起计算。免费维护期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

1.3、投标供应商在投标文件中说明免费维护期提供的服务计划。

2、付款方式（或按财政支付方式）：
▲合同签订后，中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可以以非现金形式提交）。预付款条款：中小企业要不低于40%，一般的企业要不低于30%。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）；（采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）；项目完成验收通过后支付剩余款项。具体付款根据浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)相关规定。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）

采购文件合同条款中须注明满足合同约定支付条件，供应商提交发票后7个工作日内支付资金项目。

（2）按季度（或半年或年度）支付。在本季度（或半年或年度）的完成项目按《温州市政府采购履约验收办法》执行验收后采购人按照成交折扣率支付该季度（或半年或年度）已完成的项目的费用。
（3）各部门项目完成或金额达到采购预算金额或服务期限达到一年或政策调整原因，则合同终止；
（4）合同履约期满后，采购人一次性无息退还履约保证金。
3、培训
3.1（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；
   （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。
3.2.旨在提供更好的其他方式培训。
4、送货地点：
采购人指定地点。
5、安装调试与安装标准：提供现场的安装调试直至合格。提供的货物与安装应符合招标文件与我国国家有关技术规范要求和技术标准。
供应商应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。
6．完工期

完工期：接到通知后最长不得超出60日历天（供应商提供最短时间）。

服务期：1年。

7、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

8、本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。
（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；
2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。
3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。
（2）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。
（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。
（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。
（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；
（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。
（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。
四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物或服务

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收； 

3.完成各项施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.保期内系统的维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标报价中。
附件：《2023年鳌江镇LED屏采购项目实时动态考核评分细则》（采购人可根据项目实际进行调整）
	被考核单位：

	项目名称：

	考核人：

	考核内容
	分值
	扣分原因
	得分

	1、是否在规定的时限内完成监控系统项目工作、紧急项目未按采购指令要求时间完成
	20
	
	

	2、是否有固定人员承担本项目联系人
	10
	
	

	4、项目实施过程中发现重大问题是否及时进行沟通
	10
	
	

	5、投标文件中承诺的相关内容是否到位
	15
	
	

	6、投标产品及安装是否完全符合投标文件及相关要求
	15
	
	

	7、安装工程的质量及满意度
	15
	
	

	8、维护期内维护是否及时，技术服务是否到位
	15
	
	

	总得分
	100
	

	考核实施办法：

1.每季度考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。

2.若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。

3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任，成交供应商违规罚款可达合同总金额的20%。


第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理。
3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。
10、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。
▲11、投标报价为折扣率。本项目按实际结算。
12、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
13、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
15、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
17、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。
3）供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函，格式见附件。
上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成（▲序号2投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。）
1）报价文件封面
2）开标一览表
3）随机备品备件、专用工具清单(如有) 

4）产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）
5）5.1投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中）：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章）。

5.2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5.3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5.4、属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。

6）其他须说明的资料（如有则提供）
2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函

4) 投标函；
5）法定代表人授权书；
6）投标供应商情况声明
7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；
8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；
9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；
10） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；
11）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书；（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）
12）2020年1月1日以来供应商同类业绩证明（按评标细则要求提供）；
13）节能环保产品声明函（如有）、节能（环保）产品清单（如有）；
14）针对本项目拟派人员名单
15）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
16）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
17）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

    4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以采用邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
（7）浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知(浙财采监〔2022〕3号)

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                      　　　　　
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分     合同格式（仅供参考）
      年    月    日，平阳县鳌江镇人民政府以    招标方式对 2023年鳌江镇LED屏采购项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
第一条：采购清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：       

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	折扣率
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总计（人民币）
	小写：                          大写:               


第二条：质量标准和要求

（一）为保证质量，投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时采购人及第三方单位（如有）将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并保留追究责任的权利；
（二）为保证工质量，本项目采购人及第三方单位（如有）将对到货设备进行严格验收，如实际安装设备达不到招标文件技术要求或安装型号参数与投标文件不一致的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并不予退还履约保证金；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担；
第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物或服务享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物或服务上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

 4、如采购人使用该货物或服务构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

    1、中标供应商所提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期及服务期限
完工期：接到通知后最长不得超出60日历天（供应商提供最短时间）。

服务期：1年。
第六条：安装施工：需供应商提供技术人员安装调试

安装施工地点：按采购单位要求。

安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

第七条：验收

1）政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。
2）采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。
第八条：质保期
1)免费质保期为三年（除投标文件另外规定的），质保期从验收合格交付使用之日起算。

2)提供质保期内巡视保养措施、时间。

3)质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

4)投标供应商在投标响应文件中说明质保期内提供的服务计划及培训计划。
第九条：履约保证金

合同签订后7个工作日内，中标供应商提供合同价的1%金额作为履约保证金（以保函或转账汇款的形式提供）。在合同履约到期且无异议情况下30日内无息退还。
第十条：付款方式： 

（1）▲合同签订后，中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可以以非现金形式提交）。预付款条款：中小企业要不低于40%，一般的企业要不低于30%。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）；（采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）；项目完成验收通过后支付剩余款项。具体付款根据浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)相关规定。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）

采购文件合同条款中须注明满足合同约定支付条件，供应商提交发票后7个工作日内支付资金项目。

（2）按季度（或半年或年度）支付。在本季度（或半年或年度）的完成项目按《温州市政府采购履约验收办法》执行验收后采购人按照成交折扣率支付该季度（或半年或年度）已完成的项目的费用。
（3）各部门项目完成或金额达到采购预算金额或服务期限达到一年或政策调整原因，则合同终止；
（4）合同履约期满后，采购人一次性无息退还履约保证金。
第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物或服务的技术文件，包括相应的每一套中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

     中标供应商还应提供下列服务：

    （1）现场安装、施工、启动监督及技术支持；

    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价3%的违约金：

（1） 中标供应商返工并将施工款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低项目价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1000元处理，如果超出合同规定期限10天，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价3%的违约金。

 第十四条：不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，向平阳县人民法院进行诉讼。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。
第十六条：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未完成服务类似的服务，中标供应商应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。
（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；
2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。
3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。
（2）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。
（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。
（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。
（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；
（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。
（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

附件：《2023年鳌江镇LED屏采购项目实时动态考核评分细则》（采购人可根据项目实际进行调整）
	被考核单位：

	项目名称：

	考核人：

	考核内容
	分值
	扣分原因
	得分

	1、是否在规定的时限内完成监控系统项目工作、紧急项目未按采购指令要求时间完成
	20
	
	

	2、是否有固定人员承担本项目联系人
	10
	
	

	4、项目实施过程中发现重大问题是否及时进行沟通
	10
	
	

	5、投标文件中承诺的相关内容是否到位
	15
	
	

	6、投标产品及安装是否完全符合投标文件及相关要求
	15
	
	

	7、安装工程的质量及满意度
	15
	
	

	8、维护期内维护是否及时，技术服务是否到位
	15
	
	

	总得分
	100
	

	考核实施办法：

1.每季度考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。

2.若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。

3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任，成交供应商违规罚款可达合同总金额的20%。


第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理公司壹份。

4、合同的解释：本合同的解释权在平阳县鳌江镇人民政府。
第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书；（如有）

4、中标通知书。

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                        签约地点：
注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。
第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
2023年鳌江镇LED屏采购项目
投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.3供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：
承诺函
（采购人）：
我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：
1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；
4. 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）
我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章） ： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：  年  月  日    
二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
2023年鳌江镇LED屏采购项目
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表    

开标一览表
供应商名称：                      采购编号：          报价单位：人民币元

	项目名称
	报价

	2023年鳌江镇LED屏采购
	投标报价（折扣率）：          %


▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目报价（含税等费用），含其它需要的费用。
本项目采用单价统一折扣率报价，折扣率大于100%或小等于0的做无效投标处理。各结算单价=招标文件单价最高限价*投标单价折扣率。
▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：           

2.4产品零件、易损件、备品备件报价表

（参考格式）

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单位
	单价
	备 注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）：            
2.5中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。    
填写说明：

1）投标人所提供的产品为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知(浙财采监〔2022〕3号)，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
2023年鳌江镇LED屏采购项目
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函

平阳县鳌江镇人民政府：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书

法定代表人授权书
平阳县鳌江镇人民政府：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表
投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：            招标编号：    

项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。
3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：
技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.9 2020年1月1日以来供应商同类业绩证明
2020年1月1日以来供应商同类业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：
3.10节能（环保）产品清单        
节能环保产品声明函
(如有则提供)
本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：
1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。
2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
投标供应商（盖章）：        
日期：                  
节能（环保）产品清单
(如有则提供)
（1）投标产品中节能产品明细清单
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单
	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、表格可以延续。
供应商盖章：   
日 期：         
3.11针对本项目拟派人员名单
针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            

日期：
3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：2023年鳌江镇LED屏采购项目
项目编号：  
	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对  2023年鳌江镇LED屏采购项目（项目编号：   ）做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为2023年鳌江镇LED屏采购项目（项目编号：    ）的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；
二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。
地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的2023年鳌江镇LED屏采购项目（项目编号：  ） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。
供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               
第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、报价评分  60分  

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分60分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×60%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 40分
	序号
	评审内容
	分值
范围
	评审标准

	1
	产品技术参数、配置、性能
	0-18分
	技术要求的符合性，即对提供货物的硬件技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价（提供证明材料）。
技术要求中带★的项目，如有负偏离则每项扣1分。（0-18分）。必须按参数要求提供相应的①产品检测报告或②官网截图、链接、软件截图、认证证书等对应的证明材料复印件并加盖公章，否则视为负偏离做扣分处理，①、②提供任意一点即可。
3、技术要求中带★的项目，如负偏离数量≥6条则认定为重大负偏离，其响应文件作无效标处理；

	2
	项目实施方案
	0-3分
	项目实施方案（包括施工组织计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施），由评标委员会根据实施方案的可行性、合理性，满足采购需求程度进行打分。
（1）可行性（0-1分）；（2）满足采购需求程度（0-1分）；（3）合理性（0-1分）。

	3
	服务于本项目的工程技术人员情况
	0-9分
	1、 拟派项目班子中项目负责人具有高级工程师，得2分，具有中级工程师得0.5分，不提供不得分（提供证书复印件）；
2、拟派技术负责人具有高级工程师，得2分，具有中级工程师得0.5分，不提供不得分（提供证书复印件）；
3、项目组成员中具有一级建造师（机电工程）得2分，具有二级建造师（机电工程）得0.5分；不提供不得分（提供证书复印件）；
4、项目组成员中施工员、质量员、安全员、资料员、材料员、标准员、机械员、劳务员八大员人员证书齐备的得3分，缺一不得分。
（以上人员需提供近六个月内公司社保缴纳证明）

	4
	供应商质保服务响应时间及质保维护承诺
	0-4.5分
	1、对供应商质保服务响应时间及质保维护承诺，根据项目需求满足程度进行打分，0-2分。
2、对各供应商服务网点、服务方案的可行性等多方面，根据项目需求满足程度进行打分，0-2.5分。

	5
	投标供应商体系认证
	0-2.5分
	具备ISO质量管理体系认证证书；得0.5分
具备IS0信息安全管理体系认证证书；得0.5分
具备ISO环境管理体系认证证书；得0.5分
具备ISO信息技术服务管理体系认证证书；得0.5分
具备ISO职业健康安全管理体系认证证书；得0.5分

	6
	项目业绩
	0-3分
	投标人自2020年1月1日至今同类业绩，每个得1分，最高得3分。有效证明材料为业绩合同和中标通知书复印件加盖公章，其中合同关键页至少包括首页、合同金额、服务内容、签字盖章页。


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
政府采购活动现场确认声明书

平阳县公共资源交易中心：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况。
3、 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

4、 我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：340445119@qq.com 。
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