平阳县万鳌公路（万全段）两侧绿化工程

编 制 说 明

1、 工程概况：详见施工图纸

2、 招标范围：详招标文件

3、 工程量清单编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

2. 杭州神工景观设计有限公司司设计的平阳县万鳌公路（万全段）两侧绿化工程的施工图

3. 其他与造价有关的政策规定。

4、 材料选用及技术要求见招标文件

5、 清单编制说明：

1. 土方、建筑垃圾等外运及消纳费用必须符合市政府有关建筑废土运输要求，并按规定办理相关手续。

2. 本清单描述与设计不同的按本清单，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求。

3. 除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

4. 清单中项目特征如有描述不清处请各投标单位应结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。

5. 工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、规格的项目或材料，其最终采用何种颜色及规格由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。

6. 本工程的脚手架及垂直运输费及其他相应措施费用，报价时应综合考虑，一次性包干。

7. 清单中未列出的措施费项目，施工单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费综合考虑。

8. 因疫情防控期间开（复）工增加的防控管理（宣传教育、体温检测、现场消毒、疫情排查和统计上报等）、防疫物资（口罩、护目镜、手套、体温检测器、消毒设备及材料等）等费用，报价时应综合考虑此部分费用，列入投标报价中。
9. 本工程混凝土采用商品砼，其泵送或非泵送由投标单位自行考虑，结算不予调整。

10. 本工程因场地标高不够需要回填，该部分回填暂不计入。但施工单位必须无条件与土方回填单位配合按设计图纸绿化堆坡标高和景观标高施工，费用后期结算不另行增加。
11. 本工程所产生的余方弃置按场内堆弃处理计入。

12. 本工程工程量暂定，工程完工后按实结算。

【景观绿化部分】

（1） 景观部分

1. 桩号3+840到4+000，图纸标注错误，和设计沟通具体做法参照绿道人行道4。
2. 道路交叉口红线范围外铺装计入本工程。
3. 路面蓝色涂料参照，绿道人行道护栏及桥梁绿道详图-节点五，沥青面层清洗，以洒水车冲洗路面计入。
4. 398x298陶瓷盲道砖，结构参照铺装做法计入。
5. 桥梁栏杆，做法参照绿道栏杆。
6. 绿道人行道位置开挖深度暂按30cm计入。

7. 木栈道封口板按Lx270x30厚塑木，刷水封漆计入。

8. 一号节点精神堡垒基础底标高暂按-1.5m计入。

9. 文化长廊基础垫层结构做法按HS-7.4-3剖面图计入。

10. 节点六景墙柱、梁通长筋直径按φ14计入。

11. 成品伞形雕塑6个按120000元/项计入到园林景观工程暂列金内。

12. 伞型特色雕塑基础钢筋按HPB300φ12@150计入。

13. 节点九地面铺装按200*600*30芝麻黑火烧面和300*600*30芝麻灰荔枝面花岗岩计入。

14. 节点十地面铺装按200*600*30芝麻黑火烧面和300*600*30芝麻灰荔枝面花岗岩计入。

15. 节点七文化长廊景墙、月洞墙及文化宣传栏混凝土基础按C25计入

16. 经设计确认，节点七文化宣传栏基础按设计图HS-13计入。

17. 经设计确认，节点九廊架柱基做法按HS-13.1计入。

18. 经设计确认，节点八廊架柱基做法按HS-13.1计入。

19. 经设计确认，伞型特色雕塑地面铺装按HS-4.1-4铺装样式二计入。

20. 经设计确认，节点九坐凳尺寸做法和节点八坐凳。

21. 经设计确认，文化长廊下园路结构按HS-3-1做法计入。

22. 经设计确认，文化长廊柱子独立基础下部尺寸按1200*1200计入。

23. 经设计确认，三号节点休闲廊架钢筋混凝土独立基础按C25计入，素砼垫层按C15计入。

24. 经设计确认，三号节点坐凳混凝土基础强度按C20计入。

（2） 绿化部分

1. 绿化养护期按二年计入。

2. 道路两侧绿化部分种植土厚度暂按平均50cm计入。

3. 中央隔离绿化带苗木表下层植物苗木表中序号1-7中绿篱种植密度按每米4株计入。

4. 中央隔离绿化带原有绿化及侧石拆除，黄泥去表按30cm计入。

5. 本工程苗木按苗木表计入。

（三）排水和灌溉部分

1. 驿站管理用房室外排水部分中管道长度按暂定量计入，管道结构按清单描述计入，检查井深度暂定，工程完工后按实结算。

2. 道路两侧排水部分中管道结构按清单描述计入，检查井深度暂定，工程完工后按实结算。

3.灌溉给水工程中水表井暂按位于绿地位置计入。

4. 道路两侧排水部分中 DN300管道按HDPE双壁缠绕雨水管A型计入。

【土建部分】

（1） 驿站部分：

1. 本工程门窗暂按塑钢门窗、玻璃暂按5+9A+5中空玻璃计入。

2. 本工程母婴室做法暂按公厕做法计入。

3. 本工程卫生间成品隔断暂按20mm厚成品抗倍特板隔断计入。

4. 本工程石膏板吊顶暂按U38型轻钢龙骨，9.5厚防水石膏板计入。

5. 本工程女儿墙内外侧及铝格栅外墙处墙面暂按外墙弹性涂料计入。

6. 本工程雨棚木板贴面暂按20厚防腐木计入。

7. 本工程天棚涂料暂按两遍腻子两遍乳胶漆计入。

8. 本工程铝方通处天棚做法暂按喷涂深灰色弹性涂料计入。

9. 本工程洗溯台台面暂按20厚黑色大理石计入。

10. 本工程公厕镜子暂按5mm厚铝合金边框银镜计入。

11. 本工程散水、台阶、坡道等暂未计入。

【安装部分】

1． 给排水有阀门时计至阀门处，无阀门时计至外墙皮1.5m处。

2． 化粪池未计入安装部分。

3． 卫生洁具计入本清单。

4． 驿站管理用房内配电箱进线计至外墙皮1.5m处。

5． 路灯配电箱进线未计入本清单。

六、以下空白

