30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目清单更改如下：
	序号
	项目
	设备
	参数
	数量

	1
	人行通道
	人行通道左边机
	1、产品尺寸：≥1200mm*220mm*980mm
2、550mm≤通道宽度≤1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体
3、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录
4、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响
5、红外对数：8对
6、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选)
7、箱体壁厚：≤1.2mm  304不锈钢
8、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/  单通道（一组通道）额定功率：150W
9、工作温度：-20℃~70℃
10、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485
11、防护等级：IP54 室外
12、自带闸机权限控制板
13、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回
14、闸机通道门翼开/关速度≥10档可调，开门速度＜0.5 s，每分钟最大通达通行人数≥50人
15、★应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示；（以公安部委托检验报告为准）
16、★支持进、出方向通行人员人流量分别统计，并可以通过继电器输出计数脉冲；（提供公安部检验报告）
	33

	2
	
	人行通道右边机
	1、产品尺寸：≥1200mm*220mm*980mm
2、550mm≤通道宽度≤1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体
3、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录
4、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响
5、红外对数：8对
6、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选)
7、箱体壁厚：≤1.2mm  304不锈钢
8、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/  单通道（一组通道）额定功率：150W
9、工作温度：-20℃~70℃
10、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485
11、防护等级：IP54 室外
12、自带闸机权限控制板
13、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回
14、闸机通道门翼开/关速度≥10档可调，开门速度＜0.5 s，每分钟最大通达通行人数≥50人；
15、应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示；
 16、支持进、出方向通行人员人流量分别统计，并可以通过继电器输出计数脉冲； 
	33

	3
	
	人行通道中间机
	1、产品尺寸：1200mm*220mm*980mm±2mm
2、550mm≤通道宽度≤1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体
3、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录
4、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响
5、红外对数：8对
6、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选)
7、箱体壁厚：≤1.2mm  304不锈钢
8、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/  单通道（一组通道）额定功率：150W
9、工作温度：-20℃~70℃
10、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485
11、防护等级：IP54 室外
12、自带闸机权限控制板
13、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回
14、闸机通道门翼开/关速度≥10档可调，开门速度＜0.5 s，每分钟最大通达通行人数≥50人
15、应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示；
16、支持进、出方向通行人员人流量分别统计，并可以通过继电器输出计数脉冲； 
	28

	4
	
	人脸识别模块/组件
	1、设备外观：采用≥7英寸  LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假；
2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储；
3、认证方式：支持人脸比对；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡；支持通过USB口外接身份证阅读器，实现人证比对；注：设备默认不支持二维码识别，如现场需要支持二维码功能，需下ZTA订单备注：生产按二维码功能调焦；
4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输；
5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览；
6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1；
7、工作电压： DC 12V/3A，需独立供电；
8、使用环境：室内外，（防护等级IP65）
9、安装方式：通道安装；
10、工作温度：-30~60℃。
11★应能支持根据环境亮度自动进行可见光补光灯和红外光调节，以满足在低照度环境下的人脸识别功能（提供公安部检验报告）
	122

	5
	
	通道遥控器
	1、支持远程控制闸机开门、常开、关门（取消常开）；
2、发射频率：433MHz；
3、尺寸 ：70mm*29mm*15mm±1mm；
4、重量：≤22g
	61

	7
	车闸
	车牌识别道闸含车检器雷达
	1、包含：2个遥控器；
2、道闸类型：栅栏；
3、道闸方向：右向；
4、道闸杆长：4米；
5、运行速度：≤3秒；
6机箱材质：冷轧钢；
7、机箱颜色：橙色；
8、遥控距离：≥30m；
9、输入电压：220VAC+10%；
10、电机驱动：交流电机；
11、电机功率：90W；
12、功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气；
13、应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能；14、应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位；
15、★放行计数控制：设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无时自动运行到禁行状态（提供公安部检验报告）
【防砸雷达】
16、采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
17、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
18、无需学习背景，适应更多复杂现场环境；
19、采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。
20、采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 
21、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
22、环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
23、具备检测车和人功能，支持单人过滤。
	27

	8
	
	出入口补光抓拍单元
	1、包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等
2、摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机；
3、传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS；
4、最小照度：彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；
5、快门：1/30秒至1/100,000秒；
6、支持ICR切换；
7、镜头：电动镜头3.1-9mm
8、视频压缩标准：H.264/M_JPEG；
9、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；
10、图像分辨率：≥1920*1080(含OSD叠加)；
11、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；
12、宽动态范围：95dB
13、三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps
14、支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调；
15、接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口， 1路报警输入，2个开关量输入，2路继电器输出， 2个内置LED灯；
16、车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%； 
17、可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码；
18、需支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85；
19、支持图像、视频防篡改功能；支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能；
20、WiFi无线调试功能：支持通过WiFi接入，可通过Web 界面进行WiFi无线调试；
21、自动加热功能：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热； 
22、可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息；
23、支持黑白名单上传功能：可通过浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机；
24、外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；
25、电源供应：AC220V±25%；
26、防护等级：≥IP67；
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	9
	
	一体机立柱
	1、立柱高度：≥1.3米
2、立柱直径：≥60mm
3、1.3米处可安装一体机
4、0.5米处可安装“四行LED显示屏”
	67

	10
	
	室外显示屏
	【四行四字】室外显示屏
1、工作电压:AC220V±10％，50Hz
2、LED亮度:≥1200cd
3、LED角度:≥110°
4、外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃）
5、安装方式:背面抱箍
6、喇叭规格:4Ω10W
7、防护等级:≥IP54
8、点距:P4.75
9、基色:1红1绿
10、下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485）
11、显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式
12、字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字
13、通讯距离:RJ45 120米
14、功耗:最大50W，平均30W
15、功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装
	27

	15
	校园监控
	摄像头（含支架电源）
	[bookmark: _GoBack]1、400万全彩筒型网络摄像机；
2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
3、内置2颗白光补光灯。
4、最低照度彩色：0.0004 lx。白天或夜晚均可输出彩色视频图像。
5、宽动态范围:120 dB；
6、视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG；
7、最大图像尺寸:2560 × 1440；
8、存储功能:NAS（ NFS，SMB/CIFS均支持）；
9、通讯接口:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
10、工作温度和湿度:-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；
11、电源供应:DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3；
12、功耗:DC：12 V，0.42 A，5 W Max; PoE：36 V~57 V，0.18 A~0.12 A，6.5 W Max；
13、防护等级:IP67；
14、补光照射距离:暖光补光，最远可达30 m；
15、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥50%；
16、★检测到电压低于或者高于额定阈值时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供公安部检测报告）
	1336
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	警戒机
	1、400万 星光级 1/3" CMOS 智能筒型网络摄像机；
2、内置GPU芯片。
3、内置麦克风和喇叭。
4、内置红外与白光补光灯。
5、支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。
6、支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。
7、★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供公安部检测报告证明）
8、采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； 
9、最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001 lx
10、最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。
11、宽动态: 120 dB；
12、红外距离: 最远可达50 m；
13、波长范围: ≥850 nm；
14、防补光过曝: 支持；
15、闪光报警: 支持；
16、最大图像尺寸: ≥2560 × 1440；
17、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；
18、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传
19、报警: 2路输入，2路输出；
20、音频: 1路输入（Line in）：2芯端子；1路输出（Line out）：2芯端子，1个内置麦克风，1个内置扬声器；
21、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
22、电源输出: DC12 V，100 mA，用于拾音器供电；
23、启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；
24、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3；
25、电流及功耗: DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W；
26、防护: ≥IP67；
27、★设备辐射骚扰限值应符合GB/T9254-2008中等级B的规定（提供公安部检测报告）
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	鹰眼
	1、 2400万270°球型鹰眼；
2、★自带镜头不少于6个图像采集模块。可将连续的不少于6个图像采集模块输出的监视画面进行4图像、5图像或6图像无缝拼接显示；（提供公安部检测报告）
3、全景摄像机采用6个 1/1.8＂4MP CMOS，特写球型摄像机采用1个 1/1.8＂4MP CMOS，内置GPU芯片；
4、主视频图像：2560×1440@25fps，支持不小于40倍光学变倍；辅视频图像：8192 ×2700@25fps；
5、支持水平手控速度不小于900°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S；
6、支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍；
7、可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角:≥270° 垂直视场角:≥100°；
8、★在全景通道中，可对移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪（提供公安部检测报告证明）
9、设备支持自动标定、自动拼接功能，自动标定时间少于3min
10、支持全景剪裁功能，支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且检测框可拖拽。剪裁分辨率根子据主码流，子码流和第三码流进行设置；
11、当通过浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍；
12、支持人员密度功能，支持通过浏览器对辅助视频的全景画面设备8个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警；
13、支持车辆拥堵检测功能；全景通道可对监控画面中多边形区域内的车辆拥堵情况进行检测，当车辆所占面积超过设定的阈值时，会产生拥堵报警提示，当拥堵报警持续时间超过设定阈值时，可抓拍图片；
14、支持偏色矫正功能，可通过手动或自动方式对样机视频采集模块进行偏正矫正；
15、红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓；
16、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口；
17、具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃；
18、电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作。
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	球机
	1、400万像素6寸32倍全彩轻智能网络高清球机；
2、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪；
3、采用可见光补光30 m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m；
4、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；
5、当通过浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍； 
6、★可通过浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片；设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍（以公安部检测报告体现为准）
7、支持超低照度，彩色：0.0002lux；黑白：0.0001lux；
8、绊线入侵识别准确率，行人检测，白天准确率不低于99%，晚上准确率不低于99%；机动车检测，白天准确率不低于99%，晚上准确率不低于99%；
9、★区域入侵识别准确率，行人检测，白天准确率不低于99%，晚上准确率不低于99%；机动车检测，白天准确率99%，晚上准确率99%；（提供公安部检测报告）；
10、传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS；
11、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux
12、宽动态: 120 dB超宽动态；
13、焦距: 4.8 mm~154 mm，32倍光学变倍；
14、视场角: 63.7°~2.7°（广角~望远）；
15、水平范围: 360°；
16、垂直范围: -15°~90°（自动翻转）；
17、主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440）；
18、视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG；
19、网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR；
20、网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据；
21、SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256 GB；
22、供电方式: AC24 V；
23、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作；
24、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃；
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	16路录像机
	硬件规格：
1、1U 380小机箱
2、1个HDMI，1个VGA 
3、2盘位，可满配6TB硬盘 
4、1个千兆网口
5、1个USB2.0接口、1个USB3.0接口
软件性能：
6、输入带宽：160M
7、16路H.264、H.265接入
8、最大支持8×1080P解码
9、支持H.264、H.265解码
10、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
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	32路录像机
	硬件规格：
1、2U标准机架式
2、1个HDMI，1个VGA 
3、8盘位，可满配8T硬盘 
4、2个千兆网口
5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口
6、1个eSATA接口
软件性能：
7、输入带宽：256M
8、32路H.264、H.265混合接入
9、最大支持8×1080P解码
10、支持H.265、H.264解码
11、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
	30

	21
	
	64路录像机
	硬件规格：
1、3U标准机架式
2、2个HDMI，2个VGA 
3、16盘位，可满配8T、10T硬盘 
4、2个千兆网口
5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口
6、1个eSATA接口
7、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘
软件性能：
8、输入带宽：320M
9、64路H.264、H.265混合接入
10、最大支持16×1080P解码
11、支持H.265、H.264解码
12、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份；
13、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；14、可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH；
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	4T监控盘
	4TB监控专用硬盘
	288
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	解码器
	1、高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠
2、输入接口：支持2路HDMI和2路DVI接入
3、输出接口：支持9路HDMI，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）
4、编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；
5、封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；
6、音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；
7、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示；
8、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1MS；
9、解码能力：最大支持144个通道同时解码。
10、H.264、H.265视频解码均支持:
12路4000×3000、或
18路3840×2160、30帧/秒或
21路3392×2008、25帧/秒或
32路2506×1920、25帧/秒或
32路2688×1520、25帧/秒或
30路2048×1536、30帧/秒或
42路2048×1536、25帧/秒或
64路1920×1080、30帧/秒或
144路1280×720、30帧/秒或
144路960×576、30帧/秒
11、网络视频实时解码;
12、画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。
13、网络接口：2电口
14、音频接口，1路对讲输入，1路对讲输出
15、串行接口：1个标准232接口（RJ45）、1个标准485接口
16、报警接口：4路报警输入，4路报警输出
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	43寸显示设备
	≥43寸品牌电视机
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	机柜
	1000*600*600设备机柜
	39
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	网线
	5类网线
	77240
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	线管
	根据学校现在配备PVC管材
	40360
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	光皮线
	根据学校环境配备光皮线、6芯以上光缆
	5400
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	宿舍安全管理摄像头套装
	1、 视音频输出:VGA输出1路；分辨率:1024*768/60Hz；音频输出报警声，喊话；视音频编码参数：录像分辨率跟随网络摄像机；同步回放4路；硬盘驱动器:类型SATA接口1个；最大容量每个接口支持容量最大4TB的硬盘；录像管理:录像抓图模式全天侯录像；回放模式定时录像；报警录像/抓图；即时回放常规回放；网络管理:网络协议HTTP/TCP/UDP/UPNP/NTP/ONVIF；外部接口：网络接口1个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口；GPRS/RF天线有；球机云台控制有；报警输入8路有线报警防区接入(可接常开或常闭报警传感器）；无线报警输入30路50米无线报警器接入；警号输出一路12V1A警号输出；其他：电源15V/4A；备用电池接口12V7.5AH；功耗（不含硬盘）≤45W；工作温度-10℃--＋55℃；工作湿度10％--90％；机箱328*278*70.8mm；重量1.5KG。
2、配套硬盘：监控级；硬盘容量:500GB；尺寸:3.5英寸；接口类型:SATA；
3、硬盘转速:7200转；缓存容量:16MB。
4、配套摄像头：成像器件：1/2.7英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器；镜头:2.8mm/4.0mm/6.0mm；视场角水平:2.8mm:109.9°,4.0mm:80.8°,6.0mm:54.9°；视场角垂直:2.8mm：60.1°,4.0mm：44.1°,6.0mm：30.2°；视场角倾斜：2.8mm：142.9°,4.0mm：99.4°,6.0mm：67.5°；最低照度:0.01lux(F2.0, AGC ON)0lux(开启红外)；快门：自动/手动，快门范围：1~1/100000s；日夜切换方式：自动红外滤片切换；日夜切换方式：自动红外滤片切换；补光：智能红外补光30m；最大分辨率：1920×1080；编码协议：超级265、H.265、H.264；编码制式：200万（1920*1080）最大25帧/秒；视频流：三码流；OSD:时间OSD，自定义OSD，最大4行；区域增强：支持；隐私遮盖：支持；网口：10M/100M自适应以太网电口,10M/100M自适应以太网电口，支持PoE;电源:5.5mm电源接口;协议:IPv4、TCP、UDP、RTP、RTSP、DNS、HTTP、DHCP、DDNS、NTP、UPnP等;兼容接入:ONVIF、API；电源:DC12V±25%,DC12V±25%，POE(IEEE802.3af兼容),支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护,功耗：≤3.5W（红外灯关闭），≤5.5W（红外灯开启）;尺寸(直径X高):Φ118mmX96mm（Φ4.6"x3.8"）;材质:前脸金属、后盖塑胶，支架塑胶、底座塑胶;重量:0.33kg（0.73lb）;工作环境:-30℃~60℃（-22°F~140°F），10%~90%(相对湿度);防护等级:IP66
5、配套警号喇叭：采用单片集成电路，性能更稳定、可靠；具备治安警报声输出及语音喊话输出功能；在报警时同时输出“这里是龙港市公安局110指挥中心，校园紧急报警服务平台提醒你，你已进入治安重点区域，请你停止一切不法行为并立即撤离现场”的语音提示，输出分贝：95-115db；额定电压：12V；额定功率：100W；工作电压：DC9V～24V ；额定输出功率：10W(RL=8Ωd=1%）；频率响应：800Hz～15KHz；噪声电压：≤50MV；信噪比：≥82db；工作环境温度：-10～65℃；工作环境湿度：40%～95%。
6、配套报警按钮：两条SIP线路l自动应答l对讲功能；对讲功能：动态组播功能l支持ONVIF；自定义DSS键  网络时间同步；基于ActionURL/ ActiveURI的CTI集成；音频特性：宽带ADC/DAC16KHz采样；窄带编码：G.711a/u,G.729AB,AMR,iLBCl宽带编码: G.722,AMR-WB,Opus；全双工回声消除(AEC)语音活动检测(VAD)/舒适背景噪声生成(CNG)/背景噪生检测(BNE)；丢包补偿(PacketLossConcealment )；动态自适应抖动缓存最高达300ms；lDTMF:带内音频（In-band）,带外-DTMF转送(RFC2833)/SIPINFO；网络特性l10/100Mbps以太网；IP模式：IPv4/IPv6/IPv4&IPv6；IP获取方式：静态IP设置/DHCP/PPPoE支持802.1x网络访问权限认证；虚拟私有网(VPN):L2TP/OpenVPN；虚拟局域网(VLAN)；链路层发现协议(LLDP)；服务质量保障(QoS)。
7、配套警示灯箱：双层有机玻璃，印有“校园紧急报警系统24小时警戒值守中”，夜间发亮，有报警时红蓝灯交替闪烁，与报警主机联动连接。
8、配套交换机：10/100M RJ45：5；高优先级端口：Port1；存储转发：支持；MAC地址表：1K：MAC地址学习：自动学习/老化；背板带宽：1Gbps；PoE供电标准：IEEE 802.3af、IEEE802.3at；PoE供电线芯：支持8芯供电，采用网线的1236和4578线序同时供电；PoE端口：Port 1~4；端口最大供电功率：30W；整机最大供电功率：58W；网络延长模式：支持，通过EXTEND开关实现；端口防雷：4KV；电源防雷：4KV；电源：51V DC，1.25A；工作环境；工作温度：0℃～40℃；工作湿度：10%～90% RH不凝结；存储环境：存储温度：-40℃～70℃；存储湿度：5%～90% RH不凝结；数据传输速率：以太网：10Mbps（半双工）/20Mbps（全双工）；快速以太网：100Mbps（半双工）/200Mbps（全双工）；网络介质：以太网：3类或以上UTP/STP；快速以太网：5类或以上UTP/STP；网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、IEEE 802.3x。
9、配套附件：网线，电源线，PVC管子，水晶头，86型开关盒及人工安装费用等。
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	辅材
	实施配件
	分项以单个学校的设备为基准分配
	1
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	安全网关
	安全网关
	符合温州市公安局智安单位要求的接入网关，把学校出入口相关数据推送到公安进行统一管理
1、1U标准机架式外观设计，便于机柜安装；
2、X86架构，内置存储≥64GB，内存≥16G；支持外置硬盘，要求至少配置1T以上；
3、支持Ethernet，Ethernet II，VLAN，802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPOE Client、PPPOE Server；
4、支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream等；支持ECMP；支持UCMP；
5、支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS，NTP 、SNTP等；
6、支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+；
7、支持LR等，支持CAR（Committed Access Rate），支持FIFO、WFQ、CBQ等，支持GTS（Generic Traffic Shaping），支持流量分类；
8、支持内置3G/4G接口，支持TDD/FDD LTE网络，支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络，支持USB 3/4G LTE Modem；
9、支持报文过滤功能，支持状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤等，支持业务流量实时分析等；
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	机柜
	服务器机柜
	42U服务器机柜
	2
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	视频综合平台一体机
	视频综合平台一体机
	1、4U机箱，8路DVI输入（支持转VGA或HDMI），12路DHMI输出，单主控板，单电源；
2、为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于12个板卡插槽，系统稳定可靠）；
3、主控板≥4个串口，每个串口挂载≥8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口（提供检测报告证明）
4、★支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)（提供相关部门检测报告）
5、支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置；
6、具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能；
7、投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。
8、支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能；
9、产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示；
10、支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧；
11、要求设备单块解码板卡最高支持：150 路704×480@30fps，或72路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps，或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或8路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps，或2路8640×3840@25fps的视频解码能力； 
12、对录像文件解码延时≤110m，图像切换时间＜20ms；
13、具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms；
14、支持走廊模式显示功能；
15、支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色；
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	UPS不间断电源
	主机
	1、中文液晶面板显示，显示输入输出参数电压、频率，并可直接在液晶面板上负载量、电池容量、输入输出参数及故障信息；
2、输入电压范围（120～275Vac；
3、输入功因≥0.99；
4、过载能力;负载≤105%，1min；≤125%，30s；
5、保护功能; 具有输入过欠压保护，输出过流、过载、短路保护，PFC及逆变器过热保护，电池过充及欠压预警保护等多种保护，保证系统运行的稳定性和可靠性。具有自动旁路功能，当输出过载或故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电；
6、中标后须提供原厂商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函
	1
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