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平  阳  县
政府采购招标文件
（线上电子招投标）

                                         
项目名称：海洋牧歌田园综合体―数字南麂设备采购项目
项目编号：PYCG230317021 
       
                                        
     
采 购 人：平阳县南麂镇人民政府
联 系 人：胡先生  
联系电话：0577-63709322 

               
   
代理机构：平阳县公共资源交易中心
联 系 人：张女士
联系电话：0577-63193038

    
二零二三年三月



平阳县公共资源交易中心关于海洋牧歌田园综合体―数字南麂设备采购项目公开招标的公告
（线上电子招投标）
公告日期：2023年3月20日
 项目概况                                                    
    海洋牧歌田园综合体——数字南麂设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云线上获取（下载）招标文件，并于 2023年04月11日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。                             
一、项目基本情况                                            
    项目编号：PYCG230317021 
    项目名称：海洋牧歌田园综合体——数字南麂设备采购项目
    预算金额（元）：3593978  
    最高限价（元）：/ 
    采购需求：
    
    标项名称: 海洋牧歌田园综合体——数字南麂设备采购项目 
    数量: 不限  
    预算金额（元）: 3593978 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 
    备注： 
    合同履约期限：标项 1，详见招标文件
    本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 
    3.本项目的特定资格要求：无 
三、获取招标文件 
    时间：/至2023年04月11日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
    地点（网址）：政采云线上 
    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
    售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2023年04月11日 09:30（北京时间）
    投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场 
    开标时间：2023年04月11日 09:30 
    开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）  
五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。
3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商须为政采云上本项目报名供应商。  
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
    1.采购人信息
    名    称：平阳县南麂镇人民政府 
    地    址：温州市平阳县南麂镇司令部 
    传    真：  
    项目联系人（询问）：胡先生  
    项目联系方式（询问）：0577-63709322 
    质疑联系人：张先生    
    质疑联系方式：0577-63709323 
   
    2.采购代理机构信息            
    名    称：平阳县公共资源交易中心             
    地    址：平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园             
    传    真：             
    项目联系人（询问）：张女士              
    项目联系方式（询问）：0577-63193038 
    质疑联系人：史先生             
    质疑联系方式：0577-63193038 　　　　　　     
   
    3.同级政府采购监督管理部门            
    名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科             
    地    址：平阳县昆阳镇人民路373号             
    传    真：/             
    联系人 ：吴先生             
    监督投诉电话：0577-63888115            
         

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。       
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
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投 标 通 知 (邀 请) 书
平阳县公共资源交易中心对海洋牧歌田园综合体―数字南麂设备采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
	序号
	内容
	说明与要求

	1) 
	项目名称
	海洋牧歌田园综合体―数字南麂设备采购项目

	2) 
	项目编号
	PYCG230317021

	3) 
	资金来源
	财政资金

	4) 
	采购预算（最高限价）
	具体见招标公告

	5) 
	采购方式
	公开招标

	6) 
	采购人
	名称：平阳县南麂镇人民政府
地址：温州市平阳县南麂镇司令部 
联系人：胡先生    
联系电话：0577-63709322

	7) 
	采购代理机构
	名称：平阳县公共资源交易中心
地址：平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园 
项目联系人：张女士 
项目联系方式：0577-63193038

	8) 
	评标办法
	综合评分法

	9) 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10) 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11) 
	是否接受联合体投标
	不接受
□接受，应满足下列要求：

	12) 
	踏勘现场
	不组织
□组织

	13) 
	是否允许递交备选投标方案
	不允许
□ 允许

	14) 
	投标货币
	人民币

	15) 
	投标语言
	中文

	16) 
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	17) 
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	18) 
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	19) 
	投标文件的形式
	☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；
（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	20) 
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园三楼平阳县公共资源交易中心政府采购科 史先生收0577-63193038））。

	21) 
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：
a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；
b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；
c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	22) 
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。
（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	23) 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	24) 
	投标样品
	不需要
需要

	25) 
	履约担保
	不需要
☑需要  

	26) 
	投标保证金
	☑不需要
需要  

	27) 
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：平阳县公共资源交易中心
机构地点：平阳县鳌江镇火车站大道和谐嘉园
联系人：史先生              
联系方式：0577-63193038

	28) 
	投诉
	根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	29) 
	投诉受理联系方式
	平阳县财政局政府采购监督管理科
联系人：吴先生
监督投诉电话：0577-63889763
传真：0577-63889959
地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

	30) 
	投标截止时间
	2023年4月11日 　上午09：30截止(北京时间)。

	31) 
	开标时间
评审地点
	开标时间：2023年4月11日　上午09：30正 (北京时间)
开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室1（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）

	32) 
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	33) 
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	34) 
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	35) 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，采购人按要求给予合同备案。
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	36) 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	37) 
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	38) 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以中标后签订的合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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第一部分     项目简介
[bookmark: _Toc444066171]一、项目简介
平阳县公共资源交易中心受平阳县南麂镇人民政府委托，以公开招标方式采购海洋牧歌田园综合体―数字南麂设备采购项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。
[bookmark: _Toc142902564]第二部分     招标内容及技术要求
一、总则
1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。
2、技术要求及标准的执行
供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。
3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。
二、 采购总内容（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）
1、采购清单及详细技术要求
	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	一、一层展示中心

	1.1、大屏展示系统

	1
	室内全彩显示屏
	1、显示屏尺寸≥4.16m*2.24m
▲2、像素点间距≤1.66mm
3、像素密度：单元大小为320mm×160mm的像素密度
4、模组平整度≤0.05mm，拼接缝≤0.05mm
★5、驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
6、调节软件设置项：支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能
7、亮度≥700Cd/m²，亮度均匀性≥98%
8、色温：1000-18000K
9、水平视角≥160°，垂直视角≥160°
10、对比度≥7000：1
11、灰度等级：采用16bit技术
12、刷新率：刷新率达到3840Hz
13、画面延时≤500ns（纳秒级）
14、噪声：1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB
15、信噪比≥47dB
16、峰值功耗≤400W/m²，平均功耗≤160W/m²
17、模组表面绝缘：绝缘电阻应为5000MΩ
18、屈服强度：170Mpa
19、统一管理：可对所有LED显示模块进行统一管理，设置亮度、色温、灰度等参数
★20、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
★21、具有单点亮度校正，校正后亮度损失≤8%；具有颜色校正功能，具有灰度校正，支持模组校正，具有校正数据存储及自动回读功能（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
22、亮暗线调整：采用高端芯片，可去除亮、暗线，可从软、硬件两方面彻底改善LED安装精度造成的亮、暗线问题
★23、采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
24、图像补偿：具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。
25、图像质量：LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术
26、数据备份：数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数。
27、自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。
★28、智能节能：产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启节能功能比没有开启节能45%以上（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
29、输入信号支持：支持DVI、VGA输入；支持HDMI视频输入；支持视频PAL/NTSC制式自适应；支持复合视频信号；支持USB输出；支持IP输入；支持CVBS/DP/HDBASE输入；支持光纤/网络等接口输入
30、连续工作时间：连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示
31、使用寿命≥100000h
32、平均无故障时间：MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟
33、自动gamma设置：支持自动GAMMA校正技术，16bit自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准
34、盐雾：符合盐雾10级。
35、阻燃：PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级
36、摩擦起电电压≤100V，辐射骚扰（EMC）  30MHZ~1000MHZ，符合GB/T9254-2008 Class B标准
37、抗干扰：符合GB/T9254-2008规定
38、安全性：符合GB4793规定
39、一键点屏：支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置
40、SELV电路：具备SELV电路
41、人眼视觉舒适度：VICO指数≤1
42、多图层显示：支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口
43、软件功能：LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理
44、软件功能：LED 显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命
45、软件功能：LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效
46、灯管抗静电（ESD）测试：HBM模式∶ESD>2000V，灯珠点亮无异常
★47、为确保屏体在不同的环境下仍可正常启动工作，要求投标人所投LED显示屏须通过零下40℃和高温80℃的环境运行12h产品能正常工作。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
	㎡
	9.31 

	2
	视频处理器一体机
	1、支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1路选配VGA子卡。
2、支持选配投屏输入子卡2.0，子卡支持AP/WIFI无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和U盘播放。 
3、支持 3 个窗口和 1 路 OSD。
4、支持快捷配屏和高级配屏功能。
5、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。
6、支持设备间备份设置。
7、视频输出最大带载高达 390 万像素。
8、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。
9、支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 
10、扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。
11、支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。
12、产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。
13、支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正。
	台
	1 

	3
	支架
	定制，钢架结构
	㎡
	9.31 

	4
	配电柜
	具有三相指示灯、运行指示灯，可实时监控设备运行状态。三相工业限流保护，过载过流、短路、断路保护。定时开关。一键远程控制，自带维修插座
	台
	1 

	5
	86寸触摸一体机
	1、86英寸，采用红外触控，A规超窄边框面板设计，0贴合显示效果更佳，4mm可触控防眩光钢化高透玻璃，内置一体化环绕立体声音箱前置出音。                                                                      2、存储：4G+32G，安卓9.0； 预留OPS插拔口，支持系统：Win10/Win8/Win7/Android/WindowsXP/Linux/Mac OS ；触摸寿命≥30000 小时，面板分辨率3840*2160(4K*2K),亮度350cd/m2²,DLED点阵背光源，色彩；1.07B(10bit)，对比度1100:1，透光率98%，显示比例16:9，响应时间6.5ms；                                                                                                           3、最大显示尺寸 1895.04(H)×1065.96(V)mm。                                                              4、丰富接口：HDMI IN*2,；USB 2.0*4；TOUCH 2.0*1；AUDIO OUT*1；RS232*1；RJ45 IN*1；VGA IN*1；标配双WiFi模块，集控软件，无线或一键传屏； 4K UI界面，20 点触摸，1MM高精度触摸，识别2MM物体，相应时间：≤10ms；                                                                                           5、安卓书写笔锋效果和windows原笔迹书写，安卓白板书写笔迹4K超高清分辨率，前置双通道USB，一根网线双系统同时上网，支持4画面投屏和windows保密性扩展，支持多系统手机平板电脑投屏，悬浮菜单，屏左右两边快捷隐藏栏。 支持画中画功能，支持任意通道下触摸菜单，含有：返回、安卓主页、运行程序、信号源选择、菜单、批注、音量调节、静音、节能模式、触摸菜单隐藏、等触摸选项，安卓默认浏览器导航：支持浏览器导航设置，方便使用查询相关信息，支持一键转换Windows系统；                                                                                                                                                                                     6、工作温度 ；0℃~40℃；工作湿度 ；10%~90%RH；存储温度 ；-20℃~60℃；存储湿度 ：10%~90%RH；工作高度 ；5000 米以下
7、主机：I5处理器、内存8G、硬盘128G
	台
	3 

	6
	65寸触摸一体机
	1、65英寸，采用红外触控，A规超窄边框面板设计，0贴合显示效果更佳，4mm可触控防眩光钢化高透玻璃，内置一体化环绕立体声音箱前置出音。                                                                      2、存储：4G+32G，安卓9.0； 预留OPS插拔口，支持系统：Win10/Win8/Win7/Android/WindowsXP/Linux/Mac OS ；触摸寿命≥30000 小时，面板分辨率3840*2160(4K*2K),亮度350cd/m2²,DLED点阵背光源，色彩；1.07B(10bit)，对比度1100:1，透光率98%，显示比例16:9，响应时间6.5ms；                                                                                                           3、最大显示尺寸 1428.48(H)×803.52(V)mm                                                          
4、丰富接口：HDMI IN*2,；USB 2.0*4；TOUCH 2.0*1；AUDIO OUT*1；RS232*1；RJ45 IN*1；VGA IN*1；标配双WiFi模块，集控软件，无线或一键传屏； 4K UI界面，20 点触摸，1MM高精度触摸，识别2MM物体，相应时间：≤10ms；                                                                                           5、安卓书写笔锋效果和windows原笔迹书写，安卓白板书写笔迹4K超高清分辨率，前置双通道USB，一根网线双系统同时上网，支持4画面投屏和windows保密性扩展，支持多系统手机平板电脑投屏，悬浮菜单，屏左右两边快捷隐藏栏。 支持画中画功能，支持任意通道下触摸菜单，含有：返回、安卓主页、运行程序、信号源选择、菜单、批注、音量调节、静音、节能模式、触摸菜单隐藏、等触摸选项，安卓默认浏览器导航：支持浏览器导航设置，方便使用查询相关信息，支持一键转换Windows系统；                                                                                          6、工作温度 ；0℃~40℃；工作湿度 ；10%~90%RH；存储温度 ；-20℃~60℃；存储湿度 ：10%~90%RH；工作高度 ；5000 米以下
7、主机：I5处理器、内存8G、硬盘128G
	台
	1

	7
	32寸触摸一体机
	1、32寸壁挂式电容式触摸一体机（16：9）LED屏 
2、开机卡：主机带开机卡支持中控统一开关机 
3、最佳分辨率：1920x1080； 
4、耐久性：承受单点触摸超过60,000,000次以上 
5、定位精度：测试笔附件+1mm 
6、玻璃种类：化学强化玻璃；不怕刮伤 ，具有防爆功能 
7、主机配置：酷睿I5工控主板 内存8G固态硬盘 SSD120G 品牌电源 高速芯片组，集成HD Graphic显示核心，支持动态内存分配。
8、外形：钢制金属烤漆机柜； 
9、表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏，亚光漆； 
10、内部结构：模块定位，布线规范整齐； 
11、外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细。装有立体音响、机柜材料为1.5mm锌板、1.5mm冷钢板，内置音响等。 
12、散热技术：显示器部件散热问题充分考虑显示器部件、主机散热问题，提供散热解决方案，无噪音。
13、含壁挂支架
	台
	2

	8
	21.5寸触摸一体机
	1、21.5寸壁挂式电容式触摸一体机（16：9）LED屏 
2、开机卡：主机带开机卡支持中控统一开关机 
3、最佳分辨率：1920x1080； 
4、耐久性：承受单点触摸超过60,000,000次以上 
5、定位精度：测试笔附件+1mm 
6、玻璃种类：化学强化玻璃；不怕刮伤 ，具有防爆功能 
7、主机配置：酷睿I5工控主板 内存8G固态硬盘 SSD120G 品牌电源 高速芯片组，集成HD Graphic显示核心，支持动态内存分配。
8、外形：钢制金属烤漆机柜； 
9、表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏，亚光漆； 
10、内部结构：模块定位，布线规范整齐； 
11、外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细。装有立体音响、机柜材料为1.5mm锌板、1.5mm冷钢板，内置音响等。 
12、散热技术：显示器部件散热问题充分考虑显示器部件、主机散热问题，提供散热解决方案，无噪音。
13、含壁挂支架
	台
	2

	9
	高清激光投影机
	1、投影技术：1-chip 0.67" DMD。
2、光源类型：单色激光（激光荧光粉材料）。
3、光源使用寿命：标准模式：20000 小时，节能模式：25000小时。
4、1级激光光源产品。
5、色轮：4段（RGBY）高效转速。
6、亮度≥7600lm（中心亮度），≥7400（ISO21118标准）。
7、显示模式支持中国红
8、分辨率：≥1920×1200兼容4096x2160，3840x2160，1920×1080，1280×800，1024×768。
9、对比度：1,800:1 静态; 10,0000:1动态; 300,0000:1极致黑。
10、投射比1.21-1.52:1,1.25倍变焦，支持电动位移/聚焦/变焦功能。
11、镜头移位精度：每步 0.5 像素。
12、输入接口：HDMI 1(V2.0兼容4K支持HDCPx1，HDMI 2 （v1.4支持HDCP）x1 ，15-pin Mini-Dsubx1，HDBaseTx1，AUDIOx1 (3.5mm端口) 。
13、输出接口：3D-SyncInx1，Wiredx1 3.5mm（用于有线遥控器），RJ451x1（用于网络控制），RS232(D-sub 9pin)x1，USB-Ax2(DC5V)，USB-Bx1(用于软件升级)，12V，15-pin Mini-Dsubx1，HDMI 1.4(支持HDCP) x1，3D-Sync x1，AUDIOx1(3.5mm端口)。
14、整机功率：标准模式：405W+/-15%,节能模式195W+/-15%。
15、待机功率：0.5W。
16、产品内置17*17多点几何校正功能及MxN拼接融合功能。
17、色彩管理功能用于多台拼接融合后的色彩一致性调整。
18、色温调整功能，用于多台拼接融合后的色温一致性调整。
19、3D信号收发支持 红外发射器、射频发射器、DLP Link眼镜。
20、支持时间调度智能关机（自定义设定开关机时间）、通电后直接开机、信号源激活开机运行。
21、HDBaseT接口支持RS232控制协议、IR控制。
22、串行端口控制路径支持RS232&HDBaseT通道。
	台
	1

	10
	短焦镜头
	根据实际环境选择短焦定焦镜头投射比：0.5:1/0.6:1/0.8:1
	台
	1 

	11
	投影机吊架
	具有良好的伸缩调节功能，头部装配十字节的结构，可以前后、左右±90°调节
载重：20kg
	台
	1 

	12
	融合软件
	1、投影异形融合软件沉浸式融合软件，使投影画面融合模型形状山体形状或建筑；
2、桌面无缝融合支持几何校正（包括曲面几何校正和球面几何校正）；
3、支持投影仪颜色一致性，支持投影机亮度差调节；
4、支持网络远程控制；
5、支持黑暗场景下的黑亮度调节功能，在全黑室内场景下能完全消除黑亮带；
6、支持控制显示终端的实时回显功能，回显分辨率为1920×1080，帧率不小于每秒30帧，要求回显内容与投影到幕上内容完全一致）；
7、支持同屏多窗口显示（任意缩放、漫游、叠加、覆盖、分层），同时支持多窗口等比例分屏显示；
8、支持预案调用模式，支持显示内容的脚本编辑功能，能够保证开机之后调用编辑好的脚本和预案进行预定内容的显示；
9、支持系统意外停电设置保存功能，保证下次开机后仍然运行相同配置和预案。
	通道
	1 

	13
	融合主机服务器
	CPU：Intel 酷睿I7；内存:16GB；硬盘:240G固态硬盘；显卡：1050；电源:650w；机箱：4U工控机箱，标配高清HDMI 转接头
	台
	1 

	14
	操控终端
	I5/8G/256G固态/2G显卡/Win10/23"显示器
	台
	2 

	15
	移动操控终端
	I7处理器 集成显卡 Intel Iris Xe 16+512G 触屏
	台
	1 

	16
	无人机
	一、无人机技术要求
1、飞行器裸机重量（带桨叶）≤1000g
2、尺寸展开（不带桨）：≤350*300*150mm
3、轴距对角线≤400mm
4、最大上升速度≥8 米/秒
5、最大下降速度≥6 米/秒
6、最大水平前飞速度≥20 米/秒
7、最大抗风速度≥12 米/秒
8、最长飞行时间≥45 分钟
9、最大续航里程≥30 公里
10、GNSS系统：支撑GPS 、Galileo 、BeiDou 、GLONASS
11、.悬停精度：垂直：±0.1 米、水平：±0.3 米
12、广角相机影像传感器
13、广角相机影像传感器有效像素≥4800万
14、广角相机影像传感器等效焦距≥24 mm
15、长焦相机影像传感器有效像素≥ 1200 万
16、长焦相机影像传感器等效焦距≥162 mm
17、云台稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、平移）
18、感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器
19、最大信号有效距离≥15 公里
20、遥控器屏幕尺寸≥5.英寸
21、遥控器屏幕亮度≥1000 尼特
22、无人机电池容量≥5000 毫安时
23、提供一年内无人机意外飞行损坏增值服务维修/置换，额度20000元，额度之内不限次数；提供一年内无人机意外造成第三方损失赔付保险，额度100万。
24、额外提供3组电池和无人机电池充电管家。
二、图传平台技术要求
1、平台支持进行组织管理
2、支持人员管理和设备管理
3、支持更换平台LOGO
4、支持地图标注功能和设备位置共享
5、支持二维/三维模型暂时功能
6、支持对无人机进行航线规划
	套
	1

	17
	物联网卡
	4G物联网卡，每月流量50G（3年）
	张
	1 

	18
	辅材
	定制，高清视频专业线缆、控制线、管材、接头等安装材料
	批
	1 

	1.2、音响系统

	1
	吸顶喇叭
	1、8"圆形窄边吸顶式扬声器；
2、组成方式:同轴复合；
3、振膜材料:非纸质；
4、磁路形式:外磁式；
5、额定功率80W，额定阻抗8Ω；
6、频率响应40Hz-20（kHz）；
7、灵敏度90（dB/W）；
8、性噪比90（dB）；
9、谐波失真 ≦5%（TMD%）；
10、内直径/开孔直径244mm。
	只
	8 

	2
	四声道专业功放(2U)
	1、额定功率:4*500/8欧，4*750/4欧,桥接2*1500W/8欧。
2、频响20Hz-20kHz；
3、输入灵敏度1.3V；
4、信噪比≥102dB；
5、失真度≤0.02%；
6、转换速率15V/uS；
7、输出接口SPEAKON；
8、采用环行变压器，大容量电解电容，整机静态功耗低，动态输出能量充沛；
9、采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90%；
10、元器件采用HIFI级标准，声音表完更加完美；
11、采用先进的自动增益控制技术（AGC）,保证信号高保真放大，并能有效保护功放和扬声器免受削波失真损害；
12、完善的保护电路包括开机软启动，欠压，过压，过热，过流，直流保护。
	台
	2 

	3
	带USB和蓝牙调音台
	1、6路MIC/单声道输入；
2、1辅助+1立体声返回；
3、256/24比特DSP数字效果器；
4、每通道3段EQ,7段主控均衡；
5、48V幻像电源；
6、每个通道都有静音控制、音量控制，每个通道均可独立监听；
7、带USB接口，支持蓝牙，面板带MP3播放、录音控制和蓝牙切换按键，带液晶屏显示MP3信息；
8、可放进19"机柜。
	台
	1 

	4
	数字媒体矩阵/音频处理器（4入4出)
	1、4进4出专业音频处理系统。
2、采用SMT贴片技术，处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎ADI SHARC 21489@450 MHz SIMDx2。
3、DSP 处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS。
4、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB。
5、支持10x 7矩阵配置。
6、内置二进二出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）。
7、总谐波失真(THD+N)不低于 0.002% @1kHz，+4dB。
	台
	1 

	5
	全自动数字高速反馈抑制器
	1、两路MIC输入并具有48V幻像供电开关，可选1路LINE输入（输出）。
2、全自动检测现场啸叫点，通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿、自动混音、智能高速反馈和校正，无需调校，保证音质，减少延时，可提高麦克风的拾音距离至300mm-450mm并高效防啸叫，系统以极低的噪声运行。
	台
	1 

	6
	U段插卡式4无线麦克风接收机
	1、U段（一拖四），可快速置换的通道模块插卡，方便维护维修。
2、有效接收距离达到50-100米，支持16只无线话筒（4套系统）同室使用，100只同楼里使用。
3、四LCD屏显示频率/频道，接收信号电平等。
4、ACT红外对频。无线麦克风可选择手持咪、领夹咪、头戴咪、会议咪，或任意混搭。
5、1U标准机箱
	台
	1 

	7
	U段无线领夹麦克风
	腰包发射机+领夹咪，可控音量。
高低发射功率转换开/关，可使用干电池或充电电池。
可使用选配的二位充电座整机充电。
	只
	2 

	8
	U段无线腰包发射机含头戴麦克风
	腰包发射机+头戴咪（黑色），可控音量。
高低发射功率转换开/关，可使用干电池或充电电池。
可使用选配的二位充电座整机充电。
	只
	2

	9
	天线分配系统
	含1台天线分配器，2个天线放大器，2个全向天线
	套
	1

	10
	电源时序器
	1、3x4mm2高纯度电源专用线，超低内阻，最大输入电流 30A 
2、8 路纯银触点继电器，令音色表现更顺滑，单路最大输出电流 16A 
3、防雷防浪涌保护设计，彻底杜绝雷电浪涌损坏设备的可能性 
4、以太网接口，支持协议包括 ETHERNET、ARP、IP、ICMP、UDP、TCP 
5、RS485 接口，多机级联，可选配 86 开关、触摸屏和读卡器 
6、RS232 接口，可与中控主机连接，一体化智能联控 
7、2.4G 无线网络，可通过手机 APP 控制 
	台
	1 

	11
	辅材
	定制，专业音频线缆、音箱线、控制线、管材、接头等安装材料
	批
	1

	1.3、中控系统

	1
	软件云控制主机
	1、ARM11 CPU，512M 内存，8G Flash闪存；
2、组合处理能力1.4GHz的多线程多核处理器；
3、多种网络通讯：CAN、Ethernet、WIFI、TCP/IP；
4、协议控制端口支持8路可自定义协议的串口，RS-232、RS-485、DMX512可任意实时自定义；
5、4路触点，每路都可支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载；
6、支持8路可自定义的IO输入，输出及红外输出，支持全频段载波的红外调制信号发送；
7、系统可通过有线进行扩充；
8、增选全功能外置扩展模块，可扩充独立模块卡；
9、自动时钟定时设置功能，可精准执行用户自定义的时间预约功能，预约动作可精确到年月日时分秒；
10、主机支持对工程程序的宏导入、导出；
11、中控软件的用户管理中心通过建立主帐号和子帐号，实现权限转移、分配；账号控制列表的查看，实现远程互通互控；
12、云端管理，支持远程对主机的控制程序的上传、下载、恢复；
13、支持Android、IOS、Windows三平台同时控制；
14、支持2路带供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台；
15、接口过压过流保护，抗20KV静电冲击；
16、内部供电电压24V，功耗<5W；
17、具备时间轴多线程事件编辑功能；
18、支持自定义语音控制、语音反馈功能；
19、支持系统自动云诊断、云备份、云恢复；
20、系统支持主机自备份功能；
21、支持TCP/UDP网络控制协议，可定义客户端与服务端；
22、支持发送远程唤醒数据包；
23、支持双机热备份功能；
24、支持单系统、多系统本地或异地集群管理，实现系统之间互联互通互控，支持分级权限管理；
25、支持操作记录的保存、查询功能；
26、可监测受控设备的实时运行状态，故障反馈。
	台
	1 

	2
	播放控制程序
	播放控制软件。接头、开机自动运行，可中控控制，可控制图片、影片切换，静音、音量大小、播放、暂停、停止等功能。
	套
	1 

	3
	电源时序器
	1、通道数量：8路；
2、最大输入电流：60A；
3、单路最大输出电流：30A；
4、工作电压：220V/50-60Hz每一路功率：可达3000W；每一路开关间隔时间：1秒，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮；
5、中控接口RS232：有，后置RS232中控接口；
6、机箱高度：1.5U（符合机柜安装标准）；
7、开关：船形开关；
8、联机支持：是，（可支持8台设备同时联机使用）联机端口：6.3米芯线插口；
9、受控功能：有，（每通道可以单独受控）；
10、滤波器：电容滤波器。
	台
	1 

	4
	导轨强电控制器
	1、标准配电箱导轨式继电器开关模块，6P规格，支持6组220V开关控制；
2、支持CAN总线/RS485总线控制方式(可选)；
3、支持本地按键控制；
4、支持红外控制(选配)；
5、支持IO协议控制；
6、6路独立电源控制输出，单路最大电流10A。
	台
	1 

	5
	485待反馈开关模块
	电脑主机一体机待反馈开关控制模块
	套
	1

	6
	灯光控制程序
	全馆分区域灯光灯带等照明设施控制，可实现一键开馆一键闭馆、绿色环保模式等以及客户需定制模式
	套
	1 

	7
	中控系统控制软件
	定制开发，集中管理展馆所有多媒体展项设备；整体功能支持：所有电脑集中状态管理，各路电脑集中分控开关、强制开关，各组投影仪集中分控开关，各路电脑与关联投影仪同步开关控制，所有电脑一键开关、状态查询，所有电脑投影设备展厅平面图图形化设备展现、状态显现远程电脑内容管理系统。其中内容管理系统包括：远程电脑桌面管理、远程文件传输（资料与软件更新）、操作系统远程管理。
	套
	1

	8
	操作终端UserUI
	ipad UI控制界面设计
	套
	1 

	9
	无线平板
	10.4英寸WIFI版，分辨率2000*1200dpi，内存6G，存储SSD128GB
	台
	1 

	10
	无线路由器
	无线速率：3000M，4个全千兆有线网口，无线协议：Wi-Fi 6，支持IPv6，支持APP控制
	台
	2 

	1.4、配套设施

	1
	机柜
	定制，高度42U，宽600mm*深600mm，含1个8位PDU
	个
	1

	2
	网络监控半球
	1、200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机
2、最低照度: 0.01Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
镜头焦距: 2.8 mm，水平视场角：113.5°（4 mm、6 mm、8 mm可选）
3、三轴或两轴调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360°
4、宽动态范围: 120 dB
5、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG
6、最大图像尺寸: 1920 × 1080
7、网络存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC（128 G）断网本地存储，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
8、补光距离: EXIR：20-30米
9、通讯接口: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
10、音频: 1个内置麦克风，1路输入（Line in），1路输出（Line out）
11、报警: 1路输入，1路输出
12、工作温度和湿度: -10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结）
13、电源接口类型: 圆头电源接口
14、电源供应: DC12V ± 25%；PoE（802.3af）
15、电流及功耗: PoE：Max. 7 W
	个
	4

	3
	NVR
	1、1盘位，已内置1块4T盘
2、支持1个HDMI+1个VGA同源高清1080P输出
3、支持4路1080P解码显示
4、支持H.265、H.264混合解码，最大支持6MP高清IPC
5、1个百兆网口+4个百兆POE网口
6、2个USB2.0接口
	台
	1 

	4
	门禁系统
	1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；
2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录；
3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号；
4、含锁具和出门按钮。
	套
	2

	二、二层会议中心

	2.1、大屏幕显示系统

	1
	室内全彩显示屏（核心产品）
	▲1、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，SMD封装。
2、有效显示尺寸为9.6m*2.7m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。
3、色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz；
4、符合GB/T15115-2009；压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度，符合要求。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
★5、符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
6、支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
7、支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
8、支持网线掉线检测，信号连线过载检测。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
9、支持接入外部信源，自动搜索有效信号源并切换到该通道显示。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
10、支持通过客户端、遥控器、物理按键对亮度和色温进行调节。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
11、支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB标准，准确还原色彩，避免偏色问题；支持标准、冷色、暖色、自定义色温 （需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
12、支持RGB Gamma各自独立调节，解决低灰不均和色温偏移问题，让画面更加还原真实（手动）。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
★13、通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
14、通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
★15、通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
16、通过GB/T 17618-2015 4.2.6电压暂降和短时中断抗扰度试验，试验条件：95%降低，周期0.5，30%降低，周期25；95%降低，周期，250，实验结果：产品能正常工作。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
17、通过GB/T 17618-2015 4.2.1静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电4kV，空气放电8kV，实验结果：产品能正常工作。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
18、LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T 17618-2015 4.2.1和抗盐雾GB/T 2423.17-2008 6标准的测试能力。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
	㎡
	25.92

	2
	LED控制器
	1、投标产品支持1个DVI、1个HDMI、1个DP输入接口；
2、投标产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
3、投标产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
4、投标产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
5、投标产品支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
★6、投标产品可通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
★7、投标产品可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
	台
	8

	3
	支架
	定制，落地式弧形支架，用于安装支撑屏体的钢结构体
	㎡
	43

	4
	配电柜
	具有三相指示灯、运行指示灯，可实时监控设备运行状态。三相工业限流保护，过载过流、短路、断路保护。定时开关。一键远程控制，自带维修插座
	台
	1 

	5
	返看显示设备
	55寸返看电视机和返看移动推车
	套
	1 

	6
	线缆
	定制，大屏专用线缆
	批
	1 

	2.2、发言扩声系统

	1
	主音箱
	须确保扩声系统的兼容性、一致性以及售后便捷性。
1、音箱类型不低于同轴两分频音箱
2、频率响应下限不高于60Hz，上限不低于20KHz
3、灵敏度不小于99dB ；
4、连续声压级不小于122dB，峰值声压级不小于128dB
5、额定功率不小于250W；峰值功率不小于1000W；
6、同轴低音单元不低于10寸；同轴高音单元不低于1寸；
可扩展为有源带DSP处理音箱，扩展后有源音箱应具有2通道D类数字功率放大模块，具有多通道DSP处理模块选择，扩展后带DSP处理功率放大模块物理连接以及DSP处理软件应具有以下端口、标识及功能：
（一）接线板满足
1、1个平衡式XLR卡侬音频输入端口、1个平衡式卡侬音频输出端口；
2、1个RS485/AES/EBU网络输入端口、1个RS485/AES/EBU网络输出端口（可通过1条网线1个RS485/AES/EBU端口同时传输对DSP处理的控制信号和数字音频信号）；
3、1个交流电源输入带锁止端口、1个交流电源输出带锁止端口；
（二）扩展后带DSP处理功率放大模块软件具有以下功能：
1、DSP处理软件带有简体中文、繁体中文、英文3种语言友好操作界面；
2、可选择2进2出、2进4出、1进3出、4进8出、8进8出处理单元；
3、选定的DSP处理单元可对输入、输出参数单独细化调节；
4、输入模式可选择：模拟信号、数字信号、正弦波、粉红噪声、白噪声；
5、DSP有30个用户存档，并可随用户设定任意一个存档为开机档；
6、软件可切换网络版调节整个扩声系统有源DSP处理音箱，也可切换为单机版对单一音箱进行参数调节。
★（三）为保证投标人所投产品真实符合招标方需求，投标人须提供1.有源模块硬件和软件的实物照片加文字注解文档；2.扩展后接线板及DSP处理功率放大模块软件中各项功能的演示截图；并加盖公章。
	只
	2

	2
	吸顶音箱
	须确保扩声系统的兼容性、一致性以及售后便捷性。
1、不低于两分频全频同轴吸顶音箱
2、频率响应下限不高于120Hz，上限不低于16KHz；
3、同轴低音单不低于6.5寸，同轴高音单元不低于1寸，
4、覆盖角度不低于90°(H)×90°(V)
5、定阻功率不小于40W，峰值不小于160W
6、灵敏度不小于90
7、安装形式吸顶式
可扩展为有源带DSP处理音箱，扩展后有源音箱应具有2通道D类数字功率放大模块，具有多通道DSP处理模块选择，扩展后带DSP处理功率放大模块物理连接以及DSP处理软件应具有以下端口、标识及功能：
（一）接线板满足
1、1个平衡式XLR卡侬音频输入端口、1个平衡式卡侬音频输出端口；
2、1个RS485/AES/EBU网络输入端口、1个RS485/AES/EBU网络输出端口（可通过1条网线1个RS485/AES/EBU端口同时传输对DSP处理的控制信号和数字音频信号）；
3、1个交流电源输入带锁止端口、1个交流电源输出带锁止端口；
（二）扩展后带DSP处理功率放大模块软件具有以下功能：
1、DSP处理软件带有简体中文、繁体中文、英文3种语言友好操作界面；
2、可选择2进2出、2进4出、1进3出、4进8出、8进8出处理单元；
3、选定的DSP处理单元可对输入、输出参数单独细化调节；
4、输入模式可选择：模拟信号、数字信号、正弦波、粉红噪声、白噪声；
5、DSP有30个用户存档，并可随用户设定任意一个存档为开机档；
6、软件可切换网络版调节整个扩声系统有源DSP处理音箱，也可切换为单机版对单一音箱进行参数调节。
	只
	4

	3
	辅助音箱
	须确保扩声系统的兼容性、一致性以及售后便捷性。[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
1、音箱类型不低于同轴两分频音箱；
2、频率响应下限不高于70Hz上限不低于20KHz
3、灵敏度不小于99dB ；
4、连续声压级不小于119dB，峰值声压级不小于125dB；
5、额定功率不小于180W；峰值功率不小于720W
6、同轴低音单元不低于8寸，同轴高音单元不低于1寸；
可扩展为有源带DSP处理音箱，扩展后有源音箱应具有2通道D类数字功率放大模块，具有多通道DSP处理模块选择，扩展后带DSP处理功率放大模块物理连接以及DSP处理软件应具有以下端口、标识及功能：
（一）接线板满足
1. 1个平衡式XLR卡侬音频输入端口、1个平衡式卡侬音频输出端口；
2. 1个RS485/AES/EBU网络输入端口、1个RS485/AES/EBU网络输出端口（可通过1条网线1个RS485/AES/EBU端口同时传输对DSP处理的控制信号和数字音频信号）；
3. 1个交流电源输入带锁止端口、1个交流电源输出带锁止端口；
（二）扩展后带DSP处理功率放大模块软件具有以下功能：
1、DSP处理软件带有简体中文、繁体中文、英文3种语言友好操作界面；
2、可选择2进2出、2进4出、1进3出、4进8出、8进8出处理单元；
3、选定的DSP处理单元可对输入、输出参数单独细化调节；
4、输入模式可选择：模拟信号、数字信号、正弦波、粉红噪声、白噪声；
5、DSP有30个用户存档，并可随用户设定任意一个存档为开机档；
6、软件可切换网络版调节整个扩声系统有源DSP处理音箱，也可切换为单机版对单一音箱进行参数调节。
	只
	4 

	4
	主功放
	须确保扩声系统的兼容性、一致性以及售后便捷性。
1、额定输出功率：8Ω立体声不小于350W×2，4Ω立体声不小于525W×2；
2、信噪比不小于105dB；
3、频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz；
▲4、内置不小于6路220V电源时序输出插座；（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
5、解决其他音频设备供电需求；
▲6、功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机；（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
7、保护功能不少于短路、限幅、直流、过热、过载、软启动；
8、LED指示不少于保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯；
★9、LCD显示不少于工作温度、日期、时间、工作电压；（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
★10、不少于2个日期时间参数设置按钮。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
	台
	1 

	5
	吸顶音箱功放
	须确保扩声系统的兼容性、一致性以及售后便捷性。
1、额定输出功率：8Ω立体声不小于200W×2，4Ω立体声不小于380W×2；
2、信噪比不小于105dB；
3、频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz；
4、内置不小于6路220V电源时序输出插座；
5、解决其他音频设备供电需求；
6、功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机；
7、保护功能不少于短路、限幅、直流、过热、过载、软启动；
8、LED指示不少于保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯；
9、LCD显示不少于工作温度、日期、时间、工作电压；
10、不少于2个日期时间参数设置按钮。
	台
	1 

	6
	辅助功放
	须确保扩声系统的兼容性、一致性以及售后便捷性。[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
1、额定输出功率：8Ω立体声不小于350W×2，4Ω立体声不小于525W×2；
2、信噪比不小于105dB；
3、频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz；
4、内置不小于6路220V电源时序输出插座；
5、解决其他音频设备供电需求；
6、功放具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机；
7、保护功能不少于短路、限幅、直流、过热、过载、软启动；
8、LED指示不少于保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯；
9、LCD显示不少于工作温度、日期、时间、工作电压；
10、不少于2个日期时间参数设置按钮。
	台
	2 

	7
	数字音频矩阵处理器
	1、通道：16路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰端子；16路平衡式输出，采用凤凰端子；                
2、48KHz采样；高速DSP处理芯片Ti 456MHz FLOPS DSP处理内核
3、输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路，采用凤凰插接口；                           
4、功能特点：通道拷贝、粘贴、联控功能；
5、DSP音频处理
输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、反相、自动增益、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除；                                                                 
输出每通道：音箱管理器（31段图示均衡器、延时器、分频器、限幅器、反相）；
6、兼容多方平台控制管理，支持windows系统、iOS系统（iPAD、Iphone)以及Andriod系统； 
7、Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备；
8、直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验；       
9、设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼；                      
10、可扩展USB接口，不仅可以实现设备升级功能，还可以实现USB录音与播音的功能；
11、全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能；       
12、内置自动摄像跟踪功能；
13、配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）；
14、支持平板界面操作控制；
15、支持8~100组场景预设功能。
	套
	1

	8
	反馈抑制器
	1、每个通道均带有一个多功能按键，可一键完成反馈抑制；
2、具有全自动搜索啸叫频点功能；
3、各通道都配有不少于24个可编程的滤波器；
4、两个独立的通道处理；
5、具有预设模式和动态模式两种工作模式；
6、具有语音和音乐两种滤波模式选择；
7、每个通道具有24个LED显示滤波器状态；
8、后板上有状态锁定开关；
9、模拟输入接口不小于2*平衡式，不小于 2*非平衡式；
10、模拟输出接口不小于2*平衡式，不小于2*非平衡式。
	台
	1

	9
	电源时序器
	1、 单路额定输出电流不小于30A；
2、可控制电源不小于8路；
★3、不可控制电源：前面板带不少于4路直通多功能电源插口；（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
★4、USB电源:前面板带不少于2路USB端口，可输出不小于5V直流供工作灯用以及手机、平板充电；（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
5、每路动作延时时间不小于1秒；
★6、控制端口：机器后面板具有不少于1路RS-232通讯端口，通过本端口可通过电脑软件控制设备开关；不少于2个网络级联控制端口（LINK IN、LINK OUT），实现多台设备级联控制；不少于1路Remote switch远程控制端口，可与本品牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该电源时序器开关机；（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
7、电压显示：前面板具有不少于1个输出电压显示屏；
8、中控接口不少于1路RS-232接口，可接受中控控制；
9、内部电源分配连接：采用非跳线的PCB板全触点焊接连接方式，避免跳线连接带来的接触不稳定；
10、每路输出带电源指示工作灯。
	台
	2

	10
	调音台
	1、16输入通道，8单声道 4立体声。
2、10个高性能话筒放大器带幻象电源开关。
3、通道内置通道压缩器。
4、所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF。
5、7母线(3辅助、4遍组)。
	台
	1 

	11
	无线手持话筒（一拖二）
	1、频道组数： 双频道
2、通信频段： 640~690MHz
3、面板显示： LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度、工作频率
4、震荡模式： DPLL相位锁定频率合成
5、频率间隔： 250KHz
6、可切换频率数： 30组/每个信道
7、灵敏度： 在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N>80dB
8、综合S/N比： ＜0.3%@1KHz
9、信噪比(S/N) > 80dB
10、输出接口： XLR平衡式口独立输出及Φ6.3不平衡式口混合输出
11、手持拾音方式： 动圈
12、输出调整 电平可随意调整
13、无阻通信距离 约50米
14、DC电源供应 0.5-0.8A/ DC: 12-15V
15、发射工作模式 2个AA碱性电池
16、规格尺寸 1U机箱设计
	套
	1 

	12
	无线鹅颈话筒（一拖四）
	接收机
载波频率：550-980MHz(可调）
电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用）
直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA
消耗功率：13W
S/N信噪比：≥95dB
T.H.D失真：＜0.5%
频率响应：60Hz -16KHz
发射机
载波频率：550-980MHz（可调）
发射功率：10dBm
输入音频调制信号选择：MIC IN电容咪输入（内供电）LINE IN音频线路输入
调制方式：FM
最大调制度：±45KHz
高次谐波：低于主波基准60dB以上
使用电池电压：3V（2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池）
连续使用时间：8小时
	套
	3 

	13
	天线放大器
	载波频段范围：450-950MHz   
增益：3dB 
输入阻抗：50Ω
输出阻抗：50Ω
输入电压：90-260   
输出电压：12-18V/3000mA  
主机尺寸：485（宽）×165（深）×45（高）mm
重量：1.9kg   
U-500F天线技术参数：
载波频段范围：450-950MHz 
驻波比率：<1.3dB
增益:7dB
	套
	2 

	2.3、桌面液晶升降系统

	1
	桌面液晶升降器
	1、一体机单屏显示，内屏21.5英寸，物理分辨率：1920*1080，显示比例：16:9，显示屏视角：IPS全视角；
2、双净音滑轨，配合齿轮咬合升降，多点平衡升降系统稳定可靠，升降噪声极小；
3、显示屏整体尺寸：长477毫米、高417毫米，
4、材质：全铝合金外壳，工艺：喷砂，颜色：银色；
5、面板具备控制按键包括：上升、暂停、下降，开关、USB等按键；                                                                                                       6、具备HDMI与VGA信号同时输入时，显示屏优先显示HDMI输入信号，并具备信号循环切换功能；                                                                                                                                                                  
7、显示屏具备自动仰角14度，保证显示器最佳观看视角与角度；
8、升降器面板，长585MM宽73MM厚5MM，
9、升降器控制方式具备手拉手232控制、遥控控制、手动控制。                                                                                                                                                                                    
	台
	2 

	2
	多媒体操作终端
	I7/16G/1T机械+128G固态/4G显卡/Win10/无线鼠键
	台
	2 

	2.4、分布式系统

	1
	分布式音视频输入节点-4K
	★1、采用完全分布式架构设计，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，采用自主知识产权国产芯片。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
★2、节点支持分辨率3840*2160@60Hz；视频采集编码向下兼容其他分辨率。支持H.265视频编解码，码率2M-30M可调节，支持4:2:0、4:2:2、4:4:4逐行或隔行视频的编码和解码。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
3、实现PAD端KVM操作，可反控操作电脑主机，支持鼠标移动和点击进行信号源电脑的播放暂停等控制，即通过PAD端的分布式软件对信号源进行反向操作和控制。
4、每个节点单元均采用强大性能的逻辑处理芯片H.265数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
5、支持扩展中控功能，具有3路IR/IO接口，1路RS232接口，1路RS485接口，音频输入输出。
6、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输；
7、系统支持自定义编程，各个功能模块独立。预览区域可同时支持32路以上视频流畅预览。
★8、支持大屏拼接、漫游、多图层叠加显示，单屏可以支持4路4K视频或者16路1080P信号，支持最大单屏128路视频同时显示。支持4k图像16层叠加，支持2k图像32层叠加；（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
9、动态内存分配，同一个系统内支持8k、4k与2k的混用，单屏支持4路4k或16路1080p同时显示。
10、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
11、节点支持高清底图及高清地图功能、支持RTSP等标准流媒体协议、支持支持H.264或H.265的IPC编码摄像机，IPC网络摄像机机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器；
12、支持多平台实时预览操作、不同终端操作实时同步操作、操作软件可运行于(Windows/IOS/Android等)、不同分辨率(模拟/标清/高清)，多平台下配置不依赖服务器情况下自动同步状态；
13、复杂的网络环境为了保障信号流畅和图像质量，高清单路带宽3M-30M随意调节。支持TCP/IP传输，满足会议高清视频要求和指挥中心信号高质量要求；
14、支持LCD、LED帧同步，屏与屏之间无画面撕裂感，同步延时低于100ms；添加或删除信号时无黑屏，实现无缝切换。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
15、支持通过拖拽的方式实现对信号源的控制，也可通过选择信号源点击逻辑分屏实现对信号源的切换。
★16、提供防尘IP20检测报告、防腐性能检测报告，提供平均无故障时间不小于120000小时检测报告。 
▲17、提供节点带宽负载数据，可检测系统内节点网口速率及上下行带宽流量,可提供当前节点并发数量情况；支持实时监测在线节点CPU及内存使用率情况，对超出阈值设备进行预防维护。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
▲18、运维平台可提供当前节点组网拓扑图，可在界面呈现当前组网交换机连接情况及节点端口分布，节点上下线提示；平台内支持配置节点IP、ID、MAC等信息，可批量在线对节点进行升级配置。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
	台
	18 

	2
	分布式音视频输出节点-4K
	1、采用完全分布式架构设计，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，采用自主知识产权国产芯片。
2、节点支持分辨率3840*2160@60Hz；视频采集编码向下兼容其他分辨率。支持H.265视频编解码，码率2M-30M可调节，支持4:2:0、4:2:2、4:4:4逐行或隔行视频的编码和解码。
3、实现PAD端KVM操作，可反控操作电脑主机，支持鼠标移动和点击进行信号源电脑的播放暂停等控制，即通过PAD端的分布式软件对信号源进行反向操作和控制。
4、支持扩展中控功能，具有3路IR/IO接口，1路RS232接口，1路RS485接口，音频输入输出。
5、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输；
6、节点支持分辨率3840*2160@60Hz；视频采集编码向下兼容其他分辨率。支持H.265视频编解码，码率2M-30M可调节，支持4:2:0、4:2:2、4:4:4逐行或隔行视频的编码和解码。
7、系统支持自定义编程，各个功能模块独立。预览区域可同时支持32路以上视频流畅预览。
8、支持大屏拼接、漫游、多图层叠加显示，单屏可以支持4路4K视频或者16路1080P信号，支持最大单屏128路视频同时显示。支持4k图像16层叠加，支持2k图像32层叠加；
9、动态内存分配，同一个系统内支持8k、4k与2k的混用，单屏支持4路4k或16路1080p同时显示。
10、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
11、节点支持高清底图及高清地图功能、支持RTSP等标准流媒体协议、支持支 持H.264或265的IPC编码摄像机，IPC网络摄像机机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器；
12、支持多平台实时预览操作、不同终端操作实时同步操作、操作软件可运行于(Windows/IOS/Android等)、不同分辨率(模拟/标清/高清)，多平台下配置不依赖服务器情况下自动同步状态；
13、复杂的网络环境为了保障信号流畅和图像质量，高清单路带宽3M-30M随意调节。支持TCP/IP传输，满足会议高清视频要求和指挥中心信号高质量要求；
14、支持LCD、LED帧同步，屏与屏之间无画面撕裂感，同步延时低于100ms；添加或删除信号时无黑屏，实现无缝切换。
15、支持通过拖拽的方式实现对信号源的控制，也可通过选择信号源点击逻辑分屏实现对信号源的切换。
16、防尘等级IP20，平均无故障时间不小于120000小时。
	台
	13


	3
	分布式音视频输出节点
	1、采用完全分布式架构设计，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，采用自主知识产权国产芯片。
2、节点支持分辨率1920*1080@60Hz；视频采集编码向下兼容其他分辨率。支持H.265视频编解码，码率2M-30M可调节，支持4:2:0、4:2:2、4:4:4逐行或隔行视频的编码和解码。
3、实现PAD端KVM操作，可反控操作电脑主机，支持鼠标移动和点击进行信号源电脑的播放暂停等控制，即通过PAD端的分布式软件对信号源进行反向操作和控制。
4、每个节点单元均采用强大性能的逻辑处理芯片H.265数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
5、支持扩展中控功能，具有3路IR/IO接口，1路RS232接口，1路RS485接口，音频输入输出。
6、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输；
7、系统支持自定义编程，各个功能模块独立。预览区域可同时支持32路以上视频流畅预览。
8、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
9、节点支持高清底图及高清地图功能、支持RTSP等标准流媒体协议、支持支持H.264或H.265的IPC编码摄像机，IPC网络摄像机机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器；
10、支持多平台实时预览操作、不同终端操作实时同步操作、操作软件可运行于(Windows/IOS/Android等)、不同分辨率(模拟/标清/高清)，多平台下配置不依赖服务器情况下自动同步状态；
11、复杂的网络环境为了保障信号流畅和图像质量，高清单路带宽3M-30M随意调节。支持TCP/IP传输，满足会议高清视频要求和指挥中心信号高质量要求；
★12、支持LCD、LED帧同步，屏与屏之间无画面撕裂感，同步延时低于100ms；添加或删除信号时无黑屏，实现无缝切换。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
★13、支持通过拖拽的方式实现对信号源的控制，也可通过选择信号源点击逻辑分屏实现对信号源的切换。（需提供第三方有资质机构出具的检测报告并加盖供应商公章） 
	台
	10

	4
	分布式专用定制化机框
	节点定制化机框可直接上机柜，一个机框最多可装10个节点
	台
	1 

	5
	分布式网络电源控制器
	1、通讯方式：NET控制总线
2、地址码：用户自行设定，ID拨码开关选择ID
3、电源：24DC,NET控制总线供电
4、单路载入容量：AC/220V/10A,DC/30V/10A
5、IO控制：内部自带8个IO接口，可独立使用
6、手动控制：机器正前方有8个拨码开关，紧急情况下可手动控制
	台
	1 

	6
	网络智能控制主机
	1、强韧铝镁合金拉丝面板，严丝密缝的黑色金属机箱，坚固品质，保证内部硬件的安全性；
2、 RS232/RS485、IO、红外、网络信号中的一个或者多个需要传输，只需要铺设一根网线，布线简单，成本低廉； 
3、8个输入输出IO接口，可接各种感应探测器，配合控制单元还可以任意扩展，特别适用于智能家居安全防范系统，以及智能展厅的自动感应触发系统；  
4、网络智能控制主机采用开放式类C语言编程语言，可灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备；  
5、具备的双向控制链路，与控制单元配合使用，轻而易举实现控制的同时，实时读取各个单元运行状态，通过编程，还可以实现控制单元故障报警等交互式故障检测机制； 
6、获取终端的状态功能，如投影机的灯泡时长、外接设备的第三方操作信息等，任意格式反馈到屏、软件，以及获得授权情况下微信或者邮箱，极大的便利了系统的维护； 
7、字符串处理能力，能方便搭配各类传感器，具有更智能化的操控体验； 
8、授权使用情况下，可以配合微信、APP等实现远程控制，或者远程获取本地图像，尤其有利于高端家庭、别墅、会所，无论身处何处，一切尽在掌控中；
9、 网络智能控制主机强大的逻辑计算能力，通过深化设计，针对性编程，轻而易举成为智能化校园，智能家居，智能展厅，楼宇自动化的最强大脑，方便综合管理各类大型智能化控制网络； 
10、类C语言化编程，处理能力极大增强。基于全字串处理，解决了传统中控不能实现的许多功能。配合强大的云存储和云计算功能，所有的设备代码或者红外代码，一经在本系统上使用过，以后所有人使用都不再需要录码或者翻查代码； 
11、类C语言编程系统具备非常良好的可移植性，极大的方便实施，且由于移植运行中的代码，系统可靠性增强，出错概率降低；
12、云存储平台在客户许可的情况下可将代码存储到云，方便随时随地，以太网连接的地方查看。且云平台提供最近10次编译结果自动存储，可以随时恢复系统到此前第 10 次下载的程序系统状态； 
13、系统具备调试能力，允许边修改边调试，并一边看结果，从传统系统的盲调变为透明可视化调试，对复杂系统尤其得心应手； 
14、强大的二次编程能力，即客户根据自我需要，简单培训，即可自我编程状态，如调用当前场景，或者存储当前场景，修改部分执行结果等。
	台
	1 

	7
	平板电脑中控界面控制软件
	1、支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。支持不少于20路实时动态图像预览。
2、支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。
3、支持使用平板软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。
4、支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。
5、支持记住密码和自动登陆功能。支持软件界面自定义，支持多级管理模式。支持不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面。支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。
6、支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，平板端会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。
7、支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。
8、场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询，轮询时间可调。
	套
	1

	8
	5G无线路由器
	无线速率：3000M，4个全千兆有线网口，无线协议：Wi-Fi 6，支持IPv6，支持APP控制
	台
	1

	9
	智能化音视频系统专网交换机
	1、48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+口；
2、背板带宽：432Gbps/4.32Tbps；
3、包转发率：144Mpps/166Mpps；
4、支持PoE供电
5、支持QoS、支持VLAN功能、MAC地址表；
6、IP路由：静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+。
	台
	2 

	10
	编程与调试
	工程师现场中控程序与UI界面定制开发。 
	套
	1 

	2.5、视频会议系统

	1
	
视频会议系统1
	1、 视联动力/aurora，利旧，需移机重新安装调试和视频会议电路割接。
▲2、中标供应商需另外提供一套视联网会议系统和视联网会议线路，根据要求调整到可以使用为止。
	套
	1 

	2
	视频会议系统2
	一、主会场视频交换中心平台1套
1、系统需支持视频系统云架构思路，支持大数据业务应用模式和易管理的扁平化设计理念。由于涉及互联网云技术，相关应用可以采用服务租赁方式,投标人需至少从海量终端接入、平台资源池搭建、随时随地使用任何设备加入等方面阐述所投系统优势。
2、云技术要求：能够满足云技术架构要求，且核心物理位置在中国大陆境内，无需采购DSP架构多点资源控制系统，需采用最新互联网虚拟化架构技术，支持各互联网络运营商，用户可随时随地登录使用。
3、视频质量要求：在网络带宽稳定的情况下不低于720P，在网络不稳定的情况下，能够自适应调整音视频分辨率和帧率，最低保障声音连续稳定。自动匹配网络安全和代理设置，不受其限制。
4、会议能力要求：提供多方远程音视频和数据协作交互式会议,支持单会议支持不少于10000方用户接入。
5、会议辅流功能要求：支持桌面共享,支持应用程序PPT、WORD等电子文档共享, 支持AVI、MP4等流媒体视频和声音的共享、文档共享、窗口共享及白板互动等双向共享和交互式批注功能；能够支持双屏显示功能，并可控制双屏显示内容和视频布局，辅流分辨率能够达到1080P。
6、跨平台共享功能要求: 支持windows, Mac OS桌面系统和移动客户端iOS和安卓系统之间的跨平台共享. 支持桌面系统/移动系统屏幕共享, 桌面系统/移动系统共同标注, 桌面系统/移动系统即时消息沟通, 移动端iPad/iPhone 通过AirPlay 1:1屏幕共享,安卓设备1：1屏幕共享协作。
7、高清视频会议系统具有良好的兼容性，可通过相关设备与采用国际标准协议H.323、SIP的高、标清设备实现音视频双流的互通。系统具有强大的安全机制，系统及终端必须支持国际主流的加密标准协议。
8、支持基于会议的H5直播, 参与方无需安装插件可以在任何主流浏览器及微信中直接实时收看互动的直播。支持最多25分屏画面的展示，支持多个主持人最多200路互动上麦，还提供文字交流、弹幕等用户互动方式；支持1万人以上容量的直播。
9、提供会议管理功能，会议管理人员能够进行权限移交、全体静音/选定静音、会议锁定、邀请/移除与会者、主持人控制界面、通话保持以及参会人分组等操作，并支持会议中可存在两名会议控制人。
10、支持短信、邮件会议自动通知功能，参会人员可以通过邮件、短信中获取的会议链接或者会议ID直接加入会议。
11、需支持PSTN话机和IP话机通过纯语音加入会议的需求, 支持会议外呼PSTN电话和手机入会；另外，需支持会议管理、公网内网穿越，提供现场测试。
12、支持录制功能，支持音频和视频文件分开录制,并同时提供客户端录制和云端录制两种方式。
13、会议终端在网络中断恢复后可自动恢复进入会议，支持现场进行测试。
二、主会场分体式视频会议终1台
1、视频输出接口两个：HDMI×1、typec×1；视频输入接口一路：USB3.0，USB接口 USB 3.0×4（可连接外置麦克风和摄像机），网络接口一个：10/100/1000Mbps自适应网口×1，WiFi 802.11ac；
2、支持用户登录、匿名、链接等多种入会方式，可根据项目定制方案；
3、支持单屏、双屏输出，一屏幕为会场画面，第二屏显示语音激励或者数据共享；
4、支持账号后台web管理用户，进行端到端加密、创建会议、会议报表、主持人密钥、支持人密码、虚拟会议室；
5、支持会控pad进行与会者管理、全体静音、关闭视频、设置主持人、锁定会议、控制摄像头转动及调解焦距、双屏灵活显示及切换；
6、支持ITU的H264/AVC，H264/SVC（H.264标准的附录G）编码，支持空域4层、时域3层同时编码；
7、先进的AEC算法，支持双声道立体声，支持音频后处理及强大的音频恢复技术，在低带宽及及较高丢包率下保证音频质量；
8、支持会控pad扫码与终端进行快捷配对；
9、支持快速会议和预约会议的安排方式；
10、可通过会控pad对摄像机设置特定的预置位；
11、支持在每个客户端预约会议，且可选参会地点以及参会人；
12、支持会议消息通知，包含邮件、短信、第三方系统（需定制）
13、支持会议列表显示，所有与该终端有关的会议都在会议列表中显示；
14、支持两种会议模式，主席模式和自由会议模式；
15、支持网关布局，对标准接入的H.323或者SIP终端进行布局控制；
16、支持高保真立体声；
17、支持电话会议接入；（采用电话网关实现）
18、支持加入会议的会议密码控制；
19、支持动态带宽调整；
20、支持会议断线自动重连，不需要手动重新呼叫，保证会议的质量；
21、支持双流，共享桌面；
22、支持全体静音和强制静音两种模式；
23、支持主持人全局控制，可以对所有入会终端进行静音，关闭镜头，指定会场显示等操作；
24、支持举手发言，会议过程中，发言者可举手进行发言；
25、支持会议邀请，主持人可在线邀请终端和标准终端设备；
26、支持主持人权限转移；
27、支持语音激励；
28、支持静音入会，不影响会议中其他发言人讲话；
29、支持会议字幕功能；
30、支持会中切换麦克风&扬声器&镜头等外接设备；
三、分会场一体化视频会议终端1台
1、HDMI*1、3.5MM音频接口*1；
2、USB3.0*2 （可连接外置麦克风和摄像机）；
3、10/100/1000Mbps自适应网口，WIFI 802.11ac；
4、1080P定焦摄像机，垂直角度调整：向下20°，向上10°；
5、有效拾音距离6米；
6、含视频通信云服务，会议方数和服务年限可选；
7、通过会议室连接器服务能够与标准H.323/SIP视频会议终端、MCU互通；
8、高清音频和视频，最大25分屏画面；
9、QQ、微信等扫描二维码控制会议；
10、通过软件无线共享桌面、应用和白板；
11、支持MAC、IOS、WINDOWS操作系统本地无线投屏；
12、通过电话会议可以加入一体化视频会议终端召开的会议。
四、全向麦克风2套
1、全双工深度消回音：全双工的回音抵消深度可达65dB以上，动态噪声抑制技术，可忽略回音、过滤背景噪音;超宽频语音通话技术，麦克风智能混音，带来高保真，无损伤的音质；
2、内置9麦克风阵列，360度全方位拾音，8米拾音距离，48KHz音频采样率，95dB 信噪比；
3、连接USB即可开启通话，操作简单，兼容丰富；同时支持多台麦克风级联，支持网线扩展级联；
4、USB Type C接口1个，Rj45 接口2个；
5、支持Windows7 /Windows8 /Windows10，Mac OSX 10.5 以上，Android 4.4以上。
五、软件客户端
1、支持通过会议ID、点击参会链接、通讯录邀请入会方式。
2、客户端可在不同操作系统下完成安装：支持Windows、OSX、ios、android操作系统。
3、客户端可添加内部通讯录，并且对通讯录中用户进行分组管理。
4、客户端支持IM功能，可通过一对一、建群等模式进行文字以及视频沟通，同时支持文件传输、图片传输。
5、客户端在网络中断1分钟内，支持自动重连，无需手动重新加入会议，可提供现场测试验证。
6、支持SSO单点登录，灵活的与其他软件平台对接。
7、在支持2至49自动会议分屏，并且客户端能在发言者模式和多画面模式自由切换。
8、支持语音激励功能，会议中自动观看正在发言的终端，无需会议主持人手动控制。
9、可通过客户端设置虚拟背景，如：替换成某会议室、某地点均可进行设置，也可根据需求开启美颜模式。
10、客户端可在发言者模式，自由选看参会中任意一方的大画面。
11、可通过客户端实时在线预约会议，预约过程中可设置会议主题、开始时间、持续时间、会议密码、仅限特定域名用户入会。
12、会议主持人可在客户端的管理界面上，对所有终端进行静音、静画、选看特定会场画面、会议举手等操作。
13、客户端预定会议时能与outlook进行整合，会议邀请信息通过邮件发送出去，并且在outlook日历里面进行显示。
14、在会议过程中，不中断会议，会议主持人可以对各个会场的名称进行修改。
15、电脑进行文件共享时，可进行远程桌面控制，客户端可对单个PPT、word、照片、桌面指定区域、甚至窗口进行共享，无需共享整个电脑桌面，也可设置多人进行同时共享。
16、在不增加其他设备的前提下，支持电脑共享视频和声音，且共享的视频最大支持到1080P。
17、在文件共享时候，参会的winnows、mac、ios、Android
都可进行批注，且批注的线条粗细、颜色可调。
18、当参会人观看共享屏幕的内容时，视频部分和共享屏幕部分将并排分开，并可通过拖拽的方式，自定义视频部分与共享屏幕部分的占比。
19、电脑客户端支持双显功能，一个画面显示多分屏图像，另外一个画面显示当前发言人的全屏图像或者会议共享的文件。
20、在会议录制过程中，可对录制过程的记录进行暂停、开启操作，录制过程可根据客户自主选择存储在本地或云端，录制后的文件包含：独立音频文件、视频文件、聊天记录，也可在设置中选择仅录制共享屏幕内容、将视频缩略图与共享屏幕部分分开、对所有发言者进行单独音频录制、为录制视频增加时间标签、记录会议开始时间等操作。
21、支持分组会议功能，会议主持人在一个会议中将参会人进行分组，各小组进行封闭的自由视频讨论，且主持人可进入任意讨论组。
22、支持远程控制功能，在开启视频会议过程中，可实时控制远端与会者电脑桌面，对桌面内容进行操作、修改并实时能与对端进行音视频通信。
23、安卓和IOS客户端需提供软件 SDK开发包，以便进行二次开发。
	套
	1 

	3
	专业高清会议摄像机
	1、须支持自动聚焦，支持20倍光学变焦，支持1080P@30/50/60fps、720P等分辨率。
2、支持HDMI或DVI视频输出接口。
3、≥50度视角。
4、须支持多种控制方式和多种控制协议。
5、支持摄像机倒装，便于摄像机倒装在天花板。
	台
	2 

	4
	高清录播系统
	1、支持不低于2路视频HDMI输入接口，2路视频HDMI输出接口。网口不低于2个，须有万兆光口。
2、设备采用1U标准机箱，无风扇静音设计，不易进灰。
3、具有前面板操作按钮，含录制、暂停、结束、返回、确认，并有电源按钮，可一键开机、关机。
4、具有液晶面板，显示设备运行状态、IP信息、存储状态等，方便用户获取信息并维护。
5、视频协议支持H.264、H.265,音频协议支持AAC。
6、HDMI接口最高支持4K@30输入、4K@30输出。向下兼容兼容1080P、720P等。SDI接口支持1080P@60。
7、支持台标功能，字幕功能，支持增加片头片尾功能。
8、支持8种及以上分屏布局模式录制，包括单画面、2分屏、画中画、1+2分屏、1+3分屏、1+4分屏、画外画、4分屏等。
9、支持分段录制，分段时间间隔可设。
10、支持日志一键下载功能，方便进行系统维护。
11、支持ping工具、抓包工具，支持开发者调试工具。
12、支持多达6路视频画面的实时预览和布局，最高同步录制6路视频文件，方便管理员实时监看和配置。
13、支持和华为IdeaHub对接，通过app方式一键开始、结束任务。
14、支持前面板按钮、电脑Web、显示器QT、导播键盘、中控API编程、APP 6种控制方式。
	台
	1 

	2.6、UPS系统

	1
	UPS主机
	▲1、20KVA/16KW纯在线“0”转换工频在线式带输出隔离变压器三相五线进五线出UPS系统；
2、中文触摸液晶面板，显示输入输出参数电压、频率，并可直接在液晶面板上设置输入、输出参数，液晶面板上有直观的输入、整流模块温度显示、逆变模块温度显示、系统温度显示、电池电池电压显示，输出电压、电流及功率，机器故障代码等.面板上嵌入EPO按键，在紧急情况下按下EPO按键就可紧急关机；
★3、设备自带智维接口功能。设备管理人员或维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP（支持Android系统及IOS系统）远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理。（投标时提供本功能截图加盖供应商公章）
4、可通过手机、平板、PC等终端，全天候监控设备工作状况。具备告警管理、设备运维管理、GIS地理信息系统、大数据分析统计系统并支持数据导出等功能。
5、输入电压范围（380vac/400vac/415vac)±25%,降低电池使用频度，延长电池使用寿命，UPS输入频率范围40HZ～70HZ,能与任意发电机兼容。过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms；
6、可直接并机，无需增加任何附件。最大≥6台并机。
	台
	1

	2
	蓄电池
	▲1、电池容量≥12V/100AH。
2、每节电池标配防滑防酸保护垫盘，以防电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故
3、外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求，蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa。
4、承诺一组电池组中有电池损坏更换整组电池。
	节
	32 

	3
	电池柜
	可装32节100AH电池
	个
	1 

	2.7、配套设施

	1
	多媒体插座
	多功能电源插座，网络接口，音频接口，HDMI接口/USB接口，模块可选。
	套
	8 

	2
	无线投屏
	1、USB免驱无线投屏，一键切换系统
2、方案： Android / RK3229 / ARM Cortex A7 x 4  / RAM1G / ROM8G
3、WiFi性能：双频双Wifi模块 802.11/ac / 300~866Mbps/蓝牙模块
4、支持35米无线传输距离，同时10位待机人数
5、支持Windows、Mac、iOS 、Android等终端无缝切换至大屏显示
6、支持USB/TYPE-C/HDMI三合一无线发射装置， 即插即用免驱动安装
7、支持电脑手机不同终端同时无线投屏，支持4画面分割
8、支持win7 win10拓展桌面，支持强制竖屏，画面旋转，
9、支持待机画面、UI界面自定义，支持传屏安全码设置
10、支持安卓蓝牙音频传输，支持扫码投屏
11、支持鼠标键盘、触控框、电子白板、等USB数据回传
12、分辨率支持720P，1080P输出；HDMI+音频分离输出
13、支持定时重启，支持7*24小时开机
	套
	1 

	3
	音视频采集盒
	USB音视频高清采集盒，视频输入：1*SDI,1*HDMI,1*DVI-I,1*YPbPr,1*CVBS,1*S-Video，最大输入：1920*1080p@60/50fps。
	套
	1

	4
	机柜
	定制，高度42U，宽600mm*深600mm，含1个8位PDU
	个
	2

	5
	交换机
	1、支持24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口，1个Console口，支持全双工；
2、背板带宽：336Gbps/3.36Tbps；
3、包转发率：51Mpps/126Mpps；
4、支持QoS、支持VLAN功能
	台
	2 

	6
	24配线架
	19英寸机架安装，采用冷轧钢板，24口，含六类模块，每个模块可单独拆卸和更换
	套
	2

	7
	理线架
	19英寸1U水平24档金属带盖线缆管理架，冷轧钢板，带有盖板
	个
	2

	8
	门禁系统
	1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；
2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录；
3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号；
4、含锁具和出门按钮。
	套
	1

	9
	吸顶AP
	1个100/1000M/2.5G电口，1个10/100/1000M电口支持PSE扩展，内置蓝牙4.0，工作频段：5.1GHz+5.8GHz+5GHz/2.4GHz，整机802.11ax高速率：1.2Gbps+1.2Gbps+0.433Gbps/0.2Gbps，MTBF>850000H，支持PoE供电
	个
	4  

	10
	控制器
	WAN 2*GE & LAN 6*GE+ 2* SFP+，吞吐量：4Gbps，最大管理AP数64（需购买授权），支持IPv6
	台
	1 

	11
	授权
	线控制器License授权函文件，可管理4个AP
	套
	1  

	12
	POE交换机
	全千兆以太网POE交换机，4GE(PoE)+1GE
	台
	1 

	13
	辅材
	定制，高清音视频专业线缆、音频线、控制线、管材、接头等安装材料
	批
	1 

	2.8、办公家具

	1
	讲台
	定制，宽880mm*深525mm高1150mm
1、基材：均选用中密度板，经国家绿色环保认证，通过欧洲E1级环保标准。
2、面材：面板贴A级胡桃木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、封边:四周实木封边,
4、配件:采用五金配件。
5、油漆：选用环保水性油漆,
6、胶水：采用环保白乳胶。
	张
	1 

	2
	主席桌
	定制，2400*600mm
1、基材：均选用中密度板，经国家绿色环保认证，通过欧洲E1级环保标准。
2、面材：面板贴A级胡桃木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、封边:四周实木封边,
4、配件:采用五金配件。
5、油漆：选用环保水性油漆,
6、胶水：采用环保白乳胶。
	张
	3 

	3
	操作席
	定制，2100*650mm
1、基材：均选用中密度板，经国家绿色环保认证，通过欧洲E1级环保标准。
2、面材：面板贴A级胡桃木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、封边:四周实木封边,
4、配件:采用五金配件。
5、油漆：选用环保水性油漆,
6、胶水：采用环保白乳胶。
	张
	4 

	4
	主席椅
	采用西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，阻燃、防污、耐磨性强。靠背采用 38#海绵，坐垫采用 45#海绵，防氧化,防碎,永不变形，根据人体工学原理设计，实木脚架及扶手。
	张
	9

	5
	会议条桌1
	定制，2100*450mm
1、基材：均选用中密度板，经国家绿色环保认证，通过欧洲E1级环保标准。
2、面材：面板贴A级胡桃木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、封边:四周实木封边,
4、配件:采用五金配件。
5、油漆：选用环保水性油漆,
6、胶水：采用环保白乳胶。
	张
	24 

	6
	会议条桌2
	定制，1400*450mm
1、基材：均选用中密度板，经国家绿色环保认证，通过欧洲E1级环保标准。
2、面材：面板贴A级胡桃木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、封边:四周实木封边,
4、配件:采用五金配件。
5、油漆：选用环保水性油漆,
6、胶水：采用环保白乳胶。
	张
	4 

	7
	会议椅
	采用西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，阻燃、防污、耐磨性强。靠背采用 38#海绵，坐垫采用 45#海绵，防氧化,防碎,永不变形，根据人体工学原理设计，实木框架。
	张
	92 

	8
	茶吧台席
	1、异形免漆板造型基层300*2900
2、装饰封边
3、石英石台面，磨边、挡水条
4、2张配套椅
	套
	1

	9
	茶水厨柜
	1、免漆板基层柜体550*780*3100                                 2、装饰封边
3、模压成品门板、合页拉手配套
4、石英石台面，磨边、挡水条
5、单水槽和龙头配套
	套
	1

	10
	其他配套办公家具
	定制
	套
	1

	11
	开水机
	柜式落地款，一开一温，开水20L/h，温水80L/h，可供50人使用，三级过滤，304不锈钢内胆容量18L，液晶触摸操控显示。
	台
	1

	2.9、空调系统

	1
	吸顶空调
	5P冷暖空调
1、能效等级：三级能效。
2、冷暖类型：变频冷暖型。
3、制冷量：≥12000W。
4、制热量：≥12500W。
	台
	4

	2
	风管机
	3P冷暖空调
1、能效等级：二级。
2、冷暖类型：变频冷暖型。
3、制冷量：≥7200W。
4、制热量：≥9200W。
	台
	6

	3
	壁挂空调
	2P冷暖空调
1、能效等级：二级。
2、冷暖类型：变频冷暖型。
3、制冷量：≥5000W。
4、制热量：≥6300W。
	台
	1

	4
	壁挂空调
	1.5P冷暖空调
1、能效等级：二级。
2、冷暖类型：变频冷暖型。
3、制冷量：≥3500W。
4、制热量：≥4900W。
	台
	3

	5
	空调辅材
	含人工、运费、安装费、调试空调管道、铜管（超过空调原配联机铜管长度以外的铜管延长费等费用含在报价中）、护圈、线扎、螺钉、排水弯头、支架、排水管室外机等完成项目安装直至验收的一切费用
	批
	1

	三、南麂岛入口展示系统

	1
	室内LED全彩屏
	1、显示屏尺寸≥5.76m*2.88m
▲2、像素点间距≤2.5mm
3、像素密度：单元大小为320mm×160mm的像素密度
4、模组平整度≤0.05mm，拼接缝≤0.05mm 
6、驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善
7、调节软件设置项：支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能
8、亮度≥700Cd/m²，亮度均匀性≥98%
9、色温：1000-18000K
10、水平视角≥160°，垂直视角≥160°
11、对比度≥7000：1
12、灰度等级：采用16bit技术
13、刷新率：刷新率达到3840Hz
14、画面延时≤500ns（纳秒级））
15、噪声：1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB
16、信噪比≥47dB
17、峰值功耗≤400W/m²，平均功耗≤160W/m²
18、模组表面绝缘：绝缘电阻应为5000MΩ）
19、屈服强度：170Mpa）
20、统一管理：可对所有LED显示模块进行统一管理，设置亮度、色温、灰度等参数
21、校正功能：具有单点亮度/颜色校正功能
22、亮暗线调整：采用高端芯片，可去除亮、暗线，可从软、硬件两方面彻底改善LED安装精度造成的亮、暗线问题
23、采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置。
24、图像补偿：具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。
25、图像质量：LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术
26、数据备份：数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数
27、自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。
28、智能节能：产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启节能功能比没有开启节能45%以上
29、输入信号支持：支持DVI、VGA输入；支持HDMI视频输入；支持视频PAL/NTSC制式自适应；支持复合视频信号；支持USB输出；支持IP输入；支持CVBS/DP/HDBASE输入；支持光纤/网络等接口输入
30、连续工作时间：连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示
31、使用寿命≥100000h
32、平均无故障时间：MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟
33、自动gamma设置：支持自动GAMMA校正技术，16bit自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准
34、盐雾：符合盐雾10级。
35、阻燃：PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级
36、摩擦起电电压≤100V，辐射骚扰（EMC）  30MHZ~1000MHZ，符合GB/T9254-2008 Class B标准
37、抗干扰：符合GB/T9254-2008规定
38、安全性： 符合GB4793规定
39、一键点屏：支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置
40、SELV电路：具备SELV电路
41、人眼视觉舒适度：VICO指数≤1
42、多图层显示：支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口
43、软件功能：LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理
44、软件功能：LED 显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命
45、软件功能：LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效
46、灯管抗静电（ESD）测试：HBM模式∶ESD>2000V，灯珠点亮无异常。
47、为确保屏体在不同的环境下仍可正常启动工作，要求投标人所投LED显示屏须通过零下40℃和高温80℃的环境运行12h产品能正常工作。
	㎡
	16.59

	2
	发送处理二合一
	1、支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1路选配VGA子卡。
2、支持选配投屏输入子卡2.0，子卡支持AP/WIFI无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和U盘播放。 
3、支持 3 个窗口和 1 路 OSD。
4、支持快捷配屏和高级配屏功能。
5、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。
6、支持设备间备份设置。
7、视频输出最大带载高达 390 万像素。
8、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。
9、支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 
10、扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。
11、支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。
12、产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。
13、支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正。
	台
	1

	3
	配电箱
	具有三相指示灯、运行指示灯，可实时监控设备运行状态。三相工业限流保护，过载过流、短路、断路保护。定时开关。一键远程控制，自带维修插座
	个
	1

	4
	钢结构
	3*5方管焊，不锈钢包边
	㎡
	16.59

	5
	音响扩声系统
	60W音柱一对，功放一台
	套
	1

	6
	分布式音视频输出节点
	1、采用完全分布式架构设计，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，采用自主知识产权国产芯片。
2、节点支持分辨率1920*1080@60Hz；视频采集编码向下兼容其他分辨率。支持H.265视频编解码，码率2M-30M可调节，支持4:2:0、4:2:2、4:4:4逐行或隔行视频的编码和解码。
3、实现PAD端KVM操作，可反控操作电脑主机，支持鼠标移动和点击进行信号源电脑的播放暂停等控制，即通过PAD端的分布式软件对信号源进行反向操作和控制。
4、每个节点单元均采用强大性能的逻辑处理芯片H.265数据流编解码芯片，保证系统运行的流畅性；
5、支持扩展中控功能，具有3路IR/IO接口，1路RS232接口，1路RS485接口，音频输入输出。
6、每个节点自带POE供电RJ45接口；只需要铺设一根网线相连，便可实现音频，视频，232控制信号，串口控制信号的传输；
7、系统支持自定义编程，各个功能模块独立。预览区域可同时支持32路以上视频流畅预览。
8、支持LED、DID、LCD、DLP 拼接；无需服务器可接入IPC；音视频可同步，可异步切换；
9、节点支持高清底图及高清地图功能、支持RTSP等标准流媒体协议、支持支持H.264或H.265的IPC编码摄像机，IPC网络摄像机机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器；
10、支持多平台实时预览操作、不同终端操作实时同步操作、操作软件可运行于(Windows/IOS/Android等)、不同分辨率(模拟/标清/高清)，多平台下配置不依赖服务器情况下自动同步状态；
11、复杂的网络环境为了保障信号流畅和图像质量，高清单路带宽3M-30M随意调节。支持TCP/IP传输，满足会议高清视频要求和指挥中心信号高质量要求；
12、支持LCD、LED帧同步，屏与屏之间无画面撕裂感，同步延时低于100ms；添加或删除信号时无黑屏，实现无缝切换。
13、支持通过拖拽的方式实现对信号源的控制，也可通过选择信号源点击逻辑分屏实现对信号源的切换。
14、防尘等级IP20，平均无故障时间不小于120000小时。15、通过专线接到视频中心（3年接入费）。  
	台
	1

	7
	机柜
	定制，高度22U，宽600mm*深600mm，含1个8位PDU
	个
	1

	8
	辅材
	大屏主电源，大屏专业线缆，屏体电源线、长排线、6类网络跳线、屏内电源线材、高清线、辅助配件等。
	项
	1


其他说明：
1、本项目总价包干（包含本项目的所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。
2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。
3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。
4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。
5、供应商投标文件中须提供采购内容中带“▲”、“★”内容的相关承诺或证明资料。
6、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证、节能产品认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。
7、支持创新发展
7.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。
7.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
三、商务条款
1、▲免费维护期
1.1、▲免费维护期：不少于三年；（采购内容中有明确的除外）。
1.2、中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的免费维护期（采购文件技术要求另有规定的除外）；时间从整体工程验收合格之日起计算。免费维护期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。
1.3、投标供应商在投标文件中说明免费维护期提供的服务计划。
2、付款方式（或按财政支付方式）：
▲合同签订后，中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可以以非现金形式提交）。预付款条款：中小企业要不低于40%，一般的企业要不低于30%。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）；（采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）；项目完成验收通过后支付剩余款项。具体付款根据浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)相关规定。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）
采购文件合同条款中须注明满足合同约定支付条件，供应商提交发票后7个工作日内支付资金项目。
（4）合同履约期满后，采购人一次性无息退还履约保证金。
3、培训
3.1（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；
   （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。
3.2.旨在提供更好的其他方式培训。
4、送货地点：
采购人指定地点。
5、安装调试与安装标准：提供现场的安装调试直至合格。提供的货物与安装应符合招标文件与我国国家有关技术规范要求和技术标准。
供应商应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。
6．完工期
完工期：接到通知后最长不得超出60日历天（供应商提供最短时间）。
服务期：1年。
7、验收
中标供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
8、本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。
（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；
2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。
3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。
（2）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。
（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。
（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。
（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；
（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。
（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。
四、工作范围：
根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：
1.提供完整成套的货物或服务
2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收； 
3.完成各项施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。
4.保期内系统的维保及维修；
5.售后服务的措施及承诺。
以上工作内容的费用均包含在投标报价中。
附件：《海洋牧歌田园综合体―数字南麂设备采购项目实时动态考核评分细则》（采购人可根据项目实际进行调整）
	被考核单位：

	项目名称：

	考核人：

	考核内容
	分值
	扣分原因
	得分

	1、是否在规定的时限内完成监控系统项目工作、紧急项目未按采购指令要求时间完成
	20
	
	

	2、是否有固定人员承担本项目联系人
	10
	
	

	4、项目实施过程中发现重大问题是否及时进行沟通
	10
	
	

	5、投标文件中承诺的相关内容是否到位
	15
	
	

	6、投标产品及安装是否完全符合投标文件及相关要求
	15
	
	

	7、安装工程的质量及满意度
	15
	
	

	8、维护期内维护是否及时，技术服务是否到位
	15
	
	

	总得分
	100
	

	考核实施办法：
1.每季度考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。
2.若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。
3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任，成交供应商违规罚款可达合同总金额的20%。



第三部分   供应商须知
一、说明
1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。
2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理。
3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。
4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。
6、知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为重要指标，不符合着重扣分处理。
10、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。
11、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：
1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
12、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
13、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。
17、因实施地点为平阳县南麂镇人民政府属海岛区域，报价包含一切人员工资、奖金、各种加班费、各种社会保险、食宿与交通差旅、船费、办公费、管理费、仪器材料设备费、技术服务费、安全、管理费用、税费、履约验收费、利润以及完成协议所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定。供应商应根据上述因素自行考虑含入总价。
二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件发放
供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。
1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。
3）供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函，格式见附件。
上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成（▲序号2投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。）
1）报价文件封面
2）开标一览表
3）随机备品备件、专用工具清单(如有) 
4）产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）
5）5.1投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中）：
（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章）。
5.2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5.3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5.4、属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。
6）其他须说明的资料（如有则提供）
2.3、商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函
4) 投标函；
5）法定代表人授权书；
6）投标供应商情况声明
7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；
8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；
9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；
10） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；
11）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书；（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）
12）2020年1月1日以来供应商同类业绩证明（按评标细则要求提供）；
13）节能环保产品声明函（如有）、节能（环保）产品清单（如有）；
14）针对本项目拟派人员名单
15）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
16）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
17）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。
3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
[bookmark: _Toc132122115][bookmark: _Toc132122412]    4.投标报价
4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
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5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备
2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
[bookmark: _Toc24550037][bookmark: _Toc33194393]4、投标供应商资格审查
4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。
4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；
4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：
　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第六部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书（中标通知书可以采用邮寄）；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
  














第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)
（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)
（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
（7）浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知(浙财采监〔2022〕3号)
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                      　　　　　
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本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）
      年    月    日，平阳县南麂镇人民政府以    招标方式对 海洋牧歌田园综合体―数字南麂设备采购项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
第一条：采购清单及合同价格
中标供应商保证提供如下内容的合格产品：    
	采购产品名称
	型号规格和主要配置
	数量
	中标价
	完工期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合同总计（人民币）
	小写：                          大写:               


   
第二条：质量标准和要求
（一）为保证质量，投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时采购人及第三方单位（如有）将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并保留追究责任的权利；
（二）为保证工质量，本项目采购人及第三方单位（如有）将对到货设备进行严格验收，如实际安装设备达不到招标文件技术要求或安装型号参数与投标文件不一致的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并不予退还履约保证金；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担；
第三条：权利瑕疵担保
1、中标供应商保证对其出售的货物或服务享有合法的权利。
2、中标供应商保证在其出售的货物或服务上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
3、中标供应商保证其所出售的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
 4、如采购人使用该货物或服务构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。
第四条：包装要求
    1、中标供应商所提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
第五条：完工期及服务期限
完工期：接到通知后最长不得超出60日历天（供应商提供最短时间）。
服务期：1年。
第六条：安装施工：需供应商提供技术人员安装调试
安装施工地点：按采购单位要求。
安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。
供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。
第七条：验收
1）政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。
2）采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。
第八条：质保期
1)免费质保期为三年（除投标文件另外规定的），质保期从验收合格交付使用之日起算。
2)提供质保期内巡视保养措施、时间。
3)质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。
4)投标供应商在投标响应文件中说明质保期内提供的服务计划及培训计划。
第九条：履约保证金
合同签订后7个工作日内，中标供应商提供合同价的1%金额作为履约保证金（以保函或转账汇款的形式提供）。在合同履约到期且无异议情况下30日内无息退还。
第十条：付款方式： 
（1）▲合同签订后，中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（可以以非现金形式提交）。预付款条款：中小企业要不低于40%，一般的企业要不低于30%。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）；（采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）；项目完成验收通过后支付剩余款项。具体付款根据浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)相关规定。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定或按合同约定）
采购文件合同条款中须注明满足合同约定支付条件，供应商提交发票后7个工作日内支付资金项目。
（2）合同履约期满后，采购人一次性无息退还履约保证金。
第十一条：辅助服务
中标供应商应提交所提供货物或服务的技术文件，包括相应的每一套中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
     中标供应商还应提供下列服务：
    （1）现场安装、施工、启动监督及技术支持；
    （2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。
第十二条：补救措施和索赔
1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。
2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价3%的违约金：
（1） 中标供应商返工并将施工款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。
（2） 根据质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低项目价格。
（3） 中标供应商应在接到采购人通知后负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。
3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。
第十三条：履约延误
    1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。
    2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。
3、如中标供应商无正当理由而拖延，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1000元处理，如果超出合同规定期限10天，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价3%的违约金。
 第十四条：不可抗力
    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。
    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。
    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。
第十五条：争议的解决
1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，向平阳县人民法院进行诉讼。
2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。
第十六条：违约处理
    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。
   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；
（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；
   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；
    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未完成服务类似的服务，中标供应商应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。
第十七条：合同转让和分包
    除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。
第十八条：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。
（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：
1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；
2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。
3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：
（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。
（2）二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。
（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。
（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。
（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；
（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。
（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。
附件：《海洋牧歌田园综合体―数字南麂设备采购项目实时动态考核评分细则》（采购人可根据项目实际进行调整）
	被考核单位：

	项目名称：

	考核人：

	考核内容
	分值
	扣分原因
	得分

	1、是否在规定的时限内完成监控系统项目工作、紧急项目未按采购指令要求时间完成
	20
	
	

	2、是否有固定人员承担本项目联系人
	10
	
	

	4、项目实施过程中发现重大问题是否及时进行沟通
	10
	
	

	5、投标文件中承诺的相关内容是否到位
	15
	
	

	6、投标产品及安装是否完全符合投标文件及相关要求
	15
	
	

	7、安装工程的质量及满意度
	15
	
	

	8、维护期内维护是否及时，技术服务是否到位
	15
	
	

	总得分
	100
	

	考核实施办法：
1.每季度考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，每分扣200元，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。
2.若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。
3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任，成交供应商违规罚款可达合同总金额的20%。


第十九条：合同生效
1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。
2、本合同在双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。
3、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理公司壹份。
4、合同的解释：本合同的解释权在平阳县南麂镇人民政府。
第二十条：合同修改
除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。
第二十一条 合同附件
    下列文件与本合同具有同等法律效力：
1、采购人的采购文件与采购补充文件；
2、中标供应商投标文件；
 3、询标纪要和承诺书；（如有）
4、中标通知书。
采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）
法定代表人：                                            法定代表人：
开户银行：                                              开户银行：
开户名称：                                              开户名称：
账号：                                                  账号：
签约日期：                                        签约地点：
注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。













第六部分    附件—投标文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；
















[bookmark: _Toc24550049][bookmark: _Toc30408914]一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面

海洋牧歌田园综合体―数字南麂设备采购项目


投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________



1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。



1.3供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：
承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：
1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；
4. 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）
我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（盖章） ： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：  年  月  日    

二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面

海洋牧歌田园综合体―数字南麂设备采购项目

投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封




平阳县政府采购招标文件


83
平阳县公共资源交易中心
2.2开标一览表    
开标一览表


供应商名称：                      采购编号：          报价单位：人民币元
	项目名称
	报价

	海洋牧歌田园综合体―数字南麂设备采购项目
	大写：
小写：


▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目报价（含税等费用），含其它需要的费用。
▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。





供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：








2.3随机备品备件、专用工具清单
随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商全称（盖章）：           

2.4产品零件、易损件、备品备件报价表
（参考格式）
	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单位
	单价
	备 注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）：            

2.5中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。    
填写说明：
1）投标人所提供的产品为中型、小型、微型企业的提供此函；
2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；
3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
监狱企业声明函
【不属于监狱企业的无需填写、递交】
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。
本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：
日期：    年  月  日










残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


       单位名称（盖章）：
       日  期：
扶持政策说明：
1、根据浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知(浙财采监〔2022〕3号)，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。
3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。






[bookmark: _Toc24550050][bookmark: _Toc30408915][bookmark: _Toc8008423][bookmark: _Toc440162800][bookmark: _Toc7988468][bookmark: _Toc7988414][bookmark: _Toc424164168]三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面

海洋牧歌田园综合体―数字南麂设备采购项目

投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	




3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	












3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函
	项目名称
	

	项目编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。
3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。
4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：






3.4投标函
                         投  标  函
平阳县南麂镇人民政府：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   
1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 

供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。






3.5法定代表人授权书
法定代表人授权书

平阳县南麂镇人民政府：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）


授权委托日期：     年     月     日

	

（授权代表身份证复印件或影印件）




3.6投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 






3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表
供应商名称：            招标编号：    
项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  
注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

3.8商务偏离表、技术偏离表
商 务 偏 离 表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：



技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               

3.9 2020年1月1日以来供应商同类业绩证明
2020年1月1日以来供应商同类业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。



供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：












3.10节能（环保）产品清单        
节能环保产品声明函
(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：
1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。
2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：        
日期：                  










节能（环保）产品清单
(如有则提供)
（1）投标产品中节能产品明细清单
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	


（2）投标产品中环保产品明细清单
	企业名称
	注册商标
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量/台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、表格可以延续。


供应商盖章：   
日 期：         
 


3.11针对本项目拟派人员名单
针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业
年限
	职务
和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。
3、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            
日期：



3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：海洋牧歌田园综合体―数字南麂设备采购项目
项目编号：  
	


供应商名称（盖章）：____________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日

质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对  海洋牧歌田园综合体―数字南麂设备采购项目（项目编号：   ）做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为海洋牧歌田园综合体―数字南麂设备采购项目（项目编号：    ）的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。




地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：








诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的海洋牧歌田园综合体―数字南麂设备采购项目（项目编号：  ） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               




第七部分   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、确定中标供应商办法
评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。










评标细则
一、报价评分  55分  	
1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分55分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×55%×100；
2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。
二、技术、服务、资信、业绩综合评分45分
	序号
	评审内容
	分值
范围
	评审标准

	1
	产品技术参数、配置、性能
	0-24分
	技术要求的符合性，即对提供货物的硬件技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价（提供证明材料）。
技术要求中带★的项目，如有负偏离则每项扣1分。（0-24分）。必须按参数要求提供相应的①产品检测报告或②官网截图、链接、软件截图、认证证书等对应的证明材料复印件并加盖公章，否则视为负偏离做扣分处理，①、②提供任意一点即可。
技术要求中带★的项目，如负偏离数量≥8条则认定为重大负偏离，其响应文件作无效标处理；

	2
	项目实施方案
	0-3分
	项目实施方案（包括施工组织计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施），由评标委员会根据实施方案的可行性、合理性，满足采购需求程度进行打分。
（1）可行性（0-1分）；（2）满足采购需求程度（0-1分）；（3）合理性（0-1分）。

	3
	服务于本项目的工程技术人员情况
	0-4分
	1、拟派项目班子中项目负责人一级建造师（机电工程）的得1分，具有二级建造师（机电工程）的得0.5分，须提供证书复印件，不提供不得分；
2、拟派项目技术负责人具有信息系统项目管理师的得1分，须提供证书复印件，不提供不得分；
3、项目组成员中除项目负责人和项目技术负责人以外的成员具有系统分析师的得0.5分，具有中级通信工程师的得0.5分，具有智能建筑弱电高级工程师的得0.5分，具有信息安全工程师的得0.5分，同一人员不重复计分，须提供证书复印件，不提供不得分；
（以上人员需提供近六个月内任一个月的公司社保缴纳证明）

	4
	供应商质保服务响应时间及质保维护承诺
	0-4分
	1、 对供应商质保服务响应时间，根据项目需求满足程度进行打分，0-1.5分。
2、 对供应商质保服务质保维护承诺，根据项目需求满足程度进行打分，0-1.5分。
3、对各供应商服务网点、服务方案的可行性等多方面，根据项目需求满足程度进行打分，0-1分。

	5
	分布式系统“信号交互”现场演示
	0-5.5分
	一、信号上墙演示
演示信号上墙可采用点选和拖拽两种方式（先把虚拟墙进行分割，A按照需求，选择信号源，点选指定虚拟墙，该信号源上墙表明符合要求；B按照需求，选择信号源，拖拽到指定虚拟墙，该信号源上墙表明符合要求）情况得0-1.5分。
二、信号叠加演示
1、演示单屏支持32路1080P视频（演示单屏支持32路1080P视频叠加，能叠加32层1080P信号源而且不替换掉前面的信号，现场逐步叠加上单个显示屏且不替换掉前面的信号，满足需求。现场展示1080P视频源）情况得0-1分。
2、演示单屏支持16路4K信号源（演示单屏支持16路4K的视频信号现场逐步叠加上单个显示屏，能叠加16层4K信号源而且不替换掉前面的信号，满足需求。现场展示4K视频源）情况得0-1分。
三、反向控制功能演示
演示支持IPAD端接管并操作电脑主机，实现IPAD反控操作电脑主机，如使用触摸板一样操作鼠标移动和点击，控制视频的播放暂停、PPT的翻页以及对WORD文档的操作情况得0-1分。
四、设备助手平台演示
通过分布式助手软件，可查看到接入的所有可视化输入/输出节点IP，并可对节点状态进行监看、编辑、管理情况得0-1分。
注：以上演示每家供应商演示时间不超过20分钟。要求使用真实的软硬件系统进行演示，若只有PPT讲解系统、视频播放等演示，则最高得1分；未能进行演示者，此项不得分。真实系统演示、视频演示、PPT演示地点：投标截止前到平阳县公共资源交易中心三楼等候。演示人数：不超过2人。


	6
	投标供应商体系认证
	0-2.5分
	具备有效期内的质量管理体系认证证书，得0.5分
具备有效期内的信息安全管理体系认证证书，得0.5分
具备有效期内的环境管理体系认证证书，得0.5分
具备有效期内的信息技术服务管理体系认证证书，得0.5分
具备有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，得0.5分
以上须提供证书复印件，不提供不得分。

	7
	项目业绩
	0-2分
	投标人自2020年1月1日至今同类业绩，每个得0.5分，最高得2分。有效证明材料为业绩合同和中标通知书复印件加盖公章，其中合同关键页至少包括首页、合同金额、服务内容、签字盖章页。


三、说明
1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。
2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    









质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。






政府采购活动现场确认声明书
平阳县公共资源交易中心：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况。
3、 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
4、 我发现           （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系

（供应商代表签名）
                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并以扫描件方式发送至代理机构邮箱：340445119@qq.com 。
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