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104国道西过境（平阳段）风情线建设工程项目

工程可行性研究报告

1 概述

1.1 项目名称、承办单位名称及投资项目性质

104 国道西过境平阳段改建工程主线及昆阳、水头两条连接线完工后极大方便了沿线群众的交通出行条件，但是目前存在路灯照明、附属设施缺乏等，绿化苗木较小、单一，缺乏层次感和景观效果，难以满足城市景观形象要求和“美丽乡村”“迎亚运”等对全域环境的需求。因此，为深入实施乡村振兴战略，扎实推进共同富裕，切实提升104国道西过境沿线景观风貌，对其进行部分设施完善和绿化景观提升是非常必要的。
1、项目名称：104国道西过境（平阳段）风情线建设工程

2、项目建设单位：平阳县兴阳控股集团有限公司
3、项目性质：改造提升
4、项目选址：104 国道西过境平阳段改建工程主线及昆阳、水头两条连接线（具体详见桩号）

5、项目建设规模及内容

包括部分路段边沟盖板改造、绿道或游步道建设、彩色沥青铺装及护栏刷漆，隧道、围墙等外立面改造，公路驿站及配套设施，公交站及附属雨棚设施，机非隔离设施，景观绿化工程及相关附属配套设施，部分路段山体坡面美化或加装LOGO或雕刻，景观小品及亮化工程，路边零星“美丽小田园”整治等，总绿化面积约774098平方米及零星“美丽小田园”整治等。

其中：一期昆阳连接线工程，长度约3.2公里，包括：景观绿化工程及相关附属配套设施，边沟盖板改造、绿道或游步道建设，部分路段彩色沥青铺装及护栏刷漆，隧道、围墙等外立面改造，山体坡面美化或加装LOGO或雕刻，景观小品及亮化工程，公路驿站及配套设施，公交站及附属雨棚设施，机非隔离设施，路边零星“美丽小田园”打造、整治等，绿化面积约83733平方米及零星“美丽小田园”整治等。

二期主线27.151公里及水头连接线13.3公里，包括：景观绿化工程及相关附属配套设施，部分路段涂料及刷漆，隧道、围墙等外立面改造，景观小品，公路驿站及配套设施，公交站及附属雨棚设施，路边零星“美丽小田园”打造、整治等，绿化面积约690365平方米及零星“美丽小田园”整治等。
6、总投资及资金来源：项目总投资为34246万元，其中工程费用28300万元。资金来源为项目融资解决。
7、建设周期：计划工期365日历天。

1.2 项目背景、研究过程及建设必要性

   平阳县，浙江省温州市辖县。地处浙江南部沿海，是南戏的重要发祥地和传承地，是“全国武术之乡”、“中国象棋之乡”和“浙江省传统戏剧之乡”。全县陆域面积1051平方千米，海域面积1300平方千米。平阳县境内人文荟萃，古迹众多，风光秀丽，新老风景名胜旅游项目缀遍境内，有以秀溪、幽洞、奇峰、石堑、银瀑、岩景为“风景六胜”，有红军革命史迹、闽浙边根据地史迹、中共浙江省一大史迹、烈士纪念史迹和粟裕大将骨灰敬撒处等五大板块为主的革命圣迹景观群，有以儒释道三教荟萃而著称的国家级风景名胜区南雁荡山，有称为“傍海洞府”的西湾风景区等众多景点，平阳县具有融山、水、洞于一体的独特风貌，集史、地、文于一身的大旅游体系。每年慕名来平阳的游客逾百万人。交通环境作为体现城市总体面貌的一个重要因素，为进一步提升平阳县城市整体形象气质并与时代接轨，必须加大城市道路综合环境整治，尤其是主干道路两侧的绿化工程建设。
道路绿化作为城市形象的一部分，是社会进步的重要体现，它反映出一个社会和政府文明进步形象。利用环境生态学原理，规划、建设和管理城市，进一步完善城市绿地系统，有效防止和减少城市大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染和各种废弃物，实施清洁生产、绿色交通、绿色建筑，促进城市中人与自然和谐，使环境更加清洁、安全、优美、舒适。

根据平阳“十四五” 发展总体目标是： 聚力打造“三区两中心”，全面建设温州大都市区副中心。坚持基础性、先导性、战略性方向，集中力量建成一批事关平阳长远发展的枢纽型网络化基础设施，加快构建对外交通骨干网、一体化快速网、基础服务网“三网融合”的综合立体交通体系，基本构筑“15-30-60”交通时空圈，完善多层次对外交通网络，构建县域快速交通体系，推进美丽公路理念，全面实行县、乡镇、村三级道路路长制，提升城乡运输服务一体化水平。
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项目区位图
建设的必要性

1.响应国家加强城市绿化政策
道路绿化作为城市的窗口，对于展示一个城市的形象尤为重要。而城市形象需要多个方面全方位来体现，城市绿化作为城市形象展示的具体标，它是城市形象不应或缺的内容，是社会进步、城市文明的一个重要表现。城市绿化是提高城市居民生活质量的必要手段，是改善城市生态环境，促进社会、经济和环境可持续发展的必然要求。为了改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康，早在1992年6月22日，国务院颁布《城市绿化条例》（国务院第100号令）。随着城市化进程的加快和城市人口集聚，空气质量急剧下降、水资源污染与短缺、噪音污染等也影响到居民身体健康和精神文明创建。党的十环境，提高居民生活质量具有重要作用，是一项服务当代、造福子孙的事业。项目九大提出金山银山不如绿水青山，植树造林、美化家园是振兴乡村的重要举措。城市绿化作为城市园林绿化工程中的一部分，对于净化城市空气、美化生态具有积极作用，为平阳城市生态环境的优化具有突出的贡献和积极的意义。拟建项目是积极落实国家提出的《关于加强城市绿化建设的通知》的政策要求响应。
2.改善当地居民居住环境条件

道路绿化工程的建设，是符合减轻环境污染调节气候、美化环境的要求。绿化工程建设对于维护生态平衡、保护生物物种多样性；减轻环境污染、保持生态环境；调节气候、美化环境都有着重要的意义。随着我国建设和谐社会伟大事业的不断推进，经济的快速增长，人民的生活水平不断提高，必将使县城居民能够在日常工作中摆脱拥挤、喧闹的都市环境，走向宽阔、幽静、绿色的自然环境，去体验青山绿水、鸟语花香的大自然气息。这是时代的必然趋势。

3.推进平阳现代化基础设施建设

平阳在十四五国民经济和社会发展规划中明确提出推进美丽公路理念，扎实推进美丽经济交通走廊创建，全面实行县、乡镇、村三级道路路长制，提升城乡运输服务一体化水平。持续深化四好农村路建设，因地制宜、有序推进乡道提级改造、村道单车道拓宽改造以及县乡村联网路建设。推进美丽公路建设，改善乡村旅游交通基础设施条件，支持乡村旅游发展。进一步拓宽绿水青山就是金山银山转化通道，加强生态环境保护，深化环境综合治理，推动形成绿色发展方式和生活方式，促进人与自然和谐共生。拟建项目属G104国道西过境风情线上，是平阳县现代化基础设施建设重点区域。因此，项目实施有利于推进平阳现代化基础设施的建设，有助于树立平阳良好的风貌与形象。
结论：本项目不仅是为了响应国家加强城市绿化政策和改善当地居民居住环境条件，同时也推进平阳现代化基础设施建设，因此本项目的建设是十分迫切和需要的。

1.3 编制依据和主要技术标准

1.3.1编制依据

1、平阳县志；
2、平阳统计年鉴；
3、《平阳县城城市总体规划》；

4、《城市绿化条例》（2017年修正版）；

5、《城市道路绿化规划与设计规范》；

6、《城市绿化工程施工与验收规范》；

7、《风景园林绿化规划设计与施工技术实用手册》；

8、《室外给水系统设计规范》；

9、《室外排水系统设计规范》；

10、建设单位提供的有关基础资料；

1.3.2设计依据

1、国家和浙江省颁布的相关法规和规范
2、平阳县“十四五”发展规划
3、平阳县绿地系统规划
4、甲方提供的其他资料
5、现场踏勘资料
1.4编制范围

    本次可研范围位于温州市平阳县104 国道西过境风情线（平阳段）。具体范围为：

（1） 主线：全长约27.151km，从北至南依次为：万全标段（潭头隧道约K2+260开始——安阳村约 K6+500），长约3.9km；昆阳标段（黄山头村约K6+500开始——庆丰村约 K15+200），长约8.7km；鳌江标段（枫林村约K15+200 开始——包岙内村约K23+050），长约7.85km；麻萧标段（桃岭村约 K23+050开始——叶段村 < 苍南交界处 > K29+411），长约 6.36km。 

（2） 支线：两条支线分别是昆阳连接线和水头连接线。昆阳连接线：昆阳连接线起点位于昆阳镇前爿村，主线桩号K12+567平交口处，终点接昆江线与104国道郭庄至陈峡垟段改建工程路口，路段长约3.2km。水头连接线：水头连接线起点位于鳌江镇梅溪社区南侧，主线桩号K21+713处，终点接水头镇57省道与环城北路交叉口，路线长约13.3km。主线及支线总长约为43.7km。

1.5 研究的主要内容

   研究的主要内容：

    1.依据道路绿化等级、道路中分绿化隔离带及两侧绿化的功能及现状进行研究，分析现状存在问题，提出整改措施，明确道路绿化的功能定位。
    2.通过对道路沿线现状实际情况的调查，结合用地规划及开发情况，论证项目建设的必要性和可行性。
    3.结合不同路面情况，研究道路绿化景观整治提升方案。

    4.分析现场已种植的绿化情况，提出处理整改措施。

    5.结合路域可视范围内建筑立面、边坡及脏乱差形象面现状，研究整治提升方案。
2  建设现状及评价

2.1 区域概况

2.1.1地理位置 

温州市位于浙江省东南部，东濒东海，南与福建省宁德地区的福鼎、柘荣、寿宁三县毗邻，西和丽水地区的缙云、青田、景宁畲族自治县相接，北和东北与台州地区的仙居、黄岩、温岭、玉环四县为界。全境介于北纬27°03～28°36′，东经119°37′～121°18′之间。地势自西向东倾斜，西部属浙南中山区，迤东高度逐渐降低为丘陵地，东部是沿海平原。陆域面积12110平方公里，海域面积8649平方公里，海区负200米等深线以内的面积6.67万平方千米。

    平阳县，隶属于浙江省温州市，地处浙江东南沿海，县境陆域地处北纬27°21ˊ～27 °46ˊ和东经120°24ˊ～121°08ˊ之间，东临东海，南接苍南，西界文成、泰顺，北连瑞安。全县陆域面积1051平方公里，海域面积1300平方公里

2.1.2社会经济发展状况 

    本次工程所在区域为温州市平阳县。平阳县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次会议精神，忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”的使命担当，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进总基调，聚力聚焦高质量发展，奋力打造共同富裕示范区标杆，经济总量迈上新台阶，发展质量持续改善，人民生活水平不断提高，社会事业健康发展，经济社会发展取得新成绩，实现“十四五”良好开局。

    主要经济指标：2021年，平阳县生产总值为600.51亿元，经济总量迈上600亿元新台阶，按可比价格计算（下同），比上年增长9.8%，两年平均增长5.9%。分产业看，第一产业增加值为22.47亿元，比上年增长5.0%，第二产业增加值为289.80亿元，比上年增长8.2%，第三产业增加值为288.24亿元，比上年增长11.8%，两年平均分别增长3.8%、5.8%、6.2%；国民经济三次产业结构为3.7:48.3:48.0。经最终核实，2020年，全县生产总值为534.50亿元，按可比价格计算，比上年增长2.1%，三次产业增加值结构为3.9︰48.3︰47.9。
     产业结构：平阳县深入实施“工业强县”“服务业兴县”两大战略，加快推进产业转型升级，经济发展新动能明显增强。全力打造“五大百亿”产业集群，工业总量跃居全市第四，2020年规上工业总产值达 414.53 亿元，“十三五”年均增长 10.2%。平阳宠物小镇、高端印包装备智造小镇获省级“双优秀”，动力小镇入选省级创建类特色小镇，开发区平台改革经验代表温州全省交流，成功获批中国塑包绿色智造产业基地。入围全国创新百强县，成功举办世界青年科学家（温州）峰会系列活动，数字经济产业、高新技术产业、战略性新兴产业增加值占规上工业增加值比重分别达 11%、57%、24%。入选全国县域旅游综合实力百强县、省级文化和旅游消费试点城市，创成省级全域旅，创成省级全域旅游示范县，获评省级 4A 级景区城，连续 5 年获全国电子商务百佳县示范县，以全省总分第一入选全国电子商务进农村示范县。2020 年全县实现服务业增加值 266.2 亿元，“十三五”年均增长 8.6%；实现网络零售额 212.5 亿元，年均增长 28.9%。

    主导产业：在“工业强县”的战略部署下，平阳形成了时尚轻工、机械机电、文化创意、皮革皮件、塑编塑包“五大主导产业”。去年，该县“工业强县”战略成效显著，规上工业总产值突破400亿元、全市排名从第7位上升至第4位；入选“152”工程项目14个，省重大产业项目29个、数量全省第二、全市第一；战略性新兴产业增加值占规上工业增加值比重从6.8%提高到23.9%；数字经济核心产业制造业增加值总量三年增长3.4倍；科技企业数量实现“双倍增”，R&D经费投入连续五年增长20%以上。

新兴产业：平阳县新兴产业发展迅速，聚力发展农村电子商务，以弄潮儿的精神风貌，勇立潮头，迈新步伐，示范开展农村电子商务助力乡村振兴。2021年1-8月，平阳县网络零售额达129.7亿元，同比增长11.7%。在县域消费中，平阳县呈消费爆发趋势，支付宝“五一”消费数据报告显示，平阳支付宝线下消费笔数位列全国前十，是全国消费最热县城之一。2020年，平阳县以浙江第一的成绩获国家电子商务进农村示范县；2021年，平阳县又获得浙江省级跨境电商产业集群专项奖励。一直以来，平阳县始终坚持“一镇一品”+“一村一品”的发展思路，利用“出村进城”的产业带动农户增收，打造了一张张电商新名片。同时，依托宠物用品、皮革皮件、按摩器具等县域特色产业，按照“产业园+服务体系+发展项目”的发展模式，建设一体化、多渠道、一站式的综合电商服务平台，整合当地特色产品和物流资源，构建了内贸外贸“双循环”格局，已实现在主要出口行业和主要出口市场保持高速增长的态势。特别是平阳宠物用品产业集群每年出口超过10亿元，已是国内乃至全世界最大的宠物用品生产基地之一。

2.1.3 气候

    平阳地处浙江东南沿海，属于中亚热带海洋性季风气候区，全年的降水量主要集中在春、夏两季（3～9月）。春雨期（3～4月）暖湿气团势力加强，冷空气势力减弱，冷暖气团相持于华南上空形成静止锋，受其影响，多阴雨天气，平均雨日37天，雨量287毫米，占全年的17%。梅雨期（5～6月）南方暖湿气流加强北推，锋面移至长江中下游流域，县境不但雨量多，而且降水强度也较大，雨量420毫米，为全年的25%，雨日39天。5月份的平均雨日达20天，为全年各月之冠。台风雷雨期（7～9月）受台风影响，雨量多，雨势猛，西部山区因地形作用，雷阵雨也较多。7～9月总雨量达630毫米，全年的38%，为雨量最多的季节，雨日43天。秋冬少雨期（10～12月），因受极地干冷空气团控制，雨量较少，且地域分布均匀，总雨量只有290～360毫米。年平均降水日数176天。最多的1970、1975年为204天，最少的1963年为143天。历年最长连续降水天数为23天，1965年3月21日至4月12日，总降雨量81.4毫米。最长连续无降水天数37天，为1979年9月27日至11月2日。

2.1.4 地质地貌

    平阳的地质，属于浙闽太平洋沿海基底隆起带。约6亿年前，在远古代震旦纪时期奠基，其后受古生代诸构造运动的影响，地面逐渐隆起，并出现一系列北东向的内陆山间小盆地。自中生代侏罗纪（约1.4亿万年前）开始火山喷发，至白垩纪末（约7千万年前）停止。南雁荡山即为火山喷发区之一，有人认为南雁矾岩前山上的仰天湖即是古火山口湖；以山门为中心的北港地区系火山断陷盆地，与相邻的矾山、文成等火山盆地同有中生代火山构造的痕迹。火山喷发之大量火山岩覆盖了县境大部分面积，其中以流纹质火山碎屑岩和酸性熔岩为主。此后，含二氧化硅成分较多的酸性岩浆仍在继续活动，并形成分布广泛的各种火山岩体和侵入体。直至第三纪（约2.5千万年前）火山作用停止，县境在全面隆起的情况下，侵蚀剥蚀作用增强，形成了第四纪的大面积沉积物。平阳以火山形成地貌为主，其次为沉积地貌，故类型复杂，有中山（1000米以上）、低山（500～1000米）、丘陵（500米以下）、谷地、平原、江河、滩涂、岛礁。南雁荡山脉和鳌江水系贯穿全境，地势西高东低，西部四周高中间低。沿海由于海岸长期下沉，造成众多岛屿与喇叭形海岸，海岸线蜿蜒曲折，属里亚斯型沉降式海岸。

2.1.5河湖水文

平阳县境，北属飞云江水系，主要有平瑞塘河；西南均属鳌江水系。鳌江由西向东横贯全境，注入东海，而平鳌及萧麻塘河又注入鳌江，与沿海潮汐构成了水文的主要基础。全县拥有河道总长550千米，水域面积1866平方千米。鳌江在平阳流域面积为343平方千米，干流长度28.4千米，流域平均宽度12千米，距河口27千米。集水面积地区为浙江丘陵山区，周围分水岭的高度约海拔330米左右，山溪均系卵石河床，而且沿江有宽阔的卵石滩地。
2.2 周边现状概况

场地周边以农田为主，存在部分居住、山地区域，周边绿地环境资源、人文资源丰富，与设计场地结合可形成优质景观绿化节点，为城市风貌增彩。
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                        周边现状一
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                     周边现状二
2.3 现状分析

道路：现状道路为双向六车道，中间为2米绿化隔离带，左右分别约3-5米斜坡绿化，斜坡绿化外侧为1.2米排水沟，排水沟外侧一米为绿化范围。
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                        道路现状一
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                       道路现状二
绿化：公路绿化中分隔离带为2m，左右分别约3-5米斜坡绿化，现状绿化树种相对比较单一、开发力度不够，以黄山栾树、四季桂为主，树种的选择上地方特色不够明显，彩叶树种偏少与季相变化不够丰富，总体来说显得比较单一。在城市道路上无论是主干道还是次干道设计形式都过于单调、缺乏亮点，其布局形式没有特色，没有创新，缺乏生机与活力。中分隔离带以金森女贞、红花继木、蜀桧为主，成片种植，未考虑到植物变化的多样性。在道路两侧绿化设计时，未考虑到景观配置效果，绿化层次不够分明，略显杂乱，且杂草较多未能及时清理影响美观。部分十字路口前有小绿地，植物配置上较为简单，色彩变化不明显，没有突出亮点，无法展现城市形象。
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                             绿化现状图一
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                            绿化现状图二
桥梁：桥梁现状没有警示图案，交通存在安全隐患。天桥两侧缺少绿化，整体形象老旧无突出亮点。
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                         桥梁现状图
隧道：现状隧道老旧过时没有特色，周边绿化过于简单，无法展示城市气质。
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                       隧道现状图
驿站建设现状：现状公路驿站数量稀少，部分驿站配套设施不全，游客体验不佳，甚至还有一些驿站闭门落锁，成了摆设。

边坡：现状边坡植物种植杂乱无序，部分土石裸露在表面，生态景观效果差。
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                      边坡现状图一
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                          边坡现状图二
夜景照明：道路沿线缺乏景观照明。

   结论：基底环境较好，结合城市整体文化形象，以历史文化、山水景观为设计主题，提升城市整体气质，与时代接轨。
2.4 上位规划解读
    通过对平阳县“十四五”发展规划的解读，我们得出以下要点：104国道西过境（平阳段）风情线对于平阳县国民经济和社会发展有重大意义。104国道西过境（平阳段）风情线贯通平阳县中部区域南北两端优势产业发展区和新兴产业发展区，为促进城市经济往来发展起到了重要作用，它的重要性决定其配套景观绿化的重要性，作为城市门面，104国道西过境（平阳段）风情线以历史文化、山水景观为设计主题，打造生态自然、能够展示城市文化形象、提升城市整体气质、与时代接轨道路景观。
2.5 文化资源分析
2.5.1、山水田园文化
    平阳地处浙江东南沿海，其东临大海，北依大江，河网交错，土地肥沃，境内南雁荡山脉和鳌江水系贯穿全境，地势西高东低，西部四周高中间低。沿海由于海岸长期下沉，造成众多岛屿与喇叭形海岸，海岸线蜿蜒曲折，属里亚斯型沉降式海岸。平阳以独特的山水田园，融汇于浙江绿谷、秀山丽水之中，成为国家级生态示范区。

2.5.2、茶文化

    平阳茶脉悠长，早在唐代，就已产茶，《唐书•食货志》中有记载：“浙产茶十州，五十五县，有横阳（即今平阳）”；宋代温州郡建茶场于平阳，并设置专管茶叶机构，缴纳茶税；明代中期，“平阳蔡家山茶”成为浙江名茶；清朝初期，平阳黄汤诞生，乾隆年间纳为贡品，是中国四大传统黄茶之一；民国时期，平阳茶类众多，远销北京、天津、营口一带。近年来，平阳茶产业持续蓬勃发展，现有生产茶园面积4.8万亩，生产企业80余家，年产量近千吨，年综合产值近2亿元，跃升浙江重点产茶县。在中国国际茶文化研究会、中国茶叶流通协会、平阳县人民政府共同主办的首届中国黄茶•平阳黄汤文化节开幕式上，中国国际茶文化研究会授予平阳县“中国茶文化之乡”称号。

2.5.3、文物遗存

    顺溪陈氏民居多为古老建筑，始迁祖名陈育球，明陈嘉询祖屋平面建筑形似东字，以中心纵轴为主体，横轴为副，依次建有门台、前厅、中厅和后厅，两边横厢均有走马楼，横厢后边又有廊厢别院。每厅9开间，厅间为宽敞开井。建筑群以回环廊道分隔为六个庭院，彼此形似独立，却又毗连沟通。门台为长条粗石砌成，悬山顶，铺圆筒瓦，门台前两旁竖立旗杆石。大厅悬有古匾，房子为穿斗抬梁式混合结构，门窗雕镂精致，形象生动。柱子粗壮，础为方形青石，排列有序。 故平阳民间长期流传“青街毛竹、顺溪大屋”民谚。1997年列为浙江省第四批文物保护单位。

2.5.4、民俗文化

    平阳历史悠久，文化底蕴深厚，文化资源丰富，素有“东南小邹鲁”美誉。厚重的历史，多元的文化，积淀孕育了种类繁多、风格独特、丰富多彩的非物质文化遗产，有平阳木偶戏、单档布袋戏、东岳观道教音乐、青街民俗、鳌江划大龙、平阳太平钿剪纸、萧江大鼓、鹤溪庙会、头发吊灯。
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                          平阳木偶戏
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                          鳌江划大龙
2.6 核心问题与解决对策
（1）如何通过景观营造凸显平阳的城市特色

——通过山体为背景、自然水面为中景、花田为前景的景观画面的营造，其中点缀农耕与采茶的抽象情景雕塑与构筑物，形成亲切自然又富有主题的山水田园画卷。

（2）如何处理景观界面与山脉的视线关系

——通过周边建筑高度控制和植物元素屏蔽周边不利城市建筑视线，从而在道路两侧留出山脉的视线通廊。

（3）如何保持绿化景观的特色，四季都有绿可观、有景可赏

——通过对设计范围内配置季节性变化的乔木、灌木、花卉等景观绿化，及周边季节性花田和常绿的景观茶田的搭配形成各具特色的四季道路景观。

（4）如何提升沿线桥梁及隧道景观形象

——通过对高速桥、隧道入口立面改造，增加彩绘及周边绿化景观，打造沿线特色桥梁、隧道景观。

（5）如何提升沿线建筑立面及边坡景观形象

——通过对沿线建筑立面改造，外墙刷白色真石漆，部分区域增加墙绘，统一建筑立面风格及周边绿化景观。边坡以种植草本地被为主，根据不同地段的实际情况，采用丛植、列植等绿化模式，尽量做到乔、灌、花、草搭配，形成不同景观的植物群落。

3  工程建设总体方案

3.1工程建设范围及内容

本工程为104国道西过境（平阳段）风情线建设工程，设计总绿化面积约774098平方米及两侧一定范围内的“美丽小田园”整治、打造。工程主要涉及道路绿化的环境综合改造，以展示城市文化形象、提升城市整体气质、与时代接轨为目的，提升城市道路品质；充分挖掘城市文化，以山水景观为特色，保留古韵底色。

 104国道西过境（平阳段）风情线建设工程红线范围图
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路基横断面布设：104国道西过境采用双向六车道一级公路标准设计，设计车速80km/h，标准段路基宽度32.0m，路幅布置为：0.75m土路肩+2.5m硬路肩+3×3.75m行车道+0.5m路缘带+2m中央分隔带+0.5m路缘带+3×3.75m行车道+2.5m硬路肩+0.75m土路肩。

公路用地界：一般为填方路段排水沟外边缘以外约1.0m，路堑路段无截水沟为路堑坡顶以外约1.0m，有截水沟为截水沟外边缘以外约1.0m。
此次项目建设主要规模及内容：包括部分路段边沟盖板改造、绿道或游步道建设、彩色沥青铺装及护栏刷漆，隧道、围墙等外立面改造，公路驿站及配套设施，公交站及附属雨棚设施，机非隔离设施，景观绿化工程及相关附属配套设施，部分路段山体坡面美化或加装LOGO或雕刻，景观小品及亮化工程，路边零星“美丽小田园”整治、打造等，总绿化面积约774098平方米及零星“美丽小田园”整治等。
其中：一期昆阳连接线工程，长度约3.2公里，包括：景观绿化工程（中间约2米绿化隔离带+两侧边坡约3-5米斜坡绿化+原有公路红线外两侧各5米非“永农”地段）及相关附属配套设施，边沟盖板改造、绿道或游步道建设，部分路段彩色沥青铺装及护栏刷漆，隧道、围墙等外立面改造，山体坡面美化或加装LOGO或雕刻，景观小品及亮化工程，公路驿站及配套设施（停车场、充电桩、公共厕所、养护站暨农产品展示区等），公交站及附属雨棚设施，机非隔离设施，路边零星“美丽小田园”打造、整治等（暂按公路原有用地红线外30米范围），绿化面积约83733平方米及零星“美丽小田园”整治等。

二期主线27.151公里及水头连接线13.3公里，包括：景观绿化工程（中间约2米绿化隔离带+两侧边坡约3-5米斜坡绿化+排水沟外边缘以外约1.0m）及相关附属配套设施，部分路段涂料及刷漆，隧道、围墙等外立面改造，景观小品，公路驿站及配套设施（停车场、充电桩、公共厕所、养护站暨农产品展示区等），公交站及附属雨棚设施，路边零星“美丽小田园”打造、整治等（暂按公路原有用地红线外5米范围），绿化面积约690365平方米及零星“美丽小田园”整治等。
3.2方案设计原则及总体定位

3.2.1方案设计原则：因地制宜，生态优先；依托地域文化，强化地区特色
    美观可视性——通过运用一些必要的整治改造手段，使沿线建筑、绿化等在视觉上协调、美观。通过沿线建筑风格统一，在空间上、体量上、层次上来体现当地文化、景观风貌特色的延续。在景观的营造和小品、植物的配置上注重人们对于美的直观感受。 
    乡土文化性——在景观设计过程中保留公路原有的乡野气味，重视对现有田地和植物的保留利用，同时对平阳县的人文历史、文化特色进行提炼，将其精髓融入到公路景观之中，用特色景观小品及墙绘等形式加以表现。

    生态环保性——全面考虑公路与自然绿化的关系、尽可能不破坏原有土地、环境和栖息者的自然属性，进行改良环境结构、减少污染、降低噪育的生态工程建设，形成美化国土、保护自然、改良环境和抵御灾害的带状公路生态系统。 

    可操作性——本景观设计应因地制宜、充分考虑本公路所在区域的特殊性、资金、土地、后续管理等问题，使设计方案经济实用，具有可操作性，做到最终方案可以落地实施。

3.2.2 总体定位
    昆阳标段（主线）＋昆阳连接线标段：昆阳历史悠久，古称罗阳、横阳，自西晋太康四年 (公元283年)以来，一直为平阳县治所在地，境内山川秀丽、古迹众多，1700多年的历史传统和文化底蕴，使昆阳荡涤着令人荡气回肠的古风幽韵。作为曾经的平阳古城市中心，上层树木以色叶树为主，配合其他常绿树种，与下层花境结合打造具有昆阳特色的城市迎宾大道，提升城市的整体形象的同时展现古韵悠然的城市气质。

万全标段（主线）：万全，古称“万船”。自“沧海变桑田”后，古人用“万船”来形容船舶之多。因“船”与“全”谐音，后改“万船”为“万全”。全镇有30多棵百年以上的古榕树，是名副其实的温州市“榕树之乡”。

鳌江标段（主线）：鳌江镇地处东海之滨，鳌江之畔，生态环境优美，风景名胜众多。被著名的社会学家费孝通誉予“瓯越明珠”，独特的地理和历史背景形成鳌江人重商文化。

麻萧标段（主线）：麻步镇位于平阳县境中部，地跨鳌江中游两岸，地势西高东低，是个三面为低山丘陵环绕的河谷平原。水资源丰富，土层深厚，气候温和湿润。“麻步文旦”是麻步镇珍贵的地方传统特色名果之一，栽培历史悠久。

水头连接线标段：水头镇，地处浙江省东南沿海，是国家级风景区南雁荡山的东大门，重要的爱国教育基地——革命老区山门也紧邻水头镇。

3.3 景观提升改造设计思路及打造原则
    104国道西过境（平阳段）风情线的景观提升改造，对待现状植物采取移栽种植的处理方式，因地制宜、合理利用、避免浪费，不破坏原有景观生态系统，对保留区块统一进行分支点梳理以及整形修剪，现状杂草进行清理、灌木修剪。绿化改造综合考虑城市道路的环境特点，立地条件，规划设计要求以及植物的形态、色彩、风韵等多方面的因素，精心组织，合理配置，创造多姿多彩、内容丰富的城市道路绿化景观。植物配植要注重四个要素——交通安全、治污除尘、遮荫透光、美化景观。充分考虑道路地块的衔接与渗透，发挥道路作为城市生态绿廊、城市文脉的生态文明建设，提升城市环境品质。以全新的面貌来展现平阳县的前世今生。同时也是为了巩固提升美丽乡村建设成果，进一步贯彻落实乡村振兴战略、深化“千万工程”，拓宽“绿水青山就是金山银山”转化通道，改善沿线农村生态环境和生活环境。
打造原则

（1）主线：
1、红线范围内绿化全域打造；
2、三角地、公路接口节点重点打造。
3、公路驿站及配套设施、隧道外立面一并打造。

4、两侧一定范围内“美丽小田园”整治、打造。
（2）昆阳连接线重点打造：
1、红线范围内绿化全域打造；
2、红线外非永农的地块按红线外各5米打造。
3、路边荒废的基本农田地块，作为零星美丽小田园打造，洒些草花，提升道路两侧景观。
4、三角地、公路接口节点重点打造。
5、公路驿站及配套设施、围墙等立面、隧道、游步道一并打造。

3.4 桥梁景观设计
    高速桥下周边景观效果过于单调，缺少视觉上的亮化景观，不能很好的展示城市形象及特色文化。高速桥外立面增加爬藤植物，丰富景观效果。
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                            桥梁景观意向图             
3.5 隧道景观设计
隧道现状老旧，周边绿化单一，无突出亮点。 隧道口配置醒目色叶树种。如樱花、月季、茶花等，使驾驶人员进入隧道前有良好的视觉体验。外立面增加特色墙绘，展现平阳独特风韵。[image: image16.jpg]



 隧道里面改造意向图

3.6 种植设计

（1）设计原则
生态性原则——从城市绿地的健康生态系统出发，建立完好健康的植物群落，以发挥城市绿地的生态效益。
多样性原则——构建健康的植物群落，增加现有植被群落的丰富度，恢复绿地植物的多样性。
地方性原则——植物景观应当突出地方特色，体现城市风貌。
（2）配置理念
 植物景观规划应充分尊重场地条件、各个区块的功能划分和游人的观赏、使用需求来进行设计。我们根据场地的特质将其分为路口三角绿地、道路中分隔离带绿地、道路两侧绿地、围墙绿地、公园绿地等几大植物景观类型。  

在时间维度上，设计以植物为媒介，通过春、夏、秋、冬等时令变化以及阴、晴、雨、雪等天气变化，从而产生各种景观意境并形成别具一格的景观特色。春季梢头嫩绿、花团锦簇，夏季则绿树成荫、浓影覆地，秋季嘉实累累、色香俱全，冬季则白雪覆枝、银装素裹，四季各有不同的风姿和妙趣。

3.7 慢行系统设计

建议在昆阳连接线标段设置慢行系统，慢步道景观元素设计时遵循人性化原则，结合实际特色、符合形式美等设计原则，将城市与自然相连接，将生态资源渗透入区域内部，将特定的主题场景与故事线融入其中，能更好地提高对人的吸引力，充分利用慢行系统上的各个节点给市民提供生活和交往的场所，并引入大量的公共活动，让市民能享受到良好的景观面，极大提升用地品质。
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                             游步道意向图
3.8 驿站建设
公路驿站作为展示道路形象的重要窗口，在规划和建设过程中立足方便和服务群众（停车场、充电桩、公共厕所、养护站暨农产品展示区等），结合当地的历史文化、旅游景点、区域特色，完善驿站基础功能。要结合道路周边实际情况，因地制宜的做好驿站周围环境绿化和生态保护等工作。充分利用公路驿站的地理区位优势，协调文化旅游部门等部门，联合打造农村旅游文化、交通文化宣传新平台，进一步带动公路沿线经济发展，助力“美丽乡村”建设。
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                         驿站意向图
3.9 边坡设计

    根据现状路面情况，根据不同断面提供不同的解决方案、提升道路整体景观，以下列举二种断面类型。

类型一：边坡与道路衔接较为平坦，旁边为山体
处理方案：靠近路侧重点打造，以色叶树和灌木为主，其他地块覆绿。
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类型二：边坡低于路面1-2米，有一定高差 

处理方案：排水沟内侧以灌木花草为主，外侧种植色叶树
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3.10 三角地、公路接口节点景观设计，景观小品设计
在三角地及公路接口节点景观设计中，利用道路自然景观元素，体现"山水景观”，突出当地地域特色，丰富和完善道路节点景观，从城市景观设计角度延伸到道路节点景观设计，展示城市形象的同时提升道路整体品质。

重要节点绿化景观效果焕然一新，高端大气，与周边地域功能定位、自然景观相协调。同时，路口、三角地等又要符合交通视距、安全等要求。

墙绘或山体壁画雕刻，隧道、围墙外立面，景观LOGO打造等要符合当地文化底蕴特色要求，风格统一，简约大方、寓意深远、定位准确，与周边自然景观相协调。 
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                           三角地块景观打造意向图
3.11 美丽小田园打造
为巩固提升美丽乡村建设成果，进一步美化104国道沿线景观，将道路两侧一定范围内和零星荒废的基本农田按美丽小田园打造，一期项目（昆阳连接线）暂按道路两侧30米范围内打造，二期项目（主线及水头连接线）暂按原有公路红线外5米打造，

充分了解基本农田等政策要求，对原有公路红线范围外一定范围内和脏乱差等杂地（基本农田），按照“全域美丽”和“美丽小田园”的要求进行打造，既要符合“全域美丽”要求，又要符合基本农田可种植作物要求。方案科学、合理，具有可操作性。丰富沿线景观的同时与沿线美丽乡村景观相呼应，使沿路景观和谐统一。

3.12 配套设施完善：景观照明、城市家具、标识系统的补充 

3.12.1 景观照明指导思想

1、以“多元化”为主题，整体考虑设计各个路段景观照明的艺术风格、色温配置等，形成统一协调的效果，提高全路段景观照明的文化品位。

2、坚持绿色照明、以人为本的设计原则， 通过对道路周边建筑物采用协调、恰当的照明方法，合理分布亮度、减少光污染，强化重要节点照明，以点成线，以线连点。

3、采用先进的智能控制技术，提高控制管理的科学性，最大限度地提高控制管理效率，降低运行和维护成本。
3.12.2 景观照明设计原则

１、以人为本的原则

２、和谐统一的原则

３、高效节能的原则

４、防止光污染的原则，

５、照明功能性的和艺术性结合的原则

６、确保先进性和可实施性的原则

７、确保实施效果和设计效果的一致性的原则

3.12.3 景观照明设计布局
夜景以人为本。保留现状功能照明，融入平阳地域特色景观照明，创造舒适、现代具有特色的夜间环境。

本次夜景照明目标为：提升夜间环境品质；发掘平阳的文化内涵。照明设计重点为大树照明，节点景观照明及标准段节点照明。人行道上灯光注重对人的关怀，通过适当增加路灯及草坪灯的方式，增强夜间环境亮度，提升安全性。出入口路口及警示标识等城市家具与灯光的有机结合，提高识别性，起到引导性作用。

通过夜景工程提高道路夜间照明质量，构建“科学性、人文性、艺术性”的夜间照明体系，提升道路品质。

道路沿线亮化方式讲究动静结合，以动态为主，通过程控追光展现火树银花不夜天的梦幻场景，这些动态灯主要布置在树梢，点点斑驳，一簇簇的动态变化使得夜晚更加的绚烂多姿，极富观赏效果。
沿道路建筑物亮化主要对建筑物外立面进行亮化设计，及屋顶的外轮廓装饰。
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                      夜景灯光意向图                         
3.12.4 标识系统

景观场地采用统一的标识，一般包括信息标识、指示标识、安全警示标识等类型，具有解说、引导、禁止、警示等多种功能。
信息标识用于提供地图信息、服务设施信息、管理信息、活动信息等多种信息。指示标识用于标明游览方向和线路。通常用图形并配以简单文字进行说明，以箭头加文字或图形的方式来表示目的地的方向、距离等。安全警示标识用于标明可能存在的危险及其程度，应在危险地点及其提前位置设置。
各类标识牌要求清晰、简洁，一般应设置在游客行进方向道路右侧或分隔带上，不同标识可合并安装在一根标识柱上。

4  建设进度
工程建设进度表（一期项目：昆阳连接线）
	时 间
	进度安排

	2022年7月
	6月前完成方案、工可、编制等前期工作，7月完成项目立项；7月底发布设计招标公告。

	2022年8月
	完成设计招标工作；

	2022年9月
	完成初步设计及审批。

	2022年10月
	完成施工图设计及审批

	2022年11月
	完成工程预算编制、审核，发布一期工程施工招标公告

	2022年12月
	完成工程施工招投标,一期项目（昆阳连接线）开工建设。

	2023年5月
	一期项目（昆阳连接线）主体工程完工

	2023年7月
	完工


工程建设进度表（二期项目：主线及水头连接线）
	时 间
	进度安排

	2022年7月
	6月前完成方案、工可、编制等前期工作，7月完成项目立项；7月底发布设计招标公告。

	2022年8月
	完成设计招标工作；

	2022年9月
	完成初步设计及审批。

	2022年12月
	完成工程预算编制、审核；发布二期工程施工招标公告

	2023年1月
	完成工程施工招投标，二期项目（主线及水头连接线）开工建设。

	2023年7月
	完工


注：总建设工期365日历天，如遇汛期，工期顺延。

本工程必须确定科学、合理的建设方案，才能保证工程质量与进度。
因此要安排好施工工序的衔接，工期是可以控制的。

5  环境评价

104国道西过境（平阳段）风情线建设工程，充分改善104国道西过境平阳段道路环境，提高道路绿化档次，改善沿路居住条件，提升沿路区块价值，制造良好的生态体系。
但104国道西过境（平阳段）风情线建设工程的施工建设也会对周边环境、居民生活产生不利影响，因此需要采取措施以减缓影响，防止水土流失，保护环境。
主要措施如下：
1.施工期间平整场地、土石方运输等势必引起水土流失，扬尘污染，影响环境。因此，装载车辆必须加盖，弃土、渣石不得倾倒在河、塘中，裸露土需植皮绿化和完善排水系统，防止水土流失。
2.由于工程范围内现状较为复杂，有建筑、桥梁、隧道、绿化等，应尽可能减少施工对其影响。
3.合理安排施工组织，尽量避免夜间施工，减小工程建设时噪音对周边居民的影响。
4、施工完成后的废弃物，要及时清运到指定的地点，不能到处乱堆。
综上所述，对噪音、空气环境、生态、社会等环境进行分析，从环境保护的角度出发，本项目的实施对改善环境质量是有效的，项目是可行的。

6  节能

104国道西过境（平阳段）风情线建设工程的整体建设增加道路两侧的绿地厚度，丰富绿地结构，增加绿化层次，有利于改善沿路两侧的生态环境，它的建设还能够完善沿城市内部整个绿化生态体系，改善局部小气候。

另外，104国道西过境（平阳段）风情线建设工程施工过程中，在土石方、桥梁、隧道部分施工以及日常的工程管理中，应采取相应措施，合理安排施工组织，科学调度设备使用，以达到节约能源、控制质量、加快进度、节省投资的目的。
7  招投标管理

根据国家发改委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》［第3号令，2000年5月1日］、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》［第9号令，2001年6月18日］要求，对本工程项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动。要按照有关规定进行招标。
招标原则上公开向社会发布招标公告，按照“公开、公平、公正”的原则，择优选定施工单位，签订施工合同。

8  土地使用和拆迁安置方案

主线及水头连接线：绿化原则上为原有公路红线范围内+两侧各5米影响租地（“美丽小田园”打造）+部分零星“脏乱差”杂地“美丽小田园”整治。

昆阳连接线：绿化原则上为原有公路红线范围内+两侧各5米影响租地（非“永农”路段景观绿化，永农路段“美丽小田园”打造）+部分零星“脏乱差”杂地“美丽小田园”整治。

用地范围内原则上不涉及征地、房屋拆迁安置。

9  投资估算及资金筹措

9.1 投资估算

温州市平阳县104国道西过境（平阳段）风情线建设工程投资估算编制内容主要包括：公路驿站及附属设施、公交站及附属雨棚设施、机非隔离设施、隧道外立面改造、围墙外立面改造、边沟加盖板、慢步道、彩色沥青铺装、景观小品、景观绿化及相关附属配套设施、路边零星“美丽小田园”整治等。。

9.1.1 编制依据

本项目投资估算编制依据：

⑴、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；

⑵、《浙江省市政工程概算定额》（2018版）；

⑶、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）；

⑷、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

⑸、《浙江省建设工程施工取费定额》（2019版）；

⑹、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

⑺、其他相关经济技术指标；

⑻、其他相关政府现行文件。

9.1.2 其他费用确定

⑴ 本工程依据《浙江省建筑工程施工取费定额》取费，按设计概算费率园林一类工程取费。

⑵ 建设单位管理费按杭财基〔2004〕380号文计取；工程保险费按建安工程费的0.3％计取，交通管理费按建安工程费的1.0％计取；劳动及安全卫生评价费按建安工程费的0.035％计取，场地准备及临时设施费按建安工程费的0.7％计取；

⑶ 设计费按国家发展计划委员会建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订）计取；

⑷ 工程监理费按《建设工程监理与相关服务收费标准》计取；

⑸ 前期工作研究费按国家发展计划委员会《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》计价格[1999]1283号计取；

⑹ 环境影响咨询收费按国家发展计划委员会国家环境保护总局《建设项目环境影响咨询收费标准》计价格[2002]125号文计取；

⑺ 预备费用按建筑安装工程费及其他基本建设费用之和的5%计取；

9.1.3 工程投资
温州市平阳县104国道西过境（平阳段）风情线建设工程估算投资总34246万元，其中工程费用28300万元，工程建设其他费用        3061万元，工程预备费1568万元，建设期贷款利息约1317万元。
总投资估算表
	表1： 104国道西过境（平阳段）风情线建设工程总投资估算表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）
	备注

	一
	工程费用
	　
	　
	　
	28300 
	　

	(一)
	一期项目：昆阳连接线
	　
	　
	　
	4504 
	　

	(二)
	二期项目：主线及水头连接线
	　
	　
	　
	23796 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	工程建设其他费用
	　
	　
	　
	3061 
	　

	(一)
	建设管理费
	　
	　
	　
	1029 
	　

	1.1
	建设单位管理费
	　
	　
	　
	381 
	省建设工程其他费用定额（2018版）

	1.2
	建设管理其他费
	　
	　
	　
	229 
	包括工程招标代理费及工程造价咨询费、前期测绘费等，工程费用*0.6%

	1.3
	工程监理费
	　
	　
	　
	419 
	省建设工程其他费用定额（2018版）

	(二)
	工程保险费
	　
	　
	　
	142 
	工程费用*0.5%

	(三)
	设计费
	　
	　
	　
	654 
	省建设工程其他费用定额（2018版）

	(四)
	勘察费
	　
	　
	　
	68 
	省建设工程其他费用定额（2018版）(本项目为改造提升项目，勘察费用按照正常取费30%计算)

	(五)
	可行性研究费
	　
	　
	　
	46 
	省建设工程其他费用定额（2018版）

	(六)
	环境影响评价费
	　
	　
	　
	0 
	省建设工程其他费用定额（2018版）

	(七)
	场地与临时设施费
	　
	　
	　
	241 
	工程费用*0.85%

	(八)
	交通组织费
	　
	　
	　
	224 
	　

	(九)
	政策处理影响费（租地费用）
	　
	　
	　
	500 
	按红线外影响各5米范围，每亩6万计或租10年*1000元5+G131

	(十)
	水土保持费
	㎡
	773916 
	1.0 
	77 
	　

	(十一)
	全过程审计费
	　
	　
	　
	80 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	三
	贷款利息
	　
	　
	　
	1317 
	总费用*4%

	四
	建设用地费
	　
	　
	　
	0 
	本项目为改造提升，无建设用地费用

	五
	基本预备费
	　
	　
	　
	1568 
	(工程费用+其他费用)*5%

	合计
	　
	　
	　
	　
	34246 
	（一+二+三+四+五）


一期工程投资估算表

	表2： 104国道西过境（平阳段）风情线建设工程一期项目投资估算表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	一期项目：昆阳连接线
	
	
	
	4504 

	(一)
	昆阳连接线
	
	
	
	

	1
	绿化部分（包含“美丽小田园”打造、整治）
	㎡
	98258 
	
	2337 

	2
	部分市政（土建）配套工程
	
	
	
	

	
	填方边坡外侧侧石或挡土墙加高
	m
	4214 
	200 
	84 

	
	挖方边坡下侧砖砌小花坛
	㎡
	628 
	700 
	44 

	
	山体挖方边坡坡面美化或加装LOGO或雕刻
	㎡
	25766 
	80 
	206 

	
	绿化黄泥填充
	m³
	30942 
	80 
	248 

	
	边沟加盖板改造
	㎡
	4054 
	350 
	142 

	
	绿道或游步道（利用盖板段）
	㎡
	2252 
	250 
	56 

	
	绿道或游步道（栈道+基础段）
	㎡
	111 
	800 
	9 

	
	土路肩彩色沥青铺装找平
	㎡
	3161 
	180 
	57 

	3
	涂料及油漆
	m
	20439 
	
	307 

	4
	外立面改造部分
	㎡
	7278 
	
	214 

	5
	景观小品
	组
	10 
	20000 
	20 

	6
	亮化工程
	m
	6400 
	280 
	179 

	7
	公路驿站及配套设施
	个
	1 
	5000000 
	500 

	8
	公交站及附属雨棚设施等
	个
	2 
	150000 
	30 

	9
	机非隔离设施
	m
	7204 
	100 
	72 


二期工程投资估算表

	表3： 104国道西过境（平阳段）风情线建设工程二期项目投资估算表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	二期项目：主线和水头连接线
	
	
	
	23796 

	(一)
	昆阳标段（主线）
	
	
	
	

	1
	绿化部分（包含“美丽小田园”打造、整治）
	㎡
	230903 
	
	3709

	2
	部分土建工程
	
	
	
	

	
	填方边坡外侧侧石或挡土墙加高
	m
	14800 
	200 
	296 

	
	挖方边坡下侧砖砌小花坛
	m
	968 
	500 
	48 

	
	绿化黄泥填充
	m³
	52860 
	80 
	423 

	3
	涂料及油漆
	m
	67690 
	
	677 

	4
	景观小品
	组
	5 
	20000 
	10 

	5
	隧道外立面改造
	㎡
	200 
	400 
	8 

	6
	公路驿站及配套设施
	个
	1 
	5000000 
	500 

	7
	公交站及附属雨棚设施等
	个
	8 
	150000 
	120 

	(二)
	鳌江标段（主线）
	
	
	
	

	1
	绿化部分（包含“美丽小田园”打造、整治）
	㎡
	129220 
	
	2392 

	2
	部分土建工程
	
	
	
	

	
	填方边坡外侧侧石或挡土墙加高
	m
	16272 
	200 
	325 

	
	挖方边坡下侧砖砌小花坛
	m
	968 
	500 
	48 

	
	绿化黄泥填充
	m³
	33167 
	80 
	265 

	3
	涂料及油漆
	m
	31428 
	
	314 

	4
	景观小品
	组
	5 
	20000 
	10 

	5
	隧道外立面改造
	㎡
	800 
	500 
	40 

	6
	公路驿站及配套设施
	个
	1 
	5000000 
	500 

	7
	公交站及附属雨棚设施等
	个
	2 
	150000 
	30 

	(三)
	麻萧标段（主线）
	
	
	
	

	1
	绿化部分（包含“美丽小田园”打造、整治）
	㎡
	841781 
	
	2544 

	2
	部分土建工程
	
	
	
	

	
	填方边坡外侧侧石或挡土墙加高
	m
	8472 
	200 
	169 

	
	绿化黄泥填充
	m³
	67150 
	80 
	537 

	3
	涂料及油漆
	m
	38374 
	
	384 

	4
	景观小品
	组
	5 
	20000 
	10 

	5
	隧道外立面改造
	㎡
	200 
	500 
	10 

	6
	公路驿站及配套设施
	个
	1 
	5000000 
	500 

	7
	公交站及附属雨棚设施等
	个
	4 
	150000 
	60 

	(四)
	万全标段（主线）
	
	
	
	

	1
	绿化部分（包含“美丽小田园”打造、整治）
	㎡
	135215 
	
	2192 

	2
	部分土建工程
	
	
	
	

	
	填方边坡外侧侧石或挡土墙加高
	m
	9548 
	200 
	191 

	
	绿化黄泥填充
	m³
	27596 
	80 
	221 

	3
	涂料及油漆
	m
	33540 
	
	335 

	4
	景观小品
	组
	5 
	20000 
	10 

	5
	隧道外立面改造
	㎡
	200 
	500 
	10 

	6
	公路驿站及配套设施
	个
	1 
	5000000 
	500 

	7
	公交站及附属雨棚设施等
	个
	4 
	150000 
	60 

	(五)
	水头连接线标段
	
	
	
	

	1
	绿化部分（包含“美丽小田园”打造、整治）
	㎡
	275897 
	
	4300 

	2
	部分土建工程
	
	210 
	
	

	
	填方边坡外侧侧石或挡土墙加高
	m
	8472 
	200 
	169 

	
	绿化黄泥填充
	m³
	79001 
	80 
	632 

	3
	涂料及油漆
	
	63734 
	
	637 

	4
	景观小品
	组
	5 
	20000 
	10 

	5
	隧道外立面改造
	㎡
	800 
	500 
	40 

	6
	公路驿站及配套设施
	个
	1 
	5000000 
	500 

	7
	公交站及附属雨棚设施等
	个
	4 
	150000 
	60 


9.2 资金筹措

由于本项目为改造工程，建设期费用和使用期维修费均由政府筹措，资金来源为项目融资解决。
10  国民经济分析

10. 1 经济费用计算

经济费用计算以概算投资为基础，采用影子价格对基础单价进行调整。本次评价主要对景观改善工程费用（主要包括材料、人工费等）进行影子价格计算。

本工程资金估算约需34246万元，由于本项目为改造工程，建设期费用和使用期维修费均由政府筹措，不对社会使用进行收费，因此没有资金回收。

10.2 经济效益计算

本工程的建设完成，对完成“平阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标”的战略任务的具有重要作用，建成后达到道路绿化清洁、道路平整、市容整洁、标志规范、设施可靠、夜景靓丽、管理有序、空气质量改善。

本工程为改造工程，以社会环境效益为主，经济效益为辅的工程项目，但是社会环境效益的改善必然会带来一定的经济效益。公路绿化对确保行车安全有很大的作用，公路绿化带可以防止车灯眩光干扰，减少司机心理上的恐惧感，绿化带还可以起到净化空气、调节气温、防尘、蓄水、防风防火等生态效应，这些生态效应无形中会同时带来一定的经济效益。

11  结论、存在问题及建议

11.1 结论

104国道西过境（平阳段）风情线建设工程项目尽管直接经济效益较低，但具有很高的社会效益和环境效益。该项目建设对于提升城市内河水系的整体景观效果，提高区域环境质量，周边地块的开发价值，以及改善居民生活居住环境，完善城市配套服务设施，具有决定性的意义，该工程的建设非常必要与迫切。

11.2 存在问题及建议

1、 初步设计阶段，请甲方提供现状实测标高资料

   2、区域最新规划，如规划调整，请保持联系。

   3、沿线地块资料如在进展中，请及时更新提供给设计单位的资料。

   4、如当地有苗源充足姿态好的乡土树种或水生植物，请提供植物的规格及数量。

   5、如当地有乡土石材，请提供详细资料。

   6、沿线地块若有传说或历史遗迹，请提供。

104国道西过境（平阳段）风情线建设工程项目
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