编制说明
一、工程概况：苏步青数学文化园改造提升工程(一期)设计，工程内容包括建筑外立面、景观、绿化等（详见招标文件）。
二、编制依据： 
1.《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》；
2.《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江房屋建筑安装工程修缮定额（2018版》《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》；
3.《苏步青数学文化园改造提升工程(一期)设计》工程设计图；
4.浙建建发[2018]104号文件、建建发〔2018〕61号文件、浙建站定[2016]23号文件、建建发[2019]92号文件以及其他相关文件。
5.材料价格参照《平阳县建材价格信息》2022年6月及同期浙江、温州信息价。
三、相关说明：
通用部分：
1.本清单项目特征描述与设计描述做法不同时以本清单描述为准，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求计入。
2.对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内。
3.除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。
4.本清单所有涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用考虑在各项目的报价中。
5.清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。
[bookmark: _GoBack]6.本工程不锈钢均才采用304。
7.本工程清单所涉及的“单位”未注明者皆为mm。
外立面部分：
1.本项目外立面工程包含所有建筑外露面，外立面栏板内侧、阳台走廊底板、挑檐底。
2.关于现状现有砖墙及涂料拆除，阳台底面均按现状为外墙涂料拆除考虑，阳台内侧均按水泥砂浆考虑。施工单位报价综合考虑，结算按实调整。
3.栏杆修复按现有遗留完整的无损栏杆为样本，其余已破损栏杆按样本修复，具体栏杆破损程度施工单位自行勘察，报价综合考虑。
4.凤鹤东路 2-8 号 2 厚不锈钢穿孔板(腾蛟山水风光，高山流水水墨效果)根据图案专业厂家制作安装,二次深化设计，按暂估价计入。
5.腾溪中路35·2号建筑，深灰色铝镁锰金属瓦屋面，屋面附加钢结构构架由厂家制作安装,二次深化设计，本次按暂估价计入。
6.恢复原建筑木构架形制能按暂估价计入；
7.屋面瓦片修复工程量暂按屋面面积的50%计入，瓦片按50%可回收重新利用考虑，椽子也按50%的损坏更换计入，屋脊也按翻新计入，单价施工单位自行考虑，结算不再调整。
8.木柱、梁损坏更换做法暂按墩接法计入；
9.部分楼栋门窗需做旧，需考虑与其他新做门窗颜色相同，该部分门窗不考虑拆除。
10.凡有松动不牢处应凿除采用高强度聚酯砂浆补平工程量按装饰面积的50%计入，计算按实调整。单价不变；
11.铝合金线条规格节点详图与立面有出入，设计要求按立面图所示计入；
12.应设计要求木建筑的木门窗做旧，其他建筑的木门窗做油漆，油漆质感颜色符合设计要求；木门窗必须符合04J601-1木门窗、GBT 29498-2013 木门窗的要求，满足甲方、设计要求，单价综合考虑；
13.墙面装饰板穿孔铝板与2厚不锈钢板有出入，按穿孔铝板；
14.檐廊水平望板处装饰做法详见设计变更图；
15.檐廊小青瓦屋面处的卷材按设计恢复2厚铝箔聚酯胎自粘防水卷材计入；
16.檐廊高度及外挑尺寸各不相同，高度和第二跨按各栋楼立面图所示计算，其他参数暂按详图计算；
17.立面拆除木装饰板暴露原有木屋架后外刷清漆两道暂不考虑；
18.亭子街南侧25亭子街48-57号、56-68号的檐箱屋面按详图JSX8的檐箱屋面计入；
19.檐箱的花格木窗做法参外立面花格木窗，工程量也计入花格木窗内；
20.檐箱长度按立面图，细部尺寸按节点详图计入；
21.檐箱卷材20厚SBS改性沥青防水卷材按2.0mm计入；
22.励志馆段的14腾溪中路35·2号按原建筑整个拆除计算；柱按混凝土柱计算，柱子地上高度按1.2m计入；GZΦ70壁厚按6mm计入；200x200x6方钢管高均按4.1计入；室内外墙面装饰均按外墙涂料计入，门窗按55系列隔热断桥铝合金6+12A+6中空玻璃计入；
23.外露电线需金属管槽覆盖，金属管槽工程量暂定，结算按实调整，管槽样式需满足甲方、设计标准，要求；
24.本项目民居建筑垂直运输费不按建筑面积为基数，按外立面面积为基数，施工单位报价需综合考虑工作内容，此垂直运输工作内容仅为外立面修缮、改造的补充措施。
25.本项目外立面修缮楼层较低且存在部分古建筑，不考虑吊篮施工。施工单位报价时综合考虑。
26.本工程工程量均按实结算。
景观绿化部分：
1.石材铺装部分，原始路面拆除暂按凿除水泥路面考虑，厚度按15cm考虑，路面基层部分挖除按自然三类土挖方考虑。具体工程量需按实统计；
2.苗木养护按两年计入；
3.雨水井和排水沟不纳入本次预算，花岗岩雨水井盖板数量按暂定量计入；
4.墙面说明标识牌数量暂按9个和竖立说明标识牌数量暂按6个计算。
水电安装部分：
1.开关电源按1个计入。
2.天地几何地埋灯为更换原有灯具，管线不再计入。
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